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Nr. 2, datë 22.12.2004

“Mbi bazat, metodat e llogaritjes si dhe menyrat e mbajtjes se provigjoneve teknike te sigurimeve te jojetes”

Ne mbeshtetje te shkronjave “i” dhe “k” te nenit 14 te Ligjit nr.9268 date 29.7.2004 “Per organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Mbikeqyres te Sigurimeve” pikes 10 te nenit 101 te ligjit nr.9267 date 29.7.2004 “Per veprimtarine e sigurimit, risigurimit dhe ndermjtesimit ne sigurime dhe risigurime”, Autoriteti Mbikeqyres i Sigurimeve nxjerr rregulloren si me poshte:

1. Llojet e provigjoneve teknike te sigurimeve te jojetes.
Rezervat teknike te sigurimeve te demeve klasifikohen:
(i) Provigjoni teknik i primit te pafituar(PPP) – Provigjoni teknik per ate pjese te primit te marre, qe i perket periudhes se rrezikut pas daljes se mbylljes se vitit financiar(31 Dhjetor). Ne kete provigjon teknik duhet te merret parasysh pergjegjesia per vazhdimesine e mbulimit deri ne perfundimin ose rinovimin e ardhshem te polices, ose nqs i siguruari kerkon nderprerjen e kontrates para afatit te shenuar ne police, deri ne daten e nderprerjes. Ne rastin e fundit kompania mban pergjegjesi gjithashtu per kthimin e primit, per periudhen nga nderprerja deri ne perfundimin e afatit te shenuar ne police.
(ii) Provigjoni teknik i rrezikut te paskaduar (PRP)- Nje vleresim i pergjegjesise totale, (dmth duke perfshire edhe shpenzimet) ne lidhje me ekspozimin ndaj rrezikut pas dates se mbylljes se vitit financiar, per policat e leshuara para asaj date, mund te tregoje qe provigjoni teknik i kerkuar eshte me i madh ose me i vogel sesa PPP. Nqs provigjoni teknik i kerkuar eshte me i madh se PPP atehere nevojitet nje rezerve shtese e cila njihet si "provigjoni teknik i rrezikut te paskaduar". Ne pasqyrat e provigjoneve teknike te kompanise PPP dhe PRP mund te paraqiten vec e vec, ose shifra per PRP mund te perfshihet ne PPP dhe te paraqitet si nje e vetme. PPP dhe PRP jane provigjone teknike primesh.
(iii) Provigjoni teknik i demeve - Ky provigjon teknik perfshin provigjonin teknik per demet e raportuarapor te percaktuara( dmth ato deme per te cilat nuk eshte percaktuar perfundimisht masa e demit), dhe provigjonin teknik per demet e ndodhura por te raportuara. Provigjoni teknik per demet e ndodhura por te paraportuara shkurtimisht po shenohet NPPP.
(iv) Provigjoni teknik per katastrofat - Mund te ndodhe qe nje fenomen i vetem ose kombinim i disave te shkaktoje deme te shumellojshme, me madhesi totale jashtezakonisht te medha. Te tilla jane termetet ose fenomene te tjera natyrore me efekte shkatarruese, epidemi semundjesh e te tjera. Te tilla deme, e tejkalojne shume here madhesine e provigjoneve teknike qe mbahen per eksperience te zakonshme. Ky provigjon teknik, duhet te jete i konsiderueshem sidomos nqs kompania ka dege te saj ne disa vende.
(v) Provigjoni teknik per mbrojtjen ndaj rrezikut te investimeve – Vlera e provigjonit teknik ne praktike, do te mbulohet me aktive te investuara ne drejtime te ndryshme ne perputhje me Vendimin e Keshillit te Ministrave " Mbi kufijte  maksimale te aktiveve dhe investimeve te aktiveve ne mbulim te provigjoneve teknike dhe matematike nga shoqerite e sigurimit". Cdo lloj investimi, paraqet rreziqe te natyrave te ndryshme, psh rrezik ndaj inflacionit te larte, rreziku i zgjedhjeve te pershtatshme te investimeve, nje gjendje e veshtire ekonomike e vendit, rreziqe politike etj. Keto lloj rreziqesh duhet te merren parasysh ne kete rezerve , ne perputhje me natyren e investimeve qe ben kompania.
(vi) Provigjoni teknik per barazimin e demeve – Ky provigjon teknik ka per qellim te zbuse luhatjet e medha nga viti ne vit ne eksperiencen e demeve. Teorikisht, demet shume te medha jane ngjarje te rralla por qe do te ndodhin, si rrjedhim pa nje provigjon teknik te tille llogarite e kompanise mund te rezultojne shume te crregullta.
Siguruesit duhet t'i formojne rezervat teknike ne nje mase te tille, qe te mbulojne pergjegjesite e parashikueshme, per te permbushur vazhdimisht dhe ne menyre te qendrueshme detyrimet qe shfaqen nga rreziqet e patransferuara ne risigurim.

Ne rastin e bashkesigurimit, palet qe marrin pjese ne bashkesigurim , duhet t'i ndertojne provigjonet teknike te sigurimeve ne nje mase te tille, qe t'iu korrespondojne detyrimeve te seciles pale.
2. Menyrat e llogaritjes se provigjoneve teknike te sigurimeve
	(i) Provigjoni Teknik i primit te pafituar (PPP) dhe menyra e llogaritjes
Periudha e ekspozimit ndaj rrezikut ne kontratat e sigurimit te demeve, mund te shtrihet ne me teper se nje vit financiar, si rrjedhim nje propocion i caktuar i primeve te shkruara ne nje vit financiar, rezervohen per te mbuluar pergjegjesite qe dalin nga ekspozimin ne vitin tjeter financiar. Kjo rezerve quhet provigjon teknik i primit te pafituar. Per llogaritjen e tij mund te perdoren nje nga tri menyrat e meposhteme, nga te cilat me shume rekomandohet e terta dhe me pas e dyta.
2.1. Duke konsideruar qe 20% e primit te marre konsumohet per shpenzimet fillestare dhe per komision dhe qe shperndarja e rrezikut eshte uniforme, atehere gjysma e pjeses se mbetur prej 80% te primit rezervohet per PPP. Si perfundim 40% e primeve bruto rezervohet per PPP.




	2.2. Konsiderojme nje police te vetme per sigurimin e demeve. Duke supozuar qe shperndarja e rrezikut gjate kohezgjatjes se polices eshte uniforme, dhe se ekspozimi ndaj rrezikut nen nje police vjetore te shkruar ne muajin, fillon ne mesin e muajit, atehere PPP per policen ne konsiderate do te jete: , ku  eshte primi i sigurimit kurse  mbulon shpenzimet fillestare dhe komisionin.





	2.3 Me metoden e meposhteme, behet edhe rregullimi perkates per inflacionin ne llogaritjen per PPP. Nje police e sigurimit te demeve, e leshuar ne kohen  ne fund te vitit financiar kerkon nje PPP te barabarte me , ku  eshte shkalla e inflacionit ne koston e demeve,  eshte primi dhe  eshte masa e shpenzimeve fillestare dhe e komisionit per policen ne konsiderate.
(ii) Provigjoni Teknik i rrezikut te paskaduar (PRP) dhe menyra e llogaritjes
Provigjoni teknik qe duhet te mbahet, per te perballuar demet e se ardhmas qe vijne si rezultati rreziqeve te paskaduara, mund te vleresohet e barabarte me: Primet e pafituara * raporti i pritur i demeve te fituara.

Raporti i pritur i demeve te fituara derivohet nga ekzaminimi ne te kaluaren i raportit: 
Per te llogaritur raportin e mesiperm duhet te merret parasysh nje periudhe e caktuar kohe duke perfshire edhe vitin aktual. Per emerimin duhet te merret parasysh pergjegjesia totale (dmth duke perfshire dhe shpenzimet e gjyqeve, te administrimit etj), per demet e ndodhura ne lidhje me primet e fituara per periudhen ne konsiderate. Prim i fituar eshte ai propocion i primit  total, qe mbulon rrezikun deri ne daten e vleresimit, plus shpenzimet fillestare te leshimit te polices dhe komisionin e agjentit ose ndermjetesve te tjere. Sa me e gjate te merret periudhe kohore, aq me i sakte del vleresimi i raportit te mesiperm.
(iii) Provigjoni Teknik i demeve
Menyrat e propozuara per llogaritjen e provigjonit teknik te demeve jane shtjelluar ne Aneksin 1 te ketij udhezimi.
Veme re qe provigjoni teknik NPPP (Provigjoni teknik per demet e ndodhura por te paraportuara) nuk eshte e nevojshme te paraqitet ne vecanti, ne rast se perdoret njera nga metodat e paraqitura ne Aneksin 1. Gjate perdorimit te njeres prej ketyre metodave automatikisht merret ne konsiderate edhe provigjoni teknik per NPPP. Shoqerite e sigurimit dhe/ose te risigurimit mund te perdorin edhe metoda te tjera per llogaritjen e provigjonit teknik te demeve, por duhet te krijojne miratimin paraprak te metodes nga Autoriteti Mbikeqyres i Sigurimeve.
		(iv) Provigjoni Teknik per katastrofat
Nuk ekziston asnje baze specifike per vleresimin e provigjoneve teknike te katastrofave, po te kishte kjo do te thote qe katastrofat kane pushuar se qeni te jashtezakonshme. Teorikisht ky provigjon teknik, ne aspektin afatgjate pritet te jete i barabarte me shumat e propocioneve per katastrofat e llogaritura ne prime. Ky provigjon teknik duhet llogaritur ne perputhje me eksperiencen e demeve qe merr ne sigurim kompania.
 (v) Provigjoni teknik per mbrojtjen ndaj rrezikut te investimeve
Per kete provigjon teknik gjithashtu nuk ekziston ndonje metode e percaktuar. Ajo duhet te mbahet ne perputhje me rreziqet e mundshme te investimeve qe gjykon kompania.
(vi) Provigjoni teknik per barazimin e demeve
Per kete Provigjon teknik gjithashtu nuk ekziston ndonje metode e percaktuar. Ajo duhet te mbahet ne perputhje me rreziqet e mundshme dhe me eksperiencen e kaluar te demeve te kompanise.
3. Mbajtja e provigjoneve teknike
1. Provigjonet teknike krijohen para se te nxirret rezultati i cdo ushtrimi financiar, ne perputhje me Ligjin 9267 date 29.07.2004 dhe Ligjin "Per kontabilitetin".
2. Provigjonet teknike te sigurimeve te demeve duhet te paraqiten me seksione ne bilancin e kompanise me 31.Dhjetor te cdo viti.
3. Per provigjonet teknike te sigurimeve te demeve te paraqitura ne bilancin e fundvitit, duhet te behet mbulimi me aktive te investuara ne drejtimet e ndryshme, ne perputhje me aktet ligjore dhe nenligjore  qe lidhen me provigjonet teknike te sigurimeve.
4. Plani financiar - Autoriteti Mbikeqyres i Sigurimeve e detyron shoqerine e sigurimit dhe/ose risigurimit te paraqese per miratim nje plan financiar, nese e gjykon qe provigjonet teknike te sigurimit te demeve nuk jane te mjaftueshme. Ose nqs mbulimi qe eshte parashikuar per to nuk eshte i kenaqshem.
Plani financiar duhet te jete jo me teper se gjashte mujor dhe duhet te permbaje masa per rimekembjen e provigjoneve teknike te sigurimeve te shoqerive te sigurimit dhe te mbulimit te tyre. Shoqeria e sigurimit dhe/ose risigurimit duhet t'ia paraqesin planin financiar per miratim Autoritetit brenda 30 diteve nga data e marrjes se Vendimit te Autoritetit.
Autoriteti do te vendose brenda 30 diteve nga data e paraqitjes per miratim te planit financiar, nese plani financiar eshte i pershtatshem per rimekembjen e provigjoneve teknike te sigurimeve te demeve te shoqerise.
Ne rast se plani financiar nuk miratohet, ose zbatimi i tij deshton, autoriteti ka te drejte:
- te kufizoje ose te ndaloje shoqerite e sigurimit dhe/ose risigurimit, te perdore rezervat teknike te sigurimeve te demeve ose kapitalin e nivelit minimal te aftesise paguese.
- t'i imponoje shoqerise se sigurimit transferim zyrtar te portofolit te sigurimeve.
- Te kerkoje pergatitjen e nje plani tjeter financiar nga ana e shoqerise se sigurimit dhe/ose te risigurimit dhe ta paraqese per miratim ne Autoritet.
Ngarkohen shoqerite e sigurimit per zbatimin e parashikimeve te kesaj rregulloreje.
Kjo rregullore hyn ne fuqi ne date 22.12.2004

KRYETARI I KESHILLIT
TE AUTORITETIT MBIKEQYRES TE SIGURIMEVE
Burbuqe Riba	

ANEKSI

Provigjoni teknik i demeve dhe menyrat e llogaritjes

Me poshte po paraqesim dy menyra per llogaritjen e provigjonit teknik te demeve. Qellimi I analizes qe behet ne keto dy metoda, eshte te vleresoje sasine e aseteve (para, kapitali) qe duhet mbajtur menjane, si provigjon teknik per te mbuluar demet per policat e leshuara  gjate periudhes ne konsiderate.Ne thelb keto metoda:
- perpiqen te zbulojne nje ecuri te qendrueshme ne rrjedhen e madhesise se demeve ne te kaluaren
- zbatojne kete ecuri (me rregullimet e nevojshme per inflacionin e pritur ne te ardhmen), per te vleresuar ecurine e demeve qe kane ndodhur, por jane ose te papercaktuara ose te paraportuara.
1. Metoda e shkallezimit zinxhire
1.1 Paraqitja e te dhenave
Ne po i paraqesim te dhenat ne formen e nje trekendeshi, ecila eshte menyra e perdorur me teper.Viti i leshimit te polices quhet vit i aksidentit ,ndersa numri I viteve derisa nje dem shfaqet , quhet vit i zhvillimit ose vonese.Viti i aksidentit eshte vit zhvillimi.
Tabela e meposhtme eshte nje shembull te dhenat nga  demet,te indeksuara sipas vitit te aksidentit  dhe vitit te zhvillimit.

	Viti i Aksidentit
	Pagesat totale te demeve deri ne dhe duke perfshire vitin e zhvillimit
	Vleresimi per demet ne 31/12/___
	Vleresimi i pergjegjesise totale

	 
	0
	1
	2
	3
	4
	
	

	1986
	580.222
	1.079.901
	1.319.902
	1.453.503
	1.508.415
	168.987*
	1.677.402

	1987
	494.534
	993.827
	1.186.054
	1.345.061
	
	
	

	1988
	551.136
	1.060.211
	1.298.456
	
	
	
	

	1989
	648.031
	1.312.219
	
	
	
	
	

	1990
	746.003
	
	
	
	
	
	



Shenim: Vleresimi i shenuar me * eshte vleresim I bere nga personeli I demeve duke u bazuar ne eksperiencen e kaluar.

Fig.1
1.1 Metoda  e shkallezimit zinxhir pa rregullim per inflacionin.
Supozimi kryesor qe bejme per te vleresuar demet sipas kesaj metode ka te beje me ecurine e zhvillimit te demeve. Ne do te supozojme qe demet e ndodhura ne secilin vit aksidenti shfaqen ne menyre te ngjashme ne vitet qe pasojne.


	Per secilin vit aksidenti, raporti I rritjes se demeve kumulative nga viti i zhvillimit  ne vitin e zhvillimit  eshte si me poshte:





	Per nje vleresim  konservativ te demeve eshte mire te merret raporti me i madh, d.m.th .Mund te merret gjithashtu edhe nje mesatare aritmetike, por me mire eshte te merret nje mesatare e ponderuar aritmetike ,ne te cilen peshat jane te barabarta me vlerat  kumulative te demeve.


	Keshtu per raportin e zhvillimit nga viti  deri ne vitin  do te kishim:

	Viti i Aksidentit
	Raporti
	Pesha

	1986
	1,861
	580.222

	1987
	2,010
	494.534

	1988
	1,924
	551.136

	1989
	2,025
	648.031





	Keshtu raporti I zhvillimit nga  viti   deri ne vitin , duke marre nje  mesatare te ponderuar te raporteve  perkates se zhvillimi per secilin vit aksidenti eshte:




dhe simbolikisht do te shenohet 



	Keshtu,si nje rregull praktik,raporti i zhvillimit  , eshte i barabarte  me raportin e shumes se demeve  per vitin e zhvillimit , me shumen e demeve per vitin e zhvillimit .






	Ne menyre  te ngjashme , raporti I zhvillimit , eshte i barabarte me raportin e shumes se demeve per vitin e zhvillimit  me shumen e demve per vitin e zhvillimit , e keshtu  me radhe per , dhe  
Keshtu












Tani duke patur raportet e zhvillimit ,ne mund te projektojme demet per te gjetur vleresimet per demet qe ndodhin ne te ardhmen.
Keshtu vleresimi me i mire i pergjegjesise  totale ne 31/12/1990,ne lidhje me demet  e ndodhura  ne vitin 1987, eshte:



Vleresimi i pergjegjesise totale ne 31/12/1990 ne lidhje me demet e ndodhura ne vitin 1988, eshte:



Vleresimi  i pergjegjsise totale ne 31/12/1990, ne lidhje me demet e ndodhura ne vitin 1989, eshte:



Vleresimi i pergjegjsise totale  ne 31/12/1990 , ne lidhje me demet e ndodhura ne vitin 1990, eshte 



Duke mos konsideruar (per momentin), te ardhurat nga investimet ne parashikimet per rezervat e demeve dhe efekte te tjera monetare, vleresimet per rezervat e demeve per secilin vit do te jene:

	Viti i Aksidentit
	Vleresimi per provigjonin teknik te demeve

	1986
	
	
	
	=
	    168.987 

	1987
	 1.552.545 
	–
	 1.345.061 
	=
	    207.484 

	1988
	 1.674.104 
	–
	 1.298.456 
	=
	    375.648 

	1989
	 2.053.905 
	–
	 1.312.219 
	=
	    741.686 

	1990
	 2.282.766 
	–
	    746.003 
	=
	 1.536.763 

	Total
	
	
	
	
	 3.030.568 



Fig.2

N.q.s ecuria e voneses, ndermjet nje aksidenti qe shkakton  nje dem dhe pageses se bere ne lidhje me ate dem ,eshte pak a shume e stabilizuar ne kohe, inflacioni nuk ekziston ose nuk ndryshon ,dhe shperndarja e rrezikut  ne portofolin ne konsiderate nuk ndryshon, atehere metoda e mesiperme e shkallezimit zinxhir jep rezultate te arsyeshme.
1.3 Metoda e shkallezimit zinxhir me rregullim per inflacionin 
Le te supozojme se perqindjet e inflacionit te demeve per periudhen 1986 – 1990 kane qene:

	1 Korrik 1986
	–
	1 Korrik 1987
	11.3%
	interes vjetor i konvertueshem njehere ne vit

	1 Korrik 1987
	–
	1 Korrik 1988
	12.4%
	

	1 Korrik 1988
	–
	1 Korrik 1989
	14.0%
	

	1 Korrik 1989
	–
	1 Korrik 1990
	17.3%
	

	2 Korrik 1989
	–
	31 Dhjetor 1990
	10.0%
	interes gjashtemujor i konvertueshem njehere ne gjashte muaj



Dhe qe inflacioni i supozuar per te ardhmen do te jete konstant 20% ne vit. 
	Te dhenat e figures 1. mund te paraqiten si me poshte, duke paraqitur per cdo vit zhvillimi pagesen e bere per ate vit ne lidhje me vitin e aksidentit perkates.

	Viti i Aksidentit
	Pagesa e bere ne vitin e zhvillimit
	 

	 
	0
	1
	2
	3
	4
	


	1986
	580.222 
	499.679 
	240.001 
	133.601 
	54.912 
	168.987 

	1987
	494.534 
	499.293 
	192.227 
	159.007 
	
	

	1988
	551.136 
	509.075 
	238.245 
	
	
	

	1989
	648.031 
	664.188 
	
	
	
	

	1990
	746.003 
	
	
	
	
	



(Psh. 238.245 = 1.298.456 – 1.060.211)

Fig.3

Tani do te perpiqemi ti shprehim keto pagesa sipas cmimeve te dhjetorit te vitit 1990. Vleresimi 168,987 (I shenuar me nje yll) eshte bere ne fund te vitit 1990 ,prandaj po supozojme qe eshte i vleresuar sipas cmimeve te dhjetorit 1990.

	Viti i Aksidentit
	Pagesat (Cmimet e 1990) e bera ne vitin e zhvillimit
	 

	 
	0
	1
	2
	3
	4
	


	1986
	1.067.705 
	826.139 
	353.028 
	172.385 
	60.403 
	168.987

	1987
	817.632 
	734.431 
	248.030 
	174.908 
	
	

	1988
	810.689 
	656.859 
	262.070 
	
	
	

	1989
	836.154 
	730.607 
	
	
	
	

	1990
	820.603 
	
	
	
	
	



Fig.4
	Llogaritjet per figuren 4. po paraqiten me poshte

Viti kalendarik 1986



Viti kalendarik 1987





Viti kalendarik 1988







Viti kalendarik 1989









Viti kalendarik 1990










Te kihet parasysh qe vitet kalendarike iu korrespondojne diagonaleve te paraqitjes ne forme trekendeshi. Keshtu, p.sh pagesat e bera ne vitin zhvillimit 2 per demet e ndodhura ne vitin e aksidentit 1986, pagesat e bera ne vitin e zhvillimit 1 per demet e ndodhura ne vitin e aksidentin 1987,dhe pagesat e bera ne vitin e zhvillimit 0 per demet e ndodhura ne vitin e aksidentit 1988, i korrespondojne te gjitha vitit kalendarik 1988, me fjale te tjera jane deme te paguara ne vitin 1988.
Atehere pagesat kumulative, (d.m.th pagesat totale deri ne dhe duke perfishire vitin aktual te zhvillimit ) jane paraqitur ne tabelen e meposhteme:

	Viti i Aksidentit
	Pagesat totale te demeve (ne cmimet e dhjetorit 1990) deri ne dhe duke perfshire vitin e zhvillimit

	
	0
	1
	2
	3
	4
	


	1986
	1.067.705 
	1.893.844 
	2.246.872 
	2.419.257 
	2.479.660 
	2.648.647

	1987
	817.632 
	1.552.063 
	1.800.093 
	1.975.001 
	2.024.376 
	2.162.034 

	1988
	810.689 
	1.467.548 
	1.729.618 
	1.878.365 
	1.925.324 
	2.056.246 

	1989
	836.154 
	1.566.761 
	1.842.511 
	2.000.967 
	2.050.991 
	2.190.458 

	1990
	820.603 
	1.505.807 
	1.770.829 
	1.923.120 
	1.971.198 
	2.105.239 



Fig.5

Si me pare llogarisim faktoret e zhvillimit:












	Tani ne mund te llogarisim vleresimet per demet nen vijen e thyer ne figuren 5. Keto do te jene vleresime per demet qe do te paguhen ne vitet 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 si rezultat i demeve te ndodhura ne vitet 1987, 1988, 1990.

Keshtu





Deri tani kemi rregulluar parashikimet e demeve duke marre parasysh inflacionin e se kaluares, I cili me fjale te tjera quhet inflacion i demeve.
Tani duhet te bejme rregullimet e nevojshme per inflacionin ne te ardhmen.
Le te ndajme pagesat totale (kumulative) ne figuren 5 ne pagesa sipas secilit vit zhvillimi, vetem per vleresimet e se ardhmes d.m.th. per shifrat nen vijen e thyer.

	Viti i Aksidentit
	Pagesat (Cmimet e dhjetorit 1990) ne vitin e zhvillimit
	 

	 
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1986
	
	
	
	
	
	168.987

	1987
	
	
	
	
	49.375 
	137.658 

	1988
	
	
	
	148.747 
	46.956 
	130.922 

	1989
	
	
	275.750 
	158.456 
	50.024 
	139.467 

	1990
	
	6845.204 
	265.022 
	152.291 
	48.078 
	134.041 



Fig.6


	Pagesat supozohen qe jane bere mesatarisht ne mes te vitit perkates te zhvillimit, kurse ato qe jane paraqitur ne kolonen  supozohen qe jane bere mesatarisht ne mes te vitit te zhvillimit 7. Keshtu, ne mund te llogarisim pagesen qe do te behet ne cdo vit zhvillimi sipas cmimeve te vitit kur do te behet pagesa.
Pagesa 168.987 eshte vlera me 31 dhjetor 1990, e pageses qe do te behet ne mes te vitit te zhvillimit, ne lidhje me vitin e aksidentit 1986, d.m.th pagesa do te behet ne mes te vitit 1993.
Keshtu vlera qe do te kete 168,987 ne mes te vitit 1993 eshte:


137.658 eshte pagesa (ne lidhje me cmimet e dhjetorit 1990), e bere ne vitin e zhvillimit 7, ne lidhje me vitin e aksidentit 1987, d.m.th pagesa do te behet ne mesin e vitit 1994.

	Keshtu: 

E keshtu me rradhe:
































Vleresimet per demet te rregulluara edhe per inflacionin e te ardhmes jane paraqitur ne tabelen e meposhteme:

	Viti i Aksidentit
	Pagesat e bera ne vitin e zhvillimit
	 

	 
	0
	1
	2
	3
	4
	


	1986
	
	
	
	
	
	266.567

	1987
	
	
	
	
	54.088
	260.577

	1988
	
	
	
	162.944
	61.729
	297.391

	1989
	
	
	302.069
	208.296
	78.910
	380.162

	1990
	
	750.603 
	348.380
	240.230
	91.008
	438.446



Fig.7

Duke mos marre parasysh te ardhurat nga investimet ne vleresimet per provigjonin teknik te demeve, kemi vleresimet e meposhteme:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1986
	 eshte 
	266.567 
	
266.567

	1987
	 eshte 
	 54.088 + 260.577 
	314.665

	1988
	 eshte 
	162.944 + 61.729 + 297.391
	522.064

	1989
	 eshte 
	302.069 + 208.296 + 78.910 + 380.162
	969.437

	1990
	 eshte 
	750.603 + 348.380 + 240.230 + 91.008 + 438.446
	1.868.667

	
	
	
	
	
	Total=
	 3.941.400 



2. Metoda e ndarjes

Me poshte po shpjegojme modelin matematik mbi te cilin bazohet metoda e shkallezimit zinxhir dhe metodat e ndarjes.



	Supozojme qe pagesat e bera ne vitin e zhvillimit (ose te voneses), dhe te ndodhura ne vitin e aksidentit , mund te modelohen nga.
Keshtu, sipas paraqitjes se te dhenave ne seksionin 4.1.1, modili per metoden e shkallezimit zinxhir pa rregullim per inflacionin mund te paraqitet si me poshte:

	Viti i Aksidentit
	Pagesat ne vitin e zhvillimit (ose te voneses)

	 
	0
	1
	2
	3
	4

	1986
	

	

	

	

	


	1987
	

	

	

	

	

	1988
	

	

	

	
	

	1989
	

	

	
	
	

	1990
	

	
	
	
	










Fig.8



	mund te interpretohet  si propocioni i demeve totale te cilat shfaqen (ose paguhen) ne vitin e zhvillimit . Si rrjedhim S0 + S1 + S2 + S3 + S4 = 1  


	modelon  shumen totale te demeve si rezultat i aksidenteve te ndodhura ne vitin .
Meqenese po perdorim te njejten bashkesi parametrash S0, S1, S2, S3, S4 eshte e qarte qe po supozojme qe per çdo vit aksidenti, ecuria e rrjedhjes se demeve ne vitet qe pasojne eshte e njejte.
Kur morrem parasysh inflacionin ne seksionin 4.1.3 ne rregulluam te dhenat gjate diagonaleve(me fjale te tjera pergjate viteve kalendarike),eshte i njejte. Dhe kjo eshte e qarte ,perderisa behet fjale per rregullimin sipas normave te inflacionit ne te kaluaren ose ne te ardhmen .

	Ky rregullim mund te perfshihen ne model duke shtuar nje parameter te trete, i cili i referohet inflacionit. Keshtu modeli i plote do te paraqitej si me poshte:

	Viti i Aksidentit
	Pagesat ne vitin e zhvillimit (ose te voneses)

	 
	0
	1
	2
	3
	4

	1986
	

	

	

	

	


	1987
	

	

	

	

	

	1988
	

	

	

	
	

	1989
	

	

	
	
	

	1990
	

	
	
	
	



Fig.9

Veme re qe modelet e figurave 8 dhe 9 nuk jane modele per demet kumulative , por modele per demete paguara per çdo vit zhvillimi ne veçanti sipas vitit te aksidentit perkates .
Modeli i figures 9 eshte modeli i metodes se shkallezimit zinxhir me rregullim per inflacionin. Gjate zbatimit te kesaj metode ne perdorem vlera per λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, te cilat i llogaritem nga eksperienca e se kaluares dhe nga vleresimet per te ardhmen, per inflacionin.
Modeli i figures 9 eshte gjithashtu modeli i medodes se ndarjes qe do te paraqitet me poshte. Ndryshimi nga metoda e shkallezimit zinxhir me rregullimin per inflacionin, eshte qe ne metoden e ndarjes , synohet qe parametrat λ te vlersohen nga te dhenat . Per kete qellim eshte e nevojshme te menjanohet njera bashkesi parametrash nga modeli.
Eshte me lehte per zbatimin e metodes, qe te menjanohen parametrat U nga modeli. Per te menjanuar parametrat U nga modeli, da te bejme supozimin qe parametrat Ui jane propocionale me numrin e demeve te shkaktuara ne vitin e aksidentit i (duke perfshire NPPR). Me kate supozim modeli mund te paraqitet si me poshte :

	Viti i Aksidentit
	Pagesat ne vitin e zhvillimit (ose te voneses)

	 
	0
	1
	2
	3
	4

	1986
	

	

	

	

	


	1987
	

	

	

	

	

	1988
	

	

	

	
	

	1989
	

	

	
	
	

	1990
	

	
	
	
	





Fig.10

Konsiderojne shumat e diagonaleve dhe shumat e kolonave:
Shumat e diagonaleve:












Shumat e kolonave :











Kujtojme qe S0 + S1 + S2 + S3 + S4 = 1. Keshtu qe shuma e diagonales se fundit eshte λ 4, dhe mund te vlersohet nga te dhenat . Tani shikojme  kollonen e fundit . Ne kemi vlersuar λ4  keshtu qe mund te perdorim te dhenat  per te vlersuar S4 . Tani shikojme shumen e diagonales se parafundit . Meqe S0 + S1 + S2 + S3 = 1 – S4  dhe ne e kemi vlersuar S4, ne mund te perdorim te dhenat  per te vlersuar λ4 . tani mund te shkojme tek shuma e kollones se parafundit dhe te vlersojme S3 e keshtu me rradhe .
I referohemi perseri te dhenave te figures 1 , per te percaktuar rezerven e demeve me metoden e ndarjes . Supozojme qe kemi vlersimet e meposhtme per numrin e demeve (duke perfshireNPPR), per vitet 1986,1987,1989 dhe 1990.(Ekzistojne metoda statikore per te vleresuar numrin e demeve qe ndodhin çdo vit ).

	Viti i Aksidentit
	Numri i demeve (duke perfshire NPPR)

	1986
	48.298 

	1987
	43.430 

	1988
	41.454 

	1989
	41.674 

	1990
	39.265 



Fig.11

Me poshte po paraqesim tabelen e demeve mesatare te paguara per çdo  vit zhvillimi ne lidhje me vitin perkates te aksidentit . te dhenat e figures 3 jane pjestuar me numrin e demeve ne vitin perkates te aksidentit.
	Viti i Aksidentit
	Pagesa e bere ne vitin e zhvillimit

	 
	0
	1
	2
	3
	4

	1986
	     12.013 
	       10.346 
	        4.969 
	        2.766 
	        1.137 

	1987
	     11.387 
	       11.496 
	        4.426 
	        3.661 
	

	1988
	     13.295 
	       12.280 
	        5.747 
	
	

	1989
	     15.550 
	        5.938 
	
	
	

	1990
	     18.999 
	
	
	
	



Fig.12

Shumat e diagonaleve nga e para tek e fundit, ne figuren 12 jane:
	12.013

	21.733

	29.760

	35.022

	35.482



Shumat e kolonave nga 0ne 4, ne figuren 12 jane:
	71.244

	40.060

	15.142

	6.427

	1.137



Duke zbatuar proceduren e pershkruar ne faqen17, marrinm keto vlersime:

	
=
	0,41407
	
=
	29.003 

	
=
	0,3499
	
=
	28.443 

	
=
	0,132
	
=
	33.211 

	
=
	0,0789
	
=
	35.920 

	
=
	0,025
	
=
	45.482 




	Shenja  eshte vendosur per te treguar qe vlerat e gjetura jane vlersime te madhesive λi Si. Tani ne mund te perdorim vlersimet e gjetura per parametrat λi dhe Si, per te rindertuar tabelen e figures 10 ( me afersine e nje konstanteje).

	Viti i Aksidentit
	Vleresimet e demeve mesatare te paguara ne vitin e zhvillimit

	 
	0
	1
	2
	3
	4

	1986
	     12.009 
	        9.952 
	        4.384 
	        2.834 
	        1.137 

	1987
	     11.777 
	       11.621 
	        4.741 
	        3.589 
	

	1988
	     13.752 
	       12.568 
	        6.004 
	
	

	1989
	     14.873 
	       15.914 
	
	
	

	1990
	     18.833 
	
	
	
	



Fig.13

Tani ne mund te krahasojme figuren 12 me figuren 13, per te vlersuar saktesine e zbatimit te metodes se ndarjes (ne fakt kjo varet shume nga saktesia e vlersimit te numrit te demeve te per secilin vit aksidenti).
Nga krahasimi duket qe vlerat jane relativisht te peraferta. Tani duhet te projektojme per te gjetur vlerat e demeve ne diagonaletn kryesore . Por parametrat qe kemi vleresuar deri tani nuk jane te mjaftueshme per te bere parashikimet nen diagonalen kryesore. Ne duhet vlersojme parametrat λ5 ,λ6 ,λ7 dhe λ 8 . Modeli per trekendeshin e meposhtem te vlerave te demeve , mund te paraqitet si me poshte:

	Viti i Aksidentit
	Vleresimet e demeve mesatare te paguara ne vitin e zhvillimit

	 
	0
	1
	2
	3
	4

	1986
	
	
	
	
	


	1987
	
	
	
	
	


	1988
	
	
	
	

	


	1989
	
	
	

	

	


	1990
	
	

	

	

	




Fig.14

Vlersimet qe kemi bere per  λ0, λ1,λ2, λ3, λ4, mund te konvertohen ne nje varg shifrash inflacioni dhe me tej prej tyre mund te vlersojme λ5, λ6, λ7 dhe λ8







 inflacioni nga 1987 ne 1988 = 


 inflacioni nga 1988 ne 1989 = 


 inflacioni nga 1989 ne 1990 = 

Inflacioni mesatar eshte (0.17 + 0.08 + 0.27)/3 = 0.17; si rrjedhim mund perdorim nje parashikim per inflacionin e te ardhmes te barabarte me 17 %. N.q.s duam te bejme nje vlersim me konservator te rezerves se demeve , shkalla e inflacionit te se ardhmes mund te merret me e larte. Inflacioni i te ardhmes mund te merret p.sh. 20%  sic u supozua  ne metoden e shkallezimit zinxhir me rregullim per inflacionin.
Ne kete shembull, po e marrim inflacionin e se ardhmes 17% , per te para pervec te tjerash edhe efektin ne rezerven e demeve.

Atehere:















Tani mund te japim vlersimet numerike per parashikimet e demeve , sipas modelit te fig. 14.

	Viti i Aksidentit
	Demet mesatare ne vitin e zhvillimit

	 
	0
	1
	2
	3
	4

	1986
	
	
	
	
	

	1987
	
	
	
	
	1.330

	1988
	
	
	
	4.199
	1.557

	1989
	
	
	7.024
	4.912
	1.821

	1990
	
	18.620
	8.218
	5.747
	2.131



Fig.15


	Tani ne mund te shumezojme ne fig.15 me numrat perkates te demeve per secilin vit te aksidenti, per te mrre parashikimet e demeve qe do te paguhen ne vitet 1991, 1992, 1993, dhe 1994, ne lidhje me vitet e aksidenteve 19987, 1988, 1989, 1990. (tani mos e konsideroni kolonen  te tabeles se meposhtme.)
Tani mund te japinm vlersimet numerike per  parashikimet e demeve, sipas modelit te Fig.14.

	Viti i Aksidentit
	Pagesat (Cmimet e dhjetorit 1990) ne vitin e zhvillimit
	 

	 
	0
	1
	2
	3
	4
	


	1986
	
	
	
	
	
	250.218

	1987
	
	
	
	
	57.762
	263.248

	1988
	
	
	
	174.065
	64.544
	294.222

	1989
	
	
	292.718
	204.703
	75.888
	345.441

	1990
	
	731.114
	322.680
	225.656
	83.674
	380.396



Fig.16

Mbetet problemi i parashikimit se rezerves se nevojshme pas vitit te zhvillimit k(ne rastin tone k=4). Duke supozuar qe kjo rezerve , perbehen vetem nje propocion te vogel te rezerves totale te demeve qe do te mbahet , mund te konsiderohet relativisht e sakte te merret si vlersim i rezerves pas vitit te zhvillimit k ne lidhje me vitin  e aksidentit i madhesia:


Ne shembullin tone k = 4 dhe P0.k+ =P0.4+ = 168,987 eshte vlersimi i bere per rezerven e demevene 31/12/90 ne lidhje me vitin e aksidentit 1986, n0 eshte  numri i parashikuar per vitin e aksidentit 0 (viti 1986 ne shembullin tone ), kurse 
ni  eshte numri i demeve i parashikuar per vitin e aksidentit i .
Keshtu;










	Pagesat e demeve qe iu referohen viteve te zhvillimit 5 e me tej ,supozohet qe mesatarisht ne mes te vitit te zhvillimit 7 , prandaj secila nga vlerat e gjetura me siper per P1.4+ , P2.4+ P3.4+ dhe  P4.4+ duhet te shumezohen me , ku 0.17 eshte shkalla e inflacionit ne te ardhmen e vleresuar me lart.

	Vlerat e gjetura pas ketyre veprimeve perfundimtare , po papaqiten ne kolonen  te Fig. 16.
Duke mos marre parasysh te ardhurat nga investimet ne vleresimet per rezervan e demeve , kemi vlersimet e meposhtme. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1986
	 eshte 
	250.218 
	250.218

	1987
	 eshte 
	 57.762 + 263.248 
	321.010

	1988
	 eshte 
	174.065 + 64.544 + 29.222 
	532.831

	1989
	 eshte 
	292.718 + 204.703 + 75.888 + 345.441 
	918.750

	1990
	 eshte 
	731.114 + 322.680 + 225.656 + 83.674 + 380.396 
	1.743.520

	
	
	
	
	
	Total=
	3.766.329



Tani mund te krahasojme rezultatet e metodes se ndarjes me rezultatet e metodes se shkallezimit zinxhir me rregullim per inflacionin . Shihet qe vleresimet e marra jane mjaft te aferta.
Autoriteti Mbikeqyres i Sigurimeve
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