RREGULLORE
Nr. 3, datë 12.10.2020

PËR DETAJIMIN E RREGULLAVE NË LIDHJE ME PËRCAKTIMIN E MADHËSISË SË SYZES DHE VLERËSIMIN E TRASHËSISË SË FIJES NË RRJETAT E PESHKIMIT

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës dhe të neneve 121, pika 3 dhe 135, pika 2, të ligjit nr. 64/2012 “Për peshkimin”, të ndryshuar, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural miraton rregulloren, si më poshtë: 

KREU I
QËLLIMI DHE PËRKUFIZIMET

Neni 1
Qëllimi

Kjo rregullore detajon për inspektorët e peshkimit, mënyrën e përcaktimit të madhësisë së syzes dhe vlerësimin e trashësisë së fijes që përdoret në rrjetat e peshkimit.

Neni 2
Përkufizimet

1. Në kuptim të kësaj rregulloreje:
a) “matës i syzeve të rrjetës” është një matës i syzeve të rrjetës i pajisur me dy nofulla, i cili i aplikon automatikisht syzeve të rrjetës forca gjatësore të përfshira në intervalin 5 deri në 180 Newton (N), me një saktësi prej 1 N;
b) “vegël peshkimi e lëvizshme” është çdo vegël peshkimi, për të cilën aktiviteti i zënies kërkon një lëvizje aktive të vetë veglës së peshkimit. Në këtë kategori hyjnë, mes të tjerave, veglat e peshkimit me tërheqje ose me rrethim, tratat, tratat e zallit ose trata të tjera të ngjashme;
c) “vegël peshkimi fikse” është çdo vegël peshkimi, në të cilën aktiviteti i zënies nuk kërkon një lëvizje aktive të vetë veglës së peshkimit. Në këtë kategori hyjnë, mes të tjerave, rrjetat ngecëse, njicat, mrezhat, rrjetat kurthe, parangallët, parancat dhe kurthet;
ç) “drejtimi N” është për pjesët e rrjetës me syze të nyjëtuara: drejtimi pingul me orientimin e përgjithshëm të fijes së rrjetës, siç është paraqitur në shtojcën I;
d) “drejtimi T” është:
i. për pjesët e rrjetës me syze të nyjëtuara: drejtimi paralel me orientimin e përgjithshëm të fijes së rrjetës, siç është paraqitur në shtojcën I;
ii. për pjesët e rrjetës pa nyje: drejtimi pingul me drejtimin N.
dh) “madhësia e syzes” është:
i. për pjesët e rrjetës me syze të nyjëtuara: largësia maksimale midis dy nyjave të kundërta të së njëjtës syze, kur kjo është plotësisht e tërhequr, siç është paraqitur në shtojcën I;
ii. për pjesët e rrjetës pa nyje: largësia e brendshme midis bashkimeve të kundërta të së njëjtës syze, kur kjo është plotësisht e tërhequr përgjatë aksit më të gjatë.
e) “syze në formë rombi” është një syze si ajo e paraqitur në figurën 1, të shtojcës II, e përbërë nga katër brinjë të së njëjtës gjatësi, në të cilën dy diagonalet e syzes janë pingule dhe një diagonale është paralele me aksin gjatësor të rrjetës, siç është paraqitur në figurën 2, të shtojcës II;
ë) “syze kuadratike” është një syze katërkëndore e përbërë nga dy seri brinjësh paralele të së njëjtës gjatësi, nga të cilët njëri është paralel dhe tjetri është pingul me aksin gjatësor të rrjetës:
i. “syze T90” është syze në formë rombi nga një pjesë rrjete me syze të nyjëtuara, siç është paraqitur në figurën 1, të shtojcës II, e montuar në mënyrë të tillë që drejtimi T i pjesës së rrjetës, është paralel me aksin gjatësor të rrjetës.

KREU II
MATËSIT ZYRTARË

Neni 3
Matësi i syzeve të rrjetës dhe matësi i trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetës

1. Në aktivitetin e tyre të inspektimit të aktivitetit të peshkimit, inspektorët e peshkimit përdorin një matës të syzes së rrjetës dhe të trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetës, sipas dispozitave të kësaj rregulloreje, për përcaktimin e madhësisë së syzes dhe trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetave të peshkimit.
2. Karakteristikat teknike që aplikohen për matësin e madhësisë së syzes janë paraqitur në shtojcën III.
3. Karakteristikat teknike që aplikohen për matësin e trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetës janë paraqitur në shtojcën IV.
4. Matësit e madhësisë së syzeve dhe të trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetës sipas pikës 1, mbajnë etiketën “Matës zyrtar” dhe certifikimin e prodhuesit që vërteton pajtueshmërinë me karakteristikat teknike të parashikuara respektivisht në pikat 2 dhe 3.
5. Matësit e madhësisë së syzeve dhe të trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetës, të shitura dhe/apo të shpërndara me qëllim përdorimin nga ana e palëve ose personave të tjerë nuk duhet të mbajnë etiketën “Matës zyrtar”.

Neni 4
Instrumentet e kalibrimit për matësin e madhësisë së syzes

Peshat dhe pllakëzat e matjes, të kalibruara të paraqitura në figurën 1, të shtojcës V, certifikohen nga ministria dhe mbajnë etiketën “zyrtar”.

Neni 5
Prova e matësit të madhësisë së syzes

1. Saktësia e matësit të madhësisë së syzes verifikohet:
a) duke futur nofullat e matësit në të çarat e pllakëzës së kalibrimit siç është paraqitur në figurën 1, të shtojcës V;
b) duke varur peshat e kalibruara në nofullën fikse, siç është paraqitur në figurën 2, të shtojcës V.

KREU III
PËRCAKTIMI I MADHËSISË SË SYZES

Neni 6
Përzgjedhja e syzeve në veglat e lëvizshme të peshkimit

1. Inspektori përzgjedh një seri 20 syzesh të njëpasnjëshme në rrjetë, të marra sipas drejtimit të mëposhtëm:
a) për syzet në formë rombi dhe syzet kuadratike, në drejtimin e aksit gjatësor të rrjetës;
b) për syzet T90, pingul me drejtimin e aksit gjatësor të rrjetës.
2. Nuk duhet të maten syzet që ndodhen tre syze larg litarëve anësorë, qepjeve, kavove apo lidhëses së thesit (bragës së mbylljes). Kjo largësi matet në drejtim pingul me qepjet, kavot apo lidhësen e thesit me rrjetën të tërhequr në drejtimin në të cilin kryhet matja. Gjithashtu, nuk maten syzet e dëmtuara ose të riparuara apo syzet në të cilat janë mbajtur dispozitivë të fiksuar në rrjetë.
3. Si përjashtim të pikës 1, nuk është e detyrueshme që syzet për t’u matur të jenë të njëpasnjëshme në rastet kur kjo është në kundërshtim me kërkesat e pikës 2.

Neni 7
Përzgjedhja e syzeve në veglat fikse të peshkimit

1. Inspektori përzgjedh 20 syze nga rrjeta e peshkimit. Në rastin e rrjetave me madhësi të ndryshme syzesh, syzet duhen përzgjedhur në pjesën e rrjetës që ka syzet me madhësi më të vogël.
2. Nga përzgjedhja e syzeve në përputhje me pikën 1, duhen përjashtuar:
a) syzet e vendosura sipër, poshtë ose anash litarit anësor;
b) tri syzet që janë ngjitur me kavot dhe qepjet;
c) syzet e prishura ose të riparuara.

Neni 8
Përgatitja dhe përdorimi i matësit të madhësisë së syzeve

1. Matësi i madhësisë së syzeve:
a) përgatitet në përputhje me shtojcën VI;
b) përdoret në përputhje me shtojcën VII.

Neni 9
Përdorimi i matësit të madhësisë së syzes për matjet e syzeve në formë rombi dhe 
syzeve T90

1. Për matjen e syzeve në formë rombi dhe syzeve T90:
a) në pjesët e rrjetave me syze të nyjëtuara ose pa nyje, në të cilat është e mundur përcaktimi i drejtimit N, rrjeta duhet të tërhiqet në drejtimin N, siç është paraqitur në shtojcën VII;
b) në pjesët e rrjetave pa nyje, në të cilat nuk është i mundur përcaktimi i drejtimit N, matet aksi më i gjatë i rrjetës.

Neni 10
Përdorimi i matësit të madhësisë së syzes së rrjetës për matjen e syzeve kuadratike

1. Për matjen e pjesëve të rrjetës me syze kuadratike, pjesa e rrjetës duhet të tërhiqet së pari në njërin drejtim diagonal dhe pastaj në sensin tjetër diagonal të syzeve, siç është paraqitur në shtojcën VIII.
2. Procedura e parashikuar në shtojcën VI, aplikohet për matjen e secilës diagonale të syzeve kuadratike.


Neni 11
Kushtet e matjes

Rrjetat maten vetëm kur ato janë të lagura por jo të ngrira.

Neni 12
Matja e madhësisë së çdo syzeje të përzgjedhur

1. Madhësia e çdo syze korrespondon me largësinë e cepave të jashtëm të nofullave të matësit në pikën kur ndalon nofulla e lëvizshme.
2. Nëse vërehen ndryshime në matjen e diagonaleve të një syze të veçantë, në syzet kuadratike përdoret diagonalja më e gjatë.

Neni 13
Përcaktimi i madhësisë së syzes së rrjetës

Madhësia e syzes së rrjetës është vlera mesatare e treguar nga matësi i madhësisë së syzeve, të një serie prej 20 syzesh të përzgjedhura.

Neni 14
Përcaktimi i madhësisë së syzes në rast kundërshtimi

1. Në rast se kapiteni i një anijeje peshkimi kundërshton rezultatin e përcaktimit të madhësisë së syzes të përcaktuar në përputhje me nenin 13, vazhdohet me përzgjedhjen dhe matjen e 20 syzeve në një pjesë tjetër të rrjetës në përputhje me nenet 6 deri në 12.
2. Madhësia e syzes së rrjetës është vlera mesatare e paraqitur nga matësi i madhësisë së rrjetës, të të gjitha 40 syzeve të përzgjedhura. Rezultati i nxjerrë nga matësi i madhësisë së syzes konsiderohet përfundimtar.

KREU IV
PËRCAKTIMI I TRASHËSISË SË FIJES SË RRJETËS

Neni 15
Përzgjedhja e fijes së rrjetës

1. Inspektori përzgjedh syzet nga çfarëdo pjesë e rrjetës së peshkimit për të cilën është parashikuar një trashësi maksimale e lejuar e fijes së rrjetës.
2. Nuk përzgjidhen fijet e rrjetës në ato syze që janë të dëmtuara ose të riparuara.

Neni 16
Përzgjedhja e fijeve të rrjetës në pjesët e rrjetës me syze në formë rombi

1. Në pjesët e rrjetës me syze në formë rombi, fijet zgjidhen sipas mënyrës së mëposhtme, paraqitur dhe në shtojcën VIII:
a) në rastet e rrjetave me fije të përdredhur të thjeshtë, kjo fije duhet të përzgjidhet në dy cepat e një serie prej 10 syzesh të njëpasnjëshme;
b) në rastet e rrjetave me fije të përdredhur çift, çdo fije teke e rrjetës do të përzgjidhet në dy cepat e një serie prej 5 syzesh të njëpasnjëshme.
Neni 17
Përzgjedhja e fijes së përdredhur të rrjetës në pjesët e rrjetës me syze kuadratike

1. Në pjesët e rrjetës me syze kuadratike, fijet e përdredhura zgjidhen sipas mënyrës së mëposhtme, paraqitur dhe në shtojcën VIII:
a) në rastin e rrjetës me fije të përdredhur të thjeshtë, fija përzgjidhet vetëm në njërin krah të 20 syzeve, duke zgjedhur të njëjtin krah në secilën nga syzet;
b) në rastin e rrjetave me fije të përdredhur çift, çdo fije teke e rrjetës duhet të përzgjidhet vetëm në njërin krah të 10 syzeve, duke zgjedhur të njëjtin krah në secilën nga syzet.

Neni 18
Përzgjedhja e matësit të trashësisë së fijes së rrjetës

Inspektori duhet të përdorë një matës, i cili ka vrimën qendrore me një diametër të barabartë me trashësinë maksimale të autorizuar për fijen e rrjetës, për pjesët e rrjetës të shqyrtuara. 

Neni 19
Kushtet e matjes

Fijet e rrjetës nuk duhet të jenë të ngrira kur maten.

Neni 20
Përcaktimi i  trashësisë së secilës fije të përdredhur të rrjetës së përzgjedhur

Nëse trashësia e fijes së përdredhur të rrjetës pengon mbylljen e nofullave të matësit ose fija e përdredhur e rrjetës nuk kalon lirshëm në vrimë kur nofullat janë të mbyllura, inspektori jep një vlerësim negativ (-) në përcaktimin e trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetës.

Neni 21
Përcaktimi i trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetës

1. Nëse në 20 fijet e përdredhura të rrjetës të përzgjedhura, regjistrohen më shumë se 5 vlerësime negative (-) sipas nenit 20, inspektori kryen përzgjedhjen e 20 fijeve të rrjetës të tjera në përputhje me nenet 15 deri në 20.
2. Nëse në 40 fijet e përdredhura të rrjetës të përzgjedhura, regjistrohen më shumë se 10 vlerësime negative (-), konsiderohet që trashësia e fijes së rrjetës është më e madhe se ajo e autorizuar për pjesën e rrjetës të shqyrtuar.

Neni 22
Përcaktimi i trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetës në rast kundërshtimi

1. Në rast se kapiteni i një anijeje peshkimi kundërshton rezultatin e përcaktimit të trashësisë së fijes së përdredhur të rrjetës të matur, në përputhje me nenin 21, aplikohen dispozitat sipas pikës 2 të këtij neni.
[bookmark: _GoBack]2. Inspektori kryen përzgjedhjen dhe matjen e 20 fijeve të përdredhuratë tjera, në të njëjtën pjesë të rrjetës së peshkimit. Nëse në 20 fijet e përdredhura të përzgjedhura, regjistrohen më shumë se 5 vlerësime negative (-), konsiderohet që trashësia e fijes së përdredhur të rrjetës është më e madhe se ajo e autorizuar për pjesën e rrjetës të shqyrtuar.
KREU V
DISPOZITAT E FUNDIT

Neni 23
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
 
MINISTËR I BUJQËSISË DHE 
ZHVILLIMIT RURAL
Bledar Çuçi
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1: Madhésia e syzes.

2: Drejtimi T.

3: Orientimi i pérgjithshém i rrjetés.
4: Drejtimi N.
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SHTOICA T

PJESE RRIETE ME SYZE FORME ROMBI E NYJETUAR DHE PIESE RRIETE T90

Drejtimi i pérdredhies né njé me syze né formé rombi € nyjétuar e lojit radicional (A) dhe njé

et n ésht aplikuar njé rrotullim 900 (B) tregoher n figurén e méposhime:
Figura |
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A: Pjesé rrjete me syze formé rombi ¢ nyjéluar.
B: Pjest rrjete T90.
1; Aksi giatésor i rjetés,
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BHIOJCAI ) )
SPECIFIKIMET TEKNIKE TE MATESIT TE MADHESISE SE RRIETES

Matési i madhésisé s€ syzeve té rrjetés:

a.

b.

11.

aplikon automatikisht njé forcé matése gjatésore kur mat madhésiné e syzeve té rrjetave té
peshkimit;

éshté i pajisur me dy nofulla, nj€ fikse dhe njé t€ l€vizshme, t€ cilat kané njé trashési prej
2 milimetra dhe cepa té rrumbullakuar me njé rreze prej 1 milimetri pér té siguruar qé
nofullat té rréshqasin lirshém mbi fijen e pérdredhur té rrjetés si¢ Eshté paraqitur né figurén
né vazhdim;

t€ punojé me energji elektrike ose me ané t€ baterive; né rastin e fundit ai duhet té kryejé
1.000 matje té njépasnjéshme t& madhésisé s€ rrjetés para se té nevojitet rikarikimi i tij;

té jeté n€ gjendje té aplikojé forca gjatésore sipas pérzgjedhjes né njé interval nga 5 deri
180 né Newton dhe me njé saktési prej 1 Newton;

té disponojé njé sistem té integruar né té pér matjen e forcés qé aplikohet;

. té jeté né gjendje té térheqé nj€ syze rrjete me njé shpejtési konstante prej 300+30 mm/min

me ané té nofullés sé 1évizshme;

té jeté né gjendje té masé syze té€ njé madhésie nga 10 deri n€ 300 milimetra dhe t& keté
nofulla té gmontueshme pér pérdorimin né syze t€ médha dhe té€ vogla;

té keté njé saktési matje prej 1 milimetri;

té keté njé strukturé t€ forté dhe qé t€ mos deformohet nga peshat;

té jeté i lehté, por i forté dhe me njé peshé jo mé t& madhe se 2.5 kilogram;

té jeté i pérbéré nga materiale q€ jané rezistente ndaj gérryerjes qé shkaktohet nga mjedisi
detar;

té jeté i papérshkrueshém dhe rezistent ndaj pluhurave né norma IP561];

té sigurojé njé funksionim t€ qéndrueshém né intervalin e temperaturave -100C deri +450C;
té jeté n€ gjendje t’i rezistojé temperaturave nga -300C deri +700C gjaté ruajtjes ose
transportimit;

té jeté i kontrolluar nga njé software qé t€ p€rmbajé njé menu funksionesh dhe gé té
mundésojé autotest-in e pérbérésve mekaniké dhe elektroniké t€ matésit gjaté hyrjes sé tij
né funksionim;

té tregojé né njé ekran q€ &shté i gatshém pér funksionim, né té€ kundért, té shfaqé njé

mesazh gabimi, té fiket dhe té mos funksionojé;

té mund futet né funksionim dhe me njé doré té€ vetme dhe t€ keté pulsanté té jashtém pér
hyrjen né funksionet e tij;

. té shfaqé té€ dhénat né njé ekran integral dhe t& shfaqé ¢do matje, numrin e matjeve té béra

né seri dhe vlerén mesatare né milimetra;

té ruajé t€ dhénat e té paktén 1.000 matjeve né memorien e tij dhe té ket€ mundésiné e
transmetimit t€ té dhénave né njé kompjuter;

té pérmbajé njé funksion pér pérllogaritjen e madhésisé sé€ syzes sé rrjetés té pérafruar né
0.1 milimetérshin mé té afért;
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p. té pérmbajé njé software qé ka njé funksion pér pérzgjedhjen automatike té diagonales mé
té madhe té secilés syze té rrjetés pér pérllogaritjen e madhésisé mesatare t€ syzes sé rrjetés
né rrjetat me syze kuadratike;

q. téruajé té dhénat e té gjitha matjeve té béra.

2. NE disa raste rrjetat deformohen nén ngarkesé. Matési duhet € llogarisé njé kusht té tillé dhe t&
aplikojé pérséri forcén e paracaktuar, duke pérdorur njé algoritém té software té kontrollit si ai
i pérshkruar né shtojcé.

! Kodet e mbrojtjes sé brendshme (IP) jané té specifikuar né normén ndérkombétare té
elektroteknikés (IEC) 60529.




image6.jpg
Pérshkrimi

i Nofulla fikse me bateri
2 Nofulla ¢ lévizshme
3 Ekrani
Specilikimet teknike
Matja ¢ giatésisé i
Intervali: | 10-300 mm (milimetra)
Saktésia: +1mm
Matia e foregs 5
Intervali: -180 N (Newton)
Saktésia: £1N
Forcat ¢ matjeve fikse: 10N, 20N, 50N, 125N
Shpejtésia ¢ nofullés 300 30 mun/min (1)
Autonomia ¢ baterisé: ‘Minimumi 1000 matje
Ruajtia e té dhénave
Memoria: Té pakén 1.000 mage
Intervali i temperaturave
| Ng funksionim: Nga - 100C deri +400C
Né ruajtje: Nga —300C deri +700C
| Papérshiueshmeria Norma [P56
| Rezistent ndaj goditjeve
Pesha: Meksimumi 2.5 kilogram _
(1) Shpejtésia c nofullés s¢ [évizshme giaté térheqjes sE syzes. Shpej(@sia pa ngarkesé o

nofullés sé lévizshme mund t& jeté mé e madhe.
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Algoritmi i matjes
Pér té pasur parasysh deformimin e syzes sé rrjetés né térhegje:
a. té hapet nofulla e lévizshme brenda syzes sé rrjetés me njé shpejtési konstante 300 + 30
mm/minl, deri né€ arritjen e forcés sé ngarkesés;
té fiket motori dhe té pritet 1 sckondé;
c. nése forca zbret nén 80% té forcés sé paracaktuar, té hapet nofulla e 1évizshme brenda syzes
derisa té arrihet edhe njé heré forca ¢ matjes.

! Shpejtésia e nofullés sé lévizshme gjaté térhegjes sé syzes. Shpejtésia pa ngarkesé e nofullés sé
J]évizshme mund té jeté mé e madhe.
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SHTOJCA 1V

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE MATESIT TE TRASHESISE SE FIJES SE PERDREDHUR

TE RRJETES

Matgsit e trashésisé sé fijes s€ pérdredhur t€ rrjetés duhet t€ pérmbushin kérkesat e méposhtme:

a.

dh.

té jen€ t€ prodhuar me materiale rezistente, t€ cilat nuk gé€rryhen dhe gé t€ mund t’i
rezistojné kushteve t€ véshtira t€ ambientit detar, sipas modelit té paraqitur mé poshté;
vrima rrethore e pérdorur pér matjen e trashésisé sé fijes sé pérdredhur (vrima) té paraqesé
nga t& dy anét cepa té rrumbullakuar, me qéllim evitimin e fé€rkimit té fijes sé rrjetés, kur
kjo e fundit futet né vrimé gjaté kontrollit;

té kené pinca n€ majén e tyre pér té lehtésuar futjen e nofullave ndérmjet fijeve té
pérdredhura ¢ift té rrjetés;

té ken€ nofulla me veprim paralel aq té forta sa té mos jené t€ deformueshme né kuadér té
nj€ funksionimi t€ arsyeshém té tyre, duke pasur parasysh faktin qé nofullat duhet té jené
t€ mbyllura duke ushtruar njé presion manual gjaté matjeve;

faget e brendshme té nofullave jané té frezuara, né ményré qé té lejojné njé boshllék me
thellési 0.5 milimetra dhe gjatési 1 milimetér né secilén ané t€ vrimés kur nofullat jané té
mbyllura, n€é ményré qé t& evitohet q€ filamentet e vecanta qé dalin nga struktura e
pérdredhur e fijes s€ rrjetés t€ ngecin né sipérfaget e sheshta t& nofullave né secilén ané té
vrimés né t€ cilén fija e pérdredhur éshté futur;

kur nofullat t€ jené té€ mbyllura, diametri i vrimés rrethore éshté i treguar né milimetra né
njérén nga nofullat q€ i korrespondojné veté vrimés; nofullat jané t&€ mbyllura kur sipérfaqet
e dy pjeséve té brendshme t€ nofullave takohen dhe ndodhen né t€ njéjtin nivel;

si doreza, ashtu dhe nofullat mbajné etiketén “Matés EC”;

&. té keté nj€ tolerancé t€ diametrit t€ vrimeés t€ barabarté me 0.1 milimetra;

jané lehtésisht t€ manovrueshme pér t’i lejuar njé inspektori transportimin e njé serie prej
4 matésish (4mm, 5Smm, 6mm, dhe 8mm) gjaté transferimit nga njéra anije né tjetrén;
matésit ¢ dimensioneve t€ ndryshme t€ jené lehtésisht t€ identifikueshém;

. t& mund t€ futen lehtésisht midis fijeve t€ pérdredhura ¢ift. Pasi éshté pozicionuar, matési

duhet t€ mund t€ funksionojé lehtésisht me njé doré t€ vetme.
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Dimensionet dhe
legjenda e disenjos

et |
A 132
B 16
c 161
D 19
E 48
| Kur nuk pérdoren, pincat
| qéndrojné té hapura nga
njé susté shtytése ¢
I T Pamje e shestre
| | Pamje ballore
Pamje nga mbrapa
Doreza
]
Nofullat
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SHTOICA V

iSIT TE MADHESISE SE SYZES SE RRIETES

KALIBRIMI DHE PROVA E MA’

A. Verifikimi i madhésisé (& gjatésisé

Verifikimi i madhésisé sé gjatésisé kryhet duke futur nofullat ¢ matésit g& do pérdoret né inspektim
né {¢ garat me gjatési € ndryshme té pllakés s forté t6 kalibrimit. Njé veprim i tllé mund t& kryhet
1 gdo moment.

Figura 1
- M
M)
25
e
\J \J W
70 80 100 120 140

Giatésia e 16 garave né milimetra
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B Verifikim i matjes sé foroés

Verifikimi i matjes s forcés kryhet duke matur pesha té kalibruara né nofullén fikse qé ka bateri,
duke mbajtur pa lévizur matésin né pozicionin vertikal. Peshat duhet (¢ kené njé vieré prej 10N,
20N, 50 N dhe 125 N dhe t& pérdoren vetém né kushte t& palévizshme.

Figura 2

1: pesha e provés
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SHTOICA VI
PERGATITJA E MATESIT TE SYZES SE RRIETES

1. Inspektori:

a. pérzgjedh njé matés me madhési té pérshtatshme me syzet q& duhet té maten;

b. té sigurohet qé nofullat té jené té pastra;

c. téverifikojé qé matési e kryen né ményré t€ suksesshme autotest-in;

¢. té pérzgjedhé forcén e matjes si¢ Eshté treguar mé poshté:

i. pér veglat e peshkimit t& lévizshme:
- 20 Newton pér syzet me madhési < 35 mm;
- 50 Newton pér syzet me madhési > 35 mm dhe <55 mm;
- 125 Newton pér syzet me madhési > 55 mm;
ii. pér veglat e peshkimit fikse:
- 10 Newton pér té gjithé madhésité e syzeve;

d. té verifikojé impostimin e llojit t&€ nofullés. Impostimi standard i korrespondon “normales”.
Nése pérdoren nofulla t&€ madhésisé mé té€ madhe ose mé té voggél, inspektori vendos llojin
korrespondues té nofullés né menu.

2. Matési éshté i gatshém pér pérdorim pasi kané pérfunduar veprimet e radhitura né pikén 1.
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SHTOJCA VII

PERDORIMI I MATESIT TE MADHESISE SE SYZES PER INSPEKTIM

Kur kryen matjen e syzeve, inspektori:
a. fut nofullat né hapésirén e syzes, duke vendosur nofullén fikse né pjesén e nyjés, si¢ éshté
paraqitur né figurén né vijim;
b. té véré né funksionim matésin pér té mundésuar hapjen e nofullave, deri kur nofulla e
lévizshme arrin nyjén e kundért dhe bllokohet pasi ka arritur forcén e paracaktuar.

1: Madhésia e syzes.

2: Drejtimi N.

3: Nofulla fikse.

4: Nofulla e 1évizshme.
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SHTOJCA VI

FUET E PERDREDHURA GIFT NE RRIETAT ME
KUADRATE

SYZE ROMB DHE ATO ME SYZE
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