UDHËZIM
Nr. 425, datë 24.7.2015

PËR PRANIMIN, ADMINISTRIMIN E DOKUMENTACIONIT TEKNIK DHE GRAFIK TË PROJEKTIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE PËR SHPËTIMIN DHE LËSHIMIN E AKTEVE TEKNIKE

Në mbështetje të pikës 4 të nenin 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34/1/b, 41, të ligjit nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin’’, të ndryshuar, nenin 10 të ligjit 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”,

UDHËZOJ:

1. Strukturat përkatëse të shërbimit të PMNZSH-së të qarkut pranojnë dokumentacionin tekniko-ligjor të planeve të detajuara vendore, lejeve të zhvillimit, lejeve të ndërtimit, që shoqërojnë projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin”, të ndryshuar, si dhe me ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.
2. Shërbimi i PMNZSH-së kërkon plotësimin dhe administron nga shtetasit, subjektet fizike e juridike, pas kërkesës me shkrim dokumentacionin e mëposhtëm:
a) Plotësimin e “Formularit informativ të përgjithshëm”, sipas modularit nr. 1, hartuar me kërkesat e shqyrtuara të projektit për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin;
b) Dokumentacionin grafik (Projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin);
c) Relacionin teknik (të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin);
d) Licencat profesionale, që duhet të shoqërojnë projektin përkatës;
e) Leja profesionale e ekspertit privat zjarrfikës, kopje e noteruar dhe e sigluar vetëm për përdorimin në një objekt konkret;
f) Ekstraktin e regjistrimit të lëshuar nga QKR-ja, si dhe leja e konfirmuar nga QKL-ja për ekspertin zjarrfikës.
3. Dokumentacioni grafik i projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin hartohet nga persona fizikë dhe juridikë që janë të pajisur me leje të lëshuar nga drejtoria e PMNZSH-së në përputhje me pikën 2 të nenit 34 të ligjit nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin”, të ndryshuar, si dhe ky dokumentacion pranohet në formatin jo më të madh se A2 dhe jo më të vogël se A3, i cili duhet përmbajë planimetrinë e përgjithshme të objektit në shkallën 1:2000 deri në 1:200, planimetrinë e shkallëve në shkallën 1:50 ose 1:200, si dhe:
a) pjesën e projektit arkitekturor, arkitektonik të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin;
b) pjesën e projektit konstruktiv të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin;
c) pjesën e projektit mekanik të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin;
d) pjesën e projektit elektrik të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin i objektit;
e) pjesën e projektit hidrik të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin i objektit;
f) skemat e evakuimit.
3.1.a Pjesa e projektit arkitekturor, arkitektonik të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, paraqet grafikisht zbatimin e masave pasive të mbrojtjes nga zjarri të objektit, ose objekteve të projektuara, përkundrejt objekteve dhe infrastrukturës inxhinierike ekzistuese, ose të parashikuara në planin e detajuar vendor, si dhe skemën e masave të sigurisë, skemën e ndërhyrjes dhe veprimeve të mjeteve dhe personelit të PMNZSH-së në raste zjarri. Në projektet e planvendosjes së objektit/objekteve paraqiten të dhënat si më poshtë:
- Distancat e jashtme të sigurisë nga zjarri;
- Rezistenca ndaj zjarrit, përcaktimi i shkallës REI, i elementeve të jashtme konstruktive të godinës;
- Skema e vendosjes të mjeteve zjarrfikëse dhe dimensionimi i rrugëve të kalimit;
- Kapacitetin e dendësisë së personave, në rrugëdaljet e evakuimit;
- Shkallët dhe ashensorët e brendshëm të kategorisë, “prova e tymit”.
- Shkallët dhe ashensorët e brendshëm të kategorisë “të mbrojtura”.
- Shkallët e sigurisë së jashtme;
3.2.b Pjesa e projektit konstruktiv të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin të objektit, ose objekteve të projektuara, paraqet grafikisht zbatimin e masave pasive të mbrojtjes nga zjarri të objektit, ose objekteve të projektuara, të strukturave ndërtimore, paraqet të dhënat si më poshtë:
- Kategoritë e mbrojtjes REI nga zjarri të të gjithave strukturave mbajtëse horizontale dhe vertikale (trarë, soleta, dysheme, kolona, shkallë, kafaze ashensori, dalje të sigurisë të brendshme dhe të jashtme), në rastin e strukturave beton/arme ose të strukturave metalike;
- Kategoritë e mbrojtjes REI nga zjarri, të të gjitha ndarjeve vertikale (mure, të brendshme dhe të jashtme të godinës);
- Kategoritë e mbrojtjes REI nga zjarri, të mureve perimetral e konstruktive të kateve nëntokë, si dhe të mureve kallkan të kateve mbitokë;
- Paraqet kërkesat dhe kategoritë e mbrojtjes nga zjarri të nëndarjeve të objektit dhe të rrugëve të shpëtimit;
- Paraqet masat suplementare për rritjen e kategorisë së mbrojtjes nga zjarri dhe rezistencës së strukturave bazë nëpërmjet veshjeve specifike zjarrduruese në përputhje me normat përkatëse. 
3.1.c Pjesa e projektit mekanik të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, i objektit ose objekteve të projektuara, paraqet grafikisht zbatimin e normave të mbrojtjes aktive nga zjarri të impianteve mekanike të mbrojtjes dhe shuarjes së zjarreve, të cilat paraqiten sa më poshtë:
- Kategoritë e zjarreve për çdo ambient të objektit;
- Skemën horizontale, vertikale të evakuimit të personave;
- Projektin planimetrik të impiantit, ose impianteve fikse të shuarjes manuale ose automatike, vendosjen e hidrantëve, sistemeve detektim-sinjalizim në çdo kat të objektit.
3.1.d Pjesa e projektit elektrik të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin të objekteve të projektuara, të cilat mbi bazë të kërkesave dhe parametrave të parashtruara në projektet urbanistike, arkitektonike dhe mekanike të mbrojtjes nga zjarri, paraqet grafikisht zbatimin e normave të mbrojtjes aktive, si më poshtë:
- Projektin e sistemit të diktim-sinjalizimit, të gazrave, të tymrave, të nxehtësisë.
3.1.e Pjesa e projektit hidrik të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin të objekteve të projektuara paraqet grafikisht shpërndarjen e rrjetit hidrik për të mundësuar ndërhyrjen në të gjithë hapësirat e objektit. Paraqitjen grafike të përmasave të rrjetit hidrik, sipas tipologjisë së hidrantëve. Paraqitjen e karakteristikave hidraulike për garantimin e besueshëm të prurjeve të rrjetit, impiantin e fikjes automatike. Lidhjen me autopompën e mjeteve të strukturave zjarrfikëse, tipat e hidrantëve që do të vendosen në objekt.
4. Projekte dhe studime specifike të MNZSH-së janë projekte të cilat hartohen për objekte të veçanta me rrezikshmëri të theksuar zjarri, si p.sh:
- për depo dhe distributor të mëdhenj karburantesh, gazrash të lëngshëm dhe të djegshëm;
- linja transporti karburanti dhe gazesh;
- objekte ngarkim-shkarkimi të tyre, me mjete tokësore (autocisterna) ose detare (pontiglie);
- objekte përpunimi karburantesh dhe vajrash (rafineri); 
- vendburime dhe platforma kërkimi nafte dhe gazi natyror; 
- objekte përpunimi petro-kimike;
- objekte të përpunimeve, prodhimeve plastike; 
- objekte përpunimi, prodhimi gome;
- objekte përpunimi, prodhimi bojërash me bazë solventi etj;
- objekte prodhimi të lëndëve plasëse; 
- objekte përpunimit të grurit (fabrika mielli); 
- objekte të përpunimit të tekstilit; 
- objekte të magazinimit dhe përpunimit, konservimit të produkteve bujqësore, ose përpunim dhe prodhim të pijeve alkoolike; 
- vajra ushqimore etj.;
- objekte kinematografie;
- objekte përpunim letre dhe shtypshkronje; 
- hangarët e avionëve dhe molet e skafeve;
- portet detare dhe aeroportet; 
- miniera të kategorive karbonike etj.
a) Në projekte specifike do të përfshihen edhe objekte të cilët për nga kategoria e aktivitetit nuk paraqesin specifika të veçanta, si objektet e sipër- përmendura, por sipërfaqet e tyre janë të vlerësuara me një rrezik dhe potencial zjarri, për shkak të dimensioneve të mëdha, p.sh:
- qendra tregtare;
- fasoneri; 
- komplekse spitalore; 
- komplekse dhe resorte turistike, 
- komplekse shkollore, komplekse sportive.
b) në objekte specifike do të përfshihen edhe objekte që përfaqësojnë vlera kombëtare historike, kulturore, arkeologjike.
5. Relacioni teknik i mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin duhet të përmbajë:
a) pjesën e relacionit të projektit arkitekturor, arkitekturës urban;
b) pjesën e relacionit të projektit konstruktiv të MNZSH-së;
c) pjesën e relacionit të projektit mekanik të MNZSH-së;
d) pjesën e relacionit të projektit elektrik të MNZSH-së.
e) pjesën e relacionit të projektit hidrik të MNZSH-së.
f) Pjesën e relacionit për skemat e evakuimit.
5.1.a Në pjesën e relacionit të projektit arkitekturor, arkitektonik për MNZSH-në përmban kushtet urbanistike të projektit të, duke bërë përshtatjen e kondicioneve urbanistike me normat e mbrojtjes pasive nga zjarri dhe për shpëtimin, si më poshtë:
- Përshkrimi i klasifikimit të godinës nga pikëpamja dimensionale, tipin e godinës (lartësinë e godinës mbi tokë, numrin e kateve nën tokë, sipërfaqen maksimale të ndarjeve dhe nëndarjeve;
- Përshkrimi i kategorisë së objektit sipas përdorimit dhe përputhjen me distancat e jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin;
- Përshkrimi i distancave të jashtme të sigurisë nga zjarri.
- Rezistenca ndaj zjarrit–përcaktimi i shkallës REI, i elementeve të jashtme konstruktive të godinës.
- Skema e vendosjes të mjeteve zjarrfikëse dhe dimensionimi i rrugëve të kalimit.
- Kapacitetin e dendësisë së personave (fluksin e daljeve), në rrugëdaljet e evakuimit;
- Shpjegime mbi zgjedhjen e skemës së sistemit të evakuimit, gjatësitë dhe gjerësitë e korridoreve, gjerësitë e shkallëve, numrin të shkallëve dhe daljet e sigurisë të brendshme dhe të jashtme;
- Shpjegime dhe llogaritje për ventilimin natyral të godinës dhe largimin e tymrave, për katet nën nivelin zero dhe parkimet nëntokësore;
- Përshkrim lidhur me llojin dhe kapacitetin e lëndëve djegëse që lejohen të përdoren në objekt, gjatë shfrytëzimit me destinacion shërbime, restorante, kaldaja qendrore për ngrohje, ftohje, etj.) dhe kushtet teknike të ventilimit, detektimit, sinjalizimit;

5.1.b Në pjesën e relacionit të projektit mekanik për MNZSH-së përmban zbatimin e normave të mbrojtjes aktive nga zjarri të impianteve mekanike të mbrojtjes dhe shuarjes së zjarreve, të cilat paraqiten si më poshtë:
- Kategoritë e zjarreve për çdo kat të objektit;
- Skemën horizontale, vertikale të evakuimit të personave;
- Projektin planimetrik të impiantit ose impianteve fikse të shuarjes manuale ose automatike, vendosjen e hidrantëve, sistemeve sinjalim-detektimit në çdo kat të objektit;
- Përshkrimi teknik i rrjetit të tubacioneve të shpërndarjes dhe furnizimit me ujë të hidrantëve, të sistemit të sprinklerave, etj.;
- Përshkrimi teknik i sistemeve specifike të tjera, siç mundet të jenë sistemet fikëse të shuarjes me shkumë, me pluhur, me gaz halogjen, me aerosolë;
- Përshkrim i sinjalistikës pamore dhe zanore, të daljeve të rrugëve të evakuimit. 
5.1.c Në pjesën e relacionit të projektit elektrik për MNZSH-së projektuesi përshkruan mbrojtjen aktive të objektit, të cilat mbi bazë të kërkesave dhe parametrave të parashtruar në projektet urbanistike, arkitektonike dhe mekanike të mbrojtjes nga zjarri, do të paraqesë normat dhe llogaritjet  bazë të projektit, si dhe përshkrimin e elementeve të këtyre impianteve. Për këtë qëllim ai do të paraqet sa më poshtë:
- Përshkrimin e sistemeve teknike të diktim-sinjalizimit dhe të dhënat teknike të detektorëve automatik të gazrave, tymrave dhe të nxehtësisë;
- Përshkrimin e sistemeve të sinjalizimit zanor në objekt, të sinjalizimit dhe lajmërimit automatik telekomunikativ nga centrali i zjarrit me repartet zjarrfikëse të bashkisë, me/ose me personat përgjegjës dhe specifikimet teknike të komponentëve. 
- Përshkrimi i sistemeve të kontrollit dhe komandimit të sistemeve parandaluese, të shuarjes së zjarrit dhe evakuimit të tymrave.
- Përshkrimin sistemeve të fuqisë elektrike të stacioneve të pompimit, të ndriçimit emergjent dhe daljeve të sigurisë. 
5.1.d Në pjesën e relacionit të projektit hidrik të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin të objekteve të projektuara përshkruhet hollësisht shpërndarja e rrjetit hidrik, i cili mundëson ndërhyrjen në të gjithë hapësirat e objektit. Përshkrimi i hollësishëm i përmasave të rrjetit hidrik, sipas tipologjisë së hidrantëve. Përshkrimi i karakteristikave hidraulike për garantimin e prurjeve të rrjetit, përshkrimi i tipit të impiantit të fikjes automatike. Lidhjen me autopompën e mjeteve të strukturave zjarrfikëse.
6. Pranimin nga strukturat e shërbimit të PMNZSH-së të kërkesës për lëshimin e aktit teknik, detyrim germës “b”, të pikës 1, të nenit 34 të ligjit nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin’’, të ndryshuar nga shtetas, subjekte fizike e juridike, vetëm pas plotësimit të rregullave, normave të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, për të gjitha kategoritë e objekteve, para vënies së tyre në shfrytëzim.
7. Pas kërkesës për lëshimin e aktit teknik, shërbimi i PMNZSH-së verifikon dokumentacionin e përcaktuar në pikën 2 të këtij udhëzimi, si dhe planifikon verifikimin në terren të objektit dhe këqyr me përgjegjësi zbatimin e projektit për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin. 
8. Punonjësi PMNZSH-së pas verifikimit në terren dhe fotografimit të objektit harton relacion me shkrim lidhur me gjendjen faktike të masave pasive, aktive për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin në objektin e verifikuar. Nëse janë respektuar kërkesat e projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, shërbimi i PMNZSH-së i jep aktin teknik kërkuesit. Në të kundërt atij i lihet kohë e mjaftueshme për plotësimin e masave për mbrojtjen pasive dhe aktive të objektit të verifikuar. Pas shterimit të afatit të lënë dhe riverifikimit faktik në objekt, kur konstatohen shkelje të dispozitave për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin merren masa administrative, sipas përcaktimeve të nenit 38 (veprimi administrativ) të ligjit nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin’’, të ndryshuar.
9. Dokumentacioni i përcaktuar në pikën 1 dhe pikën 7 të këtij udhëzimi administrohen nga shërbimi i PMNZSH-së në dosje të veçanta për çdo objekt, si dhe ruhen dhe administrohen në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”.
10. Shenjat konvencionale dhe treguese të unifikuara që do të përdoren nga projektuesit për projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin janë sipas modularit nr. 2 bashkëlidhur këtij udhëzimi.
11. Punonjësit e PMNZSH-së, që merren me pranimin dhe verifikimin e dokumentacionit, shqyrtimin e projektit për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin, këqyrjen e objekteve në teren, lëshimin e akteve administrative, detyrim edhe i legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit mbajnë përgjegjësi për mosrespektim të dispozitave të ligjit nr. 8766, datë 05.04.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin’’, të ndryshuar. Për shkeljet e konstatuara, kur nuk përbëjnë vepër penale, ndaj personave përgjegjës merren masa administrative sipas legjislacionit në fuqi.
12. Me njohjen, ndjekjen dhe zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen sektorët e PMNZSH-së në institucionin e prefektit të qarkut, ndërsa për kontrollin ngarkohet Drejtoria e PMNZSH-së në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI i PunËve tË brendshme
Saimir Tahiri
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Modulari nr.1

fage. 1

FORMULARI INFORMATIV I PERGJITHSHEM

vula

SHERBIMI I POLICISE SE MBROTJEN NGA ZJARRI DHE PER SHPETIMIN

SEKTORI I PMNZSH
QARKU
I nénshkruari ' l [
Emri Mbiemri
Banues né ‘ | | | |
adresa Numri i identifikimit t& letérnjoftimit . Bashkia
? I jer L[| [ ]| I
telefoni Numri i NIPTIT t¢ personit fizik
telefax Adresa e postés elektronike
Né cilgsing e
personit:
Kapaciteti zyrtar (pronari, pérfagésuesi ligjor, avokat, administratori, menaxher, etj)
e | |
Firma emrin, ndérmarrje, institucion, korporaté, shoqaté, person juridik, fizik etj
Bazuar né ’ | |
adresa
Bashkia zona telefoni
telefax Adresa e postés elektronike

N& pérputhje nenin 30, pika 1 e nenit 32 t& ligjit nr.8766, daté 05.04.2001 “Pér Mbrojtjen nga Zjarri dhe pér Shpéti-
min”, i ndryshuar béhet:

Pér objektet e

Aktiviteti lidhur |

VLERISIMI I PROJEKTIT

Lloji i punés (zgjidhjes sé re, modifikimm, zgjerim, rinovim, etj)

Lloji i objektit, lloji i biznesit, aktivitetit (objekt banimi, hotel, shkolle, etj)

T& vendosura né I |

adresa Numri i
identifikimitt

bashkia zona telefoni

t L

Dokumentacioni teknik &shté nénshkruar nga eksperti zjarrfikés

|

Numri i lejes

Emri Mbiemri

Eksperti zjarrfikés regjistruar né studio projektimi \ | Nr.regjistrimit

L |

adresa Numri i regjistrimit NIPT

|

cap.

bashkia

|

tetefon Adresa e postés elektronike
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Hapésira pér shénime pér sektorin e PMNZSH té Qarkaut.

INFORMACION I PERGJITHSHEM

a) INFORMACIONE TE PERGJITHSHME LIDHUR OBJEKTIN DHE AKTIVITETETIN QE
USHTROJET LIDHUR ME MASAT E MBROTJES NGA ZJARRI DHE PER SHPETIMIN.

b) TREGUESIT DHE MENYRAT E NDERHYRJES NE PROJEKT: INSTALIMI I RI OSE MODIFIKIM,
ZGJERIMIN APO RISTRUKTURIMIN I AKTIVITETETIT EKZISTUES.

Bashkélidhur kétij formulari paragiten nga prijektuesi i autorizuar apo investitori dokumentet e méposhtme té projektit, e
nénshkruar nga njé ekspert zjarrfikés i licensuar né pérputhje me pikén 2 té neit 34 té ligjit nr.8766, daté 05.04.2001:

- Relacioni teknik;
- Dokumentacioni grafik.
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Modulari nr.2

SHENJAT KONVENCIONALE DHE TREGUESE TE
DOKUMENTACIONIT TEKNIK DHE GRAFIK TE PROJEKTIT TE
MBROJTJEN NGA ZJARRI DHE PER SHPETIMIN

Fushéveprimi.

Ky kapitull paraget simbolet ¢ do té pérdoren né vizatime dhe diagram pér paragitjen
grafike t& projektit té mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin né objekte.

Qéllimi.

Qéllimi 1 kétyj kapitulli &shté t& sigurojé uniformitet né pérdorimin e sigurisé nga zjarri
dhe simboleve t¢ lidhura né pérgatitjen e vizatimeve dhe diagrameve né projektin e

MNZSH-sé.
Shqyrtimi i Vijave.
Vijat né kété kapitull nuk do t& konsiderohen pjesé e simboleve, por do t& pérdoren pér

té pérfagésuar tubacionet, instalime elektrike, apo sipérfaqe qé lidhen me simbolin.

Shkalla e Simbolit.

T& gjitha shkallét pér simbolet né ¢do vizatim do t& jené né t& njéjtén madhési relative
Orientimi.

Simbolet do t& orientohen né mure, tuba, linjat elektrike, dhe késhtu me radhé pér cilat
ata jané hidhur.

Simbolet karakteristike pér pozicionin/qéndrimin.
Ndértesat.

Muret e jashtme té ndértesave do t& konturohen me vija me trashési teke,né qofté se nuk

pérfshihen nga zjarri dhe vija me trashési té dyfishta nése pérfshihen nga zjarn.
Perimetri 1 tendave, gepenave dhe strukturat e tjera,si¢ jané daljet ose mure t& hapura do

té tregohen me vija t& thyera.

Hekurudhat.

Hekurudhatdoté tregohenme vijé té kryqézuar. HHHH
Rrugét.

Rrugét do té tregohen.

Furnizimi me ujé.

Lumenjtg, ligenet, pellgjet ujgmbledhés etj, do té skicohen.

Gardhe rrethuese.

Gardhet do t& paraqgiten nga vija me X’S me ndarje né ményré t& barabarté

Hyrjet e portave do té tregohen

Pércaktimi i vijave

Simbolet e dhéna mé poshté do té tregojné karakteristikat e vijave.
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Stacioni Zjarrfikés.

Simbol pér t& drejtén e hyrjes sé Zjarrfikéseve do té jeté & mé poshts:
o>

Simbolet pér konstruksionin e dértesave.

Llojet e konstruksionit t& ndértesave

Llojet e konstruksionit do té tregohen si mé poshte.

Lartésia,

Lastésia do té tregohet pér té treguar numsin e sipérfages, numsi e themeleve nén toks,
dhe pjerrésiné e tendés

Simbolet pér muret mbrojtés me rezistencé ndaj zjarit.
1 Mos

2. Muriulet (LA

3. Hapja né Mor. ——
4. Perde Tymi

Mur qe kanjé rezistencé ndaj zjarsit (RET) prej jo mé pak se ¥ ore
Vlerssimi i rezistencss/gore (pengess /perde tymi)

Vlerésimi i rezistencés 3 /4 ors

Vlertsimi i rezistences 3 /4 oré (Shtresa Mbrojtése e tymit)
Vlerésimi i rezistencés 1 oré

Vlerésimi i rezistencss 1 oré / (shtresa mbrojtése e tymit)
Vlerésimi i rezistences 2 oré

Vlertsimi i rezistences 2 oré / Shiresa Mbrojtése e tymit
Vlerésimi i rezistencés 3 oré

Viecssieni i rezistences 3 oré / Shiresa Mbrojtése e tymit

B MR TIURCIN

Vierésini i rezistencés 4 oré

10 Vleresimi i revistences 4 ore / Shiresa Mbrojtess o tymit
11Hapja e derés me njé vlerésim rezistencés sé zjarrit mé pak se 3oré
12 Ashensor me boshté qé digjet /merr flake

13 Ashensor me boshté té padjekshém

14 Escalator.

15 Shkallé té djegshme
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16.Gati ose dysheme Farrduruese.

%

17 Tra druti pér dysheme ose gati
18.Gatia / montimi dyshemesé
19 Baza e dyshemesé.

20 Ndértimni i gative,
Kombinimi i karakteristikave.

1 EBojler

2. Oshak

3. Dilje urgjente .

4 Autobote, Gisterna, Horizontale

5. Autobote, Gisterna, Vertikale.

6 Depozita, Gisterna
ibolet e fumizimit me ujé dhe shpémdarja.

Tubacionet kryesore té furnizimit me ujé.
1 Sisterni vjor nga vjésjellési public —_—
2. Sistemi vjor privat

3. Tubadoni lryesor i néndheshém
4 Tub Thithés

5 Pengesé

6. Shpémdarés

7. Valvula

X

Valvula nén Toké
9. Valvul-Statike Treguese.

10 Valvul me Hapje-Mbylije.

M K XK=

11 Valvul OS &Y

12 Valvul flutur me termostat (regojné pozidonin e njé valvule nése éshté e hapur ose e
mbyllur)

13 Kéto valvula nuk tregojné njé pozicion té hapur ose té mbyllur

*Z%X.

14.Valvul Kontroll
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15 Valvul parandaluese e kthimit mbtapsht -tipi dyshe.

16 Valvul parandaluese e kthimit mbrapsht,

17 Valvul pér tregullimin e presionit

18 Valvul pér ngushtimin e presionit

19 Valvul lévizése, galizhant.

20 Metér
Simbolet e sistemit téhidranteve.
1 Hidranteme nje dafje

2. Hidrante me dy dalje.

3. Hidrante me dy dalje, dhe lidhje me pompén

4 Hidrante muti, me dy dalje.

5. Hidrante banese me dy dalje.

7. Hidtante né stadon zjartfikés me dy dalje qéndrim t& liré

& Hidrant artfikés me nje dalje

=

-

"

=i

@
6 Hidrante né stadonin zjarefilés ¥
%

i
30

9. Hidrant i vendosur né trotuar.

10.Hidrant i montuar né mu.

11 Pompa zjarri me 1évizje. ..

Simbole & shérbimit zjarrfikés pér kontrollin e panelit.
1 Paneli i kontrollit pér alarmin e Zarrit

2. Sistemi sinjalizimit té zjareit

3 Transmetues i slammit t& zjarrit

4. Pozicioni i Ashensorit/Rikthimi

5. Komunilator i alarmit té zjatrit

6. Kontrolli Panelit t& Léshimit t Ujit

HUA|

7. Kontrollii panelit pér nxehtésing, ventilimi, ait-condicionimi,

Simbolet zjardikése lidhur me mietet e daljes.
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1 Ndrigim emergient me Bateri.

2. Tabela e daljes e ndricuar, njéa ané e tabelés

3 Tabela e dljes se ndriguar, dy anét e tabelés

4 Kombinirni i tabelés dalése me drita té ndtiquara.
Simbolet pér alanmet e Zjait, zbulimin, dhe pajisjeve.
Aparat pér fillimin e sinjalit dhe tingéllirmi.

1 Bombol pér shuarjen e zjarrit

8

2. Bombol me dyoksid karboni

8

3. Bormbol me gaz kimik

3

4 Bombol me shinmé

5 Kuti pér alarmin né rast zjard

6 Gazipastér

H
H

7. Shpémdarés uji

O
O
O
O
O.
O
O
[m]

& Sprinkler spérkatés
Simbole te shérbimit telefonik zjardfikéses.

1 T aitshém

2. Fiks g

3 Celular

Simbole te aparateve pér 1éshimin e alarmit zjardikés.

1 Sensor pér léshimin & ujit

2 Sensor pér dyokesd karboni

3. Sensor pér gaz Kimik

3

4 Sensor pér shlumé

5 Sensor pastrues o
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6 Shpémdarés uji L

7. Sprinkler shpérndarés oL
je mbikéqyrjeje te zjarrikéses Deteltor

Simbole pér sisteme automatike dhe paji
nxehtésie (Detektor termik)

1 Kombinitn — Shialla e nisjes dhe Temperatura e vendosut

2. Shkalls e Démtimit

3 Temperatura e Caktuar

©Oeo

4. Vetém Shialla e Nisjes

5. Detektor me kabull (rabull i ndjeshém nga nxehtésia)
Deteltor Tymi.

@CT),

1 Deteltor fotoelektrik pér produltet e djegura

2. Detektor jonizues pér produltet e djegura

3. Transmetues Drite

4 Marrés Drite

5 Vrojtim Ajri

> 0Pe®

6 Detektor tymi me tub.

7. Detektor gazi

®0

& Detelstor flake.

9. Detektor lévizés /me Tingyj 5

“o

10 Deteltor shtytés / me Tinguj

11 Deteltor i sheshté / me Tingsj v
Sinjalet alustike.

1 Altoparlant elektrik

2 Mini-Autopotlant

DR

3 Zile (Gong)
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4 Alarm Uji (Motor Uji Gong)

5. Autopolantét me Drité ndshen sipas montimit

6. Autopolantétme Drité si njé trup i téré
7. Fener (lampatiné, drité Sinjalizuese, feneling) pes
Simbolet pér sistemin e shuarjes s& zjarit.

Tipe t& ndryshme sistemesh pér shuarjen e zjarit.

Sistem me Ujé

1 Vihet néveprim Automatike

2 Vihet né veprim Manual

Sistem me Gaz.
1 Vihet néveprim Automatike

2 Vihet né veprim Manual
Sistemi me shicumé.

1 Vihet néveprim Automatike

@E® Qo0 ee®

2 Vihet né veprim Manual
Sistemi me gaz pér shuarjen e zjarrit.

1 Vihet néveprim Automatike

*®

2 Vihet né veprim Manual

1 Vihet néveprim Automatike

@ e

2 Vihet né veprim Manual
Pérté gjitha llojet e diegjes (pérve metaleve).

1 Vihet néveprim Automatike

n ®

2 Vihet né veprim Manual
Sistemi i files se zZjanit me dyoksid karbori.

1 Vihet néveprim Automatike

> ®

2 Vihet né veprim Manual
Sistemi i fikjes s& Zjamit me gaz halon.

®

1 Vihet néveprim Automatike
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2 Vihet né veptim Manual
Simbolet pér sprinklerat e Zjarrit.

1 Sprinkler i varur.

2. Sprinkler né pozicion vetical

3. Sprinider i varur, me kol poshté

4 Sprinkder, me mbrojtés.

5. Sprinkder n mur an ésor

6. Sprinkder i jashtém

7. Hapésita té mbushura me sistem sprinkler

& Hapsira té mbushura pjesérisht me sprinidera

9. Hapésita pa sprinklera

10 Sisterni me ujé spérkeatés

Simbolet pér tubat, valvulat, pajisje kontrolli, dhe varéset.

1 Varése tubash,

2. Valvul kéndore (tub valvule kéndore).

3. Valvul kontrolli me alarm

4 Valvul me tub.

5. Valvul me tub dhe me pajisje pér hapje té shpejté

6 Valvul me sistem rrjedhés

7. Valvula Veprese
Simbole pér fikset e dorés (manual).

1 Fikse Zjarri me U

2. Fikse Zjarti me shlcumé

3. Fikse zjard me Gaz kimik

4 Fikse zjami me gaz CO3

®G<®©©.

SO N Xolfe 5 1

>

@@ﬂ

BB >
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5 Filse zjard me Gaz Halon

6. Filse zjari pér metalet

7. Pajisje pér shuarjen e zjarrit

& Bobiné me COp

9. Bobin me kimikate

10.Bobiné me Shkumé

11 Vendqéndrimi pér tubin kimilk

12 Vendqéndrimi pér tubin e mbushur.

13 Monitor tubi, i thate.

14 Monitor tubi, i ndryshuesh ém.

Simbolet pér tymin,/Kkontrolli i presionit.

1 Ventilstor.

2. E pérgjithshme.

3. Tubadon

4 Gati

5. Mur.

6 Zjar

7 Tym

8 Zjar/Tym

9. Barometér.

ARbeabBDEE>
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10.Kafez Shiallésh,

11 Hapja e Ajtimit

Simbolet e shadritshme.

Kontejner pér mbajtjen e materialit

1 Shhumé

2. Hilon

3. DyoksidKarboni

4 Gaz Kimik

5. Sprinkder

Simbolet pér dyer Zjarrduruese.

1 E pacaktuar

2 E pacatusr qéndrueshméria-tymit

3. 20-minuta vierésimi i Zjaret

4 20-minuta vlerésimi i zjarrit, qéndrueshm ria-tymit

5. 1fgoré vierésimi i Zarrit

6 1/ oré vierésimi i zjarrit, qéndrueshm éria-tymit

7. 3/ 4 oré vierésimi i zjarrit.

8 3/ oré vierésimi i Zjarit, qéndrueshm éria-tymit
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9. 1- o1 vlerésimii zjasit, qéndrueshmesia-tymit

10.1- s vleésimi i zjait, qéndrueshmesia-tymit

1111 /5- 01¢ vlesésimi i zjarsit, qéndmeshméria-tymit
2 jarst, g t:

12.11/5- 01¢ vlesésimi i zjarit, qéndmeshmésia-tymit
£ jaret, g s

13.2- 16 vlesésimi i zjasit, qéndrueshmesia-tymit

14.2- 16 vleésimi i zjait, qéndrueshmesia-tymit

15.3- 16 leésimi i zjazsit, qéndrueshmesia-tymit

16.3- osé vlesésimi i zjarsit, qéndrueshmeériatymit —_—
Daljet. —
1 Dalee decjte ———

2 Dajeclis -
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