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Nr.28, datë 6.10.2008
 
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET E RADIOKOMUNIKACIONIT 

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe të nenit 11 të ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, Ministri i Financave dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) 

UDHËZOJNË:

1. Tarifat për shërbimet e radiokomunikacioneve caktohen sipas shtojcës nr.1 që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Koha e llogaritjes së tarifës do të bëhet në bazë javore, sipas tabelave të shtojcës nr.1 të këtij udhëzimi.
3. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) do të veprojë si agjent tatimor për mbedhjen e kësaj tarife. 
4. Tarifa e shërbimit është vjetore, e menjëhershme dhe paguhet brenda tremujorit të parë të vitit në vazhdim. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) është i detyruar t'i transferojë të ardhurat e vjelura nga kjo tarifë në Buxhetin e Shtetit, brenda datës 30 të muajit, në të cilin janë arkëtuar.
5. Për shërbimin e kryer, AKEP përfiton 5% komision të llogaritur mbi masën e tarifave që ka arkëtuar dhe ka transferuar në Buxhetin e Shtetit. 
6. Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

	MINISTri I FINANCAVE
Ridvan Bode	
	DREJTORi EKZEKUTIV I AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
Ilir Shehu
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Shtojca 1 : TARIFAT PËR SHËRBIMET E RADIOKOMUNIKACIONIT
	
	Tabela A-1
	LIDHJE FIKSE RADIO-RELE   ( LIDHJE FIKSE MIKROVALORE MBI 1 GHz )
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                             ( f )
	Kapaciteti i transmetimit                                            ( C )
	Distanca e lidhjes            ( D )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	E
	D
	C
	VT
	Pt = B · f · E · D · C · VT                                                         ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	1 GHz - 5 GHz
	2.0
	

	
	
	
	5 GHz - 10 GHz
	2.5
	

	
	
	
	10 GHz - 25 GHz
	1.8
	

	
	
	
	Mbi 25 GHz
	1.5
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Distanca e lidhjes
	D
	D ≤ 15 km 
	1.0
	

	
	
	
	15 < D ≤ 40 km
	1.2
	

	
	
	
	40 < D ≤ 80 km
	1.4
	

	
	
	
	Mbi 80 km
	1.5
	

	
	Kapaciteti i transmetimit
	C
	Transmetim analog
	Radio
	12.0
	

	
	
	
	
	Televiziv (TV)
	1.5
	

	
	
	
	Transmetim digital
	C ≤ 8 Mbit/s
	1.2
	

	
	
	
	
	8 Mbit/s < C ≤ 34 Mbit/s
	1.1
	

	
	
	
	
	34 Mbit/s < C ≤ 155 Mbit/s
	0.9
	

	
	
	
	
	Mbi 155 Mbit/s
	0.8
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	



	
	Tabela A-2
	LIDHJE NDERMJET DY STACIONEVE FIKSE ( LIDHJE FIKSE POSHTE 1 GHz )
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                        ( f )
	Distanca e lidhjes                                                                ( D )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	E
	D
	Pr
	VT
	Pt = B · f · E · D · Pr · VT                                                                                     ( pike)

	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 30 MHz
	50.0
	

	
	
	
	30 MHz - 100 MHz
	70.0
	

	
	
	
	100 MHz - 300 MHz
	110.0
	

	
	
	
	300 MHz - 1000 MHz
	90.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Distanca e lidhjes
	D
	D ≤ 15 km 
	10.0
	

	
	
	
	15 < D ≤ 40 km
	16.0
	

	
	
	
	40 < D ≤ 80 km
	35.0
	

	
	
	
	Mbi 80 km
	50.0
	

	
	Prioriteti sipas PKRF ( paresor / dytesor )
	Pr
	Paresor
	1.0
	

	
	
	
	Dytesor
	0.1
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	



	
	Tabela A-3
	LIDHJE FIKSE RADIO  ( LIDHJE FIKSE WIRELESS PIKE-SHUME PIKA ME DISTANCE MBI 1 km, PERFSHIRE RRJETET MMDS, LMDS, WiMAX, etj)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                              ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese                                         ( NTX )
	Numri i popullsise ne zonen e licensimit / autorizimit  ( N )
	Koha e vlefshmerise          ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	N
	VT
	Pt = B · f · E · NTX · N · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 1 GHz
	60.0
	

	
	
	
	1 GHz - 6 GHz
	50.0
	

	
	
	
	6 GHz - 15 GHz
	35.0
	

	
	
	
	15 GHz - 30 GHz
	25.0
	

	
	
	
	Mbi 30 GHz
	20.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 10 stacione
	1.1
	

	
	
	
	11 deri 20 stacione
	1.2
	

	
	
	
	Mbi 20 stacione
	1.4
	

	
	Numri i popullsise ne zonen e autorizimit / licensimit
	N
	Deri ne 50.000 banore
	1.0
	

	
	
	
	50.000 - 100.000 banore
	1.1
	

	
	
	
	100.000 - 200.000 banore
	1.2
	

	
	
	
	Mbi 200.000 banore
	1.3
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	






	
	Tabela A-4
	LIDHJE (RRJETE) LOKALE FIKSE RADIO  ( LIDHJE (RRJETE) LOKALE FIKSE WIRELESS PIKE-SHUME PIKA ME DISTANCE NEN 1 km, PERFSHIRE RRJETET WiFi, RLAN, etj)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                        ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese                 ( NTX )
	Zona e mbulimit                                       ( R )
	Fuqia e transmetimit       ( P )
	Koha e vlefshmerise           ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	R
	P
	VT
	Pt = B · f · E · NTX · R · P · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 3 GHz
	14.00
	

	
	
	
	Mbi 3 GHz
	12.00
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.00
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 10 stacione
	1.0
	

	
	
	
	11 deri 20 stacione
	1.1
	

	
	
	
	Mbi 20 stacione
	1.2
	

	
	Zona e mbulimit
	R
	Deri ne 0.5 km
	1.1
	

	
	
	
	Mbi 0.5 km
	1.3
	

	
	Fuqia e transmetimit
	P
	Deri ne 20 mË
	0.4
	

	
	
	
	20 - 50 mË
	0.6
	

	
	
	
	50 - 100 mË
	0.8
	

	
	
	
	Mbi 100 mË
	1.2
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	

	
	Tabela B-1
	SISTEMET E LEVIZSHME TOKESORE  2G  (GSM, EGSM, RGSM, DCS 1800)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                            ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese             
  ( NTX )
	Numri i popullsise ne zonen e licensimit / autorizimit  ( N )
	Koha e vlefshmerise 
  ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	N
	VT
	Pt = B · f · E · NTX · N · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Nen 1 GHz
	10.0
	

	
	
	
	Mbi 1 GHz
	8.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.5
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	2.0
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 100 stacione
	7.0
	

	
	
	
	101 deri 200 stacione
	8.0
	

	
	
	
	Mbi 200 stacione
	10.0
	

	
	Numri i popullsise ne zonen e autorizimit / licensimit
	N
	Deri ne 1.000.000 banore
	2.0
	

	
	
	
	1.000.000 - 2.500.000 banore
	2.4
	

	
	
	
	Mbi 2.500.000 banore
	3.0
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	

	
	Tabela B-2
	SISTEMET E LEVIZSHME TOKESORE  3G  ( UMTS ), DHE WiMAX I LEVIZSHEM
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                        ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese               ( NTX )
	Numri i popullsise ne zonen e licensimit / autorizimit  ( N )
	Kapaciteti i transmetimit                                         ( C )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	N
	C
	VT
	Pt = B · f · E · NTX · N · C · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 1 GHz
	8.0
	

	
	
	
	1 GHz - 3 GHz
	7.0
	

	
	
	
	Mbi 3 GHz
	6.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.5
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	2.0
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 50 stacione
	7.0
	

	
	
	
	51 deri 100 stacione
	8.0
	

	
	
	
	Mbi 100 stacione
	10.0
	

	
	Numri i popullsise ne zonen e autorizimit / licensimit
	N
	Deri ne 500.000 banore
	2.0
	

	
	
	
	500.000 - 1.000.000 banore
	2.4
	

	
	
	
	Mbi 1.000.000 banore
	3.0
	

	
	Kapaciteti i transmetimit
	C
	C ≤ 256 Kbit/s
	1.20
	

	
	
	
	256 Kbit/s < C ≤ 1 Mbit/s
	1.10
	

	
	
	
	Mbi 1 Mbit/s
	1.05
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	

	
	Tabela B-3
	SISTEMET E LEVIZSHME TOKESORE  PRIVATE (SISTEMET PRIVATE TE RADIOKOMUNIKACIONIT PMR, PAMR, TETRA, etj)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E SISTEMIT
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                        ( f )
	Konfigurimi i sistemit            
   ( Sc )
	Numri i stacioneve marrese          
     ( NRX )
	Zona e mbulimit                                       ( R )
	Vend ndodhja gjeografike   
 ( L )
	Koha e vlefshmerise 
   ( VT )
	B
	f
	E
	Sc
	NRX
	R
	L
	VT
	Pt = B·f·E·Sc·NRX·R·L·VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 100 MHz
	12.0
	

	
	
	
	100 MHz - 400 MHz
	17.0
	

	
	
	
	Mbi 400 MHz
	16.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Konfigurimi i sistemit
	Sc
	Perserites + stacion baze + paisje fundore (dore / makine)
	8.0
	

	
	
	
	Perserites / stacion baze + paisje fundore (dore / makine)
	7.0
	

	
	
	
	Paisje fundore (dore / makine)
	5.0
	

	
	Numri i stacioneve marres
	NRX
	Deri ne 15 paisje fundore (dore / makine )
	3.6
	

	
	
	
	16 deri 30 paisje fundore (dore / makine )
	5.5
	

	
	
	
	Mbi 30 paisje fundore (dore / makine )
	5.0
	

	
	Zona e mbulimit
	R
	R ≤ 15 km
	1.20
	

	
	
	
	15 km < R ≤ 30 km
	2.20
	

	
	
	
	30 km < R ≤ 60 km
	4.80
	

	
	Vendndodhja gjeografike
	L
	Bashkia Tirane
	1.20
	

	
	
	
	Te gjithe pjesa tjeter e territorit te vendit
	1.00
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	



	
	Tabela B-4
	RRJETET E PAVARURA OPERATIVE (SISTEMET E RADIO-ALARMIT, SISTEMET RADIO TE SIGURISE DHE MBIKQYRJES, etj )
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                                 ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese               ( NTX )
	Zona e mbulimit                                       ( R )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	NTX
	R
	VT
	Pt = B · f · NTX · R · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 100 MHz
	12.0
	

	
	
	
	100 MHz - 400 MHz
	17.0
	

	
	
	
	Mbi 400 MHz
	16.0
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri ne 5 stacione
	7.0
	

	
	
	
	6 deri 15 stacione
	8.0
	

	
	
	
	Mbi 15 stacione
	9.0
	

	
	Zona e mbulimit
	R
	R ≤ 15 km
	6.0
	

	
	
	
	15 km < R ≤ 30 km
	10.0
	

	
	
	
	30 km < R ≤ 60 km
	18.0
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	

	
	Tabela B-5
	SHERBIMI PAGING  ( PER LIDHJEN PIKE -SHUMEPIKA )
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                             ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese                                         ( NTX )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	VT
	 
	Pt = B · f · E · NTX · VT                                                         ( pike)

	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 100 MHz
	60.0
	

	
	
	
	100 MHz - 300 MHz
	70.0
	

	
	
	
	Mbi 300 MHz
	80.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 3 stacione
	20.0
	

	
	
	
	4 deri 10 stacione
	30.0
	

	
	
	
	Mbi 10 stacione
	45.0
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	

	
	Tabela C-1
	SHERBIMET FIKSE SATELITORE (STACION FIKS SATELITOR PERFSHIRE VSAT, STACIONE TOKESORE ME KAPACITET TE LARTE, STACIONE PER SNG, etj )
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                          ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese                 
 ( NTX )
	Fuqia e transmetimit                                           ( P )
	Koha e vlefshmerise   
 ( VT )
	B
	f
	NTX
	P
	VT
	Pt = B · f · NTX · P · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT

	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Deri ne 500 KHz
	8.0

	
	
	
	500 KHz - 2 MHz
	10.0

	
	
	
	2 MHz - 11 MHz
	16.0

	
	
	
	11 MHz - 40 MHz
	20.0

	
	
	
	Mbi 40 MHz
	40.0

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 3 GHz
	7.0

	
	
	
	3 GHz - 10 GHz
	6.0

	
	
	
	10 GHz - 15 GHz
	5.0

	
	
	
	Mbi 15 GHz
	4.0

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri ne 5 stacione
	1.3

	
	
	
	6 deri 15 stacione
	3.0

	
	
	
	Mbi 15 stacione
	6.0

	
	Fuqia e transmetimit
	P
	Deri ne 6 Ëat
	1.4

	
	
	
	6 Ëat - 30 Ëat
	1.6

	
	
	
	30 Ëat - 150 Ëat
	1.8

	
	
	
	Mbi 150 Ëat
	2.0

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave




	
	Tabela C-2
	SHERBIMET E LEVIZSHME SATELITORE (SHERBIMET E LEVIZSHME TOKESORE PERFSHIRE GMPCS, SISTEMET E RADIOLOKACIONIT SATELITOR, etj )
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                                            ( f )
	Koha e vlefshmerise                                                                   ( VT )
	B
	f
	VT
	 
	 
	Pt = B · f · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT

	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Deri ne 100 KHz
	10.0

	
	
	
	100 KHz - 2 MHz
	11.0

	
	
	
	Mbi 2 MHz
	12.0

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 3 GHz
	20.0

	
	
	
	3 GHz - 10 GHz
	25.0

	
	
	
	Mbi 10 GHz
	30.0

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave

	Tabela  D-1 :
	 
	Sherbimi Aeronautik
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr
	Stacioni / Paisja transmetuese
	Tarifa  (leke/vit)
	SHENIME

	
	
	
	
	

	
	1
	Stacion baze ne toke
	10,000
	

	
	2
	Stacion i levizshem ne toke
	7,500
	

	
	3
	Stacion portativ ne toke
	5,000
	

	
	4
	Terminal satelitor ne avion
	40,000
	

	
	5
	Radare dhe paisje te radionavigacionit aeronautik
	3,000
	Per çdo radar / paisje

	
	6
	Stacionet e avionit me aftesi ngritese :
	
	

	
	
	a)      Deri ne 3.200 kg
	5,000
	

	
	
	b)      3.200 kg - 14.000 kg
	40,000
	

	
	
	c)      Mbi 14.000 kg
	80,000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tabela  D-2 :
	 
	Sherbimi detar
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr
	Stacioni / Paisja transmetuese
	Taksa  (leke/vit)
	SHENIME

	
	
	
	
	

	
	1
	Stacion bregdetar
	10,000
	Per çdo stacion baze

	
	2
	Radare dhe paisje radionavigacioni
	2,500
	Per çdo paisje

	
	3
	Radio per operacione portuale
	1,500
	Per çdo paisje

	
	4
	Stacione baze ne anije (HF, VHF, UHF )
	5,000
	Per çdo paisje

	
	5
	Stacion portativ ne anije
	500
	Per çdo paisje

	
	6
	Terminal satelitor ne anije INMARSAT
	3,000
	Per çdo paisje
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