Udhëzim
Nr.  30, datë 23.12.2014

Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për shërbimet e radiokomunikacionit
(Ndryshuar me udhëzimin nr. 28, datë 12.1.2015; nr. 16, datë 8.7.2025)
(i përditësuar)

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe të nenit 11 të ligjit nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, ministri i Financave dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)

Udhëzojnë:

1. Tarifa e shërbimit për shërbimet e radiokomunikacionit llogaritet duke shumëzuar numrin e pikëve (Pt) me koeficientin K, ku pikët (Pt) përcaktohen sipas tabelave respektive të shtojcës nr. 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi dhe koeficienti (K), që është unik për të gjitha shërbimet, ka vlerën 1000 lekë/pikë.
2. Koha e llogaritjes së tarifës do të bëhet në bazë javore, sipas tabelave të shtojcës nr. 1, të këtij udhëzimi.
3. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) caktohet agjent për mbledhjen e tarifës së shërbimit për shërbimet e radiokomunikacionit.
4. Tarifa e shërbimit është vjetore dhe deklarohet nga agjenti mbi bazë mujore.
5. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) në cilësinë e agjentit të mbledhjes të kësaj tarife është i detyruar:
a) të bëjë një deklaratë për çdo muaj për të ardhurat e mbledhura nga tarifa, jo më vonë se 15 ditë pas përfundimit të muajit për të cilin bëhen deklarimet;
b) të paguajë për llogari të Drejtorisë Rajonale Tatimore tarifën kombëtare të arkëtuar për atë muaj në datën ose para datës së detyrueshme të deklaratës. Për pagesën me vonesë të shumave të arkëtuara nga tarifa për agjentin zbatohen sanksione sipas dispozitave të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Për shkeljet sipas përcaktimeve të nenit 117, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar, për agjentin e tarifës, zbatohen sanksionet e përcaktuara në këtë nen.
c) Deklarata bëhet në përputhje me modelin bashkëlidhur udhëzimit të ministrit të Financave, nr. 26, datë 4.9.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar. Deklarata plotësohet dhe dorëzohet vetëm në mënyrë elektronike nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve www.tatime.gov.al. Deklarata konsiderohet e dorëzuar në datën e dërgimit elektronik të deklaratës së plotësuar. AKEP-i duhet të dorëzojnë deklaratën edhe në qoftë se për periudhën tatimore nuk kanë për të paguar detyrime për tarifat.
Mosdeklarimi brenda datës 15 të muajit pasardhës, i çdo periudhe tatimore nga agjenti i tarifës kombëtare, ndëshkohet me gjobë për modeklarim sipas dispozitave të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimroe në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
[bookmark: _GoBack]6. Për shërbimin e kryer, AKEP-i mban 10% komision të llogaritur mbi masën e tarifave, që ka arkëtuar dhe deklaron dhe paguan në llogarinë e drejtorisë rajonale tatimore ku është e regjistruar 90% të shumës së arkëtuar. AKEP-i vetëllogarit shumën që përfiton nga komisioni, duke shumëzuar përqindjen e komisionit të përcaktuar me këtë udhëzim me vlerën e arkëtimeve nga tarifat për periudhën tatimore dhe mban drejtpërsëdrejti vlerën e komisionit që përfiton, si dhe deklaron dhe paguan në llogari të Drejtorisë Rajonale Tatimore, shumën e mbetur, pasi zbritet vlera e komisionit që përfiton.
7. Udhëzimi nr. 28, datë 6.10.2008 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për shërbimet e radiokomunikacionit”, të ndryshuar, shfuqizohet.
8. Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I FINANCAVE
Shkëlqim Cani

KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES TË AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
Piro Xhixho


















(Ndryshuar shtojca 1 me udhëzimin nr. 28, datë 12.1.2015)
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Tabela B-2 g : SISTEME IMT MBI 2 GHz

Pt=B-f-E-Nx-N-C-Vy
( pike)

Sipas tabeles se meposhteme

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

l Gjeresia e brezit ' . B Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU Sasia ne MHz
] 2 GHz - 3 GHz 7.5
Frekuenca gendrore / pozicioni ne spektrin RF f
Mbi 3 GHz 6.0
l Perdorim i perbashket / ekskluziv E Perdorim { perbashket L
Perdorim ekskluv 20
l Deri 50 stacione 8.0
Numri { stacioneve transmetues N1x
Mbi 50 stacione 10.0
l Deri ne 500.000 banore 2.4
Numri 1 popullsise ne zonen e autorizimit / licensimit N
Mbi 500.000 banore 3.0
[ C <256 Kbit/s 1.20
Kapaciteti i transmetimit C 256 Kbit/s <C < 1 Mbit/s 1.10
Mbi 1 Mbit/s 1.05
Koha e vlefshmerise Vr bafr):; 23(3;3‘?' Njzmuaj haraz ¢ jave; njervit 0.02 / per jave
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Tabela B-3 SISTEMET E LEVIZSHME TOKESORE PRIVATE (SISTEMET PRIVATE TE RADIOKOMUNIKACIONIT PMR, PAMR, TETRA, etj)

Pt = B-f-E-Sc-Ngx'R-L-Vy
( pike)

Sipas tabeles se meposhteme

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

I Gjeresia e brezit B Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU Sasia ne MHz
1 Deri ne 100 MHz 12.0
Frekuenca gendrore / pozicioni ne spektrin RF f 100 MHz - 400 MHz 17.0
Mbi 400 MHz 16.0
1 ) Perdorim i perbashket 1.0
Perdorim i perbashket / ekskluziv E
Perdorim ekskluv Nuk zbatohet
Perserites + stacion baze + paisje fundore
. 8.0
(dore / makine)
Konfigurimi i sistemit Sc Perserites / stacion baze + paisje fundore 70
(dore / makine) )
Paisje fundore (dore / makine) 5.0
‘ Deri ne 15 paisje fundore (dore / makine ) 3.6
Numri i stacioneve marres Nrx 16 deri 30 paisje fundore (dore / makine ) 55
Mbi 30 paisje fundore (dore / makine ) 50
l R < 15 km 1.20
Zona e mbulimit R 15 km <R <30 km 2.20
30 km <R <50 km 4.80
I Bashkia Tirane 1.20
Vendndodhja gjeografike L = < : S :
Te gjithe pjesa tjeter e territorit te vendit 1.00
. Per ¢do jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje .
Koha e vlefshmerise Vr it bz 57 fave 0.02 / per jave
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Tabela B-4

RRJETET E PAVARURA OPERATIVE (SISTEMET E RADIO-ALARMIT, SISTEMET RADIO TE
SIGURISE DHE MBIKQYRJES, et )

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

Sipas tabeles se meposhteme

PtzB'f‘NTx'R‘VT
( pike)

Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU

Sasia ne MHz

Gjeresiake Brézit
Deri ne 100 MHz 12.0
Frekuenca gendrore / pozicioni ne spektrin RF f 100 MHz - 400 MHz 17.0
Mbi 400 MHz 16.0
Deri ne 5 stacione 7.0
Numri i stacioneve transmetues Nrx 6 deri 15 stacione 8.0
Mbi 15 stacione 9.0
R <15 km 6.0
Zona ¢ mbulimit R 15 km <R €30 km 10.0
30 km <R <50 km 18.0
Koha e viefshmerise Ve Per ¢do jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje O:02 ¥ pex jave

vit baraz 52 jave
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Tabela B-5

SHERBIMI PAGING ( PER LIDHJEN PIKE -SHUMEPIKA )

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

Sipas tabeles se meposhteme

( pike)
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Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe [TU

Sasia ne MHz

l Gjeresia e brezit B
Deri ne 100 MHz 60.0
Frek'uenca gendrore / pozicioni ne £ 100 MHz - 300 MHz 70.0
spektrin RF
Mbi 300 MHz 80.0
l A ) Perdorim i perbashket 1.0
Perdorim 1 perbashket / ekskluziv E
Perdorim ekskluv Nuk zbatohet
l Deri 3 stacione 20.0
Numri i stacioneve transmetues Nrx 4 deri 10 stacione 30.0
Mbi 10 stacione 45.0
l Koha e vlefshmerise Vr Por i jave. Kje musy barass fave; e 0.02 / per jave

vit baraz 52 jave
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Tabela C-1

SHERBIMET FIKSE SATELITORE (STACION FIKS SATELITOR PERFSHIRE VSAT, STACIONE

TOKESORE ME KAPACITET TE LARTE, STACIONE PER SNG, etj )

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

Sipas tabeles se meposhteme

Pt=B-f-Nix-P-Vp
( pike)

Deri ne 500 KHz 8.0
500 KHz -2 MHz 10.0
Gjeresia e brezit B 2 MHz - 11 MHz 16.0
11 MHz - 40 MHz . .20.0
Mbi 40 MHz 40.0
Deri ne 3 GHz 7.0
o 3 GHz - 10 GHz 6.0
Frekuenca gendrore / pozicioni ne spektrin RF f
10 GHz - 15 GHz 5.0
Mbi 15 GHz 4.0
Deri ne S stacione 1.3
Numuri i stacioneve transmetues N1x 6 deri 15 stacione 3.0
Mbi 15 stacione 6.0
Deri ne 6 Wat 1.4
o 6 Wat - 30 Wat 1.6
Fugqia e transmetimit |
30 Wat - 150 Wat 1.8
Mbi 150 Wat 20
Koha e vlefshmerise vr vPer gdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje 0.02 / per jave
vit baraz 52 jave
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— SHERBIMET E LEVIZSHME SATELITORE (SHERBIMET E LEVIZSHME TOKESORE
abela L~ PERFSHIRE GMPCS, SISTEMET E RADIOLOKACIONIT SATELITOR, etj )

Sipas tabeles se meposhteme
Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

Deri ne 100 KHz 10.0

Gjeresia e brezit B 100 KHz - 2 MHz 11.0
Mbi 2 MHz 12.0
! Deri ne 3 GHz 200
Frekuenca gendrore / pozicioni ne spektrin RF f 3GHz- 10 GHz 25.0
Mbi 10 GHz 30.0

l Koha e vlefshmerise V1 viff);rcaioggz;/?je e ezt [ave, i 0.02 / per jave
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Tabela D-1:

Sherbimi Aeronautik

Nr Stacioni / Paisja transmetuese Tarlfg SHENIME
(leke/vit)
1 Stacion baze ne toke 10,000
2 Stacion i levizshem ne toke 7,500
3 Stacion portativ ne toke 5,000
4 Terminal satelitor ne avion 40,000
5 Radare dhe paisje te radionavigacionit aeronautik 3,000 Per ¢do radar / paisje
Stacionet e avionit me aftest ngritese :
p a) Derine3.200kg 5,000
b)  3.200 kg - 14.000 kg 40,000
c) Mbi 14.000 kg 80,000
Tabela D-2: Sherbimi detar
Nr Stacioni / Paisja transmetuese Taksq SHENIME
(leke/vit)
1 Stacion bregdetar 10,000 Per ¢do stacion baze
2 Radare dhe paisje radionavigacioni 2,500 Per ¢do paisje
3 Radio per operacione portuale 1,500 Per ¢do paisje
4 Stacione baze ne anije (HF, VHF, UHF ) 5,000 Per ¢do paisje
5 Stacion portativ ne anije 500 Per ¢do paisje
6 Terminal satelitor ne anije INMARSAT 3,000 Per ¢do paisje
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Shtojca 1 : TARIFAT PER SHERBIMET E RADIOKOMUNIKACIONIT

Tabela A-1 LIDHJE FIKSE RADIO-RELE ( LIDHJE FIKSE MIKROVALORE MBI 1 GHz)

Pt=B-f-E-D-C-Vy
Sipas tabeles se ( pike)
meposhteme

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

] Gjeresia e brezit B Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU Sasia ne MHz
| 1 GHz - 5 GHz 2.0
S } 5GHz - 10 GHz 25
Frekuenca gendrore / pozicioni ne spektrin RF f
: 10 GHz - 25 GHz : 1.8
Mbi 25 GHz 15
l o ) Perdorim i perbashket 1.0
Perdorim i perbashket / ekskluziv E
Perdorim ekskluv Nuk zbatohet
] D <15km 1.0
15 <D <40 km 12
Distanca e lidhjes D
40 <D <80 km 14
Mbi 80 km 1.5
Radio 12.0
Transmetim analog
Televiziv (TV) 1.5
C < 8 Mbit/s 1.2
Kapaciteti 1 transmetimit C 8§ Mbit/s <C < 11
Transmetim digital il U '
B 34 Mbit/s < C < -
155 Mbit/s '
Mbi 155 Mbit/s 0.8
Koha e vlefshmerise Vi Fer cdo_Jave. Wje:mun) barazA4 fave; nfevit 0.02 / per jave
baraz 52 jave
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Tabela A-2 LIDHJE NDERMJET DY STACIONEVE FIKSE ( LIDHJE FIKSE POSHTE 1 GHz)

Pt=B-f-E-D-Pr-Vy

Sipas tabeles se meposhteme ( pike)

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

I Gjeresia e brezit B Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe [TU Sasia ne MHz
{ Deri ne 30 MHz 50.0
Frekuenca gendrore / pozicioni ne ¢ 30 MHz - 100 MHz 70.0
spektrin RF 100 MHz - 300 MHz 110.0
300 MHz - 1000 MHz 90.0
l Perdorim i perbashket 1.0
Perdorim 1 perbashket / ekskluziv E :
Perdorim ekskluy Nuk zbatohet
| D <15 km 10.0
15 <D <40 km 16.0
Distanca e lidhjes D
40 <D < 80 km 35.0
Mbi 80 km 50.0
' Prioriteti sipas PKRF ( paresor / Pr Paresor L0
dytesor ) Dytesor 0.1
Koha e viefshmerise Vi Per (;do'Jave‘ Nje muaj baraz 4 jave, nje vit 0,02/ per jave
baraz 52 jave
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Tabela A-3

LIDHJE FIKSE RADIO ( LIDHJE FIKSE WIRELESS PIKE-SHUME PIKA ME DISTANCE MBI 1 km)

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

Sipas tabeles se meposhteme (pike)

Pt=B-f-E-Nmx:-N-Vr

Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe [TU

i’ Gjeresia € brezit B Sasia ne MHz
l Deri ne 1 GHz 60.0
1 GHz - 6 GHz 50.0
Frekuenca gendrore / pozicioni ne spektrin RF f 6 GHz - 15 GHz 35.0
15 GHz - 30 GHz 25.0
Mbi 30 GHz 20.0
] Perdorim 1 perbashket 1.0
Perdorim 1 perbashket / ekskluziv E
Perdorim ekskluv Nuk zbatohet
i Deri 10 stacione 1.1
Numri i stacioneve transmetues Nrx 11 deri 20 stacione 1.2
Mbi 20 stacione 1.4
] Deri ne 50.000 banore 1.0
50.000 - 100.000 banore 1.1
Numri i popullsise ne zonen e autorizimit / licensimit N
100.000 - 200.000 banore 1.2
Mbi 200.000 banore 1.3
Koha e vlefshmerise Vr Per ¢do jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz (.02 4 per jave

52 jave
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Tabela A-4 LIDHJE (RRJETE) LOKALE FIKSE RADIO ( LIDHJE (RRJETE) LOKALE FIKSE WIRELESS PIKE-SHUME PIKA ME

DISTANCE NEN 1km) ~ .0

Pt=B-f-E-Nx R-P-Vp
( pike)

Sipas tabeles se meposhteme

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

l Gjeresia e brezit B Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU Sasia ne MHz
’ - . Deri ne 3 GHz 14.00
Frekuenca gendrore / pozicioni ne spektrin RF f
Mbi 3 GHz 12.00
l ) Perdonm i perbashket 1.00
Perdorim i perbashket / ekskluziv E
Perdorim ekskluv Nuk zbatohet
I Deri 10 stacione 1.0
Numri i stacioneve transmetues Nix 11 deri 20 stacione 1.1
Mbi 20 stacione 1.2
i Zona ¢ mbulimit R -
Mbi 1.5 km 1.3
20 - 50 mW 0.6
Fugia e transmetimit P
50 - 100 mW 0.8
Mbi 100 mW 1.2
. Per ¢do jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit .
Koha e vlefshmerise vr baraz 52 jave 0.02/ per jave
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Tabela B-1 : k SISTEME IMT DERt NE 2 GHz

Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi

Sipas tabeles se meposhteme

PtzB'f‘E'NTx‘N‘VT

( pike)

l Gjeresia e brezit B H%pas Relmmamdingss s CEFT diis Sasia ne MHz
| o ‘ Nen | GHz 10.0
Frekuenca gendrore / pozicioni ne spektrin RF f
1GHz - 2 GHz 8.0
’ o . Perdorim 1 perbashket 1.5
Perdorim 1 perbashket / ekskluziv E
Perdorim ekskluv 20
l Deri 100 stacione 8.0
Numiri i stacioneve transmetues Nr1x Mbi 100 stacione 10.0
l Deri ne 1.000.000 banore 24
Numri i popullsise ne zonen e autorizimit/ licensimit N
Mbi 1.000.000 banore 3.0
Koha e vlefshmerise Vr \Per QdOJaye, Nje iz bardz 4 jasé, B8 0.02 / per jave
vit baraz 52 jave
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