UDHËZIM I PËRBASHKËT
Nr. 19, datë 24.8.2022

PËR MIRATIMIN E FORMATIT STANDARD PËR HARTIMIN E PLANIT TË REHABILITIMIT TË MJEDISIT NË VEPRIMTARITË MINERARE 

Në zbatim të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; pikës 5, të kreut I, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 741, datë 9.9.2015, “Për miratimin e formës, rasteve të kthimit dhe mënyrës së llogaritjeve të garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e planit minimal të punës dhe realizimit të investimit në veprimtarinë minerare”, të ndryshuar, ministri përgjegjës për veprimtaritë minerare dhe ministri përgjegjës për mjedisin 
 
UDHËZOJNË:

1. Subjektet që kërkojnë të pajisen me leje për zhvillimin e veprimtarisë minerare apo që zhvillojnë veprimtari minerare, hartojnë planin e rehabilitimit, sipas formatit standard të përcaktuar në aneksin 1 (një) bashkëlidhur që është pjesë përbërëse e këtij udhëzimi.
2. Plani i rehabilitimit të mjedisit, i hartuar sipas formatit standard të parashikuara në pikën 1 të këtij udhëzimi, depozitohet nga subjektet në momentin e aplikimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit për leje minerare dhe leje mjedisore, dhe vlerësohet gjatë këtij procesi nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM), Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) dhe/apo, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH). 
3. Plani i rehabilitimit të mjedisit ka synim:
a) të arrijë një stabilizim të zonave të dëmtuara nëpërmjet ndërhyrjeve inxhinierike për të minimizuar ndër të tjera erozionin;
b) të rigjelbërojë zonën në të cilën bëhet rehabilitimi me bimësi të përshtatshme, që kanë ekzistuar më parë;
c) të minimizojë ndikimin pamor të zonave të degraduara e të përmirësojë peizazhin.
4. Rehabilitimi i sipërfaqeve që do të shfrytëzohen apo të shfrytëzuara nga veprimtaritë minerare është pjesë e pandarë e veprimtarisë së tyre. Rehabilitimi i sipërfaqeve të dëmtuara parashikohet, planëzohet dhe zhvillohet njëkohësisht me veprimtarinë shfrytëzuese dhe vazhdon edhe pas përfundimit të kësaj veprimtarie, derisa sipërfaqja që është shfrytëzuar nga kjo veprimtari, të jetë rehabilituar plotësisht.
[bookmark: _GoBack]5. Subjektet minerare kanë detyrimin të raportojnë çdo gjashtë muaj në SHGJSH/AKBN (sipas llojit të lejes minerare) dhe në AKM, mbi ecurinë e rehabilitimit mjedisor progresiv dhe të menaxhimit të mbetjeve të dala nga veprimtaritë minerare, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
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KAPITULLI I
PUNIME REHABILITUESE NËPËRMJET PYLLËZIMIT

	SEKSIONI I
Të dhëna të përgjithshme për subjektin që do të kryejë punimet rehabilituese

	Emri i subjektit 
	

	NUIS
	

	Historik i shkurtër i veprimtarisë së subjektit
	

	Vendburimi i zonës ku do të ushtrojë veprimtarinë minerare
	

	Përshkrimi i veprimtarisë që zhvillon subjekti 
	

	Leja mjedisore me nr. PN ose LC
	

	
	

	SEKSIONI II
Të dhëna të përgjithshme të sipërfaqes që do të rehabilitohet
	

	Bashkia
	

	NJQV/Fshati
	

	Zona kadastrale
	

	Sipërfaqja totale e lejes minerare
	

	Sipërfaqja në ha që do të rehabilitohet (pyllëzohet)
	

	Koordinatat e zonës që do të rehabilitohet
	

	Afati kohor i kryerjes së rehabilitimit
	

	Të specifikohet sipërfaqja e pjesshme që do të rehabilitohet për ata operatorë që janë akoma në proces shfrytëzimi. 
	

	
	

	SEKSIONI III 
Qëllimi i rehabilitimit të sipërfaqes (bëhet përshkrimi i shkurtër i qëllimit të rehabilitimit) 

	

	SEKSIONI IV 
Karakteristikat stacionale të sipërfaqes që do të rehabilitohet sipas planëzimit

	Gjendja ekzistuese e sipërfaqes që do të rehabilitohet
	Bëhet përshkrimi i gjendjes ekzistuese

	Pozicioni i objektit
	Bëhet një përshkrim i sipërfaqes referuar relievit

	Përdorimi i deritanishëm
	

	Klima
	Përshkruhen indikatorët kryesorë të klimës

	Toka
	

	Orografia
	

	Kundrejtimi
	

	Pjerrësia
	

	Lartësia mbi nivelin e detit
	

	Mbulesa bimore
	

	
	

	SEKSION V
Zbatimi i punimeve në sipërfaqen që do të rehabilitohet

	Lloji i punimeve
	

	Puna përgatitore 
	Do të bëhet një përshkrim i punëve përgatitore deri në nisjen e procesit të rehabilitimit p.sh. pastrimi i shkurreve ferrave etj.

	Koha e mbjelljes
	

	Përqindja e zënies së objektit pas vitit të parë
	

	Lloji i fidanit
	

	Skema e mbjelljes
	

	Numri i fidanëve sipas llojeve për hektar dhe ngastër
	

	Materiali mbjellës që do të përdoret
	Të përcaktohen standardet e materialit mbjellës bimor, në zbatim ligji nr. 8732, datë 24.1.2001, “Për materialin mbjellës bimor”

	Zgjedhja e metodës, skemave dhe formulave të pyllëzimit
	

	Shërbimet kulturale që do të kryhen
	

	Zëvendësimet
	Lloji i bimësisë i njëjtë me atë që do të mbillet

	Buxheti i planifikuar
	Përmban buxhetin e pyllëzimit, shërbimeve dhe zëvendësimeve dhe ruajtjen e objektit

	Koha kur do të kryhet verifikimi i zënieve 
	



VI. HARTA DHE PLANIMETRIA E ZONËS QË DO TË REHABILITOHET, SKEMA DHE VENDET E MBJELLJES (hartë topografike ku të dallohen qartë orografia, rrjeti hidrik, rrjeti rrugor, vendosja skematike e vendmbjelljeve në hartë, sipas skemës)
VII. FOTOT E SIPËRFAQES QË DO TË REHABILITOHET
VIII. PREVENTIVAT E PUNIMEVE REHABILITUESE (bashkëngjitur në lidhjen 1)
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KAPITULLI II
PUNIME REHABILITUESE NËPËRMJET SISTEMIMIT TË ZONËS MINERARE TË SHFRYTËZUAR

	ZBATIMI I PUNIMEVE

	Çmontim dhe largim i teknologjisë së prodhimit/kërkimit (fadroma, eskavatorë etj.), duke evituar dëmtimet në mjedis, si rrjedhja e lëndës djegëse ose e vajrave të makinave 
	

	Sistemimi i zonës në të cilën ka përfunduar shfrytëzimi/kërkimi
	Plan-rehabilitimi duhet të realizohet edhe në rastet kur nuk del mineral nga kërkimi (pasi rezulton se operatorët nuk e kryejnë rehabilitimin e sipërfaqes së ndikuar)

	Punimet gjeologjike
	

	Punimet biologjike

	Trajtimi biologjik (zakonisht i aplikuar në kërkimin dhe prodhimin e naftës dhe të gazit)
Metodat e trajtimit biologjik ndonjëherë përdoren në kërkimin dhe prodhimin e naftës dhe të gazit, për shkak të përmbajtjes së lartë të lëndës organike në mbetjet nxjerrëse.
Në përgjithësi zbatohet biodegradimi i lëndës organike nga mikroorganizmat. Bujqësia e tokës, trajtimi i tokës dhe kompostimi janë tri metodat kryesore të trajtimit biologjik.
Kompostimi konsiston në përzierjen e mbetjeve nxjerrëse, me:
- agjentët zmadhues, si copat e drurit, kashta ose lëvozhga e orizit për të rritur porozitetin dhe për të siguruar kushte aerobike;
- pleh organik për të siguruar lëndë ushqyese;
- plehra (që përmbajnë veçanërisht azot dhe fosfor) për të rritur aktivitetin mikrobik. Kompostimi kryhet në pirgje.
Trajtimi i tokës zakonisht kryhet në objekte të ngjashme me ato bujqësore. Ai përfshin përhapjen e tokës dhe biotrajtimin. Dallimi kryesor midis bujqësisë së tokës dhe trajtimit të tokës është frekuenca e depozitimit. Bujqësia e tokës i referohet përhapjes periodike të mbetjeve në sipërfaqen e tokës, ndërsa trajtimi i tokës i referohet një depozitimi të vetëm të mbetjeve nxjerrëse. Prandaj, trajtimi i tokës, rreziku i akumulimit të elementeve jo të biodegradueshme është më i ulët në trajtimin e tokës se sa në bujqësinë e tokës. 

	Mënyra e piketimit
	

	Përgatitja e tokës në kushte optimale për zhvillimin e vegjetacionit
	

	Sistemimi i masës së dheut dhe stabilizimi fizik në shkallët mbrojtëse të dheut dhe plehërimi organik i masës së dheut
	Land farming (rritje Rritje e prodhimtarisë së tokës,
 Rritja e pjellorisë së tokës kryhet në objekte ku mbetjet depozitohen në shtresa në një tokë. Mikroorganizmat e pranishëm në tokë degradojnë hidrokarburet që gjenden në mbetje. Objekti punohet periodikisht për të siguruar oksigjen dhe për të përzier dheun. Uji dhe lëndët ushqyese mund të shtohen për të përmirësuar procesin e degradimit. Degradimi zakonisht kryhet në kushte aerobike.
Metoda e kultivimit të tokës është e kufizuar nga akumulimi i materialeve jo të biodegradueshme në tokë si metalet dhe hidrokarburet poliaromatike. Mbetja e prodhuar e trajtuar mund të përdoret për ndërtimin e rrugëve, për shembull.

	Punime inxhinierike 
	(Hapjen dhe mirëmbajtjen e rrugëve automobilistike për hyrjen në sheshin e punës, hapjen e kanaleve për drenazhimin dhe disiplinimin e ujërave.)

	Të mundësojë në fazat e mëvonshme të maturimit të procesit të rehabilitimit përdorimin e sipërfaqes
	

	Sistemimin e skarpateve përfundimtare të shkallëve të shfrytëzimit, duke respektuar parametrat gjeomekanikë dhe gjeometrikë të tyre
	

	Lënien e brezave mbrojtës midis kufijve të zonës së shfrytëzimit dhe sipërfaqes tjetër (jashtë kufirit të zonës)
	

	Sistemimin, përpunimin dhe mbulimin e sipërfaqeve horizontale të shkallëve, duke i kthyer ato në formë brezaresh
	

	Krijimin e kushteve të përshtatshme për mbjelljen dhe kultivimin e bimëve dhe të pemëve të ndryshme lokale
	

	Distanca e sigurisë nga kufijtë në minierë
Lartësia përfundimtare e shkallëve të shfrytëzuara, numri i shkallëve, pjerrësia e skarpateve dhe këndi i shuarjes së punimeve 
	

	Mënyra e shfrytëzimit të objektit minerar dhe variantet e hapjes 
	

	Mbjellja e tarracave sipas habitateve 
	

	Gjendja e objektit në fund të shfrytëzimit
	

	Ndikimi i shfrytëzimit në sipërfaqe
	

	Masat e sigurimit teknik gjatë fazës së çmontimit, për krehjen e shpateve, sistemimit të stoqeve dhe përforcimi i mureve mbajtës të stoqeve
	



KAPITULLI III
PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE MINERARE

	TË DHËNA QË LIDHEN ME PLANIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE MINERARE
	PARAMETRAT E NEVOJSHËM

	Informacion administrativ
	Emri i kompanisë

	
	Koordinatat e vendndodhjes

	
	Emri i menaxherit të kantierit/të dhënat e kontaktit

	
	Administratori i shoqërisë zotëruese të lejes minerare/të dhënat e kontaktit

	
	Të dhënat e kontaktit në rast emergjence

	
	Data

	
Përshkrimi gjeologjik i vendburimit minerar
	Lloji i shkëmbit dhe përshkrimi mineralogjik i burimit minerar që do të përdoret

	
	Përmasat e vendburimit minerar

	Përshkrimi i llojeve të materialeve
	Lista e çdo lloj materiali, përfshirë sasinë dhe destinacionin

	

Mbetje të gjeneruara nga procese individuale
	Gërmim

	
	Thërrmim dhe bluarje

	
	Ndarje magnetike ose procese të tjera ndarje

	
	Procese të tjera

	
Karakteristika mineralogjike dhe gjeokimike 
	Lloji i shkëmbit

	
	Përbërja kimike

	
	Kodi i mbetjeve sipas katalogut shqiptar të mbetjeve 

	



Karakteristika gjeoteknike 
	Densiteti

	
	Poroziteti

	
	Përshkueshmëria

	
	Përbërja mineralogjike

	
	Përmbajtja e ujit

	
	Indekset e plasticitetit

	
	Shkalla e ngjeshjes

	
	Qëndrueshmëria në shtypje

	Klasifikimi i mbetjeve (sipas direktivës 2009/539/EC, 2009/360/EC dhe 2014/955/EU)
	Mbetje e rrezikshme/mbetje jo e rrezikshme dhe jo inerte/mbetje inerte

	Kategoria e impiantit të mbetjeve minerare, për impiantet e seleksionimit, fabrikat e pasurimit dhe uzinat e ferrokromit
	Kategoria A/jo kategoria A (sipas direktivës 2009/337/EC)

	Struktura e impiantit, për impiantet e seleksionimit, fabrikat e pasurimit dhe uzinat e ferrokromit
	Detajet e projektimit dhe të konstruksionit të impiantit të mbetjeve minerare

	




Menaxhimi i materialit të gërmuar
	Materiali i gërmuar (sasia në funksion të kohës)

	
	Sasia dhe lloji i materialit të gërmuar i përdorur për qëllime ndërtimi në minierë (në funksion të kohës)

	
	Sasia dhe lloji i materialit të gërmuar i përdorur për mbushje të gropave të minierës për qëllime inxhinierike ose për qëllime rikuperimi (në funksion të kohës)

	
	Sasia e mbetjeve jominerare dhe mënyrat e menaxhimit të tyre (në funksion të kohës)

	




Menaxhimi i mbetjeve minerare
	Sasia e mbetjeve minerare të depozituar (në funksion të kohës)

	
	Sasia e planifikuar për depozitim e mbetjeve minerare (në funksion të kohës)

	
	Sasia totale e mbetjeve minerare për t’u depozituar gjatë ciklit jetësor

	
	Sasia e mbetjeve minerare e rikuperuar dhe e ripërdorur (në funksion të kohës)

	






Vlerësimi i rrezikut
	Përmbledhje e vlerësimit të rrezikut e kryer me VNM paraprake, çdo përditësim apo specifikim tjetër për planin e menaxhimit të mbetjeve minerare

	
	Kushtet specifike që kontribuojnë për rrezikun:
- kushtet klimatike (p.sh.: intensiteti dhe frekuenca e rënies së shiut), si nxitës për migrimin e ndotësve
- përshkrimi i ndodhive natyrore të mundshme (p.sh.: tërmete, vullkane)

	
	Masa për eliminimin ose reduktimin e rrezikut

	
Planet e emergjencës (detajim i veprimeve dhe i personave përgjegjës)
	Planet e emergjencës për kategorinë A të impianteve të mbetjeve minerare

	
	Planet e emergjencës për impiante të tjera të mbetjeve minerare

	

Planet e mbylljes
	Planet provizore (për t’u përditësuar periodikisht së bashku me planin e menaxhimit të mbetjeve minerare)

	
	Dispozitat financiare për të siguruar mbylljen e rregullt

	Planet e menaxhimit afatgjatë
	Planet fillestare për paspërdorimit të minierave dhe impianteve për impiantet e seleksionimit, fabrikat e pasurimit dhe uzinat e ferrokromit, të mbetjeve minerare (për t’u përditësuar periodikisht së bashku me planin e menaxhimit të mbetjeve minerare) 




Plani menaxhimit të mbetjeve minerare, duhet të shpjegojë se si do të menaxhoni mbetjet minerare, duke përfshirë:
- Si i klasifikoni zonat dhe objektet e mbetjeve minerare në vendin tuaj?
- Zona ose vendndodhja e mbetjeve minerare, impianti i mbetjeve minerare ose objekti i kategorisë A.
- Si i karakterizoni mbetjet tuaja minerare:
- inerte;
- jo të rrezikshme joinerte;
- e rrezikshme.
- Si krijoni dhe trajtoni mbetjet minerare:
- Si dhe ku krijoni, ruani, trajtoni dhe transportoni mbetjet minerare?
- Sa mbetje minerare gjeneroni?
- Ku do të përfundojnë mbetjet tuaja minerare?
- Si mund të ndikojnë mbetjet tuaja minerare në mjedis dhe në shëndetin e njeriut, duke përfshirë kryerjen e një vlerësimi të rrezikut mjedisor?
- Si do të minimizoni ndikimet mjedisore gjatë jetës së minierës ose gurores suaj, duke përfshirë atë që do të bëni kur ndërtoni një impiant të ri mbetjesh minerare ose ndryshoni një impiant ekzistues të mbetjeve minerare?
- Nëse keni ndërmend të vendosni mbetje minerare në zbrazëtirat e gërmimit, si propozoni të kontrolloni dhe të monitoroni qëndrueshmërinë e mbetjeve nxjerrëse dhe të parandaloni ndotjen e tokës ose të ujit?
- Si kontrolloni dhe monitoroni mbetjet tuaja minerare?
- Planet tuaja për mbylljen e çdo impianti të mbetjeve minerare, për impiantet e seleksionimit, fabrikat e pasurimit dhe uzinat e ferrokromit, duke përfshirë rehabilitimin, kujdesin pasues dhe monitorimin e ndikimeve mjedisore.
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