UDHËZIM
Nr. 4, datë 24.6.2024

PËR RREGULLAT E PËRCAKTIMIT TË KONSUMIT TË ENERGJISË TERMIKE

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 14, të ligjit nr. 124/2015, “Për eficiencën e energjisë”, të ndryshuar, 

UDHËZOJ:

I. Qëllimi dhe fushëveprimi 
1. Qëllimi kryesor i rregullave të përcaktimit të konsumit të energjisë termike (në vijim “Metodologjia”) është të zbatojë faturimin e bazuar në konsum, nëpërmjet përcaktimit të rregullave të llogaritjes së faturës së energjisë termike për klientët që banojnë në ndërtesat me shumë njësi.
2. Metodologjia zbatohet nga kompanitë e licencuara për furnizim me energji termike dhe do të zbatohet për llogaritjen e faturës së ngrohjes/ftohjes për klientët që banojnë në ndërtesa individuale ose me shumë njësi të lidhura me sistemin qendror të ngrohje-ftohjes.
3. Metodologjia do të zbatohet për të gjitha ndërtesat me shumë njësi (kolektive), nëpërmjet matjes funksionale të ngrohjes/ftohjes në nivel të nënstacionit të ndërtesës dhe në nivel të njësisë.
4. Pavarësisht nga lloji i instalimeve të ngrohjes/ftohjes qendrore të ndërtesave (instalimi i ngrohjes/ftohjes qendrore ‘vertikale’ ose ‘horizontale’) dhe rregullimet përkatëse të matjes së nxehtësisë në nivelin e njësisë (HCA ose matësi individual i ngrohjes së njësive), metodologjia do të zbatohet për të dyja rastet.
II. Parimet kryesore të metodologjisë 
5. Parimet kryesore të mëposhtme do të rregullojnë këtë metodologji: 
a) Fatura e energjisë termike të konsumatorit duhet të jetë e drejtë dhe transparente, duke reflektuar konsumin aktual të matur dhe të vlerësuar të ngrohjes-ftohjes së njësisë në pronësi të çdo konsumatori; 
b) Faturimi bazohet në konsumin e matur në nivelin e nënstacionit termik dhe duke marrë parasysh matjet në nivel të njësisë dhe rregullimet e tjera specifike që pasqyrojnë nxehtësinë e pa matur në nivelin e njësisë, siç është transmetimi i nxehtësisë nga rrjeti i përbashkët i tubacioneve të ndërtesave dhe nga transmetimi i nxehtësisë nga muret/tavanet ndërmjet njësive të ndërtesës. Për këtë qëllim, bilanci i furnizimit/konsumit të energjisë termike të ndërtesës do të jetë baza për alokimin e kostove të ngrohjes/ftohjes dhe llogaritjen e mëtejshme të faturave të konsumatorëve;
c) Matja kryesore e energjisë termike bëhet në nënstacionin termik të ndërtesës, i cili është pika ndarëse (kufizuese) ndërmjet furnizuesit dhe konsumatorit; matja e energjisë termike në nivelin e nënstacionit është matja referente për kompaninë e furnizimit me ngrohje/ftohje që duhet të kompensohet për ngrohjen/ftohjen e furnizuar në një ndërtesë. Për faturimin e bazuar në konsum do të zbatohet e ashtuquajtura ‘tarifa për konsumatorët me matje’ sipas legjislacionit në fuqi; kjo tarifë përbëhet nga komponenti i tarifës së kapacitetit dhe komponenti i energjisë. 
6. Fatura e energjisë termike të konsumatorëve që banojnë në ndërtesat kolektive do të përbëhet nga: a) komponentët fiks që marrin parasysh kapacitetin termik të konsumatorit dhe konsumin e përbashkët të energjisë termike të ndërtesës dhe do t’u tarifohen konsumatorëve pavarësisht nga sasia e energjisë së konsumuar; b) komponenti variabël që do të llogaritet në bazë të sasisë së matur të energjisë termike të konsumuar.
7. Metodologjia shfrytëzon qasjen që bazohet në bilancin e konsumit të energjisë termike (ngrohjes/ftohjes) për ndërtesën si tërësi, e cila merr parasysh si në vijim:
a) Ngrohja/ftohja e matur në nivelin e nënstacionit termik është matja kryesore referente e ngrohjes/ftohjes së furnizuar në ndërtesë, për të cilën kompania e furnizimit me energji termike duhet të kompensohet;
b) Diferenca ndërmjet sasisë së energjisë termike të matur në nivelin e nënstacionit të ndërtesës dhe konsumit të përbashkët të të gjitha njësive të ndërtesës (matur në nivel njësie) do të shpërndahet proporcionalisht me sipërfaqen e ngrohjes/ftohjes së secilës njësi;
c) Sipas kësaj, fatura individuale e energjisë termike e çdo konsumatori — pronari të njësisë duhet të marrë parasysh konsumin e energjisë termike të matur në nivel njësie dhe pjesën përkatëse të konsumit të përbashkët të ndërtesës, e cila përfaqëson diferencën ndërmjet konsumit të energjisë së matur në nivel të nënstacionit dhe konsumit të përbashkët të energjisë së të gjitha njësive të matura në nivelin e njësisë;
 ç) Pjesa e konsumit të përbashkët të ndërtesës ndahet për njësitë e ndërtesës në proporcion me sipërfaqen e ngrohur/ftohur të secilës njësi.
III. Bilanci i konsumit të energjisë termike të një ndërtese me shumë njësi
8. Në bazë të fushëveprimit të metodologjisë së parimeve kryesore dhe qasjes për hartimin e metodologjisë, bilanci i konsumit të nxehtësisë së një ndërtese kolektive përgatitet në çdo muaj para përgatitjes së faturave, sipas shtojcës 1 bashkëlidhur këtij udhëzimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
9. Bilanci i konsumit të ngrohjes/ftohjes së ndërtesës me shumë njësi duhet të kryhet për shkak të specifikave të dizajnit teknik dhe konfigurimit të instalimeve të ngrohjes/ftohjes qendrore, dhe aranzhimeve përkatëse të matjes së ngrohjes/ftohjes, të përmbledhura si më poshtë:
a) Konsumi i energjisë termike të të gjithë ndërtesës me shumë njësi (kolektive) matet në nivelin e nënstacionit nga matësi i ngrohjes/ftohjes;
b) Në ndërtesat me shumë njësi me instalime të ngrohjes qendrore ‘vertikale’, konsumi i nxehtësisë së njësisë vlerësohet (llogaritet) duke përdorur alokatorët e kostos së ngrohjes të montuar në çdo radiator që llogarisin nxehtësinë e transmetuar nga radiatorët;
c) Në ndërtesat me shumë njësi me instalime të ngrohjes qendrore ‘horizontale’ dhe ftohjes qendrore, konsumi i ngrohjes/ftohjes së njësisë matet duke përdorur matësin e ngrohjes/ftohjes të instaluar në pikën e lidhjes që hyn në njësi, i cili mat konsumin e ngrohjes/ftohjes në njësi;
ç) Në ndërtesën me shumë njësi, krahas konsumit të ngrohjes/ftohjes së njësive është prezent edhe “konsumimi i përbashkët”, në formën e: i. transmetimit të nxehtësisë nga tubat që kalojnë nëpër hapësirat e përbashkëta të ndërtesave (korridoret, shkallët etj.); ii. transmetimit të nxehtësisë nga tubat që kalojnë nëpër njësi (në rastin e përdorimit të HCA-ve të montuara në radiatorë); iii. transmetimit të nxehtësisë ndërmjet mureve dhe tavaneve të njësive ngjitur.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
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Shtojca I
Bilanci i konsumit té nxehtésisé

1. Bilanci i konsumit té nxehtésisé do t& marré parasysh konsumin e ngrohjes/ ftohjes s&
matur n& nivelin e nénétacionit t& ndértesés, konsumin e ngrohjes/ ftohjes t&€ matur né
nivelin e njésisé dhe 'konsumin e pérbashkét' q&é nuk matet; pér njé ndértes¢ me shumé
njési formula bazg e bilancit t& konsumit t& ngrohjes &shté:

i n
BHCys 1= ) UiHCuy s+ CHCuy M
i=h
Ku:

BHCys-p => &shté konsumi i ngrohjes/ ftohjes i t& gjith& ndértesés i matur né
« . nivelin e nénstacionit t& ndértesés;
" UHCyy—,=>  shuma e konsumit t& ngrohjes/ ftohjes s& njésive t& matur n& nivelin

e njésise;
= ’ numri i njésive né ndértes¢; dhe
CHCyy => % 'Konsumi i pérbashkét i ngrohjes/ ftohjes' q& pérfshin nxehtésing e

transmetuar nga tubat dhe transmetimin e nxehtésis¢ brenda
ndértesés, t& cilat nuk maten n€ ményré t€ vecanté.
.

2. Konsumi i pérgjithshém i njésive (X=, U;HCyy—,) llogaritet ndryshe né rastin kur HCA
pérdoren pér t&€ matur konsumin e ngrohjes sé njésisé dhe né rastin kur matésit individualé
t& ngrohjes pérdoren pér t¢ matur konsumin e ngrohjes sé njésisé; detaje pér secilin rast
jané dhéné né paragrafét e méposhtém (3 dhe 4).

3. Llogaritja e konsumit t& pérgjithshém t& njésive t& ndértesés (X7, UiHCyy—) kur
konsumi i ngrohjés sé njésisé matet me Alokatorét e Kostos sé Ngrohjes (HCA) pérfshin
llogaritjen me dy hapa:

a) Llogaritja e konsumit t& ngrohjes pér t& gjithé radiatorét e ¢do njésie, q€ paraqet
shumén e nxehtésisé sé transmetuar nga t& gjithé radiatorét e njésisé:

HTR; @)

n
=1

v UHCyy-1, (ucay =

i

Ku: ¢ B

UHCypy—1, (acay = <" Konsumi i ngrohjes s& njésis¢ qé matet duke pérdorur HCA;

1 HTR;=> " Nxehtésia e transmetuar nga t& gjithé radiatorét e njésisé t& matur
2 nga HCA; dhe
= ¢ Numri i radiatoréve né njési

b) Llogaritja e konsumit t& ngrohjes pér t& gjitha njésité e ndértesés, sipas formulés:

‘
v

n
Z UiHCMi/—L(ﬁCA)E Us HCpy—1, rcay + U2 HCyu -1 (cay + -+ + UnHCry—1 (cay 3)

i=1 ’
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Ku:

n' = &shté numri i njésive né ndértesén kolektive.

4. Llogaritja e konsumit t& pérgjithshém t& njésive t& ndértesés (¥ UHCpyy—y, ), kur konsumi
i ngrohjes s¢ njésisé matet me matés individual t& ngrohjes/ ftohjes t& njésisé (UHM)
pérfagéson shumén e konsumit t& ngrohjes/ ftohjes s& ¢do njésie t& ndértesés, sipas
formulgs: - )

n
UiHCyy-rwnmy = UHCyy—1 wimy + U2HCyy— wrmy + -+ + UnHCyy L oy (4)

i=1

Ku:
UHCyy—1, wnm) => Konsumi i ngrohjes s& njésisé i matur me matésit individual t&
ngrohjes (UHM);
'n' = &shté numri i njésive né ndértesén kolektive.

5. 'Konsumimi i pérbashkét i nxehtésise' (CHC), i referohet nxehtésisé sé transmetuar nga
tubat e instalimit dhe transmetimit t& nxehtésisé ndérmjet ndarjeve t& ndértesés (njési/
hapésira t& pérbashkéta); CHC &shté i vetmi element i formulés bazé t& bilancit t& konsumit
t& nxehtésisé (1) q&€ nuk matet dhe rrjedh nga formula (1):

n
CHCyy = BHCys-1,— ) UiHCuy, ©®)
i=1

6. ‘Konsumi i pérbashkét i”ngrohjes/ fiohjes’ i llogaritur me formulén (5) do t'u ndahet
(alokohet) konsumatoréve individualé — pronaréve t€ njésive t€ ndértesés —
proporcionalisht ine sipérfagen e ngrohjes/ ftohjes t& secilés njési; detajet e alokimit jang
paraqitur n& seksionin’ vijues ‘4’.

4 Shpérndarja e konsumit t& pérbashkét té nxehtésisé sé ndértesés

5.1 ‘Konsumimi i pérbash,k"e't'i' ngrohjes/ ftohjes’ i njé ndértese me shumé njési (kolektive) i’u
alokohet njésive t& ndértesés né pérpjesétim me sipérfagen e ngrohjes/ ftohjes té secilés
njési, duke pérdorur koeficientin e shpérndarjes s¢ sipérfages t& llogaritur pér ¢do njési
sipas formulés:

k UA ©
UAA = 524 17 4
2 UA
Ku: C e
kyaa = g B Kbeﬁcienti i shpérndarjes sé sipérfages sé njésisé:
UA=> -1 Sipérfagja e njésisé t& ndértesss kolektive (né m2 );
i UA= © . Sipérfagja totale e t€ gjitha njésive t& ndértesés, si shuma e

. sipérfageve t€ t& gjitha njésive t& njé ndértese (m2 );
i * numri i njésive né ndértesat kolektive.
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5.2 Pjesa e konsumit t& pérbashkét t& ndértesés qé i alokohet njé njésie t& ndértesés pérfagéson
alokimin e 'konsumit t& pérbashkét t& ngrohjes/ ftohjes' t& ndértesés né njé njési té caktuar
dhe llogaritet duke pérdorur koeficientin e shpérndarjes sé sipérfages s€ njésisg, sipas
formulés mé poshtg:

UScne = kyaa * CHCyy (7)
Ku:
UScpe => " Pjesae konsumit t& pérbashkét t& nxehtwsisw pér njé njési (né kWh)
- pjesa e 'konsumit t& pérbashkét t& nxehtésise' t& ndértesés me
 shumé njési & i ndahet njé njésie t& caktuar t& ndértesés;
kyaa = ! - Koeficienti i alokimit t& sipérfages sé njésise;
CHCyy => .~ "'Konsum i pérbashkét i ngrohjes/ ftohjes' i ndértesés me shumé njési

(n& kWh) - q& llogaritet sipas formulés (5)

5 Llogaritja e faturés sé ngrohjes sé¢ konsumatorit individual

5.1 N& bazé té tarifés pér “konsumatorét me matje” t& miratuar dhe parimeve kryesore t& késaj
Metodologjie, fatura e ngrohjes/ftohjes s& konsumatorit individual — pronarit t&€ njésisé —
né ndértesén me shumé njési do t& pérbéhet nga komponentét e méposhtém:

a)

b)

Komponenti i kapacitetit termik — q& &shtg tarifa pér kapacitetin termik t€ njé njésie
né pronési t& konsumatorit individual t& ngrohjes/ ftohjes; komponenti i kapacitetit
termik do t& konsiderohet si ngarkesé fikse e pavarur nga konsumi i ngrohjes sé njé
njésie & tille.

Komponenti i alokimit t& ngrohjes — q& &shté ngarkesa (pagesa) pér pjesén e 'Konsumit
t& pérbashkét:t& nxehtésisé' t& ndértesés qé i ndahet njé njésie; komponenti i alokimit
t& ngrohjes/ ftohjes do t& konsiderohet si tarifé fikse e pavarur nga konsumi i nxehtésis¢
s& njé njésie té till.

Komponenti { konsumit t& ngrohjes/ ftohjes - kjo &shté ngarkesa (pagesa) pér sasiné e
konsumuar t& ngrohjes/ ftohjes matur né nivelin e njésisé (me ané t& HCA ose matésit
individual t& ngrohjes s& njésisg).

5.2 Ngarkesa pér komponentin e kapacitetit termik p&rfagéson ngarkesén (pagesén) fikse pér
konsumator individual, pavarésisht nga konsumi i matur i ngrohjes/ ftohjes pér njésing e
konsumatorit; llogaritet duke shumézuar kapacitetin termik t& njésisé dhe tarifén e
kapacitetit termik, sipas formulés:

TCC = HCU =HCT 8)
Ku:
TEC == Tarifa-e kapacitetit termik (né Lek);
HCU => © ' Kapaciteti termik i njésis€ (né kW) — HCU pércaktohet nga
. furnizuesi i ngrohjes bazuar né metodologjiné e propozuar nga
furnizuesi i energjisé termike né marréveshje me institucionin
. pérgjegjés pér licensimin e furnizuesve t& energjis€ termike;
HCT = . Tarifa e kapacitetit termike (n& Lek/kW n& muaj) — komponenti fiks

i tarifés pér konsumatorét 'me matje' e miratuar.
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5.3 Ngarkesa (pagesa) pér pjesén e 'konsumit t& pérbashkét t& ngrohjes/ ftohjes' t& njésisé, qé
pérfagéson pjesén e konsumit t& pérbashkét t& ndértesés kolektive t& alokuar pér njé njési
t& caktuar, konsiderohet si ngarkesé (pages¢) fikse pér konsumatorin individual,
pavarésisht nga konsumi i matur i ngrohjes/ ftohjes s& njésisé sé konsumatorit; llogaritet
duke shumézuar pjesén e 'konsumit t& pérbashkét t& ngrohjes/ ftohjes' t& njésisé me tarifén
e konsumit t€ energjis€ termike, sipas formulés:

CUScye = UScyc * TET )
Ku:
CUScyc=> . - Ngarkesa (pagesa) pér pjesén e 'konsumit t& pérbashkét t& ngrohjes/
ftohjes' t& njésisé né (né Lek);
UScye => Pjesa e 'konsumit t& pérbashkét t& ngrohjes/ ftohjes' s& njésisé (né
. kWh), e llogaritur sipas formulés (7);
TET = Tarifa e konsumit t& energjisé termike (né Lek/kWh) — komponenti

variabél i tarifés pér konsumatorét 'né matje' e miratuar.

5.4 Ngarkesa (pagesa) pér konsumin e ngrohjes (HCC) e matur né nivel t& njésisg, pérfagéson
ngarkesén variab&l pér konsumatorin individual pér konsumin e ngrohjes sé¢ matur né
nivelin e njésisé; llogaritet me formulén:

HCC = UHCyy-, * TET (10)
Ku:

HCC => Ngarkesa (pagesa) pér konsumin e ngrohjes (n& Lek);

UHCyy—p => " &shté& konsumi i ngrohjes i njésisé¢ (n& kWh) g& matet né& nivelin e
njésisé;

TET = ) Tarifa e konsumit t& energjis¢ termike (ngrohjes) (n& Lek/kWh) —
komponenti variab&l i tarifés pér konsumatorét 'me matje' e
imiratuar.

5.5 Shuma totale e faturés s& ngrohjes sé klientit individual &shté shuma e tre komponentéve
t& faturés sig llogaritet sipas paragraféve 5.2 - 5.4

Shembull i llogaritjes sé faturés sé ngrohjes pér njési né njé ndértesé¢ me shumé njési

Pér t& lehtésuar zbatimin e Metodologjisé &shté dhéné shembulli i llogaritjes s¢ faturés sé
ngrohjes pér konsumator individual — pronar t& njésisé. Para kryerjes s& llogaritjes,
vizualizohet njé mostér e ndértesés tipike me shumé njési (kolektive) dhe njésia mostér, e
pasuar nga parashikimi i inputeve pérkatése q& pérfshijné: numrin dhe llojet e njésive me
hapésirat pérkatése t& ngrohjes, konsumin e ngrohjes s¢ t& gjithé ndértesés (e matur né nivel
t& nénstacionit) dhe konsumin e njésive (e matur né nivel & njésis€). Mé tej, shembulli detajon
llogaritjen e secilit komponent t& faturés sipas formulave t& Metodologjisé.

1. Shembull i ndértesés kolektive dhe njésive t& mostrés

1.1 Struktura e strukturés sé ndértes€s mostér

-
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- Njé ndértesé 6 katéshe € :pérbéré nga 24 njési;
- 4 njési shérbimi ndodhen ne katin pérdhes¢;
- 5 katet e tjera kang 20 apartamente, ¢do kat nga 4 apartamente.

1.2 Inputet — Sipérfaget e hjéé;/ve

- Sipérfaget e njési shérbimi (CP): Sipérfaget e apartamenteve (AP) - kati tipik
CP1: 150 m? API: 150 m?

CP2: 120 m? AP2: 120 m?

CP3: 80 m? AP3: 80 m?

CP4: 60 m? AP4: 60 m?

Gjithsej: 410 m? Gjithsej: 340 m? * 5 1700 m?

Sipérfagja totale e t& gjitha 24 njésive: 410 m? + 1700 m? = 2110 m?
1.3 Inputet — Konsumi mujor i ngrohjes (energjisé termike)

- Konsumi i ngrohjes i CP-ve:

CP1: 2500 kWh

cP2: 2050 kWh

CP3; 1350 kWh

CP4: 1050 kWh

Gjithsej: 6950 kWh

- Konsumi i ngrohjes 'i;A'P-Vez — kati tipik:
API: 1400 kWh

AP2: 1250 kWh

AP3: 1100 kWh .

AP4: 950 kWh

Gjithsej: 5*4700'1(W=23500 kWh

Konsumi total i ngrohjes i't¢ gjitha njésive: 6,950 kWh + 23,500 kWh = 30,450 kWh
Konsumi total i ngrohjes.s€ ndértesés: 37,200 kWh

2. Bilanci i nxehtésisé sé ndértesés me shumé njési - Llogaritja e konsumit té pérbashkét
té ngrohjes sé ndértesés
2.1 Pérdoret formula e bilancit t& konsumit t&€ ngrohjes s¢ ndértesés:

24
o BHCys . = ) UiH Oy + CHCy ©)
-t =1

2.2 Konsumi mujor 4 ngrohjes i t& gjithé ndértesés kolektive (nga leximi i njehsorit t&
nénstacionit t& ndértesés):
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BHCys_, = 37,200 kWh

2.3 Konsumi mujor i nxehtésisé i t& gjitha njésive (nga matjet n& nivel t& njésisé):

24
Z U;HCyy—,, = 30,450 KWh

i=1
Shénim pér 2.3:

Pér arsye thjeshtésie, pé"r shembull, llogaritja, konsumi i térésishém i njésive éshté parashikuar
pavarésisht nga lloji i pajisjes matése né nivel & njésis¢ - HCA ose UHM; pérndryshe
llogaritja ndryshon paksa sipas llojit t& pajisjes matése t& pérdorur né nivel t& njésisé:

- Kur pérdoret HCA:

Hapi i paré: Llogaritja e konsumit t& ngrohjes pér té gjithé radiatorét e ¢do njésie llogaritet
duke pérmbledhur nxehtesme e transmetuar nga t& gjithé radiatorét e njésisé, sipas formulés
(2) t& Metodologjisé:

5 UHCMU~L(HCA) = z HTR; 2

i=1

.

Hapi i dyté: Konsumi i ngrohjes i té gjitha njésive t& ndértesés llogaritet si shuma e konsumit
t& ngrohjes sé secilés njési, sipas formulés (3):

24
Z UiHCo-scucy ”

o = UlHCMU —rca) T U2HCyy - (cay +  + UaaHCpy -y, (acay
- Kur pérdoret UHM 1nd1v1dua1e

Hapi i paré: Leximet e n_]ehsqnt t& konsumit t€ ngrohjes s€ njésis¢ ( UHCMU-L (UHM)) nga
UHM-t€ e ¢do apartamenti

Hapi i dyt&: Llogaritja e k_dnsumit t& ngrohjes s€ térésishém t&€ t&€ gjitha njésive duke
pérmbledhur konsumin e matur t& ngrohjes pér ¢do njési, sipas formulés (4):
24

Z U; HCMU —L(UHM) . (4)

= UiHCyy~r, wum + U2HCyy—1 wamy + - + U2 HCyy—1 (unm
2.4 Konsumi mujor i ngrohjes i hapésirave t& pérbashkéta t& ndértesés (‘Konsumimi i
pérbashkét i ngrohjes' — (CHCyy,), nuk matet por rrjedh nga formula (1):

24
CHEyw = BHCys—1— ) UiHCuy ®)

=1
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&

CHCyy = 37,200 kWh - 30,450 kWh = 6,750 kWh

3. Alokimi i konsumit t€ pérbashkét t€ ngrohjes s& ndértesés né njésiné e mostrés

Konsumi i pérbashkét i nxehtésisé i njé ndértese kolektive u shpérndahet njésive t& ndértesés
né pérpjesétim me sipérfagen e ngrohur t€ secilés njési.

3.1 Njésia e mostrés 'U3' (Apartament - 'AP3") - inputet pér seksionin '3' t& shembullit:

Sipérfagja Us: UsA = 80 m?
24
Sipérfagja totale e t€ gjitha 24 njésive: z U;A = 2110 m?
¢ i B
Konsumi i pérbashkét mujor i ngrohjes sé& _
ndértesés (si¢ llogaritet nén 2.4): CHCyy = 6750 KWh

3.2 S pari, koeficienti i a;lokimit t& sipérfaqes llogaritet pér njési t€ caktuar sipas formulés
(6):

UA
kUAA (6)
224 UA
80m?
kUAA = W = 0.038

3.3 Pjesa e njésisé & 'konsumit t& pérbashkét t& ngrohjes' t& ndértesés i ndahet njésisé U3, sipas
formulés (7):

USchc = kyaa * CHCyy (@)
USche = 0.038 6,750 = 255.924 kWh = 256 kWh
4. Llogaritja e faturés mujore t& ngrohjes pér konsumatorin — pronarin e njésisé 'U3'

4.1 Njésia e mostrés 'U3' - inputet pér seksionin '4' t& shembullit

- Kapaciteti i nxehtésisé (termik) i njésisé Us: HCU, = 7.5 kWh

& K.onsu.rm.“ mujoré i ngrohjes (energjisé USHC = 1,100 KWh
termike) i njésis€ Us:

Tarifa e kapacitetit t& nkehtésisé (termike). HCT = 78 Lek/kWh né muaj
Tarifa "e konsumit t& energjis¢ termike Lek

(nxehtesisg). TET = 3800 MWh 3.8 Lek/kWh

/Tarifat e mésipérme t& pércaktuara nga institucioni pwrgjegjws pwr miratimin e tyre, pér
Centralin e ngrohjes/ftohjes géndrore Termokorga pér sezonin e ngrohjes 2028-2029
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4.2 Ngarkesa (pagesa) pér kapacitetin termik (TCC) llogaritet sipas formulés (8):
TCC = HCU = HCT )

Lek

W 585 Lek né muaj

TCC = HCU * HCT = 7.5kW = 78

Vlera 585 Lek né muaj - Komponem fiks q& &shté nuk varet nga konsumi i ngrohjes s& njésisé
i matur né nivelin e njésis¢

4.3 Ngarkesa (pagesa) pér pjesén e njésisé né 'konsumin e pérbashkét t& ngrohjes' (CUSCHC)
llogaritet sipas formulés (9):

: CUSeue = UsSee * TET ©)
CUSgye = 256 kWh * 3.8 Lek/kWh = 972.8 Lek

Vlera 972.8 Lek - Komponent fiks q& &shté i pa varur nga konsumi i ngrohjes sé njésis€ i
matur né nivelin e njésisé

4.4 Ngarkesa (pagesa) pér konsumin e ngrohjes (energjisé termike) (HCC) e matur né nivelin
e njésisé llogaritet sipas formulés (10):

HCC = UHCyy—,, * TET (10)
HCC = 1,100 kWh * 3.8 Lek/kWh = 4180 Lek
Vlera 4180 Lek - Kompon_ent variabél q& pasqyron konsumin e matur né& nivel t& njésisé.

4.5 Fatura totale nﬁu}ajore e ngrohjes pér njésing Us (pa TVSH) do t& jeté:

Fat.totale = 585 + 972.8 + 4180 = 5737.8 Lek




