UDHËZIM
Nr. 5, datë 30.7.2024

PËR MËNYRËN E VLERËSIMIT TË GARANCIVE FINANCIARE TË LEJEVE MINERARE, PËR REHABILITIMIN E MJEDISIT

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës, të pikave 12 e 13, të nenit 31, të ligjit nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe të pikave 1 dhe 3, të kreut I, të vendimit nr. 741, datë 9.9.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formës, rasteve të kthimit dhe mënyrës së llogaritjes së garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e Programit Minimal të Punës dhe realizimin e Investimit në veprimtarinë minerare”, të ndryshuar,

UDHËZOJ:

1. Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH) për lejet e kërkim-zbulimit dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) për lejet minerare të shfrytëzimit janë struktura përgjegjëse, të cilat gjatë procesit të vlerësimit të planit të rehabilitimit progresiv dhe përfundimtar të mjedisit, kryejnë vlerësimin dhe përllogaritjen e vlerave të garancive financiare për lejet minerare, dhe i dërgojnë ato për miratim te ministri në përputhje me afatet e përcaktuara në ligjin nr. 10304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
2. SHGJSH-ja dhe AKBN-ja, për qëllime të zbatimit të parashikimeve të vendimit nr. 741, datë 9.9.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formës, rasteve të kthimit dhe mënyrës së llogaritjes së garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e Programit Minimal të Punës dhe realizimin e investimit në veprimtarinë minerare”, përgatitin projekt preventivat tip për mënyrën e llogaritjes së garancive të rehabilitimit për miratim nga ministri përgjegjës, të cilat përdoren për përcaktimin e vlerave të garancive të rehabilitimit, bazuar në kostot për realizimin e veprimtarive të mbylljes së punimeve gjeologjike të kërkim-zbulimit, të rehabilitimit progresiv e të rehabilitimit përfundimtar të mjedisit, të zonës së lejuar minerare dhe të asaj të përdorur nga subjekti për zhvillimin e veprimtarisë minerare.
3. Preventivat rishikohen me kërkesë të strukturave përgjegjëse (AKBN dhe SHGJSH), por të paktën çdo 2 (dy) vjet dhe miratohen nga ministri përgjegjës për veprimtarinë minerare. 
4. SHGJSH-ja dhe AKBN-ja, në cilësinë e strukturave përgjegjëse, gjatë procesit të vlerësimit të planit të rehabilitimit përfundimtar dhe progresiv të mjedisit për lejet e kërkim-zbulimit, lejet e kërkim-zbulim-shfrytëzimit dhe për lejet e shfrytëzimit nëpërmjet këshillave teknikë, përcaktojnë vlerën monetare të garancisë financiare të detyrueshme, të përgjithshme e vjetore, për realizimin e planit të rehabilitimit të mjedisit bazuar në preventivat tip sipas formatit në aneksin 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi.
5. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen Shërbimi Gjeologjik Shqiptar për lejet e kërkimit, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore për lejet e shfrytëzimit dhe lejet e kërkim-zbulim-shfrytëzimit.
[bookmark: _GoBack]6. Parashikimet lidhur me mënyrën e vlerësimit të garancive financiare të lejeve minerare për rehabilitimin e mjedisit në udhëzimin e ministrit të ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës nr. 718, datë 3.10.2011, “Për mënyrën e vlerësimit të garancive financiare të lejeve minerare”, shfuqizohen.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
DHE MINISTËR I INFRASTRUKTURËS 
DHE ENERGJISË
Belinda Balluku
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ANEKSI 1

PER MENYREN E VLERESIMIT TE GARANCIVE FINANCIARE PER REALIZIMIN E PLANIN TE REHABILITIMIT SIPAS

Preventiv tip i planit t& rehabilitimit & njé miniere néntokésore t& hapur me punime horizontale e t& pjerrét $=5.2 m2

[ Plani i mbylljes e minierés 52 m2
Nr. | Emértimi Seksioni | i hesia e murit, m | Volumi Tmrit,m® | norma, Oré/m’ ki & Viera ne leke
m2 punés, Ore
a Mur betoni 52 0.6 3.12 3.5 10.92 6006
b | Operacione ndihmése 52 5.41 2975.5
Shuma a+b 52 17.42 9581
Oré pune Nr. punétoreve Ore pune gjithsej Leke/Ore pune ::{’:S";"}’;e
c Shpenzime fugie punétore 1742 4 69.68 550 38324 38324
Shpenz. pér materiale Seksioni, m* Volumi i murit, m* Normativa, kg/m? Sasia, kv ¢mimi, leke/kv | Vlera
d | Cimento 52 3.432 300 10.296 1700 17503.2
volumi i murit, m* koefleienti. m*/m* sasia, m3 ¢mimi, leke/m* | Vlera
dl | Inert ndértimi 52 3.12 1.3 4.5 1200 5400
Sasia,kg emimi leke/kg Vlera, leke
d2 | Elektroda 52 25 160 1200 4000
Sasia, kw/h Cmimi, leke/kw Vlera, leke
d3 | Energji elektrike 52 120 17.3 2076 2076
sasi, m3 ¢mimi, leke/m’ Vlera
d4 | Dérrasa 52 0.5 12000 6000 6000
Vlera
d5 Maleriz?le te tjera, gozhde, 52 3200
tubo etj
g | Transport, volumi, ton distanca, km Cmimi, leke/ton km Vlera
32 11.388 30 16 5466
h Transport i brendshém 18000
Shuma d:h 43645
Shuma I 61645
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Plani menaxhimit té

mbetjeve

Cmontime pajisje makineri,

paga mesatare.

a ndértesa ng sipérfage volumi, ton Ore pune Ve /OFe vlera, leke
20 100 550 55000
bi | ceAeRordmRkine. volumi , ton distanca, km L viera, leke
mbeturina km
20 30 13 9600
¢ | Mbushje me dhe € portalit volumi . cmimi/ Viera. leke
m3 leke/m3
100 65 6500
Shuma 1T 71100
[ Plani perfundimtar i rehabilitimit te mjedisit
a | Tarracimidhe sistemimii | v w3 | norma ditore, m3/ dite dite pune leke/dit pune viera
stokut te sterilit
200 10 5 4400 22000
b | Mbustiamedheestokutte | giperfage,m2 | norma ditore, m3 dite cmimi/ leke/m® Viera, Teke
500 250 65 16250
Sistemimi i sheshit ) . . R
O i me dhe | SiPertage, m cmimi/ leke/m Viera. Teke
200 65 13000
d | Hapje gropash Siperfagem2 | Nr.pemeve/m2 ari pemeve, cope | ¢mimi, leke Viera, leke
500 0.11 5 250 13750
4| Blerje pemdsh Siperfage, m? Nr.pemeve/m? ur.i pemeve, cope Crmimi, leke Viera, leke
500 011 55 250 13750
¢ | Mbjellje pemesh Siperfage, m? Nr.pemeve /m2 nr.i pemeve, cope Cmimi, leke Viera, Leke
500 011 5 55 3025
T | Sherbime 3 165 30 1950
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g Rrethim, ne se ka T 32730
h Kanalizime drenazhime 20250
.| sinjalistiken lajmeruese 12000
parandaluese
SHUMA 11T 151705
SHUMA I+1I+101 284450
Shpenzime tjera 8% 22756
TOTALI 307206
Shénim :

1. Pér seksione t& punimeve minerare té te gjitha llojeve me seksion mé t& vegjel se 5.2 m2 , vlera pranohet sa ajo e seksionit 5.2 m2

2. Pérseksione t& punimeve minerare mé t&é médhenj se 5.2 m2, vlera pranohet sa ajo e seksionit 5.2 m2 shumézuar me raportin ¢ rritjes
sé seksionit t& punimit ( Pér seksion 6.8 m2 vlera do t& jeté 6.8/5.2=1.307x 307206=401518 lek pér seksioni 16.8 m2 do t€ jeté
(16.8/5.2)x307206= 992275 leke
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Preventiv tip i planit te rehabilitimit (¢ njé miniere néntokésore pér & hapur punime vertikale (Puse)

Plani i mbylljes ¢ minierés

Cmontim, demolim, transport materialesh energo-mekanike dhe ndértimore né siperfage

Nr. mes. Pesha, ton Nr.punt. | Ore pune P“g"p'ﬁ'“‘z’ Ore Vlera, leke
g | gmsmtin tnekiteve g 27 3 81 550 44550
pajisjeve né" siperfage
b Cmfmtmu i kullés s& 1 60 5 300 550 165000
pusit
o |CosbiRabiekEye 3 35 4 140 550 77000
sipérfaqésore
)
d | Ngarkim materialesh Sasia,ton | Norma, Ore/ton e | PagalekelOre |y, jopen
pune pune
12 i 3 366 550 201300
Transport materialesh, ) i Cmnimi 1/ton
e ngarkim -shkarkim Sasia. ton Dist.mes. km km Vlera. leke
12 30 ic 58560
Shuma (a-¢) 259860
T | Materiale Sasia Cmimi, leke Viera, leke
| Oksigjen. Bombola cope 3 1000 12000
2| Acctilen, kg 20 1500 30000
3| Clektroda, ke 5 520 2600
g4 | Profildoplo T (G403, 162 120000 194400
30ml
5 | Shina, 9 (30ml) 0.72 98000 70560
f6_| Hekur ndertimi 08 80000 64000
7 | Energji elokirike 200 173 3460
Materiale ( tjera Seksioni, nr | Volumi 1 tapes, nr' | Normativa | Sasia, kv | ¢mimi, leke/kv Viera
8 | Cimento 12.56 38 300 114 1700 19380
© | inert ndertim i 12.56 38 13 194 1200 59280
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1256

10 | Derrasa 6.28 6.28 12000 75360
Shuma (f1-f10) 531040
g transport, emimi,
Volumi, ton Distanca, km leke/ton Vlera
km
122 30 16 58560
Sasia e
h | Ndertimi I tapés konstru. Norma, Oré/ton Oré pune Leke/Oré Vlera
ton
hi | Ndértim konstruksioni 5 28 140 550 77000
h2 | Betonim 4 8.5 14 550 7700
h3 | Operacione ndihmése 10 550 5500
Shuma(hl-h3) 90200
Shuma I 939660
)i Plani menaxhimit t& mbetjeve
Tarracimi dhe sistemimi i Siperfage, ; it | dite i
a stolat 18 stesilit m norma ditore. m2/dite" | dité pune leke/dit e pune vlera
200 40 5 4400 22000
Mbushja me dhe e stokut (& . : s S ) Viera,
b sterilit Siperfage .m Volumi. m Cmimi/ leke/m: leks,
200 40 60 2400
Shuma II 24400
1 Plani perfundimtar i rehabilitimit te mjedisit
; P Viera,
Siperfage . m2 Cmimi/ leke/m2 flbks
Sistemimi I sheshit
2 | industrial, Mbushjs me dhe R 7 14000
b | Mbjellje pemésh Sipérfage m2 Nr.peméve/m2 nr.i peméve, cope | gmimi, leke \]/“':Ii:
200 0.11 22 55 1210





image6.jpeg
Hapje gropash 22 250 5500
Blerje fidanésh 22 250 5500
i:erbune*- Rrethim, nese 3 » 66 i 2640
Kanalizime drenazhime
norm, ml/ha gjatesia, ml volumi. m3 cmimi Vlera
200 32 1800 57600
Mrojtje +Sinjalistike 1 700 700
SHUMA 11T 87150
SHUMA I+II+IIT 1051210
Shpenzime suplementare 84097

8%

TOTALI

1135307
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Preventiv tip i rehabilitimit té 1 ha karriere, pér grupin ¢ mincraleve metalore, jometalore, qymyret ¢ bitumet, pér grupin ¢ té gmuar dhe
gjysém té cmuar, pér grupin e mineraleve radioaktive.

. Sip. e preku | Normativ | Sip. operac. - Volumi i punés, | ¢mimi
Nr. | Operacioni nga aktiviteti 2 lifha Ha norm m*ha oper. pas Tikeln Vlera

1 Plani i mbylljes se karierres

o ||| KEchjemsistemim § faqeve 0.7 07 \ 400 280 100 28000
angsore
Shuma | | 28000

1 Plani i menaxhimit te mbetjeve -

5 | Ssemimijmbelcyeis 0.7 07 1000 700 55 38500
Zbulimit

p, | 2aEminiimbegere 03 03 1000 1000 65 65000
teknologjike |
Shuma I 103500

m Plani i rehabilitimit pérfundimtar té mjedisit me skemén 3x3 = 1112 fidane pér 1 hektare (Ha)

Sip-liccomar;, ) NOWAHVE' | o vperar nr/ha nr fe':'('e'/';‘op Viera |

Mbushje me dhe produktiv

ar i sheshit fundor 1 0.7 07 600 20 45 18900

b | Mbjeltie pemésh . 0.7 112 7789 150 116835

¢ | Hapje gropash . 0.7 12 7789 200 | 155780

d | Blerje fidanesh . 0.7 1112 7789 250 194725

e | Sherbime 3 112 3336 30 100080

g gjatesia, ml volumi, m3 cmimi | Vlera

g | Kanalii tjorave t& larta. 1 300 300 48 1800 | 86400
drenazhim

g | Mrojtje +Sinjalistike 15000
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Preventiv tip i planit t& rehabilitimit té 1 ha karriere, Grupi mineraleve ndértimore

Sip. ¢ preku nga . Sip. norm m/ha ” . emimi
Nr. | Operacioni aktiviteti B Normatiys bahia operac. oper. Voloni-ipunes, uf leke/m Very
“ha ha
I Plani i mbyljes se karierrés
Krehje sistemim i
& | s ansiors 1 0.7 0.7 500 350 100 35000
Shuma [ 35000
i Plani i menaxhimit te mbetjeve
o | SSERIMILMbECYS 1 0.7 0.7 1400 1400 55 77000
Tt zbulimit
p || Sistemimiimbefieye 1 03 03 900 900 65 58500
teknologjike
Shuma IT 135500
i Plani i rehabilitimit perfundimtar t& mjedisit me skemén 4x4 = 625 fidane pér 1 hektare (Ha)
Sip. licensuar, ha | Normativa ha/ha | 5P OPerac: nr/ha nr e Viera
ha leke/cop |
Mbushje me dhe
a | produktiv i sheshit 1 0.7 0.7 500 350 45 15750
fundor
b | Mbjellje pemésh 0.7 0.7 625 438 120 52560
¢ | Hapje gropash 0.7 0.7 625 438 150 65700
d | Blerje fidanesh 0.7 0.7 625 438 250 109500
e | Shérbime 3 4 625 1875 30 56250
norm, ml/ha gjatesia, ml volumi. m3 cmimi Vlera
g | Ranalilueraves 1 300 300 48 1500 | 72000
larta. drenazhim
o | Mrojtje +Sinjalistiké 1 15000
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Shuma 11 386760
Shuma [+1I+1T 557260
Shpenzime T
suplementare, 8% 44580
TOTALI Kariera) 601840
IV | (Cmontim impianti (nése ka) I
hi (.:-“?mlm‘ I makinerive e pajisjeve né Hrmies: Peshayfon Nr. punt. Ore pune Paga leke/Ore V]erf:t.,
| | sipérfage pune leke’
] 48 550 26400
fig; [ (GUOROIL] IOpIEHCE 1 100 5 120 550 66000
perpunimit
g | Eeishin ebiekdeve 3 20 4 160 550 88000
sipérfagesore + bazamente
Shuma (il-i3) 180400
p ; o . Norma, Paga leke/Ore | Viera,
i Ngarkim materiaiesh | Sasia, ton Orefton Ore pune — leke
- 135 I, 135 135 550 74250
k | Transport materialesh, ngarkim shkarkim Sasia, ton DistHiCs,,,| Cmifti fon Viera,
km km leke
135 30 16 64800
Shuma j+k 139050
Shuma h:k o o - 319450
.Shp.enz{me suplementare, pér ossss
impiantin 8%
Shuma IV (Impianti) 345006
Shuma [HIHITHV 946846
Preventiv tip pér planin e rehabilitimit t& 1 ha karriere, argjile (grupi mineraleve ndértimore)
. Sip. e prekunga | Normativa Sip. norm m¥ha - . cmimi
N | Opersciont aktiviteti ha/ha operac. | oper. Volumt { punes leke/m Vet
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ha

ha

Plani i mbylljes se karierres

“a_| Krehje sistemim i fageve anésore 1 07 07 200 140
Shuma I
11 Plani i menaxhimit t& mbetjeve
g | Sieeminiimbeioyosd i 07 07 0.1 700 ss 38500
zbulimit o
| Slstomimi Pubedeye 1 02 02 1000 200 65 13000
teknologjike
Shuma IT 51500
111 Plani i rehabilitimit pérfundimtar t& mjedisit me skemén 3x3 = 1112 fidane pér 1 hektare (Ha)
Sip. licensuar, ha | Normativa ha/ha | SiP- OPerac: m3/ha sasia emimi o
ha lekefcop_ | V1
Mbushj me dhe
2 | produktiv i sheshit fundor . 0.7 0.7 400 280 55 1--’:(&
b | Mbjellje pemésh 1 0.7 0.7 112 778 150 116761 |
¢ | Blerje fidanesh (pemésh) 1 0.7 0.7 1112 778 350 272443
d | Hapje gropash 1 07 0.7 1112 778 120 03409
e | Shérbime 3 3 1112 3336 30 100081
norm, mi/ha gjatesia, ml volumi. m3 emimi Vlera
¢ | Kanall i vjrave €€ larta, 1 300 300 48 1200 | 57600
drenazhim
2 | Mbrojtje +Sinjalistiké 15000
Shuma I 670694
Shuma (I+I1+111) 736194
Shpenzime suplementare,
59 36810
TOTALI 773004





