
URDHËR
Nr. 145, datë  26.3. 2020

PËR “MIRATIMIN E KLASIFIKIMIT TË HOLLËSISHËM TË PRODUKTEVE PLEHËRUESE TË LEJUARA PËR REGJISTRIM”

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës si dhe të nenit 5, pika 2, të kreut I, të Ligjit nr. 17/2020, datë 17.2.2020, “Për produktet plehëruese”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e klasifikimit të hollësishëm të produkteve plehëruese të lejuara për regjistrim, bashkëlidhur këtij urdhëri.
2. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural si dhe Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I BUJQËSISË 
DHE ZHVILLIMIT RURAL
Bledar Çuçi

KLASIFIKIMI I HOLLËSISHËM I PRODUKTEVE PLEHËRUESE TË LEJUARA PËR REGJISTRIM

GRUPI A: PRODUKTET PLEHËRUESE INORGANIKE

NËNGRUPI A.1: PRODUKTE PLEHËRUESE TË THJESHTË, TË NGURTË

Të azotit (N)
	Nr.
	Përcaktimi i
	
	Të dhënat mbi metodën e
	Përmbajtja minimale e lëndëve
	
	Përmbajtja e

	
	
	
	
	ushqyese (% e peshës).
	Të dhëna të tjera
	elementeve që

	
	tipit
	
	prodhimit dhe përbërësit më
	Të dhëna mbi shprehjen e lëndëve
	ose përcaktimi
	do të

	
	
	
	
	të rëndësishëm
	
	ushqyese, kërkesa të tjera
	tipit
	deklarohen,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	forma e

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tretshmërisë

	1
	2
	
	
	3
	
	
	4
	5
	6

	1.a.
	Nitrat
	
	Produkt i përftuar kimikisht dhe
	15% azot N.
	
	Azoti total

	
	kalciumi
	
	që
	përmban si
	komponent
	Azoti shprehet në azot total ose si
	
	Azot nitrik

	
	
	
	kryesor nitrat kalciumi dhe po
	azot nitrik dhe azot amoniakal.
	
	Azot amoniakal

	
	
	
	qe e nevojshme edhe nitrat
	Përmbajtja maksimale e azotit
	
	

	
	
	
	amoni.
	
	
	amoniakal duhet të jetë 1.5%.
	
	

	1.b.
	Nitrati i kalciumit dhe i
magnezit
	Produkt i përftuar kimikisht, që
	13% azot N.
	
	Azoti nitrik

	
	
	përmban si komponent
	kryesor
	Azoti shprehet si azot nitrik.
	
	Oksidi i magnezit

	
	
	nitrat
	kalciumi
	dhe
	nitrat
	Përmbajtja minimale e magnezit në
	
	i tretshëm në ujë

	
	
	magnezi.
	
	
	formën e kripës së tretshme në ujë e
	
	

	
	
	
	
	
	
	shprehur si oksid magnezi: 5% MgO.
	
	

	1.c.
	Nitrati
I magnezit
	Produkt i përftuar kimikisht, që
	10% azot N.
	Tregtohet edhe në
	Azoti nitrik

	
	
	përmban si komponent
	kryesor
	Azoti i shprehur si azot nitrik.
	formë kristalore,
	Oksidi i magnezit

	
	
	nitratin e magnezit.
	
	
	14% oksid magnezi MgO.
	duke e shënuar
	i tretshëm në ujë

	
	
	
	
	
	
	
	Magnezi i shprehur si oksid
	“në formë të
	

	
	
	
	
	
	
	
	magnezi i tretshëm në ujë.
	kristalizuar”.
	

	2.a.
	Nitrati i inatriumit
	Produkt i përftuar kimikisht, që
	15% azot N.
	
	Azot nitrik

	
	
	përmban si komponent
	kryesor
	Azoti i shprehur si azot nitrik.
	
	

	
	
	nitratin e natriumit.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nitrati i Kilit
	
	Produkt i përgatitur prej caliche,
	15% azot.
	
	Azot nitrik

	
	
	
	që ka si komponent kryesor
	Azoti i shprehur si azot nitrik.
	
	

	2.b.
	
	
	nitratin e natriumit.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.a.
	Kalcio cinamide
	Produkt
	i
	përftuar
	 kimikisht,
	18% azot N.
	
	Azoti total

	
	
	që
	përmban
	si
	komponent
	Azoti i shprehur si azot total, ku
	
	

	
	
	kryesor
	
	kalciocinamide,
	të paktën 75% e azotit të
	
	

	
	
	përveç
	oksidi
	t të
	kalciumit
	deklaruar duhet të jetë në
	
	

	
	
	edhe sasi të vogla të kripërave
	formën e azotit cianamidik.
	
	

	
	
	të amonit dhe uresë.
	
	
	

	3.b.
	Nitrati
	Produkt
	i
	përftuar
	 kimikisht,
	18% azot N.
	
	Azoti total

	
	kalciocinamide
	që
	ka si
	komponent kryesor
	Azoti i shprehur si azot total, ku
	
	Azoti nitrik

	
	
	kalciocinamide, përveç oksidit
	të paktën75% e azotit të
	
	

	
	
	të kalciumit dhe në sasi të
	deklaruar të mos jetë azot nitrik,
	
	

	
	
	vogla edhe kripëra të amonit
	por vetëm në formën e azotit
	
	

	
	
	dhe të uresë si material shtesë
	cianomidik.
	
	

	
	
	të nitratit.
	
	
	
	Përmbajtja e azotit nitrik:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- minimale: 1% azot.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- maksimale: 3% azot.
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	Sulfati i amonit
	Produkt
	i
	përftuar
	kimikisht,
	20% azot N.
	
	
	
	
	Azoti amoniakal

	
	
	
	që ka si komponent kryesor
	Azoti i shprehur si azot
	
	
	
	
	

	
	
	
	sulfatin e amonit.
	
	amoniakal.
	
	
	
	
	

	5.
	Nitrati i amonit,
	Produkt
	i
	përftuar
	kimikisht,
	20% azot N.
	Emërtimi “nitrat i
Amonit gëlqeror”
duhet të jetë
për plehrat
kimike, ku veç nitratit të amonit përmban
edhe karbonat
kalciumi dhe/ose
karbonat magnezi
dhe dolomite.
Përmbajtja minimale
e një karbonati të tillë
do të jetë 20%
dhe pastërtia jo më
pak se 90%.
	Azoti total
Azoti nitrik
Azoti amoniakal

	
	nitrati
	amonit
	që ka si komponent kryesor
	Azoti i shprehur si azot nitrik
	
	

	
	gëlqeror
	
	nitratin e amonit dhe po qe e
	dhe azot amoniakal që përbëjnë
	
	

	
	(kalciumit)
	
	nevojshme
	edhe gur gëlqeror
	gjysmën e azotit të deklaruar.
	
	

	
	
	
	të bluar, sulfat kalciumi, gur
	
	
	

	
	
	
	dolomitesh
	të bluara, sulfat
	
	
	

	
	
	
	magnezi dhe kieserite.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Sulfonitrati
	i
	Produkt i përftuar kimikisht që
	25% azot N.
	
	
	
	
	Azoti total

	
	amonit
	
	ka si
	komponent
	kryesor
	Azoti i shprehur si azot nitrik
	
	
	
	
	Azoti nitrik

	
	
	
	nitratin e amonit dhe sulfatin e
	dhe azot amoniakal.
	
	
	
	
	Azoti amoniakal

	
	
	
	amonit.
	
	
	
	Përmbajtja minimale e azoti
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nitrik: 5%
	
	
	
	
	

	7.
	S ulfonitrati
	magnezit
	Produkt i përftuar kimikisht, që
Ka si komponent kryesor
nitratin e amonit, sulfatin e
amonit dhe sulfatin e magnezit
	19% azot N.
Azoti i shprehur si azot nitrik dhe
azot amoniakal.
Përmbajtja minimale e azotit nitrik:
6%. 5% oksid magnezi MgO.
Magnezi në formë kripe të tretshme në ujë e shprehur si oksid magnezi.
	
	
	
	
	Azoti total
Azoti nitrik
Azoti amoniakal
Oksidi
i magnezit, i
tretshëm në ujë

	8.
	Stickstoff magnezi
(nitrati amoni
magnezit)
	
	Produkt i përftuar kimikisht, që
Ka si komponent kryesor nitratet,
kripërat amoniakale dhe përbërësit e magnezit, si: dolomite, karbonat magnezi dhe/ose sulfat magnezi

	19% azot N.
Azoti i shprehur si azot nitrik dhe
azot amoniakal.
Përmbajtja minimale e azotit nitrik:
6%
5% oksid magnezi.
Magnezi i shprehur si oksid magnezi total.
	
	
	
	
	Azoti total
Azpti nitrik
Azoti amoniakal
Oksidi magnezit total i tretshëm në ujë

	9.
	Ure
	
	Produkt i përftuar kimikisht, që
	44% azot N.
Azoti total (biuretë e ngjeshur).
Përmbajtja maksimale e biuretës:
1.2%
	
	Azoti
total, i shprehur
si azot ureik

	
	
	
	ka
	si
	komponent
	kryesor
	
	
	

	
	
	
	diamide karbonike (karbamide)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Krotonilidendiure
	
	Produkt i përftuar nga
reaksioni i uresë me aldeide
krotonike.
Përbërës monomerik.
	28% azot N.
Azoti i shprehur si azot total.
Të paktën 25% e azotit
krotonilidendiure
Përmbajtja maksimale e azotit ureik:
3%
	
	Azoti total.
Azoti ureik vetëm 1% e peshës.
Azoti krotonilidendiure

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Isobutilidendiure.
	Produkt i përftuar nga
reaksioni i uresë me aldeide
isobutirike.
Përbërës monomerik.
	28% azot N.
Azoti i shprehur si azot total.
Të paktën 25% e azotit
i sobutilidendiure.
Përmbajtja maksimale
E azotit ureik: 3%
	
	Azoti total
Azoti ureik vetëm 1% e
peshës
Azoti isobutilidendiure
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	Ure formaldide.
	
	Produkt i përftuar nga
reaksioni i uresë me aldeide
formike dhe përmban si
komponent kryesor molekula
të uresë formaldide.
Përbërës polimerik.
	36% azot N.
Azoti i shprehur si azot total.
Të  paktën 3/5 e përmbajtjes së
deklaruar e azotit total duhet të jetë e tretshme në ujë të ngrohtë.
Të paktën 31% duhet të jetë azot i
uresë formaldide.
Përmbajtja maksimale e azotit
ureik: 5%
	
	Azoti total
Azoti ureik, vetëm 1% e peshës
Azoti i uresë formaldide,
i tretshëm në ujë të
ftohtë.
Azoti i uresë formaldide,
i tretshëm vetëm në ujë të ftohtë

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Plehra azotike
Me përmbajtje
krotonilidendiure.
	Produkt i përftuar kimikisht
me përmbajtje të
krotonilidendiure dhe një
pleh azotik të thjeshtë (sipas
paragrafit A.1. produktet 3.a,
3.b. dhe 5).
	18% azot N i shprehur si azot total.
	
	Azoti total
Për çdo formë duhet të
jetë të paktën 1%
- azoti nitrik;
- azoti amoniakal;
- azoti ureik;
- azoti krotonilidendiure.

	
	
	
	Të paktën 3% e azotit të jetë në
	
	

	
	
	
	formën amoniakale dhe/ose nitrike
	
	

	
	
	
	dhe/ose ureike.
	
	
	

	
	
	
	Të paktën 1/3 e përmbajtjes së
	
	

	
	
	
	deklaruar e azotit total të rrjedhë
	
	

	
	
	
	nga krotonilidendiure.
	
	
	

	
	
	
	Përmbajtja
	maksimale e
	biuretës:
	
	

	
	
	
	(azot ureik+azot krotonilidendiure)
	
	

	
	
	
	x 0.026.
	
	
	
	

	14.
	Plehra azotike
Me përmbajtje
isobutilidendiure.
	Produkt i përftuar kimikisht
me përmbajtje të isobutilidendiure dhe një
pleh azotik të thjeshtë (sipas
paragrafit
A.1 produkte
3.a,
3.b. dhe 5).
	18% azot N i shprehur si azot total.
	
	Azoti total.
Për çdo formë duhet të
jetë të paktën 1%:
- azoti nitrik;
- azoti amoniakal;
- azoti ureik;
- azoti isobutilidendiure.

	
	
	
	Të paktën 3% e azotit duhet të jetë
	
	

	
	
	
	në  formën
	amoniakale
	dhe/ose
	
	

	
	
	
	ureike dhe/ose nitrike.
	
	
	

	
	
	
	Të  paktën 1/3 e përmbajtjes së
	
	

	
	
	
	deklaruar e azotit total të rrjedhë
	
	

	
	
	
	nga azoti isobutilidendiure.
	
	

	
	
	
	Përqindja maksimale e biuretës:
	
	

	
	
	
	(azot ureik + azot isobutilidendiure)
	
	

	15.
	Pleh kimik azotik
Me përmbajtje
Ure formaldide.
	Produkt i përftuar
kimikisht me përmbajtje
të uresë formaldide (metilenurea) dhe një pleh azotik të thjeshtë (sipas paragrafit A.1 produktet 3.a, 3.b. dhe 5).
	18% azot i shprehur si azot total.
Të paktën 3% e azotit duhet të jetë në formën  aminiakale  dhe/ose nitrike dhe/ose ureike Të paktën 1/3 e përmbajtjes së deklaruar e azotit total duhet të rrjedhë nga urea formaldide. Azoti i uresë formaldide duhet të përmbajë të paktën 3/5 e azotit të tretshëm në ujë të ngrohtë.
Përqindja maksimale e biuretës: (azot ureik + azot urea formaldide) x 0.026.

	







	Azoti total.
Për çdo formë duhet të jetë të paktën 1%:
- azoti nitrik;
 - azoti amoniakal;
 - azoti ureik;
 - azoti i uresë formaldide i tretshëm në ujë të ftohtë;
- azoti i uresë
formaldide i tretshëm
vetëm në ujë të
ngrohtë.


	16.
	Sulfati
amonit
me frenues të nitrifikimit(dicyandiammide).

	Produkt i përftuar kimikisht me përmbajtje të sulfatit të amonit dhe diciandiammide
	20% azot N.
Azoti i shprehur si azot total.
Përmbajtja minimale
e azotit amoniakal:18% Përmbajtja minimale e diciandiammide: 1.5% azotit



	
	Azoti total
Azoti amoniakal
Azoti diciandiammide Informacione teknike

	17.
	Sulfonitrati amonit me frenues të nitrifikimit
(diciandiammide).
	Produkt i përftuar
kimiksht me përmbajtje të sulfonitratit të amonit dhe diciandiammide.
	24% azot N.
Azoti i shprehur si azot total.
Përmbajtja minimale e azotit nitrik: 3%
Përmbajtja minimale
e azotit diciandiammide: 1.5%
	
	Azoti total
Azoti nitrik
Azoti amoniakal
Azoti diciandiammide
Informacione teknike

	18.
	Ure amoniosulfate.
	Produkt i përftuar kimikisht nga sulfati i amonit.
	30% azot N. 
Azoti i shprehur si azot amoniakal dhe azot ureik. Përmbajtja minimale
e azotit amoniakal: 4%
Përmbajtja minimale e shprehur si anhidrit sulfurik:12% Përmbajtja
maksimale e biuretës: 0.9%
	
	Azoti total. Azoti nitrik Azoti amoniakal. Anhidriti
sulfurik  i
tretshëm në ujë.
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TeTë fosforit (P)
	
	Përcaktimi i
tipit
	
	Të dhëna mbi metodën e prodhimit dhe përbërësit më të rëndësishëm
	Përmbajtja minimale e lëndëve
ushqyese (% e peshës)
Të dhëna mbi shprehjen e
lëndëve ushqyese
Kërkesa të tjera
	Të dhëna të
tjera ose
përcaktimi i tipit
	Përmbajtja e elementeve

	Nr.
	
	
	
	
	
	që do të deklarohen.

	
	
	
	
	
	
	Format e tretshmërisë

	
	
	
	
	
	
	Kërkesa të tjera

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	
	4
	
	5
	6

	1.
	Skorie të shfosforizimit.
- Fosfati Tomas.
- Skorie Tomas.
	Produkt i përftuar me anë  të  trajtimit nga metalurgjia e
gizës fosforore me përmbajtje
si komponent kryesor
silikofosfatin e kalciumit.
	12% pentoksid fosfori P2O5.
	
	Përmbajtja e anhidridid

	
	
	
	Fosfori i shprehur si anhidrid
	
	fosforik total

	
	
	
	fosforik i tretshëm në acide
	
	(e tretshme në acide

	
	
	
	minerale ku të paktën 75% e
	
	minerale) nga e cila 75% (e

	
	
	
	
	përmbajtjes së
	deklaruar  e
	
	shprehur në përqindje me

	
	
	
	
	anhidridid fosforik të jetë e
	
	peshën) të jetë e tretshme në

	
	
	
	
	tretshme në acid citrik me 2% .
	
	acid citrik me 2% (për

	
	
	
	
	Ose 10% P2O5
	si  anhidrid
	
	tregtimin në Francë, Itali,

	
	
	
	
	
	
	Fosfori shprehet
	
	
	Spanjë, Portugali, Greqi,

	
	
	
	
	
	
	fosforik i tretshëm në acid citrik
	
	Republika Çeke, Estoni,

	
	
	
	
	
	
	me 2%.
	
	
	Qipro, Letoni, Lituani,

	
	
	
	
	
	
	Bluarje e imët:
	
	
	Hungari, Maltë, Poloni,

	
	
	
	
	
	
	Të paktën 75% duhet të kalojë
	
	Slloveni dhe Sllovaki.)

	
	
	
	
	
	
	nëpërmjet një site të imët
	
	Anhidridi fosforik total (i

	
	
	
	
	
	
	0.160m/m.
	
	
	tretshëm në acide minerale)

	
	
	
	
	
	
	Të paktën 96% duhet të kalojë
	
	dhe anhidridi fosforik i

	
	
	
	
	
	
	nëpërmjet një   site   të   imët
	
	tretshëm në acid citrik me

	
	
	
	
	
	
	0.630m/m.
	
	
	2% për vendet e rajonit.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Anhidridi fosforik i tretshëm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	në acid citrik me 2% (për

	2.a
	Fosfati i thjeshtë
	Produkt i përftuar
nga reaksioni  i  fosfatit  mineral  i
bluar  me  acidin  sulfurik  që
përmban si komponent kryesor
fosfatin monokalçik
dhe sulfatin e kalciumit.
	16% pentoksid fosfori P2O5.
Fosfori  i  shprehur  si  pentoksid,
fosfori i tretshëm në citrate amoni
neutral,  ku  të  paktën  93%  e
përmbajtjes  së  deklaruar  e  P2O5
duhet të jetë e tretshme në ujë.
Pesha: 1 gr.
	
	Anhidridi fosforik i
tretshëm në citrat
amoni neutral.
Anhidridi fosforik i
tretshëm në ujë.

	2.b.
	Perfosfati
koncentrat
	Produkt i përftuar nga reaksioni  i
Fosfatit mineral  i bluar me acidin sulfurik dhe acidin fosforik që përmban si komponent kryesor fosfatin
monokalçik.
	25% pentoksid fosfori P2O5.
Fosfori  i  shprehur  si  pentoksid,
fosfori i tretshëm në citrate amoni
neutral,  ku  të  paktën  93%  e
përmbajtjes  së  deklaruar  e  P2O5
duhet të jetë e tretshme në ujë.
Pesha : 1 gr.
	
	Anhidriti fosforik i
tretshëm në citrate
amoni neutral.
Anhidridi fosforik i
tretshëm në ujë.

	2.c.
	Perfosfati
I trefishtë
	Produkt i përftuar nga reaksioni  i
Fosfatit mineral  i
bluar  me  acidin  fosforik  që
përmban si komponent kryesor
fosfatin monokalçik.
	38% pentoksid fosfori P2O5.
Fosfori  i  shprehur  si  pentoksid,
fosfori i tretshëm në citrate amoni
neutral,  ku  të  paktën  85%  e
përmbajtjes së deklaruar e P2O5  të
jetë e tretshme në ujë.
Pesha : 3 gr.
	
	Anhidridi fosforik i
tretshëm në citrate
amoni neutral..
Anhidridi fosforik i
tretshëm në ujë.

	3.
	Fosfat   natyral,
pjesërisht
i
tretshëm
	Produkt i përftuar nga
bashkimi i pjesshëm i fosfatit
natyral  të  bluar  me  acidin
sulfurik ose me acidin fosforik
që  përmban si komponent kryesor
fosfatin monokalçik, fosfatin trikalçik dhe sulfatin e kalciumit.
	20% pentoksid fosfori P2O5.
Fosfori i shprehur si pentoksid
fosfori i tretshëm në acid mineral,
ku të paktën 40% e përmbajtjes së
deklaruar e P2O5 të jetë e tretshme
në ujë.
Bluarje e imët:
- Të paktën 90% të kalojë
nëpërmjet një site të imët 0.160
m/m.
- Të paktën 98% të kalojë
nëpërmjet një site të imët 0.630 m/m.
	
	Anhidridi fosforik total
i tretshëm në acid
mineral.
Anhidridi fosforik i
tretshëm në ujë.

	4.
	Fosfat precipitat
Bikalçik dihidrik
	Produkt i përftuar me ndihmën e
precipitimit në acidin fosforik si
tretës  të  fosfatit  mineral  me
përmbajtje të eshtrave   me komponent
kryesor fosfatin bikalçik dihidrik.
	38% pentoksid fosfori.
Fosfori shprehet si P2O5  i tretshëm në citrate
amoni alkalin (Peterman).
Bluarje e imët:
- Të paktën 90% duhet të kalojë nëpërmjet një
site të imët 0.160m/m.
- Të paktën 98% duhet të kalojë nëpërmjet një
site të imët 0.630m/m.
	
	Anhidridi fosforik i
tretshëm në citrat
amoni alkalin.

	5.
	Fosfati termik
	Produkt i përftuar nga reaksioni
termik i fosfatit natyral i bluar
me përbërës alkalin dhe acidin
silicik  që  ka  si  komponent
kryesor  fosfatin
kalçik alkalin dhe silikatin e kalciumit.
	25% pentoksid fosfori P2O5.
Fosfori, i shprehur si P2O5 i tretshëm në citrat
amoni alkalin (Peterman)
Bluarje e imët:
- Të paktën 75% duhet të kalojë nëpërmjet një
site të imët 0.160m/m.
- Të paktën 96% duhet të kalojë nëpërmjet një
site të imët 0.630m/m.
	
	Anhidrid fosforik i
tretshëm në citrate
amoni alkalin.

	6.
	Fosfati alumino
kalçik
	Produkt  i  përftua  në  formë
amorfe me ndihmë të trajtimit
termik dhe i bluar që përmban si
komponent kryesor fosfat kalçik
dhe alumin.
	30% pentoksid fosfori P2O5.
Fosfori i shprehur si P2O5  i tretshëm në acid
mineral, ku të paktën 75% e përmbajtjes së
deklaruar e P2O5  të jetë e tretshme në citrat
amoni alkalin (Julie).
Bluarje e imët:
- Të paktën 90% duhet të kalojë nëpërmjet një
site të imët 0.160 m/m.
- Të paktën 98% duhet të kalojë nëpërmjet një
site të imët 0.630 m/m.
	
	Anhidridi fosforik
total.
Anhidridi fosforik i
tretshëm në citrate
amoni alkalin.

	7
	Fosfati natyral i butë
	Produkt i përftuar kimikisht nga
bluarja e fosfatit natyral të butë
që  ka  si  komponent  kryesor
fosfatin  trikalçik dhe  karbonat kalciumi.
	25% pentoksid fosfori P2O5.
Fosfori i shprehur si P2O5  i tretshëm në acid
mineral, ku të paktën 55% e përmbajtjes së
deklaruar duhet të jetë e tretshme në acid
formik me 2%
Bluarje e imët:
- Të paktën 90% duhet të kalojë nëpërmjet një
site të imët 0.063 m/m.
- Të paktën 99% duhet të kalojë nëpërmjet një
site të imët 0.125 m/m.
	
	Anhidridi fosforik
total i tretshëm në
acid mineral.
Anhidridi fosforik i
tretshëm në acid
formik me 2%.
Përqindja e peshës
së produktit që
kalon nëpërmjet
një site të imët
0.063m/m.
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[bookmark: page13]TeTë kaliumit (K)
	Nr.
	Përcaktimi i
tipit
	Të dhëna mbi metodën e
prodhimit dhe përbërësit
më të rëndësishëm
	Përmbajtja minimale e
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	lëndëve ushqyese (% e
	
	Të dhëna të
	Përmbajtja e elementeve

	
	
	
	
	peshës)
	
	tjera ose
	që do të deklarohen
	

	
	
	
	Të dhëna mbi shprehjen e
	
	përcaktimi i
	Format e tretshmërisë

	
	
	
	lëndëve ushqyese
	
	tipit
	Kërkesa të tjera
	

	
	
	
	
	
	
	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	
	6
	

	1
	Kripë e
papërpunuar e
potasit
	Produkt i përftuar me bazë
kripën e papërpunuar
të potasit.
	10% oksid potasi K2O.
	
	Emri i
zakonshëm
tregtar.
	Oksidi i potasit i tretshëm
në ujë. i magnezit i Oksidi
tretshëm në ujë.

	
	
	
	Potasi  i  shprehur  si  K2O
	i
	
	

	
	
	
	tretshëm në ujë.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5% oksid magnezi MgO.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Magnezi në formën e kripës së
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	tretshme në ujë e shprehur si
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	oksid magnezi.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kripë e
papërpunuar e
potasit, e
pasuruar
	Produkt i përftuar me bazë
kripën e papërpunuar dhe të
pasuruar të potasit me ndihmën
e përzierjes
me klorur potasi.
	18% oksid potasi K2O.
	
	Emri i
	Oksidi i potasit i tretshëm në ujë.
Paraqitje fakultative e
përmbajtjes
së oksidit të magnezit
të tretshëm në
ujë mbi 5% MgO.

	
	
	
	Potasi  i  shprehur  si  K2O
	i
	zakonshëm
	

	
	
	
	tretshëm në ujë.
	
	
	tregtar.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Klorur potasi
	Produkt i përftuar me bazë kripën e
Papërpunuar të
	37% oksid potasi K2O.
	
	Emri i zakonshëm
tregtar.
	Oksidi i potasit i tretshëm
në ujë.

	
	
	
	Potasi  i  shprehur  si  K2O
	i
	
	

	
	
	potasit me shtimin e kripës së
	tretshëm në ujë.
	
	
	
	

	
	
	magnezit që ka si komponent
	
	
	
	
	
	

	
	
	kryesor klorurin e potasit.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kripë potasi me
përmbajtje kripë
magnezi.
	Produkt i përftuar me bazë kripën e
Papërpunuar të potasit me shtimin e kripës së magnezit që ka si komponent
kryesor klorurin e potasit dhe
kripën e magnezit.
	37% oksid potasi K2O.
	
	
	Oksidi i potasit, i tretshëm
në ujë. i magnezit, i Oksidi
tretshëm në ujë.

	
	
	
	Potasi  i  shprehur  si  K2O
	i
	
	

	
	
	
	tretshëm në ujë.
	
	
	
	

	
	
	
	5% oksid magnezi MgO.
	
	
	

	
	
	
	Magnezi
	në
	formën
	e
	
	

	
	
	
	kripërave të tretshme në ujë e
	
	

	
	
	
	shprehur si oksid magnezi.
	
	
	

	5.
	Sulfat potasi
	
	Produkt
	i
	përftuar
	kimikisht
	47% oksid potasi K2O.
	
	
	Oksidi i potasit i

	
	
	
	nga kripërat e potasit që kanë
	Potasi  i  shprehur  si  K2O  i
	
	
	tretshëm në ujë.

	
	
	
	si komponent kryesor sulfatin e
	tretshëm në ujë.
	
	
	Paraqitja fakultative e

	
	
	
	potasit.
	
	
	
	Përqindja maksimale e klorit: 3%
	
	
	përmbajtjes së klorit.

	
	
	
	
	
	
	
	Cl.
	
	
	

	6.
	Sulfati potasit me
	Produkt
	i
	përftuar
	kimikisht
	22% oksid potasi K2O.
	Emri
	i
	Oksidi i potasit i

	
	përmbajtje
	kripe
	nga kripa e potasit me shtimin
	Potasi  i  shprehur  si  K2O  i
	zakonshëm
	
	tretshëm në ujë.

	
	të magnezit
	
	e kripërave të magnezit që ka
	tretshëm në ujë.
	tregtar.
	
	Oksidi i magnezit i

	
	
	
	si komponent kryesor sulfatin e
	8% oksid magnezi MgO.
	
	
	tretshëm në ujë.

	
	
	
	potasit dhe sulfatin e magnezit.
	Magnezi në formë të kripërave të
	
	
	Paraqitje fakultative e

	
	
	
	
	
	
	
	tretshme në ujë si oksid magnezi.
	
	
	përmbajtjes së klorit Cl.

	
	
	
	
	
	
	
	Përqindja maksimale e klorit: 3%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	cl.
	
	
	

	7
	Kieserite
	me
	Produkt i përftuar nga kieserite
	8% oksid magnezi MgO.
Magnezi  i  shprehur  si  MgO  i tretshëm në ujë. 6% oksid potasi K2O.
Potasi  i  shprehur  si  K2O  i
tretshëm në ujë. Përqindja maksimale e klorit: 3% cl.
	Emri
	i
	Oksidi i magnezit i

	
	sulfat potasi
	
	me shtim të sulfatit të potasit.
	
	zakonshëm
	
	tretshëm në ujë.

	
	
	
	
	
	
	
	
	tregtar
	
	Oksidi i potasit i

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tretshëm në ujë.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Paraqitja fakultative e

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	përmbajtjes së klorit.
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	[bookmark: page14]Azot-Fosfor-Kalium (NPK)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1.1.
	
	
	Përcaktimi i tipit
	
	
	
	
	N P K
	
	
	
	
	

	
	
	Të dhëna mbi metodën e prodhimit dhe
	
	Produkt i përftuar kimikisht me përzierje pa shtim të lëndëve ushqyese

	
	
	
	përbërësit kryesorë
	
	
	
	organike me origjinë shtazore apo bimore
	

	
	
	Përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese (%
	
	- Totale: 20% (N + P2O5 + K2O);
	
	

	
	
	
	e peshës).
	
	
	
	- Për çdo lëndë ushqyese: 3% N, 5% P2O5, 5% K2O

	
	
	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve ushqyese që do të
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike

	
	
	deklarohen në kolonat 4, 5 dhe 6
	
	
	
	Kërkesa të tjera
	
	
	

	
	
	
	Bluarje e imët
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N
	P2O5
	
	K2O
	N
	
	
	P2O5
	
	
	K2O

	
	
	1
	2
	
	3
	4
	
	
	
	5
	
	
	6

	(1) Azoti total
	(1) P2O5  i tretshëm në
ujë.
(2) P2O5  i tretshëm në
citrat amoni neutral.
(3) P2O5 i tretshëm në
citrat amoni dhe në ujë.
(4) P2O5 i tretshëm
vetëm në acid mineral.
(5) P2O5 i tretshëm në
citrat amoni
alkalin(Peterman)
(6.a.) P2O5 i tretshëm
në acid mineral ku të
paktën 75% e
përmbajtjes së
deklaruar e P2O5 të jetë
e tretshme në acid
citrik me 2%.
	K2O i tretshëm në
	(1) Azoti total.
	1. Një pleh kimik NPK pa skore
Tomas, fosfat termik, fosfat
aluminokalçik, fosfat natyral pjesërisht i tretshëm dhe fosfati natyral, janë
konfirmuar deklarimet e
tretshmërisë (1), (2) ose (3).
- Kur P2O5 e tretshme në ujë
arrin në 2% e deklaruar në
(3), është e detyrueshme të tregohet
Në përmbajtjen e P2O5
tretshmëria  në  ujë
[tretshmëria (1)].
Përmbajtja e P2O5 e tretshme
në acid mineral nuk duhet të
jetë mbi 2%.
Për tipin 1 sasia e peshës për
Përcaktimin e tretshmërisë
(2) dhe (3) është 1 gr.
	Oksidi i potasit

	(2) Azoti nitrik
	
	ujë.
	
	
	(2) Një nga
	
	i tretshëm në

	(3) Azoti amoniakal
	
	
	
	
	format e azotit si
	
	ujë. Të

	(4) Azoti ureik
	
	
	
	
	(2) dhe (5) duhet
	
	shprehet

	(5) Azoti
	
	
	
	
	
	të arrijë të
	
	përqindja e

	cianamidik
	
	
	
	
	paktën 1% të
	
	klorit ku t’i

	
	
	
	
	
	
	
	peshës së
	
	përgjigjet

	
	
	
	
	
	
	
	deklaruar.
	
	përqindjes

	
	
	
	
	
	
	
	Azoti total mbi
	
	maksimale të

	
	
	
	
	
	
	
	28% duhet t’i
	
	Cl.

	
	
	
	
	
	
	
	përafrohet
	
	Pranohet

	
	
	
	
	
	
	
	shtojcës 3.2.
	
	deklarimi i

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	përqindjes së

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cl.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(6.b.) P2O5 e tretshme në acid
citrik me 2%.
(7) P2O5  e tretshme në acid
mineral ku të paktën 75% e përmbajtjes
së deklaruar e
P2O5   e  tretshme  në  citrat
amoni alkalin (Julie)
(8) P2O5  e tretshme në acid
mineral ku të paktën 55% e përmbajtjes
së deklaruar e
P2O5 të jetë e tretshme në acid formik me 2%
	
	
	2.(a) Një pleh kimik N.P.K. me përmbajtje fosfatin natyral të butë
	

	
	
	
	
	pjesërisht e tretshme pa skore Tomas, fosfat termik dhe fosfat
	

	
	
	
	
	aluminokalçik.  Prej  tij  duhet  të  konfirmohen  deklarimet  e
	

	
	
	
	
	tretshmërisë (1), (2) dhe (3).
	

	
	
	
	
	Tipa të tillë plehrash duhet të përmbajnë:
	

	
	
	
	
	- të paktën 2% e P2O5 e tretshme vetëm në acid mineral [tretshmëria
	

	
	
	
	
	(4)].
	

	
	
	
	
	- të paktën 5% e P2O5  e tretshme në ujë dhe citrat amoni neutral
	

	
	
	
	
	[tretshmëria (3)].
	

	
	
	
	
	- të paktën 2.5% e P2O5 e tretshme në ujë [tretshmëria (1)].
	

	
	
	
	
	- Tipat e plehrave të tillë tregohen me emërtimin “plehra NPK me
	

	
	
	
	
	përmbajtje fosfori të butë” ose “plehra NPK me përmbajtje të fosforit
	

	
	
	
	
	
	
	
	natyral pjesërisht të tretshme”. Për tipat 2(a), pesha e nevojshme për
	

	
	
	
	
	
	
	
	përcaktimin e tretshmërisë (3) është 3 gr.
	

	
	
	
	
	
	
	
	2.(b) Një pleh N.P.K. me përmbajtje fosfati aluminokalçik duhet të
	

	
	
	
	
	
	
	
	jetë pa skore Tomas, fosfat termik, fosfat natyral i butë, fosfat natyral
	

	
	
	
	
	
	
	
	pjesërisht i tretshëm. Prej tij duhet të jetë konfirmuar deklarimi i
	

	
	
	
	
	
	
	
	tretshmërisë (1) dhe (7) ku të aplikohet një argument paraprak për
	

	
	
	
	
	
	
	
	tretshmërinë në ujë.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tipa të tillë plehrash duhet të përmbajnë:
	


[bookmark: page15]të paktën 2% e P2O5 e tretshme në ujë [tretshmëria (1)].

të paktën 5% e P2O5 të jetë në përputhje me tretshmërinë (7).

Tipa të tillë të plehrave tregtohen me emërtimin “plehra kimike NPK
 me përmbajtje fosfato-aluminokalçik.


	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve ushqyese që do
	
	
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike

	
	
	të deklarohen në kolonat
	
	
	
	
	
	
	Kërkesa të tjera
	
	

	
	
	
	Bluarje e imët
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	P2O5
	
	K2O
	
	N
	
	
	
	
	P2O5
	
	
	
	
	K2O

	1
	
	
	
	2
	3
	
	4
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	6

	Bluarje e imët e komponentëve me bazë fosfate.
Skorie Tomas: të paktën 75% duhet të kalojë në një sitë të imët
0.160m/m.
Fosfati aluminokalçik: të paktën 90% duhet të kalojë në një sitë të
imët 0.160m/m.
Fosfati termik: të paktën 75% duhet të kalojë në një sitë të imët
0.160m/m.
Fosfati natyral i butë: të paktën 90% duhet të kalojë në një sitë të
imët 0.063m/m.
Fosfati natyral, pjesërisht i tretshëm: të paktën 90% duhet të kalojë në një sitë të imët 0.160m/m.
	
	
	3. Në rastin kur plehrat kimike N.P.K. që
përmbajnë   vetëm   një   tip   plehrash
fosfatike:  skorie  Tomas,  fosfat  termik,
fosfat aluminokalçik, fosfat natyral i butë,
plehrat  kimike  do  të  tregtohen  me
emërtimin  “plehra  kimike  NPK  me përmbajtje…” ku pas rreshtohen
komponentët fosfatikë.
Deklarimi i tretshmërisë së P2O5 duhet të jepet:
-  për  plehrat  kimike  me  bazë  skore
Tomas: tretshmëria (6.a.) (Franca, Italia, Spanja,
Portugalia, Greqia,   Çekia, Estonia, Qipro,
Letonia, Lituania, Hungaria, Malta, Polonia,
Sllovenia, Sllovakia) ose (6.b.) (Gjermania, Belgjika,
Danimarka, Irlanda, Luksemburgu, Austria).
-  për  plehrat  kimike  me  bazë  fosfat
termik: tretshmëria (5)
- për plehrat kimike me bazë fosfat natyral
i butë: tretshmëria (8).
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1.2.
	
	Përcaktimi i tipit
	
	
	
	Plehu kimik NPK përmban krotonilidendiurea ose isobutilidendiurea ose

	
	
	
	
	
	
	
	
	urea formaldide
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Të dhëna mbi metodën e prodhimit dhe
	Produkt i përftuar kimikisht pa shtim të lëndëve ushqyese organike me

	
	
	përbërësit më të rëndësishëm
	
	
	origjinë shtazore dhe bimore që përmban krotonilidendiurea ose

	
	
	
	
	
	
	
	
	isobutilidendiurea, ose urea formaldide
	
	
	
	
	

	
	
	Përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese
	- totali: 20% (N + P2O5 + K2O).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(përqindja e peshës)
	
	
	- për çdo lëndë ushqyese:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	- 5% azot, të paktën 1/4 e përmbajtjes së deklaruar e azotit total të jetë në

	
	
	
	
	
	
	
	
	formën e azotit (5), (6) ose (7).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Të paktën 3/5 e përmbajtjes së deklaruar të azotit (7) duhet të jetë i

	
	
	
	
	
	
	
	
	tretshëm në ujë të nxehtë.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- 5% P2O5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- 5% K2O.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve
	
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike

	ushqyese që do të specifikohen në kolonat 4, 5 dhe 6
	
	
	
	
	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	

	
	
	
	Bluarje e imët
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N
	
	P2O5
	
	K2O
	
	N
	
	
	
	
	P2O5
	
	
	
	
	K2O

	
	
	1
	
	
	2
	
	3
	4
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	6

	(1) Azoti total
	
	(1) P2O5 i
	
	K2O i
	(1) Azoti total
	
	Një pleh kimik N.P.K. pa skorie
	
	Oksidi i potasit i
tretshëm në ujë.
Tregohet “përqindja e
klorit” që i përgjigjet
përqindjes

	(2) Azoti nitrik
	
	tretshëm në
	
	tretshëm
	(2) Kur një formë e
	
	Tomas, fosfat termik, fosfat
	
	
	

	(3) Azoti amoniakal
	
	ujë.
	
	në ujë.
	azotit (2) dhe (4)
	
	aluminokalçik, fosfat natyral
	
	
	

	(4) Azoti ureik
	
	(2) P2O5 i
	
	
	duhet të arrij të
	
	pjesërisht i tretshëm dhe fosfat
	
	

	(5) Azoti
	
	
	
	tretshëm në
	
	
	paktën 1% të
	
	natyral, duhet të deklarohen në
	
	

	krotonilidendiurea
	
	citrat amoni
	
	
	peshës së
	
	tretshmërinë (1), (2) ose (3).
	
	
	

	(6) Azoti i
	
	
	
	neutral.
	
	
	deklaruar.
	
	- Kur tretshmëria e P2O5 në ujë nuk
	
	

	[bookmark: page16]isobutilidendiurea.
	(3) P2O5 i
	
	(3) Një formë e
	arrin 2%, duhet të deklarohet vetëm
	maksimale të klorit e
barabartë me 2%
Pranohet deklarimi i
përqindjes së klorit.

	(7) Azoti i uresë
	tretshëm në
	
	azotit të (5) dhe
	tretshmëria (2).
	

	formaldeide
	citrat amoni
	
	(7). Forma e azotit
	- Kur tretshmëria në ujë e P2O5 arrin
	

	(8) Azoti i uresë
	neutral dhe në
	
	(7) garantohet në
	2%, duhet të deklarohet tretshmëria
	

	formaldeide i tretshëm
	ujë.
	
	formën e azotit (8)
	(3) dhe kur duhet të tregtohet
	

	vetëm në ujë të nxehtë
	
	
	dhe (9).
	detyrimisht në përmbajtjen e P2O5
	

	(9) Azoti i uresë
	
	
	
	tretshmëria në ujë, tretshmëria (1)
	

	formaldeide i tretshëm në
	
	
	
	Përmbajtja e P2O5 e tretshme vetëm
	

	ujë të ftohtë
	
	
	
	në acid mineral nuk duhet të jetë mbi
	

	
	
	
	
	2%
	

	
	
	
	
	Pesha për përcaktimin e tretshmërisë
	

	
	
	
	
	(2) dhe (3) është 3g
	



	Azot-Fosfor (NP)
	
	
	

	B.2.1.
	
	Përcaktimi i tipit
	
	Pleh kimik NP
	

	
	
	Të dhëna mbi metodën e prodhimit dhe
	
	Produkt i përftuar kimikisht ose përzierje pa shtim të lëndëve

	
	
	përbërësit më të rëndësishëm
	
	ushqyese organike me origjinë shtazore ose bimore

	
	
	Përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese
	
	- Totali 18% (N + P)

	
	
	(përqindja e peshë)
	
	- Për çdo lëndë ushqyese: 3% N, 5% P2O5

	
	
	Kritere të tjera
	
	
	

	
	
	
	
	

	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve ushqyese që
	
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike

	
	
	do të deklarohen në kolonat 3 dhe 4
	
	
	Kërkesa të tjera

	
	
	
	Bluarje e imët
	
	
	

	N
	
	P2O5
	
	N
	P2O5

	1
	
	
	2
	3
	4

	(1) Azoti total
	(1) P2O5 i tretshëm në ujë.
	(1) Azoti total.
	1. Një pleh N.P. pa skorie Tomas, fosfat termik, fosfat

	(2) Azoti nitrik
	(2)  P2O5  i  tretshëm në  citrat  amoni
	(2) Kur një
	aluminokalçik, fosfat natyral pjesërisht i tretshëm dhe

	(3) Azoti
	
	neutral.
	formë e azotit
	fosfat natyral duhet të deklarohen në tretshmërinë (1),

	amoniakal
	
	(3)  P2O5  i  tretshëm në  citrat  amoni
	(2) dhe (5) duhet
	(2) ose (3).

	(4) Azoti ureik
	neutral dhe në ujë
	të arrijë të
	- Kur tretshmëria në ujë e P2O5 nuk arrin në 2% duhet

	(5) Azoti
	
	(4)  P2O5   i  tretshëm  vetëm  në  acid
	paktën 1% të
	të deklarohet vetëm tretshmëria (2).

	cianamidik
	
	mineral
	peshës së
	- Kur tretshmëria e P2O5  në ujë arrin 2% duhet të

	
	
	
	(5)  P2O5  i  tretshëm në  citrat  amoni
	deklaruar.
	deklarohet tretshmëria (3) dhe po qe e nevojshme

	
	
	
	alkalin (Peterman)
	
	
	detyrimisht  përmbajtja  e  tretshmërisë  P2O5  në  ujë

	
	
	
	(6.a.) P2O5  i tretshëm në acid mineral,
	
	
	[tretshmëria (1)].

	
	
	
	ku  të  paktën  75%  e  përmbajtjes  së
	
	
	Përmbajtja e tretshmërisë P2O5 vetëm në acid mineral

	
	
	
	deklaruar e P2O5 tretet në acid citrik me
	
	
	nuk duhet të jetë mbi 2%.

	
	
	
	2%.
	
	
	Për tipin 1 pesha për përcaktimin e tretshmërisë (2) dhe

	
	
	
	(6.b.) P2O5 i tretshëm në acid citrik me
	
	
	(3) do të jetë 1 gr.

	
	
	
	2%.
	
	
	2.(a). Një pleh N.P me përmbajtje fosfat natyral të butë

	
	
	
	(7) P2O5 i tretshëm në acid mineral, ku
	
	
	ose fosfat natyral, pjesërisht i tretshëm duhet të jetë pa

	
	
	
	të  paktën  75%  e  përmbajtjes  së
	
	
	skorie Tomas, fosfat termik dhe fosfat aluminokalçik.

	
	
	
	deklaruar e P2O5  tretet në citrat amoni
	
	
	Prej tij duhet konfirmuar përmbajtja e tretshmërisë (1),

	
	
	
	alkalin (Julie).
	
	
	(3) dhe (4).

	
	
	
	(8) P2O5 i tretshëm në acid mineral, ku
	
	
	Tipa të tillë plehrash duhet të përmbajnë:

	
	
	
	të  paktën  55%  e  përmbajtjes  së
	
	
	- të paktën 2% P2O5 e tretshme vetëm në acid mineral

	
	
	
	deklaruar e P2O5  tretet në acid formik
	
	
	[tretshmëria (4)].

	
	
	
	me 2%.
	
	
	- të paktën 5% e P2O5  e tretshme në ujë dhe citrat

	
	
	
	
	
	
	amoni natyral [tretshmëria (3)]

	
	
	
	
	
	
	- të paktën 2.5% e P2O5 e tretshme në ujë [tretshmëria

	
	
	
	
	
	
	(1)].
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	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike
	

	
	ushqyese që do të deklarohen
	Kërkesa të tjera
	

	
	Bluarje e imët
	
	
	
	
	
	

	N
	P2O5
	
	K2O
	N
	
	P2O5
	
	K2O

	1
	2
	
	3
	4
	
	5
	
	6

	Bluarje e imët e komponentëve bazë të fosforit.
	Tipat e plehrave të tillë tregtohen me emërtimin “plehra NP me përmbajtje fosfati
natyral të butë” ose “plehra NP me përmbajtje fosfati natyral pjesërisht të
tretshme”. Për tipin [2.(a)] pesha për të përcaktuar tretshmërinë (3) duhet të jetë
1gr.
2.(b). Një pleh NP me përmbajtje fosfati aluminokalçik duhet të jetë pa skorie
Tomas, fosfat termik, fosfat natyral të butë dhe fosfat natyral pjesërisht të
tretshëm.
Prej tij duhet të konfirmohet përmbajtja e tretshmërisë (1) dhe (7) në përputhje me
argumentet paraprakë të tretshmërisë në ujë.
Tipa të tillë të plehrave duhet të përmbajnë:
- të paktën 2% e P2O5 e tretshme në ujë [tretshmëria (1)].
- të paktën 5% e P2O5 të jetë në përputhje me tretshmërinë (7).
Tipa të plehrave të tillë duhet të tregtohen me emërtimin “plehra NP me përmbajtje
fosfati aluminokalçik”
3. Plehrat me bazë NP që përmbajnë vetëm një tip të plehrave fosfatikë: skorie
Tomas, fosfat termik, fosfat aluminokalçik, fosfat natyral i butë, duhet të tregtohen
me emërtimin “plehra NP me përmbajtje…” ku më pas renditen komponentët
fosfatikë.
Deklarimi i tretshmërisë të P2O5 duhet të jetë pas tretshmërisë:
- për plehrat me bazë skorie Tomas: tretshmëria (6.a.) (Franca, Italia, Spanja,
Portugalia, Greqia, Çekia, Estonia, Qipro, Letonia, Lituania, Hungaria, Malta,
Polonia, Sllovakia,dhe Sllovenia) ose (6.b) (Gjermania Belgjika, Danimarka,
Irlanda, Luksemburgu dhe Austria).
- Për plehrat me bazë fosfatin termik: tretshmëria (5).
- Për plehrat me bazë fosfatin aluminokalçik: tretshmëria (7).
- Për plehrat me bazë fosfatin natyral të butë: tretshmëria (8).

	Skorie Tomas: të paktën 75% duhet të kalojë në një
	

	sitë të imët 0.160m/m.
	
	

	Fosfati aluminokalçik: të paktën 90% duhet të kalojë
	

	nëpërmjet një site të imët 0.160m/m.
	
	

	Fosfati termik: të paktën 75% duhet të kalojë
	

	nëpërmjet një site të imët 0.063m/m.
	
	

	Fosfati natyral i butë: të paktën 90% duhet të kalojë
	

	nëpërmjet një site të imët 0.160m/m.
	
	

	Fosfati natyral pjesërisht i tretshëm: të paktën 90%
	

	duhet të kalojë nëpërmjet një site të imët 0.16om/m.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	B.2.2.
	Përcaktimi i tipit
	Pleh NP me përmbajtje krotonildendiurea ose isobutilidendiurea ose urea

	
	
	formaldeide (tabela e dytë)

	
	Të dhëna mbi metodën e prodhimit dhe
	Produkt i përftuar kimikisht pa përmbajtje të lëndëve ushqyese organike me

	
	përbërësit kryesorë
	origjinë shtazore ose bimore që përmbajnë krotonilidendiurea ose

	
	
	isobutilidendiurea ose ure formaldeide

	
	Përmbajtja minimale e lëndëve
	- Totali 18% (N + P2O5);

	
	ushqyese (përqindja e peshës)
	- Për çdo lëndë ushqyese:

	
	Kërkesa të tjera
	- 5% N. Të paktën 1/4 e përmbajtjes së deklaruar e azotit total duhet të vijë

	
	
	nga forma e azotit (5), (6) dhe (7).

	
	
	Të paktën 3/5 e përmbajtjes së deklaruar të azotit duhet të rezultojë e

	
	
	tretshme në ujë të ngrohtë.

	
	
	- 5% P2O5.



	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike

	ushqyese që do të deklarohen në kolonat 3 dhe 4
	
	Kërkesa të tjera

	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	

	
	N
	
	P2O5
	
	N
	P2O5

	
	1
	
	2
	
	3
	4

	(1)
	Azoti total
	(1) P2O5 i tretshëm
në ujë.
(2) P2O5 i tretshëm në
Citrat amoni neutral.
(3) P2O5 i tretshëm në
Citrat amoni neutral dhe në ujë.
	(1) Azoti total.
	Një pleh NP pa skorie Tomas, fosfat termik, fosfat

	(2)
	Azoti nitrik
	
	(2) Kur forma e azotit (2)
	aluminokalçik, fosfat natyral pjesërisht i tretshëm

	(3)
	Azoti amoniakal
	
	dhe (4) të jetë të paktën 1% e
	dhe fosfat natyral duhet të konfirmojë përmbajtjen

	(4)
	Azoti ureik
	
	peshës së deklaruar.
	e tretshmërisë (1), (2) dhe (3).

	(5)
	Azoti isobutilidendiurea
	
	(3) Një formë e azotit (5) dhe
	- Po qe se P2O5  e tretshme në ujë nuk arrin 2%,

	(6)
	Azoti krotonilidendiurea
	
	(7) (tabela e dytë). Forma e
	duhet të deklarohet vetëm tretshmëria (2).

	(7)
	Azoti urea formaldeide
	
	azotit  (7)  duhet  të  jetë  e
	- Po qe se P2O5e tretshme në ujë arrin 2%, duhet të

	(8)
	Azoti i uresë formaldeide i
	
	garantuar vetëm nga forma e
	deklarohet tretshmëria (3) dhe duhet të tregtohet

	tretshëm vetëm në ujë të
	
	
	
	azotit (8) dhe (9).
	detyrimisht përmbajtja e P2O5  e tretshme në ujë

	ngrohtë
	
	
	
	
	[tretshmëria (1)].

	(9)
	Azoti uresë formaldeide i
	
	
	
	
	Përmbajtja  e  P2O5  e  tretshme,  vetëm  në  acid

	tretshëm vetëm në ujë ë ftohtë
	
	
	
	
	mineral nuk duhet të jetë mbi 2%.

	
	
	
	
	
	
	Pesha për të përcaktuar tretshmërinë (2) dhe (3)

	
	
	
	
	
	
	është 1 gr.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3.1.
	
	Përcaktimi i tipit
	
	
	Pleh kimik NK
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Të dhëna mbi metodën e prodhimit dhe
	
	Produkt i përftuar kimikisht pa përmbajtje të lëndëve ushqyese me
	

	
	
	
	përbërësit kryesorë
	
	
	origjinë shtazore ose bimore
	
	
	
	

	
	
	
	Përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese
	
	Totali 18% (N + K)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(përqindja e peshës)
	
	
	- Për çdo lëndë ushqyese: 3% N, 5% K2O
	
	
	
	

	
	
	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve ushqyese që do të
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike
	
	
	

	deklarohen në kolonat (4), (5) dhe (6)
	
	
	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	
	
	

	Bluarje e imët
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N
	
	P2O5
	K2O
	
	
	
	N
	
	P2O5
	
	K2O
	
	

	
	1
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	4
	
	5
	
	6
	
	

	(1)
	Azoti total
	
	K2O i tretshëm
	në
	(1) Azoti total. një
(2) Kur është formë  e azotit
(2) dhe (5) duhet të jetë të
paktën  1% e peshës së deklaruar.
	
	Oksidi i potasit i tretshëm në

	(2)
	Azoti nitrik
	
	ujë
	
	
	
	ujë.
	
	
	

	(3)
	Azoti amoniakal
	
	
	
	
	
	
	Specifikohet  “  në  bazë  të

	(4)
	Azoti ureik
	
	
	
	
	
	
	përqindjes  së  klorit”  që  i

	(5)
	Azoti cianamidik
	
	
	
	
	
	
	përgjigjet
	një
	përqindjeje

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	maksimale
	të
	klorit
	e

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	barabartë me 2%.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pranohet
	deklarimi
	i

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	përqindjes së klorit.
	

	
	

	B.3.2.
	Përcaktimi i tipit
	Pleh NK me përmbajtje krotonolidindiurea ose isobutiliden diurea ose urea

	
	
	formaldeide

	
	Të dhëna mbi metodën e
	Produkt i përftuar kimikisht pa përmbajtje të lëndëve ushqyese organike me

	
	prodhimit dhe përbërësit kryesorë
	origjinë shtazore ose bimore me përmbajtje krotonilidendiurea ose

	
	
	isobutilidendiurea ose urea formaldeide

	
	Përmbajtja minimale e lëndëve
	Totali: 18% (N + K2O)

	
	ushqyese (përqindja e peshës)
	- Për çdo lëndë ushqyese:

	
	Kërkesa të tjera
	- 5% N. Të paktën 1/4e përmbajtjes së deklaruar të azotit total duhet të vijë nga

	
	
	forma e azotit (5), (6) dhe (7). Të paktën 3/5 e përmbajtjes të azotit të deklaruar

	
	
	duhet të jetë i tretshëm në ujë të nxehtë.

	
	
	- 5% K2O.
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	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve ushqyese që do të
	
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike
	

	
	deklarohen në kolonat 4 dhe 6
	
	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	

	
	Bluarje e imët
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N
	
	P2O5
	K2O
	
	N
	
	P2O5
	
	K2O
	

	
	1
	
	2
	3
	
	4
	
	5
	
	6
	
	

	(1)
	Azoti total
	
	
	K2O i tretshëm në
	(1) Azoti total.
(2) Ku forma e azotit (2)
dhe (4) të paktën të jetë
1% e peshës së deklaruar.
(3) Një formë e azotit (5)
dhe (7). Forma e azotit
(7)  duhet  të   jetë  e garantuar
vetëm në formën e azotit (8) dhe
(9).
	
	Oksidi i potasit i tretshëm në ujë.
Specifikohet në bazë të
përqindjes së klorit që i përgjigjet
një përqindje maksimale të
klorit të barabartë me 2%.
Pranohet deklarimi i
përqindjes së klorit.

	(2)
	Azoti nitrik
	
	
	ujë
	
	
	

	(3)
	Azoti amoniakal
	
	
	
	
	
	

	(4) Azoti ureik
	
	
	
	
	
	

	(5) Azoti krotonilidendiurea
	
	
	
	
	
	

	(6)
	Azoti isobutilidendiurea
	
	
	
	
	
	

	(7)
	Azoti uresë formaldeide
	
	
	
	
	
	

	(8)
	Azoti uresë formaldeide
	i
	
	
	
	
	

	tretshëm  vetëm  në  ujë  të
	
	
	
	
	

	nxehtë.
	
	
	
	
	
	

	(9)
	Azoti uresë formaldeide, i
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tretshëm në ujë të ftohtë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Përcaktimi i tipit
	
	
	
	Pleh kimik P.K.
	
	
	

	
	Të dhëna mbi metodën e prodhimit dhe
	
	
	Produkt i përftuar kimikisht pa përmbajtje të lëndëve ushqyese
	
	

	
	përbërësit kryesorë
	
	
	
	organike me origjinë shtazore dhe bimore
	
	
	

	
	Përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese
	
	Totali: 18% (P2O5+ K2O)
	
	
	

	
	(përqindja e peshës)
	
	
	
	- Për çdo lëndë ushqyese: 5% P2O5, 5% K2O
	
	
	

	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve
	
	
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike
	
	

	ushqyese që do të deklarohen në kolonat 3 dhe 4
	
	
	Kritere të tjera
	
	
	

	
	P2O5
	K2O
	
	
	P2O5
	K2O
	
	

	1
	2
	
	3
	4
	
	

	(1) P2O5 i tretshëm në ujë.
(2)  P2O5  i  tretshëm  në  citrat  amoni neutral
(3) P2O5 i tretshëm në citrat amoni dhe ujë
(4)  P2O5   i  tretshëm  vetëm  në  acid mineral
(5)  P2O5  i  tretshëm  në  citrat  amoni
alkalin (Peterman)
(6.a.) P2O5 i tretshëm në acid mineral ku
të  paktën  75%  e  përmbajtjes  së deklaruar e P2O5  të jetë e tretshme në acid citrik me 2%
(6.b.) P2O5 i tretshëm në acid citrik me 2%.
(7) P2O5i tretshëm në acid mineral ku të
paktën 75% e përmbajtjes së deklaruar e
P2O5  të jetë e tretshme në citrat amoni
alkalin (Julie)
(8) P2O5 i tretshëm në acid mineral ku të
paktën 55% e përmbajtjes së deklaruar e
P2O5  të jetë e tretshme në acid formik
me 2%.
	K2O
	i
	1.  Një  pleh  PK  pa  skorie  Tomas,  fosfat  termik,  fosfat
aluminokalçik, fosfat natyral pjesërisht i tretshëm dhe fosfat
natyral duhet të konfirmojë përmbajtjen e tretshmërisë të (1), (2) ose (3)
-  Kur  P2O5  e  tretshme  në  ujë  nuk  arrin  2%,  duhet  të
deklarohet vetëm tretshmëria (2)
- Kur P2O5  e tretshme në ujë arrin 2% duhet të deklarohet
tretshmëria (3) dhe duhet të deklarohet detyrimisht përmbajtja
e P2O5 e tretshme në ujë [tretshmëria (1)].
Përmbajtja e P2O5 e tretshme vetëm në acid mineral nuk duhet të jetë mbi 2%.
Për tipin 1 pesha për të përcaktuar tretshmërinë (2) dhe (3) duhet të jetë 1 gr.
(2.a.) Një pleh PK me përmbajtje fosfat natyral të butë ose
fosfat natyral pjesërisht i tretshëm duhet të jetë pa skorie
Tomas, fosfat termik dhe fosfat aluminokalçik. Prej tij duhet
të konfirmohet përmbajtja e tretshmërisë (1), (3) dhe (4).
Tipa të tillë plehrash duhet të përmbajnë:
- të paktën 2% P2O5 të tretshme në acid mineral [tretshmëria (4)].
- të paktën 5% e P2O5  e tretshme në ujë dhe citrat amoni neutral
[tretshmëria (3)].
- të paktën 2.5% e P2O5 e tretshme në ujë [tretshmëria (1)].
	Oksidi i potasit i
tretshëm në ujë.
Specifikohet “në
bazë të përqindjes së  klorit” që i përgjigjet një
përqindje maksimale
të klorit e barabartë me 2%.
Pranohet deklarimi i
Përqindjes së klorit.

	
	tretshëm
	
	

	
	në ujë.
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	Forma, tretshmëria dhe përmbajtja e lëndëve ushqyese që
	Të dhëna për identifikimin e plehrave kimike
	

	
	do të deklarohen
	
	
	Kërkesa të tjera
	

	N
	
	P2O5
	
	K2O
	N
	
	P2O5
	
	K2O

	1
	
	2
	
	3
	4
	
	5
	
	6

	Bluarje e imët e komponentëve me bazë fosfate.
Skorie Tomas: të paktën 75% duhet të kalojë nëpërmjet një site të imët 0.160m/m.
Fosfat  aluminokalçik:  të  paktën  90%  duhet  të  kalojë nëpërmjet një site të imët 0.160m/m.
Fosfat termik: të paktën 75% duhet të kalojë nëpërmjet një site të imët 0.160m/m.
Fosfat natyral i butë: të paktën 90% duhet të kalojë nëpërmjet një site të imët 0.063m/m.
Fosfat natyral pjesërisht i tretshëm: të paktën 90% duhet të kalojë nëpërmjet një site të imët 0.160m/m.
	Tipa të tillë plehrash duhet të tregtohen me emërtimin “plehra NPK me
përmbajtje fosfati natyral të butë” ose “ Plehra NPK me përmbajtje fosfat
natyral pjesërisht i tretshëm”. Për tipin (2.a.) pesha për të përcaktuar
tretshmërinë (3) duhet të jetë 3 gr.
(2.b.) Një pleh PK me përmbajtje fosfat aluminokalçik duhet të jetë pa
skorie Tomas, fosfat termik, fosfat natyral të butë dhe fosfat natyral
pjesërisht i tretshëm.
Prej tij duhet të konfirmohet tretshmëria (1) dhe (7) ku të aplikohet në
përputhje me një argument paraprak tretshmëria në ujë.
Tipa të tillë plehrash duhet të përmbajnë:
- të paktën 2% e P2O5 e tretshme në ujë [tretshmëria (1)].
- të paktën 5% e P2O5 të jetë në përputhje me tretshmërinë (7).
Tipa të tillë plehrash duhet të tregtohen me emërtimin “plehra PK me
përmbajtje fosfati aluminokalçik”.
3. Në rastin kur plehrat kimike PK përmbajnë vetëm një tip plehrash
fosfatik: skorie Tomas, fosfat termik, fosfat aluminokalçik, fosfat natyral i
butë duhet të tregtohen me emërtimin “plehra PK që përmbajnë…” ku më
pas shënohen komponentët fasfatikë.
Deklarimi i tretshmërisë së P2O5 duhet të konfirmohet në tretshmëritë:
- Për plehrat kimike me bazë skorie Tomas: tretshmëria (6.a.) Franca,
Çekia,  Estonia,  Qipro,  Letonia,  Hungaria,  Malta,  Polonia,  Sllovenia,
Sllovakia   ose   (6.b)   Gjermania,   Belgjika,   Danimarka,   Irlanda,
Luksemburgu, Austria.
- Për plehrat kimike me bazë aluminokalçik: tretshmëria (7).
- Për plehrat kimike me bazë fosfat termik: tretshmëria (5)
- Për plehrat kimike me bazë fosfat natyral të butë: tretshmëria (8).

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



NËNGRUPI A.3. PRODUKTE PLEHËRUESE TË THJESHTË, TË LËNGSHËM

	Nr
	Përcaktimi i
	Të dhëna mbi metodën e
	Përmbajtja minimale e
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	lëndëve ushqyese
	
	Të dhëna të tjera
	Përmbajtja e
	

	
	tipit
	
	
	prodhimit
	
	
	(% e peshës).
	
	
	ose
	elementeve që do të
	

	
	
	
	dhe përbërësit më të
	
	Të dhëna mbi shprehjen e
	përcaktimi i tipit
	deklarohen
	

	
	
	
	
	rëndësishëm
	
	lëndëve ushqyese
	
	
	Kritere të tjera
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kërkesa të tjera
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	5
	6
	
	
	

	
	Solucion
	i
	Produkt i përftuar kimikisht nga tretja në ujë, me një formë të
qëndrueshme në presion atmosferik, pa shtim të lëndëve ushqyese organike me origjinë nga
kafshët ose nga bimët.
	15% azot (N)
Azoti i shprehur si azot total ose,  nëse  ka  vetëm  një formë,  azoti nitrik,
azoti amoniakal ose  azoti ureik.
Përmbajtja maksimale e
biuretës: azoti ureik x 0.026
	
	Azoti total dhe për çdo
formë  që  është  jo  më pak se 1% azot nitrik, azot amoniakal
dhe/ose azot ureik. Nëse
përmbajtja e biuretës është më
e vogël se 0.2%, mund të
shtohen fjalët “e ulët në
biuretë”

	
	plehut azotik
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solucion
	i
	Produkt
	i
	përftuar
	26% azot (N)
	
	
	
	
	Azoti total.
	
	

	
	plehut  të
	ure-
	kimikisht nga tretja në ujë
	Azoti i shprehur si azot total,
	
	Azoti
	nitrik,
	azoti

	2
	nitrat amoni
	që
	përmban
	nitrat
	amoni
	ku azoti ureik përbën rreth
	
	amoniakal, azoti ureik.
	

	
	
	
	dhe ure.
	
	
	
	
	gjysmën
	e
	azotit
	
	të
	
	Nëse
	përmbajtja
	e

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pranishëm
	
	
	
	
	
	biuretës është më pak se

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Përmbajtja
	
	maksimale
	e
	
	0.2%, mund të shtohen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	biuretës: 0.5%
	
	
	
	fjalët “e ulët në biuretë”

	
	Solucion plehu
	Produkt
	i
	përftuar
	8% azot (N)
	
	
	
	Përcaktimi i tipit mund
	Azoti total.
	
	

	
	i   nitratit
	të
	kimikisht  nga
	tretja
	e
	Azoti i shprehur si azot nitrik
	të ndiqet sipas rastit
	Oksidi
	i  kalciumit
	i
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	kalciumit
	nitratit të magnezit në ujë.
	dhe  jo  më  pak  se  1%  në
	nga treguesit e
	tretshëm
	në  ujë  sipas

	
	
	
	
	
	formën e azotit amoniakal.
	mëposhtëm:
	kolonës 5.
	

	
	
	
	
	
	Kalciumi  shprehet  si  oksid
	- për spërkatje në
	Treguesit
	suplementarë

	
	
	
	
	
	kalciumi i tretshëm në ujë.
	gjethe.
	sipas dëshirës:

	
	
	
	
	
	
	- për përgatitje
	- azot nitrik.

	
	
	
	
	
	
	solucioni ushqyes
	- azot amoniakal.

	
	
	
	
	
	
	- për vaditje me pika.
	
	

	
	Solucion plehu
	Produkt
	i
	përftuar
	6% azot (N)
	
	Azot nitrik.

	
	të  nitratit  të
	kimikisht
	nga
	tretja  e
	Azoti  i  shprehur  si  azot
	
	Oksidi  i
	magnezit  i

	4.
	magnezit.
	nitratit të magnezit në ujë.
	nitrik.
	
	tretshëm në ujë.

	
	
	
	
	
	9% oksid magnezi (MgO)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Magnezi i shprehur si oksid
	
	
	

	
	
	
	
	
	magnezi i tretshëm në ujë.
	
	
	

	
	
	
	
	
	PH minimal: 4
	
	
	

	5.
	Suspension
	i
	Produkt  i
	përftuar
	nga
	8% azot (N)
	
	
	
	Përcaktimi i tipit mund
	Azoti total.
	
	

	
	nitratit
	
	të
	suspensioni
	i
	nitratit
	të
	Azoti i shprehur si azot total,
	të ndiqet sipas rastit nga
	Oksidi  i
	kalciumit
	i

	
	kalciumit
	
	kalciumit në ujë.
	
	ose  azot  nitrik  dhe  azot
	treguesit e mëposhtëm:
	tretshëm
	në
	ujë  sipas

	
	
	
	
	
	
	
	
	amoniakal.
	
	
	
	- për spërkatje gjethore.
	kolonës 5.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Përmbajtja
	maksimale
	e
	- për përgatitje
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	azotit amoniakal 1%.
	Oksid
	solucioni ushqyes.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	kalciumi (CaO) 14%
	
	
	- për vaditje me pika
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kalciumi i shprehur si oksid
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	kalciumi i tretshëm në ujë.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Solucion
	
	i
	Produkt
	i
	përftuar
	18% azot (N)
	
	
	
	Azoti total.
	
	

	
	plehut
	azotik
	kimikisht nga tretja në ujë
	Azoti i shprehur si azot total
	
	Për
	secilën
	formë
	që

	
	me
	
	ure
	e uresë formaldide.
	
	jo   më   pak   se   1/3   e
	
	arrin të paktën 1%:
	

	
	formaldide.
	
	
	
	
	
	përmbajtjes
	së  deklaruar
	të
	
	- azot nitrik;
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	azotit total e përfshirë prej
	
	- azot amoniakal;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	uresë formaldide.
	
	
	
	- azot ureik;
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Përmbajtja
	maksimale
	e
	
	- azot i uresë;
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	biuretës:
	
	
	
	
	formaldide.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Azoti ureik + azoti i uresë
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	formaldide) x 0.026
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Suspension
	i
	Produkt
	i
	përftuar
	18% azot (N)
	
	
	
	Azoti total.
Për secilën formë që arrin 1%.
- azot nitrik.
- azot amoniakal.
- azot ureik.
-azot i uresë formaldide.
Azoti i uresë formaldide
i  tretshëm  në  ujë  të
ftohtë.
Azoti i uresë formaldide
i tretshëm vetëm në ujë
të ngrohtë.

	
	plehut
	kimik
	kimikisht nga tretja në ujë.
	I shprehur si azot total jo më
	
	

	
	me
	
	ure
	
	
	
	
	pak se 1/3 e përmbajtjes së
	
	

	
	formaldide.
	
	
	
	
	
	deklaruar  të  azotit  total  e
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	përfshirë
në
urenë
formaldide.
Azoti uresë formaldide jo më
pak se 3/5 e azotit të tretshëm
në ujë të ngrohtë.
Përmbajtja
maksimale
e
biuretës:
(azot  ureik  +  azot  i  uresë
formaldide) x 0.026
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



NËNGRUPI A.4. PRODUKTE PLEHËRUESE TË PËRBËRË, TË LËNGSHËM
Azot-Fosfor-Kalium (NPK)

	Nr
	Përcaktimi
	Të dhëna
	Përmbajtja minimale
	Forma, tretshmëria dhe
	Të dhëna për identifikimin e

	
	i tipit
	mbi metodën
	e lëndëve ushqyese
	përmbajtja e lëndëve ushqyese
	plehrave kimike

	
	
	e prodhimit
	(% peshës)
	që do të deklarohen, siç
	Kërkesa të tjera

	
	
	
	Kërkesa të tjera
	specifikohet në kolonat 8, 9 dhe
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	Totali
	Për çdo
	N
	P2O5
	K2O
	N
	P2O5
	K2O

	
	
	
	
	lëndë
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ushqyese
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Solucion
	Produkt i
	15% (N+
	2% N
	1. N total.
	P2O5 e
	K2O e
	Azoti total.
Kur
ndonjë nga
format e azotit 2
deri 4 është jo
më pak se 1% e
peshës, kjo formë duhet të
deklarohet.
Kur
përmbajtja
e biruetës është më e vogël se
0.2% mund të
Shtohen fjalët
“e ulët në
biuretë”
	P2O5 e
	Oksidi i
kaliumit i
tretshëm në ujë.
Fjalët “i ulët në
klor” mund të
përdoren kur
përmbajtja
e klorit nuk
tejkalon 2%.
Mund të
deklarohet
përmbajtja
e klorit.

	
	plehu
	përftuar
	P2O5
	3% P2O5
	2. N nitrik
	tretshme
	tretshme
	
	tretshme
	

	
	kimik
	kimikisht nga
	+K2O)
	3% K2O
	3. N
	në ujë.
	në ujë.
	
	në ujë.
	

	
	N.P.K.
	tretja në ujë,
	Përmbajtja
	
	amoniakal.
	
	
	
	
	

	
	
	në një formë
	maksimale
	
	4. N ureik
	
	
	
	
	

	
	
	të
	e biuretës:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	qëndrueshme
	Azoti
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	në presion
	ureik x
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	atmosferik,
	0.026.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pa shtim të
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	lëndëve
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ushqyese
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	organike me
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	origjinë
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	shtazore ose
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nga bimët.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Nr.
	Përcaktimi
	Të dhëna
	Përmbajtja minimale
	Format. Tretshmëria
	Të dhënat për
	
	

	
	i tipit
	mbi
	e lëndëve ushqyese
	dhe përmbajtja e
	identifikimin e
	
	

	
	
	metodën e
	(% peshës)
	lëndëve ushqyese që
	plehrave kimike
	
	

	
	
	prodhimit
	Kërkesa të tjera
	do të deklarohen siç
	Kërkesa të tjera
	
	

	
	
	
	
	
	specifikohet në
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	kolonat 8, 9 dhe 10
	
	
	
	

	
	
	
	Totali
	Për çdo
	N
	P2O5
	K2O
	N
	P2O5
	K2O

	
	
	
	
	lëndë
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ushqyese
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Suspension
	Produkt në
	20%
	3% N
	1.N total.
	P2O5 e
	K2O e
	Azoti
	Plehrat
	Oksidi i

	
	plehu
	formë
	N+
	4% P2O5
	2.N nitrik
	tretshme
	tretshme
	total.
	nuk duhet
	potasit i

	
	kimik
	lëngu, në
	P2O5+K2O
	4%K2O
	3.N
	në ujë.
	në ujë.
	Kur
	të
	tretshëm

	
	N P K
	të cilin
	Përmbajtja
	
	amoniakal.
	P2O5 e
	
	ndonjë nga
	përmbajnë
	në ujë.

	
	
	lëndët
	maksimale
	
	4.N ureik
	tretshme
	
	format e
	skorie
	Fjalët “i

	
	
	ushqyese
	e biuretës:
	
	
	në
	
	azotit 2
	Tomas,
	ulët në

	
	
	vijnë nga
	0.026
	
	
	citrate
	
	deri 4
	fosfat
	klor”

	
	
	substancat
	
	
	
	amoni
	
	është jo
	alumini
	mund të

	
	
	si në
	
	
	
	natyral.
	
	më pak se
	dhe
	përdoren

	
	
	suspension
	
	
	
	P2O5 e
	
	1% të
	kalciumi,
	kur

	
	
	në ujë,
	
	
	
	tretshme
	
	peshës, ajo
	fosfate të
	përmbajtja

	
	
	ashtu edhe
	
	
	
	në
	
	duhet të
	kalçinuara,
	e klorit

	
	
	në
	
	
	
	citrate
	
	deklarohet.
	fosfate
	nuk e

	
	
	solucion
	
	
	
	amoni
	
	Kur
	pjesërisht
	tejkalon
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	pa shtim të
	
	
	
	neutral
	
	përmbajtja
	të tretshme
	2%.

	
	
	lëndëve
	
	
	
	dhe në
	
	e biuretës
	ose fosfate
	Mund të

	
	
	ushqyese
	
	
	
	ujë.
	
	është më
	natyrale.
	deklarohet

	
	
	organike
	
	
	
	
	
	pak se
	
	përmbajtja

	
	
	me
	
	
	
	
	
	0.2%,
	
	e klorit.

	
	
	origjinë
	
	
	
	
	
	mund të
	
	

	
	
	shtazore
	
	
	
	
	
	shtohen
	
	

	
	
	ose
	
	
	
	
	
	fjalët “e
	
	

	
	
	bimore.
	
	
	
	
	
	ulët në
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	biuretë”.
	
	



Azot-Fosfor (NP)

	Nr.
	Përcaktimi
	Të dhëna
	Përmbajtja minimale e
	Forma, tretshmëria dhe
	Të dhëna mbi identifikimin e

	
	i tipit
	mbi
	lëndëve ushqyese (% e
	përmbajtja e lëndëve ushqyese
	plehrave kimike
	

	
	
	metodën e
	peshës)
	që do të deklarohen siç
	Kërkesa të tjera
	

	
	
	prodhimit
	Kërkesa të tjera
	specifikohet në kolonat 8, 9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	dhe 10
	
	
	
	

	
	
	
	Totali
	Për çdo
	N
	
	P2O5
	K2O
	N
	P2O5
	K2O

	
	
	
	
	lëndë
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ushqyese
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Suspension
	Produkt në
	18%
	3% N
	1. Azoti
	
	1. P2O5 e
	
	Azoti total.
	1. Kur P2O5 e
	

	
	plehu kimik
	formë
	N + P2O5
	5% P2O5
	total
	
	tretshme
	
	Kur ndonjë
	tretshme në
	

	
	N P
	lëngu, në të
	Përmbajtja
	
	2. Azot
	
	në ujë.
	
	nga format
	ujë është më
	

	
	
	cilin lëndët
	maksimale
	
	nitrik
	
	2. P2O5 e
	
	e azotit 2
	pak se 2%, do
	

	
	
	ushqyese
	e biuretës:
	
	3. Azot
	
	tretshme
	
	deri 4 është
	të deklarohet
	

	
	
	vijnë nga
	(Azot
	
	amoniakal
	
	në citrate
	
	jo më pak
	vetëm
	

	
	
	substancat
	ureik x
	
	4. Azot
	
	amoni
	
	se 1% e
	tretshmëria. 2.
	

	
	
	si në
	0.026)
	
	ureik
	
	neutral.
	
	peshës,
	2. Kur P2O5 e
	

	
	
	suspension
	
	
	
	
	3. P2O5 e
	
	duhet të
	tretshme në
	

	
	
	në ujë,
	
	
	
	
	tretshme
	
	deklarohet.
	ujë është të
	

	
	
	ashtu edhe
	
	
	
	
	në citrate
	
	Kur
	paktën 2%, do
	

	
	
	në solucion
	
	
	
	
	amoni
	
	përmbajtja
	të deklarohet
	

	
	
	pa shtim të
	
	
	
	
	neutral
	
	e biuretës
	tretshmëria 3
	

	
	
	lëndëve
	
	
	
	
	dhe në
	
	është më
	dhe duhet të
	

	
	
	organike me
	
	
	
	
	ujë.
	
	pak se
	deklarohet
	

	
	
	origjinë
	
	
	
	
	
	
	0.2%,
	përmbajtja e
	

	
	
	shtazore ose
	
	
	
	
	
	
	mund të
	P2O5 e
	

	
	
	bimore.
	
	
	
	
	
	
	shtohen
	tretshme në
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	fjalët”e ulët
	ujë. Plehrat
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	në biuretë.
	kimike nuk
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	duhet të
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	përmbajnë
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	përbërës të
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tjerë
	

	
	Solucion plehu kimik NP

	Produkt i
përftuar
kimikisht nga
tretja në ujë, në
formë të
qëndrueshme
në presion
atmosferik, pa
shtim të
lëndëve
ushqyese
organike me
origjinë
shtazore ose
bimore.
	18%
N + P2O5
Përmbajtja
maksimale e
biuretës:
(Azot ureik x
0.026)
	3% N
5% P2O5
	1. Azoti
total
2. Azoti
nitrik
3. Azoti
Amoniakal
4. Azoti ureik

	
	P2O5 e
tretshme në
ujë
	
	Azoti
total.
Kur ndonjë
nga format e
azotit 2 deri 4
është jo më pak se 1% e
peshës, kjo
formë duhet të
deklarohet.
Kur
Përmbajtja e
biuretës është më e vogël
se 0.2%, mund të shtohen fjalët “e ulët në
biuretë”.
	P2O5 e tretshme në
ujë
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Azot-Kalium (NK) dhe Fosfor-Kalium (PK)

	Nr.
	Përcaktimi
	Të dhëna
	Përmbajtja minimale
	Forma, tretshmëria dhe
	
	
	
	
	

	
	
	
	e lëndëve ushqyese (%
	përmbajtja e lëndëve ushqyese
	Të dhëna për identifikimin e

	
	i tipit
	mbi metodën
	e peshës)
	që do të deklarohet siç
	
	plehrave
	

	
	
	e prodhimit
	Kërkesa të tjera
	specifikohet në kolonat 8, 9
	Kërkesa të tjera

	
	
	
	
	
	
	dhe 10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Totali
	Për çdo
	N
	
	P2O5
	K2O
	N
	
	P2O5
	
	K2O

	
	
	
	
	lëndë
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ushqyese
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	
	9
	
	10

	
	Solucion
	Produkt i
përftuar
kimikisht nga
tretja në ujë,
në një formë
të
qëndrueshme
në presion
atmosferik, pa
shtim të
lëndëve
ushqyese
organike me
	15%
	2% N
	1. Azoti
	
	
	K2O e
	1. Azoti
	
	
	
	1. Oksidi i

	
	plehu kimik
	
	N+K2O
	3% K2O
	total
	
	
	tretshme
	total
	
	
	
	kaliumit i

	
	N K
	
	Përmbajtja
	
	2 Azoti
	
	
	në ujë.
	2. Kur
	
	
	
	tretshëm në

	
	
	
	maksimale
	
	nitrik
	
	
	
	ndonjëra
	
	
	
	ujë.

	
	
	
	e biuretës:
	
	3.Azoti
	
	
	
	nga format e
	
	
	
	2. Mund të

	
	
	
	(Azot
	
	amoniakal
	
	
	
	azotit 2 deri
	
	
	
	përdoren

	
	
	
	ureik x
	
	4.Azoti
	
	
	
	në 4 është jo
	
	
	
	fjalët “e

	
	
	
	0.026)
	
	ureik
	
	
	
	më pak se
	
	
	
	ulët në

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1% e
	
	
	
	klor” kur

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	peshës, kjo
	
	
	
	përmbajtja

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	formë
	
	
	
	e klorit nuk

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	deklarohet.
	
	
	
	është mbi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kur
	
	
	
	2%.
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	origjinë
	
	
	
	
	
	përmbajtja e
	
	3. Mund të

	
	
	shtazore dhe
	
	
	
	
	
	biuretës
	
	deklarohet

	
	
	bimore.
	
	
	
	
	
	është më e
	
	përmbajtja

	
	
	
	
	
	
	
	
	vogël se
	
	e klorit.

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2%, mund
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	të shtohen
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	fjalët “e ulët
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	në biuretë”.
	
	

	
	Suspension
	Produkt në
formë lëngu,
në të cilin lëndët
ushqyese
rrjedhin nga
substancat si në
suspension
në ujë, ashtu edhe në solucion pa
shtim të lëndëve
ushqyese me
origjinë shtazore ose bimore.
	18%
	3% N
	1. Azoti
	
	K2O e
	1. Azoti
total.
2. Kur një nga format e azotit 2 deri në 4 përbën
jo më pak se 2% të
peshës, duhet të
deklarohet.
Kur përmbajtja e
Biuretës është më pak se 0.2% mund të shtohen fjalët “e ulët në biuretë”.
	
	1. Oksidi i potasit i
tretshëm në ujë.
2. Fjalët “i ulët në
klor” mund të përdoren kur
përmbajtja e klorit nuk është mbi 2%.
3. Mund të deklarohet
përmbajtja
e klorit.

	
	plehu kimik
	
	N+K2O
	5% K2O
	total
	
	tretshme
	
	
	

	
	N K
	
	Përmbajtja
	
	2. Azoti
	
	në ujë
	
	
	

	
	
	
	maksimale
	
	nitrik
	
	
	
	
	

	
	
	
	e biuretës:
	
	3. Azoti
	
	
	
	
	

	
	
	
	(Azot
	
	amoniakal
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ureik x
	
	4. Azoti
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.026)
	
	ureik
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solucion plehu kimik P K
	Produkt i përftuar
kimikisht nga tretja në ujë, në një formë të qëndrueshme në presion atmosferik, pa shtim të lëndëve
	18% P2O5+K2O
	5% P2O5
5% K2O
	
	
	P2O5 e
tretshme në
ujë.
	
	K2O e
tretshme në ujë.
	
	P2O5 e
tretshme
në ujë.
	1. Oksidi i potasit i
tretshëm në ujë.
2. Mund të përdoren fjalët
“e ulët në klor” kur
përmbajtja e klorit nuk
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	Ushqyese organike me origjinë shtazore ose
bimore.
	
	
	
	
	
	
	
	është mbi 2%.
3. Mund të
deklarohet
përmbajtja e klorit.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suspension i
	Produkt në formë lëngu, në të cilin
Lëndët ushqyese
rrjedhin nga
substancat si në suspension në ujë, ashtu edhe në solucion pa shtim të lëndëve ushqyese
organike me origjinë shtazore ose bimore.
	18%
	5% P2O5
	
	
	1. P2O5 e
tretshme në
ujë.
2. P2O5 e
tretshme në
citrate amoni neutral.
3. P2O5 e
tretshme në
citrate amoni
neutral dhe
në ujë.
	K2O e
	
	
	1. Kur P2O5
është më pak
se 2%, do të
deklarohet
vetëm 2.
2. Kur P2O5
është të
paktën 2%, do
të deklarohet
e tretshme në
ujë.
Plehrat
kimike nuk
duhet të
përmbajnë
skore Tomas,
fosfat
kalciumi dhe
pjesërisht
fosfate të
tretshme ose
fosfate
natyrale.
	1. Oksid potasi i
tretshëm në ujë.
2. Fjalët “i ulët në
klor” mund
të përdorenvetëm kur përmbajtja
e klorit nuk tejkalon
2%.
3. Mund të deklarohet
përmbajtja
e klorit.

	
	plehut kimik
	
	P2O5+K2O
	5% K2O
	
	
	
	tretshme
	
	
	
	

	
	P K
	
	
	
	
	
	
	në ujë
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



GRUPI B: PRODUKTET PLEHËRUESE ORGANIKE

1. Një produkt plehërues organik përmban:
- karboni organik (Corg), dhe
- ushqyes,  
me origjinë vetëm biologjike.

Një produkt plehërues organik mund të përmbajë torfë, leonardit dhe linjit, por asnjë material tjetër që është i fosilizuar ose i ngulitur në formacione gjeologjike.

2. Ndotësit në një produkt plehërues organik nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) cadmium (Cd): 					1.5 mg/kg lëndë të thatë, 
b) krom hexavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë të thatë, 
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë të thatë, 
d) nikel (Ni): 						50 mg/kg lëndë të thatë, 
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë të thatë, 
[bookmark: _GoBack]f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë të thatë.

Biuret (C2H5N3O2) nuk duhet të jenë të pranishëm në një produkt plehërues organik.

3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një produkt plehërues organik nuk duhet të kalojë 300 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një produkt plehërues organik nuk duhet të kalojë 800 mg/kg lëndë të thatë.

4. Patogjenët në një produkt plehërues organik nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese.
	
Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonella spp.
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 gr ose 25 ml

	Escherichia coli ose
Enterococcaceae
	5
	5
	0
	1 000 në 1 gr ose 1 ml


ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU. 

NËNGRUPI B.1. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANIKE TË NGURTË

1. Një produkt plehërues organik i ngurtë duhet të jetë në formë të ngurtë.
2. Një produkt plehërues organik i ngurtë përmban të paktën një nga lëndët ushqyese parësore të deklaruara në vijim: azot (N), pentoksid fosfori (P2O5) ose oksid kaliumi (K2O).
Kur një produkt plehërues organik i ngurtë përmban vetëm një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ajo përmbajtje ushqyese duhet të jetë të paktën si më poshtë:
a) 2,5 % në masë të azotit të përgjithshëm (N),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).

Kur një produkt plehërues organik i ngurtë përmban më shumë se një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ato përmbajtje ushqyese duhet të jenë të paktën si më poshtë:
a) 1% sipas masës së azotit të përgjithshëm (N),
b) 1% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 1% sipas masës së oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O)
Shuma e këtyre përmbajtjeve ushqyese duhet të jetë së paku 4% në masë.
4. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një produkt plehërues organik të ngurtë duhet të jetë së paku 15% në masë.
Përfshihen në këtë grup edhe torfat acide, neutrale dhe të humifikuara si dhe plehu organik.

NËNGRUPI B.2. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANIKE TË LËNGSHËM
1. Një produkt plehërues organik i lëngshëm duhet të jetë në formë të lëngshme.
2. Një produkt plehërues organik i lëngshëm përmban të paktën një nga lëndët ushqyese parësore të deklaruara në vijim: azot (N), pentoksid fosfori (P2O5) ose oksid kaliumi (K2O).
Kur një produkt plehërues organik i lëngshëm përmban vetëm një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ajo përmbajtje ushqyese duhet të jetë të paktën si më poshtë:
a) 2% në masë të azotit të përgjithshëm (N),
b) 1% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Kur një produkt plehërues organik i lëngshëm përmban më shumë se një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ato përmbajtje ushqyese duhet të jenë të paktën si më poshtë:
a) 1% sipas masës së azotit të përgjithshëm (N),
b) 1% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 1% sipas masës së oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Shuma e këtyre përmbajtjeve ushqyese duhet të jetë së paku 3% në masë.
3. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një produkt plehërues organik të lëngshëm duhet të jetë së paku 5% në masë.

GRUPI C: PRODUKTET PLEHËRUESE ORGANO-MINERARE

1. Një produkt plehërues organo-minerar do të jetë një bashkë-formulim i:
a) një ose më shumë produkteve plehëruese inorganike, siç përcaktohet në Grupin A, dhe
b) një ose më shumë materiale që përmbajnë:
- karboni organik (Corg), dhe
- lëndë ushqyese
me origjinë vetëm biologjike.
Një produkt plehërues organo-minerar mund të përmbajë torfë, leonardit dhe linjit, por asnjë material tjetër që është i fosilizuar ose i ngulitur në formacione gjeologjike.
2. Kur një ose më shumë nga produktet plehërues inorganikë në bashkë-formulim është një produkt plehërues i ngurtë nitronium amoniumi makroushqyes i ngurtë me përmbajtje të lartë të azotit, siç specifikohet në Grupin A, një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të përmbajë 16% ose më shumë në masë të azotit (N) si rezultat i nitratit të amonit (NH4NO3).
3. Ndotësit në një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) kadmium (Cd):
i) kur një produkt plehërues organo-minerar ka një përmbajtje totale fosfori (P) me më pak se 5% pentoksid fosfori (P2O5)-ekuivalent me masë: 3 mg/kg lëndë e thatë, ose
ii) kur një pleh organo-mineral ka një përmbajtje totale fosfori (P) me 5% pentoksid fosfori (P2O5)-ekuivalent ose më shumë në masë ("produkt plehërues fosfatik"): 60 mg/kg pentoksid fosfori (P2O5);
b) krom heksavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë e thatë;
c) merkur (Hg): 				1 mg/kg lëndë e thatë;
d) nikel (Ni): 					50 mg/kg lëndë e thatë;
e) plumb (Pb): 					120 mg/kg lëndë e thatë;
f) arsenik inorganik (As): 	40 mg/kg lëndë e thatë; dhe
g) biuret (C2H5N3O2): 		12 gr/kg lëndë e thatë.
4. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të kalojë 600 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të kalojë 1 500 mg/kg lëndë të thatë. Sidoqoftë, këto vlera limit nuk do të zbatohen kur bakri (Cu) ose zinku (Zn) i janë shtuar qëllimisht një produkti plehërues organo-minerar, me qëllim korrigjimin e një mangësie të mikroushqyesit të tokës dhe është deklaruar.
5. Patogjenët në një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese.

	
Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonella spp.
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 gr ose 25 ml

	Escherichia coli ose
Enterococcaceae
	5
	5
	0
	1 000 në 1 gr ose 1 ml



ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU.

NËNGRUPI C.1. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANO-MINERARE TË NGURTË
1. Një produkt plehërues organo-minerar i ngurtë duhet të jetë në formë të ngurtë (solide).
2. Një produkt plehërues organo-minerar i qëndrueshëm përmban të paktën një nga lëndët ushqyese parësore të deklaruara në vijim: azot (N), pentoksid fosfori (P2O5) ose oksid kaliumi (K2O).
Kur një produkt plehërues organo-minerar i ngurtë përmban vetëm një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ajo përmbajtje ushqyese duhet të jetë të paktën si më poshtë:
a) 2,5% në masë të azotit të përgjithshëm (N), nga të cilat 1% në masë do të jetë azot organik (Norg),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Kur një produkt plehërues organo-minerar i ngurtë përmban më shumë se një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ato përmbajtje ushqyese duhet të jenë të paktën si më poshtë:
a) 2% në masë të azotit të përgjithshëm (N), nga të cilat 0,5% në masë do të jetë azot organik (Norg),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Shuma e këtyre përmbajtjeve ushqyese duhet të jetë së paku 8% në masë.
3. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një produkt plehërues organo-minerar të ngurtë duhet të jetë së paku 7,5% në masë.
4. Në një produkt plehërues organo-minerar të ngurtë, çdo njësi fizike duhet të përmbajë karbon organik (Corg) dhe të gjithë lëndët ushqyese në përmbajtjen e tyre të deklaruar. Një njësi fizike i referohet një prej pjesëve përbërëse të një produkti plehërues, të tilla si kokrrizave ose peleteve.

NËNGRUPI C.2. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANO-MINERARE TË LËNGSHËM

1. Një produkt plehërues organo-minerar i lëngshëm duhet të jetë në formë të lëngshme.
2. Një pleh organo-mineral i lëngshëm përmban të paktën një nga lëndët ushqyese parësore të deklaruara në vijim: azot (N), pentoksid fosfori (P2O5) ose oksid kaliumi (K2O).
Kur një produkt plehërues organo-minerar i lëngshëm përmban vetëm një lëndë ushqyese fillestare të deklaruar, përmbajtja e ushqyesit duhet të jetë së paku si më poshtë:
a) 2% në masë të azotit të përgjithshëm (N), nga të cilat 0,5% në masë do të jetë azot organik (Norg),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Kur një produkt plehërues organo-minerar i lëngshëm përmban më shumë se një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ato përmbajtje ushqyese duhet të jenë të paktën si më poshtë:
a) 2% në masë të azotit të përgjithshëm (N), nga të cilat 0,5% në masë do të jetë azot organik (Norg),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Shuma e këtyre përmbajtjeve ushqyese duhet të jetë së paku 6% në masë.
4. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një produkt plehërues organo-minerar të lëngshëm duhet të jetë së paku 3% në masë.
GRUPI Ç: PRODUKTET PLEHËRUESE BAZUAR NË ELEMENTË USHQYES DYTËSORË

	Nr.
	Përcaktimi i tipit
	Të dhëna mbi metodën
	Përmbajtja minimale e lëndëve
	
	

	
	
	
	ushqyese (% e peshës)
	Të dhëna të tjera
	Përmbajtja e

	
	
	e prodhimit të
	Të dhëna mbi shprehjen e lëndëve
	ose përcaktimi i
	lëndëve ushqyese që

	
	
	përbërësve kryesor
	ushqyese
	tipit
	do të deklarohen

	
	
	
	Të dhëna të tjera
	
	Kritere të tjera

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Sulfat kalciumi
	Produkt natyral i përftuar
	25% CaO.
	Emri i zakonshëm
	Anhidridi sulfuruk

	
	
	kimikisht që përmban
	35% SO3.
	tregtar
	SO3 total.

	
	
	sulfat kaliumi dhe masa e
	Kalciumi dhe squfuri i shprehur si
	
	Oksidi i kalciumit

	
	
	tretshme në ujë është e
	CaO dhe SO3.
	
	CaO total.

	
	
	ndryshme.
	Bluarje e imët e përsosur.
	
	

	
	
	
	Të paktën 80% duhet të kalojë
	
	

	
	
	
	përmes një site të imët 0.160m/m.
	
	

	
	
	
	Të paktën 99% duhet të kalojë
	
	

	
	
	
	përmes një site të imët 10m/m
	
	

	
	
	
	lirshëm.
	
	

	2
	Solucion i
	Origjina e klorurit të
	12% CaO.
	
	Oksid kalciumi.

	
	klorurit të
	kalciumit nga solucion
	Kalciumi shprehet si oksid kalciumi
	
	CaO.

	
	kalciumit
	industrial.
	i tretshëm në ujë.
	
	Spërkatje gjethore.

	3
	Squfur i thjeshtë
	Produkt natyral ose
	98% S (24.5% SO3)
	
	Totali i anhidridid

	
	
	industrial krahasimisht i
	Squfuri i shprehur si përmbajtje
	
	sulfuric SO3.
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	pastër.
	totale e SO3.
	
	

	4.
	Kieserite
	Produkt me origjinë
	34%
	MgO
	Emri i zakonshëm
	Oksidi i magnezit

	
	
	minerale që përmban
	45%
	SO3.
	tregtar
	MgO i tretshëm në

	
	
	monohidride të sulfatit të
	Magnezi dhe squfuri shprehen si
	
	ujë.

	
	
	magnezit si komponent
	oksid magnezi dhe anhidrid sulfurik
	
	Anhidridi sulfurik

	
	
	kryesor.
	të tretshme në ujë.
	
	SO3 i tretshëm në

	
	
	
	
	
	
	ujë.

	5.
	Sulfat magnezi
	Produkt që përmban
	15%
	MgO.
	Emri i zakonshëm
	Oksidi i magnezit

	
	
	shtatë hydrate sulfat
	28%
	SO3.
	tregtar
	MgO i tretshëm në

	
	
	magneziumi si
	Magnezi dhe squfuri i shprehur si
	
	ujë.

	
	
	komponent kryesor.
	oksid magnezi dhe anhidrid sulfurik
	
	Anhidridi sulfurik

	
	
	
	të tretshme në ujë.
	
	SO3 i tretshëm në

	
	
	
	
	
	
	ujë.

	5.1.
	Solucion i sulfatit
	Produkt
	i
	përftuar
	nga
	5% MgO
	Emri
	i
	Oksidi
	i
	magnezit

	
	të magnezit
	
	tretja në ujë e sulfatit të
	10%
	SO3
	zakonshëm
	
	MgO i
	tretshëm në

	
	
	
	magnezit
	me
	origjinë
	Magnezi dhe squfuri i shprehur si oksid
	tregtar
	
	ujë.
	
	

	
	
	
	industriale
	
	
	
	magnezi  dhe  anhidrid  sulfuric  të
	
	
	Anhidridi
	sulfurik

	
	
	
	
	
	
	
	
	tretshme në ujë.
	
	
	SO3  i  tretshëm  në

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ujë.
	
	

	5.2.
	Hidroksid
	
	Produkt
	
	i
	përftuar
	60%
	MgO
	
	
	Oksid
	
	magnezi

	
	magnezi
	
	kimikisht
	me përmbajtje
	Bluarje e përsosur e imët. Të paktën
	
	
	MgO total
	

	
	
	
	si  komponent
	kryesor
	99%
	duhet të kalojë nëpërmjet një site
	
	
	
	
	

	
	
	
	hidroksidin e magnezit.
	të imët prej 0.063m/m.
	
	
	
	
	

	5.3.
	Suspensioni
	i
	Produkt
	i
	përftuar
	nga
	24%
	MgO
	
	
	Oksid
	
	magnezi

	
	hidroksidid
	të
	suspensioni i tipit 5.2
	
	
	
	
	
	MgO total
	

	
	magnezit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Solucion i klorurit
	Produkt
	i
	përftuar
	nga
	13%
	MgO
	
	
	Oksid
	
	magnezi

	
	të magnezit
	
	tretja
	e
	klorurit
	të
	Magnezi i shprehur si oksid magnezi.
	
	
	MgO total
	

	
	
	
	magnezit
	me
	origjinë
	Përmbajtja maksimale e kalciumit 3%
	
	
	
	
	

	
	
	
	industriale
	
	
	
	CaO
	
	
	
	
	
	














GRUPI D: PRODUKTET PLEHËRUESE BAZUAR NË MIKROELEMENTË

NËNGRUPI D.1. PRODUKTE PLEHËRUESE QË PËRMBAJNË VETËM NJË MIKROELEMENT

Bori (B)
	
	
	
	Përmbajtja minimale e
	
	

	Nr.
	Përcaktimi i
	Të dhëna mbi metodën e
	mikroelementeve (% e
	Të dhëna të
	Përmbajtja e

	
	tipit
	prodhimit të përbërësve kryesorë
	peshës)
	tjera ose
	mikroelementit që do

	
	
	
	Të dhëna mbi shprehjen
	përcaktimi i
	të deklarohet

	
	
	
	e lëndëve ushqyese
	tipit
	Tretshmëritë dhe

	
	
	
	Të dhëna të tjera
	
	kritere të tjera

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.a.
	Acid borik
	Produkt i përftuar nga veprimi i një
	14% Bor (B) i tretshëm
	Mund të
	Bor (B) i tretshëm në

	
	
	acidi mbi një borat
	në ujë.
	shtohen emra të
	ujë

	
	
	
	
	zakonshëm
	

	
	
	
	
	tregtarë
	

	1.b.
	Borat natriumi
	Produkt i përftuar kimikisht dhe që
	10% Bor (B) i tretshëm
	Mund të
	Bor (B) i tretshëm në

	
	
	ka si përbërës të tij kryesor një borat
	në ujë.
	shtohen emrat e
	ujë

	
	
	natriumi
	
	zakonshëm
	

	
	
	
	
	tregtarë
	

	1.c.
	Borat kalciumi
	Produkt  i  përftuar  pjesërisht  nga
	7% bor (B) total.
	Mund të
	Bor (B) total

	
	
	kolemaniti ose padermite që ka si
	98% të paktën të kalojë
	shtohen emra të
	

	
	
	përbërësin e saj kryesor boratin e
	përmes një site të imët
	tjerë tregtarë
	

	
	
	kalciumit
	0.063 m/m.
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	Boroni
	Produkt i përftuar nga reaksioni i
	8% Bor i tretshëm në ujë.
	
	Bor (B) i tretshëm në

	
	etanolamine
	acidid borik me një etanolaminë
	
	
	ujë

	1.e.
	Pleh  me  borat
	Produkt  i  përftuar  nga  tretja  ose
	2% Bor (B) i tretshëm në
	
	Bor (B) i tretshëm në

	
	në solucion ose
	suspensioni në ujë i tipave (1.a.),
	ujë.
	
	ujë

	
	suspension
	(1.b.) dhe (1.d.)
	
	
	



Kobalti (Co)
	
	
	
	
	
	
	
	Përmbajtja minimale e
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Përcaktimi i tipit
	Të dhëna mbi metodën e
	mikroelementeve (% e
	Të dhëna të tjera
	
	Përmbajtja e

	
	
	
	prodhimit të përbërësve
	
	peshës)
	ose përcaktimi i
	
	mikroelementeve që

	
	
	
	kryesorë
	
	
	Të dhëna mbi
	tipit
	
	do të deklarohen.

	
	
	
	
	
	
	
	shprehjen e lëndëve
	
	
	
	
	
	Tretshmëritë

	
	
	
	
	
	
	
	
	ushqyese
	
	
	
	
	
	Kritere të tjera

	
	
	
	
	
	
	
	Të dhëna të tjera
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	2
	
	3
	
	
	
	4
	
	5
	
	
	
	6
	

	2.a.
	Kripë kobalti
	Produkt i përftuar kimikisht
	19%
	Kobalt   (Co)   i
	Përcaktimi
	duhet
	të
	Kobalt (Co) i tretshëm

	
	
	
	dhe që ka si përbërës të tij
	tretshëm në ujë
	përfshijë
	emrin
	e
	në ujë
	

	
	
	
	kryesor një kripë minerale të
	
	
	anionit
	mineral
	të
	
	
	

	
	
	
	kobaltit.
	
	
	
	
	
	kombinuar
	
	
	
	
	

	2.b.
	Përbërje
	
	Produkt   i
	përftuar
	nga
	2% Kobalt (Co) tretshëm
	Natyra e
	agjentit
	që
	Kobalt (Co) i tretshëm

	
	organometalike
	kombinimi
	i
	kobaltit
	në ujë ku të paktën 8/10
	formon
	
	lidhjen
	në ujë. Kobalt i përzier

	
	kobalti
	(kobalt
	kimikisht
	me
	një
	agjent
	prej të cilit kanë formuar
	organometalike
	
	me
	një
	përbërës

	
	chelate)
	
	organometalik
	(chelating
	lidhje
	oranometalike
	(chelating agent)
	
	organometalik
	

	
	
	
	agent).
	
	
	
	(chelated)
	
	
	
	
	(chelated agent)

	2.c.
	Solucion
	plehu
	Produkt i përftuar duke tretur
	2% Kobalt (Co) i tretshëm
	Përcaktimi
	duhet
	të
	Kobalt (Co) i tretshëm

	
	kobalti
	
	tipat (2.a.) dhe/ose (2.b) në
	në ujë
	
	përfshijë
	emrin
	e
	në ujë. Kobalt i përzier

	
	
	
	ujë.
	
	
	
	
	
	anionit
	mineral
	të
	me
	një
	përbërje

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kombinuar
	dhe/ose
	organometalike

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	natyrën
	e
	lidhjes
	(chelated cobalt)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	organometalike
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(chelating agent)
	
	
	
	



Bakri (Cu)
	Nr.
	Përcaktimi i
	Të dhëna mbi metodën e
	Përmbajtja minerale e
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mikroelementeve (% e
	Të dhëna të tjera
	
	Përmbajtja e

	
	tipit
	prodhimit të përbërësve
	
	peshës)
	
	ose përcaktimi i
	
	mikroelementeve që do të

	
	
	kryesorë
	Të dhëna mbi
	
	tipit
	
	
	deklarohen

	
	
	
	shprehjen e lëndëve
	
	
	
	
	Tretshmëritë

	
	
	
	
	ushqyese
	
	
	
	
	
	Kritere të tjera

	
	
	
	Të dhëna të tjera
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	
	5
	
	
	
	6
	

	3.a.
	Kripë bakri
	Produkt i përftuar kimikisht
	20%
	Bakër
	
	(Cu)
	i
	Përcaktimi
	duhet
	të
	Bakër (Cu) i tretshëm në

	
	
	dhe që ka si përbërës të tij
	tretshëm në ujë.
	
	
	përfshijë
	emrin
	e
	ujë.
	
	

	
	
	kryesor një kripë minerale
	
	
	
	
	
	
	anionit
	
	të
	
	
	

	
	
	të bakrit (perveç sulfatit te Cu).
	
	
	
	
	
	
	kombinuar.
	
	
	
	

	3.b.
	Përbërje
	Produkt i përftuar  duke
	9% Bakër (Cu) i tretshëm
	Natyra e
	agjentit
	Bakër
	total
	Cu.

	
	organometalike
	kombinuar kimikisht bakrin
	në ujë. Të paktën 8/10 ka
	organometalik
	
	Organometalik
	(chelated

	
	(Copper
	me një agjent organometalik
	qenë
	
	
	
	lidhje
	(Chelating agent).
	
	copper).
	

	
	chelated)
	(chelating agent).
	organometalike
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(chelated).
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	Pleh kimik  me
	Produkt
	i
	përftuar  duke
	5% bakër (Cu).
	
	
	Natyra
	e
	agjentit
	Bakër (Cu) total.

	
	bazë bakri
	përzier
	tipat
	(3a)  dhe/ose
	Madhësia e grimcës
	të
	organo
	
	metalik
	Bakër  i  tretshëm  në  ujë

	
	
	3b) dhe po qe e
	paktën
	98%
	duhet
	të
	(chelating agent).
	nëse ky është të paktën 1/4

	
	
	nevojshme
	materiali
	kalojë
	përmes
	një
	site
	
	
	
	e  bakrit  total  si  lidhje

	
	
	mbushës që nuk është lëndë
	o.06 3m/m.
	
	
	
	
	
	organometalike  (chelated)

	
	
	ushqyese.
	
	
	
	
	
	
	
	
	me bakër.

	3.d.
	Solucion plehu
	Produkt i përftuar nga tipat
	3% Bakër (Cu) i tretshëm
	Natyra
	e
	agjentit
	Bakër (Cu) i tretshëm në

	
	kimik bakri
	(3.a) dhe/ose (3.b) në ujë.
	në ujë.
	
	
	
	organometalik
	ujë ku një pjesë e të cilit

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(chelating agent).
	është lidhje organometalike

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(chelated) me bakër.



Hekuri (Fe)
	Nr.
	Përcaktimi i tipit
	Të dhëna mbi metodën e
	Përmbajtja minerale e
	
	
	
	
	

	
	
	
	mikroelementeve (% e
	Të dhëna të tjera
	Përmbajtja e

	
	
	prodhimit të përbërësve
	peshës)
	
	ose përcaktimi i
	
	mikroelementit që

	
	
	
	kryesorë
	
	Të dhëna mbi
	
	tipit
	
	do të deklarohet

	
	
	
	
	
	
	shprehjen e lëndëve
	
	
	
	
	Tretshmëritë

	
	
	
	
	
	
	ushqyese
	
	
	
	
	Kritere të tjera

	
	
	
	
	
	
	Të dhëna të tjera
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	4
	
	
	5
	
	
	6

	4.a.
	Kripë hekuri
	Produkt i përftuar kimikisht që
	12%   Hekur
	(Fe)   i
	Përcaktimi
	duhet
	të
	Hekur (Fe) i tretshëm

	
	
	ka si përbërësin e tij kryesor
	tretshëm në ujë.
	
	përfshijë
	emrin
	e
	në ujë.

	
	
	kripërat ferrore (FeII).
	
	
	
	jonit të kombinuar
	
	

	4.b.
	Hekur
	Produkt
	i
	përftuar
	duke
	5% Hekur (Fe)i tretshëm
	Natyra
	e
	agjentit
	Hekuri (Fe) i tretshëm

	
	organometalik
	kombinuar
	kimikisht
	hekurin
	në ujë prej të cilit 8/10
	organometalik
	
	në ujë.

	
	(iron chelate).
	me një
	agjent  organometalik
	është
	lidhje
	(chelating agent).
	
	

	
	
	(chelating agent).
	
	organometalike
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(chelated).
	
	
	
	
	
	

	4.c.
	Solucion  plehu  të
	Produkt i përftuar nga tretja e
	2% Hekur (Fe) i tretshëm
	Natyra
	e
	agjentit
	Hekuri (Fe) i tretshëm

	
	hekurit
	tipave (4.a) dhe/ose (4.b) në
	në ujë.
	
	organometalik
	
	në ujë.

	
	
	ujë.
	
	
	
	
	
	(chelating agent).
	
	Hekur me lidhje

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	organometalike

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(chelated iron).



Mangani (Mn)
	Nr.
	Përcaktimi i tipit
	Të dhëna mbi metodën e
	Përmbajtja minerale e
	
	

	
	
	
	mikroelementeve (% e
	Të dhëna të tjera
	Përmbajtja e

	
	
	prodhimit të përbërësve
	peshës)
	ose përcaktimi i
	mikroelementit që

	
	
	kryesorë
	Të dhëna mbi shprehjen
	tipit
	do të deklarohet

	
	
	
	e lëndëve ushqyese
	
	Tretshmëritë

	
	
	
	Të dhëna të tjera
	
	Kritere të tjera

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.a
	Kripë mangani
	Produkt i përftuar kimikisht që
	17% Mangan (Mn) i
	Përcaktimi duhet të
	Mangani (Mn) i

	
	
	ka si përbërës të tij kryesorë
	tretshëm në ujë.
	përfshijë emrin e
	tretshëm në ujë.

	
	
	një kripë minerale të manganit.
	
	anionit të
	

	
	
	
	
	kombinuar.
	

	5.b
	Mangan
	Produkt i përftuar duke
	5% Mangan (Mn) i
	Natyra e agjentit
	Mangani (Mn) i

	
	organometalik
	kombinuar kimikisht manganin
	tretshëm në ujë nga i cili të
	organometalik
	tretshëm në ujë.

	
	(manganese
	me një agjent organometalik
	paktën 8/10 është lidhje
	(chelating agent).
	Mangan lidhje

	
	chelate)
	(chelating agent).
	organometalike (chelated).
	
	organometalike.

	5.c
	Oksid mangani
	Produkt i përftuar kimikisht që
	40% Mangan (Mn) total.
	
	Mangan (Mn) total.

	
	
	ka si përbërës të tij kryesor
	Madhësija e grimcës të
	
	

	
	
	oksidet e manganit.
	paktën 80% të kalojë
	
	

	
	
	
	përmes një site 0.063m/m.
	
	

	5.d
	Pleh me bazë
	Produkt i përftuar duke përzier
	17% Mangan (Mn)total.
	
	Mangan (Mn) total.

	
	mangani
	tipat (5.a) dhe (5.c).
	
	
	Mangan i tretshëm në

	
	
	
	
	
	ujë kur ky përbërës të

	
	
	
	
	
	jetë të paktën 1/4 e

	
	
	
	
	
	manganit total.

	5.e
	Pleh në solucion
	Produkt i përftuar duke tretur
	3% Mangan (Mn) i
	Natyra e agjentit
	Mangani (Mn) i

	
	me bazë mangani
	në ujë tipat (5.a) dhe/ose (5.b).
	tretshëm në ujë.
	organometalik
	tretshëm në ujë.

	
	
	
	
	(chelating agent).
	Mangan lidhje

	
	
	
	
	
	organometalike.





Molibdeni (Mo)
	Nr.
	Përcaktimi i tipit
	Të dhëna mbi metodën e
	Përmbajtja minerale e
	
	

	
	
	
	mikroelementeve (% e
	Të dhëna të
	Përmbajtja e

	
	
	prodhimit të përbërësve
	peshës)
	tjera ose
	mikroelementit që do

	
	
	kryesorë
	Të dhëna mbi shprehjen
	përcaktimi i
	të deklarohet

	
	
	
	e lëndëve ushqyese
	tipit
	Tretshmëritë

	
	
	
	Të dhëna të tjera
	
	Kritere të tjera

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.a
	Molibdat natriumi
	Produkt i përftuar kimikisht dhe
	35% Molibden (Mo) i
	
	Molibden (Mo) i

	
	
	që   ka   si   përbërës   kryesor
	tretshëm në ujë.
	
	tretshëm në ujë.

	
	
	molibdatin e natriumit.
	
	
	

	6.b
	Molibdat amoni
	Produkt i përftuar kimikisht që ka
	50% Molibden (Mo) i
	
	Molibden (Mo) i

	
	
	si përbërës kryesor molibdatin e
	tretshëm në ujë.
	
	tretshëm në ujë.

	
	
	amonit.
	
	
	

	6.c
	Pleh   kimik   me
	Produkt i përftuar duke përzier
	35% Molibden (Mo) i
	
	Molibden (Mo) i

	
	bazë molibdeni
	tipat (6.a) dhe (6.b).
	tretshëm në ujë.
	
	tretshëm në ujë.

	6.d
	Pleh kimik
	Produkt i përftuar duke tretur në
	3% Molibden (Mo) i
	
	Moliben (Mo) i tretshëm

	
	molibdeni në
	ujë tipat (6.a) dhe/ose (6.b).
	tretshëm në ujë.
	
	në ujë.

	
	formë solucioni
	
	
	
	




Zinku (Zn)
	Nr.
	Përcaktimi i tipit
	Të dhëna mbi metodën e
	Përmbajtja minimale e
	
	

	
	
	
	mikroelementeve (% e
	Të dhëna të tjera
	Përmbajtja e

	
	
	prodhimit të përbërësve
	peshës)
	ose përcaktimi i
	mikroelementit që

	
	
	kryesorë
	Të dhëna mbi shprehjen
	tipit
	do të deklarohet

	
	
	
	e lëndëve ushqyese
	
	Tretshmëritë

	
	
	
	Të dhëna të tjera
	
	Kritere të tjera

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.a
	Kripë zinku
	Produkt i përftuar kimikisht
	15% Zink (Zn) i tretshëm
	Përcaktimi duhet të
	Zink (Zn) i tretshëm

	
	
	që ka si përbërës kryesor një
	në ujë.
	përfshijë emrin e
	në ujë.

	
	
	kripë minerale zinku.
	
	anionit të
	

	
	
	
	
	kombinuar.
	

	7.b
	Zink
	Produkt i përftuar kimikisht
	5% Zink (Zn) i tretshëm
	Natyra   e   agjentit
	Zink (Zn) i tretshëm

	
	organometalik
	me anë të zinkut dhe një
	në ujë.
	organometalik
	në ujë.

	
	(chelate zinc)
	agjenti organometalik
	
	(chelating agent).
	

	
	
	(chelating agent).
	
	
	

	7.c
	Oksid zinku
	Produkt i përftuar kimikisht
	70% Zink (Zn) total.
	
	Zink (Zn) total.

	
	
	që  ka  si  përbërës  kryesor
	
	
	

	
	
	oksidin e zinkut.
	
	
	

	7.d
	Pleh  kimik  me
	Produkt i përftuar duke
	30% Zink (Zn) total.
	
	Zink (Zn) total i

	
	bazë zinku
	përzier tipat (7,a) dhe (7,b).
	
	
	tretshëm në ujë ku

	
	
	
	
	
	përbën të paktën 1/4 e

	
	
	
	
	
	zinkut total.

	7.c
	Solucion me bazë
	Produkt i përftuar nga tretja e
	3% Zink (Zn) i tretshëm
	
	Zink (Zn) i tretshëm

	
	zinku
	tipave (7.a) dhe (7.b).
	në ujë.
	
	në ujë. Lidhje

	
	
	
	
	
	organometalike

	
	
	
	
	
	(chelated zinc).


[bookmark: page31]
NËNGRUPI D.2. PRODUKTE PLEHËRUESE TË NGURTA OSE TË LËNGËTA, ME MIKROELEMENTË
 
	Për një mikroelement
	Ku mikroelementi është i pranishëm në formën:

	
	Vetëm minerale (%)
	“chelated” ose “complexed”(%)

	Bor (B)
	0.2
	0.2

	Kobalt (Co)
	0.02
	0.02

	Bakër (Cu)
	0.5
	0.1

	Hekur (Fe)
	2.0
	0.3

	Mangan (Mn)
	0.5
	0.1

	Molibden (Mo)
	0.001
	-

	Zink (Zn)
	0.5
	0.1







NËNGRUPI D.3. PRODUKTE PLEHËRUESE QË PËRMBAJNË ELEMENTË PARËSORË DHE/OSE DYTËSORË, ME MIKROELEMENTË

	
	Për bimët ose livadhet (%)
	Për perimet (%)

	
	
	

	Bor (B)
	0.01
	0.01

	Kobalt (Co)
	0.002
	-

	Bakër (Cu)
	0.01
	0.002

	Hekur (Fe)
	0.5
	0.02

	Mangan (Mn)
	0.1
	0.01

	Molibden (Mo)
	0.001
	0.001

	Zink (Zn)
	0.01
	0.002




NËNGRUPI D4. PRODUKTE PLEHËRUESE QË PËRMBAJNË ELEMENTË PARËSORË DHE/OSE DYTËSORË, ME MIKROELEMENTË, PËR APLIKIM ME SPËRKATJE 

	Bor (B)
	0.01%

	Kobalt (Co)
	0.002%

	Bakër (Cu)
	0.002%

	Hekur (Fe)
	0.02%

	Mangan (Mn)
	0.01%

	Molibden (Mo)
	0.001%

	Zink (Zn)
	0.002%



GRUPI DH: PRODUKTET PLEHËRUESE ME VEPRIM SPECIFIK (FRENUESIT, BIOSTIMULANTËT E BIMËVE)

NËNGRUPI DH.1. FRENUESIT

Një frenues është një produkt plehërues, funksioni i të cilit është të përmirësojë modelet e lëshimit të lëndëve ushqyese të një produkti që siguron bimët me lëndë ushqyese, duke vonuar ose ndaluar aktivitetin e grupeve specifike të mikroorganizmave ose enzimave.

- FRENUESIT E NITRIFIKIMIT

1. Një frenues i nitrikimit do të pengojë i pengojnë oksidimin biologjik të azotit amoniakal (NH3-N) të nitrateve nitrogjenit (NO2-), duke ngadalësuar formimin e nitrat azotit (NO3-). 
2. Azoti moniakal (NH3-N) oksidimi kursit matet nga: 
(a) azoti moniakal (NH3-N) zhdukje, ose         
(b) shuma e nitrateve te azotit (NO2-) dhe nitrat azotit (NO3-) prodhimit me në lidhje me kohën. 
Krahasuar me një mostër të kontrollit, ku frenuesi nitrifikimit nuk është shtuar , një mostër të tokës që përmban frenues nitrifikim do tregojnë një reduktim 20% në amoniak nitrogjenit (NH 3 -N) oksidimi normë bazuar në një analizë kryhet 14 ditë pas aplikimit më së Niveli i besimit 95%.

- FRENUESIT E DENITRIFIKIMIT

1. Një frenues i denitrifikimit do të pengojë formimin e oksidit të azotit (N2O) duke ngadalësuar ose bllokuar shndërrimin e nitratit (NO3-) në dinitrogjen (N2) pa ndikuar në procesin e nitrifikimit siç përshkruhet te frenuesit e nitrikimit. 
2. Në krahasim me një mostër kontrolli ku frenuesi i denitifikimit nuk është shtuar , një test in vitro që përmban frenuesin e denitrifikimit duhet të tregojë një ulje prej 20% të shkallës së lëshimit të oksidit të azotit (N2O) bazuar në një analizë të kryer 14 ditë pas aplikimit në nivelin e besimit 95% . 

- FRENUESIT E RREZIKUT

1. Një frenues i ureazës duhet të pengojë veprimin hidrolitik mbi ure (CH4N2O) nga enzima urease, e synuar kryesisht për të zvogëluar volatilizimin e amoniakut. 
2. Në krahasim me një mostër kontrolli ku nuk është shtuar frenuesi i ureazës, një test in vitro që përmban frenuesin e ureazës duhet të tregojë një ulje prej 20% të shkallës së hidrolizës së ure (CH4N2O) bazuar në një analizë të kryer nga 14 ditë pas aplikimit ne nivelin e besimit 95%.

- NËNGRUPI DH.2. BIOSTIMULANTËT BIMORË

1. Një biostimulues i bimëve është një produkt plehërues, funksioni i të cilit është të stimulojë proceset e ushqimit të bimëve në mënyrë të pavarur nga përmbajtja ushqyese e produktit, me qëllimin e vetëm për të përmirësuar një ose më shumë nga karakteristikat e mëposhtme të bimës ose rizosferës së bimëve: 
(a) efikasitetin e përdorimit të lëndëve ushqyese, 
(b) tolerancën ndaj stresit abiotik, 
(c) tiparet cilësore, 
(d) disponueshmërinë e ushqyesve të mbyllur në tokë ose rizosferë. 
2. Ndotësit në një biostimulues bimor nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme: 
(a) kadmium (Cd): 				1,5 mg/kg lëndë e thatë, 
(b) krom heksavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë e thatë, 
(c) plumb (Pb): 					120 mg/kg lëndë e thatë, 
(d) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë e thatë, 
(e) nikel (Ni): 						50 mg/kg lëndë e thatë, 
(f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë e thatë. 
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një biostimulant bimor nuk duhet të kalojë 600 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një biostimulues bimor nuk duhet të kalojë 1 500 mg/kg lëndë të thatë. 
4. Biostimulanti i bimës duhet të ketë efektet që pretendohen në etiketë për bimët e specifikuara në të.     

- BIOSTIMULANTË MIKROBIALË TË BIMËVE 

1. Një biostimulues mikrobial i bimës duhet të përbëhet nga një mikroorganizëm ose një bashkësi mikroorganizmash, të cilat:
- nuk kanë kaluar asnjë përpunim tjetër përveç tharjes ose ngrirjes; dhe
- renditen në tabelën vijuese:

	Azotobacter spp. 

	Mycorrhizal fungi 

	Rhizobium spp. 

	Azospirillum spp. 



2. Patogjenët në një biostimulant mikrobial të bimës nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën e mëposhtme: 
	
Mikroorganizmat/toksinat e tyre, metabolitët
	Planet e marrjes së mostrave
	
Limitet

	
	n
	c
	

	Salmonelë spp.
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Escherichia coli
	5
	0
	Mungesa në 1 g ose 1 ml

	Listeria monocytogenes
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Vibrio spp.
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Shigella spp.
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Stafilokoku aureus
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Enterococcaceae
	5
	2
	10 CFU/gr

	Numërimi i pllakave anaerobe përveç nëse biostimulanti mikrobial i bimës është një bakter aerobik
	5
	2
	10 5 CFU/gr ose ml

	Numri i majave dhe mykut, përveç nëse biostimulanti mikrobial i bimës është një kërpudhë
	5
	2
	1 000 CFU/gr ose ml



ku:
n = numri i njësive që përbëjnë shembullin,
c = numri i njësive të mostrës, që japin vlera mbi kufirin e përcaktuar.

3. Kur biostimulanti mikrobial i bimës është në formë të lëngshme, biostimulanti i bimës duhet të ketë pH optimal për mikroorganizmat e përmbajtur dhe për bimët.    

- BIOSTIMULANTË JO MIKROBIALË TË BIMËVE

1.Një biostimulant jo mikrobial  bimor është një biostimulant bimor, përvec një biostimulanti mikrobial të bimës.

2. Patogjenët në një biostimulant jo mikrobial bimor nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese.
	
Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonelë spp.
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Escherichia coli ose
Enterococcaceae
	5
	5
	0
	1 000 në 1 g ose 1 ml


ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU.

Përfshihen edhe produktet plehëruese, që përmbajnë aminoacide bimore (proteina të hidrolizuara), ekstrakte bimore, përfshirë dhe algat. 


GRUPI E: PRODUKTET PLEHËRUESE TË VEÇANTA
PRODUKTET PLEHËRUESE ME PËRMBAJTJE SILICI

Produktet plehëruese me përmbajtje silici janë në formulime të lëngshme.
Silici (Si) hyn në përbërjen e produkteve plehëruese në formën e: 
- dioksidit të silicit (SiO2); 
- H4SiO4; 
- Si (OH)4; 
- Silic (Si) në nano grimca, e cila mund të lidhet me komponime të ndryshme inorganike dhe organike; 
- monoksidit të silicit (SiO); 
- amorfe të silicit. 
Gjithashtu është i lidhur edhe në EDTA.
Silic i lidhur vetëm me një ose me shumë elementë ushqyes kryesore: 
[bookmark: _Hlk36485693]Produkte plehëruese të përbërë, ku bashkë me elementët ushqyes kryesorë si dhe elementët ushqyes dytësorë janë pjesë edhe format e silicit. 

GRUPI Ë: KORREKTUESIT
	
1. Një produkt plehërues korrektues, funksioni i të cilit është të korrigjojë aciditetin e tokës, përmban oksidet, hidroksidet, karbonatet ose silikatet e ushqyesve të kalciumit (Ca) ose magnezit (Mg).
2. Ndotësit në një produkt plehërues korrektues nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) kadium (Cd): 					2 mg/kg lëndë e thatë,
b) krom heksavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë e thatë,
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë e thatë,
d) nikel (Ni): 						90 mg/kg lëndë e thatë,
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë e thatë,
f) arsenik (As): 					40 mg/kg lëndë e thatë.
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një produkt plehërues korrektues nuk duhet të kalojë 300 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një produkt plehërues korrektues nuk duhet të tejkalojë 800 mg/kg lëndë të thatë.
4. Parametrat e mëposhtëm të përcaktuar në bazë të masës së një produkti plehërues korrektues do të përmbushen:
a) vlera minimale neutralizuese: 15 (ekuivalente me CaO) ose 9 (HO-ekuivalente),
b) reaktiviteti minimal: 10% (testi i acidit klorhidrik) ose 50% pas 6 muajsh (prova e inkubacionit), dhe
c) madhësia minimale e grimcës: të paktën 70% <1 mm, me përjashtim të gëlqeres së djegur, materialit të grimcuar me grimcë dhe shkumës (të paktën 70% e produktit plehërues korrektues duhet të kalojë përmes një sitë prej 1 mm).

GRUPI F: SUBSTRATET E KULTIVIMIT (RRITJES)

1. Një substrat rritje është një produkt plehërues përveç tokës, funksioni i të cilit është që të rriten bimët ose kërpudhat.
Për qëllimin e kësaj pike, bimët përfshijnë dhe algat.
2. Ndotësit në një substrat rritje nuk duhet të tejkalojnë vlerat limit të mëposhtme:

a) cadmium (Cd): 					1.5 mg/kg lëndë të thatë, 
b) krom hexavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë të thatë, 
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë të thatë, 
d) nikel (Ni): 						50 mg/kg lëndë të thatë, 
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë të thatë, 
f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë të thatë.
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një substrat rritje nuk duhet të kalojë 200 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një substrat rritje nuk duhet të kalojë 500 mg/kg lëndë të thatë.
4. 4. Patogjenët në një substrat rritje nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese:
	Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	Limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonella spp. 
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Escherichia coli ose Enterococcaceae 
	5
	5
	0
	1 000 në 1 g ose 1 ml


ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU.

GRUPI G: PËRMIRËSUESIT E TOKËS

NËNGRUPI G.1. PËRMIRËSUESIT ORGANIKË TË TOKËS	

1. Një përmirësues organik i tokës duhet të përbëhet nga material, 95% e të cilit është me origjinë vetëm biologjike.
Një përmirësues organik i tokës mund të përmbajë torfë, leonardit dhe linjit, por asnjë material tjetër që është i fosilizuar ose i ngulitur në formacione gjeologjike.
2. Ndotësit në një përmirësues organik të tokës nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) cadmium (Cd): 					2 mg/kg lëndë të thatë, 
b) krom hexavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë të thatë, 
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë të thatë, 
d) nikel (Ni): 						50 mg/kg lëndë të thatë, 
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë të thatë, 
f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë të thatë.
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një përmirësues organik të tokës nuk duhet të kalojë 300 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një përmirësues organik të tokës nuk duhet të kalojë 800 mg/kg lëndë të thatë.
4. Patogjenët në një përmirësues organik të tokës nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese:
	Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	Limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonella spp. 
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Escherichia coli ose Enterococcaceae 
	5
	5
	0
	1 000 në 1 g ose 1 ml


ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU.



5. Një përmirësues organik i tokës duhet të përmbajë 20% ose më shumë lëndë të thatë.
6. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një përmirësues organik të tokës duhet të jetë së paku 7,5% të masës.

NËNGRUPI G.2. PËRMIRËSUESIT INORGANIKË TË TOKËS

1. Një përmirësues inorganik i tokës do të jetë një përmirësues i tokës përveç një përmirësuesi organik të tokës.
2. Ndotësit në një përmirësues inorganik të tokës nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) cadmium (Cd): 					1.5 mg/kg lëndë të thatë, 
b) krom hexavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë të thatë, 
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë të thatë, 
d) nikel (Ni): 						100 mg/kg lëndë të thatë, 
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë të thatë, 
f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë të thatë.
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një përmirësues inorganik të tokës nuk duhet të kalojë 300 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një përmirësues inorganik të tokës nuk duhet të kalojë 800 mg/kg lëndë të thatë.

GRUPI GJ: MATERIALET TË DESTINUARA PËR PRODHIMIN E PRODUKTEVE PLEHËRUESE 

Një produkt plehërues do të përbëhet vetëm nga materiale që plotësojnë kërkesat për një ose më shumë prej përbërësve të listuara në këtë grup.

NËNGRUPI GJ.1. EMËRTIMI I KATEGORIVE TË MATERIALEVE PËRBËRËS (KMB)

KMB 1: Substancat dhe përzierjet e materialit të virgjër
KMB 2: Bimë, pjesë bimore ose ekstrakte bimore
KMB 3: Kompostime
KMB 4: Bluarjet (tretjet) e kulturave të freskëta
KMB 5: Tretjet përveç tretjes së bimëve të freskëta
KMB 6: Nënprodukte të industrisë ushqimore
KMB 7: Mikroorganizma
KMB 8: Polimere ushqyes
KMB 9: Polimere përveç polimereve ushqyes

NËNGRUPI GJ.2. KËRKESAT LIDHUR ME KMB

Substancat dhe përzierjet e materialit të virgjër
Kur substanca ose njëra prej substancave në përzierje ka për qëllim të përmirësojë disponueshmërinë afatgjatë për bimët të mikroushqyesve në produktin plehërues, ajo substancë do të jetë ose një agjent për chelues ose një agjent kompleks, dhe do të zbatohen rregullat e mëposhtme:
a) Agjenti chelues do të jetë një substancë organike që përbëhet nga një molekulë e cila:
i) ka dy ose më shumë site që dhurojnë elektrone në një kation metalik qendror në tranzicion (zink (Zn), bakër (Cu), hekur (Fe), mangan (Mn), magnez (Mg), kalcium (Ca) ose kobalt. (Co)), dhe
ii) është mjaft i madh për të formuar një strukturë ciklike me pesë ose gjashtë përfaqësues.
Produkti plehërues do të mbetet i qëndrueshëm në solucionin standard Hoagland në pH 7 dhe 8 për të paktën 3 ditë.
b) Agjenti kompleks është një substancë organike që formon një strukturë të sheshtë ose sterile me një kation metalik tranzicioni dy- ose tre-valent (zink (Zn), bakër (Cu), hekur (Fe), mangan (Mn) ose kobalt (Co).
Produkti plehërues mbetet i qëndrueshëm në solucionin ujor në pH 6 dhe 7 për të paktën 1 ditë.
Kur substanca ose një nga substancat në përzierje ka për qëllim të përmirësojë modelet e lëshimit të ushqyesve të produktit plehërues, duke vonuar ose ndaluar aktivitetin e grupeve specifike të mikroorganizmave ose enzimave, kjo substancë do të jetë një frenuese e nitrifikimit, një frenues i denitrifikimit ose një frenues i ureazës, dhe rregullat e mëposhtme do të zbatohen:
a) Frenuesi i nitrifikimit do të pengojë oksidimin biologjik të azotit amoniak (NH3-N) në azot nitrite (NO2-), duke ngadalësuar kështu formimin e azotit të nitratit (NO3-).
Shkalla e oksidimit të azotit amoniak (NH3-N) matet ose nga:
i) zhdukja e azotit amoniak (NH3-N), ose
ii) shumën e azotit të nitritit (NO2-) dhe azotit të nitratit (NO3-) në lidhje me kohën.
Në krahasim me një kampion kontrolli ku nuk është shtuar frenuesi i nitrifikimit, një mostër dheu që përmban frenuesin e nitrifikimit duhet të tregojë një ulje prej 20% të nivelit të oksidimit të azotit amoniak (NH3-N) bazuar në një analizë të bërë 14 ditë pas aplikimit në 95 të nivelit të besimit.
Së paku 50% e përmbajtjes totale të azotit (N) të produktit plehërues duhet të përbëhet nga azot (N) në formë të amonit (NH4+) dhe ure (CH4N2O).
	b) Frenuesi i denitrifikimit do të pengojë formimin e oksidit të azotit (N2O), duke ngadalësuar ose bllokuar konvertimin e nitratit (NO3-) në dinitrogjen (N2) pa ndikuar në procesin e nitrifikimit.
Në krahasim me një mostër kontrolli, ku frenuesi i denitifikimit nuk është shtuar, një test in vitro që përmban frenuesin e denitrifikimit duhet të tregojë një ulje prej 20% të shkallës së lëshimit të oksidit të azotit (N2O), bazuar në një analizë të kryer 14 ditë pas aplikimit në nivel të besimit 95%.
c) Frenuesi i ureazës duhet të pengojë veprimin hidrolitik mbi ure (CH4N2O) nga enzima ureaze, e synuar kryesisht për të zvogëluar avullimin e amoniakut. Në krahasim me një mostër kontrolli, ku frenuesi i ureazës nuk është shtuar, një provë in vitro që përmban frenuesin e ureazës tregon një ulje prej 20% të shkallës së hidrolizës së uresë (CH4N2O), bazuar në një analizë të kryer 14 ditë pas aplikimit në nivel besimi 95%.
Së paku 50% e përmbajtjes totale të azotit (N) të produktit plehërues duhet të përbëhet nga forma e azotit (N) ureik (CH4N2O).

- Bimë, pjesë bimore ose ekstrakte bimore

Një produkt plehërues mund të përmbajë bimë, pjesë bimore ose ekstrakte bimore, që nuk kanë pësuar asnjë përpunim tjetër përveç prerjes, bluarjes, sitjes, shoshitjes, centrifugimit, shtypjes, tharjes, trajtimit të ngrirë, nxjerrjes (ekstraktimit) me ujë ose nxjerrjes superkritike CO2.
Për qëllimin e kësaj pike, bimët përfshijnë kërpudhat dhe algat dhe përjashtojnë algat blu-jeshile (cianobakteret).



- Kompostime

Një produkt plehërues mund të përmbajë komposte të marrë përmes kompostimit aerob ekskluzivisht të një ose më shumë prej organizmave të gjallë ose të vdekur ose pjesë të tyre, të cilat janë të papërpunuara ose të përpunuara vetëm me mjete manuale, mekanike ose gravitacionale, me tretje në ujë, me flotacion, me nxjerrje me ujë, me distilim me avull ose me ngrohje vetëm për të hequr ujin, ose që nxirren nga ajri me çfarëdo mënyre, përveç:
- pjesëve organike të mbeturinave të përziera shtëpiake komunale të ndara përmes trajtimit mekanik, fizikokimik, biologjik dhe/ose manual,
- llumit të ujërave të zeza, llumit industrial ose llumit gërryerjeve,

Përqendrimi i përgjithshëm i të gjithë aditivëve nuk kalon 5% të peshës totale të materialit hyrës.

Komposti përmban:
a) jo më shumë se 6 mg/kg lëndë e thatë e PAH161;
b) jo më shumë se 3 g/kg lëndë e thatë e papastërtive makroskopike mbi 2 mm në ndonjë nga format e mëposhtme: qelqi, metali ose plastika; dhe
c) jo më shumë se 5 g/kg lëndë e thatë e shumës së papastërtive makroskopike të përmendura në pikën (b).

Komposti duhet të plotësojë të paktën një nga kriteret e mëposhtme të stabilitetit:
a) Shkalla e marrjes së oksigjenit:
- Përkufizimi: një tregues i shkallës në të cilën materia organike e biodegradueshme po zbërthehet brenda një periudhe kohe të caktuar. Metoda nuk është e përshtatshme për materiale me përmbajtje të madhësive të grimcave > 10 mm që tejkalon 20%,
- Kriteri: maksimumi 25 mmol O2/kg lëndë organike/orë; ose
b) Faktori i vetë-nxehhjes:
- Përkufizimi: temperatura maksimale e arritur nga një kompost në kushte të standardizuara si tregues i gjendjes së veprimtarisë së saj biologjike aerobike,
- Kriteri: minimumi Rottegrad III.

- Bluarjet (tretjet) e kulturave të freskëta

Një produkt plehërues mund të përmbajë tretje të marrë përmes tretjes anaerobe ekskluzivisht të një ose më shumë prej materialeve hyrëse të mëposhtme:
a) bimë ose pjesë bimore të rritura për prodhimin e biogazit. Për qëllimin e kësaj pike, bimët përfshijnë algat dhe përjashtojnë algat blu-jeshile (cianobakteret);
b) aditivëve të tretjes, të cilat janë të nevojshme për të përmirësuar performancën e procesit ose performancën mjedisore të procesit të tretjes
Përqendrimi i përgjithshëm i të gjithë aditivëve nuk kalon 5% të peshës totale të materialit hyrës.
c) çdo material i përmendur në pikën (a), që është tretur më parë.

PËRMBAJTJA E KLORIT DHE FAKTORËT E KONVERTIMIT NË PRODUKTET PLEHËRUESE

1. Shprehja “i dobët në klorur” ose i ngjashëm mund të përdoret vetëm nëse përmbajtja e klorurit (Cl-) është nën 30 g/kg lëndë e thatë.
2. Kur kërkesat e informacionit për përmbajtje ushqyese shprehen në formë të oksiduar, përmbajtja e ushqyesve mund të shprehet në formën elementare, në vend ose përveç formës së oksiduar, në përputhje me faktorët e mëposhtëm të konvertimit:
fosfori (P) = fosfor pentoksid (P2O5)×0,436;
kaliumi (K) = oksid kaliumi (K2O)×0,83;
kalciumi (Ca) = oksid kalciumi (CaO)×0,715;
magnezi (Mg) = oksid i magnezit (MgO)×0,603;
natriumi (Na) = oksid natriumi (Na2O) x 0,742;
squfuri (S) = trioksidi i squfurit (SO3) x 0,4.

3. Kur kërkesat e informacionit i referohen karbonit organik (Corg), informacioni mund t'i referohet lëndës organike, në vend ose përveç karbonit organik (Corg), në përputhje me faktorin vijues të konvertimit:
karboni organik (Corg) = lëndë organike × 0,56.


