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PËR “MIRATIMIN E KLASIFIKIMIT TË HOLLËSISHËM TË PRODUKTEVE PLEHËRUESE TË LEJUARA PËR REGJISTRIM”
(Ndryshuar me urdhrin nr. 854, datë 3.9.2025)
(i përditësuar)

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës si dhe të nenit 5, pika 2, të kreut I, të Ligjit nr. 17/2020, datë 17.2.2020, “Për produktet plehëruese”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e klasifikimit të hollësishëm të produkteve plehëruese të lejuara për regjistrim, bashkëlidhur këtij urdhëri.
2. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural si dhe Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I BUJQËSISË 
DHE ZHVILLIMIT RURAL
Bledar Çuçi


KLASIFIKIMI I HOLLËSISHËM I PRODUKTEVE PLEHËRUESE TË LEJUARA PËR REGJISTRIM


GRUPET A DHE Ç: PRODUKTET PLEHËRUESE INORGANIKE ME ELEMENTE USHQYESE KRYESORE, SI DHE BAZUAR NË ELEMENTE USHQYESE DYTËSORE
 (Ndryshuar me urdhrin nr. 854, datë 3.9.2025)

1. Një produkt plehërues inorganik me elemente ushqyese kryesore, si dhe bazuar në elemente ushqyese dytësore, ka për qëllim t’i sigurojë bimëve ose kërpudhave një ose më shumë nga elementet ushqyes të mëposhtëm:
a) elementet ushqyese kryesore: azoti (N), fosfor (P) ose kalium (K);
b) elementet ushqyese dytësore: kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na) ose squfur (S).
2. Ndotësit në një produkt plehërues inorganik me elemente ushqyese kryesore, si dhe bazuar në elemente ushqyese dytësore nuk duhet të kalojnë kufijtë e vlerave të mëposhtme:
a) kadmium (Cd), me një përmbajtje totale të:
i. fosforit (P) më pak se 5% pentoksid fosfori (P2O5)-ekuivalent në masë: 3 mg/kg lëndë e thatë, ose 
ii. fosforit (P) prej 5% pentaoksid fosfori (P2O5) ekuivalent ose më shumë në masë (“plehërues fosfat”): 60 mg/kg pentoksid fosfori (P2O5);
	b) krom gjashtë valent (Cr VI):
c) merkur (Hg):
d) nikel (Ni):
e) plumb (Pb):
f) arsenik (si):
g) biuretë (C2H5N3O2):
h) perklorat (ClO4-):
	2 mg/kg lëndë e thatë,
1 mg/kg lëndë e thatë,
100 mg/kg lëndë e thatë,
120 mg/kg lëndë e thatë,
40 mg/kg lëndë e thatë,
12 g/kg lëndë e thatë,
50 mg/kg lëndë e thatë.


3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një produkt plehërues inorganik me elemente ushqyese kryesore, si dhe bazuar në elemente ushqyese dytësore nuk duhet të kalojë 600 mg/kg lëndë të thatë dhe përmbajtja e zinkut (Zn) nuk duhet të kalojë 1 500 mg/kg lëndë të thatë. Megjithatë, këto kufij vlerash nuk do të zbatohen kur bakri (Cu) ose zinku (Zn) është shtuar qëllimisht në një produkt plehërues inorganik me elemente ushqyese kryesore, si dhe bazuar në elemente ushqyese dytësore, me qëllim të korrigjimit të mungesës së mikroelementit në tokë.

PRODUKTET PLEHËRUESE INORGANIKE TË NGURTË TË THJESHTË, ME ELEMENTE USHQYESE KRYESORE, SI DHE BAZUAR NË ELEMENTE USHQYESE DYTËSORE

Një produkt plehërues inorganik i ngurtë duhet të jetë në formë të ngurtë.
1. Një produkt plehërues inorganik i ngurtë i thjeshtë duhet të ketë një përmbajtje të deklaruar prej:
a) vetëm një element ushqyes: azot (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na), squfur (S); ose
b) vetëm një element ushqyes kryesor: azot (N), fosfor (P), kalium (K), si dhe një ose më shumë elemente ushqyese dytësore: kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na), squfur (S). 
2. Kur një produkt plehërues inorganik i ngurtë i thjeshtë përmban vetëm një element ushqyes të deklaruar: azot (N), fosfor (P), kalium (K),  kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na), squfur (S), ajo përmbajtje duhet të jetë së paku sa vijon:
a) 10% ndaj masës së azotit total (N);
b) 12% të masës totale të pentaoksidit fosforit (P2O5);
c) 6% të masës totale të oksidit të kaliumit (K2O);
d) 5% të masës totale të oksidit të magnezit (MgO);
e) 12% të masës total të oksidit të kalciumit (CaO);
f) 10% të masës totale të trioksidit të squfurit (SO3); ose
g) 1% të masës totale të oksidit të natriumit (Na2O).
Megjithatë, përmbajtja totale e oksidit të natriumit (Na2O) nuk duhet të kalojë 40% në masë.
Kur një produkt plehërues inorganik i ngurtë i thjeshtë përmban vetëm një element ushqyes kryesor të deklaruar: azot (N), fosfor (P), kalium (K), si dhe një ose më shumë elemente ushqyese dytësore të deklaruara: kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na), squfur (S):
a) se përmbajtja primare e elementit ushqyes kryesor duhet të jetë të paktën sa vijon:
i. 3% të masës totale të azotit (N);
ii. 3% të masës totale të pentaoksidit të fosforit (P2O5); ose
iii. 3% të masës totale të oksidit të kaliumit (K2O);
b) ajo ose ato përmbajtje elementesh ushqyese dytësore duhet të jenë të paktën sa vijon:
i. 1,5% të masës totale të oksidit të magnezit (MgO);
ii. 1,5% ndaj masës totale të oksidit të kalciumit (CaO);
iii. 1,5% të masës totale të trioksidit të squfurit (SO3); ose
iv. 1% të masës totale të oksidit të natriumit (Na2O).
Megjithatë, përmbajtja totale e oksidit të natriumit (Na2O) nuk duhet të kalojë 40% në masë.
Shuma e të gjitha përmbajtjeve të deklaruara të makroelementeve parësore dhe dytësore duhet të jetë së paku 18% në masë.

PRODUKTET PLEHËRUESE INORGANIKE TË NGURTË TË PËRBËRË, ME ELEMENTE USHQYESE KRYESORE, SI DHE BAZUAR NË ELEMENTE USHQYESE DYTËSORE

1. Një produkt plehërues inorganik i ngurtë i përbërë duhet të ketë një përmbajtje të deklaruar prej:
a) më shumë se një element ushqyes kryesor: azot (N), fosfor (P), kalium (K), ose
b) më shumë se një element ushqyes dytësor: kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na), squfur (S) dhe asnjë element ushqyes kryesor: azoti (N), fosfor (P), kalium (K).
2. Një produkt plehërues inorganik i ngurte i përbërë duhet të përmbajë më shumë se një nga elementet ushqyese të deklaruara më poshtë në përmbajtje, si vijon:
a) 3% të masës totale të azotit (N);
b) 3% të masës totale të pentaoksidit të fosforit (P2O5);
c) 3% të masës totale të oksidit të kaliumit (K2O);
d) 1,5% të masës total të oksidit të magnezit (MgO);
e) 1,5% të masës totale të oksidit të kalciumit (CaO);
f) 1,5% të masës totale të trioksidit të squfurit (SO3); ose
g) 1% të masës totale të oksidit të natriumit (Na2O).
Megjithatë, përmbajtja totale e oksidit të natriumit (Na2O) nuk duhet të kalojë 40% në masë.
Shuma e të gjitha përmbajtjeve të deklaruara të elementeve ushqyese duhet të jetë së paku 18% në masë.

PRODUKTE PLEHËRUESE INORGANIKË TË THJESHTË APO TË PËRBËRË ME ELEMENT USHQYES NITRAT AMONI ME PËRMBAJTJE TË LARTË TË AZOTIT

1. Një produkt plehërues inorganik i thjeshtë ose i përbërë me element ushqyes nitrat amoni me përmbajtje të lartë azoti duhet të jetë me bazë nitrat amoni (NH4NO3) dhe të përmbajë 28% ose më shumë të masës së azotit (N) si rezultat i nitratit të amonit (NH4NO3).
2. Çdo lëndë tjetër përveç nitratit të amonit (NH4NO3) duhet të jetë inerte ndaj nitratit të amonit (NH4NO3).
3. Ambalazhi parësor, që është në kontakt direkt me produktin plehërues, duhet të jetë i mbyllur në mënyrë të tillë që, në rast se hapet, të jetë e pamundur të rimbyllet. Mund të përdoren thasë me valvule.
4. Mbajtja e vajit të një produkti plehërues inorganik të ngurtë të thjeshtë ose të përbërë me element ushqyes nitrat amoni me përmbajtje të lartë azoti, pas dy cikleve termike, nuk duhet të kalojë 4% në masë.
5. Rezistenca ndaj shpërthimit e produktit plehërues inorganik të ngurtë të thjeshtë ose të përbërë me element ushqyes nitrat amoni me përmbajtje të lartë azoti duhet të jetë e tillë që, pas pesë cikleve termike, si dhe në dy prova të rezistencës ndaj shpërthimit, një ose më shumë nga cilindrat mbështetës të plumbit është grimcuar me më pak se 5%.
6. Përqindja e masës së materialit të djegshëm e matur si karbon (C) nuk duhet të kalojë:
- 0,2% për një produkt plehërues inorganik të ngurtë të thjeshtë ose të përbërë me element ushqyes nitrat amoni me përmbajtje të lartë azoti që ka një përmbajtje azoti (N) prej të paktën 31,5%  të masës;
- 0,4% për një produkt plehërues inorganik të ngurtë të thjeshtë ose të përbërë me element ushqyes nitrat amoni me përmbajtje të lartë azoti që ka një përmbajtje azoti (N) prej të paktën 28%, por më pak se 31,5% të masës.
7. Një tretësirë prej 10 g të një produkti plehërues inorganik të ngurtë të thjeshtë ose të përbërë me element ushqyes nitrat amoni me përmbajtje të lartë azoti në 100 ml ujë duhet të ketë një pH të paktën 4,5.
8. Jo më shumë se 5% të masës duhet të kalojë përmes një sitë rrjetë 1 mm dhe jo më shumë se 3% të masës duhet të kalojë përmes një sitë rrjetë 0,5 mm.
9. Përmbajtja e bakrit (Cu) nuk duhet të jetë më e lartë se 10 mg/kg dhe përmbajtja e klorit (Cl) nuk duhet të jetë më e lartë se 200 mg/kg.

- PRODUKTET PLEHËRUESE INORGANIKE TË LËNGSHËM TË THJESHTË, ME ELEMENTE USHQYESE KRYESORE, SI DHE BAZUAR NË ELEMENTE USHQYESE DYTËSORE

Një produkt plehërues inorganik duhet të jetë në formë të lëngshme.
1. Një produkt plehërues inorganik i lëngshëm i thjeshtë duhet të ketë një përmbajtje të deklaruar prej:
a) vetëm një element ushqyes: azot (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na), squfur (S); ose
b) vetëm një element ushqyes kryesor: azoti (N), fosfor (P), kalium (K), si dhe një ose më shumë elemente ushqyese dytësore: kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na), squfur (S).
2. Kur një produkt plehërues inorganik i lëngshëm i thjeshtë përmban vetëm një element ushqyes të deklaruar: azot (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na), squfur (S), ajo përmbajtje duhet të jetë së paku sa vijon:
a) 5% të masës të azotit total (N),
b) 5% të masës totale të pentaoksidit të fosforit (P2O5),
c) 3% të masës totale të oksidit të kaliumit (K2O),
d) 2% të masës totale të oksidit të magnezit (MgO),
e) 6% të masës totale të oksidit të kalciumit (CaO),
f) 5% të masës totale të trioksidit të squfurit (SO3), ose
g) 1% të masës totale të oksidit të natriumit (Na2O).
Megjithatë, përmbajtja totale e oksidit të natriumit (Na2O) nuk duhet të kalojë 40% në masë.
Kur një produkt plehërues inorganik i lëngshëm i thjeshtë përmban vetëm një element ushqyes kryesor të deklaruar: azot (N), fosfor (P), kalium (K), si dhe një ose më shumë elemente ushqyese dytësore të deklaruara: kalcium (Ca), magnez (Mg), natriumi (Na), squfuri (S):
a) përmbajtja e elementit ushqyes kryesor duhet të jetë të paktën sa vijon:
i. 1,5% ndaj masës së azotit total (N);
ii. 1,5% të masës totale të pentaoksidit të fosforit (P2O5); ose
iii. 1,5% ndaj masës totale të oksidit të kaliumit (K2O); dhe
b) ajo ose ato përmbajtje elementesh ushqyese dytësore duhet të jenë të paktën sa vijon:
i. 0,75% ndaj masës totale të oksidit të magnezit (MgO);
ii. 0,75% të masës totale të oksidit të kalciumit (CaO);
iii. 0,75% të masës totale të trioksidit të squfurit (SO3); ose
iv. 0,5% të masës totale të oksidit të natriumit (Na2O).
Megjithatë, përmbajtja totale e oksidit të natriumit (Na2O) nuk duhet të kalojë 20% të masës.
Shuma e të gjitha përmbajtjeve të deklaruara të elementeve ushqyese kryesore dhe dytësore duhet të jetë së paku 7% të masës.

- PRODUKTET PLEHËRUESE INORGANIKE TË LËNGSHËM TË PËRBËRË, ME ELEMENTE USHQYESE KRYESORE, SI DHE BAZUAR NË ELEMENTE USHQYESE DYTËSORE

1. Një produkt plehërues inorganik i lëngshëm i përbërë me elemente ushqyese kryesore dhe dytësore duhet të ketë një përmbajtje të deklaruar prej:
a) më shumë se një element ushqyes kryesor: azot (N), fosfor (P), kalium (K); ose
b) më shumë se një element ushqyes dytësor: kalcium (Ca), magnez (Mg), natrium (Na), squfur (S), si dhe asnjë element ushqyes kryesor: azot (N), fosfor (P), kalium (K).
2. Një produkt plehërues inorganik i lëngshëm i përbërë duhet të përmbajë më shumë se një nga elementet ushqyese të deklaruara në përmbajtje si vijon:
a) 1,5% ndaj masës së azotit total (N);
b) 1,5% të masës totale të pentaoksidit të fosforit (P2O5);
c) 1,5% të masës totale të oksidit të kaliumit (K2O);
d) 0,75% ndaj masës totale të oksidit të magnezit (MgO);
e) 0,75% të masës totale të oksidit të kalciumit (CaO);
f) 0,75% të masës totale të trioksidit të squfurit (SO3); ose
g) 0,5% të masës totale të oksidit të natriumit (Na2O).
Megjithatë, përmbajtja totale e oksidit të natriumit (Na2O) nuk duhet të kalojë 20% në masë.
Shuma e të gjitha përmbajtjeve të deklaruara të lëndëve ushqyese duhet të jetë së paku 7% në masë.


GRUPI B: PRODUKTET PLEHËRUESE ORGANIKE

1. Një produkt plehërues organik përmban:
- karboni organik (Corg), dhe
- ushqyes,  
me origjinë vetëm biologjike.

Një produkt plehërues organik mund të përmbajë torfë, leonardit dhe linjit, por asnjë material tjetër që është i fosilizuar ose i ngulitur në formacione gjeologjike.

2. Ndotësit në një produkt plehërues organik nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) cadmium (Cd): 					1.5 mg/kg lëndë të thatë, 
b) krom hexavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë të thatë, 
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë të thatë, 
d) nikel (Ni): 						50 mg/kg lëndë të thatë, 
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë të thatë, 
f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë të thatë.

Biuret (C2H5N3O2) nuk duhet të jenë të pranishëm në një produkt plehërues organik.

3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një produkt plehërues organik nuk duhet të kalojë 300 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një produkt plehërues organik nuk duhet të kalojë 800 mg/kg lëndë të thatë.

4. Patogjenët në një produkt plehërues organik nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese.
	
Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonella spp.
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 gr ose 25 ml

	Escherichia coli ose
Enterococcaceae
	5
	5
	0
	1 000 në 1 gr ose 1 ml


ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU. 

NËNGRUPI B.1. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANIKE TË NGURTË

1. Një produkt plehërues organik i ngurtë duhet të jetë në formë të ngurtë.
2. Një produkt plehërues organik i ngurtë përmban të paktën një nga lëndët ushqyese parësore të deklaruara në vijim: azot (N), pentoksid fosfori (P2O5) ose oksid kaliumi (K2O).
Kur një produkt plehërues organik i ngurtë përmban vetëm një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ajo përmbajtje ushqyese duhet të jetë të paktën si më poshtë:
a) 2,5 % në masë të azotit të përgjithshëm (N),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).

Kur një produkt plehërues organik i ngurtë përmban më shumë se një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ato përmbajtje ushqyese duhet të jenë të paktën si më poshtë:
a) 1% sipas masës së azotit të përgjithshëm (N),
b) 1% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 1% sipas masës së oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O)
Shuma e këtyre përmbajtjeve ushqyese duhet të jetë së paku 4% në masë.
4. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një produkt plehërues organik të ngurtë duhet të jetë së paku 15% në masë.
Përfshihen në këtë grup edhe torfat acide, neutrale dhe të humifikuara si dhe plehu organik.

NËNGRUPI B.2. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANIKE TË LËNGSHËM
1. Një produkt plehërues organik i lëngshëm duhet të jetë në formë të lëngshme.
2. Një produkt plehërues organik i lëngshëm përmban të paktën një nga lëndët ushqyese parësore të deklaruara në vijim: azot (N), pentoksid fosfori (P2O5) ose oksid kaliumi (K2O).
Kur një produkt plehërues organik i lëngshëm përmban vetëm një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ajo përmbajtje ushqyese duhet të jetë të paktën si më poshtë:
a) 2% në masë të azotit të përgjithshëm (N),
b) 1% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Kur një produkt plehërues organik i lëngshëm përmban më shumë se një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ato përmbajtje ushqyese duhet të jenë të paktën si më poshtë:
a) 1% sipas masës së azotit të përgjithshëm (N),
b) 1% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 1% sipas masës së oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Shuma e këtyre përmbajtjeve ushqyese duhet të jetë së paku 3% në masë.
3. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një produkt plehërues organik të lëngshëm duhet të jetë së paku 5% në masë.

GRUPI C: PRODUKTET PLEHËRUESE ORGANO-MINERARE 
1. Një produkt plehërues organo-minerar do të jetë një bashkë-formulim i:
a) një ose më shumë produkteve plehëruese inorganike, siç përcaktohet në Grupin A, dhe
b) një ose më shumë materiale që përmbajnë:
- karboni organik (Corg), dhe
- lëndë ushqyese
me origjinë vetëm biologjike.
Një produkt plehërues organo-minerar mund të përmbajë torfë, leonardit dhe linjit, por asnjë material tjetër që është i fosilizuar ose i ngulitur në formacione gjeologjike.
2. Kur një ose më shumë nga produktet plehërues inorganikë në bashkë-formulim është një produkt plehërues i ngurtë nitronium amoniumi makroushqyes i ngurtë me përmbajtje të lartë të azotit, siç specifikohet në Grupin A, një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të përmbajë 16% ose më shumë në masë të azotit (N) si rezultat i nitratit të amonit (NH4NO3).
3. Ndotësit në një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) kadmium (Cd):
i) kur një produkt plehërues organo-minerar ka një përmbajtje totale fosfori (P) me më pak se 5% pentoksid fosfori (P2O5)-ekuivalent me masë: 3 mg/kg lëndë e thatë, ose
ii) kur një pleh organo-mineral ka një përmbajtje totale fosfori (P) me 5% pentoksid fosfori (P2O5)-ekuivalent ose më shumë në masë ("produkt plehërues fosfatik"): 60 mg/kg pentoksid fosfori (P2O5);
b) krom heksavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë e thatë;
c) merkur (Hg): 				1 mg/kg lëndë e thatë;
d) nikel (Ni): 					50 mg/kg lëndë e thatë;
e) plumb (Pb): 					120 mg/kg lëndë e thatë;
f) arsenik inorganik (As): 	40 mg/kg lëndë e thatë; dhe
g) biuret (C2H5N3O2): 		12 gr/kg lëndë e thatë.
4. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të kalojë 600 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të kalojë 1 500 mg/kg lëndë të thatë. Sidoqoftë, këto vlera limit nuk do të zbatohen kur bakri (Cu) ose zinku (Zn) i janë shtuar qëllimisht një produkti plehërues organo-minerar, me qëllim korrigjimin e një mangësie të mikroushqyesit të tokës dhe është deklaruar.
5. Patogjenët në një produkt plehërues organo-minerar nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese.

	
Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonella spp.
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 gr ose 25 ml

	Escherichia coli ose
Enterococcaceae
	5
	5
	0
	1 000 në 1 gr ose 1 ml



ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU.

NËNGRUPI C.1. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANO-MINERARE TË NGURTË
1. Një produkt plehërues organo-minerar i ngurtë duhet të jetë në formë të ngurtë (solide).
2. Një produkt plehërues organo-minerar i qëndrueshëm përmban të paktën një nga lëndët ushqyese parësore të deklaruara në vijim: azot (N), pentoksid fosfori (P2O5) ose oksid kaliumi (K2O).
Kur një produkt plehërues organo-minerar i ngurtë përmban vetëm një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ajo përmbajtje ushqyese duhet të jetë të paktën si më poshtë:
a) 2,5% në masë të azotit të përgjithshëm (N), nga të cilat 1% në masë do të jetë azot organik (Norg),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Kur një produkt plehërues organo-minerar i ngurtë përmban më shumë se një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ato përmbajtje ushqyese duhet të jenë të paktën si më poshtë:
a) 2% në masë të azotit të përgjithshëm (N), nga të cilat 0,5% në masë do të jetë azot organik (Norg),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Shuma e këtyre përmbajtjeve ushqyese duhet të jetë së paku 8% në masë.
3. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një produkt plehërues organo-minerar të ngurtë duhet të jetë së paku 7,5% në masë.
4. Në një produkt plehërues organo-minerar të ngurtë, çdo njësi fizike duhet të përmbajë karbon organik (Corg) dhe të gjithë lëndët ushqyese në përmbajtjen e tyre të deklaruar. Një njësi fizike i referohet një prej pjesëve përbërëse të një produkti plehërues, të tilla si kokrrizave ose peleteve.

NËNGRUPI C.2. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANO-MINERARE TË LËNGSHËM

1. Një produkt plehërues organo-minerar i lëngshëm duhet të jetë në formë të lëngshme.
2. Një pleh organo-mineral i lëngshëm përmban të paktën një nga lëndët ushqyese parësore të deklaruara në vijim: azot (N), pentoksid fosfori (P2O5) ose oksid kaliumi (K2O).
Kur një produkt plehërues organo-minerar i lëngshëm përmban vetëm një lëndë ushqyese fillestare të deklaruar, përmbajtja e ushqyesit duhet të jetë së paku si më poshtë:
a) 2% në masë të azotit të përgjithshëm (N), nga të cilat 0,5% në masë do të jetë azot organik (Norg),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Kur një produkt plehërues organo-minerar i lëngshëm përmban më shumë se një lëndë ushqyese parësore të deklaruar, ato përmbajtje ushqyese duhet të jenë të paktën si më poshtë:
a) 2% në masë të azotit të përgjithshëm (N), nga të cilat 0,5% në masë do të jetë azot organik (Norg),
b) 2% në masë të pentoksidit të përgjithshëm të fosforit (P2O5), ose
c) 2% në masë të oksidit të përgjithshëm të kaliumit (K2O).
Shuma e këtyre përmbajtjeve ushqyese duhet të jetë së paku 6% në masë.
4. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një produkt plehërues organo-minerar të lëngshëm duhet të jetë së paku 3% në masë.


GRUPI D: PRODUKTET PLEHËRUESE BAZUAR NË MIKROELEMENTE
(Ndryshuar me urdhrin nr. 854, datë 3.9.2025)

Një produkt plehërues inorganik me mikroelemente është një produkt plehërues inorganik i ndryshëm nga një produkt plehërues inorganik me elemente ushqyese kryesore dhe dytësore, që synon t’u sigurojë bimëve ose kërpudhave një ose më shumë nga mikroelementet e mëposhtme: bor (B), kobalt (Co), bakër (Cu), hekur (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) ose zink (Zn).
Ndotësit në një produkt plehërues inorganik me mikroelemente nuk duhet të kalojnë vlerat e kufijve të mëposhtëm:
	
Ndotësit
	Vlerat kufi të ndotësve të shprehura në mg, në lidhje me përmbajtjen totale të mikroelementeve të shprehura në kg (mg/kg) e përmbajtjes totale të mikroelementeve: bor (B), kobalt (Co), bakër (Cu), hekur (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) dhe zink (Zn)

	Arsenik (As)
	1000

	Kadmium (Cd)
	200

	Plumb (Pb)
	600

	Mërkur (Hg)
	100

	Nikel (Ni)
	2000



NËNGRUPI D.1: PRODUKT PLEHËRUES ME MIKROELEMENTE, I THJESHTË

1. Një produkt plehërues inorganik me mikroelemente, i thjeshtë, duhet të ketë një përmbajtje të deklaruar prej jo më shumë se një mikroelementi.
2. Një produkt plehërues inorganik me mikroelemente, i thjeshtë, duhet t’i përkasë një prej tipologjive dhe duhet të përputhet me përshkrimin përkatës dhe kërkesat për përmbajtjen minimale të mikroelementeve në tabelën e mëposhtme:
[image: ]
1 UVCB: Substancë me përbërje të panjohur ose të ndryshueshme, produkte komplekse reaksionesh ose materiale biologjike.”

NËNGRUPI D.2: PRODUKT PLEHËRUES ME MIKROELEMENTE, I PËRBËRË

Një produkt plehërues inorganik me mikroelemente, i përbërë, duhet të ketë një përmbajtje të deklaruar më shumë se një mikroelement.
Shuma e të gjitha përmbajtjeve të deklaruara të mikroelementeve në një produkt plehërues inorganik me mikroelemente, i përbërë, duhet të jetë së paku:
2% në masë për produktet plehëruese në formë të lëngshme;
5% në masë për produktet plehëruese në formë të ngurtë.



GRUPI DH: PRODUKTET PLEHËRUESE ME VEPRIM SPECIFIK (FRENUESIT, BIOSTIMULANTËT E BIMËVE)

NËNGRUPI DH.1. FRENUESIT

Një frenues është një produkt plehërues, funksioni i të cilit është të përmirësojë modelet e lëshimit të lëndëve ushqyese të një produkti që siguron bimët me lëndë ushqyese, duke vonuar ose ndaluar aktivitetin e grupeve specifike të mikroorganizmave ose enzimave.

- FRENUESIT E NITRIFIKIMIT

1. Një frenues i nitrikimit do të pengojë i pengojnë oksidimin biologjik të azotit amoniakal (NH3-N) të nitrateve nitrogjenit (NO2-), duke ngadalësuar formimin e nitrat azotit (NO3-). 
2. Azoti moniakal (NH3-N) oksidimi kursit matet nga: 
(a) azoti moniakal (NH3-N) zhdukje, ose         
(b) shuma e nitrateve te azotit (NO2-) dhe nitrat azotit (NO3-) prodhimit me në lidhje me kohën. 
Krahasuar me një mostër të kontrollit, ku frenuesi nitrifikimit nuk është shtuar , një mostër të tokës që përmban frenues nitrifikim do tregojnë një reduktim 20% në amoniak nitrogjenit (NH 3 -N) oksidimi normë bazuar në një analizë kryhet 14 ditë pas aplikimit më së Niveli i besimit 95%.

- FRENUESIT E DENITRIFIKIMIT

1. Një frenues i denitrifikimit do të pengojë formimin e oksidit të azotit (N2O) duke ngadalësuar ose bllokuar shndërrimin e nitratit (NO3-) në dinitrogjen (N2) pa ndikuar në procesin e nitrifikimit siç përshkruhet te frenuesit e nitrikimit. 
2. Në krahasim me një mostër kontrolli ku frenuesi i denitifikimit nuk është shtuar , një test in vitro që përmban frenuesin e denitrifikimit duhet të tregojë një ulje prej 20% të shkallës së lëshimit të oksidit të azotit (N2O) bazuar në një analizë të kryer 14 ditë pas aplikimit në nivelin e besimit 95% . 

- FRENUESIT E RREZIKUT

1. Një frenues i ureazës duhet të pengojë veprimin hidrolitik mbi ure (CH4N2O) nga enzima urease, e synuar kryesisht për të zvogëluar volatilizimin e amoniakut. 
2. Në krahasim me një mostër kontrolli ku nuk është shtuar frenuesi i ureazës, një test in vitro që përmban frenuesin e ureazës duhet të tregojë një ulje prej 20% të shkallës së hidrolizës së ure (CH4N2O) bazuar në një analizë të kryer nga 14 ditë pas aplikimit ne nivelin e besimit 95%.

- NËNGRUPI DH.2. BIOSTIMULANTËT BIMORË

1. Një biostimulues i bimëve është një produkt plehërues, funksioni i të cilit është të stimulojë proceset e ushqimit të bimëve në mënyrë të pavarur nga përmbajtja ushqyese e produktit, me qëllimin e vetëm për të përmirësuar një ose më shumë nga karakteristikat e mëposhtme të bimës ose rizosferës së bimëve: 
(a) efikasitetin e përdorimit të lëndëve ushqyese, 
(b) tolerancën ndaj stresit abiotik, 
(c) tiparet cilësore, 
(d) disponueshmërinë e ushqyesve të mbyllur në tokë ose rizosferë. 
2. Ndotësit në një biostimulues bimor nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme: 
(a) kadmium (Cd): 				1,5 mg/kg lëndë e thatë, 
(b) krom heksavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë e thatë, 
(c) plumb (Pb): 					120 mg/kg lëndë e thatë, 
(d) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë e thatë, 
(e) nikel (Ni): 						50 mg/kg lëndë e thatë, 
(f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë e thatë. 
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një biostimulant bimor nuk duhet të kalojë 600 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një biostimulues bimor nuk duhet të kalojë 1 500 mg/kg lëndë të thatë. 
4. Biostimulanti i bimës duhet të ketë efektet që pretendohen në etiketë për bimët e specifikuara në të.     

- BIOSTIMULANTË MIKROBIALË TË BIMËVE 

1. Një biostimulues mikrobial i bimës duhet të përbëhet nga një mikroorganizëm ose një bashkësi mikroorganizmash, të cilat:
- nuk kanë kaluar asnjë përpunim tjetër përveç tharjes ose ngrirjes; dhe
- renditen në tabelën vijuese:

	Azotobacter spp. 

	Mycorrhizal fungi 

	Rhizobium spp. 

	Azospirillum spp. 



2. Patogjenët në një biostimulant mikrobial të bimës nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën e mëposhtme: 
	
Mikroorganizmat/toksinat e tyre, metabolitët
	Planet e marrjes së mostrave
	
Limitet

	
	n
	c
	

	Salmonelë spp.
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Escherichia coli
	5
	0
	Mungesa në 1 g ose 1 ml

	Listeria monocytogenes
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Vibrio spp.
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Shigella spp.
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Stafilokoku aureus
	5
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Enterococcaceae
	5
	2
	10 CFU/gr

	Numërimi i pllakave anaerobe përveç nëse biostimulanti mikrobial i bimës është një bakter aerobik
	5
	2
	10 5 CFU/gr ose ml

	Numri i majave dhe mykut, përveç nëse biostimulanti mikrobial i bimës është një kërpudhë
	5
	2
	1 000 CFU/gr ose ml



ku:
n = numri i njësive që përbëjnë shembullin,
c = numri i njësive të mostrës, që japin vlera mbi kufirin e përcaktuar.

3. Kur biostimulanti mikrobial i bimës është në formë të lëngshme, biostimulanti i bimës duhet të ketë pH optimal për mikroorganizmat e përmbajtur dhe për bimët.    

- BIOSTIMULANTË JO MIKROBIALË TË BIMËVE

1.Një biostimulant jo mikrobial  bimor është një biostimulant bimor, përvec një biostimulanti mikrobial të bimës.

2. Patogjenët në një biostimulant jo mikrobial bimor nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese.
	
Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonelë spp.
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Escherichia coli ose
Enterococcaceae
	5
	5
	0
	1 000 në 1 g ose 1 ml


ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU.

Përfshihen edhe produktet plehëruese, që përmbajnë aminoacide bimore (proteina të hidrolizuara), ekstrakte bimore, përfshirë dhe algat. 


GRUPI E: PRODUKTET PLEHËRUESE TË VEÇANTA
PRODUKTET PLEHËRUESE ME PËRMBAJTJE SILICI

Produktet plehëruese me përmbajtje silici janë në formulime të lëngshme.
Silici (Si) hyn në përbërjen e produkteve plehëruese në formën e: 
- dioksidit të silicit (SiO2); 
- H4SiO4; 
- Si (OH)4; 
- Silic (Si) në nano grimca, e cila mund të lidhet me komponime të ndryshme inorganike dhe organike; 
- monoksidit të silicit (SiO); 
- amorfe të silicit. 
Gjithashtu është i lidhur edhe në EDTA.
Silic i lidhur vetëm me një ose me shumë elementë ushqyes kryesore: 
[bookmark: _Hlk36485693]Produkte plehëruese të përbërë, ku bashkë me elementët ushqyes kryesorë si dhe elementët ushqyes dytësorë janë pjesë edhe format e silicit. 

GRUPI Ë: KORREKTUESIT
	
1. Një produkt plehërues korrektues, funksioni i të cilit është të korrigjojë aciditetin e tokës, përmban oksidet, hidroksidet, karbonatet ose silikatet e ushqyesve të kalciumit (Ca) ose magnezit (Mg).
2. Ndotësit në një produkt plehërues korrektues nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) kadium (Cd): 					2 mg/kg lëndë e thatë,
b) krom heksavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë e thatë,
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë e thatë,
d) nikel (Ni): 						90 mg/kg lëndë e thatë,
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë e thatë,
f) arsenik (As): 					40 mg/kg lëndë e thatë.
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një produkt plehërues korrektues nuk duhet të kalojë 300 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një produkt plehërues korrektues nuk duhet të tejkalojë 800 mg/kg lëndë të thatë.
4. Parametrat e mëposhtëm të përcaktuar në bazë të masës së një produkti plehërues korrektues do të përmbushen:
a) vlera minimale neutralizuese: 15 (ekuivalente me CaO) ose 9 (HO-ekuivalente),
b) reaktiviteti minimal: 10% (testi i acidit klorhidrik) ose 50% pas 6 muajsh (prova e inkubacionit), dhe
c) madhësia minimale e grimcës: të paktën 70% <1 mm, me përjashtim të gëlqeres së djegur, materialit të grimcuar me grimcë dhe shkumës (të paktën 70% e produktit plehërues korrektues duhet të kalojë përmes një sitë prej 1 mm).

GRUPI F: SUBSTRATET E KULTIVIMIT (RRITJES)

1. Një substrat rritje është një produkt plehërues përveç tokës, funksioni i të cilit është që të rriten bimët ose kërpudhat.
Për qëllimin e kësaj pike, bimët përfshijnë dhe algat.
2. Ndotësit në një substrat rritje nuk duhet të tejkalojnë vlerat limit të mëposhtme:

a) cadmium (Cd): 					1.5 mg/kg lëndë të thatë, 
b) krom hexavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë të thatë, 
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë të thatë, 
d) nikel (Ni): 						50 mg/kg lëndë të thatë, 
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë të thatë, 
f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë të thatë.
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një substrat rritje nuk duhet të kalojë 200 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një substrat rritje nuk duhet të kalojë 500 mg/kg lëndë të thatë.
4. 4. Patogjenët në një substrat rritje nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese:
	Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	Limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonella spp. 
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Escherichia coli ose Enterococcaceae 
	5
	5
	0
	1 000 në 1 g ose 1 ml


ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU.

GRUPI G: PËRMIRËSUESIT E TOKËS

NËNGRUPI G.1. PËRMIRËSUESIT ORGANIKË TË TOKËS	

1. Një përmirësues organik i tokës duhet të përbëhet nga material, 95% e të cilit është me origjinë vetëm biologjike.
Një përmirësues organik i tokës mund të përmbajë torfë, leonardit dhe linjit, por asnjë material tjetër që është i fosilizuar ose i ngulitur në formacione gjeologjike.
2. Ndotësit në një përmirësues organik të tokës nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) cadmium (Cd): 					2 mg/kg lëndë të thatë, 
b) krom hexavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë të thatë, 
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë të thatë, 
d) nikel (Ni): 						50 mg/kg lëndë të thatë, 
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë të thatë, 
f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë të thatë.
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një përmirësues organik të tokës nuk duhet të kalojë 300 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një përmirësues organik të tokës nuk duhet të kalojë 800 mg/kg lëndë të thatë.
4. Patogjenët në një përmirësues organik të tokës nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuar në tabelën vijuese:
	Mikroorganizmat që duhen testuar
	Planet e marrjes së mostrave
	Limitet

	
	n
	c
	m
	M

	Salmonella spp. 
	5
	0
	0
	Mungesa në 25 g ose 25 ml

	Escherichia coli ose Enterococcaceae 
	5
	5
	0
	1 000 në 1 g ose 1 ml


ku:
n = numri i mostrave që do të testohen,
c = numri i mostrave ku numri i baktereve të shprehura në CFU është midis m dhe M,
m = vlera e pragut për numrin e baktereve të shprehura në CFU që konsiderohet e kënaqshme,
M = vlera maksimale e numrit të baktereve të shprehura në CFU.



5. Një përmirësues organik i tokës duhet të përmbajë 20% ose më shumë lëndë të thatë.
6. Përmbajtja e karbonit organik (Corg) në një përmirësues organik të tokës duhet të jetë së paku 7,5% të masës.

NËNGRUPI G.2. PËRMIRËSUESIT INORGANIKË TË TOKËS

1. Një përmirësues inorganik i tokës do të jetë një përmirësues i tokës përveç një përmirësuesi organik të tokës.
2. Ndotësit në një përmirësues inorganik të tokës nuk duhet të kalojnë vlerat limit të mëposhtme:
a) cadmium (Cd): 					1.5 mg/kg lëndë të thatë, 
b) krom hexavalent (Cr VI): 	2 mg/kg lëndë të thatë, 
c) merkur (Hg): 					1 mg/kg lëndë të thatë, 
d) nikel (Ni): 						100 mg/kg lëndë të thatë, 
e) plumb (Pb): 						120 mg/kg lëndë të thatë, 
f) arsenik inorganik (As): 		40 mg/kg lëndë të thatë.
3. Përmbajtja e bakrit (Cu) në një përmirësues inorganik të tokës nuk duhet të kalojë 300 mg/kg lëndë të thatë, dhe përmbajtja e zinkut (Zn) në një përmirësues inorganik të tokës nuk duhet të kalojë 800 mg/kg lëndë të thatë.

GRUPI GJ: MATERIALET TË DESTINUARA PËR PRODHIMIN E PRODUKTEVE PLEHËRUESE 

Një produkt plehërues do të përbëhet vetëm nga materiale që plotësojnë kërkesat për një ose më shumë prej përbërësve të listuara në këtë grup.

NËNGRUPI GJ.1. EMËRTIMI I KATEGORIVE TË MATERIALEVE PËRBËRËS (KMB)

KMB 1: Substancat dhe përzierjet e materialit të virgjër
KMB 2: Bimë, pjesë bimore ose ekstrakte bimore
KMB 3: Kompostime
KMB 4: Bluarjet (tretjet) e kulturave të freskëta
KMB 5: Tretjet përveç tretjes së bimëve të freskëta
KMB 6: Nënprodukte të industrisë ushqimore
KMB 7: Mikroorganizma
KMB 8: Polimere ushqyes
KMB 9: Polimere përveç polimereve ushqyes

NËNGRUPI GJ.2. KËRKESAT LIDHUR ME KMB

Substancat dhe përzierjet e materialit të virgjër
Kur substanca ose njëra prej substancave në përzierje ka për qëllim të përmirësojë disponueshmërinë afatgjatë për bimët të mikroushqyesve në produktin plehërues, ajo substancë do të jetë ose një agjent për chelues ose një agjent kompleks, dhe do të zbatohen rregullat e mëposhtme:
a) Agjenti chelues do të jetë një substancë organike që përbëhet nga një molekulë e cila:
i) ka dy ose më shumë site që dhurojnë elektrone në një kation metalik qendror në tranzicion (zink (Zn), bakër (Cu), hekur (Fe), mangan (Mn), magnez (Mg), kalcium (Ca) ose kobalt. (Co)), dhe
ii) është mjaft i madh për të formuar një strukturë ciklike me pesë ose gjashtë përfaqësues.
Produkti plehërues do të mbetet i qëndrueshëm në solucionin standard Hoagland në pH 7 dhe 8 për të paktën 3 ditë.
b) Agjenti kompleks është një substancë organike që formon një strukturë të sheshtë ose sterile me një kation metalik tranzicioni dy- ose tre-valent (zink (Zn), bakër (Cu), hekur (Fe), mangan (Mn) ose kobalt (Co).
Produkti plehërues mbetet i qëndrueshëm në solucionin ujor në pH 6 dhe 7 për të paktën 1 ditë.
Kur substanca ose një nga substancat në përzierje ka për qëllim të përmirësojë modelet e lëshimit të ushqyesve të produktit plehërues, duke vonuar ose ndaluar aktivitetin e grupeve specifike të mikroorganizmave ose enzimave, kjo substancë do të jetë një frenuese e nitrifikimit, një frenues i denitrifikimit ose një frenues i ureazës, dhe rregullat e mëposhtme do të zbatohen:
a) Frenuesi i nitrifikimit do të pengojë oksidimin biologjik të azotit amoniak (NH3-N) në azot nitrite (NO2-), duke ngadalësuar kështu formimin e azotit të nitratit (NO3-).
Shkalla e oksidimit të azotit amoniak (NH3-N) matet ose nga:
i) zhdukja e azotit amoniak (NH3-N), ose
ii) shumën e azotit të nitritit (NO2-) dhe azotit të nitratit (NO3-) në lidhje me kohën.
Në krahasim me një kampion kontrolli ku nuk është shtuar frenuesi i nitrifikimit, një mostër dheu që përmban frenuesin e nitrifikimit duhet të tregojë një ulje prej 20% të nivelit të oksidimit të azotit amoniak (NH3-N) bazuar në një analizë të bërë 14 ditë pas aplikimit në 95 të nivelit të besimit.
Së paku 50% e përmbajtjes totale të azotit (N) të produktit plehërues duhet të përbëhet nga azot (N) në formë të amonit (NH4+) dhe ure (CH4N2O).
	b) Frenuesi i denitrifikimit do të pengojë formimin e oksidit të azotit (N2O), duke ngadalësuar ose bllokuar konvertimin e nitratit (NO3-) në dinitrogjen (N2) pa ndikuar në procesin e nitrifikimit.
Në krahasim me një mostër kontrolli, ku frenuesi i denitifikimit nuk është shtuar, një test in vitro që përmban frenuesin e denitrifikimit duhet të tregojë një ulje prej 20% të shkallës së lëshimit të oksidit të azotit (N2O), bazuar në një analizë të kryer 14 ditë pas aplikimit në nivel të besimit 95%.
c) Frenuesi i ureazës duhet të pengojë veprimin hidrolitik mbi ure (CH4N2O) nga enzima ureaze, e synuar kryesisht për të zvogëluar avullimin e amoniakut. Në krahasim me një mostër kontrolli, ku frenuesi i ureazës nuk është shtuar, një provë in vitro që përmban frenuesin e ureazës tregon një ulje prej 20% të shkallës së hidrolizës së uresë (CH4N2O), bazuar në një analizë të kryer 14 ditë pas aplikimit në nivel besimi 95%.
Së paku 50% e përmbajtjes totale të azotit (N) të produktit plehërues duhet të përbëhet nga forma e azotit (N) ureik (CH4N2O).

- Bimë, pjesë bimore ose ekstrakte bimore

Një produkt plehërues mund të përmbajë bimë, pjesë bimore ose ekstrakte bimore, që nuk kanë pësuar asnjë përpunim tjetër përveç prerjes, bluarjes, sitjes, shoshitjes, centrifugimit, shtypjes, tharjes, trajtimit të ngrirë, nxjerrjes (ekstraktimit) me ujë ose nxjerrjes superkritike CO2.
Për qëllimin e kësaj pike, bimët përfshijnë kërpudhat dhe algat dhe përjashtojnë algat blu-jeshile (cianobakteret).



- Kompostime

Një produkt plehërues mund të përmbajë komposte të marrë përmes kompostimit aerob ekskluzivisht të një ose më shumë prej organizmave të gjallë ose të vdekur ose pjesë të tyre, të cilat janë të papërpunuara ose të përpunuara vetëm me mjete manuale, mekanike ose gravitacionale, me tretje në ujë, me flotacion, me nxjerrje me ujë, me distilim me avull ose me ngrohje vetëm për të hequr ujin, ose që nxirren nga ajri me çfarëdo mënyre, përveç:
- pjesëve organike të mbeturinave të përziera shtëpiake komunale të ndara përmes trajtimit mekanik, fizikokimik, biologjik dhe/ose manual,
- llumit të ujërave të zeza, llumit industrial ose llumit gërryerjeve,

Përqendrimi i përgjithshëm i të gjithë aditivëve nuk kalon 5% të peshës totale të materialit hyrës.

Komposti përmban:
a) jo më shumë se 6 mg/kg lëndë e thatë e PAH161;
b) jo më shumë se 3 g/kg lëndë e thatë e papastërtive makroskopike mbi 2 mm në ndonjë nga format e mëposhtme: qelqi, metali ose plastika; dhe
c) jo më shumë se 5 g/kg lëndë e thatë e shumës së papastërtive makroskopike të përmendura në pikën (b).

Komposti duhet të plotësojë të paktën një nga kriteret e mëposhtme të stabilitetit:
a) Shkalla e marrjes së oksigjenit:
- Përkufizimi: një tregues i shkallës në të cilën materia organike e biodegradueshme po zbërthehet brenda një periudhe kohe të caktuar. Metoda nuk është e përshtatshme për materiale me përmbajtje të madhësive të grimcave > 10 mm që tejkalon 20%,
- Kriteri: maksimumi 25 mmol O2/kg lëndë organike/orë; ose
b) Faktori i vetë-nxehhjes:
- Përkufizimi: temperatura maksimale e arritur nga një kompost në kushte të standardizuara si tregues i gjendjes së veprimtarisë së saj biologjike aerobike,
- Kriteri: minimumi Rottegrad III.

- Bluarjet (tretjet) e kulturave të freskëta

Një produkt plehërues mund të përmbajë tretje të marrë përmes tretjes anaerobe ekskluzivisht të një ose më shumë prej materialeve hyrëse të mëposhtme:
a) bimë ose pjesë bimore të rritura për prodhimin e biogazit. Për qëllimin e kësaj pike, bimët përfshijnë algat dhe përjashtojnë algat blu-jeshile (cianobakteret);
b) aditivëve të tretjes, të cilat janë të nevojshme për të përmirësuar performancën e procesit ose performancën mjedisore të procesit të tretjes
Përqendrimi i përgjithshëm i të gjithë aditivëve nuk kalon 5% të peshës totale të materialit hyrës.
c) çdo material i përmendur në pikën (a), që është tretur më parë.

PËRMBAJTJA E KLORIT DHE FAKTORËT E KONVERTIMIT NË PRODUKTET PLEHËRUESE

1. Shprehja “i dobët në klorur” ose i ngjashëm mund të përdoret vetëm nëse përmbajtja e klorurit (Cl-) është nën 30 g/kg lëndë e thatë.
2. Kur kërkesat e informacionit për përmbajtje ushqyese shprehen në formë të oksiduar, përmbajtja e ushqyesve mund të shprehet në formën elementare, në vend ose përveç formës së oksiduar, në përputhje me faktorët e mëposhtëm të konvertimit:
fosfori (P) = fosfor pentoksid (P2O5)×0,436;
kaliumi (K) = oksid kaliumi (K2O)×0,83;
kalciumi (Ca) = oksid kalciumi (CaO)×0,715;
magnezi (Mg) = oksid i magnezit (MgO)×0,603;
natriumi (Na) = oksid natriumi (Na2O) x 0,742;
squfuri (S) = trioksidi i squfurit (SO3) x 0,4.

3. Kur kërkesat e informacionit i referohen karbonit organik (Corg), informacioni mund t'i referohet lëndës organike, në vend ose përveç karbonit organik (Corg), në përputhje me faktorin vijues të konvertimit:
karboni organik (Corg) = lëndë organike × 0,56.
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Tipologjia

Pérshkrimi

Pérmbajtja minimale e
mikroelementéve

Produkt plehérues
me mikroelementé
me pérmbajtje kripé

Nijé produkt plehérues inorganik i ngurté i thjeshté i
pérftuar kimikisht qé pérmban kripé minerale né
formé jonesh si pérbérésin e tij thelbésor

10 % e masés sé produktit plehérues me
mikroelementé né formén e kripés t&
treshme né ujé.

Produkt plehérues
me mikroelementét
né formén e oksidit
ose hodroksidit.

Nijé produkt plehérues inorganik me mikroelementé,
i thjesht€, i pérftuar kimikisht q€ pérmban oksid ose
hidroksid si pérbérésin e tij thelbésor.

10% e masés sé produktit plehérues me
mikroelementé né formén e oksidit ose
hidroksidit.

Produkt plehérues
me mikroelementé

Nijé produkt plehérues inorganik me mikroelementé,
i thjeshté, éshté me pérmbajtje kripe me njé ose me
shumé mikroelementé me pérmbajtje kripe dhe ose
nj€ mikroelement i vetém i keluar

5% e masés sé produktit plehérues me
mikroelementé duhet t€ pérmbajé njé
mikroelement

Produkte plehéruese
me mikroelementé,
té léngshém.

Nijé tretésiré ujore e formave t€ ndryshme né
pérmbjatje t& mikroelementéve norganik né njé
produkt plehérues.

2% e masés sé mikroelementit né
produktin plehérues, duhet t& pérbéhet
nga njé mikroelement i tretshém né ujé

Produkt plehérues
me mikroelementé

Suspensioni né forma t€ ndryshme né njé produkt
plehérues inorganik me mikroelementé, 1 thjeshté

2% e masés sé€ mikroelementit t& mjé
produkti plehérues né formé suspensioni

né formé duhet té jeté né pérmbajtje t& njé
suspensioni. mikroelementi.
Produkt plehérues Nijé produkt plehérues inorganik me mikroelementé, | -5 % e masés sé€ njé produkt plehérues

me mikroelementé i
keluar

i thjeshté, 1 tretshém né ujé, né t€ cilin pérmbajtja e
deklaruar e mikroelementit éshté kimikisht e
kombinuar me agjenté t& keluar

me mikroelementé duhet t€ jeté né
pérmbajtjen e mikroelementit t€ keluar t&
tretshém né ujé;

-t€ paktén 80 % e mikroelementeve t&
tretshém duhet € jené t€ keluara nga njé
agjent kelues.

UVCB! Hekurn né
formén e keluar

Nijé produkt plehérues inorganik me mikroelementé,
i thjeshté, i tretshém né ujé né t€ cilin pérmbajtja e
deklaruar e hekurit éhté kimikisht e kombinuar me
agjenté té keluar

-5 % e masés sé UVCB hekur t€ keluar
duhet té jeté né pérmbajtjen e hekurit té
tretshém né ujé;

-t€ paktén 80 % e hekurit t€ tretshém né
ujé duhet t€ jeté i keluar dhe t€ paktén 50
% e hekurit té tretshém duhet té jeté 1
keluar nga njé agjent kelues.

Produkt  plehérues
me mikroelementé, 1
pérbéré

Nijé produkt plehérues inorganik me mikroelementg,
i tretshém né wjé, né t€ cilin mikroelementi 1 deklaruar
&shté i kombinuar kimikisht me agjentét kompleksues

-5% ndaj masés sé njé produkti
plehérues me mikroelementé, i pérbérg,
duhet t& pérbéhet nga njé mikroelementi
tretshém né ujé, dhe

-t€ paktén 80 % e mikroelementit t&
tretshém né ujé do t€ kompleksohet nga
njé€ agjent kompleks





