URDHËR 
[bookmark: _GoBack]Nr. 153, datë 10.10.2025

[bookmark: _Hlk166844147]PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI SPECIFIKIMET PËR REGJISTRIN E MJETEVE HEKURUDHORE”[footnoteRef:2] [2:  Kjo Rregullore përafron plotësisht me:
- 32018D1614, vendimin zbatues i Komisionit (BE) 2018/1614, i datës 25 tetor 2018, që përcakton specifikimet për regjistrat e mjeteve të përmendura në nenin 47 të direktivës (BE) 2016/797 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit dhe që ndryshon dhe shfuqizon vendimin e Komisionit 2007/756/KE.
- 02011D0665-20250427, vendimin zbatues i Komisionit (BE) 2011/665, i datës 4 tetor 2011, mbi Regjistrin Evropian të Llojeve të Autorizuara të Mjeteve Hekurudhore (i njoftuar sipas dokumentit C (2011) 6974.] 


Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, të nenit 135, të ligjit nr. 142/2016, “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”; të nenit 70, të ligjit nr. 9590, datë 27.7.2006, “Për ratifikimin e “Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e shteteve të tyre anëtare”; si dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 621, datë 10.10.2024, “Për miratimin e dokumentit të politikës “Agjenda Kombëtare e Reformave 2024–2027”, në kuadër të instrumentit të Bashkimit Evropian “Faciliteti për reforma dhe rritje për Ballkanin Perëndimor”, 

URDHËROJ :

1. Miratimin e rregullores “Mbi specifikimet për regjistrin e mjeteve hekurudhore”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij urdhri dhe është pjesë përbërëse e tij.
[bookmark: _Hlk166844289][bookmark: _Hlk171331815]2. Ngarkohen Autoriteti Sigurisë Hekurudhore dhe sipërmarrësit hekurudhorë për ndjekjen dhe zbatimin e këtij urdhri.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR DHE
MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
Belinda Balluku


RREGULLORE
[bookmark: _Hlk203995947][bookmark: _Hlk205553797]MBI SPECIFIKIMET PËR REGJISTRIN E MJETEVE HEKURUDHORE

Neni 1
[bookmark: _Hlk205554449]Qëllimi dhe objektivi

1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i specifikimeve të përbashkëta për regjistrin kombëtar të mjeteve hekurudhore në zbatim të neneve 139 deri 141, të ligjit nr. 142/2016, “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”, në vijim “Kodi”. 
[bookmark: _Hlk205553889]2. Objektivi i kësaj rregulloreje është përshtatja e regjistrit kombëtar të mjeteve hekurudhore ekzistuese me specifikimet e regjistrit evropian të llojeve të autorizuara të mjeteve hekurudhore dhe hedhjen e të dhënave të mjeteve në sistemin elektronik të Agjencisë së Bashkimit Evropian të Hekurudhave, në vijim “Agjencia”. 

[bookmark: _Hlk205285855]Neni 2
[bookmark: _Hlk205285514]Specifikimet e përbashkëta për regjistrin kombëtar të mjeteve hekurudhore

Specifikimet e përbashkëta për regjistrin kombëtar të mjeteve hekurudhore janë sipas përcaktimeve të dhëna në aneksin VII, të kësaj rregulloreje.

[bookmark: _Hlk205287205]
Neni 3
[bookmark: _Hlk205554523]Enti i regjistrimit

[bookmark: _Hlk205288821]1. Autoriteti i Sigurisë Hekurudhore, në vijim “ASH”, është enti përgjegjës për regjistrimin dhe përditësimin e të dhënave në regjistrin kombëtar të mjeteve dhe aplikimin për hedhjen e tyre në Regjistrin Evropian të Mjeteve.
2. ASH-ja bashkëpunon dhe ndan informacion me Agjencinë, me qëllim pasqyrimin e ndryshimeve në kohën e duhur në Regjistrin Evropian të Mjeteve.

Neni 4
[bookmark: _Hlk205554580]Krijimi i Regjistrit Kombëtar të Mjeteve 

1. Regjistri Kombëtar i Mjeteve krijohet nga ASH-ja me përmbajtjen e përcaktuar nga neni 140, pika 5, e Kodit, dhe sipas specifikimeve që përshkruhen në këtë rregullore. 
2. ASH-ja e vë në dispozicion regjistrin e mjeteve të transportit hekurudhor ndaj çfarëdo kërkese legjitime, në zbatim të nenit 140, pika 3, e Kodit.
3. ASH-ja njofton Agjencinë që do të përdorë funksionin e regjistrimit të centralizuar të krijuar nga Agjencia.

Neni 5
[bookmark: _Hlk205554625]Regjistrimi i mjeteve të autorizuara për qarkullim

1. Çdo sipërmarrës hekurudhor paraqet pranë ASH-së një kërkesë për regjistrim të mjetit në regjistrin kombëtar.
2. ASH-ja siguron saktësinë e të dhënave të mjetit dhe aplikon në Regjistrin Evropian të Mjeteve.
3. ASH-ja duhet të jetë në gjendje të nxjerrë menjëherë të dhëna nga regjistri i mjeteve të regjistruara.

Neni 6
[bookmark: _Hlk205554639]Heqja e regjistrimeve të tepërta

[bookmark: _Hlk205288698]Pas hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, ASH-ja siguron që regjistrimet e tepërta të mjeteve, në përputhje me pikën 1, të paragrafit 3.2.5, të aneksit I, të hiqen nga regjistri kombëtar i mjeteve.

[bookmark: _Hlk205289929]Neni 7
[bookmark: _Hlk205289904][bookmark: _Hlk205554661]Përmbajtja dhe formati i të dhënave të Regjistrit Evropian të Mjeteve

Përmbajtja dhe formati i të dhënave të Regjistrit Evropian të Mjeteve janë ato të përcaktuara në aneksin I.
[bookmark: _Hlk205291689]
Neni 8
[bookmark: _Hlk208491258][bookmark: _Hlk205291150]Specifikimet e Regjistrit Evropian të Llojeve të Autorizuara të Mjeteve

1. Specifikimet e Regjistrit Evropian të Llojeve të Autorizuara të Mjeteve përcaktohen në anekset VIII dhe IX.
2. Regjistri Evropian i Llojeve të Autorizuara të Mjeteve përmban të dhëna mbi llojet e mjeteve të autorizuara nga vendet evropiane për qarkullim.
3. Të dhënat për llojet e mjeteve të autorizuara që lëvizin në disa shtete mund të kufizohen në parametrat që janë verifikuar gjatë procesit të autorizimit të tipit.
4. Llojet e mjeteve që mund të regjistrohen vullnetarisht janë ato të përcaktuara në aneksin VIII, pika 1.
5. Struktura e numrit që merr secili lloj mjeti përcaktohet në aneksin X.
[bookmark: _Hlk205301198][bookmark: _Hlk205300076]6. Informacioni në lidhje me llojet e autorizuara të mjeteve gjendet i publikuar në faqen e internetit të Agjencisë. 

Neni 9
[bookmark: _Hlk205554720]Kalimi nga regjistrat kombëtarë të mjeteve në Regjistrin Evropian të Mjeteve

1. ASH-ja siguron që të dhënat e mjeteve të regjistruara të transferohen nga regjistrat kombëtarë të mjeteve në Regjistrin Evropian të Mjeteve.
2. ASH-ja zbaton specifikimet për zbatimin e kërkesave sipas Regjistrit Evropian të Mjeteve.
3. ASH-ja do të përdorë funksionin e regjistrimit të centralizuar.

Neni 10
[bookmark: _Hlk205554739]Informacioni që duhet të dërgohet nga ASH-ja

1. ASH-ja i dërgon Agjencisë informacionin mbi autorizimet e tipit të mjetit ose variantet e tipit të mjetit që kanë dhënë dhe versionet e reja në përputhje me aneksin IX të kësaj rregulloreje.
2. ASH-ja jep informacionin e pikës 1, më sipër, në përputhje me rregullat e përcaktuara në paragrafin 5.2 të aneksit VIII.
3. ASH-ja e paraqet informacionin duke përdorur formularin standard elektronik të bazuar në internet me fushat përkatëse të plotësuara.
4. ASH-ja paraqet informacionin në lidhje me autorizimet e llojeve të mjeteve pas krijimit të regjistrit kombëtar të mjeteve.
[bookmark: _Hlk205301831]
Neni 11
[bookmark: _Hlk205554764]Kodet e kufizimit

ASH-ja do të përdorë kodet e harmonizuara të kufizimit që përshkruhen në listën e përmendur në këtë Rregullore.

Neni 12
[bookmark: _Hlk205554781]Zbatimi

1. ASH-ja publikon dhe mban të përditësuar një udhëzues aplikimi për regjistrin kombëtar të llojeve të autorizuara të mjeteve. Ndër informacione të tjera, ky udhëzues përfshin për secilin parametër një referencë për klauzolat e specifikimeve për ndërveprimin, që përcaktojnë kërkesat për këtë parametër.
2. ASH-ja i paraqet ministrisë përgjegjëse për transportin një rekomandim mbi përfshirjen e mundshme në regjistër të llojeve të mjeteve që janë autorizuar para hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje.

[bookmark: _Hlk205461007]ANEKSI I

[bookmark: _Hlk205554839]1. Përmbajtja dhe formati i të dhënave
Përmbajtja dhe formati i të dhënave të Regjistrit Evropian të Mjeteve (“EVR”) do të jenë siç përcaktohet në tabelën vijuese.

Tabela 1. Parametrat e EVR-së
	Numri i parametrit
	Emri i parametrit
	Përshkrimi
	Formati
	I detyrueshëm/opsionale

	1
	Identifikimi i mjetit
	 
	 
	 

	1.1
	Numri Evropian i Mjetit
	Numri Evropian i Mjetit. Kodi numerik i identifikimit siç përcaktohet në shtojcën 6.
	Shih shtojcën 6 
	I detyrueshëm

	1.2
	Numri i mëparshëm i mjetit
	Numri i mëparshëm (nëse ka, për mjetin me numër të rinumëruar)
	 
	I detyrueshëm (kur është i aplikueshëm)

	2
	Shteti Anëtar i Regjistrimit
	 
	 
	 

	2.1
	Shteti Anëtar i regjistrimit
	Shteti Anëtar ku është regjistruar mjeti
	Kod me 2 shkronja
	I detyrueshëm

	3
	Shtetet Anëtare ku mjeti është i autorizuar
	 
	 
	 

	3.1
	Fusha e përdorimit që rezulton
	Fushë e plotësuar automatikisht nga sistemi bazuar në vlerat e parametrit 11.4.
	Tekst
	Fushë e plotësuar automatikisht nga sistemi bazuar në vlerat e parametrit 11.4.

	4
	Kushte shtesë
	 
	 
	 

	4.1
	Kushte shtesë të zbatueshme për mjetin
	Identifikimi i marrëveshjeve të zbatueshme dypalëshe ose shumëpalëshe, të tilla si: RIV, RIC, TEN, TEN-CW, TEN-GE
	Tekst
	I detyrueshëm (kur është i aplikueshëm)

	5
	Prodhimi
	 
	 
	 

	5.1
	Viti i prodhimit
	Viti në të cilin mjeti doli nga fabrika
	YYYY
	I detyrueshëm

	5.2
	Numri serial i prodhimit
	Numri serial i prodhimit siç është shënuar në shasinë e mjetit.
	Tekst
	Opsionale

	5.3
	Referenca e ERATV-së
	Identifikimi në ERATV i tipit (ose versionit ose variantit) të mjetit të autorizuar me të cilin është në përputhje mjeti.
	Kod/e alfanumerik/e
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	5.4
	Seria
	Identifikimi i serisë së cilës i përket mjeti.
	Tekst
	I detyrueshëm (kur është i aplikueshëm)

	6
	Referencat për Deklaratat e Verifikimit KE 
	 
	 
	 

	6.1
	Data e deklaratës KE
	Data e deklaratës së verifikimit KE
	Data (YYYYMMDD)
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	6.2
	Referenca e deklaratës KE
	Referencë për deklaratën e verifikimit KE
	Për mjetet ekzistuese: tekst.
Për mjetet e reja: kodi alfanumerik bazuar në EIN, shih shtojcën 2
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	6.3
	Organi lëshues i Deklaratës KE të verifikimit (aplikanti)
	 
	 
	 

	6.3.1
	Emri i subjektit
	 
	Tekst
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	6.3.2
	Numri i biznesit të regjistruar
	 
	Tekst
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	6.3.3
	Adresa
	Adresa e subjektit, rruga dhe numri
	Tekst
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	6.3.4
	Qytet
	 
	Tekst
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	6.3.5
	Kodi i vendit
	 
	Kod me 2 shkronja
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	6.3.6
	Kodi postar
	 
	Kodi alfanumerik
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	6.3.7
	Adresa e email-it
	 
	Email
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	6.3.8
	Kodi i subjektit
	 
	Kodi alfanumerik
	I detyrueshëm (kur është i disponueshëm)

	7
	Pronari
	Identifikimi i pronarit të mjetit
	 
	 

	7.1
	Emri i subjektit
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	7.2
	Numri i biznesit të regjistruar
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	7.3
	Adresa
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	7.4
	Qytet
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	7.5
	Kodi i vendit
	 
	Kod me 2 shkronja 
	I detyrueshëm

	7.6
	Kodi postar
	 
	Kodi alfanumerik
	I detyrueshëm

	7.7
	Adresa e email-it
	 
	Email
	I detyrueshëm

	7.8
	Kodi i subjektit
	 
	Kodi alfanumerik
	I detyrueshëm

	8
	Mbajtësi
	Identifikimi i pronarit të mjetit
	 
	 

	8.1
	Emri i organizatës
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	8.2
	Numri i biznesit të regjistruar
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	8.3
	Adresa
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	8.4
	Qytet
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	8.5
	Kodi i vendit
	 
	Kod me 2 shkronja 
	I detyrueshëm

	8.6
	Kodi postar
	 
	Kodi alfanumerik
	I detyrueshëm

	8.7
	Adresa e email-it
	 
	Email
	I detyrueshëm

	8.8
	Kodi i subjektit
	 
	Kodi alfanumerik
	I detyrueshëm

	8.9
	Shënimi i mbajtësit të mjetit
	 
	Kodi alfanumerik
	I detyrueshëm

	9
	Entiteti përgjegjës për mirëmbajtjen
	Referencë për entitetin përgjegjës për mirëmbajtjen
	 
	 

	9.1
	Emri i subjektit
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	9.2
	Numri i biznesit të regjistruar
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	9.3
	Adresa
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	9.4
	Qytet
	 
	Tekst
	I detyrueshëm

	9.5
	Kodi i vendit
	 
	Kod me 2 shkronja 
	I detyrueshëm

	9.6
	Kodi postar
	 
	Kodi alfanumerik
	I detyrueshëm

	9.7
	Adresa e email-it
	 
	Email
	I detyrueshëm

	9.8
	Kodi i subjektit
	 
	Kodi alfanumerik
	I detyrueshëm

	10
	Statusi i regjistrimit
	 
	 
	 

	10.1
	Statusi i regjistrimit (shih aneksin IV)
	 
	Kod 2-shifror
	I detyrueshëm

	10.2
	Data e statusit të regjistrimit
	Data e statusit të regjistrimit
	Data (YYYYMMDD)
	I detyrueshëm

	10.3
	Arsyeja e statusit të regjistrimit
	 
	Tekst
	I detyrueshëm (kur është i aplikueshëm)

	11
	Autorizimet për vendosjen në treg
	 
	 
	 

	11.1
	Emri i subjektit autorizues
	Enti (Autoriteti Kombëtar i Sigurisë ose Agjencia) që autorizoi vendosjen në treg
	Tekst
	I detyrueshëm

	11.2
	Shteti anëtar i subjektit autorizues
	Shteti Anëtar i subjektit autorizues
	Kod me 2 shkronja 
	I detyrueshëm

	11.3
	Numri i identifikimit evropian (EIN)
	Numri i harmonizuar i autorizimit për vënien në shërbim, i gjeneruar nga enti autorizues
	Numri i autorizimit.
Për mjetet e reja: kodi alfanumerik bazuar në EIN, shih shtojcën 2.
	I detyrueshëm

	11.4
	Fusha e përdorimit
	Siç përcaktohet në autorizimin e lëshuar të mjetit.
	Tekst
	I detyrueshëm

	11.5
	Data e autorizimit
	 
	Data (YYYYMMDD)
	I detyrueshëm

	11.6
	Autorizimi i vlefshëm deri më (nëse specifikohet)
	 
	Data (YYYYMMDD)
	I detyrueshëm (kur është i aplikueshëm)

	11.7
	Data e pezullimit të autorizimit
	 
	Data (YYYYMMDD)
	I detyrueshëm (kur është i aplikueshëm)

	11.8
	Data e revokimit të autorizimit
	 
	Data (YYYYMMDD)
	I detyrueshëm (kur është i aplikueshëm)

	11.9
	Kushtet për përdorimin e mjetit dhe kufizime të tjera se si mund të përdoret mjeti
	 
	 
	 

	11.9.1
	Kushtet e koduara për përdorim dhe kufizimet
	Kushtet e përdorimit dhe kufizimet se si mund të përdoret mjeti
	Lista e kodeve (shih shtojcën 1).
	I detyrueshëm (kur është i aplikueshëm)

	11.9.2
	Kushtet e pa koduara për përdorim dhe kufizimet
	Kushtet e përdorimit dhe kufizimet se si mund të përdoret mjeti
	Tekst
	I detyrueshëm (kur është i aplikueshëm)

	12
	Fusha shtesë 
	 
	 
	 



2. Ndërtimi
2.1. Ndërtimi EVR
2.1.1. Funksioni i kërkimit dhe i konsultimit të të dhënave (funksioni DSC)
Funksioni mundëson kërkimin dhe konsultimin e të dhënave në EVR pas verifikimit. Funksioni DSC zbatohet nga Agjencia nëpërmjet një mjeti të centralizuar në internet dhe një ndërfaqeje për komunikim makinë-me-makinë. Funksioni DSC u ofron entiteteve të regjistrimit mjetet për të nxjerrë vlerat e parametrave në tabelën 1 të regjistrimeve të tyre.
2.1.2. Funksioni i krijimit dhe administrimit të përdoruesit (funksioni UCA)
Funksioni UCA zbatohet nëpërmjet një mjeti të centralizuar në internet të konfiguruar nga Agjencia. Funksioni u mundëson personave dhe subjekteve të kërkojnë qasje në të dhënat e EVR dhe subjektit kompetent të regjistrimit (“RE”) të krijojë përdorues dhe të menaxhojë të drejtat e qasjes.
2.1.3. Funksioni i administrimit të të dhënave referuese (funksioni RDA)
Funksioni RDA zbatohet nëpërmjet një mjeti të centralizuar në internet të konfiguruar nga Agjencia. Funksioni u mundëson RE-ve dhe Agjencisë të menaxhojnë të dhënat e përbashkëta të referencës.
2.1.4. Funksionet e aplikimit, regjistrimit dhe ruajtjes së të dhënave (funksionet ARS)
Funksioni ARS u mundëson mbajtësve, pas vërtetimit, të paraqesin aplikime për regjistrim ose përditësim të një regjistrimi ekzistues te RE-ja e zgjedhur, nëpërmjet një mjeti në internet që paraqet formularin elektronik të harmonizuar. Ky funksion i lejon, gjithashtu, RE-së të regjistrojë të dhënat e regjistrimit. Seti i regjistrimeve për Shqipërinë referohet si regjistri i mjeteve të Shqipërisë. ASH-ja dhe Agjencia sigurojnë përputhshmërinë dhe komunikimin midis funksioneve të decentralizuara ARS (D-ARS) dhe funksioneve të centralizuara (DSC, UCA dhe RDA). Funksioni i centralizuar i ARS-së ofron rezervimin paraprak dhe menaxhimin e numrave të mjeteve. Procesi i rezervimit paraprak lejon plotësimin paraprak të informacionit të kërkuar në formularin elektronik nga aplikanti ose mbajtësi.
2.2. Përdorimi i EVR-së
Funksionet e EVR-së janë të arritshme për përdoruesit me shfletuesit më të përdorur të internetit dhe në të gjitha gjuhët zyrtare të Bashkimit.
2.3. Disponueshmëria
Si rregull i përgjithshëm, EVR-ja është përgjithmonë i disponueshëm, me një disponueshmëri të synuar të sistemit prej 98%.
Megjithatë, në rast të një defekti që ndodh jashtë orarit të punës, nga e hëna në të premte nga ora 07:00 deri në 20:00 sipas Orës së Evropës Qendrore, rivendosja e shërbimit do të kryhet ditën tjetër të punës pas defektit. Mungesa e disponueshmërisë së sistemit duhet të jetë minimale gjatë mirëmbajtjes.
2.4. Niveli i shërbimit
Mbështetja ofrohet gjatë orarit të punës nga një tavolinë ndihme për përdoruesit për çështje që lidhen me përdorimin e sistemit dhe për RE-të mbi funksionimin e sistemit.
Agjencia siguron një mjedis testimi për EVR-në.
2.5. Kontrolli i ndryshimit
Agjencia krijon një proces menaxhimi të kontrollit të ndryshimeve për EVR-në.
2.6. Integriteti i të dhënave
EVR-ja siguron integritetin e duhur të të dhënave.
2.7. Kontroll paraprak
Sistemi EVR ofron verifikime automatike të të dhënave të futura në formularin elektronik, duke përfshirë verifikimet kundrejt regjistrimeve të mjeteve EVR, kontrollin e plotësisë dhe kontrollin e formatit të të dhënave të futura.
3. Mënyra e operimit
3.1. Përdorimi i EVR-së
EVR mund të përdoret për qëllime të tilla si:
- kontrollimi nëse një mjet është i regjistruar siç duhet dhe statusi i regjistrimit; 
- marrja e informacionit mbi autorizimet për vendosjen në treg, duke përfshirë entitetin autorizues, fushën e përdorimit, kushtet e përdorimit dhe kufizime të tjera;
- duke marrë referencën për tipin e autorizuar të mjetit me të cilin përputhet mjeti;
- duke identifikuar kujdestarin, pronarin ose entitetin përgjegjës për mirëmbajtjen.
3.2. Regjistrimi i mjeteve
3.2.1. Rregulla të përgjithshme
1. Një mjet, pas autorizimit për vendosje në treg dhe para se të vihet në përdorim, regjistrohet në EVR me kërkesë të mbajtësit. Mbajtësi duhet të plotësojë formularin elektronik dhe të paraqesë kërkesën për regjistrim të ASH-ja ose Agjencia, sipas zgjedhjes së tij brenda zonës së përdorimit. Me kërkesë të mbajtësit ASH për regjistrimin e mjetit i ofron procedura për pararezervimin e një numri mjeti ose të një game numrash mjetesh.
2. Për një mjet të caktuar, në EVR mund të ekzistojë vetëm një regjistrimi vlefshëm. Një mjet pa regjistrim të vlefshëm nuk mund të operohet.
3. Pas regjistrimit, mjetit i caktohet një numër evropian mjeti (EVN) nga RE në Shqipëri. EVN-ja duhet të jetë në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë Rregullore. Në rast se kërkuesi ose mbajtësi – me kërkesën e tyre – ka marrë një numër mjeti të pararezervuar, ai numër mjeti do të përdoret për regjistrimin e parë.
4. Numri i mjetit (EVN) mund të ndryshohet në rastet e specifikuara në pikat 3.2.2.8 dhe 3.2.2.9.
5. Në rastin e mjeteve që hyjnë në sistemin hekurudhor nga vendet e treta dhe janë të regjistruara në një regjistër mjetesh, që nuk është në përputhje me këtë rregullore ose nuk është i lidhur me EVR-në, mbajtësi duhet të paraqesë kërkesën për regjistrim në vendin ku mjeti është menduar të operohet.
6. Mjetet hekurudhore të vendosura në shërbim për herë të parë në një vend të tretë dhe të destinuara për t’u përdorur si pjesë e flotës së përbashkët të vagonëve të sistemit hekurudhor 1520 mm nuk duhet të regjistrohen në EVR. Megjithatë, duhet të jetë e mundur të merren informacione mbi mbajtësin e mjetit në fjalë, subjektin përgjegjës për mirëmbajtjen e tij dhe kufizimet se si mund të përdoret mjeti.
7. Kur një marrëveshje ndërkombëtare në të cilën vendi jonë është palë parashikon që, në rastin e mjeteve që hyjnë në sistemin hekurudhor nga vendet e treta dhe janë të regjistruara në një regjistër mjetesh të lidhur me EVR-në (nëpërmjet funksionit DSC), në përputhje me këtë rregullore, ato regjistrohen vetëm në atë regjistër mjetesh.
8. Për çdo mjet, EVR duhet të përmbajë referencat e të gjitha autorizimeve të dhëna mjetit dhe të shteteve në të cilat mjeti është pranuar në trafik ndërkombëtar në përputhje me Konventën, në lidhje me transportin ndërkombëtar hekurudhor, si dhe kushtet përkatëse të përdorimit dhe kufizime të tjera.
9. RE-ja duhet të ndërmarrë hapa të arsyeshëm për të siguruar saktësinë e të dhënave të regjistruara në EVR. Për këtë qëllim, RE-ja mund të kërkojë informacion nga RE të tjerë, veçanërisht kur mbajtësi që aplikon për regjistrim është i vendosur në shtet tjetër. RE-ja mund të vendosë të pezullojë regjistrimin e një mjeti në raste të justifikuara siç duhet.
10. Nëse ASH-ja ose Agjencia konsiderojnë se ekziston një rast i justifikuar për pezullimin e regjistrimit të një mjeti ata duhet t’i kërkojnë subjektit të regjistrimit ta pezullojë atë. Subjekti i regjistrimit duhet ta pezullojë regjistrimin pa vonesë pas një kërkese të tillë.
11. Mbajtësi duhet t’i paraqesë kërkesat për regjistrim nëpërmjet formularit elektronik në internet RE-së kompetente. Formulari dhe paneli në internet duhet të vihen në dispozicion si pjesë e funksionit ARS dhe duhet të jenë të arritshme pas vërtetimit.
12. Kërkesat për regjistrim mund të kenë të bëjnë me një mjet të vetëm ose me një listë mjetesh.
13. Në disa raste regjistrimi, ASH-ja mund të kërkojnë që dokumentet mbështetëse t’i bashkëngjiten elektronikisht kërkesës për regjistrim; për këtë qëllim, RE-ja duhet të publikojë listën e dokumenteve mbështetëse të kërkuara në secilin rast regjistrimi.
14. Përveç të dhënave të përmendura në tabelën 1, ASH-ja mund të kërkojnë që në kërkesën për regjistrim të plotësohen fusha shtesë dhe për këtë qëllim, RE-ja duhet të publikojë listën e fushave të tilla.
15. Rezerva Evropiane e Tregtimit (REV) i ofron mbajtësit dhe RE-së mundësinë për të shqyrtuar në sistem aplikimet për regjistrim dhe shtojcat e tyre përkatëse, si dhe të ofrojë regjistrimin e regjistrimeve dhe ndryshimeve të regjistrimit me informacionin që lidhet me këto ndryshime.
16. RE-ja i regjistron të dhënat në EVR brenda 20 ditëve pune nga marrja e një kërkese të plotë. RE-ja, brenda këtij afati, duhet ose ta regjistrojë mjetin ose të kërkojë korrigjim ose sqarim.
17. Mbajtësi duhet të jetë në gjendje të shqyrtojë progresin e aplikimeve të tij nëpërmjet një paneli kontrolli në internet.
18. Rezerva Evropiane e Rastit (EVR) njofton mbajtësin dhe RE-në për çdo ndryshim të statusit të aplikimit për regjistrim.
3.2.2. Rastet e regjistrimit
Rastet e regjistrimit specifikohen më poshtë. Nëse është e aplikueshme, raste të ndryshme regjistrimi mund të bashkohen në një aplikim të vetëm për regjistrimin e mjetit.
3.2.2.1. Regjistrim i ri
Të gjitha fushat e detyrueshme të listuara në tabelën 1 duhet të plotësohen, së bashku me çdo fushë shtesë të kërkuar nga ASH-ja, në përputhje me pikën 3.2.1.14. Aplikimet duhet të dorëzohen nga mbajtësi tek RE-ja e ASH-së në zonën e përdorimit të mjetit ku kërkohet regjistrimi. Për mjetet që hyjnë në sistemin hekurudhor nga vendet e treta, në përputhje me pikën 3.2.1.5, aplikimet duhet t’i dorëzohen RE-së së ASH-së ku mjeti është menduar të operohet. Në këtë rast, aplikimi duhet të përmbajë të paktën informacionin mbi identifikimin e mbajtësit, subjektin përgjegjës për mirëmbajtjen dhe kufizimet se si mund të përdoret mjeti.
3.2.2.2. Përditësimi i një regjistrimi ekzistues
Aplikimet duhet të dorëzohen nga mbajtësi tek RE-ja e ASH-së ku është regjistruar mjeti. Duhet të plotësohen vetëm parametrat në tabelën 1 që do të përditësohen.
3.2.2.3. Ndryshimi i mbajtësit
Nëse pronari i një mjeti ndryshon, është përgjegjësi e pronarit aktual të regjistruar të informojë RE-në në kohën e duhur, në mënyrë që ky i fundit të mund të përditësojë EVR-në. Ish-pronari hiqet nga regjistrimi i EVR-së dhe lirohet nga përgjegjësitë e tij vetëm kur pronari i ri të ketë konfirmuar pranimin e statusit të pronarit. Nëse në datën e çregjistrimit të pronarit aktual të regjistruar asnjë pronar i ri nuk e ka pranuar statusin e pronarit, regjistrimi i mjetit pezullohet.
3.2.2.4. Ndryshimi i subjektit përgjegjës për mirëmbajtjen (“ECM”)
Kur ka një ndryshim të ECM-së së një mjeti, mbajtësi duhet të informojë RE-në në kohën e duhur, në mënyrë që ky i fundit të mund të përditësojë EVR-në. ECM-ja e mëparshme duhet t’ia dorëzojë dokumentacionin e mirëmbajtjes ose mbajtësit ose ECM-së së re. ECM-ja e mëparshme lirohet nga përgjegjësitë e saj kur hiqet nga regjistrimi i EVR-së. Nëse në datën e çregjistrimit të ECM-së së mëparshme, ndonjë entitet i ri nuk ka konfirmuar pranimin e statusit të ECM-së, regjistrimi i mjetit pezullohet.
3.2.2.5. Ndryshimi i pronarit
Kur ka një ndryshim të pronarit, mbajtësi duhet të informojë RE-në në kohën e duhur, në mënyrë që ky i fundit të mund të përditësojë EVR-në.
3.2.2.6. Pezullimi ose riaktivizimi i një regjistrimi
Statusi i ri dhe arsyeja e statusit duhet të plotësohen. Data e statusit duhet të plotësohet automatikisht nga EVR-ja. Një mjet që ka regjistrim të pezulluar nuk mund të operohet në sistemin hekurudhor. Një riaktivizim i një regjistrimi pas pezullimit do të kërkojë rishqyrtimin nga RE-ja të kushteve që shkaktuan pezullimin dhe, nëse është e aplikueshme, në koordinim me ASH-në që kërkoi pezullimin.
3.2.2.7. Tërheqja e një regjistrimi
Statusi i ri dhe arsyeja e statusit duhet të plotësohen. Data e statusit plotësohet automatikisht nga sistemi. Një mjet të cilit i është hequr regjistrimi nuk mund të operohet në sistemin hekurudhor me një regjistrim të tillë.
3.2.2.8. Ndryshimi i EVN-së pas modifikimeve teknike
EVN-ja duhet të ndryshohet kur nuk pasqyron aftësinë e ndërveprimit ose karakteristikat teknike për shkak të modifikimeve teknike të mjetit. Modifikime të tilla teknike mund të kërkojnë një autorizim të ri për vendosjen në treg dhe, kur është e përshtatshme, një autorizim të ri të tipit të mjetit. Mbajtësi duhet të informojë RE-në e ASH-së për këto ndryshime dhe, nëse është e aplikueshme, për autorizimin e ri për vendosjen në treg. Ky RE duhet t’i caktojë mjetit një EVN të ri. Ndryshimi i EVN-së konsiston në një regjistrim të ri të mjetit dhe tërheqjen pasuese të regjistrimit të vjetër.
3.2.2.9. Ndryshimi i EVN-së dhe i shtetit të regjistrimit
Numri i mjetit (EVN) mund të ndryshohet me kërkesë të mbajtësit të mjetit nëpërmjet një regjistrimi të ri të mjetit nga një shtet tjetër në zonën e përdorimit dhe tërheqjes së mëvonshme të regjistrimit të vjetër.
3.2.3. Njoftim automatik i ndryshimeve
Pas një ndryshimi në një ose më shumë artikuj regjistrimi, sistemi IT i EVR duhet t’i dërgojë mbajtësit dhe ASH-ve përkatëse për zonën e përdorimit të mjetit një njoftim automatik me email, duke i informuar për ndryshimin, kur ata janë abonuar për njoftime të tilla. Pas një ndryshimi të mbajtësit ose të pronarit ose ECM-së, sistemi IT i EVR-së duhet të dërgojë një njoftim automatik me email, përkatësisht, mbajtësit të mëparshëm dhe mbajtësit të ri ose pronarit të mëparshëm dhe pronarit të ri ose ECM-së së mëparshme dhe ECM-së së re. Një mbajtës ose pronar, ose një organ lëshues i ECM-së ose deklaratës KE mund të zgjedhë të marrë njoftime automatike me email që informojnë për ndryshimet në regjistrimet në të cilat ata identifikohen.
3.2.4. Të dhënat historike
Të gjitha të dhënat në EVR do të ruhen për 10 vjet nga data e tërheqjes së regjistrimit të një mjeti. Si minimum, të dhënat duhet të jenë të disponueshme në internet për tre vitet e para. Pas tre vjetësh, të dhënat mund të arkivohen. Nëse në çdo kohë gjatë periudhës 10-vjeçare fillon një hetim që përfshin një ose më shumë mjete, të dhënat që lidhen me ato mjete do të ruhen përtej periudhës 10-vjeçare nëse kërkohet nga organet e investigimit ose juridiksionet kombëtare. Pas tërheqjes së regjistrimit të një mjeti, asnjë nga numrat e regjistrimit të caktuar për mjetin nuk do t’i caktohet asnjë mjeti tjetër për 100 vjet nga data kur është tërhequr regjistrimi i mjetit. Çdo ndryshim në të dhënat në EVR duhet të regjistrohet.
3.2.5. Autorizimi në disa vende
1. Mjetet regjistrohen vetëm në NVR-në e shtetit ku ato autorizohen për herë të parë për t'u vendosur në shërbim ose, për mjetet për të cilat është lëshuar një autorizim për vendosje në treg vetëm në një Shtet Anëtar në fushën e përdorimit të autorizimit për vendosje në treg, pa cenuar transferimin e regjistrimit në një NVR tjetër.
2. Mjetet që hyjnë në sistemin hekurudhor nga vendet e treta dhe janë të regjistruara në një regjistër mjetesh që nuk është në përputhje me këtë specifikim ose nuk janë të lidhura me regjistrin relevant të mjeteve të BE-së, duhet të regjistrohen vetëm në NVR-në e shtetit të parë ku mjeti është menduar të operohet në sistemin hekurudhor.
3. Mjetet që hyjnë në sistemin hekurudhor nga vendet e treta dhe që janë të regjistruara në një regjistër mjetesh në përputhje me këtë specifikim dhe të lidhura me RVV-në e KE-së, kur një marrëveshje ndërkombëtare në të cilën vendi ynë është palë e parashikon këtë, nuk duhet të regjistrohen në asnjë RVV.
4. Për çdo mjet, NVR-ja ku është regjistruar duhet të përmbajë të dhënat që lidhen me pikat 2, 6, 12 dhe 13 për secilin prej Shteteve Anëtare ku këtij mjeti i është dhënë një autorizim për vendosjen në shërbim.
3.2.6. Transferimi i regjistrimit dhe ndryshimi i EVN-së
1. EVN-ja duhet të ndryshohet kur nuk pasqyron aftësinë e ndërveprimit ose karakteristikat teknike, për shkak të modifikimeve teknike të mjetit. Modifikime të tilla teknike mund të kërkojnë një autorizim të ri për vënien në shërbim ose një autorizim të ri për vendosjen në treg dhe, kur është e përshtatshme, një autorizim të ri të tipit të mjetit. Mbajtësi duhet të informojë RE-në e vendit ku është regjistruar mjeti për këto ndryshime dhe, nëse është e aplikueshme, për autorizimin e ri për vënien në shërbim ose për një autorizim të ri për vendosjen në treg. Ai RE duhet t’i caktojë mjetit një EVN të ri.
2. Numri i mjetit (EVN) mund të ndryshohet me kërkesë të mbajtësit të mjetit nëpërmjet një regjistrimi të ri të mjetit në NVR-në e një vendit tjetër të lidhur me EC VVR dhe tërheqjes së mëvonshme të regjistrimit të vjetër.
3.3. Menaxhimi i përdoruesve
3.3.1. Kërkesa e përdoruesit
Çdo person ose subjekt duhet të jetë në gjendje të kërkojë qasje në EVR përmes një formulari në internet (pjesë e funksionit të centralizuar të UCA-së) nga RE kompetente ku ndodhet personi ose subjekti. RE duhet ta vlerësojë kërkesën dhe, nëse është e përshtatshme, të krijojë një llogari përdoruesi për kërkuesin dhe t’i caktojë të drejtat e duhura të aksesit, në përputhje me pikat 3.3.2 dhe 3.3.3.
3.3.2. Të drejtat e aksesit
Të drejtat e aksesit në të dhënat e EVR-së janë renditur në tabelën më poshtë:

Tabela 2
	Entet
	Të drejtat e leximit
	Të drejtat e përditësimit

	RE e Shtetit Anëtar XX
	Të gjitha të dhënat
	Të gjitha të dhënat në regjistrin e mjeteve të MS XX

	ASH
	Të gjitha të dhënat
	Asnjë

	Agjenci
	Të gjitha të dhënat
	Asnjë

	Mbajtësi
	Të gjitha të dhënat mbi mjetet për të cilat është pronar
	Asnjë

	ECM
	Të gjitha të dhënat, përveç referencave të pronarit, të mjeteve për të cilat është ECM
	Asnjë

	Pronari
	Të gjitha të dhënat mbi mjetet për të cilat është pronar
	Asnjë

	Sipërmarrja hekurudhore
	Të gjitha të dhënat, përveç referencave të pronarit, bazohen në një ose më shumë numra mjeti
	Asnjë

	Administratori i infrastrukturës
	Të gjitha të dhënat, përveç referencave të pronarit, bazohen në një ose më shumë numra mjeti
	Asnjë

	Organi investigimit
	Të gjitha të dhënat mbi mjetet që kontrollohen ose auditohen
	Asnjë

	Organi lëshues i deklaratës KE të verifikimit (aplikanti)
	Të gjitha të dhënat mbi mjetet për të cilat është organi lëshues i deklaratës EC të verifikimit (aplikanti), përveç referencave të pronarit
	Asnjë

	Përdorues tjetër legjitim i njohur nga ASH-ja ose Agjencia 
	Të përcaktohet si e përshtatshme, kohëzgjatja mundësisht e kufizuar, përveç referencave të pronarit
	Asnjë



Të drejtat e aksesit në të dhënat e EVR-së mund të zgjerohen edhe për subjektet përkatëse të vendeve të treta ose organizatat ndërqeveritare kur një marrëveshje ndërkombëtare në të cilën vendi ynë është palë e parashikon këtë.
3.3.3. Të drejta të tjera
Mbajtësit duhet të jenë në gjendje të paraqesin aplikime për regjistrim. Çdo subjekt duhet të jetë në gjendje të paraqesë ndryshime në të dhënat e veta të mbajtura në të dhënat referuese (shih seksionin 3.4).
3.3.4. Siguria
Identifikimi i përdoruesve duhet të bëhet me anë të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit. Në rastin e mbajtësve (kërkuesve për regjistrimin e mjeteve) dhe RE-ve, identifikimi duhet të ofrojë nivelin e sigurisë “të konsiderueshëm”.
3.3.5. Mbrojtja e të dhënave
Të dhënat në EVR do të menaxhohen sipas legjislacionit kombëtar në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.
3.4. Të dhënat referuese
Për të garantuar harmonizimin e të dhënave të futura në procesin e regjistrimit, EVR-ja duhet të përdorë të dhëna referuese. Të dhënat referuese të EVR për parametrat në tabelën 1 duhet t’u jenë të disponueshme mbajtësve në formularin elektronik të harmonizuar nëpërmjet funksionit ARS.
3.4.1. Përditësimi i të dhënave referuese
ASH-ja dhe Agjencia i mbajnë të dhënat referuese të përditësuara dhe të disponueshme në një mjet qendror (pjesë e funksionit të AZHR-së) në bashkëpunim me RE-të. Çdo subjekt i regjistruar në të dhënat referuese duhet të jetë në gjendje të paraqesë ndryshime në të dhënat e saj nëpërmjet një ndërfaqeje të bazuar në internet. Pas një kërkese për regjistrim, RE-ja duhet të sigurojë që të dhënat e subjektit të regjistrohen në të dhënat referuese me caktimin e një kodi organizativ nga Agjencia ose, nëse është regjistruar tashmë, që të dhënat referuese të përditësohen me të dhënat e reja të paraqitura nga mbajtësi.
3.4.2. Kodet e subjektit
3.4.2.1. Përkufizimi i kodit të subjektit
Një kod subjekti është një identifikues unik, i përbërë nga katër karaktere alfanumerike që i caktohen nga Agjencia një subjekti.
3.4.2.2. Formati i kodeve të subjektit
Për secilin prej katër karaktereve alfanumerike, mund të përdoret cilado prej 26 shkronjave të alfabetit ISO 8859-1 ose çdo numër nga 0 deri në 9. Shkronjat shkruhen me shkronja të mëdha.
3.4.2.3. Caktimi i kodeve të subjektit 
Çdo subjekt që ka qasje në EVR ose që identifikohet në të, i caktohet një kod organizimi. Agjencia publikon dhe mban të përditësuar procedurën për krijimin dhe caktimin e kodeve të subjektit. Një gamë u caktohet vetëm subjekteve sipas fushëveprimit të TSI-së TAP dhe TAF specifikohet në udhëzimet EVR.
3.4.2.4. Publikimi i listës së kodeve të subjekteve
Agjencia bën listën e kodeve të subjekteve të disponueshme publikisht në faqen e saj të internetit.
4. Mjete ekzistuese
4.1. Numri i mjetit
1. Mjetet që tashmë posedojnë një numër 12-shifror duhet ta mbajnë numrin e tyre aktual. Numri 12-shifror regjistrohet si i tillë pa asnjë modifikim.
2. Për mjetet pa numër 12-shifror në EVR do të caktohet një numër 12-shifror. Sistemi IT i EVR do ta lidhë këtë EVN me numrin aktual të mjetit. Për mjetet e përdorura në trafikun ndërkombëtar, përveç atyre të rezervuara për përdorim historik, numri 12-shifror aplikohet fizikisht në vetë mjetin brenda një periudhe prej gjashtë vitesh pas caktimit në EVR. Për mjetet e përdorura në trafikun vendas dhe për ato të rezervuara për përdorim historik, aplikimi fizik i numrit 12-shifror është vullnetar.
4.2. Procedura për kalimin nga regjistrat kombëtarë të mjeteve në EVR
Entiteti që më parë ishte përgjegjës për regjistrimin e mjeteve i vendos të gjitha informacionet në dispozicion RE-së së vendit ku ndodhet. Mjetet ekzistuese duhet të regjistrohen vetëm nga një nga shtete e mëposhtme:
- shteti ku ato u autorizuan për herë të parë për t’u vënë në shërbim;
- shteti ku janë regjistruar pasi janë autorizuar;
- në rastin e regjistrimeve të transferuara në regjistrin e një shteti tjetër, nga ky shtet.
4.3. Sistemet ekzistuese
Sistemet standarde të regjistrave do të zëvendësohen sipas të dhënave të kësaj Rregulloreje.
5. Udhëzime
Për të lehtësuar zbatimin dhe përdorimin e këtij Aneksi, Agjencia duhet të publikojë dhe të mbajë udhëzime të përditësuara. ASH-ja duhet të hartojë, publikojë dhe mbajë udhëzime të përditësuara, duke përshkruar në veçanti politikën gjuhësore dhe duke përfshirë dispozitat e komunikimit.
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ANEKSI II

Kodimi i kufizimit
1. Parimet
Kufizimeve të përmendura në autorizimin për vendosjen në treg u caktohet një kod i harmonizuar ose një kod kombëtar.
2. Struktura
Çdo kod është një kombinim i:
- kategoria e kufizimit;
- lloji i kufizimit;
- vlerë ose specifikim, të cilat bashkohen me një pikë (.):
[Kategoria].[Lloji].[Vlera ose specifikimi].
3. Kode kufizimi
1. Kodet e harmonizuara të kufizimit do të jenë të zbatueshme për sistemin hekurudhor shqiptar.
ASH-ja duhet të mbajë të përditësuar dhe të publikojë në faqen e saj të internetit listën e kodeve të harmonizuara të kufizimit për të gjithë sistemin hekurudhor shqiptar. Nëse ASH-ja vlerëson se një kod i ri duhet të shtohet në listën e kodeve të harmonizuara të kufizimit, ajo duhet t’i kërkojë Agjencisë të vlerësojë përfshirjen e atij kodi të ri. Agjencia do ta vlerësojë kërkesën, në konsultim me ASH të tjera, kur është e përshtatshme dhe e përfshin një kod të ri kufizimi në listë.
2. Agjencia duhet të mbajë të përditësuar listën e kodeve kombëtare të kufizimit. Përdorimi i kodeve kombëtare të kufizimit duhet të kufizohet në ato kufizime që pasqyrojnë karakteristika të veçanta të sistemit ekzistues hekurudhor dhe nuk ka gjasa të zbatohen me të njëjtin kuptim në vendet e tjera. Për llojet e kufizimeve që nuk tregohen në listën e përmendur në pikën 1, ASH-ja duhet t’i kërkojë Agjencisë përfshirjen e një kodi të ri në listën e kodeve kombëtare të kufizimeve. Agjencia duhet ta vlerësojë kërkesën, kur është e përshtatshme në konsultim me ASH të tjera, kur është e përshtatshme dhe e përfshin një kod të ri kufizimi në listë.
3. Kodi i kufizimit për autoritetet shumëkombëshe të sigurisë duhet të trajtohet si kod kombëtar i kufizimit.
4. Përdorimi i kufizimeve të pakoduara duhet të kufizohet në ato kufizime që, për shkak të karakterit të tyre të veçantë, nuk ka gjasa të zbatohen në disa lloje mjetesh. Agjencia mban një listë unike të kodeve të kufizimit për EVR-në, Regjistrin Evropian të Llojeve të Autorizuara të Mjeteve, qendrën e vetme të të dhënave dhe Bazën e të Dhënave të Agjencisë Evropiane të Hekurudhave për Ndërveprimin dhe Sigurinë.
5. Agjencia koordinon procesin e harmonizimit të kodeve të kufizimit me organizatat ndërqeveritare përkatëse, kur një marrëveshje ndërkombëtare në të cilën vendi ynë është palë e parashikon këtë.
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ANEKSI III

Struktura dhe përmbajtja e numrit të identifikimit evropian
ASH-ja në bashkëpunim me Agjencinë përcakton strukturën dhe përmbajtjen e numrit evropian të identifikimit (EIN), duke përfshirë kodifikimin e llojeve të dokumenteve përkatëse, në një dokument teknik dhe e publikon këtë dokument teknik në faqen e saj të internetit.
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KODIMI I STATUSIT TË REGJISTRIMIT

	Kodi
	Statusi i regjistrimit
	Arsyeja e statusit të regjistrimit
	Përshkrimi

	00
	I vlefshëm
	Nuk zbatohet
	Mjeti ka një regjistrim të vlefshëm.

	10
	I pezulluar
	Nuk zbatohet
	Regjistrimi i mjetit pezullohet me kërkesë të pronarit ose me një vendim të AKS-së së shtetit që e regjistron mjetin ose RE-së. Kodi nuk duhet të përdoret më.

	11
	I pezulluar
	Nuk zbatohet
	Regjistrimi i mjetit pezullohet me kërkesë të pronarit.
Mjeti është i destinuar për magazinim në gjendje pune si rezervë joaktive ose strategjike.

	12
	I pezulluar
	Të specifikohet nga mbajtësi dhe të regjistrohet në parametrin 10.3.
	Regjistrimi i mjetit pezullohet me kërkesë të pronarit.
Arsye tjetër.

	13
	I pezulluar
	Duhet të specifikohet nga ASH-ja të shtetit regjistrues dhe të regjistrohet në parametrin 10.3.
	Regjistrimi i mjetit pezullohet me kërkesë të ASH-së të shtetit që e regjistron mjetin.

	14
	I pezulluar
	Për t’u specifikuar nga RE-ja dhe për t’u regjistruar në parametrin 10.3
	Regjistrimi i mjetit pezullohet me vendim të RE-së.

	20
	Tërhequr
	Nuk zbatohet
	Regjistrimi i mjetit tërhiqet me kërkesë të pronarit.
Dihet që mjeti është riregjistruar me një numër tjetër, për përdorim të vazhdueshëm në (të gjithë ose një pjesë të) sistemit hekurudhor. Kodi nuk duhet të përdoret më.

	21
	Tërhequr
	Nuk zbatohet
	Regjistrimi i mjetit tërhiqet me kërkesë të pronarit.
Dihet që mjeti është riregjistruar nën një EVN të ndryshëm, për shkak të modifikimeve teknike të mjetit. Shih pikën 3.2.2.8.

	22
	Tërhequr
	Nuk zbatohet
	Regjistrimi i mjetit tërhiqet me kërkesë të pronarit.
Dihet që mjeti është riregjistruar nën një EVN të ndryshëm dhe nga një shtet i ndryshëm në zonën e përdorimit. Shih pikën 3.2.2.9.

	30
	Tërhequr
	Të specifikohet nga kujdestari dhe të regjistrohet në parametrin 10.3.
	Regjistrimi i mjetit tërhiqet me kërkesë të pronarit.
Regjistrimi i mjetit për operim në sistemin hekurudhor ka përfunduar pa riregjistrim të njohur.

	31
	Tërhequr
	Nuk zbatohet
	Regjistrimi i mjetit tërhiqet me kërkesë të pronarit.
Mjeti është i destinuar për përdorim të vazhdueshëm si mjet hekurudhor jashtë sistemit hekurudhor.

	32
	Tërhequr
	Nuk zbatohet
	Regjistrimi i mjetit tërhiqet me kërkesë të pronarit.
Mjeti është i destinuar për rikuperimin e përbërësve/moduleve/pjesëve rezervë kryesore ndërvepruese ose për rindërtim të madh.

	33
	Tërhequr
	Nuk zbatohet
	Regjistrimi i mjetit tërhiqet me kërkesë të pronarit.
Mjeti është dërguar për skrap dhe asgjësuar për materiale (duke përfshirë pjesët kryesore rezervë) për riciklim.

	34
	Tërhequr
	Nuk zbatohet
	Regjistrimi i mjetit tërhiqet me kërkesë të pronarit.
Mjeti është i destinuar të jetë “mjet hekurudhor historik i ruajtur” për operim në një rrjet të ndarë, ose për ekspozim statik, jashtë sistemit hekurudhor.



Përdorimi i kodeve
Kodet dhe arsyeja duhet të bazohen vetëm në informacionin e dhënë RE-së nga subjekti që kërkon ndryshimin e statusit të regjistrimit.
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ANEKSI V
FORMULARI STANDARD PËR REGJISTRIM
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ANEKSI VI
FJALORI

	Akronim/shkurtim
	Përkufizim

	Agjenci
	Agjencia e Bashkimit Evropian për Hekurudhat 

	Kërkuesi
	Një person fizik ose juridik që kërkon autorizim për vendosjen e një mjeti në treg

	Zona e përdorimit të një mjeti
	Një rrjet ose rrjete brenda një shteti ose një grupi shtetesh në të cilat synohet të përdoret një mjet

	Funksioni ARS
	Funksionet e aplikimit, regjistrimit dhe ruajtjes së të dhënave

	ATMF
	Rregullat Uniforme Lidhur me Pranimin Teknik të Materialeve Hekurudhore të Përdorura në Trafikun Ndërkombëtar (ATMF – Shtojca G e COTIF)

	Enti autorizues
	Enti (ASH ose Agjencia) që autorizoi mjetin për vendosje në treg

	Autorizimi
	Autorizimi për vendosjen në treg

	Funksioni C-ARS
	Funksioni i Aplikimit, Regjistrimit dhe Ruajtjes së të Dhënave (ARS) (i centralizuar)

	COTIF
	Konventa mbi Transportin Ndërkombëtar Hekurudhor

	Funksioni D-ARS
	Funksioni i aplikimit, regjistrimit dhe ruajtjes së të dhënave (ARS) (i decentralizuar)

	Funksioni DSC
	Funksioni i Kërkimit dhe Konsultimit të të Dhënave

	ECM
	Entiteti përgjegjës për mirëmbajtjen

	EIN
	Numri i identifikimit evropian

	EVN
	Numri evropian i mjetit

	EVR
	Regjistri Evropian i Mjeteve

	ERATV
	Regjistri Evropian i Llojeve të Autorizuara të Mjeteve

	GDPR
	Rregullorja (BE) 2016/679

	ISO
	Organizata Ndërkombëtare për Standardizim

	IT
	Teknologjia e Informacionit

	ASH
	Autoriteti Kombëtar i Sigurisë

	NVR
	Regjistri kombëtar i mjeteve i përmendur 

	OTIF
	Organizata Ndërqeveritare për Transportin Ndërkombëtar Hekurudhor

	Funksioni RDA
	Funksioni i Administrimit të të Dhënave Referuese

	RE
	Enti i Regjistrimit, që është ASH-ja

	RIC
	Rregulloret që rregullojnë përdorimin reciprok të vagonëve të mallrave në trafikun ndërkombëtar

	RIV
	Rregulloret në lidhje me përdorimin reciprok të vagonëve në trafikun ndërkombëtar

	TAF (TSI)
	Zbatimet Telematike për Mallrat (TSI)

	TAP (TSI)
	Aplikacionet Telematike për Pasagjerët (TSI)

	TSI
	Specifikimi teknik për ndërveprimin

	Funksioni UCA
	Funksioni i Krijimit dhe Administrimit të Përdoruesit

	VKM
	Shënimi i Mbajtësit të Mjetit

	VKMR
	Regjistri i Shënjimit të Mbajtësit të Mjeteve

	VVR
	Regjistri Virtual i Mjeteve
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PJESA 1
Identifikimi i mjetit
Vërejtje të përgjithshme
Ky aneks përshkruan numrin evropian të mjetit dhe shënimin e lidhur me të, të aplikuar në mënyrë të dukshme në mjet për ta identifikuar atë në mënyrë unike dhe të përhershme gjatë funksionimit. Nuk përshkruan numra ose shënime të tjera të gdhendura ose të fiksuara përfundimisht në mënyrë të përhershme në shasi ose në përbërësit kryesorë të mjetit gjatë ndërtimit të tij.
Numri evropian i mjetit dhe shkurtesat e lidhura
Çdo mjet hekurudhor duhet të marrë një numër të përbërë nga 12 shifra (i quajtur numri evropian i mjetit (EVN)) me strukturën e mëposhtme:





	Grupi i mjeteve hekurudhore
	Aftësia e ndërveprimit dhe lloji i mjetit 
[2 figura]
	Vendi në të cilin është regjistruar mjeti
	Karakteristikat teknike
	Numri serial
	Shifra e kontrollit

	
	
	[2 figura]
	[4 shifra]
	[3 shifra]
	[1 figurë]

	Vagonë
	00 deri në 09
10 deri në 19
20 deri në 29
30 deri në 39
40 deri në 49
80 deri në 89
[detajet në pjesën 6]
	01 deri në 99
[detajet në pjesën 4]
	0000 deri në 9999
[detajet në pjesën 9]
	000 deri në 999
	0 deri në 9
[detajet në pjesën 3]

	Mjete udhëtarësh të tërhequra
	50 deri në 59
60 deri në 69
70 deri në 79
[detajet në pjesën 7]
	
	0000 deri në 9999
[detajet në pjesën 10]
	000 deri në 999
	

	Mjetet hekurudhore tërheqëse dhe njësitë në një grup trenash në formacion të fiksuar ose të paracaktuar
	90 deri në 99
[detajet në pjesën 8]
	
	0000000 deri në 8999999
[kuptimi i këtyre shifrave përcaktohet nga Shtetet Anëtare, përfundimisht me marrëveshje dypalëshe ose shumëpalëshe]
	

	Mjete speciale
	
	
	9000 deri në 9999 [detajet në pjesën 11]
	000 deri në 999
	



Në një vend të caktuar, 7 shifrat e karakteristikave teknike dhe numri serial janë të mjaftueshme për të identifikuar në mënyrë unike një mjet brenda grupeve të mjeteve të udhëtarëve të tërhequra dhe mjeteve speciale.
Shenjat alfabetike plotësojnë numrin:
a) shkurtesa e vendit në të cilin është regjistruar mjeti (detajet në pjesën 4);
b) shënimi i mbajtësit të mjetit (detajet në pjesën 1);
c) shkurtimet e karakteristikave teknike (detajet në pjesën 12 për vagonët, pjesa 13 për mjetet e udhëtarëve që tërhiqen).
PJESA 2
Shënimi i mbajtësit të mjetit
1. Përkufizimi i shenjës së mbajtësit të mjetit (SHM)
Një shënim i mbajtësit të mjetit (SHM) është një kod alfabetik, i përbërë nga 2 deri në 5 shkronja. Një SHM duhet të mbishkruhet në çdo mjet hekurudhor, pranë SHM-së. SHM-ja duhet të identifikojë mbajtësin si të regjistruar në SHM-në. Një VKM është unike dhe e vlefshme në të gjitha vendet e mbuluara nga kjo Rregullore dhe në të gjitha vendet që hyjnë në një marrëveshje që përfshin zbatimin e sistemit të numërimit të mjeteve dhe VKM-së, siç përshkruhet në këtë Rregullore. Një VKM, për një mbajtës që ka vendin e tij kryesor të biznesit në një shtet kontraktues të OTIF-it jashtë BE-së, duhet të kërkohet nga Sekretariati i Përgjithshëm i OTIF-it.
2. Formati i shenjës së mbajtësit të mjetit
VKM-ja duhet të jetë një përfaqësim i emrit të plotë ose shkurtimit të mbajtësit, nëse është e mundur në një mënyrë të dallueshme. Mund të përdoret çdo një nga 26 shkronjat e alfabetit ISO 8859-1. Shkronjat në VKM duhet të shkruhen me shkronja kapitale. Shkronjat që nuk përfaqësojnë shkronjat e para të fjalëve në emrin e mbajtësit mund të shkruhen me shkronja të vogla. Për të kontrolluar veçantinë, shkronjat e shkruara me shkronja të vogla duhet të merren si të shkruara me shkronja kapitale. Shkronjat mund të përmbajnë shenja diakritike. Shenjat diakritike të përdorura nga këto shkronja nuk konsiderohen për të kontrolluar të qenët unik. Për mjetet e pronarëve që banojnë në një vend që nuk përdor alfabetin latin, një përkthim i VKM-së në alfabetin e vet mund të aplikohet pas VKM-së, i ndarë prej saj me një shenjë të pjerrët (/). Kjo VKM e përkthyer nuk do të merret parasysh për qëllime të përpunimit të të dhënave.
3. Dispozitat në lidhje me caktimin e shenjave të mbajtësit të mjetit
Më shumë se një VKM mund t’i caktohet një mbajtësi, në rast se:
- mbajtësi ka një emër formal në më shumë se një gjuhë;
- një pronar ka arsye të forta për të bërë dallimin midis flotave të veçanta të mjeteve brenda subjektit të tij.
Një VKM e vetme mund të lëshohet për një grup kompanish:
- të cilat i përkasin një strukture të vetme organizative;
- të cilat i përkasin një strukture të vetme organizative që ka emëruar dhe mandatuar një subjekt brenda kësaj strukture për të trajtuar të gjitha çështjet në emër të të gjithë të tjerëve;
- të cilat kanë mandatuar një entit të vetëm dhe të veçantë juridik për të trajtuar të gjitha çështjet në emër të tyre. Në këtë rast, enti juridik do të jetë mbajtësi.
4. Regjistri i shenjave të mbajtësit të mjeteve dhe procedura për ndarjen e tyre
Regjistri i VKM-së duhet të jetë publik dhe të përditësohet në kohë reale. Një kërkues duhet të kërkojë një VKM nga ASH-ja ku aplikanti ka vendin e tij kryesor të biznesit. Kjo ASK duhet ta kontrollojë kërkesën dhe më pas ta përcjellë atë në Agjenci. Një VKM mund të përdoret vetëm pas publikimit nga Agjencia.
Mbajtësi i një VKM-je duhet të informojë autoritetin kombëtar kompetent, kur përfundon përdorimin e një VKM-je, dhe autoriteti kombëtar kompetent duhet t’ia përcjellë informacionin Agjencisë. Një VKM revokohet pasi mbajtësi të ketë vërtetuar se shenja është ndryshuar në të gjitha mjetet përkatëse. Ajo nuk do të rilëshohet për 10 vjet, përveç nëse i rilëshohet mbajtësit origjinal ose me kërkesë të tij një mbajtësi tjetër. Një VKM mund t’i transferohet një mbajtësi tjetër, i cili është pasardhësi ligjor i mbajtësit origjinal. Një VKM mbetet e vlefshme kur mbajtësi i VKM-së ndryshon emrin e tij në një emër që nuk ka ngjashmëri me VKM-në. Në rast të ndryshimit të mbajtësit që sjell një ndryshim të VKM-së, vagonët përkatës duhet të shënohen me VKM-në e re brenda tre muajve nga data e regjistrimit të ndryshimit të mbajtësit në EVR. Në rast mospërputhjeje midis VKM-së së shënuar në mjet dhe të dhënave të regjistruara në EVR, regjistrimi i EVR-së zëvendëson.
PJESA 3
Rregullat për përcaktimin e shifrës së kontrollit (shifra 12)
Shifra e kontrollit përcaktohet në mënyrën e mëposhtme:
- shifrat në pozicionet çift të numrit bazë (duke numëruar nga e djathta) merren me vlerën e tyre dhjetore;
- shifrat në pozicionet tek të numrit bazë (duke numëruar nga e djathta) shumëzohen me 2;
- pastaj përcaktohet shuma e formuar nga shifrat në pozicionin çift dhe nga të gjitha shifrat që përbëjnë prodhimet pjesore të marra nga pozicionet tek;
- shifra e njësive e kësaj shume ruhet;
- komplementi i kërkuar për ta çuar shifrën e njësive në 10 formon shifrën e kontrollit; nëse kjo shifër e njësive është zero, atëherë edhe shifra e kontrollit do të jetë zero.

Shembuj
	1 -
	Le të jetë numri bazë
	3
	3
	8
	4
	4
	7
	9
	6
	1
	0
	0

	 
	Faktori i shumëzimit
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	 
	 
	6
	3
	16
	4
	8
	7
	18
	6
	2
	0
	0

	 
	Shuma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

	 
	Shifra e njësisë së kësaj shume është 2.
Numri i kontrollit do të jetë pra 8 dhe numri bazë bëhet kështu numri i regjistrimit 33 84 4796 100 – 8.



	2 -
	Le të jetë numri bazë
	3
	1
	5
	1
	3
	3
	2
	0
	1
	9
	8

	 
	Faktori i shumëzimit
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	 
	 
	6
	1
	10
	1
	6
	3
	4
	0
	2
	9
	16

	 
	Shuma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

	 
	Shifra e njësisë së kësaj shume është 0.
Numri i shifrës së kontrollit do të jetë pra 0 dhe numri bazë bëhet kështu numri i regjistrimit 31 51 3320 198 – 0.



PJESA 4
Kodimi i vendeve në të cilat janë regjistruar mjetet (shifrat 3-4 dhe shkurtesa)
Informacioni në lidhje me vendet e treta jepet vetëm për qëllime informative.


	Vendet
	Kodi alfabetik i vendit ( 1 )
	Kodi numerik i vendit

	Shqipëria
	AL
	41



PJESA 5
Kodet e ndërveprimit të përdorura për vagonët (shifrat 1-2)
	
	
	Shifra e dytë
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Shifra e dytë
	

	
	Shifra e parë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Shifra e parë

	
	
	Gama e binarëve
	fikse ose e ndryshueshme
	i fiksuar
	ndryshore
	i fiksuar
	ndryshore
	i fiksuar
	ndryshore
	i fiksuar
	ndryshore
	fikse ose e ndryshueshme
	Gama e binarëve
	

	Vagonët janë në përputhje me TSI-në, WAG-në, 
duke përfshirë seksionin 7.1.2 dhe të gjitha kushtet e përcaktuara në shtojcën C.
	0
	me boshte
	nuk duhet të përdoret
	Vagonë
	nuk duhet të përdoret 
	Vagonë PPV/PPW
(matës i ndryshueshëm)
	me boshte
	0

	
	1
	me karroca
	
	
	
	
	me vagonë
	1

	
	2
	me boshte
	
	vagonë
	Vagonë PPV/PPW
(matës i fiksuar)
	me boshte
	2

	
	3
	me karroca
	
	
	
	me vagonë
	3

	Vagonë të tjerë
	4
	me boshte 
	vagonë të lidhur me mirëmbajtjen
	vagonë të tjerë
	Vagonët me numërim të veçantë për karakteristikat teknike që nuk janë vënë në shërbim brenda BE-së
	me boshte
	4

	
	8
	me vagonë
	
	
	
	me vagonë
	8

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Shifra e parë
	 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	 
	Shifra e parë

	
	 
	Shifra e dytë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Shifra e dytë
	 



[bookmark: _Hlk205466639]PJESA 6
Kodet ndërkombëtare të aftësisë së trafikut të përdorura për mjetet e udhëtarëve të tërhequra (shifrat 1-2)
	
	Trafiku i brendshëm
	TEN dhe/ose COTIF dhe/ose PPV/PPW
	Trafik i brendshëm ose trafik ndërkombëtar me marrëveshje të veçantë
	TEN dhe/ose COTIF
	PPV/PPW

	 
	Shifra e dytë
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Shifra e parë
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Mjete për trafikun e brendshëm
	Mjete me gjerësi të fiksuar pa ajër të kondicionuar (përfshirë vagonët që transportojnë makina)
	Mjete pa ajër të kondicionuar me rregullim të trashësisë (1435/1520)
	Nuk duhet të përdoret
	Mjete pa ajër të kondicionuar me rregullim të trashësisë (1435/1668)
	Mjete historike
	Nuk duhet të përdoret 
	Mjete me gjerësi fikse
	Mjete me rregullim të gjerësisë (1435/1520) me ndërrim të karrocerisë
	Mjete me gjerësi të rregullueshme (1435/1520) me boshte me gjerësi të rregullueshme

	6
	Mjetet e shërbimit
	Mjete me ajër të kondicionuar me gjerësi të fiksuar
	Mjete me ajër të kondicionuar me rregullim të trashësisë (1435/1520)
	Mjetet e shërbimit
	Mjete me ajër të kondicionuar me rregullim të gjerësisë (1435/1668)
	Vagonë për transportin e makinave
	Nuk duhet të përdoret 
	
	
	

	7
	Mjete me ajër të kondicionuar dhe me presion të ulët
	Nuk duhet të përdoret
	Nuk duhet të përdoret
	Mjete me ajër të kondicionuar me matës të fiksuar dhe presion të papërshkueshëm nga uji
	Nuk duhet të përdoret
	Mjete të tjera
	Nuk duhet të përdoret
	Nuk duhet të përdoret
	Nuk duhet të përdoret
	Nuk duhet të përdoret



PJESA 7
Llojet e mjeteve hekurudhore tërheqëse dhe njësive në një grup trenash në formacion fiks ose të paracaktuar (shifrat 1-2)
Shifra e parë do të jetë 9.
Nëse shifra e dytë do të përshkruajë llojin e mjetit tërheqës, kodimi i mëposhtëm është i detyrueshëm:

	Kodi
	Lloji i përgjithshëm i mjetit

	0
	Të ndryshme

	1
	Lokomotivë elektrike

	2
	Lokomotivë me naftë

	3
	Set elektrik me shumë njësi (shpejtësi të lartë) [makinë me energji elektrike ose rimorkio]

	4
	Set elektrik me shumë njësi (përveç shpejtësisë së lartë) [makinë me motor ose rimorkio]

	5
	Set me shumë njësi nafte [makinë me motor ose rimorkio]

	6
	Rimorkio e specializuar,

	7
	Motor elektrik manovrimi

	8
	Motor manovrimi me naftë

	9
	Mjet special



PJESA 8
Shënimi standard numerik i vagonëve (shifrat 5 deri në 8)
ASH-ja, në bashkëpunim më Agjencinë, menaxhon shënimin numerik që lidhet me karakteristikat kryesore teknike të vagonëve dhe i publikojnë ato në faqen e tyre të internetit. Një kërkesë për një kod të ri duhet të paraqitet pranë entit të regjistrimit, i cili duhet ta dërgojë atë në Agjenci. Një kod i ri mund të përdoret vetëm pas publikimit nga Agjencia.
PJESA 9
Kodet për karakteristikat teknike të stokut të pasagjerëve të transportuar (shifrat 5-6)
ASH-ja në bashkëpunim më Agjencinë menaxhojnë kodet për karakteristikat teknike të trenave të udhëtarëve të transportuar dhe i publikojnë ato në faqen e tyre të internetit. Një kërkesë për një kod të ri duhet të paraqitet pranë entit të regjistrimit, i cili duhet ta dërgojë atë në Agjenci. Një kod i ri mund të përdoret vetëm pas publikimit nga Agjencia.
PJESA 10
Kodet për karakteristikat teknike të mjeteve speciale (shifrat 6 deri në 8)
ASH-ja ,në bashkëpunim më Agjencinë, menaxhojnë kodet për karakteristikat teknike të mjeteve speciale dhe i publikojnë ato në faqen e tyre të internetit. Një kërkesë për një kod të ri duhet të paraqitet pranë entit të regjistrimit, i cili duhet ta dërgojë atë në Agjenci. Një kod i ri mund të përdoret vetëm pas publikimit nga Agjencia.
PJESA 11
Shënimi me shkronja për vagonët
ASH-ja, në bashkëpunim më Agjencinë, menaxhojnë kodet për shënimin me shkronja për vagonët (përveç vagonëve të artikuluar dhe të shumëfishtë) dhe i publikojnë ato në faqen e tyre të internetit.
Një kërkesë për një kod të ri duhet të paraqitet pranë entit të regjistrimit, i cili duhet ta dërgojë atë në Agjenci. Një kod i ri mund të përdoret vetëm pas publikimit nga Agjencia.
PJESA 12
Shënimi me shkronja për trenat e udhëtarëve të transportuar
ASH-ja, në bashkëpunim më Agjencinë, menaxhojnë kodet për shënimin me shkronja për trenat e udhëtarëve të transportuar dhe i publikojnë ato në faqen e tyre të internetit. Një kërkesë për një kod të ri duhet të paraqitet pranë entit të regjistrimit, i cili duhet ta dërgojë atë në Agjenci. Një kod i ri mund të përdoret vetëm pas publikimit nga Agjencia.

[bookmark: _Hlk205555171]ANEKSI VIII
SPECIFIKIM PËR REGJISTRIN EVROPIAN TË LLOJEVE TË AUTORIZUARA TË MJETEVE

1. Llojet e mjetit që duhet të regjistrohen vullnetarisht
Llojet e mjeteve të autorizuara para 19 korrikut 2010, për të cilat nuk janë autorizuar mjete të reja mund të regjistrohen në ERATV vullnetarisht. Përveç kësaj, llojet e mëposhtme të mjeteve mund të regjistrohen vullnetarisht:
- mjete të autorizuara për të cilat është dhënë një autorizim shtesë për vendosjen në shërbim;
- mjete të autorizuara për të cilat është dhënë një autorizim i ri për vendosje në shërbim pas një përmirësimi ose rinovimi,
- mjete që vijnë nga vende të treta dhe të autorizuara në territorin e BE-së sipas COTIF 1999 dhe veçanërisht shtojcave F dhe G të saj; ose
në këto katër raste të regjistrimit vullnetar, të dhënat që do të regjistrohen mund të kufizohen në parametrat që janë verifikuar gjatë procesit të autorizimit.
Lejet e përkohshme, të tilla si lejet për testime dhe ekzekutime prove, nuk do të regjistrohen në ERATV.
2. Ndërtimi funksional
2.1. Administrimi i ERATV-së
ASH-ja, në bashkëpunim me Agjencinë, do të menaxhojë ERATV-në. Agjencia do të krijojë llogari përdoruesish dhe do të japë të drejta aksesi me kërkesë të autoriteteve kombëtare të sigurisë në përputhje me këtë specifikim.
2.2. Adresa e ERATV-së
ERATV-ja do të jetë një aplikacion i bazuar në internet. Adresa e ERATV-së do të vihet në dispozicion në faqen e internetit të Agjencisë.
2.3. Përdoruesit dhe të drejtat e aksesit të përdoruesve
ERATV-ja do të ketë përdoruesit e mëposhtëm:

Tabela 1. Të drejtat e aksesit në ERATV
	Përdoruesi
	Të drejtat e aksesit
	Hyrje, llogaritë e përdoruesve

	Autoriteti kombëtar i sigurisë i çdo shteti anëtar
	Dorëzimi i të dhënave në lidhje me këtë Shtet. Anëtar për t’u validuar nga Agjencia.
Konsultim i pakufizuar i çdo të dhëne, përfshirë të dhënat për të cilat është në pritje të validimit.
	Hyrja me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin.
Nuk do të vihen në dispozicion llogari funksionale ose anonime. Do të krijohen disa llogari nëse autoriteti kombëtar i sigurisë e kërkon këtë.

	Agjenci
	Regjistrimi i të dhënave që lidhen me autorizimin e tipit të mjetit që ka përpunuar si entitet autorizues.
Validimi në lidhje me përputhshmërinë me këtë specifikim dhe publikimi i të dhënave të paraqitura nga një autoritet kombëtar i sigurisë.
Konsultim i pakufizuar i çdo të dhëne, përfshirë të dhënat për të cilat është në pritje të validimit.
	Hyrja me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin.

	Publik
	Konsultimi i të dhënave të validuara.
	Nuk zbatohet.



2.4. Ndërfaqja me sistemet e jashtme
Çdo lloj mjeti i regjistruar (domethënë i validuar dhe i bërë publik) në ERATV duhet të jetë i disponueshëm nëpërmjet një hiperlidhjeje. Këto hiperlidhje mund të përdoren nga aplikacione të jashtme. Vëmendje u kushtohet lidhjeve të mundshme midis ERATV-së dhe Regjistrit Virtual Qendror të Mjeteve Evropiane (ECVVR). ERATV-ja, sipas rastit, duhet të lejojë shkëmbimin e informacionit me sisteme të tjera informacioni të Agjencisë, siç është Regjistri Evropian i Mjeteve (EVR), ndërfaqja e përbashkët e përdoruesit për regjistrin hekurudhor të infrastrukturës dhe qendra e vetme e shërbimit (OSS).
2.5. Lidhje me regjistra dhe baza të dhënash të tjera
Gjatë zhvillimit të ERATV-së, Agjencia duhet të marrë plotësisht parasysh ndërfaqet, duke përfshirë periudhat e koordinuara kalimtare, për regjistrat dhe bazat e të dhënave të mëposhtme:
- Regjistrat kombëtarë të mjeteve (NVR) dhe ECVVR: formati i të dhënave mbi llojin e mjetit në ECVVR duhet të ketë një korrespondencë një-me-një me përcaktimin e llojeve dhe, kur është e aplikueshme, versionet e tipit në ERATV.
- Regjistri i infrastrukturës (RINF): listat e parametrave dhe formati i të dhënave të RINF-së dhe ERATV-së duhet të korrespondojnë me njëra-tjetrën, duke përfshirë çdo përditësim ose ndryshim të specifikimeve të RINF-së dhe të ERATV-së.
- Dokumenti referues i rregullave kombëtare: sapo dokumenti referues të jetë i disponueshëm, lista e parametrave për të cilët bëhet vlerësimi i konformitetit kundrejt rregullave kombëtare të treguara në ERATV duhet të ketë korrespondencë një-me-një me listën e parametrave të treguar në dokumentin referues. ERATV-ja nuk duhet të lejojë referimin ndaj asnjë parametri që nuk përfshihet në dokumentin referues.
- EVR: formati i të dhënave mbi llojin e mjetit në EVR duhet të ketë një korrespondencë një-me-një me përcaktimin e llojeve dhe, kur është e aplikueshme, variantet ose versionet e tipit në ERATV.
- Qendra e Vetme (OSS): OSS-ja do të mbështetet tek ERATV-ja për të menaxhuar çdo informacion që lidhet me llojet/variantet/versionet. Identifikimi i tipit do të përdoret si referencë gjatë shkëmbimit të informacionit midis sistemeve; OSS-ja do të lejojë marrjen e informacionit për llojet/variantet/versionet nga ERATV-ja dhe do të shkaktojë publikimin e informacionit të tipit/variantit/versionit në ERATV, kur të dorëzohet autorizimi i tipit të mjetit.
- Baza e të Dhënave të Rregullave të Vetme që përmban rregullat kombëtare: për rregullat kombëtare për autorizimin e mjeteve: lista e parametrave për të cilët bëhet vlerësimi i konformitetit kundrejt rregullave kombëtare të treguara në ERATV duhet të jetë e njëjtë në Bazën e të Dhënave të Rregullave të Vetme. ERATV-ja nuk duhet të lejojë referimin ndaj asnjë parametri që nuk përfshihet në Bazën e të Dhënave të Rregullave të Vetme.
Derisa Baza e të Dhënave të Rregullave të Vetme të jetë funksionale dhe të dhënat të kalohen nga Baza e të Dhënave të Dokumenteve të Referencës dhe Njoftimit, lista e parametrave për të cilët bëhet vlerësimi i konformitetit kundrejt rregullave kombëtare të treguara në ERATV do të jetë e njëjtë me atë në Bazën e të Dhënave të Dokumenteve të Referencës. ERATV-ja nuk duhet të lejojë referimin ndaj asnjë parametri që nuk përfshihet në Bazën e të Dhënave të Dokumenteve të Referencës.
2.6. Disponueshmëria
Si rregull i përgjithshëm, ERATV-ja duhet të jetë e disponueshme 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, 365 ditë në vit, me një disponueshmëri të synuar të sistemit prej 98%. Megjithatë, në rast të një defekti që ndodh jashtë orarit normal të punës së Agjencisë, rivendosja e shërbimit duhet të trajtohet ditën tjetër të punës së Agjencisë pas defektit. Mungesa e disponueshmërisë së sistemit duhet të jetë minimale gjatë mirëmbajtjes.
2.7. Siguria
Llogaritë e përdoruesve dhe fjalëkalimet e krijuara nga Agjencia nuk duhet t’u zbulohen asnjë pale të tretë dhe duhet të përdoren vetëm në përputhje me këtë specifikim.
3. Ndërtimi teknik
3.1. Ndërtimi i sistemit
ERATV-ja do të jetë një aplikacion i bazuar në internet i pritur dhe i menaxhuar nga Agjencia.
ERATV-ja duhet të jetë e aftë të përmbajë informacion të plotë për 35 000 lloje mjetesh.
Përdoruesit do të kenë mundësinë të lidhen me ERATV me anë të një lidhjeje standarde interneti.
Ndërtimi i ERATV-së do të jetë siç tregohet në figurën e mëposhtme:
[image: imazh]
3.2. Kërkesat e sistemit
Për t’u lidhur me ERATV-në kërkohet një shfletues interneti dhe qasje në internet.
4. Mënyra e operimit
ERATV-ja duhet të ketë mënyrat e mëposhtme të funksionimit:
- Modaliteti normal. Gjatë modalitetit normal të funksionimit, të gjitha funksionet duhet të jenë të disponueshme.
- Modaliteti i mirëmbajtjes. Gjatë modalitetit të mirëmbajtjes, ERATV-ja mund të mos jetë e disponueshme për përdoruesit.
5. Rregullat për futjen dhe konsultimin e të dhënave
5.1. Parimi i përgjithshëm
ASH-ja duhet të paraqesë informacion në lidhje me autorizimet e një lloji mjeti ose varianti të tipit të mjetit që ka dhënë dhe versionet e një tipi mjeti ose versionet e një varianti të tipit mjeti që ka marrë. Agjencia duhet të regjistrojë drejtpërdrejt informacionin në lidhje me autorizimet e një lloji mjeti ose varianti të tipit të mjetit që ka dhënë dhe informacionin në lidhje me versionet e një tipi mjeti ose versionet e një varianti të tipit të mjetit që ka marrë.
ERATV-ja do të përfshijë një mjet të bazuar në internet për shkëmbimin e informacionit midis ASH-së dhe Agjencisë. Ky mjet do të lejojë shkëmbimet e mëposhtme të informacionit:
1. Rezervimi i një ID tipi;
2. Dorëzimi i të dhënave për regjistrin nga ASH-ja në Agjenci, duke përfshirë:
a) të dhëna që lidhen me dhënien e një autorizimi për një lloj të ri mjeti ose një variant të ri të tipit të mjetit;
b) të dhëna që lidhen me dhënien e një autorizimi për një lloj mjeti të regjistruar më parë në ERATV;
c) të dhënat që lidhen me regjistrimin e një versioni të një tipi mjeti ose versionit të një varianti të tipit mjeti;
ç) të dhëna që lidhen me modifikimin e një autorizimi ekzistues;
d) të dhëna që lidhen me pezullimin e një autorizimi ekzistues;
dh) të dhëna që lidhen me riaktivizimin e një autorizimi ekzistues, duke bërë dallimin midis: 
- riaktivizimi pa modifikim të të dhënave;
- riaktivizim me modifikim të të dhënave (këto të dhëna mund të mos lidhen me karakteristikat e mjetit);
e) të dhëna që lidhen me tërheqjen e një autorizimi;
ë) të dhëna që lidhen me korrigjimin e një gabimi;
3. Dërgimin e kërkesave për sqarim dhe/ose korrigjim të të dhënave nga Agjencia te një autoritet kombëtar i sigurisë;
4. Dërgimin e përgjigjeve nga një autoritet kombëtar i sigurisë për kërkesat për sqarime dhe/ose korrigjime të bëra nga Agjencia.
ASH-ja duhet të paraqesë të dhënat për përditësimin e regjistrit në mënyrë elektronike me anë të një aplikacioni të bazuar në internet dhe duke përdorur formularin standard elektronik të bazuar në internet me fushat përkatëse të plotësuara, siç përcaktohet në aneksin më poshtë.
Agjencia kontrollon të dhënat e paraqitura nga ASH-ja, në lidhje me përputhshmërinë e tyre me këtë specifikim dhe, ose t’i vërtetojë ato ose të kërkojë një sqarim.
Nëse Agjencia konsideron se të dhënat e paraqitura nga ASH-ja nuk janë në përputhje me këtë specifikim, Agjencia i dërgon ASH-së një kërkesë për korrigjim ose sqarim të të dhënave të paraqitura.
Pas çdo përditësimi të të dhënave në lidhje me një lloj mjeti, sistemi gjeneron një mesazh konfirmimi, i cili u dërgohet me email përdoruesve të ASH-së që ka paraqitur të dhënat. 
5.2. Dorëzimi i të dhënave nga ASH-ja
5.2.1. Regjistrimi i një autorizimi të ri për tipin e mjetit, një varianti të ri të tipit të mjetit, një versioni të ri të një tipi mjeti ose një versioni të ri të një tipi mjeti
1. ASH-ja informon Agjencinë për çdo autorizim të tipit të mjetit, brenda 20 ditëve pune pas lëshimit të autorizimit.
2. ASH-ja informon Agjencinë për çdo variant të tipit të mjetit, brenda 20 ditëve pune pas lëshimit të autorizimit.
3. ASH-ja informon Agjencinë për çdo version të një tipi mjeti ose version të një varianti të tipit mjeti që ka marrë në përputhje me nenin 15(3) të Rregullores (BE) 2018/545, brenda 20 ditëve pune pas marrjes së informacionit të plotë.
4. Agjencia kontrollon informacionin e paraqitur nga ASH-ja dhe brenda 20 ditëve pune pas marrjes së këtij informacioni ose ta vërtetojë atë dhe të caktojë një numër tipi mjeti ose të kërkojë korrigjimin ose sqarimin e tij. Në veçanti, për të parandaluar një dyfishim të paqëllimshëm të tipave në ERATV, Agjencia duhet të kontrollojë, për aq sa lejojnë të dhënat e disponueshme në ERATV, që ky tip të mos jetë regjistruar më parë nga një shtet tjetër.
5. Pas validimit të informacionit të paraqitur nga ASH-ja, Agjencia i cakton llojit të ri të mjetit numrin e tij. 
5.2.2. Dhënia e një autorizimi për një lloj mjeti të regjistruar më parë në ERATV
ASH-ja informon Agjencinë për çdo autorizim të një lloji mjeti të regjistruar tashmë në ERATV, brenda 20 ditëve pune pas lëshimit të autorizimit. Agjencia kontrollon informacionin e paraqitur dhe, brenda 10 ditëve pune pas marrjes së këtij informacioni, duhet ta vërtetojë atë ose të kërkojë korrigjimin ose sqarimin e tij.
Pas validimit të informacionit të paraqitur nga ASH-ja, Agjencia plotëson të dhënat që lidhen me këtë lloj mjeti me të dhënat që lidhen me autorizimin në shtetin përkatës.
5.2.3. Modifikimi i një autorizimi ekzistues
ASH-ja informon Agjencinë për çdo modifikim të një autorizimi ekzistues për një lloj mjeti, brenda 20 ditëve pune pas lëshimit të modifikimit të autorizimit. Agjencia kontrollon informacionin e paraqitur dhe, brenda 10 ditëve pune pas marrjes së këtij informacioni, duhet ta vërtetojë atë ose të kërkojë korrigjimin ose sqarimin e tij. Në veçanti, Agjencia duhet të kontrollojë nëse ndryshimet e kërkuara në të vërtetë përbëhen nga një modifikim i një autorizimi të një tipi ekzistues (p.sh. ndryshimi i kushteve të autorizimit, ndryshimet e certifikatës së ekzaminimit të tipit) dhe nuk përbëjnë një tip të ri të mjetit. Pas validimit të informacionit të paraqitur nga ASH-ja, Agjencia duhet ta publikojë atë informacion.
5.2.4. Pezullimi
ASH-ja duhet të informojë Agjencinë për çdo pezullim të një autorizimi ekzistues për një lloj mjeti brenda 5 ditëve pune pas lëshimit të pezullimit të autorizimit. Agjencia kontrollon informacionin e paraqitur dhe, brenda 5 ditëve pune pas marrjes së këtij informacioni, duhet ta vërtetojë atë ose të kërkojë korrigjimin ose sqarimin e tij.
5.2.5. Riaktivizimi pa modifikim
ASH-ja informon Agjencinë për riaktivizimin e një autorizimi për një lloj mjeti të pezulluar më parë, brenda 20 ditëve pune pas lëshimit të riaktivizimit të autorizimit, dhe duhet të konfirmojë që autorizimi origjinal është riaktivizuar pa asnjë modifikim.
Agjencia kontrollon informacionin e paraqitur nga ASH-ja dhe, brenda 10 ditëve pune pas marrjes së këtij informacioni, e vërteton atë ose kërkon korrigjimin ose sqarimin e tij.
5.2.6. Riaktivizimi me modifikim
ASH-ja informon Agjencinë për një riaktivizim të një autorizimi për një lloj mjeti të pezulluar më parë brenda 20 ditëve pune pas lëshimit të riaktivizimit të autorizimit dhe duhet të tregojë se riaktivizimi shoqërohet me një modifikim të autorizimit origjinal. ASH-ja duhet të paraqesë informacion në lidhje me këtë modifikim.
Do të zbatohet procesi i treguar në klauzolën 5.2.3 më sipër për modifikimin e një autorizimi.
5.2.7. Tërheqja
ASH-ja informon Agjencinë për çdo tërheqje të një autorizimi ekzistues për një lloj mjeti brenda 5 ditëve pune pas tërheqjes së autorizimit. Agjencia kontrollon informacionin e paraqitur dhe, brenda 5 ditëve pune pas marrjes së këtij informacioni, duhet ta vërtetojë atë ose të kërkojë korrigjimin ose sqarimin e tij. Në rastet kur një autorizim ka një afat vlefshmërie, sistemi IT do ta ndryshojë automatikisht statusin e autorizimit në “i skaduar”, sipas afatit të vlefshmërisë të treguar nga ASH-ja.
5.2.8. Modifikimi i një autorizimi që mund të çojë në një modifikim të një tipi të regjistruar të mjetit
Përpara se të kërkohet një modifikim i një autorizimi që mund të çojë në një modifikim të një tipi të regjistruar të mjetit, ASH-ja duhet të koordinohet me autoritetet kombëtare të sigurisë që kanë dhënë autorizim për këtë tip të regjistruar, dhe në veçanti me autoritetin që e ka regjistruar tipin në ERATV.
5.3. Futja ose modifikimi i të dhënave nga Agjencia
5.3.1. Enti autorizues është ASH-ja
Kur ASH-ja vepron si subjekt autorizues, Agjencia nuk duhet të modifikojë të dhënat e paraqitura nga ky autoritet. Roli i Agjencisë konsiston vetëm në validimin dhe publikimin.
Në rrethana të jashtëzakonshme, siç është pamundësia teknike e ndjekjes së procedurës normale, Agjencia, pas një kërkese nga ASH-ja, mund të fusë ose modifikojë të dhënat e paraqitura. Në këtë rast, ASH-ja, që kërkoi futjen ose modifikimin e të dhënave duhet të konfirmojë të dhënat e futura ose të modifikuara nga Agjencia dhe Agjencia duhet ta dokumentojë siç duhet procesin. Do të zbatohen afatet kohore për futjen e të dhënave në ERATV siç tregohet në seksionin 5.2.
5.3.2. Enti autorizues është Agjencia
Kur Agjencia vepron si subjekt autorizues, ajo:
a) të regjistron çdo autorizim të tipit të mjetit ose variant të tipit të mjetit, brenda 20 ditëve pune pas lëshimit të autorizimit;
b) regjistron çdo version të një tipi mjeti ose version të një varianti të tipit mjet, brenda 20 ditëve pune pas marrjes së informacionit të plotë;
c) modifikon çdo autorizim ekzistues për një lloj mjeti, brenda 20 ditëve pune pas lëshimit të modifikimit të autorizimit;
ç) pezullon çdo autorizim ekzistues për një lloj mjeti, brenda 5 ditëve pune pas lëshimit të pezullimit të autorizimit;
d) riaktivizon çdo autorizim për një lloj mjeti të pezulluar më parë, brenda 20 ditëve pune pas lëshimit të riaktivizimit të autorizimit;
dh) tërheq çdo autorizim ekzistues për një lloj mjeti brenda 5 ditëve pune pas tërheqjes së autorizimit.
5.4. Publikimi i të dhënave nga Agjencia
Agjencia i bën publikisht të dhënat e validuara.
5.5. Trajtimi i gabimeve në të dhënat e paraqitura
ERATV-ja lejon korrigjimin e gabimeve në të dhënat e regjistruara. Në rastet kur një gabim është korrigjuar, ERATV-ja duhet të tregojë datën e korrigjimit.
5.6. Kërkime dhe raportime të mundshme
ERATV-ja do të lejojë raportet e mëposhtme:
1. Për ASH-në dhe Agjencinë:
- informacioni siç tregohet në aneksin IX, i paraqitur nga ASH-ja dhe i pavlefshëm nga Agjencia për çdo lloj mjeti për të cilin autorizimi është aktiv, i pezulluar ose i tërhequr (duke përfshirë autorizimet e përfunduara) për sa kohë që ky informacion mbahet në të dhënat historike;
- çdo raport i disponueshëm për publikun.
2. Për publikun:
- informacion siç tregohet në aneksin IX, i paraqitur nga ASH-ja dhe i validuar nga Agjencia për çdo lloj mjeti për të cilin autorizimi është aktiv, i pezulluar ose i tërhequr (duke përfshirë autorizimet e përfunduara) për sa kohë që ky informacion mbahet në të dhënat historike.
ERATV-ja duhet t’i lejojë publikut të kryejë kërkime të paktën sipas kritereve të mëposhtme dhe çdo kombinimi të tyre:
- sipas kodit të tipit;
- sipas emrit të tipit ose një pjese të tij;
- me emrin e prodhuesit ose një pjesë të tij;
- sipas kategorisë/nënkategorisë së mjetit;
- nga TSI-të me të cilat tipi është në përputhje;
- nga vendi ku lloji i mjetit është i autorizuar;
- sipas statusit të autorizimit;
- nga ndonjë nga karakteristikat teknike.
Kur është e përshtatshme, kriteret e kërkimit duhet të lejojnë tregimin e një diapazoni për një karakteristikë teknike.
5.7. Të dhënat historike
ERATV-ja duhet të ruajë të dhënat e plota historike të të gjitha modifikimeve, duke përfshirë korrigjimin e gabimeve, kërkesat për sqarime dhe përgjigjet, në lidhje me një lloj mjeti të regjistruar për 10 vjet nga data e tërheqjes së autorizimit në të gjitha Shtetet Anëtare dhe për 10 vjet nga data e tërheqjes së regjistrimit nga çdo NVR e mjetit të fundit të këtij lloji, çfarëdo që të ndodhë më vonë.
5.8. Njoftim automatik i ndryshimeve
Pas një modifikimi, pezullimi, riaktivizimi ose tërheqjeje të një autorizimi të një tipi mjeti, sistemi IT i dërgon ASH-së ku tipi i mjetit është i autorizuar një email automatik duke e informuar për ndryshimin.
Në rastet kur një autorizim ka një afat vlefshmërie, sistemi i IT-së duhet t’i dërgojë ASH-së një email automatik, duke e informuar për datën e skadimit të ardhshëm 3 muaj para kësaj date.
6. Fjalori

	Term ose shkurtim
	Përkufizim

	ID e tipit
	Një identifikim për llojin e përbërë nga numri i tipit (parametri 0.1, numri i përbërë nga 10 shifra), varianti (parametri 0.2, alfanumerik i përbërë nga tri karaktere) dhe versioni (parametri 0.4, alfanumerik i përbërë nga tre karaktere):
ID e Tipit = Numri i Tipit + Variant + Versioni = XX-XXX-XXXX-X-ZZZ-VVV

	Kufizim
	Çdo kusht ose kufizim i treguar në autorizimin e tipit të mjetit që zbatohet për vendosjen në treg ose përdorimin e çdo mjeti në përputhje me këtë tip. Kufizimet nuk përfshijnë karakteristikat teknike që përfshihen në seksionin 4 të shtojcës II (Lista dhe formati i parametrave).

	Modifikimi i autorizimit
	Modifikimi, me kërkesë të një entiteti autorizues, i informacionit të autorizimit të tipit të mjetit të regjistruar të publikuar më parë i cili duhet të ndryshohet.

	Pezullimi i autorizimit
	Vendim i marrë nga një ent autorizues, sipas të cilit një autorizim për një tip mjeti pezullohet përkohësisht dhe asnjë mjet nuk mund të autorizohet për t’u vendosur në treg në bazë të përputhshmërisë së tij me tipin e dhënë, derisa të jenë analizuar shkaqet që kanë motivuar pezullimin. Pezullimi i autorizimit për një tip mjeti nuk zbatohet për mjetet që janë tashmë në përdorim.

	Riaktivizimi i autorizimit
	Vendimi i marrë nga një entitet autorizues sipas të cilit një pezullim i autorizimit të lëshuar më parë nuk vlen më.

	Autorizimi që do të rinovohet
	Vendim i marrë nga një entitet autorizues sipas të cilit një autorizim për një tip mjeti duhet të rinovohet dhe asnjë mjet nuk mund të autorizohet për t’u vendosur në treg në bazë të konformitetit të tij me tipin e dhënë. Statusi i autorizimit për t’u rinovuar për një tip mjeti nuk ndikon në mjetet që janë tashmë në përdorim.

	Revokimi i autorizimit
	Vendimi i marrë nga një ent autorizues sipas të cilit një autorizim për një tip mjeti nuk është më i vlefshëm. Mjeti që është tashmë i autorizuar për t’u vendosur në treg në bazë të tipit të tij duhet të tërhiqet.

	Gabime
	Të dhëna të transmetuara ose të publikuara që nuk korrespondojnë me autorizimin e dhënë për llojin e mjetit. Modifikimi i autorizimit nuk bie nën këtë përkufizim.
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ANEKSI IX
TË DHËNAT QË DUHET TË REGJISTROHEN DHE FORMATI

1. Për çdo lloj mjeti të autorizuar, ERATV-ja duhet të përfshijë të dhënat e mëposhtme:
a) identifikimi i llojit;
b) prodhuesin;
c) përputhshmëria me TSI-të;
ç) autorizimet, duke përfshirë informacionin e përgjithshëm rreth këtyre autorizimeve, statusin e tyre, listën e parametrave për të cilët është kontrolluar përputhshmëria me rregullat kombëtare;
d) karakteristikat teknike.
2. Të dhënat që duhen regjistruar në ERATV për çdo lloj mjeti dhe formati i tyre duhet të jenë siç tregohet në tabelën 2. Të dhënat që duhen regjistruar varen nga kategoria e mjetit siç tregohet në tabelën 2.
3. Vlerat e treguara për parametrat që lidhen me karakteristikat teknike duhet të jenë ato të regjistruara në dosjen që shoqëron aplikimin.
4. Në rastet kur vlerat e mundshme për një parametër janë të kufizuara në një listë të paracaktuar, këto lista duhet të mirëmbahen dhe përditësohen nga Agjencia.
5. Për llojet e mjeteve që nuk janë në përputhje me të gjitha TSI-të përkatëse në fuqi, ASH-ja që ka dhënë autorizimin e tipit mund të kufizojë informacionin që duhet të jepet mbi karakteristikat teknike të treguara në seksionin 4 më poshtë në parametrat që janë kontrolluar sipas rregullave në fuqi.
6. Kur një parametër përcaktohet në TSI-në përkatëse, vlera e treguar për parametër duhet të jetë ajo e vlerësuar në procedurën e verifikimit.
7. Listat e paracaktuara duhet të mirëmbahen dhe të përditësohen nga Agjencia, në përputhje me TSI-të në fuqi, duke përfshirë TSI-të që mund të zbatohen gjatë një periudhe kalimtare.
8. Për parametrat e treguar si “pikë e hapur” nuk do të futen të dhëna derisa “pika e hapur” të mbyllet në TSI-në përkatëse.
9. Për parametrat e treguar si “opsionale”, tregimi i të dhënave i nënshtrohet vendimit të kërkuesit për autorizimin e tipit.
10. Fushat 0.1–0.4 duhet të plotësohen nga Agjencia.

Tabela 2. Parametrat e ERATV-së
	Parametri
	Formati i të dhënave
	Zbatimi për kategoritë e mjeteve
(Po, Jo, Opsionale, Pikë e Hapur)
	Parametrat për përputhshmërinë teknike midis mjetit dhe rrjetit/rrjeteve të zonës së përdorimit

	
	
	1. Mjete tërheqëse
	2. Mjete udhëtarësh të tërhequra
	3. Vagonët e mallrave
	4. Mjete speciale
	

	0
	Identifikimi i llojit
	Titulli
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	

	0.1
	Numri i tipit (në përputhje me aneksin X)
	[numri] XX-XXX-XXXX-X
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	0.2
	Varianti i përfshirë në këtë lloj
	[alfanumerik] ZZZ
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	0.4
	Versionet e përfshira në këtë lloj.
	[alfanumerik] VVV
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	0.3
	Data e regjistrimit në ERATV
	[data] YYYYMMDD
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	1
	Informacion i përgjithshëm
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	1.1
	Shkruaj emrin
	[varg karakteresh] (maksimumi 256 karaktere)
	O
	O
	O
	O
	 

	1.2
	Emri alternativ i tipit
	[varg karakteresh] (maksimumi 256 karaktere)
	O
	O
	O
	O
	 

	1.3
	Emri i prodhuesit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	1.3.1
	Të dhënat e identifikimit të prodhuesit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	1.3.1.1
	Emri i subjektit
	[varg karakteresh] (maksimumi 256 karaktere)
Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar, mundësi për të shtuar organizata të reja
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	1.3.1.2
	Numri i biznesit të regjistruar
	Tekst
	O
	O
	O
	O
	 

	1.3.1.3
	Kodi i subjektit
	Kodi alfanumerik
	O
	O
	O
	O
	 

	1.3.2
	Të dhënat e kontaktit të prodhuesit
	Titulli (pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	1.3.2.1
	Adresa e subjektit, rruga dhe numri
	Tekst
	O
	O
	O
	O
	 

	1.3.2.2
	Qytet
	Tekst
	O
	O
	O
	O
	 

	1.3.2.3
	Kodi i vendit
	Kodi si në udhëzuesin e stilit ndërinstitucional të BE-së
	O
	O
	O
	O
	 

	1.3.2.4
	Kodi postar
	Kodi alfanumerik
	O
	O
	O
	O
	 

	1.3.2.5
	Adresa e email-it
	Email
	O
	O
	O
	O
	 

	1.4
	Kategoria
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar (sipas shtojcës III)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	1.5
	Nënkategoria
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar (sipas Shtojcës III)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	2
	Përputhshmëria me TSI-të
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	2.1
	Përputhshmëria me TSI-në
	Për secilën TSI:
[varg karakteresh] P/J/Pjesërisht/Nuk zbatohet përzgjedhje nga një listë e paracaktuar e TSI-ve të lidhura me mjetet (si në fuqi ashtu edhe ato që ishin më parë në fuqi) (zgjedhje e shumëfishtë e mundur)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	2.2
	Certifikata KE e verifikimit:
Referenca e “certifikatave të ekzaminimit të tipit EC'” (nëse është aplikuar moduli SB) dhe/ose “certifikatave të ekzaminimit të projektimit EC” (nëse është aplikuar moduli SH1)
	[varg karakteresh] (mundësia për të treguar disa certifikata, p.sh. certifikatë për nënsistemin e materialit lëvizës, certifikatë për CCS etj.)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	2.3
	Raste specifike të zbatueshme (raste specifike me të cilat është vlerësuar përputhshmëria)
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar (mund të ketë zgjedhje të shumëfishtë) bazuar në TSI-të (për secilën TSI të shënuar si Y ose P)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	2.4
	Seksionet e TSI-së nuk janë përmbushur
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar (zgjedhje e shumëfishtë e mundshme) bazuar në TSI-të (për secilën TSI të shënuar si P)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3
	Autorizimet
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.0
	Fusha e përdorimit
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar (zgjedhje e shumëfishtë): MS– Rrjet
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1
	Autorizimi në
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.1.1
	Shteti Anëtar i autorizimit
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar (përzgjedhje e shumëfishtë)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.2
	Statusi aktual
	Titulli (pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.1.2.1
	Statusi
	[varg karakteresh] + [datë] Opsionet e mundshme: i vlefshëm, i pezulluar YYYYMMDD, i revokuar YYYYMMDD, për t’u rinovuar YYYYMMDD
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.2.2
	Vlefshmëria e autorizimit (nëse është përcaktuar)
	[data] YYYYMMDD
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.2.3
	Kushtet e koduara për përdorim dhe kufizime të tjera
	[varg karakteresh] Kodi i caktuar nga Agjencia
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.2.4
	Kushtet e pakoduara për përdorim dhe kufizime të tjera
	[varg karakteresh]
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3
	Historike
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.1.3.1
	Autorizimi origjinal
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.1.3.1.1
	Data e autorizimit origjinal
	[data] YYYYMMDD
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.2
	Mbajtësi i autorizimit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.1.3.1.2.1
	Të dhënat e identifikimit të mbajtësit të autorizimit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.1.3.1.2.1.1
	Emri i subjektit
	[varg karakteresh] (maksimumi 256 karaktere)
Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar, mundësi për të shtuar organizata të reja
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.2.1.2
	Numri i biznesit të regjistruar
	Tekst
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.2.1.3
	Kodi i subjektit
	Kodi alfanumerik
	O
	O
	O
	O
	 

	3.1.3.1.2.2
	Të dhënat e kontaktit të mbajtësit të autorizimit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.1.3.1.2.2.1
	Adresa e subjektit, rruga dhe numri
	Tekst
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.2.2.2
	Qytet
	Tekst
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.2.2.3
	Kodi i vendit
	Kodi si në udhëzuesin e stilit ndërinstitucional të BE-së
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.2.2.4
	Kodi postar
	Kodi alfanumerik
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.2.2.5
	Adresa e email-it
	Email
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.3
	Referenca e dokumentit të autorizimit
	[varg karakteresh] (EIN)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.4
	Certifikata e verifikimit:
Referenca e ekzaminimit të tipit ose llojit të ekzaminimit të projektimit
	[varg karakteresh]
(Mundësia për të treguar disa certifikata, p.sh. certifikata për nënsistemin e mjeteve lëvizëse, certifikata për nënsistemin e Kontrollit, komandës dhe sinjalizimit etj.)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.5
	Parametrat për të cilët është vlerësuar përputhshmëria me rregullat kombëtare në fuqi
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar (mund të bëhet zgjedhje e shumëfishtë) bazuar në vendimin e Komisionit 2015/2299/BE
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.1.6
	Komente
	[varg karakteresh] (maksimumi 1024 karaktere)
	O
	O
	O
	O
	 

	3.1.3.1.7
	Referencë për deklaratën me shkrim nga propozuesi i përmendur në nenin 3(11) të Rregullores (BE) nr. 402/2013
	[varg karakteresh]
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X
	Modifikimi i autorizimit
	Titulli (pa të dhëna) (X është progresiv nga 2 e tutje, aq herë sa janë lëshuar modifikime të autorizimit të tipit)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.1
	Lloji i modifikimit
	[varg karakteresh] Tekst nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.2
	Data
	[data] YYYYMMDD
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.3
	Mbajtësi i autorizimit (nëse ka)
	[varg karakteresh] (maksimumi 256 karaktere) Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar, mundësi për të shtuar organizata të reja
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.3.1
	Të dhënat e identifikimit të mbajtësit të autorizimit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.1.3.X.3.1.1
	Emri i organizatës
	[varg karakteresh] (maksimumi 256 karaktere)
Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar, mundësi për të shtuar organizata të reja
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.3.1.2
	Numri i biznesit të regjistruar
	Tekst
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.3.1.3
	Kodi i subjektit
	Kodi alfanumerik
	O
	O
	O
	O
	 

	3.1.3.X.3.2
	Të dhënat e kontaktit të mbajtësit të autorizimit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	3.1.3.X.3.2.1
	Adresa e organizatës, rruga dhe numri
	Tekst
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.3.2.2
	Qytet
	Tekst
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.3.2.3
	Kodi i vendit
	Kodi si në udhëzuesin e stilit ndërinstitucional të BE-së
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.3.2.4
	Kodi postar
	Kodi alfanumerik
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.3.2.5
	Adresa e email-it
	Email
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.4
	Referenca e dokumentit të modifikimit të autorizimit
	[varg karakteresh]
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.5
	Certifikata e verifikimit:
Referenca e ekzaminimit të tipit ose llojit të ekzaminimit të projektimit
	[varg karakteresh]
(mundësia për të treguar disa certifikata, p.sh. certifikatë për nënsistemin e materialit lëvizës, certifikatë për CCS etj.)
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.6
	Rregullat kombëtare të zbatueshme (nëse zbatohen)
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar (mund të bëhet zgjedhje e shumëfishtë) 
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.1.3.X.7
	Komente
	[varg karakteresh] (maksimumi 1024 karaktere)
	O
	O
	O
	O
	 

	3.1.3.X.8
	Referencë për deklaratën me shkrim nga propozuesi 
	[varg karakteresh]
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	3.X
	Autorizimi në
	Titulli (pa të dhëna) (X rritet progresivisht me një njësi nga 2 e tutje çdo herë që është dhënë një autorizim për këtë lloj). Ky seksion përmban të njëjtat fusha si 3.1
	Y
	Y
	Y
	Y
	 

	4
	Karakteristikat teknike të mjetit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.1
	Karakteristikat e përgjithshme teknike
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.1.1
	Numri i kabinave të drejtimit
	[Numri] 0/1/2
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.1.2
	Shpejtësia
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.1.2.1
	Shpejtësia maksimale e projektimit
	[Numër] km/orë
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.1.3
	Matësi i setit të rrotave
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga lista e paracaktuar
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y

	4.1.5
	Numri maksimal i kompleteve të trenave ose lokomotivave të lidhura së bashku në operacione të shumëfishta.
	[numër]
	Y
	N
	N
	N
	N

	4.1.11
	Impiant ndërrimi të matëseve të shinave
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga lista e paracaktuar
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y

	4.1.12
	Numri i mjeteve që përbëjnë formacionin fiks (vetëm për formacionin fiks)
	[numër]
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.2
	Matësi i mjetit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.2.1
	Profili i referencës
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga lista e paracaktuar (më shumë se një e mundur) (lista do të jetë e ndryshme për kategori të ndryshme në varësi të TSI-së përkatëse)
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y

	4.3
	Kushtet mjedisore
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.3.1
	Diapazoni i temperaturës
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar (më shumë se një e mundur)
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.3.3
	Kushtet e borës, akullit dhe breshrit
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.4
	Siguria nga zjarri
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.4.1
	Kategoria e sigurisë nga zjarri
	[varg karakteresh] Përzgjedhje nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5
	Masa dhe ngarkesat e projektimit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.5.1
	Ngarkesa e lejuar për kategori të ndryshme linjash
	[numër] t për kategorinë e rreshtit [varg karakteresh]
	N
	N
	Y
	N
	Y

	4.5.1.1
	Kategoria(t) e linjës EN
	[varg karakteresh] nga një listë e paracaktuar (më shumë se një opsion i mundshëm)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5.2
	Projektimi dhe masa operacionale 
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.5.2.1
	Masa e projektimit në gjendje pune
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5.2.2
	Masa e projektimit nën ngarkesë normale
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5.2.3
	Masa e projektimit nën ngarkesë të jashtëzakonshme
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5.2.4
	Masa operacionale në gjendje pune
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	N
	Y

	4.5.2.5
	Masa operacionale nën ngarkesë normale
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	N
	Y

	4.5.3
	Ngarkesa statike e boshtit
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.5.3.1
	Ngarkesa statike e boshtit në gjendje pune
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5.3.2
	Ngarkesa statike e boshtit nën ngarkesë normale
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5.3.3
	Ngarkesë statike e boshtit nën ngarkesë të jashtëzakonshme
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5.3.4
	Pozicioni i boshteve përgjatë njësisë (hapësira e boshteve):
a: Distanca midis boshteve
b: Distanca nga boshti fundor deri në fund të planit të bashkimit më të afërt
c: distanca midis dy boshteve të brendshme
	një [numër] m
b [numër] m
c [numër] m
Shpjegimi i vlerave për a, b dhe c [varg karakteresh]
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5.5
	Masa totale e mjetit (për secilin mjet të njësisë)
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.5.6
	Masa për rrotë
	[numri] kg
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.6
	Sjellja dinamike e mjeteve hekurudhore
	Titulli (pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.6.4
	Kombinimi i shpejtësisë maksimale dhe mangësisë maksimale të mbirjes për të cilën është vlerësuar mjeti
	[numri] km/orë - [numri] mm
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y

	4.6.5
	Pjerrësia e shinave
	[varg karakteresh] nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y

	4.7
	Frenimi
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.7.1
	Ngadalësimi mesatar maksimal
	[numri] m/s 2
	Y
	N
	N
	Y
	N

	4.7.2
	Kapaciteti termik
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.7.2.1
	Performanca e frenave në pjerrësi të pjerrëta me ngarkesë normale
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.7.2.1.1
	Rasti i referencës së TSI-së
	[varg karakteresh] nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.7.2.1.2
	Shpejtësia (nëse nuk tregohet ndonjë rast referimi)
	[numër] km/orë
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.7.2.1.3
	Gradient (nëse nuk tregohet asnjë rast referimi)
	[numër] ‰ (mm/m)
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.7.2.1.4
	Distanca (nëse nuk tregohet asnjë rast referimi)
	[numër] km
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.7.2.1.5
	Koha (nëse distanca nuk është treguar) (nëse nuk është treguar asnjë rast referimi)
	[numër] min
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.7.2.1.6
	Kapaciteti maksimal i energjisë termike të frenave
	[numër] kJ
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.7.3
	Frena e parkimit
	Titulli (pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.7.3.3
	Pjerrësia maksimale në të cilën njësia mbahet e palëvizshme vetëm nga frena e parkimit (nëse mjeti është i pajisur me të)
	[numër] ‰ (mm/m)
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.7.3.4
	Frena e parkimit
	[Boolean] Y/J
	N
	N
	Y
	N
	N

	4.7.4
	Sistemet e frenimit të instaluara në mjet
	Titulli (pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.7.4.1
	Frena e rrymës Eddy
	Titulli (pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.7.4.1.1
	Frena e shinave me rrymë Eddy e montuar
	[Boolean] Y/J
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.7.4.1.2
	Mundësia e parandalimit të përdorimit të frenit të shinave me rrymë vorbull (vetëm nëse është i pajisur me fren të shinave me rrymë vorbull)
	[Boolean] Y/J
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.7.4.2
	Frena magnetike
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.7.4.2.1
	Frena magnetike e shinave e montuar
	[Boolean] Y/J
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.7.4.2.2
	Mundësia e parandalimit të përdorimit të frenit magnetik të binarit (vetëm nëse është i pajisur me fren magnetik)
	[Boolean] Y/J
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.7.4.3
	Frena rigjeneruese (vetëm për mjetet me tërheqje elektrike)
	Titulli (pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.7.4.3.1
	Frena rigjeneruese e montuar
	[Boolean] Y/J
	Y
	N
	N
	Y
	Y

	4.7.4.3.2
	Mundësia e parandalimit të përdorimit të frenit rigjenerues (vetëm nëse është i pajisur me frenim rigjenerues)
	[Boolean] Y/J
	Y
	N
	N
	Y
	Y

	4.7.5
	Frena e emergjencës: Distanca e ndalimit dhe profili i ngadalësimit për çdo gjendje ngarkese për shpejtësinë maksimale të projektimit
	[numër] m [numër] m/s 2
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.7.6
	Për funksionimin e përgjithshëm:
Përqindja e peshës së frenave (lambda) ose masa e frenuar
	Lambda (%) [numër] ton
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.7.7
	Frena e shërbimit:
Në frenin maksimal të shërbimit: Distanca e ndalimit, Ngadalësimi maksimal, për gjendjen e ngarkesës “masa e projektimit nën ngarkesë normale” në shpejtësinë maksimale të projektimit.
	[numër] m [numër] m/s2
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.7.8
	Sistemi i mbrojtjes nga rrëshqitja e rrotave
	[Boolean] Y/J
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.8
	Karakteristikat gjeometrike
	Titulli (pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.8.1
	Gjatësia e mjetit
	[numër] m
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.8.2
	Diametri minimal i rrotës në shërbim
	[numër] mm
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y

	4.8.4
	Kapaciteti minimal i rrezes së lakimit horizontal
	[numër] m
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.8.5
	Kapaciteti minimal i rrezes së lakimit vertikal konveks
	[numër] m
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.8.6
	Kapaciteti minimal i rrezes së lakimit vertikal konkav
	[numër] m
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.9
	Pajisjet
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.9.1
	Lloji i bashkimit fundor
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (zgjedhje e shumëfishtë e mundshme)
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	4.9.2
	Monitorimi i gjendjes së kushinetës së boshtit (zbulimi i kutisë së boshtit të nxehtë)
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (zgjedhje e shumëfishtë e mundshme)
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y

	4.9.3.1
	Lubrifikimi i fllanxhës i montuar
	(P/J)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.9.3.2
	Mundësia e parandalimit të përdorimit të pajisjes së lubrifikimit (vetëm nëse është e pajisur me lubrifikim flanxhash)
	(P/J)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.10
	Furnizimi me energji
	Titulli (pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.10.1
	Sistemi i furnizimit me energji (voltazhi dhe frekuenca)
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (zgjedhje e shumëfishtë e mundshme)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.10.4
	Rryma maksimale në gjendje të palëvizshme për pantograf (duhet të tregohet për secilin sistem DC për të cilin është pajisur 
mjeti)
	[Numri] A për [Tensioni i parambushur automatikisht]
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.10.5
	Lartësia e bashkëveprimit të pantografit me telat e kontaktit (mbi shinë) (duhet të tregohet për secilin sistem furnizimi me energji për të cilin është pajisur mjeti)
	[Numër] Nga [m] në [m] (me dy numra dhjetorë)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.10.6
	Gjeometria e kokës së pantografit (duhet të tregohet për secilin sistem furnizimi me energji për të cilin është pajisur mjeti)
	[Vargu i karaktereve] për [sistemi i furnizimit me energji i parambushur automatikisht]
Nga një listë e paracaktuar (mund të bëhet zgjedhje e shumëfishtë)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.10.7
	Numri i pantografëve në kontakt me linjën ajrore të kontaktit (OCL) (duhet të tregohet për secilin sistem furnizimi me energji për të cilin është pajisur mjeti)
	[Numri]
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.10.8
	Distanca më e shkurtër midis dy pantografëve në kontakt me OCL-në (të tregohet për secilin sistem furnizimi me energji për të cilin është pajisur mjeti; të tregohet për funksionim të vetëm dhe, nëse është e aplikueshme, të shumëfishtë) (vetëm nëse numri i pantografëve të ngritur është më shumë se 1)
	[Numri] [m]
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.10.10
	Materiali i shiritit të kontaktit të pantografit me të cilin mund të jetë i pajisur mjeti (të tregohet për secilin sistem furnizimi me energji për të cilin është i pajisur mjeti)
	[Vargu i karaktereve] për [sistemi i furnizimit me energji i parambushur automatikisht]
Nga një listë e paracaktuar (mund të bëhet zgjedhje e shumëfishtë)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.10.11
	Pajisje automatike zbritëse (ADD) e montuar (duhet të tregohet për çdo sistem furnizimi me energji për të cilin është pajisur mjeti)
	[Boolean] Y/J
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.10.14
	Njësi elektrike të pajisura me funksion kufizimi të fuqisë ose rrymës
	[Boolean] Y/J
	Y
	N
	N
	Y
	Y

	4.10.15
	Forca mesatare e kontaktit
	[Numri] [N]
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.10.16
	Mjet i pajisur me ruajtje të energjisë elektrike për qëllime tërheqjeje dhe me funksionin e karikimit me OCL në gjendje të ndaluar
	[Boolean] Y/J
	Y
	N
	N
	Y
	Y

	4.12
	Karakteristikat që lidhen me udhëtarët
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.12.3.1
	Lartësitë e platformës për të cilat është projektuar mjeti.
	[Numër] nga lista e paracaktuar (zgjedhje e shumëfishtë e mundshme)
	Y
	Y
	N
	N
	Y

	4.13
	Pajisjet CCS në bord (vetëm për mjetet me kabinë drejtimi)
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.13.1
	Sinjalizimi
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.13.1.1
	Pajisjet ETCS në bord dhe grupi i specifikimeve nga shtojca A e TSI-së CCS
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.13.1.5
	Sisteme të trashëguara të klasit B ose sisteme të tjera të mbrojtjes, kontrollit dhe paralajmërimit të trenave të instaluara (sistemi dhe, nëse është e aplikueshme, versioni)
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (më shumë se një opsion i mundshëm)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.1.7
	Implementimi në bord i ETCS
	[Vargu i personazheve]
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.13.1.8
	Pajtueshmëria e Sistemit ETCS
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (më shumë se një opsion i mundshëm)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.1.9
	Menaxhimi i informacionit në lidhje me plotësinë e trenit (jo nga makinisti)
	[Boolean] Y/J
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.1.10
	Informacion mbi gjatësinë e përmbajtjes së sigurt nga bordi i nevojshëm për të aksesuar linjën dhe SIL-in përkatës.
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.1.11
	Zarf i versioneve të sistemit ETCS të operuara ligjërisht
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.2
	Radio
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.13.2.1
	Zëri i radios GSM-R në bord dhe baza e tij
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.13.2.3
	Sisteme të klasit B ose sisteme të tjera radio të trashëguara të instaluara (sistemi dhe, nëse është e aplikueshme, versioni)
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (më shumë se një opsion i mundshëm)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.2.5
	Përputhshmëria e Sistemit të Zërit Radio
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (më shumë se një opsion i mundshëm)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.2.6
	Zbatimi i komunikimit zanor dhe operativ GSM-R
	[Vargu i personazheve]
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.13.2.7
	Komunikimi i të dhënave radio GSM-R në bord dhe linja bazë e tij
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.13.2.8
	Pajtueshmëria e Sistemit të të Dhënave Radio
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (më shumë se një opsion i mundshëm)
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.2.9
	Aplikacioni i komunikimit të të dhënave GSM-R për zbatimin e ETCS dhe ATO
	[Vargu i personazheve]
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.13.2.10
	Kartë SIM zanore GSM-R Rrjeti shtëpiak
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.2.11
	Kartë SIM e të dhënave GSM-R Rrjeti shtëpiak
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.2.12
	Mbështetje për kartën SIM Voice GSM-R të ID-së së Grupit 555
	[Boolean] Y/J
	Y
	Y
	N
	Y
	Y

	4.13.3
	ATO
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.13.3.1
	Versioni i sistemit ATO në bord
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.13.3.2
	Implementimi i ATO-së në bord
	[Vargu i personazheve]
	Y
	Y
	N
	Y
	N

	4.14
	Pajtueshmëria me sistemet e zbulimit të trenave
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.14.1
	Lloji i sistemeve të zbulimit të trenave për të cilat është projektuar dhe vlerësuar mjeti
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (më shumë se një opsion i mundshëm)
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y

	4.15
	Funksionet e zbulimit dhe parandalimit të daljes nga shinat
	Titulli 
(pa të dhëna)
	
	
	
	
	 

	4.15.1
	Prania dhe lloji i funksionit/funksioneve të zbulimit dhe parandalimit të daljes nga shinat
	[Vargu i karaktereve] Nga një listë e paracaktuar (më shumë se një opsion i mundshëm)
	N
	N
	Y
	N
	N

	4.15.2
	Prania e funksionit të parandalimit dhe zbulimit të daljes nga shinat
	[Boolean] Y/J
	Y
	N
	N
	N
	N

	4.15.3
	Prania e parandalimit të daljes nga shinat dhe përpunimit të sinjaleve të zbulimit
	[Boolean] Y/J
	Y
	N
	N
	N
	N



[bookmark: _Hlk205555292]ANEKSI X
STRUKTURA E NUMRIT TË TIPIT

Çdo lloj mjeti duhet të marrë një numër të përbërë nga 10 shifra me strukturën e mëposhtme:
	XX
	XXX
	XXXX
	X

	Kategoria
—
	Familja
(platforma)
	Numri i rritjes
	Shifra e kontrollit

	Nënkategoria
	 
	 
	 

	Fusha 1
	Fusha 2
	Fusha 3
	Fusha 4



Ku:
Fusha 1 (shifrat 1 dhe 2) caktohet sipas kategorisë dhe nënkategorisë së llojit të mjetit në përputhje me tabelën e mëposhtme:

	Kodi
	Kategoria
	Nënkategoria

	11
	Mjete tërheqëse
	Lokomotivë

	12
	
	Njësia e fuqisë (ose makina me fuqi)

	13
	
	Set treni udhëtarësh vetëlëvizës

	14
	
	Rezervuar

	15
	
	Rezervuar

	16
	
	Vagon hekurudhor

	17
	
	Shunter (lokomotivë për manovrim)

	18
	
	Tramvaj-tren

	19
	
	Të tjera 

	31
	Mjete të tërhequra 
	Vagon hekurudhor

	32
	
	Transporti i personelit 

	33
	
	Vagon specializuar

	34
	
	Rezervuar

	35
	
	Transportuesi i makinave

	36
	
	Trajner shoferësh

	37
	
	Rezervuar

	38
	
	Vagon transporti mjetesh

	39
	
	Grabujë fikse e vagonëve

	40
	
	Rezervuar

	41
	
	Të tjera

	42-49
	
	Rezervuar

	51
	Vagonë mallrash 
(të tërhequra)
	Vagon mallrash

	52
	
	Rezervuar

	53
	
	Gravurë fikse e vagonëve të mallrave

	54
	
	Vagonë hekurudhorë të ndara të lidhura me mjete rrugore të pajtueshme

	55-59
	 
	Rezervuar

	71
	Mjete speciale
	Mjet special vetëlëvizës.
Ky kod nuk do të përdoret pas datës së miratimit të këtij vendimi.

	72
	
	Makineri (OTM)

	73
	
	Mjet special i tërhequr
Ky kod nuk do të përdoret pas datës së miratimit të këtij vendimi.

	74
	
	Mjetet e inspektimit të infrastrukturës

	75
	
	Mjete mjedisore

	76
	
	Mjete emergjence

	77
	
	Mjete rrugore-hekurudhore

	78
	 
	Rezervuar

	79
	 
	Rezervuar



Fusha 2 (shifrat nga 3 deri në 5) caktohet sipas familjes së cilës i përket lloji i mjetit. Për grupet e reja (domethënë grupet që nuk janë regjistruar ende në ERATV) shifrat rriten progresivisht me një njësi sa herë që Agjencia merr një kërkesë për regjistrimin e një lloji mjeti që i përket një grupi të ri. Fusha 3 (shifrat nga 6 në 9) është një numër progresiv që rritet me një njësi çdo herë që Agjencia merr një kërkesë për regjistrimin e një lloji mjeti që i përket një familjeje të caktuar.
Fusha 4 (shifra 10) është një shifër kontrolli e përcaktuar në mënyrën e mëposhtme (algoritmi Luhn ose moduli 10):
- Shifrat në pozicionet çift të numrit bazë (fushat nga 1 deri në 9 duke numëruar nga e djathta) merren me vlerën e tyre dhjetore.
- Shifrat në pozicionet tek të numrit bazë (duke numëruar nga e djathta) shumëzohen me 2.
- Atëherë përcaktohet shuma e formuar nga shifrat në pozicionin çift dhe nga të gjitha shifrat që përbëjnë prodhimet pjesore të marra nga pozicionet tek.
- Shifra e njësive e kësaj shume ruhet.
- Komplementi i nevojshëm për ta çuar shifrën e njësive në 10 formon shifrën e kontrollit; nëse kjo shifër e njësive është zero, atëherë edhe shifra e kontrollit do të jetë zero.
Shembuj të përcaktimit të shifrës së kontrollit:
1 -
	Le të jetë numri bazë
	3
	3
	8
	4
	4
	7
	9
	6
	1

	Faktori i shumëzimit
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	 
	6
	3
	16
	4
	8
	7
	18
	6
	2



Shuma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52
Shifra e njësive e kësaj shume është 2.
Numri i kontrollit do të jetë pra 8 dhe numri bazë bëhet kështu numri i regjistrimit 33 844 7961-8.
2 -
 
	Le të jetë numri bazë
	3
	1
	5
	1
	3
	3
	2
	0
	4

	Faktori i shumëzimit
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	6
	1
	10
	1
	6
	3
	4
	0
	8



Shuma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30
Shifra e njësive e kësaj shume është 0.
Numri i shifrës së kontrollit do të jetë pra 0 dhe numri bazë bëhet kështu numri i regjistrimit 31 513 3204-0.
Nëse certifikata e ekzaminimit të tipit ose certifikata e ekzaminimit të projektimit mbulon më shumë se një version të tipit të mjetit, secili prej këtyre versioneve duhet të identifikohet nga një numër rritës me tri shifra.
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STANDARD E-FORM FOR REGISTRATION OF AUTHORISED VEHICLE
REGISTRATION CASE TYPE REGISTRATION CASE (')
New registration [m} New registration
Update [m} Update of registration
[m} Change of Keeper
0  Change of ECM
[m] Change of Owner
[m] Update of organisation data
Change of registration status [m] Suspension
[m} Reactivation
[m} Withdrawal
Change of EVN [m} Change of EVN following technical modifications
[0  Change of EVN and registering MS (2)
INFORMATION ABOUT THE VEHICLE
1. Vehicle identification
O11  EVNE):
012 Previous vehicle number:
2. Member State of Registration
21  Member State of registration (4): _ _
3. Member States where the vehicle is authorised

031  Resulting area of use:

(") Except for the case New registration, the box before each modified parameter shall also be ticked.

() In such case, the form addressed to the new RE shall also have the box New registration ticked and the form addressed to the
previous RE shall also have the box Withdrawal ticked.

() In case of New registration, the field may be left empty or filled with a pre-reserved vehicle number.

() In case of New registration. Member State where registration is sought.
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100 Registration status

[010.1 Registration status (%)

O102 Registration status date (YYYYMMDD):

O103 Registration status reason:

INFORMATION ON THE AUTHORISATION
1. Authorisation for placing on the market

O11.1  Name of authorising entity:

0112  Member State of authorising entity: _ _
O113 EN

[011.4  Authorised area of use:

0115 Date of authorisation (YYYYMMDD):

O11.6  Authorisation valid until (YYYYMMDD):

0117 Date of suspension of authorisation (YYYYMMDD)

[011.8 Date of revocation of authorisation (YYYYMMDD): _ _

11.9. Conditions for use of the vehicle and other restrictions

[J11.9.1 Coded restrictions (code): B .

[0 11.9.2 Non-coded restrictions (text):

ADDITIONAL FIELDS

[Additional fields as referred to in point 3.2.1.14, to be included in this section]

Identification of the entity applying for registration:

Name:

Address:

Organisation Code: _

Date (YYYYMMDD)

Title, name and signature of authorised representative:

Registration Entity references
Date application received (YYYYMMDD):

Date of update (YYYYMMDD):

(5) In case of New registration, the field may be left empty.
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