
URDHËR
Nr. 146, datë 30.6.2026

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR LLOGARITJEN, PUBLIKIMIN DHE FORMATIN E PËRZIERJES SË MBETUR DHE TË STRUKTURËS SË BURIMEVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR KLIENTËVE FUNDORË

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës; të nenit 22, pika 2, të ligjit nr. 24/2023, “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e rregullores “Për llogaritjen, publikimin dhe formatin e përzierjes së mbetur dhe të strukturës së burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientëve fundorë”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij urdhri dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohet Enti Rregullator i Energjisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes për zbatimin e këtij urdhri.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
Enea Karakaçi


RREGULLORE 
PËR LLOGARITJEN, PUBLIKIMIN DHE FORMATIN E PËRZIERJES SË MBETUR DHE TË STRUKTURËS SË BURIMEVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR KLIENTËVE FUNDORË

Neni 1
Objekti

1. Kjo rregullore përcakton rregullat për llogaritjen, raportimin dhe publikimin e përzierjes së mbetur përfundimtare dhe të strukturës së burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientëve fundorë.
2. Në këtë rregullore përcaktohen, gjithashtu:
a) detyrimet e pjesëmarrësve në procesin e raportimit të të dhënave të nevojshme për llogaritjen e përzierjes së mbetur përfundimtare;
b) detyrimet e furnizuesve për llogaritjen dhe publikimin e strukturës së burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientëve fundorë;
c) detyrimet e Entit Rregullator të Energjisë për llogaritjen, miratimin dhe publikimin e përzierjes së mbetur përfundimtare;
ç) formatin dhe afatet e raportimit dhe publikimit të informacionit.
3. Llogaritja e përzierjes së mbetur përfundimtare dhe e strukturës së burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientëve fundorë kryhet në përputhje me metodologjinë që i bashkëlidhet kësaj rregulloreje si shtojca 1 dhe është pjesë përbërëse e saj.





Neni 2
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë kuptimin e përcaktuar në ligjin nr. 59/2016, “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe ligjin nr. 24/2023, “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme” (në vazhdim, ligji).
2. Në këtë rregullore përdoren, gjithashtu, termat, të cilat kanë kuptimin e mëposhtëm:
a) “Atribut” është karakteristika e energjisë elektrike që identifikon burimin nga i cili është prodhuar ajo energji;
b) “Garanci Origjine e anuluar (Cancelled Guarantee of Origin – CGO)” është garancia e origjinës që është anuluar për qëllime të deklarimit të origjinës së energjisë elektrike ndaj klientëve fundorë;
c) “Përzierja e Mbetur Kombëtare Paraprake (Preliminary Domestic Residual Mix – PDRM)” është përzierja e energjisë elektrike e llogaritur përpara marrjes në konsideratë të shkëmbimeve ndërkufitare të energjisë elektrike;
ç) “Përzierja e Mbetur Kombëtare (Domestic Residual Mix – DRM)” është përzierja e energjisë elektrike e llogaritur sipas metodologjisë, pas marrjes në konsideratë të prodhimit vendas, importeve, eksporteve dhe atributeve të energjisë;
d) “Përzierja Evropiane e Atributeve (European Attribute Mix – EAM)” është përzierja e atributeve e krijuar nga kontributet e vendeve që rezultojnë me suficit atributesh, sipas metodologjisë;
dh) “Përzierja e Mbetur Përfundimtare (Final Residual Mix – FRM)” është përzierja e energjisë elektrike e llogaritur pas korrigjimit të Përzierjes së Mbetur Kombëtare me Përzierjen Evropiane të Atributeve, sipas metodologjisë;
e) “Konsum i Pagjurmueshëm (Untracked Consumption – UC)” është pjesa e konsumit të energjisë elektrike për të cilën nuk janë anuluar garanci origjine ose instrumente të tjera të njohura të gjurmimit të atributeve;
ë) “Struktura e burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientëve fundorë (Supplier Mix – SM)” është përbërja sipas burimeve të energjisë e energjisë elektrike të furnizuar nga një furnizues, e llogaritur në përputhje me këtë rregullore dhe metodologjinë;
f) “Modeli tarifor” është oferta e furnizuesit për klientin fundor, që lidhet me pjesën e burimeve të rinovueshme në energjinë elektrike të furnizuar. Modeli tarifor mund të jetë: 
g) pa strukturë të garantuar – model me të cilin furnizuesi nuk angazhohet ndaj klientëve fundorë që të sigurojë një pjesë të caktuar ose pjesë, të të gjitha ose individuale, të burimeve të rinovueshme të energjisë në energjinë elektrike të furnizuar; dhe 
i) me strukturë të garantuar – model me të cilin furnizuesi angazhohet të sigurojë për klientët fundorë një pjesë të caktuar ose pjesë, të të gjitha ose individuale, të burimeve të rinovueshme të energjisë në energjinë elektrike të furnizuar, në bazë të deklaratës për përdorimin e garancisë së origjinës;
gj) “Suficit i atributeve” është diferenca pozitive ndërmjet Përzierjes së Mbetur Kombëtare dhe Konsumit të Pagjurmueshëm;
h) “Deficit i atributeve” është diferenca pozitive ndërmjet Konsumit të Pagjurmueshëm dhe Përzierjes së Mbetur Kombëtare;
i) “Kontribut në Përzierjen Evropiane të Atributeve” është vëllimi i atributeve për secilin burim energjie që transferohet nga një vend me suficit atributesh në Përzierjen Evropiane të Atributeve.
Neni 3
Llogaritja e strukturës së burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientëve fundorë

1. Për çdo vit kalendarik paraardhës, furnizuesi llogarit strukturën e burimeve të energjisë elektrike të furnizuar:
a) për të gjithë klientët e tij fundorë;
b) për klientët fundorë që furnizohen sipas të njëjtit model tarifor.
2. Furnizuesi llogarit strukturën e burimeve të energjisë elektrike, të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, sipas parashikimeve të nenit 10, të shtojcës 1, bashkëlidhur kësaj rregulloreje.
3. Gjatë llogaritjes së strukturës së burimeve të energjisë elektrike, furnizuesi përdor të dhënat e publikuara nga Enti Rregullator i Energjisë në raportin vjetor të përzierjes së mbetur, sipas nenit 7 të kësaj rregulloreje.

Neni 4
Raporti i furnizuesit

1. Për çdo vit kalendarik paraardhës, furnizuesi përgatit raportin mbi strukturën e burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientit fundor, të llogaritur në përputhje me nenin 3 të kësaj rregulloreje. Raporti i dorëzohet klientit fundor si pjesë përbërëse e faturës së energjisë elektrike, ose së bashku me të, për faturën e muajit qershor të vitit pasardhës.
2. Klienti fundor që ka ndryshuar furnizues gjatë periudhës së raportimit ka të drejtë t’i kërkojë furnizuesit të mëparshëm raportin e përcaktuar, sipas pikës 1 të këtij neni.
3. Furnizuesi është i detyruar t’i dorëzojë klientit fundor raportin e kërkuar sipas pikës 2 të këtij neni.
4. Për klientët fundorë që kanë më shumë se një pikë matjeje për qëllime faturimi, furnizuesi përgatit një raport të veçantë për secilën pikë matjeje.
5. Kur furnizuesi dhe klienti fundor kanë lidhur më shumë se një kontratë furnizimi me energji elektrike për modele të ndryshme tarifore, por me të njëjtën strukturë të burimeve të energjisë elektrike, furnizuesi mund të përgatisë një raport të vetëm për këto modele tarifore.
6. Kur klienti fundor, gjatë periudhës së raportimit, ka ndryshuar modelin tarifor të furnizimit me energji elektrike pranë të njëjtit furnizues, furnizuesi përgatit dhe i dorëzon raport të veçantë për secilin model tarifor të përdorur.

Neni 5
Formati i raportit

1. Raporti i përcaktuar në pikën 1, të nenit 4, përmban të paktën informacionin e mëposhtëm:
a) të dhënat identifikuese të klientit fundor;
b) modelin tarifor të zbatueshëm për klientin fundor;
c) strukturën e burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientit fundor, të llogaritur në përputhje me këtë rregullore;
ç) të dhënat mbi konsumin e energjisë elektrike të klientit fundor, periudhën e furnizimit, pikën e matjes dhe kontratën ose kontratat e furnizimit për të cilat përgatitet raporti;
d) strukturën e burimeve të energjisë elektrike të furnizuar nga furnizuesi për të gjithë klientët e tij fundorë;
dh) adresën e faqes zyrtare të internetit të Entit Rregullator të Energjisë ku publikohet raporti vjetor i Përzierjes së Mbetur Përfundimtare, si dhe adresën e regjistrit të garancive të origjinës;
e) shpjegimet shoqëruese me rëndësi për kuptimin dhe interpretimin e përmbajtjes së raportit për klientin fundor.
2. Të dhënat e përcaktuara në shkronjat “c” dhe “d”, të pikës 1 të këtij neni, paraqiten në formë grafike ose diagrami, sipas kategorive të burimeve të energjisë të përcaktuara në metodologjinë që i bashkëlidhet kësaj rregulloreje.
3. Përpara dorëzimit të raportit te klientët fundorë, furnizuesi publikon në faqen e tij zyrtare të internetit, për vitin kalendarik paraardhës:
a) strukturën e burimeve të energjisë elektrike të furnizuar për të gjithë klientët e tij fundorë;
b) strukturën e energjisë elektrike të mbuluar nga garancitë e origjinës të anuluara; dhe
c) adresën e faqes zyrtare të internetit të Entit Rregullator të Energjisë ku publikohet raporti vjetor i Përzierjes së Mbetur Përfundimtare, si dhe adresën e regjistrit të garancive të origjinës.

Neni 6
Llogaritja e përzierjes së mbetur përfundimtare

1. ERRE llogarit përzierjen e mbetur përfundimtare, në përputhje me metodologjinë për llogaritjen e përzierjes së mbetur dhe të strukturës së burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientëve fundorë, sipas shtojcës 1 bashkëlidhur, në bazë të të dhënave për:
a) prodhimin vendas të energjisë elektrike sipas burimeve të energjisë, në përputhje me përcaktimet e pikës 1, të nenit 2 të metodologjisë bashkëlidhur kësaj rregulloreje;
b) konsumin vjetor të energjisë elektrike;
c) importet dhe eksportet fizike të energjisë elektrike;
ç) shkëmbimin e atributeve me Përzierjen Evropiane të Atributeve, në përputhje me metodologjinë;
d) garancitë e origjinës të anuluara dhe ato të skaduara; dhe
dh) çdo të dhënë tjetër të nevojshme.
2. Për qëllimet e llogaritjes të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, operatorët e sistemeve të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, jo më vonë se data 1 mars, i dorëzojnë ERRE-s të dhënat e përcaktuara në shkronjat: “a”, “b”, “c”, “ç”, “d”, të pikës 1 të këtij neni, për vitin kalendarik paraardhës.

Neni 7
Raporti i Entit Rregullator të Energjisë

1. ERRE, brenda datës 20 qershor të çdo viti, miraton dhe publikon në faqen e tij të internetit raportin vjetor për përzierjen e mbetur përfundimtare të vitit kalendarik paraardhës.
2. Raporti i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, përmban:
a) të dhëna mbi prodhimin vendas, konsumin, importet dhe eksportet fizike të energjisë elektrike, sipas burimeve të energjisë;
b) të dhënat mbi garancitë e origjinës të lëshuara, të anuluara dhe të skaduara;
c) të dhënat mbi përzierjen e mbetur kombëtare, paraprake, përzierjen e mbetur kombëtare, konsumin e pagjurmueshëm, suficitin ose deficitin e atributeve, përzierjen evropiane të atributeve dhe përzierjen e mbetur përfundimtare, sipas metodologjisë së përcaktuar në shtojcën 1 bashkëlidhur kësaj rregulloreje; dhe
ç) strukturën sipas burimeve të energjisë së përzierjes të mbetur përfundimtare.
[bookmark: _GoBack]3. ERRE, gjatë përgatitjes së raportit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, përdor kategoritë e burimeve të energjisë të përcaktuara në nenin 2 të metodologjisë për llogaritjen e përzierjes së mbetur dhe të strukturës së burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientëve fundorë.
4. Përzierja e mbetur përfundimtare e publikuar nga ERE, është e detyrueshme për t’u përdorur nga të gjithë furnizuesit gjatë llogaritjes së strukturës së burimeve të energjisë elektrike të furnizuar klientëve fundorë.
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sHTOICA T

METODOLOGIIA PER LLOGARITJEN E PERZIERJES SE MBETUR DHE TE.
STRUKTURES SE BURIMEVE TE ENERGIISE ELEKTRIKE TE FURNIZUAR
KLIENTEVE FUNDORE

Neni 1
Objekti

1. Kjo metodologii percakion rregullat dhe menyren e llogaries sé Perzieris se Mbetur
Kombetare, Pecziesies Eviopiane te Atributeve, Peczierjes sé Mbetur Pecfundimtare, si dhe
e strukaures se burimeve 12 energise elekrike 12 funizuar Klienteve fundore.

2. Kjo metodologji percakion githashtu:
) renditen e burimeve té encrgiise per qellime té logariteve;
) menyren e llogarites s¢ konsumit & pagjurmueshem te energjise elekirike;
) menyren e percaktimit t suficitt dhe deficitt t atrbuteve;
§) menyren e llogaritjes sé kontributit né Perzierjen Evropiane té Atributeve,

d)menyren e perdorimit ¢ Perzierjs se Mbetur Perfundinare per pércaktimin e siruktures
se burimeve te energjisé elekirike 2 furizuar Klienteve fundore.

Neai2
Rendita ¢ burimeve (€ energjisé pér qéllime (€ logaritjeve

1. Per gellime te zbatimit ¢ kesaj metodologiie, t¢ gjitha logaritet qe lidhen me atributet,
Perzierien ¢ Mbetur Kombetare (DRM), Perzierien Evropiane te Atributeve (EAM),
Perzierjen e Mbetur Perfundimtare (FRM) dhe strukiuren e burimeve té energise elekirke
e furnizuar Klientéve fundore kiyhen duke perdorur te njejien rendite to burimeve te
energiise

2. Vellimet dhe pjeset relative 1@ burimeve te energjise ne 1€ githa formulat, matricat dhe
logaritie matematikore paragiten sipas renditis s& meposhime:

) energiia diellore,

b) energjia e eres;
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o) energia hidrike,
5 energia gieoermale;

@ energiianga biomasa,

) energia nga burime t€ rinovueshme me burim te papercakiuar,
) energia nga qymyri i urit

& energianga qymyri Kafe dhe lni;

1) encrgianga gazinatyror;

& energia nga nafa dhe derivatet ¢ nafes;

&) energia ngalende djegese fosile me burim t papercaktar;

) encrgia erthamore.

Renditi e percakiuar n piken 2 té ket neni perdoret né menyre & pandryshucshme ne e
st llogaier, formula dhe paragiet matrcore 1@ kryera ne zbotim 1@ kesa
metodologic.

Neai3
Llogaritja ¢ Perzierjes s& Mbetur Kombtare Paraprake.

Per gdo burim energjc, Perzierja @ Mbetur Kombétare paraprake (PDRM), ¢ cila nuk
pertshin shkembimet nderkuitare te energise elekirike, logaritet sipas formules:

PDRM,

P~ 1A +EA,

P, eshte prodhimi vendas i energise elekirke nga burimi | energiise X",
1A jané atrbutet e leshuara per burimin peskates;

EA, jane atributet & skaduara per burimin perkates.

‘Vellimi tota § Perziejes se Mbetur Kombetare Paraprake eshie  barabarte me shumen ¢
vellimeve te Perzierjes se Mbetur Kombetare Paraprake per secilin burim energii, sipas
formules:

PDRM = %" PDRM,
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Ku:

Nenid
Liogaritja ¢ Pérzierjes s Mbetur Kombétare

1. Per gdo burim energjie, Perzieria @ Mbetur Kombetare (DRM), logaritet duke marre ne
Konsiderate prodhimin vendas, importet dhe cksportet fizike t¢ energjse elekirike, si dhe
airbutet ¢ leshuara dhe té skaduara, sipas formules:

DRM, =

R+ Pl — PE, + EA, — 1A,

P eshte prodhimi vendas i energiise elekirke sipas burimit ¢ energiis;,
1A, jane aributet ¢ eshuara per burimin perkates;
© EAjane atributet e skaduara per burimin perkatzs.

Pl eshie sasia e energise elekirike e importuar fizikisht né sistemin elekiroenergjetik

Kombetar, e atribuar secilit burim energje né perputhie me metodologiine e Perzieres se
Mbetur dhe e Perzierjes Evropiane 1 Atrbuteve.

© PE. eshie sasia e energjise lekirike e eksportuar fizikisht ne sistemin elekiroenergjetik

Kombetr, ¢ shperdare satistikisht ndermjet burimeve (@ energjise né perpjesetim me
peshen qe secili bum 2o ne Perzierien o Mbetur Kombetare Paraprake.

2. Vellimi toal i Perzieres s¢ Mbetur Kombetare (DRM) llogarte s shuma ¢ vellimeve.

per secilin burim energie, sipas formules:

DRM = ¥,." DRM,

3. Pjesa elative e seclitburim energjie logaritt sipas formules:

PR, = DRM, / DRM

Neais
Liogaritja ¢ konsumit ( pagjurmueshém (¢ energjist clektrike

1. Konsumi i Pagjurmueshem (UC) perfaqeson pjesen ¢ konsumit ¢ energjisé clekirike per
e cilen nuk jan anuluar atribute nepérmiet nstrumenteve t¢ giurmimit. At llogaritetsipas
formules:
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UC= EC— Tuus™ CAx
Ku:
EC - eshte konsumi vjetor i energise elekirike
CA= jane atributet ¢ anulluara
Neai6,
Pércaktimi i sufciit ose defcift € atributeve

Pas llogarites s Pezierjessé Mbetur Kombetare (DRM) dhe Konsumit ¢ Pagjurmueshém
(UC), pescaktohet nese vendi rezulton me suficit ose deficit t atrbuteve.
Nese:

DRM > UC

vendi Konsidrohet sk sufici atributesh (SA), i il ogaiet sipas formues:
A= DRM —UC

Nese:

DRM <UC

vendi konsiderohet se ka deficit atributesh (DAY, i il logaritet sipas formules:

DA=UC—DRM

Ne mst se Perzieriy ¢ Mbetwr Kombetare eshie e barabarie me Konsumin ¢
‘Pagjurmueshem, vendi nuk rezulton as me suficit dhe as me deficit t atributeve.

Suficiti i aiributeve wransierohet ne Perzierjen Eviopiane te Atributeve, ndersa defi
‘mbulohet nga kjo perzieie, sipas kesaj metodologii.
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Neai 7

Kontributi nE Pérzierjen Evropiane (€ Atributeve

Vendet qe rezultojne me suficit atributesh kontribuojne ne Perzierjen Eviopiane e Atributeve
(European Atribute Mix ~ EAM).

Per gdo burim energiie Kontributiné Perzierjen Evropiane e Atributeve llogartet duke shumezuar
Suficitin ¢ atributeve me peshen relative te burimit perkates ne Perzierjen ¢ Mbetur Kombetare,
sipas formules:

ka

EC,

A PR,

EAG,

Koniribut § burimit t energjise x né Perzierjen Exvtopiane t@ Atributeve;
SA = sufiit  atrbuteve;

PR, pjesa reative ¢ burimit  energiise x né Perzierjen ¢ Mbetur Kombetare

Neai$,

Liogaritja ¢ Pérzierjes Evropiane (¢ Atributeve

Perzierja Evropiane e Atributeve (EAM) perbéhet nga kontributet (¢ gjitha vendeve qe
rezultojne me sufici atributesh,

Per gdo burim energie, vellimi i Perzieres Evropiane te Atributeve llogaritet sipas.
formules:

a
« EAM,—vellimi i Perzeses Eviopiane te Atrbuteve per burimin  cnergise x,
« EAC.y~Kontibuti vendi y per burimin  energiise ;

« m— numri  vendeve ge Kontibuojne e Perzierien Evropian t¢ Atrbuteve.
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3. Vellimi total i Perzierjs Evropiane te Atributeve llogarte sipas formules:

Eam

"

« n-numri i burimeve @ energjise.

4. Pjesa rlative e seeilit burim energjie n Perzierjen Evropiane té Atributeve llogaritt sipas

fomues:
e, < EAM
“=Eam
Neai9

Pérzierja ¢ Mbetur Perfundimtare

1. Perzieria ¢ Mbetur Perfundimtare per vendet me suficit

Per vendet qe rezultojng me suficit atibutesh, Perzieria e Mbetur Perfundimare logaritet duke
2britur nga Perzierja e Mbetur Kombetare kontributin perkatés ne Perzierjen Eviopiane t&
Atributeve.

Per gdo burim energic:
FRM,

DRM, — EAC,

ha
« FRM, - Perziesja e Mbetur Perfundimiare per burimin e energjie x.
‘Vellimi tota  Perzierjes s¢ Mbetur Perfundimiare logaritet sipas formules:

FRM

Per vendet me sufici, pjesa relativ e secilit burim energie né Perzierjen ¢ Mbetur Perfundimtare
‘mbetet  njejte me pjesen relative té t e Perzierjen ¢ Mbetur Kombetare.
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2. Perzierja e Mbetur Perfundiniare per vendet me deficit

Pas krijmit te Perzierjs Evropiane te Atributeve, vendet qe rezultojne me deficit marrin airibute
nga ko perzierie ne perpjesetim me pjesen relative 1@ secilit burim energiie ne Pérzierien
Eviopiane te Atributeve.

Per gdo burim energje, sasia e atributeve 12 marra nga Perzierja Evropiane e Atributeve llogartet
sipas formules:

IEA

A X PR,

s
« IEA. - atribuet e mama nga Perziera Evvopiane e Aributeve perburimin ¢ encrgis 5,
« DA defici aubuteve;
« PRu— piesa reltive e burimit 1 enrgise ne Przicien Evtopiane t¢ Atrbuteve.
Perzica ¢ Mbetur Perundiniare per o burim energe llogarttsipas formules:

FRM, = DRM, + IEA;

Vellmi total i Perzirjes se Mbetur Perfundimiare llogaritet sipas formules:

Piesa relative e secilit burim energiie né Perzierien ¢ Mbetur Perfundimiare llogartet sipas
fomues:

pr, < FRM
= FRm
Newi 10

Liogaritja ¢ strukturés s burimeve (€ energjisé elektrike (€ furnizuar Klientéve fundor

1. Struktura e burimeve te energjise elekirike té furnizuar nga furnizuesi per e githe Klientet
e i fundore (SV) llogariet duke Kombinuar sasine ¢ energjise elekirike te mbuluar nga
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garancite e origjnés té anuluara me Perzierjen ¢ Mbetur Perfundimare pér pjesen ¢
energjse elekirke e nuk mbulohet nga garancite ¢ oigjings,sipas formules:

€60 + (5, — $CG0) x FRM.
L,

sm

‘SM = struktura ¢ burimeve t@ energse elekirike té funizuar per té giithe Klientet fundore
e furnizuesit,

€GO - sasia e energise elekrike ¢ mbuluar nga garancite € origjings 1 anuluara nga
fumizuesi giate vt kalendarik paraardhes, per qelime te deklarmit te origines se
energise elekirike nda Klenteve fundore;

FRM - struktura e Perzierjes s¢ Mbetur Pecfundinvare;

E. — sasia totale ¢ energjie elekirike e furnizuar nga furnizuesi per te gjithe Klientet ¢ j
fundore gjate vitit kalendarik paraardhes.

Nerastse:

E, - 360 <0

per logariten e stnuktures se burimeve té energjise elekirike merret viera 0 per piesén ¢ energjise
elekirike qe mbulohet nga Perzirja e Mbetur Perfundimare.

3

ka

Vellimi i garancive 2 origjines té anuluara, i perdorur per llogariien ¢ strukiures se
burimeve e energjse clekirke, nuk mund 1@ tejkaloje sasine ¢ encrgiise elekirke te
fumizuar Klienteve fundore gjate periudhes perkatése @ raportimit.
Struktura ¢ burimeve té energjise elekirik te fumizuar Klientéve fundore qe furnizohen
Sipas e njejtit model tarfor (STM) logaritet duke kombinuar sasine ¢ energiise elekirike
e mbular nga garancit ¢ origjings e anuluara per modelin arifor perkates me Peczierjen
e Mbetur Perfundimtare, sipas formules:
€60 + (Eom — CG0,m) X FRM

Eom

st™

STM - struktura e burimeve ¢ energjse clekirke te fumizuar Klienteve fundore e
fumizohen sipas @ njejtit model arfor,
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€GO~ sasia e energise elekirike ¢ mbuluar nga garancite ¢ origjines & anuluara nga
fumizuesi gjate vitit kalendarik paraardhes, e destinuar per modelin tarifor perkates;

 Euu— sasia totale ¢ energjise elektrike ¢ furizuar Klienteve fundore ge pérdorin e njejtin
model tarifor gjate it Kalendark paraardhs;

 FRM - struktura  Perzirjes s¢ Mbetur Pecfundimiare.
5. Nerastse:

Eon = 5604 <0

per logariten e struktures se burimeve té energjise elekirike merret viera 0 per piesén ¢ energjise
elekirike qe mbulohet nga Perzirja e Mbetur Perfundimare.




