KORRIGJIM GABIMI MATERIAL


Në vendimin nr. 3, datë 8.2.2021, të Këshillit të Lartë të Arkivave, “Për miratimin e standardeve të kutive dhe dosjeve, për ruajtje të përhershme, si dhe listës së institucioneve dhe tipologjisë e dokumenteve të institucioneve që janë të detyruara të zbatojnë këto standarde”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 26 , datë 18.2.2021, bëhen korrigjimi i gabimit, si më poshtë:
- Shtojca nr. 1, e këtij vendimi, në kolonën: “përmasat e dosjeve për ruajtje të përhershme”, të korrigjohet, nga 37 x 26 në 36 x 24, sipas materialit bashkëngjitur.


SHTOJCË 1
STANDARDET E KUTIVE DHE DOSJEVE PËR RUAJTJE TË PËRHERSHME PËR ARKIVAT JO NË VEPRIM DHE PËR INSTITUCIONET QË RUAJNË DOKUMENTACION GJITHNJË PRANË TYRE

	Lloji
	Përmasat
	Specifikimet teknike

	Kuti për ruajtje të përhershme
	40 x 28 x 18
	Kutia: 
- Ndërtuar nga karton i fortë e i valëzueshëm, me gramaturë 620 gr/m2 që të lejojë valzueshmërinë;
- Faqet anësore me fortësi të dyfishtë, faqet fundore me trashësi të dyfishtë;
- Të ketë një pH midis 7.0 dhe 9.5;
- Të përmbajnë një rezervë alkaline minimale prej 2% të karbonatit të kalciumit; 
- Të përmbajnë jo më shumë se 1% lignin;
- Të jetë e bërë nga fibra celuloze (pambuku ose pulpë druri e pastruar);
- Nuk duhet të ketë shtresa ngjitëse ose të kapura.

Dosja:
- Kartoni të jetë 330 gr/m2, me 2 krahë, krahët brenda të shkruara të palosur 20 cm, pjesa frontale me kthim pa ngjitje;
- Të ketë një pH midis 7.0 dhe 9.5;
- Të përmbajnë një rezervë alkaline minimale prej 2% të karbonatit të kalciumit; 
- Të përmbajnë jo më shumë se 1% lignin;
- Të jetë e bërë nga fibra celuloze (pambuku ose pulpë druri e pastruar);
- Nuk duhet të ketë shtresa ngjitëse ose të kapura.

	Kuti për ruajtje të përhershme për amza
	40 x 55 x 18
	

	Kuti për ruajtje të përhershme për regjistra
	40 x 70 x 9
	

	Dosje për ruajtje të përhershme
	36 x 24
	




[bookmark: _GoBack]Bashkëngjitur dhe skicat e kutive dhe e dosjeve me ruajte të përhershme.

