VENDIM
Nr. 145, datë 18.9.2017

PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES MBI PROCEDURAT PËR PARAQITJEN E NJË KËRKESE, SHQYRTIMIN E SAJ DHE AFATET E NJOFTIMIT KUR KLIENTI
[bookmark: _GoBack]DYSHON NË SAKTËSINË E TË DHËNAVE TË APARATIT MATËS TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

Në mbështetje të nenit 16, nenit 20, germa “a” dhe 77, pika 6; nenit 108, pika 3, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, si dhe nenit 26, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe
procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë
(ERE), në mbledhjen e tij të datës 18.9.2017, mbasi shqyrtoi relacionin mbi draftrregulloren “Mbi procedurat për paraqitjen e një kërkese, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit, kur klienti dyshon në
saktësinë e të dhënave të aparatit matës të energjisë elektrike”, të përgatitur nga Drejtoria Juridike dhe e
Mbrojtjes së Konsumatorit,
konstatoi se:
- Me vendimin 67, datë 27.5.2016, bordi i ERE-s vendosi: “Fillimin e procedurave për miratimin e
“Rregullores mbi procedurat për paraqitjen e një ankese, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit, kur klienti dyshon në saktësinë e të dhënave të aparatit matës të energjisë elektrike”.
-	Me shkresën nr. 430 prot., datë 1.6.2016, ERE u ka dërguar të gjitha palëve të interesuara draftrregulloren “Mbi procedurat për paraqitjen e një  ankese, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit, kur
klienti dyshon në saktësinë e të dhënave të aparatit matës të energjisë elektrike”.
- Ministria e Energjisë dhe Industrisë, me shkresën nr. 3785/1 prot., datë 6.7.2016, është shprehur
parimisht dakord mbi miratimin e kësaj rregulloreje, duke paraqitur propozimet e saj mbi disa ndryshime dhe saktësime, të cilat janë reflektuar në rregullore.
- Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me shkresën nr. 4530/1 Prot., datë 21.6.2016, ka shprehur opinionin dhe sugjerimet e saj, të cilat janë marrë në konsideratë dhe janë
reflektuar në rregullore.
- Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, me shkresën nr. 2601/1 prot., datë 7.6.2016, është shprehur
dakord me të gjithë përmbajtjen e rregullores.
- “Operatori i Sistemit të Transmetimit” me shkresën me nr. 3962/1 prot., datë 25.7.2017, ka
shprehur opinionet dhe qëndrimin e tij, i cili është marrë në konsideratë dhe është reflektuar në këtë rregullore.
Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të miratojë  rregulloren “Mbi procedurat për paraqitjen e një kërkese, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit,  kur  klienti  dyshon  në  saktësinë  e  të  dhënave  të  aparatit  matës  të  energjisë  elektrike”,
bashkëlidhur.
2. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë te interesuarit për vendimin e bordit të ERE-s.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë brenda 30 ditëve kalendarike nga
dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Petrit Ahmeti


RREGULLORE
MBI PROCEDURAT PËR PARAQITJEN E NJË KËRKESE, SHQYRTIMIN E SAJ DHE
AFATET E NJOFTIMIT, KUR KLIENTI DYSHON NË SAKTËSINË E TË DHËNAVE TË APARATIT MATËS TË ENERGJISË ELEKTRIKE

PJESA E PARË DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i kësaj rregulloreje është që të përcaktohen kushtet dhe procedurat për paraqitjen, shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave të klientëve në lidhje me saktësinë e të dhënave të aparatit matës të energjisë
elektrike, si edhe afatet kohore për trajtimin dhe zgjidhjen e këtyre kërkesave.

Neni 2
Baza ligjore

Kjo rregullore bazohet në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, neni 77, pika 6, “Verifikimi i matësve”.

Neni 3
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje do të jenë kërkesat e klientëve lidhur me saktësinë e matësit të energjisë elektrike të instaluar nga operatori i rrjetit te klienti.

Neni 4
Fusha e zbatimit

Kjo rregullore përcakton procedurën e paraqitjes së kërkesës, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit të kërkuesit për rastet kur ai dyshon në saktësinë e matësit të energjisë elektrike, në mënyrë që:
1. Të sigurojë trajtimin e barabartë dhe jodiskriminues ndaj të gjithë klientëve, në respekt të të drejtave dhe detyrimeve të tyre, në lidhje me saktësinë e matjes së energjisë elektrike të konsumuar
prej tyre.
2. Të mbrojë klientët përmes promovimit të qasjes transparente ndaj kërkesave që kanë të bëjnë
me saktësinë e matjes së energjisë elektrike të regjistruar nga matësi elektrik i instaluar te klienti.
3. Të sigurojë përmbushjen e kritereve të matjes së energjisë elektrike në mënyrë transparente.
4. Të garantojë zhvillimin e një procedure të shpejtë dhe transparente për trajtimin e kërkesave të klientëve nga operatori i rrjetit.
5. Të garantojë trajtimin e kërkesave në zbatim të procedurave dhe afateve të zgjidhjes së kërkesave, sipas parashikimeve të përcaktuara në këtë Rregullore.
6. Çdo ankesë që lidhet me elementet e veprës penale dhe vjedhjes së energjisë elektrike, të përcaktuara  në  ligjin  nr.  43/2015,  “Mbi  sektorin  e  energjisë  elektrike”, nuk  trajtohet  në  këtë
rregullore dhe është nën juridiksionin e gjykatës kompetente.

Neni 5
Referencat

Referencat ligjore të përdorura në këtë rregullore janë:
- Ligji nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”;
- Ligji nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për metrologjinë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”;
- Ligji nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar me ligjin nr.
48/2012;
- Kodi i Matjes (i miratuar nga ERE);
- Kontrata “Tip” e shërbimit të verifikimit të matësve të energjisë elektrike dhe vulosjen e tyre
(miratuar nga ERE);
- Metodologjia e llogaritjes së dëmit ekonomik (të miratuar nga ERE).

Neni 6
Përkufizime

Termat e përdorur në këtë rregullore kanë kuptimin si në vijim dhe çdo term tjetër i parashikuar në këtë rregullore do ketë kuptimin e termave të përcaktuar në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë
elektrike” dhe ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për metrologjinë”, i ndryshuar:
“Enti Rregullator i Energjisë” ose “ERE” është autoriteti rregullator i sektorit të energjisë elektrike, i cili funksionon në përputhje me ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”.
“Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë” ose “DPM” është person juridik, publik, i specializuar për metrologjinë  dhe  që  zhvillon  aktivitetin  në  mbështetje  të  ligjit  nr.  9875,  datë  14.2.2008,  “Për
metrologjinë”, i ndryshuar, si dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij.
“Operator  i  rrjetit”  është  operatori  i  sistemit  të  transmetimit  dhe/ose  operatori  i  sistemit  të
shpërndarjes.
“Klient” është një klient shumice ose fundor i energjisë elektrike.
“Klient fundor” është një klient që blen energji elektrike vetëm për përdorim vetjak.
“Klient familjar” është një klient që blen energji elektrike vetëm për konsumin e tij familjar, pa
përfshirë konsumin për veprimtari tregtare apo profesionale.
“Klientë jofamiljarë” janë personat fizikë ose juridikë që blejnë energji elektrike, e cila nuk shkon për
përdorim familjar, prodhuesit dhe klientët e shumicës.
“Kodi i Matjes” është tërësia e rregullave teknike dhe normat minimale të detyrueshme për matjen
dhe regjistrimin e energjisë elektrike, me qëllim matjen dhe regjistrimin e energjisë elektrike.
“Matës energjie” janë aparate matëse që matin energjinë elektrike nëpërmjet integrimit të fuqisë
elektrike në lidhje me kohën respektive.
“Klasa e saktësisë” është klasa e matësit të energjisë elektrike që plotëson kërkesat metrologjike të
deklaruara, të cilat kanë për qëllim që të mbajnë gabimet e matjes ose pasiguritë e matjes brenda kufijve të përcaktuar nën kushtet e punës specifike.
“Gabimi i matjes” është tregimi i matësit minus vlerën e vërtetë.
“Gabimi relativ” është ai që rezulton nga formula e mëposhtme:
Gabimi në përqindje = (energjia e regjistruar – vlerën e vërtetë) × 100 / vlerën e vërtetë.
“Gabimi maksimal i lejuar” ose “GML” është vlera më e madhe e gabimit të matjes, në përputhje me një vlerë referencë të njohur, e cila lejohet nga specifikimet ose standardet për një instrument matës apo
sistem matjeje.
“Verifikim” është konfirmimi nëpërmjet ekzaminimit dhe evidentimit, nëse janë plotësuar kërkesat
specifike, tekniko-metrologjike.
“Autorizim” është dhënia e së drejtës për të kryer shërbime të metrologjisë ligjore të instrumenteve
matëse në sferën e detyrueshme, subjekteve publike dhe private, vendëse ose të huaja, që kryejnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë.
“Subjekti i autorizuar” është subjekti i autorizuar nga DPM-ja për të kryer shërbimin e verifikimit dhe të vulosjes së matësit elektrik.

PJESA E DYTË
ANKESAT E KLIENTËVE PËR SAKTËSINË E MATËSIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

Neni 7
Procedurat e paraqitjes së një kërkese për verifikimin e saktësisë së matësit elektrik dhe
shqyrtimin e saj

1. Nëse klienti dyshon në saktësinë e matësit elektrik në përdorim të tij, ai paraqet një kërkesë, pranë zyrave të operatorit të rrjetit, si dhe çdo institucioni tjetër përgjegjës, për verifikimin e aparatit matës të
energjisë elektrike.
2. Në rastet kur klienti paraqet një kërkesë për verifikim të saktësisë të aparatit matës të energjisë
elektrike pranë institucioneve të tjera përgjegjëse, ato do të regjistrojnë kërkesën e tij dhe do t’ia përcjellin operatorit të rrjetit në zbatim të afateve kohore për trajtimin e kërkesave.
3. Në të gjitha rastet, institucioni përgjegjës, të cilit i është drejtuar kërkesa e klientit për verifikim të saktësisë të aparatit matës të energjisë elektrike, do të vërë në dijeni dhe klientin për përcjelljen e kërkesës
së tij pranë operatorit të rrjetit.
4. Me paraqitjen e kërkesës, përfaqësuesi i operatorit të rrjetit është i detyruar të regjistrojë kërkesën
dhe të pajisë klientin me një numër unik të kërkesës së paraqitur.
5. Kërkesa e paraqitur nga klienti, pranë zyrave të operatorit të rrjetit, si dhe çdo institucioni tjetër
përgjegjës, për verifikimin e aparatit matës të energjisë elektrike, do të jetë subjekt i ligjit nr. 9887, datë
10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.
6. Operatori i rrjetit planifikon realizimin e shërbimit të verifikimit të saktësisë të aparatit matës të energjisë elektrike te klienti jo më vonë se 5 ditë pune prej ditës së paraqitjes së kërkesës.
7. Operatori i rrjetit njofton klientin me shkrim, brenda 3 ditëve pune nga paraqitja e kërkesës, për ditën dhe orën kur parashikohet të kryhet verifikimi i saktësisë së matësit elektrik te klienti.
8. Operatori i Rrjetit planifikon realizimin e shërbimit të verifikimit, duke njoftuar DPM-në ose personin  juridik  të  autorizuar  prej  saj,  për  verifikimin  e  matësve  elektrikë,  që  mbulojnë  zonën
administrative të klientit që ka paraqitur kërkesën. Nëse matësi elektrik ka qenë i verifikuar më parë nga subjekti i autorizuar që mbulon zonën administrative të klientit që ka paraqitur kërkesën, operatori i
Rrjetit njofton një subjekt të autorizuar që kryen aktivitet në një zonë tjetër administrative që të kryejë këtë shërbim.
9. Operatori i Rrjetit dhe subjekti i autorizuar kryejnë shërbimin e verifikimit të matësit elektrik për saktësinë e të cilit është ankuar klienti. Verifikimi i saktësisë do të kryhet në prezencën e Operatorit të
rrjetit, subjektit të autorizuar për verifikimin e matësve elektrikë, si edhe në prezencë të klientit që ka paraqitur kërkesën.
10. Shërbimi i verifikimit të matësit te klienti do të kryhet pa e shkëputur matësin elektrik nga lidhjet elektrike. Regjime të ndryshme ngarkese do të realizohen ose nëpërmjet vetë klientit ose duke realizuar
ngarkesa të ndryshme në vend nga subjekti i autorizuar.
11. Nëse gjatë verifikimit në terren subjekti i autorizuar nuk është në gjendje të gjykojë mbi saktësinë e
matësit të energjisë elektrike, atëherë ai kërkon që aparati matës të testohet në kushte laboratori. Kjo kërkesë dëshmohet duke vendosur nga ana e tij etiketa sigurie, ritestim në laborator.
12. Me përfundimin e verifikimit përgatitet raporti i testimit, i cili firmoset nga përfaqësuesi i
Operatorit të Rrjetit dhe përfaqësuesi i subjektit të autorizuar. Një kopje e raportit të testimit i dorëzohet
edhe klientit që ka paraqitur kërkesën.

13. Nëse aparati matës i konstatuar i dëmtuar do t’i nënshtrohet procesit të riparimit, operatori i rrjetit njofton më parë klientin për këtë, duke i bërë me dije këtij të fundit afatet brenda të cilave mund të
kërkojë të ushtrojë të drejtën për të kërkuar ritestim të aparatit pranë një tjetër subjekti të autorizuar nga

DPM-ja.
14. Nëse gjatë verifikimit të matësit elektrik, nga ana e operatorit të rrjetit konstatohen parregullsi apo ndërhyrje të paautorizuara në sistemin e matjes, që ndikojnë në regjistrimin e konsumit të energjisë
elektrike dhe nuk përbëjnë vepër penale, merr masa të menjëhershme për riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve, në të cilat është ndërhyrë, përllogarit dëmin ekonomik të shkaktuar nga ndërhyrjet e paligjshme,
sipas metodologjisë së llogaritjes së dëmit të miratuar nga ERE dhe zbaton procedurat përkatëse sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 8
Interpretimi i rezultateve të verifikimit të kërkesës mbi saktësinë e matësit elektrik

1. Kur pas verifikimit nga subjekti i autorizuar, në prani të përfaqësuesit të operatorit të rrjetit dhe klientit që ka paraqitur kërkesën, konstatohet se gabimi i matjes i regjistruar pas verifikimit është përtej
gabimit maksimal të lejuar (minus ose plus) dhe nuk ka prova të dëmtimeve me dashje të bëra nga klienti, atëherë operatori i rrjetit kryen përllogaritjet përkatëse të sasisë së energjisë së faturuar më shumë ose më
pak, sipas rezultatit të pasaktësisë në matës dhe në këtë mënyrë bëhet rimbursimi sipas rregullave dhe procedurave të parashikuara në Kodin e Matjes.
2. Rregullimet për pasaktësitë e matjeve do të kufizohen për një periudhë të përcaktuar, në përputhje me parashikimet e bëra në Kodin e Matjes.
3. Nëse testimi për qëllime verifikimi është kryer në kushte laboratori, si pikë referuese për vlerësimin e kompensimit do të shërbejë diferenca midis gabimit të matjes që rezulton në matës pas testimit dhe
gabimit maksimal të lejuar sipas klasës së saktësisë së vetë matësit elektrik. Gabimi i matjes së matësit llogaritet në pikën referuese të ngarkesës, si më poshtë:
a) Matës 1-fazor (njëfazor): ngarkesa simetrike nominale (bazë), I=100%, për cosø=1

b) Matës 3-fazorë (trefazorë): ngarkesa simetrike nominale (bazë), I=100% (L1, L2, L3), për cosø=1
4. Nëse testimi për qëllime verifikimi është kryer në kushte terreni me instrumente etalon referues
portative, si pikë referuese për vlerësimin e kompensimit do të shërbejë diferenca midis gabimit të matjes që rezulton në matës pas testimit me 1.5 x klasën e matësit elektrik.
5. Matësi që rezulton i rregullt, pas verifikimit do të vuloset në përputhje me parashikimet e kontratës
“Tip”, “Mbi verifikimin e matësve të energjisë elektrike dhe vulosjen e tyre”, të miratuar nga ERE.
Matësi që rezulton jo i rregullt do të identifikohet me anën e një çifti etiketash sigurie, që tregon se matësi është jo i rregullt. Operatori i rrjetit do të kryejë zëvendësimin e këtij matësi që rezulton jo i rregullt, duke
njoftuar paraprakisht me shkrim klientin, brenda tri ditëve pune prej ditës së verifikimit nga subjekti i autorizuar, në përputhje me parashikimet e Kodit të Rrjetit të Transmetimit dhe Kodit të Rrjetit të
Shpërndarjes.

Neni 9
Afati i realizimit të shërbimeve

1. Realizimi i shërbimit të verifikimit të saktësisë së matësit elektrik të klientit, i cili ka bërë kërkesë pranë operatorit të rrjetit, kryhet brenda 5 ditëve pune prej ditës së paraqitjes së kërkesës në zyrat e
operatorit të rrjetit.
2. Brenda 3 ditëve pune prej ditës së kryerjes së shërbimit të verifikimit të matësit elektrik, operatori i
rrjetit paraqet vlerësimin ndaj kërkesës së bërë dhe ia dorëzon klientit.

Neni 10
Ankimimi i kërkesës

1. Në rastet kur klienti nuk është i kënaqur me trajtimin e kërkesës nga operatori i rrjetit apo kur

klienti nuk është dakord me vlerësimin e bërë nga operatori i rrjetit pas verifikimit të matësit elektrik, atëherë klienti paraqet një ankimim pranë institucioneve përgjegjëse mbi trajtimin e kërkesës që lidhet me
verifikimin e saktësisë e matësit elektrik.
2. Ankimimi i kërkesës së paraqitur do të trajtohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, referuar:
- Ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”;

- Ligjit nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për metrologjinë”, i ndryshuar;
- Ligjit nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar me ligjin nr.
48/2012;
- Kodit të Procedurave Administrative.
PJESA E TRETË Neni 11
Detyrimet financiare

1. Kur verifikimi i matësit është bërë me kërkesë të klientit dhe gjatë verifikimit të matësit nuk konstatohen pasaktësi, atëherë shpenzimet e verifikimit paguhen nga klienti që ka paraqitur kërkesën, në
përputhje me tarifat tavan për verifikimin e matësve, të miratuara me udhëzim të përbashkët të ministrit të Financave dhe ministrit përgjegjës për energjinë.
2. Tarifat tavan për verifikimin e matësve miratohen me udhëzim të përbashkët të ministrit të
Financave dhe ministrit përgjegjës për energjinë, sikurse përcaktohet në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin
e energjisë elektrike”.
PJESA E KATËRT Neni 12
Dhënia e informacionit

1. Operatori i rrjetit do të paraqesë informacion 4-mujor në ERE në lidhje me kërkesat e klientëve për verifikimin e saktësisë së aparatit matës të energjisë elektrike.
2. Forma e informimit do të jetë sipas formularit paraqitur në aneksin bashkëlidhur rregullores.

Neni 13
Rishikimi dhe ndryshimi i rregullave

Kjo rregullore është objekt rishikimi ose ndryshimi me vendim të bordit të ERE-s, me kërkesë të operatorit të rrjetit ose me iniciativë të vetë ERE-s.

Neni 14
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.















ANEKS 1
REGJISTRI I OPERATORIT TË RRJETIT, MBI KËRKESAT PËR VERIFIKIMIN E APARATIT MATËS TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA KLIENTËT E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE

	MUAJI
	

NR.
	

SUBJEKTI
	

ADRESA E SUBJEKTIT
	

KATEGORIA E SUBJEKTIT
	KODI I KLIENTIT TË KONTRATËS SË FURNIZIMIT
ME ENERGJI ELEKTRIKE
	
DATA E PARAQITJES SË KËRKESËS
	OPERATORI I RRJETIT/ FURNIZUESI/INSTI TUCIONI PRANË TË CILIT U PARAQIT KËRKESA
	
AFATI I REALIZIMIT TË SHËRBIMIT
	
SUBJEKTI I AUTORIZUAR, I CILI KREU VERIFIKIMIN
	
REZULTATI I TESTIMIT (NË %)
	KLASA E SAKTËSISË SË APARATIT MATËS TË ENERGJISË ELEKTRIKE
	
KËRKESË PËR RITESTIM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













