VENDIM 
Nr. 178, datë 8.11.2017

MBI MIRATIMIN E “METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFAVE TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT DHE TË SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”

Në mbështetje të neneve 16, pika 1 dhe nenit 32, pika 1, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, si dhe në zbatim të nenit 26 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016, bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 8.11.2017, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoria e Tarifave dhe e Çmimeve, për miratimin e “Metodologjisë së llogaritjes së tarifave të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror”,
konstatoi se:
- Drejtoritë teknike në bashkëpunim me shoqërinë konsulente BBH kanë hartuar draftin e “Metodologjisë së llogaritjes së tarifave të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror”.
- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 142, datë 6.9.2017, vendosi për fillimin e procedurave për miratimin e “Metodologjisë së llogaritjes së tarifave të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror”.
- Me shkresën nr. 648 prot., datë 4.10.2017, ERE njoftoi Albgaz sh.a., Albpetrol sh.a., Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Autoritetin e Konkurrencës, për fillimin e procedurës për miratimin e “Metodologjisë së llogaritjes së tarifave të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror” dhe u kërkoi të paraqesin opinionet apo komentet e tyre në lidhje me këtë metodologji.
- Autoriteti i Konkurrencës, me shkresën nr. 394/1 prot., datë 12.10.2017, Albgaz sh.a., me shkresën nr. 129 prot., datë 30.10.2017 dhe ENC në korresponcencë elektronike shprehën opinionin e tyre mbi këtë metodologji. Komentet e palëve sa më sipër që nuk bien ndesh me legjislacionin në fuqi, janë reflektuar në “Metodologjinë e llogaritjes së tarifave të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror”. 
Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s 
 
VENDOSI:

1. Të miratojë “Metodologjinë e llogaritjes së tarifave të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror” (bashkëlidhur).
2. Drejtoria e Tarifave dhe e Çmimeve të njoftojë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Autoritetin e Konkurrencës, Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë, si dhe të gjithë të interesuarit për vendimin e bordit të ERE-s. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 45 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare. 
	
KRYETARI
Petrit Ahmeti

METODOLOGJIA 
PËR LLOGARITJEN E TARIFAVE TË PËRDORIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT DHE TË SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR

PJESA I
TERMAT E PËRGJITHSHËM

1. Autoriteti
Kjo metodologji e llogaritjes së tarifave të rrjetit të gazit është hartuar në mbështetje të ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”. 
2. Qëllimi dhe fusha e aktivitetit
Qëllimi i kësaj metodologjie është vendosja e rregullave për llogaritjen e tarifave të aksesit dhe të përdorimit të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit në Shqipëri, si dhe tarifave të shërbimeve të ofruara nga operatori i rrjetit të gazit, siç parashikohet në nenin 32, pika 1, të ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror” (tarifat e rrjetit). Tarifat e rrjetit do të vendosen nga operatori i rrjetit të gazit në përputhje me këtë metodologji. Kjo metodologji nuk trajton tarifat e aksesit dhe përdorimit të TAP-it (Trans Adriatic Pipeline).
3. Termat e përdorur në këtë metodologji
Termat e përgjithshëm të përdorur në këtë metodologji janë marrë nga ligji nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”. Ata kanë kuptimet e mëposhtme:
3.1 “Periudha rregullatore e llogaritjes” do të thotë periudha e aktivitetit të operatorit të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror, e cila zgjat 12 muaj dhe përkon me vitin kalendarik.
3.2 “Operator i kombinuar” konsiderohet kur e njëjta shoqëri e gazit natyror licencohet për të kryer veprimtarinë e transmetimit, shpërndarjes, operatorit të impianteve të GNL-së dhe/ose të impianteve të depozitimit, siç përcaktohet në nenin 80, të ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”.
3.3 “Rrjet” është një sistem i ndërlidhur tubacionesh. 
3.4 “Operator i rrjetit” do të thotë operatori i sistemit të transmetimit dhe/ose operator i sistemit të shpërndarjes së gazit natyror në Shqipëri.
Të gjithë termat e përdorur në këtë metodologji kanë të njëjtin kuptim me përcaktimet e ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”. 
4. Parimet bazë të vendosjes së tarifave
4.1 Përcaktimi i tarifave sipas kësaj metodologjie do të bazohet në metodën RoR. Operatorit të rrjetit do t’i lejohet të mbulojë kostot e justifikuara për rrjetin, si dhe një kthim mbi investimin. 
4.2 Operatori i kombinuar do të zbatojë rregullat e kësaj metodologjie për qëllim të përcaktimit të tarifave nga ERE. ERE do të miratojë tarifat e rrjetit kur plotësohen kushtet dhe parimet e kësaj metodologjie. Tarifat e përdorimit të rrjetit të aprovuara nga ERE do të jenë të vlefshme për një periudhë ushtrimore (1-vjeçare). 
4.3 Shmangia nga çdo parashikim i kësaj metodologjie do të çojë në refuzimin nga ERE të aplikimit për tarifë të operatorit.
4.4 Tarifat e rrjetit do të llogariten dhe do të miratohen nga ERE në bazë të kostove të rrjetit të cilat do të konstatohen dhe trajtohen në përputhje me nenet 7–12 të kësaj metodologjie. Kostot dhe tarifat e rrjetit do të llogariten në bazë të të dhënave të përfituara nga viti i mëparshëm i aktivitetit të operatorit të rrjetit (sipas nenit 80), por mund të merret parasysh edhe informacioni i përfituar në vitin aktual, në rast se vlerësohet i besueshëm. 
Kostot e rrjetit do të llogariten si më poshtë:
GCt = Ct-2+Dt-2+ROCt-2 –CRIt-2+OCPt,
ku:
GCt - kostot vjetore të rrjetit për vitin në shqyrtim
Ct-2 - elementet e kostos të vitit (t-2), si përcaktohet në nenin 8
Dt-2 - amortizimi i vitit (t-2), si përcaktohet në nenin 9
 ROCt-2 - kthimi mbi kapitalin e vitit (t-2), si përcaktohet në nenin 10
 CRIt-2 - të ardhurat e zbritshme të vitit (t-2), si përcaktohet në nenin 11
 OCPt - axhustimet e periudhave të ndryshme në vitin/t, si përcaktohet në nenin 12
 4.5 Vendosja e tarifave të rrjetit do të bazohet në këto parime:
1. Tarifat e rrjetit do të pasqyrojnë kostot
2. Tarifat e rrjetit do të llogariten në mënyrë të tillë që, në fund të periudhës rregullatore, diferenca ndërmjet kostove reale të rrjetit (të ardhurave të realizuara) dhe atyre të lejuara nëpërmjet tarifës të jetë sa më e vogël.
3. Nuk lejohen subvencionime ndërmjet klasave të ndryshme të klientëve.
4. Tarifat e rrjetit duhet të pasqyrojnë kostot aktuale të shërbimit për çdo klient dhe duhet të alokohen në mënyrë sa më të drejtë.
5. Tarifat e rrjetit duhet të japin sinjalet e duhura për përdorimin me eficiencë të rrjetit.
6. Shpenzimet e lejuara në tarifë duhet të jenë transparente për të gjithë pjesëmarrësit.
7. Tarifat e rrjetit duhet t’i lejojnë operatorit të rrjetit të përfitojë normën e lejuar të kthimit mbi bazën e rregulluar të aseteve të miratuara nga ERE. 
8. Tarifat e rrjetit duhet të mbeten të qëndrueshme në kohë.
5. Periudha rregullatore e llogaritjes 
5.1 Metodologjia parashikon një periudhë llogaritjeje afatshkurtër në vend të një periudhe rregullatore afatgjatë. Kjo qasje mundëson aplikimin e tarifave vjetore për operatorët e rrjetit. Kjo siguron që kostot e larta dhe luhatjet e tyre për shkak të rritjes së infrastrukturës së gazit në Shqipëri të mund të përfshihen në llogaritjet e kostove të rrjetit.
5.2 Periudha rregullatore e llogaritjes duhet të jetë e njëjtë si për rrjetet e transmetimit ashtu edhe ato të shpërndarjes, si saktësohet te përkufizimet e kësaj metodologjie.
6. Dokumentet e veçanta për aktivitetin e transmetimit dhe të shpërndarjes 
6.1 Operatori i rrjetit që operon në aktivitetet e transmetimit dhe të shpërndarjes duhet të mbajë evidenca të veçanta për asetet, detyrimet, të ardhurat apo kostot e transmetimit dhe të shpërndarjes mbi baza vjetore. Këto evidenca do të shërbejnë si pjesë e pasqyrave financiare vjetore të shoqërisë.
6.2 Evidencat vjetore të veçanta për aktivitetin e transmetimit duhet të përmbajnë të gjitha asetet, detyrimet, të ardhurat apo kostot e lidhura me aktivitetin e transmetimit.
6.3 Evidencat vjetore të veçanta për aktivitetin e shpërndarjes duhet të përmbajnë të gjitha asetet, detyrimet, të ardhurat apo kostot e lidhura me aktivitetin e shpërndarjes.
6.4 Alokimi i aseteve, detyrimeve, të ardhurave apo kostove duhet të bëhet mbi bazën e një metode të përshtatshme shpërndarjeje.
 
PJESA II
LLOGARITJA E TARIFAVE TË RRJETIT

7. Parimet e llogaritjes së kostove të rrjetit
7.1 Kostot e vërejtura dhe të shfaqura në pasqyrat financiare të operatorit të rrjetit do të merren parasysh deri në masën që ato përkojnë me kostot që do të kishte një operator rrjeti eficient dhe i mirëmenaxhuar dhe që do të shmangte shpenzimet e tepërta. Rregullatori ka të drejtën të shqyrtojë nivelin e kostove të raportuara nga operatori i rrjetit 
 Kostot e rrjetit do të përcaktohen pasi të bëhen analizat përkatëse, bazuar në llogarinë humbje/fitime të aktivitetit të vitit paraardhës, pas mbylljes së tij. Siç po përmendim në këtë paragraf, kostot e rrjetit do të jenë ato aktuale, sipas nenit 8, ato të amortizimit sipas nenit 9, ato të kthimit mbi kapitalin sipas nenit 10 dhe të ardhurave të zbritshme nga ato të lejuara sipas nenit 11.
7.2 Operatori i rrjetit do të marrë në konsideratë vetëm ato kosto apo komponentë të tyre që kanë të bëjnë me marrjen nga të tretët të shërbimeve të nevojshme për kryerjen e aktivitetit njësoj sikur t’i kryente vetë ato. Operatori i rrjetit duhet që për secilën nga këto kosto të paraqesë dokumente dhe prova.
7.3 Nëse ndodhin shpenzime apo të ardhura të jashtëzakonshme, ato duhet t’i raportohen pa vonesë rregullatorit.
8. Kostot aktuale
Zërat e kostove, të pasqyruara te PASH-i (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve) si për aktivitetin e transmetimit, ashtu edhe atë të shpërndarjes së gazit natyror, do të merren parasysh në përcaktimin e kostove të rrjetit. Me kosto aktuale kuptojmë kostot direkte të operimit (kostot e personelit dhe ato materiale), kostot indirekte të operimit (mirëmbajtje, shërbime, riparime dhe të tjera), si dhe shpenzime të përgjithshme (qira, siguracione dhe kosto energjie dhe të tjera). Amortizimi dhe interesi mbi borxhet nuk do të pasqyrohet te kostot aktuale të operimit, pasi ato do të pasqyrohen në kostot e aktivitetit sipas neneve 9 dhe 10. ERE do të vlerësojë nëse këto kosto janë të arsyeshme dhe të justifikuara. 
9. Amortizimi i lejuar
9.1 Për të mundësuar një operim afatgjatë, të besueshëm dhe të sigurt të rrjetit do të llogarisim rënien në vlerë të aseteve të nevojshme për operimin e rrjetit, si rezultat i vjetërimit (amortizimit) të tyre, si përshkruhet në nenet 2 dhe 4. Prandaj, në llogaritjen e kostove do të përfshijmë edhe kostot e amortizimit të cilat raportohen në PASH (Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve).
9.2 Amortizimi i aseteve do të llogaritet bazuar në koston e tyre historike sipas metodës së amortizimit linear.
9.3 Amortizimi i secilit aset do të llogaritet çdo vit bazuar në jetëgjatësinë e tij. Jetëgjatësia e çdo aseti nuk do të ndryshojë për periudhat e mbetura të llogaritjes së amortizimit. Llogaritja e amortizimit do të bëhet mbi baza vjetore. Për qëllim të llogaritjes së amortizimit, çdo asset i ri do të njihet si shtesë vetëm për periudhën e vitit që është vënë në shfrytëzim. Jetëgjatësitë përkatëse janë të përcaktuara në aneksin 1. 
9.4 Pas përfundimit të periudhës së amortizimit të një aseti vlera e tij do të konsiderohet zero. Nuk lejohet rivlerësim i këtij aseti.
10. Kthimi i lejuar mbi bazën e rregulluar të aseteve
10.1 Kthimi mbi bazën e rregulluar të aseteve të operatorit të rrjetit do të llogaritet sipas formulës: 
R = RAB x WACC
RABt = RVt-2+CAt-2+Lt-2+AUCt-2 – Pt-2– APt-2 – TPt-2 –OLt-2,
ku:
RVt-2 - vlera e mbetur e aseteve fikse të trupëzuara të nevojshme për operimin e rrjetit të llogaritura me koston historike të blerjes apo prodhimit në fillim të periudhës rregullatore në vitin (t-2) (pas zbritjes së shumës së amortizimit të aseteve)
 CAt-2 - vlera sipas bilancit e aseteve qarkulluese të nevojshme për operimin e rrjetit në vitin (t-2) (kapitali i punës)
Lt-2 - vlera e tokës sipas çmimit të blerjes në vitin (t-2)
AUCt-2 - parapagimet dhe asetet në ndërtim (investimet në proces) në vitin (t-2)
Pt-2 - provizionet në vitin (t-2)
APt-2 - pagesat e marra në avancë, si dhe parapagimet (paradhëniet) nga klientët në vitin (t-2) 
TPt-2 - llogari të pagueshme mbi të cilat nuk paguhet interes në vitin (t-2) 
CG - vlera e aseteve të përfituara nëpërmjet dhurimit
OLt-2 - të tjera të pagueshme deri në masën e fondeve në dispozicion të operatorit të rrjetit dhe që mbi të cilat nuk llogaritet interes në vitin (t-2)
Në çdo rast do të merret parasysh mesatarja e vlerës në fillim dhe në fund të vitit.
Në kuptim të paragrafit të sipërpërmendur, provizionet janë detyrime të papërcaktuara në vlerë dhe kohë. Zakonisht vlerësohen me vlerën e arsyeshme që një subjekt paguan në mënyrë që të mbyllë një detyrim në fund të periudhës raportuese apo t’ia transferojë atë një pale të tretë. Në vlerësimin e një provizioni merren parasysh risqet dhe pasiguritë.
Në kuptim të paragrafit të sipërpërmendur, aktivet qarkulluese do të llogariten deri në një shumë të nevojshme për operimin e rrjetit. Operatori i rrjetit duhet të paraqesë në ERE një studim për fondet e kërkuara për mbajtjen e një niveli të përshtatshëm të lëndëve të para, materialeve apo mjeteve monetare për përballimin e detyrimeve korrente apo mbajtjen e rezervave minimale. Në rast se një studim i tillë nuk është i mundur, operatori i rrjetit mund të paraqesë një vlerësim të përafërt të aktiveve korrente me një arsyetim me shkrim për këtë vlerësim të përafërt. Në çdo rast, aktivet qarkulluese nuk duhet të tejkalojnë vlerën e 1/12 të shpenzimeve operative (OPEX) për një periudhë të dhënë rregullatore.
10.2 Operatori i rrjetit duhet të paraqesë dokumentet dhe faktet e nevojshme për këtë qëllim.
10.3 Kthimi mbi kapitalin do të llogaritet në bazë të kostos mesatare të ponderuar të kapitalit (WACC). Baza e rregulluar e aseteve (RAB) do të shumëzohet me WACC-në. Llogaritja do të bazohet mbi një strukturë kapitali prej 60% borxh dhe 40% kapitale të vetat. Kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit llogaritet si më poshtë:
WACC = [ES * ARoE/ (1 – T)] + (DS * CoD)
ES + DS = 1,
ku:
ES	 - norma që synohet për raportin e kapitalit e vet shoqërisë në RAB (40%)
T - norma e taksës së korporatës
ARoE - kthimi i lejuar mbi kapitalin e vet (pas taksave)
DS - norma që synohet për raportin e borxhit në RAB (60%)
CoD - kostoja e borxhit
10.4 Kthimi i lejuar mbi kapitalin pas taksave merret norma bazë e interesit, si dhe një premium për riskun specifik të operatorit të rrjetit. Norma bazë e interesit merret vlera mesatare 5-vjeçare e mesatares së ponderuar të obligacioneve qeveritare të publikuara nga Banka e Shqipërisë.
10.5 Për të llogaritur riskun specifik të operatorit të rrjetit, në mënyrë të veçantë duhet të merren parasysh faktet e mëposhtme:
1. Gjendja e tregjeve kombëtare dhe ndërkombëtare të gazit natyror, si dhe vlera e operatorëve të rrjeteve të gazit natyror në këto tregje:
2. Kthimi mesatar mbi kapitalin e operatorëve të rrjeteve të gazit në tregjet e huaja;
3. Risku aktual dhe i matshëm i biznesit.
10.6 Kthimi mbi kapitalin pas taksave do të vendoset nga ERE. Herën e parë, ky vendim duhet të merret dhe të publikohet në fillim të vitit në të cilin operatorët e rrjetit fillojnë aktivitetin dhe në vazhdim, çdo tre vjet.
10.7 Norma mesatare e interesit mbi huan e përdorur për llogaritjen e WACC-së do të merret mesatarja 5-vjeçare e normave mesatare vjetore të interesit të huave të reja në lekë për prona të patundshme të korporatave private jofinanciare të publikuara nga Banka e Shqipërisë.
11. Të ardhura të tjera të zbritshme
Të ardhura të tjera mund t’u zbriten kostove të rrjetit me kusht që këto të ardhura duhet të burojnë nga shfrytëzimi i rrjetit dhe në mënyrë të veçantë t’u referohen këtyre elementeve të fitimit të lidhura me shfrytëzimin e rrjetit:
1. Puna e vetëkapitalizuar (own work);
2. Të ardhurat nga interesi dhe investimet;
3. Kostot e lidhjes në rrjet; 
4. Të ardhura të tjera të pasqyruara në llogarinë fitim/humbje pasi i janë nënshtruar gjykimit të ERE-s (të ardhura të tjera të lidhura me aktivitetin e licencuar).
12. Axhustimi i periudhave të mëparshme rregullatore
Pas mbylljes së periudhës rregullatore, operatori i rrjetit duhet të llogarisë diferencën ndërmjet:
1. Të ardhurave të fituara nga tarifat e rrjetit gjatë periudhës në fjalë; 
2. Të ardhurave të lejuara për të njëjtën periudhë.
Nëse të ardhurat e llogaritura sipas pikës 1 të këtij neni tejkalojnë ato të lejuara sipas pikës 2, kjo diferencë llogaritur me një normë të caktuar interesi mbi mesataren e këtyre diferencave duhet t’u zbritet të ardhurave të realizuara sipas tarifave të miratuara dhe do të reflektohet në ulje të kostove.
Nëse të ardhurat e llogaritura sipas pikës 1 janë më pak se ato të llogaritura sipas pikës 2, kjo diferencë e llogaritur me një normë të caktuar interesi mbi mesataren e këtyre diferencave, norme interesi e cila do të llogaritet sipas parashikimeve të nenit 10, paragrafi 7 dhe do të reflektohet në rritje të kostove.
Kjo diferencë në rritje apo në zbritje do të kompensohet përgjatë tri periudhave të njëpasnjëshme llogaritjeje. Kjo shumë do të llogaritet si mesatare diferencash ndërmjet të ardhurave dhe kostove të periudhave përkatëse. 

PJESA III
TARIFAT E RRJETIT TË TRANSMETIMIT

13. Llogaritja e kostove të rrjetit të transmetimit
13.1 Operatori i Sistemit të Transmetimit duhet të llogarisë kostot e rrjetit të transmetimit në përputhje me nenet 7–12 të kësaj metodologjie.
13.2 Llogaritja e kostove të rrjetit të transmetimit duhet të bazohet në llogaritë e ndara të aktivitetit të transmetimit sipas kapitullit 6 të kësaj metodologjie.
13.3 Llogaritja e kostove të rrjetit të transmetimit do të përfshijë, gjithashtu, asetet dhe kostot që lidhen me matjen në sistemin e transmetimit. Kostot e matjes në rrjetin e transmetimit janë kostot e matjes dhe ato administrative të lidhura me matjet në transmetim sipas një metode të përshtatshme alokimi.
14. Rregulla të veçanta për vendosjen e tarifave të transmetimit
14.1 Kostoja e rrjetit të transmetimit do të mbulohet plotësisht nga tarifat e kapacitetit të rrjetit të transmetimit.
14.2 Operatori i rrjetit të transmetimit do të vendosë çmime të kapacitetit mbi baza vjetore, tremujore, mujore, ditore dhe, nëse është e zbatueshme edhe brenda ditës. Tarifa për një produkt të caktuar do të përfshijë të gjitha shërbimet ndihmëse të lidhura me të.
14.3 Produktet mbi baza kapaciteti do të llogariten sipas një metodologjie me çmim reference. Të njëjtat metoda me çmime reference do të bazohen në të gjitha pikat hyrëse dhe dalëse të rrjetit të transmetimit. Aplikimi i metodave të çmimit të referencës duhet të përputhet me parimet e vendosura në nenin 4.5 të kësaj metodologjie.
14.4 Tarifa për pikat hyrëse dhe dalëse të rrjetit të transmetimit përbëhen nga një tarifë kapaciteti (lekë/kw). Tarifa e kapacitetit do të publikohet si për kapacitetet e qëndrueshme ashtu edhe ato me ndërprerje. Çmimi i kapacitetit me ndërprerje duhet të reflektojë probabilitetin e ndërprerjes.
14.5 Tarifat do të vendosen për çdo pikë hyrjeje dhe daljeje në mënyrë të veçantë në rrjetin e transmetimit. 
14.6 Tarifa nuk do të varet nga niveli i presionit apo distance nga pika e hyrjes së gazit deri në pikën e saj dalëse. 
14.7 Tarifat e matjes do të vendosen për çdo pikë hyrjeje dhe daljeje të rrjetit të transmetimit. Tarifat e matjes mbulojnë instalimin, mirëmbajtjen dhe ndërrimin e matësve (duke përfshirë kostot kapitale), si dhe leximin dhe përpunimin e të dhënave. Këto tarifa duhet të pasqyrojnë kostot përkatëse.
14.8 Operatori i rrjetit të transmetimit mban të dhëna të detajuara të metodave të llogaritjes së tarifave në mënyrë që ato të jenë të kuptueshme për përdoruesit dhe palët e treta të interesuara, si dhe këto të dhëna paraqiten me kërkesë të ERE-s. 

PJESA IV
TARIFAT E RRJETIT TË SHPËRNDARJES
[bookmark: _GoBack]
15. Llogaritja e kostove të rrjetit të shpërndarjes
15.1 Opertori i Sistemit të Shpërndarjes do të llogarisë kostot e rrjetit të shpërndarjes në përputhje me nenet 7–12 të kësaj metodologjie. 
15.2 Llogaritja e kostove të rrjetit të shpërndarjes bazohet në dokumente të mbajtura mbi baza vjetore për këtë qëllim dhe që lidhen me aktivitetin e shpërndarjes sipas kapitullit 6 të kësaj metodologjie. 
15.3 Llogaritja e kostove të rrjetit të shpërndarjes do të përfshijë edhe asetet apo kostot që lidhen me matjen në rrjetin e shpërndarjes. Kostot e matjes në rrjetin e shpërndarjes janë kostot e matjes dhe ato administrative që lidhen me matjen në rrjetin e shpërndarjes mbi bazën e një metode të përshtatshme alokimi. 
16. Rregulla të veçanta për vendosjen e tarifave të shpërndarjes 
16.1 Kostoja e rrjetit të shpërndarjes do të përballohet plotësisht nga tarifat e përdorimit të rrjetit të shpërndarjes.
16.2 Tarifat e rrjetit në pikat dalëse të rrjetit të shpërndarjes do të përbëhen nga një komponent vjetor kapaciteti (lekë/kw) dhe një komponent vjetor energjie (lekë/kwh). Komponenti vjetor i kapacitetit përfitohet duke shumëzuar tarifën e kapacitetit me kapacitetin maksimal të shfrytëzimit në pikën dalëse të rrjetit në vitin ushtrimor. Komponenti vjetor i energjisë përftohet duke shumëzuar tarifën e energjisë me sasinë e energjisë së konsumuar në vitin ushtrimor. 
16.3 Për shitjet pa profil ngarkese në rrjetin e shpërndarjes, në vend të një tarife kapaciteti dhe energjie, do të përdoret vetëm një tarifë energjie e matur në lekë/kwh. Derisa të vendoset një tarifë mujore (lekë/muaj), ky çmim bazë dhe tarifa e energjisë duhet të jenë në raporte të arsyeshme me njëra-tjetrën. Tarifa që rezulton nga çmimi bazë dhe tarifa e energjisë duhet të jenë raporte të arsyeshme me tarifën që do të paguajë në rast të një shpërndarjeje mbi bazë të profilit të ngarkesës bazuar në të dhënat e kërkesës për kapacitet dhe energji në përputhje me profilin standard të ngarkesës së përdoruesve të rrjetit. 
16.4 30% e kostove të rrjetit të shpërndarjes do të përballohen nga tarifa e energjisë dhe 70% e kostove të rrjetit të shpërndarjes do të përballohen nga tarifa e kapacitetit. Tarifat e kapacitetit do të varen nga ngarkesa maksimale vjetore ndërsa tarifat e energjisë, nga konsumi vjetor i saj. 
 
PJESA V
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

17. Afatet e paraqitjes së aplikimit dhe miratimi
17.1 Bazuar në këtë metodologji, operatori i rrjetit do të paraqesë në ERE një kërkesë për miratimin e tarifave të reja, jo më vonë se 6 muaj para hyrjes së tyre në fuqi (t-1)
17.2 Në aplikim, operatori i rrjetit do të paraqesë në ERE të gjithë të dhënat e nevojshme për kostot e rrjetit dhe tarifat e vitit paraardhës për të cilin janë mbyllur pasqyrat financiare (t-2)
17.3 Pasi të marrë vendimin, ERE do t’ia njoftojë atë operatorit të rrjetit deri në fund të nëntorit të atij viti. Operatori i rrjetit i publikon këto tarifa në faqen e tij të internetit tri ditë pasi është njoftuar. ERE do të publikojë vendimin e saj në faqen e saj të internetit.
18. Kërkesat për publikim
18.1 Operatori i rrjetit është i detyruar të publikojë tarifat e rrjetit në faqen e tij të internetit, si dhe të japë informacion me shkrim sipas kërkesës.
18.2 Për më tepër, operatori i rrjetit, në datën 1 prill të çdo viti duhet të publikojë këto karakteristika të rrjetit:
1. Gjatësia e gazsjellësit ndarë sipas niveleve të presionit (i ulët, i mesëm, i lartë) më 31 dhjetor të vitit paraardhës;
2. Gjatësia e gazsjellësit në nivel të lartë presioni ndarë sipas llojeve të diametrit të tubacionit;
3. Energjia vjetore (në kwh apo m3) livruar shpërndarësve dhe klientëve fundorë në vitin paraardhës;
4. Numri i pikave hyrëse dhe dalëse për çdo nivel presioni;
5. Maksimumi i kërkesës vjetore për të gjitha pikat e livrimit në mw apo m3 për orë, si dhe koha në të cilën ndodh.
19. Dokumentacioni
19.1 Me vendosjen e tarifave, operatori i rrjetit do të përgatisë një raport në lidhje me këto tarifa. Raporti duhet të përmbajë:
1. Një përshkrim mbi të ardhurat dhe shpenzimet për të gjithë periudhën e mbyllur ushtrimore;
2. Një pasqyrim të plotë të metodës së llogaritjes së tarifave të rrjetit, si dhe shpjegime të tjera plotësuese në lidhje me këto tarifa;
3. Raporti i plotë i auditimit të pasqyrave financiare, si dhe dokumente të tjera plotësuese.
19.2 Ky raport do të ruhet për një periudhë 10-vjeçare.
20. Monitorimi, vlerësimi dhe të drejtat e ERE-s.
20.1 ERE vazhdimisht monitoron vendosjen e tarifave nga operatori i rrjetit. 5 vjet nga hyrja në fuqi e kësaj metodologjie, ERE vlerëson përshtatshmërinë dhe funksionimin e mëto-dologjisë dhe publikon një raport në lidhje me statusin e mëtejshëm të kësaj metodologjie. Raporti përmban informacionin e nevojshëm në lidhje me investimet e operatorit të rrjetit, efektshmërinë, si dhe masat e marra për shmangien e barrierave në lidhje me investimet.
20.2 Në këtë raport ERE mund të propozojë, ndër të tjera:
1. Heqjen e barrierave për investimet;
2. Zhvillimin dhe përmirësimin e mëtejshëm të metodologjisë së tarifave;
3. Zhvillimin e rregullave të mëtejshme në lidhje me transparencën e metodologjisë së tarifave;
4. Hartimin e një metodologjie të re tarifash (p.sh., nëpërmjet mekanizmave nxitës)
5. Hartimin e metodologjive të veçanta për aktivitetet e operimit të rrjeteve të transmetimit dhe të shpërndarjes;
21. Dispozita tranzitore
21.1 Nëse ndodh që tarifat e llogaritura në bazë të kësaj metodologjie tejkalojnë mesataren e tarifave të rrjetit në vendet fqinje dhe si rrjedhojë çmimet e gazit të klientëve fundorë nuk janë konkurruese krahasuar me burimet e tjera të energjisë, llogaritja e tarifave të rrjetit, sipas nenit 14 e 16 mund të bëhet në bazë të analizave krahasuese të operatorëve të rrjetit në vendet fqinje. Operatori i rrjetit mund ta shfrytëzojë këtë opsion vetëm për 5 vjet pas hyrjes në fuqi të kësaj metodologjie. Operatori i rrjetit do të paraqesë një vëzhgim mbi tarifat e rrjetit në vendet fqinje, si dhe një vlerësim në lidhje me konkurrueshmërinë e çmimeve të klientëve fundorë që furnizohen me gaz natyror në Shqipëri, me të dhëna të sakta që mbështesin një vlerësim të tillë. Këto materiale duhet të përgatiten çdo vit dhe do t’i bashkohen dosjes së aplikimit për tarifë, sipas nenit 17.1. 
ERE, në mënyrë të veçantë, do të miratojë një përjashtim të tillë sipas nenit 17.3.
21.2 Nëse ndodh që mungojnë të dhënat nga vitet paraardhëse sipas nenit 4.4, për periudhën e parë rregullatore pas hyrjes në fuqi të kësaj metodologjie, operatori do të paraqesë një vlerësim me të dhëna të arsyeshme, gjatë aplikimit për tarifë.
21.3 Aplikimi i parë nga shoqëria sipas kësaj metodologjie, do të jetë jo më vonë se data 4 dhjetor 2017.
21.4 Çdo amendim i ligjit nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror” në lidhje me vendosjen e tarifave të rrjeteve të gazit apo mbulimit të kostove të rrjetit nuk do të ndikohet nga parashikimet e kësaj metodologjie.
22. Dispozita përfundimtare
Metodologjia për llogaritjen e tarifave të përdorimit të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror, u miratua me vendim të bordit të ERE-s nr. 178, datë 8.11.2017.

	Fletorja Zyrtare
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ANEKSI 1
	
	Limiti i poshtëm
	Limiti i sipërm

	
	Vitet
	Vitet

	Parcela toke
	∞
	∞

	Prona, ndërtesa për transport
	25
	35

	Ndërtesa për shoqërinë
	50
	60

	Ndërtesa për zyra
	60
	70

	Hekurudha dhe vagonë
	23
	27

	Pajisje zyre (pa programet dhe pajisjet shtesë)
	8
	10

	Mjetet e punës/pajisjet 
	14
	18

	Magazinat
	14
	25

	Pajisjet kompjuterike
	4
	8

	Programet kompjuterike
	3
	5

	Makineritë e lehta
	5
	5

	Makineritë e rënda
	8
	8

	Depozitat e gazit
	45
	55

	Ambientet e komprimimit të gazit
	
	

	Komprimimi i gazit
	25
	25

	Ambientet e pastrimit të gazit
	25
	25

	Tubacionet dhe montimi
	25
	25

	Matja e gazit/ambientet e matjes
	25
	25

	Infrastruktura për sigurinë (ambientet e komprimimit të gazit natyror)
	25
	25

	Teknologjia e kontrollit të energjisë (ambientet e komprimimit të gazit natyror)
	25
	25

	Ambientet ndihmëse (ambientet e komprimimit të gazit natyror)
	25
	25

	Ndërtesat, infrastruktura e transportit (ambientet e komprimimit të gazit natyror)
	25
	25

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (tuba çeliku – veshja me polietilen)
	45
	55

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (tuba çeliku – mbrojtja katodike)
	55
	65

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (tuba çeliku – izoluar me katrama)
	45
	55

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (giza gri; diametri nominal > 150)
	45
	55

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (forma të derdhura në fonderi)
	45
	55

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (polietilen molekular me dendësi të lartë)
	45
	55

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (PVC)
	30
	40

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (montime/stacione montimi)
	45
	45

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (sondat pastruese të tubacioneve)
	45
	45

	Tubacionet/tubat shtëpiakë (pajisjet e sigurisë)
	45
	45

	Matja, sistemi i matjes dhe i kontrollit (matësit e sasisë së gazit)
	8
	16

	Matja, sistemi i matjes dhe i kontrollit (rregullatori i trysnisë së gazit)
	15
	25

	Matja, sistemi i matjes dhe i kontrollit (pajisjet matëse)
	45
	45

	Matja, sistemi i matjes dhe i kontrollit (pajisjet kontrolluese)
	45
	45

	Matja, sistemi i matjes dhe i kontrollit (vendosja e pajisjeve të sigurisë)
	20
	30

	Matja, sistemi i matjes dhe i kontrollit (teknologjia e kontrollit të energjisë)
	10
	30

	Matja, sistemi i matjes dhe i kontrollit (kompresorët në sistemin e përzierjes së gazit në varësi të afatit të përdorimit)
	15
	30

	Matja, sistemi i matjes dhe i kontrollit (sistemet ndihmëse)
	15
	30

	Matja, sistemi i matjes dhe i kontrollit (ndërtesat)
	60
	60

	Sistemet e kontrollit në distancë 
	15
	20
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