VENDIM 
Nr. 35, datë 9.2.2018

MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SHPK, PËR VENDOSJEN E HIPOTEKËS MBI ASETET QË DISPONON, NË FAVOR TË “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA

Në mbështetje të neneve 16; 44, pika 1, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”; të nenit 104, pika 4, germa “a”; të neneve 113; të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurës Administrative”; të pikës 1.3 të “Licencës për prodhimin e energjisë elektrike”; të neneve 6; 7 dhe 8 të “Rregullores për procedurat e transferimit të aseteve nga të licencuarit, të miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 119, datë 21.7.2016; bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 9.2.2018, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoria e Licencimit dhe e Monitorimit të Tregut mbi kërkesën e shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k. për miratimin e vendosjes së hipotekës mbi asetet që disponon, në favor të “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a., 
konstatoi se:
- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 88, datë 7.6.2017, miratoi kërkesën e shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., për lënien peng të aseteve në favor të bankave: “Green For Growth Fund Southeast Europe S.A. (GGF)” dhe “2 Oesterreeichische Entwicklungbank AG (OeEB)”.
- Subjekti ka paraqitur kërkesën nr. 43 prot., datë 8.11.2017 dhe dokumentacionin shoqërues për vendosje të hipotekës mbi asetet e shoqërisë, në favor të “Intesa Sanpaolo Bank of Albania” sh.a., për efekt të livrimit të një kredie për ndërtimin e HEC “Lengarica”. 
- Shoqëria “Lengarica & Energy” sh.p.k. dhe banka “(GGF) Green For Growth Fund Southeast Europe” kanë rënë dakot që banka “Intesa Sanpaolo Bank of Albania” sh.a., të blejë kredinë e dhënë nga banka “(GGF) Green For Growth Fund Southeast Europe”, duke u bërë palë e re në financimin e projektit për ndërtimin e HEC “Lengarica”.
- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 11, datë 10.1.2018, filloi procedurën për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., për miratimin e vendosjes së hipotekës mbi asetet që disponon, në favor të “Intesa Sanpaolo Bank of Albania” sh.a. 
- Aplikimi i shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k. plotëson kërkesat e parashikuara nga ERE në “Rregulloren për procedurat e transferimit të aseteve nga të licencuarit”, si më poshtë: 
- Neni 7, pika 1 (germat “a”, “b”, “c”, “d”, “e” “f”, “g”, “h”, “i”, “j”) është plotësuar në mënyrë korrekte.
- Neni 7, pika 3, është plotësuar në mënyrë korrekte.
Për gjithë sa më sipër cituar, bordi i ERE-s

VENDOSI :

1. Miratimin e kërkesës së shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., për vendosje të hipotekës mbi pasuritë që disponon, në favor të “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a., sipas listës bashkëlidhur.
2. Shfuqizimin e vendimit të bordit të ERE-s nr. 88, datë 7.6.2017, mbi “Miratimin e kërkesës së shoqërisë “2 Lengarica & Energy 2” sh.p.k., për lënien peng të aseteve në favor bankave: “Green For Growth Fund Southeast Europe S.A. (GGF) 2” dhe “Oesterreeichische Entwicklungbank AG (OeEB)””.
3. Ngarkohet Drejtoria e Licencimit dhe e Monitorimit të Tregut të njoftojë të interesuarit lidhur me vendimin e bordit të ERE-s.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare

KRYETARI
Petrit Ahmeti

ASETETET E SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SHPK, PËR TË CILAT BORDI I ERE-s KA DHËNË MIRATIMIN ME VENDIMIN NR. 35, DATË 9.2.2018, PËR VENDOSJEN PENG NË FAVOR TË “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA

- Një digë përfshi muret e krahut me përmasa 66x7 m të bëra prej betoni.
- Një rrjedhje me dimension kanali 2,50x20 m bërë nga betoni.
- Një derdhje baseni me përmasa 66x40 m e bërë prej betoni. 
- Një shtrat lumi 70x7 m bërë nga betoni/guri.
- Një rrjedhje me përmasa 3,9x22 m të bërë nga betoni.
- Një dhomë ngushtimi, afërsisht 17 m të gjatë, të bërë prej betoni.
- Një kanalizim me ngushtim 3.0x25 m i bërë nga betoni.
- Një element i tejmbushjes përfshirë shfryrës disipativ me përmasa 14,5x7 m i bërë nga betoni. 
- Një kanalizim i desanderit, afërsisht 30 m i gjatë, prej betoni. 
- Një dhomë desander 42x15 m e bërë prej betoni. 
- Një shpërndarës në dhomën e desanderit (pajisje kontrolli), afërsisht 20 m e gjatë, i bërë nga betoni;  3 kanalizime të daljes së ujit, afërsisht 12 m të gjata, të bëra prej betoni; fundi i kanalit të ujit me përmasa 50x3x50 m, i bërë nga betoni dhe kalimi i peshave, afërsisht 200 m i gjatë, i bërë prej betoni/guri.
- Sistemi i kalimit të ujit në turbinë 65x3,10 m bërë nga betoni dhe tuneli i kalimit të ujit në turbinë me përmasa 4000x3,2x4 m.
- Një dhomë Forebay me përmasa 25x9 m e bërë nga betoni.
- Seksioni DN 2400 i bërë nga sistemi i tubacionit GRP, afërsisht 1220 m GRP, beton, cilindra, 25 blloqe ankorimi të ndryshme prej betoni, një dhomë zbrazjeje, e bërë nga betoni, një dhomë ventilimi e bërë prej betoni.
- Seksioni DN 2200 i bërë nga sistemi i tubacionit GRP, afërsisht 1240 m GRP, beton, cilindra, 27 blloqe ankorimi të ndryshme prej betoni, një dhomë zbrazjeje e ndryshme prej betoni, një dhomë ventilimi prej betoni.
- Seksioni DN 2000 një sistem tubacioni GRP1, afërsisht 1220 m GRP, beton cilindra, 26 blloqe ankorimi të ndryshme prej betoni, një dhomë zbrazjeje prej betoni, dhoma e ventilimit prej betoni.
- Seksioni DN 2400 dhoma e zbrazjes dhe dhoma e ventilimit: Seksioni DN 2200 dhoma e zbrazjes dhe dhoma e ventilimit: Seksioni DN 2000 dhoma e zbrazjes dhe dhoma e ventilimit.
- Centrali elektrik i përbërë nga një strukturë e ndërtesës, me përmasa 27x12 m prej betoni, një kanal me çelik para digës, një strukturë e kanalit afërsisht 300 m cilindra.
- Nënstacioni 110 kV, Strukturat Civile (themelet) beton i ndryshëm.
- Digë ujëmbledhëse me gjerësi 100 m x 20 m trashësi prej betoni,
- Një desandër, 1300 m2 total dhe gjatësi 96 m, mure të izoluar me perimetër 220 m, përfshirë edhe 6 porta hyrëse dhe 3 porta dalëse.
- Kanal ujëmbledhës me një gjatësi 100 m x 3, 7m gjerësi x 3,1 m thellësi, përfshirë aksesin në kanal prej 26 m.
- Tunel me gjatësi totale 4000 m dhe pamje mesatare 11 m2.
- Pellg ballor prej betoni rreth 150 m3, duke përfshirë një portë dalëse dhe një portë emergjente.
- Tubacion (GRP) me gjatësi 1220 m, me diametër 2,4 m; tubacion me gjatësi 1250 m, me diametër 2,2 m dhe një tubacion me gjatësi 1200 m, me diametër 2 m.
- Godinë centrali me sipërfaqe rreth 220 m2, duke përfshirë të gjitha pajisjet elektrike dhe elektromekanike që përfshijnë: 2 turbina, 3 gjeneratorë, 2 valvola gji, një sistem që anashkalon me një valvol, kompartimentet e tensionit të lartë, tensionit të ulët dhe sistemin e kontrollit.
- Kanal uji me rreth 981 m gjatësi dhe 14 m gjerësi, bërë me beton.
- Lidhje në rrjet i përbërë nga 2 kabllot e energjisë, një transformator TM/TL 110 kV dhe një n/st. komutimi (vendi dhe zona do të përcaktohen gjatë punimeve).
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