[bookmark: _GoBack]V E N D I M
Nr.431, datë 26.6.2003

PËR NJËSITË LIGJORE TË MATJES

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 3 të ligjit nr.8996, datë 30.1.2003 “Për njësitë e matjes dhe kontrollin e mjeteve matëse (metrologjinë)”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I :

 Ministritë, institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor, personat fizikë e juridikë, që ushtrojnë veprimtari në territorin e Republikës së Shqipërisë, detyrohen të përdorin njësitë ligjore të matjes.
 Njësitë bazë të Sistemit Ndërkombëtar të Matjes SI janë:
a)  Për gjatësinë: metri (m), i cili është i barabartë me gjatësinë e largësisë së përshkruar nga drita në boshllëk, gjatë një kohe prej 1/299 792 458 të sekondës.
b) Për masën: kilogrami (kg), i cili është i barabartë me masën e prototipit ndërkombëtar të kilogramit.
c)  Për kohën: sekonda (s), e cila është e barabartë me kohëzgjatjen e 9 192  631770 periodave të rrezatimit, që i përgjigjet kalimit ndërmjet dy niveleve superfundore të gjendjes themelore të atomit të Ceziumit 133 Cs.
ç)  Për intensitetin e rrymës elektrike: amperi (A), i cili është i barabartë me intensitetin e një rryme të pandryshueshme, që duke kaluar nëpër dy përcjellës drejtvizorë e paralelë, me gjatësi të pafundme e prerje tërthore të papërfillshme dhe të vendosur në një largësi 1 m në boshllëk, bën që të bashkëveprojnë ndërmjet tyre me një forcë 2.10 -7 njuton për çdo metër gjatësi.
d) Për temperaturën termodinamike: kelvin (K), i cili është i barabartë me 1/273,16-tën pjesë të temperaturës termodinamike të pikës trefishe të ujit.
dh) Për sasinë e lëndës: moli, i cili është i barabartë me sasinë e lëndës së një sistemi, që përmban aq njësi elementare sa atome ka në 0,012 kg të lëndës së karbonit 12. Kur përdoret moli njësitë elementare duhet të specifikohen në atome, molekula, elektrone, pjesëza të tjera ose grupime të specifikuara të këtyre pjesëzave.
e) Për intensitetin e dritës: kandela (cd), e cila është e barabartë me intensitetin e dritës së një burimi, që lëshon në një drejtim të dhënë një rrezatim njëngjyrësh, me frekuencë 540.10 12 herz dhe me një intensitet energjetik 1/683 wat për steradian, në këtë drejtim.
 Madhësia, emri dhe simboli i njësive bazë SI jepen në tabelën nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
 Njësitë plotësuese të Sistemit Ndërkombëtar të Matjeve SI janë:
a)  Për këndin plan: radiani (rad), i cili është i barabartë me këndin plan, që ka kulmin në qendrën e një rrethi dhe pret në perimetrin e tij një hark me gjatësi sa rrezja e rrethit.
b)  Për këndin e ngurtë: steradiani (sr), i cili është i barabartë me këndin e ngushtë, që ka kulmin në qendrën e një sfere dhe pret në sipërfaqen e saj një syprinë të barabartë me atë të një katrori, që ka gjatësinë e brinjëve sa rrezja e sferës.
 Njësitë e rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Matjeve SI formohen nga njësitë bazë, nëpërmjet shprehjeve algjebrike, që lidhin madhësitë korresponduese.
a)  Madhësia, emri dhe simboli i njësive të rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar  të Matjeve SI, të cilat shprehen vetëm nga njësitë bazë të këtij sistemi matjeje, jepen në tabelën nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
b) Madhësia, emri dhe simboli i njësive të rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Matjeve SI, të cilat shprehen me emra dhe simbole të veçanta, jepen në tabelën nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
c)  Madhësia, emri dhe simboli i njësive të rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Matjeve SI, të cilat shprehen nga kombinimi i disa njësive të rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Matjeve SI me emra dhe simbole të veçanta, jepen në tabelën nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
 Sistemi Ndërkombëtar i Matjeve SI shpreh shumëfishat dhe nënfishat dhjetorë të njësive të matjeve, me ndihmën e parashtesave. Faktori i fuqisë, emri dhe simboli i parashtesave të njësive të matjes të Sistemit Ndërkombëtar të Matjeve SI jepen në tabelën nr.5, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
 Madhësia, njësia, simboli dhe vlera në njësi SI, i njësive të pranuara për t’u përdorur nga Sistemi Ndërkombëtar i Matjeve SI, jepen në tabelën nr.6, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
 Madhësia, njësia, simboli, përkufizimi dhe vlera në njësi SI, i njësive matëse, të pranuara për përdorim nga Sistemi Ndërkombëtar i Matjeve SI, vlera e të cilave është përcaktuar eksperimentalisht, jepen në tabelën nr.7, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
 Rregullat për përdorimin e drejtë të njësive të matjes të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive SI janë:
a) Çdo madhësi në sistemin ndërkombëtar SI ka një njësi të vetme, ndërsa e anasjellta nuk është e vërtetë.
b) Vlerat e madhësive, të quajtura pa përmasa, shprehen vetëm me numra dhe paraqesin raportin e dy madhësive të së njëjtës natyrë.
c)  Simbolet e njësive shkruhen me shkronja latine dhe në përgjithësi, me shkronja të vogla. Në rastet kur emri i njësisë rrjedh nga një emër i përveçëm, shkronja e parë e simbolit shkruhet me shkronjë të  madhe, Pa (paskal), A (amper) etj.
ç)  Emri i plotë i një njësie shkruhet me shkronjë të vogël.
d) Simbolet e njësive mbeten të pandryshuara, kur vlera e madhësisë ndryshon nga njësia.
dh) Pas simbolit të njësisë nuk vihet pikë, me përjashtim të rasteve kur ndodhet në fund të fjalisë.
e) Nëse një njësi shoqërohet me madhësi relative, ajo  tregohet vetëm me simbolin e vendosur prapa vlerës numerike.
ë) Produkti i dy ose më shumë njësive shënohet me njërën  nga mënyrat e mëposhtme:N . m ose N  m.
f)  Kur një njësi e rrjedhur formohet nga pjesëtimi i dy njësive, përdoret një vijë e pjerrët (/), një vijë horizontale ose eksponente negative (m/s ose m ose m . s -1).
g)  Asnjëherë nuk përdoret në një rresht më shumë se një vijë e pjerrët, me përjashtim të rastit kur vendosen kllapat (m/s ose m s -2 , por jo m/s/s).
gj) Shumëfishat dhe nënfishat e njësisë së masës formohen nga bashkimi i parashtesave me fjalën “gram”, simboli i të cilit është g (10 -6kg = 1 mg dhe jo 10 -6kg = 1µkg).
h) Simbolet e parashtesave shkruhen me shkronja latine, pa largësi ndërmjet simbolit të parashtesës dhe simbolit të njësisë.
i)  Nuk lejohet të përdoren parashtesa të përbëra, të formuara nga vendosja e shumë parashtesave, si p.sh. : pF dhe jo µµF ose ns dhe jo  mµs.
j)  Nuk lejohet të përdoret parashtesa vetëm, pa njësinë.
k) Nëse simbolit të njësisë së ngritur në një fuqi i vihet një parashtesë, atëherë kuptohet që edhe  parashtesa është e ngritur në atë fuqi, si p.sh. : 1cm3 = (10 -2 ) 3 = 10 -6  m.
l)  Nuk lejohet zbatimi i parashtesave SI për njësitë këndore “, ‘, º. , për njësitë e kohës min, h, d.
 Vendimi nr.539, datë 21.12.1992 i Këshillit të Ministrave “Për njësitë ligjore të matjes” dhe aktet e tjera nënligjore, që bien në kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohen.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos  Nano
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Tabela 3. Njésité e rrjedhura SI me emra dhe simbole té veganté

Njésité e riedhura SI

Madhésia Njésia Simbol | Lidhja me | Lidhja me njésité

i njésité e | bazé Sl

tiera Sl

frekuenca herz Hz s
forca njuton N m.kg.s ™
presioni, trysnia paskal Pa N/m? m' . kg.s?
energjia, puna, madhésia e xhaul J N.m m?. kg . s™
nxehtésisé
fuqia, fluksi radiant vat wW 1/s m?.kg.s>
ngarkesa elektrike, madhésia e kulon C sA
elektricitetit
diferenca e potencialit elektrik, volt Y] WI/A m?.kg.s> . A’
forca elektromotore
kapaciteti elektrik farad F CIV m~? kg s* A?
rezistenca elektrike om 0 V/IA m? . kg .s>. A”?
pércueshméria elektrike siemens | S AN m? kg'.s® A?
fluksi magnetik weber Wb V.s m° . kg.s”. A"
densiteti i fluksit magnetik tesla T Wb/m? kg.s* A’
induktiviteti henri H Wh/A m°.kg.s? . A?
fluksi i drités lumen Im Cd.sr m?. m*.cd=cd
ndrigimi luks Ix Im/m? m°.m*. cd=mZcd
aktiviteti (i nje berthame bekerel Bq s’
radioaktive)
doza e pérthithur,kerma, energjia | grei Gy J/kg m? . s”
specifike e (tfransmetuar)
doza ekuivalente sievert Sv Jikg m?.s?
kéndi plan radian rad m-m'= 1
kéndi i ngurté steradian | sr m?m™ =1
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Tabela 4. Njésité e rjedhura Sl emrat Sl
perfshijne njesite e rjedhura SI me emra dhe simbole te vegante

emrat dhe simbolet e te cilave

Njésité e rjedhura Sl

Madhésia Njésia Simboli Lidhja me njésité
bazé Sl
viskoziteti dinamik paskal sekond Pa. s m'.kg. s’
momenti i forcés njuton metér N.m m’.kg. s”
tensioni i sipérfages njuton pér metér N/m kg .s”
shpejtésia kéndore radian pér rad/s m.m'.s'=s"
sekondé
nxitimi kéndor radian pér rad/s’ m. m'.s’=s"
sekondé né katror
densiteti i fluksit t& nxehtésisé | vat pér metér W/m? kg. s
shkélgimi katror
kapaciteti termik, entropia xhaul pér kelvin JIK m’. kg . s°. K
kapaciteti i nxehtésisé xhaul pér kilogram | J/(kg . K) |m?.s?K’
specifike kelvin
entropia specifike
energjia specifike xhaul pér kilogram | J/kg m?.s”
pércjellshméria termike vat pér metér W/m.K) |m.kg.s>. K’
kelvin
densiteti i energjisé xhaul pér metér Jim?® m'.kg. s”?
kub
tensioni i fushés elektrike volt pér metér V/m m.kg. s°. A’
densiteti i ngarkesés elektrike | kulon pér metér C/m® m>.s.A
kub
densiteti | fluksit elektrik kulon pér metér Cim? m<.s.A
, katror
transmetueshmeéria elektrike | farad pér metér F/m m> kg'.s*. A?
pérshkueshméria henri pér metér H/m m kg s-° A*
energjia molare xhaul pér mol Jimol m?.kg.s? . mol '
entropia molare
kapaciteti i nxehtésisé molare | xhaul pér mol Jifmol . K) | m? . kg.s?.K" mol
kelvin
ekspozimi (rrezet x dhe gama) | kulon pér kilogram | C/kg kg"'.s. A
intensiteti i rrezatimit vat pér steradian | W/sr m*m? kg.s”=m’kg. s
fugia e dozés sé pérthithur grei pér sekondé Gyls kg'.s. A
ndricueshméria vat pér metér Wim?sr) |m?.m? . kg.s?

katror steradian
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Tabela Nr.5 Faktori i fugisé&, emri dhe simboli i parashtesave té njésive té

matjes SI
Faktor Emér Simboli
1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 10 jota’ Y
1000 000 000 000 000 000 000 = 10% zeta Z
1 000 000 000 000 000 000 = 10" eksa E
1 000 000 000 000 000 = 10™ peta P
1 000 000 000 000 = 10" tera T
1 000 000 000 =10° giga G
1 000 000 = 10° mega M
1000 =10° kilo k
100 = 10° hekto h
10=10" deka da
10=10" dezi d
100=10" centi c
1000 = 107 mili m
1 000 000 =10° mikro M
1 000 000 000 = 10~ nano n
1 000 000 000 000 =107 piko p
1 000 000 000 000000 =10 femto f
1 000 000 000 000 000 000 = 10" ato a
1000 000 000 000 000 000 000 = 10 zepto z
1000 000 000 000 000 000 000 000 = 10°* jokto y

Tabela Nr 6. Madhésia, njésia, simboli dhe vlera e njésive té pranuara pér

t'u pérdorur nga sisitemi SI.

Madhésia Njésia Simboli Vlera né njési Sl
koha minuté min 1min=60s
oré h 1h=60min=3600s
dité d 1d=24h
kéndi plan Gradé ° 1°= (I1/180)rad
Minuté ' 1" = (1/60)°= (I1/10800)rad
sekondé ¢ ‘= (1/60) = (I1/648000)rad
nygrad gon 1 gon = (I1/200)rad
volumi Litér I, L 11=1dm’=10"m?
mase Ton metrik t 1t=10°kg
trysnia né ajér, léngje bar bar 1 bar=10"°Pa
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Tabela Nr.7 Madhésia, njésia, simboli, pérkufizimi | njésive matése té

pranuara pérl_ ﬁitérdorim nga Sl, viera e té cilave éeshté pércaktuar
is

eksperimenta

Madhésia Njésia Simboli Perkufizimi Vlera né njési SI
energjia elektron-volt | eV 1 eV éshté energjia|1eV=
kinetike e njé elektroni | 1.602 177 33 (49) x 10" J
qgé kalon né njé
diferencé  potenciali
prej 1V né boshllék
masa njésia u 1 u éshté e barabarté | 1u=
atomike e me 1/12 e masés sé | 1.660 540 2 (10) 10% kg
masés géndrueshme te njé
atomi neutral t& *C
né gjendje té lire.
gjatésia njésia ua 1ua=
astronomike 1.495 978 706 91 (30)
10" m





