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PËR MIRATIMIN E UNIFORMËS DHE TË SHENJAVE TË POLICISË SË
SHTETIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 35 të ligjit nr.8553, datë 25.11.1999 "Për Policinë e Shtetit" dhe të neneve 121 e 124 të ligjit nr.8485, datë 12.5.1999  "Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë", me propozimin e Ministrit të Rendit Publik, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e uniformës dhe të shenjave të Policisë së Shtetit, sipas albumit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Llojet e uniformës së punonjësve të Policisë së Shtetit janë:
a) Uniforma në detyrë bazë I, përbërja stof teritali;
b) Uniforma e shërbimit bazë II, përbërja dok terikoton e poliestër; 
c) Uniforma verore, përbërja pambuk, poliestër e viskozë;
ç) Uniforma e stërvitjes dhe e kohës së luftës, e njëjtë me uniformën e përcaktuar në shkronjën "b";
d) Uniforma ceremoniale, e njëjtë me uniformën e përcaktuar në shkronjën "a", por me elemente e shtesa të tjera veshjeje për plotësimin e kësaj uniforme.
Llojet e këpucëve të punonjësve të Policisë së Shtetit janë:
a) Këpucë gjysma për uniformën në detyrë, për meshkuj e femra, verore dhe dimërore, me lëkurë natyrale (boks viçi), në ngjyrë të zezë;
b) Këpucë me qafa trup për uniformën e shërbimit dhe të stërvitjes, me lëkurë natyrale (varqet tip "U"), në ngjyrë të zezë dhe me ngjitje.
2. Ministri i Rendit Publik miraton:
a) rregulloren e uniformës së punonjësit të Policisë së Shtetit;
b) normat e materialeve të veshmbathjes, që janë në inventar të komisariateve dhe të reparteve;
c) normat e furnizimit me veshmbathje të punonjësve të Policisë së Shtetit; 
ç) normat e furnizimit me veshje civile të punonjësve të Policisë Kriminale ose të konvertimit të tyre në vlerë në lekë;
d) zëvendësimet e materialeve të veshmbathjes, brenda vlerës së normës; 
dh) normat e materialeve të konsumit dhe të mirëmbajtjes; 
e) normat e pajisjeve për qentë e policisë;
ë) normat e veshmbathjes së posaçme dhe të rrobave të punës, falas;
f) uniformat e shërbimeve të veçanta të policisë (qarkullim rrugor, helikopter, mjete lundruese, zhytësa, antieksploziv etj.) dhe pajisjet speciale të tyre;
g) shenjat dalluese sipas shërbimeve të policisë, ornamentet dekorative e shtesa të tjera veshjeje për plotësimin e uniformës ceremoniale, me përjashtim të shenjës që vendoset në pjesën ballore të kapeles, shenjave të gjoksit, sipas roleve, gradave, stemës dhe simbolit të flamurit të Policisë së Shtetit;
gj) ndryshimet e mundshme në elementet e veçanta të uniformës ekzistuese dhe të uniformës së ndryshuar të punonjësve të Policisë së Shtetit;
h) përdorimin, sipas nevojave, të objekteve të uniformës ekzistuese dhe të uniformës së ndryshuar të punonjësve të Policisë së Shtetit.
3. Uniforma e Policisë së Shtetit mbahet vetëm nga punonjësit e Policisë së Shtetit. Ndalohet shumëfishimi dhe realizimi i tyre për përdorues të institucioneve të tjera, që trajtohen me uniformë. Përdorimi i objekteve të uniformës së policive të tjera që veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, të cilat janë të njëjta me ato të punonjësve të Policisë së Shtetit, të vazhdojnë deri në datën 31.12.2005.
4. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga buxheti i vitit 2004, miratuar për Ministrinë e Rendit Publik.
5. Vendimet nr.550, datë 8.11.1993 "Për normat e veshmbathjes së studentëve të Akademisë së Rendit", nr.332, datë 2.6.1998 "Për miratimin e uniformës dhe të stemës së policisë", nr.333, datë 2.6.1998 "Për miratimin e normës së veshmbathjes për policinë" dhe nr.629, datë 24.12.1999 "Për miratimin e normës së veshmbathjes për Forcat Speciale dhe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë" të Këshillit të Ministrave shfuqizohen.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Fatos Nano


SPECIFIKIMET TEKNIKE 
A. UNIFORMA BLU NË DETYRË BAZË I
1. Veshja normale (për periudhën 1 tetor - 31 mars) përfshin:
Kostum blu (xhaketë, pantallona, kapele) me tekstil (stof teritali) të tezgjahuar, ngjyrë blu të errët, cilësia e parë, me përzierje 45±3 për qind lesh dhe 55±3 për qind poliestër, me këtë përshkrim:
a) Xhaketa është monopet dhe e çarë nga mbrapa. Ka dy xhepa të vegjël përpara në gjoks. Ato janë pllakë, me rrumbullakësi nga poshtë e kufo dhe me kapakë xhepi në formë harqesh. Ka dy xhepa të mëdhenj poshtë, ato janë pllakë me rrumbullakësi e kufo dhe me kapakë xhepi në formë harqesh. Kapakët e xhepave dhe nga përpara xhaketa (në sallki), e në mëngë kanë të vendosur kopsa të vogla e të mëdha plastike ngjyrë të "artë", me punime artistike. Kopsa nga brenda ka figurën e shqiponjës së stemës të Policisë së Shtetit dhe me mbishkrimet rrethuese me germa kapitale fjalët "POLICIA E SHTETIT-SHQIPËRI". Në supet e xhaketës vendosen spalina për vendosjen e gradave. Mbas kopsës së tretë poshtë mëngëve, sa largësia midis kopsave, vendosen dy filetot, një të kuq e një blu të hapur, nga 8-10 mm të gjera secila, që përfaqësojnë ngjyrat e simbolit të flamurit të Policisë së Shtetit.
b) Pantallonat kanë  dy xhepa të pjerrëta para me fileto 3m/m, kanë një xhep mbrapa me filetë dhe me kapak në formë harku në anën e djathtë. Poshtë xhepave përpara, në rafinë anësore në gjatësinë e pantallonave duke filluar poshtë xhepit, vendosen dy fileta, një e kuqe e një blu e hapur, nga 8-10 mm të gjera secila, që përfaqësojnë ngjyrat e simbolit të flamurit të Policisë së Shtetit. Pantallonat janë me qemer të gatshëm, në sallki u vendoset për mbërthim zinxhir konfeksioni dhe kapse metalike.
c) Kapelja përbëhet nga tri pjesë: tepeleku, katër urat me të njëjtin stof dhe qemerët. Rreth e qark tepelekut dhe në të dyja anët rrethore të qemerit vendosen shirit në ngjyrë të "artë" me gdhendje të imëta. Sa madhësia e stofit që përdoret, poshtë tepelekut vendoset material special, si veti kryesore që lejon depërtueshmërinë e mjaftueshme të ajrit dhe të avujve. Streha për kapele është e ndërtuar me një karton prespan (të presuar) me trashësi 2,5 mm, e mbuluar në pjesën e sipërme me një fletë P.V.C. të zezë, të lëmuar dhe të shkëlqyeshme. Pjesa e përparme e strehës është e përfunduar me një bordurë plastike të përthyer dy herë dhe e qepur nga të dyja anët deri në pjesën ekstreme të strehës. Streha është në formë gjysmëhëne, ku harku i brendshëm që lidhet me kapelen është me rreze rreth 30-240 mm, nga ku del masa 205 mm. Pjesa e përparme është në formë kurbe, e cila në qendër ka një distancë 56-57 mm nga harku i mëparshëm, duke i afruar ekstremitetet e strehës deri në zero me harkun e parë. Në pjesën e sipërme të strehës për të gjitha rolet është aplikuar një kurorë me gjashtë fletë të stilizuar me PVC me ngjyrë të "artë", të gdhendur si të jenë qëndisje në reliev, të cilat bëjnë orientimin e strehës në një formë kurbe, e cila shkon në të dyja anët në mënyrë të barabartë. Të gjitha fletët janë të mbuluara me një fletë plastike të tejdukshme mbrojtëse, e cila e mbron nga humbja e ngjyrave në prezencën e agjentëve atmosferikë. Përmasat e fletëve të stilizuara kanë përmasa variable. Ato janë të barabarta dy e nga dy dhe duke nisur nga qendra arrijnë në drejtim të anëve. Respektivisht, kanë përmasat: gjatësi maksimale prej 53, 38, 35 mm dhe gjerësi maksimale prej 21, 18, 17 mm.
Në funksion të hierarkisë sipas roleve, aplikimi i kurorës me ngjyrë të "artë" në strehën e kapeles paraqitet me këtë shkallëzim:
- Kapelja e rolit bazë. Përveç gjashtë fletëve (kurorë) të stilizuara të vendosura në strehë, në gjysmën e qemerit të kapeles vendoset shirit gjatësor "ari" plastik, i zbukuruar në reliev me tre shirita të vijëzuar ngjyrë blu. Shiriti në kapele montohet me kopsa të vogla plastike në formën e një ylli (rreze) të stilizuar në ngjyrë të "artë".
Nga brenda, në të dyja anët, shiritit mbas kopsave sa gjerësia e shiritit gjatësor i vendosen shirita në forma tubolare, që përfaqësohet me dy shirita ngjyrë "të artë" me gjerësi 4-5 mm dhe tre shirita ngjyrë blu me gjerësi 2 mm që janë me gdhendje dhe punime artistike.	
- Kapelja e rolit të mesëm. Përveç gjashtë fletëve (kurorë) të stilizuara të vendosura në strehë, në qendër të strehës midis fundit të qemerit dhe gjashtë fletëve vendosen dhe dy fletë të tjera të stilizuara. Dhe kjo kapele në gjysmën e qemerit ka të vendosur shirit gjatësor "ari" plastik, i zbukuruar në reliev me tre shirita të vijëzuar ngjyrë blu. Shiriti në kapele montohet me kopsa të vogla plastike në formën e një ylli (rreze) të stilizuar ngjyrë të "artë". Nga brenda, në të dyja anët, shiritit mbas kopsave sa gjerësia e shiritit gjatësor i vendosen shirita në formë tubolare, që përfaqësohet me tre shirita ngjyrë të "artë" me gjerësi 4-5 mm dhe katër shirita ngjyrë blu me gjerësi 2 mm, që janë me gdhendje dhe punime artistike.
- Kapelja e rolit të lartë. Përveç gjashtë fletëve (kurorë) të stilizuara, të vendosura në qendër të strehës midis fundit të qemerit dhe gjashtë fletëve, vendosen dhe katër fletë të tjera të stilizuara. Kapelja në gjysmën e qemerit ka të vendosur shirit gjatësor "ari" plastik i zbukuruar në reliev me tre shirita të vijëzuar ngjyrë blu. Shiriti në kapele montohet me kopsa të vogla plastike në formën e një ylli (rreze) të stilizuar ngjyrë të "artë". Nga brenda, në të dyja anët, shiritit mbas kopsave sa gjerësia e shiritit gjatësor i vendosen shirita në formë tubolare që përfaqësohet me katër shirita ngjyrë të "artë" me gjerësi 4-5 mm dhe pesë shirita ngjyrë blu, që janë me gdhendje dhe punime artistike.
- Kapelja e rolit drejtues. Përveç gjashtë fletëve (kurorë) të stilizuara të vendosura në qendër të strehës midis fundit të qemerit dhe gjashtë fletëve vendosen dhe gjashtë fletë të tjera të stilizuara. Dhe kapeleve të këtyre roleve në gjysmën e qemerit u vendoset shirit gjatësor "ari" plastik i zbukuruar, kopsa të vogla tip ylli (rreze) të njëjtë me tri kapelet e roleve të lartpërmendura, por me ndryshimin se shiriti gjatësor, duke filluar nga brenda në të dyja anët e kopsave ka të vendosur shirita në formë tubolare që përfaqësohet nga 30 shirita ngjyrë të "artë" me gjerësi 4-5 mm dhe 31 shirita ngjyrë blu, nga të cilët: 23 shirita blu me gjerësi 2 mm dhe 8 shirita me gjerësi 4–5 mm. Shiritat janë me gdhendje e punime artistike.
Në përmbyllje të objektit kostum blu policie, materialet e tjera të përshtatshme që përdoren për sigurimin e cilësisë në prodhimin e tyre janë: astar mëndafshi, kanavacë e merle (ngjitës special) të përshtatshëm për pjesën e gjoksit të xhaketës, frazelinë, shirit ngjitës e zeqe, vata, zinxhir konfeksioni, qemer i gatshëm e materiale të brendshme për kapele, si: karton, tekstil igelit, fortesë, tub plastik etj.
2. Këmisha me mëngë të gjata, me tekstil (puplinë) të tezgjahuar, ngjyrë bojë qielli, cilësia e parë, me përzierje 67±3 për qind poliestër dhe 33±3 për qind pambuk me këtë përshkrim:
Këmishët janë me jaka të mbyllura, me bordurë (muzhik) në të gjithë gjatësinë përpara të përparëses (në anën e vrimave të vendosjes së kopsave) të përshkruara me tegela. Këmishët kanë dy xhepa pllakë përpara, me cepa të prerë në të dyja anët poshtë, ku xhepi i krahut të majtë është më i madh se xhepi i krahut të djathtë prej 3-4 cm në gjerësi, për të vendosur mjete shkruese dhe nuk mbulohet plotësisht nga kapaku i xhepit. Xhepat janë me kufo në mes dhe me kapak xhepi në formë harku. Mëngët e gjata janë me kapak. Këmishëve në përparësen e djathtë dhe në kapak të xhepave u qepen kopsat e vogla plastike ngjyrë "ari" me punime artistike, të cilat nga brenda kanë figurën e shqiponjës së stemës së policisë me mbishkrimet rrethuese me germa kapitale fjalët "POLICIA E SHTETIT-SHQIPËRI". Pjesa e shpinës së këmishës është me  supanjë dycopëshe dhe me penca anësore në vijën e qepjes. Nga përpara këmishët, në të dyja anët e përparses dhe në mënyrë të baraslarguar duke filluar nga buza e qepjes së supit përmes xhepave në kufo e deri në fund përshkruhen nga një tegel zbukurimi në formë zinxhiri. Jakave dhe kapakëve të mëngëve u vendosen kollaritje e plotë, ndërsa në spalinat dhe kapakëve të xhepave u vendoset frazelinë me ngjitje.

3. Kravatë me tekstil (pëlhurë) të tezgjahuar, ngjyrë blu të errët, cilësia e parë, 100 % poliestër, me këtë përshkrim:
Kravata është me kokë të paçmontueshme. Mbas lidhjes, duke filluar nga buza e lartë e kokës, gjatësia e përfunduar e saj shkon 48 cm. Të dyja brinjët e trekëndëshit poshtë kravatës janë të barabarta. Kravata është e ildisur dhe i vendoset frazelinë me ngjitje dhe kanavacë. Në mes, 4-5 cm poshtë buzës së kokës së kravatës, vendoset me qëndisje në reliev stema në formën e një mburoje me përmasa 1,8 X 2,5 cm. Pjesa e sipërme e kësaj steme është e drejtë, ndërsa pjesa e poshtme është në formë ovale. Fusha është me ngjyrë të kuqe dhe në mes është vendosur figura e shqiponjës së stemës së Policisë së Shtetit me ngjyrë "ari". Kjo stemë në përmasat e saj konturohet me një kornizë në reliev me ngjyrë "ari" të vijëzuar.
Objektet e veshmbathjes shtesë që vishen me uniformën blu në detyrë të punonjësit të Policisë së Shtetit janë:
4. Xhakavento blu sintetike, me veshje të ngrohtë, me tekstil të gomuar (pëlhurë impermeabël), 100% poliamid, ngjyrë blu të errët, cilësia e parë, me këtë përshkrim:
Xhakaventoja është njëcopëshe me kapuç, me dy xhepa të mëdhenj pllakë me kapak, me një vrimë më mes që mbërthehet me buton. Në anën e majtë të përparëses ka të qepur një sallki në të gjithë gjatësinë e saj, ku vendosen 5 copë butona mashkull dhe në krahun e djathtë vendosen 5 copë butona femer. Shpina është dycopëshe me qepje. Te beli rreth 30 cm i vendosen 3 llastika me tunel deri në mostër, nga ku del një lidhëse e gërshetuar në formë kordoni me një nyje në të dyja anët dhe u vendoset nga një kapëse lëvizëse për t'u fiksuar në përdorim. Në pjesën e sipërme të shpinës dhe përparëses vendoset një supanjë, e cila qepet në gavaturën e jakës dhe në mostër. Supanja e lirë kapet me ponto në katër cepat e saj dhe në supet. Te supet vendosen spalina me material velkro mashkull-femër për montimin e gradave. Mëngët janë tricopëshe me spalina dhe me butona. Veshja e ngrohtë është material llutër (pellush), është me dy përparëse dhe një shpinë dhe, duke filluar nga mesi i gavaturës, në shpinë, e gjatë mostrave në çdo 10 cm vendosen nga një eliqkë për mbërthim kopsash në mënyrë që veshja e ngrohtë të çmontohet për t'u vendosur në xhakaventon terikoton. Materiale të tjera të përshtatshme që përdoren për sigurimin e cilësisë në prodhimin e xhakaventove janë: astar mëndafshi, vatinë, ekstrafor, zinxhir konfeksioni etj.
5. Xhakavento dok terikoton, me tekstil (dok terikoton), i tezgjahuar, ngjyrë blu të errët, cilësia e parë, me përzierje 67±3 % poliestër dhe 33±3 % pambuk, me këtë përshkrim:
Xhakaventoja është njëcopëshe me dy xhepa pllakë me kapak në përparëse (pjesa poshtë) dhe me dy xhepa diagonal (oblike) në përparëse (pjesa e gjoksit). Në pjesën e sallkisë në kapakët janë vendosur butonat mashkull-femër. Shpina e xhakaventos është e prerë në mes dhe në pjesën e belit rreth 30 cm i vendosen tre llastika me tunel deri në mostër nga ku del një lidhëse në formë kordoni, me nyje në të dyja anët dhe u vendoset nga një kapëse lëvizëse për t'u fiksuar në përdorim. Në pjesën e sipërme të shpinës vendoset supanja e prapme. Tek supet vendoset spalina me material velkro mashkull-femër për montimin e gradave. Materiale të tjera të përshtatshme që përdoren për sigurimin e cilësisë në prodhimin e xhakaventove janë: astar mëndafshi, vatinë, frazelinë, zinxhir konfeksioni etj.
6. Pulovër, me fill ngjyrë të errët, cilësia e parë, me përzierje 50 për qind lesh dhe 50 për qind akrilik, me thurje trikotazh. Pulovra është jakë "V" dhe bashkë me fundin e mëngëve janë të mbyllura (trikotazh llastik). Mbi supet dhe në bërryla vendosen pjesë tekstili dok terikoton ngjyrë blu për përforcim. Te supet vendoset material velkro mashkull-femër për montimin e gradave.
7. Doreza me lëkurë natyrale (shevro keci), cilësia e parë, ngjyrë të zezë. Detajet e dorezave janë të drejta dhe pa dhëmbëzime, ato janë të buta, elastike dhe nuk kanë njolla të ndryshme në ngjyrë. Nga brenda dorezave u vendoset astar pellushi (llutër) që sigurojnë veshjen e ngrohtë të tyre.
8. Rrip pantallonash me lëkurë natyrale (telatin), cilësia e parë, ngjyrë të zezë. Rripi është në ato përmasa si në gjatësi e gjerësi që sigurojnë përshtatshmërinë në vendosjen e tij në qemerin e pantallonave. Rripi ka të montuar togëz me një kunj në mes, me material bronzi, i kromuar me derdhje.
Uniforma blu në detyrë (bazë I) stof teritali dhe objektet e tjera që përshkruam më lart përdoren nga policia për të punuar në ambiente, patrullimet në këmbë, makina, ambasada etj.; si rregull në këtë uniformë nuk mbahet armë krahëqafë.
SPECIFIKIMET TEKNIKE 
B. UNIFORMA E SHËRBIMIT BAZË II
1.Veshja për shërbim, për periudha të ndryshme të vitit, që përfshin: kostum blu (xhaketë, pantallona, kapele tip sport), me tekstil (dok terikoton), i tezgjahur, ngjyrë blu të errët, cilësia e parë, me përzierje 67 ± 3 % poliestër dhe 33 ± 3 % pambuk, me këtë përshkrim:
a) Xhaketa është me jakë të hapur me bordurë (muzhik) në të gjithë gjatësinë përpara të përparëses (në anën e vrimave të kopsave) të përshkruara me tegela. Xhaketat kanë dy xhepa pllakë përpara me cepa të prerë nga të dyja anët poshtë, ku xhepi i krahut të majtë është më i madh se xhepi i krahut të djathtë prej 3 cm në gjerësi për të vendosur mjete shkruese dhe nuk mbulohet plotësisht nga kapaku i xhepit. Xhepat janë me kufo në mes dhe me kapak xhepi në formë harqesh në gjoks. Mëngët e gjata janë me kapak. Përparësja e majtë ka pesë vrima, në të cilat montohen kopsa të mëdha korresponduese në anën e djathtë të përparëses. Kopsat janë plastike ngjyrë "ari", me punime artistike, nga brenda ka figurën e shqiponjës së stemës së Policisë së Shtetit e rrethuar me mbishkrimin me germa kapitale fjalët "POLICIA E SHTETIT-SHQIPËRI". Me të njëjtat të dhëna, kopsat e vogla vendosen dhe në kapakët e xhepave. Shpina e xhaketës është e qepur në mes me dopiotegel. Nga përpara, xhaketa në të dyja anët e përparëses dhe në mënyrë të baraslarguar, duke filluar nga buza e qepjes së supit përmes xhepave në kufo e deri në fund, përshkruhet nga një tegel zbukurimi në formë zinxhiri. Në jakat dhe kapat xhepi vendoset ekstrafor. Xhaketa është me mëngë praktike të përdorimit të saj, sipas stinëve dhe shoqërohet me veshje të brendshme, siç janë: bluza pambuku me mëngë të shkurtra e mëngë të gjata. Xhaketës mbi kapakun e xhepit të krahut të majtë i vendoset me qepje mbishkrimi me germa kapitale fjala "POLICIA" me material tekstil fosforeshent ngjyrë të "argjentë" (reflektues). Ky mbishkrim vendoset edhe në bluzat e pambukut në pjesën përpara në anën e majtë të gjoksit dhe në shpinë të bluzave.
b) Pantallonat kanë dy xhepa pllakë përpara me cepa të prerë lart, kanë një xhep pllakë të drejtë mbrapa në anën e djathtë. Për të krijuar lehtësi në mbathjen e këpucëve me qafa trupë, pantallonave poshtë për ngushtimin e tyre, i janë qepur material tekstil velkro mashkull-femër.
c) Kapelja tip sport është me strehë përpara, që shkon deri 8,5 cm dhe me kapëse plastike me gjashtë pozicione nga mbrapa për përshtatshmërinë gjatë përdorimit, në përputhje me perimetrin e kokës. Në mënyrë të baraslarguar, në të dyja anët e strehës mbi tegelin e qepjes së saj në pjesën ballore vendoset mbishkrimi me germa kapitale fjalët "POLICIA ", me material reflektues fosforeshent, ngjyrë të "argjentë".
d) Rrip mesi i gjerë pantallonash me lëkurë natyrale (telatinë), cilësia e parë, ngjyrë të zezë. Rripi është në ato përmasa si në gjatësi e në gjerësi, që sigurojnë përshtatshmëri në vendosjen e tij në qemerin e pantallonave. Në të gjithë gjatësinë e tij në të dyja anët rripi ka të imituar (stampuar) tegela zbukurimi në formë zinxhiri. Rripi ka të montuar togëz me dy kunja, me material bronzi i kromuar me derdhje.
Objekte veshmbathjeje shtesë që vishen me uniformën e shërbimit janë xhakavento sintetike e terikoton, si dhe çizme llastiku. Uniforma e shërbimit mund të përdoret në stinë të ndryshme të vitit dhe si rregull me këtë uniformë mbahet armë. Gjithashtu, kjo uniformë vishet në detyrë shërbimi operativ, kushte të këqija atmosferike etj. dhe në krahun e majtë mbi kapakun e xhepit të xhaketës dhe në bluzat e pambukut vendosen gradat e shërbimit sipas roleve me përmasat: gjatësi 8.6 cm dhe gjerësi 3.0 cm.
SPECIFIKIMET TEKNIKE
C. VESHJA VERORE (PËR PERIUDHËN 1 PRILL-30 SHTATOR)
1. Këmisha me mëngë të shkurtra është me tekstil (puplinë) të tezgjahuar ngjyrë bojë qielli, cilësia e parë, me përzierje 67 ± 3 % poliestër dhe 33 ± 3 % pambuk, me këtë përshkrim:
Këmishët janë me jaka të mbyllura, në mënyrë që të mund të përdoret kravatë, me bordurë (muzhik) në të gjithë gjatësinë përpara të përparëses (në anën e vrimave të vendosjes së kopsave) të përshkruara me tegela. Këmishët kanë dy xhepa pllakë përpara me cepa të prerë në të dyja anët poshtë, ku xhepi i krahut të majtë është më i madh se xhepi i krahut të djathtë, prej 3-4 cm në gjerësi për të vendosur mjete shkruese dhe nuk mbulohet plotësisht nga kapaku i xhepit. Xhepat janë me kufo në mes dhe me kapakë xhepi në formë harqesh. Mëngët e shkrurtra janë me bordurë (muzhik). Jakat, kapakët e xhepave dhe bordura e mëngës së shkurtër të këmishëve janë me tekstil (puplinë), ngjyrë blu të errët. Këmishëve në përparësen e djathtë dhe në kapak të xhepave u qepen kopsat e vogla plastike ngjyrë të "artë", me punime artistike. Nga brenda, kopsat kanë figurën e shqiponjës së stemës së Policisë së Shtetit me mbishkrimin me germa kapitale fjalët "POLICIA E SHTETIT - SHQIPËRI". Pjesa e shpinës së këmishës është me supanjë dycopëshe dhe me penca anësore në vijën e qepjes. Nga përpara këmishët, në të dyja anët e përparëses dhe në mënyrë të baraslarguar, duke filluar nga buza e qepjes së supit përmes xhepave (në kufo) e deri në fund, përshkruhen nga një tegel zbukurimi në formë zinxhiri. Jakave u vendoset kollaritja e plotë, ndërsa spalinave dhe kapakëve të xhepave u vendoset frazelinë.
2. Pantallonat janë me tekstil të tezgjahuar, ngjyrë blu të errët, cilësia e parë, me përzierje 67 ± 3% poliestër dhe 33 ± 3 % viskoz, me këtë përshkrim: 
Pantallonat kanë dy xhepa të pjerrët para me fileto 3 mm, kanë një xhep mbrapa me fileto dhe me kapak në formë harku në anën e djathtë. Poshtë xhepave përpara, në rafinë anësore në gjatësinë e pantallonave duke filluar poshtë xhepit vendosen dy fileta, një e kuqe dhe një blu e hapur nga 8-10 mm të gjera secila, të cilat përfaqësojnë ngjyrat e flamurit të Policisë së Shtetit. Pantallonat janë me qemer të gatshëm, në sallki u vendoset për mbërthim zinxhir konfeksioni dhe kapëse metalike.
SPECIFIKIMET TEKNIKE
D. UNIFORMA E STËRVITJES DHE E KOHËS SË LUFTËS
Specifikimet teknike të uniformës së stërvitjes dhe të kohës së luftës janë të njëjta me specifikimet teknike të uniformës blu të shërbimit bazë II.
SPECIFIKIMET TEKNIKE 
E. UNIFORMA CEREMONIALE
E. Uniforma ceremoniale është e njëjtë si uniforma blu në detyrë bazë I, por duke i shtuar dhe disa elemente, si: këmishë të bardhë, doreza lëkure të bardha, rrip krahqafë të bardhë dhe këpucë gjysma me lëkurë natyrale ngjyrë të zezë, boks viçi (llustrafin).
Në jakat, mëngët e xhaketës dhe në rafinë anësore në gjatësinë e pantallonave duke filluar poshtë xhepit vendosen tre shirita, një i kuq, një blu i hapur, që përfaqësojnë ngjyrat e simbolit të flamurit të Policisë së Shtetit, dhe një filetë ngjyrë "ari" që ndan të kuqen me blunë. Gjerësia e filetave shkon nga 8-10 mm. Kjo uniformë do të përdoret në raste të veçanta, për festa zyrtare, takime pune, ceremoni etj.
Pelerina është material tekstil i gomuar (pëlhurë impermabël), 100% poliamid, ngjyrë blu të errët, cilësia e parë, me këtë përshkrim: Pelerina kundër shiut është monopet, me dy xhepa false për të nxjerrë duart jashtë dhe me kapuç. Në përparësen e pelerinës (në të dyja anët) vendoset fosforeshent (reflektues, ngjyrë të "argjendtë" 3,5 cm i gjerë dhe 29 cm i gjatë. Për mbërthimin e pelerinës, në pjesën e sallkisë vendosen butona mashkull-femër ose kopsa të mëdha. Në pjesën e shpinës, në mënyrë të baraslarguar nga qepjet anësore poshtë tegelit të qepjes së jakës, vendoset material tekstil shirit fosforeshent (reflektues), ngjyrë e "argjendtë" me përmasat 27,5 cm horizontalisht dhe 10 cm vertikalisht me mbishkrimin me germa kapitale fjalët "POLICIA ". Kapuçi fiksohet me trupin e pelerinës dhe përqark kapuçit vendoset një kordon sintetik, i cili do të ketë dy funksione: kur pelerina vishet, kordoni nëpërmjet dy fiksuesve mbyll pjesën e kapuçit dhe kur pelerina hiqet kordoni përdoret si varëse, ndërkohë që vetë kapuçi do të përdoret si mbështjellës (këllëf) i pelerinës. Nga mbrapa kapuçit (në qendër) deri në të dyja anët e buzëve të kapuçit nga përpara i vendoset shirit fosforeshent (reflektues) ngjyrë të "argjendtë" me gjerësi 3 cm.
SPECIFIKIMET TEKNIKE 
F. KËPUCËT
a) Këpucë gjysmëdimërore për përdorim të veshjes së uniformës blu në detyrë bazë I për periudhën 1 tetor-31 mars. Këpucët janë me lëkurë natyrale (boks viçi), ngjyrë të zezë, cilësia e parë, të realizuara në linjë industriale. Kjo këpucë është me qepje brenda dhe jashtë, me fiap të shoqëruar me xhiro gome, me shollë gome të presuar, me reliev (kundër rrëshqitjes). Të dhënat organo-leptike për kërkesat për këtë lloj këpuce, që përfshin formën, modelin, mënyrën e punimit, konstruksionin e përgjithshëm të këpucës dhe pjesës së sipërme, faqja, të pjesës së poshtme, sholla nga brenda etj., që janë me referenca të standardeve shqiptare në fuqi (S.Sh), plotësojnë qëllimin e përdorimit të kësaj këpuce nga punonjësit e Policisë së Shtetit.
b) Këpucë gjysmëverore për përdorim të veshjes verore për periudhën 1 prill-30 shtator. Këpucët janë me lëkurë natyrale (boks viçi), ngjyrë të zezë, cilësia e parë, të realizuara në linjë industriale. Kjo këpucë si përsa i përket të dhënave organo-leptike, ashtu dhe përsa i përket treguesve fiziko-mekanikë-kimikë është e njëjtë me atë të këpucës gjysmëdimërore. Ndryshimet janë se këpucët gjysmëverore janë me dy shtresa shollë gome kompakte (pa reliev) e bashkuar me ngjitje (pa qepje brenda-jashtë), me fiap gome të presuar të shoqëruar me xhiro gome të presuar (material P.V.C), duke plotësuar në këtë mënyrë qëllimin e përdorimit edhe të kësaj këpuce nga punonjësit e Policisë së Shtetit.
c) Këpucë me qafa trupë për përdorim të uniformës së shërbimit janë me lëkurë natyrale (vaqet tip "U"), ngjyrë të zezë, cilësia e parë, të realizuara në linjë industriale. Kjo këpucë është me qepje brenda dhe jashtë, me fiap të shoqëruar me xhiro gome, me shollë gome të presuar, nga poshtë me llokma (dhëmbëza gomë traktori). Për mbathjen e shpejtë të kësaj këpuce, ajo ka të alternuar vrima dhe ganxha për kalimin e lidhëseve. Për të qenë e rehatshme në përdorim, qafa e këpucës lart nga mbrapa dhe lapeta janë të mbushura me sfungjer. Të dhënat organo-leptike, për kërkesat për këtë lloj këpuce, që përfshin formën, modelin, mënyrën e punimit, konstruksionin e përgjithshëm të këpucës dhe pjesës së sipërme, faqja, të pjesës së poshtme, sholla, nga brenda etj., që janë me referenca të standardeve shqiptare në fuqi (S.Sh), plotësojnë qëllimin e përdorimit të kësaj këpuce nga punonjësit e Policisë së Shtetit.
SPECIFIKIMET TEKNIKE 
 PËR SHENJAT E POLICISË SË SHTETIT
1. Shenja për pjesën ballore të kapeles
Forma e shenjës (emblemës) që do të vendoset për përdorim në pjesën ballore të kapeleve të uniformës blu në detyrë bazë I, veshje verore e ceremoniale të punonjësve të Policisë së Shtetit dhe që përfaqëson stemën e Republikës së Shqipërisë të stilizuar, paraqitet në një masë plastike të posaçme dhe ka këto përmasa:
- Lartësia maksimale, 66 mm;
- Gjerësia maksimale, 55 mm; 
- Lartësia maksimale e parzmorës (mburojës), 31 mm;
- Gjerësia maksimale e parzmorës (mburojës), 34 mm;
- Lartësia maksimale e përkrenares së Skënderbeut, 21 mm; 
- Gjerësia maksimale e përkrenares së Skëndërbeut, 17 mm;
- Lartësia maksimale e shqiponjës, 24 mm;
- Gjatësia maksimale e shqiponjës, 20 mm;
Shenja e kapeles së policisë përbëhet nga këto elemente:
Një kornizë me gjethe floreale (simbol lavdie) në reliev, imitim qëndisjeje me ngjyrë "ari" (ngjyrë pushteti dhe triumfi).
Një sfond i brendshëm i bardhë që rrethon një parzmore (mburojë) me kornizë në reliev ngjyrë "ari" (reliev në ngjyrë "ari" është imitim qëndisjeje) me trashësi 2 mm dhe me disa pika të zeza të vendosura 10 mm njëra nga tjetra në mënyrë të baraslarguar dhe në brendësi në një sfond të kuq në reliev është vendosur një shqiponjë dy krerëshe ngjyrë të zezë.  Mbi kornizën horizontale ngjyrë "ari" të pazmores (mburojes) vendoset një sfond ngjyrë blu e errët (ngjyrë karakteristike në përdorimin e veshjes së uniformës së punonjësve të Policisë së Shtetit) në formën gjysmë elipsi, në brendësi të të cilit 3 mm mbi kornizën ngjyrë "ari" e mbështetur me bedena (simbol qëndrese) me katër ndarje në ngjyrë të bardhë jo në reliev, vendoset në reliev përkrenarja e Skëndërbeut.
Përmasat e sfondit të shenjës janë: gjerësia 34 mm dhe gjatësia 28 mm.
Të gjitha ngjyrat e brendshme, e bardhë, e kuqe dhe bojë blu janë të punuara me një reliev imitim qëndisjeje.
Në shenjë janë të vendosura në mënyrë unike dhe të baraslarguara pesë vrima të vogla, të cilat lejojnë qepjen në kapele. Shenja e kapeles është realizuar në mënyrë specifike dhe, për garantimin e cilësisë, të gjitha elementet e ndërtimit të saj janë me punime e dekoracion, me material plastik me bazë P.V.C. E gjithë shenja mbrohet nga një fletë plastike e tejdukshme, e ngjitur në mënyrë organike në shenjë (të pashqitshme) për ta ruajtur nga oksidimet eventuale që mund të vijnë nga agjentët atmosferikë.
2. Shenja për pjesën e gjoksit të objekteve të uniformës.
Kjo shenjë vendoset për përdorim në anën e majtë të gjoksit mbi kapakun e xhepit të uniformës blu në detyrë bazë I, veshjen verore e ceremoniale të punonjësve të Policisë së Shtetit. Forma e shenjës së gjoksit është një drejtkëndësh me përmasat: gjatësia 8,2 cm dhe gjerësi 1,4 cm. Pjesa e sipërme dhe e poshtme është në rrumbullaksi, të cilat përshtjellojnë nga brenda një karton të posaçëm dhe ngjitet nga mbrapa. Shenja paraqitet ne tri ndarje: nga e majta me fushë ngjyrë blu me gjatësi 2.7 cm, në mes ngjyrë "ari" me gjatësi 2,8 cm dhe nga e djathta me fushë ngjyrë të kuqe me gjatësi 2,7 cm. Kjo ndarje realizohet në mënyrë specifike brenda tyre, por ajo që e bashkon atë në një pikë janë dy ngjyrat bazë: blu dhe e kuqe, që përfaqësojnë ngjyrat e simbolit të flamurit të Policisë së Shtetit. Në fushën blu në rolet e tri gradave (të mesëm, të lartë e drejtues) vendoset me ngjitje nga një yll me diametër 14 mm i punuar artistikisht, me vijëzime e gdhendje në drejtim të qendrës dhe me një lidhje të kulmuar në qendër. Në fushën e kuqe, duke shtuar dhe rolin bazë, vendosen me ngjitje elemente që përfaqësojnë gradat në fuqi, siç janë: shirit "ari" në formë këndi për rolin bazë, shirit "ari" gjatësor për rolin e mesëm, dekoracion "ari" (floriale) për rolin e lartë dhe dekoracion ari (murale) për rolin drejtues. Shenja e gjoksit është në reliev me vijëzime me material plastik me bazë P.V.C me termofiksim dhe të mbuluar me veshje mbrojtëse plastike të tejdukshme të pashqitshme. Në anën e pasme të shenjës, në fushën blu dhe në atë të kuqe janë montuar (fiksuar) në trup nga një kunj metalik me majë, në të cilat futet nga një kapsë me veshe për fiksimin e shenjës në përdorimin e objekteve të uniformës.
