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Nr.147, datë 21.3.2007

Për cilësinë e lëndëve djegëse, benzinë dhe diezel

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5 të nenit 10 të ligjit nr.8897, datë 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Në territorin e Republikës së Shqipërisë lejohet vetëm tregtimi i benzinës pa plumb, që, në nomenklaturën e mallrave, përshkruhet në kodet CN 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 dhe 27101159 dhe që plotëson kërkesat e përcaktuara në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Në territorin e Republikës së Shqipërisë, duke filluar nga data 1 janar 2009, do të lejohet, për përdorim në automjetet rrugore dhe gjeneratorët, vetëm tregtimi i lëndës djegëse diezel, që, në nomenklaturën e mallrave, përshkruhet në kodin 27101941, që plotëson kërkesat e standardit shqiptar S SH EN 590 ose të standardeve të tjera, të barasvlefshme me të, me përjashtim të kushtit për përmbajtjen e squfurit, siç parashikohet në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
3. Nga data 1 janar 2009, përmbajtja e squfurit në lëndën djegëse, për motorët diezel, nuk lejohet të kalojë 350 mg/kg.
4. Nga data 1 janar 2011, përmbajtja e squfurit në lëndën djegëse, për motorët diezel, nuk lejohet të kalojë 10 mg/kg.
5. Duke filluar nga data 1 janar 2009, të gjitha pikat e shitjes duhet të reklamojnë, qartë dhe dukshëm, për blerësit:
a) përputhjen e parametrave mjedisorë të benzinës me standardin shqiptar S SH EN 228, në fuqi, ose me standardet e tjera, të barasvlefshme me të;
b) përmbajtjen maksimale, të lejueshme të squfurit, si dhe përputhjen e parametrave mjedisorë të diezelit me standardin shqiptar S SH EN 590 ose standardet e tjera, të barasvlefshme me të.
6. Testimi i çdo parametri të bëhet sipas metodave të testimit, si më poshtë vijon:
a) Për benzinën-sipas standardit shqiptar S SH EN 228 ose standardeve të tjera, të barasvlefshme me të;
b) Për diezelin-sipas standardit shqiptar S SH EN 590 ose standardeve të tjera të barasvlefshme me të.
7. Ngarkohen Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të miratojnë udhëzimin e përbashkët për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave, për cilësinë e benzinës dhe të diezelit.
8. Nëse pas datës 1 janar 2009 evidentohen subjekte, që tregtojnë lëndë djegëse, me cilësi, që nuk respekton kërkesat e këtij vendimi, lënda djegëse sekuestrohet. Inspektorati Qendror Teknik përcakton destinacionin e lëndës djegëse të sekuestruar.
9. Ngarkohet Inspektorati Qendror Teknik për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi dhe të udhëzimit të përcaktuar në pikën 7.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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Aneksi 2
Parametrat e lejuar mjedisorë për cilësinë e lëndës djegëse diezel

	Parametrat
	Njësia
	Limitet

	
	
	Minimum
	Maksimum

	Numri i cetanit
	
	51.0
	

	Densiteti në 15oc
	Kg/m3
	“
	845

	Pika e distilimit 95%
	C
	“
	360

	Hidrokarbure policiklike aromatike
	%m/m
	“
	11

	Përmbajtja e squfurit
	mg/kg
	“
	350 nga 01.01.2009 -31.12.2010; 10 nga 01.01.2011

	Mbeturina karboni (mbi 10% mbeturina distilimi)
	% (m/m)
	“
	0.30

	Përmbajtje hiri
	% (m/m)
	“
	0.01

	Ndotja totale
	mg/kg
	“
	24
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Aneksi 1

Parametrat e lejuar mjedisoré pér cilésiné e léndés diegése benziné

Parametrat Njesia Limitet
Minimum aksimum
Numri i kerkuar i oktanit 95 -
Numri i oktanit per motorrin 85 —
Presioni i avullit ne periudhen e veres kPa N 160.0
Distilimi:
— perqindja e avulluar ne 100 °C % VIV 46,0 —
— perqindja e avulluar ne 150 °'C % viv 75,0 —
Analiza e hidrokarbureve:
— olefinat % viv - 18.0
— aromatiket % viv I~ 350
— benzene % viv — 1,0
Permbajtja e oksigjenit %o m/m | 2,7
Oksigjenate T
% viv o 3
— metanol (agjente stabilizues ge duhen shtuar
% viv — S
— etanol (agjente stabilizues mund te jene te nevojshem)
— alko-ol iso-propyl Y viv — 10
— alko-ol tert-butyl % viv H— 7
— alko-ol iso-butyl % v/iv — 10
% viv - 15
—- etere me permbajtje karboni S ose me shume :
~— Oksigjenate te tjera % VIV — ' 10
Permbajtja e squfurit mg/kg 150 (deri ne 31 Dhjetor 2008)
mg/kg 10 (1 Janar 2009)
Permbaitja e plumbit ' ‘g/l — 0,005

1. Y mono-alkohole te tjera me pike vlimi finale jo me te larte se ato te percaktuara ne
Standartin Shqiptar S SH EN 228, ne fugi ose standarte te tjera te barazvlefshme me

o
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Tabela e Pérputhshmérise 2)

se Projektvendimit per “Cilesine e lendeve diegese benzine dhe diezel” me

b)

Ne territorin e Republikés s& Shgqiperisé lejohet vetem
tregtimi i benzinés pa plumb, q¢ n& nomenklaturen e
mallrave pérshkruhet ng kodet CN 27101 141, 27101145,
27101149, 27101151 dhe 27101159 dhe qé ploteson
kerkesat e pércaktuara né Ancksin 1, bashkelidhur ketij
vendimi.

Neni 2/1

‘benzing” nenkupton ¢do vaj t&¢ avullueshem te synuar per
funksionimin ¢ motoréve me djegie t¢ bréndshme me ndezje me
ngarkesé polesh pozitive pér shtytjen e automjeteve, ¢ cilat béjne
pjesé né kodet CN 27101141, 27101145, 2710 1149, 2710
1151 dhe 2710 1159 2);

Neni 3/1

Jo mé voné se data 1 janar 2000, Shtetet Anétare do te ndalojng
tregtimin e benzinés me plumb brénda territorit t& tyre.

Neni 32 /e

Jo mé vone se data 1 Janar 2009, Shictet Anétare do te
sigurojné gé benzina pa plumb t& mund te tregtohet né territorin
€ tyre, vetém nése &shté ne pérputhje me specifikimin mjedisor
1€ pércaktuar né Shtojcen I, me pérjashtim t& pérmbajtjes se
squfurit gé do te jeté maksimumi 10 mg/kg.

Ne territorin e Republikés sg Shqipérise, duke filluar nga

Neni 2/2

i ! ] . . ) ) I pjesshem Ekonomike. | Standarti, me perjashtim te permbajtjes se squfurit, hyn
a..&w 1 .-m:mq 2009, per vmao:ms né mE.oB...n@ Trugore &5 ;.m:@ﬂ .Goma,mn diesel * nénkuptojné anc._mﬁ e :mwnm qe c.o..:m financiare, njekohesisht me vendet antare, Projeki-VKM parashike
gjeneratorét, do t¢ lejohet vetem tregtimi i lendes diegese pJesé né kodin CN 2710 19 4) (2) dhe perdoren per automjetet sociale L -, N
diezel, q& né nomenkiaturén ¢ mallrave pérshkruhet ne vetélevizése, si¢ referohen né Direktiven 70/ 220/EEC “dhe nje ulje graduale te permbajtjes se squfurit (o ne 1 Jan:
kodin 27101941, qe¢ plotéson kerkesat e Standartit | Dircktivén 88/77/EEC: kerkon direktiva).
Shgiptar S SH EN 3590 gse standarte & tjera t&¢ | Nenj 4/ /e Kerkesa e direktives per permbaijtjen e squfurit ne mase
barazviefshme me t&, me pérjashtim & kushtit te lidhur Jo mé voneé se data | Jjanar 2009, duke iu referuar dispozitave te 10 mg/kg do te plotesohet ne 1 Janar 2011
me pérmbajtjen e squfurit, si¢ parashikohet né¢ Aneksin 2, | Nenit 9( 1)(a), Shtetet Anétare do te sigurojné qé léndet djegése
bashkelidhur keétij vendimi, diese! t& mund te tregtohen né territorin e tyre, vetém nése jané
n€ peérputhje me specifikimet mjedisore ¢ pércaktuara ne
Shtojcen 1V, me pérjashtim te pérmbajtjes sé squfurit qé do
t¢ jeté maksimumi 10 mg/ke.
Nga data 1 Janar 2009, pérmbajtja e squfurit né Ilenden I pazbatueshem | -- -
djegese pér motorret diezel nuk lejohet @ kaloje 350
mg/kg. ]
Nga data | Janar 2011 pérmbajtja e squfurit né ienden Nent 4/1/e I plote - -

diegése pér motorret diezel nuk lejohet t& kaloje 10

mg/kg.

Jo mé vone se data 1 Janar 2009, duke iu referuar dispozitave t&
Nenit 9(1)(a), Shtetet Anétare do t¢ sigurojné qe lendet djegese
diesel t& mund & tregtohen né territorin e tyre, vetém nése jané ne
perputhje me specifikimet myjedisore ¢ percaktuara ne Shtojcén
IV, me pérjashtim t& pérmbaj jes s& squfurit g€ do 1é jets
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3. Duke filluar nga | Janari 2009, té gjitha pikat e shitjes I pazbatueshem | - -

duhet té reklamojné qarté dhe dukshém pér blerésit: ’

a.  pérputhjen ¢ parametrave mjedisoré t¢ benzinés me
standartin shqiptar S SH EN 228 né& fuqi ose
standarte t& tjera t& barazvlefshme me té.

b.  pérmbajtjen maksimale t& lejueshme té squfurit si
dhe pérputhjen e parametrave mjedisoré t& diezelit
me standartin shqiptar S SH EN 590 ose standarte té
tjera t¢ barazvlefshém me te.

6.  Testimi i ¢do parametri do te béhet sipas metodave t& | Neni 8/]

I plote - -
testimit si mé poshté: . I i .
) p . . . Shietet Anétare do t¢ monitorojné pajtueshméring me kérkesat e
a  pér vnnua_:m:u m_w& mﬁ.zn artit m__gmﬁ:ma S m*wm EN 228, Neneve 3 dhe 4 né lidhje me benzinén dhe Iéndét djegése diesel,
0se standarte t€ yera (€ barazvietshme me te. mbi bazén e metodave analitike t& referuara pérkatésisht né
b pér diczelin, sipas standartit shqiptar S SH EN 590, | (121 dartet Europiane EN 228:1999 dhe EN 590:1999,
ose standarte t& tjera t& barazvlefshme me té. Neni 872 -
Shtetet Anétare do t¢ krijojné sisternin e monitorimit t& cilésisé sé
lendéve djegése né pérputhje me kérkesat € standarteve pérkatése
Europiane. Pérdorimi i sistemit t& monitorimit t& cilésisé sé
léndeéve djegése alternative mund té lejohet, me kusht qé
ky sistem t& sigurojé rezultate njélloj té besueshme.
. P B . . O P “ . N m ._ -w
7. Ngarkohen Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit | Neni 8/3 I pjesshem - Udhezimi i perbashket do te pergatitet dhe miratohet pas
te Ujerave dhe Ministri i Ekonomis¢, Tregtis¢ dhe | Cdo vit, deri mé 30 gershor, Shtetet Anétare do t& dorézojné nje

. N - . L . . e miratimit te ketij projektvendimi.
Energjitikés 1€ miratojné udhézimin e pérbashkét pér | raport né lidhje me t& dhénat né nivel kombétar pér cilésing e

mbledhjen dhe ruajtien e té¢ dhénave pér cilesine e | léndéve djegése pér vitin paraardhés kalendarik. .....
benzinés dhe diezelit.

8. Neése pas 1 Janarit 2009, evidentohen subjekte qé
tregtojné 1éndé djegése me cilesi qé nuk respekton
kérkesat e kétij Vendimi, lénda djegése sekuestrohet.

I pazbatueshem | -- --

I pazbatueshem | -- -
9. Ngarkohet Inspektorati Qendror Teknik per ndjekjen e

zbatimit t€ kétij vendimi, te udhézimit te parashikuar ng
pikén 7 dhe percaktimin e destinacionit te lendes djegese
te sekuestruar te parashikuar ne pikén 8 t¢ kétij vendimi.
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Aneksi III (benzina)

- Parametri (T)
Parametrat Niesia Limitet Niesia Limitet
Minimum aksimum Minimumi | Maksimumi
INumri i kerkuar i oktanit 95 | INumri i kérkimit t& oktanit 05 () B
[Numri i oktanit per motorrin 85 I Numri i oktaneve né motor 85 T
.. . . b Presioni i  avullit, periudha e  vers b
Presioni i avullit dhy kP
toni i avullit ne periudhen e veres a 60.0 veveréssummer period ) kPa 60,0 (5)
Distilimi: Distilimi:
— perqindja e avulluar ne 100 C %o VIV 46,0 - — pérgindja e avulluar n¢ 100°C % Viv 46,0 L
+— perqindja e avulluar ne 150 'C % viv 75,0 - — pérqindja e avulluar né 150 'C % viv 75,0 —
IAnaliza e hidrokarbureve: ‘Analizé e hidrokarburit;
— olefinat s viv — 18,0 — elementé t& hidrokarbureve t& pangopur Y% viv — 18,0
I aromatiket % viv L— 350 - léndét aromatike Y viv - 35,0
— benzene o VIV I 1,0 +— benzoli % ViV T 1,0
Permbajtja e oksigjenit o — b7 Permbajtja e oksigjenit %mm [ 0.7
m ]

Oksigjenate Oksidimet

—- metanol (agjente stabilizues gel% viv — B — metanoli (duhet (¢ shtohen agjentéf % viv — B

duhen shtuar WE:S 1es)

— etanol (agjente stabilizues mund td% viv — g etanoli (agjentét stabilizues mund t& jené 8 %viv — S

jene te nevojshem) mevojshme
+— alko-ol iso-propyl Yo viv L 10 — alkool izopropilik Y% viv H— 10
— alko-ol tert-buty! % viv [— 7 — alkool tetrabutilik % viv o 7
+— alko-ol iso-butyl % viv - 10 +— alkool izobutilik % viv L 10

—— etere me permbajtie karboni S5F v/v — 15 — eteré dietilike q¢ pérmbajné 5 ose mg %viv — 15

ose me shume shumé atome karboni
- Oksigjenate te tjera % v/v — 10 — Oksidime té tjera () % viv | 10
Permbajtja e squfurit mg/k . . 50 (aktualisht) Permbaijtja e squfurit mgkg - 50
50 (dert ne 31
s/k — 10 —
nenganengn mg/kg 10(7)
Permbajtja e plumbit | — 0,005
IPérmbajtja e plumbit gl — 0,005
]

I plote
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Aneksi IV (diezeli)
Aneksi 2 (diezeli)
o - Nijesia Limitet I Ekonomik | Standarti, me perjashtim te permbajtj
Parametrat Njesia Limitet P et (1) ~Imitet pjesshe e, se squfurit, hyn ne fuqi njekohesisht n
. en T m financiare, | vendet antare. Projekt-VKM parashikc
Minimum__| Maksimum Minimumi | Maksimumi sociale nje ulje graduale te permbaitjes
. . squfurit (jo ne 1 Janar 2009 sic kerkc
Numiri i Cetanit 51.0 ,_ umri i Cetanit 51,0 - direktiva).
e 5 , — Kerkesa e direktives per permbajtjen
Densiteti ne 15°C Kg/m - 845 Dendésia ng 15 °C kg/m3 845 squfurit ne masen 10 mgkg do
R o 160 plotesohet
Pika e - 6 . Ne 1 Janar 2011
Distilimi:
95%
Hidrokarbure Y%m/m - 11 f— 95 % (v/v) pérpunuar né °C —_ 360
policiklike iHidrokarburet aromatik
hvdrocarb % m/m — 11 .
aromatike 'ydrocarbons
Permbajtja e | mgkg - 350 nga me/ke . 50
squfurit 01.01.2009 - -
| mgkg|  —
| 31.122010; 10
10 nga
i
| 01.01.2011
Mbeturina karboni | % - 0.30
! (mbi 10% | (n/m) !
]
|_mbeturina distilimi) ,
Permbajtje hiri % - 0.01
(m/m)
Ndotja totale mg/kg - 24





