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Nr.279, datë 18.4.2007 

PëR MIRATIMIN E LISTëS Së PRODUKTEVE Të NDëRTIMIT, PëR Të CILAT KëRKOHET VLERëSIMI I DETYRUAR i KONFORMITETIT 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 4 të ligjit nr.9097, datë 3.7.2003 “Për vlerësimin e konformitetit” dhe të neneve 5, 6, 7 e 10 të ligjit nr.9290, datë 7.10.2004 “Për produktet e ndërtimit”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

1. Miratimin e listës së produkteve të ndërtimit dhe kryerjen e vlerësimit të detyruar të konformitetit, sipas listës, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
2. Çdo person fizik e juridik, vendas dhe i huaj, që prodhon dhe tregton materiale ndërtimi, sipas listës, që i bashkëlidhet këtij vendimi, përpara hedhjes në treg të tyre, duhet të kryejë vlerësimin e konformitetit, në rast se nuk janë të shoqëruara me markën e konformitetit.
3. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për zbatimin e këtij vendimi. 
4. Lidhja 1, që i bashkëlidhet vendimit nr.68, datë 15.2.2001 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e standardeve dhe të kushteve teknike të projektimit dhe të zbatimit të punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, shfuqizohet. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri 
Sali Berisha
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Rendor

Emértimi i familjes sé produktit

Standardi
ose standarde té
barasvlefshém me
té

87

Sistemet e shuarjes sé zjarrit.

Komponentét pér dallimin e gazit.

Pjesa 11 : Kérkesat dhe metodat e provave pér pajisjet mekanike té
peshimit. %

S SH EN 12094-11

88

Sistemet e shuarjes sé zjarrit.

Komponentét pér dallimin e gazit.

Pjesa 12: Kérkesat dhe metodat e provave pér pajisjet pneumatike té
alarmit.**

S SH EN 12094-12

89

Sistemet e kontrrollit té tymit dhe nxehtésisé.
Pjesa 2: Specifikimet pér ventilatorét e tymit té zakonshém dhe té
nxehtésisé.

S SHEN 12101-2

90

Sistemet e kontrrollit t& tymit dhe nxehtésisé.
Pjesa 3: Specifikime pér ventilatorét e tymit té fugishém dhe té
nxehtésisé.

S SHEN 12101-3

91

Sistemet e palévizshme té fikjes sé zjarrit.
Pjesa 1: Pérbérésit pér sistemet e spérkatjes me ujé.
Spérkatésit.

S SH EN 12259-1

92

Sisteme zjarrfikése té fiksuar.
Pérbérés pér spérkatje(shi i imét) dhe sisteme ujore spérkatése.
Pjesa 2: Valvolat sinjalizuese té lagéshtisé

S SH EN 12259-2

93

Sisteme zjarrfikése té fiksuar.
Pérbérés pér spérkatje (shi i imét) dhe sisteme ujore spérkatése.
Pjesa 3: Valvolat sinjalizuese té thatésisé.

S SH EN 12259-3

94

Sisteme zjarrfikése té fiksuar.
Pérbérés pér spérkatje(shi i imét) dhe sisteme ujore spérkatése.
Pjesa 4: Alarmet motorike ujore.

S SH EN 12259-4

95

Sisteme e palévizéshém té fikjes sé zjarrit.
Pjesa 5: Dedektorét me rryme uji.

S SH EN 12259-5

96

Sistemet e palévizshém té fikjes sé zjarrit.
Pjesa 1: Sistemet me pluhurosje.
Kérkesat dhe metodat e provés pér pérbérésit. ()

S SHEN 12416-1

97

Sistemet e palévizshém té fikjes sé zjarrit.
Pjesa 2: Sistemet me pluhurosje.
Projektimi, ndértimi dhe mirémbajtja.

S SH EN 12416-2

98

Sistemet e palévishm té fikjes sé zjarrit.Sistemet me shkumé.
Pjesa 1: Kérkesat dhe metodat e provave pér pérbérésit. *)

S SH EN 13565-1

IX. Pajisje teknike té ndértimit.

99

Aksesoré pér ndértesat.

Pajisjet pér daljet e emergjencés, té cilat vihen né lévizje me ané té njé
doreze-levé ose té njé pllake gé shtypet.

Kérkesat dhe metodat e provés. *)

S SHEN 179

100

Aksesoré pér ndértesat.
Pajisjet pér daljet e emergjencés dhe kundra panikut, té cilat komandohen
me ané té njé doreze horizontale.

Kérkesat dhe metodat e provés.

S SHEN 1125





image8.png
Standardi

Nr. PP o " o ose standarde té
Rendor Emértimi i familjes sé produktit barasviefshém me
té

Aksesoré pér ndértesat.

101 |Pajisjet me amortizim pér mbylljen e derés. S SH EN 1154
Kérkesat dhe metodat e provés.
Aksesoré pér ndértesat.

102  |pajisjet mbajtése-hapése elektrike pér dyert rrotulluese. S SHEN 1155
Kérkesat dhe metodat e provés. *!
Aksesoré pér ndértesat.

103 |Pajisjet kordinuese té dyerve. S SH EN 1158
Kérkesat dhe metodat e provés. (*!
Materialet pér shenjat né rrugé
Hedhja e materialeve.

RS S SHEN 142

104 Zbukurimet prej xhami,pajisjet kundér rréshqitjes dhe pérzierésit e dy S 3
komponenteve.

105 |Pajisje pér ndértim. S SH EN 1935
Cengela (ngritésa) me njé aks,kérkesat dhe metodat e provave.
Dyer garazhdesh dhe porta hyrje.

106 |Produkt standard. S SHEN 13241-1
Pjesa 1: Produkte pa karakteristika kontrolli té rezistencés ndaj zjarrit dhe
tymit.

107 |Adregate té lehte. S SH EN 13055-1
Pjesa 1: Agregaté té lehté pér beton dhe llag.

108 |agregate pér llage. S SH EN 13139

109 |Agregaté pér materiale hidraulikisht lidhés dhe jolidhés pér pérdorim né S SH EN 13242
industriné civile dhe ndértimin e rrugéve.

110 S SH EN 13450
Agregate pér gakeéllin(ballastin) e hekurudhave.
Materiale nivelues dhe niveluesit pér dysheme.

111 |Materiale niveluese. S SHEN 13813
Vetité dhe kérkesat.

112 |Pajisje té parandalimit t& mbimbushjes pér tankerat e palévizshém pér SSHEN 13616
léndé djegése té Iéngéta.

113 |Radiator dhe konvektor. S SH EN 442-1
Pjesa 1: Karakteristika termike dhe kérkesat.

114 Panele radiatore té montuara né tavan, té furnizuar me ujé me S SH EN 14037-1
temperature 1200 °C
Pjesa 1: Specifikime teknike dhe kérkesa

115 |Aparatura prej guri. S SH EN 13383-1
Pjesa 1: Specifikimet.

116 |Kushinetat e strukturés. S SH EN 1337-4
Pjesa 4: Kushineta me rula

117 |Kushinetat e strukturés. S SHEN 1337-6

Pjesa 6: Kushineta me cernieré
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118 |Kushinetat e strukturés. S SH EN 1337-7
Pjesa 7: Kushineta sferike dhe cilindrike prej PTFE
Ashensorét pér ndértesat.
119 |Bravat dhe shula. S SH EN 12209
Bravat , shulat dhe pllakat mbyllése mekanike.
Kérkesat dhe metodat e provave.
120 |Pajisje kundér pérmbytjeve né ndértesa. S SH EN 13564-1
Pjesa 1: Kérkesat.
Dyer garazhdesh dhe porta hyrje.
Produkt standard.
S SHEN 13241-1
121 Pjesa 1: Produkte pa karakteristika kontrolli té rezistencés ndaj zjarrit dhe
tymit.
122 |Grila té jashtém. S SH EN 13561
Kérkesat e performancés pérfshiré dhe siguriné
123 (Grila. S SH EN 13659
Kérkesat e performancés pérfshiré dhe siguriné.
X. Produktet e ndértimit pér paretet e jashtme e té brendshme, tavane, dysheme.
124 |Pllaka prej guri natyror pér shtresé té jashtme. S SH EN 1341
Kérkesat dhe metodat e provave.
125 |Kalldrémet prej guri natyror pér shtresa té jashtme. S SHEN 1342
Kérkesat dhe metodat e provave. *
126 |Bordurat prej guri natyror.pér shtresa té jashtme. S SH EN 1343
Kérkesat dhe metodat e provave. *
127 (Pllaka argjili pér shtrim. S SH EN 1344
Kérkesat dhe metodat e provave. ¥’
Kanale kullimi pér zona kalimi pér kémbésoré dhe mjete.
128 |kjasifikimi, kérkesat pér projektim dhe prova markimi dhe vlerésimi i S SH EN 1433
konformitetit.
129 |Pllaka pér tarraca. S SH EN 13748-2
Pjesa 2: Pllake tarrace pér pérdorim té jashtém.
130 [Pllaka geramike. S SH EN 14411
Pérkufizime, klasifikime, karakteristika dhe markimi.
131 |Produkte guri dhe eterniti pér cati dhe veshje(mbulesa) S SH EN 12326-1
Pjesa 1: Specifikimet e produktit
132 |Tavané té varur. S SH EN 13964
Kérkesat dhe metodat e provave. +)
Oxhakét
133 |Veshjet e brendshme prej qeramike e oxhakut. S SH EN 1457

Kérkesat dhe metodat e provés. *
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Oxhakét.

134 Kérkesat pér oxhaget metaliké. S SH EN 1856-1
Pjesa 1: Produktet e sistemit té oxhakut.
Oxhakét. S

135 |karkesat pér oxhaget metaliké. SH EN 1856-2
Pjesa 2: Lidhjet forcuese metalike dhe lidhéset e tubave té aspirimit.
Oxhakét.

136 Komponentét. S SH EN 1858
Blloge prej betoni té grykés.
Oxhakét.

137 Komponentét. S SH EN 1857
Veshjet e grykés sé shkarkimit prej betoni.

138 |[Oxhakét. S SH EN 13502
Kérkesat dhe metodat e provave pér grykat e shkarkimit prej geramike

139 |parbérasit e oxhageve. S SH EN 12446
Elementét e pareteve té jashtme té betoneve.

XI. Produktet e ndértimit pér instalime sanitare.

140 S SH EN 997
Depozitat e WC dhe kompletet e WC me sifon integral.

141 |Dhoma inspektimi dhe puse lidhjesh prej betoni té pa armuar me shufra S SHEN 1917
hekuri dhe té armuara.

142 |Lavamanét e kuzhinés. S SH EN 13310
Kérkesat e funksionimit dhe metodat e provés. ¥

Shénim: (*) Kérkesat dhe Metoda e Provave jané pérfshiré né kété listé, pasi ato jané
Standarde té pérbashkéta dhe té harmonizuara me kérkesat.
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1. Produktet e ndértimit pér betonin dhe beton-armené.
Shtesat pér beton, llag dhe bojak.
1 [Shtesat e betonit. S SH EN 934-2
Pjesa 2: Pércaktimet, kérkesat, konformiteti, markimi dhe etiketimi.
5 Shtesat pér beton,_llag dhe_bolak (llag pér mbushje). S SH EN 934-3
Pjesa 3: Shtesat pér llage té mureve.
Pérkufizimet, kérkesat, konformiteti markimi dhe etiketimi.
Elementét shtesé pér beton, llag dhe bojak(llag pér mbushje).
3 Pjesa 4: Elementét shtesé pér bojak pér tirantat e paranderura. S SH EN 934-4
Pérkufizimet, kérkesat, konformiteti, markimi dhe etiketimi.
4 Blloge betoni pér shtresé. S SHEN 1338
Kérkesat dhe metoda té provave.*
5 Pllaka betoni pér shtresé. S SH EN 1339
Kérkesat dhe metoda té provave. *
6 Bordura prej betoni té trotuareve. S SH EN 1340
Kérkesat dhe metoda té provave.'*)
Produktet dhe sistemet pér mbrojtjen dhe riparimin e strukturave té
7  |petonit. o S SH EN 1504-2
Pércaktimet, kérkesat, kontrrolli i cilésisé dhe vlerésimi i konformitetit.
Pjesa 2: Sistemet e mbrojtjes sé siperfages pér beton.
8 Produkte té parafabrikuar betoni-arme, me inerte té lehté, me struktura S SHEN 1520
té hapura.
9 Tubat dhe aksesorét prej betoni, prej betoni té armuar dhe prej betoni me| S SHEN 1916
fibra geliku.
10 |Materiale inerte pér prodhimin e betoneve. S SHEN 12620
11 Produkt Pa@fabrikéte prej betoni. S SH EN 12839
Elementé pér rrethime.
II. Produktet e ndértimit pér punimet e muraturés.
Gimento. .
12 |pjesa 1:Pérbérja, specifikimet dhe kriteret e konformitetit pér cimenton e | S SH EN 197-1
zakonshme.
Cimento.
13 |Pjesa 4:Pérbérja, karakteristikat dhe kriteret e konformitetit pér S SH EN 197-4
gimentot me rezistencé té ulét pér kohé té shkurtér.
14 |Gimento pér muraturé. S SH EN 413-1

Pjesa 1: Specifikime.
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15 |Geélgere pér ndértim. S SH EN 459-1
Pjesa 1 : Pérkufizime, specifikime dhe kriteri i konformitetit.

16 |Specifikimet pér njésité e muraturés. SSHEN 771-1
Pjesa 1: Njési murature prej argjile.

17 |Specifikimet pér elementét e muraturés. S SHEN 771-2
Pjesa 2: Njési e muraturés prej silikati té kalgiumit(tullat silikate).
Specifikimet pér njésité e muraturés.

18 Pjesa 3: Njési murature prej agregatésh betoni. SSHEN 771-3
(Agregaté té réndé e té lehté)

19 |Specifikimet pér elementét e muraturés. S SHEN 771-4
Pjesa 4: Elementé muri prej betoni poroz.

20 |Specifikimet pér njésité e muraturés. S SH EN 771-5
Pjesa 5: Njési murature guri té fabrikuara.

21 Specifikime pér llag murature. S SH EN 998-1
Pjesa 1: Llag i ngurtésuar dhe i suvatuar.

22 Specifikime pér llagin e muraturés. S SH EN 998-2
Pjesa 2: Llag murature.
Cimento.

23 Pérbérja, specifikime dhe kritere konformiteti pér gcimento speciale me S SHEN 14216
termicitet té ulét.
Cimento,

24 |pérbérja, specifikimet dhe kriteret e konformitetit pér gimentot speciale S SH EN 14396
me termicitet shumé té ulét.

III. Produktet e drurit né ndértim dhe konstruksionet prej iénde druri,

Produkte per izolim termik te godinave.

25 |Produkte prej lesh druri.(WW) S SH EN 13168
Karakteristikat.

26 |Pllaka me bazé druri pér konstruksione. S SH EN 13986
Karakteristikat, vlerésimi I konfornmitetit dhe markimi.

IV. Produktet né ndértim pér konstruksione metalike.

27 Kallona ndrigimi. S SH EN 40-5
Pjesa 5: Kérkesat pér kollonat e ndrigimit prej geliku.

28 (Kolonat e ndrigimit. “SSH EN 40-6
Pjesa 6: Kérkesat pér kolonat e ndricimit prej alumini.
Kolonat e ndrigimit.

29  |Pjesa 7:Kérkesat pér fibrat e pérforcuara me polimeré té pérbéré té S SH EN 40-7
kolonave té ndrigimit

30 [Veshjet me shirit geliku per tendosjen e kabllove. S SH EN 523
 Terminologjia, kérkesat, kontrolli i cilésisé.
Produkte té laminuar né té nxehté prej geligesh pér konstruksione, té

31 |palidhur. S SH EN 10025-1

Kushtet teknike té Iévrimit.
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V. Materialet dhe produktet pér izolimin termik, akustik, materiale té papérshkueshém nga uji,

lidhesat & mbrojtesat e ndryshem.

32

Produkte pér izolim termik pér ndértesat.
Produkte té fabrikuara prej leshi mineral.
Specifikime.

S SH EN 13162

33

Produkte pér izolim termik pér ndértesat.
Prodhime polistireni té bymyer té fabrikuara.
Karakteristikat.

S SH EN 13163

34

Produkte pér izolim termik né ndértim.
Prodhime prej polistireni té shkumézuara, té fabrikuara.
Karakteristikat.

S SHEN 13164

35

Produkte pér izolim termik té godinave.
Produkte té prodhuara prej shkume té ngurté prej poliuretani (PUR)
Karakteristikat.

S SH EN 13165

36

Produkte pér izolim termik té godinave.
Shkumé fenolike. (PF)
Karakteristikat.

S SHEN 13166

37

Produkte pér izolim termik té godinave.
Produkte té gelqit celular.(CG)
Karakteristikat.

S SHEN 13167

38

Produkte pér izolim termik pér ndértesa.
Produkte té parafabrikuara prej perliti té bymyer.
Specifikime.

S SH EN 13169

39

Produkte pér izolim termik pér ndértesa.
Produkte prej tape té bymyer, té fabrikuar (ICB).
Karakteristikat.

S SHEN 13170

40

Produkte pér izolim termik pér ndértesa.
Produkte prej fibrash druri té fabrikuar (ICB).
Specifikime.

SSHEN 13171

41

Lidhésit, lidhésit e pérbéré dhe pérzieriet e prodhuara né fabriké me bazé
sulfat kalgiumi pér shtresat e holla. Pjesa
1: Pércaktimet dhe kérkesat.

S SH EN 13454-1

42

Fletét fieksibél pér hidroizolim.
Fletét prej bitumi té armuar pér hidroizolim hermetik.
Pércaktimet dhe karakteristikat.

S SH EN 13707

43

Fleté fieksibél pér hidroizolim.
Pércakimet dhe karakteristkat e nénshtresave.
Pjesa 2: Nénshtresat pér muret.

S'SH EN 13859 -2

44

Fleté fleksib&l pér hidroizolim.

Fletét plastike dhe prej gome pér hermetizim

té lagéshtisé, duke pérfshiré fletén plastike dhe prej gome té bazamentit
té depozités.

Pércaktimet dhe karakteristikat.

S SH EN 13967
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45 |Fletét fleksibél pér hidroizolim.Fletét prej bitumi pér hermetizim té S SH EN 13969
lagéshtisé, duke pérfshiré fletét prej bitumi té bazamentit té depozités.
Pércaktimet dhe karakteristikat.
Fleté fleksibél pér hidroizolim.
46 |Shtresat prej bitumi pér kontrrollin e avullit té ujit. S SH EN 13970
Pércaktimet dhe karakteristikat.
Fleté fleksibél pér hidroizolim.
47  |Shtresat plastike dhe prej gome pér kontrollin e avullit té ujit. S SH EN 13984
Pércaktimet dhe karakteristikat.
VI. Produktet e ndértimit pér impiantet inxhinierike té pastrimit té ujrave, iéngjeve dhe sistemet e

shpérndarjes sé gazit.

48

Tubat prej fibre gimentoje pér kullimin dhe shkarkimin e ujrave té zeza.
Pjesa 2: Puseta e hyrjes dhe kontrrollit.

S SH EN 588-2

49

Guarnicione hermetizuese prej gome.

Specifikime pér materialet pér guarnicionet hermetizues pér bashkimet e
tubacioneve,qé pérdoren pér ujin dhe pér drenazhim.

Pjesa 1: Goma e vullkanizuar.

S SHEN 681-1

50

Guarnicione hermetizuese prej gome.

Specifikime pér materialet pér guarnicionet hermetizues pér bashkimet e
tubacioneve, qé pérdoren pér ujin dhe pér drenazhim.

Pjesa 2: Elastomeret termoplastike.

S SH EN 681-2

51

Guarnicione hermetizuese prej gome.

Specifikime pér materialet pér guarnicionet hermetizues pér bashkimet e
tubacioneve, qé pérdoren pér ujin dhe pér drenazhim.

Pjesa 3: Materialet celulare té gomés sé vullkanizuar .

S SH EN 681-3

52

Guarnicione hermetizuese prej gome

Specifikime pér materialet pér guarnicionet hermetizues pér bashkimet e
tubacioneve,qé pérdoren pér ujin dhe pér drenazhim.

Pjesa 4: Elementet hermetizues prej poliuretani te derdhur.

S SH EN 681-4

53

Guarnicione elastomeré.
Kérkesat e materialeve pér guarnicionet qé pérdoren né tuba dhe
rakorderité qé transportojné gaz dhe hidrokarburé té 1éngét.

S SH EN 682

54

Tubat dhe rakorderité e tubave prej celiku té ganvalizuar né té nxehté
dhe me saldim gjatésor, me bokull bashkuese pér sistemet e ujrave té
shkarkimit.

Pjesa 1: Kérkesat, provat, kontrrolli i cilésisé.®)

"

|

S

T

EN 1123-1

55

Tubat dhe rakorderité e tubave prej geliku inoksidabél dhe me saldim
gjatésor, me bokull bashkuese pér sistemet e ujrave té shkarkimit.
Pjesa 1: Kérkesat, provat, kontrrolli i cilésisé.

S SHEN 1124-1

56

Ventilat e futjes sé ajrit pér sistemet e drenazhimit.
Kérkesat, metodat e provés dhe vlerésimi i konformitetit.*

S SH EN 12380

57

Sisteme té vogla té trajtimit té shkarkimeve ujore pér deri 50pt.
Pjesa 1: Rezervuaré septiké té parafabrikuar.

S SH EN 12566-1
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58 |Sistemet pér zbulimin e rrjedhjeve. S SHEN 13160-1
Pjesa 1: Parime té pérgjithshme.
Gjeotekstilet dhe produktet qé kané lidhje me gjeotekstilet.

59 |Karakteristikat qé kérkohen pér pérdorimin né projektet e depozitimeve t&| S SH EN 13265
mbeturinave té Iéngéta.
Lidhése pér veshje izoluese magnezite.

60 Hidroksid magnezi dhe klorur magnezi. S SH EN 14016-1
Pjesa 1: Pércaktimet, kérkesat

VII. Materiale speciale, produkte, strukturat dhe pajisje té ndryshme.

61 Tjegulla dhe elementé betoni, specifikimet e prodhimeve. S SHEN 490
Laminat dekorativ té presionit té larté (HPL).

62 |Fleté me bazé rréshirat termodure. SSHEN 438-7
Pjesa 1: Specifikimet.

63 |Specifikimet pér komponentét ndihmés té muraturés. S SH EN 845-1
Pjesa 1: Lidhésé, rripa(breza) tensioni, cengela dhe konsola.

64  |Specifikimet pér komponentét ndihmés té muraturés. S SH EN 845-2
Pjesa 2: Arkitrarét.

65 Specifikimet pér komponentét ndihmés té muraturés. S SH EN 845-3
Pjesa 3: Shtrati lidhés i pérforcimit prej geliku.
Materialet pér shenjat né rrugé.

66 Reflektuese té vendkalimeve té rrugés. S SHEN 1463-1
Pjesa 1: Kérkesat e performancés fillestare.

67 Lidhésat pér pllaka. S SH EN 12004
Pérkufizime dhe specifikime.

68 |Shtresa kundér shkélgimit verbues té rrugéve. S SHEN 12676-1
Pjesa 1: Performanca dhe karakteristikat.

69 |Ngjitésit me bazé gipsi pér blloget prej gipsi. S SH EN 12860
Pérkufizimet, kérkesat dhe metodat e provave. ¥

70 Agregaté pér pérzierje bituminoze dhe trajtime sipérfagsore pér rrugé S SH EN 13043
Aeroporte dhe zona té tjera té trafikut.

71  |Agregaté té lehté. S SH EN 13055-1
Pjesa 1: Agregaté té lehté pér beton dhe llag.

72 |Inerte té lehté. Pjesa | 5 SH EN 13055-2
1: Inerte té lehté pér pérzierje bituminoze dhe pér trajtimin e sipérfageve
si dhe pér pérdorime me lidhésa dhe pa lidhésa.

73 S SHEN 13139

Agregate pér llage.
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74

Agregaté pér materiale lidhés hidraulik dhe jolidhés pér pérdorim né
industriné civile dhe ndértimin e rrugéve.

S SH EN 13242

75

Agregate pér cakéllin (ballastin) e hekurudhave.

S SH EN 13450

VIII. Mbrojtja nga zjarri dhe siguria né shtépi.

76

Sistemet e zbulimit dhe té alarmit té zjarrit.
Pjesa 3: Sistemet zanore té alarmit té zjarrit.

S SHEN 54-3

77

Sistemet e zbulimit dhe té alarmit té zjarrit.
Pjesa 4: Pajisjet pér furnizim elektrik.

S SH EN 54-4

78

Sistemet e zbulimit dhe té alarmit té zjarrit.
Pjesa 5: Zbuluesit e ndjeshém ndaj nxehtésisé.
Zbuluesit né majé.

S SH EN 54-5

79

Sistemet e zbulimit dhe té alarmit té zjarrit.

Pjesa 7: Zbuluesit e tymit.

Zbuluesit me majé té cilét pérdorin drité té pérhapur, drité té transmetuar
ose jonizim.

S SH EN 54 -7

80

Sistemet e zbulimit dhe té alarmit té zjarrit.
Pjesa 12: Zbuluesit e tymit.
Zbuluesit né linjé, té cilét pérdorin njé tufé rrezesh optike.

S SH EN 54-12

81

Sistemet e palévizshém té shuarjes sé zjarrit.

Komponentét pér dallimin e gazit.

Pjesa 1 : Kérkesat dhe metodat e provave pér pajisjet elektrike té
kontrrollit automatik dhe pér shérbimet e vonimit. *

Dalluesit e vecanté té zjarrit.

S SH EN 12094-1

82

Sistemet e palévizshém té shuarjes sé zjarrit.

Komponentét pér dallimin e gazit.

Pjesa 2 :Kérkesat dhe metodat e provave pér pajisjet joelektrike té
kontrrollit =)

S SH EN 12094-2

83

Sistemet e palévizshém té shuarjes sé zjarrit.

Komponentét pér dallimin e gazit.

Pjesa 3: Kérkesat dhe metodat e provave pér pajisjet manuale dhe té
ndalimit. ‘¥’

S SH EN 12094-3

84

Sistemet e palévizshém té shuarjes sé zjarrit.
Komponentét pér dallimin e gazit.
Pjesa 4 : Kérkesat dhe metodat e provave pér bashkésité e valvolave. *’

S SH EN 12094-4

85

Sistemet e palévizshém té shuarjes sé zjarrit.

Komponentét pér dallimin e gazit.

Pjesa 9 : Kérkesat dhe metodat e provave pér dalluesit e veganté té
zjarrit. ¥

S SH EN 12094-9

86

Sistemet shuarjes sé zjarrit.

Komponentét pér dallimin e gazit.

Pjesa 10 : Kérkesat dhe metodat e provave pér manometrat e presionit
dhe pér kontaktet me presion. *’

S SH EN 12094-10





