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Nr.1437, datë 29.10.2008

Për përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara shqiptare, që kanë karakter referues, për prezumimin e konformitetit të pajisjeve  nën presion 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 2, pika 19, e 27 të ligjit nr.9779, datë 16.7.2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve  joushqimore, me propozimin e Ministrit të  Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Përcaktimin e standardeve të harminizuara shqiptare, që kanë karakter referues, për prezumimin e konformitetit të pajisjeve nën presion, sipas listës, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 1 të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference, për prezumimin e konformitetit të pajisjeve nën presion me kërkesat thelbësore, të përcakturara në vendimin nr.73, datë 28.1.2008 të Këshillit të Ministrave “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve nën presion”.
3. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri 
Sali Berisha






















Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare, që kanë karakter referues, për prezumimin e konformitetit të pajisjeve nën presion, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.73, datë 28.1.2008

	Nr.
	Referenca dhe titulli i standardit të harmonizuar
	Viti i adoptimit si standard shqiptar SSH
	Mënyra e adoptimit
(me faqe të parë, Fp, ose me përkthim të plotë, Pp)

	1.
	S SH EN 19:2002

Valvolat industriale-Markimi i valvolave metalike
	2004
	Pp

	2.
	S SH EN 287-1:2004

Prova miratuese për saldatorë-Saldimet me shkrirje-pjesa 1: Çeliqet 
	2007
	Fp

	
	S SH EN 287-1:2004/A2:2006
	
	

	
	S SH EN 287-1:2004/AC:2004
	
	

	3.
	S SH EN 334:2005

Regullues të presionit të gazit për presione të hyrjes deri në 100 bar
	2007
	Fp

	4.
	S SH EN 378-2:2000

Sistemet ftohëse dhe pompat e nxehtësisë. Kërkesat e sigurisë dhe të mjedisit- pjesa 2: Projektimi, prodhimi, provat, markimi dhe dokumentimi
	2004
	FP

	5.
	S SH EN 473:2000

Prova pa shkatërrim – Kualifikimi dhe certifikimi i personelit NDT-Parime të përgjithshme
	2002
	Pp

	
	S SH EN 473:2000/A1:2005
	2007
	Fp

	6.
	S SH EN 593:2004

Ventilat industriale-Ventilat me flutur metalike
	2005
	Fp

	7.
	S SH EN 764-5:2002

Pajisje në presion-pjesa 5:Dokumentet e konformitetit dhe të kontrollit të materialeve metalike
	2003
	Fp

	8.
	S SH EN 764-7:2002

Pajisje në presion-pjesa 7: Sistemet e sigurisë për pajisjet në presion rezistente ndaj flakës
	2003
	Fp

	
	S SH EN 764-7:2002/AC:2006
	2007
	

	9.
	S SH EN 1092-3:2003

Fllanxhat dhe bashkimet e tyre-Fllanxhat rrethore për tubat, rubineteritë dhe aksesorët, me PN të përcaktuara-pjesa 3: Fllanxhat prej bakri të lidhur
	2004
	Fp

	
	S SH EN 1092-3:2003/AC:2004
	2007
	

	10.
	S SH EN 1057:2006
Bakri dhe lidhjet e bakrit-Tubat prej bakri, të rrumbullakët, pa saldim, për ujë dhe për gaz, për përdorime sanitare dhe për ngrohje
	2007
	Fp

	11.
	S SH EN  1092-4:2002

Fllanxhat dhe pjesët që bashkohen me to-Fllanxhat rrethore për tubat, rubineteritë, rekordet dhe aksesorët, me presion mominal me PN të përcaktuar –pjesa 4: Fllanxhat prej lidhjesh të aluminit

	2004
	Fp

	12.
	S SH EN   1252-1:1998

Enët kriogjenike –materialet-pjesa 1: Kërkesat e qëndrueshmërisë në temperaturat nën -80oC

	2002
	Fp

	
	S SH EN  1252-1:1998/AC:1998
	2007
	

	13.
	S SH EN  1252-2:2001

Enët kriogjenike – Materialet – pjesa 2: Kërkesat e qëndrueshmërisë në teperaturat ndërmjet -80oC dhe -10oC
	2002
	Fp

	14.
	S SH EN  1349:2000 

Ventilat e rregullimit të procesit industrial
	2004
	Fp

	
	S SH EN   1349:2000/AC:2001
	2007
	

	15.
	S SH EN   1591-1:2001

Fllanxhat dhe pjesët e tyre –Rregullat e llogaritjes së pjesëve bashkuese të fllanxhave rrethore me permistop – pjesa 1: Metoda e llogaritjes
	2003
	Fp

	16.
	S SH EN  1626:1999

Enët kriogjenike, valvolat për shërbime kriogjenike
	2003
	Fp

	17.
	S SH EN   1653:1997

Bakër dhe lidhje bakri-Pllaka, fletë, dhe disqe për bolierë, enë me presion dhe enë mbajtëse të ujit të nxehtë

	2000
	Fp

	
	S SH EN   1653:1997/A1:2000
	2007
	Fp

	18.
	S SH EN   1759-3:2003

Fllanxhat dhe bashkimet e tyre-Fllanxhat rrethore për tubat, rakorderitë dhe aksesorët, me klasë të përcaktuar – pjesa 3: Fllanxhat prej lidhjesh të bakrit
	2004
	Fp


	
	S SH EN   1759-3:2003/AC:2004
	2007
	

	19.
	S SH EN   1759-4:2003

Fllanxhat dhe bashkimet e tyre – Fllanxhat rrethore për tubat, rakorderitë dhe aksesorët, me klasë të përcaktuar – pjesa 4: Fllanxhat prej lidhjesh të aluminit
	2004
	Fp

	20.
	S SH EN   1797:2001

Enët kriogjenike (tejftohëse) – Përputhshmëria ndërmjet gazit dhe materialit
	2004
	Fp

	21.
	S SH EN    1866:2005

Fikëset portative të zjarrit
	2006
	Fp

	22.
	S SH EN   1983:2006

Valvola industriale - Valvola me sferë çeliku 
	2007
	Fp

	23.
	S SH EN   1984:2000

Ventilat industrialë-Valvolat prej çeliku të ventilave
	2004
	Fp

	24.
	S SH EN ISO 4126-1:2004
Pajisje mbrojtëse për mbrojtjen kundër presionit të lartë- pjesa 1: Valvolat e sigurisë

	2007
	Fp


	
	S SH EN   ISO 4126-1:2004/AC:2006
	2007
	

	25.
	S SH EN   ISO 4126-3:2006

Pajisje mbrojtëse për mbrojtjen kundër presionit të lartë - pjesa 3: Valvolat e sigurisë të kombinuara me  me mekanizëm sigurie dhe disk ndërprerës
	2007
	Fp

	26.
	S SH EN   ISO 4126-4:2004

Pajisje mbrojtëse për mbrojtjen kundër presionit të lartë - pjesa 4: Valvolat e sigurisë me drejtues
	2007
	Fp

	27.
	S SH EN   ISO 4126-5:2004

Pajisje mbrojtëse për mbrojtjen kundër presionit të lartë -pjesa 5: Valvolat e sigurisë me shkarkim të kontrolluar të presionit
	2007
	Fp

	28.
	S SH EN ISO 9606-2:2004

Provat e kualifikimit të saldatorëve –Saldimi me shkrirje – pjesa 2: Alumini dhe lidhjet e aluminit
	2007
	Fp

	29.
	S SH EN ISO 9606-3:1999

Prova për miratimin e saldatorëve – Saldimi me shkrirje – pjesa 3: Bakri dhe lidhjet e bakrit
	2004
	Fp

	30.
	S SH EN ISO 9606-4:1999

Prova për miratimin e saldatorëve –Saldimi me shkrirje –pjesa 4: Niveli dhe lidhjet e nikelit
	2004
	Fp

	31.
	S SH EN ISO 9606-5:2000

Prova për miratimin e saldatorëve – Saldimi me shkrirje – pjesa 5: Titani dhe lidhjet e titanit, zirkoni dhe lidhjet e zirkonit
	2004
	Fp

	32.
	S SH EN 10028-1:2000

Produkte të sheshta prej çeliku për përdorime në presion –pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2001
	Fp


	
	S SH EN 10028-1:2000/A1:2002
	2007
	

	33.
	S SH EN 10028-2:2003

Produkte të sheshta prej çeliku për përdorime në presion – pjesa 2: Çeliqe të palidhura dhe çeliqe të lidhura me veti të specifikuara për temperaturë të lartë

	2007
	Fp

	
	S SH EN 10028-2:2003/AC:2005
	
	

	34.
	S SH EN 10028-3:2003

Produkte të sheshta prej çeliku për përdorime në presion – pjesa 3: Çeliqe saldueshme me strukturë të imët, të normalizuar
	2007
	Fp

	35.
	S SH EN 10028-4:2003

Produkte të sheshta prej çeliku për përdorime në presion – pjesa 4: Çeliqe me lidhje  nikeli me veti të specifikuara për temperaturë të lartë

	2007
	Fp


	
	S SH EN 10028-4:2003/AC:2005
	
	

	36.
	S SH EN 10028-5:2005

Produkte të sheshta prej çeliku për përdorime në presion –pjesa 5: Çeliqe të saldueshme, me strukturë të imët, të petëzuara temomekanikisht
	2007
	Fp

	37.
	S SH EN 10028-6:2003

Produkte të sheshta prej çeliku për përdorime në presion – pjesa 6: Çeliqe të saldueshme, me strukturë të imët, të kalitur dhe të temperuar
	2007
	Fp

	38.
	S SH EN 10028-7:2000

Produkte të sheshta prej çeliku për përdorime në presion, pjesa 7: Çeliqet inoksitabël
	2001
	Fp

	
	S SH EN 10028-7:2000/AC:2004
	2005
	

	39.
	S SH EN 10204:2004

Produkte metalike-Llojet dhe dokumetet e kontrollit
	2005
	Fp

	40.
	S SH EN 10213-2:1995

Kushtet teknike të lëvrimit për derdhjet prej çeliku për përdorime në presion –pjesa 1: Të përgjithshme
	2001
	Fp

	41.
	S SH EN 10213-2:1995

Kushtet teknike të lëvrimit për derdhjet prej çeliku për përdorime në presion –pjesa 2: Markat e çeliqeve për përdorim në temperaturat e mjediseve dhe në temperatura të larta
	2001
	Fp

	42.
	S SH EN 10213-3:1995

Kushtet teknike të lëvrimit për derdhjet prej çeliku për përdorime në presion –pjesa 3: Markat e çeliqeve për përdorim në temperatura të ulëta
	2001
	Fp

	43.
	S SH EN 10213-4:1995


Kushtet teknike të lëvrimit për derdhjet prej çeliku për përdorime në presion –pjesa 4: Markat e çeliqeve austentik dhe austentik-ferit
	2001
	Fp

	44.
	S SH EN 10216-1:2002

Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion –Kushtet teknike të lëvrimit- pjesa 1: Tubat prej çeliku të palidhur me karakteristika specifike në temperaturën e ambientit
	2003
	Fp


	
	EN 10216-1:2002/A1:2004
	2007
	

	45.
	S SH EN 10216-2:2002 

Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion –Kushtet teknike të lëvrimit- pjesa 2: Tubat prej çeliku të palidhur dhe të lidhur me karakteristika specifike në temperaturë të lartë
	2003
	Fp

	
	S SH EN 10216-2:2002/A1:2004
	2007
	

	46.
	S SH EN 10216-3:2002

Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion –Kushtet teknike të lëvrimit- pjesa 1: Tubat prej çeliku të lidhur me strukturë shumë të imët
	2003
	Fp

	
	S SH EN 10216-3:2002/A1:2004
	2007
	Fp

	47.
	S SH EN 10216-4:2002

Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion –Kushtet teknike të lëvrimit- pjesa 4: Tubat prej çeliku të palidhur dhe të lidhur me karakteristika specifike në temperaturë të ulët
	2003
	Fp

	
	S SH EN 10216-4:2002/A1:2004
	2007
	

	48.
	S SH EN 10216-5:2004

Taba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion- Kushtet teknike  të lëvrimit-pjesa 5: Tubat prej çeliku inoksitabël
	2007
	Fp

	49.
	S SH EN 10217-1:2004

Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion –Kushtet e lëvrimit- pjesa 1: Tubat prej çeliku të palidhur me karakteristika specifike në temperaturën e ambientit
	2003
	Fp

	
	S SH EN 10217-1:2002/A1:2005
	2007
	

	50.
	S SH EN 10217-2:2002

Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion –Kushtet e lëvrimit- pjesa 1: Tubat prej çeliku të palidhur dhe të lidhur të salduar me rrymë elektrike me karakteristika specifike në temperaturë të lartë
	2003
	Fp

	
	S SH EN 10217-2:2002/A1:2005
	2007
	

	51.
	S SH EN 10217-3:2002

Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion –Kushtet e lëvrimit- pjesa 3: Tubat prej çeliku të lidhur me strukturë shumë të imët
	2003
	Fp

	
	S SH EN 10217-3:2002/A1:2005
	2007
	

	52.
	S SH EN 10217-4:2002

Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion –Kushtet e lëvrimit- pjesa 4: Tubat prej çeliku të palidhur dhe të lidhur të salduar me rrymë elektrike me karakteristika të specifikuara në tempreraturë të ulët
	2003
	Fp

	
	 S SH EN 10217-4:2002/A1:2005
	2007
	

	53.
	S SH EN 10217-5:2002

Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion –Kushtet e lëvrimit- pjesa 5: Tubat prej çeliku të palidhur dhe të lidhur të salduar me hark të zhytur, pa fluks, me karakteristika të specifikuara në temperaturë të lartë
	2003
	Fp

	
	S SH EN 10217-5:2002/A1:2005
	2007
	

	54.
	S SH EN 10217-6:2002

Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion –Kushtet e lëvrimit- pjesa 6: Tubat prej çeliku të palidhur dhe të lidhur të salduar me dhe hark të zhytur, pa fluks, me karakteristika të specifikuara në temperaturë të ulët
	2003
	Fp

	
	S S SH EN 10217-6:2002/A1:2005
	2007
	

	55.
	S SH EN 10217-7:2005

Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion –Kushtet teknike të lëvrimit-pjesa 7: Tubat prej çeliku të inoksitabël
	2007
	Fp

	56
	S SH EN 10222-1:1998

Farkëtimet prej çeliku për përdorime në presion –pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për stampat e e farkëtimit të hapura
	2004
	Fp

	
	S SH EN 10222-1:1998/A1:2002
	2007
	

	57.
	S SH EN 10222-2:1999

Derdhje çeliku për përdorime të presion-pjesa 2: Çeliqet ferite dhe martensite me veti të specifikuara në temperatura të larta
	2001
	Fp

	
	S SH EN 10222-2:1999/AC:2000
	2007
	

	58.
	S SH EN 10222-3:1998

Derdhja e çelikut për përdorime në presion-pjesa 3: Çeliqet me nikel me veti të specifikuara të temperaturës së ulët
	2001
	Fp

	59.
	S SH EN 10222-4:1998

Copat e farkëtuara prej çeliku për pajisje nën presion –pjesa 4: Çeliqet e saldueshme me strukturë kokrizore të imët me kufi të lartë qëndrueshmërie
	2001
	Fp

	
	S SH EN 10222-4:1998/A1:2001
	2007
	

	60.
	S SH EN 10222-5:1999

Derdhje çeliku për përdorime në presion- pjesa 5: Çeliqet indoksitabël martenstik, austentik dhe austentik-feritik
	2001
	Fp

	
	S SH EN 10222-5:1999/AC:2000
	2007
	

	61.
	S SH EN 10269:1999

Çeliqe dhe lidhje të nikelit për kapëse me veti specifike e të përmirësuara dhe/ose në temperatura të ulëta
	2004
	Fp

	
	S SH EN 10269:1999/A1:2006
	2007
	FP

	
	S SH EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006
	
	

	62.
	S SH EN 10272:2000

Shufra prej çeliku inoksitabël, që përdoren për presione
	2001
	Fp

	63.
	S SH EN 10273:2001

Shufra prej çeliku të saldueshme të lamunuara në të nxehtë për  përdorim në presione me cilësi të specifikuara për temperatra të larta
	2001
	Fp

	64.
	S SH EN 10305-4:2003

Tubat e çelikut për përdorime precise-Kushtet teknike të lëvrimit- pjesa 5: Tubat pa saldim të tërhequr në të ftohtë për sistemet hidraulike dhe paneumatike
	2005
	Fp

	65.
	S SH EN 10305-6:2005

Tubat e çelikut për përdorime preçise-Kushtet teknike të lëvrimit- pjesa 5: Tubat katror dhe drejtkëndësh të salduar dhe të formuar në të ftohtë
	2007
	Fp

	66.
	S SH EN ISO 10931:2005

Sistemet e tubave plastike për përdorim industrial-PVDF-Kushtet specifike për përbërësit dhe sistemin
	2007
	Fp

	67.
	S SH EN 12178:2003
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësisë-Dispozitivët e  tregimit të nivelit të lëngut-Kërkesat, provat dhe marktimi
	2005
	Fp

	68.
	S SH EN 12263:1998

Sistemet  e ftohjes dhe pompat e nxehtësisë-Dispozitivët e kyçjes së sigurisë për kufizimin e presionit-Kërkesat dhe provat
	2004
	Fp

	69.
	S SH EN 12266-1:2003

Valvolat industriale-Prova e ventileve-pjesa 1: Provat e presionit, procedurat e provës dhe kriteret e pranimit-Kërkesat e detyrueshme
	2005
	Fp

	70.
	S SH EN 12284:2003 

Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësisë-Valvolat-Kërkesat, provat dhe markimi
	2005
	Fp

	71.
	S SH EN 12288:2003

Ventilat industriale—Valvolat prej lidhje bakri të ventilave
	2005
	Fp

	72.
	S SH EN 12334:2001

Valvolat industriale-Ventilat e kontrollit prej gize
	2004
	Fp

	
	S SH EN 12334:2001/A1:2004
	2007
	

	73
	S SH EN 12392:2004 

Alumini dhe lidhjet e aluminit- Produktet e farkëtuara-Kërkesat veçanta për produktet që do të përdoren për prodhimin e pajisjeve në presion
	2004
	Fp

	74.
	S SH EN 12420:1999

Bakër dhe lidhje bakri-Derdhje
	2004
	Fp

	75.
	S SH EN 12434:2000

Enë tejftohëse-Markuçë (tuba) fleksibël tejftohës
	2004
	Fp

	
	S SH EN 12434:2000/AC:2001
	2007
	

	76.
	S SH EN 12451:1999

Bakër dhe lidhje bakri-Tubat e rrubullakët pa tegel saldimi për shkëmbyesat nxehtësisë
	2001
	Fp

	77.
	S SH EN 12452:1999

Bakër dhe lidhje bakri-Tubat e rrubullakët pa tegel saldimi për këmbyes nxehtësie
	2004
	Fp

	78.
	S SH EN 12516-1:2005
Valvola industriale-Rezistenca mekanike e trupit – pjesa 1: Metoda tabulare e trupit të valvolave prej çeliku
	2007
	Fp

	79.
	S SH EN 12516-2:2004

Valvola industriale-Rezistenca mekanike e trupit (skatullës)- pjesa 2: Metoda me llogaritje e trupit të valvolave prej çeliku
	2007
	Fp

	80.
	S SH EN 12516-3:2002

Valvo-Rezistenca mekanike e trupit (skatullës) -pjesa 3: Metoda eksperimentale
	2007
	Fp

	
	S SH EN 12516-3:2002/AC:2003
	2007
	

	81.
	S SH EN 12542:2002

Rezervuarët cilindrikë statikë prej çeliku të salduar, të prodhuar në seri, për gaze të lëngshëm të naftës (GLN), të cilët kanë një volum jo më të madh se 13 m3 dhe për t’u montuar mbi tokë-Projektimi dhe prodhimi
	2003
	Fp

	
	S SH EN 12542:2002/A1:2004
	2007
	

	82.
	S SH EN 12735-1:2001

Bakri dhe lidhjet e bakrit-Tubat e rrumbulakët prej bakri pa tegel për kondicionim ajri dhe ftohje – pjesa 1: Tubat për sistemet e tubacioneve
	2004
	Fp

	
	S SH EN 12735-1:2001/A1:2005
	2007
	

	83.
	S SH EN 12735-2:2001

Bakri dhe lidhjet e bakrit-Tubat e rrumbulakët prej bakri pa tegel për kondicionim ajri dhe ftohje – pjesa 2: Tubat për pajisjet
	2004
	Fp

	
	S SH EN 12735-2:2001/A1:2005
	2007
	

	84.
	S SH EN 12778:2002

Artikuj për gatim- Presioni i pajisjeve të gatimit për përdorim shtëpiak
	2005
	Fp

	85.
	S SH EN 12952-1:2001

Kaldaja me tuba uji dhe instalimet ndimëse-pjesa 15: Provat e pranimit
	2004
	Fp

	86.
	S SH EN 12952-2:2001 

Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmëse – Pjesa 2: Materialet për pjesët nën presion të  boilerëve /kaldajave dhe aksesorët
	2004
	Fp

	87.
	S SH EN 12952-3:2001 

Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmëse – Pjesa 3: Projektimi dhe kalkulimi i pjesëve nën presion  
	2004
	Fp

	88.
	S SH EN 12952-5:2001 

Boliera me tuba uji dhe instalime ndihmëse – pjesa 5: Punimi dhe konstruksioni i pjesëve nën presion të boilerit/kaldajës
	2004
	Fp

	89
	S SH EN 12952-6:2002 

Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmëse – pjesa 6: Inspektimi gjatë konstruksionit, dokumentimi dhe markimi i pjesëve nën presin të boilerit/kaldajës
	2004
	Fp

	90.
	S SH EN 12952-7:2002

Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmëse – pjesa 7: Kërkesat për pajisjen për boilerin/kaldajën
	2004
	Fp

	91.
	S SH EN 12952-8:2002

Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmëse – pjesa 8: Kërkesat për sistemet e djegëses për lëndët djegëse të lëngëta dhe të gazta për boilerë/kaldajë
	2004
	Fp

	92.
	S SH EN 12952-9:2002 

Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmëse – pjesa 9: Kërkesat për sistemet e djegies për lëndë të ngurta pluhur për bolierë/kaldajë
	2004
	Fp

	93.
	S SH EN 12952-10:2002 

Kaldaja me tuba uji dhe instalimet ndihmëse- pjesa 10: Kërkesat për mbrojtjen nga tejkalimi i presionit
	2004
	Fp

	94.
	S SH EN 12952-14:2004

Kaldaja me tuba uji dhe instalimet ndihmëse- pjesa 14: Kërkesa për sistemet DENOX të gypave të gazit që përdorin amoniak të lëngëzuar nën presion dhe tretësirë uji amoniakor
	2005
	Fp

	95.
	S SH EN 12952-16:2002 

Boilera me tuba uji dhe instalime ndihmëse – pjesa 16: Kërkesat  për skara dhe sistemet e djegies së shtratit të fluidizuar për lëndë djegëse të ngurta për boiler/kaldajë
	2005
	Fp

	96.
	S SH EN 12953-1:2002

Boilera/kaldaja me këmishë-pjesa 1: Të përgjithshme
	2004
	Fp

	97.
	S SH EN 12953-2:2002

Boilera/kaldaja me këmishë-pjesa 2: Materialet për pjesët nën presion të boilerëve/kaladajave dhe aksesorëve
	2004
	Fp

	98.
	S SH EN 12953-3:2002

Boilera/kaldaja me këmishë-pjesa 3: Projektimi dhe kalkulimi për pjesët nën presion
	2004
	Fp

	99.
	S SH EN 12953-4:2002

Boilera/kaldaja me këmishë-pjesa 4: Punimi dhe konstruksioni i pjesëve nën presion të boilerit/kaldajës
	2004
	Fp

	100.
	S SH EN 12953-5:2002

Boilera/kaldaja me këmishë-pjesa 5: Inspektimi gjatë konstruksionit, dokumentimit dhe markimit të pjesëve nën presion të boilerit/kaldajës
	2004
	Fp

	101.
	S SH EN 12953-6:2002

Boilera/kaldaja me këmishë-pjesa 6: Kërkesë për pajisje për boilerin/kaldajën
	2004
	Fp

	102.
	S SH EN 12953-7:2002

Boilera/kaldaja me këmishë- pjesa 7: Kërkesat për sistemet e djegies së lëndëve të lëngëta dhe të gazta për kaldaja
	2004
	Fp

	103.
	S SH EN 12953-8:2001
Boilera/kaldaja me këmishë-pjesa 8: Kërkesat për sigurimin kundër presionit të tepërt 
	2004
	Fp

	104.
	S SH EN 12953-12:2002

Kaldajat me tub zjarri- pjesa 12: Kërkesa për sistemet e zgarave  të djegies së kaldajave me lëndë djegëse të ngurta
	2005
	Fp

	105.
	S SH EN 13121-1:2003

Enët  dhe cisternat (GRP) për t’u përdorur mbi tokë- pjesa 1: lëndët e para – Konditat e përcaktimit dhe konditat e pranimit
	2005
	Fp

	106.
	S SH EN  13121-2:2003

Enët  dhe cisternat (GRP) për t’u përdorur mbi tokë- pjesa 2: Materialet  përbërëse – Qëndrueshmëria kimike
	2005
	Fp

	107.
	S SH EN  13133:2000

Ngjitja –Miratimi i ngjitësit
	2004
	Fp

	108.
	S SH EN  13136:2000

Ngjitja-Miratimi i procedurës
	2004
	Fp

	109.
	S SH EN 13136:2001

Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësisë- Pajisjet e zvogëlimit të presionit dhe tubacionet e lidhura me to – Metodat për llogaritjen 
	2004
	Fp

	110.
	S SH EN  13175:2003

Specifikimi dhe provat për ventilat dhe pajisjet e rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN)
	2005
	Fp

	
	S SH EN  13175:2003/A1:2005
	2007
	

	
	S SH EN  13175:2003/AC:2004
	
	

	111.
	S SH EN 1348:2001

Bakër dhe aliazhe të bakrit – Tuba të rrumbullakët të pasalduar prej bakri për gazet mjekësore ose vakum
	2004
	Fp

	
	S SH EN   13348:2001/A1:2005
	2007
	

	112.
	S SH EN   13371:2001

Enët kriogjenike-Rakorderitë për serviset kriogjenike
	2003
	Fp

	113.
	S SH EN   13397:2001

Valvolat industriale-Valvolat me diafragmë të bëra nga materiale metalike
	2004
	Fp

	114.
	S SH EN   13445-1:2002

Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit- pjesa  1: Të përgjithshme
	2003
	Fp

	115.
	S SH EN 13445-2:2002

Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit –pjesa 2: Materialet
	2003
	Fp

	
	S SH EN 13445-2:2002/A2:2006
	2008
	

	116.
	S SH EN   13445-3:2002

Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit –pjesa 3: Projektimi
	2003
	Fp

	
	S SH EN   13445-3:2002/A4:2005
	2007
	

	
	S SH EN   13445-3:2002/A5:2005
	
	

	
	S SH EN   13445-3:2002/A6:2005
	
	

	
	S SH EN   13445-3:2002/A8:2006
	
	

	
	S SH EN   13445-3:2002/A11:2006
	2008
	Fp

	117.
	S SH EN   13445-4:2002

Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit- pjesa 4: Prodhimi (fabrikimi)
	2003
	Fp

	
	S SH EN   13445-4:2002/A2:2006
	2008
	

	118.
	S SH EN   13445-5:2002

Enët nën presion rezistente  ndaj zjarrit-pjesa 5: Kontrolli dhe prova 

	2003
	Fp

	
	S SH EN   13445-5:2002/A2:2005
	2007
	

	
	S SH EN   13445-5:2002/A3:2006
	
	

	
	S SH EN   13445-5:2002/A5:2006
	
	

	
	S SH EN   133445-5:2002/A4:2006
	2008
	

	119.
	S SH EN   13445-6:2002

Enët në presion rezistente ndaj zjarrit- pjesa 6: Kërkesat për projektimin dhe prodhimin e enëve në presion dhe të pjesëve në presion, të cilat janë përgatitur prej gize sferoidale grafite
	2003
	Fp

	
	S SH EN   13445-6:2002/A1:2004
	2007
	

	
	S SH EN   13445-6:2002/A2:2006
	2008
	

	120.
	S SH EN   13445-8:2003

Enët në presion rezistente ndaj zjarrit- pjesa 8: Kërkesat shtesë për enët në presion prej alumini dhe lidhjeve të tij
	2008
	Fp

	121.
	S SH EN   13458-1:2002

Enët kriogjenike- Enët fikse, të izoluara në vakum- pjesa 1: Kërkesat themelore
	2003
	Fp

	122.
	S SH EN   13458-2:2002

Enët kriogjenike-Enët fikse, të izoluara në vakum – pjesa 2: Projektimi, fabrikimi, inspektimi dhe prova
	2003
	Fp

	
	S SH EN   13458-2:2002/AC:2006
	2007
	

	123.
	S SH EN   13458-3:2003

Enë tejftohëse- Enë të izoluara statike me vakum (termos)- pjesa 3: Kërkesat për veprim
	2005
	Fp

	
	S SH EN   13458-3:2003/A1:2005
	2007
	

	124.
	S SH EN   13480-1:2002

Tubat metalikë për industrinë -pjesa 1: Të përgjithshme
	2003
	Fp

	
	S SH EN   13480-1:2002/A1:2005
	2007
	

	125.
	S SH EN   13480-2:2002

Tuba metalikë për industrinë - pjesa 2: Materiale
	2007

	Fp

	126.
	S SH EN   13480-3:2002
Tuba metalikë për industrinë – pjesa 3: Projektimi dhe llogarija
	2003
	Fp

	
	S SH EN   13480-3:2002/A1:2005
	2007
	

	
	S SH EN   13480-3:2002/A2:2006
	2008
	

	127.
	S SH EN   13480-4:2002
Tuba metalikë për industrinë- pjesa 4: Fabrikimi dhe instalime
	2003
	Fp

	128.
	S SH EN   13480-5:2002
Tuba metalikë për industrinë-pjesa 5: Inspektimi dhe prova
	2003
	Fp

	129.
	S SH EN   13480-6:2002

Tubacione metalike industriale- Kërkesa shtesë për tubacionet nëntokësore
	2007
	Fp

	
	S SH EN   13480-6:2004/A1:2005
	2007
	

	130.
	S SH EN   13648-1:2002

Enët kriogjenike-Pajisjet mbrojtëse nga mbipresioni-pjesa 1: Valvolat e sigurisë për servisin kriogjenik
	2003
	Fp

	131.
	S SH EN   13648-2:2002

Enët kriogjenike-Pajisjet mbrojtëse nga mbipresioni-pjesa 2: Pajisjet e mbrojtjes me disqe të thyeshme për servisin kriogjenik
	2003
	Fp

	132.
	S SH EN   13648-3:2002

Enët kriogjenike (tejftohëse)-Pajisjet mbrojtëse nga mbipresioni-pjesa 3: Përcaktimi i shkarkimit të kërkuar- Kapaciteti dhe dimensionimi
	2003
	Fp

	133.
	S SH EN   13709:2002

Valvolat industriale-Ventilat me sferë çeliku dhe bllokues të sferës dhe përmbajtje
	2005
	Fp

	134.
	S SH EN   13789:2002

Valvolat industriale-Valvolat me sferë gize
	2004
	Fp

	135.
	S SH EN   13923:2005

Enët në presion të përftuara nga mbështjellje teli FRP-Materialet, mbrojtja, prodhimi dhe provat
	2007
	Fp

	136.
	S SH EN    14071:2004

Valvola sigurie për rezervuarët e GLN-Pajisjet ndihmëse
	2007
	Fp

	137.
	S SH EN   14075:2002

Rezervuarë cilindrikë, statikë, prej çeliku të salduar, të prodhuar në seri, me një vëllim më të vogël se 13 m3, për vendosjen nëntokësore, që përdoren për depozitimin e gazit të lëngëshëm të naftës (LPG); Projektimi dhe prodhimi
	2003
	Fp

	
	SH EN   14075:2002/A1:2004
	2007
	

	138
	S SH EN    14129:2004

Valvola sigurie për rezervuarët e GLN-së
	2007
	Fp

	139
	S SH EN    14197-1:2003

Enë tejftohëse-Enë të izoluara statike pa vakum – pjesa 1: Kërkesat themelore
	2005
	Fp

	140
	S SH EN    14197-2:2003

Enë tejftohëse- Enë të izoluara statike pa vakum- pjesa 2: Projekti, prodhimi, inspektimi dhe prova
	2007
	Fp

	
	S SH EN    14197-2:2003/A1:2006
	
	

	
	S SH EN    14197-2:2003/AC:2006
	
	

	141
	S SH EN    14197-3:2004

Enë tejftohëse- Enë të izoluara statike pa vakum – pjesa 3: Kërkesat për veprim
	2007
	Fp

	
	S SH EN    14197-3:2004/A1:2005
	
	

	
	S SH EN    14197-3:2004/AC:2004
	
	

	142
	S SH EN    14222-4:2004

Kaldajat me tub zjarri prej çeliku inoksitabël
	2005
	Fp

	143
	S SH EN    14276-1:2006

Pajisjet nën presion për sistemet ftohëse dhe pompat e nxehtësisë-pjesa 1:Enët- Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	144
	S SH EN    14341:2006

Valvola industriale- Valvola kufizuese (kontrolluese) prej çeliku
	2007
	Fp

	145
	EN    14359:2006

Akumulatorë idropneumatikë për transmesione pneumatike
	2008
	Fp

	146
	S SH EN    14382:2005

Dispozitivët e sigurisë për stacionet dhe instalimet e rregullimit të presionit të gazit- Dispozitivët mbyllës të sigurisë për presion pune deri në 100 bar
	2005
	Fp

	147
	S SH EN    14570:2005

Pajisje për rezervuarët e GLN, sipërfaqësorë dhe nëntokësorë
	2007
	Fp

	
	S SH EN 14570:2005/A1:2006
	
	

	148
	S SH EN   14585-1:2006

Tuba metalikë të valëzuar që përdoren nën presion –pjesa 1: Kërkesat
	2007
	Fp

	149
	S SH EN ISO 15493:2003

Sistemet e tubacioneve plastike për zbatime industriale-Akrilonitril-butadien-streni (ABS), polivinil kloridi i paplastifikuar (PVC-U)  dhe polivinil kloridi i kloruar (PVC-C)- Specifikimet për komponentët dhe sistemin- Seritë metrike
	2005
	Fp

	150
	S SH EN ISO 15494:2003

Sistemet e tubacioneve plastike për zbatime industriale –Polibutadien (PB), polietileni (PE) dhe polipropileni (PP)-Specifikimet për komponentët dhe sistemin-Seritë metrike
	2005
	Fp

	151
	S SH EN ISO 15613:2004

Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike- Miratimi me anë të provës para prodhimit
	2007
	Fp

	152
	S SH EN ISO 15614-1:2004

Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike- Prova e procedurës së saldimit-pjesa 1: Saldimi me hark dhe me gaz i çeliqeve dhe saldimi me hark i nikelit dhe i lidhjeve të nikelit
	2007
	Fp

	153
	S SH EN ISO 15614-2:2005

Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit  për materialet metalike. Prova e kualifikimit të procedurës së saldimit-pjesa 2: Saldimi me hark i aluminit dhe lidhjeve të aluminit
	2007
	Fp

	154
	S SH EN ISO 15614-4:2005

Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit  për materialet metalike. Prova e kualifikimit të procedurës së saldimit-pjesa 4: Dora e fundit e saldimit për ngritjen e aluminit
	2007
	Fp

	155
	S SH EN ISO 15614-5:2004

Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike- pjesa 5: Saldimi me hark i titanit, zirkonit dhe lidhjeve të tyre
	2007
	Fp

	156
	S SH EN ISO 15614-6:2006

Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike-Prova e kualifikimit të procedurës së saldimit-pjesa 6: Saldimi me gaz dhe hark i bakrit dhe lidhjeve të tij
	2007
	Fp

	157
	S SH EN ISO 15614-8:2002

Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike-pjesa 8: Saldimi i tubave me bashkimet tubë-pllakë
	2004
	Fp

	158
	S SH EN ISO 15614-11:2002

Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike-pjesa 11: Saldimi me tufë elektronesh dhe rrezesh lazer
	2004
	Fp

	159
	S SH EN ISO 15620:2000

Saldimi-saldimi me fërkim i materialeve metalike
	2004
	Fp

	160
	S SH EN ISO 16135:2006

Valvola industriale-Valvola me sferë prej materiali termoplastik
	2007
	Fp

	161
	S SH EN ISO 16136:2006

Valvola industriale-Valvola flutur prej materiali termoplastik
	2007
	Fp

	162
	S SH EN ISO 16137:2008

Valvola industriale- Valvola kufizuese prej materiali termoplastik
	2007
	Fp

	163
	S SH EN ISO 16138:2007

Valvola industriale-Valvola me membranë prej materiali termoplastik
	2007
	Fp

	164
	S SH EN ISO 16139:2006

Valvula industriale-Valvola me rubinet prej materiali termoplastik
	2007
	Fp

	165
	S SH EN ISO 21787-2006

Valvola industriale-Valvola të rrumbullakta prej materiali termoplastik
	2007
	Fp



Shënim.

/A1 ose /A2…. janë amendamente të standardit.
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