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PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KATEGORIZIMIN E BURIMEVE RADIOAKTIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA RREZATIMET, PËR SIGURINË DHE SIGURIMIN E BURIMEVE TË RREZATIMIT JONIZUES”
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 9 të ligjit nr.8025, datë 9.11.1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave 
 
VENDOSI:
 
1.  Miratimin e rregullores “Për kategorizimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë në funksion të mbrojtjes nga  rrezatimet, për sigurinë dhe sigurimin e burimeve të rrezatimit jonizues”, sipas tekstit, që i  bashkëlidhet këtij vendimi.  
2.  Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni i  Mbrojtjes nga Rrezatimi për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare 
 
KRYEMINISTRI 
Sali Berisha


RREGULLORE 
PËR KATEGORIZIMIN E BURIMEVE RADIOAKTIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA RREZATIMET, PËR SIGURINË DHE SIGURIMIN E BURIMEVE TË RREZATIMIT JONIZUES

1. Objekti i rregullores
Objektivi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i një sistemi logjik të thjeshtë për kategorizimin e materialeve radioaktive, bazuar në rrezikun e tyre potencial ndaj shëndetit. Kategorizimi i burimeve bazuar në riskun, aktivitetin dhe praktikën e punës me to, është një domosdoshmëri për plotësimin e kushteve të sigurisë dhe sigurimit.
2. Elemente bazë për vlerësimin e kategorizimit
Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet, bazuar në dokumente të ANEA-s,  ka arritur të krijojë një sistem, i cili i shpërndan burimet në pesë kategori duke marrë në konsideratë këto elemente bazë:

- Sistemin e licencimit;
- Masat e sigurimit fizik;
- Regjistrin kombëtar të burimeve radioaktive;
- Kontrollin e import-eksporteve të burimeve radioaktive;
- Etiketimin e burimeve radioaktive me aktivitet të madh;
- Planin e emergjencave;
- Prioritetin për vënien në kontroll të burimeve me status të dyshimtë;
- Komunikimin me publikun.
3. Efektet e materialeve radioaktive sipas kategorive
- Kategoria 1 e burimeve, nëse nuk është menaxhuar në mënyrë të sigurt ose nuk është mbrojtur në mënyrë të sigurt, mund të shkaktojë dëmtime të përhershme te personi që i përdor ose ka qenë në kontakt me to, për më shumë se disa minuta. Do të ishte me pasoja vdekjeprurëse qëndrimi afër një sasie materiali të pambrojtur për një periudhë nga disa minuta deri në një orë. Këto burime përdoren veçanërisht në praktika të tilla, si gjeneratorët me burim radioaktiv, rrezatuesit e fuqishëm dhe burimet e radioterapisë.
- Kategoria 2 e burimeve, nëse nuk është menaxhuar në mënyrë të sigurt ose nuk është mbrojtur në mënyrë të sigurt, mund të shkaktojë dëmtime të përhershme te personi, që i mban ose ka qenë në kontakt me to për një kohë relativisht të shkurtër (minuta deri në disa orë). Do të ishte me pasoja vdekjeprurëse qëndrimi afër një sasie materiali radioaktiv të pambrojtur për një periudhë nga disa orë deri në disa ditë. Këto burime përdoren veçanërisht në praktika të tilla, si radiografia industriale gama, brakiterapia me fuqi doze të lartë dhe me fuqi doze të mesme.
- Kategoria 3 e burimeve, nëse nuk është e menaxhuar në mënyrë të sigurt ose nuk është mbrojtur në mënyrë të sigurt, mund të shkaktojë dëmtime të përhershme te personi, që i mban ose ka qenë në kontakt me to për më shumë se disa orë. Do të ishte me pasoja vdekjeprurëse, ndonëse me mundësi të pakta, qëndrimi afër një sasie materiali radioaktiv të pambrojtur për një periudhë nga disa ditë në disa javë. Këto burime përdoren veçanërisht në praktika të tilla, si sondat fikse industriale që kanë burime me aktivitet të lartë (si p.sh. në nivelmatësat, sondat e konvejerëve, trashësimatësat) dhe kontrolli i puseve të shpimit.
Në kategoritë 4 dhe 5 përfshihen burime me risk të ulët, krahasuar me tri kategoritë e mësipërme.
4. Kategorizimi i materialeve radioaktive
Kategorizimi i burimeve bazohet në raportin A/D, ku “A” është aktiviteti i burimit, ndërsa “D” është një faktor që quhet faktori i rrezikut dhe përcaktohet bazuar në faktorin e transferimit linear të energjisë së rrezatimit TLE. Përcaktimi bëhet mbi bazën e tabelës 1, vlerat e “D”-së jepen në tabelën 2.

Tabela 1

	Kategoria
	Praktikat e përdorimit
	A/D

	1
	Gjenerator termoelektrik me radioizotope
Rrezatime
Teleterapi
Fikse dhe multi bem teleterapi
	>=1000

	2
	Gamma radiografi industriale
Brakiterapi me nivel të mesëm dhe të lartë doze
	1000>=A/D>=10

	3
	Deduktuesit industrialë fiks
Deduktus niveli
Numërues
Deduktues në puse
	10>=AD>=1

	4
	Brakiterapi me nivel të ulët doze (përjashtuar burimet e implantuara)
Deduktues trashësie dhe niveli
Deduktues portabël
Përcaktimi i densitetit të kockave
Eliminuesit e ngarkesave
	1>=A/D>=0.01

	5
	Brakiterapi me nivel të ulët doze (përfshi burimet e implantuara)
Fluoreshenca me rreze x
Pajisje për kapjen e elektroneve
Spektroskopinë Mossbauer
Tomografia me emision pozitronesh
	0.001>=A/D>=përjashtimet/D



Burimet me periodë gjysmëzbërthimi të vogël, të cilat përdoren në mjekësinë bërthamore, si Tc-99 ose I-131, mund të përfshihen në kategorizim dhe inventar, por kjo duhet të shihet rast pas rasti (ose përjashtohen).
Praktikat, të cilat përfshijnë grupimin e disa burimeve në një zonë ku ato qëndrojnë së bashku, si në ruajtje dhe në transport mund të konsiderohen si një burim i vetëm. Në këtë rast përcaktimi i kategorisë do të bëhet:

A/D=n (iAi,n)/D n

Ku “Ai,n” është aktiviteti për çdo burim “i”, të radionuklidit “n” dhe “Dn” është vlera e “D” për çdo radionuklid.
Faktori i rrezikut “D” i referohet kritereve të mëposhtme të dozës.
1. “1Gy” në palcën e kockave ose “6 Gy” në mushkëri prej një rrezatimi të ulët TLE (faktori i transformimit linear të energjisë), i marrë nga një organ, në 2 ditë.
2. “25 Gy” në mushkëri nga përthithja prej një rrezatimi të lartë TLE në 1 vit.
3. “5 Gy” në tiroide e përthithur nga organi, në 2 ditë.
4. Për një burim në kontakt me indin e butë, një dozë më shumë se 25 Gy në thellësi.
a-2 cm për pjesët kryesore të trupit,
b-1 cm për duart.
5. Për një burim, i cili konsiderohet shumë i madh për t’u mbajtur, 1 Gy në palcën e kockave në 100 orë nga një burim në dhomë në distancë 1 m.

Tabela 2

	Radionuklidi
	1000*D
	10*D
	D
	0.01*D

	
	TBq
	Ci
	TBq
	Ci
	TBq
	Ci
	TBq
	Ci

	Am-241
	6.E+01
	2.E+03
	6.E-01
	2.E+01
	6.E-02
	2.E+00
	6.E-04
	2.E-02

	Am241/Be
	6.E+01
	2.E+03
	6.E-01
	2.E+01
	6.E-02
	2.E+00
	6.E-04
	2.E-02

	Au-198
	2.E+02
	5.E+03
	2.E+00
	5.E+01
	2.E-01
	5.E+00
	2.E-03
	5.E-02

	Cd-109
	2.E+04
	5.E+05
	2.E+02
	5.E+03
	2.E+01
	5.E+02
	2.E-01
	5.E+00

	Cf-252
	2.E+01
	5.E+02
	2.E-01
	5.E-00
	2.E-02
	5.E-01
	2.E-04
	5.E-03

	Cm-244
	5.E+01
	1.E+03
	5.E-01
	1.E+01
	5.E-02
	1.E+00
	5.E-04
	1.E-02

	Co-57
	7.E+02
	2.E+04
	7.E+00
	2.E+02
	7.E-01
	2.E+01
	7.E-03
	2.E-01

	Co-60
	3.E+01
	8.E+02
	3.E-01
	8.E+00
	3.E-02
	8.E-01
	3.E-04
	8.E-03

	Cs-137
	1.E+02
	3.E+03
	1.E+00
	3.E+01
	1.E-01
	3.E+00
	1.E-03
	3.E-02

	Fe-55
	8.E+05
	2.E+07
	8.E+03
	2.E+05
	8.E+02
	2.E+04
	8.E+00
	2.E+02

	Gd-153
	1.E+03
	3.E+04
	1.E+01
	3.E+02
	1.E+00
	3.E+01
	1.E-02
	3.E-01

	Ge-68
	7.E+01
	2.E+03
	7.E-01
	2.E+01
	7.E-02
	2.E+00
	7.E-04
	2.E-02

	H-3
	2.E+06
	5.E+07
	2.E+04
	5.E+05
	2.E+03
	5.E+04
	2.E+01
	5.E+02

	I-125
	2.E+02
	5.E+03
	2.E+00
	5.E+01
	2.E-01
	5.E+00
	2.E-03
	5.E-02

	I-131
	2.E+02
	5.E+03
	2.E+00
	5.E+01
	2.E-01
	5.E+00
	2.E-03
	5.E-02

	Ir-192
	8.E+01
	2.E+03
	8.E-01
	2.E+01
	8.E-02
	2.E+00
	8.E-04
	2.E-02

	Kr-85
	3.E+04
	8.E+05
	3.E+02
	8.E+03
	3.E+01
	8.E+02
	3.E-01
	8.E+00

	Mo-99
	3.E+02
	8.E+03
	3.E+00
	8.E+01
	3.E-01
	8.E+00
	3.E-03
	8.E-02

	Ni-63
	6.E+04
	2.E+06
	6.E+02
	2.E+04
	6.E+01
	2.E+03
	6.E-01
	2.E+01

	P-32
	1.E+04
	3.E+05
	1.E+02
	3.E+03
	1.E+01
	3.E+02
	1.E-01
	3.E+00

	Pd-103
	9.E+04
	2.E+06
	9.E+02
	2.E+04
	9.E+01
	2.E+03
	9.E-01
	2.E+01

	Pm-147
	4.E+04
	1.E+06
	4.E+02
	1.E+04
	4.E+01
	1.E+03
	4.E-01
	1.E+01

	Po-210
	6.E+01
	2.E+03
	6.E-01
	2.E+01
	6.E-02
	2.E+00
	6.E-04
	2.E-02

	Pu-238
	6.E+01
	2.E+03
	6.E-01
	2.E+01
	6.E-02
	2.E+00
	6.E-04
	2.E-02

	Pu-239/Be
	6.E+01
	2.E+03
	6.E-01
	2.E+01
	6.E-02
	2.E+00
	6.E-04
	2.E-02

	Ra-226
	4.E+01
	1.E+03
	4.E-01
	1.E+01
	4.E-02
	1.E+00
	4.E-04
	1.E-02

	Ru-106(Rh-106)
	3.E+02
	8.E+03
	3.E+00
	8.E+01
	3.E-01
	8.E+00
	3.E-03
	8.E-02

	Se-75
	2.E+02
	5.E+03
	2.E+00
	5.E+01
	2.E-01
	5.E+00
	2.E-03
	5.E-02

	2Sr-90(Y-90)
	1.E+03
	3.E+04
	1.E+01
	3.E+02
	1.E+00
	3.E+01
	1.E-02
	3.E-01

	Tc-99
	7.E+02
	2.E+04
	7.E+00
	2.E+02
	7.E-01
	2.E+01
	7.E-03
	2.E-01

	TI-204
	2.E+04
	5.E+05
	2.E+02
	5.E+03
	2.E+01
	5.E+02
	2.E-01
	5.E+00

	Tm-170
	2.E+04
	5.E+05
	2.E+02
	5.E+03
	2.E+01 
	5.E+02
	2.E-01
	5.E+00

	Yb-169
	3.E+02
	8.E+03
	3.E+00
	8.E+01
	3.E-01
	8.E+00
	3.E-03
	8.E-02



