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PËR PËRCAKTIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE, QË KANË KARAKTER REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË PAJISJEVE DHE TË SISTEMEVE MBROJTËSE, PËR PËRDORIM NË MJEDISE POTENCIALISHT SHPËRTHYESE

            Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 2, pika 19, e 27 të ligjit nr.9779, datë 16.7.2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Përcaktimin e standardeve të harmonizuara shqiptare, që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve dhe sistemeve mbrojtëse, për përdorim në mjedise potencialisht shpërthyese, sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2.  Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 1 të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezumimin e konformitetit të pajisjeve dhe sistemeve mbrojtëse për përdorim në mjedise potencialisht shpërthyese, me kërkesat thelbësore, të përcaktuara në vendimin nr.142, datë 11.2.2009 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve dhe sistemeve mbrojtëse për përdorim në mjedise potencialisht shpërthyese””.
3. Ngarkohet Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e  këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

















LISTA E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE QË KANË KARAKTER REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË PAJISJEVE DHE SISTEMEVE MBROJTËSE QË PËRDOREN NË ATMOSFERA POTECIALISHT SHPËRTHYESE, SIPAS VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.142, DATË 11.2.2009

	Nr.
	Referenca dhe titulli i standardit në shqip
	Viti i adoptimit si standard shqiptar S SH
	Mënyra e adoptimit
(me faqe të parë,
Fp. ose me përkthim
të plotë, Pp)

	1
	S SH EN 1010-1:2004
Siguri e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2007
	Fp

	2
	S SH EN 1010-2:2006
Siguri e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 2:Makina printimi dhe llakimi, duke përfshirë dhe makineri para shtypi
	2007
	Fp

	3
	S SH EN 1127-1:2007
Atmosfera shpërthyese – Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi – Pjesa 1: Konceptet bazë dhe metodologjia
	2009
	Fp

	4
	S SH EN 1127-2:2002+A1:2008
Atmosfera shpërthyese – Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi – Pjesa 2: Konceptet bazë dhe metodologjia për shfrytëzimin e minierave
	2009
	Fp

	5
	S SH EN 1710:2005+A1:2008
Pajisje dhe komponentë të destinuar për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese në minierat nën tokë
	2008
	Fp

	6
	S SH EN 1755:2000
Siguri e rimorkiove industriale – Përdorimi në atmosfera potencialisht shpërthyese – Përdorimi në atmosfera me gaz të djegshëm, me avuj, mjegull dhe pluhura të ndezshëm
	2002
	Fp

	7
	S SH EN 1834-1:2000
Motorë alternativë me djegie të brendshme – Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruksionin e motorëve që përdoren në atmosfera potencialisht shpërthyese – Pjesa 1: Motorët e grupit II për përdorim në atmosfera me gaz dhe avuj të ndezshëm
	2006
	Fp

	8
	S SH EN 1834-2:2000
Motorë alternativë me djegie të brendshme – Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruksionin e motorëve që përdoren në atmosfera potencialisht shpërthyese – Pjesa 2: Motorët e grupit që përdoren në punime nëntokësore të ndjeshme ndaj gazit të minierave dhe/ose përzierjeve plasëse
	2002
	Fp

	9
	S SH EN 1834-3:2000
Motorë alternativë me djegie të brendshme – Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruksionin e motorëve që përdoren në atmosfera potencialisht shpërthyese – Pjesa 3: Motorët e grupit II për përdorim në atmosfera me pluhur të ndezshëm
	2006
	Fp

	10
	S SH EN 1839:2003
Përcaktimi i kufijve të shpërthimit të gazeve dhe avujve
	2004
	Fp

	11
	S SH EN 12581:2005
Impiante veshjeje – Makineri për veshje në zhytje dhe elektrodepozitë prej material veshje të lëngut organik – Kërkesa të sigurisë
	2007
	Fp

	12
	S SH EN 12621:2006
Makineri për materiale veshje për pajisje dhe qarkullim nën presion – Kërkesa të sigurisë
	2007
	Fp

	13
	S SH EN 12757-1:2005
Makineri përzierëse për materialet veshëse – kërkesa sigurie – Pjesa 1: Makineri përzierëse për përdorim në automjetet që rilustrohen
	2007
	Fp

	14
	S SH EN 12874:2001
Ndalues të flakës – Kërkesat për performancën, metodat e provave dhe kufijtë për përdorim
	2004
	Fp

	15
	S SH EN 13012:2001
Stacione mbushëse të naftës – ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorët e karburantit
	2002
	Fp

	16
	S SH EN 13160-1:2003
Sisteme të gjurmimit e të pikimit – Pjesa 1: Parime të përgjithshme
	2004
	Fp

	17
	S SH EN 13237:2003
Atmosfera potencialisht shpërthyese – Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse që përdoren në atmosfera potencialisht shpërthyese
	2005
	Fp

	18
	S SH EN 13463-1:2001
Pajisje joelektrike për atmosfera potencialisht shpërthyese – Pjesa 1: Kërkesat dhe metoda bazë
	2004
	Fp

	19
	S SH EN 13463-2:2004
Pajisje joelektrike për atmosfera potencialisht shpërthyese – Pjesa 2: Mbrojtja prej mbylljes me qarkullim të kufizuar “fr”
	2008
	Fp

	20
	S SH EN 13463-3:2005
Pajisje joelektrike për atmosfera potencialisht shpërthyese – Pjesa 3: Mbrojtja prej mbylljes kundër zjarrit “d”
	2008
	Fp

	21
	S SH EN 13463-5:2003
Pajisje joelektrike për atmosfera potencialisht shpërthyese – Pjesa 5: Mbrojtja sipas sigurisë së konstruksionit “c”
	2004
	Fp

	22
	S SH EN 13463-6:2005
Pajisje joelektrike për atmosfera potencialisht shpërthyese – Pjesa 6: Mbrojtja prej kontrollit të burimit të ndezjes “b”
	2008
	Fp

	23
	S SH EN 13463-8:2003
Pajisje joelektrike për atmosfera potencialisht shpërthyese – Pjesa 8: Mbrojtja me anë të zhytjes në lëng “k”
	2004
	Fp

	24
	S SH EN 13616:2004
Pajisje të parandalimit të mbimbushjes për rezervuarët statikë për lëndë djegëse të lëngshme
	2007
	Fp

	
	S SH EN 13616:2004/AC:2006
	
	

	25
	S SH EN 13617-1:2004
Stacione të shpërndarjes së karburanteve – Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe funksionimin e pompave matëse, shpërndarësve dhe pajisjeve të pompimit në distancë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 13617-1:2004/AC:2006
	2009
	

	26
	S SH EN 13617-2:2004
Stacione të mbushjes së benzinës – Pjesa 2: Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmërinë e kasave të sigurisë që përdoren në pompat e matjes dhe distributorëve
	2006
	Fp

	27
	S SH EN 13617-3:2004
Stacione të mbushjes së benzinës – Pjesa 3: Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmërinë e pistoletave të karburantit
	2006
	Fp

	28
	S SH EN 13673-1:2003
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit dhe madhësia maksimale e rritjes së presionit të gazeve dhe të avujve – Pjesa 1: 
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit
	2004
	Fp

	29
	S SH EN 13673-2:2005
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit dhe shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit të gazeve dhe avujve – Pjesa 2:
Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes
	2008
	Fp

	30
	S SH EN 13760:2003
Sistemi i mbushjes me GLN (Gaz i lëngët nga nafta) për automjete të mjeteve të transportit me ngarkesa të lehta dhe të rënda – Duza, kërkesat e provës dhe dimensionet
	2006
	Fp

	31
	S SH EN 13821:2002
Atmosfera potencialisht shpërthyese – Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi – Përcaktimi i energjisë minimale të ndezjes së përzierjeve pluhur/ajër
	2004
	Fp

	32
	S SH EN 13980:2002
Atmosfera potencialisht shpërthyese – Zbatimi i sistemeve të cilësisë
	2006
	Fp

	33
	S SH EN 14034-1:2004
Përcaktim i karakteristikave të shpërthimit të reve të pluhurit – Pjesa 1: Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit pmax të reve të pluhurit
	2008
	Fp

	34
	S SH EN 14034-2:2006
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit – Pjesa 2: Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes (dp/dt) max i reve
	2008
	Fp

	35
	S SH EN 14034-3:2006
Përcaktim i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit – Pjesa 3: Përcaktimi i kufirit më të ulët të shpërthimit LEL të reve të pluhurit
	2008
	Fp

	36
	S SH EN 14034-4:2004
Përcaktim i karakteristikave të shpërthimit të reve të pluhurit – Pjesa 4: Përcaktimi i kufijve të përqendrimit të oksigjenit LOC të reve të pluhurit
	2008
	Fp

	37
	S SH EN 14373:2005
Sisteme të eliminimit të shpërthimit
	2008
	Fp

	38
	S SH EN 14460:2006
Pajisje rezistente ndaj shpërthimit
	2008
	Fp

	39
	S SH EN 14491:2006
Sistemet mbrojtëse në rastet e shpërthimeve të pluhurit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 14491:2006/AC:2008
	2009
	

	40
	S SH EN 14492-1:2006
Vinça-Arganot dhe ngritësit mekanikë–Pjesa1: Arganot mekanikë
	2007
	Fp

	41
	S SH EN 14492-2:2006
Vinça-Arganot dhe ngritësit mekanikë–Pjesa2:Ngritësit mekanikë
	2007
	Fp

	42
	S SH EN 14522:2005
Përcaktim i temperaturës së vetëndezjes së gazrave dhe avujve
	2008
	Fp

	43
	S SH EN 14591-1:2004
Parandalim dhe mbrojtje kundër shpërthimit në minierat nën tokë-Sisteme mbrojtëse-Pjesa 1: Mbyllës ajri me rezistencë shpërthimi 2-bar
	2008
	Fp

	
	S SH EN 14591-1:2004/AC:2006
	
	

	44
	S SH EN 14591-2:2007
Mbrojtje kundër shpërthimit në minierat nën tokë – Sistemet mbrojtëse-Pjesa 2: Pengesat e rezervuarëve të ujit pasiv
	2008
	Fp

	45
	S SH EN 14591-4:2007
Mbrojtje kundër shpërthimit në minierat nëntokësore – Sistemet mbrojtëse-Pjesa 4: Instalimi i makinave me shpërthim për fikjen automatike të menjëhershme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 14591-4:2007/AC:2008
	2009
	

	46
	S SH EN 14677:2008
Siguri e makinerisë-Prodhimi i çelikut dytësor-Makineri dhe pajisje për përpunimin e çelikut likuid
	2009
	Fp

	47
	S SH EN 14678-1:2006
Pajisje dhe pjesë këmbimi të GLN-Konstruksioni dhe performanca e pajisjeve të GLN për stacionet e furnizimit të automjeteve-Pjesa 1:Shpërndarësit automatik me monedhë (xheton)
	2006
	Fp

	48
	S SH EN 14681:2006
Siguri e makinerisë-Kërkesa të sigurisë për makineri dhe pajisje për prodhimin e çelikut në furrat me hark elektrik
	2007
	Fp

	49
	S SH EN 14756:2006
Përcaktim i kufirit të përqendrimit të oksigjenit (LOC) për gazrat dhe avujt e djegshëm
	2008
	Fp

	50
	S SH EN 14797:2006
Dispozita të shkarkimit të shpërthimit
	2008
	Fp

	51
	S SH EN 14973:2006
Shirita konvejeri për përdorim në instalimet nëntokësore-Kërkesat e sigurisë elektrike dhe aftësisë ndezëse
	2007
	Fp

	
	S SH EN 14973:2006/AC:2007
	2009
	

	52
	S SH EN 14983:2007
Parandalim dhe mbrojtje nga shpërthimi në minierat nën tokë-Pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për kapjen e gazeve shpërthyese të minierave
	2008
	Fp

	53
	S SH EN 14986:2007
Projektimi i ventilatorëve në atmosfera shpërthyese potenciale
	2008
	Fp

	54
	S SH EN 14994:2007
Sisteme mbrojtëse për rastet kundër shpërthimit të gazit
	2008
	Fp

	55
	S SH EN 15188:2007
Përcaktim i sjelljes spontane të ndezjes së grumbullimeve të pluhurit
	2008
	Fp

	56
	S SH EN 15198:2007
Metodologji e vlerësimit të rrezikut të pajisjeve joelektrike dhe përbërësve të destinuar për t’u përdorur në atmosfera shpërthyese
	2008
	Fp

	57
	S SH EN 15233:2007
Metodologji për vlerësimin e sigurisë funksionale të sistemeve mbrojtëse për atmosfera shpërthyese potenciale
	2008
	Fp

	58
	S SH EN 15268:2008
Stacione të shpërndarjes së karburanteve-Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe montimin e pompave të zhytura në ujë
	2009
	Fp

	59
	S SH EN 50050:2006
Aparate elektrike për atmosfera potencialisht shpërthyese-Pajisja spërkatëse elektrostatike që mbahet në dorë
	2008
	Fp

	60
	S SH EN 50104:2002
Aparate elektrike për zbulimin dhe matjen e oksigjenit- Kërkesat për performancën dhe metodat e provave
	2007
	Fp

	
	S SH EN 50104:2002/A1:2004
	
	

	61
	S SH EN 50241-1:1999
Specifikime për aparatet me rrugë të hapur për zbulimin e gazrave dhe të avujve të djegshëm ose helmues-Pjesa 1:Këkresa të përgjithshme dhe metodat e provave
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50241-1:1999/A1:2004
	
	

	62
	S SH EN 50241-2:1999
Specifikime për aparatet me rrugë të hapur për zbulimin e gazrave dhe të avujve të djegshëm ose helmues-Pjesa 2:Këkresat e performancës për aparatet për zbulimin e gazrave të djegshëm
	2008
	Fp

	63
	S SH EN 50281-2-1:1998
Aparat elektrik për përdorim në prani të pluhurit të djegshëm-Pjesa 2-1:Metodat e provës-metodat e përcaktimit të temperaturave minimale të ndezjes
	2005
	Fp

	64
	S SH EN 50303:2000
Pajisje të grupit I të kategorisë M1 të destinuara për të funksionuar në atmosfera të rrezikuara nga gazi i minierës dhe/ose nga pluhuri i qymyrit
	2005
	Fp

	65
	S SH EN 50381:2004
Dhoma të ventiluara të transportueshme me ose pa një burim të brendshëm çlirimi
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50381:2004/AC:2005
	2009
	

	66
	S SH EN 60079-0:2006
Aparate elektrike për atmosfera gazshpërthyese-Pjesa 0: Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	67
	S SH EN 60079-1:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 1: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet veshjeve të padepërtueshme nga zjarri “d”
	2008
	Fp

	68
	S SH EN 60079-2:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 2: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet veshjes së presuar “p”
	2008
	

	69
	S SH EN 60079-5:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 5: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet mbushjes me pluhur “q”
	2008
	Fp

	70
	S SH EN 60079-6:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 6: Mbrojtja e pajisjes nëpërmjet zhytjes në vaj “0”
	2008
	Fp

	71
	S SH EN 60079-7:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 7: Mbrojtja e pajisjeve nëpërmjet sigurisë së rritur “e”
	2008
	Fp

	72
	S SH EN 60079-11:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 11: Mbrojtja e pajisjes nga siguria e brendshme “i”
	2008
	Fp

	73
	S SH EN 60079-15:2005
Aparate elektrike për atmosfera gazshpërthyese-Pjesa 15: Ndërtimi, prova dhe markimi i tipit të aparaturave mbrojtëse “n”
	2008
	Fp

	74
	S SH EN 60079-18:2004
Aparate elektrike për atmosfera gazshpërthyese-Pjesa 18: Ndërtimi, prova dhe markimi i tipit të aparatit mbrojtës elektrik “m” me kapsulim
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60079-18:2004/AC:2006
	2009
	

	75
	S SH EN 60079-25:2004
Aparate elektrike për atmosfera gazshpërthyese-Pjesa 25: Sistemet e veçanta të sigurisë
	2005
	Fp

	76
	S SH EN 60079-26:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 26: Aparate me nivel të pajisjes mbrojtëse (EPL) Ga


	2008
	Fp

	77
	S SH EN 60079-27:2008
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 27: Koncepti i sigurisë së brendshme të rrjetit tokësor (FISCO)
	2008
	Fp

	78
	S SH EN 60079-28:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 28: Mbrojtja e pajisjeve dhe sistemeve të transmetimit që përdorin rrezatim optik
	2008
	Fp

	79
	S SH EN 60079-29-1:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 29-1: Detektorët e gazit-Kërkesat e performancës së detektorëve për gazet e djegshme
	2008
	Fp

	80
	S SH EN 60079-30-1:2007
Atmosfera shpërthyese-Pjesa 30-1: Ngrohja e linjave nëpërmjet rezistencave elektrike-Kërkesat e përgjithshme dhe të provës
	2008
	Fp

	81
	S SH EN 61241-0:2006
Aparatura elektrike për përdorim në prani të pluhurit të djegshëm-Pjesa 0:Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	82
	S SHEN 61241-1:2004
Aparate elektrike për përdorim në prani të pluhurit të djegshëm-Pjesa 1:Mbrojtja nëpërmjet veshjes “tD”
	2008
	Fp

	83
	S SH EN 61241-4:2006
Aparatura elektrike për përdorim në prani të pluhurit të djegshëm-Pjesa 4:Tipi i Mbrojtjes “pD”
	2008
	Fp

	84
	S SH EN 61241-11:2006
Aparate elektrike për përdorim në prani të pluhurit të djegshëm-Pjesa 11:Mbrojtja nëpërmjet sigurisë së brendshme “iD”
	2008
	Fp

	85
	S SH EN 61241-18:2004
Aparate elektrike për përdorim në prani të pluhurit të djegshëm-Pjesa 18:Mbrojtja me kapsulim “mD”
	2008
	Fp

	86
	S SH EN 62013-1:2006
Llamba kapuç për përdorime në miniera, të ndjeshme ndaj gazit shpërthyes-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme-Ndërtimi dhe prova në lidhje me rrezikun e shpërthimit
	2008
	Fp



