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Për miratimin e rregullores “Për transportin e sigurt të lëndëve radioaktive”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 9 të ligjit nr.8025, datë 9.11.1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Miratimin e rregullores “Për transportin e sigurt të lëndëve radioaktive”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë, Komisioni i Mbrojtjes nga Rezatimi dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për zbatimin e këtij vendimi
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri 
Sali Berisha

RREGULLORE
PËR TRANSPORTIN E SIGURT të LËNDËVE RADIOAKTIVE

Neni 1
Objekti i rregullores

Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e kërkesave bazë, të detyrueshme për zbatim nga personat fizikë dhe juridikë të licencuar në lidhje me transportin e sigurt dhe sigurimin në transport të lëndëve radioaktive. 

Neni 2
Fusha e zbatimit

1. Transporti i lëndëve radioaktive, kryhet vetëm me mjete të posaçme nga persona fizikë ose juridikë, të cilët kanë licencë për këtë lloj transporti, të lëshuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet KMR. Kjo nuk i përjashton  personat fizikë e juridikë nga detyrimet e tjera ligjore për transportin e mallrave të rrezikshme.
2. Kjo rregullore nuk është e zbatueshme në rastet kur:
a) lëndët radioaktive lëvizin brenda një institucioni të licencuar pa kaluar në rrugët publike;
b) lëndët  radioaktive ndodhen brenda organizmit të njeriut ose të kafshëve me qëllim kurimi ose diagnostikimi;
c) lëndët radioaktive që ndodhen në produktet e konsumit të cilat janë miratuar si të tilla nga KMR;
d) transportohen lëndë natyrore dhe minerale, që përmbajnë radiobërthama të cilat nuk i nënshtrohen përpunimit të mëtejshëm me qëllim përdorimin e tyre dhe kanë përqendrimin e radioaktivitetit jo më shumë se dhjetëfishin e vlerave të treguara në tabelën I.




Neni 3
Përkufizime

Për qëllim të kësaj rregulloreje termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
a) A1 është vlera e aktivitetit maksimal të lëndëve radioaktive në formë të posaçme për çdo radiobërthamë që mund të  transportohet me paketimet e llojit A.  
b) A2 është  vlera e aktivitetit maksimal të lëndëve radioaktive për çdo radiobërthamë, përveç atyre që janë në formë të posaçme, që  mund të transportohen me paketimet e llojit A. Vlerat e A1 dhe A2 tregohen në tabelën I bashkëngjitur kësaj rregulloreje. 
c) Dërguesi është çdo person fizik ose juridik, i cili përgatit ngarkesën për transport dhe  emërtohet si dërgues i paketimit në dokumentet e transportit.
d) Transportuesi është çdo person fizik ose juridik, që merr përsipër transportin e lëndëve radioaktive me automjete të posaçme dhe emërtohet si i tillë në dokumentet e transportit.
e) Marrësi është çdo person fizik ose juridik i cili merr në dorëzim paketimin me lëndën radioaktive dhe emërtohet si i tillë në dokumentet e transportit.
f) Lëndë me aktivitet specifik të ulët janë lëndë radioaktive, të cilat kanë një aktivitet specifik të kufizuar nën nivelet e tabelës I.
g) Lëndë emetuese alfa me toksicitet të ulët : uraniumi natyror; uraniumi i varfëruar; toriumi natyror, uraniumi-235 ose 238, toriumi-232,228 dhe 230 kur përmbahen në minerale,  në koncentrate kimike dhe fizike  ose në emetuesit alfa me periodë përgjysmimi më të vogël se dhjetë ditë.
h) Paketimi është tërësia e komponentëve të nevojshëm për të mbyllur plotësisht përmbajtjen radioaktive.
i) Pako paketimin së bashku me lëndën radioaktive të gatshme për transport.
j) Automjet i posaçëm është një automjet, i cili përmbush të gjitha kërkesat për transportin e lëndëve radioaktive.
k) Lëndë radioaktive në formë të posaçme është një lëndë radioaktive e ngurtë që nuk shpërhapet në mjedis ose që ndodhet në një kapsulë mbrojtëse.
l) Indeksi i transportit është një numër që shënohet mbi pakon me lëndë radioaktive, i cili shërben  për të kontrolluar ekspozimin ndaj rrezatimeve.

Neni 4
Njoftimi për transport

Transporti i lëndëve radioaktive kryhet vetëm pasi të jetë njoftuar dhe të jetë nxjerrë një aprovim i posaçëm nga Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet. Njoftimi në Zyrën për Mbrojtjen nga Rrezatimet (ZMR) duhet të bëhet të paktën një javë përpara transportimit. Me realizimin e transportit, transportuesi është i detyruar të paraqesë në Zyrën e Mbrojtjes nga Rrezatimet një kopje të dokumentit të dorëzimit të firmosur nga marrësi.

Neni 5
Klasifikimi i pakove

1. Klasifikimi i pakove lidhet me cilësinë e lëndës radioaktive që do të transportohet dhe me kërkesat që  duhet të përmbushin paketimet në kushtet e një transporti normal dhe të një aksidenti që mund të ndodhë gjatë këtij transporti. Dërguesi është përgjegjës për përdorimin e paketimeve të përshtatshme,(sipas standardeve ndërkombëtare ( TS-R-1 IAEA ) duke marrë parasysh karakteristikat e lëndëve radioaktive që do të transportohen. 
2. Pakot për transportin e lëndëve radioaktive klasifikohen si më poshtë:
a) Pako të përjashtuara  do të thotë pako me artikuj konsumi ose instrumente që përmbajnë lëndë radioaktive me aktivitet jo më të  madh se vlerat e paraqitura në tabelën II bashkëlidhur. Për transportin me postë aktiviteti total në çdo pako të përjashtuar nuk duhet të kalojë një të dhjetën e kufizimeve të specifikuara në tabelën II.
b) Pako industriale (IP-1, IP-2, IP-3) do të thotë paketim me lëndë radioaktive që kanë aktivitet specifik të ulët ose me objekte me sipërfaqe të kontaminuara. Në të gjitha rastet nivelet e rrezatimeve për këto pako nuk duhet të jenë më të larta se 10 mSv/orë në distancën 3 m nga materiali i pambrojtur.
c) Pako të llojit A do të thotë paketime me lëndë radioaktive  me aktivitet deri në vlerën A1, nëse lënda radioaktive është në formë të posaçme  ose deri në vlerën A2, nëse  lënda radioaktive nuk është në formë  të posaçme. Për përzierje radiobërthamash për të cilat aktivitetet respektive janë të njohura duhet të aplikohen konditat e mëposhtme për përmbajtjen radioaktive të një pakoje të llojit A:
∑B(i)/A1(i) ∑C(j)/A2(j) < 1
i                    j                   
Ku  B(i) është aktiviteti i radiobërthamave në formë të posaçme dhe  
C(j) është aktiviteti i radiobërthamave në formë të ndryshme A1(i) është   
vlera  A1 për radiobërthamën i dhe A2(j) është vlera  A2  për radiobërthamën j.
d) Pako të llojit B(U) dhe B(M) do të thotë paketime që përmbajnë:
i) aktivitete jo më të vogla sesa ato të licencuara për performancën e paketimit;
ii) radiobërthama të njëjta me ato të autorizuara për përformancën e paketimit;
iii) përbërje kimike dhe fizike të njëjtë me ato të licencuara për performancën e paketimit.
Pako të llojit B(U) dhe B(M) nuk duhet të përmbajnë aktivitete më të mëdha se në vazhdim: 
i) Për lëndë  radioaktive të kapsuluar ose jo në formë pudre siç specifikohet në performancën e paketimit.
ii) Për lëndët radioaktive në formë të posaçme -3000A1 or 100 000A2, 
iii) Për të gjithë të tjerët — 3000A2.
e)  Pako të llojit C do të thotë pako që përmbajnë :
i) aktivitete jo më të vogla sesa ato të licencuara për performancën e paketimit;
ii) radiobërthama të njëjta me ato të autorizuara për performancën e paketimit;
iii) përbërje kimike dhe fizike të njëjtë me ato të licencuara për performancën e paketimit.

Neni 6
Nivelet kufi të kontaminimit

1. Kontaminimi që nuk fiksohet (lehtësisht të pastrueshme) në sipërfaqen e jashtme të pakos, nuk duhet të kalojë kufijtë e mëposhtëm:
a) emetuesit beta, gama dhe alfa me toksicitet të ulët 4 Bq/cm2;
b) të gjithë emetuesit e tjerë alfa 0.4 Bq/cm2.
2. Këto nivele kufi janë të zbatueshme  për  zona të mesatarizuara me sipërfaqe prej 300 cm2 për çdo pjesë të sipërfaqes. Në rastin kur në sipërfaqe të pakos zbulohen kontaminime me nivele me të larta se ato të treguara me sipër, transporti i pakos pezullohet deri në marrjen e masave për uljen e tyre deri në nivelet e treguara më sipër. Vlerësimi për kontaminimin duhet të përfshijë pakon, mjetin e transportit, si  dhe zonat përreth tyre. 

Neni 7
Nivelet kufi të rrezatimit gjatë transportit

1. Për të gjitha pakot dhe mjetet e transportit zbatohen nivelet kufi të rrezatimeve si më poshtë:
a) Niveli i rrezatimit për pakot e përjashtuara nuk duhet të kalojë  5 Sv/orë  në sipërfaqen e  pakos.
b) Niveli i rrezatimit për pakot e llojit A, të llojit B(U) dhe B(M),  nuk duhet të kalojë 2 mSv/ore në çdo pikë të sipërfaqes së jashtme të pakos.


c) Niveli i rrezatimit për pakot e vendosura në një mjet të vetëm duhet të jetë i tillë që  në kushtet e një transporti të zakonshëm të mos  kalojë 2 mSv/orë në çdo pikë të sipërfaqes së jashtme të mjetit dhe 0.1 mSv/orë në distancën 2 m nga sipërfaqja e jashtme e mjetit.
d) Paketimet bosh, të cilat kanë transportuar më parë lëndë radioaktive mund të transportohen si pako të përjashtuara. 

Neni  8
Kategoritë e transportit

1. Çdo pako, përveç pakove të përjashtuara, duhet të përfshihet në njërën nga kategoritë e  mëposhtme, duke mbajtur parasysh nivelin e rrezatimit në sipërfaqe të pakos si dhe indeksin e transportit:
 
	   Kategoria e transportit
	Niveli më i lartë i rrezatimit në sipërfaqen e jashtme të paketimit
	Indeksi i transportit

	       I – E BARDHË
	Deri në 0.005mSv/h
	0

	      II – E VERDHË
	Nga 0.005mSv/h deri 0.5mSv/h
	0 deri 1

	     III – E VERDHË
	Nga 0.5mSv/h deri 2mSv/h
	 1 deri 10

	      III – E VERDHË
	Nga 2 mSv/h deri 10mSv/h
Në kushte të veçanta të miratuara nga ZMR
	Më shumë se 10



2. Indeksi i transportit i një paketimi është vlera e nivelit të rrezatimit (fuqia e dozës) në mSv/orë në distancën 1 m nga sipërfaqja e jashtme e tij e shumëzuar me 100.

Neni 9
Etiketa e pakos

1. Çdo pako, përveç pakove të përjashtuara, duhet të këtë një etiketë, në përputhje me modelet e treguara në tabelën III,  bashkëlidhur kësaj rregulloreje. Këto etiketa duhet të ngjiten në dy anët e kundërta të paketimit. 
2. Automjetet që transportojnë lëndë radioaktive duhet të mbajnë në hyrjet ku ka akses personeli  shenjën e rrezikut radioaktiv sikurse tregohet në tabelën III.

Neni 10
Kushte shtesë

1. Procesi i ngarkimit të pakove me lëndëve radioaktive, transportime i tyre, si dhe   shkarkimi kryhet kurdoherë  nën kontrollin e vazhdueshëm të një personi të kualifikuar për problemet e mbrojtjes nga rrezatimet.
2. Ndalohet kategorikisht  transportimi i paketimeve me lëndë radioaktive  së bashku me lëndë të tjera të rrezikshme ose me ushqime, filma fotografikë të pazhvilluar ose me lëndë të tjera të ndjeshme ndaj dritës.

Neni 11
Dokumentacioni shoqërues gjatë transportit

1. Dokumentacioni i transportit që shoqëron ngarkesën e lëndës radioaktive duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm:
a) deklaratë nga dërguesi i pakos me lëndë radioaktive në të cilën tregohet se paketimi dhe etiketimi janë  kryer në përputhje me dispozitat përkatëse të rregullores;
b) emrat dhe adresat e sakta të dërguesit,  transportuesit dhe marrësit të mallit;
c) numrin dhe datën e lëshimit të licencave për dërguesin, transportuesin dhe marrësin;
d) emrin dhe simbolin për çdo radiobërthamë që transportohet, si dhe aktivitetin e tyre;
e) përshkrimin e formës kimike dhe fizike të lëndës radioaktive, si dhe formën e posaçme ose jo të saj;
f) kategorinë e paketimit (I – E BARDHË, II – E VERDHË, III – E VERDHË);
g) indeksin e transportit.
2. Të gjitha dokumentet shoqëruese duhet të kenë nënshkrimin dhe vulën e subjekteve që marrin pjesë në procesin e transportit. ZMR ka të drejtën e ushtrimit të kontrollit në çdo kohë mbi subjektet e licencuara, lidhur me saktësinë e dokumentacionit të transportit, elementet e sigurimit, sigurisë dhe mbrojtjes nga rrezatimet.

Neni 12
Kalimi në pikat doganore

1. Autoritetet doganore, në bashkëpunim me Komisionin e Mbrojtjes nga Rrezatimet, përcaktojnë zonat dhe kriteret që duhet të përmbushen për të garantuar mbrojtjen nga rrezatimet dhe sigurim fizik.
2. Importi dhe eksporti i paketimeve me lëndë radioaktive nga subjektet e licencuara, si dhe veprimet përkatëse në organet doganore bëhen vetëm mbi bazën e një aprovimi të posaçëm që  subjekti e siguron nga ZMR, e cila duhet të paraqitet në origjinal në çdo rast kur subjekti  importon ose eksporton  lëndë radioaktive. 

Neni 13
Dispozita të fundit

1. Në rast aksidenti gjatë transportit të lëndëve radioaktive njoftohet menjëherë Qendra Kombëtare Operacionale e Menaxhimit të Emergjencave, Qendra e Fizikës Bërthamore të Aplikuar, Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet, të cilat zbatojnë dispozitat e  Planit Kombëtar të Emergjencave Radiologjike. Transportuesi merr të gjitha masat për parandalimin e ekspozimeve shtesë dhe ka përgjegjësinë kryesore për sigurinë, sigurimin dhe mbrojtjen nga rrezatimet.
2. Të gjithë personat juridikë e fizikë të licencuar kanë përgjegjësinë kryesore për transportin e sigurt dhe sigurimin e lëndëve  radioaktive. Në lidhje me sigurimin e materialeve në transport zbatohen të gjitha dispozitat që lidhen me sigurimin e lëndëve  radioaktive sipas grupit të sigurisë. 
3. Të gjithë personat fizikë dhe juridikë të licencuar nga KMR janë të detyruar të zbatojnë me rreptësi të gjitha dispozitat e kësaj rregulloreje, si dhe dispozitat e tjera ekzistuese që lidhen me transportin në Republikën e Shqipërisë. 
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per léndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
Gailium(31) T
Ga-67 7x10° 3x10° 1x10? 1x106
Ga-68 5x107 5x107 1x10! 1x100
Ga-72 4x107" 4x107! 1x10! 1x100
Gadolinium(64)
Gd-146(a) 15x107 Isx107 Ix10' 1x108
Gd-148 2x10! I2x1072 1x10' Ix100
Gd-153 Ix10! T ox10° 1x102 1x100
Gd-159 3x10? 6x107! 1x10° 1x106 |
Germanium(32) i
Ge-68(a) 5x107 5x107 1x10' 1x101 |
Ge-71 4x10! L 4x10! 1x100 Ix10C
Ge-77 3x107! 13x107" 1x10! Ix100
Hafnium(72) i
Hf-172(a) 6x107! L 6xI0” | 1x10! 1x1086
Hf-175 3xl10° 1 3x10° 1x102 1x106
Hf-181 2x10° 1 5x107! 1x10' 1x106
Hf-182 Unlimitd | Unlimited 1x10? | 1x108 ]
FMercuri(SO) ! | ]
Hg-194(a) 1x10° | 1x10° 1x10' 1x106 i
Hg-195m(a) 3x10° | 7x107 1x102 1x106 |
Hg-197 2x10! 1x10! 1x102 1x106
Hg-197m 1x10' 4x107! 1x10* 1x108
Hg-203 5x10° 1x10° 1x102 1x100
Holmium(67) |
Ho-166 4107 T 4x107 Ix10° 1x101
Ho-166m 6x107" 5x10 1x10' 1x1086
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per léndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBg) (TBq) (Bg/g)
lodine(53)
1-123 6x10° 3x10° 1x10? 1x101 .
| 1-124 1x10° [ Ix10° 1x10 1x108 !
1-1325 2x10° T 3x10° 1x10° 1x108 !
1-126 2x10° 1x10° 1x10? 1x108
1-129 Unlimited ' Unlimited 1x10? 1x10n
I-131 3x10° 1 7x107! 1x10? 1x108
1-132 4x10™! | 4x107! 1x10! 1x108
1-133 7x107 16x107! 1x10' 1x10s
I-134 3x107™ 13x107 Ix10' 1x100
[-135(a) 6x107! 6x107" 1x10' 1x106
Indium(49) | |
In-111 3x10° | 3x10° 1x102 1x106
In-113m 4x10° L 2x10° 1x10° 1x108 |
In-114m(a) 1x10' | 5x10™ 1x10? 1x106 i
1x10In-115m Ix10° | Ix10° 1x]0? Ix106
Iridium(77) L il
Ir-189(a) 1x10! L Ix10! 1x10? 1x100 ]
[r-190 7x10™ 1 7x107 1x10! 1x106 !
Ir-192 1x10%c) L 6x107 1x10! 1x107 |
Ir-194 3x107 1 3x107 1x102 1x100 i
Potassium(19) i
K-40 9x107! 19x107" 1x10? 1x106
K-42 2x10™ 2x107 I1x10? 1x106
K-43 7x10" 6x107" 1x10' 1x108
Krypon(36) !
Kr-81 4x10! l4x10' 1x10! Ix10.
Kr-85 1x10! 1x10! 1x100 1x100
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Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per léndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
[Kr-85m ] 8x10° 3x10° 1x10° 1x10"
Kr-87 | 2x107 2x107! 1x10? 1x109 ]
Lanthanum(57) H
La-137 3x10! 6x10° Ikl 1x100
La-140 4x107 4x10™ L Ix10! 1x101 i
Lutetium(71)
Lu-172 6x107! 6x107 1x10! 1x108 i
Lu-173 8x10° 8x10° 1 1x102 1x100
Lu-174 9x10° 9x10° i 1x10? I1x10! i
Lu-174m 2x10 1x10’ 1x10? 1x107 i
Lu-177 3x10! 7x10™ Ix10? 1x101 |
Magnesium(12) i |
Mg-28(a) 3107 3x107 L 1x10! 1x107 B
Manganes(25) B
yMn-52 | 3x107 3x107 | Ix10! 1107
Mn-53 Unlimited Unlimited Ix10 1x109
Mn-54 1x10° 1x10° 1x10! 1x106
Mn-56 3x107! 3x107! Ix10' 1x100
Molibdenum(42)
Mo-93 4x10" 2x10' | Ix10? [x100 |
Mo-99(a) Ix10° 6x10™! [ 1x102 1x108 i
Nitrogen(7) j‘
n-13 9x10! 6x107" 1x10? 1x109 i
Sodium(11)
Na-22 Sx107" 5x107! | Ix10 1x106
Na-24 2x107 2x107! [ 1x10! 1x106
Niobium(41)
Nb-93m 4x10! 3x1¢! 1x106 44_!)(105
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Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti

pergendrimit kufi per

per léndé paketime te

te perjashtuara perjashtuara

(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
Nb-94 7x107 T7x107 1x10 1x108 !
Nb-95 1x10° 1x10° 110’ | 1x108 _1‘
Nb-97 9x10™ | 6x107 1x10' 1x106 J
Neodymium(60) 1T |
Nd-147 6x10° "6x10™ 1x10? | Ix10s B
Nd-149 6x107 5x107 1x10? 1x106
Nickel(28)
Ni-59 Unlimited i Unlimited Ix101 Ix100
Ni-63 4x10" 3x10" Ix100 1x100
Ni-65 4x107 H4xI0T 1x10' 1x108
Neptunium(93) ! i
Np-235 4x10' L 4x10? 1x10° 1x100 |
Np-235(short 2x10° | 2x10° 1x10° 1x10%: i
lived) | |
Np-236(long lived) | 9x10° L 2x107 1x10? Ix100 i
Np-237 2x10 | 2x107* 1x10%b) 1x10%b) ‘
Np-239 7x10° | 4x107 1x10% 1x10° |
Osmium(76) i
Os-185 1x10° 1x10° 1x10' 1x10s !
Os-191 1x10' 12x10° 1x10° 1x100 |
Os-191m 4x10' 1 3x10! IxI0? 1x100 i
0s-193 | 2x10° [ 6x107 1x10? 1x106 !
Os-194(a) 1 3x10™ 1 3x107 1x10? 1x10¢ !
Phosphorus(15) 1
P-32 5x107 [ 5x107 Ix10° 1x10¢8
P-33 4x10' [ Ix10° 1x107 1x104
Protactinium(91) T
Pa-230(a) 2x10° 7x107 1x10' 1x108
Pa-231 4x10°  4x107 1x10° 1x10*
| l
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per [&ndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
Pa-233 5x10° 7x107! 1x10? 1x100 K
Lead(82)
Pb-201 | 1x10° 1x10° 1x10! 1x106
Pb-202 4x10' 2x10! Ix10° 1x106
Pb-203 4x10° 3x10° 1x102 1x108
Pb-205 Unlimited Unlimited 1x100 Ix108 |
Pb-210(a) 1x10° 5x1072 1x10'(b) 1x10%(b) |
Pb-212(a) 7x10™ 2x107! 1x10'(b) 1x10:(b) |
Palladium(46) |
Pd-103(a) 4x10! 4x10! 1x10° 1x101
Pd-107 Unlimited Unlimited 1x100 1x100
Pd-109 2x10° 5x10™ 1x10? 1x106
Promethium(61) |
Pm-143 3x10° 3x10° 1x10? 1x108 }
Pm-144 7x107 7x107! 1x10' 1x108
Pm-145 3x10! 1x10! 1x10° 1x100
Pm-147 4x10' 2x10° X100 Ix100 |
Pm-148m(a) 8x10™ 7x107! 1x10' 1x106
Pm-149 2x10° 6x107! 1x10? 1x108
| Pm-151 2x10° 6x107! 1x10? 1x108
Polonium(84) ]
Po-210 4x10 2x107? 1x10' 1x10¢ |
Praseodymium(59) -
Pr-142 4x107 4x107 1x10° [ 1x10;
Pr-143 3x10° 6x107! 1x100 1x108
Platinum(78)
Pt-188(a) 1x10° 8x10™" 1x10' 1x106
Pt-191 4x10° 3x10° 1x10? 1x108





image11.png
VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per [éndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBq) (TBq) (Bg/g) (Bg)
Pt-193 4x10' [ 4x10' Ix100 1x100 |
Pt-193m 4x10" 5x10™! Ix10? Ix100
Pt-195m 1x10' 5x107! 1x102 1x108
Pt-197 2x10 6x10" 1x10? 1x106
Pt-197m 1x10! 6x107! 1x102 1x106
Plutonium(94)
Pu-236 3x10! 3x107 1x10! 1x107
Pu-237 172x10 2x10¢ 1x10? Ix100
Pu-238 1x10' 1x107 1x10° 1x100
Pu-239 1x10! 1107 1x10° 1x 100
Pu-240 [x10' 1x107? 1x10° 1x10? i
Pu-241(a) 4x10 6x1072 1x10? 1x100 i
Pu-242 1x10' 1x107 1x10° 1x10t |
Pu-244(a) 4x107! 1x107 1x10° 1x100
Radium(88)
Ra-223(a) 4x107! 7x107 1x10%(b) 1x10i(b) i
Ra-224(a) 4x107 2x1072 1x10'(b) [x10i(b) !
Ra-225(a) 2x10™! 4x107 1x10? 1x101 \
Ra-226(a) 2107 3x107 1x10'(b) 1x101(b) |
RA-228(a) 6x107! 2x10°2 1x10'(b) 1x10i(b) f
Rabidium(37) |
Rb-81 2x10° 8x10™! 1x10' 1x108 |
Rb-83(a) 2x10° 2x10° 1x10? 1x106
Rb-84 1x10° 1x10° 1x10! 1x108
Rb-86 5x107 5x107 1x102 Ix10 I
Rb-87 Unlimited Unlimited 1x100 1x100 |
Rb(nat) Unlimited Unlimited 1x101 1x101 B
J
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per léndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq)
Rhenium(75) |
Re-184 1x10° 1x10° ix10' 1x106 |
Re-184m 3x10° 1x10° 1x10% 1x106
Re-186 2x10° 6x107" 1x10° 1x106
Re-187 Unlimited Unlimited 1x108 1x109
Re-188 4x10™ 4x107" 1x10? 1x100
Re-189(a) 3x10° 6x107" 1x10? 1x108
Re(nat) Ulimited Unlimited 1x10 Ix109
Rhodium(45)
Rh-99 2x10° 2x10° 1x10' 1x108 )
Rh-101 4x10° 3x10° 1x10? Ix100 1
Rh-102 S5x107! 5x107! 1x10! 1x108 i
Rh-102m 2x10° 2x10° 1x10? 1x106 !
Rh-103m 4x10! 4x10 Ix100 1x100 !
Rh-105 1x10! 8x10™! 1x10? 1x101 i
Radon(86) |
Rn-222(a) 3x107 4x107 1x10'(b) 1x10i(b) ]
Ruthenium(44) |
Ru-97 Sx10° 5x10° 1x10? Ix107 Jl
Rul03(a) 2x10° 2x10° 1x10? 1x10s |
| Ru-105 1x10° 6x107" 1x10! 1x108 i
Ru-106(a) 2x107! 2x10™ Ix10%b) 1x10U(b) i
Sulphur(16)
S-35 4x10 3x10° 1x100 1x 10
Antimoni(51)
Sb-122 4x10™ 4x107! Ix10? Ix10i
Sb-124 6x107 6x107! Ix10! Ix108
| Sb-125 2x10° 1x10° 1x10? 1x108

L
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per léndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq)
Sb-126 4x107! | 4x10™! 1x10' Ix10;
Skandium(21) !
Sc-44 5x107! L 5x107 1x10 Ix106
Sc-46 5x107! | 5x107! 1x10' 1x108
Sc-47 1x10' | 7x107" 1x10? 1x106
Sc-48 1 3x10 | 3x107 1x10' 1x101
Selenium(34) ! i |
Se-75 3x10° | 3x10° 1x10? 1x106
Se-79 4x10! [ 2x10° 1x100 1x100 |
Silikon(14) i i
Si-31 6x107! L 6x107 1x10° 1x106 !
Si-32 4x10' 5x107 1x10° 1x106 |
Samarium(62) ! '
Sm-145 Ix10' L Ix10' 1x10° 1x100
Sm-147 Unlimited | Unlimited 1x10' 1x10C
Sm-151 410! _Ix10 1x10 1x10:
Sm-153 9x10° T6x107 1x10° 1x106 |
Tin(50) | |
Sn-113(a) 4x10° ax10° 1x10° Ix108 N
Sn-117m 7x10° | 4x107 1x10? 1x10s i
Sn-119m 4x10' | 3x10 1x10° 1x101
Sn-121m(a) 4x10! | 9x10™! 1x10° 1x101
Sn-123 8x10™ | 6x107! 1x10° 1x108
Sn-125 4x107" [ 4x107 1x10? [x100
Snl26(a) 6x107" [ 4x107 1x10! [Ix100
Strontium(38) |
Sr-82(a) 2x107! [ 2x107 1x10! 1x100
Sr-85 2x10° I 2x10° 1x102 1x108
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per léndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bg)
Sr-85m [ 5x10° 5x10° 1x102 1x10C |
Sr-87m [ 3x10° 3x10° 1x10? 1x106
Sr-89 [6x10™ 6x10™" 1x10° 1x106
Sr-90(a) 3x107 3x107! 1x10%(b) 1x101(b)
Sr-91(a) 3x10™ 3x10 1x10! 1x101
Sr-92(a) 1x10° 3x107 1x10' 1x108
Tritium(1)
| T(H-3) 4x10' 4x10" 1x108 1x109
Tantalum(73)
Ta-178(long 1x10° 8x10™ 1x10 1x108 |
lived) '
Ta-179 3x10! 3x10 1x10* 1x100 !
Ta-182 9107 5x107" 1x10' Ix100 !
Terbium(65) il |
Tb-157 4x10' 4x10! 1x100 1x100 |
Tb-158 1x10° 1x10° 1x10' 1x108
Tb-160 Ix10° 6x107" 1x10' 1x106 i
Technetium(43) i
Tc-95m(a) 2x10° 2x10° 1x10' 1x108
Tc-96 4x107! 4x107" 1x10' 1x106
Tc-96m(a) 4x10™! 4x10™ 1x10? 1x100 ]
Te-97 Unlimited Unlimited Ix10* 1x100 |
Tc-97m 4x10" 1x10° 1x10* 1x100 !
Tc-98 8x10™ 7x107 1x10! 1x106 i
Tc-99 4x10' 9x10™! 1x10 1x101
Tc-99m 1x10' 4x10° 1x10? 1x101
Tellurium(52)
Te-121 2x10° 2x10° 1x10' Ix108
Te-12Im 5x10° 3x10° Ix10? 1x108
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti

pergendrimit kufi per

per 1éndé paketime te

te perjashtuara perjashtuara

(TBq) (TBq) (Bq/g) (Bg)
Te-123m 8x10° 1x10° 1x102 1x101 |
Te-125m 2x10! 9x10™! 1x10? Ix10 |
Te-127 2x10' 7x107 1x10° 1x106 B
Te-127m(a) 2x10' 5x10™ 1x10° 1x106 j
Te-129 7x107! 6x107 1x10? Ix10¢ i
Te-129m(a) 8x10™" 4x10™ 1x10? 1x106
Te-131m(a) 7x107! 5x107 1x10' 1x108
Te-132(a) 5x107 4x107 1x102 Ix106
Thorium(90)
Th-227 1x10' 5x1072 1x10' I1x100 :
Th-228(a) sx107 1x107 1x10°(b) 1x100 i
Th-229 Sx10° Sx10° 1x10°(b) 1x10%(b)
Th-230 1x10' [ 1x107® 1x10° 1x107 ]
Th-231 4x10" 2x1072 1x10° 1x100 |
Th-232 Unlimited Unlimited 1x10! 1x100 |
Th-234(a) 3x107 3x107 1x10%(b) 1x10: B
Th-(nat) Unlimited Unlimited 1x10°(b) 1x10°(b)
Titanium(22) |
Ti-44(a) 5x107" 4x10™ 1x10 Ix100 i
| Thallium(81) B
TI-200 9x10”! 9x10”' x10’ 1x108 B
Ti-201 Ix10! 4x10° 1x10? 1x108 ]
T1-202 2x10° 2x10° 1x10? 1x106 |
TI-204 1x10' X107 1x101 1x10) 1
Thulium(69)
Tm-167 7x10° 8x107" 1x102 I1x108
Tm-170 3x10° 6x10™" I1x10? 1x106
Tm-171 4x10! 4x10' 1x100 Ix10:
1
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
perqendrimit kufi per
per léndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq)
Uranium(92) 1
U-230(fast lung 4x10' 1x107 1x10'(b) Ix10¢(b) |
| absorption)(a)(b) !
U-230(medium lung 4x10' 1 4x107 1x10! Ix100
absorption)(a)(e) |
U-230(sloé lung 4x10! 13x10™ 1x10! Ix100 |
absorption)(a)(f) | |
U-232(fast lung 4x10! | 1x1072 1x10%b) 1x10%b) ‘
absorption(d) | i
U-232(medium lung 4x10' [7x10 1x10 1x100 i
absorption(e) ‘ !
U-232(sloé lung 4x10' L Ix107 Ix10! Ix10n !
absorption(f) i
U-233(fast lung 4x10! | 9x1072 1x10! 1x100
absorption(d)
U-233(medium lung 4x10' 2x1072 1x10? 1x100 )
absorption(e) | |
| U-233(sloé lung 4x10! 6x107 Ix10! 1x100 )
absorption)(f) | i
U-234(fast lung 4x10' ox107 1x10' Ix100 B
absorption)(d)
U-234(mediun lung 4x10! 2x1072 1x10? Ix106
absorption)(e) ! |
U-234(sloé lung 4x10' 1 6x107 1x10' 1x100 1\
absorption(f) ;
U-235(all lung absoption Unlimited “ Unlimited 1x10'(b} 1x10i(b)
|_types)(a)(d)(e)(t) i
["U-236(fast lung Unlimited . Unlimited 1x10' Ix100
absorption(d) N
U-236(medium lung 4x10' 2x1072 1x10? 1x100 I
absorption(e)
I
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti

pergendrimit kufi per

per léndé paketime te

te perjashtuara perjashtuara

(TBg) (TBq) (Bq/g) (Bq)
U-236(sloé lung 4x10' 6x107 1x10' 1x100 !
absorption)(f) .
U-238(all fung absorption | Unlimited Unlimited 1x10'(b) 1x101(b) f
| types)(d)(ex1) |

U(nat) Unlimited Unlimited 1x10%b) 1x10%(b) |
Ufenriched to 20% or Unlimited Unlimited 1x10° Ix10*
less)(g)
U(dep) Unlimited Unlimited 1x10° 1x10*
Vanadium(23)
V-48 4x107 4x10™ 1x10! 1x101 |
V-49 4x10' 4x10" 1x100 1x100 |
Tungsten(74) |
E-178(a) 9x10° 5x10° 1x10' 1x108
E-181 3x10! 3x10' Ix10? Ix108 !
E-185 4x10! 8x10™" 1x100 I1x10 i
E-187 2x10° 6x107' 1x10? 1x106
E-188(a) 4x107 3x107! 1x10? Ix100
Xenon(54)
Xe-122(a) 4x10™! 4x107" 1x10* 1x10¢ \‘
Xe-123 2x10° 7x107" 1x10? 1x109 ‘
Xe-127 4x10° 2x10° 1x10° 1x101 !
Xe-131m 4x10' 4x10 Ix100 1x101 o
Xe-133 2x10! 1x10' 1x10° 1x100
Xe-135 3x10° 2x10° 1x10° 1x10%
Yitrium(39)
Y-87(a) 1x10° 1x10° 1x10! 1x108
Y-88 4x10™ 4x107! 1x10! 1x108
Y-90 3x107 3x107 1x10° 1x108
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti

pergendrimit kufi per

per 1éndé paketime te

te perjashtuara perjashtuara

(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bg)
Y-91 | 6x107 6x107! 1x10* 1x106 i
Y-9Im 1 2x10° 2x10° 1x102 1x106
Y92 !2x10" %107 ~Tixiee Ix10 i
Y-93 3x107 3x107 Ix10? Ix 10 |
Ytterbium(70) | :
Yb-169 4x10° Ix10° 1x10? 1x100 !
Yb-175 3x10' 9x10™" 1x10? 110 J
Zinc(30) 1
7Zn-65 2x10° 2x10° 1x10' 1x106 ‘
Zn-69 3x10° 6x107 1x107 1x106 '3
| Zn-69m(a) 3x10° 6x107" | Ix10? 1x106 |
Zirconium(40) i |
7r-88 3x10° 3x10° [ 1x10? 1x106 i
7r-93 Unlimited Unlimited | 1x10°(b) 1x10(b) 4
295 [2x0°  [&I0T 0t s
2r-97(a) 4x107 4x107 X0y~ ixioie) |
i
]
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(a)Vlera Aldhe A2 perfshijne vieren e dhene nga nuklidet bija me gjysem -jete me pak
se sa 10 dite

(b)Nuklidet dhe pasardhesit e tyre qe jane ne ekuliber shekullor, listohen me poshte

Sr-90
Zr-93
7r-97
Ru-106
Cs-137
Ce-134
Ce-144
Ba-140
Bi-212
Pb-210
Pb-212
Rn-220
Rn-222
Ra-223
Ra-224
Ra-226
Ra-228
Th-226
Th-228
Th-229
Th-nat

Th-234
U-230
U-232
U-235
U-238
U-nat

U-240
Np-237
Am-242m
Am-243

Y-90
Nb-93m
Nb-97
Rh-106
Ba-137m
La-134
Pr-144
La-140
T1-208(0,36)
Bi-210
Bi-212
Po-216
Po-218
Rn-219
Rn-220
Rn-222
Ac-228
Ra-222
Ra-224
Ra-225
Ra-228
TI-208(0,36)
Pa-234m
Th-226
Th-228
Th-231
Th-234
Th-234
Bi-214
Np-240m
Pa-233
Am-242
Np-239

Po-212 (0.64)
Po-210
Ti-208(0.36) Po-212(0.64)

Pb-214 Bi-214 Po-214

Po-215 Pb-211 Bi-219  TI-207

Po-216 Pb-212 Bi-212  TI-208(0.36) Po-212(0.64)

Po-218 Pb-214 Bi-214  Po-214 Pb-210  Bi-210 Po-210

Rn-218 Po-214

Rn220 Po-216 Pb-212  Bi-212 TI-208(0.36) Po-210(0.64)

Ac-225 Fr-221 At-217  Bi-213 Po-213 Pb-209

Ac-228 Th-228 Ra-224  Rn-220 Po-216 Pb-212  Bi-212

Po-212(0.64)

Ra-222 Rn-218 Po-214

Ra-224 Rn-220 Po-216 Pb-212 Bi-212 TI-208(0.36)
Po-212(0.64)

Pa-234m

Pa-234m U-234 Th-230 Ra-226 Rn-222  Po-218 Pb-214

Po-214 Pb-210 Bi-210 Po-210

(c) Sasia mund te percaktohet nga nje matje e shpejtesise se zberthimit ose nga nje
matje e nivelit te rrezatimit ne nje largesi te caktuar nga burimi




image20.png
(d) Keto vlera zbatohen vetem per komponentete urniumit ge marin formen kimike te
UF6 ,UO2F2 dhe UO2(NO3)2 si per kushte nrmale dhe per kushte aksidenti

(e)Keto vlera zbatohen vetem per komponenten e uraniumit ge merrin forme kimike te
UO3 UF4 Ucl3dhe komponimeve heksavalentesi si per kushte normale dhe per
kushte aksidentale

(f)Keto vlera zbatohen per te gjithe komponentet e uraniumit pervec atyre ge jene
percaktuar ne piken (d) dhe (e)

(g)Keto vlera zbatohen vetem per uraniumin e parrezatuar

TABELA Il. Aktiviteti kufi per paketimet e perjashtuara.

Gjendia fizike Instrumenti ose artikulli Materiali
Kufiri per artikull  Kutiri i paketimit Kutiri i paketimit

Lende e ngurte

Forme e posacme 10724, 10734,

Forme te ndryshme 107242 1073.42

Lengje 107242 107142

Gaze

Tritium 2= 10724 2 =107 42

Forme te posacme 10734, 107341,

Forme te ndryvshme 1072 42 1073 4>
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Tabela III

Simboli i rrezikut radioaktiv dhe etiketat e kategorive te transportit

Simboli i rrezikut radioaktiv me
trifleteshin ne ngjyre te zeze

RADIOACTIVE |

CONTENTS
ACTIVITY

Etiketa e kategorise Kategori | e Bardhe
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TABELA I

VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per léndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara

(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)

" Actinium(89) |
Ac-255(a) 810 6x107 1x10' 1x103 ‘
Ac-227(a) 9x107! 9x10™ Ix107" 1x10° |
Ac-228 6x107" 5x107 1x10! 1x106 J
Silver(47) i
Ag-105 2x10° 2x10° 1x10? 1x106 !
Ag-108m(a) 7x107" 7x107 1x10'(b) 1x108(b) !
Ag-110m(a) 4x10™" 4x107 1x10' 1x108 ﬁ;
Ag-tll 1 2x10° 6x10™" 1x10° 1x108 |
Aluminium(i3) | 1

LAI26 1x107! 1x10™ 1x10' 1x10:
Amencium(95)

i Am-241 1x10' 1x107? 1x10° Ix107
Am-242m(a) 1x10' 1x1072 1x10°%b) 1x10! |
Am243(a) 5x10° 1x107 1x10°(b) 1x10°(b) i
Argon(18) |
Ar-37 4x10! 4x10! 1x108 1x100
Ar-39 4x10! 2x10' 1x100 1x100 |
Ar-41 3x107! 3x10™ 1x10? 1x109
Arsenic(33) |
As-72 3x107! 3x107! 1x10' 1x100
As-73 4x10! 4x10' Ix10? 1x10i .
As-74 1x10° 9x10”! 1x10' 1x108 }
As-76 3x107 3x10™ 1x10? Ix100
As-77 2x10° 7x107 1x10° 1x106 !
Astatine(85)

At-211(a) 2x10! 5x107! 1x10? 1x100
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VLERAT E RADIONUKLIDEVE PER TRANSPORTIN

Radionuklidi Al A2 Aktiviteti i Aktiviteti
pergendrimit kufi per
per léndé paketime te
te perjashtuara perjashtuara
(TBq) (TBg) (Bg'g) (Bg)
Gold(79)
Au-193 7x10° 2x10° 1x10? 1x108 i
Au-194 1x10° 1x10° 1x10* 1x10s !
Au-195 1x10' 6x10° 1x102 Ix100 !
Au-198 1x10° 6x107 1x102 1x108 !
Au-199 1x10! 6x107 1x10? 1x106 i
Barium(56) |
Ba-131(a) 2x10° 2x10° 1x10? 1x106 i
Ba-133 3x10° 3x10° [ IxI10? 1x108 ]
[ Ba-133m 2x10' 6x107! [ 1x10° 1x106 }
Ba-140(a) 5x10™! 3x107! 1x10'(b) 1x10i(b) 1
Beryllium(4)
Be-7 2x10! 2x10! 1x10? 1x101
Be-10 4x10 6x107! 1x100 1x108 i
Bismuth(83) e L |
Bi-205 7x107! | 7x107! 1x10! 1x108
Bi-206 3x10™ 3x107 1x10' Ix101 |
Bi-207 7x107 7x107! 1x10' 1x106 1
Bi-210 1x10° 6x107! 1x10° | 1x108
Bi-210m(a) 6x107! 2x1072 1x10! 1x100
Bi-212(a) 7x10™! 6x10™ 1x10'(b) 1x101(b)
Berkelium(97)
Bk-247 8x10° 8x107 1x10° Ix100
Bk-24(a) 4x10 3x10™ 1x10® 1x108 }
Bromine(35) I
Br-76 T 4x10” 4x10™ 1x10! Ix100
Br-77 3x10° 3xt0° 1x102 1x108
Br-82 4x10™! 4x107 1x10! I1x106
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(TBq) (TBg) (Bg/g) (Bg)

Carbon(6)

L C-11 1x10° 6x107" 1x10' 1x108
C-14 4x10! 3x10° 1x10° 1x101
Calcium(20)

| Ca-41 Unlimited Unlimited 1x101 1x101

Ca-45 4x10' Ix10° 1x10] 1x100

Ca-47(a) 3x10° 3x10™ 1x10' 1x106

Cadmium(48)

Cd-109 3x10! 2x10° Ix10] 1x108

Cd-113m 4x10! 5x107 Ix10? 1x1086

Cd-115(a) 3x10° 4x107! 1x10? 1x106

Cd-115m 5x107 5x107 1x10° 1x108

Cerium(58)

Ce-139 7x10° 2x10° 1x10? 1x106

Ce-141 2x10' 6x10™ 1x10? Ix100

Ce-143 9x10™! 6x107! 1x102 1x106

Ce-144(a) 2x10™ 2x10™ 1x10%b) 1x10i(b)

Californium(98)

Cf-248 4x10! 6x107 1x10! Ix10!

Cf-249 3x10° 8x107T Ix10° 1x10°

Cf250 2x10' 2x107 Ix10! 1x100

Cf-251 7x10° 7x107 1x10° 1x10°

CF-252 Ix10™' 3x107 1x10' 1x100

Ct-253(a) 4x10' 4x1072 1x10? Ix10i

Cf-254 1x107* 1x107? 1x10° 1x10?

Chlorine(17)

Cl-36 Ix10! 6x107! 1x10i 1x108

CI-38 2x10™ 2x10™ 1x10! Ix100
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[ Curium(96)
Cm-240 4x10! 2x107? 1x10? 1x107
Cm-241 2x10° 1x10° 1x10? 1x106
Cm-242 4x10! 1x107? 1x10? 1x100
Cm-243 L 9xlo® 1x107 1x10° 1x100
Cm-244 L 2x10' 2x107 1x10' 1x101
Cm-245 9x10° 9x107 1x10° 1x10?
Cm-246 9x10° 9x107 1x10° 1x10?
Cm-247(a) 3x10° 1x107 1x10° 1x100 |
Cm-248 2x107 3x107 1x10° 1x10° I
Cobalt(27) I !
Co-55 5x107 Sx107 1x10' 1x106 '
Co-56 3x107! 3x107! 1x10! | Ix10n
Co-57 1x10' 1x10' 1x10? 1x106
Co-58 1x10° 1x10° 1x10' | 1x108
Co-58m [ 4x10! 4x10? 1x101 1x100
Co-60 1x107" 4x10™ 1x10' 1x100 i
Chromium(24)
Cr-51 3x10 3x10' 1x10° 1x100
Caesium(55) ;
Cs-129 4x10° 4x10° 1x10? 1x10: )
Cs-131 3x10' 3x10! 1x10° | Ix108
Cs-132 1x10° 1x10° Ix10' 1x101
Cs-134 7x107" 7x107! 1x10' 1x101 |
Cs-134m 4x10' 6x107" 1x10? Ix101 ]
Cs-135 4x10' 1x10° I1x100 Ixi0¢ !
Cs-136 5x107! 5x10™ 1x10' Ix100
Cs-137(a) 2x10° 6x10™" 1x10'(b) 1x100(b)
S
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Copper(29) I
Cu-64 6x10° 1x10° 1x10? 1x108
| Cu-67 1x10' 7x10™" 1x10? 1x106
Dysprosium(66)
Dy-159 2x10 2x10' 1x10° 1x10¢
Dy-165 9x10™! 6x107" 1x10? 1x106
Dy-166(a) 9x10™ 3x10™" 1x10° 1x106
Erbium(68) i
Er-169 4x10! 1x10° 1x100 1x10 ‘
Er-171 8x107! 5x107 1x102 1x106 )
Europium(63) .
Eu-147 2x10° 2x10° 1x10? 1x106 :
Eu-148 5x107" 5x107 1x10' 1x108 !
Eu-149 2x10 2x10! 1x10? 1x10; i
Eu-150(short lived) | 2x10° 7x107 1x10? 1x106 X
@ﬂ()(li{g_ligvﬂi 7x107 7x10™ 1x10' 1x106
Eu-152 1x10° 1x10° 1x10' 1x106 N
Eu-152m 8x10™! 8x107! 1x10? Ix108 !
Eu-154 9x10™! 6x107 1x10' 1x106 ]
Eu-155 2x10! 3x10° 1x10? Ix10! |
Eu-156 7x10™! 7x107! 1x10' 1x108
Fluorine(9)
F-18 1x10° 6x107' 1x10! 1x108
| [ron(26) |
Fe-52(a) 3x10™ [ 3x107 1x10' 1x108
Fe-5 4x10! 4x10' 1x100 1x108
Fe-59 9x10™ 9x10™ [x10! 1x108
Fe-60(a) 4x10' 2x10™ 1x10? 1x108





