VENDIM
Nr.599, datë 23.7.2010

PËR MIRATIMIN E PAGESAVE QË KRYHEN NË AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, PËR CAKTIMIN DHE PËRDORIMIN E FREKUENCAVE, TË NUMRAVE DHE TË SERIVE NUMERIKE[footnoteRef:1] [1:  VKM nr.599, datë 23.7.2010 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.109/2010.
VKM nr.911, datë 19.12.2012 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.178/2012.
VKM nr.25, datë 14.01.2015 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.4/2015.
VKM nr.947, datë 28.12.2016 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.264/2016.


] 

(Ndryshuar me VKM nr.911, datë 19.12.2012; nr.25, datë 14.01.2015; nr.947, datë 28.12.2016; nr. 334, datë 22.4.2020)

                                                                                                    (I përditësuar)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, pika 3, e 119, pika 2 të ligjit nr.9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e pagesave, që kryhen në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për caktimin dhe përdorimin e frekuencave,  të numrave dhe të serive numerike, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Vendimi nr.75, datë 6.2.2003 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e pagesave që kryhen pranë Entit Rregullator të Telekomunikacioneve”, i ndryshuar, shfuqizohet.
3. Ngarkohet Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
              
Kryeministri
Sali Berisha


Lidhja nr.1 

LLOGARITJA E PAGESAVE QË KRYHEN NË AKEP PËR CAKTIMIN DHE PËRDORIMIN E FREKUENCAVE, NUMRAVE DHE SERIVE NUMERIKE 

1. LLOJET E PAGESAVE QË KRYHEN NË AKEP 
1.1 Pagesat që kryhen në AKEP janë pagesat për përcaktimin dhe përdorimin e frekuencave, numrave dhe serive numerike dhe pagesat për certifikata, leje apo autorizime të tjera që lëshohen nga AKEP-ja, bazuar në ligjin nr.9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”. 
1.2 Përjashtohen nga pagesat për caktimin edhe përdorimin e frekuencave, numrave dhe serive numerike të gjithë përdoruesit në bazë të ligjit nr.9918; mund të përdorin frekuenca pa qenë nevoja të pajisen me autorizim individual. 
1.3 Llogaritja e pagesave vjetore për caktimin edhe përdorimin e frekuencave, numrave dhe serive numerike dhe pagesat e tjera që janë parashikuar në këtë vendim, llogariten në bazë të kësaj lidhjeje. Duke qenë se AKEP-ja nuk është entitet i regjistruar për efekt TVSH-je (tatimi mbi vlerën e shtuar), mbi këto tarifa nuk aplikohet TVSH-ja. 
1.4 Llogaritja e pagesave për përdorimin e frekuencave, numrave dhe serive numerike , për periudhë jo të plotë të vitit, do të bëhet proporcional me numrin e muajve në përdorim. Pagesa më e vogël do të jetë ajo e një muaji. 
1.5 Pagesat në AKEP sipas këtij vendimi, kryhen mbi bazën e faturës së lëshuar nga AKEP sipas formatit të përcaktuar në legjislacionin fiskal në fuqi në Republikën e Shqipërisë. 
              
            2. PAGESAT PËR PËRDORIMIN E SPEKTRIT RADIO PËR SHËRBIMET E LËVIZSHME PUBLIKE TOKËSORE 

2.1 Shërbimi publik i lëvizshëm tokësor
Pagesat vjetore për përdorimin e frekuencave radio për sistemet e lëvizshme tokësore (GSM, UMTS / LTE/ ËiMAX) dhe për rrjetet e komunikimit fiks/i lëvizshëm, përfshirë ata IMT, do të llogariten sipas të dhënave të tabelës nr.1.
             TABELA NR. 1                                                                                                  Në lekë
	NR.
	BREZAT E FREKUENCAVE [MHZ]
	NJËSIA E MATJES SË BREZIT
	PAGESA VJETORE 
NË LEKË

	1
	(450-470)
	(2*5) MHZ
	1.500.000

	2
	(790-880)
	(2*5) MHZ
	1.400.000

	3
	(880-915) / (925-960)
	(2*200) KHZ
	    42.000

	4
	(1710-1785) / (1805-1880)
	(2*200) KHZ
	    42.000

	5
	(1920-1980) / (2110-2170)
	(2*5) MHZ
	  840.000

	6
	(1900-1920);  (2010-2025)
	(1*5) MHZ
	  420.000

	7
	(2500-2570 ) / (2620-2690)
	(2*5) MHZ
	  720.000

	8
	(2570-2620)
	(1*5) MHZ
	  360.000

	9
	(3400-3600)  / (3600-3800)
	(2*5) MHZ
	  600.000

	10.
	(1452-1492)
	1*5 MHz
	800.000




2.2 Shërbimi privat i lëvizshëm radio — PMR 
a) Pagesa për çdo sistem radio PMR, TETRA dhe Paging të reflektojë gjerësinë e spektrit që i caktohet sipërmarrësit për përdorim, d.m.th merr parasysh numrin e kanaleve të frekuencave, zonën gjeografike mbi të cilin sistemi radio operon, sasinë e pajisjeve radio që përbëjnë sistemin d.m.th stacion bazë, përsëritës, pajisje radio të montuar në makinë dhe pajisjet radio të dorës. 
b) Kanali i frekuencave radio për sistemet PMR-ka gjerësinë B = 12.5 kHz. Pagesat vjetore të mësipërme i përkasin sistemeve dupleks të radio komunikimit, 2x12.5 kHz. Në rastin e sistemeve simpleks PMR, pagesa do të llogaritet me gjysmën e vlerës/vlerave të tabelës së mësipërme. 

Tabela nr.2
 
	Kategoria
	Përshkrimi
	Zona e ofrimit të 
shërbimit
	Pagesa për çdo vit, 
për çdo sistem 
në lekë

	1 
	Sistem PMR lokal (On-site). 
	Me rreze ≤3 km 
	10 000 lekë/kanal 

	2 
	Stacion radio-bregdetar/ stacion tokësor aeronatik. 
	Në qytetet  bregdetare dhe 
aeroportet 
	10 000 lekë/kanal 

	3 
	Sistem PMR në zonë lokale 
	Zonë e sherbimit me 
rreze deri: 
	Pagesat për zonën 
me rreze deri në: 

	
	
	
	15 km
	30 km

	3.a 
	Numri i përgjithshëm i pajisjeve radio të sistemit PMR deri, baras 10 copë. 
	≤ l5 km 

	

≤ 30 km 



	15 000 
	25 000 

	3.b 
	Numri i përgjithshëm i pajisjeve radio të sistemit 
PMR deri 20 copë. 
	
	
	25 000 
	35 000 

	3.c 
	Numri i përgjithshëm i pajisjeve radio të sistemit 
PMR mbi 20 copë. 
	
	
	30 000 
	40 000 

	4 
	Sistem PMR në zonë të gjerë shërbimi 
	Zonë gjeografike me 
rreze deri: 
	Pagesa për çdo vit, 
për çdo sistem 

	4.a 
	Numri i përgjithshëm i pajisjeve radio të sistemit PMR deri, baras 10 copë. 
	

≤  50 km



	50 000 

	4.b 
	Numri i përgjithshëm i pajisjeve radio të sistemit 
PMR deri 20 copë. 
	
	60 000 

	4.c 
	Numri i përgjithshëm i pajisjeve radio të sistemit 
PMR mbi 20 copë. 
	
	70 000 

	5 
	Sistem PMR në zonë shërbimi kombëtar 
	>50 km
	100 000 



2.3 Shërbimi fiks radio 
1. Lidhje fikse radio përcaktohet lidhja midis dy stacioneve fikse radio, të vendosura në pika të caktuara saktë gjeografikisht. 
2. Pagesa vjetore për një lidhje radio, e cila në një drejtim të caktuar, përdoret me të dy polarizimet horizontal (H) dhe vertikale (V), do të jetë e njëjtë, si dhe në rastin kur përdoret me një polarizim. 
3. Pagesat për lidhjet radio pikë shumë pika —PMP, do të llogaritet me 4-fishin e shumës së pagesës së një lidhjeje fikse radio pikë-pikë, P-P. 
4. Pagesa vjetore për lidhjet fikse radio njëdrejtimëshe pikë-pikë (P-P) do të jenë sa gjysma e pagesave të dhëna në tabelën e mëposhtme tabela nr. 2. 
5. Llogaritja e pagesave, për lidhjen fikse radio të modifikuar apo të ndryshuar, për përdorim deri në përfundim të vitit kalendarik do të bëhet proporcionalisht me afatin e vlefshmërisë së përdorimit, për muaj, bazuar në pagesën vjetore. Vlera e pagesës vjetore të këtyre lidhjeve fikse radio, të modifikuar apo të ndryshuar, do të krahasohet me atë që është kryer në fillim të vitit, për lidhjet ekzistuese. Kur vlera e pagesës së lidhjes radio të modifikuar apo të ndryshuar, është më madhe se ajo e fillimit të vitit, subjekti duhet të paguajë diferencën. Kur vlera e pagesës së lidhjeve radio të modifikuar apo të ndryshuar, është më vogël se ajo e fillimit të vitit, subjekti nuk do të rimbursohet për diferencën. 
6. Gjerësia e kanalit radio për lidhjet fikse radio në brezin e frekuencave: 
Deri në 30 MHz (≤ 30MHz) është 10 kHz ; dhe 
Mbi 30 MHz (>30 MHz) është 25 kHz. 
7.Pagesa vjetore për lidhjet fikse radio janë sipas tabelës nr. 3 


           TABELA NR. 3                                                                                          Në lekë
	Brezi i frekuencave
	Gjerësi kanali (BË)

	
	BË≤3.5MHz
	3.5<BË≤20MHz
	20<BË≤40MHz
	BË>40MHz

	f < 1 GHz
	18.000
	
	
	

	1GHz < f < 14 GHz
	24.000
	30.000
	33.000
	45.000

	14 GHz < f < 20 GHz
	21.000
	27.000
	30.000
	39.000

	20 GHz < f <  37 GHz
	16.800
	21.000
	27.000
	30.000

	37 GHz < f <  39.5 GHz
	12.000
	18.000
	21.000
	27.000

	f> 39.5GHz
	4.800
	6.000
	7.200
	9.000






2.4 Shërbimi radio FËA/BËA 
1. Pagesat vjetore për përdorimin e brezave të frekuencave (3.41- 3.5)/(3.6-3.80 GHz, (10,15-10,3)/(10.5-10.65) GHz, (24.5— 26.5) dhe (27.5-29.5) GHz do të jenë: 
a) Përdorim në zonë lokale/rajonale: 
Tabela nr.4
	Gjerësia e brezi MHz 
	Pagesa vjetore në lekë 

	B ≤ 7 MHz 
	200 000 

	7MHz <B ≤14 MHz 
	400 000 

	14 MHz <B ≤ 28 MHz 
	600 000 





            b) Përdorim kombëtar:
        Tabela nr.5

	Brezi i frekuencave (GHz) 
	Pagesa në lekë për çdo 1 MHz gjerësi brezi

	3.41 —3.8
	80 000 lekë

	10.1 — 10.7
	60 000 lekë

	24.5—26.5 dhe 
27.5-29.5
	50 000 lekë



2. Llogaritja e gjerësisë së brezit do të bëhet duke marrë në konsideratë të dy pjesët e brezit në rastin FDD, d.m.th për brez 2x5 MHz, në dispozicion të sipërmarrësit, llogaritja e pagesës do të bëhet me brez me gjerësi 10 MHz. 
2.5 Shërbimet satelitore 
1. Pagesa vjetore për përdorimin e frekuencave, kur sistemi satelitor ka vetëm një stacion satelitor tokësor fiks, fuqia EIRP, e të cilit është më e madhe se 50 dBË ( EIRP> 50 dBË ) dhe frekuenca e punës është në një apo te dy brezat e frekuencës së përdorimit ekskluziv, përcaktohet nga tabela nr.5. 

     [image: ]						

2. Pagesa vjetore, kur sistemi satelitor i lëvizshëm MSS/stacioni satelitor tokësor fiks, pavarësisht vendndodhjes së tij, përdor një frekuencë pune të ndryshme nga ato të brezave të frekuencave të dhëna më lart në pikën 1, është në varësi të brezit të frekuencave, gjerësisë së spektrit të përdorur, fuqisë EIRP të transmetimit dhe llogaritet sipas tabelës nr.7.





Pagesa vjetore (lekë)   							Tabela nr.7







	Brezi frekuencës  (GHz)
	Gjerësia e brezit  (MHz)
	EIRP<50 dBW
	50 dBW≤  EIRP ≤ 75dBW
	EIRP>75dBW

	<3
	BW<0.5
	200 000
	250 000
	300 000

	0.5 ≤ BW<2
	250 000
	300 000
	350 000

	2 ≤ BW<11
	300 000
	350 000
	400 000

	11≤ BW <40
	350 000
	400 000
	450 000

	40 ≤ BW ≤ 80
	400 000
	450 000
	500 000

	BW> 80
	400 000+ (BW-  80) x 3.000
	400 000+  (BW — 80) x  3.000
	420 000 +(BW – 80) x3.000





	Brezi frekuencës 
(GHz)
	Gjerësia e brezit 
(MHz)
	[bookmark: _GoBack]EIRP<50
dBË
	50 dBË≤  
EIRP ≤ 75dBË
	EIRP>75dBË

	3-10
	BË<0.5
	100 000
	125 000
	150 000

	
	0.5 ≤ BË<2
	125 000
	150 000
	175 000

	
	2 ≤ BË<11
	150 000
	175 000
	200 000

	
	11≤ BË <40
	175 000
	200 000
	225 000

	
	40 ≤ BË ≤  80
	200 000
	225 000
	250 000

	
	BË> 80
	200 000+ (BË- 
80) x 3.000
	225 000+ 
(BË — 80) x 
3.000
	250 000 +(BË – 80) x 3.000

	10-15
	BË <0.5
	50 000
	75 000
	100 000

	
	0.5≤BË <2
	75 000
	100 000
	125 000

	
	2≤BË<11
	100 000
	125 000
	150 000

	
	11≤BË <40
	125 000
	150 000
	175 000

	
	40≤BË<80
	150 000
	175 000
	200 000

	
	BË> 80
	150 000+ 
(BË — 80) x 
3 000
	175 000+ 
(BË — 80) x 
3 000
	200 000+ 
(BË — 80) x 3.000

	15-20
	BË <0.5
	35 000
	60 000
	85 000

	
	0.5 ≤ BË <2
	60 000
	85 000
	110 000

	
	2≤BË <11
	85 000
	110 000
	135 000

	
	11 ≤BË<40
	110 000
	135 000
	160 000

	
	40≤ BË<80
	135 000
	160 000
	185 000

	
	BË>80
	135 000+ 
(BË - 80) x 3 000
	160 000+ 
(BË - 80) x 3 000
	185 000+ 
(BË - 80) x 3 000

	20-30
	BË <0.5
	25 000
	50 000
	75 000

	
	0.5 ≤ BË<2
	50 000
	75 000
	100 000

	
	2≤BË <11
	75 000
	100 000
	125 000

	
	11 ≤ BË<40
	100 000
	125 000
	150 000

	
	40 ≤ BË <80
	125 000
	150 000
	175 000

	
	BË > 80
	125 000+ 
(BË- 80) x 3.000
	150 000+ 
(BË-80) x 3.000
	175 000+ 
(BË - 80) x 3 000

	>30
	BË<0.5
	10 000
	35 000
	60 000

	
	0.5 ≤ BË<2
	35 000
	60 000
	85 000

	
	2 ≤ BË<11
	60 000
	85 000
	110 000

	
	11≤ BË<40
	85 000
	110 000
	135 000

	
	40 ≤ BË<80
	110 000
	135 000
	160 000

	
	BË >80
	110 000+ 
(BË- 80)x3.000
	135 000+ 
(BË-80)x 3.000
	160 000+ 
(BË-80) x3.000



3. Pagesa vjetore për përdorimin e frekuencave, për sistem stacionesh satelitore (teleport) i përbërë nga dy ose më shumë stacione tokësore satelitore fikse (jo të transportueshme), të vendosura në vende të caktuara, të aftë për të transmetuar në të njëjtën kohë, në më shumë se një frekuencë, me më shumë se një stacion satelitor të hapësirës, të cilët bashkërisht sigurojnë, komunikimet elektronike brenda rrjetit, bëhet në bazë të shumës së gjerësive të spektrit të frekuencës, që përdor çdo stacion tokësor satelitor në përbërje të sistemit ( teleportës) dhe zbatohen vlerat e tabelës nr.7. 

Tabela nr.8
	Gjerësi e brezit BË
	Pagesa për 1 vit (12 muaj) në lekë

	BË ≤ 500 kHz
	600 000

	500 kHz < BË ≤2 MHz
	700 000

	2 MHz<BË≤ 11 MHz 
	900 000

	11 MHz < BË ≤40 MHz 
	1.000 000

	40 MHz < BË ≤ 80 MHz 
	1.500 000

	BË> 80 MHz, për çdo 1 MHz, gjerësi 
spektri ose pjesë të 1 MHz. 
	1 500 000 + (BË — 80) x 15 000



a) Për çdo shtesë në numrin e stacioneve satelitore tokësore fikse, pagesa vjetore do të shtohet me 150 000 lekë. 
b) Për çdo shtesë në numrin e stacioneve satelitore hapësinore, për të siguruar komunikimin me një apo më shumë stacione satelitore tokësore fikse të sistemit, pagesa vjetore do të shtohet me 150.000 lekë. 
2.6 Pagesa për shërbime të tjera radio, leje dhe autorizime. 

Tabela nr.9

	Nr
	Emërtimi
	Pagesa vjetore (në lekë)

	1.Shërbimin aeronautik, detar, radio përcaktimit, radio navigacionit

	1.1
	Sistem radio komunikimi aeronautik në tokë, pavarësisht numrit të stacioneve bazë, të stacioneve të lëvizshme dhe portative
	15 000

	1.2
	Sistem radio në avion me aftësi ngritëse deri 2750 kg
	10 000

	1.3
	Sistem radio në avion me aftësi ngritëse mbi 2750 kg
	15 000

	1.4
	Sistem radio për navigim, identifikim, përcaktim pozicioni, sinjalizim etj.
	3 000

	1.5
	Sistem radio komunikimi në anije
	7 500

	1.6
	Shenjë thirrje anije
	2 500

	1.7
	Kodi MMSI
	2 500

	1.8
	Kodi AAIC (Kodi identifik autoritetit të llogarisë)
	3 000

	2.
	Shërbimi radioamator dhe operator radiodetar

	2.1
	Certifikatë radioamatori
	500

	2.2
	Stacion radioamator – leje transmetimi dhe shenjë thirrje aplikim individual
	500

	2.3
	Stacion radioamator – leje transmetimi dhe shenjë thirrje aplikim i shoqërisë/klubit radioamator
	500

	2.4
	Stacion radio amator – leje transmetimi radioamatori të huaj
	

	2.5
	Stacion radio amator – leje transmetimi
radioamatori të huaj
	1 -mujore
	500

	
	
	3 -mujore
	1 000

	
	
	6 -mujore
	2 000

	2.6
	Certifikatë operator radio detar
	çdo 3 vjet
	3 000

	3. Për kërkim dhe eksperimentimi pajisjesh
	

	3.1
	Stacion, stacione radio me qëllim kërkimi matjeje dhe testimi e eksperimentimi të pajisjeve
	Pagesa për 3 muaj, proporcionale me pagesën vjetore, të llogaritur sipas tabelës së shërbimit përkatës radio

	4.
	 Miratim tipi pajisjesh
	

	4.1
	Certifikatë konformiteti pajisjesh për subjektet tregtare vendase
	3 000,00 vetëm një herë

	4.2
	Certifikatë konformiteti pajisjesh për subjektet jotregtare vendase
	1 000,00 vetëm një herë

	4.3
	Certifikatë konformiteti pajisjesh për subjektet e huaja
	100 euro vetëm një herë 



Shënim: Pagesa sipas pikës 2.5, e tabelës 9, nuk aplikohet për licencat/lejet e përkohshme, deri në tre muaj, të radioamatorëve të huaj që zotërojnë licenca të tipit CEPT.	



























3.Pagesa për përcaktimin dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike
(Propozimi përfundimtar pas vërejtjeve të operatorëve)
(Ndryshuar tabela nr.10 me VKm 911, datë 19.12.2012)

(TABELA Nr. 10(në lekë)
[image: ]

Shënim: Pagesa për rastet e rezervimit të numeracionit dhe kërkesës për numeracion për aplikime eksperimentale ose të përkohshme është 50% e vlerës së parashikuar në tabelën më sipër. 
Shënim: Në piken nr.2 të tabelës nr.10 fjalët “...Shërbimi paging (63)...”, zëvendësohen me “...Shërbimi paging...”me vkm nr.947, datë 28.12.2016.
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