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PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE  TË PUNIMEVE  TË NDËRTIMIT DHE Të ANALIZAVE TEKNIKE Të TYRE

Në mbështetje të neneve 100  të Kushtetutës, të  nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1. Miratimin  e  manualeve  teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara,  sipas tabelave, që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren për  përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.
 2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dërgon  të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.
3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara” në bazë të kërkesës së bërë nga MPPT, brenda tre muajve nga data e paraqitjes së kërkesës.
4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike,  janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
5. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit  dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.
6. Vendimi nr.30, datë 20.1.2010 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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	DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT
	
	
	
	
	

	SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS
	
	
	
	
	Nëntor - 2010

	MANUALI    1
PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT

	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	 
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	 
	8%
	10%
	 

	1
	1.1/p
	Prodhim gur kave
	m3
	795
	63.6 
	79.5 
	938 

	2
	1.3/p
	Prodhim gur lumi
	m3
	491
	39.3 
	49.1 
	579 

	3
	1.4/p
	Prodhim rere lumi
	m3
	654
	52.3 
	65.4 
	772 

	4
	1.10/p
	Prodhim rere natyrore shtufi
	m3
	587
	46.9 
	58.7 
	692 

	5
	1.11/p
	Prodhim rere e lare shtufi
	m3
	672
	53.8 
	67.2 
	793 

	6
	1.15/p
	Prodhim zhavor lumi
	m3
	131
	10.5 
	13.1 
	155 

	7
	1.17/p
	Prodhim rere lavatrice
	m3
	964
	77.2 
	96.4 
	1138 

	8
	1.18/p
	Prodhim zall (granil) lavatrice
	m3
	537
	43.0 
	53.7 
	634 

	9
	1.19/p
	Prodhim cakell per betone
	m3
	635
	50.8 
	63.5 
	749 

	10
	1.19/1p
	Prodhim cakell makinerie
	m3
	565
	45.2 
	56.5 
	666 

	11
	1.19/2p
	Prodhim cakell gurore
	m3
	341
	27.3 
	34.1 
	403 

	12
	1.19/3p
	Prodhim rere guri
	m3
	1889
	151.1 
	188.9 
	2229 

	13
	1.20/p
	Prodhim gelqere e pa shuar
	ton
	5781
	462.5 
	578.1 
	6822 

	14
	1.20/1
	Prodhim gelqere e shuar ( qull )
	ton
	7293
	583.4 
	729.3 
	8605 

	15
	1.21/p
	Prodhim llac gelqere 1 : 3
	m3
	4144
	331.5 
	414.4 
	4890 

	16
	1.22/p
	Prodhim llac gelqere 1 : 2
	m3
	4753
	380.2 
	475.3 
	5608 

	17
	1.23/p
	Prodhim llac i perzier M - 15
	m3
	3407
	272.5 
	340.7 
	4020 

	18
	1.23/1
	Prodhim llac i perzier M - 25
	m3
	4044
	323.6 
	404.4 
	4772 

	19
	1.23/2
	Prodhim llac i perzier M - 50
	m3
	4407
	352.6 
	440.7 
	5200 

	20
	1.23/3
	Prodhim llac i perzier M - 75
	m3
	4379
	350.3 
	437.9 
	5167 

	21
	1.24/1
	Prodhim llac cimento M - 25 ( 1 : 6 )
	m3
	3434
	274.7 
	343.4 
	4052 

	22
	1.24/2
	Prodhim llac cimento M - 50 ( 1 : 4.5 )
	m3
	3757
	300.6 
	375.7 
	4433 

	23
	1.24/3
	Prodhim llac cimento M - 75 ( 1 : 4 )
	m3
	3860
	308.8 
	386.0 
	4555 

	24
	1.24/p
	Prodhim llac cimento M - 100 ( 1 : 3 )
	m3
	5235
	418.8 
	523.5 
	6177 

	25
	1.25/p
	Prodhim llac cimento M - 200 ( 1 : 2 )
	m3
	7059
	564.7 
	705.9 
	8330 

	26
	1.26/1
	Prodhim betoni C - 6/10 ( me zall )
	m3
	3885
	310.8 
	388.5 
	4584 

	27
	1.26/2
	Prodhim betoni C - 6/10 ( me cakell )
	m3
	4071
	325.7 
	407.1 
	4803 

	28
	1.27/1
	Prodhim betoni C - 7/10 ( me zall )
	m3
	4247
	339.8 
	424.7 
	5012 

	29
	1.27/2
	Prodhim betoni C - 7/10 ( me cakell )
	m3
	4344
	347.5 
	434.4 
	5126 

	30
	1.28/p
	Beton C - 12/15 ( Me zall )
	m3
	4475
	358.0 
	447.5 
	5280 

	31
	1.28/1
	Prodhim betoni C - 12/15 (Me cakell)
	m3
	4591
	367.3 
	459.1 
	5418 

	32
	1.29/p
	Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall)
	m3
	4804
	384.4 
	480.4 
	5669 

	33
	1.29/1
	Prodhim betoni C - 16/20 (Me cakell)
	m3
	4962
	397.0 
	496.2 
	5855 

	34
	1.30/p
	Prodhim betoni C -20/25 (Me zall)
	m3
	5308
	424.7 
	530.8 
	6264 

	35
	1.30/1
	Prodhim betoni C - 20/25 (Me cakell)
	m3
	5535
	442.8 
	553.5 
	6531 
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	36
	1.31/p
	Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall)
	m3
	6055
	484.4 
	605.5 
	7145 

	37
	1.31/1
	Prodhim betoni C - 25/30 (Me cakell)
	m3
	6249
	499.9 
	624.9 
	7374 

	38
	1.34/p
	Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall)
	m3
	7571
	605.7 
	757.1 
	8934 

	39
	1.34/1
	Prodhim betoni C - 37/45 (Me cakell)
	m3
	7885
	630.8 
	788.5 
	9304 

	40
	1.37/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje  8 ~ 10 cm
	m3
	10506
	840.5 
	1050.6 
	12398 

	41
	1.38/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm
	m3
	8395
	671.6 
	839.5 
	9906 

	42
	1.39/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm
	m3
	7365
	589.2 
	736.5 
	8691 

	43
	1.40/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm
	m3
	6838
	547.0 
	683.8 
	8069 

	44
	1.41/p
	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me  brinje 41 ~ 50 cm
	m3
	6588
	527.0 
	658.8 
	7774 

	45
	1.45/p
	Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3
	m3
	6700
	536.0 
	670.0 
	7906 

	46
	1.47/p
	Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25  mure te holle
	m3
	10055
	804.4 
	1005.5 
	11865 

	47
	1.48/p
	Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate
	m3
	9778
	782.2 
	977.8 
	11538 

	48
	1.49/p
	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm
	m2
	814
	65.2 
	81.4 
	961 

	49
	1.50/p
	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3  /m2, C - 25/30 h = 40 cm
	m2
	1185
	94.8 
	118.5 
	1399 

	50
	1.51/p
	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima  h = 16 cm
	m2
	1186
	94.9 
	118.6 
	1400 

	51
	1.52/p
	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima  h = 25 cm
	m2
	1878
	150.2 
	187.8 
	2216 

	52
	1.53/p
	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm
	m3
	7820
	625.6 
	782.0 
	9228 

	53
	1.54/p
	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm ne lart
	m3
	7631
	610.5 
	763.1 
	9004 

	54
	1.56/p
	Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima
	m2
	898
	71.8 
	89.8 
	1059 

	55
	1.57/p
	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30
	m2
	1340
	107.2 
	134.0 
	1581 

	56
	1.58/p
	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30
	m2
	1163
	93.0 
	116.3 
	1372 

	57
	1.59/p
	Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30
	m2
	1430
	114.4 
	143.0 
	1687 

	58
	1.60/p
	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta
	m2
	1959
	156.7 
	195.9 
	2311 

	59
	1.62/p
	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta
	m2
	1725
	138.0 
	172.5 
	2036 

	60
	1.72/p
	Panele te plota horizontale b/a M-200
	m3
	7502
	600.2 
	750.2 
	8853 

	61
	1.73/p
	Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm
	cope
	50
	4.0 
	5.0 
	59 

	62
	1.74/p
	Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm
	cope
	64
	5.1 
	6.4 
	75 

	63
	1.75/p
	Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm
	cope
	34
	2.7 
	3.4 
	40 

	64
	1.78/p
	Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera
	cope
	417
	33.4 
	41.7 
	492 

	65
	1.79/p
	Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera
	cope
	222
	17.7 
	22.2 
	261 

	66
	1.81/p
	Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale
	cope
	152
	12.2 
	15.2 
	179 

	67
	1.85/p
	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2
	kg
	79
	6.3 
	7.9 
	93 

	68
	1.86/p
	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2
	kg
	74
	6.0 
	7.4 
	88 

	69
	1.87/p
	Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2
	kg
	83
	6.6 
	8.3 
	98 

	70
	1.88/p
	Perg hek Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 elm.b/a,para.perg.
	kg
	83
	6.7 
	8.3 
	98 

	71
	1.89/p
	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, б = 6500 kg/cm2 tulla  sap.
	kg
	90
	7.2 
	9.0 
	106 

	72
	1.99/p
	Pergatitje konstruksione metalike te perbera
	ton
	91792
	7343.4 
	9179.2 
	108315 

	73
	1.100/p
	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta
	ton
	89897
	7191.8 
	8989.7 
	106078 
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	74
	1.102/p
	Pergatitje kapriata me hekur betoni
	ton
	100312
	8024.9 
	10031.2 
	118368 

	75
	1.105/p
	Pergatitje kapriata metalike me profile
	ton
	118439
	9475.1 
	11843.9 
	139758 

	76
	1.107/p
	Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile
	ton
	90143
	7211.4 
	9014.3 
	106368 

	77
	1.111/p
	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha
	ton
	154155
	12332.4 
	15415.5 
	181903 

	78
	1.111/p
	Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha
	ton
	140206
	11216.5 
	14020.6 
	165443 

	79
	1.114/p
	Prodhim mastiçë bitumi
	ton
	43308
	3464.7 
	4330.8 
	51104 

	80
	1.117/p
	Bazamak shkalle me granil
	m2
	899
	71.9 
	89.9 
	1061 

	81
	1.117/p
	Pragje dritare me granil
	m2
	828
	66.2 
	82.8 
	977 

	82
	1.120/p
	Parapet ballkon me granil
	m2
	792
	63.4 
	79.2 
	935 

	83
	1.123/p
	Shpatulla dritare granili
	m2
	644
	51.5 
	64.4 
	759 

	84
	1.122/p
	Parapet muri rrethus granil
	m2
	773
	61.9 
	77.3 
	913 

	85
	1.124/p
	Bordura betoni 12x25cm
	M
	255
	20.4 
	25.5 
	301 

	86
	1.125/p
	Bordura betoni 25x25cm
	M
	468
	37.4 
	46.8 
	552 

	87
	1.126/p
	Bordura betoni 15x35cm
	M
	406
	32.5 
	40.6 
	479 

	88
	1.127/p
	Bordura betoni 20x35cm
	M
	505
	40.4 
	50.5 
	595 

	89
	1.128/p
	Bordura betoni 25x35cm
	M
	618
	49.5 
	61.8 
	730 

	90
	1.129/p
	Tuba betoni Ø 200 mm
	M
	291
	23.3 
	29.1 
	344 

	91
	1.130/p
	Tuba betoni Ø 300 mm
	M
	500
	40.0 
	50.0 
	590 

	92
	1.131/p
	Tuba betoni Ø 400 mm
	M
	661
	52.9 
	66.1 
	781 

	93
	1.132/p
	Tuba betoni Ø 500 mm
	M
	1020
	81.6 
	102.0 
	1203 

	94
	1.133/p
	Tuba betoni Ø 600 mm
	M
	1172
	93.7 
	117.2 
	1383 

	95
	1.129/1p
	Tub betoni Ø 200mm, me mbeshtetje
	M
	423
	33.8 
	42.3 
	499 

	96
	1.130/1p
	Tub betoni Ø 300mm, me mbeshtetje
	M
	608
	48.7 
	60.8 
	718 

	97
	1.131/1p
	Tub betoni Ø 400mm, me mbeshtetje
	M
	855
	68.4 
	85.5 
	1008 

	98
	1.132/1p
	Tub betoni Ø 500mm, me mbeshtetje
	M
	1174
	93.9 
	117.4 
	1386 

	99
	1.133/1p
	Tub betoni Ø 600mm, me mbeshtetje
	M
	1394
	111.5 
	139.4 
	1645 

	100
	1.138/p
	Dritare druri kase binar
	m2
	6698
	535.9 
	669.8 
	7904 

	101
	1.139/p
	Dritare druri kase bylme
	m2
	7324
	585.9 
	732.4 
	8643 

	102
	1.143/p
	Dritare druri dyfishe
	m2
	10796
	863.6 
	1079.6 
	12739 

	103
	1.143/p-a
	Dritare druri dopio xham
	m2
	6995
	559.6 
	699.5 
	8254 

	104
	1.153/p
	Vetrate druri
	m2
	4898
	391.8 
	489.8 
	5779 

	105
	1.148/p
	Prodhim dritare metalike
	ton
	125788
	10063.0 
	12578.8 
	148429 

	106
	1.166/p
	Dyer druri kashe derrase
	m2
	6702
	536.2 
	670.2 
	7909 

	107
	1.182/p
	Dyer metalike
	ton
	147704
	11816.3 
	14770.4 
	174291 

	108
	1.189/1p
	Pllaka granili boje 25/25 cm
	m2
	613
	49.0 
	61.3 
	723 

	109
	1.190/1p
	Pllaka granili boje 30/30 cm
	m2
	671
	53.7 
	67.1 
	791 

	110
	1.188/1p
	Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm
	m2
	895
	71.6 
	89.5 
	1056 

	111
	1.192/1p
	Pllaka mozaik boje 40/40 cm
	m2
	1629
	130.3 
	162.9 
	1922 

	112
	1.201/1p
	Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2
	m2
	2649
	211.9 
	264.9 
	3126 
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	113
	1.201/1p
	Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2
	m2
	2429
	194.3 
	242.9 
	2866 

	114
	1.32/p
	Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm
	M
	3137
	251.0 
	313.7 
	3702 

	115
	1.33/p
	Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm
	M
	3240
	259.2 
	324.0 
	3823 

	116
	1.34/p
	Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm
	M
	4244
	339.5 
	424.4 
	5008 

	117
	1.35/p
	Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm
	M
	5824
	465.9 
	582.4 
	6873 

	118
	1.36/p
	Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm
	M
	8225
	658.0 
	822.5 
	9705 

	119
	1.48/p
	Prodhim soletone b/a C - 20/25 per ura
	m3
	6985
	558.8 
	698.5 
	8242 

	120
	1.49/p
	Prodhim pilota b/a C 25/30 per ura
	m3
	7274
	581.9 
	727.4 
	8583 

	121
	1.50/p
	Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25 
	m3
	9002
	720.2 
	900.2 
	10623 

	122
	1.51/p
	Prodhim mbajtese e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik
	m3
	10698
	855.8 
	1069.8 
	12623 

	123
	1.52/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100
	cope
	3504
	280.3 
	350.4 
	4134 

	124
	1.53/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150
	cope
	4043
	323.4 
	404.3 
	4771 

	125
	1.54/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280
	cope
	5032
	402.5 
	503.2 
	5937 

	126
	1.55/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450
	cope
	6940
	555.2 
	694.0 
	8189 

	127
	1.56/p
	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600
	cope
	8793
	703.5 
	879.3 
	10376 

	128
	1.57/p
	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada
	m3
	11376
	910.1 
	1137.6 
	13423 

	129
	1.58/p
	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per priza,hyrje dalje.
	m3
	9302
	744.2 
	930.2 
	10976 

	130
	1.59/p
	Prodhim lugje te vegjel b/a C - 20/25
	m3
	9247
	739.8 
	924.7 
	10912 

	131
	1.60/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M
	m3
	7444
	595.5 
	744.4 
	8784 

	132
	1.61/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 ~ 4 M
	m3
	7603
	608.2 
	760.3 
	8972 

	133
	1.62/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hek C - 20/25  me H.D = 5 ~ 6 M
	m3
	7522
	601.8 
	752.2 
	8876 

	134
	1.63/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M
	m3
	8233
	658.6 
	823.3 
	9715 

	135
	1.64/p
	Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha
	m3
	9608
	768.7 
	960.8 
	11338 

	136
	1.65/p
	Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha
	m3
	8202
	656.2 
	820.2 
	9678 

	137
	1.66/p
	Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha
	m3
	7414
	593.1 
	741.4 
	8749 

	138
	1.67/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura
	m3
	12397
	991.8 
	1239.7 
	14629 

	139
	1.68/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura
	m3
	12507
	1000.6 
	1250.7 
	14759 

	140
	1.69/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura
	m3
	13236
	1058.9 
	1323.6 
	15618 

	141
	1.70/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto
	m3
	12618
	1009.5 
	1261.8 
	14890 

	142
	1.71/p
	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore
	m3
	10955
	876.4 
	1095.5 
	12927 

	143
	1.72/p
	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm
	m2
	382
	30.6 
	38.2 
	451 

	144
	1.73/p
	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm
	m2
	720
	57.6 
	72.0 
	850 

	145
	1.74/p
	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m
	m3
	6366
	509.3 
	636.6 
	7512 

	146
	1.75/p
	Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m
	m2
	292
	23.4 
	29.2 
	345 

	147
	1.85/p
	Pergatitje detale metalike ne b/a
	ton
	129957
	10396.6 
	12995.7 
	153350 

	148
	1.86/a
	Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer
	ton
	3235
	258.8 
	323.5 
	3817 

	149
	1.89/p
	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe
	ton
	3933
	314.6 
	393.3 
	4640 

	150
	1.89/1p
	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe
	ton
	3734
	298.7 
	373.4 
	4406 






	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	 
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	 
	8%
	10%
	 

	151
	1.93/p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere lavatriçe
	ton
	4935
	394.8 
	493.5 
	5824 

	152
	1.93/1p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere lavatriçe
	ton
	4468
	357.4 
	446.8 
	5272 

	153
	1.91/2p
	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri
	ton
	8244
	659.5 
	824.4 
	9728 

	154
	1.94/p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35 ~ 110 KV
	ton
	87238
	6979.0 
	8723.8 
	102940 

	155
	1.95/p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV
	ton
	90835
	7266.8 
	9083.5 
	107186 

	156
	1.96/p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV
	ton
	95234
	7618.7 
	9523.4 
	112376 

	157
	97 - 98
	Bazamente b/a per shtylla metalike T L
	m3
	7890
	631.2 
	789.0 
	9310 

	158
	1.99/p
	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L
	m3
	10434
	834.7 
	1043.4 
	12312 

	159
	1.101/p
	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV
	ton
	96738
	7739.0 
	9673.8 
	114150 

	160
	1.101/1
	Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV
	ton
	94062
	7525.0 
	9406.2 
	110993 

	161
	1.101/2
	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV
	ton
	91525
	7322.0 
	9152.5 
	108000 

	162
	1.101/3
	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV
	ton
	93821
	7505.7 
	9382.1 
	110709 

	163
	1.101/4
	Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion
	ton
	114028
	9122.3 
	11402.8 
	134553 

	164
	1.101/5
	Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh
	ton
	103083
	8246.6 
	10308.3 
	121637 

	165
	1.101/6
	Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku
	ton
	108700
	8696.0 
	10870.0 
	128266 

	166
	1.101/7
	Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash
	ton
	103362
	8268.9 
	10336.2 
	121967 

	167
	188/p
	Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem
	ton
	91982
	7358.5 
	9198.2 
	108538 

	168
	188/1
	Prodhim ankera me hekur Ø periodik
	ton
	98622
	7889.7 
	9862.2 
	116373 

	169
	1.91/2p
	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri
	ton
	8244
	659.5 
	824.4 
	9728 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Shënime teknike:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas normativave 
	
	
	
	
	

	
	
	SSH-EN 206, eurokodet dhe standartet e ISO-s. Këto sipas standarteve europiane.
	
	
	
	
	

	
	
	2. Edhe çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet europiane.
	
	
	
	
	

	
	
	3.  Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% 
	
	
	
	
	

	
	
	në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.
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	Nëntor - 2010

	SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	MANUALI    2
ANALIZA  TEKNIKE  PER  PUNIMET  E  NDERTIMIT  TE  NDERTESAVE

	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	ÇMIMI
	pergjithshme
	 
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	 
	8%
	10%
	 

	 
	 
	P U N I M E    D H E U
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2.1
	Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III
	m3
	471
	38
	47
	555

	2
	2.1/a
	Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV
	m3
	687
	55
	69
	811

	3
	2.2
	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria III
	m3
	509
	41
	51
	600

	4
	2.2/a
	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria IV
	m3
	725
	58
	73
	856

	5
	2.5
	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m
	m3
	750
	60
	75
	886

	6
	2.5/a
	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m
	m3
	992
	79
	99
	1171

	7
	2.6
	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m
	m3
	808
	65
	81
	953

	8
	2.6/a
	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 3 m
	m3
	1049
	84
	105
	1238

	9
	2.11
	Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 2 m
	m3
	636
	51
	64
	750

	10
	2.11/a
	Germim dheu me krah per bodrum kategoria IV, h = 2 m
	m3
	865
	69
	86
	1021

	11
	2.15
	Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 1.5 m
	m3
	687
	55
	69
	811

	12
	2.15/a
	Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 1.5 m
	m3
	941
	75
	94
	1111

	13
	2.16
	Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 3 m
	m3
	731
	59
	73
	863

	14
	2.16/a
	Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 3 m
	m3
	986
	79
	99
	1163

	15
	2.19
	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III 
	m3
	204
	16
	20
	240

	16
	2.19/a
	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV 
	m3
	216
	17
	22
	255

	17
	2.20
	Perforcim germimi me lende ndertimi
	m2
	184
	15
	18
	217

	18
	2.21
	Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3
	m3
	289
	23
	29
	341

	19
	2.22
	Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3
	m3
	172
	14
	17
	202

	20
	2.23
	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke
	m3
	184
	15
	18
	217

	21
	2.23/a
	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke
	m3
	203
	16
	20
	240

	22
	2.24
	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto
	m3
	208
	17
	21
	246

	23
	2.24/a
	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto
	m3
	229
	18
	23
	271

	24
	2.25
	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke
	m3
	117
	9
	12
	138

	25
	2.25/a
	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke
	m3
	130
	10
	13
	153

	26
	2.26
	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto
	m3
	135
	11
	13
	159

	27
	2.26/a
	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto
	m3
	149
	12
	15
	176

	28
	2.27
	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke
	m3
	100
	8
	10
	118

	29
	2.27/a
	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke
	m3
	110
	9
	11
	130

	30
	2.28
	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto
	m3
	123
	10
	12
	145

	31
	2.28/a
	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto
	m3
	135
	11
	13
	159

	32
	2.29
	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke
	m3
	56
	4
	6
	66

	33
	2.29/a
	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke
	m3
	62
	5
	6
	73

	34
	2.30
	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto
	m3
	68
	5
	7
	80
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	35
	2.30/a
	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto
	m3
	74
	6
	7
	87

	36
	2.31
	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke
	m3
	41
	3
	4
	48

	53
	2.35/1
	Rrafshim me buldozer me shtresa t = 20 cm
	m3
	1.75
	0.14
	0.18
	2

	54
	2.36
	Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik
	m3
	34
	3
	3
	40

	 
	 
	P U N I M E    M U R A T U R E    G U R I
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	2.52
	Mur guri themel e xokol me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	3737
	299
	374
	4410

	56
	2.52/1
	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15
	m3
	4069
	326
	407
	4802

	57
	2.52/2
	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25
	m3
	4530
	362
	453
	5346

	58
	2.52/3
	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 50
	m3
	4828
	386
	483
	5697

	59
	2.52/4
	Mur guri themel e xokol me llaç çimento M 25
	m3
	3758
	301
	376
	4435

	60
	2.53
	Mur guri themel e xokol i thate
	m3
	1929 
	154
	193
	2276

	61
	2.54
	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	4950
	396
	495
	5841

	62
	2.54/1
	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	6068
	485
	607
	7160

	63
	2.54/2
	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25
	m3
	5583
	447
	558
	6588

	64
	2.55
	Mur guri ne lartesi deri 3m i thate
	m3
	2923
	234
	292
	3450

	65
	2.56
	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 3m me llaç perzier M 15
	m3
	8841
	707
	884
	10433

	66
	2.56
	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 5m me llaç perzier M 15
	m3
	9608
	769
	961
	11337

	67
	2.57
	Kollona guri me llaç te perzier M 25
	m3
	9865
	789
	987
	11641

	68
	2.58
	Mur guri me breza tulle deri 3m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	5651
	452
	565
	6668

	69
	2.58/1
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	6831
	547
	683
	8061

	70
	2.58/2
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 25
	m3
	6683
	535
	668
	7886

	71
	2.59
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 5m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	6698
	536
	670
	7904

	72
	2.59/1
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 15
	m3
	5877
	470
	588
	6935

	73
	2.59/2
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 25
	m3
	7276
	582
	728
	8586

	74
	2.60
	Mur guri me pllake, lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	6161
	493
	616
	7270

	75
	2.60/1
	Mur guri  me pllake lartesi deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	6813
	545
	681
	8040

	76
	2.61
	Kollona me gure te gdhendur llaç perzier M 25
	m3
	10579
	846
	1058
	12483

	77
	2.62/1
	Mur guri  me pllake latuar deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	6944
	556
	694
	8194

	78
	2.62/2
	Mur me gur 1/2 te gdhendur deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	8028
	642
	803
	9473

	 
	 
	P U N I M E    M U R A T U R E    T U L L E
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	2.88
	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	6046
	484
	605
	7134

	80
	2.89
	Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	6818
	545
	682
	8045

	81
	2.64
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	8760
	701
	876
	10336

	82
	2.64/1
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	9015
	721
	901
	10637

	83
	2.64/2
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25
	m3
	9345
	748
	935
	11028

	84
	2.65
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	9465
	757
	947
	11169

	85
	2.65/1
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15
	m3
	9701
	776
	970
	11447

	86
	2.65/2
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25
	m3
	10022
	802
	1002
	11826

	87
	2.66
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	9665
	773
	967
	11405

	88
	2.66/1
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 15
	m3
	9901
	792
	990
	11683
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	89
	2.66/2
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 25
	m3
	10054
	804
	1005
	11864

	90
	2.68
	Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	10831
	867
	1083
	12781

	91
	2.69
	Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	16230
	1298
	1623
	19151

	92
	2.70
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç gelqere 1:3
	m3
	10203
	816
	1020
	12040

	93
	2.70/1
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M15
	m3
	10362
	829
	1036
	12227

	94
	2.70/2
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25
	m3
	10884
	871
	1088
	12843

	95
	2.71
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç gelqere 1:3
	m3
	8365
	669
	836
	9870

	96
	2.71/1
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15
	m3
	8671
	694
	867
	10232

	97
	2.71/2
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25
	m3
	8997
	720
	900
	10616

	98
	2.73
	Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15
	m3
	9833
	787
	983
	11603

	99
	2.74
	Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15
	m3
	10693
	855
	1069
	12618

	100
	2.75
	Mur me tulla silikate h~8m pa fuga me llaç perzier M 15
	m3
	10439
	835
	1044
	12318

	101
	2.76
	Mur me tulla silikate h~8m me fuga me llaç perzier M 15
	m3
	11548
	924
	1155
	13627

	102
	2.77
	Mur me tulla silikate h~12m pa fuga me llaç perzier M 15
	m3
	10767
	861
	1077
	12705

	103
	2.78
	Mur me tulla silikate h~12m me fuga me llaç perzier M 15
	m3
	11788
	943
	1179
	13910

	104
	2.83
	Mur me tulle me  4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15
	m3
	10820
	866
	1082
	12767

	105
	2.84
	Mur me tulle me  8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15
	m3
	10119
	809
	1012
	11940

	106
	2.86
	Mur me tulle me  6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15
	m3
	8887
	711
	889
	10487

	107
	2.90
	Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m
	m3
	14843
	1187
	1484
	17515

	108
	2.91
	Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m
	m3
	16783
	1343
	1678
	19804

	109
	2.93
	Mure me tulla shamot h ~ 4 m
	m3
	12612
	1009
	1261
	14882

	110
	2.94
	Mure me tulla shamot, qemere
	m3
	19722
	1578
	1972
	23272

	 
	 
	P U N I M E    B E T O N I    D H E    B / A
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	2.109
	Themel e xokol betoni C - 7/10
	m3
	7237
	579
	724
	8539

	112
	2.109/2
	Themel e xokol betoni C - 12/15
	m3
	7721
	618
	772
	9111

	113
	2.110/1
	Themel e xokol butobetoni C - 7/10
	m3
	6714
	537
	671
	7923

	114
	2.110/2
	Themel e xokol butobetoni C - 12/15
	m3
	6566
	525
	657
	7748

	115
	2.111/1
	Mure betoni C - 7/10
	m3
	9129
	730
	913
	10773

	116
	2.111/2
	Mure betoni C - 12/15
	m3
	9614
	769
	961
	11344

	117
	2.112/1
	Mure buto betoni C - 7/10
	m3
	7814
	625
	781
	9220

	118
	2.112/2
	Mure buto betoni C - 12/15
	m3
	8179
	654
	818
	9651

	119
	2.113
	Qemere betoni C - 12/15
	m3
	10639
	851
	1064
	12555

	120
	2.114
	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 12/15
	m3
	7074
	566
	707
	8348

	121
	2.114/1
	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20
	m3
	7456
	596
	746
	8798

	122
	2.115
	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 12/15
	m3
	6816
	545
	682
	8042

	123
	2.115/1
	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 16/20
	m3
	9330
	746
	933
	11009

	124
	2.116
	Trare themeli monolit b/a C - 12/15
	m3
	10326
	826
	1033
	12184

	125
	2.116/1
	Trare themeli monolit b/a C - 16/20
	m3
	9466
	757
	947
	11170

	126
	2.117
	Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 4 m
	m3
	11548
	924
	1155
	13626

	127
	2.117/1
	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m
	m3
	12347
	988
	1235
	14570
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	128
	2.118
	Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 8 m
	m3
	12092
	967
	1209
	14269

	129
	2.118/1
	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m
	m3
	12474
	998
	1247
	14719

	130
	2.119
	Trare e arkitrare b/a C - 12/15, h ~ 4 m
	m3
	11999
	960
	1200
	14159

	131
	2.119/1
	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m
	m3
	12632
	1011
	1263
	14906

	132
	2.121
	Brez b/a C 12/15, h ~ 8 m
	m3
	9143
	731
	914
	10788

	133
	2.121/1
	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m
	m3
	9610
	769
	961
	11340

	134
	2.125
	Soleta me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 12/15
	m3
	2933
	235
	293
	3461

	135
	2.129
	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 12/15, h ~ 4 m
	m3
	11077
	886
	1108
	13071

	136
	2.129/1
	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m
	m3
	11471
	918
	1147
	13536

	137
	2.130
	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 12/15, h ~ 4 m
	m3
	9078
	726
	908
	10712

	138
	2.130/1
	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m
	m3
	9497
	760
	950
	11206

	139
	2.131
	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=10cm, h ~ 4 m
	m3
	17991
	1439
	1799
	21230

	140
	2.131/1
	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=10cm, h ~ 4 m
	m3
	18421
	1474
	1842
	21737

	141
	2.132
	Mure b/a per rezervuare kendrejte, C 12/15, t=11~20cm, h~4 m
	m3
	14199
	1136
	1420
	16754

	142
	2.132/1
	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=11~20cm, h~4 m
	m3
	14776
	1182
	1478
	17435

	143
	2.133
	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=21~30cm, h~4 m
	m3
	11698
	936
	1170
	13804

	144
	2.133/1
	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m
	m3
	12327
	986
	1233
	14546

	145
	2.134
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 10 cm
	m3
	21612
	1729
	2161
	25502

	146
	2.134/1
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 10 cm
	m3
	22189
	1775
	2219
	26183

	147
	2.135
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 11 ~ 20 cm
	m3
	16558
	1325
	1656
	19539

	148
	2.135/1
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm
	m3
	16988
	1359
	1699
	20046

	149
	2.136
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 21 ~ 30 cm
	m3
	12674
	1014
	1267
	14956

	150
	2.136/1
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm
	m3
	13228
	1058
	1323
	15609

	151
	2.137
	Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20
	m3
	15161
	1213
	1516
	17890

	152
	2.138
	Freskore hiperbol b/a C 16/20
	m3
	25520
	2042
	2552
	30113

	153
	2.140
	Plinta b/a C 16/20 V ~ 1 m3, te parapergatitura
	m3
	7569
	606
	757
	8932

	154
	2.142
	Tra b/a themeli C 16/20, te parapergatitur 
	m3
	8465
	677
	847
	9989

	155
	2.143
	Koloneta e trare b/a C 16/20, te parapergatitura
	m3
	7450
	596
	745
	8791

	156
	2.144
	Arkitrare e arkareç  C 16/20, brinje ~ 21 cm te parapergatitura 
	m3
	7229
	578
	723
	8531

	157
	2.145
	Trare e arkitrare C 16/20, h = 7m, te parapergatitur
	m3
	8097
	648
	810
	9554

	158
	2.145/3
	Trare e arkitrare C 16/20, h = 7 ~ 16 m, te parapergatitur
	m3
	8563
	685
	856
	10104

	159
	2.146
	Trare me mure te holle C 16/20, te parapergatitur 
	m3
	8822
	706
	882
	10410

	160
	2.147
	Kollona te plota b/a C 16/20, te parapergatitura 
	m3
	7505
	600
	751
	8856

	161
	2.148
	Kollona tip govate b/a C 16/20, te parapergatitura 
	m3
	8243
	659
	824
	9727

	162
	2.149
	Skelet b/a me shume kate C 16/20 per banesa tip
	m3
	10835
	867
	1084
	12785

	163
	2.149/1
	Skelet b/a me shume kate C 16/20 per godina industriale
	m3
	7723
	618
	772
	9113

	164
	2.150
	Kapriata, shede, fanar b/a C 16/20 
	m3
	9705
	776
	971
	11452

	165
	2.152
	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrima
	m2
	1251
	100
	125
	1477

	166
	2.153
	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrima
	m2
	1292
	103
	129
	1524

	167
	2.154
	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=23cm, me 2 e 3 vrima
	m2
	1359
	109
	136
	1604

	168
	2.155
	FV Soleta b/a "V",b=2m, hd ~ 12 m, f ~ 0.6, me avull
	m2
	1664
	133
	166
	1964
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	169
	2.156
	FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20
	m2
	2451
	196
	245
	2892

	170
	2.156/2
	FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20
	m2
	2402
	192
	240
	2834

	171
	2.157
	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, C 16/20
	m2
	1577
	126
	158
	1861

	172
	2.157/1
	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, C 16/20
	m2
	2411
	193
	241
	2845

	173
	2.158
	Soleta te plota b/a C 16/20
	m3
	11670
	934
	1167
	13771

	174
	2.159
	Soleta tip govate h=30cm, V ~ 0.069 m3/m2, C 16/20
	m2
	1182
	95
	118
	1394

	175
	2.159/3
	Soleta tip govate h=40cm, V ~ 0.109 m3/m2, C 16/20
	m2
	1613
	129
	161
	1904

	176
	2.160
	Hark b/a C 16/20 Hd 1.5m
	m3
	14500
	1160
	1450
	17110

	177
	2.161
	Armocemeti freskore
	m2
	1179
	94
	118
	1391

	178
	2.162
	Panele b/a C 16/20 1 kate
	m3
	13064
	1045
	1306
	15415

	179
	2.164
	Panele b/a C 16/20 sh kate
	m3
	13972
	1118
	1397
	16487

	 
	 
	P U N I M E    H E K U R    B E T O N I
	 
	 
	 
	 
	 

	180
	2.166
	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm
	ton
	121329
	9706
	12133
	143168

	181
	2.167
	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm
	ton
	112878
	9030
	11288
	133196

	182
	2.181
	Konstruksione metalike te perbera
	ton
	86611
	6929
	8661
	102201

	183
	2.182
	Konstruksione metalike te thjeshta
	ton
	82939
	6635
	8294
	97868

	184
	2.184
	Kapriata me hekur Ø 
	ton
	104326
	8346
	10433
	123105

	185
	2.186
	Kapriata me shume profile 
	ton
	107793
	8623
	10779
	127196

	186
	2.188
	Shkalle metalike me profile dhe hekur Ø
	ton
	84437
	6755
	8444
	99636

	 
	 
	P U N I M E    H / I Z O L I M I    D H E    Ç A T I E
	 
	 
	 
	 
	 

	187
	2.195
	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum
	m2
	289
	23
	29
	341

	188
	2.196
	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama
	m2
	574
	46
	57
	678

	189
	2.197
	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama
	m2
	1047
	84
	105
	1236

	190
	2.198
	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama
	m2
	1529
	122
	153
	1804

	191
	2.198/1
	Hidroizolim me pvc 0.8mm
	m2
	534
	43
	53
	630

	192
	2.199
	Shtrese mbrojtese mastiçe 5 mm e 30 mm zall
	m2
	450
	36
	45
	531

	193
	2.199/1
	Shtrese mbrojtese mastiçe 2.5 mm dhe 4 cm beton C 12/15
	m2
	629
	50
	63
	742

	194
	2.200
	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm
	m2
	278
	22
	28
	328

	195
	2.200/1
	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 30 mm
	m2
	376
	30
	38
	443

	196
	2.158/1
	Pllake mbrojtese b/a, C 16/20, t=5cm
	m2
	523
	42
	52
	617

	197
	2.203
	Veshje korrnize llamarine xingat
	m2
	986
	79
	99
	1164

	198
	2.206
	Kasete shkarkimi me llamarine xingat
	cope
	750
	60
	75
	885

	199
	2.209
	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm
	ml
	454
	36
	45
	535

	200
	2.212
	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm
	ml
	518
	41
	52
	611

	201
	2.214
	Çati me kapriata hekuri Ø, HD~12m, mbuluar me llamarine
	m2
	1572
	126
	157
	1855

	202
	2.218
	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi
	m2
	2627
	210
	263
	3100

	203
	2.219
	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze
	m2
	2112
	169
	211
	2492

	204
	2.224
	Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me rrasa guri
	m2
	2917
	233
	292
	3442

	205
	2.225
	Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me furde
	m2
	1888
	151
	189
	2228

	206
	2.234
	Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegulla vendi
	m2
	3032
	243
	303
	3578

	207
	2.235
	Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegull marselieze
	m2
	2383
	191
	238
	2812
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	208
	2.238
	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me tjegulla vendi
	m2
	3567
	285
	357
	4209

	209
	2.239
	Çati me kapriata derrase HD~12m,mbuluar me tjegull marselieze
	m2
	3029
	242
	303
	3575

	210
	2.240
	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me llamarine tip tjegull
	m2
	2578
	206
	258
	3042

	211
	2.254
	Mbulese çatie me plastmas te valezuar
	m2
	1118
	89
	112
	1320

	212
	2.255
	Mbulese çatie me tjegulla vendi
	m2
	1542
	123
	154
	1820

	213
	2.256
	Mbulese çatie me tjegulla marselieze
	m2
	1191
	95
	119
	1406

	214
	2.257
	Mbulese çatie me karton katrama 4 mm
	m2
	360
	29
	36
	425

	215
	2.258
	Nenshtrese zhavori
	m3
	860
	69
	86
	1014

	216
	2.258/1
	Nenshtrese mbeturina
	m3
	931
	74
	93
	1098

	217
	2.261
	Shtrese rere
	m3
	1426
	114
	143
	1683

	218
	2.262
	Shtrese betoni C 6/10
	m3
	5967
	477
	597
	7041

	219
	2.262/1
	Shtrese betoni C 7/10
	m3
	6210
	497
	621
	7328

	220
	2.262/3
	Shtrese betoni C 12/15
	m3
	6461
	517
	646
	7624

	221
	2.262/4
	Shtrese betoni C 16/20
	m3
	6850
	548
	685
	8083

	222
	2.263
	Shtrese pllaka betoni 50x50x6cm
	m2
	754
	60
	75
	890

	223
	2.264
	Shtrese lluster çimento 1:2
	m2
	266
	21
	27
	314

	224
	2.265
	Shtrese me pllaka çimento te zakonshme, 20x20 & 25x25cm
	m2
	987
	79
	99
	1165

	225
	2.265/1
	Shtrese me pllaka çimento me boje, 20x20 & 25x25cm
	m2
	1094
	88
	109
	1291

	226
	2.265/2
	Shtrese me pllaka çimento me lule, 20x20 & 25x25cm
	m2
	1140
	91
	114
	1345

	227
	2.266
	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm
	m2
	1129
	90
	113
	1332

	228
	2.266/1
	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm
	m2
	1365
	109
	137
	1611

	229
	2.267
	Shtrese me pllaka te zakonshme mozaik mermeri 40x40 cm
	m2
	2082
	167
	208
	2457

	230
	2.267/1
	Shtrese me pllaka me bojra mozaik mermeri 40x40 cm
	m2
	2082
	167
	208
	2457

	231
	2.267/a
	Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm
	m2
	4320
	346
	432
	5097

	232
	2.267/b
	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm
	m2
	2032
	163
	203
	2398

	233
	2.268
	Shkalle montazhi granili me boje
	m2
	2500
	200
	250
	2950

	234
	2.269
	Shkalle granili me boje, te derdhura ne vend te laviguara
	m2
	2821
	226
	282
	3329

	235
	2.270
	Dysheme me granil me boje derdhur ne vend + lavigimi
	m2
	1479
	118
	148
	1745

	236
	2.268/a
	Shkalle montazhi mermeri
	m2
	4438
	355
	444
	5237

	237
	2.276
	Shtrese parketi
	m2
	3543
	283
	354
	4181

	238
	2.279
	Shtrese  derrasa FM 2.5cm
	m2
	1507
	121
	151
	1778

	239
	2.282
	Shtrese  derrasa FM 4.0cm
	m2
	1960
	157
	196
	2313

	240
	2.258/2
	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave
	m3
	1346
	108
	135
	1588

	241
	2.258/2
	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave
	m3
	667
	53
	67
	787

	242
	2.261
	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave
	m3
	1799
	144
	180
	2123

	243
	2.271
	Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm
	m2
	3721
	298
	372
	4391

	244
	2.272
	Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm
	m2
	4575
	366
	458
	5399

	245
	2.273
	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm
	m2
	4296
	344
	430
	5070

	246
	2.273/1
	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm
	m2
	4574
	366
	457
	5397

	247
	2.286
	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere
	m2
	722
	58
	72
	852
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	248
	2.287
	Shtrese pllaka qelqi 15x15
	m2
	3351
	268
	335
	3954

	249
	2.287/1
	Shtrese pllaka antiacide
	m2
	3344
	267
	334
	3946

	250
	2.288
	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit
	m2
	1683
	135
	168
	1986

	251
	2.289
	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit
	m2
	932
	75
	93
	1099

	252
	2.290
	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura
	ml
	858
	69
	86
	1012

	253
	2.291
	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend
	ml
	660
	53
	66
	779

	254
	2.292
	Trare tavani te sharruar
	m2
	196
	16
	20
	232

	255
	2.295
	Tavan rrjete teli + suva
	m2
	1383
	111
	138
	1632

	256
	2.300
	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah
	m2
	699
	56
	70
	825

	257
	2.303
	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah
	m2
	786
	63
	79
	927

	258
	2.300/1
	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe
	m2
	570
	46
	57
	672

	259
	2.303/1
	Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe
	m2
	854
	68
	85
	1007

	260
	2.310
	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25
	m2
	532
	43
	53
	627

	261
	2.310/1
	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25
	m2
	377
	30
	38
	445

	262
	2.312
	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25
	m2
	576
	46
	58
	680

	263
	2.312/1
	Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25
	m2
	457
	37
	46
	539

	264
	2.314
	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25
	m2
	795
	64
	79
	938

	265
	2.314/1
	Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25
	m2
	593
	47
	59
	700

	266
	2.324a
	Plintuse pllake grez 
	ml
	208
	17
	21
	245

	267
	2.324/b
	Plintuse grez importi, h = 10 cm
	ml
	268
	21
	27
	316

	268
	2.324/2
	Plintuse mermeri h = 10cm
	ml
	327
	26
	33
	386

	269
	2.325
	Veshje me pllake mermeri
	m2
	3895
	312
	389
	4596

	270
	2.326
	Veshje me pllake majolike
	m2
	1711
	137
	171
	2019

	271
	3.328
	Patinim muri allçi (stuko)
	m2
	166
	13
	17
	195

	272
	3.330
	Patinim tavani allçi (stuko)
	m2
	232
	19
	23
	274

	273
	3.355
	Veshje fasade me pllaka qeramike importi
	m2
	2631
	210
	263
	3104

	274
	3.355/a
	Veshje fasade me pllaka mermeri
	m2
	4776
	382
	478
	5635

	275
	3.355/b
	Veshje fasade me pllaka guri
	m2
	2569
	206
	257
	3032

	276
	2.331
	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m
	m2
	598
	48
	60
	705

	277
	2.332
	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m
	m2
	638
	51
	64
	753

	278
	2.334
	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m
	m2
	689
	55
	69
	813

	279
	2.335
	Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m
	m2
	736
	59
	74
	869

	280
	2.340
	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe
	m2
	864
	69
	86
	1019

	281
	2.343
	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m
	m2
	1185
	95
	118
	1398

	282
	2.345
	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m
	m2
	1239
	99
	124
	1462

	283
	2.346
	Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m
	m2
	828
	66
	83
	977

	284
	2.348
	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje
	m2
	1707
	137
	171
	2015

	285
	2.350
	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco
	m2
	469
	38
	47
	553

	286
	2.352
	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m
	m2
	1030
	82
	103
	1215

	287
	2.352
	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m
	m2
	1085
	87
	108
	1280
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	288
	2.358
	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm
	m2
	5348
	428
	535
	6310

	289
	2.358
	Veshje fasade pllake mermeri t = 30 mm
	m2
	5625
	450
	562
	6637

	290
	2.363
	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria VIII
	m2
	1243
	99
	124
	1467

	291
	2.364
	Gedhendje guri me korniza, kategoria e VIII
	m2
	3799
	304
	380
	4482

	292
	2.369
	Gedhendje rrasa guri, kategoria e VIII
	m2
	2993
	239
	299
	3532

	293
	3.370
	F.V dritare druri kase binar, teke xham
	m2
	7778
	622
	778
	9178

	294
	3.371
	F.V dritare druri kase bylme, teke xham
	m2
	8254
	660
	825
	9739

	295
	3.371/1
	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme
	m2
	9594
	768
	959
	11321

	296
	3.371/2
	F.V Dritare druri dopio xham kase binari
	m2
	9047
	724
	905
	10675

	297
	2.373
	F.V Vetrato druri
	m2
	6009
	481
	601
	7090

	298
	2.374
	F.V dritare metalike
	m2
	4942
	395
	494
	5832

	299
	3.375
	Dritare d/alumini tek xham.
	m2
	7893
	631
	789
	9314

	300
	2.375/a
	Dritare d/alumini dyfish xham.
	m2
	8893
	711
	889
	10494

	301
	2.383
	F.V dyer druri
	m2
	7124
	570
	712
	8406

	302
	3.388
	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham
	m2
	6371
	510
	637
	7517

	303
	2.395
	Dyer d/alumini tek xham.
	m2
	9105
	728
	910
	10743

	304
	2.395/a
	Dyer d/alumini dopio xham.
	m2
	9355
	748
	935
	11038

	305
	2.399
	Sherbetisje e bojatisje me gelqere
	m2
	35
	3
	4
	42

	306
	2.400
	Boje vaji siperfaqe druri
	m2
	154
	12
	15
	182

	307
	2.401
	Boje vaji siperfaqe metalik
	m2
	334
	27
	33
	395

	308
	2.402
	Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare
	m2
	252
	20
	25
	297

	309
	2.403
	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar
	m2
	116
	9
	12
	137

	310
	2.404
	Boje hidroplastike
	m2
	152
	12
	15
	180

	311
	2.404/1
	Patinim granili si mermer artistik
	m2
	614
	49
	61
	724

	312
	2.405
	Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje
	m2
	1473
	118
	147
	1738

	313
	2.406
	Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje
	m2
	1925
	154
	192
	2271

	314
	2.407
	Pllake b/a granili mbi parapet tarace
	m2
	1630
	130
	163
	1924

	315
	2.408
	Pllake b/a granili mbi mure rrethues
	m2
	1497
	120
	150
	1767

	316
	2.409
	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri
	m2
	3323
	266
	332
	3921

	317
	2.410
	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili
	m2
	3228
	258
	323
	3809

	318
	2.411
	Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar
	m2
	2032
	163
	203
	2397

	319
	2.412
	Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano
	ton
	147019
	11761
	14702
	173482

	320
	2.413
	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare
	ton
	125531
	10042
	12553
	148126

	321
	2.414
	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ
	ton
	142490
	11399
	14249
	168138

	322
	2.410
	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative
	m2
	1294
	104
	129
	1527

	323
	2.426
	Prishje mur tulle pa pastrim
	m3
	280
	22
	28
	330

	324
	2.426/1
	Prishje mur tulle me pastrim
	m3
	789
	63
	79
	931

	325
	2.426/2
	Prishje mur blloqe betoni
	m3
	420
	34
	42
	495

	326
	2.426/3
	Prishje shtresa betoni
	m3
	2391
	191
	239
	2822

	327
	2.426/4
	Prishje soleta b/a
	m3
	3269
	262
	327
	3858
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	328
	2.426/5
	Prishje mure betoni
	m3
	2073
	166
	207
	2447

	329
	2.426/6
	Prishje mure beton/arme
	m3
	3498
	280
	350
	4128

	330
	2.426/7
	Prishje kollona, trare b/a
	m3
	4478
	358
	448
	5284

	331
	2.418
	Parmak me lende druri
	m3
	1174
	94
	117
	1386

	332
	2.420
	Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket
	m3
	19608
	1569
	1961
	23138

	333
	2.421
	Pergatitje e vendosje lende e sharruar
	m3
	20158
	1613
	2016
	23787

	334
	2.422
	Termoizolim muri 10 cm me piaterme
	m2
	5063
	405
	506
	5974

	335
	2.422
	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme
	m2
	4442
	355
	444
	5242

	336
	2.425
	Grope septike me V = 6 m3
	cope
	197544
	15804
	19754
	233102

	337
	2.425/1
	Grope septike me V = 8 m3
	cope
	254792
	20383
	25479
	300654

	338
	2.425/2
	Grope septike me V = 12 m3
	cope
	306175
	24494
	30618
	361287

	339
	2.425/3
	Grope septike me V = 16 m3
	cope
	340366
	27229
	34037
	401632

	340
	2.427
	Skele metalike h=1.5m
	m2
	89
	7
	9
	105

	341
	2.428
	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m
	m2
	115
	9
	11
	136

	342
	2.429
	Skele metalike me tubo tavani ~ 8m
	m2
	207
	17
	21
	244

	343
	2.431
	Skele metalike me tubo fasade ~8m
	m2
	101
	8
	10
	119

	344
	2.431
	Skele metalike me tubo fasade > 12m
	m2
	128
	10
	13
	151

	345
	2.439
	Panele metalike per skele
	m2
	2484
	199
	248
	2932

	346
	2.439/1
	Panele derrase per skele
	m2
	978
	78
	98
	1154

	347
	2.440
	Kambaleca metalike 
	cope
	1088
	87
	109
	1284

	348
	2.441
	Kallepe per plinta,themele
	m2
	354
	28
	35
	418

	349
	2.444
	Kallepe per kollona b/a
	m2
	698
	56
	70
	824

	350
	2.448
	Kallepe per mure b/a
	m2
	484
	39
	48
	572

	351
	2.450
	Kallepe per trare b/a
	m2
	834
	67
	83
	984

	352
	2.454
	Kallepe per soleta b/a
	m2
	840
	67
	84
	991

	353
	480
	F.V tub plastmasi Ø 11-13 mm
	ml
	66
	5
	7
	78

	354
	480/1
	F.V tub plastmasi Ø 14-17 mm
	ml
	71
	6
	7
	84

	355
	480/2
	F.V tub plastmasi Ø 18-21 mm
	ml
	77
	6
	8
	90

	356
	480/3
	F.V tub plastmasi Ø 22-26 mm
	ml
	101
	8
	10
	119

	357
	480/4
	F.V tub plastmasi Ø 27-30 mm
	ml
	106
	8
	11
	125

	358
	480/5
	F.V tub plastmasi Ø 31-36 mm
	ml
	111
	9
	11
	131

	359
	2.481
	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2
	ml
	33
	3
	3
	38

	360
	2.481/1
	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2
	ml
	43
	3
	4
	50

	361
	2.481/2
	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2
	ml
	63
	5
	6
	74

	362
	2.481/3
	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2
	ml
	84
	7
	8
	99

	363
	2.481/4
	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2
	ml
	94
	8
	9
	111

	364
	2.481/5
	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2
	ml
	135
	11
	13
	159

	365
	2.482
	F.V percjelles PPV, Ø  2 x 1 mm2
	ml
	69
	5
	7
	81

	366
	2.482/1
	F.V percjelles PPV, Ø  2 x 1.5 mm2
	ml
	89
	7
	9
	105

	367
	2.483
	F.V Çelesa e priza 10 A
	cope
	379
	30
	38
	447
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	368
	2.485
	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim
	cope
	439
	35
	44
	518

	369
	2.486
	F.V Portollampa normale 10 A
	cope
	249
	20
	25
	294

	370
	2.487
	F.V Kutiderivacioni plastike
	cope
	79
	6
	8
	93

	371
	2.489
	F.V Siguresa ~ 25 A
	cope
	494
	39
	49
	583

	372
	2.490
	F.V kuader ndriçimi
	cope
	1663
	133
	166
	1963

	373
	2.490/a
	F.V Automat sekondar me 4  vende
	cope
	863
	69
	86
	1018

	374
	2.490/e
	F.V Automat kryesor me 24 vende
	cope
	3925
	314
	393
	4632

	375
	2.491
	F.V tub xingato dhe rakorderi  Ø ~ 1 "
	kg
	301
	24
	30
	355

	376
	2.492
	F.V tub xingato dhe rakorderi  Ø > 1 "
	kg
	206
	17
	21
	244

	377
	2.493
	F.V tub te zeze dhe rakorderi
	kg
	247
	20
	25
	292

	378
	2.494
	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm
	cope
	715
	57
	72
	844

	379
	2.494/1
	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm
	cope
	867
	69
	87
	1023

	380
	2.494/2
	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm
	cope
	1220
	98
	122
	1440

	381
	2.494/3
	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm
	cope
	1422
	114
	142
	1678

	382
	2.494/4
	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm
	cope
	1826
	146
	183
	2155

	383
	2.494/5
	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm
	cope
	2076
	166
	208
	2449

	384
	2.494/6
	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm
	cope
	2483
	199
	248
	2930

	385
	2.495
	F.V lavaman porcelani importi me mishelator
	cope
	6427
	514
	643
	7584

	386
	2.498
	F.V lavapjate importi porcelani
	cope
	7794
	624
	779
	9197

	387
	2.499
	F.V lavapjate importi me llamarine xingat
	cope
	5499
	440
	550
	6489

	388
	2.501
	F.V WC allafrenga importi
	cope
	8190
	655
	819
	9665

	389
	2.504
	F.V WC allaturka importi
	cope
	6965
	557
	697
	8219

	390
	2.505
	F.V pisuar importi porcelani
	cope
	2961
	237
	296
	3494

	391
	2.506
	F.V bide importi porcelani
	cope
	4895
	392
	489
	5776

	392
	2.507
	F.V  vaske dushi importi
	cope
	15403
	1232
	1540
	18175

	393
	2.508
	F.V  bolier 100 liter importi
	cope
	15018
	1201
	1502
	17721

	394
	2.510
	F.V hidrante Ø 50 mm
	cope
	3351
	268
	335
	3955

	395
	2.511
	F.V hidrante Ø 80 mm
	cope
	4107
	329
	411
	4846

	396
	2.512
	F.V hidrante Ø 100 mm
	cope
	5216
	417
	522
	6155

	397
	2.513
	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm
	cope
	776
	62
	78
	916

	398
	2.514
	F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm
	cope
	1354
	108
	135
	1598

	399
	2.515
	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm
	cope
	1564
	125
	156
	1845

	400
	2.516
	Tuba plastmasi dhe rakorderi
	ton
	180211
	14417
	18021
	212649

	401
	2.517
	Tuba gize me plumb
	ton
	208250
	16660
	20825
	245735

	402
	2.518
	Pjese speciale gize 
	ton
	286057
	22885
	28606
	337547

	403
	2.519
	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm
	ml
	723
	58
	72
	853

	404
	2.520
	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm
	ml
	859
	69
	86
	1013

	405
	2.521
	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm
	ml
	1025
	82
	103
	1210

	406
	2.522
	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm
	ml
	1267
	101
	127
	1495

	407
	2.523
	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm
	ml
	1552
	124
	155
	1831
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	408
	2.524
	F.V element radiatori me llamarine 600x200 mm
	cope
	4969
	397.5
	496.9
	5863

	409
	2.525
	F.V element radiatori me llamarine 600x160 mm
	cope
	4301
	344.1
	430.1
	5075

	410
	2.526
	F.V element radiatori me llamarine 300x200 mm
	cope
	3782
	302.5
	378.2
	4462

	411
	2.527
	Termoizolim  tubacione Ø ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum
	m2
	3226
	258.1
	322.6
	3807

	412
	2.528
	Termoizolim  tubacione Ø ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum
	m2
	2848
	227.8
	284.8
	3360

	413
	2.531
	Termoizolim  tubo, boje minio,material termoizolues,rrjete, azbest,etj.
	m2
	4490
	359.2
	449.0
	5298

	414
	2.534
	Termoizolim  tubo pambuk mineral, material termoizolues,rrjete, azbest, etj.
	m2
	5921
	473.7
	592.1
	6987

	415
	2.535/1
	Termoizolim  tubo lesh xhami,material termoizolues,rrjete, etj.
	m2
	4784
	382.7
	478.4
	5645

	416
	2.536
	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm
	kg
	158
	12.7
	15.8
	187

	417
	2.538
	Pjese speciale çeliku,  Ø ~ 200 mm
	kg
	158
	12.6
	15.8
	187

	418
	2.54
	Tuba gize me plumb
	kg
	165
	13.2
	16.5
	195

	419
	2.518
	Pjese speciale gize 
	kg
	233
	18.7
	23.3
	275

	420
	2.552
	F.V tuba betoni Ø 200 mm
	ml
	715
	57.2
	71.5
	844

	421
	2.553
	F.V tuba betoni Ø 300 mm
	ml
	1214
	97.1
	121.4
	1433

	422
	2.554
	F.V tuba betoni Ø 400 mm
	ml
	1703
	136.3
	170.3
	2010

	423
	2.555
	F.V tuba betoni Ø 500 mm
	ml
	2421
	193.7
	242.1
	2856

	424
	2.556
	F.V tuba betoni Ø 600 mm
	ml
	3203
	256.2
	320.3
	3780

	425
	2.557
	F.V tuba b/a Ø 800 mm
	ml
	6703
	536.3
	670.3
	7910

	426
	2.558
	F.V tuba b/a Ø 1000 mm
	ml
	8602
	688.2
	860.2
	10151

	427
	2.559
	F.V tuba b/a Ø 1200 mm
	ml
	11305
	904.4
	1130.5
	13340

	428
	2.560
	F.V tuba b/a Ø 1500 mm
	ml
	15404
	1232.3
	1540.4
	18177

	429
	2.565
	F.V tuba grez Ø 200 mm
	ml
	1193
	95.5
	119.3
	1408

	430
	2.572
	F.V tuba eterniti Ø 189 mm
	ml
	1075
	86.0
	107.5
	1268

	431
	2.575
	 Puse kontrolli 1x1x1.5m
	cope
	50101
	4008.1
	5010.1
	59120

	432
	2.576
	 Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m
	cope
	55288
	4423.1
	5528.8
	65240

	433
	2.576
	 Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m
	cope
	61383
	4910.6
	6138.3
	72431

	434
	2.584
	 Puse kontrolli 1.75x1.75x1,5m
	cope
	68767
	5501.4
	6876.7
	81145

	435
	2.584
	 Puse kontrolli 2x2x1,5m
	cope
	71997
	5759.8
	7199.7
	84957

	 
	 
	ANALIZA  T E  REJA  TEKNIKE
	 
	 
	 
	 
	 

	436
	2.423/a
	Shtrese avullizoluese gjeotekstil
	m2
	186
	14.9
	18.6
	219

	437
	2.267/a
	Shtrese me pllaka grez porcelanato
	m2
	2381
	190.5
	238.1
	2810

	438
	2.273
	Shtrese pllaka mermeri graniti
	m2
	4228
	338.2
	422.8
	4989

	439
	2.276
	Shtrese parketi laminat
	m2
	3346
	267.7
	334.6
	3949

	440
	2.268a
	Shkalle mermer graniti
	m2
	5018
	401.4
	501.8
	5921

	441
	2.297
	Tavan me kartonxhes
	m2
	1657
	132.6
	165.7
	1956

	442
	An
	Veshje fasade me alukoband
	m2
	6048
	483.8
	604.8
	7136

	443
	An
	Veshje fasade me pllake terakote
	m2
	3398
	271.8
	339.8
	4010

	444
	An
	Veshje fasade me mermer travetin
	m2
	5357
	428.5
	535.7
	6321

	445
	2.491/a
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25
	ml
	382
	30.5
	38.2
	451

	446
	2.491/b
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16
	ml
	271
	21.7
	27.1
	319
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	447
	2.491/c
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16
	ml
	291
	23.28
	29.09
	343

	448
	2.491/d
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16
	ml
	584
	46.71
	58.38
	689

	449
	2.491/e
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16
	ml
	266
	21.26
	26.57
	314

	450
	2.491/f
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16
	ml
	306
	24.49
	30.61
	361

	451
	2.491/g
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16
	ml
	346
	27.72
	34.65
	409

	452
	2.491/h
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16
	ml
	392
	31.36
	39.19
	462

	453
	2.491/i
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16
	ml
	478
	38.22
	47.78
	564

	454
	2.535/a
	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)
	ml
	66
	5.28
	6.60
	78

	455
	2.535/b
	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)
	ml
	83
	6.65
	8.32
	98

	456
	2.535/c
	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)
	ml
	113
	9.08
	11.35
	134

	457
	2.535/d
	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9)
	ml
	149
	11.91
	14.88
	176

	458
	2.535/f
	Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9)
	ml
	169
	13.52
	16.90
	199

	459
	2.535/g
	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)
	ml
	191
	15.30
	19.13
	226

	460
	2.535/h
	Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9)
	ml
	225
	17.97
	22.46
	265

	461
	2.494/a
	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm
	ml
	722
	57.72
	72.15
	851

	462
	2.494/b
	FV tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm
	ml
	857
	68.55
	85.69
	1011

	463
	2.494/c
	FV tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm
	ml
	940
	75.23
	94.04
	1110

	464
	2.494/d
	FV tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm
	ml
	1206
	96.45
	120.57
	1423

	465
	2.494/e
	FV tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm
	ml
	1866
	149.30
	186.62
	2202

	466
	2.491/a
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10
	ml
	95
	7.62
	9.53
	112

	467
	2.491/b
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10
	ml
	115
	9.18
	11.47
	135

	468
	2.491/c
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10
	ml
	159
	12.76
	15.94
	188

	469
	2.491/d
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10
	ml
	222
	17.80
	22.25
	263

	470
	2.491/e
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10
	ml
	320
	25.61
	32.02
	378

	471
	2.491/f
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10
	ml
	482
	38.58
	48.22
	569

	472
	2.491/g
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10
	ml
	864
	69.10
	86.37
	1019

	473
	2.491/h
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10
	ml
	944
	75.56
	94.45
	1114

	474
	2.491/i
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10
	ml
	1589
	127.13
	158.92
	1875

	475
	2.491/j
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10
	ml
	2545
	203.62
	254.53
	3003

	476
	2.491/k
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10
	ml
	3911
	312.85
	391.06
	4615

	477
	2.491/l
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10
	ml
	5760
	460.77
	575.97
	6796

	478
	2.491/m
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10
	ml
	9078
	726.21
	907.76
	10712

	479
	2.491/n
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10
	ml
	11453
	916.21
	1145.26
	13514

	480
	2.491/o
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10
	ml
	14526
	1162.09
	1452.61
	17141

	481
	2.491/p
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10
	ml
	18333
	1466.65
	1833.31
	21633

	482
	2.491/q
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10
	ml
	22594
	1807.52
	2259.41
	26661

	483
	2.491/1a
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20
	ml
	98
	7.84
	9.81
	116

	484
	2.491/1b
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20
	ml
	130
	10.42
	13.02
	154

	485
	2.491/1c
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20
	ml
	178
	14.26
	17.82
	210

	486
	2.491/1d
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20
	ml
	253
	20.27
	25.34
	299
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	487
	2.491/1e
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20
	ml
	369
	29
	37
	435

	488
	2.491/1f
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20
	ml
	562
	45
	56
	663

	489
	2.491/1g
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20
	ml
	1016
	81
	102
	1199

	490
	2.491/1h
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20
	ml
	1470
	118
	147
	1735

	491
	2.491/1i
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20
	ml
	1880
	150
	188
	2218

	492
	2.491/1j
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20
	ml
	3018
	241
	302
	3561

	493
	2.491/1k
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20
	ml
	4693
	375
	469
	5537

	494
	2.491/1l
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20
	ml
	6843
	547
	684
	8075

	495
	2.491/1m
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20
	ml
	10826
	866
	1083
	12774

	496
	2.491/1n
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20
	ml
	13690
	1095
	1369
	16154

	497
	2.491/1o
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20
	ml
	17358
	1389
	1736
	20482

	498
	2.491/1p
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20
	ml
	21934
	1755
	2193
	25882

	499
	2.491/1q
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20
	ml
	26964
	2157
	2696
	31817

	500
	An - 5
	F.V  Pilete (sifon) lavatriçe
	cope
	688
	55
	69
	812

	501
	An - 6
	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme 
	ml
	1775
	142
	177
	2094

	502
	An - 7
	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme 
	ml
	2371
	190
	237
	2798

	503
	An - 8
	F.V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme 
	ml
	4422
	354
	442
	5218

	504
	An - 9
	F.V Saraçineske PPR 1/2" 
	cope
	710
	57
	71
	838

	505
	An - 10
	F.V Saraçineske PPR 3/4" 
	cope
	862
	69
	86
	1017

	506
	An - 11
	F V rezervuari zingato 5000 litra  
	cope
	52462
	4197
	5246
	61906

	507
	An - 12
	F V rezervuari zingato 2000 litra  
	cope
	25970
	2078
	2597
	30644

	508
	An - 13
	F V rezervuari zingato 1000 litra  
	cope
	15987
	1279
	1599
	18865

	509
	An - 14
	F V rezervuari zingato 500 litra  
	cope
	12254
	980
	1225
	14459

	510
	An - 15
	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte  
	cope
	14429
	1154
	1443
	17026

	511
	An - 16
	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar 
	cope
	5733
	459
	573
	6765

	512
	An - 17
	F V pompe me pulmon 24 litra 
	cope
	17322
	1386
	1732
	20440

	513
	An - 18
	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm
	cope
	4984
	399
	498
	5881

	514
	An - 19
	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm
	cope
	23285
	1863
	2329
	27477

	515
	An - 20
	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm
	cope
	25876
	2070
	2588
	30534

	516
	An - 21
	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm
	cope
	27916
	2233
	2792
	32941

	517
	An - 22
	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri
	cope
	8425
	674
	843
	9942

	518
	An - 22/1
	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize
	cope
	9965
	797
	997
	11759

	519
	An - 23
	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize
	cope
	12794
	1024
	1279
	15097

	520
	2.383/1
	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.
	m2
	18144
	1451
	1814
	21409

	521
	2.383/2
	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.
	m2
	16084
	1287
	1608
	18979

	522
	2.386/1
	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.
	m2
	19068
	1525
	1907
	22500

	523
	2.375/1
	 F V dritare d/alumini plastike me dopio xham
	m2
	11728
	938
	1173
	13839

	524
	2.373/1
	 F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham
	m2
	10266
	821
	1027
	12114

	525
	2.395/1
	 F V dyer d/alumini plastike me dopio xham
	m2
	13236
	1059
	1324
	15618
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	526
	2.267/1
	Shtrese me pllaka porcelanat importi
	m2
	3799
	304
	380
	4483

	527
	2.273/1
	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"
	m2
	6252
	500
	625
	7378

	528
	2.273/2
	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO"
	m2
	6757
	541
	676
	7973

	529
	2.273/3
	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA"
	m2
	9787
	783
	979
	11549

	530
	2.273/1a
	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA"
	m2
	10040
	803
	1004
	11847

	531
	2.273/2a
	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO"
	m2
	10292
	823
	1029
	12145

	532
	2.273/2a
	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE"
	m2
	10797
	864
	1080
	12741

	533
	2.273/2b
	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE"
	m2
	11050
	884
	1105
	13039

	534
	2.273/4
	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA"
	m2
	4535
	363
	454
	5351

	535
	2.273/5
	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA"
	m2
	5343
	427
	534
	6305

	536
	2.273/6
	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"
	m2
	4384
	351
	438
	5173

	537
	2.308/a
	Suvatim me grafiato h > 4 m
	m2
	787
	63
	79
	928

	538
	2.487/a
	F.V kuti suport pllaket 2 modular
	cope
	200
	16
	20
	236

	539
	2.487/b
	F.V kuti suport pllaket 4 modular
	cope
	304
	24
	30
	358

	540
	2.487/c
	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis
	cope
	158
	13
	16
	187

	541
	2.487/d
	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis
	cope
	289
	23
	29
	341

	542
	2.487/e
	F.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino
	cope
	136
	11
	14
	160

	543
	2.487/f
	F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino
	cope
	198
	16
	20
	234

	544
	2.485/a
	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar
	cope
	506
	40
	51
	597

	545
	2.485/b
	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis
	cope
	362
	29
	36
	427

	546
	2.485/c
	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino
	cope
	392
	31
	39
	462

	547
	2.485/d
	F.V priza shuko "Gevis" universal
	cope
	511
	41
	51
	603

	548
	2.485/e
	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar" 
	cope
	859
	69
	86
	1014

	549
	2.485/f
	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis" 
	cope
	619
	50
	62
	730

	550
	2.485/g
	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis" 
	cope
	679
	54
	68
	801

	551
	2.485/h
	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar" 
	cope
	739
	59
	74
	872

	552
	2.485/i
	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino" 
	cope
	979
	78
	98
	1155

	553
	2.485/1
	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar" 
	cope
	343
	27
	34
	405

	554
	2.485/2
	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis" 
	cope
	319
	26
	32
	376

	555
	2.485/3
	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Ticino" 
	cope
	349
	28
	35
	412

	556
	2.485/4
	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar" 
	cope
	535
	43
	54
	631

	557
	2.485/5
	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis" 
	cope
	511
	41
	51
	603

	558
	2.485/6
	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Vimar" 
	cope
	1879
	150
	188
	2217

	559
	2.485/7
	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Gevis" 
	cope
	1579
	126
	158
	1863

	560
	2.485/8
	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Ticino" 
	cope
	1759
	141
	176
	2076

	561
	2.490/b
	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)
	cope
	868
	69
	87
	1024

	562
	2.490/c
	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)
	cope
	1097
	88
	110
	1295

	563
	2.490/d
	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)
	cope
	1538
	123
	154
	1814

	564
	2.490/f
	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)
	cope
	3608
	289
	361
	4257
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	565
	2.490/g
	F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)
	cope
	4760
	381
	476
	5617

	566
	2.490/h
	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)
	cope
	5520
	442
	552
	6514

	567
	2.490/1
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A
	cope
	3563
	285
	356
	4204

	568
	2.490/2
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A
	cope
	3233
	259
	323
	3814

	569
	2.490/1a
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A
	cope
	998
	80
	100
	1177

	570
	2.490/1b
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A
	cope
	1053
	84
	105
	1242

	571
	2.490/1c
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A
	cope
	1108
	89
	111
	1307

	572
	2.490/1d
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A
	cope
	1398
	112
	140
	1649

	573
	2.490/1e
	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A
	cope
	1838
	147
	184
	2168

	574
	2.262/4a
	Pllake themeli, trare e bazamente b/a  C 20/25
	m3
	6078
	486
	608
	7172

	575
	2.262/4b
	Pllake themeli, trare e bazamente b/a  C 25/30
	m3
	6633
	531
	663
	7827

	576
	2.130/1a
	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25
	m3
	8965
	717
	897
	10579

	577
	2.117/1a
	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m
	m3
	13795
	1104
	1379
	16278

	578
	2.117/1b
	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m
	m3
	14530
	1162
	1453
	17145

	579
	2.119/1a
	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m
	m3
	11686
	935
	1169
	13790

	580
	2.122/1a
	Soleta te plota b/a C 20/25  t = 10 cm, h ~ 4m
	m3
	11871
	950
	1187
	14008

	581
	2.125/1a
	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25  t=30cm, h~6m
	m2
	1808
	145
	181
	2134

	582
	2.37/1a
	Transport dheu me auto deri 1.0 km
	m3
	90
	7
	9
	106

	583
	2.37/2a
	Transport dheu me auto deri 2.0 km
	m3
	144
	12
	14
	170

	584
	2.37/3a
	Transport dheu me auto deri 3.0 km
	m3
	189
	15
	19
	223

	585
	2.37/4a
	Transport dheu me auto deri 4.0 km
	m3
	216
	17
	22
	255

	586
	2.37/5a
	Transport dheu me auto deri 5.0 km
	m3
	225
	18
	23
	266

	587
	2.47/an
	Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 
	m3
	1120
	90
	112
	1322

	588
	2.48/an
	Germim shkembi shume i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 
	m3
	2100
	168
	210
	2478

	589
	2.515/1
	F.V    Pilete grumbulluese shume dalje
	cope
	668
	53
	67
	788

	590
	2.516/1
	F.V    Tuba e rakorderi PVC
	kg
	387
	31
	39
	457

	591
	2.493/1
	F.V    Tuba çeliku i zi
	kg
	256
	21
	26
	302

	592
	2.512/2
	F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 )
	cope
	12431
	994
	1243
	14668

	593
	2.512/3
	F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 )
	cope
	14390
	1151
	1439
	16981

	594
	2.512/4
	F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 )
	cope
	27173
	2174
	2717
	32064

	595
	2.512/5
	F.V Kolektor shpendares 1" ( 7+7 )
	cope
	35146
	2812
	3515
	41472

	596
	2.512/6
	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" ( 7+7 )
	cope
	40475
	3238
	4047
	47760

	597
	2.523/1
	F.V  Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar
	ml
	1817
	145
	182
	2144

	598
	An 105
	F.V  Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm
	ml
	1506
	120
	151
	1777

	599
	An 106
	F.V  Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm
	ml
	814
	65
	81
	960

	600
	An 135
	F.V  Tuba e rakorderi  ujesjellesi PE80 Pn 8  f = 160mm
	ml
	1521
	122
	152
	1795

	601
	An 136
	F.V  Tuba e rakorderi  ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm
	ml
	2076
	166
	208
	2449

	602
	An 137
	F.V   Tuba e rakorderi  ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm
	ml
	1870
	150
	187
	2206

	603
	An 149
	F.V  Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte
	cope
	16927
	1354
	1693
	19974
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	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	 
	8%
	10%
	 

	604
	An 151
	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm
	ml
	739
	59.1
	73.9
	872

	605
	An 152
	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm 
	ml
	558
	44.6
	55.8
	658

	606
	An 153
	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm
	ml
	575
	46.0
	57.5
	679

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Shenime teknike:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit
	
	
	
	
	

	
	
	shqiptar dhe europian, SSH-EN 206.
	
	
	
	
	

	
	
	2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
	
	
	
	
	

	
	
	3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% 
	
	
	
	
	

	
	
	në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.
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	M A N U A L I    3
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE

	
	

	
	

	 
	NR
	 
	 
	 
	Shpenzime te
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	Maximum
	TOTALI

	 
	ANALIZE
	 
	 
	 
	max 8%
	10%
	 

	 
	 
	PUNIME  ÇPYLLEZIMI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3.1
	Skarifikim bari me lopate
	m2
	8
	1
	1
	9

	2
	3.2
	Prerje bime te vogla ø-10cm
	m2
	10
	1
	1
	12

	3
	3.3
	Prerje e sistemim pemesh  ø 10 - 20 cm
	cope
	51
	4
	5
	60

	4
	3.4
	Prerje e sistemim pemesh  ø 21 - 40 cm
	cope
	153
	12
	15
	180

	5
	3.5
	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm
	cope
	407
	33
	41
	480

	6
	3.6
	Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm
	cope
	967
	77
	97
	1141

	7
	3.7
	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla    
	m2
	25
	2
	3
	30

	 
	 
	PUNIME  GERMIMI
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	3.17
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje
	m3
	247
	20
	25
	291

	9
	3.17/a
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m
	m3
	335
	27
	33
	395

	10
	3.18
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje
	m3
	408
	33
	41
	482

	11
	3.18/a
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m
	m3
	491
	39
	49
	579

	12
	3.19
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje
	m3
	603
	48
	60
	711

	13
	3.19/a
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m
	m3
	707
	57
	71
	835

	14
	3.25/a
	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.
	m3
	319
	26
	32
	377

	15
	3.25/b
	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.
	m3
	458
	37
	46
	540

	16
	3.25/c
	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.
	m3
	667
	53
	67
	787

	17
	3.26/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute.
	m3
	384
	31
	38
	453

	18
	3.26/b
	Germim me krahe sek detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.
	m3
	509
	41
	51
	600

	19
	3.26/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte.
	m3
	728
	58
	73
	859

	20
	3.27/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute.
	m3
	429
	34
	43
	506

	21
	3.27/b
	Germim me krahe seksion detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zakonshme.
	m3
	579
	46
	58
	683

	22
	3.27/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte.
	m3
	803
	64
	80
	947

	23
	3.28/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute.
	m3
	342
	27
	34
	404

	24
	3.28/b
	Germim me krahe seksion detyruar, me b - 1m, h=1.5 m, toke e zakonshme.
	m3
	490
	39
	49
	578










	 
	NR
	 
	 
	 
	Shpenzime te
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	Maximum
	TOTALI

	 
	ANALIZE
	 
	 
	 
	max 8%
	10%
	 

	25
	3.28/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte.
	m3
	712
	57
	71
	841

	26
	3.29/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.
	m3
	411
	33
	41
	485

	27
	3.29/b
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.
	m3
	544
	44
	54
	642

	28
	3.29/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte.
	m3
	778
	62
	78
	919

	29
	3.29/d
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.
	m3
	472
	38
	47
	557

	30
	3.38
	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²
	m3
	903
	72
	90
	1066

	31
	3.44
	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute
	m3
	445
	36
	45
	525

	32
	3.45
	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme
	m3
	674
	54
	67
	796

	33
	3.46
	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte
	m3
	941
	75
	94
	1111

	34
	3.44/1
	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²
	m3
	534
	43
	53
	630

	35
	3.45/1
	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²
	m3
	840
	67
	84
	991

	36
	3.46/1
	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²
	m3
	1196
	96
	120
	1411

	37
	3.44/2
	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion  0.75- 1.5 m²
	m3
	509
	41
	51
	600

	38
	3.45/2
	Germim kanalesh toke e zakomshme, me krahe, me seksion  0.75- 1.5 m²
	m3
	776
	62
	78
	916

	39
	3.46/2
	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion  0.75- 1.5 m²
	m3
	1107
	89
	111
	1306

	40
	3.44/3
	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²
	m3
	496
	40
	50
	585

	41
	3.45/3
	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²
	m3
	750
	60
	75
	886

	42
	3.46/3
	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²
	m3
	1069
	85
	107
	1261

	43
	3.47/1a
	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute
	m3
	100
	8
	10
	118

	44
	3.47/1b
	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak
	m3
	148
	12
	15
	174

	45
	3.47/1c
	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte
	m3
	184
	15
	18
	217

	46
	3.48/a
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute
	m2
	20
	2
	2
	24

	47
	3.48/b
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme
	m2
	45
	4
	4
	53

	48
	3.48/c
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte
	m2
	59
	5
	6
	69

	49
	3.49/a
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute
	m2
	14
	1
	1
	17

	50
	3.49/b
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute
	m2
	20
	2
	2
	24

	51
	3.49/c
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute
	m2
	24
	2
	2
	29

	52
	3.50/a
	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute.
	m3
	207
	17
	21
	245

	53
	3.50/b
	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak.
	m3
	290
	23
	29
	342

	54
	3.50/c
	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte.
	m3
	315
	25
	32
	372

	55
	3.59/a
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h=1.5 m
	m3
	446
	36
	45
	527

	56
	3.59/b
	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m²,  toke e zak. me h = 1.5 m
	m3
	578
	46
	58
	681

	57
	3.59/c
	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e forte me h=1.5m
	m3
	798
	64
	80
	941

	58
	3.67/a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, me h=1.5m,me makineri,
	m3
	553
	44
	55
	653

	59
	3.67/b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h=1.5m,makineri, prani uji
	m3
	591
	47
	59
	698

	60
	3.68/a
	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h= 2.5 m, makineri,
	m3
	642
	51
	64
	758
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	61
	3.68/b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji
	m3
	680
	54
	68
	803

	62
	3.69/a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h=3.5m,makineri,
	m3
	731
	59
	73
	863

	63
	3.69/b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji
	m3
	782
	63
	78
	923

	64
	3.70/a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb  bute,  h= 4.5 m,me makineri.
	m3
	846
	68
	85
	998

	65
	3.70/b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji
	m3
	909
	73
	91
	1073

	66
	3.67/1a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri.
	m3
	591
	47
	59
	697

	67
	3.67/1b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	629
	50
	63
	742

	68
	3.68/1a
	Germim themel  (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m, makineri.
	m3
	680
	54
	68
	802

	69
	3.68/1b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	731
	58
	73
	862

	70
	3.69/1a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me makineri.
	m3
	742
	59
	74
	875

	71
	3.69/1b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb , h=3.5m, makineri, prani uji
	m3
	820
	66
	82
	967

	72
	3.70/1a
	Germim themel  (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri.
	m3
	870
	70
	87
	1027

	73
	3.70/1b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=4.5m,makineri, prani uji
	m3
	934
	75
	93
	1102

	74
	3.67/2a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=1.5m,me makineri
	m3
	683
	55
	68
	806

	75
	3.67/2b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji
	m3
	721
	58
	72
	851

	76
	3.68/2a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m, makineri.
	m3
	772
	62
	77
	911

	77
	3.68/2b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji
	m3
	823
	66
	82
	971

	78
	3.69/2a
	Germim themel  (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 3.5 m,me makineri.
	m3
	874
	70
	87
	1031

	79
	3.69/2b
	Germim theme (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji
	m3
	937
	75
	94
	1106

	80
	3.70/2a
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri.
	m3
	975
	78
	98
	1151

	81
	3.70/2b
	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji
	m3
	1039
	83
	104
	1226

	82
	3.83/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	270
	22
	27
	318

	83
	3.83/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	245
	20
	25
	289

	84
	3.84/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	296
	24
	30
	349

	85
	3.84/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	270
	22
	27
	318

	86
	3.85/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	299
	24
	30
	353

	87
	3.85/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	271
	22
	27
	320

	88
	3.86/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	329
	26
	33
	388

	89
	3.86/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	298
	24
	30
	351
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	90
	3.87/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	165
	13
	16
	194

	91
	3.87/b
	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	149
	12
	15
	176

	92
	3.88/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	296
	24
	30
	349

	93
	3.88/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	270
	22
	27
	318

	94
	3.89/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	191
	15
	19
	225

	95
	3.89/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	175
	14
	18
	207

	96
	3.90/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	210
	17
	21
	248

	97
	3.90/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	191
	15
	19
	225

	98
	3.91/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	116
	9
	12
	136

	99
	3.91/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	103
	8
	10
	122

	100
	3.92/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	128
	10
	13
	151

	101
	3.92/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	116
	9
	12
	136

	102
	3.93/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	135
	11
	13
	159

	103
	3.93/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	121
	10
	12
	142

	104
	3.94/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	149
	12
	15
	176

	105
	3.94/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	135
	11
	13
	159

	106
	3.95/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	130
	10
	13
	153

	107
	3.95/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	117
	9
	12
	138
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	108
	3.96/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	142
	11
	14
	167

	109
	3.96/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	128
	10
	13
	151

	110
	3.97/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke
	m3
	156
	12
	16
	184

	111
	3.97/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	140
	11
	14
	165

	112
	3.98/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	151
	12
	15
	178

	113
	3.98/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	137
	11
	14
	161

	114
	3.99/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	142
	11
	14
	167

	115
	3.99/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	151
	12
	15
	178

	116
	3.100/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	156
	12
	16
	184

	117
	3.100/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	163
	13
	16
	192

	118
	3.101/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	96
	8
	10
	113

	119
	3.101/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	86
	7
	9
	101

	120
	3.102/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	106
	8
	11
	125

	121
	3.102/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	96
	8
	10
	113

	122
	3.103/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	116
	9
	12
	137

	123
	3.103/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	104
	8
	10
	123

	124
	3.104/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	118
	9
	12
	139

	125
	3.104/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	106
	8
	11
	125
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	126
	3.105/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	130
	10
	13
	153

	127
	3.105/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	118
	9
	12
	139

	128
	3.106/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	142
	11
	14
	168

	129
	3.106/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	128
	10
	13
	151

	130
	3.107/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	83
	7
	8
	98

	131
	3.107/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	74
	6
	7
	88

	132
	3.108/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	92
	7
	9
	109

	133
	3.108/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	83
	7
	8
	98

	134
	3.109/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	99
	8
	10
	117

	135
	3.109/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	88
	7
	9
	104

	136
	3.110/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	104
	8
	10
	122

	137
	3.110/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	92
	7
	9
	109

	138
	3.111/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	115
	9
	11
	135

	139
	3.111/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	104
	8
	10
	122

	140
	3.112/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	124
	10
	12
	146

	141
	3.112/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	110
	9
	11
	130

	142
	3.113/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	55
	4
	6
	65

	143
	3.113/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	48
	4
	5
	56












	 
	NR
	 
	 
	 
	Shpenzime te
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	Maximum
	TOTALI

	 
	ANALIZE
	 
	 
	 
	max 8%
	10%
	 

	144
	3.114/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	60
	5
	6
	71

	145
	3.114/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	53
	4
	5
	62

	146
	3.115/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	65
	5
	7
	77

	147
	3.115/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	58
	5
	6
	68

	148
	3.116/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	63
	5
	6
	74

	149
	3.116/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	55
	4
	6
	65

	150
	3.117/a
	Germim dheu me ekskavator  2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	70
	6
	7
	83

	151
	3.117/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	63
	5
	6
	74

	152
	3.118/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	75
	6
	8
	89

	153
	3.118/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	68
	5
	7
	80

	154
	3.119/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	154
	12
	15
	182

	155
	3.119/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	140
	11
	14
	165

	156
	3.120/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	170
	14
	17
	201

	157
	3.120/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	154
	12
	15
	182

	158
	3.121/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	184
	15
	18
	217

	159
	3.121/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	168
	13
	17
	198

	160
	3.122/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	204
	16
	20
	241

	161
	3.122/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	180
	14
	18
	212
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	162
	3.123/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	224
	18
	22
	264

	163
	3.123/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	200
	16
	20
	236

	164
	3.124/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	244
	20
	24
	288

	165
	3.124/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	220
	18
	22
	260

	166
	3.125/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	83
	7
	8
	98

	167
	3.125/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	77
	6
	8
	90

	168
	3.126/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	92
	7
	9
	109

	169
	3.126/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	83
	7
	8
	98

	170
	3.127/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	99
	8
	10
	117

	171
	3.127/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	90
	7
	9
	106

	172
	3.128/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	124
	10
	12
	146

	173
	3.128/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	113
	9
	11
	133

	174
	3.129/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	137
	11
	14
	162

	175
	3.129/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	124
	10
	12
	146

	176
	3.130/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	149
	12
	15
	175

	177
	3.130/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	135
	11
	14
	159

	178
	3.131/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	55
	4
	6
	65

	179
	3.131/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	50
	4
	5
	59
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	180
	3.132/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	60
	5
	6
	71

	181
	3.132/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	55
	4
	6
	65

	182
	3.133/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	65
	5
	7
	77

	183
	3.133/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	60
	5
	6
	71

	184
	3.134/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	98
	8
	10
	115

	185
	3.134/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	88
	7
	9
	103

	186
	3.135/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	108
	9
	11
	127

	187
	3.135/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	98
	8
	10
	115

	188
	3.136/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	118
	9
	12
	139

	189
	3.136/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	108
	9
	11
	127

	190
	3.137
	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	403
	32
	40
	475

	191
	3.138
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	245
	20
	25
	289

	192
	3.139
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	175
	14
	18
	207

	193
	3.158/a
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
	m3
	95
	8
	9
	112

	194
	3.158/e
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
	m3
	389
	31
	39
	458

	195
	3.159/a
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
	m3
	109
	9
	11
	128

	196
	3.159/e
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
	m3
	410
	33
	41
	483

	197
	3.160/a
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
	m3
	137
	11
	14
	161

	198
	3.160/e
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
	m3
	448
	36
	45
	529

	199
	3.161
	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3
	m3
	18
	1
	2
	21

	200
	3.161/1
	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3
	m3
	16
	1
	2
	19

	201
	3.161/2
	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3
	m3
	12
	1
	1
	14

	202
	3.164
	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe
	m3
	85
	7
	8
	100
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	203
	3.178
	Ndertim kasonete ne toke te bute 
	m2
	351
	28
	35
	414

	204
	3.179
	Ndertim kasonete ne toke mesatare 
	m2
	466
	37
	47
	549

	205
	3.180
	Ndertim kasonete ne toke te forte 
	m2
	649
	52
	65
	766

	206
	3.181
	Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute 
	m2
	649
	52
	65
	765

	207
	3.182/a
	Shtrese rere natyrore t=10cm
	m2
	163
	13
	16
	193

	208
	3.182/b
	Shtrese rere natyrore t=15cm
	m2
	249
	20
	25
	294

	209
	3.182/c
	Shtrese rere natyrore t=20cm
	m2
	334
	27
	33
	395

	210
	3.183/a
	Shtrese zhavor lumi t=10cm
	m2
	106
	8
	11
	125

	211
	3.183/b
	Shtrese zhavor lumi t=15cm
	m2
	157
	13
	16
	185

	212
	3.183/c
	Shtrese zhavor lumi t=20cm
	m2
	203
	16
	20
	239

	213
	3.184/a
	Shtrese zhavor lumi t=30cm
	m2
	313
	25
	31
	369

	214
	3.184/b
	Shtrese zhavor lumi t=40cm
	m2
	415
	33
	42
	490

	215
	3.193/a
	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim
	m2
	131
	10
	13
	154

	216
	3.193/b
	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim
	m2
	229
	18
	23
	270

	217
	3.193/c
	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim
	m2
	340
	27
	34
	401

	218
	3.197
	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri
	m2
	29
	2
	3
	35

	219
	3.197/1
	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri
	m2
	41
	3
	4
	48

	220
	3.198
	Cilindrim kasonete me rul
	m2
	11
	1
	1
	12

	221
	3.198
	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul
	m2
	14
	1
	1
	16

	222
	3.199
	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul
	m2
	14
	1
	1
	16

	223
	3.199/1
	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul
	m2
	15
	1
	2
	18

	224
	3.201
	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul
	m2
	14
	1
	1
	17

	225
	3.201/1
	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul
	m2
	16
	1
	2
	19

	226
	3.202
	Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm
	m2
	29
	2
	3
	34

	227
	3.203
	Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm
	m2
	29
	2
	3
	34

	228
	3.204
	Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim
	m2
	22
	2
	2
	26

	229
	3.204/1
	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim
	m2
	31
	2
	3
	36

	230
	3.205
	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	110
	9
	11
	130

	231
	3.205/1
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	161
	13
	16
	190

	232
	3.205/2
	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	203
	16
	20
	240

	233
	3.206
	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	310
	25
	31
	366

	234
	3.207
	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	102
	8
	10
	120

	235
	3.207
	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	119
	10
	12
	140

	236
	3.208
	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	172
	14
	17
	203

	237
	3.209
	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri
	m2
	282
	23
	28
	333

	238
	3.210
	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur  makineri
	m2
	334
	27
	33
	394

	239
	3.211
	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm,  perhapur e ngjeshur makineri
	m2
	385
	31
	38
	454







	 
	NR
	 
	 
	 
	Shpenzime te
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	Maximum
	TOTALI

	 
	ANALIZE
	 
	 
	 
	max 8%
	10%
	 

	240
	3.212
	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri
	m2
	218
	17
	22
	257

	241
	3.212/a
	Shtrese stabilizanti t=5cm
	m2
	124
	10
	12
	147

	242
	3.212/b
	Shtrese stabilizant t=10cm
	m2
	217
	17
	22
	256

	243
	3.212/c
	Shtrese stabilizant t=15cm
	m2
	311
	25
	31
	367

	244
	3.212/d
	Shtrese stabilizant t=20cm
	m2
	407
	33
	41
	481

	 
	 
	PUNIME  ASFALTIMI
	m2
	 
	 
	 
	 

	245
	3.213
	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri
	m2
	947
	76
	95
	1117

	246
	3.214
	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri
	m2
	728
	58
	73
	859

	247
	3.215
	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri
	m2
	714
	57
	71
	842

	248
	3.216
	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri
	m2
	533
	43
	53
	629

	249
	3.217
	Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil
	m2
	374
	30
	37
	442

	250
	3.218
	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm
	m2
	184
	15
	18
	217

	251
	3.219
	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil  ~ 5mm
	m2
	110
	9
	11
	129

	252
	3.220
	Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah
	m2
	355
	28
	35
	419

	253
	3.220/1
	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri
	m2
	372
	30
	37
	439

	254
	3.221
	Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah
	m2
	459
	37
	46
	542

	255
	3.221/1
	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri
	m2
	478
	38
	48
	563

	256
	3.222
	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah
	m2
	561
	45
	56
	662

	257
	3.222/1
	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri
	m2
	583
	47
	58
	687

	 
	 
	ANALIZA  TEKNIKE  TE  REJA
	m2
	 
	 
	 
	 

	258
	3.222/2
	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri
	m2
	688
	55
	69
	811

	259
	3.222/3
	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri
	m2
	793
	63
	79
	935

	260
	3.222/4
	Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri
	m2
	898
	72
	90
	1059

	261
	3.222/5
	Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri
	m2
	1003
	80
	100
	1183

	262
	3.222/6
	Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.
	m2
	1108
	89
	111
	1307

	263
	3.223
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah
	m2
	300
	24
	30
	354

	264
	3.223/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri
	m2
	314
	25
	31
	370

	265
	3.224
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah
	m2
	433
	35
	43
	511

	266
	3.224/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri
	m2
	446
	36
	45
	526

	267
	3.225
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah
	m2
	503
	40
	50
	593

	268
	3.225/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri
	m2
	517
	41
	52
	610

	269
	3.226
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah
	m2
	567
	45
	57
	669

	270
	3.226/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri
	m2
	578
	46
	58
	682

	271
	3.226/2
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri
	m2
	710
	57
	71
	837

	272
	3.226/3
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri
	m2
	841
	67
	84
	993

	273
	3.226/4
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri
	m2
	973
	78
	97
	1148







	 
	NR
	 
	 
	 
	Shpenzime te
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
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	TOTALI

	 
	ANALIZE
	 
	 
	 
	max 8%
	10%
	 

	274
	3.226/5
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri
	m2
	1105
	88
	110
	1304

	275
	3.226/6
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri
	m2
	1236
	99
	124
	1459

	276
	3.226/7
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri
	m2
	1314
	105
	131
	1550

	277
	3.227
	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah
	m2
	337
	27
	34
	397

	278
	3.227/1
	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri
	m2
	354
	28
	35
	418

	279
	3.228
	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah
	m2
	435
	35
	43
	513

	280
	3.228/1
	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri
	m2
	453
	36
	45
	535

	281
	3.229
	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah
	m2
	531
	42
	53
	627

	282
	3.229/1
	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
	m2
	552
	44
	55
	652

	283
	3.229/2
	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri
	m2
	651
	52
	65
	769

	284
	3.229/3
	Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri
	m2
	750
	60
	75
	886

	285
	3.229/4
	Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri
	m2
	849
	68
	85
	1002

	286
	3.229/5
	Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri
	m2
	949
	76
	95
	1119

	287
	3.229/6
	Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak.
	m2
	1048
	84
	105
	1236

	288
	3.230
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah
	m2
	288
	23
	29
	340

	289
	3.230/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri
	m2
	300
	24
	30
	354

	290
	3.231
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah
	m2
	413
	33
	41
	487

	291
	3.231/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri
	m2
	426
	34
	43
	502

	292
	3.232
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah
	m2
	479
	38
	48
	565

	293
	3.232/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri
	m2
	493
	39
	49
	582

	294
	3.233
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah
	m2
	539
	43
	54
	637

	295
	3.233/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
	m2
	551
	44
	55
	650

	296
	3.233/2
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri
	m2
	675
	54
	68
	797

	297
	3.233/3
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri
	m2
	800
	64
	80
	944

	298
	3.233/4
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri
	m2
	925
	74
	93
	1092

	299
	3.233/5
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri
	m2
	1050
	84
	105
	1239

	300
	3.233/6
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri
	m2
	1175
	94
	117
	1386

	301
	3.233/7
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri
	m2
	1248
	100
	125
	1473

	 
	 
	PUNIME  BETONI  E  BETONARMEJE
	 
	 
	 
	 
	 

	302
	3.234
	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur
	m3
	5821
	466
	582
	6869

	303
	3.235
	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur
	m3
	6288
	503
	629
	7420

	304
	3.236
	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur
	m3
	5734
	459
	573
	6766

	305
	3.237
	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur
	m3
	6070
	486
	607
	7163

	306
	3.238
	Struktura monolite betoni C 6/10 
	m3
	7174
	574
	717
	8466

	307
	3.239
	Struktura monolite betoni C 7/10 
	m3
	7573
	606
	757
	8937

	308
	3.240
	Struktura monolite betoni C 12/15 
	m3
	7852
	628
	785
	9266

	309
	3.241
	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 
	m3
	8186
	655
	819
	9659
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	310
	3.242
	Struktura monolite betoni C 12/15 
	m3
	8025
	642
	802
	9469

	311
	3.243
	Struktura monolite betoni C 16/20 
	m3
	8560
	685
	856
	10101

	312
	3.243/1
	Struktura te holla monolite betoni C 16/20
	m3
	8692
	695
	869
	10257

	313
	3.244
	Struktura monolite betoni C 20/25
	m3
	9033
	723
	903
	10659

	314
	3.244/1
	Struktura te holla monolite betoni C 20/25
	m3
	9165
	733
	917
	10815

	315
	3.245
	Struktura monolite betoni C 25/30
	m3
	9840
	787
	984
	11612

	316
	3.245/1
	Struktura te holla monolite betoni C 25/30
	m3
	12411
	993
	1241
	14645

	317
	3.246
	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25
	m3
	11826
	946
	1183
	13954

	318
	3.247
	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30
	m3
	12682
	1015
	1268
	14965

	319
	3.248
	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37
	m3
	12785
	1023
	1278
	15086

	320
	3.249
	F V soletone b/a C 16/20
	m3
	12028
	962
	1203
	14193

	321
	3.250
	F V pilota b/a C 16/20
	m3
	9602
	768
	960
	11330

	322
	3.251
	Ngulja e  pilota b/a me batipal
	m
	2102
	168
	210
	2480

	323
	3.252
	Ngulja e  pilota b/a me ekskavator batipal
	m
	2654
	212
	265
	3131

	324
	3.253
	Ngulja e  pilota b/a me traktor batipal
	m
	3004
	240
	300
	3544

	325
	3.254
	F V lugje e pila b/a te parapergatitura
	m3
	20265
	1621
	2027
	23913

	326
	3.255
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m
	cope
	4535
	363
	454
	5351

	327
	3.256
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m
	cope
	5397
	432
	540
	6368

	328
	3.257
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m
	cope
	6795
	544
	680
	8018

	329
	3.258
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m
	cope
	9614
	769
	961
	11344

	330
	3.259
	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m
	cope
	11851
	948
	1185
	13984

	331
	3.260
	F V mbajtese e bazamente lugje b/a C 16/20 parabolik
	m3
	23987
	1919
	2399
	28305

	332
	3.261
	F V elemente b/a C 16/20 per kaskada
	m3
	19801
	1584
	1980
	23365

	333
	3.262
	F V element b/a C 16/20 per priza,hyrje dalje, me krah
	m3
	15264
	1221
	1526
	18012

	334
	3.263
	F V element lugje te vegjel b/a C 16/20, me krah
	m3
	15525
	1242
	1553
	18320

	335
	3.264
	F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m
	m3
	11893
	951
	1189
	14034

	336
	3.265
	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m
	m3
	16903
	1352
	1690
	19946

	337
	3.266
	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m
	m3
	12805
	1024
	1280
	15110

	338
	3.268
	F V tombino kendrejte b/a C 16/20
	m3
	12790
	1023
	1279
	15093

	339
	3.269
	F V kollona e rama b/a per hekurudha C 16/20
	m3
	15605
	1248
	1561
	18414

	340
	3.270
	F V kollona e rama b/a per hekurudha C 25/30
	m3
	16357
	1309
	1636
	19301

	341
	3.271
	F V trare "T"per ura rruge, h/udha C 20/25, HD~10m
	m3
	22757
	1821
	2276
	26853

	342
	3.272
	F V trare "T"per ura rrugore C 20/25, HD15~20m
	m3
	23797
	1904
	2380
	28080

	343
	3.273
	F V trare "T" C 25/30, per ura rruge me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m
	m3
	24636
	1971
	2464
	29070

	344
	3.274
	F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m 
	m3
	23848
	1908
	2385
	28140

	345
	3.275
	F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m,pa solete 
	m3
	21631
	1730
	2163
	25525

	346
	3.276
	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m, montim me vinç tip "Urebeli" 
	m3
	21719
	1738
	2172
	25629
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	347
	3.277
	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m, montim me vinç tip "Urebeli" 
	m3
	19503
	1560
	1950
	23013

	348
	3.278
	F V pllaka betoni C 12/15, t = 5cm, pa llaç
	m2
	659
	53
	66
	777

	349
	3.279
	F V pllaka betoni C 12/15, t = 10 cm, pa llaç
	m2
	1043
	83
	104
	1231

	350
	3.280
	F V pllaka b/a C 12/15, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç
	m3
	1991
	159
	199
	2349

	351
	3.281
	F V pllaka b/a C 16/20, t = 3.5 cm, mbi llaç
	m3
	2128
	170
	213
	2512

	352
	3.282
	F V blloqe betoni C 7/10, 100x100x100 dhe 100x100x50cm
	m3
	8053
	644
	805
	9503

	353
	3.283
	F V blloqe betoni C 7/10, 80x80x80 dhe 60x60x60cm
	m3
	8314
	665
	831
	9811

	354
	3.284
	F V blloqe betoni C 7/10, 50x50x50 dhe 40x40x40cm
	m3
	8567
	685
	857
	10109

	355
	3.285
	F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 40 ~ 60 cm
	m3
	9980
	798
	998
	11777

	356
	3.286
	F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 70 ~ 100 cm
	m3
	9288
	743
	929
	10960

	 
	 
	PUNIME  HEKUR  BETONI
	 
	 
	 
	 
	 

	357
	3.287
	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm
	ton
	117643
	9411
	11764
	138819

	358
	3.288
	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm
	ton
	108927
	8714
	10893
	128534

	359
	3.289
	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm
	ton
	113977
	9118
	11398
	134493

	360
	3.290
	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm
	ton
	163137
	13051
	16314
	192501

	361
	3.290/1
	F V hekur betoni ne qeramike armuar Ø3~5mm
	ton
	128319
	10266
	12832
	151417

	362
	3.291
	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø 6 ~ 10mm
	ton
	124866
	9989
	12487
	147342

	363
	3.292
	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø > 12 mm
	ton
	129142
	10331
	12914
	152388

	364
	3.293
	F V hekur periodik karkase te salduar, Ø > 12 mm
	ton
	119042
	9523
	11904
	140470

	365
	3.294
	F V detaje metalike ne b/a
	ton
	165334
	13227
	16533
	195094

	 
	 
	PUNIME  SKELERIE  DHE  KALLEPI
	 
	 
	 
	 
	 

	366
	3.303
	Skele metalike deri 10m
	m2
	95
	8
	9
	112

	367
	3.304
	Skele sherbimi druri
	m2
	568
	45
	57
	670

	368
	3.305
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara
	m2
	357
	29
	36
	421

	369
	3.306
	Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara
	m2
	598
	48
	60
	705

	370
	3.307
	Kallep per soleta ne ura te vogla
	m2
	468
	37
	47
	552

	371
	3.308
	Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash
	m2
	640
	51
	64
	755

	372
	3.309
	Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark
	m2
	538
	43
	54
	635

	373
	3.310
	Kallep me derrasa te veçuara, per fuga
	m2
	239
	19
	24
	282

	374
	3.311
	Kallep inventari i zakonshem
	m2
	661
	53
	66
	780

	375
	3.312
	Kallep inventari i me ngaterresa
	m2
	886
	71
	89
	1045

	376
	3.313
	Pergatitje kallep metalik ( perdorimi 120-150 here = 8879/135 )
	m2
	8266
	661
	827
	9754

	377
	3.314
	Panele derrase per mure, themele e pila
	m2
	541
	43
	54
	639

	378
	3.315
	Panele derrase per soleta e trare
	m2
	741
	59
	74
	874

	379
	3.316
	Kallep me panele druri per themele e mure
	m2
	1193
	95
	119
	1408

	380
	3.317
	Kallep me panele druri per pila e ballna e mure
	m2
	1012
	81
	101
	1194







	 
	NR
	 
	 
	 
	Shpenzime te
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
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	TOTALI

	 
	ANALIZE
	 
	 
	 
	max 8%
	10%
	 

	381
	3.318
	Kallep me panele druri per soleta te vogla
	m2
	1275
	102
	127
	1504

	382
	3.319
	Kallep me panele druri per soleta e trare
	m2
	1223
	98
	122
	1443

	383
	3.320
	Kallep me panele per veshje kanale me beton
	m2
	678
	54
	68
	800

	 
	 
	NDERTIMI  I  VEPRAVE  TE  ARTIT
	 
	 
	 
	 
	 

	384
	3.321
	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15
	m3
	3187
	255
	319
	3760

	385
	3.322
	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25
	m3
	3418
	273
	342
	4033

	386
	3.323
	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50
	m3
	3547
	284
	355
	4185

	387
	3.324
	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25
	m3
	4813
	385
	481
	5679

	388
	3.325
	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50
	m3
	4941
	395
	494
	5831

	389
	3.326
	Mur mbajtes e themele me gur te thate
	m3
	2665
	213
	267
	3145

	390
	3.331
	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave  1x1x1 m
	m3
	3177
	254
	318
	3749

	391
	3.332
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave  1x1x1.5 m
	m3
	3124
	250
	312
	3687

	392
	3.333
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave  1x1x2 m
	m3
	2850
	228
	285
	3363

	393
	3.334
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave  1x2x2 m
	m3
	2567
	205
	257
	3029

	394
	3.335
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x1x0.25m
	m3
	5343
	427
	534
	6305

	395
	3.336
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x1x0.5m
	m3
	3891
	311
	389
	4591

	396
	3.337
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  2x2x1.5m
	m3
	2253
	180
	225
	2658

	397
	3.338
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x2x0.5m
	m3
	3599
	288
	360
	4247

	398
	3.339
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x3x0.5m
	m3
	3468
	277
	347
	4092

	399
	3.340
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x2x1.5m
	m3
	2637
	211
	264
	3112

	400
	3.352
	Mbushje me gur kave
	m3
	1164
	93
	116
	1373

	401
	3.353
	Mbushje me shkemb te germuar me pare
	m3
	471
	38
	47
	555

	402
	3.354
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm
	m
	656
	52
	66
	774

	403
	3.355
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm
	m
	1156
	93
	116
	1364

	404
	3.356
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm
	m
	1597
	128
	160
	1885

	405
	3.357
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm
	m
	2311
	185
	231
	2726

	406
	3.358
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm
	m
	2749
	220
	275
	3244

	407
	3.359
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm
	m
	6725
	538
	673
	7936

	408
	3.360
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm
	m
	8948
	716
	895
	10559

	409
	3.361
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm
	m
	12231
	978
	1223
	14433

	410
	3.362
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm
	m
	17235
	1379
	1723
	20337

	411
	3.363
	Tombino me tuba betoni   Ø 400, mbi shtrese betoni
	m
	2027
	162
	203
	2392

	412
	3.364
	Tombino me tuba betoni   Ø 500, mbi shtrese betoni
	m
	2875
	230
	287
	3392

	413
	3.365
	Tombino me tuba betoni   Ø 600, mbi shtrese betoni
	m
	3505
	280
	351
	4136

	414
	3.366
	Tombino me tuba betoni   Ø 800, mbi shtrese betoni
	m
	7931
	634
	793
	9358

	415
	3.367
	Tombino me tuba betoni   Ø 1000, mbi shtrese betoni
	m
	10648
	852
	1065
	12565

	416
	3.368
	Tombino me tuba betoni   Ø 1200, mbi shtrese betoni
	m
	14494
	1160
	1449
	17103
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	417
	3.369
	Tombino me tuba betoni   Ø 1500, mbi shtrese betoni
	m
	20464
	1637
	2046
	24148

	418
	3.370
	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne zhavor
	m
	6169
	494
	617
	7280

	419
	3.371
	Tombino me tuba b/a, hekur periodiik Ø 700 mm, per h/udha, zhavor
	m
	6485
	519
	648
	7652

	420
	3.372
	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne zhavor
	m
	8565
	685
	857
	10107

	421
	3.373
	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø 1000mm, per h/udha,ne zhavor
	m
	8937
	715
	894
	10546

	422
	3.374
	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne zhavor
	m
	16762
	1341
	1676
	19779

	423
	3.375
	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø1500mm, per h/udha,ne zhavori
	m
	17368
	1389
	1737
	20494

	424
	3.376
	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave
	m3
	1267
	101
	127
	1495

	425
	3.377
	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi
	m3
	1193
	95
	119
	1407

	426
	3.378
	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak
	m3
	1388
	111
	139
	1638

	427
	3.379
	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale
	m3
	1416
	113
	142
	1671

	428
	3.381
	Ndertim drenazhi me tuba qeramike
	ml
	147
	12
	15
	174

	429
	3.385
	Konstruksion metalik i zakonshem, per sera
	ton
	125252
	10020
	12525
	147798

	430
	3.386
	Konstruksion metalik i xinguar, per sera
	ton
	145978
	11678
	14598
	172254

	431
	3.388
	Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera
	m2
	1104
	88
	110
	1303

	432
	3.389
	Instalim per ajrim me 25 % hapje
	m2
	295
	24
	30
	348

	433
	3.390
	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm
	m
	432
	35
	43
	510

	434
	3.391
	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm
	m
	442
	35
	44
	521

	435
	3.392
	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat
	m
	117
	9
	12
	139

	436
	3.393
	Veshje e kunetave, me kalldrem
	m2
	489
	39
	49
	577

	437
	3.394
	Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento
	m2
	761
	61
	76
	898

	 
	 
	URA  DRURI  DHE  METALIKE
	 
	 
	 
	 
	 

	438
	3.415
	Ura druri.   Ndertimi i kembeve te urave
	m3
	21082
	1687
	2108
	24877

	439
	3.415/1
	Ura druri.   Ndertimi i strukturtes mbajtese 
	m3
	16806
	1344
	1681
	19831

	440
	3.415/2
	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela 
	m3
	4141
	331
	414
	4886

	441
	3.415/3
	Ura druri.  Shtese me derrasa, 5 cm
	m2
	908
	73
	91
	1071

	442
	3.415/4
	Ura druri.  Shtese me derrasa, 8 cm
	m2
	1308
	105
	131
	1543

	443
	3.416
	Ura druri.  Parmake me lende Ø
	m
	1537
	123
	154
	1813

	444
	3.416
	Ura druri.  Parmake me lende te sharruar
	m
	1577
	126
	158
	1860

	445
	3.421
	Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m
	m
	58870
	4710
	5887
	69466

	446
	3.422
	Vendosje ura beli te perhershme tipSD~0.69t/m
	m
	83519
	6681
	8352
	98552

	447
	3.423
	Vendosje ura beli te perhershme tipST~0.89t/m
	m
	107457
	8597
	10746
	126799

	448
	3.424
	Vendosje ura beli te perhershme tipDD~1.03t/m
	m
	124498
	9960
	12450
	146907

	449
	3.425
	Vendosje ura beli te perhershme tipDT~1.45t/m
	m
	174938
	13995
	17494
	206426

	450
	3.426
	Vendosje ura beli te perhershme tipTD~1.53t/m
	m
	183824
	14706
	18382
	216912

	451
	3.427
	Vendosje ura beli te perhershme tipTT~2.08t/m
	m
	250391
	20031
	25039
	295462
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	VIJA  DEKOVILI  E  MIREMBAJTJE  RRUGE
	 
	 
	 
	 
	 

	452
	3.431
	Ndertim vija dekovili te perhershme
	ml
	3577
	286
	358
	4221

	453
	3.432
	Ndertim vija dekovili te perkohshme
	ml
	3487
	279
	349
	4114

	454
	3.443
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re
	m2
	12175
	974
	1218
	14367

	455
	444/445
	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te
	m2
	6050
	484
	605
	7139

	456
	3.446
	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm,  kat I-re
	m2
	22787
	1823
	2279
	26888

	457
	447/448
	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm,kat II-III te
	m2
	11393
	911
	1139
	13444

	458
	3.449
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm,  kat I-re
	m2
	30434
	2435
	3043
	35912

	459
	450/451
	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 8cm,kat II-III te
	m2
	14816
	1185
	1482
	17483

	460
	3.452
	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam  kat I-re
	m2
	12885
	1031
	1288
	15204

	461
	453/454
	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-IIIte
	m2
	6442
	515
	644
	7602

	 
	 
	PUNIME  ME  SONDA  NE  U R A
	 
	 
	 
	 
	 

	462
	3.455
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore.
	m
	14040
	1123
	1404
	16567

	463
	3.456
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore.
	m
	27180
	2174
	2718
	32072

	464
	3.457
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor
	m
	43920
	3514
	4392
	51826

	465
	3.455/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore.
	m
	14760
	1181
	1476
	17417

	466
	3.456/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor
	m
	27720
	2218
	2772
	32710

	467
	3.457/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb
	m
	44640
	3571
	4464
	52675

	468
	3.459
	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20 m, toke ranore.
	m
	28800
	2304
	2880
	33984

	469
	3.460
	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore.
	m
	41580
	3326
	4158
	49064

	470
	3.457/8
	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb.
	m
	71820
	5746
	7182
	84748

	471
	3.459/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore
	m
	29520
	2362
	2952
	34834

	472
	3.460/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor
	m
	42300
	3384
	4230
	49914

	473
	3.457/9
	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb
	m
	72540
	5803
	7254
	85597

	474
	3.461
	Shpim me sonda"UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore.
	m
	43560
	3485
	4356
	51401

	475
	3.462
	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavore.
	m
	65520
	5242
	6552
	77314

	476
	3.461/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40 m, toke ranore.
	m
	43560
	3485
	4356
	51401

	477
	3.462/1
	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor
	m
	66240
	5299
	6624
	78163

	 
	 
	PUNIME  HEKURUDHORE
	 
	 
	 
	 
	 

	478
	3.474
	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te drejta
	km
	1884298
	150744
	188430
	2223472

	479
	3.475
	F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m
	km
	2093908
	167513
	209391
	2470812

	480
	3.476
	F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta
	km
	1779776
	142382
	177978
	2100136

	481
	3.483
	Ndertim shtrese ballasti me zhavorr
	m3
	1187
	95
	119
	1400

	482
	3.484
	Ndertim shtrese ballasti me çakell
	m3
	1158
	93
	116
	1367

	 
	 
	LINJA T / L       GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE
	 
	 
	 
	 
	 

	483
	3.497
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	382
	31
	38
	450
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	484
	3.497/a
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	649
	52
	65
	766

	485
	3.497/b
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	878
	70
	88
	1036

	486
	3.497/c
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke e bute kat I II, ~1.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	343
	27
	34
	405

	487
	3.497/d
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	483
	39
	48
	570

	488
	3.497/e
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2
	m3
	687
	55
	69
	811

	489
	3.498
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	420
	34
	42
	495

	490
	3.498/a
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	636
	51
	64
	750

	491
	3.498/b
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	878
	70
	88
	1036

	492
	3.498/c
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	420
	34
	42
	495

	493
	3.498/d
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	636
	51
	64
	750

	494
	3.498/e
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2
	m3
	878
	70
	88
	1036

	495
	3.499
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	560
	45
	56
	660

	496
	3.499/a
	Germim dheu gropa shtyllash  T/L, toke mes kat III, ~3.5m, sip tabani 1.5m2
	m3
	954
	76
	95
	1126

	497
	3.499/b
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2
	m3
	1272
	102
	127
	1501

	498
	3.499/c
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	509
	41
	51
	600

	499
	3.499/d
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	801
	64
	80
	946

	500
	3.499/e
	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	1081
	86
	108
	1276

	501
	3.503
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip  2 m2
	m3
	552
	44
	55
	651

	502
	3.503/a
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	705
	56
	71
	832

	503
	3.503/c
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip  4 m2
	m3
	475
	38
	48
	561

	504
	3.503/d
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip  4 m2
	m3
	552
	44
	55
	652

	505
	3.504
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip  2 m2
	m3
	641
	51
	64
	756

	506
	3.504/a
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2
	m3
	781
	63
	78
	922

	507
	3.504/c
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip  4 m2
	m3
	552
	44
	55
	651

	508
	3.504/d
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	642
	51
	64
	757

	509
	3.505
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip  2 m2
	m3
	743
	59
	74
	876

	510
	3.505/a
	Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip  2 m2
	m3
	883
	71
	88
	1042

	511
	3.505/c
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2
	m3
	653
	52
	65
	771

	512
	3.505/d
	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	743
	59
	74
	877

	513
	3.506
	Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike
	m3
	21136
	1691
	2114
	24940

	514
	3.507
	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark
	ton
	145660
	11653
	14566
	171879

	515
	3.508
	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark
	ton
	149544
	11964
	14954
	176462

	516
	3.509
	Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv
	ton
	182131
	14571
	18213
	214915

	517
	3.510
	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv
	ton
	159295
	12744
	15930
	187969

	518
	3.511
	Traversa metalike per      0.4 ~ 10 kv
	ton
	126654
	10132
	12665
	149452
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	BOJATISJE  SHTYLLE  TENSION  I  LARTE
	 
	 
	 
	 
	 

	519
	3.512
	Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, ne vaske
	ton
	4125
	330
	412
	4867

	520
	3.513
	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me pistolete
	ton
	7485
	599
	749
	8833

	521
	3.514
	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe
	ton
	8225
	658
	823
	9706

	522
	3.515
	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim
	ton
	1898
	152
	190
	2240

	523
	3.516
	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1
	ton
	2767
	221
	277
	3265

	 
	 
	LINJA  T/U  04 - 10 KV.  SHTYLLA  ME  LENDE  E  TE  CENTRIFUGUARA.
	 
	 
	 
	 
	 

	524
	3.517
	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme
	m3
	29919
	2393
	2992
	35304

	525
	3.518
	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A"
	m3
	24378
	1950
	2438
	28766

	526
	3.518/1
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjetese,NH-6m,130/210/4
	cope
	21883
	1751
	2188
	25823

	527
	3.519
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv,traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4
	cope
	22129
	1770
	2213
	26113

	528
	3.520
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5
	cope
	22748
	1820
	2275
	26843

	529
	3.521
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5
	cope
	23082
	1847
	2308
	27237

	530
	3.522
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5
	cope
	23748
	1900
	2375
	28023

	531
	3.523
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5
	cope
	23748
	1900
	2375
	28023

	532
	3.524
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermjet, NM-9m,150/270/5
	cope
	23385
	1871
	2338
	27594

	533
	3.525
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m,190/310/5
	cope
	24748
	1980
	2475
	29203

	534
	3.526
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m,150/283/5
	cope
	26112
	2089
	2611
	30812

	535
	3.527
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5
	cope
	27748
	2220
	2775
	32743

	536
	3.528
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5
	cope
	31748
	2540
	3175
	37463

	537
	3.529
	FV shtylla centifuguara M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ankerore NT 2X10 190/323
	cope
	73023
	5842
	7302
	86167

	538
	3.530
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350
	cope
	81023
	6482
	8102
	95607

	539
	3.531
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor,kalimtare 1x15  297/390/7
	cope
	86788
	6943
	8679
	102410

	540
	3.531/1
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15  190/297/8
	cope
	87788
	7023
	8779
	103590

	541
	3.532
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15  297/390/7
	cope
	211232
	16899
	21123
	249254

	542
	3.532/1
	FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor,kalimtare 2x15 190/297/8
	cope
	213232
	17059
	21323
	251614

	 
	 
	LINJA  T/L  35  KV.  SHTYLLA   TE  CENTRIFUGUARA
	 
	 
	 
	 
	 

	543
	3.533
	FV shtylla centifuguara T/L  35kv,ndermjetese,35NVII,18m,350/483/10m ø 350/8 m
	cope
	148495
	11880
	14849
	175224

	544
	3.534
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIII,20m,350/483/10m ø 350/10m
	cope
	152931
	12234
	15293
	180458

	545
	3.535
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 35NVIIF,18m,350/483/10m ø 350/8m
	cope
	148495
	11880
	14849
	175224

	546
	3.536
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet 35NVIISH,16m,350/483/10mø350/6m
	cope
	146495
	11720
	14649
	172864

	547
	3.537
	FV shtylla centifuguara T/L  35kv, ndermjet,35NT VIIIISHF,8 m,350/483/10mø50/8m
	cope
	148931
	11914
	14893
	175738

	548
	3.538
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8
	cope
	143495
	11480
	14349
	169324

	549
	3.539
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12
	cope
	156883
	12551
	15688
	185121

	550
	3.540
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 5 NT2,18m,350/483/10m  90/350/12
	cope
	156495
	12520
	15649
	184664
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	551
	3.541
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT2,22m,350/483/10m 190/350/12
	cope
	156919
	12553
	15692
	185164

	552
	3.542
	FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT3,19.4m,350/449/7.4m190/350/12
	cope
	155014
	12401
	15501
	182916

	553
	3.543
	FV shtylla centifuguara T/L35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5
	cope
	249944
	19995
	24994
	294934

	554
	3.544
	FV shtylla centifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8
	cope
	253944
	20315
	25394
	299654

	 
	 
	LINJA  T/L  110  E  220  KV.  SHTYLLA   TE  CENTRIFUGUARA
	 
	 
	 
	 
	 

	555
	3.545
	FV shtylla centrifug T/L110/220kv,nderm110kv,110NB4,2m,350/483/10mø350/12m
	cope
	158145
	12652
	15815
	186611

	556
	3.546
	FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv,110NB5,20m,50/483/10mø50/10m
	cope
	154145
	12332
	15415
	181891

	557
	3.547
	Shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv,220NB1,2x20m ø400/8m ø 400/12m
	cope
	207105
	16568
	20710
	244384

	 
	 
	L I N J A    T / L.    S H T R I R J E    E    T E R H E Q J E    T E L I
	 
	 
	 
	 
	 

	558
	3.548
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 25m/m²
	cope
	163856
	13108
	16386
	193350

	559
	3.549
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 35m/m²
	km
	213163
	17053
	21316
	251533

	560
	3.550
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m²
	km
	277163
	22173
	27716
	327053

	561
	3.551
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m²
	km
	355938
	28475
	35594
	420007

	562
	3.552
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m²
	km
	471989
	37759
	47199
	556947

	563
	3.553
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 120 m/m²
	km
	578924
	46314
	57892
	683130

	564
	3.554
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 185 m/m²
	km
	854234
	68339
	85423
	1007996

	565
	3.548/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m²
	km
	86973
	6958
	8697
	102628

	566
	3.549/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 35 m/m²
	km
	99311
	7945
	9931
	117187

	567
	3.550/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 50 m/m²
	km
	117836
	9427
	11784
	139046

	568
	3.551/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 70 m/m²
	km
	142736
	11419
	14274
	168428

	569
	3.552/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 95 m/m²
	km
	172773
	13822
	17277
	203872

	570
	3.553/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 120 m/m²
	km
	202173
	16174
	20217
	238564

	571
	3.554/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 185 m/m²
	km
	284073
	22726
	28407
	335206

	572
	3.548/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m²
	km
	96571
	7726
	9657
	113953

	573
	3.549/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m²
	km
	121983
	9759
	12198
	143940

	574
	3.550/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m²
	km
	135031
	10802
	13503
	159336

	575
	3.551/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m²
	km
	176873
	14150
	17687
	208710

	576
	3.552/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m²
	km
	239353
	19148
	23935
	282437

	577
	3.553/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m²
	km
	277891
	22231
	27789
	327911

	578
	3.554/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri,al-celik, seksion 185 m/m²
	km
	400136
	32011
	40014
	472160

	579
	3.555
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m²
	km
	696416
	55713
	69642
	821770

	580
	3.556
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m²
	km
	874861
	69989
	87486
	1032336

	581
	3.557
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm²
	km
	19656
	1572
	1966
	23194

	582
	3.558
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm²
	km
	22376
	1790
	2238
	26404

	583
	3.559
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm²
	km
	27976
	2238
	2798
	33012
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	584
	3.560
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm²
	km
	36536
	2923
	3654
	43112

	585
	3.561
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm²
	km
	49756
	3980
	4976
	58712

	586
	3.562
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm²
	km
	69382
	5551
	6938
	81871

	587
	3.563
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm²
	km
	88102
	7048
	8810
	103960

	588
	3.560/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm²
	km
	20611
	1649
	2061
	24321

	589
	3.561/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm²
	km
	24211
	1937
	2421
	28569

	590
	3.562/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm²
	km
	31647
	2532
	3165
	37343

	591
	3.563/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm²
	km
	37872
	3030
	3787
	44689

	592
	3.559/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 10mm²
	km
	19248
	1540
	1925
	22713

	593
	3.560/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 16 mm²
	km
	23018
	1841
	2302
	27162

	594
	3.561/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 25 mm²
	km
	27468
	2197
	2747
	32413

	595
	3.562/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 35mm²
	km
	37701
	3016
	3770
	44488

	596
	3.563/2
	Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 50 mm²
	km
	44371
	3550
	4437
	52358

	597
	3.564
	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35
	km
	71426
	5714
	7143
	84283

	598
	3.565
	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50
	km
	84911
	6793
	8491
	100195

	599
	3.566
	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70
	km
	114781
	9182
	11478
	135442

	600
	3.567
	Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50
	km
	169822
	13586
	16982
	200390

	 
	 
	LINJA   T/L   -   IZOLIMI  ELEKTRIK  NE  LINJA
	 
	 
	 
	 
	 

	601
	3.568
	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes,T/U me 2cope
	shtylla
	1199
	96
	120
	1415

	602
	3.569
	Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv  3 cope
	shtylla
	2809
	225
	281
	3315

	603
	3.570
	Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh.
	shtylla
	2360
	189
	236
	2785

	604
	3.571
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares
	shtylla
	9196
	736
	920
	10851

	605
	3.572
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm²
	shtylla
	26987
	2159
	2699
	31845

	606
	3.573
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm²
	shtylla
	28644
	2292
	2864
	33800

	607
	3.576
	Punime izolimi elektrik linja, TL-35kv, shtese per linja  shtylla ankeror cdo tip
	shtylla
	1247
	100
	125
	1472

	608
	3.577
	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv,  ne shtylla ndermjetese cdo tel
	shtylla
	26216
	2097
	2622
	30935

	609
	3.578
	Punime izolimi elektrik linja, 110 kv,  shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm²
	shtylla
	68316
	5465
	6832
	80613

	610
	3.579
	Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm²
	shtylla
	70626
	5650
	7063
	83338

	611
	3.580
	Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem
	shtylla
	62435
	4995
	6243
	73673

	612
	3.581
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland
	shtylla
	119118
	9529
	11912
	140559

	613
	3.582
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore
	shtylla
	251927
	20154
	25193
	297274

	614
	3.583
	Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem
	shtylla
	125055
	10004
	12505
	147565

	615
	3.584
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland
	shtylla
	238295
	19064
	23830
	281188

	616
	3.585
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore
	shtylla
	497809
	39825
	49781
	587414

	617
	3.586
	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 300
	shtylla
	84042
	6723
	8404
	99169
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	618
	3.587
	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel,            Açl - 400
	shtylla
	85992
	6879
	8599
	101470

	619
	3.603
	Shirit togezimi
	ton
	242758
	19421
	24276
	286454

	620
	3.604
	Togezim Trosi per linja T / L 35 - 100 kv
	shtylla
	875
	70
	87
	1032

	621
	3.605
	Togezim Trosi per linja T / L 220 kv
	shtylla
	1836
	147
	184
	2167

	622
	3.606
	Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar
	shtylla
	15496
	1240
	1550
	18286

	623
	3.606/1
	Skalle metalike ne shtylla T / L
	ton
	162622
	13010
	16262
	191894

	624
	3.607
	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros  - 50 mm²
	cope
	299
	24
	30
	353

	625
	3.608
	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela tros 70-120 mm²
	cope
	553
	44
	55
	652

	626
	3.609
	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros >120 mm²
	cope
	870
	70
	87
	1027

	627
	3.610
	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 220 kv, tela Acl - 300, 400 mm²
	cope
	1658
	133
	166
	1956

	628
	3.611
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø ≤ 50 mm²
	cope
	1004
	80
	100
	1185

	629
	3.612
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø > 50 mm²
	cope
	1074
	86
	107
	1268

	630
	3.613
	Pergatitje e  vendosje kunderpesha betoni M - 150 ( cope 3 )
	shtylla
	19215
	1537
	1921
	22673

	 
	 
	LINJA  T/L  -  KUNDER  PESHA,  PUNIME  NE  N/STACIONE
	 
	 
	 
	 
	 

	631
	3.614
	Pergatitje e  vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)
	shtylla
	1409
	113
	141
	1662

	632
	3.615
	Pergatitje e  vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen
	cope
	2791
	223
	279
	3293

	633
	3.615/1
	Pergatitje e  vendosje konstruksione metalike per N/stacione
	ton
	170572
	13646
	17057
	201275

	634
	3.615/2-9
	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione me vendosje ne gote Ø 190/297&350,203/297,297/395,356/483,300,400mm
	ml
	821
	66
	82
	968

	642
	615/10-615/17
	F V shtylla te centifug  N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9
	ml
	253
	20
	25
	298

	643
	615/18
	Nderprerje me linjat, T / Ulet
	cope
	64780
	5182
	6478
	76441

	644
	615/19
	Nderprerje me linjat, telefonike
	cope
	71906
	5752
	7191
	84849

	645
	615/20
	Nderprerje me linjat, T / L,  6 - 10 kv
	cope
	118152
	9452
	11815
	139420

	646
	615/21
	Nderprerje me linjat, T / L,  35 kv
	cope
	82405
	6592
	8241
	97238

	647
	615/22
	Nderprerje me linjat, T / L, 110 kv
	cope
	167260
	13381
	16726
	197367

	 
	 
	PUNIME  TE  NDRYSHME
	 
	 
	 
	 
	 

	648
	3.616
	Bordura betoni 12x25 cm
	m
	458
	37
	46
	540

	649
	3.617
	Bordura betoni 15x35 cm
	m
	669
	54
	67
	789

	650
	3.618
	Bordura betoni 20x35 cm
	m
	850
	68
	85
	1003

	651
	3.619
	Bordura betoni 25x35 cm
	m
	1010
	81
	101
	1191

	652
	3.620
	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka
	m2
	1076
	86
	108
	1269

	653
	3.621
	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster
	m2
	573
	46
	57
	676

	654
	3.622
	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell
	m2
	337
	27
	34
	398

	655
	3.623
	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor
	m2
	341
	27
	34
	402

	656
	3.624
	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum
	m2
	302
	24
	30
	357

	657
	3.625
	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum
	m2
	572
	46
	57
	675








	 
	NR
	 
	 
	 
	Shpenzime te
	Fitimi
	 

	NR.
	 
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	Maximum
	TOTALI

	 
	ANALIZE
	 
	 
	 
	max 8%
	10%
	 

	658
	3.626
	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum
	m2
	1044
	84
	104
	1232

	659
	3.627
	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum
	m2
	1518
	121
	152
	1791

	660
	3.628
	Lluster cimento 2 cm 1: 2
	m2
	239
	19
	24
	282

	661
	629- 630
	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri
	m2
	365
	29
	36
	431

	662
	631-632
	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni
	m2
	340
	27
	34
	402

	663
	3.633
	Fugature llac cimento M - 50, Mur guri
	m2
	194
	16
	19
	229

	664
	3.636
	Parmake ure, metalik I gatshem
	kg
	125
	10
	13
	148

	665
	3.639
	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm
	m2
	1058
	85
	106
	1249

	666
	3.640
	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure
	m2
	506
	40
	51
	597

	667
	3.643
	Mbjellje bari ne skarpat
	m2
	22
	2
	2
	26

	668
	3.644
	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe
	ton
	121420
	9714
	12142
	143276

	669
	3.645
	Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore
	cope
	401
	32
	40
	473

	670
	3.646
	Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor
	cope
	674
	54
	67
	795

	671
	3.647
	Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik
	cope
	647
	52
	65
	764

	672
	3.649
	Konstruksione metalike kolona e diagonale
	ton
	39202
	3136
	3920
	46259

	673
	3.650
	Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka
	m3
	1364
	109
	136
	1610

	674
	3.651
	Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri
	m2
	949
	76
	95
	1120

	675
	3.652
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200
	m
	741
	59
	74
	874

	676
	3.653
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150
	m
	560
	45
	56
	661

	677
	3.654
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100
	m
	363
	29
	36
	429

	678
	3.654/1
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80
	m
	296
	24
	30
	349

	679
	3.655
	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.
	cope
	14279
	1142
	1428
	16849

	680
	3.656
	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh
	cope
	21132
	1691
	2113
	24936

	681
	3.657
	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s,50x60 HD-4m
	cope
	14501
	1160
	1450
	17111

	682
	3.658
	Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut
	cope
	13008
	1041
	1301
	15350

	 
	 
	PUNIME  TE  NDRYSHME  PER  KULLIM  UJITJE
	 
	 
	 
	 
	 

	683
	3.659
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''B''
	cope
	75273
	6022
	7527
	88823

	684
	3.660
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''BD-1''
	cope
	85032
	6803
	8503
	100338

	685
	3.661
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''B''
	cope
	134187
	10735
	13419
	158341

	686
	3.662
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''BD-1''
	cope
	150196
	12016
	15020
	177231

	687
	3.663
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''B''
	cope
	183625
	14690
	18363
	216678

	688
	3.664
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''BD-1''
	cope
	211381
	16910
	21138
	249429

	689
	3.665
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''B''
	cope
	254498
	20360
	25450
	300307

	690
	3.666
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''BD-1''
	cope
	227646
	18212
	22765
	268622

	691
	3.667
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''B''
	cope
	440030
	35202
	44003
	519235

	692
	3.668
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''BD-1''
	cope
	498841
	39907
	49884
	588632

	693
	3.669
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon
	cope
	152419
	12194
	15242
	179854






	 
	NR
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	694
	3.670
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m 
	cope
	9070
	726
	907
	10702

	695
	3.671
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon
	cope
	263418
	21073
	26342
	310833

	696
	3.672
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m 
	cope
	16397
	1312
	1640
	19348

	697
	3.673
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon
	cope
	252019
	20162
	25202
	297383

	698
	3.674
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m 
	cope
	16924
	1354
	1692
	19970

	699
	3.675
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon
	cope
	403894
	32312
	40389
	476595

	700
	3.676
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m 
	cope
	26146
	2092
	2615
	30852

	701
	3.677
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon
	cope
	347715
	27817
	34771
	410304

	702
	3.678
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m 
	cope
	21653
	1732
	2165
	25550

	703
	3.679
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon
	cope
	615287
	49223
	61529
	726038

	704
	3.680
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m 
	cope
	37592
	3007
	3759
	44359

	 
	 
	KAPITULLI  XVII    PUNIME NENTOKESORE  ( NE TUNELE )
	 
	 
	 
	 
	 

	705
	715-717
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5
	m3
	1714
	137
	171
	2023

	706
	718-720
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10
	m3
	1849
	148
	185
	2182

	707
	721-723
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5
	m3
	1155
	92
	115
	1363

	708
	724-726
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8
	m3
	1220
	98
	122
	1440

	709
	727-729
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5
	m3
	1012
	81
	101
	1194

	710
	730-732
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8
	m3
	1053
	84
	105
	1243

	711
	3.733
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2
	m3
	2051
	164
	205
	2420

	712
	3.733/1
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2
	m3
	1826
	146
	183
	2155

	713
	3.733/2
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2
	m3
	1631
	130
	163
	1925

	714
	3.733/3
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion  >  60 m2
	m3
	1556
	124
	156
	1836

	 
	 
	PUNIME  PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME  E  HEKURI  PER  TUNELE
	 
	 
	 
	 
	 

	715
	3.737
	Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme
	m3
	10297
	824
	1030
	12150

	716
	3.738
	Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme
	m3
	15664
	1253
	1566
	18483

	717
	3.742
	Perforcime ne tunele, metalike
	ton
	7671
	614
	767
	9051

	718
	3.743
	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m²
	m2
	555
	44
	55
	654

	719
	3.744
	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m²
	m2
	593
	47
	59
	699

	720
	3.745
	Kallepe per tunele, per mure,  metalike  ~ 30 m²
	m2
	570
	46
	57
	673

	721
	3.746
	Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 10 m²
	m2
	734
	59
	73
	866

	722
	3.747
	Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 30 m²
	m2
	889
	71
	89
	1049

	723
	3.748
	Kallepe per tunele, per qemere metalike  ~ 10 m²
	m2
	543
	43
	54
	641

	724
	3.749
	Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 30 m²
	m2
	584
	47
	58
	690

	725
	3.750
	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I
	m2
	2651
	212
	265
	3128

	726
	3.751
	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I I
	m2
	2028
	162
	203
	2392

	727
	3.752
	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale
	m2
	3718
	297
	372
	4388
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	728
	3.753
	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta
	m2
	6047
	484
	605
	7135

	729
	3.754
	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m², per nderprerje betoni
	m2
	2109
	169
	211
	2489

	730
	3.755
	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion >30m², per nderprerje betoni 
	m2
	763
	61
	76
	901

	731
	3.755/1
	Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale.
	m2
	3773
	302
	377
	4452

	732
	3.761
	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m²
	m3
	7862
	629
	786
	9278

	733
	3.761/1
	Beton C 25/30  per tunele, me beton pompe > 30 m²
	m3
	8205
	656
	821
	9682

	734
	3.761/2
	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 5 cm
	m2
	1744
	140
	174
	2058

	735
	3.761/3
	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm
	m2
	1448
	116
	145
	1709

	736
	3.762
	Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10 , ne tunele me S > 30 m²
	ton
	127336
	10187
	12734
	150256

	737
	3.763
	Hekur beton i zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m²
	ton
	131818
	10545
	13182
	155546

	738
	3.764
	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m²
	ton
	136919
	10954
	13692
	161564

	739
	3.765
	Ankera  ø ne tunele, me hekur te zakonshem
	ton
	244634
	19571
	24463
	288668

	740
	3.766
	Ankera  ø ne tunele, me hekur periodik
	ton
	251082
	20087
	25108
	296277

	741
	3.766/1
	Vendosje rrjeti teli ne tunele
	m2
	1899
	152
	190
	2241

	742
	3.771
	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km
	m3
	300
	24
	30
	354

	743
	3.771/a
	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km
	m3
	325
	26
	33
	384

	744
	3.771/b
	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km
	m3
	488
	39
	49
	575

	745
	3.771/c
	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km
	m3
	675
	54
	68
	797

	746
	3.771/d
	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km
	m3
	700
	56
	70
	826

	747
	3.771/e
	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km
	m3
	738
	59
	74
	870

	 
	 
	PUNIME  SIPERFAQESORE  NE  H/CENTRALE
	 
	 
	 
	 
	 

	748
	3.772
	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem
	m3
	700
	56
	70
	826

	749
	3.772/1
	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte
	m3
	740
	59
	74
	873

	750
	3.786
	Kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta
	m2
	2905
	232
	291
	3428

	751
	3.787
	Kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes
	m2
	2857
	229
	286
	3371

	752
	3.789
	Kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit
	m2
	3662
	293
	366
	4321

	753
	3.790
	Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave
	m2
	2437
	195
	244
	2875

	754
	3.793
	F.V. rrjete gabioni ne skarpat
	m2
	232
	19
	23
	274

	755
	3.794
	Diafragma e betonit ne dige
	m3
	48792
	3903
	4879
	57575

	 
	 
	PUNIME  NGRITJE  KANTJERI
	 
	 
	 
	 
	 

	756
	3.801
	Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm
	m2
	7568
	605
	757
	8930

	757
	3.810
	Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm
	m2
	13851
	1108
	1385
	16344

	758
	3.815
	Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm
	m2
	12579
	1006
	1258
	14844

	759
	3.830
	Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit
	m2
	4855
	388
	485
	5729

	760
	3.837
	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli
	m2
	1216
	97
	122
	1435

	 
	 
	ANALIZA  TEKNIKE  TE  REJA
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	761
	3.212/1a
	Shtrese konglomerati t=10cm
	m2
	770
	62
	77
	909

	762
	3.212/1a
	Shtrese konglomerati t=15cm
	m2
	1293
	103
	129
	1525

	763
	3.224/1a
	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, 3cm, me makineri
	m2
	743
	59
	74
	877

	764
	3.233/2a
	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =5cm, me makineri
	m2
	1205
	96
	120
	1422

	765
	3.233/2a
	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =10cm, me makineri
	m2
	2360
	189
	236
	2785

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	766
	3.158/1a
	Transport dheu me auto deri 1.0 km
	m3
	90
	7
	9
	106

	767
	3.158/2a
	Transport dheu me auto deri 2.0 km
	m3
	144
	12
	14
	170

	768
	3.158/3a
	Transport dheu me auto deri 3.0 km
	m3
	189
	15
	19
	223

	769
	3.158/4a
	Transport dheu me auto deri 4.0 km
	m3
	216
	17
	22
	255

	770
	3.158/5a
	Transport dheu me auto deri 5.0 km
	m3
	225
	18
	23
	266

	771
	3.124/1a
	Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 
	m3
	1170
	94
	117
	1381

	772
	3.124/2a
	Germim shkembi shume i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 
	m3
	1950
	156
	195
	2301

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Shenime teknike:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit
	
	
	
	
	

	
	
	shqiptar dhe europian, SSH-EN 206.
	
	
	
	
	

	
	
	2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
	
	
	
	
	

	
	
	3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% 
	
	
	
	
	

	
	
	në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.
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	M A N U A L I    4
ANALIZA  TEKNIKE  PER  PUNIMET  DHE  INSTALIMET TEKNOLOGJIKE
Nëntor - 2010

	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	AN.
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	%
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	Leke
	8%
	10
	Leke

	1
	4.1
	F.V Konstruksione metalike te perbera
	Ton
	136635
	10931
	13663
	161229

	2
	4.2
	F.V Kapriata me shume profile
	Ton
	142554
	11404
	14255
	168213

	3
	4.3
	Konstruksione metalike te thjeshta
	Ton
	136040
	10883
	13604
	160527

	4
	4.4
	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile
	Ton
	128724
	10298
	12872
	151895

	5
	4.5
	Shkalle metalike me llamarine te riguar 
	Ton
	133850
	10708
	13385
	157943

	6
	4.6
	Sheshe te perhershem 1 Ton
	Ton
	132459
	10597
	13246
	156302

	7
	4.7a
	Sheshe te perkohshem 1 Ton
	Ton
	140142
	11211
	14014
	165367

	8
	4.8
	Trare e kollona me llamarine
	Ton
	243563
	19485
	24356
	287404

	9
	4.13
	Rezervuar metalik me kapacitet  3000 m3
	Ton
	130948
	10476
	13095
	154519

	10
	4.14
	Rezervuar metalik me kapacitet  5000 m3
	Ton
	132260
	10581
	13226
	156067

	11
	4.15
	Rezervuar metalik me kapacitet  11000 m3
	Ton
	131295
	10504
	13130
	154928

	12
	4.17
	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ9200
	Ton
	369734
	29579
	36973
	436286

	13
	3.18
	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ4500
	Ton
	302901
	24232
	30290
	357423

	14
	4.19
	Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa
	Ton
	455424
	36434
	45542
	537400

	15
	4.20
	Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa
	Ton
	439643
	35171
	43964
	518778

	16
	4.22
	Bunkera metalike drejtkendore
	Ton
	131909
	10553
	13191
	155652

	17
	4.23
	Bunkera metalike rrethore
	Ton
	139870
	11190
	13987
	165047

	18
	4.25
	Shina vinc ure te zakonshme
	Ton
	158762
	12701
	15876
	187339

	19
	4.26
	Shina vinc ure mbi gome
	Ton
	172012
	13761
	17201
	202975

	20
	4.27
	Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm
	Ton
	150142
	12011
	15014
	177167

	21
	4.28
	Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm
	Ton
	119960
	9597
	11996
	141552

	22
	4.29
	Veshje vaske me flete plumbi
	Ton
	392443
	31395
	39244
	463082

	23
	4.30
	Gazgolder teleskopik
	Ton
	155334
	12427
	15533
	183294

	24
	4.31
	Koncentrator metalik
	Ton
	148724
	11898
	14872
	175494

	25
	4.33
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze  
	Ton
	170955
	13676
	17096
	201727

	26
	4.34
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar  
	Ton
	194428
	15554
	19443
	229425

	27
	4.35
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze  
	Ton
	162032
	12963
	16203
	191197

	28
	4.36
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar  
	Ton
	184682
	14775
	18468
	217924

	29
	4.36/1
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini  
	Ton
	485489
	38839
	48549
	572876

	30
	4.41
	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte  
	Ton
	155434
	12435
	15543
	183413

	31
	4.42
	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor  
	Ton
	150050
	12004
	15005
	177059

	32
	4.43
	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte  
	Ton
	254154
	20332
	25415
	299902

	33
	4.44
	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor  
	Ton
	251413
	20113
	25141
	296667

	34
	4.46
	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte  
	Ton
	413825
	33106
	41383
	488314
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	35
	4.47
	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor  
	Ton
	368593
	29487
	36859
	434939

	36
	4.48
	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte  
	Ton
	554439
	44355
	55444
	654238

	37
	4.49
	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor
	Ton
	431877
	34550
	43188
	509615

	38
	4.51
	F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku 
	Ton
	160729
	12858
	16073
	189660

	39
	4.52
	F.V. pjese speciale φ÷200 per gazsjellesa ne territorin e veprave
	Ton
	369907
	29593
	36991
	436490

	40
	4.53
	F.V. pjese speciale φ÷500 per gazsjellesa ne territorin e veprave
	Ton
	272306
	21784
	27231
	321321

	41
	4.59
	F.V. tuba celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	118790
	9503
	11879
	140172

	42
	4.60
	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	124890
	9991
	12489
	147370

	43
	4.61
	F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	138838
	11107
	13884
	163828

	44
	4.62
	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	130484
	10439
	13048
	153971

	45
	4.63
	F.V. tuba gize me fllanxha per bateri ftohese   
	Ton
	206133
	16491
	20613
	243237

	46
	4.64
	F.V. pjese speciale gize me fllanxhe per bateri ftohese   
	Ton
	258990
	20719
	25899
	305608

	47
	4.65
	F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem  
	Ton
	156685
	12535
	15669
	184889

	48
	4.66
	F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem  
	Ton
	186561
	14925
	18656
	220142

	49
	4.69
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ300
	Ton
	145365
	11629
	14536
	171531

	50
	4.70
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600
	Ton
	139784
	11183
	13978
	164945

	51
	4.71
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ800
	Ton
	135409
	10833
	13541
	159783

	52
	4.72
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800
	Ton
	132784
	10623
	13278
	156686

	53
	4.73
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300
	Ton
	132886
	10631
	13289
	156805

	54
	4.74
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ600
	Ton
	132780
	10622
	13278
	156681

	55
	4.75
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ800
	Ton
	132305
	10584
	13231
	156120

	56
	4.76
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800
	Ton
	132105
	10568
	13211
	155884

	57
	4.77
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve ÷φ89
	Ton
	144845
	11588
	14485
	170917

	58
	4.78
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve >φ90
	Ton
	127599
	10208
	12760
	150567

	59
	4.79
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra ÷φ89
	Ton
	145270
	11622
	14527
	171419

	60
	4.80
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra >φ90
	Ton
	128833
	10307
	12883
	152022

	61
	4.81
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ89
	Ton
	132033
	10563
	13203
	155799

	62
	4.82
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ250
	Ton
	127206
	10176
	12721
	150103
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	63
	4.83
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada >φ250
	Ton
	135278
	10822
	13528
	159628

	64
	4.84
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke ÷φ200
	Ton
	147352
	11788
	14735
	173875

	65
	4.85
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke >φ200
	Ton
	138954
	11116
	13895
	163966

	66
	4.77/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, ÷φ89
	Ton
	171596
	13728
	17160
	202483

	67
	4.78/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, >φ90
	Ton
	153775
	12302
	15377
	181454

	68
	4.79/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, ÷φ89
	Ton
	172021
	13762
	17202
	202985

	69
	4.80/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, >φ90
	Ton
	154833
	12387
	15483
	182703

	70
	4.81/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ89
	Ton
	158025
	12642
	15803
	186470

	71
	4.82/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ250
	Ton
	152790
	12223
	15279
	180292

	72
	4.83/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, >φ250
	Ton
	143146
	11452
	14315
	168912

	73
	4.86
	F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve
	Ton
	471026
	37682
	47103
	555811

	74
	4.87
	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ÷100
	Ton
	483569
	38686
	48357
	570612

	75
	4.88
	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100
	Ton
	487253
	38980
	48725
	574958

	76
	4.91/2
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte÷φ100
	Ton
	205055
	16404
	20506
	241965

	77
	4.92/2
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100
	Ton
	191077
	15286
	19108
	225471

	78
	4.94
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100
	Ton
	416359
	33309
	41636
	491303

	79
	4.95
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100
	Ton
	403035
	32243
	40304
	475582

	80
	4.96
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷φ100
	Ton
	448723
	35898
	44872
	529493

	81
	4.103
	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)÷φ90
	Ton
	321590
	25727
	32159
	379476

	82
	4.104
	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)>φ90
	Ton
	245953
	19676
	24595
	290224

	83
	4.105
	F.V. radiatore me tuba celiku per avull
	Ton
	216761
	17341
	21676
	255778

	84
	4.106
	F.V. radiatore me tuba celiku per uje
	Ton
	183621
	14690
	18362
	216672

	85
	4.112
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile
	m2
	308
	25
	31
	364

	86
	4.112/a
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare
	m2
	226
	18
	23
	267

	87
	4.112/b
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile
	m2
	209
	17
	21
	247

	88
	4.112/d
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare
	m2
	136
	11
	14
	160

	89
	4.112/c
	Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio
	m2
	79
	6
	8
	93

	90
	4.108
	Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa
	m2
	2255
	180
	226
	2661

	91
	4.109
	Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin
	m2
	3166
	253
	317
	3735





	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	AN.
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	%
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	Leke
	8%
	10
	Leke

	92
	4.113/2
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ25÷φ50
	çift
	2316
	185
	232
	2732

	93
	4.113/4
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ100
	çift
	4337
	347
	434
	5118

	94
	4.113/8
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ200
	çift
	9427
	754
	943
	11124

	95
	4.113/10
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16,φ300
	çift
	15992
	1279
	1599
	18870

	96
	4.113/12
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ400
	çift
	27006
	2160
	2701
	31867

	97
	4.113/14
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ500
	çift
	45588
	3647
	4559
	53794

	98
	4.113/15
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ600
	çift
	65443
	5235
	6544
	77223

	99
	4.115/2
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ50
	çift
	4701
	376
	470
	5548

	100
	4.115/4
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ100
	çift
	8963
	717
	896
	10577

	101
	4.115/7
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ200
	çift
	18942
	1515
	1894
	22351

	102
	4.115/9
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ300
	çift
	33270
	2662
	3327
	39259

	103
	4.115/11
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ400
	çift
	54825
	4386
	5482
	64693

	104
	4.115/13
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ500
	çift
	93150
	7452
	9315
	109917

	105
	4.115/14
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ600
	çift
	133309
	10665
	13331
	157305

	106
	4.117/2
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50
	çift
	7991
	639
	799
	9429

	107
	4.117/5
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100
	çift
	18313
	1465
	1831
	21609

	108
	4.117/8
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ200
	çift
	59867
	4789
	5987
	70643

	109
	4.117/10
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300
	çift
	113725
	9098
	11373
	134196

	110
	4.117/12
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ400
	çift
	219944
	17596
	21994
	259534

	111
	4.119/2
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ50
	çift
	5734
	459
	573
	6766

	112
	4.119/5
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ100
	çift
	13812
	1105
	1381
	16298

	113
	4.119/9
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ200
	çift
	42636
	3411
	4264
	50311

	114
	4.119/12
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ300
	çift
	85954
	6876
	8595
	101426

	115
	4.119/14
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ400
	çift
	169467
	13557
	16947
	199971

	116
	4.120/2
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ50
	çift
	10966
	877
	1097
	12940

	117
	4.120/5
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ100
	çift
	26550
	2124
	2655
	31329

	118
	4.120/9
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ200
	çift
	90669
	7254
	9067
	106989

	119
	4.120/12
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ300
	çift
	211415
	16913
	21141
	249469

	120
	4.120/14
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ400
	çift
	347360
	27789
	34736
	409885

	121
	4.121/2
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50
	cope
	23852
	1908
	2385
	28146

	122
	4.121/4
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100
	cope
	41139
	3291
	4114
	48544

	123
	4.121/8
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200
	cope
	104979
	8398
	10498
	123875

	124
	4.121/10
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300
	cope
	188693
	15095
	18869
	222657

	125
	4.121/12
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400
	cope
	377092
	30167
	37709
	444969

	126
	4.121/14
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500
	cope
	596882
	47751
	59688
	704321

	127
	4.121/15
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600
	cope
	862395
	68992
	86240
	1017626

	128
	4.121/16
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ800
	cope
	1482252
	118580
	148225
	1749058

	129
	4.121/17
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ1000
	cope
	2281768
	182541
	228177
	2692486

	130
	4.122/2
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ50
	cope
	32312
	2585
	3231
	38128

	131
	4.122/4
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ100
	cope
	55021
	4402
	5502
	64925

	132
	4.122/7
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ200
	cope
	149457
	11957
	14946
	176359

	133
	4.122/9
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ300
	cope
	274066
	21925
	27407
	323398
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	146
	4.122/11
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ400
	cope
	549381
	43950
	54938
	648270

	147
	4.122/13
	F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ500
	cope
	575946
	46076
	57595
	679617

	148
	4.123/1
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ50
	cope
	16503
	1320
	1650
	19474

	149
	4.123/4
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ100
	cope
	28632
	2291
	2863
	33786

	150
	4.123/7
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ200
	cope
	71998
	5760
	7200
	84958

	151
	4.123/9
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ300
	cope
	128478
	10278
	12848
	151604

	152
	4.123/11
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ400
	cope
	252965
	20237
	25297
	298499

	153
	4.123/13
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ500
	cope
	394369
	31550
	39437
	465356

	154
	4.123/14
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ600
	cope
	567509
	45401
	56751
	669660

	155
	4.123/15
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ800
	cope
	1002892
	80231
	100289
	1183413

	156
	4.123/16
	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ1000
	cope
	1561593
	124927
	156159
	1842680

	157
	4.124/1
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ50
	cope
	26084
	2087
	2608
	30779

	158
	4.124/4
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ100
	cope
	44710
	3577
	4471
	52758

	159
	4.124/7
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ200
	cope
	112915
	9033
	11291
	133240

	160
	4.124/9
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ300
	cope
	203210
	16257
	20321
	239788

	161
	4.124/11
	F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ400
	cope
	401625
	32130
	40163
	473918

	162
	4.125/2
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50
	cope
	12753
	1020
	1275
	15049

	163
	4.125/4
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100
	cope
	32158
	2573
	3216
	37947

	164
	4.125/8
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200
	cope
	105012
	8401
	10501
	123914

	165
	4.125/10
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300
	cope
	192812
	15425
	19281
	227518

	166
	4.125/12
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400
	cope
	297985
	23839
	29799
	351623

	167
	4.125/14
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500
	cope
	455757
	36461
	45576
	537794

	168
	4.125/15
	F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600
	cope
	705434
	56435
	70543
	832412

	169
	4.126/2
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ50
	cope
	8493
	679
	849
	10022

	182
	4.126/4
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ100
	cope
	20008
	1601
	2001
	23610

	183
	4.126/8
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ200
	cope
	62562
	5005
	6256
	73823

	184
	4.126/10
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ300
	cope
	122276
	9782
	12228
	144285

	185
	4.126/12
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ400
	cope
	224485
	17959
	22449
	264893

	186
	4.126/14
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ500
	cope
	355257
	28421
	35526
	419204

	187
	4.126/15
	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ600
	cope
	541709
	43337
	54171
	639217

	188
	4.127/4
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ100
	cope
	63184
	5055
	6318
	74557

	189
	4.127/7
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ200
	cope
	206954
	16556
	20695
	244206

	190
	4.127/9
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ300
	cope
	378630
	30290
	37863
	446783

	191
	4.127/11
	F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ400
	cope
	584665
	46773
	58467
	689905

	192
	4.128/2
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ50
	cope
	13503
	1080
	1350
	15934

	193
	4.128/4
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ100
	cope
	30658
	2453
	3066
	36177

	194
	4.128/6
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ200
	cope
	87732
	7019
	8773
	103524

	195
	4.128/8
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ300
	cope
	224768
	17981
	22477
	265226

	196
	4.128/10
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ400
	cope
	418635
	33491
	41864
	493990

	197
	4.128/11
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ500
	cope
	785251
	62820
	78525
	926597
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	198
	4.128/12
	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ600
	cope
	1209934
	96795
	120993
	1427722

	199
	4.129/2
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ50
	cope
	7573
	606
	757
	8936

	200
	4.129/4
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ100
	cope
	16081
	1286
	1608
	18975

	201
	4.129/6
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ200
	cope
	53742
	4299
	5374
	63416

	202
	4.129/8
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ300
	cope
	101333
	8107
	10133
	119573

	203
	4.129/10
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ400
	cope
	190650
	15252
	19065
	224967

	204
	4.129/12
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ500
	cope
	264482
	21159
	26448
	312088

	205
	4.129/13
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ600
	cope
	389332
	31147
	38933
	459412

	206
	4.130/2
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ50
	cope
	26361
	2109
	2636
	31106

	207
	4.130/4
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ100
	cope
	60307
	4825
	6031
	71162

	208
	4.130/7
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ200
	cope
	172664
	13813
	17266
	203744

	209
	4.130/9
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ300
	cope
	441945
	35356
	44194
	521495

	210
	4.130/11
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ400
	cope
	824920
	65994
	82492
	973406

	211
	4.130/13
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ500
	cope
	1553582
	124287
	155358
	1833226

	212
	4.130/14
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ600
	cope
	2397247
	191780
	239725
	2828751

	213
	4.131/1.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2
	m
	343
	27
	34
	405

	214
	4.131/1.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2
	m
	702
	56
	70
	828

	215
	4.131/1.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2
	m
	1285
	103
	128
	1516

	216
	4.131/1.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2
	m
	2233
	179
	223
	2634

	217
	4.131/1.13
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2
	m
	3451
	276
	345
	4072

	218
	4.131/1.15
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2
	m
	5311
	425
	531
	6267

	219
	4.133/1.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2
	m
	177
	14
	18
	208

	220
	4.133/1.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2
	m
	284
	23
	28
	335

	221
	4.133/1.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2
	m
	453
	36
	45
	535

	222
	4.133/1.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2
	m
	653
	52
	65
	770

	223
	4.133/1.13
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2
	m
	963
	77
	96
	1136

	224
	4.133/1.15
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2
	m
	1331
	106
	133
	1571

	225
	4.131/2.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2
	m
	442
	35
	44
	521
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	226
	4.131/2.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2
	m
	941
	75
	94
	1110

	227
	4.131/2.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2
	m
	1760
	141
	176
	2077

	228
	4.131/2.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2
	m
	3177
	254
	318
	3749

	229
	4.131/2.13
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2
	m
	4942
	395
	494
	5832

	230
	4.131/2.15
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2
	m
	7714
	617
	771
	9103

	231
	4.133/2.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2
	m
	192
	15
	19
	226

	232
	4.133/2.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2
	m
	315
	25
	32
	372

	233
	4.133/2.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2
	m
	517
	41
	52
	610

	234
	4.133/2.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2
	m
	814
	65
	81
	961

	235
	4.133/2.13
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2
	m
	1214
	97
	121
	1433

	236
	4.133/2.15
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2
	m
	1751
	140
	175
	2066

	237
	4.131/3.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2
	m
	556
	44
	56
	656

	238
	4.131/3.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2
	m
	1219
	98
	122
	1439

	239
	4.131/3.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2
	m
	2007
	161
	201
	2368

	240
	4.131/3.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2
	m
	3809
	305
	381
	4494

	241
	4.131/3.13
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2
	m
	5904
	472
	590
	6967

	242
	4.131/3.15
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2
	m
	9218
	737
	922
	10877

	243
	4.133/3.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2
	m
	223
	18
	22
	263

	244
	4.133/3.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2
	m
	386
	31
	39
	455

	245
	4.133/3.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2
	m
	557
	45
	56
	657
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	246
	4.133/3.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2
	m
	1034
	83
	103
	1220

	247
	4.133/3.13
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2
	m
	1394
	112
	139
	1645

	248
	4.133/3.15
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2
	m
	2019
	162
	202
	2382

	249
	4.132/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10mm2
	m
	371
	30
	37
	438

	250
	4.132/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25mm2
	m
	723
	58
	72
	853

	251
	4.132/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50mm2
	m
	1271
	102
	127
	1499

	252
	4.132/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95mm2
	m
	2198
	176
	220
	2593

	253
	4.132/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150mm2
	m
	3376
	270
	338
	3984

	254
	4.132/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240mm2
	m
	5204
	416
	520
	6141

	255
	4.134/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10  mm2
	m
	198
	16
	20
	233

	256
	4.134/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25  mm2
	m
	289
	23
	29
	341

	257
	4.134/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50  mm2
	m
	421
	34
	42
	496

	258
	4.134/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95  mm2
	m
	583
	47
	58
	688

	259
	4.134/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150  mm2
	m
	826
	66
	83
	975

	260
	4.134/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240  mm2
	m
	1125
	90
	112
	1327

	261
	4.132/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x10mm2
	m
	471
	38
	47
	555

	262
	4.132/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x25mm2
	m
	938
	75
	94
	1107

	263
	4.132/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50m2
	m
	1729
	138
	173
	2040

	264
	4.132/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95m2
	m
	3105
	248
	311
	3664

	265
	4.132/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150m2
	m
	4790
	383
	479
	5652
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	266
	4.132/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2
	m
	210
	17
	21
	248

	267
	4.134/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2
	m
	210
	17
	21
	248

	268
	4.134/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 25mm2
	m
	313
	25
	31
	370

	269
	4.134/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 50mm2
	m
	467
	37
	47
	551

	270
	4.134/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 95mm2
	m
	707
	57
	71
	834

	271
	4.134/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 150mm2
	m
	1037
	83
	104
	1223

	272
	4.134/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 240mm2
	m
	1462
	117
	146
	1726

	273
	4.132/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10mm2
	m
	583
	47
	58
	687

	274
	4.132/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25mm2
	m
	1240
	99
	124
	1463

	275
	4.132/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25mm2
	m
	1969
	158
	197
	2324

	276
	4.132/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50mm2
	m
	3706
	296
	371
	4373

	277
	4.132/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95mm2
	m
	5713
	457
	571
	6742

	278
	4.132/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150mm2
	m
	8916
	713
	892
	10520

	279
	4.134/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10 mm2
	m
	237
	19
	24
	279

	280
	4.134/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25 mm2
	m
	374
	30
	37
	441

	281
	4.134/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25 mm2
	m
	499
	40
	50
	589

	282
	4.134/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50 mm2
	m
	893
	71
	89
	1053

	283
	4.134/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95 mm2
	m
	1172
	94
	117
	1383

	284
	4.134/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150 mm2
	m
	1667
	133
	167
	1967

	285
	4.135/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2
	m
	408
	33
	41
	482











	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	AN.
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	%
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	Leke
	8%
	10
	Leke

	286
	4.135/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  2x25mm2
	m
	783
	63
	78
	924

	287
	4.135/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2
	m
	1367
	109
	137
	1613

	288
	4.135/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2
	m
	2338
	187
	234
	2759

	289
	4.135/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  2x150mm2
	m
	3595
	288
	359
	4242

	290
	4.135/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,  2x240mm2
	m
	5487
	439
	549
	6474

	291
	4.136/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x10mm2
	m
	234
	19
	23
	276

	292
	4.136/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x25mm2
	m
	346
	28
	35
	409

	293
	4.136/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x50mm2
	m
	515
	41
	51
	607

	294
	4.136/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x95mm2
	m
	719
	58
	72
	849

	295
	4.136/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x150mm2
	m
	1065
	85
	106
	1256

	296
	4.136/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x240mm2
	m
	1439
	115
	144
	1699

	297
	4.135/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2
	m
	507
	41
	51
	598

	298
	4.135/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2
	m
	1023
	82
	102
	1207

	299
	4.135/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2
	m
	1843
	147
	184
	2175

	300
	4.135/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2
	m
	3285
	263
	329
	3877

	301
	4.135/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2
	m
	5083
	407
	508
	5997

	302
	4.135/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2
	m
	7885
	631
	789
	9305

	303
	4.136/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2
	m
	248
	20
	25
	293

	304
	4.136/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2
	m
	376
	30
	38
	443

	305
	4.136/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2
	m
	577
	46
	58
	681
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	306
	4.136/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2
	m
	880
	70
	88
	1038

	307
	4.136/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2
	m
	1314
	105
	131
	1551

	308
	4.136/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2
	m
	1856
	149
	186
	2191

	309
	4.135/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2
	m
	623
	50
	62
	735

	310
	4.135/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25 mm2
	m
	1306
	104
	131
	1541

	311
	4.135/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2
	m
	2090
	167
	209
	2466

	312
	4.135/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2
	m
	3920
	314
	392
	4626

	313
	4.135/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2
	m
	6038
	483
	604
	7124

	314
	4.135/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2
	m
	9378
	750
	938
	11066

	315
	4.136/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  4x10 mm2
	m
	279
	22
	28
	330

	316
	4.136/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  4x25 mm2
	m
	447
	36
	45
	528

	317
	4.135/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x50+25 mm2
	m
	617
	49
	62
	727

	318
	4.135/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x95+50 mm2
	m
	1102
	88
	110
	1300

	319
	4.136/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x150+95 mm2
	m
	1492
	119
	149
	1760

	320
	4.136/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,  3x240+150 mm2
	m
	2122
	170
	212
	2503

	321
	4.141/1.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2
	m
	934
	75
	93
	1103

	322
	4.141/1.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2
	m
	1548
	124
	155
	1826

	323
	4.141/1.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2
	m
	2389
	191
	239
	2819

	324
	4.141/1.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2
	m
	3919
	314
	392
	4624

	325
	4.141/1.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2
	m
	5680
	454
	568
	6703

	326
	4.141/1.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2
	m
	8605
	688
	860
	10154

	327
	4.141/2.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2
	m
	685
	55
	69
	808

	328
	4.141/2.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2
	m
	925
	74
	93
	1092
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	329
	4.141/2.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2
	m
	1144
	92
	114
	1350

	330
	4.141/2.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2
	m
	1554
	124
	155
	1833

	331
	4.141/2.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2
	m
	1953
	156
	195
	2304

	332
	4.141/2.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2
	m
	2641
	211
	264
	3117

	333
	4.142/1.1
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2
	m
	210
	17
	21
	248

	334
	4.142/1.5
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2
	m
	323
	26
	32
	381

	335
	4.142/1.10
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2
	m
	565
	45
	57
	667

	336
	4.142/1.13
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2
	m
	740
	59
	74
	873

	337
	4.142/1.14
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2
	m
	870
	70
	87
	1027

	338
	4.142/1.15
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2
	m
	258
	21
	26
	305

	339
	4.142/1.19
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2
	m
	438
	35
	44
	517

	340
	4.142/1.24
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2
	m
	802
	64
	80
	946

	341
	4.142/1.27
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2
	m
	1089
	87
	109
	1284

	342
	4.142/1.28
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2
	m
	1305
	104
	130
	1540

	343
	4.142/1.29
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2
	m
	348
	28
	35
	411

	344
	4.142/1.33
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2
	m
	640
	51
	64
	755

	345
	4.142/3.5
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2
	m
	367
	29
	37
	433

	346
	4.142/3.10
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2
	m
	650
	52
	65
	768

	347
	4.142/3.13
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2
	m
	859
	69
	86
	1014

	348
	4.142/3.14
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2
	m
	1016
	81
	102
	1199

	349
	4.142/3.15
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2
	m
	289
	23
	29
	341

	350
	4.142/3.19
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2
	m
	504
	40
	50
	595

	351
	4.142/3.24
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2
	m
	933
	75
	93
	1101

	352
	4.142/3.27
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2
	m
	1278
	102
	128
	1508

	353
	4.142/3.28
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2
	m
	1537
	123
	154
	1814

	354
	4.142/3.29
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2
	m
	395
	32
	39
	466

	355
	4.142/3.33
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2
	m
	745
	60
	74
	879

	356
	4.142/2.1
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2
	m
	198
	16
	20
	234

	357
	4.142/2.5
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2
	m
	325
	26
	32
	383

	358
	4.142/2.10
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2
	m
	591
	47
	59
	698
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	359
	4.142/2.13
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2
	m
	790
	63
	79
	932

	360
	4.142/2.14
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2
	m
	939
	75
	94
	1108

	361
	4.142/2.15
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2
	m
	254
	20
	25
	299

	362
	4.142/2.19
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2
	m
	458
	37
	46
	541

	363
	4.142/2.24
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2
	m
	871
	70
	87
	1027

	364
	4.142/2.27
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2
	m
	1203
	96
	120
	1420

	365
	4.142/2.28
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2
	m
	1454
	116
	145
	1715

	366
	4.142/2.29
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2
	m
	357
	29
	36
	421

	367
	4.142/2.33
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2
	m
	692
	55
	69
	817

	368
	4.143/2
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(10÷25)mm2
	cope
	1221
	98
	122
	1441

	369
	4.143/3
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(35÷95)mm2
	cope
	1899
	152
	190
	2241

	370
	4.143/4
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(120÷240)mm2
	cope
	3158
	253
	316
	3726

	371
	4.143/6
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(10÷25)mm2
	cope
	1511
	121
	151
	1783

	372
	4.143/7
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(35÷95)mm2
	cope
	2372
	190
	237
	2799

	373
	4.143/8
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(120÷240)mm2
	cope
	3993
	319
	399
	4711

	374
	4.143/10
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(10÷25)mm2
	cope
	1789
	143
	179
	2111

	375
	4.143/11
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(35÷95)mm2
	cope
	2782
	223
	278
	3283

	376
	4.143/12
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(120÷240)mm2
	cope
	4768
	381
	477
	5627

	377
	4.144/2
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(10÷25)mm2
	cope
	1974
	158
	197
	2329

	378
	4.144/3
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(35÷95)mm2
	cope
	2838
	227
	284
	3349

	379
	4.144/4
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(120÷240)mm2
	cope
	3974
	318
	397
	4689

	380
	4.144/6
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(10÷25)mm2
	cope
	2238
	179
	224
	2641

	381
	4.144/7
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(35÷95)mm2
	cope
	3395
	272
	339
	4006

	382
	4.144/8
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(120÷240)mm2
	cope
	4828
	386
	483
	5697

	383
	4.144/10
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(10÷25)mm2
	cope
	2474
	198
	247
	2919

	384
	4.144/11
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(35÷95)mm2
	cope
	3738
	299
	374
	4411

	385
	4.144/12
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(120÷140)mm2
	cope
	5439
	435
	544
	6418

	386
	4.147/1
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x1.5mm2
	cope
	1255
	100
	125
	1481

	387
	4.147/4
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x1.5mm2
	cope
	3700
	296
	370
	4367
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	388
	4.147/5
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x2.5mm2
	cope
	1397
	112
	140
	1648

	389
	4.147/8
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x2.5mm2
	cope
	4305
	344
	430
	5080

	390
	4.147/9
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x4mm2
	cope
	1578
	126
	158
	1862

	391
	4.147/10
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (7÷10)x4mm2
	cope
	2189
	175
	219
	2583

	392
	4.149/1
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2
	km
	22169
	1773
	2217
	26159

	393
	4.149/2
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2
	km
	28616
	2289
	2862
	33766

	394
	4.149/3
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2
	km
	38642
	3091
	3864
	45598

	395
	4.149/4
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2
	km
	53524
	4282
	5352
	63159

	396
	4.149/5
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2
	km
	78668
	6293
	7867
	92828

	397
	4.149/6
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2
	km
	104839
	8387
	10484
	123710

	398
	4.149/7
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2
	km
	195541
	15643
	19554
	230738

	399
	4.149/8
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2
	km
	289266
	23141
	28927
	341334

	400
	4.149/9
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2
	km
	389729
	31178
	38973
	459880

	401
	4.149/10
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2
	km
	544096
	43528
	54410
	642034

	402
	4.149/11
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2
	km
	749514
	59961
	74951
	884426

	403
	4.149/12
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2
	km
	998698
	79896
	99870
	1178463

	404
	4.150/1
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2
	km
	38422
	3074
	3842
	45338

	405
	4.150/2
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2
	km
	73209
	5857
	7321
	86386

	406
	4.150/3
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2
	km
	83140
	6651
	8314
	98105

	407
	4.150/4
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2
	km
	97879
	7830
	9788
	115497

	408
	4.150/5
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2
	km
	120330
	9626
	12033
	141990

	409
	4.150/6
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2
	km
	177087
	14167
	17709
	208963

	410
	4.150/7
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2
	km
	246641
	19731
	24664
	291036

	411
	4.150/8
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2
	km
	352199
	28176
	35220
	415594

	412
	4.150/9
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2
	km
	443317
	35465
	44332
	523114

	413
	4.150/10
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2
	km
	592993
	47439
	59299
	699732

	414
	4.150/11
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2
	km
	796548
	63724
	79655
	939927

	415
	4.150/12
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2
	km
	1043396
	83472
	104340
	1231207
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	416
	4.165
	F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese), 
	Ton
	266718
	21337
	26672
	314727

	417
	4.166
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ11÷13
	km
	68998
	5520
	6900
	81418

	418
	4.166/1
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ14÷17
	km
	73119
	5850
	7312
	86280

	419
	4.166/2
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ18÷21
	km
	78270
	6262
	7827
	92359

	420
	4.166/3
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ22÷26
	km
	106077
	8486
	10608
	125171

	421
	4.166/4
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ27÷30
	km
	126681
	10134
	12668
	149484

	422
	4.166/5
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ31÷36
	km
	147285
	11783
	14729
	173796

	423
	4.151/a1 4.152/a1 4.153/a1
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5
	km
	69405
	5552
	6940
	81898

	424
	4.151/a2 4.152/a2 4.153/a2
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5
	km
	97135
	7771
	9713
	114619

	425
	4.151/a3 4.152/a3 4.153/a3
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4
	km
	133863
	10709
	13386
	157959

	426
	4.151/a41 4.152/a41 4.152/a41 
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5
	km
	89632
	7171
	8963
	105766

	427
	4.151/a42 4.152/a42 4.153/a42
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5
	km
	108539
	8683
	10854
	128076

	428
	4.151/a51 4.152/a51 4.153/a51
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5
	km
	124861
	9989
	12486
	147336

	429
	4.151/a52 4.152/a52 4153/a52
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5
	km
	156221
	12498
	15622
	184341

	430
	4.151/a61 4.152/a61 4.153/a61
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4
	km
	178471
	14278
	17847
	210596

	431
	4.151/a62 4.152/a62 4.153/a62
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4
	km
	226325
	18106
	22633
	267064

	432
	4.151/b1 4.152/b1 4.153/b1
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5
	km
	72906
	5832
	7291
	86029

	433
	4.151/b2 4.152/b2 4.153/b2
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5
	km
	100636
	8051
	10064
	118750
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	434
	4.151/b3 4.152/b3 4.153/b3
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4
	km
	137364
	10989
	13736
	162090

	435
	4.151/b41 4.152/b41 4.153/b41
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5
	km
	91880
	7350
	9188
	108419

	436
	4.151/b42 4.152/b42 4.153/b42
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5
	km
	110424
	8834
	11042
	130300

	437
	4.151/b51 4.152/b51 4.153/b51
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5
	km
	128362
	10269
	12836
	151467

	438
	4.151/b52 4.152/b52 4.153/b52
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5
	km
	159722
	12778
	15972
	188472

	439
	4.151/b61 4.152/b61 4.153/b61
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4
	km
	181972
	14558
	18197
	214727

	440
	4.151/b62 4.152/b62 4.153/b62
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4
	km
	229826
	18386
	22983
	271195

	441
	4.151/1 4.152/1 4153/1
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5
	km
	284158
	22733
	28416
	335306

	442
	4.151/2 4.152/2 4.153/2
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5
	km
	311338
	24907
	31134
	367379

	443
	4.151/3 4.152/3 4.153/3
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4
	km
	347473
	27798
	34747
	410018

	444
	4.151/41 4.152/41 4.153/41
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5
	km
	312478
	24998
	31248
	368724

	445
	4.151/42 4.152/42 4.153/42
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5
	km
	331204
	26496
	33120
	390820

	446
	4.15/51 4.152/51 4.153/51
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5
	km
	346916
	27753
	34692
	409361

	447
	4.151/52 4.152/52 4.153/52
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5
	km
	377974
	30238
	37797
	446009
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	448
	4.151/61 4.152/61 4.153/61
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4
	km
	399554
	31964
	39955
	471474

	449
	4.151/62 4.152/62 4.153/62
	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4
	km
	446943
	35755
	44694
	527393

	450
	4.153/2.1
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x1.5
	km
	299197
	23936
	29920
	353053

	451
	4.153/2.2
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x2.5
	km
	327064
	26165
	32706
	385936

	452
	4.153/2.3
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x4
	km
	363253
	29060
	36325
	428638

	453
	4.153/2.41
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x1.5
	km
	321587
	25727
	32159
	379472

	454
	4.153/2.42
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x1.5
	km
	343403
	27472
	34340
	405215

	455
	4.153/2.51
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x2.5
	km
	355337
	28427
	35534
	419297

	456
	4.153/2.52
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x2.5
	km
	390182
	31215
	39018
	460414

	457
	4.153/2.61
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x4
	km
	405651
	32452
	40565
	478668

	458
	4.153/2.62
	F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x4
	km
	456757
	36541
	45676
	538973

	459
	4.154/1
	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit
	cope
	331
	26
	33
	391

	460
	4.154/2
	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit
	cope
	438
	35
	44
	517

	461
	4.154/3
	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit
	cope
	362
	29
	36
	427

	462
	4.155/a
	F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit
	cope
	341
	27
	34
	403

	463
	4.155/b
	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit
	cope
	523
	42
	52
	617

	464
	4.155/c
	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit
	cope
	374
	30
	37
	442

	465
	4.155/4
	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike
	cope
	73
	6
	7
	87

	466
	4.155/5
	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike
	cope
	106
	8
	11
	125

	467
	4.155/1
	F.V. portollampa te zakoneshme
	cope
	129
	10
	13
	152

	468
	4.155/3
	F.V. siguresa t/ulet
	cope
	416
	33
	42
	491

	469
	4.156
	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini
	Ton
	245265
	19621
	24526
	289412

	470
	4.157
	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini
	Ton
	313741
	25099
	31374
	370214

	471
	4.158
	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve
	Ton
	278741
	22299
	27874
	328914

	472
	4.159
	F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve
	Ton
	619749
	49580
	61975
	731304

	473
	4.160
	F.V.Linje trole me percjelles hekur φ poshte ose lirisht mbi izolatore
	Ton
	511610
	40929
	51161
	603699

	474
	4.161/a
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 2.5mm2
	km
	957297
	76584
	95730
	1129610

	475
	4.161/b
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 4mm2
	km
	1028118
	82249
	102812
	1213179

	476
	4.161/c
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 6mm2
	km
	1115123
	89210
	111512
	1315845
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	477
	4.161/d
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 10mm2
	km
	1292168
	103373
	129217
	1524758

	478
	4.161/e
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 16mm2
	km
	1578658
	126293
	157866
	1862816

	479
	4.161/f
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 25mm2
	km
	1984335
	158747
	198434
	2341516

	480
	4.161/g
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 35mm2
	km
	2319207
	185537
	231921
	2736664

	481
	4.161/h
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 50mm2
	km
	2745130
	219610
	274513
	3239253

	482
	4.161/1a
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm2
	km
	1499375
	119950
	149938
	1769263

	483
	4.161/1b
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm2
	km
	1570090
	125607
	157009
	1852706

	484
	4.161/1c
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm2
	km
	1664035
	133123
	166404
	1963561

	485
	4.161/1d
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm2
	km
	1850915
	148073
	185092
	2184080

	486
	4.161/1e
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm2
	km
	2125141
	170011
	212514
	2507666

	487
	4.161/1f
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm2
	km
	2551436
	204115
	255144
	3010694

	488
	4.161/1g
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm2
	km
	2900956
	232076
	290096
	3423128

	489
	4.161/1h
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm2
	km
	3386826
	270946
	338683
	3996455

	490
	4.161/2a
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm2
	km
	1772537
	141803
	177254
	2091594

	491
	4.161/2b
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm2
	km
	1843168
	147453
	184317
	2174938

	492
	4.161/2c
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm2
	km
	1937113
	154969
	193711
	2285793

	493
	4.161/2d
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm2
	km
	2124263
	169941
	212426
	2506630

	494
	4.161/2e
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm2
	km
	2426227
	194098
	242623
	2862948

	495
	4.161/2f
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm2
	km
	2852522
	228202
	285252
	3365976

	496
	4.161/2g
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm2
	km
	3202042
	256163
	320204
	3778410

	497
	4.161/2h
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm2
	km
	3687912
	295033
	368791
	4351736

	498
	4.162
	F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shperndarese
	Ton
	1762357
	140989
	176236
	2079581

	499
	4.162/1
	F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shperndarese
	Ton
	2381158
	190493
	238116
	2809766

	500
	4.163
	F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize
	Ton
	1461545
	116924
	146155
	1724623

	501
	4.163/1
	F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize
	Ton
	1295790
	103663
	129579
	1529032

	502
	4.163/2
	F.V.shina elektrike Cu ne furra shkrirje elektrike 
	Ton
	2096466
	167717
	209647
	2473830

	503
	4.164
	F.V.konstruksione te vogla elektrike 
	Ton
	303267
	24261
	30327
	357854

	504
	4.167
	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit
	Ton
	327781
	26223
	32778
	386782

	505
	4.167/1
	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur φ
	Ton
	325809
	26065
	32581
	384455

	506
	4.168
	F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik 
	Ton
	291534
	23323
	29153
	344010

	507
	4.169
	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit 
	Ton
	480697
	38456
	48070
	567222

	508
	4.169/1
	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit 
	Ton
	480697
	38456
	48070
	567222

	509
	4.170
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5)     
	km
	271576
	21726
	27158
	320460

	510
	4.170/1
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5)     
	km
	443541
	35483
	44354
	523378

	511
	4.170/2
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5)     
	km
	783026
	62642
	78303
	923970

	512
	4.171
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA;EU;LB 2x1.5     
	km
	71681
	5734
	7168
	84584

	513
	4.172
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 φ 6x1     
	km
	874530
	69962
	87453
	1031945

	514
	4.172/1
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 φ 6x1     
	km
	1488897
	119112
	148890
	1756899

	515
	4.172/2
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 φ 6x1     
	km
	2903217
	232257
	290322
	3425796

	516
	4.173
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 φ 6x1     
	km
	71687
	5735
	7169
	84590

	517
	4.174
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 φ 6x1     
	km
	121743
	9739
	12174
	143657

	518
	4.175
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7φ 6x1     
	km
	175093
	14007
	17509
	206610
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	519
	4.176
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 φ 6x1     
	km
	274313
	21945
	27431
	323690

	520
	4.177
	F.V.tuba per marrje impulsi inox φ8÷φ18
	Ton
	1263505
	101080
	126351
	1490936

	521
	4.178
	F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi φ8÷φ18
	Ton
	974118
	77929
	97412
	1149459

	522
	4.179
	F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi φ1/2"
	Ton
	442627
	35410
	44263
	522299

	523
	4.180
	F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ6 mm
	Ton
	2543678
	203494
	254368
	3001539

	524
	4.181
	F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ8÷18 mm
	Ton
	2083535
	166683
	208354
	2458571

	525
	4.182
	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri
	Ton
	258107
	20649
	25811
	304567

	526
	4.183
	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip
	Ton
	277439
	22195
	27744
	327378

	527
	4.1/p
	Pergatitje konstruksione metalike te perbera
	Ton
	121296
	9704
	12130
	143129

	528
	4.2/p
	Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile
	Ton
	127171
	10174
	12717
	150062

	529
	4.3/p
	Pergatitje konstruksione te thjeshta
	Ton
	124596
	9968
	12460
	147023

	530
	4.4/p
	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ
	Ton
	116907
	9353
	11691
	137951

	531
	4.5/p
	Pergatitje shkalle me llamarine te riguar 
	Ton
	122733
	9819
	12273
	144825

	532
	4.6/p
	Pergatitje sheshe te perhershem  
	Ton
	121707
	9737
	12171
	143615

	533
	4.8/p
	Pergatitje trare e kolona me llamarin   
	Ton
	213672
	17094
	21367
	252132

	534
	4.11/p
	Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze     
	Ton
	119529
	9562
	11953
	141045

	535
	4.19/p
	Pergatitje rezervuare deri 3 ton/copa me llamarine inox      
	Ton
	442029
	35362
	44203
	521594

	536
	4.22/p
	Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze        
	Ton
	119360
	9549
	11936
	140845

	537
	4.23/p
	Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze        
	Ton
	127288
	10183
	12729
	150200

	538
	4.33/p
	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze       
	Ton
	143407
	11473
	14341
	169221

	539
	4.34/p
	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar       
	Ton
	165907
	13273
	16591
	195771

	540
	4.35/p
	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze       
	Ton
	134219
	10737
	13422
	158378

	541
	4.36/p
	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar      
	Ton
	156869
	12549
	15687
	185105

	542
	4.36/1p
	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini      
	Ton
	455622
	36450
	45562
	537634

	543
	4.41/p
	Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	135912
	10873
	13591
	160376

	544
	4.42/p
	Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	128160
	10253
	12816
	151229

	545
	4.43/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	204720
	16378
	20472
	241569

	546
	4.44/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	215473
	17238
	21547
	254258

	547
	4.45/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim, detale te ndryshme ajrimi        
	Ton
	338572
	27086
	33857
	399514

	548
	4.46/p
	Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike        
	Ton
	375646
	30052
	37565
	443262

	549
	4.47/p
	Pergatitje tuba rrethor me flete plastike        
	Ton
	336865
	26949
	33687
	397501

	550
	4.48/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike        
	Ton
	481754
	38540
	48175
	568470

	551
	4.49/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike        
	Ton
	378629
	30290
	37863
	446782

	552
	4.69/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ300mm        
	Ton
	127856
	10229
	12786
	150870

	553
	4.70/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ600mm        
	Ton
	122356
	9788
	12236
	144380

	554
	4.71/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ800mm        
	Ton
	118495
	9480
	11850
	139824

	555
	4.72/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ >800mm        
	Ton
	116095
	9288
	11609
	136992
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	556
	4.105/p
	Pergatitje radiator me tuba celiku per avull         
	Ton
	204805
	16384
	20481
	241670

	557
	4.106/p
	Pergatitje radiator me tuba celiku per uje        
	Ton
	169982
	13599
	16998
	200579

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	ANALIZA TE REJA
	 
	 
	 
	 
	0

	558
	141/b3.1
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x10mm2
	m
	1184
	95
	118
	1398

	559
	141/b3.2
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x16mm2
	m
	1510
	121
	151
	1782

	560
	141/b3.3
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x25mm2
	m
	1951
	156
	195
	2302

	561
	141/b3.4
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x35mm2
	m
	2341
	187
	234
	2762

	562
	141/b3.5
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x50mm2
	m
	2921
	234
	292
	3447

	563
	141/b3.6
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x70mm2
	m
	3763
	301
	376
	4441

	564
	141/b3.7
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x95mm2
	m
	4714
	377
	471
	5562

	565
	141/b3.8
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x120mm2
	m
	5604
	448
	560
	6613

	566
	141/b3.9
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x150mm2
	m
	6666
	533
	667
	7866

	567
	141/b3.10
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x185mm2
	m
	8036
	643
	804
	9482

	568
	141/b3.11
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x240mm2
	m
	10023
	802
	1002
	11828

	569
	4.141/b4.1
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x10mm2
	m
	922
	74
	92
	1088

	570
	4.141/b4.2
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x16mm2
	m
	1090
	87
	109
	1286

	571
	4.141/b4.3
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x25mm2
	m
	1296
	104
	130
	1529

	572
	4.141/b4.4
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x35mm2
	m
	1423
	114
	142
	1679

	573
	4.141/b4.5
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x50mm2
	m
	1634
	131
	163
	1928

	574
	4.141/b4.6
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x70mm2
	m
	1962
	157
	196
	2315

	575
	4.141/b4.7
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x95mm2
	m
	2268
	181
	227
	2677

	576
	4.141/b4.8
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x120mm2
	m
	2560
	205
	256
	3021

















	 
	NR.
	 
	 
	 
	Shpenzime
	Fitimi
	 

	NR.
	AN.
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI
	pergjithshme
	%
	TOTALI

	 
	MANUALI
	 
	 
	Leke
	8%
	10
	Leke

	577
	4.141/b4.9
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x150mm2
	m
	2860
	229
	286
	3375

	578
	4.141/b4.10
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x185mm2
	m
	3342
	267
	334
	3943

	579
	4.141/b4.11
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x240mm2
	m
	3935
	315
	394
	4643

	580
	4.141/a1.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2
	m
	1465
	117
	146
	1728

	581
	4.141/a1.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2
	m
	1801
	144
	180
	2126

	582
	4.141/a1.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2
	m
	2331
	186
	233
	2751

	583
	4.141/a1.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2
	m
	2981
	239
	298
	3518

	584
	4.141/a1.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2
	m
	3788
	303
	379
	4470

	585
	4.141/a1.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2
	m
	4672
	374
	467
	5513

	586
	4.141/a1.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2
	m
	5599
	448
	560
	6606

	587
	4.141/a1.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2
	m
	6786
	543
	679
	8008

	588
	4.141/a1.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2
	m
	8510
	681
	851
	10042

	589
	4.141/a2.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2
	m
	839
	67
	84
	991

	590
	4.141/a2.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2
	m
	927
	74
	93
	1094

	591
	4.141/a2.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2
	m
	1083
	87
	108
	1278

	592
	4.141/a2.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2
	m
	1235
	99
	124
	1458

	593
	4.141/a2.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2
	m
	1419
	114
	142
	1675

	594
	4.141/a2.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2
	m
	1682
	135
	168
	1984

	595
	4.141/a2.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2
	m
	1862
	149
	186
	2197

	596
	4.141/a2.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2
	m
	2181
	174
	218
	2573

	597
	4.141/a2.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2
	m
	2538
	203
	254
	2994

	598
	141/a3.1
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2
	m
	1755
	140
	175
	2071

	599
	141/a3.2
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2
	m
	2203
	176
	220
	2600

	600
	141/a3.3
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x50mm2
	m
	2792
	223
	279
	3295

	601
	141/a3.4
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x70mm2
	m
	3542
	283
	354
	4180

	602
	141/a3.5
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x95mm2
	m
	4472
	358
	447
	5277

	603
	141/a3.6
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x120mm2
	m
	5407
	433
	541
	6380

	604
	141/a3.7
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x150mm2
	m
	6450
	516
	645
	7611

	605
	141/a3.8
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x185mm2
	m
	7794
	624
	779
	9197

	606
	141/a3.9
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x240mm2
	m
	9744
	780
	974
	11498
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	607
	141/a4.1
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x25mm2
	m
	1095
	88
	110
	1292

	608
	141/a4.2
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x35mm2
	m
	1282
	103
	128
	1513

	609
	141/a4.3
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x50mm2
	m
	1496
	120
	150
	1765

	610
	141/a4.4
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x70mm2
	m
	1731
	138
	173
	2043

	611
	141/a4.5
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x95mm2
	m
	2018
	161
	202
	2381

	612
	141/a4.6
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x120mm2
	m
	2353
	188
	235
	2777

	613
	141/a4.7
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x150mm2
	m
	2636
	211
	264
	3110

	614
	141/a4.8
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x185mm2
	m
	3091
	247
	309
	3648

	615
	141/a4.9
	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,   3x240mm2
	m
	3646
	292
	365
	4303

	616
	4.141/a5.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2
	m
	1672
	134
	167
	1973

	617
	4.141/a5.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2
	m
	2106
	169
	211
	2486

	618
	4.141/a5.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x50mm2
	m
	2683
	215
	268
	3166

	619
	4.141/a5.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2
	m
	3412
	273
	341
	4027

	620
	4.141/a5.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2
	m
	4316
	345
	432
	5093

	621
	4.141/a5.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2
	m
	5283
	423
	528
	6234

	622
	4.141/a5.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2
	m
	6308
	505
	631
	7443

	623
	4.141/a5.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2
	m
	7626
	610
	763
	8999

	624
	4.141/a5.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2
	m
	9541
	763
	954
	11258

	625
	4.141/a6.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2
	m
	1040
	83
	104
	1227

	626
	4.141/a6.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2
	m
	1228
	98
	123
	1449

	627
	4.141/a6.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2
	m
	1428
	114
	143
	1685
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	628
	4.141/a6.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2
	m
	1657
	133
	166
	1955

	629
	4.141/a6.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2
	m
	1935
	155
	194
	2284

	630
	4.141/a6.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2
	m
	2286
	183
	229
	2698

	631
	4.141/a6.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,  3x150mm2
	m
	2564
	205
	256
	3025

	632
	4.141/a6.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2
	m
	3011
	241
	301
	3553

	633
	4.141/a6.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2
	m
	3555
	284
	356
	4195

	634
	4. 107
	Montim rezervuar gazi
	cope
	209946
	16796
	20995
	247736

	635
	4. 108
	F.V Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar
	cope
	126390
	10111
	12639
	149140

	636
	4. 109
	F.V Termostat per avulluesin
	cope
	51143
	4091
	5114
	60349

	637
	4. 110
	F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur
	cope
	192218
	15377
	19222
	226818

	638
	4. 112
	F.V Avullues gazi me uje te ngrohte 100 kg/h
	cope
	1188884
	95111
	118888
	1402883

	639
	4. 114
	F.V Valvul reduksioni presioni larte me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h
	cope
	48039
	3843
	4804
	56687

	640
	4. 116
	F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1 1/2"FF, Pn=40 bar
	cope
	6605
	528
	661
	7794

	641
	4. 117
	F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2"Pn=500 bar
	cope
	109519
	8761
	10952
	129232

	642
	4. 118
	F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1", Pn=40 bar
	cope
	4613
	369
	461
	5443

	643
	4. 119
	F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba
	cope
	5346
	428
	535
	6308

	644
	4. 120
	F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz
	cope
	2568
	205
	257
	3030

	645
	4. 124
	F.V Çentraline per rrjedhje gazi me 1  sensor
	cope
	154907
	12393
	15491
	182790

	646
	4. 132
	Montim pompe zhytese 
	cope
	13467
	1077
	1347
	15891

	647
	4. 140
	F.V   Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25
	cope
	5373
	430
	537
	6340

	648
	4. 145
	Montim grup motorr - reduktor
	cope
	139347
	11148
	13935
	164429

	649
	4. 166
	F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2''-1'')
	cope
	1522
	122
	152
	1796

	650
	4. 167
	F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar
	cope
	1030
	82
	103
	1215

	651
	4. 168
	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"
	cope
	1239
	99
	124
	1462

	652
	4. 169
	F.V Ene zgjerimi e mbyllur 80 l 
	cope
	23971
	1918
	2397
	28286

	653
	4. 170
	Montim I kaldajes 80 kw 
	cope
	30167
	2413
	3017
	35598

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Shënime teknike:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% 
	
	
	
	
	

	
	
	në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.
	
	
	
	
	




