VENDIM 
Nr. 419, datë 25.6.2014

PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE TË POSAÇME PËR SHQYRTIMIN  E KËRKESAVE PËR LEJE MJEDISI TË TIPAVE A dhe B,  PËR TRANSFERIMIN E LEJEVE NGA NJË SUBJEKT TE TJETRI, TË KUSHTEVE PËR LEJET RESPEKTIVE TË MJEDISIT, SI DHE RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR SHQYRTIMIN E TYRE NGA AUTORITETET KOMPETENTE DERI NË LËSHIMIN E KËTYRE LEJEVE NGA QKB-JA[footnoteRef:2][footnoteRef:3] [2:  Ky vendim transpozon pjesërisht direktivën 2010/75/BE, të Parlamentit Evropian dhe Këshillit,   datë 24 nëntor 2010, për emetimet industriale (parandalimi dhe kontrolli i integruar i ndotjes), të ndryshuar, EUR-Lex - 32010L0075 – EN, Fletorja Zyrtare OJ L 334]  [3:  VKM nr. 419, datë 25.6.2014 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.105, 9 korrik 2014.
VKM nr. 97, datë 14.2.2018 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.22, 19 shkurt 2018.] 

(Ndryshuar me VKM nr. 97, datë 14.2.2018; nr. 463, datë 26.7.2023)
(i përditësuar)

[bookmark: _GoBack]Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 11 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

KREU I
TË PËRGJITHSHME

1. Miratimin e formularit informues për lejet e tipit A dhe B, si dhe të formatit standard të aktit të miratimit/refuzimit për këto leje, sipas shtojcave bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Të gjithë termat e përdorur në këtë vendim kanë të njëjtin kuptim që u jepet, përkatësisht, në:
a) ligjin nr.10448, datë 14. 7. 2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar;
b) ligjin nr.10431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar;
c) ligjin nr.10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”; 
ç) ligjin nr.10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”;
d) ligjin nr.10279, datë 20.5.2010, “Për kundërvajtjet administrative”;
dh) ligjin nr.10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.

KREU II
PROCEDURAT PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE DHE PËRCAKTIMI I KUSHTEVE PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT A

1. Kërkuesi që aplikon në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) nëpërmjet portalit “e-Albania”, për pajisjen me leje mjedisi të tipit A, duhet të dorëzojë këto dokumente:
a) Formularin informues për pajisje me leje mjedisi të tipit A, sipas shtojcës 1, bashkëlidhur këtij vendimi;
b) Mandatpagesën për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit A, sipas nenit 25 të ligjit nr.10448, datë 14.7. 2011, “Për lejet e mjedisit”;
c) çdo dokument tjetër i nevojshëm që vërteton deklarimet në formularin informues, që kërkuesi i lejes kërkon të merret parasysh gjatë shqyrtimit të aplikimit; 
ç) Shfuqizuar;
d) Raportin mbi sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore, kur kërkohet;
dh)	Relacion rreth dëgjesës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut VI të këtij vendimi.
1.1. Dokumentet “Kopje të vendimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM) për vlerësimin e ndikimit në mjedis (VNM) paraprak ose kopje të deklaratës së ministrit për VNM-në e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprak ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për VNM-në” do të kërkohen gjatë këtij procesi, por këto dokumente do të gjenerohen nga vetë ministria përgjegjëse për mjedisin dhe institucionet e saj të varësisë, të përfshira në këtë proces.
1.2. AKM-ja brenda 7 (shtatë) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit nga QKB-ja për leje mjedisi të tipit A shqyrton kërkesën dhe verifikon nëse dokumentacioni është depozituar saktë dhe i plotë sipas pikës 1, të këtij kreu. Në rast se konstaton se dokumentacioni i depozituar nga kërkuesi nuk është i plotë apo ka pasaktësi, e njofton atë përmes portalit “e-Albania”, duke i kërkuar plotësimin e dokumentacionit dhe të pasaktësive të konstatuara, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga dita e njoftimit.
1.3. Mosplotësimi i dokumentacionit të kërkuar brenda afatit, të përcaktuar në pikën 2, të këtij kreu, përbën shkak për mospranimin e kërkesës, e cila në këtë rast quhet se nuk është regjistruar. Kërkuesi njoftohet përmes portalit “e-Albania” për arsyet e mospranimit dhe kërkesa i kthehet bashkë me aktet e tjera.
2. AKM-ja kur vlerëson se dokumentacioni është i plotë, sipas pikës 1, të këtij kreu, brenda 7 (shtatë) ditëve pune, ia përcjell atë institucioneve të mëposhtme, të cilat japin mendimin e tyre brenda 7 (shtatë) ditëve pune:
a) Drejtorive teknike në ministrinë përgjegjëse për mjedisin, sipas specifikave të instalimit;
b) Agjencisë Rajonale të Mjedisit (ARM);
c) Ministrive të linjës dhe strukturave të varësisë, sipas fushës së veprimtarisë që lidhen me specifikat e instalimit;
ç) Njësive të vetëqeverisjes vendore, sipas juridiksionit territorial ku ndodhet instalimi.
3. Nëse institucionet e përcaktuara në pikën 2, të këtij kreu, nuk shprehen brenda afatit, AKM-ja vijon me procedurën e shqyrtimit të kërkesës për leje të mjedisit të tipit A.
4. AKM-ja pas mbledhjes së mendimeve nga institucionet e përmendura në pikën 2, të këtij kreu, ose pas kalimit të afatit të përcaktuar në pikën 2, harton brenda 10 (dhjetë) ditëve pune aktin e miratimit ose refuzimit për dhënien ose jo të lejes së mjedisit të tipit A, të shoqëruar me argumentet përkatëse dhe e dërgon te ministri.   
5. Ministri, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes, firmos aktin e miratimit/refuzimit të lejes së mjedisit të tipit A ose ia kthen praktikën AKM-së për shtesa apo ndryshime të këtij akti të shoqëruar me argumentet përkatëse.
6. AKM-ja, brenda 2 (dy) ditëve nga data e marrjes dijeni së aktit të miratimit ose refuzimit të lejes së mjedisit të tipit A, publikon vendimin e miratimit ose të refuzimit për leje mjedisi të tipit A në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve.
7. Formati standard i aktit të miratimit dhe aktit të refuzimit, për lejet e mjedisit të tipit A, është sipas shtojcës 4, bashkëlidhur këtij vendimi.
8. Akti i miratimit për lejen e mjedisit të tipit A, për çdo instalim, përveç kushteve të përcaktuara në formatin standard të aktit të miratimit, përfshin edhe kushtet e  mëposhtme:
a) Vlerat kufi të shkarkimit për ndotësit, në mënyrë të veçantë të atyre referuar në shtojcën 2 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, që parashikohen të shkarkohen në sasi të konsiderueshme nga instalimi në fjalë. Vlerat kufi të shkarkimeve përcaktohen duke u mbështetur në natyrën e ndotësve dhe potencialin e tyre për t’u transferuar nga një përbërës i mjedisit në një tjetër;
b) Vlerat kufi të shkarkimeve sipas përcaktimit të shkronjës “a” të pikës 8 të këtij kreu, që zbatohen për grupet e ndotësve dhe jo për ndotës të veçantë, kur kjo është e mundur;
c) Vlerat kufi të shkarkimeve, sipas përcaktimit të shkronjës “a” të pikës 8 të këtij kreu, zbatohen në pikën ku shkarkimet dalin nga instalimi, pavarësisht hollimit që mund t’u ndodhë atyre në distancë nga kjo pikë. Në rastin e shkarkimeve jo të drejtpërdrejta në ujë, gjatë llogaritjes së vlerave kufi të shkarkimeve të instalimit në fjalë, merret në konsideratë edhe përdorimi i një instalimi për trajtimin e ujit, me kusht që të garantohet një nivel i njëjtë i mbrojtjes së mjedisit në tërësi dhe që një gjë e tillë të mos shkaktojë nivele më të larta ndotjeje në mjedis;
ç) Standardet teknike për funksionimin e një instalimi, të vendosura në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e ajrit, mbrojtjen e ujit, menaxhimin e mbetjeve ose të zhurmave apo akte të tjera në fuqi që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, të cilat vlerësohen si vlerat kufi maksimale të shkarkimeve, sipas përcaktimit të  shkronjës “a” të pikës 8 të këtij kreu; 
d) Vlerat kufi të shkarkimeve, referuar shkronjës “a” të kësaj pike, në përputhje me shkronjën “e” të saj, të mbështetura në TMD-në për llojin e instalimit në fjalë, por jo në ndonjë teknikë ose teknologji të veçantë, që, në çdo rast, merr parasysh karakteristikat teknike të instalimit, vendndodhjen e tij gjeografike dhe kushtet e mjedisit në atë zonë;
dh)	Vlerat kufi të shkarkimeve, sipas përcaktimit të shkronjës “a” të pikës 8 të këtij kreu, për instalimet e referuara në pikat A.7.7 (b) dhe 7.8 të shtojcës 1 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, të mbështetura në vlerësime praktike të përshtatshme për këto kategori instalimesh;
e) Vlerat kufi të shkarkimeve të përcaktuara nga standardi i cilësisë së mjedisit, kur  janë më të ulëta se ato referuar në shkronjën  “d” të  pikës 8 të këtij neni.   
ë) Sipas rastit, vlerat kufi të shkarkimeve sipas përcaktimit tee shkronjës “a” pikës 8 të këtij kreu, mund të plotësohen ose zëvendësohen nga parametra të njëjtë ose masa teknike. 
Lendfilli që mbulohet nga pjesa 5.2 (a) e shtojcës 1 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, konsiderohet se plotëson kërkesat teknike të këtij ligji në qoftë se ai plotëson kërkesat teknike për lendfille të tilla, siç përcaktohet edhe në legjislacion përkatës për lendfillet. 
Formati standard i aktit të miratimit për lejen e mjedisit të tipit A mund të përmbajë edhe kushte të tjera, siç kërkohet nga akte ligjore/nënligjore në fuqi për mbrojtjen e mjedisit. 
9. Kushtet që vendosen në aktin e miratimit të lejes së mjedisit të tipit A synojnë:
a) të minimizojnë ndotjen në distancë të largët ose ndotjen ndërkufitare;
b) të sigurojnë efektin akumulativ nga instalime ndotëse ekzistuese të tjera;
c) të sigurojnë një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit;
ç) të sigurojnë mbrojtjen e tokës; 
d) të sigurojnë mbrojtjen e ujërave nëntokësore; 
dh) të sigurojnë kushte të përshtatshme për reduktimin e ndotjes nga zhurma dhe drita; 
e) të sigurojnë menaxhimin e duhur të mbetjeve të gjeneruara nga instalimi; 
ë) të përcaktojnë kërkesa të përshtatshme për monitorimin e shkarkimeve që specifikojnë metodologjinë dhe frekuencën e matjeve e procedurën e shqyrtimit dhe që sigurojnë se zotëruesi i lejes i jep AKM-së të dhënat e kërkuara për të kontrolluar përmbushjen e kushteve të lejes së mjedisit të tipit A. Gjithsesi, për instalimet e referuara në pjesën A 7.8. (a, b dhe c) të shtojcës 1të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, në kërkesat e kësaj pike merren parasysh edhe kostot dhe përfitimet; 
f) të jenë të përshtatshme për periudhat kur instalimi nuk funksionon normalisht dhe ekziston rreziku i një ndikimi në mjedis. Këto kërkesa kanë të bëjnë me fillimin e operacioneve, rrjedhjet, keqfunksionimet, ndalesat e përkohshme dhe ndalimin përfundimtar të operacioneve; 
g) të përcaktojnë hapat që duhen ndërmarrë përpara vënies në punë të instalimit, për të shmangur çdo rrezik nga ndotja, dhe të kthejnë vendndodhjen e instalimit në gjendje të kënaqshme;
gj) të përcaktojnë hapat që duhen ndërmarrë pas mbylljes së instalimit; 
h) të kërkojnë që operatori t’i sigurojë rregullisht AKM-së dhe IShMPU-së rezultatet e vetëmonitorimit të shkarkimeve; 
i) të kërkojnë që operatori të informojë pa vonesë AKM-në dhe ISHMPU-në për çdo aksident, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore. 
10. Formati standard i aktit të miratimit për lejen e mjedisit të tipit A nuk e përfshin vlerën kufi për shkarkimet e drejtpërdrejta të gazrave serrë në qoftë se këto shkarkime nga një instalim specifikohen në ndonjë akt tjetër për skemat e tregtimit për shkarkimet e gazrave serrë, për çdo veprimtari që kryhet në atë instalim, dhe në qoftë se nuk është e nevojshme të sigurohet që nuk do të shkaktohet ndotje e konsiderueshme e mjedisit. 
11. Përcaktimet e pikës 9 të këtij kreu, nuk zbatohen për instalimet që përjashtohen përkohësisht nga kjo skemë.  
12. Afati total për publikimin e vendimit të miratimit ose refuzimit të aplikimit  për leje mjedisi të tipit A në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, nga data e marrjes së aplikimit nga Qendra Kombëtare e Biznesit, është 43 (dyzet e tre) ditë pune.

KREU III
PROCEDURAT PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE DHE PËRCAKTIMI I KUSHTEVE PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT B

1. Kërkuesi, që aplikon në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) nëpërmjet portalit “e-Albania” për pajisjen me leje mjedisi të tipit B, duhet të dorëzojë këto dokumente:
a) Formularin informues për pajisje me leje mjedisi të tipit B, sipas shtojcës 2, bashkëlidhur këtij vendimi;
b) Mandatpagesën për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit B, sipas nenit 25 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”;
c) çdo dokument tjetër i nevojshëm, që vërteton deklarimet në formularin informues që kërkuesi i lejes kërkon të merret parasysh gjatë shqyrtimit të aplikimit; 
ç) Shfuqizuar.
d) Raportin mbi sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore, kur kërkohet. 
dh)	Relacionin rreth dëgjesës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut VI të këtij vendimi. 
1.1. Dokumentet “Kopje të vendimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM) për vlerësimin e ndikimit në mjedis (VNM) paraprak ose kopje të deklaratës së ministrit për VNM-në e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprak ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për VNM-në” do të kërkohen gjatë këtij procesi, por këto dokumente do të gjenerohen nga vetë ministria përgjegjëse për mjedisin dhe institucionet e saj të varësisë, të përfshira në këtë proces.
1.2. AKM-ja brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit nga QKB-ja për leje mjedisi të tipit B shqyrton kërkesën dhe verifikon nëse dokumentacioni është depozituar saktë dhe i plotë, sipas pikës 1, të këtij kreu. Në rast se konstaton se dokumentacioni i depozituar nga kërkuesi nuk është i plotë apo ka pasaktësi, e njofton atë përmes portalit “e-Albania”, duke i kërkuar plotësimin e dokumentacionit dhe të pasaktësive të konstatuara brenda 5 (pesë) ditëve pune nga dita e njoftimit. 
1.3. Mosplotësimi i dokumentacionit të kërkuar brenda afatit të përcaktuar në pikën 2, të këtij kreu, përbën shkak për mospranimin e kërkesës, e cila, në këtë rast, quhet se nuk është regjistruar. Kërkuesi njoftohet përmes portalit “e-Albania” për arsyet e mospranimit dhe kërkesa i kthehet bashkë me aktet e tjera.
2. AKM-ja kur vlerëson se dokumentacioni është i plotë, sipas pikës 1, të këtij kreu, brenda 5 (pesë) ditëve pune, ia përcjell atë institucioneve të mëposhtme, të cilat japin mendimin e tyre brenda 5 (pesë) ditëve pune:
a) Drejtorive teknike në ministrinë përgjegjëse për mjedisin, sipas specifikave të instalimit;
b) Agjencisë Rajonale të Mjedisit (ARM);
c) Ministrive të linjës dhe strukturave të varësisë, sipas fushës së veprimtarisë që lidhen me specifikat e instalimit;
ç) Njësive të vetëqeverisjes vendore, sipas juridiksionit territorial ku ndodhet instalimi.
3. Nëse institucionet e përcaktuara në pikën 5, të këtij kreu, nuk shprehen brenda afatit, AKM-ja vijon me procedurën e shqyrtimit të kërkesës për leje të mjedisit të tipit B. 
4. AKM-ja pas mbledhjes së mendimeve nga institucionet e përmendura në pikën 2, të këtij kreu, ose pas kalimit të afatit të përcaktuar në pikën 2, harton brenda 10 (dhjetë) ditëve pune aktin e miratimit, refuzimit për dhënien ose jo të lejes së mjedisit të tipit B, të shoqëruar me argumentet përkatëse dhe e dërgon te ministri.   
5. Ministri, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes, firmos aktin e miratimit/refuzimit të lejes së mjedisit të tipit B ose ia kthen praktikën AKM-së për shtesa apo ndryshime të këtij akti, të shoqëruar me argumentet përkatëse.
6. AKM-ja, brenda 2 (dy) ditëve pune nga data e marrjes dijeni së aktit të miratimit ose refuzimit të lejes së mjedisit të tipit B, publikon vendimin e miratimit ose të refuzimit në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve për leje mjedisi të tipit A.
7. Formati standard i aktit të miratimit dhe i aktit të refuzimit për lejet e mjedisit të tipit B është sipas shtojcës 5, bashkëlidhur këtij vendimi.
8. Akti i miratimit të lejes së mjedisit e tipit B, për çdo instalim, përveç kushteve të përcaktuara në formatin standard të aktit të miratimit, përfshin edhe kushtet e  mëposhtme:
a) Vlerat kufi të shkarkimit të ndotësve, në mënyrë të veçantë të atyre të listuar në shtojcën 2 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, që parashikohen të shkarkohen në sasi të konsiderueshme nga instalimi, të cilat përcaktohen duke pasur parasysh natyrën dhe potencialin e tyre për të transferuar ndotjen nga një përbërës i mjedisit në një tjetër;
b) Vlerat kufi të shkarkimeve që kërkohen në shkronjën “a” të pikës 8 të këtij kreu, të cilat mund të zbatohen për grupet e ndotësve dhe jo për ndotës të veçantë, kur kjo është e mundur;
c) Kur një standard i cilësisë së mjedisit kërkon që vlerat kufi të shkarkimeve të një instalimi të jenë më të ulëta se ato që janë vendosur sipas përcaktimit të shkronjës “ç” pikës 8 të këtij kreu, atëherë vlerat kufi të shkarkimeve të përcaktuara sipas shkronjës “a” të pikës 8 të këtij kreu, kërkojnë vlerat kufi më të ulëta të shkarkimeve; 
ç) Kur është e përshtatshme, vlerat kufi të shkarkimeve sipas përcaktimit të shkronjës “a” të pikës 8 të këtij kreu, mund të shtohen ose zëvendësohen nga parametra të njëjtë ose masat teknike. 
d) Vlerat kufi të shkarkimeve që përcaktohen në përputhje me shkronjën “a” të pikës 8 të këtij kreu, zbatohen në pikën ku shkarkimet dalin nga instalimi, dhe nuk marrin parasysh ndonjë hollim që mund t’u bëhet atyre. Gjatë përcaktimit të vlerave kufi të shkarkimeve në ujë të atij instalimi merret parasysh efekti që mund të ketë një impiant për trajtimin e ujit, me kusht që të garantohet i njëjti nivel mbrojtjeje për mjedisin në tërësi dhe me kusht që  një gjë e tillë të mos çojë në nivele më të larta të ndotjes së mjedisit. 
dh) Standardet teknike të shkarkimeve të një instalimi, të caktuara në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e ajrit, mbrojtjen e ujit, menaxhimin e mbetjeve apo të zhurmave ose akte të tjera në fuqi që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, për qëllime të shkronjës “a”, të pikës 8, të këtij kreu, konsiderohen si vlera maksimale kufi të shkarkimeve. 
Formati standard i aktit të miratimit për lejen e mjedisit të tipit B mund të përmbajë edhe kushte të tjera, siç kërkohet nga akte ligjore/nënligjore në fuqi për mbrojtjen e mjedisit. 
9. Kushtet që vendosen në aktin e miratimit të lejes së mjedisit të tipit B synojnë:
a) të sigurojnë se nuk shkaktohet asnjë ndotje e konsiderueshme, në veçanti me anë të zbatimit të praktikave më të mira;
b) të sigurojnë mbrojtjen e tokës;
c) të sigurojnë mbrojtjen e ujërave nëntokësore;
ç) të sigurojnë menaxhimin e përshtatshëm të mbetjeve të gjeneruara nga instalimi; 
d) të përcaktojnë masat që duhen ndërmarrë për parandalimin e aksidenteve dhe minimizimin e pasojave të tyre; 
dh) të përcaktojnë kërkesa të përshtatshme për monitorimin e shkarkimeve, duke përcaktuar metodologjinë dhe frekuencën e matjeve, procedurën e vlerësimit, si dhe të sigurojnë se zotëruesi i lejes i jep AKM-së dhe ISHMPU-së të dhënat e kërkuara për të kontrolluar përmbushjen e kushteve të lejes së mjedisit të tipit B; 
e) të përcaktojnë periudhat kur instalimi nuk funksionon normalisht dhe ka një rrezik real që mjedisi të ndikohet gjatë kësaj periudhe. Në mënyrë të veçantë, përfshihen kushte që kanë të bëjnë me fillimin e funksionimit, rrjedhjet e pakontrolluara, keqfunksionimet, pezullimet e përkohshme dhe mbylljen përfundimtare të veprimtarisë; 
ë) të përcaktojnë hapat që duhen marrë përpara vënies në punë të instalimit; 
f) të përcaktojnë hapat që duhen ndërmarrë përpara vënies në punë të instalimit, për të shmangur çdo rrezik nga ndotja, dhe të kthejnë vendndodhjen e instalimit në gjendje të kënaqshme; 
g) të përcaktojnë hapat që duhen ndërmarrë pas mbylljes së instalimit; 
gj) të kërkojnë që operatori t’i sigurojë rregullisht AKM-së dhe ISHMPU-së rezultatet e vetëmonitorimit të shkarkimeve; 
h) të kërkojnë që operatori të informojë pa vonesë AKM-në dhe ISHMPU-në për çdo aksident, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore. 
10. Afati total për publikimi e vendimit të miratimit ose refuzimit të aplikimit për pajisjen me leje mjedisi të tipi B në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, nga data e marrjes së aplikimit nga Qendra Kombëtare e Biznesit, është 32 (tridhjetë e dy) ditë.

KREU IV
PROCEDURAT PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE DHE PËRCAKTIMI I KUSHTEVE PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT C
(shfuqizuar me VKM-në nr. 463, datë 26.7.2023)

KREU V
NDRYSHIME NË FUNKSIONIMIN E INSTALIMEVE TË TIPIT A DHE TË TIPIT B DHE RISHIKIMI I KUSHTEVE TË LEJEVE EKZISTUESE

Seksioni 1
[bookmark: _Toc124503173]Ndryshimi i propozuar në funksionimin e një instalimi të tipit A dhe të tipit B

1. Kur operatori i një instalimi të tipit A dhe të tipit B propozon të kryejë një ndryshim në funksionimin e këtij instalimi, ai njofton AKM-në, të paktën, një muaj përpara kryerjes së këtij ndryshimi. 
2. Njoftimi i parashikuar në pikën 1, të këtij kreu, bëhet me shkrim dhe përmban një përshkrim të hollësishëm të ndryshimit të propozuar në funksionimin e instalimit.
3. AKM-ja, brenda një muaji nga data e marrjes së njoftimit, vendos:
a) Të njoftojë operatorin, kur nuk e sheh të nevojshëm përditësimin e kushteve të aktit të miratimit të lejes mjedisore;
b) Të njoftojë operatorin se duhet të aplikojë, pranë QKB-së, për ndryshim në kushtet e lejes, kur vlerëson se ndryshimi i propozuar në funksionimin e një instalimi të tipit A dhe/ose të tipit B, sipas njoftimit të bërë nga operatori, mund të shkaktojë ndryshim të funksionimit të instalimit. 
4. Procedurat dhe afatet për ndryshim thelbësor të kushteve të aktit të miratimit për lejet e mjedisit të tipit A dhe të tipit B, janë të njëjta me kërkesat e kreut II të këtij vendimi për leje mjedisi të tipit A, dhe të kreut III të tij, për leje mjedisi të tipit B. Në aplikimin pranë QKB-së, fjalët “Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B” lexohen “Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes së mjedisit të tipit A ose të tipit B”. 

Seksioni 2
Rishikimi i kushteve të një lejeje ekzistuese të tipit A dhe B
(shfuqizuar me VKM-në nr. 463, datë 26.7.2023)


KREU VI
INFORMIMI DHE PJESËMARRJA E PUBLIKUT PËR APLIKIMIN PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT A DHE B
[bookmark: _Toc124503165]
1. Kërkuesi përpara aplikimit në QKB dërgon në AKM, në njësinë e vetëqeverisjes vendore (NJQV) dhe Agjencinë Rajonale të Mjedisit (ARM), ku do të ketë vendndodhjen instalimi, një njoftim me shkrim dhe në formë elektronike për aplikimin që do të kryejë për t’u pajisur me leje mjedisore të tipit A ose B. 
2. Njoftimi duhet të përmbajë këto të dhëna:
a) Informacion nëse kërkesa do të jetë për “Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B” apo “Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes së mjedisit të tipit A ose të tipit B”. 
b) Shfuqizuar;
c) Adresën e vendndodhjes së instalimit;
ç) Përshkrimin e veprimtarisë që parashikohet të zhvillohet në instalim; 
d) Një përshkrim të elementeve të listuara në formularin informues; 
dh) Shfuqizuar; 
e) Konsultimet ndërkufitare, kur kërkohet sipas legjislacionit në fuqi; 
ë) Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit, procedurat dhe afatet që do të ndiqen; 
f) Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit. 
2.1. Dokumenti “Përmbledhja joteknike e raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në nivel kombëtar ose ndërkufitar, kur kërkohet procedura e VNM-së” do të kërkohet gjatë këtij procesi, por ky dokument do të gjenerohet nga vetë ministria përgjegjëse për mjedisin dhe institucionet e saj të varësisë, të përfshira në këtë proces.
3. AKM-ja publikon menjëherë në faqen e saj të internetit njoftimin, sipas pikës 2, të këtij kreu, për të paktën 20 (njëzet) ditë pune.
4. Pas publikimit të njoftimit në faqen e internetit të AKM-së, kërkuesi publikon në, të paktën, një gazetë të zonës ku do të ushtrohet veprimtaria dhe në një gazetë kombëtare njoftimin për aplikimin, duke iu referuar për informacion më të hollësishëm faqes së internetit të AKM-së. Njoftimi publikohet në, të paktën, dy numra të njëpasnjëshëm të secilës gazetë.  
5. Njoftimi në gazetë duhet të përmbajë, të paktën:
a) llojin e instalimit/veprimtarisë;
b) emrin e personit fizik/juridik;
c) adresën e vendndodhjes së instalimit;
ç) adresën e internetit ku është publikuar njoftimi dhe adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit.
6. NJQV-ja (bashkia apo komuna), në territorin e së cilës do të jetë vendndodhja e instalimit, pasi merr njoftimin sipas pikës 2, të këtij kreu, e publikon në një vend të dukshëm në mjediset e saj për të paktën 20 (njëzet) ditë. 
7. Publiku ka të drejtë të konsultojë në mjediset e NJQV/AKM/ARM dhe të kërkojë një kopje të njoftimit, sipas pikës 2, të këtij kreu, nga NJQV/AKM/ARM, pa pagesë. 
8. Publiku mund të bëjë komente, me shkrim ose në mënyrë elektronike, mbi njoftimin për leje mjedisi të tipit A në adresën e AKM-së brenda afatit 20-ditor të publikimit.
9. Në përfundim të afatit 20-ditor, kërkuesi, në bashkëpunim me AKM-në dhe NJQV-në, brenda 25 (njëzet e pesë) ditëve organizon një dëgjesë me publikun dhe palët e interesuara, përfshirë OJF-të.
10. Njoftimi për dëgjesën me publikun shpallet gjatë 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve:
a) në radio ose TV dhe gazetën vendore; 
b) në faqen e internetit të AKM-së dhe NJQV-së;
c) në tabelën e njoftimeve, në një vend të dukshëm në mjediset e NJQV-së dhe ARM-së së qarkut përkatës.
11. Njoftimi duhet të shoqërohet me:
a) llojin e instalimit/veprimtarisë;
b) emrin e personit fizik/juridik;
c) adresën e vendndodhjes së instalimit;
ç) vendin ku gjendet kopja e njoftimit në NJQV-në dhe adresën elektronike të AKM-së ku është publikuar njoftimi. 
dh) përcaktimin e vendit, të datës dhe orës së organizimit të dëgjesës me publikun.  
12. Procesverbali i dëgjesës mbahet nga kërkuesi dhe nënshkruhet nga pjesëmarrësit në dëgjesë. Kopje të procesverbalit u vihen në dispozicion publikut, palëve pjesëmarrës në dëgjesë, NJQV-së dhe AKM-së.
13. Kërkuesi, kur aplikon për leje mjedisi të tipi A dhe të tipit B, harton një relacion rreth dëgjesës me publikun dhe palët e interesuara dhe e dorëzon në QKB.
14. Shpenzimet e organizimit të dëgjesës mbulohen nga kërkuesi.
15. AKM-ja, gjatë hartimit të aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit A dhe B, merr parasysh çdo koment, informacion, analizë apo mendim të paraqitur nga publiku që vlerësohet i vlefshëm dhe argumenton arsyet kur ato nuk janë marrë parasysh.
16. AKM-ja, kur e gjykon të arsyeshme, delegon ARM-në e qarkut përkatës për të marrë pjesë në dëgjesën me publikun.

KREU VII
TRANSFERIMI I LEJEVE TË MJEDISIT TË TIPIT A dhe B
[bookmark: _Toc124503245]
1. Për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit për një instalim të tipit A ose B personi fizik apo juridik i cili kërkon t’i transferohet leja, bën kërkesë në AKM për transferimin.
2. Kërkesa referuar në pikën 1, të këtij kreu, shoqërohet nga:
a) Kopje të lejes ekzistuese të mjedisit të tipit A ose B;
b)Shfuqizuar;  
c) Shfuqizuar; 
ç) Dokumentin ligjor që provon kalimin e instalimit nga operatori ekzistues tek personi fizik apo juridik të cilit do t’i transferohet leja. 
3. AKM-ja shqyrton kërkesën dhe dokumentacionin shoqërues, sipas pikës 2, të këtij kreu, brenda një muaji nga data e marrjes së kërkesës dhe harton urdhrin e ministrit për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit A ose B.
4. AKM-ja përcjell në Ministrinë e Mjedisit urdhrin e ministrit për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit A ose B, shoqëruar me argumentet për transferimin dhe kopje të dokumentacionit të përmendur në pikën 2, të këtij kreu. 
5. Ministri, brenda një jave, firmos urdhrin e transferimit të aktit të miratimit për lejen e mjedisit të tipit A ose B.
6. AKM-ja mund të kërkojë informacion shtesë rreth dokumentacionit ligjor që provon kalimin e instalimit nga operatori ekzistues tek personi fizik apo juridik, të cilit do t’i transferohet leja, duke përcaktuar një afat 1 - mujor për kthimin e përgjigjes. 
7. Afati i përmendur në pikën 6, të këtij kreu, nuk përllogaritet në afatin 1 - mujor për shqyrtimin e transferimit të lejes. 
8. Në rast se kërkuesi nuk përgjigjet brenda afatit prej një muaji, siç përcaktohet në pikën 5 të këtij kreu, konsiderohet se kërkuesi ka hequr dorë nga transferimi i lejes së mjedisit.
9. Ministri ia përcjell AKM-së urdhrin për transferimin e aktit të miratimit për lejet e mjedisit të tipit A ose B. 
10. Personi fizik ose juridik aplikon pranë QKB-së për transferimin e lejes së mjedisit të tipit A dhe B duke dorëzuar urdhrin e ministrit dhe kopje të lejes ekzistuese. 
11. AKM-ja, brenda 8 (tetë) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit nga QKB-ja, harton aktmiratimin për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit A ose B dhe e dërgon te ministri.
12. Ministri firmos aktmiratimin për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit A ose B dhe ia dërgon AKM-së.
13. AKM-ja, brenda afatit të përcaktuar në këtë vendim, publikon, në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, aktmiratimin për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit A ose B.
14. Për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit për një instalim të tipit C, personi fizik apo juridik i cili kërkon t’i transferohet leja bën kërkesë në ARM për transferimin, të cilën e shoqëron me dokumentacionin e përcaktuar në pikën 2 të këtij kreu.
15. ARM-ja shqyrton kërkesën dhe dokumentacionin shoqërues brenda një muaji nga data e marrjes së kërkesës dhe firmos dokumentin e transferimit të aktit të miratimit për leje mjedisi të tipit C.
16. ARM-ja mund të kërkojë informacion shtesë rreth dokumentacionit ligjor që provon kalimin e instalimit nga operatori ekzistues te personi fizik apo juridik, të cilit do t’i transferohet leja, duke përcaktuar një afat njëmujor për kthimin e përgjigjes. 
17. Afati i përmendur në pikën 15, të këtij kreu, nuk përllogaritet në afatin njëmujor për shqyrtimin e transferimit të lejes. 
18. Në rast se kërkuesi nuk përgjigjet brenda afatit prej 1 muaji, siç përcaktohet në pikën 16, të këtij kreu, konsiderohet se kërkuesi ka hequr dorë nga transferimi i lejes së mjedisit.
19. Personi fizik ose juridik që aplikon pranë QKB-së për transferimin e lejes së mjedisit të tipit C, dorëzon dokumentin e transferimit, të lëshuar nga ARM-ja, dhe kopje të lejes ekzistuese. 
20. AKM-ja, brenda 3 (tri) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit nga QKB-ja, e dërgon atë pranë ARM-së të qarkut përkatës.
21. ARM-ja, brenda 5 (pesë) ditëve pune, harton aktmiratimin për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit C, i cili firmoset nga titullari i ARM-së së qarkut përkatës dhe e dërgon tek AKM-ja.
22. AKM-ja, brenda afatit të përcaktuar në këtë vendim, publikon, në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, aktmiratimin për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit C.
23. Afati total për publikimin, në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, të vendimit të miratimit të aplikimit për transferimin e aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit A dhe B, është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga data e marrjes së aplikimit nga QKB-ja.

KREU VIII 
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mban, administron dhe përditëson regjistrin e lejeve të mjedisit të tipit A dhe B.
2. Shfuqizuar.
3. Mënyra e administrimit dhe formati i regjistrit miratohen me urdhër të ministrit.
4. AKM-ja publikon, në faqen e saj të internetit, listën e akteve të miratimit për leje mjedisi të tipit A dhe B, e cila përmban:
a) Emrin e subjektit dhe të administratorit;
b) Llojin e instalimit;
c) Vendndodhjen e instalimit;
ç) Datën e miratimit të aktit.
5. Shfuqizuar.
6. Shfuqizuar.
7. Shfuqizuar.
8. Ngarkohet ministri të nxjerrë urdhrin, në zbatim të pikës 3, të kreut VIII, të këtij vendimi. 
9. Udhëzimi nr.3, datë 2.12.2013, i ministrit të Mjedisit, “Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisore të tipit A dhe B për aktivitete të reja dhe ekzistuese”, shfuqizohet pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
10. Ngarkohen ministria përgjegjëse për mjedisin, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, agjencitë rajonale të mjedisit, njësitë e qeverisjes vendore dhe Qendra Kombëtare e Biznesit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Fletore Zyrtare nr.105, datë 9 korrik 2014
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____________
3Llogaritni shkarkimet maksimale të mundshme për çdo gjendje të identifikuar (rrjedhë).  
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Tabela 6.5.2: Shkarkimet né toké — Karakteristikat e shkarkimeve (njé tabelé pér ¢do piké shkarkimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

Pérpara trajtimit Tek vendi i shkarkimit né mjedisin prités .
Eficienca e
Vlera Vlera Vlera Vlera Vlera pajisjes sé
Parametri mesatarja | ditore e mesatarja Vlera ditore e mesatar | ditore e trajtimit
maks. né | mesatare kg/dité maks. né mesatares maks. kg/dité jamaks. | mesatar (%)
oré s maks. oré (mg/1) néoré | esmaks. ke/dité

(mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/l) (mg/1)
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6.6 SHKARKIMET E ZHURMES

Jepni informacion té& detajuar mbi burimet (vendndodhjen, natyrén, nivelin, periudhén ose periudhat
e shkarkimit) e zhurmés gé &shté gjeneruar ose do té gjenerohet.

Tabela 6.6.1 duhet t& p&rmbajé informacion pér secilin burim shkarkimi. Cdo burim shkarkimi i
zhurmés duhet t& shénohet garté né hartén e instalimit.

Dokumentacioni mbéshtetés duhet té pérfshihet né Aneksin 6.

TABELA 6.6.1: Shkarkimet e zhurmés — Pé&rmbledhje e listés sé& burimeve té shkarkimit t& zhurmés

Koordinatat sipas Nr. Ref. i Presu.?nll
Nr. Ref. i sistemit GAUS ajisjes qé akustik
Burimi i o REISIES (dBA) Periudha e
shkarkimit plEesse KRUGE: gleneron duke ju shkarkimit
shkarkimit | 1942_GK_ZONE_ ndotje 1
i referuar
4 aklustike . L
distancés

Lper segmente té ndryshme té instalimeve, mund té pérdoren nivele té ndryshme té intesitetit té zhurmés.

6.7 VIBRACIONET

Duhet té pérgatitet njé informacion i detajuar pér vibracionet, dhe nése &shté e mundur, té
paragiten edhe informacionet qé i pérkasin vitit té kaluar.

Specifikoni dhe shénoni né harté vendndodhjen e burimeve té vibracionit g& mund té ndikojné né
mjedis, pérte] ambienteve té instalimit dhe siguroni rezultatet e matjeve ose llogaritjeve.

Burimet e vibracionit duhet té pérfshijné edhe transportin qé bé&het brenda instalimit. P&r instalimet
e reja, duhet t& merren né konsideraté té gjitha burimet e vibracionit gjaté ndértimit dhe operimit té
instalimit. Té gjitha burimet duhet t& pérshkruhen né shtojcat grafike.

Té gjithé dokumentat shtesé gé kané lidhje me sa u pérmend mé sipér, duhet té pérfshihen né
Aneksin 6.

6.8 REZATIMI JO-JONIZUES

Identifikoni burimet e rrezatimit jo-jonizues gé kané ndikim né mjedisin pértej ambienteve té
instalimit dhe tregoni rezultatet e matjeve ose llogaritjeve té& kryera pér kété géllim. Burimet e
rrezatimit duhet té tregohen garté né hartén e instalimit.
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6.9 PERSHKRUAIJ GIENDJEN E VENDNDODHIES

Jepni té dhéna pér giendjen e miedisit (ajrin, ujérat sipérfagésoré dhe néntokésoré, tokén, zhurmat,
hidrologjiné, stabilitetin, speciet e mbrojtura et].) gé kané lidhje me ndértimin dhe vénien né puné té
instalimit.

Béni té njohur vlerésimin e ndikimit t& gjithé shkarkimeve né mjedis, pérfshiré edhe vendet/mjediset
ku shkarkimet nuk jané ¢liruar ende.

Pérshkruaj, ku &shté e nevojshme, masat pér minimizimin e ndotjes né distanca té gjata dhe/ose né
territorin e shteteve té tjera.

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t'i bashkéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 6.

Vlerésimi i Ndikimit té Shkarkimeve né Ajér

Pérshkruani gjendjen aktuale té cilésisé sé ajrit duke i kushtuar vémendje té vecanté standardeve
pér cilésiné e ajrit.

Tregoni nése shkarkimet né ajér mund té shkaktojné déme apo ndikojné negativisht né mjedis,
pavarésisht se mund té jené brenda vlerave kufi té siguruara nga aplikimi i teknikave mé té& mira té
disponueshme (TMD). Nése vérehet eré e pakéndshme jashté& ambienteve té instalimit, duhet té
béhet njé vlerésim i erés sé& pakéndshme, duke patur parasysh shpeshtésiné/frekuencen dhe
vendndodhjen e shfagjes sé saj.

Jepni informacion té detajuar mbi vlerésimin e ndikimit té shkarkimeve ekzistuese apo té
parashikuara né mjedis, duke pérfshiré edhe vendin/mjedisin né té cilin nuk jané cliruar ende
shkarkimet.

Pérfshini né Aneksin 6 modelet e shpérndarjes sé& shkarkimeve né ajér, té krijuara nga proceset e
ndryshme né instalim. Té gjitha modelet dhe informacionet e tjera gé kané lidhje me sa mé sipér,
duhet té pérfshihen né Aneksin 6.

6.10.  VLERESIMI | NDIKIMIT NE UJERAT SIPERFAQESORE

Pér té kryer vlerésimin e ndikimit né ujérat sipérfagésoré, duhet respektuar kuadri ligjor né fugqi, pér:

. Substancat e rrezikshme dhe t& démshme té shkarkuara né ujé, si dhe klasifikimi kombétar
i mjediseve ujore dhe ujérave bregdetare;

. Kushtet pér shkarkimin e ujérave té& ndotura né kanalizimet publike;

. Kushtet pér shkarkimin e ujérave té ndotura né ujérat sipérfagésoré;

. Klasifikimi i ujérave dhe rrjedhave ujore.

Pér kété vlerésim duhet té plotésohet Tabela 6.10.1.

Tregoni nése shkarkimet né ujérat sipérfagésoré, mund té shkaktojné déme apo ndikojné negativisht
né mjedis, pavarésisht se mund té jené brenda vlerave kufi té siguruara nga aplikimi i teknikave mé
té mira té disponueshme (TMD).

Jepni informacion té detajuar pér vlerésimin e ndikimit t& shkarkimeve ekzistuese apo té
parashikuara né mjedis, duke pérfshiré edhe vendin/mjedisin né té cilin nuk jané cliruar ende
shkarkimet.

Pérfshini né Aneksin 6, informacionin e detajuar pér vlerésimin si dhe informacionet e tjera gé kané
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Përfshini në  Aneksin 6 , informacionin e detajua r për vlerësimin si dhe informacionet e tjera që kanë  lidhje me sa më sipër.  
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Tabela 6.10.1: Cilésia e ujérave sipérfagésoré

Vendndodhja e monitorimit/ Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4:

Metoda e marrjes
sé mostrés

" éllimi i Metoda

i Rezultatet (automatike, Q gy i

Parametri (mg/1) FE & atHa vlerésimit analitike/
B “’pérbérjae ; analitik teknika

rrymeés, etj.)

Data Data Data Data

! Renditni té gjithé parametrat e detyrueshém dhe parametrat specifik té instalimit/impiantit.
Nése éshté e nevojshme, shtoni rreshta té tjeré.
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6.11.  VLERESIMI | NDIKIMIT TE SHKARKIMEVE NE RRIETIN E KANALIZIMEVE

Jepni informacion té detajuar pér vlerésimin e ndikimit t& shkarkimeve ekzistuese apo té
parashikuara né mjedis, duke pérfshiré edhe vendin/mjedisin né té cilin nuk jané cliruar ende
shkarkimet.

Pérfshini né Aneksin 6, informacionin e detajuar pér vlerésimin si dhe informacionet e tjera qé kané
lidhje me sa mé sipér.

6.12.  VLERESIMI | NDIKIMIT TE SHKARKIMEVE NE UJERAT NENTOKESORE

Pérshkruani gjendjen aktuale té cilésisé sé& ujérave néntokésoré, né pérputhje me klasifikimin e
mjediseve ujore (rrjedhave ujore, et].) dhe ujérave bregdetare né Shqipéri.

Pér kété duhet plotésoni Tabelén 6.12.1.

Jepni informacion té detajuar pér vlerésimin e ndikimit t& shkarkimeve ekzistuese apo té
parashikuara né mjedis, duke pérfshiré edhe vendin/mjedisin né té cilin nuk jané cliruar ende
shkarkimet. Informacioni duhet té& pérfshijé edhe pérhapjen né sipérfage, injektimin né toké, etj.

Pérfshini né Aneksin 6, njé informacion té detajuar mbi vlerésimin, duke pérfshiré raportin
hidrologjik, t& dhé&nat mbi cilésiné e ujit, klasifikimet e shtresés sé depértueshme, ndjeshméring,
identifikimin dhe zonimin e burimeve dhe rrjedhave ujore.

Kur shkarkimet jané ¢liruar direkt né/ose brenda tokés, duhet té ndérmerret njé testim i cilésisé sé
tokés. Eshté e nevojshme té identifikohen té gjithé mjediset e ndjeshme ujore (si rezultat i
shkarkimeve té sipérfages).
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Tabela 6.12.1: Cilésia e ujérave néntokésoré

Vendndodhja e monitorimit/ Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4:

Metoda e o
G Qéllimii .
1 Rezultatet marrjes sé P Metoda/teknika
Parametri " . vlerésimit o
(mg/1) mostrés (hyrje, analitik analitike

depozité, etj.)

Data Data Data Data

Renditni t& gjithé parametrat e detyrueshém dhe parametrat specifiké té instalimit.
Nése éshté e nevojshme, shtoni rreshta té tjeré.
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Cilésia e Ujérave néntokésoré (Lista 2 e 2)

Metodaie Qéllimi i
Rezultatet marrjes sé g Metoda/teknika
i1 " X vlerésimit "
Parametri (mg/1) mostrés (hyrje, analitik analitike
depozité, etj.)
Data Data Data Data

Niveli i ujit (mbi nivelin e detit)

! Renditni té gjithé parametrat e detyrueshém dhe parametrat specifiké té instalimit/impiantit.
Nése éshté e nevojshme, shtoni rreshta té tjeré.
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6.13.  NDOTIA E TOKES/UJERAVE NENTOKESORE

Jepni njé informacion té detajur mbi ndotjen e njohur aktuale ose t& méparshme té tokés dhe
ujérave néntokésore, né/ose afér vendit té instalimit.

Pérfshini né Aneksin 6, té gjithé detajet, pérfshiré studime kérkimore, vlerésime, raporte, rezultate
monitorimi, dhe metodat pér parandalimin e ndotjes, rehabilitimin, etj.

Jepni informacion pér vlerésimin e ndikimit té rikuperimit dhe té asgjésimit t& mbetjeve né instalim.

Pérshkruani masat e synuara né parandalimin e gjenerimit dhe rikuperimit t& mbetjeve. Jepni njé
vlerésim té detajuar té ndikimit né mjedis té& vendepozitimit/vendasgjesimit aktual apo té& propozuar
té mbetjeve, brenda territorit t€ instalimit, duke pérfshiré edhe mjedisin né té cilin shkarkimet nuk
jané cliruar ende.

Ky informacion duhet té pérfshihet né Aneksin 6.

6.14.  NDIKIMI | ZHURMES

Pér té vlerésuar ndikimin e zhurmés, duhet té kryeni matjen e nivelit t& zhurmés né mjedis. Paraqisni
té dhénat e marra né Tabelén 6.14.1 sipas informacionit té renditur me poshté:

e Specifikoni nivelin maksimal t& zhurmés gé mund té haset né pikat karakteristike brenda
ambienteve té instalimit (specifiko intervalin e kohézgjatjes s&€ matjes);

e Specifikoni nivelin maksimal té& zhurmés g& mund té haset né pikat karakteristike té
ndjeshme, jashté ambienteve té instalimit;

e Siguroni informacion té detajuar pér nivelin ekzistues té zhurmés, kur instalimi nuk &shté né
gjendje pune, pérkatésisht né mungesé té zhurmés nga operimi i instalimit.

Aneksi 6 duhet té pérfshijé modelin e pérhapjes sé tingullit dhe masat pér kontrollin dhe shuarjen e
zhurmés.
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Tabela 6.14.1 Vlerésimi i zhurmés né mjedisit

Koordinatat sipas sistemit
GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4) (7 Veri, 6
Lindje)

Niveli i zhurmés /dB(A)

L(A)eq

L(A)o

L(A)

Ambientet e instalimit

Vendndodhja 1:

Vendndodhja 2:

Vendndodhja 3:

Vendndodhja 4:

Vendndodhjet e ndjeshme té
zhurmés

Vendndodhja 1:

Vendndodhja 2:

Vendndodhja 3:

Vendndodhja 4:

Shénim: Té gjitha vendndodhjet duhet té shénchen qarté né hartat bashkéngjitur késaj kérkese
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7. REDUKTIMI | SHKARKIMIT DHE SISTEMET E KONTROLLIT

Pérshkruani masat ekzistuese/té propozuara, teknologjingé dhe teknika té tjera pér té parandaluar
shkarkimet, ose nése nuk é&shté e praktikueshme, pér té reduktuar shkarkimet nga
impianti/veprimtarité.

Pérfshini informacion mbi sistemet e reduktimit dhe kontrollit té€ shkarkimeve (shkarkimet né ajér-
dhe ujé sé bashku me projektet korresponduese sipas Sipas Aneksit 2 t& Udhézimit té Kérkesés pér
Leje Mjedisi pér kérkuesit.

Pér secilén piké shkarkimi té identifikuar, plotésoni Tabelén 7.1.1 dhe jepni projektin pér sistemin e
reduktimit t& shkarkimit.

Informacioni duhet paragitur né Aneksin 7.
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Tabela 7.1.1: Reduktimi/trajtimi, kontrolli i shkarkimit

Numri referues i pikés sé shkarkimit:

Parametri i
kontrolluar"

Mirémbajtja e

Pajisja’ .
pajisjes

Kalibrimi i
pajisjes

Mbéshtetja e pajisjes

B Specifikoni parametrat funksionalé té sistemeve té reduktimit/kontrollit té shkarkimeve.
2 Specifikoni pajisjet e nevojshme pér funksionimin e sistemeve té reduktimit/kontrollit té shkarkimeve.
Specifikoni monitorimin e parametrave té kontrolluar gé duhet té kryhen.

Parametri i
Monitoruar

Monitorimi qé duhet
kryer

Pajisja e monitorimit

Kalibrimi i pajisjes sé
monitorimit
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8. MONITORIMI

8.1. MONITORIMI DHE MARRJA E MOSTRAVE

Jepni informacion pér vendodhjet e monitorimit dhe marrjes sé mostrave dhe pérshkruani
propozimin tuaj pér monitorimin e shkarkimeve. Pér ¢do piké pér monitorimin e shkarkimeve né
ajér, ujérat sipérfagésoré, kanalizime, pér monitorim né toké dhe mbetjet, duhet té plotésoni
Tabelén 8.1.1.

8.2. MONITORIMI | CILESISE SE MIEDISIT

Pér monitorimin e cilésisé sé& mjedisit, plotésoni Tabelén 8.2.1 pér secilin vend dhe piké individuale
monitorimi.

Pérfshini né informacion té€ dhéna mbi vendndodhjen, metodat e monitorimit, marrjene mostrave si
dhe shpeshtésing/frekuencen.

Pérfshini né Aneksin 8 informacionin pérkatés, i lidhur me sa u pérmend mé sipér.
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Tabela 8.1.1: Vendodhjet e monitorimit té shkarkimit dhe t& marrjes s&é mostrave (njé tabelé pér seicilin vendndodhje monitorimi)

Numri referues i pikés sé shkarkimit:

Parametri

Frekuenca e monitorimit

Aksesi né vendodhjet e
matjeve

Metoda e marrjes sé
mostrave

Metoda/teknika e
analizés
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Tabela 8.1.2 Vendodhja e matjeve dhe monitorimit t& mjedisit (njé tabelé pér secilén vendodhje monitorimi)

Numri referues i pikés sé shkarkimit:

Parametri

Frekuenca e
monitorimit

Aksesi né vendodhjet e
matjeve

Metoda e marrjes sé
mostrave

Metoda/teknika e
analizés





image102.jpeg
9. ASPEKTET MJEDISORE DHE TEKNIKAT ME TE MIRA TE DISPONUESHME

Pérshkruani shkurtimisht alternativat kryesore gé keni propozuar né kérkesén tuaj, nése keni té tilla.
Pérshkruani aspektet e mjedisit, g& keni marré né konsideraté, pérsa i pérket teknologjive té pastra,
reduktimit t& mbetjeve dhe zévendésimit té Iéndéve té para.

Pérshkruaj masat ekzistuese ose té propozuara/planifikuara, t& synuara pér té siguruar:

1. Zbatimin e teknikave mé té mira té disponueshme pér parandalimin, ose kur nuk é&shté e
praktikueshme, pér pakésimin e shkarkimeve nga instalimi;

2. Eleminimin e ndotjeve domethénése;

3. Parandalimin e gjenerimit t& mbetjeve, né pérputhje me ligjin pér menaxhimin e integruar té
mbetjeve, né rastet kur gjenerohen mbetje, ato pérdoren, ose kur nuk &shté teknikisht ose
ekonomikisht e mundshme, mbetjet duhet té asgjésohen pér té€ evituar ose reduktuar
ndikimin e tyre né mjedis;

4. Pérdorimin efigient té energjisé;

5. Marrjen e té gjitha masave té nevojshme pér té parandaluar aksidentet dhe minimizuar
ndikimet e tyre (si¢ pérshkruhet né detaje tek Kapitulli 11);

6. Marrjen e té gjitha masave pér té eliminuar rreziget e ndotjes dhe krijimin e kushteve té
favorshme né instalim, pas ndérprerjes sé funksionimit té tij (si¢c pérshkruhet né kapitullin
12).

Pérfshini né Aneksin 9 té gjithé informacionet e mbetura, gé kané lidhje me sa mé sipér.
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10.PROGRAMI | PERMIRESIMIT

Operatorét qé dorézojné njé kérkesé pér Leje Mjedisi duhet té bashkéngjisin edhe njé propozim -
program pér pérmirésimin e funksionimit t& instalimit dhe mbrojtjen e mjedisit.

Jepni njé tabelé ku rendisni t& gjitha masat me afatet dhe vler&simet financiare pérkatése pér
zbatimin e programit/planit né bazé vietore. Propozoni njé metodé té raportimit té rezultateve nga
zbatimi i masave/planit/programit.

Jepni vlerésimin e efektit té secilés masé pér pakésimin e shkarkimeve, eficiencén e energjisé dhe
pérdorimin e [éndéve té para, ujit dhe energjisé.
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11.PERSHKRIMI | MASAVE TE TIERA PARANDALUESE TE PLANIFIKUARA
11.1 PARANDALIMI | AKSIDENTEVE DHE REAGIMET GJATE EMERGIENCAVE

Béni njé listé té situatave t& mundshme, té cilat mund té kené njé ndikim né& mjedis.

Pérshkruani masat ekzistuese ose té€ planifikuara, duke pérfshiré progedurat e emergjencés gé
synojné reduktimin e ndikimit né mjedis té& shkarkimeve, né rast té aksidenteve apo rrjedhjeve.

Tregoni se cilat jané masat e reagimit emergjent, t& marra jashté orarit normal té€ punés (gjaté natés,
fundjavés, pushimeve).

Pérshkruani procedurat e ndérmarra né raste té jasht&zakonshme (fillimin e aktivitetit, rrjedhje, keg-
operimet, ndérprerjet afat-shkurtra té operimit, etj).

Vendosni afatet pér marrjen e veprimeve dhe masave pérkatése; jepni informacion mbi personat
pérgjegjés, né pérputhje me Rregulloren pér pérmbajtjen e raporteve mbi siguring, natyrén e
informacionit rreth masave té sigurisé dhe pérmbajtjen e planeve té ndérhyrjeve té brendshme dhe
té jashtme.

Pérfshini né Aneksin 11, té gjithé informacionet pérkatése gé kané lidhje me sa mé sipér.
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12.REHABILITIMI, NDERPRERIA E VEPRIMTARISE, RIFILLIMI DHE KONTROLLI
PAS NXJERRIES NGA PERDORIMI
Pérshkruani masat ekzistuese ose té propozuara gé synojné reduktimin e ndikimit né mjedis pas

ndérprerjes sé aktiviteteve né té gjithé instalimin apo né pjesé té ndryshme té tij, duke pérfshiré
masat pér menaxhimin e mbetjeve t& mundshme ndotése, pas mbylljes sé instalimit.

Pérfshini né Aneksin 12, té gjithé informacionet pérkatése gé kané lidhje me sa mé sipér.
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13.PLANI | MENAXHIMIT TE MBETJEVE

Pérshkruani planet ekzistuese ose té propozuara pér menaxhimin e mbetjeve, duke pérfshiré
tentativén e trajtimit/menaxhimit né mjediset e instalimit.

Pérfshini né Aneksin 13, té gjithé informacionet pérkatése qé kané lidhje me sa mé sipér.
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14.PERMBLEDHIJE JO-TEKNIKE

Paragisni njé pérmbledhje t& kérkesave pér leje mjedisi, pa specifikuar detajet teknike.

Pérmbledhja duhet té identifikojé té& gjitha efektet mjedisore té njohura, té cilat kané lidhje me
kryerjen e aktiviteteve né instalim, dhe pérshkruani masat ekzistuese ose t& propozuara gé synojné
reduktimin e ndikimit né mjedis.

Ky pérshkrim duhet t& pérmbajé oraret dhe ditét normale t&€ punés pér kryerjen e operacioneve
gjaté njé jave.

Pérmbledhja duhet té pérfshijé informacionin e méposhtém:

Pérshkrimi:

Instalimi dhe aktivitetet e tij;

Léndét e para dhe ato ndihmése, substancat e tjera dhe energjia e pérdorur ose e gjeneruar
nga instalimi;

Burimet e shkarkimeve nga instalimi;
Kushtet né vendndodhjen e instalimit dhe rastet e njohura historike té ndotjes;

Natyra dhe sasité e shkarkimeve té pritshme nga instalimi né ¢do vend/mjedis, si dhe
identifikimi i efekteve té réndésishme té shkarkimeve né mjedis;

Teknologjia dhe teknika té tjera té propozuara pér parandalimin e shkarkimeve ose, kur kjo
nuk &shté e mundur, pér pakésimin e shkarkimeve nga instalimi, ve¢anérisht duke zbatuar
teknikat mé t& mira té disponueshme;

Alternativén né lidhje me zgjedhjen e vendit té instalimit dhe teknologjiné e pérdorur;
Masat pér parandalimin dhe rikuperimin e mbetjeve (nése &shté e nevojshme);
Masat pér pérdorimin eficent té energjisé;

Masa té tjera té planifikuara né pérputhje me parimet e pérgjithshme gé rregullojné
detyrimet themelore té operatorit, dmth:

a) jané marré masat e nevojshme pér té parandaluar aksidentet dhe pér té kufizuar pasojat
e tyre;

b) jané ndérmarré masat e nevojshme, me ndérprerjet definitive té aktiviteteve, pér té
shmangur ndonjé rrezik t& ndotjes dhe kthimin e vendit té operimit né gjendje té
ké&nagshme

Monitorimi i planifikuar i shkarkimeve nga instalimi.

Informacioni i mésipérm duhet té pérfshihet né Aneksin 14.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E MJEDISIT

MIRATOHET
MINISTRI
LEFTER KOKA
Nr. ___Prot. (firma, vula)
Nr. i identifikimit té Lejes (sipas Regjistrit t& AKM) Daté

AKT MIRATIMI
Leje Mjedisi Tipi A
Né mbéshtetje té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér lejet e mjedisit” dhe akteve nénligjore né

zbatim té tij,

Pas shqyrtimit té Kérkesés pér Leje mjedisi, AKM propozon dhénien e lejes me kushtet bashkéngjitur
pér Kérkuesin si mé poshté;
a) Person juridik (Kompania) ( Emri tregtar, Nr. NIPTI, adresa)

ose
b) Personi Fizik { emri, mbiemri, NI NIPT . .o.io e vein e e sevss s s e e s ensneenes

Pér impiantin/instalimin:
1. Titulli i instalimit (pérshkruaj sipas kollonés 1 té Shtojcés 1 té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011
“Pér lejet e mjedisit”
2. Pérshkrimi i veprimtarisé dhe kapacitetit prodhues (pérshkruaj sipas kollonés 1 dhe 2 té
Shtojcés 1 té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér lejet e
mjedisit”
3. Vendndodhja

Vlefshmeéria e késaj Leje dhe kushteve té saj fillon né daté
Tarifa e paguar né daté ..o veveiervcene v veeieiiinnns

[ pér kérkesé pér leje mjedisi

O ndryshim té kushteve té lejes

DREJTORI | PERGJITHSHEM | AKM
(emri, mbiemri, firma, vula)
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E MJEDISIT

REFUZOHET

MINISTRI
LEFTER KOKA

Nr. __ Prot. (firma, vula)
Nr. i identifikimit té Lejes (sipas Regjistrit t& AKM) Daté
AKT REFUZIMI
Leje Mjedisi Tipi A
Né mbéshtetje té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér lejet e mjedisit” dhe té akteve nénligjore né

zbatim té tij,

Pas shqyrtimit té Kérkesés pér Leje mijedisi, AKM jep mendimin pér refuzimin e lejes me
argumentimet bashkéngjitur pér Kérkuesin si mé poshtg;
a) Person juridik (Kompania) ( Emri tregtar, Nr. NIPTI, adresa,)

ose
b) Personi Fizik ( emri, mbiemri, NI NIPT ..o srsiev s v s eve

P&r impiantin/instalimin:
4. Titulli i instalimit (pérshkruaj sipas kollonés 1 té Shtojcés 1 té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011
“Pér lejet e mjedisit”
5. Pérshkrimi i veprimtarisé dhe kapacitetit prodhues (pérshkruaj sipas kollonés 1 dhe 2 té
Shtojcés 1 té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér lejet e
mjedisit”

6. Vendndodhja

Tarifa e paguar N daté .......cceeveceneiecninsin s,
[ pér kérkesé pér leje mjedisi
O ndryshim té kushteve té lejes

DREJTORI | PERGJITHSHEM | AKM
{emri, mbiemri, firma, vula)
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Pérmbajtja
Kushti 1
Kushti 2
Kushti 3
Kushti 4
Kushti 5
Kushti 6
Kushti 7
Kushti 8
Kushti 9
Kushti 10
Kushti 11
Kushti 12
Kushti 13
Kushti 14

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E MJEDISIT

AKM
Objekti
Menaxhimi i Instalimit
Funksionimi dhe Infrastruktura
Plani i pérputhshmérisé
Interpretimi
Njoftimet
Shkarkimi
Menaxhimi i Mbetjeve
Zhurma
Léndét e para dhe pérdorimi i energjisé
Monitorimi

Dokumentimi dhe raportimi tek autoriteti kompetent
Aksidentet dhe veprimet gjaté emergjencave
Cmontimi, rehabilitimi dhe kontrolli pas ndérprerjes sé operacioneve
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Akronime dhe Shkurtime

DPP
KEE
KEM
MM
Neg
I1SO
PKIN
POA
T™MD
RESHTN
RSHTN
RSHN
RVM
SMM
VKSH

Drejtoria e Punéve Publike

Komuniteti Ekonomik Evropian

Katalogu Evropian i Mbetjeve

Ministria e Mjedisit

Niveli Ekuivalent i Tingullit

Organizata ndérkombétare pér standardizimin
Parandalimi dhe Kontrolli i Integruar i Ndotjes
Pérbérés Organiké té Avullueshém

Teknikat mé té Mira té Disponueshme

Regjistri Evropian i Shkarkimeve dhe Transferimit t& Ndotésve
Regjistri Shkarkimit dhe Transferimit t& Ndotésve
Regjistri i Shkarkimit t& Ndotjes

Raporti Vjetor i Mjedisit

Sistemi i Menaxhimit t& Mjedisit

Vleré Kufi e Shkarkimit
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KUSHTI 1 — OBJEKTI

1.1.

Kjo Leje, dhe kushtet e pércaktuara né té, jepet pér veprimtarité dhe kapacitetet e
pércaktuara né kapitullin 2-4 té kérkesés pér kété Leje, ose e modifikuar sipas
kushteve té ké&saj Leje. Operatori &shté i autorizuar té zhvillojé veprimtarité dhe/ose
veprimtarité shoqéruese si¢ specifikohen né Tabelén 1.1.1 dhe 1.1.2.

TABELA 1.1.1 — Lista e Veprimtarive

Veprimtaria sipas Shtojcés 1 té Ligjit Pérshkrim i Kapaciteti kufi i
Nr. 10448, daté 17.07.2011 "Pér Lejet veprimtarisé sé _ rapacitet ifik
e Mjedisit” specifikuar veprimtarisé sé specifikuar

TABELA 1.1.2 — Lista e Veprimtarive Shogéruese

Veprimtarité shogéruese kryesore Pérshkrim i veprimtarisé sé specifikuar

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Operimi, kontrolli, mirémbajtja e instalimit dhe shkarkimet nga instalimi duhet té&
kryhen vet&m né pérputhje me kushtet e ké&saj Leje. T€ gjitha programet, planet dhe
dokumentet e tjera q& do té gjenerohen si rezultat i késaj Leje do té jené pjesé
pérbérése e saj.

Ndryshimet né lidhje me funksionimin dhe ndryshimet e konsiderueshme né lidhje me
instalimin, g€ mund té cojné né njé ndryshim né natyrén e shkarkimeve ose rritje té
tyre, né sistemin e pakésimit t& shkarkimeve, né lI&ndén djegése, I€ndét e para dhe
materialet ndihmése, produktet ose gjenerimin e mbetjeve, né menaxhimin e
instalimit dhe kontrollin, mund té& kryhen vetém pas njé kérkese paraprake me shkrim
dhe miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent.

Kjo Leje jepet me qgéllim parandalimin dhe kontrollin e integruar t& ndotjes né
pérputhje me Ligjin Nr. 10431, daté 09.09.2011 “Pér Mbrojtjen e Mijedisit” dhe
legjislacionin mjedisor né fuqi dhe nuk e pérjashton mbajtésin e késaj Leje nga
detyrimet gé rrjedhin nga ligjet e tjera né fuqi.

Instalimi pér té cilin &shté dhéné kjo Leje nuk duhet té€ vihet né puné derisa té jené
marré masat e méposhtme dhe AKM si autoritet kompetent té jeté njoftuar me shkrim
pér kété.

1.5.1. Nése é&shté e nevojshme, shtoni kushte tjera ose theksoni: nuk kérkohet ASNJE masé
para-operacionale shtesé.
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1.6. NE& kété Leje, vendndodhje nénkupton zonén e pércaktuar nga vija e kuge (me ngjyré
té errét) né hartén e méposhtme (me koordinatat e pérzgjedhura - gjatésia dhe
gjerésia - Koordinatat e vendit sipas Sistemit t& Koordinatave GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4. Veprimtarité e autorizuara sipas kushtit 1.1 nuk duhet té shtrihen
pértej vendndodhjes, qé éshté zona e pércaktuar né hartén e méposhtme.

Harta

Koordinatat e vendit sipas Sistemit té
Koordinatave GAUS KRUGE:
1942 GK_ZONE_4




image114.jpeg
KUSHTI 2 — MENAXHIMI | INSTALIMIT

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Té gjitha impiantet, pajisjet dhe mjetet teknike t& pérdorura pér operimin e instalimit
pér té cilin &shté dhéné kjo Leje duhet t& mbahen né kushte té mira funksionimi.

Operatori i pajisur me Leje duhet do té& punésojé né vendndodhje si person pérgjegjés
pér instalimin, né pérputhje me natyrén e punés, njé¢ menaxher me arsimin dhe
eksperiencén e duhur. Menaxheri ose njé person i caktuar prej tij si person pérgjegjés,
qé té keté gjithashtu arsimin dhe eksperiencén e duhur, duhet té jené te pranishém né
vendndodhje vazhdimisht gjaté orarit t& operimit t& instalimit. Menaxheri/Personi
pérgjegjés duhet té jené te disponueshém pér t'u takuar me personat e autorizuar té
autoritetit kompetent né ¢do kohé.

Operatori duhet té sigurojé qé té gjithé punonjésit, té kontraktuarit apo persona té
tjeré qé kryejné detyra specifike té jené té kualifikuar si duhet, té trajnuar dhe té
njohur si duhet me kushtet e ké&saj Leje.

Operatori duhet té krijojé dhe mirémbajé njé sistem t& menaxhimit té mjedisit (SMM),
i cili p&rmbush kushtet e késaj Leje. SMM duhet té& p&rmbajé njé vlerésim té té gjitha
fazave té veprimtarive né instalim dhe njé shqyrtim té& té& gjitha varianteve pér
teknologji dhe prodhim mé té pastér, zvogélimin dhe minimizimin e mbetjeve, dhe qé
pérfshin nivelet minimale t& pérputhshmérisé.

Lista e objektivave mjedisore afatshkurtra dhe afatgjata (objektivat dhe detyrat).

2.5.1. Operatori duhet té pérgatisé njé listé té objektivave afatshkurtra dhe afatgjata pér njé
periudhé minimale prej 5 vjetésh. Lista duhet t& pé&rmbajé gjithashtu dhe afatet
kohore pér pérmbushjen e objektivave té pércaktuara. Lista duhet té jeté né pérputhje
me té gjitha kérkesat e autoritetit kompetent dhe té paragitet brenda 6 muajve nga
dhénia e késaj Leje. Lista duhet té rishikohet njé heré né vit dhe shtesat duhet t’i
dérgohen autoritetit kompetent pér miratim si pjesé e Raportit Vjetor t& Mjedisit
(Kushti 2.11.2).

Programi i Menaxhimit t& Mjedisit (PMM)

2.6.1. Brenda 6 muajve nga data e dhénies sé késaj Leje, operatori duhet té hartojé dhe mé
tej té mirémbajé PMM, pérfshiré afatet kohore pér arritjen e objektivave dhe
pérmbushjen e synimeve. PMM duhet té jeté pjesé e Raportit Vjetor t& Mjedisit dhe
autoriteti kompetent duhet ta miratojé até pérpara zbatimit.

PMM duhet té pérfshijé :

a) Pércaktimin e pérgjegjésisé pér objektivat (detyrat) afatshkurtér;
b) Burimet me ané té té cilave mund té zbatohen detyrat;

c) Afatin kohor né té cilin mund té pé&rfundohen detyrat;

d) Raportimin mbi programin.
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2.6.2. Operatori, duhet té pérfshijé brenda Raportit Vjetor t& Mjedisit, nj& raport mbi
pérmbushjen e objektivave dhe detyrave té réna dakord. Ky raport duhet té ruhet pér
té paktén pesé vjet dhe duhet té vihet né dispozicion té personave té autorizuar nga
autoriteti kompetent pér inspektimin.

2.7. Regjistri i Shkarkimit dhe Transferimit t& Ndotésve (RrShTN)

2.7.1.  Pér substancat gé duhet té& pérfshihen né RrShTN duhet réné dakord me autoritetin
kompetent.

2.7.2. Jo mé voné se (___ ) muaj nga data e dhénies sé& késaj Leje, operatori bie dakord
me autoritetin kompetent mbi substancat qé duhet té pérfshihen né RrShTN si dhe
methodologjiné pér pércaktimin e kétyre substancave.

2.8. Dokumentacioni

2.8.1. Operatori duhet té hartojé dhe mirémbajé dokumentacionin lidhur me menaxhimin e mjedisit
né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore né fugi dhe kérkesat e autoritetit kompetent.

2.8.2. Operatori duhet t'i sigurojé njé kopje té Lejes ¢do personi pérkatés detyrat e té cilit lidhen me
ndonjé kusht té késaj Leje.

2.9. Veprimet Korrigjuese

2.9.1. Operatori duhet té hartojé procedurat pér ndérmarrjen e veprimeve korrigjuese pér rastet kur
nuk jané pérmbushur kushtet e pércaktuara né kété Leje. Pér kété arsye duhet té pércaktohen
pérgjegjésité dhe autorizimet pér té filluar investigimet dhe pér t& ndérmarré veprimet
korrigjuese pérkatése né rastet e déshtimit/pamundésisé pér té pérmbushur kushtet e
pércaktuara né kété Leje.

2.10. Trainimi

2.10.1. Operatori duhet té hartojé procedurat pér identifikimin e nevojave pér trainim dhe
duhet té zhvillojé trainimet e duhura pér té gjithé punonjésit, puna e té ciléve mund
té keté ndikime té réndésishme né mjedis. Té dhénat e regjistruara té trainimeve
duhet té jené té disponueshme pér autoritetin kompetent.

2.10.2. Punonjésit qé kryejné detyra specifike duhet té kualifikohen népé&rmjet trainimeve
dhe eksperiencave té pérshtatshme.

2.11. Pérgjegjésia

2.11.1. Operatori duhet té sigurojé praniné e njé personi pérgjegjés né ¢do kohé gjaté
operimit té instalimit. Personi pérgjegjés duhet té& jeté i autorizuar dhe i
disponueshém pér t'u takuar me persona té autorizuar nga Ministria ose
Inspektorati.

2.12. Komunikimi

2.12.1. Operatori duhet té hartojé njé proceduré pér t'i mundésuar publikut marrjen e
informacionit lidhur me performancat mjedisore né ¢do kohé. Kjo proceduré duhet t'i
paragitet autoritetit kompetent pér miratim sé bashku me dokumentacionin e Lejes.

2.12.2. Operatori duhet té paragesé njé Raport Vjetor té Mjedisit tek autoriteti kompetent
¢do vit kalendarik. Ky raport, duhet té& pérfshij& minimalisht informacionin e
specifikuar né Shtojcén 6.2 bashkéngjitur (Pérmbajtja e Raportit t& Mjedisit).
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KUSHTI 3 — OPERIMI DHE INFRASTRUKTURA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Operatori duhet té krijojé té gjithé infrastrukturén e duhur né lidhje me kété Leje, né
pérputhje me kushtet e késaj Leje, pérpara fillimit té& funksionimit té instalimit.

Operatori duhet té parashikojé né ¢do piké shkarkimi njé vend pér pajisjet e marrjes sé
mostrave ose monitorimit, duke pérfshiré edhe pajisjet pér mbledhjen e té dhénave
dhe komunikimin e tyre si¢ kérkohet nga autoriteti kompetent.

Operatori duhet té sigurojé akses té sigurt né té gjitha pikat e marrjes dhe monitorimit
té mostrave né vendndodhje si dhe tek ato qé& ndodhen jashté saj, né pérputhje me
kérkesat e autoritetit kompetent ose té inspektoratit t& mjedisit.

Ruajtja né depozita dhe fugi

3.4.1. Sipérfaget ku jané vendosur depozitat dhe/ose fucité duhet té jené té papérshkueshme
dhe rezistente ndaj materialit té ruajtur brenda tyre.

3.4.2.Té gjitha zonat me depozita dhe/ose fugi duhet té jené minimalisht t& mbyllura me
argjinatura/rrethime lokale ose né distancé me véllim té barabarté ose mé té madh se
vlerat e méposhtme:

a) 110% té kapacitetit t& depozités mé t& madhe gé térhiget nga graviteti né drejtim té
argjinaturés/rrethimit;ose
b) 25% té& shumés sé kapaciteteve té té gjithé depozitave qé& térhigen nga graviteti né
drejtim té njé argjinature/rrethimi t& dhéné.
3.4.3.Té gjitha rrjedhjet nga zona e rrethuar duhet t& devijohen pér t'u mbledhur dhe
asgjésuar né ményré té sigurt.

3.4.4. Cfarédolloj tubi hyrje ose dalje, valvule, tubat e daljes dhe matésit duhet t& mbahen
brenda zonés sé argjinaturés/rrethuar.

3.4.5.Té gjitha argjinaturat/rrethimet duhet té testohen pér démtime dhe mundésingé e
depértimit t& ujit t& paktén ¢do tre vjet.

3.4.6. Operatori duhet té keté sasi t& mjaftueshme té pérthithésit né vendndodhje, i cili do té
pérthithé ¢do derdhje né instalim. Pérthithési, pas pérdorimit duhet té asgjésohet né
ményré té pérshtatshme pér tipin e materialit pérthithés.

3.4.7. Operatori, duhet t& kryejé njé vlerésim té riskut né ményré qé té pércaktojé nése &shté
e nevojshme té mbahet uji i pérdorur pér shuarjen e zjarrit pérpara paragitjes sé
kérkesés pér Leje.

3.4.8. Nése pércaktohet qé risku ekziston, operatori duhet té pérgatisé njé Program pér
Menaxhimin e Riskut, i cili duhet t'i paraqgitet autoritetit kompetent pér miratim.
Programi duhet té zbatohet térésisht brenda 3 muajve nga marrja e Lejes.

Nuk duhet t& keté mbetje t& ndértimit brenda instalimit dhe rrugét duhet té

mirémbahen né ményré qé té mos shkaktohet gjenerim i pluhurave.

Té gjithé transportuesit shirit né vend t& hapur si dhe ato né ambientet e brendshme
me shpejtési té barabarté ose mé té madhe se 3m/s duhet t& mbyllen nga sipér.
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KUSHTI 4 — PLANI | PERPUTHSHMERISE DHE AFATET KOHORE -

VETEM PER INSTALIMET EKZISTUESE

4.1 Operatori duhet té zbatojé Planin e Pé&rputhshmérisé si¢c pércaktohet né Tabelén 4.1.1.
Pérmbaijtja e Planit t& P&rputhshmérisé dhe afatet kohore té zbatimit jané paragitur né tabelén
mé poshté:

TABELA 4.1.1 — Plani i Pérputhshmérisé

. Veprimtaria e . .
Kushti . B . . . | Kostote Fillimi i Fundii Rezultatet e
Pérputhshmérisé | . " : o s ; i ’ - Metoda e
Ref. investimit veprimtarisé veprimtarisé veprimtarisé .
s N kontrollit
(EUR) (daté&) (daté)
(Totali)
SHENIM
Veprimtarité: Pérshkrim i veprimtarisé/veprimtarive qé duhet té zhvillohen né ményré gé té arrihet
pérputhshméria e instalimeve me legjislacionin e mjedisit
Investimet: Investimet pér veprimtariné
Fillimi: Data (muaji/viti) né té cilén &shté planifikuar fillimi i veprimtarisé
Pérfundimi: Data (muaji/viti) né té cilén éshté planifikuar pérfundimi i veprimtarisé ose nisja e operimit

Rezultatet e Veprimtarisé:

Metoda e kontrollit:

TABELA 4.1.2 — Afatet kohore

Duhet té pérshkruhen rezultatet specifike (shembull: reduktimi i shkarkimeve)

Pérshkrim i ményrés sipas té cilés mund té kontrollohet veprimtaria e kryer

Veprimtarité

KOSTOT VIJETORE — EURO

Viti*

Viti*

Viti*

Viti*

Viti*

*Analizat kosto-pérfitim té operatorit, pérfshiré shpenzimin vjetor té nevojshém pér zbatimin e
secilés veprimtari té tabelés 4.1.2.
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KUSHTI 5 — INTERPRETIMI

5.1. Vlerat kufi pér shkarkimet né ajér duhet té interpretohen si mé poshté:

5.1.1.

5.1.2.

Monitorim i vazhdueshém:
a) Asnjé vleré mesatare pér 24 oré nuk duhet té tejkalojé vlerén kufi t& shkarkimit;

b) 95% té té gjithé vlerave mesatare pér 30 minuta nuk duhet té tejkalojné vlerat kufi
té shkarkimit me mé shumé se 20%;

c) Asnjé vleré mesatare pér 30 minuta nuk dubet té tejkalojé vlerén kufi té
shkarkimit mé shumé se dy heré.

Monitorim jo i vazhdueshém:

a) Nése pér ndonjé arsye, 30 minuta marrje mostre nuk é&shté e mundur té
realizohet, &shté e nevojshme té aplikohet njé periudhé e pérshtatshme e marrjes
s€ mostrés, dhe vlerat e pérftuara nuk duhet té tejkalojné vlerat kufi t& shkarkimit.

b) Pér rrjedhjen, asnjé mesatare ditore nuk duhet té tejkalojé vlerén kufi.

¢) Pér parametrat e tjeré, asnjé vleré mesatare pér 30 minuta nuk duhet té tejkalojé
vlerén kufi t& shkarkimit.

d) Pragjet e rrjedhjes né masé duhet t'i referohen shkarkimeve té shprehura né njési
té kg/oré mbi té cilat zbatohet vlera kufi e shkarkimit t& pérgendrimit.

e) Vlerat prag té rriedhjes né masé duhet té llogariten mbi bazén e pérgendrimit té
pércaktuar si njé mesatare né njé periudhé té€ dhéné té& shumézuar me njé matje
té pérshtatshme té rrjedhjes. Asnjé vleré e pércaktuar né kété ményré nuk duhet
té tejkalojé vlerén kufi té pércaktuar té rrjedhjes né masé.

5.2. Vlerat kufi t& pérgendrimit pér shkarkimet né ajér t& pércaktuara né kété Leje duhet té

5.3.

bazohen né véllimin e gazit né kushte normale:

5.2.1.

5.2.2.

Gazet jo té djegshém:

a) Temperatura 273K, trysnia 101.3kPa (pa korrigjim pér oksigjenin ose pérmbajtjen
e ujit).

Gazet e djegshém:

a) Temperatura 273K, trysnia 101.3kPa, gaz i that&; 3% oksigjen pér 1&ndét djegése
té léngshme dhe té gazta, 6% oksigjen pér [&ndét djegése té& ngurta.

Vlerat kufi pér shkarkimet né ujé:

5.3.1.

5.3.2.

Matje e vazhdueshme:

a) Asnjé vleré e pH nuk duhet té jeté jashté& gamés sé specifikuar.

b) Asnjé vleré e rrjedhjes nuk duhet té tejkalojé kufirin e specifikuar.
Matja jo e vazhdueshme:

a) Asnjé vleré e pH nuk duhet té jeté jashté& gamés sé specifikuar.

b) Asnjé vleré e temperaturés nuk duhet té tejkalojé vlerén kufi.




image119.jpeg
5.4.1.

c) Pér té gjithé parametrat pérve¢ pH-it, temperaturés dhe rrjedhjes, asnjé mostér
mesatare ditore nuk duhet té tejkalojé vlerat kufi t& shkarkimit té specifikuara né
Shtojcén 3 té Ligjit pér Lejet e Mjedisit.

d) Pér té gjithé parametrat pérve¢ pH-it, temperaturés dhe rrjedhjes, asnjé mostér e
rastésishme nuk duhet té tejkalojé 1.2 heré vlerat kufi t& shkarkimit té pércaktuara
né Shtojcén 2.1 dhe /ose 3.1.

5.4. Zhurma

Zhurma nga instalimi nuk duhet té kalojé ato nivele té pércaktuara pér té nga legjislacioni né fuqi
pér vlerésimin dhe administrimin e zhurmés né Shqipéri. Vlerat kufi e zhurmés duhet té variojné né
varési té hartés sé zhurmés gé ndan territorin e Republikés sé Shqipérisé né zona industriale, zona
urbane, zona spitalore dhe zona té godinave geveritare. Vlerat kufi té zhurmés do té pércaktohen
né varési té vendndodhjes sé secilit instalim.




image120.jpeg
KUSHTI 6 — NJOFTIMET

6.1. Operatori, brenda ____ (oréve/ditéve) népérmjet telefonit, faksit ose postés

elektronike, duhet té njoftojé AKM dhe Inspektoratin e Mjedisit lidhur me:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Konstatimin e njé shkarkimi té& ¢do substance nga ¢do burim potencial, i cili tejkalon
ndonjé kufi ose kriter né kété Leje té specifikuar né lidhje me substancén;

Konstatimin e ¢do shkarkimi flurues i cili ka shkaktuar ose mund té shkaktojé ndotje
pérveg rasteve kur sasia e shkarkuar éshté kaq e paréndésishme sa do té ishte e
pamundur té shkaktonte ndotje;

Konstatimin e ¢do kegfunksionimi, defekti ose avarie té& impiantit ose teknikave gé
kané shkaktuar ose mund té kené potencialin té shkaktojné ndotje; dhe

Cdo aksident gé ka shkaktuar ose mund té keté potencialin té shkaktojé ndotje.

N&é njoftim, operatori duhet té tregojé qarté datén dhe kohén e incidentit, detajet e ngjarjes
dhe masat pér t& minimizuar ¢do shkarkim.

6.2. Operatori duhet té hartojé njé raport pér ¢do incident.

6.3.

6.4.

6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.

Operatori duhet té pérgatisé njé raport pér ¢do incident t& pérmendur né kushtin 6.1.
Raporti duhet té pérfshijé detaje mbi natyrén, pérmasat , ndikimin dhe rrethanat té
cilat kané shkaktuar incidentin. Raporti duhet t& pérmbajé masat e ndérmarra pér
normalizimin e situatés pér: menaxhimin e incidentit, minimizimin e mbetjeve té
gjeneruara dhe efekteve né mjedis dhe pér parandalimin e pérséritjes sé incidentit.

Njé pérmbledhje e incidentit duhet té pérfshihet né Raportin Vjetor té Mjedisit.

Né rastin e njé incidenti i cili ka shkaktuar shkarkime né kanalizime, operatori duhet té&
njoftojé pronarin pérkatés té kanalizimeve né kohén mé té shkurtér t& mundshme
/menjéheré pas incidentit.

Njésité e geverisjes vendore pérkatése duhet té njoftohen pér incidentin né koh&n mé
té shkurtér t& mundshme/menjéheré pas incidentit.

Operatori duhet té njoftojé me shkrim sa mé shpejt té jeté e mundur, pér secilin nga

rastet e méposhtme:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Ndérprerjen e pérhershme té operimit t& ndonjé pjese ose té gjithé instalimit pér té
cilin &shté dhéné Leja;

Ndérprerjen e operimit té ndonjé pjese ose té gjithé instalimit pér té cilin &shté dhéné
Leja pér njé periudhé, qé ka gjasa té tejkalojé (_ ) vit/vjet; dhe

Rifillimin e operimit t& ndonjé pjese ose té gjithé instalimit pér té cilin éshté dhéné
Leja pas njé ndérprerje té njoftuar sipas pikés 6.3.2.

Operatori duhet té njoftojé me shkrim autoritetin kompetent lidhur me ¢éshtjet e

méposhtme, brenda (____ ) ditéve nga ndodhja e tyre:

6.4.1. Cdo ndryshim né emrin tregtar té operatorit, emrin e regjistruar ose adresén e

zyrés sé regjistruar né pérputhje me té dhénat gé rezultojné né Ekstraktin e
léshuar nga Qendra Kombétare e Regjistrimit (QKR);
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6.4.2. Cdo ndryshim né té dhénat e shogérisé mémé té Operatorit (pérfshiré detajet e
shogérise mémé kur vlerésohet se ekziston njé marrédhénie shogéri
mémé-Operator dhe Operatori &shté béré shogéri bijg)";

6.4.3. Cdo hap i ndérmarré me synimin q& Operatori té shkojé drejt administrimit, té
lidhjes sé& njé marréveshje vullnetare ose té shkojé drejt procedurave té
likuidimit.

! par cdo informacion shtesé, lutemi konsultoni Pjesén e VII “Grupimi | shogérive”, té Ligjit Nr. 9901, daté
14.4.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”.




image122.jpeg
KUSHTI 7 — SHKARKIMET

7.1. SHKARKIMET NE AJER

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

Shkarkimet né ajér nga pika(t) e shkarkimit té specifikuara né Tabelén 1.1.1 té Shtojcés
1.1 duhet t& dalin vetém nga burimi/burimet e specifikuara né até Tabelé. (Referohuni
numrit té referencés sé Planit t& vendndodhjes.)

Vlerat kufi te shkarkimeve apo Kufijté pér shkarkimet né& ajér pér
parametrin/parametrat dhe pikén/pikat e shkarkimit té pércaktuara né Tabelén 1.1.2
té Shtojcés 1.1 nuk duhet té tejkalohen né periudhén kohore té treguar indicated né
kété Tabelé.

Operatori duhet té kryejé monitorimin dhe analizén pér ¢do shkarkim/parametér té
listuar né Tabelén 1.2.1 té Shtojcés 1.2 nga pikat e shkarkimit dhe té& paktén né
frekuencat e specifikuara né até Tabelé. Analiza duhet té kryhet me aparate/mjete té
kalibruar ose né rastin e monitorimit jo té& vazhduesh&ém matjet duhet té kryhen nga
njé ekspert ose laborator i gertifikuar.

Té gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit, monitorimit dhe kontrollit duhet té kalibrohen
dhe mirémbahen, ndérkohé gé jané né pérdorim, dhe té dhénat e regjistruara
pérkatése té kalibrimit dhe mirémbajtjes duhet t€ mbahen né vendndodhje dhe té
jené té disponueshme né rast inspektimi nga personeli i autorizuar i autoritetit
kompetent. Té gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit duhet t& funksionojné gjaté gjithé
kohés sé kryerjes sé veprimtarive, pérveg rasteve kur éshté réné dakord me autoritetin
kompetent pér zgjidhje alternative.

Raporti pé&rmbledhé&s mbi shkarkimet duhet t'i dérgohet Inspektoratit t& Mjedisit dhe
Agjencisé Kombétare t& Mijedisit ¢do (___ ) muaj dhe duhet té& pérfshihet né
Raportin Vjetor té Mjedisit.

Té gjitha shkarkimet nga instalimi nuk duhet t& kené eré té paké&ndshme sulmuese
jashté kufirit t& instalimit.

Té gjitha shkarkimet né ajér, pérveg avullit ose avull uji t& kondensuar, nuk duhet té
kené pikéza, mjegull dhe tym té vazhdueshé&m.

Té gjitha shkarkimet nuk duhet té kené tym té dukshém. Nése pér arsye mirémbajtje,
shkaktohen shkarkime tymi pér shkak té rindezjes nga i ftohti, kjo nuk duhet té
ndodhé pér njé periudhé mé té gjaté se 20 minuta né ¢do periudhé prej 8 orésh dhe
kur té jené marré té gjithé hapat praktiké pér t& minimizuar shkarkimin.

Shkarkimet e pérgjithshme té pérbérsve organiké té avullueshém (VOC) nuk duhet té
tejkalojné 20% té tretésit té pérdorur, nése konsumi tejkalon 5t/vit.

Operatori, brenda gjasht& muajve nga data e Iéshimit té késaj Leje, duhet té pérgatisé
njé plan té pérshtatshém té menaxhimit té tretésve organiké dhe t’ia paragesé
autoritetit kompetent p&r miratim.

Operatori, brenda gjasht& muajve nga data e Iéshimit té késaj Leje, duhet té& pérgatisé
njé program pér identifikimin, monitorimin dhe pakésimin e shkarkimeve fluruese né
ajér dhe paragesé tek autoriteti kompetent pér miratim. Programi duhet té zbatohet
térésisht brenda 3 muajve nga data e miratimit.

Operatori duhet té sigurojé gé veprimtarité né vendndodhje té zbatohen né ményré
té tillé gé shkarkimet né ajér dhe (ose) erérat e pakéndshme té mos shkaktojné
démtime té réndésishme té mjedisit pértej kufijve té instalimit.
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7.2. SHKARKIMET NE KANALIZIME

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.
7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

7.2.13.

Shkarkimet né kanalizime nga pika(t) e shkarkimit té specifikuara né Tabelén 2.1.1 té
Shtojcés 2.1 duhet té dalin vetém nga burimi(et) e specifikuara né até Tabelé.
(Referohuni numrit té referencés sé Planit té vendndodhjes).

Kufijté pér shkarkimet né kanalizime pér parametrin/parametrat dhe pikén/pikat e
shkarkimit té& pércaktuara né Tabelén 2.1.2 té Shtojcés 2.1 nuk duhet té tejkalohen né
periudhén kohore té treguar né kété Tabel&.

Operatori duhet té kryejé monitorimin dhe analizén e parametrave té listuar né
Tabelén 2.2.1 té Shtojcés 2.2 nga pikat e shkarkimit dhe té paktén né frekuencat e
specifikuara né até Tabelé.

Té gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit, monitorimit dhe kontrollit duhet té kalibrohen
dhe mirémbahen, ndérkohé gé jané né pérdorim, dhe té dhénat e regjistruara
pérkatése té kalibrimit dhe mirémbajtjes duhet t& mbahen né vendndodhje dhe té
jéné té disponueshme né rast inspektimi nga personeli i autorizuar i autoritetit
kompetent. Té gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit duhet té funksionojné gjaté gjithé
kohés sé kryerjes sé veprimtarive, pérveg rasteve kur &shté réné dakord me autoritetin
kompetent pér zgjidhje alternative.

Raporti pé&rmbledhés pér shkarkimet duhet té& pérfshihet né Raportin Vjetor té
Mjedisit.

Operatori duhet té paragesé raportin pérmbledhés tek autoritetet e autorizuara té
higjenés dhe té shéndetit publik.

Pérvec ujit sanitar, asnjé lloj tjetér uji nuk duhet té shkarkohet né kanalizime.

Ujérat e ndotur nuk duhet t& pérmbajné tretés organiké (pérfshiré tretésit organiké té
klorinuar) g& mund té ¢ojné né krijimin e avujve shpérthyes brenda kanalizimeve.

Operatori nuk duhet té shkarkojé léndé té lIéngshme ose Iéndé té tjera g& mund té
ngecin ose ngurtésohen né temperaturén mesatare té ujit té kanalizimit ose mund té
krijojné gazra gé& marrin flaké ose gé jané shpérthyes ose acide, alkaline apo
substanca té tjera né pérgendrime gé mund té shkatérrojné tubacionet e kanalizimeve
dhe pajisjet e tyre ose t’i démtojné ato né ményré tjetér.

Nuk lejohet té shkarkohet né kanalizime 1&ndé né pérgendrime té cilat do té ishin té
rrezikshme pér shéndetin e personelit t&€ mirémbajtjes ose té cilat do té ndikonin né
trajtimin biologjik né fazat e ardhshme té trajtimit té ujérave té ndotura.

Nuk duhet té& shkarkohen né kanalizime substanca, né pérgendrime té cilat pas
hollimit fillestar né njé mjedis prit&s mund té rezultojné t& démshme pér jetén ujore.

Operatori dubet t'i krijoj¢ mundési personelit té autorizuar nga autoriteti
kompetent/inspektorati gé té inspektojé, kontrollojé ose testojé ¢do operacion ose
pajisje né ¢do kohé (moment) té arsyeshme né lidhje me ujérat e ndotur ose té marré
njé& mostér uji qé éshté objekt i kushteve té késaj Leje.

Ndalohet shkarkimi i substancave té cilat shkaktojné reaksione kimike ose qé
shkaktojné krijimin e ndérmjetésve me ndikime té réndésishme negative né mjedis.
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7.3. SHKARKIMET NE UJERAT SIPERFAQESORE (PERVEC SHKARKIMEVE NE KANALIZIME)

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Shkarkimet né ujérat sipérfagésoré nga pika(t) e shkarkimit té specifikuara né Tabelén
3.1.1 té Shtojcés 3.1 duhet té dalin vetém nga burimi(et) e specifikuara né até tabelé
(Referohuni numrit té referencés sé Planit té vendndodhjes ).

Vlerat kufi Kufijté pér shkarkimet né ujérat sipérfagésoré pér parametrin/parametrat
dhe pikén/pikat e shkarkimit t& pércaktuara né Tabelén 3.1.2 té Shtojcés 3.1 nuk
duhet té tejkalohen né periudhén kohore té treguar né kété Tabelé.

Operatori duhet té& kryejé inspektime vizuale ditore té shkarkimeve né ujérat
sipérfagésore. Té dhénat e inspektimit duhet t& mbahen dhe té vihen né dispozicion
autoritetit kompetent pér inspektimin.

Monitorimi i ujérave t& shkarkuara tek ujérat sipérfagésore duhet té kryhet si¢ &shté
pércaktuar né Tabelén 3.2.1 té& Shtojcés 3.2 mbi Monitorimin e Shkarkimeve né Ujérat
Sipérfagésoré. Raporti duhet té jeté pjesé pérbérése e Raportit Vjetor té Shkarkimeve.
Operatori duhet té€ marré mostra dhe té& monitorojé kanalin e kullimit {specifiko} né
njé frekuencé {specifiko}.

Nuk duhet té keté asnjé shkarkim né ujé nga instalimi i pajisur me Leje mjedisi té
ndonjé substance pér té cilén nuk ka vlera kufi té specifikuara né Tabelén 3.1.2 té
Shtojcés 3.1 (pérvegse né njé pérgendrim i cili nuk &shté mé i madh se sa pérgendrimi
i mjedisit ekzistues).

7.3.6. Né rast t& ndonjé konstatimi t& ndotjes, mbajtési i Lejes duhet té:

a) Kryejé menjéheré investigimin né ményré gé té identifikojé dhe izolojé burimin e
ndotjes.

b) Pérgatis€ masat pér parandalimin e ndotjes dhe reduktimin e pasojave nése
ndodh njé ndotje e tillé.

c) Njoftojé autoritetin kompetent dhe inspektoratin brenda njé kohe sa mé té
shkurtér t& mundshme.
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7.4. UJERAT NENTOKESORE DHE TOKA

7.4.1.

7.4.2.

Nuk lejohet té& shkarkohet asnjé 1éndé ndotése né toké ose né ujérat néntokésoré nén
vendndodhjen e instalimit.

Mjetet pér mbrojtjen e tokés dhe ujérave néntokésoré

Operatori duhet té zbatojé gjithashtu masat e méposhtme:

Testi i paré i papérshkueshmérisé sé rrethimit/argjinaturés duhet té pérfundohet
brenda datés (dita/muaji/viti).

Ngarkimi dhe shkarkimi i 1€ngjeve dhe Iéndéve té tjera qé mund té ndikojné tek
ujérat néntokésoré, duhet té kryhet né zonat e pércaktuara né kérkesé pér kété
qéllim dhe gé jané té& mbrojtura kundér rrjedhjeve ose derdhjeve.

Té gjitha bashkimet dhe valvulat pér transportin e té gjitha materialeve, duhet té
kontrollohen rregullisht (inspektim vizual javor), me pérjshatim té ujit té€ pastér pér
té cilin nuk ka ményré té parashikuar pér kontrollin e shkarkimit.

Té gjitha kéto inspektime duhet té dokumentohen dhe té dhénat e regjistruara
duhet t& mbahen né vendndodhje dhe duhet ti vihen né dispozicion personave té
autorizuar pér inspektim.
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KUSHTI 8 - MENAXHIMI | MBETJEVE

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Asgjésimi dhe pérdorimi i mbetjeve duhet té kryhet veté&m sipas pércaktimeve té
Tabelés 4.1.1 t& Shtojcés 4.1 mbi Asgjésimin/Trajtimin e Mbetjeve t& Rrezikshme dhe
Tabel&s 4.1.2 t& Shtojcés 4.1 mbi Asgjésimin/Trajtimin e Mbetjeve té tjera né kété
Leje. Tipet e tjera t& mbetjeve, me pérjashtim té atyre té specifikuara né tabela, nuk
duhet té asgjésohen/trajtohen né vendndodhje ose jashté saj pa informuar mé paré
Ministriné dhe pa marré miratim me shkrim nga Ministria. (N&se mbetjet e rrezikshme
dhe jo té rrezikshme nuk ruhen ose trajtohen né vendndodhje , &shté e nevojshme gé
né shtojcén pérkatése té shkruhet se "mbetjet nuk trajtohen/asgjésohen né kété
vendndodhje”).

Operatori, né pérputhje me kushtet e késaj Leje, duhet té trajtojé dhe ruajé mbetjet
si¢ pérshkruhet né dokumentacionin e specifikuar né Tabelén 4.2.1 té Shtojcés 4.2 pér
ruajtjen e Mbetjeve ose ndryshe si¢ &shté réné dakord me shkrim nga autoriteti
kompetent. Mbetjet nuk duhet té ruhen né vendndodhje pér njé periudhé& mé té gjaté
se 1 vit né qofté se ato jané paracaktuar pér asgjésim ose jo mé shumé se 3 vjet nése
ato jané té& paracaktuar pér riciklim/trajtim.

Mbetjet e larguara nga vendndodhja pér asgjésim/trajtim duhet t& transportohen
vetédm nga njé kontraktor i autorizuar dhe i pajisur me Lejet/licensat pérkatése.
Operatori, né pérputhje me kushtet e késaj Leje, duhet té rikuperojé dhe asgjésojé
mbetjet si¢c pérshkruhet né dokumentacionin e specifikuar né Tabelén 4.3.1 té Shtojcés
4.3 mbi rikuperimin dhe asgjésimin, apo ndryshe si¢ &shté réné dakord me shkrim nga
autoriteti kompetent.

Amendamentet e e kérkesave té marréveshjes, klasifikimit, trajtimit dhe asgjésimit
duhet té& kryhen vetém me ané té njé marréveshje paraprake nga autoriteti
kompetent.

Paketimi, etiketimi duhet t& kryhen né pérputhje me legjislacionin né fuqi dhe
standardet kombétare, europiane dhe standardet e tjera..

Nuk lejohet pérzierja e mbetjeve té rrezikshme té njérés kategori me mbetje té
rrezikshme nga njé kategori tjetér, me pérjashtim té rasteve kur kjo &shté& miratuar me
shkrim nga autoriteti kompetent.

Té gjitha t& dhénat e regjistruara qé lidhen me menaxhimin e mbetjeve duhet t'i vihen
né dispozicion pér inspektim autoritetit kompetent. Kéto té dhéna duhet t& pérmbajné
si minimum elementét e méposhtém:

a) Sasiné dhe kodet KEM (EWC) pér mbetjen né Tabelén 4.1.1 té Shtojcés 4.1 mbi
Asgjésimin/Trajtimin e Mbetjeve té Rrezikshme dhe Tabelés 4.1.2 té& Shtojcés 4.1 mbi
Asgjésimin/Trajtimin e Mbetjeve té tjera né kété Leje.

b) Emrin e grumbulluesit t& mbetjeve dhe transportuesit dhe detajet e
Lejeve/licencave/autorizimeve té tyre (pérfshiré autoritetin léshues).
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E MJEDISIT
AGJENCIA KOMBETARE E MJEDISIT

Nr.__ Prot. Daté

KERKESE PER LEJE MIJEDISI
Tipi A

AGJENCIA KOMBETARE E MJEDISIT

Numri i Identifikimit té& Kérkesés ...............

Emri i Kérkuesit:
a) Person juridik (Kompania) ( Emri tregtar, Nr. NIPTI, adresa,)

ose
b) Personi Fizik ( emri, mbiemri, Nr NIPT, @0rES58.....iiiiiiiiiiiesiesesiisssssississsss s sssesasss s s svasssenes

P&r impiantin/instalimin:
1. Titulliiinstalimit (pérshkruaj sipas kollonés 1 té Shtojcés 1 té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011
“Pér lejet e mjedisit”, i ndryshuar)
2. Pérshkrimi i veprimtarisé dhe kapacitetit prodhues (pérshkruaj sipas kolonés 1 dhe 2 té
Shtojecés 1 té& Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér lejet e mijedisit”, i
ndryshuar)
3. Vendndodhja

(k) sssussrasvvmsssssmsronasvsssssis s esssssrersrasysre v sesss v s SR SR S B S SR R R
(Bashki)

{(Komungé)

Emri, titulli T personit t8 AUTOIIZUAK .oiviii ettt sttt b bbb s bt aes

( Firma, Vula)

Tarifaerpaguarn&dats cusensssasmmuna
O pér kérkesé pér leje mjedisi
O ndryshim té kushteve té lejes
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c) Detaje rreth instalimit pér asgjésimin/trajtimin pérfundimtar té mbetjeve dhe
pajtueshméringé e instalimit pér asgjésimin/trajtimin e mbetjeve dorézuara, detajet e
Lejes/licencés/autorizimit dhe detajet pér autoritetin I&shues.

d) Konfirmimin me shkrim pér pranimin dhe asgjésimin/trajtimin té ¢do dérgese mbetjesh
jashté vendndodhjes.

e) Detaje pér ¢do dérgesé jashté shtetit pér géllim té trajtimit t& pércaktuar si “té listés sé
Gjelbér” né bazé té Rregullores KEE Nr. 259/1993 dhe amendamenteve té saj. Arsyetimi pér
klasifikimin duhet té pérbé&jé njé pjesé integrale t& dokumentacionit.

f) Té dhéna pér té gjitha dérgesat e refuzuara.

g) Detaje pér té gjitha pérzierjet e miratuara té mbetjeve né pérputhje me kushtet e pikés 8.6.

8.8. Njé kopje e dokumentacionit mbi menaxhimin e mbetjeve duhet t'i dorézohet autoritetit
kompetent si pjesé e Raportit Vjetor té Mjedisit.
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KUSHTI 9 — ZHURMA DHE VIBRACIONET

9.1. Operatori duhet té propozojé shpeshtésiné, metodologjiné dhe kohén e matjeve.

9.2. Dokumentacioni mbi kushtet dhe rezultatet e matjes duhet t'i vihet né dispozicion pér
inspektim autoritetit kompetent ose inspektoratit t€ mjedisit né c¢do kohé té&
arsyeshme. Raporti pérmbledhés mbi kéto t& dhéna té regjistruara sic pércaktohet né
Tabelén 5.1.1 té Shtojcés 5.1 duhet té jeté pjesé e Raportit Vjetor té& Mjedisit.

9.3. Veprimtarité né vendndodhje nuk duhet té rezultojn& me nivele té rritura t& zhurmés
ose té tejkalojné vlerat e méposhtme (Leq, t):

Ditén: dB (A)
N& mbrémje: | dB (A)
Natén: dB (A)

9.4. Operatori duhet té& parandalojé gjenerimin e zhurmés impulsive né zonat e ndjeshme
ndaj zhurmés gjaté operimit té instalimeve.

9.5. Operatori duhet t&.....ccocvviiveiiinninnnenne (kushte specifike pér vibracionet/shpérthimet).
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KUSHTI 10 — LENDET E PARA DHE PERDORIMI | ENERGJISE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Operatori duhet té kryejé auditimin e eficencés sé energjisé brenda njé viti nga l&shimi
i késaj Leje. Operatori duhet té& konsultohet me autoritetin kompetent mbi natyrén
dhe géllimin e auditimit dhe té hartojé njé program auditimi. Programi i auditimit
duhet t'i paragitet organit kompetent pér miratim té paktén njé muaj pérpara kryerjes
sé tij. Kopja e raportit t& auditimit duhet t'i vihet né dispozicion autoritetit kompetent
né vendndodhje, dhe njé pérmbledhje e gjetjeve té tij duhet t'i paraqitet atij si pjesé e
Raportit Vjetor té Mjedisit. Auditimi i eficencés sé energjisé duhet té kryhet né
pérputhje me intervalet e pércaktuara nga autoriteti kompetent.

Operatori duhet té identifikojé ¢do mundési pér pérmirésimin e eficencés sé energjisé
dhe rekomandimet duhet té& béhen pjesé e objektivave dhe detyrave té pércaktuara né
Kushtin 2.

Operatori duhet té identifikojé potencialin pér reduktim té sasisé sé ujit té pérdorur né
vendndodhje. Operatori duhet té& paragesé njé raport té hollé&sishém lidhur me
progresin dhe propozimet pér reduktimin e ujit t& pérdorur dhe shkarkimin e ujérave
té ndotura tek autoriteti kompetent, si pjesé e Raportit Vjetor t& Mjedisit.

Operatori duhet té pérgatisé vlerésimin e eficencés sé pérdorimit té lIéndéve té para
né té gjitha proceset, me theks té vecanté né reduktimin e mbetjeve té gjeneruara.
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KUS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

a)
b)
c)
d)
e)

11.7.

11.8.

HTI 11 — MONITORIMI

Operatori duhet té& kryej& marrjen e mostrave, t& béjé analiza, matje, testime dhe
kalibrimin e pajisjeve, si¢c pércaktohet né Shtojcat si vijon:

Shtojca 1.2: Monitorimi i shkarkimeve né ajér

Shtojca 2.2: Monitorimi i shkarkimeve né kanalizime

Shtojca 3.2: Monitorimi i shkarkimeve né ujérat sipérfagésoré
Nése mundésia e matjes sé njé parametri ndikohet nga pérzierja pérpara shkarkimit,
ky parametér duhet t& matet pérpara momentit t& pérzierjes, pas marrjes s& miratimit
me shkrim nga autoriteti kompetent.

Té gjithé monitorét automatiké dhe pajisjet e marrjes s& mostrave duhet té
funksionojné né ¢do moment (me pérjashtim té periudhave gjaté mirémbajtjes dhe
kalibrimit) gjaté operimit té& njé instalimi, me pérjashtim té rasteve kur autoriteti
kompetent ka miratuar marrjen e mostrave ose monitorimin alternativ. N& rast té
avarive ose mosfunksionimit té ndonjé pajisje té monitorimit té vazhdueshém,
operatori duhet té informojé autoritetin kompetent sa mé shpejt té jeté e mundur dhe
té vendosé njé pajisje alternative. Pérdorimi i pajisjeve alternative jashté rasteve
emergjente &shté i mundur vetém pas marrjes s& miratimit me shkrim nga autoriteti
kompetent.

Pajisjet pér monitorimin dhe analizén duhet té pérdoren dhe mirémbahen n& ményré
qé té tregojné sakté shkarkimet dhe/ose clirimet.

Ndryshimi i shpeshtésisé€, metodés dhe qéllimit t& monitorimit &shté i mundur vetém
pas marrjes s& miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent, bazuar né analizén e
rezultateve té testimit.

Operatori duhet do té sigurojé akses té sigurt dhe t& pérhershém pér t& mundésuar
marrjen e té gjitha mostrave dhe monitorimet gé do té& kryhen né lidhje me pikat e
shkarkimit gé lidhen me:

Shkarkimin né ajér

Rrjedhjet pas largimit nga instalimi

Burimet e zhurmés né vendndodhje

Vendet e pércaktuara pér asgjésimin e mbetjeve né vendndodhje
Shkarkimet né ujérat sipérfagésore

Operatori duhet té& sigurojé akses té sigurt né té gjitha pikat e tjera monitoruese sipas
kérkesés sé autoritetit kompetent.

Marrja e mostrave dhe analizat duhet do té kryhen si¢ pércaktohen né standardet ISO.
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KUSHTI 12 — DOKUMENTIMI DHE RAPORTIMI TEK AUTORITETI
KOMPETENT

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Operatori duhet té bé&jé regjistrimin e t& dhé&nave pér té gjitha rastet e marrjes sé
mostrave, matjeve, testimeve, kalibrimeve dhe mirémbajtjes s& pajisjeve té
monitorimit né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né Leje.

Operatori duhet do té hartojé dhe t& mbajé dhéna pér ¢do incident g& mund té
ndikojé né funksionimin e rregullt dhe qé& mund té paraqesé njé rrezik pér mjedisin.

Operatori duhet té pérgatisé njé raport pér ¢do ankesé gé ka té& bé&jé me mjedisin qé&
lidhet me operimin e instalimit. Cdo raport duhet té& pérmbajé informacion mbi kohén
dhe datén e ankesé&s, emrin e ankuesit dhe natyrén e ankesés. Operatori duhet té
mbajé gjithashtu njé kopje té pérgjigjeve ndaj secilés ankesé. Brenda njé muaji nga
marrja e ankesés, operatori duhet té paragesé njé raport mbi ankesén tek autoriteti
kompetent. Pérmbledhja mbi numrin dhe natyrén e ankesave duhet té pérfshihet né
Raportin Vjetor t& Mjedisit.

Forma e raportit duhet t& pérmbushé kérkesat e pércaktuara nga autoriteti
kompetent. Kéto raporte duhet t& mbahen né vendndodhje té paktén (__ ) vjet
dhe té jené té disponueshme né rast inspektimi.

Raportet mbi té gjitha t&€ dhénat e regjistruara, rastet e marrjes s& mostrave, té
matjeve, analizave, kalibrimit dhe mirémbajtjes si¢ pércaktohet né Tabelén 6.1.1 t&
Shtojcés 6.1 Dokumentimi i t& dhénave dhe Raportimi tek Autoriteti Kompetent duhet
t'i dorézohen autoritetit kompetent jo mé voné se (data dhe formati i raportit).

Me kérkesé t& autoritetit kompetent, operatori duhet té€ paraqesé gjithashtu
informacionin mjedisor né lidhje me kété Leje né ményré elektronike népérmjet
sistemit kompjuterik t& autoritetit kompetent.

Té gjithé raportet duhet t& miratohen nga menaxheri i pérgjithshém i instalimit ose
nga menaxheri teknik i autorizuar nga menaxherii pérgjithshém i instalimit.

Pérshkrime me shkrim té procedurave pér kontrollin e operimeve qé mund té jené té
lidhura me Lejen, duhet t'i vihen né dispozicion népunésve té autorizuar té
inspektoratit ose té autoritetit kompetent né vendndodhje né ¢do kohé té arsyeshme.

Né varési té rezultateve, autoriteti kompetent mund té ndryshojé shpeshtésine dhe
gellimin e raportimit.
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KUSHTI 13 — INCIDENTET DHE VEPRIMET GJATE EMERGJENCAVE

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Brenda (____) muajve nga dhénia e késaj Leje, operatori duhet t& miratojé njé politiké
pér parandalimin e aksidenteve, né ményré té vecanté ato qé mund té kené ndikim né
mjedis.

Brenda (__ ) muajve nga dhénia e késaj Leje, operatori duhet té pércaktojé

procedurat pér t'iu pérgjigjur emergjencave, té cilat duhet té pérfshijné ¢do situaté té
rrezikshme q& mund té krijohet né vendndodhje. Kéto procedura duhet té pérfshijné
masat g& synojné minimizimin e ndikimit né mjedis té kétyre situatave.

Politikat dhe procedurat duhet té vlerésohen ¢do vit dhe amendohen sipas nevojés.

Operatori gjaté pérgatitjes sé politikés pér parandalimin e aksidenteve duhet t& marré
né konsideraté edhe parashikimet e ligjit “Pér mbrojtjen e mjedisit” dhe vecanérisht
dispozitat mbi pérgjegjésiné mjedisore.
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KUSHTI 14 — CMONTIMI, REHABILITIMI DHE KONTROLLI PAS
NDERPRERJES SE OPERACIONEVE

14.1.Brenda (____) muajve nga data e marrjes sé Lejes, operatori duhet té pérgatisé dhe
paragesé pér miratim tek AKM njé plan té detajuar dhe kostot pérkatése pér
cmontimin ose mbylljen e instalimit.

14.2. Planet pér cmontimin dhe rehabilitimin duhet té& rishikohen ¢do vit dhe té paraqgiten
pér miratim né AKM.

14.3. Pas mbylljes sé instalimit ose té njé pjese té tij pér mé shumé se (___ ) muajsh ose
ndérprerjes sé planifikuar té operacioneve né té gjithé instalimin ose né njé pjesé té tij,
operatori duhet té kryejé rehabilitimin né pérputhje me planin e miratuar nga AKM.

14.1. Garanci Bankare ose Sigurim me qéllim vénien paraprakisht né dispozicion té fondeve
pér kompensimin e démit né pérputhje me metodat dhe procedurat e pércaktuara nga
Késhilli i Ministrave pér sigurimin e fondeve té tilla.
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SHTOICA 1.1 - SHKARKIMET NE AJER

Tabela 1.1.1: Pikat e shkarkimit né ajér

Numri i referencés i pikés sé shkarkimit:
Vendndodhja e pikés sé shkarkimit (pérdor Sistemin e
Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4):
Burimi
Sasia e emetuar: maksimumi ditor:
Rrjedhja maksimale né njé oré:
*Lartésia minimale e shkarkimit:

* pérsériteni pér pikat e tjera té shkarkimit

Al
X:
Y:
m3
m’/h
m mbi tokén

TABELA 1.1.2: Vlerat kufi té shkarkimit né ajér

Parametrat

Referenca e pikés sé shkarkimit
Al-1

Deri né (datén)* Nga (data)**

* VKSH para zbatimit t& Planit t&€ Pérputhshmérisé

** VKSH bazuar né TMD té arritura pas zbatimit té& Planit t&€ Pérputhshmérisé

Shto rreshta dhe/ose kolona nése éshté e nevojshme
Pér ¢do piké shkarkimi tabelé e vecanté
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SHTOIJCA 1.2 — SHKARKIMET NE AJER — Kontrolli i reduktimit/trajtimit

TABELA 1.2.1 - Monitorimi i parametrave nga pika(t) e shkarkimit

Parametri Pika e shkarkimit (A1-1) Metodat/teknikat

{Specifiko -
shpeshtésing/frekuencén}

{ Specifiko shpeshtésiné } -

{Specifiko shpeshtésiné} -

Shenim: Njé grup tabelash pér pajisjet e reduktimit té shkarkimeve né ¢do vend shkarkimi.
Nése pika e shkarkimit mbulohet nga Plani i Pérputhshmérisé, tabela duhet té ribéhet me
shtesén e kushteve té reja. Tregoni datén né té cilén kushtet e reja kané hyré né fugi.
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SHTOIJCA 2.1 - SHKARKIMET NE

KANALIZIME

TABELA 2.1.1 Pikat e shkarkimit né kanalizime

Numri i referencés i pikés sé shkarkimit:

K1

Koordinatat e pikés sé& shkarkimit né Sistemin e X:
Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4 Y:

Burimi
Kanalizimi
Véllimi i emetuar

Maksimumi ditor m

3

Maksimuminé oré  m’

TABELA 2.1.2 Vlerat kufi té shkarkimit né kanalizime

Pika e shkarkimit

Pika e shkarkimit

. K1 K2
Parametri — —
Deri né Nga (data) Deri né Nga (data)
(datén) (datén)
Rrjedhja (m3/h)
pH

Temperatura (°C)

Toksiciteti
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INFORMACION MBI KERKUESIN/OPERATORIN

1.1.INFORMACION | PERGJITHSHEM

Emri i Kompanisé

Statusi Ligjor

Ortaket/Aksionerét e Kompanisé(sipas
Ekstraktit té l&shuar nga QKR)

Adresa e zyrés gendrore té Kompanisé

Adresa postale e Kompanisé, ngse ndryshon
nga adresa e mésipérme

Numri i rregjistrimit t& Kompanisé(NIPT)

Kodi kryesor i aktivitetit (sipas kolonés 1 té&
Shtojcés 1 té Ligjit nr 10448, daté 14.7.2011
“Per lejet e mjedisit”)

Kodi SNAPL

Kodi NOSE-P2

Numri i Punonjésve

Pérfagésuesi i autorizuar

Emri dhe Mbiemri

Pozicioni né Kompani

Telefoni

Faksi

E-mail

1.2.INFORMACION MBI INSTALIMIN/IMPIANTIN

Emri i instalimit/impiantit®

Adresa ku ndodhet apo do té ngrihet
instalimi/impianti

Koordinatat e vendit sipas Sistemit
Koordinativ GAUS KRUGE:

1942 _GK_ZONE_4

Kategorité e aktiviteteve/veprimtarive
industriale té cilat duhet té kérkojné leje
mjedisi ¢

* Nomenklatura e zgjedhur pér burimet e ndotjes sé ajrit, té specifikuara né Aneksin 1 té Udhé&zimit té Kérkesés pér Leje
Mijedisi pér kérkuesit

2 Nomenklatura pér burimet e shkarkimit, t& specifikuara né Aneksin 1 t& Udhézimit té Kérkesés pér Leje Mjedisi pér
kérkuesit

2 Pérshkruaj titullin sipas kolonés 1 té Shtojcés 1 té Ligjit Pér lejet e mjedisit
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SHTOJCA 2.2 - SHKARKIMET NE KANALIZIME — Monitorimi

TABELA 2.2.1 - Kérkesat e monitorimit pér kanalizimet (nga dita/muaji /viti)

Parametri

Pikat e shkarkimit (K1)

Metodat /teknikat

{specifiko frekuencén}

{specifiko frekuencén}

{specifiko frekuencén}

Oksigjen i shpérbéré

Azot Amoniaku si N mg/I

Rrjedhja ditore m3

Niveli maksimal i rrjedhjes m3/oré

Pérbérés organiké té fosforit

Shenim: Njé grup tabelash pér pajisjet e reduktimit té shkarkimeve né ¢do vend shkarkimi
Nése pika e shkarkimit mbulohet nga Plani i Pérputhshmérisé, tabela duhet té ribéhet me
shtesén e kushteve té reja. Tregoni datén né té cilén kushtet e reja kané hyré né fugi.
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SHTOICA 3.1 - SHKARKIMET NE
SHKARKIMEVE NE KANALIZIME)

TABELA 3.1.1: Pikat e shkarkimit né ujé

Numri i referencés i pikés sé& Ul
shkarkimit:

Koordinatat e pikés sé& shkarkimit né X:
Sistemin e Koordinatave GAUS KRUGE: Y:
1942_GK_ZONE_4

Burimi

Uji i pritur

Rrjedhja :

Maksimumi ditor:

Maksimumi né oré:

UJERAT SIPERFAQESORE (PERVEC

m3/h
m3/h

TABELA 3.1.2 Vlerat kufi té shkarkimit né ujérat sipérfagésoré

Parametri

Pika e shkarkimit

Ul

Pika e shkarkimit

U2

To (data)

Nga (data)

Né (data)

Nga (data)

Rrjedhja (m3/h)

pH

Temperatura (°C)

Toksiciteti

PE
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SHTOJCA 3.2 — SHKARKIMET NE  UJERAT SIPERFAQESORE (PERVEC
SHKARKIMEVE NE KANALIZIME- Monitorimi)

TABELA 3.2.1 - Monitorimi i parametrave nga pika (t) e shkarkimit

Parametri Pika e shkarkimit (TU 1) Metodat /teknikat

{Specifiko shpeshtésiné} -

{Specifiko shpeshtésiné} -

{Specifiko shpeshtésiné } -

Shenim: Njé grup tabelash pér pajisjet e reduktimit té shkarkimeve né ¢do vend shkarkimi
Nése pika e shkarkimit mbulohet nga Plani i Pajtueshmérisé, tabela duhet té ribéhet me
shtesén e kushteve té reja. Tregoni datén né té cilén kushtet e reja kané hyré né fugi.
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SHTOICA 4.1 — MENAXHIMI | MBETIEVE — Asgjésimi/trajtimi

TABELA 4.1.1 Asgjésimi / trajtimi i mbetjeve té rrezikshme

Metoda e
- Trajtim i Ripérdorimi, riciklimi o
; Numri i g e i o 3§ e u asgjésimit
Mbetja métejshém né ose trajtimi né A
katalogut . . /trajtimit né
vendndodhje vendndodhje ;
vendndodhje
Shenim: Shtoni rreshta nése éshté e nevojshme
TABELA 4.1.2 Asgjésimi / trajtimi i mbetjeve té tjera
Metoda e
. Trajtim i Ripé&rdorimi, riciklimi i
< Numri i i wop P e asgjésimit
Mbetja métejshém né ose or trajtimi né T M
katalogut ; ; [trajtimit jashté
vendndodhje vendndodhje ;
vendndodhjes

Shenim: Shtoni rreshta nése éshté e nevojshme
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SHTOICA 4.2 - MENAXHIMI | MBETJEVE - Ruajtja

TABELA 4.2.1 : Mbetjet e ruajtura né vendndodhje

Vendndodhja e vendit té

Pérshkrim i mbetjes o
ruajtjes

Ményra e ruajtjes

Kushtet e ruajtjes

Shenim: Shtoni rreshta nése éshté e nevojshme
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SHTOICA 4.3 — MENAXHIMI | MBETJEVE — Rikuperimi dhe asgjésimi

Tabela 4.3.1: Rimarrja dhe asgjésimi i mbetjeve

Pérshkrimi

Dokument

Data e marré

Shenim: Shtoni rreshta nése éshté e nevojshme
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SHTOICA 5.1 - ZHURMA

Tabela 5.1.1 Vlerat kufi té zhurmés

Koordinatat
(sistemi GAUS
KRUGE:
1942_GK_ZONE_4)
X

Y

X

Y

Shenim: Nése pika e shkarkimit mbulohet nga Plani i Pérputhshmérisé, tabela duhet té ribéhet me
shtesén e kushteve té reja. Tregoni datén né té cilén kané hyré né fuqi kushtet e reja.

Vlera kufi e Vlera kufi e Vlera kufi e
zhurmés dB(A) zhurmés dB(A) zhurmés dB(A)

Vendndodhja
Leq, T Dité Leq, T Mbrémje Leq, T Naté
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SHTOICA 6.1 — DOKUMENTIMI | TE DHENAVE

AUTORITETI KOMPETENT

Tabela 6.1.1. Dokumentimi i té dhénave dhe raportimi

Paragisni raporte té pérfunduara tek:

Adresa:

DHE RAPORTIMI TEK

Raporte

Shpeshtésia e raportimit

Data e paragitjes sé raportit

Monitorimi i shkarkimeve né ajér

Monitorimi i shkarkimeve né ujéra

Ujé sipérfagésor

Ankesa (nése ka)

Propozimi pér regjistrin e shkarkimit
té ndotjes

Programi i Monitorimit t& Zhurmés

Programi i Menaxhimit té€ Mjedisit
me shtojcé pér objektivat dhe
detyrat

Raporti Vjetor i Mjedisit
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SHTOJCA 6.2 PERMBAJTIA E RAPORTIT VIETOR TE MIEDISIT

TABELA 6.2.1 — Pérmbajtjetja e Raportit Vjetor té Mjedisit

Programi i Menaxhimit t& Mjedisit — raport.

Regjistri i shkarkimit t& ndotjes — raporti pér vitin paraardhés.

Regjistri i shkarkimit t& ndotjes — propozimi pér vitin aktual

Raport pérmbledhés mbi rezultatet pér monitorimin e zhurmés

Pérshkrim i monitorimit té& mjedisit

Pérshkrim i monitorimit té zhurmés

Pérshkrim i incidenteve

Raporti mbi testimin e depozitave dhe tubacioneve

Raport pérmbledhés pér auditimin e eficencés sé energjisé, pérfshiré raportin e djegies té secilit
bojler né instalim, té kryer nga njé person i autorizuar

Raport pér vlerésimin e eficencés sé pérdorimit s té Iéndéve té para dhe reduktimin e gjenerimit té
mbetjeve

Dokumentacioni pérkatés pér menaxhimin e mbetjeve

Raporti pér progresin dhe propozimet pér reduktimin e konsumit té ujit dhe shkarkimit té ujérave té
ndotura

Deklaraté mbi masat pér parandalimin e ndotjes s&€ mjedisit dhe veprimet e rehabilitimit
(pérgjegjésia mjedisore)

Pérshkrim i vlerésimit té riskut né terma té pérgjegjésisé mjedisore (¢do tre vjet ose mé shpesh ngse
kjo béhet e nevojshme nga kushtet né vendndodhje)

Raporte té tjera té kérkuara nga autoriteti kompetent
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E MJEDISIT
MIRATOHET

MINISTRI
LEFTER KOKA

(firma, vula)
Nr. ___Prot.
Nr.i identifikimit té Lejes (sipas Regjistrit t& AKM) Daté

AKT MIRATIMI
Leje Mjedisi Tipi B
Né mbéshtetje té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér lejet e mjedisit” dhe akteve nénligjore né

zbatim té tij,

Pas shqyrtimit t& Kérkesés pér Leje mjedisi, AKM propozon dhénien e lejes me kushtet bashkéngjitur
pér Kérkuesin si mé poshté;

a) Person juridik (Kompania) ( Emri tregtar, Nr. NIPTI, adresa,)
ose
b) Personi Fizik ( emiri, mbiemri, NI NIPT ... s

Pér impiantin/instalimin:

Titulli i instalimit (pérshkruaj sipas kollonés 1 té Shtojcés 1 té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér
lejet e mjedisit”
Pérshkrimi i veprimtarisé dhe kapacitetit prodhues (pérshkruaj sipas kollonés 1 dhe 2 té Shtojcés 1 té
Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér lejet e mjedisit”
Vendndodhja

Vlefshméria e késaj Leje dhe kushteve té saj fillon né daté
Tarifa e paguar né daté .
O pér kérkesé pér leje mjedisi
O ndryshim t& kushteve té lejes

DREIJTORI | PERGJITHSHEM | AKM
(emri, mbiemri, firma, vula)
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Kapaciteti i projektuar

Tabela né vijim pérfshin listén e té gjithé lejeve, licensave, autorizimeve té pérftuara né datén e
dorézimit t& Formularit t& kérkesés.

Periudha e

Leja, Ligensa, Autorizimi Nr. Ref. Data e Léshimit -
vlefshmérisé

Duhet té pérfshihen té gjitha lejet, licensat, autorizimet e vlefshme né datén e dorézimit té kérkesés.

1.3.INFORMACION MBI PERSONIN E KONTAKTIT TE AUTORIZUAR NGA
ADMINISTRATORI NE LIDHJE ME LEJEN

Emri dhe Mbiemri

Adresa

Pozicioni né kompani

Telefoni

Faksi

E-mail

1.4.PRONESIA E TOKES

Emri/adresa e pronarit/pronaréve té tokés, numri i identifikimit t& pronés sipas dokumentit té
léshuar nga ZRPP® ku jané ndérmarré (négoftése ndryshojné nga ato t& kérkuesit) apo do té&
ndérmerren aktivitetet (néqoftése ndryshojné nga ato té kérkuesit).

Emri dhe mbiemri
i pronarit/pronaréve

Té dhéna pér pronésiné e tokés
sipas dokumentit té I&shuar nga
ZRPP*

4 Shkruani kodet e specifikuara né kollonén 2 (e emértuar ID) dhe aktivitetet e specifikuara né kollonén 3 (Veprimtaria) té
pércaktuara né Shtojcén 1 té Ligjit pér Lejet e Mjedisit. Nése instalimi pérfshin disa aktivitete té lidhura me IPPC, éshté e
nevojshme pér té shénuar secilin prej tyre me njé kod. Kodet duhet té jené té ndara qarté.

2 Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E MJEDISIT
REFUZOHET

MINISTRI
LEFTER KOKA

(firma, vula)

Nr. ___Prot.
Nr. i identifikimit té Lejes (sipas Regjistrit té& AKM) Daté

AKT REFUZIMI
Leje Mjedisi Tipi B
Né mbéshtetje té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér lejet e mjedisit” dhe té akteve nénligjore né

zbatim té tij,

Pas shqyrtimit té Kérkesés pér Leje mjedisi, AKM jep mendimin pér refuzimin e lejes me
argumentimet bashkéngjitur pér Kérkuesin si mé poshté;
a) Person juridik (Kompania) ( Emri tregtar, Nr. NIPTI, adresa)

ose
b) Personi Fizik ( emri, mbiemri, Nr NIPT....coooiiceeeceeee et ereeve e

Pér impiantin/instalimin:
1. Titulli i instalimit (pé&rshkruaj sipas kolonés 1 t& Shtojcés 1 té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011
“Pér lejet e mjedisit”
2. Pérshkrimi i veprimtarisé dhe kapacitetit prodhues (pérshkruaj sipas kollonés 1 dhe 2 té
Shtojcés 1  té  Ligjiit Nr. 10448, daté  14.7.2011 “Pér lejet e
mjedisit”
3. Vendndodhja

Tarifa e paguar né daté ..........ccoverrnnnienieenenns
[ pér kérkesé pér leje mjedisi
O ndryshim té kushteve té lejes

DREIJTORI | PERGJITHSHEM | AKM
(emri, mbiemri, firma, vula)
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—
REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E MIJEDISIT
AGJENCIA KOMBETARE E MJEDISIT
Pérmbajtja
Kushti 1 Objekti
Kushti 2 Menaxhimi i Instalimit
Kushti 3 Funksionimi dhe Infrastruktura
Kushti 4 Plani i pérputhshmérisé
Kushti 5 Interpretimi
Kushti 6 Njoftimet
Kushti 7 Shkarkimi
Kushti 8 Menaxhimi i Mbetjeve
Kushti 9 Zhurma
Kushti 10 Léndét e para dhe pérdorimi i energjisé
Kushti 11 Monitorimi
Kushti 12 Dokumentimi dhe raportimi tek autoriteti kompetent
Kushti 13 Incidentet dhe veprimet gjaté emergjencave
Kushti 14 Cmontimi, rehabilitimi dhe kontrolli pas ndérprerjes sé operacioneve
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Akronime dhe Shkurtime

DPP
KEE
KEM
MM
Neq
IPPC

I1SO
POA
T™MD
RESHTN
RSHTN
RSHN
RVM
SMM
VKSH

Drejtoria e Punéve Publike

Komuniteti Ekonomik Evropian

Katalogu Evropian i Mbetjeve

Ministria e Mjedisit

Niveli Ekuivalent i Tingullit

Integrated Pollution Prevention and Control

Direktiva e Kontrollit dhe Parandalimit t& Integruar té& Ndotjes
Organizata ndérkombétare pér standardizimin

Pérbérés Organiké té Avullueshém

Teknikat mé té Mira té Disponueshme

Regjistri Evropian i Shkarkimeve dhe Transferimit t& Ndotésve
Regjistri Shkarkimit dhe Transferimit t& Ndotésve

Regjistri i Shkarkimit t& Ndotjes

Raporti Vjetor i Mjedisit

Sistemi i Menaxhimit t& Mjedisit

Vleré Kufi e Shkarkimit
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KUSHTI 1 — OBJEKTI

1.1.

Kjo Leje, dhe kushtet e pércaktuara né té&, jepet pér veprimtarité dhe kapacitetet e
pércaktuara né kapitullin 2-4 té kérkesés pér kété Leje, ose e modifikuar sipas
kushteve té késaj Leje. Operatori éshté i autorizuar té zhvillojé veprimtarité dhe/ose
veprimtarité shoqéruese si¢ specifikohen né Tabelén 1.1.1 dhe 1.1.2.

TABELA 1.1.1 — Lista e Veprimtarive

Veprimtaria sipas Shtojcés 1 té Ligjit Pérshkrim i Kapaciteti kufi i
Nr. 10448, daté 17.07.2011 "Pér Lejet veprimtarisé sé _ rapacitet ifik
e Mjedisit” specifikuar veprimtarisé sé specifikuar

TABELA 1.1.2 — Lista e Veprimtarive Shogéruese

Veprimtarité shogéruese kryesore Pérshkrim i veprimtarisé sé specifikuar

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Operimi, kontrolli, mirémbajtja e instalimit dhe shkarkimet nga instalimi duhet té
kryhen vet&m né pérputhje me kushtet e késaj Leje. Té gjitha programet, planet dhe
dokumentet e tjera q& do té& gjenerohen si rezultat i ké&saj Leje do té& jené pjesé
pérbérése e saj.

Ndryshimet né lidhje me funksionimin dhe ndryshimet e konsiderueshme né lidhje me
instalimin, g€ mund té cojné né njé ndryshim né natyrén e shkarkimeve ose rritje té
tyre, né sistemin e pakésimit t& shkarkimeve, né |Iéndén djegése, |I€ndét e para dhe
materialet ndihmése, produktet ose gjenerimin e mbetjeve, né menaxhimin e
instalimit dhe kontrollin, mund té kryhen vetém pas njé kérkese paraprake me shkrim
dhe miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent.

Kjo Leje jepet me qgéllim parandalimin dhe kontrollin e integruar t& ndotjes né
pérputhje me Ligjin Nr. 10431, daté 09.09.2011 “Pér Mbrojtjen e Mjedisit” dhe
legjislacionin mjedisor né fuqi dhe nuk e pérjashton mbajtésin e késaj Leje nga
detyrimet gé rrjedhin nga ligjet e tjera né fugqi.

Instalimi pér té cilin &shté dhéné kjo Leje nuk duhet té€ vihet né puné derisa té jené
marré masat e méposhtme dhe AKM si autoritet kompetent té jeté njoftuar me shkrim
pér kété.

1.5.1. Nése &shté e nevojshme, shtoni kushte tjera ose theksoni: nuk kérkohet ASNJE masé

para-operacionale shtesé.
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1.6. NE& kété Leje, vendndodhje nénkupton zonén e pércaktuar nga vija e kuge (me ngjyré
té errét) né hartén e méposhtme (me koordinatat e pérzgjedhura - gjatésia dhe
gjerésia - Koordinatat e vendit sipas Sistemit t& Koordinatave (GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4)). Veprimtarité e autorizuara sipas kushtit 1.1 nuk duhet té shtrihen
pértej vendndodhjes, qé éshté zona e pércaktuar né hartén e méposhtme.

Harta

Koordinatat e vendit sipas Sistemit té
Koordinatave (GAUS KRUGE:
1942 GK_ZONE_4)
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KUSHTI 2 — MENAXHIMI | INSTALIMIT

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Té gjitha impiantet, pajisjet dhe mjetet teknike t& pérdorura pér operimin e instalimit
pér té cilin &shté dhéné kjo Leje mbahen né kushte té mira funksionimi.

Operatori i pajisur me Leje duhet do té punésojé né vendndodhje si person pérgjegjés
pér instalimin, né pérputhje me natyrén e punés, nj&¢ menaxher me arsimin dhe
eksperiencén e duhur. Menaxheri ose njé person i caktuar prej tij si person pérgjegjés,
qé té keté gjithashtu arsimin dhe eksperiencén e duhur, duhet té jené te pranishém né
vendndodhje vazhdimisht gjaté orarit t& operimit té instalimit. Menaxheri/Personi
pérgjegjés duhet té jené te disponueshém pér t'u takuar me personat e autorizuar té
autoritetit kompetent né ¢do kohé.

Operatori duhet té sigurojé qé té gjithé punonjésit, té kontraktuarit apo persona té
tjeré qé kryejné detyra specifike té jené té kualifikuar si duhet, té trajnuar dhe té
njohur si duhet me kushtet e késaj Leje.

Regjistri Shkarkimeve dhe Transferimit té Ndoté&sve (RrShTN)

2.4.1. Jomévonése (__ ) muaj pas hyrjes né fuqi té rregullave dhe kérkesave t& miratuara

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

nga Késhillli i Ministrave pér RrSHTN, mbajtési i lejes duhet té deklarojé né AKM té dhénat
pér shkarkimet dhe transferimin e ndotésve gé jané subjekt i kétij Rregjistri.

Dokumentacioni

2.5.1. Operatori duhet té hartojé dhe mirémbajé dokumentacionin lidhur me menaxhimin e
pérbérésve té mjedisit pér instalimin/impiantin e tij né pérputhje me aktet ligjore e
nénligjore né fugi dhe kérkesat e autoritetit kompetent.

2.5.2. Menaxhimi i informacionit mjedisor béhet nga AKM/ARM sipas legjsilacionit né fugi.

2.5.3. Operatori duhet t'i sigurojé njé kopje té Lejes ¢do personi detyrat, kompetencat apo
pérgjegjésité e té cilit lidhen me ndonjé kusht té késaj Leje.

Veprimet Korrigjuese

2.6.1. Operatori duhet té& hartojé procedurat pér ndérmarrjen e veprimeve korrigjuese pér
rastet kur nuk jané pérmbushur kushtet e pércaktuara né kété Leje dhe duhet té
pércaktojé pérgjegjésité dhe autorizimet pér té filluar ivestigimet dhe pér t& ndérmarré
veprimet korrigjuese pérkatése.

Trainimi

2.7.1. Mbaijtési i Lejes duhet té hartojé procedurat pér identifikimin e nevojave pér trainim
dhe duhet té zhvillojé trainimet e duhura pér té gjithé punonjésit, puna e té ciléve
mund té keté ndikime té réndésishme né mjedis. Té dhénat dhe dokumentacioni i
trainimeve i vihen né dispozicion inspektoréve.

2.7.2. Punonjésit gé kryejné njé detyré specifike duhet té€ kené arsimin, trainimin dhe
pérvojén e pérshtatshme me natyrén e punés.

Pérgjegjésia
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2.8.1. Operatori duhet té sigurojé praniné e njé personi pérgjegjés né ¢do kohé gjaté
operimit té instalimit. Personi pérgjegjés duhet té jeté i autorizuar dhe i disponueshém
pér t'u takuar me persona té autorizuar nga Ministria ose Inspektorati.

2.9. Komunikimi

2.9.1. Operatori duhet té hartojé njé proceduré pér t'i mundésuar publikut marrjen e
informacionit lidhur me performancat mjedisore né ¢do kohé. Kjo proceduré duhet t'i
paragitet autoritetit kompetent pér miratim sé bashku me dokumentacionin e Lejes.

2.9.2. Operatori duhet té paragesé njé Raport Vjetor t& Mjedisit tek autoriteti kompetent
¢do vit kalendarik. Ky raport, duhet té& pérfshij@ minimalisht informacionin e
specifikuar né Tabelén 2.9.1 mé poshté (Pérmbajtja e Raportit t& Mjedisit).

TABELA 2.9.1 — Pérmbajtja e Raportit Vjetor té Mjedisit

Programi i Menaxhimit t& Mjedisit— raport

Regjistrii shkarkimit dhe transferimit té& ndotjes — raporti pér vitin paraardhés

Regjistrii shkarkimit dhe transferimit té& ndotjes — propozimi pér vitin ushtrimor aktual

Raport pérmbledhés mbi rezultatet pér monitorimin e zhurmés

Pérshkrim i monitorimit t& mjedisit

Pérshkrim i monitorimit t& zhurmés

Pérshkrim i incidenteve/aksidenteve

Raporti pér testimin e depozitave dhe tubacioneve

Raport pérmbledhés pér auditimin e eficeng¢és sé energjis€, pérfshiré raportin e djegies té secilit
bojler né instalim, té kryer nga njé person/laborator i autorizuar/gertifikuar

Raport pér vler&simin e eficencés sé pérdorimit té Iéndéve té para dhe reduktimin e gjenerimit té
mbetjeve

Dokumentacioni pérkatés pér menaxhimin e mbetjeve

Raporti pér progresin dhe propozimet pér reduktimin e konsumit té ujit dhe shkarkimit t& ujérave
té ndotura

Deklaraté mbi masat pér parandalimin e ndotjes s&€ mjedisit dhe veprimet e rehabilitimit
(pérgjegjésia mjedisore)

Pérshkrim i vlerésimit té riskut né terma té pérgjegjésisé mjedisore (¢do tre vjet ose mé shpesh
ngse kjo béhet e nevojshme nga kushtet né vendndodhje)

Raporte té tjera té kérkuara nga autoriteti kompetent





image154.jpeg
KUSHTI 3 — OPERIMI DHE INFRASTRUKTURA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Operatori duhet té krijojé té gjithé infrastrukturén e duhur né lidhje me kété Leje, né
pérputhje me kushtet e késaj Leje, pérpara fillimit té funksionimit té instalimit.

Operatori duhet t& parashikojé né ¢do piké shkarkimi njé vend pér pajisjet e marrjes sé
mostrave ose monitorimit, duke pérfshiré edhe pajisjet pér mbledhjen e té& dhénave
dhe komunikimin e tyre si¢ kérkohet nga autoriteti kompetent.

Operatori duhet té sigurojé akses té sigurt né té gjitha pikat e marrjes dhe monitorimit
té mostrave né vendndodhje si dhe tek ato qé ndodhen jashté saj, né pérputhje me
kérkesat e autoritetit kompetent ose té inspektoratit t& mjedisit.

Ruajtja né depozita dhe fugi

3.4.1. Sipérfaget ku jané vendosur depozitat dhe/ose fugité duhet té jené té papérshkueshme
dhe rezistente ndaj materialit té ruajtur brenda tyre.

3.4.2.Té gjitha zonat me depozita dhe/ose fugi duhet té jené minimalisht t& mbyllura me
argjinatura/rrethime lokale ose né distancé me véllim té barabarté ose mé t& madh se
vlerat e méposhtme:

a) 110% té kapacitetit t& depozités mé t& madhe gé térhiget nga graviteti né drejtim té
argjinaturés/rrethimit;ose

b) 25% t& shumés sé kapaciteteve té t& gjithé depozitave gé térhigen nga graviteti né
drejtim té njé argjinature/rrethimi t& dhéné.

3.4.3.Té gjitha rrjedhjet nga zona e rrethuar duhet té devijohen pér t'u mbledhur dhe
asgjésuar né ményré té sigurt.

3.4.4. Cfarédolloj tubi hyrje ose dalje, valvule, tubat e daljes dhe matésit duhet t& mbahen
brenda zonés sé argjinaturés/rrethuar.

3.4.5.Té gjitha argjinaturat/rrethimet duhet té testohen pér démtime dhe mundésing e
depértimit té ujit té paktén ¢do tre vjet.

3.4.6. Operatori duhet té keté sasi t& mjaftueshme té pérthithésit né vendndodhje, i cili do té
pérthithé ¢do derdhje né instalim. Pérthithési, pas pérdorimit duhet té asgjésohet né
ményré té pérshtatshme pér tipin e materialit pérthithés.

3.4.7. Operatori, duhet té kryejé njé vlerésim té riskut né ményré qé té pércaktojé nése &shté
e nevojshme té mbahet uji i pérdorur pér shuarjen e zjarrit pérpara paragitjes sé&
kérkesés pér Leje.

3.4.8. Nése pércaktohet qé risku ekziston, operatori duhet té pérgatisé njé Program pér

Menaxhimin e Riskut, i cili duhet t'i paragitet autoritetit kompetent pér miratim.
Programi duhet té zbatohet térésisht brenda 3 muajve nga marrja e Lejes.

Nuk duhet té keté mbetje t& ndértimit brenda instalimit dhe rrugét duhet té
mirémbahen n& ményré qé té mos shkaktohet gjenerim i pluhurave.
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3.6. Té gjithé transportuesit shirit né vend té€ hapur si dhe ato né ambientet e brendshme
me shpejtési té barabarté ose mé té madhe se 3m/s duhet t& mbyllen nga sipér.
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KUSHTI 4 — PLANI | PERPUTHSHMERISE DHE AFATET KOHORE

Operatori duhet té zbatojé Planin e Pérputhshmérisé si¢ pércaktohet né Tabelén 4.1.1.
Pérmbajtja e Planit t& Pérputhshmérisé dhe afatet kohore té zbatimit jané paraqitur né
tabelén mé poshté:

TABELA 4.1.1 — Plani i Pérputhshmérisé

Kushti Veprimtaria e Kostot e Fillimi i Fundi i Rezultatet e | Metoda e
Ref. Pérputhshmérisé investimit veprimtarisé | veprimtarisé | veprimtarisé | kontrollit
(EURO) (daté) (daté)

(Totali)
SHENIM
Veprimtarité. Pérshkrim i veprimtarisé/veprimtarive gé duhet té zhvillohen né ményré qé té
arrihet pérputhshméria e instalimeve me legjislacionin e mjedisit
Investimet. Investimet pér veprimtariné
Fillimi: Data (muajifviti) né té cilén éshté planifikuar fillimi i veprimtarisé
Pérfundimi’ Data (muajifviti) né té cilén éshté planifikuar pérfundimi i veprimtarisé ose nisja e

Rezultatet e Veprimtarisé.

Metoda e kontrollit:

operacioneve

Duhet té pérshkruhen rezultatet specifike (shembull: reduktimi i shkarkimeve)

Pérshkrim i ményrés sipas té cilés mund t& kontrollohet veprimtaria e kryer

TABELA 4.1.2 — Afatet kohore

Veprimtarité

KOSTOT VIJETORE — EURO

Viti*

Viti*

Viti*

Viti*

Viti*

*Analizat kosto-pérfitim té operatorit, pérfshiré shpenzimin vjetor té nevojshém pér zbatimin e
secilés veprimtari té tabelés 4.1.2.
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Adresa

Informacion pér kontratén e
gerasé nése ka

Nr. i kontratés sé gerasé nése
kérkuesi nuk &shté pronar i tokés
deri né kété moment

1.5.PRONESIA E IMPIANTIT

Emri dhe adresa e pronarit té€ impiantit ku kryhet aktiviteti, si dhe informacion mbi kontratén e gerasé
négoftése kérkuesi nuk éshté pronari i impiantit.

Emri dhe mbiemri
i pronarit/pronaréve

Adresa

Informacion mbi kontratén
(geradhé&nési dhe geramarrési,
afati i kontratés, ményrat e
pérfundimit té kontratés;
periudha e vlefshmérisé)
Bashkéngjisni njé kopje té
kontratés sé gerasé

1.6.KERKESA ESHTE BERE PER:®

Shénoni v' né kutiné pérkatése

O Impiante dhe instalime té reja

O Impiante dhe instalime ekzistuese

O Ndryshim i konsiderueshém né impiantet dhe/ose instalimet ekzistuese
O Ndérprerje té aktiviteteve

Né shtojcén 1.2 duhet t& paragisni njé ekstrakt nga dokumentet e planifikimit/projektit pér
instalimin/impiantin e ri, g& ka t& b&jné me zonén né fjalé, né ményré gé té vlerésohen efektet
kumulative té pritshme ose ndikimet negative né aktivitetet e ardhshme. Né& ekstrakt té& pérfshihet
edhe njé legjendé gé spjegon géllimin e synuar pér zonén né fjalé si dhe géllimin pér njé zoné mé té
gjeré zhvillimi.

¢ Kjo kérkesé nuk i referchet transferimit té€ lejes né rast té ndryshimit té pronésisé
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KUSHTI 5 — INTERPRETIMI

5.1. Vlerat kufi pér shkarkimet né ajér duhet té interpretohen si mé poshté:

5.1.1.

5.1.2.

Monitorimi i vazhduesh&m:
a) Asnjé vleré mesatare pér 24 oré nuk duhet té tejkalojé vlerén kufi t& shkarkimit;

b) 95% té té gjithé vlerave mesatare pé€r 30 minuta nuk duhet té tejkalojé vlerat kufi
té shkarkimit me mé shumé se 20%;

c) Asnjé vleré mesatare pér 30 minuta nuk dubet té tejkalojé vlerén kufi té
shkarkimit mé& shumé se dy heré.

Monitorim jo i vazhdueshém:

a) Nése pér ndonjé arsye, 30 minuta marrje mostre nuk &sht& e mundur té
realizohet, &shté e nevojshme té aplikohet njé periudhé e pérshtatshme e marrjes
s€ mostrés, dhe vlerat e pérftuara nuk duhet té tejkalojné vlerat kufi té& shkarkimit.

b) Pér rrjedhjen, asnjé mesatare ditore nuk duhet té tejkalojé vlerén kufi.

c) Pér parametrat e tjeré, asnjé vleré mesatare pér 30 minuta nuk duhet té tejkalojé
vlerén kufi t& shkarkimit.

d) Pragjet e rrjedhjes né masé duhet t’i referohen shkarkimeve té shprehura né njési
té kg/oré mbi té cilat zbatohet vlera kufi e shkarkimit té pérgendrimit.

e) Vlerat prag té rriedhjes né masé duhet té llogariten mbi bazén e pérgendrimit té
pércaktuar si njé mesatare né njé periudhé té€ dhéné té shumézuar me njé matje
té pérshtatshme té rrjedhjes. Asnjé vleré e pércaktuar né kété ményré nuk duhet
té tejkalojé vlerén kufi té& pércaktuar té rrjedhjes né masé.

5.2. Vlerat kufi t& pérgendrimit pér shkarkimet né ajér té pércaktuara né kété Leje duhet té

5.3.

bazohen né véllimin e gazit né kushte normale:

5.2.1.

5.2.2.

Gazet jo té djegshém:

a) Temperatura 273K, trysnia 101.3kPa (pa korrigjim pér oksigjenin ose pérmbajtjen
e ujit).

Gazet e djegshém:

a) Temperatura 273K, trysnia 101.3kPa, gaz i that&; 3% oksigjen pér 1€ndét djegése té
léngshme dhe té& gazta, 6% oksigjen pér [&ndét djegése t& ngurta.

Vlerat kufi pér shkarkimet né ujé:

5.3.1.

5.3.2.

Matje e vazhdueshme:

a) Asnjé vleré e pH nuk duhet té jeté jashté& gamés sé specifikuar.

b) Asnjé vleré e rrjedhjes nuk duhet té tejkalojé kufirin e specifikuar.
Matja jo e vazhdueshme:

a) Asnjé vleré e pH nuk duhet té jeté jashté gamés sé specifikuar.

b) Asnjé vleré e temperaturés nuk duhet té tejkalojé vlerén kufi.
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c) Pér té gjithé parametrat pérvec pH-it, temperaturés dhe rrjedhjes, asnjé mostér
mesatare ditore nuk duhet té tejkalojé vlerat kufi t& shkarkimit té specifikuara né
Shtojcén 3 té Ligjit pér Lejet e Mjedisit.

d) Pér té gjithé parametrat pérvec pH-it, temperaturés dhe rrjedhjet, asnjé mostér e
rastésishme nuk duhet té tejkalojé 1.2 heré vlerat kufi té& shkarkimit té pércaktuara
né Shtojcén 2.1 dhe /ose 3.1.

5.4. Zhurma

5.4.1. Zhurma nga instalimi nuk duhet té kalojé ato nivele t& pércaktuara pér té nga legjislacioni né fuqi
pér vlerésimin dhe administrimin e zhurmés né Shqipéri. Vlerat kufi té€ zhurmés duhet té
pércaktohen né varési té& vendndodhjes sé secilit instalim bazuar né hartat strategjike té& zhurmés
qé ndajné territorin e Republikés s& Shqipérisé pér kété géllim.

Pér Minierat:

5.5. Vibrimet

5.5.1. Vibrimet nga shpérthimet duhet t& mos cénojné/démtojné palét e treta né ambientet
apo banesat pérreth.
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KUSHTI 6 — NJOFTIMET

6.1. Operatori, brenda (oréve/ditéve) népé&rmjet telefonit, faksit, postés

elektronike, duhet té njoftojé AKM dhe Inspektoratin e Mjedisit lidhur me:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Konstatimin e njé shkarkimi té& ¢do substance nga ¢do burim potencial, i cili tejkalon
ndonjé kufi ose kriter né kété Leje té specifikuar né lidhje me substancén;

Konstatimin e ¢do shkarkimi flurues i cili ka shkaktuar ose mund té shkaktojé ndotje
pérveg rasteve kur sasia e shkarkuar éshté kag e paréndésishme sa do té ishte e
pamundur té shkaktonte ndotje;

Konstatimin e ¢do kegfunksionimi, defekti ose avarie té impiantit ose teknikave qé
kané shkaktuar ose mund té kené potencialin té shkaktojné ndotje; dhe

Cdo aksident gé ka shkaktuar ose mund té keté potencialin té shkaktojé ndotje.

Né njoftim, operatori duhet té tregojé garté datén dhe kohén e incidentit, detajet e ngjarjes dhe
masat pér t& minimizuar ¢do shkarkim.

6.2. Operatori duhet t& njoftojé me shkrim sa mé shpejt té jeté e mundur, pér secilin nga

rastet e méposhtme:

6.2.1. Ndérprerjen e pérhershme té operimit t& ndonjé pjese ose té€ gjithé instalimit

pér té cilin éshté dhéné Leja;

6.2.2. Ndérprerjen e operimit té& ndonjé pjese ose té gjithé instalimit pér té cilin éshté

dhéné Leja pér njé periudhé, qé ka gjasa té tejkalojé (_ ) vit/vjet; dhe

6.2.3. Rifillimin e operimit t& ndonjé pjese ose té gjithé instalimit pér té cilin éshté

dhéné Leja pas njé ndérprerje té njoftuar sipas pikés 6.2.2.

6.3. Operatori duhet té njoftojé me shkrim autoritetin kompetent lidhur me ¢éshtjet e

méposhtme, brenda (____ ) ditéve nga ndodhja e tyre:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Cdo ndryshim né emrin tregtar té operatorit, emrin e regjistruar ose adresén e zyrave
té regjistruara, né pérputhje me té dhénat qé rezultojné né Ekstraktin e léshuar nga
Qendra Kombétare e Regjistrimit (QKR);

Cdo ndryshim né té& dhénat e shogérisé mémé té Operatorit (pérfshiré detajet e
shogérisé mémé kur vlerésohet se ekziston njé marrédhénie mémé-Operator dhe
Operatori éshté béré shogéri bijg)’;

Cdo hap i ndérmarré me synimin gé& Operatori té shkojé drejt administrimit, té lidhé
njé& marréveshje vullnetare ose té shkojé drejt procedurave té likuidimit.

! par cdo informacion shtesé, lutemi konsultoni Pjesén e VII “Grupimi | shogérive”, té Ligjit Nr. 9901, daté
14.4.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”.
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KUSHTI 7 — SHKARKIMET

7.1.  SHKARKIMET NE AJER

7.1.1. Shkarkimet né ajér nga pika(t) e shkarkimit té specifikuara né Tabelén 7.1.1 duhet té
dalin vetém nga burimi(et) e specifikuara né até Tabel&. (Referohuni numrit té
referencés sé Planit té€ vendndodhjes)

Tabela 7.1.1: Pikat e shkarkimit né ajér

Numri i referencés i pikés sé shkarkimit: Al

Vendndodhja e pikés sé shkarkimit (pérdor Sitemine X:

Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4): Y:

Burimi

Sasia e emetuar: maksimumi ditor: m’

Rrjedhja maksimale né njé oré: m’/h

*Lartésia minimale e shkarkimit: m mbi tokén

* pérsériteni pér pikat e tjera té shkarkimit
7.1.2. Kufijté pér shkarkimet né ajér pér parametrin/parametrat dhe pikén/pikat e shkarkimit

té pércaktuara né Tabelén 7.1.2 nuk duhet té tejkalohen né periudhén kohore té
treguar né kété Tabelé.

TABELA 7.1.2: Vlerat kufi té shkarkimeve né ajér

Referenca e pikés sé shkarkimit
Parametrat Al-1

Deri né (datén)* Nga (data)**

* VKSH para zbatimit t& Planit t& Pérputhshmérisé
** VKSH bazuar né TMD té arritura pas zbatimit t& Planit t& Pérputhshmérisé

Shto rreshta dhe/ose kolona nése éshté e nevojshme
Pér ¢do piké shkarkimi tabelé e vecanté

7.1.3. Operatori duhet té kryejé monitorimin dhe analizén pér ¢do shkarkim/parametér té
listuar né Tabelén 7.1.3 nga pikat e shkarkimit dhe té paktén né frekuencat e
specifikuara né até Tabelé. Analiza duhet té kryhet me aparate/mjete té kalibruar ose
né rastin e monitorimit jo t& vazhdueshém matjet duhet té kryhen nga njé ekspert ose
laborator i certifikuar.
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TABELA 7.1.3 - Monitorimi i parametrave nga pika(t) e shkarkimit

Parametri

Pika e shkarkimit (A1-1) Metodat /teknikat

{Specifiko shpeshtésiné} -

{ Specifiko shpeshtésiné } -

{Specifiko shpeshtésiné} -

* Njé grup tabelash pér pajisjet e reduktimit té shkarkimeve né ¢do vend shkarkimi
* Nése pika e shkarkimit mbulohet nga Plani i Pérputhshmérisé, tabela duhet té ribéhet me
shtesén e kushteve té reja. Tregoni datén né té cilén kushtet e reja kané hyré né fugi.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

Té gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit, monitorimit dhe kontrollit duhet té kalibrohen
dhe mirémbahen, ndérkohé gé jané né pérdorim, dhe té dhénat e regjistruara
pérkatése té kalibrimit dhe mirémbajtjes duhet t€ mbahen né vendndodhje dhe té
jené té disponueshme né rast inspektimi nga personeli i autorizuar i autoritetit
kompetent. Té gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit duhet t& funksionojné gjaté gjithé
kohés sé kryerjes sé& veprimtarive, pérveg rasteve kur éshté réné dakord me autoritetin
kompetent pér zgjidhje alternative.

Raporti pé&rmbledhé&s mbi shkarkimet duhet t'i dérgohet Inspektoratit t& Mjedisit dhe
Agjencisé Kombétare t& Mjedisit ¢do ( ) muaj dhe duhet té& pérfshihet né
Raportin Vjetor té& Mjedisit.

Té gjitha shkarkimet nga instalimi nuk duhet té kené eré té pakéndshme sulmuese
jashté kufirit t& instalimit.

Té gjitha shkarkimet né ajér, pérve¢ avullit ose avull uji té kondensuar, nuk duhet té
kené pikéza, mjegull dhe tym té vazhdueshé&m.

Té gjitha shkarkimet nuk duhet té kené tym té dukshém. Nése pér arsye mirémbajtje,
shkaktohen shkarkime tymi pér shkak té rindezjes nga i ftohti, kjo nuk duhet té
ndodhé pér njé periudhé mé té gjaté se 20 minuta né ¢do periudhé prej 8 orésh dhe
kur té jené marré té gjithé hapat praktiké pér t& minimizuar shkarkimin.

Shkarkimet e pérgjithshme té pérbérsve organiké té avullueshém (VOC) nuk duhet té
tejkalojné 20% té tretésit té pérdorur, nése konsumi tejkalon 5t/vit.

Operatori, brenda gjasht& muajve nga data e Iéshimit té késaj Leje, duhet té pérgatisé
njé plan té pérshtatshém té menaxhimit té tretésve organiké dhe t'ia paragesé
autoritetit kompetent pér miratim.

Operatori, brenda gjasht& muajve nga data e Iéshimit té& késaj Leje, duhet té pérgatisé
njé program pér identifikimin, monitorimin dhe pakésimin e shkarkimeve fluruese né
ajér dhe paragesé tek autoriteti kompetent pér miratim. Programi duhet té zbatohet
térésisht brenda 3 muajve nga data e miratimit.

Operatori duhet té sigurojé qé veprimtarité né vendndodhje té zbatohen né ményré
té tillé gé shkarkimet né ajér dhe (ose) erérat e pakéndshme té& mos shkaktojné
démtime té réndésishme té mjedisit pértej kufijve té instalimit.
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7.2. SHKARKIMET NE KANALIZIME

7.2.1. Shkarkimet né kanalizime nga pika(t) e shkarkimit té& specifikuara né Tabelén 7.2.1
duhet té dalin vetém nga burimi(et) e specifikuara né kété Tabel&.

TABELA 7.2.1 Pikat e shkarkimit né kanalizime

Numri i referencés i pikés sé shkarkimit:

K1

Koordinatat e pikés sé& shkarkimit né Sitemin e X:
Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4 Y:

Burimi
Kanalizimi
Véllimi i emetuar

Maksimumi ditor
Maksimumi né oré

m3

m3

7.2.2. Kufijté pér shkarkimet né kanalizime pér parametrin/parametrat dhe pikén/pikat e
shkarkimit té pércaktuara né Tabelén 7.2.2 nuk dubet té tejkalohen né periudhén
kohore té treguar né kété Tabelé.

TABELA 7.2.2 Vlerat kufi té shkarkimeve né kanalizime

Pika e shkarkimit

Pika e shkarkimit

Parametri k1 K2
Deri né Nga (data) Né (data) Nga (data)
(datén)

Rrjedhja (m3/h)

pH

Temperatura (°C)

Toksiciteti

7.2.3. Operatori duhet té& kryej& monitorimin dhe analizén e parametrave té listuar né
Tabelén 7.2.3 nga pikat e shkarkimit dhe té paktén né frekuencat e specifikuara né até

Tabelé.

TABELA 7.2.3- Kérkesat e monitorimit pér kanalizimet (nga dita/muaji /viti)

Parametri

Pikat e shkarkimit (K1)

Metodat /teknikat

{specifiko frekuencén}

{specifiko frekuencén}

{specifiko frekuencén}

Oksigjen i shpérbéré

Azot Amoniaku si N mg/I

Rrjedhja ditore m3

Niveli maksimal i rriedhjes m3/oré

Pérbérés organiké té fosforit

Shenim: Njé grup tabelash pér pajisjet e reduktimit té shkarkimeve né ¢do vend shkarkimi
Nése pika e shkarkimit mbulohet nga Plani i Pérputhshmérisé, tabela duhet té
ribéhet me shtesén e kushteve té reja. Tregoni datén né té cilén kushtet e reja kané

hyré né fugi.
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7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.
7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

7.2.13.

Té gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit, monitorimit dhe kontrollit duhet té kalibrohen
dhe mirémbahen, ndérkohé gé jané né pérdorim, dhe té dhénat e regjistruara
pérkatése té kalibrimit dhe mirémbajtjes duhet t& mbahen né vendndodhje dhe té
jéné té disponueshme né rast inspektimi nga personeli i autorizuar i autoritetit
kompetent. Té gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit duhet t& funksionojné gjaté gjithé
kohés sé kryerjes sé& veprimtarive, pérveg rasteve kur éshté réné dakord me autoritetin
kompetent pér zgjidhje alternative.

Raporti pérmbledhés pér shkarkimet duhet té& pérfshihet né Raportin Vjetor té
Mjedisit.

Operatori duhet té paragesé raportin pérmbledhés tek autoritetet e autorizuara té
higjenés dhe té shéndetit publik.

Pérveg ujit sanitar, asnjé lloj tjetér uji nuk duhet té shkarkohet né kanalizime.

Ujérat e ndotur nuk duhet t& pérmbajné tretés organiké (pérfshiré tretésit organiké té
klorinuar) g& mund té& ¢ojné né krijimin e avujve shpérthyes brenda kanalizimeve.

Operatori nuk duhet té shkarkojé 1éndé té léngshme ose l&ndé té tjera g& mund té
ngecin ose ngurtésohen né temperaturén mesatare té ujit té kanalizimit ose mund té
krijojné gazra gé& marrin flaké ose gé jané shpérthyes ose acide, alkaline apo
substanca té tjera né pérgendrime gé mund té shkatérrojné tubacionet e kanalizimeve
dhe pajisjet e tyre ose t'i démtojné ato né ményré tjetér.

Nuk lejohet té shkarkohet né kanalizime 1€ndé né pérgendrime té cilat do té ishin té
rrezikshme pér shéndetin e personelit t& mirémbajtjes ose té cilat do té ndikonin né
trajtimin biologjik né fazat e ardhshme té trajtimit té ujérave té ndotura.

Nuk duhet té& shkarkohen né kanalizime substanca, né pérgendrime té cilat pas
hollimit fillestar né njé mjedis prités mund té rezultojné té€ démshme pér jetén ujore.

Operatori dubet t'i krijojé mundési personelit té autorizuar nga autoriteti
kompetent/inspektorati gé té inspektojé, kontrollojé ose testojé ¢do operacion ose
pajisje né ¢do kohé (moment) té arsyeshme né lidhje me ujérat e ndotur ose té marré
njé& mostér uji qé éshté objekt i kushteve té késaj Leje.

Ndalohet shkarkimi i substancave té cilat shkaktojné reaksione kimike ose qé
shkaktojné krijimin e ndérmjeté&sve me ndikime té réndésishme negative né mjedis.
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7.3. SHKARKIMET NE UJERAT SIPERFAQESORE (PERVEC SHKARKIMEVE NE KANALIZIME)

7.3.1. Shkarkimet né ujérat sipérfagésoré nga pika(t) e shkarkimit té specifikuara né Tabelén

7.3.1 duhet té dalin vetém nga burimi(et) e specifikuara né até tabelé.

TABELA 7.3.1: Pikat e shkarkimit né ujé

Numri i referencés i pikés sé
shkarkimit:

Koordinatat e pikés sé shkarkimit né
Sitemin e Koordinatave GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4

Burimi

Uji i pritur

Rrjedhja :

Maksimumi ditor:

Maksimumi né oré:

ul

X:
Y:

m3/h
m3/h

7.3.2. Kufijté pér shkarkimet né ujérat sipérfagésoré pér parametrin/parametrat dhe
pikén/pikat e shkarkimit t& pércaktuara né Tabelén 7.3.2 nuk duhet té tejkalohen né
periudhén kohore té treguar né kété Tabel&.

TABELA 7.3.2 Vlerat kufi té shkarkimit né ujérat sipérfagésoré

Parametri

Pika e shkarkimit

Ul

Pika e shkarkimit

uz2

To (data)

Nga (data)

Né (data)

Nga (data)

Rrjedhja (m3/h)

pH

Temperatura (°C)

Toksiciteti

PE

7.3.3. Operatori duhet té kryejé inspektime vizuale ditore té shkarkimeve né ujérat
sipérfagésore. Té dhénat e inspektimit duhet t& mbahen dhe té vihen né dispozicion

autoritetit kompetent pér inspektimin.

7.3.4. Monitorimi i ujérave té shkarkuara tek ujérat sipérfagésore duhet té kryhet si¢ &shté
pércaktuar né Tabelén 7.3.4 mbi Monitorimin e Shkarkimeve né& Ujérat Sipérfagésoré.
Raporti duhet té jeté pjesé pérbérése e Raportit Vjetor té Shkarkimeve. Operatori
duhet t& marré mostra dhe té& monitorojé kanalin e kullimit {specifiko} né& njé

frekuencé {specifiko}.
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TABELA 7.3.4 - Monitorimi i parametrave nga pika (t) e shkarkimit

Parametri Pika e shkarkimit (TU 1)

Metodat/teknikat

{Specifiko shpeshtésiné}

{Specifiko shpeshtésiné}

{Specifiko shpeshtésiné }

Shenim: Njé grup tabelash pér pajisjet e reduktimit té shkarkimeve né ¢do vend shkarkimi

Nése pika e shkarkimit mbulohet nga Plani i Pérputhshmérisé, tabela duhet té
ribéhet me shtesén e kushteve té reja. Tregoni datén né té cilén kushtet e reja kané

hyré né fugi.

7.3.5. Nuk duhet té& keté& asnjé shkarkim né ujé nga instalimi i pajisur me Leje mjedisi té
ndonjé substance pér té cilén nuk ka vlera kufi té specifikuara né Tabelén 3.1.2
(pérvecse né njé pérgendrim i cili nuk &shté mé i madh se sa pérgendrimi i mjedisit

ekzistues).

7.3.6. Né rast té ndonjé konstatimi t& ndotjes, mbajtési i Lejes duhet té:

a) Kryejé menjéheré investigimin né ményré gé té identifikojé dhe izolojé burimin e

ndotjes.

b) Pérgatis€ masat pér parandalimin e ndotjes dhe reduktimin e pasojave nése

ndodh njé ndotje e tillé.

c) Njoftojé autoritetin kompetent dhe inspektoratin brenda njé kohe sa mé té

shkurtér t& mundshme.
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7.4. UJERAT NENTOKESORE DHE TOKA

7.4.1.

7.4.2.

Nuk lejohet té& shkarkohet asnjé l1éndé ndotése né toké ose né ujérat néntokésoré nén
vendndodhjen e instalimit.

Mjetet pér mbrojtjen e tokés dhe ujérave néntokésoré

Operatori duhet té zbatojé gjithashtu masat e méposhtme:

Testi i paré i papérshkueshmérisé sé rrethimit/argjinaturés duhet té pérfundohet
brenda datés (dita/muaji /viti).

Ngarkimi dhe shkarkimi i 1€ngjeve dhe Iéndéve té tjera gé mund té ndikojné tek
ujérat néntokésoré, duhet té kryhet né zonat e pércaktuara né kérkesé pér kété
qéllim dhe gé jané té& mbrojtura kundér rrjedhjeve ose derdhjeve.

Té gjitha bashkimet dhe valvulat pér transportin e té gjitha materialeve, duhet té
kontrollohen rregullisht (inspektim vizual javor), me pérjshatim té ujit té pastér pér
té cilin nuk ka ményré té parashikuar pér kontrollin e shkarkimit.

Té gjitha kéto inspektime duhet té dokumentohen dhe té& dhénat e regjistruara
duhet t& mbahen né vendndodhje dhe duhet t'i vihen né dispozicion personave té
autorizuar pér inspektim.
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1.7.INFORMACION NE LIDHJE ME NDRYSHIME TE KONSIDERUESHME TE
PROPOZUARA TE LEJES SE TIPIT A PER NJE INSTALIM/IMPIANT EKZISTUES

Operatori/kérkuesi plotéson tabelén e méposhtme vetém kur kérkon ndryshime té kushteve té lejes
sé& mjedisit t& Tipit A, pér njé instalim/impiant ekzistues.

Emri i impiantit (sipas lejes ekzistuese té
mjedisit)

Data e dorézimit t& kérkesés pér ndryshime
té lejes sé l&shuar té mjedisit té Tipit A

Data e léshimit té lejes ekzistuese té
mjedisit, té& Tipit A (refero Nr. e
identifikimit té Lejes sipas Regjistrit té
AKM)

Vendodhja e impiantit/instalimit (garku/
bashkia/komuna, numri kadastral)

Arsyeja/arsyet pér ndryshimin e kérkuar né
lejen e mjedisit

Jepni pérshkrimin e ndryshimeve té propozuara.

Té gjithé informacionet pérkatése dhe dokumentat g& mbéshtesin deklaratén tuaj né lidhje me kété
kapitull si: harté kadastrale, harta té tjera, dokument pronésisé etj. duhet t'i bashkéngjiten kétij
formulari me emértimin Aneksi 1.
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KUSHTI 8 — MENAXHIMI | MBETJEVE

8.1. Asgjésimi dhe pérdorimi i mbetjeve duhet té kryhet vetém sipas pércaktimeve té

Tabelés 8.1.1 mbi Asgjésimin/Trajtimin e Mbetjeve té& Rrezikshme dhe Tabelés 8.1.2 t&
Shtojcés 4.1 mbi Asgjésimin/Trajtimin e Mbetjeve t& tjera né kété Leje. Tipet e tjera té
mbetjeve, me pérjashtim té atyre té specifikuara né tabela, nuk duhet té&
asgjésohen/trajtohen né& vendndodhje ose jashté saj pa informuar mé paré Ministriné
dhe pa marré miratim me shkrim nga Ministria. (Nése mbetjet e rrezikshme dhe jo té
rrezikshme nuk ruhen ose trajtohen né vendndodhje , &sht& e nevojshme qé& né
shtojcén pérkatése té shkruhet se "mbetjet nuk trajtohen/asgjésohen né kété
vendndodhje”).

TABELA 8.1.1 Asgjésimi/trajtimi i mbetjeve té rrezikshme

Mbetja Numri i Trajtim i Ripérdorimi, riciklimi Metoda e
katalogut métejshém né ose trajtimi né asgjésimit
vendndodhje vendndodhje [trajtimit né
vendndodhje
Shenim: Shtoni rreshta nése éshté e nevojshme
TABELA 8.1.2 Asgjésimi/trajtimi i mbetjeve té tjera
Mbetja Numri i Trajtim i Ripérdorimi, riciklimi Metoda e
katalogut métejshém né ose trajtimi né asgjésimit
vendndodhje vendndodhje Jtrajtimit jashté
vendndodhjes

Shenim: Shtoni rreshta nése éshté e nevojshme

8.2. Operatori, né pérputhje me kushtet e késaj Leje, duhet té trajtojé dhe ruajé mbetjet

si¢ pérshkruhet né dokumentacionin e specifikuar né Tabelén 8.2.1 pér ruajtien e
Mbetjeve ose ndryshe si¢ &shté réné dakord me shkrim nga autoriteti kompetent.
Mbetjet nuk duhet t& ruhen né vendndodhje pér njé periudhé& mé té gjaté se 1 vit né
qofté se ato jané paracaktuar pér asgjésim ose jo mé shumé se 3 vjet nése ato jané té
paracaktuar pér riciklim/trajtim.

TABELA 8.2. 1: Mbetjet e ruajtura né vendndodhje

Pérshkrim i mbetjes

Vendndodhja e vendit té
ruajtjes

Ményra e ruajtjes

Kushtet e ruajtjes
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Shenim: Shtoni rreshta nése éshté e nevojshme

8.3.

Mbetjet e larguara nga vendndodhja pér asgjésim/trajtim duhet té transportohen
vetdm nga njé kontraktor i autorizuar dhe i pajisur me Lejet/licensat pérkatése.
Operatori, né pérputhje me kushtet e ké&saj Leje, duhet té rikuperojé dhe asgjésojé
mbetjet si¢ pérshkruhet né dokumentacionin e specifikuar né Tabelén 8.3.1 mbi
rikuperimin dhe asgjésimin, apo ndryshe si¢ &shté réné dakord me shkrim nga
autoriteti kompetent.

Tabela 8.3.1: Rikuperimi dhe asgjésimi i mbetjeve

Pérshkrimi Dokument Data e marré

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Shenim: Shtoni rreshta nése éshté e nevojshme

Amendamentet e e kérkesave té marréveshjes, klasifikimit, trajtimit dhe asgjésimit
duhet té& kryhen vetém me ané té njé marréveshje paraprake nga autoriteti
kompetent.

Paketimi, etiketimi duhet té& kryhen né pérputhje me legjislacionin né fuqi dhe
standardet kombétare, europiane dhe standardet e tjera..

Nuk lejohet pérzierja e mbetjeve té rrezikshme té njérés kategori me mbetje té
rrezikshme nga njé kategori tjetér, me pérjashtim té rasteve kur kjo &shté miratuar me
shkrim nga autoriteti kompetent.

Té gjitha t& dhénat e regjistruara qé lidhen me menaxhimin e mbetjeve duhet t'i vihen
né dispozicion pér inspektim autoritetit kompetent. Kéto té& dhéna duhet té pérmbajné
si minimum elementét e méposhtém:

a) Sasiné dhe kodet KEM (EWC) pér mbetjen né Tabelén 4.1.1 té Shtojcés 4.1 mbi

Asgjésimin/Trajtimin e Mbetjeve té Rrezikshme dhe Tabelés 4.1.2 té& Shtojcés 4.1 mbi
Asgjésimin/Trajtimin e Mbetjeve té tjera né kété Leje.

b) Emrin e grumbulluesit té& mbetjeve dhe transportuesit dhe detajet e

Lejeve/licencave/autorizimeve té tyre (pérfshiré autoritetin léshues).

c) Detaje rreth instalimit pér asgjésimin/trajtimin pérfundimtar t& mbetjeve dhe

pajtueshméringé e instalimit pér asgjésimin/trajtimin e mbetjeve dorézuara, detajet e
Lejes/licencés/autorizimit dhe detajet pér autoritetin I&shues.

d) Konfirmimin me shkrim pér pranimin dhe asgjésimin/trajtimin té ¢do dérgese mbetjesh

jashté vendndodhjes.

e) Detaje pér ¢do dérgesé jashté shtetit pér géllim té trajtimit t& pércaktuar si “té listés sé

Gjelbér” né bazé té Rregullores KEE Nr. 259/1993 dhe amendamenteve té saj. Arsyetimi pér
klasifikimin duhet té pérbé&jé njé pjesé integrale té& dokumentacionit.

f) Té dhéna pér té gjitha dérgesat e refuzuara.
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g) Detaje pér té gjitha pérzierjet e miratuara t& mbetjeve né pérputhje me kushtet e pikés
8.6.

8.8. Njé kopje e dokumentacionit mbi menaxhimin e mbetjeve duhet t'i dorézohet
autoritetit kompetent si pjesé e Raportit Vjetor t& Mjedisit.

Pér Minierat:

8.1. Bézhdila/Mbetjet. Nj& plan pér menaxhimin e bézhdilave/mbetjeve duhet té&
dorézohet né AKM brenda (____ ) muajsh pas datés sé l&shimit té lejes.
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KUSHTI 9 — ZHURMA DHE VIBRACIONET

9.1

9.2.

Operatori duhet t& propozojé shpeshtésing, metodologjiné dhe kohén e matjeve.

Dokumentacioni mbi kushtet dhe rezultatet e matjes duhet t'i vihet né dispozicion pér
inspektim autoritetit kompetent ose inspektoratit t& mjedisit né c¢do kohé té
arsyeshme. Raporti pérmbledhés mbi kéto té dhéna té regjistruara sic pércaktohet né
Tabelén 9.1.1 duhet té jeté pjesé e Raportit Vjetor t& Mjedisit.

Tabela 9.1.1 Vlerat kufi té zhurmés

Vendndodhja Koordinatat (Sistemi | Vlera  kufi e | Vlera kufi e |Vlera kufi e

GAUS KRUGE: zhurmés  dB(A) | zhurmé&s  dB(A) | zhurmés  dB(A)
1942_GK_ZONE_4) Leq, T Dité Leq, T Mbrémje Leq, T Naté

X
Y

X
Y

9.3.

9.4.

9.5.

Shenim: Nése pika e shkarkimit mbulohet nga Plani i Pérputhshmérisé, tabela duhet té ribéhet
me shtesén e kushteve té reja. Tregoni datén né té cilén kané hyré né fugi kushtet e reja.

Veprimtarité né vendndodhje nuk duhet té rezultojné me nivele t& rritura t& zhurmés
ose té tejkalojné vlerat e méposhtme (Leq, t):

Ditén: dB (A)
N& mbrémje: | dB (A)
Natén: dB (A)

Operatori duhet té parandalojé gjenerimin e zhurmés impulsive né zonat e ndjeshme
ndaj zhurmés gjaté operimit té instalimeve.

Operatori duhet té ...(kushte specifike pér vibracionet/shpérthimet).
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KUSHTI 10 — LENDET E PARA DHE SHFRYTEZIMI | ENERGJISE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Operatori duhet té kryejé auditimin e eficencés sé energjisé brenda njé viti nga I1&shimi
i késaj Leje. Operatori duhet té konsultohet me autoritetin kompetent mbi natyrén
dhe géllimin e auditimit dhe t& hartojé njé program auditimi. Programi i auditimit
duhet t'i paragitet organit kompetent pér miratim té paktén njé muaj pérpara kryerjes
sé tij. Kopja e raportit t& auditimit duhet t'i vihet né dispozicion autoritetit kompetent
né vendndodhje, dhe njé pérmbledhje e gjetjeve té tij duhet t'i paraqitet atij si pjesé e
Raportit Vjetor té Mjedisit. Auditimi i eficencés sé energjisé duhet té kryhet né
pérputhje me intervalet e pércaktuara nga autoriteti kompetent.

Operatori duhet té identifikojé ¢do mundési pér pérmirésimin e eficencés sé energjisé
dhe rekomandimet duhet t& béhen pjesé e objektivave dhe detyrave té pércaktuara né
Kushtin 2.

Operatori duhet té identifikojé potencialin pér reduktim té sasisé sé ujit t& pérdorur né
vendndodhje. Operatori duhet té& paragesé njé raport té& hollésishém lidhur me
progresin dhe propozimet pér reduktimin e ujit t& pérdorur dhe shkarkimin e ujérave
té ndotura tek autoriteti kompetent, si pjesé e Raportit Vjetor t& Mjedisit.

Operatori duhet té pérgatisé vlerésimin e eficencés sé pérdorimit té léndéve té para
né té gjitha proceset, me theks té vecanté né reduktimin e mbetjeve té gjeneruara.
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KUS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

a)
b)
c)
d)
e)

11.7.

11.8.

HTI 11 - MONITORIMI

Operatori duhet té& kryej& marrjen e mostrave, té€ bé&jé analiza, matje, testime dhe
kalibrimin e pajisjeve, si¢c pércaktohet né Tabelat si vijon:

Tabela 7.1.3: Monitorimi i shkarkimeve né ajér

Tabela 7.2.3: Monitorimi i shkarkimeve né kanalizime

Tabela 7.3.4: Monitorimi i shkarkimeve né ujérat sipérfagésoré
Nése mundésia e matjes sé& njé parametri ndikohet nga pérzierja pérpara shkarkimit,
ky parametér duhet t& matet p&rpara momentit t& pérzierjes, pas marrjes s& miratimit
me shkrim nga autoriteti kompetent.

Té gjithé monitorét automatiké dhe pajisjet e marrjes s& mostrave duhet té
funksionojné né ¢do moment (me pérjashtim té periudhave gjaté mirémbajtjes dhe
kalibrimit) gjaté operimit té njé instalimi, me pérjashtim t& rasteve kur autoriteti
kompetent ka miratuar marrjen e mostrave ose monitorimin alternativ. Né rast té
avarive ose mosfunksionimit té ndonjé pajisje té monitorimit té vazhdueshém,
operatori duhet té informojé autoritetin kompetent sa mé shpejt té jeté e mundur dhe
té vendosé njé pajisje alternative. Pérdorimi i pajisjeve alternative jashté rasteve
emergjente 8shté i mundur vetém pas marrjes s& miratimit me shkrim nga autoriteti
kompetent.

Pajisjet pér monitorimin dhe analizén duhet té& pérdoren dhe mirémbahen né ményré
qé té tregojné sakté shkarkimet dhe/ose clirimet.

Ndryshimi i shpeshtésis€, metodés dhe géllimit t& monitorimit éshté& i mundur vetém
pas marrjes s& miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent, bazuar né analizén e
rezultateve té testimit.

Operatori duhet do té sigurojé akses té sigurt dhe té pérhershém pér t&€ mundésuar
marrjen e té gjitha mostrave dhe monitorimet gé& do té kryhen né lidhje me pikat e
shkarkimit gé lidhen me:

Shkarkimin né ajér

Rrjedhjet pas largimit nga instalimi

Burimet e zhurmés né vendndodhje

Vendet e pércaktuara pér asgjésimin e mbetjeve né vendndodhje
Shkarkimet né ujérat sipérfagésore

Operatori duhet té& sigurojé akses té sigurt né té gjitha pikat e tjera monitoruese sipas
kérkesés sé autoritetit kompetent.

Marrja e mostrave dhe analizat duhet do té kryhen si¢ pércaktohen né standardet 1SO.
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KUSHTI 12 — DOKUMENTIMI DHE RAPORTIMI

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Operatori duhet t& béjé regjistrimin e t& dhénave pér té gjitha rastet e marrjes sé
mostrave, matjeve, testimeve, kalibrimeve dhe mirémbajtjes sé pajisjeve té
monitorimit né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né Leje.

Operatori duhet do té hartojé dhe t& mbajé dhéna pér ¢do incident qé mund té
ndikojé né funksionimin e rregullt dhe q& mund té paraqesé njé rrezik pér mjedisin.

Operatori duhet té& pérgatisé njé raport pér ¢cdo ankesé qé ka té b&jé me mjedisin gé
lidhet me operimin e instalimit. Cdo raport duhet té pérmbajé informacion mbi kohén
dhe datén e ankesés, emrin e ankuesit dhe natyrén e ankesés. Operatori duhet té
mbajé gjithashtu njé kopje té pérgjigieve ndaj secilés ankesé. Brenda njé muaji nga
marrja e ankesés, operatori duhet té& paragesé njé raport mbi ankesén tek autoriteti
kompetent. Pérmbledhja mbi numrin dhe natyrén e ankesave duhet té pérfshihet né
Raportin Vjetor t& Mjedisit.

Forma e raportit duhet té pérmbushé kérkesat e pércaktuara nga autoriteti
kompetent. Kéto raporte duhet té mbahen né vendndodhje té paktén (___ )vjet
dhe té jené té disponueshme né rast inspektimi.

Raportet mbi té gjitha t& dhénat e regjistruara, rastet e marrjes sé& mostrave, té
matjeve, analizave, kalibrimit dhe mirémbajtjes si¢ pércaktohet né Tabelén e
méposhtme 12.1.1 Dokumentimi i té dhé&nave dhe Raportimi tek Autoriteti
Kompetent duhet t'i dorézohen autoritetit kompetent jo mé voné se (data dhe
formati i raportit).

Tabela 12.1.1. Dokumentimi i té dhénave dhe raportimi

Paragisni raporte té pérfunduara tek:

Adresa:

Raporte

Shpeshtésia e raportimit Data e paragitjes sé raportit

Monitorimi i shkarkimeve né ajér

Monitorimi i shkarkimeve né ujéra

Ujé sipé

rfagésor

Ankesa (nése ka)

Propozimi pér regjistrin e shkarkimit

té ndotj

es

Programi i Monitorimit t& Zhurmés

Programi i Menaxhimit té€ Mjedisit

me sh
detyrat

tojcé pér objektivat dhe

Raporti

Vjetor i Mjedisit
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Me kérkesé t& autoritetit kompetent, operatori duhet t& paraqesé gjithashtu
informacionin mjedisor né lidhje me kété Leje né ményré elektronike népérmjet
sistemit kompjuterik t& autoritetit kompetent.

Té gjithé raportet duhet t& miratohen nga menaxheri i pérgjithshém i instalimit ose
nga menaxheri teknik i autorizuar nga menaxheri i pérgjithshém i instalimit.

Pérshkrime me shkrim té& procedurave pér kontrollin e operimeve q& mund té jené té
lidhura me Lejen, duhet t'i vihen né dispozicion népunésve té& autorizuar té
inspektoratit ose té autoritetit kompetent né vendndodhje né ¢do kohé té arsyeshme.

Né varési té rezultateve, autoriteti kompetent mund té ndryshojé shpeshtésine dhe
gellimin e raportimit.
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KUSHTI 13 — INCIDENTET DHE VEPRIMET GJATE EMERGJENCAVE

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Brenda (____) muajve nga dhénia e késaj Leje, operatori duhet t& miratojé njé politiké
pér parandalimin e aksidenteve, né ményré té vecanté ato q& mund té kené ndikim
né mjedis.

Brenda (___ ) muajve nga dhénia e késaj Leje, operatori duhet t& pércaktojé

procedurat pér t'iu pérgjigjur emergjencave, té cilat duhet té pérfshijné ¢do situaté té
rrezikshme q& mund té krijohet né vendndodhje. Kéto procedura duhet té pérfshijné
masat g& synojné& minimizimin e ndikimit né mjedis t& kétyre situatave.

Politikat dhe procedurat duhet té vlerésohen ¢do vit dhe amendohen sipas nevojés.

Operatori gjaté pérgatitjes sé& politikés pér parandalimin e aksidenteve duhet té
marré né konsideraté edhe parashikimet e ligjit “Pér mbrojtjen e mjedisit” dhe
vecanérisht dispozitat mbi pérgjegjésiné mjedisore.
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KUSHTI 14 — CMONTIMI, REHABILITIMI DHE KONTROLLI PAS
NDERPRERJES SE OPERACIONEVE

14.1.Brenda (____) muajve nga data e marrjes sé Lejes, operatori duhet té pérgatisé dhe
paragesé pér miratim tek AKM njé plan té& detajuar dhe kostot pérkatése pér
cmontimin ose mbylljen e instalimit.

14.1. Planet pér cmontimin dhe rehabilitimin duhet té rishikohen ¢do vit dhe t& paragiten
pér miratim né AKM.

14.2. Pas mbylljes sé instalimit ose té njé pjese té tij pér mé shumé se (____) muajsh ose
ndérprerjes sé planifikuar té operacioneve né té gjithé instalimin ose né njé pjesé té tij,
operatori duhet té kryejé rehabilitimin né pérputhje me planin e miratuar nga AKM.

14.2. Garanci Bankare ose Sigurim me qéllim vénien paraprakisht né dispozicion té fondeve
pér kompensimin e démit né pérputhje me metodat dhe procedurat e pércaktuara nga
Késhilli i Ministrave pér sigurimin e fondeve té tilla.
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2. PERSHKRIMI | INSTALIMIT, NJESITE E TIl TEKNIKE DHE
AKTIVITETET/VEPRIMTARITE QE LIDHEN DREJTPERDREIT ME TE

Pérshkruani instalimin, metodat, proceset kryesore dhe ato ndihmése, pakésimin e ndotjes dhe
sistemet e rikuperimit t& mbetjeve si dhe operacionet e instalimit. Siguroni kopje té planeve,
skicave ose hartave (planet e terrenit dhe hartat e vendndodhjes, rrjedhat e procesit teknologjik né
lidhje me operacionet e instalimit) dhe detaje té tjera té nevojshme pér té pérshkruar té gjitha
aspektet e aktiviteteve té instalimit.

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t’i bashkéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 2.
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3. MENAXHIMI | INSTALIMIT

Jepni informacion té detajuar né lidhje me strukturén e menaxhimit té instalimit. Pérfshini né
informacion strukturén organizative ku tregohen qarté pozicionet gé kané té b&jné me menaxhimin
mjedisor, menaxhimin e prodhimit, kontrollin e cilésisé, monitorimin, etj. Siguroni té gjithé
dokumentat pérkatés né lidhje me politikén e menaxhimit mjedisor.

Jepni informacion nése menaxhimi mjedisor dhe/ose sistemet e menaxhimit té cilésisé jangé té
certifikuar nga organe certifikues té akredituar.

Né rast se keni njé sistem té certifikuar t& menaxhimit t& mjedisit t& véné né jeté né instalim, jepni
informacion né lidhje me standardin pérkatés dhe bashkéngjisni kopjen e certifikatés sé akreditimit
(ECOLABEL, EMAS, ISO 14001, etj.)

Pérshkruani kushtet e punés, si¢ tregohet né tabelén né vijim:

KUSHTET E PUNES

Numri total i punonjésve

Shpérndarja e punonjésve

ZYRA PRODHIMI

MIREMBAITIA | MAGAZINIMI | TE TJERA

Turnet dhe aktivitetet

Zyrat/ administrata

Instalimet

Orét e punés

Zyrat/ administrata

Instalimet

Numri i oréve té& punés né
vit

Numri i oréve né vit

Variacionet sezonale

Turnet dhe numri i
punétoréve pér turn

Gjaté variacioneve stinore

Pjesa tjetér e vitit

Periudhat gjaté té cilave
kompania mbyllet

Pushimet

Ndérprerje té rregullta té
funksionimit

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t'i bashakéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 3.
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4. LENDET E PARA DHE MATERIALET NDIHMESE, MATERIALE TE TIERA DHE
ENERGJIA E PERDORUR OSE E GIENERUAR NE IMPIANT/INSTALIM

Hartoni njé listé té Iéndéve té para dhe materialeve ndihmése, pérzierjeve té& materialeve, 1éndés
djegése, dhe energjisé sé gjeneruar ose té pérdorur né instalim.

Lista e hartuar duhet té jeté e ploté dhe duhet té pérfshijé té gjitha materialet, Iéndét djegése,
materialet e ndérmjetme, kimikatet laboratorike dhe produktet e pérdorura.

Vémendje e vecanté duhet t'i kushtohet materialeve dhe produkteve gé pérbéhen nga/ose
pérmbajné substanca té rrezikshme. Lista e mésipérme duhet té specifikojé Kodin e Riskut pér
secilén substancé sipas Skedés sé t& Dhénave té Sigurisé s& Materialit (SDSM) té prodhuesit.

Pér sa mé sipér, duhet té plotésohen Tabelat 4.1.1 - 4.1.4.

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t’i bashakéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 4.
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Tabela 4.1.1 Detaje mbi léndét e para, materialet e ndérmjetme, produktet etj, g& lidhen me proceset dhe pérdoren apo gjenerohen né impiant/instalim.

x Kategoria e Sasia gé 55, i : .
. Ref. Kod
N Ref Materiali/ Num{l Materialeve té zakonisht Pérdorim Konstir.n! REl Natyra e K.Od” .0 I. " !
ose Substanca’ cas Rrezikshme® magazinohet ivjetor(t) njest pérdorimit Riskut | Sigurise
Kodi produkti RY- st

{t)

7 Nése materialet pérfshijné mé shumé substanca té rrezikshme, jepni informacion té detajuar pér secilén substancé

® Shérbim i Abstrakteve Kimike (CAS - Chemical Abstracts Service)

° (Rregullore Nr. 1272/2008 (KE)} pér klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe pérzjerjeve) ose kategoria e Mbetjeve/Materialeve té Rrezikshmeve
sipas Rregullores pér Kategorité e Mbetjeve duke pérfshiré listén sipas legjislacionit perkatés shqiptar mbi mbetjet

& Sipas Aneksit 2 té Udhézimit té Kérkesés pér Leje Mjedisi pér kérkuesit
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Tabela 4.1.2 Detaje mbi Iéndét e para, materialet ndihmése, materialet e ndérmjetme, produktet etj, té cilat jané té lidhura me proceset, dhe pérdoren apo
gjenerohen né vend

Eréra té pakéndshme

Nr. Ref. Materiali/ Eréra té
ose Kodi Substanca pakéndshme Pérshkrimi
Po/lo

Pragu i ndjeshmérisé Substancat Prioritare’
pg/m’

12 |ista e substancave prioritare té€ harmonizuara me listat né legjislacionin shqiptar mbi substancat e rrezikshme dhe t& démshme né ujéra
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Tabela 4.1.3 Detaje mbi konsumin e ujit:

INPUTI - UJERAT HYRESE

Furnizimi me ujé nga rrjeti
publik

Sigurimi i ujit nga burime
sipérfagésore

Sigurimi i ujit nga burime
vetiake

Sigurimi i ujit nga reshjet e

mbledhura

Sigurimi i ujit nga riciklimi i
brendshém

Konsumi %

Konsumi %

Konsumi %

Konsumi %

Konsumi %

TRAJTIMI | MEPARSHEM (jepni sasiné e ujit té trajtuar mé paré me géllim pérmirésimin e cilésisé para pérdorimit té tij brenda procesit)

PIKAT E KONSUMIT TE UNIT

Tualetet/Banjat Proceset e prodhimit Prodhimi i Ujé Ftohés Pastrimi industrial Pastrime té tjera
energjisé/avullit
Konsumi % Konsumi % Konsumi % Konsumi % Konsumi % Konsumi %
OUTPUTI - UJERAT QE DALIN
Pjesé integrale e produktit, nga Shkarkimet Evaporimi (shkarkimi i avullit né ajér)
produktet, mbetjet (nga pajisjet vetiake té
trajtimit/kanalizimeve)

KOSTOT E UJIT

EMERTIMI

BAZA (m>/year)

KM/m3*

TOTALI

Kostot e Ujit

TOTALI

* Kostot e ujit: sasia e konsumuar + tarifén fikse.
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Tabela 4.1.4 Detaje mbi konsumin e Energjisé

KONSUMI | ENERGJISE

Burimi

Konsumi Total
(kWH/g, t/g dhe t& ngjashme)

Konsumi pér njési prodhimi

Pérgindja e konsumit total (%)

Energjia Elektrike

Gazi Natyror

Qymyri

Karburanti

TéE tjera
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5. MENAXHIMI | MATERIALEVE

5.1. MENAXHIMI | LENDEVE TE PARA, MATERIALEVE TE NDERMJETME DHE PRODUKTEVE

Pér té gjitha materialet e listuara né tabelat 4.1.1 dhe 4.1.2, jepni informacion té detajuar mbi
kushtet qé kané té béjné me dorézimin dhe marrjen e tyre, kushtet e magazinimit (vendodhjen e
magazinés brenda instalimit dhe zonés sé& impiantit, metodén e magazinimit), dhe sistemin e
transportimit/transferimit brenda instalimit dhe zonés s& impiantit.

Jepni informacion pér gjendjen né térési té tubacioneve, rezervuaréve etj, pér té siguruar
papérshkueshmériné dhe testimin final té tyre etj. Pér instalimet e reja, jepni njé plan kontrolli.

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t’i bashkéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 5.

5.2. MENAXHIMI | MBETJEVE TE NGURTA DHE TE LENGSHME NE INSTALIM/IMPIANT

Jepni informacion té detajuar pér secilén kategori mbetjesh, si mé poshté:

. Emri;

. Pérshkrimi dhe natyra e mbetjes;

. Burimi;

. Ku magazinohet dhe karakteristikat e hapésirés s& magazinimit;

. Sasia/volumi né ton dhe m>;

. Periudha(t) e gjenerimit;

. Analizat (duke pérfshiré testimin dhe metodat e sigurimit té cilésisé);

. Kodi sipas listave t& mbetjeve referuar legjislacionit shgiptar mbi Kategorité e Mbetjeve.

Né rastin kur mbetje té vecanta paragesin karakteristika té njé& mbetje té rrezikshme, kjo duhet té
jepet garté né informacion, né pérputhje me pércaktimin e mbetjes sé rrezikshme né ligjin shgiptar
pér menaxhimin e integruar té mbetjeve.

Plotésoni Tabelat 5.2.1 dhe 5.2.2, pér secilén tipologji mbetjesh, pérkatésisht pér mbetjet e
rrezikshme dhe mbetjet jo té rrezikshme. Duhet té jepen si informacion plotésues, detaje mbi
numrin e regjistrimit té licensés/lejes sé& grumbullimit t& mbetjeve té operatorit si dhe detaje té
operatorit me té cilin éshté nénshkruar kontrata pér rikuperimin/asgjésimin e mbetjeve ose
datén e pérfundimit té afatit té lejeve.

Té gjitha informacionet shtesé duhet t'i bashakéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 5.

N& rast asgjésimi t& mbetjeve,brenda instalimit/impiantit, duhet t& jepet informacion i detajuar
mbi vendin e asgjésimit duke pérfshiré ndérmjet té tjerave procedurat né lidhje me zgjedhjen e
vendit, hartat e vendit ku tregohen gartésisht zonat e mbrojtura ujore, kushtet gjeologjike dhe
hidrologjike, planin e aktiviteteve, pérbérjen e mbetjeve, menaxhimin e gazit dhe ujit té filtruar, sé
bashku me planin e menaxhimit t& mbetjeve pas ndérprerjes s€ operacioneve né kété vend. Né rast
té asgjésimit t& mbetjeve, brenda instalimit/impiantit, duhet té jepet informacion i detajuar mbi
vendin e asgjésimit (duke pérfshiré ndérmjet té tjerave progedurat né lidhje me zgjedhjen e vendit,
hartat e vendit ku tregohen gartésisht zonat e mbrojtura ujore , kushtet gjeologjike dhe hidrologjike,

B3 Sipas pércaktimit t& dhéné né ligjin pér menaxhimin e integruar té mbetjeve
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planin e aktivitetit, pérbérjen e mbetjeve, menaxhimin e gazit dhe ujit té filtruar, sé bashku me
planin e menaxhimit t& mbetjeve pas ndérprerjes sé operacioneve né kété vend.

Projekti i ploté i lendfillit duhet t& pé&rfshihet né Aneksin 5.
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Tabela 5.2.1: Mbetjet — Rikuperimi/asgjésimi, i mbetjeve té rrezikshme

Tipi i mbetjes

Numri nga
Rregullorja pér
Kategorité e
Mbetjeve, duke
pérfshiré listat

Vendi kryesor i
gienerimit

Sasia

Ton/muaj

m*/muaj

Trajtimi ose asgjésimi
né instalim/impiant
{Metoda dhe
vendndodhja)

Trajtimi, rikuperimi
ose riciklimi jashté
instalimit/impiantit
{Metoda, vendi,
kontraktori)

Asgjésimi/trajtimi
jashté
instalimit/impiantit
{Metoda, vendi,
kontraktori)
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Tabela 5.2.2 Mbetjet — Rikuperimi/asgjésimi i mbetjeve jo té rrezikshme

Tipi i mbetjes

Numri nga
Rregullorja pér
Kategorité e
Mbetjeve, duke
pérfshiré listat

Vendi kryesor i
gienerimit

Sasia

Ton/muaj

m/muaj

Trajtimi ose asgjésimi
né instalim/impiant
{Metoda dhe
vendndodhja)

Trajtimi, rikuperimi
ose riciklimi jashté
instalimit {Metoda,
vendi, kontraktori)

Asgjésimi/trajtimi
jashté
instalimit/impiantit
{Metoda, vendi,
kontraktori)
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5.3. ASGJESIMI | MBETJEVE JASHTE INSTALIMIT

Né rast té asgjésimit té mbetjeve jashté territorit té instalimit/impiantit, &éshté e nevojshme té siguroni
njé informacion té detajuar mbi vendin e asgjésimit si dhe té bashkéngjisni kontratat e lidhura me
kompanité/operatorét, té cilét kryejné shérbimin e grumbullimit dhe transportimit té té gjitha llojeve té
mbetjeve.

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t’i bashkéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 5.
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6. SHKARKIMET

6.1.SHKARKIMET NE AJER

6.1.1. INFORMACION | DETAJUAR PER SHKARKIMET NGA BURIMET E IDENTIFIKUESHME TE
NDOTIES NE AJER

Operatori duhet té paragesé njé listé té gjithé burimeve té shkarkimeve né ajér. Planimetrité, skicat
dhe dokumentat pérkatése qé tregojné vendndodhjen e pikés sé& shkarkimit (kopje té planimetrisé sé
pérfshiré né projektin e instalimit) duhet té& pérfshihen gjithashtu né informacion. Té gjithé
informacionet e kérkuara mé sipér duhet t'i bashkéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 6.

Té gjitha shkarkimet nga burimet e identifikueshme té ndotjes duhet té pérshkruhen me detaje. Pér
shkarkimet nga instalimet me boljeré/kaldaja me avull, me hyrje nxehtésie mé shumé sé 2MW,
duhet té plotésohet Tabela 6.1.1. Burimet e shkarkimeve té kétij lloji duhet té& shénohen si Al (Al-
1....Al-n). Detajet pér secilin burim kryesor té shkarkimeve duhet té jepen né tabela té vecanta.Pér
té gjithé burimet kryesore té shkarkimeve, duhet té plotésohen Tabelat 6.1.2 dhe Tabela 6.1.3.
Burimet kryesore té shkarkimeve né ajér duhet té shénohen si A2 (A2-1....A2-n). Detajet pér secilén
piké kryesore té shkarkimeve duhet té jepen né tabela té vecanta.

Né rast té burimeve mé té vegjél apo t& mundshém té shkarkimeve, duhet té plotésohet Tabela
6.1.4. Kéto burime mé té vegjél ose t& mundshém duhet t& shénohen si A3 (A3-1....A3-n).

Pjesé e informimit duhet té jeté edhe informacioni mbi lartésiné e pikave té shkarkimit, lartésiné e,
cative, rrjedhjeve dhe presionit.

Né rast té shkarkimeve jashté qéllimit t& udhézimeve teknike pér TMD, duhet t& ndérmerret njé
analizé e detajuar e sistemit té reduktimit t& shkarkimeve. Masat e planifikuara duhet té& pérfshihen
né planin e pérmirésimeve qé kané pér géllim arritjen e vlerave kufi té pércaktuara né TMD apo
udhézimet teknike té BREF té cilat duhet té& pérshkruhen né Kapitullin 10. Plani duhet té pérfshijé
objektivat specifike dhe afatin kohor, s& bashku me opsionet pé&r modifikimin, p&rmirésimin ose
ndryshimin e instalimit pér trajtim, né ményré gé vlerat kufi té shkarkimeve té jené brenda kritereve
té vendosur né udhézimet teknike pér TMD. Cdo déshtim pér té arritur uljen e shkarkimeve brenda
géllimit t& TMD duhet té pérpunohet dhe t& merret parasysh.
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Tabela 6.1.1 Shkarkimet né ajér nga boljerét/kaldajat me avull (njé fage pér ¢do piké shkarkimi)

Pika e shkarkimit:

Emértimi/pércaktimi i pikés sé shkarkimit
P&rshkrimi:

Koordinatat: (GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4)

Informacion pér oxhakun
Diametri:
Lartésia nga toka (m):

Data e vénies né puné:

Karakteristikat e shkarkimit:

Kapaciteti i boljerit/kaldajés
Avulli gé del: Kg/oré MW
Nxehtésia gé hyn:

Léndé djegése

Tipi:

Konsumi maksimal i [éndés djegése ke/ore

Pé&rmbaijtja e squfurit %:

NOx mg/Nm’
0°C. 3% O,(léng ose gaz), 6% O,(léndé djegése
e ngurté)

Pérgéndrimi aktual i O, %

Rrjedhjet maksimale té gazeve ms/oré

Temperatura °C(maks.) | °C{min.} [ °c(mes.}

Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudha e shkarkimit {mesatare) min/oré oré/dité dité/vit

Tabela 6.1.2 Shkarkimet kryesore né ajér — Karakteristikat e shkarkimeve (njé fage pér ¢do
piké shkarkimi)

Nr. Referencés sé pikés sé shkarkimit
Burimi i shkarkimit

Pérshkrimi

Koordinatat: (GAUS KRUGE:
1942 _GK_ZONE_4)
Informacion mbi oxhakun

Diametri
Lartésia nga toka(m)
Data e fillimit t& shkarkimeve
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Karakteristikat e shkarkimit:

Rrjedha (volumi i shkarkuar):

Vlera mesatare/dité Nm3/d Maks./dité m3/d

Vlera maksimale/oré Nm3/oré Rriedha min. m.s-1

Faktoré té tjeré

Temperatura | oC(max) | oC(min) | oC(vlera mes.)

Burimet e djegies:
Vlerat e volumit té& dhéna si: O i thaté O i njomé %02

Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudhat e shkarkimit

min/oré oré/dité dité/vit
(mesatare) / / /
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Tabela 6.1.3: Shkarkimet kryesore né ajér — Karakteristikat e shkarkimeve (njé fage pér ¢do piké shkarkimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

Pérpara trajtimit Kodi i shkarkimit
Parametri mg/Nm3 kg/oré Pérshkrim i shkurtér mg/Nm3 kg/oré kg/vit
Mes. Maks. Mes. Maks. Mes. Maks. Mes. Maks. Mes. Maks.

Pérgendrimet duhet té bazohen né kushtet normale pér temperaturén dhe presionin (0°C, 101.3 kPa). | njomé/i thaté duhet té tregohen si né rastin e tabelés 6.1.2.,
nése nuk shprehet ndryshe.
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Tabela 6.1.4: Shkarkimet kryesore né ajér — Karakteristikat e shkarkimeve (njé fage pér ¢do burim emetimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

Nr. Ref. i pikés sé Pérshkrimi Detaje pér shkarkimin® Sistemi i aplikuar pér reduktim
shkarkimit (filtra, etj)

3(2)

Materiali mg/Nm kg/oré kg/vit

" ylerat maksimale t& shkarkimeve duhet t& specifikohen pér ¢do substancé té shkarkuar. Pérgendrimet duhet té specifikohen pér njé interval maksimal prej 30

minutash.
= Pérgéndrimet duhet té bazohen né kushtet normale pér temperaturén dhe presionin (0°C, 101.3 kPa). | njomur/ i thaté duhet té pércaktohen qarté. Specifikoni
kushtet referuese pér oksigjenin pér shkarkimet nga djegiet.
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6.2.SHKARKIMET E MUNDSHME DHE FLURUESE

Pér té gjitha burimet e mundshme dhe ato fluruese( té& shkarkimeve, duhet té plotésohet tabela
6.2.1, si dhe té sigurohet njé informacion i detajuar mbi to.

Né pérputhje me aktivitetet e renditura referuar kuadrit ligjor shqiptar pér shkarkimet e
komponimeve organike té avullueshme, tregoni nése shkarkimet jané té& pérputhje me dispozitat
ligjore né fugqi ose jo dhe, nése jo, shpjegoni se si do té arrini kété p&rputhshméri. Plani i menaxhimit
té tretésve organiké duhet té jeté bashkéngjitur kérkesés.

Té gjithé informacionet shtesé duhet t'i bashakéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 6.
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Tabela 6.2.1: Shkarkimet né ajér — Shkarkimet e mundshme né ajér

Pika e shkarkimit (Nr.
i Referencés)

Sipas hartés gé do té
bashkéngjitet

Pérshkrimi

Kushtet-keqfunksionimi i
cili mund té shkaktojé
njé shkarkim

Data e shkarkimit

{Maksimumi i shkarkimeve té mundshme)*

Materiali

mg/Nm®

kg/oré

1 Llogaritni shkarkimet maksimale t& mundshme pér ¢do gjendje té identifikuar (rrjedhé).
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6.3.SHKARKIMET NE UJERAT SIPERFAQESORE

Pér shkarkimet né ujérat sipérfagésoré duhet té plotésohen Tabelat 6.3.1 dhe 6.3.2.

Rendisni té gjitha pikat e shkarkimit shogéruar me planimetrité, skicat dhe dokumentat pérkatése,
bashkéngjitur kétij formulari si Aneksi 6.

Pér secilén piké shkarkimi, &shté e nevojshme té tregoni substancat gé shkarkohen. Duhet té
llogariten té gjithé llojet e shkarkimeve té Iéngshme dhe llumrat né ujérat sipérfagésoré si dhe
rreshjet atmosferike qé pér shkak té forcés sé gravitetit shkojné drejt ujérave sipérfagésore. Pikat
shkarkimit duhet té& tregohen né hartén e terrenit me koordinata té& sh&nuara né sistemin GAUS
KRUGE: 1942_GK_ZONE_4. Duhet té specifikohet gjithashtu edhe identiteti dhe tipi i mjedisit ujor
prités.

Né rast té shkarkimeve jashté qéllimit t& udhézimeve teknike pér TMD, duhet t& ndérmerret njé
analizé e detajuar e sistemit té reduktimit té& shkarkimeve. Masat e planifikuara duhet t& pérfshihen
né planin e pérmirésimeve qé kané pér géllim arritjen e vlerave kufi té pércaktuara né TMD apo
udhézimet teknike t& BREF té cilat duhet té& pérshkruhen né Kapitullin 10. Plani duhet té pérfshijé
objektivat specifike dhe afatin kohor, s& bashku me opsionet pé&r modifikimin, p&rmirésimin ose
ndryshimin e instalimit pér trajtim, né ményré gé vlerat kufi té& shkarkimeve té jené brenda kritereve
té vendosur né udhézimet teknike pér TMD. Cdo déshtim pér té arritur uljen e shkarkimeve brenda
géllimit t& TMD duhet té pérpunohet dhe t& merret parasysh.
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Tabela 6.3.1: Shkarkimet né ujérat sipérfagésoré (njé fage pér ¢do shkarkim)

Pika e shkarkimit:

Nr. i Referencés sé pikés sé
shkarkimit (numri i referencés
duhet té jeté i njéjté me numrin e
shkruar né hartén e instalimit)

Emértimi i pikés sé& shkarkimit

Vendndodhja

Koordinatat sipas sistemit GAUS
KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

Emri/Emértimi i mjedisit ujor
prités (lumé, ligen, etj....):

mst prurja e ujit gjaté périudhés sé
Prurja e ujit e mjedisit ujor prités | thatésirés

m?.s* 95% prurja e ujit

Kapaciteti absorbues i kg/dite
ndotésit(ve):

Informacion i detajuar mbi shkarkimet:

(1) Sasia e shkarkuar

Mesatare/dité m’ Sasia maksimale/dité m

Sasia maksimale/oré -

(1) Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudhat e shkarkimit (mesatare) min/oré oré/dité dité/vit





image27.jpeg
Tabela 6.3.2: Shkarkimet né ujérat sipérfagésoré — Karakteristikat e shkarkimeve (njé tabelé pér ¢do piké shkarkimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

Pérpara trajtimit Tek vendi i shkarkimit né mjedisin ujor prités
Efigienca e
Mesatarja Mesatarja Vlera ditore e pajisjes sé
Parametri max. e max. e Vlera mesatare mesatares trajtimit

kg/dité kg/vit kg/dité kg/vit

vlerés/oré | vlerés ditore maks. né oré (mg/l) maks. (%)
(mg/1) (mg/1) (mg/1)
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6.4.SHKARKIMET NE RRIETIN E KANALIZIMEVE

Pér shkarkimet né rrjetin e kanalizimeve duhet té plotésohen Tabelat 6.4.1 and 6.4.2. Paraqisni té
gjitha pikat e shkarkimeve pérmes planimetrive, skicave dhe dokumentave pérkatés, t& pérfshira né
Aneksin 6.

Pér secilén piké shkarkimi, &€shté e nevojshme té tregoni substancat qé shkarkohen.

Né rast té shkarkimeve jashté qéllimit t& udhézimeve teknike pér TMD, duhet té& ndérmerret njé
analizé e detajuar e sistemit té reduktimit t& shkarkimeve. Masat e planifikuara duhet té& pérfshihen
né planin e pérmirésimeve qé kané pér géllim arritjen e vlerave kufi té pércaktuara né TMD apo
udhézimet teknike té BREF té cilat duhet té& pérshkruhen né Kapitullin 10. Plani duhet té pérfshijé
objektivat specifike dhe afatin kohor, s& bashku me opsionet pé&r modifikimin, p&rmirésimin ose
ndryshimin e instalimit pér trajtim, né ményré gé vlerat kufi té& shkarkimeve té jené brenda kritereve
té vendosur né udhézimet teknike p&r TMD. Cdo déshtim pér té arritur uljen e shkarkimeve brenda
géllimit t& TMD duhet té pérpunohet dhe t& merret parasysh.

Jepni informacion té& detajuar mbi té gjitha shkarkimet g&€ mund té ndikojné né térésiné e rrjetit té
kanalizimeve dhe siguriné e menaxhimit dhe mirémbajtjes sé tij.
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Tabela 6.4.1: Shkarkimet né rrjetin e kanalizimeve (njé fage pér ¢do piké té shkarkimeve)

Pikat e Shkarkimit:

Nr. Ref. i pikés sé& shkarkimit:

(numri i referencés duhet té jeté i
njéjté me numrin e shkruar né
hartén e instalimit)

Vendndodhja e pikés sé& shkarkimit
rrjetin e kanalizimeve

Koordinatat  (pér  efekt té X
vlerésimit té& ndikimit)

Emri i kompanisé e cila menaxhon
sistemin e grumbullimit té ujérave
té ndotura

A éshté sistemi i kanalizimeve i
lidhur me njé impiant trajtimi?

Emri i mjedisit pérfundimtar ujor
prités té ujérave té ndotura nga
rrjeti i kanalizimit (estuar, lumé
ose mjedis tjetér ujor prités dhe
ndikimi né t& i cili duhet
kontrolluar)

Informacion i detajuar mbi shkarkimet:

(1)Sasia e shkarkuar

Sasia Mesatare/dité m Sasia maksimale/dité m

Sasia Mesatare/oré m

(1) Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudhat e shkarkimit (mesatare) min/oré oré/dité dité/vit
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Tabela 6.4.2: Shkarkimet né kanalizime/rrjetin e kanalizimeve — Karakteristikat e shkarkimeve (njé tabelé pér ¢do piké shkarkimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

5 s Tek vendi i shkarkimit né mjedisin ujor prités
Pérpara trajtimit

Efigienca e
Vlera . Lo
Parametri Viera i Vlera ditore e pajisjes s&
mesatare ditore e trajtimit
maks. né | mesatare | kg/dité | kg/vit Vlera mesatare mesaMArES | rgraite | kgt %)
) é oré maks. b
ora s maks, maks. né oré (mg/l)

(mg/1) (mg/1) (mg/1)
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6.5.SHKARKIMET NE TOKE

Pér shkarkimet né toké (plehrat dhe plehu organik nga pularité dhe fermat e derrave, skoriet dhe
mbetjet e tjera té& shpérndara né toké) duhet té plotésohen Tabelat 6.5.1 dhe 6.5.2.

Pérshkruani sistemet dhe progedurat pér té parandaluar ose reduktuar glirimet e ndotésve né
mjediset e ujérave néntokésoré, si dhe procedurat pér parandalimin e ndikimeve negative né
mijediset e ujérave néntokésoré.

Kérkuesi duhet té japé informacion mbi llojet e substancave (mbetje bujgé&sore ose jo-bujgésore) gé
do té shpérndahen né toké (mbetje llumrash, hi, mbetje té Iéngshme, etj.) si dhe sasiné e propozuar,
periudhat dhe metodén e shpérndarjes (tub i shkarkimit, rezervuar, gisterng).

Cdo piké shkarkimi ose zoné shkarkimi duhet té tregohet né hartén e instalimit.

Né rast té shkarkimeve jashté qéllimit t& udhézimeve teknike pér TMD, duhet t& ndérmerret njé
analizé e detajuar e sistemit té reduktimit té& shkarkimeve. Masat e planifikuara duhet t& pérfshihen
né planin e pérmirésimeve qé kané pér géllim arritjen e vlerave kufi té pércaktuara né TMD apo
udhézimet teknike t& BREF té cilat duhet té& pérshkruhen né Kapitullin 10. Plani duhet té pérfshijé
objektivat specifike dhe afatin kohor, s& bashku me opsionet pé&r modifikimin, p&rmirésimin ose
ndryshimin e instalimit pér trajtim, né ményré gé vlerat kufi té& shkarkimeve té jené brenda kritereve
té vendosur né udhézimet teknike pér TMD. Cdo déshtim pér té arritur uljen e shkarkimeve brenda
géllimit t& TMD duhet té pérpunohet dhe t& merret parasysh.

Té gjitha informacionet pérkatése duhet t'i bashakéngjiten kétij formulari né Aneksin 6.
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Tabela 6.5.1: Shkarkimet né toké (njé tabelé pér ¢cdo piké shkarkimi)

Pika e shkarkimit ose zona e shkarkimit:

Harta referuese e instalimit, Nr.

Nr. ref. i pikés s& shkarkimit ose zonés sé
shkarkimit

Ményra e clirimit:

(puset, shtresat e depértueshme,
spérkatja/lagia, pérhapja, etj.)

Vendndodhja

Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4

Lartésia e shkarkimit/clirimit (n& lidhje me
lartésiné nga mjedisi prités )

Klasifikimi i ujit t& mjedisit ujor prités
mjedisit i ujérave néntokésoré): (nése
éshté i disponueshém)

Vlerésimi i ndjeshmérisé sé ndotjes té
mjedisit t& ujérave néntokésoré (pérfshiré
dhe shkallén e ndjeshmérisé)

Identiteti dhe distanca e burimeve té
ujérave néntokésore né rrezik nga
ndikimet negative prej shkarkimeve
(puset, burimet, etj.)

Identiteti dhe distanca e mjediseve ujore
sipérfagésore né rrezik nga ndikimet
negative prej shkarkimeve

Informacion i detajuar mbi shkarkimet:

(1) Sasia e shkarkuar
Mesatare/dité m’ Sasia Maksimale/dité m
Sasia Maksimale/oré m?

(1) Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudhat e shkarkimit (mesatare) min/oré oré/dité dité/vit
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Tabela 6.5.2: Shkarkimet né toké — Karakteristikat e shkarkimeve (njé tabelé pér ¢do piké shkarkimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

Parametri

Pérpara trajtimit

Tek vendi i shkarkimit né mjedisin prités

Vlera
mesatarja
maks. né

oré

(mg/l)

Vlera
ditore e

mesatare kg /dité
s maks.

(mg/1)

Vlera
mesatarja
maks. né

oré

(mg/1)

Vlera ditore e
mesatares maks.

(mg/l)

ke/dité

Vlera
mesatar
ja maks.

né oré

(mg/1)

Vlera
ditore e
mesatar
es maks.

(mg/1)

Efigienca e
pajisjes sé
trajtimit
(%)
kg/dité
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6.6.SHKARKIMET E ZHURMES

Jepni informacion té detajuar mbi burimet (vendndodhjen, natyrén, nivelin, periudhén ose periudhat
e shkarkimit) e zhurmés qgé &shté gjeneruar ose do té gjenerohet.

Tabela 6.6.1 duhet t& p&rmbajé informacion pér secilin burim shkarkimi. Cdo burim shkarkimi i
zhurmés duhet té shénohet garté né hartén e instalimit.

Dokumentacioni mbéshtetés duhet té pérfshihet né Aneksin 6.

Né rast té shkarkimeve jashté qéllimit t& udhézimeve teknike pér TMD, duhet t& ndérmerret njé
analizé e detajuar e sistemit té reduktimit té& shkarkimeve. Masat e planifikuara duhet t& pérfshihen
né planin e pérmirésimeve qé kané pér géllim arritjen e vlerave kufi té pércaktuara né TMD apo
udhézimet teknike té& BREF té cilat duhet té& pérshkruhen né Kapitullin 10. Plani duhet té pérfshijé
objektivat specifike dhe afatin kohor, s& bashku me opsionet pér modifikimin, pérmirésimin ose
ndryshimin e instalimit pér trajtim, né ményré gé vlerat kufi té& shkarkimeve té jené brenda kritereve
té vendosur né udhézimet teknike p&r TMD. Cdo déshtim pér té arritur uljen e shkarkimeve brenda
géllimit t& TMD duhet té pérpunohet dhe té merret parasysh.

Tabela 6.6.1: Shkarkimet e zhurmés — Pérmbledhje e listés s& burimeve té zhurmés

Koordinatat sipas Nr. Ref. i Presu?nll
Nr. Ref. i sistemit GAUS ajisjes qé Akt
Burimi i pajisies q (dBA) Periudha e
shkarkimit plkdsse HRUGE: giensron duke ju shkarkimit
shkarkimit | 1942_GK_ZONE_ ndotje !
i referuar
4 aklustike . L
distancés

Ypar segmente té ndryshme té instalimeve, mund té pérdoren nivele té ndryshme té intesitetit té& zhurmés.

6.7.VIBRACIONET

Duhet té pérgatitet njé informacion i detajuar pér vibracionet, dhe nése &shté e mundur, té
paragiten edhe informacionet qé i pérkasin vitit té kaluar.

Specifikoni dhe shénoni né harté vendndodhjen e burimeve té vibracionit g€ mund té ndikojné né
mjedis, pérte] ambienteve té instalimit dhe siguroni rezultatet e matjeve ose llogaritjeve.

Burimet e vibracionit duhet té& pérfshijné edhe transportin gqé b&het brenda instalimit. Pér instalimet
e reja, duhet t& merren né konsideraté té gjitha burimet e vibracionit gjaté ndértimit dhe operimit té
instalimit. Té gjitha burimet duhet té pérshkruhen né shtojcat grafike.

Té gjithé dokumentat shtesé gqé kané lidhje me sa u pérmend mé sipér, duhet té pérfshihen né
Aneksin 6.
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6.8.RREZATIMI JO-JONIZUES

Identifikoni burimet e rrezatimit jo-jonizues gé kané ndikim né mjedisin pértej ambienteve té
instalimit dhe tregoni rezultatet e matjeve ose llogaritjeve té& kryera pér kété géllim. Burimet e
rrezatimit duhet té tregohen garté né hartén e instalimit.

6.9.PERSHKRUANI GJENDIEN E MIEDISIT TE ZONES KU DO TE VENDOSET INSTALIMI

Jepni té dhéna pér giendjen e miedisit (ajrin, ujérat sipérfagésoré dhe néntokésoré, tokén, zhurmat,
hidrologjiné, stabilitetin, speciet e mbrojtura et].) & kané lidhje me ndértimin dhe vénien né puné té
instalimit. Té dhé&nat e mbledhura duhet té jené té dhénat e duhura dhe té pérshtatshme. N& rast se
kéto té dhéna nuk jané né dispozicion duhet té kryhen investigime. Ky &shté mjedisi bazé té cilit do
t'i shtohen efektet e shkarkimeve dhe mjedis i cili do té& kthehet pérséri né rastet e mbylljes sé
operimeve ose té njé rikuperimi té démit mjedisor.

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t'i bashkéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 6.

6.10. VLERESIMI | NDIKIMIT TE SHKARKIMEVE NE AJER

Pérshkruani gjendjen aktuale té cilésisé sé ajrit duke i kushtuar vémendje té vecanté standardeve
pér cilésiné e ajrit.

Tregoni nése shkarkimet né ajér mund té shkaktojné déme apo ndikojné negativisht né mjedis,
pavarésisht se mund té jené brenda vlerave kufi té siguruara nga aplikimi i teknikave mé té mira té
disponueshme (TMD). Nése vérehet eré e pakéndshme jashté ambienteve té instalimit, duhet té
béhet njé vlerésim i erés sé pakéndshme, duke patur parasysh shpeshtésiné/frekuencen dhe
vendndodhjen e shfagjes sé saj.

Jepni informacion té detajuar mbi vler&simin e ndikimit té shkarkimeve ekzistuese apo té
parashikuara né mjedis, duke pérfshiré edhe vendin/mjedisin né té cilin nuk jané cliruar ende
shkarkimet.

Pérfshini né Aneksin 6 modelet e shpérndarjes sé shkarkimeve né ajér, té krijuara nga proceset e
ndryshme né instalim. Té gjitha modelet dhe informacionet e tjera gé kané lidhje me sa mé sipér,
duhet té pérfshihen né Aneksin 6.
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6.11. VLERESIMI | NDIKIMIT NE UJERAT SIPERFAQESORE

Pér té kryer vlerésimin e ndikimit né ujérat sipérfagésoré, duhet respektuar kuadri ligjor né fugqi, pér:

. Substancat e rrezikshme dhe t& démshme té shkarkuara né ujé, si dhe klasifikimi kombétar i
mjediseve ujore dhe ujérave bregdetare;

. Kushtet pér shkarkimin e ujérave té& ndotura né kanalizimet publike;
. Kushtet pér shkarkimin e ujérave té ndotura né ujérat sipérfagésoré;
. Klasifikimi i ujérave dhe rrjedhave ujore.

Pér kété vlerésim duhet té plotésohet Tabela 6.11.1.

Tregoni nése shkarkimet né ujérat sipérfagésoré, mund té shkaktojné déme apo ndikojné negativisht
né mjedis, pavarésisht se mund té jené brenda vlerave kufi t& siguruara nga aplikimi i teknikave mé
té mira té disponueshme (TMD).

Jepni informacion té detajuar pér vlerésimin e ndikimit té shkarkimeve ekzistuese apo té
parashikuara né mjedis, duke pérfshiré edhe vendin/mjedisin né té cilin nuk jané cliruar ende
shkarkimet.

Pérfshini né Aneksin 6, informacionin e detajuar pér vlerésimin si dhe informacionet e tjera gé kané
lidhje me sa mé sipér.
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Tabela 6.11.1: Cilésia e ujérave sipérfagésoré

Vendndodhja e monitorimit/ Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4:

Metoda e marrjes
sé mostrés

. éllimi i Metoda
iy Rezultatet (automatike, Q oG ©
Parametri (me/) Frvmé e vetme vlerésimit analitike/
& “’pérbérjae : analitik teknika
rrymés, etj.)
Data Data Data Data

! Renditni té gjithé parametrat e detyrueshém dhe parametrat specifiké .
Nése éshté e nevojshme, shtoni rreshta té tjeré.
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6.12. VLERESIMI | NDIKIMIT TE SHKARKIMEVE NE RRIETIN E KANALIZIMEVE

Jepni informacion té detajuar pér vlerésimin e ndikimit té shkarkimeve ekzistuese apo té
parashikuara né mjedis, duke pérfshiré edhe vendin/mjedisin né té cilin nuk jané cliruar ende
shkarkimet.

Pérfshini né Aneksin 6, informacionin e detajuar pér vlerésimin si dhe informacionet e tjera qé kané
lidhje me sa mé sipér.

6.13. VLERESIMI | NDIKIMIT TE SHKARKIMEVE NE UJERAT NENTOKESORE

Pérshkruani gjendjen aktuale té cilésisé sé& ujérave néntokésoré, né pérputhje me klasifikimin e
mjediseve ujore (rrjedhave ujore, et].) dhe ujérave bregdetare né Shqipéri.

Pér kété duhet plotésoni Tabelén 6.13.1.

Jepni informacion té detajuar pér vlerésimin e ndikimit t& shkarkimeve ekzistuese apo té
parashikuara né mjedis, duke pérfshiré edhe vendin/mjedisin né té cilin nuk jané cliruar ende
shkarkimet. Informacioni duhet t& pérfshijé edhe pérhapjen né sipérfage, injektimin né toké, etj.

Pérfshini né Aneksin 6, njé informacion té detajuar mbi vlerésimin, duke pérfshiré raportin
hidrologjik, t& dhénat mbi cilésiné e ujit, klasifikimet e shtresés sé depértueshme, ndjeshméring,
identifikimin dhe zonimin e burimeve dhe rrjedhave ujore.

Kur shkarkimet jané cliruar direkt né/ose brenda tokés, duhet té ndérmerret njé testim i cilésisé sé
tokés. Eshté e nevojshme té identifikohen té gjithé mjediset e ndjeshme ujore (si rezultat i
shkarkimeve té sipérfages).
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Tabela 6.13.1: Cilésia e ujérave néntokésoré

Vendndodhja e monitorimit/ Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4:

Metoda e T
o Qéllimii %
1 Rezultatet marrjes sé P Metoda/teknika
Parametri & . vlerésimit s
(mg/1) mostrés (hyrje, analitik analitike

depozitg, etj.)

Data Data Data Data

! Renditni té gjithé parametrat e detyrueshém dhe parametrat specifiké té instalimit.
Nése éshté e nevojshme, shtoni rreshta té tjeré.
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Cilésia e Ujérave néntokésoré (Lista 2 e 2)

Metoda e
P éllimi i 3
Rezultatet marrjes sé vcllerésimit Metoda/teknika
Parametri’ (mg/1) mostrés (hyrje, analitik analitike

depozité, etj.)

Data Data Data Data

Niveli i ujit (mbi nivelin e detit}

! Renditni té gjithé parametrat e detyrueshém dhe parametrat specifiké té instalimit/impiantit..
Nése éshté e nevojshme, shtoni rreshta té tjeré.
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6.14. PERHAPIA E MBETJEVE BUJQESORE DHE JO-BUJQESORE
Né rastet kur &shté aplikueshme pérhapja e mbetjeve bujgésore dhe jo-bujgésore (pleh organik, hi,
llum etc.), plotésoni, Tabelat 6.14.1 dhe 6.14.2.

Nése mbetja bujgésore dhe jo-bujgésore é&shté pérhapur né tokén e dikujt tjetér, duhet té
bashkéngjitni njé kontraté/marréveshje té vlefshme ligjérisht me pronarin e truallit.
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Tabela 6.14.1: Lista e pronaréve té truallit/tokés

Pronarét

Vendodhja né té cilén éshté béré
pérhapja

Té dhéna nga
nr. i hartés

Numér
Referues

Nevoja pér mbetje fosfori pér secilén fermé*

! Nevoja totale per mbetje fosfori, pér secilin klient
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Tabela 6.14.2: Pérhapja/Shpérndarja

Pronari i tokés/Fermeri

Harta Referuese Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4___

Identiteti i zonés

Hapésira totale (ha)

(1) Zona e pérdorur (ha)

Test i tokés pér fosfor mg/I

Data e kryerjes sé testit té fosforit

Kultura e mbjellé

Nevoja pér fosfor (kg P/ha)

Sasia e llumit t& pérhapur né fermé (m>/ha)

Sasia e vlerésuar e fosforit né llumin e
pérhapur né fermé (kg P/ha)

(2) Volumi mbi té cilin duhet té aplikohet
(m°/ha)

Fosfori i aplikuar (kg P/ha)

Sasia totale e llumit t& pérhapur (m®)

Sasia totale e cila mund t& merret pér njé fermé

Pérgendrimi i Fosforit né materialin gé do pérhapet

- kg fosfor/m’

Pérgendrimi i Azotit né materialin g& do pérhapet

- kg azot/m’

6.15. NDOTIJA E TOKES/UJERAVE NENTOKESORE

Jepni njé informacion té detajur mbi ndotjen e njohur aktuale ose t& méparshme té tokés dhe
ujérave néntokésore, né/ose afér vendit té instalimit.

Pérfshini né Aneksin 6, t& gjithé detajet, pérfshiré studime kérkimore, vlerésime, raporte, rezultate

monitorimi, dhe metodat pér parandalimin e ndotjes, rehabilitimin, etj.

Jepni informacion pér vlerésimin e ndikimit té rikuperimit dhe té asgjésimit t& mbetjeve né instalim.

Pérshkruani masat e synuara né parandalimin e gjenerimit dhe rikuperimit t& mbetjeve. Jepni njé
vlerésim té detajuar té ndikimit né mjedis té vendepozitimit/vendasgjesimit aktual apo té propozuar
té mbetjeve, brenda territorit té instalimit, duke pérfshiré edhe mjedisin né té cilin shkarkimet nuk

jané cliruar ende.

Ky informacion duhet té pérfshihet né Aneksin 6.
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6.16. NDIKIMI | ZHURMES
Pér té vlerésuar ndikimin e zhurmés, duhet té kryeni matjen e nivelit t& zhurmés né mjedis. Paraqisni
té dhénat e marra né Tabelén 6.16.1 sipas informacionit té renditur me poshté:

e Specifikoni nivelin maksimal t& zhurmés gé mund té haset né pikat karakteristike brenda
ambienteve té instalimit (specifiko intervalin e kohézgjatjes sé matjes);

e Specifikoni nivelin maksimal té zhurmés gé& mund té haset né pikat karakteristike té
ndjeshme, jashté ambienteve té instalimit;

e Siguroni informacion té detajuar pér nivelin ekzistues té€ zhurmés, kur instalimi nuk éshté né
gjendje pune, pérkatésisht né mungesé té zhurmés nga operimi i instalimit.

Aneksi 6 duhet té pérfshijé modelin e pérhapjes sé tingullit dhe masat pér kontrollin dhe shuarjen e
zhurmés.
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Tabela 6.16.1 Vleré&simi i zhurmés né mjedis

Koordinatat sipas sistemit
GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4) (7 Veri, 6
Lindje)

Niveli i zhurmés /dB(A)

L(A)eq

L(A)w

L(A)so

Ambientet e instalimit

Vendndodhja 1:

Vendndodhja 2:

Vendndodhja 3:

Vendndodhja 4:

Vendndodhjet e ndjeshme té
zhurmés

Vendndodhja 1:

Vendndodhja 2:

Vendndodhja 3:

Vendndodhja 4:

Shénim: Té gjitha vendndodhjet duhet té shénohen qarté né hartat bashkéngjitur késaj kérkese
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7. REDUKTIMI | SHKARKIMIT DHE SISTEMET E KONTROLLIT

Pérshkruani masat ekzistuese/té propozuara, teknologjing dhe teknika té tjera pér té parandaluar
shkarkimet, ose nése nuk &shté e praktikueshme, pér té reduktuar shkarkimet nga
impianti/veprimtarité.

Pérfshini informacion mbi sistemet e reduktimit dhe kontrollit t& shkarkimeve (shkarkimet né ajér-
dhe ujé sé bashku me projektet korresponduese sipas Sipas Aneksit 2 t& Udhé&zimit té Kérkesés pér
Leje Mjedisi pér kérkuesit.

Pér secilén piké shkarkimi té identifikuar, plotésoni Tabelén 7.1.1 dhe jepni projektin pér sistemin e
reduktimit t& shkarkimit.

Informacioni duhet paragitur né Aneksin 7.
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Tabela 7.1.1: Reduktimi/trajtimi, kontrolli i shkarkimit

Numri referues i pikés sé shkarkimit:

Parametri i
kontrolluar'

Pajisja’

Mirémbajtja e Kalibrimi i

pajisjes pajisjes

Mbéshtetja e pajisjes

e Specifikoni parametrat funksionalé té sistemeve té reduktimit/kontrollit té& shkarkimeve.
2 Specifikoni pajisjet e nevojshme pér funksionimin e sistemeve té reduktimit/kontrollit té shkarkimeve.
Specifikoni monitorimin e parametrave té kontrollit gé duhet té kryhen.

Parametri i
Monitoruar

Monitorimi gé duhet
kryer

Pajisja e monitorimit

Kalibrimi i pajisjes sé
monitorimit
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8. MONITORIMI

8.1.MONITORIMI DHE MARRJA E MOSTRAVE

Jepni informacion pér vendodhjet e monitorimit dhe marrjes s& mostrave dhe pérshkruani
propozimin tuaj pér monitorimin e shkarkimeve. Pér ¢do piké pé&r monitorimin e shkarkimeve né
ajér, ujérat sipérfagésoré, kanalizime, pér monitorim né toké& dhe mbetjet, duhet té plotésoni
Tabelén 8.1.1.

8.2. MONITORIMI | CILESISE SE MIEDISIT

Pér monitorimin e cilésisé sé mjedisit, plotésoni Tabelén 8.2.1 pér secilin vend dhe piké individuale
monitorimi.

Pérfshini né informacion té€ dhéna mbi vendndodhjen, metodat e monitorimit, marrjen e mostrave si
dhe shpeshtésiné/frekuencen.

Pérfshini né Aneksin 8 informacionin pérkatés, i lidhur me sa u pérmend mé sipér.
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Tabela 8.1.1: Vendodhjet e monitorimit té shkarkimit dhe t& marrjes sé& mostrave (njé tabelé pér secilén vendodhje monitorimi)

Numri referues i pikés sé shkarkimit:

Parametri

Frekuenca e monitorimit

Aksesi né vendodhjet e
matjeve

Metoda e marrjes sé
mostrave

Metoda/teknika e
analizés
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Tabela 8.1.2 Vendodhja e matjeve dhe monitorimit t& mjedisit (njé tabelé pér secilén vendodhje monitorimi)

Numri referues i pikés sé shkarkimit:

Frekuenca e Aksesi né vendodhjet e | Metoda e marrjes sé Metoda/teknika e

Parametri o o i
monitorimit matjeve mostrave analizés
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9. ASPEKTET MJEDISORE DHE TEKNIKAT ME TE MIRA TE DISPONUESHME

Pérshkruani shkurtimisht alternativat kryesore gé keni propozuar né kérkesén tuaj, nése keni té tilla.
Pérshkruani aspektet e mjedisit, gé keni marré né konsideraté, pérsa i pérket teknologjive té pastra,
reduktimit t& mbetjeve dhe zévendésimit té [&ndéve té para.

Pérshkruaj masat ekzistuese ose té propozuara/planifikuara, té€ synuara pér té siguruar:

1. Zbatimin e teknikave mé té mira té disponueshme pér parandalimin, ose kur nuk éshté e
praktikueshme, pér pakésimin e shkarkimeve nga instalimi;

2. Eleminimin e ndotjeve domethénése;

3. Parandalimin e gjenerimit t& mbetjeve, né pérputhje me ligjin pér menaxhimin e integruar té
mbetjeve, né rastet kur gjenerohen mbetje, ato pérdoren, ose kur nuk &shté teknikisht ose
ekonomikisht e mundshme, mbetjet duhet té asgjésohen pér té evituar ose reduktuar
ndikimin e tyre né mjedis;

4. Pérdorimin efigient té energjisé;

5. Marrjen e té gjitha masave té nevojshme pér té parandaluar aksidentet dhe minimizuar
ndikimet e tyre (si¢ pérshkruhet né detaje tek Kapitulli 11);

6. Marrjen e té gjitha masave pér té eliminuar rreziget e ndotjes dhe krijimin e kushteve té
favorshme né instalim, pas ndérprerjes sé funksionimit té tij (sic pérshkruhet né kapitullin
12).

Pérfshini né Aneksin 9 té gjithé informacionet e mbetura, gé kané lidhje me sa mé sipér.

Jepni informacion té hollésishém mbi teknologjiné e zgjedhur dhe shpjegoni (duke pérfshiré edhe
aspektet financiare), pse teknikat mé té& mira né dispozicion nuk jané zbatuar.

Shpjegoni né detaje té gjitha devijimet/deviacionet nga shkarkimet gé kané t& b&jné me zbatimin e
teknikave mé té mira té disponueshme.
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10. PROGRAMI | PERMIRESIMIT

Operatorét qé dorézojné njé kérkesé pér Leje Mjedisi duhet té bashkéngjisin edhe njé propozim -
program pér pérmirésimin e funksionimit t& instalimit dhe mbrojtjen e mjedisit.

Programi duhet té pérfshijé masat pér eliminimin ose reduktimin maksimal té té gjitha devijimeve
nga performanca e teknikave mé té mira né dispozicion.

Jepni njé tabelé ku rendisni té gjitha masat me afatet dhe vlerésimet financiare pérkatése pér
zbatimin e programit/planit né bazé vjetore. Propozoni njé metodé té raportimit té rezultateve nga
zbatimi i masave/planit/programit.

Jepni vlerésimin e efektit té secilés masé pér pakésimin e shkarkimeve, eficiencén e energjisé dhe
pérdorimin e lI&ndéve té para, ujit dhe energjisé.
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11. PERSHKRIMI | MASAVE TE TJERA PARANDALUESE TE PLANIFIKUARA

11.1. PARANDALIMI | AKSIDENTEVE DHE REAGIMET GJATE EMERGIENCAVE

Béni njé listé té situatave t&€ mundshme, té cilat mund té kené njé ndikim né mjedis.

Pérshkruani masat ekzistuese ose té planifikuara, duke pérfshiré progedurat e emergjencés qé
synojné reduktimin e ndikimit né mjedis té shkarkimeve, né rast té aksidenteve apo rrjedhjeve.

Tregoni se cilat jané masat e reagimit emergjent, té marra jashté orarit normal té punés (gjaté natés,
fundjavés, pushimeve).

Pérshkruani procedurat e ndérmarra né raste té jashtézakonshme (fillimin e aktivitetit, rrjedhje, keg-
operimet, ndérprerjet afat-shkurtra té operimit, etj).

Vendosni afatet pér marrjen e veprimeve dhe masave pérkatése; jepni informacion mbi personat
pérgjegjés, né pérputhje me Rregulloren pér pérmbajtjen e raporteve mbi siguringé, natyrén e
informacionit rreth masave té sigurisé dhe pérmbaijtjen e planeve té ndérhyrjeve té brendshme dhe
té jashtme.

Pérfshini né Aneksin 11, té gjithé informacionet pérkatése qé kané lidhje me sa mé sipér.

11.2. DOKUMENTA TE TJERE TE RENDESISHEM NE LIDHJE ME MBROJTJEN E MIJEDISIT

Komentet mbi dokumentat e tjeré si: pjesémarrja vullnetare, kontratat, etiketat ekologjike, prodhimi
mé i pastér, et]., duhet té pérfshihen né Aneksin 11.
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12. REHABILITIMI, NDERPRERJA E OPERIMIT, RIFILLIMI DHE KONTROLLI PAS
NXJERRJES NGA PERDORIMI

Pérshkruani masat ekzistuese ose té propozuara gé synojné reduktimin e ndikimit né mjedis pas
ndérprerjes sé aktiviteteve né té gjithé instalimin apo né pjesé t& ndryshme té tij, duke pérfshiré
masat pér menaxhimin e mbetjeve t& mundshme ndotése, pas mbylljes sé& instalimit.

Pérfshini né Aneksin 12, té gjithé informacionet pérkatése qé kané lidhje me sa mé sipér.
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13. PLANI | MENAXHIMIT TE MBETJEVE

Pérshkruani planet ekzistuese ose té& propozuara pér menaxhimin e mbetjeve, duke pérfshiré
tentativén e trajtimit/menaxhimit né mjediset e instalimit.

Pérfshini né Aneksin 13, té gjithé informacionet pérkatése gé kané lidhje me sa mé sipér.
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14. PERMBLEDHJE JO-TEKNIKE

Paragisni njé pérmbledhje té kérkesave pér leje mjedisi, pa specifikuar detajet teknike.

Pérmbledhja duhet té identifikojé té gjitha efektet mjedisore té njohura, té cilat kané lidhje me
kryerjen e aktiviteteve né instalim, dhe pérshkruani masat ekzistuese ose té propozuara gé synojné
reduktimin e ndikimit né mjedis.

Ky pérshkrim duhet té& pérmbajé oraret dhe ditét normale t& punés pér kryerjen e operacioneve
gjaté njé jave.

Pérmbledhja duhet té pérfshijé informacionin e méposhtém:

Pérshkrimi:

Instalimi dhe aktivitetet e tij;

Léndét e para dhe ato ndihmése, substancat e tjera dhe energjia e pérdorur ose e gjeneruar
nga instalimi;

Burimet e shkarkimeve nga instalimi;
Kushtet né vendndodhjen e instalimit dhe rastet e njohura historike té ndotjes;

Natyra dhe sasité e shkarkimeve té pritshme nga instalimi né ¢do vend/mjedis, si dhe
identifikimi i efekteve té réndésishme t& shkarkimeve né mjedis;

Teknologjia dhe teknika té tjera té propozuara pér parandalimin e shkarkimeve ose, kur kjo
nuk éshté e mundur, pér pakésimin e shkarkimeve nga instalimi, vecanérisht duke zbatuar
teknikat mé té mira té disponueshme;

Alternativén né lidhje me zgjedhjen e vendit té instalimit dhe teknologjiné e pérdorur;
Masat pér parandalimin dhe rikuperimin e mbetjeve (nése éshté e nevojshme);
Masat pér pérdorimin efigent té energjisé;

Masa té tjera té planifikuara né pérputhje me parimet e pérgjithshme gé rregullojné
detyrimet themelore té operatorit, dmth:

a) jané marré masat e nevojshme pér té parandaluar aksidentet dhe pér té kufizuar pasojat
e tyre;

b) jané ndérmarré masat e nevojshme, me ndérprerjet definitive té aktiviteteve, pér té
shmangur ndonjé rrezik té& ndotjes dhe kthimin e vendit té€ operimit né gjendje té
ké&nagshme

Monitorimi i planifikuar i shkarkimeve nga instalimi.

Informacioni i mésip&rm duhet té pérfshihet né Aneksin 14.
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15. DEKLARATE

DEKLARATE

Duke nénshkruar kété deklaraté, né pérputhje me dispozitat e Ligjit “Pér Mbrojtjen e Mjedisit”, ligjit
“Per lejet e mjedisit” dhe akteve nénligjore pérkatése uné parages kérkesén pér leje mjedisi/
rishikimin e lejes s& mjedisit.

Konfirmoj qé& informacioni i dhéné né kété kérkesé éshté i vérteté, i sakté dhe i ploté.
Uné nuk kam vérejtje lidhur me bérjen publike té késaj Kérkese, pér aq sa nuk bie ndesh me
parashikimet e legjislacionit né fugi pér mbrojtjen e t& dhé&nave personale dhe konfidencialitetin e té

dhénave tregtare.

Emri i nénshkruesit:

Pozicioni brenda Kompanisé:

Firma: Data:

Vula e
Kompanise/Operatorit
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E MJEDISIT
AGIENCIA KOMBETARE E MJEDISIT

Nr. Prot. Daté

KERKESE PER LEJE MJEDISI
Tipj B

Numri i Identifikimit t& Kérkesas ..............

Emri i Kérkuesit:
a) Person juridik {(Kompania} { Emri tregtar, Nr. NIPTI, adresa,}

ose
b) Personi Fizik { emri, mbiemri, Nr NIPT, dreSa....cccuiiiiineeiiieessierisesesnssreesesssssressnessnsnees

Pér impiantin/instalimin:
1. Titulli i instalimit {(pérshkruaj sipas kollonés 1 té Shtojcés 1 té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011
“Pér lejet e mjedisit” i ndryshuar}
2. Pérshkrimi i veprimtarisé dhe kapacitetit prodhues {pérshkruaj sipas kollonés 1 dhe 2 té
Shtojcés 1 té Ligjit Nr. 10448, daté 14.7.2011 “Pér lejet e mjedisit” i ndryshuar}
3. Vendndodhja

(ORI K s o 585 55w S S S S S S i
(Bashki}
{(komunég)

Emiri, titulli i personit t8 QUEOTIZUAI ..uuviiii it et nr s s
{ Firma, Vula)
Tarifa e paguar N8 datd ........cccccvvieiiiniieiinin s

[ pér kérkesé pér leje mjedisi
[ ndryshim té kushteve té lejes
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1        1.1   INFORMACION I PËRGJI THSHËM  

Emri i Kompanisë   

Statusi Ligjor     

Ortaket/Aksionerë t e  Kompanisë (sipas Ekstraktit  të lëshuar nga QKR)   

Adresa e zyrës qendrore të Kompanisë   

Adresa postale e Kompanisë, nqse ndryshon nga  adresa e mësipërme   

Numri i rregjistrimit të Kompanisë (NIPT)   

Kodi kryesor i aktivitetit   (sipas kollonës 1 të  Shtojc ës 1 të Ligjit nr 10448, date 14.7.2011     “Per lejet e mjedisit”)   

Kodi SNAP

1

    

Kodi NOSE - P

2

    

Numri i Punonjësve       

Përfaqësuesi   i autorizuar   

Emri dhe Mbiemri   

Pozicioni në Kompani     

Telefoni   

Faksi     

E - mail     

  1.2   INFORMACION MBI INST ALIMIN/IMPIANT IN  

Emri   i instalimit /impiantit

3

      

Adresa ku ndodhet apo do të ngrihet    instalimi/ impianti       

Koord inatat e vendit sipas Sistemit  Koordinativ     GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4   

 

                                                     

 

1

  Nomenklatura e zgjedhur për burimet e ndotjes së ajrit, të specifikuara në Aneksin 1    të  Udhëzimit të Kërkesës  për Leje  Mjedisi për kërkuesit  

2

  Nomenk latura për burimet e shkarkimit , të specifikuara në Aneksin 1  të Udhë zimit të Kërkesës  për Leje Mje disi për  kërkuesit  

3

  P ërshkruaj titullin sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit  Për lejet e  mjedisit    
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Kategoritë e aktiviteteve /veprimtarive   industriale   të cilat duhet të kërkojnë lej e mjedisi  

1

  

Kapaciteti i projektuar    

  Tabela në vijim përfshin listën e të gjithë lejeve , liçensave, autorizimeve  të përftuara në datën e  dorëzimit të  Formularit të kërkesës .    

Leja , Liçensa, Autorizimi  Nr. Ref.  Data e Lëshimit  Periudha e  vlefshmërisë  

    

    

    

    

Duhet të përfshihen të  gjitha lejet,  liçensat, autorizimet e   vlefshme në datën e dorëzimit të  kërkesës .   1.3.   INFORMACIONI MBI PER SONIN E KONTAKTIT TË   AUTORIZUAR  NGA  ADMINISTRATORI  NË LIDHJE ME LEJEN    

Emr i   dhe Mbiemr i     

Adresa   

Pozicioni në   kompani   

Telefoni   

Faksi   

E - mail   

                                                     

 

1

  Shkruani kodet e specifikuara në kol l onën 2 (e emërtuar ID) dhe aktivitetet e specif i kuara në kol l onën 3 (Veprimtaria) të  përcaktuara në Shtojcën 1 të Ligjit për Lejet e Mjedisit. Nëse instalimi përfshin disa aktivitete të lidhura me IPPC, ësht ë e  nevojshme për të shënuar secilin prej tyre me një kod. Kodet duhet të jenë të ndara qartë.  
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1.3.   PRONËSIA E TOKËS   Emri/adresa e pronarit/pronarëve të tokës, Numri i identifikimit të pronës sipas dokumentit të  lëshuar nga ZRPP

1

  ku janë ndërmarrë (nqse ndryshojnë nga ato të kërkuesit) apo do të  ndërmerren   aktivitetet  (nqse ndryshojnë nga ato të kërkuesit)   1.4.   PRONËSIA E IMPIANTIT   Emri dhe adresa e pronarit të impiantit ku kryhet aktiviteti, si dhe informacion mbi kontratën e  qerasë nëqoftëse kërkuesi nuk është pronari i impiantit.    

Emri  dhe  mbiemri    i pronarit/pronarëve   

Adresa   

Informacion mbi kontratën   (qeradhënësi dhe qeramarrësi,   afati i kontratës, mënyrat e   përfundimit të kontratës;   periudha e vlefshmërisë)   Bashkëngjisni një kopje të   kontratës së qerasë     

  1.5.   APLIKIMI I BËRË PËR:

2

  Shënoni     në kutinë përkatëse        Impia nt e   dhe  i nstalim e të reja      Impiant e    dhe  instalim e   ekzistues e      Ndryshim   i konsiderueshëm n ë  i mpiant et   dhe /ose   instalim et   ekzistues e      Ndërprerje  të   aktivitet eve  

                                                     

 

1

  Zyra e Regjistrimit te pasurive te paluajtshme  

2

  Kjo kërkesë nuk i referohet transferimit të lejes në rast të ndryshimit të pronësisë       

Emri dhe mbiemri    i pronarit/pronarëve   

Të dhëna për pronësinë e tokës  sipas   dokumentit të lëshuar nga  ZRPP     

Adresa   

Info rmacion p ë r kontrat ën e   qera s ë   në se ka   Nr. i kontratës   s ë   qeras ë   n ë se  kër kuesi nuk  ë sht ë   pronar i  tok ë s deri n ë   k ë t ë   moment   
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Né shtojeén 1.2 duhet té paragisni njé ekstrakt nga dokumentet e planifikimit/projektit pér
instalimin/impiantin e ri, g& ka té& bé&jné me zonén né fjalé, né ményré gé té vlerésohen efektet
kumulative té pritshme ose ndikimet negative né aktivitetet e ardhshme. Né ekstrakt té pérfshihet
edhe njé legjendé gé spjegon géllimin e synuar pér zonén né fjalé si dhe géllimin pér njé zoné mé té
gjeré zhvillimi.

1.7 INFORMACION INFORMACION NE LIDHJE ME NDRYSHIME TE KONSIDERUESHME TE
PROPOZUARA TE LEJES SE TIPIT B PER NJE INSTALIM/IMPIANT EKZISTUES

Operatori/kérkuesi plotéson tabelén e méposhtme vetém kur kérkon ndryshime té kushteve té lejes
sé& mjedisit té Tipit B, pér njé instalim/impiant ekzistues.

Emri i impiantit (sipas lejes ekzistuese té
mjedisit)

Data e dorézimit té kérkesés pér ndryshime
té lejes sé léshuar té mjedisit té Tipit B
Data dhe numri i lejes ekzistuese té
mjedisit, té Tipit B, (refero Nr.e
identifikimit té Lejes sipas Regjistrit té
AKM)

Vendodhja e impiantit/ instalimit (garku/
bashkia/komuna, numri kadastral)

Arsyeja/arsyet pér ndryshimin e kérkuar né
lejen e mjedisit

Jepni pérshkrimin e ndryshimeve té propozuara.

Té gjithé informacionet pérkatése dhe dokumentat gé& mbéshtesin deklaratén tuaj né lidhje me kété
kapitull si: harté kadastrale, harta té tjera, dokument pronésisé etj. duhet t'i bashkéngjiten kétij
formulari me emértimin Aneksi 1.
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2 PERSHKRIMI | INSTALIMIT, NJESITE E TIJ TEKNIKE DHE AKTIVITETET
/VEPRIMTARITE E LIDHURA DREITPERDREIT ME TE

Pérshkruani instalimin, metodat, proceset kryesore dhe ato ndihmése, pakésimin e ndotjes dhe

sistemet e rikuperimit t&€ mbetjeve si dhe operacionet e instalimit. Siguroni kopje té planeve, skicave

ose hartave (planet e terrenit dhe hartat e vendndodhjes, rrjedhat e procesit teknologjik né lidhje

me operacionet e instalimit) dhe detaje té tjera té& nevojshme pér té pérshkruar té gjitha aspektet e

aktiviteteve té instalimit.

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t'i bashkéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 2.
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3. MENAXHIMI | INSTALIMIT

Jepni informacion té detajuar né lidhje me strukturén e menaxhimit té& instalimit. Pérfshini né
informacion strukturén organizative ku tregohen garté pozicionet gé kané té b&jné me menaxhimin
mijedisor, menaxhimin e prodhimit, kontrollin e cilésisé, monitorimin, etj. Siguroni té gjithé
dokumentat pérkatés né lidhje me politikén e menaxhimit mjedisor.

Jepni informacion nése menaxhimi mjedisor dhe/ose sistemet e menaxhimit té cilésisé jangé té
certifikuar nga organe certifikues té akredituar.

Né rast se keni njé sistem té certifikuar t& menaxhimit t& mjedisit t& v&né né jeté né instalim, jepni
informacion né lidhje me standardin pérkatés dhe bashkéngjisni kopjen e certifikatés sé akreditimit
(ECOLABEL, EMAS, ISO 14001, etj.)

Pérshkruani kushtet e punés, si¢ tregohet né tabelén né vijim:

KUSHTET E PUNES

Numri total i
punonjésve

Shpérndarja e ZYRA PRODHIMI MIREMBAITIA | MAGAZINIMI | TE TJERA

punonjésve

Turnet dhe Zyrat / administrata Instalimet

aktivitetet

Orét e punés Zyrat / administrata Instalimet

Numri i ditéve té
punés né vit

Numiri i oréve né vit

Variacionet
sezonale

Turnet dhe numrii | Gjaté variacioneve Pjesa tjetér e vitit
punétoréve pér turn | sezonale

Periudhat gjaté té Pushimet

cilave kompania Ndérprerje té rregullta té
mbyllet funksionimit

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t'i bashakéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 3.
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4. LENDET E PARA DHE MATERIALET NDIHMESE, MATERIALE TE TJERA DHE
ENERGIJIA E PERDORUR OSE E GIENERUAR NE IMPIANT/INSTALIM

Hartoni njé listé té l&ndéve té para dhe materialeve ndihmése, pérzierjeve té& materialeve, 1€ndés
djegése, dhe energjisé sé gjeneruar ose té pérdorur né instalim.

Lista e hartuar duhet té jeté e ploté dhe duhet té pérfshijé té gjitha materialet, 1éndét djegése,
materialet e ndérmjetme, kimikatet laboratorike dhe produktet e pérdorura.

Vémendje e vecanté duhet t'i kushtohet materialeve dhe produkteve gé pérbéhen nga/ose
pérmbajné substanca té rrezikshme. Lista e mésipérme duhet té specifikojé Kodin e Riskut pér
secilén substancé sipas Skedés sé t& Dhénave té Sigurisé sé& Materialit (SDSM) té prodhuesit.

Pér sa mé sipér, duhet té plotésohen Tabelat4.1.1 -4.1.3.

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t'i bashakéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 4.
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Tabela 4.1.1 Detaje mbi léndét e para, materialet e ndérmjetme, produktet etj, g& lidhen me proceset dhe pérdoren apo gjenerohen né impiant/instalim.

Kategoria e Sasia gé

. . i G g L e K d. Y
Dirs Rk Materiali/ Num{' Materialeve té zakonisht Pérdorim KonSlf_r_nf Rt Natyra e K.Od” f’ '. L
ose Substanca’ cas Rrezikshme® magazinohet | ivjetor(t) nies! pérdorimit Riskut | Siguris€

Kodi produkti e | gt

{t)

7 Nése materialet pérfshijné mé shumé substanca té rrezikshme, jepni informacion t& detajuar pér seicilén substancé

® Shérbim i Abstrakteve Kimike (CAS - Chemical Abstracts Service)

° (Rregullore Nr. 1272/2008 (KE)} pér klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe pérzjerjeve) ose kategoria e Mbetjeve/Materialeve té Rrezikshmeve
sipas Rregullores pér Kategorité e Mbetjeve duke pérfshiré listén sipas legjislacionit perkatés shqiptar mbi mbetjet

& Sipas Aneksit 2 té Udhézimit té Kérkesés pér Leje Mjedisi pér kérkuesit
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Tabela 4.1.2 Detaje mbi konsumin e ujit:

INPUTI - UJERAT HYRESE

Furnizimi me ujé nga rrjeti
publik

Sigurimi i ujit nga burime
sipérfagésore

Sigurimi i ujit nga burime
vetiake

Sigurimi i ujit nga reshjet e
mbledhura

Sigurimi i ujit nga riciklimi i
brendshém

Konsumi %

Konsumi

%

Konsumi %

Konsumi %

Konsumi %

TRAJTIMI | MEPARSHEM (jepni sasiné e ujit té trajtuar mé paré me géllim pérmirésimin e cilésisé para pérdorimit té tij brenda procesit)

PIKAT E KONSUMIT TE UJIT

Tualetet/Banjat

Proceset e prodhimit

Prod

energjisé/avullit

himi i

Ujé Ftohés

Pastrimi industrial

Pastrime té tjera

Konsumi %

Konsumi %

Konsumi

% Konsumi

% Konsumi

% Konsumi %

OUTPUTI - UJERAT QE DALIN

produktet, mbetjet

Pjesé integrale e produktit, nga

Shkarkimet
(nga pajisjet vetiake té
trajtimit/kanalizimeve)

Evaporimi (shkarkimi i avullit né ajér)

KOSTOT E UJIT

EMERTIMI

BAZA (m>/year)

KM/m3*

TOTALI

Kostot e Ujit

TOTALI

* Kostot e ujit: sasia e konsumuar + tarifén fikse.
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Tabela 4.1.3 Detaje mbi Konsumin e Energjisé

KONSUMI | ENERGJISE

Burimi

Konsumi Total
(kWH/g, t/g, dhe t& ngjashme)

Konsumi pér njési prodhimi

Pérgindja e konsumit total (%)

Energjia Elektrike

Gazi Natyror

Qymyri
Té& tjera
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5.         5.1   MENAXHIMI I  LËNDËVE   TË PARA, MATERIALEVE   TË NDËRMJETME DHE PR ODUKTEVE    Për të gjitha materialet e  listuara   në tabelat  4 .1.1, jepni informacion të   detajuar mbi kushtet që kanë  të bëjnë me dorëzimin dhe marrjen   e tyre , kushtet e magazinimit (vendodhj en   e magazinës brenda  instalimit   dhe zonës së impiantit,   metod ën   e magazinimit), dhe sistemin e transportimit/transferimit  brenda instalimit   dhe zonës së   impiantit.   Jepni informacion për gjendjen në tërësi të tubacioneve, rezervuarëve etj, për të siguruar  papërshkueshmërinë dhe   testimin final  të  tyre   etj. Pë r   instalime t e    reja, jepni një plan kontrolli.     T ë gjith ë   informacionet përkatëse duhet t ’i    bashk ëngjiten këtij formulari me emërtimin  Aneksi  5 .      5.2   MENAXHIMI I MBETJEVE   TË NGURTA DHE TË LËN GSHME NË INSTALIMIN/ IMPIANTIN    Jepni informacion të detajuar për seicilin  kategori   mbetjesh, si më poshtë vijojnë:       Emri;      Përshkrimi dhe natyra e   mbetjes;      Burimi;      Ku   magazinohet dhe karakteristikat e hapësirës së magazinimit;      Sasia/volumi në ton dhe m 3 ;       Periudha(t) e gjenerimit;      Analizat (duke përfshirë testimin dhe metodat e sigurimit të cilësisë);      Kodi sipas listave të mbetjeve  referuar  legjislacioni t   Shqiptar mbi  Kategoritë e Mbetjeve.     Plotë soni Tabelat 5.2.1  d he   5 .2.2, p ë r se cil ën  tipologji mbetje sh, pë rkatë sisht p ër mbetjet e    rrezikshme dhe mbetjet jo t ë   rrezikshme.   Duhet të jepen   si informacion  plotësues ,   d etaje mbi    numrin e regjistrimit t ë   liçens ë s/lejes s ë   grumbullimit t ë   mbetjeve t ë   operatorit si dhe detaje t ë   operatorit me t ë   cilin  ë sht ë   nënshkruar kontrata   për  rik uperimin/asgjësimin e mbetjeve   ose   dat ë n e p ë rfundimit t ë   afatit t ë   lejeve.     T ë gjith a   informacionet  shtes ë duhet t ’i    bashakëngjiten këtij for mulari me emërtimin  Aneksi 5 .   Në rast asgjësimi   t ë   mbetjeve,

1

brenda instalimit /impiantit , duhet të jepet informacion i detajuar mbi  vendin e asgj ë simit   duke p ë rfshir ë   nd ë rmjet    të tjera ve   proc edurat  në lidhje me    zgjedhjen e vendit,  hartat e vendit ku treg ohen qartësisht zonat  e  mbrojtura  ujore , kushtet gjeologjike dhe hidrologjike ,   planin e aktiviteteve, përbërjen e mbetjeve, menaxhimin e gazit dhe ujit të filtruar, së bashku me  planin e menaxhimit të mbetjeve pas ndërprerjes së operacioneve në  këtë vend .      Projektimi i plotë i lendfillit duhet të përfshihet në  Aneksin  5 .  

                                                     

 

1

  Sipas përcaktimit t ë   dh ë n ë   n ë   ligjin p ë r menaxhimin e integruar t ë   mbetjeve  
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Tabela 5.2.1: Mbetjet — Rikuperimi/asgjésimi i mbetjeve té rrezikshme

) Sasia T 5 Asgjesimi/trajtimi
Numri nga - E] = i o Trajtimi, rikuperimi s 5
s Ton/muaj m” / muaj Trajtimi ose asgjesimi P T 0 jashté
Rregullorja pér . 5 A ose riciklimi jashté i El s
. . L Vendi kryesor i né instalim/impiant . e instalimit/impiantit
Tipi i mbetjes Kategorité e EHETiRT {Metoda dhe instalimit/impiantit {Metoda, vendi
Mbetjeve, duke 8l vendndodhia) {Metoda, vendi, kontra;(tori) ’
pérfshiré listat | kontraktori)
Tabela 5.2.2 Mbetjet — Rikuperimi/asgjésimi i mbetjeve jo té rrezikshme
Numri nga Sasia G b gz Trajtimi, rikuperimi AngeS.ImI/tIajtlml
G s Trajtimi ose asgjesimi Py o jashté
Rregullorja pér . 5 g o ose riciklimi jashté 5 Sl e
i 5 : - Vendi kryesor i né instalim/impiant % R instalimit/impiantit
Tipi i mbetjes Kategorité e gienerimit {Metoda dhe instalimit/impiantit {Metoda, vendi
Mbetjeve, duke Ton/muaj m3 /muaj vendndodhia) {Metoda, vendi, kontra;(tori) ’

pérfshiré listat

kontraktori)
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5.3 ASGIESIMI | MBETJEVE JASHTE INSTALIMIT

Né rast té asgjésimit té mbetjeve jashté territorit té instalimit/impiantit, éshté e nevojshme té siguroni
njé informacion té detajuar mbi vendin e asgjésimit si dhe té bashkéngjisni kontratat e lidhura me

kompanité/operatorét, té cilét kryejné shérbimin e grumbullimit dhe transportimit té té gjitha llojeve té
mbetjeve.

Té gjithé informacionet pérkatése duhet t'i bashkéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 5.
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6 SHKARKIMET
6.1 SHKARKIMET NE AJER

6.1.1 INFORMACION | DETAJUAR PER SHKARKIMET NGA BURIMET E IDENTIFIKUESHME TE
NDOTIES NE AJER

Operatori duhet té paragesé njé listé té gjithé burimeve té shkarkimeve né ajér. Planimetrité, skicat
dhe dokumentat pérkatése qé tregojné vendndodhjen e pikés sé shkarkimit (kopje té planimetrisé sé&
pérfshiré né projektin e instalimit) duhet té& pérfshihen gjithashtu né informacion. Té gjithé
informacionet e kérkuara mé sipér duhet t'i bashkéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 6.

Té gjitha shkarkimet nga burimet e identifikueshme té ndotjes duhet t& pé&rshkruhen me detaje. Pér
shkarkimet nga instalimet me boljeré/kaldaja me avull, me hyrje nxehtésie mé shumé sé 2MW,
duhet té plotésohet Tabela 6.1.1. Burimet e shkarkimeve té kétij lloji duhet t& shénohen si Al {(Al-
1...Al-n).

Pér té gjithé burimet kryesore té shkarkimeve, duhet té& plotésohen Tabelat 6.1.2 dhe Tabela 6.1.3.
Burimet kryesore té shkarkimeve né ajér duhet té shénohen si A2 (A2-1....A2-n).

Né rast t&€ burimeve mé té vegjél apo té& mundshém té shkarkimeve, duhet té plotésohet Tabela
6.1.4. Kéto burime mé té vegjél ose t& mundshém duhet té& shénohen si A3 (A3-1....A3-n).

Pjesé e informimit duhet té jeté edhe informacioni mbi lartésiné e pikave t& shkarkimit, lartésiné e,
cative, rrjedhjeve dhe presionit.
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Tabela 6.1.1 Shkarkimet né ajér nga boljerét/kaldajat me avull (njé fage pér ¢do piké shkarkimi)

Pika e shkarkimit:

Emértimi/pércaktimi i pikés sé shkarkimit
Pérshkrimi:

Koordinatat : (GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4)

Informacion pér oxhakun
Diametri:
Lartésia nga toka (m):

Data e vénies né puné:

Karakteristikat e shkarkimit:

Kapaciteti i boljerit/kaldajés
Avulli gé del: Kg/oré MW
Nxehtésia gé hyn:

Léndé djegése

Tipi:

Konsumi maksimal i léndés djegése ke/ore

Pé&rmbajtja e squfurit %:

NOx mg/Nm®
0°C. 3% O,(léng ose gaz), 6% O,(léndé djegése
e ngurté)

Pérgéndrimi aktual i O, %

Rrjedhjet maksimale té gazeve ms/oré

Temperatura °C(maks.) | °C{min.) | °C(mes.}

Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudha e shkarkimit (mesatare) min/foré oré/dite dité/vit





image74.jpeg
Tabela 6.1.2 Shkarkimet kryesore né ajér — Karakteristikat e shkarkimeve (njé fage pér ¢do
piké shkarkimi)

Nr. Referencés sé pikés sé shkarkimit
Burimi i shkarkimit

Pérshkrimi

Koordinatat: (GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4)
Informacion mbi oxhakun
Diametri

Lartésia nga toka(m)

Data e fillimit t& shkarkimeve

Karakteristikat e shkarkimit:

Rrjedha (volumi i shkarkuar):
Vlera mesatare/dité Nm3/d Maks./dité m3/d
Vlera maksimale/oré Nm3/oré Rrjedha min. m.s-1

Faktoré té tjeré
Temperatura | oC(max) | oC(min) | oC(vlera mes.)

Burimet e djegies:
Vlerat e volumit t& dhéna si: O thaté Oinjomé  _ _ %02

Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudhat e shkarkimit (mesatare) min/oré oré/dité dité/vit
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Tabela 6.1.3: Shkarkimet kryesore né ajér — Karakteristikat e shkarkimeve (njé fage pér ¢do piké shkarkimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

Pérpara trajtimit Kodi i shkarkimit
Parametri mg/Nm3 kg/oré Pérshkrim i shkurtér mg/Nm3 kg/oré kg/vit
Mes. Maks. Mes. Maks. Mes. Maks. Mes. Maks. Mes. Maks.

Pérgendrimet duhet té bazohen né kushtet normale pér temperaturén dhe presionin (0°C, 101.3 kPa). | njomé/i thaté duhet té tregohen si né rastin e tabelés 6.1.2.,
nése nuk shprehet ndryshe.
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Tabela 6.1.4: Shkarkimet kryesore né ajér — Karakteristikat e shkarkimeve (njé fage pér ¢do burim emetimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

Nr. Ref. i pikés sé Pérshkrimi Detaje pér shkarkimin® Sistemi i aplikuar pér reduktim
shkarkimit (filtra, etj)

32)

Materiali mg/Nm kg/oré kg/vit

" yVlerat maksimale t& shkarkimeve duhet té specifikohen pér ¢do substancé té shkarkuar. Pérgendrimet duhet té specifikohen pér njé interval maksimal prej 30

minutash.
£ Pérgéndrimet duhet té bazohen né kushtet normale pér temperaturén dhe presionin (0°C, 101.3 kPa). | njomur/ i thaté duhet té pércaktohen qarté. Specifikoni
kushtet referuese pér oksigjenin pér shkarkimet nga djegiet.
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6.2 SHKARKIMET E MUNDSHME DHE FLURUESE

Pér té gjitha burimet e mundshme dhe ato fluruese( té shkarkimeve, duhet té plotésohet tabela
6.2.1, si dhe té sigurohet njé informacion i detajuar mbi to.

Né pérputhje me aktivitetet e renditura referuar kuadrit ligjor shqiptar pér shkarkimet e
komponimeve organike té avullueshme, tregoni nése shkarkimet jané té& pérputhje me dispozitat
ligjore né fugi ose jo dhe, nése jo, shpjegoni se si do té arrini kété p&rputhshméri. Plani i menaxhimit
té tretésve organiké duhet té jeté bashkéngjitur kérkesés.

Té gjithé informacionet shtesé duhet t'i bashakéngjiten kétij formulari me emértimin Aneksi 6.
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Tabela 6.2.1: Shkarkimet né ajér — Shkarkimet e mundshme né ajér

Pika e shkarkimit (Nr.
i Referencés)

Sipas hartés gé do té
bashkéngjitet

Pérshkrimi

Kushtet-kegfunksionimi i
cili mund té shkaktojé
njé shkarkim

Data e shkarkimit

{Maksimumi i shkarkimeve té mundshme)"®

Materiali

mg/Nm?

kg/oré
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6.3 SHKARKIMET NE UJERAT SIPERFAQESORE

Pér shkarkimet né ujérat sipérfagésoré duhet té plotésohen Tabelat 6.3.1 dhe 6.3.2.

Rendisni té gjitha pikat e shkarkimit shogéruar me planimetrité, skicat dhe dokumentat pérkatése,
bashkéngjitur kétij formularisi Aneksi 6.

Pér secilén piké shkarkimi, &shté e nevojshme té tregoni substancat gé shkarkohen. Duhet té
llogariten té gjithé llojet e shkarkimeve té Iéngshme dhe llumrat né ujérat sipérfagésoré si dhe
rreshjet atmosferike qé pér shkak té forcés sé gravitetit shkojné drejt ujérave sipérfagésore. Pikat
shkarkimit duhet té tregohen né hartén e terrenit me koordinata té shénuara né sistemin GAUS
KRUGE: 1942_GK_ZONE_4. Duhet té specifikohet gjithashtu edhe identiteti dhe tipi i mjedisit ujor
prités.
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Tabela 6.3.1: Shkarkimet né ujérat sipérfagésoré (njé fage pér ¢do shkarkim)

Pika e Shkarkimit:

Nr. i Referencés sé pikés sé
shkarkimit (numri i referencés
duhet té jeté i nj&jté me numrin e
shkruar né hartén e instalimit)

Emértimi i pikés sé& shkarkimit

Vendndodhja

Koordinatat sipas sistemit GAUS
KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

Emri/Emértimi i mjedisit ujor
prités (lumé, ligen, etj....):

ms? prurja e ujit gjaté périudhés sé
Prurja e ujit e mjedisit ujor prités | thatésirés

m?.s*95% prurja e ujit

Kapaciteti absorbues i kg/dité
ndotésit(ve):

Informacion i detajuar mbi shkarkimet:

(1) Sasia e shkarkuar

Mesatare/dité m? Sasia maksimale/dité m®

Sasia maksimale/oré -

(1) Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudhat e shkarkimit (mesatare) min/oré oré/dité dité/vit





image81.jpeg
Tabela 6.3.2: Shkarkimet né ujérat sipérfagésoré — Karakteristikat e shkarkimeve (njé tabelé pér ¢do piké shkarkimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

Pérpara trajtimit Tek vendi i shkarkimit né mjedisin ujor prités
Eficienca e
Mesatarja Mesatarja Vlera ditore e pajisjes sé
Parametri max. e max. e Vlera mesatare mesatares trajtimit

kg/dité kg/vit kg/dité kg/vit

vlerés/foré | vlerés ditore maks. né oré (mg/l) maks. (%)
(mg/1) (mg/1) (mg/1)
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6.4 SHKARKIMET NE RRIETIN E KANALIZIMEVE

Pér shkarkimet né rrjetin e kanalizimeve duhet té plotésohen Tabelat 6.4.1 and 6.4.2. Paraqisni té
gjitha pikat e shkarkimeve pérmes planimetrive, skicave dhe dokumentave pérkatés, té pérfshira né
Aneksin 6.

Pér secilén piké shkarkimi, &shté e nevojshme té tregoni substancat gé& shkarkohen.

Aneksi 6 duhet té paragesé té gjithé informacionin pérkatés mbi kanalin-marrés, duke pérfshiré
edhe sistemin e trajtimit té ujérave té ndotura, té cilat nuk jané pérshkruar mé paré.

Jepni informacion té& detajuar mbi té gjitha shkarkimet gé€ mund té ndikojné né térésiné e rrjetit té
kanalizimeve dhe siguriné e menaxhimit dhe mirémbajtjes sé tij.
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Tabela 6.4.1: Shkarkimet né rrjetin e kanalizimeve (njé fage pér ¢do piké té shkarkimeve)

Pikat e Shkarkimit:

Nr. Ref. i pikés s& shkarkimit:

(numri i referencés duhet té jeté i
njéjté me numrin e shkruar né
hartén e instalimit)

Vendndodhja e pikés sé& shkarkimit
rrietin e kanalizimeve

Koordinatat  (pér  efekt té X
vlerésimit té& ndikimit) v
Emri i kompanisé e cila menaxhon
sistemin e grumbullimit té ujérave
té ndotura
A éshté sistemi i kanalizimeve i
lidhur me njé impiant trajtimi?
Emri i mjedisit pérfundimtar ujor
prités té ujérave té ndotura nga
rrjeti i kanalizimit (estuar, lumé
ose mjedis tjetér ujor prités dhe
ndikimi né t& i cili dubet
kontrolluar)
Informacion i detajuar mbi shkarkimet:
(1)Sasia e shkarkuar
Sasia Mesatare/dité m? Sasia maksimale/dité m’

Sasia Mesatare/oré m

(1) Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudhat e shkarkimit (mesatare) min/oré oré/dité dité/vit
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Tabela 6.4.2: Shkarkimet né kanalizime/rrjetin e kanalizimeve — Karakteristikat e shkarkimeve (njé tabelé pér ¢do piké shkarkimi)

Numri Referues i pikés sé shkarkimit:

" o Tek vendi i shkarkimit né mjedisin ujor prités
Pérpara trajtimit

Eficienca e
Vlera . T
Parametri Viera i Vlera ditore e pajisjes s
mesatare ditore e trajtimit
maks.né | mesatare | kg/dite | kg/vit | Vieramesatare mesatares | kgrdite | kgt %)
, é oré maks. b
&t s maks. maks. né oré (mg/l)

(mg/1) (mg/1) (mg/1)





image85.jpeg
6.5 SHKARKIMET NE TOKE

Pér shkarkimet né toké duhet té plotésohen Tabelat 6.5.1 dhe 6.5.2.

Pérshkruani sistemet dhe progcedurat pér té parandaluar ose reduktuar ¢liimet e ndotésve né
mjediset e ujérave néntokésoré, si dhe procedurat pér parandalimin e ndikimeve negative né
mjediset e ujérave néntokésoré.

Kérkuesi duhet té japé informacion mbi llojet e substancave (mbetje bujgésore ose jo-bujgésore) qé
do té shpérndahen né toké (mbetje llumrash, hi, mbetje té Iéngshme, etj.) si dhe sasiné e propozuar,
periudhat dhe metodén e shpérndarjes (tub i shkarkimit, rezervuar, gisterng).

Cdo piké shkarkimi ose zoné shkarkimi duhet té tregohet né hartén e instalimit.

Té gjitha informacionet pérkatése duhet t'i bashaké&ngjiten kétij formulari né Aneksin 6.
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Tabela 6.5.1: Shkarkimet né toké (njé tabelé pér ¢do piké shkarkimi)

Pika e shkarkimi ose zona e shkarkimit:

Harta referuese e instalimit, Nr.

Nr. ref. i pikés s& shkarkimit ose zonés sé
shkarkimit

Ményra e ¢lirimit:

(puset, shtresat e depértueshme,
spérkatja/lagia, pérhapja, etj.)

Vendndodhja

Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE:
1942_GK_ZONE_4

Lartésia e shkarkimit/clirimit (né lidhje me
lartésiné nga mjedisi prités )

Klasifikimi i ujit t& mjedisit ujor prités
mjedisit i ujérave néntokésoré): (nése
éshté i disponueshém)

Vlerésimi i ndjeshmérisé sé ndotjes té
mjedisit té ujérave néntokésoré (pérfshiré
dhe shkallén e ndjeshmérisé)

Identiteti dhe distanca e burimeve té&
ujérave néntokésore né rrezik nga
ndikimet negative prej shkarkimeve
(puset, burimet, etj.)

Identiteti dhe distanca e mjediseve ujore
sipérfagésore né rrezik nga ndikimet
negative prej shkarkimeve

Informacion i detajuar mbi shkarkimet:

(1) Sasia e shkarkuar
Mesatare/dité m? Sasia Maksimale/dité m
Sasia Maksimale/oré m?

(1) Jepni periudhén ose periudhat kur ndodhin shkarkimet duke pérfshiré variacionet ditore ose
sezonale (jepni informacion se kur ka géné vénia né puné dhe/ose ndérprerja e punés):

Periudhat e shkarkimit (mesatare) min/oré oré/dité dité/vit





