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Nr. 742, datë 9.9.2015

PËR FUNKSIONIMIN DHE MENAXHIMIN E REGJISTRIT TË SHKARKIMIT E TË TRANSFERIMIT TË NDOTËSVE, MIRATIMIN E LISTËS SË VEPRIMTARIVE DHE TË NDOTËSVE, QË JANË SUBJEKT I KËTIJ REGJISTRI, SI DHE TË FORMULARIT TË DEKLARIMIT TË TË DHËNAVE PËR SHKARKIMET DHE PËR TRANSFERIMIN E NDOTËSVE NGA OPERATORI[footnoteRef:1] [1:  Ky projektvendim transpozon pjesërisht Rregulloren EC/166/2006 mbi Regjistrin Evropian të Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve, amenduar me Rregulloren EC/596/2009.
] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe në zbatim të pikës 4, të nenit 32, të ligjit nr. 10431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave
	
VENDOSI:

KREU I
QËLLIMI DHE OBJEKTI

1. Ky vendim krijon regjistrin e shkarkimit dhe të transferimit të ndotësve në Republikën e Shqipërisë (më poshtë referuar “RSHTN”), në formën e një baze të dhënash elektronike publike, për të lehtësuar pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore, me qëllim parandalimin dhe uljen e ndotjes së mjedisit.
2. Termat e përdorur në këtë vendim kanë të njëjtin kuptim me termat e ligjit nr. 10431/2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, të ligjit nr. 10448/2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, ligjit nr. 10463/2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, ligjit nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, ndërsa termat e mëposhtëm kanë kuptimin, si më poshtë vijon:
a) “Burim i shpërndarë”, disa burime të vogla ose të përhapura, të cilat shkarkojnë ndotës në tokë, ajër ose ujë, ndikimi i kombinuar dhe kumulativ i të cilave është i konsiderueshëm dhe tejkalon normat e shkarkimeve; 
b) “Impianti”, një ose më shumë instalime në të njëjtën vendndodhje dhe me të njëjtin operator;
c) “Ndotës”, një substancë ose një grup substancash që mund të jenë të dëmshme për shëndetin e njeriut, për shkak të vetive dhe të shkarkimit të tyre në mjedis; 
ç) “Transferime jashtë territorit të impiantit”, lëvizja e mbetjeve përtej kufijve të impiantit, të destinuara për rikuperim ose asgjësim, si dhe lëvizja e ndotësve në ujërat e ndotura, të destinuara për trajtim;
d) “Ujëra të ndotura”, ujërat e ndotura industriale, shtëpiake, urbane dhe uji i përdorur industrial, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi për menaxhimin e integruar të burimeve ujore; 
dh) “Vendndodhje”, pozicioni gjeografik i impiantit;
e) “Vit i raportimit”, viti kalendarik për të cilin duhet të mblidhen të dhëna për shkarkimin e ndotësve dhe transferimin e tyre jashtë impiantit.

KREU II
PËRMBAJTJA, KRIJIMI DHE STRUKTURA E RSHTN-së 

1. RSHTN-ja përmban informacion, për:
a) shkarkimet e ndotësve, sipas përcaktimit të pikës 1/a, kreu III, të këtij vendimi, të cilët raportohen nga operatori i instalimit që kryen veprimtari sipas përcaktimit të shtojcës 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi, në vijim referuar si “operatori i instalimit”;
b) transferimet e mbetjeve jashtë territorit të impiantit, sipas përcaktimit të pikës 1/b, kreu III, të këtij vendimi, dhe të ndotësve në ujërat e ndotur, sipas përcaktimit të pikës 1/c, kreu III, të këtij vendimi, të cilët raportohen nga operatorët e impianteve që kryejnë veprimtari sipas përcaktimit të shtojcës 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi;
c) shkarkimet e ndotësve nga burime të shpërndara, sipas përcaktimit të pikës 1, kreu IV, të këtij vendimi, kur ky informacion është i disponueshëm.
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) krijon, mban dhe publikon RSHTN-në, duke i paraqitur të dhënat, si në formë të agreguar, ashtu edhe në formë jo të agreguar, në mënyrë që shkarkimet dhe transferimet e ndotësve të mund të kërkohen dhe të identifikohen, sipas:
a) shërbimit, duke përfshirë kompaninë mëmë të impiantit, në rastet kur është e zbatueshme, si dhe vendndodhjen e tij gjeografike, përfshirë këtu edhe basenin e lumit;
b) veprimtarisë;
c) ndotësit ose mbetjeve, sipas rastit;
ç) përbërësit mjedisorë (ajër, ujë, tokë), në të cilët ndotësi është shkarkuar;
d) transferimeve të mbetjeve jashtë territorit të impiantit dhe të destinacionit të tyre, sipas rastit;
dh) transferimeve të ndotësve në ujëra të ndotura jashtë territorit të impiantit;
e) burimeve të shpërndara të ndotësve;
ë) pronarit ose operatorit të impiantit.
3. RSHTN-ja publikohet dhe është i hapur për publikun,në mënyrë që informacioni i tij të merret dhe të përdoret lehtësisht nëpërmjet rrugës elektronike. Informacioni duhet të jetë i pandërprerë dhe i përditësuar. Struktura e RSHTN-së përfshin të gjitha të dhënat për, të paktën, dhjetë vitet e fundit të raportuara dhe lejon zgjerimin e mëtejshëm të bazës së të dhënave për vitet në vazhdim. 

KREU III
DETYRIMI PËR RAPORTIM NGA OPERATORI 

1. Operatori i impiantit, që kryen një ose disa prej veprimtarive të përcaktuara në shtojcën 1, bashkëlidhur këtij vendimi, dhe tejkalon kufirin përkatës të kapacitetit, i raporton çdo vit AKM-së sasitë, për: 
a) shkarkimet në ajër, ujë dhe tokë të çdo ndotësi, sipas përcaktimit të shtojcës 2, bashkëlidhur këtij vendimi, për të cilin është tejkaluar vlera kufi e shkarkimit, e përcaktuar në këtë shtojcë;
b) transferimet jashtë territorit të impiantit të mbetjeve të rrezikshme, që i kalojnë 2 tonë në vit ose të mbetjeve jo të rrezikshme, që i kalojnë 2000 tonë në vit, për çdo veprimtari rikuperimi ose asgjësimi të tyre, me përjashtim të veprimtarive të asgjësimit përmes trajtimit në tokë dhe injektimit në thellësi, sipas përcaktimit në pikën 3, kreu III, të këtij vendimi, duke shënuar përkatësisht me R ose D kur mbetja parashikohet të rikuperohet ose të asgjësohet, si dhe lëvizjet ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme, duke shënuar emrin dhe adresën e rikuperuesit ose të asgjësuesit të mbetjeve dhe vendndodhjen e sheshit ku kryhet rikuperimi ose asgjësimi;
c) transferimet jashtë territorit të impiantit, për çdo ndotës që tejkalon vlerën kufi, të përcaktuar në shtojcën 2, kolona 1b, bashkëlidhur këtij vendimi, përmes ujërave të ndotura, që trajtohen sipas legjislacionit në fuqi.
2. Raporti i operatorit, sipas përcaktimit të pikës 1 më lart, shoqërohet me shpjegimin nëse informacioni bazohet në matje, llogaritje ose vlerësime të përafërta.
3. Mbetjet, që i nënshtrohen procesit të asgjësimit sipas metodës “trajtim në tokë” dhe “injektim në thellësi”, raportohen si shkarkim në tokë vetëm nga operatori i instalimit që gjeneron mbetjet.
4. Operatori i instalimit që kryen një ose disa nga veprimtaritë e përcaktuara në shtojcën 1, bashkëlidhur këtij vendimi, me kapacitet më të lartë se ato që përcaktohen në këtë shtojcë, i raporton çdo vit AKM-së informacionin që kërkohet në shtojcën 3, bashkëlidhur këtij vendimi, në rast se ky informacion nuk i është dhënë me parë AKM-së, në zbatim pikës 1, kreu III, të këtij vendimi.
5. Operatori i instalimit raporton metodën analitike dhe/ose metodën e llogaritjes me të cilat janë përftuar të dhënat e raportuara prej tij.
6. Raporti për shkarkimet e përcaktuara në shtojcën 2, bashkëlidhur këtij vendimi, sipas përcaktimeve të pikës 1/a, kreu III, të këtij vendimi, përfshin të gjitha shkarkimet nga të gjitha veprimtaritë e zhvilluara në territorin e instalimit, të përcaktuara në shtojcën 1, bashkëlidhur këtij vendimi.
7. Operatori përfshin në raport, sipas përcaktimeve në pikat 1 deri në 6, kreu III, të këtij vendimi, të dhëna për shkarkimet dhe transferimet që gjenerohen si rezultat i tërësisë së veprimtarive të planifikuara, aksidentale, rutinë dhe jorutinë. Operatori përcakton në raport, në mënyrë të posaçme, të dhënat për shkarkimet aksidentale.
8. Operatori i instalimit mbledh, sipas një frekuence periodike, informacionin e nevojshëm për të përcaktuar se cilat nga shkarkimet e instalimit dhe nga transferimet jashtë territorit të tij janë subjekt i kërkesave për raportim, sipas përcaktimeve në pikat 1 deri në 6, kreu III, të këtij vendimi.
9. Në përgatitjen e raportit, sipas përcaktimeve në pikat 1 deri në 6, kreu III, të këtij vendimi, operatori përfshin informacionin më të mirë të mundshëm, i cili mund të përmbajë të dhëna nga monitorimi, faktorët e shkarkimeve, ekuacionet e bilancit të masës, monitorimin ose llogaritjet e tjera jo të drejtpërdrejta, vlerësime inxhinierike dhe metoda të tjera, në përputhje me pikën 1, kreu IV, të këtij vendimi.
10. Operatori i instalimit mban të dhënat që shërbejnë për raportimin për shkarkimet dhe transferimet e ndotësve apo mbetjeve jashtë territorit të instalimit për një periudhë 5-vjeçare, duke filluar nga viti i fundit kur është bërë raportimi. Në këto të dhëna përshkruhet edhe metodologjia e përdorur për grumbullimin e tyre.
11. AKM-ja përcakton, për secilin nga operatorët që kërkon të ruhet konfidencialiteti i informacionit të dhënë për impiantin, nëse ky informacion është objekt i legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar si sekret shtetëror, tregtar apo për ruajtjen e të dhënave personale.
12. Operatori i instalimit, në zbatim të këtij vendimi, përgatit raportin për AKM-në, sipas modelit të përcaktuar në shtojcën 3, bashkëlidhur këtij vendimi.
13. Operatori i instalimit përgatit raportin për një vit kalendarik dhe e dërgon pranë AKM-së, brenda datës 1 prill të vitit pasardhës.

KREU IV
SHKARKIMET NGA BURIME TË SHPËRNDARA

1. AKM-ja përfshin, në seksionin përkatës të RSHTN-së, edhe informacion për shkarkimet nga burime të shpërndara, kur ky informacion ekziston.
2. Informacioni i kërkuar në pikën 1, të këtij kreu, organizohet në mënyrë të tillë që të lejojë publikun të kërkojë dhe të gjejë lehtësisht informacion për shkarkimet e ndotësve nga burime të shpërndara, në bazë qarku, si dhe metodologjinë e përdorur për grumbullimin e të dhënave.
3. AKM-ja, kur vlerëson se të dhënat për shkarkimet e ndotësve nga burime të shpërndara mungojnë, merr masa për të filluar monitorimin e tyre.

KREU V
GARANTIMI I CILËSISË, VLERËSIMI, E DREJTA E INFORMIMIT, PJESËMARRJA E PUBLIKUT DHE E DREJTA E ANKIMIT

1. Operatori i instalimit që ka detyrimin për raportim, sipas përcaktimeve në pikat 1 deri në 6, kreu III, të këtij vendimi, është përgjegjës për vërtetësinë dhe cilësinë e informacionit që raporton.
2. AKM-ja analizon dhe verifikon cilësinë e të dhënave të paraqitura nga operatori i instalimit, nëse janë të plota, të vazhdueshme dhe të besueshme, dhe i publikon ato në faqen e saj zyrtare të internetit, brenda 90 ditëve nga data e raportimit nga operatori, referuar afatit në pikën 13, kreu IV, të këtij vendimi.
3. AKM-ja publikon RSHTN-në në faqen e saj zyrtare të internetit, si pjesë të Sistemit të Informacionit Mjedisor, sipas përcaktimit në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e mjedisit.
4. AKM-ja i siguron publikut mundësinë për të dhënë komente, informacione, analiza ose opinione lidhur me funksionimin e RSHTN-së.
5. Publiku ushtron të drejtën e ankimit, lidhur me mosrespektimin e së drejtës për të marrë informacionin mjedisor, sipas legjislacionit në fuqi.
6. Ngarkohen Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i fillon efektet juridike në datën 1 qershor 2016.
	
KRYEMINISTRI
Edi Rama
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Numri Aktiviteti Kufiri i Kapacitetit
operojné né ményré té pavarur dhe 1 shérbejné njé ose disa
aktiviteteve t& késaj Shtojce
6 Prodhimi dhe pérpunimi i letrés dhe drurit
a. Impjante industriale pér prodhimin e brumit t& letrés nga -
druri ose materiale fibroze té ngjashme
b. Impjante industriale pér prodhimin e letrés dhe kartonit dhe | Me njé kapacitet prodhimi prej 20 toné né dité
produkteve t& tjera primare prej druri (si¢ jané kartoni nga
letra e ricikluar, fibratdhe kompensatat)
& Impjante industriale pér ruajtjen e drurit dhe produkteve prej | Me njé kapacitet prodhimi prej 50 m° né dits
druri me kimikate
7 Prodhimi intensiv 1 bagétive dhe akuakulturés
a. Instalimet pér rritjen intensive t&:
i Pulave Me 40 000 vende pér pularing
ii.  Derrave i) Me 2 000 vende pér prodhimin e derrave
(mbi 30 kg)
ii) Me 750 vende pér dosat
b. Akuakultura intensive Me njé kapacitet prodhues prej 1 000 toné peshk ose
molusqe né vit
8 Produkte shtazore dhe bimore (perime) nga sektori 1
ushqimit dhe pijeve
a. Thertoret Me njé kapacitet prodhimi kafshésh té therura prej 50
toné né dité
b. Trajtimi dhe pérpunimi & synon prodhimin e produkteve
ushgimore dhe pijeve nga:
i Léndét e para shtazore (pérve¢ quméshtit) Me njé prodhim produkti t& gatshém prej 75 toné né
dité
ii.  Léndét e para bimore (t& perimeve) Me njé prodhim produkti t& gatshém prej 300 toné né
dité (vlera mesatare né baza tremujore)
ci Trajtimi dhe pérpunimi i quméshtit Me njé kapacitet pér té marré 200 toné qumésht né dité
(vlera mesatare né baza vjetore)
9 Aktivitete t& tjera
a. Impjantet pér para-trajtimin (operacione té tilla si larja, Me njé kapacitet trajtimi prej 10 tong né dité
zbardhja, lustrimi) ose ngjyrosjen e fibrave ose tekstileve
b. Impjantet pér rregjjen e lékurave dhe peligeve Me njé kapacitet trajtimi prej 12 toné produkt 1
gatshém ng dité
c. Instalimet pér trajtimin e sipérfages sé substancave, Me njé kapacitet konsumi prej 150 kg né oré ose 200
objekteve ose produkteve, qé pérdorin tretés organiké, né toné né vit
ményré t& veganté pér veshjen, printimin, mbéshtjelljen,
hegjen e yndyrnave, hidroizolimin, dhénien e pérmasave,
lyerjen, pastrimin ose saturimin
d. Instalimet pér prodhimin e karbonit (qymyrit t& djegur) ose -
elektro-grafitit népérmjet incinerimit ose grafitizimit
e. Instalimet pér ndértimin e, dhe lyerjen ose hegjen e bojés Me njé kapacitet pér anije 100 m té gjata

nga anijet

Shénim pér Shtojcén 1

N& ato raste kur nuk &shté treguar vlera ¢ lejuar e kapacitetit né tabels, do t& thoté se t& gjitha
impiantet né kété aktivitet, pavarésisht nga kapaciteti i tyre, jané subjekt i kérkesave t& kétij
vendimi.
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Shtojca 2

Lista e ndotésve

Shkarkimet ¢ ndotésve q& u pérkasin disa kategorive ndotésish duhet t& raportohen pér
secilén nga kéto kategori.

Nr. Numri Ndotési * Formula kimike Vlera kufi pér shkarkimet(kolona 1)’
CAS ose shkurtimi
Shkarkimet | Shkarkimet né | Shkarkimet né
né ajér ujé toké
(kolona 1a) (kolona 1b) (kolona 1c)
kg/vit kg/vit kg/vit
1 74-82-8 Metani CH4 100,000
2 630-08-0 Monoksidi 1 CO 500,000
karbonit
3 124-38-9 Dioksidi 1 karbonit CcO2 100 miliong
4 Hidro- HFC 100
fluorokarburet
5 10024-97-2 | Oksidi i azotit N20 10,000
6 7664-41-7 Amoniaku NH3 10,000
7 Pérbérjet organike & | NMVOC 100,000
pagéndrueshme jo-
metan
8 Oksidet e azotit NOx / NO2 100,000
9 Perfluorokarburet * | PFC 100
10 2551-62-4 Hekzafluori 1 SF6 50
squfurit
11 Oksidet e squfurit SOx/SO2 150,000
12 Azoti total 50,000 50,000
13 Fosfori total 5,000 5,000
14 Hidroklorofluorkarb | HCFC 1
uret ’
15 Klorofluorkarburet © | CFC 1
16 Halonet 1
17 Arseniku dhe As 20 5 5
pérbérjet ©
18 Kadmiumi dhe Cd 10 5 5
pérbérjet®
19 g(romi dhe pérbérjet | Cr 100 50 50
20 Bakri dhe pérbérjet” | Cu 100 50 50
21 Meérkuri dhe Hg 10 1 1
pérbérjet ©
22 Nikeli dhe pérbérjet® | Ni 50 20 20
23 Plumbi dhe Pb 200 20 20
pérbérjet®
24 Zinku dhe pérbérjet” | Zn 200 100 100
25 15972-60-8 | Alaklori 1 1
26 309-00-2 Aldrini 1 1 1
27 1912-24-9 Altrazini 1 1
28 57-74-9 Klordani 1 1 1
29 143-50-0 Klordekoni 1 1 1
30 470-90-6 Klorfenvinfosi 1 1
31 85535-84-8 | Kloro-alkanet Ci0-Ci3 1 1
32 2021-88-2 Klorpirifosi 1 1
33 50-29-3 DDT 1 1 1
34 107-06-2 1,2-dikloroetani EDC 1,000 10 10
35 75-09-2 Diklorometani DCM 1,000 10 10
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Nr. Numri Ndotési * Formula kimike Vlera kufi pér shkarkimet(kolona 1)’
CAS ose shkurtimi
Shkarkimet | Shkarkimet né | Shkarkimet né
né ajér ujé toké
(kolona 1a) (kolona 1b) (kolona 1c¢)
kg/vit kg/vit kg/vit
36 60-57-1 Dieldrini 1 1 1
37 330-54-1 Diuroni 1 1
38 115-29-7 Endosulfani 1 1
39 72-20-8 Endrini 1 1 1
40 Pérbérjet organike t& | AOX 1,000 1,000
halogjenuara’®
41 76-44-8 Heptaklori 1 1 1
42 118-74-1 Hekzaklorbenzeni HCB 10 1 1
43 87-68-3 Hekzaklorbutadieni | HCBD 1 1
44 608-73-1 1,2,3,4,5,6- HCH 10 1 1
hekzaklorciklohekza
ni
45 58-89-9 Lindani 1 1 1
46 2385-85-5 Mireksi 1 1 1
47 PCDD + PCDF 0.0001 0.0001 0.0001
(dioksinat + furanet)
(si Teq)*®
48 608-93-5 Pentaklorobenzeni 1 1 1
49 87-86-5 Pentaklorofenoli PCP 10 1 1
50 1336-36-3 Bifenilet e PCB 0.1 0.1 0.1
poliklorinuara
51 122-34-9 Simazini 1 1
52 127-18-4 Tetrakloretileni PER 2,000 10
53 56-23-5 Tetraklormetani TCM 100 1
54 12002-48-1 | Triklorobenzenet (t&¢ | TCB 10 1
gjitha izomeret)
55 71-55-6 1,1,1-trikloroetani 100
56 79-34-5 11,22~ 50
tetrakloroetani
57 79-01-6 Trikloroetileni 2,000 10
58 67-66-3 Triklorometani 500 10
59 8001-35-2 Toksafeni 1 1 1
60 75-01-4 Klorur vinili 1,000 10 10
61 120-12-7 Anthraseni 50 1 1
62 | 71-43-2 Benzeni 1,000 | 200 si BTEX" | 200si BTEX'
63 Difenileteret e PBDE 1 1
bromura'?
64 Nonilfenolet dhe NP /NPE 1 1
etoksilate e
nonilfenolit
65 100-41-4 Etil benzeni 200 si BTEX" | 200 si BTEX"
66 75-21-8 Oksid etileni 1,000 10 10
67 34123-59-6 | Izoproturoni 1 1
68 91-20-3 Naftalina 100 10 10
69 Pérbérjet Sn 50 50
organokallaj (st
kallaj total)
70 117-81-7 di-(2-etil hekzil) DEHP 10 1 1
ftalati
71 108-95-2 Fenolet (si total )™ 20 20
72 Hidrokarburet PAH 50 5 5
polociklike

aromatike **
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Nr. Numri Ndotési* Formula kimike Vlera kufi pér shkarkimet(kolona 1)”
CAS ose shkurtimi
Shkarkimet | Shkarkimet né | Shkarkimet né
né ajér ujé toké
(kolona 1a) (kolona 1b) (kolona 1c)
kg/vit kg/vit kg/vit
73 108-88-3 Tolueni 200 si BTEX"™ | 200 si BTEX"
74 Tributiltina dhe 1 1
pérbérjet I’
75 Trifeniltina dhe 1 1
pérbérjet ¢
76 Karboni organik TOC 50,000
total
(sitotal C ose
COD/3)
77 1582-09-8 Trifluralina 1 1
78 1330-20-7 [ Ksilenet’ 200 si BTEX"' [ 200 si BTEX'"
79 Kloridet (sitotal Cl) | Cl 2 miliong 2 miliong
80 Klori dhe pérbérjet | HC1 10,000
inorganike
(siHCI)
81 1332-21-4 Asbesti 1 1 1
82 Cianuret (si total CN 50 50
CN)
83 Fluoruret (sitotal F) | F 2,000 2,000
84 Fluori dhe pérbérjet | HF 5,000
inorganike
(siHF)
85 74-90-8 Cianur hidrogjeni HCN 200
86 Thérrmijat PMjo 50,000
87 1806-26-4 Oktilfenolet dhe 1
etoksilatet e
oktilfenolit
88 206-44-0 Fluoroantenet 1
89 465-73-6 Izodrini 1
20 36355-1-8 Hekzabromobifenili 0.1 0.1 0.1
91 191-24-2 Benzo(g,h,i)perileni

Shénime pér Shtojcen 2
1. Nése nuk specifikohet ndryshe, secili nga ndotésit e specifikuar n& Shtojcén 2 do t&
raportohet si masa totale e atij ndotési, ose né rastet kur ndotési &shté njé grup substancash, si
masa totale e grupit.
2. Njé& boshllgk n& kolong tregon se parametri dhe mesatarja né fjalé nuk pérb&jné njé

kérkesé raportuese.
3. Masa totale ¢ hidro-fluorokarbureve: shuma ¢ HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee,

HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa,

HFC245¢ca, HFC365mfec.
4. Masa totale e perfluorokarbureve: shuma e CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12,

C6F14.

5. Masa totale e substancave q& pérfshijné izomerét e tyre t&:
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a. CHFCI2 (HCFC-21) n  CH3CF2CI (HCFC-142b) z.  C3H2F3CI3 (HCFC-233)

b. CHF2CI(HCFC-22) o. C2H4FCI (HCFC-151) aa. C3H2F4CI2 (HCFC-234)

¢. CH2FCI(HCFC-31) p. C3HFCl6 (HCFC-221) bb. C3H2F5CI (HCFC-235)

d.  C2HFCl4 (HCFC-121) q.  C3HF2CI5 (HCFC-222) cc. C3H3FCl4 (HCFC-241)

e. C2HF2CI3 (HCFC-122) r.  C3HF3Cl4 (HCFC-223) dd. C3H3F2CI3 (HCFC-242)

f.  C2HF3CI2 (HCFC-123) s.  C3HFACI3 (HCFC-224) ee. C3H3F3CI2 (HCFC-243)

g.  C2HFACI (HCFC-124) t.  C3HF5CI2 (HCFC-225) ff.  C3H3F4Cl (HCFC-244)
u.  CF3CF2CHCI2 (HCFC- gg. C3H4FCI3 (HCFC-251)

h.  C2H2FCI3 (HCFC-131) 225ca) hh. C3H4F2CI12 (HCFC-252)

i C2H2F2CI2 (HCFC-132) v. CF2CICF2CHCIF i. C3H4F3Cl (HCFC-253)

j. C2H2F3Cl (HCFC-133) (HCFC-225¢b) . C3HSFCI2 (HCFC-261)

k. C2H3FCI2 (HCFC-141) w. C3HF6C] (HCFC-226) kk. C3H5F2Cl (HCFC-262)

1. CH3CFCI2 (HCFC-141b) x.  C3H2FCI5 (HCFC-231) 1. C3H6FCI (HCFC-271)

m. C2H3F2Cl (HCFC-142) y.  C3H2F2Cl4 (HCFC-232)

6. Masa totale e substancave qé pérfshijné izomerét e tyre té:

a. CFCI3 (CFC-11) f.  CF3Cl(CFC-13) k. C3F3CI5 (CFC-213)

b. CF2CI2 (CFC-12) g.  C2FCI5 (CFC-111) 1. C3F4Cl4 (CFC-214)

c.  C2F3CI3 (CFC-113) h.  C2F2Cl4 (CFC-112) m. C3F5CI3 (CFC-215)

d.  C2F4CI2 (CFC-114) i C3FCl7 (CFC-211) n.  C3F6CI2 (CFC-216)

e. C2F5CI(CFC-115) j. C3F2Cl6 (CFC-212) o. C3F7CI(CFC-217)

7. Masa totale e substancave qé pérfshijné izomerét e tyre té:

a.  CF2BrCl thalon-1211) ¢ C2F4Br2 (halon-2402) d.  CCl4 (tetrakloruri 1

b.  CF3Br (halon-1301) karbonit)

8. Té gjitha metalet duhet t& raportohen si masa totale e elementit né té gjitha format kimike té
pranishme né shkarkim.

9. Pérbérjet organike té halogjenuara t& cilat mund & absorbohen nga karboni 1 aktivizuar 1
shprehur si klorur.

10. Shprehur si I'-TEQ.

11. Ndotésit e vetém do té raportohen nése vlera e lejuar pér BTEX (parametri shumé e
benzenit, toluenit, etil benzenit, ksilenit) éshté tejkaluar.

12. Masa totale e difeniletereve té bromura té méposhtme: penta-BDE, okta-BDE dhe deka-
BDE.

13. Masa totale e fenolit dhe fenolet e thjeshta t& zévendésuara t& shprehura st karbon total.

14. Hidrokarburet policiklike aromatike (PAH) duhet té maten pér raportimin e emetimeve né
ajér si benzo(@)pireni (50-32-8), benzo(b)fluoroantent (205-99-2), benzo(k)fluoroanten: (207-08-
9), indeno(1,2,3-cd)pirent (193-39-5).

15. Masa totale e pérbérjeve té tributiltinés e shprehur simasa e tributiltinés.

16. Masa totale e pérbérjeve té trifeniltinés, e shprehur simasa e trifeniltingés.

17. Masa totale e ksilenit (orto-ksileni, meta-ksileni, para-ksilen).
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Shtojca 3
Formulari pér raportimin nga operatorit té té¢ dhénave pér shkarkimin dhe
transferimin e ndotésve

RREGJISTRI I SHKARKIMIT DHE TRANSFERIMIT TE
NDOTESVE
FORMULARIPER RAPORTIMIN E T§ DHENAVE PER
SHKARKIMIN DHE TRANSFERIMIN

Ministria e Mjedisit

Ky formular duhet t& plotésohet nga operatori i impiantit dhe t& dorézohet ne Agjencine
Kombetare te Mjedisit. Tregoni nése informacioni &shté bazuar né matje, llogaritje ose
vlerésime pér:

. Shkarkimet né& ajér, ujé dhe toké t& ndonjérit prej ndotésve ose mbetjeve t& listuara
né rastet kur vlera e lejuar &shté tejkaluar
° Transferimi jashté territorit te impiantit i mbetjeve t& rrezikshme >2 ton&/vit ose

mbetjeve t& parrezikshme > 2,000 tong/vit pér ¢do 1loj operacioni rikuperimi/riaftesimi ose
asgjésimi. Lévizja ndérkufitare e mbetjeve t& rrezikshme duhet t& pérfshijé emrin/adresén e
rikuperuesit dhe asgjésuesit, dhe vendin e rikuperimit/riaftésimit ose asgjésimit.

. Transferimi jashté territorit te impiantit i ¢do 1loj ndotési apo mbetjeje t& listuar né
ujérat e ndotur qé shkojné n& njé impiant trajtimi te ujérave t& ndotur, pér t& cilin &shté
tejkaluar vlera kufi

. Identifikoni ¢do 1loj shkarkimi aksidental t& ndotésve dhe mbetjeve t& listuara.

1. Emri dhe pozicioni i personit q& plotéson k&té Formular

2. Viti pér t& cilin jepet informacioni

3.Emri dhe numri i

identifikimit t& impiantit

4. Emri i kompanisé meme Identifikimi i impiantit

5. Rruga

6.Bashkia, Qarku
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7. Kodi postar

8. Shteti

9. Kordinatat e vend-ndodhjes

10. Bazenit lumit

11. Kodi NACE(4 shifror)

12. Véllimi i prodhimit

13. Aktiviteti ekonomik kryesor

14. Numri i instalimeve

15. Numri i punonjésve

16. Numri i oréve operative né vit

17. Hapésiré pér informacion tekst ose adresé interneti dhéné nga kompania operatore ose
ajo meme
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18. Listoni t& gjitha Aktivitetet duke pérdorur numrin ID t& dhéné né Shtojcen 1 (plus
Kodin KPIN atje ku &shté i disponueshém)

Aktiviteti kryesor Aktiviteti 2 Aktiviteti 3 Aktiviteti 4
Aktiviteti 5

....... vazhdoni né njé flets t& vegant& po t& jeté e nevojshme
19. T& dhénat e emetimeve né ajér pér impiant pér ¢do ndotés q& tejkalon vleren kufi t&
dhéné n& Shtojcen 2. Pér ¢do ndotés pérfshini nése kjo &shté matur (M), llogaritur (L) or
vlerésuar (V). Pérshkruani metodén e pérdorur pér t& matur (M) ose llogaritur (L) ose
vlerésuar (V) sasité pér secilin ndotés. Pér ¢do ndotés jepni totalin (T) n& kg/vit.
Identifikoni si (A) shkarkimet aksidentale t& ¢do ndot&si né kg/vit:

Shkarkimet né ajér
Ndotési Metoda Sasia
Nr. Shtojca | Emri M/L/V Metoda e | T (total) A
2 pérdorur (kg/vit) (aksidental)

(ke/vit)

Vazhdoni ng
rreshta t&
tjerd nése
&shté e
nevojshme

20. T& dhénat e shkarkimeve né ujé pér impiant pér ¢do ndotés & tejkalon vleren kufi t&
dhéné n& Shtojcen 2. Pér ¢do ndotés pérfshini nése kjo &shté matur (M), llogaritur (L) or
vlerésuar (V). Pérshkruani metodén e pérdorur pér t& matur (M) ose llogaritur (L) ose
vlerésuar (V) sasité pér secilin ndotés. Pér ¢do ndotés jepni totalin (T) n& kg/vit.
Identifikoni si (A) shkarkimet aksidentale t& ¢do ndot&si né kg/vit:

Shkarkimet né ujé
Ndotési Metoda Sasia
Nr. Shtojca | Emri M/L/V Metoda e | T (total) A
2 pérdorur (kg/vit) (aksidental)

(ke/vit)

Vazhdoni ng
rreshta t&
tjeré nése
&shté e
nevojshme

21. T& dhénat ¢ shkarkimit né& toké pér impiant pér ¢do ndotés qé& tejkalon vleren kufi t&

dhéné né& Shtojcen 2. Pér ¢do ndotés pérfshini nése kjo &shté matur (M), logaritur (L) or
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vlerésuar (V). Pérshkruani metodén e pérdorur pér t& matur (M) ose llogaritur (L) ose
vlerésuar (V) sasité pér secilin ndotés. Pér ¢do ndotés jepni totalin (T) n& kg/vit.
Identifikoni si (A) shkarkimet aksidentale t& ¢do ndotési né kg/vit:

Shkarkimet né toké
Ndotési Metoda Sasia
Nr. Shtojca | Emri M/L/V Metoda e | T (total) A
2 pérdorur (kg/vit) (aksidental)

(ke/vit)

Vazhdoni ng
rreshta t&
tjerd nése
&shté e
nevojshme

22. Transferimet jashté territorit te impiantit t& ¢do ndotési q& shkon né nje impaint trajtimi
per ujérat ¢ ndotur né kg/vit qé tejkalojné vleren kufi te pércaktuar né Shtojcen 2. Pér ¢do
ndotés pérfshini nése kjo &shté matur (M), llogaritur (L) or vlerésuar (V). Pérshkruani
metodén e pérdorur pér t& matur (M) ose llogaritur (L) ose vler&suar (V) sasité pér secilin
ndotés:

Transferimet jashté territorit te impiantit té ndotésve né ujérat e ndotur

Ndotési Metoda Sasia
Nr. Shtojca | Emri M/L/V Metoda e | T (total) A
2 pérdorur (kg/vit) (aksidental)
(kg/vit)

Vazhdoni ng
rreshta t&
tjerd nése
&shté e
nevojshme

23. Listoni t& gjitha transferimet jashté territorit te impiantit t& mbetjeve t& rrezikshme
(tong/vit) pér impiant & tejkalojné 2 ton&/vit brenda Shqipérisé, duke treguar nése kjo gjé
béhet pér rikuperim/riaftésim (R) ose asgjesim (D). Pérshkruani metodén e pérdorur pér t&
matur (M) ose llogaritur (L) ose vler&suar (V) sasité pér mbetjet e rrezikshme:

Transferimet jashté territorit te impiantit, por brenda Shqipérisé, té¢ mbetjeve té
rrezikshme

Sasia | Metoda
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Sasia Aktiviteti 1 trajtimit  t8 | M/L/V Metoda e pérdorur
(ton&/vit) mbetjeve
(R ose D)

Vazhdoni né rreshta té tjers
nése &shté e nevojshme

24. Listoni t& gjitha transferimet jasht& territorit te impiantit qe eskportohen jashté
Shqipérisé t& mbetjeve t& rrezikshme (tond/vit) pér impiant & tejkalojné 2 toné/vit, duke
treguar nése kjo gjé bé&het pér rikuperim/riaftésim (R) ose asgjesim (D). Pérshkruani
metodén e pérdorur pér t& matur (M) ose llogaritur (L) ose vlerssuar (V) sasité pér mbetjet
e rrezikshme. Jepni emrin dhe adresén e asgjésuesit dhe t& destinacionit t& asgjésimit, pér t&
gjitha transferimet jashté territorit te impiantit t& mbetjeve t& rrezikshme q& eksportohen
jashté Shqipérisé:

Transferimet jashté territorit te impiantit té¢ mbetjeve té rrezikshme né vende té
tjera

Sasia Metoda
Sasia Operacio | M/L/V | Metoda | Emri i Adresa e Adresa e
(tong/vit) | ni i e rikuperuesit | rikuperues | vendit aktual t&
trajtimit pérdorur | /asgjesuesit | it/asgjesue | rikuperimit/asg
t& sit jesimit
mbetjeve
(R ose
D)

Vazhdoni ng
rreshta t& tjeré
nése &shté e
nevojshme

25. Listoni t& gjitha transferimet jashté territorit te impiantit t& mbetjeve t& jo te rrezikshme
(tong/vit) pér impiant gé tejkalojné 2,000 ton&/vit, duke treguar nése kjo gjé béhet pér
rikuperim/riaftésim (R) ose asgjesim (D). Pérshkruani metodén e pérdorur pér t& matur
(M) ose llogaritur (L) ose vlerésuar (V) sasité e mbetjeve:

Transferimet jashté territorit te impiantit t€ mbetjeve té jo te rrezikshm

Sasia Metoda
Sasia Operacioni 1 trajtimit t8 | M/L/V Metoda e pérdorur
(ton&/vit) mbetjeve
(R ose D)

Vazhdoni né rreshta té tjers
nése &shté e nevojshme
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Vetém pér pérdorim zyrtar:
Emri i Autoritetit Kompetent qe mund t’1 pérgjigjet pyetjeve te publikut:

Rruga .
Qyteti
Numri i telefonit
Numri i faksit ...
Adresa e emailit .
Personi i kontaktit ...
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Shtojca 1

Lista e instalimeve g€ jané subjekt raportimi

Numri Aktiviteti Kufiri i Kapacitetit
i Sektori energjitik
a. Rafinerité e vajit mineral dhegazit | -
b. Instalimetpér gazifikimin dhe léngézimin | -——
& Stacionet termocentrale dhe sisteme té tjera incinerimi Me kapacitet SOMW
d. Furratekoksit |-
e. Fabrikat e qymyrit Me kapacitet 1 ton né oré
£ Instalimet pér prodhimin e produkteve t& qymyrit dhe | -—
karburanteve solidé pa tym
2 Prodhimi dhe pérpunimi i metaleve
a. Instalimet pér pjekjen ose bashkimin pa shkrirjeté | -—
xeheroréve té metaleve (duke pérfshiré kétu xeherorin e
sulfurit)
b. Instalimet pér prodhimin e gizés ose té gelikut t& Me kapacitet 2,5 ton né oré
papérpunuar (shkrirja parésore ose dytésore) duke pérfshiré
metodén e derdhjes sé vazhdueshme
c. Instalimet pér pérpunimin e metaleve t& zeza:
a. Fabrikat e petézimit né té nxehts Me kapacitet 20 ton né oré pér celik t& papérpunuar
il. Punishtet e hekurit (farkat) me gekic Me njé energji prej 50 kiloxhaul pér ¢ekig, ku fugia
kalorifike e pérdorur i kalon 20 MW
iii. Aplikimet e veshjeve mbrojtése pér metalet e shkrira me | Me njé kapacitet hyrés prej 2 ton né oré gelik t&
njéra tjetrén papérpunuar
d. Fonderité e metaleve t& zeza Me njé kapacitet prodhues prej 20 ton né dité
& Instalimet pér metalet me ngjyra pér:
i prodhimin e metaleve me ngjyraté | -
papérpunuaranga xeherorét ,pérqéndrimet ose 1éndé té para
dytésore nga progese metalurgjike, kimike ose elektrolitike
il shkrirjen, pérfshiré aliazhet, e metaleve me ngjyra, | Me nje kapacitet shkrirés prej 4 ton né dité pér
pérfshiré produktet e rikuperuara (rafinimin, derdhjet né plumbin dhe kadmiumin ose 20 ton né dité pér t&
forma ng fonderiet)) gjitha metalet e tjera
f. Instalimet pér trajtimin e sipérfageve t& materialeve prej Ku véllimi i kontenierit trajtues &shté i barabarté me
metali dhe plastike qé pérdorin njé process elektrolitik ose 30m?
kimik
3 Industria e mineraleve
a. Minierat néntokésore dhe operacionet e lidhura me to -
b. Minierat dhe gurroret né sipérfage Atje ku sipérfaqja e zones efektivisht né operacione
nxjerrése éshté e barabarté me 25 hektarg
c. Instalimet pér prodhimin e:
i Klinkerit t& cimentos né furra rrotulluese Me nje kapacitet prodhues prej 500 tong né dité
il Gélgeres né furra rrotulluese Me nje kapacitet prodhues prej 500 toné né dité
iil. Klinkerit t& ¢imentos ose gélqeres né furra té tjera Me nje kapacitet prodhues prej 500 tong né dité
d. Instalimet pér prodhimin e asbestit dhe manifakturimin e -
produkteve me bazé asbestin
e. Instalimetpér prodhimin e manifakturimin e gelqit, pérfshiré | Me njé kapacitet shkrirés prej 20 tong né dité
fibrat prej gelgi
f. Instalimet pér shkrirjen e substancave minerale, perfshiré Me njé kapacitet shkrirés prej 20 tong né dité
prodhimin e fibrave minerale
g Instalimet pér manifakturimin e produkteve prej geramike Me njé kapacitet prodhues prej 75 toné né dité ose me
népérmjet flakés, né veganti tjegullat e gative, tullat, tullat njé kapacitet furre prej 4m® dhe me njé densitet t&
refrektare pllakat, gresi ose porcelani pércaktuarprej 300 kg/m’ pér furré
4 Industria kimike
a. Instalimet kimike pér prodhimin né shkallé industriale t&

kimikateve organike bazg, si¢ jané:

i Hidrokarburet e thjeshta (lineare ose ciklike, t&
ngopura ose t& pangopura, alifatike ose aromatike)

ii.  Hidrokarburet q& pérmbajné oksigjen si¢ jané





image2.jpeg
Numri

Aktiviteti

Kufiri i Kapacitetit

alkoolet, aldehidet, ketonet, acidet karboksilike, esteret,
acetatet, eteret, peroksidet, rréshirat epokside

iii.  Hidrokarburet sulfurore

iv.  Hidrokarburet e azotit si¢ jané aminat, amidet,
pérbérjet e azotit ose pérbérjet e nitratit, nitrilet, cianuret,
izocianuret

v. _ Hidrokarburet q& pérmbajné fosfor

vi. _ Hidrokarburet halogjene

vil.  Pérbérjet organometalike

viii.  Materialet plastike bazé (polimeret, fibrat sintetike
dhe fibrat me bazé celuloze)

iX.  Gomat sintetike

X.  Ngjyruesit dhe pigmentet

xi. Agjentét qé veprojné tek sipérfaqet dhe
stabilizantét

Instalimet kimike pér prodhimin né shkallé industriale t&
kimikateve inorganike bazg, si¢ jané:

i Gazrat, si¢ jané amoniaku, klori ose kloruri i
hidrogjenit, fluori ose floruri 1 hidrogjenit, oksidet e
karbonit, pérbérjet e squfurit, oksidet e azotit, hidrogjeni,
dioksidi i squfurit, kloruri karbonik

il Acidet, si¢ jané acidi kromik, acidi fluorhidrik,
acidi fosforik, acidi nitrik, acidi klorhidrik, acidi sulfurik,
oleum, acidet sulfurore

iil. Bazat si¢ jang, hidroksidi i amonit, hidroksidi 1
kaliumit, hidroksidi i natriumit

iv. Kripérat, si¢ jané kloruri 1 amonit, kloruri 1
kaliumit, karbonati i kaliumit, karbonati i natriumit,
perborati, nitrati i argjendit

v. Jo metalet, oksidet e metaleve ose pérbérje té tjera
inorganike si¢ jané karbitet e kalciumit, silikoni, karbitet e
silikonit

Instalimet kimike pér prodhimin né shkallé industriale t&
plehérave kimike me bazé fosfori-, azoti- ose kaliumi
(plehéra té thjeshta ose t& pérbéra)

Instalimet kimike pér prodhimin né shkallg industriale t&
produkteve bazé pér shéndetin e biméve dhe té biocideve

Instalimet q& pérdorin njé process kimik ose biologjik pér
prodhimin né shkallé industriale t& produkteve farmaceutike
bazé

Instalimet pér prodhimin né shkallé industriale t& produkteve
eksplozive / shpérthyese dhe piroteknike

Manaxhimi 1 mbetjeve dhe ujérave t& pérdorur

Instalimet pér rikuperimin / riaftésimin ose depozitimin /
asgjesimin e mbetjeve té rrezikshme

Duke marré 10 toné né dité

Instalimet pér incinerimin e mbetjeve t& parrezikshme né
kéndvéshtrimin e Ligjit mbi Manaxhimin e Mbetjeve

Me njé kapacitet prej 3 toné né oré

Instalimet pér depozitimin / asgjesimin e mbetjeve t&
parrezikshme

Me njé kapacitet prej 50 toné né dité

Lendfillet (duke pérjashtuar lendfillet pér mbetjet inerte dhe
lendfillet t& cilat ishin t& mbyllura pérfundimisht para datés
16 Korrik 2001 ose lendfillet pér t& cilat ka kaluar afati 1
kujdesit pas mbylljes si¢ kérkohet nga Ligji mbi
Manaxhimin e Mbetjeve)

Duke marré 10 toné né dité ose me njé kapacitet total
prej 25 000 tong

Instalimet pér asgjesimin / depozitimin e skeleteve t&
kafshéve dhe mbetjeve shtazore

Me njé kapacitet trajtimi prej 10 tong né dité

Impjantet e trajtimit t& ujérave urbang t& pérdorur

Me njé kapacitet prej 100 000 ekuivalent popullimi
(ep)

Impjantet e trajtimit t& ujérave t& pérdorur industrialé qé

Me njé kapacitet prej 10 000 m3 né dité





