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PËR  DEKLARIMIN E ETALONEVE KOMBËTARE TË MATJEVE DHE MBAJTËSIT E TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 12, të ligjit nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për metrologjinë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

I. Të deklarojë si etalone kombëtare të njësive të matjes në Republikën e Shqipërisë, si më poshtë vijon: 
I.1 Në fushën e masës: 
I.1.1 Set gramarësh, i prodhuar nga kompania Hafner GmbH, numri serial 1890810, i klasës së saktësisë E1, diapazon matjeje 1mg-5kg. 
I.1.2 Gramar, i prodhuar nga kompania Hafner GmbH, numri serial 6690810, i klasës së saktësisë E1, diapazon matjeje 10kg.
I.2 Në fushën e densitetit:
I.2.1 Sferë silikoni 200g, prodhim i kompanisë Silisiumbearbeitiung Andrea Holm GmbH, numri serial 21120037.
I.3 Në fushën e forcës:
I.3.1 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi Z3, numri serial J09122, diapazon matjeje 10N-100N.
I.3.2 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi Z3, numri serial J12137, diapazon matjeje 20N-200N.
I.3.3 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi Z30A, numri serial 33330049, diapazon matjeje 50N-500N.
I.3.4 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi Z30A, numri serial 133330045, diapazon matjeje 0,1kN-1kN.
I.3.5 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi Z30A, numri serial 143730050, diapazon matjeje 0,2N-2 kN
I.3.6 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi Z3H2, numri serial J12192, diapazon matjeje 0,5kN -5kN.
I.3.7 Regjistrues force, prodhuar nga kompania GTM, tipi Z4, numri     serial 001-54115, diapazon matjeje 20kN-200kN.
I.3.8 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi Z4A, numri serial 094830035, diapazon matjeje 50kN-500kN.
I.3.9 Regjistrues force, prodhuar nga kompania GTM, tipi ZST, numri serial 56262, diapazon matjeje 60kN-600kN.
I.3.10 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi C3H2, numri serial H 67600, diapazon matjeje 100kN-1MN.
I.3.11 Regjistrues force, prodhuar nga kompania GTM, tipi  KTN-DZY, numri serial 56229, diapazon matjeje 0,2MN-2MN.
I.3.12 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi KDB , numri serial 092940001, diapazon matjeje 0,2MN-2MN.
I.3.13 Regjistrues force, prodhuar nga kompania HBM, tipi C18, numri serial 00285CAI, diapazon matjeje 0,3MN-3MN.
I.4 Në fushën e gjatësisë
I.4.1 Set kalibra xhonson, klasa “K” e saktësisë, tipi M121, numri serial 6044, sasia 122 copë, me diapazon nga 0,5 mm deri 100 mm. 
I.4.2 Set kalibra xhonson, klasa “K” e saktësisë, tipi M121, numri serial 6045, sasia 122 copë, me diapazon nga 0,5 mm deri 100 mm (të dy setet material çelik).
I.5 Në fushën elektrike
I.5.1 Standard Reference DC, prodhim i kompanisë Fluke, tip 732B, numri serial 9255701.
I.5.2 Rezistenca standard, prodhim të kompanisë Tettex, me diapazon  1 ohm deri 1Mohm, respektivisht me numra serial: 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279 dhe 3280. (Mbajtës i etaloneve Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Universiteti Politeknik i Tiranës).
I.6 Në fushën e presionit
I.6.1 Instrument matës (balancë presioni) digjital me dy sisteme matës,  prodhim i kompanisë DH Budenberg, tipi DPG 10A gaz dhe DPG 10A vaj gaz, numrat serialë 9987, 9988, 9990, kufijtë e matjeve: 0 bar – 2 bar dhe 0 psi – 1000 psi, presion jo – absolut. 
I.6.2 Balancë presioni me dy kufij matjeje: kufiri i ulët 1 bar – 70 bar dhe kufiri i lartë 10 bar – 700 bar, presion jo – absolut; prodhim i kompanisë DH – Budenberg; tip 580DX, numri serial 297K, numri serial i setit të gramarëve A8912. 
I.7 Në fushën e termometrisë
I.7.1 Qelizë pike 3 fishe uji, prodhim i Hart Scientific, tipi 5901A, numrat serialë G5031, G5029, kufijtë e matjeve: 0.01 °C.
I.7.2 Qelizë pike 3 fishe uji, prodhim i Isothec, tipi B11-50-270, numri serial B11 50 1013Q, kufijtë e matjeve: 0.01 °C.
I.7.3 Qelizë pike fikse merkuri, prodhim i Hart Scientific, tipi 5900, numri serial Hg 06157, kufijtë e matjeve: -38.8344 °C.
I.7.4 Qelizë pike fikse galiumi, prodhim i Isothec, tipi 17401, numri serial Ga510, kufijtë e matjeve: 29.7646 °C.
I.7.5 Qelizë pike fikse indiumi, prodhim i Isothec, tipi 17668, numri serial In166, kufijtë e matjeve: 156.5985 °C.
I.7.6 Qelizë pike fikse kallaji, prodhim i Isothec, tipi 17669, numri serial Sn236, kufijtë e matjeve: 231.928 °C.
I.7.7 Qelizë pike fikse zinku, prodhim i Hart Scientific, tipi 5906, numri serial Zn06054, kufijtë e matjeve: 419.527 °C.
I.8 Në fushën e lagështisë
I.8.1 Gjenerator lagështie, prodhim i E+E Elektronik Austri, tipi Humor 20, numri serial 111503000521, kufijtë e matjeve: 10% deri në 95%.
I.8.2 Matës i pikës së vesës, prodhim i Michell Instruments SRL, tipi S 8000,  integrale, numri serial 136463, kufijtë e matjeve: 90°C deri në 90 °C.
I.9 Në fushën e volumeve
I.9.1 Kontalitër, prodhim i kompanisë SAMPI SPA, tipi M7-4, numri serial 1403920-02, diapason matjejes:50-500 L/min.
I.10 Në fushën e kimisë
I.10.1 Analizuesi i alkoolit në frymëmarrje, prodhim i kompanisë Drager, Alcotest, tipi 7110 evidental,  numri serial ARCJ -00096.
I.10.2 Matës gazi, tipi rrotullues, prodhim i kompanisë Ritter, tipi TG 10, model 1, numri serial 0.53B.E74/201.
I.10.3 Pajisje për kontrollin e rrjedhjes, prodhim i kompanisë MKS Instrument, PR 4000B, tipi 1179, numri serial G503953G20, G503952G20.
II. Vlerat e etaloneve kombëtare të njësive të matjeve të lartpërmendura, si dhe pasiguritë e tyre, përcaktohen nga procesi periodik i kalibrimit në institutet homologe të vendeve të tjera, që kanë të deklaruar aftësitë matëse dhe kalibruese në bazën e të dhënave të BIPM-së (Bureau International des Poids et Measures).
III. Mbajtës i etaloneve kombëtare, të përmendura më sipër, është Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, përveç etalonit kombëtar të përcaktuar në pikën I.5.2, mbajtës i të cilit është Universiteti Politeknik i Tiranës.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
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