	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	      Viti 2016 – Numri 



VENDIM
Nr. 703, datë 12.10.2016

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRDITËSUAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË LISTËS SË MALLRAVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, QË I NËNSHTROHEN KONTROLLIT SHTETËROR TË IMPORT-EKSPORTEVE[footnoteRef:1] [1:  CELEX nr.32015R2420, rregullorja (BE) 2015/2420, Gazeta Zyrtare; O J L 340/1, 24 12. 2015, 
CELEX: C:2015:129:TOC  “Lista e përbashkët ushtarake e Bashkimit Evropian”, Gazeta Zyrtare: 2015/C 129/01,  O J C 129/1] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr. 9707, datë 5.4.2007, “Për kontrollin shtetëror të veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave
[bookmark: _GoBack]
VENDOSI:

1. Miratimin e listës së mallrave ushtarake dhe të listës së mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë, përkatësisht, sipas shtojcave I e II, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij, të cilat i nënshtrohen kontrollit shtetëror të import-eksporteve.
2. Vendimi nr. 106, datë 9.2.2011, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së përditësuar të mallrave ushtarake dhe të listës së mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë, që i nënshtrohen kontrollit shtetëror të import-eksporteve”, shfuqizohet.
3.	 Ngarkohet Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Niko Peleshi
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Shenim: Komponentét dhe aksesorét e pércaktuar né 1B101 pérfshijné kallépet, mandrelat, ngjyrat, instalimet
dhe veglat e punés pér té kryer presimin, vullkanizimin, hedhjen né kallép, pjekjen ose lidhjen e
strukturave ose laminateve kompozite dhe produktet e tyre.

a. Makinerité pér pérdredhjen e fijeve (filamenteve), lévizjet pér pozicionimin, mbéshtjelljen dhe pérdredhjen e
fibrave t& t& cilave mund t& koordinohen dhe té& programohen né tre ose mé tepér akse, t& projektuara
posagérisht pér prodhimin e strukturave ose laminateve kompozite prej materialeve fibroze ose té fijezuar, si
dhe kontrollet e koordinimit dhe programimit;

b. Makinerité pér shtrimin e shiritave, lévizjet pér pozicionimin dhe vendosjen e shiritit dhe shtresave té t&
cilave mund t& koordinohen dhe té programohen né dy ose mé tepér akse, t& projektuara posagérisht pér
prodhimin e skeleteve “kompozite” t& mjeteve ajrore ose strukturat e “raketave”;

c. Pajisjet e projektuara ose t& modifikuara pér “prodhimin” e “materialeve fibroze ose & fijezuara”, si¢ vijon:

1. Pajisjet pér konvertimin e fibrave polimeriké (si poliakrilonitrili, méndafshi artificial katrani ose
polikarbosileni) duke pérfshiré pérgatitjen speciale pér tendosjen e fibrave gjaté aplikimit t& nxehtésisé;

2. Pajisjet pér depozitimin e avujve kimik t& elementéve ose komponimeve né substratet e ngrohura té
filamenteve;

3. Pajisjet pér tjerrjen e lagét t& qeramikés refraktare (si¢ &shté oksidi i aluminit);

d. Pajisjet e projektuara ose t& modifikuara pér trajtimin special sipérfaqésor t& fibrave ose pér prodhimin e
parafabrikateve t& impregnuara ose formave té parafabrikuara té pércaktuara ng 9C110.

Shenim: 1B101.d pérfshin cilindrat, kabllot e tensionit, pajisjet veshése (mbéshijellese), pajisjet pér prerje
dhe shabllonet pér dhenien e formave.

1B102 “Pajisjet pér prodhimin” e pluhurit t& metalit, pérveg atyre té pércaktuara ng 1B002, si dhe komponentét e tyre,
si¢ vijon:
VINIRE: SHIH GJITHASHTU 1B115.b.
a.  “Pajigiet pér prodhimin” e pluhurit t& metalit q&¢ mund t& pérdorén pér “prodhimin” né njé mjedis té

kontrolluar t& materialeve sferike, sferoide ose t& automatizuara t& pércaktuara né 1COll.a, 1C011.b,
1C111.a.1, 1C111.a.2 ose né Kontrollet e Pajisjeve Ushtarake.

b. Komponentét e projektuar posagérisht pér “pajisjet pér prodhim” té pércaktuara né 1B002 ose 1B102.a.
Shenim: 1B102 pérfshin:
a. Gjeneratorét e plazmés (me hark me frekuencé t¢ larte) qé mund té pérdoven pér fitimin e
pluhurit metalik né formé spérkash ose grimcash sferike me organizimin e procesit né njé

myjedis me ujé dhe argon;

b. Pgjisjet me shkarkime elektrike q¢ mund té pérdoven pér t¢ fituar pluhur metalik né formé
spérkash ose grimeash sfervike me organizimin e procesit né njé mjedis me ujé dhe argon;
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c. Pajisjet gq¢ mund ¢ pérdoven pér “prodhimin” e pluhurave sferike té aluminit duke
pluhurizuar njé shkrirje né njé myedis inert (p.sh. azot).

Pajisjet, pérve¢ atyre té& pércaktuara né 1B002 ose 1B102, pér prodhimin e léndés djegése reaktive dhe
pérbérésve té léndéve djegése reaktive, si dhe komponentét e projektuar posagérisht pér to, si¢ vijon:

a.  “Pajigjet e prodhimit” pér “prodhimin”, trajtimin ose testimin pér pranueshméri t& léndéve djegése reaktive
té léngéta ose t& pérbérésve té tyre t& pércaktuar né 1C011.a, 1C0O11.b, 1C111 ose né Kontrollin e mallrave
ushtarake;

b. “Pajisjet e prodhimit” pér “prodhimin”, manovrimin, pérzierjen, vullkanizimin, derdhjen né kallép,
presimin, pérpunimin me makineri, nxjerrjen ose testimin pér pranueshméri té léndéve djegése reaktive té
léngéta ose t& pérbérésve té tyre té pércaktuar né 1C011.a, 1C0O11.b, 1C111 ose né Kontrollin e mallrave
ushtarake;

Shenim: 1B115.b nuk kontrollon pérzieréset serike, pérzieréset e vazhdueshme ose mullinjté me energji
fluide. Pér kontrollin e pérzieréseve serike, pérzieréseve té vazhdueshme ose mullinjve me energji fluide,
shih 1B117, 1B118 dhe 1B119;

Shenim _1: Pér pajisjet e projektuara posagérisht pér prodhimin e mallrave ushtarake, shih Kontrolli i
mallrave ushtarake.

Shenim 2: 1B115 nuk kontrollon pajisjet pér “prodhimin”, manovrimin dhe testimin pér pranueshméri té
karbidit té borit.

Grykat e projektuara posagérisht pér prodhimin e materialeve t& derivuara me pirolizé té cilave u éshté dhéng
forma né kallép, mandrelé ose substrat tjetér nga gazet prekursore qé dekompozohen né temperatura nga 1,573
K (1,300 °C) deri 3,173 K (2,900 °C) dhe né trysni nga 130 Pa deri 20 kPa.

Pérzieréset serike me mundési t& pérzierjes né vakum né diapazonin O deri 13.326 kPa dhe me mundési t&
kontrollimit t& temperaturés sé dhomés sé pérzierjes, qé 1 kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme, si dhe
komponentét e projektuar posagérisht pér to:

a.  Kapacitet total t& véllimit prej 110 litra ose mé t& madh; dhe
b. Té paktén njé “krah pér pérzierje/ngjeshje” t& montuar larg gendrés.
Pérzieréset e vazhdueshme me mundési t& pérzierjes né vakum né diapazonin 0 deri 13.326 kPa dhe me mundési

té kontrollimit t& temperaturés sé¢ dhomés sé pérzierjes, qé 1 kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme, si dhe
komponentét e projektuar posagérisht pér to:

a. Dy ose mé tepér krahg pér pérzierje/ngjeshje; dhe

b. Njé bosht rrotullues qé oshilon dhe me dhémbézime né bosht, si edhe né veté shtresén e dhomés sé
pérzierjes.
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Mullinjté me energji fluide qé pérdoren pér grirjen e substancave t& pércaktuara né 1C011.a, 1C011.b, 1C111
ose né Kontrollin e mallrave ushtarake, si dhe komponentét e projektuar posagérisht pér ta.

Makinerité pér pérdredhjen e filamenteve, pérveg atyre té& pércaktuara né 1B001 ose 1B101, dhe pajisje
pérkatése, si¢ vijon:

a.  Makinerité pér pérdredhjen e filamenteve qé kang té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Kané lévizje té& pozicionimit, mbéshtjelljes dhe pérdredhjes sé fibrave té koordinuara dhe té
programuara né dy ose mé tepér akse;

2. Jang projektuar posagérisht pér té fabrikuar struktura ose laminate kompozite prej “materialesh fibroze
ose té fijezuara”; dhe

3. Kané mundési té pérdredhin tuba cilindrik me diametér t& brendshém 75 deri 400 mm dhe gjatési prej t&
paktén 300 mm;

b. Kontrollet e koordinimit dhe programimit pér makinerité pér pérdredhje té filamenteve té pércaktuara né
1B201.a;

¢.  Mandrela e precizionit pér makinerité pér pérdredhje t& filamenteve t& pércaktuara né 1B201.a.

Baterité elektrolike pér prodhimin e fluorit me kapacitet prodhimi mé té madh se 250 g fluor/oré.

Separatorét elektromagnetik té izotopeve t& projektuar pér, ose té pajisur me njé e mé shumé burime jonesh qé
mund t& sigurojné njé rrymé jonesh prej 50 mA ose mé t& madhe.

Shenim: 1B226 pérfshin separatorét:

a. Té afté t& pasurojné izotopet stabile;

b. Burimet e joneve dhe kolektorét e té ciléve ndodhén né t& njéjtén fushé magnetike, ndérsa ata kang
konfigurim t& atillé q& ndodhen jashté fushés.

Kolonat pér distilim kriogjenik t& hidrogjenit qé kang té gjitha karakteristikat e méposhtme:

a. Jané projektuar pér t& punuar me temperatura & brendshme 35 K (238 °C)
ose mé té uléta;

b. Jané projektuar pér t& punuar né trysni té brendshme 0.5MPa deri né 5Mpa;
c. Jané t& ndértuar nga cilido nga materialet e méposhtme:

1. Celik q¢ nuk ndryshket t& serisé 300 me pérmbajtje t& ulét sulfuri dhe me njé austentik ASTM (ose
standardi ekuivalent) dhe me madhési t& kokrrizave numér 5 ose mé t& madh; ose

2. Materiale t& barasvlershme qé jané si kriogjenike ashtu edhe kompatibile me H,; dhe
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d.  Me diametra té brendshém prej 1 m ose mé té madh dhe gjatési efektive 5 m ose mé t& madhe.
Shénim teknik:

Ne¢ 1B228, ‘gjatési efektive; do té thoté lartésia aktive e materialit té ngjeshur né formé kolone, ose lartésia
efektive e pllakave kontaktuese té brendshme né formé kolone.

Kolonat pér shkémbimin e ujit dhe sulfidit t& hidrogjenit dhe “kontaktorét e brendshém”, si¢ vijon:
Vini re: Pér kolonat gé jané projektuar ose pérgatitur posagérisht pér prodhimin e ujit té réndeé shih 0B004.
a. Kolonat pér shkémbimin e wjit dhe sulfidit t& hidrogjenit q& 1 kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Mund t& punojné né trysni 2Mpa ose mé t& médha;

2. Jang t& konstruktuara prej celik karboni dhe kané ASTM austentik (ose standardi ekuivalent) me
madhési kokrrizash 5 ose mé té madhe; dhe

3. Me diametér 1.8 m ose mé té madh;

b. “Kontaktorét e brendshém” pér kolonat pér shkémbimin e ujit dhe sulfidit t& hidrogjenit q& jané pércaktuar
né 1B229.a.

Shénim teknik:
“Kontaktoré t¢ brendshém” t¢ kolonave jané govatat e segmentuara diametri efektiv i t¢ cilave pas montimit
éshté 1.8 m ose mé i madh, jané projektuar pér té lehtésuar kontaktin e kundérrymave jané té ndértuara nga

geliku qé nuk ndryshket me permbajtje karboni 0.03% ose mé té vogel. Kéto mund té jené govata me sité, govata
me valvula, govata me kapaké pér kullim, ose govata me turbo rrjete.

Pompat qé mund té qarkullojné tretésira t& pérqendruara ose té holluara t& katalizatorit t& amidit t& kaliumit né
amoniak té 1éngét (KNH 2 /NH 3 ), qé i kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

a. Nuk kané kontakt me ajrin (p.sh. hermetike);
b. Kané kapacitet mé t&é madh se 8.5 m*/oré; dhe
c. Kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
1. Pér tretésirat e pérqendruara t& amidit t& kaliumit (1% e mé tepér), trysni pune 1.5 deri né 60 Mpa; ose

2. Pér tretésirat e holluara t& amidit t& kaliumit (mé pak se 1%), trysni pune nga 20 deri né 60 Mpa.
Impiantet ose pajisjet e tritiumit, dhe pajisjet pér to, sic vijon:
a. Hapésirat ose impiantet pér prodhimin, pérpunimin, nxjerrjen, pérqendrimin ose manovrimin e tritiumit;
b. Pajisjet pér hapésirat ose impiantet e tritiumit, si¢ vijon:

1. Njésité frigoriferike pér ftohjen e hidrogjenit ose heliumit deri né 23 K (-250 °C) ose né temperatura mé
té uléta, me kapacitet té largimit té nxehtésisé mé té madh se 150 B,
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2. Sistemet e ruajtjes dhe pastrimit t& izotopeve té hidrogjenit qé si mjedis ruajtjeje ose purifikimi pérdorin
metale hibride.

1B232 Kompletet ‘turboekspander” ose “turboekspander-kompresor’ qé kang té dyja karakteristikat e méposhtme:

a. Jané projektuar pér t& punuar né njé temperaturé dalje 35 K (-238 °C) ose mé t& ulét; dhe

b. Jané projektuar pér t& prodhuar 1000 kg/oré ose mé tepér gaz hidrogjeni.

1B233 Hapésirat ose impiantet pér ndarjen e izotopeve t& litiumit, dhe sistemet e pajisjet pér to, sic vijon:
a. Hapésirat ose impiantet pér ndarjen e izotopeve t& litiumit;
b. Pajisjet pér ndarjen e izotopeve té litiumit, si¢ vijon:

1. Kolonat e ngjeshura t& shkémbimit léng-léng té projektuara posagérisht pér amalgamat e litiumit;,
2. Pompat pér amalgamat e merkurit ose litiumit;

3. Qelizat pér elektrolizé té amalgamit t& litiumit;

4. Vaporizatorét pér tretésiré té pérqendruar t& hidroksidit t& litiumit;

c. Sistemet e shkémbimit té& joneve t& projektuara posagérisht pér ndarjen e izotopeve té litiumit, si dhe
komponentét e projektuar posagérisht pér ta;

d. Sistemet e shkémbimit kimik (duke pérdorur etere, kriptande, ose etere lariate)té projektuara posagérisht pér
ndarjen e izotopeve t& litiumit, si dhe komponentét e projektuar posagérisht pér ta.

1B234 Enét, dhomat, kontejnerét dhe mjetet e tjera t& ngjashme pér frenimin e efektit t& eksplodimeve t& fugishme t&
projektuar posagérisht pér testimin e eksplozivéve ose mjeteve shpérthyese t& fuqishme qé kané t& dyja
karakteristikat e méposhtme:

VINI RE: SHIH GJITHASHTU KONTROLLET E MALIRAVE USHTARAKE.

a.  Jané té projektuara pér ta frenuar plotésisht njé shpérthim t& barasvlershém me 2 kg té TNT ose edhe mé t&
madh; dhe

b.  Kané elemente ose vecori t& dizajnit g&¢ u mundésojné transferimin né kohé reale apo me vonesé t&
informatave diagnostike ose t& matjeve.

1C Materialet
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Shénim teknik:
Metalet dhe aliazhet:

Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe, flalét ‘metale’ dhe ‘aliazhe’ né 1C001 deri 1C012 nénkuptojné forma té
papérpunuara dhe gjysmé té fabrikuara, sig vijon:

Format e papérpunuara:

Anoda, toptha, shufra (pérfshiré shufrat e preva dhe shufrat nga fijet), shufra metalike, blloge, briket, buke,
katoda, kristale, kube, zare, kokwriza, granula, lingota, copéza, pelet, pluhuy, rondele, pllaka, tampong, shkopinj;

Format gjysmé té fabrikuara (qofté té veshura, kromuara, ¢ shpuara a t¢ perforuara ose jo):

a. Materiale ¢ farkeétuara ose t¢ punuara me rulosje, térheqje, ekstrusion, farkétim né té nxehte, favketim,
presim, kokrrizim, atomizim dhe bluarje, dm.th. kéndet, kanalet, rrathét, disqet, pluhuri, leskrat, foljet dhe
fletet, farketimet, pllakat, pudrat, produktet e presimit dhe stampimit, shivitat, unazat, shufrat (pérfshire
shufrat e saldimit, shufrat me tel dhe shufvat e rulosura), seksionet, format, tabakét, rripat, tubat (pérfshiré
ato rumbullake, katrore dhe té zbrazéta), telat e terhequr apo té ekstruduar;

b. Materialet e prodhuara me dervdhje né kallépe prej réve, ngjyrash, metali, allgie ose tipe tjera kallépesh,
duke pérfshiré kallépet me presion me presion t¢ lavte, kallépet e pjekura dhe kallépet e perfluara pérmes
metalurgjisé s¢ pluhurave.

Objekti 1 kontrollit nuk duhet té mbizotérohet nga eksporti i kallépeve qé nuk jang té listuara me pretendimin se
jané produkte té pérpunuara por qé né té vérteté jané forma té papérpunuara ose gjysmé té fabrikuara.

1C001 Materialet e projektuara posagérisht pér t’'u pérdorur si absorbues té valéve elektromagnetike, ose polimeret
pércuese né thelb, si¢ vijon:

VINI RE: SHIH GJITHASHTU ICI101.
a.  Materialet pér absorbimin e frekuencave qé i kalojné 2 x 10° Hz por gé jané mé té uléta se 3 x 10" Hz;
Shénim 1: 1C001.a nuk kontrollon:

a. Absorbuesit e tipit me fije, té béra prej fibrave sintetike ose natyrore, me ngarkesé jomagnetike
qé shérben pér absorbim;

b. Absorbuesit q¢ nuk i humbasin vetité magnetike dhe sipérfagia e té ciléve éshté jo e rrafshét,
duke peérfshire ketu pivamidat, konet, pykat dhe sipérfaget e pérdredhura;

c. Absorbuesit e rrafshét qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
1. Jané te prodhuar prej cilitdo nga sa vijon:
a. Materiale me shkumé plastike (elastike dhe joelastike) té ngopura me karbon, ose
materiale organike, ku pérfshihen lidhésit, gé japin 5% mé shumé jehoné krahasuar me

metalet qé kané brez frekuencor + 15% t& frekuencés gendrore té energjisé fillestare,
dhe q¢ nuk duron temperaturé mé t& madhe se 450K (177 °C); ose
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b. Materialet qeramike gé sigurojné mé tepér se 20% jehoné krahasuar me metalet qé
kané brez frekuencor qé dallon pér + 15% nga gendra e frekuencés té energjisé sé
pérhapur, dhe qé nuk durojné temperatura mé té larta se 800 K (527 °C);

Shénim teknik:

Mostrat e testit t& absorbimit pér 1C001.a. Shenim:1.c.1 duhet té katror dhe té paktén 5 gjatési
valore larg nga qendra e frekuencés né njérén ané dhe i vendosura larg nga fusha e elementit
qé leshon rrezatim.

2. Forceé té elasticitetit mé 1 vogél se 7 x 10° N/m’; dhe
3. Forcé shtypese mé té vogel se 14 x 10° Nim?;

d. Absorbuesit e rrafshét té béré nga skorie hekuri qé i kané té gjitha karakteristikat e
méposhtme:

1. Gravitet specifik mé t¢ madh se 4.4; dhe
2. Temperaturé maksimale pune 548 K (275 °C)

Shenim 2:  Asgjé né shenimin 1 t¢ 1C001.a nuk i ndalon materialet magnetike gé té béjné absorbimin kur
Jané té veshura me ngjyre.

Materialet pér absorbimin e frekuencave qé kalojng 1.5 x 10™ Hz por qé jané mé té vogla se 3.7 x 10* Hz
dhe gé& nuk jané transparente né drité t& dukshme;

Shenim: 1C001.b. nuk kontrollon materialet e projektuara ose formuluara posagérisht pér cilindo nga
aplikimet e méposhtme:

a.  Shenjimin me laser té polimereve; ose

b.  Saldimin me laser té polimereve.

Materialet polimerike pérguese me “pér¢ueshméri elektrike t& madhe” qé i kalon 10,000 S/m (Siemens pér
metér) ose me ‘rezistencé sipérfagésore” mé & vogél se 100 om/m?, & kané si bazé cilindo nga polimeret qé
vijojné:

1. Polianiling;

2. Polipirol;

3. Politiofen;

4. Poli finelen-vinilen; ose

5. Poli tienilen-vinilen

Shenim: 1C001.c. nuk kontrollon materialet né gjendje té léngeét.
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Shénim teknik:
“Pérgueshméria elektrike e madhe” dhe ‘rezistenca specifike sipérfagésore’ duhet té pércaktohen duke
pévdorur ASTM D-257 ose ekuivalentet kombétare.

1C002  Aliazhet e metaleve, pluhuri i aliazheve t& metalit dhe materialet nga aliazhet, si¢ vijon:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 1C202.

Shenim: 1C002 nuk kontrollon aliazhet e metaleve, pluhurin e metaleve aliazhe dhe materialet nga aliazhet pér
veshjen e substrateve.

Shénim teknik:

1. Aliazhet e metaleve né 1C002 jané ato qé pérmbajné njé pérqindje té larté t& metalit krahasuar me ndonjé
element tjetér.

2. ‘Qéndrueshméria ndaj thyerjes nga sforcimi’ duhet t& matet né pérputhje me standardin ASTM E-139 ose
ekuivalentet ndérkombétare.

3. ‘Qéndrueshméria ndaj thyerjes nga lodhja né cikle té vogla® duhet t& matet né pérputhje me standardin
ASTM E-606 ‘Recommnended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ ose
ekuivalentet kombétare. Testimi duhet té jeté aksial me raport sforcimi té barabarté me 1 dhe koeficient t&
pérgendrimit té goditjes (Kt) t& barabarté me 1. Sforcimi mesatar pércaktohet si sforcimi maksimal minus
sforcimi minimal pjesétuar me sforcimin maksimal.

a.  Aluminidet, si¢ vijon:
1. Aluminidet e nikelit q& pérmbajné minimum 15% t& peshés alumin dhe maksimum 38% t& peshés alumin,
dhe t& paktén njé element tjetér lidhés;
2. Aluminidet e titanit q&¢ pérmbajné 10% té peshés ose mé tepér alumin dhe t& paktén njé element tjetér
lidhés;
b. Aliazhet e metaleve t& pérbéra nga materiali né formé pluhuri ose grimcash i pércaktuar né 1C002.c:

1. Aliazhet e nikelit q& kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

a.  ‘Qéndrueshméri ndaj thyerjes nga sforcimi’ prej 10,000 oréve ose mé t& madhe né 923 K (650 °C)
né njé goditje 676 Mpa, ose

b.  ‘Qéndrueshméri ndaj thyerjes nga lodhja né cikle t& vogla® prej 10,000 e mé tepér cikleve né
temperaturé 823 K (550 °C) me goditje maksimale 1,095 Mpa;

2. Aliazhet e niobit gé& kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

a.  ‘Qéndrueshméri ndaj thyerjes nga sforcimi’ prej 10,000 oréve ose mé t& madhe ng 1,073 K (800 °C)
né njé goditje 400 Mpa; ose

b. ‘Qéndrueshméri ndaj thyerjes nga lodhja né cikle t& vogla® prej 10,000 cikleve ose mé shumé né
temperaturé 973 K (700 °C) me goditje maksimale 700 Mpa;

3. Aliazhet e titanit q& kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
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a.  ‘Qéndrueshméri ndaj thyerjes nga sforcimi’ prej 10,000 oréve ose mé t& madhe né 723 K (450 °C)
né njé goditje 200 Mpa, ose

b.  ‘Qéndrueshméri ndaj thyerjes nga lodhja né cikle t& vogla® 10,000 cikle ose mé shumé né
temperaturé 723 K (450 °C) me goditje maksimale 400 Mpa.

4. Aliazhet e aluminit qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

5.

a.  Forcé elastike prej 240 Mpa ose mé shumé né 473 K (200 °C); ose
b. Forcé elastike prej 415 Mpa ose mé shumé né 298 K (25 °C),
Aliazhet e magnezit qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
a.  Forcé elastike prej 345 Mpa ose mé shumé; dhe

b. Shkallé korrozioni mé t& vogél se 1 mm/vit né 3% tretésiré ujore t& klorurit t& natriumit t& matur
sipas standardit ASTM G-31 ose ekuivalent kombétar;

c.  Aliazhet e metaleve né formé pluhuri ose grimcash qé kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

1.

Jané béré prej ndonjérit nga sistemet pérbérése té méposhtme:

Shénim teknik:
Ne vijim, X éshté i barabarté me njé ose mé shumé elementé té aliazheve.

a.  Aliazhet e nikelit (Ni-Al-X, Ni-X-Al) & pérshtatshme pér pjesét ose komponentét e motoréve me
turbing, d.m.th. me aliazhet mé pak se 3 pjesé jometalike (t& cilat futen gjaté procesit t& prodhimit)
mé té médha se 100 um né 10° grimea aliazhesh;

b.  Aliazhet e niobit (Nb-Al-X ose Nb-X-Al, Nb-Si-X ose NbX-Si, Nb-Ti-X ose Nb-X-T1);

c.  Aliazhet e titanit (Ti-Al-X ose Ti-X-Al);

d.  Aliazhet e aluminit (Al-Mg-X ose Al-X-Mg, Al-Zn-X ose Al-X-Zn, Al-Fe-X ose Al-X-Fe); ose

e. Aliazhet e magnezit (Mg-Al-X ose Mg-X-Al);

Té prodhuara né njé mjedis t& kontrolluar pérmes cilitdo nga proceset e méposhtme:

a.  “Atomizimi me vakum”;

b.  “Atomizimi i gazt&”;

c.  “Atomizimi rrotullues”

d.  “Kalitje me spérkatje”;
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e.  “Shkrirje, tretje me rrotullim” dhe “thérrmim”;
f. “Nxjerrje me shkrirje” dhe “thérrmim”; ose
g “Krijim mekanik i aliazheve”, dhe

3. Mund t& formojné materialet e pércaktuara né 1C002.a ose 1C002.b.

d.  Materialet nga aliazhet & kang t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Jané prej ndonjérit nga sistemet pérbérése té pércaktuara né 1C002.c.1;

2. Neé formén e plasaritjeve, shiritave ose shufrave té holla t& pa thérrmuara; dhe

3. Té prodhuara né njé mjedis t& kontrolluar pérmes cilitdo nga proceset e méposhtme:
a.  “Kalitje me spérkatje”;
b.  “Shkrirje, tretje me rrotullim”; ose
c.  “Nxjerrje me shkrirje”.

1C003  Metalet magnetike té t& gjitha llojeve dhe ¢do lloj forme qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

a.  Pérshkueshméri fillestare relative prej 120,000 ose mé té madhe dhe trashési 0.05 mm ose mé té& vogél,

Shénim teknik:
Matja e pérshkueshmérisé fillestarve relative duhet té kryhet né materiale té kalitura plotésisht.

b. Aliazhet magnetistriktive qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
1. Ngopje magentostriksioni mé t& madhe se 5 x 10™*; ose
2. Koeficient kopulimi magnetomekanik (k) mé té madh se 0.8; ose
c.  Shiritat amorf ose “nanokristalor” nga aliazhet q& kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
1. Pérbérje t& hekurit, kobaltit ose nikelit prej minimum 75% té peshés;
2. Induksion magnetik né ngopje (Bs) 1.6 T ose mé té madh; dhe
3. Ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
a. Gjerésia e shiritit 0.02 mm ose mé e vogél; ose

b. Rezistenca elektrike 2 x 10™* om/cm ose mé e madhe.

Shénim teknik:
Materialet “nanokristaline” né 1C003.c jané ato materviale qé e kané kokrrizén e kristalit té njé
madhésie 50 nm ose mé té vogél, sic pércaktohet nga difvaksioni i rrezeve X.
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1C004 Aliazhet e uraniumit dhe titanit ose aliazhet e volframit me “matricé” t& bazuar né hekur, nikel ose bakér té cilat
i kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

1C005

a.

d

Densitet mé t& madh se 17.5 g/em®;
Limit elasticiteti mé t& madh se 880 Mpa;
Forca maksimale t& elasticitetit mé té madhe se 1,270 Mpa; dhe

Tendosje mé t& madhe se 8%.

Pérguesit “kompozit” “superpérgues” me gjatési mé té madhe se 100 m ose masé mé t& madhe se 100 g, si¢
vijon:

a.

Pérguesit “kompozit” “superpérgues” qé pérmbajné njé ose mé shumé filamente té niobium-titanit té cilat i
kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. t& bashkuara né njé “matricé” tjetér pérvegse “matricé” bakri ose “matricé” e pérzier me bazé bakri; dhe

2. kang sipérfaqe térthore mé t& vogél se 0.28 x 10 mm? (6um né diametér pér ‘filamente’ rrethore);
Pérguesit “kompozit” “superpérgues” qé pérbéhen prej njé ose mé shumé ‘filamenteve’ “superpérguese”,
pérveg nobium-titanit, qé kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. “Temperaturé kritike” né zero induksion magnetik gé e kalon 9.85 K (- 263,31 °C); dhe

2. Q& vazhdojné té ruajné gjendjen “superpéreuese” né temperaturé 4.2 K (- 268.96 °C) kur i ekspozohen
njé fushe magnetike t& orientuar né cilindo drejtim pingul me aksin gjatdsor t& pérguesit dhe q&
korrespondon me induksion magnetik prej 12 T me dendési kritik t& rrymés mé t& madh se 1 750 A/mm?
né téré sipérfagen e pérguesit.

Pérguesit “kompozit” “superpérgues” qé pérbéhen prej njé ose mé shumé ‘filamenteve’ “superpérguese” té

cilét e ruajné “superpérgueshméring” né temperatura mbi 115 K (— 158,16 °C).

Shénim teknik:
Per gellimet e 1C005, filamentet mund t¢ jené né formé teli, cilindri, filmi, fijezimi apo shiriti.

1C006 Léngjet dhe materialet lubrifikante, sic vijon:

a.

Léngjet hidraulike & pérmbajné, si pérbérés kryesor, cilindo nga sa vijon:

1. Vajra sintetiké prej “hidrokarbureve té silikonit’ qé kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:
Shénim teknik:
Per gellimin e 1C006.a.1, vajrat prej hidrokarbureve t¢ silikonit pérmbané ekskluzivisht silikon,
hidrogjen dhe karbon.

a. Piké ndezje mé t& madhe se 477 K (204 °C),

b. Piké rrjedhje né 239 K (-34 °C) ose mé e ulét;
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2.

c. Indeks viskoziteti 75 ose mé té madh; dhe

d. Stabilitet termal né 616 K (343 °C); ose

Klorofluorokarbonet, qé kang té gjitha karakteristikat e méposhtme:

Shénim teknik:
Per gellimin e 1C006.a.1, klorofluorokarbonet pérmbajné ekskluzivisht karbon, fluor dhe klor.

a.  S’ka piké ndezje;

b. Temperaturé ndezjeje autogjene mé té madhe se 977 K (704 °C);

o

Piké rrjedhje ng 219 K (-54 °C) ose mé t& ulét,
d.  Indeksi i viskozitetit 80 ose mé i madh; dhe

e. Piké valimi 473 K (200 °C) ose mé t& larté;

Materialet lubrifikuese qé pérmbajné, si pérbérés kryesor, cilindo nga sa vijon:

1.

Etere fenileni ose alkifenileni ose tioetere, ose pérzierje té tyre, qé pérmbajné mé shumé se dy grupe
funksionale eterike ose tioetere ose pérzierjeve té tyre; ose

Fluidet e silikonit t& fluorizuar me viskozitet kinematik mé t& vogél se 5,000 mm?s (5 000 centistoke)
té matur ng 298 K (25 °C),

Fluidet lagése ose notuese qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1.

2.

3

Pastérti mé té madhe se 99.8%;

Pérmbajné mé pak se 25 grimca t& madhésisé 200um ose mé t& médha né 100 ml; dhe
Pérbéhen nga té paktén 85% nga cilido material né vijim:

a.  Dibromotatrafluoretan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. Poliklorotrifluoroetilen (vetém modifikime vaji dhe dylli); ose

c. Polibromotrifluoretilen;

Fluidet ftohése t& fluorokarbonit pér elektroniké, qé 1 kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1.

Pérmbajné 85% t& peshés ose mé tepér té cilésdo nga té méposhtmet, ose pérzierjet e tyre:
a.  Forma monomerike té& triazing-perfluorpolialkileterit ose etere perfluoroalifatike;

b. Perfluoralkilamina;

c. Perfluorcikloalkane; ose

d. Perfluoralkane;
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2. Densitet né 298 K (25 °C) prej 1.5 g/ml ose mé t& madh; 3.
3. Neégjendje t& léngét né 273 K (0 °C); dhe

4. Pérmban 60% té peshés ose mé tepér fluor.

Shénim teknik:
Per gellimet e 1C006:

1.

1C007 Pluhurat me bazé geramike, materialet geramike jo “kompozite

Pika e ndezjes’ pércaktohet duke pérdorur Metodén e Filchanit t¢ Hapur té Cleveland té pérshkruar né
ASTM D-92 ose ekuivalentin kombétar;

Pika e rrjedhjes’ pércaktohet duke pérdorur metodén e pérshkruar né ASTM D-97 ose ekuivalentin
kombétar;

Indeksi i viskozitetit’ pércaktohet duke pérdorur metodén e pérshkruar né ASTM D-2270 ose ekuivalentét
kombétare;

‘Stabiliteti termik’ pércaktohet me ané t& procedurés vijuese té testimit ose ekuivalentéve kombétare:

Njézet ml t¢ engut qé testohen vendosen né njé dhome ¢eliku qé nuk ndryshket prej 46 ml t¢ tipit 317 gé
pérmban nga wjé topth me diametér 12.5 mm (nominal) té ¢elikut M-10, gelikut 52100dhe bronzit pér
pérdorim detar (60% Cu, 39% Zn, 0.75% Sn);

Dhoma éshté pastruar me azot, e mbyllur hermetikisht né trysni atmosferike dhe temperatura éshté rritur
dhe mbahet né 644 + 6K (371 + 6°C) per gjashté oré;

Mostra do t¢ konsiderohet termikisht stabile nése me pérfundimin e procedurés sé pérshkruar mé sipér
plotésohen t& gjitha kushtet e méposhtme:

a.  Humbja né peshé e secilit topth éshté mé e vogel se 10 mg/mni’ té sipérfages sé topit;
b.  Ndryshimi né viskozitetin fillestar té pércaktuar né 311 K (38 °C) éshté mé pak se 25%; dhe
¢.  Numvri total acidik ose bazik éshté mé i vogeél se 0.40;

Temperatura e ndezjes autogjene’ pércaktohet duke pérdorur metodén e pérshkruar né ASTM E-659 ose
ekuivalentét kombétaré.

, “matrica” geramike, materialet “kompozite”

dhe materialet prekursore, si¢ vijon:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 1C107.

a.

Pluhurat me bazé geramike t& borideve teke ose komplekse té titanit borideve me njé papastérti totale
metalike, pérveg shtesave t& qéllimshme, mé té t& vogél se 5,000 ppm, madhési mesatare t& grimcave mé t&
vogél ose té barabarté me 5 um dhe jo mé shumé se 10% té grimcave mé t& médha se 10 um;

Materialet qeramike jo “kompozite” né gjendje t& papérpunuar ose gjysmé té fabrikuar té pérbéra nga boride
té titanit me njé dendési 98% ose mé té madh t& dendésisé teorike;

Shenim: 1C007.b nuk kontrollon materialet abrazive.
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C.

Materialet “kompozite” qeramiké-qeramiké me njé “matricé” qelqi ose oksidi dhe té pérforcuar me fibra qé
kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Pérbéhen nga cilido prej materialeve t& méposhtme:
a. Si-N;
b. Si-C;
c.  Si-Al-O-N;, ose
d. Si-O-N; dhe
2. Kané njé forcé specifike té elasticitetit mé té madhe se 12.7x 10° m;

Materialet “kompozite” qeramiké-qeramiké, me ose pa njé fazé t& vazhduar metalike, q& inkorporojné
copéza, fije ose fibra, ku karbidet ose nitritet e silikonit, zirkonit ose borit formojné “matricén”;

Materialet prekursore (p.sh. materialet polimerike ose metaloorganike pér qéllime speciale) pér prodhimin e
ndonjérés ose disa fazave t& materialeve té pércaktuara né 1C007.c., si¢ vijon:

1. Polidiorganosilanet (pér prodhimin e karbidit t& silikonit);
2. Polisilazanet (pér prodhimin e nitratit t& silikonit);
3. Polikarbosilazanet (pér prodhimin e qeramikés me komponenté silikoni, karboni dhe azoti);

Materialet “kompozite” qeramiké-qeramiké me “matricé” oksidi ose xhami t& pérforcuar me fibra t&
vazhdueshme nga ndonjéri nga sistemet q& vijojné:

1. AlI203; ose
2. Si-C-N.
Shenim: 1C007.f nuk kontrollon “kompozite” gé pérmbajné fibra nga kéto sisteme me njé forcé elasticiteti

mé & vogel se 700 Mpa né 1,273 K (1,000 °C) ose fibra me njé rezistencé rréshqitie mé té madhe se 1%
tension té shformimit né ngarkesé 100 Mpa dhe 1,273 K (1,000 °C) pér 100 ore.

1C008  Substancat polimerike té pafluorizuara, sic vijon:

a.

Imidet, si¢ vijon:

1. Bismaleimidet;

2. Imidet poliamide aromatike;
3. Poliimidet aromatike;

4. Polieterimidet aromatike qé kané njé ‘temperaturé té tranzicionit t& gelqit’ (Tg) mé té madhe se 513 K
(240 °Cy,

Shenim: 1C008.a kontrollon léndét “e zbérthyeshme” né gjendje t¢ léngét apo t& ngurté, duke pérfshire kétu
rreshiven, pluhurin, kokrrizat, filmin, fletén, shiritin apo rripin.

Vini re: Pér polimidet aromatike jo té “zbérthyeshme” né formé filmi, flete, shiriti apo rripi, shih 14003.
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b. Nuk pérdoren;

c. Nuk pérdoren;

d. Ketonet e poliarilenit;

e. Sulfatet e poliarilenit, ku grupi arilen éshté bifenil, trifenil ose kombinime t& tyre;

f.  Polibifenilenetersulfon me ‘temperaturé té tranzicionit t& qelqit (Tg)” mé té madhe se 513 K (240 °C).

Shénim teknik:

1. ‘Temperatura e tranzicionit t¢ gelgit (Tg)’ pér materialet termoplastike né 1C008.a.2 dhe materialet né
1C008.a.4. pércaktohet duke pérdorur metodén e pérshkruar né ISO 11357-2 (1999) ose ekuivalentet
kombétare.

2. ‘Temperatura e tranzicionit t¢ gelgit (Tg) pér materialet duroplastike nélC008.a.2 dhe materialet né

1C008.a.3. pércaktohet duke pérdorur metodén e lakimit té pérshkruar né ASTM D 7028-07 ose standardin
ekuivalent kombétar. Testi duhet té kryhet duke pérdorur njé mostér t& thaté qé ka fituar njé minimum prej
90% vullkanizimi sic pércaktohet né ASTM E 2160-04 ose standardin ekuivalent kombétar, dhe éshté tharé
duke pérdorur njé kombinim t& proceseve standarde dhe proceseve pas tharjes me ndihmén e s& cilave
fitohet Tg mé e madhe.

1C009 Komponimet e fluorizuara t& papérpunuara, si¢ vijon:

a.

b.

C.

Kopolimeret e fluorit t& vinilidenit q& kané 75% ose mé shumé strukturé betakristaline pa tendosje (zgjatje);
Polimidet e fluorizuara qé pérmbajné 10% ose mé shumé té peshés fluor t& kombinuar,

Elastomeret e fluorizuara té fosfazenit & pérmbajné 30% ose mé shumé té peshés fluor té& kombinuar.

1C010 “Materialet fibroze ose té fijezuara”, si¢ vijon:

N.B: SHIH GJITHASHTU 1C210 DHE 9C110.

Shénim teknik:

L

b.

Per qéllimet e llogarifies sé “forcés specifike elastike:, “modulit specifik” ose peshés specifike té
“materialeve fibroze ose 1 fijezuara” né 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. or 1C010.e.1.b., forca dhe moduli
specifik duhet t¢ pércaktohen duke pérdorur Metoden A té pérshkruar né ISO 10618 (2004) ose ekuivalentét
kombétare.

Vierésimi i “forcés specifike elastike:, “modulit specifik” ose peshés specifike té “materialeve fibroze ose t¢
fijezuara” jo-njédrejtiméshe (p.sh. coha, shtresa té rastit ose ose kordona) né 1C010 duhet té bazohet né
karakteristikat mekanike té monofilamenteve pérbérése njédrejtiméshe (p.sh. monofilamente, fille, shirita,
zinxhir) pérpara se té pérpunohen né “materiale fibroze ose té fijezuara” jo-njédrejtiméshe

“Materialet fibroze ose té fijezuara” organike qé i kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. “Modul specifik” mé t& madh se 12.7 x 10° m; dhe

2. “Forcé specifike té elasticitetit” mé t& madhe se 23.5x 10* m;

Shenim: 1C010.a nuk kontrollon polietilenin.

“Materialet fibroze ose té fijezuara” té karbonit qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. “Modul specifik” mé t& madh se 12.7 x 10° m; dhe
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2. “Forcé specifike té elasticitetit” mé t&¢ madhe se 23.5 x 10* m;
Shénim: 1C010.b nuk kontrollon:

a.  “Materialet fibroze ose té fijezuara” pér ripavimin e strukturave ose laminateve t¢ “fluturakeve civile”
qé i kané t¢ gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Sipérfage jo mé t¢ madhe se 1 n’;
2. Gjatési jo mé té madhe se 2,5 m; dhe
3. Gjerésimé & madhe se 15 mm.

b.  “Materialet fibroze ose té fijezuara” me karbon té copétuara, bluara ose prera mekanikisht me gjatésia
25,0 mm ose mé t¢ vogél.

“Materialet fibroze ose té fijezuara” joorganike qé 1kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. “Modul specifik” mé t& madh se 2,54 x 10° m; dhe

2. Piké, shkrirje, zbutje, dekompozimi ose sublimimi mé t& madhe 1,922 K (1,649 °C) né njé mjedis inert;
Shénim: 1C010.c nuk kontrollon:

a. Fibrat jo té& vazhdueshme, shuméfazore, polikristaline nga alumini, né¢ formé fibrash t&
copézuara ose shtresash té rastit, qé pérmbajné 3% ose mé shumé té peshés silic, me njé modul
specifik mé té vogél se 10 x 10°m;

b. Fibrat nga molibdeni dhe fibrat nga aliazhet e molibdenit;

c. Fibrat nga bori;

d. Fibrat jo t& vazhdueshme qeramike me piké shkrirje, zbutje, dekompozimi ose sublimimi mé t&
ulét se 2,043 K (1,770 °C) né njé mjedis inert.

“Materialet fibroze ose té fijezuara” gé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
1. Pérbéhen nga cilido nga sa vijon:

a. Polieterimidet e pércaktuara né 1C008.a; ose

b. Materialet e pércaktuara né 1C008.b deri ng 1C008.f ; ose

2. Pérbéhen nga materialet e pércaktuara né iC010.d.1.a ose 1C010.d.1.b dhe “t& bashkuara” me fibrat e
tjera t& pércaktuara né 1C010.a, 1C010.b ose 1C010.c;

“Materialet fibroze ose té fijezuara” t& impregnuara pjesérisht ose térésisht me rréshiré ose t& impregnuara
me blozé (parafabrikate t& impregnuara), “materialet fibroze ose té fijezuara” t& veshura me metal ose
karbon (forma té parafabrikuara) ose “forma t& parafabrikuara té fibrave té karbonit”, gé i kané t& gjitha
karakteristikat e méposhtme:

1. Kané ciléndo nga sa vijon:

a.  “Materiale fibroze ose té fijezuara” inorganike t& pércaktuara né 1C010.a, 1C010.b ose 1C010.c;
ose
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b.  “Materiale fibroze ose t& fijezuara” organike ose nga karboni gé 1 kané té gjitha karakteristikat e
méposhtme:

1. “Modul specifik” mé t& madh se 10,15 x 10° m; dhe

2. “Forcé specifike té elasticitetit” mé t& madhe se 17,7 x 10* m; dhe

2. Kang ciléndo nga sa vijon:
1. Rréshiré ose blozg, té pércaktuar né 1C008 or 1C009.b.;

2. ‘Temperaturé t& tranzicionit t& qelqit sipas analizés mekanike dinamike (DMA Tg) té&
barabarté ose mé t& madhe se 453 K (180 °C) dhe pérmbajné njé rréshiré fenolike; ose

3. ‘Temperaturé t& tranzicionit t& qelqit sipas analizés mekanike dinamike (DMA Tg) té&
barabarté ose mé t& madhe se 505 K (232 °C) dhe pérmbajné rréshiré ose blozé, qé nuk éshté
pércaktuar né 1C008 ose 1C009.b., dhe nuk éshté rréshiré fenolike;

Shenim_1: “Materiale fibroze ose té fijezuara” metalike ose t¢ veshura me karbon (format e
parafabrikuara) ose “format e parafabrikuara té fibrave nga karboni”, qé nuk jané té impregnuara mé
rréshirvé ose blozé, jané pércaktuar tek “materialet fibroze ose ¢ fijezuara” in 1C010.a., 1C010.b. ose
1C010.c.

Shenim 2: 1C010.e nuk kontrollon:

a. “Materialet fibroze ose t¢ fijezuara” t¢ impregnuara me karbon (parafabrikate té
impregnuara) me “matricé” prej rréshive epoksi pér riparimin e strukturave ose laminateve
t¢ “fluturakeve civile”, qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Sipérfage jo mé té madhe se 1 m’;
2. Gjatési jo mé té madhe se 2,5 m; dhe

3. Gyerési mé té madhe se 15 mm.

b. “Materialet fibroze ose & fijezuara” nga karboni té impregnuara pjesérisht ose térésisht me
wéshiré ose té impregnuara me blozé dhe té copétuara, bluara ose preva mekanikisht me
giatési 25,0 mm ose mé & vogél, kur pérdovet rréshiré ose blozé tietér pérveg atyre té
pércaktuara né 1C008 ose 1C009.b.

Shénim teknik:

Temperatura e tranzicionit t¢ qelgit sipas analizés mekanike dinamike (DMA Tg)' pér materialet e
pércaktuara né 1C010.e pércaktohet duke pérdorur metodén e pérshkruar né standardin ASTM D-3418, ose
standardin ekuivalent kombétar, né mostér té thaté. Né rastin e matevialeve duroplastike, shkalla e tharjes
5¢ mostrés sé thaté peér testim duhet té jeté minimum 90% si¢ pércaktohet me standardin ASTM E 2160-04
standardin ekuivalent kombétar.

1C011  Metalet dhe komponimet, si¢ vijon:

VINI RE: SHIH GIITHASHTU KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE dhe 1C111.
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a.  Metalet me madhési t& grimcave mé té vogél se 60 pum, qofté né formé sferike, t& atomizuar, sferoidale, t&
leskéruar apo té bluar, t& prodhuara nga materiali qé pérbéhet nga 99% ose mé shumé zirkon, magnez dhe
aliazhe té tyre;

Shénim teknik:
Pérmbajtja natyrore e hafniumit né zirkon (kryesisht 2%-7%) llogaritet bashké me zirkonin.
Shénim: Metalet ose aliazhet e pércaktuara né 1C011.a kontrollohen pavarésisht nése metalet ose aliazhet jang

té inkapsuluara né alumin, magnez, zirkon ose beril apo jo.

b. Bori ose aliazhet e borit, me madhésia té grimcave 60 pm ose mé té vogél, si¢ vijon:
1. Bori me shkallé pastértie 85% pér peshé apo mé shumé;

2. Aliazhet e borit me pérmbajtje bori prej 85% pér peshé apo mé shumé;

Shenim: Metalet ose aliazhet e pércaktuara né 1C011.b kontrollohen pavarésisht nése metalet ose aliazhet jané
té inkapsuluara né alumin, magnez, zirvkon ose beril apo jo.

c.  Nitrati i guanidings (CAS 506-93-4),
d.  Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7)

Vini re: Shih gjithashtu Kontrollet e mallrave ushtarake pér pluhurat metalike t¢ pérzier me substanca fiera pér
té formuar njé pérzierje té formuluar pér qéllime ushtarake.

Materialet, si¢ vijon:

Shénim teknik:
Kéto materiale pérdoren kryesisht pér burimet e nxehtésisé bérthamore.

a.  Plutoni né ciléndo formé me analizén e izotopit t& plutonit pluton-238 me mé shumé se 50% t& peshés;
Shénim: 1C012.a nuk kontrollon:
a. Dérgesat me pérmbajtje plutoni 1 g ose mé pak;
b. Dérgesat e 3 “graméve efektiv” ose mé pak kur ndodhen né komponenté t¢ instrumenteve detektuese.

b. Neptuni-237 “i ndaré paraprakisht” né ciléndo formé.
Shenim: 1C012.b nuk kontrollon dérgesat me pérmbajtie 1 g ose mé té vogeél & neptunium-237.

Materialet dhe mjetet pér zvogélimin e parametrave t& vrojtueshém, si¢ jané shkalla e reflektimit t& radarit,
gjurmét shenjat ultravjollcé/infra t& kuge dhe gjurmét akustike, pérveg atyre té pércaktuara né 1C001, q¢ mund
té pérdoren né “predha”, nénsisteme “predhash” ose né mjete ajrore pa pilot t& pércaktuara né 9A012.

Shenim 1: 1C101 pérfshin:

a. Materialet dhe veshjet strukturale t& dizajnuara posagérisht pér reflektueshméri t& reduktuar t&
radarit;
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b. Veshjet, duke pérfshiré ngjyrat, qé jané projektuar posagérisht pér reflektueshméri ose 1&shim t&
reduktuar té mikrovaléve, rrezeve infra té skuqe ose ultravjollcé t& spektrit elektromagnetik.

Shenim 2: 1C101 nuk pérfshin veshjet kur ato pérdoren enkas pér kontrollin termik té satelitéve.

Shénim teknik:
Ne¢ IC101, ‘predhé’ nenkupton sistemet e plota raketore dhe sistemet e mjeteve ajrore pa pilot me rreze veprimi
mé té madhe se 300 km.

Materialet e ringopura té metaleve t& pirolizuara karbon — karbon gé jané t& projektuara pér mjetet e léshimit né
hapésiré té pércaktuara né pércaktuara né 9A004 ose raketat sondé té pércaktuara né 9A104.

Materialet nga grafiti dhe qeramika, pérveg atyre té pércaktuara né 1C007, si¢ vijon:

a.

Grafitet me kokrriza té iméta me dendési & kokrrizés 1.72 g/em® ose mé & madh, t& matur né 288 K (15
°C), dhe me madhési t& kokrrizave 100 um ose mé t& vogél, q¢ mund té pérdoren pér grykat e raketave dhe
majat e kapsulave pér rikthim né atmosferé tw mjeteve hapésinore, té cilat mund té instalohen me vegla té
mekanizuara né cilindo nga produktet e méposhtme:

1. Cilindrat me diametér 120 mm ose mé t& madh dhe gjatési 50 mm ose mé t& madhe;

2. Tubat me diametér t& brendshém 65 mm ose mé t& madh dhe trashési t& murit 25 mm ose mé té madhe
dhe gjatési 50 mm ose mé t& madhe;

3. Blloget me madhési 120 mm x 120 mm x 50 mm ose mé t& médha;
VINIRE: SHIH GJITHASHTU 0C004 b.

Grafitet e pérforcuara pirolitike ose fibroze q& mund t& pérdoren grykat e raketave dhe majat e kapsulave
pér rikthim né atmosferé té mjeteve hapésinore qé gjejné pérdorim né “predha”, mjetet e léshimit né
hapésiré té pércaktuara né 9A004 apo raketat sondé té pércaktuara né 9A104;

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 0C004.

Materialet kompozite qeramike (konstantja dielektrike mé e vogél se 6 né brezin frekuencor 100 MHz deri
né 100 GHz) q& pérdoren pér kupolat e antenave t& radaréve t& cilat gjejné pérdorim né “predha”, mjetet e
léshimit né hapésiré té pércaktuara né 9A004 apo raketat sondé t& pércaktuara né 9A104;

Qeramika e papjekura e pérforcuar me fibra silikon-karbidi qé pérdoret né kokat e “predhave”, mjetet e
léshimit né hapésiré té pércaktuara né 9A004 apo raketat sondé t& pércaktuara né 9A104;

Materialet kompozite qeramike t& pérforcuar me fibra silikon-karbidi qé pérdoren né kokat, mjetet e
rikthimit né atmosferé dhe fletét e grykave t& “predhave”, mjetet e l&shimit né hapésiré t& pércaktuara né
9A004 apo raketat sondé té pércaktuara né 9A104.

Léndét djegése reaktive dhe pérbérésit kimiké té léndéve djegése reaktive, pérveg atyre té pércaktuar né 1C011,
si¢ vijon:

a.

Substancat shtytése:

1. Pluhuri sferik ose sferoid i aluminit, pérveg atij t& pércaktuar né Kontrollet e mallrave ushtarake, me
grimca t& madhésisé mé t& vogél se 200 um dhe pérmbajtje alumini prej 97 % té peshés ose mé shumé,
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nése t& paktén 10 % e peshés totale pérbéhet nga grimca mé té vogla se 63 pm, sipas ISO 2591-1:1988
ose ekuivalentéve kombétarg;

Shénim teknik:
Madhésia e grimeés prej 63 um (ISO R-565) korrespondon me rijetén 250 (Tyler) ose rrjetén 230
(ASTM standardi E-11).

Pluhura metalesh, pérveg atyre t& pércaktuara né Kontrollet e mallrave ushtarake, sic vijon:

a. Pluhurat e metaleve té zirkonit, beriliumit ose magnezit, ose aliazhet e kétyre metaleve, nése t&
paktén 90% e véllimit ose peshés totale t& grimcave pérbéhet nga grimca t& madhésisé mé t& vogél
se 60 um (qé pércaktohet népérmjet teknikave t& matjeve sikurse duke pérdorur sité, difraksionim
me laser ose skanmim optik), qofté sferike, té atomizuara, sferoide, t& leskéruara ose té bluara, qé
pérmbajné 97% t& masés ose mé tepér cilindo nga sa vijon:

1. Zirkon;
2. Berilium; ose
3. Magnez,

Shénim teknik:
Pérmbajtia natyrore e hafniumit né zirkon (zakowisht nga 2 % devi né 7 %) matet sé bashku me
zirkonin.

b. Pluhurat e metaleve t& borit ose t& aliazheve t& borit me pérmbajtje bori 85% t& peshés ose mé t&
madhe, nése té& paktén 90% e véllimit ose peshés totale t& grimcave pérbéhet nga grimca té
madhésisé mé té vogél se 60 um (qé pércaktohet népérmjet teknikave t& matjeve sikurse duke
pérdorur sité, difraksionim me laser ose skanim optik), qofté sferike, t& atomizuara, sferoide, t&
leskéruara ose té bluara;

Shenim: 1C111a.2.a. dhe 1C111a.2.b. kontrollon pérzierjet e pluhurave mé distribucion multimodal té

grimeave (p.sh. pérzierje t& grimcave té madhésive té ndryshme) nése njé ose mé shumé prej modeve
Jané té kontrolluara.

Substancat oksiduese qé gjejné pérdorim né motorét e raketave me léndé djegése t& léngéta, si¢ vijon:

a.  Trioksidi i diazotit (CAS 10544-73-7),

b. Dioksidi i azotit (CAS 10102-44-0)/tetracksidi i diazotit (CAS 10544-72-6);

c.  Pentaoksid i diazotit (CAS 10102-03-1);

d.  Okside t& pérziera t& azotit (MON),
Shénim teknik:
Oksidet e pérziera t¢ azotit (MON) jané tretésiva té oksidit nitrik (NO) né tetraoksid té
diazotit/diaoksid azoti (N;O/NO,) qé mund té pérdovet né sistemet raketore. Ekziston njé varg
komponimesh qé mund té shénohen si MONi ose MONTj, ku i dhe j jané numra qé pérfagésoiné
pérqindien e oksidit nitrik né pérzierje (p.sh MON3 pérmban 3% oksid nitrik, MON25 25% oksid
nitrik. Limiti i sipérm éshté MON40, 40% e peshés.

e. SHIH KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE pér acidin nitrik tymosés té kuq t& inhibuar
(IRFNA);
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f. SHIH KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE DHE IC238 pér komponimet e pérbéra nga
fluori dhe njé a mé tepér halogjens tjera, oksigjeni ose azoti.

Derivatet e hidrazings, si¢ vijon:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE.
a. trimetilhidrazina (CAS 10741-01-1),

b. tetrametilhidrazina (CAS 6415-12-9);

¢. N, N dialilhidrazina (CAS 5164-11-4),

d. alilhidrazina (CAS 7422-78-8);

e. etilen dihidrazina etileni;

f dinitrati i monometilhidrazinés;

g. nitrati josimetrik i dimetilhidrazings;

h. azidi i hidrazings (CAS 14546-44-2),

1. azidi i dimetilhidrazinés;

j. dinitrati i hidraziniumit (CAS 13464-98-7);

k. diimido dihidrazina e acidit oksalik;

I nitrati 1 2-hidroksietilhidrazinés (HEHN);

m. shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér perkloratin e hidraziniumit;

n. diperklorati i hidraziniumit (CAS 13812-39-0);

0. nitrati i metilhidrazings (MHN)) (CAS 29674-96-2);

p. nitrati 1 dietilhidrazinés (DEHN);

q. nitrati 1 3,6-dihydrazino tetrazinés (nitrati i 1,4-dihidrazinés) (DHTN),
Materialet me dendési t& madh energjetik, pérveg atyre t& pércaktuara né Kontrollet e mallrave
ushtarake, qé gjejné pérdorim né “predha” ose mjetet e fluturimit pa pilot té& pércaktuara né 9A012 or
9Al112.a;

a.  Léndét djegése té pérziera qé inkorporojné si léndé djegése t& ngurta ashtu edhe té léngéta, si¢ jané
suspenzionet e borit, dendésia e energjisé sé té cilave éshté 40 x 10° J/kg ose mé i madh;

b. Léndét tjera djegése dhe aditivét e léndéve djegése me dendési té madh energjetik (p.sh. kubani,
tretésirat jonike, JP-10), dendésia e energjisé sé t& cilave éshté 37,5 x 10° J/kg ose mé i madh 1
matur né temperaturé 20 °C dhe né shtypje prej njé atmosferé (101,325 kPa);

Shenim: 1C111.a.5.b. nuk kontrollin léndét diegése qé¢ derivojné nga pérpunimi i mbetjeve fosile
ose biokarburantet e prodhuara nga perimet, pérfshiré karburantet pér motoré té certifikuar pér tu
pérdorur né aviacion civil, pérveg nése jané formuluar posagérisht pér “predha” ose mjetet e
fluturimit pa pilot té pércaktuara né 94012 ose 94112.a..
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b.

6.

Léndét djegése zévendésuese té hidrazings, si¢ vijon:

1.2-Dimetilaminoetilazidi (DMAZ) (CAS 86147-04-8),

Substancat polimere:

1.

6.

Polibutadieni té cilit 1 éshté larguar grupi karboksi (pérfshiré polibutadienin té cilit 1 &shté
terminuar grupi karboksil) (CTPB);

Polibutadieni t& cilit 1 éshté larguar grupi hidroksi (pérfshiré polibutadienin t& cilit 1 éshté larguar
grupi hidroksil) (HTPB), pérveg atyre qé jané pércaktuar né Kontrollet e mallrave ushtarake;

Acidi polibutadien-akrilik (PBAA),

Acid akrilonitil polibutadien-akrilik (PBAN);

Politetrahidrofuran polietilen glikol (TPEG),
Shénim teknik:
Politetrahidrofuran polietilen glikoli (TPEG) éshté wjé kopolimer bllok i poli-1,4-butandiolit (CAS 110-
63-4) dhe polietilen glikolit (PEG). (CAS 25322-68-3).

Nitrati 1 poliglicidilit (PGN ose poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

Aditivét dhe agjentét tjeré t& léndéve djegése:

1.

Shih KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE PER karboranet, dekaboranet, pentaboranet dhe
derivatet e tyre;

trietilen glikol dinitrati (TEGDN) (CAS 111-22-8);

2-nitrodifenilamina (CAS 119-75-5);

trimetiloletan trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1),

dietilen glikol dinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0);

Derivatet e ferrocenit si vijon:

a.  Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér katocenin;

b.  Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér etil ferrocenin;

¢ Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér propil ferrocenin;

d.  Shih Kontrollet e Mallrave Ushtarake pér n-butil ferrocenin,

e.  Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér pentil ferrocenin (CAS 1274-00-6),
f. Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér diciklopentil ferrocenin;
g.  ShihKontrollet e mallrave ushtarake pér dicikloheksil ferrocenin;

h.  Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér dietil ferrocenin;
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i Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér dipropil ferrocenin;
] Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér dibutil ferrocenin;
k. Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér diheksil ferrocenin;

L Shih Kontrollet e mallrave ushtarake pér acetil ferrocenin (CAS 1271-55-2) / 1,1'-diacetil
ferrocenti;

m. Shih Kontrollet e Mallrave Ushtarake pér acidet karboksilike té ferrocenit;
n.  Shih Kontrollet e Mallrave Ushtarake pér butacenin;
0.  Derivatet tjera té ferrocenit qé gjejné pérdorim si modifikues t& shkallés sé¢ djegies t& léndéve

djegése té raketave, pérveg atyre t& pércaktuar né Kontrollet e mallrave ushtarake.

Shenim: 1C111.¢.6.0. nuk kontrollon derivatet e ferrocenit ku molekula e fervocenit pérmban njé grup
Sfunksional aromatik me gjashté atome karbowi.

4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazoli (iso- DAMTR), pérveg atij qé éshté pércaktuar né Kontrollet e
mallrave ushtarake.

Shenim: Pér lendet djegése dhe lendet kimike pérbérése qé nuk jané pércaktuar né 1C111, shih Kontrollet e Mallrave

Ushtarake.

1C116  Celiget e leguruara qé gjejné pérdorim né ‘predha’ qé i kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 1C216.

a. Forcé maksimale elasticiteti 1,500 Mpa ose mé t& madhe, t& matur ng¢ 293 K (20 °C), té& barabarté ose mé t&

madhe se:
1. 0,9 GPané fazén e kalitjes sé tretésirés; ose
2. 1,5 GPané fazén e ngurtésimit t& precipitatit; dhe
b. Ciléndo prej formave t& méposhtme:
1. Fletg, pllaké ose tub me trashési t& murit ose pllakés té barabarté ose mé t& vogél se 5,0 mm;
2. Forma tubulare me trashési t& mureve t& barabarté ose mé t& vogél se 50 mm dhe me diametér t&
brendshém té barabarté ose mé t& madh se 270 mm.
Shénim teknik 1.

Celiget e leguruara jané aliazhe té hekurit:

1. Zakonisht t¢ karakterizuara nga pérmbajtie e larté e nikelit, pérmbajtia shumé e ulét e karbonit dhe
pérdorimi i elementéve apo precipitateve zévendésues pér té mundésuar rritjen e géndrueshmeérisé dhe
Sfortesisé me vietrimin e aliazhit; dhe

2. Ujané nénshtruar cikleve té trajtimit me nxehtési pér ta lehtésuar procesin e transformimit martenzit (faza e
kalitjes sé tretjes) dhe pér ta rritur pér rrjedhojé fortésiné me vietrim (faza e ngurtésimit té precipitatit).

Shénim teknik 2:
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Ne¢ IC116, ‘predhé’ do té thoté sisteme té plota raketore dhe sisteme té myeteve gjrove pa pilot me rreze veprimi
mé té madhe se 300 km.

1C117 Materialet pér prodhimin e komponentéve té ‘predha’, si¢ vijon:

a.

b.

Tungsteni dhe aliazhet e tij né formé grimcash me pérmbajtje tungsteni prej 97% ose mé t& madhe pér

peshé dhe madhési t& grimcave 50 x 10 ° m (50 um) ose mé & vogél;

Molibdeni dhe aliazhet e tij né formé grimcash me pérmbajtje molibdeni prej 97% ose mé té madhe pér

peshé dhe madhési t& grimcave 50 x 10 ° m (50 um) ose mé & vogél;

Materialet nga tungsteni né gjendje té ngurté qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
Ciléndo nga pérbérjet e méposhtme:

a.  Tungsteni dhe aliazhet t& tij me pérmbajtje tungsteni prej 97% ose mé t& madhe;

b. Tungsten t& infiltruar me bakér me pérmbajtje tungsteni prej 80% ose mé té madhe; ose

c.  Tungsten té infiltruar me argjend me pérmbajtje tungsteni prej 80% ose mé t& madhe; dhe

Mund t’u ngjiten me makineri cilitdo nga produktet e méposhtme:
a. Cilindrave me diametér 120 mm ose mé t& madh dhe gjatési 50 mm ose mé t& madhe;

b. Tubave me diametér t& brendshém prej 65 mm ose mé té madh dhe trashési t& mureve 25 mm ose
mé t& madhe dhe gjatési prej 50 mm ose mé t& madhe; ose

c.  Bllogeve me dimensione 120x120x50 mm ose mé t& médha.
Shénim teknik:

Ne¢ IC117, ‘predhe’ do té thoté sisteme té plota raketore dhe sisteme t& mjeteve ajrore pa pilot me rreze
veprimi mé té madhe se 300 km.

1C118  Celiget duplekse té stabilizuar me titan (Ti-DSS) qé kang t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

a.

Kané té gjitha karakteristikat vijuese:
Pérmbajné 17.0% — 23.0% t& peshés krom dhe 4.5% — 7.0% t& peshés nikel,
Kané pérmbajtje titani mé t& madhe se 0.10% té& peshés; dhe

Mikrostrukturé ferri-austentike (i referohet dhe si mikrostrukturé dyfazéshe) nga e cila t& paktén 10%
&shté austentike (sipas standardit ASTM E-1181-87 ose ekuivalentéve kombétaré), dhe

Kané ciléndo prej formave t& méposhtme:
Ingote ose shufra me madhési 100 mm ose mé shumé né secilin dimension;
Fleta me gjerési 600 mm ose mé t& madhe dhe trashési 3 mm ose mé pak; ose

Tuba me diametér t& jashtém 600 mm ose mé t& madh dhe gjerésiné té mureve 3 mm ose mé t& vogla.




image113.jpg
1C202

1C210

1C216

Aliazhet, pérveg atyre té pércaktuara né 1C002.b.3 ose .b.4., si¢ vijon:
a. Aliazhet e aluminit q& 1 kané t& dyja karakteristikat e méposhtme:
1. ‘Durojné’ njé forcé maksimale elasticiteti 460 Mpa ose mé t& madhe mé 293 K (20 °C); dhe

2. Né formén e tubave ose formave cilindrike t& ngurta (pérfshiré derdhjet) me diametér té jashtém mé té
madh se 75 mm;,

b. Aliazhet e titanit qé i kané té dyja karakteristikat e méposhtme:
1. ‘Durojné’ njé forcé maksimale elasticiteti 900 Mpa ose mé té madhe né 293 K (20 °C); dhe

2. Neé formén e tubave ose formave cilindrike t& ngurta (pérfshiré derdhjet) me diametér té jashtém mé té
madh se 75 mm;,

Shénim teknik:
Shprehja aliazhe qé “durojné” pérfshin aliazhet para ose pas trajtimit me nxehtési.

“Materialet fibroze ose té fijezuara” ose parafabrikatet e impregnuara, pérveg atyre t& pércaktuara né 1C010.a,
b, ose e., sic vijon:

a. “Materialet fibroze ose té fijezuara” prej karboni ose aramide gé kané ciléndo prej karakteristikave t&
méposhtme:

1. “Modul specifik” 12.7 x 10° m ose mé t& madh; ose
2. “Forcé specifike elasticiteti” 235 x 10" m ose mé t& madhe;

Shenim: 1C210.a nuk kontrollon “materialet fibroze ose té fijezuara” aramide qé kané 0.25% ose mé tepér
té peshés sé modifikuesit me bazé esteri t¢ sipérfages sé fibrave;

b. “Materialet fibroze ose té fijezuara” prej qelqi qé i kang t& dyja karakteristikat e méposhtme:

1. “Modul specifik” 3.18 x 10° m ose mé t& madh; dhe
2. “Forcé specifike elasticiteti” 76.2 x 10* m ose mé t& madhe;

C: “Fille”, “fitilat”, “zinxhiré” ose “shirita” t& pandérpreré té impregnuara me rréshiré termoaktive me
gjerési 15 mm ose mé t& vogél (parafabrikate t& impregnuara), prej “materialesh fibroze ose té fijezuara”
karboni ose qelqi té pércaktuara né 1C210.a, ose .b.

Shénim teknik:
Rréshira formon matricén e kompozitit.

Shenim: Né 1C210, “materialet fibroze ose t& fijezuara” kufizohen né “monifilamente”, “fille”, “fitila”,
“zinxhiré” ose “shirita” t& pandérprere.
Celiku i leguruar, pérveg atij t& pércaktuar né 1C116, qé “mund t& durojé” njé forcé maksimale elasticiteti 2.050
Mpa ose mé t& madhe, né 293 K (20 °C).

Shenim: 1C216 nuk kontrollon format né té cilat té gjitha dimensionet lineare jané 75 mm ose mé pak.

Shenim teknik: Shprehja gelik i leguruar gé “mund t¢ durojé” pérfshin gelikun e leguruar para ose pas trajtimit
me nxehtési.
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1C225

1C226

1C227

1C228

1C229

1C230

Bori i pasuruar me izotopin bor-10 (**B) né sasi mé té médha se sa qé gjendet né natyré, sig vijon: elementi i
borit, komponimet, pérzierjet q¢ pérmbajné bor, prodhimet e tyre, mbetjet ose skrapi i cilésdo nga té
sipérpérmendurat.

Shenim: Né 1C225, perzierjet qé pérmbajné bor pérfshijné materiale me ngarkesé bori.

Shénim teknik:
Permbajtia natyrore e izotopit bor-10 éshté aférsisht 18.5% e peshés (20% atome).

Tungsteni, karbidi i tungstenit dhe aliazhet qé pérmbajné mé tepér se 90% té peshés tungsten, pérveg atyre té
pércaktuara né 1C117, dhe qé 1 kané t& dyja karakteristikat e méposhtme:

a.  Né forma simetrike cilindrike boshe (pérfshiré segmentet cilindrike) me diametér té brendshém nga 100 mm
né 300 mm; dhe

b. Me masé mé t& madhe se 20 kg,
Shenim: 1C226 nuk kontrollon prodhimet e projektuara posagérisht si pesha ose si kolinatoré té rrezeve gama.
Kalciumi qé i ka t& dyja karakteristikat e méposhtme:
a. Pérmban mé pak se 1.000 pjesé pér milion t& peshés papastérti metalike tjera pérve¢ magnezit, dhe
b. Pérmban mé pak se 10 pjesé pér milion t& peshés bor.
Magnezi qé 1 ka t& dyja karakteristikat e méposhtme:

a.  Pérmban mé pak se 200 pjesé pér milion té peshés papastérti metalike tjera pérveg kalciumit; dhe

b. Pérmban mé pak se 10 pjesé pér milion t& peshés bor;
Bismuti q& i ka t& dyja karakteristikat e méposhtme:

a.  Pastérti prej 99.99% ose mé té& madhe; dhe

b. Pérmban mé pak se 10 pjesé pér milion t& peshés argjend.

Metali i berilit, aliazhet q& pérmbajné mé shumé se 50% t& peshés beril, komponimet e berilit, prodhimet e tyre,
dhe mbeturinat ose skrapi i cilitdo nga té sapo pérmendurit, pérvec atyre té pércaktuar né Kontrollet e mallrave
ushtarake.

VINIRE: SHIH GJITHASHTU KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE.
Shenim: 1C230 nuk kontrollon sa vijon:

a. Dritaret metalike pér makinerité me rreze réntgen, ose pér pajisjet pér hapjen e puseve;

b.  Format okside né format e fabrikuara ose gjysmé té fabrikuara qé jané projektuar posagérisht pér pjesét e
pajisjeve elektronike ose si substrate t¢ gargeve elektronike;

¢ Berili (silikati i berilit dhe aluminit) né formé té smeraldeve ose aquamarinés.
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1C231

1C232

1C233

Metali 1 hafniumit, aliazhet q& pérmbajné mé shumé se 60% t& peshés hafnium, prodhimet e tyre, dhe mbetjet
ose skrapi 1 cilitdo nga t& sapo pérmendurit.

Helium-3 (*He), pérzierjet qé pérmbajné helium-3, dhe prodhimet ose mjetet qé pérmbajné cilindo nga té
sipérpérmendurit.

Shenim: 1C232 nuk kontrollon produktin apo mjetin qé pérmban mé pak se 1 g helium-3.

Litiumi i pasuruara me izotopin litium-6 (°Li) né sasi mé té médha se sa q& gjendet né natyré, dhe produktet ose
pajisjet qé pérmbajné litium té pasuruar, si¢ vijon: elementi i litiumit, aliazhet, komponimet, pérzierjet q&
pérmbajné litium, produktet e tyre, mbetjet ose skrapi i cilitdo nga t& sapo pérmendurit.

Shenim: 1C233 nuk kontrollon dozimetrat termoluminishent.

Shénim teknik:
Permbajtia natyrore e izotopit litium-6 éshté aférisht 6.5% e peshés (7.5% e atomit).

1C234 Zirkoni me pérmbajtje hafniumi mé té vogél se 1 pjesé hafnium pér 500 pjesé zirkon, si¢ vijon: metali, aliazhet &

1C235

1C236

pérmbajné mé tepér se 50% t& peshés zirkon, komponimet, prodhimet e tyre, mbetjet ose skrapi i cilitdo nga té
sapo pérmendurit.

Shenim: 1C234 nuk kontrollon zivkonin né formé foljesh me trashési mé t& vogél ose té barabarté me 0.10 mm.

Tritiumi, komponimet e tritiumit, pérzierjet q¢ pérmbajné tritium ku raporti i atomeve té tritiumit ndaj atyre t&
hidrogjenit éshté mé i madh se 1 né 1000, dhe produktet ose mjetet q& pérmbajné cilindo nga sapo pérmendurit.

Shenim: 1C235 nuk kontrollon produktet ose pajisjet me pérmbajtje tritiumi me té vogel se 1.48 x 10° GBq (40
Ci) m.

‘Nuklidet radioaktive’ e pérshtatshme pér pérftimin e burimeve t& neutroneve né bazé té reaksionit alfa-n, pérveg
atyre té pércaktuara né 0C001 dhe 1C012.a., né format e méposhtme:

a. Elementar;

b. Komponimet me njé aktivitet total alfa 37 GBq/kg (1Ci/kg) ose mé t& madh;
c. Pérzierjet me njé aktivitet total alfa 37 GBg/kg (1Ci/kg) ose mé té madh;

d. Produktet ose pajisjet qé pérmbajné cilindo nga té sapo pérmendurit.

Shenim: 1C236 nuk kontrollon produktet ose pajisjet gé pérmbajné mé pak se 3.7 GBq (100 millikurri) &
aktivitetit alfa.

Shénim teknik:

Ne¢ 1C236, ‘nuklide radioaktive’ jané cilido nga sa vijon:
— Actinium-225 (Ac-225)

— Actinium-227 (Ac-227)

— Californium-253 (Cf-253)
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1C237

1C238

1C239

1C240

— Curium-240 (Cm-240)

— Curium-241 (Cm-241)
— Curium-242 (Cm-242)

— Curium-243 (Cm-243)
— Curium-244 (Cm-244)

— Einsteinium-253 (Es-253)
— Einsteinium-254 (Es-254)
— Gadolinium-148 (Gd-148)
— Plutonium-236 (Pu-236)
— Plutonium-238 (Pu-238)
— Polonium-208 (Po-208)
— Polonium-209 (Po-209)
— Polonium-210 (Po-210)
— Radium-223 (Ra-223)

— Thorium-227 (Th-227)
— Thorium-228 (Th-228)
— Uranium-230 (U-230)

— Uranium-232 (U-232)

Radium-226 (***Ra), aliazhet e radiumit-226, komponimet e radiumit-226, pérzierjet qé pérmbajné radium-226,
prodhimet e tyre, dhe produktet ose mjetet & pérmbajné cilindo nga té sapo pérmendurit.

Shenim: 1C237 nuk kontrollon sa vijon:

a. Instrumentet mjekésore;

b.  Njé produkt ose pajisje qé pérmban mé pak se 0.37 GBq (10 millicurries) radium-226.
Trifluor klori (CIF3).

Eksplozivét e fugishém, pérveg atyre té pércaktuar né Kontrollet e mallrave ushtarake, ose substancat ose
pérzierjet qé pérmbajné mé shumé se 2% té peshés eksplozivé té fuqishém, me dendési kristalesh mé t& madhe
se 1.8 g/em® dhe me shpejtési detonimi mé t& madhe se 8,000 m/s.

Pluhuri i nikelit dhe metali poroz i nikelit, pérveg atyre t& pércaktuar né 0C005, si¢ vijon:

a. Pluhuri i nikelit qé ka dyja karakteristikat e méposhtme:
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1C350

1. pastérti prej 99.9% té peshés ose mé t& madhe; dhe

2. madhési mesatare t& grimcave mé t& vogél se 10 um sipas standardit t& Shoqatés Amerikane pér Testim
dhe Materiale (ASTM) B330;

b. Metali poroz inikelit i prodhuar nga materiale t& pércaktuara né 1C240.a.
Shenim: 1C240 nuk kontrollon sa vijon:

a. Pluhurat fijezore té nikelit;

b. Fletét teke poroze té nikelit me njé sipérfage prej 1,000 e’ ose mé & vogel per flete.

Shénim teknik:
1C240.b i referohet metaleve poroze té formuar me kompaktésim dhe aglomerim té materialeve né 1C240.a pér
té formuar njé material metalik me pore té vogla té nderlidhura pérgjaté gjithé strukturés.

Reniumi, dhe aliazhet & pérmbajné mé shumé se 90% té peshés renium, dhe aliazhet e reniumit e tungstenit qé
pérmbajné 90% t& peshés ose mé tepér t8 cilitdo kombinim té reniumit dhe tungstenit, pérvec atyre t& pércaktuar
né 1C226, qé 1jané t& dyja karakteristikat e méposhtme:

a.  Né forma simetrike cilindrike boshe (pérfshiré segmentet cilindrike) me diametér t& brendshém nga 100 mm
né 300 mm; dhe

b. Me masé mé t& madhe se 20 kg,

Kimikatet, q& mund té pérdoren si prekursors t& agjentéve kimiké toksiké, dhe “pérzierjet kimike” q& pérmbajné
njé ose mé tepér prej tyre, si¢ vijon:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU KONTROLLIN E MALLRAVE USHTARAKE DHE 1C450.

1. tiodiglikol (111-48-8);

2. oksiklorur i fosforit (10025-87-3),

3. dimetil metilfosfonat (756-79-6),

4. SHIH KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE pér metil fosfonil diflourin (676-99-3),
5. metil fosfonil diklorur (676-97-1);

6. dimetil fosfit (868-85-9);

7. triklorur 1 fosforit (7719-12-2);

8. trimetil fosfit (121-45-9),

9. tionil klorur (7719-09-7),

10. 3-hidroksi-1-1 metilpiperidin (3554- 74-3);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22:

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33,

34,

N, N-diizopropil- (beta)- aminoetil klorur (96-79-7);
N, N-diizopropil- (beta)- aminoetan tiol) (5842-07-9);
3-kuinuklidinol (1619-34-7);

Floruri i kaliumit (7789-23-3),

2-kloroetanol (107-07-3);

Dimetilamina (124-40-3);

Dietil etilofosfonat (78-38-6);

Dietil —n, n-dimetilofosforamidat (2404-03-7);
Dietil fosfiti (762-04-9);

Hidrokloruri i dimetilamings (506-59-2);

Etil fosfinil dikloruri (1498-40-4);

Etil fosfonil dikloruri (1066-50-8);

SHIH GIITHASHTU KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE PER Etil fosfinil diklorurin (753-98-

0);

floruri 1 hidrogjenit (7664-39-3);

metil benzilat (76-89-1);

metil fosfinil dikloruri (676-83-5);
n,n-diizopropil-(beta) aminoetanol (96-80-0);

pinakolil alkooli (464-07-3)

SHIH KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE PER O-etil-2 diizopropilaminoetil metil fosfonitin

(57856-11-8);

trietil fosfiti (122-52-1);

trikloruri 1 arsenikut (7784-34-1);
acidi benzilik (76-93-7);

dietil metilfosfoniti (15715-41-0);

dimetil etilfosfonati (6163-75-3);




image2.jpg
SHTOJCE I

LISTA E PERBASHKET USHTARAKE E BASHKIMIT EVROPIAN
e miratuar nga Késhilli mé 9 shkurt 2015

(pajisje qé i mbulon Qéndrimi i Pérbashkét té Késhillit 2008/944/CFSP qé pércakton rregullat e

pérgjithshme pér kontrollin e eksporteve té teknologjisé dhe pajisjeve ushtarake)

(pérditéson dhe zévendéson Listén e Pérbashkét Ushtarake e Bashkimit Evropian, té miratuar nga

Késhillimé 17 mars 2014 (')
(CFSP)
(2015/C 129/01)

Shénim 1 Termat e shénuar né ‘thonjéza’ jané terma pér té cilét jané dhéné pérkufizime. Referojuni

Pérkufizimeve té termave té pérdorura né Listé té bashkélidhura.

Shénim 2 Né disa raste pérbérjet kimike jané paraqitur sipas emrit dhe numrit CAS. Lista zbatohet

ML1

pér pérbérjet kimike té té njéjtés formulé strukturore (ku pérfshihen hidratet) pavarésisht
nga emértimi ose numértimi sipas CAS. Numértimet sipas CAS jané dhéné pér té ndihmuar
né identifikimin e njé pérbérje apo pérzierje té caktuar kimike, pavarésisht nga
nomenklatura. Numértimet sipas CAS nuk mund té pérdoren si identifikuesit e vetém sepse
disa forma té pérbérjeve kimike té listuara kané numértime té ndryshme dhe pérzierjet gé
pérmbajné njé nga pérbérjet kimike té listuara mund t&é kené po ashtu numértime té
ndryshme sipas CAS.

Armét pa vjaska me kalibér mé té vogél se 20 mm, armét e tjera dhe automatikét me
kalibér 12.7 mm (kalibri 0.50 in¢) ose mé té vogél dhe aksesorét e tyre, si dhe
komponentét e projektuar posacérisht pér to, si¢ vijon:

Shénim MLI. nuk zbatohet pér sa vijon:

a. Armét e zjarrit té projektuara posagérisht pér municion manovér dhe qé nuk
kané kapacitet t€ giuajné predhé;

b. Armét e zjarrit té projektuara posagérisht pér léshimin e predhave me tojé gé
nmuk kané ngarkesé té madhe plasése apo lidhje komunikimi, me rreze veprimi
mé té vogél ose té barabarté me 500 m.

¢. Armét gé pérdorin zjarr jo qgendror me gézhojé dhe qé nuk jané té tipit me
zjarr plotésisht automatik;

d. ‘Armét e ¢aktivizuara té zjarrit’.

a.  Pushkét dhe armét ¢ kombinuara t& zjarrit, pistoletat, automatikét dhe
gjysmé&automatikét, si edhe armé qitjeje me shumg tyta;

Shénim MLI.a. mik zbatohet pér sa vijon:
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36.
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56.

57.
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59.

60.

61.

62.

difloruri i etil fosfinilit (430-78-4);
difloruri i metil fosfonilit (753-59-3);
3-kuinoklidon (3731-38-2)
pentakloruri i fosforit(10026-13-8);
pinakolon (pinacolone) (75-97-8);
cianidi i kaliumit (151-50-8)
biftuoruri i kaliumit (7789-29-9);
amoni 1 acidit klorhidrik ose blifloruri i amonit (1341-49-7);
fluoruri i natriumit (7681-49-4),
biftuoruri i natriumit (1333-83-1);
cianidi i natriumit (143-33-9);
trietanolamina (102-71-6);
pentasulfidi 1 fosforit (1314-80-3)
di-izopropilamina (108-18-9);

dietil aminoetanoli (100-37-8);
Sulfidi i natriumit (1313-82-2)
monokloruri i sulfurit (10025-67-9);
dikloruri 1 sulfurit (10545-99-0)

hidrokloruri i trietanolaminés (637-39-8);

hidrokloruri 1 N,N-diizopropil-(beta)- aminoetil klor (4261-68-1);

acidi metilfosfonik (993-13-5);

metilfosfonat dietili (683-08-9);

dikloruri 1 N,N-dimetilaminofosforilit (677-43-0);
trizopropil fosfiti (116-17-6);

etildietanolamina (139-87-7),

0,0-dietil fosforotioat (2465-65-8);

0,0-dietil fosforoditioat (298-06-6);

heksafluorosilikat 1 natriumit (16893-85-9);
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1C351

63. dikloruri metilfosfonotioik (676-98-2).

Shenim 1: Peér eksportet né “shtetet joanétare té Konventés sé Armeéve Kimike”, 1C350 nuk kontrollon
“pérzierjet kimike” qé permbajné njé ose mé shumé nga kimikatet e pércaktuara né 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13,
17,18, .21,.22,.26,.27, .28, .31, .32, .33,.34, .35, .36, .54, .55,.56, .57 dhe .63 né t¢ cilat asnjé nga kimikatet e
pércaktuara veg e veg nuk pérbén mé tepér se 10% té peshés sé pérzierjes.

Shenim 2: Peér eksportet né “shtetet anétare té Konventés sé Avrmeéve Kimike”, 1C350 nuk kontrollon “pérzierjet
kimike” qé permbajné njé ose mé shumé nga kimikatet e pércaktuarané 1C350.1, .3,.5, .11, .12, .13,.17, .18,
.21,.22,.26,.27,.28, .31, .32, .33, .34, .35,.36, .54, .55, .56, .57 dhe .63 né té cilat asnjé nga kimikatet e
pércaktuara veg e veg nuk pérbén mé tepér se 30% té peshés sé pérzierjes.

Shenim 3: 1C350 nuk kontrollon “pérzierjet kimike” qé pérmbajné njé ose mé tepér nga kimikatet e pércaktuara
ne 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, 43, .44, .45, .46, .47,
.48,.49,.50,.51,.52.53,.58, .59, .60, .61, dhe .62, né té cilat asnjé nga kimikatet e pércaktuara veg e veg nuk
pérbén mé tepér se 30% ¢ peshés sé pérzierjes.

Shenim 4: 1C350 nuk kontrollon produktet e identifikuara si produkte pér konsum té paketuara pér shitje me
pakicé ose pér perdorim individual.

Patogjenet dhe “toksinat” humane dhe shtazore , si¢ vijon:
a. Viruset, qofté natyrore, té kultivuara ose té modifikuara, qofté né formé té “kulturave t& gjalla t& izoluara”

ose si materiale qé pérmbajné kultura té gjalla té cilat jané inokuluar géllimisht ose té kontaminuara
qéllimisht me kéto kultura, si¢ vijon:

1. Virusi afrikan i sémundjes sé kuajve;

2. Virusi afrikan i etheve té derrit;

3. Virusii Andeve;

4. Virusi i gripit t& shpezéve, 1 cili éshté:
a. Jo karakteristik; ose

b. I pérkufizuar né Shtojcén I(2) t& Direktivés 2005/94/KE t& KE-sé (Gazeta Zyrtare L 10 14.1.2006, f.
16) si virus me patogjenitet t& madh, si¢ vijon:

1. Viruset e Tipit A me indeks t& patogjenitetit intravenoz (IVPI) tek pulat gjashtéjavéshe mé té
madh se 1,2; ose

2. Viruset e Tipit A me néntipet H5 ose H7 me sekuenca gjenomike t& kodifikuara pér aminoacide
bazike t& shumta né vendet e ndarjes sé molekulés sé hemaglutininés ngjashém me até té vrojtuar
pér viruset tjera me patogjenitet té larté (HPAT), qé tregon se molekula e hemaglutininés mund t&
ndahet nga njé proteazé e pranishme tek nikoqiri;

5. Virusi i sémundjes sé gjuhés sé kaltér;

6. Virusi Chapare;
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7. Virusi Chikungunya;

8. Virusi Choclo;

9. Virusi i etheve hemorragjike Krime-Kongo;
10. Virusi i etheve Dengue;

11. Virusi Dobrava-Beograd,

12. Virusi i encefalitit lindor t& kuajve

13. Virusi Ebola;

14.Sémundja e shapit;

15. Virusi i lisé sé dhive;

16. Virusi Gunarito;

17.Virusi Hantaan;

18. Virusi Hendra (Equine morbillivirus);

19. Virusi Herpes (sémundja e (Aujeszkit)
20. Virusi i kolerés sé derrave (virusi i etheve t& derrave)
21.Virusi i encefalitit japonez;

22, Virusi Junin;

23, Virusi i Pyllit Kyasanur;

24.Virusi Laguna Negra;

25.Virusi i etheve Lassa;

26. Virusi “louping ill”;

27.Virusi Lujo

28. Virusi i sémundjes sé lékurés me xhunga;
29.Virusi i koriomengjitit limfocitik;

30. Virusi Machupo;
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31. Virusi i Marburgut;

32, Virusi i lisé s& majmunéve;

33, Virusi encefalitik i Luginés Murray,

34, Virusi i sémundjes sé Neécastle;

35. Virusi Nipah;

36. Virusi i etheve hemoragjike t& Omskut;

37.Virusi Oropouche;

38. Virusi i murtajés sé brejtésve té vegjél;

39.Enterovirusi i derrave tipi 9 (virusi 1 sémundjes vesikulare té derrave),
40. Virusi Poéasan;

41. Virusi 1 térbimit dhe gjithé pjesétarét e tjeré t8 klasés sé lisaviruseve;
42.Virusi i etheve t& Rift Valley,;

43, Virusi i murtajés sé gjedheve,

44 Virusi 1 Rocios;

45 Virusi i Sabias;

46. Virusi i Seulit;

47 Virusi i lisé sé deleve;

48. Virusi Sin nombre;

49 Virusi i encefalitit St. Louis;

50. Virusi i sémundjes Teschen;

51. Virusi i encefalitit nga kafshimi i rrigrave (Virusi i encefalitit rus pranvero-veror),
52.Virusi i variolés;

53, Virusi i encefalitit venezeluan té kuajve;

54 Virusi i stomatitit vezikular;

55.Virusi i encefelatitit peréndimor t& kuajve;
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56.Virusi i etheve té verdha;

. Nuk pérdoret;

. Bakteret, qofshin natyrore, t& kultivuara ose t& modifikuara, qofté né formé té “kulturave té gjalla t& izoluara”
ose si materiale qé pérmbajné kultura té gjalla té cilat jané inokuluar géllimisht ose té kontaminuara
qéllimisht me kéto kultura, si¢ vijon:

1. Bacillus anthracis;

2. Brucella abortus;

3. Brucella melitensis;

4. Brucella suis;

5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei),

7. Chlamydophila psittaci (i njohur mé herét si Chlamydia psittaci);

8. Clostridium argentinense (i njohur mé herét si Clostridium botulinum Tipi G), shtamet & prodhojné
neurotoksinén e botulizmit;

9. Clostridium baratii, shtamet qé prodhojné neurotoksinén e botulizmit;

10. Clostridium botulinum;

11. Clostridium butyricum, shtamet q& prodhojné neurotoksinén e botulinizmit;
12. Clostridium perfringens epsilon, tipet qé prodhojné toksina;

13. Coxiella burnetii;

14. Francisella tularensis;

15. Mycoplasma capricolum, nénspecia capripneumoniae (shtami F38);

16. Mycoplasma mycoides, nénspecia e mukoideve SC (koloni e vogél),

17. Rickettsia proéasecki;

18. Salmonella typhi;

19. Escherichia coli qé prodhon toksinén shiga (STEC) e serogrupeve 026, 045, 0103, 0104, O111, 0121,
0145, 0157, dhe serogrupet tjera té cilat prodhojné toksinén shiga;

Shénim teknik:
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Escherichia coli e cila prodhon toksinén shiga (STEC) wjihet gjithashtu dhe me emrin E. Coli
enterohemoragjike (EHEC) ose E. Coli g¢ prodhon verocitotoksiné (VTEC).

20.

21

22.

Shigella dysenteriae;
Vibrio cholerae;

Yersinia pestis;

. “Toksinat”, si¢ vijon, dhe “nén-njésité e toksinave” t& tyre:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Toksinat e Botulinun,

Toksinat e Klostridium perfringens;,
Konotoksina;

Ricina;

Saksitoksina;

Shiga toksina;

Enterotoksina e Staphylococcus aureus, alfatoksina hemolizine, dhe toksina qé shkakton sindorimin e
shokut toksik (e njohur mé herét me erin Enterotoksina F e Staphylococcus aureus(‘

Tetrodotoksina;
Verotoksina dhe proteinat e ngjashme me shiga qé ¢aktivizojné ribozomet;
Mikrocistin (Cyanginosin),
Aflatoksinat;

Abrin;

Toksina e kolerés;
Diacetoksiscirpenol toksina;
T-2 toksina;

HT-2 toksina;

Modecin;

Volkensin;

Viscum album Lectin 1 (Viscumin);




image125.jpg
1C352

1C353

€.

Shenim: 1C351.d. nuk kontrollon toksinat e botulinizmit apo konotoksinat né formeén e produktit gé plotéson
te gjitha kriteret e méposhtme:

1. Jané formulime farmaceutike té krijuara pér administrim tek njerézit né trajtimin e gjendjeve té caktuara
mjekésore;

2. Jané té paketuara paraprakisht pér t'u shpémdaré si produkte mjekésore;

3. Jané t¢ autorizuara nga njé autoritet shtetévor qé té hidhen né treg si produkte myjekésore.

kérpudhat, qofshin natyrale, t& rritura apo t& modifikuara, qofté né formé t& “kulturave t& gjalla té izoluara”
ose si materiale qé pérmbajné kultura té gjalla té cilat jané inokuluar géllimisht ose té kontaminuara
qéllimisht me kéto kultura, si¢ vijon:

1. coccidioides immitis;

2. coccidioides posadasii.

Shenim: 1C351 nuk kontrollon “vaksinat: ose “imunotoksinat”.

Nuk pérdoret.

Elementét gjenetiké dhe organizmat e modifikuar gjenetikisht, si¢ vijon:

a.  Organizmat e modifikuar gjenetikisht ose elementét gjenetik qé pérmbajné sekuenca t& acidit nukleik té
lidhura me patogjenitetin e organizmave té pércaktuar né 1C351.a., 1C351.b,, 1C351.¢, 1C351.e,, 1C352
ose 1C354;

b. Organizmat e modifikuar gjenetikisht ose elementét gjenetik qé pérmbajné sekuenca kodifikimesh té acidit
nukleik pér ciléndo nga “toksinat” e pércaktuar né 1C351.d ose “nénnjésité e toksinave” té tyre.

1. Organizmat e modifikuar gjenetikisht pérfshijné organizmat né té cilét materiali gjenetik (sekuencat e acidit
nukleik) jané ndryshuar né njé ményré té atille qé nuk ndodhé né natyré dhe/ose me ri kombinim natyror,
dhe ngerthejné ata qé jané prodhuar artificialisht, né térési apo pjesérisht.

2. Elementét gjenetike pérfshijné, midis té tjevash, kromozomet, gjenomet, plazmidet, transpozonet dhe
vektorét, qofté té modifikuar gjenetikisht ose té pamodifikuar, apo té sintetizuar kimikisht, né tévési apo
pjesérisht..

3. Sekuencat e acidit nukleik gé lidhen me patogjenitetin e cilitdo nga mikrvoorganizmat e pércaktuar né

1C351.a., 1C351.b., IC351.¢c., 1C351.e., 1C352 ose 1C354 nenkuptojné ¢do sekuencé té veganté pér
mikroorganizmat e pércaktuar qé:

a.  né vetvete, apo pérmes produkteve té saj té transkriptuara ose té pérkthyera, pérbén rrezik t¢ madh pér
shéndetin e njerézve, té kafshéve apo té biméve; ose
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b.  wyihet se rrit aftesing e njé mikvoorganizmi t¢ pércaktuar, apo té ¢do organizmi tjetér tek i cili mund té
futet apo té integrohet né njé menyré tjetér, pér té shkaktuar njé dém serioz ndaj shéndetit ¢ njerézve,
kafsheve ose biméve.

Shenim: 1C353 nuk zbatohet pér sekuencat e acideve nukleike qé lidhen me patogjenitetin e Escherichia coli
enterohemorragjike, sevotipin Q157 dhe shtamet tjera qé prodhojné verotoksina, pérveg atyre qé bartin kodet
pér verotoksinén apo pér nénnjésité e saj.

1C354 Patogjenet e biméve, si¢ vijon:

a. Viruset, qofshin natyrale, t& rritura apo té modifikuara, qofté né formé té “kulturave té gjalla t& izoluara” ose
si materiale qé pérmbajné kultura té gjalla té cilat jané inokuluar qéllimisht ose té kontaminuara qéllimisht
me kéto kultura, si¢ vijon:

1. Virusii fjetur i patates 1 Andeve (timovirusi i fjetur andean 1 patates);
2. Viroidi boshtor i zhardhokut t& patates;

b. Bakteret, qofshin natyrale, té rritura apo t& modifikuara, qofté né formé t& “kulturave té gjalla té izoluara” ose
si materiale qé pérmbajné kultura té gjalla té cilat jané inokuluar qéllimisht ose té kontaminuara qéllimisht
me kéto kultura, sic vijon:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv.
citri];

3. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum ose
Corynebacterium sepedonicum);

5. Ralstonia solanacearum, raca 3, biovar 2;

c¢. Kérpudhat, qofshin natyrale, t& rritura apo t& modifikuara, qofté né formé t& “kulturave té gjalla t& izoluara”
ose si materiale qé pérmbajné kultura té gjalla té cilat jané inokuluar géllimisht ose té kontaminuara
qéllimisht me kéto kultura, si¢ vijon:
1. Colletotrichum kahagae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),

3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei),

4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia
graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);
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10.

11.

Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);
Sclerophthora rayssiae var. zeae;

Synchytrium endobioticium;

Tilletia indica;

Thecaphora solani.

1C450 Kimikatet toksike dhe prekursorét e kimikateve toksike, si¢ vijon, si dhe “pérzierjet kimike” & pérmbajné njé
ose mé tepér sish.

VINI RE: SHIH GJITHASHTU PIKEN 1C350, 1C351.d DHE KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE.

a. Kimikatet toksike, si¢ vijon:

1.

7.

Amiton: O,0-dietil- [ S-(dietilamin) etil ] fosforotiolat (78-53-5) dhe kripérat korresponduese té alkiluara
ose protonizuara;

PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluormetil)-1-propen (382- 21-8);

. SHIH KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE PER BZ: 3-Kuinuklidinil benzilat (6581-06-2),

Fosgen: Diklorur karbonil (75-44-5);
Cianogjen kloruri (506-77-4),
Cianidi 1 hidrogjenit (74-90-8);

Kloropikrina: Triklomitrometan (76-06-2);

Shenim 1: Peér eksportet né “shtetet joanétare né Konventén e Arméve Kimike”, 1C450 nuk kontrollon
“pérzierjet kimike” q¢ pérmbajné njé ose mé shumé nga kimikatet e pércaktuara né 1C450.a.1 dhe .a.2 né t¢
cilat asnjé nga kimikatet e pércaktuara veg e ve¢ nuk pérbén mé tepér se 1% té peshés sé pérzierjes.

Sheénim 2: Pér eksportet me “shtetet anétare né Konventén e Arméve Kimike”, 1C450 nuk kontrollon
“pérzierjet kimike” qé pérmbajné njé ose mé tepér nga kimikatet e pércaktuarané 1C450.a.1 dhe .a.2 né ¢
cilat asnjé nga kimikatet e pércaktuara veg e veg nuk pérbén mé tepér se 30% té peshés sé pérzierjes.

Shenim 3: 1C450 nuk kontrollon “pérzierjet kimike” qé pérmbajné njé ose mé tepér nga kimikatet e
pércaktuara né 1C450.a.4 dhe .a.5, .a.6 dhe .a.7, né té cilat asnjé nga kimikatet e pércaktuara veg e veg nuk
pérbén mé tepér se 30% té peshés sé pérzierjes.

Shenim 4: 1C450 nuk kontrollon produktet e identifikuara si produkte pér konsum té paketuara pér shitje me
pakicé ose pér pérdorim individual.

b. Prekursorét kimiké toksik, si¢ vijon:
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—

Kimikatet, pérveg atyre té pércaktuara né Kontrollet e mallrave ushtarake ose né 1C350, qé pérmbajné
njé atom fosfori pér té cilin éshté 1 lidhur njé grup metil, etil ose propil (normal ose izo), por jo mé tepér
atome karboni;

Shenim: 1C450.b. 1 nuk kontrollon fonofos: O-Etil S-Fenil etilfosfonotiolotionat (944-22-9);

2. N,N-dialkil [metil, etil, ose propil (normal ose izo)] dihalide fosforamidike t& ndryshme nga N,N-
Dimetilaminofosforil dikloruri;

VINI RE: Shih 1C350.57. pér dikloridin N,N Dimetilaminofosforil.

3. Dialkil [metil, etil ose propil (normal ose izo)] N,N-dialky] [metil, etil ose propil (normal ose izo)] —
fosforoamidatet, pérvec Dietil-N,N-dimetilfosforamidat q& &shté pércaktuar né 1C350;

4. N, N-dialkil [metil, etil, ose propil (normal ose izo) aminoetan-2- kloruri dhe kripérat korresponduese t&
protonizuara, pérvec N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorurit ose hidroklorurit t& N,N-diizopropil-(beta)-
aminoetil klorurit q& specifikohen né 1C350,

5. N,N-dialkil [metil, etil, ose propil (normal ose izo) aminoetal-2- ols dhe kripérat korresponduese t&
protonizuara pérvec N,NDiizopropil-(beta)-aminoetanol (96-80-0) dhe N,NDietilaminoetanol (100-37-8)
qé jané pércaktuar né 1C350;

Shenim: 1C450.5.5 nuk kontrollon sa vijon:
a. N,N-Dimetilaminoetanolin (108-01-0) dhe kripérat korresponduese té protonizuara;
b. Kripérat e protonizuara té N,N-Dietilaminoetanolit (100-37-8);

6. N,N-Dialkil [metil, etil ose propil (normal ose izo)] aminoetan- 2-tioli dhe kripérat korresponduese t&
protonizuara, pérvec N,N-Diizopropil-(beta)-aminoetan tiolit q& &shté pércaktuar né 1C350;

7. Shiko 1C350 pér Etildietanolaminén (139-87-7);

8. Metildietanolamina (105-59-9);

Shenim 1: Pér eksportet me “shtetet joanétare té Konventés sé Arméve Kimike”, 1C450 nuk kontrollon
“pérzierjet kimike” qé pérmbajné njé ose mé shumé nga kimikatet e pércaktuara né 1C450.b.1, .b.2, .b.3,
.b.4,.b.5, dhe .b.6, né té cilat asnjé nga kimikatet e pércaktuara vec e vec nuk pérbén mé tepér se 10% t¢
peshés s¢ peérzierjes.

Shenim 2: Peér eksportet me “shtetet anétare té Konventés sé Armeéve Kimike”, 1C450 nuk kontrollon
“pérzierjet kimike” qé pérmbajné njé ose mé shumé nga kimikatet e pércaktuara né 1C450.b.1, .b.2, .b.3,
.b.4,.b.5, dhe .b.6 né 1 cilat asnjé nga kimikatet e pércaktuara veg e veg nuk pérbén mé tepér se 30% t¢
peshés sé peérzierjes.

Shenim 3: 1C450 nuk kontrollon “pérzierjet kimike” qé pérmbajné njé apo mé shumé nga kimikatet e
pércaktuara né 1C450.6.8., né & cilat asnjé nga kimikatet e pércaktuara ve¢ e veg nuk pérbén mé tepér se
30% ¢ peshés sé pérzierjes.
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a. Pushkét dhe armét e kombinuara té zjarrit té prodhuara para vitit 1938;

b. Riprodhimet e pushkéve dhe t& arméve té kombinuara té zjarrit origjinalet e
té ciléve jané prodhuar para viti 1890;

¢. Pistoletat, armét e gitjes me shumé tyta dhe automatikét e prodhuar para vitit
1890 dhe riprodhimet e tyre;

d. Pushkét ose pistoletat e projektuara posagérisht pér té léshuar predhé inerte
pérmes ajrit té kompresuar ose CO,,

b. Armét pa vjaska, si¢ vijon:
1. armét pa vjaska t& projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak;
2. armé t& tjera pa vjaska, si¢ vijon:
a. t& prodhimit plotésisht automatik;

b. t& prodhimit gjysmé automatik ose t& tipit me veprim pompe;

Shénim MLI1.b.2. nuk zbatohet pér armét e projektuara posagérisht pér té gjuajtur
predhé inerte pérmes ajrit t& kompresuar ose CO,,

Shénim MLI1.b.nuk zbatohet pér sa vijon:
a. Armét pa vjaska té prodhuara para vitit 1938;

b. Riprodhimet e arméve pa vjaska origjinalet e té cilave jané prodhuara para
vitit 1890;

c. Armét pa vijaska qé pérdoren pér gjueti ose pér qéllime sportive. Kéto armé
duhet té mos jené té projektuara pér pérdorim ushtarak ose té tipit me zjarr
plotésisht automatik;

d. Armét pa vjaska té projektuara posagérisht pér ciléndo nga sa vijon:

. Therjen e kafshéve shtépiake;

. Qetésimin e kafshéve;

. Testimet sizmike;

. Qitjen e predhave industriale; ose

N N

. Pengimin e pajisjeve shpérthyese té improvizuara.

Shénim: Pér penguesit, shih ML4. dhe shénimin 14006 né Listén e Artikujve me
Pérdorim té Dyfishté e BE-sé.

c. Armét q& pérdorin municion pa gézhojé;

d. Krehér fishekésh q& mund t& largohen, zbutésit ose shurdhuesit ¢ zhurmés, pjesét e
veganta q& montohen n& armé, shénjestrat optike t& arméve dhe pjesét q& pérdoren pér
t& maskuar zjarrin né tyté pér armét e pércaktuara ng ML1.a., ML1.b. ose ML1.c.
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Shenim 4: 1C450 1C350 nuk kontrollon produktet e identifikuara si produkte pér konsum té paketuara pér
shitje me pakicé ose pér pérdorim individual.

1D Softuerét

1D001  “Softueré” t& projektuar ose modifikuar posagérisht pér “zhvillimin”, “prodhimin” ose “pérdorimin” e pajisjeve
té pércaktuara né 1B0O01 deri 1B0O03.

1D002  “Softueré” pér “zhvillimin” e “matricave” organike, “matricave” metalike ose laminateve prej karboni té
“matricave” ose “kompozitéve”.

1D003  “Softueré” t& projektuar ose modifikuar posagérisht pér t'u mundésuar pajisjeve gé té kryejné funksionet e
pajisjeve té pércaktuara né 1 A004.c. ose 1A004.d.

1D101  “Softueré” t& projektuar ose t& modifikuar posagérisht pér “pérdorimin” e mallrave t& pércaktuara né 1B101,
1B102, 1B115, 1B117,1B118 ose 1B119.

1D103  “Softueré” t& projektuar posagérisht pér analizimin e treguesve té vézhgueshém té pakésuar té tillé si
reflektueshméria e rrezeve té radaréve, gjurmét ultravjollcé/infra t& kuge dhe gjurmét akustike.

1D201 “Softuerd” t& projektuar posagérisht pér “pérdorimin” e mallrave t& pércaktuara né 1B201.
1E Teknologjia

1E001 “Teknologjia” sipas Shénimit pér Teknologjisé e Pérgjithshme pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e pajisjeve ose
materialeve té pércaktuara né 1A001.b, 1A001.¢c, 1A002 deri né 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B ose 1C.

1E002 Teknologji té tjera, si¢ vijon:

a. “Teknologjia” pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e polibenzotiazoleve ose polibenzoksazoleve;

b. “Teknologjia” pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e komponimeve fluoroelastomere qé pérmbajné t& paktén
njé monomer vinileterik;

c. “Teknologjia” pér “dizajnimin” ose “prodhimin” e pluhurave qeramike ose materialeve geramike jo
“kompozite”:

1. Pluhurat geramike qé& i kang t& gjitha karakteristikat e méposhtme:
a. Ciléndo nga pérbérjet e méposhtme:
1. Okside teke ose komplekse t& zirkonit dhe okside komplekse t& silikonit ose aluminit;
2. Nitrate teke té& borit (forma kristale kubike);
3. Karbide teke ose komplekse té salikonit ose borit; ose
4. Nitride t& veganta apo komplekse té silikonit;
b. Ciléndo nga papastértité metalike totale (me pérjashtim t& shtesave t& géllimshme) t& méposhtme:

1. Mé pak se 1,000 ppm pér oksidet ose karbidet teke; ose
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2. Mé pak se 5,000 ppm pér komponimet komplekse ose nitritet teke; dhe
c.  Nése éshté ndonjé nga kéto qé vijojné:

1. Zirkon me madhési mesatare t& grimcave té barabarté ose mé té vogél se lum dhe jo mé tepér
se 10% e grimcave t& jeté mé e madhe se 5 um ose

2. Pluhura geramike té tjeré me madhési mesatare té grimcave té barabarté ose mé t& vogél me 5
um dhe jo mé shumé se 10% e grimcave té jené mé t& médha se 10 pm; ose

2. Materialet qeramike jo “kompozite” qé pérbéhen nga materialet e pércaktuara né 1E002.c.1;
Shénim: 1E002.¢.2 nuk kontrollon “teknologjing” pér dizajnimin ose prodhimin e abrazivéve.
d. Nuk pérdoret;
e. “Teknologjia” pér instalimin, mirémbajtjen ose riparimin e materialeve t& pércaktuara ng 1C001;

f. “Teknologjia” pér riparimin e strukturave, laminateve ose materialeve “kompozite t& pércaktuara né 1A002,
1C007.c ose 1C007.d.;

Shénim: 1E002.f nuk kontrollon “teknologjiné” pér riparimin e strukturave t& “fluturakeve civile” duke
pérdorur “materiale fibroze ose té fijezuara” karboni dhe rréshira epoksi, qé gjenden né manualet e
prodhuesve té fluturakeve.

g “Bibliotekat” e projektuara apo modifikuara posagérisht pér t'u mundésuar pajisjeve gé t’i kryejné funksionet
e pajisjeve té pércaktuara né 1A004.c. ose 1A004.d.

1E101 “Teknologjia”, sipas Shénimit pér Teknologjiné e Pérgjithshme, pér “pérdorimin” e mallrave t& pércaktuar né
1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 dering 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 deri né 1C118, 1D101 ose
1D103.

1E102 “Teknologji”, sipas Shénimit pér Teknologjing e Pérgjithshme, pér “zhvillimin” e “softueréve” té pércaktuar né
1D001, 1D101 ose 1D103.

1E103 “Teknologjia” pér rregullimin e temperaturés, trysnisé ose atmosferés né autoklava ose hidroklava, kur pérdoret
pér “prodhimin” e “kompozitave” ose “kompoziteve” té pérpunuara pjesérisht.

1E104 “Teknologjia” & lidhet me “prodhimin” e materialeve té derivuara me pirolizé t& formuara né kallép, mandrelé
ose substrat nga gazet prekursore qé dekompozohen né temperatura prej 1,573 K (1,300 °C) deri né 3,173 K
(2,900 °C), né trysni 130 Pa deri né 20 kPa.

Shénim: 1E104 pérfshin “teknologjing” pér krijimin e gazeve prekursore, orareve dhe parametrave té shpejtésisé
sé fluksit dhe kontrollit t& proceseve.

1E201 “Teknologjia”, sipas Shénimit pér Teknologjiné e Pérgjithshme, pér “pérdorimin” e mallrave t& pércaktuara né
1A002, 1A007, 1A202, 1A225 deri né 1A227, 1B201, 1B225 deri né 1B234, 1C002.b.3. ose .b.4., 1C010.b.,
1C202, 1C210, 1C216, 1C225 deri 1C241 ose 1D201.
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1E202

1E203

“Teknologjia”, sipas Shénimit pér Teknologjiné e Pérgjithshme, pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e mallrave té
pércaktuar né 1A007, 1A202 ose 1A225 deri ng 1A227.

“Teknologjia”, sipas Shénimit pér Teknologjiné e Pérgjithshme, pér “zhvillimin” e “softueréve té pércaktuar né
1D201.

KATEGORIA 2 - PKRPUNIMI I MATERTALEVE

2A

2A001

2A101

Sistemet, pajisjet dhe komponentét

VINI RE: Pér puné pa zhurmé t¢ kushinetave, shih Kontrollet e mallrave ushtarake.
Kushinetat kundér férkimit dhe sistemet mbajtése, si¢ vijon, si dhe komponentét e tyre:
VINIRE: SHIH GJITHASHTU 24101.

Shenim: 24001 nuk kontrollon topthat me tolerancat e pércaktuara nga prodhuesi né pérputhje me ISO 3290 si
té klases 5 ose mé t¢ dobéta.

a.  Kushinetat me sfera dhe ato me rula qé kané t& gjitha tolerancat e pércaktuara nga prodhuesi né pérputhje
me ISO 492 Tolerancé Class 4 (ose ekuivalentét kombétarg), ose tolerancé mé té miré, dhe qé 1 ka si unazat
ashtu dhe elementét e rrotullimit (ISO 5593), prej metalit t& monelit ose berilit;

Shenim: 2401.a. nuk kontrollon kushinetat me rula né formé kowi.

b.  Nuk pérdoren.

c.  Sistemet e kushinetave aktive magnetike q& pérdorin cilindo nga sa vijon:

1. Materiale me dendési t& fluksit magnetik 2.0 T ose mé t& madh dhe forcé elasticiteti mé t& madhe se 414
Mpa;

2. Dizajne 3D t& zhvendosjes homopolare elektromagnetike pér aktivatorét; ose

3. Sensoré té temperaturave té larta (450 K (177°C) dhe mé t& larta).
Kushinetat radiale sferike, pérveg atyre té pércaktuara né 2A001, gé 1kané té gjitha tolerancat e pércaktuara né
pérputhje me ISO 492 pér kategoring e tolerancés 4 (ose standardin ANSI/ABMA 20 pér kategorité e tolerancés

ABEC-9 ose ekuivalentét e tjeré kombétarg), ose tolerancé mé té miré se kaq, dhe qé 1 kané té gjitha
karakteristikat e méposhtme:

a.  Diametér té rrethit t& unazés sé brendshme prej 12 mm deri 50 mm;
b. Diametér té jashtém t& unazés sé jashtme prej 25 mm deri 100 mm; dhe

c.  Gjerésiprej 10 mm deri 20 mm.

2A225 Poget pér shkrirjen e metaleve té béra me materiale rezistente ndaj metaleve t& léngéta aktinide, si¢ vijon:
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a.  Poget q¢ 1 kang t& dyja karakteristikat e méposhtme:
1. Véllim prej 150 cm? deri 8 000 cm®; dhe

2. Iané prej, ose t& veshura me njérin nga materialet e méposhtme, ose kombinimi té materialeve té
méposhtme, me nivel t& gjithmbarshém pastértie prej 98% ose mé té madh:

a.  Florur kalciumi (CaF,),
b. Kalcium zirkonat (metazirkonat) (CaZrOs);
c.  Sulfid ceriumi (Ce,S;);
d.  Oksid erbiumi (erbia) (Er,03);
e.  Oksid hafniumi (hafhia) (HfO,);
f. Oksid magnezi (MgO);
g Aliazh niobi-titan-tungsten i nitruar (aférsisht 50% Nb, 30% Ti, 20% E);
h.  Oksid itriumi (ittria) (Y,03); ose
1. Oksid zirkoni (zirconia) (ZrO,),
b. Poget qé& i kané t& dyja karakteristikat e méposhtme:
1. Véllim prej 50 cm® deri 2 000 cm®; dhe
2. Jané prej, ose t& veshura me tantal, mé shkallé pastértie 99,9% ose mé t& madhe;
c. Poget qé 1 kang t& gjitha karakteristikat e méposhtme:
1. Véllim prej 50 cm® deri 2 000 cm®; dhe

2. Jané prej, ose t& veshura me tantal, mé shkallg pastértie 98% ose mé t& madhe; dhe

3. Jané té veshura me karbid, nitrit, borid tantali, ose cfarédolloj kombinimi t& t& sapo pérmendurve.

2A226 Valvulat qé i kang t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

a.  ‘Madhési nominale’ Smm ose mé té madhe;
b. Kané membrané izoluese; dhe

c. Jané té béra térésisht me ose té veshura me alumin, aliazhe alumini, nikel, ose aliazhe nikeli q& pérmbajng
mé tepér se 60% té peshés nikel.

Shénim teknik:
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Pér valvulat me diametér té ndryshém hyrjeje dhe daljeje, ‘madhésia nominale’ tek 2A226 1 referohet
diametrit mé t& voggl.

2B Pajisjet testuese, kontrolluese dhe prodhuese

Shénime teknike:

1. Boshtet dytésore konturuese paralele, (p.sh., aksi & né makinerité horizontale shpuese ose boshti dytésor
rrotullues vija e qendrés sé 1 cilit éshté paralele me boshtin primar rrotullues) nuk llogariten né numvin e
pérggithshém té boshteve rrotulluese. Boshtet rrotulluese nuk éshté e nevojshme té rrotullohen mé tepér se
360°. Boshti rrotullues mund té vihet né lévizje nga njé pajisje lineare (p.sh. njé vidhé ose shiné-rroté e
dhémbézuar).

2. Pér gellimin e 2B, numri i boshteve qé mund té koordinohen njékohésisht pér “kontrollin konturues” éshté
numri i boshteve pérgjaté ose pérreth té ciléve, gjaté pérpunimit 1 pjesés, kivhen levizje té njekohshme dhe
té nderlidhura midis pjesés né pérpunim dhe veglés. Kjo nuk pérfshin ndonjé bosht shtesé pérgjaté ose
pérreth t¢ ciléve kryhen lévizje tiera relative té makinés, sikurse:

a.  Sistemet e veshjes sé rrotave né makinerité grirése;
a. Boshtet paralele rrotulluese t¢ dizajnuara pér instalimin e pjeséve té vecanta té punés;

b.  Boshtet rrotulluese kolineare té dizajnuara pér té pérpunuar t& njéjtén pjesé duke e mbajtur até né njé
morsé né ané té ndryshme.

3. Nomenklatura e boshteve duhet té jeté né pérputhje me Standardin Ndérkombétar ISO 8412001, Sistemet e
automatizuara industriale dhe integrimi - Kontrolli numerik — i nomenklaturés sé sistemit té koordinatave
dhe levizjeve t¢ makinerive”.

4. Peér gellimet e 2B00I deri 2B009, “boshti i pjerrét” llogaritet si bosht rrotullues.

5. ‘Pérpikméria e deklaruar e pozicionimit njédrejtimésh’ mund té pérdoret pér ¢do model myjeti makinerie si
njé alternativé ndaj testeve individuale té makinerive dhe pércaktohet si vijon:

a.  Zgjidhni pesé makineri t¢ modeli qé do té vierésohet;

b, Matni pérpikmérité e boshtit linear (R1,R|) né pérputhje me ISO 2302:2014 dhe vierésoni
“pérpikmériné e pozicionimit njédrejtimésh” pér secilin bosht 1 t¢ pesé makinerive;

¢, Pércaktoni mesataren aritmetike té vierave t¢ “pérpikmérisé sé pozicionimit njédrejtimésh” t¢ secilit
bosht. Kéto mesatare avitmetike té “pérpikmérisé sé¢ pozicionimit njédrejtimésh” UPR jané viera e
deklaruar e secilit bosht pér modelin (UPRx, UPRy...);

d Duke gené se lista e Kategorisé 2 i referohet secilit bosht linear, do 1 rezultojné aq viera té
deklaruara t¢ “pérpikmérisé sé pozicionimit njédrejtimésh”’ sa ¢ jané edhe boshte lineare;

e. Neése cilido nga boshtet e njé modeli makinerie gé¢ nuk kontrollohet nga 2B001.a. deri né 2B001.c. ka
njé “pérpikméri té pozicionimit njédrejtimésh” té deklaruar’ t¢ bavabarté ose mé té vogél se
“pérpikméria e pozicionit njédrejtimésh” e pércaktuar pér secilin model té makinerive plus 0,7 ym,
atéheré ndértuesit duhet t'i kérkohet gé ta konstatojé sévish nivelin e saktésisé ¢do tetembédhjete muaj.

6. Per qéllimet e 2B001.a. deri 2B001.c., pasiguria e matjeve té “pérpikmérisé sé pozicionimit njédrejtimésh”
& mjeteve t¢ makinerisé, sig pércaktohet né Standardin Ndérkombétar ISO 230/2:2014 ose ekuivalentét
kombétare, nuk merret né konsiderate.
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7. Pér geéllimin e 2.B001.a. deri 2B00I.c.., matja e boshteve béhet sipas procedurave té testimit né 5.3.2. t¢
180 230-2:2014. Testet pér boshtet qé jané mé té gjaté se 2 metra do t¢ béhen né segmente 2-metérshe. Pér
boshtet mé 1 gjata se 4 m nevoyjitet t& behen teste té shumta (p.sh. dy teste pér boshtet me gjatési prej 4 m
deri 8 m, tri teste pér boshtet me gjatési prej Sm deri 12 m), secili pér segmente 2-metérshe dhe té
shpérndaré pérgjaté tevé gjatésisé sé boshtit. Segmentet pér testim duhet té jené té shpérndaré né ményré té
barabarté pérgjaté teve boshtit, ndérsa gjatésia e mbetur té ndahet zakonisht né fillim, né mes, dhe né fund
té segmenteve qé testohen. Viera mé e ulét e “pérpikmérisé sé pozicionimit njédrejtimésh” e té gjithé
segmenteve té testuara duhet té raportohet.

2B001 Makinerité dhe veglat, si dhe cfarédolloj kombinimi i tyre, pér hegjen (prerjen) e metaleve, qeramikave ose
“kompozitave” té& cilat sipas specifikimit teknik t& prodhuesit mund t& pajisen me pajisje elektronike pér
“kontroll numerik”, si¢ vijon:
VINI RE: SHIH GJITHASHTU 2B201.

Shenim 1: 2B00I nuk kontrollon makinerité dhe veglat pér qéllime t& veganta qé kufizohen me prodhimin e
ingranazheve. Pér té tilla makineri shih 2B003.

Shenim 2: 2B00I nuk kontrollon veglat e mekanizuara té destinuara pér qéllime té veganta qé kufizohen me
prodhimin e ndonjérés nga pjesét gé vijojné:

a.  Boshtet me bervyla (kollodokun) ose boshtet shpémdarés;

b.  Veglat ose instrumentet prerése;

c.  Makinat pér stampimin e vidhave;

d.  Pjeseét e skalitura ose té shtvesézuara té guréve & ¢muar; ose
e. Protezat e dhémbéve.

Shenim 3: Makineria qé ka té paktén dy nga tre aftésite, tornim, bluarje dhe copétim (p.sh., njé torno me aftésiné
pér té bluar), duhet té vierésohet kundrejt ¢do pike té aplikueshme t¢ 2B001.a., b. apo c.

VINI RE: Pér makinerité e pérpunimit optik, shih 2B002.
a.  Makinerité pér tornim (tornot), qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
1. “Pérpikméri t& pozicionimit njédrejtimésh” t& barabarté ose mé t& vogél (mé t& miré) se 1,1 um pérgjaté
njé a mé shumé boshteve lineare; dhe

2. Dy e mé shumé boshte q& mund t& koordinohen njékohésisht pér “kontrollin konturues™;

Shenim: 2B001.a. nuk kontrollon tornot qé jané projektuar posagérisht pér prodhimin e lenteve t¢ kontaktit,
dhe q¢ i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

a.  kontrollues makinerie té kufizuar né pérdorimin e softuerit oftalmologjik pér programim té pjesshém té
té dhénave té regjistruara; dhe

b. pamandring vakumi.

b. Makinerité pér bluarje, qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1. Kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
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a.  “Pérpikméri t& pozicionimit njédrejtimésh” t& barabarté ose mé t& vogél (mé té miré) se 1,1 pm
pérgjaté njé a mé shumé boshteve lineare; dhe

b. Tre boshte lineare plus njé bosht té rrotullueshém gé mund & koordinohen njékohésisht pér
“kontrollin konturues” dhe gé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

2. Pesé ose mé shumé boshte q¢ mund t& njékohésisht pér “kontrollin konturues”;

VINIRE: ‘Makinerité me mekanizma paralel’ jané pércaktuar né 2B001.b.2.d

a.  “Pérpikméri t& pozicionimit njédrejtimésh” t& barabarté ose mé t& vogél (mé té miré) se 1,1 pm
pérgjaté njé a mé shumé boshteve lineare me gjatési rrugétimi mé t& vogél se 1 m;

b.  “Pérpikméri t& pozicionimit njédrejtimésh” t& barabarté ose mé té vogél (mé t& miré) se 1,4 um

pérgjaté njé a mé shumé boshteve lineare me gjatési rrugétimi t& barabarté ose mé té madhe se 1 m
dhe mé t& vogél se 4 m;

c.  “Pérpikméri té pozicionimit njédrejtimésh” t& barabarté ose mé t& vogél (mé t& miré) se 6,0 um
pérgjaté njé a mé shumé boshteve lineare me gjatési rrugétimi t& barabarté ose mé té madhe se 4 m;
ose

d.  Jané ‘makineri me mekanizma paralel’;
Shénim teknik:
Makineri me mekanizém paralel’ éshté makineri me shumé shufva té cilat jané té lidhura me njé
platformé dhe me aktivatorét; secili aktivator vé né levizje shufién pérkatése né meényré té
njekohesishme dhe té pavarur.
3. “Pérpikméri t& pozicionimit njédrejtimésh” pér makinerité shpuese té barabarté ose mé té vogél (mé té
miré) se 1,1 um pérgjaté njé a mé shumé boshteve lineare; ose
4. Makinat prerése me rrotullim qé kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
a.  Aksi “lévizés” dhe “sistemi i gungave” mé i vogél (mé i miré) se 0.0004 mm TIR; dhe
b. Devijimi kéndor i momentit t& rréshqitjes (zhvendosja kéndore, kéndi i pjerrésisé dhe rrotullimi)
mé ivogél (mé i miré) se 2 sekonda pér hark, TIR mé i madh se 300 mm rrugétim (zhvendosje).
c.  Makinerité pér copétim, qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1. Kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

a.  “Pérpikméri t& pozicionimit njédrejtimésh” t& barabarté ose mé t& vogél (mé té miré) se 1,1 pm
pérgjaté njé a mé shumé boshteve lineare; dhe

b. Tre e mé shumé boshte qé mund té koordinohen njékohésisht pér “kontrollin konturues”;
2. Pesé ose mé shumé boshte q¢ mund t& njékohésisht pér “kontrollin konturues”, qé i kané ciléndo nga
karakteristikat e méposhtme:

a.  “Pérpikméri t& pozicionimit njédrejtimésh” t& barabarté ose mé t& vogél (mé té miré) se 1,1 pm
pérgjaté njé a mé shumé boshteve lineare me gjatési rrugétimi mé t& vogél se 1 m;
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b.  “Pérpikméri t& pozicionimit njédrejtimésh” t& barabarté ose mé té vogél (mé t& miré) se 1,4 um
pérgjaté njé a mé shumé boshteve lineare me gjatési rrugétimi t& barabarté ose mé té madhe se 1 m
dhe mé té vogél se 4 m; ose

¢ “Pérpikméri té pozicionimit njédrejtimésh” t& barabarté ose mé t& vogél (mé t& miré) se 6,0 um
pérgjaté njé a mé shumé boshteve lineare me gjatési rrugétimi t& barabarté ose mé té madhe se 4 m;
Shenim: 2B001.c. nuk kontrollon makinat copétuese né vijim:

a.  Makineri me bluarje cilindrike té jashtme, té brendshme dhe té jashtme —brendshme, qé i kané té gjitha
karakteristikat e méposhtme:

1. Kufizohen vetém né bluarje cilindrike; dhe

2. Jané t¢ kufizuara devi né njé kapacitet maksimal t¢ detaleve prej 150 mm né diametér t¢ jashtém
ose gjatési.

b.  Makineri t¢ projektuara posagérisht si bluarés me shpejtési té larté té cilét nuk kané njé bosht z ose ¢,
me njé pérpikméri pozicionimi njédrejtimésh” mé t& vogel (mé t& mivé) se 1,1 um

c.  Bluares sipérfagésor.

Makinerité qé punojné me parimin e shkarkimit elektrik (EDM) té tipit pa tela qé kané dy ose mé tepér
boshte rrotullimi q& mund té koordinohen njékohésisht pér “kontrollin konturues”.

Makinerité pér largimin e metaleve, geramikave ose “kompoziteve”, qé 1 kané t& gjitha karakteristikat e
méposhtme:

1. Largojné metalet népérmjet pérdorimit t& ndonjérés nga ményrat e méposhtme:
1. Curril wi ose t& léngjeve té tjera, pérfshiré dhe pérdorimin aditivéve abraziv,
2. Tufa elektronesh; ose
3. Tufat rrezesh laserike; dhe
2. Té paktén dy boshte té rrotullueshme gé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
a.  Mund té koordinohen njékohésisht pér “kontrollin konturues”; dhe
b. Kang “saktési” pozicionimi mé t& vogél (mé t& miré) se 0.0003°.

Makinerité pér shpime né thellési dhe tornot e modifikuara pér shpim vrimash né thellési, q& kané kapacitet
maksimal t& shpimit té vrimave né thellési mé t& médha se 5 m.

2B002 Makinerité e “kontrolluara numerikisht” pér lustrim optik t& pajisura pér largimin selektiv té materialit me qéllim
té prodhimit t& prodhuar sipérfageve optike josferike, qé i kang t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

a.

b.

C.

Lustrojné sipérfagen e formés né mé pak (mé miré) se 1,0 um,
Lustrojné deri né parregullsi mé t& vogla (mé t& mira) se 100 nm rms.

Katér e mé shumé boshte t& cilat mund té bashkérendohen njékohésisht pér “kontroll konturesh”; dhe

d.  Pérdorin cilindo nga proceset e méposhtme:
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1. Lustrim mangetoreologjik CMRF”);
2. Lustrim elektroreologjik CERF”);
3. ‘Lustrim me tufa grimcash me energji’;
4. ‘Lustrim me mjete me membrané qé fryhet’; ose
5. “Lustrim me curril fluidesh’.
Shénime teknike:
Per gellime t¢ 2B002:

1. MRF’ éshté proces i largimit t¢ materialit duke pérdorur njé léng magnetik abraziv viskoziteti i té cilit kontrollohet
nga njé fishe magnetike.

2. ERF’ eéshte njé proces i largimit t¢ materialit duke pérdorur njé fluid abraziv viskoziteti i té cilit kontrollohet nga
njé fushé elektrike.

3. Lustrimi me tufa grimcash me energji’ behet népérmjet Plazmave t& Atomeve Reaktive (RAF) ose tufave té joneve
pér largimin selektiv t¢ materialit.

4. Lustrimi me mjete me membrané qé fryhet éshté proges né té cilin pérdoret njé membrané nén presion e cila
deformohet pér té réné né kontakt me detalin né njé sipérfage té vogel.

5. Lustrimi me curril vé né pérdovim njé curril t& ndonjé léngu pér largimin e materialit.

2B003 Makinerité e “kontrolluara numerikisht” ose veglat e dorés, si dhe komponentét, kontrollet dhe aksesorét e
projektuar posagérisht pér to, t& projektuara posagérisht pér procesin e zdrugimit, lustrimit, bluarjes apo limimit
té ingranazheve té kalitura (Rc=40 ose mé tepér), me dhémbézime né formé helike apo helike té dyfishté me
diametér t& dhémbézimeve mé t& madh se 1,250 mm dhe gjerési té fages t& diametrit prej 15% ose mé t& madhe,
me cilési t& barabarté ose mé t& miré se AGMA 14 (ekuivalenti 1 ISO 1328, klasa 3).

2B004 “Presat izostatike” t& nxehta, q& 1 kané té gjitha karakteristikat e méposhtme, dhe komponentét e aksesorét e
projektuar posagérisht pér to:

VINI RE: SHIH GJITHASHTU 2B104 dhe 2B204.

a.  Njé mjedis termik t& kontrolluar brenda dhomés sé mbyllur dhe dhomé me diametér t& brendshém 406 mm
ose mé t& madh; dhe

b. Kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
1. Trysnia maksimale e punés i kalon 207 MPa;
2. Njé mjedis termal t& kontrolluar gé e kalon 1.773 K (1,500°C); ose

3. Njé hapésiré pér ngopjen e hidrokarburit dhe largimin produkteve rezultuese té gazta té degradimit.
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2B005

Shénim teknik:

Dimensionet e brendshme té dhomés jané ato té njé dhome ku arvihen si temperatura e punés ashtu edhe trysnia
dhe nuk pérmban detale té fiksuara. Ky dimension do té jeté mé i vogli prej qofté diametrit té brendshém té
dhomés sé trysnisé ose diametri t té brendshém té dhomés sé izoluar té furrés, né varési té faktit se cila nga ¢ dy
dhomat éshté brenda tietrés.

VINI RE. Pér ngjyra, kallépe dhe vegla té dizajnuara posagérisht shih 1B003, 9B009 dhe Kontrollet e mallrave
ushtarake.

Pajisjet e projektuara posagérisht pér depozitimin, pérpunim dhe kontrollin né proces e sipér té veshjeve
inorganike, mbéshtjelljeve dhe modifikimeve té sipérfageve pér substratet joelektronike, sipas proceseve t&
treguara né Tabelén vijuese dhe né shénimet pérkatése né vijim té 2E003.1., dhe komponentét pér manovrim,
pozicionim, manipulim dhe kontroll t& automatizuar t& projektuara posagérisht pér to, si¢ vijon:

a. Pajisjet pér prodhimin e depozitave t& avullit kimik (CVD), qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
VINI RE: SHIH GJITHASHTU 2B105.
1. Proces t& modifikuar p&r ndonjérin nga sa vijon:
a. CVD pulsues;
b. Depozitim termal me nukleim t& kontrolluar (CNTD); ose
c. CVD té shtuar ose té asistuar me plazma; dhe
2. Ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

a. Inkorporimi i guarnicioneve rrotulluese me vakum té madh (t& barabarté ose mé t& vogél se 0.01 Pa);
ose

b. Inkorporimi i kontrollit té& trashésisé sé shtresés veshése in situ;
b. Pajisjet pér prodhimin e implantimit t& joneve me intensitet t& rrymés 5 mA ose mé t& madh;

c. Pajisjet pér prodhimin e depozitave fizike té avullit me rrymé elektronesh (EB-PVD) qé inkorporojné sisteme
me fugi mé té madhe se 80 kW dhe kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1. Njé sistem kontrolli “laser” t& nivelit t& léngut qé rregullon saktésisht shkallén e futjes sé lingotave; ose

2. Monitorues kompjuterik t& shpejtésisé qé punon me parimin e fotoluminishencés sé atomeve té jonizuara
né rrjedhén e avullit pér té kontrolluar shpejtésing e depozitimit t& veshjes qé pérmban dy ose mé tepér
elemente;

d. Pajisjet e prodhimit me spérkatje t& plazmés qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
1. Punojné né atmosferd t& kontrolluar me trysni té reduktuar (t& barabarté ose mé té vogél se 10 kPa, t&

matur pérmbi dhe pérbrenda 300 mm t& pikédaljes s& spérkatésit) né njé dhomé vakumi q&¢ mund t& ulé
trysniné deri né 0.01Pa para procesit t& spérkatjes; ose
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Shénim MLI1.d. nuk zbatohet pér armét me shénjestér optike pa pérpunim elektronik té
imazhit, me zmadhim deri 9 heré ose mé pak, nése ato nuk jané projektuar apo
modifikuar posagérisht pér pérdorim ushtarak, ose nése kané té inkorporuara
rrjeta té projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak.

Armét pa vjaska me kalibér 20 mm ose mé té madh, armét tjera ose armatim me
kalibér mé té madh se 12.7 mm (kalibri 0.50 in¢), predhat dhe aksesorét, si dhe
komponentét e projektuar posacérisht pér to, si¢ vijon:

a. Revolet, obuzat, topat, mortajat, armét antitank, l&shuesit e predhave, flakéhedhésit
ushtarake, pushkét, armét pa zmbrapsje, armét pa vjaska dhe pajisjet pér zvogélimin ¢
flakés né tytén ¢ arméve pér to;

Shénim I ML2.a. pérfshin injektorét, pajisjet matése, rezervuaré pér ruajtje, dhe
komponenté e pajisje té tiera pér pérdorim me ngarkesa me léndé djegése
reaktive té léngét pér ndonjérén nga pajisjet e pércaktuara né ML2.a.

Shénim 2 ML2.a. nuk zbatohet pér armét né vijim:

a.

Shénim:

Pushkét, armét pa vijaska dhe armét e kombinuara té zjarrit té prodhuara
mé herét se viti 1938;

Riprodhimet e pushkéve, arméve pa vjaska dhe arméve té kombinuara té
zjarrit origjinalet e té cilave jané prodhuar para vitit 1890;

. Pushkét, obuzat, topat dhe mortajat qé jané prodhuar para vitit 1890;

Armét pa viaska qé pérdoren pér giueti ose pér qéllime sportive. Kéto armé
duhet té mos jené té projektuara pér pérdorim ushtarak ose té tipit me zjarr
plotésisht automatik;

Armét pa viaska té projektuara posagérisht pér ciléndo nga sa vijon:

1. Therjen e kafshéve shtépiake;

2. Qetésimin e kafshéve;

3. Testimet sizmike;

4. Qitjen e predhave industrial; ose

5. Pengimin e pajisjeve shpérthyese té improvizuara.

Pér penguesit, shih ML4. dhe shénimin 14006 né Listén e Artikujve me

Pérdorim té Dyfishté e BE-sé.

b. Tymi ushtarak, gazi dhe predhat piroteknike ose gjeneratorét q& jané projektuar ose
modifikuar posagérisht pér pérdorim ushtarak;

Shénim ML2.b. nuk zbatohet pér pistoletat sinjalizuese.

c. Shénjestrat ¢ arméve ose pjesét ¢ shénjestrave q& montohen né armé, q& kané gjithe
karakteristikat sa vijon:

1. Té& projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak; dhe
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2. Inkorporojné kontrolle té trashésisé sé shtresés veshése in situ;

Pajisjet pér prodhimin me spérkatje t& depozitave, q& durojné dendésie t& rrymés 0.1 mA/mm® ose mé t3 larta
me shpejtési depozitimi 15 pm/h ose mé t& madhe;

Pajisjet e prodhimit me hark katodik t& depozitave, qé inkorporojné njé rrjet elektromagnetesh pér té dirigjuar
pikén e harkut né katodé;

Pajisjet pér prodhim me bazé pllakat jonike qé mund t& b&jné matje ir situ t& cilésdo nga sa vijon:
1. Gjerésiné e veshjes né substrat dhe kontrollin e shpejtésisé; ose

2. Karakteristikat optike.

Shenim: 2B005 nuk kontrollon pajisjet pér depozitim me avull kimik, havk katodik, depozitim té spérkave,
pllakave jonike ose pajisjet pér implantim té joneve té projektuara posagérisht pér makineri e vegla prerése.

2B006  Sistemet, pajisjet dhe “pajisjet elektronike q& montohen” matése pér inspektim té& dimensioneve, si¢ vijon:

a.

Makinerité pér matje t& koordinatave (CMM) me kontroll kompjuterik ose “kontroll numerik”, qé kané
tregues t& gabimit maksimal t& lejuar tredimensional (volumetrik) (MPEE) t& matjes sé gjatésisé (Eo, MPE)
né ciléndo piké brenda rangut veprues t& makinerisé (d.m.th. pérgjaté gjatésisé sé akseve) t& barabarté ose
mé t& vogél (mé t& miré) se (1,7 + L/1 000) um (L éshté gjatésia e matur né mm), sipas ISO 10360-2 (2009);

Shénim teknik:

Gabimi mé i madh i lejueshem i matjes sé gjatésisé (E, MPE) i konfigurimit mé té sakté t&¢ CMM-sé e
specifikuara nga prodhuesi (p.sh. mé e mira nga sa vijon: sonda, gjatésia e gjilpérés, parametrat e lévizjes,
myedisi) dhe me t& “gjitha kompensimet e disponueshme” krahasohet me pragun 1,7 + L/1 000 ym.

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 2B206
Instrumentet pér matjen e zhvendosjes lineare ose kéndore, si¢ vijon:

1. Instrumentet pér matjen e zhvendosjes lineare gjatésore qé kané ciléndo nga karakteristikat e
méposhtme:

Shenim: Interferometrat “laserik” pér matjen e zhvendosjes kontrollohen vetém né 2B006.b. 1.c..

Shénim teknik:
Per gellimin e 2B006.b. 1. ‘zhvendosje lineare’ ka kuptimin e ndryshimit té distancés ndérmjet sondés
matése dhe objektit t& matur.

a.  Sistemet e matjes t& tipit pa kontakt me njé “rezolucion” t& barabarté ose mé t& vogél (mé t& miré)
se 0,2 um brenda diapazonit té matjes deriné 0.2 mm;

b. Sistemet pér transformimin diferencial t& variablave lineare (Linear Variable Diffrential
Tranformer-LVDT) qé 1 kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
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a.  “Linearitet” t& barabarté ose mé t& voggl (mé t& mirg) se 0,1%, t& matur nga O deriné
“diapazonin e ploté té veprimit’ pér sistemet e transformimit diferencial t& variablave
lineare me “diapazon t& ploté veprimit’ deri né £ 5 mm; ose

b.  “Linearitet” t& barabarté ose mé t& vogél (mé té miré) se 0,1%, t& matur nga O deriné 5
mm pér sistemet e transformimit diferencial t& variablave lineare m me ‘diapazon t& ploté
veprimi’ mé t& madh se + 5 mm; dhe

2. Shmangie té barabarté ose mé t& vogél (mé t& miré) se 0,1% né dité né njé temperaturé
standarde t& dhomés sé provés prej £ 1 K;

Shénim teknik:

Per gellime té 2B006.b.1.b., ‘diapazon i ploté i veprimit’ éshté gjysma e zhvendosjes totale té
mundshme lineare e LVDT-sé. Pér shembull, LVDT-t¢ me ‘diapazon té ploté veprimi’ deri né dhe
duke peérfshiré = 5 mm mund t¢ masin njé zhvendosje totale lineare té mundshme prej 10 mm.

c. Sistemet e matjes qé kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
1. Pérmbajné njé “laser”; dhe

2. Né njé temperaturé dhome prej 20 + 1 °C, i ruajné pér té paktén 12 oré té gjitha
karakteristikat e méposhtme:

a. Njé “rezolucion” mbi shkallén e tyre t& ploté prej 0,1 pm ose mé t& vogél (mé t&
miré); dhe

b. Mund t& arrijné njé “pasiguri matje” t& barabarts ose mé t& vogél (mé té miré) se
(0,2 4+ L/2 000) um (L &shté gjatésia e matur né mm) né ciléndo piké brenda
diapazonit t& matjes, kur t& kompensohet indeksi refraktar i ajrit; ose

d.  “Pajisjet elektronike qé montohet™ t& projektuara posagérisht pér t& siguruar aftési t&
dhénies sé informatave kthyese né sistemet e pércaktuara né 2B006.b.1.c.;

Shénim: 2B006.b.1. nuk kontrollon sistemet e matjes interferometrike me kontroll automatik
qé jané projektuar pér té mos pérdorur teknikat e informatave kthyese, té cilét pérmbajné njé
“laser” pér matjen e gabimeve né lévizje pér shkak t& rréshqitjes t& veglave, makinerisé pér
inspektimin e dimensioneve apo pajisjeve té ngjashme.

2. Instrumentet pér matjen e zhvendosjes kéndore qé kané njé “devijim pozicionimi t& kéndit” té barabrté
me ose mé t& vogél (mé t& miré) se 0.00025%;

Shenim: 2B006.b.2. nuk kontrollon instrumentet optike, si autokolimatorét, qé pérdorin dritén e
kolimuar (p.sh. drité laserike) peér té detektuar zhvendosjen kéndore t& njé pasqyre.

c. Pajisjet pér matjen e parregullsive té sipérfageve (pérfshiré defektet né sipérfage) duke matur shpérndarjen
optike si funksion t& kéndit, me njé ndjeshméri 0.5 nm ose mé té vogél (mé té miré).
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Shenim: 2B006 pérfshin makinerité dhe veglat, pérveg atyre t& pércaktuara né 2B001, q&é mund t& pérdoren
si makineri matése nése ato plotésojné ose tejkalojné kriteret e pércaktuara pér funksionimin e makinerive
matése.

2B007 “Robotét” qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme, si dhe kontrolluesit e “pjesét fundore t& robotizuara”
té projektuara posagérisht pér ta:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 2B207

a.  Kané mundési qé né kohé reale t& béjné pérpunimin e ploté t& imazhit tredimensional ose ‘analizim té
skenés’ tredimensional t& ploté, pér té gjeneruar ose modifikuar “programet”, ose pér té gjeneruar ose
modifikuar t& dhénat numerike t& programit;

Shénim teknik:
Kufizimi né kuptimin e analizimit t¢ skenés nuk pérfshin pérafrimin e dimensionit té treté duke e paré até

nga njé kend i caktuar, ose interpretimin e kufizuar té shkallés gri pér perceptimin e thellésisé ose teksturés
sé detyrave té mirvatuara (2 % D).

b. Jané projektuar posagérisht pér t& gené né pajtim me standardet kombétare t& sigurisé qé zbatohen pér
mjediset ku mbahen municionet potencialisht shpérthyese;

Shenim: 2B007.b. nuk kontrollon “robotét” e projektuar posagérisht pér kabinat e spérkatjes me bojé.

c.  Jané projektuar posagérisht, ose klasifikuar si rezistent ndaj rrezatimit, pér té duruar njé dozé mé t& madhe
se 5 x 103 Gy (siliko) pa pésuar degradim operacional; ose

Shénim teknik:
Termi Gy (silikon) i referohet energjisé né Xhul pér kilogram qé pérthithet nga njé mostér silikoni e

pambrojtur gjaté ekspozimit ndaj rrezatimit jonizues.

d.  Jané projektuar posagérisht pér t& punuar né lartdsi mé té médha se 30 000 m.

2B008 Montimet ose njésité e projektuara posagérisht pér makinerité e veglat, ose sistemet dhe pajisjet pér inspektim té
dimensioneve, si¢ vijon:

a.  Njésité pér dhénien e informatave kthyese mbi pozicionimin linear me “saktési” t& gjithmbarshme mé t&
vogél (mé t& miré) se (800 +(600 x L x 10-3)) nm (L e barabarté me gjatésing efektive né nm);

VINI RE: Pér sistemet “laserike” shih gjithashtu dhe Shénimin pér 2B006.b.1.c dhe d.

b. Njésité pér dhénien e informatave kthyese mbi pozicionin rrotullues me “saktési” té gjithmbarshme mé té
vogél (mé t& miré) se 0.00025°;

VINI RE: Pér sistemet “laserike” shih gjithashtu dhe Shénimin tek 2B006.b.2.
Shenim: 2B008.a. dhe 2B008.b kontrollon njésité té cilat jané té projektuara pér té pércaktuar informatat

rreth pozicionimit me qéllim té kontrollit t¢ informatave kthyese, sig jané mjetet e tipit induktiv, peshoret e
shkallezuara, sistemet infra té kuge ose sistemet “laserike”.
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c.  “Tavolinat e pérbéra rrotulluese” dhe “boshtet e pjerréta” qé né pérputhje me specifikimet teknike té
prodhuesit, mund té pérmirésohen né makineri e vegla t& niveleve t& pércaktuara mé sipér né 2B ose mé t&
mirg.

Makinerité pér formésim me rrotullim dhe makinerité pér formésim me rrjedhje, qé sipas specifikimeve teknike
té prodhuesit, mund té pajisen me njési t& “kontrollit numerik” ose me kontrolle kompjuterike dhe qé ikans t&
gjitha karakteristikat e méposhtme:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 2B109 dhe 2B209.
a. Tre e mé tepér akse t& cilat mund té koordinohen njékohésisht pér “kontrollin konturues” dhe

b. Forcé rrotullimi mé t& madhe se 60 kN.

Shénim teknik:
Pér qéllimin e 2B009, makinerité qé kombinojné funksionin e formésimit me rrotullim dhe formésimit me
rrjedhje konsiderohen si makineri pér formésim me rrjedhje.

“Presa izostatike”, pérveg atyre t& pércaktuara né 2B004, qé i kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:
VINIRE: SHIH GJITHASHTU 2B204.

a.  Trysni maksimale pune 69 Mpa ose mé t& madhe;

b. Jané projektuar pér t& arritur dhe mbajtur njé mjedis termik t& kontrolluar prej 873 K (600° C) ose mé té
larté; dhe

c.  Kané njé zgavér t& dhomés me diametér t& brendshém 254 mm ose mé t& madh.
Furrat pér depozitim té avujve kimik (CVD), pérveg atyre té pércaktuara né 2B005.a., t& projektuara ose t&
modifikuara pér densifikimin e kompozitave karbon-karbon.

Makinerité pér formésim me rrjedhje, pérveg atyre té pércaktuara né 2B009, dhe komponentét e projektuar
posagérisht pér to, si¢ vijon:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 2B209.

a.  Makinerité pér formésim me rrjedhje qé 1 kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Sipas specifikimeve teknike t& prodhuesit mund t& pajisen me njési t& “kontrollit numerik” ose me
kontroll kompjuterik, edhe kur nuk jang t& pajisura me njési té tilla; dhe

2. Kang dy e mé tepér akse qé mund t& koordinohen njékohésisht pér “kontrollin konturues”.

Komponentét e projektuar posagérisht pér makinerité e formésimit me rrjedhje té pércaktuara né 2B009 ose
2B109.a.

Shenim: 2B109 nuk kontrollon makinerité qé nuk mund t& pérdoven pér prodhimin e pajisjeve dhe komponentéve té
propulsionit (p.sh. kasat e motorit) pér sistemet e pércaktuara né 94005, 94007.a. ose 94105.a.
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Shénim teknik:
Pér qéllimin e 2B109, makinerité qé kombinojné funksionin e formésimit me rrotullim dhe té formésimit me rrjedhje
konsiderohen si makineri t& formésimit me rrjedhje.

2B116 Sistemet pér testim t& vibrimeve, pajisjet dhe komponentét pér to, si¢ vijon:

a.

Sistemet pér testim té vibrimeve qé pérdorin teknika t& informatave kthyese ose té lakut t& mbyllur dhe kang
té inkorporuar njé kontrollues digjital, t& cilat mund ta vibrojné njé sistem me shpejtési té& barabarté ose mé
té madhe se 10g rms né frekuenca midis 20 Hz deri 2 kHz gjersa transmetojné forca t& barabarta ose mé t&
médha se 50 kN, t& matura né ‘tavoling prové’;

Kontrolluesit digjitalé t& kombinuar me softueré té dizajnuar posagérisht pér testimin e vibrimeve, me njé
“diapazon t& kontrollit né kohé reale’ mé t& madh se 5 kHz, qé jang t& projektuar pér t’u pérdorur me
sistemet e testimit t& vibrimeve té pércaktuara né 2B116.a.;

Shénim teknik:

Ne¢ 2B116.b., ‘diapazon té kontrollit né kohé reale’ nenkupton shpejtésiné maksimale me té cilen
kontrolluesi mund t¢ ekzekutojé cikle té plota té mostrimit, pérpunimit té té dhénave dhe transmetimit té
sinjaleve t¢ kontrollit.

Propulsorét e vibrimit (njésité q¢ dridhen), t& shoqéruar ose jo me amplifikatoré, qé mund t& transmetojné
njé forcé té barabarté ose mé t& madhe se 50 kN, t& matur né “tavolinén prové’, dhe q& mund t& pérdoren né
sistemet e testimit t& vibrimeve t& pércaktuara né 2B116.a.;

Strukturat mbéshtetése té detalin qé testohet dhe njésité elektronike té dizajnuara pér t& kombinuar njési té
shumta dridhésish né njé sistem té afté q& t& sigurojé njé forcé efektive t& kombinuar t& barabarté ose mé t&
madhe se 50 kN, t& matur né ‘tavolinén prové’, dhe q& mund té pérdoren né sistemet vibruese té pércaktuara
né2Bl116.a.;

Shénim teknik:
Né 2B116, ‘tavolina prové’” nénkupton njé tavoling, ose sipérfaqe, té rrafshét pa instalime ose pajisje.

2B117 Kontrollet e pajisjeve dhe proceseve, pérveg atyre té pércaktuara né 2B004, 2B005.a., 2B104 ose 2B105, t&
dizajnuara ose t& modifikuara pér densifikim dhe pirolizé té grykave té raketave dhe majave t& kokave té mjeteve
pér rikthim né atmosferé strukturore kompozite.

2B119 Makinerité ekuilibruese dhe pajisjet e ndérlidhura me to, si¢ vijon:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 2B2109.

a.

Makinerité ekuilibruese qé kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Nukjang té afta t& ekuilibrojné rotorét/montimet me masé mé t& madhe se 3 kg;

2. Mund t& ekuilibrojné rotorét/montimet né shpejtési mé t& médha se 12 500 rpm;

3. Mund 8 korrigjojné prishjen e ekuilibrit né dy rrafshe ose mé tepér; dhe

4. Mund t& ekuilibrojné deri né njé ekuilibér rezidual 0.2 g mm pér kg t& masés sé rotorit;

Shenim: 2B119.a. nuk kontrollon makinerité ekuilibruese té projektuara ose té modifikuara pér pajisje
stomatologjike ose pajisje té tiera mjekésore.

Kokat e indikatoréve té projektuara ose modifikuara pér t’u pérdorur me makinerité e pércaktuara né
2B119.a.

Shénim teknik:
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Kokat e indikatoréve ngandonjéheré njihen edhe si instrumente ekuilibruese.
Simulatorét e lévizjes ose tabelat e shpejtésisé qé kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
a. Dy e mé tepér akse;

b.  Jané projektuar ose modifikuar pér t& inkorporuar unaza rréshqitése ose mjete t& integruara pa kontakt qé
mund t& transmetojné rrymén elektrike, informata rreth sinjalit, ose qé té dyja; dhe

¢ Kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme;
1. Pércilindo aks t& vetém qé 1 ka té gjitha karakteristikat e méposhtme:
a.  Mund té arrijé shpejtési prej 400 gradé/s ose mé t& médha, ose 30 gradé/s ose mé pak; dhe

b. Shkallé t& rezolucionit t& barabarts ose mé t& vogél se 6 gradé/s dhe njé saktési té barabarté me ose
mé t& vogél se 0.6 gradé/s;

2. Stabiliteti i shpejtésisé né rastin mé t& keq i barabarté me ose mé i miré (mé 1 vogél) se mesatarisht plus
minus 0.05% pér 10 gradé e mé tepér; ose

3. “Saktési” pozicionimi té barabarté me ose mé t& miré se 5 arc sekonda.

Shenim 1: 2B120 nuk kontrollon tavolinat rvotulluese té dizajnuara ose modifikuara pér veglat e mekanizuara
ose pér pajisjet mjekésore. Pér kontrollet pér tavolinat rrotulluese té veglave té mekanizuara shih 2B00S.

Shenim 2: Simulatorét e leévizjes ose tabelat e shpejtésisé té pércaktuar né 2B120 vazhdojné t'i nénshtrohen
kontrollit pavarésisht se a kané té montuar unaza rréshqitése apo mjete 1 integruara pa kontakt ose jo né
momentin e eksportit.

Tavolinat pér pozicionim (pajisjet e afta pér pozicionim té pérpikté rrotullues né cilindo aks), pérveg atyre t&
pércaktuara né 2B120, q& i kang té gjithé karakteristikat e méposhtme:

a. Dy e mé tepér akse; dhe
b. Saktési pozicionimi t& barabarté me ose mé té miré se 5 arc sekonda.

Sheénim: 2B121 nuk kontrollon tavolinat rrotulluese té dizajnuara ose t¢ modifikuara pér veglat e mekanizuara
ose pér pajisjet mjekésore. Pér kontrollet pér tavolinat rrotulluese 1¢ veglave té mekanizuara shih 2B00S.

Centrifugat ¢ mund t& transmetojné pérshpejtime mbi 100 g dhe & jané t& projektuara ose t& modifikuara pér
pasur té inkorporuar unaza rréshqitése ose mjete té integruara pa kontakt té cilat mund té transmetojné rrymén
elektrike, informata rreth sinjalit, ose q& t& dyja.

Veglat e mekanizuara dhe ¢farédolloj kombinimi i tyre, pérveg atyre t& pércaktuara né 2B001, pér largimin ose
prerjen e metaleve, geramikave ose “kompozitave”, té cilat, sipas specifikimeve teknike t& prodhuesit, mund té
pajisen me pajisje elektronike pér “kontrollin konturues” t& njékohshém né dy e mé tepér akse, si¢ vijon:

Shénim teknik:

Nivelet e deklaruara té ‘saktésisé sé pozicionimit’ té devivuara duke marvé pér bazé procedurat e méposhtme té
matjeve né perputhje me standardin ISO 230/2 (1988) (') ose ekuivalentét kombetaré mund té perdoren pér
secilen vegél t& mekanizuar nése té tillat u dorézohen autoriteteve kombétare dhe pranohen nga ana e tyre né
vend 1 testeve individuale t¢ makinerive. Pércaktimi i saktésisé ‘sé deklaruar’ ¢ pozicionimit:

! Prodhuesit gé llogarisin saktésiné e pozicionimit né pérputhje me standardin ISO 230/2 (1997) ose (2006) duhet t&
konsultohen me autoritet kompetente té shtetit anétar ku e kané seliné.
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b.

Zgjidhni pesé vegla té modelit qé do vierésohet;
Matni saktésisé e aksit linear né pérputhje me 1SO 230/2 (1988 (1));

Pércaktoni vierat e saktésisé (4) pér secilin aks té veglés. Metoda e llogaritjes sé vierés sé saktésisé éshté
pérshkruar né standardin 1 ¢ 1SO 230/2 (1988 (1)),

Pércaktoni vierén mesatare t¢ saktésise sé secilit aks. Kjo vleré mesatare ésht¢ ‘saktésia e pozicionimit” e
deklaruar e secilit aks pér modelin (Ax Ay ...);

Meqge 2B201 i referohet secilit aks linear, do té keté po aq viera té “saktésisé sé pozicionimit’ té deklaruar
sa numvyi i akseve lineare;

Neése cilido aks i njé vegle & mekanizuar qé nuk kontrollohet nga B201.a., 2B201.b. ose 2B201.c. ka ‘saktési
pozicionimi’ té deklaruar té barabarté me ose mé té miré (mé té vogel) se 6 um pér makinerité grivése, dhe
8 um ose mé t& miré (mé & vogél) pér makinerité bluarése dhe pér tornim, gé té dyja sipas standardit ISO
230/2 (1988) (1), atéhere ndértuesit do t'i kérkohet qé té rikonfirmojé shkallen e saktésisé ¢do
tetembédhjeté muaj.

. Veglat e mekanizuara pér bluarje, qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1. “Saktési pozicionimi’ me “t& gjithé kompensimet e mundshme” té barabarté ose mé té vogél (mé té miré)
se 6 um sipas ISO 230/2 (1988) (%) ose ekuivalentéve kombétare pérgjaté cilitdo aks linear;

2. Dy e tepér akse rrotullues konturues; ose
3. Pesé e mé tepér akse q& mund t& koordinohen njékohésisht pér “kontroll konturues”;
Shenim: 2B201.a. nuk kontrollon makinerité bluarése qé i kané karakteristikat né vijim:
a. Aksi X leviz mé tepér se 2 m; dhe
b. ‘Saktési pozicionimi’ té gjithmbarshme né aksin x mé té madhe (mé té dobét) se 30 um.
Veglat e mekanizuara pér grirje, qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1. “Saktési pozicionimi’ me ‘t& gjithé kompensimet e mundshme” té barabarté ose mé té vogél (mé té miré)
se 6 um sipas ISO 230/2 (1988) (%) ose ekuivalentéve kombétars pérgjaté cilitdo aks linear;

2. Dy e tepér akse rrotullues konturues; ose
3. Pesé e mé tepér akse q& mund t& koordinohen njékohésisht pér “kontroll konturues”;
Sheénim: 2B201.b. nuk kontrollon makinerité e méposhtme grivése:

a. Makinerité pér grirje cilindrike té jashtme, brendshme, dhe té jashtme-brendshme qé kané té
gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Te limituara né njé kapacitet maksimal pérpunues té materialit me diametér té jashtém ose
gratesi 1500 mm; dhe

2. Me akse té limituara né x, z dhe ¢;

b. Griréset me shabllon qé nuk kané aksin z apo aksin é me ‘saktési pozicionimi’ té gjithmbarshme
mé te vogel (mé te mire) se 4 um sipas ISO 230/2 (1988) (') ose ekuivalenteve kombeétare.
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¢. Veglat e mekanizuara pér tornim (torno) gé ‘Saktési pozicionimi’ me ‘t¢ gjithé kompensimet e
mundshme’ & barabarté ose mé té vogel (mé té mire) se 6 ym sipas ISO 230/2 (1988) () ose
ekuivalentéve kombétaré pérgjaté cilitdo aks linear (pozicionim i gjithmbarshém) pér
makineriné qé mund té punojé me diametra mé té médhenyj se 35 mm;

Shenim: 2B201.c. nuk kontrollon makinerité pér tornimin e shufrave (torno zvicerane) té kufizuara té
kufizuara vetem funksionin e pérpurimit té shufrave qé kalojné népér t¢, nése diametri maksimal i shufrés
éshté i barabarté me ose mé i vogel se 42 mm dhe nuk ka mundési qé & montohen mandrina. Makinerité
mund té kené aftési shpimi dhe/ose bluarje pér pérpunimin e detaleve me diametér mé té vogel se 42 mm.

Shenim 1: 2B201 nuk kontrollon veglat e mekanizuara té destinuara pér qéllime té veganta qé jané té kufizuara né
prodhimin e cilésdo nga pjeseét qé vijojné:

a.  Ingranazhe;
b.  Boshte me bérryla (kollodoku) ose boshte shpérndarése;
c Vegla ose instrumente prerése;

d  Makina per stampimin e vidhave;

Shenim 2: Njé vegel e mekanizuar qé ka t¢ paktén dy nga tre aftésité e tornimit, bluarjes ose grirjes (p.sh. njé torno qé ka
aftesi bluarje), duhet té vierésohet pérkundrejt ¢do pike té 2B201.a., b. ose c.

2B204 “Presat izostatike”, pérveg atyre té pércaktuara né 2B004 ose 2B104, dhe pajisjet e péraférta me to, si¢ vijon:

a.  “Presat izostatike” q& kané té dy karakteristikat vijuese:

1. Mund t& arrijné njé trysni maksimale pune 69 Mpa ose mé t& madhe; dhe

2. Kané njé kavitet t& dhomés me diametér t& brendshém mé t& madh se 152 mm;
b.  Ngjyrat, kallépet dhe kontrollet, t& dizajnuara posagérisht pér “presat izostatike” t& pércaktuara né 2B204.a.
Shénim teknik:
Né¢ 2B204, dimensioni i brendshém i dhomés éshté ai i njé dhome né té cilén arrihen si temperatura e punés
ashtu dhe trysnia e punés arvihen dhe nuk pérmban fiksuese. Ky dimension do té jeté mé i vogli nga qofté
diametri i brendshém i dhomés sé presionit ose diametri i brendshém i dhomés sé furvés sé izoluar, varésisht nga

fakti se cila prej dhomave éshté vendosur brenda fetrés.

2B206 Makinerité, instrumentet ose sistemet pér inspektim t& dimensioneve, pérveg atyre té pércaktuara né 2B006, si¢
vijon:

a.  Makinerité pér matje té koordinatave (CMM) me kontroll kompjuterik ose “kontroll numerik”, qé kané
ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1. Kané vetém dy akse dhe vleré té gabimit maksimal t& lejueshém t& matjes sé gjatésisé pérgjaté cilitdo
aks (njédimensional), t& identifikuara si ¢farédo kombinimi i E 0x,MPE , E 0y,MPE , ose E 0z MPE t&
barabarté me ose mé t& vogél (mé té miré) se (1,7 + L/1 000) um (ku L &shté gjatésia e matur né mm),
sipas ISO 10360-2 (2009); ose

2. Tre e me tepér akse dhe vleré t& gabimit maksimal tredimensional (volumetrik) t& lejueshém t& matjes
sé gjatésisé (Eo, MPE) t& barabarté me ose mé té vogél (mé t& miré) se (1,7 + L/800) um (ku L éshté
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gjatésia e matur né mm) né ¢farédo pike t& diapazonit operues t& makinerisé (d.th. né kuadér té gjatésisé
s& aksit) sipas ISO 10360-2 (2009),

Shénim teknik:
E,MPE e konfigurimit mé té sakté t¢ CMM-sé té specifikuar sipas ISO 10360-2(2009) nga prodhuesi (p.sh. mé e

mira nga sa vijon: sonda, gjatésia e gjilpérés, parametrat e lévizjes, mjedisi) dhe me té “gjitha kompensimet e
disponueshme” krahasohet me pragun 1,7+ L/1 000 pm.

b. Sistemet pér inspektim t& njékohshém linear-kéndor t& gjysmésferave qé 1 kané té gjitha karakteristikat e
méposhtme:

1. “Pasiguri matjeje” pérgjaté cilitdo aks linear té barabarté me ose mé té vogél (mé t& miré) se 3,5 um pér
¢do 5 mm; dhe

2. ‘Shmangie nga pozicioni kéndor’ t& barabarté me ose mé té vogél se 0,02 °.

Shenim 1: Veglat e mekanizuara qé mund té pérdoren si makineri matése kontrollohen nése ato i plotésojné ose i
tejkalojné kriteret e pércaktuara pér funksionin e veglave té mekanizuara ose funksionin e makinerive matése.

Shenim 2: Njé makineri e pércaktuar né 2B206 kontrollohet nése e kalon pragun e kontrollit né ¢farédo pike
brenda diapazonit té operimit.

Shénime Teknike:
Te gjithé parametrat e vierave té matjeve né 2B206 pérbéjné plus/minus, dm.th. jo gjithé spektrin.

“Robotét”, “pjesét fundore té robotizuara” dhe njésité e kontrollit, pérveg atyre t& pércaktuara né 2B007, si¢

vijon:

a.  “Robotét” ose “pjesét fundore t& robotizuara” t& projektuar posagérisht pér té gené né pajtim me standardét
kombétare t& sigurisé qé zbatohen pér punén me eksplozivé t& fuqishém (si pér shembull, plotésimi i

standardeve t& kodeve elektrike pér eksplozivét e fugishém),

b.  Njésité e kontrollit t& projektuara posagérisht pér cilindo nga “robotét” ose “pjesét fundore té robotizuara™
té pércaktuar né 2B207.a.

Makinerité pér formésim me rrjedhje, makinerité pér formésim me rrotullim q& mund té kryejné funksionin e
formésimit me rrjedhje, pérveg atyre té pércaktuara né 2B009 ose 2B109, dhe mandrelat, si¢ vijon:

a.  Makinerité qé i kané t& dyja karakteristikat e méposhtme:
1. Tre ose mé tepér rula (aktive ose drejtues); dhe

2. Té cilét, sipas specifikimit teknik t& prodhuesit, mund t& pajisen me njési t& “kontrollit numerik” ose me
kontroll kompjuterik;

b. Mandrinat pér formésimin e rotoréve té projektuar pér t'u dhéné formé rotoréve cilindriké me diametér t&
brendshém prej 75 mm deri 400 mm.

Shenim: 2B209 pérfshin makinerité qé kané vetém njé rul té projektuar pér ta deformuar metalin plus dy rula
ndihmés qé mbéshtesin mandrinén, por qé nuk marrin pjesé drejtpérsédrejti né procesin e deformimit.

Makinerité centrifugale pér ekuilibrim né shumé rrafshe, fikse ose té lévizshme, horizontale ose vertikale, si¢
vijon:
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a.  Makinerité centrifugale ekuilibruese té projektuara pér ekuilibrimin e rotoréve fleksibél me gjatési 600 mm
ose mé t& madhe dhe qé 1 kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Diametér t& lékundjes mé t& madh se 75 mm;
2. Kapacitet t& masés prej 0.9 deri 23 kg;
3. Aftgsing pér té ekuilibruar shpejtési t& rrotullimit mé t& madhe se sa 5 000 r.p.m.;

b.  Makinerité centrifugale ekuilibruese té projektuara pér ekuilibrimin e komponentéve té zbrazét t& rotoréve
cilindriké dhe qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Diametér t& l8kundjes mé t& madh se 75 mm;
2. Kapacitet té masés prej 0.9 deri 23 kg;

3. Aftésité ekuilibrimit deri né njé disbalanc fundor té barabarté mé ose mé t& vogél se 0.01 kg x mm/kg
pér rrafsh; dhe

4. Punon me parimin e makinés me rrip.
Manipuluesit né distancé qé mund t& pérdoren pér realizimin e veprimeve nga distanca né operacione té ndarjes
radiokimike ose né qeliza t& nxehta, qé kané njérén nga karakteristikat e méposhtme:
a.  Aftési penetrimi 0.6 m ose mé tepér né murin e gelizés sé nxehté (operacioni népér-mur); ose

b, Aftési té kapércimit pérmbi pjesén e sipérme té murit t& gelizés me njé gjerési 0.6 m ose mé t& madh
(operacioni pérmbi-mur).

Shénim teknik:

Manipulatorét né distancé mundésojné qé veprimet e njeriut t¢ pérkthehen né njé krah té robotizuar né distancé

dhe njé fiksim fundor. Ato mund 1é jené té tipit ‘master/slave’ (zotéri/skilav) ose mund té komandohen me njé

Joystick ose tastieré.

Furrat me induksion me atmosferé t& kontrolluar (vakum ose gaz inert), dhe furnizimet me rrymé pér to, si¢
vijon:

VINI RE: SHIH GJITHASHTU 3B.
a.  Furrat q& kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:
1. Mund t& punojné né temperatura mbi 1.123 K (850°C);
2. Kang spirale t& induksionit me diametér 600 mm ose mé t& vogél; dhe
3. Té projektuara pér rryma né hyrje 5 kW ose mé t& médha;

b.  Furnizimet me rrymé elektrike, me njé dalje t& pércaktuar 5ké ose mé tepér, t& projektuara posagérisht pér
furrat e pércaktuara ng 2B226.a.

Shenim: 2B226.a. nuk kontrollon furrat e projektuara pér pérpunimin e vaferave gjysmépércues.

Furrnaltat me vakum apo furrnaltat tjera me atmosferé té kontrolluar pér shkrirjen deh derdhjen e mineraleve,
dhe pajisjet e lidhura me to, sic vijon:
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2. Té& projektuara posagérisht pér armét e renditura ng ML2.a.:

d. Pjesét g€ montohen né& armé dhe krehér t& fishekéve q& mund t& ndahen nga arma, q&
jang t& projektuar posagérisht pér armét e pércaktuara né ML2.a.

Municioni dhe mekanizmat pér heqjen e siguresés, si dhe komponentét e projektuar
posacérisht pér ta, si¢ vijon:

a.  Municionet pér armét ¢ pércaktuara né ML1., ML2. ose ML12.;

b. Mekanizmat pér heqjen e siguresés t& projektuar posagérisht pér municionin ¢
pércaktuara ng ML3.a.

Shénim I Komponentét e projektuar posagérisht té péreaktuar nga ML3 pérfshijné:

a. fabrikimet metalike ose plastike si mbushésit né formé kudhre,
mbéshtjelléset e predhave, lidhjet e gézhojés, brezat rrotullues dhe pjesét
metalike té municioneve;

b. mekanizmat pér aktivizim té siguresés, siguresat, sensorét dhe pajisjet
iniciuese;

¢. furnizimi me energji elektrike me wjé dalje me fuqi té larté;
d. kutité e djegies pér ngarkesat shpérthyese;

e. municionet pér armé automatike ku pérfshihen dhe bombat, minat dhe
predhat e komanduara.

Shénim 2 ML3.a. nuk zbatohet pér sa vijon:

a. municion fallco pa predhé (ylli i rremé);

municionet manovér gé kané dhomén e barutit té shpuar;

¢. municionet fera fallcoose manovér qé mik inkorporojné komponenté té
projektuar pér municion té vérteté; ose

d. komponenté té projektuar posagérisht pér municion fallco ose manovér,
si¢ éshté pércaktuar né pikat 2.a., b. ose c té kétij Shénimi.

o

Shénim 3 ML3.a nuk zbatohet pér fishekét e projektuar posagérisht pér cilindo nga
géllimet né vijim:

a. sinjalizim;
b. trembje zogjsh; ose

¢. ndezje e shpérthimeve té gazit né puset e nafiés.

Bombat, silurét, raketat, pajisjet dhe ngarkesat e tjera shpérthyese, si edhe pajisjet e
aksesorét e tyre, dhe komponentét e projektuar posacérisht pér to, si¢ vijon:

Vinire 1: Pér pajisjet pér orientim dhe navigim, shih ML11.

Vinire 2: Pér sistemet raketore té mbrojtjes ajrore (AMPS), shih ML4.c.
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a.  Furmaltat me hark elektrik pér rishkrirje dhe derdhje q¢ i kané t& dyja karakteristikat qé vijojné:
1. Kapacitet i elektrodave t& harxhueshme prej 1.000 cm® deri 20.000 cm®, dhe
2. Mund & punojné me temperatura shkrirjeje mbi 1,973 K (1,700°C);

b.  Furrnalta pér shkrirje me tufé elektronesh dhe furrnaltat pér atomizim té plazmés dhe shkrirje, qé 1 kang t&
dyja karakteristikat e méposhtme:

1. Fuqi 50 kW ose mé e madhe; dhe
2. Mund t& punojné me temperatura shkrirjeje mbi 1,473 K (1,200° C).

c.  Sistemet e kontrollimit dhe monitorimit kompjuterik té konfiguruar posagérisht pér ciléndo prej furrnaltave
té pércaktuara né 2B227.a.0se b.

2B228 Pajisjet pér prodhimin ose montimin e rotoréve, pajisjet pér riparimin e rotoréve, mandarinat dhe format pér
prodhimin e gjyrykéve, si¢ vijon:

a.  Pajisjet pér montim té rotoréve pér montimin e cilindrave té rotorit t& centrifugés sé gazit, pjeséve pér
filtrim dhe kapakéve fundor;

Shenim: 2B228. a. pérfshin mandrinat e precizionit, fiksuesit dhe makinat prevése pér té béré pérshtatjen.
b.  Pajisjet pér rregullim & rotorit pér radhitjen e seksioneve té cilindrave t& rotorit t& centrifugés sé gazit né
njé aks;

Shénim teknik:

Né¢ 2B228.b., pajisjet e tilla normalisht pérbéhen prej sondave pér matie té precizitetit té cilat jané t¢
lidhura me njé kompyuter i cili pér rrjedhojé i kontrollon veprimet, pér shembull, t¢ klipeve pneumatike qé
pérdoren pér radhitjen e seksioneve té tubave té rotorit.

¢ Mandrinot pér pérkuljen e péshtjellave dhe kokave filetuese pér prodhimin e péshtjellave me njé spiré.

Shénim teknik:

Né 2B228.c., spirat kané té gjitha karakteristikat qé vijojné:

L Diametri i brendshém nga 75 mm dhe 400 mm;

2. Gjatésia e barabarté ose mé e madhe se 12.7 mm;

3. Thellésia e spirave teke mé e madhe se 2 mm; dhe

4. Jané t& prodhuara me aliazhe té forta alumini, gelik t& leguruar ose “materiale fibroze ose té

fijezuara” me fortési té madhe.

2B230 Té gjitha llojet e “transduktoréve té shtypjes’ qé mund té matin shtypjen absolute dhe i kang té gjitha
karakteristikat e mepoéshtme:

a. Elementé qé detektojné shtypjen té prodhuara ose t& mbrojtura me alumin, aliazhe alumini, oksid alumini
(alumina ose safir), nikel, aliazh nikeli me mé tepér se 60% té peshés nikel, ose polimere t& hidrokarbureve
té fluorizuara plotésisht,

b.  Mbyllése, nése ka té tilla, pér mbylljen e elementit qé detekton shtypjen, dhe qé jané né kontakt t&
drejtpérdrejté me mjedisin ku kryhet procesi, té béra ose té mbrojtura me alumin, aliazhe alumini, oksid
alumini (alumina ose safir), nikel, aliazh nikeli me mé tepér se 60% t&é peshés nikel, ose polimere t&
hidrokarbureve t& fluorizuara plotésisht;
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c. Kané njérén nga karakteristikat q& vijojné:

1. Shkallé t& plots t& matjes mé té vogél se 13 kPa dhe ‘saktési’ mé t& miré se + 1% t& shkallés sé ploté;
ose

2. Shkallé té& ploté t& matjes mé t& vogél se 13 kPa dhe “saktési’ mé t& miré se + 130 Pa.

Shénime teknike:
1. Neé 2B230, ‘transduktor i shtypjes’ nénkupton njé aparat gé shndérron matjen e shtypjes né sinjal.

2. Pérgellimin e 2B230, ‘saktésia’ pérfshin jolinearitetin, histerezén dhe pérpikmériné né
temperaturén e mjedisit.
2B231 Pompat me vakum qé i kang té gjitha karakteristikat e méposhtme:
a.  Gryké t& hyrjes me madhési t& barabarté ose mé t& madhe se 380 mm;
b.  Shpejtési pompimi té barabarté ose mé t& madhe se 15 m*/s; dhe
c.  Kapacitet t& krijimit t& njé vakumi pérfundimtar mé t& miré se 13 mPa

Shénime teknike:
1. Shpejtésia e pompimit pércaktohet né pikén e matjes me gaz azoti ose ajér.

2. Vellimi pérfundimtar pércaktohet né hyrje té pompés me bllokimin e tubit hyrés & pompés.
2B232 Sistemet e topave me shpejtési t& madhe (llojet me 1éndé djegése reaktive, gaz, tub spiral, elektromagnetik dhe
elektrotermik, si dhe sisteme tjera té avancuara) qé mund t’u japin predhave njé forcé shtytése 2km/s ose mé té

madhe.

VINI RE: SHIH GJITHASHTU KONTROLLET E MALIRAVE USHTARAKE.

2B350 Ambientet e prodhimit kimik, pajisjet dhe komponentét, si¢ vijon:

a. Enét e reaksionit ose reaktorét, me ose pa pérzierés, me njé véllim té brendshém total (gjeometrik) mé t&
madh se 0.1 m® (100 litra) dhe mé & vogél se 20 m® (20 000 litra), ku t& gjitha sipérfaget né kontakt t&
drejtpérdrejté me elementin kimik qé pérpunohet ose ndodhet brenda jané prej ndonjérit prej materialeve té
méposhtme:

1. “Aliazhe’ me pérmbajtje mé t& madhe se 25% nikel dhe 20% t& peshés krom;

2. Fluoropolimere (materialet polimere ose elastomere me mé tepér se 35% t& peshés fluor);
3. Qelq (duke pérfshiré veshjet e vitrifikuara ose emajluara apo shtresat e xhamit),

4. Nikel ose ‘aliazhe’ me mé tepér se 40% té peshés nikel;

5. Tantal ose ‘aliazhe’ Tantali;

6. Titan ose ‘aliazhe’ titani;

7. Zirkon ose ‘aliazhe’ zirkoni; ose

8. Niobidium (kolumbium) ose aliazhet e niobidiumit;
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b.

Pérzierésit e projektuar pér pérdorim né enét e reaksionit ose né reaktorét e pércaktuar né 2B350.a.; dhe
helika, tehe, ose né akset e projektuara pér kéta pérzierés, ku té gjitha sipérfaqet e pérzierésit q&¢ ndodhen né
kontakt t& drejtpérdrejté me kimikatin(et) qé po pérpunohet ose mbahet, jané t& béra prej ndonjérit nga
materialet e méposhtme:

1. “Aliazhe’ me pérmbajtje mé t& madhe se 25% nikel dhe 20% t& peshés krom;

2. Fluoropolimere (materialet polimere ose elastomere me mé tepér se 35% t& peshés fluor);
3. Qelq (duke pérfshiré veshjet e vitrifikuara ose emajluara apo shtresat e xhamit),

4. Nikel ose ‘aliazhe’ me mé tepér se 40% té peshés nikel;

5. Tantal ose ‘aliazhe’ tantali;

6. Titan ose ‘aliazhe’ titani;

7. Zirkon ose ‘aliazhe’ zirkoni, ose

8. Niobidium (kolumbium) ose ‘aliazhet’ e niobidiumit;

Rezervuarét, kontejnerét ose kontejnerét mbledhés pér ruajtje me véllim té brendshém (gjeometrik) mé t&
madh se 0.1 m® (100 litra), ku t& gjitha sipérfaget qé ndodhen né kontakt t& drejtpérdre;jté me kimikatin(et)
jané té béra prej ndonjérit nga materialet e méposhtme:

1. “Aliazhe’ me pérmbajtje mé t& madhe se 25% nikel dhe 20% t& peshés krom;

2. Fluoropolimere (materialet polimere ose elastomere me mé tepér se 35% t& peshés fluor);
3. Qelq (duke pérfshiré veshjet e vitrifikuara ose emajluara apo shtresat e xhamit),

4. Nikel ose ‘aliazhe’ me mé tepér se 40% té peshés nikel;

5. Tantal ose ‘aliazhe’ tantali;

6. Titan ose ‘aliazhe’ titani;

7. Zirkon ose ‘aliazhe zirkoni’; ose

8. Niobidium (kolumbium) ose ‘aliazhet’ e niobidiumit;

Radiatorét ose kondensatorét me njé sipérfaqe t& shkémbimit té nxehtésisé mé t& madhe se 0.15 m* dhe
mé t& vogél se 20 m?; dhe tubat, pllakat, bobinat ose blloget (bérthamat) e projektuara pér kéta radiators ose
kondensatorg, ku e gjithé sipérfagja qé éshté né kontakt me kimikatet qé pérpunohen, éshté béré prej
ndonjérit nga materialet e méposhtme:

1. “Aliazhe’ me pérmbajtje mé t& madhe se 25% nikel dhe 20% t& peshés krom;

2. Fluoropolimere (materialet polimere ose elastomere me mé tepér se 35% t& peshés fluor);

L

Qelq (duke pérfshiré veshjet e vitrifikuara ose emajluara apo shtresat e xhamit);

4. Grafit ose ‘karbon grafiti’;
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10.

11.

Nikel ose ‘aliazhe’ me mé tepér se 40% té peshés nikel;
Tantal ose ‘aliazhe’ tantali;

Titan ose ‘aliazhe’ titani;

Zirkon ose ‘aliazhe’ zirkoni,

Karbid silikoni;

Karbid titani; ose

Niobidium (kolumbium) ose “aliazhet’ e niobidiumit;

Kolonat e distilimit ose absorbimit me njé diametér té brendshém mé t& madh se 0.1m; dhe shpémdarésit
e léngjeve, shpémdarésit e avullit ose kolektorét e léngjeve té projektuar pér té tilla kolona té distilimit ose
absorbimit, ku té gjitha sipérfaqet qé jané né kontakt té drejtpérdrejt me kimikatet q& pérpunochen jané prej
ndonjérit nga materialet e méposhtme:

1.

2

‘Aliazhe’ me pérmbajtje mé té madhe se 25% nikel dhe 20% t& peshés krom,
Fluoropolimere (materialet polimere ose elastomere me mé tepér se 35% té peshés fluor);
Qelq (duke pérfshiré veshjet e vitrifikuara ose emajluara apo shtresat e xhamit);

Grafit ose “karbon grafiti’;

Nikel ose ‘aliazhe’ me mé tepér se 40% té peshés nikel;
Tantal ose ‘aliazhe’ tantali;

Titan ose ‘aliazhe’ titani;

Zirkon ose ‘aliazhe’ zirkoni;

Niobidium (kolumbium) ose “aliazhet’ e niobidiumit;

Pajisjet mbushése t& kontrolluara nga distanca, ku té gjitha sipérfaqet qé jané né kontakt t& drejtpérdrejt
me kimikatet & pérpunohen jané prej ndonjérit nga materialet e méposhtme:

1.

2

‘Aliazhe’ me pérmbajtje mé té madhe se 25% nikel dhe 20% t& peshés krom,

Nikel ose ‘aliazhe’ me mé tepér se 40% té peshés nikel;

Valvulat dhe komponentét e tyre, si¢ vijon:

1.

Valvulat q¢ i kang t& dyja karakteristikat e méposhtme:
a. ‘Madhési nominale’ mé t& madhe se 10 mm (3/8"); dhe

b. Té gjitha sipérfaget q& jané né kontakt t& drejtpérdrejt me kimikatet q& prodhohen, pérpunohen apo
mbahen jané prej ‘materialeve rezistente ndaj korrozionit’;




image153.jpg
2. Valvulat, pérveg atyre té pércaktuara né 2B350.g.1, q& i kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

a. Madhési nominale’” mé t& madhe se 25,4 mm (1") dhe té baranarté me ose mé t&é vogél se 101,6 mm

@

b. Veshjet (trup i valvulave) ose shtroja t& parafabrikuara té valvulave;

c. Element mbyllés & &shté i projektuar pér t’u ndérruar; dhe

d. Té& gjitha sipérfaqet e veshjes (trupit t& valvulés) ose t& shtrojés sé parafabrikuar t& veshjes qé jané
né kontakt me kimikatet q& prodhohen, pérpunohen apo mbahen jané prej ‘materialeve rezistente
ndaj korrozionit’;

3. Komponentét e projektuar pér valvulat e pércaktuara né 2B350.g.1 ose 2B350.g.2., ku té gjitha
sipérfaget q¢ jané né kontakt t& drejtpérdrejt me kimikatet q& prodhohen, pérpunchen apo mbahen jang
prej ‘materialeve rezistente ndaj korrozionit’, si¢ vijon:

a.  Veshjet (trupat e valvulave),
b. Shtrojat e parafabrikuara té veshjeve;
Shénime teknike:
1. Per qéllime té 2B350.g., ‘materiale rezistente ndaj korrozionit’ jané cilido nga materialet e méposhtme:
a. Nikel ose aliazhe me mé tepér se 40% t¢ peshés nikel;
b.  Aliazhe me pérmbajtie mé t¢ madhe se 25% nikel dhe 20% té peshés krom;
¢.  Fluoropolimere (materialet polimere ose elastomere me mé tepér se 35% té peshés fluor);
d.  Qelg (duke perfshire veshjet e vitrifikuara ose emajluara apo shtresat e xhamit);
e. Tantal ose aliazhe tantali;
f Titan ose aliazhe titani;
& Zirkon ose aliazhe zirkoni;
h.  Niobidium (kolumbium) ose aliazhet e niobidiumit; ose
i.  Materialet geramike, sic vijon:
1. Karbid silikoni me pasterti prej 80 % ose mé shumé té peshés;

2. Oksid alumini (alumina) me pasterti 99,9% e mé shumé té peshés;

3. Oksid zirkoni (zirkonia);

2. Madhésia nominale’ pérkufizohet si mé i vogli ndér diametrat e pikés hyrése dhe asaj dalése.
h. Tubat me shumé mure qé pérmbajné njé porté detektimi té rrjedhjeve, ku té gjitha sipérfaget qé jané né
kontakt t& drejtpérdrejt me kimikatet q& pérpunchen apo mbahen jané prej ndonjérit nga materialet e

méposhtme:

1. ‘Aliazhe’ me pérmbajtje mé t& madhe se 25% nikel dhe 20% t& peshés krom;
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2. Fluoropolimere (materialet polimere ose elastomere me mé tepér se 35% t& peshés fluor);
3. Qelq (duke pérfshiré veshjet e vitrifikuara ose emajluara apo shtresat e xhamit),

4. Grafit ose ‘karbon grafiti’;

5. Nikel ose ‘aliazhe’ me mé tepér se 40% té peshés nikel;

6. Tantal ose ‘aliazhe’ tantali;

7. Titan ose ‘aliazhe’ titani;

8. Zirkon ose ‘aliazhe’ zirkoni;

9. Niobidium (kolumbium) ose “aliazhet’ e niobidiumit;

Pompat me shumé vula hermetike ose pa vula, me specifikim nga prodhuesi pér njé prurje maksimale mé
t& madhe se 0.6 m*/oré, ose pompat me vakum me specifikim té prodhuesit pér prurje maksimale mé t&
madhe se 5 m*/oré (né kushtet e njé temperature (273 K (0°C) dhe trysnie (101.3 kPa) standarde), pérveg
atyre té pércaktuara né 2B233; dhe veshjet e jashtme (trupi i pompés), shtresat e parafabrikuara té veshjes,
helikat, rotorét ose grykat e pompave reaktive té dizajnuara pér kéto pompa, ku té gjitha sipérfaqet qé jang
né kontakt t& drejtpérdrejt me kimikatet q& pérpunohen jané prej ndonjérit nga materialet e méposhtme:

1. “Aliazhe’ me pérmbajtje mé t& madhe se 25% nikel dhe 20% t& peshés krom;

2. Qeramiké;

3. Ferrosilikon (aliazhe t& hekurit me pérmbajtje t& madhe silikoni);

4. Fluoropolimere (materialet polimere ose elastomere me mé tepér se 35% t& peshés fluor);

5. Qelq (duke pérfshiré veshjet e vitrifikuara ose emajluara apo shtresat e xhamit),

6. Grafit ose ‘karbon grafiti’;

7. Nikel ose ‘aliazhe’ me mé tepér se 40% té peshés nikel;

8. Tantal ose ‘aliazhe’ tantali;

9. Titan ose ‘aliazhe’ titani;

10. Zirkon ose ‘aliazhe’ zirkoni;

11. Niobidium (kolumbium) ose “aliazhet’ e niobidiumit;

Shénim teknik:

Né¢ 2B350.1., termi vulé hermetike ka kuptimin e vetéem atyre vulave gé jané né kontakt (ose jané t¢
projektuara pér té qené né kontakt) té drejtpérdrejté me kimikatet qé pérpunohen dhe kryejné funksionin e
vulosjes hermetike kur njé bosht rrotullues apo me pistona kalon népér trungun e pompés.

Furrat e projektuara pér shkatérrimin e kimikateve té pércaktuara né pikén 1C350, qé kané sisteme t&

projektuara posagérisht t& furnizimit me mbetje, pajisje t& veganta manovrimi dhe njé dhomé djegie me
temperaturé mesatare mé té madhe se 1,273 K (1,000°C), ku té gjitha sipérfaqet e sistemit t& furnizimit me
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mbetje & jané né kontakt té drejtpérdrejt me mbetjet jané ose prej ose t& veshura me ndonjé nga materialet e
méposhtme:

1. “Aliazhe’ me pérmbajtje mé t& madhe se 25% nikel dhe 20% t& peshés krom;

2. Qeramiké; ose

3. Nikel ose ‘aliazhe’ me mé tepér se 40% té peshés nikel;
Shenim: Per qéllime té 2B350, materialet e pérdorura pér rondelet, mbushésit, vulat, vidat, guarnicionet ose
materiale ¢ tiera qé kryejné njé funksion té vulosjes hermetike nuk pércaktojné statusin e kontrollit, me kusht
qé pérbéresit e tille té jené projektuar pér té gené té nderkembyeshém.
Shénime teknike:

1. ‘Grafit karboni’ éshté komponim né pérbérje té karbonit amorf dhe grafitit, ku pérmbajtia e grafitit
pérbén teté % ose mé tepér té peshés.

2. Pér materialet e renditura né pikat e mésipérme, termi ‘aliazh’ qé nuk shogérohet nga pércaktimi i

pérqindjes sé elementit specifik duhet té kuptohet si identifikim i atyre aliazheve ku metali i identifikuar
éshté i pranishém né pérgindje mé t&é madhe pér peshé se sa ¢farédolloj elementi tjeter.

2B351 Sistemet e monitorimit t& gazrave toksike dhe komponentét detektues té dedikuar pér to, pérveg atyre t& pércaktuar
né 1A004, si¢ vijon, si dhe detektorét, aparatet me sensoré dhe rezervat e zévendésueshme té sensoréve pér to:

a.

b.

Jané projektuar pér puné t& vazhdueshme dhe mund té pérdoren pér detektimin e agjentéve kimik ose
kimikateve t& pércaktuara né 1C350 né pérqendrime mé t& vogla 0.3 mg/m®; ose

Jané projektuar pér detektimin e aktivitetit inhibues t& kolinesterazés.

2B352Pgjisjet q¢ mund té pérdoren pér trajtimin e materialit biologjik, si¢ vijon:

a.

Pajisjet pér ruajtje né kushte té plota hermetike pér nivelet P3, P4.

Shénim teknik:
Nivelet e hermetizimit P3 ose P4 (BL3, BL4, L3, L4) jané sig specifikohet né¢ Doracakun e OBSH-sé pér
Siguriné Biologjiké t¢ Laboratoréve (botimi i dyté, Gjenevé 1993).

Fermentuesit dhe komponentét e tyre, si¢ vijon:

1. Fermentuesit gé¢ mund & kultivojné “mikroorganizma” patogjené apo qeliza té gjalla pér prodhimin e
viruseve ose toksinave, pa pérhapjen e aerosolit, dhe q& kané kapacitet total prej 20 litrash ose mé té
madh;

2. Komponentét e projektuar pér fermentuesit né 2B352.b.1., si¢ vijon:

a. Dhomat e kultivimit t& projektuara qé t& sterilizohen ose dezinfektohen in-situ;
b. Aparatet pér mbajtjen e dhomés sé kultivimit;
c. Njésité pér kontrollimin e procesit q& mund t& monitorojné dhe kontrollojné

njékohésisht dy e mé shumé parametra té sistemit t& fermentimit (p.sh. temperatura, pH, léndét
ushqyese, pérzierja, oksigjeni i tretur, qarkullimi 1 ajrit, kontrolli 1 shkumés);

Shénim teknik: Pér qéllime t& 2B352.b., fermentuesit pérfshijné bioreaktorét, bioreaktorét pér njé pérdorim
(té harxhueshém), kemostatet dhe sisteme me qarkullim t& vazhdueshém.
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c. Separatorét centrifugal, t& cilét mund t& realizojné ndarjen pa shtimin e aerosoléve, gé i kané té gjitha
karakteristikat e méposhtme:

1.

2.

3

4

Prurje mé t& madhe se 100 litra né org,
Komponenté prej geliku qé nuk ndryshket ose titanit;
Njé ose mé shumé nyje hermetizuese brenda zonés sé mbajtjes sé avullit; dhe

Mund té béjné sterilizimin in-situ me avull né njé sistem t& mbyllur;

Shenim teknik: Separatorét centrifugal pérfshijné dekantuesit

d. Pajisjet pér filtrim té térthorté (tangjencial) dhe komponentét e tyre, si¢ vijon:

1.

Shenim:

Pajisjet pér filtrim t& térthorté (tangjencial) qé mund t’1 ndajné mikroorganizmat
patogjeng, viruset, toksinat apo kulturat e gelizave, qé i kang té gjitha karakteristikat e méposhtme:

a. Sipérfage totale filtrimi t& barabarts me ose mé té madhe se 1m* dhe
b. Kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:
1. Mund té sterilizohen apo t& dizinfektohen in-situ; ose

2. Pérdorin komponenté filtrimi té harxhueshém apo pér njé pérdorim,

Shénim teknik:

Né¢ 2B352.d 1.b., sterilizimi nénkupton eliminimin e té gjithé mikrobeve me shanse pér tu zhvilluar nga
pajisjet pérmes pérdorimit si té agjentéve fizik (p.sh. avullit) ashtu dhe atyre kimik. Dezinfektim
nenkupton shkatérrimin e infektivitetit mikvobik potencial pérmes pérdorimit & agjentéve kimik me njé
efekt mikrobicidal. Dezinfektimi dhe sterilizimi dallojné nga sanitizimi, ku ky i fundit u referohet
procedurave té pastrimit & dizajnuara pér té ulur pérmbajtjen mikrobike t¢ pajisjeve pa arritur
domosdoshmérish eliminimin e ploté té t¢ gjithé potencialit infektiv mikrobik.

2B352.d. nuk kontrollon pajisjet e osmozés reversé, si¢ jané pércaktuar nga prodhuesi.

Komponentét pér filtrim té& térthorté (tangjencial) (p.sh. modulet, kasetat, rezervat,
njésité ose pllakat) me sipérfage filtruese té barabarté me ose mé té madhe se 0,2 m?pér secilin
komponenté dhe gé jané t& projektuara pér t'u pérdorur né pajisjet pér filtrim té térthorté (tangjencial) t&
pércaktuara ng 2B352.d.;

e. Pajisjet pér tharje me ngrirje qé¢ mund t& sterilizohen me avull me kondensator me kapacitet mé t& madh se
10 kg akull né 24 oré dhe mé t& vogél se 1,000 kg akull né 24 org,

f.  Pajisjet mbrojtése dhe hermetizuese, si¢ vijon:

1.

Kostumet e plota ose gjysmé kostumet mbrojtése, ose kapugat mbrojtés qé mbéshteten
né njé burim té jashtém t& furmnizimit me ajér dhe punojné né shtypje pozitive;

Shénim: 2B352.f.1. nuk kontrollon kostumet e parashikuara té vishén me njé aparat té pavarur pér
Sfrymémarrje.

2

Dollapét me siguri biologjike té kategorisé III ose izolatorét me standarde performance
té ngjashme;

Shénim: Né 2B352.£.2., izoluesit pérfshijné izoluesit fleksibél, kutité e thata, dhomat anaerobike,
dorezat e izoluara dhe kapugat me qarkullim laminar (t& mbyllur me garkullim vertikal).
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g.  Dhomat e projektuara pér testime té aerosoléve me “mikroorganizma”, viruse ose “toksina” me kapacitet t&
barabarté me ose mé t& madh se 1 m®.

h. Pajisjet pér tharje me spérkatje qé mund t’i thajné toksinat ose mikroorganizmat patogjené dhe qé i kané t&
gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Kapacitet té avullimit t& wjit prej > 0.4 kg/h dhe < 400 kg/h;
2. Aftési t& gjenerimit t& produktit me madhési mesatare grimcash <10 pm me instalimet
ekzistuese ose me modifikim minimal t& tharésit sprej me gryka atomizuese qé mundésojné arritjen e
madhésisé sé duhur t& grimcave; dhe
3. Mund t& sterilizohen apo té dezinfektohen in-situ;
2C  Materialet
Asnjé.
2D Softuerét

2D001 “Softueré”, pérveg atyre t& pércaktuar né 2D 002, si¢ vijon:

a.  “Softueré” t& projektuar ose modifikuar posagérisht pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e pajisjeve t&
pércaktuara né 2A001 ose 2B001.

b.  “Softueré” t& projektuar ose modifikuar posagérisht pér “pérdorimin” e pajisjeve té pércaktuara né 2A001.c,
2B001 ose 2B003 deri 2B009.

Shenim: 2D001 nuk kontrollon “softuerét” pér programimin e pjeséve qé gjeneron kode t¢ “kontrollit numerik”
pér pérpunimin e mekanizuar té pjeséve té ndryshme.

2D002 “Softueré” pér pajisjet elektronike, madje edhe kur ndodhen né njé sistem ose pajisje elektronike, gé u mundéson
kétyre sistemeve ose pajisjeve té punojné sinjé njési “kontrolli numerik” qé mund t& koordinojé njékohésisht mé
tepér se katér akse pér “kontrollin konturues”

Shénim 1: 2D002 nuk kontrollon “softuerét” e projektuar apo modifikuar posagérisht pér vénien né puné té
artikujve qé nuk jané pércaktuar né Kategoring 2.

Shénim 2: 2D002 nuk kontrollon “softuerét” pér artikujt e pércaktuar ng 2B002. Shih 2D001 dhe 2D003 pér
“softuerét” pér artikujt e pércaktuar né 2B002.

2D101 “Softuerét” e projektuar ose modifikuar posagérisht pér “pérdorimin” e pajisjeve té pércaktuara né 2B104,
2B103, 2B109, 2B116, 2B117 ose 2B119 deri 2B122.

VINI RE: SHIH GJITHASHTU 9D004.

2D201 “Softuerét” e projektuar posagérisht pér “pérdorimin” e pajisjeve té pércaktuara né 2B204, 2B206, 2B207,
2B209, 2B219 ose 2B227.

2D202 “Softuerét” e projektuar ose modifikuar posagérisht pér “zhvillimin”, “prodhimin” ose “pérdorimin” e pajisjeve
té pércaktuara né 2B201.

Sheénim: 2D202 nuk kontrollon “softuerét” pér programimin e pjeséve qé gjeneron kode t¢ “kontrollit numerik”
pér pérpunimin e mekanizuar té pjeséve té ndryshme.
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2D351 “Softuerét”, pérveg atyre té pércaktuar né 1D003, t& projektuar posagérisht pér “pérdorimin” e pajisjeve té
pércaktuara né 2B351.
2E Teknologjia

2E001 “Teknologjia”, sipas Shénimit pér Teknologjiné e Pérgjithshme, pér “zhvillimin” e pajisjeve ose “softueréve” té
pércaktuar né 2A, 2B ose 2D.

2E002 “Teknologji”, sipas Shénimit pér Teknologjiné e Pérgjithshme, pér “prodhimin” e pajisjeve t& pércaktuara né 2A
ose 2B.

2E003 “Teknologji” té tjera, si¢ vijon:

a.  “Teknologjia” pér “zhvillimin” e grafikéve interaktiv si pjesé té integruara né njésité e “kontrollit numerik”
pér pérgatitjen ose modifikimin e softueréve t& pjeséve;

b. “Teknologjia” pér proceset e prodhimit t& punimit t& metaleve, si¢ vijon:

1. “Teknologjia” pér dizajnimin e veglave, forma ose instalimeve t& dizajnuara
posagérisht pér ndonjérin nga proceset e méposhtme:

a. “Formésim superplastik”;
b. “Lidhjet me difuzion”; ose
c. “Presimi hidraulik me veprim té drejtpérdrejt”;
2. Té dhénat teknike qé& ngérthejné metodat ose parametrat e proceseve, si¢ tregohet né

listat vijuese, qé pérdoren pér té kontrolluar:

a. “Formimi superplastik” i aliazheve ose “superaliazheve” t& aluminit, titanit:
L. Pérgatitja e sipérfages;
2. Shkalla e sforcimit;
3. Temperatura;
4. Trysnia;
b. “Lidhjet me difuzion” té “superaliazheve” ose aliazheve té titanit:
1. Trysnia;
2. Kohézgjatja e ciklit
c. - “Trysnia hidraulike me veprim té& drejtpérdrejté” e aliazheve té aluminit ose aliazheve
té titanut:
1. Trysnia;
2. Kohézgjatja e ciklit
d. “Densifikimi i nxehté izostatik” i aliazheve té titanit, aliazheve té aluminit ose

“superaliazheve”:
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a. Bombat, silurét, granatat, kutité tymuese, raketat, minat, predhat, ngarkesat shpérthyese
pér ng thellési, pajisjet dhe kompletet shkatérruese, pajisjet piroteknike, fishekét dhe
simulatorét (d.m.th. pajisjet pér simulimin e karakteristikave t& cilitdo nga kéta artikuj),
t& projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak;

Shénim ML4.a. pérfshin:

a. granatat tymosése, bombat e zjarrit, bombat ndezése dhe pajisjet eksplozive
shpérthyese;

b. t& ¢arat e predhave té raketave dhe majat e kapsulés pér rihyrje né atmosferé.
b. Pajisjet q& kang gjithe karakteristikat sa vijon:

1. t& projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak; dhe
2. t& projektuara posagérisht pér ‘aktivitete’ q& lidhen me ciléndo nga sa vijon:
a. artikujt e pércaktuar né ML4.a.; ose
b. pajisjet shpérthyese t& improvizuara (IED).
Shénim teknik:

Pér géllim té ML4.b.2., ‘aktivitetet’ pérfshiné manovrimin, léshimin, shtrirjen, kontrollin,
léshimin, detonimin, aktivizimin, qitjen, furnizimin me njé dalje operacionale, térheqjen,
bllokimin, pastrimin, zbulimin, pengimin ose shkatérrimin.

Shénim I ML4.b. pérfshin:

a. Pajisje mobile pér léngézim té gazit té afta té prodhojné 1 000 kg né dité ose
mé tepér né formé té léngshme;

b. Kabllo pércuese elektrike té pérshtatshme pér t'i pastruar minat magnetike.

Shénim 2 ML4.b. nuk zbatohet pér pajisjet e dorés dizajni i té cilave éshté i kufizuar né
vetém né gjetjen e objekteve metalike dhe jané té paafia t'i dallojné minat nga
objektet tiera metalike.

c. Sistemet raketore t& mbrojtjes ajrore;
Shénim  ML4.c. nuk zbatohet pér AMPS qé kané té gjitha nga sa vijon:
a. Cilindo nga sensorét lajmérues té raketave té méposhtém:

1. Sensorét pasivé qé pikun e reagimit e kané mes 100 deri né 400 nm; ose
2. Sensorét Dopler paralajmérues té raketave me pulsim aktiv;

b. Sistemet e shpérndarjes sé masave kundérvepruese;

¢. Raketat ndriguese té cilat japin si sinjal té dukshém ashtu edhe sinjal me
rreze infra té kuqe pér t 'ua shmangur drejtimin raketave toké-ajér; dhe
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1 Temperatura;
2; Trysnia;
3. Kohézgjatja e cikleve;

1. Temperatura; 2. Trysnia; 3. Koha e ciklit; 4.

c.  “Teknologjia pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e makinerive hidraulike me formim me térheqje dhe
formave pér to, pér prodhimin e strukturave té skeleteve t& fluturakeve;

d.  “Teknologjia” pér “zhvillimin” e gjeneruesve t& instruksioneve té veglave té mekanizuara (p.sh., softuerét e
pjeséve) nga té dhénat e dizajnit q& jané brenda njésive t& “kontrollit numerik™;

e. “Teknologjia” pér “zhvillimin” dhe integrimin e “softueréve” pér inkorporimin e sistemeve eksperte né
mbéshtetje t& vendimeve té avancuara t& operacioneve t& punés né njésité e “kontrollit numerik”;

f. “Teknologjia” pér vendosjen e shiresave inorganike ose modifikimin e sipérfaqeve veshése inorganike (&
pércaktuara né kolonén 3 té tabelés & vijon mé poshté) t& léndéve joelektronike (t& pércaktuara né kolonén
2 né tabelén e méposhtme), nga proceset e pércaktuara né kolonén 1 t& tabelés né vijim dhe t& pérkufizuar
né shénimin teknik.

Shenim: Tabela dhe shénimi teknik jané paragitur pas pikés 2E301.

VINI RE: Kjo tabelé duhet té lexohet pér pércaktimin e ndonjé procesi té caktuar té veshjes vetém nése
veshja rezultuese né kolonén 3 ndodhet né njé paragraf bashké me substratin pérkatés né kolonén 2. Pér
shembull, t¢ dhénat teknike pér procesin e veshjes me depozitim pérmes avujve kimik (CVD) jané pérfshiré
pér aplikimi e silicideve né substrate karbon-karbon, geramike dhe me “matrice” “kompozite” metalike,
por jo edhe peér aplikimin e silicideve né substrate té “karbidit t¢ ¢imentuar té tungstenit’ (16), karbidit té
salikonit (18). Né rastin e dyte, veshja rezultuese nuk éshté dhéné né paragrafin né kuadér té kolonés 3 né t¢
njéjtin resht me paragrafin né kuadér té kolonés 2 ku listohen “karbidi i ¢cimentuar té tungstenit’ (16),
karbidi i silikonit (18).

“Teknologji” sipas Shénimit pér Teknologjiné e Pérgjithshme pér “pérdorimin” e pajisjeve ose “softueréve” t& pércaktuar
né 2B004, 2B009, 2B104, 2B109,2B116, 2B119 deri 2B122 ose 2D101.

“Teknologji” sipas Shénimit pér Teknologjiné e Pérgjithshme pér “pérdorimin” e pajisjeve ose “softueréve” t& pércaktuar
né 2A225, 2A226, 2B001, 2B009, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209,
2B225 deri 2B232, 2D201 ose 2D202.

“Teknologji” sipas Shénimit pér Teknologjiné e Pérgjithshme pér “pérdorimin” e mallrave t& pércaktuara né 2B350 deri
3B352.
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Tabela

Teknikat e depozitimit

1. Procesi 1 veshjes (1)

9]

2 Substrati

3. Veshja rezultuese

IA. Depozitimet kimik i avujve
CVD)

“Superalizhet”

Qeramikat (19) dhe xhamet me
bymim té vogél (14)

“Kompozitat” karbon-karbon,
qeramike dhe me “matricé”
metalike

Karbidi i ¢imentuar i tungstenit
(16), karbidi i silikonit (18)

Berili dhe aliazhet e berilit

Materialet pér xhama me senzoré

©

Aluminidet pér kanalet e
brendshme

Silicidet

Barbitet

Shtresat dielektrike (15)
Diamanti

Karboni i ngjashém me diamantit

an

Silicidet

Karbidet

Materialet refraktrae
Pérzierjet e tyre (4)
Shtresat dielektrike (15)
Aluminidet

Aluminine t& leguruara (2)
Nitridet e borit

Karbidet
Tungsteni
Pérzierjet e tyre (4)

Shtresat dielektrike (15)
Diamanti
Karboni i ngjashém mé diamantin

an

Shtresat dielektrike (15)
Diamanti
Karboni i ngjashém mé diamantin

an

Avullimi kimik — Depozitimi
fizik i avujve (TE-PVD)

B.1. Depozitimi fizik me avull
(PVD): Tufé elektronesh (EB-
PVD)

“Superaliazhet”

Qeramikat (19) dhe gelqi me
bymim té& ulét (14)

Celiku rezistent ndaj korrozionit

Silicidet e leguruara

Aluminidet e leguruara (2)
MCrAIX (5)

Oksidi 1 modifikuar i zirkonit (12)
Silicidet

Aluminidet

Pérzierjet e tyre (4)

Shtresat dielektrike (4)

Shtresat dielektrike (15)

MCrAIX (5)
Oksidi 1 modifikuar i zirkonit (12)
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D

Karbidi i ¢imentuar i tungstenit
(16), karbidi i silikonit (18)

Molibdeni dhe aliazhet e
molibdenit

Berili dhe aliazhet e berilit

Materialet pér xhama me senzoré

©

Aliazhet e titanit (13)

Pérzierjet e tyre (4)

Silicidet

Karbidet

Materialet refraktare
Pérzierjet e tyre (4)
Shtresat dielektrike (15)
Nitridi i borit

Shtresat dielektrike (15)
Shtresat dielektrike (15)
Boritet

Berili

Shtresat dielektrike (15)

Boritet
Nitridet

B.2. Depozitimi fizik me avull me
nxehje rezistive me ndihmén e
joneve (PVD) (Shtresim 1 joneve)

Qeramikat (19) dhe qelqi me
bymim té& ulét

“Kompozitat” karbon-karbon,
qeramike dhe me “matricé”
metalike

Karbidi i ¢imentuar i tungstenit
(16), karbidi i silikonit (18)

Molibdeni dhe aliazhet e
molibdenit

Berili dhe aliazhet e berilit

Materialet pér xhama me sensoré

©

Shtresat dielektrike (15)
Karboni i ngjashém mé diamantin

an

Shtresat dielektrike (15)

Shtresat dielektrike (15)

Shtresat dielektrike (15)

Shtresat dielektrike (15)

Karboni i ngjashém mé diamantin

an
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B.3. Depozitimi kimik me avull
(PVD): Avullimi “laserik”

Qeramikat (19) dhe qelqi me
bymim té& ulét

“Kompozitat” karbon-karbon,
qeramike dhe me “matricé”
metalike

Karbidi i ¢imentuar i tungstenit
(16), karbidi i silikonit (18)

Molibdeni dhe aliazhet e
molibdenit

Berili dhe aliazhet e berilit

Materialet pér xhama me sensoré

©

Silicidet
Shtresat dielektrike (15)
Karboni i ngjashém mé diamantin

an
Shtresat dielektrike (15)

Shtresat dielektrike (15)

Shtresat dielektrike (15)

Shtresat dielektrike (15)

Shtresat dielektrike (15)
Karboni i ngjashém mé diamantin

an

B.4. Depozitimi fizik i avujve
(PVD): depozitimi me shkarkim t&
harkut katodik

“Superalizhet”

Polimeret (11) dhe “kompozitat”
me “matricé” organike

Silicidet e leguruara
Aluminidet e leguruara
MCrAIX (5)

Boridet

Karbidet

Nitridet

Karboni i ngjashém me karbonin

an

C. Cimentimi me zhytje t&
komponentéve né pérzierjes
veshése (shih A mé sipér pér
¢imentimin pa zhytje t&
komponentéve) (10)

“Kompozitat” karbon-karbon,
qeramike dhe me “matricé”
metalike

Aliazhet e titanit (13)

Silicidet
Karbidet
Pérzierjet e tyre (4)

Silicidet
Aluminidet
Aluminidet e leguruara

Metalet dhe aliazhet refraktare (8) | Silicidet
Oksidet
D. Spérkatja me plazmé “Superalizhet” MCrAIX (5)

Aliazhet e aluminit (6)

Oksidi 1 oksiduar i zirkonit (12)
Pérzierjet e tyre (4)

Nikel-grafit abraziv

Materialet abrazive qé pérmbajné
Poliester Al-Si

Aluminidet e leguruara (2)

MCrAIX (5)
Oksidi 1 modifikuar i zirkonit (12)
Silicidet
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Metalet dhe aliazhet refraktare (8)

Celiku rezistent ndaj korrozionit

D

Aliazhet e titanit (13)

Pérzierjet e tyre (4)

Aluminide
Silicide
Karbidet

MCrAIX (5)
Oksidi 1 modifikuar i zirkonit (12)
Pérzierjet e tyre (4)

Karbidet

Aluminidet

Silicidet

Aluminidet e leguruara (2)
Nikel-grafit abraziv

Materialet abrazive qé pérmbajné
Ni-Cr-Al

Poliester Al-Si abraziv

E. Depozitimi me balté

Metalet dhe aliazhet refraktare (8)

“Kompozitat” karbon-karbon,
qeramike dhe me “matricé”
metalike

Silicidet ¢ bashkéshkrira
Aluminidet e bashkéshkrira pérvec
elementéve rezistenté ndaj
nxehtésisé

Silicide
Karbide
Pérzierjet e tyre (4)

F. Depozitimi mé spérka

“Superaliazhet”

Qeramikat (19) dhe gelqi me

bymim té& ulét

Aliazhet e titanit (13)

“Kompozitat” karbon-karbon,
qeramike dhe me “matricé”
metalike

Silicide t& leguruara
Aluminidet e leguruara (2)
Aluminidet e modifikuara me
metale fisnike (3)

MerAlX (5)

Oks. 1 modifikuar i zirkonit (12)
Platinium

Pérzierjet e tyre (4)

Silicide

Platin

Pérzierjet e tyre (4)

Shtresa dielektrike (15) Diamante
si karbon (17)

Boride

Nitride

Okside

Silicide

Aluminide

Aliazhe alumini (2)
Karbide

Silicide

Karbide

Metale refraktare
Pérzierjet e tyre (4)
Shtresa dielektrike (15)
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Nitride bori

Karbidi i ¢imentuar i tungstenit Karbite

(16), karbidi i silikonit (18) Tungsten

Pérzierjet prej tyre (4)
Shtresa dielektrike (15)

Nitride bori
Molibdeni dhe aliazhet e Shtresa dielektrike (15)
molibdenit
Berili dhe aliazhet e berilit Boride
Shtresa dielektrike (15)
Beril
Materialet pér xhama me sensoré Shtresa dielektrike (15)
© Karbon 1 ngjashém me diamantin
an
Metalet dhe aliazhet refraktare (8) | Aluminide
Silicide
Okside
Karbide
G. Implantimi i joneve Celiku gé duron temperatura té Shtesat prej tantal kromi ose
larta niobiumi (kolumbiumi)
Aliazhe titani (13) Boride
Nitride
Beril dhe aliazhe berili Boride
Karbite
Karbidi i ¢imentuar i tungstenit Nitride

(16), karbidi i silikonit (18)

(*) Numrat né kllapa u referohen shénimeve pérkatése né vijim té Tabelés.

TABELA — TEKNIKAT E DEPOZITIMIT — SHENIME

1. Termi ‘proces i veshjes’ pérfshin riparimin dhe rifreskimin e veshjes, si edhe veshjen fillestare.

2. Termi ‘veshje me aluminid t& leguruar’ pérfshin veshjet njé- ose shuméshkalléshe ku njé element apo disa
elemente depozitohen para ose gjaté aplikimit t& veshjes me aluminid, edhe nése depozitimi i kétyre elementéve
béhet me njé proces tjetér veshjeje. Sidoqofts, ai nuk pérfshin pérdorimin e shuméfishté té proceseve njéhapéshe té
¢imentimit me zhytje t& komponentéve né pérzierjen veshése pér té pérftuar aluminide té leguruara.

3. Termi veshje me “aluminide té modifikuara né metal fisnik’ pérfshin veshjet e aplikuara né shumé hapa, ku
metali fisnik ose metalet fisnike vendosen me ndonjé proces tjetér té veshjes para aplikimit té shtresés aluminide.

4. Termi ‘pérzierjet e tyre’ pérfshin materiale t& infiltruara, komponime té shkallézuara, bashkédepozita dhe
depozita shume shtresore dhe ato pérftohen pérmes njé a mé shumé proceseve t& veshjes t& pércaktuara né Tabels.
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11.

12.

13.

14.
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‘MCrAIX’ i referohet njé aliazhi veshés ku M éshté e barabarté me kobaltin, hekurin, nikelin ose kombinime
té tyre dhe X éshté i barabarté me hafniumin, itriumin, silikonin, tantalin né ¢farédo sasie, ose shtesat tjera té
qéllimshme né sasi mbi 0.01 pér gind té peshés né pérpjesa dhe kombinime t& ndryshme, pérveg:

a. Veshjet CoCrAlY t& cilat pérmbajné mé pak se 22% t& peshés krom, mé pak se 7% té peshés alumin dhe mé
pak se 2% té& peshés itrium;

b. Veshjet CoCrAlY t& cilat pérmbajné 22 deri 24% té peshés krom, 10 deri 12 % t& peshés alumin dhe 0.5 deri
0.7% té peshés itrium; ose

G Veshjet NiCrAlY té cilat pérmbajné 21 deri 23% té& peshés krom, 10 deri 12% t& peshés alumin dhe 0.9 deri
1.1 pérqind t& peshés itrium;

Termi ‘aliazhe alumini’ i referohet aliazheve qé kané njé forcé maksimale elasticiteti prej 190 Mpa ose mé
té madhe t& matur ng 293 K (20° C).

Termi “gelik rezistent ndaj korrozionit’ i referohet serisé 300 t& AISI (Institutit Amerikan t& Hekurit dhe
Celikut) ose standardeve ekuivalente kombétare t& gelikut.

‘Metalet dhe aliazhet refraktare’ pérfshin metalet dhe aliazhet e tyre si¢ vijon: niobium (kolombium),
molibden, tungsten dhe tantal.

‘Materiale pér xhama me sensoré’, si¢ vijon: alumina, silikon, germanium, zink, sulfide, selenide zinku,
gallium, arsenide, diamant, fosfide galiumi, safire dhe halide t& metaleve vijuese: materiale pér xhama me sensoré mé
diametér mé t& madh se 40 mm pér fluorur zirkoni dhe florur hafniumi.

“Teknologjia” pér ¢imentim me zhytje t& komponentéve né pérzierje veshése me proces njéhapésh t&
helikave t& ngurta nuk kontrollohet nga Kategoria 2.

‘Polimeret’, si¢ vijojné: polimide, poliestere, polisulfide, polikarbonate dhe poliuretane.

‘Oksid 1 modifikuar i zirkonit” i referohet shtimit t& oksideve t& metaleve tjera (p.sh., okside kalciumi,
magnezi, itritumi, hafniiumi, okside t& rralla) né oksidin e zirkonit me qéllim t& stabilizimit t& fazave t& caktuara
kristalografike dhe pérbérjeve té fazave. Veshjet qé shérbejné si barriera termale t& pérbéra prej oksidit t& zirkonit t&
modifikuar me oksid kalciumi ose magnezi népérmjet pérzierjes apo shkrirjes nuk kontrollohen.

‘Aliazhe titani’ i referohet vetém aliazheve pér pérdorim né hapésiré ajrore qé kané njé forcé maksimale
duruese 900 Mpa ose mé té madhe, t& matur né 293 K (20° C).

“‘Qelq me bymim t& ulét’ i referohet qelqit i cili ka njé koeficient t& bymimit termik prej 1 x 107 K ose mé
té voggl té matur né 293 K (20° C).

“Shtresat dielektrike’ jang veshje té ndértuara nga shtresa té shumta materialesh izoluese né té cilét vetité
interferuese té detalit t& pérbéré prej materialeve me indekse té ndryshme refraksionit pérdoren pérdorur pér té
reflektuar, transmetuar apo pérthithur gjatési valore t& ndryshme. ‘Shtresa dielektrike’ i referohet mé shumé se katér
shtresave dielektrike apo shtresave “kompozite” dielektrike/metalike.

“Karbidi i ¢imentuar i tungstenit’ nuk pérfshin prerjen dhe formimin e materialeve pér vegla qé pérbéhen
nga karbidi i tungstenit/(kobalt, nikel), karbidi i titanit/(kobalt, nikel), karbidi i kromit dhe karbid kromi/nikel.
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18.

19.

“Teknologjia” e projektuar posagérisht pér depozitimin e karbonit me veti si té diamantit né ciléndo nga sa
vijon nuk kontrollohet:

drajverat dhe kokat e disqeve magnetike, pajisjet pér fabrikimin e materialeve me njé pérdorim, valvulat pér rubineta,
diafragma akustike pér altoparlanté, pjesé té motoréve t& automobilave, vegla prerése, kallépe goditése-shtypése,
pajisjet automatike pér zyra, mikrofonat ose pajisjeve mjekésore apo kallépet pér derdhjen apo dhénien formé t&
plastikave té prodhuara me aliazhe qé pérmbajné mé pak se 5% beril.

“Karbid silikoni’ nuk pérfshin materialet pér veglat pér prerje dhe dhénie formé.
Substratet e qeramikés, né kuptimin e pérdorur né kété piké, nuk pérfshin materialet e qeramikés qé
pérmbajng 5% t& peshés, ose mé shumé, argjilé ose pérbérje ¢imentoje, qofté si pérbérés t& ndaré ashtu dhe né

kombinime.

TABELA- TEKNIKA E DEPOZITIMIT- SHENIM TEKNIK

Proceset e pércaktuara né Kolonén 1 té Tabelés pérkufizohen si vijon:

Depozitimi kimik me avull (CVD) éshté njé proces 1 veshjes pérmes modifikimit t& sipérfages ose mbivendosjes
sé veshjes pérmes sé cilit né sipérfagen e substratit t& nxehur depozitohen njé metal, aliazhe, “kompozité” dielektrike
ose gqeramiké. Reagjentét e gazté shpérbshen ose kombinchen né aférsi t& substratit, duke rezultuar né depozitimin e
elementit, aliazhit ose komponimit té déshiruar né substrat. Energjia pér kété proces shpérbérje apo reaksion kimik
mund t& sigurohen nga nxehtésia qé e léshon substrat, nga shkarkimi vezullues i plazmés ose nga rrezatimi “laserik”.

VINIRE 1 CVD pérfshin proceset qé vijojné: depozitim pa zhytje né pérzierjen veshése me fluks t& dirigjuar t&
gazit, CVD pulsuese, depozitim termal me nukleim té kontrolluar (CNTD), proceset e pérmirésuara apo
té asistuara me plazmé.

VINIRE 2 Depozitim me zhytje nénkupton zhytjen e substratit né pérzierje pluhur

VINIRE 3 Reagjentét e gazté qé pérdoren né procesin e depozitimit pa zhytje né pérzierjen veshése prodhohen
duke pérdorur té njéjtat reaksione dhe parametra kimiké si né procesin e depozitimit me zhytje né
pérzierjen veshése, pérveg nése substrati 1 cili do té vishet nuk bie né kontakt me pérzierjen pluhur.

Avullimi termik-Depozitimi fizik me avull (TE-PVD) éshté njé proces i mbivendosjes sé veshjes qé realizohet né
vakum me trysni mé té vogél se 0,1 Pa, ku pér avullimin e materialit veshés pérdoret njé burim energjie termike. Ky
proces rezulton me kondensimin, apo depozitimin, e léndéve t& avulluara né substrate t& pozicionuara ashtu si¢ duhet.

Shtimi i gazeve né dhomén e vakumit gjaté procesit té veshjes pér té sintetizuar veshje té pérbéra éshté njé modifikim
1 zakonshém 1 procesit.

Pérdorimi i rrezeve té joneve apo elektroneve, ose plazmés, pér t& aktivizuar apo asistuar depozitimin e veshjes éshté
gjithashtu njé modifikim i zakonshém né kété tekniké. Pérdorimi i monitoréve pér té siguruar matjen gjaté procesit t&

karakteristikave optike dhe t& trashésisé sé veshjes mund té& jeté njé tipar i kétyre proceseve.

Proceset specifike t&¢ TE-PVD jané si vijon:
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1. PVD me tufa elektronesh pérdoré tufa elektronesh pér té nxehur dhe avulluar materialin i cili formon

veshjen;

2. PVD me nxehje rezistive me ndihmén e joneve pérdoré burime elektrike rezistente té nxehtésisé né
kombinim me goditje me tufa jonesh pér té prodhuar njé fluks uniform dhe t& kontrolluar té léndéve veshése t&
avulluara;

3. Avullimi me “laser” pérdoré qofté tufa valésh “laserike” pulsative ose tufa valésh “laserike” t& pandérprera

pér avullimin e materialit i cili formon veshjen;

4. Depozitimi me hark katodik pérdoré njé katodé t& harxhueshme t& materialit i cili formon veshjen dhe harku
katodik shkarkon ngarkesén né sipérfage me njé kontakt momental prej aktivizuesi té tokézuar. Lévizja e
kontrolluar e harkut gérryen sipérfagen e katodés duke krijuar njé plazmé me jonizim té larté. Anoda mund té
jeté ose njé kon qé 1 éshté bashkéngjitur periferisé sé katodés népérmjet njé izolatori, ose dhoma. Anshméria e
substratit pérdoret pér depozitim jashté vijés sé syrit.

VINI RE: Ky pérkufizim nuk pérfshin depozitime t¢ rastit me hark katodik né substrate jo ¢ anshme.

Cimentimi me zhytje né pérzierjen veshése njé proces i veshjes pérmes modifikimit té sipérfages ose
mbivendosjes s& veshjes ku substrati zhytet né njé pérzierje pluhur (pako) qé pérbéhet nga:

1. Metale té pluhurizuara té cilat do t& depozitohen (zakonisht alumin, krom, silikon ose kombinime prej tyre);
2; Njé aktivizues (normalisht njé kripé halide),
3. Njé pudér inerte, mé sé shumti okside.

Substrati dhe pérzierja né formé pluhuri mbahet brenda njé ene e cila nxehet midis 1030 K (757° C) dhe 1 375 K
(1,103° C) pér kohé t& mjaftueshme pér t& depozituar veshjen.

Spérkatja me plazmé éshté njé proces i mbivendosjes s& veshjes ku njé pistolets pér spérkatje 1 cili prodhon dhe
kontrollon plazmén pranon materialin veshés né formé pluhur ose telash, 1 shkrin dhe 1 shtyn drejt substrati, ku mé
pas formohet veshja e lidhur né ményré integrale. Spérkatja e plazmés realizohet ose né formé té spérkatjes sé
plazmés me presion t& ulét ashtu dhe spérkatjen e plazmés me shpejtési té larts.

VINIRE 1 Presioniulét do té thoté presion mé i ulét presioni atmosferik i ambientit.

VINIRE 2 Shpejtési e larté i referohet shpejtésisé sé daljes sé gazit nga gryka qé i kalon 750 m/s né 293 K (20° C)
né 0.1 Mpa.

Depozitimi me suspenzion &shté njé proces 1 veshjes pérmes modifikimit té sipérfages ose mbivendosjes sé
veshjes, ku njé metal ose material qeramike né formé pluhuri me njé lidhés organik formon suspenzion me njé léng
dhe aplikohet né substrat ose népérmjet sprucimit, zhytjes ose ngjyrosjes, thahet me rrymé té ajrit ose né furré dhe
trajtohet me nxehtési pér té arritur veshjen e déshiruar.

Depozitimi me spérka éshté njé proces 1 mbivendosje sé veshjes qé bazohet né dukuring e transferimit t&
momentit, ku jonet pozitive pérshpejtohen pérmes njé fushe elektrike drejt sipérfages sé synuar (materialit veshés).
Energjia kinetike e joneve gé pérplasen éshté e mjaftueshme qé atomet e sipérfaqes sé synuar té lirohen dhe t&
depozitohen mbi njé substrat t& pozicionuar né ményrén e duhur.

VINIRE 1 Tabelaireferohet vetém depozitimit pérmes triodave, magnetroneve ose materialit reaktiv t& spérkatur
té cilat pérdoren ta shtuar ngjitjen e veshjes dhe shkallén e depozitimit, si dhe depozitimit me spérka té
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shtuar me ané té radiofrekuencave (RF) qé pérdoren pér té mundésuar avullimin e materialeve veshése
jometalike.

VINIRE 2 Rrezete joneve me energji t& ulét (mé pak se 5 keV) mund t& pérdoren pér t& aktivizuar depozitimin.

g Implantimi i joneve éshté proces 1 veshjes pérmes modifikimit 1 sipérfaqes sé procesit t& veshjes né té cilin
elementi i cili aliazhohet jonizohet, pérshpejtohet népérmjet njé gradienti potencial dhe implantohet né pjesén
sipérfagésore t& substratit. Kétu pérfshihen procese né té cilat implantimi i joneve realizohet njékohésisht me
depozitimin fizik me avull pérmes tufave té elektroneve ose me depozitime me spérka.

KATEGORIA 3 — ELEKTRONIKA
3A Sistemet, pajisjet dhe komponentét

Shenim 1:  Statusi i kontrollit t¢ pajisjeve dhe komponenteve té pérshkruar 34001 ose 34002, pérveg atyre 1¢
pérshkruar né 34001.a.3. deri 34001.a.10., 34001.a.12. ose 34001.a.13, qé jané projektuar
posagérisht ose qé i kané t& njéjta karakteristika funksionale si pajisjet e tjera pércaktohet me
statusin e kontrollit té pajisjeve tjera.

Shenim 2:  Statusi i kontrolliti garqgeve té integruara té pérshkruara né 34001.a.3. deri 34001.a.9.,
34001.a.12. ose 34001.a.13 programimi i té ciléve éshté i pandryshueshém apo qé jané projektuar
pér 18 kryer ndonjé funksion té vecanté pér ndonjé pajisje fietér pércaktohet nga statusi i kontrollit
& payisjeve fjera.

VINI RE: Nése prodhuesi ose aplikuesi nuk mund ta pércaktojé statusin e kontrollit té pajisjeve

tiera, atéheré statusi i kontrollit t¢ qargeve ¢ integruara pércaktohet né 34001.a.3. to
34001.a.9, 34001.a.12 dhe 34001.a.13.

3A001 Komponentét elektronik dhe komponentét e projektuar posagérisht pér ta, si¢ vijon:

a.  Qarqet e integruara pér qéllime té pérgjithshme, si¢ vijon:

Shenim 1: Statusi i kontrollit té pllakave giysmépércuese (¢ pérfunduara apo gjysmé té pérfunduara),
Sfunksioni i té cilave éshté pércaktuar, duhet té vierésohet pérkarshi parametrave né 34001.a.

Shenim 2:  Qarget e integruara pérfshijné llojet né vijim:
“Qarget e integruara monolite”’;
- “Qarget e integruara hibride”’;
- “Qarget e integruara me shumé ¢ipe”
- “Qarget e integruara té tipit film”, qé pérfshijné qgarget e integruara me safir mbi silikon;
- “Qarget e integruara optike”;

- “Qarget e integruara tredimensionale”.
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d. Tévendosura né fluturake civile’ dhe qé kané té gjitha sa vijon:

1. AMPS éshté funksional vetém né njé ‘fluturake civil’ specifik né té cilin
éshté instaluar AMPS specifike dhe pér té cilin éshté léshuar cilado nga
té méposhtmet:

a. Njé Certifikaté e tipit civile; ose

b. Njé dokument i barasviershém i wnjohur nga Organizata
Ndérkombétare e Aviacionit Civil (ICAO);

2. AMPS pérdoré masa mbrojtje pér té parandaluar qasjen e paautorizuar
né ‘softuer’; dhe

3. AMPS pérmban njé mekanizém aktiv qé detyron sistemin qé t& mos
funksionojé kur té lévizet nga fluturakja civile’ né té cilin éshté

instaluar.

Pajisjet e kontrollit té zjarrit dhe pajisjet e ngjashme pér sinjalizim dhe
paralajmérim, pajisjet pér testim e harmonizim dhe ato kundérvepruese qé jané
projektuar posacérisht pér pérdorim ushtarak, si dhe komponentét e aksesorét e
projektuar posacérisht pér to, si¢ vijon:

a. Shénjestrat e arméve, kompjuterét bombardues, pajisjet pér vendosjen e arméve dhe
sistemet e kontrollit t& arméve;

b. Sistemet e gjetjes s& objektivit, pércaktimit dhe gjetjes s& rrezes s& veprimit, sistemet e
vézhgimit dhe gjurmimit; pajisjet ¢ zbulimit, bashkimit t& t& dhénave, pajisjet pér
njohje ose identifikim; dhe pajisje pér integrimin ¢ sensoréve;

c. Pajisjet kundérvepruese pér artikujt e pércaktuar ng ML5.a. ose ML5.b.

Shénim Pér géllime té ML5.c., pajisjet kundérvepruese pérfshijné pajisjet pér zbulim.

d. Pajisjet pér testim dhe harmonizim né terren g€ jang projektuar posagérisht pér artikujt
¢ pércaktuar né ML5.a., ML5.b ose ML5.c.

Mjetet tokésore dhe komponentét e tyre, si¢ vijon:
Vini re: Pér pajisjet e orientimit ose navigimit, shih MLI11.

a. Automjetet tokésore dhe komponentét e tyre, t& projektuara ose modifikuara
posagérisht pér pérdorim ushtarak

Shénim teknik:
Pér qéllimet e MLG6.a., termi myjetet tokésore pérfshin dhe rimorkiot.
b. Mjetet tjera tokésore dhe komponentét e tyre sa vijon:

1. Mjetet q& karakterizohen nga t& gjitha sa vijon:
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1. Qarget e integruara t& projektuara ose té klasifikuara si t& kalitur pér t& duruar ndonjérén nga kéto qé
vijojné:

a.  Nje dozé totale 5 x 103 Gy (silikon) ose mé t& madhe;
b.  Njé dozé me madhési deri 5 x 106 Gy (silikon) ose mé té mashe; ose

¢ Njérrymé (fluks té integruar) té neutroneve (1MeV té barabarté) me 5 x 1013 n/cm” ose mé té
madhe me silikon, ose ekuivalentet e tij pér materialet e tjera;

Shenim: 34001. 1.c nuk aplikohet pér izoluesit e gjysmépérguesve metalik (MIS).

2. “Mikrogarget me mikroprogesor”, “mikrogarqet mikrokompjuter”, mikroqarqet mikrokontrollor, garget
me kujtesé té integruar t& prodhuara nga gjysmépérgues té pérbéré, konvertuesit e sinjaleve analoge né
digjitale, konvertuesit e sinjaleve digjitale né analoge, “qarqet e integruar optike™” ose elektrooptike,
pajisjet logjike t& programueshme né terren, qarqet e integruara té pérshtatura pér té cilét nuk dihet as
funksioni as kontrolli i statusit t& pajisjes ku do t& pérdoret qarku i integruar, procesorét Fast Fourier
Transform (FFT), memoriet elektrike q& mund té fshihen t& programuara vetém pér tu lexuar (read-only)
(EEPROM), memoriet e jashtme (flash memories) ose memoriet statike me akses té rastit (static random-
access memories) (SRAM), qé kang ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

a.  Tévlerésuara pér puné né temperaturé mjedisi mbi 398 K (125°C);
b.  Tévlerésuara pér puné né temperaturé mjedisi nén 218 K (- 55°C); ose
c. Té vlerésuara pér puné né temperaturé mjedisi nga 218 K (- 55°C) deri 398 K (125°C),

Shenim: 34001.a.2 nuk aplikohet pér garqet e integruara qé gjejné zbatim tek automyjetet civile ose
trena dhe hekurudhave.

“Mikrogarqe mikroprocesor”, “mikroqarqet mikrokompjuter” dhe mikroqarqet mikrokontrollues, t&
prodhuar prej gjysmépércuesve té pérbéré dhe qé veprojné né njé frekuencé kohore qé i kalon 40MHz;

Shénim: 3A001.a.3 pérfshin procesorét e sinjaleve digjitale, procesorét e rendeve digjitale dhe koprocesorét
digjital.

Nuk pérdoret;

Qarget e integruara t& konvertuesve analog-digjital (ADC) dhe konvertuesve digjital-analog (DAC), si¢
vijon:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 34101.

1. Rezolucion prej 8 bit e mé t& madh, por jo mé shumé se 10 bit, me njé normé dalése mé t& madhe se
1,000 milion fjalé pér sekondg;

2 Rezolucion prej 10 bit e mé t& madh, por jo mé shumé se 12 bit, me njé normé dalése mé t& madhe
se 300 milion fjalé pér sekondé;
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3. Rezolucion mé t& madh se 12 bit por jo mé shumé se 14 bit, me njé normé dalése mé té madhe se
200 milion fjalé pér sekondg;

4. Rezolucion mé t& madh se 12 bit, por té barabarté ose mé t& vogél se 14 bit, me njé normé dalése mé
té madhe se 125 milion fjalé pér sekondé; ose

5. Rezolucion prej té madh se se 14 bit, me njé normé dalése mé té& madhe se 20 milion fjalé pér
sekondé;
Shénime teknike:

1. Rezolucioni prej n-bit korrespondon me kuantifikimin prej 2n nivelesh.
2. Numrii bitéve né fjalét e prodhuara éshté i barabarté me rezolucionin e ADC.
3. Norma dalése éshté norma maksimale dalése e konvertuesit, pavarésisht ndértimit ose mbimostrimit.

4. PériADC-té me shumé kanale’, daljet nuk agregohen dhe normal dalése éshté e barabarté me normén
maksimale dalése t& cilitdo kanal.

5. Pér ‘ADC-té e ndérthurur’ ose pér ‘ADC-t& me shumé kanale’ qé éshté pércaktuar se punojné me
metodén e ndérthurjes, daljet agregohen dhe norma dalése éshté e barabarté me normén dalése
maksimale t& kombinuar t& t& gjitha daljeve.

6. Operatorét ekonomiké mund t’i referohen normés dalése po ashtu edhe si normé t& mostrimit, normé t&
konvertimit ose normé ‘throughput’. Ajo specifikohet shpesh né megahertz (MHz) ose mega mostra pér
sekondé (MSPS).

7. Pér qéllimin e matjes sé normés dalése, dalja prej njé fjale né sekondé éshté e barabarté me njé Hertz
ose njé mostér pér sekonds.

8. “ADC-t& me shumé kanale’ pérkufizohen si pajisjet qé kané té integruara mé tepér se njé¢ ADC, dhe
jané projektuar asisoj qé ¢do ADC ta keté hyrjen analoge té veganté.

9. “ADC-té e ndérthurura’ pérkufizohen si pajisje q& kané shumé njési t& ADC qé mostrojné sinjalin hyrés
analog né kohé t& ndryshme né até ményré qé kur sinjalet dalése té agregohen, sinjalet hyrése analoge
té jené mostruar né ményré efektive dhe té konvertohet né normé mé t& larts t& mostrimit.

b. Konvertuesit analog-digjital (DAC) qé i kané té& gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Rezolucion prej 10 bit ose mé t& madh, me njé ‘normé t& korrigjuar t& pérditésimit’ mé té madhe se
3500 MSPS; ose

2. Rezolucion prej 12 bit ose mé t& madh, me njé ‘normé t& korrigjuar t& pérditésimit’ t& barabarté me
ose mé t& madhe se 1 250 MSPS dhe gé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

a. Kohé t& rregullimit mé t& vogél se 9 ns deri né 0,024 % té shkallés sé ploté nga hapi i ploté 1
shkallés; ose
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b. ‘Varg dinamik pa ndérhyrje’ (SFDR) mé t& madh se 68 dBc (bartés) gjaté sintetizimit té sinjalit
analog né shkallé t& ploté prej 100 MHz ose sinjalit analog t& vargut t& ploté me frekuencén mé t&
madhe, t& pércaktuar nén 100 MHz.

Sheénime teknike:

L

Varg dinamik pa ndérhyrie’ (SEDR) pérkufizohet si raporti mes vierés sé RMS t¢ frekuencés
bartese (komponenti maksimal frekuencor) né hyrje té DAC dhe vierés s¢é RMS té zhurmés mé té madhe
té radhés ose komponentés sé distorzionit harmonik né dalje.

SFDR pércaktohet drejtpérsédrejti nga tabela e specifikimeve ose skema e vierave té SFDR kundrejt
frekuencés.

Sinjali ka shkallé t¢ ploté kur amplituda e tif éshté mé e madhe se — 3 dBfs (shkallé e ploté — full
scale).

‘Norma e korvigjuar e pérditésimit’ pér konvertuesit D/A:

a.  Per konvertuesit D/A konvencional (pa interpolim), ‘norma e korrigjuar e pérditésimit’ éshté e
barabarté me normén e konvertimit t¢ sinjalit digjital né sinjal analog dhe norma me té cilén
konvertuesi D/A i ndryshon vierat dalése analoge. Pér konvertuesit D/A tek té cilét éshté e mundur
té shmanget interpolimi (faktori i interpolimi i barabarté me njé), konvertuesi D/A duhet té
konsiderohet si konvencional (pa interpolim).

b.  Pér konvertuesit D/A me interpolim (konvertuesit D/4 me mbimostrim), ‘novma e korrigjuar e
peérditesimit’ éshté e barabarté me normén e pérditésimit e konvertuesit D/A té pjesétuar me
Sfaktorin mé té vogel té interpolimit. Pér konvertuesit D/A me interpolim, mund té pérdoren terma
tiere peér t'iu referuar ‘novmés sé korvigiuar té pérditésimit’, duke peérfshiré:

norma e futjes sé té dhénave hyrése,

norma e futjes sé fjaléve,

norma e futjes sé mostrave,
- norma maksimale totale e futjes sé buséve

“Qargqet e integruara optike” dhe elektrooptike t& projektuara pér “pérpunimin e sinjalit” qé i kané té
gjitha karakteristikat e méposhtme:

a. njé ose mé tepér dioda “laserike” t& brendshme;
b. njé ose mé tepér element t& brendshém detektues t& drités; dhe
c. orientues té valéve optike;
Pajisjet logjike té programueshme né terren, qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

a.  Numér maksimal t& t& dhénave hyrése/dalése digjitale njékahéshe mé té madh se 700; ose




image172.jpg
b.  ‘shpejtési té agreguar maksimale t& transmetimit serik t& t& dhénave né transresiver’ prej 500 Gb/s
ose mé té madhe;

Shenim: 34001.a.7 pérfshin:
- Pajisjet té thjeshta logjike té programueshme (SPLD)
- Pajisjet komplekse logjike té programueshme (CPLD)
- Porta t¢ formacioneve té programueshme té fushés (FPGA)
- Formacione logjike t¢ programueshme té fushés (FPIC)
- Nderlidhje té programueshme té fushés (FPIC)

Shénime teknike:

1. Numrit maksimal i hyrje/daljeve logjike né 34001.a.7.a. i referohet po ashtu edhe si numér
maksimal i t¢ dhénave té cilat i fut apo i nxjerr pérdoruesi ose numér maksimal i t& dhénave
hyrése/dalése né dispozicion, pavarésisht se éshté i paketuar qarku i integruar apo jo.

2. ‘Shpejtési e agreguar maksimale e transmetimit sevik té t& dhénave’ éshté produkt i shpejtésisé
maksimalé té transmetimit serik té t¢ dhénave né transresiver shumézuar me numrin e
tranresiveréve né FPGA.

8. Nuk pérdoret;

9. Qarget e integruara t& rrjeteve neurale;

10. Qarget e integruara té pérshtatura funksioni i t& cilave nuk dihet, ose statusi i kontrollit t& pajisjes ku
do té pérdoren qarqet e integruara nuk dihet nga prodhuesi, qé kané ciléndo nga karakteristikat e
méposhtme:

a. Ms tepér se 1 000 terminale;

b. “Vonesé té pérhapjes sé impulsit pérmes portés bazé” tipike mé té vogél se 0.1ns; ose

c. Frekuencé pune mé t& madhe se 3 GHz,

11. Qarget e integruara digjitale, pérvec atyre t& pérshkruara né 3A001.a.3. deri 3A001.a.10 dhe
3A001.a.12, qé bazohen né ¢farédolloj gjysmépéreuesish té pérbéré dhe qé kané ciléndo nga
karakteristikat e méposhtme:

a.  Numér t& portave ekuivalente mé t& madh se 3 000 (2 porta hyrése), ose

b. Frekuencé té nyjétimit (toggle) mé t& madhe se 1.2 GHz;

12. Procesorét me transformim té shpejté Fourier (Fast Fourier Transform) qé kané njé kohé té

pércaktuar t& ekzekutimit pér njé piké N komplekse FFT mé té vogél se (N log, N)/20 480ms, kuN
&shté numri i pikave;
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Shénim teknik:
Kur N éshte i barabarté me 1,024 pike, formula né 34001.a.12. jep kohén e ekzekutimit té barabarté
me 500 us.

13. Qarget e integruara pér sintetizim té drejtpérdrejté digjital (Direct Digital Synthesizer — DDS) qé 1
kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

a.  Frekuencé pune té konvertuesit digjital-analog (Digital-to-Analogue Converter) prej 3,5 GHz ose
mé t& madhe dhe rezolucion té konvertuesi D/A prej 10 bit ose mé t& madh, por mé té vogél se 12
bit; ose

b. Frekuencé pune té konvertuesit D/A prej 1,25 GHz ose mé t& madhe dhe rezolucion té konvertuesit
D/A prej 12 bit ose mé shumé;

Shénim teknik:
Frekuenca e punés (clock frequency) e konvertuesit D/A mund té pércaktohet edhe si frekuenca
kryesore e punés (master clock frequency) ose frekuenca e punés né hyrje (input clock frequency).
b. Komponentét e mikrovaléve ose valéve milimetrike, si¢ vijon:
Shénim teknik:
Peér gellime & 34001.b., fugisé dalése t& ngopur kulminante e parametrit mund t'i veferohet tek t¢ dhénat
teknike rreth produktit edhe si fuqi dalése, fugi dalése e ngopur, fugi dalése kulminante, ose fugi dalése
kulminante mbéshtjellése.

1. Llambat dhe katodat elektronike me vakum, si¢ vijon:

Shenim 1: 34001.b.1 nuk kontrollon llambat e projektuara ose kategorizuara pér puné né ¢do brez
frekuencor dhe qé i kané té gjitha karakteristikat qé vijojné:

a.  Nuktejkalon 31.8 GHz, dhe
b.  Eshte “véné né dispozicion nga ITU” pér shérbime té radiokomunikimit, por jo per
radiopércaktim.
Shenim 2:  34001.b.1 nuk kontrollon llambat qé nuk “jané té pérshtatshme pér né hapésirvé” qé plotésojné
té gjitha karakteristikat gé vijojné:

a.  Fugia dalése mesatare éshté mé e vogel ose e barabarté me S0E; dhe

b.  Jané projektuar ose kategorizuar pér puné né ¢do brez frekuencor dhe i kané té gjitha
karakteristikat e méposhtme:

1. I tejkalon 31.8 GHz, por nuk kalon 43.5 GHz; dhe

2. Eshte “véné né dispozicion nga ITU” pér shérbime té radiokomunikimit, por jo pér
radiopércaktim.
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a.

b.

C.

Llambat pér bartjen e valéve, pulsuese ose té vazhdueshme, si¢ vijon:
1. Punojné né frekuenca mé t& médha se 31.8 GHz;

2. Kané njé element ngrohés té katodés me njé periudhé ndezjeje prej fuqie RF prej mé pak se 3
sekonda;

3. Llambat e bashkuara me vakum, ose derivatet e tyre, me njé “gjerési té brezit fraksionale” mé t&
madhe se 7% ose me fuqi kulminante gé i kalon 2.5 kW,

4. Llambat helikoidale, ose derivatet e tyre, me ndonjé nga karakteristikat q& vijojné:

a.  “Gjerési e brezit momentale” mé t& madhe se 1 oktavé, dhe fuqi mesatare (t& shprehur né kW)
shumézuar me frekuencén (t& shprehur né GHz) mé t&¢ madhe se 0.5,

b.  “Gjerési e brezit momentale” prej 1 oktavé ose mé t& vogél, dhe fugi mesatare (t& shprehur né
kW) shumézuar me frekuencén (té shprehur né GHz) mé t&é madhe se 1; ose

c.  Jané pércaktuar “sit& pérshtatshme pér pérdorim né hapésiré”.
Llambat amplifikuese me fusha t& kryqézuara me njé rendiment mé t& madh se 17 dB;

Katodat e impregnuara té projektuara pér llambat elektronike gé prodhojné njé dendési t& rrymés
emisive t& vazhdueshme né kushte opearimi té matura mé t& madhe se SA/cm?;

2. Amplifikatorét mikrovaloré t& rrymés sé “qarqeve té integruara monolitike” (MMIC) qé kané ciléndo nga
karakteristikat e méposhtme:

a.

Jané paraparé pér t& punuar né frekuenca mé t& médha se 3.2 GHz deri né dhe duke pérfshiré 6 Ghz
dhe me “gjerési té brezit fraksionale” mé t& madhe se 15%, dhe qé 1 kang té gjitha karakteristikat e
méposhtme:

1. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 75 W (48,75 dBm) né ciléndo frekuencé mé t&
madhe se 2,7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 2,9 GHz,

2. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé té madhe se 55 W (47,4 dBm) né ciléndo frekuencé mé t&
madhe se 2,9 GHz deri né dhe duke pérfshiré 3,2 GHz,

3. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé té madhe se 40 W (46 dBm) né ciléndo frekuencé mé té
madhe se 3,2 GHz deri né dhe duke pérfshiré 3,7 GHz,

4. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé té madhe se 20 W (43 dBm) né ciléndo frekuencé mé té
madhe se 3,7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 6,8 GHz,

Jané paraparé pér t& punuar né frekuenca mé t& médha se 6 GHz deri né dhe duke pérfshiré 16 Ghz
dhe me “gjerési té brezit fraksionale” mé t& madhe se 10%, dhe qé 1 kang té gjitha karakteristikat e
méposhtme:
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1. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 10 W (40 dBm) né ciléndo frekuencé mé té
madhe se 6,8 GHz deri né dhe duke pérfshiré 8,5 GHz;, ose

2. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé té madhe se 5 W (37 dBm) né ciléndo frekuencé mé té madhe
se 8,5 GHz deri né dhe duke pérfshiré 16 GHz; ose

Jané paraparé pér t& punuar me njé fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 3 W (34,77
dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe se 16 GHz deri né dhe duke pérfshiré 31,8 GHz, dhe me “gjerési
té brezit fraksionale” mé t& madhe se 10%;

o

d. Jané paraparé pér t& punuar me njé fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 0,1 nW (-70
dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe se 31,8 GHz deri né dhe duke pérfshiré 37 GHz,

e. Jané paraparé pér t& punuar me njé fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 1 W (30 dBm)
né ¢do frekuencé mé t& madhe se 37 GHz deriné dhe duke pérfshiré 43,5 GHz, dhe me “gjerési t&
brezit fraksionale” mé té madhe se 10%;

f. Jané paraparé pér t& punuar me njé fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 31,62 mW (15
dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe se 43,5 GHz deri né dhe duke pérfshiré 75 GHz, dhe me “gjerési
té brezit fraksionale” mé t& madhe se 10%;

g Jané paraparé pér t& punuar me njé fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 10 mW (10
dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe se 75 GHz deri né dhe duke pérfshiré 90 GHz, dhe me “gjerési t&
brezit fraksionale” mé t& madhe se 5%; ose

h. Jané paraparé pér t& punuar me njé fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 0,1 nW (-70
dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe se 90 GHz;

Shenim 1: Nuk pérdoret.

Shenim 2: Statusi i kontrollit t¢ MMIC frekuenca e paraparé e punés e té cilit pérfshin frekuenca té listuara
né mé tepér se njé diapazon frekuencor, si¢ pércaktohet me 34001.b.2.a. deri 34001.b.2.h., pércaktohet nga
pragu mé i uléti fugisé dalése té ngopur kulminante.

Shenim 3: Shénimet 1 dhe 2 né 34 nenkuptojné gé 34001.b.2 nuk kontrollon MMIC-té nése ato jané
projektuar pér aplikime té tiera, si pér shembull tekomunikacion, radare, automobila.

3. Transistorét mikrovaloré diskret qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

a. Jané paraparé pér t& punuar né frekuenca mé t& médha se 2,7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 6,8 GHz
dhe 1 kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 400 W (56 dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe
se 2,7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 2,9 GHz;

2. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 205 W (53,12 dBm) né ¢do frekuencé mé té
madhe se 2,9 GHz deri né dhe duke pérfshiré 3,2 GHz;
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3. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 115 W (50,61 dBm) né ¢do frekuencé mé té
madhe se 3,2 GHz deri né dhe duke pérfshiré 3,7 GHz;

4. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 60 W (47,78 dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe
se 3,7 GHz deriné dhe duke pérfshiré 6,8 GHz;

b. Jané paraparé pér t& punuar né frekuenca mé t& médha se 6,8 GHz deri né dhe duke pérfshiré 31,8 GHz
dhe 1 kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 50 W (47 dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe se
6,8 GHz deriné dhe duke pérfshiré 8,5 GHz,

2. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 15 W (41,76 dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe
se 8,5 GHz deriné dhe duke pérfshiré 12 GHz,

3. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 40 W (46 dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe se
12 GHz deri né dhe duke pérfshiré 16 GHz; ose

4. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé té madhe se 7 E (38,45 dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe se
16 GHz deri né dhe duke pérfshiré 31,8 GHz,

c. Jané paraparé pér t& punuar me njé fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 0,5 W (27 dBm) né
¢do frekuencé mé té madhe se 31,8 GHz deri né dhe duke pérfshiré 37 GHz;

d.  Jané paraparé pér t& punuar me njé fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 1 W (30 dBm) né
¢do frekuencé mé té madhe se 37 GHz deri né dhe duke pérfshiré 43,5 GHz;

e. Jané paraparé pér t& punuar me njé fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 0,1 nW (-70 dBm)
né ¢do frekuencé mé té madhe se 43,5 GHz;

Shenim 1: Statusi i kontrollit t& njé transistori frekuenca e paraparé e punés sé t¢ cilit pérfshin frekuenca té
listuara né mé shumé se njé diapazon frekuencor, si¢ pércaktohet né 34001.b.3.a. deri 34001.b.3.e.,
pércaktohet nga pragu mé i ulét i fugisé dalése té ngopur kulminante.

Shenim 2: 34001.b.3. perfshin pllakat e pa izoluara, pllakat e montuara né bartés ose pllakat e vendosura
né pako. Disa transistoréve diskret mund t’iu referohet edhe si amplifikatoré té fugise, por statusi i kétyre
transistoréve diskret pércaktohet nga 34001.5.3.

4. Amplifikatorét mikrovaloré me elementé né gjendje t& ngurté dhe montimet/modulet mikrovalore, qé i kang
ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

a.  Jang paraparé pér t& punuar né frekuenca mé té médha se 2,7 GHz deri ng dhe duke pérfshiré 6,8 GHz,
dhe me “gjerési té brezit fraksionale” mé t& madhe se 15%, dhe i kang ciléndo nga karakteristikat e
méposhtme:

1. Fugqi dalése t& ngopur kulminante mé té madhe se 500 E (57 dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe se
2,7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 2,9 GHz,
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b.

2. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 270 W (54,3 dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe
se 2,9 GHz deri né dhe duke pérfshiré 3,2 GHz;

3. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 200 W (53 dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe
se 3,2 GHz deriné dhe duke pérfshiré 3,7 GHz;

4. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 90 W (49,54 dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe
se 3,7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 6,8 GHz;

Jané paraparg pér té punuar né frekuenca mé t& médha se 6,8 GHz deri né dhe duke pérfshiré 31,8 GHz,
dhe me “gjerési té brezit fraksionale” mé t& madhe se 10%, dhe i kang ciléndo nga karakteristikat e
méposhtme:

1. Fugqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 70 W (48,54 dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe
se 6,8 GHz deri né dhe duke pérfshiré 8,5 GHz;

2. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé té madhe se 50 E (47 dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe se
8,5 GHz deri né dhe duke pérfshiré 12 GHz,

3. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 30 W (44,77 dBm) né ¢do frekuencé mé t& madhe
se 16 GHz deriné dhe duke pérfshiré 16 GHz; ose

4. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé té madhe se 20 E (43 dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe se
3,7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 31,8 GHz;

Jané paraparé pér té punuar me njé fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 0,5 W (27 dBm)
né ¢do frekuencé mé t& madhe se 31,8 GHz deri né dhe duke pérfshiré 37 GHz;

Jané paraparg pér té punuar me njé fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 2 W (33 dBm) né
¢do frekuencé mé té madhe se 37 GHz deri né dhe duke pérfshiré 43.5 GHz, dhe me “gjerési té brezit
fraksionale” mé té madhe se 10%;

Jané paraparg pér té punuar né frekuenca mé t& médha se 43.5 GHz dhe 1 kané té& gjitha karakteristikat e
méposhtme:

1. Fuqi dalése t& ngopur kulminante mé t& madhe se 0,2 W (23 dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe se
43,5 GHz deri né dhe duke pérfshiré 75 GHz, dhe me “gjerési té brezit fraksionale” mé t& madhe se
10%;

2. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 20 mW (13 dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe
se 75 GHz deri né dhe duke pérfshiré 90 GHz, dhe me “gjerési té brezit fraksionale” mé t& madhe
se 5%; ose

3. Fuqi dalése té ngopur kulminante mé t& madhe se 0,1 nW (-70 dBm) né ¢do frekuencé mé té madhe
se 90 GHz,

Jané paraparg pér té punuar né frekuenca mé t& médha se 2,7 GHz dhe 1 kané t& gjitha karakteristikat e
méposhtme:




image178.jpg
1. Fuqi t& ngopur kulminante (né vat), P sat, mé t& madhe se 400 pjesétuar me fuqiné katrore t&
frekuencés maksimale t& operimit (né GHz) [P sat >400 W*GHZ/f GHZ];

2. “Gjerésité brezit fraksionale” prej 5% ose mé té madhe; dhe
3. Cilado nga té dy anét perpendikulare me njéra-tjetrén me ciléndo gjatési d (né cm) t& barabarté me
ose mé t& vogél se 15 t& pjesétuar me frekuenca mé t& ulét t& operimit né GHz [d < 15 em*GHz/ f

GHz ],

Shénim teknik:

2.7 GHZ duhet t¢ pérdoret si frekuenca mé e ulét e operimit (fom) né formulén né 34001.6.64.13.,
pér amplifikatorét gé jané té paraparé pér diapazon t& operimit deri né 2.7 GHz dhe mé té ulét
[d<15 em*GHz/2,7 GHZ].

VINI RE: Amplifikatorét e fugisé MMIC duhet t¢ vierésohen pérkundrejt kritereve té pércaktuara né
34001.b.2.

Shenim 1: Nuk pérdoret.

Shenim 2: Statusi i kontrollit té njé artikulli frekuenca e parvaparé e punés sé té cilit pérfshin
frekuenca té listuara né mé shumé se njé diapazon frekuencor, si¢ pércaktohet né 34001.b.3.a. deri
34001.5.3.e., pércaktohet nga pragu mé i uléti fugisé dalése té ngopur kulminante.

Shénim 3: 34001.b.4. perfshin module transmetuese/pranues dhe module transmetuese.

5. Filtrat me akordim elektronik ose magnetik qé lejojné kapércimin e brezit frekuencor ose ndalimin e brezit
frekuencor, qé i kané mé tepér se 5 rezonatoré té akordueshém me mundési té akordimit pérgjaté brezit
frekuencor 1,5:1 (f max /f min) brenda mé pak se 10 ps dhe q& i kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:
a. Mundési kapércimi t& brezit frekuencor prej mé shumé se 0,5% nga frekuenca gendrore; ose
b. Mundési ndalimi t& brezit frekuencor prej mé shumé se 0,5% nga frekuenca qendrore;

6. Nuk pérdoret;

7. Konvertuesit dhe mikserét harmonik qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

a.  Té& projektuar qé ta zgjerojné diapazonin frekuencor t& “analizuesve té sinjaleve” pértej 90 GHz,
b.  Té projektuar qé ta zgjerojné diapazonin e operimit t& gjeneruesve té sinjalit si né vijim:
1. Pérte) 90 GHz;

2. Deriné njé fuqi dalése mé t& madhe se 100 mW (20 dBm) kudo pérbrenda diapazonit frekuencor
prej 43.5 GHz deri né 90 GHz;

c. Téprojektuar qé ta zgjerojné diapazonin e operimit t& analizuesve té rrjetit si¢ vijon:

1. Peértej 110 GHz;
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a. Té prodhuara ose t& pajisura me materiale ose komponents pér t& siguruar
mbrojtje balistike t& nivelit III (NIJ 0108.01, shtator 1985, ose standard
kombétar i krahasueshém me t&) ose mé t& mirg;

b. Sistem transmisioni q& vé né 1&vizje t& njékohésishme si rrotat ¢ para ashtu dhe

ato t& pasme, duke pérfshiré mjetet me rrota shtesé pér mbartjen e ngarkesave
pavargsisht se a drejtohen nga njé shofer apo jo;

c. Peshé bruto t& mjetit mé t& madhe se 4 500 kg; dhe

d. Té& projektuara ose t& modifikuara pér pérdorim jashté rrugéve t& asfaltuara;

2. Komponents q& kang t& gjitha karakteristikat sa vijon:

a. T& projektuar posagérisht pér automjetet e pércaktuara né ML6.b.1.; dhe

b. Sigurojné mbrojtje balistike t& nivelit IIT (NIJ 0108.01, shtator 1985, ose standard
kombétar i krahasuesh&m me t&) ose mé t& miré;

Vini re: Shih gjithashtu ML13.a.

Shénim 1

a.

Shénim 2

ML6.a. pérfshin:

tanket dhe myjetet e tjera ushtarake té blinduara si dhe mjete ushtarake té
pérshtatura me pajisje pér montimin e arméve ose pér vendosjen e minave
ose pér hedhjen e municioneve té pércaktuara né ML4;

. myjete té blinduara;
. myetet amfibe dhe ato té kalimit né ujéra té thellé;

. mjetet pér nxjerrjen dhe myjetet pér térhegjen ose transportimin e

municioneve ose té sistemeve té arméve dhe té pajisjeve gjegjése pér
manovrimin e ngarkesave.

Modifikimi i mjeteve tokésore pér pérdorim ushtarak té pércaktuara né
ML6.a. nénkupton ndryshim strukturor, elektrik ose mekanik ku pérfshihen
né ose mé tepér komponenté té projektuar posagérisht pér pérdorim
ushtarak. Komponenté té tillé pérfshijné:

a. kasat e rrotave pneumatike té projektuara posagérisht pér € qené

antiplumb;

b. mbrojtja e blinduar e pjeséve jetike, (p.sh. rezervuarit té karburantit, ose

kabinave té mjeteve;

¢. pérforcimet speciale ose pjesét pér montimin e arméve;

d. dritat e natés.
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2. Deriné njé fuqi dalése mé t& madhe se 31.62 mW (15 dBm) kudo pérbrenda diapazonit frekuencor
prej 43.5 GHz deri né 90 GHz;

3. Deriné njé fuqi dalése mé t& madhe se 1 mW (0 dBm) kudo pérbrenda diapazonit frekuencor prej
90 GHz deri né 110 GHz;, ose

d.  Té projektuar qé ta zgjerojné diapazonin frekuencor té pranuesve testues mikrovaloré pértej 110 GHz,

8. Amplifikatorét e fuqisé mikrovalore qé pérmbajné llambat e pércaktuara né 3A001.b.1. dhe i kané t& gjitha
karakteristikat e méposhtme:

1. Frekuenca operimi mé t&é médha se 3 GHz,
2. Raport té fuqisé mesatare dalése dhe masés mé té madh se 80 E/kg; dhe

3. Njé véllim mé t& vogél se 400 cm;

Shénim: 3A001.b.8. nuk kontrollon pajisjet e projektuara ose parapara pér t& punuar né ¢do lloj brezi
frekuencor qé &shté “véné né dispozicion nga ITU” pér shérbimet e radiokomunikimit, por jo pér
radiopércaktimin.

9. Modulet e fuqisé mikrovalore (MPM) qé pérbéhen prej té paktén njé llambe pér bartjen e valéve, njé “qarku t&

integruar monolitik” mikrovalor dhe njé kondicioneri t& integruar elektronik té fuqisé, dhe qé i kang té gjitha
karakteristikat e méposhtme:

a.  ‘Kohé t& kygjes’ nga fikja deri né funksionalitet t& ploté mé t& shkurté se 10 sekonda;
b, Véllim mé t& vogél se fugia minimale nominale né vat e shumézuar me 10 cm 3 /E; dhe

c.  “Gjerési momentale té brezit” mé t& madhe se 1 oktavé (f max > 2 fmin) dhe q& i kané té gjitha
karakteristikat e méposhtme:

1. Pér frekuencat e barabarta me apo mé té vogla se 18 GHz, njé fuqi dalése RF mé té madhe se 100 E;
ose

2. Frekuencé mé té madhe se 18 GHz,

Shénime teknike:
1. Per llogaritien e véllimit tek 34001..9.b., jepet shembulli né vijim: pér njé fugi maksimale té paraparé
prej 20 E, véllimi do té ishte: 20 E x 10 cm’™/E = 200 cni’.

2. Koha e kygjes’ né 34001.b.9.q. i referohet kohés nga gjendia e fikjes sé ploté devi né funksionalizim té
plote, dm.th. pérfshin kohén e nevojshme pér nxehjen e MPM.

10. Oscilatorét ose montime oscilatorésh té specifikuar pér t& punuar me zhurmé fazore té njé brezi anésor (single
sideband phase noise, SSB), né dBc/Hz, mé vogél (mé t& miré) se — (126 + 20log;oF - 20logof) kudo
pérbrenda diapazonit 10Hz <F <10 kHz,

Shénim teknik:
Ne¢ 34001.b.10., F éshté shmangia nga frekuenca e operimit né Hz dhe féshté frekuenca operimit né Mhz.




image180.jpg
11. “Montimet elektronike” t& “sintetizuesve t& frekuencés” me “kohé té ndérrimit t& frekuencés” si¢ specifikohet
nga cilado nga sa vijon:

a. Me t& vogél se 156 ps;

b. Mé té vogél se 100 ps pér ¢do ndryshim té frekuencés mé t& madh se 1,6 GHz brenda diapazonit t&
frekuencés sé sintetizuar prej 4,8 GHz deri 10,6 GHz;

c. Me t8 vogél se 250 ps pér ¢do ndryshim t& frekuencés mé té madh 550 MHz brenda diapazonit t&
frekuencés sé sintetizuar prej 10,6 GHz deri 31,8 GHz,

d. Me 8 vogél se 250 ps pér ¢do ndryshim t& frekuencés mé té madh 550 MHz brenda diapazonit t&
frekuencés sé sintetizuar prej 31,8 GHz deri 43,5 GHz,

e. Me & vogél se 1 ms pér ¢do ndryshim té frekuencés mé t& madh se 550 MHz brenda diapazonit t&
frekuencés sé sintetizuar prej 43,5 GHz deri 56 GHz,

f. Me t& vogél se 1 ms pér ¢do ndryshim té frekuencés mé t& madh 2,2 GHz brenda diapazonit té frekuencés
sé sintetizuar prej 56 GHz deri 90 GHz;

g Mé té vogél se 1 ms brenda diapazonit té frekuencés sé sintetizuar qé i kalon 90 GHz,

VINI RE: Pér “analizuesit e sinjalit”, gjeneruesit e sinjalit, analizuesit e rrjetit dhe pranues testues
mikrovaloré pér géllime té pérgjithshme shih pérkatésisht 34002.c., 34002.d., 34002.e. dhe 34002.f

c. Pajisjet me valé akustike dhe komponentét e projektuar posagérisht pér to, si¢ vijon:

1. Pajisjet akustike sipérfagésore dhe pajisjet akustike pér regjistrim sipérfagésor (shallow bulk), qé kané ciléndo
nga karakteristikat e méposhtme:

a.  Frekuencé bartése mé té madhe se 6 GHz,

b.  Frekuencé bartése mé t& madhe se 1 GHz, por gé nuk i tejkalon 6 GHz, q& i kané t& gjitha karakteristikat e
méposhtme:

1. “Seleksionim anésor té frekuencés’ mé té madh se 65Db;

2. Njé produkt me njé kohé vonese maksimale dhe gjerési brezi (koha né ps dhe gjerésia e brezit né
MHz) mé e madhe se 100,

3. Gjerési té brezit mé té madhe se 250 MHz; ose
4. Vonesé shpérndarjeje mé té madhe se 10 ps; ose
c.  Frekuencé bartése prej 1GHz ose mé t& vogél dhe qé i kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1. Njé produkt me njé kohé vonese maksimale dhe gjerési brezi (koha né ps dhe gjerésia e brezit né
MHz) mé e madhe se 100,
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2. Vonesé shpérndarjeje mé té madhe se 10 ps; ose

3. “Seleksionim anésor t& frekuencés’ mé t& madh se 65Db dhe gjerési té brezit mé t& madhe se 100
MHz; ose

Shénim teknik:
Seleksionim anésor i frekuences’ éshté viera maksimale e seleksionimit e pércaktuar né té dhénat teknike
(broshurén e produktit).

2. Pajisje akustike t& médha (me véllim) qé lejojné pérpunimin direkt té sinjaleve né frekuenca mé té médha se

6GHz;

3. Pajisjet akustiko-optike gé “pérpunojné sinjalin” duke shfrytézuar ndérveprimin ndérmjet valéve akustike (valg

té médha ose valé sipérfaqésore) dhe valét e drités & e lejojné pérpunimin direkt té sinjaleve dhe imazheve,
duke pérfshiré analiza, korrelacionin ose konvolucionin e spektrit;

Shenim: 34001.c. nuk kontrollon pajisjet akustike qé jané té limituara me njé kapércim brezi frekuencor, kapércim
té ulet, kapercim té madh, filtrim té nyjave, ose funksione rezonuese.

d. Pajisjet dhe qarqet elektronike & pérmbajné komponents té prodhuar me materiale “superpérguese” t& projektuar

posagérisht pér t& punuar né temperatura nén “temperaturén kritike” té t& paktén njérit prej komponentéve
“superpéreues”, qé i kané ciléndo prej karakteristikave t& méposhtme:

1.

Ndérrim t& rrymés pér garqe digjitale qé pérdorin porta “superpércuese” me njé produkt t& kohés sé vonesés
pér port (né sekonda) dhe fuqi t& shpérndaré pér porté (né Wat) mé t& vogél se 10-147; ose

Pérzgjedhje té frekuencés né té gjitha frekuencat qé pérdorin garqe rezonante né Q-vlera gé tejkalojng 10
000;

e. Pajisjet e energjisé sé larts, si¢ vijon:

1

“‘Qelité’, si¢ vijon:
a.  “Qelité primare’ me ‘dendési energjie’ mé té madh se 550 Eh/kg né 20°C,

b, “Qelité dytésore’ qé kané njé ‘dendési energjie’ mé té madh se 250 Eh/kg;

Shenime teknike:

1. Per gellimet e 34001.e.1, ‘dendesia e energjisé” (Eh/kg) llogaritet nga voltazhi nominal shumézuar me
kapacitetin nominal né amper oré (4h) té pjesétuar me masén né kilogramé. Né rast se kapaciteti
nominal nuk éshté dhéné, dendésia e energjisé llogaritet nga voltazhi nominal né katroré i shumézuar
mé pas me kohézgjatien e shkarkimit né ové dhe i pjesétuar me sasiné e shkarkimit né om dhe me masén
né kilogramé.

2. Peérgellimete 34001.e.1, njé ‘qeli’ perkufizohet si njé pajisje elektrokimike qé ka elektroda pozitive dhe
negative dhe elektrolite, dhe éshté njé burim i energjisé elektrike. Ajo éshté blloku gendror ndértues i
baterisé.
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3. Peérqgellimete 34001.e.1.a., njé “qeli primare’ éshté njé ‘qeli’ qé nuk éshté projektuar pér tu karvikuar
nga ¢farédo burim elektrik i jashtem.

4. Peérgellimet e 34001.e. 1.b., njé “qeli dytésore’ njé ‘qeli’ qé éshté projektuar pér tu kavikuar nga njé
burim elektrik i jashtem.

Shenim: 34001.e. 1. nuk kontrollon baterité, pérfshiré kétu baterité me njé geli té vetme.

Kondensatoré me kapacitet té madh té ruajtjes sé energjisé, si¢ vijon:
VINIRE: SHIH GJITHASHTU 34201 a.

a. Kondensatoré me frekuencé pérséritjeje mé té vogél se 10 HZ (kondensatoré monostabil) gé 1 kané
té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Shkallé tensioni té barabarté ose mé té madhe se 5kV,
2. Densitet energjie té barabarté me ose mé t& madh se 250 J/kg; dhe
3. Energji totale t& barabarté me ose mé t& madhe se 25 kI,

b. Kondensatoré me frekuencé pérséritjeje té barabartd me 10Hz ose mé t& madhe (kondensatoré me
frekuencé pérséritjeje) qé 1 kans té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Shkallé tensioni té barabarté ose mé té madhe se 5 kV,

2. Densitet energjie té barabarté me ose mé t& madh se 50 J/kg;

3. Energji totale t& barabarté me ose mé t& madhe se 100 J; dhe

4. Kohézgjatje té ciklit t& karikimit/zbrazjes té barabarté ose mé t& madh se 10 000,

Elektromagnetet dhe solenoidet “superpérguese” té projektuara posagérisht pér t'u karikuar dhe shkarikuar
plotésisht né mé pak se njé sekondg, qé i kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:

VINI RE: SHIH GJITHASHTU 34201.b.

Shenim: 34001.e.3. nuk kontrollon elektromagnetet ose solenoidét “superpérgues” té projektuar
posagérisht pér pajisie mjekésore me rezonancé magnetike (MRI).

a. Energjia e liruar gjaté zbrazjes 8shté mé e madhe se 10 kI né sekondén e paré;
b. Diametri 1 brendshém i spiraleve qé bartin rrymén éshté mé i madh se 250 mm; dhe
I Jané t& paraparé pér punuar me induksion magnetik mé t& madh se 8 T ose “dendési total t& rrymés”

né spirale mé té madh se A/mm?;

Qelits diellore, montimet e xhamit mbulues ndérlidhés t& gelive (cell-interconnect-coverglass-CIC), panelet
diellore dhe rrjetat diellore, t& cilat jané vlerésuar si “t& pérshtatshme pér pérdorim né hapésiré”, me
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efikasitet mesatar minimal mé t& madh se 20% né temperaturé pune prej 301 K (28 °C) né kushte ndrigimi
t& simuluar ‘AMO’ dhe me njé rrezatim prej 1 367 vatésh pér metér katror (F/m?);

Shénim teknik:
AMO’ ose ‘masa ajrove zevo’ i referohet rrezatimit ¢ spektrit té drités sé diellit né atmosferén e jashtme té
tokés kur distanca mes tokés dhe diellit éshté njé njési astronomike (AU).

e. Enkoderat me aks té tipit rrotullues me pozicion absolut qé kané njé saktési t& barabarté me ose mé té vogél (mé
té miré) se + 1,0 hark sekonda;

f. Pajisje tirizistore me fuqi impulsi transferuese né gjendje té ngurté dhe ‘module tirizistorésh® qé pérdorin metoda
rrezatimi transferuese té kontrolluara ose elektrike apo optike ose elektronike, qé kané ciléndo nga

karakteristikat e méposhtme:

1. Shpejtési maksimale t& kygje (di/dt) mé t& madhe se 30 000 A/us dhe njé voltazhe né gjendje t& fikur mé té
madh se 1 100 V; ose

2. Shpejtési maksimale kygje (di/dt) mé t& madhe se 2 000 A/us dhe qé i kang t& gjitha karakteristikat e

méposhtme:
a. njé voltazh kulmor né gjendje t& fikur t& barabarté ose mé t& madh se 3 000 V; dhe
b. wjé kulm (rryme) momentale té barabarté ose mé té madhe se 3 000 A.

Shenim 1: 34001.g. pérfshin:
- korrigjuesit e kontrolluar prej silikoni (Silicon Controlled Rectifiers-SCR)
- tirizistoré me aktivizim elektrik (Electrical Triggering Thyristors-ETT)
- tirizistoré elektriké me aktivizim mé drité (Light Triggering Thyristors-LTT)
- tirizistoré me porta me ¢ integruara me komutacion (Integrated Gate Commutated Thyristors-
IGCT)
- tirizistoré me porta fikje (GTOs)
- tirizistoré té kontrolluar me MOS (MCTs)
- solidotronet
Shenim 2: 34001.g. nuk kontrollon tivizistorét dhe ‘modulet e tivizistoréve’ té pérfshiva né pajisje té

projektuara pér hekurudhat civile apo aplikimet né “fluturake civile”.

Shénim teknik:
Per gellimet e 34001.8., wjé "'modul tivizistor’ pérmban njé apo mé shumé tirizistore.

g Celésa, dioda ose ‘module’ gjysmépérgues té energjisé, qé jané né gjendje t& ngurté dhe q& i kané té gjitha
karakteristikat e méposhtme:
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1. Jané té parapara pér njé temperaturé maksimale operuese té lidhjes mé t& madhe se 488 K (215 °C);
2. Kané voltazh kulmor pérsérités né gjendje té fikur (voltazh bllokues) gé tejkalon 300 V; dhe
3. Rrymé té vazhdueshme mé té madhe se 1 A.

Shenim 1: Voltazh kulmor pérsérités né gjendje té fikur né pikeén 34001.h. pérfshin voltazhin e térhegjes né
burim, kolektorin pér voltazhin emetues, voltazhin kulmor pérsérités té kundert dhe voltazhin bllokues kulmor
pérsérites né giendje 1 fikur.

Shenim 2: 34001k, pérfshin:

Transistorét e efektit t lidhjeve té fushés (JFET)
- Transistorét vertikalé t¢ efektit t¢ lidhjeve té fushés (VIFETs)
- Transistorét gjysmépérques oksido — metalike 1¢ efektit té lidhjeve té fushés (MOSFETs)

Transistorét gjysémpércues oksido — metalike 16 efektit té lidhjeve té fushés me pérhapje té dyfishte
(DMOSFET)

Transistorét bipolaré té portés sé izoluar (IGBT)

- Transistorét me [evizshméri té larté elektronike (HEMTs)

- Transistorét bipolaré té lidhjeve (nyjave) (BJTs)

- Pérguesit dhe rregulluesit e kontrolluar prej silikoni (SCRs)
- Pérguesit me porta fikje (GTOs)

- Pérguesit me transmetues fikje (ETOs)

- Diodat PIN

- Diodat Schottky

Shenim 3: 34001.h. nuk kontrollon diodat, ¢elésat dhe ‘modulet pérguese’ té pérfshira né pajisje té projektuara
pér automjetet civile, hekurudhat civile apo aplikimet né “avionét civile”.

Shénim teknik:

Per gellimet e 34001.h. ‘modulet’ pérmbajné njé apo mé shumé dioda ose gelésa gjysmépérgues té energjisé, né
giendje té ngurté.

3A002 Pajisjet elektronike pér pérdorim té pérgjithshém, si¢ tregohet né vijim:

a. Pajisjet regjistruese dhe oshiloskopet, sic vijon:
1. Nuk pérdoret;

2. Nuk pérdoret;
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3. Nuk pérdoret;
4. Nuk pérdoret;

5. Digjitalizuesit e formave valore dhe regjistruesit kohéshkurtér (kohégjaté) qé i kané té gjitha
karakteristikat e méposhtme:

a. Shkalla e digjitalizimit e barabarté ose mé e madhe se 200 miliong njési pér sekondé dhe njé
rezolucion 10 bit ose mé t& madh; dhe

b.  Njérendiment t& vazhdueshém 2 Gbit/s ose mé tepér; dhe

¢. Marrja e aktivizuar e sinjaleve kalimtare dhe joperiodike.

Shenim teknik:
1. Per kéto instrumente me arkitekturé paralele té buseve, ‘rendimenti i vazhdueshém’ éshté norma
mé e larté e flaléve e shumézuar me numrin e bitéve né njé fjale.

2. Ritmi i vazhdueshém éshté ritmi mé i shpejté i t¢ dhénave qé instrumenti mund té nxjervé pér té
ruajtur pa humbur asnjé informacion ndérsa mbéshtet shndérrimin nga analog né digjital.

6. Sistemet pér regjistrimin e t& dhénave pérmes instrumentimit digjital q& pérdorin teknikén e ruajtjes

né disk magnetik, si dhe regjistruesit digjital t& projektuar posagérisht pér to, qé i kané té gjitha
karakteristikat e méposhtme:

a. Shkalla e regjistrimit t& t& dhénave me instrumentim digjital e barabarté ose mé e madhe se 100
milion njési pér sekondé dhe njé rezolucion 8 bit ose mé tepér; dhe

b. Njérendiment t& vazhdueshém 1Gbit/s ose mé tepér,;

Shénim teknik:
Sistemet pér regjistrimin e & dhénave pérmes instrumentimit digjital mund té konfigurohen pérmes njé
digjitalizuesi qofté té integruar brenda regjistruesit digjital qofté té jashtém.

7. Osciloskopét gé punojné né kohé reale dhe qé kané vlers vertikale mediane né katror (rms) té
voltazhit t& zhurmés mé t& vogél se 2% t& vlerés sé ploté né shkallén vertikale t& pércaktuar qé jep
vlerén mé t& ulét t& zhurmés pér ¢farédolloj hyrje brenda gjerésisé sé brezit prej 60 GHz e mé tepér pér
kanal;

Shénim: 3A002.a.7. nuk kontrollon osciloskopét q& b&jné mostrimin né kohé ekuivalente.
b.  Nuk pérdoret.

¢ “Analizuesit e sinjalit”, si¢ vijon:

1. “Analizuesit e sinjalit” me rezolucion prej 3 dB t& gjerésisé sé brezit (RBW) qé 1 tejkalon 19 MhZ
kudo né diapazonin frekuencor gé 1 kalon 31,8 GHz, por q& nuk i kalon 37 GHz;
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2

“Analizuesit e sinjalit” qé kané njé nivel mesatar t& paraqitjes sé zhurmés (DANL) mé t& vogél (mé
té miré) se -150 dBm/Hz kudo né diapazonin frekuencor qé i kalon 43,5, por qé nuk i kalon 90 GHz;

“Analizuesit e sinjalit” me frekuencé mé té larté se 90 GHz;

“Analizuesit e sinjalit” qé i kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

“gjerési té brezit né kohé reale” mé t& madhe se 170 MHz; dhe

100% probabilitet t& zbulimit me njé reduktim prej mé pak se 3 dB nga amplituda e ploté, pér shkak
té zbrazétive ose efekteve té funksionit té dritares sé sinjaleve me kohézgjatje prej 15 ps ose mé té
vogél,

Shenime teknike:

1.

Probabilitetit té zbulimit né 34002.¢.4.b. i referohet gjithashtu edhe si probabilitet i
interceptimit ose probabilitet i kapjes.

Per gellime té 34002.c.4.b., kohézgjatja pér probabilitetin e zbulimit 100% éshté e
barasviershme me kohézgjatien minimale té sinjalit pér nivelin e specifikuar té pasigurisé sé
matjes sé nivelit.

Shenim: 34002.¢.4. nuk i kontrollon ata “analizues sinjali” qé pérdorin vetém filtra me pérqindje
konstante t¢ gjerésisé sé brezit (i njohur gjithashtu edhe si filtra té oktavés ose oktavave fraksionale).

3:
4.
a.
b.
5

“Analizuesit e sinjalit” me funksion té “aktivizimit t& frekuencave pérmes maskés” me 100%
probabilitet t& aktivizimit (kapjes) pér sinjalet me kohézgjatje prej 15 s ose mé té vogél,

d.  Gjeneruesit e sinjalit gé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

8

a.

. Té specifikuar pér té gjeneruar sinjale t& moduluara nga pulset q& i kané té gjitha karakteristikat e
méposhtme, kudo né diapazonin frekuencor qé i kalon 31,8 GHz porse nuk i kalon 37 GHz:

‘Kohézgjatje t& pulsit” mé t& vogél se 25 ns; dhe

b. Normé kygje/fikje té barabarté ose mé t& vogél se 65 dB;

Fuqi dalése mé t& madhe se 100 mW (20 dBm) kudo né diapazonin frekuencor mbi 43,5 GHz por gé
nuk i kalon 90 GHz;

“Kohé té ndérrimit té frekuencés” si¢ specifikohet nga cilado né vijim:

Nuk pérdoret;

M té vogélse 100 us pér ¢farédolloj ndryshimi té frekuencash mé té madh se 2,2 GHz brenda
diapazonit frekuencor mbi 4,8 GHz por gé nuk i kalon 31,8 GHz,

Nuk pérdoret;

M té vogél se 500 us pér ¢farédolloj ndryshimi té frekuencash mé té madh se 550 MHz brenda
diapazonit frekuencor mbi 31,8 GHz por qé nuk 1 kalon 37 GHz;
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e. Métévogélse 100 ps pér ¢farédolloj ndryshimi té frekuencash mé t& madh se 2,2 GHz brenda
diapazonit frekuencor mbi 37 GHz por gé nuk i kalon 90 GHz, ose

f. Nuk pérdoret.

4. Zhurma fazore e njé brezi anésor (single sideband phase noise-SSB), né dBc/Hz, i specifikuar se
&shté ndonjéri nga sa vijon:

a.  Mé e vogél (mé e mirg) se (126 + 20log;oF - 20log;ef) kudo né diapazonin prej 10 Hz <F < 10
kHz kudo brenda diapazonit frekuencor q& i kalon 3,2 GHz por qé nuk i kalon 90 GHz; ose

b.  Msé e vogél (mé e miré) se -(206- 20log;of) kudo né diapazonin prej 10 Hz <F < 100 kHz kudo
brenda diapazonit frekuencor gé i kalon 3,2 GHz por qé nuk i kalon 90 GHz; ose

Shénim teknik:
Né¢ 34001.5.10., F éshté shmangia nga frekuenca e operimit né Hz dhe f éshté frekuenca operimit né
Mhz.

5. Frekuencé maksimale qé i kalon 90 GHz,

Shenim 1: Per géllime t& 34002.d., gjeneruesit e sinjaleve pérfshijné forma arbitrare té valéve dhe
gfeneratoré té funksioneve.

Shenim 2: 34002.d. nuk kontrollon pajisiet né té cilat frekuenca né dalje ose prodhohet nga shtimi
ose zbritja e dy ose mé shumé frekuencave kristale oshiluese, ose nga shtimi ose zbritja e ndjekur
nga shumézimi i rezultatit.

Shénim teknik:
1. Frekuenca maksimale e formés arbitrare té valéve ose gjeneruesit té funksioneve llogaritet duke
e pjesétuar shpejtésiné e mostrés, né mostra/sekond, me faktorin 2.5.

2. Peérgellime t¢ 34002.d.1.a., ‘kohézgjatia e pulsit’ pévkufizohet si intervali kohor si intervali
kohor mes fazés sé fillimit t¢ impulsit q¢ arrin 90% té pikut dhe 1 fazés térheqése té impulsit qé
arvin 10% t& pikut.

e.  Analizuesit e rrjetit qé kané ciléndo nga karakteristikat e méposhtme:

1.

Fuqi dalése mé t& madhe se 31,62 mW (15 dBm) kudo né diapazonin frekuencor qé i kalon 43,5
GHz por nuk 1 kalon 90 GHz,

Fugi dalése mé t& madhe se 1 mW (0 dBm) kudo né diapazonin frekuencor qé i kalon 90 GHz por
nuk i kalon 110 GHz,

‘Funksionalitet jolinear t& matjes vektoriale’ né frekuenca qé i kalojné 90 GHz por nuk 1 kalojné
110 GHz;, ose

Shénim teknik
Funksionalitet jolinear i matjes vektoriale’ éshté aftésia e instrumentit pér & analizuar rezultatet e
testeve té pajisjeve né domenin e sinjaleve té médha té diapazonit t¢ shmangies jolineare.
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4. Frekuencé maksimale t& punés mé t& madhe se 110 GHz,

f. Marrésit testues mikrovaloré qé kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
1. Frekuencé maksimale pune mé té madhe se 43.5 GHz; dhe
2. Mund t& masin amplitudén dhe fazén njékohésisht;

g Standardet e frekuencés atomike qé kané ndonjé nga karakteristikat e méposhtme:

1. “T& vlerésuar si té pérshtatshém pér pérdorim né hapésiré”;

2. Nuk pérmbajné rubidium dhe kané stabilitet afatgjaté mé té vogél (mé t& miré ) se 1 x 10™"/muaj;
ose

3. Nuk jang “vlerésuar si té pérshtatshém pér pérdorim né hapésiré” dhe 1 kané té gjitha karakteristikat

e méposhtme:
1. Jané me rubidium standard;
2. Stabilitet afatgjaté mé t& vogél (mé té miré ) se 1 x 10™/muaj; dhe
3. Konsum total t& fuqgisé mé té vogél se 1 E.
3A003 Sistemi i menaxhimit té ftohjes mé spérkatje qé shfrytézon pajisje me gark té mbyllur pér trajtimin dhe
rikondicionimin e léngut né njé hapésiré té mbyllur hermetikisht ku njé léng dielektrik spérkatet mbi

komponentét elektronik duke pérdorur spérkatés té projektuar posagérisht pér t’i mbajtur komponentét elektronik
brenda temperaturés normale t& operimit, dhe komponentét e veganté té projektuara posagérisht pér kéto sisteme.

3A101 Pajisjet, mjetet dhe komponentét elektroniké, pérveg atyre té pércaktuar né 3A001, si¢ vijon:

a.  Konvertuesit nga analog né digjital, ¢ mund té pérdoren né “raketa”, t& projektuar pér t’1 plotésuar
specifikimet ushtarake pér pajisjet e dhémbézuara;

b. Pérshpejtuesit ¢ mund t& lirojné rrezatimin elektromagnetik t& prodhuar nga bremsstrahlung nga elektronet
e pérshpejtuara me 2 MeV ose mé tepér, dhe sistemet qé 1 pérmbajné kéta pérshpejtues.

Shenim: 34101.b. e cituar mé sipér nuk specifikon pajisjet e projektuara posagérisht pér qéllime mjekésore.

3A102  “Baterité termike” dizajnuara apo modifikuara pér “raketa”.

Shenime teknike:

1. Tek 34102 «baterité termikes jané bateri njépérdorviméshe qé pérmbajné kripé té ngurte
Jo-péreuese si elektrolit. Kéto bateri pérfshijné njé material pirvolitik i cili kur ndizet shkvin
elektrolitin dhe aktivizon bateriné.
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Shénim 3 MLG6 nuk zbatohet pér automjetet civile té projektuara ose té modifikuara
Ppér transportimin e parave ose gjésendeve t& ¢muara.

Shénim 4 MLG6 nuk zbatohet pér automjetet qé plotésojné té gjitha sa vijon:

a. jané prodhuar para vitit 1946;

b. nuk pérmbajné artikujt e pércaktuar me Listén e Pérbashkét Ushtarake té
BE-sé dhe jané prodhuar pas vitit 1945, pérvegse pér riprodhimet e
komponentéve ose aksesoréve origjinale pér automjetin; dhe

c. nuk pérmbajné armét e pércaktuara né MLI., ML2. ose MLA4., pérveg nése
té tillat jané jofunksionale dhe nuk jané té afia té giuainé predhé.

ML7 Agjentét toksik kimik ose biologjik, ‘agjentét pér kontrollin e turmave’, materialet
radioaktive, si edhe pajisjet , komponentét dhe materialet e ngjashme, si¢ vijon:

a. Agjentét biologjik dhe materialet radioaktive ‘t& pérshtatura pér pérdorim né lufte” pér
t& prodhuar viktima né njeréz ose kafshé, pér t& degraduar pajisjet ose pér t& démtuar
t& korrat ose mjedisin;

b. Agjentét e luftés kimike, duke pérfshirs:

1. Agjentét nervoré t& luftés kimike:

a. O-Alkil (m& ¢ vogél ose e barabarté me C10, ku pérfshihet cikloalkil) alkil
(Metil, Etil, n-Propil ose Izopropil)—fosfonofluoridate, si:

Sarin (GB):O-Izopropil metilfosfonofluorid (CAS 107-44-8); dhe
Soman (GD):O-Pinakolil metilfosfonofluoridat (CAS 96-64-0);

b. O-Alkil (m& ¢ vogél ose ¢ barabarté me C10, ku pérfshihet cikloalkil) N,N-
dialkil (Metil, Etil, n-Propil ose Izopropil) — fosforamidocianidat, si:

Tabun (GA):O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianidat (CAS 77-81-6),
c. O-Alkil (H mé ¢ vogél ose ¢ barabarté me C10, ku pérfshihet cikloalkil) S-
2dialkil (Metil, Etil, n-Propil ose Izopropil) — aminoetil alkil (Metil, Etil, n-

Propil ose Izopropil) fosfonotiolate dhe kripérat ¢ alkalizuara e t& protonizuara
korresponduese, si:

VX: O-Etil S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (CAS 50782-69-9),
2. Agjentd t& luftés kimike q& shkaktojng té fshikura:
a. Mustardat ¢ sulfurit, si:

1. 2-Kloroetilklorometilsulfid (CAS5078-69-9);
2. Bis(2-kloroetil) sulfid (CAS505-60-2);

3. Bis(2-kloroetiltio) metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-kloroetiltio) etan (CAS 3563-36-8);
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2. Tek 34102 «raketay do t¢ thoté sisteme té plota rakete dhe sisteme té mjeteve ajrove pa
pilot, té afta t¢ arrijné largési mé shumé se 300 km.

3A201  Komponentét elektroniké, pérveg atyre qé specifikohen tek 3A001, si né vijim;

a. Kapacitatoré qé kang ciléndo prej kétyre térésive té karakteristikave:

1. a. Gamé voltazhi mé t& madh se
1,4kV,

b. Ruajtje energjie mé shumé se 10 T,

c¢. Véllim kapaciteti mé i madh se 0,5

uF; dhe d. Induktancé né seri mé e

vogél sé 50 nH; ose

2. a. Gamé voltazhi mé e madhe se 750 V,

b. Véllim kapaciteti mé t& madh se

0,25 uF; dhe c. Induktancé né seri mé

e vogél se 10 nH;

b. Elektromagneté solenoidé superpércues qé kané té gjitha karakteristikat vijuese:

1. Kapacitet pér krijim té fushave magnetike mé t& madhse 2 T,

2. Raport gjatésie me diametrin e brendshém mé té madh se 2;

3. Diametér té brendshém mé t& madh se 300 mm; dhe

4. Fusha magnetike uniforme deri né mé té miré sesa 1 % pér mbi gendror 50 % t& véllimit t&
brendshém;

Shenim: 34201.b. nuk kontrollon magnetet ve¢anérisht té projektuara dhe té eksportuara
«si pjesé t¢ sistemeve imazherike mjekésore té rezonancés magnetike nukleare
(NMR). Fraza «si pjesé e» jo detyrimisht do t¢ thoté pjesé fizike né té njéjten
dérgesé; dérgesat e ndara nga burime 1& ndryshme lejohen, me kusht qé dokumentet
pérciellése t¢ eksportit qarté e specifikojné qé dérgesat jané dérguar «si pjesé e»
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sistemeve imazherike.

¢. Gjeneratoré té réntgenit apo akseleratoré pulsues elektronesh qé kané cilindo prej kétyre
karakteristikave:

1. a. Energji kulminante elektronesh t& akseleratorit prej 500 keV ose mé t& madhe po mé té vogél
se 25 MeV; si dhe

3A201 c. 1. (vazhdim)
b. Me «shifér meritore» (K) prej 0,25 apo mé té madhe; ose
2. a. Energji kulminante elektronesh té akseleratorit prej 25 MeV ose mé
té madhe; dhe b. «Energji kulminante» mé t& madhe sesa 50 MW.

Shenim: 34201.c. nuk kontrollon akseleratorét qé jané pjesé pérbérése 1 pajisjeve té
projektuara pér géllime t¢ fiera e jo rreze elektronesh apo rrezatim réntgeni
(mikroskopi elektroni, pér shembull), e as ato ¢ projektuara pér géllime mjekésore:

Shenime teknike:

1. «Shifra meritore» K
definohet si: K = 1,7 x
103V2.650

V. eshte  energiia  kulminante e
elektroneve né milioné elektron-volt.

Nése kohézgjatia e pulsit t¢ rrezes sé akseleratorit éshté mé pak apo baraz me 1 ps,
ateheré O eshteé shuma totale e ngarkesés sé pérshpejtuar né Coulombs. Nése
koheézgjatia e pulsit té rrezes sé akseleratorit éshté mé e madhe se 1 s, atéheré Q éshté
ngarkesa me pérshpejtim maksimal né 1 ps.

Q eshté e barabarté me integralin e i né lidhje me t mbi vierén e ulet t¢ 1 us ose
kohézgjatien e pulsit té rrezes

(© :g{ idt), ku i eéshté rryma e rrezes né amper dhe t

éshté koha né sekonda.

2. «Energjia kulminante» = (potenciali kulminant né volt) * (rryma kulminante e rrezes né
amperé).
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3. Tek makinat e bazuara tek kavitetet pérshpejtuese mikvovalore, kohézgjatia e pulsit &
rrezés éshté viera mé e ulét e 1 us ose kohézgjatja e paketés sé rrezeve té grumbulluara
qé rezulton nga wjé puls i modulatorit mikvovalor.

4. Tek makinat e bazuara tek kavitetet pérshpejtuese mikvovalore, rryma kulminante e
rrezes éshté rryma mesatave né kohézgjatien e paketés sé rrezeve té grumbulluara.

3A225 Ndérruesit e frekuencave apo gjeneratorét, pérveg atyre qé specifikohen tek 0B001.b.13., q&
pérdoren si shtytje e motorit me frekuencé variabile apo fikse, qé kané té gjitha karakteristikat
si mé poshté:

N.B. 1:"Softueri" veganérisht i zhvilluar pér & avancuar apo ¢lirvuar performancén e
ndeérruesit apo gjeneratorit té frekuencave pér té arritur kavakteristikat e 34225,
éshte specifikuar tek 3D225.

N.B. 2: "Teknologjia" né formén e kodeve apo shifrave pér té avancuar apo ¢livuar
performancén e ndérruesit apo gieneratorit té frekuencave pér té arvitur
karakteristikat e 34225, éshté specifikuar tek 3E225.

a. Vlera dalése (output) shuméfazore me ngarkesé prej 40 VA apo mé t& madhe;
b. Operon né frekuencé prej 600 Hz apo mé

shumé; dhe c. Kontroll frekuence mé t& miré

(apo mé pak) se 0,2 %.

3A225 (vazhdim) Shénim:
34225 nuk kontrollon ndérruesit apo gjeneratorét e frekuencave
nése ata kané kufizime né harduer, «softuers apo «teknologjis qé
kufizojné performancén devi né mé pak se niveli qé &shté
specifikuar mé lart, me kusht gé té pérmbushin ndonjérén prej
kétyre:
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1. Duhet t'i kthehen prodhuesit ovigjinal pér té bévé avancimet apo pér t& hequr kufizimet;

2. Kerkojne «softuers si¢ specifikohet tek 3D225 pér t¢ avancuar apo livuar performancén pér
té permbushur karaktevistikat si tek 34225; ose

3. Kerkojne «teknologjiy né formén e shifrave apo kodeve sig specifikohen tek 3E225

pér té avancuar apo ¢livuar performanceén pér té pérmbushur karakteristikat si tek
34225,

Shenime teknike:

1. Nderruesit e frekuencave tek 34225 njihen edhe si konvertoré apo invertoré.

2. Nderruesit e frekuencave tek 34225 mund t¢ tregtohen si Gjeneratoré, Pajisje pér Testime
Elektronike, Furnizime t¢ Energjisé AC, Shtytés Motoriké me shpejtési t¢ ndérrueeshme,
Motoreé me Shpejtési té Ndryshueshme (VSD), Motoré me Frekuencé té Ndryshueshme
(VED), Motoré me Frekuencé t¢ Ndryshueshme (AFD), apo Motoré me Shpejtési te
Ndryshueshme (ASD).

3A226 Furnizime t& energjisé me rrymé té drejtéprdrejts, ngarkesé e larté, pérveg atyre qé
specifikohen tek 0B001.j.6., q& kané té& dyja kéto karakteristika:

a. Kapacitet t& prodhimit té vazhdueshém, pér periudha kohore prej 8 orésh, t& 100 V ose mé
shumé me dalje rryme prej 500 A apo mé té madhe; dhe

b. Stabilitet rryme apo tensioni mé té miré sesa 0,1 % pér periudhé kohore prej 8 orésh.

3A227 Furnizime t& energjisé me rrymé té drejtéprdrejts, ngarkesé e larté, pérveg atyre qé
specifikohen tek 0B001.j.5., q& kané té dyja kéto karakteristika:

a. Kapacitet t& prodhimit té vazhdueshém, pér periudha kohore prej 8 orésh, té 20 kV ose mé
shumé me dalje rryme prej 1 A apo mé té madhe; dhe

b. Stabilitet rryme apo tensioni mé té miré sesa 0,1 % pér periudhé kohore prej 8 orésh.

3A228 Mjete kémbyese, si vijon:

a. Tuba katodiké té ftohté, me apo pa mbushje gazi, qé funksionojné ngjashém me vonesén e
shkrepjes, qé kané t& gjitha kéto karakteristika:

1. Pérmbajné tri apo mé shumé elektroda;
2. Gamé tensioni kulminante té anodés prej 2,5 kV apo mé shumg;

3. Gamé rryme kulminante t& anodés prej 100 A apo mé shumé; dhe
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4. Kohé vonese té anodés prej 10 ps apo mé pak;

Shénim: 34228 pérfshin tubat me gaz kritron dhe tuba vakumi spritron.

3A228 (vazhdim)
b. Vonesé shkrepjeje me ndezés, me té dyja kéto karakteristika:
1. Kohé vonese t& anodés prej 15 us apo mé pak; and
2. Shkallézuar pér rrymé kulminante prej 500 A apo mé shumé;

¢. Module apo montime me funksion t& kémbimit t& shpejté, pérvec atyre qé specifikohen tek
3A001.g. ose
3A001.h., gé kané té gjitha kéto karakteristika:

1. Gamé voltazhi kulminante té anodés mé e madhe se 2 kV,
2. Shkallézuar pér rrymé kulminante t& anodés prej 500 A apo mé shumé; dhe
3. Kohé e ndezjes né funksion prej 1 us apo mé pak.
3A229 Gjeneratoré pulsues me rrymé t& madhe si vijon:
N.B.: SHIH EDHE KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE.

a. Sete té ndezjes sé detonatorit (sisteme shkrepjeje, ndezjeje), duke pérfshiré kompletet me
mbushje elektronike, shtytje eksplozive dhe ndezje me shtytje optike, pérveg atyre qé
specifikohen tek 1A007.a., projektuar pér t& shtytur disa detonatoré té kontrolluar,
specifikuar tek 1A007.b.;

b. Gjeneratorét modularé me puls elektrik (pulsues) qé kang té gjitha kéto karakteristika:
1. Projektuar pér pérdorim né lévizje, t& bartshme, apo né kushte té rénda;
2. Kapacitet t& liferimit t& energjisé né mé pak se 15 us né ngarkesa prej mé pak se 40 ohm;
3. Dalje mé t&¢ madhe se 100 A;
4. Me dimensione jo mé té médha se 30 cm;

5. Peshé mé té vogél se 30 kg; si dhe
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6. Specifikuar pér pérdorim né njé spektér t& zgjeruar temperaturash 223 K (- 50 °C) deri
373 K (100 °C) ose specifikuar si té pérshtatshém pér aplikim né hapésiré ajrore.

Shenim: 34229.b. pérfshin shiytés me llampa ksenoni me shkrepje.

c. Mikro-njésité shkrepése qé kané té gjitha kéto
karakteristika:

1. Dimensione mé té vogla se 35 mm;

2. Shkallézim tensioni baraz apo mé i madh se 1 kV; dhe

3. Kapacitet baraz apo mé i madh se 100 nF.
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3A230 Gjeneratoré me puls té shpejtésisé sé madhe, si dhe «koka pulsimi» pér ta, q& kané té dyja kéto
karakteristika:

a. Tension dalés mé i madh se 6 V brenda njé ngarkese rezistuese prej mé pak se 55

ohm, si dhe

b. «kohé tranzicioni té pulsity mé pak se 500 ps.

Shénime teknike:

1. Tek 34230, «koha e tranzicionit t¢ pulsits definohet si intervali kohor ndérmjet amplitudes sé
voltazhit prej 10 % dhe 90 %.

2. «Kokat pulsueses jané rrjete té formimit t& pulsit, projektuar pér té pranuar wjé funksion
voltazhi dhe ta formésoiné até né njé numér formash pulsimi, q¢ mund té jené katrore,
trekendeshe, impulse, hapa me ndérprerje, eksponenciale, apo monociklike. «Kokat
pulsueses mund 1¢ jené pjesé pérbérése e gjeneratorit pulsues, ato mund t¢ jené modul
montues i pajisjes, ose mund té jené myjet i lidhur nga jashteé.

3A231 Sistemet e gjeneratoréve me neutron, duke pérfshiré tubat, qé kané t& dyja kéto karakteristika:

a. Projektuar pér funksionim pa sistem t& jashtém

vakumi, si dhe b. Q& pérdorin cilindo nga kéto

vijueset:

1. Pérshpejtim elektrostatik pér té nxitur reagim nuklear tricium-deuterium, ose

2. Pérshpejtim elektrostatik pér té nxitur reagim nuklear deuterium-deuterium dhe me
kapacitet pér prodhim dalés prej 3 x 109 neutroné/s apo mé shumg.

3A232 Sisteme ndezjeje me shumé pika, pérveg atyre qé specifikohen tek 1A007, si vijon:
N.B.: SHIH EDHE KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE.

N.B.: Shih 14007.b. pér detonatore.

a. Nuk pérdoret;
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3A233

b. Rregullimet g& pérdorin njé apo shumé detonatoré t& projektuar pér t& ndezur gati
njékohésisht njé sipérfage eksploduese mé t& madhe se 5,000 mm2 nga njé sinjal i vetém
shkrepés me afat t& pérhapjes sé ndezjes mbi njé sipérfaqe té shkurtér se 2,5 ps.

Shénim: 34232 nuk kontrollon detonatorét gé perdorin vetém eksplozivé primaré, si¢ éshté azidi i
plumbit.

Spektrometrat e masés, pérveg atyre qé specifikohen tek 0B002.g., me kapacitet t& matjes sé
joneve prej 230 njési té masés atomike apo mé shumé, si dhe me rezolucion mé té miré sesa 2
pjesé né 230, si vijon, si dhe burimet jonike pér ta:

a. Spektrometra mase me plazém té ¢iftuar né ményré induktive ICP/MS),

b. Spektrometra mase me shkarkim ndrigues (GDMS);

¢. Spektrometra mase me jonizim termik (TIMS);

3A233 (vazhdim)

d. Spektrometra mase me bombardim elektronesh, qé kané té dyja kéto vegori:

1. Sistem me pranim t& rrezes molekulare, gé injekton rreze paralele t& molekulave analite
né njé rajon t& burimit jonik, ku molekulat jonizohen me rreze elektroni; dhe

2. njé apo mé shumé «kuti té ftohta» q& mund té ftohen deri né temperaturé prej 193 K (— 80 °C);

. Nuk pérdoret;

f. Spektrometra mase t& pajisur me burim jonesh mikro-fluorinim, projektuar pér aktinide apo
fluoride aktinidesh.

Shenime teknike:

1. Spektrometra mase me bombardim elektroni tek 34233.d, t¢ njohur edhe si spektrometra
mase me ndikim elektronesh, apo spektrometra mase me jonizim elektronesh.

2. Tek 34233.d.2., «kutia e ftohtes éshté mjet qé kaplon molekulat e gazit duke i kondenzuar apo
ngriré né sipérfaqe té ftohta.
Per gellimet e 34233.d.2., pompa me vakum kriogjen e gazté e heliumit me qark té mbyllur nuk
éshté «kuti e ftohté».

3A234 Shirita pér t& shtruar rrugén me induktancé t& ulét pér detonatorét, me karakteristikat vijuese:

a. Gamé voltazhi mé e madhe
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se 2 kV; dheb. Induktancé prej
mé pak se 20 nH.

3B Pajisje testimi, inspektimi e prodhimi
3B001 Pajisje pér prodhimin e mjeteve apo materialeve gjysmé-pérguese, si vijon dhe komponentét
dhe pjesét e projektuara veganérisht pér to:

a. Pajisje té projektuara pér rritje epitaksiale, si vijon:

1. Pajisje té& afta pér prodhimin e njé shtrese té ¢farédo materiali, pérveg silikonit, me
trashési uniforme prej mé pak se + 2,5 % né gjithé distancén prej 75 mm apo mé shumé;

Shenim: 3B001.a. 1. pérfshin pajisjet e Epitaksisé sé Shtresés
Atomike (ALE).

2. Reaktoré me depozitim avujsh kimiké organiké metali (MOCVD) projektuar pér rritje
epitaksiale gjysmé-pérgues té kombinuar té materialit me dy apo mé shumé prej kétyre
elementeve vijuese: alumin, galium, indium, arsen, fosfor, antimon apo azot;

3. Pajisje me rritje epitaksiale t& rrezes molekulare, q& pérdor burime té gazta apo té ngurta;

b. Pajisje té projektuara pér implantim jonesh dhe qé kané ciléndo nga kéto
vegori:

1. Nuk pérdoret;

3B001 b. (vazhdim)

2. Té projektuar dhe t& optimizuar pér t& funksionuar me energji rrezeje prej 20 keV apo mé
shumé si dhe rrymé rrezesh prej 10 mA apo mé shumé pér implant hidrogjeni, deuteriumi apo
heliumi;

3. Kapacitet i shkrimit direkt;

4. Energji rrezeje prej 65 ke'V apo mé shumé dhe rrymé rrezeje prej 45 mA apo mé shumé
pér implant oksigjeni me energji t& madhe né material t& ngrohur gjysmé-pérgues
«substrat»; ose

5. Té projektuar dhe t& optimizuar pér t& funksionuar me energji rrezeje prej 20 keV apo mé
shumé si dhe rrymé rrezesh prej 10 mA apo mé shumé pér implant silikoni brenda njé implanti
silikoni né material t& ngrohur gjysmé-péreues «substraty, ngrohur deri né 600 °C apo mé shumé;
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c. Pajisje e gravimit t& thaté t& plazmés anisotropike me t& gjitha kéto né vijim:

1. Projektuar apo optimizuar pér t& prodhuar dimensione kritike prej 65 nm apo mé pak; dhe

2. Jo-uniformitet brenda vaferit baraz apo mé pak se 10 % 36 matur me pérjashtim t& skajit prej 2
mm apo mé pak;

d. Nuk pérdoret;

e. Sisteme manipulimi gendror me shumé dhoméza me mbushje automatike, me té gjitha kéto né
vijim:

1. Interfejs pér hyrje dhe dalje vaferi, pér té cilén ka mé shumé se dy «vegla procesi
gjysmé-péreuese» té ndryshme funksionalisht, t& specifikuara tek 3B001.a., 3B001.b.
ose 3B001.c. & jané dizajnuar pér t'u lidhur; dhe

2. Projektuar pér t& formuar njé sistem té integruar né njé mjedis vakumi pér «procedim té
vazhdueshém me disa vaferé»;

Shenim: 3B001.e. nuk kontrollon sistemet e manipulimit automatik robotik té projektuara
veganérisht pér procedim paralel té vaferit.

Shenime teknike:

1. Pér gellimet e 3B00L.e., «mjete & procesit gjysmé-pérguesy i referohen myjeteve
modulare qé sigurojné procese fizike pér prodhim & gjysmé-pércuesve qé jané
Sfunksionalisht t&¢ ndryshém, si¢ éshté depozitimi, gravura, implanti apo procesimi
termik.

2. Per gellimet e 3B001.e., «procesimi i vazhdueshém me shumé vaferas do té thote
kapaciteti pér té procesuar secilin vafer né «vegla té ndryshme procesi gjysmé-
pérgueses, si¢ éshté transferimi i secilit vafer nga njé myjet tek myjeti tjetér dhe tek mjeti i
treté, me sistemet automatike té manipulimit té vaferéve me shumé dhoméza.

f. Pajisje litografike si vijon:

1. Radhit dhe ekspozon me kalim dhe pérséritje (kalimi direkt tek vaferi) apo kalim dhe
skenim (skener) pér procesim té vaferéve, me metoda foto-optike apo réntgen, si dhe q&
kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Burim drite me gjatési valore mé t& shkurtér se 193 nm; ose

3B001 f. 1. (vazhdim)

b. Kapacitet prodhimi té njé paterni me «madhési minimale t& mundésisé sé rezolucionity
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1,3-bis (2-kloroetiltio) —n-propan (CAS 63905-10-2)
1,4-bis (2-kloroetiltio) —n-butan (CAS 142868-93-7);
1,5-bis (2-kloroetiltio) —n-pentan (CAS 142868-94-8);
Bis (2-kloroetiltiometil) eter (CAS 63918-90-1);

Bis (2-kloroetiltioetil) eter (CAS 63918-89-8);

X R N @

b. Luizitetet, si:

1. 2-klorovinildikloroarzing (CAS 541-25-3);
2. Tris (2-klorovinil) arsin (CAS 40334-70-1);
3. Bis (2-klorovinil) kloroarsing (CAS 40334-69-8),

¢. Mustardat ¢ nitrogjenit, si:

1. HN1: bis (2-kloroetil) etilaming& (CAS538-07-8);
2. HN2: bis (2-kloroetil) metilaming (CAS 51-75-2);
3. HNB3: tris (2-kloroetil) aming (CAS 555-77-1);

3. Agjenté paaftésues t& luftés kimike, si:
a. 3-Kuinuklidinil benzilat (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. Agjenté herbicidalg t& luftés kimike, si:

a. Butil 2-kloro-4-fluorofenoksiacetat (LNF),

b. 2.4,5, -acid triklorofenoksiacetik i pérzier me 2,4-acid diklorofenosiacetik (agjent
portokalli);

c. Prekursorét binarg dhe prekursorét kyg t& agjentéve t& luftés kimike, sig vijon:
1. Alkil (Metil, Etil, n-Propil ose Izopropil Fosfonil Difluoride, si:

DF: Metil Fosfonildifluorid (CAS 676-99-3);

2. O-Alkil (H ose mé i vogél ose i barabarté me C10, ku pérfshihet dhe) O-2-
dialkili (Metil, Etil, n-Propil ose Izopropil) aminoetil alkil (Metil, Etil, n-Propil
ose Izopropil) fosfonite dhe kripérat korresponduese alkilate dhe protonate, si:
QL: O-Etil-2-di-isopropilaminoetil metilfosfoniti (CAS57856-11-8),

3. Klorozarin: O-Izopropil metifosfonokloridati (CAS 1445-76-7),

4. Klorozoman: O- Pinakolil Metilfosfonokloridati (CAS 7040- 57-5);
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(MRF) prej 45 nm apo mé pak;

Shenim teknik:

Madhésia minimale e mundésisé sé rezolucionit (MRF) kalkulohet me formulén vijuese:

MRF dgjatési valore e burimit ekspozues té drités né nmb x 8K factorb
Apertur
a

a

numerik
e

Ku faktori K = 0,35

2. Pajisje litografike shtypi me kapacitet t& prodhimit t& vegorive prej 45 nm apo mé pak;

Shenim: 3BO0Lf2. pérfshin:

— Mjete shtypi me mikvo-kontakt

— Mjete t¢ shtypit relievor me nxemje

— Mjete litografike té nano-shtypit

— Mjetet e litografisé me kalim e shkrepje (S-FIL)

3. Pajisje vecanérisht t& projektuara pér krijim t& maskave apo procesim t& gjysmé-
pérguesve qé pérdor metoda té shkrimit direkt, me t& gjitha kéto né vijim:

a. Q& pérdor rreze elektronesh té fokusuar me thyerje, rreze

jonike apo rreze «laserike»; si dhe

b. Q& kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Madhési pike mé t& vogél se 0,2 pm;

2. Ka kapacitet t& prodhimit t& njé paterni me madhési forme mé t& vogél se sa 1 um; ose

3. Saktési té mbishtrimit mé té miré se + 0,20 um (3 sigma);

g. Maskat dhe rrjete, 8 projektuara pér qarqe té integruar té specifikuar tek 3A001;
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h. Maska me shumé shtresa, me shtresé té zhvendosjes sé fazave qé nuk specifikohet tek 3B001.g. si
dhe gé kang ciléndo nga kéto vegori:

1. Prodhuar né njé maské me «substrat t& pastér» nga qelqi, specifikuar si me mé pak se 7 nm/cm
birefringence; ose

2. Projektuar pér t'u pérdorur nga pajisjet litografike qé kané gjatési valore té burimit t& drités mé
pak se 245 nm;

3BOOL h. (vazhdinm) Shenim: 3B001.h. nuk kontrollon maskat shumé-shtresore me shtresé

té zhvendosjes sé fazés té projektuar pér fabrikimin e
pajisieve memorizuese qé nuk kontrollohen nga 34001.




image201.jpg
1. Mostrat litografike t& shtypit t& projektuara pér qarqe té integruara, specifikuar tek 3A001.

3B002 Pajisje testuese t& projektuara pér testimin e pajisjeve t& pérfunduara apo t& papérfunduara
gjysmé-pérguese, si dhe komponente e pjesé veganérisht t& projektuara pér to:

a. Pér testimin e parametrave S t& mjeteve tranzistore né frekuenca qé kalojné 31,8 GHz;
b. Nuk pérdoret;
c. Pér testimin e garqeve té integruara mikrovalore té specifikuar tek 3A001.b.2.

3C Materialet

3C001 Materialet hetero-epitaksiale qé pérbéhen nga njé «substraty qé ka shtresa té stivosura me
rritje epitaksiale t& ndonjérit prej kétyre né vijim:

a. Silikon (Si);

b. Germanium (Ge);

¢. Karabit silikoni (SiC); or

d. "Komponimet ITI/V» té galiumit apo indiumit.

Shénim: 3C001.d. nuk kontrollon «substratiny qé ka njé apo mé shumé shtresa epitaksiale té
lojit P ¢ GaN, InGaN, AlGaN, InAIN, InAlGaN, GaP, InGaP, AllnP ose InGaAlP,
pavarésisht nga renditja e elementeve, pérve¢ nése shtresa epitaksiale e llgjit P éshte
ndeérmjet shtresave té lojit N.

3C002 Materialet rezistuese si vijon si dhe "substratet” e veshura me
rezistentét vijues:

a. Rezistentét e projektuar pér litografi t&é gjysmé-pérguesit si vijon:

1. Rezistentét pozitivé t& korrigjuar (optimizuar) pér pérdorim né gjatési valore mé pak se
245 nm por baraz apo mé shumé se 15 nm;

2. Rezistentét e korrigjuar (optimizuar) pér pérdorim né gjatési valore mé pak se 15 nm por mé
shumé se 1 nm;

b. Gjithé rezistentét e projektuar pér pérdorim me rreze elektronesh apo jonike, me ndjeshméri prej
0,01 peoulomb/mm?2 apo mé t& miré;
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¢. Nuk pérdoret;

d. Gjithé rezistentét e optimizuar pér teknologji imazherike sipérfaqésore;

3C002 (vazhdim)

e. Gjithé rezistentét e projektuar apo optimizuar pér pérdorim me pajisjet litografike té shtypit
té specifikuara tek 3B001.f.2. q& pérdorin ose proces termik ose foto-kurues.

3C003 Komponimet organo-inorganike si vijon:

3C004

3C005

3C006

3D Softueri

a. Komponimet Organo-metalike té aluminit, galiumit apo indiumit, me purifikim (bazé metali) mé t&
miré se 99,999 %;

b. Komponimet organo-arsenike, organo-antimonike dhe organo-fosforike, me purifikim
(bazé t8 elementit inorganik) mé té miré se 99,999 %.

Shenim: 3C003 kontrollon vetem komponimet, elementi metalor, pjesérisht metalor apo jo-
metalor i 1€ ciléve éshté i lidhur drejtpérdrejt me karbonin né pjesén organike t¢
molekulés.

Hidritet e fosforit, arsenit apo antimonit, me purifikim mé t& miré se 99,999 %, edhe nése
éshté 1 tretur né gazra inerté apo hidrogjen.

Shenim: 3C004 nuk kontrollon hidritet qé pérmbajné 20 % molar apo mé shumé gazra inerté apo
hidrogjen.

Substrate gjysmé-pér¢ues me Karbite silikoni (SiC), nitrite galiumi (GaN), nitrite alumini
(AIN) apo nitrite t& galiumit e aluminit (AlGaN), apo lingota, bule, apo parafabrikate té tjera
té atyre materialeve, me energji rezistence mé t& madhe se 10 000 ochm-cm né 20 °C.

"Substratet" e specifikuar tek 3C005 me sé& paku njé shtresé epitaksiale t& karbitit silikonik,
nitritit t& galiumit, nitritit t& aluminit, apo nitritit t& galium aluminit.

3D001 “Softuer” veganérisht i projektuar pér "zhvillimin» apo «prodhimin» e of pajisjeve té specifikuara tek
3A001.b. deri tek

3A002.g. ose 3B.

3D002 “Softuer” veganérisht i projektuar pér "pérdorimin” e pajisjeve t& specifikuara tek 3B001.a. deri tek f.,
3B002 ose 3A225

3D003

«Softuery simulimi «i bazuar né fiziké», vecanérisht 1 projektuar pér "zhvilliminy» e proceseve
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litografike, gravuese apo depozituese pér pérkthimin e patemeve maskues né paterne
specifike topografike né materiale pércuese, dielektrike apo gjysmé-pércuese.

Shenim teknik:

'Bazuar né fizikés tek 3D003 do t¢ thoté qé shfyytézon llogaritjet pér té pércaktuar venditjen e
ngjarjeve fizike shkak-pasojé, né bazé t& vegorive fizike (p.sh. temperatura, presioni,
konstantet difuzive dhe vegorité e materialeve gjysmé-pérguese).

Shenim: Té dhéna té librarive, projektimit apo pércjellése pér projektimin e mjeteve gjysmé-
péreuese apo qarqeve 1¢ integruara konsiderohen si «teknologjis.

3D004 “Softuer” veganérisht 1 projektuar pér "zhvilliminy» pajisjeve t& specifikuara tek 3A003.

3D101 "Softuer" vecanérisht 1 projektuar apo modifikuar pér "pérdorimin” e pajisjeve té specifikuara tek
3A101.b.
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3D225 "Softuer" veganérisht 1 projektuar pér t& avancuar apo ¢liruar performancén e ndérruesve apo
gjeneratoréve té frekuencave pér té arritur karakteristikat e pikés 3A225.

3E Teknologjia

3E001 "Teknologjia" sipas Shénimit t& Pérgjithshém pér Teknologjing pér "zhvillimin" apo
"prodhimin" e pajisjeve apo materialeve t& specifikuara tek 3A, 3B apo 3C;

Shénim 1: 3E00] nuk kontrollon «teknologjines pér «prodhiminy e pajisjeve apo komponentéve t¢
kontrolluar nga 34003.

Shenim 2: 3E001 nuk kontrollon «teknologjines pér «zhvilliminy apo «prodhiminy e gargeve té
integruara té specifikuar tek 34001.a.3. deri né 34001.a.12., me ¢ gjitha kéto né vijim:

a. Shfytezimi i «teknologjisés tek apo mbi 0.130 pm; dhe

b. Inkorporimi i strukturave shumé-shtresore me tvi apo mé pak shtvesa metali.

3E002 "Teknologjia" sipas Shénimit t& Pérgjithshém pér Teknologjing, pérveg atyre t& specifikuar
tek 3E001, pér or the “zhvillimin” apo “prodhimin” e njé «mikro-qarku mikroprocesors,
«mikro-qarku mikro-kompjuterik», apo bérthamé mikro-kontrollues mikro-qark, qé ka njési
logjike aritmetike me gjerési qasjeje prej 32 bit apo mé shumé si dhe ciléndo nga vegorité apo
karakteristikat vijuese:

a. 'njési procesimi vektor» t& projektuar pér t& kryer mé shumé se dy kalkulime né vektoré
pike lévizése (rende njé-dimensionale prej 32-bit apo numra mé té médhen;j) njékohésisht;

Shénim
teknik:

«njésia e procesimit vektory éshté element procesori me udhézime té instaluara, qé kryejné
shumé kalkulime mbi vektoré ¢ pikes levizése (vende wjé-dimensionale prej 32-bit apo
numra mé té médhenj) njekohésisht, me sé paku njé njési logjike aritmetike vektor.

b. Projektuar pér t& kryer mé shumé se katér rezultate operacioni 64-bit apo mé t& médha né pikén
lévizése pér cikél; ose

c. Projektuar pér té kryer mé shumé se kater rezultate 16-bitéshe multiplikative-akumuluese
pér cikél (p.sh. manipulimi digjital i informatave analoge qé jané konvertuar mé paré né
formé digjitale, njohur edhe si «pérpunim digjital sinjali»).

Shenim: 3E002.c. nuk kontrollon «teknologjinés pér zgjatimet multi-media.
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Shénim 1: 3E002 nuk kontrollon «teknologjiné pér “zhvillimin” apo “prodhimin” e
berthamave mikvo-procesuese, me té gjitha kéto né vijim:

a. Shirytézimi i «teknologjisé» tek apo mbi 0.130 pm; si dhe

b. Perfshin struktura shumé-shtresore me pesé apo mé paké shtvesa metali.

Shénim 2: 3E002 peérfshin «teknologjines pér procesoré digjitalé sinjali dhe procesoreé digjitale
rendesh.

3E003 Teknologji tjetér pér “zhvillimin” apo “prodhimin” e kétyre:
a. Mjete mikroelektronike vakum,

b. Pajisje elektronike gjysmé-péreues hetero-strukturale, si tranzistorét e 1évizshém me shumé
elektrone (HEMT), tranzistorét hetero-bipolaré (HBT), pajisje me «vrima apo puse»
kuantike dhe pajisje super lattice (super-thurje);

Shenim: 3E003.b. nuk kontrollon «teknologjinés pér tranzistorét e mobilitetit me shumé
elektrone (HEMT) qé operojné né frekuenca mé té uléta sesa 31,8 GHz dhe
tranzistorét bipolaré me hetero-pérbashkim (HBT) qé operojné né frekuenca mé t¢
uléta sesa 31,8 GHz.

c. Pajisje elektronike «superpérgueses;
d. Substrate t& cipave t& diamantit pér komponenté elektroniké.

e. Substrate silikon-mbi-izolator (SOI) pér qarqe t& integruara né té cilat izolatori éshté dioksidi i
silikonit;

f. Substrate t& karbitit t& silikonit pér komponenté elektroniké;

g. Tuba elektroniké vakumi qé operojné né frekuenca prej 31,8 GHz apo mé lart.

3E101 "Teknologjia" sipas Shénimit t& Pérgjithshém t& Teknologjisé pér "pérdorimin” e pajisjes apo
«softuerity té specifikuar tek 3A001.a.1. ose 2., 3A101, 3A102 ose 3D101.

3E102  "Teknologjia" sipas Shénimit t& Pérgjithshém té Teknologjisé pér " zhvillimin" e "softuerit" t&
specifikuar tek
3D101.
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3E201  "Teknologjia" sipas Shénimit t& Pérgjithshém té Teknologjisé pér «pérdoriminy e pajisjeve t&
specifikuara tek 3A001.e.2,, 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201, 3A225 deri tek 3A234.

3E225 "Teknologjia", né formé t& shifrave apo kodeve, pér t& avancuar apo ¢liruar performancén e
ndérruesve apo gjeneratoréve té frekuencave pér té arritur karakteristikat e pikés 3A225.

KATEGORIA 4 — KOMPJUTERWT

Shenim_1: Kompjuterét, pajisjet pércjelléese dhe «softueriy qé mundéson funksionin e
telekomunikacionit apo «rrjetit t¢ zonés lokale (LAN)» duhen vierésuar edhe sipas
karakteristikave té performancés tek Kategoria 5, Pjesa 1 (Telekomunikacioni).

Shenim 2: Njésiteé kontrolluese qé drejtpérdrejt ndérlidhin BUS-ét apo kanalet e njésive
gendrore t¢ procesimit, «<memovrien kryesorey apo kontrolluesit e disqeve, nuk shihen
si pajisje  telekomunikacioni té pérshkruava né Kategoring 5, Pjesa 1
(Telekomunikacioni).

N.B.: Pér statusin kontrollues té “Softuerit” vecanérisht té projektuar pér kémbimin e
paketave, shih 5D001.

Shenim__3: Kompjuterét, pajisjet pércjelléese dhe «softueréty qé kiyejné funksione
kriptografike, kriptanalitike, t¢ sigurisé sé verifikueshme né shumé nivele apo té
izolimit t¢ pérdoruesit, ose té cilat kufizojné kompatibilitetin elektromagnetik (EMC),
gfithashtu duhen vierésuar né bazé 1¢ karakteristikave té performancés tek Kategoria
5, Pjesa 2 ("Siguria e informatave ").

4A Sistemet, pajisjet dhe komponentét

4A001 Kompjuterét elektroniké dhe pajisjet pércjellése, qé kané ciléndo nga kéto vegori dhe
"montimet elektronike» dhe komponentét e projektuar veganérisht pér to:

N.B.: SHIH
EDHE 44101.

a. Projektuar veganérisht pér t& pasur ciléndo nga kéto:

1. Normuar pér operim né temperaturé ambienti nén 228 K (— 45 °C) ose mbi 358 K (85 °C); ose

Shenim: 44001.a.1. nuk kontrollon kompjuterét e projektuar veganérisht pér aplikime
civile né automobila, trena hekurudhoré apo «fluturake civiles.

2. Rrezatim t& pérforcuar pér & tejkaluar cilindo nga specifikimet vijuese:

a. Doza totale 5 x 103 Gy (silikon);
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b. Dose Rate Upset 5 x 106 Gy (silicon)/s;
ose
c. Single Event Upset 1 x 10-8 Error/bit/day,

Shenim: 44001.a.2. nuk kontrollon kompjuteré ve¢anérisht té projektuar pér aplikime né
«fluturaket civiles.

b. Nuk pérdoret.

4A003 "Kompjuteré digjitalé», «pajisje t& montuara elektronike» si dhe pajisjet pércjellése pér to, si
vijon si dhe komponents t& projektuar veganérisht pér to:

Shenim 1: 44003 perfshin si né
vijim:

— '"Procesoré vektor;

— Procesoré me rende;

— Procesoré digjitalé t¢ sinjalit;

— Procesoré logjike;

— Pajisje t¢ projektuara pér «avancim té imazhity;

— Pajisje té projektuara pér «procesim sinjali.

Shenim 2: Statusi i kontrollit t¢ «kompjuteréve digjitale» dhe pajisjeve pércjellese té
pérshkruar tek pika 44003 pércaktohet nga statusi i kontrollit 1€ pajisjeve apo
sistemeve & tjera, me kushtin qé:

a. "kompjuterét digjitale" apo pajisje t¢ peéraférta jané thelbésore pér operimin e
pajisjeve apo sistemeve ¢ fjera;

4A003 Shénim 2 (vazhdim)

b. Kompjuterét digjitalé apo pajisjet e péraférta nuk jané «element thelbésory i
pajisjeve apo sistemeve té tjera; si dhe

N.B. 1: Statusi i Kontrollit t¢ pajisjeve té ,, procesimit t¢ sinjalit™ apo ,,avancimit
té imazhit” veganérisht t¢ projektuara pér pajisje tjera me funksione té
kufizuara tek ato qé nevojiten pér pajisjet tjera, pércaktohet nga statusi i
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kontrollit t¢ pajisjeve tiera edhe nése tejkalon kriterin e “elementit
parésor”.

N.B. 2: Pér statusin e kontrollit t& “kompjuteréve digjitalé” apo pajisjeve t¢ aférta
pér pajisje telekomunikacioni, shih Kategoriné 5, Pjesa 1
(Telekomunikacioni).

¢. “Teknologjia” pér “kompjuteré digjitale” dhe pajisje té aférta pércaktohet nga 4E.
a. Nuk pérdoret;

b. "Kompjuterét digjitalé” qé kang "Performancé korrigjuar kulminante” ("APP") qé tejkalon
8.0 TeraFLOPS té ponderuar (WT),

¢. "Montime elektronike" vecanérisht t& projektuar apo modifikuar pér avancim té
performancés me kombinim té procesoréve, ashtu q& "APP" e kétij agregati procesorésh
tejkalon kufirin e specifikuar tek 4A003.b.;

Shénim 1: 44003.c. kontrollon vetéem “montimet elektronike” dhe interkoneksionet e
programueshme qé nuk tejkalon kufirin e specifikuar tek 44003.b. kur béhet
deérgesa si “montime elektronike” t¢ paintegruara. Nuk kontrollon “montimet
elektronike” pandashém ¢ kufizuara pér shkak té natyrés sé dizajnimit té tyre pér
pérdorim si¢ nderlidhjet me pajisjet e specifikuara tek 44003.e.

Shenim 2: 44003.c. nuk kontrollon “montimet elektronike” ve¢anérisht té projektuara pér
njé produkt apo familje produktesh, konfigurimi maksimal i t¢ ciléve nuk tejkalon
kufirin e specifikuar tek 4A003.b.

d. Nuk pérdoret;

e. Pajisjet q¢ béjné konvertime nga analog né digjital, qé tejkalojné kufijté e specifikuar tek
3A001.a.5.;

f. Nuk pérdoret;

g. Pajisie vecanérisht projektuar pér agregimin (pérbashkimin) e performancés sé
“kompjuteréve digjitale” duke béré interkoneksione eksterne, té cilat lejojné komunikime
né shkallé njédrejtiméshe té t& dhénave qé tejkalon intenzitetin prej 2,0 Gbyte/s pér link
(lidhje).

Shenim: 44003.g. nuk kontrollon pajisjet e interkoneksionit té brendshém (p.sh. panelet né
prapavijé, buset), pajisjet e interkoneksionit pasiv, “kontrolluesit e qasjes né rijet” apo
"kontrolluesit e kanaleve komunikuese ".

4A004 Kompjuterét si vijon dhe pajisje té péraférta veganérisht té projektuara, “montimet
elektronike” dhe komponentét e tyre:

a. "Kompjuter me renditje sistolike";
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d. “Agjentét pér kontroll t& turmés” me komponentét aktivé kimik dhe kombinimet ¢

tyre, ku pérfshihen:

1. a-Bromobenzenacetonitril, (Bromobenzel cianidi (CA) (CAS 5798-79- 8);

2. ((2-klorofenil) metilen) propanedinitril o-klorobenzildenemalono nitril (CS)
(CAS 2698-41-1);

3. 2-Kloro-1-feniletanon, (Fenilacil kloridi) (w-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-
27-4),

4. Dibenz —(b,f) -1,4- oksazefin, (CR) (CAS 257-07-8),

5. 10-Kloro-5,10-dihidrofenarsazing, (klorid fenarsazin), (Adamsite), (DM) (CAS
578-94-9),

6. N-Nonanylmorfoling, (MPA) (CAS 5299-64-9),

Shénim I ML7.d. nuk zbatohet pér ‘agjentét pér kontrollin e turmave’ né
paketime individuale pér géllime té vetémbrojtes.

Shénim 2 ML7.d. nuk zbatohet pér komponentét pérbérés aktivé dhe
kombinimet e tyre, té identifikuar dhe paketuar pér prodhimin e
ushqimit apo pér qéllime mjekésore.

. Pajisjet ¢ projektuara ose t& modifikuara posagérisht pér pérdorim ushtarak pér
pérhapjen ¢ ndonjérit prej atyre t& poshtéshénuar ose ndonjé nga komponentét e
tyre t& projektuar posagérisht pér to:

1. Materialet ose agjentét ¢ pércaktuar né ML7.a., ML7.b. ose ML7.d.; ose

2. Agjentét e luftés kimike t& béré nga prekursorét ¢ pércaktuar né ML7.c.

f. Pajisjet mbrojtése dhe dekontaminuese t& projektuara ose t& modifikuara
posaggrisht pér pérdorim ushtarak, komponentét dhe pérzierjet kimike, si¢ vijon:

. pajisjet e projektuara ose modifikuara posagérisht pér pérdorim ushtarak, pér

mbrojtje nga materialet e pércaktuara né ML7.a., ML7.b. ose ML7.d. dhe
komponentét ¢ projektuar posagérisht pér to;

pajisjet ¢ projektuara ose modifikuara posagérisht pér pérdorim ushtarak, pér
dekontaminimin ¢ objekteve t& kontaminuara me materiale t& pércaktuara né
ML7.a. ose ML7.b. dhe komponentét e projektuar posagérisht pér to;

pérzierjet kimike t& t& krijuara dhe formuluara pér dekontaminimin ¢ objekteve
t& kontaminuara me materialet ¢ pércaktuara ng ML7.a. ose ML7.b.

Shénim ML7.f.1 pérfshin:
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b. "Kompjuteré neuralg";

c. "Kompjuteré optiké ".

4A005 Sistemet, pajisjet si dhe komponentét pér to, veganérisht t& projektuar apo modifikuar pér
gjenerimin, operimin apo liferimin, apo edhe komunikimin me “softuer intruzivé".

4A101  Kompjuteré analogé, “kompjuteré digjitalé”, apo analizues diferencialé digjitalé, pérveg atyre qé
specifikohen tek
4A001.a.1., té cilét jang t& pérforcuar pér kushte té rénda dhe t& dizajnuar apo modifikuar pér
pérdorim né mjete t& lansimit né hapésiré té specifikuar tek 9A004 apo raketat sondé té specifikuara
tek 9A104.

4A102 "Kompjuteré hibridé” vecanérisht projektuar pér modelim, simulim apo integrim dizajni t&
mjeteve t& lansimit né hapésiré té specifikuara tek 9A004 apo raketat sondé t& specifikuara
tek 9A104.

Shenim: Ky kontroll vien vetém kur pajisjet kané pérbrenda “softuere” té specifikuar tek 7D103 or
9D103.

4B Pajisje testimi, inspektimi e prodhimi

Nuk ka.

4C Materialet
Nuk ka.

4D Softueri

Shenim: Statusi i kontrollit t¢ “softuerit” pér pajisje té pérshkruara né Kategorité tjera trajtohet né
kategoriné pérkatése.

4D001 "Softueré" si vijon:

a. "Softueré" veganérisht té projektuar apo modifikuar pér “zhvillimin” apo “prodhimin” e pajisjeve
apo "softuerit” t& specifikuar tek 4A001 deri tek 4A004, ose 4D.

b. "Softueré", pérveg atyre t& specifikuar tek 4D001.a., veganérisht t& projektuar apo modifikuar pér
“zhvillimin apo “prodhimin” e pajisjeve vijon:

1. "Kompjuteré digjitalé" qé kané “Performancé té korrigjuar kulminante” (" APP") gé tejkalon 1,0
TeraFLOPS t& ponderuar (WT),

2. "Montime elektronike” veganérisht t& projektuar apo modifikuar pér avancimin e
performancés me pérbashkim té procesoréve ashtu qé "APP" e atij pérbashkimi tejkalon
kufirin si tek 4D001.b.1.
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4D002 Nuk pérdoret
4D003 Nuk pérdoret.

4D004 "Softueré" vecanérisht t& projektuar apo modifikuar pér gjenerimin, operimin apo liferimin,
apo edhe komunikimin me “softueré intruzivé".

4E Teknologjia
4E001 a. “Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém té Teknologjisé, pér “zhvillimin”,
“prodhimin” apo “pérdorimin” e pajisjeve apo “softuerit” t& specifikuara tek 4A apo 4D.
b. “Teknologjia”, pérveg atyre té specifikuar tek 4E001.a., veganérisht t& projektuar apo modifikuar

pér “zhvillimin” apo “prodhimin” e pajisjeve si vijon:

4E001 b. (vazhdim)

1. “Kompjuteré digjitalé” qé kang “performancé té korrigjuar kulminante” (" APP") gé tejkalon 1,0
TeraFLOPS t& ponderuar (WT),

2. “Montime elektronike” veganérisht t& projektuar apo modifikuar pér avancimin e
performancés me pérbashkim té procesoréve ashtu qé "APP" e atij pérbashkimi t&
tejkalojé kufirin sipas 4E001.b.1.

¢. “Teknologjia” pér “zhvillimin” e “softuerit intruziv ".

SHWNIM TEKNIK PER "PERFORMANCWN E
KORRIGJUAR KULMINANTE" ("APP")

"APP" &shté normé e korrigjuar e kulminacionit né t& cilén “Kompjuterét digjitalé” kryejné mbledhje e
shumézime me operacione decimale né fuqi 64-bit apo mé t& madhe.

"APP" shprehet né TeraFLOPS t& ponderuar (WT), né njési prej 1012 té operacioneve decimale t& korrigjuara pér
sekond.

Shkurtesat e pérdorura né kété Shénim teknik

n numri i procesoréve né “kompjuterin digjital”
i numri i procesorit (i,... n)

t koha e ciklit t& procesorit (ti = 1/F1)
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Fi frekuenca e procesorit

Ri norma kulminante e kalkulimit t& operacioneve decimale

Wi faktori 1 korrigjimit t& arkitekturés

Pasqyré e metodés sé kalkulimit té "APP"

1. Pér ¢do procesor 1, nxirret numri kulminant i operacioneve decimale né 64-bit apo mé shumé, FPO, t&
kryera pér secilin procesor né “kompjuterin digjital”.

Shenim Né caktimin e FPO-sé, pérfshihen vetem mblednjet dhe/ose shumézimet me decimale 64-bit apo
mé t¢ médha. T¢ gjitha operacionet decimale duhen shprehur né operacione pér cikel procesori;
operacionet qé kévkojné cikle t¢ shuméfishta mund 1¢ shprehen né rezultate fraksionale pér cilén.
Peér procesorét qé nuk jané né gjendje t kryejné kalkulime né operacione decimale prej 64-bit
apo mé shumé, norma efektive e kalkulimit R éshté zevo.

2. Kalkulohet norma e pikave decimale R pér secilin procesor Ri = FPOi/ti.

3. Kalkulohet "APP" si "APP" = W1 xRl + W2 xR2+ ... + Wn x Rn.

4. Pér “procesoré vektor” Wi = 0,9. Pér “procesoré jo-vektor” Wi=0,3.

Sheénim 1 Pér procesoré qé béjné operacione t& kombinuara né njé cikél, si mbledhjet dhe shumézimet, secili
operacion numérohet.

Shenim 2 Pér procesor tubi, norma efektive e kalkulimit R éshté mé e shpejta nga normat tub, pasi ai
tubacion té jeté i mbushur, apo norma jo tubacion.

Shenim 3 Norma e kalkulimit R e secilit procesor kontribuues duhet kalkuluar né vierén e vet maksimale
teorikisht t¢ mundshme para se té nxirvet "APP" e kombinimit. Operacionet e njékohéshme
supozohen ¢ ekzistojné kur prodhuesi i kompjuterit pretendon operim apo ekzekutim paralel,
konkurrent apo té njekohshém né doracak apo broshuré té kompjuterit.

Shenim 4 Té mos pérfshihen procesoré me funksione té kufizuara tek hyrja/dalja dhe ato periferike (p.sh.
motori i diskut, komunikimet dhe video-prezantimi) kur kalkulohet "APP".

Shenim 5 Vierat "APP" nuk duhen kalkuluar pér kombinimet e procesoréve té (inter)konektuar nga
“Rijetet e Zonés Lokale (LAN), Rrjetet e Zonés sé Gjeré (WAN), lidhjet/mjetet e lidhura 1/O,
kontrolluesit 1/O dhe té gjitha interkoneksionet tiera komunikuese té implementuara pérmes
“softueréve”.

Sheénim 6 Vierat "APP" duhen kalkuluar pér kombinime procesorésh qé pérmbajné procesoré ve¢anérisht
té projektuar pér & avancuar performancén me ané té pérbashkimit, operimit té njékohshém dhe
ndarjes sé ndérsjelle té memories;
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Shenim teknik:

1. T¢ perbashkohen (agregohen) té gjithé procesorét dhe akseleratorét (pérshpejtuesit) qé operojné
njékohesisht dhe qé jané vendosur né té njéjtin kallep.

2. Kombinimet e procesorit ndajné mes vete memorien, kur cilido procesor éshté né gjendje té
qasé cilindo lokacion té memories né sistem pérmes transmetimit harduerik té linjave kashe apo
fialeve té memories, pa angazhimit t¢ mekanizmave softueriké, qé mund té arrvihet duke
shfiytézuar “Montimet elektronike” t¢ specifikuara tek 44003.c.

Shenim 7 “Procesori vektor” definohet si procesor me udhézime té brendshme qé kiyejné kalkulime té
shuméfishta mbi vektoré decimalé (rende njédimensionale 64-bitéshe apo mé shumé) njekohésisht,
duke pasur s¢ paku dy njési funksionale vektor dhe sé paku 8 regjistra vektor prej sé paku 64
elementesh secili.

KATEGORIA 5§ — TELEKOMUNIKACIONI DHE “SIGURIA E INFORMATAVE "

PJESA T —
TELEKOMUNIKACIONI

Shenim 1: Statusi i kontrollit t komponenteve, “laseréve” pajisjeve 1 testimit dhe
“prodhimit” dhe “softuerét” pér to, té cilat jané veganérisht t¢ projektuara pér
pajisje apo sisteme telekomunikacioni éshté pércaktuar tek Kategoria 5, Pjesa 1.

N.B. 1: Per “laseré” veganérisht projektuar pér pajisje apo sisteme telekomunikacioni, shih
64005.

N.B. 2: Shih edhe Kategoriné 5, Pjesa 2 pér pajisjet, komponentét, si dhe “softuerét”, qé
kryejné apo pérfshijné funksione té “sigurisé sé informatave”.

Shenim 2: “Kompjuterét digjitale”, pajisje té peraférta apo “softueré”, kur jané thelbésoré
pér operimin dhe pérkrahjen e pajisjeve té telekomunikacionit té pérshkruara né kete
Kategori, shihen si komponenté ¢ projektuar veganérisht, me kusht qé ato t¢ jené
modele standarde t¢ prodhuara enkas e té furnizuara nga prodhuesi. Kjo pérfshin
sistemet kompjuterike té operimit administrimit, mirémbajtjes, inxhinierisé apo
Sfaturimit.

5A1 Sistemet, pajisjet dhe komponentét
SA001 Sistemet, pajisjet, komponentét dhe pjesét ndihmése t& telekomunikacionit, si vijon:

a. Cdo lloj 1 pajisjeve té telekomunikacionit qé kané ciléndo nga kéto vegori apo
karakteristika, funksione:

SA001 a. (vazhdim)

1. Projektuar veganérisht pér té érballuar efektet tranzitore elektronike apo efektet e pulsit
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elektromagnetik, g& mund té lindin nga njé eksplodim nuklear;
2. Posagérisht t& pérforcuara pér té rezistuar ndaj rrezatimit gamma, neutron apo jonik; ose

3. Projektuar veganérisht pér t& operuar jashté spektrit té temperaturés nga 218 K (— 55 °C) deri
tek 397 K (124 °C);

Shenim: 54001.a.3. vien vetém pér pajisje elektronike.

Shenim: 54001.a.2. dhe 54001.a.3. nuk kontrollon pajisjet e projektuara apo modifikuara pér
pérdorim né satelité.

. Sisteme dhe pajisje telekomunikacioni, si dhe komponenté e pjesé ndihmése té projektuara
posagérisht pér to, gé kané ciléndo nga kéto vecori, karakteristika e funksione:

1. Sisteme komunikimi nénujore gé kané ciléndo nga kéto vegori:
a. Frekuenca té bartésit akustik jashté spektrit prej 20 kHz deri né 60 kHz;
b. Pérdorimi i frekuencés sé bartésit elektromagnetik nén 30 kHz;
c. Pérdorimi i teknikave té drejtimit t& rrezes elektronike; ose

d. Pérdorimi i “laseréve” ose diodave gé emetojné drité (LED) me gjatési valore dalése
mé t& madhe se 400 nm dhe mé t& vogél se 700 nm, né njé “rrjet t& zonés lokale”;

2. Radio pajisje qé operon né brezin 1,5 MHz deri né 87,5 MHz si dhe me té gjitha kéto né vijim:

a. Parashikimi dhe pérzgjedhja automatike e frekuencave dhe “normave totale t&
transferimit digjital” pér kanal pér t& optimizuar transmetimin, si dhe

b. Pérfshirja e njé konfigurimi t& amplifikatori linear t& fuqisé q& ka kapacitet té mbajé
disa sinjale njékohésisht né fuqi dalése prej 1 kW apo mé shumé né brezin
frekuencor prej 1,5 MHz apo mé shumé por mé pak se 30 MHz, ose 250 W apo mé
shumé né brezin frekuencor prej 30 MHz apo mé shumé por gé nuk tejkalon 87,5
MHz, pérgjaté njé “gjatésie valore t& menjéhershme” prej njé oktave apo mé shumé
dhe me njé pérmbajtje harmonike dhe distortive dalése mé t& miré se -80 dB;

3. Radio pajisje qé pérdorin teknika t& “spektrit t& zgjeruar”, duke pérfshiré teknikat e “kércimit t&
frekuencave”, pérveg atyre qé specifikohen tek SA001.b.4. dhe qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Kodet e zgjeruara t& programueshme nga pérdoruesi; ose

b. Gjerési valore totale té transmetuar qé éshté 100 apo mé shumé heré sa gjerésia
valore e cilitdo kanal informues si dhe g tejkalon 50 kHz;




image214.jpg
Shenim: 54001.b.3.b. nuk kontrollon radio-pajisjet ve¢anérisht té projektuar pér pérdorim
me cilindo nga pikat vijuese:

a. Sistemet civile celulare té radio-komunikacionit; ose

SA001 b. 3. b. Shenim (vazhdim)
b. Stacione fikse apo mobile satelitore tokésore pér telekomunikacion civil komercial.

Shenim: 54001.b.3 nuk kontrollon pajisjet e projektuara pér té operuar né fugi dalése prej 1 W
apo mé pak.

4. Radio pajisje gé pérdor teknika té modulimit né brez ultra t& gjeré, qé ka kode t&
kanalizimit t& programueshém nga pérdoruesi, kode “mjegulluese” (scrambling) apo
kode identifikimi t& rrjetit dhe qé kang ciléndo nga kéto vegori:

a. Gjerési valore qé tejkalon 500 MHz; ose
b. “Gjerési valore fraksionale” prej 20 % apo mé shumé;
5. Radio-pranues té kontrolluar né ményré digjitale, me t& gjitha kéto né vijim:
a. Mé shumé se 1 000 kanale;
b. “Kohé e kalimit né kanale” prej mé pak se 1 ms;
c¢. Kérkim apo skenim automatik té njé Pjese t& spektrit
elektromagnetik; dhe
d. Identifikimi i sinjaleve t& pranuara apo llojit té transmetuesit; ose

Shenim: SA001.b. 5. nuk kontrollon radio-pajisjet veganérisht té projektuar pér
pérdorim me sisteme civile celulare t¢ radio-komunikimit.

Shenime
teknike:

“Koha e kalimit né kanale” do t¢ thoté koha (apo vonesa) e ndérvimit nga njé frekuencé
pranimi tek tjetra, pér té arvitur tek apo pérbrenda spektrit + 0,05 % ¢ frekuences
pérfundimtare té specifikuar pranues. Sendet qé kané spekteér t¢ specifikuar te
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frekuencave prej mé pak se = 0.05 % wveth frekuencés gendrore definohen té jené té
paafta té kalimit né frekuenca kanalesh.

6. Shfrytézimi i funksioneve t& “procesimit digjital” té& sinjalit pér té siguruar dalje té
“kodimit t& z&rit” né norma mé t& vogla se 2 400 bit/s.

Shenime teknike:

1. Pér “kodim zanor” né normé t¢ ndryshueshme, 54001.b.6. vien pér “kodimin e zérit” dalés
té sinjalit zanor té vazhdueshém.

2. Per géllimet e 54001.b.6., “kodimi zanor” definohet si tekniké pér t& marvé mostra té
zérit njerézor dhe pastaj e konvertimit t& kétyre mostrave né njé sinjal digjital, duke
marré parasysh karakteristikat specifike té t¢ folurit njerézor.

c. Fijet optike prej mé shumé se 500 m né gjatési dhe specifikuar nga prodhuesi si me
kapacitet qé pérballon testin tensil prej 2 x 109 N/m2 apo mé shumé;

N.B.: Pér kabllo umbilikale nénujore, shih 84002.a.3.

SA001 c. (vazhdim)

Shenim
teknik:

'Testi i proves”: testimi né linjé prodhimi apo jashté saj, qé né menyré dinamike aplikon
njé ndemje mbi njé gjatési prej 0,5 devi né 3 m ¢ fijes, né normé operuese prej 2 devi né 5
m/s, derisa shtrvihet ndérmjet kapistrave me diametér aférsisht 150 mm. Temperatura e
ambientit éshté nominale 293 K (20 °C) dhe lageshtia relative 40 %. Standardet
ekuivalente shtetérore mund t¢ pérdoren pér ekzekutimin e testit té proves.

d. "Antena me rende té fazuara, elektronikisht t& manovrueshme” qé operojné mbi 31,8 GHz;

Shenim: 54001.d. nuk kontrollon “antenat me rende té fazuara, elektronikisht té
manovrueshme” pér sistemet e atervimit me instrumente qé plotésojné standardet e
ICAO-s q¢ mbulojné Sistemet Mikvovalore té Aterrimit (MLS).

e. Radio-Pajisje pér gjetjen e drejtimit, q& operojné né frekuenca mbi 30 MHz si dhe me t&
gjitha kéto né vijim, si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér to:

1. "Gjerési valore instante” prej 10 MHz apo mé shumé; dhe

2. Kapacitet pér t& gjetur vijén e lidhjes (Line Of Bearing LOB) me radio-transmetues jo-
bashképunues me kohézgjatje sinjali prej mé pak se 1 ms;

f. Pajisje t& pérgjimit apo bllokimit t& telekomunikacionit mobil, si dhe pajisje monitorimit t&
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tyre, sivijon, si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér to:

1. Pajisje pérgjimi té projektuara pér nxjerrjen e zérit apo té dhénave, té transmetuara né ményré
ajrore;

2. Pajisje pérgjuese jo té& specifikuara tek SA001.f1., t& dizajnuara pér nxjertjen e
identifikuesve t& mjetit t& klientit apo abonentit (p sh. IMSI, TIMSI ose IMEI),
sinjaleve, apo meta-té dhéna té tjera té transmetuara né ményré ajrore;

3. Pajisje bllokuese veganérisht t& dizajnuara apo modifikuara pér t& ndérhyré géllimisht
dhe né ményré selektive, pér té ndaluar, penguar, degraduar apo joshur shérbimet
mobile t& telekomunikacionit, si dhe pér t& kryer ndonjé nga vijueset:

a. Simulimi 1 funksioneve t& pajisjeve t& Rrjetit t& Radio-Qasjes (RAN);

b. Zbulimi dhe eksploatimi i karakteristikave specifike t& protokollit té telekomunikacionit
mobil t& pérdorur (p.sh. GSM); ose

c. Eksploatimi i i karakteristikave specifike té protokollit t& telekomunikacionit mobil t&
pérdorur (p.sh. GSM);

4. Pajisje monitorimi RF té projektuara apo modifikuara pér t& identifikuar operacionet e pajisjeve
té specifikuara tek 5A001.£.1., SA001.£2. apo SA001.£3.;

Shenim: 5A4001.1.1. dhe 54001.12. nuk kontrollojné asnjérén nga keéto:

a. Pajisjet veganerisht té projektuara pér ndérhyrje né Radio Private Mobile (PMR), IEEE
802.11 WLAN;

b. Pajisje t¢ dizajnuara pér operatorét e rrjeteve mobile té telekomunikacionit; ose

SA001 f. Shénim (vazhdim)

¢. Pajisje té projektuara pér “zhvillimin” apo “prodhimin” e pajisjeve apo
sistemeve mobile té telekomunikacionit.

N.B. I.: SHIH EDHE KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE.

N.B. 2.: Pér radio-pranues shih 54001.b.5.

g. Sisteme apo pajisje t& Locimit Koherent Pasiv (PCL), veganérisht projektuar pér zbulimin
dhe pércjelljen e objekteve né lévizie me ané té matjes sé reflektimit té emetimit t& radio-
frekuencave ambientale, t& dhéna nga transmetues jo-radariké;
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Shénim teknik:
Transmetuesit jo-radarike mund té pérfshijné stacionet bazé té radios, televizionit apo ato té
telefonisé celulare qé jané komerciale.
Shénim: 54001.g. nuk kontrollon asnjé nga keto:
a. Pajisje Radio-astronomike; ose

b. Sistemet apo pajisjet, qé kérkojné radio-transmetim nga shénjestra.

h. Pajisje si Mjetet Kundérimprovizuese eksplozive (IED) si dhe pajisjet e aférta,
si vijon:

1. Pajisje té transmetimit t& radio-frekuencave (RF), jo té specifikuara tek 5A001.£.,
dizajnuar apo modifikuar pér aktivizim té parakohshém apo parandalim t& inicimit t&
Mjeteve té Improvizuara Eksplozive;

2. Pajisjet qé shfrytézojné teknika té projektuara pér t& mundésuar radio-komunikimin né
kanalet e njéjta té frekuencave né té cilat transmetojné pajisjet e ko-locuara té
specifikuara tek SA001.h.1..

N.B.: SHIH EDHE KONTROLLET E MALLRAVE
USHTARAKE.

1. Nuk pérdoret;

J. Sisteme apo pajisje t& vézhgimit t& komunikacionit né rrjet me Protokoll Interneti (IP), si
dhe komponenté té projektuar veganérisht pér to, me t& gjitha kéto né vijim:

1. Kryejné té gjitha funksionet vijuese né rrjet me IP né klasé bartés (p.sh. baza shtetérore e IP):

a. Analiza e shtresés sé aplikacionit (p.sh. Shtresa 7 e modelit Open Systems Interconnection
(OSh
(ISO/IEC 7498-1));

b. Ekstraktimi selektiv 1 pérmbajtjes sé meta t& dhénave dhe aplikacioneve (p.sh. zéri, video
sinjali, mesazhet, shtojcat e bashkéngjitura); dhe

c. Indeksimi i t& dhénave t& nxjerra; dhe

SA001 j. (vazhdim)

2. Té projektuara posagérisht pér té kryer té gjitha kéto:
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a. Ekzekutimi 1 kérkimeve né bazé té “selektoréve té forté”, dhe

b. Vénia né harté e rrjetit ndérlidhés t& njé individi apo njé grupi njerézish.

Shénim: 54001.j. nuk kontrollon sistemet apo pajisjet, ve¢anérisht projektuar pér ciléndo nga
keéto:

a. Qéllime marketingu;

b. Cilesi Sherbimi t¢ Rijetit (QoS); ose

¢. Cilesi t& Pérvojés (QoE).

Shénim teknik:
'Selektori i forte” do té thoté t¢ dhéna apo wjé tevési té dhenash, né lidhje me wjé individ
(p.sh. mbiemyi, emri, emaili, adresa, numi i telefonit apo pérkatésia né grupe).

5A101 Pajisje telemetrike dhe telekontrolluese, duke pérfshiré pajisjet tokésore, té projektuara apo modifikuara
pér “raketa”.

Shénim teknik:
Tek 54101 'vaketa” do té thoté sisteme t& plota té raketave, si dhe sisteme t¢ fluturakeve ajrore pa
pilot, me kapacitet t¢ arritjes sé distancave qé tejkalojné 300 km.
Shénim: 54101 nuk kontrollon:
a. Pajisje t¢ projektuara apo modifikuara pér fluturake apo satelité me pilote;

b. Pajisje té tokézuara, projektuar apo modifikuar pér aplikim tokésor apo detar;

¢. Pajisje té dizajnuara pér shérbime komerciale, civile apo t¢ “Sigurisé Jetésore” (p.sh.
integriteti i t¢ dhénave, siguria e fluturimit) GNSS,

5Bl Pajisje testimi, inspektimi e prodhimi

5B001 Pajisje testimi, inspektimi e prodhimi né telekomunikacion, pjesé pérbérése e pércjellése pér to, si vijon:

a. Pajisje dhe pjesé pérbérése e ndihmése pér to, veganérisht projektuar pér “zhvillimin” apo
“prodhimin” e pajisjeve, funksioneve apo vegorive, té specifikuara tek SA001;

Shenim: 5B001.a. nuk kontrollon pajisjet e karakterizimit t& fijeve optike.
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a. njésité e sistemeve & kondicionimit té ajrit té projektuara ose
modifikuara posagérisht pér filtrim bérthamor, biologjik ose kimik;

b. veshjet mbrojtése.

Vini re: Pér gazmaskat mbrojtése, pajisjet mbrojtése dhe dekontaminuese civile
shih gjithashtu dhe pikén 14004 né Listén e Artikujve me Pérdorim té
Dyfishté té BE-sé.

Pajisjet ¢ projektuara apo t& modifikuara posagérisht pér pérdorim ushtarak, pér
zbulimin apo identifikimin ¢ materialeve t& pércaktuara né ML7.a., ML7.b. ose ML7.d. si dhe
komponentét ¢ projektuar posagérisht pér to.

Shénim: ML7.g nuk zbatohet pér dozimetrat personal pér monitorim té rrezatimit.

Vini re: Shih gjithashtu dhe pikén 14004 né Listén e Artikujve me Pérdorimit t& Dyfishté té
BE-sé.

‘Biopolimeret’ e projektuara ose pérpunuara posagérisht pér identifikimin e agjentéve
t& luftés kimike t& pércaktuar ng ML7.b. dhe kulturat e qelizave specifike t& pérdorura pér t’i
prodhuar ato.

‘Biokatalizatorét” pér dekontaminimin ose degradimin e agjentéve t& luftés kimike
dhe t& sistemeve biologjike t& tyre, si¢ vijon:

1. ‘biokatalizatorét’ ¢ projektuar posagérisht pér dekontaminimin ose degradimin ¢
agjentéve t& luftés kimike t& pércaktuara né ML7.d. q& rezultojné nga zgjedhja ¢ drejtuar
laboratorike ose manipulimet gjenetike t& sistemeve biologjike;

2. sistemet biologjike q& pérmbajné informacionin gjenctik pérkatés pérkitazi me
prodhimin ¢ ‘biokatalizatoréve’ t& pércaktuar ng ML7.1.1., sig vijon:

a.  “Vektorét e shprehjes’;
b. Viruset;

c. Kulturat e gelizave.

Shénim I ML7.b. dhe ML7.d. nuk zbatohen pér sa vijon:

a. klorid cianogjen (CAS 506-77-4). Shih 1C450.a.5 né Listén e Artikujve me
Pérdorim té Dyfishté té BE-sé;

b. acid hidrocianik (CAS 74-90-8);
¢. klor (CAS 7782-50-5);

d. klorid karbonili (fosgjen) (CAS 75-44-5); shih 1C450.a.4 né Listén e
Artikujve me Pérdorim té Dyfishté & BE-sé;
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b. Pajisje dhe pjesé pérbérése té projektuara posagérisht apo edhe pjesé ndihmése pér to, veganérisht
projektuar pér “zhvillimin” e cilésdo prej pajisjeve vijuese t& transmetimit apo kémbimit né
telekomunikacion:

1. Nuk pérdoret;

SB001 b. (vazhdim)
2. Pajisjet qé shfrytézojné njé "laser" si dhe gé kané ciléndo nga kéto vegori:
a. Gjatési valore transmetimi gé tejkalon 1 750 nm;

b. Kryerje t& “amplifikimit optik” me ané t& amplifikatoréve me fije fluoride t& pérforcuara me
prazeodimium (PDFFA);

¢. Shirytézojné teknika té transmetimit t& optik koherent apo té zbulimit optik koherent; ose

Shenim: 5B001.b.2.c. kontrollon pajisjet vecanérisht projektuar pér “zhvillimin” e
sistemeve qé shfvytézojné oshilator lokal optik né anén pranuese pér t'u
sinkronizuar me “laserin” bartés.

Shénim teknik:

Per gellimet e 5B001.b.2.c., kéto teknika pérfshijné teknikat optike heterodine, homodine
apo intradine.

d. Shfrytézojné teknika analoge dhe kang gjerési valore qé tejkalon 2,5 GHz, ose

Shenim: 5B001.b.2.d. nuk kontrollon pajisjet ve¢anérisht t& projektuara pér “zhvillimin”
sistemeve komerciale televizive.

3. Nuk pérdoret;

4. Radio-pajisje qé shfrytézojné teknika t& Modulimit t& Amplitudés s¢ Kuadraturés (QAM) mbi
nivelin 256;

5. Nuk pérdoret.

5C1 Materialet
Nuk ka

5D1 Softueri
5D001 "Softuer” si vijon:
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a. "Softuer" veganérisht t& projektuar apo modifikuar pér “zhvillimin”, “prodhimin” apo
“pérdorimin” e pajisjeve, funksioneve apo vegorive, t& specifikuara tek 5A001;

b. Nuk pérdoret;

c. “Softuer” specifik posagérisht projektuar apo modifikuar pér t& ofruar karakteristika,
funksione apo vegori t& pajisjeve té specifikuara tek SA001 ose 5B001;

d. "Softuer" vecanérisht t& projektuar apo modifikuar pér “zhvillimin” e cilésdo prej pajisjeve vijuese
té transmetimit apo kémbimit né telekomunikacion:

1. Nuk pérdoret;

5D001 d. (vazhdim)

2. Pajisjet qé shfrytézojné njé “laser” dhe gé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Gjatési valore transmetimi gé tejkalojné 1 750 nm; ose

b. Shfrytézimi i teknikave analoge, si dhe me gjerési valore qé tejkalon 2,5 GHz, ose

Shenim: 5D001.d.2.b. nuk kontrollon "softueré" vecanérisht té projektuar apo
modifikuar pér “zhvillimin” e sistemeve komerciale televizive.

3. Nuk pérdoret;

4. Radio-pajisje qé shfrytézojné teknika t& Modulimit t& Amplitudés né Kuadraturé (QAM) mbi
nivelin 256.

5D101 "Softueré" veganérisht t& projektuar apo modifikuar pér “pérdorimin” e pajisjeve té specifikuara tek
5A101.

5E1 Teknologjia
SE001 “Teknologjia” si vijon:

a. “Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém té Teknologjisé pér “zhvillimin”, “prodhimin” apo
“pérdorimin” (duke pérjashtuar operimin) e pajisjeve, funksioneve apo vegorive t& specifikuara tek
5A001 ose "softuerg" té specifikuar tek SD001.a.;

b. “Teknologjia” specifike si vijon:
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1. “Teknologjia” e “nevojshme” pér “zhvillimin” apo “prodhimin” e pajisjeve
telekomunikative té projektuara enkas pér pérdorim né satelité;

2. “Teknologjia” pér “zhvillimin” apo “pérdorimin” e teknikave komunikuese me “laser”
me kapacitet t& gjetjen dhe pércjelljen automatike t& sinjaleve dhe mbajtjen e
komunikimeve pérmes mediumeve ekzo-atmosferike apo nén-sipérfagésore (ujore),

3. “Teknologjia” pér “zhvillimin” e pajisjeve pranuese nga stacioni bazé celular digjital, ku
kapaciteti pranues qé lejon algoritma apo operim me shumé protokolle, shumé breza,
shumé kanale, shumé ményra operimi, shumé kode, mund té modifikohen me ané t&
ndryshimeve né “softuer”;

4. “Teknologjia” pér “zhvillimin” e teknikave t& “spektrit t& zgjeruar”, duke pérfshiré teknikat e
“kércimit né frekuenca”;

Shenim: SEQ01.b.4. nuk kontrollon “Teknologjing” pér “zhvillimin” e cilésdo nga kéto
vijueset:

a. sisteme radio-komunikuese civile celulare; ose

b. Stacione fikse apo mobile satelitore tokésore pér telekomunikim civil komercial.

c. “Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém té Teknologjisé pér “zhvillimin” apo
“prodhimin” e cilésdo prej kétyre:

SE001 ¢. (vazhdim)

1. Pajisje & shfrytézojné teknika digjitale t& projektuara pér t& operuar né “normé totale digjitale
té transferit” qé tejkalon 560 Gbit/s;

Shenim teknik:

Per pajisie kembyese telekomunikacioni, “norma totale e transferit digjital” éshté
shpejtésia njédrejtiméshe e njé interfeysi té vetém, matur né portin apo linjén me
shpejtésing mé t¢ madhe.

2. Pajigjet qé shfrytézojné njé “laser” dhe gé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Gjatési valore transmetimi gé tejkalon 1 750 nm;

b. Kryen “amplifikim optik” me ané t& amplifikatoréve me fije fluoride té pérforcuara me
prazeodimium (PDFFA);

¢. Pérdor teknika té transmetimit optik koherent apo zbulimit optik koherent;
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Shenim: SE001.c.2.c. kontrollon “Teknologjine” pér “zhvillimin” apo “prodhimin”
e sistemeve qé shfrytézojné oshilator lokal optik né anén pranuese pér t'u
sinkronizuar me “laserin” bartés.

Shénim teknik:

Per gellimet e SE001.¢.2.c., kéto teknika pérfshijné teknikat optike heterodine, homodine
apo intradine.

d. Shfrytézon teknika multipleksi t& ndarjes sé gjatésisé valore té bartésve optiké né mé
pak se 100 GHz; ose

e. Pérdo teknika analoge dhe qé ka gjerési valore qé tejkalon 2,5 GHz,

Shenim: SE001.c.2.e. nuk kontrollon “Teknologjing” pér “zhvillimin” apo “prodhimin” e
sistemeve televizive komerciale.

N.B.: Pér “Teknologjing” pér “zhvillimin” apo “prodhimin’ e pajisjeve jo-
telekomunikative qé shfrytézojné laser, shih 6E.

3. Pajisje gé shirytézojné “kémbimin optik” si dhe qé kang afat kémbimi mé pak se 1 ms;

4. Radio pajisje qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Teknika t& modulimit t& amplitudés sé¢ kuadraturés (QAM) mbi nivelin 256;

b. Operojné né frekuenca hyrése apo dalése qé tejkalojné 31,8 GHz, ose

Shenim: SE001.c.4.b. nuk kontrollon “Teknologjing” per “zhvillimin” apo
“prodhimin” e pajisjeve projektuar apo modifikuar pér operim né ¢farédo
brezi frekuencor qé “ndahet nga ITU-ja” pér shérbime radio-komunikimi, por
jo per radio-pércaktim.
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SE001 c. 4. (vazhdim)

¢. Operojné né breza prej 1,5 MHz deri 87,5 MHz dhe inkorporojné teknika adaptimi qé
ofrojné shuarje té sinjalit ndérhyrés pér mé shumé se 15 dB; apo

5. Nuk pérdoret;

6. Pajisje Mobile me t& gjitha kéto né vijim:

a. Operim né gjatési valore mé t& madhe apo baraz me 200 nm si dhe mé pak apo baraz me 400
nm; si dhe

b. Operim si “rrjet 1 zonés lokale ";

d. “Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém té Teknologjisé pér “zhvillimin” apo
“prodhimin” e amplifikatoréve t& fuqisé me Qarqe t& Integruara Monolitike Mikrovalore
(MMIC) veganérisht projektuar pér telekomunikacion dhe qé jané cilado nga kéto vijuese:

Shénim teknik:

Per géllimet e SE001.d, fugia dalése kulminante e ngopur e parametrit mund té referohet
edhe né broshurat e produkteve si fugi dalése, fugi dalése e ngopur, fugi maksimale dalése,
apo fuqi dalése kulminante.

1. Normuar pér operim né frekuenca gé tejkalojné 2.7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 6,8
GHz me “gjerési brezi fraksionale” mé t& madhe se 15 %, si dhe qé kané ciléndo nga
kéto vegori:

a. Fuqi dalése e ngopur kulminante mé t& madhe se 75 W (48,75 dBm) né ¢farédo frekuence qé
tejkalon 2,7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 2,9 GHz;

b. Fugi dalése e ngopur kulminante mé té madhe se 55 W (47,4 dBm) né ¢farédo
frekuence qé tejkalon 2,9 GHz deri né dhe duke pérfshiré 3,2 GHz,

c. Fuqi dalése e ngopur kulminante mé t& madhe se 40 W (46 dBm) né ¢farédo
frekuence qé tejkalon 3,2 GHz deri né dhe duke pérfshiré 3,7 GHz; or

d. Fuqi dalése e ngopur kulminante mé t& madhe se 20 W (43 dBm) né ¢farédo
frekuence qé tejkalon 3,7 GHz deri né dhe duke pérfshiré 6,8 GHz,

2. Normuar pér operim né frekuenca qé tejkalojné 6,8 GHz deri né dhe duke pérfshiré 16
GHz me “gjerézi brezi fraksionale” mé t& madhe se 10 %, si dhe q& kané ciléndo nga
kéto vegori:
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a. Fuqi dalése e ngopur kulminante mé t& madhe se 10 W (40 dBm) né ¢farédo
frekuence qé tejkalon 6,8 GHz deri né dhe duke pérfshiré 8,5 GHz; or

b. Fuqi dalése e ngopur kulminante mé té madhe se 5 W (37 dBm) né ¢farédo frekuence
qé tejkalon 8,5 GHz deri né dhe duke pérfshiré 16 GHz;

3. Normuar pér operim me fuqi dalése kulminante t& ngopur mé t& madhe se 3 W (34,77
dBm) né ¢farédo frekuence gé tejkalon 16 GHz deri né dhe duke pérfshiré 31,8 GHz, si
dhe me “gjerési brezi fraksionale” mé t& madhe se 10 %;

SE001 d. (vazhdim)

SE101

4. Normuar pér operim me fuqi dalése kulminante t& ngopur mé t& madhe se 0,1 nW (-70
dBm) né ¢farédo frekuence gé tejkalon 31,8 GHz up to and including 37 GHz;

5. Normuar pér operim me fuqi dalése kulminante t& ngopur mé t& madhe se 1 W (30
dBm) né ¢farédo frekuence qé tejkalon 37 GHz deri né dhe duke pérfshiré 43,5 GHz, si
dhe me “gjerési brezi fraksionale” mé t& madhe se 10 %;

6. Normuar pér operim me fuqi dalése kulminante t& ngopur mé t& madhe se 31,62 mW
(15 dBm) né ¢farédo frekuence qé tejkalon 43,5 GHz deri né dhe duke pérfshiré 75
GHz, si dhe me “gjerési brezi fraksionale” mé té madhe se 10 %;

7. Normuar pér operim me fuqi dalése kulminante t& ngopur mé té madhe se 10 mW (10
dBm) né ¢farédo frekuence qé tejkalon 75 GHz deri né dhe duke pérfshiré 90 GHz, si
dhe me “gjerési brezi fraksionale” mé té madhe se 5 %; or

8. Normuar pér operim me fuqi dalése kulminante t& ngopur mé té madhe se 0,1 nW (-70
dBm) né ¢farédo frekuence gé tejkalon 90 GHz;

. “Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém t& Teknologjisé pér “zhvillimin” apo

“prodhimin” e mjeteve e qarqeve elektronike, projektuar enkas pér telekomunikacion dhe
qé¢ pérmban komponentté té& prodhuar nga materialet “superpérgues”, veganérisht
projektuar pér operim né temperatura nén “temperaturén kritike” t& sé paku njé nga pjesét
pérbérése “superpéreuese” si dhe qé kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Kémbim rryme pér garqe digjitale qé shfrytézojné porta “superpéreuese” me produk t&
kohés sé vonesés pér porté (né sekonda) si dhe zbutje té fuqisé pér porté (né vat) prej
mé pak se 10-14J; ose

2. Zgjedhje e frekuencés né té gjitha frekuencat qé pérdorin qarge rezonante me vlera Q gé
tejkalojné 10 000.

“Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém t& Teknologjisé pér “zhvillimin”, “prodhimin”
apo “pérdorimin” e pajisjeve té specifikuara tek SA101.
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PJESA 2 —"SIGURIA E INFORMATAVE"

Shenim 1: Statusi i kontrollit t¢ “sigurisé s¢ informatave” apo funksioneve té saj pércaktohet
tek Kategoria 5, Pjesa 2 edhe nése jané komponente, “softueré” apo funksione té
sistemeve apo pajisjeve fjera.

Shénim 2: Kategoria 5 — Pjesa 2 nuk kontrollon produktet kur jané pércjellése pér pérdoruesin pér
géllime personale té tij/saj.

Shenim 3: Shenim kriptografik

54002 dhe 5D002 nuk kontrollojné pikat si vijon:
a. Sendet g¢ pérmbushin té gjitha kéto:

1. Gjeresisht né dispozicion t& publikut me ané té shitjes, pa ndalesa, nga depoja
né pikat e shitjes me pakice, me ané té kétyre:

a. Transaksionet me para té gatshme;

b. Transaksionet pérmes porosive postare;

¢. Transaksionet elektronike; ose

d. Transaksionet telefonike;

2. Funksionaliteti kriptografik nuk mund té ndérrohet lehté nga pérdoruesi;

3. Projektuar pér instalim nga pérdoruesi pa ndonjé mbéshtetje themelove nga furnizuesi;
si dhe

4. Sipas nevojés, detajet e mallrave jané t¢ qasshme dhe ofrohen, sipas kérkesés,
pér autoritetet kompetente t¢ Shtetit Anétar né t¢ cilin éshte themeluar
eksportuesi, pér té shqyrtuar pérputhshméring me kushtet e pérshkruara né
paragrafét 1 devi né 3 si mé lart;

b. Komponentét hardueriké apo “softuerét e ekzekutueshem”, t¢ sendeve ekzistuese té
pérshkruara né paragrafin a té kétij Shénimi, qé jané projektuar pér ato sende
ekzistuese, & cilat permbushin té gjitha kéto pika vijuese:

1. "Siguria e informacionit” nuk éshté funksioni apo térésia primare e funksioneve
té komponentés apo “softuerit té ekzekutueshém”;

2. Komponenti apo “softueri i ekzekutueshém” wnuk ndérvon funksionalitetin
kriptografik t¢ sendeve ekzistuese, e as nuk shtojné funksionalitet kriptografik
mbi gjérat ekzistuese;
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3. Terésia e komponentéve apo “softueri i ekzekutueshém” éshté fiks si dhe nuk
éshté projektuar apo modifikuar sipas specifikimeve té konsumatorit; si dhe

4. Kurdo qé nevojitet, si¢ pércaktohet nga autoritetet kompetente té Shtetit Anétar
né té cilin éshte themeluar eksportuesi, hollésité e komponentés apo “softuerit
té ekzekutueushém” dhe hollésité e gjeérave relevante t¢ shfvytézimit fundor jané
té gasshme dhe do t¢ ofrohen pér autoritetin kompetent sipas kérkesés, pér té
shqyrtuar pérputhshmériné me kushtet e pérshkruara si mé lart.

Shénim teknik:

Per gellimet e shénimit kriptografik, “softuer i ekzekutueshem” do t¢ thoté
“softuer” né formé té ekzekutueshme, nga njé komponenté ekzistuese harduerike e
pérjashtuar nga pika 54002 nga Shénimi kriptografik.

Shenim: 'Softueri i ekzekutueshém” nuk pérfshin imazhet e plota binare t¢
“softuerit” qé operon mbi njé send té pérdorimit fundor.

Sheénim shtesé ndaj Shenimit kriptografik:

1. Per té permbushur pavagrafin a té Shénimit 3, té gjitha pikat vijuese duhet té viejné:

a. Ai send éshté me interes potencial pér njé gamé té gjeré té individéve dhe bizneseve, si
dhe

b. Cmimi dhe informatat pér funksionalitetin kryesor t¢ sendit jané né dispozicion
para blerjes, pa pasur nevojé té konsultohet operatori ekonomik apo furnitori.

2. N¢ pércaktimin e kualifikueshmérisé sé paragrafit a t¢ Sheénimit 3, autoritetet
kompetente mund t¢ marrin pavasysh faktorét velevanté si sasia, ¢mimi, aftésité e
kevkuara teknike, kanalet ekzistuese té shitjes, konsumatorét tipiké, pérdorimi tipik
apo praktikat pérjashtuese té fumitorit.

Shenim 4: Kategoria 5 — Pjesa 2 nuk kontrollon gjérat qé inkorporojné apo shfrytézojné
“kriptografiné” si dhe qé pérmbushin té gjitha pikat vijuese:

a. Funksioni apo térésia primare e funksioneve nuk éshté asnjé nga vijueset:

1. "Siguria e informacionit ";

2. Kompjuter, pérfshiré sistemet operative, pjesét dhe komponentét pér té;

3. Dérgim, pranim apo ruajtje té informatave (pérve¢ nése éshté né pérkrahje t¢
argétimit, transmetimeve komerciale né masé, menaxhimit t¢ té drejtave
digjitale, apo menaxhimit té dosjeve mjekésore); ose
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4. Rrjetezim (pérfshin operimin, administrimin, menaxhimin dhe provizionimin);

b. Funksionaliteti kviptografik kufizohet tek mbéshtetia e funksionit apo térésisé sé
Sfunksioneve primare; dhe

¢. Kurdo qé nevoyitet, hollésité e sendeve té tilla jané t¢ gasshme dhe do té ofrohen,
sipas kérkesés, pér autoritetet kompetente té Shtetit Anétar né té cilin éshté themeluar
eksportuesi, pér té shqyrtuar pérputhshméring me kushtet e pérshkruara né
paragrafét a dhe b si mé lart.

5A2 Sistemet, pajisjet dhe komponentét

5A002 Sistemet, pajisjet dhe komponentét e “Sigurisé sé Informacionit” si dhe pér té, si vijon:

a. Sistemet, pajisjet dhe komponentét pér "siguriné e informacionit ", si vijon,

N.B.

: Per kontrollin e pajisjeve pranuese t¢ Sistemeve Satelitore t¢ Navigacionit Global

(GNSS) qé pérmbajné apo shfrytézojné dekriptimin, shih 74005 si dhe per
“softuerét” perkates té dekviptimit dhe “teknologjing, shih 7D005 dhe 7E001.

1. Dizajnuar apo modifikuar pér t& pérdorur “kriptografing” duke shfrytézuar teknika
digjitale qé& kryejné ¢farédo funksioni kriptografik, pérve¢ autentikimit, nénshkrimit
digjital apo ekzekutimit & “softuerit” té mbrojtur, si dhe gé kané ciléndo nga kéto
vegori:

Shenime teknike:

1.

Funksionet pér autentikim, nénshkrime digjitale dhe ekzekutim té “softuerit” t¢
mbrojtur pérfshijné funksionet pérkatése té menaxhimit.

. Autentikimi pérfshin té gjitha aspektet e kontrollit t¢ qasjes kur nuk ka kriptim t¢

dosjeve apo tekstit, pérveg atyre qé kané té béjné drejipérdrejt me mbrojtjen e
fialekalimeve, Numrave Identifikues Personalé (PIN) apo té dhénave té ngjashme
pér té penguar qasjen e paautorizuar.

. “Algoritém simetrik” qé ka pérmbajtje shifrash pértej 56 bit; ose

Shénim teknik
Tek Kategoria 5 - Pjesa 2, bitét e paritetit nuk pérfshihen né gjatésiné e shifrave.

b. "Algoritém simetrike” ku siguria e algoritmit éshté e bazuar né ndonjérén prej pikave
vijuese:
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5A002 a. 1. b. (vazhdim)

1. Faktorizimi i integralit pértej 512 bit (p.sh. RSA);

2. Kalkulimi i logaritmeve diskreté né njé grup multiplikativ né fushé finite me madhési mé
té madhe se 512 bit (p.sh. Diffie-Hellman over Z/pZ); ose

3. Logaritma diskreté né njé grup tjetér ndryshe nga ata t& pérmendurit tek 5A002.a.1.b.2.
pértej 112 bit
(p.sh. Diffie-Hellman mbi njé
lakore eliptike);

2. Dizajnuar apo modifikuar pér té kryer “funksione
kriptanalitike”;

Shenim: 54002.a.2. pérfshin sistemet apo pajisiet, dizajnuar apo modifikuar pér &
kiryer “funksione kriptanalitike” me ané t¢ inxchinierisé reverse.

Shenim teknik

'funksionet kriptanalitike” jané funksione ¢ dizajnuara pér té rrézuar mekanizmat
kriptografike pér té nxjerré vaviabla konfidenciale apo t¢ dhéna té ndjeshme, duke
pérfshireé tekstet e pastra, flalekalimet apo shifvat kriptografike.

3. Nuk pérdoret;

4. Enkas Dizajnuar apo modifikuar pér t& zvogéluar transmetimet komprometuese té
sinjaleve qé bartin informata pértej asaj qé éshté e domosdoshme pér shéndet, siguri apo
standarde t& interferencave elektromagnetike;

5. Dizajnuar apo modifikuar pér t& pérdorut teknika kriptografike pér t& prodhuar kodin e
zgjeruar pér sisteme t& “spektrit t& gjeré”, pérveg atyre qé specifikohen tek SA002.a.6.,
duke pérfshiré kodin e kércimit pér sistemet e “kércimit té frekuencave”;

6. Dizajnuar apo modifikuar pér t& pérdorur teknika kriptografike pér té gjeneruar kode
kanalizimi, kode “mjegullimi” apo kode identifikimi rrjeti, pér sisteme qé shirytézojné
teknika modulimi me brez ultra t& gjerg, si dhe qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Gjerési brezi qé tejkalon 500 MHz; ose

b. “Glerési brezi fraksionale” prej 20 % apo mé shumé;

7. Sisteme e mjete sigurie me teknologji jo-kriptografike informacioni e komunikimi (TIK)
qé jané vlerésuar dhe certifikuar nga njé autoritet shtetéror si tejkalim i klasés EAL-6
(nivel 1 sigurimit t& vlerésimit) t& Kritereve t& Pérbashkéta (CC) apo ekuivalente;
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ML38

e. difosgien (triklorometil-kloroformat) (CAS 503-38-8);
[ nuk éshté né pérdorim qé nga viti 2004;

g bromidksilili, orto: (CAS89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-
81-4);
h. bromid benzoli (CAS 100-39-0);

i. jodbenzili (CAS 620-05-3);

J. aceton i bromit (CAS 598-31-2);

k. cianogjen bromi (CAS 506-68-3);

1. brom metiletilketon (CAS 816-40-0);
m. klor aceton (CAS 78-95-5);

n. etil jodacetat (CAS 623-48-3);

o. jod aceton (CAS 3019-04-3);

p. kloropikring (CAS 76-06-2). Shih 1C450.a.7. né Listén e Artikujve me
Pérdorim té Dyfishté té BE-sé;

Shénim 2 Kulturat e gelizave dhe sistemet biologjike té listuara né ML7.h. dhe ML7.i.2.
Jané ekskluzive dhe kéta nénartikuj nuk zbatohen pér gelizat ose sistemet
biologjike pér qéllime civile, si bujqési, farmaceutiké, mjekési, veterinari,
myjedis, menaxhim mbeturinash ose né industriné ushqimore.

‘Materialet energjetike’ dhe léndét e ngjashme, si¢ vijon:
Vinire 1: Shih gjithashtu pikén 1CO11 né Listén e Artikujve me Pérdorim té Dyfishté.

Vinire 2: Pér ngarkesa dhe aparate, shih ML4 dhe pikén 14008 né Listén e Artikujve
me Pérdorim té Dyfishté t& BE-sé.

Shénime teknike:

1. Pér qéllime té MLS, pérzierje nénkupton komponim té pérbéré nga dy ose mé tepér
substanca ku té paktén njéra substancé éshté pérfshiré né listén e nénartikujve né
MLS.

2. Cdo substancé e pérfshiré né kuadér té nénartikujve & MLS i nénshtrohet késaj liste,
edhe atéheré kur gjen zbatim tetér pérveg aty té treguar (p.sh TAGN pérdoret
kryesisht si eksploziv por mund té pérdoret edhe si [éndé djegése ose si oksidues).
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8. Sisteme kabllore té& komunikimit t& dizajnuara apo modifikuara qé shfrytézojné mjete
mekanike, elektrike apo elektronike pér t& zbuluar ndérhyrjet e fshehta;

Shenim: 54002.a.8. kontrollon vetém siguriné e shtvesés fizike.

9. Dizajnuar apo modifikuar pér t& use or perform "quantum cryptography”.

S5A002 a. 9. (vazhdim) Shénim teknik:
"Kriptografia kuantike” njihet edhe si Distribucion i Shifrés Kuantike” (QKD).

b. Sistemet, pajisjet dhe komponentét, dizajnuar apo modifikuar pér t& mundésuar, me ané té
“aktivizimit kriptografik”, qé njé send té arrijé apo té tejkalojé nivelet e performancés sé
kontrolluar pér funksionalitetin e specifikuar tek 5A002.a. qé pémdryshe nuk do t&
mundésoheshin.

Shenim: 54002 nuk kontrollon asnjé nga kéto:
a. Kartelat Smart dhe “lexuesit/vegjistruesit” e kartelave Smart si vijon:

1. Kartela smart ose dokument personal elektronikisht i lexueshém (p.sh. monedhé,
e-pasaporte) qé pérmbush ndonjérén nga kéto:

a. Kapaciteti kviptografik éshté i kufizuar pér pérdorim né pajisje apo sisteme qé
pérjashtohen nga pika 54002 sipas Shénimit 4 né Kategoring 5 — Pjesa 2 ose
shénimet nga b deri né i t¢ ketij Shénimi, si dhe nuk mund té riprogramohet
pér ndonjé pérdorim tjetér; ose

b. Me té gjitha kéto né vijim:

1. Enkas e dizagnuar dhe e kufizuar qé té mundésojé mbrojtien e “t¢ dhénave
personale” qé ruhen né to;

2. Eshté personalizuar, apo vetém mund té personalizohet, pér transaksione
publike apo komerciale apo identifikim individual; dhe

3. N¢ rastet kur kapacitetet kriptografike nuk qasen nga

pérdoruesi; Shénim teknik:
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't¢ dhenat personale” pérfshijné té dhenat gé jané specifike pér njé person apo
subjekt t¢ caktuar, si p.sh. shuma e parave t¢ rugjtura dhe té dhénat e
nevojshime pér autentikim.

2. 'Lexues/regjistrues” enkas t¢ dizajnuar apo modifikuar, si dhe kufizuar, pér sendet
e specifikuara tek pika a. 1 e kétij Shenimi.

Shénim teknik:

'Lexuesit/vegjistruesit” pérfshijné pajisie qé komunikon me kartelat smart apo
dokumentet elektronikisht t¢ lexueshme né rvjet.

b. Nuk pérdoret;

¢. Nuk perdoret;

d. Pajisje kriptografike t¢ dizagnuara enkas dhe té kufizuara pér pérdorim bavkar apo
“transaksione monetare”;

SA002 Shenim d. (vazhdim) Sheénim teknik:

'Transaksione monetare” tek 54002 Sheénim d. Pérfshijné inkasimin dhe balancimin e
tarifave apo funksioneve kreditore.

e. Radio-telefona té bartshem apo mobilé pér pérdovim civil (p.sh. pér pérdorim me
sisteme radio-komunikuese civile celulave) qé nuk jané t¢ afta té transmetojné te
dhéna té kriptuara tek ndowjé radio-telefon apo pajisje tjetér (té tjera ndryshe nga
pajisiet e Radio-Qasjes né rijet (RAN)), e as kalimin e ¢ dhenave té kriptuara
pérmes pajisieve RAN (p.sh. Kontroller Radio-Rijet (RNC) ose Kontroller i Stacionit
Bazeé (BSC));

. Pajisje telefonike pa tela pa kapacitet pér kriptim skaj-mé-skaj ku spektri maksimal
efektiv i operimit pa tela e pa pérforcim (si p.sh. kércimi i vetém, pa rele, ndérmjet
terminalit dhe stacionit amé bazé) éshté mé pak se 400 metra sipas specifikacionit té
prodhuesit;

& Radio-telefona té bartshém apo mobilé dhe mjete té ngjashme pa tela pér klienté gé
implementojné vetem standarde t¢ publikuara apo komerciale kriptografike (pérveg
pér funksionet anti-pivaterike, té cilat mund té mos jené publikuar) si dhe
pérmbushin edhe dispozitat e paragraféve a.2 devi né a.4 té Shenimit Kriptografik
(Shénimi 3 tek Kategoria 5, Pjesa 2), qé jané personalizuar pér njé aplikim specifik
industrial civil me vegori qé nuk ndikojné né funksionalitetin kriptografik té kétyre
myjeteve fillimisht t¢ papersonalizuara;

h. Nuk pérdoret;
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i. Pajisje pa tela t& “rrjetit t¢ zonés personale” qé implementojné vetém standarde 1¢
publikuara apo komerciale kriptografike si dhe ku kapaciteti kriptografik éshte i
kufizuar brenda wjé spektri nominal operues, qé nuk tejkalon 30 metra sipas
specifikacioneve té prodhuesit, apo qé nuk tejkalogné 100 metra sipas
specifikacioneve ¢ prodhuesit pér pajisie qé nuk mund té interkonektohen me mé
shumé se shtaté pajisje;

J. Pajisje, qé nuk kané funksionalitetin e specifikuar tek 54002.a.2., 54002.a.4.,
54002.a.7.,54002.a.8 apo
54002.b. ¢ plotésojné te gyitha kéto:

1. 1 gjithe kapaciteti kriptografik i specifikuar tek 54002.a. plotéson cilendo nga kéto:

a. nuk mund té pérdoret; ose

b. Mund t¢ béhet i pérdorshém vetéem me ané té “aktivizimit kriptografik ", si dhe

2. Sipas nevojés, si¢ pércaktohet nga autoritetet kompetente té Shtetit Anétar né té
cilin éshte themeluar eksportuesi, hollésité e pajisjes jané té qasshme dhe do t'i
ofvohen autoritetit sipas kerkesés, pér té shqyrtuar pérputhshmériné me kushtet e
pérshkruara si mé lart;

N.B. 1: Shih 54002.a. pér pajisjet qé i jané nénshtruar “aktivizimit kviptografik".

N.B. 2: Shih edhe 54002.b., 5D002.d. dhe SE002.b.

k. Pajisjet me RAN pér telekomunikacion mobil t¢ dizajnuara pér pérdovim civil, t¢ cilat
giithashtu plotésojné dispozitat e paragraféve a.2 deri né a4 t¢ Shénimit
Kriptografik (Shénimi 3 né Kategoriné 5, Pjesa 2), qé ka fugi dalés RF t¢ kufizuar
ne 0,1 W (20 dBm) apo mé pak, si dhe qé pérkrah 16 apo mé pak pérdorues té
njekohshem.

L. Ruterét, kémbyesit apo releté, ku funksionaliteti i “sigurisé sé informacionit” éshté i
kufizuar tek detyrat e “Operacioneve, Administrimit apo Mirémbajties (OAM) qé¢
implementojné vetém standarde t¢ publikuara apo komerciale kriptografike; ose

SA002 Shénim (vazhdim)

m. Pajisje apo serveré kompjuteré té gellimit té pergjithshém, ku funksionaliteti i
“sigurisé s¢ informacionit” plotéson t¢ gjitha pikat vijuese:

1. Shfrytézon vetém standarde t¢ publikuara apo komerciale kriptografike, dhe

2. Eshté ndonjé nga vijueset:
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a. Pjesé perbérése e CPU-sé gé plotéson dispozitat e Sheénimit 3 né Kategoring 5 -
Pjesa 2;

b. Pjesé¢ pérbérése e njé sistemi operativ qé nuk specifikohet tek

5D002.; ose c. Kufizuar pér “OAM” t pajisjes.

5B2 Pajisje testimi, inspektimi e prodhimi

5B002 Pajisjet e testimit, inspektimit dhe “prodhimit” t& “sigurisé sé informacionit”, si vijon:

a. Pajisje vecanérisht t& projektuara pér “zhvillimin” apo “prodhimin” e pajisjeve t& specifikuara tek
5SA002 ose
5B002.b.;

b. Pajisje matése dizajnuara enkas pér té vlerésuar dhe vértetuar funksionet e “sigurisé sé
informacionit” t& pajisjeve t& specifikuara tek SA002 apo “softueré” t& specifikuara tek
5D002.a. ose SD002.c.

5C2 Materiale
Nuk ka.

5D2 Softueré
5D002 “softuer” si vijon:

a. “softuer” veganérisht t& projektuar apo modifikuar pér “zhvillim”, “prodhim” apo
“pérdorim” t& pajisjeve té specifikuara tek SA002 apo “softueré” t& specifikuar tek
5D002.c.;

b. “softuer” enkas Dizajnuar apo modifikuar pér t& pérkrahur “Teknologjing” e specifikuar tek
5E002;

c. “Softuerg” specifiké, si vijon:

1. “softueré” qé kané karakteristikat, apo kryejné apo simulojné funksionet e pajisjes, t&
specifikuara tek SA002;

2. “softuer” pér té certifikuar “softuerin” e specifikuar tek 5D002.c.1.

Shenim: 5D002.c. nuk kontrollon “softuerét” e kufizuar pér detyrat “O4AM” gé
implementojné implementojné vetém standardet e publikuara apo komerciale
kriptografike.

d. “Softuer” dizajnuar apo modifikuar pér t& mundésuar, me ané t& “aktivizimit kriptografik",
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qé njé send té arrijé apo kalojé nivelet e performancés sé kontrolluar pér funksionalitetin t&
specifikuar tek 5A002.a. q& pérndryshe nuk do t& mundésohe;.

5E2 Teknologjia
SE002 “Teknologjia” si vijon:

a. “Teknologjia” sipas Shénimit té& Pérgjithshém t& Teknologjisé pér “zhvillimin”,
“prodhimin” apo “pérdorimin” e pajisjeve té specifikuara tek S5A002, 5B002 apo
“softueré” t& specifikuar tek 5D002.a. apo SD002.c.

b. “Teknologjia” pér t&¢ mundésuar , me ané t& “aktivizimit kriptografik”, q& njé send t& arrijé
apo kalojé nivelet e performancés sé¢ kontrolluar pér funksionalitetin e specifikuar tek
5A002.a. g& pémdryshe nuk do t& mundésohe;.

Shenim: SE002 pérfshin té dhénat teknike té “sigurisé sé informacionit” qé vezultojné nga
procedurat e kryera pér té vierésuar apo pércaktuar implementimin e funksioneve,
vegorive apo teknikave té specifikuara tek Kategoria 5-Pjesa 2.

KATEGORIA 6 — SENSORWT DHE LASERWT
6A Sistemet, pajisjet dhe komponentét
6A001 Sistemet, pajisjet dhe komponentét akustiké, si vijon:

a. Sistemet, pajisjet si dhe komponentét akustiké detaré t& projektuar veganérisht pér to, si vijon:

1. Sistemet aktive (transmetuese apo transmetuese e pranuese), pajisjet si dhe komponenté
té projektuar veganérisht pér to, si vijon:

Shenim: 64001.a.1. nuk kontrollon pajisjet si vijon:

a. Sondat e thellésisé qé operojné vertikalisht nén aparat, duke mos pérfshiré funksionin
skenues qé tefkalon + 20 ©, si dhe t¢ kufizuara né matjen e thellésisé sé ujit, distancés sé
objekteve nénujore apo té varrosura, apo gjetjen e peshqve;

b. Pishtaré akustike, si vijon:
1. Pishtaré akustiké t¢ emergjencés;
2. Pingeré, veganérisht projektuar pér zhvendosje apo kthim tek njé pozité nénujore.
a. Pajisje akustike t& matjeve té shtratit detar, si vijon:

1. Surface vessel survey equipment designed for seabed topographic mapping and
me té& gjitha kéto né vijim:
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a. Dizajnuar pér t& béré matje né kénde gé tejkalojné 20 ° nga

vertikalja;

b. dizajnuar pér t& matur topografing e shtratit detar né thellési detare

qé tejkalojné 600 m;

c. 'rezolucion zérimi mé pak se 2; si dhe

d. 'Avancim” té saktésisé né thellési pérmes kompensimit pér t& gjitha vijuese:

1. Lévizja e sensorit akustik;

6A001 a. 1. a. 1. d. (vazhdim)

2. Pérhapja né ujé nga sensori deri tek shtrati detar dhe prapa;

3. Shpejtésia zanore né sensor;

Shénime teknike

1. 'Rezolucioni zanor” éshté gjerésia (né shkalle) e brezit t¢ matur pjesétuar pér
numrin maksimal té kumbimeve pér zoné matjeje.

2. 'Avancim” pérfshin aftésing peér té kompensuar me mjete té jashtme.

2. Pajisje matése nénujore & dizajnuara pér hartografi topografike té shtratit detar qé
kané ciléndo nga kéto vegori:

Shenim teknik:

Normimi i presionit té sensorit akustik pércakton normimin e thellésisé tek pajisiet e
specifikuara tek
64001.a.1.a.2.

a. Me t& gjitha kéto né vijim:

1. Dizajnuar apo modifikuar pér t& operuar né thellési qé tejkalojné 300 m; dhe

2. 'Norma e kumbimeve” mé e madhe se 3,800 m/s; ose
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Shenim
teknik:

'Novma e kumbimeve” éshté produkti i shpejtésisé maksimale (m/s) né té
cilén mund t& operojé sensori dhe numrit maksimal ¢ kumbimeve pér zoné
té matjes, duke supozuar mbulueshméring 100 %. Pér sistemet qé prodhojné
kumbime né dy drejtime (sonaré 3D), duhet pérdorur maksimumi i “normés
s¢ kumbimeve” né secilin drejtim

b. Pajisje matése, jo té specifikuara tek 6A001.a.1.a.2.a., me t& gjitha kéto né vijim:
1. Dizajnuar apo modifikuar pér t& operuar né thellési mbi 100 m;
2. Dizajnuar pér t& béré matjet né kénd mbi 20 ° nga vertikalja;
3. Q& kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Frekuencé operimi nén 350
kHz; ose

b. Dizajnuar pér t& nxjerré topografing e shtratit detar né njé spektér qé
kalon 200 m nga sensori akustik; si dhe

4. 'Avancimi” i saktésisé né thellési pérmes kompensimit t& t& gjitha kétyre:

a. Lévizshméria e sensorit akustik;

6A001 a. 1. a. 2. b. 4. (vazhdim)

b. Pérhapja né ujé nga sensori deri tek shtrati detar dhe prapa;

c. Shpejtésia zanore né sensor;

3. Sonari me skenim anésor (SSS) ose Sonari me Hapje Sintetike (SAS), dizajnuar
pér matje té shtratit detar, si dhe me t& gjitha kéto né vijim, dhe té dizajnuara
enkas pér transmetimin dhe pranimin e rendeve akustike pér to:

a. Dizajnuar apo modifikuar pér t& operuar né thellési gé kalon 500 m;

b. “Normé t& mbulimit t& zonés” mé t& madhe se 570 m2/s derisa operon né gamé
maksimale qé t& mund t& operojé me “rezolucion pérgjaté rrugés” prej mé pak
se 15 cm; sidhe

¢. “Rezolucion pérgjaté rrugés” prej mé pak se 15 cm,
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Shénime teknike

1. “Norma e mbulimit t¢ sipéfages” (m2/s) éshté dyfishi i produktit t& mbulueshmérisé sé
sonarit (m) dhe shpejtésisé maksimale (m/s) né t¢ cilén sensori mund té operojé né até
hapésire.

2. “Rezolucioni pérgjaté rrugés” (cm), vetém pér SSS, éshté produkti i gjerésisé sé rrezes
(shkalle) té azimutit (horizontal) dhe mbulueshmerisé sé sonarit (m) dhe 0,873.

3. “Rezolucioni pérgjaté rruges” (cm) éshte 75 pjesétuar pér gjerésiné e brezit té sinjalit

(kHz).

b. Sistemet apo rendet transmetuese dhe pranuese, té dizajnuara pér zbulimin apo
locimin e objektit, & kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Frekuencé transmetimi nén 10 kHz;

2. Nivel t& presionit zanor gé tejkalon 224 dB (referenca 1 uPa né 1 m) pér pajisje me
frekuencé operative né brezin nga 10 kHz deri 24 kHz, inkluzive,

3. Nivel & presionit zanor gé tejkalon 235 dB (referenca 1 pPané 1 m) pér pajisje me
frekuencé operative né brezin ndérmjet 24 kHz dhe 30 kHz,

4. Formimi 1 rrezeve prej mé pak se 1 © né cilindo bosht, si dhe qé ka frekuencé pune prej mé
pak se 100 kHz;

5. Dizajnuar pér t& punuar me spektér prezantimi jo-ambig gé tejkalon 5,120 m; ose

6. Dizajnuar pér t& pérballuar presionin gjaté operimit normal né thellési mbi 1 000
m si dhe gé ka dhénés apo konvertues me cilindo nga kéto:

a. Kompensim dinamik té presionit, ose

b. Pérfshin té tjera pérveg titanatit t& zirkonatit t& plumbit si element dhénés apo
shndérrues;
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6A001 a. 1. b. 6. (vazhdim)

c. Projektorét akustiké, duke pérfshiré dhénésit (transducer), qé& inkorporojné
elemente piezoelektrike, magnetostriktive, elektrostriktive, electrodinamike apo
hidraulike qé& funksionojné si té vetme apo né njé kombinim t& dizajnuar, si dhe
qé kané ciléndo nga kéto vegori:

Shenim _1: Statusi i kontrollit t& projektoréve akustike, pérfshivé dhenésit,
veganérisht projektuar pér pajisje té tieva jo té specifikuara tek 64001,
pércaktohet nga statusi i kontrollit té pajisjeve tjera.

Shenim 2: 64001.a.1.c. nuk kontrollon burimet elektronike gé drejtojne zérin
vetém vertikalisht, apo burimet mekanike (p.sh. armét me presion ajri
apo armét me trandje) apo kimike (p.sh. eksplozive).

Shenim 3: Elementet piezoelektrike t¢ specifikuara tek 64001.a.1.c. pérfshijné
vetém ato qé pérbéhen nga plumb-magnez-niobati/ plumb-titanati
(Pb(Mgl/3Nb2/3)03-PbTiO3, ose PMN-PT) kristalet e vetme gé
nxirven nga solucioni i ngurté apo plumb-indium-niobati / plumb-
magnez-niobati/plumb-titanati (Pb(Inl/2Nb1/2)03—
Pb(Mgl/3Nb2/3)03-PbTiO3, ose PIN-PMN-PT) kristale té vetme t¢
nxjerrva nga solucioni i nguité.

1. Operon né frekuenca nén 10 kHz si dhe q& kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Jo 1 dizajnuar pér operim té vazhdueshém né shkallé prej 100 % té ciklit t& punés,
si dhe gé kané nivel t& burimit né fushé té liré (SLRMS)' qé tejkalon (10log(f) +
169,77) dB (referenca 1 pPa né 1 m) ku f éshté frekuenca né Herc e normés sé
Pérgjigjes maksimale né tension transmetimi (T VR) nén 10kHz; ose

b. Jo i dizajnuar pér operim t& vazhdueshém né shkallé prej 100 % té ciklit
té pungs, si dhe qé kané nivel t& burimit t& fushés sé liré me rrezatim té
vazhdueshém (SLRMS)' né cikél t& punés 100 % qé tejkalon (10log(f) +
159,77) dB (referenca 1 pPané 1 m) ku f éshté frekuenca né Herc e
normés sé Pérgjigjes maksimale né tension transmetimi (T VR) nén
10kHz; ose

Shénim
teknik:

Niveli i burimit né fushé té liré (SLRMS)' definohet pérgjaté boshtit t¢
pérgigies maksimale si dhe né fushén e larget té projektorit akustik.
Mund t¢ nxirvet nga reagimi né tension transmetues me ané té kétij
ekuacioni: SLRMS = (TVR + 20log VRMS) dB (ref 1yPa né 1 m), ku
SLRMS éshté niveli burimor, TVR éshté reagimi né tension ¢
transmetimit dhe VRMS éshté tensioni shiytés i projektorit.

2. Nuk pérdoret
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3. Suprimimi i lobit anésor gé tejkalon 22 dB;

d. sisteme dhe pajisje akustike, t& dizajnuara pér té pércaktuar pozitén e lundrave
sipérfagésore dhe mjete nénujore si dhe qé kané té gjitha vijueset, si dhe
komponenté té projektuar vecanérisht pér to:

1. Spektér zbulimi gé kalon 1 000 m; dhe

2. Saktési pozicionimi prej mé pak se 10 m rms (rrénja katrore e medianit) kur
matet né gamé prej 1 000 m;

Shenim: 64001.a.1.d. perfshin:

6A001 a. 1. b. 6. d. Shenim (vazhdim)

a. Pajisjet qé pérdorin “procesim sinjali” koherent ndérmjet dy apo mé
shumé pishtaréve dhe njési hidrofoni gé bartet nga lundra
sipérfagésore apo mjeti nénujor;

b. Pajisie t¢ afta ¢ korrigjojné automatikisht gabimet e pérhapjes sé shpejtésisé
s¢ zérit pér kalkulimin e pikave.

e. Sonaré aktivé individualé, enkas dizajnuar apo modifikuar pér t& zbuluar, locuar
dhe klasifikuar automatikisht notarét apo zhytésit, me t& gjitha kéto né vijim, si
dhe t& dizajnuara enkas pér transmetimin dhe pranimin e rendeve akustike pér
to:

1. Spektér zbulimi gé kalon 530 m;

2. Saktési pozicionimi prej mé pak se 15 m rms (rrénja katrore e medianit) kur
matet né gamé prej 530 m; si dhe

3. Gjerési brezi t& sinjalit t& pulsit té transmetuar mbi 3 kHz;

N.B:. Pér sistemet e zbulimit té zhytéésve veganérisht té projektuar apo modifikuar pér
géllime ushtarake, shih Kontrollet e Mallrave Ushtarake.

Shenim: Pér 64001.a.1.e., ku zonat e zbulimit té shuméfishté specifikohen pér
ambiente 1¢ ndryshme, pérdoret gama mé e gjeré e zbulimit.

2. Sistemet pasive, pajisjet si dhe komponents té projektuar veganérisht pér to, si vijon:

a. Hidrofonat qé kané ciléndo nga kéto vegori:
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3. Pér géllime té MLS., madhési grimee éshté diametri mesatar né raport me peshén ose
véllimin. Pér mostrimin dhe pércaktimin e madhésisé sé grimcave do té pérdoren
standardet ndérkombétare ose ekuivalentét kombétar.

a. ‘Eksplozivét” dhe pérzierjet e tyre, sig vijon:

1.

9.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan ose 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-
oksid) (CAS97096-78-1),

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetraaminé-kobalt (IIT) perklorat)
(CAS117412-28-9),

. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroksan ose 5,7-diamino-4,6-

dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 117907-74-1);

CL-20 (HNIE apo Heksanitrohekzaazaisovurtizitan) (CAS 135285-90-4);
klatratet ¢ CL-20 (shih gjithashtu dhe ML8.g.3. dhe g.4. pér ‘prekursorét’ e tij);

CP (2-(5-cianotetrazolato) pentaamin-kobalt (IIT) perklorat) (CAS 70247-32-4);
DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilen, FOX7) (CAS 145250-81-3),

DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazing),

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazing- 1-oksid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobifenil ose dipikramid) (CAS

17215-44-0);

11. DNGU (DINGU ose dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);

12. Furazanet, sig vijon:

a. DAAOF (diaminoazoksiyfurazan),
b. DAAZF (diaminoazofurazan) (CAS78644-90-3);

13. HMX dhe derivatet (shih gjithashtu ML8.g.5. pér prekursorét e tij), si¢ vijon:

a. HMX (Ciklotetrametilenetetranitraming, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-
1,3,5,7-tetrazing, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciklooktan, oktogjen ose
oktogjene) (CAS 2691-41-0),

b. analoge difluoroaminate t&¢ HMX;

c. K-55(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3,
tetranitrosemigliklour ose HMX keto-biciklik) (CAS 130256-72-3),

14. HNAD (hekzaanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hekzanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. Imidazolet, si¢ vijon:
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Shenim: Statusi i kontrollit i hidrofonave veganérisht projektuar pér pajisje té tjera
pércaktohet nga statusi i kontrollit i pajisjeve tjera.

Shénim teknik:
Hidrofonat pérbéhen nga njé apo mé shumé elemente sensorike qé prodhojné njé

kanal té vetém té daljes akustike. Ato qé pérmbajné elemente t& shumta mund té
quhen si grup hidrofonash.

1. Pérfshijné elemente té vazhdueshme fleksibile sensorike;

2. Pérfshijné montime fleksibile t& elementeve sensorike diskrete ose me diametér
apo gjatési mé t& vogél sesa 20 mm dhe me separacion ndérmjet elementeve prej
mé pak se 20 mm;

3. Qé kané ciléndo nga kéto vegori sensorike:
a. Fije optike;

b. 'Filma polimeriké piezoelektriké” ndryshe nga polivinilidene-fluoride (PVDF) dhe ko-
polimerét e tyre { P(VDF-TrFE) and P(VDF-TFE)};

c. Kompozitet fleksibile piezoelektrike;

6A001 a. 2. a. 3. (vazhdim)

d. Plumb-magnez-niobat/plumb-titanat (i.e., Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTi03, or PMN-PT)
kristale piezoelektrike t& nxjerré nga solucioni i ngurté; ose

e. Plumb-indium-niobat/Plumb-magnez niobat/Plumb-titanate (i.e., Pb(Inl/2Nb1/2)O3—

Pb(Mgl/3
Nb2/3)03-PbTiO3, ose PIN-PMN-PT) kristale piezoelektrike t& nxjerré nga solucioni
i ngurté;

4. “Ndjeshméri hidrofonike” mé t& miré se — 180 dB né ¢farédo thellésie pa kompensim té
pérshpejtimit;

5. Dizajnuar pér t& operuar né thellési mé shumé se 35 m me kompensim pérshpejtimi; ose
6. Dizajnuar pér t& operuar né thellési mé shumé se 1 000 m;

Shenime teknike:

1. Elementet sensorike “Film polimer piezoelektrik” pérbéhen nga filmi i polarizuar
polimerik qé shtvihet mbi dhe ngjitet me njé kornizé apo bobineé.




image240.jpg
2. Elementet sensorike “kompozite fleksibile piezoelektrike” pérbehen nga partikulat
ose fijet keramike piezoelektrike t¢ kombinuara me gomé, polimer apo kompozit
epoksine izolator elektrik, transparente akustikisht, ku komponimi éshté pjesé
pérbérése e elementeve sensorike.

3. “NDjeshméria hidrofonike” definohet si wnjézetfishi i logaritmit me bazén 10 t&
raportit rms tension dalés prej 1 V vms referencé, kur sensori i hidrofonit pa
para-amplifikator, vendoset né njé fushé akustike me rrafsh valor, me presion rms
prej 1 WPa. Pér shembull, hidrofoni prej — 160 dB (referenca 1 V pér uPaj do té
kishte rendiment tensioni dalés prej 10-8 Vné até fushé, derisa njé me ndjeshméri
— 180 dB do té jepte vetém dalje prej 10-9 V. Késhtu, — 160 dB éshte mé miré sesa
— 180 dB.

b. Rende t& hidrofonave akustiké t& lidhur qé kané ciléndo nga kéto vegori:

Shénim teknik:

Rendet e hidrofonave pérbehen nga njé numér hidrofonash qé ofvojné kanale té shuméfishta
té daljes akustike.

1. Hapésiré ndérmjet grupeve té hidrofonave mé pak se 12,5 m, apo mundési
modifikimi pér t& pasur hapésira té tilla mé pak se 12,5 m;

2. Projektuar apo “té afta t& modifikohen” pér t& operuar né thellési mbi 35 m;

Shén
im
tekni
k

“Aftesi modifikimi” sipas pikave 64001.a.2.b.1. dhe 2 do t¢ thoté mundésia pér té
lejuar ndérrim té telave apo interkoneksioneve pér té ndryshuar hapésirata apo
thellesite e punés sé grupeve hidrofonike. Keéto mundési janeé: instalimet rezervé
qé kalojne 10 % té numrit 1 telave, blloge pérshtatése té hapésivave né grupe,
apo myjete t¢ kufizimit t¢ thellesisé sé brendshme qé mund té pérshtaten apo qé
kontrollojné me shumé se njé grup hidrofonash.

3. Sensoré drejtimi t& specifikuara tek 6A001.a.2.d.;
4. Tuba rendesh me pérforcim longitudinal;

5. Njé rend i montuar me mé pak se 40 mm né diametér,

6A001 a. 2. b. (vazhdim)

6. Nuk pérdoret;
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7. Karakteristika hidrofonash té specifikuara tek 6A001.a.2.a.; or
8. Sensoré hidro-akustiké me bazé akselerometri, té specifikuara tek 6A001.a.2.g.;

c. Pajisje procesimi, vecanérisht projektuar pér rende t& lidhura hidrofonash, me
“programim té gasur nga pérdoruesi, si dhe procesin e korrelacion té domenit t&
kohés apo frekuencés, duke pérfshiré analizén e spektrit, filtrimin digjital dhe
formimin e rrezeve me ané té Fast Fourier apo transformimeve apo proceseve tjera;

d. Sensorét e drejtimit me té gjitha kéto né vijim:
1. Saktési mé té miré sesa = 0,5 °; dhe

2. Dizajnuar pér t& operuar né thellési mbi 35 m, apo qé kané mjete t& pérshtatjes apo
t& heqjes s& matjes sé thellésisé, pér t& operuar né thellési mbi 35 m;

e. Rende hidrofonash né dysheme apo né porte, gé kané ciléndo nga kéto vegori:
1. Pérfshijné hidrofona t& specifikuara tek 6A001.a.2.a.;

2. Pérfshijné module sinjali multipleks t& grupeve té hidrofonave me té gjitha kéto
karakteristika né vijim:

a. Dizajnuar pér té operuar né thellési mbi 35 m apo qé kané mjete té pérshtatjes
apo t& heqjes sé matjes sé thellésisé, pér té operuar né thellési mbi 35 m; dhe

b. Mundési t& kémbimit operacional me module t& rendeve t& lidhura té
hidrofonave; ose

3. Pérfshijné sensoré hidro-akustiké me bazé akselerometri, té specifikuara tek 6A001.a.2.g.;

f. Pajisje procesimi, vecanérisht projektuar pér sisteme té kabllove né dysheme ose
porte, me “programim t& gasur nga pérdoruesi, si dhe procesin e korrelacion t&
domenit t& kohés apo frekuencés, duke pérfshiré analizén e spektrit, filtrimin digjital
dhe formimin e rrezeve me ané t& Fast Fourier apo transformimeve apo proceseve
tyera;

g. Sensoré hidro-akustiké me bazé akselerometri, me té gjitha kéto né vijim:
1. Pérbéhen nga tre akselerometra t& renditur né tri boshte té ndara;

2. Kané “ndjeshméri pérshpejtimi” t& pérgjithshme mé t& miré se 48 dB (referenca 1,000
mV rms pér 1 g);

3. Dizajnuar pér t& operuar né thellési mbi 35 metra; dhe
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4. Frekuencé puné nén 20 kHz.

6A001 a. 2. g (vazhdim) Shenim:
64001.a.2.g. nuk kontrollon sensorét e shpejtésisé
s¢é partikulave apo gjeofonave.

Shenime teknike:

1. Sensorét hidro-akustiké me bazeé né akselerometér njihen edhe si sensoré vektor.

2. 'Ndjeshméria ndaj pérshpejtimit definohet si njézetfishi i logaritmit me bazé 10 t¢
raportit t& tensionit dalés rms me 1 V rms reference, kur sensori hidro-akustik, pa
para-amplifikator, vendoset né fushé akustike té rrafshit me pérshpejtim rms prej
1g(ie, 981 m/s2).

Shenim: 64001.a.2. gjithashtu kontrollon pajisjet pranuese, pa marvé parasysh nése lidhet
me aplikimin normal me pajisjet e ndara aktive, si dhe komponenté té projektuar
veganérisht pér to.

b. Pajisje té regjistrimit sonar korrelacion-shpejtési dhe Doppler-shpejtési, Dizajnuar pér té
matur shpejtésing horizontale té bartésit t& pajisjeve né raport me shtratin e detit, si vijon:

1. Pajisje té regjistrimit sonar korrelacion-shpejtési qé kané ciléndo nga kéto vegori apo
karakteristika:

a. Dizajnuar pér t& operuar né distanca ndérmjet bartésit dhe shtratit detar mbi 500

m; ose

b. me saktési shpejtési mé t& miré se 1 % e shpejtésisé;

2. Pajisje té& regjistrimit sonar doppler-shpejtési me saktési shpejtésie mé té miré se 1 % té
shpejtésisé.

Shénim 1: 64001.b. nuk kontrollon sondat e thellésisé qé kufizohen né ndonjérén prej kétyre:
a. Matjet e thellésisé s¢ ujit;
b. Matja e distancés sé objekteve té zhytura apo varvosura;

ose
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¢. Gjetja e peshgve.

Shénim 2: 64001.b. nuk kontrollon pajisjet veganérisht t¢ projektuara peér instalim né lundra
sipérfagésore.

¢. Nuk pérdoret.

6A002 Sensoré optiké ose pajisje e komponenté pér to, si vijon:
N.B.: SHIH EDHE 64102.
a. Detektoré optiké si vijon:

1. Detektors t& gjendjes sé ngurtd “té kualifikuar pér hapésiré” si vijon:

Shenim: Per géllimet e 64002.a. 1., detektorét e gjendjes solide pérfshijné “rendet fokale ne
rrafsh".
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6A002 a. 1. (vazhdim)

Shénim teknik:

a. Detektoré t& gjendjes solide “té kualifikuar pér hapésiré” me & gjitha kéto né vijim:

1. Reagim kulminant né spektrin e gjerésisévalore mbi 10 nm por jo mbi 300 nm; dhe

2. Reagim mé pak se 0,1 % né raport me reagimin kulminant né gjatési valore mbi 400 nm;

b. Detektoré t& gjendjes solide “té kualifikuar pér hapésiré” me & gjitha kéto né vijim:

1. Reagim kulminant né spektrin e gjerésisé valore mbi 900 nm por jo mbi 1 200 nm; dhe

2. “Konstanté kohore” té reagimit prej 95 ns apo mé pak;

c. Detektoré té gjendjes solide “té kualifikuar pér hapésiré” qé kané reagim kulminant né
spektér gjatésie valore mbi 1 200 nm por jo mbi 30 000 nm;

d. Rende té rrafshit fokal “t& kualifikuar pér hapésiré” q& kané mé shumé se 2 048
elemente pér rend, si dhe kané reagim kulminant né spektrin e gjatésisé valore mbi
300 nm por jo mé shumé se 900 nm

. Tuba intensifikues t& imazhit, si dhe komponenté t& projektuar veganérisht pér to, si vijon:

Shenim: 64002.a.2. nuk kontrollon tubat fotomultiplikues jo-imazherik qé kané aparat
sensorik elektronesh né hapésiven vakum kufizuar vetém pér ndonjérén né vijim:

a. Anodé té vetme metalike; ose

b. Anodat metalike me hapésiré nga gendra né gendér

mé t¢ madhe se 500 pm.

“Multiplikimi i ngarkesés” éshté formé e amplifikimit t¢ imazhit elektronik dhe
definohet si gjenerimi i bartésit t& ngarkesave si rvezultat i njé procesi té rritjes sé
Jonizimit. Sensorét e “multiplikimit t¢ ngarkesés” mund té marvé formén e njé tubi té
intensifikimit ¢ imazhit, detektori té gjendjes sé ngurté, ose "vend i rrafshit fokal "

a. Tuba intensifikimi t& imazhit me t& gjitha kéto
né vijim:
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1. Reagim kulminant né spektér gjatésie valore qé kalon 400 nm por jo mbi 1 050 nm;
2. Amplifikimi 1 imazhit t& elektronit me ané té kétyre né vijim:

a. Rende té rrafshit fokal “t& kualifikuar pér hapésiré” qé kané mé shumé se 2 048

elemente pér rend, si dhe kané reagim kulminant né spektrin e gjatésisé valore
mbi 300 nm por jo mé shumé se 900 nm.

b. Mjete sensorike me elektrone me amplitudé pikselash pa tubim prej 500 um apo
mé pak, enkas dizajnuar apo modifikuar pér té¢ arritur “multiplikim t&
ngarkesés” ndryshe pa pllaké mikrokanaléshe; si dhe

3. Ciléndo nga fotokatodat vijuese:

6A002 a. 2. a. 3. (vazhdim)

a. Fotokatoda multialkaline (p.sh. S-20 dhe S-25) me ndjeshméri luminoze qé kalon 350
pnA/Im;

b. Fotokatoda GaAs ose GalnAs; ose

c. Fotokatodat tjera gjysmépérguese "komponim III/V" qé kané ndjeshméri radiante”
maksimale qé kalon 10 mA/W;

b. Tuba intensifikues imazhi me té gjitha kéto né vijim:

1. Reagim kulminant né spektér t& gjatésisé valore qé kalon 1 050 nm por qé nuk kalon 1
800 nm;

2. Amplifikim imazhi elektronesh qé pérdor ciléndo nga vijueset:

a. Pllaké mikrokanalesh me largési vrimash (hapésiré prej qendrés né qendér) prej 12 um
apo mé pak; ose

b. Mjete sensorike me elektrone me amplitudé pikselash pa tubim prej 500 um apo
mé pak, enkas dizajnuar apo modifikuar pér t& arritur “multiplikim té
ngarkesés” ndryshe pa pllaké mikrokanaléshe; dhe

3. Fotokatoda gjysmépérguese "té komponimit III/V " (p.sh. GaAs or GalnAs) dhe

fotokatoda me transferim elektronesh, me “ndjeshméri radiante” qé kalon 15
mA/W,

¢. Komponents t& dizajnuar enkas si vijon:
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1. Pllaké mikrokanalesh me largési vrimash (hapésiré prej qendrés né gendér) prej 12 pm
apo mé pak;

2. Mjete sensorike me elektrone me amplitudé pikselash pa tubim prej 500 um apo
mé pak, enkas dizajnuar apo modifikuar pér t& arritur “multiplikim té ngarkesés”
ndryshe pa pllaké mikrokanaléshe;

3. Fotokatoda gjysmépérguese "t& komponimit III/V " (p.sh. GaAs or GalnAs) dhe
fotokatoda me transferim elektronesh;

Shenim: 64002.a.2.¢.3. nuk kontrollon fotokatodat e kombinuara gjysmépér¢uese
té dizagnuara pér té arvitur “ndjeshméri vadiante” maksimale pér vijueset:

a. 10 mA/W apo mé pak né reagimin kulminant né spektrin e gjatésisé
valore qé kalon 400 nm porjo mbi 1 050 nm; ose

b. 15 mA/W apo mé pak né reagimin kulminant né spektrin e gjatésisé
valore qé kalon 1 050 nm por jo mbi 1 800 nm.

3. “Rende t& rrafshit fokal” jo té kualifikuara pér hapésiré, si vijon:

N.B.: “Rende t¢ rrafshit lokal” “mikrobolometer” jo t¢ kualifikuara pér hapésive, jané té
specifikuar vetém tek 64002.a.3.f-

6A002 a. 3. (vazhdim)

Shénim teknik:

Rendet detektor multi-element dydimensionalé pérmenden si “rende t¢ rrafshit lokal”;
Shenim 1: 64002.a.3. pérfshin rendet fotokonduktive dhe fotovoltaike.

Shenim 2: 64002.a.3. nuk kontrollon:

a. Qelité shumé-elementéshe (jo mbi 16 elemente) né kapsula qé pérdorin ose
sulfide t& plumbit ose selenideé té plumbit;

b. Detektorét piroelektrike qé perdorin ndonjé nga kéto
né vijim:

1. Sulfate triglicine dhe variantet;
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2. Titanat plumb-lantan-zirkon dhe variantet;

3. Tantalate litiumi;

4. Fluoride poliviniliden dhe variantet; ose

5. Stroncium-barium-niobate dhe variantet;

'Rendet e rrafshit lokal” enkas Dizajnuar apo modifikuar pér té arvitur
“multiplikim té ngarkesés” dhe kufizuar sipas projektimit pér té pasur
“ndjeshméri radiante” maksimale prej 10 mA/W apo mé pak pér gjatési
valore mbi 760 nm, me & gjitha kéto né vijim:

1. Q¢ perfshijné mekanizém té kufizimit t¢ reagimit projektuar pér & mos u hequr
apo modifikuar; si dhe

2. T¢ gjitha vijueset:

a. Mekanizmi kufizues i reagimit éshté pjesé pérbérése apo e kombinuar me
elementin detektor; ose

b. “rendi i rrafshit fokal” funksionon vetém me mekanizmin e kufizimit t&
reagimit té vendosur.

Shenim teknik:

Mekanizmi kufizues i reagimit éshté pjesé pérbérése e elementit detektor si dhe
éshté projektuar peér té mos u hequr apo modifikuar pa humbjen e funksionit t¢
detektorit.

Shénim teknik:

'Multiplikimi i ngarkesés” éshté formé e amplifikimit t¢ imazhit elektronik si dhe
definohet si prodhimi i bartésve té ngarkesés si rezultat i procesit té rrifjes sé jonizimit.
Sensorét e “multiplikimit té ngarkesés” mund té marrvin formén e wjé tubi ¢
intensifikimit t¢ imazhit, detektorit né gjendje solide, apo “rendi t¢ rrafshit fokal”.

a. “Rende té rrafshit fokal” jo té kualifikuara pér hapésiré,
me té gjitha kéto né vijim:

6A002 a. 3. a. (vazhdim)

1. Elemente Individuale me reagim kulminant brenda spektrit t& gjatésisé valore qé
kalon 900 nm por jo mbi 1 050 nm; dhe
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2. Ciléndo nga vijueset:

a. “Konstanté kohore” t& reagimit prej mé pak se 0,5 ns; ose

b. Enkas dizajnuar apo modifikuar pér té arritur “multiplikim t& ngarkesés” si dhe q& kané
“ndjeshméri radiante” maksimale qé kalon 10 mA/W;

b. “Rende t& rrafshit fokal” jo té kualifikuara pér hapésiré, me t& gjitha kéto né vijim:

1. Elemente Individuale me reagim kulminant brenda spektrit t& gjatésisé valore qé
kalon 1050 nm por jo mbi 1 200 nm; dhe

2. Ciléndo nga vijueset:
a. “Konstanté kohore” t& reagimit prej 95 ns apo mé pak; ose

b. Enkas dizajnuar apo modifikuar pér té arritur “multiplikim t& ngarkesés” si dhe q& kané
“ndjeshméri radiante” maksimale qé kalon 10 mA/W;

c. “rende té& rrafshit fokal” jo t& kualifikuar pér hapésiré, jo-linearé (2-dimensionalé) qé
kané elemente individuale me reagim kulminant né spektrin e gjatésisé valore qé
kalon 1 200 nm por jo mbi 30 000 nm;

N.B.: “Rendet e rrafshit fokal” jo té kualifikuar pér hapésiré “mikrobolometér” me
silikon apo bazé tjetér materiale jané té specifikuara vetém tek 64002.a.3.f

d. “Rende t& rrafshit fokal” lineare (1-dimensionale) jo té kualifikuara pér hapésiré me t& gjitha
kéto né vijim:

1. Elemente Individuale me reagim kulminant brenda spektrit t& gjatésisé valore qé
kalon 1 200 nm por jo mbi 3 000 nm; dhe

2. Cilado nga vijueset:

a. Raport t& dimensionit t& «drejtimit t& skenimit» t& elementit detektor me dimensionin e
«drejtimit t& skenimit t& térthorté» t& elementit detektor prej mé pak se 3,8; ose

b. Procesim sinjali né elementet detektorg;

Shenim: 64002.a.3.d. nuk kontrollon «rendet e rrafshit fokaly (nuk kalon 32

elemente) qé kané elemente detektor qé kufizohen vetem tek materiali
glermanium.
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BNNII (Oktahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);
DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0),

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);
NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazole);
e. PTIA (1-pikril-2,4,5-tinitroimidazol);

6 o

-

17. H (1-(2nitrotriazol)-2-dinitrometilen hidrazin);

18. NTO (ONTA ose 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9),
19. Polinitrokubane me mé tepér se katér grupe azoti;

20. PYX (2,6-Bis(pikrilamino)-3,5-dinitropiding) (CAS 38082-89-2),
21. RDX dhe derivatet e tij, sig vijon:

a. RDX (ciklotrimetilenetrinitraming, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-
1,3,5-triazing, 1,3,5-trinitro- 1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogjen ose
heksogjene) (CAS 121-82-4),

b. Keto-RDX (k-6 ose 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS
115029-35-1),

22. TAGN (triaminoguanidinénitrat) (CAS 4000-16-2),

23. ATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (shih gjithashtu ML8.g.7. pér
‘prekursorét’ e tij);

24. TEDDZ (3,3,7m7-tetrabis (difluoramin) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);
25. Tetrazolet, sig vijon:

a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);
b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitritetrazol),

26. Tetril (trinitrofenilmetilnitramin) (CAS 479-45-8),

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (shih
gjithashtu ML8.g.6. pér ‘prekursorét’ e tij);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetiding) (CAS 97645-24-4) (shih gjithashtu ML.8.g.2.
pér ‘prekursorét’ e tij);

29. TNGU (SORGUYL ose tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8tetranitro-piridazino [4,5-d]piridazing) (CAS 229176-04-9);
31. Triazinat, si¢ vijon:

a. DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triazing) (CAS 19899-80-0);
b. NNHT (2-nitromino-5-nitro-hekzahidro-1,3,5 triazin) (CAS 130400-13-4);
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6A002 a. 3. d. (vazhdim)

Shenim
teknik:

Per gellimet e pikés 64002.a.3.d, «drejtimi i skenimit té térthorté» definohet si
boshti paralel me rendin linear t¢ elementeve detektor dhe «dvejtimi i skenimity
definohet si boshti perpendikular me rendin linear t¢ elementeve detektor.

e. «Rende té rrafshit fokal» jo t& «kualifikuara pér hapésiré" lineare (1-dimensionale) qé
kané elemente individuale me reagim kulminant né gamé té gjatésisé valore qé kalon
3 000 nm por jo mbi 30 000 nm;

f. «Rende té rrafshit fokal» jo t& «kualifikuara pér hapésiré" jo-lineare (2-dimensionale)
infra t& kuge, t& bazuara né materiale «mikro-bolometér» qé kané elemente
individuale me reagim té pafiltruar né gamé gjatésie valore baraz me ose qé kalon 8
000 nm por jo mbi 14 000 nm;

Shenim
teknik:

Per gellimet e 64002.a.3.f., «mikrobolometriy definohet si detektor termik imazherie,
i cili si vezultat i ndryshimit té temperaturés né detektor, shkaktuar nga absorbimi i
rrezatimit infra té kug, pérdoret pér té gjeneruar ndonjé sinjal té pérdoshém.

g. «Rende té rrafshit fokal» jo té& «kualifikuara pér hapésiré" me té gjitha kéto né vijim:

1. Elemente individuale detektor me reagim kulminant né gamén e gjatésisé valore
qé kalon 400 nm por jo mbi 900 nm,

2. Enkas dizajnuar apo modifikuar pér t& arritur «shuméfishim té ngarkesés» si dhe
qé kané «ndjeshméri radiante» maksimale qé kalon 10 mA/W pér gjatési valore qé
kalojné 760 nm; si dhe

3. Mg shumé se 32
elemente;

b. "Sensoré imazheriké monospektralé» dhe «sensoré imazheriké multispektralé» té projektuar
pér aplikime té fotografimit né distancé, si dhe qé kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Fushé pamore instante (IFOV) prej mé pak se 200 prad (mikroradiang); ose

2. Specifikuar pér operim né gamé gjatésie valore qé kalon 400 nm por jo mbi 30 000 nm
si dhe qé kané t& gjitha vijueset;
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a. Ofrojné t& dhéna dalése imazherike né format

digjital; dhe

b. Q& kané ciléndo nga kéto vecori a

karakteristika:

1. "Kualifikuar pér hapésiré", ose

2. Projektuar pér operim né lartési ajri, qé kang gjéra tjera e jo detektoré silikoni, si
dhe gé kang IFOV prej mé pak se 2,5 mrad (milliradiang);

Shenim: 64002.b.1. nuk kontrollon «sensorét imazheriké monospektralés me veagim
kulminant né gamen e gjatésisé valove gé kalon 300 nm por jo mbi 900 nm si dhe gé
péfshijné vetem ndonjérén nga detektorét jo té kualifikuar pér hapésivé apo «rendet
e rrafsheve fokale» jo té «kualifikuar pér hapésivé»:

6A002 b. Shenim (vazhdim)

1. Mjetet e dyzuara me ngarkesé (CCD) jo t¢ projektuar apo modifikuar pér té arritur
«multiplikim té ngarkesésy; ose

2. Mjete Gjysmépércuese Komplementare me Okside Metali (CMOS) jo té
projektuara apo modifikuara pér t¢ arvitur «multiplikim té ngarkesésy.

c. Pajisje imazherike me «pamje direkte» qé pérmbajné ndonjérén nga
vijueset:

1. Tuba intensifikues té& imazhit t& specifikuara tek 6A002.a.2.a. ose
6A002.2.2.b.;

2. "Rendet me rrafshe fokale" t& specifikuara tek 6A002.a.3.; ose
3. Detektoré né gjendje solide t& specifikuara tek 6A002.a.1.;
Shénim teknik:
'"Pamja direktes i referohet pajisjeve imazherike qé paragesin njé pamje vizuale para njé
vézhguesi njerézor pa konvertuar imazhin né sinjal elektronik pér prezantim televiziv, si

dhe q¢ nuk mund té regjistrojné apo ruajné até imazh né ményré fotografike, elektronike
apo ndryshe.

Shenim: 64002.c. nuk kontrollon pajisjet si vijon, kur pérmbajné foto-katoda qé nuk jané
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Gads apo Galnds:

a. Sisteme industriale apo civile t¢ alarmimit té ndérhyrjes, kontrollit té trafikut apo
qarkullimit industrial, apo ato numéruese;

b. Pajisjet mjekésore;

¢. Pajisjet industriale gé pérdoren pér inspektim, sortim apo analizim 1 tipareve té
materialeve;

d. Detektoré zjarvi pér kaldaja industriale;

e. Pajisje veganérisht té projektuara pér géllime laboratorike.

d. Komponentét e mbéshtetjes sé posagme pér sensoré optiké,
sivijon:

1. Krio-ftohés té "Kualifikuar pér hapésiré";

2. Krio-ftohés jo t& «kualifikuar pér hapésiré» qé kané temperaturé té burimit t& ftohjes nén
218 K (- 55 °C), si vijon:

a. Té llojit me cikél t& mbyllur me normé t& specifikuar t& Kohés sé Ndérmjetme deri né Avari
(MTTF) ose kohés sé ndérmjetme ndérmjet avarive (MTBF), qé& kalon 2 500 oré;

b. Miniftohés Joule-Thomson (JT) me rregullim vetanak qé kané diametra kalibri (t&
jashtém) prej mé pak se 8 mm;

3. Fibra sensoriké optiké posagérisht t& fabrikuar brenda ndértimit apo strukturalisht, ose
modifikuar me ané t& mveshjes, pér té qené té ndjeshme ndaj rrezatimit akustik, termik,
inercial, elektromagnetik apo nuklear;

6A002 d. 3. (vazhdim) Shenim:
64002.d.3. nuk kontrollon fibrat sensorike optiké
veganerisht projektuar pér aplikimet e ndijimit me
shpime.
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. Nuk pérdoret.

6A003 Kamerat, sistemet apo pajisjet, apo edhe pjesét pér to, si vijon:

N.B.: SHIH EDHE 64203.

N.B.: Pér kamerat statike televizive dhe fotografike me bazé filmi enkas t¢ projektuar apo modifikuar
pér pérdorim nénujor, shih 84002.d 1. dhe 84002.e.

a. Kamera instrumentimi si dhe komponenté t& projektuar veganérisht pér to, si vijon:

Shenim: Kamerat e instrumentimit, té specifikuara tek 64003.a.3. devi 64003.a.5., me
struktura modulare duhen vierésuar sipas kapacitetit 1 tyre maksimal, me ané t&
pjeséve té montueshme qé jané né dispozicion sipas specifikacioneve té prodhuesit té
asaj kamere.

1. Kamera regjistruese kinematografike té shpejtésisé sé larté, qé pérdorin ¢farédo formati
té filmit nga 8 mm deri né 16 mm, inkluzive, né t& cilat filmi vazhdimisht avancohet
pérgjaté periudhés sé regjistrimit, si dhe q& jané né gjendje t& regjistrojné né frekuencé
vizuale qé kalon 13 150 kuadra/s,

Shénim: 64003.a.1. nuk kontrollon kamerat regjistruese kinematografike té projektuara pér
géllime civile.

2. Kamera mekanike t& shpejtésisé sé larté, né t& cilat filmi nuk léviz, me kapacitet té
regjistrimit né frekuenca qé kalojng 1 000 000 kuadra/s pér lartési té ploté t& kuadrit prej
35 mm, ose né frekuenca proporcionalisht mé té larta apo mé té uléta t& kuadrit, ose né
frekuenca proporcionalisht mé té uléta pér lartési mé t& médha t& kuadrit;

3. Kamera rrymuese apo kamera elektronike rrymyese, si vijon:

a. Kamera t& rrymés mekanike me shpejtési regjistrimi & kalon 10 mm/ps;

b. Kamera elektronike rrymuese me rezolucion kohor mé t& miré se 50 ns;

4. Kamera elektronike t& kuadrave me shpejtési qé kalon 1 000 000 kuadra/s;

5. Kamera elektronike me té gjitha kéto né vijim:

a. Shpejtési e mbylljes (shutter) elektronike (kapacitet porte) prej mé pak se 1 ps pér

kuadér t& ploté, si dhe

b. Afat i leximit q&¢ mundéson frekuencé vizuale prej mé shumé se 125 kuadra t& ploté
pér sekond;
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6. Pjesé montuese qé kané té gjitha kéto karakteristika:

a. Vecanérisht projektuar pér kamera instrumentale qé kané struktura modulare dhe gé
jané t& specifikuara tek 6A003.a.; si dhe

6A003 a. 6. (vazhdim)

b. Q& i mundésojné kétyre kamerave té arrijné karakteristikat e specifikuara tek 6A003.a.3.,
6A003.a.4., ose 6A003.a.5., sipas specifikacioneve té prodhuesit;

b. Kamera imazherike si vijon:

Shenim: 64003.b. nuk kontrollon kamerat video- apo televizive, veganérisht projektuar pér
transmetim televiziv.

1. Video-kamera qé pérmbajné sensoré té gjendjes solide, me reagim kulminant né gamé
gjatésie valore gé kalon 10 nm, por jo mbi 30 000 nm si dhe me t& gjitha kéto né vijim:

a. Q& kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Mé shumé se 4 x 106 "piksela aktivé" pér rende né gjendje solide pér kamerat monokrom
(bardhé e z1);

2. Mé shumé se 4 x 106 "piksela aktivé" pér rende né gjendje solide pér kamera me
ngyra, qé pérmbajné tri rende té gjendjes solide; ose

3. Mé shumé se 12 x 106 "piksela aktivé" pér kamera me ngjyra me rende té gjendjes
solide, qé pérmbajné njé rend té gjendjes solide; dhe

b. Q& kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Pasqyrat optike té specifikuara tek 6A004.a.;

2. Pajisje t& kontrollit optik té specifikuara tek 6A004.d.; ose

3. Kapacitet pér té marré shénim «té dhénat gjurmuese t& kamerés» té krijuara sé brendshmi;

Shénim teknik:

1. Per gellimet e kétij shénimi, video-kamerat digjitale duhen vierésuar sipas numrit
maksimal & «pikselave aktivéy qé pérdoven pér kapjen e kuadrove levizése.
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2. Pér gellimet e kétij shenimi, «té dhénat gjurmuese té kamerésy jané informatat e
domosdoshme pér té definuar orientimin e fushés pamore té kamerés né raport me
tokén. Kjo pérfshin: 1) kéndi horizontal qé fusha pamore e kamerés bén né raport me
drejtimin e fushés magnetike té tokés; si dhe 2) kéndi vertikal mes fushés pamore t&
kameres dhe horizontit té tokés.

2. Kamera skenuese dhe sisteme kamerash skenuese, me t& gjitha kéto né vijim:

a. Reagim kulminant né gamé gjatésie valore qé kalon 10 nm, por jo mbi 30 000 nm;

b. Rende lineare detektimi me mé& shumé se 8 192 elemente

pér rend; dhe

¢. Skenimi mekanik né njé drejtim;

6A003 b. 2. (vazhdim) Shenim:
64003.b.2. nuk kontrollon kamerat skenuese dhe
sistemet e kamerave skenuese, veganérisht projektuar
pér ndowjérén nga vijueset:
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a. Makinat fotokopjuese industriale apo civile;

b. Skenuesit e imazheve enkas projektuar pér aplikime civile, statike, té skenimit
né aférsi t¢ madhe (p.sh. viprodhim i imazheve apo shtypit né dokumente,
vepra arti apo fotografik); ose

¢. Pajisje mjekeésore.

3. Kamerat fotografike qé pérmbajné tuba t& intensifikimit t& imazheve té specifikuara tek
6A002.a.2.a. ose 6A002.a.2.b.;

4. Kamera fotografike qé pérmbajné «rende t& rrafsheve fokale» qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Pérmbajné «rende t8 rrafsheve fokale» t& specifikuara tek 6A002.a.3.a. deri tek 6A002.a.3.¢.;

b. Pérmbajné «rende t& rrafsheve fokale» té specifikuara tek

6A002.a.3.f; ose

c. Pérmbajné «rende t& rrafsheve fokale» t& specifikuara tek

6A002.a.3.g.;

Shenim_1: Kamera fotografike té specifikuarva tek 64003.b.4. pérfshijné «rende té
rrafsheve fokales té kombinuara me elektronike t¢ mjaftueshme té «pérpunimit
té sinjality pértej qarkut té integruar t¢ leximit, pér t¢ mundésuar minimalisht
produktin e sinjalit analog apo digjital, pasi té fumizohet energjia.

Shenim 2: 64003.b.4.a. nuk kontrollon kamerat fotografike qé pérmbajné «rende té
rrafsheve fokaley me 12 elemente apo mé pak, qé nuk pérdorin vonesé e
integrim brenda elementit, si dhe dizajnuar pér ndonjérén nga vijueset:

a. Sisteme industriale apo civile t¢ alarmimit té ndérhyrjes, kontrollit té trafikut apo
qarkullimit industrial, apo ato numéruese;

b. Pajisje industriale pér inspektim apo monitorim t& vrymave & ngrohjes né
objekte, pajisie apo procese industriale;

¢. Pajisjet industriale qé pérdoren pér inspektim, sortim apo analizim 1 tipareve té
materialeve;
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d. Pajisje enkas té projektuara pér géllime

laboratorike; ose

e. Pajisje mjekeésore.

Shénim 3: 64003.b.4.b. nuk kontrollon kamerat fotografike qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Frekuencé vizuale maksimale baraz me apo mé pak than 9 Hz;

b. Me té gjitha kéto né vijim:

6A003 b. 4. Shenim 3 b. (vazhdim)

1. Q¢ kane «fushe pamore instantey minimale horizontale apo vertikale
(IFOV) prej sé paku 10 mrad/pixel (milliradiané/piksel);

2. Pérmbagné lente té gjatésisé fokale fikse qé nuk éshté projektuar pér t'u hequr;

3. Nuk pérmbajné monitor me «pamje divekte», dhe

4. Q¢ kané cilendo nga kéto vegori:

a. Nuk kané mundési pér té marvé pamje t¢ dukshme ¢ fushés pamore t&
kapur, ose

b. Kamera éshté e projektuar pér njé aplikim té vetém dhe e projektuar pér t&
mos u modifikuar nga pérdoruesi; ose

¢. Kamera éshté enkas e projektuar pér instalim né myjete tokésore
udhétare civile dhe me ¢ gjitha kéto né vijim:

1. Vendosja dhe konfigurimi i kamerés brenda mjetit jané vetém pér té
ndihmuar vozitésin né operimin e sigurt ¢ mjetit;

2. Funksionon vetém kur instalohet né ciléndo nga vijueset:

a. Mjeti tokésor udhétar civil pér té cilin éshté projektuar dhe mjeti
peshon mé pak se 4,500 kg (bruto pesha e myetit); ose
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b. Funksion té dizajnuar enkas, té autorizuar té testimit té
mirémbajtjes; dhe

3. Permban njé mekanizém aktiv qé shtyn kamerén té mos funksionojé
kur higet nga mjeti pér t¢ cilin éshté krijuar.

Shenime teknike:

1. «Fusha pamore instante (IFOV)» e specifikuar tek 64003.b. 4. Shenim 3.b. éshte
shifra mé e ulét e IFOV-sé horizontale apo IFOV-sé vertikale.

'IFOV Horizontaley = fusha pamore horizontale (FOV) / numyi i elementeve
horizontale detektore

IFOV vertikale = fusha pamore vertikale (FOV) / numri i elementeve vertikale
detektore.

2. 'Pamja direktey tel 6A4003.b.4. Shénimi 3.b. i referohet njé kamere
Sfotografike qé operon né spektrin infra t¢ kug qé prezanton wjé imazh vizual
para njé vézhguesi njerézor me mikvo-ekrane afér syrit, qé pérmban ndonjé
mekanizém 1¢ sigurisé sé drités.

Shenim 4: 64003.b.4.c. nuk kontrollon kamerat fotografike qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Me t¢ gjitha kéto né vijim:

6A003 b. 4. Shenim 4 a. (vazhdim)

1. Ku kamera éshté enkas e projektuar pér instalim si komponent i integruar
né sisteme apo pajisje ¢ brendshme apo me funksion té lidhjes né mur,
kufizuar sipas projektimit pér njé aplikim té vetém, si vijon;

a. Monitorimi i procesit industrial, kontrolli i cilésisé apo analiza e vegorive té
materialeve,

b. Pajisje laboratorike vecanérisht projektuar pér hulumtime shkencore;
¢. Pajisje mjekesore;
d. Pajisje t¢ zbulimit té mashtrimit financiar; dhe

2. Funksionon vetém kur instalohet tek cilado nga vijueset:

a. Sistemi(et) apo pajisjet pér té cilat éshté planifikuar; ose
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b. Stabiliment i autorizuar, dizajnuar enkas, i mirémbajtjes; dhe

3. Perfshin njé mekanizém aktiv qé shtyn kamereén t& mos funksionojé kur
higet nga sistemi(et) apo pajisjet pér té cilat éshté krijuar;

b. Ku kamera éshté vecanérisht e projektuar pér instalim né mjete tokésore
civile t¢ udhétimit apo trajekte udhétarésh dhe veturash, si dhe me té gjitha
kéto né vijim:

1. Vendosja dhe konfigurimi i kamerés brenda myjetit apo trajektit &shté
vetém pér t¢ ndihmuar vozitésin apo operatorin né operimin e sigurt té
myjetit apo trajektit;

2. Funksionon vetém kur instalohet tek cilado nga vijueset:

a. Mjeti tokésor civil i udhétimit pér té cilin éshté krijuar; si dhe mjeti
peshon mé pak se 4,500 kg (pesha bruto e myetit);

b. Trajekti pér udhétaré apo pér vetura pér té cilin éshté krijuar dhe ka gjatési té
pérggithshme (LOA) 65 m apo mé shumé; ose

¢. Stabiliment i autorizuar, dizajnuar enkas, testues pér mirémbajtie; dhe

3. Perfshin mekanizmin aktiv qé shtyn kamerén té mos funksionojé kur higet
nga myjeti pér 1 cilin éshté krijuar;

¢. Kufizuar me projektim pér té pasur “ndjeshméri vadiante” maksimale prej

10 mA/W apo mé pak pér gjatési valore gé kalon 760 nm, me t¢ gjitha kéto
né vijim:

1. Perfshin mekanizém t¢ kufizimit té reagimit té projektuar pér té mos u hequr apo
modifikuar;

2. Pérfshin mekanizmin aktiv gé shiyn kamerén té mos funksionqjé kur higet
mekanizmi i kufizimit t¢ reagimit; dhe
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32. Triazolet, sig vijon:

a. 5-acido-2-nitrotriazol,

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazole dinitramid) (CAS 1614-
08-0);

¢. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazole]amin);

e. DBT(3,3 -dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. NTDNA (2-nitrotriazole 5-dinitramid) (CAS 75393-84-9),

h. NTDNT (1-N-(2-nitritriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazol),

j- TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1),

-

33. Eksplozivét & nuk jang paraqitur tjetérkund né ML8.a. dhe q& karakterizohen
me ciléndo nga sa vijon:

a. shpejtési detonimi mé t& madhe se 8,700m/s né dendési maksimale, ose
b. trysni detonimi mé t& madhe se 34 GPa (340 kbar),

34. Nuk &shté n& pérdorim q& nga viti 2013;

35. DNAN (24-dinitroanizol) (CAS 119-27-7);

36. TEX (4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazaisovurtzitan)

37. GUDN (dinitramidi i guaniluresg) FOX-12 (CAS 217464-38-5);

38. Tetrazinat, sig vijon:

a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazing);
b. LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazing-1,4-dioksidi);

39.  Léndét energjetike jonike me piké t& shkrirjes mes 343 K (70 °C) dhe 373 K
(100 °C) dhe me shpejtési t& detonimit mbi 6 800 m/s ose shtypje t&
detonimit mbi 18 GPa (180 kbar);

b. ‘Léndét djegése reaktive’, sig vijon:

1. Cdo ‘léndé djegése reaktive’ e ngurté me impuls specifik teorik (n& kushte
standarde) mé t&€ madh se:

a. 240 sckonda pér ‘léndét djegése reaktive’ jo metalike dhe t& pa
halogjenizuara;

b. 250 sckonda pér ‘léndét djegése reaktive’ jometalike t& halogjenizuara;
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6A003 b. 4. Shenim 4 c. (vazhdim)

3. Jo veganérisht té projektuar apo modifikuar pér pérdorim

nenujor: ose d. Me té gjitha kéto né vijim:

1. Nuk inkorporon “pamje direkte” apo monitor té imazhit elektronik;

2. Nuk ka mundési pér t¢ prodhuar njé pamje té dukshme té fushés sé zbuluar té
pamjes;

3. “Rendi i rrafshit fokal” funksionon vetém kur instalohet né kameré pér té cilen
éshté krijuar; dhe

4. “Rendi i rrafshit fokal” pérfshin njé mekanizém aktiv qé e shtyn té mos
Sfunksionajé fare mé kur higet nga kamera pér té cilen éshté krijuar

5. Kamera imazhi qé pérfshijné detektoré t& gjendjes sé ngurté té specifikuara tek 6A002.a.1.
6A004 Pajisje dhe pjesé optike, si vijon:
a. Pasqyrat (reflektorét) optiké si vijon:

Shenim teknik:

Per gelliemt e pikés 64004.a., Pragu i démit té shkaktuar nga laseri (LIDT) matet sipas 1SO
21254-
1:2011.

N.B.: Pér pasqyra optike veganérisht projektuar pér pajisie litografike, shih 3B001.

1. "Pasqyrat e deformueshme” qé kang hapje aktive optike mé té madhe se 10 mm si dhe
qé kané ciléndo nga kéto vegori, si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér to,

a. Q& kané té gjitha vijueset:
1. Frekuencé mekanike rezonuese prej 750 Hz apo mé shumé; dhe

2. M& shumé se 200 nxités (aktuator), ose
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b. Pragu 1 nxitjes s& démtimit nga laseri (LIDT) gé éshté cilido nga vijueset:

1. Mé imadh se 1 kW/ cm2 g8 pérdor “laser CW"; ose

2. Mé imadh se 2 I/ cm2 g& pérdor pulse 20 ns "laserike” né normé pérséritjeje 20 Hz;

2. Pasqyra monolitike né peshé t& vogél qé kané mesatarisht “densitet ekuivalent” prej mé
pak se 30 kg/m2 dhe masé totale gé kalon 10 kg,
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6A004 a. (vazhdim)

3. “Kompozite” t& lehta apo struktura pasqyruese t& sfungjerit q¢ kané “dendési ekuivalente”
mesatare prej mé pak 30 kg/m2 si dhe masé totale qé kalon 2 kg;

4. Pasqyrat veganérisht projektuar pér faza pasqyruese té drejtimit té rrezes té specifikuara tek

6A004.d.2.a. me rrafshim prej A/10 ose mé miré (A baraz me 633 nm) si dhe qé kané ciléndo nga
kéto vegori

a. Diametér apo gjatési té boshtit t& madh mé t& madh se apo baraz me

100 mm; ose b. Me t& gjitha kéto né vijim:

1. Diametér apo bosht major mé t& gjaté se 50 mm por mé pak se 100 mm; dhe
2. Pragu i nxitjes sé démtimit nga laseri (LIDT) q& &shté cilido nga vijueset:

a. Mé t& madh se 10 kW/em?2 qé pérdor “laser CW” ose

b. Mé t& madh se 20 J/em2 qé pérdor pulse “laseri” me pérséritje prej 20 Hz;

b. Komponenté optiké t& krijuara nga selenidi i zinkut (ZnSe) apo sulfidi i zinkut (ZnS) me

transmetim né spektér té gjatésisé valore qé kalon 3 000 nm por jo mbi 25 000 nm dhe g&
kané ciléndo nga kéto vegori:

1. kalon 100 cm3 né véllim; ose

2. Kalon 80 mm né diametér apo gjatési t& boshtit t& madh si dhe 20 mm né trashési (thellési);

¢. Komponentét “e kualifikuar né hapésiré” pér sisteme optike, si vijon:

1. Komponentét me peshé té vogél né mé pak se 20 % "dendési ekuialente” né krahasim
me zerimin solid t& t& nj&jtés hapje dhe trashési;

2. Substratet brut, substratet e pérpunuara me shiresim sipérfagésor (njé apo shumeé shtresa,

metalike apo dielektrike, pércuese, gjysmé-pér¢uese apo izoluese) apo gé kané filma
mbrojtés;

3. Segmentet apo montimet e pasqyrave dizajnuar pér t’u montuar né hapésiré né njé

sistem optik me njé hapje kolektuese ekuivalente apo mé e madhe se njé 1 m optik né
diametér;
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4. Komponentét e prodhuar nga materialet “kompozite” qé kané koeficient t& zgjerimit
termik linear baraz apo mé pak se 5 x 10-6 né ¢farédo drejtimi koordinate;

d. Pajisje t& kontrollit optik si vijon:

1. Pajisje té dizajnuara enkas pér té ruajtur figurén sipérfagésore apo orientimin e komponentéve
té "kualifikuar pér hapésiré” t& specifikuara tek 6A004.c.1. ose 6A004.c.3.;

2. Pajisjet e drejtimit, pércjelljes, stabilizimit dhe rezonimit si vijon

6A004 d. 2. (vazhdim)

a. Bartés t& pasqyrave t& drejtimit t& rrezes dizajnuar pér t& bartur pasqyra qé kang
diametér apo gjatési té boshtit té madh mé t& madhe se 50 mm si dhe me té gjitha
kéto né vijim, dhe dizajnuara enkas pér pajisjet e kontrollit elektronik pér ta:

1. Distancé maksimale kéndore prej + 26 mrad apo mé shumé;

2. Frekuencé rezonante mekanike prej 500 Hz apo mé shumé; si dhe

3. Saktési kéndore prej 10 prad (mikro-radiang) apo mé pak;

b. Pajisje t& pérputhjes sé rezonatorit me gjerési brezi baraz apo mé shumé se 100 Hz si
dhe saktési prej 10 urad apo mé pak;

3. Gimbale me t& gjitha kéto
né vijim:

a. rréshqitje anésore maksimale qé kalon 5 ©;

b. Gjerési brezi prej 100 Hz apo mé shumé;

c. Gabime t& pikés kéndore prej 200 prad (mikroradiang) apo mé pak; dhe

d. Qé kang ciléndo nga kéto
Vegori:

1. Q& kalon 0,15 m por jo mbi 1 m né diametér apo gjatési t& boshtit t& madh si dhe 1
afté té sigurojé pérshpejtim kéndor mbi 2 rad (radians)/s2; ose

2. Qé kalon 1 m ng diametér apo gjatési té boshtit t& madh si dhe i afté t& sigurojé
pérshpejtim kéndor mbi 0,5 rad (radians)/s2;
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4. Nuk pérdoret

e. “Elementet optike asferike” me té gjitha kéto né vijim:

1. Dimensioni mé 1 madh 1 hapjes optike mé i madh se 400 mm,

2. Vrazhdési sipérfageje prej mé pak se 1 nm (rms) pér gjatési mostrimi baraz apo mé té madh se
1 mm; and

3. Koeficient t& madhésisé absolute t& zgjerimit termik linear prej mé pak se 3 x 10-6/K at 25 °C.

Shenime teknike:

1. “Elementi optik asferik” éshté cilido element qé pérdoret né njé sistem optik, sipérfagja
apo sipérfaget imazherike té té cilit jane té dizajnuara pér té ikur nga forma e njé sfere
ideale.

2. Prodhuesve nuk iu kérkohet t¢ masin vrazhdésiné e sipérfaqes té shénuar tek 64004.¢.2.
pérveg nése elementi optik eshté prodhuar apo dizagnuar me qéllimin pér té arvitur apo
tejkaluar parametrin e kontrollit.

6A004 e. (vazhdim)

Shénim 64004.e. nuk kontrollon “elementet optike asferike” qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Dimensioni mé i madh i hapjes optike mé i vogél se 1 m si dhe raport mes gjatésisé
fokale dhe hapjes baraz apo mé i madh se 4,5:1;

b. Dimensioni mé i madh i hapjes optike baraz apo mé i madh se 1 m si dhe raport
mes gjatésisé fokale dhe hapjes baraz apo mé i madh se 7:1;

¢. Dizajnuar si elemente optike Fresnel, flyeye, shiritor, prizém apo difraktiv;

d. Fabrikuar nga gelqgi borosilikat me koeficient t¢ zgjerimit termik linear mé té madh se 2,5
x 106 /K at 25 °C; ose

e. Element optik réntgeni qé ka kapacitet té pasqyrés sé brendshme

(p.sh. pasqyré té llojit té tubit). N.B. pér “elemente optike asferike”

vecanérisht projektuar pér pajisje litografike, shih 3B001.
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6A005 "Laserét", pérveg atyre qé specifikohen tek 0B001.g.5. ose 0B0O1.h.6., komponentét dhe
pajisjet optike, si vijon:

N.B.: SHIH EDHE 64205.

Shenim 1: “laserét” pulsues pérfshijné ata qé operojné né valé té vazhdueshme (CW) me pulsim té
mbivendosur.

Shenim 2: “Laserét” Excimer, gjysmépéreues, kimike, CO, CO2, dhe “pulsues jopérsérités” jané té
specifikuar vetém tek 64005.d.

Shénim teknik:

'"Pulsues jopersérités” i referohet “laseréve” qé prodhojné ose njé puls té vetém
dales ose ata qé kané interval kohor ndérmjet pulseve qé kalon njé minuté.

Shenim 3: 64005 perfshin “laserét” fibra.

Shenim 4: statusi i kontrollit i "laseréve" qé perfshijné konvertimin e frekuencave (si ndérrimi
i gjatésisé valore) me ményra té fjera ndryshe nga wjé “laser” gé pompon njé
“laser” tjeter, pércaktohet duke aplikuar parametrat e kontrollit pér daljen e
“laserit” burimor dhe daljen optike té konvertuar né frekuence.

Shénim 5: 64005 nuk kontrollon "laseret" si vijon:

a. Rubin me energji dalése neén 20 J;

b. Azoti;

¢. Kriptoni.

6A005 (vazhdim)

s e

Tek 64005 “Efikasiteti i operimit nga muri” definohet si raporti i energjisé dalése t¢
“laserit” (apo “energjia dalése mesatare) me energjiné hyrése elektrike qé nevojitet pér
Sfunksionimin e “laserit”, duke pérfshive furnizimin/rregullimin e fugisé dhe kondicionimin
termik/kembyesit e ngrohjes.

a. “Laseré me valé t& vazhdueshme (CW) té paakordueshém” gé kané ciléndo nga kéto
vegori:
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1. Gjatési valore dalése mé t& vogél se 150 nm dhe energji dalése mbi 1 W,

2. Gjatési valore dalése prej 150 nm apo mé shumé por jo mbi 510 nm dhe energji dalése mbi 30
W

Shenim: 64005.a.2. nuk kontrollon “laserét” Argon qé kané energji dalése baraz apo mé pak
se S0 W.

3. Gjatési valore dalése mbi 510 nm por jo mbi 540 nm si dhe Cilado nga vijueset:

a. Dalje té vetme transverse dhe energji dalése mbi 50 W, ose

b. Dalje e shuméfishté transverse dhe energji dalése mbi 150

W,
4. Gjatési valore dalése mbi 540 nm por jo mbi 800 nm dhe energji dalése mbi 30 W,
5. Gjatési valore dalése mbi 800 nm por jo mbi 975 nm dhe Cilado nga vijueset:

a. Dalje té vetme transverse dhe energji dalése mbi 50 W, ose

b. Dalje e shuméfishté transverse dhe energji dalése mbi 80

W,
6. Gjatési valore dalése mbi 975 nm por jo mbi 1 150 nm dhe Cilado nga vijueset:

a. Dalje té vetme transverse dhe energji dalése mbi 200 W, or

b. Dalje e shuméfishté transverse dhe Cilado nga vijueset:

1. “Efikasitet 1 operimit nga muri” qé kalon 18 % dhe energji dalése mbi 500 W, ose

2. Energji dalése mbi 2 kW,
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Shenim 1: 64005.a.6.b. nuk kontrollon veprimin e shuméfishté transvers, “laserét”
industriale” me energji dalése qé kalon 2 kW dhe gé nuk kalon 6 kW me
masé totale mé t¢ madhe se 1 200 kg. Pér géllimet e kétij Shénimi, masa
totale perfshin té gjitha komponentét e nevojshém pér ¢ funksionuar
«laseriy, p.sh. veté laseri, furnizimi i energjisé, kémbyesi i ngrohjes, por
pérjashton optiken e jashtme pér kondicionimin dhe/ose bartjen e rrezes.

6A005 a. 6. b. (vazhdim)

Shenim 2: 64005.a.6.b. nuk kontrollon funksionin multi-transvers, «laserés
industrialé qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Energji dalése mbi 500 W por jo mbi 1 kW dhe me té gjitha kéto né vijim:
1. Produkti né parametér rrezeje (BPP) qé kalon 0,7 mmemrad; dhe
2. 'Ndritshmeria” qé nuk kalon 1024 W/(mmemrad)2;

b. Energji dalese mbi 1 kW por jo mbi 1.6 kW si dhe qé kané si dhe gé kané
BPP ¢ kalon 1,25 mmemrad

¢. Energji dalése mbi 1,6 kW por jo mbi 2,5 kW si dhe gé kané BPP qé kalon
1,7 mmemrad;

d. Energji dalése mbi 2,5 kW porjo mbi 3,3 kW si dhe qé kané BPP qé kalon
2,5 mmemrad;

e. Energji dalése mbi 3,3 kW por jo mbi 4 kW si dhe gé kané BPF qé kalon
3,5 mmemrad;

- Energji dalése mbi 4 kW por jo mbi 5 kW si dhe qé kané BPP qé kalon
5 mmemrad;

& Energji dalése mbi 5 kW por jo mbi 6 kW si dhe qé kané BPP qé kalon
7.2 mmemrad;

h. Energji dalese mbi 6 kW por jo mbi 8 kW si dhe qé kané BPP gé kalon
12 mmemrad; ose

i. Energji dalése mbi 8 kW por jo mbi 10 kW si dhe qé kané BPP qé kalon
24 mmemrad.

Shénim teknik:

Per gellimet e pikes 64005.a.6.b. Shenimi 2.a., 'ndritshméria” definohet si
energjia dalése e “laserit” e pjesétuar pér Produktin e Paramelrit té Rrezes né
katror (BPP), pra (energjia dalése)/BPP2.
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7. Gjatésia valore dalése gé kalon 1 150 nm por jo mbi 1 555 nm si dhe té kétyre
vijuese:

a. Funksioni mono-transvers dhe Energji dalése mbi 50 W, or

b. Funksioni multi-transvers dhe Energji dalése mbi 80 W, or

8. Gjatési valore dalése & kalon 1 555 nm dhe Energji dalése mbi 1 W

b. “Laseré pulsues” t& “paakordueshém” qé kané ciléndo nga kéto vecori:

1. Gjatési valore dalése mé pak se 150 nm dhe Cilado nga vijueset:

6A005 b. 1. (vazhdim)

a. Energji dalése qé kalon 50 mJ pér puls dhe “fuqi piku” g& kalon 1 W; or

b. "Fuqi mesatare dalése” qé kalon 1 W,

2. Gjatési valore dalése prej 150 nm apo mé shumé por jo mbi 510 nm dhe Cilado nga vijueset:

a. Energji dalése qé kalon 1,5 J pér puls dhe "fuqi piku" q& kalon 30 W,

or b. "Fuqi mesatare dalése" gé kalon 30 W,

Shenim: 64005.b.2.b. nuk kontrollon laserét Argon qé kané "energji mesatarve dalése" baraz
me apo mé pak se 50 W.

3. Gjatési valore dalése qé kalon 510 nm por jo mbi 540 nm dhe Cilado nga
vijueset:

a. Funksioni mono-transvers dalés dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 1,5 J pér puls dhe "fuqi piku" gé kalon 50 W; ose

2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 50 W, ose

b. Funksioni multi-transvers dalés dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 1,5 J pér puls and "fuqi piku" gé kalon 150 W; ose

2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 150 W,
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4. Gjatési valore dalése qé kalon 540 nm por jo mbi 800 nm dhe Cilado nga
vijueset:

a. "Kohézgjatje pulsi” prej mé pak se 1 ps dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 0,005 J pér puls dhe "fuqi piku" qé kalon 5 GW; ose

2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 20 W, ose

b. "Kohézgjatje pulsi” baraz me ose qé kalon 1 ps dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 1,5 J pér puls and "fuqi piku" gé kalon 30 W; ose

2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 30 W,

5. Gjatési valore dalése qé kalon 800 nm por jo mbi 975 nm dhe Cilado nga vijueset:

a. "Kohézgjatje pulsi” mé pak se 1 ps dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése q& kalon 0,005 J pér puls dhe "fuqi piku" qé kalon 5 GW; ose

6A005 b. 5. a. (vazhdim)

2. Funksioni mono-transvers dalés dhe "energji mesatare dalése" qé kalon 20 W,

b. "Kohézgjatje pulsi" baraz me ose qé kalon 1 ps dhe qé nuk kalon 1 s dhe Cilado nga
vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 0,5 J pér puls dhe "fuqi piku" gé kalon 50 W;

2. Funksioni mono-transvers dalés dhe "energji mesatare dalése" qé kalon 20 W, ose

3. Funksioni multi-transvers dalés dhe "energji mesatare dalése" qé kalon

50 W, ose c. "Kohézgjatje pulsi” qé kalon 1 ps dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 2 J pér puls dhe "fuqi piku" qé kalon 50 W,

2. Funksioni mono-transvers dalés dhe "energji mesatare dalése" qé kalon 50 W, ose
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c. 250 sekonda pér ‘1éndét djegése reaktive’ metalike;
Nuk pérdoret q& nga viti 2013;

‘Léndét djegése reaktive’ q& kang forcé konstante mé t& madhe se 1,200 kJ/kg;
‘Léndét djegése reaktive’ q& mund t& mbajné njé shkallg t& qéndrueshme lincare
djegicje mé t& larté se 38mmy/s né kushte standarde (ndérsa maten né formén e

njé tufe t& inhibuar teke) né trysni 68.9 MPa (68.9 bar) dhe 294K (21C);

‘Léndét djegése reaktive’ t& modifikuar me bazg dyshe elastomeri me koeficient
hapje né trysni maksimale mé t&€ madhe se 5% ng 233K (-40C);

Cdo “1éndé djegése reaktive’ q& pérmban substancat e paraqitura né ML8.a.;
‘Léndét djegése reaktive’ q& nuk jang pércaktuar né Listén ¢ Artikujve me

Pérdorim t& Dyfishts t& BE-s¢, e q& jané t& formuluara posagérisht pér pérdorim
ushtarak;

‘Léndét piroteknike’, karburantet dhe substancat € ngjashme me to, si dhe pérzierjet
e tyre, sig vijon:

1.

karburantet e fluturakeve t& formuluara posagérisht pér qéllime ushtarake;

Shénim  Karburantet e fluturakeve té pércaktuar né MLS8.c.1. jané produkte
finale, jo komponenté té tyre.

Alanet (hibride alumini) (CAS 7784-21-6);,

Karborane; dekaborane (CAS 17702-41-9); pentaborane (CAS 19624-22-7 dhe
18433-84-6) dhe derivatet e tyre;

Hidrazina dhe derivatet ¢ saja, si¢ vijon (shih gjithashtu dhe ML8.d. dhe d.9. pér
derivatet e oksidueshme t& hidrazings),

a. hidrazina (CAS 302-01-2) n& pérqendrime 70% ose mé tepér;

b. monometil hidrazina (CAS 60-34-4);

c. dimetil hidrazina simetrike (CAS 540-73-8);

d.  dimetil hidrazina josimetrike (CAS 57-14-7);

Shénim  MLS8.c.4.a. nuk zbatohet pér ‘pérzierjet’ e hidrazinés té formuluara
posagérisht pér kontrollin e korrozionit.

Karburantet metalike, pérzierjet ¢ karburanteve ose pérzierjet e ‘léndéve djegése
reaktive’ né formé grimcash qofté sferike, t& atomizuara, t& shtresézuara ose t&
grira t& prodhuara nga materiale q& kané n& pérbérje 99% ose mé tepér
ndonjérin nga sa vijon:

a.  Metalet dhe pérzierjet ¢ tyre, sig vijon:

1. Berilium (CAS 7440-41-7) me madhési grimcash mé t& vogla se 60 um;
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3. Funksioni multi-transvers dalés dhe "energji mesatare dalése" gé kalon 80 W;

6. Gjatési valore dalése qé kalon 975 nm por jo mbi 1,150 nm si dhe Cilado nga
vijueset:

a. "Kohézgjatje pulsi” prej mé pak se 1 ps, si dhe ciléndo nga kéto vijueset:
1."fuqi piku" dalése qé kalon 2 GW pér puls;
2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 10 W, ose
3. Energji dalése qé kalon 0,002 J pér puls;
b. "Kohézgjatje pulsi" baraz me ose qé kalon 1 ps dhe mé pak se 1 ns si dhe cilado nga vijueset:
1. "fuqi piku" dalése qé kalon 5 GW pér puls;
2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 10 W, or
3. Energji dalése qé kalon 0,1 T pér puls;
c. "Kohézgjatje pulsi” baraz me ose qé kalon 1 ns por jo mbi 1 ps, si dhe cilado nga vijueset:
1. Funksioni mono-transvers dalés dhe Cilado nga vijueset:

a. "Fugi piku" gé kalon 100
MW;

6A005 b. 6. c. 1. (vazhdim)

b. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 20 W, kufizuar me projektim tek njé frekuencé
maksimale pérséritése pulsuese me mé pak se or baraz me 1 kHz;

c. 'Efikasitet t& operimit nga muri” qé kalon 12 %, "energji mesatare dalése" q&
kalon 100 W si dhe aftési té funksionimit né frekuencé t& pérséritjes sé pulsit
mé t& madhe se 1kHz;

d. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 150 W dhe aftési té funksionimit né frekuencé
té pérséritjes sé pulsit mé t& madhe se 1 kHz; ose

e. Energji dalése qé& kalon 2 J pér puls; ose
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2. Funksioni multi-transvers dalés dhe cilado nga vijueset:

a. "Fugi piku" gé kalon 400 MW,

b. 'Efikasitet t& operimit nga muri” qé kalon 18 %, "energji mesatare dalése" gé kalon 500
W

c. "Fugi mesatare dalése" qé kalon 2 kW ose
d. Energji dalése qé kalon 4 J pér puls; ose
d. "Kohézgjatje pulsi" qé kalon 1 ps dhe cilido nga vijueset:
1. Funksioni mono-transvers dalés dhe Cilado nga vijueset:

a. "Fugi piku” gé kalon 500 kW

b. 'Efikasitet t& operimit nga muri” qé kalon 12 %, "energji mesatare dalése" qé kalon 100
W, ose

¢. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 150 W, ose

2. Funksioni multi-transvers dalés dhe Cilado nga vijueset:

a. "Fugi piku" gé kalon 1 MW,

b. 'Efikasitet t& operimit nga muri” gé kalon 18 %, "energji mesatare dalése" qé kalon 500
W, or

c. "Fugi mesatare dalése" qé kalon 2 kW;

7. Gjatési valore dalése qé kalon 1 150 nm por jo mbi 1 555 nm, si dhe Cilado nga vijueset:

a. "Kohézgjatje pulsi” qé nuk kalon 1 s si dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 0,5 J pér puls dhe "fuqi piku" gé kalon 50 W;

6A005 b. 7. a. (vazhdim)
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2. Funksioni mono-transvers dalés dhe "energji mesatare dalése" qé kalon 20 W, ose
3. Funksioni multi-transvers dalés dhe "energji mesatare dalése" qé kalon
50 W, ose b. "Kohézgjatje pulsi” qé kalon 1 s dhe Cilado nga vijueset:
1. Energji dalése qé& kalon 2 J pér puls dhe "fuqi piku" qé kalon 50 W,
2. Funksioni mono-transvers dalés and "energji mesatare dalése" qé kalon 50 W, ose
3. Funksioni multi-transvers dalés dhe "energji mesatare dalése" qé kalon 80 W, ose
8. Gjatési valore dalése qé kalon 1 555 nm si dhe Cilado nga vijueset:
a. Energji dalése qé kalon 100 mJ pér puls dhe "fuqi piku" qé kalon 1 W; ose
b. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 1 W,
c. “Laserét” e “akordueshém” qé kané ciléndo nga kéto vegori:
1. Gjatési valore dalése mé pak se 600 nm dhe Cilado nga vijueset:
a. Energji dalése qé kalon 50 mJ pér puls dhe "fuqi piku" gé kalon 1 W,
ose b. Energji dalése mesatare apo CW mbi 1 W,

Shenim: 64005.c. 1. nuk kontrollon laserét me ngjyre apo laseré té tievé té léngshém, qé
kané produkt dalés multimodal si dhe gjatési valore prej 150 nm apo mé shumé
porjombi 600 nm si dhe t¢ gyitha kéto:

1. Energji dalése mé pak se 1,5 J pér puls ose "fugi piku" mé pak se 20 W; dhe
2. Energji dalese mesatare ose CW mé pak se 20 W.
2. Gjatési valore dalése prej 600 nm apo mé shumé por jo mbi 1 400 nm, dhe Cilado nga vijueset:
a. Energji dalése qé kalon 1 J pér puls dhe "fuqi piku" gé kalon 20 W; ose
b. Energji dalése mesatare ose CW mbi 20 W, ose

3. Gjatési valore dalése qé kalon 1 400 nm dhe Cilado nga vijueset:
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6A005 (vazhdim)

a. Energji dalése qé kalon 50 mJ pér puls dhe "fuqi piku" qé kalon 1 W, ose

b. Energji dalése mesatare ose CW mbi 1 W;

d. “Laser&” t& tjeré, jo té specifikuar tek 6A005.a., 6A005.b. ose 6A005.c. sivijon:

1. “Laser&” gjysmépérgues si vijon:

Shenim 1: 64005.d. 1. pérfshin “laserét” gjysmépérues qé kané konektoré t¢ daljes optike
(p.sh. bishtalec i fijeve optike).

Shenim 2: statusi i kontrollit t& “laseréve” gjysmépércues veganérisht projektuar pér
pajisje tjera pércaktohet nga statusi i kontrollit i pajisjeve té tjera.

a. “Laser&” gjysmépércues individualé né funksionin mono-transvers gé kané ciléndo nga kéto
vegori:

1. Gjatési valore baraz me apo mé pak se 1 510 nm si dhe energji dalése mesatare apo CW,
qé kalon
1.5W; ose

2. Gjatési valore mé t& madhe se 1 510 nm si dhe energji dalése mesatare apo CW, gé kalon
500 mW,

b. “Laserg” gjysmépérgues individualé né funksionin multi-transvers qé kané ciléndo nga kéto
vegori:

1. Gjatési valore prej mé pak se 1 400 nm dhe and energji dalése mesatare ose CW, qé kalon
15 W,

2. Gjatési valore baraz me ose mé e madhe se ose mé e madhe se 1 400 nm dhe mé pak se 1
900 nm dhe energji dalése mesatare apo CW, qé kalon 2,5 W ose

3. Gjatési valore baraz me ose mé e madhe se 1 900 nm dhe energji dalése mesatare ose CW,
qé kalon
1W,

c. “Shirita” “laseriké” individualé gjysmépércues gjysmépérgues "laser" 'bars', qé kané ciléndo

nga kéto vegori:

1. Gjatési valore prej mé pak se 1 400 nm dhe energji dalése mesatare ose CW, gé kalon 100
W
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2. Gjatési valore baraz me ose mé e madhe se 1 400 nm dhe mé pak se 1 900 nm si dhe
energji dalése mesatare apo CW, qé kalon 25 W, ose

3. Gjatési valore baraz me ose mé e madhe se 1 900 nm dhe energji dalése mesatare ose CW,
qé kalon
10W,

d. “Rende t& stivosura” t& “laseréve” gjysmépérgues (rende dydimensionale) gé kané ciléndo
nga kéto vegori:

1. Gjatési valore prej mé pak se 1 400 nm dhe qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Energji dalése totale mesatare apo CW prej mé pak se 3 kW si dhe gé kang
“densitet fuqie” dalése mesatare apo CW mé t& madhe se 500 W/em?2,

b. Fuqi totale mesatare apo CW baraz me ose qé kalon 3 kW por mé pak se ose baraz me
5 kW, sidhe q& kané “densitet fugie” dalése mesatare apo CW mé té
madhe se 350 W/cm?2;

c. Fuqi dalése totale mesatare ose CW mbi 5 kW

6A005 d. 1. d. 1. (vazhdim)

d. “Densitet fugie” kulminante pulsuese qé kalon 2 500 W/em2; ose

e. Fuqi totale dalése mesatare koherente né hapésiré ose CW totale mé e madhe se 150 W,

2. Gjatési valore mé e madhe se ose baraz me 1 400 nm por mé pak se 1 900 nm, dhe
qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. Energji totale dalése mesatare ose CW mé pak se 250 W dhe “densitet fugie”
dalése mesatare ose CW mé t& madh se 150 W/cm2;

b. Energji totale dalése mesatare ose CW baraz me ose qé kalon 250 W por mé pak se ose
baraz me
500 W, si dhe gé ka “densitet fugie” dalése mesatare ose CW mé t& madhe se 50
W/em?2;

c. Energji dalése totale mesatare ose CW mbi 500 W,

d. “Densitet fugie” kulminant pulsues qé kalon 500 W/em2; ose

e. Fuqi totale dalése mesatare koherente né hapésiré ose CW totale mé e madhe se 15 W
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3. Gjatési valore mé e madhe se ose baraz me 1 900 nm, dhe qé kang
ciléndo nga kéto vegori:

a. “densitet fugie” dalés mesatar ose CW mé i madh se 50 W/em2;
b. Energji dalése mesatare ose CW mé e madhe se 10 W; ose

c. Fuqi totale dalése mesatare koherente né hapésiré ose CW totale mé e madhe se 1,5 W,
ose

4. Sé paku njé “shirit” “laserésh” té specifikuar tek 6A005.d.1.c.;

Shéenim teknik:

Per gelimet e 64005.d.1.d, 'densiteti i fugise” do té thoté fugia totale dalése e
“laserit” pjesétuar pér sipérfagen e emitimit t& “rendit té stivosur”.

. “Rende t& stivosura” “laseri” gjysmépérgues, pérveg atyre qé specifikohen tek

6A005.d.1.d., me t& gjitha kéto né vijim:

1. Enkas Dizajnuar apo modifikuar pér t'u kombinuar me “rende t& tjera té stivosura” pér t&
krijuar njé “rend mé t& madh té stivosur”; si dhe

2. Lidhjet e integruara, t& zakonshme pér elektronikén dhe pér ftohjen;

Shénim 1: “Rendet e stivosura” formuar duke kombinuar “rende” té laseréve
givsmepéreues specifikuar si tek 64005.d.1.e., qé nukjané té dizajnuar pér t'u kombinuar
mé tutje apo modifikuar, kané specifikuar tek 64005.d.1.d

Shenim 2: “Rendet e stivosura, formuar duke kombinuar “rende” té laseréve
giysmeépéreues specifikuar si tek 64005.d.1.e., qé jané té projektuara pér t'u kombinuar
apo modifikuar mé tutje, jané specifikuar tek 64005.d.1.e.

6A005 d. 1. e. 2. (vazhdim)

Shenim 3: 64005.d.1.e. nuk kontrollon montimet modulare té “shiritave”
individualé dizajnuar pér t'u fabrikuar né rende lineare té stivosura.

Shénime teknike:

L.

“Laserét” gjysmépérques quhen zakonisht dioda “laseri”.

. “Shiriti” (quajtur edhe “shirit” “laserik” gjysmépérgues, “shivit” diodash “laseri”

apo “shivit” diodash) pérbéhet nga disa “laseré” gjysmépércues né njé rend
njédimensional.
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3. “Rendi i stivosur” pévbéhet nga disa “shirita” qé formojné rende dydimensionale té
“laseréve” gjysmépércues.

2. Laseré karbon monoksid (CO) gé kané ciléndo nga kéto
Vegori:

a. Energji dalése qé kalon 2 J pér puls dhe "fuqi piku" qé kalon 5 kW, ose
b. Energji dalése mesatare ose CW mbi 5 kW,

3. “Laser&” karbon dioksidi (CO2) gé kané ciléndo
nga kéto vegori:

a. Energji dalése CW mbi 15 kW,

b. Dalje pulsuese me “koh&zgjatje pulsi” qé kalon 10 us dhe Cilado nga vijueset:
1. "Fuqi mesatare dalése" gé kalon 10 kW, ose
2. "Fuqi piku" g& kalon 100 kW; ose

c. Dalje pulsuese me “kohézgjatje pulsi” baraz me apo mé pak than 10 ps dhe Cilado nga
vijueset:

1. Energji pulsi gé kalon 5 J pér puls; ose
2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 2,5 kW,
4. “laserét” Excimer qé kané ciléndo nga kéto vegori:
a. Gjatési valore dalése qé nuk kalon 150 nm dhe Cilado nga vijueset:
1. Energji dalése qé& kalon 50 mJ pér puls; ose

2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 1 W;

6A005 d. 4. (vazhdim)
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b. Gjatési valore dalése gé kalon 150 nm por jo mbi 190 nm dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 1,5 T pér puls; ose

2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 120 W,

¢. Gjatési valore dalése gé kalon 190 nm por jo mbi 360 nm dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 10 J pér puls; ose

2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 500 W ose

d. Gjatési valore dalése qé kalon 360 nm dhe Cilado nga vijueset:

1. Energji dalése qé kalon 1,5 T pér puls; ose

2. "Fuqi mesatare dalése" qé kalon 30 W,

N.B.: Pér “laseré” excimer vecanérisht projektuar pér pajisje litografike, shih 3B00I.

5. "Laseré kimiké" si vijon:

a. “laser&” hidrogjen

fluoridé (HF),

b. “laseré” Deuterium

Fluoride (DF);

c. "Laseré transferi” si vijon:

1. “laseré” oksigjen-jod (O2-I);

2. “laser” Deuterium Fluorid-karbon dioksid (DF-CO2);

6. “Laser&” jorepetitivé pulsues qelqi Nd: qé kané ciléndo nga kéto vegori:

a. "Kohézgjatje pulsi” qé nuk kalon 1 ps dhe energji dalése qé kalon 50 J

pér puls; ose b. "Kohézgjatje pulsi” qé kalon 1 ps dhe energji dalése qé

kalon 100 J pér puls;
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Shenim: 'Pulsues jorepetitiv” i veferohet “laseréve” qé prodhojné ose njé puls té vetém
dalés ose qé kané interval kohor ndérmjet pulseve qé kalon njé minuté.

e. Komponents si vijon:

1. Pasqyra t& ftohura ose me “ftohje aktive” ose ftohje me tuba;

6A005 e. 1. (vazhdim) Shénim teknik:

'Ftohja aktive” éshté tekniké e ftohjes pér komponenté optiké qé shfivtézojné rrjedha léngjesh
brenda nén-sipéifages (nominalisht mé pak se 1 mm nén sipérfagen optike) sé komponentit
optik pér té hequr nxehtésiné nga optika.

2. Pasqyrat optike ose transmetuese apo komponentét pjesérisht transmetuese optike apo
elektro-optike,, pérve¢ kombinuesve t& fibrave t& téholluara, si dhe grilat dielektrike

shuméshtresore (MLD), vecanérisht projektuar pér pérdorim me “laserét” e
specifikuara;

Shénim: Kombinuesit e fijeve dhe MLD-t& jané t& specifikuara tek 6A005.¢.3.
3. Komponentét e laseréve me fije si vijon:

a. Kombinuesit me fije t& téholluara prej multifunksionale deri né multifunksionale me
siguresa, me t& gjitha kéto né vijim:

1. Humbje e insertimit mé e miré (mé pak) se ose baraz me 0,3 dB t& ruajtur né
energji dalése totale t& normuar mesatare ose CW (pérjashto energjiné dalése t&
transmetuar pérmes bérthamés sé funksionit t& vetém nése ka té tillé) qé kalon 1
000 W; dhe

2. Numri i fijeve hyrése baraz me ose mé i madh se 3;

b. Kombinuesit me fije té téholluara prej multifunksionale deri né multifunksionale me siguresa
me té gjitha kéto né vijim:

1. Humbje e insertimit mé e miré (mé pak) se 0,5 dB t& ruajtur né energji dalése
totale t& normuar mesatare ose CW mbi 4 600 W,

2. Numri i fijeve hyrése baraz me ose mé i madh se 3; dhe

3. Q& kané ciléndo nga kéto vegori:
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a. Produkt 1 parametrit té rrezes (BPP) matur né dalje & nuk kalon 1,5 mm mrad
pér njé numér fijesh hyrése mé té vogél se ose baraz me 5, ose

b. BPP matur né dalje gé nuk kalon 2,5 mm mrad pér njé numér fijesh hyrése mé
té madh se 5;

¢. MLD-té me t& gjitha kéto né vijim:

1. Projektuar pér kombinim spektral apo koherent té rrezeve prej S apo mé shumé
lasera fibrash; dhe

2. Prag té démtimit t& shkaktuar nga laseri CW (LIDT) mé t& lart8 ose

baraz me 10 kW/cm?2.
f. Pajisje optike si vijon:

N.B.: Pér elemente optike me hapje t¢ pérbashkét, kapacitet t¢ funksionimit né aplikacione “Laser
me Fugi Super-t¢ larte” ("SHPL"), shih Kontrollet e Mallrave Ushtarake.

6A005 f. (vazhdim)

1. Pajisje matése (fazore) e frontit valor dinamik, me kapacitet t& regjsitrimit t& sé paku 50
pozitave né njé front rrezesh dhe Cilado nga vijueset:

a. Frekuencé vizuale baraz me apo mé shumé se 100 Hz si dhe diskriminim faze prej sé
paku 5 % té gjatésisé valore té rrezes; ose

b. Frekuencé vizuale baraz me apo mé shumé se 1 000 Hz si dhe diskriminim faze prej
sé paku 20 % té gjatésisé valore té rrezes;

2. Pajisje diagnostike “laser” me kapacitet t& matjes sé gabimeve t& rrezes kéndore " SHPL"
baraz me apo mé pak se 10 prad;

3. Pajisje optike dhe komponenté, enkas projektuar pér sistem SPL me rende fazore, pér
kombinim t& rrezes koherente deri né njé saktési prej A/10 né gjatési valore té dizajnuar,
ose 0,1 pm, cilado gé &shté mé e vogél;

4. Teleskopa projektues veganérisht projektuar pér pérdorim me sistemet "SHPL";

g. “Pajisje zbuluese akustike laser” me t& gjitha kéto né vijim:
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2. Hekur ng formé pluhuri (CAS 7439-89-6) me madhési grimcash 3um ose
mé t& vogla i prodhuar nga reduktimi i oksidit t& hekurit me hidrogjen;

b. Pérzierjet q& pérmbajné ndonjérin nga sa vijon:

1. Zirkon (CAS 7440-67-7), magnez (CAS 7439-95-4) ose aliazhe t& kétyre
elementéve me madhési grimce mé t& vogél se 60 um; ose

2. Karburante nga bori (CAS 7440-42-8) ose karbidi i borit (CAS 12069-32-
8) karburantet me 85% pastérti ose mé té larté dhe me madhési grimece mé
& vogél se 60 um;

Shénim I MLS8.c.5. zbatohet pér eksplozivé dhe karburante, pavarésisht nése
metalet ose aliazhet jané té inkapsuluara né alumin, magnez, zirkon
ose berilium.

Shénim 2 MLS.C.5.b. zbatohet vetém pér karburantet metalike né formé
grimcash kur kéto pérzihen me substanca té tiera pér té formuluar
njé pérzierje pér qéllime ushtarake sikurse suspenzionet e léndéve
djegése reaktive té léngshme, léndét djegése reaktive t& ngurta ose
pérzierjet piroteknike.

Shénim 3 ML8.c.5..b.2 nuk zbatohet pér borin dhe karbidin e borit té pasuruar
me bor-10 (20% ose mé tepér pérmbajtje totale té bor -10).

6. Materialet ushtarake q& pérmbajné tretésira trashése pér karburantet
hidrokarbure t& formuluara posagérisht pér tu pérdorur né flakéhedhése ose né
municione me ndezje sikurse stearatet (p.sh oktal (CAS 637-12-7)) ose
palmitatet ¢ metaleve;

7. Perkloratet, kloratet dhe kromatet si kompozite me metal t& pluhurizuar ose me
komponenté t& tjeré karburantesh me energji t& larts;

8. Pluhur alumini sferik ose sferoidal (CAS 7429-90-5) me grimca t& madhésisé
60 um ose mé & vogel, i prodhuar me material me pérbérje alumini prej 99%
ose mé tepér;

9. Subhidrid titani (TiHn) me ckuivalent stekiometrik prej n = 0.65-1.68.

10. Karburante t& 1éngéta me dendési t& larté energjic qé nuk jané pércaktuar né
ML3.c.1., si¢ vijon:

a. Karburantet ¢ pérziera q& inkorporojné si karburante t& 1éngéta ashtu edhe
karburante t& ngurta (p.sh. suspension bori) me dendési energjic pér masé
prej 40 MJ/kg ose mé t& madhe;

b. Karburantet dhe aditivét tjeré me dendési t& larté energjie (p.sh. kubani,
tretjet jonike, JP-7, JP-10) dhe me dendési energjie pér véllim prej 37,5 GJ a
ma t& madhe pér metér kub, t& matur né 293 K (20 °C) dhe njé shtypje
atmosferike (101,325 kPa),

Shénim  MLS8.c.10.b.nuk zbatohet pér JP-4, JP-8, karburantet e pérpunuara me
prejardhje fosile t& rafinuara ose biokarburantet, ose karburantet pér
motoré té certifikuar pér pérdorim né aviacion civil.
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6A006

1. Fuqi dalése laserike CW baraz me or gé kalon 20 mW,

2. Stabilitet frekuence laserike baraz me ose mé miré (mé pak) se 10 MHz;

3. Gjatési valore laseri baraz me ose gé kalon 1 000 nm por jo mbi 2 000 nm;

4. Rezolucion té sistemit optik mé t& miré (mé pak) se 1 nm; dhe

5. Raport i sinjalit optik me zhurmén baraz me ose gé kalon 103.

Shénim teknik:

'Pajisje zbuluese akustike laseri” nganjéheré quhet edhe “Lasermikrofon” ose Mikrofon Zbulues
me Rrjedhé Partikulash.

"Magnetometrat", "gradiometra magnetiké", "gradiometra magnetiké instrinsiké", sensoré
nénujoré té fushave elektrike, “sisteme kompensuese”, si dhe komponenté té projektuar
veganérisht pér to, si vijon:

N.B.: SHIH EDHE 74103.d.

Shenim: 64006 nuk kontrollon instrumente veganérisht projektuar pér aplikime né peshkatari

apo matje biomagnetike pér diagnostifikim mjekésor.

a. "Magnetometrat” dhe nén-sistemet si vijon:

1. "Magnetometra" qé pérdorin “Teknologji” “superpérguese” (SQUID) si dhe qé kang ciléndo
nga kéto vegori:

6A006 a. 1. (vazhdim)

a. Sistemet SQUID dizajnuar pér operim stacionar, pa nén-sisteme t& dizajnuara enkas
pér pér t& zvogéluar zhurmén gjaté 1évizjes, si dhe qé kané “ndjeshméri baraz me ose
mé té ulét (mé té& miré) sesa 50 {T (rms) pér rrénjé katrore t& Hz né njé frekuencé prej
1 Hz; ose

b. Sistemet SQUID qé kané “ndjeshméri” t& magnetometrit né lévizje mé t& ulét (mé té
miré) sesa 20 pT (rms) pér rrénjé katrore t& Hz né njé frekuencé prej 1 Hz si dhe t&
dizajnuara enkas pér t& zvogéluar zhurmén gjaté lévizjes;

2. "Magnetometrat" gé pérdorin teknologji me pompim optik apo precesion nuklear
(proton/Overhauser) qé ka ndjeshméri mé t& ulét (mé t& miré) sesa 20 pT (rms) pér rrénjé katrore
té Hz né njé frekuencé prej 1 Hz,
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3. "Magnetometrat" gé pérdorin “telnologji” fluxgate me “ndjeshméri” baraz me apo mé t& ulét
(mé t& mirg) sesa 10 pT (rms) pér rrénjé katrore t& Hz né njé frekuencé prej 1 Hz;

4. “Magnetometrat” me kabllo induktive qé kané “ndjeshméri” mé t& ulét (mé t& miré) sesa cilado
nga vijueset:

a. 0,05 nT (rms) pér rrénjé katrore t& Hz né frekuenca prej mé pak se 1 Hz,

b. 1 x 10-3 nT (rms) pér rrénjé katrore t& Hz né frekuenca prej 1 Hz apo mé shumé por
jombi 10 Hz; ose

c. 1 x10-4 nT (rms) pér rrénjé katrore t& Hz né frekuenca qé kalojng 10 Hz;

5. “Magnetometra” me fije optike & kané “ndjeshméri” mé té ulét (mé té miré) sesa 1 nT (rms)
pér rrénjé katrore té Hz;

b. Sensoré nénujoré té fushés elektrike qé kané “ndjeshméri” mé té ulét (mé t& miré) sesa 8
nanovolt pér metér pér rrénjé katrore té Hz kur maten né 1 Hz;

¢. "Gradiometra magnetiké" si vijon:
1. "Gradiometra magnetiké” qé pérdorin disa “magnetometra” t& specifikuar tek 6A006.a.;

2. "Gradiometra magnetiké intrinsiké” me fije optike qé kané ndjeshméri magnetike t& fushés mé
té ulét (mé t& miré) sesa 0,3 nT/m rms pér rrénjé katrore Hz;

3. "Gradiometra magnetiké intrinsiké", q& pérdorin “Teknologji” tjetér e jo “teknologji”
fijesh optike, qé kané ndjeshméri t& fushés magnetike mé t& ulét (mé t& mirg) sesa 0,015
nT/m rms pér rrénjé katrore t&é Hz;

d. "Sistemet kompensuese” pér sensorét magnetiké apo nénujoré té fushés elektrike qé
rezultojné me njé performancé baraz me ose mé t& miré sesa parametrat e specifikuar tek
6A006.a., 6A006.b. ose 6A006.¢c.;

e. Pranuesit nénujoré elektromagnetiké qé pérfshijné sensorét e fushés magnetike té
specifikuar tek 6A006.a. ose sensorét nénujoré té fushés elektrike té specifikuar tek
6A006.b.

Shénim teknik:

Per gellimet e pikés 64006, ndjeshméria (niveli i zhurmés) éshté rrénja katrore mediane e
nivelit t¢ poshtem té zhurmés té kufizuar nga pajisia, gé éshté sinjali mé i poshtém qé mund té
matet.
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6A007 Matés graviteti (gravimetra) dhe gradiometra graviteti, si vijon:

6A008

N.B.: SHIH EDHE 64107.

a. Matés graviteti projektuar apo modifikuar pér pérdorim tokésor dhe qé kané saktési statike prej mé
pak se (mé t& miré se) 10 uGal,

Shenim: 64007.a. nuk kontrollon matésit tokésoré té gravitetit té elementit kuarc (Worden).
b. Gravimetra t& dizajnuar pér platforma mobile dhe me t& gjitha kéto né vijim:
1. Saktési statike prej mé pak (mé t& miré) sesa 0,7 mGal;, dhe

2. Saktési né shérbim (funksion) prej mé pak (mé miré) sesa 0,7 mGal qé ka “regjistrim té
funksionit t& kohés deri né getdsim” prej mé pak se 2 minuta nén secilin kombinim té
kompensimeve pércjellése korrigjuese dhe influencave né lévizje,

Shénim teknil:
Per gellimet e pikes 64007.b., «regjistrimi i kohés deri né stabilizims (gjithashtu quajtur si koha e

reagimit té gravimetrit) éshté koha gjaté té cilés efektet ¢rregulluese t¢ pérshpejtimeve t¢ nxitura
nga platforma (zhurma té frekuences sé larte) zvogelohen.

c¢. Gradiometra t& gravitetit.

Sistemet, pajisjet dhe montimet radarike, qé kang ciléndo nga kéto vegori, si dhe komponenté
té projektuar vecanérisht pér to:

N.B.: SHIH EDHE 64108.
Shénim: 64008 nuk kontrollon:
— Radar vézhgues sekondar (SSR);
— Radar automobilistik civil;:
— Ekranet apo monitorét e pérdorur pér kontrollim té trafikut ajror (ATC);

— Radar meteorologjik (moti);

— Pajisje radarike precize t¢ afrimit (PAR) qé jané konform standardeve ICAO dhe ¢
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pérdorin rende lineare elektronikisht t¢ drejtueshme (1-dimensionale) apo antena
pasive mekanikisht té pozicionuara.

a. Funksionimi né frekuenca nga 40 GHz deri né 230 GHz dhe g kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Energji dalése mesatare mbi 100 mW, ose

2. Saktési locimi prej 1 m apo mé pak (mé miré) né gamé dhe 0,2 shkallé apo mé pak (mé miré) né
azimut;

6A008 (vazhdim)

b. Gjerési brezi té akordueshme qé kalon + 6,25 % té «frekuencés funksionale qendrorey;

Shenim teknik:

«frekuenca funksionale e gendrésy éshté baraz me gjysmén e shumés sé frekuencés mé té
larte plus frekuenca mé e ulét e specifikuar e punés.

c¢. Kapacitet funksionimi t& njékohshém né mé shumé se dy frekuenca bartési;

d. Kapacitet funksionimi né funksion radarik me hapje sintetike (SAR), hapje inverse
sintetike (ISAR), apo funksion radarik ajror anésor (SLAR);

e. Q& pérfshin antena né rende elektronikisht té drejtueshme;

f. Kapacitet t& gjetjes sé shénjestrave jo-bashképunuese né lartési;

g. Veganérisht projektuar pér operim né ajér (montuar né baloné apo fluturake) dhe q& kang
«procesim sinjali» Doppler pér zbulimin e shénjestrave lévizése;

h. Q& pérdor procesim té sinjaleve radarike dhe gé pérdor ciléndo nga vijueset:

1. Teknika t& «spektrit t& zgjeruar radarik»; ose

2. «Teknika t& agjilitetit t& frekuencave radarikey;

1. Q& ofrojné funksionim tokésor me «spektér instrumental» maksimal qé kalon 185 km;

Shenim: 64008.i. nuk kontrollon:

a. Radarét vézhgues té zonave t¢ peshkimit;
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b. Pajisje tokésore radarike ve¢anérisht projektuar pér kontroll t¢ trafikut ajror né lévizje
dhe g¢ kané té gjitha vijueset:

1. «Spekter instrumentaly maksimal prej 500 km apo mé pak;

2. Konfiguruar ashtu qé t¢ dhénat e shénjestrés radarike té mund té transmetohen
vetém né njé drejtim nga lokacioni i radarit tek njé apo mé shumé gendra
civile té kontrollit ajror;

3. Nuk pérmban mundési pér kontrollim nga largésia té normés sé zbulimit té radarit nga
gendra e trafikut ajror né levizje; si dhe

4. Te instaluara né bazé pérmanente;
¢. Radarét percjelles té motit né balona.

J. Pajisje qé jané «laser» radar apo ppajisje me zbulim dhe matje t& drités (LIDAR) si dhe gé kané
ciléndo nga kéto vegori:
6A008 j. (vazhdim)
1. "Kualifikuar pér hapésirg";

2. Pérdorin teknika koherente heterodine apo homodine si dhe gé kané rezolucion kéndor
prej mé pak (mé t& miré) se 20 prad (mikroradiang); ose

3. Projektuar pér t& kryer matje litorale batimetrike né ajér né standardin e Rendit 1 a
(Botimi 5, shkurt 2008) té Organizatés Hidrografike Ndérkombétare pér matje
hidrografike apo mé miré, si dhe qé pérdorin njé apo mé shumé laseré me gjatési valore
qé kalon 400 nm por jo mbi 600 nm;

Shenim 1: Pajisjet LIDAR veganérisht projektuar pér matjet e tilla specifikohen vetém tek
64008.3.

Shenim 2: 64008.j. nuk kontrollon pajisiet LIDAR ve¢anérisht projektuar pér vézhgime
meteorologjike.

Sheénim 3: Parametrat né Standardin e Rendit 1a (botimi 5, shkurt 2008) té IHO-sé pérmblidhen si
né vijim:

— Saktési horizontale (nivel besueshmérie 95%) =5 m + 5 % thellesi.

— Saktési thellesie pér thellési t¢ veduktuar (nivel besueshmérie 95 %)

22
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=FE dab dbadpb b, shere:

a=0,5m = gabimi i konstantes s¢ thellésise, pra shuma e t¢ gjitha gabimeve t¢
konstantes sé thellésisé

b = 0,013 = faktori i gabimit & varur nga thellésia

b*d = gabimi i varir nga thellésia, pra shuma e té gjitha gabimet e varura nga
thellésia

d = thellésia

— Zbulimi i ve¢orive = format kubike > 2 m né thellési deri né 40 m;10 % t¢ thellésive
pertej 40 m.

k. Q& kané nén-sisteme t& «procesimit t& sinjality qé pérdorin «kompresion pulsi» si dhe qé kang
ciléndo nga kéto vegori:

1. Normé té «kompresionit t& pulsit» qé kalon 150; ose
2. Gjerési t& kompresuar pulsi prej mé pak se 200 ns; ose

Shenim: 64008.k.2. nuk kontrollon «radarét detaréy dydimensionalé apo radarét e
«shérbimit té trafikut té lundraves, me té gjitha kéto né vijim;

a. Normé té «kompresionit té pulsity qé nuk kalon 150;
b. Gyeresi t¢ pulsit t¢ kompresuar mé té madhe se 30 ns;
c. Antena té vetme dhe rrotulluese mekanikisht té skenueshme;

d. Fugi kulminante dalése gé nuk kalon 250 W; dhe
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6A008 k. 2. Shenim (vazhdim)

6A102

e. Pa kapacitet té «kércimit té frekuencaves.

1. Q& kané nén-sisteme t&é pérpunimit té té& dhénave dhe gé kané ciléndo nga kéto vegori:

1. «Pércjellje automatike t& shénjestrés», né ¢farédo rrotullimi té antenés, pozicioni 1
parashikuar 1 shénjestrés pértej kohés sé kalimit té radhés té rrezes sé antenés; ose

Shenim: 64008.1.1. nuk kontrollon kapacitetin e alarmimit té konfliktit né sistemet e kontrollit

té trafikut ajror (ATC), apo «radarét detarés.

2. Nuk pérdoret;

3. Nuk pérdoret;

4. Konfiguruar pér té ofruar superpozicionimin dhe korrelacionin, apo fuzionimin e té
dhénave té shénjestrés brenda gjashté sekondash nga dy apo mé shumé sensoré radariké
«gjeografikisht t& shpérndaré» pér té pérmirésuar performancén agregate pértej asaj té
sensoréve individualé si¢ specifikohet tek 6A008.f. ose 6A008.1.

N.B. SHIH EDHE KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE.

Shenim: 64008.1.4. nuk kontrollon sistemet, pajisjet dhe montimet qé pérdoren pér «shérbimet

e trafikut té lundrave .

Shéni
me
teknik
e

1. Pér géllimet e 64008, «radari detars éshté detar gé pérdoret pér t& naviguar sigurt né det,
rrugé ujore brenda shtetit apo myedise afér bregut.

2. Per géllimet e 64008, «shérbimet e trafikut t¢ lundraves éshté shérbim i monitorimit dhe
kontrollimit té trafikut t¢ lundrave ngjashém me kontrollin e trafikut ajror pér fluturake.

«Detektoré» t& pérforcuar me rrezatim, pérveg atyre qé specifikohen tek 6A002, veganérisht
té projektuar apo modifikuar pér mbrojtje nga efektet nukleare (p.sh. pulse elektromagnetike
(EMP), réntgen, efekte t& kombinuara shpérthimi dhe termike) si dhe t& pérdorshém pér
«raketay, projektuar apo normuar pér t& duruar nivele rrezatimi gé arrijné apo kalojné dozé
totale t& rrrezatimit prej 5 x 105 rads (silikon).
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Shenim teknik:

Tek 64102, «detektoriy definohet si mjet mekanik, elektrik, optik apo kimik gé¢ automatikisht
identifikon dhe regjistron, ose regjistron njé stimul si njé ndryshim mjedisor né presion apo
temperature, njé sinjal apo rrezatim elektrik apo elektromagnetik nga njé material radioaktiv.
Kjo perfshin myetet qé ndjejné me operim apo déshtim t¢ njéhershém.

6A107 Gravimetra dhe komponenté pér matés graviteti dhe gradiometra graviteti, si vijon:

a. Matés graviteti, pérveg atyre qé specifikohen tek 6A007.b, projektuar apo modifikuar pér
pérdorim ajror apo detar, si dhe qé kang saktési statike apo funksionale baraz me apo mé
pak (mé mirg) se 0,7 milligal (mgal), si dhe qé& kané regjistrim t& kohés deri né stabilizim
prej dy minutash apo mé pak;

b. Komponents té dizajnuar enkas pér matés graviteti t& specifikuar tek 6A007.b ose 6A107.a.
dhe gradiometra té graviteti t& specifikuar tek 6A007.c.

6A108 Sisteme radarike dhe sisteme pércjelljeje, pérvec atyre qé specifikohen tek pika 6A008, si vijon:

a. Sisteme radarike dhe laser-radarike projektuar apo modifikuar pér pérdorim né mjete té
lansimit né hapésiré té specifikuara tek 9A004 apo raketa me sondé & specifikuara tek
9A104;

Shenim: 64108.a. pérfshin kéto né vijim:

a. Pajisje hartografike té konturave té terrenit;

b. Pajisje me sensoré imazhesh;

¢. Pajisje t¢ hartografisé dhe korrelacionit t¢ skenés (digjitale dhe analoge);

d. Pajisje vadarike me navigim Doppler.

b. Sisteme precize té pércjelljes, té pérdorshme pér «raketay,
si vijon:

1. Sisteme pércjelljeje qé pérdorin pérkthim kodesh né lidhje me referenca sipérfagésore
apo ajrore apo sisteme satelitore navigimi pér té ofruar matje né kohé reale t& pozités
dhe shpejtésisé gjaté fluturimit;

2. Radarg té instrumentimit t& largésisé, duke pérfshiré pércjellés optiké/infra t& kug me té
gjitha kéto capabilities:

a. Rezolucion kéndor mé té miré se 1,5 milliradiané;
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b. Largési arritjeje prej 30 km ose mé t& madhe me rezolucion arritshmérie mé té miré sesa 10
m rms;

¢. Rezolucion shpejtésie mé té miré sesa 3 m/s.
Shénim teknil:
Tek 64108.b. «raketés do t¢ thoté sistem i ploté raketor dhe sisteme té fluturakeve pa pilot
me kapacitet largésie qé kalon 300 km.
6A202 Tuba fotomultiplikatoré qé kané té dyja kéto karakteristika:
a. Sipérfaqe fotokatode mé t& madhe se 20 cm?2; dhe
b. Kohé e ngritjes sé pulsit té& anodés prej mé pak se 1 ns.

6A203 Kamerat dhe komponentét, pérveg atyre qé specifikohen tek 6 A003, si vijon:

N.B. 1: “softuere” dizajnuar enkas pér té avancuar apo ¢livuar performancén e njé kamere
apo myjet tjetér imazhesh pér té arvitur kavakteristikat e 64203.a., 64203.b. ose
64203.c. éshte specifikuar tek 6D203.

N.B. 2: “Teknologjia” né formén e kodeve apo shifrave pér té avancuar apo ¢livuar
performancén e njé kamere apo myjet fjetér imazhesh pér té arvitur kavakteristikat e
64203.a., 64203.b. ose 64203.¢ éshté specifikuar tek 6E203.

6A203 (vazhdim)

Shénim: 64203.a. deri né 64203.c. nuk kontrollon kamerat apo myjetet e imazheve nése kané
pengesa né harduer, “softueré” apo “Teknologji” qé¢ kufizojné performanén né nivel
mé & ulét sesa ai qé éshte specifikuar mé lart, me kusht qé té plotésojné ciléndo nga
vijueset:

1. Ato duhen kthyer tek prodhuesi origjinal pér té béré avancimet apo hequr pengesat;

2. Atyre iu duhet «softueri» sig specifikohet tek 6D203 pér t¢ avancuar apo ¢lirvuar
performancén pér té arvitur kavakteristikat e pikés 64203, ose

3. Atyre iu duhet “Teknologjia” né formé shifvash apo kodesh si¢ jané té specifikuara
tek 6E203 pér t¢ avancuar apo ¢livuar performancén pér té arvitur kavakteristikat e
pikés 64203.

a. Kamera rrymash, si dhe komponenté t& projektuar veganérisht pér to,
si vijon:
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1. Kamera rrymash me shpejtési regjistrimi mé t& madhe se 0,5 mm/us;
2. Kamera elektronike rrymash me kapacitet prej 50 ns apo mé pak rezolucion kohor;
3. Tubat e rrymave pér kamera té specifikuara tek 6A203.a.2.;

4. Pjesé montuese veganérisht projektuar pér pérdorim me kamera rrymash qé jané
struktura modulare si dhe q& mundésojné specifikacionet e performancés tek 6A203.a.1.
ose 6A203.a.2.;

5. Sinkronizimi i njésive elektronike, montimet rotorike qé pérbéhen prej turbinave,
pasqyrave dhe kushinetave veganérisht projektuar pér kamerat e specifikuara tek
6A203.a.1.;

b. Kamera me kuadro, si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér
to, sivijon:

1. Kamera me kuadro me shkallé regjistrimi mé t& madhe se 225 000 kuadro pér sekondg;
2. Kamera me kuadro me kapacitet prej 50 ns apo mé pak periudhé té ekspozimit t& kuadrove;

3. Tubat me kuadro dhe mjete imazhi t& gjendjes solide q& kané kohé t& mbylljes sé shpejté
té kuadrit prej 50ns apo mé pak, veganérisht projektuar pér kamerat e specifikuara tek
6A203.b.1 ose 6A203.b.2.;

4. Pjesé montuese veganérisht projektuar pér pérdorim me kamera me kuadro qé kané
struktura modulare dhe qé mundésojné specifikacionet e performancés si tek pikat
6A203.b.1 ose 6A203.b.2,;

5. Sinkronizimi i njésive elektronike, montimet rotorike qé pérbéhen nga turbinat, pasqyrat
dhe kushinetat veganérisht projektuar pér kamerat e specifikuara tek 6A203.b.1 ose
6A203b.2.;

Shénim
teknik:

Tek pika 64203.b., kamerat e shpejtésisé s¢ larté me kuadvo té vetme mund té pérdoren
si t¢ vetme pér t¢ prodhuar njé imazh té vetém té njé ngjarjeje dinamike, apo disa
kamera t¢ tilla mund t& kombinohen né njé sistem me ndezje sekuencorve pér &
prodhuar imazhe té shuméfishta té njé ngjarjeje.

c. Kamera t& gjendjes solidte apo me tuba elektroni, si dhe komponenté t& projektuar veganérisht pér
to, sivijon:

6A203 c. (vazhdim)
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11. Materialet “piroteknike’ dhe piroforike, sig vijon:

a.

Materialet “piroteknike’ ose piroforike t& formuluara posagérisht pér t&
shtuar ose kontrolluar prodhimin e energjisé s& rrezatuar ng ciléndo pjesé t&
spektrit té rrezeve infra t& kuqe.

Pérzierjet € magnezit, polytetrafluoroetileni (PTFE) dhe ndonjé kopolimeri i
difluorid-heksafloropropilen vinilidenit (p.sh., MTV);

12. Pérzierjet e karburanteve, pérzierjet ‘piroteknike” ose ‘materialet energjetike’ q&

nuk

a.

jang pércaktuar tjetérkund né MLS8 dhe q& kané t& gjitha sa vijon:
Pérmbajné mé tepér se 0.5 % grimca t& cilitdo element q& vijon:
Alumin;

Berilium;

Bor;

Zirkon;

Magnez; ose

AR e

Titan;

Grimcat e pércaktuara né ML8.c.12.a. me madhé&si mé t& vogél se 200 nm
né cilindo drejtim; dhe

Grimcat ¢ pércaktuara né ML8.c.12.a. me pérmbajtje metali prej 60 % a mé
tepér,

d.  Oksiduesit, si¢ vijon dhe pérzierjet ¢ tyre:

1.

2.

ADN (dinitramid amoni ose SR12) (CAS 140456-78-6);

AP (perklorat amoni) (CAS 7790-98-9),

3. Komponimet ¢ fluorit dhe cilésdo nga sa vijon:

a. halogjeng tjerg;

b. oksigjeni; ose

Shénim 1

Shénim 2

c. azot;

ML8.d.3. nuk zbatohet pér triflouridin e klorit (CAS 7790-91-2).

ML8.d.3. nuk zbatohet pér triflouridin e kilorit (CAS 7790-91-2) né
giendje té gazté.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetiding) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hidroksilamonium nitrati) (CAS 13465-08-2);
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1. Kamera t& gjendjes solide apo kamera me tub elektronik me kohé t& mbylljes sé imazhit prej 50
ns apo mé pak;

2. Mjetet imazherike t& gjendjes solide dhe tuba intensifikues t& imazhit q& kané kohé t&
mbylljes sé imazhit prej 50 ns apo mé pak veganérisht projektuar pér kamerat e
specifikuara tek 6A203.¢.1.;

3. Mjetet elektro-optike t& mbylljes sé imazhit (qeli Kerr apo Pockels) me kohé t& mbylljes
sé shpejté té imazhit prej 50 ns apo mé pak;

4. Pjesé montuese veganérisht projektuar pér pérdorim me kamerat qé kané struktura
modulare dhe q& mundésojné specifikacionet e performancés si tek 6A203.c.1.

d. Kamerat televizive t& pérforcuara pér rrezatim, apo lentet pér to, dizajnuara enkas apo
normuar si t& pérforcuara pér rrezatim pér t& duruar dozé totale té rrezatimit mé té madhe
se 50 x 103 Gy (silikon) (5 x 106 rad (silikon)) pa degradim operacional.

Shénim teknik:

Termi Gy(silikon) i referohet energyisé né Xhul pér kilogram té absorbuar nga njé mostér
pa mburojé té silikonit kur i ekspozohet rrezatimit jonizues.

6A205 "Laserét", amplifikatorét dhe oshilatorét «laserikéy, pérveg atyre qé specifikohen tek 0B001.g.5.,
0B001.h.6. dhe 6A005;
sivijon:

N.B.: Pér laseré me avuj bakri, shih 64005.b.
a. «Laseré» jonesh argoni qé kang té dyja kéto karakteristika:
1. Operojné né gjatési valore ndérmjet 400 nm dhe 515 nm; si dhe
2. Energji mesatare dalése mé t& madhe se 40 W,
b. Oshilatoré t& akordueshém me ngjyré mono-funksionalé qé kané té gjitha kéto karakteristika:
1. Operojné né gjatési valore ndérmjet 300 nm dhe 800 nm;
2. Energji mesatare dalése mé t& madhe se 1 W
3. Normé pérséritjeje mé té madhe se 1 kHz; si dhe

4. Gjerési pulsi mé t& vogél se 100 ns;
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c. Amplifikatoré laseriké dhe oshilatoré me ngjyré, pulsues dhe t& akordueshém, qé kané té gjitha
kéto karakteristika:

1. Operojné né gjatési valore ndérmjet 300 nm dhe 800 nm;

2. Energji mesatare dalése mé t& madhe se 30 W,

6A205 ¢. (vazhdim)

3. Normé pérséritjeje mé té madhe se 1 kHz; si dhe

4. Gjerési pulsi mé t& vogél se 100 ns;

Shenim: 64205.c. nuk kontrollon oshilatorét me njé funksion pune;

d. «Laseréty pulsues karbon-dioksid qé kané té gjitha kéto karakteristika:

1. Operojné né gjatési valore ndérmjet 9 000 nm dhe 11 000 nm;

2. Normé pérséritjeje mé té madhe se 250 Hz;

3. An energji mesatare dalése greater than 500 W and

4. Gjerési pulsi mé t& vogél se 200 ns;

e. Ndérrues Raman Para-hidrogjen dizajnuar pér té operuar né gjatési valore dalése prej 16
um si dhe normé pérséritjeje mé té madhe se 250 Hz;

f. «Laseré» me pérforcim neodimiumi (pérveg gelgit) me gjatési valore dalése ndérmjet 1 000
dhe 1 100 nm qé kané ciléndo nga vijueset:

1. Me ndezje pulsi dhe kémbim Q me kohézgjatje pulsi baraz me apo mé shumé se 1 ns, si
dhe kané ndonjérén nga kéto:

a. Produkt dalés né metodén mono-transverse me energji mesatare dalése mé

té madhe se 40 W ose
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b. Produkt dalés multi-transvers me energji mesatare dalése mé t& madhe se 50
W; ose

2. Pérfshijné dyfishim frekuence pér té dhéng gjatési valore dalése ndérmjet 500 dhe 550
nm me energji mesatare dalése prej mé shumé se 40 W,

g. Laseré pulsues karbon-monoksidi, pérveg atyre qé specifikohen tek 6A005.d.2., me t& gjitha kéto
né vijim:

1. Operojné né gjatési valore ndérmjet 5 000 dhe 6 000 nm;
2. Normé pérséritjeje mé té madhe se 250 Hz;
3. Energji mesatare dalése mé t& madhe se 200 W, si dhe

4. Gjerési pulsi mé t& vogél se 200 ns.

6A225 Interferometra t& shpejtésisé pér matjen e shpejtésive qé kalojné 1 km/s gjaté intervaleve
kohore prej mé pak se 10 mikrosekonda.

Shenim: 64225 peérfshin interferometrat si VISAR (Sisteme interferometrash té shpejtésisé pér
¢farédo reflektori), DLI (Interferometra laseriké Doppler) si dhe PDV (Velocimetra
Fotoniké Doppler) té njohur edhe si Het-V (Velocimetra Heterodine).

6A226 Sensorét e presionit, si vijon:

a. Kallépe t& presionit t& trandjes me kapacitet t& matjes sé presioneve mé t¢ médha se 10
GPa, duke pérfshiré masat e prodhuara me manganin, iterbium, si dhe bifluoride
polivinilideni (PVBF, PVF2),

b. Transducer presioni me kuarc pér presione mé t& médha se 10 GPa.

6B Pajisje testimi, inspektimi e prodhimi

6B004 Pajisje optike si vijon:
a. Pajisje pér matjen e reflektancés absolute deri né njé saktési prej + 0.1 % té vlerés sé reflektancés;

b. Pajisje ndryshe nga pajisjet matése optike t& shpémdarjes sipérfagésore, qé kané hapje té
papenguar prej mé shumé se 10 cm, vecanérisht projektuar pér matjen optike pa kontakt t&
njé figure (profili) té sipérfaqes optike jo-planare pér njé «saktési» prej 2 nm apo mé pak
(mé t& miré) kundrejt profilit t& kérkuar.
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Shénim: 6B004 nuk kontrollon mikroskopat.

6B007 Pajisjet pér té prodhuar, pérputhur dhe kalibruar matésit tokésoré té gravitetit me saktési statike mé t& miré
sesa 0.1 mGal.

6B008 Sistemet matése pulsuese radarike me prerje térthore qé kané gjerési pulsi transmetues prej
100 ns apo mé pak, si dhe komponenté t& projektuar veganérisht pér to.

N.B.: SHIH EDHE 6B108.

6B108 Sisteme, pérveg atyre qé specifikohen tek 6B008, veganérisht projektuar pér matje radarike
me prerje térthore qé pérdoren pér «raketay» dhe nén-sistemet e tyre.

Shénim teknik:
Tek 6B108 «raketay do té thoté sistem i ploté raketor, si dhe sisteme t¢ fluturakeve pa pilot me

kapacitet largésie qé kalon 300 km.

6C Materialet
6C002 Materialet sensorike optike si vijon:

a. Telurium elementar (Te) 1 niveleve té pastértisé prej 99,9995 % apo mé shumé;

b. Kristale individuale (duke pérfshiré shtresat epitaksiale) t& cilésdo prej vijueseve:

1. Telurid kadmium zinku (CdZnTe), me pérmbajtje zinku prej mé pak se 6 % mé «fraksion
molary;

6C002 b. (vazhdim)

2. Telurid kadmiumi (CdTe) t& cilitdo nivel pastértie; ose

3. Telurid merkuri kadmiumi (HgCdTe) té cilitdo nivel pastértie.

Shenim teknik:

«Fraksioni molary definohet si vaporti i moleve té ZnTe me shumén e moleve té CdTe
dhe ZnTe t& pranishém né kristal.

6C004 Materiale optike si vijon:

a. Zinc selenide (ZnSe) and zinc sulphide (ZnS) "substrate blanks", prodhuar nga procesi i
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depozitimit t& avujve kimiké si dhe gé kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Véllim mé t& madh se 100 cm3; ose

2. Diametér mé té madh se 80 mm si dhe trashési prej 20 mm apo mé shumé;

b. Materiale elektro-optike dhe materiale optike jo-lineare, si vijon:

1. Arsenate t& potasium-titanilit (KTA) (CAS 59400-80-5);

2. Selenide t& argjend-galiumit (AgGaSe2, njohur edhe si AGSE) (CAS 12002-67-4);

3. Selenide talium-arsenik (T13AsSe3, njohur edhe si TAS) (CAS 16142-89-5);

4. Fosfide zink-gjermaniumi (ZnGeP2, njohur edhe si ZGP, bifosfid zink-gjermaniumi apo
difosfid zink-gjermaniumi); ose

5. Selenide galiumi (GaSe) (CAS 12024-11-2),

¢. Materiale optike jolineare, pérveg atyre qé specifikohen tek 6C004.b., & kané ciléndo nga kéto
vegori:

1. Me t& gjitha kéto né vijim:

a. Cenueshméri Dinamike (njohur edhe si jo-stacionare) té rendit & treté jolinear (y(3), chi 3)
prej 10-6 m2/V2 apo mé shumé; dhe

b. Kohé reagimi prej mé pak se 1 ms; ose

2. Cenueshmeéri jolineare t& rendit t& dyté ((2), chi 2) of 3,3 x 10-11 m/V apo mé shumg;

d. "Substrate blanks" t& karbideve t& silikonit apo materiale t& depozituara beryllium beryllium

(Be/Be), qé kalon
300 mm né diametér apo gjatési té boshtit t& madh;

6C004 (vazhdim)

e. Qelgq, duke pérfshiré silikatet e fuzionuara, qelqi fosfatik, fluoridet e zirkoniumit (ZrF4) (CAS
7783-64-4) dhe fluoridet e hafniumit (HfF4) (CAS 13709-52-9) si dhe me t& gjitha kéto né vijim:
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1. Koncentrim hidroksilion (OH-) prej mé pak se 5 ppm;

2. Nivele t& integruara té pastértisé metalike prej mé pak se 1 ppm, dhe

3. Homogjenitet t& larté (indeks t& variancés refraktive) prej mé pak se 5 x 10-6;

f. Materiale diamanti sintetikisht t& prodhuar me absorbim prej mé pak se 105 cm—1 pér
gjatési valore qé kalon 200 nm por jo mbi 14,000 nm.

6C005 Materialet «laser» si vijon:

a. Material bartés «laser» sintetik kristalin né formé t& papérfunduar si
vijon:

1. Safiri 1 lidhur me titanium;

2. Nuk pérdoret.

b. Fibra me lidhje t& dyfishté t& pasuruara me metale t& rralla tokésore, & kang ciléndo nga kéto
vegori:

a. Gjatési valore nominale laserike prej 975 nm deri 1 150 nm si dhe me t& gjitha kéto né vijim:

a. Diametér mesatar bérthame baraz me ose mé e madhe se
25 pm; dhe

b. «Hapje numerike» ('NA") t& bérthamés prej mé pak se 0,065, ose

Shenim: 6C005.b. 1. nuk kontrollon fibrat me veshje té dyfishté qé kané diametér té veshjes
s¢ gelqit té brendshme qé kalon 150 pm si dhe qé nuk kalon 300 pm.

2. Gjatési valore nominale & kalon 1 530 nm si dhe me té gjitha kéto né vijim:

a. Diametér t& bérthamés mesatare baraz me ose mé e madhe se 20

um; dhe

b. 'NA' t& bérthamés mé pak se 0.1.

Shénime teknike
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1. Per gellimet e 6C005, «hapja numerike» e bérthamés ((NA') matet né gjatésité valore té
emisioneve té fibrit.

2. 6C005.b. perfshin fibra t¢ montuara me kasketa fundore.

6D Softuerét

6D001 “Softuer” veganérisht i projektuar pér “zhvillimin” apo “prodhimin” e pajisjeve t& specifikuara tek 6A004,
6A005, 6A008 or 6B00S.

6D002 “Softuer” veganérisht 1 projektuar pér «pérdoriminy» pajisjeve t& specifikuara tek 6A002.b., 6A008 ose
6B008.

6D003 “Softueré” t& tjeré, si vijon:

a. “softuer” si vijon:

1. “Softuer” veganérisht i projektuar pér formim t& rrezes akustike pér «procesim né kohé
reale» té t& dhénave akustike pér recepturé pasive me ané té rendeve hidrofonike t&
lidhur;

2. "Kodi burimor" pér «procesimin né kohé reale» té t& dhénave akustike pér recepturé
pasive me ané té rendeve hidrofonike t& lidhur;

3. “Softuer” veganérisht 1 projektuar pér formim té rrezes akustike pér «procesim né kohé
reale» té té dhénave akustike pér recepturé pasive me ané té sistemeve kabllore né
dysheme apo porte;

4. "Kodi burimor" pér «procesimin né kohé reale» té t& dhénave akustike pér recepturé
pasive me ané té sistemeve kabllore né dysheme apo porte;

5. “Softuer” apo "kod burimor", veganérisht projektuar pér t& gjitha kéto:

a. "Procesim né kohé reale” té té dhénave akustike prej sistemeve sonare,
specifikuar sipas 6A001.a.1.e.; si dhe

b. Zbulim automatik, klasifikim dhe pércaktim t& lokacionit t& zhytésve apo

notaréve;

N.B.: Pér “softuer” apo "kod burimors pér zbulim 1¢ zhytésve, vecanérisht té projektuar apo
modifikuar pér géllime ushtarake, shih Kontrollet e mallrave ushtarake.

b. Nuk pérdoret;

¢. “Softuer” projektuar apo modifikuar pér kamerat & pérfshijné «rende t& rrafsheve fokale»
té specifikuara tek 6A002.a.3.f. si dhe dizajnuar apo modifikuar pér t& hequr kufizimin e
frekuencés vizuale dhe ti mundésojné kamerés t& tejkalojé frekuencén vizuale té
specifikuar tek 6A003.b.4. Shénim 3.a.
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d. “Softuer” dizajnuar enkas pér t& ruajtur pérputhjen dhe fazimin e sistemeve té pasqyrave té

segmentuara qé pérbéhen nga segmente pasqyrash qé kané diametér apo gjatési t& boshtit
té madh baraz me ose mé t&€ madhe se 1 m;

e. Nuk pérdoret;

f. “Softuer” si vijon:

1. “Softuer” veganérisht i projektuar pér «sisteme kompensimi» pér sensoré magnetiké té
dizajnuar pér té operuar né platforma mobile;

2. “Softuer” veganérisht 1 projektuar pér zbulim té anomalive né fusha magnetike e elektrike né
platforma mobile;

6D003 f. (vazhdim)

3. “Softuer” vecganérisht 1 projektuar pér «procesim né kohé reale» t& t& dhénave
elektromagnetike duke pérdorur pranues elektromagnetiké t& specifikuar tek 6A006.e.;

4. "Kodi burimor» pér «procesim né kohé reale» té t& dhénave elektromagnetike duke
pérdorur pranues elektromagnetiké t& specifikuar tek 6A006.¢;

g. “softuer” dizajnuar enkas pér té korrigjuar influencén e lévizjes t& matésve té gravitetit apo
gradiometrave té gravitetit;

h. “softuer” si vijon:

1. «Programe» aplikative «softuer» t& Kontrollit t& Trafikut t& Ajrit (ATC) dizajnuar pér t'u
vendosur né kompjuteré pér qéllime té pérgjithshme té vendosur né gendra té kontrollit
té trafikut ajror dhe me kapacitet t& marrin t8 dhéna radarike t& shénjestrave nga mé
shumé se katér radaré primaré;

2. “softuer&” pér dizajnimin apo «prodhimin» e radomeve si dhe me té gjitha kéto né vijim:

a. Dizajnuara enkas pér t& mbrojtur «antenat né rende fazash té drejtueshme elektronikisht» t&
specifikuara tek 6A008.e.; dhe

b. Rezultojné né njé vazhdimési antenash qé kané «nivel t& lobit anésor mesatar» prej
mé shumé se 40 dB nén pikun e nivelit té rrezes kryesore.

Shenim teknik:
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«Niveli i lobit anésor mesatary tek 6D003.h.2.b. matet pérgjaté gjithé rendit, duke
pérjashtuar zgjatimin kéndor té rrezes kryesore dhe dy lobet e para anésore né
secilen ané té rrezes kryesore.

6D102 “softuerd” veganérisht t& projektuar apo modifikuar pér «pérdorimin» e sendeve té specifikuara tek
6A108.

6D103 “softuer” qé& proceson té dhénat pas fluturimit, t& regjistruara, duke mundésuar pércaktim té
pozités sé fluturakes pérgjaté gjithé rrugétimit t& saj, veganérisht t& projektuar apo modifikuar
pér «raketax.

Shenim teknik:

Tek 6D103 «raketay do t¢ thoté sistem i ploté raketor dhe sisteme té fluturakeve pa pilot me
kapacitet largesie qé kalon 300 km.

6D203 “softuer” dizajnuar enkas pér té avancuar apo ¢liruar performancén e kamerave apo mjeteve
té imazheve pér t& arritur karakteristikat e 6A203.a. deri né 6A203.c.

6E Teknologjia

6E001 “Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém t& Teknologjisé pér “zhvillimin” e pajisjeve, materialeve apo
“softueréve” té specifikuar tek 6A, 6B, 6C ose 6D.

6E002 “Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém t& Teknologjisé pér «prodhiminy e pajisjeve
apo materialeve t& specifikuara tek 6A, 6B ose 6C.

6E003 “Teknologji” tjetér si vijon:

a. “Teknologjia” si vijon:

1. Teknologji té veshjes se sipérfaqes optike dhe trajtimit, té& «nevojshme» pér té arritur
uniformitet t& «trashésisé optike» prej 99,5 % apo mé t& miré pér veshjet optike 500
mm apo mé shumé né diametér apo gjatési t& boshtit t& madh si dhe me humbje totale
(absorbim dhe shpémdarje) prej mé pak se 5 x 10-3;

N.B.: SHIH EDHE 2E003.f.

Shenim teknik:

'Trashésia optike» éshté produkti matematikor i indeksit té refraksionit dhe trashésisé
fizike té veshjes.

2. “Teknologjia” t& fabrikimit optik qé pérdor teknika té rrotullimit té diamantit me njé
piké pér t& prodhuar saktési té veshjes sé sipérfages mé té miré se 10 nm rms né
sipérfage jo-planare qé kalojné 0,5 m2;
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b. “Teknologjia” e «nevojshme» pér “zhvillimin”, “prodhimin” apo “pérdorimin” e
instrumenteve diagnostike apo shénjestrave té dizajnuara enkas né stabilimente testuese
pér testim "SHPL" apo ptestim ose vlerésim t& materialeve té rrezatuara me rreze "SHPL";

6E101 “Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém t& Teknologjisé pér «prodhimin» e pajisjeve
apo «softuerévey t& specifikuar tek 6A002, 6A007.b. dhe c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108,
6B108, 6D102 ose 6D103.

Shenim: 6E101 specifikon vetéem “Teknologjing” pér pajisiet e specifikuara tek 64008 kur
projektohen pér aplikime né ajér dhe qé pérdoren né «raketas.

6E201 “Teknologjia” sipas Shénimit t& Pérgjithshém t& Teknologjisé pér «pérdoriminy e pajisjeve té specifikuara
tek 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.¢.2., 6A005.d3.c., 6A005.d.4.c.,
6A202, 6A203, 6A205, 6A225 ose 6A226.

6E203 “Teknologjia”, né formén e shifrave apo kodeve, pér t& avancuar apo ¢liruar performancén e
kamerave apo mjeteve t& imazheve pér té arritur karakteristikat e 6A203a. Deri né 6A203.c.

KATEGORIA 7 — NAVIGIMI DHE AVIONIKA
7A Sistemet, pajisjet dhe komponentét

N.B.: Pér piloté automatiké pér mjete nénujore, shih Kategoring 8. Pér radare, shih Kategoriné 6.
7A001 Akselerometra si vijon si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér to:
N.B.: SHIH EDHE 74101.

N.B.: Pér akselerometrat kéndoré apo rotacionalé, shih 7A4001.b.

a. Akselerometrat linearé qé kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Specifikuar té funksionojné né nivele té pérshpejtimit linear prej mé pak se ose baraz me
15 g dhe gé kané ciléndo nga kéto vegori:

TA001 a. 1. (vazhdim)

a. Stabilitet «animi» prej mé pak (mé té miré) se 130 micro g né lidhje me vleréne
kalibrimit fiks pér njé periudhé prej njé viti; ose

b. «Stabilitet» té «faktorit té shkallésy prej mé pak (mé t& miré) se 130 ppm né lidhje
me vlerén e kalibrimit fiks pér njé periudhé prej njé viti;
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6. HAP (hidroksilamonium perklorat) (CAS 15588-62-2),

7. HNF (hidrazinium nitroformat) (CAS 20773-28-8),
8. Hidrazing nitrati (CAS 37836-27-4);

9. Hidrazing perklorat (CAS 27978-54-7),

10.Oksidues t& 1éngshém t& pérbéré ose me pérmbajtje t& acidit nitrik tymues t&
kuq t& inhibuar (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Shénim  MLS8.d.10 nuk zbatohet pér acidin nitrik tymues té kuq té painhibuar.

Lidhgs, plastizues, monometra, polimere, sig vijon:

1. AMMO (azidometilmetiloksetani dhe polimeret ¢ tij) (CAS 90683-29-7)
(shih gjithashtu edhe ML38.g.1. pér ‘prekursorét’ e tij);

2. BAMO (3,3-bis(azidometil)oksetani dhe polimeret ¢ tij (CAS 17607-20-4)
(shih gjithashtu edhe ML8.g.1. pér ‘prekursorét’ e tij);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetal) (CAS 5108-69-0),
4. BDNPF (bis(2,2-dinitropropil)formal) (CAS 5917-61-3),

5. BTTN (butanetrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (shih gjithashtu dhe ML8.g.8.
pér ‘prekursorét’ e tij);

6. Monomeret, plasticizuesit ose polimeret energjetike t& formuluara
posagérisht pér pérdorim ushtarak dhe q& kané né pérbérje ciléndo nga sa
vijon:

a. grupe azotike;

b. grupe azido;

c. grupe nitratesh;

d. grupe nitrazash; ose

e. grupe difloraminash.
7. FAMAO (3-difloraminometil-3-azidometil oksetan) dhe polimeret e tij;
8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2dinitroetil )formal) (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1(poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9),

10.FPF-3(poli-2.4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oksaheptan-1,7-diol
formal);

11.GAP (polimer glicidilazide) (CAS 143178-24-9) dhe derivatet ¢ tij;

12.HTPB (polibutadienhidroksili) me funksionalitet hidroksid mé t& madh ose
t& barabarté me 2.2 dhe mé t& vogél ose t& barabarté me 2.4, njé vlerg t&
hidroksilit mé t& vogél se 0.77 meq/g dhe viskozitet né temperaturé 30°C mé
t& vogél se 47puaz (CAS 69102-90-5);
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2. Specifikuar t& funksionojné né nivele t& pérshpejtimit linear qé kalon 15 g but mé pak se
or baraz me 100 g and me t& gjitha kéto né vijim:

a. «pérséritshméri» e «animity prej mé pak (mé té miré) se 1 250 micro g pér njé periudhé prej
njé viti; and

b. «Pérséritshméri» e «faktorit t& shkallés» prej mé pak (mé té miré) se 1 250 ppm pér njé
periudhé prej njé viti; ose

3. Projektuar pér pérdorim né sisteme navigimi me inerci apo drejtim, si dhe specifikuar
pér t& funksionuar né nivele t& pérshpejtimit linear gé kalon 100 g;

Shénim: 7A001.a.1. dhe 7A001.a.2. nuk kontrollojné akselevometrat e kufizuar pér matje
vetém t¢ vibrimit apo trandjes.

b. Akselerometra angularé apo té rrotullimit, specifikuar pér t& funksionuar né nivele t& pérshpejtimit
linear gé kalon 100 g.

TA002 Sensoré té shkallés xhiro apo angulare, qé kang ciléndo nga kéto vegori si dhe komponenté té projektuar
veganérisht pér to:

N.B.: SHIH EDHE 74102.
N.B.: Pér akselerometra angularé apo me rrotullim, shih 74001.b.

a. Specifikuar té funksionojné né nivele t& pérshpejtimit linear prej mé pak se or baraz me 100
g and qé kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Gjerési game prej mé pak mé pak se 500 shkallé pér sekond si dhe qé kané ciléndo nga kéto
vegori:

a. Stabilitet «animi» prej mé pak (mé t& miré) se 0,5 shkallé pér oré, kur matet né njé
mjedis prej 1 g pér njé periudhé prej njé muaji, si dhe né lidhje me njé vleré té
kalibrimit fiks; ose

b. «Zhvendosje t& réndomté kéndoré» prej mé pak (mé t& miré) se ose baraz me 0.0035 shkallg
pér rrénjé katrore té orés; ose

Shenim: 74002.a. 1.b. nuk kontrollon «xhiro t& masés né rrotullimy.

2. Gjerési game mé t& madhe apo baraz me 500 shkallé pér sekondé dhe qé kang ciléndo nga kéto
vegori:
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a. Stabilitet «animi» prej mé pak (mé té miré) se 4 shkallé pér oré, kur matet né mjedis
prej 1 g pér njé periudhé prej tre minutash, si dhe né lidhje me vlerén fikse té
kalibrimit; ose

b. «Zhvendosje t& réndomté kéndoré» prej mé pak (mé t& miré) se ose baraz me 0,1 shkallé pér
rrénjé katrore té orés; ose

TA002 a. 2. b. (vazhdim) Shenim:
7A002.a.2.b. nuk kontrollon «xhirot e masés rrotulluese».
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b. Specifikuar té funksionojné né nivele té pérshpejtimit linear gé kalojné 100 g.

TA003 «Pajisje apo sisteme t& matjes né inerci», qé kané ciléndo nga kéto vegori:

N.B.: SHIH EDHE 74103.

Shenim_1: «Pajisjet apo sistemet e matjes né inerciy pérfshijné akselerometrat apo
xhiroskopat pér & matur ndryshimet né shpejtési dhe orientim pér té pércaktuar
apo mbajtur drejtimin apo pozitén pa pasur nevojé pér referencé té jashtme pasi
kalibrohen. «Sistemet apo pajisjet e matjes me inerciy pérfshijné:

— Sistemet referencuese t& qéndrimit dhe drejtimit (AHRS);

— Xhirokompasét;

— Njésité e matjes me inerci (IMU);

— Sistemet naviguese me inerci (INS);

— Sistemet referencuese me inerci (IRS);

— Njésité referencuese me inerci (IRU).

Shenim 2: 74003 nuk kontrollon «sistemet apo pajisjet pér matje me inercis gé jané
certifikuar pér pérdorim né «fluturake civiley nga autoritetet e aviacionit civil
té nje apo mé shumé Shteteve Anétare té BE-sé apo shteteve pjesémarrése t&
Marréveshjes Wassenaar.

Shénime teknike:

1. «Referencat e ndihmés pér pozicionims né ményré t& pavarur japin poziten, si dhe pérfshijné:

a. Sisteme satelitore té navigimit global (GNSS);

b. "Navigim t& referencuar me bazé né t¢ dhéna" ("DBRN").

2. «Probabiliteti i gabimit qavkory ((CEP') — né shpémdarje normale garkore, vadiusi i
qarkut qé pérmban 50 % t¢ matjeve individuale qé jané duke u beré, ose radiusit t¢
qarkut brenda ¢ cilit ka gjasé 50 % ¢ gjetjes s¢ lokacionit.

a. Dizajnuar pér «fluturake», mjete tokésore apo lundra, gé jep pozitén pa pérdorimin e
«referencave t& ndihmés pér pozicionimy, si dhe gé kané ciléndo nga kéto vegori
saktésie pérveg kalibrimit normal:
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1. «Probabilitet t& gabimit qarkor» prej 0,8 milje nautike pér oré (nm/hr) apo mé pak (mé té
miré),

2. CEP té distancés s¢ udhétuar prej 0,5 % apo mé pak (mé t& miré); ose

TA003 a. (vazhdim)

3. Rréshqitje totale prej 1 milje nautike 'CEP' apo mé pak (mé miré) pér njé
periudhé 24 oréshe;

Shénim teknik:

Parametrat e performancés tek 74003.a.1., 74003.a.2. dhe 74003.a.3. zakonisht
viejné pér «sisteme apo pajisje ¢ matjes me inerciy té projektuara peér «fluturakey,
mjete tokésore e lundra, respektivisht. Kéta parvametra ralin nga shfrytézimi i
referencave té specializuara ndihmése jo-pozicionale (p.sh. altimetér, odometér,
regjistér shpejtésie). Si pasojé, vierat e specifikuara té performancés nuk mund té
konvertohen drejtpérdrejt ndérmjet kétyre parametrave. Pajisjet e projektuara pér
disa platforma vlerésohen kundrejt secilit shénim té viefshem 74003.a.1., 74003.a.2.,
ose 74003.a.3.

b. Dizajnuar pér «fluturake», mjete tokésore apo lundra, me njé «referencé ndihmése
pozicioni» si pjesé pérbérése, si dhe gé jep pozitén pas humbjes sé t& gjitha
«referencave ndihmése té pozicionimity pér njé periudhé deri né 4 minuta, me saktési
prej mé pak (mé t& miré) se 10 metra 'CEP';

Shenim teknik:

TA003.b. i referohet sistemeve né t¢ cilat «pajisjet apo sistemet e matjes me inercis si
dhe «referencat tjera ndihmése pér pozicionimy té pavarura montohen brenda njé
njésie té vetme (pra pérbérése) pér té arvitur performancé mé té miré.

¢. Dizajnuar pér «fluturake», mjete tokésore apo lundra, qé japin drejtimin apo
pércaktimin e Veriut si dhe gé kané ciléndo nga kéto vegori:

1. Normé maksimale kéndore operative prej mé pak (mé té ulét) se 500 shkallé/s si
dhe saktési drejtimi pa pérdorimin e «referencave ndihmése té pozicionimity baraz
me apo mé pak (mé t& miré) se 0,07 shkallé pér sekondé (Lat) (ekuivalent me 6 arc
minuta rms né 45 shkallé latitude); ose

2. Normé maksimale kéndore operative prej mé pak (mé té ulét) se 500 shkallé/s si
dhe saktési drejtimi pa pérdorimin e «referencave ndihmése té pozicionimity baraz
me apo mé pak (mé t& miré) se 0,2 shkallé pér sekondé (Lat) (ekuivalent me 17 arc
minuta rms né 45 shkallé latitude); ose

d. Japin matje t& pérshpejtimit apo matje t& normés kéndore, né mé shumé se njé
dimension, si dhe qé kané ciléndo nga kéto vegori:
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1. Performanca e specifikuar tek 7A001 apo 7A002 pérgjaté cilitdo bosht, pa pérdorimin e
referencave ndihmése; ose

2. Jang t& "kualifikuara pér hapésiré" si dhe ofrojné matje t& shkallés kéndore qé kané
«zhvendosje t& réndomté kéndore» pérgjaté cilitdo bosht prej mé pak (mé t& miré) se ose
baraz me 0,1 shkallé pér rrénjé katrore té orés.

Shenim: 7A003.d.2. nuk kontrollon «pajisjet apo sistemet e matjes me inerciy gé
pérmbajné «gyros té masés rrotulluesey si i vetmi lloj i «gyrosity.

TA004 «Ndjekés yjesh» dhe komponentét pér to, si vijon:
N.B.: SHIH EDHE 74104.

a. «Ndjekésit e yjeve» me saktési té specifikuar azimuti prej baraz me apo mé pak (mé té
miré) se 20 sekonda t& harkut pérgjaté gjithé jetégjatésisé sé pajisjes;

b. Komponentét enkas t& projektuar pér pajisjet e specifikuara tek 7A004.a. si vijon:

TA004 b. (vazhdim)
1. Kokat optike apo hinkat;
2. Njésité e pérpunimit t& t& dhénave.

Shenim teknik:

«Ndjekésit e yjeves quhen edhe si sensoré té sjelljes yjore apo kompasé xhiro-astro.

TA005 Pajisjet pranuese té Sistemeve Satelitore t& Navigimit Global (GNSS) qé kané ciléndo
nga kéto vegori si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér to:

N.B.: SHIH EDHE 74105.

LB.: Pér pajisje té projektuara pér qéllime ushtarake, shih kontrollet e mallrave ushtarake.

a. QF pérdorin algoritém dekriptimi veganérisht té projektuar apo modifikuar pér
pérdorim geveritar pér t& gasur kodin e gamés pér pozité dhe kohg; ose

b. Q& pérdorin «sisteme adaptive antenashy.

Shenim: 7A005.b. nuk kontrollon pajisjet pranuese té GNSS qé pérdorin vetém
komponenté t¢ dizagnuar pér 8 filtruar, kémbyer, apo kombinuar sinjalet nga
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TA006

TA008

7A101

antenat e shumta shumé-drejtiméshe qé nuk implementojné teknika adaptive té
antenave.

Shénim teknik:

Per gellimet e TA005.b «sistemet e antenave adaptive» né ményré dinamike
prodhojné njé apo mé shumé zero hapésinore né njé vazhdimési té rendeve té
antenave me ané té pérpunimit té sinjalit né domenin kohor ose até frekuencor.

Altimetrat né lartési ajrore qé funksionojné né frekuenca t& tjera ndryshe nga 4.2 deri né
4.4 GHz, inkluzive, si dhe qé kang ciléndo nga kéto vegori:

N.B.: SHIH EDHE 74106.

a. "Menaxhimi i energjisé"; ose
b. Q& pérdorin modulim t& kodit fazor.

Sisteme nénujore naviguese sonare qé pérdorin regjistra té shpejtésisé doppler apo té
shpejtésisé sé korrelacionit, integruar me njé burim drejtimi, si dhe qé kané saktési
pozicionimi prej baraz me apo mé pak (mé miré) se 3 % té «Probabilitetit t& gabimit
qarkor» té distancés sé udhétuar (CEP') si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér
to.

Shénim: 7A008 nuk kontrollon sistemet veganérisht projektuar peér instalim né lundra
sipérfagésore apo né sisteme qé kerkojné pishtaré akustiké apo bova pér té
nxjervé t¢ dhénat e pozicionimit.

N.B.: Shih 64001.a. pér sistemet akustike, si dhe 64001.b. pér pajisje regjistruese
sonare me shpejtési korrelacioni dhe shpejtési doppleri.

Shih 84002 peér sistemet tjera detare.

Akselerometrat linears, pérveg atyre gé specifikohen tek 7A001, projektuar pér pérdorim
né sistemet e navigimit inercialé apo né sistemet udhézuese té té& gjitha llojeve, t&
pérdorshme né «raketa», qé kang t& gjitha karakteristikat vijuese, si dhe komponenté té
projektuar veganérisht pér to:

a. «Pérséritshméri» t& «animity prej mé pak (mé té miré) se 1 250
micro g; dhe
b. «Pérséritshméri» e «faktorit t& shkallés» prej mé pak (mé té miré)

se 1 250 ppm;
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Shenim: 74101 nuk kontrollon akselerometrat e dizajnuar enkas dhe zhvilluar si Sensoré té
Matjes gjate Shpimeve (MWD) pér pérdorim né operacione 1¢ shpimeve té puseve.

Shenime teknike:

1. Tek 7A101 «raketey do té thoté sistem i ploté raketor dhe sisteme té fluturakeve pa
pilot gé kané kapacitet lavgésie qé kalon 300 km;

2. Tek 74101 matia e «animitys dhe «faktorit t¢ shkallésy i referohet njé devijimi
standard sigma né lidhje me kalibrimin fiks pér wjé periudhé prej njé viti;

TA102 Té gjitha llojet e gyrosit, pérveg atyre qé specifikohen tek 7A002, t& pérdorshme né
«raketay, me njé «stabilitet» t& «normés sé rréshqitjes» té& normuar né mé pak se 0.5 ° (1
sigma ose rms) pér oré né mjedis 1 g si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér to.

Shenime teknike:

1. Tek 74102, «raketés do té thoté sistem i ploté raketor dhe sisteme t¢ fluturakeve pa
pilot gé kané kapacitet largésie qé kalon 300 km.

2. Tek 74102 «stabiliteti» definohet si masé e aftésisé sé njé mekanizmi specifik apo
koeficienti té performancés pér té gendruar i palévizshém derisa vazhdimisht i
ekspozohet njé giendjeje fikse té operimit (IEEE STD 528-2001 paragrafi 2,247).

TA103 Instrumentim, pajisje e sisteme navigimi, pérveg atyre qé specifikohen tek 7A003, si
vijon; si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér to:

a. Pajisje inerciale apo té tjera, qé pérdorin akselerometra apo gyros si vijon, si dhe
sistemet qé pérmbajné pajisje té tilla:

1. Akselerometra té specifikuar tek 7A001.a.3., 7JA001.b. ose 7A101, ose gyros t&
specifikuar tek 7A002 ose 7A102;_ ose

2. Akselerometra té specifikuar tek 7A001,a,1, ose 7A001,a,2, dizajnuar pér pérdorim
né sisteme navigimi inercialé, apo né sistemet udhézuese té té gjitha llojeve, si dhe
té pérdorshme né «raketay;

Shenim: 7A103.a. nuk specifikon pajisjet gé pérmbajné akselerometra té specifikuar
tek 74001 ku akselerometrat e tille jané dizajnuar enkas dhe zhvilluar si
sensoré MWD (Matje gjaté shpimit) pér pérdorim né operacione shpimi té
puseve.

b. Sisteme t& integruara instrumentesh fluturimi, t& cilét pérfshijné gyro-stabilizues apo
piloté automatiké, projektuar apo modifikuar pér pérdorim né «raketa»;

c. 'Sisteme té& integruara navigimi», projektuar apo modifikuar pér «raketa» si dhe t& afta pér té
ofruar saktési navigimi prej 200 m né Qark t& Probabilitetit t& Barabarté (CEP) apo mé pak;
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TA103 c. (vazhdim) Shenim teknik:

TA104

TA105

«Sistemi i integruar i navigimitsy zakonisht pérfshin komponentét vijues:

1. Njé myjet té matjes me inerci (p.sh. sistem referencues té géndrimit dhe drejtimit,
njési referencuese me inerci, apo sistem navigimi me inerci);

2. Njé apo mé shumé sensoré 1€ jashtém qé pérdoven pér 1 freskuar pozitén dhe/ose
shpejtésing, ose periodikisht ose vazhdimisht gjaté fluturimit (p.sh. pranues
satelitoré navigues, altimetér radarik, si dhe/ose radar Doppler); si dhe

3. Harduer e softuer integrues;

d. Sensoré drejtimi magnetik me tre boshte, dizajnuar apo modifikuar pér t'u integruar
me sistemet e kontrollit dhe navigimit né fluturim, pérveg atyre qé specifikohen tek
6A006, qé kand t& gjitha karakteristikat vijuese, si dhe komponenté t& projektuar
veganérisht pér to;

1. Kompensim t& brendshém té pjerrtésisé né boshtet e ngritjes (+ 90 shkallg) si dhe
rrotullimit (4 180 shkallg),

2. Kapacitet pér té ofruar saktési azimuti mé t& miré (mé pak) se 0,5 shkallé rms né
latitudé prej = 80 shkallg, referencuar me fushén magnetike lokale.

Shénim: Sistemet e kontrollit dhe navigimit tek 74103.d. pérfshijne gyro-stabilizues,
pilotét automatiké dhe sistemet e navigimit me inerci.

Shenim teknik:

Tek 74103, «raketé» do té thoté sistem i ploté raketor dhe sisteme té fluturakeve pa pilot gé
kané kapacitet lavgésie qé kalon 300 km.

Gyro-astro kompasét dhe mjetet tjera, pérveg atyre qé specifikohen tek 7A004, & cilat
nxjerrin pozitén apo orientimin me ané té pércjelljes automatike té trupave qielloré apo
satelitéve, si dhe komponenté té projektuar veganérisht pér to.

Pajisjet pranuese pér Sistemet Satelitore té Navigimit Global (GNSS, p.sh. GPS,
GLONASS, ose Galileo), pérveg atyre qé specifikohen tek 7A005, qé kané ciléndo nga
kéto vegori apo karakteristika, si dhe komponenté t& projektuar veganérisht pér to:

a. Projektuar apo modifikuar pér pérdorim né mjete té lansimit né hapésiré, té specifikuara tek
9A004, raketa me sondé té specifikuara tek 9A104 apo fluturake pa pilot té specifikuara tek
9A012 ose 9A112.a; ose

b. Projektuar apo modifikuar pér aplikime né lartési ajrore dhe qé kang ciléndo
nga kéto vegori:
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1. Kapacitet t& ofrimit t& informatave nagivuese né shpejtési pértej 600 m/s;

2. Pérdorin dekriptim, projektuar apo modifikuar pér shérbime ushtarake apo shtetérore, pér
té marré qasje né sinjale/té dhéna t& sigurta t8 GNSS; ose

3. Jang t& dizajnuara enkas pér t& pérdorur vegori anti-bllokim (p.sh. antena pa
drejtueshméri apo antena me drejtim elektronik) pér té funksionuar né njé mjedis
té kundérmasave aktive apo pasive.

TAL105 b. (vazhdim)

TA106

TAL15

TA116

Shenim: 7A105.5.2. dhe 7A105.b.3. nuk kontrollojné pajisjet e dizajnuara pér shérbime
GNSS komerciale, civile apo «té sigurisé sé jetésy (p.sh. integriteti i t¢ dhénave, siguria né
Sluturim).

Altimetrat, pérve¢ atyre gé specifikohen tek 7A006, e llojit radar apo laser-radar,
projektuar apo modifikuar pér pérdorim né mjete té lansimit né hapésiré, té specifikuara
tek 9A004 apo raketa me sondé té specifikuara tek 9A104.

Sensoré pasivé pér pércaktimin e shtyllés me burimin specifik elektromagnetik (pajisje
té gjetjes sé drejtimit) apo karakteristikat e terrenit, projektuar apo modifikuar pér
pérdorim né mjete t& lansimit né hapésiré, t& specifikuara tek 9A004 apo raketa me
sondé t& specifikuara tek 9A104.

Shenim: 74115 pérfshin sensorét pér pajisjet vijuese:
a. Pajisjet e hartografisé sé konturave té tervenit;
b. Pajisje sensorike imazherike (aktive e pasive);
¢. Pajisje pasive interferometrike.

Sistemet e kontrollit t& fluturimit dhe valvulat servo, si vijon; projektuar apo modifikuar
pér pérdorim né mjete t& lansimit né hapésiré té specifikuara tek 9A004 apo raketat me
sondé t& specifikuara tek 9A104.

a. Sistemet e kontrollit né fluturim qé jané hidraulike, mekanike, elektro-optike, apo
elektro-mekanike (duke pérfshiré llojet e drejtimit né vijé),

b. Pajisjet e kontrollit t& géndrimit;

¢. Valvulat servo pér kontroll t& fluturimit projektuar apo modifikuar pér sistemet e
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specifikuara tek 7A116.a. ose 7A116.b., si dhe dizajnuar apo modifikuar pér té
operuar né mjedise vibruese mé t& médha se 10 g rms ndérmjet 20 Hz dhe 2 kHz.

7TA117 «Komplete udhézuese, té pérdorshme né «raketa» me kapacitet t& saktésisé sé sistemit prej 3,33 %
apo mé pak té largésisé (p.sh. "CEP" prej 10 km apo mé pak né njé largési prej 300 km).

7B Pajisja pér testim, shqyrtim dhe prodhim

7B001  Pajisje pér testim, kalibrim dhe radhitje te ndértuara veganérisht pér
pajisjet e shpjeguara ne 7A:

Shenim: 7B001 nuk kontrollojné pajisjet pér testim, kalibrim apo
radhitje pér Nivelin e mirémbajties I ose nivelin e
mirémbajtjes IL

Shenime teknike:

1. Niveli i mirémbajties [

Prishja e njé njésie te lundrimit inert ne mjetin ajror diktohet nga treguesit
ne njésiné e kontrollit dhe ekranit (CDU) ose nga mesazhi i statusit nga
nénsistemi korrespondues. Duke ndjekur manualin e prodhuesit, shkaku i
prishjes mund te lokalizohet ne nivelin e njésisé se zévendésueshme te
linjés keq funksionuese (LRU). Operatori zhvendos LRU dhe e zévendéson
até me njé pjese fjetér

TB001  (vazhdim)

2. Niveli i mirémbajties II

LRU me defekt dergohet né punishten e mirémbajties (tek prodhuesi ose tek operatori pérgjegjés pér nivelin
11 te mirémbagtjes). Né punishten e mirémbajtjes, LRU keq funksionuese testohet me mjete t¢ ndryshme té
pérshtatshme pér t¢ verifikuar dhe lokalizuar modulin e montimit té zévendésueshém né dyqanin e defekteve
(SRA) pergjegjés pér prishjen e tij. Kjo SRA higet dhe zévendésohet nga njé pjesé tietér funksionuese. SRA
defektoze (ose né qofté se éshté e mundur e tévé linja LRU) dérgohet tek prodhuesi. Niveli i Miréembajtjes 11
nuk pérfshin hegjen e nxitim matésve té kontrolluar ose detektoréve t¢ xhiroskopéve nga SRA.

7B002  Pajisjet e méposhtme t& ndértuara vegangrisht pér té karakterizuar pasqyrat pér xhiroskopét laser
me unazé:

N. B.: SHIH GJITHASHTU 7B102.

a. difuzion matésit kang saktési matjeje 10 ppm ose mé pak (mé mirg).




image21.jpg
13.Poli(epiklorohidrin) alkool i funksionalizuar me peshé molekulare mé t&
vogél se 10 000, sig vijon:

a. Poli(epiklorohidrindiol);
b. Poli(epiklorohidrintriol)

14. NENA-t (komponime t& nitratoetilnitramings) (CAS 17096-47-8, 85068-
73-1, 82486-83-7. 82486-82-6 dhe 85954-06-9),

15.PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrat ose poli(oksiran nitratometil) (CAS
27814-48-8);

16.Poli-NIMMO  (polinitratometilmetiloksictan) ose poli-NMMO (poli(3-
Nitratometil-3-metiloksetan)) (CAS 84051-81-0);

17.Polinitroortokarbonate;

18.TVOPA (1,2,3-tris[ 1,2-bis(difluoroamino)etoksi] propan ose
trisvinoksipropan adut) (CAS 53159-39-0).

19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazoli (izo- DAMTR);
20. PNO (Poli(3-nitrato oksietan)),
f.¢Aditivét’, si¢ vijon:
1. salicilat themelor bakri (CAS62320-94-9);
2. BHEGA (bis~(2-hidroksietil) glikolamid) (CAS 17409-41-5),
3. BNO (butadiennitrileoksid) (CAS 9003-18-3);
4. Derivate t& ferocenit, sig vijon:

butacen (CAS 125856-62-4),

b. katocen (2,2-bis-ctilferrocenil propan) (CAS 37206-42-1),

c. acide karboksilike t& ferrocenit dhe estere t& acidit karboksilik t&
ferrocenit;

d. n-butil-ferrocen (CAS319904-29-7);

e. derivate t& tjera t& polimereve t& bashkuar t& ferrocenit q& nuk jang

pércaktuar tjetérkund né MLS8.f.4.;

etilferrocen (CAS 1273-89-8);

propilferrocen;

pentilferrocen (CAS 1274-00-6);

5o o

-

diciklopentil ferrocen;

j. dicikloheksil ferrocen;
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b. Profil matésit kané njé saktési matjeje 0.5 nm (5 angstrom) ose mé pak (né rastin mé t& mirg).
Pajisje t& ndértuara veganérisht pér “prodhimin” e pajisjeve té sqaruara né 7A.
Shenim : 7B003 perfshin:

- Stacione prove pér rregullimin e xhiroskopéve;

- Stacione pér ekuilibrin dinamik té xhiroskopéve;

- Stacione prove pér motorin e xhiroskopéve;

- Stacione pér mbushjen dhe evakuimin e xhiroskopéve;
- Instalime centrifuge pér drejtimin e xhiroskopéve;

- Stacione té drejtimit té boshtit t¢ nxitim — matésve;

- Makina me bobina me xhiroskopé me fibra optike.

Reflektim matés t& prodhuar veganérisht pér té karakterizuar pasqyrat, pér Xhiroskopét
laser & kané njé saktési matjeje 50 ppm ose mé pak (né rastin mé t& miré).
“Mundési prodhimi” dhe “pajisje prodhimi” si mé poshté:
a. “Mundésité e prodhimit” té krijuara veganérisht né 7A117,
b. “Pajisjet prodhimi” dhe pajisje té tjera pér testim, kalibrim dhe radhitje, pérveg atyre té

sqaruara nga 7B001 deri né 7B003 t& projektuara ose t& modifikuara pér tu pérdorur me pajisjet
e shpjeguara ng 7A.

Materialet
Asnjé.

“Softueré” [Programet kompjuterike]

“Softueré” té prodhuara veganérisht ose t& modifikuara pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e pajisjeve
té shpjeguara né 7A ose 7B.

“Kodi 1 burimit” pér “pérdorimin” e ndonjé pajisjeje té lundrimit inert, q¢ pérfshin pajisjet jo t&
kontrolluara nga 7A003 ose 7A004 ose Referenca e Drejtimit dhe Qéndrimit (AHRS)

Shenim: 7D002 nuk kontrollon “kodin e burimit” pér “pérdovimin” e AHRS.

Shenim Teknik:

AHRS né pérgjithési ndryshon nga sistemet e lundrimit inert (INS) sepse njé AHRS jep informacion pér
géndrimin dhe drejtimin dhe si rijedhim nuk tregon nxitimin, shpejtésiné dhe pozicionin qé shogérohen me
njé INS.

7D003

“Programe kompjuteriké” t& tjeré si mé poshté:

a. “program kompjuterik” t& projektuar ose t& modifikuar posagérisht pér t& pérmirésuar
performancén operacionale ose pér t& ulur gabimin lundrues té sistemeve né nivelet e sqaruara né
7A003, 7A004 ose 7A008;

b. “Kodi i burimit” pér sistemet e integruara hibride qé pérmirésojné performancén operacionale
ose zvogélojné gabimet e lundrimit t& sistemeve né nivelin e sqaruar né 7A003 ose 7A008 duke
kombinuar vazhdimisht t& dhénat kryesore me secilén nga t& méposhtmet:
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1. Té dhénat e shpejtésisé sé radarit Dopler ose t& dhénat e shpejtésisé zanore;
2. Té dhénat referuese ose té sistemeve satelitore t& lundrimit global (GNSS);
3. Té dhénat nga sistemet e Lundrimit t& bazuar né data-bazé (“DBRN™),

c. Nuk pérdoret;
d. Nuk pérdoret

e. Program kompjuterik pér vizatime t& béra me kompjuter “CAD” t& kryera veganérisht pér
“zhvillimin” e “sistemeve t& kontrollit t& fluturimit aktiv”, kontrollues helikopterésh me shumé
akse gé fluturojné me pércjellésa elektriké ose me pércjellésa me drité ose helikopterg “sisteme
kontrolli pér anti-moment pérdredhésin e kontrolluar t& garkullimit” “teknologjia” e t& ciléve
&shté e sqaruar né 7E004.b., 7TE004.c.1. ose 7E004.¢.2.

7D004  “Kodi i burimit” q& inkorporon “teknologji” zhvillimore té specifikuar né 7TE004.a.1. deri
TE004.a.6. ose TE004.b., pér ciléndo nga vijueset:

a. Sistemet e menaxhimit digjital t& fluturimit pér “fluturim t& “kontrollit t& plot&”;
b. Sistemet e forcés shtytése té integruar dhe kontrollit t& fluturimit;

¢. Sistemet e kontrollit t& “fluturimit me pércjellésa elektriké” dhe “fluturimit me drité”.

7D004  (vazhdim)

d. “Sisteme kontrolli t& fluturimeve aktive’ qé tolerojné gabime ose rikonfigurojné veten;
€. Nuk pérdoret;

f.  Sisteme ajrore t& t& dhénave bazuar né té dhéna statike té sipérfaqes; ose

g. Ekrane me shfaqgje tredimensionale;

Shénim: 7D004. Nuk e kontrollon "kodin e burimit” té lidhur me elemente té réndomta
kompjuterike dhe vegla (p.sh. sigurimin e sinjalit hyrés, transmetimin e sinjalit dalés, ngarkimin
e programit kompjuterik dhe t& dhénave, testit pjesé pérbérése, mekanizmat e caktimit t&
detyrave me orar) qé nuk sigurojné funksion specifik t& sistemit t& kontrollit t& fluturimit.

7D005 “Programe kompjuterike” te prodhuara veganérisht pér té dekriptuar kode té

klasifikuara/identifikuese té Sistemeve Satelitore t& Navigimit Global (GNSS) t&
dizajnuara pér pérdorim geveritar.

7D101 " Programe kompjuterike” t& prodhuara veganérisht ose t& modifikuara pér “pérdorimin”
e pajisjeve té sqaruara né 7A001 deri né 7A006, 7A101 deri 7A106, 7A115, 7Al16.a.,
7All6.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 ose 7B103.

7D102 “Program kompjuterik” i integrimit si me poshté:

a.“Program kompjuterik” i integrimit pér pajisjen e shpjeguar né 7A103.b.;
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b. “Program kompjuterik” i integrimit i prodhuar veganérisht pér pajisjen e sqaruar né 7A003 ose
né 7A103.a;

¢. “Program kompjuterik” i integrimit 1 veganérisht i prodhuar ose i modifikuar pér pajisjen e
sqaruar né 7A103.c.

Shenim: Njé formé e zakonshme e “programit kompjuterik” té integrimit pérdor filtrimin
KALMAN.

7D103 “Program kompjuterik” pér modelimin ose stimulimin e “pajisjeve drejtuese” té sqaruar né 7A117
ose pér futjen e tyre té& llogaritur né anijet e léshuara né hapésiré té sqaruara né 9A004 ose raketat
hulumtuese t& sqaruara né 9A104.

Shenim: “Programi kompjuterik” i sqaruar né 7D103 mbetet i kontrolluar kur bashkohet me
hardueré té veganté té sqaruar né 44102.

7E Teknologjia

7TE001 “Teknologjia” sipas Vértetimit pér Teknologjing e Pérgjithshme pér “zhvillimin” e pajisjeve ose
“programeve kompjuterike” t& shpjeguara né 7A, 7B, ose 7D.

TE002 “Teknologjia” sipas Vértetimit pér Teknologjing e Pérgjithshme pér “prodhimin” e pajisjeve t&
pércaktuara me hollési né 7A ose né 7B.

7TE003 “Teknologjia” sipas Vértetimit pér Teknologjing e Pérgjithshme pér riparimin dhe rindértimin si edhe
kontrollin e pérgjithshém t& pajisjeve t& théna me hollési né 7A001 deri né 7A004.

Shenim: 7E003 nuk kontrollon “teknologjing” e mirémbajtjes qé lidhet drejtpérdrejté me kalibrimin,
hegjen dhe zévendésimin e LRU-ve dhe SRA-ve té démtuara té “anijes civile” sig pérshkruhet né
Nivelin e Mirémbajties I ose Nivelin e Mirémbajtjes IL

N.B.: Shih shénimet teknike tek 7B0OO0I.

7TE004  “Teknologjia” tjetér si mé poshté:
a. “Teknologji” pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e:

1. Nuk pérdoret;

2. Sisteme ajrore té t& dhénave qé bazohen vetém né té dhénat statike, p.sh. qé e béjné t&
panevojshme kontrollet e zakonshme t& t& dhénave ajrore;

3. Ekrane me pamje nga rrezet katodike té tipit Raster ose me koké lart; Ekrane me shfaqje
tredimensionale pér “anijen”;

4. Nuk pérdoret;

5. Nxitgs elektriké (elektromekaniké, elektrohidrostatiké dhe grup nxitésish té integruar) té prodhuar
veganérisht pér “kontroll fillestar t& fluturimit”;

6. “Njé grup detektorésh (sensorésh) optiké pér kontrollin e fluturimit” t& specializuar pér t& zbatuar
“sistemet e kontrollit t& fluturimit aktiv” ose;

7. Sistemet "DBRN" & projektuar pér t& lundruar nén ujé duke pérdorur bazat e t& dhénave zanore ose
té gravitetit (réndesés) qé sigurojné njé pérpikéri pozicionimi té barabarté ose mé pak se (né rastin
mé t& miré) 0,4 milje detare;
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b. “Zhvillimi”, “ teknologjia” e méposhtme pér “sistemet e kontrollit t& fluturimit aktiv” (duke
pérfshiré fluturimin me pércjellés ose me drité):

“Teknologji” fotonike pér té pércjellé gjendjen e fluturimit t& fluturakes apo t& komponentéve té
kontrollit té fluturimit, transferimit t& t& dhénave té kontrollit t& fluturimit, ose komandimit té
lévizjes, “qé kérkohet pér sistemet e fluturimin me drité apo sisteme t& kontrollit aktiv t& fluturimit
(me pércjellés)”;

Nuk pérdoret;

Algoritme né kohé reale pér té analizuar informacionet nga sensorét e komponentéve pér té
parashikuar dhe rregulluar paraprakisht degradimin apo déshtimet e komponentéve brenda njé
“sistemi t& kontrollit aktiv t& fluturimit™;

Shenim:  TE004.b.3. nuk kontrollon algoritmet pér qéllim t& mirémbajtjes autonome

Algoritmet/Kontrollet e fluturimit qé lejojné gjaté fluturimit rikonfigurimin e forcés dhe momentet e
kontrollit pér t& korrigjuar degradimet dhe déshtimet té sistemit me pércjellés né kohé reale;

Shenim: TE004.b.4. nuk kontrollon algoritmet pér eliminimin e efekteve té prishjeve pérmes
krahasimit t& burimeve t& t& dhénave té tepérta ose reagimet e para planifikuara autonome né
déshtimet e pritshme.
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TE004 b. (vazhdim)

5. Integrimi i kontrollit digjital t& fluturimit, i t& dhénave t& kontrollit t& lundrimit dhe forcés shtytése né
njé sistem digjital menaxhimi té fluturimit pér “kontroll té& ploté t& fluturimit";

Shénim: TE004.b.5 nuk kontrollon:

a. “Zhvillimin” e “teknologjisé” pér integrimin e kontrollit digjital t& fluturimit, t& dhénat e kontrollit t&
lundrimit dhe forcés shtytése né njé sistem digjital menaxhimi t& fluturimit pér “optimizimin e rrugés sé
fluturimit”

b. “Zhvillimin” e “teknologjisé” pér sistemet e instrumenteve té fluturimit t& anijes t& integruar vetém pér
lundrimin ose metodat, VOR, DME, ILS ose MLS.

6. Nuk pérdoret;

7 "Teknologji” qé “kérkohet” pér nxjerrjen e kérkesave funksionale pér “sistemet me pércjellésa
elektriké” qé kané té gjitha si vijon:

a. Kontrollet e stabilitetit t& “rrethit t& brendshém™ té trupit t& aeroplanit q¢ kérkojné normé té mbylljes sé
rrethit prej 40 Hz ose mé t& madh; dhe

Shénim teknik: Rrethi i brendshém” i referohet funksioneve té “sistemeve té kontrollit t¢ fluturimit aktiv”
qé e automatizojné kontrollin e stabilitetit & trupit té aevoplanit.

b. Q& kané ciléndo prej kétyre:

1. Korrigjojné trupin e aeroplanit qé nuk ka stabilitet aerodinamik, t& matur né ciléndo kohé né modelin e
dizajnit t& fluturimi q& do t& humbiste kontrollin pértej rikuperimit nése nuk do t& korrigjohej brenda 0.5
sekondave;

2. Kontrollimi 1 ¢iftit né dy ose mé shumé akse pérderisa bén kompensimin pér “ndryshimet jonormale né
gjendjen e anijes;

Shénim teknik: 'ndryshimet jonormale né gjendjen e anijes” pérfshijné démin né strukturé gjaté fluturimit,
humbjen e shtytjes sé motoréve, sipérfaqe kontrolli e pamundésuar, ose lévizjet destabilizuese t& ngarkesave
né pjesén e bagazhit

3. Kryen funksionet e specifikuara ng 7E004.b.5.; ose

Shénim: 7E004.b.7.b.3. nuk kontrollon autopilotin.

4. Bén t& mundur gé aeroplani té kryejé fluturim stabil t& kontrolluar, krahas atij gjaté ngritjes ose
aterrimit, né kénde sulmi mé t& médha se 18 shkallg, 15 shkallé rréshqitje anésore, 15 shkallg lakimi

ose shmangie nga kursi, ose 90 shkallé/sekonda norme rrotullimi;

8. "Teknologji" qé kérkohet" pér nxjerrjen e kérkesave funksionale pér “sistemet me pércjellésa
elektriké” pér té arritur t& gjitha né vijim:

a. Mbajtjen e anijes nén kontroll né rast t& sekuencave pérséritése té cilave do prej dy gabimeve
individuale brenda “sistemit me pércjellésa elektroniké”; dhe
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b. Probabiliteti 1 humbjes s& kontrollit t& anijes mé pak se (pra me gjasé mé té miré) selx10-9 déshtime pér
oré fluturimi.

Shenim: 7E004.b. nuk kontrollon teknologjiné qé lidhet me elemente t¢ réndomta kompjuterike dhe vegla
(p.sh. siguvimin e sinjalit hyrés, transmetimin e sinjalit dalés, ngarkimin e programit kompjuterik dhe té
dhénave, testit pjesé pérbérése, mekanizmat e caktimit t¢ detyrave sipas orarit) qé nuk sigurojné funksion
specifik té sistemit t¢ kontrollit t¢ fluturimit.

c. “Teknologjia” pér “zhvillimin” e sistemeve t& helikopteréve t& méposhtém:

1. Kontrollues t& fluturimeve multiaksiale me pércjellés elektriké dhe t& fluturimeve me drité q& kombinojné
funksionet e t& paktén dy prej elementéve kontrollues t& méposhtém:

a. Kontrolle kolektive;

b. Kontrolle ciklike;

c. Kontrolle t& shmangies nga kursi

2. “Sistemet e kontrollit pér anti — momentpérdredhésin e kontrolluar t& qarkullimit ose sisteme pér drejtimin
e kontrolluar t& qarkullimit”;

3. Tehet e rotorit “fleté gjeometrike t& ndryshueshme” pér pérdorim né sisteme qé pérdorin kontrollin
individual t& teheve

“Teknologjia” sipas vértetimit t& pérgjithshém té teknologjisé pér “pérdorimin” e pajisjeve t& sqaruara né

7A001 deri né 7A006, 7A101 deri né 7A106, 7A115 deri né 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103,
7D101 deri né¢ 7D103.

Teknologjia” pér mbrojtjen e aviacionit dhe nénsistemeve elektrike kundér pulsit elektromagnetik
(EMP) dhe rrezigeve té interferencés elektromagnetike (EMI) nga burimet e jashtme si mé poshté:

a. “Teknologji” e pércaktuar pér sistemet mbrojtése;
b. “Teknologji” e pércaktuar pér konfigurimin e garqeve elektrike té forcuara dhe nénsistemeve;
¢. “Teknologji” e pércaktuar pér pércaktimin e kriterit té forcimit t& 7E102.a. dhe 7E102.b.

“Teknologji” pér integrimin e kontrollit te fluturimit, t& dhénave pér drejtimin dhe forcén shtytése né
njé sistem t& menaxhimit t& fluturimit pér rritjen e trajektores sé sistemit té raketés.

KATEGORIA 8 - MARINA

Sistemet, Pajisjet dhe Pérbérésit

8A001 Mjete dhe anije t& nénujshme si mé poshté:

Shenim: Pér gjendjen e kontrollit té pajisjeve té myeteve té nénujshme, shih:
- Kategoria 5, Pjesa 2 "Siguria e Informacionit” pér pajisje t¢ kodifikuara komunikimi;
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- Kategoria 6 pér sensorét;
- Kategoria 7 dhe 8 pér pajisjet e lundrimit;

- Kategoria 84 pér pajisjet e nénujshme.

a.  Mjete t& nénujshme me ekuipazh, té palidhura me litaré qé jané projektuar té veprojné né thellésira mé t& médha
se 1 000 m;

b.  Mjete t& nénujshme me ekuipazh, t& palidhura me litaré me njé nga t& méposhtmet:

1. Té projektuara pér t& 'vepruar né ményré autonome' dhe me njé kapacitet ngritjeje me t& gjitha tiparet e
méposhtme:

a. 10 % ose mé tepér té peshés sé tyre né ajér; dhe
b. 15 kN ose mé shumé;

2. Té projektuara pér t& vepruar né thellési mé shumé se 1 000 m; ose
3. Me té gjitha tiparet e méposhtme:

a.  Pérté 'vepruar né ményré autonome' 10 oré ose mé shumé;
b.  Me njé 'largési’ 25 milje lundrimi ose mé shumé:

Shénime teknike:

1. Peér gellimet e 8A4001.b., ‘pér té vepruar né ményré autonome’ do té thoté e zhytur plotésisht, pa periskop, té
githa sistemet té punojné dhe lundrojné me njé shpejtési minimale né té cilén néndetésja mund té kontrollojé
me lehtési thellésiné e saj dinamikisht duke pérdorur vetem planet e tyre té thellésise, pa nevojén e njé anije
ndihmése ose bazé ndihmése né sipérfage, né fundin e detit apo né breg, dhe me wjé sistem levizés pér pérdorim
nén ujé ose mbi sipérfage.

2. Per géllimet e 8A001.b., 'largési’ do té thoté gjysma e distancés maksimale qé mund té pérshkojé njé
néndetése.

c.  Mjete t& nénujshme pa ekuipazh dhe pa litaré t& projektuara pér té vepruar né thellésira mbi 1 000 m, me t&
méposhtmet:

1. Téprojektuara pér vetélévizje t& manovruar duke pérdorur motoré me heliké ose shtytés t& sqaruar né
8A002.a.2.; ose
2. Népérmjet njé lidhjeje me fibra optike pér t& dhénat;
d. Mjete t& nénujshme pa ekuipazh dhe pa litaré me t& méposhtmet:

1. Té projektuara pér t& vendosur njé kurs qé lidhet me secilin nga referimet gjeografike pa ndihmén né kohé
reale prej njerézve;

2. Me njé lidhje akustike ose t& komanduar pér té dhénat; ose
3. Me njé lidhje me fibra optiké ose té komanduar qé i kalon 1,000m;
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e. Sistemet e shpétimit né ogean me njé kapacitet ngrités 5 MN pér nxjerrjen e objekteve nga thellésité
mé tepér se 250 m dhe qé kané t& méposhtmet:

1. Sisteme dinamike pozicionimi t& afta pér mbajtjen e pozicionit brenda 20 m nga njé piké e caktuar e dhéné nga
sistemi 1 lundrimit; ose

2. Sistemet e lundrimit né fundin e detit ose ato t& integruar pér thellésira qé 1 kalojné 1,000 m me saktési
pozicionimi brenda 10 m nga njé piké e paracaktuar;

f. Nuk pérdoret
g. Nuk pérdoret
h. Nuk pérdoret

1. Nuk pérdoret

8A002 Sistemet e marinés pajisjet dhe pérbérésit si mé poshté:

Rl e

o —

Shenim: Pér sistemet e komunikimit nén ujé, shih Kategoriné 5, Pjesa 1 - Telekomunikacionet.

Sistemet, pajisjet dhe pérbérésit, té projektuar vecanérisht ose té modifikuara pér mjete t& nénujshme, qé
operojné né thellési mé shumé se 1000 m, si mé poshté vijon:

Karkasa ose trupi 1 anijes qé ushtrojné trysni me diametér t& brendshém mé tepér se 1.5 m;

Motoré lévizés me rrymé té drejtpérdrejté ose motoré shtytés;

Kabllot e kérthizés dhe lidhésit e tyre, qé pérdorin fije optike dhe q& kané pjesétaré té fugishém sintetik;
Pérbérésit e prodhuar nga materialet e pércaktuara me hollési né 8C001;

Shénim teknik:
Objekti i 8A002.a.4. nuk duhet t& pengohet nga eksporti i “shkumés sintetike” e pércaktuar me hollési né
8C001 kur njé fazé e ndérmjetme e prodhimit éshté pérfunduar dhe nuk &shté akoma né formén pérbérése
pérfundimtare.

Sisteme t& ndértuara ose t& modifikuara pér kontrollimin automatik t& l8vizjes sé néndetéseve t&
shpjeguara né 8A001 duke pérdorur té dhéna lundrimi dhe servo-kontrolle me qark t& mbyllur dhe ka né
cilindo si mé poshté:

Lejojné mjetin té 1&vizé 10 m nga njé piké e paracaktuar né kolonén ujore;

Mban pozicionin e mjetit brenda 10 m nga njé piké e paracaktuar né kolonén ujore; ose
Mban pozicionin e mjetit brenda 10 m ndérsa ndjek njé kabllo mbi ose nén fundin e detit;

8A002 b. (vazhdim)
Perceptoré ose lidhés me fibra optiké qé pérshkojné trupin e anijes;
Sisteme vizuale t& nénujshme, si mé poshté:

Sistem televiziv dhe kamera televizive, si mé poshté:
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Sistem televiziv (pérfshi kamerat, monitorimin dhe pajisje pér transmetimin e sinjalit) me njé rezolucion
(vizibilitet) t& kufizuar kur matet né ajér mé shumé se 800 vija dhe i ndértuar ose 1 modifikuar pér
veprime t& largéta me njé mjet nénujor;

Kamera televizive nénujore qé kané njé rezolucion té kufizuar kur maten né ajér me mé shumé se 1 100
vija;

Kamera televizive me nivel té ulét drite t& ndértuara veganérisht ose té modifikuara pér pérdorim nén ujé
me t& gjitha t& méposhtmet:

Tuba t& intensifikimit t& mesazhit t& sqaruara né 6A002.a.2.a.; dhe
Meé shumé se 150 000 "grimca ndriguese aktive / pikselé aktivé" pér njé grup né njé zoné t& ngurté;

Shénim Teknik:

Rezolucioni i kufizuar né televizion éshté njé madhési e rezolucionit horizontal zakonisht i
shprehur né lidhje me numrin maksimal t& vijave pér lartési pamje t¢ dalluara né njé fleté prove,
duke pérdorur Standardin IEEE 208/1960 ose ¢do standard ekuivalent.

Sisteme t& ndértuara veganérisht ose t& modifikuara pér operacione té largéta me njé pajisje nénujore,
duke pérdorur teknika pér t& minimizuar efektet e pas shpérhapjes duke pérfshiré ndrigues t& shkallézuar
ose sisteme "laser";

Aparate fotografike té fiksuara t& ndértuara ose t& modifikuara pér pérdorim nén ujé 150 m poshté me njé
format filmi 35 mm ose mé i madh dhe me njé nga té méposhtmet:

1. Shénim té filmit me t& dhéna t& marra nga njé burim jashté aparatit;

2. Korrigjim automatik né distancé t& prapme fokale; ose

3. Kontrolli automatik 1 kompensimit i projektuar veganérisht pér té lejuar veshjen e njé kamere nénujore
té pérdoret né thellési mbi 1 000 m;

Nuk pérdoret;
Sisteme dritash, si mé poshtg, t& ndértuar ose modifikuar pér pérdorim nén ujé si me poshté:

Sisteme drite stroboskopike té afté pér nxjerrjen e drités me energji mé shumé se 300 T pér flesh dhe me
njé shpejtési fleshi mé tepér se 5 fleshe né sekondg;

Sisteme me drité harkore argoni t& ndértuara veganérisht pér pérdorim 1000 m poshté;

Robots" té prodhuar veganérisht pér pérdorim nén ujé, té kontrolluara duke pérdorur njé kompjuter té
komandueshém té programuar, me njé nga t& méposhtmet:

Sisteme qé kontrollojné "robotin" duke pérdorur informacionin nga sensorét & masin forcén ose
momentin e pérdredhjes qé ushtrohet né njé objekt té jashtém, largésiné nga njé objekt i jashtém, ose njé
ndjesi kontakti midis "robotit" dhe njé objekti té jashtém; ose

Aftési pér t8 ushtruar njé forcé 250 ose mé shumé ose njé moment pérdredhje 250 N ose mé shumé dhe
duke pérdorur lidhje titani ose materiale t& pérbéra fibroze ose filamente né elementét e tyre strukturorg;

Manipulatoré t& lidhur t& komanduar né largési t& ndértuar veganérisht ose t& modifikuar veganérisht pér
t'u pérdorur né néndetése, me njé nga t& méposhtmet:

. Sisteme qé kontrollojné manipulatorin duke pérdorur informacionin nga cilido sensoré nga té

méposhtmit:
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a. Momentin e pérdredhjes ose forcén e ushtruar né njé objekt t& jashtém, ose
b. ndjesi kontakti midis manipulatorit dhe njé objekti t& jashtém, ose

2. Té kontrolluar nga teknika proporcionale t& pronarit me skllavin ose duke pérdorur njé kompjuter t&
komandueshém té programuar, dhe me 5 gradé liri lévizjeje ose mé shumé;

Shénim Teknik:

Vetém funksionet qé kané kontroll t& pérpjesétueshém duke pérdorur reagime (pérgjigje kthyese)
pozicionale ose duke pérdorur njé kompjuter té posagém llogariten kur pércaktohet numri i shkalléve sé
“lirisé sé l8vizjes (shmangies)”.

Sisteme ajrimi t& pavarura me energji té ndértuar pér pérdorim nén ujé si mé poshté:
Sisteme ajrimi t& pavarur me energji me motoré rrotullimi Brayton ose Rankine me t& méposhtmet:

Sisteme kimike pastruese ose thithése té projektuara veganérisht pér t& hequr dioksidin e karbonit,
monoksidin e karbonit dhe thérrmija nga tymi i rigarkulluar i motorit;

Sisteme t& veganta q& pérdorin gaz monoatomik;

Pajisje q¢ pérdoren vazhdimisht pér zvogélimin e zhurmés nén ujé né frekuenca poshté 10 kHz, ose
pajisje t& veganta armature pér zbutjen e goditjes; ose

Sisteme qé kané t& gjitha si me poshté:
Presimin e produkteve t& reaksionit ose reformimin e karburantit;

Ruajtjen e produkteve té reaksionit, dhe
Shkarkimin e produkteve té reaksionit nén njé trysni 100 kPa ose mé tepér.

Sisteme ajrimi t& pavarura me motoré rrotullimi me nafté me té gjitha té méposhtmet

Sisteme kimike pastruese ose thithése t& projektuara veganérisht pér t& hequr dioksidin e karbonit, monoksidin

e karbonit dhe thérrmija nga tymi i riqarkulluar i motorit;
Sisteme t& veganta q& pérdorin gaz monoatomik;

Pajisje qé pérdoren vazhdimisht pér zvogélimin e zhurmés nén ujé né frekuenca poshté 10 kHz, ose pajisje t&

veganta armature pér zbutjen e goditjes; dhe
Sisteme shkarkimi t& vecanta q& nuk i nxjerrin jashté vazhdimisht produktet e djegies;

Sisteme ajrimi t& pavarur me “karburant me njé fugi” qé i kalon 2 kW me njé nga t& méposhtmet:

Pajisje q¢ pérdoren veganérisht pér zvogélimin e zhurmés nén ujé né frekuenca poshté 10 kHz, ose pajisje t&
veganta armature pér zbutjen e goditjes; ose
Sistem 1 vegants pér:

Presimin e produkteve t& reaksionit ose reformimin e karburantit;
Ruajtjen e produkteve té reaksionit; dhe
Shkarkimin e produkteve té reaksionit né njé trysni 100 kPa ose mé tepér;
Sisteme ajrimi me energji t& pavarura me motoré rrotullimi, me t& gjitha té méposhtmet:
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dietil ferrocen (CAS 1273-97-8),

dipropil ferrocen;

dibutil ferrocen (CAS 1274-08-4);

diheksilferrocen (CAS 93894-59-8);

acetilferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil ferrocen (CAS 1273-94-
5);

5. beta-resorcilati i plumbit (CAS 20936-32-7),

6. citrati i plumbit (CAS 14450-60-3);

7. kelate bakér-plumb t& beta-resorcilatit ose salicilateve (CAS 68411-07-4);

8. maleati i plumbit (CAS 19136-34-6),

9. salicilat plumbi (CAS 15748-73-9),

10.stanat plumbi (CAS 12036-31-6),

11.MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinil fosfin oksid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8
(bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroksipropanoksi) propilamino fosfin oksid);
dhe derivate t& tjera t& MAPO;

12.Metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilamino fosfin oksid) (CAS 85068-
72-0),

13.N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2),

14.3-Nitraza-1,5-pentan diisocianat (CAS 7406-61-9),

15. Agjentét bashkues organo-metalik, sig vijon:

a.

neopentil[dialil]oksi, tri[dioktil[fosfato-titanat (CAS 103850-22-2),
gjithashtu i njohur si titan IV,2,2[bis2-propenolato-metil,butanolato,
tris (dioktil) fosfato] (CAS 110438-25-0); ose LICA 12 (CAS 103850-
22-2),

titan IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1,
tris[dioktil] pirofosfat ose KR 3538;

titan IV, [(2-propenolato-1)metil, n-propanolatometil] butanolato-1,
tris(dioktil) fosfat;

16.Policianodifluoroaminoetileneoksid;

17. Agjentét lidhés sig vijon:

a.

1,1R,1S-trimezoil-tris(2-ctilaziriding) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-
8);
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m.

n.

Pajisje q& pérdoren veganérisht pér zvogélimin e zhurmés nén ujé né frekuenca poshté 10 kHz, ose pajisje t&
veganta armature pér zbutjen e goditjes; dhe

Sisteme shkarkimi t& veganta & 1 nxjerrin jashté produktet e djegies nén njé trysni 100 kPa ose mé tepér;

Nuk
pérdoret

Nuk
pérdoret

Nuk pérdoret

Nuk pérdoret

o. Helika, sisteme té transmetimit t& energjisé, sisteme t& prodhimit t& energjisé dhe sisteme t& zvogélimit t& zhurmés,

o —

si mé poshté:

Nuk pérdoret;
Heliké ujépérdredhése, sisteme té prodhimit té energjisé, ose sisteme transmetimi pér tu pérdorur né anije si mé
poshté:

a. Helika té lartésive té kontrollueshme dhe montime té rrotés me mé shumé se 30 ME; .

b. Motoré shtytés/lévizés elektrik me ftohje t& léngshme t& brendshme me fuqi mbi 2.5 ME;

c. Motoré shtytés "superpércjellés”, ose motoré shtytés elektriké magnetiké t& pérhershém, me njé fugi mbi 0.1
ME;
d. Sisteme boshtore t¢ transmetimit té energjisé qé pérdorin elementé me materiale € pérziera, & afté pér té
transmetuar mé tepér se 2 ME;

e. Sisteme t& lévizjes me ajrim ose ajrim bazé me mé shumé se 2.5 ME;

Sisteme t& zvogélimit t& zhurmés q& pérdoren né anije me zhvendosje 1 000 ton ose mé shumé, si mé poshté:
Sisteme qé e zvogélojné zhurmén nén ujé né frekuenca poshté 500 Hz nga skelete akustike t& pérbéré pér
izolimin akustik t& motoréve me nafté, t& gjeneratoréve t& naftés, turbinave me gaz,

gjeneratoréve té turbinave me gaz, motoréve shtytés ose ingranazheve té zvogélimit t& lévizjes, t& ndértuara pér
zvogélimin e tingullit ose té dridhjes, me njé masé mesatare mbi 30 % té pajisjes q& do t& ngrihet;

Sisteme aktive té zvogélimit ose shuarjes sé zhurmés ose shtylla magnetike t& ndértuara veganérisht pér sistemet

e transmetimit dhe duke pérfshiré sisteme kontrolli elektronike t& afté pér ta ulur aktivisht dridhjen e pajisjeve
me prodhimin e sinjaleve kundérzhurmé ose kundérdridhje drejt tek burimi;

Shénim teknik:

'Sistemet aktive t& zvogélimit ose shuarjes sé zhurmés’ ngérthejné sisteme elektronike té kontrollit t& afta pér
reduktimin aktiv t& vibrimit t& pajisjeve pérmes gjenerimit t& sinjaleve kudér-zhurmé ose kundér-vibrim direkt
né burim.

p. Sisteme shtytdse me pompim reaktiv qé kang si vijon:

1. Fugimbi 2.5 MW, dhe
2. Q& pérdorin tuba divergjents dhe teknika t& kontrollimit t& rrjedhés pér t& pérmirésuar rendimentin e
shtytjes ose pér té ulur zhurmén e pérhapur nénujore té prodhuar nga shtytja.
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q. Aparat zhytés dhe notues né ujé me pajisje si vijon:
1. Qark vetépérfshirés t& mbyllur,
2. Qark gjysmé t& mbyllur;

Shénim: 84002.q. nuk kontrollon njé aparat té ve¢anté pér pérdorim personal kur shogéron pérdoruesin e tij.

N.B.: Pér pajisjet dhe mjetet e dizajnuara né ményré speciale pér pérdorim ushtarak, shihni Kontrollet e
Mallrave Ushtarake.

r.  Sistemet akustike zmbrapsése t& dizajnuara ose t& modifikuara posagérisht pér qéllim té pengimit t& zhytésve
dhe gé kang nivel zéri té shtypjes té barasvlershém apo qé tejkalojné 190 dB (referenca 1 pPané 1 m) né
frekuenca prej at 200 Hz e mé poshté.

Shéniml: 8A002.r. nuk kontrollon sistemet e zmbrapsjes sé zhytésve bazuar né mjete plasése nénujore,
arméve me ajér ose burimeve té tjera me djegie

Shénim 2: 8A002.r. pérfshin sisteme t& zmbrapsjes sé zhytésve qé pérdorin burime shkundi, té njohura
gjithashtu si burime zéri plazma.

8B Pajisje Testimi, Inspektimi dhe Prodhimi

8B001 Tunele uji, me njé zhurmé né sfond mé t& vogél se 100 dB (referenca 1uPa, 1 Hz), né kufijté e
frekuencés 0 deri 500 Hz, té projektuar pér t& matur fushat akustike t& gjeneruara nga rrjedhja e ujit
rreth modeleve té sistemit shtytés.

8C Materialet

8C001 Sfungjer sintetik' i prodhuar pér pérdorim né wjé, me karakteristikat e méposhtme::

N.B.: shih gjithashtu 8A002.a.4.

a. I projektuar pér thellésira detare 1 000 m; dhe
b. Dendési mé pak se 561 kg/m

Shénim teknik:
‘Sfungjer sintetik' pérbéhet nga sfera boshe plastike ose qelqi té futura né njé matricé rréshiré.

8D Programi kompjuterik

8D001  "Program kompjuterik” i krijuar ose i modifikuar pér "zhvillimin", "prodhimin" ose "pérdorimin” e pajisjeve
ose materialeve t& shpjeguara né 8A, 8b ose 8C.

8D002 "Program kompjuterik" i vegant? i krijuar ose 1 modifikuar pér "zhvillimin" ose "prodhimin”, riparimin,
kontrollin e pérgjithshém, ose rikonstruktimin (ri-makinimin) té helikave t& projektuara pér uljen e
zhurmés nén ujé..
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S8E Teknologjia
8E001  "Teknologjia" sipas Shénimeve t& Teknologjisé sé Pérgjithshme pér "zhvillimin" e pajisjeve ose materialeve t&
shpjeguara né 84, 8B ose 8C.
8E002 Teknologji té tjera si mé poshté:

a. "Teknologji" pér "zhvillimin" ose "prodhimin", riparimin, kontrollin e pérgjithshém ose rikonstruktimin
(ri-makinimin) t& helikave t& projektuara pér uljen e zhurmés nén ujé;

b. "Teknologji" pér kontrollin e pérgjithshém, ose rikonstruktimin e pajisjeve té shpjeguara né SA001,
8A002.b., 8A002,j., 8A002.0. ose SBAO02.p..

c. " Teknologjia" sipas Shénimeve t& Teknologjisé s¢ Pérgjithshme pér "zhvillimin" ose “prodhimin” e
pajisjeve ose materialeve si mé poshté:

1. Mjetet mbi sipérfage (me ané té plota) me t& gjitha karakteristikat e méposhtme

a. Shpejtési maksimale, plotésisht e ngarkuar, qé i kalon 30 nyje né njé lartési dallge 1.25 m (Gjendja e Detit 3
ballé) ose mé tepér;

b. Trysnia e ajrit mbrojtés mbi 3 830 Pa; dhe

c.  Raportiiwyit té zhvendosur nga anija e lehté e ngarkuar plotésisht éshté mé pak se 0.70;

2. Mjete mbi sipérfage (me ané té forta) me njé shpejtési maksimale, plotésisht té ngarkuara, qé i kalon 40 nyje
né njé lartési dallge 3.25 m ose mé tepér;

3. Anije me fleté ujore me sisteme aktive pér t& kontrolluar automatikisht sistemin e fletéve, me njé shpejtési
maksimale, plotésisht e ngarkuar, prej 40 nyje ose mé tepér né njé largési dallge 3.25 m ose mé tepér;

4. Anije e vogél me masén e njé hidroplani me njé nga t& méposhtmet:

1. Me zhvendosje t& ngarkesés sé ploté 500 ton me shpejtési maksimale, plotésisht e ngarkuar, qé i kalon
35 nyje né njé lartési dallge 3.25 m ose mé tepér, ose

2. Me zhvendosje t& ngarkesés sé ploté mbi 1,500 ton me shpejtési maksimale, plotésisht e ngarkuar, qé 1
kalon 25 nyje me lartési dallge 4 m ose mé tepér.

Shénim Teknik:
Njé anije e vogél me masén e njé hidroplani pércaktohet nga formula e méposhtme: zona e aeroplanit
wjor né njé thellési veprimi mé pak se 2 x (volumi i zhvendosur né njé thellési veprimi) 2/3.).

KATEGORIA 9 — SISTEMET E FORCKS SHTYTESE DHE MJETET HAPESINORE

9A Sisteme, Pajisje dhe Komponenté

N.B.: Pér sistemet e forcés shiytése t& ndértuar ose té vlerésuar si kundér rrezatimit me neutrone ose me
rrezatim pérkohésisht té jonizuar, shih Kontrollet e Mallrave Ushtarake.
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9A001 Motorét me turbing mé gaz ajror qé kané njé nga t& méposhtmet:

N.B.: SHIH GIITHASHTU 9A101

o

Qé pérfshijné ciléndo nga “teknologjité” e pércaktuara me hollési né 9E003.a.; ose

Shenim: 94001.a. nuk kontrollon motorét e turbinave me ajér dhe gaz té cilat pérmbushin gjithé sa mé poshté:

a. Jané té certifikuara nga autoriteti i aviacionit civil né njé “vend pjesemarrés”; dhe
b.  Kaneé per qéllim qé té fugizojné avionét e drejtuar nga personel jo-ushtarak pér té cilat éshté dhéné njé nga
péreaktimet e méposhtme nga njé “vend pjesémarrés” pér avionin me vegantité e kétiy tipi t¢ motori:

1. Njé Certifikate Civile tip; ose
2. Njé dokument i barasviershém té njohur nga Organizata Ndérkombétare e Aviacionit Civil ICAO)

b. Té projektuara pér té fugizuar njé avion pér té fluturuar né Mach 1 ose mé shumé pér mé tepér se 30 minuta.

9A002 “Motor me turbiné me gaz i Marings’ me njé fuqi standarde sipas ISO t& vazhdueshme prej 24,245 kW ose mé
tepér dhe me konsumim karburanti jo mé shumé se 0.219 kg/kWh né kéto kufij energjie 35 deri né 100% dhe me
montime dhe pérbérés t& vecanté.

Shenim: Termi ‘Motor me turbiné me gaz i Marinés’ pérfshin ata motoré me turbiné me gaz industrial ose
aero — derivativ qé i pérshtaten prodhimit té energjisé elektrike té anijes ose forcés shiytése.

9A003 Montime dhe pérbérés t& veganté qé pérmbajné njé nga teknologjité e shpjeguara né 9E003.a., pér sistemet
e forcés shtytése me turbing me gaz si mé poshté:

a. Té shpjeguara né 9A001;
b. Origjina e projektimit ose e prodhimit teknik éshté tek “shtetet jo-pjesémarrése” ose e panjohur pér prodhuesin.

9A004 Mjetet e léshuara ng hapésiré, “anijet kozmike”, “anijet kozmike autobus”, ngarkesat e anijeve kozmike,
“pajisjet apo sistemet brenda anijes kozmike” dhe pajisjet tokésore, si vijon:

N.B.: SHIH GIITHASHTU 9A104

a. Mjetet e léshuara né hapésiré;
b.  "Anije kozmike";
¢ "Anije kozmike autobus";

d. "Ngarkesa né anijen kozmike" me inkorporimin e artikujve t¢ specifikuar né 34001.b.1.a.4., 34002.g.,
54001.0.1.,54001.b.3., 54002.a.5., 54002.a.9, 64002.a.1, 64002.a.2., 64002.b., 64002.d,
64003.5.,64004.c., 64004.e., 64008.d, 64008.e., 64008.k, 64008.1. or 94010.c.;

e. Sistemet dhe pajisjet e montuara ‘On-board’, té dizajnuara posagérisht pér “anijen kozmike” dhe me
cilindo nga funksionet vijuese:
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9A005

9A006

1. 'Pajisjet kontrolluese dhe telemetrike té t& dhénave';

Shénim: Pér qéllim t&¢ 9A004.e..,'kontrollim dhe telemetri e t& dhénave’ pérfshin menaxhimi, ruajtjen
dhe procesimin e t& dhénave kompjuterike té transferuar

3. 'Trajtimii t& dhénave té ngarkesés', ose

Shénim: Pér qéllim t& 9A004.e.2., “trajtimi 1 t& dhénave té ngarkesés’ pérfshin menaxhimi, ruajtjen dhe
procesimin e t& dhénave té ngarkesés.

4. 'Kontrollii géndrimit dhe orbités';

Shénim: Pér qéllim t&¢ 9A004.e.3., Kontrolli i géndrimit dhe orbités' pérfshin kuptimin dhe vénien né
veprim pér t& pércaktuar dhe kontrolluar pozicionin dhe kahjen e ‘anijes kozmike’.

N.B.: Pér pajisjet e dizajnuara posagérisht pér pérdorim ushtarak, shih Kontrollet e Mallrave Ushtarake

f. Pajisjet tokésore, t& dizajnuara posagérisht pér “anijet kozmike” si vijon:
1. Pajigjet telekomanduese dhe telemetrike;

2. Simulatorét.

Sistemet e léngshme té forcés shtytése té raketave qé pérmbajné
njé nga sistemet me pérbérésit e shpjeguar né 9A006.

N.B.: SHIH GJITHASHTU 9A105 dhe 9A119

Sistemet dhe pérbérésit té ndértuar veganérisht pér sistemet e léngshme té forcés shtytése, t&  raketave si mé
poshté:
N.B.: SHIH GIITHASHTU 9A106, 94108 dhe 9A120:

a. Frigoriferé kriogjeniké, tuba kriogjeniké té nxehtésisé ose sisteme kriogjenike té ndértuar veganérisht pér
tu pérdorur né mjetet hapésinore dhe té afté pér t'i kufizuar humbjet e léngut kriogjenik né mé pak se 30
% né vit,

b. Kontejneré kriogjeniké ose sisteme frigoriferésh me cikél t& mbyllur t8 afté pér té krijuar temperatura 100
K (- 173 °C) ose mé t& uléta pér “mjetet fluturuese” t& afta pér t& mbajtur shpejtésing e fluturimit mé t&
madhe se Mach 3, pér mjete té léshuara né hapésiré ose pér “anije kozmike”,;

c.  Sisteme me hidrogjen pér ruajtjen ose transferimin e borés sé shkriré;

d.  Pompa turbo t& presionit t& larté (mbi 17.5 MPa), elementét e pompés ose sistemet ¢ gjeneratoréve me gaz
ose sistemet me turbing pér rritjen e periudhés sé rrotullimit;

e. Presioni larté (mbi 10.6 MPa), dhomat e shtytjes sé gazit dhe pipézat;

f. Sistemet e ruajtjes sé forcés sé shtytjes qé pérdorin parimin e ruajtjes né kapilare ose t& léshimit pozitiv
(psh. me fshikéza fleksibile).

g Injektues té 1éngut shtytés, me vrima t& veganta prej 0.381 mm ose mé té vogla né diametér (njé sipérfage
1.14 x 107 cm? ose mé e vogél pér vrima jo rrethore) té ndértuara veganérisht pér motorét me léng té
raketave;

h.  Njé pjesé karbon —karbon e dhomave té shtytjes ose njé pjesé karbon — karbon e koneve dalése me
dendési mbi 1.4 g/cm? dhe forca elastike mbi 48 MPa.
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9A007  Sisteme té ngurta shtytése té raketave me njé nga t& méposhtmet:
N.B.: SHIH GIITHASHTU 9A107 DHE 9A119.

a.  Kapaciteti i impulsit total mbi 1.1 MNs;

b. Impulsi specifik 2.4 kNs/kg ose mé tepér kur rrjedhja me pipé zgjerohet né kushtet e mjedisit t& nivelit
té detit pér njé presion té dhomés prej 7 MPa;

c. Fraksionet e médha té platformés mbi 88 % dhe ngarkesat e ngurta shtytése mbi 86 %

d. Cdonjéri nga elementét e pércaktuar me hollési né 9A008; ose

e. Sistemet lidhése dhe izoluese té 1évizjes, qé pérdorin motoré t8 lidhur drejtpérdrejt e qé formojné njé
‘lidhje t& forté mekanike” ose njé pengesé pér lévizjen kimike midis materialit t& ngurté shtytés dhe
materialit izolues.

Shénim teknik:
Njé ‘Tidhje té forté mekanike’ do té thoté qé forca lidhése éshté e barabarté me njé ose mé shumé forca
shtytése.

9A008  Elementét e méposhtém, té ndértuar veganérisht pér sistemet e ngurté té shtytjes sé raketés:
N.B.: SHIH GIITHASHTU 9A108.

a.  Sistemet e lévizjes qé pérdorin mbéshtjellje pér njé ‘lidhje té forté mekanike’ ose njé pengesé pér lévizjen
kimike midis materialit t& ngurté shtytés dhe materialit izolues.

Shénim teknik:
Njé “lidhje té forté mekanike’ do té thoté qé forca lidhése éshté e barabarté me njé ose mé shumé forca

shiytése.

b.  Kuti motori té pérziera, t& mbéshtjella me filamente q& i kalon 0.61 m né diametér ose qé e ka ‘raportin e
rendimentit t& strukturés (PV/E)” mbi 25 km;

Shénim teknik:

Raporti i rendimentit té strukturés (PV/E)’ éshté presioni i shpérthimit (P) i shumézuar me presionin e
anijes (V) e i pjesétuar me peshén totale té presionit ¢ anijes (E).

a. Tubat me nivel shtytje qé i kalon 45 kN ose niveli i gérryerjes sé grykés sé tubit mé i vogél se 0.075
mm/s,
b. Sisteme dytésore té vektorit t& shtytjes fluide me injeksion t& afté pér secilén nga t& méposhtmet;
1. Lévizje gjithé — boshtore qé i kalon + 5°;

2. Vektorét kéndoré t& rrotullimit 20 °/s ose mé tepér; ose
3. Vektoré kéndoré té nxitimit ose 40 °/s2 ose mé shumé.

9A009 Sistemet hibride t& 1évizje /shtytjes sé raketave si mé poshté:
N.B.: SHIH GIITHASHTU 9A109 dhe 9A119.
a. Kapaciteti 1 impulsit t& ploté & 1 kalon 1.1 MNs; ose

b. Nivelet e shtytjes & 1 kalojné 220 kN né kushtet e daljes né vakum

9A010 Elements t& vecants, sisteme ose struktura pér mjetet e léshuara né hapésirg, sisteme shtytése pér
mjetet hapésinore ose “anije kozmike”, si mé poshté:
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N.B.: SHIH GJITHASHTU 1A002 dhe 9A110:

a.  Pérbérésit dhe strukturat qé tejkalojné 10 kg dhe té dizajnuara posagérisht pér mjetet pér léshim té
prodhuara nga cilido prej materialeve vijuese:

1. Materialet "kompozité" nga materialet "fibroze apo penjézore” té specifikuarané 1C0010.e. dhe
rréshira té specifikuara né 1C008 ose 1C009.b.;

2. Kompozitat metalike “matricé” t& pérforcuara me cilindo nga materialet vijuese:

a. Materialet e specifikuara ng 1C007,
b.  "Materialet fibroze ose penjézore: né 1C010; ose

c. Aluminidiet e specifikuara ng 1C002.a.; ose
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3. Materialet mé baze qeramike t& pérbéra me “matricé” qeramike té specifikuara né 1C007;

b. Komponentét dhe strukturat, t& dizajnuara posagérisht pér sisteme shtytése me propulsion t& mjeteve té
léshuara té specifikuara né 9A005 deri 9A009 t& prodhuara duke pérdorur cilindo nga materialet
vijuese:

1. “ Materialet fibroze ose penjézore” t& specifikuara né 1C010.e. dhe rréshirat e specifikuara né 1C008 ose
1C009.b.;
2. Materialet e pérbéré me “matricé “metalike t& pérforcuara nga cilido nga materialet vijues:
a.  Materialet e specifikuara ng 1C007,
b.  “Materialet fibroze ose penjézore” t& specifikuara ng 1C010; ose
c. Aluminidet e specifikuara nga 1C002.a.; ose
3. Materialet e pérbéra me “matricé” qeramike té specifikuara ng 1C007,

c. komponentét strukturoré dhe sistemet izoluese, t& dizajnuara posagérisht pér t& kontrolluar né ményré
aktive reagimin dinamik ose shtrembérimin e strukturave t& “anijeve kozmike™;

d. Motorét e raketave me pulsim léngu me raporte shtytje mbi peshé ta barabarté me mé shumé se 1 kN/kg dhe
kohé pérgjigje (koha qé& duhet pér té arritur 90 % t& shtytjes sé llogaritur gé né nisje) né mé pak se 30 ms.

9A011 Motoré rrotullues reaktivé (me ndalim té shpejté dhe me rrymé té drejtpérdrejté) ose t& kombinuar dhe elementé
té veganté.
N.B.: SHIKO GITHASHTU 9A111 dhe 9A118.

9A012 "Mjete ajrore pa ekuipazh” (“UAV™), sisteme t& bashkélidhura, pajisje dhe pérbérés si mé poshté:

N.B.: SHIH GHTHASHIU 94112.

a. "UAV" ose mjete ajrore pa ekuipazh , t& dizajnuara pér té kontrolluar fluturimin jashté “té pamurit natyroré
té “operatorit qé kané njé nga kéto né vijim:”

1. Té& gjitha mé poshté:
a. Durueshméri maksimale mé t& madhe ose t& barabarté me 30 minuta, por jo mé pak se 1 oré: dhe

b. E dizajnuar pér nisje dhe fluturim t& qéndrueshém t& kontrolluar né eréra né shpejtési t& barabarté ose qé
tejkalon 46,3 km/h (25 nyje); ose

2. ‘Durueshméri” maksimale prej 1 oré ose mé shumé;

Shénim teknik:
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9A101

9A102

1. Pérgéllim t8 9A012.a., 'operator’ &shté personi qé inicion ose komandon me UAV” ose mjetin
fluturues pa ekuipazh

2. Pérqéllim t& 9A012.a., 'durueshméri’ llogaritet pér kushtet ISA (ISO 2533:1975) nivel t& detit dhe ku
nuk fryné eré

3. Pérqéllim t& 9A012.a., 'fushé e natyrshme pamore’ nénkupton t& pamurit e njeriut pa ndihmé, me ose
pa thjerréza korrektuese.

b. Pajisjet dhe komponentét e lidhur, si vijon:

—

Nuk pérdoret;

Nuk pérdoret;

3. Pajisje dhe pérbérés té projektuar posagérisht pér té kthyer njé avion me ekuipazh né njé “UAV” si¢
pércaktohet me hollési né 9A012.a.

4. Motoré me furnizim me kthim ajri ose motorét e tipit rrotullues me djegie t& brendshme, posagérisht t&

projektuar ose t& modifikuar pér t& guar “UAV-né” né lartésing mbi 50 000 kémbé (15 240 metra).

4

Motoré té lehté turbo-reaktivé dhe turbo-ventilatoré (duke pérfshiré motoré t& kombinuar turbo),pérveg atyre té
pércaktuar me hollési né 9A001, si mé poshté:

Motoré me té dy karakteristikat e méposhtme:

Vlera maksimale e shtytjes mé e madhe se 400 N (e arritur e painstaluar) duke pérjashtuar motorét e miratuar
civilé me njé vleré maksimale shtytje mé t& madhe se 8890 N (e arritur e painstaluar), dhe;

Konsumi i veganté i karburantit 0.15 kg/N/oré ose mé pak (né njé energji t& vazhdueshme maksimale né nivelet
statike dhe standardet e nivelit t& detit).

Shénim teknik:
Pér qéllim t& 9A101.a.1. ‘vlera maksimale e shtytjes’ éshté shtytja maksimale e demonstruar nga prodhuesi pér

motorin e tipit t& painstaluar.

Motoré té ndértuar ose modifikuar pér pérdorim né “predha”. ose mjete ajrore t& papércaktuar té specifikuar né
9A012 ose 9A112.a

Sistemet mé motor turboheliké” posagérisht té projektuar pér mjetet ajrore pa pilot t& pércaktuar me hollési né
9A102, dhe pérbérésit e projektuar posagérisht pér to, qé kané fuqing maksimale mé té madhe se 10 kW.

Shénim: 9A102 nuk kontrollon motorét civilé té certifikuar.

Shénim teknik:

1. Per géllimet e 94102 njé motor me sistem turbohelike pérfshin té gjitha té méposhtmet:

a. Motor me turbo bosht dhe;
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b. Sistem transmisionit 1€ fuqisé pér t'i transferuar fuginé helikes.

2. Pergellimte 94102 ‘fugia maksimale’ arvihet e painstaluar né kushte statike né nivel té detit duke
peérdorur atmosferén standarde ICAO.

9A104  Raketa hulumtuese té afta pér njé largési 300 km.

OA105

9A106

BWw

s,

N.B.: SHIKO GIITHASHTU 9A004.

Motoré shtytés me léng raketor, si mé poshté:

N.B.: SHIH GATHASHTU 94119.

a. Motoré shtytés me léng té raketave qé pérdoren né “predha” pérveg atyre t& shpjeguara né 9A005, me
njé kapacitet impulsi total prej 1.1 MNs ose mé té madh;
b. Motoré shtytés me léng té raketave qé pérdoren né sisteme té plota raketash ose mjete ajrore pa

ekuipazh , t& afta pér njé largési 300 km, pérve¢ atyre té shpjeguara né 9A005 ose 9A105.a., me njé kapacitet
impulsi total prej 0.841 MNs ose mé t& madh.

Sisteme ose elements pérveg atyre té shpjeguar né 9A006, qé pérdoren né “raketa”, si mé poshtg, té
ndértuar veganérisht pér sisteme shtytése me léng té raketave:

a.  Mbéshtjellés ablativé pér dhomat e forcés shtytése ose t& djegies, té pérdorshme né “raketat”, né mjetet
hapésinore té pércaktuara me hollési né 9A004 ose né raketat me thellési matése né 9A104;

b.  Majat (hundézat) e raketés, t& pérdorshme né “raketat”, né mjetet hapésinore né 9A004 ose né raketat me
tingull né 9A104;

c.  Neénsistemet e kontrollit t& vektorit t& shtytjes, t& pérdorshme né “raketa”.

Shénim teknik:
Shembuj té metodave pér arritjen e kontrollit té vektorit té shtytjes té shpjeguar né 94106.c. jané:

Tuba fleksibile;

Injeksion me léng ose sekondar me gaz;

Motor ose tub i lévizshem;

Shmangie e rijedhjes sé gazit né tubin shkarkues (fleté radioaktive ose sonda); ose
Lidhése goditése

d. Sistemet e kthjelléta dhe té turbullta té kontrollit t& shtytjes (pérfshi oksiduesit) dhe elementét e tyre t&
veganté, t& ndértuar dhe modifikuar pér t& vepruar né mjedise me dridhje mé shumé se 10 g rms midis 20
Hz dhe 2 kHz

Shenim: Té vetmet valvula ndihmése (servo) dhe pompa té sqaruara né 94106.d. jané mé poshté:

Valvul servo pér shpejtési lévizie 24 litra né minuta ose mé té médha, me wjé trysni 7 MPa ose mé té madhe, me
kohe reagimi t¢ nxitésit mé pak se 100 ms;

Pompa pér shiytésit me léng, me shpejtési té boshtit té barabarté ose mé té madh se 8 000 r.p.m. ose mé trysni
shkarkimi té barabarté ose mé t¢ madhe se 7 MPa.
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b. Amide polifunksionale t& aziridings me varg kryesor izoftalik, trimezik,
izocianirik ose trimetiladipik q& kang gjithashtu nj& grup 2-metil ose 2-
etil aziriding.

Shénim  Artikulli ML.8.£17.b. pérfshiné:
a. 1,1H-Izoftaloil-bis(2-metillaziridin)(HX-752) (CAS 7652-64-4);

b, 2,4,6-tris(2-etill- 1-aziridini)- 1,3, 5-triaziné(HX-874)(CAS 18924-91-9);
¢. 1, 1'-trimettiladipoil-bis(2-etilaziriding) (HX-877)(CAS 71463-62-2).

18.Propileniming (2-metilaziriding) (CAS 75-55-8);

19.0ksid hekuri super fin (Fe,05) (CAS 1317-60-8) me sipérfaqe specifike mé
té madhe se 250 m’/g dhe madhési mesatare grimcash 3,0 nm a mé t&
vogél;

20.TEPAN (tetractilenepentaamincakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetil
poliamina dhe kripérat ¢ tyre;

21.TEPANOL (tetractilencpentaamineakrilonitrileglicidol) (CAS 68412-46-4);
poliamina n& pérbérje t& cianoctiluara me glicidol dhe kripérat e tyre;

22.TPB (trifenil bismuti) (CAS 603-33-8);

23.TEPB (Tris (etoksifenil) bismuti) (CAS 90591-48-3),

‘Prekursorét’, sig vijon:

Vini re:  N& ML8.g. u béhet referencé ‘materialeve energjetike’ té specifikuara
qé& prodhohen nga kéto substanca.

1. BCMO (3,3-bis(klormetil)oksetan) (CAS 78-71-7) (shih gjithashtu ML
8.c.1. dhe e.2.);

2. Kripé ¢ dinitroazetidin-t-butilit (CAS 125735-38-8) (shih gjithashtu ML
8.a.28.);

3. Derivatet ¢  heksaazaizovurtzitanit, duke  pérfshire  HBIW
(heksabenzilheksaazaisovurtzitan) (shih gjithashtu ML 8.a.4.) dhe TAIW
(tetraacetildibenzilheksaazaizovurtzitan) (shih gjithashtu ML8.a.4),

4. Nuk &shté né& pérdorim q& nga viti 2013;

5. TAT (1,3,5,7, tetraacetil-1,3,5,7-tetraazaciklo-oktan) (CAS 41378-98-7)
(shih gjithashtu ML8.a.13.);

6. 1,4,58-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (shih gjithashtu ML 8.a.27.);
7. 1,3,5-triklorobenzen (CAS 108-70-3) (shih gjithashtu ML 8.a.23.);

8. 1,2, 4trihidroksibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (shih gjithashtu
ML38.e.5),
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9A107

OA108

e

9A109

9A110

Turbine gazi, pér turbo pompa té shtytésve t¢ lengsheém, me shpejtési kanali té barabarté ose mé shumé se 8 000
r.p.m. né nivelin maksimal & operimit.

e. Dhoma djegieje dhe tuba qé pérdoren né “predha”, mjetet hapésinore té specifikuara né 9A004 ose raketat
hulumtuese té specifikuara ng 9A104

Motoré té ngurté shtytés té raketave, qé pérdoren né sisteme té plota raketash ose né mjete ajrore pa ekuipazh, t&
afta pér nja largési 300 km, pérveg atyre t& shpjeguara né 9A007 me njé kapacitet t& impulsit total prej 0.841
MNs ose mé t& madhe.

N.B.: SHIKO GIITHASHTU 9A119.

Elementé t& méposhtém pérveg atyre t& shpjeguar né 9A008, qé pérdoren né “predha”té  prodhuar veganérisht
pér sisteme té ngurta shtytése t& raketave:

Kutité e motoréve té raketave, “veshja e brendshme” dhe “izolimi” i tyre;
Grykét e tubave té raketave;
Neénsistemet e kontrollit t& vektorit t& shtytjes qé pérdoren né “raketa”.

Shénim teknik:
Shembuj té metodave pér arritjen e kontrollit té vektorit té shtytjes té shpjeguar né 94108.c. jané:

Tuba fleksibél;

Injeksion me Iéng ose sekondar me gaz;

Motor ose tub i lévizshem;

Shmangie e rijedhjes sé gazit né tubin shkarkues (fleté radioaktive ose sonda); ose
Lidhése goditése.

Motorét hibridé t& raketave dhe elementét e tyre té veganté si vijon:

a. Motorét hibrid té raketave qé pérdoren né sisteme t& plota raketore apo mjete fluturuese pa
ekuipazh me mundési té arritjes sé shpejtésisé prej 300 km, pérveg atyre té specifikuara né 9A009,

me kapacitet té ploté impulsi té barabarté apo mé té madhe se 0,841 MNs, dhe komponentét specialé
té dizajnuar;

b. Komponentét specialé té dizajnuar pér motorét hibridé raketoré té specifikuar né 9A009 qé
pérdoren né "predha”.

N.B.: SHIH GJATHASHTU 94009 dhe 94119.

Strukturat e pérzierjeve, fletét plastike dhe artikujt e prodhuar prej tyre, pérveg atyre té shpjeguar né
9A010, gé pérdoren vazhdimisht né mjetet e léshuara né hapésirg, té shpjeguara né 9A004, ose raketa
hulumtuese t& shpjeguara né 9A104 ose nénsistemet e shpjeguara né 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106
deriné 9A108, 9A116 deri né 9A119.

N.B.: SHIH GJATHASHIU 14002.

Shénim teknik:
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N&é 9A109 “predha’ nénkupton sistemin e ploté té raketave dhe sistemet e mjeteve ajrore pa ekuipazh té afta
pér nja largési qé kalon 300 km.

9A111  Motorét reaktivé impulsivé qé pérdoren né “predha” ose né mjetet ajrore pa ekuipazh té specifikuar né 9A112,
dhe pérbérésit e tyre té projektuar posagérisht pér to:

N.B.: SHIKO GJITHASHTU 9A011 DHE 9A118.

9A112 "Mjet ajror pa ekuipazh” ("UAVs"), pérveg atyre té specifikuara ngé 9A012, né
vazhdim:

a. " Mjetajror pa ekuipazh " ("UAVs") me kapacitet té arritjes sé rrezes prej 300km;
b. :Mjetajror pa ekuipazh” qé kané t& gjitha si vijon:

1. Me ciléndo nga t& méposhtmet:

a.  Mundési e kontrollimit t& fluturimit dhe navigimit autonom; ose

b. Mundési t& kontrollit té& fluturimit jashté fushés pamore té drejtpérdrejté me pérfshirje té operatori; dhe
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2. Q& kang ciléndo nga kéto mé poshté:
a. Inkorporimin e sistemit/mekanizmit t& shpérndarjes sé aerosolit me kapacitet mé t& madh se 20 litra; ose

b. T& dizajnuara ose t& modifikuara pér té inkorporuar sistemin/mekanizmin e shpémdarjes sé aerosolit me
kapacitet mé t& madh se 20 litra.

9A115 Pajisje mbéshtetése t& léshimit (hedhjes) si mé poshté:

a. Aparatet dhe pajisjet pér trajtimin, kontrollin, aktivizimin ose nisjen, t& projektuara ose modifikuara pér
mjetet hapésinore té pércaktuara me hollési né 9A004, automjete ajrore pa pilot t& pércaktuara me hollési né
9A012 ose raketa me thellési matése né 9A104;

b. Automjetet pér transport, trajnim, kontroll, aktivizim ose nisje, t& projektuara ose modifikuara pér automjetet
hapésinore té pércaktuara me hollési né 9A004 ose raketa me thellési matése né 9A104

9A116  Anije pér shtresa t& ngjeshura t& atmosferés qé pérdoren né “predha” dhe pajisjet e tyre t& prodhuara ose t&
modifikuara si mé poshté:

Mjete hyrése;

Ekrane termiké dhe elementét e tyre té béra me qeramiké dhe materiale ablativé;

Thithés nxehtésie dhe elementét e tyre t& béra me materiale té lehta qé e durojné nxehtésing;
Pajisje elektronike specifike pér anijet pér shtresat e ngjeshura té atmosferés.

a0 o

9A117 Mekanizmat e platformés, mekanizmat ndarés dhe ndér platformat, qé pérdoren né “predha”.

N.B.: SHIH GJTHASHTU 94121
9A118  Pajisje pér té rregulluar djegien qé pérdoren né motoré, té cilét jané t& pérdorshém né “predha” ose né mjetet
ajrore pa ekuipazh t& shpjeguara posagérisht né 9A012, t& pércaktuara me hollési ng 9A011 ose 9A111.

9A119  Platforma individuale t& raketave q& pérdoren né sisteme té plota raketash ose né anije ajrore pa ekuipazh
, té& afta pér njé largési 300 km, pérveg atyre t& shpjeguara né 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107
dhe 9A109.

9A120  Depozitat pér lévizjen e léngjeve, pérveg atyre té théna me hollési né 9A006, té projektuara posagérisht pér
shtytésit e pérmendur me hollési né 1C111 ose ‘shtytésit e tjeré t& léngshém’, t& pérdorur né sistemet e
raketave t& afté pér t& dérguar njé peshé prej té paktén 500 kg né njé largési prej té paktén 300 km té pjesés
kryesore té raketés.

Shénim:
Ne 94120, ‘shiytesit e feré t¢ lengshem’ pérfshijné por nuk kufizohen né shiytésit e pércaktuar me hollési né
“Kontrollin e Mallrave Ushtarake ”.

9A121 Konektorét kérthizor dhe elektrik té dizajnuar posagérisht pér “predha”, mjete t& léshuara né hapésirg,
té specifikuara né 9A004 ose raketat hulumtuese t& specifikuara 9A104.

Shénim teknik: Konektoré t& referuar né 9A121 gjithashtu pérfshijné konektoré elektriké té instaluar né mes
“predhés”, mjetit pér léshim né hapésiré, ose raketave hulumtuese dhe ngarkesave té tyre.
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9A350  Sistemet e spérkatjes apo tymosjes t& projektura apo pérshtatura posagérisht pér t'u pérdorur né avioné “mé té
lehts se ajri” ose mjetet ajrore pa ekuipazh dhe pérbérésit e projektuar posagérisht pér to, si mé poshté:

a. Teé gjitha sistemet e spérkatjes apo tymosjes té afta pér t& dérguar, népérmjet njé ngritje té
léngshme njé pikéz fillestare “VMD’ prej mé pak se 50 pm né njé normé prurje mé té madhe se 2
litér pér minuté.

b. Bume apo zgara spérkatje prej njésive pér gjenerimin e aerosolit t& afta pér t& dérguar, népérmjet
njé ngritje t& léngshme njé pikéz fillestare “VMD’ prej mé pak se 50 um né njé normé prurje mé té
madhe se 2 litér pér minuté.

c.  Njési pér gjenerimin e aerosolit t& projektura posagérisht pér t’u pérdorur né sisteme té pércaktuara
me hollési né 9A350.a. dhe b.

Shénim:
Njésite pér gjenerimin e aerosolit jané pajisje t¢ projektuara apo pérshtatura posagérisht pér t’'u pérdorur né
avioné té tillé si matésa, pjesé rrotulluese atomizuese dhe pajisje té ngjashme.

Shénim:
9A350 nuk kontrollon sistemet e spérkatjes apo tymosjes qé tregohet se nuk jané t¢ afta pér ¢ shpérndaré
agjenté biologjiké né formén e aerosoléve infektive.

Shenime Teknike:

1. Masa e Pikezes pér pajisje spérkatése ose matésa té projektuar posagérisht né avioné “mé té lehté
se ajri” ose mjete ajrore pa ekuipazh duhet té matet duke pérdorur njé nga t& méposhtmet:
a.  Metodén me lazer Doppler;
b.  Metodén me shpérbérjen e avancuar té lazerit;

2. Ne 94350, ‘VMD’ nénkupton Diametrin Mesatar té Véllimit dhe pér sisteme me bazé uji, kjo
barazohet me Diametrin Mesatar té Masés (MMD).

9B Pajisje pér testim, shqyrtim dhe prodhim.

9B001 Pajisje t& posagme, pérpunime mekanike dhe instalime, si mé poshté, pér t& prodhuar flets t& turbinave me
gaz, lopata ose majat e veshura té tyre:

a. Pajisje pér ngurtésim té drejtuar ose pér hedhjen e kristalit;
b. Kabllo ose skelete qeramike.
c. Pajisje e prodhimit t& aditivit njé kristalor apo e ngurtésimit té drejtuar

9B002 Sisteme kontrolli né linjé té drejtpérdrejté (koha e sakté), pajisje e instrumentuar (pérfshi sensorét) ose
automatike pér pérvetésimin, pérpunimin e t& dhénave té projektuara veganérisht pér “zhvillimin” e
motoréve me turbina me gaz, montime ose elementé qé& pérmbajné “teknologjité” e shpjeguara né
9E003.h. dhe i.

9B003 Pajisje té ndértuara veganérisht pér “prodhimin” ose testimin e guarnicioneve furcé té turbinave me gaz
té prodhuar pér té operuar né shpejtési qé i kalon 335 m/s dhe temperaturé mé shumé se 773 K (500
°C) si edhe elementét e veganté apo aksesorét e tyre.
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9B004 Vegla, bojéra ose instalime pér lidhje solide “superlidhje” titani ose i kombinimeve ndér — metalike t&
fletéve ajrore me diskun t& shpjeguara né 9E003.a.3 ose né 9E003.a.6. pér turbinat me gaz.

9B005 Sisteme kontrolli né linjé té drejtpérdrejté (koha e sakté), pajisje e instrumentuar (pérfshi sensorét) ose
automatike pér pérvetésimin, pérpunimin e t& dhénave té projektuara veganérisht pér pérdorim me
secilin nga tunelet ose pajisjet e méposhtme té erés:

N.B.: SHIH GJATHASHTU 9B105.

a. Tunelet e erés me shpejtési Mach 1.2 ose mé tepér,

Shénim: 9B005.a. nuk kontrollon tunelet e erés t& béré veganérisht pér qéllime mésimore dhe gé kang ‘njé
masé pér vendin e testit’ (e matur nga anét) mé pak se 250 mm;,

Shénim teknik:

‘Masa pér vendin e testit’ né 9B005.a. nénkupton diametrin e rrethit ose brinjén e katrorit ose brinjén mé t&
gjaté té trekéndéshit, né vendndodhjen mé t& madhe té vendit té testit.

c.  Pajisje pér t& stimuluar mjediset e rrjedhshme me shpejtési mé té madhe se Mach 5, duke pérfshiré
tunele me sekuenca té shpejta (hot-shot tunnels), tunele harkore té plazmés, tuba shoku, tunele shoku, tunele
gazi dhe armé me gaz t& lehté; ose

d. Tunele (dhomé prove pér avionét), pérveg seksioneve dy pérmasore, té afta pér té stimuluar rrjedhén e

numrave Reynolds qé i kalon 25 x 106.

9B006 Pajisje akustike pér testimin vibracionit té afta pér t& prodhuar nivele té trysnisé sé tingullit 160 dB ose
mé tepér (& referuara né 20 uPa) me njé fuqi 4 kW ose mé tepér né njé qelizé prové me temperaturé gé
i kalon 1273 K (1000 °C) dhe ngrohés t& veganté kuarci.

N.B.: SHIH GJATHASHTU 9B106.

9B007  Pajisje t& vecanta pér té kontrolluar térésiné e motoréve té raketés duke pérdorur teknika jo — shkatérruese prove
(NDT) pérveg analizave me rreze X té avionit ose té analizave themelore fizike ose kimike.

9B008  Shndérrues té veganté pér matjen e drejtpérdre;jté t& dridhjes sé sipérfaqes sé murit té rrjedhjes prové me njé
temperaturé amullie gé 1 kalon 833 K (560 °C).

9B009 Vegla té vecanta pér t& prodhuar elemente t& rotoréve t& barutit (pluhurit) pér motorin me turbing, qé
operojné né nivele presioni 60 % t& forcés elastike pérfundimtare (UTS) ose mé tepér dhe temperaturé
metali 873 K (600 ° C) ose mé shumé.

9B010  Pajisje té projektuara posagérisht pér prodhimin e “UAV-ve” dhe sistemeve t& bashkélidhura, pajisjet dhe
pérbérésit e pércaktuar me hollési né 9A01.

9B105 Tunele pér erén me shpejtési Mach 0.9 ose mé shumé qé pérdoren pér “predha” dhe nénsisteme té tyre.

N.B.: SHIH GJATHASHTU 9B00S.
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Shénim: 9B105 nuk i kontrollon tunelet e ajrit pér shpejtési prej Mach 3 ose mé pak me dimensionet e
madhgsisé testuese sé téré seksionit’ barabarté me ose mé pak se 250 mm;

Shénim teknik:

1. Né 9B10S "hapésirat pér testim aerodinamik’ pérfshijné tunelét e erés dhe ato t& shokut pér studimin e
rrjedhés sé ajrit tej objekteve.

2. Neé shénim té 9B105, madhésia testuese e seksionit térthor’ nénkupton diametrin e qarkut, té anés, ose t&
katrorit, ose anén mé t& gjaté té katérkéndéshit, ose aksin mé t& madh té elipsés né vendin mé té madh t&
seksionit térthor. “Seksioni térthor testues’ éshté seksioni pingul me drejtim e rrjedhés.

3. N&9B105 ‘predha’ nénkupton sistemin e ploté té raketave dhe sistemet e mjeteve ajrore pa ekuipazh té
afta pérnja largési qé kalon 300 km.

9B106 Dhoma natyrore dhe dhoma pa jehong, si mé poshté:
¢.  Dhoma natyrore té afta pér t& stimuluar kushtet e méposhtme té fluturimit:
1. Duke pasur njé nga sa vijon:

a. Lartési té barabarté ose mé té madhe se 15 km; ose
b. Temperatura té jeté né nivelet nga 223 K (— 50 °C) poshté, né 398 K (+ 125 °C),

2. Inkorporuar, ose projektuar ose modifikuar pér t& pérfshiré njé njési lékundése ose njé pajisje tjetér dridhjeje pér
t& prodhuar mjedise t& barabarté mé ose mé t& médhenj se 10 g rms, t& matur nga ‘tabela e zhveshur’, mes 20
Hz dhe 2 kHz, te barabarta ose mé té médha se 5 Kn

Shénim teknik:

1. 9B106.a. pérshkruan sistemet qé jané té afta té gjenerojné njé mjedis dridhés me njé valé té vetme (psh. njé valé
sinusale) dhe sisteme ¢ afta pér té gjeneruar njé dridhje t¢ zakonshme né valé té gjeré (psh. spektri i energjise);

Z Né 9B106.a.2., ‘projektuar ose modifikuar’ do t& thoté q& mjedisi 1 dhomés parashikon pika
ndérmjetése t& pérshtatshme (p.sh. pajisje mbyllése) pér t& pérfshiré njé njési dridhése ose pajisje testuese
dridhése t& tjera t& pércaktuara ng 2B116.

3. Né 9B106.a.2. ‘tabela boshe’ nénkupton njé tabelé t& bardhé, njé sipérfage pa kapje ose montime.

d Dhoma pa jehoné t& afta pér té stimuluar kushtet e méposhtme té fluturimit:

1. Mjedise akustike me njé trysni t& pérgjithshme t& tingullit 140 dB ose mé t& madhe (20 pPa) ose me njé
fuqi dalése 4 kW ose mé t& madhe; dhe

2. Lartési 15 000 metra ose mé t& médha; ose

3. Kufijté e temperaturés t& paktén 223 K (- 50° C) deri 398 K (125° C).

9B115 “Pajisje prodhimi” t& projektuara né ményré t& posagme pér sistemet, nénsistemet dhe elementét e shpjeguar né
9A005 deri né 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 deri né 9A109, 9A111, 9A116 deri né 9A120.
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9B116 “Lehtési prodhimi” té projektuara né ményré té posagme pér anijet e léshuara né hapésiré té shpjeguara né 9A004,
ose sistemet, nénsistemet dhe elementét e shpjeguar né 9A005 deri né 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104
deri né 9A109, 9A111 ose 9A116 deri né 9A120

9B117 Mbéshtetése dhe mbajtése prove pér motoré t& ngurté ose me léng shtytés té raketave me njé nga karakteristikat e

méposhtme:

a. kapaciteti pér t& pérdorur mé shumé se 68 kN té shtytjes; ose

b. té afté pér t& matur njékohésisht tre elementét aksesoré té shtytjes.
9C Materialet

9C108 Material “izolimi” né sasi té madhe dhe “rreshtim 1 brendshém”, pérveg atyre t& pércaktuara me hollési né
9A008, pér rastet e motoréve té raketave t& pérdorur tek “predhat” ose té projektuara posagérisht pér ‘predhat’.

Shénim teknik:
Né¢ 9C108 ‘raketa’ nénkupton sistemin e ploté té raketave dhe sistemet e mjeteve ajrore pa ekuipazh té
afta pér njé lavgesi qé kalon 300 km.

9C110 Fibra prepregs t& mbushura me rréshiré dhe fibra paraforma té veshura me metal pér strukturat e
pérbéra, fleté plastike dhe artikuj t& prodhuar té shpjeguar né 9A110, t& béra ose me matricé organike
ose me matricé metalike duke pérdorur pérforcime té filamentit ost & fibrave me njé (forcé elastike
specifike) mé t& madhe se 7.62 x 10 | m dhe njé “modul t& posagém™ mé t& madh se 3.18 x 106 m..

N.B.: SHIH GATHASHTU 1C010 AND 1C210.

Shénim: Té vetmet fibra prepregs té mbushura me rréshiré t¢ sqaruara né 9C110 jané ato qé pérdorin
rréshivé me temperaturé té pérshkimit ¢ qgelgit (Tg) pas konservimit, e cila i kalon 418 K (145° C) si¢
éshté pércaktuar nga ASTM D40635 ose e barabarta..

9D Programi kompjuterik (softuer)

9D001  “Program kompjuterik” i krijuar ose modifikuar veganérisht pér “zhvillimin” e pajisjeve ose “teknologjing” e
shpjeguar né 9A001 deri né 9A119, 9B ose 9E003.

9D002 “Program kompjuterik” i krijuar ose modifikuar veganérisht pér “prodhimin” e pajisjeve té shpjeguara
né 9A001 deri né 9A119 ose 9B.

9D003 “Program kompjuterik” i krijuar i specifikuar ng 9E003.h dhe pér “pérdorimin” e “kontrollit teknik t&
motorit me autoritet t& ploté” (“ FADEC”) pér sistemet e shtytjes e shpjeguar né 9A ose pajisjet e
shpjeguara né 9B.

9D004  Té tjera programe si mé poshté:

a.  Programe kompjuterike viskoze 2D dhe 3D qé pérdoren né tunelet e erés ose té dhénat prové té
fluturimit q& kérkohen pér modelimin e hollésishém t& rrymés sé motorit;

b. "Program kompjuterik” pér t& provuar motorét me turbina me ajér me gaz, montime dhe elementé té
krijuar pér t& mbledhur, zvogéluar ose analizuar t& dhéna né kohén e sakté dhe té afta pér té kontrolluar
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reagimin, duke pérfshiré pérshtatjen dinamike t& artikujve prové ose kushteve prové, ndérsa prova

kryhet,

c.  "Program kompjuterik” i veganté pér t& kontrolluar ngurtésimin e drejtuar ose hedhjen e kristalit né
pajisjen e specifikuar 9B001.a. ose 9B001.c.;

d.  Nuk pérdoret;

e.  "Program kompjuterik” i projektuar apo pérshtatur posagérisht pér “pérdorimin” e “UAV-ve” dhe
sistemeve té bashkélidhura, pajisjet dhe pérbérésit té pérmendura me hollési ng 9A012;

f. Program kompjuterik” i projektuar posagérisht pér té skicuar kalimet e brendshme ftohése té teheve,
mbéshtjelljeve dhe veshjeve té turbinave me aerogaz";

g "Program kompjuterik” qé ka té gjitha karakteristikat e méposhtme:

1. Jang t& projektuara posagérisht pér té parashikuar kushtet aerotermike, aeromekanike dhe té
djegies né motorét e turbinave me aerogaz; dhe

2. Kang parashikime teorike modelimi t& kushteve aerotermike, aeromekanike dhe t& djegies t& cilat
kané marré vleré nga té dhénat e performancés sé motorit me turbiné me aerogaz (qofté
eksperimental qofté 1 prodhuar).

“Program kompjuterik” i krijuar ose modifikuar veganérisht pér operimin e pajisjeve té shpjeguara né 9A004.e.
ose 9A004.1.

“Program kompjuterik™ i krijuar veganérisht ose 1 modifikuar pér “pérdorimin” e mjeteve t& sqaruara né 9B105,
9B106, 9B116 ose 9B117.

"Program kompjuterik” i krijuar vecanérisht pér modelimin, simulimin ose integrimin e projektit t&
anijeve t& léshuara né hapésiré té shpjeguara né 9A004 ose raketave hulumtuese té shpjeguara né
9A104, ose nénsistemet e shpjeguara né 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106.c., 9A107., 9A108.¢c., 9A116
ose 9A119.

Shénim: “Programi kompjuterik” i sqaruar né 9D103 mbetet i kontrolluar kur bashkohet me pajisje
kompjuterike (hardueré) té shpjeguara né 44102.

"Program kompjuterik” i krijuar veganérisht ose i modifikuar pér “pérdorimin” e mjeteve té shpjeguar né
9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102,
9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a,, 9A116.d, 9A117 ose 9A118.
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9D105  "Program kompjuterik” 1 cili bashkérendon funksionimin e mé shumé se njé nénsistemi, i krijuar vegangrisht

ose 1 modifikuar pér “pérdorim” né anijet e léshuara né hapésiré té shpjeguara né 9A004 ose raketave
hulumtuese t& shpjeguara né 9A104, ose ‘predha’.

Shénim teknik: Né 9D105 'predhe’ nenkupton sisteme t¢ plotésuara vaketash dhe sisteme mjetesh ajrove pa
ekuipazh t¢ afta pér veprim né wjé shtrirje qé tejkalon 300 km

9E Teknologjia

Shenim: "“Zhvillimi” ose “teknologjia” e “prodhimit” e shpjeguar né 9E00I deri né 9E003 per
motorét me turbina me gaz mbetet e kontrolluar kur pérdoret si “teknologjia” e “prodhimit” pér
riparim, rindértim dhe kontroll t¢ pérgjithshem. T¢ pérjashtuara nga kontrolli jané: t¢ dhénat teknike,
skicat ose dokumentacioni pér aktivitetet e mirémbajties qé lidhen drejtpérdrejt me kalibrimin, hegjen

ose zévendésimin e njésive té zévendésueshme té linjés sé démtuar, duke pérfshire zévendésimin e té
gfithé motoréve ose moduleve té motoréve.

9E001 "Teknologjia” sipas Vértetimit t& Teknologjisé sé Pérgjithshme pér “zhvillimin” e pajisjeve ose
“programit kompjuterik” t& shpjeguar ng 9A001.b., 9A004 deri né 9A012, 9A350, 9B ose 9D.

9E002  “Teknologjia” sipas Vértetimit t& Teknologjisé sé Pérgjithshme pér “prodhimin” e pajisjeve t& sqaruara né
9A001.b., 9A004 deri né 9A011, 9A350 ose 9B.

]I\ZE% 0 2Pjgr “teknologjiné” peér riparimin e strukturave té kontrolluara, fletéve plastike ose materialeve, shih

9E003 Teknologji té tjera si mé poshté:

a.

Teknologji” “qé kérkohet” pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e njé prej elementéve ose sistemeve t& méposhtme
té motoréve me turbina me gaz:

1. Fletét e turbinés me gaz, lopatat ose majat e mbéshtjella t& béra nga lidhje me ngurtésim t& drejtuar (DS)
ose vetém me kristal (SC) (me tregues t& drejtimit Miller 001) qé e kané kohézgjatjen e tensionit t&

képutjes mbi 400 oré ng 1273 K (1000 °C) me njé trysni 200 MPa, bazuar né vlerat mesatare t& materialit;
2. Motorét djegés t& shuméfishté me karakteristika si mé poshté:

a.  djegés qé pérfshijné mbéshtjellje termike t& ndara t& dizajnuar pér t& operuar né temperature qé
kalon 1 883 K (1610 °C);

b. mbéshtjellje jo-metalike;

¢.  mburoja jo-metalike; ose

d. Djegés té dizajnuar pér té operuar né temperatura djegie dalése qé tejkalojné 1 883 K (1610 °C) dhe
qé kané vrima qé pérmbushin parametrat e specifikuara me 9E003.c.;

Shenim: “teknologjia” “qé kévkohet” per viima né 9E003.a.2. kufizohet nga devivimi i gjeometrisé
dhe vendndodhja e vrimave.

Shénim teknik: Temperatura e djegésit né dalje’ éshté mesatarja e temperaturés sé kalimeve totale té gazit
(stagnimit) ndérmjet planit t& daljes sé djegésit dhe skajit t& veshjeve t& majave té lopatave t& turbinés (d.m.th
té matura né stacion t& motorit T40 si¢ pérkufizohet me SAE ARP 755A) kur motori &shté né puné né
“gjendje t& qeté operimi” né temperaturé maksimale e t& vazhdueshme pune t& certifikuar.




image338.jpg
N.B.: Shih 9E003.c. pér "teknologjing" "qé kérkohet” pér prodhimin e vrimave 1é flohjes.

3. Komponent gé jané cilido nga si mé poshté:

Materiale t& pérbéra organike t& krijuar pér t& vepruar mbi 588 K (315 °C);
b. té prodhuara nga cilido material si mé poshté :

®

1. “Pérzierje” “matricash” metali t& pérforcuara nga cili do si mé poshté:

o

Materiale té shpjeguara né 1C007,
d.  "materiale fibroze ose penjézore" t& specifikuara ng 1C010; ose
e.  Aluminide t& specifikuara né 1C002.a.; ose
2. “Pérzierje “matricash” qeramike t& specifikuara né 1C007.; ose
c. Statorét, lopatat, tehet, majat (e mbéshtjella), grilat rrotulluese, blloget rrotulluese, ose kanaleve ndarés',
qé jané té gjitha si mé poshté:
1. Té paspecifikuara né¢ 9E003.a.3.a.;
2. Té dizajnuara pér kompresoré ose ventilator; dhe

3. Té prodhuara nga materialet e specifikuara né 1C010.e. me rréshiré t& specifikuar né 1C008;

Shénim teknik:

Kanali ndares’ ben ndarjen fillestare té rijedhés sé masés sé ajrit né mes seksionit té bajpasit dhe atij
bérthame té motorit.

Fletét e turbings t& paftohura, lopatat ose veshjet e majave ose elementé té tjeré té prodhuar pér t& vepruar né
temperatura té kalimeve t& gazit 1323 K (1050° C) ose mé tepér;

Fleté turbine t& ftohura, lopatat ose veshjet e majave pérveg atyre t& shpjeguara né 9E003.a.1. t& ekspozuara ndaj
temperaturave 1643 K (1370° C) ose mé shumé

Shénim teknik:

1. 'temperatura e kalimit t& gazit” &shté temperatura mesatare totale e kalimit t& gazit (stagnimit) né planin
e cepin mé té skajshém t& komponentit t& turbinés kur motori &shté duke punuar né ‘gjendje t&
qéndrueshme’ operacionale né temperaturén e certifikuar apo specifikuar maksimale t& vazhdueshme
operative.

2. Termi ‘gjendje e qeté/qéndrueshme’ pérkufizon kushtet e operimit t& motorit, ku parametrat e motorit,
si¢ &shté shtytja/fuqia shtytése , rpm dhe té tjera, nuk kané luhatje t& konsiderueshme, kur temperatura
e gjrit e mjedisit dhe shtypja né brending e motorit jané konstante.
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9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciklooktan) (shih
gjithashtu ML8.a.13.).

Shénim I MLS nuk zbatohet pér substancat né vijim, pérveg nése jané né pérbérje
t& ose t& pérziera me ‘material energjetik’ t& pérmendur né ML8.a ose
metale n& forme pluhuri ng MLS8.c.:

a. pikrat amoni (CAS 131-74-8);

o

baruti i zi;

heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);
difluoroamin (CAS 10405-27-3);
nitrati i amidonit (CAS9056-38-6);
nitrati i kaliumit (CAS 7757-79-1);

[V

tetranitronafialen;

SO I NI

trinitroanizol;
i trinitronafialen;

trinitroksilen;

N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);

Dioktilmaleat (CAS 142-16-3);
. Etilheksilakrilat;
n. Trietilalumin (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumin (TMA) (CAS 75-
24-1), dhe metale alkile té tjera piroforike dhe arile té litiumit,

~ o

N

sodiumit, magnezit, zinkut dhe borit;

o. Nitrocelulozé (CAS 9004-70-0);

p. Nitrogliceriné (ose gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-
63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azid plumbi (CAS 13424-46-9), stifnat normal i plumbit (CAS 15245-
44-0) dhe sifnat bazik i plumbit (CAS 12403-82-6) dhe eksplozivé
primaré ose komponime ndezése qé pérmbajné azide ose komplekse
azidesh;

u. trietilenglikoldinitrat (TEGDN)(CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitroresorcinol (acid stifnik) (CAS 82-71-3);

w. Dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7);;
metiletildifenilurea [Centralite];

x. N,N-difenilurea (difenilure jo simetrike) (CAS 603-54-3);
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5. Kombinime t¢ fletéve té diskut me fleté metalike qé pérdorin lidhje t& ngurta;

6. Elements t& motoréve t& turbinave me gaz qé pérdorin “teknologji” & “lidhjes s¢ difuzionit” t& shpjeguar né
2E003.b.;

7. Elementét rrotullues t& motorit té turbinés me gaz gé toleron démtimin & pérdorin materiale metalurgjike pluhur
té shpjeguara né 1C002.b.;

9. Nuk pérdoret;

10. Nuk pérdoret;

11. Fleté ventiluese me tub té gjeré pa mbéshtetje té pjesshme;

b.  “Teknologji” “e kérkuar” pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e cilésdo nga sa vijon:

1. Tunele ere pér aviacion t& pajisura me sensoré t& pandérfutur t& afté pér té transmetuar té dhéna nga sensorét tek
sistemet e pérvetésimit té t& dhénave; ose

2. "Fletét e pérbéra t& helikave ose t& helikave ventiluese té afta pér té thithur mé tepér se 2 000 kW né shpejtési
fluturimi mé té médha se Mach 0.55;

c.  “Teknologji” “e kérkuar” pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e elementéve t& motoréve té turbinave me gaz qé
pérdorin lazer, avioné reaktivé uji, procese t& hapjes sé vrimave ECM ose EDM pér t& béré vrima me
karakteristikat e méposhtme:

1. Té gjitha si mé poshté:

a. Thellésia mé e madhe se katérfishi 1 diametrit t& tyre;

b. Diametra mé t& vegjél se 0.76 mm; dhe

c. Kénde pjerrésie té barabarta me ose mé pak se sa 25 °; ose
2. Té gjitha si mé poshté:

a. Thellésia mé e madhe se peséfishi i diametrit té tyre;

b. Diametra mé t& vegjél se 0.46 mm; dhe

c¢. Kénde pjerrésie mé t& médha se sa 25 °;

Shénim: Pér géllimet e 9E003.c., kéndi 1 pjerrésisé matet nga njé plan tangjent me sipérfaqen e fletés sé ajrit
né pikén ku boshti i vrimés hyn né sipérfagen e fletés sé ajrit..

d. “Teknologji” “e kérkuar” pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e sistemeve t& transferimit t& energjisé sé
helikopteréve ose rotor i pjerrésisé ose sisteme té transferimit t& energjisé sé “mjetit fluturues” me krahé té
pjerrét;
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e. “Teknologji” “e kérkuar” pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e sistemeve té lévizjes sé motorit Dizel (me nafté)
me kollodok té mjeteve té tokés qé kané karakteristikat e méposhtme:

“Vellimi 1 kutisé’ 1.2 m? ose mé pak;

Prodhim fugie mé tepér se 750 kW bazuar né 80/1269/EEC, ISO 2534 ose té barasvlershmet e
vendit; dhe

3. Dendésia e fuqisé mé tepér se 700 kW/m? e ‘véllimit t& kutisé’;

Ni=

Shénim teknik:
Vellimi i kutisé’ né 9E003.e. éshté prodhimi i tre pérmasave pingule & matura si mé poshté:
Gjatesia: Gjatésia e kollodokut (boshtit) nga fllanxha e pérparme deri tek sipérfagja e volantit;
Gjerésia: Mé e gjéra nga sa mé poshté:

a. Pérmasa e jashtme nga njé kapak i njé valvule tek kapaku i valvolés tjetér;
b. Pérmasat e anéve té jashtme té kokave té cilindrave; ose
¢. Diametri i strehés sé volantit;

Lartesia: Mé e madhja nga sa mé poshté:

a. Pérmasa i vijés gendrore ¢ kollodokut né planin e sipérm té valvolés (ose kokes sé cilindrit) plus
dyfishin e goditjes; ose
b. Diametri i strehés sé volantit

f. "Teknologji” “e kérkuar” pér “prodhimin” e elementéve té projektuar posagérisht pér motorét me nafté me
prodhim t& larté, si mé poshté:

1. “Teknologji” “e kérkuar” pér “prodhimin” e sistemeve t& motoréve me té gjitha elementét e méposhtém qé
pérdorin materiale qeramike t& shpjeguara né 1C007:

Veshja cilindrike;

Pistona;

Koka cilindri; dhe

Njé ose mé shumé elementé (duke pérjashtuar pjesét e shkarkimit, shkarkuesit turbo, drejtuesit e
valvolave, montimet e valvolave ose injektorét e izoluar té karburantit);

[aR=ai B

2. “Teknologji” “e kérkuar” pér “prodhimin” e sistemeve shkarkues turbo, me kompresoré njé platformésh qé
kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

j. Veprojné né raporte trysnie 4:1 ose mé té médha;
k. Rrjedhja e masés né kufijté 30 deri 130 kilogramé né minutg; dhe
L. Aftési e ndryshueshme e zonés sé rrjedhjes brenda kompresorit té sektoréve t& turbings;

3. “Teknologji” “e kérkuar” pér “prodhimin” e sistemeve t& injektimit t& karburantit me njé aftési pér shumé
karburante (psh. nafté ose karburante reaktivé) qé mbulojné njé gamé viskoziteti nga karburant nafté 2,5 ¢St
né 310.8 K (37.8° C) deri tek benzina 0.5 ¢St né 310.8 K (37.8° C), me dy karakteristikat e méposhtme:
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a.  Sasia e fryrjes 230 mm? pér injektim pér cilindér; dhe
b. Tipare kontrolluese elektronike té projektuara posagérisht pér ndryshimin e karakteristikave rregulluese
automatikisht duke u bazuar né aftésing e karburantit pér t& dhéng té njéjtat karakteristika t& momentit

té pérdredhjes duke pérdorur sensorét e pérshtatshém;

g. "Teknologji” “e kérkuar” pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e motoréve me nafté me prodhim t& madh (high —
output diesel engines) pér shtresat e ngurta, té gazta dhe t& léngshme (ose kombinimet e tyre) pér lubrifikimin e
murit 8 cilindrit, duke lejuar veprimin né temperatura mé t& médha se 723 K (450° C), t& matura né murin e
cilindrit né kufirin mé t& madh té l8vizjes s& unazés sé sipérme t& pistonit.

Shénim teknik:
Motorét e naftés me prodhim t& madh: motorét e naftés me trysniné mesatare t& frenimit 1.8 MPa ose mé shumé

né njé shpejtési 2 300 r.p.m., me kusht qé shpejtésia e supozuar té jeté 2 300 r.p.m. ose mé tepér.
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h. "Teknologji” pér motorét me turbing gazi t& "FADEC sistem” si mé poshté:

. “Teknologji” “zhvillimi” pér nxjerrjen e kérkesave funksionale pér komponentét e nevojshém pér
“sistemin FADEC” qé té rregullojé shtytjen e motorit ose fuqing (p.sh. sensorét konstanté kohor t&
fidbekut dhe saktésive, shkallés sé devijimit/rréshqitjes sé valvulés sé karburanit),

2. " Teknologji” “zhvillimi” ose “prodhimi” pér komponentét e kontrollit dhe diagnostikimit unike pér
sistemin "FADEC" dhe qé pérdoren pér rregullimin e shtytjes sé motorit ose fuqisé sé boshtit;

3. "Teknologji” “zhvillimi” pér kontrollin e algoritmeve ligjore, duke pérfshiré “kodin e burimit”, unik pér
“Sistemin FADEC” dhe qé pérdoret pér rregullimin e shtytjes s& motorit ose fuqisé sé boshtit;

Shénim: 9E003.h. nuk kontrollon t& dhénat teknike lidhur me integrimin motor-mjet fluturues kérkuar
nga autoritete civile t& aviacionit né njé vend 1 BE-sé ose vend i caktuar Anétar t& Marréveshjes
Wassenaar pér pérdorim si “avions civilé”, gé publikohen pér pérdorim t& pérgjithshém té kompanive
ajrore té fluturimit (p.sh. manuale instalimi, udhézimet operuese, udhézimet pér vlefshméring apo
gatishméring pér fluturim) ose funksione ndérfageje (p.sh., procedimi i inputit/outputit, shtytjes sé
trupit té aeroplanit ose kérkesés pér fuqi boshti)

1. "Teknologjia" pér sisteme t& pérshtatjes sé rijedhjes t8 dizajnuara pér t& mbajtur stabilitetin e motorit pér
turbinat me gjenerator gazi, turbinat me lopata ose me turbina me fugqi, ose propeleré si mé poshté:

1. "Teknologji” “zhvillimi” pér nxjerrje e kérkesave funksionale pér komponentét qé mbajné stabilitetin e
motorit;

2. "Teknologji” “prodhimi” ose “zhvillimi” p&r komponentét unik pér sistemin e rrjedhés sé regullueshme
dhe gé mban stabilitetin e motorit;

3. " Teknologji” “zhvillimi" or kontrollin e algoritmeve ligjore, duke pérfshiré “kodin e burimit” unik pér
sistemin e rregullueshém té rrjedhés dhe gé ruan stabilitetin e motorit.

Shénim: 9E003.1. nuk kontrollon “teknologjing” e “zhvillimit” ose “prodhimit” pér asnjé nga té
méposhtmet.:

lopatat drejtuese hyrése;

ventilatorét e ndryshueshém t& l8kundjes;
lopatat e ndryshme t& kompresoréve;

valvulat e rrjedhjes sé gazit pér kompresorét; ose

Gjeometring e rregullueshme e kalimit t& rrjedhjes pér shtytjen e kundért.
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J. "Teknologji e "kérkuar” pér zhvillimin e sistemeve t& palosjes sé krahéve té dizajnuara pér
aeroplanét me krahé té fiksuar me motor me turbina gazi.

N.B.: Pér “teknologjing” e “kérkuar” pér “zhvillimin” e sistemeve t& palosjes sé krahéve té dizajnuara
pér aeroplané me krahé té fiksuara

SHIH GIITHASHTU Kontrollet e Mallrave Ushtarake

9E101  a. “Teknologjia” sipas Vértetimit t& Teknologjisé sé Pérgjithshme pér “zhvillimin” ose “prodhimin” e mjeteve
té sqaruara né 9A101, 9A102, 9A104 to 9 Al11, 9A112.a. or 9A115 to 9A121.

b. “Teknologjia” sipas Shénimit t& Teknologjisé s& Pérgjithshme pér “prodhimin” e mjeteve ajrore t& drejtuara
pa pilot “UAV’, t& pércaktuara me hollésiné 9A012 ose mallrat e pércaktuara né 9A101, 9A102, 9A104 to
9A111, 9A112.a. ose 9A115 deri né 9A121.

Shénim teknik:

Né 9E101.b. "UAV' nénkupton sisteme t& mjeteve ajrore pa ekuipazh me mundési dhe rreze veprimi qé shkon
pértej 300 km.

9E102 " Teknologjia” sipas Shénimit t& Teknologjisé sé Pérgjithshme pér “pérdorimin” e mjeteve té léshuara né
hapésiré té pércaktuara me hollési né 9A004, mallrat e pércaktuara me hollési né nga 9A005 deri ng 9A011,
mjetet ajrore t& drejtuara pa pilot “UAV’, t& pércaktuara me hollési né 9A012 ose mallrat specifikuar né

9A101, 9A102, 9A104 deri né 9A111,9A112.a,, 9A115 deri né 9A121, 9B10S, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117,
9D101 ose 9D103.

Shénim teknik::

Né 9E101.b. “‘UAV’ nénkupton sistemet e mjeteve ajrore pa pilot t& afta pér njé rreze gé tejkalon

300 km.”
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ML 9

. Metil-N,N difenilurea (metildifenilure jo simetrike) (CAS 13114-72-
2);
z. Etil N,N-difenilurea (etildifenilure josimetrike) (CAS 64544-71-4);

aa. 2-nitrodifenilamin (2-NDPA)(CAS 119-75-5);

bb. 4-nitrodifenilamin (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

ce. 2, 2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidin (CAS 556-88-7) (shih 1.CO.11.d. né Listén e
Artikujve me Pérdorim té Dyfishté té BE-sé.

Shénim 2 MLS8 nuk zbatohet pér perkloratin e amonit (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.)

ose katocenin (ML8.f.4.b.), dhe qé pérmbushin té gjitha nga sa vijon:

a. té formuluar dhe formésuar posagérisht pér aparate pér prodhimin e
gazeve pér pérdorim civil;

b. komponime ose pérzierje me lidhés ose plastizues joaktivé qé marrin
formé té ngurté me aplikim nxehtésie dhe me masé mé té vogél se 250
o

¢. qé kané né maksimum 80% perklorat amoni (ML8.d.2.) né pérbérje té
masés sé materialit aktiv;

d. qé kané pérmbajtie mé té vogél ose té barabarté me 4 g té NTO
(ML8.a.18.); dhe

e. qé kané pérmbajtie mé té vogél ose té barabarté me 1 g té katocenit

ML8f4.b.).

Anijet e luftés (mbiujore ose nénujore), pajisjet e posacme detare, aksesorét dhe
komponentét e tyre, dhe anijet e tjera mbiujore, si¢ vijon:

Vini re: Pér pajisjet pér orientim dhe navigim shih ML 11.
a. Anijet dhe komponentét e tyre, sig vijon:

1. Anijet (mbiujore ose nénujore) t& projektuara ose t& modifikuara posagérisht
pér pérdorim ushtarak, pavarésisht nga gjendja aktuale ¢ mirémbajtjes apo
funksionimit t& tyre, dhe pavarésisht nése kang sisteme armésh, blindim, si dhe
trung anije dhe pjesé pér trung t& anijeve t& kétilla, si dhe komponentét e tyre t&
projektuar posagérisht pér pérdorim ushtarak;

2. Anijet mbiujore tjera veg atyre t& pércaktuara ng¢ ML9.a.1., q& pérmbajng, kang
té& fiksuar ose t& integruar ciléndo nga sa vijon:
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a. Armg automatike — t& pércaktuara ng ML1., ose armét e pércaktuara né ML2.,
ML4., ML12. ose ML19., ose ‘pjesé& pér montim” ose pikét pér mbérthim pér
armét me kalibér 12.7 mm ose mé t€ madh;

Shénim teknik

Termi ‘pjesé pér montim’ u referohet pjeséve pér montim ose pérforcimeve
strukturore té béra pér géllime té instalimit té arméve.

b.Sisteme t& kontrollit t& zjarrit t& p&rcaktuara ng ML5.;

¢.Qg pérmbajné t& gjitha sa vijon:

1. ‘mbrojtje kimike, biologjike, radiologjike dhe nukleare (KBRN)’; dhe

2. ‘sistemet ¢ paralarjes ose larjes’ t& dizajnuara pér qéllime t& kontaminimit;
ose

Shénime teknike

1. Mbrojtia KBRN’ nénkupton njé hapésiré té brendshme té mbyllur me
tipare té tilla si mbajta nén presion té larté, izolimi i sistemeve té
ventilimit, numri i kufizuar i hapjeve pér ventilim té pajisura me filtra
KBRN dhe pika t kufizuara té qasjes sé personelit qé kané té
inkorporuara sisteme té mbylljes hermetike.

2. ‘Sistemi i paralarjes ose larjes’ éshté sistem i spérkatjes me wé deti qé
éshté i afté ta béjé lagien e njékohésishme té superstrukturés sé jashtme
dhe té kuvertés sé njé anijjeje.

Sistemet aktive kundérvepruese t& armatimit t& pércaktuara né ML4.b.,
ML5.c. ose ML11.a. dhe q& pérmbajné ciléndo nga sa vijon:

1. “Mbrojtje KBRN”;\

2. Kuverté dhe superstrukturé t& projektuar posagérisht pér t& zvogéluar
shkallén ¢ zbulueshmérisé nga radarét;

3. Aparate pér zvogélimin e gjurméve termike (p.sh. sisteme t& ftohjes né
tubat ¢ shkarkimit t& gazrave), me pérjashtim t& atyre t& projektuar
posagérisht pér rritjen e shkallés s& gjithmbarshme t& efikasitetit t&
motoréve ose pér ulejn ¢ ndikimit né mjedis; ose

4. Sistem t& demagnetizimit t& projektuar pér t& zvogéluar fushén magnetike
t& téré anijes;
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b. Motorét dhe sistemet ¢ shtytjes propelente, si¢ vijon, t& projektuar posagérisht
pér pérdorim ushtarak dhe komponentét e tyre t& projektuar posagérisht pér
pérdorim ushtarak:

1. Motorét diesel t& projektuar posagérisht pér néndetése q& kang t& gjitha
karakteristikat sa vijon:

a. Fuqing dalje prej 1,12 MW (1 500 hp) ose dhe mé tepér; dhe
b. Shpejtési rrotullimi prej 700 rpm rrotullime né minuté ose mé tepér;

2. Motorét elektriké t& projektuar posagérisht pér néndetéset dhe q& kané t&
gjitha karakteristikat sa vijon:

a. Fuqi dalése mé t& madhe se 0.75 MW (1000 KF),
b. Kthim t& shpejté t& kahut t& 18vizjes;
c. Ftohje me léng; dhe
d. Jang t& mbyllur plotésisht;
3. Motorét Diesel jo magnetiké me t& gjitha karakteristikat sa vijon:
a. fuqing dalje 37.3 kW (50 kf) ose mé t& madhe; dhe
b. pérmbajtje jo magnetike né mé tepér se 75% t& masés totale;

4. Sistemet me ‘Shtytjes propelente t& pavarur nga ajri” (AIP) t& projektuara
posagérisht pér néndetése.

Shénim teknik

‘Shtytja propelente e pavarur nga ajri’ (AIP) i lejon njé néndetéseje té zhytur
nén wé qé té pérdoré sistemin e saj shtytés pa pasur qasje né oksigjenin
atmosferik pér njé periudhé mé té gjaté se sa do té lejonin baterité. Pér
géllime té ML9.b.4, AIP muk pérfshin fuqiné bérthamore.

c. Pajigjet ¢ detektimit nén ujé t& projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak, si
edhe kontrollet dhe komponentét e tyre t& projektuar posagérisht pér pérdorim
ushtarak;

d.  Rujetat antinéndetése dhe antisilur t& projektuara posagérisht pér pérdorim
ushtarak;

e.  Nuk &shté né pérdorim q& nga viti 2013;

f. Pajisjet q& pérshkojné trungun e anijes dhe konektorét me trungun e anijes, t&
projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak dhe q& mundésojné ndérveprimin
me pajisjet jashté anijes, si edhe komponentét e tyre t& projektuar posagérisht pér
pérdorim ushtarak;
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Shénim ML9.f. pérfshin konektorét pér anije gé jané té tipit me njé pércues,
shumé pérgues, pérgues koaksial dhe me orientim vale, si dhe
pérshkues té trungut té anijeve, ku qé té dy jané t& papérshkueshém
nga lagéshtia dhe mund t'i ruané karakteristikat e nevojshme deri né
thellési detare qé i kalon 100 m; dhe konektoré me fibra optike dhe
pérshkues optik t& trungut té anijes té projektuar posagérisht pér
transmetimin e rrezeve laserike, pavarésisht nga thellésia. MLO.f. nuk
zhatohet pér boshtet normale dhe shufrat penetruese hidrodinamike
né trupin e anijes.

g. Kushinetat pa zhurmé q& kané ciléndo nga karakteristikat né vijim, si dhe
komponentét ¢ tyre dhe pajisjet q& i kané kéto kushineta, t& projektuara
posagérisht pér pérdorim ushtarak:

1. Me amortizim me gaz ose magnetik;
2. Butona kontrolli aktiv t& gjurméve; ose

3. Butona kontrolli pér uljen e vibrimeve.

ML10 ‘Fluturaket’, ‘mjetet fluturuese mé té lehta se ajri’, fluturaket pa pilot, motorét
ajroré dhe pajisjet e ‘fluturakeve’, si dhe komponentét e tyre, qé jané té projektuar
ose té modifikuar posacérisht pér pérdorim ushtarak, si¢ vijon:

Vini re: Pér pajisjet pér orientim dhe navigim, shih MLI11.

a. ‘Fluturaket” me pilot dhe ‘mjetet fluturuese mé t& lehta se ajri’, si dhe
komponentét ¢ projektuar posagérisht pér to;

b. Nuk &shté né pérdorim q& nga viti 2011,

c. Fluturaket pa pilot dhe pajisjet ¢ ngjashme, si dhe komponentét e projektuar
posagérisht pér to, sig vijon:

1. Fluturaket pa pilot, fluturaket me komandim nga largésia, mjetet me programim
autonom dhe ‘mjetet fluturuese mé t& lehta se ajri’ pa pilot;

2. Léshuesit e tyre, pajisjet pér gjetjen ¢ tyre dhe pajisjet mbéshtetése tokésore;
3. Pajisjet ¢ projektuara pér komandim dhe kontroll;

d.  Motorét ajroré me shtytje propelente dhe komponentét ¢ projektuar posagérisht pér
ta;

e. Pajisjet pér furnizim me karburante t& fluturakeve né fluturim e sipér q& jané té
projektuara apo t& modifikuara posagérisht pér cilindo nga llojet né vijim, si edhe
komponentét ¢ projektuar posagérisht pér to:

1. ‘Fluturaket’ ¢ pércaktuara ng ML10.a.; ose

2. Fluturaket pa pilot t& pércaktuara né ML10.c;
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f. ‘Pajisjet tokésore’ t& projektuara posagérisht pér fluturaket ¢ pércaktuara ng ML10.a
ose motorét ajroré e pércaktuar né ML10.d.;

Shénim teknik

‘Pajisjet tokésore’ pérfshijné pajisjet pér furnizim me trysni dhe pajisjet e
projektuara posagérisht pér té lehtésuar punén né hapésira & mbyllura.

g. Pajisjet pér mbajtjen ¢ ckuipazhit n& jet&, pajisjet e sigurisé pér ekuipazhin dhe
aparatet e tjera t& shpétimit n& rast emergjence, q& nuk jané pércaktuar ng ML10.a., t&
projektuara pér “fluturaket’ e pércaktuara né ML10.a.;

Shénim MLI10.g. nuk zbatohet pér helmetat e ekuipazhit qé nuk kané té integruar,
ose nuk kané té montuar a té fiksuar, pajisjet e pércaktuara né Listén e
Artikujve me Pérdorim té Dyfishté té BE-sé.

Vinire Pér helmetat shih gjithashtu ML13.c.

h. Parashutat, paraglajderét dhe pajisjet € ngjashme, si edhe komponentét ¢ projektuar
posagérisht pér to, sig vijon:

1. Parashutat & nuk jang pércaktuar tjetérkund n& Listén e Pérbashkét Ushtarake;
2. Paraglajderét,

3. Pajisjet e projektuara posagérisht pér parashutistét q& hidhen nga lartési t&€ médha
(p.sh. kostume, helmeta speciale, sisteme frymémarrjeje, pajisje navigimi);

i.  Pajisjet me hapje t& kontrolluar ose sisteme t& pilotimit automatik t& projektuara pér
ngarkesat ¢ hedhura me parashuta.

Shénim I MLI10.a. nuk zbatohet pér ‘fluturaket’ dhe ‘myetet fluturuese mé té lehta se
ajri’, ose variantet e kétyre ‘fluturakeve’, té projektuara posacérisht pér
pérdorim ushtarak té cilat:

a. Nukjané fluturake luftarake;

b. Nuk jané konfiguruar pér pérdorim ushtarak dhe mik jané pérshtatur
me pajisie ose me materiale & bashkéngjitura té projektuara ose
modifikuara posagérisht pér pérdorim ushtarak; dhe

c. Jané certifikuar pér pérdorim ushtarak nga autoritetet civile né njé
vend anétar té BE-sé ose shtet pjesémarrés né Marréveshjen
Wassenaar.

Shénim 2 ML10.d. nuk zbatohet pér:

a. Motorét pér fluturim ajror, ose komponentét e projektuar posagérisht
pér ta, t& projektuar ose modifikuar pér pérdorim ushtarak qé jané
certifikuar nga autoritetet civile té aviacionit & wjié a mé shumé
vendeve anétare té BE-sé ose shteteve pjesémarrése né Marréveshjen
Wassenaar pér pérdorim si ‘fluturake civile’, ose komponentét e
projektuar posagérisht pér to;
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b. Motorét me pistona, ose komponentét e projektuar posagérisht pér ta,
pérveg atyre té projektuar posagérisht pér fluturake pa pilot;

Shénim 3 Pér qéllime té MLI10.a. dhe MLI0.d., termet komponenté té projektuar
posagérisht dhe pajisje té ngjashme pér ‘fluturake’ joushtarake ose motoré
té modifikuar pér pérdorim ushtarak vien vetém pér ata komponenté
ushtaraké dhe pér pajisjet e ngjashme ushtarake qé nevojitet té
modifikohen pér pérdorim ushtarak.

Shénim 4 Pér qéllime té MLI0.a., pérdorim ushtarak nénkupton: lufté, zbulim
ushtarak, sulm, trajnim ushtarak, mbéshtetje logjistike, si dhe transportim
dhe zbarkim nga ajri i trupave dhe pajisjeve ushtarake.

Shénim 5 MLI0.a. nuk zbatohet pér fluturaket’ qé i plotésojné té gjitha sa vijon:

a. Jané prodhuar para vitit 1946;

b. Nuk pérmbajné artikuj té pércaktuar né Listén e Artikujve me Pérdorim
té Dyfishté té BE-sé, pérveg nése artikujt jané té nevojshém pér t'i
plotésuar standardet e sigurisé ose té té genit né gjendje pér fluturim té
autoriteteve té aviacionit civil t& njé a mé shumé vendeve anétare té
BE-sé ose shteteve palé né Marréveshjen e Wassenaarit; dhe

¢. Nuk pérmbajné armé té pércaktuara né Listén e Artikujve me Pérdorim
té Dyfishté té BE-sé, pérveg nése ato kané dalé nga funksioni dhe nuk
éshté e mundur té béhen sérish funksionale.

ML11 Pajisjet elektronike, ‘fluturaket kozmike’ dhe komponentét qé nuk jané té
pércaktuar tjetérkund né Listén e Pérbashkét Ushtarake té BE-sé, si¢ vijon:

a. Pajisjet elektronike t& projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak dhe komponentét
¢ projektuar posagérisht pér to:

Shénim MLI11.a.. pérfshiné:

a. pajisjet kundérvepruese dhe pajisjet elektronike kundér-kundérvepruese (p.sh
pajisjet e projektuara pér & léshuar sinjale té huaja ose té gabuara né radar ose
né marrés té radiokomunikimit ose qé né ndonjé ményré tjetér pengojné marrjen,
punén ose efektivitetin e pajisjeve elektronike marrése té kundérshtarit), duke
pérfshiré pajisjet pér bllokim dhe ¢bllokim kundérveprues;

b. tubat me frekuencé té ndryshueshme;

¢. sistemet ose pajisjet elektronike té projektuara qofté pér zbulim dhe monitorim té
spektrit elektromagnetik pér qéllime té inteligiencés ushtarake ose sigurie, qofté
pér géllime kundérveprimi ndaj zbulimit dhe vézhgimit té kétillé;

d. kundérveprimet nén ujé, ku pérfshihen zhurmimi dhe prishja e sinjalit akustik,
pajisjet e projektuara pér té léshuar sinjale t& huaja ose t& gabuara né pajisjen
marrése té sonarit;
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e. pajisje pér siguriné e pérpunimin e té dhénave, pajisje pér siguriné e té dhénave
dhe té transmetimit, dhe pajisje pér siguriné e linjés sé sinjalit, gé pérdorin
procese té kodimit;

[ pajisje pér identifikimin, kontrollin e vértetésisé dhe kodim té té dhénave dhe
pajisje pér menaxhimin, gjenerimin dhe shpérndarjen e kodeve;

g pajisjet pér orientim dhe navigim;

h. pajisjet e transmetimit té radio-komunikimeve digjitale pérmes troposferés;

i. demodulatoré digjitalé té modifikuar posagérisht pér zbulimin e sinjaleve.

Vinire: Pér ‘softuerét’ pérkatés pér radio ushtarake me sistem softuerik, shih ML21.

b. Pajisjet pér bllokimin e Sistemeve Satelitore t& Navigacionit Global (GNSS), si dhe
komponentét e projektuar posagérisht pér to.

c. ‘Fluturaket kozmike’ t& projektuara ose t& modifikuara posagérisht pér pérdorim
ushtarak, dhe komponentét ¢ ‘fluturakeve kozmike’ t& projektuar posagérisht pér
pérdorim ushtarak.

Sistemet e¢ arméve me energji té larté kinetike dhe pajisjet e ngjashme, dhe
komponentét e projektuar posagérisht pér to, si¢ vijon:

a. Sistemet ¢ arméve me energji t& larté kinetike t& projektuara posagérisht pér
shkatérrimin ose pér t& anuluar kryerjen e njé misioni pér goditjen ¢ objektivit;

b. Pajisjet e projektuara posagérisht pér testim dhe vlerésim, modelet testuese, ku
pérfshihen instrumentet diagnostike dhe objektivat, pér testim dinamik t& sistemeve
dhe raketave me energji kinetike.

Vinire:  Pér sistemet e arméve gé pérdorin municion nén kalibér ose qé pérdorin
vetém sisteme shtytje kimike, dhe municionet pér to, shih MLI deri ML4.

Shénim 1 MLI2. pérfshin & méposhtmet kur jané té projektuara posagérisht pér
sistemet e arméve me energji kinetike:

a. Sisteme shtytése léshuese qé mund t'i japin shpejtési masave mé té médha
se 0.1 g né shpejtési mé té médha se 1.6 km/s, si né modelin e gitjes njé
nga njé dhe né até té qitjes me shpejtési;

b. Gjenerim i energjisé sé klasés sé paré, blindim elektrik, ruajtje e energjisé
(p.sh. kondensatoré ruagjtie me energji té larté), pajisie pér menaxhim
termal, kondicionim, kygje e ckycje, ose transportim karburantesh; dhe
lidhjet elektrike midis furnizimit me energji elektrike, armés dhe
funksioneve tjera elektrike me kullén rrotulluese;

Vini re:  Shih gjithashtu 34001.e.2 né Listén e Artikujve me Pérdorim té
Dyfishté té BE-sé pér kondensator ruajtés pér energji té médha.
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c. Arritja e shénjestrave, giurmimi, sistemet e kontrollit té zjarrit ose té
vierésimit té démit;

d. Sistemet e kérkimit té shénjestrés, orientimit dhe shmangies (pérshpejtimit
anésor) pér predha

Shénim 2 MLI2 zbatohet pér sistemet e arméve gé pérdorin si forcé shtytése ndonjérén
nga kéto metoda té ndezjes:

Elektromagnetike;

Elektrotermike;

Plazma;

Gazi i lehté; ose

Kimike (kur pérdoret né kombinim me ndonjérén nga ato qé u pérmendén
mé sipér).

S A0 R

ML13 Pajisjet e blinduara ose mbrojtése, konstruksionet dhe komponentét, si¢ vijon:
a. Pllakat e blinduara metalike ose jometalike, q& kang ciléndo nga sa vijon:
1. t& prodhuara pér t& qené né pérputhje me njé standard ose specifikim ushtarak; ose
2. t& pérshtatshme pér pérdorim ushtarak.
Vinire:  Pér jelekét antiplumb shih ML13.d.2.

b. Konstruksionet nga materiale metalike ose jometalike, ose kombinimet ¢ tyre, t&
projektuara pér t& siguruar mbrojtje balistike pér sistemet ushtarake, si dhe
komponentét ¢ projektuar posagérisht pér to;

c. Helmetat e prodhuara sipas standardeve ose specifikimeve ushtarake, ose standardeve
kombétare t& krahasueshme, dhe komponentét ¢ dizajnuar posagérisht pér to (guaca e
helmetés, shtroja dhe mbushjet pér mbajtje t& rehatshme);

d. Jelekét antiplumb ose veshjet mbrojtése, dhe komponentét e tyre, sig vijon:

1. Jelekét antiplumb ose veshjet mbrojtése t& buta, t& prodhuara sipas standardeve ose
specifikimeve ushtarake, ose sipas ckuivalentéve t& tyre, si dhe komponentét e
projektuar posagérisht pér to;

Shénim Pér qéllime t¢ MLI3.d.1., standardet ose specifikimet ushtarake
pérfshifné, si minimum, specifikimet pér mbrojtje nday fragmentimit.

2. Pllakat ¢ forta pér jeleké antiplumb q& sigurojné mbrojtje balistike t&
barasvlershme ose mé t& madhe se niveli III (NIJ 0101.06, korrik 2008) ose
standardet kombétare.

Shénim I MLI13.b. pérfshin materialet e projektuara posagérisht pér té siguruar
mbrojtie nga armét e shpérthimit reaktiv ose pér ndértimin e strehimeve
ushtarake.
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Shénim 2 MLI13.c. nuk zbatohet pér helmetat konvencionale prej geliku, as ato té
modifikuara ose té projektuara pér t’ju shtuar pjesé shtesé, as ato té pajisura
me pjesé shtesé.

Shénim 3 MLI13.c dhe d. nuk zbatohet pér helmetat, jelekét antiplumb ose veshjet
mbrojtése kur ato shoqérojné pérdoruesin pér mbrojtien personale té tij.

Shénim 4 Helmetat e vetme té projektuara posagérisht pér personelin e ¢montimit té
bombave qé pércaktohen né MLI13, jané ato té projektuara posagérisht pér
pérdorim ushtarak.

Vinire I Shih gjithashtu pikén 1A005 né Listén e Artikujve me Pérdorim té Dyfishté té
BE-sé.

Vinire 2  Pér ‘materialet fibroze ose me filament’ qé pérdoren né prodhimin e jelekéve
antiplumb dhe helmetave, shih pikén 1C010 né Listén e Artikujve me
Pérdorim té Dyfishté t& BE-sé.

‘Pajisjet e specializuara pér stérvitje ushtarake’ ose pér simulim té skenaréve
ushtaraké, simulatorét e projektuar posacérisht pér stérvitje né pérdorimin e
ndonjé arme zjarri ose arme té pércaktuar né ML1 ose ML2, dhe komponentét e
aksesorét e prodhuar posagérisht pér to.

Shénim teknik

Termi ‘pajisje t& specializuara pér stérvitje ushtarake’ pérfshin llojet e simulatoréve té
sulmit, simulatoréve operacionalé té fluturimit, simulatorét e radaréve té objektivave,
gleneratorét e gjetjes sé objekteve me radar, pajisjet e stérviges né artileri, simulatorét e
stérvitjes pér luftén kundér néndetéseve, simulatorét e fluturimit (ku pérfshihen dhe
centrifugat pér njerézit pér stérvitjen e pilotéve dhe astronautéve), pajisjet e stérvitjes
pér radarét, simulatorét e fluturimit me instrumenta, simulatorét e orientimit, simulatorét
e leshimit té predhave, pajisjet e gjetjes sé objektivit, fluturaket dron, simulatorét e
armatimit, simulatorét e fluturakeve’ pa pilot, njésité e stérvitjes mobile dhe pajisjet pér
operacione ushtarake tokésore.

Shénim I MLI14 pérfshin sisteme té gjenerimit té imazhit dhe mjediseve interaktive pér
simulatorét kur jané projektuar ose modifikuar pér pérdorim ushtarak.

Shénim 2 MLI14 nuk zbatohet pér pajisjet e projektuara posagérisht pér stérvitje né
pérdorimin e arméve té gjuetisé ose arméve sportive.

Pajisjet e imazherisé ose té kundérveprimit té projektuara posacgérisht pér
pérdorim ushtarak, SI dhe komponentét dhe aksesorét e projektuar posacérisht pér
to, si¢ vijon:

a. Regjistruesit dhe pajisjet ¢ pérpunimit t& imazhit;

b. Kamerat, pajisjet pér fotografi dhe pérpunim t& filmit;

@

Pajisjet e intensifikimit (pérforcimit) t& imazhit;

=

Pajisjet pér imazheri me rreze infra t& kuqe ose termike;

e. Radaré me sensoré pér krijimin e imazhit;
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f. Pajisje kundérveprimi ose kundér-kundérveprimi pér pajisjet e pércaktuara ng

ML 15.a. deri n&g ML 15.¢.

Shénim  MLISf pérfshin pajisjet e projektuara pér té degraduar veprimin ose
efektivitetin e sistemeve ushtarake té imazherisé ose pér t'i minimizuar kéto
efekte degraduese.

Shénim I NéMLIS, termi ‘komponenté té projektuar posagérisht’ pérfshin sa vijon kur
Jjané projektuar pér pérdorim ushtarak:
a. Llambat pér konvertimin e imazhit té spektrit infra té kug;
b. Liambat pér pérforcim té imazhit (pérveg atyre té gjeneratés sé paré);

Pllakat me mikrokanale;

o

d. Llambat e videokamerave me nivel té ulét ndrigimi;

e. Fotodiodat serike (ku pérfshihen ndérlidhja elektronike ose sistemet
lexuese);

[ Llambat piroelektrike té kamerave televizive;

g. Sistemet fiohése pér sistemet e imazherisé;

h. Diafragmat me mbylije elektrike té tipit fotokromik ose té tipit elektrooptik
qé kané njé shpejtési té diafragmés mé té vogél se 100 us, pérvegse né
rastet té cilat jané pjesé bazé e njé aparati fotografik pér shpejtési té larta;

i. Inverterat e imazhit me fibér optike;

J. Fotokatodat e pérbéra gjysmépérguese.

Shénim 2 MLI5 nuk zbatohet pér ‘llambat e gjeneratés sé paré pér intensifikim té
imazhit’ ose pajisjet e projektuara posagérisht pér té inkorporuar ‘Tlamba té
gleneratés sé paré pér intensifikim té imazhit’.

Vinire  Pér klasifikimin e shénjestrave té arméve qé pérmbajné pér ‘llamba té
gleneratés sé paré pér intensifikim té imazhit’, shih MLI1., ML2. dhe ML5.a.

Vinire  Shih gjithashtu edhe pikét 6A002.a.2. dhe 64002.b. né Listén e Artikujve me
Pérdorim té Dyfishté t& BE-sé.

Produktet e farkétuara, té hedhura né kallép dhe produkte té tjera té

papérfunduara té projektuara posacérisht pér artikujt e pércaktuar né ML1 deri
ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ose ML19.

Shénim MLIG6. Zbatohet pér produkte t& papérfunduara kur kéto jané té
identifikueshme pér nga pérbérja e materialit, gjeometria ose funksioni.

Pajisjet e ndryshme, materialet dhe ‘bibliotekat’, si dhe komponentét e projektuar
posacérisht pér to, si¢ vijon:

a. Aparatet ¢ pavarura pér zhytje dhe aparatet € notimit nén ujé, si¢ vijon:
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1. Aparatet me qarkullim t& mbyllur ose gjysmé t& mbyllur pér frymémarrje té
projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak (p.sh t& projektuara posagérisht pér
t& qené jomagnetik);

2. Aparatet pér notim nén ujé t& projektuar posagérisht pér t’u pérdorur s¢ bashku me
aparate t& zhytjes t& pércaktuara né ML17.a.1.;

Vini re: Shih gjithashtu edhe 84002.a. né Listén e Artikujve me Pérdorim té
Dyfishté té BE-sé.

b. Pajisjet pér ndértim t& projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak;

c. Pajisjet, veshjet dhe trajtimet pér fshehje gjurmésh t& projektuara posagérisht pér
pérdorim ushtarak;

d. Pajisjet fushore pér inxhinieri t& projektuara posagérisht pér t’u pérdorur ng zoné t&
luftimeve;

e. ‘Robotét’, pajisjet pér dirigjimin e ‘robotéve’ dhe ‘pjesét fundore’, q& kang ndonjé
nga karakteristikat sa vijon:

1. jang projektuar posagérisht pér pérdorim ushtarak;

2. kang t& inkorpuruar mbrojtje t& linjave hidraulike ndaj shpimit nga fragmentet
balistike (p.sh inkorporojné linja vet izoluese) dhe jang projektuar pér t& pérdorur
léngje hidraulike n& piké ndezje mé t& larté se 839 K (566 °C); ose

3. jang projektuar posagérisht ose jang t& kategorizuar si t& pérshtatshém pér puné né
mjedise me pulse elektromagnetike;

Shénim teknik

Me puls elektromagnetik nuk u referohet interferencave té paqéllimshme té
shkaktuara nga rrezatimi elektromagnetik qé emetohet nga pajisjet né aférsi (p.sh.
makineria, aparatet ose elektronika) apo ndrigimi.

f. ‘Bibliotekat” (bazat ¢ t& dhénave me parametra teknik&) ¢ projektuara ose t&
modifikuara posagérisht pér pérdorim ushtarak me sisteme, pajisje ose komponents t&
pércaktuar né Listén e pérbashkét ushtarake ¢ BE-s&;

g. Pajisjet pér gjenerim t& energjisé bérthamore ose pajisjet shtytése, duke pérfshiré
‘reaktorét bérthamorg’, t& projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak, si dhe
komponentét e tyre t& projektuar ose ‘t€¢ modifikuar’ posagérisht pér pérdorim
ushtarak;

h. Pajisjet dhe materialet, t& veshura ose t& pérpunuara pér maskim t& gjurméve, t&
projektuara posagérisht pér pérdorim ushtarak, pérveg atyre t& pércaktuara tjetérkund
né Listén e Pérbashkét Ushtarake ¢ BE-s&;
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Simulatorét e projektuar posagérisht pér ‘reaktorét bérthamoré” ushtarak;

Ofiginat e l&vizshme t& riparimit t& projektuara ose ‘modifikuara’ pér riparimin ¢
mjeteve ushtarake;

Gjeneratorét fushoré & projektuar ose ‘modifikuar’ pér pérdorim ushtarak;

Kontejnerét ¢ projektuar ose ‘t&€ modifikuar’ posagérisht pér pérdorim ushtarak;

. Mjetet ¢ lundrimit, pérveg atyre t& pércaktuara né ndonjé vend tjetér né Listén e

Pérbashkét Ushtarake t& BE-s&, urat dhe lundrat fundrrafshéta t& projektuara
posagérisht pér pérdorim ushtarak;

. Modelet ¢ testimit t& projektuara posagérisht pér ‘zhvillimin’ ¢ artikujve t& pércaktuar

n& ML4, ML6, ML9 ose ML10;

. Pajisjet € mbrojtjes nga laserét (p.sh. mbrojtje e sensoréve dhe ¢ syrit) t& prodhuara

posagérisht pér pérdorim ushtarak.

‘Baterité elektrike’ tjera pérveg atyre pér pércaktuara né ndonjé vend tjetér né Listén e
Pérbashkét Ushtarake t& BE-sg, t& projektuara ose ‘té modifikuara’ posagérisht pér
pérdorim ushtarak.

Shénime teknike

1. Nuk éshté né pérdorim qé nga viti 2014.

2. Pér qéllimin e ML17, ‘modifikim’ do té thoté ¢do ndryshim strukturor, elektrik,
mekanik, gé i jep njé artikulli joushtarak aftési dhe karakteristika ushtarake té
njéllojta me njé artikull gé éshté projektuar posagérisht pér pérdorim ushtarak.

Pajisjet dhe komponentét pér ‘prodhim’, si¢ vijon:

a. Pajisjet pér ‘prodhim’ t& projektuara ose modifikuara posagérisht pér ‘prodhimin’ e
produkteve t& pércaktuara né Listén e Pérbashkét Ushtarake t&¢ BE-sé, dhe
komponentét e projektuar posagérisht pér to;

b. Hapésirat pér testime mjedisore dhe pajisjet e projektuara posagérisht pér kété qéllim,
pér certifikimin, klasifikimin ose testimin e produkteve t& pércaktuara né Listén e
pérbashkét ushtarake t& BE-sé.

Shénim teknik

Pér qéllime té MLIS, termi ‘prodhim’ pérfshin projektimin, ekzaminimin, prodhimin,
testimin dhe kontrollin.

Shénim  MLI8.a dhe MLI18.b. pérfshijné pajisjet si¢ vijon:

a. Nitruesit e vazhdueshém;

b. Aparatet centrifugale pér testim ose pajisjet qé kané karakteristikat gé
vijojné:
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1. vihet né puné nga njé motor ose motoré me fuqi mé té madhe se 298
KW (400 Kuaj fuqi);
2. kapacitet té mbajé njé ngarkesé prej 113 kg apo mé té madhe; ose
3. kapacitet té ushtrojé pérshpejtim centrifugal prej 8 g ose mé tepér né njé

ngarkesé 91 kg ose mé té madhe;

¢. Presuesit dehidratues;

d. Nxjerrésit e vidave té projektuar ose té modifikuar posacérisht pér nxjerrjen
e eksplozivéve ushtaraké;

e. Makinerité prerése pér matje t€ madhésisé e ndezésve té nxjerré;

[ Fugité (mbajtéset) né diametér 1.85 m ose mé tepér dhe qé kané njé
kapacitet mé té madh se 277 kg;

g Pérzierésit e vazhdueshém pér ndézésit né gjendje té ngurté;

h. Mullinjté me energji fluide pér grirje ose copétim té komponentéve té
eksplozivéve ushtaraké;

i. Pajisjet pér arritien e madhésisé dhe dhénien e formés sferike uniforme
grimcave té metaleve né formé pluhuri gé jané paraqitur né listén ML8.c.8;

J. Konvertoré serik té rrymés pér konvertimin e materialeve té paragitura né
listen ML8.c.3.

ML19 Sistemet e arméve me energji té drejtuar (ang. DEW), pajisjet e ngjashme ose
kundérvepruese dhe modelet testuese, si dhe komponentét e projektuar posacérisht
pér to, si¢ vijon:

a. Sistemet ‘laser’ t& projektuara posagcérisht pér shkatérrim t& objektivit ose pér anulim
t&€ misionit t& shkatérrimit;

b. Sistemet me rryma grimcash t& afta pér shkatérrim t& objektivit ose pér anulim t&
misionit t& shkatérrimit;

c. Sistemet me radiofrekueca t& larta t& afta pér shkatérrim t& objektivit ose pér anulim
té shkatérrimit t& misionit;

d. Pajisjet ¢ projektuara posagérisht pér gjetjen ose identifikimin, ose mbrojtjen ndaj,
sistemeve t& pércaktuara né ML19.a. deri ML19.c.;

e. Modelet e testimit fizik pér sistemet, pajisjet dhe komponentét e pércaktuar né ML19;,

f.  Sistemet laserike t& projektuara pér t& shkaktuar verbérim t& pérhershém t& t& pamurit
t& pa pérforcuar, p.sh pér syrin e pambrojtur, ose pér syrin me pajisje korrigjuese té t&
pamurit.
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Shéniml  Sistemet e arméve me energji € drejtuar, t& pércaktuara né MLIY,
pérfshifné sisteme kapaciteti i té cilave buron nga zbatimi i kontrolluar i:

a. ‘lazerave’ me fuqi té mjaftueshme pér té shkaktuar shkatérrim té
ngjashém me até té municionit konvencional;

b. pérshpejtuesve té grimcave qé projektojné njé tufé grimcash me ngarkesé
elektrike ose neutrale me fuqi shkatérruese;

¢. radiotransmetuesve me fuqi pulsative té larté ose fiqi mesatare té larté
té radiovaléve, qé prodhojné fusha me intensitet t& mjaftueshém pér t'i
nxjerré jashté funksionit qarqet elektronike té njé objektivi té largét.

Shénim 2  MLI9 pérfshin sa vijon, kur jané projektuar posacérisht pér sistemet e
arméve me energji té drejtuar:

a. gienerim té energjisé sé dorés sé paré, rugjtie té energjisé, kygje-ckyeje,
kondicionim té fugisé ose pajisje pér transportim karburantesh;

b. sistemet e gjetjes ose giurmimit té shénjestrés;

c. sistemet e afta pér té béré vierésimin e démtimit ose shkatérrimit té
shénjestrés dhe pér anulim t& misionit;

d. pajisjet pér manovrimin, shpérndarjen ose fokusimin né njé piké té tufés
€ rrezeve valore;

e. pajisjet me kapacitet té lévizies sé shpejté té tufés sé rrezeve pér
operacione te shpejta e té shuméfishta né lidhje me shénjestrén;

[ optika dhe bashkues fazash qé mund té pérshtaten;

g. injektoré rryme pér tufat e joneve negative té hidrogjenit;

h. komponentét e pérshpejtuar ‘té pérshtatshém pér pérdorim né hapésiré’;
i. pajisjet pér kanalizim té rrymave té joneve negative;

J. pajisjet pér kontrollin dhe ndryshimin e drejtimit té rrymave té tufave té
Joneve me energji té larté;

k. folie mbrojtése ‘té pérshtatshém pér pérdorim né hapésiré’ pér
neutralizimin e rrymave té izotopeve negative té hidrogjenit.

Pajisjet kriogjene dhe ‘superpércuese’, dhe komponentét e aksesorét e projektuar
posacérisht pér to, si¢ vijon:

a. Pajisjet ¢ projektuara ose konfiguruara posagérisht pér t*u vendosur né njé mjet pér
pérdorim ushtarak tokésor, detar, ajror, ose hapésinor, t& afta t& punojné ndérsa jang
né levizje dhe t& prodhojné ose t& mbajné temperatura nén 103 K (-170 °C);

Shénim ML20.a. pérfshin sistemet mobile gé inkorporojné ose pérdorin aksesoré ose
komponenté té prodhuar nga materiale jometalike ose joelektrike, si plastika
ose materialet epokside té pasuruara.
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b. Pajisjet elektrike ‘superpérquese’ (makinerité rrotulluese dhe transformatorét) e
projektuar ose konfiguruar posagérisht pér tu instaluar né njé mjet pér pérdorim
ushtarak tokésor, detar, ajror, ose hapésinor, t& afta t& punojné ndérsa jané né 18vizje.

Shénim ML20.b. nuk zbatohet pér gjeneratorét hibrid wnjépolar té rrymés sé
vazhdueshme qé kané armatura metalike njépolare normale dhe rrotullohen né
njé fushé magnetike té prodhuar nga bobinat superpérguese, me kusht qé kéto
bobina té jené i vetmi komponent superpéreues né gjenerator.

ML21 ‘Softuerét’, si¢ vijon:
a. ‘Softuerét’ e projektuar ose modifikuar pér ciléndo nga sa vijon:

1. “zhvillimin’, ‘prodhimin’, operimin ose mirémbajtjen e pajisjeve t& pércaktuara né
Listén ¢ Pérbashkét Ushtarake ¢ BE-sé;

2. ‘zhvillimin’ ose ‘prodhimin’ e materialeve t& pércaktuara né Listén e Pérbashkét
Ushtarake ¢ BE-s&; ose

3. “zhvillimin’, ‘prodhimin’, operimin ose mirémbajtjen ¢ ‘softueréve’ t& pércaktuar
né& Listén e Pérbashkét Ushtarake e BE-sé&;

b. ‘Softuerd’ t& posagém pérveg atyre t& pércaktuar né ML21.a., si¢ vijon:

1. ‘softuerd’ t& projektuar posagérisht pér modelimin, simulimin ose vlerésimin e
sistemeve t& arméve ushtarake;

2. ‘softuerd’ t& projektuar posagérisht pér modelimin ose simulimin ¢ skenaréve t&
operacioneve ushtarake;

3. ‘softuerd” pér pércaktimin e efekteve t& arméve & luftés konvencionale,
bérthamore, kimike ose biologjike;

4. ‘softueré’ t& projektuar posagérisht pér komandim, komunikim, kontroll dhe
inteligjencé (K°I) ose aplikacione t& komandimit, komunikimit, kontrollit,
kompjuteréve dhe inteligjencés (K'T);

c. ‘Softueré” q& nuk jang pércaktuar né¢ ML2l.a. ose ML2Lb., t& projektuar ose
modifikuar posagérisht pér t& béré t& mundur q& pajisjet t& cilat nuk jang pércaktuar
né Listén e Pérbashkét Ushtarake e BE-s& t& kryejné funksionet ushtarake t& pajisjeve
t& pércaktuara né Listén e Pérbashkét Ushtarake ¢ BE-sé.

ML22 ‘Teknologjia’, si¢ vijon:

a. ‘Teknologjia’, pérveg nga sa &shté pércaktuar ng ML22.b., q& &shté ‘e nevojshme’ pér
‘zhvillimin’, ‘prodhimin’ operimin, instalimin, mirémbajtjen (kontrollin), riparimin,
rishikimin ose rinovimin ¢ artikujve t& pércaktuar né Listén e pérbashkét ushtarake ¢
BE-sé.

b. ‘Teknologjia’, si¢ vijon:

1. ‘teknologjia® q& ‘kérkohet’ pér projektimin, bashkimin ¢ komponentéve, si dhe
operimin dhe mirémbajtjen e riparimin e instalimeve t& plota t& produkteve pér
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artikujt e pércaktuar né Listén ¢ Pérbashkét Ushtarake t& Bashkimit Evropian,
edhe nése komponentét ¢ kétyre instalimeve t& produkteve nuk jang t& pércaktuar;

2. ‘teknologjia’ q& ‘kérkohet’ pér ‘zhvillimin® dhe ‘prodhimin’ ¢ arméve t& vogla,
edhe nése pérdoret pér t& prodhuar riprodhime t& arméve t& vogla antike;

3. nuk &sht& ng pérdorim ¢& nga viti 2013;

Vinire:  Shih ML22.a. pér ‘teknologjiné’ e pércaktuar mé herét né ML22.b.3.
4. nuk &sht& ng pérdorim q& nga viti 2013;

Vinire:  Shih ML22.a. pér ‘teknologjiné’ e pércaktuar mé herét né ML22.b.4.

5. ‘Teknologjia’ & ‘kérkohet” ekskluzivisht pér inkorporimin e ‘biokatalizatoréve’, e
pércaktuar né ML7.i.1., né substancat bartése ushtarake ose materialet ushtarake.

Shénim 1 Teknologjia’ qé ‘kérkohet’ pér ‘zhvillimin’, ‘prodhimin’, operimin,
instalimin, mirémbajtjen (kontrollin), riparimin, rishikimin ose rinovimin e
artikujve té pércaktuar né Listén e Pérbashkét Ushtarake té BE-sé mbetet
nén kontroll edhe né rastet kur zbatohet pér ndonjé artikull qé nuk éshté
pércaktuar né Listén e Pérbashkét Ushtarake té BE-sé.

Shénim 2 ML22 nuk zbatohet pér:
a. ‘teknologfjing’ qé éshté minimum i nevojshém pér instalimin, operimin,
mirémbajtien (verifikimin) dhe riparimin e atyre artikujve qé mik jané té

kontrolluar ose pér té cilét éshté i autorizuar eksporti;

b. ‘teknologiing’ qé éshté ‘né zotérim publik’, ‘kérkim themelor shkencor’
ose informacion minimal i nevojshém pér zbatimet e patentave;

c. teknologjing’ pér induksionin magnetik pér shtytien e vazhdueshme té
pajisjeve transportuese civile.
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PERKUFIZIMET E TERMAVE Tk PERDORURA Ni KETE LISTE

N& vijim jang paraqitur pérkufizimet e termave t& pérdorura né kété Listé, t& radhitura alfabetikisht.

Shénim 1

Shénim 2

ML7

ML38

Pérkufizimet viejné pér téré Listén. Referencat jané dhéné thjesht pér qéllim té késhillimit
dhe nuk kané efekt né zbatimin universal té termave té pérkufizuar pérgjaté gjithé Listés.

Fjalét dhe termat qé pérmban Lista e Pérkufizimeve marrin kuptimin e pérkufizuar kur
ajo tregohet nga vendosja e tyre né “thonjéza dyshe”. Pérkufizimet e termave né
‘thonjéza njéshe’ jepen né shénimin teknik pér artikullin pérkatés. Né pjesé té tjera, fjalét
dhe termat marrin kuptimin e zakonshém té pranuar (sipas fjaloréve).

‘Té& pérshtatur pér pérdorim né lufts’

Cdo modifikim ose pérzgjedhje (si ndryshimi i pastértisé, afati i p&rdorimit, virulenca,
karakteristikat ¢ shpérndarjes ose rezistenca ndaj rrezatimit ultraviolet) i projektuar pér t&
rritur efektivitetin ¢ shkaktimit t& viktimave né mesin ¢ njerézve dhe kafshéve,
degradimin ¢ pajisjeve ose démtimin ¢ t& mbjellave ose mjedisit.

‘Aditivét’

Substancat ¢ pérdorura né formulimet ¢ eksplozivéve pér t& pérmirésuar karakteristikat e
tyre.

MLS3, 10, 14 ‘Fluturake’

ML11

Njé krah i fiksuar, krah i kthyeshém, krah rrotullues (helikopter), heliké ¢ anueshme, ose
mjet transporti fluturues me krahé t& anueshém.

‘Sisteme t& automatizuara t& komandés dhe kontrollit’

Sistemet elektronike, népérmjet t& cilave regjistrohen, pérpunohen dhe transmetohen té
dhénat thelbésore pér funksionimin efektiv t& grupimit, formacionit kryesor, formacionit
taktik, njésitit, anijes, nénnjésitit apo arméve nén komandgé. Kjo arrihet me pérdorimin e
kompjuteréve dhe pajisjeve t& tjera t& specializuara q& jané projektuar pér t& mbéshtetur
funksionet ¢ njé organizimi ushtarak t& komandés dhe kontrollit. Funksionet kryesore t&
njé sistemi t& automatizuar t& komandés dhe kontrollit jang: mbledhja, grumbullimi,
ruajtja dhe pérpunimi i automatizuar efikas i informatave; paraqitja ¢ situatés dhe
rrethanave & ndikojné né pérgatitjen dhe kryerjen ¢ operacioneve luftarake; llogaritjet
operacionale dhe taktike pér ndarjen ¢ burimeve pér grupet ¢ forcave ushtarake apo
elementst e urdhrit operativ t& betejés ose mobilizimit pér betejé né pérputhje me
misionin ose fazén e operacionit; pérgatitja e t& dhénave pér vlerésim t& situatés dhe pér
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vendimmarrje né ¢do moment gjaté operacionit apo betejés; simulimi kompjuterik i
operacioneve.

‘Kérkim shkencor themelor’

Pung teorike ose eksperimentale ¢ ndérmarré parimisht pér t& pérftuar njohuri t& reja pér

parimet thelbésore t& dukurive ose fakteve t& vrojtueshme, qé nuk &shté medoemos i
orientuar drejt njé qéllimi ose objektive praktike t& vegants.

‘Biokatalizatorgt’

‘Enzima’ pér reaksione kimike ose biokimike t& posagme ose komponime tjera
biologjike t& cilat lidhen me ose pérshpejtojné degradimin e agjentéve t& luftés kimike.

‘Enzima’ nénkupton ‘biokatalizatoré’ pér reaksione kimike dhe biokimike té posacme.
‘Biopolimere’

Makromolekula biologjike, sig vijon:

a. enzima pér reaksione kimike dhe biokimike specifike;

b. ‘antitrupa’ ‘antiidiotipe’, ‘monoklonale’ ose ‘poliklonale”;

c. receptorg t& projektuar apo t& pérpunuar posagérisht;

Shénime teknike

1. Antitrupa antiidiotipe’ nénkupton antitrupat qé lidhen né vendet specifike pér lidhjen
e antigjenéve € antitrupave té tjeré;

2. ‘antitrupa monoklonale’ nénkupton proteinat qé lidhen né vendet e lidhjes sé
antigjeneve dhe jané prodhuar nga wjé klon i vetém qgelizash;

3. ‘antritrupa polikionale’ nénkupton njé kombinim proteinash qé lidhen me njé antigjen
specifik dhe jané prodhuar nga mé shumé se njé klon qgelizash;

4. ‘receptoré’ nénkupton strukturat makromolekulare biologjike té afta pér t'u lidhur me
ligande, lidhje kjo qé ndikon né funksionet fiziologjike.

‘Fluturake civile’

Ato “fluturake’ t& listuara sipas pércaktimit né listat ¢ certifikimit t& t& qenurit né gjendje
pér fluturim, t& publikuara nga autoritetet ¢ aviacionit civil t& njé a mé shumé vendeve
anétare t& Bashkimit Evropian ose shteteve pjesémarrése né Marréveshjen Wassenaar,
pér t& fluturuar né vija ajrore t& brendshme dhe t& jashtme civile tregtare pér qéllime t&
pérdorimit legjitim civil, privat ose tregtar.

‘Armé zjarri e gaktivizuar’
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Armé zjarri q& &shté béré ¢ paafté pér qitjen e ¢farédo predhe pérmes proceseve té
pércaktuara nga autoriteti kombétar i vendit anétar t& BE-s¢€ ose shtetit pjesémarrés né
Marréveshjen ¢ Wassenaarit. Kéto procese i modifikojné elementet thelb&sore t& armés
& zjarrit né ményré t& pérhershme. Sipas ligjeve dhe rregulloreve kombétare, gaktivizimi
i armés s€ zjarrit mund t& vértetohet pérmes njé certifikate t& dhéné nga njé autoritet
kompetent dhe mund t& shénohet né armén ¢ zjarrit me njé vulé mbi ndonjé pjesé
thelbésore.

‘Zhvillim’

Lidhet me t& gjitha fazat q& i paraprijné prodhimit serik, si: projektimi, kérkime mbi
projektimin, analiz& projektimi, konceptet ¢ projektimit, montimi dhe testimi i
prototipave, skemat ¢ prodhimit pilot, t& dhénat e projektimit, procesi i transformimit t&
t&¢ dhénave t& projektimit né njé produkt, konfigurimi i projektimit, integrimi i
projektimit, vizatimet.

‘Pjesé fundore’

Mbérthyesit, “njésité aktive t& pérpunimit mekanik™ dhe ¢do pérpunim tjetér mekanik qé
i ésht& bashkangjitur pjesés bazé né fund t& nj& krahu manipulues ‘robot’.

Shénim teknik

‘Njésité aktive té pérpunimit mekanik’ jané pajisje pér aplikim té fuqisé lévizése,
pérpunimit té energjisé ose ndjeshmérisé sé njé pjese me té cilén punohet.

‘Materialet energjike’

Substancat ose pérzierjet q& reagojné kimikisht pér t& l&shuar energjiné ¢ nevojshme pér
pérdorimin ¢ tyre t& synuar. ‘Eksplozivét’, ‘materialet piroteknike’” dhe ‘shtytésit’ jang
nénklasa t& materialeve energjike.

‘Eksplozivét’

Substanca t& ngurta, t& 1éngshme apo né gjendje t& gazté, ose pérzierje substancash, q& né
zbatimin e tyre si mbushés, pérforcues ose ngarkesé kryesore né mbushjet e raketave,
shkatérrimin e tyre dhe zbatime t& tjera, &shté e nevojshme t& shpérthejné.

‘Vektorét e shprehjes’

Transportuesit (p.sh. plazmidet apo viruset) e pérdorur pér t& futur materialin gjenetik né
qelizat pritése.

‘Materialet fibroze ose me filament’
Peérfshijné:

monofilamente t& vazhdueshme;

fije t& ndérthurura t& vazhdueshme;

shiritat, p&élhurat, kordonat, mbulesa;

fibrat e prera, fibrat ¢ kapura, mbulojat me fibra koherente;
fije si monokristaline ose polikristaline, t& ¢do gjatésie;
mbetje t& buta poliamide aromatike.

e ao o
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‘Llamba intensifikuese t& imazhit t& gjeneratés s& parg’

Llamba t& fokusuara elektrostatike q& pérdorin fibra optike hyrése dhe dalése, ose anoda
me faqe xhami, fotokatoda multialkaline (S-20 ose S-25), por jo anoda me mikrokanale
amplifikuese.

‘Qelizé energjie’

Aparat elektrokimik q& konverton energjing kimike drejtpérsédrejti né rrymé elektrike té
vazhdueshme duke u furnizuar nga njé burim i jashtém energjie.

‘N& pérdorim publik’

Kjo nénkupton ‘teknologji’ ose ‘softuer’ q& &shté véngé né dispozicion t& publikut, pa
kufizime sa i pérket shpérndarjes sé tij t& métejshme.

Shénim: Kufizimet e té drejtés sé autorit nuk ndalojné qé ‘teknologjia’ apo ‘softueri’ té
mos jeté ‘né pérdorim publik’.

‘Laser’

Komponentg t& montuar q& prodhojné rreze valore koherente né aspektin hapésinor dhe
kohor q& amplifikohet nga emetimi i stimuluar i rrezatimit.

‘Biblioteké’ (bazé ¢ t& dhénave me parametra teknik)

Grumbull i t& dhénave teknike, t& cilave n& qofté se u referohet, mund t& rritin
performancén e sistemeve pérkatése, pajisjeve ose komponentéve.

‘Mijetet e transportit mé t& lehta se ajri’

Balonat dhe anijet ajrore t& cilét mbéshteten né ajrin e nxehté ose gazra mé t& lehts se
ajri, si p.sh. heliumi ose hidrogjeni, pér tu ngritur né ajér.

‘Reaktor bérthamor’

Pérfshin artikujt q& jang brenda reaktorit ose i jané bashkéngjitur drejtpérdrejt atij, pajisje
qé kontrollojné nivelin e fuqisé n& bérthamé, si dhe komponenté ¢& normalisht
pérmbajné, ose vijné n& kontakt t& drejtpérdrejts, ose kontrollojng ftohésin kryesor t&
bérthamés sé& reaktorit.

‘Prekursorét’

Kimikate t& veganta q& pérdoren pér prodhimin ¢ eksplozivéve.

‘Prodhimi’

Nénkupton t& gjitha fazat ¢ prodhimit, si: projektimin ¢ produktit, fabrikimin, integrimin,
montimin, inspektimin, testimin, sigurimin e cilésisé.

“Shtytésit’

Substanca ose pérzierje q& reagojné kimikisht pér t& prodhuar véllime t& médha t&
gazrave t& nxehta né masa t& kontrolluara pér t& kryer puné mekanike.
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‘Pirotekniks’

Pérzierje t& léndéve djegése t& ngurta ose 1éngéta dhe oksiduesve, t& cilat kur ndizen,
hyjné n& njé reaksion energjetik kimik t& kontrolluar me qéllim q& t& prodhohen vonesa
kohore specifike, ose sasi nxehtésie, zhurme, tymi, drite t& dukshme ose rrezatimi me
rreze infra t& kuqe. Piroforidet jang nénklasé ¢ piroteknikéve q& nuk pérmbajné oksidues,
por ndizen n& ményré spontane n& kontakt me ajrin.

“Té kérkuara’ (t& nevojshme)

Kur zbatohet pér ‘teknologjing’, i referohet vetém asaj pjese t& ‘teknologjisé’ q& &shté
veganérisht pérgjegjése pér arritjen ose tejkalimin ¢ niveleve t& kontrolluara t&
performances, karakteristikave ose funksioneve. Njé ‘teknologji’ t& tille ‘t& kérkuar’
mund ta keng disa produkte t& ndryshme.

‘Agjentst pér kontroll t& turmés’

Substancat t& cilat, ng kushte t& pritshme t& pérdorimit pér qéllime t& kontrollit t& turmés,
prodhojné shpeijt tek njerézit irritim ose efekte q& 1 b&jné t& paafté fizikisht e q& zhduken
brenda njé kohe t& shkurtér pas pérfundimit t& ckspozimit. (Gazrat lotsjellés jang njé
nénklasé e ‘agjentéve pér kontroll t& turmés).

‘Robot’

Mekanizém manipulimi q& mund t& jetg i llojit t& vijés t& vazhdueshme t& veprimit apo i
1lojit pike-pas-pike, mund t& pérdoré sensoré dhe ka gjithé karakteristikat e m&poshtme:

a. &shté shuméfunksional;

b. &shté i afté t& pozicionojé ose orientojé materiale, pjesé, mjete ose pajisje t& veganta
népérmjet 18vizjeve t& ndryshueshme né hapésiré tredimensionale;

c. pérfshin tre ose mé shumé pajisje shérbimi t& mbyllura ose t& hapura t& cilét mund t&
pérfshijng motorg; dhe

d. &shtd ‘i programueshém nga pérdoruesit” pérmes metodés méso/playback ose pérmes
njé kompjuteri elektronik q& mund t& shérbejé si njé kontrollues logjik i
programueshém, d.m.th. pa ndérhyrje mekanike.

Shénim Pérkufizimi i mésipérm nuk pérfshin pajisjet e méposhtme:

1. Mekanizmat e manipulimit qé mund té kontrollohen vetém manualisht ose pérmes njé
teleoperatori;

2. Mekanizmat e manipulimit me sekuencim té fiksuar, qé jané pajisje Ilévizése té
automatizuara gé operojné sipas 1évizjeve fikse té programuara né ményré mekanike.
Programi éshté mekanikisht i kufizuar nga pikéndalesa té fiksuara si p.sh. kapéset ose
piesé té kompjuterizuara. Sekuenca e lévizieve dhe pércaktimi i shtigjeve dhe kéndeve
nuk jané té variueshme ose té ndryshueshme me myjete mekanike, elektronike ose
elektrike;

3. Mekanizmat e manipulimit me sekuencim té ndryshueshém & kontrolluara
mekanikisht, qé jané pajisje lévizése té automatizuara qé operojné sipas lévizjeve té
programuara fikse mekanike. Programi éshté mekanikisht i kufizuar nga ndalesa té
fiksuara por qé mund té rregullohen, si p.sh kapéset ose pjesé té kompjuterizuara.
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Sekuenca e lévizjeve dhe pércaktimi i rrugéve dhe kéndeve jané té variueshme brenda
modelit té fiksuar té programit. Ndryshimet ose modifikimet e modelit té programit
(p.sh. ndryshimet e kapéseve ose shkémbimet e pajisjeve kompjuterike) né njé ose mé
shumé akse té lévizjes mund té béhen vetém népérmjet veprimeve mekanike;

4. Mekanizmat e manipulimit me sekuencim té ndryshueshém qé nuk kontrollohen nga
ndonjé mekanizém ndihmés, té cilat jané pajisje lévizése té automatizuara qé operojné
sipas lévizjeve té programuara fikse mekanike. Programi mund té ndryshohet, mirépo
sekuencimi mund té béhet vetém me sinjale binare nga aparate elektrike té fiksuara
apo ndalesa qé mund té pérshtaten, e qé punojné me sistemin binar;
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5. Vinga pér palosje té pérkufizuar si sisteme manipulimi té koordinatave karteziane qé jané
prodhuar si pjesé integrale e njé rreshtimi vertikal té kutive pér rugjtje dhe té projektuar
pér té pasur qasje né pérmbajtjen e kétyre kutive pér géllime té ruajties apo marrjes.

‘Softuer’

Pérmbledhje e njé ose disa ‘programeve’ ose ‘mikroprogrameve’ té vendosura né njé medium
t& prekshém shprehjeje.

‘I pérshtatshém pér pérdorim né hapésiré’

Produkte t& projektuara, prodhuara dhe té testuara me sukses pér puné né lartési mé t& médha
se 100 km nga sipérfaqja e tokés.

Shénim Konstatimi qé njé artikull i caktuar éshté i pérshtatshém pér pérdorim né hapésiré nuk
do t& thoté qé& produktet e tjera t& t& njéjtés seri prodhimi apo modeli jané ‘té pérshtatshme
pér pérdorim né hapésiré’ po qé se nuk jané testuar njé nga njé.

‘Superpérgues’

I referohet materialeve (p.sh. metaleve, aliazheve ose komponimeve) qé mund t& humbasin té
gjithé rezistencén elektrike (p.sh. ata q& mund t& arrijné njé pérgueshméri elektrike té&
pafundme dhe té pérgojné sasi shumé t& médha rryme elektrike pa nxehje Xhul).

Shénim teknik

Gjendja ‘superpérguese’ e njé materiali karakterizohet individualisht nga ‘temperatura
kritike’, fusha magnetike kritike, e cila éshté njé funksion i temperaturés, dhe njé dendési
riyme kritike e cila éshté gjithsesi njé funksion si i fushés magnetike ashtu dhe i
temperaturés.

‘Teknologji’

Informacioni specifik i nevojshém pér ‘zhvillimin’, ‘prodhimin’ ose ‘pérdorimin’ e njé
produkti. Informacioni jepet né formé té t& dhénave teknike ose t& ndihmés teknike.

Shénime teknike

1. ‘Té dhénat teknike’ mund té marrin formén e projekteve, planeve, diagrameve, modeleve,
formulave, tabelave, skicimeve dhe specifikimeve inxhinierike, doracakéve ose
udhézimeve té shkruara, ose té regjistruara né mjete té tjera té komunikimit ose pajisje si
disk, shirit ose memorie lexuese.

2. ‘Ndihmesa teknike’ mund té marré forma si udhézime, aftésim, trajnim, njohuri pune,

shérbime késhilluese. ‘Ndihmesa teknike’ mund té pérfshijé transferimin e ‘té dhénave
teknike’.

‘Mjet ajror pa pilot’

Cdo “fluturake’ e afté pér té filluar fluturimin dhe pér té vazhduar fluturimin dhe navigimin e
komanduar pa kurrfaré pranie té& njerézve né té.

‘Pérdorim’

Operimi, vendosja (duke pérfshiré vendosja né vendin e pérdorimit), mirémbajtja (kontrolli),
riparimi, kontrolli i pérgjithshém dhe ripértéritja.




image48.jpg
SHTOJCE I

LISTA E ARTIKUJVE ME PERDORIM T DYFISHTI
Kjo listé vé né zbatim kontrollin e mbi artikujt me pérdorime té dyfishté pér té cilét &shté réné dakord ndérkombétarisht,

duke pérfshiré kétu Marréveshjen e Wassenaarit, Regjimin e Kontrollit t& Teknologjisé sé Raketave (MTCR), Grupin e
Furmnizuesve Bérthamoré (NSG), Grupin e Australisé dhe Konventén mbi Armét Kimike (CWC).

PERMBAITIJA

Shénime
Pérkufizime
Akronimet dhe shkurtesat
KATEGORIA 0 Materialet, mjediset dhe pajisjet bérthamore
KATEGORIA 1 Materialet, kimikatet, “mikroorganizmat” & “toksinat”
KATEGORIA 2 Pérpunimi i materialeve
KATEGORIA 3 Elektronika
KATEGORIA 4 Kompjuterét
KATEGORIA 5 Telekomunikacioni dhe “siguria e informacionit”
KATEGORIA 6 Sensoré dhe lasera
KATEGORIA 7 Navigacioni dhe aviacioni
KATEGORIA 8 Detaria
KATEGORIA 9 Sistemet e forcés shtytése dhe mjetet hapésinore
SHENIME TE PERGITHSHME PER SHTOIJCEN I
1. Pér kontrollin e mallrave t& projektuara ose té modifikuara pér pérdorim ushtarak, shih listén (listat) pérkatése té
kontrolleve mbi mallrat ushtarake qé& 1 mbajné shtetet anétare individualisht. Referimet né kété Shtojcé ku thuhet “SHIH
GITHASHTU KONTROLLET PER ARTIKUJT USHTARAK” u referohen t& njéjtave lista.
2. Objekti 1 kontrolleve t& pérshkruara né kété Shtojcé nuk duhet t& mbizotérohet nga eksportimi i ¢farédo mallrave té
pakontrolluar (duke pérfshiré kétu edhe impiante) q&¢ pérmbajné njé apo mé shumé komponenté té kontrolluar kur
komponenti apo komponentét e kontrolluar jané elementi kryesor i mallrave dhe mund té hiqet lehtésisht e t& pérdoret pér
qéllime t& tjera.
Vini re: Pér t& pércaktuar nése pérbérési apo pérbérésit e kontrolluar do té konsiderohen si element kryesor, éshté e
nevojshme qé t¢ maten faktorét e sasisé, vierés dhe njohurive teknologjike té pérfshira né té si edhe rrethana té fera té

veganta té cilat mund ta pércaktojné pérbérésin apo pérbérésit e kontrolluar si elementin kryesor t¢ mallrave qé po
blihen.
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3. Mallrat e pércaktuara né kété Shtojcé pérfshijné si mallrat e reja ashtu edhe ato t& pérdorura.

4. Né disa raste pérbérjet kimike jané paraqitur sipas emrit dhe numrit CAS. Lista zbatohet pér pérbérjet kimike me t&
njé&jtén formulé strukturore (ku pérfshihen hidratet) pavarésisht nga emértimi ose numértimi sipas CAS. Numértimet sipas
CAS jané dhéné pér t¢ ndihmuar né identifikimin e njé pérbérje apo pérzierje t& caktuar kimike, pavarésisht nga
nomenklatura. Numértimet sipas CAS nuk mund té pérdoren si identifikuesit e vetém sepse disa forma té pérbérjeve
kimike té listuara kané numértime té ndryshme dhe pérzierjet qé pérmbajné njé nga pérbérjet kimike t& listuara mund t&
kené po ashtu numértime té ndryshme sipas CAS.

SHENIM PER TEKNOLOGJINE BERTHAMORE (TB)
(T& lexohet né lidhje me pjesén E té Kategorisé 0)

“Teknologjia” drejtpérdrejt e bashkangjitur me ¢farédolloj mallrash té kontrolluara né Kategoring O kontrollohet né
pérputhje me dispozitat e Kategorisé 0.

“Teknologjia” pér “zhvillimin”, “prodhimin” apo “pérdorimin” e mallrave qé& u nénshtrohen kontrollin vazhdon gé t’i
nénshtrohet kontrollit edhe kur zbatohet pér mallrat e pakontrolluar.

Miratimi 1 mallrave pér eksport autorizon gjithashtu eksportin tek pérdoruesi i fundit t& “teknologjisé” minimale té
kérkuar pér vendosjen, vénien né puné, mirémbajtjen dhe riparimin e mallrave.

Kontrollet mbi transferimin e “teknologjisé” nuk zbatohen pér informacionin “né sferén publike” apo pér “kérkimet
shkencore bazg”.

SHENIM PER TEKNOLOGJINE E PERGIITHSHME (TP)

(T& lexohet né lidhje me pjesén E té Kategorive nga 1 deri né 9)

Eksporti 1 “teknologjisé” e cila “kérkohet” pér “zhvillimin”, “prodhimin” dhe “pérdorimin” e mallrave t& kontrolluara né
Kategorité nga 1 deriné 9, kontrollohet né pérputhje me dispozitat e Kategorive nga 1 deri né 9.

“Teknologjia” e cila “kérkohet pér “zhvillimin”, “prodhimin” apo “pérdorimin” e mallrave nén kontroll mbetet nén
kontroll edhe kur zbatohet pér mallrat e pakontrolluar.

Kontrollet nuk zbatohen ndaj asaj “teknologjie” q& é&shtd minimumi i nevojshém pér vendosjen, vénien né puné,
mirémbajtjen (kontrollin) dhe riparimin e atyre mallrave t& cilat nuk jané kontrolluar apo eksporti i té cilave é&shté
autorizuar.

Vini re: Kjo nuk ka pér géllim até “teknologyi” qé pércaktohet né 1E002.e, IE002.f., SE002.a. dhe 8E002.b.

Kontrollet mbi transferimin e “teknologjisé” nuk zbatohen pér informacionin “né sferén publike”, pér “kérkimet
shkencore bazé” apo ndaj informacionit minimal t& nevojshém pér aplikimet pér patenta.
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SHENIM I PERGIITHSHEM PER SOFTUERET
(Ky shénim zévendéson ¢farédo kontrolli gé pérmban pjesa D e Kategorive nga 0 deri né 9)
Kategorité nga 0 deriné 9 té késaj liste nuk kontrollojng “softuerét” qé kané ciléndo nga karakteristikat sa vijon:
a. Jang pérgjithésisht t& disponueshém pér publikun, duke u:
1. Shitur nga stoget né pikat t& shitjes me pakice, pa kurrfaré kufizimesh, népérmjet:
transa_ksioneve né para té gatshme;
porosive me posté;

transaksioneve elektronike; apo
porosive me telefon; dhe

[

2. Jané projektuar pér t'u r nga veté pérdoruesi pa ndonjé ndihmé t& métejshme substanciale nga furnizuesi;

Vinire: Pika a. e Shenimit t¢ pérgjithshém pér softuerét nuk pérjashton “softuerin’ e pércaktuar né Kategoring 5 —
Pjesa 2 (“Siguria e informacionit”).

b. Jang “né sferén publike”.
¢ Jané “kodi i objektit” minimal i nevojshém pér instalimin, operimin, mirémbajtjen (kontrollin) ose riparimin e atyre
artikujve eksporti it & ciléve &shté autorizuar.
PRAKTIKAT E BOTIMIT NE GAZETEN ZYRTARE TE BASHKIMIT EVROPIAN

Né pérputhje me rregullat e pércaktuara né paragrafin 101 né fagen 86 t& Udhgrréfyesit Stilistik
Ndérinstitucional (botim i vitit 1997), pér tekstet né anglisht qé botohen né Gazetén Zyrtare t& Bashkimit Evropian:

- presja pérdoret pér ta ndaré numrin e ploté nga decimalet,

numrat e ploté paraqiten né seri treshifrore, ku secila treshe ndahet nga njé hapésiré e hollé. Teksti i riprodhuar né kété
shtojcé &shté né pérputhje me praktikén e pérshkruar mé sipér.

LISTA E AKRONIMEVE DHE SHKURTESAVE TE PERDORURA NE KETE SHTOJCE

Kur pérdoret si term 1 pérkufizuar, akronimi ose shkurtesa mund t& gjendet né “Pérkufizime té termave t& pérdorura né
kété Shtojce”

Domethénia e akronimit ose shkurtesés

ABEC Komiteti 1 Inxhinierisé sé Kushinetave Radiale
AGMA Shogata Amerikane e Prodhuesve té Ingranazheve
AHRS Sisteme Referuese té Pozicionimit dhe Drejtimit
ATSI Instituti Amerikan 1 Hekurit dhe Celikut

ALU Njési logjike aritmetike

ANSI Instituti Amerikan i Standardeve Kombétare
ASTM Shogéria Amerikane pér Testim dhe Materiale
ATC Kontrolli i trafikut ajror

AVLIS Ndarja e izotopeve me laser avulli atomik

CAD Projektim 1 kompjuterizuar

CAS Shérbimi i abstrakteve kimike

CDU Njési drejtimi e paraqitjeje

CEP Gabim i mundshém garkor

CNTD Depozitim me nukleim termik té kontrolluar

CPU Njési gendrore e pérpunimit
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CVD Depozitim kimik i avullit

CW Lufté kimike

CW (pér laserg) Valé e pandérpreré

DME Pajisje pér matjen e largésisé

DS Ngurtésim 1 orientuar

EB-PVD Depozitim fizik 1 avullit me tufa elektronesh
EBU Unioni i Transmetuesve Evropian

ECM Pérpunimi mekanik elektrokimik

ECR Rezonancé elektron-ciklotron

EDM Makineri t& shkarkimit elektrik

EEPROMS Kujtesé vetém pér lexim qé mund té fshihet dhe programohet né ményré elektronike
EIA Shogata e Industrive Elektronike

EMC Pérputhshméri elektromagnetike

ETSI Instituti Evropian i Standardeve té Telekomunikimit
FFT Transformim 1 shpejté sipas Fourier

GLONASS Sistemit satelitor global i navigacionit

GPS Sistem pozicionimi global

HBT Transistoré hetero-bipolar

HDDR Regjistrim digjital me déndési té larté

HEMT Transistoré me lévizshméri t& larté elektronesh
ICAO Organizata Ndérkombétare e Aviacionit Civil
IEC Komisioni Ndérkombétar Elektroteknik

IEEE Instituti i Inxhinierisé Elektrike dhe Elektronike
IFOV Fushé pamore momentale

LS Sistem iuljes me instrumente

IRIG Grup instrumentimi pér diapazone té ndérmjetme
ISA Atmosferé standarde ndérkombétare

ISAR Radar me hapje sintetike inverse

ISO Organizata Ndérkombétare pér Standardizim
ITU Unioni Ndérkombétar i Telekomunikimit

JLS Standard industrial japonez

JT Xhaul-Tomson

LIDAR Detektimi dhe matja e spektrit t& drités

LRU Njési e zévendésueshme linje

MAC Kod 1 verifikimit té mesazhit

Mach Raporti i shpejtésisé sé njé objekti me shpejtésing e zérit (sipas Ernst Mach)
MLIS Ndarja e molekulave t& izotopeve me laser

MLS Sisteme mikrovalore uljeje

MOCVD Depozitim organik i metaleve me avull kimik
MRI Imazheri me rezonancé mekanike

MTBF Déshtimet e ndérkohshme

Mtops Miliona veprime teorike pér sekondé

MTITF Koha mesatare deri né déshtim

NBC Bérthamore, biologjike dhe kimike

NDT Test jo shkatérrimtar

PAR Radar me gasje precize

PIN Numdér 1 identifikimit personal

ppm pjesé pér milion

PSD Dendési e spektrit t& energjisé

QAM Modulim kuadraturé-amplitudé

RF Radiofrekuencé

SACMA Shogata e Furnizuesve t& Materialeve t& Avancuara Kompozite
SAR Radar me hapje sintetike

SC Kristal i vetém

SLAR Radar avioni me pamje anésore

SMPTE Shoggéria e Inxhinierisé Kinematografike dhe Televizive

SRA Montim qé& mund té zévendésohet né dyqan
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SRAM Kujtesé statike me gasje té rastit

SRM Metoda té rekomanduara nga SACMA

SSB Brez anésor 1 vetém

SSR Radar dytésor vézhgimi

TCSEC Kriteret e vlerésimit t& sistemit t& besueshém elektronik

TIR T& dhénat totale t& paraqitura

uv Ultravjollcé

UTS Fugia maksimale e elasticitetit

VOR Rreze veprimi shumédrejtiméshe me frekuencé shumé té larté
YAG Granata itrium/alumin

PERKUFIZIME TE TERMAVE TE PERDORURA NE KETE SHTOJCE
Pérkufizimet e termave né ‘thonjéza njéshe’ jané dhéné né Shénimin teknik pér artikullin pérkatés.
Pérkufizimet e termave né “thonjéza dyshe” jané si vijon:
Vini re: Referencat pér kategorité jepen né kilapa pas termit té perkufizuar.

“Saktésia” (2 6), qé zakonisht matet si funksion i pasaktésisé, nénkupton shmangien maksimale, pozitive apo negative, t&
njé vlere t& caktuar nga njé standard i pranuar apo nga njé vleré e vértets.

“Sisteme aktive t& kontrollit t& fluturimit” (7) jang sisteme qé funksionojné pér té parandaluar

lévizje apo ngarkesa strukturore t& padéshiruara t& “fluturakeve” dhe predhave duke pérpunuar né ményré té& pavarur
informacionet nga sensoré t& shumté dhe duke dhéné mé pas komandat e nevojshme parandaluese pér t& véné né veprim
kontrollin automatik.

“Piksel aktiv” (6 8) éshté njé element minimal (tek) i njé rrjeti né gjendje t& ngurté qé ka funksion t& transferimit
fotoelektrik kur ekspozohet ndaj rrezatimit t& drités (elektromagnetik).

“Pérshtatur pér pérdorim né lufté” (1) nénkupton ¢farédolloj modifikimi apo pérzgjedhjeje (si ndryshim i pastértisé,
jetégjatésisé, virulencés, karakteristikave t& pérhapjes apo rezistencés ndaj rrezatimit ultravjollcé) té projektuara pér té
rritur efektivitetin pér viktima né njeréz apo kafshé, shkatérrimin e pajisjeve ose démtimin e t& mbjellave dhe mjedisit.

“Performancé kulmore e korrigjuar” (4) éshté pika kulmore e korrigjuar né té cilén “kompjuterét digjital” punojné me njé

normé kaluese shtimi apo shuméfishimi 64 bit ose mé té madhe, dhe shprehet me TeraFLOP t& peshuara (WT) me njési
prej 10' operacionesh té korrigjiara té pikés kaluese pér sekondé.

Vini re: Shih Kategoriné 4, Shenim teknik.

“Fluturake” (1 7 9) nénkupton mjet fluturimi ajror me krahé té fiksuar, krahé rrotullues, heliké rrotulluese (helikopter),
rotor 1 anueshém ose mjet ajror me krahé té anueshém.

Vini re: Shih gjithashtu “fluturake civile”.

“Anije ajrore (zepelin)” do t& thoté njé mjet ajror qé drejtohet me ané té energjisé dhe mbahet né ajér nga njé baloné me
gaz mé té lehté se ajri (zakonisht helium, né t& shkuarén hidrogjen).

“T& gjitha kompensimet e mundshme” (2) do t& thoté pasi & t& jené marré parasysh té gjitha masat e mundshme ng
dispozicion t& prodhuesit pér t& minimizuar t& gjitha gabimet sistematike t& pozicionimit pér njé model t& caktuar vegle t&

mekanizuar ose gabimet né matje pér makineriné e caktuar pér matje t& koordinatave.

“Véné né dispozicion nga ITU” (3 5) nénkupton pércaktimin e brezave frekuencor sipas Rregullores sé radiotransmetimit
t& ITU (botimi 1 vitit 1998) pér shérbimet parésore, t& lejuara dhe pér ato dytésore.

Vini re: Kétu nuk pérfshihen alokimet alternative dhe shtesé.
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“Shmangie e pozicionit kéndor” (2) nénkupton diferencén maksimale ndérmjet pozicionit kéndor dhe pozicionit kéndor t&
tanishém t& matur me shumé saktési pasi & mbéshtetésja pér montim e detalit qé pérpunchet té jeté lévizur nga pozicioni
1saj fillestar.

“Largim kéndor 1 rastit” (7) nénkupton gabimin kéndor né shkallé kéndore t& krijuar me kalimin e kohés si rrjedhojé e
zhurmés sé bardhé. (IEEE STD 528-2001)

“APP” nénkupton “performancén kulmore t& korrigjuar”.

“Algoritém asimetrik” (5) nénkupton njé algoritém kriptografik qé pérdor kode t& ndryshme matematikore pér kodim dhe
dekodim.

Vini re: “dlgoritmet asimetrike” gjejné réndom pérdorim né menaxhimin e kodeve.

“Pércjellje automatike e shénjestrés” (6) &shté njé tekniké pérpunimi qé né ményré automatike pércakton dhe jep si
rezultat njé vleré t& ekstrapoluar té pozicionit mé probabil t& shénjestrés né kohs reale.

“Fuqia mesatare né dalje” (6) nénkupton energjiné e pérgjithshme “laserike” né dalje t& shprehur né Xhaul t& pjesétuar
me kohézgjatjen e léshimit t& njé serie pulsesh t& njépasnjéshme né sekonda. Pér seriné e pulseve té léshuara né distancé
uniforme nga njéri-tjetri, ajo éshté e barabarté me totalin e energjisé “laserike” né dalje t& njé pulsi té vetém, t& shprehur
né Xhaul, t& shumézuar me frekuencén e pulsit t& “laserit” né Herc.

“Vonesa né transmetim pérmes portés bazé” (3) nénkupton vonesén kohore té transmetimit qé korrespondon me portén
bazé t& pérdorur né njé “qark monolit t& integruar”. Pér njé ‘familje’ “garqesh monolité té integruar”, kjo mund té
pércaktohet ose si vonesa né transmetim pér ¢do porté tipike né “familjen’ e caktuar ose si vonesé tipike né transmetim
pér porté brenda njé ‘familjeje’ t& caktuar.

Vinirel: “Vonesa né transmetim pérmes portés bazé” nuk duhet té ngatérrohet me vonesén né hyrje/dalje té njé
“garku monolit té integruar” kompleks.

Vinire2: ‘Familja’ pérbéhet nga té gjitha qarqet e integruara pér té cilét viejné té gjitha t¢ meéposhtmet pér sa i
pérket vegorive dhe metodologjisé sé prodhimit, me pérjashtim té funksioneve pérkatése té tyre:

a. arkitektoniké té njéjté harduerike dhe softuerike;
b. teknologji té njéjte projekti dhe pérpunimi;
¢ karakteristika té njéjta themelore.

“Kérkim shkencor themelor” (TP TB) nénkupton punén eksperimentale apo teorike t& ndérmarré kryesisht pér té pérftuar
njohuri té reja rreth parimeve bazé té dukurive apo fakteve té vrojtueshme,
qé nuk ka pér qéllim parésor arritjen e ndonjé qéllimi apo objektive t& caktuar praktike.

“Nxitim” (matés nxitimi) (7) nénkupton mesataren e rezultatit t& matésit t& nxitimit pér njé kohé té caktuar, t& matur né
kushte t& pércaktuara operimi, & nuk ka asnjé korrelacion me nxitimin apo t& rrotullimin hyrés. “Nxitimi” shprehet né g
ose né metra pér sekondé né katror (g ose m/s?). (Standardi IEEE 528-2001) (mikrogram i barabarté me 1 x 10°g).

“Nxitim kéndor” (xhiroskop) (7) nénkupton mesataren e rezultatit t& xhiroskopit pér njé kohé té caktuar, t& matur né
kushte t& caktuara operimi, q& nuk ka asnjé korrelacion me rrotullimin apo nxitimin né hyrje. “Nxitimi kéndor” shprehet
zakonisht né shkallé kéndore (gradé) né oré (shkallé/h). (Standardi IEEE 528-2001).

“Zhvendosje nga boshti gungor” (2) nénkupton zhvendosjen aksiale pér njé hark té ploté nga boshti kryesor, t& matur né
njé rrafsh perpendikular me platformén e boshtit, né njé piké afér perimetrit té platformés s& boshtit. (Referenca: ISO
230/1 1986, paragrafi 5.63)
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“Parafabrikate prej fibrash karboni” (1) nénkupton vendosjen e renditur t& fibrave té veshura ose té zhveshura pér té
formuar njé pjesé konstruksioni pérpara se té vendoset “matrica” pér t& formuar njé “kompozit”.

“CEP” (rrethi i probabilitetit t& nj&jté) (7) éshté njé njési matése e saktésisé; rrezja e rrethit qé si qendér ka shénjestrén, né
njé largési t& caktuar, né té cilén pérplasen 50 % e ngarkesés.

“Laser kimik” (6) nénkupton njé “laser” né té cilin produkti 1 ngacmuar prodhohet pérmes energjisé sé prodhuar nga njé
reaksion kimik.

“Pérzierje kimike” (1) nénkupton njé produkt né gjendje t& ngurté, té léngshme apo t& gazté t& pérbéré nga dy e mé shumé
pérbérés té cilét nuk reagojné me njéri-tjetrin né kushtet né té cilat pérzierja ruhet.

"Sistemet e kontrollit kundér momentit t& pérdredhjes me qarkullim t& kontrolluar dhe sistemet e kontrollit t& drejtim me
qarkullim t& kontrolluar" (7) jang sisteme qé shfrytézojné garkullimin e ajrit mbi sipérfage aerodinamike pér t’i rritur ose
kontrolluar forcat gé krijohen né sipérfage.

“Fluturake civile” (1 7 9) jané ato “fluturake” t& cilat jané né listat e publikuara té& certifikimit t& gatishmérisé pér fluturim
nga autoritetet e aviacionit civil, pér t& fluturuar né vija ajrore civile tregtare t& brendshme apo t& jashtme pér pérdorim té
ligjshém civil, privat apo afarist.

Vini re: Shih gjithashtu “fluturake”.

"Bashké-ndérthurje” nénkupton ndérthurjen filament pér filament t& fibrave termoplastike dhe fibrave pérforcuese pér té
prodhuar njé “matricé” pér pérforcim me fibra qé éshté e téra fibroze.

“Thérrmim” (1) nénkupton reduktimin e materialit né grimca me ané t& shkérmoqjes apo grirjes.

“Kontrollues i kanalit té& telekomunikimit” (4) nénkupton ndérfaqe fizike qé kontrollon fluksin e informacionit digjital
sinkronik dhe asinkronik. Eshté njé pjesé qé mund té integrohet né kompjuter apo pajisje té telekomunikimit pér té
siguruar mundési komunikimi.

“Sistemet e kompensimit” (6) pérbéhen nga sensori scalar (numerik) primar, njé ose mé shumé sensoré referimi (p.sh.
magnetometra vektorial) sé bashku me softuerin q& mundéson pakésimin e zhurmés sé rrotullimit té trupit t& shtanggt té
platformés.

“Kompozit” (1 2 6 8 9) nénkupton “matricén” bashké me njé ose disa faza shtesé t& pérbéra prej grimcash, kristal né
formé fijesh, fibra, ose ¢farédolloj kombinimi i tyre, t& pranishme pér njé ose disa qéllime t& caktuara.

“Tryezé rrotulluese e pérbéré” (2) nénkupton njé tryezé gé lejon rrotullimin dhe animin e detalit pérgjaté dy boshteve
joparalele, t& cilét mund té bashkérendohen njékohésisht pér “kontrollin konturues”.

“Komponime III/V” nénkupton produkte polikristaline ose produkte binare ose komplekse monokristaline qé pérbéhen
nga elementé t& grupeve IITA dhe VA t& Sistemit Periodik t& Mendeljevit (si p.sh., arsenid galiumi, arsenid galiumi —
alumini, fosfid indiumi).

“Kontroll konturues” (2) nénkupton dy ose mé tepér lévizje “t& kontrolluara numerikisht” t& cilat béhen pérputhje me
udhézimet pér pércaktimin e pozicionit t& kérkuar t& radhés si edhe vlerat e dhéna pér até pozicion. Kéto vlera t& dhéna
variojné nga njéra—tjetra né ményré qé té krijohet konturi i déshiruar (referenca ISO / DIS 2806 — 1980).

“Temperaturé kritike” (1 3 6) (ndonjéheré i referohet edhe si temperaturé tranzicioni) e njé materiali specifik
“superpéreues” nénkupton temperaturén né té cilén materiali e humbet t& gjithé rezistencén ndaj rrjedhés sé rrymés sé
vazhduar.

“Aktivizim kriptografik” (5) nénkupton ¢do tekniké pér aktivizimin ose mundésimin e aftésisé kriptografike té artikullit,
pérmes njé mekanizmi té sigurt t& instaluar nga prodhuesi i artikullit, né qofté se ky mekanizém &shté i lidhur né ményré
unike me ciléndo nga sa vijon:
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1. njé instancé e vetme e artikullit; ose
2. njé konsumator, pér shumé instanca té artikullit.
Shénime teknike

1. Teknikat dhe mekanizmat e “aktivizimit kriptografik” mund té gjejné zbatim né formé té harduerit, “softuerit” ose
“teknologjisé”.

2. Mekanizmat pér “aktivizim kriptografik” munden qé, pér shembull, té jené kode licencash né formé numrash servik
ose instrumente verifikimi si certifikatat e nénshkruara né menyré digyitale.

“Kriptografi” (5) éshté disiplina q& mishéron parimet, mjetet dhe metodat pér transformimin e t& dhénave me qéllim
fshehjen e pérmbajtjes sé informacionit, parandalimin e modifikimit té tij t& pazbuluar ose pérdorimin e paautorizuar. Pér
transformimin e informacionit, “kriptografia” &shté e kufizuar né pérdorimin e njé apo disa ‘parametrave sekreté” (p.sh.
kriptovariabla) apo menaxhimit pérkatés t& kodeve.

Shenim: “Kriptografia” nuk pérfshin kompensimin “e fiksuar” té t¢ dhénave apo teknikat e kodimit.
Shénim teknik:

Parametér sekret’: njé konstante apo kod qé nuk i béhet e ditur té tjeréve apo qé wjihet vetém nga njé grup i caktuar.

“Laser CW" (6) nénkupton njé "laser” qé prodhon njé energji né dalje nominalisht t& njétrajtshme pér mé shumé se 0,25
sekonda.

Sisteme “navigacioni me bazé t& dhénash si referencé” (“DBRN”) (7) jané sisteme qé shfrytézojné burime t& ndryshme té
dhénash té matura paraprakisht nga harta gjeografike té integruara pér t& dhéné informacion t& sakté navigimi né kushte
dinamike. Burimet e t& dhénave merren nga hartat batometrike, hartat yjore, hartat e gravitetit, hartat magnetike apo hartat
relievore tredimensionale.

“Pasqyra t& deformueshme” (6) (njihen edhe si pasqyra optike té adaptueshme) jané pasqyra qé kané:

a.  Njé sipérfage teke me reflektim té vazhdueshém optik e cila deformohet né ményré dinamike nga ushtrimi né té 1
momenteve individuale t& forcés apo forcave pér t& kompensuar shformimet né formén e valés optike gé bien
mbi pasqyré; ose

b. Elements t& shumts té reflektimit optik t& cilét mund té ri-pozicionohen né ményré individuale dhe dinamike me
aplikimin e momentit t& forcés apo forcave pér té kompensuar shformimet né formén e valés optike qé bien mbi

pasqyré.
“Uranium 1 varféruar” (0) éshté uraniumi né izotopin 235 i varféruar nén nivelin qé ndodhet né natyré.

“Zhvillimi” (TP, TB, té gjitha) ka t& béjé me t& gjitha fazat q& i paraprijné prodhimit serik, té tilla si: projektimi,
hulumtimi gjaté projektimit, analiza e projektimit, konceptet e projektimit, mbledhja dhe testimi i prototipave, skemat e
prodhimit pilot, t& dhénat e projektimit, procesi i shndérrimit té t& dhénave t& projektimit né produkt, konfigurimi,
integrimi dhe planet.

“Lidhje me difuzion” (1 2 9) &shté njé lidhje molekulare e ngurté mes té paktén dy metaleve né njé copé té vetme me njé
forcé té pérbashkét qé éshté e barasvlershme me forcén e materialit mé t& dobét, ku mekanizmi kryesor &shté difuzioni 1
atomeve pérmes sipérfages ndarése.

“Kompjuter digjital” (4 5) éshté pajise q&, né formén e njé se disa variablave diskrete, mund té& kryejé gjithé veprimet e
méposhtme:
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a.  Pranon té dhéna;
b. Ruanté dhéna né pajisje ruajtéses fikse apo té ndryshueshme;
¢.  Pérpunon té dhéna me ané t& njé sekuence t& ruajtur udhézimesh, e cila mund t& modifikohet; dhe

d.  Jep informacion né formé t& dhénash.

Vini re: Modifikimet e njé sekuence té ruajtur udhézimesh ngérthejné zévendésimin e wjé pajisje fikse t¢ ruajties, por jo
ndryshime fizike t¢ instalimeve elektrike apo ndérlidhjeve.

“Shkalla e transferit digjital” (5) do té thoté sasia totale né bit e informacionit qé transmetohet drejtpérdrejt né ¢farédolloj
myedisi.
Vini re: Shih gjithashtu “Shkalla e transferimit digjital total”.

“Shtypje hidraulike me veprim t& drejtpérdrejté” (2) éshté njé proces deformimi ku pérdoret njé kamerdare elastike e
mbushur me léng né kontakt té drejtpérdrejté me produktin né pérpunim.

“Shkalla e shmangies” (xhiroskop) (7) nénkupton pérbérésin e rezultatit t& xhiroskopit i cili éshté funksionalisht 1 pavarur
nga rrotullimi né hyrje. Ajo shprehet né shkallé kéndore. (IEEE STD 528-2001).

“Gram efektiv” (0 1) 1 “materialit t& posagém té zbérthyeshém™ nénkupton:

a.  Périzotopet e plutoniumit dhe uraniumit — 233, peshén e izotopit né gramé;

b. Pér uraniumin e pasuruar me 1 pér qind ose mé shumé t& izotopin 235 t& uraniumit, pesha e elementit né gramé
shumézuar me fuqing katrore e pasurimit t& tij t& shprehur si fraksion i peshés né decimale;

¢.  Pér uraniumin e pasuruar me mé pak se 1 pér qind t& izotopit 235 t& uraniumit, pesha e elementit né gramé
shumézuar me 0.0001.

“Montim elektronik” (3 4 5) nénkupton njé numér komponentésh elektronike (p.sh. ‘elemente qarkw’, ‘komponents té
veguar, qarge té integruara etj.) t& lidhura me njéra — tjetrén pér té kryer (a) funksion(e) té vecanta, t& zévendésueshém si
njé e téré dhe qé zakonisht mund té gmontohen.

Vini ve 1: Element qavku’: njé pjesé funksionale teke, aktive ose pasive, e njé qarku elektronik, si p.sh. diodé, transistor,
rezistor, kondensator efj.

Vini re 2: Pjesé e veguar’: njé ‘element qavku’ i paketuar vegan me lidhjet e veta té jashtme.

“Antené fazore né formé rrjeté q¢ mund t& drejtohet né ményré elektronike” (5 6) &shté njé antené e cila formon njé rreze
me ané té bashkimit t& fazave, do t& thoté q& drejtimi i rrezes kontrollohet nga koeficientet kompleks t& ngacmimit t&é
elementéve rrezatues dhe drejtimi i rrezes mund t& ndryshohet né azimut apo né lartési, ose né té dyja, duke aplikuar njé
sinjal elektrik si né transmetim ashtu edhe né marrje.

“Materiale energjetike” (1) jané 1éndé ose pérzierje qé hyjné né reaksion kimik pér té léshuar energjiné e nevojshme pér
aplikimin e planifikuar té tyre. “Eksplozivét”, “piroteknikét” dhe “léndét djegése reaktive” jané nénklasa t& materialeve
energjetike.

“Pjesé fundore t& robotizuara” (2) nénkuptojé pincat, ‘instrumentet pér pérpunim mekanik aktiv’ dhe instrumente tjera qé
vendosen né pllakén bazé né fund té krahut manipulues t& “robotit”.
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Vini ve: ‘Instrument pér pérpunim mekanik aktiv’ do té thoté aparaturé qé ushtron fuqi levizése, energji procesimi apo
ndjeshméri tek produkti né pérpunim.

“Dendési ekuivalente” (6) nénkupton masén e njé fibre optike pér njési té fushés optike té projektuar né sipérfagen optike.

“Eksplozivé” (1) nénkupton 1éndé apo pérzierje léndésh t& ngurta, té léngshme apo té gazta té cilat, né zbatimin e tyre si
bazé, pérforcues apo ngarkesé shpérthyese kryesore né mbushjet e raketave, né shkatérrime apo né zbatime té tjera, duhet
té shpérthejng

“Sisteme FADEC” nénkupton sisteme t& kontrollin e ploté digjital t& motorit - sistem digjital i kontrollit elektronik pér
njé motor me turbing gazi qé &shté né gjendje ta kontrollojé né ményré autonome motorin né té gjithé operacionet e tij,
duke filluar nga ndezja e kérkuar e motorit deri t& ndalimi i kérkuar i tij, si n kushte normale ashtu dhe né raste t&
defekteve.
“Materialet fibroze apo fijezore” (0 1 2 8) pérfshijné:

a.  “Monofilamenté” t& vazhdueshém;

b.  “Fije” dhe “fitila” t& vazhdueshém,

c.  “Shirita”, pglhura, rrjetéza té ¢rregullta dhe kordong;

d.  Fibra t& copétuara, fibra né formsé fijesh dhe batanije me fibra koherente;

e.  Kiristale né formé fijesh, qofté monokristalin apo polikristaling, t& ¢farédolloj gjatésie;

f. Masa t& buta poliamide aromatike.
“Qark 1 integruar né formé filmi” (3) nénkupton njé rrjeté ‘elementesh garku’ dhe ndérlidhjesh metalike t& formuara nga

depozitimi 1 njé filmi té& trashé apo t& hollé mbi njé “substrat” izolues.

Vini re: ‘Element garku’ éshté wnjé pjesé funksionale teke, aktive ose pasive, e wnjé qarku elektronik, si p.sh. diods,
transistor, rezistor, kondensator etj.

“I fiksuar” (5) nénkupton gé algoritmi i kodimit apo kompresionit nuk mund té pranojé parametra qé vijné nga jashté
(p.sh. variabla kriptografike apo kode) dhe nuk mund t& modifikohet nga pérdoruesi.

“Rrjet detektorésh optik pér kontroll t& fluturimit™ (7) &shté njé rrjet detektorésh optiké té shpémdaré qé pérdorin rreze
“laser” pér t& dhéné informacion pér kontrollin e fluturimit né kohé reale pér t'u pérdorur nga ekuipazhi.

“Optimizimi i trajektores sé fluturimit” (7) &shté proceduré qé¢ minimizon shmangiet nga trajektorja e déshiruar
katérdimensionale (né kohé dhe hapésiré) bazuar né maksimizimin e efektivitetit pér detyrat e misionit.

“Sistem fluturimi pérmes drités (fly-by-light)” do t& thoté sistemi primar digjital pér kontrollin e fluturimit qé shfrytézon
informata kthyese pér ta kontrolluar fluturaken gjaté fluturimit, ku komandat pér njésité/aktivizuesit jepen né formé
sinjalesh optike.

"Sistem fluturimi pérmes telash (fly-by-wre)" (7 ) do té thoté sistemi primar digjital pér kontrollin e fluturimit q&
shirytézon informata kthyese pér ta kontrolluar fluturaken gjaté fluturimit, ku komandat pér njésité/aktivizuesit jepen né
formé sinjalesh elektrike.

“Rrjeté vatrore e rrafshét” (6 8) nénkupton shtresé té rrafshét lineare ose dydimensionale, ose kombinim i shtesave té
rrafshéta, t& elementéve t& detektoréve individualé, me ose pa elektroniké pér leximin e t& dhénave, qé funksionon né
rrafshin fokal.
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Vini re: Nuk pérfshin grumbull detektorésh me njé element ose ¢farédolloj detektorésh me dy, tre apo katér elemente nése
vonesa dhe integrimi nuk kryhen pérbrenda veté elementit.

“Gjerési fraksionale e brezit frekuencor” (3 5) do té thoté “gjerési momentale e brezit t& frekuencor” e ndaré nga
frekuenca e gendrés, e shprehur né pérqindje.

“Ndryshim i shpejté i frekuencés” (3 5) éshté njé formé “spektri i gjeré” né té cilén frekuenca e transmetimit e njé kanali
té vetém komunikimi &shté ndértuar né ményré qé t& ndryshohet me sekuenca t& rastit ose pseudo té rastit t& hapave té
veganté.

“Iniciues 1 frekuencés pérmes maskés” (3) pér “analizuesit e sinjaleve” &éshté mekanizém funksioni iniciues i t& cilit mund
té pérzgjedhé diapazonin e frekuencave qé do té iniciohet si néngrup 1 gjerésisé sé brezit frekuencor marrés, gjersa injoron
sinjalet tjera q& mund t& jené po ashtu té pranishme né té njéjtin brez frekuencor marrés. “Inicivesi i frekuencés pérmes
maskés” mund t& pérmbajé mé tepér se njé grup té pavarur té kufijve.

“Koha e ndryshimit t& frekuencés” (3, 5) do t& thoté koha (p.sh. vonesa) qé 1 duhet njé sinjali kur kalon nga frekuenca e
pércaktuar fillestare dalése pér ta arritur frekuencén e pércaktuar pérfundimtare dalése ose + 0.05 % brenda kétij kufiri.
Artikujt me njé diapazon t& pércaktuar té frekuencés prej mé pak se + 0,05 % rreth frekuencén sé tyre qendrore
pérkufizohen si t& paafté pér ndryshim frekuencash.

“Sintetizues frekuencash” (3) do té thoté ¢farédolloj burimi frekuencash, pavarésisht nga teknika aktuale gé pérdoret, q&
prodhon njé numér t& madh t& frekuencave dalése simultane apo alternative, nga njé ose mé shumé dalje, qé kontrollohen,
rrjedhin ose disiplinohen nga njé numér mé i vogél frekuencash standarde (apo kryesore).

“Qeli energjie” (8) éshté njé aparaturé elektrokimike qé konverton energjiné kimike né energji elektrike t& vazhduar duke
konsumuar karburant nga njé burim i jashtém.

“I fuzionueshém™ (1) do t& thoté i afté q& t& ndér veprojé apo té polimerizohet me tej (vullkanizohet) me ané té
pérdorimit t& nxehtésisé, rrezatimit, katalizimit etj., ose qé mund t& shkrihet pa pirolizé (thekje).

“Atomizim i gazit” (1) éshté proces i pakésimit t& rrjedhés sé aliazhit t& metalit t& shkriré né pikla (grimca) me diametér
prej 500 mikrometra ose mé pak, me ané té njé rryme gazi me presion té larté.

“I shpémdaré gjeografikisht” (6) nénkupton kur secila vendndodhje éshté larg tjetrés mé shumé se 1,500 metra né
¢farédolloj drejtimi. Detektorét mobilé konsiderohen gjithmoné si “t& shpémdaré gjeografikisht”.

“Set navigacioni” (7) do té thoté sisteme gé integrojné procesin e matjes dhe llogaritjes sé pozicionit dhe shpejtésisé sé
mjetit (d.m.th. navigimin) me ané t& llogaritjes dhe dérgimit t& komandave tek sistemet e kontrollit t& mjeteve fluturuese
pér t& korrigjuar trajektoren.

“Densifikim i nxehté izostatik” (2) &shté proces i ushtrimit t& trysnisé mbi njé detali t& derdhur né temperaturé mbi 375 K
(102° C) né njé kavitet t&¢ mbyllur, pérmes mediumeve t& ndryshme (gaz, léng, grimca t& ngurta etj.) pér té krijuar njé
forcé t& njéjté né té gjitha drejtimet qé do t'1 pakésojé apo eliminojé zbrazétirat brenda detalit t& derdhur.

“Qark 1 integruar hibrid” (3) nénkupton ¢farédolloj kombinimi t& qarkut(eve) té integruar, ose garkut t& integruar me
‘elemente t& garkut’ ose ‘komponenté t& veguar’ té lidhura me njéra — tjetrén pér té kryer njé ose disa funksione specifike
dhe gé kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:

a. Pérmbajné t& paktén njé pajisje t& pahermetizuar,

b. Jang t& lidhura me njéra—tjetrén duke pérdorur metodat klasike t& prodhimit t& IC-sé;
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c. Té zévendésueshém si njé e téré; dhe

d. Zakonisht nuk mund t& gmontohen.

Vini re 1: ‘Element qavku’: pjesé funksionale teke, aktive ose pasive, e wé qarku elektronik, si p.sh. diodé
(givsmépéreues), transistor, rezistor, kondensator ety.

Vinire 2: ‘Pjesé e veguar’: ‘element qarku’ i paketuar vegan me lidhjet e veta té jashtme.

“Pérforcim 1 imazhit” (4) nénkupton pérpunimin e imazheve qé mbartin informacion dhe g& ving nga jashté me ané té
logaritmeve si¢ jané kompresimi i kohés, filtrimi, nxjerrja, pérzgjedhja, korrelacioni, pérdredhja apo transformimet
ndérmjet fushave (p.sh. transformimi i shpejté Fourier apo transformimi Ualsh). Kétu nuk pérfshihen algoritme q&
pérdorin vetém transformime lineare apo rrotulluese t& njé imazhi t& vetdm si¢ jand konvertimi, nxjerrja e
karakteristikave, regjistrimi apo ngjyrimi fals.

“Imunotoksing” (1) éshté pérbashkimi i njé antitrupi monoklonal njéqelizor dhe njé “toksine” apo “nénnjésie toksine” qé 1
prek né ményré selektive qelizat e sémura.

“Né& sferén publike” (TP TB), me kuptimin qé ka kétu, nénkupton “teknologji” apo “softuer” qé &shté véné né dispozicion
publik pa kufizime pér sa i pérket shpérndarjes sé métejshme (kufizimet gé rrjedhin nga e drejta e autorit nuk 1 heqin
“teknologjing” apo “softuerin” nga té genit “né sferén publike”).

“Siguria e informacionit” (4 5) jané t& gjitha mjetet dhe funksione qé sigurojné gasjen, fshehtésing apo integritetin e
informacionit apo komunikimeve, me pérjashtim t& mjeteve dhe funksioneve q& mbrojtjen nga defektet. Kétu pérshihen
“kriptografia”, “analiza kriptografike”, ‘kriptoanaliza’, mbrojtja nga rrjedhjet komprometuese dhe siguria kompjuterike.
Vini_re: Kriptoanalizé’: Analizé e sistemit kriptografik apo hyrjeve dhe daljeve t& tif pér t¢ nxjervé variabla
konfidenciale apo t¢ dhéna té ndjeshme, duke pérfshiré edhe tekst té paster.

“Gjerési momentale e brezit frekuencor” (3 5 7) nénkupton brezin frekuencor energjia e daljes e té cilit qéndron konstante
brenda 3 dB pa gené e nevojshme té pérshtaten parametrat e tjeré t& funksionimit.

“Rreze veprimi e instrumentuar (me aparat)” (6) nénkupton largésiné e pércaktuar qarté té paraqitjes sé njé radari.

“Izolimi” (9) aplikohet tek komponentét e motorit t& raketés si¢ jané karteri, injektori, hyrjet apo kanatet e karterit dhe
pérmban njé shtresé komponimesh gome t& vullkanizuar apo gjysmé t& vullkanizuar me materiale izolues apo zjarrdurues
(refraktar). Mund té inkorporohet edhe si kapak apo valvul e ¢lirimit t& tensionit.

“Veshja e brendshme” (9) éshté e pérshtatur pér sipérfagen ndarése mes léndés djegése té ngurté dhe veshjes sé karterit
apo veshjes izoluese. Zakonisht éshté njé suspenzion me bazé polimere i materialeve refraktare apo izoluese, p.sh.
polibutadien me grupe hidroksile fundore dhe i mbushur me karbon (HTPB) apo polimere té tjera té cilave u jané shtuar
agjenté vullkanizues 8 cilat spérkaten apo lyhen né sipérfagen e brendshme té karterit.

“Gradiometér 1 brendshém magnetik” (6) éshté element pér matjen e shpejtésisé s& ndryshimit t& njé fushe magnetike dhe
elektronika pérkatése, rezultati i sé cilés éshté matja e gradientit (shpejtésisé sé ndryshimit) t& fushés magnetike.

Vini re: Shih gjithashtu “gradiometri magnetik”.

“Softuer pér ndérhyrje té fshehtd” (4) do té thoté “softuer” i projektuar ose modifikuar posagérisht pér t’1 ikur zbulimit
nga “veglat e monitorimit”, ose pér t'i prishur ‘kundérmasat mbrojtése, i njé kompjuteri ose aparati t& afté pér t’u lidhur
né rrjet, qé kryen té gjitha sa vijon:
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a. Nxjerrjen e té dhénave ose informatave nga njé kompjuter ose aparat i afté pér t'u lidhur né rrjet, ose modifikimin e
sistemit ose t& dhénave té pérdoruesve; ose

b. Modifikimin e shtegut standard t& ekzekutimit t& njé programi apo procesi né ményré gé t& bé&jé t& mundur
ekzekutimin e udhézimeve qé jepen nga jashté.

Shénime:
1. “Softueri pér ndérhyrje té fshehté” nuk pérfshin asnjé nga sa vijon:

a. monitorues virtual, programe pér korrigjiim té defekteve ose vegla t¢ inxhinierisé reverse né pér projektim té
softuereve (IVS);

b, “softuer” pér menaxhimin e t¢ dhénave digjitale (MDHD); ose

¢ “Softuer” i projektuar pér instalim nga prodhuesit, administratorét ose pérdovuesit, pér qéllime té pércjelljes
apo gjetjes sé aseteve.

2. Aparatet té afta pér lidhje né rijet pérfshijné aparatet mobile dhe metrat e mengur.

Shénime teknike:

L Vegla monitorimi : "softueré” ose pajisje softuerike, qé monitorojné sjelljet e sistemit apo proceset qé i kryen
njé pajisje. Kétu peérfshihen antiviruset (AV), produktet e sigurisé fundore, produktet e sigurisé personale (PSP),
sistemet e zbulimit t& ndérhyrjeve (ID), sistemet e parandalimit té ndérhyrjeve (SPI) ose firewall .

2. Kundérmasat mbrojtése’: teknikat & projektuara pér té siguruar ekzekutimin e sigurt té kodit, t¢ tilla si

parandalimi i ekzekutimit t¢ t¢ dhénave (DEP), renditje ¢astit e hapésirés sé adresave (Address Space Layout
Randomisation-ASLR) or mjedise t¢ mbrojtura (sandboxing).

“Kultura bakterore té gjalla té izoluara” (1) pérfshijné kultura bakterore té gjalla pasive (t& fjetura) dhe né pérgatitje té
thara.

“Presa izostatike” (2) do t& thoté pajisje té afta qé t& ushtrojné trysni mbi njé kavitet t& mbyllur né mjedise t& ndryshme
(gaz, léng, grimca té ngurta etj.) pér t& krijuar trysni t& nj&jté né té gjitha drejtimet brenda kavitetit mbi njé produkt apo

material né pérpunim.

“Laser” (0235678 9) éshté njé grupim komponentésh qé prodhojné drité koherente né hapésiré dhe né kohé e cila
shumohet me ané té rrezatimit t& stimuluar.

Vinive:  Shih gjithashtu
“Laser kimik”
“Laser me fuqi shumé t¢ larte”
“Laser transferimi”

“Biblioteké” (1) (bazé e té dhénave me parametra teknik) do té thoté grumbull i t& dhénave teknike, t& cilave né qofté se u
referohet, mund té rritin performancén e sistemeve, pajisjeve ose komponentéve pérkatése.

“Mjete transporti mé té lehta se ajri” (9) nénkupton balonat dhe anijet ajrore t& cilét ngrihen né ajér pérmes ajrit t& nxehté
ose gazrave mé té lehté se ajri, si p.sh. heliumi ose hidrogjeni.
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“Linearitet” (2) (zakonisht matet né formé té jolinearitetit) &shté shmangia maksimale nga karakteristikat e tanishme
(mesatarja e rezultateve mé t& uléta dhe mé té larta), pozitive apo negative, nga njé vijé e drejté e pozicionuar né ményré
té tillé qé té barazojé dhe minimizojé shmangiet maksimale.

“Rrjet lokal” (4 5) éshté njé sistem komunikimi t& dhénash q& ka t& gjitha karakteristikat e méposhtme:
a. Lejon njé numér arbitrar ‘pajisjesh t& dhénash’ t& komunikojné drejtpérdrejt me njéra—tjetrén; dhe

b. Eshté i kufizuar né njé zoné gjeografike té madhésisé mesatare (p.sh. ndértesé zyrash, fabriké, gendér studentésh,
depo).

Vinire: ‘Pajisje té dhenash’ nénkupton pajisje té afta pér té transmetuar ose pér té pranuar sekuenca té informacionit
digjital.

“Gradiometra magnetiké” (6) jané instrumente t& projektuara pér té detektuar variacionet hapésinore té fushave
magnetike qé vijné nga burime jashté instrumentit. Ata pérbéhen nga “magnetometra” t& shumté dhe elektronika
pérkatése, rezultati i té cilave &shté matja e gradientit t& fushés magnetike.

Vini re: Shih gjithashtu “gradiometér i brendshém magnetik”.

“Magnetometra” (6) jané instrumente t& projektuara pér t& detektuar fusha magnetike nga burimet jashté instrumentit. Ata
pérbéhen nga njé element i ndjeshém ndaj fushés magnetike dhe elektronika pérkatése qw matin fushén magnetike.

“Kujtesé kryesore” (4) éshté kujtesa parésore pér té& dhénat apo udhézimet pér gasje té shpejté nga njé njési qendrore e
pérpunimit. Ajo pérbéhet nga memoria e brendshme e “kompjuterit digjital” dhe ndonjé zgjatje hierarkike té tij, si pjesa e
kujtesés e rezervuar pér ruajtjen e t& dhénave qé pérdoren shpesh (cache) apo kujtesa e zgjeruar e futur me gasje
josekuenciale.

“Materiale rezistente ndaj korrozionit nga UF6” (0) pérfshijné bakrin, aliazhet e bakrit, ¢elikun e pandryshkshém,
aluminin, oksidin e aluminit, aliazhe alumini, nikelin apo aliazhe té tij me pérmbajtje prej 60 % e mé tepér nikel, dhe
polimere hidrokarburi té fluorizuar.

“Matrica” (1 2 8 9) éshté njé fazé e vazhduar substancialisht q&¢ mbush hapésirat midis grimcave, kristaleve né formé
fijesh apo fibrave.

“Pasaktési matjeje” (2) éshté parametri tipik qé pércakton deri ku shtrihet me péraférsi rreth vlerés né dalje vlera e sakté e
variablés sé matshme, me njé siguri deri né 95 %. Ajo pérshin shmangie té& pakorrigjuara sistematike, térheqjet e
pakorrigjuara dhe shmangiet e parregullta (ref. ISO 10360 — 2, ose VDI / VDE 2617).

“Krijim mekanik 1 aliazheve” (1) é&shté njé proces i krijimit t& aliazheve qé rrjedhin nga lidhja, thyerja dhe rilidhja e
aliazheve elementare dhe atyre bazé né formé pluhuri me ané té ushtrimit t& forcés mekanike. Grimcat jo-metalike mund

té futen né pérzierje duke shtuar pluhurat e pérshtatshém.

“Ekstraktim 1 aliazhit t& shkriré” (1) éshté proces 1 ‘ngurtésimit t& shpejté’ dhe nxjerrjes sé aliazhit né formé shiriti duke
futur njé segment té shkurtér t& njé blloku t& ftohur q& rrotullohet né njé tretésiré aliazhi metalik t& shkriré.

Vinire: ‘Ngurtésim i shpejté’: Ngurtésimi i materialit té shkriré me shpejtési ftohjeje 1000 KUs.

“Centrifugim 1 aliazhit t& shkriré” (1) &shté proces 1 ‘ngurtésimit té shpejté’ té rrjedhés sé metalit
té shkriré qé pérplaset pér njé bllok té ftohur duke formuar njé produkt né formé fijesh, shiriti apo shufre.

Vinire: ‘Ngurtésim i shpejté': Ngurtésimi i materialit té shkrivé me shpejtési ftohjeje 1000 KUs.
“Mikroqark mikrokompjuteri” (3) nénkupton njé “qark monolitik t& integruar” ose “qark i integruar multi¢ip” me njé

njési logjike aritmetike (ALU) qé& &shté 1 afté t& zbatojé njé seri udhézimesh té pérgjithshme nga njé memorie e
brendshme, né t& dhénat qé ndodhen né memorien e brendshme.
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Vini re: Memoria e brendshme mund t& shtohet me ané té njé memorie té jashtme.

“Mikroqark me mikroprocesor” (3) nénkupton njé “gark monolitik i integruar” ose “qark i integruar multi¢ip” me njé
njési logjike aritmetike (ALU) qé éshté 1 afté té zbatojé njé seri udhézimesh té pérgjithshme nga njé memorie e jashtme.

Vini re 1: “Mikrogarku me mikroprocesor” nuk pérmban zakonisht memorie té integruar sé cilés mund t'i qaset
pérdoruesi, megjithése memoria qé ndodhet né ¢ip mund té pérdoret pér té kryer funksionin e tij logjik.

Vini re 2: Kétu pérfshihen sete té ¢ipave té projektuar qé té funksionojné sé bashku pér té siguruar funksionimin e
“mikroqarkut me mikroprocesor”.

“Mikroorganizma™ (1 2) jané baktere, viruse, mukoplazma, rickecioza, klamidia ose kérpudha, t& pérforcuara apo t&
modifikuara, qofté né formén e “kulturave aktive t& izoluara” qofté si materiale qé pérmbajné material t& gjallé t& mbjells
apo kontaminuar géllimisht me kultura t& tilla.

“Predha” (1 3 5 6 7 9) nénkupton sistemet e plota raketore dhe sistemet e fluturakeve pa pilot, t& afté pér t& dérguar njé
ngarkesé shpérthyese té paktén 500 kg né njé largési prej té paktén 300 km.

“Monofilament” (1) ose filament &shté njésia mé e vogél e fibrés diametri 1 s& cilés éshté zakonisht disa mikrometra.
“Qark monolit i integruar” (3) do t& thoté kombinim i ‘elementéve t& qarkut’, pasiv ose aktiv, ose t& dyve, q&:

a. Jang formuar me ané t& proceseve t& difuzionit, t& proceseve t& implantimit apo t& depozitimit né njé pjesé materiali
gjysmépéreues té ashtuquajtur “¢ip’;

b. Mund té konsiderohen t& lidhur né ményré té pandashme; dhe
c. Kryejné funksionin(et) e njé qarku.

Vini re: ‘Element garku’ éshté njé pjesé funksionale teke, aktive ose pasive, e njé qarku elektronik, si p.sh. diode,
transistor, rezistor, kondensator ety.

“Sensoré imazhesh t& njé spektri” (6) jané t& afté t& kapin t& dhéna imazhesh nga njé brez i vetém 1 spektrit.

“Qark 1 integruar multi¢ip” (3) nénkupton dy ose mé shumé “qarqe monolitike t& integruara” t& lidhur pér njé “substrat”
té pérbashkét.

“Sensoré imazhesh t& shumé spektrave” (6) jané té afté pér kapjen e njékohshme apo né sekuencé t& t& dhénave té
imazheve nga dy ose mé shumé breza té veganté t& spektrit. Detektorét qé kané mé shumé se 20 breza t& vegants té
spektrit veguara quhen sensoré imazhesh hiperspektrale.

“Uranium natyror” (0) éshté uranium qé pérmban pérzierje izotopesh qé gjenden né natyré.

“Kontrollor 1 hyrjes né rrjet” (4) éshté njé sipérfage ndarése fizike né njé rrjet té kygje t& shpérndaré. Ai pérdor njé mjedis
té pérbashkét i cili funksionon né t& nj&jtén “shpejtési transferimi digjital” duke pérdorur arbitrazh (p.sh. kod ose shenjé e
bartésit) pér transmetim. Ai pérzgjedh paketa apo grupe t& dhénash (p.sh. IEEE 802) drejtuar atij, pavarésisht nga ndonjé
tjetér. Ai éshté njé pajisje e montuar qé¢ mund té integrohet né njé kompjuter apo pajisje telekomunikimi pér t& siguruar
komunikim.

“Kompjuter neural” (4) &shté njé pajisje kompjuterike e projektuar apo modifikuar pér t& imituar sjelljen e njé neuroni
apo t& njé grupi neuronesh, d.m.th. pajisje kompjuterike e cila éshté e veganté pér nga aftésia e pjeséve harduerike té saj
qé né bazé t& dhénave t& méhershme t& modulojné peshat dhe numrat e ndérlidhjeve t& komponentéve kompjuteriks té
shumté.
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“Reaktor bérthamor” (0) nénkupton njé reaktor t& ploté t& afté pér operim né ményré qé t& ruajé njé reaksion té
kontrolluar t& veté géndrueshém zinxhiror bérthamor. “Reaktori bérthamor” pérfshin té gjithé artikujt qé ndodhen brenda
apo qé jané ngjitur drejtpérdrejt me rezervuarin e reaktorit atomik, pajisiet qé kontrollojné nivelin e energjisé né
bérthamén e reaktorit dhe komponentét qé normalisht pérmbajng, bien né kontakt t& drejtpérdrejté apo kontrollojné
ftohésin parésor té nxehtésisé s& bérthamés sé reaktorit.

"Kontrolli numerik" (2) do té thoté kontroll automatik i njé procesi qé kryhet nga njé mjet i cili pérdor té dhéna numerike
qé futen zakonisht gjaté funksionimit. (ref. ISO 2382).

"Kodi i objektit" (9) éshté forma e ekzekutueshme e njé shprehjeje té pérshtatshme té njé ose mé shumé proceseve t& njé
pajisjeje, ("kodi burimor” (gjuha burimore) qé éshté konvertuar nga njé sistem programimi.

“Operimi, administrimi ose mirémbajtja" ("OAM") (5) do t& thoté kryerja e njé ose mé shumé nga detyrat e méposhtme:

a. Krijimi ose menaxhimi i cilésdo nga t& méposhtmet:
L. Llogari ose privilegje t& pérdoruesit apo administratorit;
2. Parametra t& njé sendi; ose
3. T& dhéna verifikuese né mbéshtetje t& detyrave té pérshkruara né paragraféta.l. ose a.2.;

b. Monitorimi ose menaxhimi i gjendjes sé operimit ose performancés sé njé artikulli; ose

¢. Menaxhimi i regjistrave shkrimet ose t& dhénave t& auditimit né mbéshtetje t& ndonjé prej detyrave té pérshkruara né
paragrafét a. ose b.

Shenim: "OAM" nuk pérfshin asnjérén nga detyrat e méposhtme ose funksionet e menaxhimit té kodeve té ndérlidhura me
to:

a.  Sigurimin ose pérmirésimin e ndowjé funksionaliteti kriptografik qé nuk éshté i lidhur drejtpérdrejt me
krijimin apo menaxhimin e t¢ dhénave té verifikimit né mbéshtetje té detyrave té pérshkruara né paragrafét
a.l. ose a.2. mé sipér; ose

b.  Kryerjen e ndonjé funksionaliteti kviptografik lidhur me pércyelljen ose rrafshin e té dhénave té njé
artikulli.

" Amplifikim optik" (5), né komunikimin optik, do té& thoté njé tekniké amplifikimi pérmes sé cilés futet njé grumbull
sinjalesh optike q& jané gjeneruar nga njé burim tjetér optik, pa konvertim né sinjale elektrike, d.m.th., duke pérdorur
amplifikues gjysmépércues optik, amplifikues lumineshent me fibra optike.

"Kompjuter optik" (4) do té thoté njé kompjuter 1 projektuar apo i modifikuar qé ta pérdoré dritén pér té paragitur té
dhénat dhe elementet logjike kompjuterike té t& cilit kané si bazé pajisje optike té ¢iftuara drejtpérdrejt.

"Qark 1 integruar optik" (3) do t& thoté njé "njé qark monolit i integruar” ose "qark 1 integruar hibrid, qé ka njé ose mé
shumé pjesé té projektuara pér té funksionuar si fotosensoré ose pajisje fotoemisioni apo pér té kryer funksion(e) optike
ose elektrooptike.

"Ndérrim optik” (5) do t& thoté pércaktimi 1 drejtimit apo ndérrimi i sinjaleve né formé optike pa konvertim né sinjale
elektrike.

"Dendési totale e rrymés” (3) éshté numri total 1 amper-spirave né bobiné (d.m.th., shuma e numrit t& spirave shumézuar
me rrymén maksimale q&¢ mban ¢do spiré) pjesétuar me numrin total t& prerjeve térthore né bobing (duke pérfshiré
filamentét superpérgues, matricén metalike né t& cilét jané futur filamentét superpérgues, materiali hermetik, ndonjé kanal
ftohés et;.).

"Shtet pjesémarrés” (7 9) éshté shtet pjesémarrés né Marréveshjen e Wassenaarit. (Shih www.wassenaar.org)
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“Fuqia kulmore” (6) nénkupton nivelin mé té& larté t& energjisé sé arritur gjaté “kohézgjatjes sé pulsit”.
“Rrjet personal” (5) nénkupton njé sistem té komunikimit t& t& dhénave qé ka té gjitha karakteristikat sa vijon:

a. Lejon njé numér arbitrar “pajisjesh t& té dhénave” té pavarura ose t& ndérlidhura qé t& komunikojné
drejtpérdrejté me njéra—tjetrén; dhe

b. Kufizohet né komunikimin midis pajisjeve né aférsi t& individit apo kontrolluesit t& pajisjes (si p.sh. njé
dhomé, zyré apo automjet dhe hapésirat né aférsi té tyre).

Shenim teknik: ‘Pajisje t¢ dhénash’ nénkupton pajisie té afta qé té transmetojné apo marrin sekuenca té informacionit
digjital.

" Atomizim me plazmé" (1) éshté proces i reduktimit té rrjedhés sé metalit t& shkriré ose t& ngurté né pikla me diametér
prej 500 mikronésh ose mé t& vogél, duke pérdorur ndezés plazme dhe njé medium gazi inert.

"Menaxhim 1 energjisé" (7) do t& thoté ndryshimi i energjisé sé transmetuar nga sinjali 1 altimetrit né ményré qé energjia e
pranuar né lartésing e "fluturakes” t& jeté gjithnjé minimumi i domosdoshém pér pércaktimin e lartésisé.

"I ndaré paraprakisht” (0 1) do té thoté zbatimi 1 ¢farédolloj procesi qé ka si qéllim rritjen e pérgendrimit t& izotopit té
kontrolluar.

"Kontroll fluturimi parésor" (7) do t& thoté kontroll i stabilitetit apo manovrave t&¢ njé "fluturakeje” duke pérdorur
gjeneratoré té forcés/momentit, d.m.th. sipérfaqe kontrolli aerodinamik apo vektorizim té fuqisé shtytése (propulsive).

“Element kryesor" (4), sipas kuptimit né Kategoriné 4 &shté "element kryesor” kur vlera e tij zévendésuese éshté mé e
madhe se 35% e vlerés totale t& sistemit t& cilit 1 pérket ky element. Vlera e elementit &shté ¢mimi i paguar pér t& nga
prodhuesi 1 sistemit ose nga integruesi i sistemit. Vlera totale &shté ¢mimi i zakonshém ndérkombétar i shitjes pér palét té
ndryshme né pikén e prodhimit apo konsolidimit t& ngarkesés.

"Prodhim" (TP TB, tek té gjitha) do té thoté té gjitha fazat e prodhimit, si¢ jané: konstruksioni, inxhinieria e prodhimit,
fabrikimi, integrimi, montimi, inspektimi, testimi, kontrolli i cilésisé.

"Pajisje prodhimi” (1 7 9) do t& thoté kompleté instrumentesh, shabllone, pajisje montimi, mandrela, kallépe pér derdhje,
filjera, fiksuese, mekanizma nivelimi, pajisje pér testim, si dhe makineri dhe pjesé té tjera pérbérése pér to, & tyre qé jané
té projektuara apo té modifikuara posagérisht pér "krijimin" e njé ose mé shumé fazave t& "prodhimit".

"Mjete prodhimi” (7 9) do t& thoté “pajisje prodhimi” dhe softueré té& projektuar posagérisht dhe té& integruara né
instalimet q& pérdoren pér "krijimin" e njé ose mé shumé fazave t& "prodhimit”.

"Program” (2 6) do té thoté njé sekuencé udhézimesh pér té kryer njé proces né formé t& ekzekutueshme nga njé
kompjuter elektronik, apo t& konvertueshme né njé formé té tille.

"Kompresim 1 impulsit" (6) do t& thoté kodimi dhe pérpunimi i impulsit t& sinjalit t& radarit me kohézgjatje t& madhe né
njé qé ka kohézgjatje té shkurtér, ndérkohé qé ruhet energjia e larté e impulsit.

"Kohézgjatja e impulsit" (6) éshté kohézgjatja e impulsit "laser" dhe do t& thoté koha prej pikave ku laseri ka gjysmén e
intensitetit né skajin e pérparmé dhe fundor té njé pulsi individual.

"Laser me impulse” ( 6 ) nénkupton njé "laser" qé ka njé "kohézgjatje impulsi" mé t& vogél ose té barabarté me 0,25
sekonda.

"Kriptografia kuantike" ( 5) éshté njé familje teknikash pér krijimin e njé kodi t& pérbashkét pér "kriptografi" duke matur
karakteristika kuantike dhe mekanike t8 njé sistemi fizik (pérfshiré edhe ato karakteristika fizike q& rregullohen
shprehimisht nga rregullat e optikés kuantike, teorisé sé fushave kuantike ose elektrodinamika kuantike).
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"Rezistenca e radarit ndaj ndryshimit t& frekuencave" (6) nénkupton ¢do tekniké q&, né sekuenca pseudo té rastit,
ndryshon frekuencén bartése té transmetuesit t& impulseve té radarit ndérmjet impulseve apo grupeve té t& impulseve né
masé t& njéjté apo mé t& madhe se brezi frekuencor i radarit.

"Spektér i gjeré iradarit" (6) do t& thoté ¢do tekniké modulimi pér t& shpérndaré energjiné ¢ del nga njé sinjal me njé
brez frekuencor relativisht t& ngushté né njé brez frekuencor shumé mé té gjeré duke pérdorur kodim té rastit apo pseudo
té rastit.

“Ndjeshméria ndaj rrezatimit” éshté ndjeshméria ndaj rrezatimit (mA/E) = 0,807 x (gjatésia valore né nm) x efikasiteti
kuantik (QE).

Shénim teknik:
QE shprehet zakonisht si pérgindje. Megjithaté, pér qéllime ¢ késaj formule, QF éshté shprehur si numér decimal mé i
vogel se njeé, p.sh. 78 % éshté 0,78.

"Gjerési e brezit frekuencor né kohé reale" (3) pér "analizues sinjalesh” éshté frekuenca mé e gjeré pér té cilén analizuesi
mund t’1 transformojé né vazhdimési t& dhénat nga domeni kohor né rezultatet né domenin frekuencor, duke pérdorur njé
transformimin sipas Furierit apo ndonjé transformim tjetér t& vecanté t& kohés qé pérpunon pa ndérprerje apo ‘efekte té
krijimit t& dritares sé transmetimit” qé shkaktojné uljen e amplitudés sé matur pér mé shumé se 3 dB nén amplitudén
aktuale t& sinjalit, gjersa dalin apo paraqiten té dhénat e transformuara.

"Pérpunimi né kohé reale" (2 6 7) do té& thoté pérpunimi i t& dhénave nga njé sistem kompjuterik gé siguron njé nivel t&
caktuar shérbimi, si funksion i burimeve t& disponueshme, brenda njé kohe té garantuar pérgjigjeje, pavarésisht nga
ngarkesa e sistemit, kur stimulohet nga njé faktor i jashtém.

"Pérpikméri” (7) do té thoté ngjashméri mes matjeve t& pérséritura té t& njéjtit variabél né té njéjtat kushte pune kur
kushtet apo periudhat e mospunés né mes té& matjeve pésojné ndryshime. (Referenca: IEEE STD 528-2001 (njé devijim
standard sigma))

"I nevojshém" (TP 1-9), né kuptimin e pérdorur pér "teknologjing”, i referohet vetém asaj pjese té "teknologjisé" apo
"softuerit” e cila &shté né vecanti pérgjegjése pér arritjen apo tejkalimin e niveleve té kontrolluara t& performancés,
karakteristikave apo funksioneve. Kété "teknologji" "té nevojshme" mund ta kené disa mallra t& ndryshém.

"Rezolucion" (2) do t& thoté njésia mé e vogél pérbérése e njé aparati matés; né instrumentet digjitale, bit-i mé i vogél
(mé 1 paréndésishém) (ref. ANSI B-89.1.12).

“Agjenté pér kontroll t& turmés” (1) jané 1éndé t té cilat, né kushte t& pritshme t& pérdorimit pér géllime t& kontrollit t&
turmés, prodhojné shpejt tek njerézit irritim ose efekte qé 1 béjné té paafté fizikisht e qé zhduken brenda njé kohe &
shkurtér pas pérfundimit t& ekspozimit.

Shénim teknik
Garzi lotgjelles eshte nénklasé e “agjentéve pér kontroll té turmés”.

“Robot” (2 8) &shté njé mekanizém manipulimi gé mund t& jeté i llojit t& vijés t& vazhdueshme t& veprimit apo i llojit
pike-pas-pike, mund té pérdoré sensoré dhe ka gjithé karakteristikat e méposhtme:

a. éshté shuméfunksional;

b. 1 afté t& pozicionojé ose orientojé materiale, pjesé, mjete ose pajisje t& veganta me ané t& lévizjeve té
ndryshme né hapésiré tredimensionale;

6 pérmban tre ose mé shumé servomekanizmat me spira t& mbyllura ose t& hapura t& cilét mund té
pérfshijné motoré me shkallézim; dhe

d. éshté ‘1 programueshém nga pérdoruesit” pérmes metodés méso/playback ose pérmes njé kompjuteri
elektronik q& mund té shérbejé si njé kontrollues logjik 1 programueshém, d.m.th. pa ndérhyrje mekanike.
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Vini re: Pérkufizimi i mésipérm nuk pérfshin aparaturat e méposhtme:
1. Mekanizmat e manipulimit gé mund té kontrollohen vetém manualisht ose pérmes njé teleoperatori;

2. Mekanizmat e manipulimit me sekuencim t¢ fiksuar, qé jané pajisje lévizése té automatizuara qé operojné
sipas Ievizieve fikse té programuara né ményré mekanike. Programi éshté mekanikisht i kufizuar nga
pikéndalesa té fiksuara si p.sh. kapéset ose pjesé té kompjuterizuara. Sekuenca e lévizjeve dhe pércaktimi i
shtigjeve dhe kéndeve nuk jané té variueshme ose té ndryshueshme me myjete mekanike, elektronike ose
elektrike;

3. Mekanizmat e manipulimit me sekuencim 1 ndryshueshém t¢ kontrolluara mekanikisht, qé jané pajisje
levizése té automatizuara qé operginé sipas lévizieve té programuara fikse mekanike. Programi &shté
mekanikisht i kufizuar nga ndalesa té¢ fiksuara por qé mund té rregullohen, si p.sh kapéset ose pjesé té
kompjuterizuara. Sekuenca e Ievizieve dhe pércaktimi i rrugéve dhe kéndeve jané té variueshme brenda
modelit té fiksuar té programit. Ndryshimet ose modifikimet e modelit t¢ programit (p.sh. ndryshimet e
kapéseve ose shkembimet e pajisjeve kompjuterike) né njé ose mé shumé akse t¢ lévizjes mund té behen vetém
népérmjet veprimeve mekanike;

4. Mekanizmat e manipulimit me sekuencim té ndryshueshém qé nuk kontrollohen nga ndonjé mekanizém
ndihmés, té cilat jané pajisje levizése té automatizuara qé operojné sipas lévizjeve té programuara fikse
mekanike. Programi mund té ndryshohet, mirépo sekuencimi mund té béhet vetém me sinjale binare nga
aparate elektrike ¢ fiksuara apo ndalesa gé mund t¢ pérshtaten, e qé punojné me sistemin binar;

“Atomizim rotacional” (1) éshté proces i pakésimit t& njé rrjedhe apo njé rezervuari metali t& shkriré né pikla (grimca) me
diametér prej 500 mikrometra ose mé pak, me ané té forcés centrifugale.

"Rondele (fitila)" (1) éshté njé tufé prej 'kabllosh' gati paralele (zakonisht 12-120).
Vini re: Kabllo’ éshté njé tufe "monofilamentésh” (zakonisht mbi 200) té vendosur pothuaj né ményré paralele.

"Zhvendosje radiale” (2) (out-of-true running) do té thoté zhvendosje radiale né njé rrotullim t& boshtit kryesor né rrafsh
perpendikular me aksin e boshtit né njé piké né pjesén e jashtme apo t& brendshme té sipérfages rrotulluese qé do t&
testohet (Referenca: ISO 230/1 1986, paragrafi 5.61).

"Koeficient shkalle" (xhiroskop apo nxitim matés) (7) do t& thoté raporti i ndryshimit né dhénave né dalje me ndryshimin
e t& dhénave hyrése qé mendohet t& matet. Koeficienti i shkallés né pérgjithési vlerésohet si pjerrésia e vijés sé drejté qé
mund t& zéré vend me ané té metodés sé katroréve mé té vegjél té t& dhénave té hyrje-daljeve t& marra duke ndryshuar né
ményré ciklike hyrjen mbi normén/diapazonin e hyrjes.

"Koha e stabilizimit" (3) &shté koha q& i nevojitet né vlerés né dalje t’1 afrohet me njé dallim prej gjysmé bit vlerés
pérfundimtare kur béhet ndérrimi midis cilitdo prej dy niveleve té konverterit.

"SHPL" do t& thoté "laser me fuqi shumé té lart&".

"Analizues sinjalesh” (3) &shté njé aparat 1 afté q& t& masé dhe paragesé karakteristikat themelore t& komponentéve
njéfrekuencor té sinjaleve shuméfrekuencore.

"Pérpunimi i sinjaleve" (3 4 5 6) do té thoté pérpunimi i sinjaleve t& pranuara nga jashté qé bartin informacion, me ané té
logaritmeve si¢ jané kompresimi i kohés, filtrimi, ekstraktimi, pérzgjedhja, korrelacioni, mbéshtjelljet apo transformimet
ndérmjet fushave (p.sh., transformimi 1 shpejté Fourier apo transformimi Ualsh).

"Softuer" (TP Té gjitha) nénkupton pérmbledhje té njé ose mé shumé “programesh" apo 'mikroprogramesh’ t& fiksuar né
njé mjedis t& prekshém.




image67.jpg
Vini re: ‘Mikvoprogram' éshté njé sekuencé instruksionesh elementare, qé mbahen né njé memorie speciale, ekzekutimi i
té cilave iniciohet me futjen e instruksioneve ¢ tij té referencés né njé regjistrues instruksionesh.

"Kod burimor” (ose gjuhé burimore) (4 6 7 9) éshté njé shprehje e pérshtatshme e njé ose mé shumé proceseve té cilét
mund t& kthehen né formé t& ekzekutueshme nga pajisjet me ané té njé sistem programimi ("kodi 1 objektit (ose gjuhé
burimore)).

"Fluturake kozmike" (7 9) jané satelite dhe sonda aktive dhe pasive hapésinore.

“Anije kozmike” (9) do té thoté pajisje qé ofron infrastrukturén mbéshtetése t& “fluturakes kozmike” dhe vendndodhjen e
“ngarkesés sé fluturakes kozmike”.

“Ngarkesé e fluturakes kozmike” (9) do t& thoté pajisje qé 1 jané bashkéngjitur “anijes kozmike” dhe jang té projektuara
pér & realizuar njé mision né hapésiré (p.sh. komunikim, vrojtim, shkencg).

"1 pérshtatshém pér pérdorim né hapésiré" (3 6 7) do té thoté i projektuar, fabrikuar ose 1 kualifikuar pérmes testimit té
suksesshém pér puné né lartési mé t& médha se 100 km nga sipérfaqja e tokés.

Vini re: Pércaktimi se ndowjé artikull i caktuar éshté “i pérshtatshém pér pérdorim né hapésivé” duke u mbéshtetur né
testimet nuk do té thoté qé artikujt tjeré té sé njéjtés seri apo model té jené po ashtu “té pérshtatshém pér pérdorim né

hapésire” né gofté se nuk jané testuar secili veg e veg.

"Materiale speciale t& zbérthyeshme" (0 1) jané plutonium-239, uranium-233, "uranium 1 pasur me izotope 235 ose 233",
dhe ¢farédolloj materiale qé pérmban elementét e mésipérm.

"Moduli specifik” (0 1 9) &shté moduli i Jungut né Paskal, 1 barabarté me N/m? pjesétuar me peshén specifike né N/m?,
matur né temperatura (296 + 2) K ((23 + 2)°C) dhe lagéshti relative (50 £5) %.

"Forcé specifike térheqése" (0 1 9) &shté forca térheqése maksimale né Paskal, 1 shprehur né N/m?3, matur né temperatura
(296 + 2) K ((23 + 2)°C) dhe lagéshti relative (50 + 5)%.

“Xhiroskop me masé rotacionale” (7) do t& thoté xhiroskopé qé pérdorin masé né rotacion té vazhdueshém pér ta
regjistruar lévizjen kéndore.

“Ngurtésim i shpejté" (1) éshté njé proces i 'ngurtésimit t& shpejté' t& njé rrjedhe metali t& shkriré qé pérplaset me njé
bllok té ftohur, duke formuar njé produkt né formé leskrash.

Vini re: 'Ngurtésim i shpejté': ngurtésimi i materialit té shkriré me shpejtési ftohjeje mbi 1 000K/s.

"Spektér i shpérhapur” (5) éshté njé tekniké me ané té sé cilés energjia né njé kanal komunikimi me brez frekuencor
relativisht t& ngushté shpérhapet né njé spektér shumé mé té gjeré energjie.

Radar me "spektér t& shpérhapur" (6) - shih "Spektér i shpérhapur radari”.

"Stabilitet" (7) do t& thoté shmangie standarde (1 sigma) e variacionit t& njé parametri té veganté nga vlera e tij e kalibruar
e matur né kushte t& géndrueshme temperature. Ky mund té shprehet si funksion i kohgs.

"Shtete (jo) palé t& Konventds s&¢ Arméve Kimike" (1) jané ato shtete né t& cilat Konventa pér Ndalimin e Krijimit,
Prodhimit, Grumbullimit dhe Pérdorimit t& Arméve Kimike (nuk) ka hyré né fuqi. (Shih é&é.opeé.org)).

"Substrat" (3) éshté njé fleté materiali bazé, me ose pa modele ndérlidhjeje, pérmbi ose brenda sé cilés mund t& futen
"komponenté té veguar" ose qarqe t& integruar apo té dyja bashké.

Vinire 1: 'Pjes¢ e veguar': njé ‘element qarku' i paketuar ve¢an me lidhjet e veta té jashtme.
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Vini re 2: ‘Element qarku’ éshté njé pjesé funksionale teke, aktive ose pasive, e njé qarku elektronik, si p.sh. diode,
transistor, rezistor, kondensator etj.

"Substrat bllanko" (3 6) jané komponime monolite me pérmasa t& pérshtatshme pér prodhimin e elementeve optiké si
pasqyra apo dritare optike.

"Nén-njési toksine” (1) éshté njé komponenté strukturalisht dhe funksionalisht i veganté i njé "toksine" t& ploté.

"Super-aliazhe" (2 9) jané aliazhe me bazé nikeli, kobalti, hekuri me qéndrueshméring mé té larté nga té gjitha aliazhet e
serisé AIST 300 né temperaturé mbi 922 K (649°C) né kushte mjedisi dhe pune shumé té ashpra.

"Superpéreues” (1 3 5 6 8) jané materiale, d.m.th. metale, aliazhe apo komponime, g&¢ mund ta humbin t& gjithé
rezistencén elektrike, d.m.th., mund t& fitojné péreueshméri elektrike té pafundme dhe t& mbartin rryma shumé t& médha
elektrike pa nxehje té tejskajshme.

Vini re: Gjendja "superpéreuese” e njé materiali kavakterizohet individualisht nga njé "temperaturé kritike", njé fushé
magnetike kritike, qé éshté funksion i temperaturés, dhe njé dendesi kritike té rrymés qé, megjithate, éshté njéherazi
Sfunksion i fushés magnetike dhe i temperatures.

"Laser me energji shumé t&¢ madhe" ("SHPL") (6) &shté "laser" i afté pér t& shpérndaré energji dalése (t& térén apo njé
piesé) mé té madhe se 1 kJ brenda 50 ms apo qé ka njé fuqi mesatare apo energji té valés sé vazhduar (CE) mbi 20 kW.

"Formim superplastik" (1 2) éshté njé proces deformimi qé pérdor nxehtésiné pér metalet gé jané normalisht té
karakterizuar nga vlera té uléta zgjatimi (mé pak se 20%) né pikén e thyerjes té pércaktuar né temperaturén e dhomés me
ané té testimit klasik t& aplikimit t& forcés térheqése, né ményré qé gjaté pérpunimit té arrihen zgjatime qé jané té paktén
dyfishi 1 atyre vlerave.

" Algoritém simetrik” (5) éshté njé algoritém kriptografik qé pérdor njé kod identik si pér kodim ashtu dhe pér dekodim.
Vini re: "Algoritmet simetrike" gjejné pérdorim té madh né konfidencialitetin e t& dhénave.

"Regjistrime t& sistemit" (6) do t& thoté raport i pérpunuar, i pérbashkuar (bashkimi i té dhénave t& radarit pér shénjestrén
me planin e pozicionit t& fluturimit) dhe i pérditésuar 1 pozicionit t& fluturimit t& fluturakes né dispozicion t&
kontrolluesve t& Qendrés sé Kontrollit Ajror.

"Kompjuter me matricé sistolike" (4) &shté njé kompjuter ku rrjedha dhe modifikimi i t& dhénave éshté dinamikisht i
kontrollueshém nga pérdoruesi né nivel t& portés logjike.

"Shirit" (1) éshté njé material i ndértuar me "monofilamente”, ‘kabllo’, "rondele", "litaré" ose "fille" etj., t& ndérthurura
apo njédrejtiméshe zakonisht impregnuara paraprakisht me rréshiré.

Vini re: 'Kabllo' éshté njé tufé "monofilamentesh” (zakonisht mbi 200) té vendosura né ményré gati paralele.
"Teknologjia" (TP, TB, t& gjitha) éshté informacion specifik 1 nevojshém pér "krijimin", "prodhimin” ose "pérdorimin” e
mallrave. Ky informacion merr formén e t& dhénave teknike apo 'asistencés teknike'.

Vini re 1: 'Asistenca teknike' mund té jeté né formén e udhézimeve, aftésive, trajnimeve, njohurisé pér punén dhe
sheérbimeve késhilluese, dhe mund té pérfshijé transferimin e "t¢ dhénave teknike”.

Vini re 2: 'T¢ dhénat teknike' mund té jené né formén e projekteve, planeve, diagrameve, modeleve, formulave, tabelave,
projekte dhe specifikime inxhinierike, dovacaké dhe udhézime té shkruara apo té regjistruara né pajisje si disqge, kaseta
apo kujtesé vetem pér lexim (read-only).

“Qark 1 integruar tredimensional” (3) do t& thoté grumbull i cipave gjysmépérgues, té integruar sé bashku, shtigjet e t&
ciléve kalojné né térési népér té paktén njé cip pér & krijuar ndérlidhjet midis cipave.
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"Bosht i anueshém" (2) éshté njé bosht pér mbajtjen e instrumenteve i cili gjaté procesit t& pérpunimit mekanik ndryshon
pozicionin kéndor t& linjés qendrore né raport me akset tjera.

"Konstante e kohés" (6) éshté koha e nevojshme qé té kalojé nga zbatimi i njé stimuli drite pér shtimin e tanishém pér té arritur
njé vleré prej 1-1/e shumézuar me vlerén pérfundimtare (d.m.th., 63% e vlerés pérfundimtare).

"Kontroll i ploté i fluturimit” (7) do té thoté kontroll i automatizuar i gjendjes, variablave dhe trajektores sé fluturimit té
"fluturakes"” pér t& pérmbushur objektivat e misionit duke reaguar né kohé reale ndaj ndryshimeve té té dhénave lidhur me
objektivat, rreziget dhe "fluturaket" tjera.

"Norma totale e transferit digjital" (5) do t& thoté numri i bitéve, pérfshiré kodimin e linjés, até ajror dhe késhtu me radhé pér
njési t& kohés qé kalon ndérmjet pajisjes korresponduese né njé sistem transmetimi digjital.

Vini re: Shih gjithashtu "dendésia e transferimit digjital”.
"Litar" (1) éshté njé tufé "monofilamentesh", zakonisht gati paralele.

"Toksina" (1 2) jané toksinat né formén e pérzierjeve apo preparateve qéllimisht t& izoluara, pavarésisht nga metodat e
prodhimit, pérveg toksinave qé ndodhen si ndotés t& materialeve té tjera si mostra patologjike, kultura, ushqime apo faréra
"mikroorganizmash".

"Laser transferues” (6) do t& thoté "laser” né té cilin 1énda q& léshon rrezatim laserik ngacmohet me ané té transferimit té
energjisé nga pérplasja e atomit apo molekulés pa rrezatim laserik me njé atom apo molekulé me rrezatim laserik.

“Qé mund t& rregullohet (pérshtatet)” (6) éshté aftésia e njé “laseri” pér té prodhuar energji t& vazhduar né té gjithé gjatésité e
valéve mbi njé séré tranzicionesh “laserike”. Njé “laser” vijé pérzgjedhés prodhon gjatési valore té veganta brendapérbrenda njé
tranzicioni “laserik” dhe nuk quhet “i sintonueshém”.

“Mjet ajror pa pilot” (“UAV”) (9) nénkupton ¢do fluturake t& afté pér nisur njé fluturim dhe pér ta vazhduar fluturimin e
kontrolluar dhe navigimin ajror pa asnjé prani t& njerézve né bord.

“Uranium i pasuruar me izotopet 235 ose 233” (0) nénkupton uranium qé pérmban izotopin 235 ose 233, ose t& dyja bashké, né
njé sasi té tillé qé raporti i pasurimit ndérmjet shumés sé kétyre izotopeve dhe izotopit 238 éshté mé i madh se raporti ndérmjet
izotopit 235 dhe izotopit 238 q& gjendet né natyré (raporti izotopik 0.71%).

“Pérdorimi” (TP, TB, tek té gjitha) nénkupton vénien né puné, instalimin (pérfshiré kétu instalimin né vend), mirémbajtjen
(kontrollin), riparimin, kontrollin e pérgjithshém dhe ripérpunimin teknik.

“I programueshém nga pérdoruesi” (6) nénkupton qé pérdoruesi mund té fusé, ndryshojé apo zévendésojé “programe” me mjete
pérveg atyre té renditura mé poshté:

a. Njéndryshim fizik né lidhjet elektronike t& rrjetit apo ndérlidhjet; ose
b. Vendosjen e kontrolleve té funksionimit pérfshiré futjen e parametrave.
“Vaksing” (1) éshté njé produkt mjekésor né njé formulim farmaceutik té licencuar, i lejuar pér marketing dhe i autorizuar pér
testime klinike nga autoritetet mregullatore qofté té vendit t& prodhimit apo té pérdorimit, q& ka si qéllim t& stimulojé njé
pérgjigje mbrojtése imunologjike tek njerézt apo tek kafshét me qéllim parandalimin e sémundjeve tek ata té ciléve u

administrohet.

“Atomizim me vakum” (1) éshté njé proces i pakésimit t& njé rijedhe metali té shkriré né grimca me njé diametér prej 500
mikrometér ose mé t& vogél me aplikim & njé gazi qé shpérbéhet me t’u ekspozuar né njé vakum.

“Krahé me gjeometri t& ndryshueshme” (7) éshté pérdorimi i kapakéve apo lidhjeve pér mbajtjen e prizmave t& mbrapsmé ose
parakrahé prizém-mbéshtetés t& pérparshém apo rénia rrotulluese e hundés sé aeroplanit, pozicioni i t& cilave mund t&
kontrollohet gjaté fluturimit.

“Fill” (1) éshté njé tufé ‘fijesh’ té pérdredhura.

Vinire: ‘Fije’ éshté njé tufé ‘monafilamentesh’ (zakonisht mbi 200) té vendosura né ményré pothuaj paralele.
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KATEGORIA 0 - MATERIALET, MJEDISET DHE PAJISJET BERTHAMORE

0A

0A001

Sistemet, pajisjet dhe komponentét

“Reaktorét bérthamoré”, si edhe pajisjet dhe komponentét e projektuar ose pérgatitur posagérisht pér to, si¢

vijon:

a.  “Reaktorét bérthamoré™ ;

b.  Mbajtés metalik, apo pjesét kryesore té prodhuara posagérisht pér to, pérfshiré edhe kokén e mbajtésit t&
reaktorit pér mbajtésit nén presion, t& projektuar dhe pérgatitur posagérisht pér t& mbajtur pjesén
gendrore t& “reaktorit bérthamor™;

c. Pajisjet manipulative t& projektuara ose pérgatitura posagérisht pér futjen ose nxjerrjen e karburantit né
“reaktorin bérthamor™;

d.  Shufrat e kontrollit t& projektuara ose t& pérgatitura posagérisht pér kontrollin e procesit t& zbérthimit ng
“reaktorin bérthamor”, strukturat mbéshtetése dhe amortizuese pér to, mekanizmat pér orientimin e
shufrave dhe tubat pér drejtimin e shufrave;

e. Tubat me trysni t& projektuar ose té pérgatitur posagérisht pér t& mbajtur karburantet dhe ftohésin
kryesor té “reaktorit bérthamor™;

f. Tuba (ose bashkime tubash) metalik nga zirkoni ose aliazhet e zirkonit si tuba ose bashkim tubash t&
projektuar ose pérgatitur posagérisht pér t'u pérdorur si shtresé izoluese e karburantit né “reaktor
bérthamor” né sasi mé t& médha se 10 kg,

Vini re: Pér tubat me trysni prej zirkoni shih 04001.e. dhe pér tubat kalandria shih 04001.h.

g.  Pompat ftohése té projektuara ose té pérgatitura posagérisht pér qarkullimin e léngut ftohés té “reaktorit
bérthamor™;

h.  ‘Pjesét e brendshme t& “reaktorit bérthamor” qé jané projektuar ose pérgatitur posagérisht pér tu pérdorur

né “reaktor bérthamor”, ku pérfshihen trarét mbéshtetés pér pjesén gendrore, kanalet e karburantit,
mbrojtéset nga temperatura, muret ndarése, pllakat e skeletit t& pjesés qendrore dhe pllakat e difuzerit;

Shénim teknik:

Né¢ 04001k, ‘pjesét e brendshme té reaktorit bérthamor’ nénkupton ¢do strukturé kryesore né enén e
reaktorit qé ka njé ose mé shumé funksione sikurse mbéshtetia e pjesés qendrore, sigurimi i rrjedhjes sé
karburantit, drejtimi i rijedhés sé lengut flohés, sigurim i mbrojtjes nga rrezatimi pér mbajtésin e
reaktorit, dhe instrumentet e orientimit né pjesén gendrore.

Shkémbyesit e nxehtésisé (gjeneratorét e avullit), si¢ vijon:

1. Gjeneratorét e avullit t& projektuar ose pérgatitur posagérisht pér pérdorim né qarkullimin kryesor,
ose t& ndérmjetém, t& léngut ftohés né “reaktorin bérthamor”;

2. Shkémbyes tjeré t& nxehtésisé t& projektuar ose pérgatitur posagérisht pér pérdorim né qarkullimin e
léngut ftohés kryesor t& “reaktorit bérthamor™;
Shenim: 04001.1. nuk kontrollon shkeémbyesit e nxehtésisé pér sistemet mbéshtetése t¢ reaktorit, si p.sh.

sistemi flohés emergjent ose sistemit ftohés pér nxehtésing e livuar gjaté kalbjes radioaktive.
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j. Detektuesit e neutroneve té projektuar ose pérgatitur posagérisht pér t& pércaktuar nivelet e fluksit t&
neutroneve né pjesén qendrore té “reaktorit bérthamor”.

k. ‘Mbrojtéset e jashtme’ t& projektuara ose pérgatitura posagérisht pér pérdorim né njé “reaktor
bérthamor” pér t& pakésuar humbjen e nxehtésisé, si edhe pér t& mbrojtur mbajtésin e reaktorit.

Shénim teknik:

N¢ 0A00Lk. ‘mbrojtéset e jashtme’ nénkuptojné struktura té médha té vendosura mbi mbajtésin e
reaktorit t¢ cilat pakésojné humbjen e nxehtésisé nga reaktorit dhe pakésojné temperaturén Brenda enés
izoluese.

0B Pajisjet testuese, kontrolluese dhe té prodhimit

0B001 Impianti pér ndarjen e izotopeve t& “uraniumit natyror”, “uraniumit t& varfér” dhe “materialeve t& veganta t&
zbérthyeshme”, dhe pajisjet e komponentét e projektuar ose té pérgatitur posagérisht pér to, si¢ vijon:

a. Impiantet e projektuara posagérisht pér ndarjen e izotopeve t& “uraniumit natyror”, “uraniumit t& varféruar”
dhe “materialeve t& veganta té zbérthyeshme”, si¢ vijon:

1D 100 o o 00 ol o p

Impiant i ndarjes me centrifugé gazi;

Impiant i ndarjes me difuzioni té gazté;

Impiant aerodinamik i ndarjes;

Impiant i ndarjes me shkémbim kimik;

Impiant i ndarjes me shkémbim t& joneve;

Impianti i ndarjes sé izotopeve me “laser” me avull atomik (AVLIS);
Impianti i ndarjes sé izotopeve me “laser” molekular (MLIS);
Impianti i ndarjes me plazmé;

Impianti i ndarjes elektromagnetike;

b. Centrifugat e gazit, si dhe pjesét e montuara e komponentét, t& projektuara ose t& pérgatitura posagérisht pér
procesin e ndarjes me centrifugén gazi, si¢ vijon:

Shénim teknik:
Ne¢ 0001.b “materialet me fortési té madhe pér dendési relative” ka njérin nga kuptimet vijuese:

1. Celik qé duron njé forcé maksimale tendosjeje 460 Mpa ose mé tepér;

2. Aliazhet e aluminit gé durojné njé forcé maksimale tendosjeje 460 Mpa ose mé tepér; ose

3. “Materialet fibroze ose té fijezuara” me “modul specifik” mé t¢ madh se 3.18 x 10° m dhe “force
specifike té tendosjes” mé té madhe se 76.2 x 10° m;

1.

2.

Centrifugat e gazit;
Montime t& kompletuara t& rotorit;

Tubat cilindrik t& rotorit me gjerési t& mureve 12 mm ose mé pak dhe diametér prej 75 mm deri 400
mm, t& béré nga “materiale me fortési t& madhe pér dendési relative”;

Unazat ose amortizatorét pneumatik me gjerési t& mureve 3 mm ose mé pak dhe diametér prej 75
mm deri 400 mm dhe qé jané projektuar pér t’i dhéné mbéshtetje té lokalizuar cilindrit t& rotorit ose
pér t'1 bashkuar disa té tillg, prej “materiali me fortési t& madhe pér dendési relative™,

Pengojcat me diametér prej 75 mm deri 400 mm & vihen brenda cilindrit t& rotorit, prej “materiali
me fortési t& madhe pér dendési relative™;
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10.

11.

12.

13.

14.

Kapakét e poshtém ose t& sipérm me diametér prej 75 mm deri 400 mm pér t’iu pérshtatur skajeve té
cilindrit té rotorit, prej “materiali me fortési té madhe pér dendési relative™;

Kushinetat e suspensionit magnetik, si¢ vijon:

a. pjesét pér montimin e kushinetave qé pérbéhen nga njé magnet unazor t& varur brenda njé
shtépize t& ndértuar ose té mbrojtur nga “materiale rezistente ndaj korrozionit t&¢ UF6” qé pérmbajné
njé mjedis amortizues dhe ku magneti lidhet me njé pol ose me njé magnet t& dyté t& vendosur mbi
kapak t& rotorit;

b. kushinetat aktive magnetike t& projektuara apo t& pérgatitura posagérisht pér pérdorim né
centrifuga gazi.

Kushinetat e pérgatitura posagérisht me njé agregat aks me kapak t& montuar né amortizator,

Pompat molekulare & pérbéhen nga cilindra gé kané t& montuar ose té nxjerrura ulluge helikoidale
dhe vrima te hapura nga ana e brendshme;

Statorét me formé unaze pér motorét shuméfazoré me histerezi AC (rrymé altemative) (ose
rezistencé magnetike) pér operim té sinkronizuar né vakum né frekuenca prej 600 Hz ose mé t&
médha dhe fuqi prej 40 VA ose mé t& madhe;

Shtépiza/mbajtésja e centrifugés qé mban montimin e cilindrit t& rotorit té centrifugés sé gazit, dhe
pérbéhet nga njé cilindér rigjid me gjerési t& murit deri né 30 mm me skaje t& montuara me
precizitet qé jané paralele me njéra-tjetrén dhe pingul me aksin longitudinal t& cilindrit deri né 0,05
shkallé ose mé pak;

Kanalet qé pérbéhen prej tubave té projektuar ose pérgatitur posagérisht pér shkarkimin e gazit UF6
nga tubi i rotorit t& centrifugés me ang t& njé tubi Pitot, dhe q& mund té fiksohen né sistemin gendror
& shkarkimit t& gazit;

Ndryshuesit e frekuencés (konvertorét ose invertorét) t& projektuar ose pérgatitur posagérisht pér té
furnizuar statorét e motoréve pér pasurimin e centrifugés sé gazit, dhe komponentét e projektuar
posagérisht pér ta:

a.  Frekuencé dalése shuméfazore prej 600Hz e mé shumé; dhe

b. Stabilitet i madh (me kontroll t& frekuencés mé t& miré se 0,2%)

Valvulat mbyllése dhe t& kontrollit, sic vijon:

a. Valvulat mbyllése t& projektuara ose pérgatitura posagérisht pér té vepruar prurjet, produktin ose
mbetjet e rrjedhave té gazta té UFsgazté té njé centrifuge té gazit;

b. Valvula me kapak pneumatik, mbyllése ose t& kontrollit, t& pérbéra ose t& mbrojtura nga
"materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFs", me diametér té brendshém prej 10 mm deri 160
mm, t& projektuara ose pérgatitura posagérisht pér pérdorim né sistemet kryesore ose ndihmése
impianteve pér pasurim me centrifugé t& gazit;

c.  Pajisjet dhe komponentét e projektuar ose pérgatitur posagérisht pér procesin e ndarjes me difuzion té gazté,
si¢ vijon:

1. Membranat e difuzionit t& gazit té béra nga “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFs” metalike,
polimere ose qeramike poroze me madhési poresh prej 10 deri 100 nm, trashési 5 mm ose mé t& vogél,
dhe, pér format tubulare me diametér 25mm apo mé t& vogél;
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Shtépizat e difuzerit me gaz t& béra ose t& mbrojtura nga “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UF6”;

Kompresorét ose ventilatorét e gazit me volum thithje 2 m*/min ose mé t& madh t& UFs, presion né
shkarkim deri né 500 kPa dhe me raport té presionit 10:1 apo mé t& vogél, t& béra ose t& mbrojtura me
“materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFs”;

Mbyllésit e boshteve rrotulluese pér kompresorét ose ventilatorét e pércaktuar né 0B001.c.3., qé jang
projektuar pér shkallé té pikimit t& gazit bufer mé té vogél se 1 000 cm3/min.;

Shkémbyesit e nxehtésisé t& béré ose t& mbrojtur me “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFg”, té
projektuar pér t& punuar né trysni atmosferike prej mé pak se 10 Pa/h dhe né ndryshim trysnish prej 100
kPa;

Valvulat me membrana pneumatike, manuale ose t& automatizuara, mbyllése ose kontrolluese, t& béra
ose t& mbrojtura me “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFs”.

d. Pajisjet dhe pérbérésit e projektuar ose pérgatitur posagérisht pér procesin e ndarjes aerodinamike, si vijon:

1.

Gryka ndarése t& pérbéra nga kanale t& lakuara me té gara né formé shlice me rreze t& lakesés mé té
vogél se 1 mm, rezistente ndaj korrozionit nga UFs, dhe qé kané t& njé t& caré t& mprehté né grykén
hyrése e cila ndan rrjedhén e gazit i cili kalon népér gryké né dy rryma;

Tuba cilindrik ose konik (tuba vorteks) t& béré ose t& mbrojtur nga “materiale rezistente ndaj korrozionit
nga UF6” dhe me njé ose mé shumé hyrje tangjenciale;

Kompresorét ose ventilatorét e gazit t& béré ose t& mbrojtur nga “materiale rezistente ndaj korrozionit
nga UFs” dhe mbylléset e boshtit rrotullues té tyre;

Shkémbyesit e nxehtésisé t& béré ose té mbrojtur nga “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFs”;

Shtépizat e elementit ndarés té béra ose t& mbrojtura me “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFs”,
qé pérmbajné tuba vorteks ose gryka pér separacion;

Valvulat me membrana pneumatike té béra ose t& mbrojtura me “materiale rezistente ndaj korrozionit
nga UFy” me diametér prej té paktén 40 mm;

Sistemet pér ndarjen e UF6 nga gazi mbartés ( hidrogjen ose helium) me pérmbajtje t&¢ UF6 deri né 1
ppm ose mé pak, ku pérfshihen:

a. Shkémbyesit kriogjeniké té nxehtésisé dhe krioseparatorét ¢ mund té arrijné temperatura deri 153
K (-120°C),

b. Njésité frigoriferike kriogjenike pér temperatura deri 153 K (- 120 °C);
c.  Grykat e separatoréve ose njésité e tubave vorteks pér ndarjen e UF6 nga gazi mbartés,

d. Kurthet e ftohta pér UF6 qé mund ta ngrijng UF6;

e. Pajisjet dhe komponentét e pérgatitur ose t& projektuar posagérisht pér procesin e ndarjes pérmes shkémbimit
kimik, si¢ vijon:
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6.

Kolonat pulsuese pér shkémbim té shpejté té léngjeve me njé kohé géndrueshmérie 30 sek ose mé pak
dhe rezistente ndaj acidit klorhidrik t& pérgendruar (p.sh t& béra ose t& mbrojtura me materiale t&
pérshtatshme plastike si polimeret e hidrokarbureve té fluorizuara ose prej xhamit),

Kontaktorét centrifugal pér shkémbim t& shpejté t& léngjeve me njé kohé géndrueshmérie 30 sek ose mé
pak dhe rezistent ndaj acidit klorhidrik t& pérgendruar (p.sh t& béra ose t& mbrojtura me materiale t&
pérshtatshme plastike si polimeret e hidrokarbureve té fluorizuara ose prej xhamit),

Komorat pér reduktim elektrokimik rezistente ndaj tretésirave t& acidit klorhidrik t& pérqendruar pér
reduktimin e uraniumit nga njé gjendje valence né tjetrén;

Pajisjet pér furnizim té komorave pér reduktim elektrokimik pér marrjen e U™ nga rrjedha organike dhe,
pér pjesét né kontakt me rrjedhén e pérpunimit, t& pérbéra ose t& mbrojtura me materiale t& pérshtatshme
(p.sh xham, polimere t& hidrokarbureve, polifenil sulfat, polieter sulfon dhe grafit i impregnuar me
rréshiré);

Sistemet e pérgatitjes sé furnizimit pér prodhimin e tretésirés t& klorurit té uraniumit me shkallg té larté
pastértie q& pérbéhen nga pajisje pér shpérbérje, ekstraktim té tretésit ose/dhe shkémbim té joneve pér

dhomat e pastrimit dhe elektrolizés pér reduktimin e uraniumit U ose U™ ng U™,

Sistemet e oksidimit t& uraniumit pér oksidimin e U™ ng U™,

Pajisjet dhe komponentét e projektuar ose pérgatitur posagérisht pér procesin e separacionit pérmes
shkémbimit t& joneve, si¢ vijon:

1

Rréshirat pér shkémbim té joneve qé reagojné shpejté, rréshirat pelikulare ose poroze makroretikulare
tek té& cilat grupet aktive pér shkémbim kimik jané t& kufizuara né njé shtresé né sipérfaqes e strukturés
joaktive mbéshtetése poroze, dhe strukturave tjera kompozité né ndonjé formé té pérshtatshme, pérfshiré
grimca ose fibrat me diametér 0.2 mm ose mé t& vogél, qé jané rezistente ndaj acidit & pérqendruar
klorhidrik dhe jané projektuar t& kené njé gjysmékohé shkémbimi mé t& vogél se 10 sek dhe mund t&
veprojné né temperatura prej 373 K (100 °C) deri 473 K (200 °C);

Kolonat pér shkémbim té joneve (cilindrike) me diametér mé t& madh se 1, 000 mm, t& béra ose t&
mbrojtura nga materiale rezistente ndaj acidit t& pérqendruar hidroklorik (p.sh titani ose plastika t&
hidrokarbureve) dhe q&¢ mund t& punojné né temperatura nga 373 K (100 °C) deri 473 K (200 °C) dhe
shtypje 0.7 Mpa,

Sistemet me refluks t& shkémbimit t& joneve (sistemet e reduktimit ose t& oksidimit kimik ose
elektrokimik) pér rigjenerimin e reagjentéve pér reduktimit ose oksidim kimik t& pérdorur né kaskadat e
pasurimit pérmes shkémbimit t& joneve.

. Pajisjet dhe komponentét e projektuar ose pérgatitur posagérisht pér proceset e ndarjes laserike té izotopeve
né avull atomik, si¢ vijon:

1.

Sistemet e vaporizimit t& metalit t& uraniumit t& projektuara pér té arritur fugi né dalje prej 1Ké ose mé té
madhe pér pérdorim né pasurim me laser;

Sistemet e trajtimit t& metalit t& uraniumit né formé té léngét ose avulli t& projektuara ose pérgatitura
posagérisht pér trajtimin e uraniumit t& shkrirg, aliazheve t& shkrira t8 uraniumit ose avullit té& metalit t&

uraniumit pér pérdorim né pasurim me laser, si dhe komponentét e projektuar posagérisht pér ta.

Vini re: Shih gjithashtu 2A225.
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Pjesét pér montimin e kolektoréve t& produktit ose mbetjeve té metalit t& uraniumit né gjendje té léngét
ose té ngurté, t& béra ose t& mbrojtura nga materiale rezistente ndaj nxehtésisé dhe korrozionit té avullit
ose léngut t& metalit t& uraniumit, si grafiti i veshur me itrium ose tantal;

Shtépizat e modulit t& separatorit (ené cilindrike ose drejtkéndéshe) pér mbajtjen e burimit t& avullit t&
metalit t& uraniumit, laserit t& rrezeve t8 elektroneve dhe kolektorét e produktit dhe mbetjeve;

“Laserét” ose sistemet laserike t& projektuara ose t& pérgatitur posagérisht pér ndarjen e izotopeve té
uraniumit me stabilizues t& spektrit frekuencor pér puné pér periudha té gjata kohore;

N.B.: SEE ALSO 6A005 AND 6A205.

h. Pajisjet dhe komponentét e projektuar ose pérgatitur posagérisht pér procesin e ndarjes molekulare laserike t&
izotopeve, si¢ vijon:

1

Grykat me zgjerim supersonik pér ftohjen e pérzierjeve té UF6 dhe t& gazit mbartés deri né 150 K (-123
°C) té béra ose t& mbrojtura me “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UF6”;

Aparatet ose komponentét kolektoré t& produktit ose mbetjeve t& projektuar ose pérgatitur posagérisht
pér mbledhjen e materialit t& uraniumit ose mbetjeve té materialit uraniumit pas ekspozimit ndaj drités

laserike, t& béré nga “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFs”;

Kompresorét e béré ose t& mbrojtur nga “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UF6” dhe mbyllésit e
aksit rrotullues té tyre;

Pajisjet pér fluorizimin e UF; (t& ngurté) né UF6 (18 gazté);

Sistemet e procesit t& ndarjes sé UF6 nga gazi mbartés (p.sh azot, argon ose gaz tjetér) ku pérfshihen:
a. Shkémbyesit kriogjenik t& nxehtésisé dhe krioseparatorét pér temperatura deri 153 K (-120 °C);
b. Njésité e ftohjes kriogjenike pér temperatura deri 153 K (-120 °C)

c. Kurthet e ftohta t& UFs q& mund ta ngrijné UFs.

“Laserét” ose sistemet e “laseréve” t& projektuar ose pérgatitur posagérisht pér ndarjen e izotopeve t&
uraniumit me stabilizues t& spektrit frekuencor pér puné pér periudha t& gjata kohore;

VINI RE: SHIH GJITHASHTU 64005 DHE 64205.

i. Pajisjet dhe komponentét e projektuar ose pérgatitur posagérisht pér procesin e ndarjes sé plazmés, si¢ vijon:

1.

Burimet dhe antenat e energjisé mikrovalore pér prodhimin ose pérshpejtimin e joneve, me njé frekuencé
né dalje mé t& madhe se 30 GHz dhe fuqi mesatare mé t& madhe se 50 kW,

Bobinat pér stimulimin e joneve pérmes radiofrekuencés pér frekuenca mé t& médha se 100 kHz t& cilat
mund t& pérdoren pér fuqi mesatare mé té madhe se 40 kW,

Sistemet e gjenerimit t& plazmés s uraniumit;
Nuk éshté né pérdorim.
Pjesét pér montimin e kolektoréve té produktit dhe mbetjeve pér metalin e uraniumit né gjendje t& ngurté,

té béra ose té mbrojtura nga materiale rezistente ndaj nxehtésisé dhe korrozionit nga avulli i uraniumit si
grafiti i veshur me itrium ose tantal;




image76.jpg
6.

Shtépizat e moduleve té separatorit (cilindrike) pér mbajtjen e burimit t& plazmés sé uraniumit, bobinat &
orientojné radiofrekuencat dhe kolektorét e produkteve dhe t& mbetjeve, t& béra nga materiale té
pérshtatshme jo magnetike (p.sh gelik g& nuk ndryshket);

J. Pajisjet dhe komponentét e projektuar ose pérgatitur posagérisht pér procesin e ndarjes elektromagnetike, si¢
vijon:

1.

Burimet e joneve, t& vetme ose t& shumta, t& pérbéra nga njé burim avulli, jonizues, apo pérshpejtuesi té
tufés sé rrezeve, t& béra prej materialesh t& pérshtatshme jomagnetike (si p.sh. grafit, gelik t&
pandryshkshém ose bakér) dhe q¢ mund t& prodhojné rrymé jonesh me intensitet prej 50 mA ose mé
tepér,

Elektrodat grumbulluese pér grumbullimin e rrjedhave t& joneve t& uraniumit t& pasuruar ose té varféruar,
me dy ose mé tepér carje dhe xhepa dhe t& béra nga material t& pérshtatshme jomagnetike (p.sh. grafit ose
gelik g& nuk ndryshket);

Shtépizat e vakumit pér separatoré elektromagnetiké té uraniumit t& béra nga materiale jomagnetike (p.sh.
¢elik g& nuk ndryshket) dhe t& projektuara pér t& punuar né shtypje 0.1 Pa ose mé t& ulét;

Pjesét e polit t& magnetit me diametér mé t& madh se 2 m;

Pajisjet pér furnizim me rrymé me tension t& larté pér burimet e joneve qé i kané & gjitha karakteristika e
méposhtme:

a. Mund té punojné pa ndalg;

b. Tensioni né dalje 20, 000 V ose mé i madh;

c.Intensiteti i rryma né dalje 1 A ose mé i madhe; dhe

d.Rregullimi i tensionit mé 1 miré se 0.01% pér njé periudhé 8 oréshe;
VINIRE: SHIH GJITHASHTU 34227.

Pajisjet pér furnizim me rrymé magnetike (intensitet i larté, rrymé e vazhdar) qé i1 kang té gjitha
karakteristika e méposhtme:

a. Mund té punojné pandalur me njé intensitet prej 500 A ose mé t& madhe né dalje né tension 100 V ose
mé t& madh; dhe

b.Rregullimi i tensionit dhe rrymés mé 1 miré se 0.01% pér njé periudhé 8 oréshe;

N.B: SHIH GJITHASHTU 34226.

0B002  Sistemet, pajisjet dhe komponentét ndihmés t& projektuar ose pérgatitur posagérisht pér impiantin e ndarjes sé
izotopeve t& pércaktuar né 0BOO1, t& béra ose t& pérgatitura nga “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFs”,
si¢ vijon:

a. autoklavat, furrat ose sistemet qé pérdoren pér té kaluar UFsné procesin e pasurimit;

b. Desublimuesit ose pengesat e ftohta q& pérdoren pér té larguar UFs nga procesi i pasurimit pér transferimin
pasues pas ngrohjes;
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¢. Vendndalesat e produkteve dhe mbetjeve fundore pér transferimin e UFg né ené (kontejneré),

d. Stacionet e léngézimit ose t& ngurtésimit q& pérdoren pér largimin e UFg nga procesi 1 pasurimit me
kompresimin, ftohjen dhe shndérrimin e UFg né gjendje t& 1léngét ose t& ngurté;

e. Sistemet e tubacioneve dhe sistemet e tubave kryesoré qé jané projektuar posagérisht pér manovrimin e UF6
brenda difuzionit té gazté, centrifugave apo kaskadave aerodinamike;

f. Sistemet ose pompat me vakum, si¢ vijon:

1. Tubatme shumé hyrje e dalje, kolektorét ose pompat me vakum qé kané kapacitet thithje 5 m*/ min ose
mé té madh; ose

2. Pompat me vakum t& projektuara posagérisht pér tu pérdorur né atmosfera qé pérmbajné UF, té béra ose
té mbrojtura “materiale rezistente ndaj korrozionit nga UFs”;

3. Sisteme me vakum qé pérbéhen nga tuba me shumé hyrje e dalje, kolektoré ose pompa me vakum, t&
dizajnuar pér pérdorim né atmosfera qé pérmbajné UF6;

g. Spektrometra t& masés/burime té joneve t& UF6 qé jané projektuar ose pérgatitur posagérisht pér t& marré
mostra té radhés nga rrymat e gazit t& UF6 dhe kang t& gjitha karakteristikat sa vijon:

1. Kapacitet pér t& matur jone me masé atomike prej 320 njési t& masés atomike ose mé tepér dhe me
rezolucion mé té madh se 1:320 amu;

2. Burime t& joneve t& ndértuara ose t& mbrojtura nga nikeli, aliazhet nikel-bakér me pérmbajtje nikeli 60%
e mé tepér, ose aliazhet nikel-krom;

3. Burime t& jonizimit me bombardim elektronesh; dhe

4. Kang sistem kolektorésh t& pérshtatshém pér analizé izotopike.

0B003 Impiant pér shndérrimin e uraniumit, dhe pajisjet e projektuara ose pérgatitura posagérisht pér &, si¢ vijon:
a. Sistemet pér shndérrimin e koncentrateve té mineralit t8 uraniumit né UO3;
b. Sistemet e shndérrimit t&¢ UO3 né UFs;
c. Sistemet e shndérrimit t& UO3 né UO2;
d. Sistemet e shndérrimit t& UO2 né UF4;
e. Sistemet e shndérrimit t& UF4 né UFg;,
f  Sistemet e shndérrimit t& UF4 né metal uraniumi,
g. Sistemet e shndérrimit t& UFs né UO2;
h. Sistemet e shndérrimit té UFs né UF4;

1. Sistemet e shndérrimit t& UO2 né UCl4,
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0B004 Impiant pér prodhimin ose pérgendrimin e ujit t& réndé, deuteriumit dhe pérbérésve té deuteriumit t& projektuar
ose pérgatitur posagérisht pér to, si¢ vijon:

a. Impianti pér prodhimin e ujit t& réndé, deuteriumit dhe komponimeve té deuteriumit, si¢ vijon:

L.

2.

Impiantet pér kémbimin ujé-sulfid hidrogjeni;

Impiantet pér kémbimin amoniak-hidrogjen;

b. Pajisjet dhe komponentét, si¢ vijon:

1.

Kullat pér kémbimin ujé-sulfid hidrogjeni me diametér 1,5 m ose mé té madh, gé mund t& punojé né
shtypje té barabarté ose mé t&¢ médha se 2 Mpa,

Ventilatorét centrifugal ose kompresorét me njé stad, me trysni t& ulét (p.sh. 0.2 Mpa) pér qarkullimin e
sulfidit t& hidrogjenit (p.sh. gaz q& pérmban mé tepér se 70% H2S) me kapacitet prodhues té barabarté me
56 m*/s ose mé té madh kur punon né trysni thithje mé té médha se 1.8 Mpa dhe qé pérmbajné mbyllés
(kapakét) t& pérshtatur pér puné né mjedise té léngéta té H2S,

. Kullat pér kémbimin amoniak-hidrogjen me lartési t& barabarté ose mé t& madhe se 35 m dhe me diametér

1.5 m deri né 2.5 m q& mund t& punojné né trysni mé té médha se 15 Mpa,

Pjesét e brendshme té kullave, ku pérfshihen kontaktorét e kaskadave dhe pompat e kaskadave, duke
pérfshiré kétu edhe ato zhytése, pér prodhimin e ujit t& réndé duke pérdorur procesin e kémbimit té
amoniakut me hidrogjen;

Thérrmuesit e amoniakut me trysni té barabarté ose mé té& madhe se 3 Mpa pér prodhimin e ujit t& réndé
duke pérdorur procesin e kémbimit t& amoniakut me hidrogjen;

Analizatorét e pérthithjes sé rrezeve infra t& kuge q& mund té analizojné raportin hidrogjen/deuterium kur
pérgendrimi i deuteriumit &shté 1 barabarté ose mé i madh se 90%;

Djegésit katalitik pér shndérrimin e deuteriumit t& pasuruar né wjé té réndé duke pérdorur procesin e
kémbimit té amoniakut me hidrogjen;

Sisteme té plota té pasurimit t& ujit & réndé, dhe kolonat e tyre, pér pasurimin e wit t& réndé me
deuterium deri né arritjen e pérqendrimeve té deuteriumit t& pérshtatshme pér pérdorim né reaktoré.

Konvertorét pér sintezén e amoniakut dhe njésité pér sintezén e amoniakut qé jané projektuar ose
pérgatitur posagérisht pér prodhimin e ujit té réndé duke pérdorur procesin e kémbimit té amoniakut me
hidrogjen;

0B005 Impiant i projektuar posagérisht pér prodhimin e léndéve djegése pér “reaktor bérthamor” dhe pajisjet e
projektuara ose pérgatitura posagérisht pér té.

Shénim teknik:
Pajisjet e projektuara ose pérgatitura posagérisht pér prodhimin e elementéve lendéve djegése pér “reaktor
berthamor” pérfshifné pajisie qé:

1. Normalisht jané né kontakt t¢ drejtpérdrejté me, ose pérpunojné a kontrollojné drejtpérdrejté fluksin e
prodhimit t& materialeve bérthamore;

2. Mbyll hermetikisht materialet berthamore me wjé shtresé metalike;
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3.

4.

8

Verifikon integritetin e shtresés mbéshtjellése té lendés djegese;
Verifikon trajtimin pérfundimtar té kavburantit té izoluar; ose

Pérdoret pér montimin e elementéve t¢ reaktorit.

0B006 Impiant pér ripérpunimin e elementéve té irradivar té léndéve djegése, dhe t& pajisjeve dhe komponentéve té
projektuar posagérisht pér to.

Shenim: 0BO06 peérfshin:

a.

b

Impiant pér ripérpunimin e elementéve ¢ irvadiuar té Iéndéve djegése t¢ “reaktorit bérthamor”, dhe té
pajisieve dhe komponentéve té cilét normalisht jané né kontakt t& drejtpérdrejté dhe kontrollojné
drejtpérdrejte lendén djegése e irvadiuar dhe materialin kryesor bérthamor dhe wymat e procesit té
prodhimit t& ndarjes bérthamore;

Makinerité pér copétimin ose grirjen e elementéve e léndeve djegése, si p.sh pajisjet me kontroll né distancé
pér prerjen, copétimin, grirjen ose ndarjen e pérbérésve t¢ léndés djegése t¢ irvadiuar, tufat apo shufvat;

Tretésit, rezervuarét e sigurisé kritike (p.sh rezervuarét me diametér té vogél, rrethor ose me pllaka) qé jané
projektuar ose pérgatitur posagérisht pér tretésirén e léndés djegése té irvadiuar & “reaktorit bérthamor”,
mund té durojné nxehtésing, léngjet korrozive, si dhe mund té ngarkohen dhe mirémbahen nga distanca;

Ekstraktuesit e tretésve si, pér shembull, kolonat e mbushura ose pulsuese, mikserét me goditjie ose
kontaktorét centrifugal, qé jané rezistenté ndaj efekteve korroduese té acidit nitrik dhe jané projektuar dhe
pérgatitur posagérisht pér tu pérdorur né impiant pér ripérpunimin e “uraniumit natyror”, “uraniumit té
varferuar” ose “materialeve té zhérthyeshme speciale”’;

Enet per mbajtje dhe ruajtie té projektuara posagérisht pér té gené té njé sigurie t¢ larté dhe rezistente ndaj
efekteve korrozive t¢ acidit nitrik;

Shénim teknik:
Enét mbajtése ose ruajtése mund té kené karakteristikat vijuese:

1. Muret ose strukturat e brendshme me ekuivalent t¢ borit (t¢ llogaritur pér té gjithé elementét pérbéreés té
pércaktuar né piken 0C004) pér t¢ paktén 2 %;

2. Diametér maksimal prej 175 mm pér enét cilindrike; ose
3. Gyerési maksimale prej 75 mm pér enét me pllaka ose cilindrike.

Sistemet e matjes sé neutroneve, t¢ projektuara ose pérgatitura posagérisht pér ripérpunimin e “uraniumit

natyror”, “uraniumit 1 varféruar” ose “materialeve té zhérthyeshme speciale”’;

0B007 Impianti pér shndérrimin e plutonit dhe pajisjet e projektuara dhe pérgatitura posagérisht pér t&, si¢ vijon:

0C

0C001

a.  Sistemet pér shndérrimin e nitratit t& plutonit né oksid;
b. Sistemet pér prodhimin e metalit t& plutonit;
Materialet

“Uraniumi natyror” ose “uraniumi i varféruar” ose toriumi né formé metali, aliazhi, komponimi ose koncentrati
kimik dhe ¢do lloj tjetér metali & pérmban njé ose mé shumé nga elementét e sipérpérmendur;
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Shenim: 0C001 nuk kontrollon sa vijon:

a. Kater gramé ose mé pak “uranium natyror” ose “uranium té varferuar” kur ndodhet né njé pérbérés
identifikues né instrumente;

b, “Uranium i varféruar” i fabrikuar posagérisht pér pérdorime civile jobérthamore:
1. Mbrojtje;
2. Paketim;
3. Balastat (vezistencat e vdekura) me masé jo mé té madhe se 100 kg;
4. Kundérpeshat me masé jo mé té madhe se 100 kg;
¢. Aliazhet gé pérmbajné mé pak se 5% torium;
d. Produktet geramike qé pérmbajné torium, dhe jané prodhuar pér pérdorim jobérthamor.
“Materialet e zbérthyeshme speciale”

Shenim: 0C002 nuk kontrollon katér “gramé efektiv” ose mé pak kur ndodhen né njé element t¢ ndjeshém né
instrumente.

Deuteriumi, wji i réndé (oksid deuteriumi) dhe komponimet tjera t& deuteriumit, si dhe pérzierjet dhe tretésirat
me pérmbajtje deuteriumi, né té cilat raporti i deuteriumit ndaj hidrogjenit e kalon 1:5 000.

Grafiti me nivel pastérti mé t& miré se 5 pjesé pér milion “ekuivalents t& borit” dhe me dendési mé t& madhe se
1.5 gfem® pér pérdorim né “reaktoré nuklears”, né sasi mé té médha se 1 kg.

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 1C107

Shenim 1: Pér géllime té kontrollit té eksportit, autoritetet kompetente t¢ shtetit anétar né t¢ cilén ka seliné
eksportuesi do té pércaktojné né se eksportet e grafitit qé i plotéson specifikimet e mésipérme jané té
destinuara pér tu pérdorur né “reactor bérthamor” apo jo;

Shenim 2: Né 0C004, “ekuivalenti i borit” (BE) pércaktohet si shumé e Bez pér papastértité (pérve¢ BEkarbon
meqé karboni nuk konsiderohet papastérti) duke pérfshiré dhe borin, ku:

Bez (ppm) = CF x pérqendrimi i elementit Z né ppm;

ku CF éshté koeficienti i shndérrimit = o, A;

GpA,

dhe 6B e o7 jané seksionet e prerjes térthore té térheqjes termale t& neutroneve (né barn) té borit qé
ndodhet né natyré, pérkatésisht pér elementin Z; ndérsa, AB dhe AZ jané masat atomike t& borit qé
ndodhet né natyré dhe elementit Z.

Komponimet dhe pluhurat e pérgatitur posagérisht pér prodhimin e membranave té difuzionit t& gazeve,
rezistente ndaj korrozionit nga UFs (p.sh. nikeli ose aliazhet me pérmbajtje 60% e mé tepér t& peshés nikel, oksid
alumini dhe polimere hidrokarburesh plotésisht té fluorizuara), me njé pastérti deri né 99.9% t& peshés ose mé
tepér dhe madhési té grimcave mé t& vogél se 10 um sipas standardit t& Shoqatés Amerikane pér Testim dhe
Materiale (ASTM) B330 dhe me shkallé t& larté t& uniformitetit té grimcave.
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Softueri

“Softueré” t& projektuar ose pérgatitur pér “zhvillimin”, “prodhimin” ose “pérdorimin” e materialeve t&
pércaktuara né kété kategori.

Teknologjia

“Teknologjia”, sipas Shénimit pér Teknologjing Bérthamore, pér “zhvillimin’
materialeve té pércaktuara né kété kategori.

prodhimin” ose “pérdorimin” e

KATEGORITA 1 - MATERIALET SPECTALE DHE PAJISJET E NDERLIDHURA

1A

1A001

1A002

Sistemet, pajisjet dhe komponentét
Komponentét e béré nga komponime té fluorizuara, si¢ vijon:

a. Mbyllése, rondele, parafina ose qese karburanti t& projektuara posagérisht pér “fluturake” ose pérdorim né
ajér me pérmbajtje prej mé tepér se 50% té peshés té cilitdo nga materialet e pércaktuara ng 1C009.b. ose
1C009.¢c;

b. Polimeret piezoelektrike dhe kopolimeret t& pérbéra prej materialeve fluor vinilidenit (CAS 75-38-7), t&
pércaktuara né 1C009.a., qé kang gjithé karakteristikat e méposhtme:

1. Formé flete ose filmi;, dhe
2. Gjerésimé t& madhe se 200um,
c. Mbylléset, rondelat, mbajtéset e valvulave, qeskat ose diafragmat qé kang gjithé karakteristikat e méposhtme:
1. jané té pérbéra prej fluoroelastomereve qé kané t& paktén njé grup té vinileterit si njési pérbérése; dhe
2. jané té projektuara posagérisht pér pérdorim né “fluturake”, hapésiré ajrore ose “raketa”.

Shenim: Neé 14001.c “raketé” do té thoté sisteme té plota raketore dhe sisteme mjetesh ajrore pa pilot.

Strukturat “kompozite” ose laminatet qé kang té gjitha karakteristikat e méposhtme:

N.B: SHIH GJITHASHTU DHE 14202, 94010 DHE 94110

a. Pérbshen nga njé “matricé” organike dhe materiale t& pércaktuara né 1C010.c., 1C010.d. ose 1C010.e.; ose
b. Pérbéhen nga njé “matricé” e béré prej metali ose karboni dhe cilésdo nga té méposhtmet:

1. “Materiale fibroze ose té fijezuara” prej karboni qé kané t& gjitha karakteristikat e méposhtme:
a. Njé “modul specifik” qé& i kalon 10.15 x 10° m; dhe
b, “Forcé specifike elastike” q& i kalon 17.7 x 10* m; ose

2. Materialet e pércaktuara né 1C010.c.
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Shenim 1:

Shenim 2:

Shenim 3:

14002 nuk kontrollon strukturat kompozite ose laminatet prej “materialeve fibroze ose t¢
fijezuara” me karbon té impregnuar me rréshiré epokside pér ripavimin e strukturave ose
laminateve t¢ “fluturakeve civile”, qé¢ kané t¢ gjitha karakteristikat e méposhtme:

a. Sipérfage jomé té madhe se 1 n’;
b. Gjatésijo mé té madhe se 2,5 m; dhe

¢. Gjerési mé té madhe se 15 mm.

14002 nuk kontrollon artikujt giysmé té peérfunduar t¢ projektuar posagérisht pér aplikime
civile si mé poshté:

a. Materiale sportive;

b. Industriné e automjeteve;

¢. Industriné e veglave té punés;

d. Aplikimet mjekésore.

14002.5. 1. nuk kontrollon artikujt gjysmé té perfunduar qé pérmbajné maksimumi dy dimensione
té filamenteve té ndérthurura dhe jané posagérisht t& projektuar pér zbatime si vijon:

a. pér furrnalta pér temperimin e metaleve;

b. pér pajisje pér prodhimin e zbukurimeve me silikon.

Shenim 4: 14002 nuk kontrollon artikujt e projektuar posagérisht pér ndonjé aplikim specifik.

1A003 Prodhimet e poliamideve aromatike t& pandezshme né formé filmi, flete, shiriti ose rripi qé kané ciléndo nga

1A004

Vini re:

karakteristikat e méposhtme:
a. Gjerési mé té madhe se 0.254 mm; ose
b. Té veshura ose t& mbéshtjella me karbon, grafit, metale ose substanca magnetike.

Shenim: 14003 nuk kontrollon prodhimet e veshura ose mbéshtjella me bakér dhe qé jané t¢ projektuara pér

prodhimin e pllakave pér lidhjen e gargeve elektronike.

Pér poliamidet aromatike t¢ “ndezshme” né ¢farédolloj forme, shih 1C008.a.3.

Pajisjet mbrojtése dhe detektuese, dhe komponentét e tyre, qé nuk jané t& projektuar posagérisht pér pérdorim
ushtarak, si¢ vijon:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU KONTROLLET E MALIRAVE USHTARAKE, 2B351 DHE 2B352.

a. Maskat pér téré fytyrén, kutité e filtrave dhe pajisjet pér dekontaminimin e tyre, t& projektuara apo té

modifikuara pér mbrojtje nga cilido nga sa vijon, si edhe komponentét e projektuar posagérisht pér to:

Shenim:

14004.a. pérfshin Respiratorét pér pastrim té ajrit me riymé (PAPR) qé jané projektuar ose
modifikuar pér mbrojtje nga agjentét ose materialet e renditur né 14004.a.
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Shenim teknik
Per gellime t¢ 14004.a.:

1. Maskat per tevé fytyrén njihen gjithashtu edhe me termin maska té gazit.
2. Kutité e filtrave pérfshijné magazinat e filtrave.

1. agjentét biologjiké “t& pérshtatur pér pérdorim né lufte”;

2. materialet radioaktive “t& pérshtatura pér pérdorim né lufté”;

3. agjentét kimiké luftaraké; ose

4. “agjentét pér kontrollin e turmave”, duke pérfshiré kétu:

a. o-Bromobenzenacetonitrilin, (cianidi i bromobenzilit) (CA) (CAS 5798-79-8);

o

. [(2-klorofenil) metilen] propandinitril, (oklorobenzilidenmalononitril) (CS)(CAS 2698-41-1),
c. 2-kloro-1-feniletanon, fenilacilklorur (w-kloroacetofenon) (CNYCAS 532-27-4),

d. Dibenz-(b,f)-1,4-oksazefing (CR) (CAS 257-07-8),

e. 10-Kkloro-5,10-dihidrofenarsazing, (klorur fenarsazin), (Adamsit), (DM)(CAS 578-94-9),

f. N-Nonanoilmorfoling, (MPA) (CAS 5299-64-9);

. Kostumet, dorezat dhe képucét mbrojtése té prodhuara ose modifikuara posagérisht pér mbrojtje nga cilido
nga sa vijon;

1. agjentét biologjiké “t& pérshtatur pér pérdorim né lufté”;
2. materialet radioaktive “t& pérshtatura pér pérdorim né lufté”; ose
3. agjentét kimiké luftaraks;

. Sistemet e zbulimit t& projektuara apo modifikuara posagérisht pér zbulimin ose identifikimin e cilitdo nga sa
vijon, si edhe komponentét e projektuar posagérisht pér to:

1. agjentét biologjiké “t& pérshtatur pér pérdorim né lufte”;

2. materialet radioaktive “t& pérshtatura pér pérdorim né lufté”; ose

3. agjentét kimiké luftaraké.

. Pajisjet elektronike t& projektuara pér t& zbuluar apo identifikuar né ményré automatike praniné e mbetjeve té

“eksplozivéve” dhe qé& pérdorin teknika t& ‘detektimit t& gjurméve’ (p.sh.: valé akustike sipérfagésore,
spektrometri t& 1évizshmeérisé sé joneve, spektrometri té lévizshmérisé diferenciale, spektrometri t& masés).
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Shénim teknik:
Detektimi i gjurméve’ pérkufizohet si aftésia pér té zbuluar mé pak se 1 ppm avull, ose 1 mg lende &
ngurté apo té léngshme.

Shenim 1: 14004.d. nuk kontrollon pajisiet e projektuara posagérisht pér pérdorim laboratorik.

Shenim 2: 14004.d. nuk kontrollon portat e sigurisé pérmes té cilave mund té kalohet dhe kontrolli t¢
kryhet pa kontakt.

Shenim: 14004 nuk kontrollon:

a. Dozimetrat personalé pér vézhgimin e rrezatimit;

b. Pqjisjet q¢ pér nga projektimi ose funksioni jané té kufizuara vetém né mbrojtjen nga rreziget
specifike pér siguriné e banimit ose industrité civile, duke pérfshiré kétu:

minierat

gurthyesit;

bujgésia;

Sfarmaceutika;

mjekésia;

veterinaria,

mbrojtja e mjedisit;
menaxhimi i mbeturinave;

R S N N

industria ushgimore.

Shenime teknike:

1. 14004 perfshin pajisjet dhe komponentét qé jané identifikuar, testuar me sukses sipas standardeve
kombétare ose qé u éshté déshmuar efektiviteti né fetér ményré, pér detektimin apo mbrojtien nga
materialet radioaktive “té pérshtatura pér pérdorim né lufte”, agjentét e luftes kimike, ‘simulantét’ ose
“agjentét e kontrollit t& turmés”, edhe nése kéto pajisje apo komponenté pérdoren né industrité civile té
tilla si gurovet bujgésia, farmaceutika, mjekésia, veterinaria, mbrojtia e mjedisit, menaxhimi i
mbeturinave ose industria ushgqimore.

2. ‘Simulant’ nénkupton wnjé lendé apo material gé pérdoret né vend té njé agjenti toksik (kimik ose
biologjik) né stervitje, kérkime, prova apo vierésime.
1A005 Veshjet antiplumb dhe komponentét e tyre, si¢ vijon:
VINI RE: SHIH GJITHASHTU DHE KONTROLLIN E PRODHIMEVE USHTARAKE

a. Veshjet e lehta antiplumb g& nuk jané prodhuar sipas standardeve ose specifikimeve ushtarake, ose
ekuivalentit t& tyre, dhe komponentét e projektuar posagérisht pér to;

b. Pllakat antiplumb q& ofrojné mbrojtje balistike t& barabarté me ose mé t& vogél se niveli | IITA (NIT 0101.06,
korrik 2008) ose ekuivalentét kombétarg.

Vini re: Pér “materialet fibroze ose té fijezuara” qé pérdoven pér prodhimin e veshjeve antiplumb, shih 1C010.
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Shenim 1: 14005 nuk kontrollon veshjet antiplumb kur ato shogérojné pérdoruesin e tyrve pér veté mbrojtjen
personale té pérdoruesit.

Shenim 2: 14005 nuk kontrollon jeleket antiplumb gé jané projektuar pér t& siguruar mbrojtie frontale vetém nga
fragmentet dhe shpérthimet e mjeteve shpérthyese joushtarake.

Shenim 3: 14005 nuk kontrollon veshjet antiplumb qé jané projektuar pér té ofruar mbrojtje nga traumat nga
goditia me thike, kame, gjilpéré ose mjet me majé té topitur.

1A006 Pajisjet e projektuara apo modifikuara posagérisht pér shkatérrimin e mjeteve t& improvizuara shpérthyese, si
edhe komponentét e aksesorét e projektuar posagérisht pér to, si¢ vijon:

VINI RE: SHIH GJITHASHTU KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE.

a. Mjetet qé operohen né largési;

b. ‘Disruptorét” (ndérprerésit)

Shénim teknik:

Disruptoré’ jané pajisjet e projektuara posagérisht me qéllimin e parandalimit té veprimit t¢ wjé pajisje
shpérthyese duke leshuar njé predhé té léngshme, té ngurté apo té thyeshme.

Shenim: 14006 nuk kontrollon pajisjet kur ato shogéraojné operatorin e tyre.

1A007 Pajisje dhe aparate té projektuara posagérisht pér t& inicivar ngarkesat dhe mjetet shpérthyese qé pérmbajné
materiale energjetike, pérmes mjeteve elektrike, si¢ vijon:

VINI RE: SHIH GJITHASHTU KONTROLLET E MALLRAVE USHTARAKE, 34229 DHE 34232,

a. Komplete ndezése t& detonatoréve shpérthyes té projektuar pér t& dirigjuar detonatorét shpérthyes té
pércaktuar né 1A007.b.;

b. Detonatoré shpérthyes té dirigjuar né ményré elektrike si vijon:
1. Ura shpérthyese (EB);
2. Telure shpérthyese (EBE);
3. Pérplasés;

4. Ndezés shpérthyes me petéz (EFT).

Shénime teknike:
1. Fjala iniciues ose ndezés pérdoret nganjéheré né vend 1 fjalés detonator.

2. Peér gellime té pikes 14007.b., detonatorét né fjalé pérdorin qé té gjithé njé pércues té vogeél elektrik (ure, ure
tel, ose flet¢ metalike) qé avullon me shpérthim kur njé pulsim elektrik i shpejté kalon népér té. Tek llgjet e
detonatoréve pa goditje, pérguesi qé shpérthen nis njé detonim kimik né materialin kontaktues tejet eksploziv
t¢ tille si PETN (tetranitrat pentaeritritoli). Tek detonatorét me goditie, avullimi shpérthyes i pérguesit
elektrik shtyn njé fleté apo godités pértej hapésirés s¢ lene dhe pérplasja e goditésit mbi eksploziv nis njé
detonim kimik. Né disa raste, goditési shtyhet nga forca magnetike. Termi detonator fleté shpérthyes mund t’i
referohet ose njé EB ose njé detonatori té tipit me godités.

1A008 Ngarkesat shpérthyese, mjetet dhe komponentét, sic vijon:
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a. ‘Ngarkesat e formésuara’ q& kané té gjitha karakteristikat e méposhtme:
1. Sasi shpérthyese neto (NEQ) mé t& madhe se 90 gram; dhe
2. Diametér té shtresés sé jashtme té barabarté me ose mé té madh se 75 mm;

b. Ngarkesa prerése me formé lineare qé kang té& gjitha karakteristikat e méposhtme, si dhe komponentét e
projektuar pér to:

1. Ngarkesé shpérthyese mé t& madhe se 40 g/m; dhe
2. Gjerésiprej 10 mm ose mé shumé;
c. Tel detonues me ngarkesé shpérthyese bazé prej mé shumé se 64 g/m;

d. Prerésit, pérveg atyre té pércaktuar né 1A008.b., si edhe mjetet ndarése, qé kané njé sasi shpérthyese neto
(NEQ) mé té madhe se 3.5kg.

Shénim teknik:
‘Ngarkesa té formésuara’ jané ngarkesa shpérthyese qé u éshté formé e caktuar pér t'i gendérzuar pasojat e

shpérthimit.

1A102 Komponentét e ringopur té pirolizuar karbon-karbon té& projektuar pér mjetet pér léshim né hapésiré t&
pércaktuara né 9A004 ose raketat sondé té pércaktuara né 9A104.

1A202 Strukturat kompozite, pérveg atyre té pércaktuara né 1A002, né formén e tubave dhe q& kané té dyja
karakteristikat e méposhtme:

VINI RE: SHIH GJITHASHTU 94010 DHE 94110.
a. Diametér té brendshém prej 75 mm deri 400 mm; dhe
b. Jané prej ndonjé “materiali fibroz ose t& fijezuar” i pércaktuar né 1C010.a ose b ose 1C210.a ose materiale

karboni t& pércaktuara ng 1C210.¢

1A225 Katalizatorét e platinizuar t& projektuar ose pérgatitur posagérisht pér té nxitur reaksionin e kémbimit té izotopeve
t& hidrogjenit mes hidrogjenit dhe ujit pér ta nxjerré tritiumin nga uji 1 réndé apo pér prodhimin e ujit t& réndé.

1A226 Tamponét e vecanté qé mund t& pérdoren pér ndarjen e ujit t& réndé nga uji 1 zakonshém, qé 1 kané t& dyja
karakteristikat e méposhtme:

a. Pérbéhen prej njé rrjete fosfor-bronz té trajtuar kimikisht pér t& pérmirésuar pérthithjen e lagéshtisé; dhe

b. Jané projektuar pér tu pérdorur né kullat mé vakum pér distilim.

1A227 Dritaret me dendési t& larté (xham plumbi ose tjetér) pér mbrojtje nga rrezatimi qé i kané té gjitha karakteristikat e
méposhtme:

a. ‘Zoné té ftohts’ mé t& madhe se 0.09 m%

b. Dendési mé t& madhe se 3 g/em’; dhe
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c. Gjerésiprej t& paktén 100 mm.

Shénim teknik:
Ne 14227, termi “zoné e flohte” do té thoté zona e dritares pérmes sé cilés mund t¢ shikohet, dhe qé i éshté
ekspozuar nivelit mé t& ulét ¢ rrezatimit né aplikimin e dizajnit.

Pajisjet pér testim, kontroll dhe prodhim

Pajisjet pér prodhimin ose inspektimin e strukturave ose laminateve “kompozite: t& pércaktuara né 1A002 ose
“materialeve fibroze ose t& fijezuara” t& pércaktuara né 1C010, si dhe komponentét e aksesorét e projektuar
posagérisht pér to, si¢ vijon:

VINI RE: SHIH GJITHASHTU 1B101 DHE 1B201.

a. Makinerité pér thurjen e laminateve, lévizjet e t& cilave pér pozicionimin, mbéshtjelljen dhe pérdredhjen e
fibrave jané koordinuar dhe programuar né tre ose mé tepér akse ‘té servopozicionimit parésor’, dhe jang
projektuar posagérisht pér prodhimin e strukturave “kompozite” ose laminateve prej “materialeve fibroze ose
té fijezuara”;

b. Makinerité pér shtrimin e shiritave, lévizjet e t& cilave pér pozicionimin dhe vendosjen e shiritit jang
koordinuar dhe programuar né pesé ose mé shumé akse ‘té servopozicionimit parésor’, dhe jané projektuar
posagérisht pér prodhimin e skeleteve “kompozite” té& mjeteve ajrore ose strukturat e “raketave”;

Shenim: Né 1B00Lb, “predhe” do té thoté sistem i ploté raketor dhe sistemet e mjeteve ajrore pa pilot.

Shénim teknik:

Peér geéllime t¢ 1BO0LD., ‘makinerité pér shtvimin e shiritave’ jané t¢ afta qé té béjné shtrirjen e njé a mé
shumé ‘shiritave 1 filamenteve’ me gjerési mé té médha se 25 mm dhe mé té vogel apo té barabarté me 305
mm, si dhe t& ndérprejné dhe rifillojné vija té veganta t¢ ‘shiritave té filamenteve’ gjaté procesit té shtrimit té
shiritave.

¢. Makinerité pér endje shumédrejtiméshe dhe shumédimensionale ose makinerité pér gérshetim, duke pérfshiré
adapterét dhe pajisjet modifikuese, t& projektuara ose modifikuara posagérisht pér endjen, thurjen ose

gérshetimin e fibrave pér strukturat “kompozite”;

Shénim teknik:
Per gellimet e 1BO0I.c., teknika e ndérthurjes pérfshin dhe thurjen.

d. Pajisjet e projektuara posagérisht ose té pérshtatura pér prodhimin e fibrave pérforcuese, sic vijon:
1. Pajisjet pér konvertimin e fibrave polimerike (si¢ jané poliakrolonitrili, méndafshi artificial, katrani ose
polikarbosilani) né fibra karboni ose fibra karbidi t& silikonit, duke pérfshiré pajisjet e veganta pér

tendosjen e fibrave gjaté aplikimit t& nxehtésisé;

2. Pajisjet pér depozitimin e avujve kimik t& elementéve ose komponimeve né substratet e ngrohura té
fijezuara, pér prodhimin e fibrave t& karbid silikonit;

3. Pajisjet pér tjerrjen e lagur t& qeramikés refraktare (si¢ éshté oksidi i aluminit);

4. Pajisjet pér konvertimin e aluminit q& pérmban fibra prekursore alumini népérmjet trajtimit me nxehtési.
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e. Pajisjet pér prodhimin e parafabrikateve t& impregnuara t& pércaktuara né 1C010.e népérmjet metodés sé
shkrirjes me aplikim té nxehtésisé;

f. Pajisjet jodestruktive t& inspektimit t& projektuara posagérisht pér materialet “kompozite”, si¢ vijon:
1. sistemet e tomografisé me rreze réntgen pér inspektimin tredimensional pér defekte;

2. makinerité testuese ultrazanore té kontrolluara numerikisht, 1&vizjet pér pozicionimin e pércjellésve ose
marrésve té té cilave bashkérendohen dhe programohen njékohésisht né katér apo mé shumé akse pér té
ndjekur konturet tredimensionale t& komponentit qé inspektohet.

g “Makinerité pér fiksimin e fijeve me térheqje’, lévizjet pér pozicionimin dhe vendosjen e térheqésve té fijeve
té t& cilave jang t& koordinuara dhe té programuara né dy ose mé tepér akse ‘t8 servopozicionimit parésor’,
dhe jang projektuar posagérisht pér prodhimin e skeleteve “kompozite” t& mjeteve ajrore ose strukturat e
“raketave”;

Shénim teknik:

Peér géllime té 1B001.g., ‘makinerité peér fiksimin e fijeve me térheqje jané té afta qé t& vendosin té apo mé
tepér ‘shirita t¢ filamenteve’ me gjevési mé t& vogel ose t& barvabarté me 25 mm, si dhe té ndérprejné dhe
rifillojné vija té veganta t¢ ‘shiritave té filamenteve’ gjaté procesit té vendogjes sé tyre.

Shénim teknik:

1. Peér géllime t¢ 1B00I, akset e ‘servopoizcionimit parésor’ kontrollojné me divigjim kompjuterik pozicionin
e ‘pjeséve fundore té robotizuara’ (p.sh. kokés) né hapésiré né varési ¢ produktit nén pérpunim, me
orientim dhe drejtim té sakte, ashtu qé t¢ mund t¢ realizohet procesi i déshiruar.

2. Peér qéllime t¢ 1BO0I, ‘shirit i filamenteve’ éshté wnjé copé e vazhdueshme shiriti, rripi ose fibre té
impregnuar me rréshiré, né térési apo pjesérisht.

1B002 Pajisjet pér prodhimin e aliazheve t& metaleve, pluhurit t& aliazheve té metaleve, ose materialeve me aliazhe, t&
projektuara posagérisht pér t& shmangur kontaminimin dhe té prodhuara posagérisht pér tu pérdorur né njé nga
proceset e pércaktuara né 1C002.¢.2.

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 1B102.

1B003 Veglat e punés, ngjyrat, kallépet ose instalimet pér “formésim superplastik” ose “lidhje me difuzion” t& titani,
aluminit ose t& aliazheve t& tyre, t& projektuara posagérisht pér prodhimin e cilésdo nga sa vijon:

a. Skeletet e mjeteve ajrore ose strukturave aerohapésinore;
b. Motorét e “fluturakeve” ose t& mjeteve hapésinore; ose

c. Komponentét e projektuar posagérisht pér strukturat e pércaktuara né pikén 1B003.a. ose pér motorét e
pércaktuar né pikén 1B003.b.

1B101 Pajisjet, pérveg atyre té pércaktuara né 1B001, pér “prodhimin” e kompozitave strukturore, si dhe komponentét e
aksesorét e projektuar posagérisht pér to, si¢ vijon:

VINIRE: SHIH GJITHASHTU 1B201.
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