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PËR PËRCAKTIMIN E NGJYRËS, SHENJAVE DHE PËRDORIMIN E MJETEVE TË POLICISË SË SHTETIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit nr. 100, të ligjit nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Policia e Shtetit në ushtrimin e funksioneve të saj përdor mjete lëvizëse të uniformuara dhe të pauniformuara, të ndara në:
a) mjete rrugore;
b) mjete lundruese.
2. Mjetet e uniformuara rrugore dhe lundruese, në përdorim të strukturave dhe të punonjësve të Policisë së Shtetit, kanë:
a) ngjyrë, disenjo dhe numër telefoni, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
b) pajisje sinjalizuese pamore dhe zanore me specifikimet teknike, sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
3. Lloji i mjeteve të uniformuara sipas strukturave të Policisë së Shtetit, është sipas lidhjes nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
4. Ngjyra, logoja dhe targat, në mjetet e uniformuara të Policisë së Shtetit, janë unike dhe me të drejtë përdorimi vetëm nga Policia e Shtetit.
5. Targa e mjeteve rrugore të Policisë së Shtetit është sipas legjislacionit në fuqi.
6. Mjetet e pauniformuara kanë logo dhe pajisje sinjalizuese portative.
7. Të gjitha mjetet e Policisë së Shtetit janë të kompletuara me pajisje speciale për sigurimin e jetës dhe realizimin e detyrës.
8. Mjetet e Policisë së Shtetit përdoren vetëm për nevoja pune dhe në funksion të përmbushjes së detyrës.
9. Drejtori i Policisë së Shtetit, miraton me urdhër të tij:
a) strukturat e Policisë së Shtetit, të ndryshme nga ato të përcaktuara në lidhjen nr.3, bashkëlidhur këtij vendimi, që përdorin mjete të uniformuara dhe të pauniformuara, në funksion të zbatimit të detyrës;
b mjetet e Policisë së Shtetit, sipas shërbimeve policore, të cilave do t’u lejohet përdorimi i logos dhe i shenjave të veçanta;
c) llojet, sasinë dhe afatin e përdorimit të pajisjeve që kanë mjetet e Policisë së Shtetit, sipas funksionit që do të përdorin;
ç) 	rregulloren e përdorimit të mjeteve dhe pajisjeve speciale për struktura të veçanta të Policisë së Shtetit.
10. Vendimi nr. 538, datë 1.5.2008, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e pajisjeve të veçanta, të ngjyrave dhe shenjave për mjetet e Policisë së Shtetit”, i  ndryshuar, shfuqizohet.
11. Ngarkohet Ministria e Punëve të Brendshme për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Niko Peleshi
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Lidhja nr.1


NGJYRA DHE DISENJO E MJETEVE TË UNIFORMUARA 
TË POLICISË SË SHTETIT

· 
·  Mjetet e Policisë Rrugore:
1.  Autoveturë  tërheqja 2x4 (faqe  nr. 1, e katalogut)
·  Ngjyra e automjetit e bardhë.
·  Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm 
· në pjesën e sipërme të dy parafangove. 
·  Stema e Policisë së Shtetit (3 copë) me material adeziv fosforishent në të dyja portat e para dhe në qendër të kapakut të motorit.
·  Shirit blu që fillon nga pjesa e përparme mbi parakolp dhe përfundon në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit duke u ndërprerë në portën e parë nga stema “POLICIA E SHTETIT”. 
·  Në pjesën e dytë të shiritit blu pas stemës “POLICIA E SHTETIT”  mbishkrimi “POLICIA RRUGORE” me ngjyrë të bardhë.
·  Numri i mjetit policor i dukshëm në pjesën e sipërme me ngjyrë blu dhe në shirit mbi gomën e parë me ngjyrë të bardhë.
·  Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
·  Në xhamin e pasëm tabelë elektronike portative me komandat “NDAL POLICIA” dhe “MË NDIQ”. 
Në pjesën e pasme poshtë targës mbishkrimi “POLICIA” blu fosforishente.
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Lidhja nr. 3

LLOJET E MJETEVE TË UNIFORMUARA SIPAS STRUKTURAVE[image: ]
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2. Motogikleta pér Policiné Rrugore (Faqe nr.2, e katalogut)

e Ngjyra e motogikletés ¢ bardhé.

e Flamuri kombé&tar me pérmasa 14x7 em né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

e Stema e Policisé s& Shtetit me material adeziv fosforishent né xhamin paraprités.

o Shirit blu gé& fillon n& serberator (Depozita ¢ karburantit) dhe pérfundon né fund t& gantave anésore duke u ndérpreré né pjesén e
ndenjéses s& drejtuesit.

e N& pjesén e dyté t& shiritit blu mbi gantat anésore mbishkrimi “POLICIA RRUGORE” me ngjyré blu e t& bardhg.

o Numri telefonit t& policisé né dy pjesét anésore t& gantave.
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o Mjetet e skuadrés “Shqiponja”

1. Autoveturé pér patrullim térheqja 2x4 (Faqe nr.3, e katalogut)

Ngjyra ¢ automjetit ¢ bardhé.

Flamuri kombétar me pérmasa 14x7 cm né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

Stema e skuadrés “Shqiponjat” (3 cop&) me material adesiv fosforishent né t& dy portat ¢ para dhe né qendér t& kapakut t& motorit.
Shirita blu dhe portokalli gé& fillojne nga pjesa ¢ pérparme mbi parakolp dhe pérfundojne né pjesén e pasme né kufi me portén e bagazhit.
N& t& dy anét pas stemés “Shqiponjat” me ngjyré blu mbishkrimi “POLICIA”

Numri telefonit t& policisé né dy pjesét anésore t& prapakolpit.

N& pjesén e pasme poshté targés stema e skuadrés “Shqiponjat” dhe mbishkrimi “POLICIA” blu fosforeshente.
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2. Motogikleta pér skudarén "SHOIPONJAT” (Faqe nr.4, e katalogut)

e Ngjyra e motogikletés e bardhé.

e Flamuri kombé&tar me pérmasa 14x7 ecm né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

e Stema e skuadrés “Shqiponjat” me material adesiv fosforishent né xhamin paraprités.

o  Shirit blu gé fillon né& serberator (Depozita ¢ karburantit) dhe pérfundon né fund t& gantave anésore duke u ndérpreré né pjesén e
ndenjéses s& drejtuesit.

o N& pjesén e dyté t& shiritit blu mbi gantat an&sore mbishkrimi “POLICIA” me ngjyré t& bardhé.

e Numri telefonit t& policisé né dy pjesét anésore t& gantave.
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3. Minibus pér patrullim. (Fage nr.5, e katalogut)

Ngjyra e automjetit ¢ bardhé

Flamuri kombétar me pérmasa 14x7 cm né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

Stema e skuadrés “Shqiponjat” (3 cop&) me material adesiv fosforishent né t& dy portat ¢ para dhe né gender t& kapakut t& motorit.
Shirita blu dhe portokalli né pjesén fundore t& kabinds dhe ¢ mesit t& kabin&s q& fillojné nga feneri i paré dhe pérfundojné né pjesén e
pasme né kufi me portén e bagazhit.

Mbi pjesén e bardhé anésore pas stemés “Shqiponjat” me ngjyré blu mbishkrimi “POLICIA”.

Numri i telefonit t& policisé n& dy pjesét andsore t& prapakolpit.

N& pjesén e pasme sipér targés stema e skuadrés “Shqiponjat” dhe mbishkrimi “POLICIA” me ngjyré blu fosforishente.
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Mjetet e Shérbimeve té Rendit:

1. Autoveturé pér patrullim térheqja 2x4 (Faqe nr.6, e katalogut)

Ngjyra e automjetit ¢ bardhé.

Flamuri kombétar me pérmasa 14x7 cm né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

Stema e Policisé sé& Shtetit (3 cop&) me material adesiv fosforishent né t8 dy portat e para dhe né gendér t8 kapakut t& motorit.

Shirit blu g& fillon nga pjesa e pérparme mbi parakolp dhe pérfundon né pjesén e pasme né kufi me portén e bagazhit duke u ndérpreré né
portén e paré nga stema e “POLICIA E SHTETIT™.

N& pjesén e dyté t& shiritit blu pas stemés “POLICIA E SHTETIT” mbishkrimi “POLICIA” me ngjyré t& bardh&.

Numri telefonit t& policisé né dy pjesét anésore t& prapakolpit.

N& pjesén e pasme poshté targés mbishkrimi “POLICIA” blu fosforeshente.
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2. Motocgikleta (Fage nr.7, e katalogut)

e Ngjyra e motogikletés ¢ bardhé.

o Flamuri kombé&tar me pérmasa 14x7 ecm né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

e Stema “POLICIA E SHTETIT” me material adesiv fosforishent né xhamin paraprités.

e  Shirit blu gé fillon né& serberator (Depozita ¢ karburantit) dhe pérfundon né fund t& gantave anésore duke u ndérpreré né pjesén e
ndenjeses sé& drejtuesit.

e N& pjesén e dyte t& shiritit blu mbi gantat an&sore mbishkrimi “POLICIA” me ngjyré t& bardhé.

o Numri telefonit t& policisé né dy pjesét anésore t& gantave.
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3. Minibus pér patrullim. (Fage nr.8, e katalogut)

e Ngjyra ¢ automjetit ¢ bardhg.

o Flamuri kombétar me pérmasa 14x7 cm né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

e Stema “POLICIA E SHTETIT” (2 cop&) me material adesiv fosforishent né t& dy portat e para.

e Stema ¢ “Policisé s& Rendit” né gendér t& kapakut t& motorit dhe né pjesén e pasme para mbishkrimit “POLICIA”.

o Shirita blu né& pjesét anésore qé fillojné nga kufiri i portés s& paré dhe pérfundojné né pjesén e pasme né kufi me portén e bagazhit.
o N& pjesét anésore me ngjyré blu mbishkrimi “POLICIA”.

o Numri i telefonit t& policisé né dy pjesét anésore t8 prapakolpit.

e N& pjesén e pasme sipér targés mbishkrimi “POLICIA” me ngjyré blu fosforishente.
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. Autoveturé me kalueshméri té larté. (Faqe nr.9, e katalogut)

Ngjyra e automjetit ¢ bardhé.

Flamuri kombétar me pérmasa 14x7 cm né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

Stema “POLICIA E SHTETIT” (2 copé) me material adesiv fosforishent né t& dy portat e para.

Stema “POLICIA E RENDIT” né gendér t& kapakut t& motorit dhe né pjesén e pasme t& automjetit.

N& pjesén e dyté pas stemés “POLICIA E SHTETIT” mbishkrimi “POLICIA” me ngjyré blu fosforishente mbi sfond t& bardhé.
Numri i telefonit t& policisé né dy pjesét anésore t& prapakolpit.

N& pjesén e pasme mbishkrimi “POLICIA” blu fosforishente .

20




image18.jpeg
DIZENJIMI | MJETEVE
TE POLICISE SE SHTETIT

Té gjitha matjet joné né milimetro

FUORISTRADE PER POLICINE E RENDIT FAQE NR.9

21




image19.jpeg
o Mjetet e Policis¢ Kufitare dhe Migracionit:

. Autoveturé me kalueshméri té larté (Fuoristrada). (Faqe nr.10, e katalogut)

Ngjyra e automjetit ¢ bardhé.

Flamuri kombétar me pérmasa 14x7 ecm né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

Stema “POLICIA E SHTETIT” (2 cop&) me material adesiv fosforishent né té dy portat e para.

Stema “POLICIA KUFITARE” né gendér t& kapakut t& motorit dhe né pjesén e pasme t& automjetit.

Shirit blu gé fillon nga pjesa e pérparme mbi parakolp dhe pérfundon né pjesén e pasme né kufi me portén e bagazhit duke u ndérpreré né
portén e paré nga stema ¢ “POLICIA E SHTETIT™.

N& pjesén e dyte t& shiritit blu pas stemés “POLICIA E SHTETIT” mbishkrimi “POLICIA” me ngjyré blu fosforishente mbi sfond t&
bardhs.

Numri i telefonit t& policisé n& dy pjesét anésore fundore mbi shiritin blu.
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2. Minibus pér patrullim né brezin kufitar. (Faqe nr.11, e katalogut)

e Ngjyra ¢ automjetit ¢ bardhg.

o Flamuri kombétar me pérmasa 14x7 cm né pjesén e sipérme t& dy parafangove.

e Stema “POLICIA E SHTETIT” (2 copé&) me material adesiv fosforishent né t& dy portat e para.

e Stema “POLICIA KUFITARE” n& gendér t& kapakut t& motorit dhe né pjesén e pasme t& automjetit..

o Shirita blu & fillojné nga feneri i paré dhe pérfundojné né pjesén e pasme né kufi me portén e bagazhit.
o N& mes t& shiritave blu mbishkrimi “POLICIA” ngjyré blu me material fosforishent.

o Numri i telefonit t& policisé me ngjyre blu, né dy pjesét andsore pas mbishkrimit “POLICIA”, dhe né pjesén e pasme.

o N& pjesén e pasme sipér targés mbishkrimi “POLICIA” me ngjyré blu fosforishente.
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Mjete lundruese pér patrullim né det dhe ligen.

Ngjyra e mjetit ¢ bardhé.

Stema e flamurit kombétar me pérmasa 14x7 cm né pjesén e sipérme t& bashit para.

Flamuri kombétar me pérmasa 140x70 cm né pjesén e sipérme né vendin mé t& dukshém.

N& mes t& pamjes anésore né t& dy krahét stema “POLICIA E SHTETIT” (2 cop&) me material adesiv fosforishent.

N& pjesén e paré anésore né t& dy anét para ose pas stemés “POLICIA E SHTETIT” dy shirita t& pjerét me ngjyré t& kuge dhe blu.
N& t& dy anét mbishkrimi “POLICIA KUFITARE” me ngjyré blu fosforishent.

N& pjesén fundore t& bashit sipér né t& dy anét, numri telefonit t& policisé me ngjyré blu.
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Lidhjanr.2
SINJALISTIKA PAMORE E MIETEVE RRUGORE T# POLICISE S§ SHTETIT

¢ Automjetet e Policisé Rrugore.

1 Feneliné profesionale pér autoveturat me ndricim LED anash (ngjyré BLU), me
sinjalizues zanor sipas kétyre parametrave tekniké:

- Té jené t& homologuara dhe té plotésojné té gjitha parametrat tekniké té kérkuara nga
normativat ¢ BE-s¢ dhe ato té Policisé s¢ Shtetit shqiptar, st vijon:

- Té dy pjesét anésore té jens njéra ngjyré blu, ndérsa pjesa e mesit t& jeté me sinjalizues
zanoré pas dhe me tabelé njoftimi/lajmérimi LED né pjesén ballore.

- Ndrigimi : LED me 130 + 10 pulsime né minuté, me 4 module me nga 18 llampa .

- Sirena/altoparlant jo mé pak se dy copé (pjesé pérbérése e fenelinés) pér emergjencé dhe
lajmérim/foni zéri.

- Njési komand qendrore pér ndrigimin dhe fonin pér Policing e Shtetit.

- Pasqyré alumini e anodizuar.

- Mundési sinkronizimi t¢ 2 grupeve ndriguese.

- Téketé tregues sigurie IP jo mé té vogél se S0.

- Téketérezistencé pune né temperaturé -30 deri né +50 gradé Celcius.

- Téketérezistencé ndaj kushteve klimaterike, veganérisht jit/shiut.

- Sistemi i ushqimit: 12V —DC.

- Forma dhe dimensionet e pajisjes kérkohet t& jené jo mé t& médha se ato té treguara né
figurén e méposhtme:
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2. Pujisjet e sistemit sinjalizues pér MOTOCIKLETA me LED), vezullues si dhe llamba ¢

pasme teleskopike me kéto specifikime teknike:

A

Karakteristikat teknike t¢ sinjalistikés FLILD 180

Vi2 | P55 C4)65  [One
Flash/min A

ECER 6 pending 13010 LED V12

ECER65 pending 13010 LED 1.5 A max

EMC 2006/ 28/ CE pending v

B
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Pajisie ballore me formé té mumbullakosur me 9 LED dhe optike dytésore pér shpémdarjen ¢

drits né 180" ¢ tllé g pajiiet ¢ montuara né motor t rezultoné i pashme nga kénds %
ndryshme

Qark el ktronik 1 integruar né pjesén ¢ prapme té pajisjes

Pérmasat ¢ pajisjeve sinjalizuese me LED

i
o
@
!
[ 130 =
!
I
<
i

Karakteristika teknike, forma che pémasat ¢ llambes teleskopike
Pérmasat ¢ llambés teleskopike me dy hapje
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410

1035

625

-

i
e

¥ 1

=
2 hapje (h 1035 mm); kg 1.64

Karakteristikat teknike té llambés sé pasme teleskopike(stroboskopike).

Vi12+24 | [ 1P 66 0C-30450 [Onw

r.p.m. A
ECER65TBL Es 007070 |130+10 | 13010 LED VI2:

09 A
ECER65TA1 E5 007070 |130+10 | 130410 LED Vi
45 A

EMC 2006/28/CE_e3 031184 12V BV

Flash/min A
ECE R65 TB1 Eo 00 1320 130410 8X LED Vi2:
ECE R65 TA1 Fs 007105 130410 8X LED 17 A
ECE R65 TR1 Ez 00 7105 130410 8X LED V; A
EMC 2006/28/CE_ 303 1201 BV

Llambé teleskopike, manuale me dalje drite e pérbére nga 8 LED, me kupole me material
polikarbonatg.

Dalja e drités me LED &shté e disponueshme me efekt rrotullues (Crystal LED SPT Moto) ose
me efekt flash (Crystal 8X LED SPT Moto.

o Pér automjetet e Policisé sé Rendit.
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1. Feneliné pamore profesionale pér autoveturat e Policis€ sé& Shtetit me ndrigim
rrotullues anash ngjyré blu dhe mbishkrimin né mes “POLICIA”.

Kéto pajisje jané t& homologuara dhe duhet t& plotésojné té& gjitha parametrat tekniké té kérkuara
nga normativat e BE-sé& dhe ato t& Policisé sé& Shtetit Shqiptar, si vijon;

- Téketé grup optik R LED (efekt rrotullues)

- Té keté 8 LED té& ushqyera nga 2 ushqyes switching, t& cilét t& jené t& montuar mbi njé
qark t& stampuar me bazé alumini, i fiksuar né nje suport t& gjaté tip lavaman alumini né
formé qarkore.

- Té keté lente reflektuese (PMMA) pér pérhapjen dhe amplifikimin e drit&s né 360 gradé.

- Té dy pjesét anésore t& jené ngjyré blu ndérsa pjesa e mesit t& jeté e bardhé me ndrigim
nga brenda, i cili t& jeté i komandueshém sipas rastit me mbishkrimin “POLICIA™.

- Transmision i pérbéré prej ¢ift koronash t& dhémbézuara.

- Motoreduktor me filtér t& brendshém kundér zhurmave.

- Llambat e ndricimit t& grupit t& rrotullimit t& jené tipi H1.

- Rrotullim me bronxiné té& sinterizuar.

- Pasqyré alumini e anodizuar.

- Mundési sinkronizimi t& 2 grupeve rrotulluese.

- Forma, mbishkrimi dhe dimensionet e pajisjes jané sipas figurés sé méposhtme:

POLICIIA

1075

155

2. Feneliné pamore pér autoveturat e skuadrés “SHQIPONJAT”;

- Baza té jeté prej polikarbonati t& pathyeshém.

- Té keté qark elektronik me besueshmeri té& larté.

- Tub shkarkimi pér xeno 147.

- Kupolé e brendshme té jeté prej lente Fresnel — PC.
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Kupol ¢ jashtme t& jeté ngjyre blu, vet pastruese — PC.
Bivoltazh 12-24V.

1F-2F-3F e seleksionueshme.

E sinkronizueshme deri né 8 drita.

E pérbéré nga kontroll el ektronik automatik me shkarkim té shpejt kondesatori (né 37-5)

dhe me LED kontroll ushgimi.
Pesha t¢ jeté jo mé shumé se 0.85 kg.
Dimensionet t& jeng sipas figurés s¢ méposhtme (né mm).
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. Feneliné pamore pér minibusét e Policisé sé Rendit
Tensioni i punés 12-24 V, me mrymé té vazhduar.
Shkalla ¢ mbrojties 1P 55.

Temperaturat min-max t& funksionimit °C -30 +50.
Pesha jo mé e madhe se 1.0 kg,
Rrotullime né minuté jo mé pak se 130£10.

Materiali i kupolés Termoplatik Transparent dhe Polikarbonat.
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Baza e sipérme prej najloni ¢ pécforcuar me fibér shami e PVC

Baza e poshime prej najloni 1 pérforcuar me fiber shari.

Pk el ktronike me bemeshmeri té larté.

Tubo shiarkimi prej ksenoni 10 J.

Piesa e brendshme e kupoles lente tip Fresnd me material Termoplastik Transparent.
Knpolé ejashime e padepériueshme materil polikarbonat ~ monfimi

ne forme bajonet

Té keté ki gimné forme flach dopio né ngiyre blu.

Dimensionel t¢ treguara o figurén e méposhime.

IS]
¥

Feneling pamore emergience pér Policiné né formé piké ofi me ndsicim FLASH

Bazatéele magnetike me qéndrueshme 1 larte

Reistenca pér shpejtési mbi 200 kb

Bazatéeté prej gomé me ansore kundra gérvishijeve.

Kupola 8 et prej polikarbonat 1 pathyeshem e fiksuar me vida

Té ket bazé magaetike me 2 magnete % sheshia prej neodimiui 12 veshuara nga e
guarmicion gome.

Forma et acrodinamike sipas Sgurés méposhie) dhe ¢ parréshgitshme
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- Qark elekironik i kolauduar individualisht

- Tub sharkimi e zeno &1

- Kupole e brendshme prej lente Fresnel ~ PMMA

- Kupole ¢ jashtme e pathyeshme PC — montimi me vida

- Versioni flash vift n forme bajonete

- Kavo 4.5m me spiné qg vendoset t& ndezesi i cigareve ose spiné jack mono 6.35mm
- Peshajome shume se 1.03 kg

- Dimensionet t¢ jene sipas figurés sé meposhime (ne mm)
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o

—— 19—

SINJALISTIKA ZANORE E MIETEVE TE POLICISE SE SHTETIT

- Sistem elekiropneumatik dyzéresh i perbers nga kompresori lubrifikues dhe nje ift
tytash
- Frekuenca e zérit
Toni iulét =466Hz
Toni ilarte = 622 Hz
- Renditja e zeritté jeté e barabarté: 50% toni larté dhe 50% toni ulét.
- Numt i cikleve né minuté t& jeté 60 ciklefminute
- Tytate kromuara dhe té mbeérthyera me bokolla me vidhosje, pér vendosie té brendshme
dhe t& jashtme ne miet
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- Mbrojtes i gmontueshém kundra mizave dhe insekteve.

- Kompresor lubrifikues i jashtém i vidhosur/i ndérrueshém.

- Konsum korrenti maksimumi 20A.

- Pesha maksimale ¢ kompresorit 1300g.

- Tensioni CC 12V.

- Punimi i vazhdueshém (pa ndérprerje) né temperatura 20°C minimumi 20 minuta pa
ftohje t8 detyrueshme

KONFORMITETI,

- T& jené t& homologuara me sitemin R10.

- T& jené t& prodhuara nga kompani prodhuese t& certifikuara sipas sistemit AUTOMOTIV
ISO/TS 16949.

1. Kompresor pér z& t& fuqishém dhe té drejtuar me kéto parametra teknik;

Voltazhi nominal 12->24V
Voltazhi perdorimit 11.5-13.8 -> 23-27.6 V
Konsumi 17 ->8 A

Presioni prodhuar > 1 bar

Cikél né minuté 60

Temperaturé e pérdorimit -30 -> +60 grade C
Temperaturé e géndrimit -30 -> +80 grade C
Rezistenza ndaj korrozionit > 96 ore

Lagéshtiré gjaté pérdorimit 30->80%

Punimi me lubrifikim > 30 min

Punimi pa lubrifikim 10 min

Izolimi elektrik 1000 V

Vibrimi lg

Pesha 1200 + 247 g

36




image34.jpeg
L1 [

75

158

2. Tyta pér vendosje té brendshme né mjet me kéto parametra teknik:

148

£ o

45

Niveli zérit

117 (2m) dB(A)

Frekuenca e ulét

466 Hz

Frekuenca e larté 622 Hz
Presioni prodhuar 0.4 -> 2 bar
Cikél né minuté 60

Temperaturé e pérdorimit

-30 -> +80 grade C

Temperaturé e géndrimit

-30->+80 grade C

Rezistenza ndaj korrozionit

> 96 ore

Lageshtiré gjaté pérdorimit 30->80%
Rezistenca 100 cikle
Punimi vazhdueshém 60 min
Vibrimi lg

Pesha 790 gr

37




image35.jpeg
L8 2

286

) 1
- DT 5
[ |
o
o~
6 . 5
L N ——-
U o o :
e 5

Lidhja nr.3

LLOJET E MJETEVE TE UNIFORMUARA SIPAS STRUKTURAVE
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Policia Rrugore:

o Autoveturé térheqja 2x4 me min. 4+1 vende dhe min. 4 porta.

o Motogikleta me 1+1 vende dhe min. 500 cc

o Mjete speciale pér shérbimet e qarkullimit. (Mjet me pajisje speciale pér raste
aksidentesh)

Skuadra “Shqgiponjat”:

o Autoveturé pér patrullim térheqja 2x4 me min. 4+1 vende dhe min. 4 porta.

o Minibus (Autoveturé me 8+1 vende) térheqja 2x4 dhe min. 4 porta.

o Motogikleta me 1+1 vende dhe min. 350 cc.

Shérbimet e Rendit:

o Autoveturé pér patrullim térheqja 2x4 me min. 4+1 vende dhe min. 4 porta.

o Autoveturé me kalueshméri té larté térheqja 4x4 me min 4+1 vende dhe min. 4 porta.

o Minibus (Autoveturé me 8 +1 vende) térheqja 2x4 dhe min. 4 porta.

o Motogikleta me 1+1 vende dhe min. 250 cc.

Shérbimet e Forcés 1.évizése Operacionale:

o Autoveturé me kalueshméri té larté térheqja 4x4 me min 4+1 vende dhe min. 4 porta.

o Minibus (Autoveturd me 8+1 vende) me kalueshméri t& lartg, térheqja 4x4 dhe min. 4
porta.

o Autobus me min 19+1 vende.

o Mjete speciale:

o Autoveturé me kalueshméri té larté, me nivel té mesém blindimi, me térheqje 4x4 dhe me
min. 4+1 vende.

o Minibus me kalueshméri té larté, me térheqje 4x4 dhe me min. 8+1 vende.

Shérbimet e Kufirit dhe Migracionit:

o Autoveturé me kalueshméri té larté térheqja 4x4 me min 4+1 vende dhe min. 4 porta.
Minibus (Autoveturé me 8+1 vende) me kalueshméri t& larté, térheqja 4x4 dhe min. 4
porta.

Mjete lundruese:

Gomone me min. dy motoré portative me min. 250 Hp secili.

Motoskaf pér patrullim n& det me min. dy motoré me fuqi min 300 Hp secili.
Motoskaf pér patrullim né ligen me min. dy motoré me fuqi min 250 Hp secili.
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