
VENDIM
Nr. 319, datë 12.4.2017

PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË PROJEKTIMIT TË SHKOLLAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 18, të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e standardeve të projektimit të shkollave, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
[bookmark: _GoBack]2. Këto standarde janë të detyrueshme në projektimin e shkollave publike apo private, që do të ndërtohen pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
3. Ngarkohen institucionet shtetërore dhe subjektet private të përfshira në procesin e projektimit, miratimit të lejeve të ndërtimit dhe inspektimit të shkollave për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Niko Peleshi













































STANDARDET E PROJEKTIMIT TË SHKOLLAVE

1  HYRJE
1.1   Objektivat

Ky Standard  ka per qellim  qe te sherbeje  si reference  per te  gjithe  ata qe jane te  perfshire  ne procesin  e planifikimit, programimit, projektimit/dizajnit dhe ndertimit  te ndertesave/hapesirave te reja te shkollave apo ne rehabilitimin e ndertesave ekzistuese. Keto standarde jane parashikuar si per shkollat e sektorit  publik,  ashtu edhe per shkollat e sektorit  privat.
Dokumenti ka per qellim qe te sherbeje  si reference  per projektuesit e shkollave dhe ndertesave te sherbimit edukativ  dhe social  me interes te gjere publik.  Dokumenti percakton dhe pershkruan hapesirat  e  nevojshme sipas  llojit, madhesise dhe  specifikimeve ne  perputhje   me  standardet europiane  per shkollat ne zonat urbane dhe ato rurale te Shqiperise.
Keto standarde bejne te mundur qe te krijohet nje kuptimjo vetem rreth hapesirave te nevojshme
fizike  te  shkolles, por  edhe  rreth  faktoreve qe  ndikojne  ne  projektimin e tyre dhe  cilesine  e mjedisit  qe duhet te arrihet brenda dhe rreth ndertesave.
Standardet perfshijne te  dhenat  rreth  te  gjitha  llojeve  te  hapesirave te  shkolles : hapesirave edukative  mesimore,   hapesirave  administrative dhe  hapesirave te  jashtme   per  aktivitete, si: hapesirat  per loje dhe parkim.  Keto standarde mund  te perdoren  per qellime  te ndryshme, duke perfshire:

•	Projektimin e shkollave te reja;
•	Projektimin e shkollave ne objekte me perdorim  miks;
•	Projektimin e zgjerimeve te shkollave  ekzistuese;
•	Vleresimin  dhe permiresimin e hapesirave te shkollave ekzistuese;
•	Studimin  e orendive dhe pajisjeve te shkollave, si dhe fumizimin me to;
•	Bazen referuese per studime  rreth shfrytezimit dhe efikasitetit te ndertesave.

Perve<; kesaj, ne keto standarde perfshihen percaktime per nivelet me te larta dhe me te uleta dhe rreth projektimit te hapesirave edukuese dhe atyre  pritese  te ndertesave  edukative  sociale,  duke marre parasysh nevojen  per pershtatshmeri dhe fleksibilitet ne te ardhmen, si dhe efikasitetin ne kosto.  Ne kete  menyre,  standardet e paraqitura synojne  qe te  japin  nje  kontribut  thelbesor per projektimin mete   mire te ndertesave te shkollave .


1.2   Si te shfrytezohen keto standarde

Standardet  e  paraqitura  te  konsiderohen  te  detyrueshme  per   shkollat   e   reja   ose   gJate rikonstruksionit te tyre. Keto  standarde  nuk aplikohen  ne shkollat ekzistuese perve9se  ne rastin kur ato hyjne ne procesin e rikonstruksionit.

Gjithashtu, skicat dhe vizatimet  e hapesirave tipike edukative te perfshira  ne keto standarde nuk kane per qellim qe te kufizojne projektuesit nga ofrimi i altemativave dhe zgjidhjeve te tjera per forma (dimensione dhe siperfaqe) dhe rregullime te ketyre hapesirave ne kuader te kerkesave te njejta, te cilat tejkalojne normat minimale te evidentuara ne kete material.


1.3   Permbledhja e temave


Permbajtja  e standardeve  eshte  e ndare  ne dy kategori:  (i)  konceptet  e pergjithshme  dhe  ato specifike, parametrat  dhe normat, dhe (ii) permbledhjet  teknike  me modele  dhe udhezime  per
9do  lloj  hapesire  dhe  per  hapesirat  e  jashtme  dhe  te  brendshme.  Kjo  ndarje  i  mundeson
projektuesit/perdoruesit qe te mbledhe informacione ne dy nivele:

Te dhenat dhe udhezimet e pergjithshme:
•	Konceptet e projektimit.
•	Normat e pergjithshme.

Karakteristikat specifike, modelet e detajuara, te dhenat dhe udhezimet:
•	Parametrat specifike.
•	Udhezimet dhe modelet per hapesirat e brendshme.
•	Udhezimet dhe modelet per hapesirat e jashtme.


1.4   Modelet (Llojet) dhe fletet e permbledhjes teknike

Ne 9do :flete te petmbledhjes  teknike  paraqiten te gjitha standardet, parametrat  dhe elementet e nevojshme per hapesirat e brendshme duke perfshire:
•	Dimensionet dhe siperfaqet qe korrespondojne me ato te planeve te shkolles.
•	Kerkesat per hapesira dhe aktivitete.
•	Lidhjet me hapesirat e tjera te shkolles dhe qasjet e nevojshme.
•	Lista e pajisjeve sipas standardit me propozime per instalim/pozicionim.
•	Kerkesat per hapesire dhe skema funksionale.

Ky dokument dote perditesohet  kohe pas kohe per te pasqyruar  politikat dhe zhvillimet  e reja apo te korrigjuara  dhe kerkesat e parashtruara nga ministrite e linjes apo institucione te tjera te interesuara.

1.5   Shfrytezuesit e standardeve

Ky dokument ka per qellim qe t'ju sherbeje te gjithe aktoreve qe jane te perfshire ne procesin e planifikimit,  programimit, projektimit/dizajnit  dhe ndertimit  te ndertesave/hapesirave  te  reja te shkollave apo ne rinovimin e ndertesave ekzistuese te shkollave. Ketu perfshihen:

•	Te gjithe profesionistet  qe kane te  bejne me projektimin dhe ndertimin  e ndertesave  te shkollave, duke perfshire: organizatat projektuese, kompanite konsulente, arkitektet, inxhinieret, si dhe profesionistet e tjere te projektimit dhe ndertimit.
•		Ministrite, administratat vendore me drejtorite perkatese, administratat e tjera publike apo private, drejtoret e shkollave , keshillat administrative, administratoret dhe kujdestaret.


2.TERMINOLOGJIAARSIMORE  DHE ARKlTEKTONIKE

Terminologjia e perdorur nga autoritetet, specialistet  e arsimit dhe tekniket e sektorit pu blik dhe privat perfshine terma  qe n uk  mund te kene kuptimin e njejte per  te  gjithe.  Terminologjia e perdorur ne kete materiale eshte ajo qe perdoren ne pergjithesi nga administrata e MAS. Keto jane:

1.6   Terminologjia Arsimore

•	"Arsimi  parauniversitar"   perfshin   nivelet  arsnnore  me  kodet  0,  I , 2  dhe  3,  sipas "K lasifikimit   nderkombetar   standard   te   arsimit",   te   miratuar   nga   Konferenca   e Pergjithshme e   UNESCO-s, ne sesionin e 29-te te saj, ne nentor 1997, perkatesisht:
o    "Niveli me kodin 0", arsimi parashkollor;
n   "Ni vcli me kodin 1 ", arsimi fi llor;
o    "Ni veli me kodin 2", arsimi i mesem i ulet;
o    "Niveli me kodin 3", arsimi i mesem i larte.
•	"Shkolle" eshte institucioni qe oti-on sherbim arsimor per nivelet me kodet 1, 2, 3.
•		"Shkolle   private"  eshte  shkolla  jopublike,  e  cila  nuk  themelohet,  fmancohet   dhe administrohet nga qeveria qendrore ose vendore.
•	"Mesucs" eshte pcrson i qe ka fituar te drcjten per te ushtmar profcsionin c mesucsise ne arsimin parauni versitar.
•	"  xenes" eshte personi qe arsimohet ne arsimin parauniversitru·.
•		"  xenes me aft esi te kufizuara" eshte personi, i cili ka demtime afatgjata fizike,mendore, shqisore,  te sjelljes  ose te kombinuara, qe, ne nderveprim,  me pengesa  te ndryslune, perfshire ato mjcd isorc, mund ta pcngojne ate tc mane pjcse ne menyre te plote dhc tc barabarte ne arsimimin c tij dhc ne jcten shoqerorc.
•	Arsimi baze (themelor):  Klasat nga 1 deri 9 (grup mosha 6-15 vjey)
Zhvillohet ne dy faza Arsimi tillor (cikel 5 vjecar) dhe Arsimi i mesem i ulet (cikel  4 vjecar);
•		Klase: Grup i nxenesve qe mesojne ne nivelin e njejte shkollor. Ne sistemin arsimor klasa nuk korrespondon me dhomen e mesimit.
•		Shkollat gjitheperfshirese, (shkollat qe integrojne femijet me aftesi te kufizuar (AK) dhe minoritetin rom).
•	Dhome mesimi e pergjithshme: Hapesire e projektuar dhe e pajisur per mesim te te gjitha lendeve te nxenesve.
•	Klasa:  Niveli  i studimeve  akademike,  qe  i  referohet  periudhes  kohore  prej  nje  viti shkollor.
•		Arsimi fillor: Perfshin  nivelin klasat 1-5 (gmp mosha 6-10) qe iu pergjigjen "ndertesave" te shkolles fillore.
•		Arsimi i mesem i ulet: perfshine klasat 6-9 (gmp mosha 11-14 vjec) K y nivel i pergjigjet ndertesave  shkollore "Arsimi i mesem  i ulet" qe ne pergjithesi nuk projektohen si godina me vete por jane pjese e shkolles 9 vjecyare (me klasa nga 1-9)
Arsimi i mesem i larte: Klasat 10 deri ne 12 dhe 10 deri ne 13 (per arsimin e mesem profesional) (grup moshat 15 deri 18 vjecy dhe 15-19 vjecy perarsimin e mesem


profesional). Ky nivel i pergjigjet "ndertesave te shkollave te mesme te larta" Arsimi i mesem i larte, Niveli me kodin 3.
Arsmi i mesem i larte zhvillohet ne tre drejtime te ndryshme:
Gjimnazet 	(cikel 3 vjecar) Arsimi profesional 	 (cikel 2-4 vjecar) Arsimi i mesem i orientuar   (cikel3-4 vjecar)
•	Laborator:  Hapesire e  projektuar  dhe  e  pajisur  ku  nxenesit  kryejne  eksperimente  te mbikeqyrura ne lendet e biologjise, kimise, dhe fizikes, individualisht ose ne grupe. Jane te ndara ne dy lloje laboratore didaktike ky mesimi demostrohet nga mesuesi dhe ndiqet nga nxenesit dhe laboratore aplikative ku 9do eksperiment kryhet nga grupe nxenesish. Laboratoret qe percaktohen ne standardet me poshte jane laboratore aplikative.
•	Salle per qellime te shumefishta: Hapesire e projektuar dhe e pajisur per te akomoduar aktivitete te ndryshme arsimore dhe sociale te organizuara, si9 jane mbledhjet, diskutimet grupore, ekspozitat, shfaqjet, ligjeratat, etj.
•	Arsimi parashkollor: klasa 0 (grup moshat: femijet 5 dhe 6 vje9) Ky nivel i pergjigjet mjediseve parashkollore qe ndodhen brenda ndettesave te shkollave.
•	Shkollat rurale: Shkollat qe gjenden ne komunitete te vogla, qyteza ose fshatra.
•	Sipetfaqja e territorit: Nje term qe paraqet madhesine e prones se ndertesave arsimore. Ka dallim mes zonave urbane dhe rurale.
•	Shkolle urbane: Shkolle qe gjendet ne nje zone te qytezes apo qytetit.
•	Arsimi  profesional  dhe  teknik:  Programe  arsimore  ku  nxenesve  u  mesohen  lendet profesionale, si9 jane bujqesia, ekonomia shtepiake, industria, biznes, turizmi, teknologjia e informacionit etj .


1.7   Terminologjia  arkitektonike I inxhinierike


•	Komoditeti akustik: Kushtet akustike ne te cilat shkolla dhe shfrytezuesit e saj mund te veprojne me efikasitetin maksimal.
•	Hapesirat   administrative:   Hapesire   fizike   e   shkolles   e   dedikuar   per   aktivitete administrative.
•	Hapesirat e qarkullimit: Hapesire e caktuar per qarkullimin horizontal dhe vertikal brenda nderteses, si hollet e hyrjes, korridoret dhe shkallet.
•	Komoditeti klimatik: Kushtet mjedisore ne te cilat shkolla dhe shfrytezuesit e saj mund te veprojne me efikasitetin maksimal.
•	Hapesirat arsimore: Hapesira fizike e shkolles e cila i dedikohet aktiviteteve mesimore edukative.
•	Komoditeti i pershtatshmerise: Kushtet per perdorim te hapesirave nga nxenesit me aftesi te kufizuara.
•	Mjedisi higjienik: Kushtet e pergjithshme te higjienes ne shkolle qe ndikojne ne nivelin e komoditetit dhe shendetin e shfrytezuesve dhe varen nga kushtet fizike te ndertesave sanitare, fumizimi me uje, rezervat e ujit dhe sistemi i largimit dhe trajtimit te ujerave te zeza te cilat mundesojne qe ndertesa shkollore te funksionon ne menyre efikase dhe te sigurt.
•	Orientimi: Orientimi i nderteses shkollore (pjesa e hapesirave arsimore), qe ndikohet nga faktoret natyrore klimatike, si dielli dhe drejtimi i eres.


•	Tenitori  i nruhteses shkollore:  Siperfaqja e  tokes  brenda se  ciles jane  te  vendosma ndettesat arsimore dhe hapsirat ndihmese per to.
•	Hapesirat. ndihmese: Hapesirat. fizike ne ndettese shkollore te dedikuara per mbeshtetje te aktiviteteve arsimore dhe ato administrative.

2 	STANDARDET URBANE PER NDERTIMIN E SHKOLLAVE



2.1   Pozicionimi

Zgjedhja e vendit per ndertimin e ndetteses se shkolles varet nga disa fakt.ore: Lloji i shkolles
Specialiteti i shkolles
Nurmi i nxenesve
Ku ndettohet shkolla (ne qytet, ne fshat. "zona mrale" etj.). Per pozicionimin e ndetteses se shkolles duhen patur parasysh qe:

•		Shkollat duhet te pozicionohen mlllldesisht afer zonave te banimit dhe te jene lehtesisht te aksesueshme nga popullata e interesuar per sherbimin.
•	Pozicionimi duhet te koordinohet me stmktura te tjera qe kane te bejne me sherbimet sociale ose institucionet arsimore parauniversitare.
•	Karakt.etistikat  gjeo-morfologjike   te  tenenit    duhet  te   sigurojne   nje   perdorim   te pershtatshem dhe te rehatshem per shkollat ne <;do stine. Tmalli per ndettimin e shkollave duhet te jete i sheshte, i thate dhe larg zonave industtiale dhe objekteve qe <;lirojne lende te demshme per shendetin. Ujerat nentoksore te mos jene me lart se 0.5m nga siperfaqja e truallit. Teneni  te kete pjenesi  per kullimin e ujerave siperfaqesore dhe per largimin e ujerave te zeza.
•		Materialet e perdomra per ndertimin dhe mobilimin e mjediseve te shkollave duhet te jene jo te demshme per nxenesit (anti baktetiale dhe anti alergjike)
•		Shkollat duhet te aksesohen te pakt.en nga nje n-uge minimalisht me dimensione trup n-uge lO(dhjete) metra te ndara si vijon: 1.5m  trotuar: 7m  karexhatif: 1.5m  trotuar.

RRUOE KATEGORISIIi  	RRUGI URBANE LAG.IE
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Pamje e marrif nga VKM  nr.628, Dt. 15.07.2015,  "Per miratimin e Rregullave  Teknike tif  Projektimit dhe Ndifrtimit tif Rrugifve ".

•	Distancat e ndertimeve te ndryshme ngakufiri i prones seshkolles duhet te jene ne perputhje me percaktimet e VKM. Nr. 408, Dt. 13.05.2015, Neni 34, Pikat 2, 3 dhe 5.

*Distanca per shkollat matet nga kufiri i truallit ( prones)  ku eshte ngritur shkolla dhe jo nga muri i nderteses se shkolles.



2.2   Normat minimale te prones (truallit) per ndertimin e shkolles

Siperfaqja  e prones (truallit) per ndertimin e shkolles llogaritet jo me pak se 5m2/nxenes, kurse raporti  ndermjet  siperfaqes  se  pergjithshme  te  prones  (truallit)  me  siperfaqen  e  njolles  se ndertimit duhet te jete me i madh ose i barabarte me 3.

•		Siperfaqja totale  e prones per ndertimin  e shkolles  varet nga tipi  i shkolles zona ku ngrihet shkolla ( rurale , urbane ).

Per shkollat arsimit haze -arsimi fillor 5 vjecar- deri ne 5 klasa  sip = 0.4 Ha
Per shkollat arsimit haze  nga 6 deri 24 klasa sip = 0.6  - 1.2 Ha
Per shkollat arsimit i mesem i larte nga 16 deri 28 klasa 	sip = 1.0- 2.0 Ha

•	Koeficienti i shfrytezimit duhet te jete jo me shume se 30%.

•		Dimesionimi i hapesirave te ndertimit (jo te prones) dote shpjegohet me poshte. Faktoret qe ndikojne ne kete dimensionim jane te shumte per kete arsye nuk mund te jepet nje raport i sakte dimensionallidhur  vetem me numrin e nxenesve.



Sipas VKM 671 dt.29.07.2015:

-Per  shkollafillore  dhe 9-vje(:are:

1.        llogaritet nje shkolle <;do 1,000 banore;
2.         rrezja e sherbimit te shkolles ne vije ajrore eshte 500-600 metra ne zona urbane dhe
1,000-1,500 metra ne zona rurale;
3.         ne  varesi  te  numrit  te  klasave,  nje  shkolle  (perfshire  dhe  siperfaqen  e  territorit)
planifikohet sipas numrit te nxenesve 5 m2-8 m2/nxenes;
4. 	ne varesi te numrit te klasave, parcela e shkolles eshte 1,500 m2-7,000 m2 dhe pem1ban te gjitha sherbimet e parashikuara nga ministria perkatese dhe legjislacioni i posa<;em.

-Per  shkolla te mesme:

1.	llogaritet nje shkolle <;do 2,000 banore;
2. 	si rregull haze 1.5 m2/banor;
3. 	rrezja e sherbimit te shkolles ne vije ajrore eshte 1,000-1,500 metra ne zona urbane dhe 2,000-4,500 metra ne zona rurale;
4. 	ne varesi te numrit te klasave, nje shkolle (perfshire dhe siperfaqen e territorit)
planifikohet sipas numrit te nxenesve 5 m2-8 m2/nxenes;


5.	ne varesi te numrit te klasave, parcela e shkolles eshte 2000 m2-7000 m2 dhe petmban te gjitha sherbimet e parashikuara nga ministria perkatese dhe legjislacioni i posas:em;
6. 	nese shkolla e mesme ka konvikt me 100-400 vende, parcela eshte 4,000 m2-9,000
m2 dhe planifikohet sipas 8-12 m2/nxenes.




Ne Shqiperi ka raste kur  numri i popullates eshte me i vogel se 2000 banore. Ne keto raste te  planiftkohet nje shkolle  9 vjecare  dhe nje  sltkolle e mesme ne te njejten  godine. Pra projektohet me variantin miks.

3 	KARAKTERISTIKAT TIPOLOGJIKE DHE DIMENSIONALE



3.1   Dimensionet e rekomanduara te shkollave


Shkollat mund te jene 1 (nje), 2 (dy) ose 3 (tre) kate mbi toke. Nuk eshte e keshillueshme  qe ti kalojne 3 (tre) kate mbi toke per arsye sigurie. Vetem ne raste shume te vecanta ne zonat urbane shume  te  dendura,  ku  sipetfaqje   e  tmallit   eshte   e  vogel  ose  per  arsye  madhore, gmpi projektuesve mund te propozoje shkolla deri ne kater kate.
Dimensionimi i shkollave dhe hapesirave funksionale varen nga shume faktore si:
Numri i nxenesve
Ku do ndertohet shkolla (mrale apo urbane) Kurrikula e shkolles
etj ....
Per kete arsye nuk mund te jepet ne menyre te permbledhur  raporti i sipetfaqes  me numrin  e nxenesve qe duhet te respektoje projektuesi per shkollat.
Gjithsesi mund te jepen disa informacione  mbi tipet e shkollave  ne haze te numrit te banoreve. Ato eshte si me poshte:


	Nr.i
banoreve ne zonen e shkolles
	Llojet e shkollave
dhe shkallet e tyre
	Mosha e
nxenesve
(ne vite)
	Nr. i nxenesve per 9do
grup Min/max/ mesatare

	


Deri 2000
	Shkolla fillore dhe nentevje9are
Niveli me kodin 1 dhe 2 e bashkuar me shkollen e mesme
	


6-11
11-15
	



18/30/35

	
Rreth 2000-
6000
	Shkolla fillore dhe
nentevje9are Shkolle e mesme Niveli me kodin 1,
2,3
	


6-11
11-15
15-18
	



18/30/35

	
Rreth 6000-
10000
	Shkolla fillore dhe
nentevje9are Shkolle e mesme Niveli me kodin 1,
2,3
	
6-11
11-15
15-18
	
18/30/35

	Rreth
10000-
50000
	Shkolla fillore dhe
nentevje9are Shkolle e mesme Niveli me kodin 1,
2,3
	6-11
11-15
15-18
	
20/30/35

	Rreth
50000-
100000
	Shkolla fillore dhe
nentevje9are Shkolle e mesme Niveli me kodin 1,
2,3
	6-11
11-15
15-18
	
Pergjithshme
20/30/36



•	Duhet patur parasysh se per te llogaritur numrin e nxenesve qe mund te shkojne ne shkollat  fillore dhe nentevje{:are raporti eshte 116 ( pra per cdo 6 banore duhet te llogaritim nje nxenes)
•	Duhet  patur parasysh se per te llogaritur numrin e nxenesve qe mund te shkojne ne
shkollat e mesme  raporti eshte 1110 ( pra per cdo 10 banore duhet te llogaritim nje nxenes)

3.2   Lloji dhe plani i shkollave

Deri me sot, dhomat mesimore  (klasat) kane qene te madhesive te ndryshme,  duke filluar nga 24 deri ne 36 vende per nxenes, varesisht nga projektuesit  dhe financuesit e ndryshem.  Per nje standardizim  me te mire te dhomave  mesimore  (klasat) dhe per t'u  pergjigjur  me mire gjendjes aktuale  te  vendit,  eshte  paraqitur  e  nevojshme  qe  shkollat  e reja do  te  percaktohen  si  «zona urbane apo zona me dendesi te larte te popullsise»  ose<<zona rurale apo zona me dendesi te ulet te popullsise.  Kjo ndarje behet per shkak te madhesive te ndryshme te grupeve te nxenesve apo tenxenesve ne klasa. Numri i nxenesve  te jete deri ne 24 nxenes ne zonat rurale dhe ne zonat urbane  30-35  nxenes  referuar  Udhezimit nr.  44  date 16.10.2014, te  Ministrise  se  Arsimit  dhe Sportit  "Per  disa shtesa dhe  ndryshime  ne Udhezimin  nr. 21, date 23.07.2010  ."Per  normat  e punes mesimore-edukative dhe numrin e nxenesve per klase ne institucionet  e arsimit parauniversitar". Kjo do te kete ndikim  mbi standardet  e hapesires  dhe madhesive  te dhomave mesimore qe duhet te miratohen nga projektuesit.

3.3   Hapesirat e shkollave

Hapesirat e shkollave perbehen nga dy grupime kryesore: Hapesirat e brendeshme
Hapesirat e jashtme

•	Hapesirat e brendeshme
Hapesirat e brendeshme perbehen nga:

1.  Hapesira akademike
2.   Hapesira shoqerore
3.   Hapesira administrative
4.   Hapesirat ndihmese
5.   Mjediset komunikuese

Sipas ndarjes se pergjithshme kemi disa tipe shkollash si psh:

1.   Shkolla fillore
2.   Shkolla te arsimit te mesem te ulet
3.   Shkolla arsimi  9 vje9ar (fillore +arsimi i mesem i ulet)
4.   Shkolla arsimi  9 vje9ar + arsimi i mesem i larte (shkolla te mesme te bashkuara)
5.   Shkolla arsimi  i mesem i larte (gjimnaze)
6.   Shkolla arsimi  i mesem i orientuar (shkolle e mesme baleti artistike, sportive, gjuhet e huaja)
7.   Shkolla arsimi  i mesem profesional

Me poshte  tabelat  do te pershkruajne hapesirat  minimale  dhe siperfaqet  minimale  per 9do tip shkolle.









I ·  SUKOLLA FILLORE


Shkolle flllore  25 klase

Shkolle fillore 20 klase 	Shkolle fillore 10 klase	Shkollfillore 5 klase	Shkolli! flllore me 3 klasa    IShkollflllore me 2 klasa
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She11im : Ndaa sipas numrit te klasave dhe nxe11esve eshte oricntuese pasi mu11d te kete shkolla me klasa ndennjet nu mni te klasave ne tabela ose me shume sec paraqiten  ne tabele

Sipas kerkeses sc institucioneve nese eshte e ncvojshme duhette parashik.ohen klasa pergatitore per ll!mije te moshes 5-6 vjec osc dhoe kopshti kur ky nuk eshte godine me vetc












2-SHKOLLA TE ARSIM IT TE MESEM TE ULET
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Shenim : Ndarja sipas numrit te klasave dhe llJ(nes"e eshte orientuese pasi mund te kete shkolla me klasa ndermjet numni te klasave ne tabela ose me shumesec paraqiten  n  tabele







3 - SHKOLLA ARSIMI 9 VJECAR (FI LLORE +AM U)

trumritll!	36 klase	27 klase 	........ :-

--
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Shenim : Ndarja sipas numril te klasave dhe nxenesve eshte orientuese pasi mund te kete shkolla me klasa ndennjet  numrti te klasave ne tabela ose me shume sec paraqilen  ne labele

Sipas kerkesi!s se i nstiiUcioneve nese i!sllte e nevojshme d u helle parashikohen klasa pi!rgatitore pi!r femije te moshes 5-6 vjec ose dhoe kopshli kur ky nuk eshte godi ne mi! vete






4 - SHKOLLA ARSI MI  9 VJECAR + ARSIMII M   ESEM  I ULET (SifKOLLA TE MESME TE BASifKUARA)
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Shen im : Ndarja si pas numrit te klasave dhe nxenesve eshte orientuese pasi mund te kete s hkolla me k lasa ndermjet numrti te klasave ne ta bela ose me shume sec paraqiten  ne tabcle
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)5 - Sli KOLLA ARSI M I   I i\'IESEM I LARTE (GJ I MNA 	ZE)




Shkol/at >i(HI>	G11mnaze me 36 klasa	Gjimnat30 klosa
tlllntrirte	Nr Nxenesve	Nr Nlltntsve  •






Gjimnaze 21 klasa	G1•mnaze me 18 klasa	Gjimnaze me IS klasa	G)imnaze me 12 klasa	G)imnaze me 9 klasa	Gjimnaze me 6 klasa
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Shnim : Ndarja sipas numritte klasave dhe nx n!sve l!slnoriemuese pasi mund 1kete shkolla me klasa nd!mtjetnumni 1e klasave  n1abela ose mshumsec parnqi1en 	ne tabele








6 - SHKOLLA ARSIMI  I MESEM I OR I ENTUAR (SHKOLLE M E DR E.ITI M G.IUHESOR)
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Hoii-Korrldor	Mm lil" o c 	Mm 100-,c	Min IO",.c 	Mni  I0"/,c sip	Min 10%csip
SIP 	sip
Laborator Ighuheve	4	2.:'m1 n' 	4	2  m'.'rut	1:	3 	2.5m'!m	2 	2.Sm'lnx	2 	25. m'/nx	I	2.5m'/nx
If hua)a	-


Shenim : Ndarja si pas numrit te klasave dhe nxenesve eshti!orientuese pasi mu nd ti! kele shkolla me klasa ndennjet numni te klasave nc tabela ose me sh ume sec paraqiten  ne tabele







7 - SHKOLLA ARSIMI  I MESEM I ORIENTUAR (SHKOLLE  E MESME BALETI)
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Shenim : Ndarja si pas numri t te klasave dhe nxenesve eshte orientuese pasi mund te kete shkolla me klasa ndennjet numrt i  te klasave ne tabela ose m e shu me sec pa raqiten  ne tabele





8 - SHKOLLA ARSIMI I MESEM I ORIENTUAR (SHKOLLE E MESME SPORTIVE)


Sllko/1111sipas                 Shkolle e mesme               Shkoll@ e mesme
twmritte                       spon1ve me shume            futbolli.
k/asa,•e                           d1s1plma                             6klasa
10 klasa	Nr.Nxenesve  - Nr  Nxenesve	81-160
300 - 450
Dhoma te 	Ill	1 .6m'n'	6 	1.6m /nx pergjlthshme mesiml
Laborator (klml,flzlke,     3              :!.2mnx           2               2.2m1/nx
biologij ,informatlke)
Blbloteke                        I       ll.l mn' x         I        0. 15m' /nx
Salle Eduklmlfiz k 	2		hn 4115m'     I	 Min405m' Drejtorl	I	Mm	I 	Min
211-2m'	20-25 m'
Sekretarl                            I         Min             I         Min
1 6 m·		 16m' Nendrejtorl	I 	M ml m'	-	-

Mjedsl per                         I      25m'                I        2.5m'/
Salle mesueslsh                              mcsuc                           mcsucs

Salle/dhome per               I        11.2m'nx           I         0 25 m1/nx aktlvltete                                             hn 711m'                       Min 70m' Ohomepslkologu/             I     17m'  I             Min  17m' punonjes  social
Dhomemjeku                I      Mm   17m'        I         Min 17m'

Numrl boksevec per 	Po 	C'do 2U n•	Po 	Cdo 8 nx nx 			I box			/ I box

Hoii-Korrldor

Mmlll"oc 	Min  10"/o c
SIP 	sip

Fusha sportlspl as	3 	Shikon1 	2 	Shikoni

dlslpllnave

tabclcn me	tnbclcn me poshtc per 	poshtc per duncnSIOIICl	dimcnsionct c fusha1c 	c  fushnvc

Minipalester	3 	l llm' -m111   I	150m' -min

Dushe	]II Mense + guzhlne 	I

- II.Wm'pa'	20 	0,60m'/pax
I	1.2m'/nx

-	1 .2m''"



Shen im : Ndarja sipas numritte klasave dhe nxenesve eslne orientuese pasi mund te kete shkolla me klasa ndermjet numrti te klasave ne tabela ose me sh ume sec paraqiten ne tabele



9  - SHKOLLA ARSIMI  I MESEM I ORIENTUAR (SHKOLLE E MESME ARTISTIKE)


	Shkollat sipas
tlllmrit te klasa11e
	Shkolle e mesme artistike  me shume profile(e mesme e bashkuar) .
10-24 klasa
Nr. Nxenesve  -
300 - 450
	Shkolle e mesme artistike  me shume profile(e mesme).
15 klasa
Nr. Nxenesve -
300-450

	Dhoma te pergjithshme mesimi
	10-24
	1 .6m2/nx
	1 5
	I ,6m2/nx

	Laborator (kimi,fizike, biologji,informatike)
	4
	2,2m'/nx
	2
	2,2m1/nx

	Bibloteke
	I
	0,1 5m2/nx
	I
	0,15m'/nx

	Salle Edukimifizik
	I
	Min 405m'
	I
	Min 405m2

	Drejtori
	I
	Min
20-25 m2
	I
	Min
20-25 m1

	Sekretari
	I
	Min
1 6 m2
	I
	Min
16 m1

	Nendrejtori
	I
	Min  12m2
	-
	-

	Mjedis per
Salle mesuesish
	I
	2,5m2/
mesucs
	I
	2,5m 1
/
mesues

	Salle/dhome per aktivitete
	I
	0,25 m'/nx
Min  70m2
	I
	0,25 m1/nx
Min 70m2

	Dhomepsikologu/
punonjes social
	I
	Min   1 7m2
	I
	Min  17m2

	Dhome infermieri
	I
	Min   1 7m2
	I
	Min 17m'

	Numribokseve EC per
nx
	Po
	Cdo :w nx
I I box
	Po
	Cdo 20 nx
I I box

	Hoii-Korridor
	
	Min  10% c sip
	
	Min 10% c sip

	Fusha sportisipas disiplinave
	3
	Shikoni tabclen me poshte per dimensioncl c fusha ve
	2
	Shikoni tabelen me poshte per dimensionel c  fushave

	Minipalester
	3
	1 50m' - min
	I
	150m' - min

	Dushe
	30
	0.60m2/pax
	20
	0,60m'/pax

	Mense + guzhine
	I
	I,2m2/nx
	I
	I ,2m2/nx

	Amfiteater lOOOvende
	I
	0.60rn'/pax
	I
	0,60m'/pax

	Dhoma individuale provash
	100
	6m2   - mill
	50
	6m2   -min







10 - SHKOLLA ARSIMI  I MESEM PROFESIONAL


Shko/1111 >lfJII>	Shkolle e mesme 	Shkoll  e mesme 	Shkoll  e mesme numrilte 	profes•onale me 	profesionale me 	profeslonale me klastll'e	dreJt•m teknik 	drejtlm ekonomlk 	drejtim bujqesor
10- 24 klasa	10-24 klasa	6 -15 klasa
Nr  Nxenesve • 	Nr.Nx n sve •	Nr.Nxn sve  •
300.	300 - 800 	180 .450
Dhoma te	10- 4 	1.6m' '"	10-24	1 6m'/nx	6-15 	1,6m/'nx pergjlthshme meslml
l.aborator (klml  flzlke,     8.16	2.2111!0"(	8- 16	22. m' nx 	2 	2,2m'/nx
biologji,lnformatlke)
Blbloteke 	I	O. lm'11\	I	0,15m'/nx	I	0,15m1/nx
 (
.
)Salle Eduklmlflzlk 	I	l m40m'	I	Min405m'	I	Min405m' Drejtorl	I

20·1rn:

I	Min 	I	Min
20-25 m'	20-25 rn'

Sekretari 	I 	hn 	I	Mm 	I	Min
16m'		 16m'		 16m' Nendrejtorl 	1-2	Mm 12m'	1-2	Mm 12m'	I	Mm 12m'
Mjedsl per 	I	2.5m2	I	2,5m'l	I	2,5m'l
Salle mesueslsh 	lllC!.UC'\	mesues	mesues
·- 0.21\ llY tl't

Salle/dhome per 	I

I	0,25 m'/nx	I	0,25 m'/nx

aktivitete		 hn 70m'	Mm70m'		Mm 70m' Dhomepsikologu/ 	I	17m' I	Min   17m'	I	Min 1 7m'
.punonjes social

Dhome lnfermlerl 	I 	I 7m'

Mm   17m'	I	Min 1 7m'


NumrlbokseveC per 	l'o 	Cdo 30 "'  Po 	Cdo 30 •u 	Po 	Cdo 14 nx

nx 	-

Ibox	IIbox	IIbox

Hoii Korrldor 	M-m 10°o e

Min  10% e 	 Min 10%e sip 	Sip

Baze prodhuese	 '<c	C'do rcpan     .	.	Ne	Cdo repnn

 (
•
)\llrtCSI	I0 m1

vanes1	150m'·

IC	nun	te 	min

pr()fiiC\C _


-----

proflle\'e  _




Shenim : Nda rja sipas numriltc klasave dhe nxcnesve cshle orientuese pasi mund te kele shkol la me klasa ndermjelnumrti le klasave ne tabela ose me shumc sec paraqitcn  nc tabele

Te gjitha ambjentet e mesimit du het te jeni.! me sistem intemeli dhe te kene pozicionin e instalimil te videoprojektoreve


TE GJITHA MJEDISET E MESIMIT DUHET TE JENE ME SISTEM INTERNET!DHE TE KENE  POZICIONIN E INSTAL/MIT TE VIDEOPROJEKTOREVE

•	Hapesirat e jashtme
Hapesirat e jashtme perbehen nga:


1.  Hapesira sportive (fushe loje)
2.   Hapesira e oborrit
3.   Hapesira qarkullimi  (rruge, trotuare, shtigje)
4.   Hapesira e gjelber dhe ato te mbjella me dru dekorativ
Lejohen variacione ne plus/minus  deri ne 10%.

e percaktuar nga kurikula
1m2/nxenes
20% e hapesires se jashtme
30% e hapesires se jashtme


Hapesirat sportive.
Hapesirat 	e   jashtme 	sportive 	caktohen 	stpas 	kerkesave 	te 	programit 	mesimor 	ku duhenparashikuar:
nje fushe volejbolli
nje fushe basketbolli nje fushe futbolli
nje fushe tenisi kend gjimnastikor

	Lloji i lojes
	Permasat maksimale
	Permasat minimale
	Permasat standarde

	
	L 	IB
	L 	IB
	L 	IB

	Futboll
	120	90
	90	45
	100	70

	Basketboll
	28	15
	24	13
	26	14

	Volejboll
	28	15
	24	13
	18	9

	Tenis
	23	11
	23	11
	23	11

	Gjimnastike
	25	12
	15	8
	20	10



Percaktimi ifunksionit dhe i hapesires sportive do tejepet nga kurikula e shkolles.

4 		STANDARDET E PROJEKTIMIT ARKITEKTONIK TE ELEMENTEVEPERBERESTESHKOLLAVE
4.1   Hapesirat mesimore
4.1.1    Klasat e mesimit.
Klasat e mesimit jane mjediset kryesore ne gjithe organizimin  e shkolles. Ato duhet te jene sa me te pershtatshme  per zhvillimlin  e mesimit. Kujdes te vecante tregohet  ne percaktimin  e formes, permasave, ndricimit dhe ajrimit natyror, si dhe te menyres se mobilimit.
Siperfaqja e klases varet nga numri i nxenesve te klases dhe llogaritet si me poshte:

Mosha   6 - 11 vjec    1.2 -  1.4m2/nxenes Mosha 11 - 15 vjec      1.2- 1.4 m2/nxenes Mosha 15- 18 vjec      1.4- 1.6m2/nxenes
Per petmiresimin e kushteve te klases dhe per nje planifikim mete mire te shkollave MAS ka percaktuar dy grupime maksimal nxenesish per klase (zonat rurale dhe zona urbane).



Ne wMI rurole llogaritel nje maksimumi p1•j 24 rucenesish kurre ne wMI wb8lle llogaritet nje rMksirMie prej 36 rucenesish.

Sipetfaqet  e klasave duhatte luhatetnga30 deri ne 34m2 per shkolla t ne WM me p:>pullsi dhe dendesise   re  ulet me klase te ruce nesve(deri 24 rucenes) dhe nga44 deri 50  m2 ne wMI me p:>pullsi dhe dendesise se lam (klase me 30-36 rucenes). Nurnrit dhe permasave te bankave ne rresh16t ballore (3banka 10 d}ilshta) si dhe ne rreshl4t gjatesore.
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Format planimetrike te klasave, qe keshillohen te perdo12n, jane drejtkendore (me rap:>rl brinjesh rreth 2:3) dhe afersisht katrore 6.7 x 6.8 m(Ne rastin e projektimit te ndertesave me stmkhtre beton anne, per •"Yen e 1e kosto efeklive, gjeresia standarte e klasave te behet jo me shume
se (mlineare. m rast te hundRrt dote kemi nje kosto te titur artijicialisht ne konstmksionin e
ndRrllsls).

Thellesia e klasave keshillohet te mos kaloje 1m, gjithsesi eshte e detyrueshme qe rucenesi te mos je re me shurne se 6 metra 1arg dritores nga ku merret drite. KIN!at duhet qe minirMiisht 10 IMlrin
2 ore drite direkte. Per kate arsduhet te vendosen nga lirldja.

Fleksibiliteti:  Projektuesi do re duhet  re parashikoje hapesire te mjaftueshme per fleksibilitet per ti mundesuar personelit  te shkolles qe te pershtalel  me mjedisin e shkolles dhe me melodet e ndryshme to mesimdhenies;dhe per ti mundesuar pl4nillkuesve qe 10 aclaptohen me ndertesat per nevojal e ardhshme te shkolles qe korresp:>ndojne me kwrikulumin e mundshem dhe p10gramet ne te ardhmen.
Fleksibiliteti  i  kerkuar per ndertesa  (dhe orendite)  qe  mundeson  metode te  shurnta te mesimdhenies (shih fg. me p:>shte) per klasat e zakonshme (mesimi frontal, FUM ne grupe te vogl4, mesirni ne fotme te seminareve elj.) 14boratore dhe salla 10 speci4lizue.ra (pw14 prektike ne

gjysme gmpe, lcurse demonstrimi ne gmpe te plota) si dhe hapesirat per qellime te shumefishta
dhe sallat e spotteve (mundesia e rigmpimit te disa kla<;ave).

860 cm





[]J []J []J[]J []J[_1J
OJ OJ []JOJ D[_1J
[]J []J []J []J OJ[_1J
00 OJOJ OJ OJ OJ 1J


Mesimi frontal, 30 -36 nxenes
Nje !avoline per nje nxenes


680cm





Mesimi punetori, 30 -36 nxenes
Nje tavoline per nje nxenes


680cm




Mesimifronta,l 30 -36 nxenes
Nje tavoline per dy nxenes

Mesimi n!! grupe 	Mesimipunetori





860 cm 	860 cm
m
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Mesimi ne grupe 30- 36 nxenes 	Meslmi ne grupe


Llojet e ndarjeve te hapesires qe jane dhene ne programin e projektit duhet te zhvillohen ne stmktura  te  cilat  mund  te  modifikohen  lehte  per  tu  pershtatur  kerkesave  ne  te  ardhmen. Planifikimi me fleksibilitet eshte nje konsiderim thelbesor ne projektin e shkollave qe te akomodoje evolucionin e vazhdueshem ne mendimin arsimor si dhe teknikat e teknologjite e ndertimit. Gjithashtu do te ndihmoje pershtatjene shkolles nese do te kete ndryshimeve ne tTegulloren e planifikim duke lejuar keto ndryshime pa ndonje kosto te madhe. Per kete arsye, nje plan fleksibil duhet gjithashtu te mundesoje adaptimet e lehta per zhvillimet ne te ardhmen ne planifikimin e hapesires, ndertimin e ndertesave, ndri<;imin artificial, teknikat e ventilimit dhe te akustikes. Berja e nje ndertese shume fleksibile (per shembull me numer te madh te mureve levizese  pergjithesisht  eshte  shume  e  shtrenjte  dhe  mund  te  justifikohet  vetem  ne  rast  se ndryshimet jane te nevojshme dhe esenciale. Nuk ka shume arsye qe te vendosim per ndarje te shumta nese ndryshimet behen vetem nje here ne vit. Ne anen tjeter eshte e pelqyeshme qe te menjanohen sistemet stmkturale, si<; jane muret masive ne mes te dhomave mesimore, qe e bejne te veshtire dhe te kushtueshme largimin e mureve dhe ndryshimin e madhesise se klasave me vone. Kryesisht konstmksionet skeletore nga betoni ose metali (ose dmri) do tu pershtateshin me lehte ndryshimeve te mundshme ne te ardhmen.

Kendet vizuale dhe largesite: Shpesh nxenesit ankohen se nuk jane ne gjendje te shohin qarte mjetet vizuale si<;  jane derrasat e bardha dhe video-ekranet. Shpesh shkelqimi eshte shkaktar i pamundesise se nxenesit per te pare qarte. Nje faktor tjeter i rendesishem eshte kendi i vijes se shikimit pergjate te ciles ata shikojne. Pamundesia per te pare qarte mund ta shtyje nxenesin qe te marre nje pozite te parehatshme dhe kjo mungese komoditeti mund te kete per pasoje humbjen e  perqendrimit. Kjo eshte posa<;erisht e  vertete per  nxenesit e moshave me te  reja, kendi i shikimit i te cileve e shtremberon imazhin madje edhe nese nuk ka shkelqim te forte.
Ekzistojne disa deshmi se nxenesit te ciletjane te vendosur aty ku kendi i shikimit eshte ekstrem, ose largesia nga mjeti i konkretizimit eshte teper e madhe, ata kane te ngjare te kene rezultate te dobeta ne mesim. Nese thuhet se te gjithe nxenesit duhet te kene mundesi te barabarta arsimimi, pavaresisht se ku ulen, atehere projektuesi duhet ti kushtoje rendesi me te madhe vendosjes se tavolinave, ne menyreqe :

• Largesia maksimale ndetmjet rreshtit te fundit te nxenesve dhe derrases se shkrimit te jete rreth
7.0 m. Pertej kesaj largesie eshte e veshtire te lexohen ato qe jane shkruar dhe nxenesit sforcohen shume per tu perqendmar, per te qene ne gjendje ta kuptojne tekstin e shkmar;
• Largesia minimale ndermjet rreshtit te pare dhe derrases se shkrimit te jete rreth 2.0 m. Nen
kete largesi, nxenesit e rreshtit te pare nuk dote  jene ne gjendje ta shohin tere derrasen e shkrimit nga nje kend i pranueshem vizual (shih fig. me poshte);
• Kendi vizual minimal deri te derrasa e shkrimit duhet te jete 30° (shih fig. me poshte).Ne kete menyre kendi ne te cilin shikohet mjeti mesimor nuk e shtremberon te kuptuarit nga nxenesit te asaj qe ata shohin.Nen 30°, leximi i atyre qe jane shkruar veshtiresohet;
• Drita kryesore natyrale duhet te jete, sa me shume te jete e mundur, e vendosur ne anen e majte te nxenesve, qe hija e dores se tyre te mos bartet ne tekstin ose vizatimin qe jane duke e bere.
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Ne rastin e projektimit te ndertesave me strukturii beton anne,per arsyen e njekosto etektive, gji!li!sia standw1e e klasave te bebet jo nE sbwne se tim linewi!. Ne rast te kwtdertdo te Ianni rye l<osto te ritur artific ialisbt.

Mobilimi:
Hapeoira elavoli:resper do nxebis


Gjeresia e tavolines per 1 nxenes
6   deri I0 'lje
10 deri 18 \'je

Thsllesia s tavolines perI n xenes
6	deri 10 '-'i·
10  deri 18'lje

Lartesia s tavolines  per	nxenes
6 	deri 10 'lje
10  deri 18'-'i·


60 em
65em


50 em
60em


65em
74 em


DistaD:a mermjet dy lavolinave
Distanea • tavolines ne ane:
Deri tek lavoliM ose paisje me 1arMsi maksimole                       55 em Deri tek muret radia1oret ose tii ngjashme                                 20 em Nga faqja e murit ku eshte vendosur g8lderoba                          70 em

Distanca e tavolinave njera pas·etres
Per lavoliM me maksimumin 2 vende prone njera tjetres
6-  deri 10 'lje                                                         50 em


10- deri 18 vje9

Per me shume se 2 vende prane njera tjetres
6- deri 10 vje9
10- deri 18 vje9
Pas rradhes se fundit duhen parashikuar edhe 5 em shtese.


60 em



60 em
65 em


Lidhja ndennjet largesise, kendit, qartesise se shikimit dhe distances ndennjet dy tavolinave.


Largesia e shikimit maksimal (m) Qartesia e shikimit minimale. (m)
Distanea minimale e fundit te tavolines deri tek muri me faqe projektimi

8
5
2.5m
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Siperfaqja e dritareve: sipetfaqja e dritareve keshillohet  te jete sa 1/5 deri ne 1/6 e siperfaqes se dyshemese,  sipas zonave  ku ndertohet  shkolla.  Nen dritare  lihen vende  per radiatore.  Per kete qellim  lartesia  nga  dyshemeja  deri te pragu  i dritares  duhet  te  jete  mbi 90em.  Per  klasat  me gjeresi te madhe, ne menyre qe ndrieimi  te jete sa me i njetrajtshem, lartesia e dritareve  shkon deri ne tavan.
4.1.2	Laboratoret. Shkollat nentevje  are
Ne  shkollat  nentevje<;are, per shkolla  me  18  klasa  duhet te kete  patjeter  nje  klase  laboratore Kimie, nje Fizike, nje Biologjie, nje i Gjuheve te Huaja; dhe per <;do 4 klasa me teper shtohet nga nje laborator tjeter. Si laborator i gjuheve te huaja mund te sherbeje  dhe kabineti i informatikes
Ne llogaritjen  e hapesires  te ketyre klasave laboratorike  duhet te merret si haze qe hapesira per
<;do   nxenes   duhet   te   jete   2,2  m2    dhe  te   llogariten  mjediset  ndihmese   per  pajisjet   dhe parapergatitjet.







Shkollat e mesme të larta


Ne shkollat  e mesme,  per shkolla  me 12 klasa duhet te kete patjeter  nje klase laboratori  Kimie, nje Fizike, nje Biologjie, nje Infotmatike,  nje i Gjuheve  te huaja; dhe per <;do 3 klasa me teper shtohet nga nje laborator tjeter. Si laborator i gjuheve te huaja mund te sherbeje dhe kabineti i informatikes
Ne llogaritjen  e hapesires  te ketyre klasave  laboratorike, duhet te merret si haze qe hapesira  per
<;do   nxenes   duhet   te   jete   2,2   m2    dhe  te   llogariten   mjediset   ndihmese   per   paisjet  dhe parapergatitjet.

4.1.3    Dhomat e muzikes dhe te vizatimit

Shkollatfillore dhe ato nentevje  are
Kryesisht,  mesimi  i muzikes  dhe i vizatimit  ne shkollat  fillore  mund te zhvillohet  ne te njejten klase ku zhvillohet mesimi per lendet e tjera.

Shkollat e mesme teknike

Ne shkollat e mesme teknike ( atje ku zhvillohet si lende me vete mesimi i vizatimit teknik) eshte e nevojshem nje klase e ve<;ante ku hapesira per <;do nxenes duhet te jete 2,2 m2 •

4.2   Hapesirat Shoqerore


4.2.1   Biblioteka
Perdoruesit  e bibliotekes  jane si nxenesit ashtu edhe mesuesit  prandaj ne llogaritjen e hapesirave te bibliotekave duhet te merret kjo gje parasysh.

Shkollatfillore dhe ato nentevje  are
Per shkollat  nentevje<;are duhet te kete nje mjedis  biblioteke  me te pakten  18 m2  ose nisur nga numri i nxenesve duhet llogaritur nje hapesire minimale  0,1 m2 per <;do nxenes.

Shkollat e mesme
Per shkollat  e mesme  mjedisi  i bibliotekes duhet te llogaritet  duke u nisur nga numri i nxenesve dhe nga siperfaqja e nevojshme per <;do nxenes qe duhet te jete 0,15 m2•

4.2.2    Hapesira per shume qellime
Ne hapesirat  per shume qellime  bejne pjese mjediset, te cilat mund te perdoren per disa qdlime si p.sh salla mbledhjesh  nxenes-mesues, salle takimesh  per mesues-prinder, per te zhvilluar simpoziume, per te shfaqur materiale te ndryshme filmike etj.

Shkollat fillore dhe ato nentevje  are
Per shkollat fillore ky mjedis duhet te llogaritet nisur nga numri i nxenesve  duke marre parasysh nje hapesire minimale 0,2 m2 per <;do nxenes dhe jo mete vogel se 70m2.

Shkollat e mesme
Per  shkollat  e  mesme  ky  mjedis  duhet te  llogaritet nisur  nga  numri  i  nxenesve   duke  marre parasysh nje hapesire minimale  0,25 m2 per <;do nxenes.


4.2.3 	Salia per edukimin  jizik

Shkollat fillore

Ne qofte se eshte e mundur shkollat  fillore duhet te kene salla te ve<;ante te edukates  fizike  me petmasa te fushes 12m x 24m dhe me permasa totale 15m x 27m dhe lartesi minimale 6 m, pra nje siperfaqe totale prej 405m2 . Distanca e mureve nga fusha duhet te jete 3m.
Ne rast pamundesie  per kete qellim mund te shfrytezohet  hapesira  per shume  qellime qe eshte
trajtuar me siper.

Shkollat nentevje9are

Ne shkollat  nentevje<;are duhet patjeter  te kete nje mjedis  te ve<;ante te mbyllur  (palester)  per edukimin fizik si dhe mjediset ne oborrin e jashtem te saj.
Permasat per palestren  duhet te jene te tilla qe ne kete mjedisku te luhet basketball  dhe volejboll pra 12m x 24m dhe lartesia minimale 6 m. Distanca e mureve nga fusha duhet te jete 3m. Perve<; kesaj salla e edukates fizike duhet te kete mjediset e veta ndihmese:
dy garderoba me madhesi secila 16m2 .
dy banjo -dushe 16 m2
nje depo per materialet 16m2
mjedis per mesues me banjo- dush dhe garderobe 10m2
Terrenet  e   jashtme   sportive   caktohen   sipas   kerkesave   te   programit   mesimor   ku   duhet parashikuar:
nje fushe volejbolli nje fushe basketbolli kend gjimnastikor

Shkollat e mesme

Ne shkollat  e  mesme  njelloj  si  ne shkollat  nentevje<;are duhet patjeter  te kete nje  mjedis  te ve<;ante te mbyllur (palester) per edukimin fizik si dhe mjediset ne oborrin e jashtem te saj. Permasat  per palestren  duhet te jene te tilla qe ne kete mjedis te luhet basketball dhe volejboll pra 18m x 26m.
Perve<; kesaj salla e edukates fizike duhet te kete mjediset e veta ndihmese:
dy garderoba me madhesi 20 m2  sejcili. dy banjo -dushe  20m2
nje depo per veglat 20 - 30 m2
mjedis per mesues me banjo- dush dhe garderobe 16m2
Terrenet   e   jashtme   sportive   caktohen   sipas   kerkesave  te   programit   mesimor   ku   duhet parashikuar:
nje fushe volejbolli nje fushe basketbolli kend gjimnastikor nje fushe tenisi

4.2.4    Banjot-dushet

Jane kombinime  qe perdoren  ne shkollat  qe nuk kane  palester te brendshme te  pershkruar me siper, por edukaten fizike e kryejne ne mjediset e jashtme te shkolles ose ne hapesiren per shume qellime. Megjithate,  keto shkolla  kane  nevoje  per mjedisin  e banjo - dusheve, madhesia  e te cilave duhet te jete sine rastin e pikes 6.2.3. Keto banjo- dushe duhet te pozicionohen ne katin pcrdhc.
Shenim Standartet e mesiperme per mjediset sportivenuk sherbejne per shkollat e mesme
sportive.


4.3   Hapesirat   Administrative



4.3.1 	Zyra e drejtorit I Zyra e Nendrejtorit
Shkollat jillore dhe ato nentevje are
Zyra e drejtorit ne shkollat nentevje9are duhet te jete minimumi
Zyra e nendrejtorit ne shkollat nentevje9are duhet te jete minimumi




 (
.
)20-40 m2
12-16 m2.



Shkollat e mesme
Zyra e drejtorit ne shkollat e mesme duhet te jete minimumi
Zyra e nendrejtorit ne shkollat e mesme duhet te jete minimumi


25-40 m2
16-20  m2


4.3.2    Sekretariatil dhoma per administraten


Shkollat jillore dhe ato nentevje are

Ne keto shkolla nuk eshte e nevojshme te kete nje sekretari per vete llojin e shkolles dhe numrin e nxenesve per keto shkolla.

Shkollat e mesme
Ne keto shkolla eshte e nevojshme te kete nje sekretari. Hapesira per sekretarine  te jete 16m2.


4.3.3    Salla e mesuesve

Shkollat jillore dhe ato nentevje are

Hapesira per sallat e mesuesve ne shkollat fillore e nentevje9are varet nga numri i mesuesve, megjithate duhet parashikuar  2,5 m2 per 9do mesues. Duke qene se kjo salle mund te perdoret edhe per qellime mbledhjesh e konferencash, atehere ajo nuk duhet te jete me e vogel se 30m 2.

Shkollat e mesme

Hapesira  per sallat e mesuesve  ne shkollat  e mesme  varet nga  numri i mesuesve,  megjithate duhet parashikuar  2,5 m2  per 9do mesues.  Duke qene se kjo salle mund te perdoret  edhe  per qellime mbledhjesh e konferencash, atehere ajo nuk duhet te jete me e vogel se 30m2•

4.3.4 	Personeli ndihmes

Per personelin  ndihmes,  ku perfshihen personeli  mirembajtes, duhet te parashikohet nje mjedis me hapesire prej 2 m2 per ydo person.


4.4   Hapesirat  Ndihmese
Sanitaret, mesues, nxenes, meshkuj/femra

Vendndodhja

Klasat e mesimit dhe te pushimit nuk duhet te vendosen  me larg se 50 m nga sanitaret.

Numri

Ne percaktimin e numrit te WC-ve duhet te bazohemi  ne normat  qe jane paraqitur  ne tabelen  e meposhtme, e cila sherben  per te gjitha kategorite e shkollave.

	
	Nr. i nxenesve/
mesuesve
	we
kabina
	Pisuare
	Lavamane

	Meshkujt
	
	
	
	

	Nxenesit (djem)
	Rreth 100
	2
	4
	2

	Mesuesit
	Rreth 20
	2
	2
	1

	Femrat
	
	
	
	

	Nxeneset (vajza)
	Rreth 100
	4
	Njera WCme bide
	2

	Mesueset
	Rreth 20
	2
	Njera WCme bide
	1

	Dhoma per mirembajtje
	2 m2 per  tdo kat
	
	
	



Ne disa raste gjate berjes se projektit duhet te merret parasysh  qe ne disa shkolla (kryesisht neper fshatra "zona  rurale") nuk eshte mundesia per tu lidhur me sistemet  publike te fumizimit me uje dhe te ujrave te zeza, pasi ato nuk ekzistojne. Ne keto raste eshte i nevojshem  ndertimi i nje pusi per uje te pijshem ashtu edhe ndertimi i nje grope septike.
Per te shmangur ererat shqetesuese, duhet ushtruar nje kujdes i vazhdueshem per paisjet sanitare.
Per me tej rekomandohet :
Muret te jene rezistente  ndaj gervishtjeve, mundesisht te mos pranojne  shkrimin  mbi te, prate vishen me pllaka majolike deri ne lartesine  1,6 m.
Dyert e nyjeve te WC-ve duhen te jene 70 em dhe te hapshme  nga jashte.
Ne  pisuare  duhet  te  kete  uje te  bollshem  dhe  te  rrjedhshem per  shmangien e ererave shqetesuese.
Minimumi  i dimensioneve te nje nyje WC-je  duhet te jete jo mete vogla se 1,3 m x 0,9 me lartesi minimale  2 m
Sanitaret   duhet  te  jene  te  orientuara nga  veriu,  te  jene  te  hidroizoluara dhe  te  kene ventilim  te mire.


Per larjen e mjediseve te WC-ve duhet qe te parashikohet nje rubinet ku mund te lidhet nje tub llastiku si dhe nje pilete per mbledhjen e ujrave. Ne paradhomat e grupeve mete medha sanitare duhet parashikuar dhe nje pilete per largimin e ujerave te dyshemese.

Sanitaret, per persona me aftesi te kufizuar
Per te gjitha kategorite e shkollave duhet te kete minimumi nje nyje WC-je per keta persona. Per
informacione te metejshme  referojuni  VKM 1503,  date 19.11.2008, "Per personat  me aftesi te kufizuara"..

4.4.1   Kabineti i mjekut
Kabineti  i mjekut  vendoset  ne katin  e  pare te  nderteses  dhe  ka  nje siperfaqe  17-18  m2,   me dimensione te keshillueshme 6 x 3 m. Gjatesia 6m eshte e nevojshme per kryerjen e negullt  te ekzaminimeve per pamjen dhe ndigjimin tek nxenesit.
Ne kabinet duhet te kete nje larese duarsh.
Ndricimi natyral te sigurohet me nje hapje dritaresh me siperfaqe sa 1/6 e siperfaqes se kabinetit. Ndricimi artificial te jete 100 lux.

4.4.2    Kabineti i psikologut dhe punonjesit social
Kabineti  i psikologut  dhe  punonjesit  social  vendoset  ne katin  e pare te  nderteses dhe ka nje siperfaqe 17-18 m2,  me dimensione te keshillueshme 6x3m. Gjatesia 6m eshte e nevojshme per kryerjen e negullt te ekzaminimeve tek nxenesit.
Ne kabinet duhet te kete nje larese duarsh.
Ndricimi natyral te sigurohet me nje hapje dritaresh me siperfaqe sa 1/6 e siperfaqes se kabinetit. Ndricimi artificial te jete 100 lux.

4.5   Mjediset Komunikuese, Hyrjet, Shkallet, Korridoret, Hollet


Te gjitha  kategorite  e shkollave  kane nevoje  per mjedise  komunikuese,  hyrje, holl, konidore, shkallet, rampat, parmake per shkallet.
Hyrjet e shkolles duhen projektuar te tilla qe te mundesojne hyrje - dalje te lirshme te nxenesve. Permasat e dyerve te hyrje- daljeve varen edhe nga numri i nxenesve te shkolles. Per 9do hyrje per ne shkolle duhet te projektohet nenstreha.

Ne 9do kat duhet te kete se palm nje dalje emergjente,  ne distanca sa mete medha nga shkalla kryesore. Distanca maksimale ne mes te 9do dere dhe daljes se emergjences se katit duhet te jete
30m. Gjeresia e daljes emergjente duhet te jete 0,55 m per 9do 60 persona.
Ne katin perdhe duhet te kete te pakten dy hyrje. Gjeresia e hyrjes duhet te jete 0,5cm per 9do nxenes.


4.5.1   Korridoret duhet te plotesojne kushtet e meposhtme:
Gjeresia e konidorit kur ai sherben per klasat vetem nga njera ane duhet te jete minimumi
2m per 4 klasa. Per me shume klasa duhet te zgjerohet 0,2 m per 9do klase.
Gjeresia e konidorit kur ai sherben per klasa ne te dyja anet duhet te jete minimumi 3 m. Lartesia e konidorit duhet te jete minimumi 3m.


Shkallet duhet te plotesojne kushtet e meposhtme:
Gjeresia e krahut te shkalleve: minimumi 1,2 m /100 nxenes + 0,2 em per 9do 100 nxenes te tjere dhe maxksimumi  3,0 m
Nuk duhet te projektohen  dhe te zbatohen shkalle spirale dhe trapezoidale. Lartesia e parmakut te shkalleve duhet te jete 1,10 m
Per shkalle me gjeresi deri ne 1,5 m parmaku vendoset vetem ne njeren ane.
Per shkalle me gjeresi deri ne dy 2 m, parmaku duhet te vendoset nga te dyja anet. Per shkalle mete gjera se 2m  duhet vendosur parmak edhe ne mes.
Ne 9do kat duhet te kete minimumi dy shkalle ne distance nga njera tjetra sa mete medha qe te jete e mundur


4.5.2 	Holli
Holli eshte nje element shume  i rendesishem  dhe i domosdoshem  per shkollat.  Hollet ne katet perdhe sherbejne  per te mundesuar kalimin e shpejte te nxenesve  nga dera e hyrjes  neper klasa dhe anasjelltas,  si dhe  japin  kontaktin  e pare  viziv  te nxenesve  me  mjediset  e  brendshme  te shkolles. Ne katet e tjera te shkolles hollet perve9 funksionit  te shpemdarjes  se nxenesve neper klasa, luajne edhe rolin e qendrimit te nxenesve  ne pushimet ndermjet  oreve te mesimit.  Hollet sherbejne edhe si mjedise ku afishohen tabela te ndryshme te cilat i sherbejne ciklit te mesimit. Hollet si pjese e domosdoshme  e organizimit te shkolles  duhet qe te projektohen  te tilla  qe te permbushin funksionet  e lartpermendura.  Madhesia e tyre eshte ne varesi te numrit te nxenesve, te kateve dhe te menyres se organizimit  te klasave por duhet te llogaritet me minimumi  0,1 m 2 per nxenes.


4.5.3 	Depot, kthinat ndihmese
 (
.
)Depot jane mjedise, qe sherbejne per inventar dhe materiale te tjera. Siperfaqja e depove mund te jete nga 18m 2 - 40m2

4.5.4    Garderobat
Garderoba e nxenesve sherben qe veshjet dhe kepucet e nxenesve te mos ngaterrohen.

Vendosja
Kurka tapete  te mjaftueshme  per fshirjen  e kepuceve  ne hyrje te shkolles  dhe papastertia  nuk perhapet kudo, nuk eshte e nevojshme qe garderoba te jete afer hyrjes. Ne perputhje me kete, garderobat mund te vendosen ne katin e pare si garderoba qendrore te permbledhura,  ne 9do kat si garderoba kati ose garderoba te ve9anta per 9do klase. Ne rastin e vendosjes se garderobave ne zonat  ku  levizin  nxenesit,  duhet  marre  parasysh  rreziku  i zjarrit  ( rruga  e  largimit  ne  raste emergjence nuk duhen zvogeluar ).

Permasat
Siperfaqja  e nevojshme  ne  rastet  kur  garderoba   perbehet  vetem  nga  varese  rrobash  per  9do nxenes duhet te jete 0,06 m2 dhe ato duhet te jene ne lartesine  1,20 m nga dyshemeja per nxenes deri ne 10 vje9 dhe 1,50 m per nxenes mbi 10 vje9. Per tipin e garderobave qe kane edhe stolin per tu ulur dhe nderuar kepucet duhet te parashikohet me shume hapesire. Nisur nga eksperienca per moshen deri ne 10 vje9, eshte e nevojshme nje hapesire  prej afersisht 0,4 m2 I nxenes dhe per moshen mbi 10 vje9, nje hapesire prej 0,5 m2 I nxenes.

Garderoba per te ruajtur r-antat (rafte metalike me r-eles).
Per ruajtjen e 9antave, librave, fletoreve  dhe sendeve  te tjera  personate  mund te parashikohen vende te ve9anta me nje lartesi prej 20 em nga dyshemeja por ato nuk zevendesojne  garderobat e nxenesve.
Madhesia  per te vendosur  9antat nevojitet  te jete sipas permasave  te meposhtme;  thellesia  prej afersisht 50 em, lartesia prej afersisht 40 em dhe gjeresia prej afersisht 25 em.
Raftet e nxenesve duhet te jene te mbyllshem me 9eles.


4.5.5    Shkallet

Per projektimin e shkalleve duhet te kihen parasysh keto elemente te sigurise:

1.   Shkallet ne te dyja anet duhet te kene mbajtese (parmak) me lartesi 0.9m
2.   Shkallet duhet te kene parapet te plote muri ose materiali tjeter, deri ne lartesine 0.65m.
3.   Lartesia e shkalles midis dy siperfaqeve te shkelshme te jete jo me shume se 0.17m
4.   Gjeresia e shkalleve  jo me e vogel se 1.2 m.
5.   Hapesira e shkeljes te jete jo me pak se 0.3m
6.   Hapesira e shkeljes te trajtohet me material kunder rreshqitjeve
7.   Shkallet duhet te kene ndricim natyral
8.   Shkallet nuk duhet te kene me shume se 18 bazamake ne nje rampe.

Per  elemente  te  tjera  te  projektimit  te  shkalleve  referohuni  VKM.  Nr,  626,  Dt.  15.07.2015 "Normativat e projektimit te banesave".
Per personat me aftesi te kufizuar referohuni  VKM,  Nr. 1503, Dt. 19.11.2008,  Per miratimin  e rregullores " Per shfrytezimin e hapesirave nga ana e personave me aftesi te kufizuar".

5      ORENDITE  DHE PAJISJET

Planifikimi  dhe  projektimi  i orendive  dhe  i  pajisjeve  te  shkollave  nuk  eshte  pjese  e  ketyre udhezimeve te pergjithshme.  Por meqe  karakteristikat  dhe dimensionet  e tyre luajne nje rol te madh  ne percaktimin  e dimensioneve dhe ne konfigurimin  e dhomave,  eshte  e nevojshme  te kihet parasysh  aspekti dimensional  i tyre si nje element  i projektimit te nderteses, sidomos  per percaktimin  perfundimtatte   dimensioneve  te  dhomave  dhe te  hapesires  se  siperfaqes, vendndodhjes dhe dimensioneve te dyerve dhe te dritareve...etj..
Perve9 tjerash,  shumica  e pajisjeve  te fiksuara  si9 jane tabelat  e shkrimit,  dollape te vendosur,
raftet, uleset dhe lavamanet e laboratorit...etj, shpesh jane pjese e kontratave te puneve civile dhe si rrjedhoje projekti dhe specifikimet  e tyre duhet te pergatiten nga projektuesit e nderteses.
Per qellime praktike dhe per tu drejtuar fumizuesve te caktuar, orendite dhe pajisjet e shkollave
zakonisht ndahen ne pjese, si vijon:

1. Orendite e pergjithshme mesimore per klasat (bankat ''tavolinat" dhe karriget e nxenesve, tavolinat   dhe  karriget   e  arsimtareve,   tavolinat   dhe  stolat  e  laboratoreve,   derrasa   e shkrimit, dollapet, vareset e rrobave, tabelat per njoftime.);
2. Pajisjet mesimore si9  jane  lavamanet,  njesite  fikse  te  murit,  ventilatoret  e  avujve  dhe tymit, veglat dhe pajisjet e laboratorit, kompjuterat dhe printerat...etj.);
3. Orendite e hapesirave administrative: tavolinat  e punes,  tavolinat,  kolltuket,  karriget, varesit special per harta dhe fotografi;


4. Pajisj et  e  hapesirave    administrative:   kompjuteret,   makina   fotokopjuese,   printerat, skaneret, pajisjet audiovizuale, telefonat etj.


hztropometria dhe dimellsumet e oretu:live

Orendite dhe pajisjet shkollore  duhet te pershtaten  me numrin e nxenesve  qe i shfrytezojne  ato. Qendrimet  jokorrekte  per  shkak  uleses  ose tavolines  se  papershtatshme   qe eshte  e vendosur shume poshte ose shume !art mund te shkaktoje lodhje dhe probleme fizike. Nxenesit nuk duhet
te rrine ne maje te gishtave per te aritur derrasen e shkrimit, e as nuk duh et te ulen ne ulese teper
te medha ose teper te ngushta per ta.
Madhesia   dhe  formae  njesive  te  orendive   dhe  te  pajisjeve  zakonisht  bazohet  ne  kerkesat moshave  shkollore  te  percaktuara  permes  matjes  se femijeve  te  perfituara  permes  anketave antropom etrike. Per shem bull, I artesia e kembes me te ulet perdoret  per te rregulluar lartesine  e uleseve dhe distancen per mberritjen e lartesise se rafteve(shihfigl-3.11).
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lartesia e bankave dhe uleseve
Mosha: 15 18, 11-13, 7-9, 5-7
























tartesia e kapjes
Mosba: 15-18, 11-13;7-9, 5-7


Anketat antropometrike japin dimensionet e femijeve mesatare, si dhe madhesite maksimale dhe minimale per secilen grupmoshe dhe projektimi i orendive bazohet ne keto dimensione. Per shembull,  (1)  per  pozitcionin  ulur,  dimensionet  e  kembes  me  te  ulet,  kembes  me  te  larte, gjeresise se vitheve dhe gjeresise se kraharorit jane te nevojshme, dhe  (2) per siperfaqet e punes (ulur), !artesia e berrylit, trashesise se kofsheve, !artesia e perkuljes perpara dhe e syve jane te nevojshme.
Dimensionet e femijeve dallojne nga nje vend ne tjetrin, dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit per
9do vit  arsimor  realizon  anketen  antropometrike  specifike.  Dimensionet  aktuale  te  orendive shkollore bazohen ne anketat e meparshme dhe ne anketat e vendeve fqinje.
Per  arsye praktike, madhesite  e nxenesve  ne mes te  6  dhe  18  vje9 shpesh  ndahen  ne  kater kategori qe korrespondojne me kater madhesi te orendive. Rezultatet e nje ankete antropometrike ne vitin 1998 nga MASH per shkollat e Shqiperise jane te dhena ne tabelen 3.7 me poshte me mesataren  e    gjatesise  se  nxenesve  neper  kategori,  madhesia  e  rekomanduar  per  uleset  e nxenesve (tabela 3.8) dhe bankat e nxenesve (tabela 3.9)
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Tabela 3.8
Rekiomand"Imet• pe..r uerset e nxenesve
	Ref.
	Madhesia
Kategoria
	Lartesia
	Gjeresia
	Thellesia

	A B c D
	I vogel Mesem Madh
Para-rritur
	30.0
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	28.0
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34.5
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	33.0
37.0
40.5
44.5




Tabela 3.9
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5.1  Kerkesat e posa e
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.	;Oistanca minimale nmi  es- ibankave
Pamja ballore
Fig. 1-3.11


Pl'ojektimi per  personat me nevojate vefanta

Projektimi i ndertesave shkollore duhet te siguroj  qasjen e papenguar, levizjen, qendrimin dhe mesimnxeniene  nxenesve  me  nevoja  te  ve9anta,  referuar  legjislacionit  perkates,  per  kete kategori. Prandaj, projektuesit duhen te bazohen ne kete legjislacion por edhe ne kete udhezues ku jane paraqitur kushtet teknike me specifike per ndertesat shkollore. Llojet e nevoja te ve9anta per te cilat mund te perkujdesemi ne nje shkolle standarde dote  kufizohen, per arsye praktike, ne ato me nevoja te ve9anta ne levizje, humbje te degjimit qe korrigjohet me pajimet per degjim, dhe  humbja  e  pjeserishme  ose  e  teresishme  e  te  parit,  pas  trajnimit  te  pershtashem.  Per pjesemarrjen  e  kategorise  se fundit, ne  gjitha  aktivitetet  shkollore  te  mesimdheni es  ose te mesimnxenies projektuesit per nje informacion te plote duhet t'i referohen:
UdJli!vtes ne ndihme Iii specialistiive projektues  dJze z/Jatues ne fushen  e nderlimit hazttar ne Rregulloren  "Per  shfrytiizimitz e hOJie'sirave nga  ana  e personave  me  aftiisi tit kufizuar'', miratuar nga Kiishilli i Ministrave me Vetulimin nr.1503, date19.11.2008

Personatme nevoja te ve9antamund te jene nxenes, arsimtare, mysafire ose personel. Problemi i tyre kryesor eshte reduktuara ne levizshmerine  e tyre per arsye se ata shfrytezojne karrocat  e invalideve, patericat ose bastunet.Ky problem kerkon dimensionim te ve9ante te zonave te qarkullimit, hapesirave te dyerv e, pajisjeve sanitare, shtigjeve te evakuimit dhe hapesirave te klasave pertu akomoduarpersonat me nevoja te ve9anta.
Dimensionet: e personave  me nevoja  te ve9ante  neper karrocat  e invalideve duhet  te kihen
parasysh nga projektuesit gjate caktimit te madhesise se hapesirave te shkolles dhe qarkullimit. Karrocat  e invalideve  kane  dimensione te ndryshme,  sipas moshes se nxenesve  dhe llojit te artikullit. Megjithate, dimensionet e meposhtme, perkojne me dimensionet mesatare te personave te rritur, e qe duhet te merren parasysh (shih fig  1.3.13  dhe 314):

•	Gjeresia e karriges pergjithesisht eshte mes 600 dhe 700 mm

•	Gjatesia eshte mes 1000 dhe 1250 mm

•	Rrezja e jashtm e eshte mes 1300 dhe 1500 mm




r
T



Fig. 1.3.13

Hapesira  deri ku mberrijne personat me nevoja te ve9anta ne karrocat e invalideve definohet:
•	Mes 230 dhe 300 mm mbi nivelin e dyshemese;
•	Mes 1100 dhe 1300 ne lartesi;
•	Mes 300 dhe 400 mm nga pjeset anesore te karriges;





Lartesia e syve
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Fig. 3.14


Qasja ne hapesirat dhe ndertesat e jashtme



(a) 	Qarkullimi i jashtem

•	Hyrja ne oborrin e shkolles nga nuga duhet te jete pa shkalle;
•	Parkim  i posa9em  per automjete duhet  te parashihet me nje hapesire  me te madhe  ne njeren ane (3.80 m ne vend se te jete 2.5 m gjeresi);
•	Kufijte  e shtigjeve te  kemhesoreve duhet  gjithmone te  kene  skaje  te  nderprera dhe hapesirat per kemhesore gjithmone duhet te jene te ndara  nga trafiku  i automjeteve me gure (hlloqe) trotuaresh;
•		Shtigjet   duhet  te  respektojne minimumin e  kerkuar me  gjeresi  prej  1.5  m  per  nje karroce  standarde invalidesh, siperfaqja per kthim  dhe mhulesat  e dyshemese duhet te jene here nga materiale kunder-rreshqitese dhe te jene te lira nga pengesat ndaj levizjes se lehte;
•	Lakorja e pjerresise, ne rrugicen  ku ecet nuk duhet te jete me e pjerret se 1:12 ose 5%
dhe pjerrinat e gjata duhet te jene te ndara ne faza;

•	Trotuaret duhet te kene minimum gjeresine  prej 0.90 m nese jane te projektuara per nje kahje dhe 1.80 m perte dyjakahjet;

•	Sinjalizimi duhet te jete i dukshem dhe racionalisht i vazhdueshem;

•	Qasja ne te gjitha ndertesat duhet te jete e arritshme nga personat  me nevoja te ve9anta mundesisht me  platforma, pjerrina e te cilave  nuk  duhet  te tejkalojne 1:12  (5%)  me pushimore te rrafshet pas 9do 9 m gjatesi te platformes;

•	Te   gjitha   kalimet   neper   fushat   e  lojerave   dhe   fushat   sportive  duhet   te  jene  te projektuara  me   platforma  sa  here   qe  nje   gje   e  tille   eshte   e  nevojshme.  Pjesa perfundimtare  e  ketyre   platformave  duhet   te   jete  e  here  nga   materiale  kunder­ rreshqitese si9 jane hlloqet e hetonit, guret ose asfalti;

•	Platformat duhet  te jene te  pajisura  me nga  nje  parmak  anesor  dhe/ose hllok  trotuari pergjate  gjatesise se  platformes;

(b) 	Hapesirat e brendshme

•	Hyrjet  kryesore te  ndet1esave  duhet  te  jene   qartazi te  dallueshme, te  lehta  per  tu hapur  dhe te thjeshta per te kaluar  permes tyre;

•	Pragjet  e dyerve duhet te evitohen ose te kene lartesine maksimale prej 20 mm;

•	Ne  hapesirat e mesimdhenies, hapesira  e  punes  me  diameter  prej  1.5  m  duhet  te mhahet e lire dhe e pangarkuar, ashtu qe karroca  e invalideve te mund te kthehet dhe te pozicionohet para tavolines;

•	Derrasat e shkrimit duhet te jene te kapshme  nga pozicioni ulur. Derrasa, lartesia e se ciles mund te rregullohet mund te jete nje opsion;


•	Nderrimet  e  vogla  ne  nivel  duhet  te  shmangen.  Aty  ku  jane  te  pashmangshme, platformat e vogla jane mete preferueshme se shkallet;

•	Per tu ndihmuar  nxenesve  me te pamje  te dobet, dyer teresisht  te glazuara  duhet te shmangen,  ngjyra  te  ndryshme  duhet  te  perdoren  ne  shkallet  per  pushimoret  dhe shkallet,  dritaret  ne fund  te korridoreve  duhet  te shmangen  (kontrasti  i tepruar  ne ndris;im);

•	Ashensori(et)  duhet  te vendoset  afer  hyrjes  se  nderteses,  hapesira  e  ashensorit duhet te jete mjaft e madhe per karroca te invalideve,  ndersa shenjat dhe kontrolli duhet te jene te arritshme nga personat me nevoja te ves;anta. Kabina e ashensorit duhet te permbaje edhe shenjezimet si: alfabeti Braille, pranimi akustik dhe vizual ithirrjes dhe lajmerimi  me ze ne kat.Dimensionimi dhe menyra  e vendosjes  se ashensoreve, si ne  rastet  e ndertimeve  te  reja  ashtu  edhe ne  rastin  e rikonstruksioneve  te   shkollave   ekzistuese,    duhet   te   plotesoje   kushtet   dhe standardet   e  dhena  ne  Rregulloren  "Per  shfrytezimin   e  hapesirave  nga  ana  e personave me aftesi te kufizuar" (VKM 1503, dt.19.11.2008).

Pajisjet sanitare dhe elektrike

•	<;elesat  dhe  kontrolluesit  e  rrymes  elektrike  duhet  te  jene  te  medhenj  dhe  te vendosur ne lartesi prej 0.8 deri 0.9 m;
•	Duhet  t'u kushtohet  kujdes  personave   me  nevoja  te  ves;anta me  rubineta  qe arrihen me lehtesi dhe lavamane te vendosur ne lartesi prej 700 mm deri 800 mm
•	Tualete  te  tipit  te  ulet  duhet  te  plotesohen   me  parmake  metalike  vertikal  te vendosur  anash dhe pakez perpara tualetit.  Keto tualete  nuk jane te perdorshme nga ana e personave me aftesi te kufizuar.
•	<;do shkolle duhet te kete nje dhome tualeti per nxenesit me nevoja te ve9anta me dimensione te posas;me (1.70 x 1.70 m) me nje dere mjaft te gjere (1.0 m)qe hapet nga  jashtedhe me parmake  metalik te vendosur  ne menyre te sigurt  dhe  n·ethi i brendshem  if>lm;
•	Nje  9ezme  me  uje te  pijshem  me  dimensione  te  pershtashme  per  nxenesit  me aftesi te  kufizuar  duhet te instalohet  ne 9ezmat e rregullta  te shkolles  me uje te pijshem.

6   PARAMETRAT E KOMODITETIT

Ekzistojne tri burime kryesore te mungeses se komoditetit fizik qe trupi mund te perjetoje:
temperatura,  ndris;imi dhe zeri.
Nje  sasi  e  cilesdo   prej  ketyre  jashte  games  se  pranueshme   do  te  shkaktonte   mungese   te komoditetit.  Qellimi  i projektimit  te ndertesave  eshte  qe mjedisi  i ndertesave  te arrihet  ne ate menyre qe mungesa potenciale e komoditetit te jete ne nivel te pranueshem.


6.1   Komoditeti Termik (Temperatura)


6.1.1   Perkujizimet dhe terminologjia

Komoditeti  termik zakonisht i atribuohet dy parametrave kryesore: (1) ndjenjes se komoditetit termik si rezultat i bilancit mes kalorive te akumuluara dhe te humbura ne trup, dhe (2) kontrollit te kushteve termike, duke perfshire poziten e diellit dhe nezatimit, temperaturen,  lageshtine dhe ererat. Projektuesit e ndertesave te shkollave duhet te man-in parasysh kushtet termike te zones ku parashihet te behet ndertimi.  Ne keto udhezime jane paraqitur te pergjithshme ne lidhje me kushtet termike ne Shqiperi, porte dhena shtese dhe mete detajuara duhet te grumbullohen per kushtet  e sakta  te zonave  perkatese, si9 jane:  (1)  minimumi  dhe maksimumi  i temperatures mesatare mujore, (2) higrometria lokale, dhe (3) ererat mbizoteruese per ydo stine klimatike dhe shpeshtesia e ererave fmta dhe stuhive.


6.1.2   Permiresimi i komoditetit termik

Per  te  permiresuar  komoditetin  termik  te  hapesirave  te  shkolles,  masat  e  mundshme  per kontrollin e temperatures jane klasifikuar ne dy kategori:
Masat natyrore ose  pasive, qe perfshijne  orientimin  e nderteses,  poziten  dhe  dimensionet  e
hapjeve, cilesine e materialeve, izolimin termik, mbjelljen e pemeve ne afersi te ndertesave etj. Masat artificiale ose aktive, qe perfshijne mjetet mekanike ose ato elektrike, siy eshte ngrohja, ajrosja apo kondicionimi i ajrit.
Per kontrollin e efekteve tetmike  ne hapesirat e shkolles, projektuesit duhet te ndermanin disa
masa te thjeshta ne fillim te procesit te projektimit. Keto masa kane te bejne me:
Orientimin e ndertesave: rekomandohet qe orientimi i hapesirave te klasave te jete drejt lindjes dhe  perendimit  meqe ky orientim  ofron  mbrojtje  nga nezet  e drejtperdrejta  te diellit. Ky orientim i preferuar mund te devijoje per neth  minus ose plus 30° (per shkak te kerkesave te lokacionit, ose per shkak te orientimit te ererave mbizoteruese) pa pasur ndonje ndikim te madh ne komoditetin e klasave mesimore (shih figuren me poshte); Vendosjen e ndertesave: largesia  mes  ndertesave  duhet  te  jete  ne  proporcion  me lartesine e ndertesave per te lejuar qarkullimin e ajrit te paster dhe driten natyrore edhe ne nivelet me te uleta. Per te njejtat arsye, nje largesi minimale prej 4m duhet te mbahet ne mes te faqeve kryesore dhe murit nethues;
Formen dhe dizajnin e ndertesave, si per shembull, mundesia e qarkullimit te terthorte
te ajrit per riperteritjen e ajrit te fresket me ajrosje natyrore gjate stines se nxehte, ose zgjedhja e kulmit me kater nivele te pjenesise  ne zonat me reshje te medha te debores; Siperfaqet e mbjella: mbjellja e bimeve mund te luaje nje rol thelbesor ne krijimin e mikroklimes, kur eshte e nevojshme. Mbjellja e bimeve kontribuon ne menyre efektive ne mbrojtjen nga pluhuri, ererat dhe nezet  e diellit. Pet-vey kesaj, mbjellja e shkuneve dhe kayubeve bejne te mundur mbrojtjen kunder reflektimit te nezeve te diellit nga toka; Elementet e duhura te nderteses: kjo perfshin kullimin e duhur nga yatia dhe kullimin neth  ndertesave, krijimin e hijeve me kanate te negullueshme  neper dritare, ndalesa te diellit, perde per diell, yadra dhe/apo galeri qe mund te sjellin mbrojtje shtese nga nezet e diellit, sidomos kur orientimi i nderteses nuk eshte i favorshem.

Materialet e duhura te ndertimit, qe perfshijne materialet e fasadave me reflektim te mundshem te diellit, materialet izoluese per rritjen e veprimit termik te mureve dhe te kulmit, me materiale qe duhet te jene joalergjike apo te demshme per shendetin e nxenesve.


6.1.3    Kontrolli aktiv i temperatures


Temperaturat e uleta: niveli komod i temperaturave  me te uleta mund te konsiderohet ai mes l9°C,  per vendet ku ushtrohen veprimtari te punes qe nuk perfshijne levizje, dhe l5°C, per zonate qarkullimit.  Perpjekjet per te siguruar nxehtesi ne menyre qe te arrihen keto nivele te temperaturave ne mjediset e brendshme, zakonisht nuk duhet te jene shume te lalia. Megjithate, nje minimum shume me i ulet mund te ndodhe ne secilin prej muajve te sezonit te ngrohjes, ku sistemi  i ngrohjes duhet te kete kapacitetet te reagimit  ndaj ketyre temperaturave te uleta.

Temperaturat e larta: Klima e Shqiperise eshte kryesisht e thate dhe e nxehte nga maji deri ne shtator,  ku shumica  e diteve  gjate kesaj  periudhe jane me  diell.  Muajt me te nxehte jane korriku dhe gushti me variacione rajonale per shkak te laliesise. Megjithate, temperaturate ajrit 26°C eshte kufiri per pune komode ne shkolla, ku me levizjen e duhur te ajrit nga rrjedha e ajrit natyror, nga dritaret  e hapura dhe qarkullueset  e ajrit, keto nivele zakonisht mund te arrihen ne klasat gjate vitit.


6.1.4    Temperatura dhe nivelet e Iageshtise


Ne shkolla keshillohet qe niveli i temperatures dhe i lageshtise te jete sipas percaktimeve te meposhtme (matur ne nje laliesi 90cm nga niveli i dyshemese):

Dimer: 21°C; 35% minimumi i lageshtises relative; Vere: 24-26°C; 50% maksimalja e lageshtise relative.

Ne tabelen e meposhtme jepen grafikisht informacione qe sjellin nje kombinim pozitiv midis temperatures  dhe lageshtise relative ne menyre qe te mos kete efekt te kondensimit,i  cili do te sillte prezencen e mykut ne mure.
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6.1.5  ,S,ndardi i i<oumit

Sa me i mire te jete teunoizolimi i nje elementi  konstruktiv re jashrem perballe ajrit re jashrem, aq me e vogel eshre  m1Jl\desia e daljes sii ajritre ngrohre jashre.
Elemenret  konstruktive   re i:ooluar keq, kane temperature  re ulet te siperfaqeve  re brendshme; sa me i keq te jere ky i:oolim aq me i madh eshre rreziku qe ne siperfaqe nen ndikimin e nje lageshtie te shendetshme relative re ajrit prej 40-60%, temperature kritike minimale zbmt nen
12,6 •c.
Vemendje  re ve anre duhet tu kush1ohet zonave  re ashtuquajtura ura tennike si p.sh. tavanet e mureve re jashrem,  pasi ketu temperatura e siperfaqes mund re  jere me e ulet se sa ajo e elementeve konstruktive ne :oonat e rregullta.




Ural tennike jane pika re dobeta  tennike re lokelizuara  ne rnbulesen transmetuese  tennike te nderteses. Ne krahasim me siperfaqet e pashqeresuara te elementeve konstruktive, ne ke1o pika ndodh nje hurnbje e madhe termike nga brenda jashte. Sa me i larte standatdi energjitik i nje ndertese, aq me rendesi eshte elerninirni i urave tennike.

Llojet e urave temillre

• Ural tennike gjeometrike  te kushrezuara  krijohen, nese madhesia e  siperfaqeve thithese dhe liruese termike nchy hojne, si p.sh. ne kendet e jashtme te nderteses, trashesite e  hme re elementit konstruktiv ose kollonave re dale.
• Urat termike re  kushtezuara   nga lloji i materialit krijohen gjate perdorimit  te materialeve  me pe ueshmeri re 	hme termike dhe me ke1o karakteristika   re e izoluese, te cilat mund re jane re vendoswa  ne krah ose mbi njera-tjetren. Ne kere menyre, ne vendin e materialit te ndertimit me pe ueshmeri me re larte tennike


krijohet nje ny:me tennike me elarte. Nje shembull tipik ja.ne  elementet konstruktive prej be toni brenda nje muri te jashtem me tulle.
• Ura t te nnike konvektive krijohen kur energjia tennike e nje nyrne a jri trans}Xlrtohe t
ne}:Ennjet mbuleses  se  nderte se s  FE f ;ueSe te nnike .   Ato  shkaktohen  nga  mos henne tizirne t e si}:Erfaqe s. Bashkimet e hapura te shtreses izolue se ne zore n e atise
a}XI mosizolimi i fugave te dritareve jane shembuj te krijimit te ketyre urave tennike.

Nje numer i rnadh i Uiave tennike mund te menjanohen ne}:Ennjet punes se mire projektuese, sup:nvizimit  te kujdesshem dhe ne}:Enn jet }:Erz.gjedhje s se materialeve  te duhura.

Keshilla gjate projektirnit

• Te menjanohen struktura t me shume dege zime
• Te vendosen ndalje tennike  te elementevekonstruktive   konsol (pllakat e ballkonit, kollonat, konsolat mbaj tese) me strukturat ne kufi
• Shtresa te pmde rprera te materialit izolue s p.sh. siste met tennozioluese te  mureve te
jashtme	dhe	kalimet	e  niveleve  te  veanta 	izolue se	pa  dobesim  te  vle mve tennoizoluese.









6.1.6    Kerkesa e vlerave te koeficientit te transmetimit te nxehtesise

Ne ndertimet e shkollave te reja apo rikonstruksioneve te atyre ekzistuese, vlerat e koeficientit te transmetimit te nxehtesise duhet te respektojne percaktimet e Ligjit Nr.116 date 10.11.2016 "Per Performancen e Energjise ne Ndertesa".


6.1.7  Dritaret dhe Dyert


6.1.7.1    Dritaret

Depertimi  i  drites  natyrale  ne  mjediset  e  brendshme,  fushepamja  e  lirenga  brenda  jashte nderteses dhe fushepamja e lire brenda te gjithe nderteses jane elementemjaft te rendesishme ne mjediset per nxenesit.
Per te permbushur keto kerkesa duhet te merren parasysh si nxenesit ashtu edhe mesueset I sit. Duhet tu kushtohet rendesi elementeve si lartesia dhe komizat e dritareve, lloji i xhamit, qartesia e pamjes (te mos te bllokohet horizontalisht si nga te rriturit ashtu edhe nga nxenesit), kontrolli i drites, impakti i vleresimit te riskut, si dhe faktoret e sigurise. Vleresimi i sigurise mund te rekomandoje qe stacioni i rojes te pozicionohet brenda qendres ne menyre qe hyrjet dhe daljet te mund te monitorohen nga rojet e nderteses. Ose mund te rekomandohet ndonje forme alternative per kete. Projektuesi duhet te perpiqet qe te planifikoje te pakten nje dritare te jashtme per klase. Ne  rast  se  kjo nuk  mund  te  behet  por  hapesira  e  brendshme  duhet  te  zihet  nga  nxenesit, projektimi duhet te parashikoje depertimin mete mire te drites dhe pamjes nepetmjet vetratave, dritareve anesore, dritareve dhe dyerve me xham (te sigurta). Hapesirat e nxenesve ne ndertimet e reja duhet te kene nje siperfaqe totale me dritare prej se paku:
8 % te siperfaqes se dyshemese nese dritaret jane nga jugu dhe lidhen drejtperdrejt me
mjediset e jashtme.(Shenim: siperfaqja e xhan1it qe sheh nga jugu eshte me e vogel pasi cilesia e drites qe vjen nga jugu eshte me e mire);
10% e siperfaqes se dhomes nese dritaret orientohen nga lindja apo perendimi;
15% te siperfaqes se dyshemese se dhomes nese dritaret shohin nga veriu;
20% e siperfaqes se dhomes nese dritaret nukjane ne nje mur te jashtem. Siperfaqet qe nuk i kane te domosdoshme dritaret jane depot.
Nuk lejohet vendosja e skarave metalike ne dritare.


6.1.7.2   Montimi i dritareve

Ne objektet e reja, dritaret nga kendveshtrimi energjitik, paraqesin piken mete dobet.
Per shkak te dritareve me izolim jo te mire ndermjet xhamave dhe fugave te dritares, humbjet energjitike jane te medha.
Per ndertimet e reja  keshillohet per dritaret, dyert nje vlere U me e larte. Si rregull sot vendoset
dopio xham (veshje me xham termoizolues) me Vlere U prej 1.2 (Wim2K).
Perve9 kesaj  mund  te  vendosen  ne zona  te ftohta,  dritare  me tre  shtresa  xhami  me dhoma izoluese dhe me profile me shume dhoma. Dritarja ne kete rast keshillohet te arrije nje vlere U prej 0.8 (W/m 2K).
Krahas nje vlere U-je te ulet duhet qe veshja me xham te provoje nje vlere te larte te izolimit
ndaj rrezeve te diellit (g). Kjo vlere specifikon sa i larte eshte rrezatimi diellor, i cili deperton


nepermj et xhamit dhe ndilunon  keshtu  ne ngroh jen e nderteses. Tek xhamat e sotem  te dritareve
te termoziluara kjo vlere keslrillohet rreth g = 60%.
Gjate zgj e dh jes te konnizes se dritares vl en te konsiderohet
Humbj et e energj ise  permes  komizave  prej  druri  dhe plaslike  jane me  te vogla  se komizat prej metali.
Ne  kalimet  ndermj et xhami t dhe  komiz:es krijohen hapesira, te cilat rez:ultoj ne ne
humbje  ekstra te energjise.
Shpesh  komizat jane  prej  alumini, nje material me  aftesi  te larte  transmetuese te
nxehtesise.

Urat  termike  dhe  kondensimi,  si   probl ematike   e  lidhur   me   te,  perforcojne   keslrillimin   e p erdorimittevaz:hdueshem te dritareve  me komize plaslike, druri.

6.1.7.3    lnfonnadone permontimin e dyeiVe

Per te shmangur urat termike, duhet qe dritarja te montohet  nen nivelin e termoizolimit ose te p akten  te  mo ntohet  ne  kendin   e  j ashtem  te muril  Iz o limi  keshtu  vendoset mbi  komizen e
dritares. Duhet te kihet  paljeter kujdes  qe gj ate momenlit  te monlimit te realiz ohet nj e bashkim
herm elikisht i vaz:h dueshem i dritares. Montimi  me ndilunen  e shkumes nuk eshte i mj aftueshem ,
meqenese  aj o ne fazen e tharjes mblidhet dhe keshtu nuk garanton me nj e izoli m hermelik
Referuar   normativave   dhe  standardeve  europiane   te  projektimit, hapj a  e   dyerve   duhet   te
projektohet nga  ana e jashtme  per efekt si gurie dhe evakuimi ne raste emergjence/avarie, si dhe dyert e kl asave duhet te pozicionohen ne nj e thellesi  nga muret e korridorit, e cila diktohet nga gjeresia e deres e percaktuar  ne normativat perkatese.
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6.1.8	KontTolli pasiv i temperatures


Kontrolli mbi depertimin dhe krijimin e nxehtesise mund te minimi:oohet ne menyre  re nat:,oshme duke projektuar si duhet muret dhe suvatirnine nderteses. Burimi i nxehresise eshte diellndaj peljashtirni i drires se drejtperdrejre   re diellit nga ana e brendshme e nderteses eshre esenciale. Spermendet me lart, muret e jashtme mund re anashkalohen si burim i rendesishem i krijimit te nxehtesise se brendshme gjare dites ne shkolle. Kjo do re thore  se dritaret jane elemente qe kerkojne vemendje. Kjo anihet ne dy menyra:me orientim dhe reflektim re  diellit.Duhet  re theksohet se mjetet per krijimin e hijeve nga dielli brenda xhamit nuk jane te efektshme


rae qenese materiali ngrohet dhe krijohen reflektime ne bre:nd.esi. Eshte thelbesore qe te ndalohet goditja e diellit ne xham, nxehte sia nuk reflektohe t jashte pe rraes xharnit, raeqe nese gjatesia valore ndry;hohet  dhe mjedisi ngrohe t. Duhe t te theksohet se perdorirni i lustrimit  te dyflshte eshte i p9-efe ktshem per ndalirnin e de pertirnit  te diellit  kjo eshte  efe ktive ne p:s.randalimin e humbjes se jashtme  te nxehtesise .
Orientirni per diel&irnin:  drejtirni, ose orientirni me i mire per te }XlSur drite   natyrale gjate dites ne dritare  eshte -veri-jug (shfr..o flguren  me PJShte): Orientimi nga Veriu ne S hqiperi nuk reflekton drejtperdrej t drite  te diellit  ne krahun e dritarendersa orientirni nga Jugu re flekton rreze minimale. ne dritare nen kendin me te vogel  dhe te ngushte gjate dites: ne pjesen me te nxe hte te diredielli do te jene ne zenit dhe kendi i rre zatirnit te dritarew drejt jugut do te jete me i ngushti.
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-	Ajrosja (ve:ntilirn.i itertho:rte") do te jete nje faktor natyror i komfortit per pjesen me te nxehte te vitit (shiko flguren me PJShte) PJr ne pikat  me te larta mund te kete me shume nevoje per te nxjerre jashte ajrin qe eshte ngrohur duke kaluar neper toke te ngrohte e te thate . Sidoqofte,  :nd.ertesat rae  hapesira   rae  Oft>ion te  hapjes ne te dy anet  nuk jane ekonomike,  ndonese  kjo menrekomandohet  si me optimale. Shkolla, si 'tdo grup
:nd.ertirni tjeter. do te kete nje pjerresi te shtypjes ne kushte  dhe drejtime  te ndryslune  te
erene  menqe ajri te qarkulloje  neper  :nd.ertese nga shtypja :pJzitive dhe negative. deri ne ate mase qe mu:nd.esohet nga ndaljet dhe hapesirat e brendshrae . Ne ke te me nyre behet freskimi i mundsrem gjate nates, e qe te ndihmohet nga dritat e jashtrae qe futen nga dritaret e jashtrae te niwlit  te siperm.


odoleti Tennik I Jlennlbni i l!l'thonl

RelleJdimii diellit: pajisje efektive pjr reflektimin e diellit mund  re projektohen  pjr te funksionuar ne do olientim, meqenese kendi i diellit eshre ploresisht i paruhikueshem. Megji!hate, plr shkak re ndij<himit sezonal ne larrespjljashtimi i rrezeve te diellit gjare viti!do re kerkoje  elemente   re Jevi7Shrne. Ne praktike, reflektimi eshre zakonisht nje kompromis, edhe ne qofte se eshre projektuar orientimi optimareflektimi pas realizimit do re  jete efektiv. Duke SUJXlzuar orientirnin nga jugu, dritalja do re :reflek1ohet nga nje raft  i jashtem horizontal ne nivel te majes se dritares, me projektirn qe varet nga
kohezgjatja e viti!qe deshirohet plr  rei paru>daluar nezet e diellit qe re h)ine ne salle •JXl
qe re bien ne dritare. Gjare dimrit do te kere plrfitirne nga renia e diellit keshtu qe kendi
i renies se diellit qe duhet re p>ljash.1ohet  eshte ai prej rnajit deri ne tetor. Ka rendesi
theDlesore evitimi i renies se nezeve re diellit  ne dritare pasi nxehtesia eshte shume e
efektshrne kur mjedisi dhe vere xh.arni nxehet duke e rritur keshtu efektin e ngrohjes.
Duhet re theksohet se pjrdorirni i xhalnave te d}fishte eshte i paefektshem ne ndalimin e diellit dhe eshte efektiv verem ne parandalimin e humbjes se diel!it nga jashte. Ndertimi i nje kulmi re rnadh te dale jashre •JXl masa e dritareve me grila jane pjese e zgjidhjeve te zakonshrne re mbrojtjes ndaj diellit (shih f guren me JXlShre).
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6.2  Konuditeti Vizual

Perlcufizimet dhe terminologiia
Nevoja per standarde te larta dhe nje	im i projektuar mire per ndertesat e sh.kollave  bazohet
ne:
ndd;imin natyror qe rezul1on nga drita e diellit e drejtperdrejre •JXl ajo e reflektuar nga
1oka dhe siperfaqet e  era re jashtrne a}Xlalo re brendshrne;
ndd;ilnin arti&ial nga burimet e nymes elektrike (llambat tubal fluoreshente);

shkelqimin  apo intensitetin  e drites qofte  nga  burimi  natyror  apo  ai artificial  apo nga ndonje siperfaqe ose objekt i padepertueshem  qe nuk eshte transparent;
kontrastin e shkelqimit apo ngjyres.

Faktoret mesatare per reflektimin e drites

	Materialet
	0/o

	All<;i
Letra e bardhe Lyerja e bardhe c;imentoja
Gure gri
Lenda natyrore e drurit (ngjyre e lehte) Tullat e kuqe
	85
84
75
55
50
33
20



Ndri<;imit duhet tui kushtohet shume rendesi per <;do zone veprimtarie pasi eshte element ky<; per te krijuar nje mjedis sa mete ngrohte.
Cilesia e drites duhet tui krijoje ndjesine pozitive nxenesve.
Ndri<;imi i madh eshte me i pershtatshem per hapesira ku kryhen veprimtari motorike; ndersa ndri<;imi me fokus mbi nje detyre specifike nevojitet per veprimtari manipulative;  ndri<;imi me i dobet duhet perzonat e qeta.
Sasia dhe orientimi  i drites natyrale duhet te merret parasysh ne projektimin dhe variacionin  ne
nivelin e drites.
Ne dhomat me ndri<;im te varfer natyrallejohet nje maksimum prej 500 lx. Dhomat qe nuk kane dritare ne tavan apo dritare te jashtme, duhet te pajisen me tuba percjelles se drites natyrale. Hapesira dritash te cilat e tej<;ojne me thelle driten ne brendesi mund te perdoren  ne tere faqet nga jugu. Projektuesit mund tei referohen tabeles  per vlerat minimale te drites per funksione te ndryshme.
Per me teper duhet te mbahet parasysh sa vijon: Me driten e pasqyruar, femijet nuk dote shohin ne menyre te drejtperdrejte  burimin  e drites, nje kusht  ky qe shkakton  shkelqim  verbues  dhe lodhje te syrit. Dritat me fokus si ato te varurat te tipit rezidencial, duhet te perdoren kur lexohet, pikturohet dhe behet pune e imet. Projektimi i shumellojshmerise ne ndri<;im me mjete si kontroll te nivelit te drites,  <;eles te  ve<;ante, kabllo  me orientim  te  rregullueshem  dhe kabllo te varur duhet  te  vendosen  ne zonen  e punes.  Mund  te  provohet  te  vendoset  ndri<;im specifik  per te paraqitur  vepra  te ndryshme  arti, abazhure  me  shume  llamba  per te  krijuar  nje atmosfere  te gezueshme dhe nivele te larta dritash per te nxitur veprimtarine fizike.

Zonat e pergatitjes se ushqimit duhet te kene llamba fikse apo te pathyeshme.
Drita e jashtme duhet te kontrollohet  nepermjet kondraperdeve  apo llojeve te tjera te mbulimit te dritareve. Keto masa duhet te mundesojne  shikueshmeri te qarte. Ndri<;imi i jashtem duhet te jete i mjaftueshem  qe te mundesoje  qarkullim dhe siguri. Te gjitha llambat duhet te kene lente apo mbulesa per tui bere rezistente nga thyerja.


Lux i keshillueshem ne hapesirat e shkolles

	HAPESIRA
	NDRI<;IMI
	NDRI<;IM NE LUX

	Klasat
	Ndri im natyral
	400-500

	Laboratore
	Ndri im natyral
	400-500

	Punetori
	Ndri im natyral
	400-500

	Dhoma e muzikes I vizatimit
	Ndri9im natyral
	400-500

	Zona e magazinimit
	
	300-500

	Biblioteka
	
	300-500

	Hapesira shumeperdorimshe
	
	300 - 400

	Salla e edukimit fizik
	Ndri im natyral
	300 - 400

	Zyra e drejtuesit/nendr jtorit
	Ndri im natyral
	500

	Sekretariati
	Ndri im natyral
	250-350

	Salla e mesuesve
	Ndri im natyral
	500

	Salla e personelit ndihmes
	Ndri im natyral
	250-350

	Tualeti
	
	150-250

	Kabineti i mjekut
	Ndri im natyral
	500

	Kabineti i psikologut
	Ndri im natyral
	500

	Depo
	
	250 -350

	Holli
	Ndri im natyral
	300-400

	Shkallet
	Ndri im natyral
	300 - 400



6.3   Komoditeti Akustik

Ne ndertesat e shkollave nje vemendje te ve9ante  duhet  tui kushtohet izolimit akustik.  Ne nivel urban pozicionimi i shkolles, sic; eshte trajtuar me lart, duhet te jete ne zonate qeta larg akseve te rendesishme rrugore. Preferohet qe pozicionimi i tyre te behet ne brendesi te zones se banimit.
Ne raste  kur  kjo  gje nuk  eshte  e mundur atehere  zgjidhjet jane te  ndryshme, qofte  me  barriera fizike  si mure, qofte me barriera fizike te gjelberta si bimesi te lrute.
Ne  brendesi te  shkolles   strukturat duhet  te  garantojne nje  izolim  akustik te  specifikuar sipas
tabeles  se meposhtme:

	Elemente konstruktive
	Kerkesat  e Re ne dB

	Mure ndermjet mjediseve te klasave dhe mjediseve
te ngjashme
	47

	Mure 	ndermjet 	mjediseve 	te 	klasave 	dhe
korridoreve
	47

	Mure ndet.mjet mjediseve te klasave ose
mjediseve te ngjashme dhe shkalleve te nderteses
	52

	Mure ndet.mjet mjediseve te klasave ose mjediseve
te    ngjashme 	dhe   mjediseve 	"ve anerisht    te zhurmshme"
(p.sh. Mjediset e administrates)
	55




Eshte e keshillueshme qe gjate projektimit te impianteve dhe te strukturave te tjera te merren parasysh keto rekomandime:

Te gjitha tubacionet (ajrit te kondicionuar, furnizimit hidrik) qe pershkojne muret qe tej9ojne zhurma duhet te vishen me material per mbrojtje akustike;
Ne  mjediset  ku  mendohet  se  mund te  krijohen  nivele  akustike  te  larta te  vendosen elemente te mobilimit te tilla qe te ndihmojne ne uljen e niveleve akustike si p.sh. ne korridorre te vendosen linoleum, tapet etj;
aty ku mundet suvatimi te jete me materiale qe zbusin nivelin akustik;
per te ulur nivelet akustike, gjate projektimit te mendohet te perdoren materiale per te zbutur zhurmat brenda shkolles;
xhamat e  dyerve dhe dritareve duhet te jene qelq i laminuar akustikisht  me nj aftesi
izolimi akustik  35dB, me hapesire ajri nga 50 mm deri ne 100 mm;
dyert qe hapen nga zonate zhmmshme duhet te sigurojne nje izolim te larte akustik keshillohet te perdoren materiale tekstile per te ulur nivelin akustik;
per te  izoluar  sa  me  mire zonen  e  dhomave  me  pjesen  e jashtme  apo  me  pjesen  e
administrates  mund  te  perdoren  edhe  dopio  dyer  ose  sistemi  tambur.  E  njejta  gje keshillohet edhe per dritaret ne zgjidhjen e dritareve dopio. Kjo zgjidhje ndihmon edhe per te arritur nje izolim me te mire termik duke pasur parasysh qe dyert dhe dritaret jane dhe zonat me delikate ne kuptimin akustik edhe termik;
kutite e prizave elektrike nuk duhet te instalohen me kurriz.

Anitja  e mbrojtjes nga zhurma brenda nje objekti nuk varet vetem nga masa e transmetimit te zerit ne elemente konstruktive e ndares, por gjithashtu edhe nga masa e zeizolimit gjatesor i elementeve konstruktive te anashkrua.ra. Megjithate kjo lidhje ne praktike shpesh lihet jashte vemendjes.  Kush  mjaftohet  me  zeizolimin  ne  nje  objekt  vetem  nga  vlera  te  ve9anta  te elementeve konstruktive ndarese vjen ne nje rezultat jo te mjaftueshem, pasi zeizolimi gjatesor i elementeve kontruktive te anashkruara percakton kufirin e performances ne zeizolim. Vetem nje pike e dobet ne izolimin e elementeve te anashkruar (p.sh. pllaka te panderprera te shtreses se dyshemese, elemente te  lehta te fasades, mure  prej tullave  me vrima) e zvogelojne  masen e rezultuar te zeizolimit, sa qe ndryshimet ne masen e zeizolimit te elementeve kontruktive ndarese e bejne te parendesishme.
Planifikimi  me  pergjegjesi  filion  se  pari  me  arritjen  e  qartesimit  te  mases  zeizoluese  te elementeve konstruktive te anashkruara dhe ne kete fushe te arrihen kushtet e nevojshme per rezultate pozitive te zeizolimit gjatesor ne ndertese. Me pas duhen te zgjidhen mure ndarese ne pershtatje me rrethanat.

7 	NGJYRAT DHE PERDORIMI I TYRE
7.1 	Kuptimii Ngjyrave

Ngjyrat ndikojne te nxenesit ne menyra te ndryshme duke i here te ndihen te lumtur, te merzitur, te qete ose meditative. Ngjyrat ndikojne ne perceptimin e madhesise se mjedisit, komoditetit etj. Ngjyra mund te ndryshoje perceptimin  tone per dimensionet  dhe distancen.  Nje mur i lyer ne nuance me te erret apo ngjyre me te ngrohte do ta afroje ate duke e here te duket me afer se
9eeshte ne te vertete. Kjo vjen ne ndihme kur lyhen muret ne fund te korridoreve te ngushta. Ne rastet e nje mjedisi te vogel duhet te perdorenngjyra te hapura dhe me tonalitete te ftohta.
Per kete arsye perdorimi i tyre ne shkolla eshte i domosdoshem, por duhet edhe te kihen parasysh
ndikimet e tyre te femijet.

E kuqja  lidhet me diellin dhe mund te shtoje rrahjet e zemres. Eshte nje ngjyre mjaft stimuluese dhe simbolizon veprimtarite dhe deshiren per jeten, si dhe ngrohtesi. Portokallia eshte nje version me pak i forte see kuqja . Krahasohet me gezimin qe ngjall e verdha. Jep gezim dhe ndihmon ne kapercimin e traumave. Perfaqeson natyren me diell dhe te bukur.
Bluja  ne terapine  e ngjyrave  njihet si ngjyra e tranzicionit,  Bluja ofron  perkrahje  dhe
mbrojtje dhe eshte ngjyra e paqes, qetesise dhe zgjuarsise.
Roza si bluja ka efekt qetesues dhe sugjeron ngrohtesi dhe qetesim.
E gjelbra eshte ngjyra e rinise, rritjes, shpreses, gezimit, jetes dhe freskise. Eshte gjithashtungjyra e harmonise dhe ekuilibrit.
E verdha eshte nje ngjyre optimizmi  dhe eshte efikase si nje ngjyre stimuluese  diellore.
Sjell qartesi

Nxenesit, ne ve9anti, kane nevoje per nje mjedis dinamik dhe stimulues per te rritur dhe formuar intelektin e tyre.
Dhomat  me  ngjyre  portokalli, jeshile  ose  bojeqielli  i shoqerojne  ne  nje  dimension  didaktik,
stimulojne aktivitet e tyre sensoriale dhe i qetesojne ata.
Ne teorine e pergjithshme te ngjyrave ndarja e pare behet midis tonaliteteve te ngrohta dhe atyre te ftohta.
Ne tonalitetet e ngrohta kategorizohet ngjyra e verdhe, e kuqe, portokallia dhe te gjithe tonalitetet
e ndermjetme.  Keto jane ngjyra aktive, pozitive dhe lidhen me aksionin, me tingujt e larte dhe me levizjen e vazhduar. Nga nje eksperiment eshte vene re se zemra rreh me shpejt ne nje dhome me ngjyre te kuqe se nenje me ngjyre bojeqielli.
Tonalitetet e ftohta jane bojeqielli, blu, e purpurt, te cilat jane ngjyra te qeta, pasive qe stimulojne
meditim dhe qetesi.
Ne hapesirat qe kane funksion  loje dhe pune aktive, jane te keshillueshme ngjyrat dhe tonalitetet  e ngrohta midis te verdhes se lehte, te verdhe ne portokalli  ose portokalli  te hapur sepse stimulojne prodhimin e adrenalines, dhe per rrjedhoje ndikojne ne krijmtarine dhe ne kapacitetet motorike.
Ne  zonat  e  qeta  preferohen   ngjyrat  dhe  tonalitetet   e  ftohta,  sepse  ne  pikepamjen fiziologjike,  nje mjedis  me tonalitete  jeshile-blu-bojeqielli, ndikojne ne uljen e rrahjeve kardiake duke sjelle ndjesi qetesie.


7.2 Perdorimi i ngjyrave


Para se te mendohet per ngjyrat specifike,  eshte e rendesishme  te percaktohet  se sa drite natyrale ka  mjedisi.  Te identifikohen  zonat  e vogla  dhe te  veshtira.  Te percaktohet  funksioni  qe kane dhomat  dhe klasat,  me pas te percaktohet  atmosfera  qe deshirohet  te krijohet,  pra nese duhet e ftohte dhe harmonike apo e ngrohte, mikpritese  apo e rehatshme.
Ngjyrat duhet te zgjidhen me kujdes per te krijuar ekuilibrin  emocional.  Veprimtarite qe ndodhin
ne zonate ndryshme  dote kerkojne  skema te ndryshme  ngjyrash  dhe duke  e mbajtur  skemen kryesore  te ngjyrave  te bute, mund te perdoren  ngjyra  me te forta  e me te ndezura  ne zona si dyer,  dritare,  cepat  dhe  komizat.  Si zgjidhje  per  te  mbajtur  ekuilibrin,  nje  nga  rruget  me te thjeshta e me te suksesshme  eshte perdorimi i dy, tre apo me shume ngjyrave qe qendrojne prane e prane ne prizmin e ngjyrave, si: pjeshka, kajsia dhe portokallia,  apo e gjelbra, e gjelber ne blu, akuamarina dhe e kaltra.
Perdorimi   i  ketyre  skemave   quhet  perzierje   apo  harmoni,   sepse  te  gjitha  ngjyrat  jane  te
kombinuara, te balancuara duke mos perplasur dy ngjyra.
Nese kerkohet  nje atmosfere  e qete dhe e fresket  atehere duhet te zgjidhen  ngjyra te gjelbra, si blu ne te gjelber apo blu te gjelbra. Nese atmosfera  duhet e ngrohte atehere kjo arrihet me ane te ngjyres se kuqe, roze, portokalli dhe te verdhe.
8      IMPIANTISTIKA
8.1        Standardet per projektet elektrike
Projekti  do ti  referohet  kushteve  teknike  te  projektimit  dhe  te  standardeve  te  Republikes 	se Shqiperise    (K.T.P -  STASH)  dhe  per elementet  te  ve<;ante qe  nuk  jane  parashikuar  ne  keto norma, do ti referohet  euronormave   (EN) dhe eurostandart   (EN,HD)  si dhe rekomandimeve te CEI, CENELC, DIN, VDIIVDE, ose normave lokale dhe standardeve te Komunitetit  Evropian. Realizimi  i instalimeve  teimpianteve elektrike  neshkolla  duhet te projektohet  dhe realizohet  ne praktike  ne menyre  te  atille  qe te siguroje  ne cdo  moment,  punen  normale  te  personelit  te te gjitha llojeve te specialiteteve, punen notmale tete gjitha llojeve te aparaturave  duke filluar nga me te thjeshtat  deri tek  ato me te komplikuarat,  duke siguruar  afate maksimale  te skemave  te fumizimit, matjes,sinjalizimit dhe atyre te kontrollit.  Ne mbeshtetje  te gjithe  ketyre  kerkesave mendojme  dhe propozojme  qe standardet  e projektimit  qe dote perpilojme  dote mundesoje  me se miri plotesimin  e normave CEI te instalimeve.
STANDARDET REFERUESE
Sistemet elektrike do te jene te dizajnuara  ne perputhje me rregullat dhe standartet e instalimeve nderkombetare dhe lokale.
Keshtu per INSTALIMET  ELEKTRIKE  dote respektohen  standardet: CEI 0-2 Udhezues per percaktimin e dokumentacionit
CEI 11-35 Udhezues per ekzekutimin e kabinave  elektrike
CEI 11-1 Impiante elektrike per tensionit alternative me te madha se 1 kV.
CEI  11-17  Impiante  te  prodhimit,  Transportit  dhe  shpemdarjes se  energjise  elektrike,  Linjat elektrike.
CEI 11-20 Impiante te prodhimit te energjise alternative,   grupet e elektrogjeneratoreve telidhur
ne rrjete te kategorise  I dhe II.
CEI 11-25 Rrymat e lidhjes se shkurter, ne sistemettrefazore alternative. Llogari jet e tyre.
CEI  11-26   Rrymat  e  lidhjes  se  shkurter,   llogaritja   e  efekteve.   Definicione   dhe  metoda   e llogaritjeve.
CEI 17-13/1 Siguria e pajisjeve te manovrimit  ne tension te ulet ( Kuadrot te tensionit te ulet)

eksplozioni nga prezenca e gazit. Klasifikimi i zonave te rrezikshme.
CEI  64-811 Perdorimi i  impianteve elektrike ne  tension  nominal  jo  me  te  medha  se  1000  V
alternative dhe 15000V te vazhduar.
CEI 81-1011-4 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike ( rrufe) CEI 103-111 a 103.1116 Impiantet telefonike te brendsheme
CEI te CT 210 (pajtueshmerine elektromagnetike) dhe CT 211 (ekspozimit i njeriut  ndaj fushave
elektromagnetike)
UNI EN 12464-I Sistemet e ndricimit te brendshem, te posteve te punes.
UNI Standard 9795 - sistemet fikse te zbulimit  dhe sinjalizimit automatil<. dhe  alarmit te zjanit. UNI EN 1838 Pajisjet e ndricimit, Ndricimi  i emergjences.
CEI EN 50173-1 Teknologjia e infonnacionit- Sistemet e kabllimit  te pergjithshem, -Planifikime dhe kriteret e instalimeve brenda mjediseve te brendeshme
IEC 60076-11 Perdorimi I  transformatoreve trefazore te thate . IEC 103-1 I N PABX central.
6061711-2 simbolet CEI EN- grafikat  e perdorura per diagrame  etj
CEI 3-8 Shkurtime dhe simbole per skicat ne plane. CEI perdoruesit elektrike 64-811-2-3-etc
CEI I UNITe produkteve qe aplikohen per projektimin, ndertimin, testimin ne  fabrike  dhe
instalimin e materialeve, komponenteve dhe pajisjet elektrike. Projekti elektrike dote permbaje  keto sisteme:
1.   Rt:ieti I fumizimit me tension  te mesem  TM.
2.   Kabina elektrike e transformimit TMITU.
2.1. Struktura e mjediseve
2.2.Tipologjia e pajisjeve
2.3.Skemat dhe llogari  jet e ngarkesave sipas kerkesave.
3.   Sistemi  I fumizimit me energji emergjent-Gjeneratoret
3.1 Struktura  e mjediseve
3.2 Tipologjia e pajisjeve
4.   Sistemi  i fumizimit me energji i sigurise  UPS.
5.   Linjat  kryesore   te  fumizimit me  energji   te  Paneleve  elektrike   kryesor 	nga  Kabina elektrike.
5.1 Karakterisitikat funksionale te njetit te shpemdarjes kryesore
5.2 RJ:jeti dytesor i shperndarjes
6.   Kuadrot  elektrike
6.1 Kuadrot  elektrike te katit, zones  ....
6.2 RJ:jeti dytesor i shperndarjes
6.3 Kuadrot  e mjediseve te vecanta.
7.  Rrjeti i pergjithshem i fuqise.
7.1 Fumizimi i konsumatoreve te pergjithshem nga r jeti normal
7.2 Fumizim i konsumatoreve preferenciale nga gjeneratori
7.3 Fumizim i komsumatoreve te rendesishem nga UPS
8.   Rrjeti i ndricimit
8.1 Rt:ieti i ndricimit normal te pergjithshem
8.2 Rrjeti i ndricimit te nates
 (
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8.3 RJ:jeti i ndricimit te jashtem etj.
9.   Rrjeti i ndricimit te sigurise
9.1 RJ:jeti i ndricimit emergjent
9.2 RJ:jeti i ndricimit te evakuimit etj.
10. Rrjeti I tokezimit, shkarkimeve atmosferike dhe skemave ekuipotenciale

Projekti e instalimeve speciale dote permbaje keto sisteme:

1.   Impiantet e sistemeve te sigurise
1.1 Impianti idedektimit dhe sinjalizimit te zjarrit dhe gazit
1.2 Impianti I lajmerimit zanor
1.3 Impianti kunder hyrjeve te padeshimara
1.4 Impianti I kontrollit te dyerve
1.5 Impianti I monitorimit CCTV.

2.   Impiantet e sistemeve te komunikimit
2.1 Impianti i kabllove te struktumar, fiber optike
2.2 Pajisjet aktive te  jetit te transmetimit tete  dhenave
2.3 Impianti i sinjalit televiziv, TV-SAT.
2.4 Impianti videocitofonik

Sistemet e mesiperme dote jene te shoqemara mete gjithe llogaritjet, dhe specifikimet teknike te perzgjedhura.

•	Sistemi i furnizimit me energji elektrike.

Ky sistem dote projektohet ne menyre te tille qe te siguroje fumizim  te panderprere me energji elektrike tete gjitha mjediseve.  Per kete do te parashikohen  3 burime te fumizimit  me energji elektrike.

a)   Nga rrjeti elektrik energjitik i sistemit- Tension normal

Ne varesi nga organizimi  i mjediseve dote behet dhe ndat:ia e li jave te fumizimit  me energji elektrike. Psh sistemet e sigurise dote kene fumizim te panderprere nga UPS po keshtu zonat me ndjeshmeri  te  larte  per  femijet  gjithashtu   me  li jat  e  UPS  do  te  fumizohen   dhe  sistemet infom1atike, ato te majtjes se informacioneve te panderprera nese ka etj.

b)  Me tension  kritik (nga gjeneratori  pas 15-20 sek) dote fumizohen  ato konsumatore  te cilet  per  periudhen  15-20  sek  nuk  humbin  parametrat  e  punes  dhe  nuk  ndikojne  ne zhvillimin normal te aktivitetit te shkolles.

Me kete tension  dote fumizohen  konsumatoret  e ndricmit te pergjithshem,  ndricimit emergjent, sistemet e sigurise etj.

c)   Me  tension  normal  do  te  fumizohen te  gjitha  mjediset  e shkollescduke  e  quajtur  s1 fumizim  haze te tij  por  qe per  arsye  sigurie  dhe  vazhdueshmerie  do te  dublohet me


ne skemat e projektimit.

Per fumizimin e objektit me energji elektrike ne rastet kur fuqia e kerkuar kalon vleren mbi 150 ke dhe nuk ka mundesi per lidhje te energjise ne tension te ulet ne ate zone dote  parashikohet ndertimi i nje kabine elektrike, per te cilin  do te parashikohen keto dhoma teknike :

dhoma e tensionit te mesem

Ne kete dhome dote  vendosen bokset e tensionit te mesem sipas kesaj radhitjeje:
a.   Boksi i hyrjes se tensionit te mesem 20kv b.   Boksi i daljes se tensionit te mesem 20kv c.   Boksi i matjes se tensionit te mesem 20kv d.   Boksi i takim stakimit  mbrojtes TR1

Ne dhomen e dyte te parashikohen vendosjet e transformatoreve  te tensionit te mesem
TM 20/0.4 kv te cilet duhet te jene te tipit me rezine.

Transfmmatoret  ndahen nga ambjenti me rrjete hekuri me kanaline 40x40x4 (mm) me dyer te siguruar dhe me elemente mbrojtes ne rast te hapjes se dyerve.

Ne dhomen e trete parashikohen te vendosen gjeneratoret te cilet pasi te behen kalkulimet dote percaktohet dhe fuqia e tyre.
Ne dhomen e katert dote vendoset paneli i kalimit automatik rrjet gjenerator si dhe paneli i  rregullimit te cos <I>   i cili do te  kalkulohet  ne  haze te fuqise  se instaluar  dhe do te paraqiten llogaritjet etj

Kuadrot e tensionit  te  ulet  eshte  mire  qe per  efekt tensioni  te  paluhatshem  dhe kursimi  te vendosen sa me afer mjediseve qe do te fumizojne. Panelet e tensionit te mesem dhe gjeneratoret dote parshikohen te vendosen jashteobjektit. Kuadrot e tensionit te ulet duke u vendosur brenda godines   se   shkolles   jane   me   te   kontrollushem,   te   menaxhueshem   dhe   me   ekonomik. Rekomandojme qe per projektin e instalimeve elektrike shtrir:ia e linjave te tensionit te ulet te behet duke respektuar sistemin TNS per tensionin tre fazor dhe duke respektuar sistemin TS per sistemin  monofaze.  Realizimi  i projektit te paneleve te  TU te  behet konfom1 normave CEI i programuar 	duke  zbatuar fuqite  dimensionet  temperaturen  , gjatesite  e  linjave  dhe  llojin  e konsumatoreve.   Gjate  hartimit  te  projektit   duhet  te  kihet  parasysh  qe   linjat  te   jene  te drejtperdrejta pa xhuntime te etiketuara sipas destinacionit dhe te dallueshme nga njera tjetra. dmth Rr:ieti,Gjeneratori, UPS si dhe kutite e derivacionit te etiketohen dhe te lexohen lehtesisht. Kuadrot elektrik  duhet  pasur  parasysh  gjate  projektit  te  kene  ne menyre  te  padiskutueshme elementet  mates  mbrojtes  kontrollues,  mbrojtje  nga  shkarkimet  atmosferike,  etj.  Kuadrot  e tensionit duhet te sigurojne qendrueshmeri REI -120.

•	Sistemi i ndricimit

Gjate projektimit duhet patur parasysh qe ky sistem dote perfshije sa me qarte :
1.  Skemat e ndricimit normal
 (
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2.   Skemat e ndricimit emergjent
3.   Skemat e ndricimit te evakuimit (Sinjalizimit)

Fluksi i ndricimit  duhet te respektohet  sipas mjediseve  ku do te instalohet  duke respektuar  Lux per  m2 ne mjediset e qendrimit, ngrenies, mesimit, korridoreve, kuzhines, tualete etj.
Menyra e komandimit  te ndricimit te jete e tillle qe te perdoret me efektivitet duke kursyer sa me shume te jete e mundur  energjine  elektrike.  Ndricmi i perdorur te jete kryesisht  me ndricues me eficense  te larte  energjie  dhe  konsum  minimal,  per te  cilin  rekomandohet ndricimi  LED,  me llampa ekonomike, fluoreshente  etj.

•	Sistemi i fuqise neper mjedise

Ne  te  gjitha  mjediset  te  parashikohen  priza  monofaze   qe  punojne  me  tension   normal  dhe gjeneratori  ne  pershtatje  me  mobilimin  si  dhe  dalje  ndricimi  ne  banjo  dhe  aspiratori  ne  rast nevoJe.
Ne korridore ne distanca 15 -20m te parshikohen  priza monofaze me tension normal per pajisjet
e pastrimit.

•	Skema ekuipotenciale

Tek mjedise  te vecanta  si mjedise teknike  mekanike,  elektrike, kuzhine,  e j., gjate realizimit  te projektit duhet patur parasysh te jene te pajisura me nje zbare ekuipotenciale  te vendosur pas cdo dere ne te cilen dote jene te lidhura te gjitha pjeset metalike  ne dysheme, mure apo tavane  me skemen ekuipotencilale.
VO!
Realizimi  i skemes ekuipotencile gjate projektimit  te jete i ndare ne menyre absolute nga skema e tokezimit  dhe e rrufepritesit.
Brenda kutise ekuipotenciale te parashikohet nje zbarre bakri me vrima per te realizuar te gjitha lidhjet  e  pikave  ekuipotencile.   Skema  ekuipotencile filion  ne  9do  mjedis  dhe  perfundon  ne elektrodat e vendosura ne toke jashte objektit.

•	Skema e tokezimit

Gjate projektimit  te skemes se tokezimit  duhet te kihet parasysh  qe te studiohen  mire elementet si  sigma   e  tokes,   lloji  i tokes,   lageshtia   e  saj  me  qellim   qe  gjate  kalkulimit   rezistenca perfundimtare te jete me e vogel ose e barabarte me 4 Q. Sasia e elektrodave  varet nga realizimi i RT. Gjate ma jes me diferencial  me tTyma te komanduara  nga 2mA-30mA releja diferenciale  te veproje brenda ketij diapazoni.

•	Sistemi i rrufepritesit

Skema dote realizohet nga projektuesi  duke patur parasysh qe Rr te jete me e vogel ose baraz me
10 .Q.  konturi mbi siperfaqen  e tokes  dhe ne tarrace te realizohet me shirit zinku  30x3 dhe me shtiza zinku L=1.5m ndersa konturi qarkues dhe lidhes i elektrodave ne token me percjelles bakri te zhveshur  S= 50mm2. Per cdo zbri je dote vendoset shkeputesi per ma je. Numri i zbrijeve  ti permbahet  relacionit  n=P/15  +2 dhe rezistenca e rrufepritesit  do te kalkulohet  me vlere me te vogel se 10 om.



•	Skema  e furnizimit dhe kontrollit te pajisjeve mekanike dhe hidronike

Gjate realizimit te projektit te mbahen parasysh realizimi i skemave te kontrollit dhe fumizimit te elementeve te sistemit ngrohje ftohje dhe fumizim me uje. Per kete ne funksion te skemave te pergatitur nga projektuesit mekanik dhe hidro, projekti elektrik te parashikoje sa me poshte:

1.   kabllimin dhe panelinin e fumizimit te chillerave
2.   panelin dhe kabllimin e njesive te trajtimit te ajrit (UTA)
3.   panelin dhe kabllimin e pompave (ngrohje ftohje, binjake)
4.   panelin dhe kabllimin e kaldajave
5.   panelin dhe kabllimin e pompes se zjarrit
6.   panelin dhe kabllimin e pompave te fumizimit me uje
7.   panelin dhe kabllimin e pompave zhytese
•	Sistemet e sigurise

Kamerat,  alarmet  dhe  akses  kontrolli  do te  vendosen  ne  menyre  te  atille  qe te  sigurojne  ne menyre te panderprere  informacion  ndermjet  mjediseve  si dhe vezhgim te gjithe situates  ne te gjithe mjediset e shkolles si brenda dhe jashte.
Per  realizimin   e  projektit   te   instalimeve   elektrike   duhet  te   behet  nje   bashkepunim   dhe
bashkerendim  i punes ne te gjithe grupet e projektimit  me qellim qe ti sherbejne  sa me mire te gjithe  specialiteteve   dhe  te  realizojme   nje  sherbim  sa  me  cilesor  te  punes  se  personelit dheaparaturave.

•	Sistemi i detektimit te zjarrit

Gjate realizimit te projektit per sistemin e detektimit te zjarrit duhet te kihen parasysh zgjedhja e detektoreve sipas funksionit qe dote kryejne dhe vendit ku dote montohen.
Gjate  kryet:ies se  projektit  te  kihen  parasysh  distancat  e  vendosjes  se  detektoreve,  sirenave, pikave te thirt:ies ne menyre  te atille  qe te  gjitha zonat tembulohen  duke  mos lejuar  zonate pambuluara.  Ne  projekt  te  parashikohen  detektoret  multifunksional, optike  , C02,   N02,   dhe detektore temperature. Pikat e thirt:ies te vendosen  neper korridore ne kuotat 1 m e 40 em nga kuota 00. Sirenat  e brendshme  dhe te jashtme te vendosen ne pozicionet  mete degjueshme dhe me akustike me te mire. Centrali  qe do te perdoret  duhet te zgjidhet  i tille qe te japi te gjitha informacionet  e sistemit, vendodhjen  e te gjithe elementeve  te skemes dhe te jete i pajisur me GSM. Centrali duhet te kete akses tensioni 24 dhe 48 V per komandimin e damperave elektromagneteve etj.
Lupa e keti centrali te mos kaloje 80-125 elemente  duke perfshire detektore sirena  e j. Centrali duhet te lidhet me sistemin  e public adress te zones  pa shkatuar panik ne zonat e  jera, Softi i sistemit te zjarrit te zgjidhet i tille qe te jete i aksesueshem ne me shume se dy pika dhe te jape ne monitor nje situate te qarte te te gjithe sistemit.

•	Sistemi Tv satelitor dhe tokesor

Ky sistem gjate projektimit te kete parasysh qe te pajisjen te gjitha dhomave te argetimit dhe qendrimit te femijeve, me sistem sinjali satelitor dhe tokesor.



•	Instalimi i njoftimit zanor

Sistemi i njoftimit  zanor dote perdoret per te dhene informacion  personelit  ne raste emergjente dhe   ne   raste   te   vecanta.   Tee   gjithe   komponentet   si   altoparlantet,   centrali,   komponentet shpemdares  dhe lidhes dote parashikohen  dhe pershtaten  per cdo amhjent.  Ato mund te lidhen me pajisjen qendrore CD player per te vendosur muzike ne orare te pershtatshme.
Zonat/dhomat  e meposhtme dote pajisen per njoftimin zanor.
- Korridoret
- Mjediset e perhashketa
Gjate fazes se projektimit, daljet e planifikuara duhet te koordinohen me ato te klientit.


•	Sistemi CCTV

Ne perputhje  me kerkesat  dhe  standardet  e instalimit  projekti  do te parashikoje  nje sistem CCTV per mjediset e perhashketa teshkollave.   Ai dote mhuloje fushat e nevojshme, te kerkuara nga perfituesit  qe jane te ndare ne kategori. Ne haze te ketyre kerkesave te ves;anta te s;do fushe, do te  jete zgjedhja  e pajisjeve  qe  permhush  keto  kerkesa.  Per zonat  jashte  do te  jene  hYt:iet kryesore, si dhe kerkesat  e tjera qe do te koordinohen  me perfituesit,  do te perdoret  kamera te levizshme,  te  pershtatshme  per  instalimin,  mhrojtjen   anti-nderhyrje,   me  IP-66  rast  dhe  me zhulimin levizje e j.
Per zonen  e hrendshme  do te perdoret  kamera  me rezolucion  te larte, te vendosur  ne pikat
kys;e te monitorimit. Te gjitha te dhenat e do te regjistrohen  ne pajisje regjistrimi  NVR, i cili do te  parashikohet   ne  dhomen  e  serverit  me  kapacitet  te  llogaritur  me  kohen  e  kerkuar   nga perfituesi. Ne dhomen e monitorimit dote shfaqet imazhet e kamerave ne monitori cili mhulon te gjithe hapesiren te ndare ne ekran ne sa kamera jane parashikuar.


8.2   Impiantistika Mekanike


Impiantet  mekanike  jane mjaft te rendesishme  per funksionimin  e nje godine dhe zhvillimin normal te aktivitetit per te cilen destinohet te shfrytezohet  nga perdoruesit.
Pamvaresisht funksionit  dhe perdorimit  te godinave, impiantet  mekanike  duhet te plotesojne kriteret  haze  te  domosdoshme   perkundrejt   projektimit,  zhatimit  te  punimeve  ne  ohjekt  dhe shfrytezimin nga perdoruesit te cilat jane:
Pershtatshmeri  dhe komfort ne perdorim,
Besueshmeri ne funksionin e tyre, Kontroll te plote teknik,
Te garantoje kushtet higjenike dhe siguri teknike, Te mundesoje  perdorim parcial te adresuar,
Te garantoje kursim te energjise se perdorur, Te respektoje kushtet mjedisore,
Te garantoje kosto te uleta miremhajtje,
Te ndertohet me komponente standard.

Projektet, punimet  e zhatimit  dhe shfrytezimit  nga perdoruesit  mheshteten  ne kuadrin ligjor dhe
V.K.M-te  e Repuhlikes  se  Shqiperise  dhe ne  rastet  kur  ky kuader  nuk  parashikon  terma  ose


argumenta te  ve9ante, ato  mbeshteten  ne standarted,  norma dhe  udhezime  kryesisht  italiane
(UNI,UNIEN) dhe europiane  (ISO, EN).
Per shkollat,  pavaresisht  ndarjes se tyre  mbi  haze te  grupmoshave, struktures  didaktike  apo struktures se godinave etj, impiantistika mekanike petfshin impiantet mekanike si me poshte:
Impianti i mbrojtjes kundra zjarrit,
Impianti i fumizimit me uje sanitar te ftohte (H/S), Impianti i fumizimit me uje sanitar te ngrohte, Impianti i ujrave te zeza dhe te perdorura,
Impianti i shkarkimit te ujrave te shiut,
Impianti i ngrohje,ventilim, kondicionim.(H.V.A.C)


8.2.1 	Impianti mbrojtjes kundra rjarrit

Ky impiant petfshin teresine e masave arkitektonike, konstruktive, mekanike dhe elektrike per
"Parandalimin, mbrojtjen dhe ndertimin e Impianteve te Mbrojtjes Kunder Zjarrit".
Keto masa sipas funksionit dhe menyres se aplikimit ndahen ne masa te "Mbrojtjes Pasive" dhe ne masa te "Mbrojtjes Aktive".
•	Mbrojtja Pasive, e cila trajton argumentat arkitektonik dhe konstruktiv te parandalimit dhe mbrojtjes nga zjarri.
•	Mbrojtja Aktive, e cila trajton impiantet e dedektimit e shuarjes se zjarrit.
•	Standartet, normat dhe ligjet normative nderkombetare dhe kombetare.
•	Terma dhe percaktime grafike te kartelave te sinjalistikes dhe simboleve teknike.
•	Terma dhe percaktime terminologjike te elementeve konstruktive, distancave, rrugeve te shpetimit, evakuimit te tymrave dhe mjeteve aktive te sinjalizim-dedektimit dhe shuarjes se zjarrit.
•	Klasifikimi i zjarreve.
•	Klasifikimit i nivelit te tTezikut te zjarrit. Mjetet portative (bombolat), te shuarjes se zjarrit.
•	Impiantet me dispositive gjysem te levizshme (hidrantet, naspot) te shuarjes se zjarrit.
•	Impiantet me dispozitiv te palevizshem automatik (sprinklerat) te shuarjes se zjarrit.
•	Centralet e presurizimit dhe rezerva ujore per shuarjen e zjarrit.
•	Rrjeti i shpemdarjes, komponentet kryesore impiantistike.
•	Impianti i kontrollit dhe evakuimit te tymrave.
•	Paraqitja grafike dhe dokumentat  plotesues  te  domosdoshem  per hartimin  e projektit
Mekanik te Mbrojtjes Kundra Zjarrit.
•	Roli dhe detyrat e personelit ne njohjen, mirembajtjen, perdorimin e mjeteve te shuarjes se zjarrit dhe veprimit ne rast zjarri.

8.2.2 	Impianti ifurnizimit me uje sanitar teftohte

Nevojat per uje te ftohte hidro/sanitar.
o 	Konsum sipas aparateve hidrosanitare ( 1/person)
o 	Konsum sipas preferences se perdorimit te aparateve


o 	Konsum mesatar ditor/person sipas destinacionit.
Menyrat e fumizimit me uje primar dhe sigurimi i rezerves ujore o 	Nga rrjeti i qytetit
o 	Nga puse private
o 	Rezervuaret dhe depot e ujit Lidhja me rrjetin ujesjelles urban. Centrali i pompimit,
Rrjeti i shpemdarjes, komponentet  impiantistike.
Materialet e tubacioneve dhe komponente impiantistike ne rrjetet e brendshme.


8.2.3 	Impianti i ujit te ngrohte sanitar


Parametrat e ujit te ngrohte sanitar.
Nevojat e ujit te ngrohte sanitar.
o 	Konsumi sipas aparateve hidrosanitare (1/person). o 	Konsumi sipas perdorimeve personale.
o 	Konsumi mesatar ditor per person sipas destinacionit. Pregatitja e ujit te ngrohte sanitar.
o 	Me akumul elektrik, pompe nxehtesie. o 	Me impiant me rikuperim.
o 	Me impiante me energji te rinovueshme.
Dimensionimi i rrjetit te ujit te ngrohte sanitar. Rrjeti i shpemdarjes, komponentet impiantistike.
Materialet  e  tubacioneve   dhe  komponenteve   te  impianteve  te  impiantit  te  rrjetit  te
ngrohte.
Masat e sigurise se impianteve te ujit te ngrohte sanitar.


8.2.4 	Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza dhe te perdorura


Klasifikimi i ujrave te shkarkimit
Dimensioimi i rrjeteve te shkarkimit, Vlerat, Normative te shkarkimit. o	Vlerat e njesive te shkarkimit sipas aparateve.
o 	Dimensioniet e degezimeve.
o 	Dimensionet e kolonave te shkarkimit.
o 	Dimensionet e kalimeve horizontale sipas pjerresive. Ventlimi i rrjeteve te shkarkimit.
o 	Ventilimi primar
o 	Ventilimi sekondar paralel/direkt.
o 	Ventilimi sekondar paralel/indirekt. o 	Ventilimi sekondar unazor.
Perpunimi i ujrave te shkarkimeve
o 	Perpunimi i ujrave te zeza.
o 	Perpunimi i ujrave sapunoze.


o 	Perpunimi i ujrave me yndyre.
o 	Perpunimi i ujrave me vajra dhe karburante. o 	Perpunimi i ujrave kimike.
Rrjeti i shkarkimit, komponentet impiantistike.
Materialet e tubave dhe komponenteve kryesore te rrjetit te shkarkimit. Masat e sigurise se impianteve te shkarkimit.


8.2.5 	Impianti i shkarkimit te ujrave te shiut dhe te ujrave te bardha

Dimensionimi  i rrjeteve te shkarkimit te 9ative dhe tarracave. o 	Dimensionimi  i ullukeve.
o 	Dimensionimi  i kollonave zbritese.
o 	Dimensionimi  i kolektoreve te tubacioneve. o 	Dimensioni  i drenazhimit sipetfaqsor.
lmpiantet  e shkarkimit te ujrave te bardha.
o 	Ujrat e kondenses.
o 	Ujrat aksidentale nga impianti  M.K.Z.
o 	Ujrat ne katet nentoke, nga infiltrimet etj.
Rrjetet e shkarkimit te ujrave te shiut dhe elementeve kryesore. Materialet e tubave dhe  elementet kryesore impiantistike. Ruajtja dhe perdorimi i ujrave te shiut.

8.2.6 	Impianti i ngrohje, ventilim, kondicionim (H.V:A.C)

Te dhenat meteorologjike dhe kushtet e jashtme te mjedisit. o  Temperature  e ajrit
o  Lageshtia e ajrit, o Rrezatimi diellor, o  Ererat.
o  Parametrat klimatik. Kushtet e projektimit Impianti i kondicioniit
o 	Ngrohja o 	Ftohja
o 	Ventilimi -ajri i fresket
Centralet termike dhe pajisjet mekanike. o 	Centralet termike.
o 	Pajisje mekanike

8.3   Impianti Mbrojtjes Kundra Zjarrit


Ky impiant  petfshin  teresine  e masave  arkitektonike, konstruktive,  mekanike  dhe elektrike  per
"Parandalimin, mbrojtjen dhe ndertimin e lmpianteve te Mbrojtjes Kunder Zjarrit".


Keto masa sipas funksionit dhe menyres se aplikimit ndahen ne masa te "Mbrojtjes  Pasive" dhe ne masa te "Mbrojtjes  Aktive".


8.3.1    Mbrojtja Pasive

Mbrojtja pasive parashikon  ndertimin e godinave dhe te strukturave te saj, rrugeve te shpetimit, daljeve te emergjences, ne menyre te tille qe te reduktoje efektet e zjarrit sipas kritereve te meposhtme:
1.  Kompartimentizimi i strukturave;
2.   Realizimi i rrugeve, shkalleve dhe daljeve te sigurta te shpetimit;
3.   Reduktim i ngarkeses se zjarrit dhe perhapjes se tij.
Mbrojtja pasive eshte subjekt i projekteve arkitektonike dhe konstruktive.


8.3.2    Mbrojtja Aktive

Mbrojtja aktive parashikon:
impiantin e dedektimit dhe te sinjalizimit ne rast zjarri; impiantet e shuarjes se zjarrit, te tipit manuale apoautomatike; impiantin e kontrollit te tymit dhe nxehtesise;

Impiantet e dedektimit do te trajtohen nga impiantet elektrike. Impiantet mekanike merren vetem me impiantet  e shuarjes se zjarrit (te tipit manuale apo automatike).
Impiantet e shuarjes automatike apo manuale parashikohen:
• 	me uje,
• 	me gaz,
• 	me pluhur,
• 	me shkume,

8.3.3    Terma dhe percaktime grajike te kartelave te sinjalistikes  dhe simboleve teknike.

Sinjalistika sherben per te ndihmuar personat te gjejne rruget e shpetimit, daljet e emergjences, pajisjet e shuarjes se zjarrit apo telefonat e emergjences.   Sinjalistika e zjarrit, dimensionet  (ne varesi te distances se shikimit), ngjyrat dhe permasat e tyre jane te percaktuara  ne perputhje me normen EN ISO 7010.
Per te lehtesuar daljen ne rast emergjence duhet te montohen tabelat informative te meposhtme:
Tabela informative te ndri<;uara, te cilat do te tregojne daljet e emergjences dhe korridoret e daljes. Keto tabela duhet te mbahen gjithmone te ndezura gjate gjithe kohes dhe te jene te lidhura  dhe  me  linjen  elektrike  te  emergjences  (korridoret  e  daljes  se  sigurte  duhet  te evidentohen dukshem me ndri<;im ne dysheme ne <;do kondicion dhe me <;do ndri<;im); Tabela informative, ne zonat ku jane prezent femijet, dhe qe te tregojne:
•	prezencen e shkalleve dhe/ose pengesa ne rruget horizontale;
•	rruge jo lineare;
•	prezence te elementeve konsol;

Sinjalistika gjithashtu duhet te realizohet edhe me mjete te tjera:



• nepermjet nje sistemi komunikimi zanor;
• nepermjet nje siperfaqe me konsistence te ndryshme;
• nepermjet nje kontrasti  kromatike  ne dysheme te  cilat jane te  dukshme ne te gjitha kushtet e ndri9imit.

Ngjyra 	Kuptimi ose qellimi 	Udhezime dhe sqarime
 (
•
)Sinjale ndalimi 	Sjellje te rrezikshme

Rrezik- alarm 	Ndalim, 	mekanizmat 	e nderprerjes se emergjences
 (
patsje
)Kuqe 	Materiale 	dhe 	..	Identifikim dhe vendndodhje
kunder zjarrit

E  Verdhe  ose e 	Sinjale paralajmerimi 	Kujdes, verifiko
D Verdhe
•portokall
Sinjale urdheruese 	Sjellje ose veprim i percaktuar  -
 (
•
)Bojeqielli 	detyrim per te mbajtur nje mjet te sigurise personale
Sinjale 	te 	shpetimit 	Dyer, 	dalje, 	rruge, 	materiale,
Jeshile 	ose te ndihmes 	pozicione, ndertesa.
Situata te sigurise 	Rikthim ne normalitet


8.3.4 	Terma  dhe percaktime  terminologjike te elementeve  konstruktive, distancave, rrugeve te  shpetimit,   evakuimit  te tymrave   dhe  mjeteve  aktive  te  sinjalizim-dedektimit dhe shuarjes  se ;jarrit.

Ngarkesa e zjarrit:

Potenciali termik i totalit te materialeve te djegshem qe ndodhen ne nje hapesire, duke perfshire edhe muret, veshjet e tyre, dysheme e soleten. Shprehet ne "kg dru ekuivalent".

Materialet

Komponenti (apo bashkim komponentesh) qe mund te  marri pjese ne djegie ne varesi te  natyres se tij kimike dhe te kushteve efektive te venies ne pune per perdorim.

Reagim - sjellja ndaj zjarrit :

Transformim  kimik dhe fizik  i nje materiali  apo nje elementi ndertimor  subjekt  i aksionit te zjarrit.   Reagimi ndaj zjarrit  perfshin  rezistencen  ndaj zjarrit te strukturave  dhe veprimi ndaj zjarrit i materialeve.


Rezistenca ndaj zjarrit

Sjellja e nje elementi konstruktiv (komponent  apo struktura) per te ruajtur stabilitetit, qendrueshmerine  dhe izolimin termik,  nen ndikim e zjarrit per nje kohe te caktuar, i teri apo i pjesshem.

R - stabiliteti:  gjendja  e nje elementi  tekonstruksionit  per  te ruajtur rezistenen  mekanike  nen ndikimin e zjarrit.
E - qendrueshmeria:  gjendja  e nje elementi te  konstruksionit  per te mos  prodhuar  apo lejuar
depertimin nga njera ane ne tjetren, te flakes, avujve apo gazrat e nxehte, nen ndikim e zjarrit.
I - izolimi termik: gjendja e nje elemneti te konstruksionit  per te reduktuar brenda nje kufiri te caktuar transmetimin  e nxehtesise.

Filtri i proves se tymit:

Hapesire e kufizuar e strukturesme rezistence ndaj zjarrit REI e paracaktuar  (jo me
e vogel se REI 60), e pajisur me dy ose me shume porta te pajisura me mekanizem  vete-mbylles me rezistence  ndaj zjarrit REI te paracaktuar   (jo me e vogel se REI 60), me oxhak ventilimi me seksion  te  pershtatshem  (jo me e vogel  se 0.1 m2shfryrese siper  mbuleses  se  nderteses), ose hapesire me te njejtat karakteristika  te rezistences  ndaj zjarrit   e mbajtur  ne mbipresion  me te pakten 0.3 mbar edhe ne kushte emergjence  apo e ajrosur drejtpersedrejti  Direkt per nga jashte me hapje te lira te siperfaqes jo mete vogel se 1 m2 me perjashtim te kanaleve. Filtri i proves se tymit nuk mund te jete i pajisur me hapje per ajrim normalisht te mbyllura dhe mbipresioni  nuk mund te realizohet pas mbylljes se portave.

Interkaped antizjarr :

Hapesire  e  shkeputur  me  funksion   aJnmm  dhe/ose  shkarkimin   e  produkteve  te  djegies   te largesise terthore jo mete vogel se 0.6 mZ, me funksion  kalimin e personave me largesi terthore jo mete vogel se 0.9 m. Persegjati eshte e kufizuar nga muret perimetrale (me apo pa hapje) qe i perkasin godines ose nga toka natyrale dhe/ose nga muret perimatral te godinave te tjera qe kane nje rezistence te caktuar ndaj zjarrit.

H apesire e zbuluar

Hapesire  ne qiell te hapur apo e mbuluar  me grile edhe pse e kufizuar  nga te  gjitha anet, me siperfaqe minimale ne kat jo me te vogel se ajo e llogaritur  e shumezuar  per 3 metra lartesi te murit me te ulet qe e kufi.zon.

Distanca e jashtme e sigurise

Vlera minimale e percaktuar me norme e distancave te matura horizontalisht permes perimetrite ne planin e cdo elementi te rrezikshem te nje aktiviteti dhe  e perimetrit te godines me te afert jashte  vete aktivitetit  apo te godinave  te tjera (publike  apo private) apo krahasuar me kufijte e godines per te cilat keto distanca duhen te jene te vezhguara.


Kompartimentizim zjarri:

Pjese e nderteses e kufizuar nga elemente konstruktiv rezistent ndaj zjarrit e paracaktuar dhe organizuar per tu pergjigjur  nevojave te parandalimit te perhapjes se zjan·it.

Distancat e brendshme te sigurise

VIera minimale e percaktuar me norme e distancave te matura horizontalisht  midis perimetrit ne plan te cdo elementi te rrezikshem te nje aktiviteti.

Distancat e mbrojtura

VIera minimale  e percaktuar me norme e distancave te matura horizontalisht  midis perimetrit ne plan  te  cdo  elementi  te  rrezikshem  te  nje  aktiviteti  apo  rrethimi,  kufiri  i  zones  ne te  cilen zhvillohet aktiviteti.

Densiteti i popullimit

Numri maksimal  i njerezve te gjendur per njesi ne nje siperfaqe  bruto te dyshemese  ( persona/
m2)


Kapaciteti i fluksit  ose i zbrazjes se personave

Numri maksimal  i personave qe ne nje sistem me rruge dalje, supozohet qe mund te zhvendosen drejt nje dalje  tip "modul ". Te dhena te tilla te percaktuara nga normat marrin parasysh kohen e nevojshme per shfryrjen e zakonshme te nje kompartimenti.

M aksimumi i popullimit hipotetik

Numri i personave i pranuar ne nje kompartiment.  Eshte percaktuar nga produkti   i densitetit te popullimit me siperfaqen bruto te dyshemese.

Shkalle e jashtme e sigurise

Shkalle totalisht e jashtme ne krahasim me godinen, siguruar me parapet dhe me karakteristika te tjera te percaktuar me norme.

Shkalla me prove tymi

Shkalle ne nje hapesire ne kompartimentizimin e zjarrit qe ka akses ne cdo kat me dyer rezistente ndaj  zjarrit  RE  e paracaktuar  dhe  e  pajisur  me mekanizem  vete  mbylles  nga  nje  hapesire  e zbuluar apo nje hapesire e hapur  te pakten nga njera ane e pajisur me parapet.



Siperfaqja bruto e kompartimenteve



 (
)
)Siperfaqja   ne  kat  (m2

e  perfshire   brenda  perimetrit  te  brendshme  te  mureve  kufizuese  te

kompartimentit.

Largesia e daljeve te 9do kompartimenti

Numri kompleksiv i moduleve te  daljeve te nevojshem  per evakuimit totale te kompartimentit.

Vendi sigurt

Vend i hapur apo kompmtiment  zjarri i ndare nga kompartimentet e tjera me hapesira te hapura ose me filter me prove tymi, duke patur karakteristikat e pershtatshme per te pritur e  mbajtur nje numer te percaktuar personash (vendi sigurt statikisht) apo qe lejon levizjen e rregullt.

Lidhje me motopompen

Pajisje e perbere nga nje valvol nderprerese dhe nje valvol moskthimi,  e pajisur me nje apo me shume  lidhje  te unifikuara  per tu  lidhur  me tuba  fleksibel  kundra  zjarrit.  Sherben  si fumizim hidrike

Shuares karrelato (e levizshme)

Pajisje  qe  mban  nje  agjent  shuares  qe  mund  te  jete  projektuar  e  drejtuar  mbi  nje  zjarr  nen veprimin e nje presioni te brendshem.  Eshte konceptuar  per tu levizur e perdorur mbi nje karroce per shkak te madhesise.

Shuares portativ ( te levizshem)

Pajisje per shuarjen e zjarrit me simbole, kapacitet dhe kerkesa teknike te percaktuara sipas DM.

Hidrant antizjarr

Lidhje e unifikuar  e pajisur  me valvol  nderprerese  me hapje manuale  e lidhur  me nje rrjet  per fumizimin me uje. Hidranti mund te jete i pozicionuar ne mur, ne kollone siper tokes ose ne toke.

Jmpiant automatik per zbulimin dedektimin e zjarrit

Bashke me pajisje te tjera elektrike per dedektimin e zjarrit bejne te mundur lokalizimin  dhe sinjalizimin automatik te fillimit te zjarrit.

Jmpianti i alarmit

Bashke me pajisje te tjera me veprim manual sherbejne per te sinjalizuar  nje fillim zjarri.

lmpiant jiks i shuarjes

Bashke me sistemin e fumizimit me uje, me valvolat, me rrjetin e tubacioneve dhe hedhesat e ujit per te shkarkuar agjentin shuares te pershtatshem mbi nje zone ku ka rene zjarri. Aktivizimi dhe funksionimi i tij mund te jete automatik ose manual.

Hundez hedhese

Pajisje e parashikuar me nje vrime me seksion te pershtatshem me nje lidhje te unidfikuar. mund te jete e pajisur edhe me nje valvol qe lejon mbushjen e plate , te pjesshme ose nderprerjen e ujit.

Naspo

Pajisje kundra zjarrit e perbere nga nje bobine e levizshme mbi te cilen rrotullohet nje tubacion gjysem fleksibel i lidhur nga njeri skaj i i tij ne menyre te perhershme me nje rrjet te fumizimit me uje ne presion   dhe qe mbaron ne ekstremitetin tjeter me nje hundez hedhese e pajisur me valvol rregulluese dhe mbyllese te hedhjes se ujit.

Rrjet hidrantesh

Sistem tubacionesh  fiks ne presion per fumizimin  me uje ne te cilat jane te lidhur nje ose me shume hidrant zjarri.

Rezerve e substancave shuarese

Sasia e shuaresve e percaktuar nga autoritetet e destinuar ne menyre te perhershme per nevojat e shuarjes see zjarrit.

Tubacion fleksibel

Tub ne te cilin seksioni behet rrethor kur vihet nen presion dhe qe paloset ne kushte jo presioni.

Tub gjysemfleksibel

Tub  ne te cilin seksioni mbetet lehtesisht rrethor edhe se nuk eshte ne  preswn.


8.3.5   Klasifikimi i ;jarreve.

Ne haze te normave I standarteve bashkekohore, pajisjet shuarese te zjarrit jane klasifikuar ne gjashte klasa. Standarti europian CNVVF/CPAI UNI 9485 per keta shuarsa dallon klasat e meposhtme:

1.  Klasa 	I

Perdoret per zjarre qe e kane origjinen prej materialeve te ngurte  sikurse derrase, leter, plastik, tekstile,etj.  Uji, shkuma dhe pluhuri jane substancat shuarese mete zakonshme per t'u perdorur


per zjarre te tilla.  Pajisjet  qe do perdoren  per te shuar  zjarrin  jane  bombulat  portative,  naspot, hidrante apo cdo pajisje tjeter shuarese me uje.

2.   Klasa 	II

Perdoret  per zjarre  qe e kane origjinen  prej materialeve  te lengshem   sikurse  benzene,  benzole, nafte, alkol,  vajra etj. Per kete    shuareset  me te zakonshem  per tu  perdorur  jane   me shkume, pluhur dhe C02 (dioksid  karboni).

3.   Klasa 	III


Perdoret  per zjarre  qe   kane origjinen  prej materialeve  te gazte sikurse  metan  , propan , butan GPL etj. Nderhyrja  kryesore  ne raste te tilla zjarri eshte bllokimi  i fluksit  te gazit duke mbyllur valvolen   nderprerese  ose  duke  mbyllur   fleten.   Kjo  mase  merret   per  shkak  te  rrezikut   te shperthimit te  gazit  perpara  se zjarri te  shuhet.   Shuareset  qe perdoren  per kete  rast janEC02 (dioksid karboni, pluhura kimik dhe gaze  halone.

4.   Klasa 	IV


Perdoret   per  zjarre   qe  kane  ongpnen  prej  materialeve   metalike   qe  digjen  sikurse   alumin, magnesium,  sodium,  etc.  Shuareset  qe  perdoren  per  kete  rast  jane  pluhura  kimik  special  nen veprimin e nje personeli te specializuar  si dhe C02 (dioksid karboni).

5.   Klasa 	V


Perdoret per impiante  dhe pajisje elektrike qe jane nen tension.  Shuareset  perdoren  per kete rast janEC0 2 (dioksid karboni, pluhura kimik dhe gaze halone.
6.   Klasa   VI


Perdoret  per  zjarre  qe kane  ongpnen ngavajra  vegjetali  dhe shtazore  (ne kuzhinat  e gatimit).Shuareset qe perdoren per kete rast janete vecante .



8.3.6    Klasifikimit i nivelit te rrezikut te rjarrit


Vleresimi  i rrezikut  te zjarrit  eshte  procesi  i vleresimit  te  rrezikut  te  zjarrit  ne nje  objekt  qe rrjedhin  nga  mundesia reale  e  shfaqjes  se  zjarrit.  Ne  vleresimin   e  rrezikut  te  zjarrit  merren parasysh:

lloji i aktivitetit  qe kryhet
substanca dhe materialet e depozituara
karakteristikat konstruktive, dimensionet  dhe  shpemdarja e tyre  ne  godine  ( struktura, siperfaqja  e katit, siperfaqja totale, mbulesa etj )
numri maksimal  i hamendesuar i personave qe mund te jene prezent ne te njejten kohe ne godine  me  objektivin: per  te  percaktuar   faktoret   e  rrezikut  te  zjarrit,  identifikimi   i


personave te ekspozuar ndaj rrezikut te zjarrit, vleresimi i rrezikut te krijuar, identifikimi i masave parandaluese  dhe mbrojtese,  programimi  i masave  te mbrojtjes  kundra zjarrit mete pershtatshme.
Gjithashtu  mjaft e rendesisheme  eshteedhe identifikimi  i personave te ekspozuar ndaj rrezikut te zjarrit duke marre parasysh popullimit  maksimal te parashikueshem, te kushteve psiko-fizike  te personave te pranishem  duke vleresuar  nese ne brendesi te zones se punes mund te kete prani te rastesishme  te personave  te tjere, te  cilet nuk jane te familjarizuar me vendin  e punes dhe me rruget  e shpetimit dhe te emergjences ne vecanti; apo persona ne varesi te moshes te cilet jane te paafte te perdorin mjetet e shuarjes apo te vetevakuohen.

Referuar normes UNI EN 12845 rreziku klasifikohet :

1)    Rrezik i vogel - LH (Light Hazard)
-Aktivitet me ngarkesa tevogla dhe djegeshmeri te ulet ne nje hapsire jo mete madhe se
126m2.
-Rezistence ndaj zjarrit per te pakten 30 minuta.



	Mbrotje e brendshme
	Mbrojtje e jashtme
	Kohezgjatja

	2hidrant:
prurJe	120  1/min presion ne dalje   0.2 MPa
	


Ne pergjithesi nuk parashikohet mbrojtje e jashtme
	


30 min

	
Ose
	
	

	4 naspo:
prurJe	35 1 /min presion ne dalje   0.2 MPa
	
	



2) 	Rrezik i zakonshem - OH (Ordinary Hazard)

Ngarkesa ne te cilen trajtohen produkte apo materiale me ngarkese mesatare te djegshmerise nga zjarri. OH, eshte ndare ne 4 nengrupe:

OH1, Grupi i Rrezikutte Zakonshem  1; OH2, Grupi i Rrezikut te Zakonshem  2; OH3, Grupi i Rrezikut te Zakonshem  3; OH4, Grupi i Rrezikut te Zakonshem  4.



	Mbrotje e brendshme
	Mbrojtje e jashtme
	Kohezgjatja

	3 hidrant:
prurJe
120  1/rnin
presion ne dalje 	>0.2MPa
	4 lidhje DN 70 :
prurJe
300 1/min
presion ne dalje   2:: 0.3MPa
	2:: 60 min

	Ose
	
	

	4 naspo:
prurje 		60 I /min presion ne dalje 	>0.3 MPa
	
	



3) 	Rrezik  i larte - HH (Hight Hazard) Kjo klase eshte ndare ne dy pjese:

Rrezik i Larte- Proces - HHP (High Hazard, Process) Rrezik i Larte-I depozituar - HHS (High Hazard, Storage)


	Mbrotje e brendshme
	Mbrojtje e jashtme
	Kohezgjatja

	4 hidrant:
prurJe		120  1/min presion ne dalje 	;::::0.2 MPa
	6 lidhje DN 70 :
pru je 	300 1/min presion ne dalje   2: 0.4MPa
	2: 120 min

	Ose
	
	

	6 naspo:
prurJe		60 I /min presionne dalie 	>0.3 Mpa
	
	



8.3.7 	Mjetet portative (bombolat), te shuarjes se {,jarrit.



Zjarri  esh te  ndare  ne  klasa 	Dioksidi i te ndryshme.  Fjalet  PO apo 	  karbonit
JO  nenkupton  pershtatjen  e 	(C02)

Pluhur kimik i thate

Shkume 	Kimjkate te lenget.'l

Lengje avulluese

seci les         bombol          per perdorimin  ne vecanti te nje klase zjarri.

-----------+-------------+----------





	
Kategori A
	
I
	
limituar
	
PO -AB(E)
	
PO
	
PO
	
PO

	
	
	
	JO - B (E)
	
	
	

	Kategoria B
	I
	limituar
	PO
	PO
	JO
	I limituar




	Kategoria C
	JO
	PO
	JO
	JO
	I limituar

	Kategoria E
	PO
	PO
	JO
	JO
	PO

	Kategoria F
	JO
	JO- AB(E)
	I limituar
	PO
	JO

	
	
	PO- B(E)
	
	
	



Zgjedhja e fikesave portative duhet te behet duke marre parasysh edhe materialet nga se mund te nise zjarri. Pesha e tyre varion nga 6 kg  - 12 kg.Perjashtim bejne fikeset karrelato qe kane peshe
20-150 kg.Fikeset portative klasifikohen ne haze te : Llojit te agjentit shuares qe permbajne Aftesisese tyre per te shuar zjarrin;
Sasia e agjentit shuares qe ato permbajne;

Fikeset portative mund te jene me : Pluhur;
Shkume; Gaz.

Pavaresisht llojit te agjentit shuares, fikeset jane te ndertuara:
Nga nje bombol, depozite per mbajtjen dhe ruajtjen e agjentit shuares; Valvola per te nderprerere apo rregulluar fluksin e agjentit shuares; Zorra, tubi fleksibel per te drejtuar fluksin e agjentit shuares.


8.3.8    Impiantet me dispositive gjysem te levizshme (hidrantet, naspot) te shuarjes se ;jarrit.

Hidrantet e zjarrit te tipit kasete me prurje 120 1/min dhe presion ne dalje jo me pak se 2 bar, jane te perbere prej sara9ineskes nderprerese, tubit te gomuar per kalimim e ujit  me nje gjatesi prej
30m, lan9es si dhe hundeza. Te gjitha keto pajisje jane te vendosura ne boksin prej llamarine
9eliku, i cili vendoset ne brendesi te murit dhe ka nje nivel me siperfaqen e tij. Hidrantet  duhet te instalohen ne menyre te tille qe :
Te instalohen site pavarur per 9do kompartimentizim;
Te pozicionohen ne afersi te daljeve e rrugeve te shpetimit pa u here pengese; Te jene te pozicionuar ne te dy anet e portes nese ka porte REI;
Te mbulojne 9do hapesire te aktivitetit;
<;do hidrant te mbroje nje zone me  siperfaqe deri ne 1000 m2;
<;do pike e zones se mbrojtur te jete ne distance maksimale 20 m per hidrantet mural dhe
30 m per naspot;

Hidrantet e zjarrit te jashtem te tipit kollone mbi toke me prurje 350 lim dhe presion ne dalje jo me te vogel  se 2.5  bar, jane te perbere  nga  nje kollone  qe del nga nentoka  ne te  cilen jane pozicionur lidhjet qe mundesojne fumizimin  e ujit. Hidranti eshte i perbere nga kollona me dy dalje  perkatesisht  DN  70  dhe  DN  100  me  tapa  te  lidhura  me  zinxhir,  dhe  9eles  manovre (opsional).
Hidrantet kollone siper toke dhe hidrantet nentoke duhet te instalohen ne menyre te tille qe :
image4.jpeg
Dhomepsikologu/
punonjes social
Dhome infermeri
Numri bokseve EC per





image5.jpeg
¥ \ 860 cm

IJIJIIIIJIJF"“

liap i
ésime
mese-




image6.jpeg
hyane

dolep i
 mésime-
Ghéndsit




image7.jpeg
= Bl M W 0 o e

Bl [
|

1 ]

| 1

1

=R n

o e I e





image8.jpeg
860 cm

680 cm

tabele shirimi

doliapi i
mesime-
chenesit





image9.jpeg
860cm

heR ™ golagii

mesme-
dherest  hya ne
e

varsse rrobash





image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg
hylia ne

Jase

|

2002 240

:




image17.jpeg
1wLys ajeqe)




image18.jpeg
70




image19.jpeg
‘/Q #i




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.png




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg
610660





image27.jpeg




image28.jpeg




image29.png
Grafik me 8 Fenat ¢ raportlt Iagesit iTem peratiot sipefage sove 1@ eemarteve maruitive




image30.png
ETET Thutiwvrles




image31.jpeg
Lirat termike gjeometrke 18 kushigzua-a




image32.jpeg




image33.jpeg
Ut s gaf e € i

st ok





image34.jpeg
mBashkim i dritares- {zofim i brendshem

AT




image35.jpeg
‘m Bashkim 1 dritares- lzolm | jashiem




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.png
Novttimd § Resiniiuay i dyerve




image39.jpeg




image40.jpeg
Fhamaiamy 1 1o e i e 1 | i




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg




image1.jpeg
T T S SV

Shkollat sipas
numrit te

Dhoma te pergjithshme
mesimi

Kabinet per shkencat e
natyres

Bibloteke

Salle Edukimi fizik

Drejtori/Kryemesues

Sekretari




image2.jpeg
1 4m*/nx 3 1,4m?/nx 2 1,4m*/nx
Min 1 Min 1 Min
20-25 m? 2025 m? 2025 m?
2,5m*/mesues | | 2,5m*/mesues | - -

0,25 m*/nx - = = -
| Min 70m?

Min 17m? - - - -

Min 17m* - - - -

Cdo 6nx Po Cdo 4nx Po Cdo 2nx
/1 box /1 box /1 box
Min 10% e Min 10% e Min 10% e
siperafges siperafqes siperafges





image3.jpeg




