VENDIM
Nr. 389, datë 27.6.2018

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 452, DATË 11.7.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR LENDFILLET E MBETJEVE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 43, pikat 6 e 7, 44, pika 3, 45 e 64, të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit dhe të ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Në vendimin nr. 452, datë 11.7.2012, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa: 
a) Pikat 25, 26, 28 dhe 29, në kreun XI, ndryshohen si më poshtë vijon:
“25. Operatori i një venddepozitimi ekzistues, pavarësisht nëse ka ose jo leje mjedisi, deri në datën 31 dhjetor 2018 përgatit një plan përmirësimi të venddepozitimit dhe e paraqet atë për miratim në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit.
26. Plani i përmirësimit, sipas përcaktimit të pikës 25, të këtij kreu, përfshin kërkesat e përcaktuara në pikën 6, të kapitullit VI, të këtij vendimi, dhe masat konkrete të përcaktuara në aneksin I/I, bashkëlidhur këtij vendimi.
... 
28. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, pasi miraton planin e përmirësimit, e dërgon atë për shqyrtim në Komitetin Ndërministror për Mbetjet, i cili vendos për masat që duhen marrë dhe periudhën e nevojshme të tranzicionit për zbatimin e tyre. Kjo periudhë, në çdo rast, përfundon në datën 31 dhjetor 2020.
29. Plani i përmirësimit i miratuar, masat e nevojshme dhe periudha e tranzicionit, e referuar në pikën 28, të këtij vendimi, përbëjnë një pjesë të lejes së mjedisit për atë venddepozitim ekzistues. Subjekti paraqitet në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) për dorëzimin e planit. Në rastin kur subjekti është i pajisur me planin e përmirësimit përpara se të pajiset me leje mjedisi, atëherë, në momentin e aplikimit pranë QKB-së ai do të paraqesë këtë plan si dokument më vete, i cili do t’i përcillet në mënyrë elektronike Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, së bashku me dokumentet e tjera aplikuese.”.
b) Shkronja “b”, e pikës 31, ndryshohet si më poshtë vijon:
“b) Nuk arrin të pajiset me leje mjedisi, sipas dispozitave të këtij vendimi.”. 
c) Pika 32 ndryshohet me këtë përmbajtje: 
“32. Operatori i vendit të venddepozitimit ekzistues, sipas dispozitave të këtij kreu, përjashtohet nga detyrimi për plotësimin e kritereve të përcaktuara në aneksin I, të këtij vendimi, deri në datën 31 dhjetor 2030. Në çdo rast, ndalohet të depozitohen apo trajtohen mbetjet e ngurta në një venddepozitim ekzistues kur në atë zonë mbetjesh funksionon një impiant rajonal për trajtimin e mbetjeve, i cili plotëson standardet mjedisore dhe teknike.”.
ç) Pas aneksit I shtohet aneksi I/I, bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Senida Mesi

























ANEKSI I/I
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR VENDDEPOZITIMET EKZISTUESE

KRITERET E VLERËSIMIT DHE KLASIFIKIMIT
	Mbrojtja e ujit
	

	Ndotja e ujërave sipërfaqësore
	Distanca nga lumi ose në breg të lumit (nëse uji përdoret vetëm për bujqësi)
	Ndërmjet 0 dhe 100 m: 0 (e ndaluar)
Ndërmjet 100 dhe 300 m: 3 pikë
Më shumë se 300 m: 5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve
1.3	Ndërtimi i një gardhi
2.1	Grumbullimi i ujit me kullim periferik 
2.2	Drenimi dhe grumbullimi i ujërave dhe gazit që dalin nga kullimi (leachate)
2.3	Menaxhimi i ujërave rrjedhëse
2.4	Zbatimi i ruajtjes dhe riqarkullimit të gazit dhe ujit që dalin nga kullimi (leachate)
2.5	Zbatimi i përpunimit të gazit dhe ujërave që dalin nga kullimi (leachate)
3.2	Ndërtimi i pengesave mbrojtëse/ stabilizuese
5.1	Zbatimi i mbulimit final dhe mbylljes së venddepozitimit

	Ndotja e ujërave sipërfaqësore
	Distanca nga bregdeti 
	Ndërmjet 0 dhe 100 m: 0 (e ndaluar)
Ndërmjet 100 dhe 300 m: 3 pikë
Më shumë se 300 m: 5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
2.1	Grumbullimi i ujit me kullim periferik 
2.3	Menaxhimi i ujërave rrjedhëse
5.1	Zbatimi i mbulimit final dhe mbylljes së venddepozitimit

	Ndotja e ujërave sipërfaqësore
	Distanca nga bregu i liqenit (nëse uji përdoret vetëm për bujqësi)
	Ndërmjet 0 dhe 100 m: 0 (e ndaluar)
Ndërmjet 100 dhe 300 m: 3 pikë
Më shumë se 300 m: 5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve
1.3	Ndërtimi i një gardhi
2.1	Grumbullimi i ujit me kullim periferik 
2.2	Drenimi dhe grumbullimi i gazit dhe ujërave që dalin nga kullimi (leachate)
2.3	Menaxhimi i ujërave rrjedhëse
2.4	Zbatimi i ruajtjes dhe riqarkullimit të gazit dhe ujërave nga kullimi (leachate)
2.5	Zbatimi i përpunimit të gazit dhe ujërave nga kullimi (leachate)
3.2	Ndërtimi i pengesave për mbrojtje/ stabilizim
5.1	Zbatimi i mbulimit final dhe mbylljes së venddepozitimit

	Ndotja e ujit të pijshëm
	Rrjedha e sipërme e një burimi të përdorur të ujit të pijshëm (ujë sipërfaqësor ose nëntokësor) ose në një zonë të mbrojtur për ujin e pijshëm (zona e menjëhershme e mbulimit)
	Ndërmjet 0 dhe 300 m: 0 (e ndaluar)
Ndërmjet 300 dhe 800 m: 3 pikë
Më shumë se 800 m: 5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve
2.1	Grumbullimi i ujit me kullim periferik 
3.2	Ndërtimi i pengesave për mbrojtje/ stabilizim
5.1	Zbatimi i mbulimit final dhe mbylljes së venddepozitimit


	Mbrojtja e ujit/ mbrojtja e popullatës
	Në një zonë ku mund të ndodhin përmbytje
	Ndërmjet 0 dhe 100 m: 0 pikë
Ndërmjet 100 dhe 300 m: 3 pikë
Më shumë se 300 m: 5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve
2.1	Grumbullimi i ujit me kullim periferik 
3.2	Ndërtimi i pengesave për mbrojtje/ stabilizim

	Mbrojtja e ujit/ mbrojtja e nëntokës
	Gjeologjia e zonës së treguar
	Përshkueshmëri e lartë e nëntokës: 
0 pikë
Përshkueshmëri mesatare e nëntokës: 3 pikë
Përshkueshmëri e ulët: 5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve
2.1	Grumbullimi i mbetjeve me kullim periferik 
2.2	Drenimi dhe grumbullimi i gazit dhe ujërave nga kullimi (leachate)

	Mbrojtja e popullatës dhe shqetësimi
	

	Mbrojtja e popullatës/operatorit
	Në një zonë të paqëndrueshme (risku i rrëshqitjeve të tokës)
	Mbetjet e asgjësuara ose venddepozitimit e mbetjeve paraqesin një risk të konfirmuar kolapsi: 0 pikë
Mbetjet dhe venddepozitimet e mbetjeve janë në një zonë potenciale për rrëshqitje toke: 
3 pikë
Mbetjet e asgjësuara apo venddepozitimet e mbetjeve janë të qëndrueshme dhe nuk ka risk kolapsi apo rrëshqitje toke: 
5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve 
1.3	Ndërtimi i një gardhi
3.1	Ndërtimi i digave për stabilitetin e mbetjeve
3.2	Ndërtimi i pengesave për mbrojtje stabilizim
4.1 	Zbatimi i sistemit të evakuimit të gazit


	Ekspozimi i njerëzve ndaj ndotjes potenciale
	Zona të afërta të banuara legalisht 
	Ndërmjet 0 dhe 100 m: 0 pikë
Ndërmjet 100 dhe 300 m: 3 pikë
Më shumë se 300 m: 5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve 
1.3	Ndërtimi i një gardhi
3.2	Ndërtimi i pengesave për mbrojtje/ stabilizim
4.1 	Zbatimi i sistemit për evakuimin e gazit

	Prania potenciale e mbetjeve të rrezikshme, risku për operatorin e venddepozitimit, banorët në afërsi dhe mjedisin
	Mbetje industriale apo jourbane të pranishme në mbetjet hyrëse.
	Prania e mbetjeve industriale të rrezikshme: 0 pikë
Prania e mbetjeve industriale inerte: 
3 pikë
Prania e mbetjeve urbane: 5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve 
1.3	Ndërtimi i një gardhi
3.2	Ndërtimi i pengesave për mbrojtje/ stabilizim
4.1 	Zbatimi i sistemit të evakuimit të gazit

	
Mbrojtja mjedisore dhe vlera turistike
	

	Degradimi i peizazhit, rënia e vlerës turistike
	Në vende të dukshme nga vendet turistike
	Po: 0 pikë
Jo: 1 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
5.1	Zbatimi i mbulimit final dhe mbylljes së venddepozitimit

	Vende arkeologjike, zona të trashëgimisë kulturore dhe zona të tjera të mbrojtura të përcaktuara si të tilla me VKM (vendim të Këshillit të Ministrave)
	Distanca nga zonat e mbrojtura zyrtarisht 
	Ndërmjet 0 dhe 300 m: 0 (e ndaluar)
Ndërmjet 300 dhe 800 m: 3 pikë
Më shumë se 800 m: 5 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
5.1	Zbatimi i mbulimit final dhe mbylljes së venddepozitimit

	Ndotja e florës dhe faunës, ndikimi mbi turizmin
	Në një zonë natyrore të mbrojtur (rezervuar natyror, park kombëtar etj.)
	Po: 0 pikë
Jo: 1 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve 
1.3	Ndërtimi i një gardhi
2.2	Drenimi dhe grumbullimi i gazit dhe ujërave nga kullimi (leachate)
5.1	Zbatimi i mbulimit final dhe mbylljes së venddepozitimit

	Zjarri në pyje, ndotja e florës dhe faunës
	Në një pyll (distanca ndërmjet venddepozitimit dhe pyllit duhet të jetë më shumë se 10 m për të shmangur zjarret)
	Po: 0 pikë
Jo: 1 pikë
	1.1	Largimi i mbetjeve 
1.2	Zhvendosja e mbetjeve 
1.3	Ndërtimi i një gardhi
1.4	Prerja e pyjeve dhe shkurreve, sigurimi kundër zjarreve
4.1	Zbatimi i sistemit të evakuimit të gazit
5.1	Zbatimi i mbulimit final dhe mbylljes së venddepozitimit

	Kriteret e operimit
	

	Venddepozitimi i mbetjeve do të mbushet shumë shpejt dhe si rrjedhim nuk është e qëndrueshme
	Volumi i shfrytëzimit përfaqëson një kapacitet prej më pak se 1 vit operimi[footnoteRef:1] [1:  Duke marrë në konsideratë të gjitha punimet e mundshme përmirësuese për të rritur volumin dhe kapacitetin (zgjerimin e sipërfaqes, ngritjen, gjeometrinë etj.).] 

	Disponueshmëria e mbetjeve < 1 vit: 
0 pikë
Disponueshmëria e mbetjeve < 2 vjet: 
1 pikë
Disponueshmëria e mbetjeve < 5 vjet: 
3 pikë
Disponueshmëria e mbetjeve > 5 vjet: 
5 pikë
	3.1	Ndërtimi i digave për stabilitet të mbetjeve








METODOLOGJIA E VLERËSIMIT DHE E KLASIFIKIMIT

Sa më i lartë rezultati aq më shumë prioritet do t’i jepet këtij venddepozitimit të mbetjeve. Venddepozitimet e kategorizuara në kategoritë C dhe D nuk do të lejohen të operojnë. 
Klasifikimi final është bërë siç tregohet në shembullin e mëposhtëm.

	Klasifikimi
	Venddepozitimi i mbetjeve
	Rezultati total
	Distanca e transportit në venddepozitimin tjetër të qarkut > 2 orë
	Venddepozitimi gjendet në bregdet apo në një zonë me prioritet të lartë turistik

	1
	Venddepozitimi A
	18
	
	

	2
	Venddepozitimi B
	11
	
	

	3
	Venddepozitimi C
	10
	
	

	4
	Venddepozitimi D
	8
	
	



[bookmark: _Toc504744487][bookmark: _Toc504721540]KRITERET E PËRJASHTIMIT
Pavarësisht nga rezultati i vlerësimit sipas pikës 1 të këtij aneksi dhe metodologjisë së vlerësimit në pikën 2 të këtij aneksi, venddepozitimi do të lejohet ose jo të operojë sipas përcaktimit të dy kritereve të përjashtimit:
Distanca ndërmjet venddepozitimit: në një qark, nëse dy venddepozitime mbetjesh gjenden më shumë se 2 orë distancë udhëtimi nga njëra-tjetra, mund të merret në konsideratë lënia hapur e të dyja venddepozitimeve të mbetjeve, për arsye operacionale. Nga ana tjetër, nëse venddepozitimet janë afër njëra-tjetrës, duhet të vihet në funksionim vetëm ajo me rezultatin më të lartë të vlerësimit. 
Vlera turistike: vendosja e një venddepozitimi mbetjesh në një vend turistik apo në zona të mbrojtjes natyrore sipas legjislacionit në fuqi, është e ndaluar. 

Tabela model e vlerësimit të kritereve përjashtuese.
	Klasifikimi
	Venddepozitimi i mbetjeve
	Rezultati total
	Distanca e transportit për në venddepozitimet e tjera të mbetjeve në qark > 2 orë
	Venddepozitimi gjendet në breg të detit ose në zona me prioritet të lartë turistik

	1
	Venddepozitimi A
	18
	A deri në B: 3 orë
A deri në C: 0.5 orë
A deri në D: 4 orë
	Jo

	2
	Venddepozitimi B
	11
	B deri në A: 3 orë
B deri në C: 2 orë
B deri në D: 2.5 orë
	Po

	3
	Venddepozitimi C
	10
	C deri në A: 0.5 orë
C deri në B: 2 orë
C deri në D: 3.5 orë
	Jo

	4
	Venddepozitimi D
	8
	D deri në A: 4 orë
D deri në B: 2.5 orë
D deri në C: 3.5 orë
	Jo


[bookmark: _Toc504744488][bookmark: _Toc504721541]
Metodologjia e vlerësimit
Në tabelën model të vlerësimit të kritereve përjashtuese, venddepozitimi C do të përjashtohet për shkak të afërsisë me një venddepozitim “më të mirë” (venddepozitimi A). Venddepozitimi B do të përjashtohet për shkak të vendndodhjes së saj në një zonë me aktivitet të lartë turistik.
Organi i vetë-qeverisjes vendore mund të vendosë për vazhdimin e funksionimit të venddepozitimit A dhe venddepozitimit D, megjithëse kjo e fundit ka vlerësim më të ulët, për shkak të distancës së madhe ndërmjet dy venddepozitimeve D.

[bookmark: _Toc504744490][bookmark: _Toc504721543]KATALOGU I MASAVE
Masat që merren për operimin e venddepozitimit janë:
	MASAT E PËRPIKTA

	Largimi i mbetjeve

	Zhvendosja e mbetjeve 

	Ndërtimi i një gardhi

	Prerje e pyjeve dhe shkurreve, si siguri kundrejt zjarreve

	MASAT E MENAXHIMIT TË UJIT

	Mbledhja e ujit me kullim periferik 

	Drenimi dhe grumbullimi i gazit dhe ujërave nga kullimi (leachate)

	Menaxhimi i ujërave rrjedhëse

	Zbatimi i ruajtjes dhe riqarkullimit të gazit dhe ujërave nga kullimi (leachate)

	Zbatimi i përpunimit të gazit dhe ujërave nga kullimi (leachate)

	MASAT E STABILIZIMIT DHE E MBROJTJES

	Ndërtimi i digave për stabilitetin e mbetjeve

	Ndërtimi i pengesave për mbrojtje/stabilizim

	MENAXHIMI I GAZIT

	Zbatimi i sistemit për evakuimin e gazit

	MASAT E MBYLLJES

	Zbatimi i mbulimit final dhe mbyllja e venddepozitimit


[bookmark: _Toc504744489][bookmark: _Toc504721542]Metodologjia e zbatimit të masave
Pasi të jenë identifikuar venddepozitimet, të cilat do të mbahen në funksionim, duhet të zbatohen masat teknike në venddepozitim me qëllim që të përmirësohet situata dhe për të kufizuar ndikimin e tyre në mjedis. 
Lidhur me vendimin për zgjedhjen e masave që janë të përshtatshme për t’u zbatuar, tabela e vlerësimit tregon masat përkatëse që duhet të zbatohen për çdo kriter. Grupi i punës si rrjedhim mund të hartojë një listë masash për çdo venddepozitim dhe të organizojë punimet. Masat fizike do të zbatohen edhe për venddepozitimet që do të mbyllen (shiko masat për mbylljen).
Të gjitha masat mund të përcaktohen si “praktika të mira”, prandaj asnjë masë nuk duhet të ketë ndikim negativ, nëse aplikohet me korrektësi. Edhe nëse rezultati i vendosur është 0 pikë, mund të merret në konsideratë zbatimi i masave teknike, megjithëse ato nuk mund të përbëjnë kriterin bazë të vlerësimit.

PËRSHKRIMI I MASAVE DHE MËNYRA E ZBATIMIT TË TYRE
	LARGIMI I MBETJEVE
	Synimet:
Largimi i materialit të mbetjeve të cilat mund të krijojnë një ndikim të caktuar (rrezik apo dëm);
Evitimi që mbetjet të mos shihen në zonat turistike;
Evitimi që mbetjet të mos largohen nga era/uji etj.
	Risqet:
Ndotja e burimeve natyrore;
Ndikim negativ në turizëm;
Mbetjet që përhapen jashtë kufijve të venddepozitimit;
Risku që lidhet me rrëshqitjet e tokës (kolapsi i mbetjeve).

	Përshkrimi
	Në rastet kur ka ndikim real në objektivat e ndjeshëm që janë vendosur (p.sh., burimet ujore, popullata etj.) mbetjet duhet të largohen dhe transportohen në një venddepozitim tjetër. Para se mbetjet të largohen duhet të identifikohet më parë venddepozitimi i destinuar dhe të miratohet nga autoritetet lokale. Me përjashtim të rasteve të jashtëzakonshme, kur mbetjet asgjësohen në venddepozitime që nuk janë të rregulluara ose kur venddepozitimi do të ndalohet të përdoret.
Largimi i mbetjeve do të ekzekutohet me një ekskavator dhe transportimi me një kamion të mbyllur. Në të gjitha rastet, duhet të shmanget kontakti i stafit me mbetjet (të evitohet prekja), pasi përmbajtja e tyre është e paditur dhe mund të jenë të pranishme materiale të rrezikshme edhe brenda mbetjeve të ngurta urbane. Pasi hidhen, mbetjet do të ngjeshen dhe më pas do të mbulohen me dhé. Pjerrësia nuk duhet të jetë më e madhe se 3 horizontale për 2 vertikale.
Popullsia duhet të informohet për këtë veprim. Ky operacion mund të gjenerojë erë të keqe dhe zjarre. 
Pas largimit të mbetjeve, toka mbulohet me dhé dhe material i gërmuar nga toka, me qëllim që të pushtohet nga vegjetacioni. Kjo do ta stabilizonte tokën dhe do të ndalonte erozionin.
Paralajmërim: ky operacion duhet të ekzekutohet në kushte të sigurta dhe procedura të kontrolluara. Prania e mbetjeve të rrezikshme, stabiliteti i mbetjeve dhe çlirimi i gazeve mund të vërë në rrezik operatorin. Punimet do të planifikohen nga specialistët e sektorit.

	Planet/figurat/ shembujt
	[image: ]
	Shembull. Ky është rasti kur mbetjet asgjësohen në venddepozitime që prekin apo janë afër një burimi uji të pijshëm (puse publike apo private). Mbetjet duhet të transportohen në një vend më të sigurt. Nëse kjo nuk është e mundur, burimi i ujit për popullatën duhet të zëvendësohet me një burim më të sigurt, mundësisht të lidhur me një rrjet të ujit të pijshëm.

	ZHVENDOSJA E MBETJEVE
	Objektivat:
Evitimi që mbetjet të shihen në zonat turistike;
Evitimi që mbetjet të lëvizen nga era/uji etj.;
Zvogëlimi i materialeve të mbetjeve të cilat mund të krijojnë një ndikim të caktuar (rrëshqitjet e tokës, ndikim vizual etj.)
	Risqet:
Ndikim negativ në turizëm;
Mbetjet që përhapen jashtë kufijve të venddepozitimit;
Risku që lidhet me rrëshqitjet e tokës.

	Përshkrimi
	Në rastin e një ndikimi real, mbetjet mund të largohen në një pjesë tjetër të venddepozitimit (masë mbrojtjeje).
Largimi do të ekzekutohet me një ekskavator dhe transportimi me një makinë hedhëse ose kamion. Në të gjitha rastet, duhet të shmanget kontakti i stafit me mbetjet (p.sh., prekjen), pasi përmbajtja e tyre është e panjohur dhe materialet e rrezikshme mund të jenë të pranishme dhe brenda mbetjeve të ngurta urbane. 
Operacioni mund të gjenerojë erë të keqe dhe zjarre.
Nëse masa merret për shkak të afërsisë me një lum, mund të merret në konsideratë riforcimi i shtratit të lumit ose të mbrohet ndërlidhja mes shtratit të lumit dhe mbetjeve (shiko masën “Ndërtimi i pengesave mbrojtëse”).
Paralajmërimi: ky operacion duhet të ekzekutohet në kushte të sigurta dhe procedura të kontrolluara. Prania e mbetjeve të rrezikshme, stabiliteti i mbetjeve dhe çlirimi i gazeve mund të vërë në rrezik operatorin. Punimet duhet të planifikohen nga specialistët e sektorit. 
Zona ku janë larguar mbetjet duhet të shënjohet me qëllim që të shmanget hedhja e mbetjeve të reja në të njëjtin vend.

	Plane/figura/shembuj
	Ky është rasti kur mbetjet hidhen në venddepozitim që nuk kanë stabilitet, që janë afër shtretërve të lumenjve ose burimeve ujore në afërsi të tyre (puse private). 



	NDËRTIMI I NJË GARDHI
	Objektivat:
Krijimi i një pengese ndërmjet popullatës/kafshëve dhe mbetjeve;
Shmangja që mbetjet të largohen nga era/uji etj.;
Kufizimi i kufijve të venddepozitimit.
	Risqet:
Rrezik për shëndetin e popullsisë dhe kafshëve;
Mbetje që përhapen jashtë kufijve të vend-depozitimit.


	Përshkrimi
	I gjithë perimetri i venddepozitimit duhet të rrethohet me gardh për të shmangur hyrjen e paligjshme në venddepozitim. 
Mund të merrni në konsideratë ndërtimin e një gardhi me tela hekuri (me një lartësi prej 2–3 m) me shtylla betoni dhe një portë për të lejuar dhe kontrolluar hyrjen e kamionëve dhe njerëzve. 
Kamionët që transportojnë mbajtjet duhet të kenë hapësirën e duhur për të lëvizur brenda venddepozitimit, brenda gardhit të vendosur, në mënyrë që nëse derdhin mbetje gjatë lëvizjes, ato të mund të mbeten brenda kufijve të venddepozitimit.
Në rast se në atë vend ka erëra të forta, gardhi nga ana e drejtimit të erës duhet të jetë më i lartë për të shmangur përhapjen e mbetjeve jashtë venddepozitimit (kjo duhet të merret në konsideratë në mënyrë të veçantë kur venddepozitimi është afër shtëpive apo zonave turistike). Për këtë qëllim, kjo pjesë e gardhit mund të projektohet si një sistem i lëvizshëm me qëllim që të lëvizet sipas ngritjes që do të pësojë vendhedhja.

	Plane/figura

→ gardhi, rruga e hyrjes
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	PRERJA E PYJEVE DHE SHKURREVE
	Objektivat:
Heqja e materialeve të djegshme që ndodhen mes venddepozitimit dhe pyllit më të afërt;
Të lejohet lëvizja e duhur brenda venddepozitimit.
	Risqet:
Zjarret në pyje si rrjedhim i zjarrit në venddepozitim.

	Përshkrimi
	Rreziku i zjarrit në venddepozitim është shumë i lartë. Origjina e zjarrit mund të jetë natyrale apo nga aktivitetet njerëzore. Në çdo rast duhet të shmangni përhapjen e këtyre zjarreve në pyjet më të afërta. Prania e pemëve në venddepozitim përbën material të djegshëm që paraqet një rrezik serioz në rast se mbetjet marrin zjarr.
Për të zvogëluar rrezikun e përhapjes së zjarrit që mund të marrin mbetjet deri te pylli më i afërt atëherë brenda venddepozitimit apo rrotull kufijve të saj nuk duhet të ketë pemë, shkurre apo rrënjë. Nevojitet të mbahet një distancë minimale prej 10 m ndërmjet venddepozitimit dhe pyllit më të afërt dhe duhet të mos ketë pemë dhe materiale të djegshme.
Kjo masë duhet të përsëritet një herë në vit, preferohet në fillim të sezonit veror. Një pirg me dhé duhet të përgatitet afër venddepozitimit që do të shërbejë për shuarjen e zjarrit, me qëllim që të mbulohen mbetjet në rastet kur marrin zjarr.



	MBLEDHJA E UJËRAVE SIPËRFAQËSORE DHE KULLIMI PERIFERIK
	Objektivat: 
Minimizimi i prodhimit të ujit të ndotur;
Minimizimi i ujit të shiut që hyn te mbetjet;
Devijimi i ujit të shiut dhe ujërave rrjedhëse.
	Risqe:
Ndotja e ujit;
Kolapsi / destabilizimi i mbetjeve;
Përmbytja e venddepozitimit.

	Përshkrimi
	Kullimi periferik vendoset në kufirin e venddepozitimit, për të ndalur ujin që vjen nga zona fqinje dhe ujërat që rrjedhin nga venddepozitimit (uji i shiut që nuk infiltrohet te mbetjet). Meqenëse ky ujë nuk infiltrohet te mbetjet ai konsiderohet si jo i ndotur dhe mund të orientohet drejt lumit më të afërt. Reduktimi i ujit që hyn te mbetjet dhe prodhimi i ujit nga mbetjet është një objektiv i rëndësishëm afatgjatë.
Sipërfaqja e mbetjeve duhet të jetë e pjerrët, për të nxitur rrjedhën e ujit të shiut dhe për të shmangur krijimin e pellgjeve të përkohshme të cilat mund të destabilizojnë mbetjet dhe të pengojnë funksionimin e duhur të përditshëm të makinerive. Për të ulur volumin e ujit në venddepozitimin, sipërfaqja e punës e mbetjeve të pambuluara duhet të jetë minimale. Struktura e venddepozitimit A duhet të ndalohet dhe struktura B duhet të zbatohet.
Reshjet e shumta të Shqipërisë detyrojnë venddepozitimet që të jenë të pajisura me një sistem për mbledhjen e ujit nga sipërfaqja e venddepozitimit, për të shmangur erozionin e mbetjeve. Sipërfaqja e mbetjeve duhet të organizohet në “hapa”, për çdo 5 m ngritje, për të qenë të aftë të instalohen kanale kulluese sipërfaqësore në çdo nivel. 
Kjo bëhet duke modeluar sipërfaqen e venddepozitimit.
Ky drenim sipërfaqësor mund të ndërtohet me gjysmëtuba ose me zgjidhje të ngjashme me këtë (beton). Kanalet kulluese drejtojnë ujërat sipërfaqësore drejt një “ujëvare”, e cila garanton lidhjen e kanaleve kulluese sipërfaqësore me kanalet kulluese periferike (shiko masën 2.3), duke shpërndarë energjinë ujore dhe duke parandaluar erozionin.
Përmasat e kanaleve kulluese periferike duhet të përshtaten në varësi të të dhënave për reshjet dhe gjeometrinë lokale. Kanalet kulluese periferike janë të ngjashme me sistemin anësor kullues të rrugëve. Megjithatë ai mund të ndërtohet në mënyra të ndryshme, sipas strukturës së dheut në zonë: gërmime në tokë të mbuluar me gurë, elemente çimentoje të parafabrikuar, gjysmëtubash plastikë etj. Faktori i rëndësishëm që duhet marrë në konsideratë është kontrolli i stabilitetit dhe erozionit të sistemit gjatë shirave të rrëmbyeshme dhe mundësia për të pastruar dhe mirëmbajtur kanalet kulluese (d.m.th., shmangni tubat e mbyllur pasi mund të ketë dhe bllokime). Një pjerrësi prej 0.5% konsiderohet e mjaftueshme. Dalja e kanaleve kulluese periferike drejt lumit ka nevojë të forcohet për të shpërndarë energji, shmangur erozionin dhe kolapsin e strukturës (shiko masën “menaxhimi i ujërave rrjedhëse”).
Vini re: Infiltrimi i ujit te mbetjet dhe grumbullimi i tij në fund të venddepozitimit gjeneron gaz dhe ujëra nga kullimi (leachate) dhe mund të destabilizojë masën dhe të përbëjë një risk të madh për operatorët dhe mjedisin. Duke kapur ujërat rrjedhëse sipërfaqësore para se të infiltrohen te mbetjet, sasia e ujit të ndotur (gazit dhe ujërave nga kullimi: leachate) ulet, si risk destabilizimi.

	Plane/figura/
shembuj
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Figura 1. Lidhja e prodhimit të gazit dhe ujit nga kullimi (leachate) me sipërfaqen e venddepozitimit, strukturën dhe elementet e sistemit të kullimit.



	DRENIMI DHE GRUMBULLIMI I GAZIT DHE UJËRAVE NGA KULLIMI (LEACHATE)
	Objektivat: 
Minimizimi i ujit që kalon nëpër mbetje; 
Shmangia e ujit që grumbullohet brenda venddepozitimit me qëllim që të reduktojë riskun e rrëshqitjes nga toka.
	Risqet:
Ndotja e ujit;
Kolapsi/destabilizimi i mbetjeve, rrëshqitjet e tokës.

	Përshkrimi
	Uji që kalon përmes masës së mbetjeve ekziston si ujë i ndotur (gaz dhe ujërat nga kullimi: leachate), i cili duhet të mblidhet dhe përpunohet. Nëse nuk bëhet kështu, përveç ndotjes, grumbullimi i ujit në fund të venddepozitimit mund të destabilizojë masën e mbetjeve dhe përbën një risk të madh për operatorët dhe mjedisin.
Në venddepozitimin ekzistuese kullimi i gazit dhe i ujërave që dalin nga kullimi (leachate) mund të bëhet duke sheshuar dhe ngjeshur sipërfaqen e punës (duke krijuar një pjerrësi prej 5–6%) dhe duke instaluar një shtresë për kullimin, mbi të cilën do të hidhen mbetjet në të ardhmen. Në këtë mënyrë, uji rrjedh përmes mbetjeve deri sa të arrijë shtresën e kullimit e cila devijon ujin drejt pikës më të ulët.
Kullimi përbëhet nga dy lloje elementesh:
Linjat e brendshme të kullimit janë linja materiali të ndara me 10 deri në 15 metra (në varësi të reshjeve vjetore). Volumi i linjës së kullimit është 1 m3 e materialit për metër linear. Materiali i përdorur për ndërtimin e “linjave të drenimit” brenda kufijve të venddepozitimit përbëhet nga zhavorr apo gurë ose mbetje materialesh ndërtimi të përzgjedhura më mirë (tulla, gurë, beton i thyer etj.). Diametri i elementeve duhet të jetë ndërmjet 3 mm dhe 15 mm; 
Tubi i kanalit kullues të jashtëm (diametri i brendshëm afërsisht 15 cm) në kufijtë e venddepozitimit, i cili mbledh gazin dhe ujin nga kullimet (leachate) e bëra nga linjat e zhavorrit. Dalja (pika më e ulët) e kullimit periferik lidhet me sistemin e ulluqeve ose me një sistem për përpunimin e ujit (shiko masën 2.4 dhe 2.5).
E rëndësishme: 
Nuk duhet të përdoren materiale me një diametër prej më pak se 3 mm për material drenimi dhe fletët plastike apo të letrës duhet të largohen. Këta dy faktorë mund të shkaktojnë bllokimin e sistemit dhe mos realizimin e drenimit. Për ta zbatuar atë: kullojini materialet me një “rrjetë metalike” (që përdoret për gardhet e pulave);
Ndërmjet linjave të materialeve të drenimit, mund të hidhen mbetjet deri sa të mbushet e gjithë shtresa. Operatorët duhet t’i kushtojnë vëmendje që të mos shkatërrohen linjat e drenimit gjatë hedhjes së mbetjeve; 
Numri i saktë i kanaleve kulluese që nevojiten do të llogaritet sipas të dhënave për reshjet lokale;
Shtresa e kullimit duhet të vendoset mbi një sipërfaqe me mbetje të ngjeshura. Sa herë që keni mundësi, bëni ngjeshjen duke përdorur automjete apo makineri të rënda para se ta instaloni atë. Kjo vlen edhe për shtresën më të ulët të venddepozitimeve të reja që do të rregullohen si venddepozitime të rregulluara.

	Plane/figura/ shembuj
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→ Dalja e gazit dhe e ujërave nga kullimi edhe pa sistem drenazhi
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Figura 2. Në foton sipër: forma e linjës së drenimit të gazit dhe e ujit nga kullimi, e ndërtuar mbi sipërfaqen e ngjedhur apo në të.
Majtas: me të zeza tregohet drenimi periferik; me të kuqe janë linjat e drenimit të gazit dhe të ujit nga kullimi. Këto linja janë poshtë sipërfaqes së mbetjeve dhe mbledhin lëngjet që rrjedhin përmes mbetjeve për t’i drejtuar ato drejt përpunimit adekuat të tyre.

	 

Figura 3. Për të drenuar venddepozitimin, sipërfaqja ku do të vendosen mbetjet duhet të ketë një pjerrësi minimalisht prej 5% në drejtim të pikës së daljes. Këshillohet një pjerrësi prej 10%, kur mbetjet janë të trasha dhe pritet të bëhet dhe ngjedhja e mbetjeve. Sipërfaqja duhet të jetë e ngjeshur, duke krijuar një shtresë kundër ujit” (që paraqitet në vizatim me ngjyrën e kuqe të errët) për të kufizuar në maksimum infiltrimin e gazit dhe ujërave nga kullimi (leachate) në nëntokë (shigjetat e vogla ngjyrë rozë). Shtresa ngjyrë portokalli tregon ku janë vendosur linjat e drenimit për të kapur gazin dhe ujërat nga kullimi (leachate) dhe për t’i drejtuar drejt tubit të jashtëm të drenimit.
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Figura 4. Uji që rrjedh përmes mbetjeve duhet të konsiderohet si gazi dhe ujërat që dalin nga kullimi (leachate). Këto gjenerohen edhe në mungesë të sistemit të drenazhit.



	MENAXHIMI I UJËRAVE RRJEDHËSE
	Objektivat: 
Minimizimi i ndikimit të erozionit nga uji i shiut; 
Shmangni që uji të hyjë dhe të grumbullohet brenda venddepozitimit.
	Risqet:
Kolapsi/destabilizimi i mbetjeve.

	Përshkrimi
	Reshjet e shumta të Shqipërisë detyrojnë venddepozitimet që të kenë një sistem për mbledhjen e ujit të shiut nga sipërfaqja e venddepozitimit për të shmangur erozionin e mbetjeve. Kjo realizohet duke modeluar sipërfaqen e mbetjeve për të arritur te “hapat” ku mund të arrihet në ndërtimin e drenimit të sipërfaqes (shiko masën 2.1).
Lidhja mes drenimit të sipërfaqes dhe drenimit periferik është një “ujëvarë” që ka dy funksione: të kanalizojë ujin dhe të shpërndajë energjinë e tij.
Lidhja mes kanaleve kulluese të sipërfaqes së vendosur në nivele të ndryshme të venddepozitimit mund të realizohet me kanalet e elementeve të mbivendosura prej betoni, të vendosura në sipërfaqen e mbetjeve dhe duke arritur në drenimin e jashtëm me një strukturë të përforcuar (p.sh. gurë të thyer apo bazën betoni). 
Më pas, uji i mbledhur drejtohet drejt daljes, që duhet të jetë një lum apo liqen. Duhet të ndërtohet një strukturë me gurë të thyer që të mbrojë pikën e daljes nga erozioni (p.sh., basen i qëndrueshëm i mbushur me zhavorr të trashë).

	Plane/figura
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	ZBATIMI I RUAJTJES DHE I RIQARKULLIMIT TË GAZIT DHE TË UJIT QË DEL NGA KULLMI (LEACHATE)
	Objektivat:
Të kufizohet çlirimi i gazit dhe ujërave nga kullimi.
	Risqet që lidhen me këtë:
Ndotja e ujërave sipërfaqësore;
Ndotja e ujërave nëntokësore.

	
	Gazi dhe ujërat që dalin nga kullimi janë lëngjet mbetje që vijnë nga filtrimi i ujit përmes një materiali, një fraksion i të cilit mund të jetë i tretshëm, në këtë rast mbetjet. Ndotja që pritet nga një venddepozitim mbetjesh lokale, e caktuar nga bashkia, është kryesisht organike. Për një venddepozitim konsiderohet që 60% e ujit të shiut kalon nëpër mbetjet dhe bëhet leachate: gaz dhe ujë që del nga kullimi. Për një venddepozitim të mbuluar me materiale inerte, rrjedhja është më e lartë dhe si rezultat gazi dhe uji që del nga kullimi (leachate) do të jetë rreth 40% e ujit të shiut. Për një venddepozitim të rregulluar me pjerrësi minimalisht prej 5-10%, drenimi sipërfaqësor dhe i mbuluar me materiale inerte, gazi dhe ujërat nga kullimi (leachate) mund të llogariten deri në 20% të reshjeve vjetore. 
Reshjet e dendura rrisin sasinë e (leachate) gazit dhe të ujit nga kullimi. Në varësi të përbërjes së mbetjeve në venddepozitimin e mbetjeve dhe të sasisë së shiut, karakteristikat e (leachate) gazit dhe të ujit nga kullimi do të jenë të ndryshme. Gazi dhe uji nga kullimi (leachates) duhet të mblidhen dhe përpunohen. Për të ulur volumin që do të përpunohet, zbatohet riqarkullimi i (leachates) gazit dhe i ujit nga kullimi, nëpër masën e mbetjeve. 
Për të realizuar këtë, duhet të ndërtohet një rezervuar për të mbledhur (leachates) gazin dhe ujin nga kullimi, në dalje të sistemit të jashtëm të drenimit (shiko masën “Drenimi dhe mbledhja e (leachate) gazit dhe e ujit nga kullimi”). Një pompë me motor e lidhur me një tub fleksibël përdoret për të rishpërndarë (leachate) gazin dhe ujin nga kullimi, nëpër venddepozitime. 
Riqarkullimi i (leachate) gazit dhe i ujit nga kullimi është një mënyrë shumë pak e kushtueshme për të përpunuar (leachate) gazin dhe ujin nga kullimi dhe për të mbrojtur mjedisin.
Është e rëndësishme që të rifutet (leachate) gazi dhe uji që del nga kullimi, me shkarkim të ulët dhe duhet të mos tejkalojë kapacitetin e infiltrimit që ka venddepozitimi i mbetjeve, përndryshe lëngjet do të rrjedhin në sistemin e drenimit të ujit dhe do të drejtohet në mjedis pa u përpunuar. 
Rishpërndarja e shpeshtë e sasive të vogla të (leachate) gazit dhe ujit nga kullimi, preferohet më shumë se sa rishpërndarja e rrallë e sasive më të mëdha.
Riqarkullimi i (leachate) gazit dhe i ujit që del nga kullimi është veçanërisht efikas në sezonet e nxehta ose të thata dhe më pak në dimër dhe në kohë me shi. Riqarkullimi kontribuon fort në reduktimin e komponentit organik të (leachate) gazit dhe të ujit që del nga kullimi dhe vendhedhja funksionon si një tretës organik. Avullimi dhe prodhimi i gazit kontribuon në reduktimin e sasisë së filtruar.
Riqarkullimi i (leachate) gazit dhe i ujit që del nga kullimi rrit prodhimin e gazit dhe mund të gjenerojë më shumë erë të keqe. Për këtë arsye, riqarkullimi i (leachate) gazit dhe i ujit që del nga kulimi) zakonisht kombinohet me sistemin e kapjes dhe të djegies së gazit.





	ZBATIMI I PËRPUNIMIT TË (LEACHATE) GAZIT DHE UJIT NGA KULLIMI
	Objektivat:
Përpunimi i çlirimeve të (leachate) gazit dhe të ujit nga kullimi.
	Risqet që lidhen me të:
Ndotja e ujit sipërfaqësor;
Ndotja e ujërave nëntokësore.

	Përshkrimi
	Leachate (gazi dhe uji nga kullimi) është lëngu mbetje që vjen nga filtrimi i ujit nëpërmjet një materiali një fraksion i të cilit mund të jetë i tretshëm, në këtë rast mbetjet. Niveli i ndotjes nga leachate (gazit dhe ujit nga kullimi) varet nga poroziteti i materialit dhe nga përbërja e tij. Leachate (gazi dhe uji nga kullimi) mund të ndotë tokën, ujërat nëntokësore dhe ujërat sipërfaqësore. Reshjet rrisin sasinë e (leachate) gazit dhe e ujit nga kullimi. Për një venddepozitim mund të thuhet që 60% e reshjeve kalon mes mbetjeve dhe bëhet leachate (gaz dhe ujë që del nga kullimi). 
Për një venddepozitim të mbuluar me materiale inerte, rrjedhja e ujit është më e madhe dhe si rezultat leachate (gazi dhe uji nga kullimi) do të jetë rreth 40% të reshjeve. Për një venddepozitim të rregullt me pjerrësi minimalisht prej 5–10%, drenimi sipërfaqësor dhe i mbuluar me materiale inerte, leachate (gazi dhe uji nga kullimi) mund të llogaritet deri në 20% të reshjeve vjetore. 
Në varësi të përbërjes së mbetjeve në venddepozitimin e mbetjeve dhe sasisë së shiut, ndryshojnë dhe karakteristikat e (leachate) gazi dhe e uji nga kullimi. Leachate (gazi dhe uji nga kullimi) që nuk mund të riqarkullohen duhet të grumbullohen dhe përpunohen.
Lidhja me rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza: Kur është e mundur, mënyra më e thjeshtë për të përpunuar (leachate) gazin dhe ujin nga kullimi, e venddepozitimit është duke i lidhur ato me sistemin e kanalizimeve urbane të ujërave të zeza. 
Përpunimi i avullimit leachate (gazi dhe uji nga kullimi) largohen në një pellg për grumbullimin e tyre. Zgjidhja më e thjeshtë është përdorimi i një pellgu avullimi për të avulluar leachate (gazin dhe ujin nga kullimi) falë diellit dhe erës. Kjo lloj teknike është efikase kur ka reshje të ulta dhe avullim të lartë, dhe është shumë e përshtatshme në klima të thata. Leachate (gazi dhe uji nga kullimi) mund të avullojnë gjithashtu edhe nga vendhedhja nëse zbatohet riqarkullimi i (leachate) gazit dhe i ujit nga kullimi (shiko “zbatimi i masës së riqarkullimit të (leachate) gazit dhe të ujit nga kullimi”.
Filtri anaerobik dhe aerobik: Direkt nga venddepozitimi ose pas riqarkullimit apo pellgut të avullimit apo një rezervuari, kanalet kulluese mund të lidhen me një filtër fizik bazë anaerobik, me këto dimensione: një ose më shumë basene me një gjatësi 10 m, gjerësi 3 m, thellësi 1m, mbushur me zhavorr, me një gradient granulometrie, siç jepet në figurën e mëposhtme. Koha e qëndrimit duhet të jetë minimalisht 9 orë për të siguruar përpunimin e 80% të ndotjes organike dhe nga 1 deri në 2 ditë për të arritur në 90%. Rekomandohet që filtri anaerobik të plotësohet me një filtër aerobik, ku uji rrjedh poshtë, nëpër zhavorrin e ajrosur (32/50 mm dhe më të madh), me një gradient lartësie për të oksigjenuar lëngjet, para se ato të çlirohen në lumë apo liqen. Filtrat aerobikë janë të pastruara gjatë gjithë kohës.
Basenet e filtrit mund të ndërtohen me çdo material kundër ujit (beton, veshje plastike etj.). Materiali filtër duhet të jetë i qëndrueshëm brenda filtrit dhe nuk duhet ta marrë rrjedha e leachate (gazi dhe uji nga kullimi). Nuk ka nevojë për një pengesë fizike ndërmjet materialeve me diametër të ndryshëm. Në rast se materiali mobilizohet, është i mjaftueshëm përdorimi i një rrjete për të ndarë materialin por duke lënë ujin të rrjedhë.









	NDËRTIMI I DIGAVE PËR STABILITETIN E MBETJEVE
	Objektivat:
Stabilizimi i mbetjeve;
Përbëjnë një barrierë rreth mbetjeve. Lejon të fshehë operimin e venddepozitimit të mbetjeve, duke reduktuar ndikimin në peizazh;
Lejon operimin e venddepozitimit në shtresa (kursen hapësirën).
	Risqet që lidhen me to:
Shpërndarja e mbetjeve;
Përdorimi i tokës. 



	Përshkrimi
	Digat janë objekte mbështetëse me përmasa fikse, të cilat ndërtohen rreth vendit ku do të hidhen mbetjet. Digat përdoren për të kufizuar kufijtë e venddepozitimit, për të stabilizuar mbetjet brenda tij dhe për të lejuar mbushjen e venddepozitimit me shtresa. Në një zonë të sheshtë, çdo shtresë është më e vogël se shtresa më poshtë, kështu që në fund venddepozitimi do të ketë formën e një “mali”.
Diga ka një pjerrësi maksimalisht prej 2:3 dhe me një lartësi maksimale prej 2.5 m, për të garantuar stabilitetin. Është e rëndësishme të vëmë në dukje që stabiliteti mund të ndryshojë në varësi të llojit të materialit, por pirgjet nuk duhet të jenë asnjëherë më të pjerrëta sesa 2:3.
Materialet që përdoren për ndërtimin e digave mund të jenë material ndërtimi (tulla, gurë, beton i thyer etj.) ose edhe mbetje të zgjedhura. Pas ndërtimit të digës, duhet të përdoret një shtresë dheu prej të paktën 0.2 m trashësi për të mbuluar pjesën e jashtme të digave, për të shmangur erozionin, për të lehtësuar vegjetimin dhe për të integruar këtë strukturë në peizazhin rrethues.
Nuk është e nevojshme të ndërtohet një digë nëse aty ka mure (ose relieve natyrore). Kur arrihet deri te niveli i murit/relievit natyror atëherë sipër saj vendoset një digë.

	Plane/figura
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Figura 5. Digat (me ngjyrë jeshile) vendosen për të kufizuar dhe stabilizuar mbetjet që do të hidhen. Vija e zezë përfaqëson formën e mëparshme të venddepozitimit, para modelimit të saj me diga.

	NDËRTIMI I PENGESAVE PËR MBROJTJE/STABILIZIM
	Objektivat:
Të vendosen kufijtë dhe limiti i zonës së venddepozitimit;
Të stabilizojë mbetjet nga faktorët e jashtëm (p.sh., lumi);
Të shmangë që venddepozitimi të jetë i dukshëm.
	Risqet e lidhura me të
Stabiliteti i mbetjeve dhe risku në lidhje me objekte sensitive;
Lëvizja e mbetjeve për shkak të periudhave me shumë ujë.


	Përshkrimi
	Pengesat ndërtohen që të mbahen mbetjet ose për të mbrojtur mbetjet nga agjentë të jashtëm si përmbytjet, por edhe për të mbrojtur objektet sensitive të vendosura në rrjedhën e poshtme, si për shembull: shtëpi, lumenj apo ndërtesa të tjera. Në varësi të riskut të gjendjes specifike, mund të merren në konsideratë veprime të ndryshme:
Para se të ndërtohet një pengesë, pirgjet e mbetjeve duhet të përshtaten ose në rastet kur mbetjet janë duke shkaktuar rreziqe (si për shembull, mbetjet në shtretërit e lumenjve), ato duhet të largohen. Stabilizimi i pirgjeve mund të zbatohet edhe si masë parandaluese.
Nëse do të ndërtohet një pengesë mbrojtëse, ajo duhet të jetë një strukturë e rëndë dhe e qëndrueshme. Përdorimi i togjeve me gurë të mbushur me gurë të rëndë siguron stabilitetin dhe përshkueshmërinë që kërkohet.
Në rastin kur nevojitet mbrojtja nga përmbytjet, mund të vendoset zhavorr i trashë në fund të togjeve me gurë për të ulur erozionin dhe si rezultat dhe destabilizimin e gabionëve (togjeve me gurë).

	Plane/figura


→ Përshtatja/rregullimi i pirgut








→ Pjerrësia maksimale







→ Për t’u larguar
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Figura 6. Rrezik për shtëpitë: stabilizimi i mbetjeve me një rregullim të pirgut. Rasti (A) paraqet një risk të madh kolapsi. Edhe nëse nuk vihet në funksionim, sipërfaqja e venddepozitimit do të modelohet deri në një pjerrësi maksimale prej 2:3.
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Figura 7. Mbetjet e vjetra të depozituara dhe materiali që ka marrë pjerrësinë e stabilitetit. Vazhdimi i funksionimit mund të realizohet mbi strukturën e vjetër, pasi mbetjet poshtë janë ngjeshur tashmë. Një drenim periferik duhet të instalohet në fund të pirgut për të larguar ujin e shiut dhe për të parandaluar destabilizimin e mbetjeve.
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Figura 8. Nëse ka mbetje në shtratin e lumit, ato duhet të largohen dhe duhet vendosur pengesa e mbrojtjes mbi nivelin e ujit për të rritur stabilitetin e strukturës; materiali prej zhavorr të trashë mund të depozitohet në bazën e pengesës, nga ana e lumit. Kjo do të mbrojë pengesën në rast përmbytjesh. Një sistem kullimi për leachate (gazin dhe ujërat nga kullimit) do të vendoset në pjesën e brendshme të pengesës për të shmangur grumbullimin e (leachate) gazit dhe të ujit nga kullimi dhe destabilizimin e murit.



	ZBATIMI I SISTEMIT TË LARGIMIT TË GAZIT
	Objektivat:
Reduktimi i çlirimeve të gazi dhe erës së keqe nga venddepozitimi i mbetjeve;
Reduktimi i ndikimit në cilësinë e ajrit dhe efektin e gazeve të serrave në klimën globale;
Shmangia e risqeve për rënie zjarresh; 
Rikuperimi i energjisë.
	Risqet që lidhen me të:
Shpërthime gazi/marrja flakë;
Erë e keqe e fortë.

	Përshkrimi
	Ndërsa mbetjet dekompozohen, gjenerohet gaz. Gazi do të fillojë të çlirohet brenda pak javësh që nga fillimi i depozitimit të mbetjeve dhe mund të gjenerohet për dekada të tëra edhe pas mbylljes së venddepozitimit të mbetjeve. Mbetjet në venddepozitim prodhojnë gaz me anë të dekompozimit biologjik në kushte anaerobike (pa oksigjen). Gazet përmbajnë një sasi të madhe metani (CH4), që është dhe shkaku i rënies së zjarreve apo të shpërthimeve nëse grumbullohet në xhepat e gazit. Akumulimi i gazit mund të shkaktojë dhe asfiksi.
Sistemi i evakuimit të gazit duhet të planifikohet si një seri oxhakësh të vendosur afërsisht çdo 20 metra, të ndërtuar me tuba metalikë të mbushur me gurë apo materiale inerte (përshkueshmëri e lartë).
Struktura metalike me doreza instalohet paraprakisht te depozitimi i mbetjeve dhe mbushet me material të trashë.
Kur niveli i mbetjeve arrin pjesën lart të tubit metalik, përdorni një makinë për të tërhequr lart tubin metalik, siç tregohet në figurë dhe mbushet sërish me gurë. Në rast se nuk ka makinë për këtë qëllim, kjo mund të realizohet dhe me dorë edhe pse kërkon fuqi. 
Materialet inerte do të mbeten në shtresën e mbetjeve, duke krijuar një mënyrë preferenciale të qarkullimit të gazit. Tubi i ngritur duhet të mbushet me material të trashë, para se të hidhen mbetjet rreth e rrotull saj.
Oxhaku duhet të ketë një “gyp të fiksuar mbrapsht” për ta përqendruar gazin në një pikë ku do të ndizet për të djegur gazin e prodhuar nga mbetjet e asgjësuara. Ky gyp hiqet kur oxhaku tërhiqet lart.

	Plane/figura
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Figura 9. Operatori duke mbushur venddepozitimin, duke pasur kujdes për të mos dëmtuar oxhakun e gazit. Një gyp vendoset mbrapsht në krye të oxhaqeve për të përqendruar çlirimin e gazeve dhe për ta ndezur (djegur atë). Çlirimi i gazit nga një venddepozitim në një tjetër ndryshon. Djegia e gazit duhet të bëhet nën mbikëqyrje të rreptë dhe stafi duhet të jetë i informuar dhe i trajnuar për këtë praktikë specifike.
[image: ]
Figura 10. Zbatimi i oxhaqeve të gazit mund të bëhet me dorë ose me anë të përdorimit të makinave.



	ZBATIMI I MBULIMIT FINAL DHE I MBYLLJES SË VENDDEPOZITIMIT
	Objektivat:
Siguria afër një venddepozitimi të mbetjeve që nuk përdoret më;
Moslejimi i përdoruesve të hyjnë në venddepozitimin e mbetjeve dhe për të pasur kontakt me mbetjet;
Rikthimi i florës lokale/vegjetimit/peizazhit natyror.
	Risqet e lidhura me të:
Përdorim i vazhdueshëm i venddepozitimit;
Kontakti i njerëzve dhe i kafshëve me ndotjen e mundshme;
Krijimi i barrierave shtesë për mbrojtje dhe integrimi i venddepozitimit në peizazh.

	Përshkrimi
	Mbulimi final garanton mbylljen e sigurt të operimit pasi krijon një barrierë mes mbetjeve dhe popullsisë ose faunës. Përveç kësaj, ai favorizon integrimin në peizazh, duke rikrijuar një mbulesë vegjetacioni dhe kufizon sasinë e ujit që hyn në venddepozitimin e mbetjeve dhe prodhon leachate (gaz dhe ujë nga kullimi). 
Venddepozitimi i mbyllur nevojitet të mbulohet plotësisht me 80 centimetra material drenimi dhe 30 centimetra dhé: 
Materiali i drenimit konsiston në zhavorr ose gurë ose materiale të përzgjedhura ndërtimi (tulla, gurë, beton i thyer etj.). Diametri duhet të jetë ndërmjet 3 mm dhe 15 mm. 
Qëllimi i vendosjes së dheut është stabilizimi i materialit të drenimit dhe për të mundësuar zhvillimin e vegjetacionit në sipërfaqen e venddepozitimit të mbetjeve.
Është e rëndësishme të mirëmbahen pirgjet e venddepozitimit edhe pas mbylljes së venddepozitimit të mbetjeve, për të shmangur akumulimin e ujit te mbetjet dhe riskun që vjen nga kjo, atë të destabilizimit dhe të ndotjes së ujit. Gjithashtu, është e rëndësishme të zbatohen mënyrat për rrjedhjet e ujit me qëllim që të kontrollohet erozioni nga uji.
Nëse ka oxhaqe gazi, ato duhet të mbahen me qëllim që të garantojnë evakuimin e gazit edhe pas mbylljes, dhe për të shmangur akumulimin e gazit në venddepozitimin e mbetjeve. Nëse ato nuk janë prezent këshillohet që të krijohen, me qëllim që të shmanget akumulimi i gazit dhe si rezultat gjenerimi i riskut. 

	Plane/figura
	
Figura 11. E gjithë sipërfaqja e venddepozitimit të mbetjeve duhet të mbulohet. Duhet të instalohen oxhaqe gazi në pikat më të larta për të shmangur akumulimin e gazit nën shtresën finale të mbulimit. Instalohet një gyp metalik mbrapsht pasi mbyllet venddepozitimi i mbetjeve me qëllim që të përqendrohen gazrat që çlirohen dhe të mundësohet kontrolli i ndezjes së tyre (djegies). Ky veprim duhet të zbatohet duke marrë në konsideratë të gjitha masat e sigurisë dhe të ruajtjes.


[bookmark: _Toc504744491][bookmark: _Toc504721544]
[bookmark: _Toc504744492][bookmark: _Toc504721545]KUSHTET MINIMALE OPERACIONALE
Operimi i përgjithshëm
Kur zbatohen masat fizike, operimi i venddepozitimit mund të organizohet sipas standardeve të mëposhtme minimale të operimit me qëllim që të garantohet jetëgjatësia e masave fizike që janë ndërmarrë dhe për të përmirësuar ruajtjen dhe sigurinë e operimit:
Prania dhe respektimi i një plani asgjësimi: mbetjet asgjësohen sipas një plani, i cili tregon venddepozitimin e asgjësimit, nevojën e ndarjes (d.m.th., materiale ndërtimi apo inerte që më vonë përdoren për mbulim) dhe trashësinë dhe gjerësinë e shtresës. Qëllimi i planit të asgjësimit është të minimizojë ndikimin ndërkohë që optimizon përpjekjet e operimit.
Qarkullimi i kamionit duhet të jetë i organizuar dhe i sinjalizuar (nëpërmjet koneve plastike apo mjete të tjera të ngjashme), me qëllim që të kontribuojnë në ngjeshjen e mbetjeve.
Mbetjet asgjësohen direkt në vend nga kamionët, në fasha prej 3 m deri në 5 m të gjera, 2 deri në 3 m në thellësi.
Mbulimi i mbetjeve të depozituara së fundmi çdo ditë ose javë, me 0.15 m dhé ose inerte të tjera ose materiale ndërtimi.
Hendeqet dhe kanalet e kullimit duhet të mbahen të pastra për të shmangur bllokimin e tyre në kohë me shi.
Hyrja në venddepozitimin e mbetjeve, si dhe porta dhe gardhet, duhet të mirëmbahen për të bërë të mundur që klientët të depozitojnë mbetjet shpejt dhe me rregull dhe të ndalohet prania e kafshëve dhe njerëzve jo të autorizuar.
Regjistrimi i dorëzimit të mbetjeve dhe pagesat e tarifave hyrëse, nëse ka.
[bookmark: _Toc504744493][bookmark: _Toc504721546][bookmark: _Ref501639224]Plani i asgjësimit
Mbetjet duhet të hidhen në një mënyrë të organizuar, që realizohet nga operatori përgjegjës, në shtresa prej 2 deri në 3 m të trasha. 
Për të minimizuar ujin e shiut që infiltrohet te mbetjet, zona e operimit duhet të jetë minimale. Për këtë arsye, rendi i veprimeve me mbetjet hyrëse duhet të planifikohet dhe venddepozitimi duhet të ndahet në qeliza. 
Qelizat mbushen me mbetje, njëra pas tjetrës. Një qelizë i korrespondon sasisë së mbetjeve që hidhet çdo ditë.
Mbuloni qelizën me materiale inerte çdo ditë pune.
Filloni me qelizat në pikat më të largëta për të siguruar një qarkullim më të thjeshtë me automjetin tuaj.
[bookmark: _Toc504744494][bookmark: _Toc504721547][bookmark: _Ref501642729]Mbulimi që kryhet çdo ditë
Sipërfaqja e hapur që përdoret për hedhjen e mbetjeve duhet të jetë shumë e kufizuar. Të gjitha sipërfaqet e tjera joaktive duhet të mbulohen me dhé ose mbetje inerte. 
Ky mbulim është shumë efikas: për të reduktuar infiltrimin e ujit të shiut, për të reduktuar infektimet nga insektet, për të ulur tërheqjen e zogjve, minjve dhe kafshëve të tjera si rezultat i mbetjeve, për të parandaluar rënien e zjarreve, për të dekurajuar, për të reduktuar ekspozimin ndaj kushteve atmosferike, për të reduktuar shtyrjen nga era të mbetjeve plastike nëpër venddepozitimin e mbetjeve.
Mbetjet duhet të mbulohen rregullisht me 15 cm mbetje inerte apo dhera, nëse është e mundur të bëhet çdo ditë (ose çdo javë minimumi). 
Për të zbatuar mbulimin në venddepozitim duhet të ketë material të disponueshëm. Ai mund të variojë nga materiale inerte në mbetje nga ndërtimet dhe nuk ka kërkesa specifike për to, megjithëse duhen eliminuar materiale organike apo elemente të lehta (plastika, letra etj.).
Ky mbulim mundëson qarkullimin e kamionëve të cilët ngjeshin mbetjet.
[bookmark: _Toc504744495][bookmark: _Toc504721548]Monitorimi i ndikimit në venddepozitimin e mbetjeve
Me qëllim që të vlerësohet nëse një venddepozitim paraqet një risk apo jo ose nëse ka një ndikim të caktuar, nevojitet të kryhet një monitorim rutinë për të gjitha elementet e pranishme në venddepozitimin e mbetjeve. Kjo ka si qëllim vëzhgimin sistematik të ndikimit të mundshëm të një venddepozitimi mbetjesh dhe të organizojë masat që lidhen me ndikimin që keni vlerësuar.
Monitorimi ul riskun e neglizhimit të rreziqeve potenciale në venddepozitimin e mbetjeve, si për shembull:
Kolapsi i brendshëm i venddepozitimit të mbetjeve;
Kolapsi i venddepozitimit të mbetjeve, shpërthimi i digës;
Përmbytja e venddepozitimit të mbetjeve ose krijimi i “pellgjeve” në sipërfaqe; 
Djegia e venddepozitimit të mbetjeve;
Mbyllja e venddepozitimit të mbetjeve për shkak se nuk ka më hapësirë të disponueshme.
Lista e kontrollit për monitorimin duhet të përmbajë veprimet e mëposhtme:
Monitorimi i gjendjes në tërësi të venddepozitimit;
Monitorimi i gjendjes së digës kryesore;
Monitorimi i gjendjes së murit mbajtës;
Monitorimi i rrjedhës brenda dhe jashtë tubave të venddepozitimit të mbetjeve;
Monitorimi i gjendjes së gardhit;
Monitorimi i sistemit të kullimit;
Monitorimi i sistemit të çlirimit të gazit;
Monitorimi i përputhshmërisë me modelin e shtresëzimit që është vendosur për venddepozitimin e mbetjeve;
Monitorimi i pjerrësisë së sipërfaqes së mbetjeve që duhet respektuar (5–10%), me qëllim që të mundësohet largimi i rrjedhës së ujit sipërfaqësor.
Monitorimi duhet të përmblidhet në një raport të thjeshtë, ku vendoset data, si dhe shënimet e nevojshme në lidhje me pikat e përmendura më sipër.
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