
VENDIM 
Nr. 133, datë 20.3.2019

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR 
NË SHQIPËRI - TEMA: RRJETET  E TRANSPORTIT”

Në mbështetje të  nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 11, pika 2, shkronja “ë”, dhe 16, pika 1, të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Rrjetet e transportit”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 
2. Ngarkohen Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe autoritetet përgjegjëse për krijimin, ruajtjen dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Erion Braçe























































STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI
TEMA: RRJETET E TRANSPORTIT
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1. PERSHKRIMI I STANDARDEVE

Ky dokument pérmban standardet ¢ specifikimeve teknike t& t& dhénave gjeohapésinore pér ndértimin
e NSDL, duke u mbéshtetur né Direktivén INSPIRE. Autori i kétij produkti &shté Autoriteti Shtetéror
pér Informacionin Gjeohapésinor (ASIG) né bashképunim me Autoritetin Rrugor Shqipétar (ARRSH)
dhe Institutin ¢ Transportit (IT). Data e publikimit t& versionit Nr. 9 &shté Mars 2017. Emértimi 1
dokumentit &shté: ASIG Standard NSDI 2017 RRT v.1ku:

ASIG — Autoriteti pérgjegjés pér krijimin e standardit

Standard — Lloji i dokumentit

NSDI — Qéllimi i dokumentit

2017 — Viti 1 krijimit

RRT- Tema pér t& cilén &shté krijuar standardi: Rrjetii Transportit
v.1 —Numri i versionit t& standardit

2. HYRJE

2.1. SILEXOHET DOKUMENTL

Ky material &shté i organizuar ng katér kapituj kryesoré:

1- Pérshkrimi i standardeve: — N& kété pjesé jepet emértimi dhe autori i standardeve.

2- Hyrje: — N& kété pjesé jepen pérshkrime dhe shpjegime pér t& kuptuar ményrén si organizohet
i gjith& informacioni dhe si mund t& kuptohet mé lehte.

3- Tema:- N& két& pjesé jepen specifikimet teknike pér secilén temé.

4-  Anekse: — N& kété pjesé jepen informacione shtesé shpjeguese né ndihmé t& lexuesve.

Pérmbajtja ¢ Kapitullit 3 &shté strukturuar ng 6 pjesé kryesore:

1- Pérshkrimi i temés — Kétu flitet né ményré t& pérgjithshme pér pérmbajtjen e temés.

2- Diagramat UML — Kétu jepet Pérmbajtja e Katalogut t& Tipologjive pérkthyer sipas gjuhés
UML.

3- Katalogu i Tipologjive — K&tu shpjegohet struktura ¢ temés me t& gjithé clementét e saj
pérbérés.

4- Metadata — Kétu jepen specifikimet teknike pér metadata-t ¢ temés pérkatése.

5- Sistemi Koordinativ Reference — Kétu pécaktohet sistemi koordinativ referencé q& éshté
miratuar sipas vendimit Nr. 669, daté 7/8/2013, i ndryshuar me vendim Nr. 322, datg 27.4.2016.

6- Cilésia e té dhénave — Kétu jepet njé pérshkrim mbi cilésing ¢ t& dhénave t& elementéve dhe

matjes sé tyre.

Diagramet UML ofrojné njé ményré t& shpejté pér t& paré elementét kryesore t& specifikimeve dhe
marrédhéniet mes tyre. Pérkufizimi mbi llojin e objektit gjeohapésinor, atributet dhe marrédhéniet jang
t& pérfshira né ‘Katalogun e tipologjive” (Feature Catalogue). Personat té& cilét kang ekspertizeé tematike,
por nuk jang t& familjarizuar me UML-ng&, mund ta kuptojné plotésisht pérmbajtjen ¢ modelit & t&
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ATRIBUTE

-- Pérshkrim--
Shembull: Njé trajektore false pér t& lidhur bashkimet hekurudhore pérgjaté njé kthese.
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.8. LIDHIJE SEKUENCIALE HEKURUDHORE

-- Emri --
Lidhje sekuenciale hekurudhore.

-- Pérkufizimi --

Njé& objekt linear gjeohapésinor (piké) i pérbéré nga njé grup i renditur i lidhjeve hekurudhore, i cili
paraqet njé itinerar t& vazhdueshém né rrjetin hekurudhor pa ndonjé degé. Elementi ka njé fillim dhe
fund t& pércaktuar dhe ¢do pozicion né pérkimin ¢ lidhjes hekurudhore &shté i identifikueshém me njérin
nga parametrat sig &shté gjatésia. Ai pérshkruan njé element t& rrjetit hekurudhor, karakterizuar nga njé
ose mé shumé identifikues tematiké dhe/ose karakteristika.

Tipi i elementit - FeatureType
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

& Gjeneralizim nga  «featureType»  LidhjeSekuencialeHekurudhore — tek  «featureType»

LidhjeSekuencialeET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.3.2.9. NYJE HEKURUDHORE

-- Emri --
Nyje hekurudhore

-- Pérkufizimi --
Njé& objekt gjeohapésinor, i cili pérfagéson njé piké t& réndésishme pérgjaté njé rrjeti hekurudhor ose
pércakton njé ndérprerje t& shinave hekurudhore t& pérdorura pér t& pérshkruar lidhjen e tyre.
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeHekurudhore tek «featureType» NyjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeEKantieritHekurudhor tek «feature Type» NyjeHekurudhore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeStacioniHekurudhor tek «featureType» NyjeHekurudhore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

# FunksionilNyjes : VleratEFunksioneveT éNyjeveHekurudhore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Funksioni 1 nyjes
-- Pérkufizim --

Funksioni 1 nyjés hekurudhore brenda njé rrjeti hekurudhor.
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.10. ZONA E STACIONIT HEKURUDHOR

-- Emri --
Zona e stacionit hekurudhor.

-- Pérkufizimi --
Njé& objekt gjeohapésinor (sipérfaqe), i cili pérfagéson kufijté topologjiké t& objekteve t& njé stacioni
hekurudhor (ndértesa, kantieré hekurudhe, instalime dhe pajisje).

Tipi i elementit - FeatureIype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaE StacionitHekurudhor tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

3.1.3.2.11. KODI I STACIONIT HEKURUDHOR

-- Emri --
Kodi i stacionit hekurudhor.

-- Pérkufizimi --
Kod unik i caktuar pér njé stacion hekurudhor.

Tipi i elementit - FeatureIype
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KUFIZIMET

1 TPandryshueshém Zbatohet vetem per klasat e transportit hekurudhor.

/* Ky aset mundet vetem te shogerohet me nje objekt gjeohapésinor ge eshte pjese e rrjetit té& transportit
hekurudhor.®/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» KodilStacionitHekurudhor tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

 KodilStacionit : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Kodi i stacionit
-- Pérkufizim --

Njé kod unik i caktuar pér njé stacion hekurudhor.
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.12.NYJE STACIONI HEKURUDHOR

-- Emri --
Nyje stacioni hekurudhor.

-- Pérkufizimi --
Njé nyje hekurudhore e cila pérfagéson vendndodhjen ¢ njé stacioni hekurudhor né njé rrjet.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

5 TPandryshueshém Funksioni i nyjes éshté gjithmoné Stacion Hekurudhor.

/*Pér njé nyje stacioni hekurudhor vlera e atributit Funksioni 1 Nyjes duhet te jeté gjithmone StacionHekurudhor */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeStacioniHekurudhor tek «featureType» NyjeHekurudhore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

100|Faqe




image94.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ASI@

ATRIBUTE
¢ NumrilPlatformave : Integer
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Numri i platformave (peroneve)

-- Pérkufizim --
Njé vleré qé tregon nr. e platformave apo peroneve hekurudhore né disponim né njé stacion hekurudhor.
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.13. LLOJI I HEKURUDHES

-- Emri --
Lloji i hekurudhés.

-- Pérkufizimi --
Lloji i transportit hekurudhor pér t& cilén &shté projektuar linja.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetem per klasat e transportit hekurudhor

/*Ky aset mundet vetem te shogerohet me nje objekt gjeohapésinor qe eshte pjese e rrjetit té transportit hekurudhor.
*

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» LlojilHekurudhés tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

« Lloji : VleratELlojeveT éHekurudhés
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizim --
Lloji i transportit hekurudhor pér & cilat éshté projektuar linja hekurudhore.
[I detyrueshém: PO]

3.1.3.2.14. PERDORIMI I HEKURUDHES

-- Emri --
Pérdorimi i hekurudhgs.

-- Pérkufizimi --
Pérdorimi aktual i hekurudhés.
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Tipi i elementit - FeatureType KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetem per klasat e transportit hekurudhor

/*Ky aset mundet vetem te shogérohet me njé objekt gjechapésinor qé éshté pjesé e rrjetit t& transportit hekurudhor
*

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» PérdorimilHekurudhés tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¥ Pérdorimi : VleratEPérdorimitTéHekurudhés
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Pérdorimi

-- Pérkufizim --

Pérdorimi aktual 1 linjés hekurudhore.
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.15. SIPERFAQIA E KANTIERIT HEKURUDHOR

-- Emri --
Sipérfaqja e kantierit hekurudhor

-- Pérkufizimi --

Njé& objekt gjehapésinor (sipérfaqe) i cili pérdoret pér t& pérfaqésuar kufijté topologjike t& njé kantieri
hekurudhor. Kantieri hekurudhor: Njé sipérfaqe e kryqézuar nga njé numér shinash paralele (zakonisht
mé shumé se dy) t& ndérlidhura mes tyre, t& cilat pérdoren pér t& ndaluar trenat né ményré qé &
ngarkojné / shkarkojng mallra pa ndérpreré trafikun si linjé kryesore hekurudhore.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» SipérfagjaEKantieritHekurudhor tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.3.2.16. NYJE E KANTIERIT HEKURUDHOR

-- Emri --
Nyja e kantierit hekurudhor.

-- Pérkufizimi --
Njé nyje hekurudhore e cila ndodhet brenda njé zone t& kantierit hekurudhor.
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Tipi i elementit - Featurelype
KUFIZIMET

b TPandryshueshém Funksioni i nyjes éshté gjithmoné Stacion Hekurudhor.

/* Pér njé nyje kantieri hekurudhor vlera e atributit Funksioni i Nyjes duhet te jeté gjithmoné StacionHekurudhor.
*
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeEKantieritHekurudhor tek «featureType» NyjeHekurudhore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.3.2.17. VLERAT E FUNKSIONEVE TE NYJEVE HEKURUDHORE

-- Emri --
Vlerat ¢ funksioneve t&é nyjeve hekurudhore.

-- Pérkufizimi --
Funksionet ¢ mundshme t& njé nyje hekurudhore brenda rrjetit hekurudhor.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE
« Lidhje :
- Pérkufizim --
Njé nyje hekurudhore, ku rrjeti hekurudhor té keté njé mekanizém qé pérbéhet nga njé hekurudhé me dy shina te
luajtshme dhe lidhjet e nevojshme, té cilat lejojné mjetet t& kthehen nga njé linjé ne nje linje tjetér.
# KalimNéNivel :
-- Pérkufizim --
Njé nyje hekurudhore, ku rrjeti hekurudhor éshté njé kryqézim pér te kaluar nga njé rrugé né té njéjtin nivel me
hekurudhén.
# NyjeFalse :
-- Pérkufizim --
Njé nyje hekurudhore e cila pérfagéson njé piké ku njé ose mé shumé atribute té lidhjeve hekurudhore t& lidhura
me t& e ndryshojné vlerén e tyre, ose njé piké e nevojshme pér té pérshkruar gjeometring e rrjetit.

 FundHekurudhor :

-- Pérkufizim --
Njé nyje hekurudhore ku hekurudha fillon ose mbaron. Rrjeti hekurudhor éshté ndérpreré né kété piké.
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ATRIBUTE

¥ NdalimHekurudhor :
-- Pérkufizim --

Njé vend né rrjetin hekurudhor, ku trenat ndalojné pér té ngarkuar / shkarkuar ngarkesat ose pér té lejuar pasagjerét
té hipin né tren dhe zbresin nga treni.

3.1.3.2.18. VLERAT E LLOJEVE TE HEKURUDHES

-- Emri --
Vlerat ¢ llojeve t& hekurudhés

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ mundshme t& transportit hekurudhor.

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE

¢ HekurudhéPérNgjitjeTéTheksuar :
-- Pérkufizimi --
Njé transport hekurudhor i cili i lejon mjetet pér t& vepruar né pjerrési, i pérbéré nga njé hekurudhé e pajisur me njé

hekurudhé me mbéshtetje t& dhémbézuar (zakonisht mes binaréve te drejtimit), ku mjetet jané té pajisura me njé
ose mé shumé rrota me hallka me dhémbé apo ingranazhet qé ndérthuren me kété hekurudhé.

-- Pérshkrimi--

Sinonimet: Hekurudhe pér ngjitje t& theksuar

¥ MeKavo :

-- Pérkufizimi --

Njé transport hekurudhor i pérbéré nga njé kabllo e bashkangjitur né njé mjet né binarét e hekurt qge i 1&viz ato lart
dhe poshté né njé pjerrési shumé té madhe, ku &shté e mundur ngjitja dhe mjetet zbresin né balancimin me njéri-
tjetrin.

-- Pérshkrimi--

Sinonimet: vijé e hekurt me kabull, ngjitje, vijé e hekurt né ngjitje, mjet né ngjitje apo vijé e hekurt né terren solid.
¥ NgritjeMagnetike :

-- Pérkufizim --

Njé transport hekurudhor i1 bazuar né njé hekurudhé té vetme e cila vepron si udhéheqése e mjetit dhe gé &
mbéshtesé até me ané t& njé mekanizmi ngritje magnetike.

¥ Metro:

-- Pérkufizim --
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ATRIBUTE

Njé sistem urban transporti hekurudhor qé pérdoret né zonat e médha urbane, 1 cili udhéton né njé udhg (vijé) té
vecanté nga sistemet e tjera té transportit, zakonisht &shté mundésuar me térheqje elektrike dhe né disa raste shkon
nén toké (metro).

-- Pérshkrimi--

Sinonimet: metro, transport i néndheshém.

v LinjéTekeHekurudhore :

-- Pérkufizim --

Njé transport hekurudhor 1 bazuar né njé vijé hekurudhore té vetme e cila vepron si e tillé (linjé hekurudhore) ose
si mbéshtetje e saj e vetme dhe udhéheqése pér lévizjen (e mjetit/trenit).

« LinjéHekurudhoreEPezulluar :

-- Pérkufizim --

Njé transport hekurudhor éshté bazuar né njé vijé hekurudhore té vetme, duke vepruar ose si mbéshtetje dhe
udhéheqése e lévizjes, nga e cila njé mjet éshté pezulluar pér t& lévizur pérgjaté hekurudhés.

@ Tren:

-- Pérkufizim --

Njé transport hekurudhor zakonisht éshté i pérbéré nga dy shina paralele né té cilén njé mjet me motor apo njési
térheqése e trenit (lokomotiva) térheq njé seri & lidhur t& mjeteve gé ata te 18vizin pérgjaté vijés hekurudhore, né
ményré pér té transportuar mallra ose udhétaré nga njé destinacion né tjetrin.

¢ Tramvaj/Tram :

-- Pérkufizim --

Njé sistem né vija t& hekurta 1 pérdorshém ne zonat urbane, 1 cili shpesh rrugéton né nivel té rrugés, duke ndaré

hapésirén rrugore me trafikun pér mjete t& motorizuara dhe udhétaret. Tramvajet zakonisht jané me furnizim me
energji elektrike.

3.1.3.2.19. VLERAT E PERDORIMIT TE HEKURUDHES

-- Emri --
Vlerat ¢ pérdorimit t& hekurudhés

-- Pérkufizimi --
Pérdorimet e mundshme t& hekurudhave.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE
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ATRIBUTE
¥ Mallra :

-- Pérkufizim --
Pérdorimi 1 hekurudhés éshté ekskluzivisht pér transportin e mallrave.
¢ TrenVagon:
-- Pérkufizim --
Pérdorimi 1 hekurudhés éshté ekskluzivisht pér t& pérdorur transport me tren-vagon té shpejté.
v Pérzier
-- Pérkufizim --
Pérdorimi 1 hekurudhés éshté i pérzier. Pérdoret pér transportin e udhétareve dhe mallrave.
¢ Udhétar :

-- Pérkufizim --
Pérdorimi 1 hekurudhés éshté ekskluzivisht pér transportin e udhétareve me hekurudhg.

3.1.3.2.20. VLERAT MIN/MAKS TE SHINAVE

-- Emri --
Vlerat minimale maksimale t& shinave (binaréve)

-- Pérkufizimi --
Vlerat q& tregojné nése numri i shinave (binaréve) numérohet si numér maksimal, minimal ose mesatar.

Tipi i elementit - Enumeration
ATRIBUTE

¢ Mesatar :

-- Pérkufizim --
Numri i vijave hekurudhore éshté vlera mesatare pér njé pjesé té caktuar t& rrjetit hekurudhor.

¥ Maksimal :

-- Pérkufizim --

Numri i linjave éshté vlera maksimale pér njé pjesé t& caktuar t& rrjetit hekurudhor.
¥ Minimal :

- Pérkufizim --
Numri i linjave hekurudhore &shté vlera minimale pér njé pjesé té dhéné té rrjetit hekurudhor.
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3.1.3.2.21. VLERAT E KATEGORIVE TE SHINAVE

-- Emri --
Vlerat ¢ kategorive t& shinave.

-- Pérkufizimi --
Kategorité ¢ mundshme t& hekurudhave lidhur me largésing (gjerésing) nominale t& shinés.

Tipi i elementit - Enumeration

ATRIBUTE
v IGjeré :
-- Pérkufizimi --
Aseti i skartamentit nominal t& vijés hekurudhore &shté mé 1 gjeré sesa skartamenti (gjerésia) standarde.
v Standard :
-- Pérkufizimi --
Aseti i skartamentit nominal t& vijés hekurudhore &shté i barasvlershém me standardin europian (1435 milimetra)
v INgushté :
-- Pérkufizimi --
Aseti i skartamentit nominal t& vijés hekurudhore &shté mé i ngushté sesa skartamenti standard.
v IPaZbatueshém :

- Pérkufizim --
Pérkufizimi 1 njé aseti t& skartamentit nominal hekurudhor nuk éshté 1 aplikueshém pér llojin e transportit

hekurudhor.

-- Pérshkrim--
SHEMBULL Linjé teke.
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dhénave duke u fokusuar te Katalogu i tipologjive. Pér pérdoruesit, Katalogu i tipologjive mund t& jeté
veganérisht i dobishém pér t& kontrolluar nése ai pérmban t& dhénat e nevojshme pér aplikacionet q&

ata pérdorin.

N& tabelat ¢ méposhtme shpjegohet pérmbajtja dhe ményra ¢ organizimit t& informacionit né tabelat ¢
t& dhénave n& Katalogun e tipologjive.

Tabelat nr. 1, 2, me ané t& njé shablloni, shpjegojné ményrén e organizimit t& informacionit ng tabelén
e tipologjive dhe t& atributeve t& tyre.

Tabela nr. 3, me ané t& njé shablloni, shpjegon ményrén e organizimit t& informacionit né tabelén e kod

list&s.

Tabela 1

Emri - Emértimi i tipologjisé

Pérkufizimi
Pérshkrimi
Tipi i tipologjisé

Gjeometria

Shuméllojshméria

I detyrueshém

Rol shoqérimi

Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE pér tipologjiné.
Shénime dhe pérshkrime té tjera pér tipologjing.
Tipi i elementit & mund té jeté 1 kétyre llojeve:

«featureType» - njé element qé mund t& jeté real né terren apo njé dukuri abstrakte
«dataType» - njé element tabelor qé shérben vetém si tabelé atributesh pér t'u
lidhur me njé element tjetér

«enumeration» «codeList» - listé e parapérgatitur vlerash ku elementi duhet t&
marré vlers. Enumeration nénkupton “renditje vlerash”, ndérsa codeList nénkupton
“listé vlerash ose ndryshe kod listé”. N& dokument gjenden t& shqipéruara si
“Numértimet dhe kodlistat”.

«Imported» - t& dhéna t& specifikuara né tema té tjera té direktivés INSPIRE.
Né dokument gjenden “Té dhénat e importuara”
Gjeometria e elementit sipas formatit vektor mund té gjendet né tri forma: piké, linjé
ose poligon.
Abstrakt — kur elementi nuk &shté element real né terren, por konsiderohet vetém si
dukuri.
Lloji dhe numri i vlerave qé mund t& marré atributi:
0..* - mund t& marré shumé lloje vlerash ose asnjé vleré
1% - mund té marré minimumi 1 vleré ose shumé vlera
0.1 - mund t& mos marré asnjé vleré ose nése merr vleré, duhet t& marré vetém 1
vleré té vetme.
1 - duhet t& marré detyrimisht 1 vleré
Po —nése atributi éshté 1 detyrueshém té plotésohet
Jo — nése atributi nuk éshté i detyrueshém té plotésohet

Né tabelén e lidhjeve “Rol shogérimet” tregohen marrédhéniet hierarkike ndérmjet
elementéve t& ndryshme né kété temé, si dhe né temat e tjera. Kéto marrédhénie
pasqyrojné lidhjet qé realizohen né skemat UML.
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3.1.4. PERSHKRIMI I NENTEMES — RRIETI I TRANSPORTIT KABLLOR

Skema e aplikimit t& Rrjeteve t& Transportit Kabllor (Skema Kabllore) pérdor njé lidhje dhe strukturé
nyjash pér t& pérfaqésuar njé sistem kabllor, i cili p&rdoret pér transportimin e automjeteve né formén
e njé rrjeti linear. Ajo mund t& luajé njé rol t& réndésishém veganérisht né zonat e izoluara q& nuk kang
asnjé akses apo kang akses t& véshtiré me até t& llojeve t& tjera t& transportit (p.sh. zonat malore). Skema
Kabllore trashégon kategori nga skema e aplikimit t& Elementéve t& Transportit t& Pérbashkét, pérfshiré
mundésing pér t& krijuar kategori pér t& pérshkruar karakteristika t& rrjetit kabllor dhe kufizime q& mund
t& zbatohen pér t& gjitha pjesét e elementit t& rrjetit ose nén pjesét e tij, t& cilat mund t& pérshkruhen
duke pérdorur referimin linear. Ky lloj rrjeti &shté i modeluar né njé ményré bazé te specifikimet.

Aspektet kryesore t& modeluara pér elementét e rrjetit t& transportit kabllor jang:

—  Gjeohapésinor. Pérfaqésimi gjeometrik (piké dhe linj&) i elementéve t& ndryshme q& jané pjesé
e njé rrjeti. N& ményré tipike, rrjeti trajtohet si njé rrjet elementésh lineare t& lidhura (lidhje)
me pika (nyje) né fund t& linjave (n& kryqézime, n& fund t& sistemit kabllor etj. ). Gjithashtu,
objektet reale me njé funksion né njé rrjet mund t& pérfagésohen né grupin e t& dhénave. Lidhja
ng rrjet brenda rrjetit kabllor &shté thelbésore, por mes clementéve né rrjete t& tjera Eshté njé
aspekt opsional gjeohapésinor.

— Kohor. T& gjitha elementét n& njé rrjet mund t& kené njé vlefshméri kohore (d.m.th. pérshkrimi
i kohés se kur ekziston elementi 1 rrjetit né botén reale) si dhe informacione se kur jané futur t&
dhénat, jang modifikuar apo fshiré né grupin e t& dhénave.

— Tematik. Skema Kabllore mund t& pasurohet né ményré tematike pérmes pérdorimit t&
Karakteristikave t& Transportit sipas pércaktimit né skemén e aplikimit t& Elementéve t&
Transportit t& Pérbashkét.

N& ményré skematike méposhté paragiten elementét pérbérés t& ‘Rrjeti i Transportit Kabllor”:

NyjeETransportitKabllor
K .

LidhjeTranporti
~

NyjeRrugore

LidhjeTransportiKallor

| LidhjeTransportiKallor |

Tustrim: Shémbull i pérdorimit té elementéve pérbérés té Rrjetit té Transportit Kabllor (me Kavo)

Figure 29: Elementét pérbérés té nén temés “Rrjeti i Transportit Kabllor®
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3.14.1

31411

3.1.4.1.2. RRIETI I TRANSPORTIT KABLLOR (ME KAVO):

DIAGRAMA UML

KLASAT E JASHTME - DIAGRAM

LinkSequence
ObjektTransporti

«featureType»
Elementét e Pérbashkét té Trans portit::
LidhjeSekuencialeETransportit

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

LinkSet
Objekt Transporti

«featureType»
Elementét e Pérbashkét té Transportit::
EfementLidhésiTransportit

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

«featureType»
Elementét e Pérbashkét té& Transportit::
NyjeTransporti

Node
Objekt Transporti

Linjé
ObjektTransporti
«featureType»
Efementét e Pérbashkét té Trans portit::
LidhjeTransporti

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

«voidable»
+ IVlefshmeNga: Date-Oré
+ IVlefshmeDeri: Date-Oré [0..1]

Figure 30: Klasat ¢ jashtme

DIAGRAM

«codelist»

VleratELlojeveTéTransportitKabllor

+ KabingTeleferiku
+ AshensorKamige
+ TerheqésSkiatorésh

Figure 31: Rujeti i Transportit Kabllor (Me Kavo): Numértimet dhe Kod listat

NUMERTIMET DHE KODLISTAT -
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3.1.4.13. RRJETI I TRANSPORTIT KABLLOR (ME KAVO): LLOJET E OBJEKTEVE
GIEOHAPESINORE - DIAGRAM
Linjg Node
Objekt Transporti Objekt Transpoiti
«featureType» «featureType»
Elementét e Pérbashkét t& Transportit:: Elementét e Pérbashkét & Transportit::
Lidhje Trans porti NyjeTransporti
«voidable» «voidable»
+ [|VlefshmeNga: Date-Oré + EVlefshmeNga: DateTime
+ [VlefshmeDeri: Date-Oré [0..1] + EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]
«featureType»
Lidhj eTransporti Kabllor «featureType»
Nyj eETransportitKablor
«voidable»
+ LlojiTransportitKabllor: VleratELlojeveT ETransportitKabllor
I Li"kSEt_ LinkSequence
Objekt Transpotti Objekt Transporti
«featureType» «featureType»
Elementét e Pérbashkét t& Transportit:: Elementét e Pérbashkét té Transportit::
ElementLidhés{Trans portit LidhjeSekuencialeE Transportit

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

«featureT ype»
Obj ektLidhéslITransportitKabllor

5
o

«voidable»

EViefshmeNga: DateTime
EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

«featureT ype»
Lidhj eSekuencialeETransportitKabllor

Figure 32: Rrjeti i Transportit Kabllor (Me Kavo): Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore
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LinkSet
ObjektTransporti

«featureT ype»
Elementét e Pérbashkét té
Transportit::
ElementlLidhésiTransportit

«featureT ype»
Obj ektLidhéslITransportitKabllor

LinkSequence
Objekt Transporti

«featureType»
Elementét e Pérbashkét té Transportit::
LidhjeSekuencialeETransportit

«featureType»
Lidhj e Sekuenciale ETransportitKabllor

G

3.1.4.1.4. RRIETII TRANSPORTIT KABLLOR (ME KAVO): PAMJA E PERGITHSHME - DIAGRAM

Linjé
5 s Node
Objekt Tr i
IR R O Objekt Transporti
«featureType» featureT
Elementét e Pérbashkét t& o SEBUTIES g
eyl . Elementét e Pérbashkét t&€ Transportit::
Transportit:Lidhje Transporti i 5
NyjeTransporti
«featureType» «featureT ype»

LidhjeTransportiKabllor

Nyj eETransportitKablor

Figure 33: Rujeti i Transportit Kabllor (Me Kavo): Pamja ¢ pérgjithshme
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3.1.4.2. KATALOGU I TIPOLOGIISE

3.1.4.2.1. LIDHIE TRANSPORTI KABLLOR

-- Emri --
Lidhje transporti kabllor.

-- Pérkufizimi --
Njé& objekt lincar gjeohapésinor q& pérshkruan gjeometring dhe lidhjen e njé rrjeti kabllor mes dy pikash
né rrjet t& transportit kabllor.

-- Pérshkrimi --
Transporti kabllor &shté njé formé transporti bazuar né njé kabllo t& varur normalisht nga njé grup
kullash t& njépasnjéshme.
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeTransportiKabllor tek «featureType» LidhjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

# LlojiTransportitKabllor : VleratELlojeveT éTransportitKabllor
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Lloji i transportit kabllor.

-- Pérkufizimi --
Lloji i njé transporti kabllor.
[T detyrueshém: PO]

3.1.4.2.2. LIDHIE SEKUENCIALE E TRANSPORTIT KABLLOR

-- Emri --
Lidhje sekuenciale e transportit kabllor.

-- Pérkufizimi --
Njé& grup irenditur i lidhjeve t& transportit kabllor q& karakterizohen nga njé ose mé shumé identifikues
tematiké dhe/ose karakteristika.
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

& Gjeneralizin  nga  «featureType»  LidhjeSekuencialeETransportitKabllor — tek  «featureType»

LidhjeSekuencialeET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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3.1.42.3. OBIEKT LIDHES I TRANSPORTIT KABLLOR

-- Emri --
Objekt lidhés i transportit kabllor.

-- Pérkufizimi --
Njé grup lidhjesh sekuenciale kabllore dhe/ose lidhjesh individuale, q& kang njé funksion specifik ose
domethénés né njé rrjet transporti kabllor.
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

&= Gjeneralizin  nga  «featureType»  ObjektLidhésITransportitKabllor — tek  «featureType»

ElementLidhésI Transportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.42.4. NYIJE E TRANSPORTIT KABLOR

-- Emri --
Nyje e transportit kabllor

-- Pérkufizimi --
Njé objekt gjeohapésinore (pik&) q& pérdoret pér t& pérfaqésuar lidhjen mes dy lidhjeve t&
njépasnjéshme kabllore
Tipi i elementit - FeatureIype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeETransportitKablor tek «featureType» NyjeT ransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.425 VLERAT E LLOJEVE TE TRANSPORTIT KABLLOR

-- Emri --
Vlerat ¢ llojeve t& transportit kabllor.

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ mundshme t& transportit kabllor.

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE

¥ KabinéTeleferiku :
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE

Njé transport né sistemin kabllor mjetet e té cilit pérbéhen nga njé kabing e varur pér transportimin e grupeve t&
njerézve dhe/ose mallrave brenda saj nga njé vendndodhje né tjetrén.

v AshensorKarrige :
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --

Njé transport 1 sistemit kabllor mjetet e t& cilit pérbéhen nga karrige té varura pér transportimin e individéve ose
grupeve t& njerézve nga njé vendndodhje né tjetrén pérmes njé kablloje ¢eliku, i cili éshté i lidhur né dy pika.

i TerheqésSkiatorésh :
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Njé transport 1 sistemit kabllor pér térheqjen e skiatoréve pérpjeté.
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3.1.5. PERSHKRIMI I NENTEMES — RRIETI I TRANSPORTIT UJOR

Skema e rrjetit t& transportit ujor pérdor njé lidhje dhe strukturé nyjash pér t& pérfaqésuar sistemin e
navigimit ujor dhe portet brenda organeve ujore (sistemet kryesore detare ujore dhe sistemet ¢ drejtimit
t& anijeve - skemat e ndarjes sé& trafikut - n& det dhe sistemet ujore né brendési té vendit t& pércaktuara
n& lumenj dhe kanale) duke lejuar transportimin né formén e njé rrjeti linear. Rjeti 1 transportit ujor
ripérdor gjeometring e boshtit qendror t& rrjetit t& temés s& Hidrografisé (rrjeti hidrografik) t& lumenjve
dhe kanaleve si baz& pér pjesén mé t&€ madhe t& transportit ujor n& brendési t& vendit. Megjithaté, kur
kjo nuk mjafton pér ta pérshkruar até si¢ duhet, mund & pérdoren edhe boshtet gendrore t& rrjetit
specifik t& transportit ujor (lidhjet ujore), né kombinim me ato t& méparshmet, né ményré qé t&
kompletohet rrjeti. Skema Ujore gjithashtu trashégon kategori nga Skema ¢ Pérbashkét ¢ Transportit
dhe po ashtu krijon kategorité ¢ veta pér t& pérshkruar karakteristikat e rrjetit ujor sig &shté drejtimi i
lévizjes sé& trafikut ujor dhe ¢do kufizim, & mund t& zbatohet pér t& gjitha pjesét ¢ elementit t& rrjetit
ose nén pjesét q& mund t& pérshkruhen duke pérdorur referimin linear.

Aspektet kryesore t& modeluara pér elementét e rrjetit t& transportit ujor jang:

—  Gjeohapésinor. Pérfaqésimi gjeometrik (piké, linjé dhe sipérfaqe (topografike)) i elementéve t&
ndryshme q& jang pjesé e njé rrjeti. N& ményré tipike, rrjeti trajtohet si njé rrjet elementésh
lincare t& lidhura (lidhje) me pika (nyje) ng fund t& linjave (n& kryqézime, n& fund t& sistemit
kabllor etj). Gjithashtu, objektet reale me njé funksion né njé rrjet mund t& pérfagésohen né
grupin e t& dhénave. Lidhja né rrjet brenda rrjetit ujor &shté thelbésore, por mes elementéve né
rrjete t& tjera &shté njé aspekt opsional gjeohapésinor.

— Kohor. T& gjitha elementét n& njé rrjet mund t& kené njé vlefshméri kohore (d.m.th. pérshkrimi
i kohés se kur ekziston elementi 1 rrjetit né botén reale) si dhe informacione se kur jang futur t&
dhénat, jang modifikuar apo fshiré né grupin e t& dhénave.

— Tematik. Skema ujore mund t& shfaqet né ményré tematike pérmes njé séré atributesh brenda
specifikimit sig &shté KlasaCEMT.

N& ményré skematike m&poshté paraqiten elementét pérbérés t& ‘Rujeti i Transportit Ujor”:

Sea
Waters

Traffic Separation Schemes
“| LidhjeERrugéveUjore
7 | NdarssitskemssseTraficut
[ | SkemaENdarjesSéTrafikutNéKryqézime
[ |SkemaENdarjesS&TrafikutRrethrrotullim

SkemaENdarjesSéTrafikutNéKorsi (1Korsi)

[/ | SkemaENdarjesSéTrafikutNeKorsi (2Korsi)

Tlustrim: Shémbull i pérdorimit té elementéve pérbérés té Rrjetit té Transportit Ujor

[

Figure 34: Elementé pérbérés té nén temés ‘Rrjeti i Transportit Ajror®
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Tlustrim: Shémbull i pérdorimit t& elementéve pérbéres té Rrjetit t& Transportit Ajror.

Figure 35: Elementé pérbérés té néntemés “‘Rrjeti i Transportit Ajror’
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8.1.5.1.

DIAGRAMA UML

3.1.5.1.1. KLASAT E JASHTME - DIAGRAM

LidhjeSekuencialeETransportit

LinkSequence NetworkArea
ObjektTransporti ObjektTransporti
eatureType» «feature Type»
Elementét e Pérbashkét té Trans portil Elementét e Pérbashkét t& Transportit::
ZonaETransportit

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

HydroObject
Linjé

«feature Type»
Hydro - Network::WatercourseLink

«voidable»
+ flowDirection: LinkDirectionValue

+ length: Length

LinkSet
ObjektTransporti
«feature Type»
Elementét e Pérbashkét t& Transportit:
ElementLidhésiTransportit

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

Linjé
ObjektTransporti
«feature Type»

Elementét e Pérbashkét t& Transportit::
LidhjeTransporti

«voidable»
+ IVIefshmeNga: Date-Oré
+ IVlefshmeDeri: Date-Oré [0..1]

«feature Type»

KufizimiP érMj etet

Elementét e Pérbashkeét té Transportit::

NetworkProperty

«feature Type»
Elementét e Pérbashkét t&
Transportit::

+ Masa: Measure

KarakteristikaETransportit

+ LlojilKufizimit: VleratELlojeve TéKufizimeve

«voidable»

+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

7

+ StatusiAklual: VleraEKushtit T ObjeKit

«featureType»
Elementét e Pérbashkeét té Transportit::
SensilRrymés SéTrafikut

+ Drejtimi: LinkDirectionValue

Figure 37: Klasat e jashtme

3.1.5.1.2. RRJETII TRANSPORTIT UJOR - DIAGRAM

Figure 38: M¢ poshté: Rrjeti i Transportit Ujor

Node

ObjektTransporti

eatureType»

Elementét e Pérbashkét té Trans portit::
Nyje Transporti

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

«feature Type»
Elementét e Pérbashkeét té Transportit::
GjendjaEObj ektit
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Tabela 2

ATRIBUTET

-- Emri --
Emértimi 1 atributit

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t8 elementéve

-- Pérshkrimi --
Shénime dhe pérshkrime t& tjera pér elementin

[T detyrueshém: Detyrueshméria nése atributi duhet t& marré vleré, p.sh: PO]

Tabela 3

ATRIBUTET

¥ Vlera e paré e listés sé gatshme, p.sh: Ligjor

-- Emri --
Emértimi i vlerés

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t& elementéve

¥ Vlera e dyté (etj.) e listss sé gatshme, p.sh: Joligjor

-- Emri --
Emértimi i vlerés

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t8 elementéve
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«featureTypes
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«featureTypes
) eatureTypes Elementit e Pérbashker s Transporut:
SkemaENdar. felésasti'?rximemyqezlme ZongeNdanessalEnie o «featureTypes
—_>1 T l<}—] FainvayArea - ZonaEKallmitTeanij eve
T N + EViefsmeNga: DateTime
SkemaENdar] esS TraflkutNeKors| e ¥ crme el DR IR CRN
[\ +Pemeres /s ¢ - P
{Te gjithe objektet kane Inspireld) gzmﬂgﬁ"’z;f
«Teature Types E! 52
SkemaENdar] esS eTraflkutTeTerthort 0. «featureTypes
+ShenjuesFar Elementit e PérbashKaL 8 Transpoit:
«featureTypes «featureTypes ) PikaTransporti
SkemaENdarjes SaTraftkut Far
Linksequence + Gleometia GM_Point
ObjeitTransporti «oidables
«featureTypes + EViefshmeNga: DateTime
Efementst e Pérbashkir s Transporut: + EViefshmeDeri: DateTime [0.1]
LidhjeS ekuencialeE Transporit +Boveshenjuese <<fEagﬂETvPE>> p—
ove —>
0 {Te giithe objektet kane Inspireld)
«oidables
+ EViefshmeNga: DateTime
+ EViefshmeDeri: DateTime [0.1]
Linkget|
constraints ObjettTransport Node
{Te gjithe perberesit | periasin te njejtin njet transporti} e ObjeiTransporti
i e onicketiencinpnield Elementtt e Pérhashker 1 Transportit: «featureTypes
¢ ‘Element idhéisi Transportt AR S s
iyjeTranspord

«oidables
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EViefshmeDen: DateTime [0..1]

«featureType»

«waidable»
Lidhjas ekuenclaleUj ore

+ EViefshmeNga: DateTime
+ EViefshmeDen: DateTime [0.1]

constraints
{Te gjithe perberesit | perkasin te njgjtin met transporti}
{Te glitha objektet kane Inspireld}

7 7

constraints

«featuraTypes {Te gjithe objeket kane Inspireld)

Ferry crossing - Kryqezimet

«featursTypes
«featureTypex «featureTypes
Ujrat e brendshme «feature Types A
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RiposDees +RugeDetare
«featureTypes
«oidables NyJeERrugeveUj ore
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«oidatles
+ FunksonilhyjeveTeRugevelore: VieratEKlasfikmitFunisional TeNyes
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Lidnj eERrugev eUj ore {Zhatohet vetem per NyjetPortuale dhe ZonatEPorteve) {Zbatohet vetem per LidhjetERugeveUjore dhe LidhjetSeluencialeUjore)
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VieratEKIaslflkimitTeSIstemit «featureTypes g
L el bt perenitn s Tone Elementet ¢ Perbashket te Transportit:S enslIRrymess eTraflkut
; GJ end aEOb) ektit + Drejtimi: LinkDirectionvalue
i + StatusAkual: VIeraEKustitTeObjeKit constraints
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Vo
Via «featureTypes
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Kufizim etEM] etev el undruese

constraints

{Zoatohet vetem per LidhjetE TransportitUjor dhe Nylete TransportitUjor}

«TeatureTypes
Elementet e Perbashket te Transportit:
KuzimIP &M etet

5
s

Masa: Measure
LigjilKufizimit: VieratELInjeveTeKufizimeve

PeshaM aleNjeAtsiale
PeshaT otaleMaleimale:
PeshaMalsTreAlsiale
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LartesiaMatsmalEFiLturimit
LartesiainEFutunmit
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3.1.513. RRIETI I TRANSPORTIT UJOR : LLOJET E OBIEKTEVE GIEOHAPESINORE -
KARAKTERISTIKAT E TRANSPORTIT - DIAGRAM

«featureType» «featureType»
GiendjaEOb] ektev eUjore Elementét e Pérbashkst té Transportit:
= Gjendj aEObj ektit

constraints

{Zbatohet vetsm pér NyjetPortuale dhe ZonatEPorteve} + StatusAkual: VieraEKusntitT €Objektit

«featureTyper
TipilTransportit «featureTypen
RrymaETrafikutUj or

+ TipilTamsportit: VleratEFunksionitTeTransportit [1.7]

constraints

iraint
it {Zbatohet vetem peér LichjetERmugeveUjore dhe LidhjetSekuencialeUjore}

{Zbatohet vetem per Kryqezimet)

Netw orkProperty|
t «featureType»
— Elementst e Pérbashkat 16 Transportit: eaeTg
KlasaCEMT KarakteristikaETransportit Elementét e Pérbashkat té Transportit::
SensilRrymésSéTrafikut
+ CEMTClass VleratEKlasfilimitT eSistemit Ujor—>>  «voidable» ensilRrymésS&Trafiku
EE— + EVlefshmeNga DateTime + Drejtimi: LinkDirectionValue
{Zbatohet vetem pér ujrat e brendshme} S Y otsimeber DeteTipR IO constraints
constraints {Aplikohet pér Lidhjet dne LidhjetSeluenciale}
’—D {Té gjithe objeket kan Inspireld}

«featureTypen
Elementét e P&rbashkét té Transportit::
KufizimiPérMjetet <

«featureTypen
KufizimetEM)] etev eLundruese

constraints

+ Masa Measire {Zbatohet vetém pér LidhjetETransportitUjor dhe NyjetET ransportitUjor}

+ LlojilKufizimit: VleratELlojeveT éKufizimeve.

Figure 39: Rrjeti i Transportit Ujor : Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore - Karakteristikat e Transportit

3.1.5.1.4. RRJETI I TRANSPORTIT UJOR : LLOJET E OBJEKTEVE GJEOHAPESINORE — NYJET -

DIAGRAM
Node
Objek Transporti
«featureType»
Elementst e Pérbashkét té Transportt:
NyjeTransporti
«oidable»
+ EViefsmeNga: DateTime
+ EViefsmeDer: DateTime (0. 1]
constraints
{Té giiths objektet kané Inspireld}
wiomilney «featureType»
NyjeUrjore KF—— NyjePortuale

«featureTyper
NyjeERrugéveUj ore

wvoidabley

+ FunksioniINyjeveT éRmgeveljore: VieratEKIadfikimitFunicionalTehyjes

Figure 40: Rrjeti i Transportit Ujor : Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore - Nyjet
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3.1.5.1.5. RRIETI I TRANSPORTIT UJOR : LLOJET E OBIEKTEVE GJEOHAPESINORE - LIDHIET,
NYJET DHE ZONAT - DIAGRAM

«featureType»
NdarésilSkemésS&Trafikut

«featureTyper

SkemaENdarjesSéTrafikutNéKryqé zime

«featureType» /
SkemaENdarjesSéTrafikutNéKorsi

«featureType»
SkemaENdarjesSé&TrafikutTé Terthort

«featureType» «featureType» «feature Type »

ZonaENdarjesSéTrafikut ZonaEPortit FairwayArea -
ZonaEKalimitTéAnijeve
*Pemeresi NetworkArea
ObjektTransporti

«featureType»
«featureType» Elementéte Pérbashkét té .Transportit::
SkemaENdarjesSéTrafikut ZonaETransportit

Elementét e Pérbashkét & Transportit::
ElementLidhésiTransportit

«voidable»
EVlefshmeNga: DateTime
EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

+
o

constraints
{T & gjithé objekiet kan& Inspireld}

+RrugéDetare
Linksst 0.
ObjektTransportf leatureTyper
«featureTyj RrugéDetare

«voidable»

«voidable»
EVlefshmeNga: DateTime
EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

+
o

+ RrugéEThelléUjore: Boolean

«featureType»
Ujrat e brendshme

v

constraints
{Té gjithé pérbérésit i pérkasin té njéjtin mjet transporti}
{Té gjitha objektet kané inspireld}

«featureType»
RrugéUjore

<]_

«featureType»
Ferry crossing - Kryqézimet

«featureType»

LinkSequence
ObjektTransporti

Elementéte Pérbashkét té Transportit::
LidhjeSekuencialeETransportit

Elementét e Pérbashkét té Transportit:

Linjg
ObjektTransporti

«featureType»

LidhjeTransporti

«voidabley

«voidable»

{Té gjithé objektet kan& Insprire d}

+ EVlefshmeNga: DateTime + [VlefshmeNga: Date-Oré

+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1] + WVlefshmeDeri: Date-Or [0..1]
constraints

{Té gji n mjet transporti} {Té gjithé objeldet kan& Inspireld}

T

«featureType»
LidhjaSekuencialeUjore

«featureType»
LidhjeERrugév eUjore

Figure 41: Rrjeti i Transportit Ujor : Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore - Lidhjet, Nyjet dhe Zonat
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3.1.5.1.6. RRIETI I TRANSPORTIT UJOR : LLOJET E OBJEKTEVE GIEOHAPESINORE - PIKAT -
DIAGRAM

«featureType»
SkemaENdarjesSé&Trafikut

0. *
0.
+BovéShénjuese +ShénjuesFar
«featureT ype» «featureType»
Bové Far
NetworkElement
Objekt Transporti
«featureType»

Elementét e PErbashkét t&€ Transportit::PikéTransporti

+ Gjeometria: GM_Point
«voidable»

+ EVlefshmeNga: DateTime

+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

constraints
{T& gjithe objektet kané Inspireld}

Figure 42: Rujeti i Transportit Ujor : Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore - Pikat

3.1.5.1.7. RRIETII TRANSPORTIT UJOR : NUMERTIMET DHE KODLISTAT - DIAGRAM

«enumeration» «codelList» «codeList»
VleratEKlasifj'fimi‘TéSiS‘em“ VleratEFunksionitTéTransportit VleratEKlasifikimitFunksional TéNyjes
jjor
| : "\r/l'ael:a + junctionFork
i k. Plas e + KompleksBllokimi
L i Trengl + UréELévizshme
i ° [ + TeminalUjor
b + LimanPéth.him
e + AshensorAnijesh
Via
Vib
Vie
Vil

Figure 43: Rujetit i Transportit Ujor : Numértimet dhe Kod listat
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3.1.5.1.8. RRIETII TRANSPORTIT UJOR : PAMJA E PERGJITHSHME - DIAGRAM
NetworkArea «featureT ypen
«featureT ype» ObjektTransporti [ ZonaEPortit
NdarésilSkemgsSeTrafikut
«featureTypen
Elementst e Pérbashkét té
Transportit:ZonaETransportit «featureT yper
«featursTypen < FairwayArea - ZonaEKalimitTéAnij eve
SkemaENdarj esS&TrafikutNEKryqgzime
«featureT ypen
SkemaENdarjesS&TrafikutNEKorsi «featureT yper «featureT yper
ZonaENdarjesSéTrafikut +Demberssi SkemaENdarjesSéTrafikut
T
«featureT ypen >
SkemaENdarj esS&TrafikutTeTérthort
+RrugeDetare , /0" 0. 0
e +Boveshanjuese +ShepjuedFan
Tinkset cleatureTypey «featureT ype»
i RrugéDet «featureT yper «featureType
ObpktTansporti k—  Rrugéljore  <J——  Rrugébetare o Far
«featureT yper
Elementst e Pérbashkét t6
Transportit: %7
ElementLidhésiTransportit «featureType»
Ujrat e brendshme NetworkElerment
«featursType» Otsi=aeteg
Ferry crossing - «featursTyper
Kryqézimet Elementst e Pérbashkét t6
Transportit:PikéTransporti
LinkSequence Linge Node
ObjektTransporti ObjsktTransport ObjektTransporti
«featureT yper el Tinen «featureTypen
Elementét e Pérbashket & Elementste Pérbashkat t& Elementét e Pérbashkét t&
Transportit: <L idhjeTrananard Transportit:NyjeTransporti
LidhjeSekuencialeETransportit
HydroObject
Linje
«featureTyper
Hytiro - Nehwork «featureT ypen
«featureT ype» «featureT yper WatercourseLink NylUnEte
Lidhj aSekuencialeUj ore Lidhj éERrugéveUj ore % [P
«featureT ypen «featureT yper
NyjeERrugéveUjore NyjePortuale

Figure 44: Rrjeti i Transportit Ujor : Pamja ¢ pérgjithshme

122|Faqe




image116.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

3.1.5.2. KATALOGU I TIPOLOGIISE

3.1521. FAR

-- Emri --
Far

-- Pérkufizimi --
Njé& objekt i ndértuar posagérisht pér t'u dukur duke formuar njé shenjé t& spikatur si njé ndihmé pér
navigim, ose pér pérdorim né studimin hidrografik.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Aggregation from «featureType» Far tek «featureType» SkemaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi 'Destinacion -> Burimi . |

4= Gjeneralizim nga «featureType» Far tek «featureType» PikéTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.522. BOVE

-- Emri --
Bové

-- Pérkufizimi --
Njé& objekt lundrues i lidhur né& njé vend t& vegantg, si njé ndihmé pér navigim ose pér qéllime t& tjera
specifike.

-- Pérshkrimi --

SHENIM - Bovat e navigimit mund t¢ klasifikohen né pérputhje me:

(a) - formén e tyre, pamjen ose ndértimin, si¢ &shté fugia, kanagja, voza, koniku, cilindri, pikéshénuesi,
bucela, mogali, shtylla, direku, sfera ose bova me tregues;

(b) - ngjyra e tyre, sig &shté boja ¢ zezg, jeshile, ¢ kuge;

(¢) - vendndodhja e tyre, sig &shté degézimi, rruga e lirg, kryqézimi, mesi i kanalit, mesi i tokés ose
bova gé rrotullohet;

(d) - lojet e ndryshme t& rrezigeve pér navigimin q& ata shénojng, sig &shté pengesa, rreziku i izoluar,
gracka e peshqve, bllokimi, pjesa e depozitimit t& materialeve t& démshme, bova mbi kabllon telegrafik
ose bova e mbytjes;

(e) qéllimin e tyre i vecants ose pérdorimi, sig &shté spiranca, ankorimi, pérshtatja e busullés, mbledhja,
ndarja (ose zbarkimi), pikéshénuesi, karantina, stacioni (ose vrojtimi) ose bova e térheqjes me litar. [S-
32 - THO Fjalori Ndérkombétar Hidrografik].

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME
<= Gjeneralizim nga «featureType» Bové tek «featureType» PikéTransporti

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Aggregation from «featureType» Bové tek «featureType» SkemaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi 'Destinacion -> Burimi ', ]

3.1.5.2.3. KLASA CEMT

-- Emri --
Klasa CEMT

-- Pérkufizimi --
Klasifikimi i njé kanali t& lundrueshém né& brendési t& tokés né pérputhje me CEMT (Konferenca
Europiane ¢ Ministrave t& Transportit).
Tipi i elementit - Featurelype
KUFIZIMET
1 TPandryshueshém Zbatohet vetem pér ujrat e brendshme

/*Kjo karakteristiké mund t& shogérohet me njé objekt gjeohapésinor qé &shté pjesé e njé rrjeti té transportit ujor.*/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» KlasaCEMT tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¢ CEMTClass : VleratEKlasifikimitT &Sistemit Ujor
Shuméllojshmeéria: [1]

-- Pérkufizimi --

Klasifikimi 1 njé kanali t& lundrueshém né brendési t& tokés né pérputhje me CEMT (Konferenca Europiane e

Ministrave t& Transportit).
[T detyrueshém: PO]

3.1.5.2.4. GJENDJA E OBJEKTEVE UJORE

-- Emri --
Gjendja ¢ objekteve uroje.

-- Pérkufizimi --
Gjendja e elementit t& rrjetit t& transportit ujor lidhur me pérfundimin dhe pérdorimin e tij.

Tipi i elementit - Featurelype
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KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér NyjetPortuale dhe ZonatEPorteve
/* Kjo karakteristiké mund té shogérohet me njé objekt gjeohapésinor qé &shté pjesé e njé rrjeti té transportit ujor.

&

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» GjendjaEObjekteveUjore tek «featureType» GjendjaEObjektit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.52.5. ZONAE KALIMIT TE ANIJEVE

-- Emri --
Zona e kalimit t& anijeve.

-- Pérkufizimi --
Pjesa kryesore e pérshkuar e njé kanali t& lundrueshém.

-- Pérkufizimi --

SHENIM - Ajo pjesé e lumit, portit ¢ késhtu me radhg, aty ku gjendet kanali kryesor i lundrueshém pér
anije t& madhésive mé t& médha. Eshté gjithashtu drejtimi kryesor i ndjekur nga anijet qé hyjné ose
dalin nga porti, i quajtur 'kanali i anijes' [I[HO Regjistri Hidrografik].

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» FairwayArea - ZonaEKalimitTéAnijeve tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.52.6. KRYQEZIMET

-- Emri --
Zonat e krygézimeve t& anijeve.

-- Pérkufizimi --
Pjesa kryesore e pérshkuar ¢ njé kanali t& lundrueshém.

-- Pérkufizimi --

Njé kanal i veganté i lundrueshém q& synon mbéshtetjen e transportit t& pasagjeréve, automjeteve ose
ngarkesave/mallrave né njé trup ujor, dhe i cili zakonisht pérdoret si njé piké lidhje mes dy ose mé
shumé nyjesh t& njé rrjeti transporti tokésor.

Tipi i elementit - Featurelype
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» Ferry crossing - Kryqézimet tek «featureType» RrugéUjore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

3.1.5.2.7. TIPII TRANSPORTIT

-- Emri --
Tipi i transportit.

-- Pérkufizimi --
Tipi i transportit realizuar nga njé vendkalim tragetesh.

Tipi i elementit - FeatureIype

KUFIZIMET

98 TPandryshueshém Zbatohet vetem pér Kryqézimet

/*Kjo karakteristiké mund t& shogérohet me njé objekt gjeohapésinor qé éshté pjesé e njé rrjeti té transportit ujor. ™/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» TipilTransportit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

w TipilTamsportit : VleratEFunksionitTé&Transportit
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Tipi 1 transportit

-- Pérkufizimi --

Vlera qé tregon llojin e transportit nga njé vendkalim tragetesh.
[T detyrueshém: PO]

3.1.5.2.8. UJRAT E BRENDSHME

-- Emri --
Ujrat e brendshme - InlandWaterway

-- Pérkufizimi --
Kanal i lundrueshém q& pérkufizohet né ujérat kontinentalé né brendési t& tokés.

-- Pérkufizimi --
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Sistemet ujore né brendési t& tokés klasifikuar nga CEMT (Konferenca Europiane ¢ Ministrave té
Transportit)

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» Ujrat e brendshme tek «featureType» RrugéUjore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.52.9. RRUGE DETARE

-- Emri --
Rrugg detare

-- Pérkufizimi --
Kanal i lundrueshém q& pérkufizohet né ujérat detare.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME
4= Aggregation from «featureType» RrugéDetare tek «featureType» SkemaENdarjesSéTrafikut

[ Drejtimi 'Destinacion -> Burimi . |

4= Gjeneralizim nga «featureType» RrugéDetare tek «featureType» RrugéUjore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

« RrugéEThelléUjore : Boolean
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Rrugé e thellé ujore

-- Pérkufizimi --
Rrugé e thellé yjore: Rruga né njé zoné té caktuar brenda kufijve t& pércaktuar, e cila éshté studivar sakté pér

pastrimin e fundit t& detit dhe t& pengesave nénujore né thellésing e treguar minimale té thellésisé s& ujit
-- Pérshkkrimi --

Atributi 1 cili tregon nése sistemi ujor detar éshté njé rrugé e thellé ujore. [S-32 - THO Fjalori Ndérkombétar

Hidrografik].
[T detyrueshém: PO]

3.1.5.2.10. ZONA E PORTIT
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2.1.1. KARAKTERISTIKAT E <<VOIDABLE>> DHE SHUMELLOJSHMERIA

Stereotipi <<voidable>> pérdoret pér t& pérshkruar ato pérkatési t& objekteve gjeohapésinore q& mund
t& jené ose mund t& mos jend t& pranishme né grupet e t& dhénave gjeohapésinore edhe pse mund t&
ekzistojné n& botén reale. Kjo nuk do t& thoté q& kétyre pérkatésive duhet t’u jepet njé viers.

Pér t& gjitha pérkatésité ¢ pércaktuara pér objektet gjeohapésinore duhet t& paragitet njé vleré — ose
vlera pérkatése (nése &shté e disponueshme né grupin ¢ t& dhénave q& mirémbahet nga ofruesi i t&
dhénave) ose vlera ‘void’. Njé vleré void nénkupton q& nuk ekziston njé vleré pérkatése né grupet ¢ t&
dhénave gjeohapésinore q& mirémbahen nga ofruesi i t& dhénave ose q& asnjé vlerg pérkatése nuk mund
t& nxirret nga vlerat ckzistuese.

Arsyeja ¢ pérdorimit t& vlerés void duhet t& paraqitet kurdo gé té jeté e mundur duke pérdorur njé nga
vlerat ¢ listuara né kod listén VleraE ArsyesSéPavlefshmérisé (VoidReasonValue).

Stereotipi <<voidable>> nuk jep informacion né&se karakteristika ekziston apo jo ng botén reale. Kjo
shprehet duke pérdorur shuméllojshméring:

Nése njé karakteristiké mund t& ekzistojé apo mund t& mos ekzistojé né botén reale, vlera minimale do
t& pércaktohet si 0. P.sh. nése njé adresé ka apo nuk ka njé numér shtépie, shuméllojshméria ¢
pérkatésisé pérkatése do té jete 0..1.

Nése pér njé karakteristike t& caktuar ckziston t& paktén njé vleré né botén reale, vlera minimale do t&
pércaktohet si 1. P.sh. nése njé Njési Administrative ka gjithmong t& paktén njé emér, shuméllojshméria
e pérkatésisé pérkatése do t& jets 1..%.

2.1.2. NUMERTIMET DHE KOD LISTAT (ENUMERATION AND CODELIST).

Kod listat modelohen si klasa n& skemat ¢ aplikimit, por vlerat ¢ tyre menaxhohen jashté skemave t&
aplikimit. N& kod listé, ‘vlera t& tjera’ pércakton llojin e pérmbajtjes s& kod listés, ¢ pércaktuar
specifikisht si mé poshté:

o’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vetém vlera t& specifikuara né kété rregullore.

‘té kufizuara’ pérfaqéson kod lista q& pérmbajné vlera t& specifikuara né kété rregullore dhe vlera t&
tjera t& limituara t& p&rcaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘té hapura’ pérfaqéson kod lista q& pérmbajné vlera t& specifikuara né kété rregullore dhe vlera shtesé
né ¢do nivel, t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘po’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vlera t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

Vlerat shtesé t& pércaktuara nga ofruesit ¢ t& dhénave nuk duhet t& z&vendésojné apo t& modifikojné
vlerat ekzistuese t& pércaktuara né rregullore.

N& rastin kur ofruesit e t& dhénave do t& pérdorin kod lista me vlera jo t& pérmbajtura ng rregullore,
ofruesit jang t& detyruar t’i b&jng kéto vlera bashké me pérkufizimet ¢ tyre, t& disponueshme né njé
regjistér. Kjo do t& mundésojé q& dhe pérdoruesit e tjeré t’i kuptojné kéto vlera dhe t& kené mundési t’i
pérdorin.
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-- Emri --
Zona e portit

-- Pérkufizimi --
Njé& objekt gjeohapésinor (sipérfaqe), i cili pérdoret pér t& pérfaqésuar kufijté fizike t& t& gjitha objekteve
q& pérb&jné zonén tokésore t& njé deti apo porti né brendési t& tokes.
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaEPortit tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.5.2.11. NYJE PORTUALE

-- Emri --
Nyje porti

-- Pérkufizimi --
Njé& objekt gjeohapésinor (piké), i cili pérdoret pér t& pérfaqésuar njé det ose port né brendési & tokés
né njé ményré t& thjeshtuar, q& gjendet aférsisht né bregun e trupit ujor ku &shté i vendosur porti.
-- Pérshkrimi --
Pérdoret pér t& lidhur portin me pjesén tjetér t& rrjetit t& transportit ujor pérmes lidhjeve t& ndryshme t&
sistemit ku mbérrijng ose nisen.
Tipi i elementit - FeatureIype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» NyjePortuale tek «featureType» NyjeUrjore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.5.2.12. KUFIZIMET E MJETEVE LUNDRUESE

-- Emri --
Kufizimet e mjeteve lundruese

-- Pérkufizimi --
Kufizimi mbi automjetet né njé& element t& transportit ujor.

Tipi i elementit - Featurelype
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KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér Lidhjet E TransportitUjor dhe Nyjet E TransportitUjor

/*Kjo karakteristiké mund t& shogérohet me njé objekt gjechapésinor qé éshté pjesé e njé rrjeti té transportit ujor.

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» KufizimetEMjeteveLundruese tek «featureType» KufizimiPérMjetet
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.5.2.13. SKEMA E NDARJES SE TRAFIKUT

-- Emri --
Skema e ndarjes sé& trafikut.

-- Pérkufizimi --
Njé skemé ¢ cila synon reduktimin e rrezikut t& pérplasjes né zona t& mbipopulluara dhe/ose
konvergjente duke ndarg trafikun i cili 1&viz n& drejtime t& kundérta ose thuajse t& kundérta.

-- Pérshkrimi --
BURIMI [S-32 - IHO Fjalori Ndérkombétar Hidrografik]
SHENH\/I 1 - Akronimi: TSS.
SHENIM 2 TSS-t& pérbéjné pérbérésit kryesoré t& masave t& kursit detar pér transportin hidrografik
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME
= Agregim nga «featureType» Far tek «featureType» SkemaENdarjesSéTrafikut

[ Drejtimi 'Destinacion -> Burimi ', ]

= Agregim nga «featureType» RrugéDetare tek «featureType» SkemaENdarjesSeTrafikut
[ Drejtimi Destinacion -> Burimi . |

= Agregim nga «featureType» Bové tek «featureType» SkemaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi Destinacion -> Burimi . |

= Agregim nga «featureType» ZonaENdarjesSéTrafikut tek «featureType» SkemaENdarjesSeTrafikut
[ Drejtimi 'Destinacion -> Burimi . |

3.1.5.2.14. ZONA E NDARJES SE TRAFIKUT

-- Emri --
Zonat e ndarjes sé trafikut
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-- Pérkufizimi --
Njé pjesé e formimit t& objektit t& zongés gjeohapésinore t& skemés s& ndarjes sé trafikut.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaENdarjesSéTrafikut tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

4= Aggregation from «featureType» ZonaENdarjesSéTrafikut tek «featureType» SkemaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi 'Destinacion -> Burimi . |

LIDHJE STRUKTURORE T BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» Ndarésil SkemésSéTrafikut tek «featureType» ZonaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizin  nga «featureType» ~ SkemaENdarjesSéTrafikutNéKorsi  tek  «featureType»
ZonaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim  nga «featureType»  SkemaENdarjesSéTrafikutTéTérthort tek  «featureType»
ZonaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType»  SkemaENdarjesSéTrafikutNeKryqézime tek «featureType»
ZonaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.5.2.15. SKEMA E NDARJES SE TRAFIKUT NE KRYQEZIME

-- Emri --
Skemat e ndarjes se trafikut né kryqézime.

-- Pérkufizimi --
Njé zoné e pércaktuar ku kryqézohen korsité ¢ trafikut.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

& Gjeneralizim nga  «featureType»  SkemaENdarjesSéTrafikutNeKryqézime tek «featureType»
ZonaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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3.1.5.2.16. SKEMA E NDARJES SE TRAFIKUT NE KORSI

-- Emri --
Skema e ndarjes sé& trafikut né korsi.

-- Pérkufizimi --
Njé& zoné brenda kufijve t& pércaktuar ng t& cilén vendoset rrjedha e trafikut .

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

& Gjeneralizin  nga  «featureType»  SkemaENdarjesSéTrafikutNéKorsi  tek  «featureType»

ZonaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.5.2.17. SKEMA E NDARJES SE TRAFIKUT TE TERTHORTE

-- Emri --
Skema e ndarjes sé& trafikut t& térthorté.

-- Pérkufizimi --
Njé& skemé e ndarjes s& trafikut né t& cilén trafiku 18viz né njé drejtim t& kundért me akrepat e orés reth

njé pike ose zone t& caktuar.
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<+ Gjeneralizim  nga  «featureType»  SkemaENdarjesSéTrafikutTéTérthort tek  «featureType»

ZonaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi_-> Destinacioni’. ]

3.1.5.2.18. NDARESI I SKEMES SE TRAFIKUT

-- Emri --
Ndarési i skemés s& trafikut.

-- Pérkufizimi --
Njé& zoné q& ndan korsité ng t& cilén anijet pérparojné né drejtime t& kundérta ose thuajse t& kundérta;

ose duke ndarg korsité e trafikut t& pércaktuara pér kategori t& veganta t& anijeve q& pérparojné né té
nj&jtin drejtim.

Tipi i elementit - Featurelype
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NdarésilSkemésSé Trafikut tek «featureType» ZonaENdarjesSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

3.1.5.2.19. LIDHJA SEKUENCIALE UJORE

-- Emri --
Lidhje sekuenciale ujore

-- Pérkufizimi --
Njé objekt gjeohapésinor linear i pérbéré nga njé grup i administruar i sistemit ujor dhe lidhjet me kanale
(sipas nevojés), i cili paraqet njé rrugé t& vazhdueshme né rrjetin e transportit ujor pa ndonjé degg.

-- Pérshkrim --

Elementi ka njé fillim dhe fund t& pércaktuar dhe ¢do pozicion né pérkimin e lidhjes ujore &shté i
identifikueshém me njérin nga parametrat sig éshté gjatésia. Ajo pérshkruan njé element t& rrjetit ujor,
e cila &shté njé rrugé e navigueshme brenda njé trupi ujor (ogeane, dete, lumenj, ligene, hendeqe ose
kanale) dhe mund t& karakterizohen nga njé ose mé& shumé identifikues tematiké/ose karakteristika.

Njé objekt gjeohapésinor linear i krijuar nga njé grup i rénditur lidhjesh rrugore, i cili paraget njé linjé
t& vazhdueshém pa degézime. Elementi (objekti) ka njé fillim dhe fund t& pércaktuar dhe ¢do pozicion
t& lidhjes &shtg i identifikueshém me njérin nga parametrat gjeometrik té tij. Ai pérshkruan njé element
t& rrjetit t& transportit, karakterizuar nga njé ose mé shumé identifikues tematiké dhe/ose karakteristika.
Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjaSekuencialeUjore tek «featureType» LidhjeSekuencialeETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.5.2.20. NYJE UJORE

-- Emri --

Nyje ujore

-- Pérkufizimi --

Njé objekt gjeohapésinor (piké), i cili pérdoret pér t& pérfaqésuar lidhjen mes dy lidhjeve t& ndryshme

t& sistemit ujor ose mes njé lidhje ujore dhe njé rrjedhe, né rrjetin e transportit ujor.

-- Pérkufizimi --
Al pérdoret gjithashtu pér t& pérfagésuar njé vegori t& réndésishme né rrjet, sig Eshté porti

Tipi i elementit - Featurelype
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeUrjore tek «featureType» NyjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME
= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeERrugéveUjore tek «featureType» NyjeUrjore

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjePortuale tek «featureType» NyjeUrjore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

3.1.5.2.21. RRYMA E TRAFIKUT UJOR

-- Emri --
Rryma e trafikut ujor

-- Pérkufizimi --
Tregon drejtimin e rrjedhés s& trafikut t& transportit ujor lidhur me drejtimin e vektorit t& lidhjes sé&
transportit ujor.
Tipi i elementit - Featurelype
KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér LidhjetERrugéveUjore dhe LidhjetSekuencialeUjore

/*Kjo karakteristiké mund t& shoqérohet me njé objekt gjeohapésinor qé éshté pjesé e njé rrjeti té transportit ujor*/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» RrymaETrafikutUjor tek «featureType» SensilRrymésSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.5.2.22. RRUGE UJORE

-- Emri --
Rrugé ujore

-- Pérkufizimi --

Njé grumbullim i pérkimeve t& lidhjes ujore dhe ose sistemit ujor individual dhe/ose lidhjeve t&
rrjedhave (sipas nevojés), té cilat karakterizohen nga njé ose mé shumé identifikues tematiké dhe/ose
karakteristika, q& kryejné njé itinerar t& navigueshém brenda njé trupi ujor (oqeane, dete, lumenj, ligene,
hendeqe ose kanale).
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Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» RrugéUjore tek «featureType» ElementLidhésITransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME
= Gjeneralizim nga «featureType» Ujrat e brendshme tek «featureType» RrugéUjore

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» Ferry crossing - Kryqézimet tek «featureType» RrugéUjore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» RrugéDetare tek «featureType» RrugéUjore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.5.2.23. LIDHJE E RRUGE VE UJORE

-- Emri --
Lidhje ¢ rrugéve ujore

-- Pérkufizimi --

Njé& objekt gjeohapésinor q& pérshkruan gjeometring ose lidhjen e njé rrjeti t& transportit ujor mes dy
sistemeve t& njépasnjéshme ujore ose nyjeve t& rrjedhés. Ai pérfagéson njé pjesé lineare né trupin ujor,
icili pérdoret pér transport.

-- Pérshkrimi --
Rrjetet € Transportit Ujor do t& pérdorin kategoring WatercourseLink siguruar nga Specifikimi i t&
Dhénave Hidrografike t& INSPIRE, ku t& jeté ¢ mundur.
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeERrugéveUjore tek «featureType» LidhjeT ransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.5.2.24. NYJE E RRUGEVE UJORE

-- Emri --
Nyje e rrugeve ujore

-- Pérkufizimi --
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Njé objekt gjeohapésinor (pike), i cili pérdoret pér t& pérfaqésuar lidhjen mes dy lidhjeve t& ndryshme
t& sistemit ujor ose mes njé lidhje ujore dhe njé rrjedhe, né rrjetin e transportit ujor.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeERrugéveUjore tek «featureType» NyjeUrjore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

# FunksionilNyjeveT&éRrugéveUjore : VleratEKlasifikimitFunksional TéNyjes
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Funksioni 1 nyjeve té rrugéve ujore.

-- Pérkufizimi --
Pérshkrimi i funksionit t& njé nyje t& sistemit ujor né rrjetin e transportit ujor.
[T detyrueshém: PO]

3.1.5.2.25. VLERAT E FUNKSIONIT TE TRANSPORTIT

-- Emri --
Vlerat ¢ funksioni transportit - Ferry use value

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ transportit kryer nga njé traget.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE

¥ Makina :

-- Pérkufizimi --

Trageti transporton makina

v Tjera:

-- Pérkufizimi --

Trageti transporton forma té tjera transporti pérveg pasagjeréve, makinave, kamionéve ose trenave.
v Pasagjeré :

-- Pérkufizimi --
Trageti transporton pasagjeré
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ATRIBUTE

¢ Trena:

-- Pérkufizimi --
Trageti transporton kamiona

¥ Kamiona :

-- Pérkufizimi --
Trageti transporton kamiona

3.1.5.2.26. VLERAT E KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL TE NYJES

-- Emri --
Vlerat e klasifikimit funksional t& nyjes

-- Pérkufizimi --
Funksioni 1 njé nyje (Nyje ujore) né rrjetin e transportit ujor.

Tipi i elementit — Kodlisté

ATRIBUTE

¥ Véndndalim né formé piruni

-- Pérkufizimi --
Elementét e infrastrukturds ku rrejdha e trafikut t& disa mjetesh lundrimi kapércen njé tjetér trafik mjetesh lundrimi
ose pika ku rrjedha e trafikut ndahet ose bashkohet.

v KompleksBllokimi :

-- Pérkufizimi --
Bllokim ose grup bllokimesh, & synojné ngritjen dhe uljen e varkave mes niveleve t& ndryshme t& uji né sistemet
ujore t& lumenjve dhe kanaleve.

¢ UréELévizshme :

-- Pérkufizimi --
Uré qé mund t& ngrihet ose kthehet pér t& lejuar kalimin e anijeve.

# TeminalUjor :

-- Pérkufizimi --
Vendndodhja ku mallrat transferohen me anije.

¥ LimanPérKthim :
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ATRIBUTE

-- Pérkufizimi --
Njé vend ku njé kanal ose lumé 1 ngushté i lundrueshém zgjerohet pér té lejuar kthimin e varkave.
¥ AshensorAnijesh :

-- Emri --
Ashensor anijesh

-- Pérkufizimi --

Njé makineri pér transportimin e varkave mes trupave ujoré né dy lartési t& ndryshme, e cila pérdoret si njé
alternativé né bllokimet e kanaleve.

[T detyrueshém: PO]

3.1.5.2.27. VLERAT E KLASIFIKIMIT TE SISTEMIT UJOR

-- Emri --

Vlerat e klasifikimit té sistemit ujor

CEMT ClassValue

-- Pérkufizimi --

Klasifikimi 1 sistemit ujor né brendési t& tokés sipas Rezolutés Nr.92/2 t¢ CEMT (Konferencés Europiane té
Ministrave t& Transportit).

Tipi i elementit — Enumeration

ATRIBUTE

v 1. Klasal

-- Pérkufizimi --

Sistemi ujor né brendési t& tokés qé 1 pérket kategorisé I té CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.

w II: KlasaIl

-- Pérkufizimi --

Sistemi ujor né brendési t& tokés qé 1 pérket kategorisé II t8 CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.

¥ III : Klasa IIT

-- Pérkufizimi --

Sistemi ujor né brendési té tokés qé i pérket kategorisé III t8 CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.

¢ IV: KlasalV
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2.13. PARAQITJA E DIMENSIONIT KOHOR

Skemat ¢ aplikimit pérdorin atributin “FillimilCiklitJetésor” dhe “PérfundimilCiklitJetésor” pér t&
regjistruar jetégjatésing e njé objekti gjeohapésinor.

Atributi “FillimiICiklitJetésor” specifikon datén kur versioni i objektit gjeohapésinor &shté futur apo
ndryshuar né grupin ¢ t& dhénave gjeohapésinore (né sistem). Atributi “PérfundimilCiklitJetésor”
specifikon datén kur versioni i objektit gjeohapésinor &shté zévendésuar apo térhequr nga grupi i t&
dhénave gjeohapésinore (né sistem). Kéto vlera kohore nuk kang t& b&jné me karakteristikat kohore t&
objektit né botén reale.

Ndryshimet q& b&hen né atributin “PérfundimilCiklitJetésor” nuk shkaktojné ndryshime né atributin
“FillimiICiklitJetésor”.

g Shénim i réndésishém:

Disa terma né Katalogun e tipologjive, si p.sh. FeatureType, DataType etj, nuk jané pérkthyer qéllimisht
né& gjuhén shqipe. Q&llimi parésor &shté q& t& mos humbasin kuptimin gjaté pérkthimit dhe s& dyti t&
pérdoret njé gjuh& unike sipas termave t& Direktivés INSPIRE.
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ATRIBUTE
-- Pérkufizimi --
Sistemi ujor né brendési té tokés qé 1 pérket kategorisé IV t8 CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.

¥ Va: Klasa Va

-- Pérkufizimi --

Sistemi ujor né brendési t& tokés qé i pérket kategorisé Va t& CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.

¥ Vb: Klasa Vb

-- Pérkufizimi --

Sistemi ujor né brendési t& tokés qé i pérket kategorisé Vb t&¢ CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.

¥ Vla: Klasa Via

-- Pérkufizimi --

Sistemi ujor né brendési té tokés qé i pérket kategorisé Vla té CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.

¢ VIb: Klasa VIb

-- Pérkufizimi --

Sistemi ujor né brendési té tokés qé i pérket kategorisé VIb t& CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.

¢ VIc: Klasa VIc

-- Pérkufizimi --

Sistemi ujor né brendési té tokés qé i pérket kategorisé VIc t& CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.

¥ VII: Klasa VII

-- Pérkufizimi --

Sistemi ujor né brendési té tokés qé 1 pérket kategorisé VII t&¢ CEMT, pérkufizuar nga Konferenca Europiane e
Ministrave t& Transportit, Rezoluta Nr.92/2 - Tabela 1.
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3.1.6. PERSHKRIMIINENTEMES — RRIETI I TRANSPORTIT RRUGOR

Skema e aplikimit t& Rrjetit t& Transportit Rrugor (Skema ¢ Rrugéve) pérdorén njé lidhje dhe strukturé
nyjash pér t& pérfagésuar njé sistem rrugor, i cili pérdoret pér transportimin e automjeteve né formén ¢
njé mjeti linear. Skema e Rrugéve trashégon kategori nga Skema e Pérbashkét e Transportit dhe po ashtu
krijon kategoritg e veta pér t& pérshkruar karakteristikat e rrjetit rrugor sig &shté Pronésia dhe drejtimi 1
trafikut, q&¢ mund t& zbatohet pér t& gjitha pjesét e clementit t& rrjetit ose nénpjesét q&¢ mund t&
pérshkruhet duke pérdorur referimin linear.

Aspektet primare t& modeluara pér elementét e rrjetit t& transportit ajror jang:

- Gjeohapésinor. Pérfagésimi gjeometrik (pike, linjé dhe sipérfaqe (topografike)) i elementéve t&
ndryshme q& jané pjesé e njé rrjeti. N& ményré tipike, rrjeti trajtohet si njé rrjet elementésh
lineare t& lidhura (lidhje) me pika opsionale (nyje) né fund t& linjave (n& kryqézime, fund
rrugésh etj). Gjithashtu, objektet reale me njé funksion né njé rrjet mund t& pérfagésohen né
grupin ¢ t& dhénave. Lidhja né& rrjet brenda rrjetit t& rrugéve &shté thelbésore, por mes
clementéve né rrjete t& tjera &shté njé aspekt opsional gjeohapésinor.

- Kohor. Té gjitha elementét né njé rrjet mund t& kené njé vlefshméri kohore (d.m.th. pérshkrimi
i kohés se kur ekziston elementi 1 rrjetit né botén reale) si dhe informacione se kur jang futur t&
dhénat, jang modifikuar apo fshiré né grupin e t& dhénave.

- Tematik. Skema ajrore mund t& shfaqet né ményré tematike pérmes njé séré atributesh brenda
specifikimit sig &shté AutoritetiPérgjegjés ose Shpejtésia e lejuar.

N& ményré skematike m&poshté paraqiten elementét pérbérés t& ‘Rjeti i Transportit Rrugor”:

NyjeRruogre (psh.
Rrethrrotullim)

LidhjeRrugore

~==

Tlustrtim - Shémbull i pérdorimit té elementéve té Rrjetit Té Transportit Rrugor

Figure 45: Elementé pérbérés té nén temés “Rrjeti i Transportit Rrugor’
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3.1.6:1.

31615

DIAGRAMA UML

KLASAT E JASHTME - DIAGRAM

&
24

«voidable»
EVlefshmeNga: DateTime
EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

LinkSequence Node
Objekt Transporti Objekt Transpotti
«featureType» «featureType»
Elementét e Pérbashkét t& Transportit:: Elementét e Pérbashkét t& Transportit::
LidhjeSekuencialeE Transportit NyjeTransporti
«voidable» «voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime + EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1] + EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]
NetworkProperty NetworkArea
Objekt Transporti
«featureT ype»
Elementét e Pérbas hkét t& Transportit:: «featureT ype»
KarakteristikaETransportit Elementét e Pérbashkét t& Transportit::
ZonaETrans portit
«voidable» s
+ EVlefshmeNga: DateTime «voidable» )
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1] + EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]
LinkSet Linjg
Objekt Transporti Objekt Transpotti
» «fsatu reT ype» i «featureT ype»
Elementét e Pérbashkét té Transportit:: Elementét e Pérbashkét t& Transportit::
ElementLidhésITransportit LidnjeTransporti

«voidable»
+ |VlefshmeNga: Date-Oré
+ [|VlefshmeDeri: Date-Oré& [0..1]

Figure 46: Klasat ¢ jashtme
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3.1.6.1.2. RRJETII TRANSPORTIT RRUGOR - DIAGRAM

At

R S Y

Figure 47: Rrjeti i Transportit Rrugor (1/1)
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Figure 48: Rrjeti i Transportit Rrugor (1/2)
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«featureType»
Zoné&ShérbimiRrugor

3.1.6.1.3. RRIETII TRANSPORTIT RRUGOR - PAMIE E PERGIITHSHME - DIAGRAM
NetworkArea Ling Node
ObjoktTransporti ObjektTranspotti ObjektTransporti
«featureType» «feature Type» «feature Type»

«featureType»
TrupilRrugés

Elementst e Pérbashkét t&
Transportit:ZonaETransportit

Elementst e Pérbashk&t t&
Transportit:LidhjeTransport

Elementét e Pérbashhét &

«featureType»
ZonaETrafikutTéAutomjeteve.

BT

LinkSet
ObjektTransporti

«featureType»

Elementst e Pérbashkét t&
Transportit::

ElementLidh&siTransportit

LinkSequence

ObjektTransporti

«foature Type»
Elementst e Pérbashkét t&

«feature Type»
LidhjeRrugore

Transportit::
LidhjeSekuencialeETransportit|

AN

b

«foature Type»
Lidhj eSekuencialeERrugés

KlasifikimilRrugés

«feature Type»
GjerésiaERrugés

«featureType»
ShpejtésiaELejuar

«feature Type» «feature Type»
Rrugé E-Rrugé
«featureType»

«feature Type»
TipetEShérbimitRrugor

«featureType»

1G] endj esFizikeTéRrugés

«feature Type»
NyjeRrugore

«featureType»
EmértimilRrugés

¥

NetworkPropetty |

«feature Type»
Elementst e Pérbashkét t&
Transportit:

KarakteristikaETransportit K J—————————

«feature Type»
NumrilKorsive

«featureType»

Figure 49: Rujetit i Transportit Rrugor - Pamje ¢ pérgjithshme
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3.1.6.1.4 RRJETI I TRANSPORTIT RRUGOR

LLOJET E OBIEKTEVE GJEOHAPESINORE

KARAKTERISTIKAT E TRANSPORTIT - DIAGRAM

«feature Type»
KategorizimilRrugés

«featureType»
ShpejtésiaELej uar

+ KategroizimilRugés VleraEKategorizimitTéRrugés

constraints
{Zbatohet vetém pér elementet e transportit mugor.}

«feature Type»
KlasifikimilRrugés

+ KlasifimilRrugés: VleraEKlasifiimitTéRugés.

constraints
{Zbatohet vetém pér elementet e transportit rrugor.}

ejuar: VleraMinMaksEShpejtés s8 SéLejuar = Maximum
SéLejuar: Velocity

«voidable»
ZonatKufizuese: VleraEZonésSéKufizuar [0..1]
Drejtimi: LinkDirectionValue [0..1]
ShtrijaEKorsive: Integer [0..1]
BurimilShpejtés séSéLejuar: VieraEBurimitShpejtésissSéLejuar [0..1]
KordgaEFillimit: Integer [0..1]
PeriudhaEVlefshmériss: TM_Period [0..1]
LlojilMjetit: VieraETipeveTéAutomjeteve [0..1]
KushtetEMotit: VieraEKushteveTéMotit [0..1]

+ o+ F o+

constraints
{Zbatohet vetém pér elementet e transportit rrugor}

«feature Type»
TipetEShérbimitRrugor

+ ShéimIDisponueshém: VieraEObjektitT §Shérbimit [0..']
+ Tipi: VieraELIojitT&ShérbimitRugore

constraints
{Zbatohet vetém pér zonat e shérbimit rrugor}

«featureType»
NumrilKorsive

+ NumrilKorsive: Integer

«oidable»
+ Drejtimi: LinkDirectionValue [0..1]

+ NumrMinMakslKorsive: VieraMinMaksENumritT éKorsive [0..1]

constraints
{Zbatohet vetem pér elementét e transpottit rrugor}

«featureType»

NetworkPropetty|

«featureType»
Elementét e Pérbashkét té Transportit::
KarakteristikaETransportit

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

constraints
{Té& gjithé objektet kan Inspireld}

i

«featureType»
EmértimilRrugés

+ Emértimi: EmérimetGjeografike

constraints
{Zbatohet vetem pér elementét e transportit rrugor.}

Gj erésiaERrugés

+ Gjerésia: Measure
«voidable»
+ PjesaEMatshmeERugés VleraEPjeséveT&Rrugés

constraints
{Zbatohet vetém pér elementet e transpottit rrugor}

«featureType»
KategorizimilGj endj esFizikeTERrugés

+ KategorizimilGjendjesFizike: VieraEKategorizimitT&GjendjesFizikeT éRugés

constraints
{Zbatohet vetém pér elementet e transportit mugor}

Figure 50: Rrjeti i Transportit Rrugor : Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore - Karakteristikat ¢ Transportit
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3.1.6.1.5. RRIETII TRANSPORTIT RRUGOR : LLOJET E OBJEKTEVE GJEOHAPESINORE - LIDHIET,

NYJET DHE ZONAT - DIAGRAM

«featureTypes
Elementét e Pérbas hkét 18 Trans portit:
Element idhés{Transportit

LinkSet
ObjpTransporti

«oidables
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeii: DateTime [0.1]

Elementit e Prbashkét 8 Trans porti:
LidhjeSe kuencialeETrans portit

LinkSequence
ObjelTransporti

featureType»

«voidables

constiaints

{T& gjitha objeket kang inspireld)

{T& gjithe perberssit | perkasin & njgjtin riet rangporti}

+ EVlefmeNga: DateTime
+ EVlefsmeDei: DateTime [0.1]

Ling
ObphTansporti

LidhjeTrans porti

woidables
[VlefehrmeNga: Date-Ore
[VefehrmeDeri Date-Oré [0.1]

I
i

{T# giithe perberésit | perkasin té njgjtin rjet transporti}
{Té giithe objeMet kane Insprireld)

constiaints

£

featureTypes
Rruge

£

«voidables
+ KodiRugorLokal: CharacterString [0..1]
+ KodiRnugorNacional: CharacterSting [0.1]

LidhjeSekuencialeE Rrugés

«featureT ype»

congtraints
{Té gjithe objeket kang Inspireld}

featureTypes
LidhjeRrugore

featureTypes
TrupilRrugés

ZoneSherhimiRrugor

featureTypes
ZonaE TrafikutTeAutomj eteve.

T

eatureT ypes

E-Rruge

«voidables

+ KodiEuropian: CharacterSting

«featureTypes
NyjeRrugore

«oidables
+ WasifiimilNyje sRrugore: VierEKlasifikimitTeNyjeveRngore

Elementét e Pérbas bkt 18 Transportit
ZonsETransportit

¥

Networkérea
ObjgheTransporti

featureTypes

«voidables

+ EVlefshmeNga: DateTime

>+ EViefshmeDeri: DateTime [0.1]

Node
ObjelaTransport
«featureTypes
Elementét e Pérbashkét 8 Trans porti:
NyjeTransporti

{Te giithe objektet kane Inspireld)

«oidables
+ EViefahmeNga: DateTime
+ EVlefehmeDeri: DateTirme [0.1]

constraints

constraints
{Té gjithe objeket kang Inspireld)

Figure 51: Rujeti i Transportit Rrugor : Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore - Lidhjet, Nyjet dhe Zonat

3.1.6.1.6. RRIETI TRANSPORTIT RRUGOR: NUMERTIMET DHE KODLISTAT - DIAGRAM

«codeligs
VleraELlo] itTéShérbimitRrugore

«codeList
VleraEOb] ektitTeSherbimit

«codeListy
VleraEKIasifikimitTéNyj eveRrugore

«coeListy
VleraETipev eTéAutomjeteve

Parking
ShemimPagesash
StacionAutobuzi
ZonePushimi

i

Dygane
Karburat
KendLojrash
Pije

Tualete
Ushgim
ZonePiknik

G

Ishull Trafiku
+ Kiygezim

+ KiygezimNeNivel

+ MbarmRruge

+ Psudo-Nyje

+  Rrethmotullim

+ ZaneEMbyllurTrafiku
+ ZoneEsherbimiRmgor

2

«codeList
VleraEKIasifikimitTéRrugés.

«<enumeration»
VleraEKategorizimitTéRrugés

Autostrade - motorway
AutostradePaPages
HyrjeDaljeParkngu
HyrjeDaljeshéraimi
IshullTrafiku

KamexhateE Dyfishte
KamexhateE Njefishte
KorsiNgadalesimi-P érshpejtimi
Rrethrotullim
RrugeBigikietash
Rrugesheraimi

RrugeTrakion

Vendialim

Autastrade
RrugéLokale
RrugeintenumaneKryesare
RrugeUraneDytesare
RrugeUmaneKiyesare
RrugeintenirmaneDyte sare

ZoneEM byllurT rafiku
ZoneKemhesresh - Pedanale

o e R

«codeligs
VleraEZonéss éKufizuar

KryozimHekurudhor
NEAfersiTeShiallave
Parkkombetar
ZonaEzZbutjesseTrafikut
Zonatinteruane
ZonatUane

Fp

«codeList
VleraEKushteveTéMotit

Bore
Mjegull
Norice
shi
smog

«codeList>
VleraEBurimitShpejtésis €5 &L ejuar

Rregullore
SinjalistikePerhershme
sinjalistikePeriohsime

«enumeration»
VleraMinMaksEShpej tésiséséLejuar

Maksimale
Minimale

MaksERe kom anduar
MinERetam anduar

«codeListy
VleraEPjeséveTéRrugés

AutabuzPrivat
AutabuzPublik

AutabuzShkalle

AutomjetEmergjence

AutamjetFerme

AutamjetPunétonsh
AutomjetRezidencial
Autam]etUshtarak

Bigiets

KamionGisteme

KamionShpemdare

KamianT ransporti

Kembesor

MakineMeRImorkio

MakinePasagjeres
MjetePejerésh eAftesi TeKufizuar
MjeteP&rTranspartl endéNdotéseUjore
MjeteP&rTranspartl endéshPlasese
MjeteP&rTransportlendéshTéRrezikshme:
MjeteTeDestinuara
MjetiPajisurMeZinxhirs are

MjetPostar

Mjetshumevendesh

MotorciHete

MotorciKeteEVogel

Takd

TeGjithaM]etet

Tram

Troleibuz

TEe e e e e e e e e

+  Karexhate

+ SiperfageEshtuar

«enumeration»
VleraMinMaks ENumritTéKorsive

«cadelits

VleraEKategorizimitTeGj endj esFizikeTéRrugés

Maksimale
Minimale
Mesatare

+ EPashtruar
+ EShtruar

Figure 52: Rrjeti i Transportit Rrugor: Numértimet dhe Kod listat
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3.1.6:2. KATALOGU I TIPOLOGIISE

3.1.6.2.1. E-RRUGE

-- Emri --
E-Rruge

-- Pérkufizimi --

Njé pérmbledhje t& kategorive rrugore ose lidhjeve individuale rrugore & pérfaqésojné njé destinacion
(intenerar), pjesé ¢ rrjetit ndérkombétar E-Rrugé (E-Road), karakterizuar nga numri europian i itinerarit.

-- Pérshkrimi --
Shémbull: E40.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME
<= Gjeneralizim nga «featureType» E-Rrugé tek «featureType» ElementLidhésI Transportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
ATRIBUTE

 KodiEuropian : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Kodi Europian

-- Pérkufizimi --
Kodi, gé identifikon itinerarin né rrjetin ndérkombétar 'E-road'. Kodi gjithmoné fillon me shkronjén 'E', ndjekur nga

njé numér njé, dy ose treshifror.
[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.2. KLASIFIKIMI I RRUGES

-- Emri --
Klasifikimi i rrugés

-- Pérkufizimi --
Njé Klasifikim i bazuar né& karakteristikat konstruktive, teknike dhe funksionale t& rruggs.

-- Pérshkrimi --
Shémbull: Bazuar né standardin [EuroRoadS].

Tipi i elementit - Featurelype
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KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér elementét e transportit rrugor.

/* Kjo karakteristiké mund té shogérohet me njé objekt gjechapésinor qé &shté pjesé e njé rrjeti té transportit
rrugor.*/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» KlasifikimilRrugés tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

 KlasifimilRrugés : VleraEKlasifikimitTéRrugés.
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Klasifikimi i rrugés

-- Pérkufizimi --

Forma fizike e rrugés
[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.3. KATEGORIZIMI I RRUGES

-- Emri --

Kategorizimi i rrugés

-- Pérkufizimi --

Njé kategorizim né& varési t& fluksit t& mjeteve, shpejtésisé s& projektuar si dhe karakteristikave

gjeometrike t& rrugés.

-- Pérshkrimi --
Bazuar né ligjin nr, 8378 daté 22.07.1998 ‘Kodi rrugor i Republikés s& Shqipérisé” i ndryshuar.

Tipi i elementit - FeatureIype
KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér elementét e transportit rrugor.

/*Kjo karakteristiké mund t& shoqérohet me njé objekt gjechapésinor gé éshté pjesé e njé rrjeti té transportit rrugor.
*

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» KategorizimilRrugés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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2.2. DETYRIMET LIGJORE

N& bazg t& ligjit Nr. 72/2012, neni 16, ‘Pér organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturés Kombétare
t& Informacionit Gjeohapésinor né Republikén e Shqipérisé”, ASIG &shté pérgjegjés pér krijimin e
standardeve pér secilén nga temat e pércaktuara né ligj (neni 11), ng pérputhje me standardet europiane
(direktiva INSPIRE).

Standardet teknike t& t& dhénave gjeohapésinore pér krijimin e NSDI n& Shqipéri jang pérshtatur nga
specifikimet teknike t& temave pérkatése né direktivén INSPIRE. Pér implementimin e direktivés,
kérkohet qé t& gjithé aktorét t& zbatojné disa standarde t& pérbashkéta, t& cilat mundésojné ndérveprimin
¢ shérbimeve dhe harmonizimin ¢ t& dhénave.

Standardet (Rregullat e implementimit - IR) duhet t& krijohen pér fushat ¢ méposhtme:

o Metadata — né kété fushé dircktiva pércakton standardet se si duhen t& jen& metadatat. Ky
standard &shté unik dhe i aplikueshém pér t& gjitha institucionet ose palét e treta (sig Eshté e pércaktuar
n& fushén e veprimit t& késaj direktive), t& cilét do t& implementojng kété direktive.

0 Specifikimi i té dhénave — standardet e késaj kategorie pérfshijné t& gjitha atributet ¢ objekteve
t& ndryshme q& do t& publikohen. INSPIRE ka pércaktuar disa atribute bazg t& cilat do t& shérbejné pér
publikimin ¢ t& dhénave t& ndryshme. Vendet ¢ ndryshme, né varési t& ligjeve ose t& nevojave &
bréndshme, mund t& shtojng atribute t& tjera pér t’i béré sa mé & pérdorshme t& dhénat. Té gjitha t&
dhénat q& do t& shtohen duhet t& jené t& dokumentuara dhe t& miratuara nga institucionet pérgjegjése
lokale.

2.3. FUSHA E VEPRIMIT
Té gjitha autoritetet publike, kompani private apo individé q& mbajné ose pérpunojné t& dhéna
gjeohapésinore pér llogari t& institucioneve publike, jang t& detyruar t’i nénshtrohen késaj rregulloreje.

Bazuar n& modelet e proceseve t& biznesit, sistemi i propozuar nga direktiva INSPIRE ka proceset dhe
ciklin jetésor si mé& poshté:

Figura 1
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ATRIBUTE

v KategroizimilRrugés : VleraEKategorizimitTéRrugés
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Kategorizimi i rrugés

-- Pérkufizimi --
Kategorité funksionale té lidhjes rrugore né rrjetin rrugor.

-- Pérshkrimi --

SHENIM Aty ku pérdoren sistemet e klasifikimit funksional qé kané mé pak kategori se numri i ofruar nga Vlerat
e kategorizimit s& rrugés, do té pérdoren kategorité me kode 1 deri né n, ku n-ja pérkon me numrin e kategorive qé
pérdoren né sistemin e klasifikimit.

[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.4. NUMRII KORSIVE

-- Emri --
Numri i korsive

-- Pérkufizimi --
Numri i korsive né njé element rrugor.

-- Pérshkrimi --
BURIMI Adaptuar nga [Euroroads].

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

5 TPandryshueshém Zbatohet vetem pér elementét e transportit rrugor.

/*Kjo karakteristiké mund t& shogérohet me njé objekt gjechapésinor qé &shté pjesé e njé rrjeti té transportit rrugor. ™/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» NumrilKorsive tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

« Drejtimi : LinkDirectionValue
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Drejtimi
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ATRIBUTE

-- Pérkufizimi --
Tregon né cilin drejtim numri i korsive éshté i vlefshém.

-- Pérshkrimi--

SHENIM Kur vlera pér kété atribut éshté 'té dy', NumrilKorsive pérmban shumén e numrit té korsive né t& dy
drejtimet e 1évizjes.

SHENIM Ky atribut zbatohet vetém kur elenti lidhet me njé lidhje rrugore ose lidhjen sekuenciale rrugore.

[T detyrueshém: PO]
¥ NumriMinMaksIKorsive : VleraMinMaksENumritTéKorsive
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Numri minimal dhe maksimal i korsive

-- Pérkufizimi --
Tregon nése numri i korsive numérohet si vleré minimale ose maksimale.

-- Pérshkrimi --
SHENIM Ky atribut zbatohet vetém kur vlera NumrilKorsive nuk éshté njé vleré ekzakte.
[T detyrueshém: PO]

¥ NumrilKorsive : Integer
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Numri 1 korsive

-- Pérkufizimi --

Numri i korsive.
[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.5. LIDHJE SEKUENCIALE E RRUGES

-- Emri --
Lidhje sekuenciale e rruggs

-- Pérkufizimi --

Njé& objekt gjeohapésinor linear i krijuar nga njé grup i renditur i lidhjesh rrugore, i cili paraget njé linjé
t& vazhdueshme pa degézime. Elementi (objekti) ka njé fillim dhe fund t& pércaktuar dhe ¢do pozicion
t& lidhjes &shté i identifikueshém me njérin nga parametrat gjeometrik té tij. Ai pérshkruan njé element
t& rrjetit t& transportit, karakterizuar nga njé ose mé shumé identifikues tematiké dhe/ose karakteristika.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeSekuencialeERrugés tek «featureType» LidhjeSekuencialeETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]
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3.1.6.2.6. EMERTIMI I RRUGES

-- Emri --
Emeértimi i rrugés

-- Pérkufizimi --
Emeértimi i rruggs, sipas pércaktimit nga autoriteti pérgjegjés.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

5 TPandryshueshém Zbatohet vetem pér elementét e transportit rrugor.

/* Kjo karakteristiké mund té shogérohet me njé objekt gjeogjechapésinor qé &shté pjesé e njé rrjeti té transportit
rrugor.*/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME
4= Gjeneralizim nga «featureType» EmértimilRrugés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

v Emértimi : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Emértimi.
-- Pérkufizimi --

Emértimi i rrugés.
[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.7. ZONE SHERBIMI RRUGOR

-- Emri --
Zong shérbimi rrugor.

-- Pérkufizimi --
Zong shtesé e trupit t& rrugés e destinuar pér t& ofruar shérbime t& caktuara.

-- Pérkufizimi --
SHEMBULL - Piké karburanti, zon& shplodhje, zong tarifimi.

Tipi i elementit - Featurelype
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ZonéShérbimiRrugor tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

3.1.6.2.8. TIPET E SHERBIMIT RRUGOR

-- Emri --
Tipet ¢ shérbimit rrugor.

-- Pérkufizimi --
Karakteristikat ¢ zongs s& shérbimit rrugor dhe ¢ elementéve pérbérés té tij.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

9 TPandryshueshém Zbatohet vetém pér zonat e shérbimit rrugor

/* Kjo karakteristiké mund té shogérohet vetém me njé objekt gjeohapésinor té llojit ZonéShérbimiRrugor dhe
NyjeRruge (when formOfRoadNode=roadServiceArea). */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» TipetEShérbimitRrugor tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v ShérbimIDisponueshém : VleraEObjektitTéShérbimit
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri --
Shérbim i disponueshém

-- Pérkufizimi --
Elementét e shérbimit t& disponueshém pér njé zons t& dhéné shérbimi rrugor.
[T detyrueshém: PO]

¢ Tipi: VleraELlojitTéShérbimitRrugore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Tipi

-- Pérkufizimi --
Tipi 1 zonés sé shérbimit rrugor.
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ATRIBUTE

[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.9. KATEGORIZIMI I GJENDIES FIZIKE TE RRUGES

-- Emri --
Kategorizimi i gjendjes fizike t& rrugés

-- Pérkufizimi --
Gjendja fizike e shtresave rrugore. Tregon nése njé rruge &shté e shtruar ose e pashtruar.

-- Pérshkrimi --
BURIMI [GDF3, Euroroads].

Tipi i elementit - FeatureIype

KUFIZIMET

5 IPandryshueshém Zbatohet vetém pér elementét e transportit rrugor

/*Kjo karakteristiké mund t& shoqérohet me njé objekt gjechapésinor gé éshté pjesé e njé rrjeti té transportit rrugor.
#

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

&= Gjeneralizin  nga  «featureType»  KategorizimilGjendjesFizikeTéRrugés tek  «featureType»

KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v KategorizimilGjendjesFizike : VleraEKategorizimitTéGjend;jesFizikeTéRrugés
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Kategorizimi i gjendjes fizike.

-- Pérkufizimi --

Kategoria e gjendjes fizike t& sipérfages rrugore.
[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.10. GTERESIA E RRUGES

-- Emri --
Gjerésia e rrugés.

-- Pérkufizimi --
Elementi gjeometrik i rrugés 1 matur si njé vleré mesatare.
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-- Pérshkrimi --
BURIMI [Euroroads).

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

5 TPandryshueshém Zbatohet vetém pér elementét e transportit rrugor

/* Kjo karakteristiké mund té shogérohet me njé objekt gjechapésinor qé &shté pjesé e njé rrjeti té transportit
rrugor.*/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» GjerésiaERrugés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v PjesaEMatshmeERrugés : VleraEPjeséveTéRrugés
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Pjesa e matshme e rrugés

-- Pérkufizimi --
Tregon se pér cilén pjesé t& njé rruge aplikohet vlera pér atributin 'gjerésia’

[T detyrueshém: PO]

¥ Gjerésia : Matje
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Gjerésia

-- Pérkufizimi --
Vlera e gjerésisé sé rrugés.

[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.11. SHPEITESIA E LEJUAR

-- Emri --
Shpejtési e lejuar

-- Pérkufizimi --
Kufiri i lejuar i shpejtésisé i njé automjeti né rrugé.

-- Pérshkrimi --
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BURIMI [Euroroads].
Tipi i elementit - FeatureIype
KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér elementét e transportit rrugor
/*Kjo karakteristiké mund t& shoqérohet me njé objekt gjechapésinor gé éshté pjesé e njé rrjeti té transportit rrugor.
*

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ShpejtésiaELejuar tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¥ ZonatKufizuese : VleraEZonésSéKufizuar
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Zonat kufizuese

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar varet nga rrethanat mjedisore.
[T detyrueshém: PO]

# Drejtimi : LinkDirectionValue
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Shpejtési e lejuar

-- Pérkufizimi --
Tregon né cilin drejtim 'ShpejtésiaELejuar’ éshté 1 vlefshém.

-- Pérshkrimi --
SHENIM: Ky atribut zbatohet vetém kur elementi lidhet me njé lidhje rrugore ose me lidhje sekuenciale rrugore.

[T detyrueshém: PO]

v ShtrirjaEKorsive : Integer
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Shtrirja e korsive

-- Pérkufizimi --
Numri i korsive pérfshiré korsing e fillimit, t& cilat numérohen duke filluar nga krahu i djathté pér t& cilén zbatohet

kufiri 1 shpejtésisé pér secilén korsi.

-- Pérshkrimi--
SHENIM Ky atribut zbatohet vetém kur elementi lidhet me njé lidhje rrugore ose me lidhje sekuenciale rrugore.
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ATRIBUTE

[T detyrueshém: PO]

 LlojiIShpejtésiséSeLejuar : VleraMinMaksEShpejtésiséSéLejuar = Maximum
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Lloji i shpejtésisé sé lejuar

-- Pérkufizimi --
Tregon nése kufiri 1 shpejtésisé éshté maksimal, minimal apo nése rekomandohet.

[T detyrueshém: PO]

¥ BurimilShpejtésisé SéLejuar : VleraEBurimitShpejtésiséS&Lejuar
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Burimi i shpejtésisésé lejuar

-- Pérkufizimi --
Burimi i shpejtésisé sé lejuar

[T detyrueshém: PO]

¢ VleraEShpejtésiséSéLejuar | VleraEShpejtésisé
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Vlera e shpejtésisé sé lejuar

-- Pérkufizimi --
Vlera e shpejtésisé sé lejuar.
[T detyrueshém: PO]

v KorsiaEFillimit : Integer
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Korsia e fillimit

-- Pérkufizimi --
Korsia e fillimit numéruar nga krahu i djathté pér té cilén zbatohet kufiri i shpejtésisé.
[T detyrueshém: PO]

¢ PeriudhaEVlefshmérisé : TM. Period
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Periudha e vlefshmérisé.

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE

Periudha gjaté sé cilés éshté 1 vlefshém vlera e shpejtésisé sé lejuar.
[T detyrueshém: PO]

@ LlojilMjetit : VleraETipeveTéAutomjeteve
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Lloji i mjetit.

-- Pérkufizimi --
Lloji i mjetit ndaj té cilit &shté kufizuar shpejtésisé.

[T detyrueshém: PO]

¢ KushtetEMotit : VleraEKushteveTéMotit
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Kushtet e motit

-- Pérkufizimi --
Kushtet e kohés nga t& cilat varet vlera shpejtésia e lejuar.
[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.12. ZONA E TRAFIKUT TE AUTOMIETEVE.

-- Emri --
Zona e trafikut t& automjeteve

-- Pérkufizimi --
Zona né t& cilén hyrja dhe garkullimi i mjeteve jang t& pakufizuara.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaETrafikutTé Automjeteve. tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.6.2.13. RRUGE

-- Emri --
Rrugg

-- Pérkufizimi --
Zona pér pérdorimin publik e destinuar pér qarkullimin e kémbésoréve, mjeteve dhe kafshéve.

-- Pérshkrimi --
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SHEMBULL: Shembuit jang rrugé t& karakterizuara nga njé kod specifik identifikimi dhe q& pérdoret
nga autoritete t& menaxhimit rrugor ose itinerare turistésh, identifikuar nga njé emér specifik.
BURIMI- Kodi Rrugor i Republikés s& Shqipérisé

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» Rruge tek «featureType» ElementLidhé&sI Transportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¢ KodiRrugorLokal : CharacterString
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Kodi rrugor lokal

-- Pérkufizimi --
Kodi i identifikimit caktuar pér rrugén nga autoriteti lokal rrugor.
[T detyrueshém: PO]

¥ KodiRrugorNacional : CharacterString
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Shtrirja e korsive

-- Pérkufizimi --

Numri kombétar i rrugés.
[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.14. TRUPI I RRUGES

-- Emri --
Trupi i rrugés

-- Pérkufizimi --
Sipérfaqja ndértimore ¢ rrugés e cila pérfshin karrexhatén dhe pjesé té tjera t& tij.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» TrupilRrugés tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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Planifikimi — Esht& procesi gjaté & cilit krijohen strukturat e t& dhénave t& nevojshme pér t& publikuar
informacionin ng portal. Rezultatet ¢ kétij procesi jang modelet € ndryshme té t& dhénave.

Vlerésimi — Eshté procesi gjaté té cilit t& dhénat ekzistuese testohen kundrejt modelit. Rezultati i kétij
procesi do t& jeté gertifikimi i t& dhénave ose nevoja pér t& modifikuar t& dhénat q& t& pérshtaten me
modelet ¢ pércaktuara gjaté procesit t& vlerésimit.

Procesimi — Eshté procesi gjaté té cilit mblidhen dhe modifikohen atributet e t& dhénave pér té prodhuar
informacion kuptimplot. Manipulimi i tyre b&het kundrejt modeleve t& pércaktuara gjaté planifikimit.
Rezultatet e kétij procesi jang bashkési t& dhénash gati pér t’u publikuar.

Shpérndarja — Eshts procesi gjaté t& cilit t& dhénat vihen né dispozicion pér pérdoruesit (qytetarét,
autoritetet publike, organizatat ose palét ¢ treta). Pérdoruesi mund t& shkarkojé, t& pérdorg, t& analizojé
ose t& citojé t& dhénat. Publikimi i t& dhénave bazohet né modelet e ndryshme t& pérdorimit.

Zbulimi — Eshté proces i vazhdueshém gjaté t& cilit zbulohen t& dhéna t& reja ose t& dhéna jocilésore
né t& dhénat ¢ publikuara.

Analiza — Eshté procesi i analizimit t& t& dhénave t& evidentuara né fazén e zbulimit. Gjaté kétij procesi
merret vendimi ¢faré do t& béhet mé t& dhénat & jang evidentuar.

Pérditésimi — Eshté procesi kur propozohet shtimi, modifikimi ose fshirja e t& dhénave. Ky proces
regjistrohet nga procesi i analizimit t& t& dhénave ekzistuese dhe t& publikuara.

Arkivimi — Eshté procesi gjaté t& cilit bashkésité e t& dhénave q& nuk nevojiten té aksesohen arkivohen
duke u bazuar né standarde lokale dhe né legjislacionin ng fuqi t& vendeve ku implementohet. Rezultat
1 kétij procesi jang t& dhénat q& b&hen t& paaksesueshme pér publikun, me akses vetém nga autoritetet
specifike. Kéto t& dhéna vazhdojné t& ruhen pér arsye t& pérputhshmérisé me kuadrin ligjor né fuqi ose
me standardet specifike.

Shkatérrimi — Eshté procesi gjaté t& cilit t& dhénat béhen t& parikuperueshme. Ky proces bazohet né
standarde lokale ose né legjislacione né fuqi.
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3.1.6.2.15. LIDHJE RRUGORE

-- Emri --
Lidhje rrugore

-- Pérkufizimi --

Njé objekt lincar gjeohapésinor q& pérshkruan gjeometring dhe lidhjen e njé rjeti transporti mes dy
pikash n& rrjet. Lidhjet rrugore mund t& pérfaqésojné itinerare, rrugé pér bigikleta, karrexhata teke, rrugé
me shumé karrexhata dhe madje trajektore imagjinare né t& gjitha sheshet e qarkullimit.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeRrugore tek «featureType» LidhjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.6.2.16. NYJE RRUGORE

-- Emri --
Nyje rruge.

-- Pérkufizimi --
Njé& objekt gjeohapésinor q& pérdoret ose pér t& pérfagésuar lidhjen mes dy ose mé shumé lidhjesh
rrugore ose pér t& pérfaqésuar njé objekt gjeohapésinor domethénés si¢ &shté njé stacion shérbimesh
ose njé rrethrrotullim.
Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeRrugore tek «featureType» NyjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

@ KlasifikimilNyjesRrugore : VleraEKlasifikimitTéNyjeveRrugore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Klasifikimi i nyjes rrugore

-- Pérkufizimi --
Pérshkrimi i funksionit t& njé nyje rruge né rrjetin e transportit rrugor.

[T detyrueshém: PO]

3.1.6.2.17. VLERAE PJESEVE TE RRUGES
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-- Emri --
Vlerat ¢ pér pjesét e rrugés

-- Pérkufizimi --
Tregon se pér cilén pjesé t& njé rruge aplikohet njé vleré e matur.

Tipi i elementit — Kodlisté
ATRIBUTE
v Karrexhaté :
-- Pérkufizimi --
Pjesé e rrugés e destinuar pér lévizjen e mjeteve, ajo &shté e pérbéré nga njé ose mé shumé korsi leévizje dhe
pérgjithésisht éshté e shtruar dhe e kufizuar nga vija anésore.
v SipérfaqeEShtruar :

-- Pérkufizimi --
Pjesé rruge e shtruar.

3.1.6.2.18. VLERA E ZONES SE KUFIZUAR

-- Emri --
Vlerat ¢ zonave t& kufizuara

-- Pérkufizimi --
Pércaktimi i shpejtésisé sé lejuar né varési t& zonés.

-- Pérshkrimi --
BURIMI [Euroroads].

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE

¢ ParkKombétar :

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar brenda parkut kombétar.

¢ ZonatUrbane :

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar brenda gyteteve.

¥ KryqzimHekurudhor :

-- Pérkufizimi --
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ASIG

ATRIBUTE

Shpejtésia e lejuar né njé kryqézim hekurudhor.

v NgéAférsiTéShkollave

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar né aférsi t& shkollave.

¢ ZonatInterurbane :

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar jashté gytetit.

v ZonaEZbutjesSéTrafikut :

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar né zonat e zbutjes sé trafikut.

3.1.6.2.19. VLERA E KATEGORIZIMIT TE GIENDJES FIZIKE TE RRUGES

-- Emri --
Vlerat e kategorizimi i gjendjes fizike t& rrugés,

-- Pérkufizimi --
Vlerat pér té treguar nése njé rrugé éshté e shtruar ose e pashtruar.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE

¢ EShtruar :

-- Pérkufizimi --
Rrugé me njé sipérfaqe té forté té shtruar.

# EPaShtruar :

-- Pérkufizimi --
Rrugé e pashtruar.

3.1.6.2.20. VLERA E BURIMIT TE SHPEITESISE SE LETUAR

-- Emri --
Vlerat e burimit t& shpejtésisé s€ lejuar.

-- Pérkufizimi --
Pércaktimi i mundshém i kufirit t& shpejtésisé.

Tipi i elementit - Kodlisté
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ATRIBUTE

@ SinjalistikéPérhershme :

-- Pérkufizimi --
Burimi éshté njé sinjalistiké e pérhershme rrugore. (urdhér administrativ specifik pér vendin, kufi i garté shpejtésie).

@ Rregullore :

-- Pérkufizimi --
Burimi &shté njé rregullore (Psh rregullore kombétare 'Kodi Rrugor Shqiptar’).

v SinjalistikéPérkohshme :

-- Pérkufizimi --
Burimi &shté njé sinjalsitiké e pérkohshme rrugore.

3.1.6.2.21. VLERAE TIPEVE TE AUTOMIETEVE

-- Emri --
Vlerat ¢ tipeve t& automjeteve.

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ mundshme t& automjeteve.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE

v TéGjithaMjetet :

-- Pérkufizimi --
Cdo mijet, pa pérfshiré kémbésorét.

# Bigiklets :

-- Pérkufizimi --
Cdo automjet, pa pérfshiré kémbésorét.

¥ MakinéMeRimorkio :

-- Pérkufizimi --
Making pasagjerésh me njé rimorkio té ngjitur.

# KamionShpémndarje :

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE
Kamion me njé madhési relativisht t& vogél, pérdorimi kryesor i t& cilit &shté shpémdarja e mallrave dhe

materialeve.

v AutomjetEmergjence :

-- Pérkufizimi --

Automjet qé pérfshihen né reagimet né rast emergjente, pérfshiré policing, ambulancén dhe zjarrfikésin, por pa u
kufizuar vetém me tek.

v AutomjetPunétorésh

-- Pérkufizimi --

Njé automjet qé operohet nga njé punétor organizate qé pérdoret né pérputhje me procedurat e organizatés.
¥ MjeteT éDestinuara :

-- Pérkufizimi --

Njé mjet q& éshté i destinuar pér njé zong t& caktuar (lokalizuar) brenda njé prone private.

v AutomjetFerme :

-- Pérkufizimi --

Automjet & zakonisht shogérohet me aktivitetet e punés né fermé.

¥ MjetShumévendésh :

-- Pérkufizimi --

Mjet 1 populluar me njé numér personash qé pérkojné (ose tejkalojng) numrin e specifikuar minimal t& pasagjeréve.
« Tram :

-- Pérkufizimi --

Mjet transporti qé 1 ngjan trenit i kufizuar né njé rrjet hekurdhor brenda njé zone t& kufizuar.

v MjetPostar :

-- Pérkufizimi --

Njé automjet/mjet q& mbledh, transporton ose dérgon posté.

v AutomjetUshtarak :

-- Pérkufizimi --

Automjet i autorizuar nga njé autoritet ushtarak.

v MotorgikletsEVoggl :

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE
Automjet me dy ose tre rrota i pajisur me motor t& brendshém djegie, me njé madhési mé t& vogél se 50 cc dhe

shpejtési maksimale qé nuk i kalon 45 km/h (28mph).

¥ Motorgikleté :

-- Pérkufizimi --
Automjet me dy ose tre rrota 1 pajisur me motor t& brendshém djegie, me njé madhési mé t& vogél se 50 cc dhe

shpejtési maksimale qé nuk i kalon 45 km/h (28mph).

¥ MakinéPasagjerés :

-- Pérkufizimi --

Njé automjet 1 voggl pér transport privat t& njerézve.
v Kémbésor :

-- Pérkufizimi --
Njé person né kémbé.

v AutobuzPrivat :
-- Pérkufizimi --
Njé automjet 1 projektuar pér transportin e grupeve t& médha t& njerézve, qé éshté né pronési private ose 1 léshuar

me qira.

v AutobuzPublik :
-- Pérkufizimi --
Njé automjet i projektuar pér transportin e grupeve té médha té njerézve, qé né pérgjithési karakterizohen nga
itinerare dhe orare t& publikuara.
v AutomjetRezidencial :

-- Pérkufizimi --
Njé automjet pronari i t& cilit &shté banor (ose njé i ftuar) i njé rruge ose njé zone té caktuar.

¥ AutobuzShkolle :

-- Pérkufizimi --
Automjet qé operon né emér té njé shkolle pér té transportuar nxénésit.

¥ MjetlPajisurMeZinxhirBore :

-- Pérkufizimi --
Cdo mjet i pajisur me zinxhiré débore.

v KamionCisterné :
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ATRIBUTE
-- Pérkufizimi --

Njé kamion me mé shumé se dy boshte qé pérdoret pér té transportuar léngje ose gaz né masé.
v Taksi:

-- Pérkufizimi --

Njé automjet 1 licencuar pér méditje zakonisht i pajisur me njé matés.

v KamionTransporti :

-- Pérkufizimi --

Njé automjet kamion pér transport t& gjaté mallrash.

v Troleibuz :

-- Pérkufizimi --

Njé automjet 1 ngjashém me autobusin pér transport né masé 1 lidhur né njé rrjet elektrik pér furnizim me energji.
v MjetePérNjerésMeAftésiT éKufizuar :

-- Pérkufizimi --
Njé automjet me identifikim, i cili projekton njé automjet pér personat e me aftési té kufizuar.

¥ MjetePérTransportLendéshPlasése :

-- Pérkufizimi --

Automjet gé transporton ngarkesé eksplozive.

v MjetePérTransportLendéshTéRrezikshme :
-- Pérkufizimi --

Automjet gé transporton ngarkesé té rrezikshme.
¥ MjetePérTransportLendéNdotéseUjore :

-- Pérkufizimi --
Automjet gé transporton ngarkesé qé ndot ujin.

3.1.6.2.22. VLERA E KUSHTEVE TE MOTIT

-- Emri --
Vlerat ¢ kushteve t& motit.

-- Pérkufizimi --
Vlerat q& tregojné kushtet e motit q& ndikojné né kufijté e shpejtésise.
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Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE
v Mjegull :
-- Pérkufizimi --
Shpejtésia aplikohet kur ka prani t& mjegullés.
¥ Ngricé :
-- Pérkufizimi --
Shpejtésia aplikohet kur ka prani ngricash.
@ Shi:
-- Pérkufizimi --
Shpejtésia aplikohet kur ka prani t& shiut.
¥ Smog :

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia aplikohet kur ka prani smogu.

¥ Boré:

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia aplikohet kur ka prani t& borés.

3.1.6.2.23. VLERA E KLASIFIKIMIT TE NYJEVE RRUGORE

-- Emri --
Vlerat ¢ klasifikimit t& nyjeve rrugore

-- Pérkufizimi --
Funksionet ¢ nyjave rrugore né E-Rrugét (EuroRrugét)

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE

¢ ZonéEMbyllurTrafiku :

-- Pérkufizimi --

Nyja rrugore gjendet brenda dhe/ose pérfagéson njé zoné té mbyllur trafiku. Njé zoné trafiku éshté njé zoné pa
strukturé t& brendshme me drejtime t& pércaktuara té ligjshme pér qarkullim. Té paktén dy rruga té lidhura me
Zonén.
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ATRIBUTE

v Kryqézim :

-- Pérkufizimi --
Nyje rrugore ku lidhen tre ose mé shumé lidhje rrugore.

v KryqézimNéNivel :

-- Pérkufizimi --

Njé nyje rrugore ku rrjeti rrugor krygézohet nga njé hekurudhé né té njéjtin nivel.
@ Pseudo-Nyje :

-- Pérkufizimi --

Nyja qé bashkon dy rrugé né njé rrugé té vetme.

# MbarimRruge :

-- Pérkufizimi --

Neénkupton fundin e rrugés.

¥ Rrethrrotullim :

-- Pérkufizimi --

Rrethrrotullimi shté njé nyje rrethore né nivel. Njé nyje rrugore, e cila formon njé unazé né té cilén 1évizja e trafikut
lejohet vetém né nyé drejtim.

¢ IshullTrafiku :

-- Pérkufizimi --

Pjesé e rrugés e kufizuar né ményré té pérshtatshme dhe e pashkelshme, e destinuar pér ndarjen dhe drejtimin e
rrymave té8 trafikut.

¥ ZongEShérbimiRrugor :

-- Pérkufizimi --
Sipérfaqe shtuar rrugés dhe e pérkushtuar pér té ofruar shérbime té caktuara pér t&.

3.1.6.2.24. VLERA E KLASIFIKIMIT TE RRUGES.

--- Emri --
Vlerat ¢ klasifikimit t& rrugéve.

-- Pérkufizimi --
Klasifikim i bazuar né& bazg t& karakteristikat fizike t& lidhjes rrugore.

-- Pérshkrimi --
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BURIMI Bazuar n& [EuroRoadS].
Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE
¢ RrugéBigikletash :

-- Pérkufizimi --
Rrugé e destinuar pér qarkullimin e bigikletave.

v Karrexhat¢éEDyfishté :
-- Pérkufizimi --
Rrugé me karrexhata fizikisht t& ndara pavarésisht numrit t& korsive, e cila nuk &shté as autostradé dhe as autostradé

pa pagesé.

¢ ZonéEMbyllurTrafiku :
-- Pérkufizimi --
Njé zoné pa strukturé t& brendshme me drejtime t& pércaktuara té ligishme pér qarkullim. Té paktén dy rruga té

lidhura me zonén.

v HyrjeDaljeParkingu :

-- Pérkufizimi --
Rrugé e projektuar veganérisht pér t& hyré ose pér té dalé nga njé zoné parkingu.

¥ HyrjeDaljeShérbimi :

-- Pérkufizimi --
Rrugé e projektuar vetém pér t& hyré ose pér t& dalé nga njé shérbim.

¥ AutostradéPaPagese :

-- Pérkufizimi --
Rrugé g& nuk ka kryqézime né nivel me rrugé té tjera.

¥ Autostradé - motorway :

-- Pérkufizimi --
Rrugé né & cilén normalisht do t& zbatohen rregullat lidhur me hyrjen dhe pérdorimin. Ajo ka dy ose mé shumé
karrexhata t& ndara fizikisht dhe pa kryqézime né nivel tek.

¥ ZoneKémbesorésh - Pedonale :
-- Pérkufizimi --
Zoné né njé rrjet rrugor, e cila éshté e projektuar veganérisht pér pérdorim nga kémbésoré.
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3. TEMA

8.1 RRIETET TRANSPORTIT

Pérkufizimi:
Tema Rrjetet ¢ Transportit pérkufizohet si: “Rujeti € Transportit Rrugor, Hekurudhor, Ajror, Kabllor
(Transporti me Kavo) dhe Ujor” si dhe infrastruktura pérkatése e cila pérfshin lidhjen midis rrjeteve t&

ndryshme. Gjithashtu sipas Direktivés INSPIRE (2007/2/EC, 14.03.2007), né kéto 1rjete shtohet edhe
rrjeti i transportit trans-curopian sig Eshté pércaktuar né Vendimin' 1692/96/EC t& Parlamentit Europian

dhe Késhillit t& datés 23 korrik 1996 mbi udhézimet ¢ komunitetit pér zhvillimin e rrjetit t& transportit
trans-curopian dhe rishikimet e ardhshme t& kétij vendimi.
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Figure 1: Rrjeti i Transportit - T& pérgjithshme

Fushéveprimi dhe pérshkrimi:

“Komponenti transport duhet t& pérbéhet nga njé rrjet i integruar transporti dhe karakteristikat
pérkatése, t& cilat jan& pa shképutje’ brenda secilit kufi kombétar. N& pérputhje me Nenin 10.2 t&
Direktivés INSPIRE, rrjetet kombétare t& transportit mund t& jeng edhe pa shképutje né nivel europian,
d.m.th. t& lidhur te kufijté kombétaré. T dhénat e transportimit pérfshijné karakteristika topografike, t&
cilat jang t& lidhura me transportin pérmes rrugés, hekurudhés, ujit dhe ajrit. Eshté e réndésishme q&

L O] L 228, 9.9.1996, p. 1. Decision as last amended by Council Regulation (EC) No 1791/2006 (0] L 363,

20.12.2006, p. 1)

2 Seamless
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ATRIBUTE
@ Rrethrrotullim :

-- Pérkufizimi --

Njé rrugé qé formon njé unazé né té cilén lévizja e trafikut lejohet vetém né njé drejtim.
¢ RrugéShérbimi :

-- Pérkufizimi --

Rrugé g& ecén paralelisht me njé rrugé dhe e projektuar pér t'u lidhur me t& dhe me njé funksion lidhjeje relativisht
té larté me rrugé qé kané funksion lidhjeje mé t& ulét.

v KarrexhatéENjéfishté :

-- Pérkufizimi --

Rrugé ku trafiku nuk éshté i ndaré nga ndonjé objekt fizik.

# KorsiNgadalésimi-Pérshpejtimi :

-- Pérkufizimi --

Rrugé e projektuar veganérisht pér t& hyré ose pér té dalé nga njé rrugé tjetér.

¥ RrugéTraktori :

-- Pérkufizimi --

Rrugé e pérshtatur vetém pér pérdorim traktorésh (automjet ferme ose makineri pyjore) ose automjete terreni
(automjet me hapésiré mé t& madhe nga toka, rrota t& médha dhe 4 diferencialg).

v IshullTrafiku :

-- Pérkufizimi --
Zong (pjesérisht) e mbyllur nga rrugg, e cila pérdoret pér géllime jo trafiku dhe qé nuk &shté njé rrethrrotullim.

¥ Véndkalim :

-- Pérkufizimi --
Rrugé e rezervuar pér pérdorim kémbésorésh dhe e mbyllur pér pérdorim t& rregullt automjetesh nga njé pengesé
fizike.

3.1.6.2.25. VLERA E LLOJIT TE SHERBIMIT RRUGOR

-- Emri --
Vlerat ¢ llojeve t& shérbimeve rrugore.

-- Pérkufizimi --
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Llojet ¢ zonave t& shérbimit rrugor.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE

¥ StacionAutobuzi :

-- Pérkufizimi --
Zoné shérbimi me géllim stacion autobusi.

@ Parking :

-- Pérkufizimi --
Zong shérbimi me géllim parkingu.

¥ ZonéPushimi :

-- Pérkufizimi --
Zong shérbimi me géllim zoné pushimi.

¢ ShérbimPagesash :

-- Pérkufizimi --
Zoné qé ofron shérbime tarifimi si¢ jané makinerité e biletave ose shérbimet e pagesés sé tarifave.

3.1.6.2.26. VLERA E OBJEKTIT TE SHERBIMIT

-- Emri --
Vlerat ¢ objekteve t& shérbimit.

-- Pérkufizimi --
Térésia ¢ objekteve né njé zoné t& shérbimit rrugor.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE

v Pije:

-- Pérkufizimi --
Zong shérbimi ku mund & gjenden pije.

¢ Ushqim :

-- Pérkufizimi --
Zong shérbimi ku mund & ofrohet ushqim.

¥ Karburat :
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ATRIBUTE

-- Pérkufizimi --
Zong shérbimi ku mund t& gjendet karburant.

¥ ZonéPikniku :

-- Pérkufizimi --
Zoné shérbimi ku mund t& gjendet njé zoné pér piknik.

¥ KéndLojrash :

-- Pérkufizimi --
Zong shérbimi ku mund & gjendet kénd lojrash.

# Dyqane :

-- Pérkufizimi --
Zong shérbimi ku mund t& gjenden dyqane.

¢ Tualete :

-- Pérkufizimi --
Zong shérbimi ku mund t& gjenden tualete

3.1.6.2.27. VLERA MIN/MAKS E NUMRIT TE KORSIVE

-- Emri --
Vlerat minimale dhe maksimale e numrit t& korsive.

-- Pérkufizimi --
Vlerat q& tregon nése numri i korsive t& rrugés &shté pérllogaritur si numér maksimal, minimal ose

mesatar.

Tipi i elementit - Enumeration

ATRIBUTE

¢ Maksimale :

-- Pérkufizimi --
Numri i korsive éshté maksimal pér njé pjesé t& dhéné & rrjetit rrugor.

¥ Minimale :

-- Pérkufizimi --
Numri i korsive éshté minmimal pér njé pjesé t& dhéné t& rojetit rrugor.
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ATRIBUTE

¢ Mesatare :

-- Pérkufizimi --
Numri i korsive mesatar pér njé pjesé té dhéng té rrjetit rrugor.

3.1.6.2.28. VLERA MIN/'MAK E SHPEITESISE SE LETUAR

-- Emri --
Vlera minimale dhe maksimale e shpejtésisé s& lejuar.

-- Pérkufizimi --
Vlera t& mundshme pér té treguar kufirin e shpejtésisé.

-- Pérshkrimi --
BURIMI [Euroroads].

Tipi i elementit - Enumeration

ATRIBUTE

¢ Maksimale :

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar éshté njé vleré maksimale.

¥ Minimale :

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar éshté njé vleré minimale.

¥ MaksERekomanduar :

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar éshté njé vleré maksimale e rekomanduar.

¢ MinERekomanduar :

-- Pérkufizimi --
Shpejtésia e lejuar éshté njé vleré minimale e rekomanduar.

3.1.6.2.29. VLERA E KATEGORIZIMIT TE RRUGES

-- Emri --
Vlerat ¢ kategorizimit t& rrugés.
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-- Pérkufizimi --
Vlerat pér kategorizimin ¢ rrugésve bazuar né fluksin ¢ mjeteve, shpejtésisé sé projektuar si dhe
gjerésing e karrexhatés.

-- Pérshkrimi --
BURIMI Kodi rrugor i Republikés s& Shqipérisé

Tipi i elementit - Enumeration

ATRIBUTE

v Autostradé :

-- Pérkufizimi --

Rrugé interurbane ose urbane me karrexhata té pavarura ose t& ndara nga trafikndarés té kapércyeshém, secila me
té paktén dy korsi lévizjeje, banking té shtruar té mundshme né té majté dhe korsi emergjence, ose bankiné té shtruar
né té djathté, pa krygézime né nivel, e pajisur me rrethim dhe sisteme asistence pér pérdoruesin gjaté gjithé gjatésisé,
e rezervuar pér qarkullimin e disa kategorive mjetesh me motor dhe e dallueshme me sinjale t& veganta t& fillimit
dhe mbarimit. Pér géndrimin duhet t& jené parashikuar zona t& caktuara me hyrje e dalje, té pajisura pérkatésisht
me korsi ngadalésimi dhe shpejtimi.

-- Pérshkrimi --
Kjo kategori mund t& ndahet sipas karakteristikave gjeometrike né nénkategoring Al, A2 dhe A3.

¢ Rrugé Interurbane Kryesore :

-- Pérkufizimi --

Rrugé me karrexhata t& pavarura ose t& ndara nga trafikndarés té pakapércyeshém, secila me té paktén dy korsi
lévizjeje dhe bankina té shtruara, pa kryqézime né nivel, me hyrje t& koordinuara pér objekt anésore, e dallueshme
nga sinjale té vecanta t& fillimit dhe mbarimit, e rezervuar pér qarkullimin e disa kategorive mjetesh me motor. Pér
té tjera kategori t& mundshme mjetesh té pérdoruesve duhet t& parashikohen hapésira té pérshtatshme. Pér qéndrimin
duhet t& jené parashikuar zona t& caktuara, me hyrje e dalje, t& pajisura pérkatésisht me korsi ngadalésimi dhe
shpejtimi.

-- Pérshkrimi --
Kjo kategori mund té ndahet sipas karakteristikave gjeometrike né nénkategoring B1, B2 dhe B3.

¥ Rrugé Interurbane Dytésore :

-- Pérkufizimi --
Rrugé me njé karrexhaté me té paktén njé korsi 1évizjeje pér sens dhe bankina.

-- Pérshkrimi --
Kjo kategori mund t& ndahet sipas karakteristikave gjeometrike né nénkategoring C1, C2 dhe C3.

¥ Rrugé Urbane Kryesore :

-- Pérkufizimi --

Rrugé me karrexhata té pavarura, ose t& ndara nga trafikndarés, secila me t& paktén dy korsi 1évizjeje dhe njé korsi
e mundshme e rezervuar pér mjete publike, bankina t& shtruara dhe trotuare, me krygézime né nivel té pajisura me
semafor. Pér qéndrimin jané parashikuar zona ose breza anésore jashté karrexhatés, t& dyja me hyrje dhe dalje té
pérgendruara.
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ATRIBUTE

-- Pérshkrimi --
Kjo kategori mund t& ndahet sipas karakteristikave gjeometrike né nénkategoring D1, D2 dhe D3.

¥ Rrugé Urbane Dytésore :

-- Pérkufizimi --

Rrugé me njé karrexhaté me t& paktén dy korsi, bankina té shtruara dhe trotuare. Pér géndrimin jané parashikuar
zona té pajisura me korsi manovrimi jashté karrexhatés.

-- Pérshkrimi --

Kjo kategori mund t& ndahet sipas karakteristikave gjeometrike né nénkategoriné E1, E2 dhe E3.

«# Rrugé Lokale :

-- Pérkufizimi --

Rrugé urbane ose interurbane, e sistemuar né ményré t& pérshtatshme sipas pérkufizimeve t& pikés 1 t& kétij Neni,

por qé nuk bén pjesé né rrugét e mésipérme

-- Pérshkrimi --
Kjo kategori mund t& ndahet sipas karakteristikave gjeometrike né nénkategoring F1, F2, F3, F4 dhe F5.
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METADATA

Pérshtatja ¢ elementéve t& metadatés pércaktohet sipas Vendimit t& Késhillit t& Ministrave nr. 1077,
daté 23.12.2015 “Pér krijimin, ruajtjen dhe pérditésimin ¢ metadatave, strukturén e katalogimit dhe
afatet ¢ krijimit t& metadatave specifike pér ¢do tem&”.

3.1.7. SISTEMI REFERENCE, NJESITE E MATJES DHE RRIETAT GIEOGRAFIKE.

3.1.7.1. SISTEMET STANDARDE TFE REFERIMIT, NJESITE E MATJEVE DHE RRIETET

Sistemet e referencés, njésité ¢ matjeve dhe sistemet e rrjeteve gjeografike t& pérfshira né kété nén-
seksion jang standardet q& do t& pérdoren pér t& gjitha grupet ¢ t& dhénave INSPIRE, pérveg kur ka
pérjashtime specifike t& temés dhe/ose kérkesa té tjera t& pércaktuara né seksionin 6.2.

A. Korniza Referuese Gjeodezike e Shqipérisé

Komniza Referuese Gjeodezike q& do t& pérdoret né Republikén ¢ Shqipérisé do t& quhet:

“Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare” ose shkurt (KRGISH — kodi EPSG: 6870°). KRGJISH do t&
pércaktohet duke u mbéshtetur né Kornizén Referuese Gjeodezike Europiane. KRGISH do t& pérdoret
né t& gjitha aplikacionet q& lidhen me pérdorimin ¢ koordinatave ng territorin e vendit. Lidhja midis
KRGISHdhe sistemeve t& tjera t& pérdorura né vendin tong do t& béhet duke pérdorur parametrat ¢
transformimit t& llogaritura pér ¢do rast.

KRGISH pérfshin:

a) Parametrat gjeodeziké bazé t& pércaktuar ng Sistemin Referues Gjeodezik 1980 (GRS-80) si
mé poshté:
- Rrezja e ckuatorit t& tokés: a =6 378 137m;
- Konstantja gravitacionale gjeocentrike e tokés duke pérfshiré edhe atmosferén: GM = 3 986
005 x 10°* m3s2,
- Faktori dinamik i figurés s& tokés pa pérfshirg baticén ¢ qéndrueshme: J2 = 108 263 x 10°%;
- Kétij faktori i korrespondon shtypja ng pole: 1/f = 298.257222100882711,
- Shpejtésia kéndore e rrotullimit t& tokés: © =7 292115.0 x 10 rad.sek™?

b) Sistemin Koordinativ Gjeodezik ETRS 89;

¢) Sistemin e lartésive q& realizohet népérmjet reperave t& rrjetit shtetéror t& nivelimit t& pérfshiré
n& Rrjetin Unik Europian t& Nivelacionit (UELN) dhe t& pércaktuara ng Sistemin Referues
Vertikal Europian (EVRS) me ndihmén e t& dhénave pér forcén e réndesés t& unifikvara ng
sistemin International Gravity Standardization Netéork 1971 (IGSN 1971).

d) Sistemin e koordinatave né plan, i cili mundé&sohet nga dy projeksione hartografike:
- Projeksioni Térthor Zonal i Merkatorit (TMzn) pér harta né shkallé mé t& madhe se 1:500.000
me parametrat ¢ meposhtme:

o Elipsoidi referencé: GRS80
e Meridiani fillestar: Grinuig

6 Shiko Aneks 4.3
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e Meridiani gendor (MQ): 20°

e Shkalla ¢ shformimit né meridianin qendror (ko): 1

e Fallco ¢ lindjes: 500 000 m
e Fallco ¢ veriut: Om

- Projeksioni Konik Konform i Lambertit (LCC) pér harta ng shkallg 1:500 000 dhe mé t& vogla.

B.  Sistemet koordinative referencé sipas INSPIRE

L Datumi

Datumi pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale

Pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale dhe komponentja
horizontale e sistemeve koordinative referencé t& kombinuara t& pérdorura pér t& béré té
disponueshme grupin e t& dhénave gjeohapésinore, si datum do te jeté datumi i Sistemit Reference
Tokésor Europian 1989 (ETRS89) né zona brenda kufijve gjeografik t& tij, ose datumi i Sistemit
Referenceé Tokeésor Ndérkombétar (ITRS) ose sisteme koordinative referencé gjeodezike t& tjera té
pérputhura me ITRS, n& zona q& ndodhen jashté kufijve gjeografik t& ETRS89. Té pérputhura me
ITRS do t& thot& q& pérkufizimi i sistemit bazohet ng pérkufizimin ¢ ITRS dhe ka njé marrédhénie t&
miré-dokumentuar mes dy sistemeve, sipas EN ISO 19111.

1L Sistemet koordinative referencé

Sistemet koordinative referencé
Grupet e t& dhénave gjeohapésinore do t& béhen té disponueshme duke pérdorur té paktén njé prej
sistemeve koordinatave referencé t& caktuara né seksionet 1.3.1, 1.3.2 dhe 1.3.3, pérveg kur qéndron
njéri prej kushteve & caktuara né seksionin 1.3.4.
1.3.1 Sistemet koordinative referencé tre-dimensionale

- Koordinatat karteziane tre-dimensionale bazohen né njé datum t& caktuar né seksionin 1.2
dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80 (Sistemi Referencé Gjeodezik 1980).

- Koordinatat gjeodezike tre-dimensionale (gjerésia, gjatésia dhe lartésia elipsoidike)
bazohen né njé datum t& caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit
GRS80.

1.3.2 Sistemet koordinative referencé dy-dimensionale

- Koordinatat gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia dhe gjatésia) bazohen né njé datum t&
caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LAEA
(Lambert Azimuthal Equal Area) pér analiza gjeohapésinore dhe raportime, ku duhet t&
pasqyrohen sipérfaqet ¢ vérteta.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LCC
(Lambert Conformal Conic) pér hartografime konforme né territorin € Europés né shkallg
t& barabarta ose mé t& vogla se 1:500 000.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion TM
(Transverse Mercator) pér hartografime konforme né territorin ¢ Europés né shkallg t&
barabarta ose mé t& médha se 1:500 000.

1.3.3 Sistemet koordinative referencé té kombinuara
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1. Pér komponenten horizontale t& sistemit koordinativ referencé t& kombinuar, njé prej sistemeve
koordinative referencé t& caktuara ng seksionin 1.3.2 do t& pérdoret.

2. Pér komponenten vertikale, do t& pérdoret njé prej sistemeve koordinative referencé t&
méposhtme:

- Pér komponenten vertikale né sipérfagen tokésore, do t& pérdoret Sistemi Referencé
Vertikal Europian (EVRS) pér t& shprehur lartésité e lidhura me gravitetin brenda kufijve
gjeografik t& kétij sistemi. N& zona t& cilat ndodhen jashté kufijve gjeografik t& EVRS, do
t& pérdoren sisteme referencé vertikale & tjera t& lidhura me fushén e gravitetit Tokésor pér
t& shprehur lartésité ¢ lidhura me gravitetin.

- Pé&r komponenten vertikale né atmosferen e liré, presioni barometrik i konvertuar né lartési
duke pérdour ISO 2533:1975 Atmosferén Standarde Ndérkombétare, ose do té pérdoren
sisteme referencé t& tjera lineare ose parametrike. Aty ku jang pérdorur sisteme referencé
parametrike t& tjera, ato do t& pérshkruhen né njé referencé & kuptueshme duke pérdorur
ENISO 19111-2:2012.

- Pé&r komponenten vertikale n& zonat detare ku ka njé rang t& ndjeshém batice (ujéra
baticor), si sipérfaqe referencé do té pérdoret Batica mé e ulét Astronomike (LAT).

- Pér komponenten vertikale né zonat detare ku nuk ka njé rang t& ndjeshém batice, né
oqeanet ¢ hapura dhe efektivisht né ujéra me t& thella se 200 metra, si sipérfaqe referencé
do t& pérdoret niveli mesatar i detit (MSL) ose njé nivel reference i miré-pércaktuar i afért
me MSL.

1.3.3 Sistemet koordinative referencé té tjera
Si pérjashtime, ku mund t& pérdoren sisteme referencé té tjera nga ato t& listuara né 1.3.1, 1.3.2 ose
1.3.3, jang:

1. Sisteme koordinative referencé té tjera mund t& caktohen pér temat ¢ t& dhénave
gjeohapésinore specifike né kété Aneks.

2. Pér zonat (regjionet) q& ndodhen jashté kontinentit t& Europés, Shtetet Anétare (MS) mund
t& pércaktojné sisteme koordinative referencé t& pérshtatshme.

Kodet gjeodezike dhe parametrat ¢ nevojshém pér pérshkrimin e kétyre sistemeve koordinative
referencé dhe t& cilat lejojné veprimet e konvertimit dhe transformimit duhet t& dokumentohen dhe
duhet t& krijohet njé identifikues, sipas EN ISO 19111 dhe ISO 19127.

III.  Paraqitja

Sistemet koordinative referencé té pérdorura né shérbimin e shikimit té rrjetit
Pér shfagjen e grupeve t& t& dhénave gjeohapésinore népérmjet shérbimit t& shikimit t& rrjetit sig
specifikohet né rregulloren nr. 976/2009, s& paku sistemet koordinative referencé pér koordinatat
gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia, gjatésia) do t& jené t& disponueshme.

IV.  Identifikuesit pér sistemet koordinative referencé

Identifikuesit e sistemeve koordinative referencé
1. Parametrat dhe identifikuesit e sistemit koordinativ referencé do t& menaxhohen né njé ose disa
regjistra t& pérbashkét pér sistemet koordinative referencé.
2. Vetém identifikuesit q& pérmban njé regjistér i pérbashkét do t& pérdoren pér referimin tek
sistemet koordinative referencé t€ listuara né kété seksion.
3. Identifikuesit ¢ listuar n& tabelén 2 do t& pérdoren pér referimin tek sistemet koordinative
referencé t& pérdorura né& njé grup t& dhénash.
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Kéto udhézuese teknike propozojng pérdorimin ¢ http URI-t¢ t& ofruara nga Open Geospatial
Consortium si identifikues t& sistemit koordinativ referencé (shiko identifikuesit pér CRS-t& standard
mé poshte). Kéto jang t& bazuara dhe t& drejtojné tek pérkufizimi né regjistrin ¢ parametrave gjeodezik
EPSG (http:/www.epsg-registry.org/).

Shénim: Identifikuesit ¢ CRS mund t& pérdoren prsh né:

- Kodimin ¢ t& dhénave,

- Metadatat e grupeve dhe shérbimeve t& t& dhénave, dhe

- Kérkesat pér shérbimet e rrjetit t& INSPIRE.

Tabela 2. http URI-t& pér sistemet koordinative referencé standard:

mbi GRS80

Sistemi koordinativ referencé | Shkurtimi Identifikuesi http URI
. . . http://www.epsg-

IS<I? rin ltzzrlze]?ll“]gess; 9(/}JAel()) ;i:iz;ke KRGJSH registry.org/export. htm?gml=urn: ogc: de

qiptare. fers:EPSG:: 6870
Kartezian 3D né ETRSS9 ETRSS9-XYZ tht?'//www. opengis.net/deficrs/EPSG/0/4
Gjeodezike 3D né ETRS89 mbi http://
GRS80 ETRS89-GRS80R www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4937
Gjeodezike 2D né ETRS89 mbi http://
GRS80 ETRas-eRo80 www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Projeksion LAEA 2D ng http://
ETRS89 mbi GRS80 EIRGsLabn www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Projeksion LCC 2D né ETRS89 ETRSSS-LCC http://

www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3034

Projeksion TM 2D né ETRS89
mbi GRS80, zona 34N (18°F
deri 24°F)

ETRS89-TM34N

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3046

Lartési ng EVRS

EVRS

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5730

3D t& kombinuara: Gjeodezike
2D né ETRS89 mbi GRS80, dhe
lartésitée EVRS

ETRS89-GRS80-EVRS

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7409

C. Sistemet e referencés kohore

Sistemet e referencés kohore
Sistemi standard i referencés kohore i cituar né pikén 5, Kreu II t& VKM-s& nr. 1077, daté 23.12.2015
“Pér krijimin, ruajtjen dhe pérditésimin e metadatave, strukturén e katalogimit dhe afatet e krijimit t&
metadatave specifike pér ¢do temé”. do t& pérdoret, pérveg rastit kur jané caktuar sisteme koordinative t&
referencés kohore té tjera pér tema té t& dhénave gjeohapésinore specifike né ligjin 72/2012.
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karakteristikat t& formojné rrjete aty ku &shté ¢ pérshtatshme dhe q& né lidhjet mes rrjeteve t& ndryshme
t& vendosen nyje multi-modale, veganérisht né nivel lokal, n& ményré q& t& plotésojné kérkesat pér
sistemet inteligjente t& transportit si¢ jangé Shérbimet ¢ Bazuara né njé Vendndodhje (LBS) dhe
telematika®. Rrjeti i transportit duhet t& mbéshtesé edhe referimin e 18vizjeve & transportit pér t&
mundésuar shérbimet ¢ navigimit.”

Té& gjitha nén-temat e t& dhénave gjeohapésinore bazohen né Modelin Konceptual t& Pérshgjithshém t&
INSPIRE (GCM), i cili mbéshtetet n& disa Standardesh t& Informacionit Gjeografik (ISO 19100) pér
t& siguruar themelet mbi aspektet specifike t& ndérveprimit. Brenda GCM, Modeli i Ryjetit t&
Pérgjithshém (GNM?) péreaktohet t& ndahet nga ¢do temé t& t& dhénave gjeohapésinore t& rrjetit (p.sh.
hidrografia) pér t& garantuar njé pérqasje t& qéndrueshme né t& gjithé temat e rrjetit. Mekanizmat
specifike t& pérdorura ng specifikimin e t& dhénave dhe t& pércaktuara ng& GNM pérfshijng:

e Mekanizmin e lidhjes sé rrjetit pér t& vendosur lidhjen ndérkufitare (njé sistem i thjeshté ndér-
referues pér té krijuar lidhje ndérkufitare ndérmjet rrjeteve t& transportit) ose pér t& vendosur lidhje
ndérmodale (duke lidhur dy elementé t& rrjetit t& transportit nga rrjete t& ndryshme transporti, t&
cilét pérdorin njé ményré tjetér transporti);

e Referimin e objektit pér t& mbéshtetur ripérdorimin ¢ informacionit (pér shembull, pér t&
shmangur dublikimin ¢ gjeometrisé dhe lidhjen ¢ llojeve plotésuese t& karakteristikave nga
organizata t& ndryshme);

e Referimin linear (bazuar ne ISO19148) pér t& mbéshtetur dhe lidhur karakteristikat ¢ ndryshme t&
transportit me elementét e tij — pérdoret pér t& pozicionuar fenomenin pérgjaté njé objekti linear,
duke pérdorur njé distancé nga fillimi i objektit lincar;

e Mekanizmin pér té kombinuar elementét e rrjetit né kuptime semantike t& nivelit t& larté.

Elementét né rrjet trajtohen si nyje, lidhje, lidhje t& bashkuara, zona dhe pika. Pér mé tepér, lidhjet
individuale t& transportit mund t& kombinohen pér t& formuar sekuenca lidhése t& transportit apo edhe
mé tej, kombinimi i t& dyjave mund t& pérdoret pér t& formuar grupet lidhése t& transportit.

Specifikimi i t& dhénave pérfshin tre lloje t& gjcometrisé: (a) objekte sipérfagésore (topografike), (b)
objekte té linjave qendrore dhe (c) objekte pikash. Llojet (a) dhe (b) mund t& jené pérfagésime
alternative t& t& njéjtit fenomen t& botss reale rreth t& cilit pérdoruesi mund t& b&jé lidhjen e
informacionit t& vet (objektet). Lloji (c), pérves nyjave t& rjetit, &shté i pérfshiré vetém né specifikimin
pér shtyllat treguese. Lloji i pérfaqésimit baz& gjeohapésinor &shté vektori 2D.

Topologjia né specifikimin e t& dhénave trajtohet né ményré t& nénkuptuar, duke pasur arsye kryesore
ruajtjen e thjeshtésisé s& modelit sa mé shumé té jeté ¢ mundur, por duke pritur & shumica e aplikimeve
do t& pérdorin t& dhénat e rrjetit brenda njé mjedisi topologjik. Prandaj ka njé masé paraprake pér
“topologjing n& ményré t& nénkuptuar”, ku t& dhénat e servirura duhet t& jené mjaftueshém t& rregullta
dhe ng gjéndje pér ndértimin automatik topologjik brenda aplikimit t& nj& pérdoruesi. Ky koncept &shté
hartuar me kérkesa specifike, pérfshiré informacionin e cilésisé sé t& dhénave.

3 Telematics
4 Generic Conceptual Model
5 Generic Network Model
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Shénim 1: Pika 5 e Kreut II & VKM-s& nr. 1077, daté 23.12.2015 “Pér krijimin, ruajtjen dhe
pérditésimin e metadatave, strukturén e katalogimit dhe afatet e krijimit t& metadatave specifike pér ¢do
tem&”’thekson q& sistemi standard referencé do t& jeté kalendari Gregorian, me datat ¢ shprehura né
pérputhje me ISO 8601.

Shénim 2: ISO 8601 Elementét e té dhénave dhe formatet e shkémbimit — Shkémbimi i informacionit
— Pasqyrimi i datés dhé orés &shté njé standard ndérkombétar q& mbulon shkémbimin ¢ t& dhénave t&
lidhura datén dhe orén. Q&llimi i kétij standardi &shté q& t& sigurojé njé metodé t& qarté dhe t& miré-
pércaktuar pér pasqyrimin e datés dhe orés, né ményré qé t& shmangen keqinterpretimet e pasqyrimeve
numerike t& daté dhe orés, veganérisht kur t& dhénat transmetohen ndérmjet shteteve me konventa t&
ndryshme pér shkrimin numerik t& datés dhe orés. Standardi organizon t& dhénat né ményré q& afati mg
i madh i kohor(viti) shfaqet fillimisht n& t& dhéna varg dhe vazhdon deri te afati mé i vogél kohor
(sekondi). Ajo gjithashtu ofron njé metodg t& standardizuar pér komunikimin informacionit t& bazuar
n& koh& ndérmjet zonave kohore duke i dhéné njé spostim te Kohés Universale t& Koordinuar (UTC).

Shembull: 1997 (viti 1997); 1997-07-16 (16 Korrik 1997); 1997-07-16T 19:20:30+01:00 (16 Korrik
1997, 19° 20™i» 30* zona kohore UTC+1).

D. Njésité e matjeve

Kérkesa dhe rregulla t€ tjera

Té gjitha vlerat e matjeve duhet té shprehen népérmjet njésive SI ose jo-SI té pranuara pér pérdorim
me Sistemin Ndérkombétar té Njésive, pérveg kur specifikohet ndryshe pér tema apo tipe specifike té té
dhénave gjeohapésinore.
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3.1.8. CILESIA E TE DHENAVE.

Ky kapitull pérfshin njé pérshkrim mbi cilésing e t& dhénave t& elementéve dhe nén elementéve si dhe
cilésing e matjes s& t& dhénave, q& duhen pérdorur pér t& vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e t&
dhénave pér grupet e t& dhénave g lidhen me t& dhénat gjeohapésinore t& temés Emértimet gjeografike.

Kérkesé
Saktésia e materialeve hartografike, t¢ cilat lidhen me tipologjiné e temés Emértimet Gjeografike, duhet té
plotésojné saktésiné ekgistuese té krijimit té kétyre materialeve, deri né momentin e krijimit dhe pércaktimit té
saktésisé sé Hartés pér Kadastrén Multifunksionale. Ndérsa harta bazé pér elementét e rinj qé do krijohen, do
té jeté produkti hartografik qé do té krijohet nga projekti i Fotografimit Ajror i vitit 2015.

Cilésia e t& dhénave t& elementéve, nén-clementéve dhe matjeve duhet t& pérdoret pér t&:

o Specifikuar kérkesat apo rekomandimet lidhur me cilésing e t& dhénave t& rezultateve t&
aplikueshme pér grupet ¢ t& dhénave q& lidhen me t& dhénat gjeohapésinore pér temén
Emértimet gjeografike

o Vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e elmenentéve t& metadatave t& t& dhénave t& grupeve té t&
dhénave.

N& tabelén ¢ méposhtme paraqiten t& gjithé kérkesat pér cilésing e t& dhénave t& elementéve dhe nén
elementéve q& pérmenden né kété standard. Informacioni i cilésisé s& t& dhénave vlerésohet né nivelin
¢ objekteve gjeohapésinore, llojet e objekteve gjeohapésinore, grupet e t& dhénave dhe serité e grupeve.

Rekomandim:

Ku éshte e pamundur pér té shprehur vierésimin e njé elementi té cilésisé sé té dhénave né ményré sasiore,
vierésimi i elementit duhet té shprehet me njé deklavaté tekstuale si vezultat pérshkrues i cilésisé sé té
dhénave.

3.1.8.1. ELEMENTET E CILESISE SE TE DHENAVE:

Elementi i Nén-elementi i
Pjesa cilésisé sé té cilésisé sé té Pérkufizimi Sferf‘ € Sfera e
dhnave dhénave vlerésimit vlerésimit

o o [T& dhénat t& pranishme nga grupi i
31811 Kompletimi Autorizimi té dhénave, sig pérshkruhen nga | Grup t& dhénash | yleresim
bjekti 1 fushéveprimit.

Té dhénat e pérjashtuara nga grupi

3.1.8.1.2| Kompletimi Pérjashtimi i té dhénave, si¢ pérshkruhen nga Grup t& dhénash Vierssim
objekti i fushéveprimit.
. - . - Tipi i objektit
31813 fer_pﬁthja Eemuﬂﬂf 1 Zbatimi i rregullave té skemés gjeohapésinor; Verssi
ogjixe oncepiine konceptuale objekti eresim
gjeohapésinor
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: -1, | Pérputhja e o Tipi-d:objektit s
3.1.8.1.4 | Pérputhja logjike 4 1oL Zbatimi i vlerave té fushave té gjeohapésinor, Vlerésim
omain-it7 o e
domain-it objekti
gjeohapésinor
. ] | Perputhja Shkalla né té cilén & dhénat ruhen o Vierssi

3.1.8.15 | Pérputhia logjike | (- né pérputhje me strukturén fizike | Grup t& dhénash SLestm
t& grupit té t& dhénave, si¢
pérshkruhen nga sfera

) - Pérputhia e Korrektésia e kal_'_akteristikave té .
3.1.8.1.6 | Perputhja logjike | | DL koduara topologjike né ményré t& | Grup té dhenash | Rujet
opologjike on e :
qarté té grupit té té dhénave, si¢
pérshkruhet nga sfera
Saktésia Saktési absolute | Afrimi me vlerat e koordinatave té

3.18.17 pozicionale ose e jashtme raportuara té pranuara si té vérteta| Grup té dhénash | Vlerésim
ose té vérteta

31815 | Saktésia tematike Konje_kt{ési_a e Kraha_sim ikategorive té caktuara | Grup té dhénash | Vlerésim

B klasifikimit vegorive ose atributeve t& tyre né

gjithésing e diskursit

3.1.8.1.1. KOPLETUAR - AUTORIZIM. (COMPLETENESS — COMISSION)

Rekomandim:

Autorizimi duhet 1¢ vierésohet dhe dokumentohet duke pérdorur shkallén e artikujve té tepért dhe numrin e

shembujve t& vegorisé té dublikuar si¢ specifikohet né tabelat meé poshté.

Emri Norma e artikujve té tepért
Emri alternativ -

Cilésia e t& dhénave t& elementéve Kompletimi

Cilésia e té dhénave té nén-elementéve Autorizimi

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore Shkalla e gabimit

Numri 1 artikujve t8 tepért né grupin e t& dhénave né lidhje me

Perkufizing numrin e artikuyjve qé duhet t& ishin té pranishém.
Pérshkrim -

Fusha vlerésimit Grupi i té dhénave

Fusha raportimit Grupi i té dhénave

Parametér -

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Reale, pérqindja, raporti

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Burimi referencé

Shembull
Masa identifikuese 3
Emri Norma e dublikimeve té artikujve té tepért

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave té elementéve

Kompletimi

7 Domain — kuptimi n& dokumentin “Rregullat e ndérveprushmériné sé té dhénave, grupeve té té
dhénave dhe shérbimeve gjeohapésinore”
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e

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve

Autorizimi

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Shkalla e gabimit

Pérkufizim

Numri total 1 duplikimeve ekzakte t& shembujve té vegorive
brenda té dhénave

Pérshkrim

Numérimi i t& gjithé artikujve né t& dhénat, qé nxirren né
ményré té pasakté me gjeometri duplikate.

Fusha vlerésimit

Grupi i t& dhénave

Fusha raportimit

Grupi i t& dhénave; Tipi i objektit gjechapésinor

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave té& strukturés sé vlerave

Burimi referencé

Vegori me atributim identik dhe koordinata identike:
dy (ose mé shumé) pika té mbledhura mbi njéra-tjetrén;

Shembll dy (ose mé shumé) kthesa t& mbledhura mbi njéra-tjetrén;
dy (ose mé shumé) sipérfage t& mbledhura mbi njéra-tjetrén.
Masa identifikuese 4

31812 KOPLETUAR - PERJASHTIMI (COMPLETENESS — OMISSION)

Rekomandim:

Pérjashtimi duhet té vierésohet dhe t¢ dokumentohet duke pérdorur normén e artikujve té tepeért té

péreaktuara né tabelat e méposhtme.

Emri

Norma e artikujve té tepért

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve Kompletimi
Cilésia e t¢ dhénave t& nén-elementéve Pérjashtimi
Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore Shkalla e gabimit

Numri i artikujve t8 hequr né grupin e t& dhénave né lidhje me

Perkufizim numrin e artikujve qé duhet t& ishin té pranishém.
Pérshkrim -

Fusha vlerésimit Grupi i té dhénave

Fusha raportimit Grupi i té dhénave

Parametér -

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Reale, pérqindja, raporti

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Burimi referencé

Shembull

Masa identifikuese

3.1.8.1.3. PERPUTHIJA LIGIORE — PERPUTHJA KONCEPTUALE. (LOGICAL CONSISTENCY — CONCEPTUAL

CONSISTENCY)

Rekomandim:

Pér testimet mbi pérputhjen konceptuale, rekomandohet pérdorimi i nén-elementit té cilésisé sé t¢ dhénave

té ‘Pérputhja logjike— Pérputhja konceptuale’” dhe masat e ‘Numri i artikujve jo né pérputhje me rregullat e

skemés konceptuale’, ¢ pércaktuara né tabelat e mé poshté:
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Emri

Norma e artikujve jo né pérputhje me rregullat e skemés
konceptuale

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Pérputhja logjike

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve

Pérputhja konceptuale

Cilésia e t& dhénave t& matjeve themelore

Numri 1 gabimit

Numérimin e t& gjithé artikujve né grupet e t& dhénave té cilat

Pétlaifizim nuk jané né pérputhje me rregullat e skemés konceptuale.
Nése skema konceptuale né ményré t& qarté pérshkruan
rregullat, kéto rregulla do té ndigen. Shkeljet kundér rregullave
Pérshkrim té tilla mund t& jens, pér shembull, vendosja e pavlefshme e

tipologjive brenda njé tolerancé té caktuar, dublikimi i
elementéve dhe mbivendosjet té pavlefshme té tyre.

Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore / tipet e objekteve gjeohapésinore

Fusha raportimit

Grupet e t& dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t8 llojeve té vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave t8 strukturés sé vlerave

Burimi referencé

ISO/DIS 19157 Informacioni Gjeografik — Cilésia e té
dhénave

Shembull

Masa identifikuese

10

3.18.1.4. PERPUTHJA LIGJORE - PERPUTHJA ME DOMAIN-IN. (LOGICAL CONSISTENCY - DOMAIN

CONSISTENCY)

Rekomandim:

Pér testimet mbi pérputhjen me domain, rekomandohet pérdorimi i nén-elementit 1¢ cilésisé té t¢ dhénave té

Perputhjes Logjike — Pérputhjes me domain dhe matjen me Numvrin e artikujve jo né pérputhje me domain-in

e vierave té tyre si¢ éshté specifikuar né tabelén mé poshté:

Emri

Norma e artikujve jo né pérputhje me domain-in e vlerés
sé tyre

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Pérputhja logjike

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve

Pérputhja me domain

Cilésia e t& dhénave t& matjeve themelore

Numri i gabimit

Numérimin e t& gjithé artikujve né grupet e t& dhénave té cilat

Pétlaifizim nuk jané né pérputhje me fushén e vlerés sé tyre.
Shembull: numri i pasakté ose identifikuesit kombétaré qé
Pérshkrim mungojné né grupin e t& dhénave lidhur me numrin e artikujve

né kété grup.

Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore / tipet e objekteve gjeohapésinore

Fusha raportimit

Grupet e t& dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t8 llojeve té vlerave

Integer

SHENIM: né versionin e méparshém té dokumentit (v3.1), “shkalla e mos konformitetit té fushés sé vierés”
u propozua si masé pér “Pérputhjen logjike — Pérputhjen me domain”. Kjo matje éshté harmonizuar me

shabllonin e ri.
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3.1.81.5. PERPUTHJA LOGJIKE - PERPUTHJA E FORMATIT. (LOGICAL CONSISTENCY - FORMAT

CONSISTENCY)

Rekomandim:

Perputhja me formatin duhet t¢ vlerésohet dhe dokumentohet duke pérdorur Shkallén e pérplasies me

strukturén fizike si¢ specifikohet né tabelén mé poshté:

Emri

Norma e konfliktit té strukturés fizike

Emri alternativ

Cilésia e t&¢ dhénave t& elementéve

Pérputhja logjike

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve

Pérputhja e formatit

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri i gabimit

Pérkufizim

Numri i artikujve né grupin e té dhénave gé jané té ruajtura né
konflikt me strukturén fizike t& grupit t& t& dhénave pjesétuar
me numrin e pérgjithshém t& artikujve

Pérshkrim

Fusha vlerésimit

Grupet e té dhénave

Fusha raportimit

Grupet e té dhénave; Tipii objektit gjeohapésinor

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Reale, pérqindja, raporti

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Burimi referencé

Shembull

Masa identifikuese

20

3.1.8.1.6. PERPUTHJA LOGIIKE — PERPUTHJA TOPOLOGIIKE. (LOGICAL CONSISTENCY — TOPOLOGICAL

CONSISTENCY)

Rekomandim:

Perputhja topologjike duhet té vierésohet dhe t¢ dokumentohet duke pérdorur Numrin e mbivendosjeve té

paviefshme té sipérfageve, Numyi i lidhjeve té humbura pér shkak té moslidhjes, Numri i lidhjeve té humbura

pér shkak te tekalimit té lidhjes, Numri i pjeséve té paviefshme, Numri i paviefshém i gabimeve veté-

ndeérprerjes, Numvri i paviefshém i veté-mbivendosjes s¢ gabimeve té pércaktuara né tabelat e méposhtme. :

Emri

Norma e mbivendosjeve té pavlefshme té sipérfageve

Emri alternativ

Sipérfaqet mbivendosése

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Pérputhja logjike

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve

Pérputhja konceptuale

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri i gabimit

Pérkufizim

Numri total i mbivendosjeve t& gabuara brenda t& dhénave.

Pérshkrim

Cilat sipérfage mund té mbivendosen dhe cilat jo jané né varési
té aplikimit. Jo té& gjitha sipérfaget mbivendosése jané
domosdoshmérish gabim. Kur raportohet matja e cilésisé t&
kétyre té dhénave, edhe llojet e kategorive té vegorisé qé
pérkojné me sipérfaget e paligjshme mbivendosése do t&
raportohen.

Fusha vlerésimit

Grupet e té dhénave
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Fusha raportimit Grupet e t& dhénave; Tipi i objektit gjechapésinor
Parametér -
Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave Integer
Cilésia e t& dhénave té strukturés sé vlerave -
Burimi referencé -
1

/\/
\) .\

) )

/ AY
/
3
Shembull Celes
1 Sipérfage 1
2 Sipérfaqe 2
3 Zoné mbivendosése
Shénim: Disa lloje vegorish hapésirash gé lidhen me
transportin ajror (p.sh. llojet AirspaceArea FIR dhe CTR)
pérfagésojné projektimet horizontale té& volumeve 3D né
hapésirén e tyre ajrore, té cilat mund t& mbivendosen.
Masa identifikuese 20
Emri Numri i lidhjeve t&€ g¢ mungojné pér shkak té moslidhjeve
Emri alternativ Humbjet
Cilésia e t& dhénave té elementéve Pérputhja logjike
Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve Pérputhja topologjike

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri i gabimit

Numérimi i artikujve né grupin e t& dhénave qé nuk pérputhen

Pérkufizim pér shkak t& humbjeve, duke marré parasysh parametrin
tolerancén e lidhjes.
Pérshkrim Mungesa e lidhjes qé kalon tolerancén e lidhjes konsiderohen si

gabime, nése vecorité reale lidhen né rrjetin e transportit.

Fusha vlerésimit

Grupet e té dhénave

Fusha raportimit

Grupet e té dhénave; Tipi i objektit gjechapésinor

Parametér

- Emri: Toleranca e lidhjes

- Pérkufizimi: Distanca e kérkimit nga fundi i linjés sé varjes.
- Pérshkrimi: Ky parametér éshté specifik pér ¢do grup &
dhénash t& ofruesit dhe duhet té raportohen si metadata né
ményré qé té sigurchet krijimi automatik dhe i qarté i lidhjet
topologjike té boshtit gendror pér rrjetin e transportit (shikoni
pjesén 10.2 Sigurimi i Lidhjes me Rrjetin).

Toleranca e lidhjes duhet t& specifikohet nga ofruesi i t&
dhénave duke pérdorur elementét vijuese t& elementit té t&
dhénave DQ_TopologicalConsistency pér matjen aktuale:

- 102. measurePérshkrimi (1loji: tekst i liré):

Pérkufizuar si “Pérshkrimi i matjes”.

- 107. Rezultati (1loji DQ_Result):

Pérkufizuar si “Vlera(ose grup vlerash) pérftuar nga aplikimi i
matjes sé cilésisé sé té& dhénave ose pérfundimi i vlerésimit t&
vlerés sé pérftuar (ose grup vlerash) pérkundrejt njé niveli
cilésie t& 8 pajtimi 8 specifikuar e t& pranueshém”.
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Né ményré specifike, toleranca duhet t& pérkufizohet brenda dy
elementéve: - - 130. specification
- 131. explanation
nga kategoria DQ_Result.
Shénim: Elementét e metadatave pérkufizuar ng ISO 19115.

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Burimi referencé

Rruga A
Shembull Rruga B
Celés
1 Toleranca e lidhjes = 3 m (Moslidhja)
Masa identifikuese 23
. Numri i lidhjeve té q¢ mungojné pér shkak t€ tejkalimit t&
Emri i
lidhjeve
Emri alternativ Humbjet
Cilésia e t&¢ dhénave t& elementéve Pérputhja logjike
Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve Pérputhja topologjike

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri 1 gabimit

Numérimi i artikujve né grupin e t& dhénave qé nuk pérputhen

Pérkufizim pér shkak t& humbjeve, duke marré parasysh parametrin
tolerancén e lidhjes.
Pérshkrim Mungesa e lidhjes qé kalon tolerancén e lidhjes konsiderohen si

gabime, nése vecorité reale lidhen né rrjetin e transportit.

Fusha vlerésimit

Grupet e té dhénave

Fusha raportimit

Grupet e té dhénave; Tipi i objektit gjechapésinor

Parametér

- Emri: Toleranca e lidhjes

- Pérkufizimi: Distanca e
kérkimit nga fundi 1 linjés sé varjes.

- Pérshkrimi:
Ky parametér éshté specifik pér ¢do grup té dhénash t& ofruesit
dhe duhet t& raportohen si metadata né ményré gé té sigurohet
krijimi automatik dhe i garté i lidhjet topologjike t& boshtit
qendror pér rrjetin e transportit (shikoni pjesén 10.2 Sigurimi i
Lidhjes me Rrjetin).
Toleranca e lidhjes duhet t& specifikohet nga ofruesii t&
dhénave duke pérdorur elementét vijuese té elementit té t&
dhénave DQ_TopologicalConsistency pér matjen aktuale:
- 102. measurePérshkrimi (lloji: tekst i liré):
Pérkufizuar si “Pérshkrimi i matjes”.
- 107. Rezultati (1loji DQ_Result):
Pérkufizuar si “Vlera(ose grup vlerash) pérftuar nga aplikimi i
matjes sé cilésisé sé té& dhénave ose pérfundimi i vlerésimit t&
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vlerés sé pérftuar (ose grup vlerash) pérkundrejt njé niveli
cilésie t& nyé pajtimi & specifikuar e t& pranueshém”.
Né ményré specifike, toleranca duhet t& pérkufizohet brenda dy
elementéve: - - 130. specification

- 131. explanation
nga kategoria DQ_Result.
Shénim: Elementét e metadatave pérkufizuar ng ISO 19115.

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave té strukturés sé vlerave

Burimi referencé

Rruga A

Shembull Rruga B

Celés

1 Toleranca e lidhjes =3 m (Tejkalimi i lidhjeve)
Masa identifikuese 24
Emri Numri i ngastrave té pavlefshme
Emri alternativ Ngastra
Cilésia e t& dhénave t& elementéve Pérputhja logjike
Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve Pérputhja topologjike

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri i gabimit

Numérimi i té gjithé artikujve né grupin e t& dhénave qé jané

Perkufizim sipérfage t& pjeséve té pavlefshme.
Njé ngastér éshté njé zoné e paplanifikuar g ndodh kur
Pérshkrim sipérfaget ngjitur nuk digjitalizohen si¢ duhet. Kufijté e

sipérfageve ngjitur mund t& krijojné boshllék ose mbivendosje
né sasi t& vogla duke shkaktuar njé gabim topologjik.

Fusha vlerésimit

Grupet e té dhénave

Fusha raportimit

Grupet e té dhénave; Tipi i objektit gjechapésinor

Parametér

Kjo matja e cilésisé sé t& dhénave ka 2 parametra:

- masa maksimale e zonés
s€ ngastrés

- koeficenti i trashésisé
Koeficenti 1 trashésisé do t& jeté njé numér real mes O dhe 1. Ky
koeficent pércaktohet nga formula vijuese:
T éshté koeficenti 1 trashésisé
T =4 = [zona]/[perimetri]2
Vlera T =1 pérkon me njé rreth gé ka vlerén mé t& madhe
zoné/perimeter2.
Vlera T = 0 pérkon me njé vijé qé ka vlerén mé t& vogél
zoné/perimeter2.
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Koeficenti i trashésisé varet nga masa e sipérfages, dhe samé e
afért t& jeté vlera me 0, aq mé e hollé béhen sipérfaget e
ngastrave té pérzgjedhura.

Zona maksimale pércakton kufirin e sipérm té njé ngastre. Kjo
kryhet pér t& parandaluar sipérfaget me perimetra gjarpéruese
dhe zona té médha qé té ngatérrohen si ngastra.

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Burimi referencé

Instituti Kérkimor 1 Sistemeve Mjedisore, Inc. (ESRI)
Udhézuesi i Pérdoruesit GIS Data ReViewer 4.2

Shembull

2—»

Celés

1 hekurudhé me tek linjé

2 hekurudhé me dy linja

a) Parametri 1 zonés maksimale ndalon qé& shfagja e
hekurudhés me dy linja té sakta t& shénohet si gabim

Celés

1 Zong e stacionit hekurudhor

2 Ngastér

3 Zoné e kantierit hekurudhor

b) Ngastra éshté mé pak se parametri maksimal dhe shénjohet
pér vlerésimin e gabimit t& mundshém

Masa identifikuese

25
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3.1.1. PERSHKRIMI INENTEMES - ELEMENTET E PERBASHKET TE TRANSPORTIT

Skema e aplikimit t& ‘Elementéve t& Pérbashkét t& Transportit® pérmban elementé t& pérbashkét q&
pérdoren nga nén temat pér Rrjetet Transportit: Rrugor, Hekurudhor, Kabllor, Ujor dhe Ajror. Kéto nén
tema jan& modeluar si skema t& veguara aplikimi brénda temés ‘Rrjetet € Transportit.

Kéto nén tema mund t& pérdoren s& bashku pér t& mbéshtetur njé& qasje t& integruar, por si¢ shikohet mé
sipér, ato mund t& pérdoren me tema t& tjera t& zhvilluara me t& nj&jtin standard (p.sh. reagimi ndaj njé
urgjence ku njé kamion-cisterné nafte pérmbyset né autostradé dhe shkarkohet né njé rrjet lumor
ngjitur). Eshté e qarté se ka njé numér shumé t& madh aplikimesh, q& mund t& pérdorin temén e rrjeteve
t& transportit.

Shumé nga clementét e transportit t& pérbashkét jang diferencime t& pérkufizimeve té pérbashkéta pér
rjetet dhe elementét e rrjetit t& disponueshme né GNM. Elementét né rrjet trajtohen si nyje, lidhje,
lidhje t& bashkuara, zona dhe pika.

Lidhja ndérkufitare (lidhjet mes rrjeteve né kufijté kombétaré dhe rajonal) &shté gjithashtu e pérfshirg.
Ajo pérdor njé mekanizém t& ofruar nga GNM dhe trashéguar nga kategorité e rrjetit specifik t&
transportit. Duke pérdorur t& nj&jtin mekanizém nga GNM, mund t& pérfshihet edhe lidhje ndérmodale
(lidhjet mes elementéve né rrjetet, q& pérdorin njé nyje t& ndryshme t& transportit).

Aspektet primare t&€ modeluara pér elementét e rrjetit t& transportit jané:

o Gjeohapésinor. Pérfaqésimi gjeometrik (piké, linj¢ dhe sipérfage (d.m.th. zonat (zonat
topografike)) t& elementéve t& ndryshme q& jang pjesé e njé rrjeti. N& ményré tipike, rrjeti
trajtohet si njé rrjet elementésh lineare t& lidhura (lidhje) me pika opsionale (nyje) ng fund t&
linjave (n& kryqézime, fund rrugésh etj). Gjithashtu, pikat (pérveg nyjave) dhe zonat me njé
funksion né njé rrjet mund t& pérfagésohen né grupin e t& dhénave.

o Kohor. T¢ gjitha elementét n& njé rrjet mund t& kené njé vlefshméri kohore (d.m.th. pérshkrimi
i kohés se kur ekziston elementi i rrjetit né botén reale) si dhe informacione se kur jang futur t&
dhénat, jang modifikuar apo fshiré né grupin e t& dhénave.

o Tematik. N& varési t& nén temés, diferencimet pér nyjat, lidhjet dhe zonat mund t&
karakterizohen edhe mé tej pérmes llojeve t& ndryshme t& atributeve dhe/ose lidhjeve ndaj
llojeve t& karakteristikave t& pérbashkéta ose specifike pér nén temén.

Pérputhja mes grupeve té té dhénave gjeohapésinore
Pér sa i pérket pérputhshmérisé sé grupeve té t& dhénave gjeohapésinore ka tre nivele:

a) Koherenca mes objekteve gjeohapésinore t& t& nj&jtés temé né nivele t& ndryshme detaji,
b) Koherenca mes objekteve t& ndryshme gjeohapésinore brenda njé zone t& njéjte,
¢) Koherenca ng kufijté shtetéroré.

[a] Pér rrjetet e transportit specifikimi pérfshin dy forma alternative t& pérfaqésimit:

o Objekte t& zonés fizike topografike (zakonisht analizohet deri né njé saktési & lartg)
o Pérfagésimet e boshtit qéndror (shpesh njé péraférsi me qendrén)

Né& ¢do nivel t& detajeve integriteti i t& dhénave kérkon q& kéto dy forma duhet t& jeng n& pérputhje me
njéra-tjetrén si nga ana pozicionale ashtu edhe logjike. Pér shembull, aty ku ekzistojné t& dyja, njé bosht
gendror rrugor do t& bjeré gjithmoné brenda kufijve t& objektit korrespondues t& zonés rrugore. Po
njésoj, nyja né pérfaqésimin ¢ boshtit géndror rrugor do t& bjeré gjithmoné brenda objektit t& zonés
rrugore qé korrespondon me kryqézimin topografik ku gjendet nyja.
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Emri Numri i gabimeve té pavlefshme veté-kryqézues
Emri alternativ Bérryla

Cilésia e t& dhénave t& elementéve Pérputhja logjike

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve Pérputhja topologjike

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri i gabimit

Pérkufizim

Numérimi i té gjithé artikujve né té& dhénat, qé kryqézohen né
ményré té paligishme me veten e tyre.

Pérshkrim

Fusha vlerésimit

Grupet e té dhénave

Fusha raportimit Grupet e té dhénave; Tipi i objektit gjechapésinor
Parametér -
Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave Integer
Cilésia e té dhénave té strukturés sé vlerave -
Burimi referencé -
1— 2

Shembull

Celés

1 Zoné e Mbyllur Trafiku

2 Krygézim i paligjshén (bérryD)
Masa identifikuese 25
Emri Numri i gabimeve té pavlefshme me veté-mbivendosje

Emri alternativ

Lévizje t& pakontrolluara

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Pérputhja logjike

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve

Pérputhja topologjike

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri i gabimit

Pérkufizim

Numérimi i té gjithé artikujve né té dhénat, qé krijojné veté-
mbivendosje né ményré té paligjshme.

Pérshkrim

Fusha vlerésimit

Grupet e té dhénave

Fusha raportimit Grupet e té dhénave; Tipi i objektit gjechapésinor
Parametér -
Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave Integer
Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave -
Burimi referencé -

1 3 2 4
Shembull L o > o

Vertekse
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3.1.81.7. SAKTESIA E POZICIONIMIT — SAKTESIA ABSOLUTE APO E JASHTME. (ABSOLUTE OR EXTERNAL

ACCURACY)

Rekomandim:

Saktesia absolute ose e jashtme duhet t& vierésohet dhe dokumentohet duke peérdorur saktesing absolute

porzicionale ose saktesiné e jashtme té nén-elementéve dhe vierén mesatare té pasigurive pozicionale sig éshté

specifikuar né tabelén mé poshte.

Emri

Vlera mesatare e gabimit pozicional

Emri alternativ

Vlera mesatare e gabimit pozicional

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Saktésia e pozicionimit.

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve

Saktésia e jashtme apo absolute.

Cilésia e t&¢ dhénave t8 matjeve
themelore

Jo e aplikueshme

Peérkufizim

Vlera mesatare e gabimit pozicional pér njé grup té pozicioneve ku
paqartésité pozicionale jané pércaktuar si distanca midis njé pozicioni
té matur dhe asaj ¢faré &shté konsideruar si pozicioni i vérteté
pérkatés.

Pérshkrim®

Saktésia horizontale

2
. 2
GMKy = \/§ (xEdhéné,i xEkoanolluaT,i) /"

2
GMKy = \/Z(YEdhéné,i - y}:‘konrrolluar,i)z/n

ku:
Xpanens,i » Yednens; — jané koordinatat horizontale e pikave té
kontrolluara né grupin e t& dhénave.

Xgkontrolluar,i » Yekontroliwar,;, — Jané koordinatat e pikave &
kontrolluara nga burime té pa varuara té
njé saktésie mé té larté

n — &shté numri i pikave té testuara

i - &shté numri pérkatés i pikes.

Gabimi horizontal 1 pikés pércaktohet nga:
GMK,

2
= JZ((XEdhéné,i = Xpkontrotuari)” + (Veansnsi — ygkantrauuar.z’)z)/ .

GMK, = [GMK,? + GMK,"

Nése nga llogaritjet kemi GMKy = GMKy,

GMK, = Jz * GMK,” = Jz « GMK,*

GMK, = 1,4142 « GMK, = 1,4142 « GMK,

Supozohet sikur gabimet sistematike jané eliminuar né ményrén mé

& Referuar Standardit Kombétar pér Raportimin e Saktésisé s& t& dhénave gjeohapésinore.
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té miré t& mundshme. Nése gabimet jané t& shpérndara né ményré
normale dhe té& pavaruara né secilin komponent (x, z) njé koeficient
(faktor) 2,4477 pérdoret pér té llogaritur saktésing horizontale me
nivel besimi 95% (Greenwalt and Schultz 1968). Kur zbatohen
kushtet e mésipérme, GMK, = GMKy, vlera e saktésisé horizontale
referuar NSSDA duhet té llogaritet nga formula:

Saktésia, = 2,4477 x GMRy, = 24477  GMK,
Saktésia, = 2,4477 « GMK, /14142

Saktésia, = 1,7308 x GMK,.

Fusha vlerésimit

Grupi ité dhénave

Fusha raportimit

Grupi ité dhénave / Tipi i objekteve gjeohapésinore

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve t&
vlerave

Matje

Cilésia e t& dhénave té strukturés t&
vlerave

Burimi referencé

Shembull

Masa identifikuese

28

SAKTESIA E TEMATIKE
CLASIFICATION CORRECTNESS)

31818

Rekomandim:

— KORREKTESIA E KLASIFIKIMIT. (THEMATIC ACCURACY-

Korrektésia e klasifikimit duhet té vierésohet dhe dokumentohet duke pérdorur Shkallen e klasifikimit té
gabuar si¢ specifikohet né tabelat mé poshté.

Emri

Norma e Klasifikimit t¢ gabuar

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Saktésia tematike.

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve

Korrektésia e klasifikimit.

Cilésia e t& dhénave t& matjeve themelore

Numri i gabimit.

Numri mesatar i vegorive t& pasakta té klasifikuara né lidhje me

Peérkufizim numrin e vegorive qé supozohen té jené brenda grupit té t&
dhénave.
Bershibei Do" té c{frohet globalisht si njé vleré mesatare pér t& gjithé grupin
e té dhénave.

Fusha vlerésimit

Grupi i t& dhénave

Fusha raportimit

Grupi 1té dhénave / Tipi 1 objekteve gjechapésinore

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve t& vlerave

Reale, pérqindja, raporti

Cilésia e t& dhénave t& strukturés t& vlerave -

Burimi referencé

Shembull

Masa identifikuese

61
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4. ANEKSE

4.1. KATALOGU I TIPOLOGIIVE

Nr

Emri i elementit

Anglisht
RRJETET E TRANSPORTIT
3.1.1.2.6 AccessRestriction
3.1.1.2.18 | AccessRestrictionVal
ue
3.1.1.23 ConditionOfF acility
3.1.1.2.1 MaintenanceAuthorit
y
3.1.1.2.8 MarkerPost
3.1.1.22 OwnerAuthority
3.1.1.2.9 RestrictionForVehicle
s
3.1.1.2.19  RestrictionTypeValue
3.1.1.2.5 TrafficFlowDirection
3.1.1.2.17 Transportdrea
3.1.1.2.7 TransportLink
3.1.1.2.13 TransportLinkSequen
ce
31124 TransportLinkSet
3.1.1.2.12 TransportNetwork
3.1.1.2.10 TransportNode

Emri i elementit Shqip

Kufizimi i aksesit

Vlerat e kufizimeve t&

aksesit

Gjendja e objektit

Autoriteti mirémbajtés

Shenja kilometrike

Autoriteti pérgjegjés

Kufizim pér mjetet

Vlerat e llojeve t&

kufizimeve

Sensi 1 rrymés sé trafikut

Zona e transportit

Lidhje transporti

Lidhje  sekuenciale e

transportit

Element (Objekt) lidhés 1
transportit

Rrjeti i transportit

Nyje transporti

Nénema

Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementst e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementst e
Pérbashkét t&
Transportit

Tipi

«feature Type»

«codeListy

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«codeListy

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»
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3.1.1.2.11

3.1.1.2.14

3.1.1.2.15

3.1.1.2.16

31221

3.12.22

3.1.2.2.30

3.12.23

3.12.2.4

3.1.2.2.31

3.12.2.5

3.12.2.6

3.12.2.7

3.12.2.8

3.12.2.9

3.12.2.32

3.1.2.2.33

3.1.2.2.35

3.12.2.10

3.1.2.2.34

3.12.2.11

3.12.2.12

3.12.2.13

3.1.2.2.14

3.12.2.15

3.1.2.2.16

TransportObject

TransportPoint

TransportProperty

VerticalPosition

AerodromeArea
AerodromeCategory
AerodromeCategoryV
alue

AerodromeNode
AerodromeType
AerodromeTypeValu
e

AirLink
AirLinkSequence
AirNode

AirRoute
AirRouteLink
AirRouteLinkClassVa
lue

AirRouteType Value
AirUseRestrictionVal
ue

AirspaceArea
AirspaceAreaTypeVa
lue

ApronArea
ConditionOfAirFacilit
y

DesignatedPoint
ElementLength
ElementWidth

FieldElevation

Objekt transporti

Piké transporti

Karakteristika e transportit

Pozicionimi vertikal

Zoné aerodromi
Kategoria e aerodromit
Vlerat e

Aerodromit
Nyje aerodromi

kategorisé sé

Lloji i aerodromit

Vlerat e llojit t&
aerodromit

Lidhje ajrore

Lidhje sekuenciale ajrore
Nyje ajrore

Rrugg ajrore

Lidhje e rrugés ajrore
Vlerat e klasave té lidhjeve

Vlerat e llojit & rrugéve

ajrore
Vlerat e kufizimit t&
pérdorimit

Zona e Hapésirés ajrore
Vlerat e llojit t& hapésirés
ajrore

Zoné Qéndrimi

Gjendja e pajisjeve ajrore
Piké e pércaktuar

Gjatésia e elementit

Gjerésia e elementit

Kuota e aerodromit

Elementét e
Pérbashket t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashkét t&
Transportit
Elementét e
Pérbashket t&
Transportit

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»

«feature Type»
«feature Type»
«codeList»

«feature Type»
«feature Type»
«codeList»

«feature Type»
«feature Type»
«feature Type»
«feature Type»
«feature Type»
«codeList»

«codeList»

«codeList»

«feature Type»
«codeList»

«feature Type»
«feature Type»
«feature Type»
«feature Type»
«feature Type»

«feature Type»
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3.12.2.17

3.1.2.2.27

3.12.2.18

3.1.2.2.36

3.1.2.2.37

3.12.2.19

3.1.2.2.20

3.12.221

3.1.2.2.38

3.12.222

3.12.2.23

3.12.2.24

3.1.2.2.39

3.12.2.25

3.1.2.2.26

3.1.2.2.28

3.1.2.2.29

3.13.2.1

3.1.3.2.17

3.13.22

3.13.23

3.13.24

3.13.2.5

3.13.2.6

3.13.2.7

3.13.2.8

3.13.2.9

3.1.3.2.10

InstrumentApproachP
rocedure
LowerAltitudeLimit

Navaid
NavaidTypeValue
PointRoleValue
ProcedureLink

RunwayArea

RunwayCentrelinePoi

nt
RunwayTypeValue

StandardInstrumentAr

rival
StandardInstrumentD
eparture
SurfaceComposition

SurfaceCompositionV

alue
TaxiwayArea

TouchDownLiftOff
UpperAltitudeLimit
UseRestriction
DesignSpeed
FormOfRailwayNode
Value
NominalTrackGauge
NumberOfTracks
RailwayArea
RailwayElectrificatio
n

RailwayLine

RailwayLink

RailwayLinkSequence

RailwayNode

RailwayStationArea

Proceduarat e afrimit me
instrument

Kufiri i poshtém i lartésisé
Pajisjet ndihmése
navigacionale

Vlerat e pajisjeve ndihmése

Vlerat e géllimit té pikave
Procedura e lidhjes

Zona e pistés

Piké gendrore e pistés
Vlera e tipit t& pistés
Afrimi
instrument
Largimi standard me

instrument
Pérbérja e sipérfages

standard  me

Vlerat e pérbérjes sé
sipérfages

Zoné pritje/taksi

Zoné ulje-ngritje

Kufiri i sipérm 1 lartésisé
Kufizim pérdorimi
Shpejtésia e projektuar
Vlerat e funksioneve té
nyjeve hekurudhore
Gjerésia nominale e
shinave

Numri i shinave
Sipérfagja hekurudhore
Elektrifikimi hekurudhor
Linjé hekurudhore
Lidhje hekurudhore
Lidhje sekuenciale
hekurudhore

Nyje hekurudhore

Zona e stacionit
hekurudhor

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
Ajror

Rrjeti i Transportit
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3.1.6.2.3 RoadSurfaceCategory | Kategorizimi irrugés
3.1.6.2.29 | RoadSurfaceCategory | Vlerat e kategorizimit té
Value rrugés
3.1.6.2.10 | RoadWidth Gjerésia e rrugés
3.1.6.2.26 | ServiceFacilityValue | Vlerat e objekteve t&
shérbimit
3.1.6.2.11 SpeedLimit Shpejtési e lejuar
3.1.6.2.20 | SpeedLimitSourceVal | Vlerate burimit t&
ue shpejtésisé sé lejuar
3.1.6.2.12 VehicleTrafficArea Zona e trafikut &
automjeteve
3.1.6.2.21 VehicleTypeValue Vlerat e tipeve té
automjeteve
3.1.6.2.22 WeatherConditionVal = Vlerat e kushteve té motit
e
ANEKSE
A Identifier Identifikues
4.2. TE DHENAT E IMPORTUARA

A, Identifikues — (Identifier) - DataType
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Pérkufizim

Paketa

Referenca
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«codeListy

«dataType»
imported

Njé objekt identifikues 1 jashtém éshté njé identifikues unik i objektit t& publikuar

nga organi pérgjegjés, 1 cili mund t& pérdoret nga aplikacionet e jashtme té
referimit t& objektit gjechapésinor.

Base Type
INSPIRE Generic Conceptual Model, version 3.4 [DS-D2.5]

Pérshkrim -
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43.

KODI EPSG PER KRGJSH

ASIG

EPSG geodetic parameters

Detailed Report on Projected
Coordinate Reference Systems

data set version  8.5.4 Search Criteria: 6870
#1 Code: 6870 Name: ETRS89 / Albania 2010
Albania alternative identifier | KRGISH-2010

Base GeogCRS: ETRS&9 CS axes:
Geodetic Datum European Terrestrial Reference System 1989 Order  Avis Name Abbr Axis Units Orientation
Ellipsaid. GRS 1980 1 Northing X metre north

2 Easting ¥ metre cast

CS remarks: Used in projected and engincering coordinate reference systems

Semi-major axis (a) = 6378137 metre

Inverse flattening (1) = 2

257222101

Prime Meridian: Greenwich

Datum origin: Fixed to the stable part of the Eurasian continental plate and

consistent with ITRS at the epoch 1989.0.

The distinction in usage between ETRFS9 and ETRSEY is
confuscd: although in principle conceptually different in
practice both are used for the realisation.

Datum remarks.

CRS scope: Large and medium scale topographic mapping. cadastral
and engincering survey.
CRS remarks. Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Fras

(KRGJSH) 2010,

CRS info. source: State Authority for Geospatial Information (ASIG).

CRS area of use: 3212 Albania - onshore.

Map Projection:  Albania 2010
Projection Method: Transverse Mercator

Parameter Name Parameter Value
Latitude of natural origin 0° 0 { The
Longitude of natural origin 20° 0 e
Scale factor at natural ongin 1
Falsc casting 500000
False northing 0

mework

Unit of Measure

Projection remarks: Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Framework

(KRGJSH) 2010.

Data source: OGP Revision date: 18-Sep-14  Change id:

2014.008 2014.065

EPSG geodesy parameters. Version: 854 of 18 Scptember 2014

Projected Coordinate Reference Systems (detailed)

Printed on:

28-Oct-14

Page 1 of |
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[b] T& dyja format e pérfaqésimit do t& kombinohen shpesh me tema t& tjera né njé llojshméri t& gjeré
aplikimesh. Sérish integriteti i1 t& dhénave kérkon qé kéto duhet t& kené pérputhje pozicionale pér t&
siguruar njé pérfaqésim t& vérteté t& botés reale dhe njé shfagje profesionale ¢ cila do ta plotésojé
pérdoruesin me besim. Pér shembull ndértesat, lumen;jté dhe pyjet me sistemin e transportimit.

Rekomandimi 1: Objektet né temén e Rrjeteve té Transportit duhet té kené pérputhje pozicionale me
objektet gjeohapésinore nga tema té tjera (p.sh. me godinat dhe lumenjté, shtrirjet e pyjeve).

[c] Eshté thelbésore q& vazhdimésia e informacionit mbi rrjetin € transportit t& jeté i ruajtur né ményré
pozicionale, logjike dhe semantike népér kufijté shtetéroré dhe sipas rastit, edhe né kufijté rajonalé
brenda shteteve anétare. Kjo &shté jetésore pér t& mundésuar ndérveprimin e informacionit
gjeohapésinor pan-curopian.

N& ményré skematike méposhté paragiten elementét pérbérés té ‘Eleméntét ¢ Pérbashkét t& Transportit”:

LidhjeSekuencialETransportit

| Referenca lineare nga fillimi i

! LidhjesSekuencialeTéTransportit Karakteristika (p.sh Shpejtésia e
) lejuar 70km/oré fillon nga
' 1.2km deri i LidhjesSekuenciale

dhe mbaron né 7.5km

NyjeERrjetitTéTransportit

LidhjeERrjetitTéTransportit

Figure 2: Element¢ pérbérés té ‘Elementét ¢ Pérbashkét té Transportit”
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LlojilLidhjes IdElement1  IdElement2

Ndérmodale 13 27

Lidhje dhe
LidhjeSekuenciale
té vecanta nga
ObjektiLidhés
(psh. autostrada
me daljen)

Karakteristika e transportit 8 njg lidnje
sekuenciale (psh. shpejtésiae lejuar)

Lidhjet e vecanta : !
pérdoren pér té H E
ndértuar Referenca lineare fillon | |
LidhjetSekuenciale (psh. e lidhjen sgkuenciale
pér referencén lineare e }
karakteristikave té
transportit )

LidhjetETransportit
dhe nyjet té Rrijetit
Bazé

Figure 4: Element¢ pérbérés té ‘Elementét ¢ Pérbashkét té Transportit”
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8111 DIAGRAMA UML

3.1.1.1.1. ELEMENTET E PERBASHKET TE TRANSPORTIT - DIAGRAM
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Figure 5:  Elementét ¢ Pérbashkét té Transportit
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3.1.1.1.2. ELEMENTET E PERBASHKET TE TRANSPORTIT - PAMJA E PERGITHSHME DIAGRAM
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Figure 6: Elementét ¢ Pérbashkét té Transportit - Pamja e pérgjithshme
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3.1.1.1.3. ELEMENTET E PERBASHKET TE TRANSPORTIT: LLOJET E OBJEKTEVE
GIEOHAPESINORE - KARAKTERISTIKAT E TRANSPORTIT - DIAGRAM
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«featureType»
AutoritetiMirémbajtés
. - «featureT ype»
+ Autoriteti: Cl_Citation GjendjaEObj ektit

+ StatusAktual: VlieraEKushtitT éObjektit

«featureType»
AutoritetiPérgjegjés

«featureType»

+ Autoriteti: Cl_Citation SensilRrymésSéTrafikut

+ Drejtimi: LinkDirectionValue

«featureType»

PozicionimiVertikal constraints

{Aplikohet pér Lidhjet dhe LidhjetSekuenciale}

+ PozicionimiVertikal: VieraEPozicionimitVertikal

Figure 7: Elementét ¢ Pérbashkét té Transportit: Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore - Karakteristikat ¢ Transportit
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2115

ELEMENTET E PERBASHKET TE TRANSPORTIT:

GIEOHAPESINORE - LIDHJET E RRIETIT - DIAGRAM

N

LLOJET E OBJEKTEVE

Generic NetworkModel {from GCM)

«featureTypen
Rijeti::Network Element

i

.
“

«lifeCyclelnfo, voidable»

inspireld: Identifilues[0..1]
+elements

+inNetwork|
«voidable»|

«featureType»
Rrjeti:Netw ork

beginLifespanVersion: Date-Ore 0+
endLifespanVersion: Daté-Ore [0.1]

5n
{ordered)

+element

1.7 «voidable»

+ geographicalName: EmértimetGjeografike [0

il

A

«featursTypen
Rrj eti::Network Connection

ConnectionTypeValue

«codeListy
Rrjeti::

«voidable» 5
+ type: ConnectionT ypeValue .

constraints

crossBorderldentical
crossBorderConnected
+ intermodal

Elementsin different networks

31118

Figure 8: Elementét ¢ Pérbashkét té Transportit: Llojet e objekteve gjeohapésinore - Lidhjet ¢ Rrjetit

ELEMENTET E PERBASHKET TE TRANSPORTIT:

«featureTyper
RrjetilTransportit

+ Inspireld: Identifilues

+ TipilTransportit: VieratETipeveT T ransportit

GIEOHAPESINORE - PIKAT E TRANSPORTIT TRANSPORT - DIAGRAM

Figure 9:

«featureTyper
Rejeti::NetworkElement

+ inspireld: dentifikues[0..1]
«lifeCydlelnfo, vaidable»

+ beginLifespanVersion; Date-Ore

+ endLifespanVerson: Date-Ore [0..1]

4

Generic Network Mode! (from GCM)

«featureTyper

«featureTypey
PikéTransporti

+ Gjeametria: GM_Paint

«voidable»
+ EViefsimeNga: DateTime
+ EVlefsimeDeri: DateTime [0..1

constraints
{Te gjithe objektet kane Inspireld)

«featureTyper
Elementlidhés! Transportit

«woidablen
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EViefshmeDer: DateTime [0.1]

constraints
{Te gjithe pereresiti perkasin té njgjtin mjet transporti}
{T& gjitha ohjeket kané inspireld}

1 Htinerari

eatureTyper
ObjektTransport

«oidable»
+  EmertimiGjeagrafik EmertimetGjengrafike [0..1]

«oidable»

+Shenja
waidabler \[g_*

«featureType»
Shenjakilometrike

+ Vendndadhja: Distance

LLOJET E OBIEKTEVE

Elementét ¢ Pérbashkét té Transportit: Llojet e objekteve gjeohapésinore - Pikat ¢ Transportit Transport
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Figure 10: Elementét ¢ Pérbashkét té Transportit: Llojet € objekteve gjeohapésinore - Lidhjet, Nyjet dhe Zonat
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3.1.1.1.7. ELEMENTET E PERBASHKET TE TRANSPORTIT: NUMERTIMET DHE KODLISTAT -
DIAGRAM

«codeList»
VleratEKufizimeveTé Aksesit]

INdaluarLigjérisht
FizikishtEPamundur
Privat

AksesPublik
Sezonal

MeTarife

+ o+ o+ o+ o+ o+

«codelisty
Rrjeti::LinkDirectionValue

+ bothDirections
+ inDirection
+ inOppositeDirection

«codeList»
Lloji Bazé::
VleraEKushtitTé Obje ktit

«enumeration»
Lloji Bazé::
VleraEPozicionimitVertikal

disused
functional
projected
underConstruction
decommissioned

+ o+ o+ o+ o+

onGroundSurface
suspendedOrElevated
underground

«codelist»
VleratELlojev eTéKufizimeve

«enumeration»
VleratETipev e Té Trans portit

Ajror
MeKavo
Helurudhor
Rrugor
Ujor

PeshaMaksDyAksiale
LartésiaMaksimale
GjatésiaMaksimale
PeshaMaksNjéAksiale
PeshaTotaleMaksimale
PeshaMalsTreAksiale
GjerésiaMaksimale
FugiaTérhegéseMaks
LartésiaMaksimal EFluturimit
LartésiaMinEFluturimit

+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+

Figure 11: Elementét ¢ Pérbashkét té Transportit: Numértimet dhe Kod listat
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3.1.1.1.8. KLASAT E JASHTME - DIAGRAM

«featureType»
Rrjet etwork

«featureType»

Rrj eti::NetworkConnection

«voidable»

+ geographicalName: Emériim etGjeografike [0..7]

«voidable»
+ type: ConnectionTypeValue

«featureType»
RrjetizNetworkArea

+ geometry: GM_Surface

+inNetwork /N\1_- e T
«voidable» 2.7 «dala_Ty_pe»
{ordered} +element | Rr_]en..
+elements\|/0.." SimplePointReference
«dataType» P
«feature Type» < Rrjeti g PlPasition:Leng
Rrjeti::NetworkEiement NetworkReference «voidable»
+ offset: Length [0..1]
+ inspireld: Identifikues [0..1] Felement %
«version»
«lifeCyclelnfo, voidable»
+ beginLifespanVersion: Dat&-Oré 1K «dataType»
+ endLifespanVersion: Daté-Oré [0..1] RejetizLinkReference «daRl;:zEe»

S

7

«voidable»
+ applicableDirection: LinkDirectionValue

SimpleLinearReference

+ fromPosition: Length

«featureType»
Ryjeti:zLinkSet

Hinkl  feature Type»
e Rrjet
" | GeneralisedLink

&

«feature Type»
Ryjeti:LinkSequence

«feature Type»
Rrjeti::GradeSeparatedCrossing

+ link DirectedLink[1..] fordered}

«dataType»

+element | 2
{ordered}
«feature Type» +spokeStart
RrjetizLinjé

Hink|

‘«voidable»
0.7

+ direction: Sign

=

+ fictitious: Boolean = false

+ centrelineGeometry: GM_Curve

+spokeEnd
'«voidable»
0."

Figure 12: Klasat e jashtme

+ toPosition: Length

«voidable»
+ offset: Length [0.1]

«feature Type»
Rryjeti::NetworkProperty

+ inspireld: Identifikues [0..1]
«voidable»

+ networkRef: NetworkReference [1.."]
«voidable, lifeCycleInfo»

+ beginLifespanVersion: Daté-Ol

+ endLifespanVersion: Daté-Oré [0..

+startNode
«feature Type»
0.1 Riyjetiz:Node
+endNode| +  geometry: GM_Point
0.1
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g1.1.2. KATALOGU I TIPOLOGIISE

3.1.1.2.1. AUTORITETI MIREMBAJTES

-- Emri --
Autoriteti mirémbajtés

-- Pérkufizimi --
Autoriteti mirémbajtés i elementéve t& transportit.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» AutoritetiMirémbajtés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v Autoriteti : CI_Citation
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Autoriteti

-- Pérkufizimi --
Tdentifikimi i autoritetit mirémbajtés
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.2. AUTORITETI PERGIEGIES

-- Emri --
Autoriteti pérgjegjés

-- Pérkufizimi --
Autoriteti pérgjegjés i elementéve t& transportit.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» AutoritetiPérgjegjés tek «featureType» KarakteristikaE Transportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¥ Autoriteti : CI_Citation
Shuméllojshméria: [1]
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ATRIBUTE

-- Emri --
Autoriteti

-- Pérkufizimi --
Identifikimi i autoritetit pérgjegjés
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.3. GJENDJA E OBJEKTIT

-- Emri --
Gjendja e objektit

-- Pérkufizimi --
Situata e elementit t& rrjetit t& transportit lidhur me pérfundimin dhe pérdorimin e tij.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» GjendjaEObjektit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» GjendjaEPajisjeveAjrore tek «featureType» GjendjaEObjektit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» GjendjaEObjekteveUjore tek «featureType» GjendjaEObjektit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v StatusiAktual : VleraEKushtitT éObjektit
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Statusi aktual

-- Pérkufizimi --
Vlera e statusit aktual t& njé elementi t& rrjetit t& transportit lidhur me pérfundimin dhe pérdorimin e tij.

[T detyrueshém: PO]
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3.1.1.2.4. ELEMENT LIDHES I TRANSPORTIT

-- Emri --
Element (Objekt) lidhés i transportit.

-- Pérkufizimi --

Njé grup elementésh lidhés transporti dhe /ose lidhjesh individuale q& kan& njé funksion specifik ose
domethénés né njé rrjet transporti.

-- Pérshkrimi --

Ky lloj objekti gjeohapésinor ndihmon né grumbullimin ¢ t& dhénave t& elementéve pérbérés té tij si¢
jané: degézimet, kthesat, linjat paralele t& transportit etj.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET
s TPandryshueshém Té gjithé pérbérésit i pérkasin t& njé&jtin rrjet transporti
/*Njé element lidhes i transportit duhet t& pérbéhet nga lidhjet e transportit dhe/ose lidhjet sekuenciale sé transportit,

ku té gjitha 1 pérkasin té njéjtit rrjet.

95 OCL. Té gjitha objektet kané Inspireld

/* Té gjitha elementét lidhés sé transportit kané njé identifikues t& jashtém

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» ElementLidhésITransportit tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

<4 Gjeneralizim nga «featureType» ElementLidhésITransportit tek «featureType» LinkSet
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» E-Rrugeé tek «featureType» ElementLidhésITransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» RrugéUjore tek «featureType» ElementLidhésITransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» Rrugé tek «featureType» ElementLidhésITransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» RrugéAjrore tek «featureType» ElementLidhésITransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

= Gjeneralizim nga «featureType» LinjéHekurudhore tek «featureType» ElementLidhésITransportit

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim  nga
ElementLidhésI Transportit

«featureType»

ObjektLidhésI TransportitKabllor — tek

«featureType»

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

¥ EVlefshmeNga : DateOré
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
E vlefshme nga.

-- Pérkufizimi --

Data dhe koha zyrtare e elementit lidhés té transportit q& éshté/do t& vendoset ligjérisht.

[T detyrueshém: PO]

¢ EVlefshmeDeri : DateOré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
E vlefshme deri.

-- Pérkufizimi --

Data dhe koha né t& cilén elementi lidhés i transportit pérfundon/ose do t& pérfundojé sé pérdoruri ligjérisht.

[T detyrueshém: PO]

LIDHJE

/" Lidhje (Drejtimi: Ndérsjellts)

Burimi :  «voidable» Shenja (Class) ShenjaKilometrike
«featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Pérkufizimi --
Shenja kilometrike pérgjaté njé itinerari né rrjetin e
transportit

Objektivi: «voidable» Itinerari (Class)
ElementLidhésITransportit «featureType»
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Ttinerar né njé rrjet transporti pérgjaté sé cilés
shenja kilometrike &shté vendosur.

3.1.1.2.5. SENSIIRRYMES SE TRAFIKUT

-- Emri --
Sensi i rrymés s& trafikut.
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-- Pérkufizimi --
Tregon kahun ¢ 1&vizjes s& trafikut né lidhje me vektorin e linjés s& transportit.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

5 TPandryshueshém Aplikohet pér Lidhjet dhe LidhjetSekuenciale

/*Kjo karakteristiké mund t& shogérohet vetém me njé objekt gjeohapésinor té llojit Lidhje */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» SensilRrymésSéTrafikut tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» RrymaETrafikutUjor tek «featureType» SensilRrymésSéTrafikut
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

@ Drejtimi : LinkDirectionValue
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Drejtimi

-- Pérkufizimi --

Tregon drejtimin e rrymés sé trafikut.
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.6. KUFIZIMII AKSESIT

-- Emri --
Kufizimi i aksesit

-- Pérkufizimi --
Kufizimi i aksesit né njé element transporti.

Tipi i elementit - Featurelype
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» Kufizimil Aksesit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

¥ Kufizimi : VleratEKufizimeveTéAksesit
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Kufizimi

-- Pérkufizimi --

Natyra e kufizimit t& aksesit.
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.7. LIDHIE TRANSPORTI

-- Emri --
Lidhje transporti

-- Pérkufizimi --
Njé& objekt gjeohapésinor linear & pérshkruan gjeometring dhe lidhjen e njé rrjeti trasnporti ndérmjet
dy pikash nég rrjet.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

95 OCL. Té gjithé objektet kané Inspireld

/* T& gjitha lidhjet e transportit kané njé identifikues t& jashtém objektesh. */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeTransporti tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

<= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeTransporti tek «featureType» Linjé
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeRrugore tek «featureType» LidhjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeAjrore tek «featureType» LidhjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeHekurudhore tek «featureType» LidhjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeTransportiKabllor tek «featureType» LidhjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeERrugéveUjore tek «featureType» LidhjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¢ IVlefshmeNga : DateOré
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
E vlefshme nga.

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha zyrtare e lidhjes sé transportit qé éshté/do té vendoset ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

¢ IVlefshmeDeri : DateOré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
E vlefshme deri.

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t& cilén lidhja e transportit pérfundon/ose do té pérfundojé sé pérdoruri ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

LIDHJE

/" Lidhje (Drejtimi: Burimi -> Destinacion)

Burimi: (Class) EmriRruggkalimit «featureType» Objektivi: «voidable» LidhjeTransporti
(Class) LidhjeTransporti «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]
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LIDHJE

3.1.1.2.8. SHENJA KILOMETRIKE

-- Emri --
Shenja kilometrike.

-- Pérkufizimi --

-- Pérkufizimi --

Njé ose disa lidhje transporti né té cilin
emértimi 1 objektit gjeohapésinor &shté
pércaktuar

Tregues referimi i vendosur pérgjaté linjés s& rrjetit t& transportit, kryesisht né intervale t& rregullta,
duke treguar distancén nga fillimi i linjés apo nga njé piké tjetér referimi.

-- Pérshkrimi --

Shembuj markash kilometrazhi mund t& gjenden pérgjaté linjave t& rrugéve, hekurudhave etj.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ShenjaKilometrike tek «featureType» PikéTransporti

ATRIBUTE

# Vendndodhja : Distancé
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Vendndodhja

-- Pérkufizimi --

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

Tregues kilometrik i distancés nga fillimi i itinerarit ose disa pika té tjera referimi, deri né pikén ku ndodhet shenja

kilometrike.

LIDHJE
# Lidhje (Drejtimi: Ndérsjellt)

Burimi :  «voidable» Shenja (Class) ShenjaKilometrike
«featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Pérkufizimi --
Shenja kilometrike pérgjaté njé itinerari né rrjetin e
transportit

[T detyrueshém: PO]

Objektivi: «voidable» Itinerari (Class)
ElementLidhésITransportit «featureType»
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --

Ttinerar né njé rrjet transporti pérgjaté sé cilés
shenja kilometrike &shté vendosur.
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3.1.1.2.9. KUFIZIM PER MJETET

-- Emri --
Kufizim pér mjetet

-- Pérkufizimi --
Kufizim mbi llojin e mjeteve né njé element transporti.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4 Gjeneralizim nga «featureType» KufizimiPérMjetet tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» KufizimetEMjeteveLundruese tek «featureType» KufizimiPérMjetet
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¥ Masa : Matje
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Masa

-- Pérkufizimi --

Masa kufizuese
[T detyrueshém: PO]

v LlojilKufizimit : VleratELlojeveTéKufizimeve
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Lloji i kufizimit
-- Pérkufizimi --

Lloji i kufizimit
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.10. NYJE TRANSPORTI

-- Emri --
Nyje transporti

-- Pérkufizimi --
Njé objekt gjeohapésinor (piké) q& pérdoret pér lidhjen mes linjave.
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-- Pérshkrimi --
Nyjet gjenden né fund t& secilés LidhjeTransporti.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

5 OCL. Té gjithé objektet kané Inspireld

/* T& gjitha nyjat e transportit kané njé identifikues t& jashtém objektesh.

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeTransporti tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

4= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeTransporti tek «featureType» Node
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeETransportitKablor tek «featureType» NyjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeHekurudhore tek «featureType» NyjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeAjrore tek «featureType» NyjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeUrjore tek «featureType» NyjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeRrugore tek «featureType» NyjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v EVlefshmeNga : DateOré
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
E vlefshme nga.

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE

Data dhe koha zyrtare e nyjés sé transportit qé éshté/do t& vendoset ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

¢ EVlefshmeDeri : DateOré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
E vlefshme deri.

-- Pérkufizimi --

Data dhe koha né t8 cilén nyja e transportit pérfundon/ose do t& pérfundojé sé pérdoruri ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.11. OBJEKT TRANSPORTI

-- Emri --
Objekt transporti

-- Pérkufizimi --
Njé identitet pér objektet e rrjetit t& transportit né botén reale.

-- Pérshkrimi--

SHENIM: 'Pamjet’ ¢ pérftuara nga objektet e transportit né botén reale paragiten pérmes dallimeve né
skemat ¢ tjera t& aplikimit. Té gjitha pérfagésimet e t& nj&jtit objekt n& botén reale ndajné t& njgjtin
emértim gjeografik.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeTransporti tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» PikéTransporti tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» ElementLidhésITransportit tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeTransporti tek «featureType» ObjektT ransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaETransportit tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeSekuencialeETransportit tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

¥ EmértimiGjeografik : EmértimetGjeografike
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
E vlefshme deri.

-- Pérkufizimi --
Njé emértim gjeografik qé pérdoret pér t& identifikuar objektin e rrjetit té transportit né botén reale.
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.12. RRJETI I TRANSPORTIT

-- Emri --
Rujeti i transportit

-- Pérkufizimi --
Grup i elementéve t& rrjetit q& 1 pérkasin njé lloji t& vetém transporti.

-- Pérshkrimi --

SHENIM 1: Transporti rrugor, hekurudhor, ujor dhe ajror merren gjithmong parasysh si lloje t& ndara
transporti. Edhe me kéto katér kategori, mund t& ndahen né shumé nénlloje transporti, bazuar né
infrastrukturg, llojet ¢ automjeteve, sistemin ¢ shtytjes, operimit dhe/ose karakteristika t& tjera
pércaktuese.

SHEMBULL: T¢ gjitha transportet rrugore mund t& konsiderohen njé lloj transporti pér disa aplikime.
Pér disa aplikime t& tjera, mund t& jeté i nevojshém dallimi mes rrjeteve t& ndryshme t& transportit
rrugor publik. Brenda transportit ujor, transporti detar dhe ujor i brendshém mund t& konsiderohen si
lloje t& veganta transporti pér disa aplikime, sepse pérdorin lloje t& ndryshme anijesh.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME
4= Gjeneralizim nga «featureType» Rrjetil Transportit tek «featureType» Network
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
ATRIBUTE

¢ Inspireld : Identifikues
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Inspire Id

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE
Identifikues i jashtém i objektit gjechapésinor.
-- Pérshkrimi --
Njé objekt identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik 1 objektit t& publikuar nga organi pérgjegjés, qé mund
té pérdoret nga aplikacionet e jashtme té referimit té objektit gjeohapésinor. Identifikuesi éshté identifikues i objektit

gjeohapésinor, jo identifikues 1 dukurisé né boté.
[T detyrueshém: PO]

w TipilTransportit : VleratETipeveTéTransportit
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Tipi 1 transportit

-- Pérkufizimi --

Tipi i rrjetit té transportit, bazuar né llojin e infrastrukturés qé pérdorén rrjeti.
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.13. LIDHJE SEKUENCIALE E TRANSPORTIT

-- Emri --
Lidhje sekuenciale e transportit

-- Pérkufizimi --

Njé objekt gjeohapésinor linear i krijuar nga njé grup i rénditur lidhjesh transporti, i cili paraqet njé linjé
t& vazhdueshme pa degézime. Elementi (objekti) ka njé fillim dhe fund t& pércaktuar dhe ¢do pozicion
t& lidhjes &shté i identifikueshém me njérin nga parametrat gjeometrik té tij. Ai pérshkruan njé element
t& rrjetit, i cili karakterizohet nga njé ose mé shumé identifikues tematik dhe/ose vegori.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET
b TPandryshueshém Té gjithé pérbérésit i pérkasin t& njé&jtin rrjet transporti

/* Lidhjet sekuenciale té transportit duhet t& pérbéhet nga lidhjet e transportit, qé t& gjitha 1 pérkasin t& njéjtit rrjet.

5 OCL. Té gjithé objektet kané Insprireld

/* T& gjitha lidhjet sekuenciale kané njé identifikues t& jashtém objektesh. */inv: Inspireld->notEmpty()

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeSekuencialeETransportit tek «featureType» LinkSequence
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeSekuencialeETransportit tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim  nga «featureType»  LidhjeSekuencialeHekurudhore  tek  «featureType»

LidhjeSekuencialeET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeSekuencialeERrugés tek «featureT ype» LidhjeSekuencialeETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim  nga «featureType»  LidhjeSekuencialeETransportitKabllor tek — «featureType»

LidhjeSekuencialeET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjaSekuencialeUjore tek «featureType» LidhjeSekuencialeETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeSekuencialeAjrore tek «featureType» LidhjeSekuencialeETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

# EVlefshmeNga : DateOré
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
E vlefshme nga.

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha zyrtare e lidhjes sekuenciale gé ishte/do t& vendoset ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

¥ EVlefshmeDeri : DateOré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
E vlefshme deri.

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t& cilén lidhja sekuenciale pérfundon/ose do t& pérfundojé sé pérdoruri ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.14. PIKE TRANSPORTI

-- Emri --
Piké transporti

-- Pérkufizimi --
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Njé& objekt gjeohapésinor (piké), i cili nuk &shté NyjeTransporti dhe q& paraget pozicionimin ¢ njé
elementi & rrjetit t& transportit.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

95 OCL. Té gjithé objektet kané Inspiréld

/* T& gjitha pikat e transportit kané njé identifikues t& jashtém objektesh.

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» PikéTransporti tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

4= Gjeneralizim nga «featureType» PikéTransporti tek «featureType» NetworkElement
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» Bové tek «featureType» PikéTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» ShenjaKilometrike tek «featureType» PikéTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» Far tek «featureType» PikéTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¢ Gjeometria : GM_Point
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Gjeometria

-- Pérkufizimi --
Vendndodhyja e pikés sé transportit.
[T detyrueshém: PO]

¢ EVlefshmeNga : DateOré
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
E vlefshme nga.
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ATRIBUTE

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha zyrtare e pikés sé transportit qé éshté/do té vendoset ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

¢ EVlefshmeDeri : DateOré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
E vlefshme deri.

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t8 cilén pika e transportit pérfundon/ose do t& pérfundojé sé pérdoruri ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.15. KARAKTERISTIKA E TRANSPORTIT

-- Emri --
Karakteristika ¢ transportit

-- Pérkufizimi --
Referim i njé karakteristike t& njé elementi q& pérkon né rrjet. Kjo karakteristiké mund t& pérdoret pér

t& gjitheé elementét e rrjetit ose vetém pér njé nga clementét pérbérés t& tij.

Tipi i elementit - FeatureIype

KUFIZIMET

5 OCL. Té gjithé objektet kan Inspireld

/*T & gjitha pikat e transportit kané njé identifikues t& jashtém objektesh.

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

< Gjeneralizim nga «featureType» KarakteristikaETransportit tek «featureType» NetworkProperty
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» PérdorimilHekurudhés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» AutoritetiMirémbajtés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga

«featureType» PozicionimiVertikal tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga

«featureType» GjatésiaEElementit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» KufirilPoshtémILartésisé tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» Kufizimil Aksesit tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» KuotaEAerodromit tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» NumrilKorsive tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» GjerésiaERrugés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» PérbérjaESipérfages tek «feature Type» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga

«featureType» GjerésiaEElementit tek «featureType» KarakteristikaE Transportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga

«featureType» KlasaCEMT tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» EmértimilRrugés tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» LlojilHekurudhés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» ElektrifikimiHekurudhor tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» GjendjaEObjektit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga

«featureType» SensilRrymésSéTrafikut tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

=

Gjeneralizim
KarakteristikaETransportit

nga «featureType»  KategorizimilGjendjesFizikeTéRrugés tek  «featureType»

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga

«featureType» KategorizimilRrugés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» NumrilShinave tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» KufizimPérdorimi tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» Llojil Aerodromit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» TipetEShérbimitRrugor tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» KategoriaEAreodromit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» KufirilSipérmILartésisé tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga

«featureType» GjerésiaNominaleEShinave tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» KlasifikimilRrugés tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» AutoritetiPérgjegjés tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» TipilTransportit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» KufizimiPérMjetet tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» KodilStacionitHekurudhor tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» ShpejtésiaELejuar tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» ShpejtésiaEProjektuar tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v EVlefshmeNga : DateOré
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
E vlefshme nga.

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha zyrtare e karakteristikés sé transportit q& éshté/do t& vendoset ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

¥ EVlefshmeDeri : DateOré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
E vlefshme deri.

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né t8 cilén karakteristika e transportit pérfundon/ose do t& pérfundojé sé pérdoruri ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.16. POZICIONIMI VERTIKAL

-- Emri --
Pozicionimi vertikal

-- Pérkufizimi --
Pozicionimi gjeohapésinor vertikal lidhur me elementét e tjer t& transportit.

Tipi i elementit - FeatureIype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» PozicionimiVertikal tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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ATRIBUTE

@ PozicionimiVertikal : VleraEPozicionimit Vertikal
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Pozicionimi vertikal.

-- Pérkufizimi --
Pozicioni vertikal gjeohapésinor i elementit t& transportit
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.17. ZONA E TRANSPORTIT

-- Emri --
Zona e transportit

-- Pérkufizimi --
Sipérfaqja q& pérfagéson shtrirjen gjeohapésinore t& elementit t& rrjetit t& trasnportit.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

5 OCL. Té gjithé objektet kané Inspireld

/* T& gjitha zonat e transportit kané njé identifikues t& jashtém objektesh.

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaETransportit tek «featureType» NetworkArea
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

<= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaETransportit tek «featureType» ObjektTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaEStacionitHekurudhor tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» ZonéPritje/Taksi tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» SipérfaqjaHekurudhore tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]
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LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga

«featureType» ZonéQéndrimi tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» ZonaEPistés tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» FairwayArea - ZonaEKalimitTéAnijeve tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» ZonéAerodromi tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» ZonaENdarjesSéTrafikut tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» ZonaEHapésirésAjrore tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga

«featureType» ZonaETrafikutTéAutomjeteve. tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga

«featureType» ZonaEPortit tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» TrupilRrugés tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» SipérfagjaEKantieritHekurudhor tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga

«featureType» ZonéShérbimiRrugor tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

-- Emri --
E vlefshme nga.

-- Pérkufizimi --

¢ EVlefshmeNga : DateOré
Shuméllojshméria: [1]

Data dhe koha zyrtare e zonés sé transportit qé ishte/do té vendoset ligjérisht.
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ATRIBUTE

[T detyrueshém: PO]

¢ EVlefshmeDeri : DateOré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
E vlefshme deri.

-- Pérkufizimi --
Data dhe koha né & cilén sipérfagja e transportit pérfundon/ose do té pérfundojé sé pérdoruri ligjérisht.
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.18. VLERAT E KUFIZIMEVE TE AKSESIT

-- Emri --
Vlerat ¢ kufizimeve t& aksesit.

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ kufizimeve t& aksesit pér njé element transporti.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE

¢ INdaluarLigjérisht :

-- Pérkufizimi --
Aksesi né elementin e transportit éshté e ndaluar me ligj.

¢ FizikishtEPamundur :

-- Pérkufizimi --
Aksesi né elementin e transportit &shté fizikisht i pamundur pér shkak t& pranisé sé pengesave ose véshtirésive té
tjera fizike.

¥ Privat :

-- Pérkufizimi --
Aksesi né elementin e transportit &éshté i kufizuar, sepse éshté zotérim privat.

v AksesPublik :

-- Pérkufizimi --
Elementi 1 transportit &shté i hapur pér aksesin publik.

¥ Sezonal :

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE
Aksesi né elementin e transportit lejohet pér njé periudhé té caktuar té vitit.

¢ MeTarifé :

-- Pérkufizimi --
Aksesi né elementin e transportit lejohet kundrejt njé tarife.

3.1.1.2.19. VLERAT E LLOJEVE TE KUFIZIMEVE

-- Emri --
Vlerat ¢ llojeve t& kufizimeve.

-- Pérkufizimi --
Kufizimet ¢ mundshme mbi automjetet, q& mund t& hyjné né njé element transporti.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE

v PeshaMaksDyAksiale :

-- Pérkufizimi --
Pesha maksimale e njé automjeti dyaksial, qé lejohet né njé element transporti.

¥ LartésiaMaksimale :

-- Pérkufizimi --
Lartésia maksimale e njé mjeti, i cili mund kalojé poshté njé objekti tjetér.

¥ GjatésiaMaksimale :

-- Pérkufizimi --
Gjatésia maksimale e njé mjeti, qé lejohet né njé element transporti.

¥ PeshaMaksNjéAksiale :

-- Pérkufizimi --
Pesha maksimale e njé automjeti njé aksial, gé lejohet né njé element transporti.

# PeshaTotaleMaksimale :

-- Pérkufizimi --
Pesha maksimale né total e njé automjeti, gé lejohet né njé element transporti.

¢ PeshaMaksTreAksiale :

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE

Pesha maksimale e njé automjeti tre aksial, q& lejohet né njé element transporti.

¢ GjerésiaMaksimale :

-- Pérkufizimi --
Gjerésia maksimale e njé mjeti, qé lejohet né njé element transporti.

@ FugiaTérheqéseMaks :

-- Pérkufizimi --
Fugia térheqése maksimale e njé automjeti, qé lejohet né njé element transporti

v LartésiaMaksimalEFluturimit :

-- Pérkufizimi --
Kuota maksimale e fluturimit & i lejohet njé mjeti fluturues né njé element transporti.

¢ LartésiaMinEFluturimit :

-- Pérkufizimi --
Kuota minimale e fluturimit q& i lejohet njé mjeti fluturues né njé element transporti.

3.1.1.2.20. VLERAT E TIPEVE TE TRANSPORTIT

-- Emri --
Vlerat ¢ tipeve t& transportit.

-- Pérkufizimi --
Tipet ¢ mundshme t& rrjetit t& transportit.

Tipi i elementit - Enumeration

ATRIBUTE

v Ajror:

-- Pérkufizimi --
Rrjeti i transportit pérbéhet nga transporti ajror.

¥ MeKavo :

-- Pérkufizimi --
Rrjeti i transportit pérbéhet nga transportit me kavo

¥ Hekurudhor :

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE

Rrjeti 1 transportit pérbéhet nga transporti hekurudhor.

@ Rrugor :

-- Pérkufizimi --
Rrjeti 1 transportit pérbéhet nga transporti rrugor

¢ Ujor:

-- Pérkufizimi --
Rrjeti i transportit pérbéhet nga transporti ujor
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3.1.2. PERSHKRIMI INENTEMES — RRJETI I TRANSPORTIT AJROR

Skema e aplikimit t& Rrjeteve t& Transportit Ajror (Skema Ajrore) pérdor njé lidhje dhe strukturé nyjesh
pér t& pérfagésuar itineraret ajrore, t& cilat pérdoren pér transportim né formén e njé rrjeti linear. Skema
Ajrore trashégon kategori nga skema e ‘Elementét e Pérbashkét t& Transportit” dhe po ashtu krijon
kategorité ¢ veta pér t& pérshkruar karakteristikat e rrjetit ajror si¢ &shté pronésia dhe kufizimet, q&
mund t& zbatohen pér t& gjitha pjesét e elementit t& rrjetit ose nén pjesét q& mund t& pérshkruhen duke
pérdorur referimin linear.

Aspektet kryesore t& modeluara pér elementét e rrjetit t& transportit ajror jang:

—  Gjeohapésinor. Pérfaqésimi gjeometrik (pike, linjé dhe sipérfaqe (topografike)) i elementéve
t& ndryshme q& jang pjesé ¢ njé rrjeti. Zakonisht rrjeti trajtohet si njé rrjet elementésh t&
bashkuara lincare (lidhje) me pika (nyja) n& kryqézimet ¢ itinerarit ajror (zakonisht mbi
pozicionin e pikave t& réndésishme, si¢ jané ndihmésit e navigimit dhe pikat e pércaktuara) ose
n& pjesét fundore t& linjave (n& aerodrome, acroporte ose heliporte). Gjithashtu, objektet reale
me njé& funksion né njé rrjet mund t& pérfaqésohen né grupin ¢ t& dhénave. Lidhja né rrjet brenda
rrugéve dhe rjeteve hekurudhore (ku kjo ekziston) &shté thelbésore, por mes elementéve né
rrjete t& tjera &shté njé aspekt opsional gjeohapésinor.

—  Kohor. Té gjitha elementét né njé rrjet mund t& kené njé vlefshméri kohore (d.m.th. pérshkrimi
i kohés se kur ekziston elementi 1 rrjetit né botén reale) si dhe informacione se kur jané futur t&
dhénat, jang modifikuar apo fshiré né grupin e t& dhénave.

—  Tematik. Skema ajrore mund t& shfaqet né ményré tematike pérmes njé séré atributesh brenda
specifikimit sig &shté lartésia.

N& ményré skematike méposhté paraqiten elementét pérbérés t& ‘Rrjeti 1 Transportit Ajror”:

LidnjeRrugésajrord -
-Lidhjﬂmges' Ajrore

PajisjetNdihmése
Navigacionale

AfrimiStndardMalnstrument ] [Pajisjmmmasa NisjaStandardMelnstrument

Navigacionale
ProceduaratEAfrimitMelnstrument|
“yimmdmﬂﬂ NyjeHekurudhore
PikéQéndroreEPistés ==
1( = wm / ‘ Hekurudhe
i

- L\dh]aTranspnrh
/ 'ZonéPritje/Taxi

4 LidhjeRrugore
ZonéAerodromi ZonaEPistés Zon#Qéndrimi NyjeRrugota F

Rrugé

Iustrim: Shémbull i pérdorimit té elementéve pérbérés té Rrijetit té Transportit Ajror

Figure 13: Elementét pérbérés té nén temés ‘Rrjeti i Transportit Ajror’

52|Faqe




image46.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR

3.1.2:1. DIAGRAMA UML

3.1.2.1.1. KLASAT E JASHTME - DIAGRAM

LinkSequence NetworkArea
Objekt Transpoiti Objekt Transporti
«featureType» «feature Type»
Elementét e Pérbashkét té Transportit: Elementét e Pérbashkét té Transportit::
LidhjeSekuencialeETransportit ZonaETransportit
«voidable» «voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime + EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1] + EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]
LinkSet Linjé Node
Objekt Transporti Objekt Transporti ObjektTransporti
«featureTypen «feature Type» «featureType»
Elementét e Pérbashkét (€ Transportit: Elementét e Pérbashkét té Transportit:: Elementést e Pérbashkét t& Transportit::
ElementLidhé siTransportit Lidhje Transporti NyjeTransporti
«voidable» «voidable» «voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime + IVlefshmeNga: Date-Oré + EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1] + IMlefshmeDeri: Date-Oré [0..1] + EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]
NetworkProperty
«feature Type»
Efementét e Pérbashkét té Transportit:: o slestlisT ey :
KarakteristikaETransportit Elementét e _Perb_ashke_t té jl'l'anspom
Gj endj aEOb)j ektit
«oidablex» + StatusiAktual: VieraEKushtitT §Objektit
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

Figure 14: Klasat ¢ jashtme
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Figure 15: Rrjeti i Transportit Ajror (1)

54|Faqe




image48.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR N & )

deaunType
SlerdaEpaiisiaveirere

wadsisy

Lo Excé:ar ERLETETE Objskit orstaints
atohet vetém i Wjeerochom, Zon Aemdumi he ZonaEPisis)

i
ncaonal

prjected
mdarCanancton
decommisionsd

e Types

ks ipe GistesisE Eemertt
Elemartit & Pértashiét 1 Tarepott
GlendaEDbjekt

+ Ojatisa: Mezse

© Status Al Varm EK AT Dbyt

congaints
Postohet vetm i ZonaEPistes, Zor Prife Tl dhe ZonaUis Ngite]

[ — desureTypes
Ojerésiat Hemertt

Kutnlipérmiatésise

+ LessiMeman Py

consiaints

ints
hatohet vatém i ipirtaqaEFises, Zond rife Tl dhs ZonaUfeNie]

@oaohet vatém pr LishjsEFrugé sordhe Zona EHapasrisajor }

Tetmtenpet]
staueTipen
oo Etamantite Parsasnkit & Transpore T
i oot Tanspant e
e Mz L coidatien + asgora Ve Seremarmit
T +evetame s reTime o
atohet vtém pér Lichje ERrugs sy dhe ZonaEHapesrésayore) + Eviethma Der: BateTime 0.1 i
izt per LihisERigrindha dinatl s UL @oatohet vetém pér Nyje Aemdromi dhe ZonéAerodromi}
corstairts
73 gt abjecatian hapirid)
ey
dertre Ty
T Usjihsrockemt
S v Lo et LT et
consmits
constmi
ctanreTpen stohet et g N Aamd th Zonharadon
@ustahat atim i oo dhe Zn eradrmi | TR @oatohet vt pi jeAemdromi dhe Zonéerodroni}
- PatapaESprager VismE e a5 e
conctaits
codeliz @oatonet vtem pis ZonaEPises, ZonsPrja e, Zongcindimi, Zoné Ujeniie
ViersE AT Pt
PTr—
. KusmaTaraihime
e
codeliz e T Kinam P
lerstEPdrbéresSeSipdtages i i VleratE Kategorisé Séerodromit IR
e % ot
[ © emanom e consmin
T fepon + Raonal st vt e RugiAjors, Lt Anr, WjeAjors dhe Zori e
o | IR @ e RrgsAors, Lidhie Arr, e ?

Figure 16: Rrjeti i Transportit Ajror (1)

31213 RRJETI I TRANSPORTIT AJROR : LLOJET E OBJEKTEVE GJEOHAPESINORE -
KARAKTERISTIKAT E TRANPORTIT - DIAGRAM
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Figure 17: Rrjeti i Transportit Ajror : Llojet e objekteve gjeohapésinore - Karakteristikat ¢ Transportit
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3.1.2.1.4. RRIETI I TRANSPORTIT AJROR : LLOJET E OBJEKTEVE GJEOHAPESINORE - LIDHJET

DHE ZONAT - DIAGRAM

«featureTypen
ZonaEHapésirésAjrore

«featureTypen
ZonaEPistés

+ LlojilHapesiresajrore: VieratELIojitTéHapesiresAjrore

«yoidable»

+ Identifikues CharacterString
+ TipilPides VieratETipitT ePides

)23

Elementét e Pérbashkét té Transportit::
ElementLidhésiTransportit

Efementét e Pérbashkét 18 Transportit:
LidhjeSekuencialeETransportit

Elementét e Pérbashkét té Transportit:

LidhjeTransporti

NetworkArea «featureType»
ObjekiTransporti ZonéPri] efTaksi
P «featureType» <—
leai Efementét e Pérbashkét té Transportit: foab
ZonéAerodromi > et + ldentifiluesi CharacterString
«oidabley
+ EVisfsimeNga: DateTime dfeatureType»
+ EVefsimeDer: DateTime [0.1] ZonéQéndrimi
constraints ]
{Té giithe objektet kans Inspireld}
LinkSat LinkSequence Line
ObjsktTransporti ObjsktTransporti Objskt Transporti
«featureTyper «featureTyper «featureType»

aoidabler
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefhmeDeri: DateTime [0..1]

«voidabler
+ EVlefshmeNga DateTime
+ EVlefhmeDeri: DateTime [0.1]

«voidabler
+  IViefshmeNga: Date-Oré
+  IVlefehmeDeri: Date-Oré [0..1]

constraints
{Té gjithe perberesiti perkasin te njejtin et transporti}
{Té gjitha objektet kane inspireld}

constraints
{Té gjithe perberesit i perkasin te njgjtin mjet transporti}
{Té gjithe objektet kane Insprireld}

constraints
{T& gjithe objeket kane Inspireld}

?

«featureTyper
RruggAjrore

«woidabler
+  LlojilRrugesAjrore: VleratELIojitT eRrugeve Ajrore
+ Identifikues: CharacterString

«featureTyper
Lidhj eSekuencialeAjrore

«featureType»
LidhjeAjrore

i

«featureTyper
ProceduraELidhjes

«featureTyper
Lidhj eERruggsAjrore

«voidables

«featureTyper

+ KlasaELidhjesSeltineraritAjrore: VieratEKlasaveTéLidhjeve

LargimiStandardMelnstrument

«voidables
+ Identifikued: CharacterString

«featureTypen
ProceduaratEAfrimitMelnstrument

«featureTypen
AfrimiStandardMelnstrument

«voidable»

+ ldentifikuesi: CharacterString

Figure 18: Rrjeti i Transportit Ajror : Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore - Lidhjet dhe Zonat
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3.1.2.1.5. RRIETI I TRANSPORTIT AJROR : LLOJET E OBJEKTEVE GIEOHAPESINORE - NYJET -

DIAGRAM
Node
ObjektTransporti
«featureType»
Elementét e Pérbashkét té
Transportit::NyjeTransporti
«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]
constraints
{T& gjithé objektet kané Inspireld}
«featureType» «featureType»
s «featureType» - i
PikéEPércaktuar NyjeAjrore ZonéUlje-Ngritje
«voidable» + Pik8ERé&ndésshme: Boolean «voidable»
+ lIdentifikuesi: CharacterString + lIdentifikuesi: CharacterString
«featureType» «featureType»
PikéQéndroreEPistés Nyj eAerodromi

+ QéllimilPikés: VleratEQ&IlimitT&Pikés «voidable»

+ IdentifikuesilATA: CharacterString

+ TregueslVendodhjesCAO: CharacterString

«featureType»
PajisjetNdihméseNavigacionale

. +control Towers
«voidable» 0.*

+ LlojilPajigesNdihmése: VieratEPajigeveNdihmese Svoidablen
+ Identifilues: CharacterString leatureType»

NdertesatBaza::KonstruksionAbstrakt

+ Inspireld: Identifikues

«voidable, lifeCyclelnfo»
+ FillimilJetégjatésss: Daté
+ MbarimilJetégjatésiss: Daté [0..1]

«voidable»
GjendjaEKonstruksionit: VleraEGjendjesSéKonstruksionit
Data ENdértimit: DataENgjarjes[0..1]
DataEShembjes: DataENgjarjes[0..1]
DataERinovimit: DataENgjarjes[0..1]
Kuota: Kuota [0..*]
ReferencéEJashtme: ReferencéEJashtme [0..%]
LartésiaMbiT oks: LartésaMbiToks [0..7]
Emértimi: EmértimetGjeografike [0..7]

EE e

Figure 19: Rrjeti i Transportit Ajror : Llojet e objekteve gjeohapésinore -Nyjet
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3.1.2.1.6. RRIETII TRANSPORTIT AJROR : NUMERTIMET DHE KODLISTAT - DIAGRAM

«codeLig»
VleratELlojitTé Aerodromit

«codeLigy
VleratEKlasav eTéLidhjeve

«codeLig»
VieratEQéllimitTéPikés

+  AerodromHeliport + Konvencional + Fund
+ Aerodrom + RNAV + Mes
+ Heliport + TACAN + Fillim
+ PisteUlje + Pragu
«codeListy «codeListy
VleratEKategoriséSéAerodromit VleratELloj itTéRrugév eAj rore «codeLigy
VieratETipitTéPistés

+ Kombetar + ATS
+ Rajonal + NAT + Piste
+ Ndétombetar 4

«codeLisg»
VleratEKufizimitTéPérdorimit

«codeLig»

VleratEPajisjeveNdihmése

PerdorimUshtarak
KufizimeTéPeérkohshme

ILS
ILS-DME

«codeLigy
VleratEP&rbérjesSeSipérfages

LOC, +  Adfalt

«codelig»

VieratELIojitTéHap&sirésAjrore

LOC-DME +
MKR +
MLS

Beton
Bar

e

AT Z
CTA
CTR
D
FIR
=3

R
TMA
UR

MLS-DME
NDB
NDB-DME
TACAN
TLS

YOR
VOR-DME
VORTAC
DME
NDB-MKR

TS U T T T

Figure 20:

Rrjeti i Transportit Ajror : Numértimet dhe Kod listat

3.1.2.1.7. RRIETII TRANSPORTIT AJROR : PAMJA E PERGITHSHME - DIAGRAM

«featurETypes «featurETypes
«featursTypes
ZoneAerodroml ZonakPlstes SRl
Networkarea
JeatureTypen kTSRO P
ZonaEHapesIresAjrore L~ featureTypes «featureTypex PaJls] etNdihmeseNavigaclonale
Elemenitto Perbashkeris [<H—|  ZoneQendiiml
Transportt:Zonak Transportit
Linkset LinkSequence Linje ‘Noce]
OvpHTrEnspOI ObpHTrEnspOI ObpHTranspoti ObHTranspotti
«featurETypes «featurETypes «featursTypes «featurETypes
Elementtt e Perias hiet 18 Elemenitt e Perbas hit 1 Elementbt e Perbas ket 15 Elemenibt e Perbas it 18
Transportt: Transporut: Transpordt:L idhjeTrans por Transporut:NyjeTranspord
Etement idnéisi Transportit | |LidhjeSexuenciatet Trans porti
«featurETypes afeaturETypes «featur=Types «featursTypes
Rrugeajrore LidhjeS ekuenclaleA]rore Lidhjeajrore Nyjeairore ket
L zr «featursTypes
«featureTypes 7 = ZonUljeNgritje «featureTypes
Lidh| eERrugesA] rore ngzzﬁ‘:gff;m o PIkeEP&rcaktuar
«feature Types «featureTypes
Ny) eAerodromi PIkeQendroreEPIstes
«featurETypes «featurETypes s
LargimiStandardMelnstrument| | ProceduaratEAfrimitMelnstrument St v e

Figure 21: Rrjeti i Transportit Ajror : Pamja e pérgjithshme
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3.1.2.2. KATALOGU I TIPOLOGIISE — FEATURE CATALOGUE

3.1.2.2.1. ZONE AERODROMI

-- Emri --
Zoné aerodromi

-- Pérkufizimi --

Njé& zong e pércaktuar mbi toké ose ujé (pérfshi ndértesa, instalime dhe pajisje), e cila synon t& pérdoret
ose plotésisht ose pjesérisht pér mbérritjen, nisjen dhe 18vizjen sipérfagésore t&
acroplangve/helikopteréve.

-- Pérshkrimi --

Njé objekt zone gjeohapésinore, i cili pérdoret pér t& pérfaqésuar kufijté fizike t& t& gjitha pajisjeve q&
pérbéjné njé aerodrom né brendési té tokés.

Tipi i elementit - Featurelype

| LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ZonéAerodromi tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.2.2.2. KATEGORIA E AREODROMIT

-- Emri --
Sipérfaqja e aerodromit

-- Pérkufizimi --
Kategoria ¢ acrodromit q& lidhet me shtrirjen dhe réndésing e shérbimeve t& ofruara t& trafikut ajror prej
tij dhe drejt tij.
Tipi i elementit - FeatureIype
KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér NyjeAerodromi dhe ZonéAerodromi

/* Kjo karakteristiké mund t& shogérohet me njé objekt gjechapésinor qé éshté njé NyjeAerodromi ose njé
ZonéAerodromi.. */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» KategoriaEAreodromit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¥ KategoriaEAerodromit : VleratEKategoriséSéAerodromit
Shuméllojshméria: [1]
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ATRIBUTE

-- Emri --
Kategoria e aerodromit

-- Pérkufizimi --
Kategoria e aerodromit qé lidhet me shtrirjen dhe réndésing e shérbimeve té ofruara té trafikut ajror pre;j tij dhe drejt
tij.

[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.3. NYJE AERODROMI

-- Emri --
Nyje acrodromi

-- Pérkufizimi --

Nyje q& gjendet né pikén ¢ referimit t& acrodromit t& njé acroporti/fushé helikopterésh, e cila pérdoret
pér ta paraqitur até n& njé ményre t& thjeshtuar.

Pika e Referimit té Aerodromit (ARP): Vendndodhja ¢ pércaktuar gjeografike e njé acrodromi, i cili
gjendet afér gendrés fillestare ose qendrés s& planifikuar gjeometrike t& acrodromit dhe normalisht duke
mbetur n& vendin ku &shté vendosur fillimisht [ AIXM3.3].

Aeroport/heliport: Njé zong ¢ pércaktuar mbi toké ose ujé (pérfshi ndértesa, instalime dhe pajisje), ¢
cila synon t& pérdoret ose plotésisht ose pjesérisht pér ardhjen, nisjen dhe 1&vizjen sipérfaqésore t&
acroplanéve/helikopteréve [AIXMS.0].

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeAerodromi tek «feature Type» NyjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¢ IdentifikuesiTATA : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
TdentifikuesilATA

-- Pérkufizimi --

Tre germat e dizenjuara nga IATA pér (aeroport/heliport).
[T detyrueshém: PO]

@ TreguesIVéndodhjesCAO : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Treguesi 1 véndodhjes CAO.

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTE

Treguesi i vendndodhjes me katér letra 1 ICAO-s t& aerodromit (aeroport/fushé helikopterésh), si¢ éshté listuar né
ICAO DOC 7910.
[T detyrueshém: PO]

LIDHJE

/" Lidhje (Drejtimi: Burimi -> Destinacion)

Burimi : (Class) NyjeAerodromi «featureType» Objektivi: «voidable» KullaEKontrolli (Class)
KonstruksionAbstrakt «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri --
Kullg kontrolli

-- Pérkufizimi --
Grupi 1 objekteve t& kullés sé kontrollit qé& 1
pérkasin njé aerodromi (airport/heliport).

3.1.2.24. LLOJIT AERODROMIT

-- Emri --
Lloji i aecrodromit

-- Pérkufizimi --
Njé kod qé& specifikon 1lojin e aerodromit.

-- Pérshkrimi --
SHEMBULL Vetém acrodrom, acrodrom i kombinuar me heliport ose thjesht njé piké pér ulje.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

1 TPandryshueshém Zbatohet vetém pér Nyje Aerodromi dhe ZonéAerodromi

/* Kjo karakteristiké mund té shogérohet vetém me njé objekt gjechapésinor qé éshté njé Nyje Aerodromi ose njé
Zoné Aerodromi.

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LlojilAerodromit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

# LlojilAerodromit : VleratELlojitT éAerodromit
Shuméllojshméria: [1]
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ATRIBUTE

-- Emri --
Lloji i aerodromit

-- Pérkufizimi --
Njé kod gé specifikon llojin e aerodromit.

-- Pérshkrimi --
SHEMBULL Vetém aerodrom, aerodrom i kombinuar me heliport ose thjesht njé piké pér ulje.

[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.5. LIDHIE AJRORE

-- Emri --
Lidhje ajrore

-- Pérkufizimi --
Njé objekt linear gjeohapésinor q& pérshkruan gjeometring dhe lidhjen e njé rrjeti ajror mes dy pikave

né rrjet.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeAjrore tek «featureType» LidhjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME
= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeERrugésAjrore tek «featureType» LidhjeAjrore

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

= Gjeneralizim nga «featureType» ProceduraELidhjes tek «featureType» LidhjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.2.2.6. LIDHIE SEKUENCIALE AJRORE

-- Emri --
Lidhje sekuenciale ajrore

-- Pérkufizimi --
Njé objekt linear gjeohapésinor i pérbéré nga njé grup i administruar i lidhjeve ajrore, i cili paraqet njé
rrugé t& vazhdueshme né rrjetin ajror pa ndonjé degé.

-- Pérshkrimi --
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SHENIMI 1: Elementi ka njé fillim dhe fund t& pércaktuar dhe gdo pozicion né pérkimin e lidhjes ajrore
&shté i identifikuesh&m me njérin nga parametrat sig &shté gjatésia. Ai pérshkruan njé element t& rrjetit
t& transportit ajror, karakterizuar nga njé ose mé shumé identifikues tematiké dhe/ose karakteristika.
SHENIMI 2: Ky koleksion lidhjesh ajrore &shté i barasvlershém me vegoring RoutePortion né
AIXMS.0. RoutePortion: Njé grup prej dy ose mé shumé segmentesh t& t& njéjtit itinerar, i cili ka t&
nj&jtin pérdorim dhe/ose kufizime t& fluturimit [ AIXMS.0].

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeSekuencialeAjrore tek «featureType» LidhjeSekuencialeETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.2.2.7. NYJE AIRORE

-- Emri --
Nyje ajrore

-- Pérkufizimi --
Njé nyje qé gjendet né njé rrjet ajror..

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeAjrore tek «featureType» NyjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» PikéEPércaktuar tek «featureType» NyjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» PajisjetNdihméseNavigacionale tek «featureType» NyjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» NyjeAerodromi tek «featureType» NyjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

= Gjeneralizim nga «featureType» PikéQéndroreEPistés tek «featureType» NyjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]
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LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» ZonéUlje-Ngritje tek «featureType» NyjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

¥ PikéERéndésishme : Boolean
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Piké e réndésishme

-- Pérkufizimi --

Njé vendndodhje specifike gjeografike pérdorur pér t& pérkufizuar itinerarin ATS, rrugén e fluturimit ose pér
qéllime t& tjera navigimi/AT S. Ky atribut tregon nése nyja ajrore &shté ose nuk éshté njé piké domethénése.

-- Pérkufizimi --

Pikat e réndésishme jané nyja specifike ajrore, t& cilat zakonisht identifikojné itineraret ajrore.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.8. RRUGE AJRORE

-- Emri --
Rrugé ajrore

-- Pérkufizimi --

Njé rrugé e specifikuar pér kanalizimin e trafikut si nevojé pér sigurimin me shérbime t& trafikut ajror,
nga fundi i ngritjes s& avionit dhe fazés s& ngjitjes fillestare deri né fillimin e fazés s& afrimit dhe uljes.

-- Pérshkrimi --
SHENIM - Njé koleksion sekuencash t& lidhjes ajrore dhe/ose lidhjeve individuale ajrore q&
karakterizohen nga njé ose mé shumé identifikues tematiké dhe/ose karakteristika, t& cilat pérb&jné njé

rrugé.
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME
4= Gjeneralizim nga «featureType» RrugéAjrore tek «featureType» ElementLidhésI Transportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
ATRIBUTE

@ LlojilRrugésAjrore : VleratELlojitTéRrugéveAjrore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Lloji i rruggs ajrore.
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ATRIBUTE

-- Pérkufizimi --
Klasifikimi i rrugés
[T detyrueshém: PO]

¢ Identifikuesi : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Identifikues - designator

-- Pérkufizimi --
Kodi ose identifikuesi q& identifikon njé rrugé ajrore.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.9. LIDHJE E RRUGES ATRORE

-- Emri --
Lidhje e rruggés ajrore.

-- Pérkufizimi --
Njé pjesé e rrugés q& zakonisht zhvillohet pa njé ndalesé s& ndérmjetme si¢ pércaktohet nga dy pikat

pasardhése domethénése.

-- Pérshkrimi --
SHENIM Prania e nyjeve ajrore (zakonisht pérkufizojng Pikat ¢ Réndésishme) nuk éshté e detyrueshme.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeERrugésAjrore tek «featureType» LidhjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

# KlasaELidhjesSéltineraritAjrore : VleratEKlasaveTéLidhjeve
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Klasa e lidhjes sé itinerarit ajror.

-- Pérkufizimi --
Kategoria ose lloji i njé lidhje té itinerarit ajror.
[T detyrueshém: PO]
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3.1.2.2.10. ZONA E HAPESIRES AJRORE

-- Emri --
Zona e hapésirés ajrore

-- Pérkufizimi --
Njé& volum i pércaktuar né ajér, pérshkruar si projektimi horizontal me kufij vertikalg.

-- Pérshkrimi --

SHENIMI 1 Pérkufizimi i hapésirés ajrore: Njé zong e pércaktuar gjeohapésinore tre-dimensionale q&
lidhet me trafikun ajror [AIXMS.0].

SHENIMI 2 Sipérfagja e hapésirés ajrore menaxhohen nga sistemet ¢ kontrollit t& trafikut ajrore pér t&
siguruar njé navigim t& sigurt IFR (Rregullat ¢ Instrumentit t& Fluturimit) pér shérbimet ¢ trafikut ajror
dhe avionéve.

Tipi i elementit - FeatureIype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaEHapésirésAjrore tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¢ LlojilHapésirésAjrore : VleratELlojitT éHapésirésAjrore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Lloji i hapésirés ajrore

-- Pérkufizimi --

Njé kod gé tregon strukturén e pérgjithshme ose karakteristikat e njé hapésire t& veganté ajrore.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.11. ZONE QENDRIMI

-- Emri --
Zoné Qé&ndrimi

-- Pérkufizimi --
Njé zon& e pércaktuar né sipérfagen e aerodromit/fushe helikopterésh, q& synon t& akomodojé
acroplan&/helikopteré pér qéllime ngarkim-zbarkim pasagjerésh, mallrash ose ngarkesash dhe pér
furnizim me karburant, parkim ose mirémbajtje.
Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ZonéQéndrimi tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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3.1.2.2.12. GIENDJA E PAJISJEVE AJRORE

-- Emri --
Gjendja ¢ pajisjeve ajrore.

-- Pérkufizimi --
Gjendja aktuale e njé elementi t& rrjetit ajror lidhur me pérfundimin dhe pérdorimin e tij.

Tipi i elementit - Featurelype
KUFIZIMET

s TPandryshueshém Zbatohet vetém pér NyjeAerodromi, Zoné Aerodromi dhe ZonaEPistés

/*Kjo karakteristiké mund té shogérohet me njé objekt gjechapésinor qé éshté njé NyjeAerodromi, ZonéAerodromi
dhe ZonaEPistés. ™/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» GjendjaEPajisjeveAjrore tek «featureType» GjendjaEObjektit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

3.1.2.2.13. PIKE E PERCAKTUAR

-- Emri --
Piké e pércaktuar

-- Pérkufizimi --
Njé pozicionim gjeografik i pashénuar n& pajisjejet ndihmése t& navigimit & radios, pérdorur pér t&
definuar itinerarin ATS, itinerarin e fluturimit t& njé aeroplani ose pér qéllime t& tjera navigimi apo
ATS+je.
Tipi i elementit - FeatureIype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» PikéEPércaktuar tek «featureType» NyjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

¢ Identifikuesi : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Identifikuesi

-- Pérkufizimi --
Identifikues i koduar i pikés

-- Pérshkrimi --
SHENIMI 1 - Emri ICAO me pesé shkronja 1 pikés.
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ATRIBUTE

[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.14. GJATESIA E ELEMENTIT

-- Emri --
Gjatésia e elementit

-- Pérkufizimi --
Gjatésia fizike e elementit t& rrjetit ajror

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér ZonaEPistés, ZonéPritje/Taksi dhe ZonéUlje/Ngritje

/* Kjo karakteristiké mund t& shoqérohet me njé objekt gjechapésinor qé éshté njé SipérfaqjaEPistés,
ZonéPritje/Taksi dhe ZonéUlje/Ngritje™/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» GjatésiaEElementit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

¥ Gjatésia : Matje
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Gjatésia

-- Pérkufizimi --
Gjatésia fizike e elementit.

-- Pérshkrimi --

SHENIMI 1 Vlera e gjatésisé fizike t& pistés [ATXMS.0], kur zbatohet pér PistéNgritje/Zbritje,.

SHENIMI 2 Vlera pér gjatésiné e korsisé sé pritjes [ATXMS.0], kur zbatohet pér ZonaTaksi

SHENIMI 3 Vlera e gjatésisé fizike t& zonés sé uljes dhe ngritjes [ATXMS.0], kur zbatohet pér
ZongZbritje/Ngarkim.

[I detyrueshém: PO]

3.1.2.2.15. GJERESIA E ELEMENTIT

-- Emri --
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Gjerésia e elementit

-- Pérkufizimi --
Gjerésia fizike ¢ elementit t& rrjetit ajror

Tipi i elementit - FeatureIype
KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér SipérfagjaEPistés, ZonéPritje/Taksi dhe ZongUlje/Ndritje

/* Kjo karakteristiké mund t& shoqérohet me njé objekt gjechapésinor qé éshté njé SipérfaqjaEPistés,
ZonéPritje/Taksi dhe ZonéUlje/Ngritje */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» GjerésiaEElementit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v Gjerésia : Matje
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Gjerésia

-- Pérkufizimi --
Gjerésia fizike e elementit.

-- Pérshkrimi --
SHENIMI 1 Vlera e gjerésisé fizike té pistés [ AIXMS5.0], kur zbatohet pér PistéNgritje/Zbritje,.
SHENIMI 2 Vlera pér gjkerésisé sé korsisé sé pritjes [AIXMS.0], kur zbatohet pér ZonaTaksi
SHENIMI 3 Vlera e gjerésisé fizike t& zonés sé uljes dhe ngritjes [ATXMS.0], kur zbatohet pér
ZongZbritje/Ngarkim.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.16. KUOTA E AERODROMIT

-- Emri --
Kuota ¢ acrodromit

-- Pérkufizimi --
Lartésia ¢ aerodromit e cila tregon kuotén ¢ pikés mé t& larté t& sipérfaqes s& relievit t& acrodromit

referuar nivelit mesatar t& detit.

-- Pérshkrimi --
SHENIM Kjo mund t& jeté ndryshe nga ngritja e Pikés s& Referimit t& Aerodromit.

Tipi i elementit - FeatureIype
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KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetém pér NyjeAerodromi dhe ZonéAerodromi.

/* Kjo karakteristiké mund t& shoqérohet me njé objekt gjechapésinor qé éshté njé NyjeAerodromi dhe
ZonéAerodromi. */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» KuotaEAerodromit tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi_-> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

# Kuota : Matje
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Kuota

-- Pérkufizimi --
Vlera e kuotés s& fushés.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.17. PROCEDUARAT E AFRIMIT ME INSTRUMENT

-- Emri --
Proceduarat ¢ afrimit me instrument

-- Pérkufizimi --
Njé seri manovrash t& paracaktuara duke iu referuar instrumenteve mbrojtése t& fluturimit. Kéto jang t&

specifikuar né rregullore t& caktuara pér zbritjen apo evakuimin e pasagjeréve né raste normale dhe
reziku.

-- Pérshkrimi --

SHENIM 1 Akronimi: IAP.

SHENIMI 2 Pérkon me qasjen pérfundimtare dhe mbérritjen gjaté fazés sé uljes.

SHENIMI 3 Njé pisté specifike e njé aeroporti/heliporti zakonisht ka mé shumé se njé IAP, né varési
t& drejtimit t& uljes né t&.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ProceduaratEAfrimitMeInstrument tek «featureType» ProceduraELidhjes
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
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3.1.2.2.18. PAIISIET NDIHMESE NAVIGACIONALE

-- Emri --
Pajisjet ndihmése navigacionale

-- Pérkufizimi --

Njé ose mé shumé pajisje ndihmése navigimi, q& ofrojné& shérbime navigimi.

Pajisjet ndihmése navigacionale: Nj& pajisje fizike ¢ ndihmésit pér navigim si VOR, DME, lokalizues,
TACAN ose etj.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» PajisjetNdihméseNavigacionale tek «featureType» NyjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

@ LlojilPajisjesNdihmése : VleratEPajisjeveNdihmése
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --

Lloji i pajisjes ndihmése

-- Pérkufizimi --

Lloji i shérbimit t& ndihmés s& navigimit..
-- Pérshkrimi --

SHEMBUTJ ILS, MLS, VORTAC, VOR/DME.
[T detyrueshém: PO]

# Identifikuesi : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Identifikuesi

-- Pérkufizimi --
Tdentifikuesi i koduar dhéné né sistemin e ndihmés sé navigimit.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.19. PROCEDURA E LIDHIJES

-- Emri --
Procedura e lidhjes

-- Pérkufizimi --
Njé seri manovrash t& paracaktuara pér t& shmangur pengesat.
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-- Pérshkrimi --

SHENIMI 1 Njé lidhje e pércaktuar e pistés ajrore projektuar pér kanalizimin e qarkullimit t& trafikut,
sepse &shté e nevojshme pér ofrimin e shérbimeve té trafikut ajror gjaté fazés sé ngritjes dhe uljes, e
cila lidh nj& aeroport/heliport me njé pike t& réndésishme, q& zakonisht &shté e lidhur me njé ose mé
shumé itinerare ajrore.

SHENIMI 2 Kur njé aeroport/heliport nuk &shts i lidhur me njé lidhés t& njé pisté t& standardizuar
ajrore me pjesén ¢ mbetur t& rrjetit ajror, ky objekt mund t& pérdoret si njé lidhés imagjinar mes
acroportit/heliportit dhe njé pike t& réndésishme né njé ose mé shumé itinerare ATS - pér shembull pér
fluturimet VFR (Rregullat ¢ Fluturimit Vizual).

SHENIMI 3 Megjithaté, tre lloje kryesore t& procedurave t& standardizuara zakonisht jang t&
pércaktuara pér fluturimet IFR (Rregullat e Instrumentit t& Fluturimit):

- Nisja Standarde e Instrumentit (SID), & korrespondon me fazén e ngritjes.

- Mbérritja Standarde e Instrumentit (STAR), q& korrespondon me qasjen fillestare gjaté fazés s& uljes.
- Procedura e Qasjes s& Instrumentit (IAP), g& pérkon me qasjen pérfundimtare dhe mbérritjen gjaté
fazgés s& uljes.

Njé& objekt zone gjeohapésinore i cili pérdoret pér t& pérfagésuar .

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ProceduraELidhjes tek «featureType» LidhjeAjrore

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’

LIDHJE STRUKTURORE TE BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» LargimiStandardMeInstrument tek «featureType» ProceduraELidhjes

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’

= Gjeneralizim nga «featureType» AfrimiStandardMelnstrument tek «featureType» ProceduraELidhjes
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni

= Gjeneralizim nga «featureType» ProceduaratEAfrimitMelnstrument tek «feature Type» ProceduraELidhjes
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni

3.1.2.2.20. ZONA E PISTES

-- Emri --
Zona e pistés

-- Pérkufizimi --
Njé& zoné e caktuar drejtkéndore né territorin e njé aerodromi/fushe helikopterésh e pérgatitur pér uljen
dhe ngritjen e acroplanéve

-- Pérshkrimi --

SHENIMI 1 Kjo pérfshin konceptin ¢ Qasjes Pérfundimtare dhe Zongs s¢ Neritjes (FATO) pér
helikopterét - AIXMS.0].
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SHIENIMI 2 Rripi i pistés &shté njé zoné e pércaktuar pérfshiré pistén dhe rrugén e ndalimit, nése jepet,
ka pér qéllim: a) t& reduktojé rrezikun e démtimeve ndaj njé acroplani & ecén né pisté; dhe b) t& mbrojé
acroplanin q& fluturon mbi t& gjaté operacioneve t& ngritjes dhe uljes [ICAO].

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ZonaEPistés tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

# Identifikues : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Tdentifikues

-- Pérkufizimi --
Identifikues i ploté tekstual 1 pistés, q& pérdoret pér ta identifikuar até né ményré unike né njé aerodrom/fushé

helikopterésh.
[T detyrueshém: PO]

v TipilPistés : VleratETipitTéPistés
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Tipi 1 pistés

-- Pérkufizimi --
Lloji i pistés, ose pisté pér aeroplané ose zoné pér afrimin pérfundimtar ose té ngritjes (FATO) pér helikopteré.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.21. PIKE QENDRORE E PISTES

-- Emri --
Piké qendrore e pistés

-- Pérkufizimi --
Njé pozicion me réndési pér sa i pérket operimit né boshtin qendror t& njé drejtimi né piste.

-- Pérshkrimi --

SHENIMI 1 Roli i pikés pérgjaté boshtit qendror t& drejtimit n& pisté tregohet brenda atributit
QéllimiIPikes.

SHENIMI 2 Pikat ¢ boshtit qendror t& pistés pérdoren pér t& lidhur LidhjetEProcedurés, qé bashkojné
njé aeroport/heliport me pjesén e mbetur & njé rrjeti ajror.

Tipi i elementit - FeatureIype
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» PikéQéndroreEPistés tek «featureType» NyjeAjrore
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

¥ QéllimilPikés : VleratEQ&llimitTéPikés
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Qéllimi i pikés
-- Pérkufizimi --

Roli i pikés pérgjaté boshtit gendror t& drejtimit né pisté.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.22. AFRIMI STANDARD ME INSTRUMENT

-- Emri --
Afrimi standard me instrument

-- Pérkufizimi --

Njé itinerar mbérritjeje pér rregullin (IFR) & instrumentit t& pércaktuar t& fluturimit, q& lidh njé piké t&
réndésishme, zakonisht né njé itinerar ATS, me njé piké tjetér nga ku mund t& fillojé njé procedurd
pérafrimi t& instrumentit.

-- Pérshkrimi --

SHENIM 1 Akronimi: STAR .

SHENIMI 2 Pérkon me qasjen pérfundimtare gjaté fazés sé uljes. Gdo acroport/heliport mund & keté
pika t& ndryshme t& réndésishme lidhése STAR (zakonisht t& lidhura me itinerare ajrore).

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME
4= Gjeneralizim nga «featureType» AfrimiStandardMeInstrument tek «featureType» ProceduraELidhjes
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
ATRIBUTE

# Identifikuesi : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Tdentifikues

-- Pérkufizimi --
Identifikuesi unik 1 Instrumentit Standard té nisjes.
[T detyrueshém: PO]

74|Faqe




image68.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ) m

3.1.2.2.23. LARGIMI STANDARD ME INSTRUMENT

-- Emri --
Largimi standard me instrument

-- Pérkufizimi --

Njé itinerar nisje pér rregullin (IFR) t& instrumentit t& pércaktuar t& fluturimit, q& lidh njé piké t&
réndésishme, zakonisht né njé itinerar ATS, me njé piké tjetér nga ku mund t& fillojé njé procedurg
pérafrimi t& instrumentit.

-- Pérshkrimi --
SHENIM 1 Akronimi: SID .
SHENIMI 2 Pérkon me qasjen pérfundimtare gjaté faz&s sé nisjes. Cdo acroport/heliport mund t& ket
pika t& ndryshme t& réndésishme lidhése SID.
Tipi i elementit - FeatureIype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» LargimiStandardMelnstrument tek «featureType» ProceduraELidhjes
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

# Identifikuesi : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Identifikuesi

-- Pérkufizimi --
Identifikues unik i korsisé pér pritje
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.24. PERBERIJA E SIPERFAQES

-- Emri --
Pérbérja e sipérfaqes

-- Pérkufizimi --
Pérbérja e sipérfaqes sé njé acrodromi/fushe helikopterésh.

Tipi i elementit - Featurelype
KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetem pér ZonaEPistés, ZonéPritje/Taksi, ZonéQéndrimi, ZonéUlje/Ngritje.

/* Kjo karakteristiké mund t& shogérohet vetém me njé objekt gjechapésinor qé é&shté njé ZonaEPistés,
ZonéPritje/Taksi, ZonéQéndrimi, ZonéUlje/Ngritje. *
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» PérbérjaESipérfaqes tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

v PérbérjaESipérfages : VleratEPérbérjesSéSipérfaqes
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Pérbérja e sipérfages

-- Pérkufizimi --
Njé kod gé tregon pérbérjen e sipérfages sé njé aerodromi/heliporti.

-- Pérkufizimi --

SHEMBUTJ Asfalt, beton.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.25. ZONE PRITJE/TAKSI

-- Emri --
Zong pritje/taksi

-- Pérkufizimi --
Nj¢ rrugé e caktuar n& njé acrodrom/fushé helikopterésh vendosur pér rreshtimin ¢
acroplangve/helikopteréve dhe synon t& ofrojé njé lidhje mes njérés pjesé t& acrodromit dhe tjetrés.
-- Pérshkrimi --
SHENIM Kjo pérfshin linjat ¢ pritjes t& avionéve/helikopteréve, korsité e pritjes t& vendgéndrimit t&
aviongve, korsité e shpejta té daljes, korsité ajrore etj.
Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME
<= Gjeneralizim nga «featureType» ZonéPritje/T aksi tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

@ Identifikuesi : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Identifikuesi

-- Pérkufizimi --
Identifikues unik i korsisé pér pritje

76|Faqe




image70.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ASI@

ATRIBUTE

[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.26. ZONE ULJENGRITIE

-- Emri --
Zong ulje-ngritje

-- Pérkufizimi --

Njé& zoné ngarkimi ku njé& helikopter mund t& ulet ose ngrihet.

Tipi i elementit - Featurelype

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» ZonéUlje-Ngritje tek «featureType» NyjeAjrore

[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

@ Identifikuesi : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Identifikuesi

-- Pérkufizimi --
Tdentifikues unik i zongs sé uljes dhe ngritjes

[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.27. KUFIRI I POSHTEM I LARTESISE

-- Emri --
Kufiri i poshtém i lartésisé

-- Pérkufizimi --

Lartésia ¢ cila pércakton kufirin mé & ulét t& njé objekti t& rrjetit t& transportit ajror.

-- Pérshkrimi --

SHENIM Kur aplikohet né njé LidhjeRrugeAjrore pérkon me Lartésing mé t& ulét té sigurt, e cila

pércaktohet né ményré gé t& ofrohet siguri né navigim.

Tipi i elementit - FeatureIype
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KUFIZIMET

5 TPandryshueshém Zbatohet vetém pér LidhjeERrugésAjror dhe ZonaEHapésirésAjrore

/* Kjo proné mund té shogérohet vetém me njé objekt gjeohapésinor qé &shté njé LidhjeERrugésAjror dhe
ZonaEHapésirésAjrore. ™/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» KufirilPoshtémILartésisé tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¢ Lartésia : Matje
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Lartésia

-- Pérkufizimi --

Vlera e kufirit t& lartésisé
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.28. KUFIRI I SIPERM I LARTESISE

-- Emri --
Kufiri i sipérm i lartésisé

-- Pérkufizimi --
Lartésia q& pérkufizon kufirin e sipérm t& njé objekti t& rrjetit t& transportit.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

8 TPandryshueshém Zbatohet vetém pér LidhjeERrugésAjror dhe ZonaEHapésirésAjrore.

/* Kjo proné mund té shogérohet vetém me njé objekt gjeohapésinor qé &shté njé LidhjeERrugésAjror dhe
ZonaEHapésirésAjrore */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» Kufiril SipérmILartésisé tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE
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ATRIBUTE

i Lartésia : Matje
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Lartésia

-- Pérkufizimi --

Vlera e kufirit t& lartésisé
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.29. KUFIZIM PERDORIMI

-- Emri --
Kufizim pérdorimi

-- Pérkufizimi --
Kufizimet e pérdorimit t& njé objekti t& rrjetit ajror.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

5 TPandryshueshém Zbatohet vetém pér RrugéAjrore, LidhjeAjrore, NyjeAjrore dhe ZonéAerodromi

/* Kjo proné mund té& shoqérohet vetém me njé objekt gjeohapésinor, i cili éshté njé RrugéAjrore, LidhjeAjrore,
NyjeAjrore dhe ZonéAerodromi */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» KufizimPérdorimi tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v Kufizimi : VleratEKufizimitTéPérdorimit
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Kufizimi

-- Pérkufizimi --
Lloji i kufizimit t& pérdorimit pér njé objekt t& rrjetit ajror.
[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.30. VLERAT E KATEGORISE SE AERODROMIT
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-- Emri --
Vlerat ¢ kategorisé sé Aerodromit

-- Pérkufizimi --
Kategorité ¢ mundshme t& aerodromit g& lidhen me shtrirjen dhe réndésing e shérbimeve t& ofruara t&
trafikut ajror prej tij dhe drejt tij.
Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE
v Kombétar :
-- Pérkufizimi --
Aerodromi gé ofron shérbime té brendshme t& trafikut kombétar ajror.
# Rajonal :
-- Pérkufizimi --
Aerodromi gé ofron shérbime té rajonal ajror.
¥ Ndérkombétar :

-- Pérkufizimi --
Aerodromi gé ofron shérbime té trafikut ndérkombétar ajror.

3.1.2.2.31. VLERAT E LLOJIT TE AERODROMIT

-- Emri --
Vlerat ¢ 1lojit t& acrodromit.

-- Pérkufizimi --
Njé kod qé& specifikon nése njé element i rrjetit ajror &shté njé acrodrom ose njé fushé helikopterésh.

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE

¥ AerodromHeliport :

-- Pérkufizimi --
Aerodrom me fushé pér uljen e helikopteréve.

¥ Aerodrom :
-- Pérkufizimi --
Vetém pér aerodrom

v Heliport :
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ATRIBUTE
-- Pérkufizimi --
Vetém pér ulje helikopterésh
v PistéUlje :

-- Pérkufizimi --
Pisté ulje pér mjetet e tjera ajrore

3.1.2.2.32. VLERAT E KLASAVE TE LIDHIJEVE

-- Emri --
Vlerat ¢ klasave t& lidhjeve.

-- Pérkufizimi --
Lloji i itinerarit nga kéndvéshtrimi i navigimit.

- Pérshkrimi --
SHENIM Kéto vlera renditin pérdorimet e mundshme t& njé LidhjeRrugoreAjrore.

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE

# Konvencional :

-- Pérkufizimi --
Ttenerar tradicional navigimit: Njé itinerar ajror, 1 cila nuk pérdor as Navigimin e Zonés RNAV as navigimin
TACAN pér shérbimet e trafikut ajror.

¥ RNAV:

-- Pérkufizimi --

Njé itinerar qé pérdor Navigimin e Zonés (RNAV) pér shérbimet e trafikut ajror. Navigimi 1 Zonés (RNAV) - njé
metodé navigimi qé lejon mjetet ajrore t& operojné né cfaré do lloj fluturimi brenda kufijve t& mbulesés ndihmése
té Stacioneve-Referencé.

v TACAN:

-- Pérkufizimi --

Njé itinerar & pérdor Navigimin TACAN pér shérbimet e trafikut ajror Navigimi (TACAN) - njé metodé navigimi

qé lejon mjetet ajrore t& operojné né cfaré do lloj fluturimi brenda mbulesés ndihmése t& Stacioneve-Referencé
TACAN (Tactical Air Navigation Beacon )

3.1.2.2.33. VLERAT E LLOJIT TE RRUGEVE AJRORE

81|Faqe




image75.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

-- Emri --
Vlerat ¢ 1lojit t& rrugéve ajrore

-- Pérkufizimi --
Klasifikimi i rrugés si rrugé ATS (Linje e Alantikut Verior).

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE

¢ ATS:

-- Pérkufizimi --
Ttinerari ATS sipas pérshkrimit né ICAO Aneksi 11.

¥ NAT:

-- Pérkufizimi --
Traseja e Atlantikut Verior (pjesé e Sistemit t& Organizuar t& Udhétimeve).

3.1.2.2.34. VLERAT E LLOJIT TE HAPESIRES AJRORE

-- Emri --
Vlerat ¢ lojit t& hapésirés ajrore

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ njohura t& hapésirés ajrore.

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE

v ATZ: Zoné e Trafikut né Aeroport

-- Pérkufizimi --

Hapésiré ajrore me dimensione té pércaktuara rreth njé aeroporti pér mbrojtjen e trafikut té aeroportit.
v CTA: Hapésiré kontrolluar

-- Pérkufizimi --

Njé hapésiré e kontrolluar ajrore, e cila zgjerohet pérpjeté nga njé kufi i specifikuar mbi toké.

¢ CTR: Zong kontrolli

-- Pérkufizimi --

Njé hapésiré e kontrolluar ajrore, e cila zgjerohet pérpjeté nga sipérfagja e tokés drejt njé kufiri t& specifikuar t&
sipérm.

v D: Sipérfage e rrezikshme

-- Pérkufizimi --
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\—

ATRIBUTE

Zong rreziku. Hapésiré ajrore me dimensione t& pércaktuara brenda sé cilés aktivitete té rrezikshme pér fluturimin
e mjeteve fluturuese mund té ekzistojné né kohé té veganta.

v FIR: RajoniInformacionit t& Fluturimit

-- Pérkufizimi --
Hapésiré ajrore me dimensione té pércaktuara brenda sé cilés ofrohet shérbimi i informacionit t& fluturimit dhe ai i
lajmérimit. Pér shembull, mund té pérdoret nése shérbimi ofrohet nga mé shumé se njé njési.

v P: Kufizime t& pérkohshme

-- Pérkufizimi --

Kufizimet e pérkohshme zbatohen pér pérdorimin e objektit t& rrjetit ajror.

v R: Sipérfaqe e kufizuar

-- Pérkufizimi --

Sipérfaqe e kufizuar. Hapésiré ajrore me dimensione té pércaktuara mbi sipérfaget e tokés ose ujérat territorialé t&
njé shteti, brenda & cilit kufizohet fluturimi i mjeteve fluturuese né pérputhje me kushte té caktuara.

v TMA : Sipérfage e kontrollit terminal

-- Pérkufizimi --

Sipérfagja e kontrollit zakonisht vendosur né bashkérrjedhjen e itinerareve ATS né aférsi t& njé ose mé shumé
aerodromeve madhore. Kryesisht pérdorur né Europé sipas konceptit Pérdorim Fleksibél 1 Hapésirés Ajrore.

¢ UIR : Rajon i Epérm i Informacionit t& Fluturimit

-- Pérkufizimi --

Hapésiré e epérme ajrore me dimensione t& pércaktuara brenda sé cilés ofrohet shérbimi i informacionit t& fluturimit
dhe ai i lajmérimit. Cdo shtet pércakton pérkufizimin e vet pér hapésirén e epérme ajrore.

3.1.2.2.35. VLERAT E KUFIZIMIT TE PERDORIMIT

-- Emri --
Vlerat ¢ kufizimit t& pérdorimit

-- Pérkufizimi --
Kufizimet e pérdorimit pér njé objekt t& rrjetit ajror.

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTE

¢ PérdorimUshtarak :

-- Pérkufizimi --
Objekti i rrjetit ajror éshté ekskluzivisht i rezervuar pér pérdorim ushtarak.
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ATRIBUTE

¢ KufizimeTéPérkohshme :

-- Pérkufizimi --
Kufizimet e pérkohshme zbatohen pér pérdorimin e objektit t& rrjetit ajror.

3.1.2.2.36. VLERAT E PAJISIEVE NDIHMESE

--Emri --
Vlerat ¢ pajisjeve ndihmése

-- Pérkufizimi --
Llojet e shérbimeve t& ndihmésit pér navigim.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE

¢ ILS:

-- Pérkufizimi --
Sistemi 1 instrumentit pér ulje.

v ILS-DME :

-- Pérkufizimi --
ILS me DME t& pércaktuar.

¢ LOC:

-- Pérkufizimi --
Lokalizues.

v LOC-DME :

-- Pérkufizimi --
LOC dhe DME té pércaktuar.

v MKR:

-- Pérkufizimi --
Sinjal shénuesi.

v MLS:

-- Pérkufizimi --
Sistem Mikrovalésh pér Ulje.
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ATRIBUTE

v MLS-DME :

-- Pérkufizimi --
MLS me DME t& pércaktuar.

v NDB:

-- Pérkufizimi --
Sinjal Radioje Jo Drejtues

v NDB-DME :

-- Pérkufizimi --
NDB dhe DME té pércaktuar

v TACAN:

-- Pérkufizimi --
Sinjal i Navigimit Taktik Ajror.

¢ TLS:

-- Pérkufizimi --
Sistem Transmetuesi pér Ulje.

¢ VOR:

-- Pérkufizimi --
Rreze Radioje VHF me Shumé Drejtime.

¢ VOR-DME :

-- Pérkufizimi --
VOR dhe DME t8 pércaktuar.

¢ VORTAC:

-- Pérkufizimi --
VOR dhe TACAN t& pércaktuar.

¢ DME:

-- Pérkufizimi --
Pajisje pér matjen e distancés.

¥ NDB-MKR :
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ATRIBUTE

-- Pérkufizimi --
Sinjal Radioje Jo Drejtues dhe Sinjal Shénuesi.

3.1.2.2.37. VLERAT E QELLIMIT TE PIKES

-- Emri --
Vlerat ¢ qéllimit t& pikave

-- Pérkufizimi --
Roli i pikés s& boshtit qendror t& pistés.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTE

¢ Fund:

-- Pérkufizimi --
Fund fizik i njé drejtimi né pisté.

¥ Mes:

-- Pérkufizimi --
Pika e mesit té pistés.

« Fillim :

-- Pérkufizimi --
Fillimi fizik i njé drejtimi né pisté.

¥ Pragu:

-- Pérkufizimi --

Fillimi i asaj pjese t& pistés qé pérdoret pér ulje.

3.1.2.2.38. VLERAT E TIPIT TE PISTES

- Emri --
Vlera e tipit t& pistés

-- Pérkufizimi --

Njé kod gé bén njé dallim mes pistave pér aeroplanét dhe FATO pér helikopterét.

Tipii elementit - Kodlist¢
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ATRIBUTE

¥ Pisté:

-- Pérkufizimi --
Pisté pér aeroplané.

@ FATO-ZAFN : Zona e Afrimit Final dhe Ngritjes pér mjetet ajrore.

-- Pérkufizimi --
Njé kod gé bén njé dallim mes pistave pér aeroplanét dhe FATO pér helikopterét.

3.1.2.2.39. VLERAT E PERBERIES SE SIPERFAQES

-- Emri --
Vlerat e pérbérjes sé sipérfages.

-- Pérkufizimi --
Njé kod gé tregon pérbérjen e njé sipérfaqeje

-- Pérshkrimi--
SHEMBUIJ Asfalt, beton.

Tipi i elementit - Kodlist¢

ATRIBUTE

v Asfalt :

-- Pérkufizimi --
Sipérfaqe e mbuluar me shtresé asfalti.

¥ Beton :

-- Pérkufizimi --
Sipérfaqe e mbuluar me shtresé betoni.

¢ Bar:

-- Pérkufizimi --
Sipérfaqe e pérbésré nga njé shtresé bari
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3.1.3. PERSHKRIMI I NENTEMES ~RRJETI I TRANSPORTIT HEKURUDHOR

Skema ¢ aplikimit t& Rrjeteve t& Transportit Hekurudhor (Skema Hekurudhore) pérdor njé lidhje dhe
strukturé nyjash pér t& pérfaqésuar njé sistem hekurudhor, i cili pérdoret pér transportim né formén e
njé rrjeti linear. Skema Hekurudhore trashégon kategori nga Skema ¢ Pérbashkét e Transportit dhe po
ashtu krijon kategorité e veta pér t& pérshkruar karakteristikat e rrjetit hekurudhor sig &shté pronésia dhe
kufizimet, q& mund t& zbatohen pér t& gjitha pjesét e elementit t& rrjetit ose nén pjesét q& mund t&
pérshkruhen duke pérdorur referimin linear.

Aspektet kryesore t& modeluara pér clementét e rrjetit t& transportit hekurudhor jang:

—  Gjeohapésinor. Pérfaqésimi gjeometrik (pikg, linjé dhe sipérfaqge (topografike)) i elementéve t&
ndryshme q& jané pjesé e njé rrjeti. N& ményré tipike, rrjeti trajtohet si njé rrjet elementésh
lincare t& lidhura (lidhje) me pika opsionale (nyje) ng fund t& linjave (n& kryqézime, fund
rrugésh etj.). Gjithashtu, objektet reale me njé funksion né njé rrjet mund t& pérfagésohen né
grupin ¢ t& dhénave. Lidhja né& rrjet brenda rrjetit hekurudhor &shté thelbésore, por mes
elementéve né rrjete t& tjera &shté njé aspekt opsional gjeohapésinor.

— Kohor. T& gjitha elementét ng njé rrjet mund t& kené njé vlefshméri kohore (d.m.th. pérshkrimi
i kohés se kur ekziston elementi i rrjetit né botén reale) si dhe informacione se kur jané futur t&
dhénat, jang modifikuar apo fshiré né grupin e t& dhénave.

— Tematik. Skema Hekurudhore mund t& shfaqet né ményré tematike pérmes njé séré atributesh
brenda specifikimit si¢ &shté AutoritetiPérgjegjés ose LinjéHekurudhore.

N& ményré skematike méposhté paraqiten elementét pérbérés t& ‘Rejeti i Transportit Hekurudhor”:

(3)

Tustrim: Shémbull i pérdorimit té elementéve pérbérés té Rrjetit té Transportit Hekurudhor

Figure 22: Elementét pérbérés té néntemés “Rrjeti i Transportit Hekurudhor®

88|Faqe




image82.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR A

3.1.3.1. DIAGRAMA UML

3.1.3.1.1. KLASAT E JASHTME - DIAGRAM

Netw orkAma e
ObjektTransporti it LinkSequence
ObjektTransporii i
dfeatureTypen foture
Elementét e Pérbashkét té Transportit Hegllic lyi «featursType»
ZonaETransportit Elomoniits ol st Elementét e Pérbashkét &
Transportit:: i
woidable» ElomentidhesliTe e nomE LidhjeSekuencialeETransportit

: g:z;:gzgg: B::ZHQZ[O i «oidable» «voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime + EVlefenmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1] + EViefshmeDeri: DateTime [0..1]

NetworkPropery T e
«featureType» ) ObjektTransporti ObjektTransporti
Elomensito Fitesiet 8 Trangports ot ook
Elementét e Pérbashkét 16 Elementét e Pérbashket 6
A Transporsit:LidhjeTransporti Transportit::NyjeTranspors
+ EViefshmeNga: DateTime
«oidable» «yoidable»
o Bl e G ] + |ViefshmeNga: Date-Ore + EViefeimeNga DateTime
+ IVlefshmeDeri Date-Oré [0..1] + EVlefshmeDer: DateTime ([0..1]

Figure 23: Klasat ¢ jashtme

3.1.3.1.2. RRIJETII TRANSPORTIT HEKURUDHOR - DIAGRAM

nee Linksequence| 5
i G
orenLe. ShRCL B I Tnenoi) Elementét e Pérbashkét té Transportit: sy st lings
Elementt idhésiTransportit e L ep & Transportt:
Y i LidhjeTransporti
-+ Blethmotas Daerire Sl s
+ EVietimeDer DateTime [0.1] e + IViefdmeNga: Date-0rs
+ IViefsimeDeri: Date-Or [0..1]
constraints ST
(T8 gitns peerest | petiasinte it ettt | | o e conency ST constraints
& giltha objelet kané ingpirelc) ] (T8 jithe objektet kang Inpireld)
<dealueTypes <eatueTypes «deatureTypes
Linj¢Hekurudhore LidhjeSekuencialeHekurudhore Lidhj Hekurudhore
i
woidables
+ KodiLinjgsHekunughore: CharacterString e
Node NetworkArea P
ettt Nk Sipstaabekurudhore
~TealleIyoes «featureTypes <
e & 7r 3 £ Gt e Pér &t 16 Transpe
Npelignspura) Zonak Transport
«voidables «voidables
+ EViefsmeNga: DateTime + “EVietshmeNga: DateTime deaturTypes
+ EViefehmeDeri: DateTime [0..1] +  EViefsimeDeri: DateTime [0..1] ZonaEStacionitHekurudhor
constraints constraints
{Te gjithe objeket kang Ingireld) {T& giithe objedet kané Inspireld} ﬁ
<eatureTypes
Sineifagj aEKantieritHeKurudhor
<featureTypes
WyjeHekunudhore <deatureTypes
Nyj e KantieritHekurudhor
woidables 1
constraints
+ FunisioniIMyjes VleraiE Funks aneveT éhyjeveHekundhore s | scsate e o
D <deatureTypes
VieratEFunksionev eTenyj eveHekurudhore NyjeStacioniHekurudhor
+ Lidnje “woidables
+ Kalimhehivel + NumilPlatiormave: Integer
B corstaits
. il (Funksoni | ryjes ehte gjithmone Stacion Hekurudhor)
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«featureTypes
«feature Type» LiojilHekurudhés «featureType»
ElektrifikimiHekurudhor PérdorimilHekurudhes
+ Ligji: VieratELIgjeveTeHelunidnes
+ EleKnfikkmi: Boalean + Pemorimi: VieratEPerorimitT eHekumudnes
constraints
constraints {Zbatohet vetem per Hasat e transportit hekurudhor} TagsiaeEs
{Zbatohet vetem per Kasat e transportit hekurudhor} {Zoatohet vetem perKasat e transpottit hekurudhory
o «rodeList
«featureType» N iGEl
NetworkPropert eratELiojeveTeHekurudhes
ShpejtésiaEProj ektuar elaReoRETY
«featureType» + HelunidnePemgjijeTeT nekaar
+ Shpejtésia: Velocity [ Etementite Pérbas hkét % Transportt: + MeKavo
I KarakieristikaE Transportit + NgrieMagnetiie
{Zhatahet vetem pér Wasat e transportit hekunidhor) el
«vaigatle» + LinjeTeleHekmnidhore
+ EViefshmeNga: DateTime + LinjeHekundhoreEPezulluar
+ EViefshmeDen: DateTime [0..1] + Tren
«featureType» ondimiils + Tramvaj/Tram
Humaishinave {T& gjithe nbjektet kan Inspirelo)
+ NumniBinaEve: Integer
«woidable»
+ NumniMiniMakdLinjaveHekundhore: VieratMinM aksT eShinave
constraints «featureType»
{Zoatohet vetem per Wasat e transportit hekunidhon KodilStacionitHekurudhor
+ KogilStacionit CharacterSting
«<enumeration> constraints
VieratEKategoriveTeshinave {Zhatanet vetem per Kasat e transpartit hekurudhar)
1Gjere
Standard «featureType»
INgushte GjerésiaNominaleEShinave «codeListy
1Pazbatueshem VierateP erdorimitTeHekurudhes
«woidable»
cenumorafiomn + SkaramentiNominal: Measure [0.1] g alie
VieB e TR + KategonaESkaramentiNominal: VieratEKategariveTeshinave [0..1] ! ;:ﬂ”éfg””
constraints + Ughetar
higtar {Zbatohet vetem per kategorite e transportit hekurudhar)
Makimal
Minim al

Figure 24: Rrjeti i Transportit Hekurudhor

3.1.3.1.3. RRIETIT I TRANSPORTIT HEKURUDHOR : LLOJET E OBIEKTEVE GIEOHAPESINORE -
KARAKTERISTIKAT E TRANSPORTIT - DIAGRAM

«featureType»
GjerésiaNominaleEShinave «ieatureType»
ElektrifikimiHekurudhor

«voidables
+ SkaramentiNominal: Measure [0..1]
+ KategoniaESkaramentiNominal: VieratEKateganveTeshinave [0..1] constraints

Pr— {Zbatahet vetem per Kasat e transporit hekunidhor)
{Zbatahet vetem per kategorite e transportit hekurudhor}

+ EleMrifikkimi: Boolean

«featursTypes
PérdorimilHekurudhés
NetworkProperty
+ Pémdorimi: VieratEPe orimitT eHekurudngs
«feature Type»

constraints Efementéte Pérbashiit e

{Zbatohet vetem per Kasat e transportit helurudhor} Transportit: 3 2
| Karakteris SkaETransportit L e

ke + Loji: VieratELinjeveT eHekunidhes

«aidables

L1 + EViefshmeNga: DateTime constraints
«featureType» + EViefshmeDert: DateTime [0.1] {Zhatohet vetem per K asat e transpartit hekurudhor)
ShpejtesiaEProjektuar
constraints
+ Shpejtesia; Velocity {T& gjithe objektet kan Inspirel o)
constiaints
{Zhatonet vetem per Kasat e transportit hefurudhary
«featureType»
KodilStacionitHekurudhor
«featureType»
R + KodilStacionit Characterstring
4 NumrlBinareve: Integer conEi

{Zoatohet vetem per Wasat e transportit hekurudhor)
«voidables

+ NumriMiniMaks Linj aveHekurudhare: VieratMinMaksTeshinave

constraints
{Zbatahet vetem per Kasat e transpattit hekunuchary

Figure 25: Rrjetit i Transportit Hekurudhor : Llojet ¢ objekteve gjeohapésinore - Karakteristikat ¢ Transportit
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3.1.3.1.4. RRIETI I TRANSPORTIT HEKURUDHOR : LLOJET E OBJEKTEVE GJEOHAPESINORE -
LIDHIJET, NYJET DHE ZONAT — DIAGRAM

Linkset
ObjektTransporti
«featureT yper
Elementét e Pérbashkét t8 Transportit:
EfementLidhésITrans portit

LinkSequence
ObjektTransporti

«featureT ypes
Elementst e Pérbashkét £ Transportit:
LidhjeSekuenciale ETransportit

Ling
ObjektTransporti

«featureT ype»
Elementét e Pérbashkét t& Transportit:
LidhjeTransporti

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDer: DateTime [0..1]

«voidable»
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDer: DateTime [0..1]

constraints
{T& gjithe perberesit i perkasin te njgjtin et transporti}
{T¢ gjitha objeket kané inspire Id}

constraints
{T& gjithe perberesit i perkasin té njgjtin njet transportiy
{T& gjithe objektet kane Insprireld}

f

i

«featureT ype»
Linj §Hekurudhore

«voidable»
+ |VlefshmeNga: Date-Ore
+ IVlefshmeDeri: Date-Ore [0..1]

constraints
{T& gjithe objektet kane Inspireld}

«featureT yper
LidhjeSekuenciale Hekurudhore

«featureT yper
Lidhj eHekurudhore

«voidable»
+ KodilLinjesHekurudhore: CharacterString

o

«voidabley
False: Boolean

«voidabley
+ EVlefshmeNga: DateTime
+ EVlefshmeDeri: DateTime [0..1]

Node NetworkArea
ObjektTransporti ObjektTransporti
 dleatureTyper «featureT yper
Elementst e Pérbashkét & Transport Elementét e Pérbashkét t§ Transporti
NyjeTransporti ZonaETransportit

«voidabley

constraints
& gjithe objeket kan Inspireld}

+ EVlefthmeNga: DateTime
+ EVlefchmeDeri: DateTime [0..1]

& giithe objektet kané Inspireld}

constraints

«featureType»
Nyj eHekurudhore

«voidable»

+ FunksionilNyjes: VieratEFunisioneveT éNyjeveHekurudhore

«featureT yper
Sipérfaqj aHekurudhore

Sipérfaqj aEKantie ritHekurudhor

«featureT yper

«featureT ypen
Nyj eEKantieritHekurudhor

constraints
Funksioni | nyjes &chté gjithmons Stacion Hekurudhor)

T

«featureT yper
ZonaEsStacionitHekurudhor

«featureT ypen
Nyj eStacioniHekurudhor

«voidable»
+ NumrilPlatformave: Integer

constraints

Funksioni | nyjeséshte gjithmone Stacion Hekurudhor):

Figure 26: Rrjeti i Transportit Hekurudhor : Llojet e objekteve gjeohapésinore - Lidhjet, Nyjet dhe Zonat
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3.1.3.1.5. RRIETII TRANSPORTIT HEKURUDHOR : NUMERTIMET DHE KODLISTAT - DIAGRAM

«codeList» «enumeration»
leratE Funksionev e TéNyj ev eHekurudhore VleratEKategorive TéShinave
+ Lidhje IGjere
+ KalimN&Nivel Standard
+ NyjeFalse INgushté
+ FundHekurudhor IPaZbatueshém
+ NdalimHekurudhor
«codelist» «codelist» «enumeration»
VleratELlojeveTéHekurudhés VleratEP&rdorimitTéHekurudhés VieratMinMaksTéShinave
+ Hekurudh&Pé&mgjitjeTET heksuar + Mallra Mesatar
+ MeKavo + TrenVagon Maksimal
+ NgritieMagnetike + Pérzier Minimal
+ Metroja + Udhétar
+ LinjéTekeHekurudhore
+ LinjéHekurudhoreEPezulluar
&8 Tren
+ Tramvaj/Tram

Figure 27: Rrjeti i Transportit Hekurudhor : Numértimet dhe Kod listat

3.1.3.1.6. RRIETII TRANSPORTIT HEKURUDHOR : PAMJA E PERGIITHSHME - DIAGRAM

Liniset LinkSequence Linje
Objekt Transporti ObjekTransporti ObjektTransporti
«featursTyper «featureTypen «featursTypen
Elementit e Pérbashkét & Elementite Pérbashkétts Elementét e Pérbashkit &5
Transportit: Transportt: Transportit:Lidhje Transporti
ElementLidhés!Transportit LidhjeSekuencialeETransportit
«featursTyper «leatursTypey «featursTypen
Linj &Hekurudhore LidhjeS ekuencialeHekurudhore Lidhj eHekurudhore
Node «featursTypen
ChRHTmnEoL Obg;‘;“;ﬂ";fj’j ZonaEStacionitHekurudhor
«featureTypen
ol T «featureTypen
Flemontdte Farbe shhEiis Elementst e Pérbashkét 85 T
Transportit:NyjeTransporti G i 4 o
‘ransportit :ZonaETrans portit SipérfaqjaEKantieritHek urudhor
% L «featursTypen
deatureTypen st SipérfagjaHekurudhore
Ivieheklaudherd NyjeStacioniHekurudhor
«featursTypen
Nyj eEKantieritHekurudhor «featureTypen «featureTypes
GjerésiaNominaleEShinave ElektrifikimiHekurudhor
NetworkProperty|
leatursTypey
eatursTypen Elementét e Pérbashkét &
PardorimiHekurudhés [ Transportit: <J— «featureTypes
KarakteristikaETransportit LiojilHekurudhgs
eaturTypey «leatursTypen
ShpejtésiaEProj ektuar NumrilShinave

Figure 28: Rrjeti i Transportit Hekurudhor : Pamja ¢ pérgjithshme
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3.1.3.2. KATALOGU I TIPOLOGIISE

3.1.3.2.1. SHPEITESIA E PROJEKTUAR

-- Emri --
Shpejtési e projektuar

-- Pérkufizimi --
Specifikimi i shpejtésisé maksimale pér t& cilén &shté projektuar linja hekurudhore.

Tipi i elementit - Featurelype

KUFIZIMET

5 TPandryshueshém Zbatohet vetém pér klasat e transportit hekurudhor

/* Ky aset mund t& shogérohet vetém me njé objekt gjechapésinor qé &éshté pjesé e njé rrjeti t& transportit
hekurudhor.®/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» ShpejtésiaEProjektuar tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

ATRIBUTE

¢ Shpejtésia : VleraEShpejtésisé
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Shpejtésia

- Pérkufizimi --
Specifikimi 1 shpejtésisé maksimale pér té cilén éshté projektuar linja hekurudhore..
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.2. GJERESIA NOMINALE E SHINAVE

-- Emri --
Gjerésia nominale ¢ shinave.

-- Pérkufizimi --
Distanca (largésia) nominale mes dy binaréve t& jashtém t& nj& hekurudhe.

Tipi i elementit - FeatureIype
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KUFIZIMET

1 TPandryshueshém Zbatohet vetem per kategorite e transportit hekurudhor

/* Ky aset mundet t& shogerohet me njé objekt gjeohapésinor qé éshté pjesé e rrjetit te transportit hekurudhor. */

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» GjerésiaNominaleEShinave tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

v SkaramentiNominal : Matje
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Skaramenti nominal

-- Pérkufizimi --
Njé vlers e vetme qé identifikon skartamentin (gjerésing e shinave).
[T detyrueshém: PO]

v KategoriaESkaramentiNominal : VleratEKategoriveTéShinave
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Kategoria e skaramentit nominal

-- Pérkufizimi --
Sigurimi 1 skartamentit t& njé vijé hekurudhore si kategori e pérzier né lidhje me skartamentin standard Europian

nominal.
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.3. NUMRII SHINAVE

-- Emri --
Numri i shinave

-- Pérkufizimi --
Numri i shinave pér njé gjatési hekurudhe.

-- Pérshkrimi --

Kjo varet nga rezolucioni i t& dhénave.

Tipi i elementit - Featurelype
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KUFIZIMET

1 TPandryshueshém Zbatohet vetem per klasat e transportit hekurudhor.

/* Ky aset mundet vetem te shoqerohet me nje objekt gjeohapesinor qe eshte pjese e rrjetit te transportit hekurudhor
*

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» NumrilShinave tek «featureType» KarakteristikaET ransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¥ NumriMiniMaksILinjaveHekurudhore : VleratMinMaksT éShinave
Shuméllojshméria: [1]

--Emri --
Numri minimal/maksimal i linjave hekurudhore

-- Pérkufizimi --
Tregon nése numri i linjave hekurudhore llogaritet si vleré minimale ose vleré maksimale.

-- Pérshkrimi --
SHENIM Ky atribut vlen vetém kur vlera né numrin e vijave hekurudhore nuk éshté njé vleré e sakté.

[T detyrueshém: PO]

¥ NumrilBinaréve : Integer
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Numri 1 binareve

-- Pérkufizimi--
Numri i binareve i paragjitur.
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.4. SIPERFAQIJA HEKURUDHORE

-- Emri --
Sipérfaqja hekurudhore.

-- Pérkufizimi --
Sipérfaqe e z&n& nga njé shin&(binar) hekurudhg, pérfshirg balastin.

Tipi i elementit - Featurelype
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LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» SipérfagjaHekurudhore tek «featureType» ZonaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. ]

3.1.3.2.5. ELEKTRIFIKIMI HEKURUDHOR

-- Emri --
Elektrifikimi hekurudhor.

-- Pérkufizimi --
Tregon nése hekurudha ofrohet njé sistem elektrik pér t& mundésuar 1&vizjen e mjeteve.

Tipi i elementit - FeatureIype

KUFIZIMET

b TPandryshueshém Zbatohet vetem per klasat e transportit hekurudhor

/* Ky aset mundet vetem te shoqerohet me nje objekt gjeohapésinor ge eshte pjese e rrjetit te transportit
hekurudhor.®/

LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga «featureType» ElektrifikimiHekurudhor tek «featureType» KarakteristikaETransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

« Elektrifikikimi : Boolean
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Elektrifikimi

-- Pérkufizim --
Tregon nése hekurudha pérftohet (funksionon) me sistem elektrik ndaj mjeteve me energji elektrike qé lévizin

pérgjaté saj.
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.6. LINJE HEKURUDHORE

-- Emri --
Linjé hekurudhore

-- Pérkufizimi --
Njé koleksion pérkimesh t& lidhjes hekurudhore dhe/ose lidhjeve individuale hekurudhore q&

karakterizohen nga njé ose mé shumg identifikues tematiké dhe/ose karakteristika.
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-- Pérshkrimi --
SHEMBULL - Linja hekurudhore t& karakterizuara nga njé kod specifik identifikimi dhe q& pérdoret
nga kompani hekurudhore ose hekurudha pér turistg, identifikuar nga njé emér specifik.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga «featureType» LinjéHekurudhore tek «featureType» ElementLidhésITransportit
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |

ATRIBUTE

¢ KodilLinjésHekurudhore : CharacterString
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Kodi i linjés hekurudhore

-- Pérkufizimi --

Njé kod 1 caktuar ndaj njé vijé hekurudhore e cila &shté unike brenda shtetit anétar.
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.7. LIDHJE HEKURUDHORE

-- Emri --
Lidhje hekurudhore

-- Pérkufizimi --
Njé objekt linear gjechapésinor qé pérshkruan gjeometring dhe lidhjen e njé rrjeti hekurudhor mes dy pikash né

rrjet.

-- Pérshkrimi --
SHENIM Lidhjet hekurudhore mund t& pérdoren pér té pérfagésuar linja hekurudhore me njé ose shumé shina.

Tipi i elementit - Featurelype
LIDHJET STRUKTURORE TE JASHTME
4= Gjeneralizim nga «featureType» LidhjeHekurudhore tek «featureType» LidhjeTransporti
[ Drejtimi Burimi -> Destinacioni’. |
ATRIBUTE

@ False : Boolean
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
False

-- Pérkufizim --
Lidhja hekurudhore nuk paraqet njé linjé reale dhe ekzistuese hekurudhore por njé trajektore false.
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