	Fletorja Zyrtare
	[image: Stema e Republikes e perfunduar [Converted]]
	      Viti 2016 – Numri 



VENDIM 
Nr. 134, datë 20.3.2019

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT  “STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI - TEMA: GJEOLOGJIA”

Në mbështetje të  nenit 100 të Kushtetutës, të shkronjës “j”, të pikës 2, të nenit 11, dhe të pikës 1, të nenit 16, të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Gjeologjia”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe autoritetet përgjegjëse për krijimin, ruajtjen dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Erion Braçe
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STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI
TEMA: GJEOLOGJIA
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ATRIBUTET
v Akullnajé :

-- Pérkufizimi--
Mase e ngriré e cila definon terrenin ku ndodhet népérmjet veprimtarisé sé saj.

¥ Grykéderdhje :

-- Pérkufizimi --
Mjedisi detar ku takohet wji 1 freskét q& vjen nga lumi me yjin e detit.

¥ Spreding :

-- Pérkufizimi --
Procesi 1 largimit té dy pllakave oqeanike nga njéra tjetra né njé mase deri né 100 mm / vit.

¥ VeprimtariAkullnajore :
-- Pérkufizimi --
Sipérfagja e Tokés gjeografikisht né marrédhéniet gjeohapésinore me (p.sh. né krye t& njé akullnaje, prané njé

akullnaje, né frontin e njé akullnaje ...). procese té lidhura me lévizjen e akullnajés qé dominojné transportin e
sedimenteve dhe depozitimin e tyre. Pérfshin mjediset q& jané ndikuar nga veprimtaria e akullnajave.

v DepozitimeAkullnajore :
-- Pérkufizimi --

Rajoni ku ndodh depozitimi i sedimenteve t& krijuara pér shkak t& shkrirjes sé¢ akullnajés. Jané peisazhe post
akullnajore.

¥ Graben :

-- Pérkufizimi--
Gjeomorfologjikisht paraget njé strukturé t& ngritur dhe kufizohet né t& dyja anét nga thyerje normale té thepisura.

¢ GropéOgeanike :
-- Pérkufizimi --

Mjedisi i thellé ogeanik, dmth, mbi 6,000 m né thellési.
Karakteristiké pér Ogeanin Pagésor (gropa Mariana -11033 m).
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ATRIBUTET

¥ MjedisMePresionT éLarté :
-- Pérkufizimi --

Mjedis me presionim t& larté né té cilin formohen shkémbinj metamorfik. I lidhur zakonisht me zonat e
subduksionit.

« TektonikaEThellésisé:
-- Pérkufizimi --

Mjedis tektonik né pjesén e brendshme té rripit orogjenik, karakterizuar nga deformimi plastik i shkémbinjve
shogéruar me metamorfizém té konsiderueshém, né ményré tipike pérfshin shkémbin kristalors.

¢ PikatENxehta :
-- Pérkufizimi --

Jané pika & nxehta né sipérfagen e tokés qé ndérveprojné me kufijté aktiv t& pllakave, jané t& lidhur me aktivitetin
vullkanik.

¥ FtohjeAbisale :
--Pérkufizimi --

Mjedisi vullkanik né aférsi t& sipérfaqes sé Tokés, 1 karakterizuar nga ftohja e shpejté e magmés pér t& krijuar njé
shkémb qé zakonisht &shté 1 lidhur me shkémbinj magmatiké vullkaniké si shkémbi plutonik.

¥ MjedisNeritik :

-- Pérkufizimi --
Mjedisi ogean né thellési nga niveli i valés deri né thellési 30 metra.

 KorjaKontinentaleEPoshtme :

-- Pérkufizimi --
Karakterizohet nga amfibolitet e sipérme té metamorfizmit t& facies sé granuliteve.
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ATRIBUTET
¥ MantellPoshtém :
-- Pérkufizimi --
Ajo pjesé e mantelit gé shtrihet nén njé thellési prej rreth 660 km. Me rritjen e thellésisg, rritet edhe densiteti ~ 4.4

g/cm3 né ~ 5.6 g/ cm3, dhe shpejtésia e pérhapjes sé valéve sizmike rritet nga ~ 10.7 km / s né ~ 13.7 km /.
Pérbshet kryesisht nga elementé: silic, mangnez dhe oksigjen.

v KorjaOgeanikeBrendshme :
-- Pérkufizimi --

Fshté e dominuar nga shkémbinj mafik, me shtratime té dajkave komplekse né pjesén e sipérme dhe shkémbinjté
ultramafik( gabro) né pjesén e poshtme.

¥ Mantel :
-- Pérkufizimi --

Pjesa e tokés poshté kores dhe sipér bérthamés, e cila éshté e ndaré né mantelin e poshtém dhe mantelin e sipérm té
cilat né vetvete ndahen nga njé zoné tranzitore.

 ShpatKontinental :
-- Pérkufizimi --

Korrespondon me buzinén kontinentale, &shté e thellésisé sé ujrave tepér t& cekéta nga O deri né -200 m thellési
krahasuar me pjesén tjetér t& oqeanit.

v KurrizoreMesOqeanike :
-- Pérkufizimi --

Kurrizore ogeanike shoqéruar me njé diferencé divergjente kontinentale me hapje géndrore. Vendodhja
karakterizohet nga aktiviteti vullkanik, hidrotermal dhe sedimente pelagjike.

¢ MjedisNeritikTMesém :

-- Pérkufizimi --
Mjedisi i ogeanit né thellési nga 30 deri 100 metra.

@ PlatforméOqeanike :

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTET
Platforma e kores ogeanike qé zakonisht ngrihet 2-3 km mbi sipérfagen e dyshemesé ogeanike.

¥ KoreOgeanike :
-- Pérkufizimi --

Pjesa mé e brendshme e kores sé tokés me njé trashési 0-10 km thellési; ajo kanjé dendési prej 2.9 g/ cm3, shpejtésia
e pérhapjes sé valéve sizmike éshté 4-7,2 km / sec. Pjesa ku éshté 1 zhvilluar aktiviteti vullkanik.

v KufiriKontinentalPasiv :

-- Pérkufizimi --
Kufiri i kores kontinentale dhe kores oqeanike sipas zonés sé subduksionit ose shképutjes transformuese.

¢ KufiTektonik :

-- Pérkufizimi --
Kufiri midis dy pllakave tektonike.

v Pllajé :

-- Pérkufizimi --
Mjedise me depresion té ulét té cilat ndodhen né lartési t& konsiderueshme.

¥ MetamorfizémRegjional :

-- Pérkufizimi --
Metamorfizmi i kontaktit prek rajone t& médha dhe kontrollohet nga rritje té temperaturés dhe presionit.

 PlatforméKripe :

-- Pérkufizimi --
Njé sipérfage ujore e cekét né té cilat uji i grumbulluar avullon, duke 1éné njé depozité kripe qé precepeton.

¥ ZongSubduksioni :

--Pérkufizimi--
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ATRIBUTET
Mjedis tektonik né té cilén njé pllaké tektonike, zakonisht oqeanike, zhytet poshté pllakés tjetér.

¥ KufiTektonikTransformues :
-- Pérkufizimi --

Kufiri tektonik kur dy pllakat rréshqasin anash duke u larguar pérkundrejté njéra tjetrés pérgjaté shképutjes
tektonke.

¥ Bregdet :

-- Pérkufizimi --
Eshté zona kalimtare ndérmjet kontinentit dhe ogeanit.

# KorjaJashtmeKontinentale :

-- Pérkufizimi--
Eshté e dominuar nga faqia e shkémbinjéve metamorfiké (grinshisteve).

¢ MetamorfizémKontakti :

-- Pérkufizimi--
Metamorfizmi i kontaktit prodhohet né shkémbinjté rrethues nga kontakti me intruzionet e nxehta magmatike.

¥ MantelSipérm :

-- Pérkufizimi --

Ajo pjesé e mantelit q& shtrihet né njé interval té thellésisé nga 10 deri n& 400 km dhe ka njé dendésinga 3.4 g/
cm3 né 4.0 g/ cm3 me rritjen e thellésisé. Né ményré t& ngjashme, valét-P kané shpejtési qé rritet 8 deri né 11 km
/ sek dhe valét-S shpejtési qé rritet nga rreth 4,5-6 km / sek me rritjen e thellésisé. Olivina dhe pirokseni jang
mineralet kryesore t& mantelit t& sipérm.

v PlatforméGélgeroreKontinentale :

-- Pérkufizimi --
Pérfaqéson platformén e sedimenteve t& ardhura dhe sedimentuar né mjedisin detar ku jeta bentike éshté e zhvilluar.
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3.1.1.2:30. VLERAT E NGJARJES PROCES

-- Emri--
Vlerat ¢ ngjarjes proces

-- Pérkufizimi --
Kushtet g& specifikojné procesin apo proceset q& kané ndodhur gjaté njé ngjarje.

-- Pérshkrimi --
Shembull: depozitim, ekstruzion, intruzion, ftohje.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

v ImpaktiMeteorik :

-- Pérkufizimi --
Ndikimi né sipérfagen e tokés i njé meteori t& madh 1 cili shpérthen né atmosferé.

¢ Deformim :

-- Pérkufizimi --
Zhvendosja e trupit t& njé mase shkémbore sipas planit t& shképutjes apo thyerjes.

¥ ProcesDiagjenik :

-- Pérkufizimi --
Cdo proces kimik, fizik ose biologjik q& vepron né shkémbinjté e kores sé tokés.

¥ Zhdukje :

-- Pérkufizimi--
Procesi 1 zhdukjes sé njé specie ose familje .

@ ProcesGjeomagnetik :

-- Pérkufizimi --
Proces qé rezulton né ndryshimin e fushés magnetike té Tokés.
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ATRIBUTET

v AktivitetiNjeriut :

-- Pérkufizimi --
Proceset e modifikimit té tokés nga veprimtaria e njeriut.

¥ ProcesMagmatik :

-- Pérkufizimi --
Njé proces qé pérfshin shkémbin e shkriré (magmén).

¢ ProcesMetamorfik :
--Pérkufizimi--

Proces qé ju ndodh shkémbinjéve magmatiké ose sedimentaré té cilét gjenden né kushte presioni dhe temperature
té ndryshme nga origjina e formimit t& tyre.

# ProcesSedimentar :

-- Pérkufizimi --
Njé fenomen gé ndryshon vetité fizike té sedimenteve né/ose aférsi té sipérfaqes sé tokés.

¢ ProcesTektonik :

-- Pérkufizimi --
Proceset qé lidhen me ndérveprimin ose deformim e pllakave tektonike t& kores sé Tokés.

 Erozioni :
-- Pérkufizimi --

Procesi ose grupi i proceseve me té cilat materiali toké i ekspozuar ndaj agjentéve atmosferiké né ose né aférsi t&
sipérfages sé Tokés ndryshojné nga ngjyra, cilésia, pérbérja, géndrueshméria, apo forma.

¥ Shtim :
-- Pérkufizimi--

Shtimi i materialit né njé kontinent. Zakonisht pérfshin kufijté konvergjent ose transformues & levizjes sé pllakave
tektonike.
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ATRIBUTET

¥ Alternim :

-- Pérkufizimi --
Term 1 pérgjithshém pér ¢do ndryshim né pérbérjen mineralogjike ose kimike t& njé shkémbi.

¥ ErozionBiologjik :
-- Pérkufizimi --

Ndarja e shkémbinjéve nga agjentét biologjiké, p.sh.rrénjét e biméve, dhe modifikimi 1 sipérfages sé tokés nga
aktiviteti i kafshéve.

@ PrecipitimKimik :

-- Pérkufizimi --
Depozitimi i mineraleve té formuar si rezultat i reaksioneve kimiké.

¢ ErozionKimik :
-- Pérkufizimi --

Procesi i erozionit t& shkémbinjéve nga reaksionet kimike (hidrolizés, hidratimit, oksidimit, karbonizimit,
shkémbimit jonik) transformojné shkémbinjté dhe mineralet mémé né kombinime té reja.

¥ KontaktMetamorfik :

-- Pérkufizimi --
Metamorfizmi i shkémbinjéve sipas kontaktit me trupin vullkanik.

 PerplasjeKontinentale :

-- Pérkufizimi --
Bashkimi i dy pllakave kontinentale apo blloge pérgjaté njé kufiri konvergjent.

# Depozitim :
-- Pérkufizimi --

100|Faqe




image97.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

o

ATRIBUTET

Grumbullimi i materialit; procesi konstruktiv i akumulimit t& grimcave sedimentare, si dhe akumulimi i materialeve
organike, kimike dhe biologjike.

¢ Shpérbérja :

-- Pérkufizimi --
Procesi i tretjes sé materialit. Né karstike, i referohet procesit té tretjes sé shkémbit nga agjenté kimiké.

« DeformimPlastik :

-- Pérkufizimi--
Deformim 1 masés shkémbore pa ndryshime té dukshme té vazhdueshme.

 Shpérthim Vullkanike :
-- Pérkufizimi --

Shpérthimet karakterizohen nga pérmbajtje e ulét e magmés né krahasim me elementét e tjeré gé nxjerr né
atmosferé.

# Shpérthim :

-- Pérkufizimi --
Nxjerrja e pérbérésve vullkanike (llavé, piroklaste dhe gazrave vullkanike) mbi sipérfaqe té Tokés.

¢ Gérmim :

-- Pérkufizimi --
Heqjen e materialit, nga shfrytézimi i minierave.

# Rrudhosje :

--Pérkufizimi --
Procesi 1 deformmit t& njé shtrese planare nga sforcimi i ushtruar né krahé.

i Frakturim :
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Formimi i njé sipérfaqe t& démtuar pér shkak té sforcimit.

¢ ShkatérrimNgaFtohja :
-- Pérkufizimi --

Pérhapja e frakturave pér shkak té zgjerimit t& ngrirjes sé ujit té integruar né hapésira dhe frakturat né njé trup
shkémbor. Rezultati éshté shpérbérja mekanike, ose prishja e shkémbit.

@ ProcesGjeologjik :

-- Pérkufizimi--
Proces qé ndikon né dokumentimin gjeologjik.

¥ Hidratim :

-- Pérkufizimi --
Procesi 1 pérthithjes(largimit) t& ujit nga struktura e kristalt t& njé minerali, duke ndryshuar volumin e saj.

# ErozionAkullnajor :

-- Pérkufizimi--
Erozioni nga lévizja e masés akullnajore né gérryerje dhe térheqje.

# Intruzion :

-- Pérkufizimi --
Procesi 1 vendosjes sé magmés né shkémb para-ekzistues.

v KiristalizinMagmatik :

-- Pérkufizimi --
Procesi me té cilin fomohet kristali nga materiali me ané t& largimit t& ujit dhe gazit.

 DepozitimMekanik :
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Procesi me té cilin materiali q& éshté duke u transportuar né rrugé té ndryshme: ajér, ujé, akull, arrin né basenin
depozitues dhe grumbullohet.

T s VLERAT E PROFILIT TE RRUDHES

-- Emri--
Vlerat ¢ profilit t& rrudhés.

-- Pérkufizimi--
Kushtet specifikojné llojin ¢ rrudhés.

-- Pérshkrimi --

Tiparet ¢ rrudhave lidhen me gjeometring konkave/konvekse prané sipérfages sé& tokés, dhe
marrédhénien e drejtimit mé t& ri t& rrudhés me shtresat relativisht mé t& vjetra né sipérfaqen e tokés.
Shembull: antiform, sinform, antiklinal, sinklinal, etj.

Tipi i elementit — Kodlisté

ATRIBUTET

¥ Antiklinal :

-- Pérkufizimi --
Njé rrudhé, e mysét nga lart ku zemra e sé cilés stratigrafikisht pérmban shkémbinj mé té vjetér.

# Sinklinal :

-- Pérkufizimi --
Njé rrudhs, e lugét(konkave) nga lart ku zemra e sé cilés stratigrafikisht pérmban shkémbinj mé t& rinj.

¢ Antiformé :

-- Pérkufizimi --
Njé rrudhé, e mysét nga lart ku zemra e sé cilés stratigrafikisht pérmban shkémbinjé mé té rinj nga lart- poshté.

@ Sinformé :

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTET

Njé rrudhé, e myset nga lart ku zemra e sé cilés stratigrafikisht pérmban shkémbinj mé t& vjetér nga poshté- lart.
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3.1.2. PERSHKRIMI I NENTEMES - HIDROGIELOGIIA

Hidrogjeologjia pérshkruan flukset, prezencén dhe sjelljen e ujit né ambjentin ¢ néntokés. Dy elementet
bazik jang; sistemi shk&mbor (pérfshi dhe akuiferet) dhe sistemi i ujrave néntokésore (pérfshi trupat
ujoré néntokésore). Objektet/karakteristikat hidrogjeologjike natyrore apo t& béra nga njeriu (si burimet
natyrore ose puset ¢ ujit) jang gjithashtu t& pérfshira.

Modeli i té dhénave Hidrogjeologjike pérmban:

e Sistemin akuifer néntokésor ku pérfshihen Njésité Hidrogjeologjike’, ‘Akuiferet’,
¢ Akiutardet’, ¢ Akuikludet dhe Sistemin Akuiferik’,

e “Sistemi i Ujrave Néntokésore’ pérfshi ‘Trupat e Ujrave Néntokésore’, dhe mardhéniet me
“Sistemin Akuifer’, ‘Objektet Hidrogjeologjike’, dhe WFD (Water Framework Directive) pér
‘Trupat e Ujrave Néntokésore’.

e ‘Objektet Hidrogjeologjike’, si ato natyrore dhe ato t& béra nga njeriu, pérfshi dhe puset e ujit

Modeli i t& dhénave ‘Hidrogjeologjike’, INSPIRE, identifikohet né dy element bazik: “Sistemi
Shkémbor” ose “Sistemi Akuiferik” (i pandryshueshém né kohg) & pérmban njésité hidrogjeologjike,
t& klasifikuara si Akuiferet, Akiutardet, Akuikludet dhe sistemi i “ujrave néntokésore” me ‘Trupat e
Ujrave Néntokésore’ (t& ndryshueshém né kohg). Objektet hidrogjeologjike (t& béra nga dora e njeriut
ose objektet natyrore sic jang puset e ujit ose burimet ¢ ujit) ndérveprojné me kéto sisteme shkémbore
dhe sisteme t& ujrave néntokésore. Sistemi i ujrave néntokésore dhe ai shkémbor dhe ndérveprimi midis
tyre krijon njé sistem hidrogjeologjik. Q&llimi kryesor i modelit &shté t& kapé klasat kryesore t& kétij
sistemi dhe t& sigurojé njé lidhje logjike mes tyre. Sistemi 1 ujrave néntokésore krijohet nga rrjedhja e
ujrave t& néntokés drejt akuifereve t& sistemit “shkémbor™ i cili ka porozitetin dhe pérshkrueshméring
e duhur pér t& pércjellé ujrat néntokésore. Sistemi i ujrave néntokésore ka parametra t& caktuar t&
rijedhshmérisé t& ujrave dhe njé regjim t& caktuar presioni dhe kufizohet nga pérshkueshméria,
sipérfagja e ujrave néntokésore ose barrierave té tjera né sipérfage.

“Sistemi Shkémbor” ka njé klasé kryesore, ‘NjésiaHidrogjeologjike’, me njé numér t& réndésishém t&
nénklasave. ‘NjésiaHidrogjeologjike’ &shté pjesé e litosferés me parametra dallues mbi grumbullimin ¢
ujrave dhe pércjelljen ¢ tyre, dhe &shté specialitet i ‘NjésiveGjeologjike’. Ekzistojné katér nénklasa t&
réndésishme te ‘NjésiaHidrogjeologjike: Akuiferet, Akiutardet, Akuikludet dhe Sistemin Akuiferik.

Akuifer &hté njé shtresé néntokésore ujémbajtése si njé jasték i pérshkueshém ose materiale t&
pakonsoliduara (si psh. zhavorr, réré, balté ose argjil) nga ¢ cila ujrat néntokésore mund t& nxirren
plotésisht duke pérdorur puset.

Akuitard &shté njé shtrat i saturuar por shumé pak i pérshkueshém, i cili pengon lévizjen ¢ ujrave
néntokésore dhe nuk lejon daljen me vetéderdhje né puse, por q&¢ mund t& transmetojé wjé t&
konsiderueshém drejt ose nga akuiferi fqinj dhe nése kané njé trashési t& caktuar mund t& pérbg&jné njé
njési t& réndésishme t& grumbullimit t& ujrave néntokésore.

Akuiklud &shté njé ‘NjésiHidrogjeologjike’ ¢ cila népérmjet pérshkueshmérisé sé ulét q& ka mund t&
veprojé si njé barrieré pér rrjedhjen e ujrave néntokésore, dhe q& késhtu shpesh kufizon akuiferet ose
sistemet akuiferike.

Sistemi Akuiferik &shté njé koleksion i Akuifereve dhe/ose Akuitardeve t& cilat s& bashku pérbéjné njé
ambjent t& ujrave néntokésore — “‘ené komunikuese” q& jané t& mbushura ose mund t& mbushen me ujra
si psh ‘Trupat e Ujrave Néntokésore’. Njé Sistem Akuiferik” mund t& keté njé ose mé shumé Akufer
dhe Akuiklude.

N& ményré t& detajuar mé poshté paragiten skemat konceptuale ‘Diagrama UML’ dhe ‘Katalogu i
Tipologjisé’.
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Figure 9: HidrogjeologjiaPérmbledhjaKryesore
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3.1.2.1.3. SISTEMI AKUIFEREVE HIDROGJEOLOGIIKE - DIAGRAM
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Figure 11: SistemiAkuiferéveHidrogjeologjik
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Figure 12: ObjejktetHidrogjeologjik
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3.1.2.2. KATALOGU I TIPOLOGIISE

3.1.2.2.1. AKUIFER

-- Emri--
Akuifer

-- Pérkufizimi --

Akuifer &shté njé shtresé¢ ujémbajtése néntokésore shkémb i depértueshém ose materiale t&
pakonsoliduara (zhavorr, réré, lym, ose argjilé) nga t& cilat ujrat néntok&sore mund t& nxirren dhe
pérdoren né ményré t& dobishme si ujé i pijshém.

-- Pérshkrimi --
Njé formacion gjeologjik néntokésor né gjendje pér t& ruajtur dhe pérquar ujin.

Tipi i elementit - Feature type
LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» Akuifer tek «featureType» NjésiaHidrogjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

@ LlojilAkuiferit : VleraELlojitTéAkuiferit
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri--
Lloji i Akuiferit
--Pérkufizimi--

Llojet e akuiferéve

-- Pérshkrimi--
Ujé né njé Akuifer 8shté, apo nuk éshté nén presion.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

¢ LlojiKomunikimit : VleraELlojitTéKomunikimitT §Akuiferit
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Lloji i komunikimit
-- Pérkufizimi --

Klasifikimi 1 komunikimit né t& cilin ndodh rrjedhja e ujrave néntokésore

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]
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ATRIBUTET

¢ Shirytezimi : Boolean
Shuméllojshméria: [1]

--Emri --
Shirytézimi

-- Pérkufizim --
Tregon nése akuiferi néntokésor shfrytézohet nga puset apo konsumi

[T detyrueshém: PO]
v SistemiEshtéKryesoréNé : Boolean
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Sistemi &shté kryesor né...

-- Pérkufizimi--
Tregon nése akuiferi, éshté akuifer kryesor i dobishém né sistemin akuifer.

[T detyrueshém: JO]

¥ VulnerabilitetiNdajNdotjes : VleréSasiore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri--
Vulnerabiliteti ndaj Ndotjes

-- Pérkufizimi --
Njé vleré e indeksit apo intervali i vlerave qé pércaktojné shkallén e mundshme té ndotjes sé akuiferit qé rrjedh nga
struktura gjeologjike, kushtet hidrogjeologjike dhe ekzistencén e burimit real me potencial ndotje.

[T detyrueshém: PO]

¢ KoeficentilPérshkueshmérisé : VleréSasiore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Koeficienti Pérshkueshmérisé

-- Pérkufizimi --
Sasia e fluidit g& do t& rrjedhi né njésiné e kohés me ané té njé presioni t& ushtruar népérmjet njé mjedisi poroz.

-- Pérshkrimi --
Parametri pérfaqéson pérgueshméri hidraulike t& njé mjedisi shkémbor. Pérshkruan lehtésing me té cilén uji mund
té 1évizé népér hapésira poroze apo thyerje. Kjo varet nga pérshkueshméria e brendshme e materialit dhe nga shkalla

e ngopjes.
SHENIM: Pér shkak t& porozitetit t& larté t& tyre dhe pérshkueshmérisé, réra dhe zhavorri kané pérgueshméri mé té
larté hidraulike se argjila apo akuiferet me shtresa té pa frakturuara.

[T detyrueshém: PO]

¢ KoeficientiJoPérshkueshméris : VleréSasiore
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ATRIBUTET
Shuméllojshméria: [1]

--Emri --
Koeficenti ruajtjes

-- Pérkufizimi --
Aftésia e akuiferit pér té ruajtur ujin

[T detyrueshém: PO]

@ LlojilShkémbitHidroGjeokimik : VleraLlojitTéShkémbinjeveHidorGjeokimik

Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Vlera Llojit t& “Shkémbinjéve HidroGjeokimik’.

-- Pérkufizimi --

Vlerat & pérshkruajné gjendjen hidrogjeokimike t& mjedisit néntokésor.

-- Pérshkrimi--

Pércakton karakterin mbizotérues gjeokimik t& ujérave néntokésore brenda akuiferit.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit

LIDHJET
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Specifikon sistemin akuifer ku ndodhet Akuitard.

Burimi: EshteShfrytezuar (Klasa) Akuifer «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Objektet hidrogjeologjik t& lidhura me njé Akuifer.

[T detyrueshém: PO]

Objektivi: «voidable» SistemiAkuifer (Klasa)
SistemiAkuifer «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri--

Sistemi Akuifer

-- Pérkufizimi --

“‘Sistemi  Akuifer’ Specifikon ku ndodhet
Aquitard .
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1. PERSHKRIMI I STANDARDEVE

Ky dokument pérmban standardet ¢ specifikimeve teknike t& t& dhénave gjeohapésinore pér ndértimin
e NSDL, duke u mbéshtetur né Direktivén INSPIRE. Autori i kétij produkti &shté Autoriteti Shtetéror
pér Informacionin Gjeohapésinor (ASIG) n& bashképunim me Shérbimin Gjeologjik Shqiptar
(SHGJSH). Data ¢ publikimit t& versionit Nr. 9 &hté Mars 2017. Emértimi i dokumentit &shté:
ASIG Standard NSDI 2017 GJEO v.1ku:

ASIG — Autoriteti pérgjegjés pér krijimin e standardit
Standard — Lloji i dokumentit

NSDI — Qéllimi i dokumentit

2017 — Viti 1 krijimit

Gjeo — Tema pér té cilén &shté krijuar standardi: Gjeologjia
v.1 —Numri i versionit t& standardit

2. HYRJE

2.1. SILEXOHET DOKUMENTL

Ky material &shté i organizuar ng katér kapituj kryesoré:

1- Pérshkrimi i standardeve: — N& kété pjesé jepet emértimi dhe autori i standardeve.

2- Hyrje: — N& kété pjesé jepen pérshkrime dhe shpjegime pér t& kuptuar ményrén si organizohet
i gjith& informacioni dhe si mund t& kuptohet mé lehte.

3- Tema:- N& két& pjesé jepen specifikimet teknike pér secilén temé.

4- Anekse: — N& kété pjesé jepen informacione shtése shpjeguese né ndihmé té lexuesve.

Pérmbajtja ¢ Kapitullit 3 &shté strukturuar ng 6 pjesé kryesore:

1- Pérshkrimi i temés — Kétu flitet né ményré t& pérgjithshme pér pérmbajtjen e temés.

2- Diagramat UML — Kétu jepet Pérmbajtja e Katalogut t& Tipologjive pérkthyer sipas gjuhés
UML.

3- Katalogu i Tipologjive — K&tu shpjegohet struktura ¢ temés me t& gjithé clementét e saj
pérbérés.

4- Metadata — Kétu jepen specifikimet teknike pér metadata-t ¢ temés pérkatése.

5- Sistemi Koordinativ Referencé — Kétu pécaktohet sistemi koordinativ referencé q& éshté
miratuar sipas vendimit Nr. 669, daté 7/8/2013, i ndryshuar me vendim Nr. 322, datg 27.4.2016.

6- Cilésia e té dhénave — Kétu jepet njé pérshkrim mbi cilésing e t& dhénave t& elementéve dhe

matjes sé tyre.

Diagramet UML ofrojné njé ményré t& shpejté pér t& paré elementet kryesore t& specifikimeve dhe
marrédhéniet mes tyre. Pérkufizimi mbi llojin e objektit gjeohapésinor, atributet dhe marrédhéniet jang
t& pérfshira ng ‘Katalogun e Tipologjive’ (Feature Catalogue). Personat t& cilét kané ekspertizé
tematike, por nuk jang t& familjarizuar me UML-n&, mund ta kuptojné plotésisht pérmbajtjen e modelit
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LIDHJET
Burimi: (Klasa) Akuifer «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Akuitardet qé ndajné akuiferin.

Burimi: (Klasa) Akuifer «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Akuiferét e ndaré nga Akuitard.

Burimi: (Klasa) Akuitard «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Akuiferét qé pérmban njé Sistem Akuifer

Burimi: (Klasa) SistemiAkuifer «featureType»

=

Objektivi: «voidable» ObjektiHidrogjeologjik
(Klasa) ObjektiHidrogjeologjike
«feature Type»

Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri --

Objekti Hidrogjeologjik

-- Perkufizimi-

‘Objektet Hidrogjeologjik® né lidhje me njé
akuifer

Objektivi: «voidable» Akuitard (Klasa)
Akuitard «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri -

Akuitard

-- Pérkufizimi --

Akuitardet ndajné Akuiferét

Objektivi: «voidable» Akuifer (Klasa) Akuifer
«feature Type»
Shuméllojshméria: [0..%]

- Emri -

Akuifer

-- Pérkufizimi—

Akuiferét jang t& ndaré nga Akuitardet.

Objektivi: «voidable» Akuifer (Klasa) Akuifer
«feature Type»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri -

Akuifer
-- Pérkufizimi --
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LIDHJET

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizim --
Akuiferi brenda sé cilit ndodhet objekti hidrogjeologjik.

Burimi: (Klasa) ObjektiHidrogjeologjike «featureType»

3.1.2.2.2. AKUIKLUDE

-- Emri --

Akuiklude

-- Pérkufizimi --

o

Akuiferét pérmbahen nga njé “ Sistem Akuifer’.

Objektivi: «voidable» Akuifer (Klasa) Akuifer
«feature Type»
Shuméllojshméria: [0..1]

--Emri --

Akuifer

-- Pérkufizimi --

Akuifer brenda t& cilit ndodhet objekti
hidogjeologjik.

Njé shtresé e ngjeshur e shkémbit ose shtresé e sedimenteve q& vepron si njé pengesé pér rrjedhjen ¢

ujérave néntokésorg.

-- Pérshkrimi --

Njé& formacion i cili, edhe pse poroz dhe i afté pér & thithur ujé ngadalg, nuk lejon transmetimin ose
largimin e shpejt t& ujit pér t& siguruar njé furnizim t& duksh&m pér njé pus apo burim. Akuikludet
karakterizohen nga vlera shumé t& uléta t& "rrjedhjes” (raporti i pérgueshmérisé vertikale hidraulike né
trashési), né ményré qé t& transmetojné vetém rrjedhje t& vogla. Prandaj, ato pérbéjné kufijté e sistemeve

t& rrjedhés sé Akuiferit.
Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» Akuiklude tek «featureType» NjésiaHidrogjeologjike

LIDHJET
/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Njé akuikludé bashkéngjitur “Sistemit Akuifer’.

-- Pérshkrimi--

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |
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LIDHJET
Kjo vepron si njé pengesé pér rrjedhjen e ujérave néntokésore.

Burimi: (Klasa) SistemiAkuifer «featureType» Objektivi:  «voidable» Akuiklude (Klasa)
Akuiklude «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri -

Akuiklude

-- Pérkufizimi—

Nje Akuiklud bashkéngjitur sistemit akuifer.

-- Pérshkrimi --

Kjo vepron si njé pengesé pér rrjedhjen e
ujérave néntokésore.

3.1.2.2.3. AKUITARD

-- Emri --

Akuitard

--Pérkufizimi --
Njé shtresé ujémbajtése me njé pérshkueshméri t& dobét pengon lévizjen ¢ ujrave néntokésoré.

-- Pérshkrimi --
Ato nuk kalojng ujé lirisht né& puse, por mundésojné transportin e ujrave nga akuiferét ngjitur dhe kur

kéto shtresa jangé né& trashési t& konsiderueshme mund t& pérb&jné njé njési t& réndésishme t&
magazinimit t& ujit.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga«featureType» Akuitard tek «featureType» NjésiaHidrogjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

v KoefigientilPérafértIPérshkueshméris : VleréSasiore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Koeficienti Pérafért i Pérshkueshmérisé

-- Pérkufizimi --
Sasia e fluidit g& do t& rrjedhi né njésiné e kohés me ané té njé presioni t& ushtruar népérmjet njé mjedisi poroz.

-- Pérshkrimi --
Parametri pérfaqéson pérgueshméri hidraulike t& njé mjedisi shkémbor. Pérshkruan lehtésing me té cilén uji mund
té 1évizé népér hapésira poroze apo thyerje. Kjo varet nga pérshkueshméria e bréndshme e materialit dhe nga shkalla

e ngopjes.
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ATRIBUTET

NS

SHENIM: Pér shkak té porozitetit té larté t& tyre dhe pérshkueshmérisé, rérés dhe zhavorrit kané pérgueshméri mé
té larté hidraulike se argjila apo akuiferet me shtresa té pa frakturuara.

¢ KoeficientiPérafértlJoPérshkueshméris . VleréSasiore
Shuméllojshméria: [1]

--Emri--
Koeficienti Pérafért 1 jo Pérshkueshmérisé

-- Pérshkrimi --
Aftésia e njé akuiferi pér t& ruajtur ujé.

LIDHJET
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Akuiferét e ndaré nga Akuitard.

Burimi: (Klasa) Akuitard «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Sistemi Akuifer né t& cilin Aquitard éshté pjesé.

Burimi: EshteShfrytezuar (Klasa) Akuitard «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --

[T detyrueshém: PO]

[T detyrueshém: PO]

Objektivi: «voidable» Akuifer (Klasa) Akuifer
«feature Type»
Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri -

Akuifer

-- Pérkufizimi—

Akuiferét jang t& ndaré nga Akuitardet.

Objektivi: «voidable» SistemiAkuifer (Klasa)
SistemiAkuifer «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-Sistemi Akuifer

-- Pérkufizimi --

‘Sistemi Akuifer’ Specifikon ku ndodhet
Akuitard
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LIDHJET

Akuitardet qé ndajné akuiferin.

Burimi: (Klasa) Akuifer «featureType»

Objektivi: «voidable» Akuitard (Klasa)
Akuitard «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri -

Akuitard

-- Pérkufizimi --

Akuitardet ndajné Akuiferét.

/" Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

--Pérkufizimi--

Burimi: (Klasa) SistemiAkuifer «featureType»

Akuitardet gé pérfshihen brenda njé sistemi Akuifer.

Objektivi: «voidable» Akuitard (Klasa)
Akuitard «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri--

Akuitard

-- Perkufizimi-

Akuitardet jané pjesé e sistemit Akuifer.

3.1.2.2.4. NJESIA HIDROGIJEOLOGJIKE

-- Emri--
Njésia Hidrogjeologjike

-- Pérkufizimi --

Njé pjesé e litosferés me parametra t& ndryshme pér ruajtjen dhe pérgueshméring e ujit.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga«featureType» NjésiaHidrogjeologjike tek «featureType» NjésiaGjeologjike

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

LIDHJE STRUKURORE T BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» Akuifer tek «featureType» NjésiaHidrogjeologjike

[ Drejtimi: ‘Burim -> Destinacion’. |
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LIDHJE STRUKURORE Ti BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» Akuitard tek «featureType» NjésiaHidrogjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

= Gjeneralizim nga«featureType» Akuiklude tek «featureType» NjésiaHidrogjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

= Gjeneralizim nga«featureType» SistemiAkuifer tek «featureType» NjésiaHidrogjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

 Pérshkrimi : Tekst
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Pérshkrimi

-- Pérkufizimi --
Pérshkrimi i Njésive Hidrogjeologjike.

[T detyrueshém: PO]

@ ThellésiaEPérafért : VleréSasiore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri--
Thellésia E Pérafért

-- Pérkufizimi --
Thellésia e pérafért e shfagjes sé Njesisé Hidrogjeologjike.

[T detyrueshém: PO]

¢ TrashésiaEPérafért | VleréSasiore

-- Emri --
Trashésia e Pérafért

-- Pérkufizimi--
Trashésia e pérafért e Njésisé Hidrogjeologjike.

[T detyrueshém: PO]

v FillimilCiklitJetésor : DatéOré
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri--
Fillimi i ciklit jetésor
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ATRIBUTET
-- Pérkufizimi--
Data dhe ora né té cilén ky version 1 objektit gjeohapésinor ishte futur ose ndryshuar né grupin e t& dhénave

gjeohapésinore.
[T detyrueshém: PO]

¢ MbarimilCiklitJetésor : DatéOré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri--
Mbarimi i ciklit jetésor

-- Pérkufizimi--
Data dheora né té cilén ky version 1 objektit gjechapésinor u zévendésua ose doli jashté funksionit né grupin e t&

dhénave gjeohapésinore.
[T detyrueshém:JO]

LIDHJET
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

--Pérkufizimi--
Lidhet njé ose mé shumé Njési Hidrogjeologjike me njé Strukturé Gjeologjike.

-- Pérshkrimi --
Parametrat néntokésor té njé Njésie Hidrogjeologjike jané t& pércaktuara nga Struktura Gjeologjike né aférsi t8 saj.

Burimi: (Klasa) NjésiaHidrogjeologjike «feature Type» Objektivi: «voidable» Struktura Gjeologjike
(Klasa) StrukturaGjeologjike «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri --

Struktura Gjeologjike

-- Pérkufizimi --

Njé Strukturé Gjeologjike lidhet me njé ose
shumé Njési Hidrogjeologjike.

-- Pershkrim--

Lejon pérshkrimin e ujérave néntokésore qé
pérhapen né strukturat gjeologjike.

3.1.2.2.5. OBJEKTI HIDROGJEOLOGIJIK ARTIFICIAL

-- Emri --
Objekti hidrogjeologjik artificial

-- Pérkufizimi--
Objekt hidrogjeologjik i ndértuar nga dora e njeriut.

-- Pérshkrimi--
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Shembuj t& objekteve artificiale hidrogjeologjike jan&: Puset, stacionet e monitorimit t& ujérave
néntokésore ose monitorimit t& puseve.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE Ti JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» ObjektiHidrogjeologjikArtificial tek «featureType» ObjektiHidrogjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

LIDHJE STRUKURORE T BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» PusAktiv tek «featureType» ObjektiHidrogjeologjikArtificial
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

v EVlefshmeNga : Daté
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
E vlefshme nga

--Pérkufizimi --
Data dhe koha zyrtare e objektit hidrogjeologjik éshté / do té krijohet ligjérisht.

SHENIM Kjo éshté data dhe koha qé mund té pérdoret si rregjistér reference né aktet ligjore.
[T detyrueshém: PO]

¢ EVlefshmeDeri : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
E vlefshme deri

-- Pérkufizimi--
Datén dhe kohén né t& cilén objekti hidrogjeologjik éshté pushuar ligjérisht / do t& pushojé sé pérdoruri

SHENIM Kjo éshté data dhe koha qé mund té pérdoret si rregjistér reference né aktet ligjore.

[T detyrueshém: JO]
 KodiGjendjes : VleraELlojitTéKoditGjendjes
Shuméllojshméria: [1]

--Emri--
Kodi Gjendjes

-- Pérkufizimi --
Njé kod bén pércaktimin e gjendjes formale té njé objekti hidrogjeologjik té béré nga njeriu.
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ATRIBUTET

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit

[T detyrueshém: PO]

3.1.2.2.6. OBJEKT HIDROGJEOLOGIIK NATYROR

-- Emri--
Objekt Hidrogjeologjik Natyror

-- Pérkufizimi --
Objekte Hidrogjeologjike t& cilat jan& krijuar nga proceset natyrore.

-- Pérshkrimi --
Shembuj t& objekteve natyrore hidrogjeologjike jané: burimet, gaizeret.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE Tk JASHTME

<= Gjeneralizim nga«featureType» ObjektiHidrogjeologjikNatyroré tek «featureType» ObjektiHidrogjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

@ LlojilObjektitNatyroré : VleraELlojiitT éObjektitNatyrors
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Lloji i Objektit Natyror.

-- Pérkufizimi --

Lloji i objekteve natyroré hidrogjeologjik.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit

[T detyrueshém: PO]

¢ RrjedhaEUjit : VleraERrjedhesSeUjit
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Rrjedha e ujit

-- Pérkufizimi --
Shkalla e vazhdimésisé sé rrjedhés sé ujit.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit

[T detyrueshém: PO]
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ATRIBUTET

v SasiaEPérafértERrjedhjes : VleraSasiore
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Sasia e Pérafért e Rrjedhjes

-- Pérshkrimi--

Njé vleré e pérafért pér pércaktimin e rendimentin t& ujit né njé objekt natyral hidrogjeologjik.

-- Pérshkrimi --

Shkarkimi 1 rrjedhés s8 ujit sipas njé seksioni térthor né njési kohe.

LIDHJET
/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi--

[T detyrueshém: PO]

Trupi Ujor Néntokésor me té cilin objekti natyror hidrogjeologjik bashkévepron.

Burimi: (Klasa)  ObjektiHidrogjeologjikNatyroré

«featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --

Objektivi: «voidable» TrupiUjoreNentokesore
(Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

--Emri --

TrupiUjoréNéntokésos

-- Pérkufizimi --

Trupi Ujor Néntokésor me t& cilin objekti
hidrogjeologjik natyror bashkévepron.

Njé Objekt Hidrogjeologjik Natyror qé bashkévepron me Trupin Ujor Néntokésor.

Burimi: (Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType»

Objektivi: «voidable»
ObjektiHidrogjeologjikeNatyrore (Klasa)
ObjektiHidrogjeologjikNatyroré
«feature Type»

Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri--

Objekti Hidrogjeologjik Natyror

-- Pérkufizimi-

Nj¢  Objekt  Hidrogjeologjik  Natyror
bashkévepron me Trupin Ujor Néntokésor.
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t& t& dhénave duke u fokusuar te Katalogu i Tipologjive. Pér pérdoruesit, Katalogu 1 Tipologjive mund
t& jet& veganérisht i dobishém pér t& kontrolluar nése ai pérmban t& dhénat e nevojshme pér aplikacionet

qé ata pérdorin.

N& tabelat ¢ méposhtme shpjegohet pérmbajtja dhe ményra ¢ organizimit t& informacionit né tabelat ¢
t& dhénave né Katalogun ¢ Tipologjive.

Tabelat nr. 1, 2, me ané t& njé shablloni, shpjegojné ményrén e organizimit t& informacionit ng tabelén
e tipologjive dhe t& atributeve t& tyre.

Tabela nr. 3, me ané t& njé shablloni, shpjegon ményrén e organizimit t& informacionit né tabelén e kod

list&s.

Tabela 1

Emri - Emértimi i tipologjisé

Pérkufizimi
Pérshkrimi
Tipi i tipologjisé

Gjeometria

Shuméllojshméria

I detyrueshém

Rol shoqérimi

Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE pér tipologjiné.
Shénime dhe pérshkrime té tjera pér tipologjing.
Tipi i elementit & mund té jeté 1 kétyre llojeve:

«featureType» - njé element qé mund t& jeté real né terren apo njé dukuri abstrakte
«dataType» - njé element tabelor qé shérben vetém si tabelé atributesh pér t'u
lidhur me njé element tjetér

«enumeration» «codeList» - listé e parapérgatitur vlerash ku elementi duhet t&
marré vlers. Enumeration nénkupton “renditje vlerash”, ndérsa codeList nénkupton
“listé vlerash ose ndryshe kod liste”. Né& dokument gjenden t& shqipéruara si
“Numértimet dhe kod listat”.

«Imported» - t& dhéna t& specifikuara né tema té tjera té direktivés INSPIRE.
Né dokument gjenden “Té dhénat e importuara”
Gjeometria e elementit sipas formatit vektor mund té gjendet né tri forma: piké, linjé
ose poligon.
Abstrakt — kur elementi nuk &shté element real né terren, por konsiderohet vetém si
dukuri.
Lloji dhe numri i vlerave qé mund t& marré atributi:
0..* - mund t& marré shumé lloje vlerash ose asnjé vleré
1% - mund té marré minimumi 1 vleré ose shumé vlera
0.1 - mund t& mos marré asnjé vleré ose nése merr vleré, duhet t& marré vetém 1
vleré té vetme.
1 - duhet t& marré detyrimisht 1 vleré
Po —nése atributi éshté 1 detyrueshém té plotésohet
Jo — nése atributi nuk éshté i detyrueshém té plotésohet

Né tabelén e lidhjeve “Rol shogérimet” tregohen marrédhéniet hierarkike ndérmjet
elementeve té ndryshme né kété temé, si dhe né temat e tjera. Kéto marrédhénie
pasqyrojné lidhjet qé realizohen né skemat UML.
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3.1.2.2.7. OBJEKT HIDROGJEOLOGIIK
-- Emri --
Objekti Hidrogjeologjik

-- Pérkufizimi--
Njé klas¢ abstrakte pér objektet nga veprimtaria e njeriut ose karakteristika natyrore q& kané njé
ndérveprim me sistemin hidrogjeologjik.

-- Pérshkrimi --
Objektet hidrogjeologjike mund t& jené natyrore (p.sh. Burim) ose artificiale (p.sh. Puset). Shumica
dérrmuese ¢ objekteve hidrogjeologjike jang artificiale.

Tipi i elementit - Feature type
LIDHJE STRUKURORE Ti BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» ObjektiHidrogjeologjikArtificial tek «featureType» ObjektiHidrogjeologjike
[ Drejtimi: ‘Burim -> Destinacion’. |

= Gjeneralizim nga«featureType» ObjektiHidrogjeologjikNatyroré tek «featureType» ObjektiHidrogjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

@ Inspireld : Identifikues
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri --
Identifikues INSPIRE

-- Pérkufizimi --
Identifikues i jashtém i objektit gjechapésinor.

-- Pérshkrimi --

Shénim: Njé identifikues i jashtém &shté njé identifikues unik i objekt 1 vendosur nga organi pérgjegjés, té cilat
mund té pérdoren nga aplikimet e jashtme pér t'ju referuar objektit gjechapésinor. Identifikuesi éshté njé identifikues
lokal i objektit gjechapésinor.

[T detyrueshém: PO]
¥ Gjeometria : Poligon
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Gjeometria

-- Pérkufizimi --
Gjeometria bén pércaktimin e vendodhjes gjechapésinore t& Objektit Hidrogjeologjik.

[T detyrueshém: PO]
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ATRIBUTET

¢ Emri : Tekst
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Emri

-- Pérkufizimi --
Emri ose kodi 1 Objektit Hidrogjeologjik.

[T detyrueshém: PO]

 Pérshkrimi : Tekst
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri --
Pérshkrimi

-- Pérkufizimi --
Pérshkrimi 1 Njésive Hidrogjeologjike.

[T detyrueshém: PO]

v FillimilJetégjatésisél TrupitUjoré : Daté
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri--
Fillimi Jetésors 1 Trupit Ujoré.

-- Pérkufizimi--
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit gjeohapésinor ishte futur ose ndryshuar né grupin e t& dhénave

gjeohapésinore.

[T detyrueshém: PO]

¢ MbarimilJetégjatésiséI TrupitUjoré : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri--
Fundi Jetésor 1 Trupit Ujor.

-- Pérkufizimi--
Data dhe koha né t& cilén ky version 1 objektit gjeohapésinor u zévendésua ose doli jashté funksionit né grupin e t&

dhénave gjeohapésinore.

[T detyrueshém: JO]

LIDHJET

/" Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)
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LIDHJET

-- Perkufizim --

Akuiferi brenda se cilit ndodhet Objekti Hidrogjeologjik.

Burimi: (Klasa) ObjektiHidrogjeologjike «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Objektet hidrogjeologjik t& lidhura me njé Akuifer

Burimi: (Klasa) Akuifer «featureType»

3.1.2.2.8. PUS AKTIV

-- Emri--
Pus Aktiv

-- Pérkufizimi --
Njé pus q& ndikon n& burimet néntokésore t& akuiferit.

-- Pérshkrimi --

Objektivi: «voidabley» Akuifer (Klasa) Akuifer
«feature Type»
Shuméllojshméria: [0..1]

--Emri --

Akuifer

-- Pérkufizimi --

Akuifer brenda t& cilit ndodhet Objekti
Hidogjeologjik.

Objektivi: «voidable» ObjektiHidrogjeologjik
(Klasa) ObjektiHidrogjeologjike
«feature Type»

Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri --

Objekti Hidrogjeologjik

-- Pérkufizimi-

Objektet Hidrogjeologjik né lidhje me njé
Akuifer.

Shembujt mé t& zakonshme (€ puseve aktiv jang: nxjertjet, rimbushjet artificiale, apo puset e pérmbytur.
SHENIM: ‘Puset Aktiv’ népérmjet nxjerrjes, rimbushjes, ndryshojng gjendjen ¢ burimeve t& ujérave

néntok&sore.

Tipi i elementit - Feature type
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LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» PusAktiv tek «featureType» ObjektiHidrogjeologjikArtificial

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

¢ LlojiAktivitetit : VleraLlojitT éAktivitetit
Shuméllojshméria: [1..%]

--Emri --
Lloji i pusit aktiv

-- Pérkufizimi--
Lloji i aktivitetit t& kryer nga pusi.

-- Pérshkrimi--

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit

Tregon nése &shté pérdorur pér nxjerrjen, e burimeve ujore néntokésore.

[T detyrueshém: PO]

LIDHJET

/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Lidhet me monitorimin e objekteve mjedisore

Burimi: Pajisje (Klasa) PusAktiv «featureType»

Objektivi: «voidable»
MonitorimiObjekteveMjedisore (Klasa)
«feature Type»

Shuméllojshméria: [0..1]

--Emri --

Monitorimi ‘Aftésisé Mjedisore’.

-- Pérkufizimi --

Lidhet me monitorimin e aftésive mjedisore.

-- Pershkrim --
Pusi 1 vezhgimit néntokésor &shté njé objekt
monitorimi.

/" Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pershkrim --
Shpimi mbi t& cilin &shté vendosur pusi aktiv.

Burimi: (Klasa) PusAktiv «featureType»

Objektivi: «voidable»  Shpim (Klasa)
PusShpimi «featureT ype»
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LIDHJET

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Emri --
Trupi Ujor néntokésor

-- Pérkufizimi --

Shuméllojshméria: [0..1]

--Emri --

Shpim

-- Pérkufizimi --

Shpimi ku bazohet pusi aktiv

“Trupi Ujore Néntokésoré” nga ku ‘Pusi Aktiv’ nxjerr burimet ujore néntokésore.

Burimi: (Klasa) PusAktiv «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

--Pérkufizimi --

Objektivi:  «voidable» TrupiUjorNéntokésor
(Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri--

Trupi Ujor Néntokésor

-- Pérkufizimi --

Trup ujor néntokésor nga e cila puset aktive
nxjerrin burimet néntokésore.

‘Pusi Aktiv’ 1 cili ndryshon gjendjen e ‘Trupit Ujoré Néntokésoré” pérmes nxjerrjes sé burimeve t& ujérave

néntokésore.

Burimi: (Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType»

3.1.2.2.9. SIPERFAQE HIDROGIJEOLOGIIKE

-- Emri--

Objektivi: «voidable» PusAktiv (Klasa)
PusAktiv «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri --

Pus Aktiv

-- Pérkufizimi --

Pusi aktiv ndryshon gjendjen e trupit ujor
néntokésor pérrmes nxjerrjes sé burimeve t&
ujérave néntokésore.

-- Pérshkrimi --

Pusi aktiv ndryshon gjendjen e trupit ujor
néntokésor pérrmes nxjerrjes sé burimeve té
ujérave néntokésore té instaluar né té.
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Sipérfaqe Hidrogjeologjike

-- Pérkufizimi --

Njé sipérfage q¢ pérfagéson pasqyrén e interpoluar té ujérave néntokésore, apo sipérfaqe té tjera, pér njé zong
lokale apo rajonale.

- Pérshkrimi --

Kjo éshté gjeometria 2.5D pér sipérfaqet hidrogjeologjike dhe &shté e bazuar né matjet hidrogjeologjike né njé
grup pusesh ose burime té tjera té t& dhénave.

Tipi i elementit — Union

ATRIBUTET

v SipérfagjaRrjetitTéKorigjuar : MbulimiRrjetitT éKorigjuar
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri--
Sipérfagja Rrjetit Té korrigjuar.

-- Pérkufizimi --
Sipérfaqgja e sé cilés pérbéhet nga njé rrjet kordinativ i korrigjuar.

-- Pérshkrimi--
Eshté njé rrjet 1 sistemit koordinativ q& mbulon sipérfagen dhe 1 bazuar né njé sistem koordinativ t& njohur.

[T detyrueshém: PO]
v SipérfagjaReferencésKordinative : MbulimiReferencésKordinative
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri--
Sipérfaqja e rrjetit koordinativ & njohur

-- Pérkufizimi--
Sipérfaqgja e sé cilés pérbshet nga njé rrjet koordinativ i njohur

-- Pérshkrimi--
Njé rrjet kordinativ 1 njohur éshté njé rrjet 1 lidhur me njé transformim qé mund té pérdoret pér té kthyer vlerén e
koordinatave referuar sipas njé sistemi koordinativ referencé.
[T detyrueshém: PO]
v SipérfagjaPikésGrumbullimit : MonitorimiPikésGrumbullimit
Shuméllojshméria: [1]

-- Emri--
Sipérfagja Pikés s& Grumbullimit

-- Pérkufizimi--
Sipérfaqe hidrogjeologjike e pérfagésuar nga mbledhja e pikave té monitoruara.

[T detyrueshém: PO]
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3.1.2.2.10. SISTEMI AKUIFER

-- Emri--

Sistemi akuifer

-- Pérkufizimi --

Njé& grumbullim i akuiferéve, t& cilat s& bashku pérb&jné mjedisin ¢ ujérave néntokésore, t& cilat jané t&

mbushura ose mund t& mbushen me ujé.

Cilgsite ¢ Sistemit t& Akuiferéve dhe komponentéve t& tyre pér t& pércaktuar realizueshméring e
grumbullimit t& ujit, 1&vizjen e tij, si dhe ndikimin mbi gjendjen e tyre kimike.

SHENIM: Komponentét e Sistemit Akuifer dhe atributet e tyre (duke pérfshiré edhe gjeometring) jang
relativisht t& géndrueshme me kalimin e kohés, pérves se né raste t& veganta.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE Tk JASHTME

<= Gjeneralizim nga«featureType» SistemiAkuifer tek «featureType» NjésiaHidrogjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

v EshtéShfrytézuar : boolean
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Tregonnése Sistemi Akuifer pérbéhet prej mé shumé se njé shtresé.

[T detyrueshém: PO]

LIDHJET
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)
-- Pérkufizimi --

Akuiferét qé pérmban njé Sistem Akuifer.

Burimi: (Klasa) SistemiAkuifer «featureType» Objektivi: «voidabley Akuifer (Klasa) Akuifer
«feature Type»
Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri --

Akuifer

-- Pérkufizimi --

Akuiferét pérmbahen nga njé Sistem Akuifer.

/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)
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LIDHJET

-- Pérkufizimi --
Njé Akuikludé bashkéngjitur Sistemit Akuifer.

-- Pérshkrimi--
Kjo vepron si njé pengesé pér rrjedhjen e ujérave néntokésore.

Burimi: (Klasa) SistemiAkuifer «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

--Pérkufizimi--
Akuitardet q& pérfshihen brenda njé sistemi Akuifer

Burimi: (Klasa) SistemiAkuifer «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Specifikon sistemin akuifer ku ndodhet Akuitard.

Burimi: EshteShfrytezuar (Klasa) Akuifer «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --

Objektivi:  «voidable» Akuiklude (Klasa)
Akuiklude «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri -

Akuiklude

-- Pérkufizimi—

Nje Akuiklud bashkéngjitur sistemit akuifer

-- Pérshkrimi --
Kjo vepron si njé pengesé pér rrjedhjen e
ujérave néntokésore.

Objektivi: «voidable» Akuitard (Klasa)
Akuitard «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri--

Akuitard

-- Perkufizimi-

Akuitardet jané pjesé e sistemit Akuifer.

Objektivi: «voidable» SistemiAkuifer (Klasa)
SistemiAkuifer «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri--

Sistemi Akuifer

-- Pérkufizimi --

Sistemi Akuifer specifikon ku ndodhet
Akuitard .
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LIDHJET
Sistemi Akuifer né t& cilin Aquitard éshté pjesé.

Burimi: EshteShfrytezuar (Klasa) Akuitard «featureType»

/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Sistemi Akuifer i cili pérfshin trupin ujoré néntokésoré.

Burimi: (Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType»

312211, TRUPI UJOR NENTOKESOR

-- Emri --
Trup ujor néntokésor.

-- Pérkufizimi --

Objektivi: «voidable» SistemiAkuifer (Klasa)
SistemiAkuifer «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-Sistemi Akuifer

-- Pérkufizimi --

Sistemi Akuifer specifikon ku ndodhet
Akuitard

Objektivi: «voidable» SistemiAkuifer (Klasa)
SistemiAkuifer «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri-—-

Sistemi Akuifer

-- Pérkufizimi --

Cili Sistem Akuiferésh pérfshin trupin ujor
néntoksor.

Njé véllim i veganté néntokésoré brenda njé akuiferi ose sistemi ujémbajtés, i cila &shté izoluar

hidraulikisht nga trupat ujoré néntokésoré t& aférta.

--Pérshkrimi --

Trup ujor néntokésor, &shté njé véllim i ujérave néntokésoré brenda njé akuiferi. Pérgjithésisht trupi i
ujrave néntokésore nuk &shté ekzaktésisht i lidhur me akuiferét néntokésoré kryesoré (mé t& thella)
sepse &shté bazuar né pellgjet e ujrave sipérfaqésore. Kjo nénkupton qé njé akuifer jo gjithmong &shté
1 njété me njé trup ujor néntokésor (metodologjia ndryshon n& vendet e ndryshme anétare).

Tipi i elementit - Feature type

ATRIBUTET

@ Inspireld : Identifikues
Shuméllojshméria: [1]
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Objekt i jashtém identifikues 1 objektit gjechapésinor.

-- Pérshkrimi --

Shénim: Njé identifikues 1 jashtém &shté njé identifikues unik i objektit t& vendosur nga organi pérgjegjés, té cilat
mund té pérdoren nga aplikimet e jashtme pér t'ju referuar objektit gjechapésinor. Identifikuesi éshté njé identifikues
lokal i objektit gjechapésinor.

[T detyrueshém: PO]
v ZgjatjaHorizontaleEPérafert : Sipérfaqe
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Gjeometria pércakton kufirin e trupit ujor néntokésor

[T detyrueshém: PO]
¥ GjendjaETrupitUjéreNentokésore : VleraEGjendjesSéTrupitUjoréNeéntokésors
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Shkalla e pérafért e ndryshimit né ujérat néntokésore, si rezultat i aktivitetit njerézor.

Karakteristikat:

Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

# Mineralizimi : VleraKripesis¢Ujit
Shuméllojshméria: [1]
-- Perkufizim --

Njé nga karakteristikat kryesore kimike t& ujit. Njé vlerd éshté shuma e t& gjitha komponentéve té pérgendrimit
kimike t8 ujit.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

@ NiveliPiezometrik : Niveli Piezometrik
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Specifikon gjendjen piezometrike t& pasqyrés sé trupit ujor néntokésor

[T detyrueshém: PO]

¥ FillimilCiklitJetésor: DatsOré
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
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Tabela 2

ATRIBUTET

-- Emri --
Emértimi 1 atributit

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t8 elementeve

-- Pérshkrimi --
Shénime dhe pérshkrime t& tjera pér elementin

[T detyrueshém: Detyrueshméria nése atributi duhet t& marré vleré, p.sh: PO]

Tabela 3

ATRIBUTET

¥ Vlera e paré e listés sé gatshme, p.sh: Ligjor

-- Emri --
Emértimi i vlerés

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t8 elementéve

¥ Vlera e dyté (etj.) e listss sé gatshme, p.sh: Joligjor

-- Emri --
Emértimi i vlerés

-- Pérkufizimi --
Pérkufizimi sipas direktivés INSPIRE t& elementéve
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ATRIBUTET
Koha né té cilén ky version i objektit gjeohapésinor ishte futur ose ndryshuar né grupin e t& dhénave
gjeohapésinore(ng sistem)
[T detyrueshém: PO]

¥ MbarimilCiklitJetésor : DatéOré
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizimi--
Koha né té cilén ky version 1 objektit gjeohapésinor u zévendésua ose doli jashté funksionit né grupin e t& dhénave
gjeohapésinore.

[T detyrueshém: JO]

LIDHJET
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Njé Objekt Hidrogjeologjik Natyror q& bashkévepron me Trupin Ujor Néntokésor.

Burimi: (Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType» Objektivi: «voidable»
ObjektiHidrogjeologjikeNatyrore (Klasa)
ObjektiHidrogjeologjikNatyroré
«feature Type»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri--

Objekti Hidrogjeologjik Natyroré

-- Perkufizimi-

Nj¢  Objekt Hidrogjeologjike  Natyroré
bashkévepron me Trupin Ujor Néntokésor.

/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)
Burimi: (Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType» Objektivi: «voidable» PusMonitorues (Klasa)
EnvironmentalMonitoringFacility
«feature Type»
Shuméllojshméria: [0..%]
-- Pérkufizimi --
Pus gé monitoron trupin e ujit néntokésor.
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)
--Pérkufizimi --

‘Pusi Aktiv’ 1 cili ndryshon gjendjen e ‘Trupit Ujor Néntokésor’ pérmes nxjerrjes sé burimeve t& ujérave
néntokésore.

Burimi: (Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType» Objektivi: «voidable» PusAktiv (Klasa)
PusAktiv «featureType»
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LIDHJET

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi --
Sistemi Akuifer i cili pérfshin Trupin Ujoré Néntokésoré.

Burimi: (Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi--

Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri --

Pus Aktiv

-- Pérkufizimi --

Pusi aktiv ndryshon gjendjen e trupit ujor
néntokésor pérrmes nxjerrjes sé burimeve té
ujérave néntokésore.

-- Pérshkrimi --

Pusi Aktiv i cili ndryshon gjendjen e “Trupit
Ujor Néntokésor pérmes nxjerrjes sé burimeve
t& ujérave néntokésore.

Objektivi: «voidable» SistemiAkuifer (Klasa)
SistemiAkuifer «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Emri--

Sistemi Akuifer

-- Pérkufizimi --

Cili Sistem Akuiferésh pérfshin Trupin Ujor
Neéntokésor.

Trupi Ujor Néntokésor me té cilin Objekti Natyror Hidrogjeologjik bashkévepron.

Burimi: (Klasa)  ObjektiHidrogjeologjikNatyroré
«featureType»

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Emri --
Trupi Ujor Néntokésor

-- Pérkufizimi --

Objektivi: «voidable» TrupiUjoreNentokesore
(Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType»
Shuméllojshméria: [0..1]

--Emri --

TrupiUjoréNéntokésos

-- Pérkufizimi --

Trupi Ujor Néntokésor me t& cilin Objekti
Hidrogjeologjik Natyror bashkévepron.

Trupi Ujor Néntokésor nga ku Pusi Aktiv nxjerr burimet ujore néntokésore.
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LIDHJET

Burimi: (Klasa) PusAktiv «featureType» Objektivi:  «voidable» TrupiUjorNéntokésor

(Klasa) TrupiUjoréNéntokésoré «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Emri--
Trupi Ujor Néntokésor
-- Pérkufizimi --
Trupi Ujor Néntokésor nga i cili Puset Aktive
nxjerrin burimet néntokésore.

BiL.Z212 VLERAT E GJENDJES SE TRUPIT UJOR NENTOKESOR

-- Emri--
Vlerat ¢ Gjendjes s& Trupit Ujor Néntokésor

-- Pérkufizimi --
Vlerat tregojné shkallén e pérafért t& ndryshimeve q& kang ndodhur né gjendjen natyrore t& ujérave

néntokésoré.
--Pérshktimi --
Sistemi i rrjedhjés s& njé vendburimi néntokésor né njé gjendje t& ndryshueshme, i varur nga faktorét e
jashtém, ndér t& cilat jang aktivitete t& ndryshme t& njeriut.
Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTET
¥ Natyral :

-- Pérkufizimi --
Sasia e ujérave néntokésore ose cilésia éshté e varur vetém nga faktoré natyroré.

¥ PjeserishtTéModifikuar :

-- Pérkufizimi --
Sasia e ujérave néntokésore ose cilésia &shté e varur kryesisht nga faktoré natyrorg, por me disa ndikime pérmes

aktivitetit njerézor

¥ Modifikuar :

-- Pérkufizimi --
Sasia e ujérave néntokésore ose cilésia éshté modifikuar nga aktiviteti njerézor.

¢ ShumeT éModifikuar :
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Sasia e ujérave néntokésore ose cilésia éshté modifikuar nga aktiviteti njerézor dhe vlerat e njé numri t& parametrave

tejkalojné standardet e yjit t& pijshém.

 IPanjohur :

-- Pérkufizimi --
Gjendja e natyrés sé ujérave néntokésore &shté e panjohur.

32 2.13: VLERAT E LLONT TE AKUIFERIT

-- Emri --
Vlera e Llojit t& Akuiferit

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ akuiferéve

Tipi i elementit - Kodlisté

ELEMENTS OWNED BY VleraELlojitTéAkuiferit

B VleraELlojiitTéObjektitNatyroré : Klasa «codeList»

-- Emri --
Lloji i Objektit Natyroré

-- Pérkufizimi --
Lloji i objekteve natyroré hidrogjeologjike.

ATRIBUTET

¥ NénPresionIMbyllur :

-- Pérkufizimi --
Njé akuifer qé pérmban ujé né mes & dy kufijve relativisht t& papérshkueshme. Akuiferi éshté i kufizuar nga larté

dhe pasqyra e ujit t& akuiferit nuk ngrihen mbi sipérfagen e tokés.

¥ Artezian

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTET
Njé akuifer ¢ pérmban ujé né mes té dy kufijve relativisht t& papérshueshme. Akuiferi &shté 1 kufizuar nga larté
por niveli 1 ujit né akuiferit ngrihet mbi sipérfagen e tokés né formé rrjedhje.

¢ PaPresion :
--Pérkufizimi--

Njé akuifer q& pérmban ujé qé nuk éshté nén presion. Niveli 1 ujit né njé pus &shté 1 njéjté si pasqyra e wjit jashté
pusit.

3..2.2.14. VLERAT E LLOJIT TE OBJEKTIT NATYROR

-- Emri --
Vlerat ¢ Llojit t& Objektit Natyror

-- Pérkufizimi --
Lloji i objekteve natyroré hidrogjeologjike.

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTET
¥ Burim :
-- Pérkufizimi --

Cdo situaté natyrore t& ujérave néntokésore ku rrjedhja éshté né sipérfagen e tokés. Késhtu,njé burim éshté njé vend
ku sipérfaqja e akuiferit del né sipérfaqen e tokés.

¢ Kullim :

-- Pérkufizimi --
Njé vend me lagéshti, ku ujérat néntokésore arrijné sipérfagen e tokés nga njé akuifer néntokésore.

¢ VriméNéntokésore :

-- Pérkufizimi --
Njé ulje natyrore apo vrimé né sipérfagen e Tokés,ajo éshté shkaktuar kryesisht nga proceset karstike - shpérbérjen
kimike t& shkémbinjéve karbonatik.

¥ Mogal :
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Toka t& uléta gé jané t& mbuluara térésisht ose pjesérisht me ujé dhe qé zakonisht ka né pérbérje toka alkaline.

v PaSpecifikuar :

-- Pérkufizimi --
Vende té paspecifikuara ku ujérat néntokésore dalin né sipérfaqe.

3.2.2.15: VLERAT E LLONT TE KODIT TE GIENDIES

--Emri--
Vlera ¢ Llojit t& Kodit t& Gjéndjes

-- Pérkufizimi --
Njé kod bén pércaktimin e gjendjes formale t& njé objekti hidrogjeologjik t& béré nga njeriu.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

 Braktisur/Tharé :

-- Pérkufizimi--
Braktisur pér shkak t& mungesés sé ujit.

v Braktisur/UjélPamjaftueshém :

--Pérkufizimi --
Braktisur pér shkak té sasisé sé pamjaftueshme té wit.

¥ Braktisur/CilesiaEDobg&tEUjit :

-- Pérkufizimi --
Braktisur pér shkak té arsyeve té cilésisé sé ujit.

¢ Thellohet :
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Pér shkak té rritjes sé thellesisé sé nxjerrjes sé wit.

v IRi:

-- Pérkufizimi --
Pus i ndértuar né njé vend ku nuk kishte mé paré.

¢ JashtéPerdorimit :

-- Pérkufizimi --
Nuk pérdoret pér asnjé qéllim.

# Rindértuar :

-- Pérkufizimi --
Ka gené objekt i punimeve riparuese pér t& pérmirésuar funksionimin e tij.

¥ Gatishmérisé :

-- Pérkufizimi --
Pérdoret vetém kur t& tjerét nuk jané né dispozicion.

 IPapérfunduar :

-- Pérkufizimi--
Shpimi nuk ka pérfunduar, né ndértim e sipér.

3.1.2.2.16. VLERAT E RRJEDHES SE UIT

-- Emri --
Vlera ¢ Rejedhés sé Ujit.

-- Pérkufizimi --
Shkalla ¢ vazhdimésisé sé rrjedhés s& ujit.
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Tipi i elementit - Kodlisté

ELEMENTS OWNED BY VleraERrjedhésSéUjit

E VleraELlojitTéKomunikimitTéAkuiferit : Klasa «codeList»

-- Emri --
Vlera e Llojit t&¢ Komunikimit t& Akuiferit

-- Pérkufizimi--
Vlerat pérshkruajné karakteristikat e mesme t& akuiferit.

ATRIBUTET

 Ndérprerje :

-- Pérkufizimi --
Mbushur dhe / ose rrjedhin pér njé pjesé té vitit.

¥ Sezonal :

-- Pérkufizimi --
Mbushur dhe / ose rrjedhin pér sezonet e veganta té vitit, p.sh. vjeshts / dimér.

«# IVazhdueshem :

-- Pérkufizimi--
Mbushur dhe / ose rrjedhin vazhdimisht gjaté gjithé vitit pasi shtrati i saj qéndron nén nivelin e pasqyrés sé ujrave
néntokésoré.

v ePaspecifikuar :

--Pérkufizimi --
Lloji i rrjedhjés hidrologjik t& ujit nuk &shté e specifikuar.

v Jetéshkurtér :

-- Pérkufizimi --
Mbushur dhe / ose rrjedhin gjaté dhe menjéhers pas reshjeve.
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312217, VLERAT E LLONT TE KOMUNIKIMIT TE AKUIFERIT

-- Emri --
Vlera ¢ lojit t& komunikimit t& Akuiferit

-- Pérkufizimi--
Vlerat pérshkruajné karakteristikat ¢ mesme t& akuiferit.

Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTET
 Frakturuar :
--Pérkufizimi --

Akuiferét t& frakturuar jané shkémbinj né té cilét ujrat néntokésore lévizin népér nyje t& ¢ara, apo thyerje té
ndryshme né shkémbinjté e ngurté, P.sh(granite, Bazalte)

¥ Poroz :
--Pérkufizimi --

Me komunikim porozé jané ata akuiferét qé jané t& pérbéré nga grimca té tilla si réré apo zhavorr dhe rrjedha e
ujérave néntokésore ndodh dhe 1éviz pérmes hapésirave té kokrrizave pérbérése.

¥ Karstik :
--Pérkufizimi --

Akuiferét karstike jané akuiferét ku t& carat dhe frakturat jané zgjeruar dhe kané formuar kanale dhe shpella
komunikimi.

¥ Kombinuar :

-- Pérkufizimi --
Njé kombinim 1 njé akuiferi poroz, karstiké dhe / ose frakturuar

@ KarstikDhelFrakturuar :

-- Pérkufizimi --
Njé kombinim 1 t& dy akuiferéve karstik dhe 1 frakturuar
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ATRIBUTET
¢ PorozDhelFrakturuar :

-- Pérkufizimi --
Njé kombinim 1 t& dy akuifereve poroz dhe 1 frakturuar

3i.2.2.18. VLERAT E KRIPESISE SE UNT

-- Emri --
Vlera ¢ Kripésisé s& Ujit

--Pérkufizimi --

Njé kodlisté q& tregon klasat e krip&sisé né ujit

-- Pérshkrimi --

Kripésia tregon pérmbajtjen ¢ kripés s& tretur né njé trup ujor. Pérgjithésisht, ajo &shté pérqéndrimi i
kripérave minerale t& tretura n& ujé. Kripésia mund t& shprehet né termat e njé pérqéndrimi ose si
pérgueshméri elektrike. Gjaté pérshkrimit t& kripésisé ndikuar nga uji i detit kripésia shpesh i referohet
pérqéndrimit t& klorureve né ujé.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET
¥ UjéUltralFreskeét :

-- Pérkufizimi --
Ujé me kripési shumé t& ulét. Kripésia éshté ekuivalente ose pothuajse ekuivalente me até t& shiut.

v UjélFreskét :
-- Pérkufizimi --

Ujéra té émbla t& tilla si pellgje, ligene, lumen;j dhe pérrenj
pérmbajné pérgendrime t& uléta t& kripérave té tretura.

¥ PjeserishtIKripur :
-- Pérkufizimi --

Ujé pjesérisht i kripur &shté uji qé ka mé shumé ujé té freskét se ujé t& kripur. Kjo mund té rezultojé nga pérzierja
e pjesshme e ujit t& detit me ujé t& freskét.
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2.1.1. KARAKTERISTIKAT E <<VOIDABLE>> DHE SHUMELLOJSHMERIA

Stereotipi <<voidable>> pérdoret pér t& pérshkruar ato pérkatési t& objekteve gjeohapésinore q& mund
t& jené ose mund t& mos jend t& pranishme né grupet ¢ t& dhénave gjeohapésinore, edhe pse mund t&
ekzistojné n& botén reale. Kjo nuk do t& thoté q& kétyre pérkatésive duhet t’u jepet njé viers.

Pér t& gjitha pérkatésité ¢ pércaktuara pér objektet gjeohapésinore duhet t& paragitet njé vleré — ose
vlera pérkatése (nése &shté e disponueshme né grupin e t& dhénave q& mirémbahet nga ofruesi i t&
dhénave), ose vlera ‘void’. Nj& vleré void nénkupton q& nuk ekziston njé vleré pérkatése né grupet ¢ t&
dhénave gjeohapésinore q& mirémbahen nga ofruesi i1 t& dhénave ose q& asnjé vlerg pérkatése nuk mund
t& nxirret nga vlerat ckzistuese.

Arsyeja ¢ pérdorimit t& vlerés void duhet t& paraqitet kurdo gé t& jeté e mundur duke pérdorur njé nga
vlerat ¢ listuara n& kod listén VleraE ArsyesSéPavlefshmérisé (VoidReasonValue).

Stereotipi <<voidable>> nuk jep informacion né&se karakteristika ekziston apo jo né& botén reale. Kjo
shprehet duke pérdorur shuméllojshméring:

Nése njé karakteristiké mund t& ekzistojé apo mund t& mos ekzistojé né botén reale, vlera minimale do
t& pércaktohet si 0. P.sh. nése njé adresé ka apo nuk ka njé numér shtépie, shuméllojshméria e
pérkatésisé pérkatése do t& jetg 0..1.

Nése pér njé karakteristike t& caktuar ckziston t& paktén njé vleré né botén reale, vlera minimale do t&
pércaktohet si 1. P.sh. n&se njé njési administrative ka gjithmong t& paktén njé emér, shuméllojshméria
e pérkatésisé pérkatése do té jets 1..%.

2.1.2. NUMERTIMET DHE KOD LISTAT (ENUMERATION AND CODELIST).

Kod listat modelohen si klasa n& skemat ¢ aplikimit, por vlerat ¢ tyre menaxhohen jashté skemave t&
aplikimit. N& kod listé, ‘vlera t& tjera’ pércakton llojin e pérmbajtjes s& kod listés, ¢ pércaktuar
specifikisht si m& poshté:

o’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vetém vlera t& specifikuara né kété rregullore.

‘té kufizuara’ pérfaqéson kod lista q& pérmbajné vlera t& specifikuara né kété rregullore dhe vlera t&
tjera t& limituara t& p&rcaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘té hapura’ pérfaqéson kod lista q& pérmbajné vlera t& specifikuara né kété rregullore dhe vlera shtesé
né ¢do nivel, t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

‘po’ pérfagéson kod lista q& pérmbajné vlera t& pércaktuara nga ofruesi i t& dhénave.

Vlerat shtesé t& pércaktuara nga ofruesit ¢ t& dhénave nuk duhet t& z&vendésojné apo t& modifikojné
vlerat ekzistuese t& pércaktuara né rregullore.

N& rastin kur ofruesit e t& dhénave do t& pérdorin kod lista me vlera jo t& pérmbajtura né rregullore,
ofruesit jang t& detyruar t’i b&jng kéto vlera bashké me pérkufizimet ¢ tyre, t& disponueshme né njé
regjistér. Kjo do t& mundésojé q& dhe pérdoruesit e tjeré t’i kuptojné kéto vlera dhe t& kené mundési t’i
pérdorin.
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ATRIBUTET

v UjélKripur :

-- Pérkufizimi --
Uji 1 kripur &shté ujé qé pérmban njé pérqendrim t& ndjeshém t& kripérave té tretura. Uji i detit ka njé pérmbajtje t&
kripésisé me vleré t& pérafért 35.000 ppm, ekuivalente me 35g /1.

v UjéShumélIKripur :

-- Pérkufizimi --
Ujé shumé i kripur éshté i ngopur ose gati 1 ngopur me kripé.

v IPijshém :

-- Pérkufizimi --
Ujé i pijshém

v UjéMineral :

-- Pérkufizimi --
Ujé me pérmbajtje t& ulét mineralesh ose mé pak se ujé mineral.

3. 1.2219. VLERAT E LLONT TE AKTIVITETIT TE PUSIT

-- Emri--
Vlera ¢ lojit t& aktivitetit t& pusit.

-- Pérkufizimi--
Llojet ¢ puseve aktivé.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

¢ Shirytézim :

-- Pérkufizimi --
Nxjerrja e yjérave néntokésore nga njé akuifer pér qéllime té ndryshme (né familje, furnizim me ujé Industrial dhe
té tjera)
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ATRIBUTET
¥ RimbushjeAkuiferi :
-- Pérkufizimi --
A- Pérdoret pér ta plotésuar akuiferét e varféruar duke injektuar ujé nga njé shuméllojshméria e burimeve té tilla si

ligene, lumenjé, trajtimin e ujérave t& zeza né familje,akuiferét e tjeré, etj

B-Pérdoret pér t& injektuar jit t& freskét né akuiferet pér t& parandaluar ndérhyrjen e wjit t& kripur né akuiferet me
ujé té fresket.

C-Pérdoret pér té injektuar 1éngje ose léngje t& rénda né fund t& puseve pér té parandaluar largimet e ujit nga fundi
1 pusit.

v LargimiUjit :
-- Pérkufizimi--

Heqja e ujit nga materialet e ngurta apo tokés nga njé akuifer me qéllim t& uljes sé nivelit t& pasqyrés sé ujrave
néntokésoré p.sh. gjaté fazés sé zhvillimit t& nyé projekti ndértimi béhet largimi i yjrave me pompé.

# Dezinfektim :

-- Pérkufizimi --
Pérdoret edhe né skemat e rehabilitimit q& t& zvogélojé ndotjen né njé akuifer.

¥ Rregullim :
-- Pérkufizimi --

Shpesh mbetjet e puseve té naftés vihen né dispozicion
té kérkesave rregullatore pér té shmangur ndotjen e akuiferéve té ujérave té émbla.

@ EksploruesUji :

-- Pérkufizimi --
Puse Shpimi pér t& kérkuar pér vendburime té reja t& ujérave néntokésore .

¥ Termal :

-- Pérkufizimi --
Jané pérdorur pér nxjerrjen dhe furnizimit me ujé termal pér qéllime t& ndryshme termale .

144|Faqe




image141.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ASI@

ATRIBUTET

v Mbikeqyrje :

-- Pérkufizimi --
Pérdoren pér qéllime t& vézhgimit dhe mbikeqyrjes sé puseve té shpimit.

3.1.2.2:20. VLERAT E LLONT TE SHKEMBINJEVE HIDROGJEOKIMIK

-- Emri --
Vlera e Llojit t& Shkémbinjéve Hidrogjeokimik

-- Pérkufizimi --
Vlerat q& pérshkruajné gjendjen hidrogjeokimike t& mjedisit néntokésor.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

¥ Karbonatik :

-- Pérkufizimi --
Lloji i shkémbinjéve karbonate hidrokimike té ujérave néntokésore.

¥ Sulfatik :

-- Pérkufizimi --
Lloji hidrokimik sulfatik i ujérave néntokésore.

¥ Kloridik :

-- Pérkufizimi --
Lloji hidrokimik kloridik i ujérave néntokésore.

# Organik :

-- Pérkufizimi --
Lloji hidrokimik organik i ujérave néntokésore.

@ Silikatik :
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Lloji i shkémbinjéve silikatik hidrokimike té ujérave néntokésore.

32221 VLERAT SASIORE

-- Emri --
Vlera Sasiore

-- Pérkufizimi --
Mbajte t& dhénash me njé vleré té vetme ose njé varg té vlerave sasiore.

Tipi i elementit - Union

ATRIBUTET

¥ SasiaVetme : Sasi

-- Emri--
Sasi e vetme

-- Pérkufizimi --
Komponent skalar me pérfagésimin dhjetoré dhe pérdoret pér té ruajtur vlerén e njé sasie té vazhdueshme t& njésisé

matjése.

# Sasialnterval : ShtrirjaSasisé

-- Emri --
Sasia Interval

-- Pérkufizimi--
Interval dhjetor 1 sasisé pér specifikimin e njé game té sasisé me njé matje t& njésisé.

3:1.2.2:22. VLERAT E NIVELIT PIEZOMETRIK

-- Emri --
Vlerat ¢ Nivelit Piezometrik

-- Pérkufizimi --
Niveli Piezometrik 1 Trupit t& Ujit Néntokésor

146 |Faqe




image143.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ASI@

-- Pérshkrimi--
Sipérfaqja e nivelit t& ujrave néntokésorg.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

v PeriudhaVezhgimit : Daté

-- Emri --
Koha e Vrojtimit

-- Pérkufizim--
Data dhe koha e vézhgimit té nivelit ujérave néntokésoré.

v SipérfagjaPiezometrike : SipérfageHidrogjeologjike

-- Emri --
Sipérfagja piezometrike

-- Pérkufizimi --
Njé sipérfage qé pérfagéson nivelin né té cilén uji do té rritet né puse.
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3.1.3. PERSHKRIMIINENTEMES - GJEOFIZIKA

Gjeofizika fokusohet n& disponushméring dhe vendodhjen ¢ karakteristikave gjeofizike kyge. Pérfshin
metadata-t né njé rang t& larté t& stacioneve gravimetriks, magnetometriké dhe sizmologjiké t& cilat jang
pjesé e rrjetit observues kombétar dhe ndérkombétar ashtu si metadata-t né matjet sizmike 2D dhe 3D
qé shpesh kérkohen nga pérdoruesti ¢ palés s& treté. Gjithashtu siguron metadata kolektive né fushatat
gravimetrike, magnetometrike dhe gjeofizikés ajrore q& mbulon sipérfaqe t& médha, dhe siguron
informacionin gjeologjik bazik pér kérkime shkencore dhe aplikimin e studimeve t& tjera mé té
detajuara si psh. eksplorimi i burimeve t& Tokés (hidrokarburet, depozitat minerare, burimet ujore dhe
gjeotermale)

Modeli i té dhénave Gjeofizike siguron informacion esencial mbi parametrat fizik t& strukturave
gjeologjike. Modeli i t& dhénave pérfshin:

o Numér té& larté t& stacioneve gjeofizike t& cilat jang pjesé ¢ rrjetit t& observimit kombétar dhe
ndérkombétar

e Metadata t& rendésishme matjesh gjeofizike, q& shpesh kérkohen apo sigurohen nga
stakeholders-at

e Matje g& kané rol bazik n& sigurimin ¢ njohjurive gjeologjike, vecanérisht né kontekstin
inxhinjerik dhe ambjental.

e Fushatat ¢ matjeve q& pérfshijné njé numér cfarédo matjesh dhe u lejon provider-ave té t&
dhénave q& t& sigurojné metadata né ményré kolektive.

Modeli i t& dhénave gjeofizike &shté dizenjuar pér pérmbushur identifikimin ¢ kérkesave q& mé sé
shumti lidhen me pozicionimin gjeohapésinor dhe metadata-t esenciale t& matjeve gjeofizike. Modeli 1
shtjelluar (shih Annex D) &shté pér t& treguar pérhapjen e modelit pér t& adresuar né ményré mé
specifike disa informacione gjeofizike dhe paraqitur né rezultatet e observimeve.

Klasat thelbésore q& pércaktohen né kété model jang t& lidhura me njohjen miré t& koncepteve, matjeve
dhe rilevimeve gjeofizike:
o  Gjeomatje &shté njé tip objekti gjeohapésinor i pérgjithshém q& modelon procedurat ¢ fushés
s& observimit me vendodhjen e vet, karakteristikat gjeohapésinore dhe metadatat q& i
bashkangjiten. ProjektGjeometria qé lidhet me t&, &shté ¢ nevojshme kur konfigurimi i matjeve
&shté 3 dimensional, pér t& pércaktuar njé gjeometri 2D pér paraqitjen ¢ qéllimeve.
o Fushata pérdoret pér t& dokumentuar rilevimet gjeofizike si fushat matjesh

Metodat gjeofizike jané pérdorur gjithmoné pér thjeshtézim gjeohapésinor me synimin e marrjes t& t&
dhénave (matjeve), ose procesimit t& t& dhénave (modelimet), gjithsesi kéto jang konsideruar si element
thjeshtézues. Pér t& ckodifikuar rezultatet gjeofizike t& marrjes t& t& dhénave dhe procedurave t&
modelimit, duhet t& pérdoret standardi O&M?. Minimalisht n& skemat e aplikimeve ‘Gjeofizike’,
gjeometria e thjeshté (forma) duhet siguruar gjithmong.

N& ményré t& detajuar m& poshté paragiten skemat konceptuale ‘Diagrama UML’ dhe ‘Katalogu i
Tipologjisé’.

% Standardet e Observimeve dhe Matjeve [Observations and Measurements standard (O&M)].
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INOR

3.1.3.1. DIAGRAMA UML

3.1.3.1.1. GIEOFIZIKA PERMBLEDHJA KRYESORE - DIAGRAM

featureTypen
«featureTypen igmsie
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Figure 13: Gjeofizika_Permbledhja_Kryesore

3.1.3.1.2. MATIE - DIAGRAM
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LfeatureTypes <geatureTypes
ProfiiG eofizik TeDhenalG; eofizike
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VieratELjitTeStacionit [VieratEKategoriséSéstacionit Vierattloj tTeProfiit [VieratELIgjitTeTeDhenave VieratEmritTeRrjefit VieratLlji{TéPlatformés
+ StacianGravitel + MWanitones + Prejashpimit + PrejasizmiaD + osn + Teren
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+ NoatlesallagnelifeTakesore ||+ StavionStudimor + KoneDepérimi + WD + FundiDeiit
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+ MaljaEFreluencés + Proflijecradar + Satelit
+_ StacionRadioakdiv
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Ao Sttt i normcionin Gemamtcinor

Figure 14: Matje

3.1.3.1.3. RILEVIMI - DIAGRAM

Figure 15: Rilevimi
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3.1.3.2. KATALOGU I TIPOLOGIISE

3.1.3.2.1. MATIE GJEOFIZIKE

-- Emri--
Matje gjeofizike

-- Pérkufizimi --
Lloji i pérgjithshém i objektit gjeohapésinor pér matjet gjeofizike

-- Pérshkrimi --
Matjet gjeofizike q& mbledhin t& dhéna jashté ose né kufirin ¢ territorit gjeohapésinor t& vrojtuar.

Tipi i elementit — Feature type

LIDHJE STRUKTURORE Ti JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» MatjeGjeofizike tek «featureType» ObjektiGjeofizik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

LIDHJE STRUKURORE T BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» TéDhénatGjeofizike tek «featureType» MatjeGjeofizike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

= Gjeneralizim nga«featureType» ProfiliGjeofizik tek «featureType» MatjeGjeofizike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

¥ ModelilLidhur : Identifikues
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Pérkufizimi --
Identifikuesi i modelit gjeofizike q& u krijua nga matja

-- Pérshkrimi --
Rezultatet e matjes mund t& referohen nga kéto identifikues.

[T detyrueshém: PO]

# LlojiPlatformés : VleraLlojitT&éPlatformés
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Platforma nga e cila matja éshté kryer

-- Pérshkrimi --
Vlerat ¢ do té pérdoren jané t& pércaktuara né kodlistén e “ VleraLlojitT éPlatformés’
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ATRIBUTET

Karakteristikat:

Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

¢ EmriRrjetit : VleraEmritTéRrjetit
Shuméllojshméria: [1..%]

--Pérkufizimi --

Emri i njé rrjeti vézhgimi kombétar ose ndérkombétar té cilat objekti i takon, ose pér té cilén jané raportuar té dhénat
e matura.

-- Pérshkrimi --

Instalimi 1 matésve t& pérhershém jang pjesé e rrjeteve té médha t& vrojtimit. Kjo do t& thoté se t& dhénat e vrojtimit
dérgohen rregullisht né arkivat e rrjetit t& lidhur né ményré zyrtare.

Karakteristikat:

Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.2. MBLEDHJA E TE DHENAVE

-- Emri--
Mbledhja ¢ t& dhénave

--Pérkufizimi--

Aktiviteti 1 gjeofizikés shtriré mbi njé zoné me sipérfaqe dhe né kohg t& kufizuar pér prodhimin e
matjeve gjeofizike t& ngjashme, rezultatet ¢ pérpunimit apo modele.

Tipi i elementit — Feature type

KUFIZIMET

98 OCL. Sipérfage

/* Ky lloj atributi duhet t& jeté i formatit GM_Surface */

LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» MbledhjaETéDhénave tek «featureType» StrukturaEObjektitGjeofizik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

# LlojiIMbledhjesTéDhénave : VleraELlojitTéMbledhjesTéDhénave
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
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2.1.3. PARAQITJA E DIMENSIONIT KOHOR

Skemat ¢ aplikimit pérdorin atributin “FillimilCiklitJetésor” dhe “PérfundimilCiklitJetésor” pér t&
regjistruar jetégjatésing e njé objekti gjeohapésinor.

Atributi “FillimiICiklitJetésor” specifikon datén kur versioni i objektit gjeohapésinor &shté futur apo
ndryshuar né grupin ¢ t& dhénave gjeohapésinore (né sistem). Atributi “PérfundimilCiklitJetésor”
specifikon datén kur versioni i objektit gjeohapésinor &shté zévendésuar apo térhequr nga grupi i t&
dhénave gjeohapésinore (né sistem). Kéto vlera kohore nuk kang t& b&jné me karakteristikat kohore t&
objektit né botén reale.

Ndryshimet q& b&hen né atributin “PérfundimilCiklitJetésor” nuk shkaktojné ndryshime né atributin
“FillimiICiklitJetésor”.

g Shénim i réndésishém:

Disa terma né Katalogun ¢ Tipologjive, si p.sh. FeatureType, DataType etj, nuk jan& pérkthyer
qéllimisht n& gjuhén shqipe. Q&llimi parésor &shté q& t& mos humbasin kuptimin gjaté pérkthimit dhe
& dyti t& pérdoret njé gjuhé& unike sipas termave t& Direktivés INSPIRE.
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ATRIBUTET

Lloji i t& dhénave té prodhuara

-- Pérshkrimi --
Vlera duhet t& jetd njé nga pikat e pércaktuara né kodelistén VleraELlojitTéMbledhjesTéDhénave

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

@ LlojilRilevimit : VleraLlojitT eRilevimit
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Lloji i rilevimit gjeofiziké

-- Pérshkrimi --
Metoda gjeofizike éshté pércaktuar me kété atribut. Vlera duhet té jeté njé nga pikat e pércaktuara né Kodélistén
VleraLlojitTéRilevimit.

Kufizimet
Sipérfagja.shape>=1000000 : Varion

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

v Klient : LidhjaMeKlientin
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Klienti pér té cilin u krijuan t& dhénat.

[T detyrueshém: PO]

v Kontraktues : GrupiPérfagésues
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Grupi me t& cilin u krijuan t& dhéna

-- Pérshkrimi--
Grupi pérgjegjés pér krijimin e t& dhénave gé lidhen me terrenin

[T detyrueshém: PO]
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3.1.3.2.3. OBJEKTI GJEOFIZIK

-- Emri--
Objekti gjeofizik

-- Pérkufizimi --
Njé klasg gjenerike pér objekte gjeofizike.

-- Pérshkrimi --

Modelet e Objektit Gjeofizik jang subjekte gjeofizike q& pérdoren pér marrjen ¢ mostrave
gjeohapésinore ose me ané t& blerjes s& t& dhénave apo t& pérpunimit t& t& dhénave.

Tipi i elementit — Feature type
KUFIZIMET

98 OCL. Gjeometria e projektimit duhet te jete pike, linje ose sipérfaqe

LIDHJE STRUKURORE T BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» MatjeGjeofizike tek «featureType» ObjektiGjeofizik
[ Drejtimi: ‘Burim -> Destinacion’. |

= Agregim nga «featureType» MbledhjaEInformacionitGjeologjiké tek «featureType» ObjektiGjeofizik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

v Inspireld : Identifikues
Shuméllojshméria: [1]

--Pérkufizimi --
Tdentifikues 1jashtém i objekteve gjechapésinore

-- Pérshkrimi --

Shénim: Njé identifikues 1 jashtém &shté njé identifikues unik i objekt i vendosur nga organi pérgjegjés, i cili mund
té pérdoret nga aplikimet e jashtme pér t'ju referuar objektit gjechapésinor. Identifikuesi 8shté njé identifikues lokal
1 objektit gjechapésinor.

[T detyrueshém: PO]
@ Citim : CitimDokumentacionit
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Citimi 1 dokumentacionit gjeofiziké

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTET

Pérdoret pér titullin, datén e dokumentacionit pérkatés dhe URL pér akses né internet. N& minimum njé emér té
shkurtér (titulli) do t'i jepet.

[T detyrueshém: PO]

¢ GjeometriaProjektimit : Poligon
Shuméllojshméria: [1...%]

-- Pérkufizimi--
Projektimi 2D 1 tipologjisé né sipérfaqe té tokés (si njé piké pérfaqésuese, kurbé apo poligon i kufizuar) pér t'u
pérdorur nga njé paraqitje shérbimi INSPIRE pér t& shfaqur vendodhjen e objekteve gjeohapésinore né njé harté.
[T detyrueshém: PO]
v ShtrirjaVertikale : ShV_ShtrirjaVertikale
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Shtrirja vertikale e gamés sé interesit.

-- Pérshkrimi --

Ky parametér u shérben géllimeve t& zbulimit. Kjo mund ti referohet matjes s& shtrirjes vertikale (prerja e pusit)
ose shtrirjes sé zongs, ku t& dhénat e pérpunuara jané referuar né hapésiré. Q&llimi &shté qé té japé njé ide pér
pérdoruesit né lidhje me thellésing e parashikuar t& kérkimit.

[T detyrueshém: PO]
 Shpérmndarjalnformacionit : Shpérndarés
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Shpérndarje metadata

-- Pérshkrimi --
Ofruesit e t& dhénave mund t& pérdorin shérbimet e jashtme pér t& siguruar informacion mbi njé matje gjeofizike.

[T detyrueshém: JO]
# MbledhjaInformacionit : Identifikues
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Pérkufizimi --
Identifikues pér grup t& dhénash t& medha t& punés, né ményré tipike njé fushaté apo projekt.

--Pérshkrimi --
Matjet jané béré zakonisht né fushata té organizuara pér mbledhjen e informacionit.

[T detyrueshém: PO]
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3.1.3.2.4. PROFILI GJEOFIZIK

-- Emri--
Profili Gjeofizik

-- Pérkufizimi --
Matja gjeofizike gjeohapésinore referohet né njé kurbé

-- Pérshkrimi --
Pérdoret pér t& mbledhur t& dhéna pérgjaté njé lakoreje.
Shembuj: Linja sizmike 2D (matje né terren), prerjet e puseve, etj.
Tipi i elementit — Feature type
KUFIZIMET
9 OCL. Vijs

/* Ky atribut duhet t& jeté 1 formatit GM_Curve */

LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga«featureType» ProfiliGjeofizik tek «featureType» MatjeGjeofizike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

@ LlojilProfilit : VleraLlojitT éProfilit
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Llojii profilit gjeofiziké.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.5. STRUKTURA E OBJEKTIT GIEOFIZIK

-- Emri--
Struktura e objektit gjeofizik

--Pérkufizimi--
Gjeneron klasé pér mbledhjen e objekteve gjeofizike.

--Pérshkrimi--

Ajo &sht& njé grup i objekteve gjeofizike q& jang t& grupuara nga disa veti t& pérbashkéta. Strukturat e
Objektit Gjeofizik jang pérdorur pér marrjen ¢ mostrave gjeohapésinore ose me ané t& blerjes s& t&
dhénave apo pérpunimin e t& dhénave.
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Tipi i elementit — Feature type
KUFIZIMET
98 OCL. SipérfagjaEProjektimit duhet té jeté piké, vijé ose poligon

/* Gjeometria.e. Projektuar mund t& jeté i formatit GM_Point, GM_Curve or GM_Surface */

LIDHJE STRUKURORE T BRENDSHME

= Gjeneralizim nga «featureType» MbledhjaET éDhénave tek «featureType» StrukturaEObjektitGjeofizik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

= Agregim  nga  «featureType»  MbledhjaEInformacionitGjeologjiké  tek  «featureType»
StrukturaEObjektitGjeofizik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

v Inspireld : Identifikues
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Identifikues 1jashtém i objekteve.

-- Pérshkrimi --

Shénim: Njé identifikues 1 jashtém &shté njé identifikues unik 1 objekt i vendosur nga organi pérgjegjés, i cili mund
té pérdoret nga aplikimet e jashtme pér t'ju referuar objektit gjechapésinor. Identifikuesi éshté njé identifikues lokal
1 objektit gjechapésinor.

[T detyrueshém: PO]
# Citim : CitimDokumentacioni
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Citimi 1 dokumentacionit gjeofiziké

--Pérshkrimi --
Pérdoret pér titullin, datén e dokumentacionit pérkatés dhe URL pér akses né internet. Né minimum njé emér i
shkurtér (titulli) duhet ti jepet..
[T detyrueshém: PO]
# ShtrirjaVertikale : ShV_ShtrirjaVertikale
Shuméllojshméria: [1]

--Pérkufizimi --
Shtrirja vertikale e gamés sé interesit.
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ATRIBUTET

-- Pérshkrimi --

Ky parametér u shérben géllimeve t& zbulimit. Kjo mund ti referohet matjes s& shtrirjes vertikale (prerja e pusit)
ose shtrirjes sé zongs, ku t& dhénat e pérpunuara jané referuar né hapésiré. Qéllimi &shté qé té japé njé ide pér
pérdoruesit né lidhje me thellésing e parashikuar t& kérkimit.

[T detyrueshém: PO]
« ShpérndarjeInformacioni : Shpérndarés
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Shpérndarja e metadatave

-- Pérshkrimi --
Ofruesit e t& dhénave mund té pérdorin shérbimet e jashtme pér té siguruar informacion mbi njé matje gjeofizike.

Lidhjet me pikat e hyrjes, pérshkrimi 1 procedurave ose shérbimeve t& jashtme mund té shtohet né
‘Shpemdarjelnformacioni’.

[T detyrueshém: PO]
¥ GjeometriProjektimi : Poligon
Shuméllojshméria: [1..%]
-- Pérkufizimi --
Projektimi 2D i tipologjisé né sipérfaqen e tokés (si njé piké pérfagésuese, kurba apo kufi ) pér t'u pérdorur nga njé

paraqitje shérbimi INSPIRE pér té shfaqur vendodhjen e objekteve gjechapésinore né njé harté.

-- Pérshkrimi --
Gjeometria e projektuar e strukturés sé objektit, g &shté zakonisht brenda konturit t& zonés s& punés

[T detyrueshém: PO]
¥ MbledhjaInformacionit : Identifikues
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Pérkufizimi --
Identifikues pér datasetet e punés

-- Pérshkrimi --
Pikat identifikuese t& punés né projekt.

[T detyrueshém: PO]

3.1.3.2.6. VLERAT E KATEGORISE SE STACIONIT

-- Emri--
Vlerat ¢ kategorisé sé stacionit

-- Pérkufizimi --
Kategoria e stacionit gjeofizik
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Tipi i elementit — Kodlisté

ATRIBUTET

¥ Manitorues :

-- Pérkufizimi --
Monitorimi 1 pérhershém i objektit me kohé t& vazhdueshme monitorimi.

# StacionIPavarur :

-- Pérkufizimi --
Stacion bazé pér té regjistruar variacione kohe afatgjata gjaté monitorimit t& fushés fizike.

v BazéERenditTéParé :

-- Pérkufizimi --

Stacion bazé me saktési shumé t& larté q& mirémbahet nga autoriteti pérgjégjés. Al pérdoret pér t& béré lidhjen e
matjeve relative me rrjetin absolut nga monitorimi i palés sé trets.

¥ BazéERenditTéDyté :

-- Pérkufizimi --

Stacion bazé me saktési mé té ulét q&¢ mirémbahet nga autoriteti pérgjégjés. Ai pérdoret pér té béré lidhjen e matjeve
relative me rrjetin absolut nga monitorimi i palés sé treté.

@ StacionStudimor :

-- Pérkufizimi -
Stacion studimi i zakonshém

3.1.3.2.7. VLERAT E LLOJIT TE MBLEDHIES SE TE DHENAVE

-- Emri--
Vlerat ¢ llojit t& mbledhjes s& t& dhénave

-- Pérkufizimi --
Lloji i t& dhénave gjeofizike t& mbledhura

Tipi i elementit — Kodlisté
ATRIBUTET
¥ Matje :

-- Pérkufizimi --

159|Faqe




image156.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

ATRIBUTET
Marrja e t& dhénave né terren.

v Perpunim :

-- Pérkufizimi --
Pérpunimi i té dhénave.
v Interpretim :

-- Pérkufizimi --
Interpretimi i t& dhénave t& grumbulluara.

3.1.3.2.8. VLERAT E LLOJIT TE RILEVIMIT

-- Emri--
Vlerat ¢ 1lojit t& rilevimit

-- Pérkufizimi--
Lloji i rilevimit gjeofizik

Tipi i elementit — Kodlisté
ATRIBUTET
¥ RilevimGjeofizikNéFluturim :

-- Pérkufizimi --
Mbledhja e t& dhénave nga matjet gjeofizike ajrore.

--Pérshkrimi--
Njé studim 2D sizmik mund t& pérfshijé njé ose mé shumé linja sizmike.
¥ RilevimiGravitetitTéTokés :

-- Pérkufizimi--
Mbledhja e t& dhénave nga matja e gravitetit t& tokés.

--Pérshkrimi--
Njé studim sizmike 3D mund té pérfshijé njé ose mé shumé matje sizmike 3D.

¥ RilevimiMagnetikITokeés :

-- Pérkufizimi--
Mbledhja e t& dhénave nga matja e fushés magnetike t& Tokés.

--Pérshkrimi--
Njé studim i prerjes sé puseve mund té pérfshijé njé ose mé shumé

160|Faqe




image157.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

ATRIBUTET
matje né prerjen e puseve.

@ Rilevim3DIReziztencésElektrike :

-- Pérkufizimi --

Mbledhja e t& dhénave 3D nga matjet me shumé elektroda.
@ RilevimSizmologjik :

-- Pérkufizimi--
Mbledhja e t& dhénave nga matjet sizmologjike

--Pérshkrimi--
Njé studim 2D irezistencés mund t& pérfshijé njé ose mé shumé profile me shumé elektroda.

¥ RilevimSizmik2D :

-- Pérkufizimi--

Mbledhja e t& dhénave nga matjet sizmike 2D

¥ RilevimSizmik3D :

-- Pérkufizimi--

Mbledhja e t& dhénave nga matjet sizmike 3D

# RilevimiPrerjesSéPuseve

-- Pérkufizimi--

Mbledhja e t& dhénave nga matjet né puse.

¥ RilevimiRezistencés1D :

-- Pérkufizimi--

Mbledhja e t& dhénave bshet nga matja e rezistencés elektrike né puset vertikale.
# RilevimiRezistencés2D :

-- Pérkufizimi--

Mbledhja e t& dhénave béhet nga matja e rezistencés elektrike me shumé elektroda.
# RilevimiElektromagnetik :

-- Pérkufizimi--

Mbledhja e t& dhénave béhet nga matja e fushés elektomagnetike.

 RilevimiGjeoradar :
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ATRIBUTET
-- Pérkufizimi--

Mbledhja e t& dhénave béhet nga gjeoRadari

v RilevimiMeKonDepértimi :

-- Pérkufizimi--

Mbledhja e té dhénave béhet nga futja(depértimi) i njé paisje né bréndesi t& tokés, dhe népermjet saj béhet marrja e
té dhénave.

# RilevimMeProfilSizmik Vertikal :

-- Pérkufizimi--

Mbledhja e t& dhénave pér njé studim me profil sizmik vertikal mund té pérfshijé njé ose disa profileve sizmike
vertikal.

3.1.3.2.9. VLERAT E LLOJIT TE STACIONIT

-- Emri--
Vlerat ¢ 1lojit t& stacionit

--Pérkufizimi --
Lloji i stacionit gjeofizik

Tipi i elementit — Kodlisté
ATRIBUTET

v StacionGraviteti :
-- Pérkufizimi --
Stacion gjeofizik pér té monitoruar fushén gravitacionale
¥ StacionMagnetik :
-- Pérkufizimi --
Stacion gjeofizik pér té monitoruar fushén gravitacionale
i StacionSizmologjik :

-- Pérkufizimi --
Stacion gjeofizik pér té monitoruar lékundje t& forta sizmologjike (térmet) ose zhurmat e ambientit.

¢ ShkarkimiElektrik Vertikale :
-- Pérkufizimi --

Stacion gjeofizik q& shérben pér t& matur rezistencén elektrike specifike néntokésore dhe/ ose ndryshimin e
ngarkesés elektrike né thellési mé ané té 4 elektrodave dhe rrymé té vazhduar.
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2.2. DETYRIMET LIGJORE

N& bazg t& ligjit Nr. 72/2012, neni 16, ‘Pér organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturés Kombétare
t& Informacionit Gjeohapésinor né Republikén e Shqipérisé”, ASIG &shté pérgjegjés pér krijimin e
standardeve pér secilén nga temat e pércaktuara né ligj (neni 11), ng pérputhje me standardet europiane
(direktiva INSPIRE).

Standardet teknike t& t& dhénave gjeohapésinore pér krijimin e NSDI n& Shqipéri jang pérshtatur nga
specifikimet teknike t& temave pérkatése né direktivén INSPIRE. Pér implementimin e direktivés,
kérkohet qé t& gjithé aktorét t& zbatojné disa standarde t& pérbashkéta, t& cilat mundésojné ndérveprimin
¢ shérbimeve dhe harmonizimin ¢ t& dhénave.

Standardet (Rregullat e implementimit - IR) duhet t& krijohen pér fushat ¢ méposhtme:

o Metadata — né kété fushé dircktiva pércakton standardet se si duhen t& jen& metadatat. Ky
standard &shté unik dhe i aplikueshém pér t& gjitha institucionet ose palét e treta (sig Eshté e pércaktuar
n& fushén e veprimit t& késaj direktive), t& cilét do t& implementojng kété direktive.

0 Specifikimi i té dhénave — standardet e késaj kategorie pérfshijné t& gjitha atributet ¢ objekteve
t& ndryshme q& do t& publikohen. INSPIRE ka pércaktuar disa atribute bazg t& cilat do t& shérbejné pér
publikimin ¢ t& dhénave t& ndryshme. Vendet ¢ ndryshme, né varési té ligieve ose t& nevojave &
brendshme, mund t& shtojng atribute t& tjera pér t’i béré sa mé & pérdorshme t& dhénat. Té gjitha t&
dhénat q& do t& shtohen duhet t& jené t& dokumentuara dhe t& miratuara nga institucionet pérgjegjése
lokale.

2.3. FUSHA E VEPRIMIT
Té gjitha autoritetet publike, kompani private apo individé q& mbajné ose pérpunojné t& dhéna
gjeohapésinore pér llogari t& institucioneve publike, jang t& detyruar t& zbatojné kété dokument.

Bazuar n& modelet e proceseve t& biznesit, sistemi 1 propozuar nga direktiva INSPIRE ka proceset dhe
ciklin jetésor si mé& poshté:

Figura 1
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ATRIBUTET

¢ NgarkesaMagnetikeT okésore :

-- Pérkufizimi --

Stacion gjeofizik pér t& matur ndryshimet néntokésore t& rezistencés elektrike duke pérdorur ndryshimin e fushés
elektromagnetike natyrore té tokés.

v MatjaESinjalitKohoré :

-- Pérkufizimi--

Stacion gjeofizik pér t& matur ndryshimet néntokésore t& rezistencés elektrike né thellési duke pérdorur fushén e
sinjalit kohé .

v MatjaEFrekuencés :

-- Pérkufizimi--

Stacion gjeofizik pér t& matur ndryshimet néntokésore té rezistencés elektrike né thellési me pérdorimin e sinjalit
té frekuencave.

¥ StacionRadioaktiv :

-- Pérkufizimi--
Stacion gjeofizik pér té vézhguar intensitetin e rrezatimit radioaktivé.

3.1.3.2.10. VLERAT E LLONT TE TE DHENAVE

-- Emri--
Vlerat ¢ llojit t& t& dhénave

-- Pérkufizimi --
Lloji i t& dhénave gjeofizike

Tipi i elementit — Kodlisté
ATRIBUTET

@ PrerjaSizmik3D :
-- Pérkufizimi --
Pér t8 regjistruar matje gjeofizike &shté pérdorur kapja e pérgjigjes sé burimeve sizmike mbi njé zoné né ményré qé
té pércaktojné shpérndarjen e vetive sizmike 3D né njé véllim t& tokés.
# FotografimiRadar :
--Pérkufizimi--

Teknika e fotografimit me radar pérdoret pér t& identifikuar né cdo centimetér té sipérfages sé tokés pér shkak té
fenomeneve natyrore.
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ATRIBUTET

# Hidrolokator :

-- Pérkufizimi --
Njé sistem pér zbulimin e objekteve nén wé dhe pér matjen e thellésisé t& ujit nga emetimi i valéve dhe zbulimin
ose matjen e kthimin e tyre pas duke u reflektuar.

33211 VLERAT E EMRIT TE RRIETIT

-- Emri--
Vlerat ¢ emrit t& rrjetit

-- Pérkufizimi--
Emri i rrjetit gjeofizike

Tipi i elementit — Kodlisté

ATRIBUTET

¥ GSN:

-- Pérkufizimi --
Rrjeti Sizmografik Global

v IMS:

-- Pérkufizimi --
Sistemi ndérkombétaré magnetik

v INTERMAGNET :

-- Pérkufizimi --
Rrjeti Magnetik Ndérkombétaré né Kohé Reale

v UEGN:

-- Pérkufizimi --
Rrjeti Gravitetit Europian 1 Unifikuar

v WDC:

-- Pérkufizimi --
Qendra e t& dhénave Botérore

31321 VLERAT E LLONT TE PLATFORMES
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-- Emri--
Vlerat ¢ 1lojit t& platformés

-- Pérkufizimi --
Platforma mbi t& cilén &shté bazuar marrja ¢ t& dhénave

Tipi i elementit — Kodlisté

ATRIBUTET

@ Terren :

-- Pérkufizimi --
Matje t& bazuara né terren

¥ Automjet :

-- Perkufizim --
Matje t& kryera nga njé automjet né tokg.

¢ FiksuesNéKrahétEAvionit :

-- Pérkufizimi --
Matja kryhet nga njé platformé e jashtme fiksuar né krahét e avionit.

 Helikopter :

-- Pérkufizimi --
Matja kryhet nga platforma e njé helikopteri.

# FundiDetit :

-- Pérkufizimi --
Matje bazuar né fundin e detit.

v AnijeKérkimore :

-- Pérkufizimi --
Matje t& kryera nga njé anije kérkimore.

v Satelit

-- Pérkufizimi --
Matja kryhet nga sateliti.
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B3 213: VLERAT E LLONT TE PROFILIT

-- Emri--
Vlerat ¢ 1lojit t& profilit

-- Pérkufizimi --
Lloji i profilit gjeofizik

Tipi i elementit — Kodlisté
ATRIBUTET

¢ PrerjaShpimit :
-- Peérkufizim--
Matja gjeofizike pérgjaté aksit t& njé shpimi kryhet, me njé paisje t& vegants.
v ProfilMeShuméElektroda :
-- Pérkufizimi--
Kryhen matje té rezistencés dhe / ose ngarkimi (IP) pérgjaté njé profili me njé numér mé té madh té elektrodave.
¥ LinjaSizmike :
-- Pérkufizimi--
Pérdoret pér t& regjistruar matje gjeofizike pérgjigje burimeve sizmike me qéllim qé t& pércaktojé vetité sizmike
pérgjat njé prerje térthore té tokés.
¢ LinjéFluturimi :
-- Pérkufizimi --
Matje gjeofizike té kryera nga njé platformé fluturuese pérgjaté njé linje.
¢ KoneDepértimi :
-- Pérkufizimi --
Matje gjeoteknike dhe gjeofizike kryhet duke i futur poshts njé
instrument solid né thellési té tokés.
@ ProfilSizmikVertikal :
-- Pérkufizimi --
Pér té regjistruar matje gjeofizike jang pérdorur valét qé udhétojné midis pusit t& shpimit dhe sipérfages.
@ ProfliGjeoradar :
--Pérkufizimi --

Pér té regjistruar njé matje gjeofizike pérdoret njé burim elektromagnetik nga njé radar pérgjaté njé profili né ményré
qé t& pércaktojné vetitd EM né njé prerje térthore té tokés.

166 |Faqe




image163.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ASI@

3.13.2.14. TE DHENAT GIEOFIZIKE

-- Emri--
Té& dhénat gjeofizike.

--Pérkufizimi--
Matje gjeofizike gjeohapésinore referuar né njé sipérfaqe

--Pérshkrimi --
Pérdoret pér t& mbledhur t& dhéna mbi njé sipérfaqe.

Shembull: Prerja sizmike 3D

Tipi i elementit — Feature type

KUFIZIMET

5 OCL. Sipérfage

/* Ky atribut duhet & jeti 1 formatit GM_Surface */

LIDHJE STRUKTURORE Tk JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» TéDhénatGjeofizike tek «featureType» MatjeGjeofizike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

@ LlojilTeDhenave : VleraELlojitTéDhenaveGjeofizike

-- Pérkufizimi --
Lloji i t& dhénave gjeofizike

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
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3.1.4 METADATA

Pérshtatja e elementeve t& metadatés pércaktohet ng rregulloren ¢ miratuar me Vendimin e Késhillit t&
Ministrave nr. 1077, daté 23.12.2015 “Pér krijimin, ruajtjen dhe pérditésimin e metadatave, strukturén
¢ katalogimit dhe afatet ¢ krijimit t& metadatave specifike pér ¢do tem&”.

3.1.5. SISTEMI REFERENCE, NJESITE E MATIJES DHE RRIETAT GJEOGRAFIKE.

3.1.5.1. SISTEMET STANDARDE TE REFERIMIT, NJESITE E MATJEVE DHE RRIETET

Sistemet e referencés, njésité ¢ matjeve dhe sistemet e rrjeteve gjeografike t& pérfshira né kété nén-
seksion jang standardet q& do t& pérdoren pér t& gjitha grupet e t& dhénave INSPIRE, pérveg kur ka
pérjashtime specifike t& temés dhe/ose kérkesa té tjera t& pércaktuara né seksionin 6.2.

A.  Korniza Referuese Gjeodezike ¢ Shqipérisé

Korniza Referuese Gjeodezike q& do t& pérdoret né Republikén ¢ Shqipérisé do t& quhet:

“Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare” ose shkurt (KRGISH — kodi EPSG: 6870%). KRGJISH do t&
pércaktohet duke u mbéshtetur né Kornizén Referuese Gjeodezike Europiane. KRGISH do t& pérdoret
né t& gjitha aplikacionet q& lidhen me pérdorimin ¢ koordinatave né territorin e vendit. Lidhja midis
KRGISH dhe sistemeve t& tjera t& pérdorura né vendin tong do t& béhet duke pérdorur parametrat ¢
transformimit t& llogaritura pér ¢do rast.

KRGISH pérfshin:

a) parametrat gjeodeziké bazg t& pércaktuar né Sistemin Referues Gjeodezik 1980 (GRS-80) si
mé poshté:
- Rrezja e ckuatorit t& tokés: a = 6 378 137m;
- Konstantja gravitacionale gjeocentrike e tokés duke pérfshiré edhe atmosferén: GM = 3 986
005 x 10°¥ m%s2,
- Faktori dinamik i figurés s& tok&s pa pérfshiré baticén ¢ qéndrueshme: J2 = 108 263 x 10°%;
- Kétij faktori i korrespondon shtypja ng pole: 1/f = 298.257222100882711,
- Shpejtésia kéndore e rrotullimit t& tokés: © =7 292115.0 x 10 rad.sek™?

b) sistemin koordinativ gjeodezik ETRS 89;

¢) sistemin e lartésive q& realizohet népérmjet reperave t& rrjetit shtetéror t& nivelimit t& pérfshiré
n& Rrjetin Unik Europian t& Nivelacionit (UELN) dhe t& pércaktuara né Sistemin Referues
Vertikal Europian (EVRS) me ndihmén e t& dhénave pér forcén e réndesés t& unifikuara né
sistemin International Gravity Standardization Netgork 1971 (IGSN 1971).

d) sistemin ¢ koordinatave n& plan, i cili mundésohet nga dy projeksione hartografike:
- Projeksioni Térthor Zonal i Merkatorit (TMzn) pér harta ng shkallé mé t& madhe se 1:500.000

me parametrat ¢ meposhtme:

o Elipsoidi referencé: GRS80

3 Shiko Aneks 4.3
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e Meridiani fillestar: Grinuig

e Meridiani gendor (MQ): 200

e Shkalla ¢ shformimit né meridianin qendror (ko): 1

e Fallco ¢ lindjes: 500 000 m
e Fallco ¢ veriut: Om

- Projeksioni Konik Konform i Lambertit (LCC) pér harta ng shkallg 1:500 000 dhe mé t& vogla.

B.  Sistemet koordinative referencé sipas INSPIRE

L Datumi

Datumi pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale

Pér sistemet koordinative referencé dy-dimensionale dhe tre-dimensionale dhe komponentja
horizontale e sistemeve koordinative referencé t& kombinuara t& pérdorura pér t& béré té
disponueshme grupin e t& dhénave gjeohapésinore, si datum do te jeté datumi i Sistemit Reference
Tokésor Europian 1989 (ETRS89) né zona brenda kufijve gjeografik t& tij, ose datumi i Sistemit
Referenceé Tokésor Ndérkombétar (ITRS) ose sisteme koordinative referencé gjeodezike té tjera t&
pérputhura me ITRS, n& zona q& ndodhen jashté kufijve gjeografik t& ETRS89. Té pérputhura me
ITRS do t& thoté q& pérkufizimi i sistemit bazohet ng pérkufizimin ¢ ITRS dhe ka njé marrédhénie t&
miré-dokumentuar mes dy sistemeve, sipas EN ISO 19111.

1L Sistemet koordinative referencé

Sistemet koordinative referencé
Grupet e t& dhénave gjeohapésinore do t& behen t& disponueshme duke pérdorur t& paktén njé prej
sistemeve koordinatave referencé t& caktuara né seksionet 1.3.1, 1.3.2 dhe 1.3.3, pérveg kur qéndron
njéri prej kushteve & caktuara né seksionin 1.3.4.
1.3.1 Sistemet koordinative referencé tre-dimensionale

- Koordinatat karteziane tre-dimensionale bazohen né njé datum t& caktuar né seksionin 1.2
dhe pérdorin parametrat ¢ elipsoidit GRS80 (Sistemi Referencé Gjeodezik 1980).

- Koordinatat gjeodezike tre-dimensionale (gjerésia, gjatésia dhe lartésia elipsoidike)
bazohen né njé datum t& caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit
GRS80.

1.3.2 Sistemet koordinative referencé dy-dimensionale

- Koordinatat gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia dhe gjatésia) bazohen né njé datum t&
caktuar né seksionin 1.2 dhe pérdorin parametrat e elipsoidit GRS80.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LAEA
(Lambert Azimuthal Equal Area) pér analiza gjeohapésinore dhe raportime, ku duhet t&
pasqyrohen sipérfaqet ¢ vérteta.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion LCC
(Lambert Conformal Conic) pér hartografime konforme né territorin € Europés né shkallg
t& barabarta ose mé t& vogla se 1:500 000.

- Koordinatat ng plan pérdorin sistemin koordinativ referencé ETRS89 me projeksion TM
(Transverse Mercator) pér hartografime konforme né territorin ¢ Europés né shkallg t&
barabarta ose mé t& médha se 1:500 000.

1.3.3 _Sistemet koordinative referencé té kombinuara
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1. Pér komponenten horizontale t& sistemit koordinativ referencé t& kombinuar, njé prej sistemeve
koordinative referencé t& caktuara ng seksionin 1.3.2 do t& pérdoret.

2. Pér komponenten vertikale, do t& pérdoret njé prej sistemeve koordinative referencé té
méposhtme:

- Pér komponenten vertikale né sipérfagen tokésore, do t& pérdoret Sistemi Referencé
Vertikal Europian (EVRS) pér t& shprehur lartésité e lidhura me gravitetin brenda kufijve
gjeografik t& kétij sistemi. N& zona t& cilat ndodhen jashté kufijve gjcografik t& EVRS, do
t& pérdoren sisteme referencé vertikale & tjera t& lidhura me fushén e gravitetit Tokésor pér
t& shprehur lartésité ¢ lidhura me gravitetin.

- Pér komponenten vertikale n& atmosferen e liré, presioni barometrik i konvertuar né lartési
duke pérdour ISO 2533:1975 Atmosferén Standarde Ndérkombétare, ose do & pérdoren
sisteme referencé t& tjera lineare ose parametrike. Aty ku jang pérdorur sisteme referencé
parametrike t& tjera, ato do t& pérshkruhen né njé referencé t& kuptueshme duke pérdorur
ENISO 19111-2:2012.

- Pé&r komponenten vertikale n& zonat detare ku ka njé rang t& ndjeshém batice (ujéra
baticor), si sipérfaqe referencé do té pérdoret Batica mé e ulét Astronomike (LAT).

- Pér komponenten vertikale n& zonat detare ku nuk ka njé rang t& ndjeshém batice, né
oqeanet ¢ hapura dhe efektivisht né ujera me t& thella se 200 metra, si sipérfaqe referencé
do t& pérdoret niveli mesatar i detit (MSL) ose njé nivel reference i miré-pércaktuar i afért
me MSL.

1.3.3 Sistemet koordinative referencé té tjera
Si pérjashtime, ku mund t& pérdoren sisteme referencé té tjera nga ato t& listuara né 1.3.1, 1.3.2 ose
1.3.3, jang:

1. Sisteme koordinative referencé té tjera mund t& caktohen pér temat ¢ t& dhénave
gjeohapésinore specifike né kété Aneks.

2. Pér zonat (regjionet) q& ndodhen jasht& kontinentit t& Europés, Shtetet Anétare (MS) mund
t& pércaktojné sisteme koordinative referencé t& pérshtatshme.

Kodet gjeodezike dhe parametrat ¢ nevojshém pér pérshkrimin ¢ kétyre sistemeve koordinative
referencé dhe t& cilat lejojné veprimet e konvertimit dhe transformimit duhet t& dokumentohen dhe
duhet t& krijohet njé identifikues, sipas EN ISO 19111 dhe ISO 19127.

III.  Paraqitja

Sistemet koordinative referencé té pérdorura né shérbimin e shikimit té rrjetit
Pér shfaqjen e grupeve t& t& dhénave gjeohapésinore népérmjet shérbimit t& shikimit t& rrjetit si¢
specifikohet né rregulloren nr. 976/2009, s& paku sistemet koordinative referencé pér koordinatat
gjeodezike dy-dimensionale (gjerésia, gjatésia) do t& jené t& disponueshme.

IV.  Identifikuesit pér sistemet koordinative referencé

Identifikuesit e sistemeve koordinative referencé
1. Parametrat dhe identifikuesit ¢ sistemit koordinativ referencé do t& menaxhohen né njé ose disa
regjistra t& pérbashkét pér sistemet koordinative referencé.
2. Vetém identifikuesit q& pérmban njé regjistér i pérbashkét do t& pérdoren pér referimin tek
sistemet koordinative referencé & listuara né kété seksion.
3. Identifikuesit ¢ listuar n& tabelén 2 do t& pérdoren pér referimin tek sistemet koordinative
referencé t& pérdorura né& njé grup t& dhénash.
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Kéto udhézuese teknike propozojng pérdorimin ¢ http URI-t¢ t& ofruara nga Open Geospatial
Consortium si identifikues t& sistemit koordinativ referencé (shiko identifikuesit pér CRS-t& standard
mé poshté). Kéto jané t& bazuara dhe t& drejtojné tek pérkufizimi né regjistrin e parametrave gjeodeziké
EPSG (http:/www.epsg-registry.org/).

Shénim: Identifikuesit ¢ CRS mund t& pérdoren prsh né:

- Kodimin ¢ t& dhénave,

- Metadatat e grupeve dhe shérbimeve t& t& dhénave, dhe

- Kérkesat pér shérbimet e rrjetit t& INSPIRE.

Tabela 2. http URI-t& pér sistemet koordinative reference standard:

mbi GRS80

Sistemi koordinativ referencé | Shkurtimi Identifikuesi http URI
. . . http://www.epsg-

IS<I? rin ltzzrlze]?ll“]gess; 9(/}JAel()) ;i:iz;ke KRGJSH registry.org/export. htm?gml=urn: ogc: de

qiptare. fers:EPSG:: 6870
Kartezian 3D né ETRSS9 ETRSS9-XYZ tht?'//www. opengis.net/deficrs/EPSG/0/4
Gjeodezike 3D né ETRS89 mbi http://
GRS80 ETRS89-GRS80R www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4937
Gjeodezike 2D né ETRS89 mbi http://
GRS80 ETRas-eRo80 www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Projeksion LAEA 2D ng http://
ETRS89 mbi GRS80 EIRGsLabn www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Projeksion LCC 2D né ETRS89 ETRSSS-LCC http://

www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3034

Projeksion TM 2D né ETRS89
mbi GRS80, zona 34N (18°F
deri 24°F)

ETRS89-TM34N

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3046

Lartési ng EVRS

EVRS

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5730

3D t& kombinuara: Gjeodezike
2D né ETRS89 mbi GRS80, dhe
lartésitée EVRS

ETRS89-GRS80-EVRS

http://
www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7409

C.  Sistemet ¢ referencés kohore

Sistemet e referencés kohore
Sistemi standard i referencés kohore i cituar né pikén 5, Kreu II t& VKM-s& nr. 1077, daté 23.12.2015
“Pér krijimin, ruajtjen dhe pérditésimin e metadatave, strukturén e katalogimit dhe afatet e krijimit t&
metadatave specifike pér ¢do temé”. do t& pérdoret, pérveg rastit kur jané caktuar sisteme koordinative t&
referencés kohore té tjera pér tema té t& dhénave gjeohapésinore specifike né ligjin 72/2012.
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Shénim 1: Pika 5 e Kreut II & VKM-s& nr. 1077, daté 23.12.2015 “Pér krijimin, ruajtjen dhe
pérditésimin e metadatave, strukturén e katalogimit dhe afatet e krijimit t& metadatave specifike pér ¢do
tem&”’thekson q& sistemi standard referencé do t& jeté kalendari Gregorian, me datat ¢ shprehura né
pérputhje me ISO 8601.

Shénim 2: ISO 8601 Elementet e té dhénave dhe formatet e shkémbimit — Shkémbimi i informacionit
— Pasqyrimi i datés dhé orés &shté njé standard ndérkombétar q& mbulon shkémbimin ¢ t& dhénave t&
lidhura datén dhe orén. Q&llimi i kétij standardi &shté q& t& sigurojé njé metodé t& qarté dhe t& miré-
pércaktuar pér pasqyrimin e datés dhe orés, né ményré qé t& shmangen keqinterpretimet e pasqyrimeve
numerike t& daté dhe orés, veganérisht kur t& dhénat transmetohen ndérmjet shteteve me konventa t&
ndryshme pér shkrimin numerik t& datés dhe orés. Standardi organizon t& dhénat né ményré q& afati mg
i madh i kohor(viti) shfaqet fillimisht n& t& dhéna varg dhe vazhdon deri te afati mé i vogél kohor
(sekondi). Ajo gjithashtu ofron njé metodg t& standardizuar pér komunikimin informacionit t& bazuar
n& koh& ndérmjet zonave kohore duke i dhéné njé spostim te Kohés Universale t& Koordinuar (UTC).

Shembull: 1997 (viti 1997); 1997-07-16 (16 Korrik 1997); 1997-07-16T 19:20:30+01:00 (16 Korrik
1997, 19° 20™i» 30* zona kohore UTC+1).

D. Njésité e matjeve

Kérkesa dhe rregulla t€ tjera

Té gjitha vlerat e matjeve duhet té shprehen népérmjet njésive SI ose jo-SI té pranuara pér pérdorim
me Sistemin Ndérkombétar té Njésive, pérveg kur specifikohet ndryshe pér tema apo tipe specifike té té
dhénave gjeohapésinore.
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Planifikimi — Esht& procesi gjaté & cilit krijohen strukturat e t& dhénave t& nevojshme pér t& publikuar
informacionin ng portal. Rezultatet ¢ kétij procesi jang modelet € ndryshme té t& dhénave.

Vlerésimi — Eshté procesi gjaté té cilit t& dhénat ekzistuese testohen kundrejt modelit. Rezultati i kétij
procesi do t& jeté gertifikimi i t& dhénave ose nevoja pér t& modifikuar t& dhénat q& t& pérshtaten me
modelet ¢ pércaktuara gjaté procesit t& vlerésimit.

Procesimi — Eshté procesi gjaté té cilit mblidhen dhe modifikohen atributet e t& dhénave pér té prodhuar
informacion kuptimplot&. Manipulimi i tyre béhet kundrejt modeleve t& pércaktuara gjaté planifikimit.
Rezultatet e kétij procesi jang bashkési t& dhénash gati pér t’u publikuar.

Shpérndarja — Eshts procesi gjaté t& cilit t& dhénat vihen né dispozicion pér pérdoruesit (qytetarét,
autoritetet publike, organizatat ose palét ¢ treta). Pérdoruesi mund t& shkarkojé, t& pérdorg, t& analizojé
ose t& citojé t& dhénat. Publikimi i t& dhénave bazohet né modelet e ndryshme t& pérdorimit.

Zbulimi — Eshté proces i vazhdueshém gjaté t& cilit zbulohen t& dhéna t& reja ose t& dhéna jocilésore
né t& dhénat ¢ publikuara.

Analiza — Eshté procesi i analizimit t& t& dhénave t& evidentuara né fazén e zbulimit. Gjaté kétij procesi
merret vendimi ¢faré do t& béhet mé t& dhénat & jang evidentuar.

Pérditésimi — Eshté procesi kur propozohet shtimi, modifikimi ose fshirja e t& dhénave. Ky proces
regjistrohet nga procesi i analizimit t& t& dhénave ekzistuese dhe t& publikuara.

Arkivimi — Eshté procesi gjaté t& cilit bashkésité e t& dhénave q& nuk nevojiten té aksesohen arkivohen
duke u bazuar né standarde lokale dhe né legjislacionin ng fuqi t& vendeve ku implementohet. Rezultat
1 kétij procesi jang t& dhénat q& b&hen t& paaksesueshme pér publikun, me akses vetém nga autoritetet
specifike. Kéto t& dhéna vazhdojné t& ruhen pér arsye t& pérputhshmérisé me kuadrin ligjor né fuqi ose
me standardet specifike.

Shkatérrimi — Eshté procesi gjaté t& cilit t& dhénat béhen t& parikuperueshme. Ky proces bazohet né
standarde lokale ose né legjislacione né fuqi.
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3.1.6. CILESIA E TE DHENAVE.

Ky kapitull pérfshin njé pérshkrim mbi cilésing ¢ t& dhénave t& elementéve dhe nén elementéve si dhe
cilésing e matjes s& t& dhénave, q& duhen pérdorur pér t& vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e t&
dhénave pér grupet e t& dhénave qé lidhen me t& dhénat gjeohapésinore t& temés Gjeologjia.

Kérkesé
Saktésia e materialeve hartografike, té cilat lidhen me tipologjiné e temés Gjeologjia, duhet té plotésojné
saktésiné ekzistuese té krijimit té kétyre materialeve, deri né momentin e krijimit dhe pércaktimit té saktésisé
sé Hartés pér Kadastrén Multifunksionale. Ndérsa harta bazé pér elementét e rinj qé do krijohen, do té jeté
produliti hartografik qé do té krijohet nga projekti i Fotografimit Ajror i vitit 2015.

Cilésia e t& dhénave t& elementéve, nén-clementéve dhe matjeve duhet t& pérdoret pér t&:

o Specifikuar kérkesat apo rekomandimet lidhur me cilésing e t& dhénave t& rezultateve t&
aplikueshme pér grupet ¢ t& dhénave q& lidhen me t& dhénat gjeohapésinore pér temén
Gjeologjia

o  Vlerésuar dhe dokumentuar cilésing e elmenentéve t& metadatave té t& dhénave t& grupeve t& t&
dhénave.

N& tabelén ¢ méposhtme paraqiten t& gjithe kérkesat pér cilésing e t& dhénave t& elementéve dhe nén
elementéve q& pérmenden né kété standard. Informacioni i cilésisé s& t& dhénave vlerésohet né nivelin
¢ objekteve gjeohapésinore, llojet e objekteve gjeohapésinore, grupet e t& dhénave dhe serité e grupeve.

Rekomandim:

Ku éshte e pamundur pér té shprehur vierésimin e njé elementi té cilésisé sé té dhénave né ményré sasiore,
vierésimi i elementit duhet té shprehet me njé deklaraté tekstuale si rezultat pérshkrues i cilésisé sé té
dhénave.

3.1.6.1. ELEMENTET E CILESISE SE TE DHENAVE:

Elementi i Nén-elementi i
Pjesa cilésisé sé té cilésisé s té Pérkufizimi Sfera e vlerésimit
dhénave dhénave
" ; s Pérputhja P n 5 Tipi i objektit
3.1.6.1.2 | Perputhja logjike konceptuale igsﬁ?i&fgullwe 1@ skemas gjechapésinor; objekti
P gjeohapésinor
3.1.6.1.3 | Pérputhja logjike Péxpu_ﬂqj_a & Zbatimi i vlerave té fushave té L_loji 1 opj_ektit ;o
domain-it* domainsit gjeohapésinor; objekti
gjechapésinor

4 Domain — kuptimi n& dokumentin “Rregullat e ndérveprushmériné sé té dhénave, grupeve té té
dhénave dhe shérbimeve gjeohapésinore”
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3.1.6.1.1. PERPUTHIJA LIGIORE — PERPUTHJA KONCEPTUALE. (LOGICAL CONSISTENCY — CONCEPTUAL

CONSISTENCY)

Rekomandim:

Pér testimet mbi pérputhjen konceptuale, rekomandohet pérdorimi i nén-elementit té cilésisé sé t& dhénave

té ‘Pérputhja logjike— Pérputhja konceptuale’ dhe masat e ‘Numri i artikujve jo né pérputhje me rregullat e

skemés konceptuale’, ¢ pércaktuara né tabelat e mé poshté:

Emri

Numri i artikujve jo né pérputhje me rregullat e skemés
konceptuale

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Pérputhja ligjore

Cilésia e t& dhénave t& nén-elementéve

Pérputhja konceptuale

Cilésia e t& dhénave t& matjeve themelore

Numri i gabimit

Numérimin e t& gjithé artikujve né grupet e té dhénave té cilat

Pertiaimt nuk jané né pérputhje me rregullat e skemés konceptuale.
Neése skema konceptuale né ményré té garté pérshkruan
rregullat, kéto rregulla do té ndigen. Shkeljet kundér rregullave
Pérshkrimi té tilla mund té jené, pér shembull, vendosja e pavlefshme e

tipologjive brenda njé tolerancé té caktuar, dublikimi i
elementéve dhe mbivendosjet t& pavlefshme té tyre.

Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore / tipet e objekteve gjeohapésinore

Fusha raportimit

Grupet e té dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t8 llojeve té vlerave

Integer

Cilésia e t& dhénave t& strukturés sé vlerave

Burimi referencé

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese

10

3.1.6.12. PERPUTHJA LOGJIKE - PERPUTHJA E DOMAIN-IT. (LOGICAL CONSISTENCY - DOMAIN

CONSISTENCY)

Rekomandim:

Pér testimet mbi pérputhjen konceptuale, rekomandohet pérdovimi i nénelementit té cilésisé s¢é Peérputhja

logjike — Perputhja e domain-it’ dhe masés s¢ ‘Numri i artikujve jo né pérputhje me fushén e tyre té vierave’

dhe sig éshté specifikuar né tabelén e méposhtme:

Emri

Numri i artikujve jo né pérputhje me fushén e tyre té
vlerave

Emri alternativ

Cilésia e t&¢ dhénave t& elementéve

Pérputhja logjike

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-elementéve

Pérputhja e domain-it

Cilésia e t& dhénave té matjeve themelore

Numri 1 gabimit

Pérkufizimi

Numérimi i té gjithé artikujve né grupin e t& dhénave qé nuk
jané né pérputhje me fushén e tyre t& vlerave

Pérshkrimi

Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore / tipet e objekteve gjechapésinore

174|Faqe





image171.jpg
AUTORITETI SHTE

EROR PER INFORMACIONIN G

Fusha raportimit

Grupet e té dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve té vlerave

Integer

31613, SAKTESIA E POZICIONIMIT — SAKTESIA ABSOLUTE APO E JASHTME. (ABSOLUTE OR EXTERNAL

ACCURACY)

Rekomandim:

Saktesia absolute ose e jashtme duhet té vierésohet dhe dokumentohet duke peérdorur saktesing absolute

porzicionale ose saktesiné e jashtme té nén-elementeve dhe vierén mesatare té pasigurive pozicionale sig éshté

specifikuar né tabelén mé poshté.

Emri

Vlera mesatare e gabimit pozicional(1D,2D)

Emri alternativ

Cilésia e t& dhénave t& elementéve

Saktésia e pozicionimit.

Cilésia e t&¢ dhénave t& nén-
elementéve

Saktésia e jashtme apo absolute.

Cilésia e t&¢ dhénave t& matjeve
themelore

Jo e aplikueshme

Pérkufizimi

Vlera mesatare e gabimit pozicional pér njé grup té pozicioneve ku
pagartésité pozicionale jané pércaktuar si distanca midis njé pozicioni té
matur dhe asaj c¢faré éshté konsideruar si pozicioni 1 vérteté pérkatés.

Pérshkrimi

Saktésia horizontale®
2
GMKy = JZ(xEdhéné,i = xEkoanolluaT,i)z/n

2
GMKy = \/Z(YEdhéné,i - YEkommzzum,i)z/"

ku:

Xgdnens,i » Yeanens; —jané koordinatat horizontale e pikave té kontrolluara

né grupin e t& dhénave.

Xgkontrolluar,i » YEkontroluar,: —Jané koordinatat e pikave té kontrolluara
nga burime t& pa varuara t& njé saktésie
mé té larté

n— &shté numri ipikave té testuara

i - &shté numri pérkatés 1 pikes.

Gabimi horizontal 1 pikés pércaktohet nga:

GMK,
2
= \/Z((xlz'dhéné,i = xEkoanolluaT,i)z + O/Edhéné,i = y}:‘kontralluar,i)z)/n

GMK, = |[GMK,? + GMK,"

Neése nga llogaritjet kemi GMKy = GMKy,

5 Shiko “Standardin kombétar pér raportimin e saktésisé sé té dhénave gjeohapésinore”
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GMK, = Jz * GMK,* = Jz * GMK,*

GMK, = 14142 « GMK,, = 14142 « GMK,,

Supozohet sikur gabimet sistematike jané eliminuar né ményrén mé té
miré t& mundshme. Nése gabimet jané t& shpérndara né ményré
normale dhe t& pavaruara né secilin komponent (x, z) njé koeficient
(faktor) 2,4477 pérdoret pér té llogaritur saktésing horizontale me nivel
besimi 95 % (Greenwalt and Schultz 1968). Kur zbatohen kushtet e
mésipérme, GMKy = GMK,, vlera e saktésisé horizontale referuar
NSSDA duhet té llogaritet nga formula:

Saktésia, = 2,4477 x GMKy = 24477  CMK,
Saktésia, = 2,4477 « GMK, /1,4142

Saktésia, = 1,7308 * GMK,.

Fusha vlerésimit

Objektet gjeohapésinore / tipet e objekteve gjeohapésinore

Fusha raportimit

Grupet e t& dhénave

Parametér

Cilésia e t& dhénave t& llojeve t&
vlerave

Matje

Cilésia e t& dhénave t& strukturés t&
vlerave

Burimi referencé

ISO/DIS 19157 Geographic information — Data quality

Shembull

Masa identifikuese

28
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OHAPI

4. ANEKSE

4.1. KATALOGU I TIPOLOGIIVE

Nr

Gjeologjia
3.112.11

3.1.1.2.25

3.1.1.2.5
3.1.1.2.23
3.1.1.2.27
3.1.1.2.
3.1.1.2.24

3.1.1.2.29
3.1.1.2.30
3.1.1.2.19
3.1.1.2.6

3.1.1.2.31
3.1.1.2.21

3.1.1.2.2

3.1.1.2.3
3.1.1.2.9
3.1.1.2.8
3.1.1.2.4
3.1.1.2.20
3.1.1.2.14

3.1.1.2.10
3.1.1.2.28
3.1.1.2.13
3.1.1.2.1

3.1.1.2.15
3.1.1.2.12

3.1.1.2.26
3.1.1.2.7

3.1.1.2.16

Emri i elementit Anglisht

AnthropogenicGeomorph
ologicFeature

AnthropogenicGeomorph
ologicFeatureTypeValue
Borehole
BoreholePurposeValue
CollectionTypeValue
CompositionPart

CompositionPartRoleVal
ue
EventEnvironmentValue

EventProcessValue
FaultTypeValue

Fold
FoldProfileTypeValue

GeochronologicEraValue
GeologicCollection

GeologicEvent
GeologicFeature
GeologicStructure
GeologicUnit
GeologicUnitTypeValue

GeomorphologicActivity
Value
GeomorphologicFeature
LithologyValue
MappedFeature
Mappedinterval
MappingFrameValue
NaturalGeomorphologic
Feature
NaturalGeomorphologic
FeatureTypeValue
ShearDisplacementStruct

ure
ThematicClass

Emri i elementit Shqip

Tipari Gjeomorfologjik
Antropologjik

Vlerat e tiparit gjeomorfologjik
antropogjen

PusShpimi

Vlera e Qellimit te shpimit
Vlera e tipit te mbledhjes
Vlerat e Pjesés Pérbérése

Vlerat e rolit t& pjesés pérbérése

Vlerat e ngjarjes mjedisore
Vlerat e ngjarjes proces
Vlerat e llojit t& shképutjes
Rrudhg

Vlerat e profilit t& rrudhés
Vlerat e periudhés
gjeokronologjike
Mbledhja e Informacionit
Gjeologjik

Ngjarjet Gjeologjike
Tipari Gjeologjik
Struktura Gjeologjike
Njésia Gjeologjike

Vlerat e njésisé gjeologjike

Vlerat e aktivitetit gjeomorfologjik

Tipari Gjeomofrologjik

Vlerat litologjike

Tipari Lidhés

Intervali Lidhés

Vlerat e intervalit lidhés

Tipari Gjeomorfologjik Natyror
Vlerat e tiparit gjeomorfologjik
natyror

Strukturé Shképutése

Vlerat e klasave tematike

Néntema

Gjeologjia
Gjeologjia

Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia

Gjeologjia

Tipi

«featureType»

«codeListy

«featureType»
«codeListy
«codeListy
«dataType»

«codeListy

«codeListy
«codeListy
«codeListy
«featureType»
«codeListy

«codeListy
«featureType»

«featureType»
«featureType»
«featureType»
«featureType»
«codeList»

«codeListy

«featureType»
«codeListy
«featureType»
«featureType»
«codeListy

«featureType»
«codeList»
«featureType»

«dataType»
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3.1.1.2.18
3.1.1.2.17

3.12.2.8
3.12.2.19
3.12.22
3.12.2.1
3.1.2.2.17

3.1.2.2.10
3.12.2.13
3.12.23

3.12.2.12

3.12.2.11
3.1.2.2.20

3.12.2.7
3.12.25

3.12.2.6

3.12.2.9
3.12.24
3.12.2.14
3.12.222
3.12.221
3.1.2.2.15
3.1.2.2.16
3.12.2.18
3.13.22
3.1.3.2.7

3.13.2.1
3.13.23
3.1.3.2.14
3.13.24
3.1.3.2.
3.1.3.2.
3.1.3.2.11
3.13.2.12
3.1.3.2.13
3.1.3.2.6
3.1.3.2.9
3.13.2.8
3.1.3.2.

ThematicClassValue

ThematicClassificationV
alue
ActiveWell

ActiveWellTypeValue
Aquiclude

Aquifer
AquiferMediaTypeValue

AquiferSystem
AquiferTypeValue
Aquitard

ConditionOfGroundwate
rValue
GroundWaterBody

HydroGeochemicalRock
TypeValue
HydrogeologicalObject

HydrogeologicalObjectM
anMade
HydrogeologicalObjectN
atural
HydrogeologicalSurface

HydrogeologicalUnit
NaturalObjectTypeValue
PiezometricState
QuantityValue
StatusCodeTypeValue
WaterPersistenceValue
WaterSalinityValue
Campaign
CampaignTypeValue

GeophMeasurement
GeophObject
GeophObjectSet
GeophProfile
GeophStation
GeophSwath
NetworkNameValue
PlatformTypeValue
ProfileTypeValue
StationRankValue
StationTypeValue
SurveyTypeValue
SwathTypeValue

Vlera e Klasés Tematike
Vlera e klasifikimit tematik

Pus Aktiv

Vlera e llojit t& aktivitetit t& pusit
Akuiklude

Akuifer

Vlera e llojit t& komunikimit t&
Akuiferit

Sistemi akuifer
Vlera e Llojit t& Akuiferit
Akuitard

Vlerat e Gjendjes sé Trupit Ujor
Néntokésor

Trup ujor néntokésor

Vlera e Llojit t& Shkémbinjéve
Hidrogjeokimik

Objekti Hidrogjeologjik

Objekti hidrogjeologjik artificial

Objekt Hidrogjeologjik Natyror

Sipérfage Hidrogjeologjike
Njésia Hidrogjeologjike

Vlerat e Llojit t& Objektit Natyror
Vlerat e Nivelit Piezometrik
Vlera Sasiore

Vlera e Llojit t& Kodit t& Gjéndjes
Vlera e Rrjedhés sé Ujit

Vlera e Kripésisé sé Ujit
Mbledhja e t& dhénave

Vlerat e llojit t& mbledhjes s& t&
dhénave

Matje gjeofizike

Objekti gjeofizik

Té dhénat gjeofizike

Profili Gjeofizik

Vlerat e emrit t& rrjetit

Vlerat e llojit té platformés
Vlerat e llojit té& profilit
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ANEKSE
Generic
A Identifier Identifikues Conceptual f<dataTy§e>>
Model importe
4.2, TE DHENAT E IMPORTUARA
A.  Identifikues — (Identifier) - DataType
Pérkufizimi Njé objekt identifikues 1 jashtém éshté njé identifikues unik i objektit t& publikuar

nga organi pérgjegjés, 1 cili mund t& pérdoret nga aplikacionet e jashtme t&
referimit t& objektit gjechapésinor.

Paketa Base Type
| Referenca | INSPIRE Generic Conceptual Model, version 3.4 [DS-D2.5]
Pérshkrimi -
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43.

KODI EPSG PER KRGJSH

ASIG

EPSG geodetic parameters

Detailed Report on Projected
Coordinate Reference Systems

data set version  8.5.4 Search Criteria: 6870
#1 Code: 6870 Name: ETRS89 / Albania 2010
Albania alternative identifier | KRGISH-2010

Base GeogCRS: ETRS&9 CS axes:
Geodetic Datum European Terrestrial Reference System 1989 Order  Avis Name Abbr Axis Units Orientation
Ellipsaid. GRS 1980 1 Northing X metre north

2 Easting ¥ metre cast

CS remarks: Used in projected and engincering coordinate reference systems

Semi-major axis (a) = 6378137 metre

Inverse flattening (1) = 2

257222101

Prime Meridian: Greenwich

Datum origin: Fixed to the stable part of the Eurasian continental plate and

consistent with ITRS at the epoch 1989.0.

The distinction in usage between ETRFS9 and ETRSEY is
confuscd: although in principle conceptually different in
practice both are used for the realisation.

Datum remarks.

CRS scope: Large and medium scale topographic mapping. cadastral
and engincering survey.
CRS remarks. Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Fras

(KRGJSH) 2010,

CRS info. source: State Authority for Geospatial Information (ASIG).

CRS area of use: 3212 Albania - onshore.

Map Projection:  Albania 2010
Projection Method: Transverse Mercator

Parameter Name Parameter Value
Latitude of natural origin 0° 0 { The
Longitude of natural origin 20° 0 e
Scale factor at natural ongin 1
Falsc casting 500000
False northing 0

mework

Unit of Measure

Projection remarks: Planimetric component of Albanian Geodetic Reference Framework

(KRGJSH) 2010.

Data source: OGP Revision date: 18-Sep-14  Change id:

2014.008 2014.065

EPSG geodesy parameters. Version: 854 of 18 Scptember 2014

Projected Coordinate Reference Systems (detailed)

Printed on:

28-Oct-14

Page 1 of |
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3. TEMA

3.5 GJEOLOGIJIA

Pérkufizim:

Gjeologjia karakterizohet né pérputhje me kompozimin dhe strukturén, duke pérfshirg bazén shkémbore
(themelet), akuiferét dhe gjeomorfologjing [Directive 2007/2/EC].

Pérshkrimi

Gjeologjia &shté studimi i aspekteve t& s& kaluarés dhe té tashmes s& Tokés, pérfshirg kétu historing dhe
jetén né Toks.

Fijalor

Kompozimi i njé materiali tokésor: pérshkruan nga cfaré &shté i pérbéré (komponentét e tij), si
pérqindjen n& peshé t& elementéve apo molekulave (pérbérja kimike), ashtu dhe speciet dhe numrin ¢
grimcave, psh. mineralet (pérbérja mineralogjike) sendimentet klastik dhe fosilet.

Struktura e njé materiali tok&sor, pérshkruan ndérveprimet fizike t& komponentéve t& tij. Njé strukturé
gjeologjike, &shté njé konfigurim i materies n& Toke bazuar né njé& jo homogjenitet t& pérshkrueshém,
model, ose njé frakturé né njé material toké&sor.

Kompozimi dhe struktura e materialeve tokésore:
e Reflektohen nga parametrat fiziké t& tyre (psh. densiteti, poroziteti, dhe vetité mekanike,
magnetike, elektrike, sizmike dhe hidrike)
e Ndikimi nga proceset gjeologjike (gjeneza, frakturizimi, alternimi)
¢ Kontrolli i vetive akufere
e Kontrolli i morfologjisé sé& terrenit
e Kontrolli i pérdorimit si burime natyrore
e Pércaktimi i sjelljeve gjaté proceseve natyrale dhe industriale

Baza shkémbore (themeli) &shté njé term i pérgjithshém pér shkémbinjté, zakonisht ato solid, q& &shté
bazamenti i pjesés sipérfaqésore t& tokés (korja) apo materialeve t& tjera sipérfaqésore t& pakonsoliduara
(dherat).

Akuiferi &shté njé shtresé¢ néntokésore ujémbajtése si njé jastik i pérshkrueshém ose materiale t&
pakonsoliduara (si psh. zhavorr, réré, balté ose argjil) nga e cila ujrat néntokésore mund t& nxirren
plotésisht duke pérdorur puset e ujit.

E

Ujrat néntokésore ” jang t& gjitha ujérat q& ndodhen nén sipérfagen ¢ tokés apo kang dalje t&
drejtpérdrejté né sipérfaqen e tokés né formén e burimeve natyrore.

Trupi i Ujrave Néntokésore &shté njé volum i vecanté brénda njé akuiferi. N& pérgjithési formacioni
(trupi) néntokésor nuk &shté e lidhur me akuiferet kryesore (mé té thella) néntokésore, pér shkak se ai
&shté e bazuar né basenet ¢ ujrave sipérfaqésore. Kjo do t& thotg, q& njé aquifer nuk &shté gjithmoné i
barazvlefshém me njé trup ujor néntokésor (GWB) [metodologjia ndryshon né shtete t& ndryshme
anétare.

Gjeomorfologjia siguron njohurité bazg mbi formén aktuale e pjesés sipérfaqésore (ose nénajrore) dhe
pjesé té zhytura t& Tokés me gjithé dinamikat e saj (gjeneza dhe proceset q& pérfshihen né t&).
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Pérdorimi i té dhénave gjeologjike

Té& dhénat gjeologjike pérdoren né fusha t& ndryshme q& kérkojné njohuri mbi sip&rfagen tokésore dhe
néntokésore, situatén gjeologjike: zbulimin e gjeo-rreziqeve; sigururimin ¢ eleminimit t& mbetjeve,
mbetjet bérthamore, pérthithjen ¢ karbonit dhe ruajtjen; garantimine ndértimin e sigurt t& godinave;
dhénien ¢ informacionit pér planifikimin mjedisor; sigurimin ¢ informacionit pér eksplorimin ¢
burimeve natyrore; vlerésimi i ndotjeve néntokésore; sigurimin e treguesve mbi ndryshimet klimaterike;,
sigurimin e materiale ndértuese dhe minerale.

Pér burimet ujore néntokésore dhe akuiferet pérdorimet jané: furnizimet me ujé (Nxjerrja e ujit);
burimet ¢ ujrave néntokésore (disponueshméria ¢ ujit); sigurimi mbi rrjedhjen bazé pér lumenjts,
ligatinat apo mogalet; mbrojtjen ¢ ekosistemeve q& varen nga ujérat néntokésore; cilésia dhe sasia e
ujérave néntokésore; menaxhimi i ujérave néntokésore ndérkufitare.

Informacioni gjeologjik siguron njohurité bazé mbi parametrat fiziké dhe pérbérjen e formacioneve
gjeologjik (shkémbinjté dhe sedimente) q& shfagen né sipérfaqe t& tokés, q& pérb&ng pjesén
néntokésore, strukturén dhe moshén e tyre. Informacioni gjeologjik gjithashtu siguron njohuri mbi
akuiferet, psh. njésité nénsipérfaqésore t& shkémbinjéve ose sedimenteve me porozitet e
pérshkrueshméri t& mjaftueshme pér t& lejuar njé rrjeshshméri t& caktuar t& ujrave néntokésore ose
nxjerrjen € njé sasic t& caktuar t& ujrave néntokésore. Gjithashtu sigurohet informacion mbi
morfologjing.

Produkti kryesor q& dorézohet nga gjeologét pér pérdoruesit &shté njé harté gjeologjike, ¢ cila &shté
rezultat i njé interpretimi t& observimeve dhe matjeve t& kryera tek shkémbinjté dhe sedimentet, mbi
dhe nén sipérfagen e tokés. Duke qéné se shkémbinjté pérbé&jné pjesén néntokésore ato jané t& dukshém
dhe t& aksesushém vetém né pjesé shumé t& vogla t& sipérfaqges, ku gjeologét duhet t& interpretojné kéto
observime dhe matje né formén e grupimeve shkémbore dhe njésive gjeologjike, dhe t& lidhin t& tjera
observime lokale pér & identifikuar strukturén gjeologjike t& pérgjithshme.

Puset jané njé tjetér burim i réndésishém informacioni pér interpretimin e gjeologjisé mbitokésore.
Kéto mund t& sigurojné t& dhéna stratigrafike dhe litologjike, népérmjet njé harte gjeologjike vertikale,
dhe gjithashtu mund t& pérdoret pér t& mbledhur mostra dhe t& b&jé matjet € parametrave t& ndryshém
né thellési.

I gjithé ky informacion interpretohet pér t& realizuar hartat gjeologjike. Format e tokés (vegorité
gjeomorfologjike) shpesh paraqiten né hartat gjeologjike t& pérgjithshme, dhe jang detajuar specifikisht
ng aplikimin ¢ hartave gjeomorfologjike.

Informacioni Hidrogjeologjik

Hidrogjeologjia pérshkruan rrjedhjen, shfagjen, dhe sjelljen e ujit né mjedisin néntokésor. Eshté njé
shkencé ¢ vendosur midis hidrologjisé dhe gjeologjisé, dhe t& dy kang njé ndikim t& forté né kuptimin
e sjelljes s& ujérave néntokésore dhe 18vizjen e tyre. Proceset hidrologjike jan& pérgjegjése, pér
shembull, pér karakterizimin dhe t& kuptimin e furnizimit me ujé q& buron nga akuiferet. Nga ana tjetér,
parametrat fizike dhe pérbérjet ¢ formacioneve gjeologjike (shkémbinjté dhe sedimenteve) krijon
mjedisin kryesor pér rrjedhjen dhe grumbullimin ¢ ujérave néntokésore. Shkémbinjté dhe sedimente
ndikojné né cilésing e ujérave néntokésore, né drejtimin e pérbérjes sé tyre kimike.

Modeli INSPIRE pér ujrat néntokésore pérshkruan dy elemente themelore: sistemin shkémbor (duke
pérfshirg akuiferet, varur nga kushtet gjeologjike) dhe sistemin e ujérave néntokésore (pérfshiré trupat
¢ ujrave néntokésore), plotésuar kjo nga objektet hidrogjeologjike (t& tilla si puse t& ujit).

Informacioni Gjeofizik
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Duke géné se gjeofizika siguron informacion t& vler&simit t& parametrave fizike t& shkémbinjéve (si
psh. densiteti, poroziteti, ndjeshméria magnetike, elektrike, sizmike, rezatimi radioaktiv etj), ng lidhje
mé organizimin ¢ tyre si formacione gjeologjike, ajo &shté pjesé e specifikimeve Gjeologjike t&
INSPIRE. Kufijté ¢ gjeofizikés munden ose nuk munden t& pérputhen me kufijté gjeologjik, kjo varet
nga ndryshimet e parametrave fiziké ng brendési dhe jashté shtresave gjeologjike. Gjeofizika siguron
informacion shtesé¢ dhe shpesh informacionin e vetém né lidhje me organizimin e shtresézimit né
néntoké. Kéto rezultate pérpunohen nga gjeofizikantét né ményré q& t& sigurojné shpérhapjen
gjeohapésinore n& 1D, 2D, 3D por edhe 4D t& parametrave fiziké. Shpémdarja e parametrave
gjeohapésinor atéheré interpretohen nga gjeologét pér ndértimin e modeleve gjeologjik t& néntokés, si
pér shémbull, n& pércaktimin ¢ rezervave hidrokarbure ose ng kérkimin ¢ zonave minerare.

Cfaré té dhénash gjeologjike sigurohen népérmjet direktivés INSPIRE?

Né& kontekstin INSPIRE, ‘Gjeologjia” mund t& shihet si njé “Temé ¢ t& dhénave referuese”, ¢ cila
siguron informacion pér disa tema t& Aneksit IIl: Burimet minerare, Zonat ¢ Rrezigeve Natyrore, Toka,
Burimet Energjitike, dhe gjithashtu ka njé ndérveprim me njé ose mé shumé burime t& réndésishme
natyrore si ujin, népérmjet trupave t& ujrave néntokésore né akuifere. Gjeomorfologjia pérshkruan
sipérfagen ¢ Tokés ng ditét ¢ sotme, dhe proceset q& krijojné gjeometring e saj.

Bazuar mbi analizén ¢ identifikimit t& rasteve t& pérdorimit dhe tipat ¢ pérdoruesve t& mundshém, TWG*
ka zhvilluar njé model bazg t& dhénash. Ai bazohet né modelin kompleks t& GeoSciML, i ndértuar nga
komuniteti ndérkombétar i gjeoshkencave, dhe né veganti nga ‘Organizatat pér Survejimet Gjeologjike’
(Geological Survey Organisations, http://www.geosciml.org/).

Baza e modelit t& t& dhénave pérmban tipet kryesore t& Tiparve Gjeologjike (Njésité Gjeologjike,
Strukturat Gjeologjike, Tiparet Gjeomorfologjike). Gjeometria e kétyre karakteristikave pérshkruhet né
legjendén e hartave dhe mund t& pérfshihen né hartat dhe prerjet gjeologjike né formén ¢ pikave, vijave
dhe poligoneve. Modelet ¢ t& dhénave gjithashtu mundésojné njé pérshkrim mbi karakterisikat
litologjike/stratigrafike t& grykave t& puseve, hartave tematike, matjet dhe rilevimet gjeofizike,
gjeokimike dhe karakteristikat lidhur me hidrogjeologjing (akuiferet dhe ujrat néntokésore).

Sic u pérménd mé sipér, Gjeologjia pérdoret nga njé grup interesi tematik, q& jang t& interesuar vetém
n& parametrat specifik t& néntokés (pér t& parandaluar rréshqitjet ose vendosjen ¢ sigurt t& landfilldve,
etj). Survejimet gjeologjike sigurojné njohurité bazg né lidhje me Tokén, por kjo bazg informacioni,
duhet mé pas t& pérpunohet nga eksperté pér ti kthyer ng harta t& caktuara (t& quajtura harta t& aplikuara)
qé kérkohen nga pérdorues t& caktuar (tematik). Shumé shpesh, nevoja ¢ pérdoruesve tematik
pérqéndrohet né njé zong lokale, késhtu q& njohurité bazg duhet ti shtohen t& dhéna t& reja né lidhje me
parametra t& caktuar (si psh. poroziteti i formacioneve shkémboré né mbéshtetje t& studimeve t&
rréshqitjeve, studimeve hidrogjeologjike etj).

Modeli i INSPIRE-it pér Gjeologjing siguron elementét pér ndértimin e hartave t&€ aplikuara por nuk
pérshkruan parametrat ¢ aplikuar.

Analiza ¢ materialit referues dhe shembujt ¢ pérdorur, t& pérshkruar shkurtimisht né p&rmbledhjen
kryesore, tregon fushén e gjéré t& pérdorimeve me sete t& ndryshme t& atributeve shkémbore, t&
nevojshme pér pérdorime t& gjithéanéshme; - njé gjeolog i ngarkuar pér kérkimet minerare ose
mbrojtjen nga mbetjet minerare, nuk kérkon t& nj&jtén informacion pér formacionet shkémbore, si njé
inxhinier q& po trajton rreziqet natyrore e q& &shté mé i interesuar mbi stabilitetin néntokésor.

! TWG — Thematic Working Group— Grupi i Punés pér Temén Geologjia
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Kséto specifikime t& t& dhénave pércaktojné tre kategori aplikimi: ‘Gjeologjia’, ‘Hidrogjeologjia’, dhe
‘Gjeofizika’, pér sigurimin e njohurive bazé né aspektin gjeologjik, hidrogjeologjik dhe gjeofizik pér
njé& zoné t& caktuar, me njé set atributesh t& dakordésuara. Pér t& treguar pérhapjen dhe mbulimin me
specifik t& kérkesave gjeologjike dhe gjeofizike jang pércaktuar dy skema aplikimi pér ‘Gjeologjing’
dhe ‘Gjeofizikén’.
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8.1

PERSHKRIMI I NENTEMES - GJEOLOGIJIA

Gjeologjia siguron njohurité baz& mbi parametrat fiziké dhe pérbérjen gjeologjike t& formacioneve
shkémbore (shkémbinj dhe sedimente), strukturén e tyre dhe moshén sic paraqitet né hartat gjeologjike
ashtu si morfologjia me karakteristikat e tyre. Modeli gjithashtu mbulon dhe puset; — njé tjetér burim
informacioni i réndésishém pér interpretimin e gjeologjisé néntokésore.

Modeli i té dhénave gjeologjike pérmban:

Tiparet Gjeologjike me Ngjarjet Gjeologjike, NjésitéGjeologjike, StrukturatGjeologjike dhe
Tiparet Gjeomorfologjike. Gjeometria ¢ kétyre tipologjive pérshkruhet né Tiparet Lidhés dhe
pérfshihet ng hartat dhe profilet gjeologjike né formén e pikave, vijave dhe poligoneve. Tiparet
Lidhés dhe Puset e Shpimit mund t& bashkangjiten n& njé pérmbledhje t& vetme.

Klasa Tematike pér rirenditjen e Tipareve Gjeologjike ashtu si disa klasa tematike pér hartat
tematike.

Litologjia ¢ njésive shkémbore

Proceset e Eventeve Gjeologjike, ambjenteve t& tyre dhe mosha.

Tipet ¢ strukturave tektonike, sic jané rrudhosjet dhe tektonika shképutése.

Detajet € Puseve t& Shpimit si: pozicioni dhe qéllimi.

N& ményré t& detajuar m& poshté paragiten skemat konceptuale ‘Diagrama UML’ dhe ‘Katalogu i
Tipologjisé’.
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8111 DIAGRAMA UML

3.1.1.1.1. TIPOLOGIIA E TEMES: GJEOLOGIIA - DIAGRAM

oo Vi)

oA

Figure 1:  Gjeologjia
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3.1.1.1.2. GJEOLOGIIA - PERMBLEDHJA KRYESORE - DIAGRAM
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Figure 2: Gjeologjia_Permbledhja_Kryesore

3.1.1.1.3. PUS SHPIMI - DIAGRAM
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Figure 3: Pus shpimi
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3.1.1.1.4. MBLEDHIJA E INFORMACIONIT GJEOLOGIIK - DIAGRAM
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Figure 4: MbledhjalnformacionitGjeologjiké
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3.1.1.1.5. TIPOLOGIIA E TEMES: GJEOLOGIIA — DIAGRAM
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3.1.1.1.6. STRUKTURA GJEOLOGIIKE - DIAGRAM
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Ao Sttt i normcionin Gemamtcinor

3.1.1.1.7. NJESITE GIEOLOGJIKE - DIAGRAM

+gpecitilime

Figure 7. NijesitéGjeologjike
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Ao Sttt i normcionin Gemamtcinor

3.1.1.1.8. TIPARI GJEOMORFOLOGIIK - DIAGRAM

+Spesifikime

Figure 8: TiparGjeomorfologjik
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8.1.1.2. KATALOGU I TIPOLOGIISE — FEATURE CATALOGUE

3.1.1.2.1. INTERVALI LIDHES

-- Emri--
Intervali Lidhés
--Pérkufizimi--
Njé llojé i veganté i tiparit lidhés, forma e t& cilit &shté njé interval 1-D dhe i cili pérdor SRS n e
pérmbajtjes s& puseve.
Tipi i elementit - Feature type
LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

<= Gjeneralizim nga«featureType» IntervaliLidhés tek «featureType» TipariLidhés
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

LIDHJET
/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)
-- Pérkufizimi--

‘TiparLidhés’ gé jané futur (interpretohen) brenda intervalit té njé pusi shpimi.

Burimi: (Klasa) PusShpimi «featureType» Objektivi: «voidable»  ElementeTrungut
(Klasa) IntervaliL.idhés «featureType»
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Pérkufizimi—

Raste t& ‘TipitHartés’ qé jané interpretuar né
intervale brenda njé pusi.

3.1.1.2.2. MBLEDHIJA E INFORMACIONIT GJEOLOGIIK

-- Emri--
Mbledhja ¢ Informacionit Gjeologjik

-- Pérkufizimi--
Njé& grumbullim i objekteve gjeologjike ose gjeofizike.

-- Pérshkrimi --
Objektet gjeologjike jané grupuar zakonisht né koleksionet si harta gjeologjike, harta tematike, ose t&

dhéna t& nevojshme pér njé model gjeologjik.

Tipi i elementit - Feature type
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LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

4= Agregim nga «featureType» MbledhjaEInformacionitGjeologjiké tek «featureType» TipariLidhés
-- Pérkufizimi--
Njé ‘Tipar Lidhés’ pjesé e njé ‘Informacioni Gjeologjik’.

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

4= Agregim nga «featureType» MbledhjaEInformacionitGjeologjiké tek «featureType» ObjektiGjeofizik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

&= Agregim  nga  «featureType»  MbledhjaEInformacionitGjeologjiké  tek  «featureType»
StrukturaEObjektitGjeofizik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

4 Agregim nga «featureType» MbledhjaEInformacionitGjeologjiké tek «featureType» PusShpimi
-- Pérkufizimi --
Njé pus shpimi pjesé e informacionit gjeologjik.

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

¥ Inspireld : Identifikues
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Objekt identifikues 1 jashtém 1 objektit gjechapésinor.

-- Pérshkrimi --

Shénim: Njé identifikues 1 jashtém &shté njé identifikues unik i objektit i vendosur nga organi pérgjegjés, i cili mund
té pérdoret nga aplikimet e jashtme pér t'ju referuar objektit gjechapésinor. Identifikuesi &shté njé identifikues lokal
1 objektit gjechapésinor.

[T detyrueshém: PO]

¥ Emri : KarakterVarg
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Emri i mbledhjes

[T detyrueshém: PO]

# LlojiMbledhjes : LlojiMbledhjes
Shuméllojshméria: [1]

--Pérkufizimi --
Lloji i mbledhjes.

-- Pérshkrimi --
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ATRIBUTET

I referohet njé fjalori té llojeve.
Shembull: Harté gjeologjike, Harté Tematike etj.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[I detyrueshém: PO]

# Referenca : DokumentiCituar
Shuméllojshméria: [1]

--Pérkufizimi--
Njé referencé pér mbledhjen.

[T detyrueshém: JO]

@ FillimilCiklitJetésor : Daté
Shuméllojshméria: [1]

--Pérkufizimi--
Data dhe koha né t& cilén ky version i objektit gjeohapésinor ishte futur ose ndryshuar né grupin e t& dhénave
gjeohapésinore.

[T detyrueshém: PO]

¥ MbarimilCiklitJetésor : Daté
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizimi--
Data dhe koha né té cilén ky version 1 objektit gjeohapésinor u zévendésua ose u vegua né grupin e t& dhénave
gjeohapésinore.

[T detyrueshém: JO]

3.1.1.2.3. NGJARJET GJEOLOGIIKE

-- Emri--
Ngjarjet Gjeologjike

-- Pérkufizimi--
Njé ngjarje e identifikueshme gjaté sé cilés ndodhin njé ose m& shumé procese gjeologjike pér t&
modifikuar ambjente gjeologjike.

-- Pérshkrimi --

Njé& Ngjarje Gjeologjike duhet t& ket& njé moshé t& caktuar gjeologjike, dhe mund t& keté njé mjedis t&
vegant. Nj& shembull mund t& jeté njé ngritje kratonike gjaté s¢ cilés ndodhin t& gjithé proceset e
erozionit, sedimentimit, dhe vullkanizmit.Njé moshé e Ngjarjes Gjeologjike mund t& pérfaqésojé njé
moment apo njé interval t& kohgs.

Tipi i elementit - Feature type

26|Faqe




image23.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ) m

ATRIBUTET

¢ Emri : karakterVarg
Shuméllojshméria: [1]

-- Pékufizimi--
Emri i Ngjarjes Gjeologjike.

-- Pérshkrimi --
Vetém Ngjarjet Gjeologjike kryesore, té tilla si orogjeneza, apo té ngjashme me té.

[T detyrueshém: PO]

# EmriMoshésRe : VleraPeriudhésGjeokronologjike
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Kufiri mé iriimoshés sé ngjarjes.

-- Pérshkrimi --
Kjo shprehet duke pérdorur njé moshé gjeokronologjike té pércaktuar né njé fjalor té njésive t& njohura, té tilla si
ato t& ‘Komisionit Ndérkombétar té Stratigrafise” (ICS).

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

v EmriMoshésVijeter : VleraPeriudhésGjeokronologjike
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Kufiri mé i vjetér i moshés sé ngjarjes.

-- Pérshkrimi --
Kjo shprehet duke pérdorur njé moshé gjeokronologjike té pércaktuar né njé fjalor té njésive t& njohura, té tilla si
ato t& ‘Komisionit Ndérkombétar té Stratigrafisé” (ICS).

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

¥ NgjarjaMjedisore : VleraNgjarjesMjedisore
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Mjedisi fizik brenda sé cilés ngjarja gjeologjike zhvillohet.

-- Pérshkrimi --

Mjedisi Gjeologjik éshté interpretuar gjerésisht pér té& pérfshiré parametrat fizike mbi sipérfagen e Tokés t&
pércaktuar nga ai 1 klimés, tektonikés, ose gjeografisé, dhe cilésimet né brendési t& Tokés té specifikuara nga
presioni, temperatura, mjedisi kimik apo tektonik.
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ATRIBUTET

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit

¢ NgjarjaProces : VleraNgjarjaProces
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Pékufizimi --

Procesi apo procese qé kané ndodhur gjaté ngjarjes gjeologjike.

-- Pérshkrimi--
Shembull: depozitimi, intruzioni, ftohja.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit

LIDHJET

/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi--

[T detyrueshém: PO]

[T detyrueshém: PO]

Njé bashkéveprim qé ka té b&jé njé ose mé shumé ngjarje gjeologjike pérnjé tipar gjeologjike qé pérshkruan moshén

apo historing e tyre gjeologjike.

Burimi: (Klasa) TipariGjeologjik «featureType»

3.1.1.2.4. NJESIA GJEOLOGIJIKE

-- Emri--
Njésia Gjeologjike

--Pérkufizimi--

Njé véllim i shkémbit me karakteristika t& dallueshme.

-- Pérshkrimi --

Objektivi:  «voidable» HistoriaGjeologjike
(Klasa) NgjarjetGjeologjike «featureType»
Shuméllojshméria: [1..%]

-- -- Pérkufizimi----

Njé lidhje gé ka t& béjé me njé ose mé shumé
ngjarje gjeologjike pér njé tipar gjeologjik pér
t& pérshkruar moshén e tyre apo historing
gjeologjike.

Pérfshin si njésité formale (dmth i miratuar formalisht dhe me emér né njé leksik-fjalor zyrtar), dhe
njésité informale (dmth i eméruar por nuk promovohet né leksik-fjalor), dhe njésité pa emér (p.sh. t&
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njohur dhe t& pérshkruar né terren por jo t& formalizuar ). Vetité jané né dispozicion vetém p&rmes
shoqérimit me njé TiparLidhés.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» NjésiaGjeologjike tek «featureType» TipariGjeologjik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

LIDHJE STRUKURORE T BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» NjésiaHidrogjeologjike tek «featureType» NjésiaGjeologjike
[ Drejtimi: ‘Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

v TipiNjesiséGjeologjike : VleraTipitNjesiséGjeologjike
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--

Lloji i njésisé gjeologjike.

-- Pérshkrimi--
Kufizimet logjike t& pérkufizimit t& njésisé gjeologjike duhet t& pérfshihen né emértim.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

LIDHJET

/" Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi--
Pérshkruan pérbérjen e njésisé gjeologjike.

Burimi: (Klasa) NjésiaGjeologjike «featureType» Objektivi: «voidable» Pérbérja (Klasa)
VleratEPjesésPérbérse «dataType»
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Pérkufizimi --
Pérshkruan pérbérjen e njésisé gjeologjike.
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3.1.1.2.5. PUS SHPIMI

-- Emri--
Pus shpimi

-- Pérkufizimi--
Njé pus shpimi &shté term i pérgjithésuar pér ¢do aks shpimi minimal né& toke.

Tipi i elementit - Feature type
LIDHJE STRUKURORE T BRENDSHME

= Agregim nga «featureType» MbledhjaEInformacionitGjeologjiké tek «featureType» PusShpimi
-- Pérkufizimi --
Njé pus shpimi pjesé e informacionit gjeologjik.

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

 Inspireld : Identifikues
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Identifikues 1jashtém lokal i objekteve gjechapésinore.

-- Pérshkrimi --

Shénim: Njé identifikues 1 jashtém &shté njé identifikues unik i objektit i vendosur nga organi pérgjegjés, i cili mund
té pérdoret nga aplikimet e jashtme pér t'ju referuar objektit gjechapésinor. Identifikuesi &shté njé identifikues lokal
1 objektit gjechapésinor.

[T detyrueshém: PO]

¢ GjeometriaShpimit : Poligon
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Gjeometria e FundShpimit t& njé Pusi

[T detyrueshém: PO]

¥ GjatésiaPusit : Sasior
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--

Gjatésia e njé pusi shpimi

-- Pérshkrimi --

Kjo do t& pércaktohet nga ofruesi i t& dhénave (p.sh., "gjatési” mund t& kené burime t& ndryshme, si matjet né pus,

matje né sipérfage t& shpimit, rilevim).

[T detyrueshém: PO]
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ATRIBUTET

w Lartésia : PozicioniDirekt
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Lartésia vertikale mbi nivelin e detit referuar njé Datumi.
-- Pérshkrimi --
Kjo éshté njé marréveshje pér pércaktimin e vendodhjes sé lartésisé né ményré eksplicite ; kjo &shté pér t& lejuar
programe qé nuk procesojné dot pika 3D. Pérdorni "pa pércaktuar” nése lartésia éshté e panjohur.

[T detyrueshém: PO]
¥ Vendodhja : Piké

Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Pozicioni né sipérfage 1 pusit t& shpimit.

[T detyrueshém: PO]
v Qéllimi : VleraQéllimitTéShpimit
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Pérkufizimi--
Qéllimi pér té cilin &shté kryer shpimi

-- Pérshkrimi--
Shembull: vendodhja kérkimit, eksplorimin e mineraleve, eksplorim té hidrokarbureve, burimet ujore.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

LIDHJET
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)
-- Pérkufizimi--

TiparLidhés qé jané futur (interpretohen) brenda intervalit t& njé pusi.

Burimi: (Klasa) PusShpimi «featureType» Objektivi: «voidable»  ElementeTrungut
(Klasa) Intervalil.idhés «featureType»
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Pérkufizimi—

Raste t& TipitHartés & jané interpretuat né
intervale brénda njé pusi.
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LIDHJET

/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérshkrim --
Shpimi mbi t& cilin &shté vendosur pusi aktiv.

Burimi: (Klasa) PusAktiv «featureType»

3.1.1.2.6. RRUDHE

-- Emri--
Rrudhg

-- Pérkufizimi--

Objektivi: «voidable»  Shpim (Klasa)
PusShpimi «featureT ype»
Shuméllojshméria: [0..1]

--Emri --

Shpim

-- Pérkufizimi --

Shpimi ku bazohet pusi aktiv

Njé rrudhé &shté pércaktuar si njé ose mé shumé shtresa t& lakuara sistematikisht, (sipérfaget ose linjat)

t& njé trupi shkémbor.

-- Pérshkrimi --

Njé& rrudhé &shté njé strukturé e formuar nga deformimi i njé strukture gjeologjike duke formuar njé
strukturé t& re q& mund t& jené t& pérshkruar nga aksi i rrudhés dhe profili i rrudhés.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» Rrudhé tek «featureType» StrukturaGjeologjike

ATRIBUTET

@ ProfilRrudhés : VleraProfilitRrudhés
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Lloji i rrudhés

--Pérshkrimi --

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

Tipet e rrudhave lidhen me gjeometring konkave/konvekse prané sipérfages sé tokés, dhe marrédhénien e drejtimit
mé & ri t& rrudhés me shtresat relativisht mé t& vjetra né sipérfaqen e tokés.

Shembull: antiform, sinform, antiklinal, sinklinal, etj.
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ATRIBUTET

Karakteristikat:

Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.7. STRUKTURE SHKEPUTESE

-- Emri--
Strukturg Shképutése

-- Pérkufizimi--
Shképutje tektonike &shté njé frakturé e zhvilluar n€ nivel t& caktuar t& kores s& tokés pérgjaté s¢ cilés
ka ndodhur njé zhvendosje relative ¢ dy bllogeve q& i ndan ato.

-- Pérshkrimi --
Kéto shkojné nga njé sipérfaqe ¢ vetme duktile ose thyerse, né njé sistem thyerje i pérbéré nga dhjetéra
struktura thyerjesh t& shkémbinjéve né kushte natyrale.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE Ti JASHTME

<= Gjeneralizim nga«featureType» Shképutje tek «featureType» StrukturaGjeologjike
[ Drejtimi: ‘Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

# LlojiShképutjes : VleraLlojitShképutjes
Shuméllojshméria: [1]

--Pérkufizimi --
I referohet njé fjalori té termave qé pérshkruajné llojin e strukturés sé zhvendosjes

-- Pérshkrimi--
Shembull:Shképutje mbihypése, Shképutje normale, thyerje né térheqje.

Karakteristikat:

Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.8. STRUKTURA GJEOLOGIIKE

-- Emri--
Struktura Gjeologjike

33|Faqe




image30.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ) m

-- Pérkufizimi--
Njé strukturé gjeologjike &shté njé konfiguracion i 1éndés (pérmbajtjes) né Toké bazuar né
johomogjenitetin ¢ e tij, apo thyerje né nj& material tokésor.

-- Pérshkrimi --
Identiteti i njé Strukture Gjeologjike &shté i pavarur nga materiali q& &shté né pérbérje t& strukturés.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» StrukturaGjeologjike tek «featureType» TipariGjeologjik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

LIDHJE STRUKURORE Ti BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» Shképutje tek «featureType» StrukturaGjeologjike
[ Drejtimi: ‘Burim -> Destinacion’. |

= Gjeneralizim nga«featureType» Rrudhé tek «featureType» StrukturaGjeologjike
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

LIDHJET

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)
Shuméllojshméria: [1]

--Pérkufizimi--
Lidhet njé ose mé shumé ‘Njési Hidrogjeologjike” me njé “Strukturé Gjeologjike’

-- Pérshkrimi --

Parametrat néntokésor té njé ‘Njésie Hidrogjeologjike’ jané t& pércaktuara nga ‘Struktura Gjeologjike’ né aférsi t&
saj.

Burimi: (Klasa) NjésiaHidrogjeologjike «feature Type» Objektivi: «voidable» Struktura Gjeologjike

(Klasa) StrukturaGjeologjike «featureType»
Shuméllojshméria: [0..%]

--Emri --

Struktura Gjeologjike

-- Pérkufizimi --

Njé strukturé gjeologjike lidhet me njé ose
shumé ‘Njési Hidrogjeologjike’.

-- Pérshkrim--
Lejon pérshkrimin e ujérave néntokésore qé
pérhapen né strukturat gjeologjike.
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3.1.1.2.9. TIPARI GJEOLOGIIK

-- Emri--
Tipari Gjeologjik

--Pérkufizimi--
Njé tipar konceptual gjeologjik q& &shté supozuar t& ekzistojé i pandryshueshém né kohg.

-- Pérshkrimi --
Kjo korrespondon me njé "informacion legjend&" nga njé harté tradicionale gjeologjike, ndérsa
koordinatat ¢ kufirit t& njé Tipari Gjeologjik mund t& pérshkruhen, kur forma e tij nuk &shté pércaktuar.

Tipi i elementit - Feature type
LIDHJE STRUKURORE TE BRENDSHME
= Gjeneralizim nga«featureType» NjésiaGjeologjike tek «featureType» TipariGjeologjik

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

= Gjeneralizim nga«featureType» EarthResource tek «featureType» TipariGjeologjik
[ Drejtimi: ‘Burim -> Destinacion’. |

= Gjeneralizim nga«featureType» TipariGjeomorfologjik tek «featureType» TipariGjeologjik
[ Drejtimi: ‘Burim -> Destinacion’. |

= Gjeneralizim nga«featureType» StrukturaGjeologjike tek «featureType» TipariGjeologjik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

ATRIBUTET

¢ Inspireld : Identifikues
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Objekt i jashtém identifikues 1 objektit gjechapésinor.

-- Pérshkrimi --
Shénim: Njé identifikues i jashtém éshté njé identifikues unik i objektit i vendosur nga organi pérgjegjés, qé mund
té pérdoret nga aplikimet e jashtme pér t' ju referuar objektit gjeohapésinor. Identifikuesi éshté njé identifikues lokal
1 objektit gjechapésinor.
[T detyrueshém: PO]
 Emri : KarakterVarg
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTET
Emri i tiparit gjeologjiké.

[T detyrueshém: PO]

LIDHJET
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi--
Njé klasifikim tematik i tiparit gjeologjik.

-- Pérshkrimi--
Njé Tipar Gjeologjik mund t& klasifikohen né bazé t& njé ose mé shumé elementé tematiké, pér shembull
géndrueshmering e terrenit apo potencialin e burimeve minerale.

Burimi: (Klasa) TipariGjeologjik «feature Type» Objektivi: «voidable» KlasaTematike (Klasa)
VleratEKlasaveT ematike «dataType»
Shuméllojshméria: [0..%]

-- Pérkufizimi --
Njé klasifikim tematik i Tiparit Gjeologjik

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi--
Njé bashkéveprim qé ka t& béjé njé ose mé shumé ngjarje gjeologjike pér njé tipar gjeologjik qé pérshkruan moshén
apo historing e tyre gjeologjike.

Burimi: (Klasa) TipariGjeologjik «featureType» Objektivi:  «voidable» HistoriaGjeologjike
(Klasa) NgjarjetGjeologjike «featureType»
Shuméllojshméria: [1..%]

-- -- Pérkufizimi----

Njé lidhje gé ka t& béjé me njé ose mé shumé
ngjarje gjeologjike pér njé tipar gjeologjike pér
t& pérshkruar moshén e tyre apo historing
gjeologjike.

# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi--
Njé pérshkrim bashkéveprimi ¢ lidh njé TiparLidhés tek njé tipar gjeologjik imagjinar.

-- Pérshkrimi --
Njé tipar gjeologjike, té tilla si njé njési gjeologjike mund t& lidhet me tiparet Lidhés nga njé numér i hartave té
ndryshme.

Burimi: (Klasa) TipariLidhés «featureType» Objektivi: Specifikime (Klasa)
TipariGjeologjik «featureType»
Shuméllojshméria: [1]
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LIDHJET
-- Pérkufizimi --
Njé pérshkrim qé lidh njé tipar Harte tek njé
tipar imagjinar gjeologjik.
-- Pérshkrimi --

Njé tipar gjeologjik, 1 tille si njé njési
gjeologjike mund t& lidhet me tiparet Lidhés
nga njé numér 1 hartave t& ndryshme. Njé tipar
lidhés, megjithaté shoqérohet gjithmong me
vetém njé pérshkrim  t&  vetdm  (tipar
gjeologjik).

A2 TIPARI GTEOMORFOLOGIIK

-- Pérkufizimi--
Tipari Gjeomofrologjik

-- Pérkufizimi--
Njé lloj objekti abstrakt gjeohapésinor q& pérshkruan formén dhe natyrén e sipérfaqes s& Tokés.

-- Pérshkrimi--

Kéto forma toke mund t& krijohen nga proceset natyrore t& Tokés(psh, shtrat lumor, plazh, moreng, mal)
ose népérmjet veprimtarisé njerézore (antropogjene) (p.sh., gérryerja kanaleve pér bonifikimin e tokave,
depozitimi mbeturinave).

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME

4= Gjeneralizim nga«featureType» TipariGjeomorfologjik tek «featureType» TipariGjeologjik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

LIDHJE STRUKURORE T BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» TipariGjeomorfologjikNatyroré tek «featureType» TipariGjeomorfologjik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

= Gjeneralizim nga«featureType» TipariGjeomorfologjik Antropogjen tek «featureType» TipariGjeomorfologjik

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |

3121 TIPARI GIEOMORFOLOGIIK ANTROPOGIJEN

-- Emri--
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Tipari Gjeomorfologjik Antropologjik

-- Pérkufizimi--
Njé tipar gjeomorfologjik (dmth, konture t& tokés), i cili &hté krijuar nga aktiviteti njerézor.

-- Pérshkrimi--
Shembull: kanale, grumbull mbeturinash, puse t& hapura, bonifikim tokash.

Tipi i elementit - Feature type
LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME
<= Gjeneralizim nga«featureType» TipariGjeomorfologjik Antropogjen tek «featureType» TipariGjeomorfologjik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |
ATRIBUTET

 TiparGjeomorfologjikAntropogjen : VleraTiparGjeomorfologjik Antropogjen
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Kushtet pérshkruajné llojin e njé tipari gjeomorfologjik.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

Bl 122 TIPARI GTEOMORFOLOGIIK NATYROR

-- Emri--
Tipari Gjeomorfologjik Natyror

-- Pérkufizimi--
Njé tipar gjeomorfologjik (dmth, konture t& tokés), q& éshté krijuar nga proceset natyrore t& Tokes.

--Pérshkrimi --
Shembull: Shtrat lumor, vijé bregdetare, krater vullkanik, kanion, moren&,rrafshnalt.

Tipi i elementit - Feature type
LIDHJE STRUKTURORE TE JASHTME
4= Gjeneralizim nga«featureType» TipariGjeomorfologjikNatyroré tek «featureType» TipariGjeomorfologjik
[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |
ATRIBUTET

v TiparGjeomorfologjikNatyror : VleraT iparGjeomorfologjikNatyror
Shuméllojshméria: [1]
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Lloji i karakteristikave natyrore gjeomorfologjiké

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

v Aktiviteti : VleraAktivitetiGjeomorfologjik
Shuméllojshméria: [0..1]

-- Pérkufizimi --
Niveli i veprimtarisé né funksion t& tiparit gjeomorfologjik.

Karakteristikat:

Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

3.1.1.2.13. TIPARI LIDHES

-- Emri--

Tipari Lidhés

--Pérkufizimi--

Njé pérfaqésim gjeohapésinor i njé TipariGjeologjik

-- Pérshkrimi --

Njé Tipar Lidhés &shté pjesé e njé interpretimi gjeologjik.

Al siguron njé lidhje midis njé tipari imagjinar (pérshkrim i paketés) dhe njé pérfaqésimi gjeohapésinor
t& saj, ose njé pjese t& saj (ckspozimeve, gjurméve sipérfaqésore dhe prerjeve, etj) me njé kufi specifik
t& vegantg, t& tilla si njé gveshje ose harté.

Tipi i elementit - Feature type

LIDHJE STRUKURORE T BRENDSHME

= Gjeneralizim nga«featureType» IntervaliLidhés tek «featureType» TipariLidhés
[ Drejtimi: ‘Burim -> Destinacion’. |

= Agregim nga «featureType» MbledhjaEInformacionitGjeologjiké tek «feature Type» TipariLidhés
-- Pérkufizimi--
Njé ‘Tipar Lidhés’ pjesé e njé ‘Informacioni Gjeologjik’.

[ Drejtimi: “Burim -> Destinacion’. |
ATRIBUTET
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ATRIBUTET

¢ Forma : Poligon
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Gjeometria e ‘TiparitLidhés’

[T detyrueshém: PO]

¥ KufiriLidhgs : VleraKufiritLidhés
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi--
Sipérfagja né t& cilén éshté projektuar tipari lidhés

-- Pérshkrimi --
Shembull: Sipérfaqja topografike , Sipérfagja shkémbore, Baza e epokés Permiane

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
[T detyrueshém: PO]

LIDHJET
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi--
Njé pérshkrim bashkéveprimi q& lidh njé tipar lidhés tek njé tipar gjeologjik imagjinar.

-- Pérshkrimi --
Njé tipar gjeologjike, té tilla si njé njési gjeologjike mund t& lidhet me tiparet Lidh&s nga njé numér i hartave té
ndryshme.

Burimi: (Klasa) TipariLidhés «featureType» Objektivi: Specifikime (Klasa)
TipariGjeologjik «featureType»
Shuméllojshméria: [1]

-- Pérkufizimi --
Njé pérshkrim qé lidh njé tipar Harte tek njé
tipar imagjinar gjeologjik.

-- Pérshkrimi --

Njé tipar gjeologjik, 1 tille si njé njési
gjeologjike mund t& lidhet me tiparet Lidhés
nga njé numér 1 hartave t& ndryshme. Njé tipar
lidhés, megjithaté shoqérohet gjithmong me
vetém njé pérshkrim  t&  vetdm  (tipar
gjeologjik).
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3.1.1.2.14. VLERAT E AKTIVITETIT GIEOMORFOLOGIIK

-- Emri--
Vlerat ¢ aktivitetit gjeomorfologjik.

-- Pérkufizimi --
Kushtet g& tregojné nivelin e veprimtarisé s& njé tipari gjeomorfologjik.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET
v Aktivé :
-- Pérkufizimi --
Njé proces gjeomorfologjik i cili éshté aktualisht né njé gjendje t& veprimit, apo qé ka gené riaktivizuar pas njé
periudhe t& shkurtér kohe.
v JoAktive :
-- Pérkufizimi --
Njé proces gjeomorfologjik i cili nuk ka treguar shenja té aktivitetit pér njé periudhé té shkurtér kohe, dhe q&¢ mund
té riaktivizohet pérséri, ose shkaktuar nga shkaqe t& detyruara té tilla si aktivitetet antropogjene.
 Riakrivizuar :
-- Pérkufizimi --
Njé proces 1 riaktivizuar gjeomorfologjik &shté njé proces gjeomorfologjik i cili ka qené aktiv mé pérpara dhe
riaktivizohet
¥ IQéndrueshém :
-- Pérkufizimi --
Njé proces 1 stabilizuar gjeomorfologjik &shté njé proces i cili ka qené joaktiv, shkaqet e tij fillestare me masa
pérmirésuese.
¥ Pasiv :

-- Pérkufizimi --
Njé proges gjeomorfologjik pasiv i cili ka ekzistuar né njé kohé mé t& hershme.

Bl LEZASG VLERAT E INTERVALIT LIDHES

-- Emri--
Vlerat ¢ intervalit lidhés

-- Pérkufizimi --
Kushtet tregojng sipérfagen né t& cilén Tipari Lidhés &shté projektuar.
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Tipi i elementit - Kodlisté
ATRIBUTET

¥ BazamentiKuaternarit :

--Pérkufizimi --

Material sedimentar kryesisht 1 pa konsoliduar i moshés sé kuaternarit

v SiperfageGjeologjike :

-- Pérkufizimi--

Shtrati dhe depozitimet sipérfagésore qé do t8 jené té dukshme né qofté se njé sipérfage topografike higet ose
ekspozohet.

¥ Bazamenti :

-- Pérkufizimi --

Sipérfaqgja e kores sé Tokés qé ndodhet poshté depozitimeve sedimentare apo vullkanike,
v Shtratim :

--Pérkufizimi --

Sipérfagja e shkémbit zakonisht solide q& mund té jets e ekspozuar né nivelin e sipérfaqes topografike ose mbulohen
nga depozitimet e tjera t& pakonsoliduara.

3.1.1.2.16. VLERAT E KLASAVE TEMATIKE

-- Emri--
Vlerat ¢ klasave tematike

-- Pérkufizimi--

Njé klasifikues 1 pérgjithshém tematik pér t& mundésuar riklasifikimin ¢ Tiparit t& Gjeologjisé me
pérdorues klasat e pércaktuara t& pérshtatshme pér hartat tematike.

-- Pérshkrimi --

Ky lloj t& dhénash lejon Tiparin Gjeologjik t& klasifikohet si klasa tematike. Kjo siguron njé ményré t&
pérgjithshme pér ofrimin ¢ t& dhénave gjeologjike nga harta tematike.

Tipi i elementit — Data type

ATRIBUTET

# KlasaTematike : VlaraKlasésTematike

-- Pérkufizimi--
Vlera e klasés tematike.

42|Faqe




image39.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

ATRIBUTET

-- Pérshkrimi--
Vlera e klasés tematike duhet t& kufizohet nga njé kodélist me terma t& pércaktuara, por kéto zakonisht do t& jeng

specifike pér njé harté t& vecanté tematike.
¥ KlasifikimiTematik : VleratEKlasifikimitTematik

-- Pérkufizimi --
Klasifikimi i pérdorur.

LIDHJET
# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)

-- Pérkufizimi--
Njé klasifikim tematik i tiparit gjeologjik.

-- Pérshkrimi--

Njé ‘Tipar Gjeologjik’ mund t& klasifikohen né bazé t& njé ose mé shumé elementé tematiké, pér shembull
géndrueshmering e terrenit apo potencialin e burimeve minerale.

Burimi: (Klasa) TipariGjeologjik «featureType» Objektivi: «voidable» KlasaTematike (Klasa)
VleratEKlasaveT ematike «dataType»
Shuméllojshméria: [0..%]
-- Pérkufizimi --
Njé¢ klasifikim  tematike 1 ‘Tiparit t&
Gjeologjisé’

3:1.132.17: VLERAT E KLASIFIKIMIT TEMATIK

-- Emri--
Vlera e klasifikimit tematik

-- Pérkufizimi --
Lista ¢ klasifikimeve tematike pér tiparin gjeologjik.

-- Pérshkrimi --
Vlerat ¢ lejuara pér kété kodlisté pérbehen nga vlera t& pércaktuara nga prodhuesit ¢ t& dhénave.

Tipi i elementit - Kodlisté

3.1.1.2.18. VLERAT E KLASES TEMATIKE

-- Emri--
Vlera ¢ Klasgs Tematike
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-- Pérkufizimi --
Vlerat pér klasifikimin tematik t& tipareve gjeologjiké.

-- Pérshkrimi --
Vlerat ¢ lejuara pér kété kodlisté pérbéhen nga vlera t& pércaktuara nga prodhuesit ¢ t& dhénave.

Tipi i elementit — Kodlisté

34219, VLERAT E LLONT TE SHKEPUTIES

-- Emri--
Vlerat ¢ 1lojit t& shképutjes

-- Pérkufizimi --
Kushtet pérshkruajng llojin e strukturés s¢ zhvendosur

-- Pérshkrimi --
Shembull: shképutje inverse, shképutje normale,shképutje né térheqje.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

¥ ShképutjeT ektonike :

-- Pérkufizimi --

Njé sipérfaqe diskrete, ose zona e sipérfaqeve diskrete, me njé trashési q¢ ndan dy masa shkémbore népér & cilén
njé shtresé ka lévizur pérkundrejt tjetrés

v ShképutjeT ektonikeNéT erheqje :

-- Pérkufizimi --

Njé thyerje né té cilit t& dy anét jané afruar me njéri-tjetrin né drejtim pingul me thyerjen.

¢ ShképutjeT ektonikEThepisur :

-- Pérkufizimi --

Shképutje qé ulet t& paktén 45 gradé mé shumé sé gjysma e sipérfaqes sé thyerjes, pér té cilén shképutja ose ndarja
nuk &shté e specifikuar né ményré té qarté.

v ShképutjeT ektonikERrafshte :

--Pérkufizimi --

Shképutje qé ulet mé pak se 45 gradé mbi mé shumé se gjysma e sipérfages sé thyerjes.

¥ ShképutjeT ektonikelnverse :

-- Pérkufizimi --
Regjimi tektonik né shtytje con né levizjen inverse.Ku blloku i varur ngjitet né raport me bllokun e shtruar.
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v ShkeéputjeT ektonikeStrait-Slip :
--Pérkufizimi --
Regjimet tektonike t& shtyrjes dhe térheqjes ¢ojné né lévizjen strait-Slip.

v ShképutjeT ektonikeNormaleEThepisur :
--Pérkufizimi --

Shképutje qé ulet t& paktén 45 gradé mbi mé shumé sé gjysma e sipérfaqes sé thyerjes dhe blloku i varur &shté
zhvendosur né njé pozicion mé té larté strukturor né lidhje me shkémbin rrénjésor.

v ShképutjeT ektonikeHorizontale :

-- Pérkufizimi --
Plani i uljes éshté mé pak se 10 gradé pér mé shumé sé gjysma e shképutjes, blloget levizin kundrejt njéri tjetrit

v ShkeéputjeT ektonikeNormaleEMajté :

--Pérkufizimi --

Shképutje tektonike ku blloku i varur zbret né raport me bllokun e shtruar dhe blloku gé leviz zhvendoset majtas

v ShképutjeT ektonikeMbihypéseEMajté :

--Pérkufizimi --

Lévizja mbi shképutjen tektonike béhet sipas shtrirjes, ku blloku i varur ngrihet larté dhe zhvendoset majtas né
raport me bllokun e shtruar.

v ShkeéputjeT ektonikeNormale :

-- Pérkufizimi --

Shképutje me zhvendosje paralele sipas planit t& rénies, dhe pér té cilin blloku qé zhvendoset ulet vazhdimisht né
té njéjtin drejtim, dhe pér t& cilat blloku i varur éshté zhvendosur poshté né krahasim me bllokun e shtruar.

v ShkeéputjeT ektonikeNormaleEDjathté :

--Pérkufizimi --

Shképutje tektonike ku blloku i varur zbret né raport me bllokun e shtruar dhe blloku gé 1éviz zhvendoset djathtas.
v ShkeéputjeT ektonikeMbihypéseEDjathté :

--Pérkufizimi --

Lévizja mbi shképutjen tektonike béhet sipas shtrirjes, ku blloku i varur ngrihet larté dhe zhvendoset djathtas né
raport me bllokun e shtruar.

v ShképutjeT ektonikeStrait-SlipEMajté :

-- Pérkufizimi --
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Né shképutjen tektonike ng strike slip t& majté , reperi qé ndodhet né anén tjetér t& shképutjes tektonike zhvendoset
majtas.
v ShképutjeMbihypéseTektonike :
-- Pérkufizimi --
Eshté njé shképutje ku blloku i poshtéshtruar 1éviz pérkundrejt bllokut té fiksuar me té paktén 45 gradé.
v ShképutjeT ektonikeStrait-SlipEDjathté :
-- Pérkufizimi --

Né shképutjen tektonike né strike slip té djathté , reperi q& ndodhet né anén tjetér té shképutjes tektonike zhvendoset
djathtas.

38.1.1.2.20. VLERAT E NJESIVE GJEOLOGIJIKE

-- Emri--
Vlerat e njésisé gjeologjike.

-- Pérkufizimi --
Kushtet pérshkruajné llojin e njésisé gjeologjike.

-- Pérshkrimi --
Shembull: Njésia Gjeologjike, Njésia Allostratigrafike et).

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET
¥ NjésiaGjeologjike :
-- Pérkufizimi --
Lloji i njésisé gjeologjike qé éshté e panjohur, e papércaktuar, se disa lloje q& jané té pérfshira né fjalor.
v NjésiaAlloStratigrafike :
-- Pérkufizimi --
Njésité gjeologjike pércaktohen nga kontakti né sipérfage . Jo domosdoshmérisht i shtresuar.
v NjésiaAlternimit :
-- Pérkufizimi --
Njési gjeologjike té pércaktuara nga procesi i alternimit.
v NjésiaKronostratigrafike :

-- Pérkufizimi --
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Njési gjeologjike qé pérfshin té gjitha shkémbinjté e formuar gjaté njé intervali gjeologjik kohor té caktuar.

v NjésiaBiostratografike :

-- Pérkufizimi--
Njési gjeologjike e pércaktuar né bazé t& pérmbajtjes sé fosileve.

v NjésiaGjeofizike :

-- Pérkufizimi --
Njési gjeologjike pércaktuar nga karakteristikat e tij gjeofizike.

v NjésiaMagnetostratigrafike :

-- Pérkufizimi --

Njési gjeologjike pércaktuar nga karakteristikat e tij magnetike.

v NjésiaLitologjike :

-- Pérkufizimi i--

Njési gjeologjike pércaktuar nga gjeneza. Gjeneza e vetive t& materialit , por materiali nuk &shté karakteristiké
pércaktuese.

v TerrenArtificial :

-- Pérkufizimi --

Njésia gjeologjike pércaktohet nga fillimi ku pérfshijné veprim té drejtépérdrejté t& njeriut pér t& depozituar ose
modifikojé 1éndén e paré.

¥ NjésiaLitostratigrafike :

-- Pérkufizimi --

Njésia gjeologjike pércaktohet né bazé té studimit litologjik ose kombinim 1 studimit litologjik dhe marrédhéniet
stratigrafike.

# NjésiaLitotektonike :

-- Pérkufizimi --

Njésia gjeologjike pércaktohet né bazé té& karakteristikave strukturore apo deformimt, marrédhéniet reciproke,
origjina apo evolucionit historik. Pérbérja mund t8 jeté vullkanike,

sedimentaré, ose metamorfik.

¥ NjésiaDeformimit :

-- Pérkufizimi --

Njésia litotektonike pércaktohet nga lloji deformimit apo karakteristikat e strukturave gjeologjike t& dukshme né
dalje.
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¢ NjésiaPedostratigrafike :

-- Pérkufizimi --

Njési gjeologjike qé pérfagéson njé horizont té vetém pedologjik né njé sekuencé t& shtresave (konsoliduar ose jo-
konsoliduar).

¥ NjésiaKronostratigrafikePolarizuar :

-- Pérkufizimi --

Njési gjeologjike pércaktuar nga té dhénat magnetike t& njé polaritetit t& imponuar kur shkémbi ishte formuar ose
kristalizuar gjaté njé intervali t& caktuar kohor gjeologjik.

31221 VLERAT E PERIUDHES GJEOKRONOLOGIIKE

-- Emri--
Vlerat e periudhés gjeokronologjike

-- Pérkufizimi--
Secifikimi 1 kushteve t& njohura t& moshés sé njésive gjeologjike.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

¢ Fanerozoi :

-- Pérkufizimi--

Fanerozoi (kufiri i vjetér -542 +/-1 milion vite, kufiri i ri- 0.0 milion vite)
¥ Kenozoi :

-- Pérkufizimi--

Kenozoi (kufiri i vjetér -65.5 +/-0.3 milion vite, kufiri i ri- 0.0 milion vite
v Kuaternari :

-- Pérkufizimi--

Mesozoik (kufiri i vjetér 251 +/-0.4 milion vite, kufiri i ri- 65.5 +/-0.3 milion vite)
v Holocen :

-- Pérkufizimi--

Holocen (kufiri i vjetér 0.0117 milion vite, kufiri iri- 0.0 milion vite

@ Pleistocen :

-- Pérkufizimi--
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Pleistocen (kufiri 1 vjetér -2.588 milion vite, kufiri iri 0.0117 milion vite

¢ Pleistocenl Vonshém :

-- Pérkufizimi--
Pleistocen 1 vonshém (kufiri i vjetér 0.126 milion vite, kufiri i ri 0.0117 milion vite

 Tonian:

-- Pérkufizimi--
Tonian (kufiri i vjetér 0.781 milion vite, kufiriiri 0.126 milion vite

 Kalabrian :

-- Pérkufizimi--
Kalabrian (kufiri i vjetér -1.806 milion vite, kufiri 1ri -0.781 milion vite)

¢ Gelasian :

-- Pérkufizimi--
Gelasian (kufiri i vjetér 2.588 milion vite, kufiri i ri 1.806 milion vite

¥ Neogjen :

-- Pérkufizimi--
Kuaternari (kufiri 1 vjetér 23.03 milion vite, kufiri i ri 2.588 milion vite

¢ Pliocen :

-- Pérkufizimi--
Pliocen (kufiri i vjetér 5.332 milion vite, kufiri i ri 2.588 milion vite

¢ Pliocenian :

-- Pérkufizimi--
Pliocenian (kufiri i vjetér 3.6 milion vite, kufiri i ri 2.588 milion vite)

¥ Miocen :

-- Pérkufizimi--
Miocen (kufiri i vjetér 23.03 milion vite, kufiri i1 5.332 milion vite)

¥ Mesinian :

-- Pérkufizimi--
Mesinian (kufiri i vjetér 7.246 milion vite, kufiri i ri 5.332 milion vite)
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# Tortonian :

-- Pérkufizimi--

Tortonian (kufiri i vjetér 11.608 milion vite, kufiri i ri 7.246 milion vite)

¢ Seravalian :

-- Pérkufizimi--

Seravalian (kufiri 1 vjetér 13.82 milion vite, kufiri i ri 11.608 milion vite)

¥ Burdigalian :

-- Pérkufizimi--

Burdigalian (kufiri i vjetér 5.97 milion vite, kufiri i ri 3.82 milion vite)

v Akuitanian :

-- Pérkufizimi--

Akuitanian (kufiri 1 vjetér 23.03 milion vite, kufiri i ri 20.43 milion vite)

i Paleogen :

-- Pérkufizimi--

Paleogen (kufiri i vjetér -65.5 +/-0.3 milion vite, kufiri i ri 23.03 milion vite)
i Oligocen :

-- Pérkufizimi--

Oligocen (kufiri 1 vjetér 33.9 +/-0.1 milion vite, kufiri 1 ri -23.03 milion vite)
v Katian:

-- Pérkufizimi--

Katian (kufiri i vjetér -28.4 +/-0.1 milion vite, kufiri i ri-23.03 milion vite)
# Rupelian :

-- Pérkufizimi--

Rupelian (kufiri i vjetér 33.9 +/-0.1 milion vite, kufiri i ri28.4 +/-0.1 milion vite)
¥ Eocen:

-- Pérkufizimi--

Eocen (kufiri i vjetér 55.8 +/-0.2 milion vite, kufiri iri 33.9 +/-0.1 milion vite)
 Priabornian :

-- Pérkufizimi--
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Priabornian (kufiri i vjetér 55.8 +/-0.2 milion vite, kufiri 1ri 33.9 +/-0.1 milion vite)
¥ Batonian :
-- Pérkufizimi--
Batonian (kufiri i vjetér 40.4 +/-0.2 milion vite, kufiri iri 37.2 +/-0.1 milion vite)
# Lutetian :
-- Pérkufizimi--
Lutetian (kufiri i vjetér 48.6 +/-0.2 milion vite, kufiri 1ri 40.4 +/-0.2 milion vite)
@ Paleocen :

-- Pérkufizimi--
Paleocen (kufiri i vjetér -65.5 +/-0.3 milion vite, kufiri i 11 -55.8 +/-0.2 milion vite)

« Thanetian :

-- Pérkufizimi--

Tanetian (kufiri i vjetér 58.7 +/-0.2 milion vite, kufiri i ri 55.8 +/-0.2 milion vite)
v Selandian :

-- Pérkufizimi--

Selandian (kufiri i vjetér 61.1 milion vite, kufiriiri 58.7 +/-0.2 milion vite)
 Danian:

-- Pérkufizimi--

Danian (kufiri i vjetér 65.5 milion vite, kufiri i ri 61.1 milion vite)

¢ Mesozoik :

-- Pérkufizimi--

Mesozoik (kufiri i vietér 145.5 +/-4 milion vite, kufiri i ri- 65.5 +/-0.3 milion vite)
¢ Kretak :

-- Pérkufizimi--

Kretak (kufiri i vjetér 145.5 +/-4 milion vite, kufiri i ri- 65.5 +/-0.3 milion vite)
¥ KretaklVonshém :

-- Pérkufizimi--

Kretak i vonshém (kufiri i vjetér 99.6 +/-0.9 milion vite, kufiri 1 ri- -65.5 +/-0.3 milion vite)
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« Mastrician :

-- Pérkufizimi--

Mastrician (kufiri 1 vjetér 70.6 +/-0.6 milion vite, kufiri i ri- -65.5 +/-0.3 milion vite)
v Kompanian :

-- Pérkufizimi--

Kompanian (kufiri i vjetér -83.5 +/-0.7 milion vite, kufiri i ri- 70.6 +/-0.6 milion vite)
# Santonian :

-- Pérkufizimi--

Santonian (kufiri i vjetér 85.8 +/-0.7 milion vite, kufiri i ri-83.5 +/-0.7 milion vite)
 Turonian :

-- Pérkufizimi--

Turonian (kufiri i vjetér 93.6 +/-0.8 milion vite, kufiri 1 ri-88.6 milion vite)

¥ Kenomanian :

-- Pérkufizimi--

Kenomanian (kufiri 1 vjetér -99.6 +/-0.9 milion vite, kufiri i ri-93.6 +/-0.8 milion vite)
¢ KretakTHershém :

-- Pérkufizimi--

Kretak 1 Hershém (kufiri i vjetér 145.5 +/-4 milion vite, kufiri i ri-99.6 +/-0.9 milion vite)
v Albian :

-- Pérkufizimi--

Albian (kufiri i vjetér 112 +/-1 milion vite, kufiri i ri -99.6 +/-0.9 milion vite)

v Aptian :

-- Pérkufizimi--

Aptian (kufiri i vjetér 125 +/-1 milion vite, kufiri i ri 112 +/-1 milion vite)

¥ Barremian

-- Pérkufizimi--

Barremian (kufiri i vjetér 130 +/-1.5 milion vite, kufiri i ri 125 +/-1 milion vite)

@ Jurasik :
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-- Pérkufizimi--

Jurasik (kufiri i vjetér 199.6 +/-0.6 milion vite, kufiri i ri 145.5 +/-4 milion vite)

v JurasikIVonshém :

-- Pérkufizimi--

Jurasik i vonshém (kufiri i vjeter 161.2 +/-4 milion vite, kufiri i ri 1-145.5 +/-4 milion vite)
v Titonian :

-- Pérkufizimi--
Titonian (kufiri i vjetér 150.8 +/-4 milion vite, kufiri i1 145.5 +/-4 milion vite)

¥ Kimeridian :

-- Pérkufizimi--
Kimeridian (kufiri i vjetér 155.6 milion vite, kufiri i ri 150.8 +/-4 milion vite)

¥ Oksfordian :

-- Pérkufizimi--

Oksfordian (kufiri 1 vjetér 161.2 +/-4 milion vite, kufiri i ri-155.6 milion vite

v JurasikIMesém :

-- Pérkufizimi--

Jurasik i mesém (kufiri i vjetér -175.6 +/-2 milion vite, kufiri i ri-161.2 +/-4 milion vite)
¢ JurasikIHershém :

-- Pérkufizimi--

Jurasik 1 hershém (kufiri i vjetér -199.6 +/-0.6 milion vite, kufiri i ri- 175.6 +/-2 milion vite)
¥ Sinemurian :

-- Pérkufizimi--

Sinemurian (kufiri i vjetér -196.5 +/-1 milion vite, kufiri i ri- 189.6 +/-1.5 milion vite)
¢ Triasik :

-- Pérkufizimi--

Triasik (kufiri i vjetér 251 +/-0.4 milion vite, kufiri i ri 199.6 +/-0.6 milion vite)

@ TriasikVonshém :
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-- Pérkufizimi--

Triasik i vonshém (kufiri i vjetér 228.7 milion vite, kufiri i ri 199.6 +/-0.6 milion vite)
« Reatian :

-- Pérkufizimi--

Reatian (kufiri i vjetér 203.6 +/-1.5 milion vite, kufiri iri 199.6 +/-0.6 milion vite)
v Norian :

-- Pérkufizimi--

Noria (kufiri 1 vjetér -216.5 +/-2 milion vite, kufiri i ri 203.6 +/-1.5 milion vite)

v Cernian :

-- Pérkufizimi--

Cernian (kufiri 1 vjetér -228.7milion vite, kufiri i ri 216.5 +/-2 milion vite)

v TriasikIMesém :

-- Pérkufizimi--

Triasik i Mesém (kufiri i vjetér 245.9 milion vite, kufiri i ri 228.7 milion vite)

v TriasiklHershém :

-- Pérkufizimi--
Triasik i Hershém (kufiri i vjetér 251 +/-0.4 milion vite, kufiri i ri 245.9 milion vite)

 Olekenian :

-- Pérkufizimi--
Olekenian (kufiri i vjetér 249.5 milion vite, kufiri i ri 245.9 milion vite)

¢ Induan:

-- Pérkufizimi--
Induan (kufiri i vjetér 251 +/-0.4 milion vite, kufiri i ri 249.5 milion vite)

¥ Paleozoi :

-- Pérkufizimi--
Paleozoi (kufiri i vjetér 542 +/-1 milion vite, kufiri i ri 251 4+/-0.4 milion vite)
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v Permian :

-- Pérkufizimi--
Permian (kufiri i vjetér 299 +/-0.8 milion vite, kufiri i r1 251 +/-0.4 milion vite)

v Kapitanian :

-- Pérkufizimi--
Kapitanian (kufiri 1 vjetér 265.8 +/-0.7 milion vite, kufiri i ri 260.4 +/-0.7 milion vite)

# Roadian :

-- Pérkufizimi--
Roadian (kufiri i vjetér 270.6 +/-0.7 milion vite, kufiri i r1 268 +/-0.7 milion vite)

@ Pensilvanian :

-- Pérkufizimi--
Pensilvanian (kufiri i vjetér 318.1 +/-1.3 milion vite, kufiri i ri299 +/-0.8 milion vite)

¥ Kasimovian :

-- Pérkufizimi--
Kasimovian (kufiri 1 vjetér 307.2 +/-1 milion vite, kufiri i ri 303.4 +/-0.9 milion vite)

¥ Moskavian :

-- Pérkufizimi--
Moskovian (kufiri i vjetér 311.7 +/-1.1 milion vite, kufiri i ri 307.2 +/-1 milion vite)

¢ Devonian :

-- Pérkufizimi--
Devonian (kufiri i vjetér 416 +/-2.8 milion vite, kufiri i ri 359.2 +/-2.5 milion vite)
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«# Devonianl Vonshém :

-- Pérkufizimi--
Devonian i vonshém (kufiri i vjetér 385.3 +/-2.6 milion vite, kufiri i ri 359.2 +/-2.5 milion vite)

¥ DevonianlMesém :

-- Pérkufizimi--
Devonian i mesém (kufiri i vjetér 397.5 +/-2.7 milion vite, kufiri i ri 385.3 +/-2.6 milion vite)

¢ DevonianlHershém :

-- Pérkufizimi--
Devonian 1 Hershém (kufiri i vjetér 416 milion vite, kufiri i ri 3397.5 +/-2.7 milion vite)

¥ Emisian :

-- Pérkufizimi--
Emisian (kufiri 1 vjetér 407 +/-2.8 milion vite, kufiri i ri 397.5 +/-2.7 milion vite)

¢ Silurian :

-- Pérkufizimi--
Silurian (kufiri i vjetér 443.7 +/-1.5 milion vite, kufiri i r1 416 +/-2.8 milion vite)

« Ordovikian :

-- Pérkufizimi--
Ordovikian (kufiri i vjetér 488.3 +/-1.7 milion vite, kufiri i ri443.7 +/-1.5 milion vite)

« Ordovikianl Vonshém :

-- Pérkufizimi--
Ordovikia i vonshém (kufiri i vjetér 460.9 +/-1.6 milion vite, kufiri i ri-443.7 +/1.5 milion vite)

56|Faqe




image53.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR ASI@

ATRIBUTET

# OrdovikianlMesém :

-- Pérkufizimi--
Ordovikia i Mesém(kufiri i vjetér 460.9 +/-1.6 milion vite, kufiri i ri-460.9 +/-1.6 milion vite)

« OrdovikianlHershem :

-- Perkufizimi--
Ordovikia i Hershém (kufiri 1 vjetér 488.3 +/-1.7 milion vite, kufiri i ri-471.8 +/1.6 milion vite)

¢ Kembrian :

-- Pérkufizimi--
Kembrian (kufiri i vjetér 542 +/~-1milion vite, kufiri i ri- 488.3 +/-1.7 milion vite)

@ Orosirian :

-- Pérkufizimi--
Orosirian (kufiri 1 vjetér 2050.0 milion vite, kufiri i ri- 1800.0 milion vite)

« Siderian :

-- Pérkufizimi--
Siderian (kufiri 1 vjetér -2500.0 milion vite, kufiri i ri- 2300.0 milion vite)

3.1.1.222. VLERAT E PIESES PERBERESE

-- Emri--
Vlerat ¢ Pjesés Pérbérése

-- Pérkufizimi--
Pérbérja e njé njésie gjeologjike n& aspektin e pérbérésve litologjike.

Tipi i elementit — Data type

ATRIBUTET

¥ Materiali : VleratLitologjike
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-- Pérkufizimi --
Materiali qé pérbéhet nga njé pjesé ose e gjithé njésia gjeologjike.
-- Pérshkrimi --
Kjo i referohet njé fjalori té termave litologjikeé.
Karakteristikat:

Detyrim = RregullatEImplementimit
# Proporcioni : GamaESasisé
-- Pérkufizimi --
Sasi qé pércakton pjesé nga materiali pérbérés 1 njésisé gjeologjike .
# Roli: RoliPjesésPérbérése
-- Pérkufizimi--
Marrédhénia e pjesés pérbérése dhe njésisé gjeologjike si njé e téré.
-- Pérshkrimi--
Shembull: damari mineral, shtresat, pérbérésit kryesoré.

Karakteristikat:
Detyrim = RregullatEImplementimit
LIDHJET

/# Lidhje (Drejtimi: Burim -> Destinacion)
-- Pérkufizimi--
Pérshkruan pérbérjen e njésisé gjeologjike.
Burimi: (Klasa) NjésiaGjeologjike «featureType» Objektivi: «voidable» Pérbérja (Klasa)

VleratEPjesésPérbérse «dataType»
Shuméllojshméria: [1..%]

-- Pérkufizimi --
Pérshkruan pérbérjen e njésisé gjeologjike.

311i2:23: VLERAT E QELLIMIT TE SHPIMIT

-- Emri--
Vlerat ¢ qéllimit t& shpimit
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-- Pérkufizimi--
Qéllimi pér t& cilin &shté kryer shpimi

--Pérshkrimi --
Shembull: eksplorimin ¢ mineraleve, burimet ujore, vlerésimin e vendburimit, kérkim stratigrafik, etj.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET
v StudimGjeologjik : int

-- Pérkufizimi --
Studim gjeologjik i detajuar 1 Tokés.

¥ ZbulimilResurseveMinerare :
-- Pérkufizimi --

Zbulimi dhe identifikimi i resurseve minerale, pérfshiré vlerésimin
e réndésisé sé tyre dhe vlerésimin e potencialit té tyre ekonomik.

# EksplorimiDheShfrytézimilBurimeveTéEnergjisé :
-- Pérkufizimi--

Ekzaminim nénujor lidhur me burimet e energjisé dhe depozitimin e burimeve fosile dhe planifikimin pér nxjerrjen
e saj.

¥ ProdhimiHidrokarbureve :

-- Pérkufizimi --
Prodhimi i naftés dhe gazit natyror.

¥ EksplotimitTéHidrokarbureve :

-- Pérkufizimi--
Eksplorimi i njé zone té pa shfrytézuar ose kapjen e burimeve mé té thella apo mé té cekéta.

# EnergjiGjeotermale :

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTET

Eksplorimet kané t& béjné me shfrytézimin e burimeve t& energjisé gjeotermale dhe projektimin e pompave
gjeotermale t& nxehtésisé.

¢ PerdorimNgrohje :

-- Pérkufizimi --
Pér té mundésuar gé burimet néntokésore do t& pérdoren pér ngrohje.

¢ Eksplorimin/NxjerrjenEMineraleve :

-- Pérkufizimi --
Shpimet me qéllim té gjetjes dhe / ose nxjerrjen e burimeve minerale nga néntoka.

¥ Eksplorimin/NxjerrjenEMineraleveJometalik :
-- Pérkufizimi--

Kérkimet né lidhje me disponueshméring dhe planifikimin pér gérmimin e mineraleve jometalik , kryesisht pér
qéllime ndértimi, guré té ndértimit, ¢imento dhe qeramiké ose industri xhami.

¥ Asgjésim :
-- Pérkufizimi--

Njé pus pasi éshté shfrytézuar nafta ose gazi, né té cilat mbetjet e léngéta mund t& injektohen pér asgjésimin e sigurt
té tyre.

¢ EksplorimiHapsirésNéntokésore :

-- Pérkufizimi--
Ekzaminimi i aftésisé néntokésore pér & ruajtur materiale t& ndryshme.

¥ FurnizimMeUjé :

-- Pérkufizimi --
Furnizimi me wjé né pérgjithési.

v Ujésjellés :
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ATRIBUTET

-- Pérkufizimi --
Furnizimi me ujé té pishém.

 FurnizimMeUjéIndustrial :

-- Pérkufizimi--
Furnizimin me ujé industrial dhe ndértim.

v Vaditje :

-- Pérkufizimi --
Ndértimi i puseve pér géllime t& ujitjes.

¢ EnergjiUjore :

-- Pérkufizimi --
Ndértimi i puseve pér té fituar energjiné qé vjen nga shfrytézimi i tyre.

# FurnizuesUjoré :

-- Pérkufizimi --
Si furnizues rregullator me ujé né rast té mungesés sé ujit.

¢ StudimGjeofizik :

-- Pérkufizimi --
Studimin gjeofizik t& vetive té néntokés.

¥ VrimaEksplozivi :

-- Pérkufizimi --
Shérbejné si vrima ku béhet shpérthimi i eksplozivit pér géllime studimore gjeofizike.

v BurimUjor :
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-- Pérkufizimi--
Njé pus 1 hapur pér géllime studimi, pasi mbushet me ujé néntoksor, shérben si burim ujor i mjaftueshém pér t&
grumbulluar ujrat sipérfagésoré dhe nxjerrjen jashté.

v StudimeHidrogjeologjike :
-- Pérkufizimi --

Ekzaminimi i rrjedhés sé ujit néntokésor, vetité kimike t& ujérave néntokésore, si dhe transportin e grimcave, dhe
energjisé, si dhe menaxhimin e pérdorimin e qéndrueshém té burimeve ujore néntokésore.

¥ StudimeGjeoteknike :
-- Pérkufizimi --

Studimet gjeoteknike kryhen pér t& marré informacion mbi vetité fizike dhe mekanike té tokés dhe shkémbit né
vendin e projektuar pér punime tokésore., themele dhe struktura t& ndryshme.

v StudimeGjeokimike :

-- Pérkufizimi --
Ekzaminimi i vetive kimike t& elementéve t& shkémbformimit dhe léngjeve.

 StudimPedologjik : int

-- Pérkufizimi--
Studim pér té identifikuar llojet e tokave.

¥ MonitoriminMjedisor :

-- Pérkufizimi --
Monitorimin e vetive gjeokimike dhe nivelin e ujérave néntokésore.

¥ MonitoriminENdotjeve :

-- Pékufizimi --
Monitorimi 1 vendeve té njohura t& ndotjes.

¥ MonitoriminCilésiséUjit :
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-- Pérkufizimi--
Monitorimi pér t& vlerésuar natyrén dhe shpérndarjen e ndotésve né ujérat néntokésore; natyra dhe shpémdarja e
ndotésve kimik; Kushtet nénujore hidrologjike, dhe shtresat ujémbajtése qé kané té béjné me 1évizjen e ndotésve
dhe papastértité.

¥ MonitorimiNivelitUjraveNeéntokésor :

-- Pérkufizimi --
Ndértimi i njé matési pér regjistrimin e ndryshimeve t& nivelit t& ujérave néntokésore.

¥ Drenazhim :
-- Pérkufizimi--

Drenazhimi éshté heqja e ujit nga materiali ngurté apo i tokés , me ané té procesit té centrifugimit, filtrimit. Heqja
e ujit té tepért nga shtrati i lumit gjaté ndértimit.

¥ VlersimiHidrokarbureve :
-- Pérkufizimi--

Ulja e nivelit t& yérave néntokésore pér t& parandaluar fryrjen e ujérave néntokésore pér t& mos arritur zonat e
ndotura.

« Rehabilitim :
-- Pérkufizimi --

Rehabilitimi né pérgjithési. Heqja e ndotjes ose ndotésve nga
ujérat néntokésore, tokés dhe shkémbinjté e tjeré

# Rimbushje :

-- Pérkufizimi--

A-Pérdoret pér té plotésuar akuiferet e varféruar duke injektuar

ujé nga njé shuméllojshméri burimesh té tilla si ligene, lumenj, ujérat e zeza né familje,impiantet e trajtimit,
akuiferét e tjeré, etj

B-Ndérhyrja né pus: Pérdoret pér té injektuar ujé té freskét né akuiferet pér t& parandaluar ndérhyrjen e ujit té kripur
né akuiferet e ujit té freskét.

C: Ndérhyrja né fund té pusit:Pérdoret pér t& injektuar léngje qé pengojné largimin e ujrave nga pusi.
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3.1.1.2.24. VLERAT E ROLIT TE PJESES PERBERESE

-- Emri--
Vlerat ¢ rolit t& pjesés pérbérése

-- Pérkufizimi --
Roli g& njé pjesé e pérbérjes luan né njé njési gjeologjike.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

¥ PjeséEVetme :

-- Pérkufizimi --
Njésia e téré qé pérbéhet nga njé pjesé ose njé pérbérés i vetém .

¥ PjeséPérbérése :

-- Pérkufizimi --
Roli i pjesés pérbérése nuk éshté i njohur né ¢do hollési.

@ Facie:

-- Pérkufizimi --
Pérfaqéson njé pjesé t& vecanté t& shkémbit qé éshté pérfaqésues 1 njé njésie litostratigrafike

v Pérfshirje :

-- Pérkufizimi --
Njésia pérbérése Gjeologjike &shté e pranishme si pjesé e njé shtrese ose né kufijté me njé formacion tjetér litiligjik.

# Lithosome :
-- Pérkufizimi --

Njé lloj i masés shkémbore qé ka dukuri t& shuméfishta né njé njési t& vetme gjeologjike. Njé masé e shkémbit , e
karakterizuar nga gjeometria, pérbérja, dhe struktura e brendshme.
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¢ PjeséStratigrafike :

-- Pérkufizimi --
Njé pjesé e njésisé gjeologjike qé z& njé pozité té veganté stratigrafike brenda njé njésie gjeologjike.

# RoliPjesésStratigrafike :

-- Pérkufizimi --
Pjesa e njesisé gjeologjike me rol t& papércaktuar.

31225 VLERAT E TIPARIT GJEOMORFOLOGIJIK ANTROPOGJEN

--- Emri --
Vlerat e tiparit gjeomorfologjik antropogjen

- Pérkufizimi --
Llojet ¢ karakteristikave antropogjene gjeomorfologjike.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

# ShembjeArtificiale :
-- Pérkufizimi --

Shembje né zona me depresion t& mbyllur qé lidhet drejtépérdrejt me shembjet né zonat e shfrytézuara pér miniera
ose galeri t& ndryshme nga aktiviteti i njeriut.

¢ DrenazhArtificial :

-- Pérkufizimi --
Rrjeti i ndértuar kryesisht nga dora e njeriut pér t& ulur ose kontrolluar nivelin e ujrave lokalé

v ArgjinaturéArtificiale :
--Pérkufizimi --

Njé argjinaturé artificiale e ndértuar né bregun e njé rryme uji apo njé ané deti, pér t& mbrojtur tokén nga pérmbytje
apo gé té kufizojé rrjedhén e wjit né njé pérrua ose lumé.
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« Damp :
-- Pérkufizimi --

Zong akumulimi e materialeve té transportuara ose grumbulluara t& pjeséve shkémbore apo materialeve tokésore,
qé nuk favorizojné rritjen e biméve.

¥ Mbushje :
-- Pérkufizimi --

Pérdorimi i materialeve natyrore ose mbeturina t& depozituara qé pérdoren pér mbushjen e gropave me depresion,
ndértim dige ose shtim dige né njé zong ujore.

¥ Gropé :
--Pérkufizimi --

Njé gropé zakonisht rrethore ose eliptike formuar nga ndikimi 1 drejtépérdrejté i njé projekti eksperimental apo
mjetet né materialin prej dheu ose shkémbi.

¥ VendGrumbullim :

--Pérshkrimi --
Vend grumbullim, pérdoret pér té grumbulluar mbeturinat nén ose mbi sipérfagen e tokés

# Rrafshim :
--Pérkufizimi--

Njé zoné e tokés, zakonisht njé fushé, q& ka gené rrafshuar mekanikisht ose zbutur qé lehtésojné praktikat e
menaxhimit té tilla si ujitjet.

¢ PusMiniereEHapur :
-- Pérkufizimi --

Njé ulje relativisht e madhe qé rezulton nga gérmimet e materialit dhe rishpérndarja mbingarkesés lidhur me
aktivitetin minerar

¥ Gropéz :

-- Pérkufizimi --
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ATRIBUTET
Njé ulje, hendek qé éshté gérmuar pér t& marré zhavorr, réré apo materiale té tjera pér rrugét apo géllime t& tjera
ndértimore.

¢ Gurore :

--Pérshkrimi --
Zona gérmimi (shfrytézimi) me karrieré, zakonisht pér nxjerrjen e gurit.

« Bonifikim :
-- Pérkufizimi --
Njé zoné e tokés e pérbéré nga materiali prej dheu mbushés gé éshté vendosur sipas relievit natyror, zakonisht pjesé

e rikuperimit t& tokés pas aktivitetit minerar. Apo njé zoné té tokés, zakonisht zhytur né gjendjen e sqj fillestare, qé
&shté e mbrojtur me strukturat artificiale dhe drenazhuese pér géllime bujqésore ose té tjera.

¥ Rezervuar :
--Pérkufizimi --

Njé pellg ujor me burim t& pérhershém wji & freskét q¢ mbush njé zoné t& ulét mbi sipérfagen e tokés, t& mbyllur
nga njé digé.

¥ Rréshgitje

-- Pérkufizimi --
Njé zoné gé i nénshtrohet njé procesi té rréshqitjes sé shkaktuar nga fenomene natyrore dhe aktivitetet e njeriut,
P.Sh minierat, tunelet, hidrokarburet apo puset ujore.

3.1.1.2:28. VLERAT E TIPARIT GIEOMORFOLOGIJIK NATYROR

--- Emri --
Vlerat ¢ tiparit gjeomorfologjik natyror

-- Pérkufizimi --
Kushtet pérshkruajné llojin e tiparit natyror gjeomorfologjik.

Tipi i elementit - Kodlisté
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v Kullimi :
-- Pérkufizimi --

Konfigurimi ose rregullimi i drejtimit t& derdhjes s& lumit né njé zoné duke pérfshire kanalet né zonén e rrjedhjes,
degét kryesore t& lumit.

v TiparNdértimor :
-- Pérkufizimi --

Njé pjesé e sipérfages sé tokés qé i detyrohet formés, pozités, ose karakteristikave té pérgjithshme pér proceset e
depozitimit, t& tilla si akumulimi i sedimenteve.

v Pjesé:
-- Pérkufizimi --

Njé sipérfaqe e tokés qé 1 ka mbijetuar prishjes ose shpérbérjes, ose njé pjesé qé ka mbetur pas zhdukjes sé pjesés
mé t& madhe t& substratit té saj si njé mbetje ishullore.

¥ Zhvarrosje

-- Pérkufizimi --

Pjesé toke e varrosur mé paré, sipérfage gjeomorfologjike, shtresé toke e varrosur qé ka qené e ekspozuar nga
erozioni qé mbulunte kété shtresé.

-- Pérshkrimi--

Sipérfaqet, peizazhe ose karakteristika gjeomorfologjike (dmth njé mal, njé zoné malore e rrafshuar nga erozioni
ose njé skarpaté) té cilat jané kthyer nga zhvarrosja né gjendjen e tyre t& méparshme sipas relievit ekzistues.

¥ Varrosje :

-- Pérkufizimi--
Njé sipérfage toke, sipérfage gjeomorfologjike, apo shtresa té brendshme qé mbulohen nga sedimenté t& rinj.

¥ Shkarje :
-- Pérkufizimi --

Njé sipérfage me pjerrési té buté erozionale qé zhvillohet né njé shpat mali ose fund kodre, zakonisht me njé profil
té lugét t& buté qé pret kryq shkémbinjté ose shtresat e sedimenteve qé shtrihen nén sipérfagen e ekspozuar.

68|Faqe




image65.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

ATRIBUTET

¥ Erozioni :

-- Pérkufizimi --
Njé sipérfage e tokés formuar nga veprimtaria erozionale, sidomos me jé té rrjedhshém.

# Koder :

-- Pérkufizimi --

Njé term 1 pérgjithshém pér njé zons t& ngritur té sipérfaqes sé tokés, né rritje t& paktén 30 metra deri ne 300 metra
mbi ultésirén pérreth, zakonisht me njé sipérfage relative rréshqitje t& miré pércaktuar dhe shpatet me njé pjerrési
mé t& madhe se 15 %.

¥ Luginé :
-- Pérkufizimi --

Njé komponent gjeomorfologjik i fundit té kodrés, zakonisht me njé pjerrési té buté, ku shpatet e veshura té kodrés
bashkohen duke formuar njé formé t& mysét.

v Kreshts :
-- Pérkufizimi --
Njé tregues gjeomorfologjik 1 kodrave té pérbéré nga shpate té lugét qé formojné zona té ngushta, aférsisht linear

me njé
kodér, kurriz malor,; dominuar nga erozioni, pjerrésia e larté qé nxit erozionin dhe transportimin e sedimenteve

v Shpat :
-- Pérkufizimi --

Njé tregues gjeomorfologjik i1 kodrave, pérfagéson zonén ne anén e lugét té kodrés, veganérisht njé zong kryesore
kullimi.

¥ Rréshqitje

-- Pérkufizimi --
Njé komponent gjeologo-gjeomorfologjik i kodrave pérbéré nga njé zoné planare, duke rezultuar paralelisht me
rrjedhén e ujit dhe formon linja té drejta.

¢ Grykeé :
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-- Pérkufizimi --
Njé komponent gjeomorfologjik 1 kodrave né pjesén e mysét té sipérfages né njé kodér, divergjent me rrugén
rrjedhése, ku linjat krijojné njé formé té pérgjithshme t& lugét.

v Shembje :
-- Pérkufizimi --
Njé komponent gjeomorfologjik i kodrave dhe maleve qé pérbénnjé dalje té shkémbit t& zhveshur nga ku shképuten

fragmente shkémbore ose sedimente, dhe zakonisht géndrojné né njé kénd té pjerrét t& shpatit dhe levizin menjéheré
poshté .

@ Mal:
-- Pérkufizimi --

Njé term 1 pérgjithshém pér njé zoné té ngritur t8 sipérfaqes sé tokés, né rritje mé shumé se 300 metra mbi nivelin
e detit, né pérgjithési me shpate té pjerréta (mé shumé se 25 %), me zhveshje shkémbore t& konsiderueshme.

¥ MajéMali :
-- Pérkufizimi--

Njé komponent gjeomorfologjik 1 maleve e cila pérfagéson pjesén mé t& larté t& shtresés shkémbore dhe
depozitimeve t& njé mali.

v ShpatMali :

-- Pérkufizimi --
Njé pjesé e njé mali né mes t& majés mé té larté dhe rrézés sé malit.

v Kurrizore :
-- Pérkufizimi --

Njé komponent gjeomorfologjik 1 maleve qé karakterizohet nga njé gradient i larté rénie dhe pérfshin sedimentet
dhe t& gjithé strukturat shkémbore té ekspozuara.

¥ RrézéMali :

-- Pérkufizimi --
Njé komponent gjeomorfologjik i maleve pérfagéson pjesén e poshtme t& lugét né shpatet malore t& njé mali
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¥ Gropé :

-- Pérkufizimi --
Cdo pjesé relativishte e fundosur e sipérfaqes sé Tokés; sidomos njé zons e ulét rrethuar me male té larta.

¢ Fushé :
-- Pérkufizimi --
Cdo zoné e sheshté, t& médha apo t& vogla, né njé lartési té ulét; né ményré specifike njé rajon i gjeré e relativisht 1

qeté me nivel t& buté, duke pasur pak ose aspak carje né sipérfagen e tokés, por ndonjéheré té paturit e njé pjerrésie
té konsiderueshme, dhe zakonisht né njé lartési t& ulét duke iu referuar zonave pérreth.

# KarakteristikaStrukturoreDheT ektonike :
-- Pérkufizimi --
Pamja gjeomorfologjike dhe format e tokés né lidhje me shtrirjen rajonale dhe lokale t& strukturave, apo 1évizjes sé

kores; dhe peisazhet gjeomorfologjike dhe format e tokés lidhur me erozionin, dhe kanalet rrjedhés shumévjecare
(p.sh. lumor, akullnajor).

v Vullkanite :
-- Pérkufizimi --

Format gjeomorfologjike dhe t& sipérfaqes sé tokés lidhur me zonat e thella (vullkanike) proceset me té cilat magma
dhe gazrat e krijuara dalin mbi sipérfagen e tokés dhe né atmosferé.

v TipariGjeotermal :

-- Pérkufizimi --
Formacione gjeologjike qé lidhje me proceset hidrotermale.

« ErozioniSipérfagésor :

-- Pérkufizimi --
Peisazhet gjeomorfologjike dhe format e tokés dominuar nga erozioni i lumenjéve dhe pérrenjéve pér shumé vite.
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¢ BoraEPérkohshmeDhePérheréshme :
-- Pérkufizimi --
Peisazhet gjeomorfologjike dhe format e tokés qé lidhen me mjedise t& ftohta jo akullnajore, boré.

Mjediset klimatike; peisazhet gjeomorfologjike dhe forma té tokés qé ndodhin né aférsi té akullnajave ; peisazhet
gjeomorfologjike dhe format e tokés , apo shkémb q& mbetet né ose nén 0° C pér t& paktén dy vjet.

v Akullnajé :
-- Pérkufizimi --

Peisazhet gjeomorfologjike dhe format e tokés qé lidhen me veprimtaring e akullnajave t& lumenjéve, ligeneve dhe
deteve.

¥ VeprimtariaErés :

-- Pérkufizimi --
Peisazhet gjeomorfologjike dhe format e Tokés lidhur me veprimtaring mjedisore t& erés.

v KarakteristikatDetareBregdetare :
-- Pérkufizimi --

Peisazhet gjeomorfologjike dhe format e Tokés lidhur me valé ose dinamika e valéve(baticés-zbaticé) zhvilluar né
zonat detare t& cekéta dhe bregdetare.

v Karsti:

-- Pérkufizimi--
Peisazhet gjeomorfologjike dhe format e Tokés formuar nga gérryerja e shkémbinjéve kryesisht néntokésoré.

v Aluvionet :

-- Pérkufizimi --
Peisazhet gjeomorfologjike dhe format e Tokés gé lidhen me depozitimin e sedimenteve t& transportuara nga
lumenjté.

Il 12,7 VLERAT E TIPIT TE MBLEDHIES
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-- Emri--
Vlerat ¢ tipit t& mbledhjes.

-- Pérkufizimi --
Llojet ¢ mbledhjes s& objekteve gjeologjiké dhe gjeofizike.

-- Pérshkrimi --
Shembull: harta gjeologjike, harta tematike, etj.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

¢ MbledhjaPusit :

-- Pérkufizimi --
Mbledhja e puseve.

¥ ModeliGjeologjik :

-- Pérkufizimi --
Mbledhja e objekteve pér njé model gjeologjik 3D gjechapésinor.

¥ HartaGjeologjike :

-- Pérkufizimi --
Mbledhja e karakteristikave pér njé harté gjeologjike qé pérshkruan njésité gjeologjike, strukturat dhe
karakteristikat gjeomorfologjike, etj.

v MbledhjaGjeofizike :

-- Pérkufizimi --
Mbledhja e objekteve gjeofizike.

8.1.1.2.28: VLERAT LITOLOGIJIKE

-- Emri--
Vlerat litologjike.

--Pérkufizimi --
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Karakteristikat pérshkruajng litologjing.

-- Pérshkrimi --
Shembull: Granite, Gelqeror, Shist.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

¢ LendéPérbérése :
-- Pérkufizimi --

Njé material Tok pérbéhet nga njé bashkimi i grimcave t& materialit pérbérés duke pérfshiré materiale t& tjera
pérbérése.

¥ LendéArtificiale :
-- Pérkufizimi --

Materiali me origjiné artificiale (t& lidhura me njeriun); informacion i pamjaftueshém pér té klasifikuar né mé shumé
detaje.

¢ LendéArtificialePaKonsoliduar :

-- Pérkufizimi --
Materiali i pa konsoliduar i njohur me origjiné artificiale (lidhur me aktivitetin njerézor).

¥ Brekee :

-- Pérkufizimi --
Shkémb i pérbéré nga material i trashé me fragmente shkémbore kéndore

¢ LendPérbérseFillestare :
-- Pérkufizimi --

Materiali i papércaktuar formuar nga modifikime gjeologjike té léndés para formimit t& shkémbit jashté sferés sé
proceseve vullkanike dhe sedimentare.

¢ PérbérésShkémbor :

-- Pérkufizimi --
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N—r/

ATRIBUTET
Shkémb 1 formuar nga modifikimi gjeologjik i shkémbinjve para-ekzistuese jashté sferés sé¢ vullkanizmit dhe
proceseve sedimentare.

¢ MaterialThyrés :

-- Perkufizim --
Material i formuar si rezultat i thyerjeve té brishta, dhe & formon njé masé 10 % té materialit lidhgs.

¥ MaterialSipérfagésor:
-- Pérkufizimi --

Material qé éshté produkt i erozionit dhe proceseve gé veprojné né shkémbinj apo depozitime né kushtet e sipérfages
& tokeés.

¢ Shkémb :

-- Pérkufizimi --
Konsolidimi i pérbérésve té njé ose mé shumé materiali toke, mineralesh , ose e materialit solid organik.

¥ Shtratim :

-- Pérkufizimi --
Shkémbi qé &shté i miréshtratuar qé ndihmon né klasifikimin mé né detaje té llojit t& shkémbit.

# ShkémbSedimentar :
-- Pérkufizimi --
Shkémb i formuar nga akumulimi i materialeve té ngurta dhe fragmenteve té depozituara nga procese kimike, ajri,

uji ose akulli, ose si rezultat 1 agjentéve té tjeré natyroré, té tilla si reshjet nga akumulimi 1 materialit organik, ose
nga proceset e organizmave té gjallg .

v Tufite :

-- Pérkufizimi --
Shkémbi pérbéhet prej mé shumé se 50 % e grimcave nga llava me origjiné vullkanike.
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ATRIBUTET
« MaterialSedimentar :

-- Pérkufizimi --

Materiali i formuar nga grumbullimi 1 materialeve t& ngurta fragmentare depozituar nga ajri, i apo akulli, apo
materiale t& akumuluara nga agjentét e tjeré natyroré té tillé si reshjet kimike .

¥ MaterialSedimentarKarbonatik :
-- Pérkufizimi --

Materiali sedimentar né té cilin t& paktén 50 % e léndés sé rikristalizuar éshté e pérbéré nga njé (ose mé shumé)
minerale karbonatik kalcit, dolomit, né grimcat me origjiné fundogeanike

¥ MaterialSedimentarKimik:
-- Pérkufizimi --

Material sedimentar q& pérbéhet prej t& paktén 50 % materiale & fitohen nga proceset kimike inorganike brenda
shtratit té depozitimit, pérfshin silicore inorganike, karbonatet, evaporitet, material sedimentar i pasur me hekur.

# MaterialSedimentarKlastik :
-- Perkufizim --
Materiali sedimentar 1 pa konsoliduar, né t& cilén t& paktén 50% e grimcave pérbérése jané nxjerré nga erozioni,

gérryerja nga shkémbinjté mé té vjetér, dhe transportohen né vendin e depozitimit nga agjentét mekanike té tilla si
uji, era, akullnaja.

¥ MaterialSedimentarJoKlastik :
-- Pérkufizimi --
Material sedimentar qé pérbéhet prej té paktén 50 % e materialit me minerale silikat, depozituar direkt nga proceset

kimike ose biologjike né sipérfagen depozituese, ose né grimca té formuara nga proceset kimike ose biologjike
brenda basenit té depozitimit.

¥ MaterialSedimentarOrganik :

-- Pérkufizimi --
Material sedimentar né t& cilén 50 % ose mé shumé e sedimenteve primare &shté materiali organik.

¥ Material Vullkanik :
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-- Pérkufizimi --
Material 1 formuar si rezultat 1 proceseve vullkanike, p.sh. dalja dhe ftohja e magmés né kore, shpérthimi vullkanik.

¢ Material VullkanikFragmental :
-- Pérkufizimi --

Material vullkanik i pa konsoliduar , né té cilén mé té madhe se 75% e shkémbit pérbéhet nga fragmente té prodhuara
sirezultat i proces formimit t& shkémbit vullkanik.

¥ Material VullkanikAcid :

-- Pérkufizimi --
Material vullkanik me mé shumé se 63% Si02.

¥ Material VullkanikBazik :

-- Pérkufizimi --
Material vullkanik me pérmbajtje t& SiO2 ( 45%-52%)

¥ ShkémbVullkanik :
-- Pérkufizimi --

Shkémb i formuar si rezultat 1 proceseve vullkanike, pér shembull dalja dhe ftohja e magmés né kore, apo nga
shpérthimi vullkanik.

 Material VullkanikMePerberjeT éNdérmjetme :

-- Pérkufizimi --
Material vullkanik me pérmbajtje t& Si0O2 ( 52%-63%)

¥ MateriallPakonsoliduar :

-- Pérkufizimi--
Materiali kompleks 1 pérbéré nga njé bashkim i grimcave qé nuk lidhen me njera-tjetren né kushtet ku ndodhen

¢ MaterialNatyrorIPakonsoliduar :
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-- Pérkufizimi --
Materiali i pakonsoliduar né kushte natyrore, por nuk do té thoté t& jeté me origjiné nga veprimtaria e njeriut.

¢ Sedimente :
-- Pérkufizimi --
Material i pakonsoliduar i pérbéré nga njé bashkimi i grimcave gé transportohen ose t& depozituar nga era, uji ose

akullnaja , apo té akumuluara nga agjentét e tjeré natyrore, té tilla si reshjet, dhe qé formon njé shtresé¢ mbi
sipérfagen e Tokés.

¢ ShkémbVullkanikAcid :

-- Pérkufizimi --
Shkémb vullkanik me mé shumé se 63% SiO2.

¥ Granit :

-- Pérkufizimi --
Shkémb Granit ku raporti i pérmbajtjes sé plagjioklaz/feldshpat éshté mé i vogél se 0.1.

¥ Riolit :
-- Pérkufizimi --

Rioliti éshté shkémb mé ngjyré t& hapur. Bashkéshoqérimet mineralogjike té tij jané: kuarc, feldshpat, plagjioklaz
dhe biotit.

W Sienit:
-- Pérkufizimi --

Sieniti éshté shkémb mesatar ka shumé pak kuarc 0-5 % nuk pérmban plagjioklaz, ka ngjyré me nuanca rozé pér
shkak t& pérmbajthes sé Ortoklazit.

@ Trahit:

-- Pérkufizimi --
Né ndryshim nga Sh. Sieniti, éshté se né vend té ortoklazit pérmban Sodium, dhe 0-5 % kuarc.
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¢ Olivina :

-- Pérkufizimi --
Olivna &shté njé minerar shkémbformues né shkembinjté ultrabazik dhe kur pérbén mbi 80 % té pérbérjes sé
shkémbit, ky 1 fundit quhet olivinit.

¥ Amfibolit :

-- Pérkufizimi --

Shkémb metamorfik q& pérmban amfibol me ngjyré, jeshile, kafe ose te zezé dhe plagjeoklaz (pérfshiré albit) i cili
1 kombinuar pérbén 70 % té shkémbit, duke qéné mineral kryesor shkémbformues. Jané té origjinés regjionale t&
shkallés 500-600 gradé celcius. Minerale té tjera shkémformuese jané kuarci, klinopirokseni, granatet, epidotic,
biotit etj.

¢ Andezit

-- Pérkufizimi --
Jané shkembinj mé ngjyré gri e zezé deri né jeshile, strukturén e kané porfire t& plagjioklazit dhe biotitit.

@ Tuff:
--Pérkufizimi --

Shkémb vulllkanik piroklastik né t& cilin mé pak se 25 % e volumit t& shkémbit kané diametér mé t& gjéré se 64
mm.

v Aplit:

-- Pérkufizimi --
Shkémb damaror magmatik me minerale té pérmasave shumé & vogla qé nuk dallohen me sy t& liré.

v Bazalt :

-- Pérkufizimi --

Shkémb vullkanik porfiritik me mé pak se 20 % kuarc, dhe mé pak se 10 % minerale feldshpat, né t& cilén raporti
1 pérgjithshém 1 plagjioklazit me feldshpat éshté mé i madh 0.65. Zakonisht i pérbéré nga plagjioklaze kalciumor
dhe klinopiroksene, ortopiroksene, dhe oliving.

79|Faqe




image76.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

ATRIBUTET
¢ ShkémbVullkanikBazik :

-- Pérkufizimi --
Shkémb vullkanik me pé&rmbajtje 45% -52% Si02.

¥ Boksite :
--Pérkufizimi --

Material me pérmbajtje té larté alumini(gibsit,) dhe oksidet e hekurit q& zévendésojné aluminin ose hidrokside dhe
minerale né pérgjithési t& vogla ose té papérfillshme ; mund t& pérmbajé deri né 20 % kuarc.

¥ SedimenteBiogjenik :

-- Pérkufizimi--
Sedimente t& pérbéré me mbi 50 % nga material i prodhuar ose 1 sjellé nga organizmat e gjalla.

v ShkémbSedimentarBiogjenik :
-- Pérkufizimi --

Shkémb sedimentar qé pérbéhet nga t& paktén S0 % mineral silikat,depozituar direkt nga proceset biologjike né
sipérfagen e basenit, ose grimca té formuar nga proceset biologjike brenda basenit t& depozitimit.

¥ Bitum :

-- Pérkufizimi --
Njé material i pérbéré kryesisht nga bitum dhe grumbullimi 1 materialeve psh zhavorr.

v Cakell :

-- Pérkufizimi --
Sedimentet pérmbajné mé shumé se 30 % guré t& madhésive mbi 256 mm né diametér.

¥ RrénojaNdertesash :

-- Pérkufizimi--
Materiale me madhési té ndryshme me origjiné nga ndértesat apo ish-rrugg.
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« SedimenteKarbonatike :

--Pérkufizimi --
Sedimente kardonatike me njé raport pothuajse té njéjté té kalcitit dhe dolomitit.

¥ ShkémbSedimentarKarbonatik :

--Pérkufizimi --

Sedimente karbonatike me njé raport pothuajse té njéjté té kalcitit dhe dolomitit. Pérfshin gélqerorét dhe gélqerorét

dolomitik.

@ Lym:

-- Pérkufizimi --

Sedimente karbonatike t& pérbéré nga mé pak se 25 % material t& imét qé kané njé diametér maksimal mé shumé

se 2 mm, dhe raporti i madhésisé réré t& madhésisé lumit &shté mé pak se njé.

¥ RéréKarbonatike :

-- Pérkufizimi --

Réré qé pérbéhet mé shumé se 50 % minerale karbonatike té praksionit t& madhésisé sé lumit.

¢ LlumKarbonatik :

-- Pérkufizimi --
Llum g& pérbéhet nga mé shumé se 50 % mbetje skeletore karbonatike.

 Karbonatite :

-- Pérkufizimi --
Shkémb vullkanik i pérbéré nga mé shumé se 50 % minerale karbonatike.

¢ Talk:

-- Pérkufizimi --
Pérgjithésisht 1 buté, 1 bardhg, jashtézakonisht 1 pastér, poroz.
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v Klorit :

-- Pérkufizimi --
Shkémb metamorfik qé karakterizohet nga kombinimi i kloritit dhe epidotit, me prejardhje nga shistet jeshile.

¢ ShkémbSedimentarKlastik :
-- Pérkufizimi --

Shkémb sedimentar né t& cilin t& paktén 50 % e grimcave pérbérése vijné nga erozioni, ose gérryerja e masés sé
tokés , dhe transportohen né vendin e depozitimit nga agjentét mekaniké té tilla si uji, era, akulli dhe graviteti.

v Argjile :

-- Pérkufizimi --
Mé shumé se 50 % e grimcave pérbérése kané madhési mé té vogél se 0.004 mm.

¥ Zhavorr :

-- Pérkufizimi --
Meé shumé se 30 % e sedimenteve kané madhési (64-256 mm né diametér).

¥ Beton :

-- Pérkufizimi --
Pjesé ndértuese e pérbéré kryesisht nga zhavorr i trashé, ¢imento dhe ujé.

v Konglomerat :
-- Pérkufizimi --

Shkémb sedimentar klastik i pérbéré nga t& paktén 30 % fragmente t& rrumbullakuar mé i madh se 2 mm né
diametér; Poret midis fragmenteve té médha mbushen me material t& imét mé shumé se 15 %. (réré dhe argjilé).

¥ Dacite :

-- Pérkufizimi --
Shkémb i errét 1 pérbéré kryesisht nga kuarc, plagjioklaz (ortoklaz,andezing) feldshpat dhe me strukturé porfire.
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@ Diorit :
-- Pérkufizimi --

Dioriti ka ngjyré gri né té errét me nuanca té zeza mungon kuarci dhe ortoklazi, pérmban plagjioklaz(<50%) dhe
horomblendé.

¥ Dolerit :
-- Pérkufizimi --

Gabro bazaltike me ngjyré té errét ose diorit (andezit) shkémb i ndérmjetém me madhési t& kokrrave midis basalt
dhe gabro dhe i pérbéré nga plagjioklaz, piroksen dhe minerale t& erréta. Pérfshin dolerite, diabaz dhe mikrogabro.

¥ Dolomite :

-- Pérkufizimi --
Shkémb sedimentar karbonik 1 pastér i pérbéré nga karbonat magneziti dhe kalcit.

¢ Eklogit :

-- Pérkufizimi --
Shkémb metamorfik i pérbéré nga 75 % ose mé shumé t& volumit nga granat, dhe pérmbajtje t& larté plagjioklazi.

¢ ShkémbMetamorfikIFoliuar :
-- Pérkufizimi --

Shkémbi metamorfik né t& cilin 10 % ose mé shumé kokrra minerale t& pérfshira jané elemente kataklasik planare
apo linear .

v ShkémbVullkanikFragmentar :

-- Pérkufizimi --
Shkémb vullkanik né té cilén mé shumé se 75 % e shkémbit pérbéhet nga fragmente té prodhuar si rezultat i procesit
té shkémb-formimit vullkanik.

¥ Gabro:
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-- Pérkufizimi--
Gabro pérmban 0-5 % kuarc dhe nuk ka feldshpat, mineralet bashkéshoqérues jang plagjioklaz dhe piroksen.

¥ ShkémbVullkanikTPasurQelqor :

-- Pérkufizimi--
Shkémb vullkanik q& pérmban mé shumé se 50 % xham masiv.

v ShkémbVullkanikQelqor :

-- Pérkufizimi--
Shkémb vullkanik q& pérmban mé shumé se 80 % xham masiv.

¢ Gneis :

-- Pérkufizimi--
Shkémb metamorfik. Petézim millonitik i zhvilluar miré, shistositet 1 vazhdueshém (mé shumé se 50 % e shkémbit
pérbéhet nga elementé t& shtratuar planar ose linear).

¥ Grandiorit :

-- Pérkufizimi --
Shkémb kristalin 1 pérbéré kryesisht nga kuarci, plagjioklaze dhe sasi mé t& vogél t& feldshpat alkaling me
hornblendé dhe biotite.

# Granulit :

-- Pérkufizimi --

Shkémb metamorfik 1 klasés sé larté metamorfike né té cilén mineralet silikat Fe-Mg jané dominuese ; feldshpat
duhet té jeté i pranishém. Shkémbi pérmban mé pak se 90 % té mineraleve mafik, mé pak se 75 % kalcite dhe / ose
dolomite, mé pak se 75 %kuarc, mé pak se 50 % hekur ose minerale (hematit, magmatit, limonite, siderite), dhe
mé pak se 50 % minerale kalksilikate.

¥ Gips/Anhidrit :

-- Pérkufizimi --
Evaporitet jané pérbéré nga t& paktén 50 % gips ose anhidrit.

84|Faqe




image81.jpg
AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GIEOHAPESINOR m

ATRIBUTET

¢ Hornblendé :
-- Pérkufizimi --

Shkémb ultramafik q& pérbéhet nga mé shumé se 40 % hormnblendé + piroksen dhe raporti 1 hornblendé/piroksenin
éshté mé imadhse 1.

¢ ShkémbSedimentarlPasurMeHekur :

-- Pérkufizimi--
Shkémb sedimentar qé pérbéhet nga té paktén 50 % minerale hekur ( magnetit, limonite, siderite).

¢ Latit:

-- Pérkufizimi --
Raporti i plagjioklazit dhe feldshpatit &shté 0.35-0.65.

« ShkémbGélqeror :
-- Pérkufizimi --

Shkémb sedimentar karbonatik ku raporti i kalcit/ dolomit éshté mé i madh se 1 me 1. Pérfshin gélgerorét dhe
dolomitét.

¢ Mermer :

-- Pérkufizimi --
Shkémb metamorfik i pérbéré mé shumé se 75 % material té rikristalizuar kalcit dhe dolomit .

« ShkémbMetamorfik :
--Pérkufizimi --

Metamorfizmi konsiston né njé variacion mineralogjik dhe strukturale t& shkémbit né gjendje solide né pérshtatje
me kushtet kimike dhe fizike t& ndryshme nga ato né t& cilat u formua.

¥ Mika-shist :

-- Pérkufizimi --
Njé rreshpe qé pérbéhet prej mé shumé se 50 % minerale mikoré, kryesisht muscovite apo biotit.
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¥ ShkémbRanorik :

--Pérkufizimi--
Shkémb sedimentar klastik 1 pérbéré nga mé pak se 30 % zhavorr né madhési-né (2 mm) dhe grimcat argjilore.

¢ Torfe :
-- Pérkufizimi --

Sedimente t& pakonsoliduar organike t& pérbéré nga t& paktén 50 % bimé dhe mbetje té& depozituara dhe
diagjenizuara.

@ Peridotit :
-- Pérkufizimi --

Shkémb ultramafik 1 pérbéré nga mé shumé se 40 % oliving me piroksen dhe / ose amfibole dhe pak ose aspak
feldshpat.

¢ ShkémbSedimentarKarbonatik :

--Pérkufizimi --
Shkémb sedimentar me pérbérés karbonatik mbi 90 %.

@ KripéGuri :

-- Pérkufizimi --
Evaporitet pérbéhen nga té paktén 50 % kripé guri.

# Shist :

-- Pérkufizimi --
Shkémb metamorfik me shistozitet t& zhvilluar, do té thoté se mé shumé se 50 %e shkémbit ndaj volumit éshté
pérbéré nga minerale t& shtruara planare.

¥ Serpentinite :
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-- Pérkufizimi --
Shkémb metamorfik i pérbéré nga mé shumé se 75 % grup mineralesh, psh.klorit, talk dhe metamorfizimi i olivinés

dhe piroksenit.

@ Tefrit :

-- Pérkufizimi--
Shkémb magmatik efuziv 1 pérbéré nga plagjioklaz, piroksen, feldshpat ka strukturé porfire dhe me hapésira boshe.

¢ ShkémbUltrabazik :

-- Pérkufizimi --
Shkémb vullkanik me pérmbajte té SiO2 mé t& vogél se 45 %.

¢ ShkémbUltramafik :

-- Pérkufizimi --
Shkémb vullkanik qé& pérbéhet nga mé shumé se 90 % minerale mafik.

3. 11229, VLERAT E NGJARIJES MIEDISORE

-- Emri--
Vlerat ¢ ngjarjes mjedisore.

-- Pérshkrimi --
Kushtet pér mjediset gjeologjike brenda t& cilave ndodhin ngjarjet gjeologjike.

Tipi i elementit - Kodlisté

ATRIBUTET

¢ BérthamaETokés :

-- Pérkufizimi--
Pjesa mé e ngurté né brendési té bérthamés sé Tokés. Bérthama e brendshme éshté e ngurté pér shkak té presionit

té larté.

v SiperfageETokés :
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-- Pérkufizimi--
Pjesa mé e ngurté e sipérfaqes sé jashtme & Tokés.

# MaterialJashtéTokésoré :

-- Pérkufizimi --
Material me origjiné jashté sipérfages s& Tokés ose atmosferés rreth saj.

¥ MjedisiT ektonik :

-- Pérkufizimi--
Vendosja mjedisore né marrédhéniet mes pllakave tektonike té Tokés.

v KanalKulluesIBraktisur :

-- Pérkufizimi --
Njé kanal kullues pérgjaté té cilit nuk ndodh mé largimi i aluvioneve.

¥ KarbonateT&Thellésisé :

-- Pérkufizimi --
Mjedisi detar né té cilin sedimentet karbonatike nuk shpérdahen para se té arrijné nivelin e detit dhe t& akumulohen.

¢ FushéAbisale :

-- Pérkufizimi --
Mjedisi ogeanik né thellési ujore midis 3.500 dhe 6.000 metra.

v KufiKontinental Aktiv :

--Pérkufizimi--
Kufi aktiv 1 pllakés sé kores kontinentale.

v HapjaAktive :
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-- Pérkufizimi --
Largimi i kufijve t& pllakés ogeanike e cila ¢on né formimin e kores sé re ogeanike.

¢ Aluvione :

-- Pérkufizimi--

Njé shesh me pjerrési relativisht t& butg, i shkrifét me materiale t& pa konsoliduar qé jané transportuar nga njé lumé
qé merr materiale pérgjaté rrjedhjes dhe 1 depoziton né njé pozicion ku nuk ka mé fuqi ti transportojé pasi kalon né
njé zoné relativisht té rrafshét.

¢ MjedisToksik :

-- Pérkufizimi--
Mjedis nén sipérfagen e tokés ku prania e oksigjenit &shté shumé e vogél ose aspak.

v MjedisIThaté :

--Pérkufizimi --
Mjedis 1 karakterizuar nga reshje mesatare vjetore prej 25 cm (10 ing), ose mé pak.

¥ HarkVullkanik :
-- Pérkufizimi --

Njé linjé gé pérmban mé shumé se njé vullkan qé formohet mbi njé zoné subduksioni té shkaktuar nga aktiviteti
tektonik 1 zhytjes sé njé pllake poshté tjetrés.

# KordonLitoral :
-- Pérkufizimi--

Njé mrip i ngushté rére ose zhavorri me njé lartési mbi nivelin e baticés dhe e vendosur paralel me vijén bregdetare
e cila e ndan até me lagunén.

¥ Mol :
-- Pérkufizimi --

Pengesé né zonén bregdetare, pingul ose né kénd me bregun 1 cili ndikon né transportimin e materialit pérgjaté
bregut.
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@ Laguné :

-- Pérkufizimi --
Njé Laguné qé éshté aférsisht paralele me bregdetin dhe &shté e ndaré nga oqeani i hapur nga njé rrip toke.
Veprimtaria e baticés nuk ka aktivitet né kété zong.

¢ Kénete :

-- Pérkufizimi--
Pjesé e ulét né kufi me ligenin ose ambient q& ushqehet vazhdimisht nga bora apo reshjet atmosferike e cila éshté e
pasur me lénde bimore dhe organike, e pasur me oksigjen.

¥ MjedisPlazhi :

-- Pérkufizimi--

Materiali i pakonsoliduar né zonén bregdetare q&é mbulon njé zoné me pjerrési t& buté, né ményré tipike me njé
profil konkav, shtrihet nga vija bregdetare deri né njé terren té dyté ku ka ndryshim materiali(té tilla si njé shkémb),
ose né vijén e vegjetacionit t& pérhershém.

v RifBiologjik :
-- Pérkufizimi --

Njé strukturé né formé hullize ose vargore , shtresore apo masive, qé ndérton skeletin e organizmave , psh koralet
pérbéhen kryesisht nga mbetjet e tyre; topografikisht krijon njé ambient depozitues.

¥ Mogal :
-- Pérkufizimi --

Njé mogal g& mbulon njé zoné té madhe, né ményré té drejté horizontale dhe né varési té reshjeve t& larta ose
lagéshtia e larté, né vende me burime ujore lokale qé béjné t& mundur mbajtjen e saj me lagéshti.

# RrjetLumor :
-- Pérkufizimi --

Njé lumé qé ndahet né disa degé pér t& furnizuar me ujé t& gjithé kanalet lidhés me t&, 1 cili ngjason me njé lumé té
mbingopur gé pérmbyt zonén pérreth.
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v Shpellé :
-- Pérkufizimi --

Njé hapésiré néntokésore natyrale qé pérgjithésisht ka njé lidhje né sipérfaqe, éshté mjaft e madhe dhe shtrihet né
brendési t& tokés. Shumica e llojeve mé té zakonshme t& shpellave formohen nga tretja e shkémbinjéve gélqeroré.

¥ DunéBregdetare :
-- Pérkufizimi --

Duna bregdetare pérfagéson grumbullimin e njé mase té caktuar materiali sedimentar 1 cili &shté rishpérndaré nga
rrymat bregdetare dhe mé pas népérmjet veprimtarisé sé erés rikthehen né kontinent dhe formojné dunat e bregdetit.

¥ RrafshBregdetar :
-- Pérkufizimi --

Njé ultésiré né kufi me vijén bregdetare me pjerrési shumé t& buté né drejtim té vijés bregdetare. Karakterizohet
nga depozitime té& aluvioneve pér shkak té morfologjisé qé e karakterizon.

v KontaktMetamorfik :

--Pérkufizimi --
Metamorfizimi i shkémbinjéve né kontakt me njé mjedis vullkanik.

 RiftKontinental :
-- Pérkufizimi --

Vazhdimi i njé gjendje sforcimi, prodhon né ményré t& vazhdueshme nje térheqje té litosferés e cila sjell fundosjen
shkallore, duke prodhuar késhtu rift kontinental.

# ShelfKontinental :
-- Pérkufizimi --

Ajo pjesé e mjedisit t& oqeanit q& &shté midis bregdetit dhe shpatit kontinental (théllesia e shpatit t& dukshém
kontinental, deri né 200 m).

¥ KoreKontinentale :

-- Pérkufizimi --
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Korja e Tokés qé ka njé trashési nga 0 km deri né 50 km né vargjet malore, trashésia mesatare e saj &shté 40 km.
Dendésia mesatare e kores ogeanike ~ 2.8 g / cm3 dhe ~ 2.7 g / cm3 pér koren kontinentale . Eshté pjesa mé e
jashtme e tokés dhe pérbéhet kryesisht nga shkémbinj kristali t& ndértuar nga minerale me dendési t& ulét si
kuarci(Si02) dhe feldshpate t& varféra me minerale.

v KoreETokés :
-- Pérkufizimi --

Shtresa mé e jashtme e Tokés, pércaktohet sipas kritereve t& ndryshme, duke pérfshiré shpejtésing e pérhapjes sé
valéve sizmike, dendésiné dhe pérbérjen, pérfagéson shtresén mbi kufirin e Mohorovicit.

¢ KurrizoreOgeanike :

-- Perkufizim --
Procesi 1 largimit t& dy pllakave oqeanike si shkak i aktivitetit vullkanik ose tektonik.

¥ FrontDelte :

-- Pérkufizimi --
Njé zoné e ngushté ku depozitimi né deltat &shté mé aktiv, dhe depozitohen fragmente té trasha si réra dhe zhavorri.

¢ PlanDelte :

-- Pérkufizimi --
Sipérfaqe e madhe e tokés e mbuluar me aluvione nga degézime dhe divergjenca t& kanaleve té shumta furnizuese.

v KanalFurnizimilDeltés :
-- Pérkufizimi --

Njé degé lumi, qé divergjon nga rrjedha kryesore dhe krijon njé mjedis aluvial dhe nuk kthehet pér tu bashkuar
pérséri.

v AkumulimLymi :

-- Pérkufizimi --
Grumbullimi i grimcave té shtratuar miré, si grimcat e pluhurit.
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