
VENDIM
Nr. 550, datë 15.7.2020

PËR MIRATIMIN E FORMULARËVE TË KËRKESËS PËR MIRATIMIN, NË PARIM, PËR DHËNIEN ME KONCESION TË PËRDORIMIT TË BURIMIT UJOR, E LEJES/AUTORIZIMIT PËR PËRDORIM BURIMI UJOR, VEPRIMTARI NDËRTIMORE NË BRIGJE, VEPRIMTARI NË SHTRATIN E BURIMIT UJOR, SHKARKIME TË LËNGSHME, PËRDORIMIN DHE RIPËRDORIMIN E UJËRAVE TË PËRDORURA, TË NDOTURA, TË DOKUMENTEVE SHOQËRUESE, TË PROCEDURËS SË SHQYRTIMIT E TË VENDIMMARRJES, TË FORMATEVE TË LEJES, TË AUTORIZIMIT, TË KUSHTEVE TË POSAÇME DHE TË AFATEVE TË VLEFSHMËRISË SË TYRE

Në mbështetje të neni 100 të Kushtetutës dhe të neneve 41, pika 3, 42, pika 5, 44, pika 2, 50, pika 6, dhe 53, pika 3, të ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Objekt i këtij vendimi është miratimi i formularëve të kërkesës për miratim, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, të lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit të kërkesave, vendimmarrjes, rinovimit, pezullimit, ndryshimit të tyre, formateve të lejes/autorizimit, kushteve të përgjithshme e të posaçme të tyre dhe afateve të vlefshmërisë së tyre.
2. Akronimet dhe termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:
a) “AMBU”, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore;
b) “KKU”, Këshilli Kombëtar i Ujit;
c) “KBU”, Këshilli i Basenit Ujor;
ç) “ZABU”, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor;
d) “Person fizik”, personi fizik në kuptim të Kodit Civil dhe personi që ushtron veprimtari tregtare, i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit si person fizik; 
dh) 	“Leje/autorizim” është leja/autorizimi i miratuar nga KKU-ja ose KBU-ja për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura dhe të ndotura.
II. FORMULARËT E KËRKESËS PËR MIRATIMIN NË PARIM, PËR DHËNIEN ME KONCESION TË BURIMIT UJOR, TË LEJES/AUTORIZIMIT, RINOVIMIT, NDRYSHIMIT DHE PEZULLIMIT TË TYRE, DOKUMENTET SHOQËRUESE, FORMATET E LEJEVE/AUTORIZIMEVE, KUSHTET E POSAÇME
3. Miratimin e formularëve të kërkesës për secilën veprimtari, për të cilën kërkohet miratim në parim për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, leje/autorizim, rinovim, ndryshim dhe pezullim të tyre, të dokumentacionit teknik e ligjor shoqërues sipas shtojcës 1 dhe të përmbajtjes së dokumentacionit teknik sipas shtojcës 3, bashkëlidhur këtij vendimi.
4. Miratimin e formateve të lejes/autorizimit dhe të kushteve të posaçme, sipas shtojcës 2, bashkëlidhur këtij vendimi.
III. PARAQITJA DHE PROCEDURA E SHQYRTIMIT TË KËRKESËS PËR MIRATIM NË PARIM PËR DHËNIEN ME KONCESION TË PËRDORIMIT TË BURIMIT UJOR, LEJE/AUTORIZIM
5. Autoriteti kontraktor, që kërkon miratim në parim për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor nga KKU-ja, paraqet kërkesën zyrtare pranë AMBU-së, të shoqëruar me formularin e kërkesës për miratimin në parim të dhënies me koncesion të përdorimit të burimit ujor sipërfaqësor ose nëntokësor të plotësuar, si dhe dokumentacionin teknik e ligjor, të parashikuar në formular.
6. Çdo person fizik, juridik, privat apo shtetëror, në vijim kërkues, i cili kërkon leje/autorizim, pezullimin apo ndryshimin e lejes/autorizimit, paraqet personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij kërkesën në sistemin elektronik të lejeve e autorizimeve për përdorim burimi ujor, në vijim sistemi elektronik.
Kërkesa paraqitet nëpërmjet plotësimit të formularit të të dhënave të përgjithshme, ngarkimit në sistemin elektronik të formularit të kërkesës për veprimtarinë përkatëse, të dokumentacionit teknik e ligjor shoqërues të përcaktuar në të dhe të dokumentit që provon pagesën e tarifës së kërkesës. Dokumentacioni teknik që ngarkohet duhet të jetë i nënshkruar me firmë elektronike nga subjekti hartues i licencuar.
7. Kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues shqyrtohet nga AMBU-ja.
8. AMBU-ja shqyrton formalisht, brenda 7 (shtatë) ditëve pune, nëse është paraqitur i gjithë dokumentacioni teknik e ligjor. Ky afat fillon nga dita e nesërme e paraqitjes së kërkesës për miratim në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor pranë AMBU-së ose e regjistrimit të kërkesës për leje/autorizim në sistemin elektronik. Në rast se dokumentacioni nuk është i plotë, AMBU-ja njofton kërkuesin që, brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike, të plotësojë dokumentacionin. Me dërgimin e njoftimit si më sipër, ndërpritet llogaritja e afatit të shqyrtimit të kërkesës deri në plotësimin e dokumentacionit dhe fillon një afat i ri. Nëse kërkuesi nuk plotëson dokumentacionin brenda afatit të caktuar, nëse dokumentacioni i ngarkuar në sistem ka përsëri mangësi, atëherë AMBU-ja merr vendim të arsyetuar për refuzimin e kërkesës.
9. Në mungesë njoftimi për mangësi në dokumentacion, brenda afatit të përcaktuar në pikën 8, të këtij kreu, AMBU-ja ka detyrimin të vijojë me shqyrtimin teknik e ligjor të kërkesës.
10. Pasi kërkuesi ka plotësuar dokumentacionin e nevojshëm teknik e ligjor, të përcaktuar në formularët e kërkesës për secilën veprimtari dhe ka paguar tarifën e kërkesës, AMBU-ja, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune, përfundon shqyrtimin teknik e ligjor të kërkesës.
Nëse gjatë procesit të shqyrtimit të kërkesës AMBU-ja konstaton mangësi në përmbajtje, mospërputhje të dhënash teknike dhe/ose ligjore, ose vlerëson se është e nevojshme që të kryhen ndryshime në projektin e paraqitur, njofton kërkuesin për plotësimin, korrigjimin, ndryshimin e dokumentacionit ose të projektit duke dhënë arsyet përkatëse. Këto veprime duhet të kryhen nga kërkuesi brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune nga njoftimi. Ky afat zbatohet për plotësimin apo saktësimin e dokumenteve për të cilat nuk kërkohet miratimi nga organet e administratës shtetërore ose të enteve publike. Nëse për plotësimin, ndryshimin e dokumentacionit ose të projektit kërkohet miratim nga organet e administratës shtetërore ose të enteve publike, atëherë afati për plotësimin e tyre është brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve kalendarike. Me dërgimin e njoftimit si më sipër, ndërpritet llogaritja e afatit të shqyrtimit teknik e ligjor të kërkesës deri në plotësimin e dokumentacionit nga kërkuesi dhe fillon një afat i ri.
Nëse plotësimi, korrigjimi, ndryshimi i dokumentacionit ose i projektit nuk është i plotë, atëherë kërkuesi njoftohet dhe një herë për kryerjen e veprimeve të nevojshme, sipas afateve të përcaktuara në paragrafin 2 e 3, të kësaj pike. Në rast se ndryshimet nuk ngarkohen në sistemin elektronik brenda afateve të përcaktuara apo ngarkohen përsëri me mangësi, atëherë AMBU-ja merr vendim për refuzimin e kërkesës.
11. Pas shqyrtimit të kërkesës sipas pikave 8, 9 e 10, të këtij kreu, AMBU-ja ia dërgon për mendim, kërkesën për leje/autorizim, nëpërmjet sistemit elektronik, institucioneve që përfaqësohen me anëtarë në KKU, në rastet kur ligji parashikon se miratimi është kompetencë e këtij organi, ose kryetarit të KBU-së, përfaqësuesve të grupeve të interesit dhe institucioneve që përfaqësohen me anëtarë në këtë organ, në rastet kur miratimi është kompetencë e KBU-së. Institucionet dhe përfaqësuesit e grupeve të interesit duhet të shprehin mendimin e tyre brenda 10 (dhjetë) ditëve pune. 
AMBU-ja ka të drejtë t’ia dërgojë për mendim kërkesën për leje/autorizim dhe institucioneve të tjera shtetërore ose operatorëve të shërbimeve publike, të cilët brenda 10 (dhjetë) ditëve pune kanë detyrimin të japin informacion apo pëlqim lidhur me kërkesën.
Institucionet shtetërore, që u dërgohet kërkesa për mendim, shprehen për përputhshmërinë e kërkesës me politikat, strategjitë, projektet dhe legjislacionin që rregullon fushën e tyre të përgjegjësisë shtetërore. Anëtari i KBU-së, që përfaqëson grupet e interesit, shprehet për cenimin ose jo të interesit të grupit që përfaqëson.
Në mungesë të përgjigjes brenda afatit 10-ditor, prezumohet që institucioni ose grupi i interesit nuk ka komente për kërkesën dhe është dakord të paraqitet për shqyrtim në mbledhjen e KKU-së ose KBU-së. Në këtë rast, AMBU-ja ka detyrimin të vijojë me paraqitjen e saj për miratim në organin kompetent. 
12. Nëse gjatë procesit të bashkërendimit të kërkesës, sipas pikës 11, të këtij kreu, një nga institucionet kundërshton dhënien e lejes/autorizimit, atëherë AMBU-ja, pasi e vlerëson këtë mendim nëse është brenda fushës së përgjegjësisë shtetërore të institucionit përkatës, i kërkon kërkuesit të plotësojë mangësitë e konstatuara brenda 10 (dhjetë) ditëve pune. Nëse kundërshtimi bëhet për arsye të tjera, AMBU-ja pasqyron arsyet e kundërshtimit në raportin teknik e ligjor që i përcillet organit miratues pa kërkuar plotësime nga subjekti. 
Nëse plotësimet e kërkuara nuk ngarkohen në sistemin elektronik brenda afatit të përcaktuar në paragrafin e parë apo ngarkohen përsëri me mangësi, atëherë AMBU-ja njofton dhe një herë kërkuesin për plotësimin e dokumentacionit brenda 5 (pesë) ditëve pune. Nëse plotësimet nuk ngarkohen në sistemin elektronik ose janë përsëri me mangësi, atëherë AMBU-ja merr vendim për refuzimin e kërkesës.
13. Në përfundim të shqyrtimit të kërkesës dhe bashkërendimit të saj sipas pikave 8, 9, 10,11 e 12, të këtij kreu, AMBU-ja përgatit raportin e vlerësimit teknik e ligjor dhe e përcjell për vendimmarrje në Këshillin Kombëtar të Ujit ose në Këshillin e Basenit Ujor, sipas kompetencave të përcaktuara në ligj për miratimin e veprimtarisë përkatëse. Në këtë rast, AMBU-ja njofton subjektin nëpërmjet sistemit elektronik për përfundimin e procedurës së shqyrtimit të kërkesës dhe për përcjelljen e saj pranë organit kompetent.
IV. VENDIMMARRJA DHE HYRJA NË FUQI E VENDIMIT
14. KKU-ja, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve kalendarike dhe KBU-ja brenda 45 ditëve kalendarike nga paraqitja e raportit të vlerësimit teknik e ligjor nga AMBU-ja, marrin vendim për:
a) miratimin në parim të kërkesës për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor;
b) miratimin e lejes/autorizimit sipas kërkesës së paraqitur;
c) miratimin me ndryshime nga kërkesa e paraqitur;
ç) refuzimin e kërkesës;
d) rinovimin e afatit të lejes/autorizimit;
dh)	ndryshimin e vendimit të dhënies së lejes/autorizimit;
e) pezullimin e lejes/autorizimit;
ë) anulimin ose shfuqizimin e vendimit të dhënies së lejes/autorizimit.
15. Vendimi i KKU-së dhe i KBU-së hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së tij kërkuesit ose titullarit të lejes/autorizimit.
16. Vendimi i KKU-së dhe i KBU-së i njoftohet kërkuesit nëpërmjet sistemit elektronik, jo më vonë se 5 (pesë) ditë pune nga data e marrjes së vendimit.
17. Në rastin e miratimit, rinovimit, lejes/autorizimit ose ndryshimit me kërkesë të titullarit, kërkuesi, brenda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike nga marrja e njoftimit, duhet të ngarkojë aktet që provojnë pagimin e tarifës së shpenzimeve administrative për dhënien e lejes/autorizimit.
18. AMBU-ja, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga ngarkimi në sistem i dokumentit të pagesës së shpenzimeve administrative, plotëson formatin e lejes/autorizimit dhe e ngarkon në sistemin elektronik bashkë me vendimin e KKU-së ose KBU-së, në përputhje me kriteret e dokumentit elektronik. Kërkuesi ka të drejtë të kërkojë edhe dorëzimin fizik të formatit të lejes/autorizimit dhe të vendimit për miratimin e kërkesës.
19. Mospagimi i tarifës së shpenzimeve administrative të dhënies së lejes/autorizimit, rinovimit ose ndryshimit me kërkesë, brenda afatit të përcaktuar në pikën 17, sjell si pasojë pushimin e fuqisë juridike të vendimit të miratimit. 
V. RINOVIMI, PEZULLIMI, NDRYSHIMI, ANULIMI DHE SHFUQIZIMI I LEJES/AUTORIZIMIT
20. Autoriteti kontraktor, të cilit i është miratuar në parim nga KKU-ja kërkesa për nisjen e një procedure koncesioni ose subjekti i pajisur me leje/autorizim, në përfundim të afatit të vlefshmërisë së tyre sipas pikave 27 e 28, të kreut VI, kërkon rinovimin e afatit të vlefshmërisë nëse nuk ndryshon llojin e veprimtarisë, koordinatat e ushtrimit të veprimtarisë dhe sasinë e ujit që kërkon të përdorë. Në rast të ndryshimit të njërit prej këtyre elementeve, titullari i saj duhet të paraqesë kërkesë të re, për miratimin në parim, për nisjen e një procedure koncesioni ose për leje/autorizim. 
21. Subjekti i pajisur me leje/autorizim, jo më vonë se 6 (gjashtë) muaj përpara përfundimit të afatit të vlefshmërisë, njofton AMBU-në nëse do të kërkojë rinovimin e tyre. Nëse ky njoftim nuk bëhet nga subjekti, AMBU-ja njofton titullarin e saj, jo më vonë se 5 (pesë) muaj përpara përfundimit të afatit të vlefshmërisë, të shprehet me shkrim nëse do të kërkojë rinovimin.
22. Kërkesa për rinovimin e lejes/autorizimit paraqitet nëpërmjet sistemit elektronik, sipas formularit përkatës të parashikuar në shtojcën 1, të këtij vendimi, duke plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Shqyrtimi i kërkesës për rinovim bëhen sipas procedurës dhe afateve të parashikuara në kreun III, të këtij vendimi.
23. Pezullimi i lejes/autorizimit vendoset nga organi miratues, kryesisht ose me kërkesë të AMBU-së, për shkaqet e parashikuara në nenin 54, të ligjit 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, sipas procedurave të parashikuara në ligjin që rregullon veprimtarinë e dhënies së licencave, lejeve dhe autorizimeve në Republikën e Shqipërisë dhe në legjislacionin në fuqi. 
Nëse pezullimi kërkohet nga mbajtësi i titullit, kërkesa paraqitet nëpërmjet sistemit elektronik sipas formularit 47, të shtojcës 1, të këtij vendimi, duke plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Shqyrtimi i kërkesës së titullarit për pezullim bëhet sipas procedurës dhe afateve të parashikuara në kreun III, të këtij vendimi. Nëse shkaku për të cilën titullari kërkon pezullimin e lejes/autorizimit nuk është i mbështetur në ligjin nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, ose në legjislacionin në fuqi, atëherë AMBU-ja merr vendim të arsyetuar për refuzimin e kërkesës.
24. Ndryshimi i lejes/autorizimit vendoset kryesisht nga organi miratues ose me kërkesë të AMBU-së, për shkaqet e parashikuara në nenin 54, të ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, sipas procedurave të parashikuara në ligjin që rregullon veprimtarinë e dhënies së licencave, lejeve dhe autorizimeve në Republikën e Shqipërisë dhe në legjislacionin në fuqi.
Nëse ndryshimi kërkohet nga mbajtësi i titullit, kërkesa paraqitet nëpërmjet sistemit elektronik sipas formularit 48, të shtojcës 1, të këtij vendimi, duke plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Nëse mbajtësi i titullit kërkon të ndryshojë llojin e veprimtarisë, vendin e ushtrimit ose të rrisë sasinë e ujit që kërkon të përdorë, atëherë duhet të paraqesë kërkesë të re për leje/autorizim sipas llojit të veprimtarisë që kërkon. Shqyrtimi i kërkesës së titullarit për ndryshimin e lejes/autorizimit bëhet sipas procedurës dhe afateve të parashikuara në kreun III, të këtij vendimi.
25. Anulimi, shfuqizimi i lejes/autorizimit bëhen për shkaqet e parashikuara në nenin 55, të ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, sipas procedurave të parashikuara në ligjin që rregullon veprimtarinë e dhënies së licencave, lejeve dhe autorizimeve në Republikën e Shqipërisë dhe në legjislacionin në fuqi. 
VI. HYRJA NË FUQI E LEJES/AUTORIZIMIT, AFATET E VLEFSHMËRISË
26. Leja/autorizimi për përdorimin e burimit ujor hyn në fuqi vetëm pas publikimit të saj në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, përveçse kur hyrja në fuqi lidhet me botimin në Fletoren Zyrtare.
27. Afati i vlefshmërisë së miratimit në parim për nisjen e një procedure koncesioni, e lejes/autorizimit për përdorimin e burimeve ujore sipërfaqësore, nëntokësore dhe shkarkimeve të lëngshme është, si më poshtë vijon:
a) miratimi në parim për nisjen e një procedure koncesioni jepet për një periudhë kohore 2 vjet;
b) autorizimi jepet për një periudhë kohore 5 vjet;
c) leja jepet për një periudhë kohore 5 vjet;
ç) në rastet e përdorimit të burimit ujor me koncesion ose kur përdorimi i burimit ujor i shërben kryerjes së një veprimtarie me koncesion, afati është në përputhje me afatet e koncesionit;
d) në rastin e investimeve strategjike, afati i lejes/autorizimit është në përputhje me afatin për të cilin është dhënë statusi “Investim/investitor strategjik, procedurë e asistuar/e veçantë”.
28. Afati i vlefshmërisë së lejes/autorizimit për veprimtari ndërtimore në brigje dhe veprimtari në shtratin e burimit ujor është, si më poshtë vijon:
a) autorizimi i posaçëm për përdorim burimi ujor, për veprimtari ndërtimi, rindërtimi ose shembjen e objekteve, për mbrojtjen e brigjeve, mureve, pritave e veprave të tjera në brigje, është i vlefshëm për një periudhë 2-vjeçare, nga data e miratimit deri në fillimin e zbatimit në terren;
b) autorizimi për përdorim burimi ujor, për veprimtari ndërtimore në brigje, është i vlefshëm për një periudhë 2-vjeçare, nga data e miratimit deri në fillimin e zbatimit në terren;
c) autorizimi për veprimtari mbrojtëse të përkohshme në rast emergjence është sipas kërkesës së paraqitur nga strukturat e ngritura për përballimin e emergjencave civile;
ç) leja për përdorim burimi ujor, për ndërtimin e strukturave ankoruese, portuale, veprave mbrojtëse në det dhe ishujve artificialë në det, është e vlefshme për një periudhë 2-vjeçare, nga data e miratimit deri në fillimin e zbatimit në terren;
d) leja për shfrytëzimin e materialeve inerte që nxirren nga shtretërit e lumenjve, përrenjve, liqeneve me ose pa ujë, është sipas grafikut të punimeve, por jo më shumë se 3 vjet;
dh) leja për rehabilitimin e trupave ujorë është sipas grafikut të punimeve;
e) leja/autorizimi për veprimtari të tjera në brigje dhe shtratin e burimit ujor është e vlefshme për një periudhë 2-vjeçare, nga data e miratimit deri në fillimin e zbatimit në terren.
VII. DISPOZITA TRANZITORE DHE TË FUNDIT
29. Kërkesa për leje/autorizim do të paraqitet on-line nëpërmjet portalit e-Albania, nga data 1 tetor 2020. 
30. Gjatë periudhës nga data e hyrjes në fuqi e këtij vendimi deri në datën 1 tetor 2020, kërkesat për leje/autorizim dorëzohen në formë shkresore pranë ZABU-ve përkatëse sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në këtë vendim.
31. Kërkesat për leje/autorizim, gjatë periudhës 1 tetor 2020 deri në datën 31 dhjetor 2020, dorëzohen edhe në formë shkresore pranë ZABU-ve përkatëse, deri në funksionimin e plotë të sistemit elektronik “Aplikim për përdorim burimi ujor”.
32. Pranimi, shqyrtimi i kërkesave për leje/autorizime, lëshimi i dokumenteve, si dhe bashkërendimi institucional, nga data 1 janar 2021, kryhen vetëm nëpërmjet sistemit elektronik “Aplikim për përdorim burimi ujor”.
33. Kërkesat e dorëzuara përpara hyrjes në fuqi të këtij vendimi shqyrtohen nga ZABU-të përkatëse, sipas kushteve të posaçme dhe dokumenteve shoqëruese të parashikuara në vendimin nr. 416, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”. Në këtë rast, subjektet detyrohen të plotësojnë dokumentacionin teknik e ligjor brenda datës 31 dhjetor 2020. Nëse subjekti nuk plotëson dokumentacionin e kërkuar brenda këtij afati, atëherë duhet të paraqesë kërkesë të re nëpërmjet sistemit elektronik sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në këtë vendim.
34. Kërkesat për leje/autorizim të dorëzuara në formë shkresore, gjatë periudhës nga data e hyrjes në fuqi e këtij vendimi deri në datën 31 dhjetor 2020, shqyrtohen sipas procedurës së parashikuar në kreun III.
35. Vendimi nr. 416, datë 13.5.2015, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, shfuqizohet.
36. Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit marrin të gjitha masat që, brenda datës 1 tetor 2020, të trajnojnë nëpunësit e caktuar si përdorues të sistemit elektronik “Aplikim për përdorim burimi ujor”.
37. Ngarkohen Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe
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Shtojca 1

FORMULARËT E KËRKESËS PËR LEJE DHE AUTORIZIME, PËR PËRDORIM BURIMI UJOR, DHE DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

I. FORMULARËT E KËRKESËS PËR PËRDORIM BURIMI UJOR SIPËRFAQËSOR
i.a Formularët e kërkesës për leje
Formulari 1: Kërkesë për miratimin në parim të dhënies me koncesion të përdorimit të burimit ujor sipërfaqësor. 
Formulari 2: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për ujë të pijshëm (sisteme të furnizimit me ujë të popullatës). 
Formulari 3: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për ujë të ambalazhuar. 
Formulari 4: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për ujitje.
Formulari 5: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për akuakulturë. 
Formulari 5/1: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për akuakulturë (në rastin e ujërave të rrjedhshëm);
Formulari 5/2: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për akuakulturë (në rastin e ujërave të qëndrueshëm).
Formulari 6: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik.
Formulari 7: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për qëllime industriale dhe teknologjike.
Formulari 8: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor për lundrueshmëri.
Formulari 9: Kërkesë për leje për përdorimin e ujërave detare për prodhim energjie elektrike.
Formulari 10: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për qëllime të tjera (që nuk përfshihen në formularët e tjerë).
i.b Formularët e kërkesës për autorizim
Formulari 11: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për qëllime blegtorale kur shoqërohet me instalime tubacionesh dhe ndërtime objektesh. 
Formulari 12: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për turizëm, argëtim, lundrim për argëtim. 
Formulari 13: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për kërkime, studime, që kanë për objekt ujin. 
Formulari 14: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për kërkime, studime që nuk kanë nuk kanë për objekt ujin. 
Formulari 15: Kërkesë e institucioneve monitoruese të ujërave sipërfaqësorë e nëntokësorë dhe institucioneve shkencore për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për kërkime, studime, eksplorime që ndikojnë në prishjen e ekuilibrave sasiorë dhe cilësor të ujërave.
Formulari 16: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për qëllime të tjera (që nuk përfshihen në formularët e tjerë).
II. FORMULARËT E KËRKESËS PËR PËRDORIM BURIMI UJOR NËNTOKËSOR
ii.a Formularët e kërkesës për leje.
Formulari 17: Kërkesë për miratimin në parim për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor nëntokësor.
Formulari 18: Kërkesë për leje për kryerje shpimi nëntokësor për nxjerrje uji (pus– shpimi).
Formulari 19: Kërkesë për leje për nxjerrje dhe shfrytëzimi të ujit nëntokësor nëpërmjet shpimit për qëllime të ndryshme (që nuk përfshihen në formularët e tjerë).
Formulari 20: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për ujë të pijshëm (sisteme të furnizimit me ujë të popullatës). 
Formulari 21: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për ujë të ambalazhuar.
Formulari 22: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për ujitje.
Formulari 23: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për akuakulturë. 
Formulari 24: Kërkesë për leje përdorim burimi ujor nëntokësor për prodhim hidroenergjie.
Formulari 25: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për qëllime industriale. 
Formulari 26: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për turizëm, argëtim, përfshirë lundrimin për argëtim.
Formulari 27: Kërkesë për leje për përdorim burimit ujor kurativ, mineral, termomineral dhe gjeotermal.
ii.b Formularët e kërkesës për autorizim
 Formulari 28: Kërkesë për autorizim për shfrytëzim uji nëntokësor për qëllime familjare (jo ujë të pijshëm, sasi < 0.5 l/sek).
Formulari 29: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor nëntokësor për qëllime blegtorale kur shoqërohet me instalime tubacionesh dhe ndërtime objektesh. 
Formulari 30: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor nëntokësor për kërkime, studime, që kanë për objekt ujin. 
Formulari 31: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor nëntokësor për kërkime, studime që nuk kanë nuk kanë për objekt ujin. 
Formulari 32: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor nëntokësor e institucioneve monitoruese të ujërave sipërfaqësorë e nëntokësorë dhe institucioneve shkencore për kërkime, studime, eksplorime që ndikojnë në prishjen e ekuilibrave sasiorë dhe cilësorë të ujërave.

III. FORMULARËT E KËRKESËS PËR VEPRIMTARI NË BRIGJE DHE NË SHTRATIN E BURIMIT UJOR
Formulari 33: Kërkesë për autorizim për veprimtari ndërtimi, rindërtimi apo shembjen e objekteve për mbrojtjen e brigjeve, mureve, pritave e veprave të tjera në brigje.
Formulari 34: Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor për veprimtari ndërtimore në brigje. 
Formulari 35: Kërkesë për autorizim për veprimtari mbrojtëse të përkohshme në rast emergjence.
Formulari 36: Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor për ndërtimin e strukturave ankoruese, portuale dhe ishujve artificialë në det.
Formulari 37: Kërkesë për leje për shfrytëzimin e materialeve inerte që nxirren nga shtretërit e lumenjve, përrenjve, liqeneve me ose pa ujë.
Formulari 38: Kërkesë për rehabilitimin e trupave ujorë (aplikohet vetëm nga organet e pushtetit vendor, institucionet e administratës shtetërore ose entet publike sipas fushës së përgjegjësisë shtetërore). 
Formulari 39: Kërkesë për leje/autorizim për veprimtari të tjera në brigjet dhe shtratin e burimit ujor.
IV. FORMULARËT E KËRKESËS PËR SHKARKIMET E LËNGSHME, PËRDORIMIN DHE RIPËRDORIMIN E UJËRAVE TË PËRDORUR DHE TË NDOTUR
Formulari 40: Kërkesë për autorizim për përdorim ose ripërdorim të ujërave të përdorur, përfshi aplikimin e tyre në tokë.
Formulari 41: Kërkesë për autorizim për shkarkimin e ujërave të përdorur industrialë.
Formulari 42: Kërkesë për autorizim për shkarkimin e ujërave të ndotur.
Formulari 43: Kërkesë për leje për ripërdorimin e ujërave të ndotur. 
Formulari 44: Kërkesë për leje/autorizim për shkarkimin e lëngjeve që mund të shkaktojnë infiltrimin ose akumulimin me kohë në ujërat sipërfaqësorë, shtretërit natyrorë ose artificialë, shtresat ujëmbajtëse ose ujërat nëntokësorë.
V. FORMULARËT E KËRKESËS PËR RINOVIM, TRANSFERIM, PEZULLIM DHE NDRYSHIM TË LEJES/AUTORIZIMIT
Formulari 45: Kërkesë për rinovim të lejes/autorizimit.
Formulari 46: Kërkesë për transferim të lejes/autorizimit.
Formulari 47: Kërkesë për pezullim të lejes/autorizimit.
Formulari 48: Kërkesë për ndryshim të lejes/autorizimit.
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image88.jpg
Tjetér |:| Specifiko

III.

DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Dokumente t& pronésisé sé& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona té&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Studimi hidrogjeologjik;

3. Oponenca nga Shérbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJISH);

4. Plan biznesi;

5. Projekti i skem&s s& shfrytézimit.

6. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

7. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

Kategoria* 1 2 3 4 5 6 7

K1 (<! Usek)

K2 (>1 Usek) N N N N N N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé

duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 30

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
PER KERKIME, STUDIME, QE KANE PER OBJEKT UJIN

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése  (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:
Me elektroda

[ ]
Pa elektroda I:I

Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes sé sasisé s& yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko
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Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakell

Argjilé bentonite
Beton

Cimento

Tjetér Specifiko

UL

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)





image91.jpg
Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

b

instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit

Raporti studimor.

Sekondar

Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Terciar

Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri);

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér

né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

5. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntokésor, né laboratoré t& akredituar,

sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 31

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
PER KERKIME, STUDIME QE NUK KANE PER OBJEKT UJIN

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e yjit t8 kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése  (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda I:I
[ ]

Pa elektroda

Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko
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Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakell
Argjilé bentonite

Beton

Hjunn

Cimento

Tjetér l:l Specifiko

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)
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Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet nj& pus i ri),
Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Raporti studimor;

Oponenca nga Shérbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGISH);

Gjendja e burimit ujor pas pérfundimit t& punimeve;

O Mo W B

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis™;

7. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 32

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR E
INSTITUCIONEVE MONITORUESE TE UJERAVE SIPERFAQESORE E
NENTOKESORE DHE INSTITUCIONEVE SHKENCORE PER KERKIME,
STUDIME, EKSPLORIME QF NDIKOJNE NE PRISHJEN E EKUILIBRAVE
SASIORE DHE CILESORE TE UJERAVE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Lloji 1 aktivitetit q& do t& kryhet (Specifiko)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda
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Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thell&sia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:

Cakell
Argjilé bentonite
Beton

Cimento

LU

Tjetér Specifiko
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II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet nj& pus i ri);
Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Raporti studimor;

Oponenca nga Shérbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGISH);

Gjendja e burimit ujor pas pérfundimit t& punimeve;

S U o e

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis™;

7. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 33

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR PER NDERTIMIN,
RINDERTIMIN, APO SHEMBJEN PER MBROJTJEN E BRIGIEVE, MUREVE,
PRITAVE E VEPRAVE TE TJERA NE BRIGJE

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor
Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y Z
X Y Z
X Y Z
X Y Z

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?
Vijé bregdetare

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HEnninEn

T& tjera (specifiko)

Lloji i veprimtarisé qé do t& kryhet

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Projekti i strukturés qé do t& ndértohet;

Studimi hidrologjik;

Modelimi hidraulik;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit n& mjedis
(VNM) paraprak ose deklarata e ministrit pér VNM-ng e thelluar, t& shoqéruar me raportin
paraprak ose t& thelluar t&¢ VNM-s&, né rastet kur pér instalimin &sht& kryer procedura e
vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit ng& ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis”,

oo e

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 34

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR PER VEPRIMTARI
NDERTIMORE NE BRIGJE

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X

=

N N N N

X
X
X

==

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?
Vijé bregdetare

Lumsg

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

T8 tjera (specifiko)

HEnninnn

Lloji i veprimtarisé qé do t& kryhet

1L DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Projekti i strukturés q& do t& ndértohet;

Modelimi hidraulik;

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t&

o

shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
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instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

Kategoria* 1 2 3 4

K1 (sip. e strukturés
<150 m2 dhe < se 5m v v v
hyrie né trupin ujor
nga vija e bregut)

K2 (sip. e strukturés
>150m2 dhe > se 5 V V V V
m hyrje né trupin
ujor nga vija e
bregut)

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 35

KERKESE PER AUTORIZIM PER VEPRIMTARI MBROJTESE TE PERKOHSHME
NE RAST EMERGIENCE

I T DHENA MBI VEPRIMTARINE.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y Z
X Y Z
X Y Z
X Y Z

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?
Vijé bregdetare

Lumsg

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HEnEinnn

T& tjera (specifiko)

Lloji i strukturés q& do t& pérdoret pér mbrojtje

Kohézgjatja e punimeve/veprimtarisé

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Skema e ndérhyrjes q& do t& kryhet;

2. Kérkesé nga njésia administrative né t& cilén do t& kryhet ndérhyrja.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 36

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR PER NDERTIMIN E
STRUKTURAVE ANKORUESE, PORTUALE DHE ISHUJVE ARTIFICIALE NE
DET

I T DHEENA MBI VEPRIMTARINE.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y Z
X Y Z
X Y Z
X Y Z

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?

[ ]
[ ]

Det

Vijé bregdetare

Lloji i veprimtarisé q& do kryhet

1L DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& prondsisé s& tokds (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjeré), me pérjashtim t& rasteve kur struktura nuk lidhet
me tokén;

2. “Leje” nga Administrata Detare né zbatim t& nenit 25 t& Ligjit nr. 9251 daté
08.07.2004 (i ndryshuar),

3. Projekti i strukturés q& do t& ndértohet;
Modelimi hidraulik;

5. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis™;

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 37

KERKESE PER LEJE PER SHFRYTEZIMIN E MATERIALEVE INERTE QF
NXIRREN NGA SHTRETERIT E LUMENJVE, PERRENIVE, LIQENEVE, ME OSE
PA UIE

L ZONA E SHFRYTHZIMIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y zZ
X Y Z
X Y Z
X Y Z

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HEnninn

T& tjera (specifiko)

Prurja mesatare vjetore (m®/s)
Prurja maksimale me P=1% (m?/s)
Prurja vjetore e sedimenteve né seksionin & do t& shfrytézohet (m?*)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té thaté (m3/s)

Periudha e shfrytézimit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

Sipérfaqja e taracés lumore & do t& shfrytézohet (m?)

Volumi i materialit t& kérkuar (m?)
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Volumi pér ¢do vit (m?)

Ményra e shfrytézimit:

Strukturat mbrojtése q& mund/duhet t& ndértohen para, gjaté dhe pas zbatimit t&
projektit t& shfrytézimit (Specifiko sipas etapés s& zbatimit)

Koordinatat ¢ pikés s& depozitimit (KRGISH)
X

=

~
N N N N

X
X
X

=

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Studimi hidrologjik;

Studimi hidrogjeologjik;

Raporti Gjeologjik i zoné&s pér shfrytézim;

Oponenca nga SHGJSH, pér raportin gjeologjik;

Projekti hidroteknik i shfrytézimit, apo ndérhyrjeve né shtratin e lumit;

Plani i rehabilitimit t& zonds s& shfrytézuar;

oy ok R e

Lista dhe dokumentacioni identifikues i mjeteve q& do t& pérdoren pér gérmimin dhe

transportin e materialit;

8. Rilevimi topografik i zonds s& shfrytézimit pérpara fillimit t& punimeve dhe
pércaktimi i reperave t& kontrollit;

9. Plan biznesi dhe kontratat pérkatése;

10. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vler&simin e ndikimit né

mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&

shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér

instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit

né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis™;

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 38*

KERKESE PER REHABILITIMIN E TRUPAVE UJORE
(aplikohet vetém nga bashkité dhe institucionet publike qé e kané si funksion né fushén e

Dpérgjegjésisé)

L ZONA E REHABILIMIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y Z
X Y Z
X Y Z
X Y zZ

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HEnninn

T8 tjera (specifiko)

Prurja mesatare vjetore (l/s)
Prurja maksimale me P=1% (I/s)
Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)

Sipérfagja q& do t& rehabilitohet(m?)

1L DOKUMENTACIONI TEKNIK

Studimi hidrologjik;

Studimi hidrogjeologjik;

Raporti gjeologjik pér rehabilitimin, apo ndérhyrjen né shtratin e lumit;

Oponenca nga Shérbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGISH);

Projekti hidroteknik i rehabilitimit, apo ndérhyrjeve né shtratin ¢ lumit;

Projekti konstruktiv i strukturave mbrojtése térthore apo gjatésore (nése ka té&
punime t& kétij lloji);

O W B
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7. Rilevimi topografik i zoné&s s& shfrytézimit pérpara fillimit t& punimeve dhe
pércaktimi i reperave t& kontrollit;

8. Plani i detajuar i rehabilitimit;

9. Preventivi i punimeve, burimi i financimit dhe kostot ¢ mirémbajtjes pér njé
periudhé 5 vjegare;

10. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t8
shogéruar me raportin paraprak ose té thelluar t& VNM-s&, né rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas
pércaktimit né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

*Kjo leje jepet vetém né rastet kur objektivat mjedisore jané té pércaktuar pér até
segment lumor né planet e menaxhimit.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 39

KERKESE PER LEJE/AUTORIZIM PER VEPRIMTARI TE TIERA NE BRIGIET
DHE SHTRATIN E BURIMIT UJOR

I T DHEENA MBI VEPRIMTARINE.

Emri i burimit ujor
Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y Z
X Y Z
X Y Z
X Y Z

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HEnninnn

T& tjera (specifiko)

Lloji i veprimtarisé qé do t& kryhet

1L DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Raporti i pérshkrimit t& veprimtarisé;

Projekt zhvillimi;

Modelimi hidraulik (nése ka nevojé, gjykohet nga AMBU);

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vler&simin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér

= e

instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis™;

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 40

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM OSE RIPERDORIM TE UJERAVE
TE PERDORUR, PERFSHI APLIKIMIN E TYRE NE TOKE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Koordinatat ¢ pikés s& marrjes (KRGISH)
X Y 4

Aktiviteti nga i cili merret uji

Sasia e ujit g€ hyn né sistem (1/s)

Sasia e ujit q& del nga sistemi (I/s)

Shkalla e trajtimit t& ujérave né dalje t& sistemit (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

Sasia e ujit q& do t& pérdoret (I/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Meényra e matjes sé sasisé sé yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z
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Trupi ujor prités (specifiko 1llojin dhe emrin)
Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III.

DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Dokumente t& pronésisé sé& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Pérshkrimi i teknologjisé s& injektimit t& ujit (n&se ka njé proces t& tillg),

3. Projekt i skemés s& marrjes, s& garkullimit dhe shkarkimit t& ujit;

4. Projekti i teknologjisé sé trajtimit;

5. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shogéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

6. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor, t& kryera né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 41

KERKESE PER AUTORIZIM PER SHKARKIMIN E UJERAVE TE PERDORUR
INDUSTRIALE

L PERDORIMI I UJIT.

Aktiviteti pér t& cilin pérdoret uji

Sasia e ujit g€ hyn né sistem (1/s)

Sasia e ujit q& del nga sistemi (I/s)

Shkalla e trajtimit t& ujérave né dalje t& sistemit (zgjidh nj& opsion):
Pa trajtim

Primar

L

Sekondar

Terciar l:l

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y zZ

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Pércaktimi i pikave t& monitorimit t& cilwsisw s& ujit t& shkarkuar (KRGJISH):

X Y Z

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)
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III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Projekti i sistemit t& shkarkimit deri n& derdhjen né trupin ujor;

Projekti teknologjik i trajtimit t& ujit (n8se ka trajtim);,

Hidrologjia e trupit ujor prités né pikén e shkarkimit (pér shkarkime me tepér se 5
I/sek);

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

5. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor prités para shkarkimit, t& kryera ng
laboratoré t& akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 42

KERKESE PER AUTORIZIM PER SHKARKIMIN E UJERAVE TE NDOTUR

L MARRJA E UJIT.

Aktiviteti pér t& cilin pérdoret uji

Sasia e ujit q& hyn né sistem (1/s)

Sasia e ujit q& del nga sistemi (I/s)

Shkalla e trajtimit t& ujérave né dalje t& sistemit (zgjidh nj& opsion):

Pa trajtim l:l
Primar |:|

Sekondar

Terciar l:l

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Pércaktimi i pikave t& monitorimit t& cilésisé s& ujit t& shkarkuar (KRGJISH):

X Y Z

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar
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III. DOKUMENTACIONI TEKNIK. (sisteme me aglomerat nén 2000 p.¢)

1. Skema e shkarkimit dhe trajtimit t& ujit;

2. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas
pérecaktimit né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

3. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor prités para shkarkimit, t& kryera ng
laboratoré t& akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

IV. DOKUMENTACIONI TEKNIK.(sisteme me aglomerat mbi 2000 p.e)

1. Projekti i sistemit t& shkarkimit deri n& derdhjen né& trupin ujor;

2. Projekti i teknologjik i trajtimit t& ujit;

3. Hidrologjia e trupit ujor prités né& pikén e shkarkimit (pér shkarkime me tepér se 5
I/sek);

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vler&simin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shogéruar me raportin paraprak ose té thelluar t& VNM-s&, né rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas
pércaktimit né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

5. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor prités para shkarkimit, t& kryera né
laborators t& akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 43

KERKESE PER LEJE PER RIPERDORIMIN E UJERAVE TE NDOTUR

L MARRJA E UJIT.
Koordinatat ¢ pikés s& marrjes (KRGISH)

X Y Z

Aktiviteti nga i cili merret uji

Sasia e ujit g€ hyn né sistem (1/s)

Sasia e ujit q& del nga sistemi (I/s)

Pércaktimi i pikave t& monitorimit t& cilésisé s& ujit (KRGISH):

X Y Z

Shkalla e trajtimit t& ujérave né dalje t& sistemit (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

Sasia e yjit q& do t& pérdoret (I/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Qéllimi i rip&rdorimit t& ujit (Specifiko)

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin
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II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y zZ

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& prondsisé s& tok&s (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Projekt i skemés s& martjes, s& qarkullimit dhe shkarkimit t& ujit;

3. Projekti i teknologjisé sé trajtimit;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

5. Analiza t§ mostrave t& marra para ripérdorimit, t& kryera né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 44

KERKESE PER LEJE/ AUTORIZIM PER SHKARKIMIN E LENGIEVE QF MUND
TE SHKAKTOINE INFILTRIMIN OSE AKUMULIMIN ME KOHE NE UJERAT
SIPERFAQESORE, SHTRETERIT NATYRORE OSE ARTIFICIALE, SHTRESAT

UJEMBAJTESE OSE UJERAT NENTOKESORE

L SHKARKIMI I LENGJEVE.

Aktiviteti nga i cili shkarkohen 1&ngjet

Lloji i 1&ngut i cili shkarkohet
Ményra e shkarkimit
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH)

X Y 4
Trupi ujor prités (specifiko 1llojin dhe emrin)
Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi g& shkarkohet (m?)
Pércaktimi i pikave t& monitorimit t& cilésisé s& ujit t& shkarkuar (KRGJISH):

X Y 4
Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumetacioni dhe analizat, origjina e 1éngjeve t& klasifikuara né ké&té kategori;

2. Projekti i teknologjik i trajtimit, depozitimit dhe ményra e shkarkimit t& kétyre
Iéngjeve;

3. Sttudimi hidrogjeologjik i zonés;

4. Oponenca e SHGISH pér studimin hidrogjeologjik;

5. Hidrologjia e trupit ujor prités né pikén e shkarkimit;

6. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né

mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis™;

7. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor prités para shkarkimit, t8 kryera né
laboratoré t& akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)




image117.jpg
FORMULARI 45*
KERKESE PER RINOVIM TE LEJES/AUTORIZIMIT

*Me kété formular aplikohet vetém né rastet ku kérkohet rinovim i njé leje/autorizimi
ekzistues, pa ndryshuar llojin e veprimtarisé, koordinatat e ushtrimit té saj dhe sasiné e
ujit qé kérkon té pérdoré.

III. INFORMACION I PERGJITHSHEM.

Numri i lejes/autorizimit (8 cilit i ka pérfunduar, ose &shté duke i pérfunduar afati):

Numri i vendimit t& KBU-s& i lejes/autorizimit (8 cilit i ka pérfunduar, ose &shté duke i
pérfunduar afati)

Aktiviteti pér t& cilin kérkohet rinovimi i lejes/autorizimit t& pérdorimit t& burimit ujor
(specifiko):

Emri i burimit ujor

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet, né rastet ¢ burimeve ujore néntokésore)

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)
X Y 4

IV. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjeré)(né rast t& pérfundimit t& afatit t& vlefshmérisg),

2. Raportet periodike vjetore t& monitorimi t& zbatimit t& kushteve t& lejes (né
pérputhje me formatet dhe procedurat e miratuara nga AMBU);

3. Analiza kimike dhe baktereolgjike t& cildsisé s& ujit t& pérdorur, né pikén e
shkarkimit, t& kryera né& laboratoré t& akredituar, sipas legjislacionit né fuqi,

4. Raportet periodike t& vetémonitorimit t& mjedisit, sipas kérkesave nga AKM (né
rastet kur aktiviteti ka njé detyrim t& tillg);

5. Kopje t& kontratés shtesé apo ndryshimeve t& kontratés, t& ndodhura pas marrjes sé
lejes (né rastet ¢ koncesioneve).

KERKUESL:

(firma)
FORMULARI 46
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FORMULARI 1

KERKESE PER MIRATIMIN NE PARIM TE DHENIES ME KONCENSION TE
PERDORIMIT TE BURIMIT UJOR SIPERFAQESOR

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lumé
Ligen

Rezervuar

Hjnjnn

Pérrua

Kanal
T& tjera I:I Specifiko

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

i

Ményra e Kaptazhit (specifiko)

Kapaciteti i grumbullues (m?)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé sé yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I
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KERKESE PER TRANSFERIM TE LEJES/AUTORIZIMIT

I INFORMACION I PERGJITHSHIEM.

Numri i lejes/autorizimit (i cili do t& transferohet)

Numri i vendimit t&§ KBU-sé i lejes/autorizimit (e cila do t& transferohet)

Aktiviteti i lejes/autorizimit t& p&rdorimit t& burimit ujor (specifiko):

Emri i burimit ujor

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet, né rastet e burimeve ujore néntokésore)

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)
X Y V4

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Marréveshje pér transferimin e veprimtarisé midis subjekteve/kompanive;

KERKUESL:

(firma)

FORMULARI 47
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KERKESE PER PEZULLIMIN E LEJES/AUTORIZIMIT

I INFORMACION I PERGJITHSHIEM.

Numri i lejes/autorizimit (q& pezullohet)

Numri i vendimit t&§ KBU-sé i lejes/autorizimit (q& pezullohet)

Aktiviteti i lejes/autorizimit t& p&rdorimit t& burimit ujor (specifiko):

Emri i burimit ujor (nése leja/autorizimi &shté pér pérdorim burimi
ujor)

Akuiferi q& shfrytézohet (né rastet e burimeve ujore néntokésore)

Shkaku i kérkesés pér pezullim:

Vendndodhja e burimit ujor, ose e zonés ky kryhet aktiviteti (Koordinatat KRGISH)
X Y 4

II. DOKUMENTACIONIL

1. Dokumentacioni teknik dhe/ose ligjor q& vérteton shkakun e nevojés pér
pezullim;

KERKUESL:

(firma)

FORMULARI 48
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KERKESE PER NDRYSHIMIN E LEJES/AUTORIZIMIT

I. INFORMACION I PERGJITHSHEEM.

Numri i lejes/autorizimit (q& ndryshohet)

Numri i vendimit t& KBU-sé i lejes/autorizimit (qé ndryshohet)

Aktiviteti i lejes/autorizimit (specifiko):

Emri i burimit ujor (nése leja/autorizimi &shté pér pérdorim burimi
ujor)

Akuiferi q& shfrytézohet (né rastet e burimeve ujore néntokésore)

Shkaku i kérkesés pér ndryshim:

Vendndodhja e burimit ujor, ose e zonés ky kryhet aktiviteti (Koordinatat KRGISH)
X Y 4

II. DOKUMENTACIONIL

1. Dokumentacioni teknik dhe/ose ligjor ku bazohet kérkesa pér ndryshimin e
lejes/autorizimit.

KERKUESL:

(firma)
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KIESHILLT

Nr. Serial
LEJE

PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
Nr. Prot., daté /) /

Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT

Nr. . datg / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat e veprimtarisé: X Y 7

Lloji aktivitetit dhe qéllimi pér té cilin do t& pérdoret uji

Prurja mesatare vjetore s

Prurja ekologjike Vs

Sasia e ujit qé jepet pér pérdorim Vs
Véllimi i rrjedhés sé kthyer (nése ka) s
Koordinatat ku do té shkarkohet rrjedha e kthyer:

X Y Z

Koordinatat e shkarkimit té ujérave té pérdorura

X Y. Z

Sipérfaqja e tokés, sé cilés i shérben pérdorimi i ujit (né rastin e ujitjes)

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

(ha)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posa¢cme t€ lejes pér pérdorim burimi ujor sipérfagésor

1. Té& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

2. T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shts dhéné leja;

3. T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin e ujit;

4. Té& instalojé ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé s& ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit t&
burimeve ujore;

5. T& regjistrojé véllimin ditor t& ujit t& p&rdorur, pérfshiré dhe rijedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagdm dhe t& raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-sé&;

6. N& rastin ¢ shfrytézimit t& burimit ujor pér hidroenergji, t& instalojé njé
stacion hidrometrologjik, pér matjen e prurjeve ditore, né njé distancé jo mé
shumé se 150 m poshté ¢do vepre marrjeje dhe t& dhénat t’i raportojé ¢do 3
muaj prané AMBU-s&;

7. T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré qé i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

8. Kjo leje nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e organeve
t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

9. T& respektojé kushtet e mbrojtjes s8 mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes;

10.Té mos démtojé brigjet dhe shtratin ¢ burimit ujor, gjaté ndértimit dhe
operimit t& veprave;

11. T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, me pérjashtim t& rasteve
kur kjo &shté e miratuar nga organet ¢ administrimit t& burimeve ujore;

12.T& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen ¢ kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

13.Té lejojé rrjedhén ekologjike;

14.T¢ sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér t&
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

15. T kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

16.T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

17.Té& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér pérdorimin e
burimit ujor nga subjekte t& tjeré pér sasiné e papérdorur;

18.T& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera t& pércaktuara né& ligjin pér
menaxhimin e burimeve ujore pér veprimtaring pérkatése.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLIL
Nr. Serial
AUTORIZIM
PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:

VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . daté / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto té dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y. Zi

Lloji aktivitetit dhe géllimi pér té cilin do té pérdoret uji

Prurja mesatare vjetore Vs
Prurja ekologjike Vs
Sasia e ujit gé jepet pér pérdorim Vs
Veéllimi i rrjedhés sé kthyer (nése ka) Is

Vendi ku do té shkarkohet rrjedha e kthyer

Vendi i shkarkimit t& ujérave té pérdorura

Sipérfagja e tokés, me té cilén lidhet pérdorimi i ujit (né rastin e ujitjes)

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

(ha)

Periudha evlefshmérise

Hyrja né fuqgi

KRYETARI
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Kushtet e posacme t€ autorizimit pér pérdorim burimi ujor sipérfagésor

1.

i

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& instalojé ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé s& ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
& burimeve ujore;

T& regjistrojé véllimin e yjit ditor t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagédm dhe t’i raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-s&;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Ky autorizim nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes.

Té mos démtojé brigjet dhe shtratin ¢ burimit ujor, gjaté ndértimit dhe
operimit t& veprave;

Té& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, me pérjashtim té rasteve
kur kjo &shté e miratuar nga organet ¢ administrimit t& burimeve ujore;

Té& bashképunojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né leje apo autorizim.

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti apo incidenti;

Té& kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

T& mos cénojé faunén dhe florén ujore ¢ tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

Té& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér pérdorimin e
burimit ujor nga subjekte t& tjeré pér sasiné e papérdorur;

T& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera t& pércaktuara né ligjin pér
menaxhimin e burimeve ujore pér veprimtariné pérkatése.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI
Nr. Serial
LEJE
PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. dats__/ /
Emri 1 individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y Zi

Lloji aktivitetit dhe géllimi pér té cilin do té pérdoret uji

Prurja mesatare vjetore Us
Prurja ekologjike Us
Sasia e wjit qé jepet pér pérdorim Us
Véllimi 1 rrjedhés sé kthyer (nése ka) Us

Vendi ku do t& shkarkohet rrjedha e kthyer

Vendi 1 shkarkimit té ujérave té pérdorura

Sipérfagja e tokés, me té cilén lidhet pérdorimi 1 wjit (né rastin e ujitjes)

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

(ha)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI




image126.jpg
10.

11

13.

14.

15.

16.

Kushtet e posacme té lejes pér pérdorim burimi ujor néntokésor

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin ¢ ujit;

T& instaloj&, ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé sé ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
& burimeve ujore;

T& regjistrojé véllimin ditor t& ujit t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagdm dhe t& raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-s&;

N& rastin e shfrytézimit t& burimit ujor pér hidroenergji, t& instalojé njé
stacion hidrometrologjik, pér matjen ¢ prurjeve ditore, né njé distancé jo mé
shumé se 150 m poshté ¢do vepre marrjeje dhe t& dhénat t’i raportojé ¢do 3
muaj prané AMBU-s&;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Leja nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e organeve té
administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes.

Té& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit.

. Té& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né leje apo autorizim.
12.

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor né rast t& njé
aksidenti, apo incidenti.

Té& kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme.

T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

T& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjeré pér sasiné e papérdorur.

Té& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né
ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KIESHILLT

Nr. Serial
AUTORIZIM

PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
Nr. Prot., daté / /

Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT

Nr. date / /

Emri i subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto té& dhéna:

Baseni Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y Z

Lloji aktivitetit dhe qéllimi pér té cilin do té pérdoret uji

Prurja mesatare vjetore Us
Prurja ekologjike s
Sasia e ujit gé jepet pér pérdorim s
Veéllimi i rrjedhés sé kthyer (nése ka) s

Vendi ku do té shkarkohet rrjedha e kthyer

Vendi i shkarkimit té ujérave t& pérdorura

Sipérfaqgja e tokés, me t& cilén lidhet pérdorimi i ujit (né rastin e ujitjes)

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

(ha)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Tjetér I:I Specifiko

1L SHKARKIMI.
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Studimi hidrologjik;
2. Plan biznesi;

3. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&

shogéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né rastet kur pér

instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas

pércaktimit né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit né mjedis™;

4. Projekt-ide t& skemés s& shfrytézimit.

Kategoria * 1 2

K1 (22 Usek)

K2 (>2 Usek) N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé

duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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Kushtet e posa¢cme t€ autorizimit pér pérdorim burimi ujor néntokésor

1.

W

10.

11.

12.

13.

14.

15.

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& instalojé ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé s& ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
& burimeve ujore;

T& regjistrojé véllimin ditor t& ujit t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagém dhe t& raportojé ¢gdo 3 muaj prané AMBU-s&;

T& japé t& dhé&na dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

Té respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes.

Té& bashk&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit.

T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né autorizim.

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor né rast té njé
aksidenti apo incidenti.

Té& kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme.

Té mos cénojé faunén dhe florén ujore ¢ tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

Té sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjeré pér sasiné e papérdorur.

Té& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né
ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI,
Nr. Serial
LEJE

PER KRYERJE SHPIMI NENTOKESOR PER NXJERRJE UJI (PUS— SHPIMI)

Nr. Prot., daté / /

Miratuar me:
VENDIM T KESHILLIT
Nr. , datg / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):
Baseni Ujor:
Qarku:
Bashkia/ Njésia administrative:
Akuiferi (qé kérkohet té shfrytézohet)
Vendndodhja e Shpimit (Koordinatat KRGISH) :

X Y Z

Lloji aktivitetit dhe géllimi pér t& cilin do t& pérdoret uji

Thellésia e parashikuar né m

Diametri 1 (m) Thellésia nga né
Diametri 2 (m) Thellésia nga né
Diametri 3 (m) Thellésia nga né
Lloji i shpimit

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té€ lejes pér kryerje shpimi néntokésor pér nxjerrje uji (pus—

10.

11

12.

13.

14

shpimi

T& realizojé shpimin dhe punimet e tjera hidrogjeologjike duke mos démtuar
mjedisin;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me veprimataring,

T& instaloj&, ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen ¢ sasisé sé ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
& burimeve ujore;

Té dorézojé prané AMBU-s&, brenda 1 muaji nga hapja ¢ pusit raportin
hidrogjeologjik, me konstatimet dhe konkluzionet pérkatése;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Kjo leje nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin ¢ organeve
t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

. T& respektojé kushtet e mbrojtjes sé& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit

brezat sanitaré t& mbrojtjes.

Té& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor;

Té& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t8 masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti.

.'T& kompensojé démin e shkaktuar dhe t8 rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e

méparshme.

T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

Té sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjeré.

. T& zbatoj& parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né

ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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Emri i subjektit:
I regjistruar si subjekt me kéto té dhéna:

Baseni Ujor:

Qarku:

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI

LEJE
PER REHABILITIMIN E TRUPAVE UJORE
Nr. Prot., daté / /

Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . daté 7/ /

Bashkia/ Njésia administrative:
Koordinatat:

Pika 1
Pika 2
Pika 3
Pika 4

Lloji i burimit ujor i cili do té rehabilitohet

X Y Z

Sipérfagja qé do t& rehabilitohet m?

Volumi i materialit g& do t& merret m’/né vit

Volumi imaterialit g¢ do t& merret deri né pérfundim t& lejes

Vendi i shkarkimit t& ujrave té pérdorura (Koordinatat KRGISH):

X

Z,

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérise

Hyrja né fuqgi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té lejes pér rehabilitimin e trupave ujoré

1. Té& pérdoré ujérat n& ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

2. T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

3. T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin e ujit;

4. Tg instalojé, ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé sé& ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
t& burimeve ujore;

5. Té& japé t& dhéna dhe informacion pér punimet e realizuara sa heré q& i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

6. Kjo leje nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e organeve
t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

7. T& respektojé kushtet ¢ mbrojtjes s& mjedisit dhe t8 rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes.

8. Té& mos démtojé brigjet dhe shtratin ¢ burimit ujor;

9. T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, nga ajo e parashikuar né
projektin e rehabilitimit;

10. T& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen ¢ kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

11. Té realizojé objektivat mjedisorg.

12. T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né leje;

13.T¢ sigurojé marrjen e menjéheréshme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti.

14. T kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme, né pérputhje me projektin e rehabilitimit;

15.Té& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjers;

16.T& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring, t& pércaktuara né
ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI

Nr. Serial

AUTORIZIM
PER VEPRIMTARI MBROJTESE TE PERKOHSHME NE RAST
EMERGJENCE
Nr. Prot., datg / /

Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT

Nr. . daté / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto té dhéna (NID/ NIPT):
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Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y. 7

Lloji i burimit ujor ku do té kryhet veprimtaria

Lloji i strukturés gé do té pérdoret pér mbrojtje

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerise

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té autorizimit pér veprimtari mbrojtése t&€ pérkohshme né raste
emergjente

1. Té& pérdoré ujérat n& ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

2. T& pérdoré ujérat vetém pér géllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

3. T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

4. Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

5. Té& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes.

6. T& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor;

7. T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, me pérjashtim t& rastit
kur njé ndryshim i pérkohshém &shté miratauar nga organet ¢ menaxhimit t&
burimeve ujore;

8. T& bashképunojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

9. T& sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér t&
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

10. T& kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

11.T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

12.T& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né
ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI
Nr. Serial
LEJE
PER PERDORIM TE BURIMIT UJOR PER LUNDRUESHMERI
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:

VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . datg / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto té dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Lloji i burimit ujor i cili do t& pérdoret

Fillimi i itinerarit: X Y. Z

Perfundimi i itinerarit: X Y. Z

Numri i rrugéve gé do té kryhen

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerisg

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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10.

11.

12.

Kushtet e lejes pér lundrueshméri

. T& pérdoré rrugét ujore né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe

duke mos démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i Eshté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin e ujit;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e vjit pér veprimtaring sa heré
qé i kérkohet nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Té respektojé hapésirat dhe rrugé kalimet e lundrimit t& mejteve sipas
itenerareve t& miratuara né kété leje;

Leja nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin ¢ organeve té
administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektohen kushtet higjeno—sanitare dhe t& mbrojtjes s& mjedisit;

Té& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor;

Té& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen ¢ kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

Té& kompensojé démin e shkaktuar dhe t8 rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

Té mos cénojé faunén dhe florén ujore e tokdsore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

13.T& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar

pérdorimin ¢ burimit ujor nga subjekte t& tjeré;

14.T& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né

ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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Emri i individit/subjektit:
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Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y. ya

Lloji i burimit ujor ku do té kryhet veprimtaria

Lloji i veprimtarisé gé& do t& kryhet

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerise

Hyrja né fuqgi

KRYETARI
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FORMULARI 2
KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER UJE
TE PUSHEM
(Sisteme té furnizmit me wjé té popullatés)

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Hjujnn

Rezervuar

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera I:I Specifiko

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Numri i banoréve q& do t’i shérbehet

Norma e yjit pér banor né dité (1/b/d)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor i pérdorur (m?*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
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Kushtet e posacme t& autorizimit pér veprimtari ndértimore né brigje

1.

w N

0

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& instaloj&, ose t& 1ejoj& instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé s€ ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
& burimeve ujore;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré q& i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektohen kushtet higjeno — sanitare dhe t& mbrojtjes s& mjedisit.

T8 mos démtojé brigjet dhe shtratin ¢ burimit ujor;

T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor;

T& bashk&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T& lejojé rrjedhjen ekologjike t& miratuar.

T8 sigurojé marrjen e menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér t&
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

T& kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

T8 mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

T& sigurojné, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjers;

T& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né
ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI
Nr. Serial
AUTORIZIM
PER VEPRIMTARI TE TJERA NE BRIGJE DHE NE SHTRATIN E BURIMIT
UJOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. dats__/ /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:
Koordinatat: X Y Z

Lloji 1 burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria
Lloji 1 veprimtarisé g& do t& kryhet

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmeérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI




image140.jpg
Kushtet e posa¢cme t€ autorizimit pér veprimtari t€ tjera né brigje dhe shtratin e

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

burimit ujor

. T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos

démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& instalojé ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé s& ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
& burimeve ujore;

T& regjistroj& véllimin e materialit t& zhvendosur,ujit t& pérdorur, pérfshiré dhe
rrjedhén e kthyer;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t& transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektohen kushtet higjeno — sanitare dhe t& mbrojtjes sé mjedisit;

Té& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor;

Té& mos ndryshojé rijedhén natyrore t& burimit ujor;

Té& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen ¢ kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T& lejojé rrjedhjen ekologjike t& miratuar;

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

Té& kompensojé démin e shkaktuar dhe t8 rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

Té mos cénojé faunén dhe florén ujore e tokd&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

Té sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundé&suar
pérdorimin burimit ujor nga subjekte t& tjers;

Té& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né
ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI

Nr. Serial
LEJE
PER NDERTIMIN E STRUKTURA VE ANKORUESE, PORTUALE DHE
ISHUJVE ARTIFICIALK NE DET

Nr. Prot., daté / /

Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT

Nr. . daté / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto té dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y. V4

Lloji i burimit ujor ku do té kryhet veprimtaria

Lloji i veprimtarisé g& do t& kryhet

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerise

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té lejes pér ndértimin e strukturave ankoruese, portuale dhe

9.

10.

11

12.

13.

14.

ishujve artificial€ n€ det

. T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos

démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& instaloj&, ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé sé ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
& burimeve ujore;

T& regjistrojé véllimin e materialit t& zhvendosur dhe depozituar;

pas pérfundimit t& veprés t& realizojé batimetring e bregut né njé distancé t&
paktén 15 m nga bregu, né zonén e pozicionimit t& strukturés dhe raportin pér
kété t& fundit ta dorézojé prané AMBU-sé, brenda njé muaji nga pérfundimi i
veprés;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Leja nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e organeve t&
administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektohen kushtet higjeno — sanitare dhe t& mbrojtjes sé mjedisit;

Té& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor;

.T& bashképunojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet

pérkatése t& ujit;

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor ose né brigje né
rast t& njé aksidenti apo incidenti;

Té& kompensojé démin e shkaktuar dhe t8 rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

Té mos cénojé faunén dhe florén ujore ¢ tokésore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

15.T& sigurojné, nga pik&épamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar

pérdorimin burimit ujor nga subjekte t& tjerg;

16. T8 zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né

ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KIESHILLT

Nr. Serial

LEJE
PER SHFRYTEZIMIN E MATERIALEVE INERTE
Nr.Prot. ,date  / /

Miratuar me:

VENDIM TE KESHILLIT

Nr. date / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto té dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y
Pika 1

Pika 2

Pika 3

Pika 4

Lloji aktivitetit dhe qéllimi pér té cilin do té pérdoret materiali inert

Sipérfagja e shfrytézimit m?

Volumi i materialit & do t& merret m’/né vit
Volumi imaterialit g¢ do t& mé rret deri né pé rfundim té lejes
Vendi i shkarkimit té ujrave t& pérdorura (Koordinatat KRGISH):
X Y 7

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té lejes pér shfrvtézimin e materialeve inerte

1.

0

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

T& ushtrojé veprimtaring né méyré racionale, duke shmangur mbetjet dhe
duke mos démtuar mjedisin;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me veprimtaring;

T& instalojé ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé sé ujit
t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organet e
menaxhimit t§ burimeve ujore;

T8 regjistrojé véllimin ¢ materialit t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e
kthyer;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit dhe t& materialeve
inerte sa heré & i kérkohet nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e
burimeve ujore;

Leja nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e organeve
t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektohen kushtet higjeno — sanitare dhe t& mbrojtjes s8 mjedisit;

T8 mos démtojé brigjet dhe shtratin ¢ burimit ujor;

T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor;

T& bashképunojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga
autoritetet pérkatése t& vjit;

T& lejojé rrjedhén ekologjike;

T8 sigurojé marrjen e menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor ose né brigje
né rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

Té kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né
gjendjen e méparshme;

T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

T& sigurojé, nga pik8pamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin ¢ burimit ujor nga subjekte t& tjeré;

T& zbatoj& parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né
ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI

Nr. Serial
LEJE
PER SHKARKIME TE LENGSHME
Nr.Prot. , daté / /
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. date __/ /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto té& dhéna (NID/ NIPT):
Baseni Ujor:
Qarku:
Bashkia/ Njésia administrative:

Lloji i aktivitetit dhe géllimi pér té cilin jané pérdorur léngjet q& do té shkarkohen

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja gé shkarkohet (m?/s)
Volumi qé shkarkohet (m3/dité)

Vendi i shkarkimit té ujrave t& pérdorura (Koordinatat KRGISH):
X Y Z

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme t€ lejes pér shkarkime t€ 1éngshme

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar

mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin ¢ wjit;

T& instalojé ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen e sasisé sé ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
& burimeve ujore;

T& regjistroj& véllimin e ujit t& pérdorur, pérfshiré dhe rijedhén e kthyer;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Leja nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin ¢ organeve t&
administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& zbatoj& kushtet dhe kriteret pér shkarkimet maksimale;

T& zbatojé& normat teknike t& shkarkimeve né mjedis sipas dispozitave t& ligjit
pér mbrojtjen e mjedisit dhe akteve nénligjore t& zbatim t& tij;

T& zbatoj& kriteret ¢ mjedisore pér ndértimin dhe funksionimin e sistemeve t&
kanalizimeve;
Té& zbatojé rregulloret dhe aktet normative pér projektimin, ndértimin dhe
shfrytézimin e sistemeve t& impianteve t& trajtimit t& ujérave t& ndotura;

. T& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né

ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLL
Nr. Serial

AUTORIZIM
PER SHKARKIME TE LENGSHME

Nr.Prot. date / /
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . daté / 7/

Emri i individit/subjektit:
I regjistruar si subjekt me kéto té dhéna (NID/ NIPT):
Baseni Ujor:
Qarku:
Bashkia/ Njésia administrative:
Lloji i aktivitetit dhe géllimi pér t& cilin jané pérdorur léngjet gé& shkarkohen

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)
Prurja gé shkarkohet (1I/3)
Volumi gé shkarkohet (m?/dité)

Vendi i shkarkimit t& ujrave té pérdorura (Koordinatat KRGISH):
X, z

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerise

Hyrja né fuqgi

KRYETARI
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Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé s& yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

II.

SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X
Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)
Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Y zZ

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III.  DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Projekti i veprés sé& marrjes sé ujit;

3. Projekti shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités nga vepra e martjes;

4. Planimetria e pikave t& shkarkimit ng trupat ujor té sistemit t& kanalizimeve;

5. Projekti i trajtimit t& ujit (n&se &shté i nevojshém, né bazé t& analizave);,

6. Skema e linjés s& dérgimit dhe pozicionimit t& depove;

7. Studimi hidrologjik;

8. Plan biznesi;

9. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né

mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;
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10.

11.

12.

Kushtet e posa¢cme t€ autorizimit pér shkarkime t€ 1éngshme

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin e ujit;

T& instalojé ose t& lejojé instalimin e pajisjeve pér matjen ¢ sasisé s8 ujit t&
pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organet ¢ menaxhimit
& burimeve ujore;

T& regjistroj& véllimin e ujit t& pérdorur, pérfshiré dhe rijedhén e kthyer;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& zbatoj& kushtet dhe kriteret pér shkarkimet maksimale;

T& zbatojé normat teknike t& shkarkimeve né mjedis sipas dispozitave t& ligjit
pér mbrojtjen e mjedisit dhe akteve nénligjore t& zbatim t& tij;

T& zbatojé kriteret ¢ mjedisore pér ndértimin dhe funksionimin e sistemeve t&
kanalizimeve;

Té& zbatojé rregulloret dhe aktet normative pér projektimin, ndértimin dhe
shfrytézimin e sistemeve t& impianteve t& trajtimit t& ujérave t& ndotura.
Té& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera pér veprimtaring t& pércaktuara né
ligjin pér menaxhimin e burimeve ujore.
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SHTOJCA 3
PERMBAJTJA E DOKUMENTACIONIT TEKNIK

Dokumentacioni teknik minimalisht duhet té pérmbajé né ményré té
strukturuar elementet si mé poshté.

. Studimi Hidrologjik:

. Pérshkrimi gjeologo-morfologjik 1 pellgut ujembledhés dhe zonés ku do té

pozicionohet vepra,

. Pérshkrimi 1 matjeve dhe punimeve studimore té kryera né trupin ujor gé do

té pérdoret,

. Klima.

- Temperaturat shumé vjecare mesatare, minimale dhe maksimale mujore,
temperatura me larté dhe mé e ulét e regjistruar;

- Lagéshtiné mesatare mujore e ajrit,

- Avullimin dhe evapotranspirimin mujor.

. Reshjet.

- Shtresén shumé vjecare t& reshjeve, vitet dhe stacionet e marra né
referencé;

- Shpérndarjen brenda vjetore t& reshjeve,

- Shtresén e reshjeve né formé bore dhe t& dhéna pér kohézgjatjen e borés,

- Reshjet maksimale dhe minimale t& regjistruara.

. Prurjet.

- Teé dhéna pér prurjet ditore, mujore, shumévjecare, vitet dhe stacionet
referuese;

- Llogaritja e prurjeve mesatare shumé vjecare (P=95%; P=75%:P=50%,
P=25%), vjetore dhe mujore, né pikén e veprés sé marrjes;

- Llogaritja e kurbés sé& géndrueshmérisé, pér prurjet ditore mesatare
shumévjecare pér (P=50%);,

- Llogaritja e prurjes ekologjike, sipas kérkesave ligjore apo planeve té
menaxhimit té baseneve;
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- Identifikimi dhe pozicionimi i burimeve ujore dhe sasive té& ujit qé
kontribuojné né bilancin ujor.

dh. Analizimi 1 t& dhénave dhe llogaritja e bilancit ujor me t& gjithé elementet

pérkatés, né pikat e veprave t& marrjes, pérpara dhe pas ndértimit.

e. Konkluzione dhe rekomandime;

&. Rekomandime pér ményrén e kaptazhit dhe té regjimit ujor t& pérdorimit t&
burimit.

f. Zgjidhja teknike pér sigurimin e rrjedhjes ekologjike.

g. Harta e pellgut ujémbledhés, né shkalle t& detajuar jo mé t& vogél se

1:25.000, shogéruar me profilet e saj;

2. Studimi Hidrogjeologjik.

a. Pérshkrimi gjeologo-morfologjik 1 zonés ku do t& pozicionohet vepra;

b. Pérshkrimi i punimeve studimore t& kryera né burimin ujor t& kérkuar pér
pérdorim,;

c. Rezultatet e punimeve studimore té kryera (shpime, galeri, et));

¢. Llogaritja e burimeve ujore dhe formulat e pérdorura, pérfshi % e sigurisé;

d. Té dhéna fiziko-kimike dhe bakterologjike pér burimin ujor (analiza
laboratorike) dhe komente mbi to;

dh. Té specifikohet dinamika 1&évizja e nivelit t& ujit néntokésor,

e. Konkluzione dhe rekomandime;

& Rekomandime pér ményrén e kaptazhit dhe té regjimit ujor t&€ pérdorimit té
burimit ujor pér vendosjen e zonave sanitare;

f. Harta hidrogjeologjike e zonés, né shkallé t& detajuar jo mé t& vogél se
1:25.000, shoqéruar me profilet e saj;

g. Prerjet gjeologo-teknike té puseve ose skema dhe prerjet hidrogjeologjike t&
punimit minerar pér ¢do lloj kaptazhi tjetér té parashikuar né dimensionet
pérkatése;

3. Té dhéna mbi pronésiné e gjurmés sé veprés.

a. Harta e gjurmés s& veprés me koordinatat e pikave té poligonit té saj, ku té
pérfshihen: zona e burimit ujor dhe vepra e marrjes, e shkarkimit, tubacionet
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dhe kanalet e dérgimit, depo, stacionit t&¢ pompimit, apo vepra té tjera pjesé
integrale t& projektit (né shkallé jo mé té vogél se 1:25000), duke pérfshire
gjithashtu edhe numrat e pasurive dhe emrat e pronaréve, si dhe sipérfaget
sipas kategorisé sé& pérdorimit t& tokés pér ¢do prong;

b. Certifikatat e pronésisé s¢ tokés, né rastin kur veprimtaria kryhet brenda
pronésisé sé& subjektit kérkues, ose autorizimin/marréveshjen pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona té pronaréve
apo subjekteve té tjeré.

4. Plan biznesi.

a. Analizé e situatés aktuale, fizibiliteti 1 investimit;
b. Objektivat, planifikimi i té ardhurave;
¢. Analiza financiare e investimit dhe kreditimit;
¢. Analiza e vlerés sé njésisé s¢ volumit t& ujit t& pérdorur, kosto né prodhim
dhe
vlera né treg;
d. Analiza e riskut.

5. Projekti i shfrytézimit t& ujit.

a. Relacioni teknik i projektit minimalisht duhet t& pérmbajé:

- Sasingé mesatare t& ujit t& nevojshém pér aktivitetin, ndaré né aktivitetet
kryesore dhe ndihmése (m*/dite, Usek);

- Té dhéna té pérgjithshme mbi cilésingé e burimit ujor, né pérputhje me
standardet e cilésisé sé mjedisit, dhe né respektim t& zonave t& mbrojtura
sanitare;

- Aktiviteti q¢ do té kryhet dhe grafiku i punimeve sipas ditéve, muajve
dhe vitit.

b. Projekti teknik:

- Planimetri e pérgjithshme né shkallé jo mé t& madhe se 1:25000;

- Planimetri e veprave né shkallé jo mé t¢ madhe se 1:1000;

- Profilat gjatésore né shkallé jo mé t& madhe se 1:1000;

- Profilat térthore né shkallé jo mé t&€ madhe se 1:250;
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- Detaje te veprave né shkallé jo mé té madhe se 1:100.
Projekti i shkarkimit té ujit.

Relacioni teknik i projektit 1 cili minimalisht duhet té pérmbajé:

- Sasing mesatare t& ujit q& do té shkarkohet nga aktiviteti (m*/dite, Usek);

- Té dhéna té pérgjithshme mbi cilésing e trupit ujor prités, né pérputhje
me standardet e cilésisé sé mjedisit;

- Aktiviteti q¢ do té kryhet dhe grafiku i punimeve sipas ditéve, muajve
dhe vitit.

. Projekti teknik.

- Planimetri e pérgjithshme né shkallé jo mé té¢ madhe se 1:25000;
- Planimetri e veprave né shkall¢ jo mé t& madhe se 1:1000;

- Profilat gjatésore jo mé t& madhe se 1:1000;

- Profilat térthore jo mé té madhe sé 1:250;

- Detaje té veprave jo mé t& madhe se 1:100.

Analiza fiziko-kimike dhe bakterologjike té burimit ujor.

T& béhen nga laboratoré té licencuar;

b. Té pércaktohen koordinatat dhe data e marrjes sé mostrés;

£

Té shogérohet me fotografi té mostrés gjaté marrjes né trupin ujor.
Oponenca nga Shérbimi Gjeologjik Shqiptar.

Aprovimi pér vénien né zbatim té projektit;

Rekomandimet e mundshme qé subjekti duhet té respektojé gjaté zbatimit t&
kétij projekti.

Raporti i Vlerésimit té Ndikimit né Mjedis.

Raporti né pérputhje me kérkesat e pércaktuar né legjislacionin pérkatés;

Vendimin e Agjencisé Kombétare t¢ Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e
ndikimit né¢ mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e
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thelluar, t& shoqéruar me raportin paraprak ose té¢ thelluar t¢ VNM-sé, né
rastet kur pér instalimin éshté kryer procedura e vlerésimit té& ndikimit né
mjedis, sipas pércaktimit né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis”;(nése aktiviteti &shté objekti 1 ligjit).

10.Projektet, raportet dhe studimet pérkatése, shoqérohen me licencat e
ekspertéve dhe projektueseve (kopje té njésuara té tyre), sipas
pérgjegjésive té fushave qé mbulojné, bazuar né legjislacionin né fuqi.
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10. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, né laboratorét referencé
(SRSHP dhe /ose ISHP). Analizat duhet t& pérfshijné gamén e parametrave sipas
shtojeés I, t& VKM 379, daté 25.05.2016 (ku duhet t& paraqiten patjetér parametrat
mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké (metalet ¢ rénda, Hidrokarbureve
Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet Klororganike.)

11. Projekti i pércaktimit t& sakté t& brezave sanitaré t& mbrojtjes.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 | 11

K1 (22 Usek)

K220l [N [V Y[V Y[V V[~

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 3

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER UJE
TE AMBALAZHUAR

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lumé
Ligen

Rezervuar

Hjnjnn

Pérrua

Kanal
T& tjera I:I Specifiko

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

i

Ményra e Kaptazhit (specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé sé yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I
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Tjetér I:I Specifiko

1L SHKARKIMI.
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

IIl.  DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& prondsisé s& tok&s (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Projekti i veprés sé marrjes sé ujit;

Projekti i trajtimit dhe ambalazhimit t& ujit;

Projekti i dérgimit dhe depozitimit t8 ujit deri né impiantin ¢ ambalazhimit;

Projekti i shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités;

Studimi hidrologjik;

Plan biznesi;

X H AR

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

9. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, né laboratorét referencé
(SRSHP dhe/ose ISHP), t& cilat duhet t& pérfshijné gamén e parametrave
mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké (metalet ¢ rénda, Hidrokarbureve
Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet Klororganike.)

10. Projekti i pércaktimit t& sakté t8 brezave sanitaré t& mbrojtjes.
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Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10

K1 < 150 shishe/oré: <1 | N | N | NIV Y
Usek)

K2 (=150 shishe/ oré; > IV IV IV T VTV TV I VIV
1Usek)

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 4

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER

UIITIE

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:

Da [
Lums I:I

Ligen

Rezervuar I:I

Pérrua

Kanal

T& tjera I:I Specifiko

Sipérfaqja e parcelés & do té yjitet (ha):

Prurja e yjit t8 kérkuar (1/s)

Periudha e pérdorimit te ujit pér ujitje/Sasia pér ¢do muaj (I/s):

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor

Nentor

Dhjetor

Prutja e ujit t&
kérkuar (I/sek)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése e skemés (1/s) (ku 8shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
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Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé sé yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Lloji i kulturés bujgésore qé do t& ujitet

Lloji i tokés:

Argjilore Lym Ranore Tjetér

Metoda e ujitjes:

1L SHKARKIMI.
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& prondsisé s& tok&s (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Projekti i veprés sé& marrjes sé ujit;

3. Projekti (Planimetria) e skemés s& ujitjes pér zonén & do t’i shérbejé (t& paktén deri
né kanalet ¢ dyta);

4. Projekti (Planimetria) e skemés s& kullimit pér zonén, t& cilés do i shérbejé;
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5. Studimi hidrologjik;

6. Plan biznesi;

7. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™; (nése nuk &shté skemé ekzistuese)

8. Analiza t8 mostrave t& marra né trupin ujor sipérfaqésor, né laboratorét referencé
(SRSHP dhe /ose ISHP), t& cilat duhet t& pérfshijné gamén e parametrave
mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké (metalet e rénda, Hidrokarbureve
Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet Klororganike.)

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 P
K1 (<5 ha; <5 Usek) N N N] J
K2 (>5 ha;>5 Usek) N ~ N N J N 7 N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI S

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
AKUAKULTURE

FORMULARI 5/1
KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
AKUAKULTURE
(né rastin e ujérave té rrjedhshém)

L MARRJA E UJIT

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:

Lums I:I

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera I:I Specifiko

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)
Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar(l/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I
Tjetér I:I Specifiko

Volumi i vaskave (m?)
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Sipérfaqja totale (m?)
Thellgsia mesatare (m)

Specifiko tipin e aktivitetit:

Aktivitet i ri |:|
[ ]

Aktivitet ekzistues

Specifiko emrin dhe origjinén e species qé do t& kultivohet:

Specifiko llojin ¢ ushqgimit dhe normén/ton prodhim:

A pérfshin ky aktivitet pérdorimin e substancave kimike (pérjashto pérbérjen e
ushqimit):

PO [ ]
Jo [ ]

Nése PO specifiko llojin e tyre

1L SHKARKIMI.
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Kontrata e zhvillimit te aktivitetit.
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2. Dokumente t& prondsisé s& tok&s (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona té
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

3. Projekti i skemés s& marrjes, qarkullimit dhe trajtimit t& ujit;

Projekti shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités;

5. Projekt konstruktiv i strukturave q& do t& pérdoren dhe skemén e rrethimit t&
vaskave (me géllim mos ndotjen e sipérfageve ujore pérreth);

6. Studimi hidrologjik;

7. Plan biznesi;

8. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

9. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t8 kryera né laborators t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9

K1 (<5 ton/vit; <5 Usele) NN NN N

K2 (>5 ton/vit;>5l/sek) N N N N N N ~ N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 5/2
KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
AKUAKULTURE
(né rastin e ujérave té géndrueshém)

L MARRJA E UJIT

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Ligen
Rezervuar

Kanal
T& tjera I:I Specifiko

Volumi i yjit (m?)

Jood

Volumi i vaskave (m*)
Sipérfaqja totale (m?)
Thellgsia mesatare (m)
Specifiko tipin e aktivitetit:

Aktivitet i ri

[ ]
Aktivitet ekzistues I:I

Specifiko emrin dhe origjinén e species qé do t& kultivohet:

Specifiko llojin ¢ ushqimit dhe normén/ton prodhim:

A pérfshin ky aktivitet pérdorimin e substancave kimike (pérjashto pérbérjen e
ushqimit):
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PO

[ ]
Jo [ ]

Nése PO specifiko llojin e tyre

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Kontrata e zhvillimit t& aktivitetit;

2. Projekti i strukturave qé do t& pérdoren pér marrjen dhe qarkullimin e ujit dhe i
rrethimit té vaskave;

3. Plan biznesi;

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shogéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

5. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfaqésor, t& kryera né laboratoré t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 6

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
PRODHIM HIDROENERGIJETIK

I. Ti DHENA KRYESORE PER KONTRATEN DHE NDRYSHIMET E SAJ.

Tipi dhe nr. i Kontratés

Data e Kontratés

Titulli i Kontratés

Tarifa e kontratés (nése ka)

Prodhimi vjetor i parashikuar (kWh/vit)

Numri i njésive t& prodhimit

Fugqia ¢ instaluar (kWh)

Liloji i HEC-it:

Lloji i Turbings:

Vlera totale e investimit:

Kohézgjatja e zbatimit t& punimeve

Kohézgjatja e kontratés

II. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Lumsg
Ligen

Rezervuar

DO
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Pérrua

Kanal I:I
T& tjera I:I Specifiko

Numri i veprave t& marrjes:

1 [ ]
2 ]
3 [ ]
Mé& shumé (specifiko sa) |:|

Prurja llogaritése (m*/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (m®/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja ekologjike e propozuar (m*/s) (ku &shts e aplikueshme)
Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

¥ Kordinatat e veprave té marrjes sé ujit né sistemin KRGJSH:

(* Té paragitet né pragun kapérderdhés té veprés sé marrjes, ose saktéso kur nuk ka
prag kapérderdhés)

Vepra e Marrjes 1

Emértimi i burimit ujor

X Y Z

Q mes/vjetore m’/s
Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &éshté e aplikueshme)
Q llogaritése m’/s

Shpérndarja brenda vjetore e prurjes llogaritése

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor





image19.jpg
llogaritése

25
£LH
Q ckologjike e propozuar m*/s
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
)
= &
£
£4E
Stacioni hidrometrik i monitorimit
X Y Z
Tipi i stacionit
Periodiciteti i matjeve ditore
Vepra e Marrjes 2
Emértimi i burimit ujor
X Y Z
: 3
Q mes/vjetore m’/s
Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku éshté e aplikueshme)
Q llogaritése m’/s
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes llogaritése
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
°
&
259
ESH
Q ckologjike e propozuar m’/s

Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
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ckologjike

Prurja
(m%/s)

Stacioni hidrometrik i monitorimit

X Y

Tipi i stacionit

Periodiciteti i matjeve ditore

Vepra e Marrjes 3

Emértimi i burimit ujor

X Y

Q mes/vjetore m’/s

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)

Q llogaritése m¥s

Shpérndarja brenda vjetore e prurjes llogaritése

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
8
259
EZE
Q ekologjike e propozuar m®/s
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
=
= &
(=R
£4E
Stacioni hidrometrik i monitorimit
X Y Z

Tipi i stacionit

Periodiciteti i matjeve ditore
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Nése ka mé tepér Vepra t& Marrjes, specifiko sa

(Plotéso mé poshté pér secilén Vepér té Marrjes shtesé)

Vepra e Marrjes “n”

Emértimi i burimit ujor

X Y Z

Q mes/vjetore m’/s
Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)
Q llogaritése m¥s

Shpérndarja brenda vjetore e prurjes llogaritése

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

Prurja
llogaritése
(m%/s)

Q ckologjike e propozuar m’/s

Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

ckologjike

(m*/s)

Prurja

Stacioni hidrometrik i monitorimit

X Y Z

Tipi i stacionit

Periodiciteti i matjeve ditore

III. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés sé¢ shkarkimit (KRGISH), ku kanali i largimit t& godinés s& HEC-it,

takon trupin ujor prités:

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (m*/s)
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Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)
Koordinatat ¢ basenit t& presionit:

X Y zZ

Saktéso pikat ku jan& marré koordinatat:

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit nga baseni, ku takon trupin ujor prités

X Y Z

Kapaciteti i shkarkimit (m*/s)
Volumi g8 shkarkohet (m’/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

IV. T DHENAT E PROJEKTIT.

Tipi i veprés s& marrjes

Gjatésia e derivacionit m

Né rast dige specifiko:

Lartésia e digés m

Gijerésia e digés m
Pérshkueshméria e digés

Lloji i diggs sipas ndértimit

Gjatésia e kurorés sé& digés m
Niveli i ujit né bjefin e sipérm

Niveli i ujit n& bjefin e poshtém

Koordinatat ¢ pozicionimit t& prerjes sé& akseve t& digés:

X Y Z

Rezevuari do t& ndértohet né (burim ujor), degé e
lumit

Sipérfagja e rezervuarit né nivelin normal t8 ujit (m?)
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Volumi total i rezervuarit (m®)
Volumi i vdekur i rezervuarit (m*)

. : o3
Volumi pérpunues i rezervuarit (m”)

V.

DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Dokumente t& pronésisé sé& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjerg),

2. Studimi hidrologjik/Studimi hidrogjeologjik (nése vepra e marrjes béhet né dalje t&
burimeve),

3. Oponenca e studimit hidrogjeologjik nga Shérbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGISH), (nése
vepra e marrjes béhet né dalje t& burimeve),

4. Kontrata pér ushtrimin e aktivitetit;

5. Miratimi i projektit nga Institucioni Kontraktues, shoqéruar me oponencén e
projektit dhe projektin e vulosur nga AKBN;

6. Miratimi nga Ké&shilli Kombé&tar Digave t& Mé&dha (né rastin e digave t& cilat
klasifikohen t& mé&dha, t& shqyrtohen nga KKDM,sipas legjislacionit n& fuqi);

7. Projekti i zbatimit (i cili duhet t& pérmbajé minimalisht : Projekti i veprés s& marrjes
s& ujit /Projekti i digés né rastet e shfrytézimit me rezervuar),

8. Projekti i dekantuesit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor, kanalit t& dérgimit,
basenit t& presionit dhe tubacionit me presion;

9. Projekti godinés s centralit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités.

10. Plan biznesi;

11. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vler8simit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

12. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfaqésor, t& kryera né laboratoré t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

13. Projekti dhe specifikimet e stacionit hidrometrik, q& duhet t&8 ndértohet, t& paktén
poshté veprés s& marrjes.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 7

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
QELLIME INDUSTRIALE DHE TEKNOLOGJIKE

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Hjnjnn

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera I:I Specifiko

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté 1/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja ekologjike (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit:
Proces teknologjik

Proces ftohjeje

L
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Ndértim objektesh

Ndértim rrugésh I:I

Lavazh

Tjetér I:I Specifiko

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I
Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tok8s (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Projekti i veprés sé marrjes sé ujit;

Projekti i skemés s8 pérdorimit dhe garkullimit t& ujit;

Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités;

Studimi hidrologjik;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&

O W W
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shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas
pércaktimit né ligjin “Pér vlerésimin ¢ ndikimit né mjedis™,

7. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t& kryera né laboratorg t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 8
KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR PER LUNDRUESHMERI
I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor
Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor & do t& p&doret:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

T& tjera Specifiko

HEnninnn

Ttinerari i rrugés q& pérshkohet

Pika e fillimit t& itinerarit (Koordinatat KRGJSH):

X Y Z

Pika e pérfundimit t& itinerarit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Numri i rrugéve qé do té kryhen:

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.
1. Raport mbi pérshkrimin e mjeteve qé do t& pérdoren;
2. Skema e garkullimit t& mjeteve;

3. Vértetim nga Autoritetet Detare (vetém pér mjetet & lundrojné né det).

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 9

KERKESE PER LEJE PER PERDORIMIN E UJERAVE DETARE PER PRODHIM
ENERGIJIE ELEKTRIKE

I. MARRJA E UJIT

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I
Vjetore I:I Nga muaji

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y

deri né muajin

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar

Terciar
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III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona té
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Projekti i parametrave t& valés né frontin e vendosjes sé turbinave;

3. Projekti i vendosjes s& turbinave;

4. Modelimi i efektit t& projektit né dinamikén e vijés bregdetare t& zonés q& ndikohet;

5. Plan biznesi;

6. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 10

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
QELLIME TE TJERA
(qé nuk pérfshihen né formularét e tieré)

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det
Lumg

Ligen

Hjujnn

Rezervuar

Pérrua

Kanal

T& tjera I:I Specifiko

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

i

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit:
Qéllime sanitare l:l
Pishing [ ]
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Akuapark

Kanotazh l:l
Tjetér l:l Specifiko

Meényra e matjes sé sasisé s& yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I
Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK*.

1. Dokumente t& pronésisé s& tok8s (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin ¢ saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjerg);

Studimi hidrologjik;

Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Plan biznesi;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t&

S ol
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shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, n& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas
pérecaktimit né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

6. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t8 kryera né laborators t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

*Né varési té qéllimit té pérdorimit & burimit ujor, do té béhet edhe plotésimi i
Jformularit dhe i dokumentacionit teknik, té listuar, mbi té cilin sipas rasteve specifike
gjvkohet nga AMBU.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 11

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
PER QELLIME BLEGTORALE KUR SHOQEROHET ME INSTALIME
TUBACIONESH DHE NDERTIME OBJEKTESH

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Hjujnn

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera I:I Specifiko

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja ekologjike e propozuar(l/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé s& yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko
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II.

SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Y Z

Prurja qé& shkarkohet (1/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona té
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Studimi hidrologjik;

3. Plan biznesi paraprak;

4. Projekti i skemés s& shfrytézimit;

5. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis”, (Né varési té kategorisé e cila
kérkon autorizimin, té pércaktuar né ligjin pér VNM).

6.

Kategoria * 1 2 3 4 5

K1 (<1 Usek) N N

K2 (1-5 lsek) N N N N

K3 (>5 Usek) N N N N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve

qé duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 12

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
PER TURIZEM, ARGETIM, LUNDRIM PER ARGETIM

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lumsg

Ligen

Hjujnn

Rezervuar

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera I:I Specifiko

Prurja e wjit t& kérkuar (I/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
Qéllimi i pérdorimit t& ujit:

Turizém I:I

Argétim I:I

Lundrim pér argétim
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Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

Meényra e matjes sé sasisé sé yjit q& do t& pérdoret:
Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Studimi hidrologjik;

Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Plan biznesi;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né

@ b

mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

5. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfaqésor, t& kryera né laboratoré t&
akredituar, sipas legjislacionit n& fuqi. (aplikohet n& rastet e pishinave,
akuaparqeve).

6. Marréveshjen me njésiné vendore, pér kryerjen e aktivitetit (sipas VKM nr. 441,
daté 17.5.2017 pér njé shtesé né vendimin nr.321, daté 28.5.2014).

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 13
KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
PER KERKIME, STUDIME, QE KANE PER OBJEKT UJIN

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lumg
Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

T& tjera Specifiko

Hooddon

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko





image38.jpg
Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin
II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)
Volumi q& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Studimi hidrologjik;
2. Projekti i skemés s& shfrytézimit;

3. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&

shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér

instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit

né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

4. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t& kryera né laborators t&

akredituar, sipas legjislacionit né fuqi (aplikohet né rastet e pishinave, akuaparqeve),

5. Raporti studimor.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 14
KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
PER KERKIME, STUDIME, QF NUK KANE PER OBJEKT UJIN

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HEnninEn

T& tjera Specifiko

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:





image40.jpg
Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Studimi hidrologjik;
2. Projekti i skemés s& shfrytézimit;

3. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&

shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit

né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

4. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t8 kryera né laborators t&

akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 15

KERKESE E INSTITUCIONEVE MONITORUESE TE UJERAVE
SIPERFAQESORE E NENTOKESORFE DHE INSTITUCIONEVE SHKENCORE PER
AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER KERKIME,
STUDIME, EKSPLORIME QF NDIKOJNE NE PRISHJEN E EKUILIBRAVE
SASIORE DHE CILESORE TE UJERAVE.

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJSH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HEnnininn

T& tjera Specifiko

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Lloji i aktivitetit q& do t& kryhet (Specifiko)

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
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Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin
II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Studimi hidrologjik;
2. Projekti i skemés s& shfrytézimit;

3. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&

shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér

instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit

né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis™;

4. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t8 kryera né laborators t&

akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.
5. Raporti studimor.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 16

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
PER QELLIME TE TIERA
(qé nuk pérfshihen né formularét e tieré).

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGJISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det
Lumg

Ligen

Hjujnn

Rezervuar

Pérrua

Kanal

T& tjera I:I Specifiko

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

i

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]
Volumi vjetor (m*)
Prurja llogaritése (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko





image44.jpg
Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

1L

SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Y Z

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK *.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Studimi hidrologjik;

3. Projekti i skemés s& shfrytézimit;

4. Plan biznesi;

5. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shogéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

6. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t& kryera né laborators t&

akredituar, sipas legjislacionit n& fuqi (aplikohet né rastet e pishinave, akuaparqeve).

*Né varési té qéllimit té pérdorimit & burimit ujor, do té béhet edhe plotésimi i
Jormularit dhe i dokumentacionit teknik, té listuar, mbi té cilin sipas rasteve specifike
gjvkohet nga AMBU.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 17
KERKESE PER MIRATIMIN NE PARIM PER DHENIEN ME KONCESION TE
PERDORIMIT TE BURIMIT UJOR NENTOKESOR

I.  MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit ujor (Koordinatat KRGJSH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit
ujor m

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar (m)

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése  (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s)





image46.jpg
Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)

Meényra e matjes sé sasisé sé yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Studimi hidrogjeologjik;

Oponenca e Studimit hidrogjeologjik nga SHGISH;
Raport pérshkrues t& aktivitetit;

Projekti i skemés s& shfrytézimit.

B PR e

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 18
KERKESE PER LEJE PER KRYERJE SHPIMI NENTOKESOR PER NXJERRJE UJI
(PUS— SHPIMI)

I T DHENA TE PERGJITHSHME.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e  shpimit/burimit
ujor m

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1irg)

Shpim né shtresé me presion

Thell&sia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren pér pusin:

Cakell [ ]
Argjilé bentonite I:I
Beton

Cimento I:I

Tjetér (specifiko)




image48.jpg
Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda I:I
Pa elektroda I:I

Thellgsia e pompés m

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Studimi hidrogjeologjik;
Oponenca e Studimit hidrogjeologjik nga SHGISH,;

Marréveshje me subjekt t& licencuar pér kryerjen e shpimit.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 19

KERKESE PER LEJE PER NXJERRJE DHE SHFRYTEZIM TE UJIT
NENTOKESOR NEPERMIJET SHPIMIT, PER QELLIME TE NDRYSHME
(qé nuk pérfshihen né formularét e tjeré)

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Thellgsia e parashikuar né m
Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet ¢ ndértimit q& do t& pérdoren pér pusin:
Cakell

Argjilé bentonite

Beton

Cimento

Tjetér Specifiko

LU




image50.jpg
Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m*)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése  (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Meényra e matjes sé sasisé sé yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin
1L SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)
Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):




image51.jpg
Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK*.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Studimi hidrogjeologjik;

Oponenca e Studimit hidrogjeologjik nga SHGJSH,
Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri);
Projekti i skemé&s s8 pérdorimit dhe garkullimit t& ujit;

Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités;

M OOwi ok W R

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis™;

8. Plan biznesi.

KERKUESL:

(firma)

*Plotésimi i formularit dhe dokumentacionit teknik do té jeté né varési té géllimit té
pérdorimit té burimit wjor kur veprimtaria nuk prashikohet tek formularét e tjeré .
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FORMULARI 20

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER UJE
TE PUSHEM
(sisteme té furnizimit me ujé té popullatés)

I.  MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)
Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y V4

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Numri i banoréve

Norma e yjit pér banor né dité (1/b/d)
Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)
Volumi vjetor (m*)
Prurja llogaritése (I/s)
Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)
Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda I:I
Pa elektroda I:I

Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes sé sasisé s& yjit q& do t& pérdoret:
Me matés automatik I:I
Tjetér I:I Specifiko

o Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)
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Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:

[ ]
[ ]

Cakell

Argjilé bentonite

Beton

Cimento |:|
Tjetér l:l Specifiko

1L SHKARKIMI.
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar
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III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

U GO

Dokumente t& pronésisé sé& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona té&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri);

Relacion hidrogjeologjik t& pus shpimit/burimit/transhesé/galerisé;

Oponenca e Studimit hidrogjeologjik nga SHGISH,;

Projekti i veprés s& marrjes s8 ujit (nése uji merret nga burim),

Projekti shkarkimit t& ujit n& trupin ujor prités nga vepra e marrjes (nése uji merret
nga burim),

Planimetria ¢ pikave (magjistrale), shogéruar me koordinatat e shkarkimit né trupat
ujor t& sistemit t& kanalizimeve;

Projekti i trajtimit t& ujit para pérdorimit;

Skema e linj&s s& dérgimit dhe pozicionimit t& depove;

10. Plan biznesi;

11. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né

mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

12. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, né laboratorét referencé

(SRSHP dhe /ose ISHP), t& cilat duhet t& pérfshijné gamén e parametrave
mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké (metalet ¢ rénda, Hidrokarbureve
Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet Klororganike.)

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11

12

K1 (<! Usek)

TR N I B I A A A A A I

*né funksion té kategorizimit, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé duhet té
plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 21

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER UJE
TE AMBALAZHUAR

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e  shpimit/burimit
ujor m

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Numri i banoréve

Norma e yjit pér banor né dité (1/b/d)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (I/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)
Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)
Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko





image56.jpg
e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:

Cakell

Argjilé bentonite

Cimento

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Tjetér Specifiko

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y

Trupi ujor prités (specifiko 1llojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi q& shkarkohet (m?/dit&)
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Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona té&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri);

3. Studimi hidrogjeologjik;

4. Oponenca e Studimit hidrogjeologjik nga SHGISH;

5. Projekti i veprés s& marrjes sé ujit (nése uji merret nga burim).

6. Projekti shkarkimit te ujit ne trupin ujor prites nga vepra e marrjes (nese uji merret
nga burim),

7. Planimetria e pikave, shogéruar me koordinatat e shkarkimit né trupat ujor t&
sistemit t& kanalizimeve;

Projekti i trajtimit t& ujit para pérdorimit;
Skema e linjés s& dérgimit dhe pozicionimit t& depove;

10. Plan biznesi;

11. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

12. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, né laboratorét referencé
(SRSHP dhe /ose ISHP), t& cilat duhet t& pérfshijné gamén e parametrave
mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké (metalet ¢ rénda, Hidrokarbureve
Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet Klororganike.)

Kategoria * 1|23 |4]|5]6]|7|8]| 9 |10|11]12

K1 (<150 shishetoré; <1 | N | N N N

Usek)

K2 (> 151shishe/oré; N N N N N N N N N N N N

>1/sek)

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé
duhet té plotésohen nga secila kategori.
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KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 22

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
UIITIE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m

Sipérfaqja e parcelés q& do t& ujitet (ha)

Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Periudha e pérdorimit t& ujit pér ujitje/Sasia pér ¢do muaj (m®/s)

Janar | Shkurt | Mars | Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Néntor [ Dhjetor

érkuar (I/s)

Prurja ¢ ujit t¢

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)
Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (m?/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)
Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s)

Prurja ekologjike e propozuar né rastin ¢ burimit me prurje =>30.000 (I/sek)
Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda

[ ]
Pa elektroda I:I

Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes sé sasisé sé yjit q& do t& pérdoret:




image60.jpg
Me matés automatik

Tjetér

Lloji i tokés:
Argjilore

Metodologjia e ujitjes

[ ]

I:I Specifiko

Lloji i kulturés bujgésore qé do t& ujitet

Lym

Ranore

Tjetér

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:
Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1irg)
Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga

né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga

né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga

né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:

Caksll

Argjilé bentonite
Beton

Cimento

Tjetér

II. SHKARKIMI.

LU

Specifiko

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X

Y

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)





image61.jpg
Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona té&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri),

3. Studimi hidrogjeologjik;

4. Oponenca e Studimit hidrogjeologjik nga SHGISH;

5. Projekti i skemés s& ujitjes pér zonén q& do t’i shérbejé (t& paktén deri né kanalet e
dyta),

Projekti skemés s& kullimit p&r zonén qé do t’i shérbejé;
Plan biznesi;

8. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

9. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9

K1 (<5 ha; <5 Usek) R

K2 (>5 ha;>5 Usek) NI N YNNI Y]V

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 23

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
AKUAKULTURE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e  shpimit/burimit
ujor m

Prurja e yjit t8 kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Prurja llogaritése (1/s)
Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar (I/s) né rastin e burimit prurje >30.000 (1/s)

Volumi i vaskave (m?)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda I:I
[ ]

Pa elektroda

Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes sé sasisé s& yjit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Specifiko tipin e aktivitetit

Specifiko emrin dhe origjinén e species qé do t& kultivohet:





image63.jpg
Specifiko llojin ¢ ushgimit dhe normén/ton prodhim:

A pérfshin ky aktivitet pérdorimin e substancave kimike (pérjashto pérbérjen e
ushqimit):

PO [ ]
Jo [ ]

Nése PO specifiko llojin e tyre

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakell

Argjilé bentonite

Beton

Cimento

LUUUL

Tjetér Specifiko

1L SHKARKIMI.




image64.jpg
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Y Z

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III.

e ® Ny E RN

10.

DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Dokumente t& pronésisé sé& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri),

Studimi hidrogjeologjik;

Oponenca e Studimit hidrogjeologjik nga SHGISH,;

Projekti i veprés s& marrjes s8 ujit (n&se uji merret nga burim),

Projekti i skemés s& qarkullimit dhe trajtimit t& ujit;

Projekti shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités;

Plan biznesi;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis™;

Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K1 (<5 tonvit; <5 Usek)
K2 (>5 tonhvit;>5 /sek) N N N N N N N N N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé
duhet té plotésohen nga secila kategori.
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KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 24

KERKESE PER LEJE PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER PRODHIM
HIDROENERGIIE

I. T DHENA KRYESORE PER KONTRATEN DHE NDRYSHIMET E SAJ.

Tipi dhe nr. i Kontratés

Data e Kontratés

Titulli i Kontratés

Tarifa e kontratés (nése ka)

Prodhimi vjetor i parashikuar (kWh/vit)

Numri i njésive t& prodhimit

Fugqia ¢ instaluar (kWh)

Liloji i HEC-it:

Lloji i Turbings:

Vlera totale e investimit:

Kohézgjatja e zbatimit t& punimeve

Kohézgjatja e kontratés

II. MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m




image67.jpg
Numri i veprave t& marrjes:
1
2

L

3

Mé& shumé (specifiko sa)

i

Prurja llogaritése (m?/s)

Prurja mesatare vjetore (m?®/s)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s)

Prurja ekologjike e propozuar né rastin e burimit me prurje =>30.000 I/sek)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né
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Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:

Cakell |:|
[ ]

Argjilé bentonite

Beton

Cimento l:l
Tjetér |:| Specifiko

Kordinatat e veprave t€ marrjes sé ujit né sistemin KRGJSH.*

(T¢ paragitet né pragun kapérderdhés té veprés sé marrjes, ose saktéso kur nuk ka prag

kapérderdhés*)

Pér ¢do vepér marrje shéno t& dhénat si mé poshté:

Vepra e Marrjes 1

Emértimi i burimit ujor

X Y 4
Q mes/vjetore m’/s
Q llogaritése m’/s

Shpérndarja brenda vjetore e prurjes llogaritése

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
2
&4
£ = g
o 3
Q ckologjike e propozuar m’/s
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
4
< 57
g £ 3
£ % 9

Stacioni hidrometrik i monitorimit

X Y Z





image69.jpg
Tipi i stacionit

Periodiciteti i matjeve ditore

Vepra e Marrjes 2

Emértimi i burimit ujor

X Y 7
Q mes/vijetore m’/s
Q llogaritése m’/s
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes llogaritése
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
®
,L"‘)
&% 9
EZ2Y
.. 3
Q ckologjike e propozuar m’/s
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
£
= 84
5g T
£ 3 §
Stacioni hidrometrik i monitorimit
X Y Z
Tipi i stacionit
Periodiciteti i matjeve ditore
Vepra e Marrjes 3
Emértimi i burimit ujor
X Y Z
: 3
Q mes/vjetore m’/s

Q llogaritése m’/s





image70.jpg
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes llogaritése

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Nentor | Dhjetor

°

a
&% 9
EZY

i 3
Q ckologjike e propozuar m’/s
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

o

£
= B
5e 3
£2§

Stacioni hidrometrik i monitorimit

X Y Z

Tipi i stacionit

Periodiciteti i matjeve ditore

Nése ka mé tepér Vepra t& Marrjes, specifiko sa

(Plotéso mé poshté pér secilén Vepér té Marrjes shtesé)

Vepra e Marrjes

Emértimi i burimit ujor

X Y Z

Q mes/vjetore m’/s

;e 3
Q llogaritése m’/s
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes llogaritése
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

Prurja

llogaritése
(m*/s)

Q ckologjike e propozuar

m’/s

Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike





image71.jpg
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
=
£ 3§
Stacioni hidrometrik i monitorimit
X Y Z

Tipi i stacionit

Periodiciteti i matjeve ditore

III. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH) ku kanali i largimit t& godinés sé HEC-it,

takon trupin ujor prités:

X

Y V4
Trupi ujor prités (specifiko 1llojin dhe emrin)
Prurja q& shkarkohet (m*/s)
Volumi q& shkarkohet (m?/dit&)
Koordinatat ¢ basenit t& presionit:
Y 4

X

Saktéso pikat ku jan& marré koordinatat:

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit nga baseni, ku takon trupin ujor prités

X

Y

Z

Kapaciteti i shkarkimit (m®/s)

Volumi g& shkarkohet (m*/dité )

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar

Sekondar

IV. TE DHENA NGA PROJEKTI

Tipi i veprés s& marrjes

Terciar





image72.jpg
Gjatésia e derivacionit m

Né rast dige specifiko:

Lartésia e digés m

Gijerésia e digés m
Pérshkueshméria e digés

Lloji i diggs sipas ndértimit

Gjatésia e kurorés sé& digés m
Niveli i ujit né bjefin e sipérm

Niveli i ujit n& bjefin e poshtém

Koordinatat ¢ pozicionimit t& prerjes sé& akseve t& digés:

X Y Z

Rezevuari do t& ndértohet né (burim ujor), degé e
lumit

Sipérfagja e rezervuarit né nivelin normal t8 ujit (m?)

Volumi total i rezervuarit (m?)

Volumi i vdekur i rezervuarit (m?)

P : 2 3
Volumi pérpunues i rezervuarit (m”)

V. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& prongsisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin ¢ saj

nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo subjekteve t&

Gere);

Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus iri);

Studimi hidrogjeologjik;

Oponenca ¢ Studimit hidrogjeologjik nga Shérbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGISH),

Kontrata pér ushtrimin e aktivitetit;

Miratimi i projektit nga Institucioni Kontraktues, shoqéruar me oponencén e

projektit dhe projektin e vulosur nga AKBN;

7. Miratimi nga Késhilli Kombétar Digave t& Médha (ng rastin e digave t& cilat klasifikohen t&
médha, t& shqyrtohen nga KKDM,sipas legjislacionit ng fuqi);

8. Projekti i zbatimit (i cili duhet t& pérmbajé minimalisht: Projekti i veprés s& martjes s& ujit
/Projekti i digés né rastet ¢ shfrytézimit me rezervuar,

A
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9. Projekti i dekantuesit dhe shkarkimit t& ujit n& trupin ujor, kanalit t& dérgimit, basenit t&
presionit dhe tubacionit me presion;

10. Projekti godinés s& centralit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités;

11. Plan biznesi,

12. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit n& mjedis
(VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shogéruar me raportin
paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né rastet kur pér instalimin &sht& kryer procedura e
vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit ng ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis”,

13. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

14. Projekti dhe specifikimet e stacionit hidrometrik, q& duhet t& ndértohet, t& paktén
poshté veprés s& marrjes.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 25

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
QELLIME INDUSTRIALE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor
Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)
Prurja llogaritése  (1/s)
Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)
Qéllimi i pérdorimit t& ujit:
Proces ftohjeje

Ndértim objektesh
Ndértim rrugésh

Lavazh

UL

Tjetér Specifiko

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda

il

Pa elektroda
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Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

o Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (lloji i tubit rrethues/tubi i  shfrytézimit/filtrat)

Materialet ¢ ndértimit q& do t& pérdoren:

Cakell [ ]
Argjilé bentonite I:I
Beton

Cimento I:I

Tjetér (specifiko)
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II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri);

Studimi hidrogjeologjik;

Oponenca e Studimit hidrogjeologjik nga SHGISH,;

Projekti i veprés s& marrjes s8 ujit (nése uji merret nga burim),
Projekti i skemés s8 pérdorimit dhe garkullimit t& ujit;
Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités;

Plan biznesi,

0 X N AW

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

10. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 26

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
TURIZEM DHE ARGETIM

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja ¢ shpimit/burimit ujor
Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Volumi vjetor (m*)
Prurja llogaritése (m?/s)
Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé t& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Meényra e matjes sé sasisé s& yjit q& do t& pérdoret:
Me matés automatik I:I
Tjetér (specifiko)

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin
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e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thell&sia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (lloji i tubit rrethues/tubi i  shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakgll

Argjilé bentonite

Cimento

Tjetér Specifiko

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi q& shkarkohet (m?/dit&)
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Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona té&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Raport mbi pérshkrimin e mjeteve & do t& pérdoren;
Skema e qarkullimit t& mjeteve;

4. Projekti i thellimit t& shtratit dhe modelimi matematik me ndryshimet pérkatése
(nése gjaté shfrytézimit parashikohet njé veprim i tillg);

5. Projekti i strukturave t& ankorimit, pushimit dhe manovrimit t& mjeteve;

6. Plan biznesi;

7. Studimi hidrogjeologjik;

8. Oponenca ¢ Studimit hidrogjeologjik nga SHGJSH;

9. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t8 VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vler&simin e ndikimit n& mjedis™;

10. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 27

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMIT UJOR KURATIV, MINERAL,
TERMOMINERAL DHE GJEOTERMAL

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Volumi vjetor (m*)

Volumi maksimal i ujit q& kérkohet n& pérdorim (m?)
Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)
Prurja llogaritése (I/s)

Temperatura mesatare (°C)

Pérmbajtja maksimale e squfurit (S) total

Sasia vjetore e ujit q& do t& nxirret (m?/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit:

Pér géllime kurative (1lixha) |:|
Prodhim energji t& rinovueshme l:l

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:
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Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji

deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (
Shpim né shtresé me presion

Galeri

me nivel t& lirg)

Transhe

Thell&sia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet ¢ ndértimit q& do t& pérdoren:

Caksll

Argjilé bentonite
Beton

Cimento

Tjetér

II. SHKARKIMI.

[ ]
[ ]

[ ]
l:l Specifiko

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X

Y
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Trupi ujor prités (specifiko 1llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& prondsisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése uji merret nga pusi);
Studimi hidrogjeologjik;

Oponenca e Studimit hidrogjeologjik nga SHGISH,;

Projekti i veprés sé marrjes sé& ujit;

Projekti i skemé&s s8 pérdorimit dhe garkullimit t& ujit;
Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités;

Plan biznesi;

0% Nk LN

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né& rastet kur pér
instalimin &shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit
né ligjin “Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis™;

10. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 28

KERKESE PER AUTORIZIM PER SHFRYTEZIM UJI NENTOKESOR PER
QELLIME FAMILJARE
(jo wjé té pijshém, sasi < 0.5 l/sek)

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor
Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése  (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda I:I
[ ]

Pa elektroda

Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I
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Tjetér I:I Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare I:I

Vjetore I:I Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1irg)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thell&sia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Caksll
Argjilé bentonite
Beton

Cimento

LU

Tjetér Specifiko

II. SHKARKIMI.

Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z
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Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona t&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

2. Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése uji merret nga pusi);

KERKUESL:

(firma)
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FORMULARI 29

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
PER QELLIME BLEKTORALE KUR SHOQEROHET ME INSTALIME
TUBACIONESH DHE NDERTIME OBJEKTESH

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e yjit t& kérkuar (1/s)

Ményra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m*)

Volumi vjetor (m*)

Prurja llogaritése (m?/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare ¢ muajit mé té& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Meényra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik I:I

Tjetér I:I Specifiko
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1L SHKARKIMI.
Koordinatat ¢ pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y

Trupi ujor prités (specifiko 1lojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)

Volumi qé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh nj& opsion):

Primar Sekondar Terciar

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& p&rdoren:

Caksll [ ]
Argjilé bentonite l:l
Beton

Cimento l:l




