
VENDIM
Nr. 1187, datë 24.12.2020

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 63, të ligjit nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Administrimi dhe përdorimi i frekuencave bëhet sipas përcaktimeve të Planit Kombëtar të Frekuencave.
3. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive të vënë në dispozicion të publikut, në formë elektronike, gjendjen e brezave që kanë në administrim.
4. Brezat e frekuencave me përdorim të përbashkët rregullohen me marrëveshje ndërmjet palëve. 
5. Vendimi nr. 277, datë 29.3.2017, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave”, shfuqizohet.
6. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Shërbimi Informativ i Shtetit, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe
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PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE
SHTOJCA 1

FJALOR I TERMAVE DHE PERCA“KTIMEVE SIPAS RADIO RREGULLORET TE
BASHKIMIT NDERKOMBETAR TE TELEKOMUNIKACIONIT (ITU)

1. TERMA T PERGJITHSHEM
Radiokomunikacion: Telekomunikacioni i realizuar népérmjet valéve radio.

Radiovendndodhje: Radiopércaktimi i pérdorur pér qéllime t& ndryshme nga ato t&
radionavigacionit.

Radionavigacion: Radiopércaktimi i pérdorur pér qéllimet e navigacionit, pérfshiré dhe
paralajmérimin e pengesave.

Radiopércaktim: Pércaktimi i pozicionit, shpejtésisé dhe/ose karakteristikave t& tjera t8 njé
objekti, ose pérfitimi i informacionit lidhur me kéto parametra, duke shfrytézuar vegorité e
pérhapjes s& valéve radio.

Radio astronomi: Astronomia qé bazohet né marrjen ¢ valéve radio me origjiné kozmike.
Radio Gjetje—Drejtimi: Radiopércaktimi i pérdorur pér marrjen ¢ valéve radio me qéllim
pércaktimin e drejtimit t& njé stacioni ose objekti.

Radiokomunikacion hapésinor: Cdo radiokomunikacion & realizohet népérmjet pérdorimit
t& njé ose mé shumé stacioneve hapésinore, ose pérdorimit t& njé ose mé shumé satelitéve
reflektues ose objekteve t& tjeré né hapésiré.

Radiokomunikacion tokésor: Cdo radiokomunikacion i ndryshém nga radiokomunikacioni
hapésinor ose radio astronomia.

Steré: Pjesé solide né sipérfagen e Tokés.
Telekomunikacion: Cdo transmetim, emision ose marrje e shenjave, sinjaleve, shkrimeve,
figurave dhe tingujve ose inteligjencé t& ¢do natyre népérmjet pérguesve metaliks, valéve

radio, pérguesve optiké ose sistemeve t& tjera elektromagnetike.

Valé radio ose valé herciane: Valé elekotromagnetike t8 frekuencave poshté 3000 GHz, t&
cilat pérhapen né hapésiré.

Zbatime (té energjisé sé radiofrekuencave) Industriale, Shkencore dhe Mjekésore (ISM):
Operimi i pajisjeve ose aparaturave t& projektuara pér t& gjeneruar dhe pérdorur lokalisht

energjing e radiofrekuencave pér géllime industriale, shkencore, mjekésore, shtépiake, ose t&
tjera, me pérjashtim t& zbatimeve né fushén e telekomunikacioneve.

2. TERMA LIDHUR ME ADMINISTRIMIN E FREKUENCAVE

Pércaktim (i njé brezi frekuencash): Futja né Tabelén e Planit Kombétar t& Frekuencave e njé
brezi t& dhéné frekuence me géllim pérdorimin e tij nga njé ose mé shumé shérbime t&
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radiokomunikacionit tok&sor ose hapésinor, ose shérbim t& radio astronomisé sipas kushteve
& pérecaktuara. Ky term do t& zbatohet gjithashtu pér brezin pérkatés t& frekuencave.

Caktim (i njé frekuence radio ose kanali t& frekuencés radio): Futja ¢ njé kanali t& caktuar
frekuence né njé plan t& dakortésuar, miratuar nga njé konferencé kompetente, pér pérdorim
nga njé ose mé& shumé administrata pér njé shérbim radiokomunikacioni tok&sor ose
hapésinor né njé ose mé shumé vende apo hapésira gjeografike t& identifikuara dhe sipas
kushteve t8 pércaktuara.

Dhénie (e njé frekuence radio ose kanali t& frekuencés radio): Autorizimi i dhéné nga njé
administraté pér njé stacion radio q& t& pérdoré njé frekuencé radio ose njé kanal t&
frekuencés radio né kushte t& pércaktuara.

3. SHERBIMET RADIO

Shérbimi i Radiokomunikacionit: Njé shérbim, g8 si¢ pércaktohet né kété seksion, pérmban
transmetimin, emisionin dhe/ose marrjen e valéve radio pér qéllime t& caktuara
telekomunikacioni.

Shérbimi fiks: Njé shérbim radiokomunikacioni ndérmjet pikave fikse t& pércaktuara.

Shérbimi fiks satelitor: Njé shérbim radiokomunikacioni ndérmjet stacioneve toké&sore né
pozicione t& dhéna, q& pérdorin njé ose m& shumé satelité. Pozicioni i dhéné mund t& jeté njé
piké fikse e pércaktuar ose njé piké fikse brenda njé zone t& pércaktuar. Né disa raste ky
shérbim pérfshin lidhjet satelit-satelit, t& cilat mund t& operohen gjithashtu né shérbimin
ndérsatelitor. Shérbimi fiks satelitor mund t& pérfshijé gjithashtu lidhjet fider pér shérbime t&
tjera radiokomunikacioni hapé&sinor.

Shérbimi ndérsatelitor: Njé shérbim radiokomunikacioni qé& siguron lidhjen ndérmjet
satelitéve artificial.

Shérbimi i veprimeve hapésinore: Njé shérbim radiokomunikacioni &8 ka t& bgjé
ekskluzivisht me operimin ¢ anijeve kozmike, né veganti me rrugét hapésinore, telemetring
hapésinore dhe telekomandimin hapésinor. Kéto funksione normalisht duhet t& sigurohen
brenda shérbimit ku operon stacioni hapésinor.

Shérbimi i lévizshém: Njé shérbim radiokomunikacioni ndérmjet stacioneve t& 1&vizshém
dhe tokésore, ose ndérmjet stacioneve t& 18vizshém.

Shérbimi i lévizshém satelitor: Njé shérbim radiokomunikacioni:
— ndérmjet stacioneve t& 1&vizshém tok&sore dhe njé ose mé shumé stacioneve
hapésinore, ose ndérmjet stacioneve hapésinore q& pérdoren nga ky shérbim; ose
— ndérmjet stacioneve t& l&vizshém tokésore népérmjet njé ose mé shumé

stacioneve hapésinore.

Ky shérbim mund t& pérfshijé gjithashtu lidhjet fider, t& nevojshme pér operimin e tij.
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Shérbim i lévizshém né steré: Njé stacion i 18vizshdm ndérmjet stacioneve bazé dhe
stacioneve t& 1&vizshém né ster, ose ndérmjet stacioneve t& 1&vizshém né steré.

Shérbim i lévizshém tokésor né steré: Njé shérbim i 1&vizshém satelitor né t& cilin stacionet e
lévizshme toké&sore ndodhen né sters.

Shérbim i lévigshém detar: Njé shérbim ndérmjet stacioneve bregdetare dhe stacioneve té&
anijeve, ose ndérmjet stacioneve té anijeve, ose ndérmjet stacioneve q& pérdoren pér
komunikimet né bord. N& ké&té shérbim mund t8 marrin pjesé edhe stacionet ¢ anijeve t&
shpétimit dhe stacionet ¢ emérgjencés me tregim radiosinjalizues t& pozicionit.

Shérbimi i lévizshém detar satelitor: Nj& shérbim i 18vizshém satelitor né t& cilin stacionet e
1&vizshém toké&sore ndodhen né bordin e anijeve. N& kété shérbim mund t& marrin pjesé edhe
anijet e shérbimit dhe stacionet ¢ emergjencés me tregim radiosinjalizues t& pozicionit.

Shérbimi i lévizshém aeronautik: Njé shérbim i 1&vizshém ndérmjet stacioneve aeronautike
dhe stacioneve t& avionave, ose ndérmjet stacioneve t& avionave, né t& cilin b&jné pjesé
stacionet ¢ avionave t& shp&timit. Pér frekuencat e pércaktuara pér fatkeqési dhe emergjencé,
né kété shérbim mund t& marrin pjesé edhe stacionet e emergjencés me tregim
radiosinjalizues t& pozicionit.

Shérbimi i lévizshém aeronautik (R)*: Nj& shérbim i 18vizsh8m aeronautik i rezervuar pér
komunikimet & lidhen me siguriné dhe drejtimin e fluturimeve, kryesisht pérgjaté
korridoreve ajrore civile kombétare dhe ndérkombétare.

Shérbimi i lévizshém aeronautik (OR**): Njé shérbim i 18vizshém aeronautik pér
komunikacionet, pérfshiré ato t& lidhura me koordinimin e fluturimeve, kryesisht jashté
korridoreve ajrore civile kombétare dhe ndérkombétare.

Shérbimi i lévizshém aeronautik satelitor: Njé shérbim i 18vizshém satelitor né t& cilin
stacionet e l&vizshme tok&sore ndodhen né bordin e avionave. N& kété shérbim mund t&
marrin pjesé edhe stacionet ¢ emergjencés me tregim radiosinjalizues t& pozicionit.

Shérbimi i lévizshém aeronautik satelitor (R)!: Njé shérbim i 18vizshém aeronautik satelitor
i rezervuar pér komunikimet qé& lidhen me siguring dhe drejtimin e fluturimeve, kryesisht
pérgjaté korridoreve ajrore civile kombétare dhe ndérkombétare.

Shérbimi i lévizshém aeronautik satelitor (OR)?: Njé shérbim i 18vizshém aeronautik
satelitor pér komunikacionet, pérfshiré ato t& lidhura me koordinimin e fluturimeve, kryesisht
jashté korridoreve ajrore civile kombétare dhe ndérkombétare.

Shérbimi radioteleviziv: Njé shérbim radiokomunikacioni né t& cilin transmetimet jang t&
déstinuara pér marrjen e drejtpérdrejté t& tyre nga publiku i gjerd. Ky shérbim mund t&
pérfshijé transmetimet audio, transmetimet televizive dhe lloje t&8 tjera transmetimi.

Shérbimi radioteleviziv satelitor: Njé shérbim radiokomunikacioni né t& cilin sinjalet e
transmetuara ose t& ritransmetuara nga stacionet hapésinore jané t& destinuara pér marrjen e

1(R): route - korridor
2 (OR): off-route —jashté korridori

110




image112.jpg
PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

drejtpérdrejté nga publiku i gjerd. N& shérbimin radioteleviziv satelitor, termi “martje e
drejtpérdrejté” pérmbledh marrjen individule dhe marrjen né komunitet.

Shérbimi i radiopércaktimit: Njé shérbim radiokomunikacioni pér qéllime radiopércaktimi.

Shérbimi i radiopércaktimit satelitor: Nj& shérbim radiokomunikacioni pér qéllime
radiopéreaktimi q& pérdor njé ose mé& shumé stacione hapésinore. Ky shérbim mund t&
pérfshijé gjithashtu lidhjet fider, t& nevojshme pér operimin e tij.

Shérbimi i radionavigacionit: Njé shérbim radiopércaktimi pér g&llime radionavigacioni.

Shérbimi i radionavigacionit satelitor: Njé shérbim radiopércaktimi satelitor & pérdoret pér
qéllime radionavigacioni. Ky shérbim mund t& pérfshijé gjithashtu lidhjet fider t& nevojshme
pér operimin e tij.

Shérbimi i radionavigacionit detar: Njé shérbim radionavigacioni i denstinuar pér té&
ndihmuar dhe siguruar operimin e anijeve.

Shérbimi i radionavigacionit detar satelitor: Njé shérbim radionavigacioni satelitor né t&
cilin stacionet toké&sore ndodhen né bordin e anijeve.

Shérbimi i radionavigacionit aeronautik: Nj&é shérbim radionavigacioni i denstinuar pér t&
ndihmuar dhe siguruar operimin e avionave.

Shérbimi i radionavigacionit aeronautik satelitor: Njé shérbim radionavigacioni né t& cilin
stacionet tok&sore ndodhen né bordin ¢ avionave.

Shérbimi i radiovendndodhjes: Njé shérbim radiopércaktimi pér géllime radiovendndodhje.

Shérbimi i ndihmés meteorologjike: Njé shérbim q& pérdoret pér vézhgimet dhe ekplorimet
meteorologjike, pérfshiré dhe ato hidrologjike.

Shérbimi i eksplorimit tokésor satelitor: Njé shérbim radiokomunikacioni ndérmjet
stacioneve tokésore dhe njé ose mé shumé stacioneve hapésinore, ku mund t& pérfshihen dhe
lidhjet ndérmjet stacioneve hapésinore, né t& cilin:

- nga sensorét aktivé ose pasivé né satelitét e Toké&s pérfitohet informacion né lidhje me
karakteristikat e Tokés dhe fenomeneve natyrore né t&, pérfshiré t8 dhéna mbi
gjendjen e mjedisit;

- informacion i ngjashém mblidhet nga bordet ajrore ose platformat me bazé tokésore;

- njé informacion i tillé mund t’u shpérndahet stacioneve toké&sore t& sistemit né fjalg;

- mund t& pérfshihet dhe kérkimi i platformave.

N& kété shérbim mund t& pérfshihen gjithashtu lidhjet fider t& nevojshme pér operimin e tij.

Shérbimi meteorologjik satelitor: Njé shérbim i eksplorimit t& tokés me satelit pér qéllime
meteorologjike.

Shérbimi frekuencé standarde dhe sinjale kohore: Njé shérbim radiokomunikacioni pér
qéllime shkencore, teknike dhe t& tjera, q& siguron transmetimin e frekuencave specifike,

sinjaleve kohore, ose t& dyja, me saktési t& larté dhe t& destinuara pér marrje masive.
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Shérbimi  frekuencé standarde dhe sinjale kohore me satelit: Nj& shérbim
radiokomunikacioni q& pérdor stacionet hapésinore dhe stacionet e Tokés me géllim t& nj&jté
me até t& shérbimit frekuencé standarde dhe sinjale kohore. N& ké&t& shérbim mund t&
pérfshihen gjithashtu lidhjet fider t& nevojshme pér operimin e tij.

Shérbimi i kérkimeve hapésinore: Njé shérbim radiokomunikacioni né t& cilin anijet
kozmike ose objekte t& tjera né hapésiré pérdoren pér kérkime shkencore ose teknologjike.

Shérbimi amator: Njé shérbim radiokomunikacioni pér géllime veté trajnimi, ndérlidhje dhe
vézhgime teknike t& béra nga amatorét, domethéné nga personat ¢ autorizuar, t§ interesuar né
teknikat radio, vetém pér géllime personale dhe jo pér interesa fitimprurése.

Shérbimi amator me satelit: Njé shérbim radiokomunikacioni q& pérdor stacionet hap&sinore
né statelitét e Tokés pér géllime t& njé&jta me ato t8 shé&rbimit amator.

Shérbimi i radioastronomisé: Njé shérbim i destinuar pér radioastronoming.

4. KATEGORITE E SHERBIMEVE DHE PERCAKTIMEVE

Shérbimet PARESORE ose dytésore: Né Planin Kombétar t6 Radiofrekuencave shérbimet
parésore jan& shtypur me gérma t& médha, shérbimet dytésore jané shtypur me gérma t&
vogla.

Stacionet e njé shérbimi dytésor:

a) nuk duhet t& shkaktojné intereferenca t& démshme tek stacionet e shérbimeve parésore,
t& cilave u jan& dhéng frekuencat ose do t’u jepen mé vong;

b) nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga intereferencat e démshme prej stacioneve t& njé
sh&rbimi parésor, & cilit tashmé frekuencat i jané dhéné ose do t’i jepen mé vong;

¢) megjithaté, mund t& kérkojné mbrojtje nga interferencat ¢ démshme prej stacioneve té
shérbimit t& nj&jté dytésor ose shérbimeve t& tjera dytésore, t& ciléve tashmé frekuencat
u jang dhéné ose do t’u jepen mé vong;

Kur njé brez tregohet né njé shénim t& tabelds si péreaktim pér njé shérbim "n& bazg
dytésore", né njé sipérfaqe mé t& vogél se njé rajon, apo né njé vend t& caktuar, ky &shté njé
shérbim dytésor.

Kur njé brez tregohet né njé shénim t& tabelds si pércaktim pér njé shérbim "n& bazé
parésore", né njé sipérfage mé t& vogél se njé rajon, apo né njé vend t& caktuar, ky &shté njé
shérbim parrésor vetém pér kété zoné ose vend.

Pércaktime shtesé
- Kur njé brez tregohet né njé shénim t& tabelés si “gjithashtu e pércaktuar” pér njé
shérbim né njé sipérfage mé t& vogél se njé rajon, apo né njé vend t& caktuar, ky &shté
njé péreaktim shtesé psh. njé pércaktim i cili &shté shtuar né kété zond ose vend tek

shérbimi ose shérbimet t& cilat tregohen né tabelé.
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- N& qofté se shénimi nuk pérfshin ndonjé kufizim né shérbim ose shérbimet né fjals
pérveg kufizimit t& veprimit vetém né njé fushé t8 veganté ose vend, stacionet e kétij
shérbimi apo kétyre shérbimeve do t& kené barazi t& drejtén pér t& operuar me
stacionet e shérbimit tjetér parésor ose shérbimeve t& treguar né tabelén.

- N& qofté se kufizime jan& vendosur né njé pércaktim shtesé pérveg kufizimit &
vepron vetém né njé fushé t& veganté ose vend, kjo tregohet né shénimin e tabelés.

Pércaktime alternative

- Kur njé brez tregohet né njé shénim t& tabelés si “e pércaktuar” pér njé shérbim né njé
sipérfage mé t8 vogél se njé rajon, apo né njé vend t& caktuar, ky &shté njé pércaktim
alternativ psh. njé pércaktim i cili e z&vend&son né kété zon& ose vend tek shérbimi
ose shérbimet t& cilat tregohen né tabel&.

- N& qofté se shénimi nuk pérfshin ndonjé kufizim né& stacionet e shérbimit ose
shérbimeve né fjalé, pavarésisht nga kufizimi pér t& vepruar vetém né njé fushg t&
veganté ose vend, kéto stacione t& njé shérbimi ose shérbimeve té tilla do t& kené njé
barazi t& s& drejtés pér t& operuar me stacionet e shérbimit parésor apo shérbimeve, t&
treguara né tabelén, t& cilat grupi &shté ndaré né zona té tjera apo vende.

- N& qofté se kufizimet jan& vendosur né stacionet e shérbimit né t& cilén njé pércaktim
alternative &shté bérg, pérveg kufizimit & vepron vetém né njé vend t& caktuar apo
zong, kjo tregohet né shénim.

Dispozita té ndryshme

- Kur &shté e treguar n& ké&té Rregullore se shérbimi ose stacionet né njé shérbim t&
mund t& veprojné né njé subjekt t& veganté t& brezit frekuencor pér t& mos shkaktuar
interferenca t& démshme né njé tjetér shérbim, ose né njé tjetér stacion né t& nj&jtin
shérbim, kjo do t& thoté gjithashtu se shérbimi i cili &shté subjekt t& mos shkaktojé
interferenca t& démshme nuk mund t& kérkojé mbrojtje nga interferencat ¢ démshme
shkaktuar nga shérbimi tjetér ose stacion tjetér né t& njéjtin shérbim.

- Kur &shté e treguar né kété Rregullore se shérbimi ose stacionet né njé shérbim t&
mund t& veprojné né njé subjekt t& vegantd t& brezit frekuencor t& mos kérkojé
mbrojtje nga njé shérbim tjetér ose nga njé stacion né t& nj&jtin shérbim, kjo do t&
thoté gjithashtu se shérbimi i cili &shté subjekt i mos kérkesés s& mbrojtjes nuk duhet
t’i shkaktojné interferencé t& démshme shérbimit tjetér ose stacionit tjetér né t& nj&jtin
shérbim.

- Me pérjashtim nése &shté pércaktuar ndryshe né njé shénim, termi "shérbim fiks", i

paraqitur né Pjesén IV t& kétij neni, nuk do t& pérfshijné sistemet q& pérdorin
pérhapjen e shpérhapjes jonosferike.
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s. STACIONET DHE SISTEMET RADIO

Stacion: Njé ose disa transmetues ose marrés, ose njé kombinim i transmetuesve dhe
marrésve, pérfshiré pajisjet ndihmése, t& nevojshme né njé pozicion pér t& kryer njé shérbim
radiokomunikacioni, ose shérbim radioastronomie.

Cdo stacion duhet t& klasifikohet n& shérbimin né t& cilin ai operon pérgjithnjé ose
pérkohésisht.

Stacion tokésor: Njé stacion pér realizimin e radiokomunikacionit tok&sor. N& kéto
pércaktime, me pérjashtim t& atyre t& pérmendura, ¢do stacion &shté njé stacion toké&sor.

Stacion tokésor pér ndihmat meteorologjike: Njé stacion né shérbimin e ndihmave
meteorologjike, pér qéllime pérdorimi kur nuk &shté né 18vizje.

Stacion i lévizshém pér ndihmat meteorologjike: Njé stacion né shérbimin e ndihmave
meteorologjike, pér qéllime pérdorimi kur &shté né l&vizje ose gjaté ndalesave né pika té
paspecifikuara.

Stacion né Toké: Njé stacion i vendosur ose né sipérfagen e Toké&s ose brenda shtresés
dérrmuese t8 atmosferés s& Tok&s me synim komunikimin:
- me njé ose mé shumé stacione hapé&sinore; ose

- me njé ose mé shumé stacione t& t& njéjtit lloj népérmjet njé ose mé& shumé satelitéve
pasqyrues ose objekteve t& tjera né hapésiré.

Stacion hapésinor: Njé stacion i ndodhur né njé objekt q& &shté pértej, synohet t& hidhet
pértej, ose ka qéné pértej, shtresés dérrmuese t& atmosferés s& Tokés.

Stacion i anijeve té shpétimir: Nj& stacion i 1&vizshém né shérbimin e 18vizshém detar ose né
shérbimin e 18vizshém aeronautik i rezervuar vetém pér qéllime sigurie dhe i vendosur né njé
anije shpétimi, avion shpétimi ose né mjete t& tjera shpétimi.

Stacion fiks: Njé stacion né shérbimin fiks.

Stacion i lévizshém: Njé stacion né shérbimin e 18vizshdm me synim pér t’u pérdorur né
1&vizje ose gjaté ndalesave né pozicione t& papércaktuara.

Stacion i lévigshém tokésor: Njé stacion toké&sor né shérbimin e 18vizshém satelitor me synim
pér t’u pérdorur kur &shté né 1&vizje ose gjaté ndalesave né pozicione t& papércaktuara.
Stacion né steré: Njé stacion né shérbimin e 18vizshém & nuk pérdoret kur &shté né 1&vizje.
Stacion tokésor né steré: Nj& stacion né shérbimin fiks satelitor ose, né disa raste, né
shérbimin e 18vizshém satelior, i vendosur né nj& piké t& pércaktuar fikse ose brenda njé zone
& péreaktuar né steré pér t& ofruar njé lidhje fider pér shérbimin e 1&vizshém satelitor.

Stacion bazé: Njé stacion né steré pér shérbimin e 18vizshém né steré.

Stacion bazé tokésor: Njé stacion tok&sor né shérbimin fiks satelitor ose, né disa raste, né
shérbimin e 18vizshém satelitor né sterg, i vendosur né njé piké fikse t& pércaktuar ose brenda
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njé zone t& pércaktuar né sterd pér t& ofruar njé lidhje fider pér shérbimin e 1&vizshém
satelitor né sters.

Stacion i lévigshém né steré: Njé stacion i 18vizshém pér shérbimin e 18vizshém né steré, &
1&viz n& sipérfaqe brenda kufive gjeorgafiké t& njé shteti ose kontinenti.

Stacion i lévizshém tokésor né steré: Njé stacion i 18vizshém né shérbimin e 1&vizshém
satelitor né sterg, q& 1&viz né sipérfaqe brenda kufijve gjeografike t& njé shteti ose kontinenti.

Stacion bregdetar: Nj& stacion né steré pér shérbimin e 1&vizshém detar.

Stacion tokésor bregdetar: Nj& stacion toké&sor né shérbimin fiks satelitor ose, né disa raste,
né shérbimin e 18vizshém detar me satelit, i vendosur né njé piké fikse né steré pér t& siguruar
njé lidhje fider pér shérbimin e l&vizshém detar me satelit.

Stacion anije: Njé stacion i 18vizshém né& shérbimin e 18vizshém detar i vendosur né bordin e
njé anije, q& nuk &shté e ankoruar pérgjithmong, i ndryshém nga njé stacion anije shpétimi.

Stacion tokésor anije: Nj& stacion i 18vizshém toké&sor né shérbimin e 18vizshém detar me
satelit, 1 vendosur né bordin e njé anije.

Stacion aeronautik: Nj& stacion tok&soré né steré pér shérbimin e 1&vizshém aeronautik. N&
raste t& caktuara, njé stacion aeronautik mund t& vendoset, pér shembull, n& bordin ¢ njé anije
ose né njé platformé mbi det.

Stacion aeronautik tokésor: Njé stacion tokésor né shérbimin fiks satelitor, ose, né disa raste,
né shérbimin e 1&vishém aeronautik me satelit, i vendosur n& njé piké fikse t& pércaktuar né
sterd pér t& siguruar njé lidhje fider pér shérbimin e 1&vizshém aeronautik me satelit.

Stacion avioni: Njé stacion i 1&vizshém né shérbimin e 1&vizshém aeronautik, i ndryshém nga
njé stacion n& avion shpé&timi, i vendosur né bordin e nj& avioni.

Stacion tokésor avioni: Njé stacion i 18vizshém tok&sor n& shérbimin e 18vizshém aeronautik
me satelit i vendosur né bordin e nj& avioni.

Stacion radiopércaktimi: Njé stacion né shérbimin e radiopércaktimit.
Stacion i lévizshém radionavigacioni: Njé stacion né shérbimin e radionavigacionit me
destinacion pér t’'u pérdorur kur &shté né 1&vizje ose gjaté ndalesave né pozicione té

papércaktuara.

Stacion radionavigacioni né steré: Njé stacion né shérbimin e radionavigacionit me
destinacion pér t& mos u pérdorur kur &shté né 18vizje.

Stacion i lévizshém radiovendndodhje: Njé stacion né shérbimin e radiovendndodhjes me
destinacion pér t’u pérdorur kur &shté né l&vizje ose gjaté ndalesave n& pozicione t&

papércaktuara.

Stacion tokésor radiovendndodhje: Njé stacion né shérbimin e radiovendndodhjes me
destinacion pér t& mos u pérdorur kur &shté né 18vizje.
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Stacion radio gjetje—drejtimi: Njé stacion radiopé&rcaktimi q& pérdor radio gjetje—drejtimin.

Stacion radiosinjalizimi: Njé stacion né shérbimin e radionavigacionit emisionet e t& cilit
destinohen pér t’i mundésuar njé stacioni t& 1&vizshém t& pércaktojé prezencén ose drejtimin
e tij kundrejt stacionit radiosinjalizues.

Stacion i emergjencés me tregim radiosinjalizues té pozicionit: Njé stacion né shérbimin e
1&vizshém emisionet e t& cilit synojné t& mundésojné operacionet e kérkimit dhe shpétimit.

Stacion satelitor i emergjencés me tregim radiosinjalizues té pozicionit: Njé stacion tok&sor
né shérbimin e l&vizshém satelitor emisionet e t& cilit synojné t& mundésojné operacionet e
kérkimit dhe shpétimit.

Stacion i frekuencés standarde dhe sinjal kohor: njé stacion né shérbimin e frekuencés
standarde dhe sinjalit kohor.

Stacion amator: Njé stacion né shérbimin amator.

Stacion radioteleviziv: Njé stacion né shérbimin e radiotelevizionit.
Stacion radioastronomie: Njé stacion né shérbimin e radioastronomisé.
6. BASHKEPERDORIMI I FREKUENCAVE

Interferencé: Efekti i energjisé s& padéshiruar pér shkak t& njé apo njé kombinimi t&
emetimeve, rrezatimeve ose induktimeve né marrje né njé sistem t& radiokomunikacionit,
manifestuar nga ¢do degradim i performancés, keqinterpretim, ose humbje ¢ informacionit t&
cilat mund t& eleminohen né mungesé t& njé energjie t& tills t& padéshiruar.

Interferencé e lejuar: Interferencat ¢ vézhguara ose parashikuara t& cilat jang né Pajtim me
interferencat ¢ matshme dhe kriteret ¢ bashk&pérdorimit t& pércaktuara né Rregulloret Radio
ose Rekomandimet e ITU-R ose né marréveshje t& veganta sig parashikohet né Rregulloret
Radio.

Interferencé e pranuar: Interferencat né njé nivel mé t& lart8 se ai i pércaktuar si interferencé
e lejuar dhe q& pér t8 cilén &shté réné dakord midis dy ose m& shumé administrative pa réné
ndesh me administratat e tjera.

Interferencé e démshme: Interferenca ¢ cila rrezikon funksionimin e njé shérbimi t&
radionavigacionit ose shérbime t& tjera t8 sigurisé ose degradon seriozisht, pengon, ose né
ményré t& pérséritur ndérpret njé shérbim t& radiokomunikimit q& operon né pérputhje me
Rregulloret Radio (CS).

Raporti i mbrojtjes (R.F.): Vlera minimale e raportit t& sinjalit t& déshiruar-i padéshiruar ng
marrje, zakonisht i shprehur né decibél, percaktuar né kushte t& caktuara t& tilla q& njé

kualitet i specifikuar né marrje i njé sinjali t& déshiruar 8shté arritur né dalje t& marrésit.

Zona e koordinimit: Kur &shté pércaktuar nevoja pér koordinim, zona qé& rrethon njé stacion
tok&sor q& bashk&pérdor t& njéjtin brez frekuence me stacionet tokésore, ose rrethon njé
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stacion transmetues tok&sor q& bashképérdor t& njéjtin brez t& frekuencave bidireksionale me
stacionet marrése tok&sore, pértej t& cilit niveli i interferencés sé& lejuar nuk do t& tejkalohet
dhe koordinimi pér kété arsye nuk &shté i nevojshem. (WRC-2000).

Konturet e koordinimit: Vijat q& kufizojné zonén e koordinimit.

Koordinimi né distancé: Kur pércaktohet nevoja pér koordinim, distanca né njé azimuth t&
dhéné nga njé stacion tok&sor q& bashképérdor t& nj&jtin brez frekuence me stacionet
tok&sore, ose nga njé stacion toké&sor transmetues (& bashk&pérdor t& njéjtén brez t&
pércaktuar frekuencash bidireksionale me stacionet marrése toké&sore, pértej t& cilit niveli i
interferencave t& lejuara nuk do t& tejkalohet dhe koordinimi pér ké&té arsye nuk &shté e
nevojshme (WRC-2000).

7. SHQIPERIA PJESE E RAJONIT 1 TE ITU-sé

Pér ndarjen e frekuencave bota &shté ¢ ndaré né tre Rajone, sig tregohet né hartén e méposhtme.

- 18 0y F 1000 MW o " ry 3 WO » 108 N 1400 160 18 —

REGION 3 {7 . ! . REGION 3

7y

Shénojmé se kur fjalét "rajone" ose "rajonale" jané pa kapital "R", ato nuk nénkuptojné tri
Rajonet si né hartén mé sipér.

Rajoni 1: Rajonil, pérfshin zonén e kufizuar né lindje nga linja A dhe né peréndim nga linja
B, duke pérjashtuar ¢do territor t& Republikés Islamike t& Iranit i cili shtrihet ndérmjet kétyre
kufijve. Ajo gjithashtu pérfshin gjithé territorin ¢ Armenisg, Azerbajxhanit, Federatés Ruse,
Gjeorgjisé, Kazakistanit, Mongolis§, Uzbekistanit, Kirgistanit, Taxhikistanit, Turkmenistanit,
Turqisé dhe Ukraings si dhe zonén né veri t8 Federatés Ruse ¢ cila shtrihet ndérmjet linjave A
dhe C.

Rajoni 2: Rajoni 2 pérfshin zonén e kufizuar né lindje nga linja B dhe né peréndim nga linja
C.

Rajoni 3: Rajoni 3 pérfshin zonén e kufizuar né lindje nga linja C dhe né peréndim nga linjé
A, me pérjashtim t& ndonjé territori si Armeni, Azerbajxhan, Federatén Ruse, Gjeorgji,
Kazakistani, Mongolia, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan, Turqi dhe Ukraing
dhe zona né veri t& Federatés Ruse. Ajo gjithashtu pérfshin até pjesé t& territorit t& Republikés
Islamike t& Iranit 18n& jashté kétyre kufijve.
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SHTOJCA 2

SHENIMET E RADIO RREGULLOREVE TE BASHKIMIT
NDERKOMBETAR Tk TELEKOMUNIKACIONEVE (ITU)

5.53 Administratat q& autorizojné pérdorimin ¢ frekuencave poshté 8.3 kHz duhet t&
sigurojné q& ato t& mos shkaktojné interferencé t& démshme pér shérbimet e
pércaktuara ng frekuencat mbi 8.3 kHz. (WRC- 12).

5.54 Administratave q& kryejné kérkime shkencore duke pérdorur frekuenca poshté
8.3 kHz u kérkohet t& njoftojné administratat ¢ tjera t& cilat mund t& jend &
shqetésuara, né ményré qé kétyre kérkimeve t’u ofrohen t& gjitha mbrojtjet e
mundshme nga interferencat ¢ démshme. (WRC- 12).

5.54A Pérdorimi i brezit t& frekuencave 8.3—11.3 kHz nga stacionet pér shérbimet ¢
ndihmés meteorologjike &shté i kufizuar vetém né pérdorimin pasiv. N& brezin
9-11.3 kHz, stacionet ¢ ndihmés meteorologjike nuk do t& pretendojné
mbrojtje nga stacionet ¢ shérbimit t& radionavigimit paraqitur pér njoftim né
Zyré para 1 Janarit 2013. Pér ndarjen midis stacioneve t& shérbimeve t&
ndihmés meteorologjike dhe stacioneve pér shérbimin ¢ radionavigimit
paragitur pér njoftim pas késaj date, do t& zbatohet versioni mé i fundit i
Rekomandimit ITU R RS.1881. (WRC-12).

5.54B Pércaktim shtesé: né Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain, Egjipt, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Federatén Ruse, Iran (Republika Islamike ¢), Irak, Kuvait,
Liban, Marok, Katar, Republikén Sirianc Arabe, Sudan dhe Tunizi, brezi i
frekuencave 8.3-9 kHz pércaktohet gjithashtu pér radionavigim, shérbime
fikse dhe t& 16vizshme né bazé parésore. (WRC- 15).

5.54C Pércaktim shtesé: né King, brezi i frekuencave 8.3-9 kHz pércaktohet
gjithashtu pér shérbimin e radionavigimit detar dhe shérbimin e 1&vizshém
detar n& bazg pargsore.

5.55 Pércaktim  shtesé: n& Armeni, Federatén Ruse, Gjeorgji, Kirgistan,
Taxhikistan, Turkmenistan, brezi 14-17 kHz &shté gjithashtu i pércaktuar ng
bazg parésore pér shérbimin e radionavigacionit. (WRC- 15)

5.56 Stacionet ¢ shérbimeve q& punojné né brezat 14-19.95 kHz dhe 20.05-70 kHz
dhe né Rajonin 1 gjithashtu né& brezat 72-84 kHz and 86-90 kHz mund t&
transmetojné frekuenca standarte dhe sinjale kohore. Stacione t& tilla duhet t&
jené né gjéndje t& mbrohen nga interferencat ¢ démshme. N& Armeni,
Azerbajxhan, Bjellorusi, Federaten Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Kirgistan,
Taxhikistan dhe Turkmenistan, frekuencat 25 kHz dhe 50 kHz do t& pérdoren
pér kété géllim nén t& nj&jtat kushte. (WRC-12).

557 Pérdorimi i brezave 14-19.95 kHz, 20.05-70 KHz dhe 70-90 kHz (72-84 kHz
dhe 86-90 kHz n& Rajonin 1) nga shérbimi i 18&vizshém detar &sht& i
rezervuar pér stacionet radiotelegrafike bregdetare (vetém AlA dhe FIB).
Veganérisht, pérdorimi i emétimeve t& klasés J2B ose J7B &shté subjekt
autorizimi pér brezat ¢ nevojshém, q& zakonisht nuk jangé mé t& médha se ato t&
emetimeve t& klasés AlA dhe F1B né brezat né fjalé.

5.58 Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Gjeorgji, Kazakistan, Kirgistan,
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Federata Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan, brezi 67-70 kHz &shté gjithashtu i
pércaktuar né bazg parésore pér shérbimin e radionavigacionit. (WRC-2000).

Né brezat 70-90 kHz (70-86 kHz né Rajonin 1) dhe 110-130 kHz (112130
kHz n& Rajoninl) sistemet impulsive t& radionavigacionit mund t& pérdoren né
kushtet ¢ mos shkaktimit t& interferencés s& démshme n& shérbimet e tjera t&
pércaktuara ng kéto breza.

Administratat t& cilat véné n& veprim stacionet n& shérbimet e
radionavigacionit né brezat 90 — 110 kHz jan& t& detyruara t& koordinojné
karakteristikat teknike dhe operuese né ményré t& tilleé q& t& pengojné
interferencat e démshme pér shérbimet e ofruara nga kéto stacione.

Vetém klasat ¢ emetimeve AlA dhe F1B, A2C, A3C, FI1C ose F3C jang
autorizuar pér stacionet e shérbimit fiks né brezat ¢ pércaktuar pér kéte
shérbim pérmes 90 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz n& Rajonin 1) dhe pér
stacionet e shérbimit t& 1&vizshém detar né brezat e pércaktuar pér kété shérbim
pérmes 110 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz n& Rajonin 1). Veganérisht emetimet
¢ klasés J2B ose J7B jané gjithashtu t& autorizuara né brezat pérmes 110 kHz
dhe 160 kHz (148.5 kHz n& Rajonin 1) pér stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém
detar.

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Gjermani, pércaktimi i brezit 115-
117.6 kHz pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém detar &shté né bazé parésore
(shiko Nr. 5.33) dhe shérbimin ¢ radionavigacionit né bazé dytésore (shiko
Nr.5.32).

Pércaktim shtesé: N& Kirgistan dhe Turkmenistan brezi 130-148.5 kHz &shté
gjithashtu i pércaktuar né njé bazé dytésore pér shérbimin e radionavigacionit.
Brenda dhe ndérmjet kétyre vendeve ky shérbim duhet t& keté t& drejté t&
barabarté pér operim. (WRC-19).

Stacionet né shérbimin amator t& cilét pérdorin frekuencat né brezat 135.7—
137.8 kHz nuk duhet t& tejkalojné fuqingé maksimale t& rrezatuar prej 1W
(e.ir.p) dhe nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme né stacionet e
shérbimit t& radionavigacionit q& operojné né vendet e listuara né shénimin
5.67. (WRC-07).

Pérdorimi 1 brezit 135.7-137.8 kHz n& Algjeri, Egjipt, Irak, Libi, Republika
Islamike ¢ Sirisé, Sudan dhe Tunizi &shté i kufizuar né shérbimet fiks dhe
shérbimet e 1&vizshme detare. Shérbimet amatore nuk do t& pérdoren né brezin
135.7-137.8 kHz n& vendet ¢ lartpérmendur si dhe kjo duhet t& merret né
konsideraté nga vendet q& autorizojng pérdorime t& tilla. (WRC-19).

Pércaktim alternativ: N& Kongo (Republika e), Republika Demokratike e
Kongos dhe Afriké Jugore, brezi i frekuencave 160-200 kHz &shté
pércaktuar pér pérdorim parésoré pér sherbimet fikse (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Somali, brezi i frekuencave 200-255 kHz &shté i
pércaktuar gjithashtu pér pérdorim parésoré pér shérbimin e radionavigacionit
acronautik.

Pércaktim alternativ: né Angola, Botsvang, Burundi, Republika Qendrore ¢
Afrikés, Kongo (Rep ¢), Esuatini, Etiopi, Kenia, Lesoto, Madagaskar, Malaui,
Mozambik, Namibia, Nigeri, Oman, Republika Demokratike ¢ Kongos, Afrika
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Jugore, Tanzani, Cad, Zambia dhe Zimbabve, brezi 200-283.5 kHz &shté i
pércaktuar pér pérdorim parésoré, pér shérbimin e radionavigacionit acronautik
(WRC-19).

N& brezin 285-325 kHz (283.5-325 kHz n& Rajonin 1), né& shérbimet ¢
radionavigacionit detar, stacionet ¢ radioradaréve mund t& transmetojné
gjithashtu informacione shtesé duke pérdorur teknikat e brezit t& ngushté, me
kusht q& t& mos shkaktohet asnjé ndérhyrje ¢ démshme né& stacionet ¢
radioradaréve q& operojné né shérbimin ¢ radionavigacionit (WRC-97).

Pércaktim shtesé: N& Rajonin 1, brezi i frekuencave 285.3-285.7 kHz é&shté
gjithashtu i pércaktuar n& njé baz& parésore pér shérbimet e
radionavigacionit detar (pérveg radioradaréve).

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Gjeorgji,
Moldavi, Kirgizstan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukraine dhe
pjesa Rumune ¢ Detit te Zi, brezi 315-325 kHz &shté i pércaktuar né njé
baz& parésore pér shérbimin e radionavigacionit detar, me kushte q& né
hapésirén ¢ Detit Balltik, dhénia e frekuencave né kété brez stacioneve t& reja
pér shérbimin detar ose radionavigacionit aeronautikduhet t& jeté objekt i
konsultimeve ndérmjet administratave pérkatése (WRC-07).

Frekuenca 410 kHz &shté pércaktuar pér radio gjetje—drejtim né shérbimin e
radionavigacionit detar. Shérbimet e tjera t& radionavigacionit q& punojné né
405- 415 kHz nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme ndaj radio
gjetje—drejtim né brezin 406.5-413.5 kHz.

Kategori t& ndryshme shérbimi: né Australi, King, komunitetet franceze
ndérdetare t& Rajonit 3, Korea (Rep ¢), Indi, Irani (Republika Islamike ¢),
Japonia, Pakistani, Papua Guinea ¢ Re, Republika Popullore Demokratike ¢
Koresé dhe Sri Lanka, caktimi i brezit t& frekuencés 415-495 kHz té
shérbimit & radionavigacionit acronautik &shté mbi baza parésore. N&
Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federata Ruse, Kazakistan, Letoni,
Uzbekistan dhe Kirgistan, caktimi i brezit t& frekuencés 435495 kHz t&
shérbimit t& radionavigacionit acronautik &sht¢ mbi baza parésore.
Administratat né t& gjitha vendet ¢ lartpérmendura duhet t& marrin t& gjitha
masat € nevojshme pér t& siguruar q& stacionet ¢ radionavigacionit acronautik
né brezin 435-495 kHz t& mos shkaktojng interferencé né marrje t&
stacioneve bregdetare gjaté transmetimeve nga stacionet ¢ anijeve né
frekuencat e pércaktuara pér stacionet né anije mbi baza ndérkombétare
(WRC-19).

Pérdorimi i brezave 415-495 kHz dhe 505-526.5 kHz nga shérbimi i
lévizshém detar &shté i rezervuar pér radiotelegrafi dhe mund & pérdoret
gjithashtu pér sistemin NAVDAT né pérputhje me versionin mé t& fundit t&
rekomandimit t& ITU-R M.2010, duke iu nénshtruar marréveshjes ndérmjet
administratave t& interesuara dhe t& prekura. Stacionet transmetuese NAVDAT
jané t& limituara ng stacionet bregdetare (WRC-19).

Kur t& vendosen stacionet detare pér shérbimin NAVTEX né frekuencat 490
kHz, 518 kHz dhe 4209.5 kHz, administratat rekomandohen & t& koordinojné
karakteristikat operuese né pérputhje me procedurat e Organizatés
Internacionale Detare (IMO) (shiko Rezolutén 339 (Rev.WRC-97).

N& Rajonin 2, pérdorimi i brezit t& frekuencave 435495 kHz nga shérbimi i
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radionavigacionit acronautik &shté i kufizuar nga sinjalizuesit jo-t&
drejtuar duke mos implementuar transmetimet z&.

Fugqia e rrezatuar izotropike ekuivalente maksimale e stacioneve né shérbimin
amator q& pérdorin frekuenca né brezin 472-479 kHz nuk duhet t& kalojé 1 W.
Administratat mund t& rrisin kété kufi t& e.ir.p. né 5 W ng pjesé t& territorit t&
tyre t& cilat jang n& njé distancé mbi 800 km nga kufijté ¢ Algjerisé, Arabisé
Saudite, Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, King Komoros, Xhibuti, Egjypt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Federata Ruse, Iran (Republika Islamike e¢),
Irak, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liban, Libi, Marok, Mauritani, Oman,
Uzbekistan, Katar, Republika Arabe ¢ Sirisg, Kirgistan, Somali, Sudan, Tunizi,
Ukraing dhe Jemen. Ng kété brez frekuencash, stacionet né shérbimin amator
nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje
nga stacionet e shérbimit t& radionavigacionit acronautik (WRC-12).

Pérdorimi 1 brezit t& frekuencave 472-479 kHz né Algjeri, Arabi Saudite,
Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, King, Komoros, Xhibuti, Egjypt, Emiratet e
Bashkuara Arabe, Federata Ruse, Irak, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liban,
Libi, Mauritani, Oman, Uzbekistan, Katar, Republika Arabe Siriane, Kirgistan,
Somali, Sudan, Tunizi dhe Jemen &shté i kufizuar n& shérbimet ¢ 1&vizshme
detare dhe radionavigacion aeronautik. Shérbimi amator nuk duhet t& pérdoret
né vendet ¢ pérmendura mé sipér né kété brez frekuencash dhe kjo duhet t&
merret parasysh nga vendet q& autorizojné njé pérdorim t& tille (WRC-12).

Né& shérbimin e l&vizshém detar, frekuenca 490 kHz do t& pérdoret
ekskluzivisht pér transmetim nga stacionet bregdetare t& paralajmérimeve
meteorologjike dhe t& lundrimit dhe informacioneve urgjente pér anijet, né
kuptimin e telegrafisé direkte me brez t& ngushté. Kushtet pér pérdorimin e
frekuenceés 490 kHz pércaktohen né Nenet 31 dhe 52. N& pérdorimin e brezit
415-495 kHz pér shérbimin ¢ radionavigacionit acronautik, administratave u
kérkohet t& sigurojné q& t& mos shkaktojné interferencé t& démshme né
frekuencén 490 kHz. Né& pérdorimin e brezit t& frekuencave 472-479 kHz pér
shérbimin amator, administratat duhet t& sigurojné q& t& mos shkaktohet
interferencé ¢ démshme né frekuencén 490 kHz (WRC- 12).

Brezi i frekuencave 495-505 kHz pérdoret pér sistemin ndérkombétar
NAVDAT sig pérshkruhet mé s& shumti né versionin e fundit t& Rekomandimit
ITU-R M.2010. Stacionet transmetuese NAVDAT jané t& kufizuara né
sacionet bregdetare (WRC-19).

Kushtet pér pérdorimin ¢ frekuencés 518 kHz nga shérbimi i 18vizshém detar
pérshkruhen n& Nenet 31 dhe 52. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Angola, Botzvang, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambik,
Namibia dhe Nigeri, brezi i frekuencave 526.5-535 kHz &shté i pércaktuar
gjithashtu pér shérbimin e 1&vizshém pér pérdorim dytésor. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Né Uzbekistan, brezi 1 frekuencave 526.5-1606.5 kHz &shté
i pércaktuar gjithashtu pér shérbimin i radinavigacionit, pér pérdorim parésoré.
Njé pérdorim i tille &sht& subjekt marréveshjesh midis administrative t&
afektuara né pérputhje me nenin 9.21 si dhe i kufizuar pér radio sinjalizuesit
me bazé né toké n& operim nga data 27. Tetor 1997 deri n& pérfundim t&
funksionimit t& tyre (WRC-97).

Né& brezin 1605-1705 kHz, né rastet kur njé stacion radioteleviziv i Rajonit 2
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shqetésohet, hapésira e shérbimit t& stacioneve t& 1évizshme detare né Rajonin
1 duhet t& kufizohet né até ményré q& ky shérbim t& sigurohet nga pérhapjet ¢
valéve tokésore.

Disa vende t& Rajonit 1 pérdorin sisteme radio pércaktimi ng brezat 1606.5—
1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz
dhe 35003800 kHz, objekt i marréveshjes s¢ arritur né bazé t& Nenit 9.21.
Fuqgia rrezatuese kryesore e kétyre stacioneve nuk duhet t& tejkalojé vlerén
50 W.

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Letoni, Lituani, Mongoli, Nigeri,
Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Taxhikistan, Cad, Turkmenistan dhe
Ukraing, brezat e frekuencave 1625-1635 kHz, 1800— 1810 kHz dhe 2160—
2170 kHz jang pércaktuar gjithashtu ng bazg parésore pér shérbimin fiks dhe t&
1évizshém tokésor, objekt i marréveshjes sé arritur né bazé t& Nr. 9.21. (WRC—
15).

Né& Gjermani, Armeni, Austri, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kroaci, Danimarkg,
Estoni, Federatén Ruse, Finlandg, Gjeorgji, Hungari, Islandg, Irlandg, Izrael,
Kazakistan, Letoni, Lihtenshtejn, Lituani, Malté, Moldavi, Norvegji,
Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Republikén Ceke, Mbretéri ¢
Bashkuar, Suedi, Zvicér, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing,
administratat mund t& pércaktojné deri n¢ 200 kHz pér shérbimin ¢ tyre
amatore né brezat ¢ frekuencave 1715-1800 kHz dhe 1850-2000 kHz.
Megjithaté, administratat kur pércaktojné brezat ¢ frekuencave brenda kétij
diapazoni pér shérbimet ¢ tyre amatore, do t& marrin t& gjitha hapat ¢
nevojshme pér t& shmangur interferencat ¢ démshme nga shérbimet ¢ tyre
amatore né shérbimet fiks dhe t& lévizshém t& vendeve t& tjera, pas
konsultimeve paraprake me administratat ¢ vendeve fqinje. Fuqia mesatare ¢
¢do stacioni amator nuk duhet t& kalojé 10 W. (WRC-15).

Pércaktim alternativ: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Belgjike,
Kamerun, Kongo (Republika ¢), Danimarké, Egjypt, Eritrea, Spanjé, Etiopi,
Federatén Ruse, Gjeorgji, Greqi, Itali, Kazakistan, Liban, Lituani, Republikén
Arabe Siriane, Kirgistan, Somali, Taxhikistan, Tunizi, Turkmenistan, dhe
Turgqi brezi frekuencave 1810-1830 kHz &shté pércaktuar né njé bazé parésore
pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém pérveg shérbimit t& 18vizshém aeronautik.
(WRC- 15).

Pércaktim shtesé: N& Arabiné Saudite, Austri, Irak, Libi, Uzbekistan, Sllovaki,
Rumani, Slloveni, Cad, dhe Togo, brezi 1810-1830 kHz &shté gjithashtu i
pércaktuar né bazé parésore pér shérbimet fiks dhe i lévizshém, pérveg
shérbimit t& 1&vizshém aeronautik. (WRC-12).

N& Rajonin 1, autorizimi pér pérdorimin e brezit 1810-1830 kHz nga shérbimi
amator n& vendet ¢ vendosura totalisht ose pjesérisht mbi paralelin 40° n& veri
duhet t& jepet vetém pas konsultimit me vendet ¢ pérmendura mé sipér né Nr.
5.98 dhe 5.99 pér t& pércaktuar hapat e nevojshme q& duhen marré pér té
shmangur interferencén ¢ démshme pérmes stacioneve amatore dhe stacioneve
t& shérbimeve t& tjera duke vepruar né pérputhje me Nr. 5.98 dhe 5.99.

N& Rajonin 1, kur jepen frekuencat pér stacionet ¢ shérbimin fiks dhe t&
lévizshém né brezat 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz dhe
2650-2850 kHz, administratat duhet t& ken& parasysh kérkesat speciale t&
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shérbimit t& 1&vizshém detar.

Né Rajonin 1, pérdorimi i brezit 2025-2045 kHz nga shérbimi i ndihmés
meteorologjike &shté rezervuar pér stacionet ogeano grafike mbiujore.

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Eritrea, Esuatini, Etiopi, Irak, Libi dhe
Somali, brezi i frekuencave 2160-2170 kHz &shté i pércaktuar gjithashtu pér
shérbimet fiks, i 18vizshém pérveg shérbimit t& 16vizshém aeronautik (R) pér
pérdorim parésor. Fuqia e stacioneve t& kétyre shérbimeve nuk duhet t&
tejkaloj vlerén S0W. (WRC-19).

Frekuenca bartése 2 182 kHz &shté njé frekuencé ndérkombétare pér sinjale
thirrje dhe fatkeqésie né radiotelefoni. Kushtet pér pérdorimin e brezit 2173.5—
2190.5 kHz pérshkruhen ng Nenet 31dhe 52. (WRC-07).

Frekuencat 2187.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz dhe
16804.5 kHz jang frekuenca ndérkombétare pér njoftime t& fatkeqésive pér
thirrjen numerike selective. Kushtet pér pérdorimin e kétyre frekuencave
pérshkruhen né Nenin 31.

Frekuencat 2174.5 kHz, 4177.5 kHz, 6268 kHz, 8376.5 kHz, 12520 kHz dhe
16695 kHz jang frekuenca ndérkombétare pér njoftime fatkeqésie né
telegrafing direkte me brez t& ngushté. Kushtet pér pérdorimin e kétyre
frekuencave pérshkruhen né Nenin 31.

Frekuencat bartése 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz dhe frekuencat
121.5 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz dhe 243 MHz mund t& pérdoren
gjithashtu, n& pérputhje me procedurat né fuqi pér shérbimet e
radiokomunikimit tokésor, pér veprimet ¢ kérkimit dhe ndihmés né lidhje me
mjetet hapésinore me komandim manual. Kushtet pér pérdorimin ¢
frekuencave pérshkruhen né Nenin 31. Té njgjtat aplikohen pér frekuencat
10003 kHz, 14993 kHz dhe 19993 kHz, pra né secilin nga kéto raste emetimet
duhet t& kufizohen né njé brez +3 kHz rreth frekuencés. (WRC-07).

Pércaktim alternativ: N& Sri Lanka brezi 2194-2300 kHz &shté pércaktuar né
bazé parésore pér shérbimin fiks dhe i 18vizshém, pérveg shérbimit t&
1&vizshém acronautik. (WRC-19).

Pér kushtet ¢ pérdorimit nga shérbimi radioteleviziv t& brezave 2300-2495
kHz (2498 kHz n& Rajonin 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz dhe 5005—
5060 kHz shih Nr. 5.16 deri né 5.20, 5.21 dhe 23.3 deri n& 23.10.

Pércaktim alternativ: N& Irak brezi 2502-2625 kHz &shté pércaktuar né njé
bazé parésore pér shérbimin fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t&
1&vizshém acronautik. (WRC-19).

Frekuenca bartése (referuese) 3023 kHz dhe 5680 kHz mund t& pérdoret
gjithashtu n& pérputhje me Nenin 31, nga stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém
detar, n& koordinim me operimet e kérkimit dhe ndihmés. (WRC-07).

Administratat jang t& detyruara t& autorizojné pérdorimin e brezit 3155—
3195 kHz pér sigurimin ¢ kanaleve t& pérbashkéta n& rang botéror pér
aparatet ¢ dégjimit pa tela me fuqi t& vogél. Pér t'iu pérshtatur nevojave lokale,
kanalet shtesé pér kété ndarje mund t& caktohen nga administratat né brezat
ndérmjet 3155 kHz dhe 3400 kHz. Duhet shénuar q& frekuencat né shkallén
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3000 kHz deri 4000 kHz jang t& pérshtatshme pér aparate dégjimi t& cilat jang
vendosur t& veprojné né distanca t& shkurtra brenda fushés s¢ induksionit.

Pércaktim alternativ: N& Bregun ¢ Fildishté, Egjipt, Liberi, Sri Lanka dhe
Togo, brezi 3155-3200 kHz &shté pércaktuar n& bazé parésore pér shérbimin
fiks dhe t& 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik. (WRC- 19).

Pércaktim shtesé: Né Botsvang, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambik,
Namibia, Afrika Jugore, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 3900—
3950 kHz &shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimin radioteleviziv, pér
pérdorim par&sor, subjekt marréveshjesh t& siguruara né pérputhje me neni
9.21. (WRC-19).

Pércaktim shtesé: N& Groenlandg, brezi 3950-4000 kHz &shté gjithashtu i
pércaktuar n& baz& parésore pér shérbimin radioteleviziv. Fugia ¢ stacioneve
radioteleviziv q& veprojné né kété brez nuk duhet t& tejkalojé vlerén e
mjaftueshme pér njé shérbim nacional dhe né asnjé rast nuk duhet t& tejkalojé 5
kW.

Pérdorimi i brezit 40004063 kHz nga shérbimi i 1&vizshém detar &shté
kufizuar pér stacionet e anijeve q& pérdorin radiotelefoning (shih Nr. 52.220
dhe Shtojcén 17).

Frekuencat né brezat 40634123 kHz and 4130-4438 kHz mund t& pérdoren
né ményreé t& vegant nga stacionet né shérbimin fiks, duke komunikuar vetém
brenda kufirit t& vendit né t& cilin ndodhet, me njé fuqi mesatare q& nuk kalon
50W, me kusht q& t& mos shkaktohen interferenca t& démshme né shérbimin e
lévizshém detar. Pérveg késaj, né Afganistan, Argjenting, Armeni, Bjellorusi,
Botsvang, Burkina Faso, Republika e Afrikés Qendrore, King, Federata Ruse,
Gjeorgji, Indi, Kazakistan, Mali, Nigeri, Pakistan, Kirgistan, Taxhikistan, Cad,
Turkmenistan dhe Ukraing, n& brezat 40634123, 4130-4133 kHz dhe 4408—
4438 kHz, stacionet n& shérbimin fiks me fuqi mesatare q& nuk ¢ kalon 1 kW,
mund t& operojné né kushte & t& jen& vendosur t& paktén 600 km larg nga
bregu dhe t& mos shkaktojné interferenca t& démshme n& shérbimin e
1&vizshém detar. (WRC-19)

Kushtet pér pérdorimin ¢ bartéses sé frekuencés 4125 kHz dhe 6215 kHz
pérshkruhen n& Nenet 31 dhe 52. (WRC-07).

Frekuenca 4209.5 kHz pérdoret ekzkluzivisht pér transmetimin nga stacionet
bregdetare t& sinjaleve  meteorologjike  dhe  navigacionale  dhe
informacioneve urgjente t& anijeve, né kuptimin ¢ teknikave direkte me brez
t& ngushté (WRC-97).

Frekuencat 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz, 12579 kHz, 16806.5 kHz,
19680.5 kHz, 22376 kHz dhe 26100.5 kHz jané frekuenca ndérkombétare pér
transmetimin e Informacionit t& Shpétimit Detar (MSI) (shih Shtojcén 17).

Stacionet né shérbimin e radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojné interference
t& démshme ng stacionet q& veprojné né shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme ose
t&¢ kérkojné mbrojtje nga kéto stacione. Aplikacionet e shérbimit t&
radiopércaktimit jang& t& kufizuara pér radarétoqeanografike q& veprojné né
pérputhje me Rezolutén 612 (Rev. WRC-12) (WRC-12).

Pércaktim alternativ: né Armeni, Bjellorusi, Moldavi dhe Kirgistan, brezi i
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frekuencave 4438-4488 kHz &shté pércaktuar n& bazg parésore pér shérbimin
fiks dhe pér shérbimin e 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik
(R) (WRC-19).

Kategori t& ndryshme t& shérbimit: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi,
Federata Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Lituani, Nigeri, Uzbekistan,
Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, pércaktimi i brezit 5130—
5250 kHz n& shérbimin e 18vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik,&shté n& bazé parésore. (shih. Nr. 5.33) (WRC-12).

Pércaktim alternativ: né Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezat ¢
frekuencave 5250- 275 kHz dhe 26200-26350 kHz jang pércaktuar né bazeé
parésore pér shérbimin fiks dhe pér shérbimin e 1&vizshém, pérveg shérbimit t&
1&vizshém aeronautik (WRC— 19).

Stacionet né shérbimet amatore q& pérdorin brezin e frekuencave 5351.5—
5366.5 kHz nuk duhet t& tejkalojné fuqing maksimale t& rrezatimit né vlerén
15W (e.ir.p). Megjithaté né Rajonin 2, né Meksiké stacionet ¢ shérbimit
amator q& pérdorin brezin e frekuencés 5351.5-5366.5 kHz nuk duhet t&
tejkalojng fuqing maksimale t& rrezatimit né vlerén 20 W (e.ir.p).N& vendet e
Rajonit 2 si né vazhdim: Antigua dhe Barbuda, Argjentina, Bahamas,
Barbados, Belizé, Bolivia, Brazil, Kili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba,
Republika  Domenikane, Dominika, El Salvador, Ekuador, Grenada,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Xhamaika, Nikaragua, Panama,
Paraguaj, Peru, Santa Lusia, Santa Kits dhe Nevis, Sant Vinsent dhe ng
Grenadines, Suriname, Trinidad dhe Tobago, Uruguaj, Venezuelé si edhe né
territore dhe qytetet ujore t& Mbretérisé s¢ Hollandés né Rajonin 2, stacionet ¢
shérbimit amator q& pérdorin frekuencén 5351.5— 5366.5 kHz nuk duhet t&
tejkalojné fuqing maksimale t& rrezatimit né vlerén 25 W (e.ir.p). (WRC-19).

Pérdorimi i brezave 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz,
11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 1357013600 kHz, 1380013870 kHz,
15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz dhe 18900-19020 kHz nga shérbimi
radioteleviziv &shté objekt i zbatimit t& procedurés sipas Nenit 12.
Administratat jan& t& detyruara t& pérdorin kéto breza pér t& lehtésuar futjen e
transmetimeve numerike t& moduluara né pérputhje me procedurat referuar
Rezolutés 517 (Rev.WRC-19). (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Frekuencat né brezin 59005950 kHz mund t& pérdoren nga
stacionet e shérbimeve t& méposhtme, duke komunikuar vetém brenda kufirit
t& vendit né t& cilén ata jan& pozicionuar: shérbimi fiks (n& t& tri Rajonet),
shérbimi i 18vizshém tokésor (n& Rajonin 1), shérbimi i 18vizshém, pérveg i
lévizshém areronautik (R) (n& Rajonin 2 dhe 3), né kushte q& t&¢ shmangen
interferencat ¢ démshme n& shérbimin radioteleviziv. Pér pérdorimin ¢
frekuencave né kéto shérbime, administratave i kérkohet t& pérdorin
minimumin e fuqisé s& kérkuar dhe t& marrin n& konsideraté pérdorimin
sezonal t& frekuencave nga shérbimi radioteleviziv, publikuar ng pérputhje
me Rregulloret Radio. (WRC-07)

Me kusht q& t& mos shkaktohen interferenca t& démshme pér shérbimet ¢
1évizshme detare, brezat 6200-6213.5 kHz dhe 6220.5-6525 kHz mund t&
pérdoren veganérisht nga stacionet e shérbimit fiks, duke komunikuar vetém
brenda kufirit t& shtetit né t& cilin ata jang lokalizuar, me fuqi kryesore q& nuk
tejkalon 50 W. Né kohén ¢ njoftimit t& kétyre frekuencave, Byroja do t&
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njoftojé pér kushtet e mésipérme.

Brezat ¢ méposhtém: 6765-6795 kHz (frekuenca qendrore 6780 kHz),
433.05-434.79 MHz (frekuenca gendrore 433.92 MHz) né Rajonin 1 me
pérjashtim t& vendeve t& pérmendura mé sipér né Nr. 5280, 61 —61.50 GHz
(frekuenca gendrore 61.25 GHz), 122-123 GHz (frekuenca qendrore 122.5
GHz) dhe 244 246 GHz (frekuenca gendrore 245 GHz) jang dezinjuar pér
aplikime industriale, shkencore dhe shéndetésore (ISM). Pérdorimi i kétyre
brezave pér zbatimet ISM duhet t& jeté objekt i autorizimeve nga administratat
pérkatése né marréveshje me administratat e tjera, shérbimi i
radiokomunikimit i t& cilave mund t& jeté i shqetésuar. N& zbatimin e kétij
kushti, administratat duhet t& marrin parasysh Rekomandimet pérkatése mé té
fundit t& ITU-R.

Pércaktim shtesé: né Angola, Irak, Somali dhe Togo, brezi i frekuencave
7000-7050 kHz &sht& pércaktuar gjithashtu pér pérdorim pardsor pér
shérbimin fiks. (WRC- 15)

Pércaktim alternativ: né Egjipt, Eritrea, Etiopi, Guinea, Libi, Madagaskar dhe
Nigeri brezi 7000-7050 kHz &shté pércaktuar pér pérdorim parésor pér
shérbimin fiks. (WRC- 12)

Pércaktim shtesé: N& Uzbekistan dhe Kirgistan, brezat ¢ frekuencave 7000—
7100 kHz jang pércaktuar gjithashtu pér shérbimet fikse dhe t& lévizshme
tokésore pér pérdorim dytésor. (WRC-03)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Australi, Bahrain, Botsvang,
Brunei Darusalam, King Komoros, Kore (Republika ¢), Diego Garcia,
Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Eritrea, Guinea, Indonesia, Iran
(Republika Islamike ¢), Japoni, Jordani, Kuvajt, Libi, Mali, Marok, Mauritani,
Niger, Zelanda ¢ Re, Oman, Guinea ¢ Re Papua, Katar, Republika Arabe
Sirisé, Republika Popullore Demokratike ¢ Koresé, Singapor, Sudan, Sudani
Jugor, Tunizi, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 71007200 kHz &shte
pércaktuar pér shérbimin fiks dhe t& 16vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik (R) n& nj& bazg primare (WRC- 19)

Deri né 29 Mars 2009, pérdorimi i brezit 7100-7300 kHz né& Rajonin 2 nga
shérbimi amator nuk duhet t& imponojé kufizime né shérbimet radiotelevizive
t& parashikuara pér pérdorim brenda Rajonit 1 dhe 3. Pas 29 Mars 2009
pérdorimi i brezit ng 7200-7300 kHz né& rajonin 2 nga shérbimi amator nuk
duhet t& imponojné kufizime né& shérbimet raditelevizive parashikuar pér
pérdorim brenda rajonit 1 dhe 3. (WRC-03)

Pércaktim shtesé: Frekuenca né brezin 7300-7350 kHz mund t& pérdoret nga
stacionet né shérbimin fiks dhe n& shérbimin ¢ l&vizshém tokésor, duke
komunikuar vetém brenda kufijve t& vendeve ku ato jang pozicionuar, me
kusht q& t& mos shkaktojné interferenca t&¢ démshme n& shérbimin
radioteleviziv. Kur pérdoren frekuenca pér shérbime té tilla, administratorst
duhet t& pérdorin minimumin e fuqisé s& kérkuar duke marré né konsideraté
pérdorimin sezonal t& frekuencave nga shérbimi radioteleviziv, publikuar né
pérputhje me Rregulloret Radio. (WRC-07)

Né&é Rajonin 1, brezi i frekuencave 7350-7450 kHz mund t& pérdoret
nga stacionet ¢ shérbimeve fiks dhe i 18vizshém tokésor, duke komunikuar
vetém brenda kufijve t& vendeve né t& cilén ata jang pozicionuar, me kusht q&
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t& mos shkaktohen interferenca t& démshme ndaj shérbimit radioteleviziv.
Fugia totale e rrezatuar pér ¢do stacion nuk duhet t& tejkalojé vlerén 24 dBW.
(WRC-12)

Pércaktim  shtesé: N& Algjeri, Arabing Saudite, Bahrain, Komoros,
Xhibouti,Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Iran (Rep Islamike ¢), Jordani,
Kuvait, Libi, Marok, Mauritania, Nigeri, Oman, Katar, Republika Arabe e
Sirisé, Sudan, Sudani Peréndimor, Tunizi dhe Jemen, brezat 7350-7400 kHz
dhe 7400-7450 kHz jang pércaktuar gjithashtu dhe pér shérbimin fiks pér
pérdorim parésor. (WRC-12)

Kushtet pér pérdorimin ¢ frekuencés bartése 8291 kHz, 12290 kHz dhe 16420
kHz jang pérshkruar ng Nenet 31 dhe 52. (WRC-07)

Stacionet ng shérbimin e radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojng interferencé
t&¢ démshme né stacionet q& veprojné né shérbimet fikse ose t& kérkojné
mbrojtje nga kéto stacione. Aplikacionet ¢ shérbimit t& radiopércaktimit jang
t& kufizuara pér radarét oqeanografike q& veprojné né pérputhje me Rezolutén
612 (Rev.WRC- 12) (WRC-12)

Pércaktim alternativ: N& Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezat ¢
frekuencave 9305-9355 kHz and 16100-16200 kHz jang pércaktuar né bazé
parésore pér shérbimin fiks. (WRC- 19)

Pércaktim shtesé: Brezat e frekuencave 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz,
12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz dhe 18900-19020
kHz mund t& pérdoren nga stacionet e shérbimit fiks, duke komunikuar vetém
brenda kufirit t& vendit ng t& cilén ata jan& pozicionuar, me kusht q& t& mos
shkaktohen interferenca t& démshme ndaj shérbimit radioteleviziv. N&
pérdorimin e frekuencave pér kété shérbim, administratat jang t& detyruara té
pérdorin fuqingé minimale t& kérkuar dhe t& marrin parasysh pérdorimin
sezonal t& frekuencave nga shérbimi radioteleviziv, publikuar ng pérputhje me
Radio Regulloret. (WRC-07)

Me ¢éllim q& t& mos shkaktohen interferenca t& démshme ndaj shérbimit
radioteleviziv, frekuencat né brezat 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz dhe
11975-12050 kHz mund t& pérdoren nga stacionet né& shérbimin fiks, me kusht
qé& t& komunikohet vetém brenda kufirit t& shtetit n t& cilin ato jang lokalizuar,
duke pérdorur pér ¢do stacion njé fuqi rrezatuese totale q& nuk kalon vlerén 24
dBW.

Né& dhénien e frekuencave pér stacionet ¢ shérbimeve té tjera, pér t& cilat
brezat:
13360-13410 kHz,
25550-25670 kHz,
37.5-38.25 MHz,
73-74.6 MHz né Rajonet 1 dhe 3,
150.05-153 MHz n& Rajonin 1,
322-328.6 MHz,
406.1-410 MHz,
608-614 MHz n& Rajonet 1 dhe 3,
1330-1400 MHz,
1610.6-1613.8 MHz,
1660-1670 MHz,
1718.8-1722.2 MHz,
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2655-2690 MHz,
3260-3267 MHz,
3332-3339 MHz,
3345.8-3352.5 MHz,
48254835 MHz,
4950-4990 MHz,
4990-5000 MHz,
6650-6675.2 MHz,
10.6-10.68 GHz,
14.47-14.5 GHz,
22.01-22.21 GHz,
22.21-22.5 GHz,
22.81-22.86 GHz,
23.07-23.12 GHz,
31.2-31.3 GHz,
31.5-31.8 GHz n& Rajonet 1 dhe 3,
36.43-36.5 GHz,
42.5-43.5 GHz,
48.94-49.04 GHz,
76-86 GHz,

92-94 GHz,
94.1-100 GHz,
102-109.5 GHz,
111.8-114.25 GHz,
128.33-128.59 GHz,
129.23-129.49 GHz,
130-134 GHz,
136-148.5 GHz,
151.5-158.5 GHz,
168.59-168.93 GHz,
171.11-171.45 GHz,
172.31-172.65 GHz,
173.52-173.85 GHz,
195.75-196.15 GHz,
209-226 GHz,
241-250 GHz,
252-275 GHz

jané pércaktuar, administratat jan& t& detyruara t& marrin t& gjitha masat e
nevojshme pér t& mbrojtur shérbimin radio astronomi nga interferencat ¢
démshme. Emetimet nga stacionet ajrore mund t& jen& né veganti burime
serioze t& interferencés né shérbimin radio astronomi (shih Nr. 4.5 dhe 4.6 dhe
Nenin 29) (WRC-07).

Pércaktim alternativ: né Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezi i
frekuencave 13450-13550 kHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér
shérbimin fiks dhe né bazé dytesore pér shérbimin ¢ 18&vizshém, pérveg
shérbimit t& 1&vizshém acronautik (R). (WRC- 19)

Brezat e méposhtém:

13553-13567 kHz (frekuenca qendrore 13 560 kHz), 26957-27283 kHz
(frekuenca gendrore 27 120 kHz), 40.66-40.70MHz (frekuenca qendrore
40.68MHz), 902-928 MHz né& Rajonin 2 (frekuenca gendrore 915 MHz),
2400-2500 MHz (frekuenca qendrore 2 450 MHz), 5725-5875 MHz
(frekuenca qendrore 5 800 MHz), dhe 24 — 24.25 GHz (frekuenca gendrore
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24.125 GHz) jangé dhéné gjithashtu pér zbatime ISM. Shérbimet ¢
radiokomunikimit q& operojné Brenda kétyre brezave duhet t& pranojné
interferencat e démshme t& cilat mund t& jené shkaktuar nga kéto aplikime.
Pajisja ISM q& vepron ng kéto breza &shté objekt 1 zbatimit t& Nr. 15.13.

Pércaktim shtesé: Brezat e frekuencave 1357013600 kHz dhe 13800-13870
kHz mund t& pérdoren nga stacionet ¢ shérbimeve fiks dhe i 1&vizshém, pérvec
shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (R) duke komunikuar vetém brenda kufirit
t& shtetit n¢ t& cilin ato jan& vendosur, me kusht q& t& mos shkaktohen
interferenca t& démshme n& shérbimin radioteleviziv. N& pérdorimin ¢
frekuencave pér kéto shérbime, administratat jang t& detyruara t& pérdorin
fuqing minimale t& kérkvuar dhe t& marrin parasysh pérdorimin sezonal t&
frekuencave nga shérbimi radioteleviziv, publikuar né pérputhje me Radio
Regulloret. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, King, Bregu i Fildishtg, Gjeorgji,
Iran (Republika Islamike e), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Federata Ruse,
Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi 14 250 — 14 350 kHz &shté
pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin fiks. Stacionet e shérbimt
fiks nuk duhet t& pérdorin njé fuqi rrezatimi q& kalon 24 dBW. (WRC-03)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, King, Bregu i Fildishtg, Gjeorgji,
Iran (Republika Islamike e), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Federata Ruse,
Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi 14 250 — 14 350 kHz &shté
pércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér shérbimin fiks. Stacionet e shérbimt
fiks nuk duhet t& pérdorin njé fuqi rrezatimi g& kalon 24 dBW. (WRC-03)

Pércaktim  shtesé:  N& Armeni, Azerbajghan, Bjellorusi, Gjeorgji,
Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgistan, Sllovaki, Federata
Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 21 850— 21 870 kHz &shté
gjithashtu i pércaktuar né bazg parésore pér shérbimet e 1&vizshme acronautike
(R). (WRC-07)

N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli,
Uzbekistan, Kirgistan, Slovaki, Federatén Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe
Ukraing, pérdorimi i brezit 21 850 — 21 870 kHz nga shérbimi fiks &shté
kufizuar pér ofrimin ¢ shérbimeve q& lidhen me sigurimin ¢ fluturimeve
ajrore.(WRC-07)

Brezi 21 870 — 21 924 kHz pérdoret nga shérbimi fiks pér ofrimin e
shérbimeve q& lidhen me sigurimin ¢ fluturimeve ajrore.

Pércaktim shtesé: N& Nigeri, brezi i frekuencés 22720-23200 kHz &shté
i pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e ndihmés meteorologjike (radio
sondat), pér pérdorim parésor.

Pérdorimi 1 brezit 23200 — 23350 kHz nga shérbimi fiks &shté kufizuar pér
ofrimin ¢ shérbimeve t& fluturimeve ajrore.

Pérdorimi 1 brezit 23350 — 24000 kHz nga shérbimi i 18vizshém detar &shté
kufizuar pér radiotelegrafing ndérmjet anijeve.

Pércaktim alternativ: N& Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezi i
frekuencave 24450 — 24600 kHz &shté pércaktuar né bazén parésore pér
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shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme tokésore. (WRC-19)

Pércaktim alternativ: N& Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezi i
frekuencave 39 — 39.5 MHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér shérbimet
fikse dhe t& 1&vizshme. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Né Botsvana, Burundi, Rep Demokratike ¢ Kongos dhe
Ruanda, brezi i frekuencave 41-44 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu pér
pérdorim parésor pér shérbimin e radionavigacionit acronautik. (WRC-12)

Pércaktim shtesé: n& Kore (Republika ¢), Shtetet ¢ Bashkuara dhe Meksikg,
brezat e frekuencave 41.015-41.665 MHz dhe 43.35-44 MHz jané gjithashtu
t& pércaktuara né bazg parésore pér shérbimin e radiopércaktimit. Stacionet né
shérbimin ¢ radiovendndodhjes nuk duhet t& shkaktojng interference té
démshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet q& operojné né shérbimet
fikse dhe t& l&vizshme. Aplikimet ¢ shérbimit t& radiovendndodhjes jang t&
kufizuara pér radarét oqeanografike q& operojné né pérputhje me Rezolutén 612
(Rev.WRC-12). (WRC-19)

Pércaktim alternativ: né Shqipéri, Gjermani, Armeni, Austri, Bjellorusi,
Belgjiké, Bosnje-Hercegoving, Qipro, Vatikan, Kroaci, Danimarké, Spanjé,
Estoni, Finlandé, Francg, Greqi,Hungari, Irland, Island, Itali, Letoni,
Magedonia e Veriut, Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, Malta, Moldavi,
Monako, Mali i Zi, Norvegji, Uzbekistan, Hollandg, Portugali, Kirgistan,
Sllovaki, Republika Ceke, Rumani, Mbretéria ¢ Bashkuar, San Marino,
Slloveni, Suedi, Zvicér, Turqi dhe Ukraing, brezi i frekuencave 42-42.5 MHz
éshté pércaktuar né bazé primare pér shérbimet fikse dhe t& 18vizshme. (WRC—
19)

Pércaktim shtesé: n& Gjermani, Austri, Belgjiké, Bosnje dhe Hercegoving,
King, Vatikan, Danimarké, Spanjé, Estoni, Federatén Ruse, Finland, Francg,
Irlandg, Islandg, Itali, Letoni, Lihtenshtajn, Lituania, Luksemburg, Magedonia e
Veriut, Monako, Mali i Zi, Norvegji, Hollandé, Poloni, Portugali, Republika
Ceke, Mbretéria ¢ Bashkuar, Serbi, Slloveni, Suedi dhe Zvicér, brezi 46-68
MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e radiovendndodhjes né njé
bazg dytésore. Ky pérdorim &shté i limituar pér operimin e radaréve pér matjen ¢
profilit t& erérave né pérputhje me Rezolutén 217 (WRC-97). (WRC-19)

Pércaktim  shtesé: N& Armeni, Bjellorusi, Federatén Ruse, Gjeorgji,
Kazakistan, Letoni, Moldavi, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraing, brezat 47-48.5 MHz dhe 56.5-58 MHz jan&
gjithashtu t& pércaktuar pér pérdorim dytésor pér shérbimet fiks dhe i
1&vizshém tokésor. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Shqipéri, Algjeri, Gjermani, Austri, Belgjiké, Bosnje
Hecegoving, Botsvana, Bullgari, Bregu i Fildishtg, Kroaci, Danimarké, Spanjé,
Estoni, Esuatini ,Finlandé, Francé, Gabon, Greqi, Hungari, Irlandg, Izrael,
Itali, Jordani, Liban, Libi, Lihtenshtein, Lituani, Luksemburg, Madagaskar,
Mali, Malté, Marok, Mauritani, Monako, Mali i Zi, Nigeri, Norvegji,
Hollandg, Poloni, Republika Arabe Siriane, Sllovaki, Republiken Ceke,
Rumani, Mbretéring ¢ Bashkuar, Serbi, Slloveni, Suedi, Zvicér, Cad, Togo,
Tunizi dhe Turqi, brezi i frekuencave 47-68 MHz, né Afrikén e Jugut brezi i
frekuencave 47-50 MHz dhe n& Letoni brezi i frekuencave 48.5 — 56.5MHz
dhe 58-68 MHz, jané gjithashtu t& pércaktuar n& njé baz& parésore pér
shérbimin e 1&vizshém tok&sor. Megjithaté, stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém

130




image132.jpg
5.165

5.166A

5.166B

5.166C

5.166D

5.166E

5.169

PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

tokésor n& vendet ¢ pérmendura né lidhje me ¢do brez frekuence t& referuar né
kété shénim, nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme ose t& kérkojng
mbrojtje nga stacionet ekzistuese ose t& planifikuara t& shérbimit radioteleviziv
t& vendeve t& tjera pérveg atyre t& pérmendura né& lidhje me brezin e
frekuencgs. (WRC-19).

Pércaktim shtesé: Né Angola, Kamerun, Rep Demokratike ¢ Kongos,
Egjipt, Madagaskar, Mozambik, Nigeri, Somali, Sudan, Sudani peréndimor,
Tanzani dheKad, brezi 47-68 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin
fiks dhe i 18vizshém pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik, pér pérdorim
parésor. (WRC-19).

Kategori t& ndryshme shérbimesh: né Austri, Qipro, Vatikan, Kroaci,
Danimarké, Spanjé, Finlandé, Hungari, Letoni, Hollandg, Republikén Ceke,
Mbretéring ¢ Bashkuar, Sllovaki dhe Slloveni, brezi 50.0-50.5 MHz é&shté
pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin amator. Stacionet né shérbimin
amator né& kéto vende nuk duhet t& shkaktojng interference t& démshme, ose t&
kérkojné mbrojtje nga, stacionet ¢ radiotelevizive, stacionet e shérbimit fiks
ose t& 1évizshém, q& veprojné né pérputhje me Radio Rregulloret né brezin
50.0-50.5 MHz ng vendet q& nuk jang t& listuara n& kéte dispozité. Pér njé
stacion t& kétyre shérbimeve, do t& zbatohen gjithashtu kriteret € mbrojtjes né
Nr. 5.169B. N& Rajonin 1, me pérjashtim t& vendeve t& listuara n& Nr. 5.169,
radarét e profileve t& erés q& veprojné né shérbimin e radiovendndodhjes nén
Nr. 5.162A jang t& autorizuar t& operojné né bazé t& barazisé me stacionet né
shé&rbimin amator n& brezin 50.0-50.5 MHz. (WRC 19).

N& Rajonin 1, stacionet né shérbimin amator q& funksionojné pér pérdorim
dytésor nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme, ose t& kérkojng
mbrojtje nga, stacionet e shérbimeve radiotelevizive. Fuqia e fushés e
gjeneruar nga njé stacion amator né Rajonin 1 ng brezin 50-52 MHz nuk duhet
t& kalojé njé vlerd t& llogaritur +6 dB(uV/m) né njé lartési prej 10 m mbi toks
pér mé shumé se 10% t& kohés pérgjaté kufirit t& njé vendi me stacion operimi
t& transmetimeve analoge né Rajonin 1 dhe vendet fginje me stacione
transmetimi n& Rajonin 3 t& listuara né Nr. 5.167 dhe 5.168. (WRC-19).

Né Rajonin 1, stacionet n& shérbimin amator né brezin 50-52 MHz, me
pérjashtim t& vendeve t& shénuara n& Nr. 5.169, nuk duhet t& shkaktojné
interference t& démshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga, radarét e profileve t&
erés q& veprojné né shérbimin e radiovendndodhjes nén Nr.5.162A. (WRC-19)

Kategori t& ndryshme shérbimesh: n& Liban, brezi 50-52 MHz &shté
pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin amator. Stacionet né shérbimin
amator né Liban nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme, ose t&
kérkojné mbrojtje nga, stacionet ¢ transmetimit, stacionet e shérbimit fiks ose
t& 18vizshém, q& veprojné né pérputhje me Radio Rregulloret ng brezin 50-52
MHz né vendet q& nuk jang t& listuara ng kété dispozité. (WRC-19)

N& Federatén Ruse, vetém brezi 50.080-50.280 MHz &shté pércaktuar pér
pérdorim dytésore pér shérbimin amator. Kriteret ¢ mbrojtjes pér shérbimet e

tjera né vendet q& nuk jan& t& pérfshira ng kété dispozité specifikohen né
Nr.5.166B dhe 5.169B. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Né Botsvang, Esuatini, Lesoto, Malavi, Namibia, Ruanda,
Afrika Jugore, Zambia dhe Zimbabve, brezi 50-54 MHz &shté pércaktuar pér
pérdorim parésor pér shérbimin amator. N& Senegal, brezi 50- 51 MHz &shté
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pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin amator. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: né vendet ¢ méposhtme n& Rajonin 1: Angola, Arabi
Saudite, Bahrain, Burkina Faso, Burundi, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Gambia, Jordania, Kenia, Kuvajti, Mauritius, Mozambiku, Omani, Uganda,
Katari, Sudani i Jugut dhe Tanzania, brezi 50-54 MHz &shté pércaktuar pér
pérdorim parésor pér shérbimin amator. N& Guinea-Bissau, brezi 50.0-50.5
MHz &shté pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin amator. N& Xhibuti,
brezi 50-52 Mhz &shté pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin amator.
Me pérjashtim t& vendeve t& listuara n& Nr. 5.169, stacionet né shérbimin
amator q& veprojné né& Rajonin 1 nén kété shénim, né t& gjithé ose né njé pjesé
t& brezit 50-54 MHz, nuk duhet t& shkaktojné interference t& démshme, ose t&
kérkojné mbrojtje nga, stacionet e shérbimeve t& tjera operative né pérputhje
me Radio Rregulloret né Algjeri, Egjipt, Iran (Republika Islamike e), Irak,
Izrael, Libi, Palesting*, Republikén Arabe t& Sirisé, Republikén Popullore
Demokratike t& Koresé, Sudan dhe Tunizi. Fuqia ¢ fushés ¢ gjeneruar nga njé
stacion amator n& brezin 50-54 MHz nuk duhet t& kalojé njé vleré +6
dB(uV/m) né njé lartési prej 10 m mbi toké pér mé shumé se 10% t& kohés
pérgjaté kufirit t& vendeve t& listuara q& kérkojné mbrojtje. (WRC-19)

Me pérjashtim t& vendeve t& listuara n& Nr. 5.169. stacionet né shérbimin
amator t& pérdorura né Rajonin 1, n& t& gjithé ose né njé pjesé t& brezit 50-54
MHz, nuk duhet t& shkaktojné interference t& démshme, ose t& kérkojné
mbrojtje nga, stacionet e shérbimeve t& tjera pérdorur né pérputhje me Radio
Rregulloret né Algjeri, Armeni, Azerbaixhan, Bjellrusi, Egjipt, Federatén
Ruse, Iran (Republika Islamike e), Irak, Kazakistan, Kirgistan, Libi,
Uzbekistan, Palesting*, Republién Arabe t& Sirisé, Sudan, Tunizi dhe Ukraing.
Fugqia ¢ fushés e gjeneruar nga njé stacion amator né& brezin 50-54 MHz nuk
duhet t& kalojé njé vleré +6 dB(uV/m) né njé lartési prej 10 m mbi toké pér mé
shumé se 10% t& kohés pérgjaté kufirit t& vendeve t& listuara ng kété dircktive.
(WRC-19)

Pércaktim  alternativ: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Gjeorgji,
Kazakistan, Letoni, Lituani, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgistan,
Federatén Ruse, Taxhikistan Turkmenistan dhe Ukraing, brezat 68-73
MHz dhe 76-87.5 MHz jan& pércaktuar pér pérdorim parésor pér
shérbimin radioteleviziv. N& Letoni dhe Lituani, brezat 68-73 MHz dhe 76-
87.5 MHZ jang pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin radioteleviziv
dhe t& lévizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik. Shérbimet e tjera
t& pércaktuar n& vendet e tjera né kéto breza dhe shérbimi radioteleviziv né
vendet e pérmendura mé sipér jang objekt pér marréveshje me vendet fginje
pérkatése. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Gjeorgji, Kazakistan,
Uzbekistan, Kirgistan, Federatén Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe
Ukraing, brezi 73-74 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér
shérbimin radioteleviziv, objekt i marréveshjes nén Nr. 9.21. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Kolombi, Kub&, El Salvador, Guatemalé, Guinea,
Honduras dhe Nikaragua brezi 73-74.6 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu
pér pérdorim dytésor, pér shérbimet fiks dhe i lévizshém. (WRC-12).

Pércaktim  shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, King, Federata
Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Lituani, Mongoli, Kirgistan, Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraine, brezat 74.6-74.8 MHz dhe 75.2-75.4 MHz jang
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gjithashtu t& pércaktuar n& bazé parésore pér shérbimin e radionavigacionit
acronautik, vetém pér transmetuesit me bazg né toks. (WRC-12)

Frekuenca 75 MHz &shté dhéné pér sinjalizime. Administratat nuk duhet t&
japin frekuenca afér kufijve t& brezave kufi t& stacioneve t& shérbimeve té tjera
t& cilat pér shkak t& fuqisé s&¢ tyre ose t& pozicionit gjeografik mund t&
shkaktojné njé interferencé t& démshme ose ndryshe t& krijojné njé pengesé né
sinjalizime. Duhen t& gjitha pérpjekjet pér t& pérmirésuar mé tej karakteristikat
e marrésve né bordet e anijeve dhe pér t& kufizuar fuqing e stacioneve
transmetuese afér kufijve 74.8 MHz dhe 75.2 MHz.

Pércaktim shtesé: N& Egjipt, Izrael dhe né Repuklikén Arabe t& Sirisé, brezi
74.8-75.2 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e lévizshém pér
pérdorim dytésoré, subjekt marréveshjeje t& pérfituar nga neni 9.21. Me
qéllim g& t& sigurohet mos shkaktimi i interferencave t& démshme né
stacionet e shérbimit t& radionavigacionit aeronautik, stacionet e shérbimit t&
1&vizshém nuk duhet t& futen né kété brez deri sa ky brez t& mos kérkohet mé
pér shérbimin ¢ radionavigacionit acronautik, nga cilado administraté e
cila mund t& identifikohet si e afektuar nga aplikimi i procedurés né pérputhje
me nenin 9.21. (WRC-03)

Pércaktim alternativ: N& Shqipéri, brezi 81-87.5 MHz &shté i pércaktuar né
bazé parésore pér shérbimin radioteleviziv dhe pérdoret né pérputhje me
vendimet ¢ pérmbajtura n& Aktet Finale t& Konferencés Speciale Rajonale
(Gjeneve, 1960).

Pércaktim alternativ: N& Shqipéri, brezi 81-87.5 MHz &shté i pércaktuar né
baz& parésore pér shérbimin radioteleviziv dhe pérdoret né pérputhje me
vendimet ¢ pérmbajtura né Aktet Finale t& Konferencés Speciale Rajonale
(Gjeneve, 1960).

Pércaktim shtesé: N& Kirgistan, Somali dhe Turkmenistan, brezi 104-108
MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né bazé dytésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém,
pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (R). (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Republikén Arabe t& Sirisé, brezi 108-111.975 MHz
&shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e 18vizshém pér pérdorim dytésor,
subjekt marréveshjeje t& pérfituar né pérputhje me nenin 9.21. Me géllim g& t&
sigurohet mos shkaktimi i interferencave t& démshme né stacionet ¢ shérbimit
t& radionavigacionit acronautik, stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém nuk duhet
t& futen né kété brez deri sa ky brez t& mos kérkohet mé pér shérbimin e
radionavigacionit acronautik, nga cilado administraté ¢ cila mund t&
identifikohet si ¢ afektuarnga aplikimi i procedurés né pérputhje me nenin
9.21. (WRC-03)

Pércaktim shtesé: Brezi 108-117.975 MHz mund t& pérdoret gjithashtu nga
shérbimi i 1&vizshém aeronautik (R) pér pérdorim parésor, i kufizuar pér
sistemet q& transmetojné informacion detar, né mbéshtetje t& navigacionit ajror
dhe t& funksioneve t& vézhgimit né pérputhje me standartet e njohura
ndérkombétare t& aviacionit. Njé pérdorim i till¢ duhet t& jeté né pérputhje me
Rezolutén 413 (WRC-07). Pérdorimi i brezit 108-112 MHz nga shérbimi i
lévizshém acronautik (R) do t& jeté i kufizuar n& sistemet ¢ pérbéré nga
transmetues me bazg né toké dhe marrésa q& sigurojné informacion mbi
navigimin né mbéshtetje t& funksioneve t& navigimit ajror, né pérputhje me
standartet e njohura ndérkombétare acronautike. (WRC- 07)
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Né& brezin 117.975-137 MHz, frekuenca 121.5 MHz é&shté frekuence
emergjence aeronautike dhe kur kérkohet, frekuenca 123.1 MHz é&shté
frekuencé ndihmése aeronautike pér 121.5 MHz. Stacionet ¢ 1&vizshme t&
shérbimit & 1&vizshém detar mund t& komunikojné né kéto frekuenca, nén
kushtet ¢ paragitura n& Nenin 31 pér qéllime siguric dhe fatkeqésic me
stacionet e shérbimit t& 1&vizshém aeronautik. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: Né Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Bullgari, Estoni,
Federata Ruse, Gjeorgji, Hungari, Iran (Republika Islamike ¢), Irak
(Republika ¢), Japoni, Kazakistan, Mali, Mongoli, Mozambik, Uzbekistan,
Guinea ¢ Re Papua, Poloni, Kirgistan, Rumani, Senegal, Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraing, brezi 132 — 136 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar
né bazé parésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém acronautik (OR). N& caktimin e
frekuencave t€ stacioneve t& shérbimit t& 1&vizsh&m aeronautik (OR),
administratat duhet t& marrin parasysh caktimin e frekuencave né stacionet e
shérbimit t& 1&vizshém acronautik (R). (WRC- 15)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain,
Bjellorusi, Bullgari, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Federatén Ruse, Gjeorgji,
Iran (Republika Islamike ¢), Jordani, Mali, Oman, Uzbekistan, Poloni,
Republika Arabe e Sirisg, Kirgistan, Rumani, Senegal, Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraing, brezi i frekuencave 136-137 MHz &shté gjithashtu
i pércaktuar né bazé parésore pér shérbimin e 1&vizshém aeronautik (OR). N&
dhénien ¢ frekuencave pér stacionet e shérbimit t& 1&vizshém acronautik (OR),
administratat duhet t& marrin parasysh frekuencat ¢ dhéna né stacionet ¢
shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (R). (WRC- 19)

Pérdorimi i shérbimeve t& veprimeve hapésinore (hapésiré-Toké) me sisteme
satelitore jo-gjeostacionare me mision me kohézgjatje t& shkurtér né brezin
137-138 MHz é&shté subjekt i Rezolutés COMS/9 (WRC-19). Rezoluta
COMS5/5 (WRC-19) aplikohet. Kéto sisteme nuk duhet t& shkaktojng
interference t& démshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga, shérbime ckzistuese
brezi i t& cilave &shté pércaktuar né bazgé parésore.  (WRC-19)

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Afganistan, Arabi Saudite, Bahrain,
Bangladesh, Brunei Darusalem, Kine, Kub&, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Indi, Indonezi, Republikén Islamike t& Iranit, Irak, Kuvajt, Oman, Pakistan,
Filipine, Katar, Singapor, Tailand si dhe Jemen, brezi 137 — 138 MHz &shté
pércaktuar n& bazé parésore pér shérbimet fiks dhe i lévizshém, pérveg
shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (R), (shiko shénimin Nr.5.33). (WRC-07)

Kategori té ndryshme shérbimi: Né Izrael dhe Jordani pércaktimi i brezit 137—
138 MHz pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik &sht& pér pérdorim dytésoré. (shih Nr.5.33).

Kategori t&¢ ndryshme shérbimi: N& Armeni, Azerbajxhan, Bijellorusi,
Bullgari, Egjypt, Finlandg, Francé, Gjeorgji, Greqi, Kazakistan, Liban,
Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Republika Arabe ¢ Sirisé,
Sllovaki, Republikén Cecke, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraing, pércaktimi i brezit 137-138 MHz pér shérbimin e
lévizshém aeronautik (OR) &shté n& bazg parésore (shiko Nr.5.33). (WRC—
2000)

Pérdorimi i brezit 137 — 138 MHz nga shérbimi i 18vizshém satelitor &shté
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objekt i koordinimit nén Nr.9.11A. (WRC-97)

Né& dhénien e frekuencave pér stacionet hapésinore né shérbimin ¢ 1&vizshém
satelitor né brezat 137 — 138 MHz, 387 — 390 MHz dhe 400.15— 401 MHz, dhe
né shérbimet e l&vizshme satelitore detare (hapésiré-Toke) né brezat 157.1875-
157.3375 MHz dhe 161.7875-161.9375 MHz, administratat duhet t& marrin t&
gjitha masat praktike pér mbrojtjen ¢ shérbimit t& radio astronomisé né brezat
150.05 — 153 MHz, 322 —328.6 MHz, 406.1 — 410 MHz dhe 608 — 614 MHz
nga interferencat ¢ démshme shkaktuar nga emétimet ¢ padéshiruara. Nivelet e
kufirit t&¢ démtimeve t& intereferencés né shérbimin e radio astronomisé
tregohen né versionin mé t& fundit t& Rekomandimit ITU-R RA.769 (WRC—
07)

NE& brezat ¢ frekuencave:
137-138 MHz,
157.1875-157.3375 MHz,
161.7875-161.9375 MHz,
387-390 MHz,
400.15-401 MHz,
1452-1 492 MHz,
1525-1 610 MHz,
1613.8-1 626.5 MHz,

2 655-2 690 MHz,
21.4-22 GHz,

do t& zbatohet Rezoluta 739 (Rev. WRC-15). (WRC-15)

* Kjo dispozité mé paré ka qené nén shénimin 5.347A. Eshté vendosur
numér i ri pér t& ruajtur rendin vazhdues me shénimin ¢ mésipérm.

Pérdorimi i brezave 137-138 MHz, 148-150.05 MHz, 399.9-400.05 MHz,
400.15- 401 MHz, 454-456 MHz dhe 459-460 MHz nga shérbimi i lévizshém
satelitor &shté i rezervuarpér sistemet satelitore jogjeostacionare. (WRC-97)

Pérdorimi i brezit 137.175-137.825 MHz nga sistemet satelitore
jogjeostacionare né shérbimin e veprimeve hapésinore identifikuar si mision
me kohézgjatje t& shkurtér, né pérputhje me shtojcén 4, nuk i nénshtrohet
Nr.9.11A. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Né Republikén Ceke, Itali dhe Mbretéring ¢ Bashkuar,
brezat 138-143.6 MHz dhe 143.65-144 MHz jang gjithashtu t& pércaktuar pér
pérdorim dytésore pér shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore (hapésiré—Tokg).
(WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Gjermani, Arabi Saudité, Austri, Bahrein, Belgjike,
Danimarké, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Spanjé, Finlandgé, Greqi, Guinca,
Irlandg, Izrael, Kenia, Kuvajt, Liban, Lihtenshtejn, Luksemburg, Magedoni e
Veriut, Mali, Maltg, Mal i Zi, Norvegji, Hollandg, Katar, Sllovaki, Mbretéring
e Bashkuar, Serbi, Slloveni, Somali, Suedi, Zvicér, Tanzani, Tunizi dhe Turqi,
brezi i frekuencave 138-144 MHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazgé parésore
pér shérbimet e 1&vizshme detare dhe tokésore. (WRC- 19)

Pércaktim alternativ: né Angola, Botsvang, Kamerun, Rep Afrikés Qendrore,
Kongo ( Rep. ¢), Esuatini, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Irak, Jordani,
Lesoto, Liberi, Libi, Malaui, Mozambik, Namibia, Nigeri, Oman, Uganda,
Republika Arabe e Sirisé, Rep. Demokratike ¢ Kongos, Ruanda, Sierra Leone,
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Afrika Peréndimore, Cad, Togo, Zambia dhe Zimbabve, brezi 138-144 MHz
&shté pércaktuar pér pérdorim parésor, pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém.
(WRC-19).

Pércaktim shtesé: N& Eriteria, Etiopi, Kenia, Magedoni ¢ Veriut, Mal t& Zi,
Serbi, Somali, Sudan, Sudani Jugor dhe Tanzani, brezi 138-144 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér shérbimin fiks. (WRC- 19)

Pércaktim shtesé: Brezi 148-149.9 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar ng bazg
parésore pér shérbimin e veprimeve hapésinore (Tok&-hapésirg), objekt pér
marréveshjen e arritur né bazé t& Nr. 9.21. Gjérésia e brezit ¢ ¢do transmetimi
individual nuk do t& kalojé + 25 kHz.

Brezi 148-149.9 MHz né shérbimin ¢ veprimeve hapésinore (Toké-hapésire)
mund t& pérdoret nga sisteme satelitore jogjeostacionare me mision me
kohézgjatje t& shkurtér. Sistemet satelitore jogjeostacionare né pérdorimin e
shérbimeve veprime hapésinore pér njé mision me koh& t& shkurtér ng
pérputhje me Rezolutén COMS/S (WRC-19) t& Radio Rregulloreve nuk i
nénshtrohen marréveshjes nén Nr. 9.21. N& fazén e koordinimit, zbatohen edhe
dispozitat Nr. 9.17 dhe 9.18. N& brezin 148-149.9 MHz sistemet satelitore
jogjeostacionare me misione me kohézgjatie t& shkurtér nuk duhet t&
shkaktojné interferencé t& papranucshme, ose t& pretendojné mbrojtje nga,
shérbimet parésore ekzistuese brenda kétij brezi, ose t& vendosé kufizime
shtesé né shérbimet ¢ veprimeve hapésinore dhe né shérbimet e 1&vizshme
satelitore. Péveg késaj, satcionet tokésore né sistemet jogjcostacionare
satelitore né& shérbimin e veprimeve hapésinore me mision me kohezgjatje t&
shkurtér né brezin 148-149.9 MHz siguron q& densiteti i fluksit t& energjisé t&
mos kalojé -149 dB(W/(m*4 kHz)) pér mé& shumé se 1% t& kohés né kufirin e
territorit t& vendeve né vijim: Armeni, Azerbajxhan, Bjellrusi, King, Korea
(Rep.¢), Kubé, Federata Ruse, India, Irani (Republika Islamike ), Japoni,
Kazakistan, Malajzi, Uzbekistan, Kirgistan, Tajlandé dhe Vietnam. N& rast se
ky kufi i densitetit t& fluksit t& energjisé tejkalohet, marréveshja Nr. 9.21
kérkohet t& merret nga vendet ¢ pérmendura né kéte shénim.

Pérdorimi i brezit 148-149.9 MHz nga shérbimi i 18vizshém satelitor &shté
objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A. Shérbimi i 1&vizshém satelitor nuk do t&
pengojé zhvillimin dhe pérdorimin ¢ shérbimeve fiks, i 1&vizshém dhe veprime
hapésinore né brezin 148-149.9 MHz. Pérdorimi i brezave 148-149.9 MHz
nga sistemet jo gjeostacionare-satelitore n& shérbimin e funksionimit hapé&sinor
t& identifikuar si mision me kohé&zgjatje t& shkurtér nuk i nénshtrohet Nr.
9.11A (WRC-19)

Pérdorimi i brezave 149.9-150.05 MHz dhe 399.9-400.05 MHz nga shérbimi i
lévizshém satelitor &shté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A. (WRC-15)

Stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém satelitor n& brezin e frekuencave 148 —
149.9 MHz nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme ose t&
kérkojné mbrojtje nga stacionet ¢ shérbimit fiks ose t& 1évizshém, q&
veprojné né pérputhje me Tabelén ¢ Pércaktimit t& Frekuencave né vendet ¢
méposhtme: Shqipéri, Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri,
Bahrain, Bangladesh, Barbados, Bjellorusi, Belgjike, Benin, Bosnje—
Hercegoving, Botsvana, Brunei Darusalam, Bullgari, Kamerun, King, Qipro,
Kongo, Kore (Rep ¢), Bregu i Fildishté, Kroaci, Kub&, Danimarke, Xhibuti,
Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Eritrea, Spanjé, Estoni, Esuatini, Etiopi,
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Tabela q& paraqet Planin Kombétar t& Frekuencave pérb&het nga 7 kolona. N& kolonén ¢ paré
paraqiten Pércaktimet pér Rajonin 1 t& Bashkimit Ndérkombétar t& Telekomunikacioneve (pjesé
e t& cilit &shté dhe Shqipéria). N& Kolonén e dyté paraqiten Pércaktime t& Pérbashkéta Europiane
dhe n& Kolonén e treté paraqiten Pércaktimet né Shqipéri. Pér brezat e frekuencave ku kéto dy
kolona kané t& njéjtén pérmbajtje ato jan& paraqitur né njé t& vetme. Tre kolonat né vijim i
shérbejné masave harmonizuese me pérdorimet kryesore t& spektrit t8 frekuencave né Europé.
Ato pérmbajné informacion mbi aplikimet & zbatohen kryesisht né vendet anétare t& CEPT,
rekomandimet/vendimet ECC/ERC, standartet europiane pérkatése, shénime dhe sqarime lidhur
me aplikimet ¢ pérdorura. Ndérsa né kolonat 7 paragiten Pérdorimet né Shqipéri t8 cilat mund t&
jend pér qéllime geveritare apo civile. M& poshté sqarime mé t& detajuara lidhur me pérmbajtjen
e ¢do kolone:

Kolona 1: “Pércaktimet pér Rajonin 1 (ITU)”
Pér ¢do brez frekuencash kolona “Pércaktimet pér Rajonin 1 (ITU)” pérmban:

- Pércaktimet pér Rajonin 1 t& Bashkimit Ndérkombétar t& Telekomunikacioneve sipas
Nenit 5 t& Rregulloreve Radio;
- Referencat pér Shénimet sipas Nenit 5 t& Rregulloreve Radio.

Pér pérshkrimin e Shénimeve t& Nenit 5 t& Rregulloreve Radio shih Shtojcén 1.
Kolona 2: “Pércaktime té Pérbashkéta Europiane

Pér ¢do brez frekuencash kolona “Pércaktime té Pérbashkéta Europiane” pérmban:

- Pércaktimet e brezave t& frekuencave t& pérdorura mé shumé dhe né interesin mé t& madh
t8 vendeve anétare t& CEPT.

- Shénimet ¢ Nenit 5 t& Rregulloreve Radio me ndikim né pjesén mé t& madhe t& shteteve
t& CEPT. Shénimet e Nenit 5, t& Rregulloreve Radio me pércaktimet e pérgjithshme qé aplikohen
né vendet anétare t& CEPT-it pérfshihen n& Kolonén 2 vetém nése 10, ose mé shumé vende t&
CEPT-it jang t& pérfshira n& kéto shénime;

- Shénimet europiane (ECA) (shih Shtojcén 3 pér pérshkrimin e tyre).

Kolona 3: “Pércaktimet Kombétare*
Pér ¢do brez frekuencash kolona “Pércaktime Kombetare” pérmban:
- Pércaktimet e brezave té frekuencave pér Republikén e Shqipérisé;

- Shénimet e Nenit 5 t& Radio Rregulloreve me ndikim n& Republikén ¢ Shqipérisé;
- Shénimet europiane (ECA) (shih Shtojcén 3 pér pérshkrimin e tyre).
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Federatén Ruse, Finlandg, Francé, Gabon, Gjeorgji, Gana, Greqi, Guinea,
Guinea Bissau, Hungari, Indi, Republikén Islamike t& Iranit, Irlandg, Islandg,
Izrael, Itali, Xhamajke, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kenia, Kuvait, , Lesotho,
Letoni, Liban, Libi, Lichtenshtein, Lituani, Luksemburg, Maqedoni e Veriut,
Malajzi, Mali, Maltg, Mauritani, Moldavia, Mongoli, Mali i Zi, Mozambik,
Namibi, Norvegji, Zelandén ¢ Re, Oman, Ugandg, Uzbekistan, Pakistan,
Panama, Guine ¢ Re Papua, Paraguaj, Hollandg, Filipine, Poloni, Portugali,
Katar, Siri, Kirgistan, Republika Demoktratike ¢ Koresg, Sllovaki, Rumani,
Mbretéring e Bashkuar, Senegal, Serbia, Siera Leone, Singapor, Slloveni,
Sudan, Sri Lanka, Afrikén e Jugut, Suedi, Zvicér,Tanzani, Cad, Togo, Tonga,
Trinidad dhe Tobago, Tunizi, Turqi, Ukraing, Vietnam, Jemen, Zambia dhe
Zimbabve. (WRC- 19)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, King, Francg,
Iran (Republika Islamike ¢), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan,
Turkmenistan, Ukraniné dhe Vietnam, brezi i frekuencave 154-156 MHz
&shte gjithashtu 1 pércaktuar n& baz& parésore pér shérbimin e
radiopércaktimit. Pérdorimi i brezit t& frekuencave 154-156 MHz nga
shérbimi i radiopércaktimit duhet t& kufizohet n& sistemet e zbulimit t&
hapésiré—objekt q& veprojng nga pozicione tokésore. Pérdorimi i stacioneve né
shérbimin ¢ radiopércaktimit n& brezin e frekuencave 154-156 MHz do & jeté
objekt i marréveshjes s& arritur sipas Nr. 9.21. Pér identifikimin ¢
administratave t& prekura potencialisht né Rajonin 1, duhet t& pérdoret vlera e
fuqisé s& fushés prej 12 dB (uV/m) pér 10% t& kohés prodhuar né 10 m mbi
nivelin ¢ tokés né brezin e frekuencave referencé 25 kHz, né kufirin e territorit
t&¢ ¢do administrate tjetér. Pér identifikimin ¢ administratave t& prekura
potencialisht né Rajonin 3, duhet t& pérdoret vlera ¢ raportit interferencé —
zhurmé (I/N) prej 6 dB (N = 161 dBW/4 kHz), ose 10 dB pér aplikimet me
kérkesa mé t& médha mbrojtjeje, t& tilla si mbrojtje publike dhe lehtésim
fatkeqésish (PPDR (N = 161 dBW/4 kHz)), prej 1% t& kohés prodhuar ng 60
m mbi nivelin e tokés n& kufirin ¢ territorit t& ¢do administrate tjetér. N& brezat
¢ frekuencave 156.7625-156.8375 MHz, 156.5125-156.5375 MHz,
161.9625— 161.9875 MHz, 162.0125-162.0375 MHz, (out-of-band e.i.r.p)
e.1.r.p brenda brezit t& radaréve t& mbikqyrjes s& hapésirés nuk duhet t& kalojé
16 dBW. Caktimet e frekuencés né shérbimin e radiopércaktimit sipas kétij
pércaktimi né Ukraing nuk do t& pérdoren pa marréveshje me Moldaving.
(WRC-12)

Frekuenca 156.8 MHz &shté frekuencé ndérkombétare pér fatkeqési, siguri dhe
thirrje pér shérbimin e 1&vizshém detar t& radiotelefonisé VHF. Kushtet pér
pérdorimin e késaj frekuence dhe t& brezit 156.7625-156.8375 MHz
pérmbahen né Nenin 31 dhe Shtojcén 18. Frekuenca 156.525 MHz &shté
frekuencé ndérkombétare pér fatkeqési, siguri dhe thirrje pér shérbimin e
lévizshém detar t& radiotelefonis¢ VHF duke pérdorur thirrje selektive
numerike (DSC). Kushtet e pérdorimit t& késaj frekuence dhe brezit 156.4875—
156.5625 MHz pérfshihen né nenin 31 dhe 52 si dhe shtojcén 18. N& brezat
156 —156.4875 MHz, 156.5625-156.7625 MHz, 156.8375-157.45 MHz,
160.6-160.975 MHz and 161.475-162.05 MHz ¢do administraté duhet t'i japé
prioritet shérbimit t& 1&vizshém detar vetém né ato frekuenca q& jané dhéng pér
stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém detar nga administratat (shih Nenet 31 dhe
52, dhe Shtojcen 18). Cdo pérdorim i frekuencave né kéto breza nga stacionet
e shérbimeve t& tjera pér té cilat ato jang pércaktuar duhet t& shmangen né
zona ku t& tilla pérdorime mund t& shkaktojng interferenca t& démshme pér
shérbimin e radiokomunikimit VHF t& 1&vizshém detar. Megjithaté frekuenca
156.8 MHz dhe 156.525 MHz si dhe brezat e frekuencave né té cilat prioritet i
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&shte dhéng shérbimit t& 18vizshém detar mund t& jené pérdorur pér
radiokomunikime brenda territoreve t& lundrueshém ujore (si lumé, kanale
ujore) objekt pér marréveshje pérmes administratave t& interesuara dhe té
prekura duke marré parasysh pérdorimin ¢ frekuencave aktuale dhe
marréveshjet ekzistuese.

Pércaktim  shtesé: Brezat 156.4875-156.5125 MHz dhe 156.5375—
156.5625 MHz jang caktuar gjithashtu pér pérdorim parésor dhe pér
shérbimet fiks dhe i lévizshém tokésor. Pérdorimi i kétyre brezave nga
shérbimet fiks dhe i 1&vizshém tokésor nuk duhet t& shkaktojé interferenca t&
démshme dhe as t& kérkojé mbrojtje nga shérbimi i radiokumunikimit t&
1&vizshém detar ng VHF. (WRC-07)

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 156.7625-156.7875 MHz dhe 156.8125—
156.8375 MHz nga shérbimi satelitor i 1&vizshém (tok&-hapésirg) &shts
kufizuar né martjen e transmetimeve nga sistemi automatik i identifikimit
(AIS) t& mesazheve elektronike me rreze t& gjaté veprimi AIS (Mesazh 27,
shih versionin mé t& fundit t&¢ Rekomandimit ITU R M.1371). Me pérjashtim
t& transmetimeve t& AIS, transmetimet né kéto breza frekuencash nga sistemet
qé& operojné né shérbimin ¢ 1&vizshém detar pér komunikimet nuk duhet t&
tejkalojné vlerén 1 W. (WRC-12)

Brezat ¢ frekuencave 161.9625-161.9875 MHz and 162.0125-162.0375
MHz mund t& pérdoren nga stacionet e avionéve pér qéllime t& operacioneve
t& kérkimit dhe shpétimit si dhe komunikime t& tjera q& lidhen me siguring.
(WRC-12)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 161.9375-161.9625 MHz dhe 161.9875—
162.0125 MHz nga shérbimi i 16vizshém detar—satelitor (Toké-hapésiré) &shté
kufizuar tek sistemet t& cilat operojné né pérputhje me Shtojcén 18. (WRC-15)

Pérdorimi i brezave 157.1875-157.3375 MHz dhe 161.7875-161.9375 MHZ
nga shérbimi i 1&vizshém detar-satelitor (Toké-hapsiré) &shté i kufizuar ng

sisteme satelitore jogjeostacionare q& veprojné né pérputhje me Shtojcén 18.
(WRC-19)

Pérdorimi i brezave 157.1875-157.3375 MHz dhe 161.7875-161.9375 MHz
nga shérbimi i 18vizshém detar-satelitor (Toké&-hapsiré) &shté i kufizuar ng
sisteme satelitore jogjeostacionare q& veprojné né pérputhje me Shtojcén 18.
Njé& pérdorim i tillg i nénshtrohet marréveshjes s& marré nén Nr. 9.21 né lidhje
me shérbimet tok&sore né Azerbajxhan, Bjellrusi, King, Koreja (Rep. ¢), Kubg,
Federata Ruse, Republika Arabe ¢ Sirisé, Republika Popullore Demokratike e
Koresg, Afrika e Jugut dhe Vietnam. (WRC-19)

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 161.9625-161.9875 MHz and 162.0125—
162.0375 MHz nga shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme tokésore nuk duhet t&
shkaktojné interferencé t& démshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga shérbimi i
1&vizshem detar. (WRC-12)

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 161.9625-161.9875 MHz and 162.0125—
162.0375 MHz nga shérbimi i 1&vizshém detar dhe shérbimi i 1&vizshém
satelitor (toké—hapésiré) &éshté i kufizuar pér sistemin ¢ identifikimit
automatik (AIS). Pérdorimi i kétyre brezave té frekuencave nga shérbimi i
lévizshém aeronautik (OR) &shté i kufizuar pér transmetimet AIS nga
operacionet ¢ kérkimit dhe shpétimit t& avioneve. Operacionet AIS né
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kéto breza frekuencash nuk do t& kufizojné zhvillimin dhe pérdorimin e
shérbimeve fikse dhe t& 1&vizshme q& operojné né brezat ¢ frekuencave fginje.

Brezat ¢ frekuencave 161.9625-161.9875 MHz (AIS 1) and 162.0125—
162.0375 MHz (AIS 2) mund t& vazhdojné t& pérdoren né bazg parésore pér
shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme deri né 1 Janar 2025, daté né t& cilén ky
pércaktim nuk do t& jet& mé i vlefshém. Administratat inkurajohen t& b&jné t&
gjitha pérpjekjet praktike pér t& ndérpreré pérdorimin ¢ kétyre brezave nga
shérbimet fikse dhe t& lévizshme pérpara datés s& tranzicionit. Gjaté késaj
periudhe tranzicioni, shérbimet ¢ 1&vizshme detare né kéto breza frekuencash
kang prioritet mbi shérbimet fikse, t& 1&vizshme tokésore dhe t& 1&vizshme
acronautike.

Pérdorimi i sistemit automatik t& identifikimit n& brezat ¢ frekuencave
161.9625-161.9875 MHz dhe 162.0125-162.0375 MHz nga shérbimi i
lévizshém aeronautik (OR) &shté i kufizuar pér stacionet ¢ avionéve pér
qéllime t& operacioneve t& kérkimit dhe shpétimit dhe komunikimeve t& tjera
qé& lidhen me siguring.

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 161.9625-161.9875 MHz dhe 162.0125—
162.0375 MHz nga shérbimi satelitor i 1&vizshém (toké-hapésiré) &shté i
kufizuar né marrjen ¢ transmetimeve té sistemit t& identifikimit automatik nga
stacionet q& operojné né shérbimin ¢ 1&vizshém detar. (WRC-12)

Pércaktim alternativ: N& Marok, brezi 162-174 MHz &shté pércaktuar
pér shérbimin radioteleviziv pér pérdorim parésoré. Pérdorimi i kétij brezi do
t& jeté subjekt marréveshjeje me administratat t& cilat kang shérbime q&
operojné ose planifikojné t& operojné né kété brez né pérputhje me Tabelén pér
t& cilén do t& konsiderohen si t& afektuar. Stacionet ekzistuese q& prej 1 Janarit
1981, me karakteristikat e tyre teknike t& késaj date, nuk preken nga
marr&veshje té tilla.

Pércaktim shtesé: N& Afganistan dhe King, brezi 167-174 MHz &shté i
pércaktuar gjithashtu pér shérbimin radioteleviziv pér pérdorim parésoré. Futja
e shérbimit radioteleviziv né kété brez do t& jeté subjekt marréveshjeje me
vendet fqinje t& Rajonit 3, shérbimet e t& cilave mund t& afektohen. (WRC-12)

Pércaktim shtesé: N& Gjermani, Austri, Belgjiké, Danimarké, Spanjé,
Finlandg, France, Izracl, Itali, Lihtenshtejn, Malté, Monako, Norvegji,
Hollandé, Mbretéri e Bashkuar, Suedi dhe Zvicér, brezi 174-223 MHz &shté
gjithashtu i pércaktuar n& baz& parésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém né steré.
Megjithatg, stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém né steré nuk do t& shkaktojné
interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet
radiotelevizive, ekzistuese ose t& planifikuara, né vendet e tjera q& nuk jang
pérmendur mé sipér né kété shénim.

Pércaktim alternativ: N& Spanjé, Francg, Izrael dhe Monako, brezi 223 —230
MHz &shté pércaktuar né bazg pargsore pér shérbimet radiotelevizive dhe t&
1évizshém né steré (shih Nr. 5.33) bazuar né faktin q& né pérgatitjen ¢ plancve
t&¢ frekuencave shérbimi radioteleviziv t& keté zgjedhje prioritare t&
frekuencave dhe &shté pércaktuar né bazé dytésore pér shérbimet fiks dhe i
levizshém pérveg i lévizshém né steré. Megjithats, stacionet ¢ shérbimit t&
lévizshém né steré nuk do t& shkaktojné interferencé t& démshme ose t&
kérkojné mbrojtje nga stacionet ckzistuese ose t& planifikuar t&
radiotelevizionit né Marok dhe Algjeri.
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Pércaktim shtesé: N& Arabiné Saudite, Bahrain, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Jordani, Oman, Katar dhe Rep Arabe e Sirisé, brezi 223-235 MHz &shté i
pércaktuar gjithashtu pér shérbimin ¢ radionavigacionit aeronautik, pér
pérdorim parésor.

Pércaktim shtesé: N& Nigeri, brezi 230-235 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu
pér shérbimin ¢ radionavigacionit acronautik, pér pérdorim parésoré, subjekt
marréveshjeje pérfituar né pérputhje me pikén 9.21.

Pércaktim alternativ: Né Botsvang, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambik,
Namibia, Afrika Jugore, Zambia dhe Zimbabve, brezat 230-238 MHz dhe
246-254 MHz jang pércaktuar pér shérbimin radioteleviziv, pér pérdorim
parésoré, subjekt marréveshjeje t& pérfituar né pérputhje me pikén 9.21.
(WRC- 19)

Brezat 235-322 MHz dhe 335.4-399.9 MHz mund t& pérdoren nga shérbimi i
lévizshém satelitor, objekt i marréveshjes s& arritur sipas pikes 9.21, me kusht
q& stacionet né kété shérbim t& mos shkaktojng interferenca t& démshme né
shérbimet e tjera, q& veprojné ose jané planifikuar t& veprojné n& pérputhje
me Tabelén ¢ Pércaktimit t& Frekuencave, pérveg pércaktimeve shtesé qé
jané béré né shénimin Nr. 5.256A. (WRC-03)

Brezat 312-315 MHz (Toké-hapésiré) dhe 387-390 MHz (hapésiré-Tokg) né
shérbimin e 1&vizshém satelitor mund t& pérdoren gjithashtu nga sistemet
satelitore jo—gjeostacionare. Ky pérdorim &shté objekt pér koordinim né
pérputhje me pikén 9.11A.

Frekuenca 243 MHz &shté pér pérdorim nga stacionet e avionave t& shpétimit
dhe pér pajisjen q& pérdoret pér qéllimet e shpétimit. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: né King, Federatén Ruse, dhe Kazakistan, brezi i
frekuencave 258-261 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimin e
kérkimit hapésinor (Toké-hapésirg) dhe shérbimit t& operimit hapésinor
(Toké-hapésirg), pér pérdorim parésor. Stacionet né& shérbimin e kérkimit
hapésinor (Toké-hapésiré) dhe shérbimit t& operimit hapésinor (Toké—
hapésirg), nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme as t& kérkojné
mbrojtje, dhe as t& pengojné pérdorimin dhe zhvillimin ¢ sistemeve t&
shérbimit t& 18vizshém dhe t& sistemeve t& shérbimit satelitor t& 18vizshém q&
operojné né kété brez frekuencash. Stacionet né shérbimin e kérkimit
hapésinor (Tok&-hapésirg) dhe shérbimi i operimit hapésinor (Tok&-hapésirg),
nuk duhet t& pengojné zhvillimin né t& ardhmen t& sistemeve t& shérbimit fiks
né vendet e tjera. (WRC-15)

Brezi 267 — 272 MHz mund t& jeté pérdorur nga administratat né bazg
parésore pér telemetring hapésinore né vendet e tyre, objekt pér marreveshjen
e arritur sipas pikés 9.21.

Pérdorimi i brezit 328.6 — 335.4 MHz nga shérbimi i adionavigacionit
acronautik &shté kufizuar né Sistemet e Instrumentave Tokésore (rrugé e
drités).

Pércaktim shtesé: N& Egjipt dhe Republikén Arabe t& Sirisé, brezi 328.6—
335.4 MHz é&shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e 18vizshém, pér
pérdorim dytésor, subjekt marréveshjeje pérfituar sipas pikés 9.21. Me qéllim
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qé t& sigurohet mos shkaktimi i interferencave t& démshme né stacionet e
shérbimit t& radionavigacionit acronautik, stacionet e shérbimit t& 1&vizshém
nuk duhet t& futen né kété brez deri sa ky brez t& mos kérkohet mé pér
shérbimin e radionavigacionit aeronautik, nga cilado administraté e cila mund
t& identifikohet si ¢ afektuar nga aplikimi i procedurés né& pérputhje me pikén
9.21. (WRC-12)

N& brezin 399.9-400.05 MHz, maksimumi i e.irp t& c¢do emisioni t&
stacioneve tok&sore né shérbimin e 1&vizshém satelitor nuk duhet & kalojé 5
dBW né ¢do brez 4 kHz dhe maksimimi i e.ir.p t& secilit stacion tokésor né
shérbimin satelitor t& 1&vizshém nuk duhet t& kalojé 5 dBW né t& gjithé brezin
399.9-400.05 MHz. Deri m& 22 Néntor 2022, ky limit nuk do t& zbatohet pér
sistemet satelitore pér & cilat jangé marré njoftime t& plota nga Byroja e
Radiokomunikimit deri mé& 22 Néntor 2019 dhe q& jan& véng né pérdorim deri
né até daté. Pas 22 Néntorit 2022, kéto kufij do t& zbatohen pér t& gjitha
sistemet e shérbimit t& 1&vizshém satelitor q& veprojné né kété brez.

Ng brezin 399.99-400.02 MHz, kufijté c.ir.p si¢ pércaktohen mé larg do t&
zbatohen pas 22 Néntorit 2022 pér t& gjitha sistemet brenda shérbimit t&
lévizshém satelitor. Kérkohet nga administratat q& lidhjet ¢ tyre satelitore t&
shérbimit satelitor t& 1&vizshém né brezin 399.99-400.02 MHz pérputhen me
kufijté e e.ir.p si¢ pércaktohet mé lart, pas 22 Néntor 2019.  (WRC-19)

Né& brezin 400.02-400.05 MHz, dispozitat ¢ Nr. 5.206A nuk jang& t&
zbatueshme pér telekomandimin e uplink-ut brenda shérbimit t& 18vizshém
satelitor. (WRC-19)

Emetimet do t& kufizohen né njé diapazon + 25 kHz rreth frekuencés standarte
400.1 MHz.

Pércaktim shtesé: Né Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein,
Bjellorusi, Botsvana, Kolumbi, Kubé, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Ekuador, Federatén Ruse, Gjeorgji, Hungari, Republikén Islamike t& Iranit,
Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liberi, Malajzi, Moldavi, Oman,
Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Republikén Arabe t& Siris¢, Kirgistan,
Singapor, Somali, Taxhikistan, Cad, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi
400.05-401 MHz &sht¢ i pércaktuar gjithashtu né baz& parésore pér
shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme. (WRC- 12)

Brezi 400.15-401 MHz é&shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimin e
kérkimeve hapésinore né drejtimin hapésiré-hapésiré pér komunikimin me
mjetet kryesore hapésinore. N&é kété aplikim, shérbimi i kérkimit hapésinor
nuk do t& shqyrtohet si shérbim sigurie.

Pérdorimi i brezit 400.15-401 MHz nga shérbimi i 18vizshém satelitor &shté
objekt koordinimi nén pikén 9.11A. Kufiri i fuqisé s¢ densitetit t& fluksit,
treguar né Ancksin 1 t& Shtojcés 5, t& zbatohet deri né rishikimin e saj nga
njé konferencé botérore kompetetente pér radiokomunikacionet.

Ng brezin 401-403 MHz maksimumi e.i.r.p i ¢do emisioni t& secilit stacion
tokésor n& shérbimin meteorologjik-satelitor dhe shérbimin satelitor t&
eksplorimit t& Tokés nuk duhet t& kalojé 22 dBW né ¢do brez 4 kHz pér
sistemet satelitore gjeostacionare dhe sistemet jo-gjeostacionare-satelitore me
nj& orbité nété apogjeut t& barabarté ose mé t& madhe se 35 786 km.
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Maksimumi e.ir.p. i ¢do emisioni t& secilit stacion tokésor n& shérbimin
meteorologjik-satelitor dhe shérbimin satelitor t& cksplorimit t& tokés nuk
duhet t& kalojé 7 dBW né& ¢do brez 4 kHz pér sistemet satelitore jo-
gjeostacionare me njé orbité nt& apogjeut mé t& ulét se 35 786 km.

Maksimumi e.ir.p. t& secilit stacion tok&sor né shérbimin meteorologjik-
satelitor dhe shérbimin satelitor t& eksplorimit t& Tokés nuk duhet t& kalojé 22
dBW pér sistemet satelitore gjeostacionare dhe sistemet satelitore jo-
gjeostacionare me njé orbité nté apogjeve t& barabarté ose mé t& madhe se 35
786 km né t& gjithé brezin 401-403 MHz. Maksimumi e.i.r.p. t& ¢do stacion
tokésor n& shérbimin meteorologjik-satelitor dhe shérbimin satelitor t&
eksplorimit t& Tokés nuk duhet t& kaloje 7 dBW pér sistemet satelitore jo-
gjeostacionare me njé orbité t& apogje mé t& ulét se 35 786 km né t& gjithe
brezin 401-403 MHz.

Deri mé 22 néntor 2029, kéto kufij nuk do t& zbatohen pér sistemet satelitore
pér t& cilat informacioni i plot&é i njoftimit &sht¢ marré nga Byroja e
Radiokomunikimit deri m& 22 Néntor 2019 dhe ato jan& véné n& pérdorim deri
né até daté. Pas 22 Néntorit 2029, kéto kufij do t& zbatohen pér t& gjitha
sistemet brenda shérbimit meteorologjik-satelitor dhe shérbimit satelitor t&
eksplorimit t& Tokés q& veprojné né kété brez.  (WRC-19)

Sistemet satelitore jo-gjeostacionare né shérbimin meteorologjik-satelitor dhe
shérbimin satelitor t& eksplorimit t& Tokés pér té cilin informacioni i ploté i
njoftimit &shté marré nga Byroja ¢ Radiokomunikimit para 28 Prill 2007 jang
pérjashtuar nga dispozitat ¢ Nr. 5.264A dhe mund t& vazhdojné t&
funksionojné né brezin 401.898-402.522 MHz né& pérdorim parésor pa e
tejkaluar njé nivel maksimum t& e.ir.p. prej 12 dBW. (WRC-19)

Ng& brezin ¢ frekuencave 403-410 MHz, aplikohet rezoluta 205 (Rev. WRC—
19) (WRC-19)

Pérdorimi i brezit 406-406.1 MHz nga shérbimi i 18vizshém satelitor &shté
kufizuar né sinjalizimet satelitore emergjente t& tregimit t& pozicionit me fuqi
t& ulét (shih gjithashtuNenin 31). (WRC-07)

Eshté e ndaluar ¢do mundési emetimi i interferencave t& démshme shkaktuar
nga pérdoruesit ¢ pa autorizuar né brezin 406-406.1 MHz.

Pérdorimi 1 brezit 410 — 420 MHz nga shérbimi i kérkimeve hapésinore &shté
kufizuar pér lidhjet ¢ komunikimit hapésiré-hapésiré nga njé orbit ¢ njé anije
kozmike. Fuqia e densitetit t& prurjeve né sipérfagen e Tokés t& prodhuar nga
rrezatimet nga stacionet transmetuese t& shérbimit kérkimor t& hapésirés
(hapésiré-hapésiré) né brezin e frekuencave 410420 MHz nuk duhet t&
tejkalojé vlerén prej —153 dB (W/m2 ) pér 0° < 8< 5°, =153 + 0.077 (8 - 5)
dB(W/m?2) pér 5° < & < 70° dhe —148 dB(W/m2) pér 70° < 3 < 90°, ku 3 &shté
kéndi i arritjes t& valés s& radio—frekuencés dhe brezi referues éshté 4 kHz. N&
kété brez frekuencash, stacionet ¢ shérbimit t& kérkimit hapésinor (hapésiré—
hapésirg) nuk duhet t& kérkojné mbrojtje dhe as t& pengojné pérdorimin dhe
zhvillimin ¢ stacioneve t& shérbimit fiks dhe t& 1évizshém. Nr. 4.10 nuk
aplikohet. (WRC-15)

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Australi, Shtetet ¢ Bashkuara, Indi, Japoni
dhe Mbretéri ¢ Bashkuar, pércaktimi i brezave 420-430 MHz dhe 440—
450 MHz n& shérbimin e radiovendndodhjes &shté né bazg parésore (shih
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Nr. 5.33).

Pércaktim shtesé: N& Bjellorusi, King, Indi, Kirgistan dhe Turkmenistan, brezi
420-460 MHz é&shté i pércaktuar gjithashtu né bazg dytésore pér shérbimin e
radionavigacionit aeronautik (radiomatgs lartésie). (WRC-07)

Pércaktim alterntiv: N& Danimark, Norvegji, Suedi dhe Cad, brezat 430-432
MHz dhe 438-440 MHz jang pércaktuar né bazg pargsore pér shérbimet fiks
dhe i l&vizshém pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik. (WRC- 12)

Pércaktim shtesé: N&é Kroaci, Estoni, Finland, Libi, Maqedoni ¢ Veriut, Mali
i Zi dhe Serbi, brezat e frekuencave 430432 MHz dhe 438440 MHz jang
gjithashtu t& pércaktuar né bazé parésore pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém,
pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Afganistan, Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh,
Brunei Darusalam, Burkina Faso, Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara
Arabe, Ekuador, Eritrea, Etiopi, Greqi, Guinea, Indi, Indonezi, Republikén
Islamike t& Iranit, Irak, Izrael, Itali, Jordani, Kenia, Kuvait, Libi, Malajzi,
Niger, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Republikén Popullore
Demokratike t& Kores, Singapor, Somali, Sudan, Zvicér, Tajland, Togo, Turqi
dhe Jemen, brezi i frekuencave 430-440 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né
bazg pargsore pér shérbimin fiks dhe brezat ¢ frekuencave 430-435 MHz dhe
438-440 MHz jang gjithashtu t& pércaktuar, pérveg¢ né Ekuador, ng bazg
parésore pér shérbimin e 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik.
(WRC- 15)

Pércaktim shtesé: Né Angola, Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Kamerun,
Kongo (Rep. ¢), Xhibuti, Federatén Ruse, Gjeorgji, Hungari, Izrael,
Kazakistan, Mali, Uzbekistan, Poloni, Republika Demokratike ¢ Kongos,
Kirgistan, Sllovaki, Rumani, Ruandé, Taxhikistan, Cad, Turkmenistan dhe
Ukraing, brezi 430440 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né bazé parésore
pér shérbimin fiks. (WRC- 12)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 432-438 MHz nga sensorét né shérbimin e
eksplorimeve tokésore— satelitore (aktive), duhet t& jeté n& pérputhje me
Rekomandimin ¢ ITU R RS.1260—

2. Si shtesg, shérbimi i eksplorimeve tok&sore—satelitore (aktive) né brezin e
frekuencave 432-438 MHz nuk duhet t& shkaktojé interferenca t& démshme
ndaj shérbimit t& radionavigacionit acronautik ng King. Kushtet ¢ kétij shénimi
nuk ¢ zvogélojné detyrimin ¢ shérbimit t& cksplorimeve tokésore—satelitore
(aktive) t& operojé si njé shérbim dytésor né pérputhje me Nr. 5.29 dhe 5.30.
(WRC-19)

Né& Gjermani, Austri, Bosnje-Hercegoving, Kroaci, Magedonia ¢ Veriut,
Lihtenshtein, Portugali, Serbi, Mali i Zi, Slloveni dhe Zvicér, brezi 433.05—
434.79 MHz (frekuenca gendrore 433.92 MHz) éshté pércaktuar pér zbatimet
industriale, shkencore dhe shéndetésore (ISM). Shérbimet e radiokomunikimit
t& kétyre vendeve, q& operojné brenda kétij brezi duhet t'i pranojné
interferencat ¢ démshme, q& mund t& shkaktohen nga kéto aplikime. Pajisjet
ISM & veprojné né kété brez jané objekt i pércaktimeve t& nenit Nr.15.13.
(WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Territoret Franceze né Rajonin 2 dhe Indi, brezi 433.75—
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434.25 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né bazg parésore pér shérbimin ¢
veprimeve hapésinore (Toké-hapésirg). N& Francé dhe né Brazil, brezi &shté
pércaktuar né bazg dytésore pér t& nj&jtin shérbim.

Né brezat 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410
MHz (vetém n& Rajonet 2 dhe 3) dhe 5650-5670 MHz, shérbimi amator
satelitor mund t& operojé me kusht q& t& mos shkaktojé interferenca t&
démshme né shérbimet e tjera q& operojné né pérputhje me Tabelén (shih Nr.
5.43). Administratat q& autorizojné njé pérdorim t& till¢ do t& sigurojné qé
ndonjé interferencé ¢ démshme shkaktuar nga emétimet ¢ ndonjé stacioni t&
shérbimit amator—satelitor t& jeté menjéheré i eleminueshém né& pérputhje me
kérkesat e Nr.25.11. Pérdorimi i brezave 1260-1270 MHz dhe 5650-5670
MHz nga shérbimi amator— satelitor &shté kufizuar n& drejtimin Toké—
hapésire.

Pércaktim shtesé: N& Austri brezi 438-440 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar
né bazé parésore, pér shérbimet fiksdhe i l&vizshém, pérveg shérbimit té
1&vizshém aeronautik.

Brezi 449.75-450.25 MHz mund t& jen& pérdorur pér shérbimin ¢ veprimeve
hapésinore (Toké—hapésiré) dhe shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore (Toké—
hapésirg), objekt pér marréveshjen e arritur sipas pikés Nr.9.21.

Pérdorimi i brezave 454-456 MHz dhe 459460 MHz nga shérbimi i
levizshém satelitor &shté objekt pér koordinimim sipas pikes Nr.9.11A.
(WRC-97)

Brezi i frekuencave 450-470 MHz &shté identifikuar pér pérdorim nga
administratat q¢ déshirojné t& implementojné shérbimet ¢ Telekomunikacionit
t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Shih Rezolutén 224 (Rev.WRC-19). Ky
idenfikim nuk pengon pérdorimin e kétij brezi frekuencash nga ndonjé
aplikim i shérbimeve pér t& cilat &shté caktuar dhe nuk pércakton prioritet
né Rregulloret Radio. (WRC-19)

Pérdorimi i brezit 454455 MHz né& vendet sipas listés tek Nr. 5.286D, 455—
456 MHz dhe 459-460 MHz n& Rajonin 2,454-456 MHz dhe 459-460 MHz
né vendet sipas listés tek Nr. 5.286 E nga stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém
satelitor, nuk do t& shkaktojn& interferencé t& démshme ose t& kérkojng
mbrojtje nga stacionet e shérbimeve fiks ose t& 1&vizshém, t& cilét operojné né
pérputhje me Tabelén ¢ Pércaktimit t& Frekuencave. (WRC-97)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 457.5125-457.5875 MHz dhe 467.5125—
467.5875 MHz nga shérbimi i 1&vizshém detar &shté kufizuar nga stacionet ¢
komunikimit n& bord. Karakteristikat ¢ pajisjeve dhe marréveshjeve té
kanaleve duhet t& pérputhen me specifikimet ¢ dhéna né Rekomandimet ITU—
R M.1174-3. Pérdorimi i kétyre frekuencave né territoret ujore &shté objekt
pér rregullim kombétar t& administratave pérkatése. (WRC-19)

Zbatimet ¢ shérbimit satelitor pér eksplorimin e tokés, ndryshe nga
shérbimi satelitor meteorologjik, mund t& pérdoren gjithashtu né brezat 460 —
470 MHz dhe 1690-1710 MHz pér transmetimet hapésiré—toke, me kusht q& t&
mos shkaktojng interferenca t& démshme né stacionet q& operojné né pérputhje
me Tabelén.

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Afganistan, Azerbajxhan, Bjellorusi, King,
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Federatén Ruse, Kirgistan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, pércaktimi i
brezit 460470 MHz pér shérbimin satelitor meteorologjik (hapésiré—toke)
&shté né bazé parésore (shih Nr.5.33), objekt i marréveshjes s& arritur sipas
pikés 9.21 (WRC- 12).

Pércaktim shtesé: N& Gjermani, Austri, Danimark, Estonia, Lihtenshtein,
Republikén Ceke, Serbi dhe Zvicér brezi 470-494 MHz &shté gjithashtu i
pércaktuar pér shérbimin ¢ radiovendndodhjes né njé bazg dytésore. Ky
pérdorim &shté i kufizuar pér veprimin ¢ radareve pér matjen e profilit t&
erérave né pérputhje me Rezolutén 217 (WRC-97). (WRC-15)

Pércaktim shtesé: N& Arabi Saudite, Kamerun, Bregu i Fildishts, Egjipt,
Etiopi, Izrael, Libi, Republikén Arabe t& Sirisé, Cad dhe Jemen, brezi i
frekuencave 470 — 582 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér pérdorim dytésor
pér shérbimin fiks. (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Shqipéri, Gjermani, Angols, Arabi Saudite, Austri,
Bahrein, Belgjiké, Benin, Bosnje — Hercegoving, Botsvana, Bullgari, Burkina
Fazo, Burundi, Kamerun,Vatikan, Kongo (Republiké e ), Bregu i Fildishtg,
Kroaci, Danimarké, Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Spanjé,
Estoni, Esuatini, Finlandé, Francé, Gabon, Gjeorgji, Gana, Hungari, Irak,
Irlandg, Island, Izrael, Itali, Jordani, Kenia, Kuvait, Lesoto, Letoni, Liban,
Libi, Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, Magedonia ¢ Veriut, Malaui, Mali,
Malté, Marok, Maurisius, Mauritania, Moldavi, Monako, Mozambik, Namibi,
Niger, Nigeria, Norvegji, Oman, Ugandé, Hollandé, Poloni, Portugali,
Katar, Republika Arabe e Sirisé, Sllovaki, Republika Ceke, Rumani
Mbretéring e Bashkuar, Ruandg, San Marino, Serbi, Sudan, Afrika e Jugut,
Suedi, Zvicér, Tanzani, Cad, Togo, Tunizi, Turqi, Ukraing, Zambia dhe
Zimbabve, brezi 470-694 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé dytésore
pér shérbimin ¢ l&vizshém tokésor, parashikuar pér zbatime ndihmése pér
shérbimin radioteleviziv dhe blerjen e programeve. Stacionet ¢ shérbimit t&
1évizshém tokésor, né vendet e renditura né kété shénim nuk duhet t&
shkaktojng interferenca t& démshme né stacionet e planifikuara ose ekzistuese,
q& operojné né pérputhje me Tabelén ¢ Pércaktimit t& Frekuencave né vendet
q& nuk pérmenden né kété shénim.  (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Arabi Saudite, Kamerun, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara
Arabe, Isracl, Jordani, Libi, Oman, Katar, Republikén Arabe t& Sirisé dhe
Sudan, brezi i frekuencave 582-790 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér
pérdorim dytésor, pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t&
1&vizshém acronautik. (WRC-15)

Pércaktim shtesé: N& zonén Afrikane t& transmetimeve radiotelevizive (shih
nga pika 5.10 deri ng 5.13), brezi 606-614 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu
pér pérdorim parésoré dhe pér shérbimin radio astronomi.

Pércaktim shtesé: N& Rajonin 1, me pérjashtim t& Zongs Afrikane t&
transmetimeve radiotelevizive (shih Nr. 5.10 deri ng 5.13) dhe n& Rajonin 3,
brezi 608-614 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé dytésore pér
shérbimin e radioastronomisé.

Pér brezin 620-790 MHz, shih gjithashtu Rezolutén 549 (WRC-07)

Pércaktim shtesé: Né Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Gjeorgji, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgizstan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe
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Ukraing, brezi 645 — 862 MHz, dhe né Bullgari brezat ¢ frekuencave 646-686
MHz, 726-753 MHz, 778-811 MHz dhe 822-852 MHz, jang pércaktuar
gjithashtu pér pérdorim parésor pér shérbimin ¢ radionavigacionit acronautik.
(WRC-19)

N& Rajonin 1, pérdorimi i brezit t& frekuencave 694-790 MHz nga shérbimi i
levizshém, pérveg shérbimit t& 18vizshém acronautik, &shté subjekt né
dispozitat ¢ Rezolutés 760 (WRC- 19). Shih gjithashtu Rezolutén 224
(Rev.WRC- 19). (WRC-19)

N& Rajonin 1, pércaktimi pér shérbimin e 1&vizshém, pérveg i 1&vizshém
acronautik, né brezin ¢ frekuencave 790-862 MHz &shté subjekt i arritjes s&
marréveshjes sipas pikés Nr. 9.21 ng lidhje me shérbimin ¢ radionavigacionit
acronautik n& vendet ¢ pérmendura né shénimin Nr. 5.312. Pér vendet q& jang
pjesé ¢ marréveshjes GE06, pérdorimi i stacioneve t& shérbimit t& 1&vizshém
&shté gjithashtu subjekt i aplikimeve t& suksesshme t& procedurave t& késaj
marréveshjeje. Rezolutat 224 (Rev.WRC-19) dhe 749 (Rev.WRC-19) do t&
aplikohen sipas rastit. (WRC— 19).

Kéto pjesé t& brezit 698-960 MHz né& Rajonin 2, n& brezat ¢ frekuencave 694—
790 MHz n& Rajonin 1 dhe brezit 790-960 MHz n& Rajonin 1 dhe 3 t& cilat
jang pércaktuar ng bazg parésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém, jang identifikuar
pér pérdorim nga administratat q& duan t& implementojné shérbimet e
Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT) — shih Rezolutén 224
(Rev.WRC-19), 760 (WRC-19) dhe 749 (Rev.WRC-19), sipas nevojés. Ky
identifikim nuk pengon pérdorimin ¢ kétyre brezave frekuencore nga ¢do
aplikim i shérbimeve t& ciléve u &shté pércaktuar dhe nuk vendos prioritete né
Rregulloret Radio. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Bjellorusi, Rusi dhe Ukraing, brezat 806-840 MHz
(Toké— hapésirg) dhe 856-890 MHz (hapésiré-Toke) jané gjithashtu t&
pércaktuar pér shérbimin e l&vizshém satelitor, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
satelitor acronautik (R). Pérdorimi i kétyre brezave nga ky shérbim nuk do t&
shkaktojé interferenca t& démshme ose t& kérkojé mbrojtje nga shérbimet né
vendet e tjera q& operojné né pérputhje me Tabelén ¢ Pércaktimit t&
Frekuencave dhe &shté objekt pér marréveshje speciale pérmes administratave
pérkatése.

N& Rajonin 1, n& brezin 862-960 MHz, stacionet e shérbimit radioteleviziv do
t& operojné vetém né Zonén Afrikane t& transmetimeve radiotelevizive (shih
Nr. 5.10 deri 5.13) pérjashtuar Algjering, Burundin, Egjyptin, Spanjén, Lesoto,
Libi, Marok, Malaui, Namibi, Nigeri, Afrika Jugore, Tanzani, Zimbabve dhe
Zambia, objekt i marréveshjes s& arritur sipas pikés Nr. 9.21. (WRC- 12)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Kazakistan, Uzbekistan, Kirgizstan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing,
brezi 862 — 960 MHz, né Bullgari brezat 862— 880 MHz and 915-925 MHz,
dhe n& Rumani brezat 862-880 MHz dhe 915-925 MHz, jang pércaktuar
gjithashtu né baz& parésore pér shérbimin e radionavigacionit acronautik. Ky
pérdorim &shté objekt i marréveshjes s& arritur nén 9.21, me administratat
pérkatése dhe i kufizuar pér sinjalet radio tok&sore q& operojné qé nga data 27
tetor 1997 ¢ deri né fund t& ekzistencés s& tyre. (WRC- 19)

Pérdorimi 1 brezit t& frekuencave 960—-1164 MHz nga shérbimi i 1&vizshém
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Kolona 4 & Kolona 5 & Kolona 6: “Masa harmonizuese”

Tre kolonat ¢ mésipérme t& emértuar s& bashku “Pérdorimet né Europ&” kané pér qéllim
harmonizimin me politikat europiane t& pérdorimit t& spektrit t& radiofrekuencave.

Secilat prej kolonave pérmbajne respektivisht:

Kolona 4: “Aplikimet”

Kjo kolong pérmban aplikimet radio zbatuar né vende anétare t&¢ CEPT.

Njé aplikim radio pérfshihet né Tabelé nése:

i) Ka nj& vendim t&¢ ECC/REC, vendim t& EC ose rekomandim t& ECC/REC i cili harmonizon
ose cakton breza frekuencash pér harmonizim,

ii) T&é paktén 10 Administrata t&¢ CEPT kan& véné& né dispozicion brezin e frekuencave pér njé
aplikim radio,

iii) Grupi i Punés pér Menaxhimin e Frekuencave (WG FM) ka vendosur ké&shtu.

Njé reduktim i ardhshém i numrit t& administratave (nén 10) nuk do t& gjenerojé automatikisht
térhegjen e njé aplikim radio nga Tabela.

Meényra né t& cilén aplikimet radio jané t& listuara nuk lidhet me prioritetin né zbatimin e tyre.
Kolona 5: “Vendime& Relkomandime ECC/ERC, Standarte Europiane”
Kjo kolon& pé&rmban informacion né lidhje me vendimet dhe rekomandimet ECC/REC (shih

Shtojcén 4) q& i pérkasin aplikimeve t8 caktuara radio si dhe informacion lidhur me standartet e
harmonizuara europiane (shih Shtojcén 5 dhe 6).

Kolona 6: “Shénime”

Kjo koloné pérmban informacione t& réndésishme, t& tilla si natyra ¢ pérdorimit t& njé aplikimi
radio apo vendime t& cilat mund t& ndikojné né pérdorimin ¢ ardhshém t& brezit t& frekuencave.

Kolona 7: “Pérdorimet né Shqipéri”
Kjo koloné siguron informacion né brezi pérkatés i frekuencave pérdoret pér géllime:

1) “QEVERITARE™- ng& kété rast institucioni q& administron brezin e frekuencave &shté
Ministria e Mbrojtjes, Ministria ¢ Brendshme ose Shérbimi Informativ Shtetéror.

2) “CIVILE” - né kété rast nése gjejmé shénimin “AKEP” institucioni q&é administron brezin
perkatés t& frekuencave &shté Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe nese gjejme
shénimin “AMA” administrues i brezit &shté Autoriteti i Mediave Audiovizive.
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acronautik (R) &shté i kufizuar pér sistemet q& veprojné n& pérputhje me
standartet ¢ njohura ndérkombétare aeronautike. Njé pérdorim i tillg do t& jetd
né pérputhje me rezolutén 417 (Rev. WRC-15). (WRC-15)

Brezi 960-1215 MHz &shté rezervuar né njé bazé mbaré botérore pér
pérdorimin dhe zhvillimin ¢ ndihmave elektronike t& avionéve t& navigacionit
ajror dhe t& ¢do pajisje tokésore qé lidhet direkt me to. (WRC-2000)

Stacionet n& shérbimin ¢ radionavigacionit satelitor né brezin 1164-1215 MHz
duhet t& veprojné né pérputhje me pércaktimet ¢ Rezolutés 609 (Rev.WRC—
07) dhe s’duhet t& kérkojné mbrojtjic nga stacionet n& shérbimin e
radionavigacionit aeronautik né brezin 960— 1215 MHz. Nr. 5.43A nuk
aplikohet. Pércaktimi i Nr. 21.18 duhet t& aplikohet. (WRC-07)

Brezi i frekuencave 1087.7-1092.3 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér
pérdorim parésor, pér shérbimin i 1&vizshém aeronautik —satelitor (R) (Toks—
hapésirg), i limituar né marrje t& stacionit hapésinor t& rrezatimit Automatic
Dependent Surveillance—Broadcast (ADS-B) nga transmetimi i aviongve t&
cilét operojné né pérputhje me njohjen ¢ standarteve ndérkombétare t&
acronautikés. Stacionet q& operojné n& shérbimin i 1&vizshém aeronautik —
satelitor (R) nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet q& operojné né
shérbimet ¢ radionavigimit acronautik. Rezoluta 425 (WRC-19) mund t&
aplikohet. (WRC-19)

Pérdorimi i brezave 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz dhe 5010-5030 MHz
nga sistemet dhe rrjetet né shérbimin e radionavigacionit satelitor pér gdo
koordinim t& kompletuar ose informacion njoftimi, si¢ &shté caktuar, q& &shté
pranuar nga Zyra ¢ Radiokomunikimeve pas datés 1 Janar 2005, &shté objekt
pér aplikimin e pércaktimeve t& Nr. 9.12, 9.12A dhe 9.13. Rezoluta 610
(WRC-03) duhet t& aplikohet gjithashtu. (WRC-03); Megjithaté né rastin e
shérbimit t& radionavigacionit—satelitor (hapésiré-hapésiré), rrjeteve dhe
sistemeve, rezoluta 610 (WRC-03) duhet t& aplikohet vetém pér stacionet
hapésinore transmetuese. N& pérputhje me nr. 5.329A, pér sistemet dhe rrjetet
¢ shérbimit t& radionavigacionit— satelitor (hap&siré-hapésiré) né brezat 1215—
1300 MHz dhe 1559-1610 MHz, dispozitat 9.7, 9.12, 9.12A dhe 9.13 duhet t&
aplikohen vetém né& pérputhje me sistemet dhe rrjetet ¢ tjera t& shérbimit t&
radionavigacionit-satelitor (hap&siré—hapésirg). (WRC-07)

Pérdorimi i shérbimit t& radionavigacionit— satelitor ng brezin 1215-1300
MHz do t& jet& objekt i kushtit q& t& mos shkaktohen interferenca t& démshme
dhe t& mos kérkohet mbrojtje nga shérbimi i radionavigacionit, autorizuar nén
Nr.5.331. Gjithashtu, pérdorimi i shérbimit t& radionavigacionit satelitor né
brezin 1215-1300 MHz do t& jet& objekt i kushtit q& t& mos shkaktohen
interfenca t& démshme pér shérbimin e radiovendndodhjes. Nr 5.43 nuk duhet
aplikuar pérsa i pérket shérbimit t& radiovendndodhjes. Rezoluta 608 (Rev.
WRC-19) duhet aplikuar. (WRC-19)

Pérdorimi i sistemeve né shérbimin ¢ radionavigacionit— satelitor (hapésiré—
hapésirg) q& operojné né brezat 1215-1300 MHz dhe 1559-1610 MHz nuk ka
si paramendim t& ofrojé shérbime sigurie dhe nuk duhet t& imponojé asnjé
detyrim shtesé né shérbimin e radionavigacionit— satelitor (hap&siré—Toke),
sisteme ose shérbime t& tjera q& veprojné né pérputhje me Tabelén e
Pércaktimit t& Frekuencave. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Angolé, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh, Kamerun,
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King, Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gujana,
Indi, Indonezi, Republikén Islamike t& Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani,
Kuvajt, Nepal, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Republikén Arabe t& Sirisé,
Somali, Sudan, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Jemen, brezi 1 215 — 1 300 MHz
&shté pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimet fiks dhe i
1&vizshém. (WRC-12)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri,
Bahrein, Bjellorusi, Belgjiké, Benin, Bosnje-Hercegoving, Brazil, Burkina
Faso, Burundi, Kamerun, King&, Republika ¢ Koresé, Kroaci, Danimarkg,
Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Estoni, Federata Ruse, Finlandg, Francg,
Gana, Greqi, Guinea, Guinea Ekuatoriale, Hungari, Indi, Indonezi, Republikén
Islamike t& Iranit, Irak, Irlandg, Izracl, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lesoto, Letoni,
Liban, Lihtenshtein, Lituani, Luksemburg, Magedoni e Veriut, Madagaskar,
Mali, Mauritania, Mali i Zi, Nigeri, Norvegji, Oman, Pakistan, Mbretéria e
Hollandés, Poloni, Portugali, Katar, Republika Arabe e Siris¢, Republika
Popullore Demokratike ¢ Koresé, Sllovaki, Mbretéri ¢ Bashkuar, Serbia,
Slloveni, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Sri Lanka, Afrika Jugut, Suedi, Zvicér,
Tailandg, Togo, Turqi, Venezuelé dhe Vietnam, brezi 1215-1300 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu ng bazé parésore pér shérbimin e radionavigacionit. N&
Kanada dhe SHBA, brezi 1240-1300 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér
shérbimin ¢ radionavigacionit dhe pérdorimi i shérbimit t& radionavigacionit
duhet t& kufizohet pér shérbimin aeronautik t& radionavigacionit. (WRC- 19)

N& brezin 1215-1260 MHz, sensorét aktive né hapésiré pér shérbimet
hapésinore dhe t& cksplorimit satelitor t& Tokés, nuk duhet t& shkaktojng
interferenca t& démshme, t& kérkojné mbrojtje, ose t& imponojné detyrime
né veprimet ose zhvillimet e shérbimit t& radiovendndodhjes, shérbimit t&
radionavigacionit satelitor, shérbimet e tjera t& pércaktuara né bazé parésore.
(WRC-2000)

N& brezin 1260-1300 MHz, sensoret aktive né hapésiré pér shérbimet
hapésinore dhe t& cksplorimit satelitor t& Tokes, nuk duhet t& shkaktojng
interferenca t& démshme, t& kérkojné mbrojtje, ose t& imponojné detyrime
né veprimet ose zhvillimet ¢ shérbimit t& radiovendndodhjes dhe t&
shérbimeve t& tjera t& pércaktuara ng shénime pér pérdorim parésor.
(WRC-2000)

Pérdorimi i brezave 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz dhe 9000-9200 MHz
nga shérbimi i radionavigacionit acronautik &shté kufizuar né radarét me bazé
né toké dhe né transponderat shoqérues t& avioneve té cilét transmetojné vetém
né kéto breza dhe vetém kur aktivizohen nga radarét operues né té nj&jtin brez.

Pérdorimi i brezave 1300-1350 MHz nga stacionet tok&sore né shérbimin e
radionavigacionit satelitor nuk duhet t& shkaktojé interferenca t& démshme, as
t& imponojé veprimet dhe zhvillimet e shérbimit t& radionavigacionit
aeronautik. (WRC-— 2000)

Né Kirgizstan, Sllovaki dhe Turkmenistan, instalimet egzistuese t&
shérbimit t& radionavigacionit mund t& vazhdojné t& operojné né brezin 1350—
1400 MHz. (WRC- 12)

Né& brezat e frekuencave 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22.55-23.55
GHz, 24.25-27.5 GHz, 30-31.3 GHz, 49.7-50.2 GHz, 50.4-50.9 GHz, 51.4—
52.6 GHz, 81-86 GHz dhe 92-94 GHz, aplikohet Rezoluta 750 (Rev. WRC—
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15). (WRC-15)

Brezat 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz and 15.20-15.35
GHz jang gjithashtu t& pércaktuar né bazé dytésore pér shérbimet e kérkimeve
hapésinore (pasive) dhe eksplorimit satelitor t& tokés (pasive).

Té& gjitha emétimet jané t& ndaluara né brezat né vijim:

1400-1427 MHz,

2690-2700 MHz, me pérjashtim t& atyre q& kérkohen né shénimin 5.422,
10.68-10.7 GHz, me pérjashtim t& atyre q& kérkohen né shénimin 5.483,
15.35-15.4 GHz, me pérjashtim t& atyre q& kérkohen né shénimin 5.511,
23.6-24 GHz,

31.3-31.5 GHz,

31.5-31.8 GHz, n& Rajonin 2,

48.94-49.04 GHz, nga stacionet n& bordet e avionéve,

50.2-50.4 GHz (1),

52.6-54.25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

109.5-111.8 GHz,

114.25-116 GHz,

148.5-151.5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz,

190-191.8 GHz,

200-209 GHz,

226-231.5 GHz,

250-252 GHz. (WRC-03)/(1) 5.340.

Pércaktimi i shérbimit pér eksplorimin ¢ tokés— satelitor (pasive) dhe shérbimi
pér kérkimin hapésinor (pasive) né brezin 50.2-50.4 GHz nuk duhet t&
imponojé kufizime t& panevojshme t& brezave fqinjé nga shérbimet ¢
pércaktuar pér pérdorim parésoré né kéto breza.

Né brezat 1400 —1727 MHz, 101 — 120 GHz dhe 197 — 220 GHz,
kérkim pasiv &shté duke u drejtuar nga disa vende né njé program
pér emétimet e paramenduara t& origjinés jashtétokésore.

N& Rajonin 1, brezat e frekuencave 1427-1452 MHz dhe 1492-1518 MHz
jang identifikuar pér pérdorim nga administratat q&¢ duan t& implementojné
shérbimet ¢ Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT) ng
pérputhje me Rezolutén 223 (Rev. WRC-15). Ky identifikim nuk parandalon
pérdorimin ¢ kétyre brezave t& frekuencave pér ¢do aplikim tjetér t&
shérbimeve pér t& cilét ata jang pércaktuar dhe nuk véné prioritet né Radio
Rregullatoret. Pérdorimi i stacionit IMT &sht& subjekt i marréveshjes sipas Nr.
9.21 né& respekt t& shérbimit t& 1&vizshém aeronautik pérdorur pér telemetring
acronautike n& pérputhje me Nr. 5.342. (WRC-15)

Pércaktim shtesé: Né Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Uzbekistan, Kirgistan dhe Ukraing, brezi i frekuencave 1429-1535 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém acronautik,
ekzkluzivisht pér qéllimet e telemetrisé aeronautike brenda territoreve
kombeétare. Deri n& 1 Prill 2007, pérdorimi i brezit 1 452—-1 492 MHz &shté
subjekt pér marréveshjen ndérmjet administratave pérkatése. (WRC— 15)
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Pérdorimi i brezit 1452-1492 MHz nga shérbimi radioteleviziv
satelitor, dhe nga shérbimi radioteleviziv, &hté i kufizvar pér
shérbimin radioteleviziv numerik audio dhe &shté subjekt i
dispozitave t& Rezolutés 528 (WRC -19).

N& Algjeri, Angolé, Arabi Saudite, Bahrein, Benin, Botsvana, Burkina Faso,
Burundi, Kamerun, Republika e Afrikés Qendrore, Kongo (Rep. ¢), Bregu i
Fildishts, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Esuatini, Gabon,
Gambia, Gana, Guinea, Irak, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lesoto, Liban, Liberi,
Madagaskar, Malaui, Mali, Marok, Mauritius, Mauriani, Mozambik, Namibia,
Niger, Nigeri, Oman, Uganda, Palesting**, Katar, Republika Demokratike ¢
Kongos, Ruanda, Sencgal, Sejshel, Sudan, Sudani Jugor, Afiika ¢ Jugut,
Tanzani, Cad, Togo, Tunizi, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 1452—
1492 MHz &shté identifikuar pér pérdorim nga administratat ¢ listuar né
shénim q& duan t& implementojné shérbimet e Telekomunikacionit t&
Lévizshém Ndérkombétar (IMT) né pérputhje me Rezolutén 223 (Rev. WRC—
15). Ky identifikim nuk pérfshin pérdorimin e kétij brezi t& frekuencave pér
aplikimet e shérbimeve pér t& cilét ata jang pércaktuar dhe nuk véné prioritet
né Radio Rregullatoret. Pérdorimi i kétij brezi frekuencash pér implementimin
e IMT &shté subjekt i arritjes s& marréveshjes nén Nr. 9.21 né respekt t&
shérbimit t& l&vizshém acronautik pérdorur pér telemetring aeronautike né
pérputhje me shénimin Nr. 5.342. Shiko gjithashtu Rezolutén 761 (WRC-15).

**Pérdorimi i brezit t& frekuencave 1452-1492 MHz nga Palestina, pércaktuar
pér shérbimin e 1&vizshém, né identifikuar pér IMT &shté shénuar né njoftimin
e rezolutés 99 (Rev. Busa, 2014) si dhe duke marré n& konsideraté
marréveshjen Izracl-Palestine t& periudhés 28 Shtator 1995.

Pérdorimi i brezit 1518-1525 MHz nga shérbimi i 18vizshém satelitor
&shté subjekt koordinimi nén Nr.9.11A. N& brezin 1518-1525 MHz stacionet
¢ shérbimit satelitor t& 18vizshém nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet
e shérbimit fiks. Nr5.43A nuk aplikohet. (WRC- 03)

N& brezin 1518-1525 MHz, limiti i koordinimit n& terma t& niveleve t& fuqisé
s& densitetit t& fluksit n& sipérfagen ¢ Tokés né aplikim t& Nr. 9.11A pér
stacionet hapésinore né shérbimin e 1&vizshém satelitor (Hapésiré-Tokg), né
respekt t& pérdorimit t& shérbimit t& 1&vizshém né steré pér radiot e 1&vizshme
ose 1 pérdorur né ményré t& pérbashkét me rrjetet PSTN & veprojné né
territorin e Japonisg, duhet t& jeté n& vlerén prej —150 dB(W/m2) né ¢do brez 4
kHz pér t& gjitha kéndet e arritjes, né vend t& atyre t& dhéna né tabelén 52 t&
Shtojcés 5. N& Brezin 1518-1525 MHz stacionet né sherbimin satelitor t&
lévizshém nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet ¢ shérbimit t&
lévizshém né territorin ¢ Japonisé. Nr. 5.43 nuk aplikohet. (WRC- 03)

Né& brezin 1518-1525 MHz, stacionet ¢ shérbimit satelitor t& 1&vizshém nuk
duhet t& kérkojn& mbrojtje nga stacionet telemetrike t& 1&vizshme aeronautike
né& shérbimin ¢ 1&vizshém t& Shteteve t& Bashkuara (shiko shénimet Nr. 5.343
dhe 5.344) dhe t& vendeve né listén e Nr. 5.342. Shénimi 5.43A nuk aplikohet.
(WRC-03)

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Arabing Saudite, Azerbajxhan,
Bahrein, Kamerun, Egjypt, Republikén Islamike t& Iranit, Irak, Izrael,
Kazakistan, Kuvait, Liban, Maqedoning ¢ Veriut, Marok, Katar, Republikén
Arabe t& Siris¢, Kirgizstan, Turkmenistan dhe Jemen pércaktimi i brezit 1
525-1 530 MHz pér shérbimin ¢ 18vizshém, pérves i 18vizshém acronautik
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&shté né njé baze parésore (shiko Nr.5.33). (WRC- 19).

Pércaktim shtesé: Né Kirgizstan dhe Turkmenistan brezi 1525-1530 MHz
&shté pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin ¢ lévizshém
aeronautik. (WRC- 19)

Brezat 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626.5-1645.5 MHz and 1646.5—
1660.5 MHz nuk duhet t& pérdoren pér lidhjet fider t& ¢do shérbimi.
Megjithaté, né rrethana t& veganta njé stacion tokésor i ¢do shérbimi t&
lévizshém satelitor t& pozicionuar né njé piké fikse mund t& autorizohet nga
administrata pér komunikim ndérmjet stacioneve hapésinore q& pérdorin kéto
breza.

Pér pérdorimin ¢ brezave 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626.5
MHz, 1626.5-1645.5 MHz, 1646.5-1660.5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980
2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483.5-2500 MHz, 25002520 MHz dhe 2670—
2690 MHz nga shérbimi satelitor i 1&vizshém, shiko Rezolutén 212 (Rev.
WRC-07) dhe 225 (Rev.WRC-07). (WRC-07)

N& brezin ¢ frekuencave 1 525-1 530 MHz, stacionet e shérbimit satelitor t&
lévizshém, pérveg stacioneve t& shérbimit detar satelitor t& 1&vizshém, nuk
duhet t& shkaktojné interfereca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga
stacionet e shérbimit fiks n& Algjeri, Arabi Saudite, Egjipt, Guine, Indi, Izrael,
Itali, Jordani, Kuvait, Mali, Marok, Mauritani, Nigeri, Oman, Pakistan,
Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisé, Vietnam dhe Jemen njoftuar para 1
Prillit 1998. (WRC- 19)

N¢& aplikimin ¢ procedurave t& Scksionit IT t& Nenit 9 pér shérbimin satelitor t&
lévizshém né brezat 1530-1544 MHz dhe 1626.5-1645.5 MHz, prioritet i
duhet dhéng pranimit t& kérkesave spektrale pér fatkeqési, urgjenca dhe
komunikime sigurie GMDSS. Komunikimet satelitore t& 1&vizshme detare pér
fatkeqési, urgjencé dhe shpétim duhet t& kené akses prioritar dhe disponibilitet
t&¢ menjéhershém mbi t& gjitha komunikimet satelitore t& l&vizshém q&
veprojné brenda njé rrjeti. Shérbimet satelitore t& 1&vizshme nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t& papranueshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga,
komunikimet pér fatkeqési, urgjencé dhe t& shpétimit GMDSS. Duhet t&
merret né konsideraté prioriteti i komunikimeve t& lidhura me shpétimet né
shérbimet ¢ tjera satelitore t& 1&vizshme. (Procedurat ¢ Rezolutés 222 (WRC—
2000) duhen aplikuar.) (WRC-2000)

*shénim nga sekretariati: Kjo Rezoluté &shté rishikuar nga WRC-07

Pérdorimi i brezave 1525-1559 MHz dhe 1626.5-1660.5 MHz nga shérbimet
e lévizshme satelitore &shté objekt pér koordinimet nén pikén 9.11A.

Pércaktim shtesé: n& Bahrain, Bangladesh, Rep. Demokratike t& Kongos,
Xhibut, Egjipt, Eritre, Irak, Izrael, Kuvajt, Katar, Republikén Arabe t& Sirisé,
Somali, Sudan, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Jemen, brezat 1540-1559 MHz,
1640-1645.5 MHz dhe 1646.5-1660 MHz jan& pércaktuar gjithashtu pér
pérdorim dytésor, pér shérbimin fiks. (WRC-12)

Pérdorimi 1 brezit 1544-1545 MHz nga shérbimi i 18vizshém satelitor
(hapésiré— Toke) &shté kufizuar né komunikimet ¢ fatkeqésive dhe shpétimit
(shih nenin 31).

Transmetimet n& brezin 1545-1555 MHz nga stacionet tokésore aeronautike
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direkt ng stacionet ¢ anijeve, ose midis stacioneve t& anijeve né shérbimin ¢
1évizshém acronautik (R) jang gjithashtu t& autorizuar kur t& tilla transmetime
jané pérdorur pér t& zgjeruar ose mbéshtetur lidhjet satelit — avion.

N¢& aplikimin ¢ procedurave t& Scksionit IT t& Nenit 9 pér shérbimin satelitor t&
lévizshém né brezat 1545-1555 MHz dhe 1646.5-1656.5 MHz, prioritet i
duhet dhéné pranimit t& kérkesave spektrale t& shérbimit satelitor t& 1&vizshém
acronautik (R) duke dh&n& mundésing e transmetimit t& mesazheve me
pérparési nga 1 n& 6 t& nenit 44. Komunikimet ¢ shérbimit satelitor t&
1évizshém aeronautik (R) me pérparési nga 1 né 6 né nenin 44 duhet t& keng
pérparési né akses dhe disponibilitet t& menjéhershém, me konfiskim né qofteé
se &shté e nevojshme, mbi t& gjitha komunikimet ¢ tjera satelitore t& 1&vizshme
q& veprojné brenda njé rrjeti. Sistemet satelitore t& 1&vizshme nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t& papranueshme, ose t& kérkojné mbrojtic nga
komunikimet ¢ shérbimit satelitor t& 1&vizshém aeronautik (R) me pérparési
nga 1 n& 6 né nenin 44. Duhet t& merren né konsideraté si prioritet
komunikimete lidhura me shpétimet n& shérbimet ¢ tjera satelitore t&
lévizshme. (Duhen aplikuar dispozitat ¢ Rezolutés 222 (WRC-12)). (WRC—
12)

Pércaktim shtesé: n& Gjermani, Arabi Saudite, Armeni, Azerbajxhan,
Bjellorusi, , Kamerun, Federata Ruse, , Gjeorgji, Guine, Guine—Bisau, Jordani,
Kazakistan, Kuvait, Lituani, Mauritani, Ugandg, Uzbekistan, Pakistan, Poloni,
Republika Arabe ¢ Sirisé, Kirgizstan, Republika Popullore Demokratike e
Koresé, Rumani, Taxhikistan, Tunizi, Turkmenistan dhe Ukraingé brezat e
frekuencave 1 550-1 559 MHz, 1 6101 645.5 MHz dhe 1 646.5-1 660 MHz
jang gjithashtu t& pércaktuara pér pérdorim parésor, pér shérbimin fiks.
Administratat jang t& detyruara t& b&jné t& gjitha pérpjekjet pér t& shmangur
implementimin e stacioneve t& reja t& shérbimit fiks né kéto breza frekuencash.
(WRC-19)

Pérdorimi i brezit 1610 —1626.5 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor
(Toké— hapésiré) dhe nga shérbimi i radiopércaktimit satelitor (Toké—
hapésirg) éshté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A. Stacioni i 1&vizshém
tokésor q& operon né secilén nga shérbimet pércaktuar né kété brez nuk do t&
prodhojé njé densitet piku e.ir.p. q& t& kaloje —15 dB(W/4 kHz) n& pjesét e
brezit pérdorur nga sistemet operuese né pérputhje me kérkesat ¢ Nr. 5.366 (né
t& cilat aplikohet Nr.4.10), ose t& paktén né marréveshje me administratat e
shqetésuara. N& pjesét e brezit ku nuk operojné sisteme t& tilla, densiteti
mesatar e.i.r.p. i stacionit t& 1&vizshém toké&sor nuk do t& kalojé —3 Db (W/4
kHz). Stacionet e shérbimit t& 1&vizshém satelitor nuk do t& kérkojné mbrojtje
nga stacionet e shérbimit t& radionavigacionit aeronautik, stacionet q& operojné
né pérputhje me kérkesat e Nr.5.366 dhe stacionet n& shérbimin fiks q&
operojné né& pérputhje me kérkesat e Nr. 5.359. Administratat pérgjegjése pér
koordinimin e rrjeteve t& lévizshme satelitore do t& bé&jné t& gjitha pérpjekjet e
mundshme pér t& siguruar mbrojtjen ¢ stacioneneve q& operojné né pérputhje
me kérkesat ¢ Nr. 5.366.

Pérdorimi i brezit 1613.8-1626.5 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor
(hapésiré-Tokg) &shté objekt i koordinimeve nén pikén 9.11A.

Brezi 1610 —1626.5 MHz &shté rezervuar pér pérdorim dhe zhvillim né njé
baz& mbaré botérore t& navigacionit ajror pér ndihmat elektronike né bordet e
aviongve dhe t& ndonjé pajisje t& lidhur direkt me bazé né toks ose né satelit.
Njé pérdorim i tille satelitor &shté objekt pér marréveshjen ¢ arritur nga Nr
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9.21.

Pércaktim shtesé: Brezi 1610-1626.5 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né
baz& parésore pér shérbimin e 1&vizshém satelitor acronautik (R), objekt i
marr&veshjes s& arritur nga Nr. 9.21.

Pérsa 1 pérket shérbimeve t& radiopércaktimit satelitor dhe t& 1&vizshém
satelitor kérkesat € Nr 4.10 nuk aplikohen n& brezin 1610-1626.5 MHz .
Sidoqofté, Nr. 4.10 aplikohet pér brezin 1 610-1 626.5 MHz né lidhje me
shérbimin ¢ radionavigimit-satelititor acronautik kur vepron né& pérputhje me
Nr. 5.366, shérbim satelitor acronautik (R) kur funksionon né pérputhje me Nr.
5.367, dhe n& brezin e frekuencés 1 621.35-1 626.5 MHz né& lidhje me
shérbimin i 18vizshém detar satelitor kur pérdoret pér GMDSS. (WRC-19)

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Angolé, Australi, King, Eritrea, Etiopi,
Indi, Iran (Rep Islamike ¢), Izrael, Liban, Liberi, Madagaskar, Mali, Pakistan,
Papua Guinea ¢ Re, Rep Arabe ¢ Sirisé, Rep. Demokratike € Kongos, Sudan,
Sudani jugor, Togo dhe Zambia, brezit 1610-1626.5 MHz &shté pércaktuar pér
shérbimin ¢ Radiopércaktimit— Satelitor (Tok&-hapésiré), pér pérdorim
parésoré (shiko Nr.5.33), subjekt marréveshjeje pérfituar sipas pikés 9.21 nga
vendet jo t& listuar n& kété dispozité. (WRC-12).

Pércaktim shtesé: N& Rajonin 1, brezi 1 610 — 1 626.5 MHz (Tokg-hapésirg)
&shté gjithashtu t& pércaktuar n& bazé dytésore pér shérbimin ¢
radiopércaktimit satelitor, objekt 1 marréveshjes s& arritur nga Nr. 9.21.
(WRC-12)

Interferenca ¢ démshme nuk duhet t& shkaktohet né stacionet ¢ shérbimit radio
astronomi q& pérdorin brezin 1610.6-1613.8 MHz nga stacionet e shérbimeve
t& radiopércaktimit satelitor dhe t& 1&vizshém satelitor (aplikohet Nr 29.13).
Dendésia ekuivalente e fluksit t& energjisé (epfd) e prodhuar ng brezin 1610.6-
1613.8 MHz nga t& gjitha pozicionet hapésinore t& njé sistemi jo-
gjeostacionar-satelitor né shérbimin e 18vizshém satelitor (hapésirg-Tokg) q&
vepron né brezin 1613.8-1626.5 MHz do t& jeté né pérputhje me kriteret ¢
mbrojtjes t& parashikuara né Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R
RA.1513-2, duke pérdorur metodologjing ¢ dhéné né Rekomandimin ITU-R
M.1583-1, dhe modeli i antenés radio-astronomike i pérshkruar ng
Rekomandimin ITU-R RA.1631-0.  (WRC 19)

Stacionet ¢ l&vizshme tokésore detare q& marrin né brezin 1 621.35-1 626.5
MHz nuk do t& imponojné kufizime shtesé né stacionet tokésore q& veprojné
né shérbimin ¢ l&vizshém detar satelitor ose né stacionet tokésore detare t&
shérbimit t& radiodeterminimit satelitor q& funksionon n& pérputhje me Radio
Rregulloret ng brezin 1 610-1 621.35 MHz ose ng& stacionet tokésore q&
veprojné né shérbimin ¢ 1&vizshém detar satelitor né pérputhje me Radio
Rregulloret né brezin 1 626.5-1 660.5 MHz, pérveg nése &shté réng dakord
ndryshe ndérmjet administratave.

Stacionet ¢ 1évizshme tokésore detare t& lévizshme ¢& marrin n& brezin
1621.35-1626.5 MHz nuk do t& imponojné kufizime n& caktimin ¢ stacioneve
tokésore t& shérbimeve t& 1&vizshme satelitore (Toké-hapésirg) dhe shérbimet e
radiodeterminimit satelitor (Toké-hapésiré) né brezin 1621.35-1626.5 Mhz ng
rrjete pér t& cilat informacioni i ploté pér koordinim &shté marré nga Byroja e
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Radiokomunikimit para 28 Tetorit 2019. (WRC-19)

Stacionet tokésore steré t& 1&vizshme né shérbimin e l&vizshém satelitor q&
operojné né brezat 1631.5-1634.5 MHz dhe 1656.5-1660 MHz nuk do t&
shkaktojné interference t& démshme né stacionet e shérbimit fiks q& operojné
né& vendet e renditura n& shénimin Nr. 5.359. (WRC-97)

Pérdorimi 1 brezit 1645.5-1646.5 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor
(Toké-hapésirg) dhe pér lidhjet inter—satelitore &shté kufizuar né komunikimet
pér fatkeqési dhe shpétim (shih Nenin 31).

Transmetimet n& brezin 1646.5-1656.5 MHz nga stacionet ¢ avionéve né
shérbimin e 18vizshém aeronautik (R) direkt drejt stacioneve aeronautike
toké&sore ose pérmes stacioneve t& anijeve, jané gjithashtu t& autorizuar kur t&
tilla transmetime jang pérdorur pér zgjerimin ose plotésimin e lidhjeve avion—
satelit.

Stacionet tokésore t& 16vizshme g& operojné né brezin 1660-1660.5 MHz nuk
duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme pér stacionet né shérbimin e radio
astronomisé. (WRC-97)

Administratat jang t& detyruara t& sigurojné, sa mé shpejt t& jeté ¢ mundur,
gjithé mbrojtjen ¢ mundshme né brezin 1660.5 — 1668.4 MHz pér kérkimet e
ardhshme né& radio astronomi, veganérisht duke eleminuar transmetimet ajér —
toké n& shérbimin e ndihmave meteorologjike né brezin 1664.4 — 1668.4 MHz
sa mé shpejt t& jeté e praktikueshme.

Pérdorimi i brezit 1668—1675 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor &shté
objekt koordinimi nga Nr. 9.11A. N& brezin 1668-1668.4 MHz, duhet t&
aplikohet Rezoluta 904 (WRC-07). (WRC-07)

N& ményré qé t& ruhet shérbimi i radio astronomisé né brezin 1668-1670 MHz
vlerat ¢ fuqisé s& agreguar t& densitetit t& fluksit t& prodhuar nga stacionet
tokésore t& 18vizshme né rrjetin ¢ shérbimit satelitor t& 1&vizshém q& operojné
né kété brez nuk duhet t& kalojng vilerat —181dB (W/m2) né 10 MHz dhe —194
dB (W/m2) né& ¢do 20 kHz n& ¢do stacion radio astronomik t& regjistruar né
MIFR (Master International Frequency Register), pér mé shumé se 2% t&
integrimit t& periudhés prej 2000 s. (WRC- 03)

Pér bashkéndarjen e brezit 1668.4-1675 MHz ndérmjet shérbimit t& 1&vizshém
satelitor dhe atij fiks dhe t& 1&vizshém duhet aplikuar Rezoluta 744
(Rev.WRC- 07). (WRC- 07)

Né& brezin 1668.4-1675 MHz, stacionet n& shérbimin e 1&vizshém satelitor,
nuk duhet ti shkaktojng interferenca t& démshme stacioneve né shérbimin e
ndihmave meteorologjike né King, Iran (Republika Islamike), Japoni dhe
Uzbekistan. N& brezin 1668.4-1675 MHz administratat jang t& detyruara
t& mos implementojné shérbime t& reja t& ndihmés meteorologjike dhe
jané t& inkurajuara t& migrojné shérbimet ecgzistuese t& ndihmés
meteorologjike né breza t& tjeré sa mé shpejt t& jeté e praktikueshme.
(WRC-03)

Né brezin 1670-1675 MHz stacionet né shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor
nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme, t& detyrojné zhvillimin e,
stacioneve egzistuese tokésore né shérbimin satelitor meteorologjik njoftuar
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para Janarit 2004. Cdo caktim 1 1i t& stacioneve tokésore n& kété brez duhet
gjithashtu t& mbrohet nga interferencat ¢ démshme shkaktuar nga stacionet e
shérbimit t& 1&vizshém-satelitor. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: né Afganistan, Kubg, Indi, Iran (Republika Islamike ¢) dhe
Pakistan, brezi 1690-1700 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér pérdorim
parésor pér shérbimin fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
aeronautik. (WRC-12)

Kategori t¢ ndryshme shérbimi: N& Arabing Saudite, Armeni,
Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, Kongo (Rep ¢), Egjypt, Emiratet e
Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopia, Federata Ruse, Guine, Irak, Izrael, Jordani,
Kazakistan, Kuvait, Liban, Maqedoni ¢ Veriut, Mauritani, Moldavi, Mongoli,
Oman, Uzbekistan, Poloni, Katar, Republika Arabe ¢ Sirisé, Kirgizstan,
Somali, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukraing dhe Jemen pércaktimi i brezit t&
frekuencave 1 690 — 1 700 MHz pér shérbimet fiks dhe i 18vizshém, pérveg
shérbimit t& 1&vizshém acronautik, &shté né bazé parésore (shih Nr. 5.33), dhe
né Republikén Popullore Demokratike t& Koresg, pércaktimi i brezit t&
frekuencave 1 690—1 700 MHz pér shérbimin fiks &shté nébazé parésore (shih
Nr. 5.33) dhe shérbimi i l&vizshem, pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik,
&shté né bazg dytésore. (WRC-19)

Brezat ¢ frekuencave 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz dhe 2500-2690
MHz, dhe pjesé t& tyre, jané t& identifikuara pér pérdorim nga administratat
qé déshirojné t& implementojné IMT (Telekomunikacionet e Lévizshme
Ndérkombétare) sipas Rezolutés 223 (Rev.WRC-15). Ky identifikim nuk
pengon pérdorimin ¢ kétyre brezave nga ndonjé aplikacion i shérbimeve t&
ciléve i jané pércaktuar dhe nuk vendos prioritet né Rregulloret Radio.

(WRC- 15)

Pércaktim shtesé: Brezi 1718.8-1722.2 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né
baz& dytésore pér shérbimin ¢ radio astronomisé né vézhgimet ¢ linjave
spektrale. (WRC- 2000)

Pércaktim shtesé: Brezi 1750 — 1850 MHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazg
parésore pér shérbimet ¢ veprimeve hapésinore (Toké-hapésiré) dhe
kérkimeve hapésinore (Toké-hapésiré) né Rajonin 2 (pérveg Meksikés), né
Australi, Guam, Indi, Indonezi dhe Japoni, objekt p&r marréveshjen e arritur
nén Nr. 9.21, duke treguar vemendje t& veganté pér sistemet troposkatér.
(WRC- 15)

Pércaktim shtesé: N& Bjellorusi, Gjeorgji, Kazakistan, Kirgistan, Rumani,
Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi 1770-1790 MHz &shté pércaktuar
gjithashtu pér shérbimin meteorologjik satelitor né bazg parésore, objekt i
marréveshjes s& arritur sipas pikés 9.21. (WRC-12)

Brezat ¢ frekuencave 1885-2025 MHz dhe 2110-2200 MHz jang parashikuar
pér pérdorim n& njé bazé mbaré botérore nga administratat q& déshirojng
t&¢ implementojné IMT (Telekomunikacionet ¢ Lévizshme Ndérkombétare).
Njé pérdorim i tillé nuk pengon pérdorimin e kétyre brezave nga shérbimet
e tjera pér t& cilat ato jané pércaktuar. Brezat ¢ frekuencave do t& béhen t&
disponueshém pér IMT né pérputhje me Rezolutén 212 (Rev.WRC-15).
(Shih gjithashtu Rezolutén 223 (Rev. WRC-15)). (WRC-15)

Né Rajonet 1 dhe 3, brezat 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz dhe 2110-2170

155




image157.jpg
5.388B

5.389A

5.389E

5.389F

5.391

5.392

PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

MHz dhe n& Rajonin 2 brezat 1885-1980 MHz dhe 2110-2160 MHz mund t&
pérdoren nga stacionet me lartési t& larté t& platformés si stacione bazé pér t&
siguruar IMT (Telekomunikacionet ¢ Lé&vizshme Ndérkombétare), né
pérputhje me Rezolutén 221 ( Rev.WRC 07). Pérdorimi i tyre nga aplikacionet
IMTqé pérdorin stacione me platformé me lartési t& larté si stacione bazé nuk
pengon pérdorimin e kétyre brezave nga ¢do stacion n& shérbimet pér t& cilat
jang pércaktuar dhe nuk vendos prioritet né Radio Regulloret. (WRC- 12)

N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Komoros,
Bregu i Fildishtg, King, Kuba, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Eritrea, Etiopi, Gabon, Gana, Indi, Iran (Republika Islamike ¢ ), Izrael,
Jordani, Kenia, Kuvait, Liban, Libi, Mali, Marok, Mauritani, Nigeri, Oman,
Ugandg, Pakistan, Katar, Republika Arabe e Sirisé, Senegal, Singapor,
Sudan, Sudani Jugor, Tanzani, Cad, Togo, Tunizi, Jemen, Zambia dhe
Zimbabve, me qéllim mbrojtjen e shérbimeve fikse dhe t& 1évizshme duke
pérfshiré dhe stacionet e 18vizshme IMT, né territoret ¢ tyre nga interferencat e
bashké—kanaleve, njé Sistem me Platformé& me Lartési t& Larté t& Madhe
(HAPS) q& operon si stacion bazé IMT né& vendet fqinje, né brezat sipas
shénimit Nr.5.388A, nuk duhet t& tejkalojé fuqing ¢ densitetit t& fluksit t& njé
bashké—kanali prej —127dB (W/ (m2- MHz)) né sipérfagen ¢ Tokés jashts
kufijve t& njé vendi, duke pérjashtuar faktin kur njé marréveshje e qarté
ndérmjet administratave t& prekura sigurohet né kohén kur njoftohet HAPS.
(WRC-19)

Pérdorimi i brezave 1980-2010 MHz dhe 2170-2200 MHz nga shérbimi i
levizshém satelitor &shté objekt pér koordinimin sipas Nr. 9.11A dhe t&
dispozitave t& Rezolutés 716 (Rev.WRC-2000). (WRC-07)

Pérdorimi i brezave 2010-2025 MHz dhe 2160-2170 MHz nga shérbimi i
lévizshém satelitor né Rajonin 2 nuk duhet t& shkaktojé interferenca t&
démshme ose t& detyrojé zhvillimin e shérbimeve fiks dhe t& 1&vizshém né
Rajonin 1 dhe 3.

Né Algjeri, Kepi i Gjelbért, Egjipt, Iran (Republika Islamike ¢), Mali,
Republika Arabe ¢ Syrisé dhe Tunizi, pérdorimi i brezave 1980-2010 MHz
dhe 2170-2200 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor nuk duhet t& shkaktojé
interferenca t& démshme né shérbimet fikse dhe & 16vizshmé dhe as t& lejojé
zhvillimin e kétyre shérbimeve para datés 1 Janar 2005 si dhe as t& kérkojé
mbrojtje t& shérbimeve nga shérbimet ¢ mévonshme. (WRC-19).

Né& dhénien ¢ frekuencave pér shérbimin ¢ 18vizshém né brezat e frekuencave
2025-2110 MHz dhe 2200-2290 MHz, administratat nuk duhet t& fusin
sisteme t& 18vizshme me densitet t& larté, si¢ pérshkruhet né Rekomandimin
ITU-R SA.1154-0 dhe duhet t& marrin parasysh kété Rekomandim pér futjen
e ¢do tipi tjetér sistemi t& 1&vizshém. (WRC- 15)

Administratat jang t& detyruara t& marrin t& gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar q& transmetimet hapésiré—hapésiré pérmes dy ose mé shumé
sateliteve  jogjeostacionar, n& shérbimet e kérkimeve hapésinore,
veprimeve hapésinore dhe shérbimit satelitor pér cksplorimin e Tokés né
brezat 2025-2110 MHz and 2200-2290 MHz, nuk do t& imponojné asnjé
pengesé né transmetimet Tok&—hapésiré, hapésiré-Toké dhe transmetime
t& tjera hapésiré-hapésiré t& kétyre shérbimeve dhe t& brezave pérmes
satelitéve gjeostacionar dhe jo—gjeostacionar.
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N& qofté se gjejmé shénimin “AKEP/AMA” administrues t& brezit jané Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive, t& cilét koordinojné ndérmjet tyre
pér menaxhimin e brezit pérkatés t& frekuencave.

Brezat e frekuencave me pérdorim t& pérbashkét civile-qeveritare rregullohen me marréveshje
midis institucioneve q& administrojné brezin pérkatés t& frekuencave.
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Né& Francé dhe Turqi, pérdorimi i brezit 2310-2360 MHz nga shérbimi i
1évizshém acronautik, pér telemetring ka prioritet mbi pérdorimet ¢ tjera nga
shérbimi i 1&vizshém. (WRC- 03)

Stacionet hapésinore t& shérbimit radioteleviziv—satelitor né brezin 2310-2360
MHz q& operojné né pérputhje me shénimin 5.393 q& mund t& preké shérbimet
pér t& cilét ky brez &shté i caktuar n& vendet ¢ tjera, duhet t& koordinohet dhe
t& njoftohet n¢ pérputhje me Rezolutén 33 (Rev.WRC-07)*.  Stacionet
tokésore radiotelefvizive do t& jen& subjekt koordinimi dypalésh me vendet
fqinje pérpara se ata t& vihen né pérdorim.

*Shénim nga Sekretariati: Kjo Rezolutg &shté rishikuar nga WRC-03.

Né& lidhje me shérbimin e radiopércaktimit satelitor ng brezin 2 483.5 —2 500
MHz, dispozitat ¢ Nr.4.10 nuk do t& aplikohen.

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi,
Federatén Ruse, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan dhe Ukraing,
brezi 2483.5 — 2500 MHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér shérbimin e
radiopércaktimit. Stacionet e radiopércaktimit né kéto vende nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet e
shérbimeve fikse, t& 1&vizshme dhe satelitore t& lévizshme t& cilét operojné né
pérputhje me Rregulloret Radio né brezin e frekuencave 2 483.5-2500 MHz.
(WRC-12)

Me pérjashtim t& rasteve referuar né shénimin Nr. 5.401, stacionet ¢ shérbimit
satelitor t& radiopércaktimit q& operojné né brezin e frekuencave 2 483.5-2
500 MHz, pér t& cilin informacioni i njoftimit &shté marré nga Byroja pas 17
Shkurt 2012 dhe zona ¢ shérbimit e t& cilit pérfshin Armeni, Azerbajxhan,
Bjellorusi, Federatén Ruse, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan
dhe Ukraing, nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme, dhe nuk duhet
t& kérkojné mbrojtje nga stacionet e shérbimit t& radiopércaktimit q& operojné
né kéto vende né pérputhje me shénimin Nr. 5.398A. (WRC-12)

N& Angolg, Australi, Bangladesh, King, Eritrea, Esuatini, Etiopi, Indi, Liban,
Liberi, Libi, Madagaskar, Mali, Pakistan, Papua Guinca ¢ Re, Republika
Arabe Siriane, Republika Demokratike ¢ Kongos, Sudan, Togo dhe Zambia,
brezi i frekuencave 2483.5-2500 MHz &shté pércaktuar tashmé né bazg
parésore pér shérbimin satelitor t& radiopércaktimit pérpara WRC-12, né bazg
t& marréveshjes s& mbajtur sipas Nr. 9.21 nga vendet q& nuk jané t& listuar ng
kéte dispozité. Sistemet né shérbimin satelitor t& radiopércaktimit pér t& cilét
&shté marré informacioni i ploté mbi koordinimin nga Zyra ¢
Radiokomunikimit pérpara 18 Shkurt 2012 do t& ruajné statusin ¢ tyre
rregullator, q& nga data ¢ marrjes s& informacionit t& kérkesés s& koordinimit.
(WRC-19)

Pérdorimi i brezit 2483.5-2500 MHz nga shérbimet i 1&vizshém satelitor dhe
radiopércaktimit satelitor &hté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A.
Administratat jang t& detyruara t& marrin t& gjitha masat e nevojshme pér t&
shmangur interferencat ¢ démshme t& shérbimit t& radio astronomisé nga
emétimet n& brezin 2483.5-2500 MHz, veganérisht kur shkaktohen nga
rrezatimet harmonike dytésore q& do t& bien brenda brezit 4990-5000 MHz
pércaktuar né bazg mbar botérore pér shérbimin e radio astronomisé.

N& bazé t& marréveshjes s& arritur nga Nr. 9.21, brezi 2520-2535 MHz mund
t& pérdoret gjithashtu pér shérbimin e 1&vizshém satelitor (hapésiré-Tokg),
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pérveg i 18vizshém acronautik— satelitor pér veprim t& kufizuar brenda kufijve
kombétar. Dispozitat e Nr. 9.11° do t& aplikohen. (WRC-07)

Brezi 2500-2690 MHz mund t& pérdoret pér sistemet skater troposferike né
Rajonin 1, subjekt i marréveshjes s& arritur sipas Nr. 9.21. Nr. 9.21 nuk
zbatohet pér lidhjet skater troposferike t& vendosura krejtésisht jashté Rajonit
1. Administratat duhet t& b&jné t& gjitha pérpjekjet pér t& shmangur zhvillimin
e sistemeve t& reja skater troposferike né kété brez. Kur planifikohen lidhje t&
reja skater troposferik radio-rele né kété brez, duhet t& merren t& gjitha masat
¢ duhura pér t& pérjashtuar drejtimin e antenave t& kétyre lidhjeve drejt orbités
& satelitit gjeostacionar. (WRC-12)

Pércaktim alternativ: N& Kirgizstan dhe Turkmenistan brezi 2500-2690
MHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém,
pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik. (WRC-12)

N& caktimin e sistemeve né shérbimin radioteleviziv— satelitor né brezat
pérmes 2500 MHz dhe 2690 MHz, administratat jang t& detyruara t& marrin t&
gjitha masat e nevojshme pér t& mbrojtur shérbimin radio astronomi né brezin
2690-700 MHz.

Pércaktimi i brezit t& frekuencave 2500-2520 MHz ng shérbimin ¢ 18vizshém
satelitor (hapésiré—Toke) &shté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A.
(WRC-07)

Pérdorimi i brezit 2520-2670 MHz nga shérbimi radioteleviziv— satelitor &shté
kufizuar n& sistemet kombétare dhe rajonale pér marrje né bashkési, objekt pér
marréveshjen e arritur sipas Nr.9.21. Dispozitat € Nr. 9.19 do t& aplikohen nga
administratat n& kété brez, n& marréveshjet e tyre dypaléshe dhe
shumépaléshe. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: n& Indi, brezi i frekuencave 2535-2655 MHz é&shté
pércaktuar gjithashtu pér pérdorim parésor pér shérbimin radioteleviziv—
satelitor (zanor) dhe shérbimet plotésuese radioteleviziv tokésor. Njé pérdorim
i tille &shté i limituar n& radiotelevizionin numerik audio dhe &shté subjekt i
dispozitave t& Rezolutés 528 (Rev. WRC-19). Dispozitat ¢ Nr.5.416 dhe
Tabela 214 ¢ nenit 21, nuk aplikohet n& kété pércaktim shtesé. Pérdorimi i
sistemit t& sateliteve jo—gjeostacionar n& shérbimin radioteleviziv—satelitor
(zanor) &shté subjekt i Rezolutés 539 (Rev. WRC-19). Sistemet ¢ shérbimit
sradioteleviziv—satelitor gjeostacionar (zanor) pér t& cilét informacioni i ploté i
koordinimit sipas Shtojcés 4 &shté marré pas 1 Qershorit 2005 jang t& limituara
né sistemet me géllim mbulimi kombétar. Fuqia ¢ densitetit t& fluksit ng
sipérfagen ¢ Tok&s e prodhuar nga emétimet ¢ njé stacioni hapésinor
gjeostacionar t& shérbimit radioteleviziv satelitor (zanor) q& operon né brezin
2630-2655 MHz pér t& cilin informacioni i ploté i koordinimit sipas Shtojcés
4, &shté marré pas 1 Qershorit 2005, pér t& gjitha kushtet dhe t& gjitha metodat
e modulimit, nuk duhet & tejkalojé limitet ¢ m&poshtme: —130 dB (W/ (m2 -

MHz)) pér 0o <O <50

—130 + 0.4 (© —5) dB (W/ (m2 * MHz)) pér 50 < © <250

—122 dB (W/ (m2 - MHz)) pér 250 <6 <900

ku © &shté kéndi i arritjes s€ valés incidente mbi planin horizontal, né gradg.
Kéto limite mund t& tejkalohen né territorin ¢ ¢do véndi pér t& cilin
administrata ka réné dakord né kété ményré. Si njé pérjashtim i limiteve t&
mésipérme, fuqia e densitetit t& fluksit prej —122 dB(W/(m2 + MHz)) duhet
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pérdorur si kufi pér koordinim nén Nr. 9.11 né& njé sipérfaqe prej 1500 km
rreth territorit t€ njé administrate duke njoftuar sistemet e shérbimit
radioteleviziv—satelitor (zanor). Veg késaj, njé administraté e listuar ng kéts
dispozité nuk duhet t& keté njéherésh dy mbivendosje t& frekuencave t&
caktuara, njera nén kété dispozité dhe tjera nén Nr. 5.416 pér sistemet pér t&
cilat informacioni i ploté i koordinimit sipas Shtojcés 4 &shté marré pas 1
Qershorit 2005. (WRC-19)

Pérdorimi 1 brezit 2630-2655 MHz nga sistemet satelitore jo—gjeostacionare
né shérbimin radioteleviziv— satelitor (zanor), & ndiqet nga shénimi. 5.418,
pér t& cilat infomacioni i ploté i koordinimit sipas Shtojcés 4, ose informacioni
i njoftimit &shté marré pas 2 Qershorit 2000, &shté objekt pér aplikimin e
pércaktimeve t& Nr. 9.12. (WRC- 03)

Pérdorimi i brezit 2630-2655 MHz nga rrjetet satelitore gjeostacionare pér t&
cilat informacioni i ploté i koordinimit sipas Shtojcés 4 ose informacioni i
njoftimit &shté marré pas 2 Qershorit 2000, &shté objekt pér aplikimin e
pércaktimeve t& Nr. 9.13 né respekt t& sistemeve satelitore jo—gjeostacionare
né shérbimin radioteleviziv—satelitor (zanor), q& ndiget nga Shénimi. 5.418.
Nr. 22.2 nuk aplikohet. (WRC- 03)

Kur sistemet ¢ shérbimit t& 1&vizshém satelitor pérdoren né brezin 2670-2690
MHz, administratat duhet t& marrin t& gjitha masat ¢ nevojshme pér t&
mbrojtur sistemet satelitore q& operojné né kété brez para datés 3 Mars 1992,
Koordinimi i sistemeve t& 1&vizshme satelitore né kété brez do t& jeté né
pérputhje me Nr. 9.11A. (WRC-07)

Brezi 2655-2670 MHz mund t& jeté pérdorur gjithashtu pér shérbimin i
lévizshém satelitor (Tok&-hapésirg), pérveg i lévizshém acronautik—satelitor

pér operim t& kufizuar brenda kufijve kombétar, objekt pér marréveshjen e
arritur nén Nr. 9.21. Aplikohet koordinimi sipas Nr. 9.11A. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein,
Bjellorusi, Brunei Darusalem, Kongo (Republika ¢), Bregu i Fildishtg, Kubg,
Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gabon, Gjeorgji,
Guinea, Guinca—Bissau, Republika Islamike ¢ Iranit, Irak, Izracl, Jordani,
Kuvait, Liban, Mauritani, Mongoli, Mali i Zi, Nigeri, Oman, Pakistan,
Filipine, Katar, Republika Arabe ¢ Siris¢, Kirgistan, Rep. Demokratike e
Kongos, Rumani, Somali, Taxhikistan, Tunizi, Turkmenistan, Ukraing dhe
Jemen brezi 2690-2700 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né njé bazé parésore
edhe pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t& lévizshém
acronautik. Nj& pérdorim i tillé &shté i lejuar vetém pér pajisjet q& jané né
operim nga 1 Janari 1985. (WRC-12)

N& brezin 2700-2900 MHz, radarét me bazé tokésore pérdorur pér géllime
meteorologjike jané autorizuar t& operojné né bazé t& barazisé me stacionet e
shérbimit t& radionavigacionit aeronautik.

Ng& brezin 2900-3100 MHz, stacionet n& shérbimin ¢ radiovendndodhjes
nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme, as t& kérkojné mbrojtje
nga, sistemet radare n& shérbimin e radionavigacionit. (WRC- 03)

N& brezin 2900 —3100 MHz, pérdorimi i sistemit transponder pér investigimin
né bordet e anijeve (SIT) do t& jeté kufizuar n& nénbrezin 2930 —2950 MHz.
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Pérdorimi i brezit 2900-3100 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &sht kufizuar ng radarét me bazg tokgsore.

Ng& brezat 2900-3100 MHz dhe 9300-9500 MHz, pérgjigja nga transponderat
e radaréve nuk do t& jeté ¢ mundur t& ngatérrohet me pérgjigjet nga radarét
sinjalizues dhe nuk do t& shkaktojé interferenca né radarét e anijeve ose t&
aviong&ve né shérbimin ¢ radionavigacionit, duke vlerésuar gjithsesi Nr.4.9.

Pércaktim shtesé: N& Kirgistan, dhe Turkmenistan brezi i frekuencave 3100—
3300 MHz é&shté pércaktuar gjithashtu né njé bazé parésore pér shérbimin e
radionavigacionit. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei
Darusalam, Kamboxhia, Kamerun, King, Kongo (Rep. ¢), Korea (Rep. ¢),
Bregu i Fildisht, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Indi, Indonezi, Iran
(Republika Islamike e), Irak, , Japoni, Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi,
Malajzi, Zelandé ¢ Re, Oman, Uganda, Pakistan, Katar, Republika Arabe e
Sirisg, Rep. Demokratike ¢ Kongos, Rep. Popullore Demokratike t& Koresg,
Sudan dhe Jemen, brezi i frekuencave 3300-3400 MHz &shté pércaktuar
gjithashtu n& bazé parésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém dhe fiks. Zelanda ¢ Re
dhe shtetet q&¢ kufizojné Mesdheun nuk duhet t& kérkojné mbrojtjie pér
shérbimin ¢ tyre fiks dhe t& lévizshém nga shérbimi i radiopé&rcaktimit.
(WRC-19)

Pércaktim shtesé: Né Angolé, Benin, Botsvana, Burkina Fazo, Burundi,
Xhibuti, Esuatini, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Lesoto, Liberi, Malaui,
Mauritani, Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Ruanda, Sudan, Sudani Jugor,
Afrika ¢ Jugut, Tanzani, Cad, Togo, Zambia dhe Zimbabve, brezi i
frekuencave 3300-3400 MHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér shérbimin
e 1évizshém, pérveg shérbimit t& 18vizshém acronautik. Stacionet né shérbimin
e lévizshém q& operojné né brezin e frekuencave 3300-3400 MHz nuk duhet
t& shkaktojng interferenca t& démshme pér, ose t& kérkojné mbrojtje nga,
stacionet q& operojné né shérbimin e radiopércaktimit. (WRC-19)

N& shtetet, né vazhdim, t& Rajonit 1, t& cilat ndodhen né jug t& paralelit verior
30°: Angolé, Benin, Botsvana, Burkina Fazo, Burundi, Kamerun, Kongo
(Republika ¢), Bregu i Fildishté, Egjipt, Esuatini, Gana, Guinca, Guinca—
Bissau, Kenia, Lesoto, Liberi, Malaui, Mauritani, Mozambik, Namibi, Niger,
Nigeri, Uganda, Rep. Demokratike ¢ Kongos, Ruanda, Sudan, Sudani Jugor,
Afrika ¢ Jugut, Tanzani, Cad, Togo, Zambia dhe Zimbabve, brezi i
frekuencave 3300-3400 MHz &shté identifikuar pér implementimin ¢
Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Pérdorimi i kétij brezi
frekuencash duhet t& jeté né pérputhje me Rezolutén 223 (Rev. WRC-19).
Pérdorimi i brezit t& frekuencave 3300-3400 MHz nga stacioni IMT n&
shérbimin ¢ 18vizshém nuk duhet t& shkaktojé interferencé t& démshme pér, ose
t&¢ kérkojé mbrojte nga, sistemi n& shérbimin e radiopércaktimit, dhe
administratat q& déshirojné t& implementojné IMT duhet t& arrijng
marréveshjen me shtetet fqinje pér t& mbrojtur operacionet brenda shérbimit t&
radiopércaktimit. Ky identifikim nuk pérfshin pérdorimin e kétij brezi
frekuencash nga ndonjé aplikim i shérbimit né t& cilin ai &shté pércaktuar dhe
nuk v& prioritet n& Radio Rregullatoret. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Kirgistan dhe Turkmenistan, brezi i frekuencés 3300—
3400 MHz é&shté pércaktuar gjithashtu né njé bazé parésore pér shérbimin e
radionavigacionit. (WRC- 19)
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Pércaktimi i brezit t& frekuencave 3400-3600 MHz pér shérbimin ¢ 1&vizshém,
pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik &shté subjekt i marréveshjes s&
arritur  sipas Nr. 9.21. Ky brez frekuencash &shté identifikuar pér
Telekomunikacionet ¢ Lévizshme Ndérkombetare (IMT). Ky identifikim nuk
pengon pérdorimin e kétij brezi nga ¢do aplikim i shérbimeve pér t& cilét &shte
pércaktuar dhe nuk pércakton prioritet né Rregulloret Radio. N& fazén e
koordinimit zbatohen gjithashtu dispozitat € Nr. 9.17 dhe 9.18. Pérpara se njé
administraté t& vendosé né pérdorim njé stacion (bazé ose t& 1&vizshém) t&
shérbimit t& 1&vizshém né kété brez, duhet t& sigurojé q& fuqia ¢ fluksit t&
densitetit (pfd), prodhur né 3 m mbi tokén, nuk tejkalon —154.5 dB(W/(m2: 4
kHz)) pér m& shumé se 20% t& kohés, n& kufijté ¢ territorit t& ¢do administrate
tjetér. Ky limit mund t& tejkalohet né territorin e ¢do vendi, administrata e t&
cilit ka réng dakort késhtu. N& ményré gé t& sigurohet q& limiti pfd ng kufijté ¢
territorit t& ¢do administrate tjetér &shté plotésuar, duhet t& béhen llogaritjet
dhe verifikimet duke marré parasysh gjithe informacionin pérkatés, me
marréveshje t& ndérsjellts t& t& dy administratave (administratés pérgjegjése
pér stacionin tok&sor (terrestrial station) dhe administratés pérgjegjése pér
stacionin n& tok& (earth station)), dhe nése kérkohet edhe me asistence t&
Zyrés. N& rast t& mosmarréveshjeve, llogaritjet dhe verifikimet e pfd do t&
béhen nga Zyra, duke marré parasysh informacionet ¢ pérmendura mé sipér.
Stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém né brezin 3400-3600 MHz nuk duhet t&
kérkojné mé& shumé mbrojtje nga stacionet hapésinore se ato t& ofruara né
Tabelén 214 t& Rregulloreve Radio (Versioni i 2004—s). (WRC-15)

Pércaktim shtesé: N& Gjermani brezi i frekuencave 3400-3475 MHz
&shté pércaktuar gjithashtu né bazg dytésore pér shérbimin amator. (WRC-19)

Pérdorimi 1 brezit t& frekuencave 42004400 MHz nga stacionet ng shérbimin
¢ lévizshém aeronautik (R) &shté rezervuar eskluzivisht pér sistemet pa tel t&
komunikimit intra— avionics q& operojné né pérputhje me njohjen e
standarteve ndérkombétare t& aeronautikés. Njé pérdorim i tille duhet t& jeté né
pérputhje me Rezolutén 424 (WRC-15). (WRC-15)

Sensorét pasivé né cksplorimin ¢ Toké&s—satelitor dhe shérbimet ¢ kérkimit
hapésinor mund t& autorizohen pér pérdorim dytésor né brezin e frekuencave
42004400 MHz. (WRC-15)

Pérdorimi i brezit 42004400 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &shté rezervuar ckskluzivisht pér altimetrat radio t& instaluar
né bordet e avionéve dhe pér transponderat shogérues né toké. (WRC-15)

Pércaktim shtesé: né Republikén Islamike t& Iranit brezi 4200-4400 MHz &shté
pércaktuar né bazg dytésore pér shérbimin fiks (WRC-12)

Shérbimi 1 frekuencés standarte dhe sinjalit kohor satelitor mund t& jeté
autorizuar t& pérdor frekuencén 4202 MHz pér transmetimet hapésiré-Toke
dhe frekuencén 6427 MHz pér transmetimet Tok&-hapésirs. T& tilla
transmetime do t& jené kufizvar brenda kufijve t&¢ £2 MHz t& kétyre
frekuencave, objekt pér marréveshjen e arritur nga Nr. 9.21.

Né Rajonin 2 (pérveg Brazilit, Kubés, komunitetet dhe territoret jashté
Francés, Guatemalés, Paraguajit, Uruguajit dhe Venezuelés) dhe né Australi
brezi 4400—4940 MHz mund t& pérdoret pér telemetri t& 18vizshme acronautike
pér testimin e fluturimit nga stacionet ¢ avionit (shiko Nr. 1.83). Pérdorime t&
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tilla duhet t& jeté n& pérputhje me Rezolutén 416 (WRC-07) dhe nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t& démshme dhe as t& kérkojné mbrojtje nga shérbimi
fiks dhe fiks—satelitor. Cdo pérdorim i till¢ nuk duhet t& pérjashtojé pérdorimin
e keétij brezi nga aplikacionet e tjera t& shérbimit t& l&vizshém ose nga
shérbimet e tjera pér t& cilat ky brez &shté pércaktuar né bazg bashké—parésore
dhe nuk pércakton prioritet n& Rregulloret Radio. (WRC-07)

Pérdorimi i brezave 4500-4800 MHz (hapésiré-Toke), 6725-7025 MHz
(Toké-hapésiré) nga shérbimi fiks satelitor duhet t& jeté n& pérputhje me
kérkesat ¢ Shtojcés 30B. Pérdorimi i brezave 10.7-10.95 GHz (hapésiré—
Tokg), 11.2-11.45 GHz (hapésiré-Toké) dhe 12.75-13.25 GHz (Tok&-
hapésirg) nga sistemet satelitore gjostacionare né shérbimin satelitor fiks duhet
t& jet& n& pérputhje me kérkesat e Shtojcés 30B. Pérdorimi i brezave 10.7 —
10.95 GHz (hapésiré-Toké), 11.2-11.45 GHz (hapésiré-Tok&) dhe 12.75—
13.25 GHz (Tok&-hapésiré) nga njé sistem satelitor jo gjeostacionar né
shérbimin fiks satelitor &shté objekt aplikimi t& pércaktimeve t& Nr. 9.12 pér
koordinimin e sistemeve t& tjera satelitore jo gjeostacionare n& shérbimin
satelitor fiks. Sistemi satelitor jo gjeostacionar ng shérbimin fiks nuk duhet t&
kérkojé mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare né shérbimin satelitor fiks
q& operojné sipas Rregulloreve Radio, q& nuk respektojné datat ¢ marrjes nga
Byroja t& informacionit t& plot¢ t& koordinimit ose t& njoftimit, t&
pérshtatshme, pér sistemin satelitor jo gjeostacionar ng shérbimin satelitor fiks
dhe t& informacionit t& ploté t& koordinimit ose t& njoftimit, t& pérshtatshém,
pér rrjetet satelitore gjeostacionare, Nr.5.43 nuk aplikohet. Sistemet jo
gjeostacionare n& shérbimin fiks satelitor né brezat mé sipér duhet t& operojné
né ményré t& tillé q& ¢do interferencé ¢ paparanueshme q& mund t& ndodhg
gjaté operimit t& tyre duhet t& eliminohet né ményré t& shpejté. (WRC-2000)

N& Brazil, Paraguaj dhe Uruguaj, brezi i frekuencave 4800-4900 MHz, ose
pjesé e tyre, &shté identifikuar pér implementimin e Telekomunikacionit t&
Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk pengon pérdorimin e
keétij brezi nga ¢do aplikim i shérbimeve pér t& cilét &shté pércaktuar dhe nuk
pércakton prioritt n& Rregulloret Radio. Pérdorimi i brezit &
frekuencave pér implementimin e IMT &shté subjekt i arritjes s& marréveshjes
me shtetet fqinje dhe stacioni IMT nuk duhet t& kérkojé mbrojtje nga stacionet
¢ aplikimeve t& tjera t& shérbimit & 1&vizshém. Nj& perdorim i tille duhet t&
jeté né pérputhje me Rezolutén 223 (Rev. WRC-15). (WRC-15)

Né& Angola, Armeni, Azerbajxhan, Benin, Botsvana, Brazil, Burkina Faso,
Burundi, Kamboxhia, Kamerun, King, Bregun ¢ Fildishtg, Xhibuti, Esuatini,
Federatén Ruse, Gambia, Guinea, Republikén Islamike t& Iranit, Kazakistan,
Kenia, Lao P.D.R., Lesoto, Liberi, Malaui, Mauritius,Mongoli, Mozambik,
Nigeri, Ugandé, Uzbekistan, Republikén Demokratike t& Kongos, Kirgistan,
Republikén Popullore Demokratike t& Koresé, Sudan, Afrikén ¢ Jugut,
Tanzani, Togo, Vietnam, Zambia dhe Zimbabve brezi i frekuencave 4800—
4990 MHz, ose pjesé t& tyre, &shté identifikuar pér pérdorim nga
administratat q& déshirojné t& implementojné Telekomunikacionet e
Lévizshme Ndérkombétare (IMT). Ky identifikim nuk pengon pérdorimin
e kétij brezi nga ¢do aplikim i shérbimeve pér t& cilét &shté pércaktuar dhe nuk
pércakton prioritet né Rregulloret Radio. Pérdorimi i brezit t& frekuencave pér
implementimin e IMT &sht& subjekt i arritjes s& marréveshjes nén Nr. 9.21, me
administratat ¢ interesuara dhe stacionet e IMT nuk duhet t& kérkojné mbrojtje
nga stacionet ¢ aplikimeve t& tjera t& shérbimeve t& lévizshme. Veg késaj, para
se njé administraté t& marré né pérdorim njé stacion IMT né& shérbimin e
1évizshém, ajo duhet t& sigurohet se fuqia ¢ densitetit te fluksit prodhur nga ky
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stacion nuk duhet t& tejkaloj —155 dB (W/(m2:1kHz)) prodhuar mbi 19 km
mbi nivelin ¢ detit n& 20 km nga bregdeti, pércaktuar si niveli mé& i ulét i ujit, e
njohur zyrtarisht nga shteti bregdetar. Ky kriter &shté subjekt i rishikimit ng
WRC-23. Rezoluta 223 (Rev. WRC-19) do t& aplikohet. Ky identifikim duhet
t& hyjé né fuqi pas WRC-19. (WRC-15)

N& brezat 4825-4835 MHz dhe 4950-4990 MHz, pércaktimi i shérbimit t&
lévizshém &shté kufizuar né shérbimin ¢ 18vizshém, pérveg shérbimit t&
lévizshém aeronautik. N& Rajonin 2 (me pérjashtim t& Brazilit, Kubés,
Guatemalés, Meksikés, Paraguaj, Uruguaj dhe Venczuelg) dhe né Australi,
brezi 4825-4835 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e 1&vizshém
acronautik, kufizuar n¢ telemetri t& 1&vishme acronautike pér testimin e
fluturimit nga stacionet n& avion. Pérdorime t& tilla duhet t& jen& né pérputhje
me Rezolutén 416 (WRC-07) dhe nuk duhet t& shkaktojé interferencé t&
démshme n& shérbimin fiks. (WRC-07)

N& brezat ¢ frekuencave 5000-5030 MHz dhe 5091-5150 MHz, shérbimi i
1évizshém acronautik—satelitor (R) &shté objekt i marréveshjes s& mbajtur sipas
Nr. 9.21. Pérdorimi i kétyre brezave nga shérbimi i l&vizshém aeronautik—
satelitor (R) &shté kufizuar n& sistemet acronautike t& standartizuara
ndérkombétarisht. (WRC— 12)

N& meényré q& t& mos shkaktohet interferencé ¢ démshme né sistemet
mikrovalore pér uljet ajrore g& operojné mbi 5 030 MHz, fuqia agregate
densitetit t& fluksit i prodhuar n& sipérfaqen e Tokés né brezin 5030-5150
MHz nga t& gjitha stacionet hapésinore brenda ¢do sistemi t& shérbimit t&
radionavigacionit— satelitor (hap&siré—Toké&) q& operojné né brezin 5010-5030
nuk duhet t& tejkalojng —124.5 dB (W/m2) né njé brez prej 150 kHz. N&
ményré q& t& mos shkaktohet interferencé e démshme né shérbimin ¢ radio
astronomisé né brezin e frekuencave 4990-5000 MHz, sistemet ¢ shérbimit
satelitor t& radionavigacionit q& operojné né brezin e frekuencave 5010-5030
MHz duhet t& pérputhen me kufijté né brezin 4 990-5000 MHz t& pércaktuar
né Rezolutén 741 (Rev.WRC-15). (WRC-15)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 5030-5091 MHz nga shérbimi i 1&vizshém
acronautik &hté i kufizuar né sistemet aeronautike t& standartizuara
ndérkombétarisht. Transmetimet e padéshiruara nga shérbimi i 1&vizshém
acronautik né brezin ¢ frekuencave 5030-5091 MHz duhet t& kufizohen pér t&
mbrojtur downlink—et e sistemit RNSS né& brezin 5010-5030 MHz. Pér aq
kohg sa njé vleré e pérshtatshme &shté vendosur né Rekomandimin pérkatés
ITU-R, duhet t& pérdoret densiteti e.i.rp me limit prej —75 dBW/MHz ng
brezin ¢ frekuencés 5010-5030 MHz pér emétimet e padéshiruar pér ¢do
stacion AM(R) S. (WRC-12)

N& brezin e frekuencave 5030-5091 MHz shérbimi i 1&vizshém aeronautik—
satelitor (R) &shté objekt i koordinimit sipas Nr. 9.11A. Pérdorimi i kétij brezi
frekuencash nga shérbimi i 1&vizshém acronautik—satelitor (R) &shté i kufizuar
né sistemet acronautike t& standartizuara ndérkombétarisht.

Brezi i frekuencave 5030-5150 MHz é&shté pér t'u pérdorur pér operimin e
sistemit t& standardit ndérkombétar (sistem mikrovalor pér uljet ajrore) pér
metodén e saktésimit dhe uljeve ajrore. Né brezin e frekuencave 5030-5091
MHz, kérkesat e kétij sistemi duhet t& keng prioritet ndaj pérdorimeve & tjera
t& kétij brezi. Pér pérdorimin ¢ brezit t& frekuencave 5091- 5150 MHz
aplikohet Nr. 5.444A dhe Rezoluta 114 (Rev.WRC- 15). (WRC- 15)
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Pérdorimi 1 brezit t& frekuencave 5091-5150 MHz pércaktuar pér shérbimin
fiks—satelitor (Toké-hapésirg) &shté kufizuar né lidhjet fider t& sistemeve
satelitore jo—gjeostacionare né sistemet satelitore t& 1&vizshme dhe &shté objekt
pér koordinimin nén Nr. 9.11A. Pérdorimi i brezit t& frekuencave 5091-5150
MHz nga lidhjet fider t& sistemeve satelitore jo— gjeostacionare né sistemet
satelitore t& 16vizshme duhet t& jeté subjekt 1 aplikimit t& Rezolutés 114 (Rev.
WRC-15). Pér mé tepér, sigurimi i shérbimit t& radionavigimit acronautik
&shté i mbrojtur nga interferencat ¢ démshme, koordimini &shté i nevojshém
pér lidhjen fider t& stacionit toké&sor t& sistemit satelitor jo—gjeostacionar né
shérbimin e 1&vizshém satelitor t& cilat jané ndaré né mé pak se 450 km nga
territori i njé administrate q& operojné né stacionet tokésor t& shérbimit &
radionavigimit acronautik. (WRC-15)

Pérdorimi 1 brezit 5091-5150 MHz nga shérbimi i 1&vizshém acronautik &shté
i kufizuar né:

— sistemet q& veprojné né shérbimin e 18vizshém acronautik (R) dhe ng
pérputhje me standartet ndérkombetare acronautike, kufizuar pér aplikimet
sipérfaqsore n& aeroporte. Njé pérdorim i tillé do t& jeté né pérputhje me
Rezolutén 748 (Rev. WRC-19).

— transmetimet e telemetrisé acronautike nga stacionet ¢ avionéve (shih nr.
1.83) né pérputhje me Rezolutén 418 (Rev.WRC-19). (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Né vendet ¢ listuara né shénimin 5.369, brezi i frekuencave
5150-5216 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér shérbimin e
radiopércaktimit— satelitor (hapésiré-Toke), objekt i marréveshjes s& arritur
nén Nr. 9.21. N& Rajonin 2 (pérve¢ Meksikés), brezi &hté pércaktuar
gjithashtu né& njé bazé parésore pér shérbimin e radiopércaktimit— satelitor
(hapésiré-Tokg). N& Rajonet 1 dhe 3, pérveg atyre vendeve té listuara n& Nr.
5.369 dhe Bangladeshit, brezi i frekuencave &shté pércaktuar gjithashtu né
baz& dytésore pér shérbimin e radiopércaktimit satelitor (hapésiré—tokg).
Pérdorimi nga shérbimi i radiopércaktimit satelitor &shté i kufizuar ng lidhjet
fider né bashképunim me shérbimin e radiopércaktimit satelitor q& operon né
brezat e frekuencave 1610-1626.5 MHz dhe/ose 2483.5-2500 MHz. Fuqia
totale ¢ densitetit t& fluksit né sipérfagen e Tokés nuk duhet t& tejkalojé né
asnjé rast vlerén —159 dB (W/m2) né ¢do brez 4 kHz pér & gjitha kéndet ¢
arritjes. (WRC-15)

Pérdorimi i brezave 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz nga stacionet né
shérbimin e 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik duhet t& jeté
né pérputhje me Rezolutén 229 (Rev.WRC-19). (WRC-19)

N& brezin 5150-5250 MHz, stacionet né shérbimin ¢ 1&vizshém nuk duhet t&
kérkojné mbrojtje nga stacionet tokésore n& shérbimin fiks satelitor. Nr. 5.43A
nuk aplikohet pér shérbimin e 1&vizshém né respekt t& stacioneve tokésore t&
shérbimit fiks satelitor. (WRC- 03)

Pércaktim shtesé: N& Rajonin 1 (pérveg né Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain,
Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Irak, Jordani, Kuvait, Liban, Marok,
Oman, Katar, Republikén Arabe Siriane, Sudan, Sudanin Jugor dhe Tunizi) ,
brezi 5150-5250 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar n& bazé parésore pér
shérbimin ¢ l&vizshém aeronautik, kufizuar né transmetimet telemetri
acronautike nga stacionet e avionéve (shih Nr. 1.83), né pérputhje me
Rezolutén 418 (Rev. WRC-19). Kéto stacione nuk duhet t& kérkojné mbrojtje
nga stacionet ¢ tjera q& operojné né pérputhje me Nenin 5. Nr.5.43A nuk
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aplikohet. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: né Brazil, brezi 5 150-5 250 MHz é&shté ndaré n& bazé
parésore edhe pér shérbimin e 1&vizshém acronautik, kufizuar ng transmetimet

telemetri acronautike nga stacionet ¢ avionéve (shiko Nr. 1.83), n& pérputhje
me Rezolutén 418 (Rev.WRC-19).  (WRC-19)

Pércaktim shtesé: né Bregun e Fildishté, Egjypt, Liban, Republikén Arabe t&
Siris¢ dhe Tunizi, brezi 5150-5250 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar pér
shérbimin e 16vizshém né bazg parésore, subjekt i marréveshjes s& arritur nén
Nr. 9.21. Né kété rast, nuk do t& aplikohen dispozitat ¢ Rezolutés 229
(Rev.WRC-19). (WRC-19)

Pércaktimi i shérbimit fiks satelitor (Toké-hapésirg) &shté kufizuar ng lidhjet
fider t& sistemeve jo—gjeostacionare satelitore né shérbimin ¢ 1&vizshém
satelitor dhe &shté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A

Pércaktim shtesé: Brezi 5150-5216 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazg
parésore pér shérbimin fiks satelitor (hapésiré— Tokg). Ky pércaktim &shté
kufizuar ng lidhjet fider t& sistemeve satelitore jo—gjeostacionare né shérbimin
e lévizshém satelitor dhe &shté objekt i dispozitave t& Nr. 9.11A. Fugia ¢
Densiteti t& fluksit n& sipérfagen ¢ Tokés prodhuar nga stacionet hapésinore t&
shérbimit fiks satelitor q& operojné né drejtimin hapésiré-Tok& né brezin
5150-5216 MHz nuk do t& tejkalojé né asnjé rast —164 dBW/m2 ne ¢do
diapazon 4 kHz pér t& gjitha kéndet ¢ arritjes.

Administrat pérgjegjése pér rrjetet ¢ shérbimit fiks satelitor né brezin 5150—
5250 MHz q& operojné nén shénimin. 5.447A dhe 5.447B duhet koordinohen
né bazé t& njé barazie n& pérputhje me Nr.9.11A me administratat pérgjegjése
pér rrjetet satelitore jo—gjeostacionare q& operojné nén Nr. 5.446 dhe jang
sjellé brenda pérdorimit pas 17 Néntorit 1995. Rrjetet satelitore q& operojné
nén Nr. 5.446 t& véna né& pérdorim pas 17 Néntorit 1995 nuk do t& kérkojng
mbrojtje dhe nuk do t& shkaktojng interferenca t& démshme né stacionet e
shérbimit fiks satelitor q& operojné nén shénimin Nr. 5.447A dhe 5.447B.

Pércaktimi i brezit 5250-5255 MHz pér shérbimet ¢ kérkimit hapésinor né
bazg parésore &shté i kufizuar pér sensorét aktive t& transportuar né hapésiré.
Pérdorimet e tjera t& brezit nga shérbimet e kérkimeve hapésinore jané né bazé
dytésore. (WRC-97)

N& brezin e frekuencave 5250-5350 MHz, stacionet né shérbimin ¢ 1&vizshém
nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga shérbimi i radiovendndodhjes, shérbimi
(aktiv) satelitor i eksplorimit t& Tokés dhe shérbimi (aktiv) i kérkimeve
hapésinore. Shérbimi i radiovendndodhjes, shérbimi (aktiv) satelitor i
eksplorimit t& Tokés dhe shérbimi (aktiv) i kérkimeve hapésinore Kéto
shérbime nuk duhet t& imponojné né shérbimin e 18vizshém, kritere mé t&
rrepta sesa ato t& pércaktara né Rezolutén 229 (Rev. WRC-19) (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Kirgizstan, Rumani dhe Turkmenistan, brezi 5250-5350
MHz éshté pércaktuar gjithashtu né njé bazé parésore pér shérbimin e
radionavigacionit. (WRC- 19)

Shérbimet satelitor (aktiv) pér eksplorimin e Tokés dhe kérkimit hap&sinor
(aktiv) né brezin 5250-5350 MHz nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga
shérbimi i radiovendndodhjes. Nr 5.43° nuk aplikohet. (WRC-03)
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Shérbimi satelitor (aktiv) i eksplorimit t& Tokés q& operon né brezin 5350—
5570 MHz dhe shérbimi i kérkimit hapésinor (aktiv) q& operon né brezin
5460-5570 MHz nuk duhet ti shkaktojé interferencé t& démshme shérbimit t&
radionavigacionit aeronautik n& brezin 5350-5460 MHz, shérbimit t&
radionavigacionit né& brezin 5460-5470 MHz dhe shérbimit t&
radionavigacionit detar ng brezin 5470-5570 MHz. (WRC- 03)

Shérbimi (aktiv) i kérkimit hapé&sinor q& operon né brezin 5350-5460 MHz
nuk duhet t& shkaktojé interferencé t& démshme, as t& kérkojé mbrojtje nga
shérbimet e tjera pér t& cilat ky brez &shté pércaktuar. (WRC- 03)

N& brezin 5350-5470 MHz, stacionet n& shérbimin ¢ radiovendndodhjes
nuk duhet t& shkaktojng interfence t& démshme, as t& kérkojné mbrojtje nga
sistemet radar né shérbimin e radionavigacionit aeronautik q& operojné né
pérputhje me Nr. 5.449. (WRC- 03)

Pérdorimi 1 brezit 5350-5470 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &shté kufizuar né radarét ¢ avionéve dhe né sinjalet né bordet e
anijeve.

Pércaktim shtesé: N& Austri, Azerbajxhan, Iran (Republika Islamike ¢),
Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi 5470-5650 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin e radionavigacionit
acronautik. (WRC-12)

N& brezin e frekuencave 5470-5725 MHz, stacionet né shérbimin ¢ 1&vizshém
nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga shérbimet ¢ radiopércaktimit. Shérbimet e

radiopércaktimit nuk duhet t& imponojné né shérbimin ¢ 1&vizshém kritere mé
t& rrepta sesa ato t& pércaktuar né Rezolutén 229 ( Rev. WRC-19). (WRC- 19)

N& brezin 5470-5650 MHz, stacionet né shérbimin ¢ radiovendndodhjes,
pérveg radaréve me bazé né toké t& pérdorur pér qéllime meteorologjike né
brezin 5600-5650 MHz, nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme, as
t& kérkojné mbrojtje nga sistemet radare né shérbimin ¢ radionavigacionit
detar. (WRC- 03)

Pércaktim shtesé: Né Mbretéring ¢ Bashkuar, brezi 5470-5850 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu ng bazg dytésore pér shérbime té lévizshme tokésore.
Limitet e fuqisé t& pércaktuara n& pikat 21.2, 21.3, 21.4 dhe 21.5 do t&
zbatohen pér brezin 5725-5850 MHz.

Midis 5600 MHz dhe 5650 MHz, radarét tok&soré t& pérdorur pér qéllime
meteorologjike jang t& autorizuar t& veprojné né bazé t& barazisé me stacionet
e shérbimit detar t& radionavigacionit.

Pércaktim shtesé: né Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam,
Kamerun, King Republikén e Kongos, Republikén ¢ Koresé, Bregun e
Fildishts, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Esuatini, Gabon,
Guinea, Guinea Ekuatoriale, Indi, Indonezi, Republikén Islamike t& Iranit,
Irak, Japoni, Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Madagaskar, Malajzi, Niger,
Nigeri, Oman, Ugendg, Pakistan, Filipine, Katar, Republikén Arabe t& Sirisé,
Republikén Popullore Demokratike t& Koresé, Singapor, Sri Lanka, tanzani,
Cad, Tajlandé, Togo, Vietnam dhe Jemen, brezi 5650-5850 MHz gjithashtu
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&shté pércaktuar ng bazé parésore pér shérbime fikse dhe t& 1&vizshme. N& kété
rast, pércaktimet e Rezolutés 229 (Rev. WRC-19) nuk do t& zbatohen. Pér mé
tepér, né Afganistan, Angolé, Benin, Butan, Botsvana, Burkina Faso, Burundi,
Republikén Demokratike t& Kongos, Fixhi, Gana, Kiribati, Lesoto, Malaui,
Maldive, Mauritius, Mikronezi, Mongoli, Mozambik, Mianmar, Namibi,
Nauru, Zelandén e Re, Papua Guinea ¢ Re, Ruandg, Ishujt Solomon, Sudanin
Jugor, Afrikén ¢ Jugut, Tonga, Vanuatu, Zambia dhe Zimbabve, brezi 5725-
5850 MHz &shté& pércaktuar n& bazé parésore pér shérbime fikse, dhe stacionet
q& veprojné n& shérbimet fikse nuk duhet t& shkaktojné interferencé t&
démshme dhe nuk duhet t& kérkojné mbrojtje pér shérbime t& tjera parésore né
kété brez. (WRC-19)

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Azerbajxhan, Federatén Ruse, Gjeorgji,
Kirgizstan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, pércaktimi i brezit 5670-5725
MHz pér shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore &shté né njé bazé parésore (shih
Nr. 5.33). (WRC- 12)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kub&, Gjeorgi,
Hungari, Kazakistan, Moldavi, Uzbekistan, Kirgizstan, Rumani, Federatén
Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi 56705850 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin fiks. (WRC- 19)

N& Australi, Burkina Faso, Bregun ¢ Fildishté, Mali dhe Nigeri pércaktimi i
brezave 6440— 6520 MHz (drejtimi HAPS-Tok&) dhe 6560-6640 MHz
(drejtimi Toké-HAPS) pér shérbimin fiks mund t& pérdoret gjithashtu dhe nga
lidhjet gateway pér stacionet HAPS né& platforma mé lartési t& larté brenda
territorit t& kétyre vendeve. Pérdorime t& tilla jang t& kufizuara t& operojné né
lidhjet gateway HAPS dhe nuk duhet t& shkaktojng interferenaca t& démshmé
né shérbimet ckzistuese dhe nuk duhet t& kérkojngé mbrojtje ndaj tyre si dhe
duhet t& jen& n& pérputhje me Rezolutén 150 (WRC-12). Shérbimet ckzistuese
nuk duhet t& jeng né kundérshtim & zhvillimit ng t& ardhmen t& lidhjeve
gateway HAPS. Pérdorimi i lidhjeve gateway HAPS né& kéto breza kérkon
marréveshje cksplicite me administratat e tjera, territori 1 t& cilave
pozicionohet brenda 1000 km nga kufiri i njé administrate q& pretendon t&
pérdoré lidhjet gateway HAPS. (WRC- 12).

Né brezat e frekuencave 5925-6425 MHz dhe 14-14.5 GHz, stacionet
tokésore q& ndodhen n& bordet ¢ anijeve mund t& komunikojng me stacionet
hapésinore t& shérbimit satelitor fiks. Nj& pérdorim i tillé duhet t& jeté né
pérputhje me Rezolutén 902 (WRC-03). N& brezin ¢ frekuencave 5925-6425
MHz, stacionet tokésore q& ndodhen né bordet e anijeve q& komunikojné me
stacionet hapésinore t& shérbimit satelitor fiks mund t& pérdorin antena
transmetuese me minimumin ¢ diametrit 1.2 m dhe t& operojné pa marréveshje
paraprake t& ndonjé administrate nése pozicionohen t& paktén 330 km larg nga
treguesi i ulét i ujit zyrtarisht i njohur nga shteti bregdetar. T¢ gjitha dispozitat
¢ tjera t& Rezolutss 902 (WRC-03) duhet t& aplikohen. (WRC-15)

Né& brezat e frekuencave 5925-6425 MHz dhe 14-14.5 GHz, stacionet
tokésore q& ndodhen né& bordet ¢ anijeve mund t& operojné me karakteristikat
dhe sipas kushteve t& pérfshira né Rezolutén 902 (WRC-03) ng& Algjeri, Arabi
Saudite, Bahrein, Komoros, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Jordani, Kuvajti, Libia, Maroku, Mauritania, Oman, Katar, Republika Arabe ¢
Sirisg, Sudan, Tunizi dhe Jemen, n& bazg dytésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém
detar— —satelitor. Nj& pérdorim i tillé duhet t& jeté né pérputhje me Rezolutén
902 (WRC-03). (WRC-15)
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N& Rajonin 2 (me pérjashtim t& Brazilit, Kubés, Territoret dhe Komunitetet e
Francés pértej oqeanit, Guatemala, Meksiké, Paraguaj, Uruguaj dhe
Venezuelg), brezi i frekuencés 5925-6700 MHz mund t& pérdoret nga
shérbimi 1 1&vizshém aeronautik telemetri, pér testimet e fluturimit nga
stacionet e avionéve (shiko nr.1.83). Pérdorime t& tilla duhet t& jené né
pérputhje me Rezolutén 416 (WRC-07) dhe nuk duhet t& shkaktojné
interferenca t& démshmé ose t& kérkojné mbrojtje nga shérbimet fikse dhe
fikse — satelitore. Cdo pérdorim i tillé nuk pérjashton pérdorimin e kétij brezi
frekuence nga aplikacionet ¢ tjera t& shérbimit t& 1&vizshém ose nga shérbime
t& tjera pér t& cilat ky brez frekuence &shté pércaktuar pér pérdorim t&
pérbashkét parésor dhe nuk vendos prioritet né Rregulloret Radio. (WRC-15).

Ng& brezin 6425-7075 MHz, matjet ¢ sensoré&ve mikrovalor pasivé jang kryer
sipér oqeaneve. N& brezin 7075-7250 MHz, jang kryer matjet e sensoréve
mikrovaloré pasivé. Administratat duhet t& marrin parasysh nevojat e
shérbimeve t& cksplorimit satelitor t& Tokés (pasivé) dhe kérkimit hapésinor
(pasive) né planifikimin e ardhshém t& tyre pér brezat 6425-7025 MHz dhe
7075-7250 MHz.

Né& dhénien e frekuencave né brezin 6700-7075 MHz pér stacionet hapésinore
t& shérbimit fiks satelitor, administratat jang t& detyruara t& marrin t& gjitha
masat pér mbrojtjen ¢ vézhgimeve t& linjave spektrale t& shérbimit radio
astronomi né brezin 6650-6675.2 MHz nga interferencat ¢ démshme shkaktuar
nga emétimet ¢ padéshiruara.

Pércaktimi hapésiré-Toke i shérbimit fiks satelitor né brezin 6700-7075 MHz
&shté kufizuar ng lidhjet fider pér sistemet satelitore jo—gjeostacionare pér
shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor dhe &shté objekt pér koordinimin nén Nr.
9.11A. Pérdorimi i brezit 6700-7075 MHz (hapésiré— Toke) nga lidhjet fider
pér sistemet satelitore jogjeostacionare né shérbimin e 1&vizshém satelitor nuk
&shte objekt pér Nr.22.2.

Pércaktim shtesé: Né Federatén Ruse, brezi 7100-7155 MHz dhe 7190-7235
MHz é&shté pércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér shérbimin ¢ kérkimeve
hapésinore (Tok&-hapésirg), objekt per marreveshjen e arritur nén Nr. 9.21. N&
brezin e frekuencave 7190-7235 MHz, ng lidhje me shérbimin ¢ eksplorimit
satelitor t& Tokes (Tok&-hapésiré), Nr. 9.21 nuk aplikohet. (WRC-15)

Asnjé emétim nga sistemi i shérbimit t& kérkimit hapésinor (Tok&—hapésirg)
destinuar pér hapésirén e thellg do t& prekin brezin e frekuencave 7190-7235
MHz. Satelitét gjeostacionaré né shérbimin ¢ kérkimit hapésinor qé operojné
né brezin 7190-7235 MHz nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet
egzistuese dhe stacionet ¢ t& ardhmes t& shérbimit fiks dhe t& 1&vizshém.
Nr.5.43A nuk aplikohet. (WRC- 15)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 7190-7250 MHz (Toké-hapésiré) nga
shérbimi i eksplorimit satelitor t& Tokés duhet t& limitohet tek gjurmimi,
telemetria dhe komandat pér operimin ¢ anijeve kozmike. Stacionet hapésinore
q& operojné né shérbimin e cksplorimit satelitor t& Tokés (Toké-hapésiré) né
brezin e frekuencave 7190-7250 MHz nuk duhet t& kérkojné mbrojtjc nga
stacionet ckzistuese dhe stacionet ¢ sé¢ ardhmes né shérbimin fiks dhe &
lévizshém. Nuk aplikohet shénimi Nr. 5.43A. Aplikohet Nr. 9.17. Pérveg
késaj, pér t& siguruar mbrojtje t& stacioneve ekzistuese dhe t& s& ardhmes né
shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme, pozicioni i stacionit tokésor q& mbéshtet
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anijen kozmike n& shérbimin ¢ eksplorimit satelitoror t& Tokés né orbitén jo—
gjeostacionare ose orbitén stacionare duhet t& ruaj njé distancé t& pakten 10 km
dhe 50 km, pérkatésisht, nga kufiri respektiv i shtetit fqinj, vetém nése njé
distancé ¢ shkurtér &shté 1éné dakort ndryshe més administrative
korresponduese. (WRC-15)

Stacionet hapésinore né& orbitén gjeostacionare q& operojné né shérbimin e
eksplorimit satelitor t& Tokés (Toké—hapésiré) né brezin e frekuencave 7 190 —
7 235 MHz nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet ekzistuese dhe
stacionet e s& ardhmés n& shérbimin e kérkimit hapésinor si dhe nuk aplikohet
shénimi Nr. 5.43A. (WRC-15)

Pércaktim shtesé: Brezat 7250-7375 MHz (hapésiré-Toke) dhe 7900-8025
MHz (Toké-hapésiré) jang gjithashtu t& pércaktuar né bazg parésore pér
shérbimin e 1&vizshém satelitor, objekt pér marreveshjen e arritur nén Nr. 9.21.

Pérdorimi i brezit 7450-7550 MHz nga shérbimi satelitor meteorologjik
(hapésiré— Toke) &shté i kufizuar pér sistemet satelitore gjeostacionare.
Sistemet satelitore meteorologjike jo gjeostacionare né kété brez njoftuar para
30 Néntorit 1997 mund t& vazhdojng t& operojné né bazg parésore deri n& fund
t& jetégjatésisé sé tyre. (WRC-97)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 7375-7750 MHz nga shérbimi i 1&vizshém
detar — satelitor &shté i limituar né rrjetet satelitore gjeostacionare. (WRC-15)

N& brezin ¢ frekuencave 73757750 MHz, stacionet tokésore né shérbimin e
lévizshém detar—satelitor nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga, as t& kufizojng
pérdorimin dhe zhvillimin e, stacioneve né shérbimet fiks dhe i l&vizshém,
pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik. Nr 5.43 A nuk aplikohet. (WRC-15)

Pérdorimi 1 brezit 7750-7900 MHz nga shérbimi satelitor meteorologjik
(hapésiré-Tokg) &shté i kufizuar pér sistemet satelitore jo gjeostacionare.
(WRC-12)

N& Rajonet 1 dhe 3 (pérveg Japonis€), né brezin 8 025-8 400 MHz, shérbimi
satelitor i eksplorimit t& Tokés q& pérdor satelité gjeostacionarg nuk duhet t&
prodhojé njé fuqi t& densitetit t& fluksit né tejkalim t& vlerave t& méposhtme t&
pércaktuara pér kéndet e arritjes (0), pa pélqimin ¢ administratés s& prekur:
—135 dB(W/m2) né njé brez prej 1 MHz pér 0° <0 < 5°

—135+ 0.5 (6 — 5) dB (W/m2) né& njé& brez prej 1 MHz pér 5° <6 < 25°

—125 dB(W/(m2) n& nj& brez prej 1 MHz pér 25°< 6 <90° (WRC- 12)

Stacionet e avion&ve nuk lejohet t& transmetojné né brezin 8025-8400 MHz.
(WRC-97)

N& shérbimin e kérkimeve hapésinore, pérdorimi i brezit 8400-8450 MHz
&shté kufizuar pér hapésirén e thelle.

Kategori t& ndryshme shérbimi: Né Singapor dhe Sri Lanka, pércaktimi i brezit
8400-8500 MHz pér shérbimin e kérkimit hapésinor &shté pér pérdorim
dytésor (shih nr. 5.32). (WRC-12)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Bahrain, Bangladesh, Brunei
Darussalam, Burundi, Kamerun, Kina, Kongo (Republika ¢), Xhibuti, Egjipt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Esuatini Gabon, Guajana, Indonezi, Irani
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(Republika Islamike e), Iraku, Xhamajka, Jordania, Kenia, Kuvajti, Libani,
Libia, Malajzia, Mali, Marok, Mauritani, Nepali, Nigeria, Omani, Uganda,
Pakistani, Katar, Republika Arabe e Sirisé, Republika Popullore
Demokratike ¢ Koresé, Senegal, Singapor, Somali, Sudani, , Cad, Togo,
Tunizi dhe Jemen, brezi i frekuencave 8500-8750 MHz &shté pércaktuar
gjithashtu pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém né njé bazg parésore. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Né Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Gjeorgji, Hungari, Lituani, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan,
Republikén Ceke, Rumani, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi
8500-8750 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né njé bazé parésore pér
shérbimet 1 1&vizshém dhe radionavigacion. (WRC-12)

Ng& brezin 8550-8650 MHz, stacionet né shérbimin ¢ eksplorimit satelitor t&
Tokes (aktive) shérbimit t& kérkimit hapésinor (aktiv) nuk duhet t& shkatojng
interferencé t& démshme, ose t& detyrojné pérdorimin dhe zhvillimin e
stacioneve t& shérbimit t& radiovendndodhjes. (WRC-97)

Pérdorimi 1 brezit 8750-8850 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &shté kufizuar né ndihmat Doppler t& navigacionit né bordet e
anijeve me njé frekuencé qendrore t& 8800 MHz.

Pércaktim shtesé: n& Algjeri, Gjermani, Bahrain, Belgjiké, King, Egjypt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Francé, Greqi, Indonezi, Iran (Republika
Islamike ¢), Libi, Hollandg, Katar dhe Sudan, brezat e frekuencave 8825-8850
MHz dhe 9000-9200 MHz jané gjithashtu t& pércaktuar né bazg parésore pér
shérbimin e radionavigacionit detar, pér pérdorim vetém nga radarét me bazé
né bregdet. (WRC- 15)

N& brezat 8850-9000 MHz dhe 9200-9225 MHz, shérbimi i radionavigacionit
detar &sht& kufizuar né radarét me bazé né bregdet.

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Austri, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kubg, Gjeorgji,
Hungari, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Rumani, Federatén Ruse,
Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezat 8850-9000 MHz dhe 9200—
9300 MHz jang pércaktuar gjithashtu né njé bazé parésore pér shérbimin e
radionavigacionit. (WRC-19)

N& brezin 9000-9200 MHz, stacionet & veprojné né& shérbimin e
radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojng interferenca t& démshme ose té
kérkojné mbrojtje nga sistemet ¢ pércaktuara né shénimin 5.337 q& operojné
né shérbimin e radionavigacionit acronautik ose sistemet radar pér shérbimin e
radionavigacionit detar t& pércaktuar ng bazg parésore pér vendet ¢ listuara né
shénimin 5.471. (WRC-07)

N& brezin 9200-9500, transponderat e kérkimit dhe shpétimit (SART) mund t&
pérdoren, duke pasur parasysh Rekomandimin ¢ duhur t& ITU-R (shiko
gjithashtu nenin 31).

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 9200-9300 MHz dhe 9900-10400 MHz,
nga shérbimet ¢ cksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv), &hté i kufizuar ng
sistemet q& kérkojné njé brez mé t& madh se 600 MHz, & nuk mund t&
vendosen plotésisht brenda brezit t& frekuencave 9300-9900 MHz. Njé
pérdorim i tillé &shté subjekt i marréveshjes q& arrihen nén 9.21 nga Algjeria,
Arabia Saudite, Bahrein, Egjipt, Indonezi, Iran (Republika Islamike ¢), Liban
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dhe Tunizi. Nj&é administraté q& nuk &shté pérgjigjur nén Nr 9.52 konsiderohet
q& nuk ka r&n& dakord pér kérkesén e koordinimit. N& kété rast, administrata
njoftuese e sistemit satelitor q& operon né shérbimin e cksplorimit satelitor t&
Tokés (aktiv) mund t& kérkojé ndihmén ¢ Zyrés nén Nén—Seksionit IID t&
Nenit 9. (WRC-15)

Stacionet q& operojné né shérbimin e eksplorimit satelitor t& Tokégs (aktiv)
duhet t& pérputhen me Rekomandimin ITU-R RS.2066-0. (WRC-15)

Stacionet q& operojné né shérbimin e eksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv)
duhet t& pérputhen me Rekomandimin ITU-R RS.2065-0. (WRC-15)

Stacionet n& shérbimin satelitor pér eksplorimin e Tokés (aktiv) nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t&¢ démshme n&, ose t& kérkojné mbrojtjc nga
shérbimet detare t& stacioneve t& radionavigacionit dhe radiopércaktimit né
brezin ¢ frekuencave 9200-9300 MHz, radionavigacioni dhe shérbimi i
radiopércaktimit né brezin e frekuencave 9900-10000 MHz dhe shérbimin e
radiopércaktimit ng brezin ¢ frekuencave 10.0-10.4 GHz. (WRC-15)

Pérdorimi 1 brezit 9300-9500 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &shté i kufizuar pér radarét ¢ motit n& ajér dhe radarét me bazé né
toké. Veg késaj, sinjalet radio t& radaréve me baz& né toké né shérbimin e
radinavigacionit aeronautik lejohen né brezin 9300 —9320 MHz me kusht q& t&
mos shkaktohen interferenca t& démshme né shérbimin e radionavigacionit
detar. N& brezin 9300-9500 MHz radarét me bazg n& tok& t& pérdorur
pér qéllime meteorologjike kan& prioritet mbi paisjet e radiovendndodhjes.
(WRC-07)

Pérdorimi i brezit 9300-9500 MHz nga shérbimi satelitor pér Eksplorimin e
Tokes (aktive) dhe shérbimi i kérkimin hapésinor (aktive) &shté i kufizuar né
sistemet q& kérkojné gjérézi brezi t& nevojshme mé t& madh se 300 MHz q&
nuk mund t& vendosen plotésisht brenda brezit 9500-9800 MHz. (WRC-07)

N& brezin 9300-9500 MHz, stacionet & operojné né& shérbimin e
radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme ose té
kérkojné mbrojtje nga radarét q& operojné né shérbimin e radionavigacionit né
pérputhje me Rregulloret Radio. Radaret me bazgé tokésore q¢ pérdoren pér
qéllime meteorologjike kangé prioritet mbi pérdorimet ¢ tjera t&
radiopércaktimit. (WRC-07)

N& brezin 9300-9800 MHz, stacionet né shérbimin (aktiv) t& eksplorimit
satelitor t& Tokés dhe shérbimi (aktiv) i kérkimit hapé&sinor nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t& démshme, dhe as t& kérkojn& mbrojtje nga stacionet
¢ shérbimeve t& radionavigacionit dhe t& radiovendndodhjes. (WRC- 07)

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Algjeri, Arabing Saudite, Bahrain,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamerun, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e
Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Guine, Indi, Indonezi, Iran (Republika
Islamike e), Irak, Xhamaika, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Liberi, Malajzi,
Nigeri, Oman, Pakistan, Katar, Republika Arabe Siriane, Republika Popullore
Demokratike ¢ Koresé, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Trinidad dhe
Tobago, Uganda dhe Jemen, brezi 9800-10000 MHz &shté pércaktuar pér
pérdorim parésorg pér shérbimin fiks (shiko Nr.5.33). (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Azerbajxhan, Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan dhe
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Ukraing, brezi 9800-10000 MHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazg parésore
pér shérbimin e radionavigacionit. (WRC- 19)

Pérdorimi i brezit 9800-9900 MHz nga shérbimi satelitor i Eksplorimit t&
Tokés (aktive) dhe shérbimi i kérkimit hapésinor (aktive) &shté 1 kufizuar né
sistemet q& kérkojné gjérési brezi t& nevojshme mé t& madhe se 500 MHz q&
nuk mund t& vendosen plotésisht brenda brezit 9 300— 9 800 MHz. (WRC-07)

N& brezin 9800-9900 MHz, stacionet ¢ shérbimit satelitor t& eksplorimit t&
tokés (aktive) dhe shérbimit t& kérkimit hapésinor (aktive) nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet ¢
shérbimit fiks t& ciléve iu &shté caktuar ky brez né bazg dytésore. (WRC-12)

Brezi 9975-10025 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazg dytésore pér
shérbimin satelitor meteorologjik pér pérdorim nga radarét ¢ motit.

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Gjermani, Angola, Brazil, King, Bregu i
Fildishts, Egjipt, El Salvador, Ekuador, Spanjé, Guatemala, Hungari, Japoni,
Kenia, Marok, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Paraguaj, Peru, Republika
Popullore Demokratike ¢ Koresé, Rumani, Tunizi dhe Uruguaj, brezi 10.45—
10.5 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né njé bazg parésore pér shérbimet fiks
dhe t& 1&vizshém. N&é Kosta Rika, brezi i frekuencave 10.45-10.5 GHz éshté
gjithashtu pércaktuar né bazg parésore pér shérbimin fiks. (WRC- 19)

Ng brezin 10.6-10.68 GHz, fuqia ¢ shpérndaré né antené t& stacioneve té
shérbimeve fiks dhe i 1&vizshém, pérveg i 1&vizshém acronautik nuk do t&
tejkalojé vlerén — 3dBW. Kéto kufij mund t& jené kaluar duke u mbéshtetur né
marréveshjen ¢ arritur nén Nr. 9.21. Megjithaté, né Algjeri, Arabing Saudite,
Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Bangladesh, Bjellorusi, Egjypt, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Indi, Indonezi, Iran (Rep Islamike ¢), Irak,
Jordani, Jamahiriya Arabe Libaneze, Kazakistan, Kuvait, Libi, Marok,
Mauritania, Moldavi, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar,
Republika Arabe ¢ Sirisé, Kirgistan, Singapor, Taxhikistan, Tunizi,
Turkmenistan dhe Vietnam, kufizimet né& shé&rbimet fiks dhe i l&vizshém,
pérveg shérbimit t& levizshém aeronautik, nuk jang t& aplikueshme.
(WRC-07)

Pér ndajen ¢ brezit 10.6-10.68 GHz ndérmjet shérbimit t& Eksplorimit
Satelitor t& Tokés (pasiv) dhe shérbimeve fikse dhe t& lévizshme pérveg
shérbimit t& 1&vizshém aeronautik, do t& zbatohet Rezoluta 751 (WRC-07).
(WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein,
Bjellorusi, King, Kolumbi, Republikén ¢ Koresé, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara
Arabe, Gjeorgji, Iran (Republika Islamike ¢), Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan,
Kuvait, Liban, Mongoli, Katar, Kirgizstan, Republikén Popullore Demokratike
té Koresé, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Jemen, brezi 10.68-10.7 GHz &shté
pércaktuar gjithashtu né njé bazé parsore pér shedrbimet fiks dhe t&
1évizshém, pérveg i lévizshém aeronautik. Nj& pérdorim i till§ &shté 1 kufizuar
né pajisjet q& jané né operim nga data 1 janar 1985. (WRC- 19)

N& Rajonin 1, pérdorimi i brezit 10.7-11.7 GHz nga shérbimi fiks satelitor

(Toké-hapésirg) &shté kufizuar né lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv—
satelitor.
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Pérdorimi i brezave 10.95-11.2 GHz (hapésiré-Tokg), 11.45-11.7 GHz
(hapésirg-Tokg), 11.7-12.2 GHz (hapésiré-Toké&) né Rajonin 2, 12.2-12.75
GHz (hapésiré-Toké) né Rajonin 3, 12.5-12.75 GHz (hapésiré-Toké) n&
Rajonin 1, 13.75-14.5 GHz (Toké-hapésirg), 17.8-18.6 GHz (hapésiré-Tokg),
19.7-20.2 GHz (hapésiré-Tokg), 27.5-28.6 GHz (Toké-hapésirg), 29.5-30
GHz (Toké-hapésiré) nga njé sistem satelitor jo gjeostacionar né shérbimin
satelitor fiks &shté subjekt i aplikimit t& pércaktimeve t& Nr. 9.12 pér
koordinim me sistemet ¢ tjera satelitore jo gjeostacionare n& shérbimin
satelitor fiks. Sistemet satelitore jo gjeostacionare n& shérbimin satelitor fiks
nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare né
shérbimin satelitor fiks q& operojné né pérputhje me Rregulloret Radio, q& nuk
respektojné datat e marrjes nga Byroja t& informacionit t& ploté t& koordinimit
ose njoftimit, si¢ duhet, pér rrjetet satelitore gjeostacionare. Nr. 5.43A nuk
aplikohet. Sistemet satelitore jo gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor né
brezat e mé&sipérm duhet t& operojng né ményré té atillé q& ¢do interference e
papranueshme & mund te ndodhi gjaté operimit t& tyre duhet t& eliminohet
shpejt. (WRC-2000)

Rezoluta 155 (WRC-15) do t& aplikohet. (WRC-15)

Né& brezin 11.7-12.5 GHz n& Rajonet 1 dhe 3 shérbimet fiks, fiks satelitor, i
lévizshém, pérveg shérbimit t& 18vizshém acronautik, dhe radioteleviziv, né
pérputhje me pércaktimet ¢ tyre pérkatése, nuk duhet t& shkaktojng
interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet e shérbimit
radioteleviziv satelitor, q& operojné né pérputhje me kérkesat pér Rajonet 1
dhe 3 né Planin e Shtojcés 30. (WRC-03)

Pércaktim shetesé: Né Rajonin 1, brezi 11.7-12.5 GHz, n& Rajonin 2, brezi
12.2-12.7 GHz dhe né Rajonin 3, brezi 11.7-12.2 GHz, jan& gjithashtu t&
pércaktuar né bazé parésore pér shérbimin fiks satelitor (hapésiré-Toke), t&
kufizuar pér sistemet jo gjeostacionare dhe objekt i aplikimit t& pércaktimeve
t& Nr. 9.12 pér koordinim me sistemet e tjera satelitore jo gjeostacionare né
shérbimin satelitor fiks. Sistemet satelitore jo gjeostacionare n& shérbimin
satelitor fiks nuk duhet t& kérkojné mbrojtie nga rrjetet satelitore
gjeostacionare né shérbimin satelitor t& radiodifusionit q& operon né pérputhje
me Rregulloret Radio, q& nuk respektojné datat ¢ marrjes nga Byroja t&
informacionit t& ploté t& koordinimit ose njoftimit, sic duhet, pér rrjetet
satelitore gjeostacionare si dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo
gjeostacionare né shérbimin satelitor fiks né brezat ¢ mésipérm, duhet t&
operojné né ményré t& atille q& ¢do interferencé e papranueshme q& mund t&
ndodhi gjaté operimit t& tyre duhet t& eliminohet shpejt. (WRC-03)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 11.7-12.2 GHz nga rrjetet satelitore
gjeostacionare, né shérbimin fiks satelitor né Rajonin 2, &shté subjekt i
dispozitave t& nenit 9.14 R pér koordinim me stacionet tokésore t& Rajonit 1, 2
dhe 3. Pér pérdorimin ¢ brezit t& frekuencave 12.2-12.7 GHz nga shérbimi
satelitor televiziv né Rajonin 2, shih Shtojcén 30 t& ITU. (WRC-03)

Dhénia e frekuencave pér stacionet e shérbimit radioteleviziv—satelitor t& cilat
jan& konform me Planin Rajonal t& duhur ose t& pérfshira né Rajonet 1 dhe 3
né Shtojeén 30 mund t& pérdoret pér transmetime né shérbimin fiks satelitor
(hapésiré-Tokg), me kusht q& ky transmetim nuk shkakton mé& shumé
interferencé, ose kérkon mé shumé& mbrojtje nga interferenca, se sa
transmetimet ¢ shérbimit radioteleviziv—satelitor q& operojné né konformitet
me Planin ose Listén. (WRC- 2000)

173




image175.jpg
5.494

5.495

5.496

5.497

5.498A

5.499

5.499A

5.499B

PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Kamerun, Republikén ¢
Afrikés Qendrore, Kongo (Rep. ¢), Bregu i Fildishtg, Xhibuti, Egjipt, Emiratet
¢ Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gabon, Gana, Guinea, Iraku, Izracli,
Jordania, Kuvajti, Libani, Libia, Madagaskar, Mali, Marok, Mongolia, Nigeri,
Oman, Katar, Republika Arabe ¢ Sirise, Rep. Popullore demokratike e
Kongos, Somalia, Sudani, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Jemen, brezi i
frekuencave 12.5-12.75 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér
shérbimin fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik.
(WRC-15)

Pércaktim shtesé: N& Greqi, Monako, Mali 1 Zi, Uganda dhe Tunizi, brezi i
frekuencave 12,5-12,75 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé dytésore né
shérbimin ¢ 1&vizshém dhe fiks, pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik.
(WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Austri, Azerbajxhan, Kirgizstan dhe Turkmenistan, brezi
12.5-12.75 GHz &shté pércaktuar né njé bazg parésore pér shérbimin fiks dhe i
l1évizshém, pérveg shérbimit t& 1évizshém acronautik. Megjithaté, stacionet
né kéto shérbime nuk duhet t& shkaktojng interferenca t& démshme tek
stacionet tokésore t& shérbimit fiks satelitor n& vendet ¢ Rajonit 1, q& nuk jang
renditur n& kété shénim. Koordinimi i kétyre stacioneve tokésore nuk kérkohet
me stacionet ¢ shérbimit fiks dhe t& 1évizshém né vendet ¢ renditura né kété
shénim. Kufiri i fuqisé s& densitetit t& fluksit n& sipérfagen ¢ Tokes, t& dhéng
né Neni 21, Tabela 214, pér shérbimin fiks satelitor nuk duhet t& aplikohet n&
territoret e vendeve t& renditura né kété shénim. (WRC- 2000)

Pérdorimi i brezit 13.25-13.4 GHz nga shérbimi i radionavigacionit aeronautik
&shté kufizuar né ndihmat Dopler t& navigacionit.

Shérbimet e cksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv) dhe kérkimeve
hapésinore (aktiv) q& operojné né brezin 13.25-13.4 GHz nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t&¢ démshme, ose t& detyrojné pérdorimin dhe
zhvillimin e shérbimit t& radionavigacionit acronautik. (WRC-97)

Pércaktim shtesé: né Bangladesh dhe Indi, brezi i frekuencave 13.25-14
GHz &shté 1 pércaktuar gjithashtu ng bazé parésore pér shérbimin fiks. N&
Pakistan, brezi 13.25-13.75 GHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér
shérbimin fiks. (WRC-12)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 13.4-13.65 MHz nga shérbimi fiks satelitor
(hapésiré-Toke) &shté i kufizuar né sistemet satelitore gjeostacionare dhe &shté
objekt pér marréveshjen ¢ arritur nén Nr 9.21 me respekt pér sistemet
satelitore q& veprojné né shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore (hapésiré—
hapésirg), pér t& transmetuar t& dhénat nga stacionet hapésinore né orbitén
satelitore gjeostacionare pér t& lidhur stacionet hapésinore n& orbitat ¢
satelitéve jo—gjeostacionare pér t& cilat informacioni i publikimit paraprak
(API) &shté marré nga Byroja mé 27 néntor 2015. (WRC-15)

Administratat nuk duhet t& pérjashtojné vendosjen dhe operimin ¢
transmetimit t& stacioneve tokésore né frekuencén standarte dhe shérbimin
satelitor—sinjal koh& (Tok&-hapésirg) t& pércaktuar né bazg dytésore né
brezin e frekuencave 13.4-13.65 GHz pér shkak t& pércaktimit parésor né FSS
(hapésiré-Tokg). (WRC-15)
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Pércaktimi i brezit t& frekuencave 13.4-13.65 GHz pér shérbimin ¢ kérkimeve
hapésinore né njé bazg parésore &shté 1 kufizuar né:

—Sistemet satelitore q& operojné n& shérbimin e kérkimeve hapésinore
(hapésiré-hapésirg), pér t& transmetuar t& dhéna nga stacionet hapésinore né
orbitén satelitore gjeostacionare pér t& lidhur stacionet hapésinore né orbita
satelitore jo—gjeostacionare pér t& cilén informacioni i publikimit paraprak
(API) &shté marré nga Byroja mé 27 néntor 2015,

— Sensorét aktiv hapésinor,

— Sistemet satelitore & operojné n& shérbimin e kérkimeve hapésinore
(hapésiré-Tok&) pér t& transmetuar t& dhénat nga stacionet hapésinore né
orbitén satelitore gjeostacionare né stacionet tokésore t& lidhura.

Pérdorime t& tjera & brezit t& frekuencave nga shérbimi i kérkimeve
hapésinore jang né baza dytésore. (WRC-15)

N& brezin ¢ frekuencave 13.4-13.65 GHz, sistemet satelitore né shérbimin e
kérkimeve hapésinore (hapésiré-Toké) dhe/ose shérbimin e kérkimeve
hapésinore (hapésiré-hapésiré) nuk duhet t& shkaktojné interferenca té&
démshme né, as t& kérkojné mbrojtie nga, shérbimet ¢ stacioneve fikse, t&
lévizshme, radiopércaktimit dhe cksplorimit satelitor t& Tokés (aktive).
(WRC-15)

Ng& brezin ¢ frekuencave 13.4-13.65 MHz, rrjetet satelitore gjeostacionare né
shérbimin satelitor fiks (hapésiré-Toké) nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga
stacionet hapésinore né shérbimin ¢ eksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv) q&
veprojné né pérputhje me kéto rregulla. Nr 5.43A nuk aplikohet. Dispozitat e
Nr 22.2 nuk zbatohen pér shérbimin e eksplorimit— satelitor t& tokés (aktiv) né
lidhje me shérbimin fiks satelitor (hapésiré-Toke) n& kété brez frekuencash
(WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Brunei Darussalam,
Kameruni, Egjipti, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Gabon, Indonezi, Iran
(Republika Islamike e), Irak, Izracl, Jordani, Kuvajt, Liban, Madagaskar,
Malajzi, Mali, Maroku, Mauritania, Niger, Nigeri, Oman, Katar, Republika
Arabe e Sirisé, Singapor, Sudan, Sudani Jugor, Cadi dhe Tunizi, brezi i
frekuencave 13.4-14 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé pargsore pér
shérbimin fiks dhe té 1&vizshém. N& Pakistan, brezi i frekuencave 13,4-13,75
GHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazé parésore pér shérbimin fiks dhe t&
1&vizshém (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Azerbajxhan, Hungari, Japoni, Kirgizstan, Rumani dhe
Turkmenistan brezi 13.4-14 GHz &shté& pércaktuar gjithashtu ng bazg parésore
pér shérbimin ¢ radionavigacionit (WRC— 12).

Pércaktimi i brezit t& frekuencave 13.65-13.75 GHz ng& baz& parésore pér
shérbimin ¢ kérkimit hapésinor &shté i kufizuar pér sensorét aktiv t&
transportuar né hapésiré. Pérdorime t& tjera t& brezit nga shérbimet ¢ kérkimit
hapésinor jané né bazg dytésore (WRC- 15).

Ng& brezin 13.4-13.75 GHz, shérbimet e cksplorimit satelitor t& tokés (aktive)
dhe kérkimit hapésinor (aktiv) nuk duhet t& shkaktojn& interferencé t&
démshme, ose t& detyrojné pérdorimin dhe zhvillimin e, shérbimeve t&
radiovendndodhjes (WRC-97).

N& brezin 13.75-14 GHz, njé stacion tokésor i njé rrjeti t& shérbimit fiks
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satelitor gjeostacionar duhet t& keté njé diameter minimum t& antenés prej 1.2
m dhe njé stacion tokésor i njé sistemi t& shérbimit fiks satelitor jo
gjeostacionar duhet t& keté njé diametér minimum t& antenés prej 4.5 m. Veg
késaj, e.i.r.p, aférsisht mbi njé sekond, rrezatuar nga njé stacion né shérbimin e
radiovendndodhjes ose radionavigacionit nuk duhet t& tejkalojé 59 dBW pér
kénde t& arritjes mbi 20 dhe 65 dBW pér kéndet ¢ ulura. Para se njé
administraté t& vejé n& pérdorim njé stacion tokésor n& rrjetin satelitor
gjeostacionar né shérbimin satelitor fiks n& kété brez me njé madhési t&
antenés mé t& vogél se 4.5m, duhet t& sigurohet q& fuqia e densitetit t& fluksit
prodhuar nga ky stacion tok&sor t& mos kalojé:

—115 dB(W/(m2 + 10 MHz)) pér mé& shumé se 1% ¢ kohés s& prodhuar né 36m
lartési mbi nivelin e detit n& nivelin ¢ poshtém t& ujit , sig njihet zyrtarisht nga
Shteti bregdetar;

—115 dB(W/(m2 * 10 MHz)) pér mé& shumé se 1% ¢ kohgs s& prodhuar né 3m
mbi nivelin ¢ tokés n& kufirin ¢ njé administrate q& ka n& pérdorim ose
planifikon t& keté n& pérdorim radaré t& lévizshém tokésore ng kété brez,
pérveg rastit kur ka pasur marréveshje dakortésic mé pérpara.

Pér stacionet tokésore brenda shérbimit fiks satelitor q& kang njé diametér
antene mé t& madh se ose t& barabarté me 4.5 m, e.i.r.p ¢ ¢do emetimi duhet t&
jeté t& paktén 68 dBW dhe nuk duhet t& tejkalojé 85 dBW (WRC-03).

Né& brezin 13.75-14 GHz, stacionet hapésinore gjeostacionare né shérbimin e
kérkimeve hapésinore pér t& cilét informacioni i publikimit paraprak &shts
marré nga Byroja para 31 Janar 1992 duhet t& operojné né baza t& njéjta me
stacionet n& shérbimin fiks satelitor; pas késaj date, stacionet e reja hapésinore
gjeostacionare né& shérbimin e kérkimeve hapésinore do t& operojné né njé
bazé dytésore. Deri né momentin kur kéto stacione hapésinore gjeostacionare
né shérbimin e kérkimeve hapésinore pér t& cilét informacioni i publikimit
paraprak (API) &shté marré nga Byroja para 31 Janar 1992 pushojné s&
operuari né kété brez:

— né brezin 13.77-13.78 GHz, densiteti c.ir.p i emétimeve nga ¢do stacion
tokésor n& shérbimin fiks satelitor q& operon me njé stacion hapésinor né
orbitén satelitore gjeostacionare nuk duhet t& tejkalojé:

i) 47D+ 28 dB (W/40KHz), ku D &sht& diametri (m) i antends s& stacionit
tokésor né shérbimin fiks satelitor pér diametra t& antends t& barabarté me ose
mé t& médhenj se 1.2m dhe mé t& vegjél se 4.5m;

ii) 49.2 + 20 log (D/4.5) dB (W/40KHz), ku D é&shté diamtri (m) i antenés s&
stacionit tok&sor t& shérbimit fiks satelitor pér diametra t& antenés t& barabarté
me ose mé t& médhenj se 4.5m dhe mé t& vegjél se 31.9m;

iii) 66.2 dB (W/40KHz) pér ¢do stacion tokésor t& shérbimit fiks satelitor pér
antena me diametér t& barabarté me ose mé t& madh se 31.9m;

iv) 56.2 dB (W/4KHz) emétimet ¢ stacioneve tok&sore t& shérbimit fiks
satelitor pér brez t& ngushté (mé pak se 40 KHz e gjérésisé s& nevojshme t&
brezit) nga ¢do stacion tokésor i shérbimit fiks satelitor q& ka njé diametér &
antenés 4.5m ose mé t& madh.

— densiteti e.i.r.p i emétimeve nga stacionet tokésore né shérbimin fiks satelitor
operon me njé stacion hapésinor né njé orbité satelitore jo gjeostacionare nuk
duhet t& tejkalojé 51dBW né brezin prej 6 MHz t& rangut 13.772 deri né
13.778 GHz.

Kontrolli automatik i fuqisé mund t& pérdoret pér t& rritur densitetin e.i.r.p né

kéto diapazone frekuencash pér t& kompensuar atenuimin nga shiu, ng limitin
qé& fugia e densitetit t& fluksit n& stacionin hapésinor t& shérbimit fiks satelitor
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nuk tejkalon vlerén q& rezulton nga pérdorimi i stacionit tok&sor t& njé e.i.r.p.
qé& plotéson limitet ¢ sipérme né kushte t& giellit t& pastér (WRC- 03).

Pérdorimi i brezit 14-14.3 GHz nga shérbimi i radionavigacionit do t& jeté i
tille g& t& sigurojé mbrojtjc t& mjaftueshme t& stacioneve hapésinore né
shérbimin fiks satelitor.

N& brezin 14-14.5 GHz, stacionet tokésore t& avionéve né shérbimin satelitor
t& lévizshém pér pérdorim dytésor, mund t& komunikojé gjithashtu me
stacionet hapésinore né shérbimin fiks satelitor. Aplikohen pércaktimet Nr.
5.29, 5.30 dhe 5.31 (WRC- 03).

Stacionet tokésore t& avionéve q& operojné n& shérbimin e 18vizshém
acronautik— satelitor né brezin ¢ frekuencave 14-14.5 GHz duhet t& jené né
pérputhje me pércaktimet e Shtojeés 1, Pjesa C ¢ Rekomandimit ITU-R
M.1643-0, n& respekt t& ¢do stacioni radioastronomik g&é bén observime né
brezin 14.47-14.5 GHz t& pozicionuar né territoret ¢ Spanjés, Francés, Indisé,
Italisé, Mbretérisé sé Bashkuar dhe Afrikés s¢ Jugut. (WRC-15)

N& brezin ¢ frekuencave 14-14.25 GHz, fuqia e densitetit t& fluksit ng
territorin e vendeve t& Arabis¢ Saudite, Bahrein, Botsvana, Bregu i Fildishtg,
Egjypt, Guinea, Indi, Iran (Republika Islamike ¢), Kuvait, Nigeri, Oman,
Republika Arabe Siriane dhe Tunizia, nga ¢do stacion toké&sor i avionéve né
shérbimin ¢ 1&vizshém aeronautik satelitor nuk duhet t& tejkalojé limitet e
pércaktuara n& Ancksin 1, Pjesa B, t& Rekomandimit ITU-R M.1643-0,
pérveg nése né ményré specifike &shté réné dakort me administratat ¢ prekura.
Dispozitat ¢ kétij shénimi né asnjé ményré nuk heqin detyrimet e shérbimit t&
lévizshém acronautik satelitor pér t& operuar si shérbim dytésor né pérputhje
me nr. 5.29 (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Botsvana, Brunei
Darussalam, Kameruni, Kina, Kongo (Rep. ¢), Kore (Rep ¢), Xhibuti, Egjipt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Esuatini ,Gabon, Guinea, India, Indonezi, Iran
(Republika Islamike ¢), Irak, Izracl, Japoni, Jordani, Kuvajt, Liban, Malajzia,
Mali, Marok, Mauritani, Oman, Filipine, Katar, Republika Arabe ¢ Sirisé, Rep
Popullore Demokratike t& Koresé, Singapor, Somali, Sudan, Sudani
Jugor, Svaziland, Cad, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 14-14,3 GHz
&shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin fiks né njé bazé pargsore (WRC-19).

Brezi 14-14.5 GHz mund t& pérdoret, brenda shérbimit fiks satelitor (Toké—
hapésirg), pér lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor, objekt pér
koordinimin me rrjetet ¢ tjera né shérbimin fiks satelitor. Nj& pérdorim i tillg i
lidhjeve fider &shté rezervuar pér vendet jashté Europés.

N& brezin 14-14.5 GHz, stacionet tokésore t& anijeve me njé e.ir.p mé t&
madh se 21dBW duhet t& operojné né t& nj&jtat kushte si stacionet tokésore q&
ndodhen né bordin ¢ anijeve, sig thuhet né Rezolutén 902 (WRC- 03). Ky
shénim nuk duhet t& aplikohet pér stacionet tokésore t& anijeve pér t& cilat
informacioni 1 ploté i Shtojcés 4 &shté marré nga Byroja para 5 Korrikut 2003
(WRC-03).

Stacionet tokésore q& ndodhen n& bordin e anijeve q& komunikojné me
stacionet hapésinore né shérbimin satelitor fiks mund t& operojné né brezin
14-14.5 GHz pa pasur nevojé pér njé marréveshje paraprake me Qipron dhe
Maltén, brenda distancés minimale t& dhéné n& Rezolutén 902 (Rev. WRC-03)
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nga kéto vende (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Gjermani, Francg, Itali, Libi, Maqedoni e Veriut dhe
Mbretéri e Bashkuar, brezi 14.25-14.3 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né njé
bazg parésore pér shérbimin fiks (WRC-19).

Né& brezin ¢ frekuencave 14.25-14.3 GHz, fuqgia ¢ densitetit t& fluksit i
prodhuar né territoret e vendeve t& Arabisé Saudite, Bahrein, Botsvana, King,
Bregu i Fildishté, Egjipt, Francé, Guine, Indi, Iran (Republika Islamike e ),
Itali, Kuvait, Nigeri, Oman, Republika Arabe ¢ Sirisé, Mbretéria e Bashkuar
dhe Tunizia nga ¢do stacion tok&sor i avionéve n& shérbimin satelitor t&
lévizshém acronautik nuk duhet t& tejkalojng kufijté ¢ dhéné né Shtojcén 1,
Pjesa B ¢ Rekomandimit ITU-R M.1643-0, pérveg nése né ményré specifike
&shté réné dakord midis administratés(ave) t& prekur(a). Dispozitat e kétij
shénimi n& asnjé ményré nuk heqin detyrimet e shérbimit satelitor t&
1évizshém aeronautik pér t& operuar si njé shérbim dytésor né pérputhje me Nr.
5.29 (WRC-15).

N& brezin ¢ frekuencave 14.3-14.5 GHz , fuqia ¢ densitetit t& fluksit e
prodhuar ng territoret ¢ vendeve t& Arabisé Saudite, Bahrein, Botsvana,
Kamerun, King, Bregu i Fildishté, Egjipt, Francé, Gabon, Guine, Indi, Iran
(Republika Islamike e ), Itali, Kuvait, Marok, Nigeri, Oman, Republika Arabe
e Sirisé, Mbretéria ¢ Bashkuar, Sri Lanka, Tunizia dhe Vietnami nga ¢do
stacion tokésor i avion&ve né shérbimin satelitor t& 1&vizshém aeronautik nuk
duhet t& tejkalojng kufijté ¢ dhéné n& Shtojcén 1, Pjesa B ¢ Rekomandimit
ITU-R M.1643, pérveg nése né ményré specifike &shté réné dakord midis
administratés(ave) t& prekur(a). Dispozitat e kétij shénimi né asnjé ményré nuk
heqin detyrimet e shérbimit satelitor t& 1&vizshém acronautik pér t& operuar si
nj& shérbim dytésor né& pérputhje me Nr. 5.29 (WRC-12).

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 14.5-14.75 GHz né vendet ¢ listuara né
Rezolutén 163 (WRC-15) dhe 14.5-14.8 GHz n& vendet ¢ listuara n&
Rezolutén 164 (WRC-15) nga shérbimi fiks satelitor (tokés—hapésiré) jo pér
lidhjet fider pér shérbimin satelitor radioteleviziv &shté i kufizuar né satelitét
gjeostacionar (WRC-15).

Pér pérdorimin e brezit t& frekuencave 14.5-14.75 GHz ng vendet ¢ listuara né
Rezolutén 163 (WRC-15) dhe 14.5-14.8 GHz n& vendet ¢ listuara né&
Rezolutén 164 (WRC-15) nga shérbimi fiks satelitor (Tok&-hapésiré) jo pér
lidhjet fider pér shérbimin satelitor radioteleviziv, stacionet tok&sore né
shérbimin fiks satelitor duhet t& kené njé minimum t& diametrit t& antengs prej
6 m dhe njé fuqi maksimale t& densitetit spektral prej—44.5 dBW/ Hz, né hyrje
t& antends. Stacionet tokésore do t& njoftohen né& pozicionet e njohura ng toke
(WRC-15).

Para se njé administraté t& sjellé né pérdorim njé stacion tokésor né shérbimin
fiks satelitor (Toké-hapésiré) jo pér lidhjet fider pér shérbimin satelitor
radioteleviziv ng brezat ¢ frekuencave 14.5-14.75 GHz (n& vendet ¢ listuara né
Rezolutén 163 (WRC 15)) dhe 14.5-14.8 GHz (n& vendet ¢ listuara né
Rezolutén 164 (WRC-15)), duhet t& sigurojé q& fuqia e densitetit t& fluksit e
prodhuar nga ky stacion tokésor t& mos tejkalojé —151.5 dB (W / (m2 - 4 kHz))
prodhuar ng t& gjitha lartésit nga 0 m deri 19 000 m mbi nivelin e detit né
distance prej 22 km nga t& gjithé bregdetet, percaktuar si niveli mé i ulét i jit,
njohur zyrtarisht nga ¢do shtet bregdetar (WRC-15).
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N& brezat ¢ frekuencave 14,50-14.75 GHz né& vendet ¢ listuara né Rezolutén
163 (WRC-15) dhe 14,50-14,8 GHz n& vendet ¢ listuara n& Rezolutén 164
(WRC-15), vendndodhja e stacioneve tokésore n& shérbimin fiks satelitor
(Toké-hapésirg) jo pér lidhjet fider pér shérbimin satelitor radioteleviziv do t&
mbajné njé distancé ndarjeje t& paktén 500 km nga kufiri (et) e vendeve t&
tjera, pérveg rastit kur &shté réné dakord pér distanca mé t& shkurtra nga kéto
administrata. Nr.9.17 nuk aplikohet. Kur zbatohet kjo dispozité, administratat
duhet t& marrin n& konsideraté dispozitat pérkatése t& kétyre rregullave dhe
rekomandimet e fundit t& ITU-R (WRC- 15).

N& brezat ¢ frekuencave 14,50-14.75 GHz né& vendet ¢ listuara né Rezolutén
163 (WRC-15) dhe 14,50-14,8 GHz n& vendet ¢ listuara n& Rezolutén 164
(WRC-15), stacionet tokésore né shérbimin fiks satelitor (Toké-hapésiré) jo
pér lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor nuk do t& pengojné
pérdorimin né t& ardhmen t& shérbimeve fikse dhe t& 1&vizshme. (WRC-15)

Brezi i frekuencave 14,5-14,8 GHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e
kérkimeve hapésinore né njé bazgé parésore. Megjithaté, njé pérdorimi i tille
&shté 1 kufizuar me sistemet satelitore q& operojné né shérbimin e kérkimeve
hapésinore (Tok&-hapésirg) pér t& transmetuar t& dhéna pér stacionet
hapésinore né orbitén satelitore gjeostacionare nga stacionet e lidhura
tokésore. Stacionet n& shérbimin ¢ kérkimit hapésinor nuk duhet t& shkaktojng
interferencé t& démshme ng, ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet né
shérbimet fiks dhe i 1&vizshém dhe né shérbimin fiks satelitor t& kufizuar né
lidhjet fider pér shérbimin ¢ radiotelevizionit satelitor dhe funksionet
operacionale hapésinore duke pérdorur kufijt ¢ brezave nén Shtojcén 30A dhe
lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor né Rajonin 2. Pérdorimet ¢
tjera t& kétij brezi frekuencash nga shérbimi i kérkimeve hapésinore jané né
baza dytésore. (WRC-15)

Me pérjashtim t& pérdorimit né pérputhje me Rezolutén 163 (WRC-15) dhe
Rezolutés 164 (WRC-15), pérdorimi i brezit 14.5 — 14.8 GHz nga shérbimi
fiks satelitor (Tok&-hapésirg) &shté kufizuar né lidhjet fider pér shérbimin
radioteleviziv satelitor. Ky pérdorim &shté i rezervuar pér vendet jashté
Europés. Pérdorime t& tjera t& lidhjes fider pér shérbimin e
radiotelevizionitsatelitor ng brezin e frekuencave 14.75-14.8 GHz nuk jang t&
autorizuar né Rajonet 1 dhe 2, (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Bahrein, Kamerun, Egjypt, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Guinea, Iran (Republike Islamike e), Irak, Izrael, Kuvajt,
Liban, Oman, Pakistan, Katar, Republikén Arabe t& Sirisé dhe Somali brezi
15.35-15.4 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé dytésore pér shérbimet
fiks dhe i 1&vizshém (WRC-12).

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 15.43-15.63 GHz pér shérbimin fiks satelitor
(hapésiré— Toke) &shté limituar né lidhjet fider t& sistemeve jo—gjeostacionar
né shérbimin ¢ l&vizshém satelitor, subjekt koordinimi sipas nenit 9.11A
(WRC-15).

Stacionet q& operojné né& shérbimin ¢ radionavigacionit acronautik duhet t&
kufizojng e.ir.p — né efektive né pérputhje me Rekomandimin ITU-R S.1340—
0. Minimumi i distancés s& koordinimit t& kérkuar pér t& mbrojtur stacionet ¢
radionavigacionit aeronautik (Nr. 4.10 aplikohet) nga interfencat ¢ démshme
nga stacionet tokésore me lidhje fider dhe maksimum i e.ir.p sé transmetuar
drejt planit horizontal lokal nga njé stacion me lidhje fider, duhet t& jeté né
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pérputhje me Rekomandimin ITU-R S.1340-0 (WRC- 15).

N& brezin ¢ frekuencave 15.4-15.7 GHz, stacionet g& operojné né shérbimin e
radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme ose té
kérkojné mbrojtje nga stacionet q& operojné né shérbimin ¢ radionavigacionit
aeronautik (WRC-12).

Me qéllim pér t& mbrojtur shérbimin e radio astronomis¢ n& brezin e
frekuencave 15.35-15.4 GHz, stacionet ¢ radiopércaktimit q& operojné né
brezin ¢ frekuencave 15.4-15.7 GHz nuk duhet t& kalojng nivelin e fuqisé s&
densitetit t& fluksit prej —156 dB (W/m2) né njé gjérési prej 50 MHz né brezin
¢ frekuencave 15.35-15.4 GHz, n& ¢do pozicion pike vézhgimi radio
astronomie pér m& shumé se 2 pérqind t& kohés (WRC-12).

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darusalam, Kamerun, Kongo (Rep ¢), Egjypt, El Salvador, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Eritrea, Finland, Guatemalg, Indi, Indonezi, Iran (Republike
Islamike ¢), Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Malajzi, Mali, Marok,
Mauritani, Mali i Zi, Nepal, Nikaragua, Niger, Oman, Pakistan, Katar,
Republika Arabe e Siris¢, Republika Demokratike ¢ Kongos, Singapor,
Somali, Sudan, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Jemen, brezi i frekuencave 15.7
— 17.3 GHz &sht& pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimet fiks
dhe i 1&vizshém (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& lIzrael, brezi i frekuencave 15.7-17.3 GHz é&shté i
pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin fiks dhe t& 1&vizshém.
Kéto shérbime nuk duhet t& kérkojné mbrojtje ose t& shkaktojng interferenca té
démshme né shérbimet q& operojné né pérputhje me tabelén e vendeve t&
ndryshme nga ato q& pérfshihen né Nr.5512.

Sensorét aktiv t& transportuar né hapésiré q& operojné né brezin 17.2-17.3
GHz nuk duhet t& shkaktojné interferencé t&¢ démshme, ose t& detyrojné
zhvillimin e, t& radiovendndodhjes dhe shérbimeve t& tjera t& pércaktuara né
bazg parésore (WRC-97).

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Kamerun,
El Salvador, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Guatemalg, Indi, Iran (Republika
Islamike ¢), Irak, Izrael, Itali, Japoni, Jordani, Kuvait, Libi, Lituani, Nepal,
Nikaragua, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Katar, Kirgizstan, Sudan
dhe Sudani Jugor, brezi i frekuencave 17.3-17.7 GHz &shté pércaktuar
gjithashtu n& njé bazé dytésore pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém. Do t&
aplikohen kufijté e fuqisé t& dhéna n& Nr. 21.3 dhe 21.5 (WRC-15).

Né brezin ¢ frekuencave 17.3-17.8 GHz, pérdorimi i pérbashkét midis
shérbimit fiks satelitor (Toké-hapésirg) dhe shérbimit radioteleviziv satelitor
duhet t& jené gjithashtu n& pérputhje me dispozitat € § 1 t& Aneksit 4 t&
Shtojcés 30A t& Rregulloreve Radio t& ITU.

Pérdorimi i brezit 17.3-18.1 GHz nga sistemet satelitore gjeostacionare né
shérbimin fiks satelitor (Tok& —hapésiré) &éshté i kufizuar pér lidhjet fider
pér shérbimin radioteleviziv satelitor. Pérdorimi i brezit 17.3-17.8 GHz ng
Rajonin 2 nga sistemet né& shérbimin fiks satelitor (Tok& —hapésirg) &shté i
kufizuar pér satelitet gjeostacionaré. Pér pérdorimin e brezit 17.3-17.8 GHz ng
Rajonin 2 nga lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor né brezin
12.2-12.7 GHz, shiko neninll. Pérdorimi i brezave 17.3-18.1 GHz (Toké-
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hapésirg) né Rajonin 1 dhe 3 dhe 17.8-18.1 GHz (Toké-hapésiré), né Rajonin
2 nga sistemet satelitore jo gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor &shté
objekt pér aplikimin ¢ dispozitave t& Nr. 9.12 pér koordinim me sisteme t&
tjera satelitore jo gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor. Sistemet satelitore
jo gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor nuk duhet t& kérkojné mbrojtje
nga rrjetet satelitore gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor q& operojné né
pérputhje me Rregulloret Radio, duke mos respektuar datat ¢ marrjes nga
Byroja t& informacionit t& ploté t& koordinimit ose njoftimit, si¢ duhet, pér
sistemet satelitore jo gjeostacionare n& shérbimin satelitor fiks dhe t&
infomacionit t& ploté t& koordinimit ose njoftimit, sic duhet, pér rrjetet
satelitore gjeostacionare, dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo
gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor né brezat ¢ mésipérm, duhet t&
operojné né ményré & atille q& ¢do interferencé ¢ papranueshme q& mund t&
ndodhi gjaté operimit t& tyre duhet t& eliminohet shpejt (WRC-2000).

Né brezin 17.3-17.7 GHz, stacionet tok&sore t& shérbimit fiks satelitor
(hapésiré-Tok&) né Rajonin 1 nuk duhet t& kérkojné mbrojtjc nga shérbimi
radioteleviziv satelitor, lidhjet fider t& stacioneve tokésore q& operojné nén
Shtojcén 30A dhe as t& mos vendosin ndonjé limitim ose kufizim ng
véndndodhjet ¢ shérbimit radioteleviziv satelitor lidhjet fider t& stacioneve
tokésore kudo brenda zonés s& shérbimit t& lidhjes fider (WRC- 03).

Brezat ¢ méposhtém jang t& identifikuar pér pérdorim nga aplikimet me
densitet t& larté né shérbimin fiks satelitor :

17.3-17.7 GHz (hapésiré-Toké) né Rajonin 1
18.3-19.3 GHz (hapésiré-Toké) né Rajonin 2
19.7-20.2 GHz (hapésiré-Toké&) né t& gjitha Rajonet
39.5-40 GHz (hapésiré-Toke) né Rajonin 1

40-40.5 GHz (hapésiré-Toke) né t& gjitha Rajonet
40.5-42 GHz (hapésiré-Toke) né Rajonin 2

47.5-47.9 GHz (hapésiré-Toké) né Rajonin 1
48.2-48.54 GHz (hapésiré-Toké&) né Rajonin 1
49.44-50.2 GHz (hapésiré-Toké&) né Rajonin 1

dhe 27.5-27.82 GHz (Tok&-hapésiré) né Rajonin 1
28.35-28.45 GHz (Toké-hapésiré) né Rajonin 2
28.45-28.94 GHz (Toké-hapésiré) né t& gjitha Rajonet
28.94-29.1 GHz (Toké-hapésiré) né Rajonin 2 dhe 3
29.25-29.46 GHz (Toké-hapésiré) né Rajonin 2
29.46-30 GHz (Toké-hapésirg) né t& gjitha Rajonet
48.2-50.2 GHz (Toké-hapésiré) né Rajonin 2

Ky identifikim nuk ndalon pérdorimin ¢ kétyre brezave nga aplikime t& tjera t&
shérbimeve fikse satelitore ose nga shérbime t& tjera pér té cilat kéto breza
jang t& pércaktuar né njé bazé bashké—parésore dhe nuk pércaktojné prioritet
né Rregulloret Radio ndérmjet pérdoruesve t& kétyre brezave. Administratat
duhet t& marrin parasysh kété kur konsiderojné dispozitat rregullatore né lidhje
me kéto breza. Shiko Rezolutén 143 (Rev. WRC-19) (WRC-19).

Funksionimi i stacioneve tok&sore né 1évizje duke komunikuar me stacionet
hapésinore t& shérbimit satelitor fiks gjeostacionar brenda brezave 17.7-19.7
GHz (hapésira-Tokg) dhe 27.5-29.5 GHz (Toké- hapésiré) do t& jené subject
né& zbatimin e Rezolutés 169 (WRC-19).

Pércaktim shtesé: Brezi 18.0 — 18.3 GHz né& Rajonin 2 dhe 18.1-18.4 GHz n&
Rajonin 1 dhe 3 jang pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin
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meteorologjik satelitor (hapésiré— Tokg). Pérdorimi i tyre &shté kufizuar né
satelitet gjeostacionar (WRC-07).

Pérdorimi i brezit 18.1-18.4 GHz nga shérbimi fiks satelitor (Tok&-hapésire)
&shté kufizuar pér sistemet né lidhjet fider t& sistemeve satelitor gjeostacionarg
né& shérbimin radioteleviziv satelitor (WRC-2000).

Pércaktim alternativ: Né Emiratet ¢ Bashkuara Arabe dhe Greqi, brezi i
frekuencave 18.1-18.4 GHz &shté pércaktuar né njé bazé parésore pér
shérbimet fiks, fiks satelitor (hapésiré-Toke) dhe shérbimet ¢ 1&vizshme. (shih
Nr.5.33). Aplikohen gjithashtu dispozitat € Nr.5.519 (WRC- 15).

Emétimet ¢ shérbimit fiks dhe shérbimit fiks satelitor ng brezin 18.6-18.8 GHz
jané t& kufizuara n& vlerat ¢ dhéna respektivisht né Nr. 21.5A dhe Nr. 21.16.2
(WRC- 2000).

Pérdorimi i brezit 18.6-18.8 GHz nga shérbimi fiks satelitor &shté i kufizuar
né sistemet gjeostacionare dhe sistemet me njé orbité t& majés (kulmit) mé &
madhe se 20000 km (WRC-2000).

Né& brezin ¢ frekuencave 18.6-18.8 GHz, né Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein,
Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Jamahiriya Arabe Libaneze, Jordani,
Liban, Marok, Oman, Katar, Republika Arabe Siriane, Tunizi dhe Jemen,
sistemet ¢ operimit t& shérbimeve fikse né datén ¢ hyrjes né fuqi t& akteve
finale t&¢ WRC-2000 nuk jan& mé subjekt t& kufizimeve t& nenit 21.5A (WRC—
2000).

Pérdorimi i brezave 18.8-19.3 GHz (hapésiré-Tokg) dhe 28.6-29.1 GHz
(Toké-hapésiré) nga rrjetet e shérbimeve fikse satelitore gjeostacionare dhe
jogjeostacionare &shté objekt aplikimi i dispozitave t& Nr.9.11A dhe Nr. 22.2
nuk aplikohet. Administratat q& kang rrjete satelitore gjeostacionare nén
koordinim para 18 Néntorit 1995 duhet t& kooperojné né masén maksimale t&
mundshme pér t& koordinuar sipas Nr. 9.11A me rrjetet satelitore
jogjeostacionare pér t& cilat informacioni i njoftimit &shté marré nga Byroja
para késaj date, me synimin pér t& arritur rezultate t& pranueshme pér t& gjithe
palét ¢ prekura. Rrjetet satelitore jogjeostacionare nuk duhet t& shkaktojng
interferencé t& démshme kundrejt rjeteve t& shérbimit fiks satelitor
gjeostacionar pér t& cilat informacioni i ploté i njoftimit sipas Shtojcés 4 &shté
konsideruar si i marré nga Byroja para 18 Néntorit 1995 (WRC- 97).

Pérdorimi 1 brezit 19.3-19.6 GHz (Toké-hapésiré) nga shérbimi Fiks satelitor
&shté 1 kufizuar pér lidhjet fider pér sistemet satelitore jo gjeostacionare né
shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor. Ky pérdorim &shté objekt i aplikimit t&
dispozitave t& Nr.9.11A, dhe Nr. 22.2 nuk aplikohet.

Nr. 22.2 i Rregulloreve Radio duhet t& vazhdojé t& aplikohet n& brezat 19.3—
19.6 GHz dhe 29.1-29.4 GHz, ndérmjet lidhjeve fider t& rrjeteve t& shérbimit
t& 1évizshém satelitor jo gjeostacionar dhe t& atyre rrjeteve t& shérbimit fiks
satelitor pér t& cilat informacioni 1 ploté i koordinimit sipas Shtojcés 4, ose
informacioni i njoftimit, &shté konsideruar si i marré nga Byroja para 18
Neéntorit 1995 (WRC 97).

Pérdorimi i brezit 19.3-19.7 GHz ( hapésiré-Tokg) nga sistemet e shérbimit
fiks satelitor gjeostacionar dhe nga lidhjet fider pér sistemet satelitore jo
gjeostacionare n& shérbimin e 1&vizshém satelitor &shté objekt aplikimi i
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normave t& Nr.9.11A, por jo objekt i normave t& Nr.22.2. Pérdorimi 1 kétij
brezi pér sistemet e shérbimit fiks satelitor jo gjeostacionar, ose pér rastet e
pérmendura n& Nr. 5.523E, nuk &shté objekt i dispozitave t& Nr.9.11A dhe
duhet t& vazhdojé & jeté objekt i Nenit 9 (pérveg Nr.9.11A) dhe procedurés 11,
si dhe i dispozitave t& Nr.22.2 (WRC- 97).

Nr 22.2 duhet t& vazhdojé t& aplikohet né brezat 19.6-19.7 GHz dhe 29.4-29.5
GHz, ndérmjet rrjeteve t& shérbimit t& 1&vizshém satelitor jo gjeostacionar dhe
atyre rrjeteve t& shérbimit fiks satelitor pér t& cilat informacioni i ploté i
koordinimi sipas Shtojcés 4, ose informacioni i njoftimit, &sht& konsideruar si i
marré nga Byroja nga 21 Néntori 1997 (WRC- 97).

Pércaktim shtesé: N& Afganistan, Algjeri, Arabia Saudite, Bahreini, Brunei
Darussalam, Kamerun, Kina, Kongo (Rep ¢), Kosta Rika, Egjipt, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Gabon, Guatemala, Guinea, Indi, Iran (Republika Islamike
e), Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvajt, Liban, Malajzi, Mali, Marok,
Mauritani, Nepali, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipinet, Katar, Republikén
Arabe t& Sirisé, Rep. Demokratike e Kongos, Rep Popullore Demokratike ¢
Koresg, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Tunizi, brezi i
frekuencave 19.7-21.2 GHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimet fiks dhe
i 1&vizshém né njé bazg parésore. Ky pérdorim shtes& nuk do t& imponojé asnjé
kufizim mbi fuqing e densitetit t& fluksit t& stacioneve hapésinore né shérbimin
fiks satelitor n& brezin ¢ frekuencave 19.7-21.2 GHz dhe t& stacioneve
hapésinore né shérbimin e 1&vizshém satelitor né brezin e frekuencave 19.7—
20.2 GHz ku ndarja né& shérbimin e 1&vizshém satelitor &shté né bazé parésore
né brezin frekuencor t& fundit (WRC-15).

Me qéllim q& t& lehtésojé koordinimin inter rajonal ndérmjet rrjeteve né
shérbimet i 1&vizshém satelitor dhe fiks satelitor, bartésit n& shérbimin i
lévizshém satelitor t& cilat jané mé t& ndjeshme ndaj interferencave do t& jeng
lokalizuar, n& gjerésing ¢ praktikueshme, né pjesét ¢ sipérm t& brezave 19.7 —
20.2 GHz dhe 29.5 — 30 GHz.

Ng brezat 19.7 — 20.2 GHz dhe 29.5 — 30 GHz n& Rajonin 2, dhe n& brezat
20.1 — 20.2 GHz dhe 29.9 — 30 GHz n& Rajonet 1 and 3, rrjetet t& cilat jang
edhe né shérbimin fiks satelitor edhe né shérbimin e 1évizshém satelitor mund
t& peérfshijné lidhjet midis stacioneve tokésore né pikat e specifikuara ose t& pa
specifikuara ose gjaté kohés qé jané né lévizje, pérmes njé ose mé shumé
satelitéve pér komunikimet piké—piké dhe piké—shumépika.

N& brezat 19.7 — 20.2 GHz and 29.5 — 30 GHz, dispozitat ¢ Nr.4.10 n& lidhje
me shérbimin e 1&vizshém satelitor nuk do t& aplikohen.

Funksionimi i stacioneve tokésore né lévizje duke komunikuar me sistemet
satelitore fikse FSS &shté subjekt i Rezolutés 156 (WRC-15) (WRC-15).

Pércaktimi pér sherbimin e l&vizshém satelitor &shté parashikuar pér pérdorim
nga rrjetet t& cilat pérdorin antenat me rreze t& ngushté dhe teknologjité e
avancuara né& stacionet hapésinore. Administratat ku operojné sistemet né
shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor n& brezin 19.7 — 20.1 GHz n& Rajonin 2 dhe ng&
brezin 20.1 — 20.2 GHz do t& marrin t& gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar disponueshméri t& vazhdueshme t& kétyre brezave pér administratat
ku operojné sistemet fiks dhe i 18vizshém né pérputhje me kérkesat ¢ Nr.
5.524.
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Pérveg rastit kur &shté réné dakord ndryshe ndérmjet administratave t&
interesuara, ¢do stacion né shérbimet fiks ose t& 1&vizshém t& njé administrate
nuk duhet t& prodhojé njé fuqi densiteti t& fluksit mé t& madhe se —120.4 dB
(W/(m2 » MHz)) né 3 m mbi toké t& ¢do pike t& territorit t& ¢do administrate
tjetér né Rajonet 1 dhe 3 pér mé shumé se 20% t& koh&s. N& kryerjen e
llogaritjeve, administratat duhet t& pérdorin versionin mé t& fundit t&
Rekomandimit ITU R P.452 (shih Rekomandimin ITU- R BO.1898), (WRC—
15).

N& brezin 21.4-22 GHz, me qéllim pér t& lehtésuar zhvillimin ¢ shérbimit
radioteleviziv—satelitor, administratat né Rajonin 1 dhe 3 jané& t& inkurajuar q&
t& mos vendosin stacionet né shérbimin e 1&vizshém dhe jang t& inkurajuar q&
t& kufizojng vendosjen e stacioneve t& shérbimit fiks pér lidhjet piké—pike
(WRC- 12).

Shih Rezolutén 555 (WRC-12). (WRC-12)

Alokimi pér shérbimin fiks n& brezin e frekuencés 21.4-22 GHz &shté
identifikuar pér pérdorim n& Rajonin 2 nga HAPS. Ky identifikim nuk
pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuencash nga aplikacione t& tjera t&
shérbimit fiks ose nga shérbime t& tjera, t& cilave u &shté alokuar ng baza
primare, dhe nuk pércakton pérparési né Radio Rregulloret. Njé pérdorim i
tillg i alokimit t& shérbimit fiks nga HAPS &shté i kufizuar né drejtimin HAPS-
toké dhe do t& jeté n& pérputhje me dispozitat ¢ Rezolutés 165 (WRC-19).
(WRC-19)

Pérdorimi i brezit 22.21 — 22.5 GHz nga shérbimet e eksplorimit satelitor t&
Tokés (pasive) dhe kérkimeve hapésinore (pasive) nuk do t& imponojné
detyrime mbi shérbimet fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik.

Vendndodhja e stacioneve tokésore né shérbimin e kérkimit hapésinor duhet t&
ruajé njé distancé ndarjeje prej se paku 54 km nga kufijté pérkatés t& vendeve
fqinje pér t& mbrojtur shérbimet ckzistuese fikse dhe t& lévizshme dhe
vendosjen n& t& ardhmen t& kétyre shérbimeve, pérveg rasteve kur &éshté
réné dakort ndérmjet administratave pérkatése pér njé distancé mé t& shkurter.
Nuk zbatohen Nr. 9.17 dhe 9.18. (WRC-12)

Alokimi pér shérbimin fiks né brezin e frekuencés 24.25-25.25 GHz é&shté
identifikuar pér pérdorim n& Rajonin 2 nga HAPS. Ky identifikim nuk
pérjashton pérdorimin ¢ kétij brezi frekuencash nga aplikacione t& tjera t&
shérbimit fiks ose nga shérbime t& tjera, t& cilave u &shté alokuar né baza
primare, dhe nuk pércakton pérparési né Radio Rregulloret. Njé pérdorim i
tillg i alokimit t& shérbimit fiks nga HAPS &shté i kufizuar ng drejtimin HAPS-
toké dhe do t& jeté n& pérputhje me dispozitat ¢ Rezolutés 166 (WRC-19).
(WRC-19)

Brezi 24.25-27.5 GHz é&shté identifikuar p& pérdorim nga administratat q&
déshirojné t& zbatojné komponentin tokésor t& Telekomunikacionit t&
Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk parandalon pérdorimin e
kétij brezi nga ¢do aplikim i shérbimeve pér t& cilat &shté akokuar dhe nuk
&shté vendosur pérparési né Radio Rregulloret. Zbatohet Rezoluta 242 (WRC-
19). (WRC-19)

Pérdorimi i brezit 24.65-25.25 GHz né& Rajonin 1 dhe brezit 24.65-24.75 GHz
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né Rajonin 3 nga shérbimi satelitor fiks (toké—hapésiré) &shté i kufizuar pér
stacionet tokésore q& pérdorin njé antené me diameter minimal prej 4.5 m.
(WRC-12)

Shérbimet inter—satelitore nuk do t& kérkojné mbrojtie nga interferencat ¢
démshme nga stacionet e pajisjeve t& zbulimit né sipérfagen ¢ acroportit t&
shérbimit & radionavigacionit.

Shpérndarja pér shérbimin fiks né brezin 25.25-27.5 GHz &shté identifikuar né
Rajonin 2 pér pérdorim nga Sistemet né Platforma me Lartési t& Madhe
(HAPS) né pérputhje me dispozitat ¢ Rezolutés 166 (WRC-19). Njé pérdorim i
tillé i shpérndarjes s& shérbimit fiks nga HAPS do t& kufizohet né drejtimin
tok&-HAPS né& brezin 25.25-27.0 GHz dhe drejtimin HAPS-toké né brezin
27.0-27.5 GHz. Pér mé tepé, pérdorimi i brezit 25.5-27.0 GHz nga HAPS do t&
kufizohet né lidhjet gateway. Ky identifikim nuk pé&rjashton pérdorimin ¢ kétij
brezi nga aplikacione t& tjera t& shérbimit fiks ose nga shérbime t& tjera, pér t&
cilat ky brez &shté ndaré né njé bazé bashké-parésore dhe nuk vendos pérparési
né Radio Rregulloret. (WRC-19)

N& brezin 24.75 — 25.25 GHz, lidhjet fider t& stacioneve t& shérbimit
radioteleviziv—satelitor do t& keng prioritet ndaj pérdorimeve t& tjera né
shérbimin fiks satelitor (Toké—hapésir). Pérdorime t& tjera & kétij lloji do t&
mbrojné dhe nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga rrjetet e lidhjeve fider
egzistuese dhe q& do t& operojné né t& ardhmen né stacione té tilla t& shérbimit
radioteleviziv satelitor.

Pérdorimi i brezit 29.1 — 29.4 GHz (Toké&-hapésirg) nga shérbimi satelitor fiks
&shte kufizuar né& sistemet satelitore gjeostacionare dhe lidhjet fider t&
sistemeve satelitore jo gjeostacionare né shérbimin e lévizshém satelitor.
Njé pérdorim i tillé &shté objekt pér aplikimin e dispozitave t& Nr. 9.11A,
por nuk &shté objekt pér dispozitat ¢ Nr. 22.2, pérveg si¢ &shté treguar né Nr.
5.523C dhe Nr. 5.523E ku njé pérdorim i till¢ nuk &shté objekt i dispozitave t&
Nr. 9.11A dhe duhet t& vazhdojé t& jeté objekt i Nenit 9 (pérveg Nr.9.11A) dhe
procedurés 1, dhe dispozitave t& Nr. 22.2 (WRC- 97)

Pérdorimi i brezit 25.25 — 27.5 GHz nga shérbimi inter—satelitor éshté kufizuar
né aplikimete kérkimeve hapésinore dhe eksplorimeve satelitore t& tokés, dhe
gjithashtu t& transmetimit t& t& dhénave me origjing nga aktivitetet industriale
dhe mjckésore n& hapésiré.

Administratat q& kan& né operim stacione tok&sore né& shérbimin satelitor t&
eksplorimit t& Tokés ose shérbimin e kérkimit hapésinor nuk duhet t& kérkojné
mbrojtje nga stacionet né shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme q& operohen nga
administratat e tjera. Pérveg késaj, stacionet tokésore né shérbimin satelitor t&
cksplorimit t& Tok&s ose n& shérbimin e kérkimit hapésinor
duhet t& operojné duke marré parasysh versionin mé t& fundit t&
Rekomandimit ITU-R SA.1862. Shiko Rezolutén 242 (WRC-19) (WRC-19).

N& Algjeri, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Belgjiké, Brazil, King, Kore
(Republika ¢), Danimarké, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Estoni,
Finlandg, Hungari, Indi, Iran (Republika Islamike ¢), Irak, Irlandg, Izrael, Itali,
Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Lituani, Moldavi, Norvegji, Oman,
Ugandg, Pakistan, Filipine, Poloni, Portugali, Katar, Republika Arabe e Siriség,
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Republika Popullore Demokratike e Kores¢, Sllovaki, Republika Ceke,
Rumani, Mbretéria ¢ Bashkuar, Singapor, Slloveni, Sudan, Suedi, Tanzani,
Turqi, Vietnam dhe Zimbabve, stacionet tokésore q& operojné né shérbimin
satelitor t& eksplorimit t& Toké&s né brezin 25.5-27 GHz nuk duhet t& kérkojné
mbrojtje nga stacionet e shérbimeve fiks dhe i 18vizshém ose t& kufizojné
pérdorimin dhe vendosjen e stacioneve t& shérbimeve fiks dhe i 1&vizshém.
Shiko Rezolutén 242 (WRC-19). (WRC-19)

N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Botsvana, Brazil, Kamerun, Komoros,
Kubg, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Estoni, Finlandg, Iran
(Republika Islamike ¢ ), Izracl, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lituani, Malajzi,
Marok, Nigeri, Oman, Katar, Republika Arabe e Siris¢, Somali, Sudan, Sudani
Jugor, Tanzani, Tunizi, Uruguai, Zambia dhe Zimbabve, stacionet tokésore q&
operojné n& shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore né brezin 25.5-27 GHz nuk
duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet ¢ shérbimeve fiks dhe i 1&vizshém ose
t& kufizojné pérdorimin dhe vendosjen e stacioneve t& shérbimeve fiks dhe i
1&vizshém. (WRC- 12)

Shérbimet hapésinore q& pérdorin satelitet jo—gjeostacionare operues né
shérbimet inter— satelitore n& brezin 27 — 27.5 GHz jang pérjashtuar nga
kérkesat e Nr. 22.2.

Né Butan, Kamerun, King, Kore (Rep. ¢), Federata Ruse, Indi, Indonezi, Iran
(Republika Islamike e), Irak, Japoni, Kazakistan, Malajzi, Maldive, Mongoli,
Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Kirgizstan, Republika Popullore
Demokratike ¢ Koresg, Sudan, Sri Lanka, Tajlandé dhe Vietnam, pércaktimi
pér shérbimin fiks ng brezin 27.9-28.2 GHz mund t& pérdoret gjithashtu nga
Sistemet n& Platforma me lartési t&¢ Madhe (HAPS) brenda territorit t& kétyre
vendeve. Njé pérdorim i tillg prej 300 MHz i pércaktimit t& shérbimit fiks nga
HAPS né& vendet e lartpérmendura &shté mé i kufizuar né operacionet e
HAPS-né drejtim t& tokés dhe nuk duhet t& shkaktojé interferencé té
démshme, as t& kérkojé mbrojtje nga llojet ¢ tjera t& sistemeve t& shérbimit fiks
ose t& shérbimeve t& tjera bashké—parésore. Pér mé tepér, zhvillimi i kétyre
shérbimeve t& tjera nuk duhet t& kufizohet nga HAPS. Shiko Rezolutén 145
(Rev.WRC-19). (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Brezat 27.500 —27.501 GHz dhe 29.999 — 30.000 GHz jang
gjithashtu t& pércaktuar n& bazé parésore pér shérbimin fiks satelitor
(hapésiré-Tok&) pér transmetimin ¢ sinjaleve parashikuar pér kontrollin e
fuqisé up-link. Transmetime t& tilla hapé&siré—Toke nuk do t& kalojné njé fuqi
rrezatimi izotropike ckuivalente (e.ir.p.) prej +10 dBW ng& drejtimin e
satelitéve fqinjé né orbitén gjeostacionare. (WRC-07)

Brezi 27.5 — 30 GHz mund t& pérdoret nga shérbimi fiks satelitor (Tok&—
hapésirg) pér sigurimin e lidhjeve fider pér shérbimin radioteleviziv— satelitor.

Pércaktim shtesé: Brezi 27.501-29.999 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né
bazg dytésore pér shérbimin fiks satelitor (hapésiré-Tokg) pér transmetimet
e sinjaleve parashikuar pér kontrollin ¢ fuqisé up—link.

N& brezin 28.5-30 GHz, shérbimi i eksplorimit satelitor t& tokés &éshté kufizuar

né transferimin e t& dhénave pérmes stacioneve dhe jo pér mbledhjen kryesore
t& informacioneve né kuptimin e sensoréve aktiv dhe pasiv.
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Lidhjet fider t& rrjetave jo—gjeostacionare né shérbimin ¢ 18vizshém satelitor
dhe t& rrjetave gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor, & operojné né brezin
29.1-29.5 GHz (Tok&-hapésirg) duhet t& pérdorin kontrollin adaptiv t& fuqisé
pér drejtimin uplink ose metoda t& tjera pér kompensimin ¢ shuarjeve, né
ményré t& till q& transmetimi i stacioneve tok&sore t& béhet né nivelin e fuqisé
t& kérkuar pér t& arritur cilésing ¢ déshiruar t& lidhjes, ndérkohé qé reduktohen
interferencat e ndérsjellta ndérmjet dy rjeteve. Kéto metoda duhet t&
aplikohen n& rrjetat pér t& cilét konsiderohet q& informacioni i koordinimit i
Shtojcés 4 &shté marré nga Byroja pas 17 Maj 1996 dhe deri né momentin kur
ato t& jend& ndryshuar nga njé konferencé ¢ ardhshme kompetente pér
radiokomunikacionet. Administratat & kan& paraqitur informacionin pér
koordinim t& Shtojce 4 para késaj date inkurajohen t& pérdorin kéto teknika sa
mé gjats. (WRC- 2000)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Brunei Darussalam,
Kamerun, King, Rep Demoktrate ¢ Kongos, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara
Arabe, Eritrea, Etiopi, Guine, Indi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Japoni,
Jordani, Kuvajt, Liban, Malajzi, Mali, Marok, Mauritania, Nepal, Oman,
Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisé, Republikén Popullore
Demoktratike t& Koresé, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Sri Lanka dhe Cad,
brezi 29.5-31 GHz &shté i pércaktuar gjithashtu pér shérbimet fiks dhe i
1&vizshém pér pérdorim dytésor. Duhen pérdorur limitet e fuqisé t& specifikuar
né& Nr.21.3 dhe 21.5. (WRC-12)

Brezi 29.95 — 30 GHz mund t& jeté pérdorur né bazé dytssore pér lidhjet
hapésiré-hapésiré né shérbimet ¢ cksplorimit satelitor t& tokés pér telemetri,
gjurmim, dhe géllime kontrolli.

Né& Butan, Kamerun, Kore (Rep. ¢), Federatén Ruse, Indi, Indonezi, Iran
(Republika Islamike ¢), Irak, Japoni, Kazakistan, Malajzi, Maldive, Mongoli,
Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Kigizstan, Republika Popullore
Demokratike t& Koresé, Sudan, Sri Lanka, Tailandé dhe Vietnam, pércaktimi i
shérbimit fiks né brezin e frekuencave 31-31.3 GHz mund t& pérdoret
gjithashtu nga sistemet q& pérdorin Stacionet me Platformé me lartési t& Larts
(HAPS) né drejtimin toké—HAPS. Pérdorimi i brezit t& frekuencave 31-31.3
GHz nga sistemet q& pérdorin HAPS &shté i kufizuar ng territoret e vendeve t&
lartpermendura dhe nuk duhet t& shkaktojng interferenca t& démshme, as t&
kerkojné mbrojtje nga lloje t& tjera sistemesh t& shérbimit fiks, sisteme né
shérbimin e 1&vizshém dhe sisteme q& operojné nén Nr. 5.545. Pér mé tepér,
zhvillimi i kétyre shérbimeve nuk duhet t& detyrohet nga HAPS. Sistemet q&
pérdorin HAPS ng brezin e frekuencave 31-31.3 GHz nuk duhet ti shkaktojné
interferenca t& démshme shérbimit t& radio astronomisé q& ka pércaktim
parésor n& brezin 31.3-31.8 GHz, duke marré parasysh kriterin e mbrojtjes sig
éshté dhéné né versionin ¢ fundit t&¢ Rekomandimit ITU-R RA.769. N&
ményré qé t& sigurohet mbrojtja e shérbimeve satelitore pasive, niveli i
densitetit t& fuqisé s& padéshiruar né& njé antené & stacionit tok&sor HAPS né
brezin ¢ frekuencave 31.3-31.8 GHz duhet t& jeté ¢ kufizuar ng -106
dB(W/MHz) n¢ kushte t& qiellit t& pastér, dhe mund t& ngrihet deri né —100
dB(W/MHz) nén kushte me shi pér t& zbutur shuarjen pér shkak té& shiut, duke
siguruar q& ndikimi efektiv mbi satelitet pasiv nuk tejkalon ndikimin nén
kushte t& giellit t& pastér. Shiko Rezolutén 145 (Rev.WRC-12). (WRC-15)

Alokimi pér shérbimin fiks n& brezin e frekuencés 24.25-25.25 GHz é&shté
identifikuar pér pérdorim né mbaré botén nga HAPS. Ky identifikim nuk
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pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuencash nga aplikacione t& tjera t&
shérbimit fiks ose nga shérbime t& tjera, t& cilave u &shté alokuar ng baza
primare, dhe nuk pércakton pérparési né Radio Rregulloret. Njé pérdorim i
tillg i alokimit t& shérbimit fiks nga HAPS do t& jeté né pérputhje me dispozitat
¢ Rezolutés 167 (WRC-19). (WRC-19)

N& brezin 31-31.3 GHz kufijté e fuqisé s& densitetit t& fluksit t& specifikuar né
nenin 21, Tabela 21-4 duhet t& aplikohen n& shérbimin e kérkimeve
hapésinore.

Kategori t&¢ ndryshme shérbimi: N& Armeni, Gjeorgji, Kirgizstan,
Taxhikistan  dhe Turkmenistan, pércaktimi i brezit 31-31.3 GHz pér
shérbimin e kérkimeve hapésinore &shté né njé bazg parésore (shih Nr. 5.33).
(WRC-12)

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Arabi Saudite, Armeni, Azerbajxhan,
Bahrein, Bjellorusi, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Spanjé, Estoni,
Federata Ruse, Gjeorgji, Hungari, Iran (Republika Islamike e ), Izrael,
Jordani, Liban, Moldavi, Mongoli, Oman, Uzbekistan, Poloni, Republika
Arabe e Sirisé, Kirgizstan, Rumani, Mbretéria ¢ Bashkuar, Afrika Jugut,
Taxhikistan, Turkmenistan dhe Turqi, pércaktimi i brezit 31.5-31.8 GHz pér
shérbimet fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 18vizshém aeronautik,
&shté né bazg parésore (shih Nr. 5.33). (WRC-19)

Brezat 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 GHz, 55.78-59
GHz dhe 64-66 GHz jané t& lejueshme pér aplikime t& densitetit t& larté né
shérbimin fiks (shiko Rezolutén 75 (WRC- 2000)). Administratat duhet ta
marrin parasysh kété kur t& konsiderojné dispozitat rregullatore né lidhje me
kéto breza. Pér shkak t& shpérndarjes potenciale t& aplikacioneve me densitet
t& larté né shérbimin fiks satelitor né brezat 39.5-40 GHz dhe 40.5-42 GHz
(shiko Nr. 5.516B), administratat duhet t& kené mé tepér parasysh
detyrimet ¢ mundshme t& aplikacioneve me densitet t& larté ng shérbimin
fiks, sipas rastit. (WRC- 07)

Administratat duhet t& ndérmarrin masa praktike pér t& minimizuar
interferencat e démshme ndérmjet stacioneve né shérbimin fiks dhe stacioneve
ajrore né shérbimin ¢ radionavigacionit né brezin 31.8-33.4 GHz duke marré
parasysh nevojat operative t& sistemeve radare ajrore. (WRC—-2000)

Né& caktimin e sistemeve pér shérbimet inter—satelitore né brezin 32.3-33 GHz,
pér shérbimet e radionavigacionit ng brezin 32 — 33 GHz, dhe per shérbimin e
kérkimeve hapésinore (hapésiré e thellé) né brezin 31.8 — 323 GHz,
administratat duhet t& marrin t& gjitha masat ¢ nevojshme pér t& penguar
interferencat ¢ démshme ndérmjet kétyre shérbimeve, duke mbajtur né
mendje aspektet ¢ shpétimit t& shérbimit t& radionavigacionit (shih
Rekomandimin 707). (WRC— 03)

Pércaktim shtesé: Né Arabing Saudite, Bahrein, Bangladesh, Egjipt, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Gabon, Indonezi, Iran (Republika Islamike ¢), Irak, Izracl,
Jordani, Kuvajt, Liban, Libi, Malajzi, Mali, Marok, Mauritania, Nepal, Nigeri,
Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe ¢ Sirisé, Rep Demokratike e
Kongos, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Sri Lanka, Togo, Tunizi dhe
Jemen, brezi 33.4-36 GHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimet fiks dhe i
1&vizshém, pér pérdorim parésor. (WRC-12)
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N& brezin 35.5-36.0 GHz, fuqia ¢ mesme ¢ densitetit t& fluksit né sipérfaqen e
Tokss, i gjeneruar nga gdo sensor i transportuar n& hapésiré, né shérbimin e
eksplorimit satelitor t& Tok&s (aktiv) ose shérbimit t& kérkimit hapésinor
(aktiv), pér ¢do kénd mé t& madh se 0.80 nga qendra e rrezes (beam) nuk duhet
té& tejkalojé —73.3 dB (W/m2) né kétg brez. (WRC- 03)

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi,
Federaten Ruse, Gjeorgji, Kirgizstan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi
34.7-35.2 GHz &shté pércaktuar né njé baz& parésore pér shérbimin e
kérkimeve hapésinore (shih Nr. 5.33). (WRC- 12)

Pér ndarjen e brezit 36-37 GHz ndérmjet shérbimit t& Eksplorimit Satelitor t&
Tokés (pasiv) dhe shérbimeve fikse dhe t& 1&vizshme, do t& zbatohet Rezoluta
752 (WRC-07).

Brezi 37-43.5 GHz, ose njé pjesé e tyre, &shté identifikuar pér pérdorim nga
administratat q& déshirojné t&¢ implementojné komponentin tokésor t&
Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk
pérjashton pérdorimin e kétij brezi nga ¢do aplikim i shérbimeve pér t& cilat
&shté shpémdaré dhe nuk krijon pérpargsi né Radio Rregulloret. Pér shkak t&
shpérndarjes s& mundshme t& stacioneve tokésore t& FSS brenda brezit 37.5-
42.5 GHz dhe aplikacioneve me densitet t& larté né shérbimin fiks satelitor né
brezin 39.5-40 GHz n& Rajonin 1, 40-40.5 GHz né t& gjitha Rajonet dhe 40.5-
42 GHz n& Rajonin 2 (shiko Nr. 5.516B), administratat duhet t& marrin
parasysh mé tej kufizimet ¢ mundshme ndaj IMT né kéto breza, sipas rastit.
Aplikohet Rezoluta 243 (WRC-19). (WRC-19)

Pérdorimi 1 brezave 37.5-39.5 GHz (hapésiré-Tokg), 39.5-42.5 GHz (hapésiré-
Toke), 47.2-50.2 GHz (Toké-hapésirg) dhe 50.4-51.4 GHz (Toké-hapésire)
nga njé sistem satelitor jo-geostationary né& shérbimin satelitor fiks &shteé
subjekt i zbatimit t& dispozitave t& Nr.9.12 pér koordinim me sistemet ¢ tjeré
satelitoré jo-gjeostacionaré n& shérbimin satelitor fiks por jo me sisteme
satelitore jo-gjeostacionare né shérbime t& tjera. Do t& aplikohet gjithashtu
Rezoluta 770 (WRC-19), dhe Nr. 22.2 do t& vazhdojé t& aplikohet. (WRC-19)

Alokimi pér shérbimin fiks né brezin 38-39.5 GHz &shté identifikuar pér
pérdorim né t& gjithé botén nga administratat q& déshirojné t& zbatojné Sisteme
né Platforma me Lartési t& Madhe (HAPS). N& drejtimin HAPS-toks, stacioni
tokésor HAPS nuk kérkon mbrojtje nga stacionet né shérbimet satelitore fikse,
t& 1évizshme dhe fikse; dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Ky identifikim nuk
parandalon pérdorimin ¢ kétij brezi nga aplikime t& tjera t& shérbimeve fikse
ose t& shérbimeve t& tjera pér t& cilat ky brez &shté alokuar né& bazg bashke-
parésore dhe nuk krijon pérparési né Radio Rregulloret. Pér mé tepér,
zhvillimi i shérbimeve fikse satelitore, fikse dhe t& lévizshme nuk do té
kufizohen padrejtésisht nga HAPS. Njé pérdorim i tillé i alokimit t& shérbimit
fiks nga HAPS do t& jeté né pérputhje me dispozitat ¢ Rezolutés 168 (WRC-
19). (WRC-19)

Pérdorimi i brezave 39.5-40 GHz dhe 40-40.5 GHz nga sistemet satelitore jo-
gjeostacionare né& shérbimin satelitor t& 1&vizshém (hapésiré-Toké) dhe nga
sistemet satelitore jo-gjeostacionare né shérbimin satelitor fiks (hapésiré-Tokg)
&shté subjekt 1 zbatimit t& dispozitave t& Nr. 9.12 pér koordinim me sistemet e
tjeré satelitoré jo-gjeostacionaré né shérbimet satelitore fikse dhe t& 1&vizshme
fikse, por jo me sisteme satelitore jo-gjeostacionare né shérbime t& tjera. Nr.
22.2 do t& vazhdojé t& aplikojé pér sisteme satelitore jo-gjeostacionare.
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Fuqgia ckuivalente ¢ densitetit t& fluksit (epdf) i prodhuar n& brezin e
frekuencave 42.5-43.5 GHz nga t& gjitha stacionet hapésinore né ¢do sistem
satelitor jo gjeostacionar ng shérbimin fiks satelitor (hapésiré —Toke), ose né
shérbimin radioteleviziv satelitor (hapésiré—Tokg) q& operojné né brezin e
frekuencave 42-42.5 GHz, nuk duhet t& tejkalojng vlerat ¢ mé&poshtme né
vendndodhjen ¢ (site) ¢do stacioni t& radioastronomisé pér mé shumé se 2% t&
kohés:

—230 dB (W/m2) ng 1GHz dhe —246 dB (W/m2) né& ¢do 500 kHz t& brezit t&
frekuencave 42.5-43.5GHz n& vendin (site) ¢ ¢do stacioni t& radio astronomisé
iregjistruar si teleskop me parabolg t& vetme; dhe

—209 dB (W/m2) n& ¢do 500 kHz t& brezit 42.5-43.5 GHz né& vendodhjen
(site) e stacionit t& radioastronomisé i regjistruar si stacion interferometric me
linj¢ fundore shumé t& gjaté. Kéto vlera t& (epdf) duhet t& vlerésohen duke
pérdorur metodologjing ¢ dhéné né Rekomandimin ITU-R S1586-1 dhe
modeli i anten&s referencé dhe maksimumi i fitimit t& njé antene né shérbimin
¢ radio astronomisé t& dhéna né Rekomandimin ITU-R RA.1631-0 dhe duhet
t& aplikohet n& t& gjithé hapésirén qiellore dhe pér kénde ngritjcje mé t&
mé&dhen;j se kéndi minimum i operimit ©Omin t& radioteleskopit (pér t& cilin njé
vleré ¢ paracaktuar (standarte) prej 5o duhet marré n& mungesé t&
informacionit t& njoftuar).

Kéto vlera duhet t& aplikohen ng ¢do stacion radioastronomie gé:

— ka qéné& n& operim para 5 Korrikut 2003 dhe i &sht& njoftuar Byrosé para 4
Janarit 2004; ose

— &shté njoftuar para datés s& marrjes t& informacionit t& plotg sipas Shtojcés 4
pér koordinim ose njoftim, sipas rastit, pér stacionet hapésinore pér t& cilat
kufijté aplikohen.

Stacione t& tjera radio astronomic t& njoftuara pas kétyre datave mund t&
kérkojné marréveshje me administratat q& kang autorizuar stacionet
hapésinore. N&é Rajonin 2, Rezoluta 743 (WRC-03) duhet t& aplikohet. Limitet
né kéte shénim mund & tejkalohen né vendndodhjet ¢ stacionit t& radio
astronomisé t& ¢do véndi pér t& cilét administratat kang réné dakord.
(WRC-15)

Fuqia e densitetit t& fluksit né brezin 42.5-43.5 GHz i prodhuar nga ¢do
stacion hapésinor gjeostacionar né shérbimin fiks satelitor (hapésiré—Toke),
ose shérbimi radioteleviziv satelitor (hapésiré—Toké) q& operon né brezin 42—
42.5 GHz, nuk duhet t& kalojé vlerat ¢ mé&poshtme n& véndndodhjen ¢ ¢do
stacioni radioastronomie:

—137 dB (W/m2) n& 1 GHz dhe —153 dB (W/m2) n& ¢do 500 kHz t& brezit
42.5-43.5 GHz né véndin (site) e ¢do stacioni t& radio astronomisé i regjistruar
si teleskop me parabolé t& vetme; dhe

—116 dB (W/m2) né ¢do 500 kHz t& brezit 42.5-43.5 GHz n& vendndodhjen
(site) e stacionit t& radioastronomisé i regjistruar si stacion interferometriec me
linj¢ fundore shumé t& gjaté. Kéto vlera duhet t& aplikohen né ¢do stacion
radioastronomie q&:

— ka qéné& n& operim para 5 Korrikut 2003 dhe i &sht& njoftuar Byrosé para 4
Janarit 2004; ose

— &shté njoftuar para datés s& marrjes t& informacionit t& plotg sipas Shtojcés 4
pér koordinim ose njoftimin, sipas rastit, pér stacionet hapésinore pér t& cilat
kufijté aplikohen.

Stacione t& tjera radio astronomic t& njoftuara pas kétyre datave mund t&
kérkojné marréveshje me administratat q& kang autorizuar stacionet
hapésinore. N&é Rajonin 2, Rezoluta 743 (WRC-03) duhet t& aplikohet. Limitet
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né kété shénim mund & tejkalohen né vendndodhjet ¢ stacionit t& radio
astronomisé t& ¢do véndi pér t& cilét administratat kang réné dakord.
(WRC-03)

Pércaktimi i spektrit pér shérbimin fiks satelitor né brezat 42.5 — 43.5 GHz dhe
47.2 — 50.2 GHz pér transmetimet Toké—hapésiré &shté mé i madh se ai né
brezin 37.5 -39.5 GHz pér transmetimin hapésiré-Toké me qéllim q& t&
pérshtaten lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor. Administratat
jané t& detyruara t& marrin t& gjitha hapat e nevojshme pér t& rezervuar brezin
472 — 49.2 GHz pér lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor q&
operojné né brezin 40.5 — 42.5 GHz.

Pércaktimi né shérbimin fiks né brezat 47.2-47.5 GHz dhe 47.9-48.2 GHz
&shté pércaktuar pér pérdorim nga Sisteme né Platforma me Lartési t& Madhe
(HAPS). Ky pércaktim nuk parandalon pérdorimin ¢ kétij brezi frekuencash
nga ¢do aplikim i shérbimeve pér t& cilat &shté pércaktuar né bazé bashke-
parésore dhe nuk vendos pérparési né radio Rregulloret.Pérdorimi i brezave
47.2-47.5 GHz dhe 47.9-48.2 GHz nga HAPS &shté objekt i pércaktimeve t&
Rezolutés 122 (Rev.WRC- 19). (WRC-19)

N& brezat 43.5-47 GHz dhe 66-71 GHz, mund t& operojné stacionet né
shérbimin ¢ l&vizshém tokésor, me kusht & t& mos shkaktojng
interferenca t&¢ démshme tek shérbimet e radiokomunikacionit hapésinor,
pér t& cilat jan& caktuar kéto breza (shih Nr. 5.43).(WRC-2000)

Né& Algjeri, Angolé, Bahrein, Bjellorusi, Benin, Botsvana, Brazil, Burkina
Faso, Kepi I Gjelbért, Kore (Rep. €), Bregu t& Fildishtg, Kroaci, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Estoni, Esuatini, Gabon, Gambia, Gana, Greqi, Guinca,
Guinea-Bissau, Hungaria, Irani (Republika Islamike e ), Irak, Jordani, Kuvajt,
Lesoto, Letoni, Liberi, Lituani, Madagaskar, Maliui, Mali, Marok, Mauritius,
Mauritani, Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Oman, Katar, Senegal, Sejshel,
Sierra Leone, Slloveni, Sudan, Afrika ¢ Jugut, Suedi, Tanzani, Togo, Tunizi,
Zambia dhe Zimbabve, brezi 45.5-47 GHz &shté identifikuar pér pérdorim nga
administratat q& déshirojné t& zbatojné komponentin tokésor t&
Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT), duke marré parasysh
Nr. 5.553. Né¢ lidhje me shérbimin e 1&vizshém acronautik, pérdorimi i kétij
brezi pér zbatimin e IMT &sht& subjekt i marréveshjes Nr. 9.21 me
administratat pérkatése dhe nuk do t& shkaktojng interferenca t& démshme, ose
t& kérkojné mbrojtjc nga kéto shérbime. Ky identifikim nuk parandalon
pérdorimin e kétij brezi nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& ciliéve i &shtd
alokuar dhe nuk vendos pérparési né Radio Rregulloret. Aplikohet Rezoluta
244 (WRC-19). (WRC-19)

N& Rajonin 2 dhe Algjeri, Angolé, Arabi Saudite, Australi, Bahrein, Benin,
Botsvana,Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Rep. ¢ Afrikés Qendrore,
Komoros, Kongo (Rep. ¢), Korea (Rep. ¢), Bregu i Fildishtg, Xhibuti, Egjipt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Esuatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Gana,
Guniea,Gunica-Bissau, Guinea Ekuatoriale, India, Irani (Reppublika islamike
¢), Iraku, Japonia, Jordania, Kenia, Kuvajti, Lesotho, Liberia, Libia, Lituania,
Madagaskar, Majalzi, Malaui, Mali, Marok, Mauritius, Maurituani,
Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Oman, Ugandg, Katar, Republika Arabe ¢
Siris¢, Rep. Dem. E Kongos, Ruanda, Sao Tome dhe Principe, Sencgal,
Sejshel, Sierra Leone, Singapor, Slloveni, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Afrika
¢ Jugut, Suedi, Tanzani, Cad, Togo, Tunizi, Zambia dhe Zimbabve, brezi 47.2-
48.2 GHz &shté identifikuar pér pérdorim nga administratat q& déshirojné t&
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implementojné Telekomunikacionin e Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky
identifikim nuk parandalon pérdorimin ¢ kétij brezi nga ¢do aplikim i
shérbimeve pér t& cilat &shté alokuar, dhe nuk pércakton ndonjé pérparési né
Radio Rregulloret. Aplikohet Rezoluta 243 (WRC-19).  (WRC-19)

N& brezat 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191.8 — 200
GHz dhe 252-265 GHz, autorizohen gjithashtu lidhjet satelitore, q& lidhin
stacione toké&sore né pika fikse & specifikuara, kur ato pérdoren n& kombinim
me shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor ose me shérbimin ¢ radionavigacionit
satelitor.

Pérdorimi i brezave 47.5-47.9 GHz, 48.2-48.54 GHz dhe 49.44-50.2 GHz
nga shérbimi satelitor fiks (hapésiré —Tok&) &shté i kufizuar pér satelitet
gjeostacionare. (WRC- 03)

Pércaktim shtesé: Brezi 48.94-49.04 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazg
parésore pér shérbimin e radioastronomisé. (WRC-2000)

Fugqia e densitetit t& fluksit né brezin 48.94-49.04 GHz i prodhuar nga ¢do
stacion hapésinor gjeostacionar né& shérbimin satelitor fiks (hapésiré—Toke) q&
operon né brezat 48.2-48.54 GHz dhe 49.44-50.2 GHz nuk duhet t& tejkalojé
—151.8 dB (W/m2) n& ¢do brez 500 kHz né& vendndodhjen (site) ¢ ¢do stacioni
t& radioastronomisé. (WRC— 03)

Pérdorimi i brezit 51.4-52.4 GHz nga shérbimi satelitor fiks (Toké-hapésire)
&shteé i1 kufizuar né rrjetet satelitore gjeostacionare. Stacionet tokésore do t&
kufizohen n& gateway t& stacioneve tok&sore me njé antené me diametér
minimumi 2.4 metra. (WRC-19)

Né brezin 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz dhe 64-65 GHz, vézhgimet
radioastronomike mund t& kryhen n& bazé t& marréveshjeve kombétare.
(WRC- 2000)

Pérdorimi i brezave 54.25-56.9 GHz, 57-58.2 GHz dhe 59-59.3 GHz nga
shérbimi ndér-satelitor &shté i kufizvar né satelitet n& orbitén satelitore
gjeostacionare. Fugia (single—entry) e densitetit t& fluksit né t& gjitha lartésité
mbi sipérfagen ¢ Tokés nga 0 km deri n& 1000 km i prodhuar nga njé stacion
né shérbimin ndér—satelitor, pér t& gjitha kushtet dhe pér t& gjitha metodat e
modulimit, nuk duhet t& tejkalojé — 147 dB (W/m2 - 100 MHz) pér t& gjitha
kéndet e arritjes. (WRC-97)

N& brezin 55.78-56.26 GHz, né ményré q& t& mbrohen stacionet né shérbimin
(pasiv) t& eksplorimit satelitor t& Tokés, maksimumi i fuqis¢ s& densitetit
prodhuar nga transmetuesi tek antena ¢ njé stacioni t& shérbimit fiks &sht i
kufizuar né —26 dB (W/MHz). (WRC- 2000)

N& brezat 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 130—
134 GHz, 167-174.8 GHz dhe 191.8-200 GHz, mund t& operojné stacionet né
shérbimin ¢ 1&vizshém acronautik, me kusht q& t& mos shkaktojng interferenca
né& shérbimin ndér—satelitor (shih Nr. 5.43). (WRC- 2000)

Pérdorimi i brezit 56.9-57 GHz nga sistemet ndér—satelitore &shté 1 kufizuar

né lidhjet ndérmjet satelitéve né orbitat satelitore gjeostacionare dhe né
transmetimet nga satelitet gjeostacionarg né orbitat e larta—Toké&sore né ato q&
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ndodhen né orbitat e uléta—Tokésore. Pér lidhjet ndérmjet satelitéve né orbitat
satelitore gjeostacionare, fuqia (single—entry) e densitetit t& fluksit ng t& gjitha
lartésité mbi sipérfagen e Tokés nga 0 km deri né 1000 km, pér t& gjitha
kushtet dhe pér t& gjitha metodat ¢ modulimit, nuk duhet t& tejkalojé —147 dB
(W/m2 - 100 MHz) pér t& gjitha kéndet e arritjes. (WRC-97)

N& brezin 59-64 GHz, mund t& operojné radarét e transportuar né hapésiré né
shérbimin e radiovendndodhjes, me kusht g& t&€ mos shkaktojné interferenca té
démshme ndaj shérbimit ndér—satelitore (shih Nr. 5.43). (WRC- 2000)

Brezi 66-71 GHz identifikohet pér pérdorim nga administratat q& déshirojné t&
zbatojné komponentin tokésor t& Lé&vizshém Ndérkombétar (IMT). Ky
identifikim nuk parandalon pérdorimin ¢ kétij brezi nga ¢do aplikim i
shérbimeve pér t& cialt &shté shpérndaré ky brez dhe nuk vendos pérparési né
Radio Rregulloret. Aplikohet Rezoluta 241 (WRC-19).  (WRC-19)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 77.5-78 GHz nga shérbimi i radiopércaktimit
duhet t& kufizohet n& radarét me rreze t& shkurtér veprimi pér aplikimet me
bazg tokésore, duke pérfshiré radarét e automjeteve. Karakteristikat teknike t&
kétyre radaréve jané dhéné né versionin mé t& fundit t& Rekomandimin ITU-R
M.2057. Dispozitat ¢ Nr 4.10 nuk zbatohen. (WRC-15)

N& brezin 78-79 GHz radarét ¢ lokalizuar né stacionet hapésinore mund té
operojné né bazé parésore né shérbimin ¢ eksplorimit satelitor t& tokés
dhe n& shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore.

Né brezin 74-76 GHz, stacionet né shérbimet fiks, i 1&vizshém dhe
radioteleviziv nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme né stacionet e
shérbimit fiks satelitor ose né stacione t& shérbimit satelitor radioteleviziv qé
operojné né pérputhje me vendimet e konferencés t& planifikimit t& dhénies s&
frekuencave pér shérbimin radioteleviziv satelitor. (WRC— 2000)

Brezi 81-81.5 GHz &shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimet amatore
dhe amatore— satelitore né bazé dytésore. (WRC- 2000)

Pérdorimi i brezit 94-94.1 GHz nga shérbimet ¢ eksplorimit satelitor (aktiv) t&
Tokés dhe kérkimit hapésinor (aktiv) &shté i kufizuar ng radarét ¢ hapésirés.
(WRC-97)

N& brezat 94-94.1 GHz dhe 130-134 GHz, transmetimet nga stacionet
hapésinore t& shérbimit t& eksplorimit satelitor (aktiv) t& Tokés q& jang t&
drejtuara n& rrezen (beam) kryesore t& njé antené radioastronomie, kang
potencial t& démtojné disa marrés t& radio astronomisé. Agjensité hapésinore
q& operojné transmetuesit dhe stacionet e radioastronomisé pérkatése duhet t&
planifikojné n¢ ményré t& dyanshme operimet ¢ tyre, pér t& shmangur kéto
ngjarje né maksimumin e mundshém. (WRC- 2000)

Né brezat 105-109.5 GHz, 111.8-11425 GHz, dhe 217-226 GHz,
pérdorimi i kétij pércaktimi &shté i kufizuar vétém pér radio astronoming e
bazuar ng hapésiré. (WRC- 19)

Pérdorimi i brezit 116-122.25 GHz nga shérbimi ndér-satelitor &shtd i

kufizuar pér satelitet né orbitén satelitore gjeostacionare. Fuqia (single—entry)
¢ densitetit t& fluksit e prodhuar nga njé stacion né& shérbimin ndér—satelitor,
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pér t& gjitha kushtet dhe pér t& gjitha metodat e modulimit, ng t& gjitha lartésite
mbi sipérfagen e Tokés nga 0 km deri né 1000 km dhe ng aférsi t& pozicioneve
orbitale gjeostacionare t& z&na nga sensorét pasiv, nuk duhet t& tejkalojé —148
dB (W/m2 - 100 MHz) pér t& gjitha kéndet ¢ arritjes. (WRC- 2000)

Pércaktimi pér shérbimin t& eksplorimit satelitor (aktiv) t& Tokés &shté i
kufizuar ng brezat 133.5-134 GHz. (WRC- 2000)

N& brezin 155.5-158.5 GHz, pércaktimi pér shérbimet ¢ eksplorimit satelitor
(pasiv) t& Tokés dhe kérkimit hapésinor (aktiv) do t& pérfundojné né 1 Janar
2018 (WRC-2000)

Data e hyrjes né fuqi t& pércatimit t& shérbimeve fikse dhe t& 1&vizshme né
brezin 155.5-158.5 GHz do t& jet& 1 Janari 2018. (WRC-2000)

Pérdorimi i brezave 174.8-182 GHz dhe 185-190 GHz nga shérbimi ndér—
satelitor &shté i kufizuar ng satelitet n& orbitén satelitore gjeostacionare. Fuqia
(single—entry) ¢ densitetit t& fluksit prodhuar nga njé stacion n¢ shérbimin
ndér—satelitor, pér t& gjitha kushtet dhe pér t& gjitha metodat ¢ modulimit, ng t&
gjitha lartésité mbi sipérfagen ¢ Tokés nga 0 km deri né 1000 km dhe n& aférsi
t& pozicioneve orbitale gjeostacionare t& z&na nga sensorét pasiv, nuk duhet t&
tejkalojé —144 dB (W/m2 - 100 MHz) pér t& gjitha kéndet ¢ arritjes.

(WRC- 2000)

Né brezat 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz dhe 265-275 GHz,
perceptimi atmosferik pasiv me bazé—toké béhet pér t& vézhguar pérbérésit
atmosferik. (WRC— 2000)

Brezi 237.9-238 GHz &shtg gjithashtu i pércaktuar né shérbimin e eksplorimit
satelitor (aktiv) t& Tokés dhe shérbimit t& kérkimit hapésinor (aktiv) vetém pér
radarét ¢ reve né né hapésiré. (WRC-2000)

Pér funksionimin ¢ aplikacioneve t& shérbimit t& lévizshém fiks dhe tokésor né
brezat 275-450 GHz:

Brezat 275296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz dhe 356-450 GHz jang
identifikuar p& pérdorim nga administratat p& zbatimin ¢ aplikacioneve t&
shérbimit t& l&vizshém dhe fiks tokésor, kur nuk ckzistojné kushte t&
nevojshme specifike pér t& mbrojtur aplikacionet (passive) t& shérbimit
satelitor t& eksplorimit t& Tokés. Brezat 296-306 GHz, 313-318 GHz dhe 333-
356 GHz mund t& pérdoren vetém nga aplikacionet e shérbimit fiks dhe t&
lévizshém tokésor, kur kushtet specifike pér t& siguruar mbrojtjen ¢
aplikacioneve (pasive) t& shérbimit satelitor t& cksplorimit t& Tokés
pércaktohen né pérputhje me Rezolutén 731 (Rev. WRC-19).

N& ato pjesé t& brezit 275-450 GHz ku pérdoren aplikime t& radio astronomisé,
kushte specifike (p.sh. distanca minimale ¢ ndarjes dhe/ose kénde t&
shmangies) mund t& jené ténevojshme pér t& siguruar mbrojtjen e siteve t&
radio astronomies nga aplikacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém dhe/ose fiks, rast
pas rasti né pérputhje me Rezolutén 731 (Rev.WRC-19).

Pérdorimi i brezave t& pérmendur mé lart nga aplikacionet ¢ shérbimit t&
1évizshém dhe fiks nuk parandalon pérdorimin nga, dhe nuk vendos pérparési
mbi, ¢do aplikacion tjetér t& shérbimeve radio né brezin 275-450 GHz.
(WRC-19)
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Brezat e frekuencave né vijim, né diapazonin 275-1 000 GHz jang identifikuar
pér pérdorim. Brezat ¢ frekuencave né vijim, né diapazonin 275-1 000 GHz
jang identifikuar pér pérdorim nga administratat pér aplikime t& shérbimit
pasiv:

— shérbimi i radio astronomisé: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz,
426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz dhe 926-945 GHz
— shérbimi satelitor i eksplorimit t& Tokés (pasiv) dhe shérbimi i kérkimit
hapésinor (pasiv):

275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz,
397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz,
523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634654 GHz, 657-692 GHz,
713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz,
850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz,
968-973 GHz dhe 985-990 GHz.

Pérdorimi 1 diapazonit 275-1000 GHz nga shérbimet pasive nuk pérjashton
pérdorimin ¢ kétij diapazoni nga shérbimet aktive. Administratat q& déshirojné
t& b&jné t& mundshme frekuencat ng diapazonin 275-1000 GHz pér aplikimet
né& shérbimin aktiv jang t& detyruara t& marrin t& gjitha hapat praktike pér &
mbrojtur kéto shérbime pasive nga interferencat e démshme deri né datén kur
&shté vendosur né Tabelén e Pércaktimeve t& Frekuencés pér diapazonin e
frekuencave 275-1000 GHz t& lartpérmendura.

Té gjithé frekuencat ng diapazonin 1 000-3 000 GHz mund t& pérdoren nga t&
dy shérbimet, aktive dhe pasive. (WRC- 12)
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N& pjesét e kétij brezi stacionet acronautike dhe stacionet € montuar né aviong
pérdorin hapésira kanalesh 8.33 kHz pér kérkesa komunikimi jo t& sigurta.

Shérbimi satelitor i 1&vizshém &shté kufizuar ng orbita t& uléta satelitore.

Ky brez mund t& jeté pérdorur gjithashtu nga lidhje fikse me kapacitet t& ulét
n& zonat rurale né njé bazé nacionale. Kéto lidhje kang nevojé t& koordinohen
me shérbimin e 1&vizshém dhe kérkojné mbrojtje t& plots.

Ndonjé pérdorim i lidhjeve fikse me kapacitet t& ulét duhet t& shmanget né
zonat ku njé pérdorim i tillé mund t’i shkaktojé interferenca t& démshme
shérbimit t& 1&vizshém detar t& radiokomunikimit VHF.

Administratat ¢ CEPT mund t& autorizojng t& gjithé ose pjesé t& brezit 69.9—
70.5 MHz pér shérbimin amator pér pérdorim dytésoré.

Diapazoni 225-399.9 MHz pércaktohet pér vendet ¢ NATO-s dhe &shté
pér pérdorim ushtarak pér shérbimet i 1&vizshém tokésor, i 1&vizshém—
satelitor, komunikimet ajér/toké/ajér dhe komunikimet specifike detare dhe
tokésore, duke pérfshiré dhe Rajonin 2. Ky brez UHF i NATO-s 225-
400MHz &shté i vetmi brez i harmonizuar dhe burim i fundém i disponueshém
dhe i administruar nga NATO né baza t& pérditshme né dhe pér kombet
anétare t& NATO-s. Njihet q& brezi i frekuencave 380-385 MHz dhe brezi
390-395 MHz jang aktualisht né pérdorim t& pérbashkét me aplikacionet me
brez t& ngushté t& shrébimeve PPDR (Mbrojtje publike dhe shpétim nga
fatkeqésite).

Nuk pérdoret

Zbatimi i shénimit 5 RR mbetet n& forcé. Megjithaté administratat jang té
detyruara t& synojné harmonizimin mé t& ploté t& mundshém me Tabelén e
Pércaktimeve t& ITU dhe Tabelén ¢ Pércaktimit t& Pérbashkét Europian ECA.
Administratat ¢ CEPT—it jan& t& detyruara t& marrin t& gjitha masat praktike
pér t& pastruar brezin 645-960 MHz nga caktimet pér shérbimin e

radionavigacionit acronautik.

Radiolokacioni kufizohet né kérkesat ushtarake pér radarét ¢ instaluar né
anijet detare.

Nuk pérdoret
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Nuk pérdoret

Pérdorimi i brezit nga shérbimi i 18vizshém &shté kufizuar pér radio releté
taktike dhe aplikacionet ¢ lingeve Video.

Pérdorimi i brezit nga shérbimi i 1&vizshém &shté kufizuar pér radio releté
taktike dhe aplikacionet SAP/SAB.

Né nénbrezat, 5755-5765 MHz, 10.36-10.37 GHz, 10.45-10.46 GHz
shérbimi amatorvepron né njé bazé sekondare. N& caktimet pér shérbime t&
tiera, administratave t& CEPT-it u kérkohet, mundésisht t& ruajné kéto
nénbreza né njé ményrd t& tille q& t& lehtésojné marrjen ¢ emétimeve amatore
me fuqi minimal t& densitetit t& fluksit.

Pérdorimi i brezit nga shérbimi i 16vizshém &shté kufizuar né linge Video.
Nuk pérdoret.

Ky brez éshté pércaktuar pér shérbimin e radio astronomisé. Administratat ¢
CEPT jang t& detyruara t& marrin t& gjitha hapat praktiké pér t& mbrojtur
shérbimin ¢ radio astronomisé nga interferencat ¢ démshme. Emétimet nga
stacionet hapésinore, n& kété brez dhe ng brezat fqinjé, mund t& shkaktojng
interferencé t& démshme serioze.

Ky brez i shérbimit fiks &shté llogaritur pér pérdorim t& pérbashkét nga
pérdorues civile dhe jo civile. Cdo pérdorim prioritar né respekt t& kanaleve
ose nénbrezave preferencial duhet t& pércaktohen pas diskutimeve ndérmjet
paléve t& interesuara.

Nuk pérdoret

Brezi 5 250 — 5 850 MHz pérdoret pér njé gamé zbatimesh radiopércaktimi q&
ndodhen Brenda shérbimeve t& radionavigacionit dhe radiovendndodhjes. Ky
brez do t& jeté subjekt pér konsiderata t& métejshme t& detajuara.

N& nénbrezat 5660-5670 MHz (tok&-hapésire), 5830-5850 MHz (hapésiré—
toke) dhe 10.45-10.50 GHz, shérbimi shtesé amator—satelit punon né njé bazgé
sekondare dhe pa u shkaktuar interferencé shérbimeve t& tjera. N& caktimin e
shérbimeve t& tjera, administratave t& CEPT u kérkohet, kur ésht¢ e mundur,
t& mirémbajné kéto pércaktime né njé ményre t& tille qé t& lehtésojné marrjen
¢ emétimeve amatore me fuqi minimale & densitet t& fluksit.

Brezi 850010000 MHz pérdoret pér njé gamé aplikimesh radiopércaktimi q&
ndodhen brenda shérbimeve t& radionavigacionit dhe radiovendndodhjes. Ky
brez do t& jeté subjekt pér konsiderata t& métejshme t& detajuara sé bashku me
brezin 52505850 MHz (shih ECA22).

Nuk pérdoret

Brezi 13.25-14.00 GHz pérdoret pér njé gamé zbatimesh radiopércaktimi q&
ndodhen brenda shérbimeve té& radionavigacionit dhe radiovendndodhjes. Ky

brez do t& jeté subjekt pér konsiderata t& métejshme té detajuara.

Nuk pérdoret
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Administratat ¢ CEPT—it nuk duhet t& pérhapin sisteme t& reja t& shérbimit
fiks n& brezin 11.7-12.5 GHz (ERC/DEC 00)08).

Brezat ¢ frekuencave 890-915/935-960 MHz, 880-890/925-935 MHz, 1710~
1785/1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz dhe 2110-2170 MHz jang t&
rezervuara vetém pér pérdorim celular t& 1&vizshém publik. Shérbime & tjera
si shérbimi fiks duhet t& lejohen vetém né brezat e mésipérm ku bashké—
egzistenca me sistemet e 1évizshme publike &shté e mundur p.sh né zona me
popullaté t& shpérndaré ose zona rurale ku brezi i frekuencés nuk nevojitet pér
sistemet e lévizshme celulare.

Administratat kombétare duhet t& konsiderojné koordinimin pér zonat rreth
siteve EISCAT, kur pérdorin brezin 925-935 MHz pér shérbimin ¢
1&vizshém, duke pérfshiré planifikimin ndérkombétar pér shérbimet ushtarake.
SRD nuk duhet t& pérdorin kété brez.

Nuk pérdoret

Brezat 880-915 MHz dhe 925-960 MHz pérdoren aktualisht pér GSM
(gjenerata e 2-t& ¢ sistemit t& 18vizshém tokésor) né shumicén e vendeve
anétare t& CEPT dhe pritet t& pérdoren nga IMT, ng varési t& kérkesés s&
tregut dhe skemave t& licensimit kombétar.

Nuk pérdoret

Pjesé t& brezave 450-457.5/460—467.5 MHz mund t& pérdoren gjithashtu pér
rrjetet publike egzistuese dhe né evolim né bazé kombétare.

N& Europé brezi 75.5-76 GHz é&shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimet
Amator dhe Amator satelitor.

Brezi i frekuencave, i cili &shté harmonizuar nga NATO dhe vendet anétare t&
NATO-s, per perdorim ushtarak si¢ pércaktohet né Marréveshjen ¢
Pérbashkét t&¢ NATO-s pér Frekuencat ¢ PérdorurA pér Qéllime
Civile/Ushtarake (NJFA) 2014. Shénim: Marréveshjen e Pérbashkét té
NATO-s pér Frekuencat ¢ Pérdorur pér Qéllime Civile/Ushtarake — Ekstarkt
pér Zbulime Publike — 14 Shkurt 2017.

N& Europé pércaktimi pér shérbimin e l&vizshém &shté i kufizuar né brezin
3400-3800 MHz.

Administratat mund t& zgjedhin t& lejojné MFCN pér komandén dhe
kontrollin dhe linqet payload t&¢ UA brenda brezit aktual t& MFCN.
Administratave u kérkohet t& sigurojné mbrojtje pér sistemet dhe shérbimet e
tjera ckzistuese né kéto breza frekuencash.

Administratat duhet t& shmangin vendosjen e shérbimeve t& lévizshme me

densitet t& lartg, pérfshiré dhe aksesin fiks pa tela me densitet t& larté né brezin
¢ frekuencave 22.0-23.6 GHz (ECC/DEC/(18)06)
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REKOMANDIME DHE VENDIME TiE KONFERENCES EUROPIANE TE POSTE
TELEKOMUNIKACIONEVE (CEPT) ERC/ECC
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Pérdorimi i harmonizuar i brezave t& giftuara t& frekuencave 874.4-
880.0 MHz dhe 919.4-925.0 MHz dhe i brezit t& pagiftuar t&
frekuencés 1990-1910 MHz pér RMR

Mbi pérdorimin e harmonizuar t& brezit t& frekuencés 5945-6425 MHz
pér Sisteme t& Aksesit pa Tela pérfshiré Rrjetet ¢ Zonave Lokale
Radio (WAS/RLAN)

Pérdorimi i harmonizuar i spektrit, qarkullimi i lir¢ dhe pérdorimi i
stacioneve tokésore né bordin ¢ avionéve q& operojné me rrjete GSO
FSS dhe sisteme NGSO FSS né brezat ¢ frekuencave 12.75-13.25
GHz (Toké-hapésiré) dhe 10.7-12.75 GHz (hapésirg-Tokg).

Pérdorimi i harmonizuar i kanaleve shtojcés 18 t& rregulloreve radio
(frekuencat transmetuese né brezin e 1&vizshém detar vhf)

Sistemet tokésore t& lévizshme né diapazonet ¢ frekuencave 68-87.5
MHz, 146-174 MHz, 406.1-410 MHz, 410-430 MHz, 440-450 MHz
dhe 450-470 MHz.

Kushtet teknike t& harmonizuara pér Rrjete t& Komunikimeve té
Lévizshme/ Fikse (MFCN) né brezin 24.25-27.5 GHz.

Pérdorimi i harmonizuar, pérjashtimi nga licencimi individual dhe
qarkullimi i liré dhe pérdorimi i Earth Stations In-Motion (ESIM) q&
veprojné me sistemet satelitore NGSO FSS né brezat ¢ frekuencés
10.7-12.75 GHz dhe 14.0-14.5 GHz.

Pérdorimi i harmonizuar, pérjashtimi nga licencimi individual dhe
qarkullimi i liré dhe pérdorimi i Earth Stations In-Motion (ESIM) q&
veprojné me sistemet satelitore GSO FSS né brezat ¢ frekuencés 10.7-
12.75 GHz dhe 14.0-14.5 GHz.

Pérdorimi i harmonizuar i brezave t& frekuencave 1427-1452 MHz
dhe 1492-1518 MHz pér Rujete t& Komunikimeve t& Lévizshme/Fikse
Supplemental Downlink (MFCN SDL).

Pérdorim i harmonizuar dhe pérjashtim nga licensimi individual i
stacioneve fikse tokésore q& veprojné me sistemet satelitore NGSO
FSS né brezat ¢ frekeuencave 10.7-12.75 GHz dhe 14.0-14.5 GHz.

Harmonizimi i kushteve teknike dhe brezave frekuencor pér
implementimin e sistemeve me brez t& gjéré pér sistemet (BB-PPDR)
pér mbrojtjen ¢ publikut dhe shpétimin nga katastrofat natyrore.

Harmonizimi i brezit t& frekuencave 76-77 GHz, karakteristikat
teknike, shembuj nga licencimi individual, mbartja e liré si dhe
pérdorimi i radaréve pér dedektimin e pengesave pér pérdorimin e
rotorcraft-eve.
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Harmonizimi 1 diapazonit t& frekuencave 446.0-446.2 MHz,
karakteristikat teknike, shembuj nga licencimi individual, mbartja ¢
liré si dhe pérdorimi i aplikacioneve PMR analoge dhe numerike.

Pérdorimi i harmonizuar, qarkullimit t& liré dhe shembuj t& autorizimit
individual t& stacioneve tokésore dhe stacioneve tokésore detare né
platforma t& l&vizshme (ESOMPs) q& operojné me sistemet fikse
satelitore FSS né& orbitén Jo-Gjeostacionare n& diapazonin ¢
frekuencés 17.3-20.2GHz, 27.5-29.1GHz dhe 29.5-30.0 GHz.

Pérdorimi i harmonizuar 1 sistemeve me brez t& gjére &
komunikimeve direkte Ajér-Toké (DA2GC) né brezin ¢ frekuencés
5855-5875 MHz.

Harmonizimi i kushteve teknike pér rjetet ¢ komunikimeve i
levizshém/ fiks (MFCN) ng& brezin 694-790 MHz, duke pérfshiré
pérdorimin ¢ frekuencés sé ¢iftuar (Frequency Division Duplex 2x30
MHz) si dhe pérdorimin opsional t& frekuencés s& paciftuar
(Supplemental Downlink),

Kushtet rregullatore dhe teknike pér pérdorimin e harmonizuar t&
brezit 23002400 MHz né rrjetet € komunikimeve i 1&vizshém/ fiks.

Pérdorimi i harmonizuar i brezit t& frekuencés 1452-1492 MHz pér
rrjetet Supplemental Downlink (MFCN SDL) t& komunikimeve i
lévizshém/ fiks.

Pérdorimi i harmonizuar, qarkullimi i liré dhe pérjashtimi nga licenca
individuale ¢ stacioneve tok&sore mbi platforma t& 18vizshme
(ESOMPs) brenda brezit t& frekuencave 17.3-20.2 GHz dhe 27.5-30.0
GHz.

Kushtet ¢ harmonizuara pér aplikimet UWB né bordin e aviongve.

Rregullimi i harmonizuar i frekuencave pér mrjetet € komunikimeve t&
lévizshme/fikse (MFCN) g& operojné né brezat 3400-3600 MHz dhe
3600-3800 MHz.

Pérdorimi i harmonizuar i frekuencave pér pajisjet radio n& brezin
(CB).

Radarét pér kontrollin e nivelit (LPR) q& operojné né brezat ¢
frekuencave 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz dhe 75-85
GHz.

Mbrojtja ¢ shérbimit satelitor pér eksplorimin ¢ tokés (EESS) né
brezin 1400-1427 MHz.

Pérputhshméria ndérmjet shérbimit fiks satelitor ng brezin 30-31 GHz
dhe shérbimit satelitor t& eksplorimit t& tokés (pasive) ng brezin 31.3—
31.5 GHz.

Kushtet pér ndarjen ¢ brezit 10.6-10.68 GHz ndérmjet shérbimit fiks,
shérbimit t& 1&vizshém dhe shérbimit satelitor t& eksplorimit t& tokés
(pasive).
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Pérjashtimi nga licensimi individual dhe qarkullimi i liré dhe
pérdorimi i terminaleve satelitore t& l&vizshme vetém transmetuese qé
operojné né brezin 1613.8 — 1626.5 MHz né alokimet ¢ shérbimit t&
1&vizshém satelitor.

Kushtet ¢ harmonizuara pér Rrjetet ¢ Komunikimit Mobile / Fiks
(MFCN) qé& operojné né brezin 790-862 MHz.

Harmonizimi i brezave 1610-1626.5 MHz dhe 2483.5-2500 MHz pér
pérdorim nga sistemet n& Shérbimin ¢ Lévizshém Satelitor.

Pérdorimi i harmonizuar t& brezit t& frekuencave 63-64 GHz pér
Sistemet ¢ Transportit Inteligjent (ITS).

Pérdorimi i harmonizuar i sistemit GSM né bordin e anijeve n& brezat
e frekuencave 900 MHz dhe 1800 MHz, si dhe pérdorimin ¢ sistemeve
UMTS né¢ brezin 2 GHz dhe sistemet LTE né brezat 1800 MHz dhe
2.6 GHz.

Harmonizimi i brezave t& frekuencave pér implementimin ¢
aplikimeve radio numerike pér Mbrojtjen Publike dhe Lehtésimin e
Fatkeqésive (PPDR) né brezat brenda diapazonit 380—470 MHz.

Pérdorimi i harmonizuar i Sistemeve Inteligjente pér Transport (ITS)
q& lidhen me Siguring brenda brezit t& frekuencave 5875-5925 MHz.

Projektimi i brezave 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz
dhe 1805-1880 MHz pér sistemet tok&sore UMTS, LTE dhe WiMAX.

Rregullimet tranzitore pér shérbimin fiks dhe sistemet radio rele
taktike né brezat 1980-2010 MHz dhe 2170-2200 MHz me géllim
lehtésimin ¢ futjes s& harmonizuar dhe zhvillimit t& sistemeve né
shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor duke pérfshiré dhe shtesat nga njé
Komponent Tokésor Plotésues.

Projektimi i brezave 1980-2010 MHz dhe 2170-2200 MHz pér
pérdorim nga sistemet n& Shérbimin ¢ Lé&vizshém Satelitor (MSS)
duke pérfshiré dhe shtesat nga njé Komponent Toké&sor Plotésues
(CGO).

Pérdorimi i harmonizuar i sistemeve GSM dhe LTE nég fluturim n&
brezat ¢ frekuencave 1710-1785 dhe 1805-1880 MHz dhe sistemeve
UMTS né fluturim n& brezat 1920-1980 MHz dhe 2110-2170 MHz.

Harmonizimi i brezave t& frekuencave pér t’u caktuar pér operimin
Ajer-Toké-Ajér (AGA) t& Sistemeve t& Lévizshme Tokésore
Numerike pér Shérbimet e Emergjencave.

Pérdorimi i harmonizuar me pérjashtim t& ligensimit individual dhe
qarkullimit & liré t& pajisjeve q& pérdorin teknologjing UWB né brezat
poshté 10.6 GHz.

Pérjashtimi nga Licensimi individual i terminaleve satelitore me e.i.r.p
té larté mbi 34 dBW q& operojné brenda brezave t& frekuencave

201




image203.jpg
ECC/DEC/(06)02

ECC/DEC/(06)01

ECC/DEC/(05)11

ECC/DEC/(05)10

ECC/DEC/(05)09

ECC/DEC/(05)08

ECC/DEC/(05)05

ECC/DEC/(05)02

ECC/DEC/(05)01

ECC/DEC/(04)10

ECC/DEC/(04)09

ECC/DEC/(04)08

ECC/DEC/(04)03

ECC/DEC/(02)05

PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

10.70-12.75 GHz ose 19.70-20.20 GHz hapésiré-Toké dhe 14.00—
14.25 GHz ose 29.50-30.00 GHz Toké& —hapésirg.

Pérjashtimi nga licensimi individual i terminaleve satelitore me e.ir.p.
t& ulét (LEST) g& operojné brenda brezave 10.70-12.75 GHz ose
19.7-20.2 GHz hapésiré-toké dhe 14.00-14.25 GHz ose 29.50-30.00
GHz Toké — Hapésirg.

Pérdorimi i harmonizuar i brezave 1920-1980 MHz dhe 2110-2170
MHz pér rrjetet ¢ komunikimeve fikse/té 16vizshme (MFCN) pérfshiré
sistemet tok&sore IMT.

Qarkullimi i liré dhe pérdorimi i Stacioneve Tokésore t& Avionéve
(AES) ng brezat ¢ frekuencave 14-14.5 GHz (Tok& —Hapésirg), 10.7—
11.7GHz (Hapésiré-Tokeg) dhe 12.5-12.75 GHz (Hapésirg —Toks).

Qarkullimi i liré dhe pérdorimi i Stacioneve Tokésore né bordin ¢
Anijeve q& operojné né rrjetet ¢ shérbimit fiks satelitor né brezat e
frekuencave 14-14.5 GHz (Toké -Hapésirg), 10.7-11.7 GHz
(Hapésiré-Tokg) dhe 12.5-12.75 GHz (Hapésiré —Tokg).

Qarkullimi i liré dhe pérdorimi i Stacioneve Tokésore né bordin e
Anijeve q& operojné né rrjetet ¢ shérbimit fiks satelitor né brezat e
frekuencave 5925-6425 GHz (Toké —Hapésirg), dhe 3700 —4200 MHz
(Hapésirg-Tokg).

Disponueshméria ¢ brezave t& frekuencave pér aplikacionet me
Densitet t& Larté n& Shérbimet Fikse Satelitore (hapésiré —Toké dhe
Toké — hapésirg)

Pérdorimi i harmonizuar i spektrit pér sistemet (MFCN) g& operojné
brenda brezit 2500-2690 MHz.

Harmonizimi i Planit t& Frekuencave pér pérdorimin ¢ brezit 169.4—
169.8125 MHz.

Pérdorimi i brezit 27.5-29.5 GHz nga shérbimi fiks dhe stacionet
Tokésore t& pakoordinuara t& shérbimit fiks satelitor (Toke —hapésire).

Planifikimi i brezave t& frekuencave pér t’u caktuar pér futjen ¢
pérkohshme t& Radaréve Automatik me Diapazon t& Shkurtér (SRR).

Planifikimi i brezave 1518-1525 MHz dhe 1670-1675 MHz pér
Shérbimin ¢ Lévizshém Satelitor.

Pérdorimi i harmonizuar i brezave t& frekuencave 5 GHz pér
implementimin ¢ Sistemeve t& Aksesit pa Tela, duke pérfshiré Rrjetet
¢ Zonave Lokale Radio (WAS/RTLANS).

Planifikimi i brezit t& frekuencave 77-81 GHz pér pérdorim nga
Radarét Automativ me Diapazon t& Shkurtér.

Pércaktimi dhe disponueshméria e brezave t& frekuencave pér qéllime
hekurudhore né brezat 876880 dhe 921-925 MHz.
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Pérdorimi i brezit 40.5-42.5 GHz nga sistemet tokésore (shérbimet
fikse/shérbimet  radiotelevizive) dhe stacionet Tokésore t&
pakoordinuara né& shérbimin fiks satelitore dhe shérbimin
radioteleviziv satelitore (hapésiré—Tokg).

Pércaktimi i brezit t& harmonizuar t& frekuencés 40.5 deri n& 43.5
GHz pér futjen ¢ Sistemeve Multimedia Pa Tel (MWS) dhe Sistemeve
Fikse Piké-ng-Piks (P-P).

Futja ¢ harmonizuar ¢ sistemeve satelitore pér komunikim personal né
brezat nén 1 GHz (S-PCS<1GHz).

Qarkullimi i Liré, Pérdorimi dhe Pérjashtimi nga Licensimi i
Stacioneve Mobile Tokésore (S-PCS<1GHz).

Brezat e zgjeruar & frekuencave q& do t& pérdoren pér sistemin GSM
Digjital t& Komunikimeve Pan-Evropian.

Brezat ¢ frekuencave qé do t& pércaktohen pér prezantimin e DCS
1800.

Brezat ¢ frekuencave q& do t& pércaktohen pér prezantimin e
koordinuar t& sistemit Evropian Digjital t& Telekomunikimeve pa fije.

Brezat ¢ frekuencave q& do t& pércaktohen pér prezantimin e
koordinuar t& sistemit GSM Digjital t& Komunikimeve Pan-Evropiane.

Brezat e frekuencave t& harmonizuara pér t'u caktuar pér Operimin né
Meényrén Direkte (DMO) t& Sistemeve t& Lévizshme Tokésore
Numerike pér Shérbimet e Emergjencave.

Frekuencat ¢ harmonizuara, karakteristikat teknike dhe pérjashtimi
nga autorizimi individual i sistemeve t& komunikimit pér Implantet
Mjekésore me fuqi shumé & ulét (ULP-AMI), q& operojné né brezin e
frekuencave 401-406 MHz ng bazé dytésore.

Frekuencat ¢ harmonizuara, karakteristikat teknike dhe pérjashtimi
nga licensimi individual i Pajisjeve me Diapazon t& Shkurtér t&
pérdorura pér kontroll Modeli (mostre) q& operojné né frekuencat
40.665, 40.675, 40.685 dhe 40.695 MHz

Frekuencat ¢ harmonizuara, karakteristikat teknike dhe pérjashtimi
nga licensimi individual i pajisjeve me diapazon t& shkurtér SRD, t&
pérdorura per kontroll Modeli Fluturues q& operojné né brezin e
frekuencave 34.995-35.225 MHz.

Pérdorimi i brezit 10.7-12.5 GHz nga shérbimi fiks dhe stacionet
Tokésore t& shérbimit radiotelevizive satelitore dhe fiks satelitore
(hapésiré-Tokg).

Pérdorimi i pérbashkét i brezit 17.7-19.7 GHz nga shérbimi fiks dhe
stacionet Tokésore t& shérbimeve satelitor fiks (hapésiré —Tokg).

Pérdorimi i brezit 37.5-40.5 GHz nga shérbimi fiks dhe stacionet
Tokésore t& shérbimit fiks satelitor (hap&siré—Toke).
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Strukturat korniz& pér t& lehtésuar koordinimin ndérkufitar t& TDD
MFCN ng brezin e frekuencave 3400-3800 MHz.

Udhézime pér t& mbéshtetur futjen e 5G ndérsa sigurojné, né ményré
proporcionale, pérdorimin e stacioneve ekzistuese dhe t& planifikuara
t& FSS pér stacionet tok&sore né brezin e frekuenave 24,65-25,25 Ghz
dhe mundésing pér vendosjen né t& ardhmen t& kétyre stacioneve
tokésore.

Paketé teknike pér t& mbéshtetur futjen e 5G duke siguruar, né ményré
proporcionale, pérdorimin e stacioneve tok&sore marrése ckzistuese
dhe t& planifikuara EESS / SRS né brezin 26 GHz dhe mundésing pér
vendosjen né t& ardhmen t& kétyre stacioneve tokésore.

Marréveshjet ¢ kanalit / bllokut t& frekuencave radio pér sistemet ¢
Shérbimit Fiks q& operojné né brezat 92-94 GHz, 94.1-100 GHz, 102-
109.5 GHz dhe 111.8-114.25 GHz

Marréveshjet ¢ kanalit/bllokut t& frekuencave radio pér sistemet ¢
Shérbimit Fiks q& operojné né brezat 130 - 134 GHz, 141-148.5 GHz,
151.5-164 GHz and 167 - 174.8 GHz.

Udhézime pér pérdorimin dhe koordinimin ¢ harmonizuar t&
sistemeve t& Radios Broadband Detare (MBR) né bordin e anijeve dhe
platformave t& detit q& operojné brenda brezave t& frekuencave 5852-
5872 MHz dhe 5880-5900 MHz.

Koordinimi ndér—kufitar pér sistemet Broadband Pubic Protection dhe
Disaster Relief (BB-PPDR) né brezin ¢ frekuencés 698-791 MHz.

Udhézime pér implementimin ¢ njé kornize ndarje ndérmjet MFCN
dhe PSME Brenda brezit 2300-2400 MHZ.

Koordinimi ndér—kufitar pér sistemet ¢ komunikimeve fiks/ 1
1&vizshém (MFCN) né& brezat ¢ frekuencave 694-790 MHz, 1452—
1492 MHz, 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz.

Implementimi i shérbimit fiks t& kanaleve t& ngushta t& lidhjeve piké—
piké (3.5 MHz, 1.75 MHz, 0.5 MHz, 0.25 MHz, 0.025 MHz) ng brezat
e sigurisé dhe center gaps i brezave t& poshtém 6 GHz (5925-6425
MHz) dhe brezave t& sipérm 6 GHz (6425-7125 MHz).

Koordinimi ndér-kufitar pér rrjetet ¢ komunikimeve fiks/i 1&vizshém
(MFCN) dhe midis MFCN dhe sistemeve t& tjera n& brezin e
frekuencave 2300-2400 MHz.

Rregullimi i kanaleve t& frekuencave radio pér sistemet ¢ shérbimit
fiks né brezin 92-95 GHz.

Aplikimi i gjurmimit t& vendndodhjes pér situatat e emergjencave dhe
fatkeqésive.

Tipi 2 i sistemeve t& gjurmimit t& vendndodhjes UWB (LT2).
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Kuadri pér regjimin ¢ autorizimit t& Pscudo-satelitéve t&
brendshém t& Sistemit Satelitor t& Navigacionit Global (GNSS) n&
brezin 1559-1610 MHz.

Koordinimi ndérkufitar rrjetet ¢ komunikimit t& Lévizshém/Fiks
(MFCN) t& afta pér sigurimin e shérbimeve t& komunikimeve
elektronike né brezin e frekuencave 2500-2690 MHz.

Koordinimi ndérkufitar rrjetet ¢ komunikimit t& Lévizshém/Fiks
(MFCN) t& afta pér sigurimin e shérbimeve t& komunikimeve
elektronike né brezin e frekuencave 790-862 MHz.

Udhézime pér caktimin ¢ bllogeve t& frekuencave pér sistemet fikse pa
tela ng brezat 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz dhe 31.8-33.4 GHz.

Njé¢ kuadér pér regjimin e autorizimit t& pérséritésave t& Sistemit
Satelitor t& Navigacionit Global (GNSS).

Udhézime pér pérputhshméring ndérmjet komponentéve tokésor
plotésues (CGC) g& operojné né brezin 2170-2200 MHz dhe stacionet
tokésore EESS/SOS/SRS g& operojné né brezin 2200-2290 MHZ.

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 57-64 GHz pér Sistemet fiks pa tela
piké—pike.

Identifikimi i brezave t& frekuencave pér implementimin ¢
aplikimeve radio pér lehtésimin ¢ fatkeqésive me brez t& gjéré
(BBDR) né diapazonin e frekuencave 5 GHz.

Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave pér sistemet ¢ 1&vizshme
tokésore GSM/ UMTS/ LTE/ WIMAX & operojné brenda brezave
900 dhe 1800 MHz.

Pérdorimi i brezit 5855-5875 MHz pér Sistemet e Transportit
Intelligent (ITS).

Pérdorimi i brezit 5725-5875 MHz pér Aksesin Fiks pa Tela me Brez
t& Gjére (BFWA).

Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave pér sistemet e Lévizshme
Tokésore GSM (GSM 900, GSM 1800 dhe GSM-R).

Rregullimet e kanalit t& radio frekuencave pér sistemet ¢ shérbimit
fiks q& operojné né brezat 71-76 GHz dhe 81-86 GHz.

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 64-66 GHz pér Shérbimin Fiks.
Mbrojtja ¢ shérbimit t& radio navigacionit Aeronautik né brezin 2700—
2900 MHz nga interferencat ¢ shkaktuara nga operimi i Kamerave
Numerike pa Tela.

Rregullimet ¢ kanalit t& preferuar pér sistemet ¢ shérbimit fiks
numerik q& operojné né brezin e frekuencave 7125-8500 MHz.

205




image207.jpg
ECC/REC/(02)02

ECC/REC/(01)04

ERC/REC/(01)02

ERC/REC/(01)01

ERC/REC/(00)04

ERC/REC12-02

ERC/REC12-03

ERC/REC12-05

ERC/REC12-06

ERC/REC12-07

ERC/REC12-08

ERC/REC12-11

ERC/REC12-12

ERC/REC13-03

ERC/REC14-01

PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

Rregullimet ¢ kanalit pér sistemet e shérbimit fiks numerik (piké—piké
dhe piké—shumépika) q& operojné né brezin e frekuencave 31-31.3
GHz.

Udhézime t& rekomanduara pér akomodimin dhe caktimin ¢ sistemeve
pa tel multimediale (MWS) dhe sistemet fiks pa tel piké-piké (P-P) né
brezin ¢ frekuencave 40.5-43.5 GHz.

Rregullimet ¢ kanalit t& preferuar pér sistemet ¢ shérbimit fiks digjital
FS q& operojné né brezin ¢ frekuencave 31.8-33.4 GHz.

Koordinimi kufitar per 1rjetet ¢ komunikimeve i lévizshém/ fiks
(MFCN) ng brezat ¢ frekuencave 1920-1980 MHz dhe 2110-2170
MHz.

Frekuencat e harmonizuara dhe qarkullimi i 1liré dhe pérdorimi pér
Aplikimet e Shpérndarjes nga Meteorét.

Rregullimet ¢ harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér
sistemet fikse tok&sore numerike dhe analoge q& operojné né brezin
12.75 GHz deri ng 13.25 GHz

Rregullimet e harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér
sistemet fikse tokésore numerike q& operojné né brezin 17.7 GHz deri
né 19.7 GHz.

Rregullimet ¢ harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér
sistemet fikse tok&sore numerike q& operojné né brezin 10.0 GHz deri
né 10.68 GHz.

Rregullimet ¢ harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér
sistemet fikse tokésore numerike né brezin 10.7 GHz deri ng 11.7
GHz.

Rregullimet ¢ harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér
sistemet fikse tokésore numerike q& operojné né brezat 14.5 — 14.62
GHz dhe 15.23 - 15.35 GHz.

Rregulimet e harmonizuara t& frekuencave radio dhe alokimet bllok
pér sistemet e kapacitetit t& ulét, t& mesém dhe t& larté né brezin 3600

MHz deri ne 4200 MHz.

Rregullimet e kanalit t& radio frekuencave pér sistemet ¢ shérbimit
fiks q& operojné né brezin 48.5-50 / 51.4-52.6 GHz.

Rregullimet ¢ kanalit t& radio frequencave pér sistemet ¢ shérbimit
fiks q& operojné né brezin 55.78-57.0 GHz (amenduar né& 2015).

Pérdorimi i brezit 14.0 — 14.5 GHz pér pajisjet satelitore VSAT dhe
mbledhje informacioni/lajmi satelitor (SNG).

Rregullimet ¢ kanalit t& radio—frekuencave pér sistemet radio rele
numerike dhe analoge me kapacitet t& larté q& operojné né brezin 5925
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MHz — 6425 MHz.
Rregullimet e kanalit t& radio—frekuencave pér sistemet analoge me
kapacitet t& larté dhe t& mesém ose sistemet radio rele numerike né

brezin 6425 MHz — 7125 MHz.

Diapazonet ¢ frekuencave pér pérdorimin e pérkohshém té linkeve
tokésore audio dhe aplikimeve PMSE.

Brezi i harmonizuar i frekuencave pér aplikacionet telemetrike né
fluturimet ushtarake dhe civile.

Né lidhje me pérdorimin ¢ pajisjeve me diapazon t& shkurtér (SRD).
Rregullimet ¢ harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér
sistemet fikse tokésore analoge/digjitale FS q& operojng né brezin 37

GHz-39.5 GHz.

Rregullimet e kanalit t& preferuar pér shérbimet fikse né diapazonin
1-2-3 GHz.

Rregullimet e kanalit t& preferuar pér shérbimet fikse né diapazonin
22.0-29.5 GHz.

Kriteret e planifikimit dhe koordinimit t& frekuencave né shérbimin e
lévizshém tokésor né diapazonin e frekuencave 29.7-470MHz.
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SHTOJCA 5

STANDARTET E HARMONIZUARA EUROPIANE TE PERFSHIRA NE TABELEN E
PLANIT KOMBETAR TE FREKUENCAVE

Shénim: Standardet e paragitura ng tabelén e méposhtme, specifikimet teknike pér frekuencat apo
standardet ¢ barasvlershme me to, pérdoren si referencé né Planin Kombétar t& Frekuencave pér masat
harmonizuese né procesin ¢ administrimit dhe menaxhimit t& spektrit t& frekuencave pér shérbime t&

ndryshme t& radiokomunikacionit.

SSH EN 300 065 Pajisjet ¢ telegrafit me bandé t& ngushté dhe printim t& drejtpérdrejté pér
marrjen ¢ informacioneve meteorologjike ose t& lundrimit (NAVTEX).

SSH EN 300 066 Sinjalizues Radio q& Tregon Pozicionin ¢ Emergjencés, satelitor, detar, q&
pluskon i lirg i cili punon n& bandén ¢ frekuencés 406.0 MHz né 406.1
MHz.

SSH EN 300 086 Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radio me njé lidhés RF t&

SSHEN 300 113

SSH EN 300 152

SSH EN 300 162

brendshém ose t& jashtém t& destinuar kryesisht pér komunikim analog.

Shérbimi  Tokésor 1 Lévizshém; Pajisje radio t& destinuara pér
transmetimin ¢ t& dhénave (dhe/ose t& t& folurit) q& pérdorin njé modulim
me mbulim konstant ose jo-konstant dhe q& kang njé bashkues pér anteng.

Sinjalizues detar Radio q& Tregon Pozicionin ¢ Emergjencés (EPIRBs) 1
destinuar pér pérdorim né frekuencén 121.5 MHz ose frekuencat 121.5
MHz dhe 243 MHz vetém pér qéllime vetékérkuese.

Transmetues dhe marrés radiotelefonik pér shérbimin detar t& 1&vizshém
q& operon né brezin VHF.

SSH EN 300 219 Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radio e cila transmeton sinjale pér
t& inicivar njé pérgjigje specifike tek marrési.

SSH EN 300 220 Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD & punojné né& diapazonin e
frekuencave nga 25 MHz deri né 1 000 MHz Pjesa e dyté: Standarte t&
Harmonizuara pér akses n& spektrin radio pér pajisje radio jo specifike.

SSH EN 300 224 Pajisje Radio pér pérdorim né njé Shérbim Faqosje.

SSH EN 300 296 Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radio q& pérdorin antena integrale
t& destinuara kryesisht pér komunikim analog népérmjet t& folurit.

SSH EN 300 328 Sistemet e transmetimit me brez t& gjers; Pajisje t& transmetimit & t&
dhénave q& operojné n& brezin ISM 2.4 GHz dhe q& pérdorin teknikén e
modulimit me brez t& gjeré.

SSH EN 300 330 Pajisjc me Rreze t& Shkurtér (SRD); Pajisje radio né& diapazonin e
frekuencés 9 kHz deri 25 MHz dhe sistemet ¢ cikleve induktive né
diapazonin e frekuencés 9 kHz deri 30 MHz.

SSH EN 300 338 Pajisjet pér gjenerimin, transmetimin dhe marrjen e Thirrjes Dixhitale

Selektive (DSC) né shérbimin detar t& 1&vizshém MF, MF/HF dhe/ose
VHF.
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Shérbimi Tok&sor i Lévizshém, Pajisje radio q& pérdorin njé antené
integrale q& transmeton sinjale pér t& pérfituar njé pérgjigje specifike tek
marrés.

Shérbimi  Tokésor i Lévizshém; Pajisje radio t& destinuara pér
transmetimin ¢ t& dhénave (dhe t& t& folurit) dhe q& pérdorin njé antend
integrale.

Mikrofona pa kabéll (wireless) né diapazonin ¢ frekuencave 25 MHz deri
3 GHz.

Pajisje radio pér Bandén e Qytetaréve (CB).
Pajisje radio pér t’u pérdorur ng diapazonin e frekuencave 1 deri 40 GHz.
Lidhjet audio me brezg t& gjere.

Rregullat pér aksesin dhe ndarjen e kanaleve t& zakonshme t& pérdorura
nga pajisje q& veprojné né pérputhje me EN 300 113.

Telematikat ¢ Transportit dhe Trafikut Rrugor (RTTT), Pajisje
transmetimi pér Komunikimin e Dedikuar m& Largési t& Shkurtéra
(DSRC).

Radio transmetuesit, marrésit dhe marrés/dhénés VHF t& 1évizshém dhe t&
fiksuar, me bazé né tok& q& mbahen né doré, pér shérbimin aeronautiké
VHF t& 1évizshme q& pérdor modulimin e amplitudes.

Transmetues dhe marrés radiotelefonik pér shérbimin detar t& l&vizshém
q& punojné né brezat VHF q& pérdoren né lundrimin né rrugét ujore né
tokg.

Telekomunikacioni Digjital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Stacioni Rele
Pa Kabgll (Wireless) (WRS)

Sinjalizuesit e Ortekéve q& punojné né 457 kHz; Sistemet transmetuese-
marrése.

Sistemet dhe pajisjet e komunikimit me Frekuencé Ultra t& Larté (UHF)
n& bordin ¢ mjeteve lundruese.

Pajisjet radiotelefonike VHF pér komunikime t& pérgjithshme dhe pajisjet
shogéruese pér Klasén "D" t& Thirrjes Dixhitale Selektive (DSC).

Pajisjc me Rreze t& Shkurtér; Telematikat e Trafikut dhe Transportit
(TTT); Pajisje radar q& punojné né diapazonin e frekuencave 76 GHz né
77 GHz.

Shérbimi Tokésor 1 Lévizshém; Pajisje radio pér komunikimin analog
dhe/ose dixhital (t& t& folurit dhe/ose t& t& dhénave) dhe q& punojné né
kanalet me bandé t& ngushté dhe q& kané njé bashkues pér anteng.

Pajisjet radiotelefonike t& mbartéshme me Frekuencé Shumé t& Larté
(VHF) pér shérbimin detar t& 1&vizshém ¢& punojné né bandat VHF
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(vetém pér aplikimet jo-GMDSS).
Pajisje audio pa kordon ng diapazonin 25 MHz n& 2 000 MHz.

Terminalet Interaktive Satelitore (SIT) dhe Terminalet pér Pérdoruesin
Satelitor (SUT) g& transmetojné drejt sateliteve né orbité gjeostacionare,
q& punojné né bandat e frekuencave 27.5 GHz n& 29.5 GHz.

Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT).

Standard i harmonizuar pér Stacionet Toké&sore me satelit t& Lévizshém né
Toké (LMES) dhe Stacionet Tok&sore me satelit t& Lévizshém n& Det
(MMES) me vlera t& Ulta t& t& dhénave q& nuk jané menduar pér
komunikim rreziku dhe sigurie q& punojné né bandén ¢ frekuencave 1.5
GHz/1.6 GHz.

Stacionet Tok&sore me satelit t& Lévizshém (MESs) me vlera t& Ulta t& t&
dhénave me pérjashtim t& stacioneve tokésore t& telekomunikacionit me

satelit aeronautiké t& l&vizshém, q& punojné né bandén e frekuencave
11/12/14 GHz.

Stacionet satelitore n& toké vetém pér transmetim, transmetim/marrje ose
vetém marrés & punojné né& bandén e frekuencave 11/12/14 GHz.

Standard i harmonizuar pér Stacionet Satelitore né Tok& t&
Transportueshém pér Grumbullimin e Lajmeve (SNG TES) g& punojné né
bandén e frekuencave 11 GHz né 12GHz/13 GHz deri né 14 GHz.

Stacionet Tokésore t& Lévizshém (LMES), q& pérfshin stacionet tokésore
qé& mbahen né& doré, pér Rrjetat Personale t& Komunikimit me Satelit (S-
PCN) q¢ punojné né bandén e frekuencave 1.6 GHz/2.4 GHz nén
Shérbimin Satelitor t& Lévizshém (MSS).

Stacionet tok&sore q& mbahen n& doré, pér Rujetat Personale té&
Komunikimit me Satelit (S-PCN) n& bandén ¢ frekuencave 2.0 GHz nén
Shérbimin Satelitor t& Lévizshém (MSS).

Stacionet satelitore né toké vetém pér transmetim, transmetim/marrje ose
vetém marrés q& punojné né& bandén e frekuencave 4 GHz dhe 6 GHz.

Standard i harmonizuar pér Stacionet Tokésore t& Lévizshém né Toks
(LMES) ¢& ofron komunikim me z& dhe/ose t& dhéna, q& punojné né
bandén ¢ frekuencave 1.5 GHz dhe 1.6 GHz.

Stacionet Satelitore né Toké né bordin ¢ Anijeve (ESVs) q& punojné né
bandén e frekuencave 4/6 GHz t& shpérndara né Shérbimin Satelitor t&
Fiksuar (FSS).

Terminalet Interaktive Satelitore (SIT) dhe Teminalet pér Pérdoruesin
Satelitor (SUT) q& transmetojné drejt sateliteve né orbit gjeostacionare né
bandat e frekuencave 29.5 GHz ng 30.0 GHz.

Stacionet Tokésore t& Mjeteve Fluturuese (AES) q& ofrojné Shérbimin
Satelitor Aecronautiké t& Lévizshém (AMSS)/Shérbimi Satelitor i
Lévizshém (MSS) dhe/ose Satelit Aeronautiké i Lévizshém né Shérbimin
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PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

e Itinerarit (AMS(R)S)/ Shérbimi Satelitor i Lévizshém (MSS), q&
punojné né bandén e frekuencave nén 3 GHz.

Sistemi Global pér komunikimet e Lévizshme (GSM); Stacionet Bazgé dhe
pajisjet ¢ Ritransmetuesit.

Stacionet e l&vizshme q& punojné né brezat GSM 900 dhe GSM 1800.

Implatimet Mjekésore Aktive me fuqi Ultra t& Ulst (LP-AMI) q&
operojné né diapazonin e frekuencave 2483.5 MHz to 2500 MHz.

Sistemet satelitore t& l&vizshme né orditén gjeostacinare q& pérfshin
stacionet tokésore q& mbahen n& doré, pér Rrjetat Personale t&
Komunikimit me Satelit (S—-PCN) n& brezat ¢ frekuencave 1.5/1.6 GHz,
nén shérbimin Satelitor t& Lévizshém Satelitor (MSS).

Sigurimi i komunikimit t& t& dhénave me vleré t& ulét biteve (LBRDC)
duke pérdorur satelitét ng orbitén e ulét tokésore (LEO) q& operojné nén 1

GHz.

Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radioamatore t& disponueshém pér
tregun.

Implatimet Mjekésore Aktive me Fuqi Ultra t& Ulét (ULP—AMI) dhe
pajisjet periferike (ULP-AMI- P) q& operojné né diapazonin ¢
frekuencave 402 MHz deri né 405 MHz.

Lidhje Dixhitale VHF ajér-toké (VDL) Modeli 2.

Lidhje Dixhitale VHF ajér-toké (VDL) pajisje radio Modeli 4.
Performancé ¢ larté RLAN, 5 GHz.

Rijetet celulare IMT.

Transmetuesit dhe marrésit VHF si Stacionet Bregdetare, pér GMDSS dhe
aplikacionet e tjera né& shérbimin e 1&vizshém detar.

Pajisje transmetuese pér shérbimi 1 radiopérhapjes sé zérit t& Moduluar né
Amplitudé (AM).

Pajisje transmetuese pér shérbimi 1 radiopérhapjes sé zérit t& Moduluar né
Frekuence (FM).

Ndihmat Meterologjike (Met Aids); Radiosondat t& pérdoren né brezin ¢
frekuencave 400.15 deri 406 MHz me nivel fuqie deri né 200 mW.

Lidhjet Video Pa Kabéll (WVL) g& punojné né bandén ¢ frekuencave nga
1.3 GHz deri né& 50 GHz.

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD) q& pérdorin teknologjing me Bandé
Ultra t& Gjeré (UWB).

Pajisjet ¢ transmetimit pér shérbimin Tok&sor t& Transmetimit Audio
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Dixhital (T-DAB)

Sateliti personale pér sinjalizimin ¢ vendndodhjes (PLBs) & punojné né
bandén ¢ frekuencave nga 406.0 MHz deri né 406.1 MHz.

Stacionet e Lévizshém Satelitore né Toké né bordin ¢ mjeteve fluturuese
(AESs) g& punojné né& bandat ¢ frekuencave 11/12/14 GHz.

Pajtueshméria elektromagnetike dhe spektrit t& Radios (ERM); Radarét q&
pérdoren né lundrimin n& rrugét ujore né toke.

Pajisje radio n& diapazonin ¢ frekuencave 9 kHz deri né 315 MHz pér
Implantet Mjekésore Aktive me Fuqi Ultra t& Ulst (ULP-AMI) si dhe
aksesorét e tyre.

Pajisjet ¢ identifikimit t& Radiofrekuencés g& punojné né brezin 865 to
868 MHz me nivele t& fuqisé mbi 2 W dhe ng brezin 915 MHz to 921
MHz me nivele t& fuqisé mbi 4 W.

Karakteristikat dhe kérkesat pér pajisjet dhe antenat ¢ lidhjeve fikse radio,
piké—pike.

Pajisje transmetuese pér shérbimin ¢ transmetimit t& z&rit né Radio
Mondiale Dixhitale (DRM).

Radar lundrimi pér tu pérdoruar né mjetet lundruese jo-SOLAS.

Pajisje radar me rreze t& shkurtér veprimi qé operon né brezin 77 GHz
deri 81 GHz.

Pajisje radar me rreze t& shkurtér veprimi q& operon né diapazonin 24
GHz.

Pajisje transmetuese pér shérbimin e transmetimit televiziv dixhital,
Tokésor (DVB-T).

Pajisje transmetimi pér shérbimin broadcast t& transmetimeve televizive
analoge.

Antena dhe pajisje pér lidhje fikse radio shumépikéshe.

Stacionet Satelitore n& Toké né bordin e Anijeve (ESVs) q& operojné né
brezat ¢ frekuencave 11/12/14GHz t& pércaktuar pér shérbimin fiks
satelitor (FSS).

Radar Kontrolli pér Nivelin e Depozitave (TLPR) q& operojné né brezat e
frekuencave 5.8 GHz,10 GHz, 25 GHz, 61 GHz dhe 77 GHz.

Stacionet tokésore né trena (ESTs) q& operojné né brezat ¢ frekuencave
14/12 GHz.

Radiosondat pér t’u pérdorur n& diapazonin e frekuencés 1 668.4 MHz
deri 1 690 MHz.

Sistemi GSM n& bordin ¢ avionit.
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PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

Sistemet fikse pér transmetimin ¢ t& dhénave me brez t& gjeré né brezin
5800 MHz.

Pajisje radio né& diapazonin 30-37.5 MHz pér Implantet Mjekésore me
Membrang Aktive me Fuqi Ultra t& Ulét.

Pajisjet radio n& diapazonin ¢ frekuencés 315 kHz né 600 kHz pér Pajisjet
¢ Implantueshme me Fuqi Ultra t& Ulét pér Kafshét (ULP-AID) dhe
pajisje periferike.

Sistemet ¢ shérbimit t& t& dhénave mjekésore me fuqi shumé t& ulét q&
operojné né diapazonin e frekuencave 401-402 MHz dhe 405406 MHz.

Pajisje radio q& pérdorin modulim konstant ose jo—konstant, q& operojné
mé& njé gjérési brezi t& kanalit prej 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ose 150 kHz.

Sistemet WAS/RLAN 60 GHz me Gigabit t& Shuméfishts.

Sistemet Inteligiente t& Transportit (ITS); Pajisjet ¢ radiokomunikimeve
q& operojné n& brezin e frekuencave 5855 MHz né 5925 MHz.

Stacion tokésor satelitor pér operimin ¢ MSS & punojné né bandat ¢
frekuencave nga 1 980 MHz deri né 2 010 MHz (nga toké né hapésirg)
dhe nga 2 170 MHz deri n& 2 200 MHz (nga hapsiré né tokg).

Pajisje radio pér sistemet hekurudhore Eurobalise.

Pajisje radio pér sistemet hekurudhore Euroloop.

Radio transmetues me bazé né toké né brezin UHF, radiomarrés dhe radio
transmetues— marrés, pér shérbimin ¢ 18vizshém aeronautik (né UHF)

duke pérdorur modulimin ng amplitudg.

Zbatimet 5 GHz me Bandé t& gjeré frekuence pér Lehtésimin e
Fatkeqésive (BBDR)

N& Sistemet Inteligjente t& transportit (ITS), Komunikimet ¢ makinave;
Rrejet GEO; Pjesa 5: Protokollet ¢ transportit; Nén-pjesa 1: Protokollet
kryesore t& transportit.

N& Sistemet Inteligjente t& transportit (ITS), Komunikimet ¢ makinave;
Set bazik i aplikimeve; Pjesa 3: Specifikime t& Shérbimit bazé t& Njoftimit
né& mjedis t& degentralizuar.

Ritransmetuesit e Sistemeve Globale Satelitore t&€ Lundrimit (GNSS).

Sistemet inteligjente t& transportit (ITS); Pajisjet e radiokomunikimeve q&
operojné né brezin e frekuencave 63 GHz né 64 GHz.

Pajisje Radar Kontrolli pér Nivelin (LPR) q& punojné n& diapazonin e
frekuencave 6 GHz né 8.5 GHz, 24.05 GHz né 26.5 GHz, 57 GHz né 64
GHz, 75 GHz n& 85 GHz.

Pérforcuesit aktiv pér objektet e radarit.
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PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

Pajisje radare automotive q& operon né diapazonin ¢ frekuencave 24.05
GHz deri né 24.25 GHz ose 24.50 GHz.

Pajisjet radiotelefonike t& mbartéshme me Frekuencé Shumé t& Larté
(VHF) pér shérbimin t& 1&vizshém detar q& punojné né bandat VHF me
klasé t& integruar H DSC q& mbahen né dorég.

Sinjalizues Pulsues Personal, i destinuar pér pérdorim né frekuencé 121.5
MHz vetém pér qéllime kérkim shpétimi.

Sistemet dhe Stacionet Satelitore né& Toké (SES); Standard i harmonizuar
pér Stacionet Tokésore t& Montuar né Automjete (VMES) q& punojné né
bandén ¢ frekuencave 14/12 GHz.

Sistemi i Shtimit me Baz& n& Tok& (GBAS) Transmetimi i t& Dhénave
toké-ajér VHF (VDB); Karakteristika teknike dhe metodat e matjes pér
pajisjet me bazé né toke.

Radari i Mbikéqyrjes Primare (PSR).

Pajisje detare personale me fuqi t& ulét pér gjetjen e vendodhjes q& pérdor
AIS

Pajisje detare personale VHF me fuqi t& ulét pér gjetjen e sinjalizimit q&
pérdor Thirrje Dixhitale Selektive (DSC).

Céshtje t& pajtueshmérisé Elektromagnetike dhe t& spektrit t& Radios
(ERM), Mbikéqyrje bregdetare, Shérbimet ¢ Trafikut t& Anijeve dhe
Radarét e Portit (CS/VTS/HR).

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD); Sistemet e Rrjetit Mjekésor né Zonén
e Trupit (MBANSs) q& punojné né diapazonin e frekuencave 2 483.5
MHz deri né 2 500 MHz.

Pajisje radio pér t’u pérdorur né diapazonin ¢ frekuencés 870 MHz né 876
MHz me nivele fugie deri ng 500 mW.

Sistemi i Udh&zimit dhe Kontrollit t& Lévizjes s& Avancuar t& Sipérfaqes
(A-SMGCS).

Zbatime Industriale Pa Kabéll (Wireless) (WIA); Pajisje q& punojné né
diapazonin ¢ frekuencave nga 5 725 MHz né 5 875 MHz me nivele t&

energjisé q& shkojné deri né 400 mW.

Transmetimi Detar i lidhur me Radio pér anijet dhe instalimet né det t&
hapur t& angazhuara né veprimtari t& koordinuara.

Transmetimi Direkt i Komunikimit Ajér-Toké; Pajisje ¢& punojné né
bandat e frekuencave nga 1 900 MHz n& 1 920 MHz dhe nga 5 855 MHz
né 5 875 MHz; Antenat me rreze formim.

Transmetimi Direkt i Komunikimit Ajér-Toké; Pajisje ¢& punojné né
bandat e frekuencave nga 1 900 MHz n& 1 920 MHz dhe nga 5 855 MHz
né 5 875 MHz; Antenat me strukturé fikse.
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PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

Pajisje me Rreze t& Shkurtér; Telematikat ¢ Trafikut dhe Transportit (TTT);
Pajisje radar q& punojné n€ diapazonin e frekuencave 76 GHz né 77 GHz.

Transmetuesit ¢ 1&vizshém detar dhe marrésit pér pérdorim ng brezat MF
dhe HF.

Shérbimi tokésor i1 1&vizshém, Pajisje Analoge dhe Dixhitale PMR446.

Sistemet dhe Stacionet Satelitore n& Tok& (SES); Sisteme Globale
Satelitore t& Lundrimit (GNSS) marrésit; Pajisje radio q& punojné né
bandén ¢ frekuencave 1 164 MHz ng 1 300 MHz dhe 1 559 MHz né 1 610
MHz.

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD); Sistemet ¢ cikleve induktive pér
moto korréset robotike né diapazonin e frekuencave 0 Hz né 148.5 kHz.

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD); Sensorét ¢ zbulimit t& metaleve dhe
objekteve né diapazonin e frekuencave 1 kHz ng 148.5 kHz.

Pajisje radio broadband t& pérdorura pér mbrojtje Publike dhe Disaster
Relief poshté 1GHz.

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD); Pajisjet me endoskopé t& kapsulés
mjekésore pa kabé&ll me Fuqi Ultra t& Ulét (ULP) & punojné né& band 430
MHz né 440 MHz.

Ritransmetuesit GSM.

Stacione tokésore mbi platforma t& 1&vizshme ESOMP @& transmetojné
drejt satelitéve né orbitén gjeostacionare né brezat ¢ frekuencave 27.5—
30.0 GHz.

Stacionet Toké&sore né Platforma t& Lévizshme (ESOMP) qé transmetojné
drejt satelitéve n& orbitén jo—gjeostacionare né brezat 27.5 GHz deri né
29.1 GHz dhe 29.5 GHz deri n& 30.0 GHz.

Stacione tokésore fikse dhe né lévizje q& komunikojné me sisteme
satelitore jo-gjeostacionare (NEST) né brezin e frekuencave 11GHZ né 14
GHz.

Pajisje me rreze t& shkurtér veprimi (SRD); Pajisje radio pér t’u pérdorur
ng diapazonin e frekuencés 40 GHz né 246 GHz.
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SHTOJCA 6
STANDARDET E HARMONIZUARA EUROPIANE VETEM Ni MARRJE

Shénim: Standardet e paragitura ng tabelén ¢ méposhtme, specifikimet teknike pér frekuencat apo
standardet ¢ barasvlershme me to, pérdoren si referencé né Planin Kombétar t& Frekuencave pér
masat harmonizuese né procesin ¢ administrimit dhe menaxhimit t& spektrit t& frekuencave pér
shérbime t& ndryshme t& radiokomunikacionit.

SSH EN 300 487 Sistemet dhe Stacionet Tokésore Satelitore (SES); Standart i Harmonizuar
pér Stacionet Tokésore t& Lévizshme vetém marrése (ROMES) q&
disponojné t& dhéna komunikimi q& operojné né brezin ¢ frekuencave 1.5
GHz.

SSH EN 303 372 Sistemet dhe Stacionet Tokésore Satelitore (SES), Pajisje marrése
satelitore broadcast. Pjesa ¢ paré: Njési e jashtme marrése né brezin e

frekuencave 10.7 GHZ deri ng 12.75 GHZ

SSH EN 303 345 Marrésit broadcast t& zgrit.
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SHTOJCA 7
SHKURTIMET E PERDORURA

ADS Automatic Dependant  Surveillance (Aecronautical) (Mbikéqyrje
automatike e varur (Aeronautik)).

AGA Air Ground Air (Ajér Toké Ajér)

AIS Automatic Identification System (Sistem Identifikimi Automatik)

AES Aircraft Earth Stations (Sistemet tok&sore t& avionit)

ALS Assistive Listening System (Sistemi ndihmés i degjimit)

AM Modulimi i amplitudés

AMSR)S Aeronautical Mobile Satellite (Route) Services (Shérbimet (rrugézim)
Satelitore t& Lévizshme Aeronautike)

APP Appendix (Shtojcat ¢ Rregulloreve Radio t& ITU)

ASDE Pajisjet e zbulimit t& sipérfaqes s& aeroportit

AVI Automatic Vehicle Identification (Identifikimi Automatik i Mjeteve)

BBDR Broad Band Disaster Relief (Lehtésimi i Fatkeqésive me Brez t& Gjeré)

BFWA Broadband Fixed Wireless Access (Akses me Brez t& Gjeré Fiks pa
Tela)

BMA Building Material Analysis (Analizg t& Materialeve t& Ndértimit)

BSS Broadcasting Satellite Service (Shérbimi i Radiotelevizionit Satelitor)

CB Citizen Band (Brez Qytetar/Civil)

CEPT European  Conference of Postal —and  Telecommunications
Administrations ~ (Konferenca ~ Evropiane ¢  Postave  Dhe
Telekomunikacionit)

CGC Complementary Ground Component (Komponenti Tokésor Plotésues)

CRS Central Radio Station (Stacion Radio Q&ndror)

CT Telefon pa tel

DA2GC Direct Air-to-Ground Communications (Komunikimet Direkte Ajér-
Tokg)

DEC Decision (Vendim)

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication (Sistem Numerik i

Evoluar i Telekomunikacioneve Pa Tela)
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D-GPS Sistemi 1 pozicionimit global diferencial

DME Distance Measuring Equipment (Aparatet pér matjen e Distancave)

DMO Direct Mode Operation (Operacion me Lidhje Dirckte ndérmjet
terminaleve)

DRM Digital Radio Mondiale (Radio digjitale botérore)

DSC Digital Selective Calling (Thirrje me Pérzgjedhje Numerike)

DSI Detailed Spectrum Investigation (Investigim i Detajuar 1 Spektrit)

DVB-T Terrestrial Digital Video Broadcasting (Radio Televiziv Tokésor me
Teknikén Numerike)

E.S Earth-to-space direction (Drejtimi Toké-hapésirg)

ECA European Common Allocation (Tabela ¢ Pérbashkét Europiane e

Pércaktimeve t& frekuencave t& CEPT-it)

ECC Electronic Communications Committee (Komiteti i komunikimeve
Elektronike t& CEPT-it)

ECM Electronic Countermeasures (Kundérmasa Elektronike)

ECP European Common Proposal (Propozimet e Pérbashkéta Evropiane)

EESS Earth Exploration-Satellite Service (Shérbimi i Eksplorimit Satelitor t&
Tokés)

EFIS European Frequency Information System (Sistemi Informativ Europian
i Frekuencave)

EGSM Extended GSM (GSM i Zgjeruar)

EISCAT European  Incoherent SCATter facility (Faciliteti Europian i
shpérndarjes Inkoherente— teknike pér studimin e ionosferés tokésore)

ELT Transmetues i lokalizimit t& emergjencave

ENG Electronic News Gathering (Grumbullim Elektronik i lajmeve)

EPIRB Emergency Position—Indicating Radiobeacon (Pozicion Emergjence —

Tregues i Radiofareve)

ERC European Radiocommunications Committee (Komiteti Europian i
Radiokomunikimeve)

ERO European  Radiocommunications  Office  (Zyra  Europiane e
Radiokomunikimeve)

ESIM Stacionet tokésore né lévizje
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ESOMPs Earth Stations On Mobile Platforms (Stacionet Toké&sore ng Platformat
e Lévizshme)

EST Earth Stations on Trains (Stacionet Tokésore ng Trena)

ESV Stacione Tokésore né bordin e anijeve

FDD Frequency Division Duplex (Duplex me Ndarje Frekuence)

FM Frequency Modulation (Modulim Frekuence)

FSS Fixed-Satellite Service (Shérbimi Satelitor Fiks)

FWA Fixed Wireless Access (Akses Fiks Pa Tela)

GALILEO Sistemi Satelitor Global i Navigimit Evropian

GBAS Ground Based Augmentation System (Sistemi 1 Zgjerimit bazuar né
Tokg)

GBSAR Ground Based Synthetic Aperture Radar (Radari ~ Sintetik 1 Hapjes
bazuar n& Tokg)

GE06 Geneva 2006 Agreement (Marréveshja e Gjenevés 2006)

GE75 Geneva 1975 Agreement (Marréveshja e Gjenevés 1975)

GE85 Geneva 1985 Agreement (Marréveshja e Gjenevés 1985)

GLONASS Global Navigation Satellite System (Sistemi Satelitor i Navigacionit
Global)

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System (Sistem Global Detar i
Shpétimit dhe Sigurisg)

GNSS Global Navigation Satellite System (Sistem Satelitor i Navigacionit
Global)

GPR/WPR Ground Probing Radar / Wall Probing Radar

GPS Global Positioning System (Sistem Pozicionimi Global)

GSM Global System for Mobile Communications (Sistem Global pér
Komunikimet ¢ Lévizshme)

GSM 1800 Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band
(Sistem Global pér Komunikimet ¢ Lévizshme q& pérdor Brezin 1800
MHz)

GSM-R GSM for Railways (GSM pér Hekurudha)

GSO GeoStationary Orbit (Orbita GjeoStacionare)

HAPS High Altitude Platform Systems (Sisteme né& Platforma me Lartési t&
Madhe)
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IMT-Advanced
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High Density Fixed Service (Shérbim Fiks me Densitet t& Lartg)

High Density Fixed—Satellite Service (Shérbim Fiks Satelitor me
Densitet t& Lartg)

High Definition Television (Televizion me Pércaktim t& Lartg)

High E.ir.p. Satellite Terminals (Terminale Satelitore me e.irp té
Larte)

High Frequency (Frekuencé e Lartg)

High Performance Radio Local Area Network (Rrjete Lokale Radio me
Performancé t& Lartg)

International  Association of Lighthouse Authorities (Organizaté
jofitimprurése pér eksperiencén dhe késhillimin detar)

Integrated  Broadband — Communications  Network  (Rget 1
komunikimeve t& integruara me brez t& gjére)

Instrument Landing System (Sistem Strumental i uljejve Tokésore)

International  Maritime Organisation (Organizata Ndérkombétare
Detare)

International Mobile Telecommunications (Telekomunikacionet e
Lévizshme Ndérkombétare)

International Mobile Telecommunications 2000 (Telekomunikacionet ¢
Lévizshme Ndérkombétare 2000)

Sisteme pértej IMT-2000

Internet of things (Interneti i gjérave)

Industrial, Scientific and Medical (Industrial, Shkencor dhe Mjekésor)
Intelligent Transport Systems (Sistemet ¢ Transportit Inteligjent)

International Telecommunication Union (Bashkimi Ndérkombétar i
Telekomunikacioneve)

Joint Tactical Information Distribution System (Sistem i Pérbashkeét
Taktik pér Shpérndarjen e Informacionit)

Location — Application  for ~ Emergency Services  (Aplikim
Vendndodhje pér Shérbimet ¢ Emergjencés)

Rujet lokal
Low Duty Cycle (Cikél i ulét pune)
Low E.i.r.p. Satellite Terminals (Terminale Satelitore me e.ir.p t& Ulét)
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Low Power Active Medical Implants (Implante Mjekésore Aktive me
Fuqi t& Ulét)

Level Probing Radar (Radar pér Kontroll Niveli)
Location Tracking Type 2 (Gjurmim Vendndodhje, Tipi 2)

Medical Body Area Network Systems (Rjeti i sistemeve mjekésoré né
trup)

Maritime Broadband Radio Links (Radio linke pér shérbime detare me
brez t& gjere)

Multifunctional ~ Information  Distribution ~ System  (Sistem
Shuméfunksional pér Shpérndarjen e Informacionit)

Mobile Communications Services on Board Aircraft (Shérbimet e
Komunikimeve t& Lévizshme né Bordin ¢ Aviongve)

Mobile Communication Services on Board Vessels (Shérbimet ¢
Komunikimeve t& Lévizshme né Bordin e Anijeve)

Mobile Earth Stations (Stacione Tokésore t& Lévizshme)

Mobile/Fixed Communications Networks (Rrjete Komunikimesh
fikse/te 1&vizshme)

Mobile Link (Mobile station transmits) (Lidhje e Lévizshme—
transmetim i stacioneve t& 1&vizshme)

Microwave Landing System (Sistem Mikrovalor pér uljet tokésore)
Maritime Safety Information (Informacion pér Siguring Detare)
Mobile—Satellite Service (Shérbimi i Lévizshém Satelitor)

Multimedia  Wireless  System  (Sisteme  piké—shumépiké pér
shpérndarjen ¢ shérbimevemultimediale)

North Atlantic Treaty Organisation (Organizata e Traktatit t& Atlantikut
t& Veriut)

Narrow—band direct—printing telegraphy system for transmissionof
navigational and meteorological warnings and urgent information to
ships (Sistem me brez t& ngushté me printim dirckt ne telegrafi pér
trasmetimin ¢ lajmeve t& navigimit dhe meteorologjike dhe t&
informacioneve urgjente t& anijeve)

Non-Directional Beacon (Radiofare Sinjalizimi pa drejtim &8
pércaktuar)

Non-GeoStationary Orbit (Orbit jo— GjeoStacionare)

NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (Marréveshja e
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pérbashkét civilo/ushtarake ¢ NATO).

NMR Rezonancé Magnetike Nukleare

OB Qutside Broadcasting (Radiotelevizion i jashtém)

PAMR Public Access Mobile Radio (Radio ¢ 18vizshme profesionale me Akses
Publik)

PKO Peace Keeping Operations (Operacione pér Ruajtjen ¢ Paqes)

PLB Fener personal lokalizues

PMR Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio (Radio ¢ Lévizshme
Profesionale, Radio ¢ Lévizshme Private)

PMSE Programme making and special events (Zhvillimi i programit dhe
ngjarjet special)

PPDR Public Protection and Disaster Relief (Mbrojtja Publike dhe Ndihma n&
raste Fatkegsish)

PWAP Private Wide Area Paging (Peixhing Privat né Sipérfaqe t& Gjéra)

RA Radio Astronomy (Radio Astronomi)

REC Recommendation (Rekomandim)

RFID Radio Frequency Identification (Sistem Identifikimi me Frekuence
Radio)

RLANS Radio Local Area Network System (Sistem Rrjeti lokal q& operon me
valg radio)

RTE Radar Target Enhancer (Pérmirésuesi i targetit t& radarit)

RTTT Road Transport & Traffic Telematics (Telematiké pér transportin dhe
trafikun rrugor)

S/E Space—to-Earth direction (Drejtimi hapésiré—toke)

SAB Services Ancillary to Broadcasting (Shérbime Ndihmése pér
Radiotelevizionin)

SAP Services Ancillary to Programming (Shérbime Ndihmése pér
Programimin)

SAR Search and Rescue (Komunikime p&r Kérkim dhe Shpétim)

(communications)

SIT Satellite Interactive Terminal (Terminal satelitor interaktiv)

SNG Satellite News Gathering (Mbledhje informacioni /lajmi satelitor)

S-PCS Satellite Personal Communication System (Sistem i komunikimeve
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personale Satelitore)
Short Range Device (Paisje me Diapazon t& Shkurtér)
Short Range Radar (Radar me Diapazon t& Shkurtér)
Space Research Service (Shérbimi i Kérkimit Hapésinor)
Secondary Surveillance Radar (Radar Sekondar Survejimi)
Satellite User Terminal (Terminalet Satelitor t& Pérdoruesit)
Tactical Air Navigation (Sistem Taktik i Navigacionit Ajror)

Terrestrial Digital Audio Broadcasting (Radiotelevizion Zanor
Tokésor né Teknikén numerike)

Time Division Duplex (Ndarje ng Koh& Duplekse)

Terrestrial Trunked Radio (Sistem Radio 1 18vizshém profesional me
akses t& shumfishtg)

Tank Level Probing Radar (Radarg pér Kontrollin ¢ Nivelit Tankut)
Tactical Radio Relays (Radio Rele Taktike)

Terminal Station (Stacion Tokésor)

Transport and Traffic Telematics (Transporti dhe trafiku telematik)
Televizion

International  Union  for Railways (Unioni Ndérkombétar pér
Hekurudhat)

Ultra Low Power Active Medical Implants (Implantime mjeké&sore
aktive me fuqi ultra t& ulét)

Ultra Low Power Medical Membrane Implants (Implantime e
membranes mjekésore me fuqi ultra t& ulét)

Ultra Low Power wireless Medical Capsule Endoscopy

Universal Mobile Telecommunications System (Teknologjia e telefonisé
s& lévizshme e gjeneratés s& 3—8)

Ultra — Wideband (Brez Ultra 1 gjérg)
VHF ground-air Data Broadcast

Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) (Lloj
interferometri astronomike e pérdorur né radio astronomi)

VHF Ommni—directional Range (Sistem Radio VHF njédrejtimésh)

223




image225.jpg
VSAT

VTS

WARC

WAIC

WAS

WRC

PLANI KOMBKTAR I FREKUENCAVE

Very Small Aperture Terminal (Lloj sistemi satelitor tokésor
dydrejtimésh me antené mé t& vogél se 3 metra)

Vessel Traffic System (radar) (Sistem monitorimi i trafikut detar)

World Administrative Radio Conference (Radio Konferenca Botérore
Administrative)

Wireless Avionics Intra—Communication systems (Sisteme komunikimi
WAIC)

Wireless Industrial Applications (Aplikacionet industriale pa tel)
Wireless Access System (Sistem Aksesi Pa Tela)

World Radiocommunication Conference (Konferenca Botérore e
Radiokomunikacioneve
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