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[bookmark: _Hlk28864648][bookmark: _Hlk29849591]PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TEKNIKE TË PROJEKTIMIT E TË NDËRTIMIT PËR FURNIZIMIN ME UJË DHE KANALIZIMIN

[bookmark: _Hlk28864692]Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 12, të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996, “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar, dhe të nenit 18, të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullave teknike të projektimit e të ndërtimit për furnizimin me ujë dhe kanalizimin (RT2018), pjesa I, “Sistemet e furnizimit me ujë jashtë dhe brenda ndërtesave së bashku me elementet plotësuese të tyre, stacionet e pompave, pompat, rezervuarët dhe trajtimi i ujit të pijshëm”, dhe pjesa II, “Sistemet e kanalizimit jashtë dhe brenda ndërtesave së bashku me elementet plotësuese të tyre, kanalet dhe sistemet e tubacioneve, pusetat, stacionet e ujërave të shiut, stacionet e pompimit të ujërave të ndotura dhe trajtimi i tyre”, sipas teksteve që i bashkëlidhen këtij vendimi.
 2. Në lidhjen nr. 2, bashkëlidhur vendimit nr. 68, datë 15.2.2001, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e standardeve dhe të kushteve teknike të projektimit dhe të zbatimit të punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, në “Kushtet teknike të projektimit” shfuqizohen pikat me numër rendor 10, 11 (KTP 10-78; KTP 11–78) dhe në “Kushtet teknike të zbatimit” shfuqizohen pikat me numër rendor 29, 30 (KTZ 25–81, KTZ 28–81).
3. Enti Rregullator i Ujit të përditësojë në vazhdimësi Rregullin Teknik të Projektimit dhe Ndërtimit për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimin (RT2018).
4. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Enti Rregullator i Ujit për zbatimin e këtij vendimi.
 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe

PJESA I
FURNIZIMI ME UJË DHE KANALIZIMI

1 Parathënie   
2 Referencat  
3 Termat dhe  
4 Shkurtimet   
5 Rrjeti i jashtëm i furnizimit me ujë 
5.1 Objektivat   
5.2 Zbatimi i standardeve dhe rregulloreve   
5.3 Kërkesat për sistemet e furnzimit me ujë   
5.3.1 Cilësia e ujit   
5.3.2 Periudha e projektimit   
5.3.3 Kërkesa për ujë   
5.3.4 Siguria e sistemit   
5.4 Objektivat e shërbimit dhe rehabilitimit   
5.5 Rehabilitimi   
5.6 Projektimi   
5.6.1 Objektivat e projektimit   
5.6.2 Koeficientët e prurjes së pikut   
5.6.3 Llogaritjet hidraulike   
5.6.4 Projektimi strukturor   
5.6.5 Planvendosja e sistemit   
5.6.6 Mbrojtja kundër mjedisit agresiv   
5.6.7 Rezervuarët   
5.6.8 Stacionet e pompave   
5.6.9 Dokumentacioni   
5.7 Kërkesat e përgjithshme për materialet e ndërtimit   
5.7.1 Të përgjithshme  
5.7.2 Materialet   
5.7.3 Përmasimi   
5.7.4 Projektimi strukturor   
5.7.5 Kërkesat mekanike   
5.7.6 Papërshkrueshmëria e ujit   
5.7.7 Lidhjet/Bashkimet   
5.7.8 Masat mbrojtëse   
5.7.9 Qëndrueshmëria   
5.7.10 Metodat e testimit  
5.7.11 Bashkëkumunikimi i produkteve   
5.7.12 Kontrolli i cilësisë   
5.7.13 Shënjimi (markimi)   
5.8 Instalimet   
5.8.1 Kërkesat e përgjithshme   
5.8.2 Kanalet e tubit   
5.8.3 Instalimi i elementëve të tubacionit   
5.8.4 Bashkimet e tubave   
5.8.5 Mbrojtja kundër korrozionit dhe ndotjes   
5.8.6 Mbushja rreth tubit dhe mbushja kryesore   
5.8.7 Rezultatet e testeve gjatë instalimit   
5.9 Testimi i tubacioneve   
5.9.1 Kërkesat e përgjithshme   
5.9.2 Siguria   
5.9.3 Testi i presionit  
5.10 Dezinfektimi   
5.10.1 Të përgjithshme   
5.10.2 Përgatitja për dezinfektim   
5.10.3 Përzgjedhja e dezinfektuesit   
5.10.4 Procedurat e dezinfektimit   
5.10.5 Pastrimi mikrobiologjik dhe raportimi   
5.11 Kërkesat shtesë   
5.12 Operimi   
5.12.1 Inspektimi dhe monitorimi   
5.12.2 Mirëmbajtja   
5.13 Përditësimi i dokumentacionit   
5.14 Aneksi A5 – Teknika projektuese në ndihmë të kësaj rregulloreje   
5.14.1 Të përgjithshme   
5.14.2 Presionet   
5.14.3 Parandalimi i kthimit pas të ujit.   
5.14.4 Vlerësimet e kërkesës për ujë  
5.14.5 Kërkesat kundër zjarrit   
5.14.6 Objektivat e shërbimit   
5.14.7 Faktorët e rrjedhës së pikut   
5.14.8 Përmasimi   
5.14.9 Vlera e ashpërsisë hidraulike   
5.14.10 Vlera e vrazhdësisë hidraulike   
5.14.11 Shpejtësitë e rrjedhjes   
5.14.12 Rrjetet lokale   
5.14.13 Analiza e rrjetit   
5.14.14 Linjat dërguese   
5.14.15 Llojet e konfigurimit të sistemit   
5.14.16 Tubacionet e shërbimit   
5.14.17 Hyrja dhe çlirimi i ajrit   
5.14.18 Shkarkimi   
5.14.19 Izolimi   
5.14.20 Hidrantët   
5.14.21 Mbrojtja kundër mjedisit agresiv   
5.14.22 Stacionet e pompimit   
5.14.23 Projektimi strukturor   
5.14.24 Kontrolli i cilësisë   
5.14.25 Prova e rënies së presionit   
5.14.26 Testi kryesor i presionit   
5.14.27 Përzgjedhja e dezinfektuesve  
6 Rrjeti i brendshëm   
6.1 Të përgjithshme  
6.1.1 Objektivat   
6.1.2 Kompetencat dhe detyrat për projektimin, ndërtimin dhe funksionimin   
6.1.3 Simbolet grafike dhe akronimet   
6.2 Projektimi   
6.2.1 Kërkesat e përgjithshme   
6.2.2 Furnizimi me ujë nga furnizues privat   
6.2.3 Materiale të pranueshme   
6.2.4 Komponentët   
6.2.5 Sistemet e tubave brenda ndërtesave   
6.2.6 Shërbimet e ujit të pijshëm të ftohtë   
6.2.7 Sistemet e ujit të ngrohtë   
6.2.8 Parandalimi i shpërthimit   
6.2.9 Udhëzime për instalimet e matësve të ujit   
6.2.10 Cilësia e ujit   
6.2.11 Akustika   
6.2.12 Mbrojtja nga temperaturat e jashtme në tuba, rakorderi dhe pajisje  
6.2.13 Rritja e presionit   
6.2.14 Valvulat e reduktimit të presionit   
6.2.15 Shërbimet e kombinuara të ujit të pijshëm dhe mbrojtjes kundra zjarrit   
6.2.16 Parandalimi i dëmtimit nga korrozioni   
6.2.17 Kërkesa të tjera për sistemet e ajrosura të ujit të ftohtë dhe të ngrohtë   
6.2.18 Aneksi A6.2 - Lista e materialeve   
6.2.19 Aneksi B6.2 - Aspektet për filtrimin e ujit   
6.3 Përmasat e tubacioneve – metoda e thjeshtuar   
6.3.1 Termat, simbolet dhe njësitë   
6.3.2 Konceptet për llogaritjet për përmasimin e tubacioneve  
6.3.3 Metoda e thjeshtë e përmasimit të tubave   
6.3.4 Instalimet e veçanta   
6.3.5 Aneksi A6.3 - Shembull për përcaktimin e madhësive të tubacioneve për instalime të zakonshme   
6.3.6 Aneksi B6.3 – Normat e prurjes llogaritëse në lidhje me normat totale të prurjes   
6.4 Instalimet   
6.4.1 Termat dhe përkufizimet   
6.4.2 Puna në vend   
6.4.3 Metale të ndryshme   
6.4.4 Kolaudimi   
6.4.5 Aneksi A6.4 - Specifikimet e materialeve të sistemit të tubave, procedurat e bashkimit dhe instalimi i tubave për lloje të ndryshme të materialeve   
6.4.6 Aneksi B6.4 - Llogaritja dhe kompensimi për efektet termike të tubave   
6.4.7 Aneksi C6.4 - Hapësira maksimale e rekomanduar e fiksuesve për tubat metalikë   
6.5 Shërbimi dhe mirëmbajtja   
6.5.1 Operimi   
6.5.2 Ndërprerja dhe shkëputja nga linja e furnizimit me ujë   
6.5.3 Rifillimi i furnizimit me ujë  
6.5.4 Dëmtimet dhe gabimet   
6.5.5 Ndryshime, shtime dhe rinovim   
6.5.6 Aksesi i komponentëve të instaluara   
6.5.7 Mirëmbajtja   
7 Sistemet e tubacioneve plastike   
7.1 Materiali   
7.1.1 Përbërja   
7.1.2 Përbërja për shiritat identifikues   
7.2 Karakteristikat e përgjithshme   
7.2.1 Paraqitja   
7.2.2 Ngjyra   
7.2.3 Ndikimi në cilësinë e ujit   
7.3 Karakteristikat gjeometrike   
7.3.1 Matjet   
7.3.2 Diametri mesatar i jashtëm, humbja e rrumbullakësisë (ovalitetit) dhe tolerancat   
7.3.3 Trashësia e murit dhe tolerancat e tyre  
7.3.4 Tubi i pështjellë   
7.3.5 Gjatësitë e tubit   
7.4 Karakteristikat mekanike   
7.4.1 Kondicionimi   
7.4.2 Kërkesat   
7.4.3 Ritestimi në rast shkatërrimi në 80   
7.4.4 Ngurtësia e tubave për sistemet e kanalizimit me vakum   
7.5 Karakteristikat fizike   
7.5.1 Trajtimi   
7.5.2 Kërkesat   
7.6 Karakteristikat kimike të tubave në kontakt me kimikatet   
7.7 Kërkesat e performancës   
7.8 Shënjimi  
7.8.1 Të përgjithshme   
7.8.2 Shënjimi minimal i kërkuar i tubave   
7.9 Aneksi A7 – Lidhja ndërmjet PN, MRS, S dhe SDR   
7.10 Aneksi B7 – Tubat me shtresa të përforcuar RC   
7.10.1 Të përgjithshme   
7.10.2 Karakteristikat gjeometrike   
7.10.3 Karakteristikat mekanike   
7.10.4 Karakteristikat fizike   
7.10.5 Shënjimi   
7.10.6 Shtresëzimi   
7.10.7 Integriteti i strukturës   
7.11 Aneksi C7 – Tubat me shtresë të heqshme   
7.11.1 Të përgjithshme  
7.11.2 Karakteristikat gjeometrike   
7.11.3 Karakteristikat mekanike   
7.11.4 Karakteristikat fizike   
7.11.5 Ngjitja e veshjes   
7.11.6 Shënimi   
7.12 Aneksi D7 – Ngurtësia e tubit për sistemet e kanalizimit me vakum   
8 Burimet e furnzimit me ujë   
8.1 Klasifikimi  
8.2 Përzgjedhja e burimit  
9 Kaptazhi   
10 Stacionet e pompimit dhe pajisjet e tij   
10.1 Te pergjithshme  
10.2 Kategorizimi   
10.3 Lartësia e dobishme e sallës së makinerive nga dyshemeja   
10.4 Përzgjedhja e Sheshit   
10.5 Planvendosja e Sheshit   
10.6 Hapësira e Lirë   
10.7 Mbrojtja nga ndërhyrjet – Rrethimi i sheshit të stacionit   
10.8 Kërkesat e hyrjes në kantjer 
10.9 Pjerrësitë dhe Drenazhimi   
10.10 Lidhja e tubave të thithjes dhe shkarkimit   
10.10.1 Gama e Zbatimeve   
10.10.2 Elementë lidhës të sistemit   
10.10.3 Rekomandime në varësi të llojit të pompës   
10.10.4 Lidhja e rekomanduar për punë të njëkohshme të disa pompave në paralel  
10.11 Pompat   
10.11.1 Pompat standarde   
10.11.2 Pompë horizontale me karkasë të ndarë   
10.11.3 Pompat e izoluara hermetikisht me permistop   
10.11.4 Pompat për ujërat e ndotura   
10.11.5 Pompat gjysmë të zhytura   
10.11.6 Pompat e puseve të furnizimit me ujë   
10.11.7 Instalimet dhe leximi i performacës së pompave  
10.11.8 Kufizimi i zhurmave dhe vibrimeve   
10.11.9 Pompat 10 bar, përmasimi   
10.11.10 Pompat 16 bar, përmasimi   
11 Rezervuarët e ujit   
11.1 Kërkesat e përgjithshme   
11.1.1 Të përgjithshme   
11.1.2 Kërkesat funksionale   
11.2 Kërkesat e projektimit   
11.2.1 Papërshkueshmëria nga uji   
11.2.2 Projektimi i strukturave   
11.2.3 Konsiderata shtesë   
11.3 Kërkesa të përgjithshme për standardet e produktit   
11.4 Kontrollet, testimet dhe vënia në punë   
11.4.1 Konsiderata të përgjithshme   
11.4.2 Kontrollet për çedime   
11.4.3 Prova e papërshkueshmërisë   
11.4.4 Pastrimi dhe dezinfektimi   
11.4.5 Kolaudimi   
11.5 Kërkesat për funksionim   
11.5.1 Hyrje   
11.5.2 Mirëmbajtja   
11.5.3 Pastrimi dhe dezinfektimi   
11.6 Rehabilitimi i rezervuarit   
11.6.1 Hyrje   
11.6.2 Inspektimi   
11.6.3 Parandalimi i ndotjes   
11.6.4 Rikthimi në shërbim  
11.7 Aneksi A11   
11.7.1 Funksionet   
11.7.2 Konfigurimi i sistemit dhe kriteret e përzgjedhjes   
11.7.3 Aksesi dhe siguria   
11.7.4 Monitorimi  
11.7.5 Higjena dhe siguria e personelit   
11.7.6 Raporti i testimit dhe regjistrime - Shembull i raportit të procedurës së testimit.   
11.7.7 Manual i operimit   
12 Trajtimi i ujit të pijshëm   
12.1 Cilësia e ujit të destinuar për konsum njerëzor  
12.1.1 Vetitë e ujit dhe parametrat tregues   
12.1.2 Kriteret për zgjedhjen e një procesi të pastrimit të ujërave   
12.2 Trajtimet e ujërave sipërfaqësore   
12.2.1 Kërkesat e cilësisë për ujin e papërpunuar që përdoret ose synohet të përdoret për prodhimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor   
12.2.2 Mënyrat e trajtimit të ujërave sipërfaqësore   
12.2.3 Rekomandime për përbërësit e varianteve US0 deri në US2   
12.2.4 Sedimentimi   
12.2.5 Filtrimi mbi rërë në thellësi   
12.3 Trajtimet e ujërave nëntokësore   
12.3.1 Variantet e trajtimit për ujërat nëntokësore   
12.3.2 Eliminimi i hekurit   
12.3.3 Trajtimet e stabilizimit   
12.4 Dezinfektimi  
12.4.1 Kushtet e realizimit të dezinfektimit   
12.4.2 Klori dhe derivatet e klorit   
12.4.3 Karakteristikat e projektimit   
12.4.4 Rregullimi i dozimit   
12.4.5 Llogaritja e vëllimit të rezervës për tretësirën e dezinfektantit   
12.4.6 Rregullimi i dozimit   
12.4.7 Llogaritja e vëllimit të rezervës për tretësirën e dezinfektantit   
12.5 Monitorimi i dezinfektikimit   
12.5.1 Llogaritja e kërkesës për klor e ujit   
12.5.2 Llogaritja e përqëndrimit të klorit   
12.6 Konkluzione mbi dezinfektimin 
12.7 Anekset   
12.7.1 Aneksi 1: Testi i Flokulimit (Jar-Test)   
12.7.2 Aneksi 2: Shembull Numerik - Koagulimi   
12.7.3 Aneksi 3: Shembull Numerik - Filtrimi mbi rërë   
12.7.4 Aneksi 4: Zbatim Numerik – Largimi i hekurit nga uji   
12.7.5 Aneksi 5: Përcaktimi i kërkesës për klor   
12.7.6 Aneksi 6: Përcaktimi i përqendrimit të klorit të një tretësire   
12.7.7 Aneksi 7: - Vëllimi i rezervës   

LISTA E FIGURAVE 
Figura 3-1: Shembuj të llojeve të ndryshme të stacioneve të pompave   
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