
VENDIM

Nr. 854, datë 30.12.2021
PËR MIRATIMIN E FORMATIT TË VIZËS PULLË DHE TË VIZËS ELEKTRONIKE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 21, të ligjit nr. 79/2021, “Për të huajt”, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe të ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e formatit të vizës pullë dhe të vizës elektronike, sipas anekseve që i bashkëlidhen këtij vendimi. 
2. Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 493, datë 6.5.2009, “Për miratimin e formës, të përmbajtjes dhe elementeve të sigurisë së vizës pullë”, dhe nr. 655, datë 27.8.2020, “Për miratimin e formës, të përmbajtjes dhe elementeve të sigurisë së vizës elektronike”, shfuqizohen. 
3. Ngarkohen Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ministria e Brendshme për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama
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Pérshkrimi dhe karakteristikat teknike t& vizés pullé

Pulla vizé do 1& prodhohet sipas standardit [D-2, [CAO 9303, né konformitet me kriteret
qé pérmbush viza Shengen. Karakteristikat teknike jepen si mé poshté:

L. Formatimi i pullés dhe pullés vizé
Pulla do (¢ keté dimensionet e pérgjithshme 102x115 mm, ndérsa pulla-vizé veté do € jeté 74x 105
mm, sig pércakiohen nga standardi ID-2, ICAQ 9303 (shih modeli i vizés pulle).

11. Modelimi i pullés vizé

Viza do t& pérmbajé (shil modeli i vizés pulléy.

1. Elementin e sigurisé bazé, kinegramén, me dimensione 20x25 mm, i cili do t& vendoset né
pjesén e sipérme majtas.

2. Fushén ku ésht# pércaktuar vendosja e fotos, me dimensione 30x30 mm, poshté kinegramés.

3. Bandén me shtyp sigurie té titullit, ku do t& shkruhet teksti “VIZE", 47x10 mm.

4. Numrin serial me shtaté shifra, q& do (& vendoset né fushén sipér djathtas me dimensione
28x10mm.

5. Fushén e tekslit me sfond sigurie ku do t& béhet personalizimi me (¢ dhéna té printuara me
ngjyré (& zez€, me dimensione 75x42 mm.

6. Fushén ku do té printohet “Kodi i lexueshém me making” (KLM), sipas standardit t& ICAO, me
dimensione 105x22 ¢ qé do € jeté né pjesén e poshtme (€ pullés vizé.

7. Kondravizat, s& bashku me dimensione 14x105, & pajisura me t€ njgjtin numér serial si & vizés.

III. Letra

Pulla do 1& prodhohet me letér sigurie t€ veganté pér vizal, me adeziv 18 fugishém ag sa
(& shkatérrojé pullén tentativé pér ta shképutur até nga pasaporta ku éshté ngjitur. Letra do t&
pérmbajé fibra fluoreshente, t& padukshme, dyllojesh, dhe do (€ jeté pa ndrigim optik nén dritén e
llampés UV. Letra do I& jeté e ndjeshme ndaj reagentéve kimikg, acideve dhe alkaleve, si
dhe & lejojé personalizimin cilésor me teknike printimi me bojé (“ink-jet”) dhe manualisht.

1V. Shtypi

Teknikat e shtypit q& do 1€ pérdoren pér pérgatitjen e pullave, do t€ jeng:
shtyp ofset (“offset™), shtyp i thellé (“intaglio™) dhe shtyp letérpres (“letterpress”) pér numratoréL.

V. Elementet e sigurisé

Do t€ pérdoren kéto elemente sigurie:

- Sfond sigurie me motive gijosh (“Guilloche”) duke pérfshiré dhe shtypin ylber.

- Shtyp UV i paduksh&m né drité normale, i duksh&m nén dritén UV: tekst dhe shgiponjé e stilizuar
mbi hartén e Shqipgrisé.

- Mikrotekst, i cili do & jeté i datlueshém veiém me lupé zmadhimi dhjetéheréshe. Mikroteksti do
té formohet me shkrimet “Republika e Shqipérisé”, i alternuar me tekstin n& anglisht “Republic of
Albania”.



[image: image2.jpg]- Element OV], bojé qé ndryshon ngjyré nga kéndi i shikimit, né t& cilén do € jeté i kompozuar pér
shtyp teksti “AL".

- Imazhi latent (“Jatent image”), figuracion qé shfaget me ndryshim kéndi, ku do (& jeté
simboli “RSH".

- Numratori serial do té jelé né ngjyré (€ zezé do té floureshojé né ngjyré jeshile nén dritén e
llampés UV. Numratori do t& ket€ shtaté shifra dhe do & fillojé me germat kapitale “AL”

VI. Tekstet dhe simbolet

Tekstet dhe simbolet q¢ do 1 keté 1& kompozuara pulla viz€, sipas modelimit t€ saj do (& jené:
-RSH,

-AL,

- Republika e Shqipérisé/Republic of Albania

- Stema e Republikés,

- Harta e Shqipérisg,

- Shqiponja e stilizuar.

VIL Kinegrama

Kinegrama do (€ pérbéhet nga tre plane, 1€ cilat shfagin figura ose simbole, si dhe lekste
(& ndryshme né varési t& kéndit (& shikimit. Figurat, simbolet dhe tekstet do (€ jen€ ato €
pérshkruara si mé sipér (parag.IV), (€ cilat veg shfagjes n& kinegramé do (¢ shfagen né
shtypin e vizés sipas pozicioneve t& pércaktuara gjaté modelimit.

VIILTeksti né pullén vizé

Né “fushén e titullit” (shih modeli i vizés pullé), me teknikat e shtypit si mé sipér, shfaget me
germa kapitale teksti:

VIZE

Né “fushén e tekstit” (shih modeli i vizés pullé), shfagen me germa kapitale rubrikat né tri gjuhé:
shqip, anglisht dhe fréngjisht.
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Pérshkrimi dhe karakteristikat teknike té vizés elektronike

Forma dhe p&rmbajtja e vizés elektronike éshté si vijon:

1. Viza Elektronike do (& jeté e printueshme ng printer bardhé e zi, dokument format A4, PDF
I1. Modeli i Vizés Elektronike

Viza elektronike do € permbajé:

> Bandén e titullit, ku né krye né gendér vendoset Stema e Republikés s& Shqipérisé, né rreshtin
e dyté shkruhet teksti “ELECTRONIC VISA™/ *“ REPUBLIC OF ALBANIA"/
“AL0000000e™, ku vendoset Nr. identifikues i Vizés né sistem

Nurmri identifikues i vizés né sistem do te jeté me 8 karaktere dhe né fillim germat AL

Fushén ku &shté pércaktuar vendosja e fotos (G1)

Fushén ku printohen té dhénat e qé ruhen né MRZ (G2)

Fushén ku do (& printohet “Kodi i lexueshém me makiné” (MRZ)

AU U A U

TI. Tekstet dhe simbolet

Tekstet dhe simbolet qé do t& keté (&8 kompozuara viza elektronike, sipas modelimit té saj do €
jent:

- Stema e Republikés,

- Republika e Shqipérisé/Republic of Albania
- AL

- Harta e Shqipgrisé

IV.Teksti né vizén elektronike

|. Grupi i t& dhénave G2, q¢ pérmban informacion mbi vizén, autoritetin léshues, shtetasin e
huaj posedues (€ vizés,

2. Dokumenti do té gjenerohet né format A4, PDF do t& pérmbajé dhe Kodin QR.

3. Kodi QR do té pérdoret pér té ruajtur t& dhénat né format binar. Ky kod duhet &
déshifrohet nga lexuesi i pasaportave n& PKK, nga telefoni celular etj.

4, Pér konfigurimin e kodit QR, duhet & ksijohet LDS (Logical Data Structure) duke
pérdorur MRZ (Zongn e lexueshme nga makina) (€ Vizés né DGI (Fotografia né viz)
dhe foton n& DG2 (Grupi i t& dhénave n# vizé).

5. LDS nénshkruhet dhe krijohet SOD (Document Sicurity Object)

6. Mé tej SOD dhe LDS duhet té ruhen né Kodin QR, i cili do té printohet n& vizén
elektronike né format PDF dhe nése skanohet, qofté dhe nga telefoni, pasqyron t€ gjitha
t& dhénat e Vizés.



[image: image7.jpg]7. Kodi QR, i cili do t& printohet n& vizén elektronike né format PDF, (€ pérfshijé edhe t&
dhénat e pasaportés sé aplikantit.

8. Dokumenti administrativ elektronik, pérmban (€ dhénat ¢ wvulés elektronike 1€
konvertuara vizualisht sipas formatit 1€ méposhtém:

Paragitia grafike e vulés sé Emrii institucionit léshues
institucionit / (n&sc @éshtié e
aplikueshme) Data dhe ora e vulosjes - sipas vulés kohore - timestamp

Vierén né hexadecimal / enkodim n# string alfanumerik (&
hash & dokumentit apo vulés elektronike, t& shfaqur ng
format t& lexuesh&m text apo n€ kod 1- apo dydimensional.

Shénim: Ky dokument &shté gjeneruar dhe vulosur me ané € njé
procedure automatike nga njé sistem elekwonik (emri i
institucionit pérkatés).

9. Forma e vulés elektronike &shté drejtkéndore dhe pérmasat e saj nuk duhet € kalojné
40% & gjerésisé sé dokumentit apo 30% (& lartésisé sé tij (shembull: pér formatin Ad -
84mm horizontalisht dhe 89mm vertikalisht);

10. Vula elektronike vendosct né pjesén e fundit, té fages s& fundit té dokumentit.

11. Pér qéllime té& vértetimit t& vlefshmérisé sé dokumentit me vulé elekironike t€ printuar né
letér mjafton skanimi i QR code q& (& gjeneron adresén elektronike né (€ cilén dokumenti
administrativ elektronik aksesohet pérgjaté koh&zgjatjes sé ciklit jetésor (& tij, URL sipas
specifikimeve & RFC 3986.
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