VENDIM
Nr. 189, datë 5.4.2023

PËR MIRATIMIN E PLATFORMËS SË MONITORIMIT DHE VERIFIKIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, e të pikës 6, të nenit 8, të ligjit nr. 124/2015, “Për eficiencën e energjisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 4, të ligjit nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Ky vendim ka për qëllim krijimin e Platformës së Monitorimit dhe Verifikimit për Eficiencën e Energjinë, në vazhdim PMVEE, e cila shërben si bazë të dhënash për të vlerësuar arritjen e objektivave kombëtarë të eficiencës së energjisë.
2. Termat e përcaktuar në ligjin nr. 124/2015, “Për eficiencën e energjisë”, kanë të njëjtin kuptim edhe në këtë vendim, ndërsa me termat e mëposhtëm nënkuptohet:
a) “PMVEE”, baza e të dhënave shtetërore në përgjegjësi administrimi të Agjencisë për Eficiencën e Energjisë dhe që shërben për monitorimin e planeve kuadër të eficiencës së energjisë apo planeve për zvogëlimin e ndryshimeve klimatike, në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.
b) “Sektorët”, të gjithë sektorët ku do të realizohet monitorimi i konsumit energjetik dhe monitorimi i zbatimit të masave për rritjen e eficiencës së energjisë, duke përfshirë sektorin e ndërtesave publike apo private, sektorin e industrisë, transportin, ndriçimin publik, furnizimin me ujë dhe trajtimin e ujërave të ndotura e bujqësinë.
c) “Konsumatorët e tjerë të energjisë”, konsumatorët të cilët kanë një konsum energjie elektrike ekuivalente më të vogël se 1 milion kWh;
ç) “Shoqëri e shitjes me pakicë të energjisë”, një person fizik ose juridik që shet energji te konsumatorët fundorë.
3. Të dhënat parësore të PMVEE-së janë, si më poshtë vijon:
a) formatet e raportimit vjetor të konsumit të energjisë të cilat plotësohen nga konsumatorët e mëdhenj kryesorë të identifikuar në këtë vendim dhe dërgohen tek Agjencia për Eficiencën e Energjisë jo më vonë se data 28 shkurt e çdo viti;
b) metodologjia për llogaritjen e kursimeve sipas shtojcës 3, bashkëlidhur këtij vendimi;
c) kursimi i energjisë, i llogaritur me metodologjinë, sipas shtojcës 3 dhe e shprehur në reduktimin e emetimit CO2, në bazë vjetore;
ç) projektet e zbatuara që përfshijnë të dhënat e mëposhtme:
i. emërtimin e masës (projektit);
ii. energjinë e kursyer si rezultat i zbatimit të masës;
iii. emetimet e reduktuara të CO2;
iv. kostot e masave të zbatuara.
4. Të dhënat dytësore të PMVEE-së janë:
a) të dhënat e identifikimit të subjekteve që do të përdorin PMVEE-në si: NIPT-i, emërtimi i subjekti/institucionit;
b) të dhënat e licencave të subjekteve, si nr.licence;
c) të dhënat e ndërtesës, si indeksi i hartës, numri i pasurisë, zona kadastrale, sipërfaqja e gjurmës;
ç) të dhënat e adresës;
d) të dhënat e kontratës me OSHEE-në;
dh) të dhënat mbi rrugët, si emërtimi i rrugës, klasifikimi i rrugës.
5. PMVEE-ja ndërvepron me:
a) Regjistrin Tregtar, administruar nga Qendra Kombëtare e Biznesit;
b) Regjistrin Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve, administruar nga Qendra Kombëtare e Biznesit;
c) Regjistrin Elektronik të Pasurive të Paluajtshme, administruar nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës;
ç) Regjistrin Kombëtar të Adresave, administruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile;
d) bazën e të dhënave për detyrimet për energjinë elektrike, administruar nga FSHU-ja (OSHEE);
dh) ARRSH WEB – GIS, administruar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
6. Dhënës të informacionit në PMVEE, janë:
a) njësitë e vetëqeverisjes vendore;
b) konsumatorët e mëdhenj të energjisë;
c) shpërndarësit e energjisë dhe shoqëritë e shitjes me pakicë të energjisë;
ç) institucioni përgjegjës për statistikat;
d) konsumatorët e tjerë të energjisë të cilëve u kërkohet nga AEE-ja të raportojë të dhënat energjetike.
7. Subjekte të interesuara janë të gjitha subjektet e përmendura në pikën 6, të kreut I, si dhe ministria përgjegjëse për energjinë.
8. PMVEE-ja aksesohet dhe publikohet në faqen zyrtare të AEE-së.
9. Niveli i aksesimit në PMVEE është, si më poshtë vijon:
a) AEE-ja ka të drejta regjistrimi, përpunimi, raportimi, leximi, shkrimi dhe përditësimi për të dhënat e regjistruara;
b) subjektet sipas pikës 6, të kreut I, kanë akses të drejtpërdrejtë dhe të pakufizuar në leximin e të dhënave, krijimin e dokumenteve për paraqitjen e raporteve dhe masat e marra sipas këtij vendimi;
c) ministria përgjegjëse për energjinë ka akses të drejtpërdrejtë dhe të pakufizuar në leximin e të dhënave.
II. PROCESI I MONITORIMIT DHE DETYRAT E KONSUMATORËVE KRYESORË
1. Procesi i monitorimit dhe verifikimit udhëhiqet nga agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë, në vazhdim AEE, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për energjinë.
2. Ky vendim i shtrin efektet e tij për:
a) njësitë e vetëqeverisjes vendore;
b) konsumatorët e mëdhenj të energjisë;
c) shpërndarësit e energjisë dhe shoqëritë e shitjes me pakicë të energjisë;
ç) institucionin përgjegjës për statistikat;
d) konsumatorët e tjerë të energjisë të cilëve u kërkohet nga AEE-ja të raportojë të dhënat energjetike.
3. Njësitë e vetëqeverisjes vendore:
a) paraqesin raporte vjetore, sipas shtojcës 1 bashkëlidhur këtij vendimi, për konsumin e energjisë sipas sektorëve, në përputhje me afatet e përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 3, të kreut I;
b) krijojnë llogari në programin kompjuterik PMVEE dhe raportojnë çdo masë të eficiencës së energjisë të zbatuar në territorin e tyre në kuadër të zbatimit të Planit Vendor të Veprimit për Eficiencën e Energjisë;
c) përfshijnë në kriteret për marrje shërbimesh, licencash apo lejesh etj. kërkesa që lidhen me raportimin e këtyre masave prej palëve të treta;
ç) punësojnë një menaxher energjie, sipas nenit 10, të ligjit nr. 124/2015, “Për eficiencën e energjisë”, të ndryshuar, i cili do të jetë përgjegjës për realizimin e këtij procesi dhe përcjellin të dhënat e kontaktit për të, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
4. Konsumatorët e mëdhenj të energjisë, në vazhdim “KME”:
a) paraqesin raporte vjetore, sipas shtojcës 2, bashkëlidhur këtij vendimi, në përputhje me afatet e përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 3, të kreut I;
b) punësojnë një menaxher energjie, sipas nenit 10, të ligjit nr. 124/2015, “Për eficiencën e energjisë”, të ndryshuar, i cili do të jetë përgjegjës për realizimin e këtij procesi dhe përcjellin të dhënat e kontaktit për të, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi;
c) të cilët kanë certifikuar sistemin e menaxhimit të energjisë sipas ISO 50001, krijojnë llogari në programin kompjuterik PMVEE dhe raportojnë çdo masë të eficiencës së energjisë të zbatuar në territorin e tyre, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit për Eficiencën e Energjisë.
5. Shpërndarësit e energjisë dhe shoqëritë e shitjes me pakicë të energjisë:
a) raportojnë sipas shtojcës 2 sasinë e energjisë së tregtuar, sipas afateve të përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 3, të kreut I;
b) dërgojnë brenda datës 31 janar të çdo viti listën e klientëve fundorë të energjisë elektrike që gjatë vitit paraardhës kanë pasur një konsum më të madh se 0.5 milion kWh energji ekuivalente;
c) raportojnë të dhëna lidhur me energjinë e humbur në rrjetin e shpërndarjes, për arsye teknike dhe joteknike, duke përfshirë dhe investimet e realizuara gjatë vitit të raportimit dhe kursimet e arritura si rezultat i aplikimit të masave për përmirësimin e rrjetit elektroenergjetik.
Raportimet sipas përcaktimeve të kësaj pike duhet të realizohen sipas afateve të përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 3, të kreut I.
6. Institucioni përgjegjës për statistikat, në bashkëpunim me AEE-në harton formatet për realizimin e pyetësorëve në nivel kombëtar me qëllim pasurimin e bazës së të dhënave kombëtare mbi konsumin e energjisë, sipas ligjit nr.124/2015, “Për eficiencën e energjisë”, të ndryshuar.
7. Konsumatorët e tjerë të energjisë:
a) me kërkesë të AEE-së, janë të detyruar të raportojnë mbi të dhënat energjetike sipas shtojcës 2. Kërkesa për raportim dërgohet në rrugë elektronike ose shkresore;
b) të cilët konsumojnë më shumë se 1 milion kWh energji elektrike ekuivalente duhet të njoftojnë AEE-në për t’i klasifikuar si konsumatorë të mëdhenj brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
8. Agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë:
a) është përgjegjëse për mbarëvajtjen e këtij procesi;
b) përfshin në kriteret për lëshimin e CPE-së kërkesa që lidhen me raportimin nga audituesit e energjisë të të dhënave të nevojshme për masat e zbatuara në kuadër të zhvillimit të këtij procesi;
c) kërkon brenda muajit shkurt të çdo viti nga konsumatorët, që kanë konsumuar 0.5-1 milion kWh gjatë vitit paraardhës, të paraqesin të dhëna lidhur me konsumin e burimeve të tjera të energjisë, nëse kanë, për vitin paraardhës. Konsumatorët i dërgojnë të dhënat e kërkuara sipas kësaj shkronje brenda datës 31 mars;
ç) bën llogaritjet e konsumit total të energjisë nga konsumatorët, subjekt i shkronjës “c” të kësaj pike, i ekuivalentuar në kWh/vit sipas tabelës së konvertimit të aneksit IV të direktivës 2012/27/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, e datës 25 tetor 2012 për eficiencën e energjisë dhe përfshin në listën e konsumatorëve të mëdhenj të gjithë konsumatorët me një konsum total të burimeve të energjisë më të madh se 1 milion kWh energji ekuivalente në vit;
d) krijon dhe mban një listë të përditësuar të të gjithë konsumatorëve të mëdhenj të energjisë;
dh) monitoron në terren kryesisht ose me kërkesë të gjitha masat që janë ndërmarrë nga konsumatorët e identifikuar në këtë vendim, në formën e investimeve me qëllim uljen e konsumit të energjisë dhe bën verifikimet përkatëse lidhur me vlerën e reduktimit të energjisë dhe gazeve me efekt serë;
e) gjatë procesit të monitorimit përfshin të paktën 3 nëpunës të autorizuar, ku njëri prej tyre është kryetari dhe 2 anëtarët;
ë) merr masat administrative sipas dispozitave të parashikuara në ligjin nr. 124/2015, “Për eficiencën e energjisë”, të ndryshuar, dhe në këtë vendim;
f) realizon trajnimet e nevojshme të personave përgjegjës për përdorimin e programit kompjuterik (PMVEE) brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi;
g) në mënyrë të detajuar, AEE-ja dërgon te ministria përgjegjëse për energjinë raportin kombëtar mbi konsumin e energjisë dhe reduktimin e emetimit CO2 jo më vonë se data 30 qershor e çdo viti.
III. VERIFIKIMI DHE REGJISTRIMI I TË DHËNAVE
1. AEE-ja harton formatin e bazës së të dhënave kombëtare të energjisë e cila miratohet nga ministri përgjegjës për energjinë.
2. AEE-ja regjistron të gjitha të dhënat e përftuara të konsumit të energjisë në bazën e të dhënave kombëtare.
3. Të dhënat e dërguara nga konsumatorët e mëdhenj të energjisë lidhur me zbatimin e Planit të Veprimit regjistrohen nga AEE-ja tek programi PMVEE. 
4. Pas trajnimit të menaxherit të energjisë, të punësuar pranë konsumatorit të madh të energjisë, AEE-ja me pëlqimin e saj lejon krijimin e llogarisë te PMVEE-ja dhe raportimi realizohet drejtpërdrejt nga konsumatori i madh i energjisë.
5. Bazuar në programin kompjuterik PMVEE, AEE-ja krijon një regjistër për projektet e zbatuara, që përfshin të dhënat e mëposhtme:
a) emërtimin e masës (projektit);
b) energjinë e kursyer si rezultat i zbatimit të masës;
c) emetimet e reduktuara të CO2;
ç) kostot e masave të zbatuara. 
6. Regjistri për projektet e zbatuara duhet të përfshijë të gjithë sektorët dhe një kopje dërgohet te ministria përgjegjëse për energjinë jo më vonë se data 30 qershor e çdo viti.
7. Të dhënat dhe informacioni i marrë e i mbledhur nga AEE-ja sipas këtij vendimi është konfidencial dhe mund të përdoret vetëm për qëllim të kryerjes së aktiviteteve të AEE-së për eficiencën e energjisë. AEE-ja ndërmerr të gjitha masat teknike dhe organizative sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të informacionit të ndjeshëm tregtar, duke siguruar mbrojtjen e këtyre të dhënave gjatë përpunimit, përdorimit apo publikimit të tyre.
IV. DISPOZITA TË FUNDIT
1. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, Agjencia për Eficiencën e Energjisë, njësitë e vetëqeverisjes vendore, shpërndarësit e energjisë dhe shoqëritë e shitjes me pakicë të energjisë, institucioni përgjegjës për statistikat dhe konsumatorët e tjerë të energjisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR 
Edi Rama


SHTOJCA 1 
FORMATI I RAPORTIT TË KONSUMIT TË ENERGJISË ME BAZË MUJORE PËR NJËSITË E QEVERISJES VENDORE

1. Sektori i ndërtesave
Ndërtesat në administrimin të Bashkisë, përfshirë kopshtet, çerdhet, shtëpitë dhe qendrat sociale, shkollat fillore dhe gjimnazet, konviktet, njësitë, si dhe të gjitha ndërtesat e tjera në pronësi të bashkisë.
	 
	EMËRTIMI
	1
	2
	…

	A
	Emri i ndërtesës/adresa
	 
	 
	 

	B
	Koordinatat e vendndodhjes sipas sistemit KRRGJSH
	 
	 
	 

	C
	Bashkia
	 
	 
	 

	D
	Funksioni për të cilin përdoret ndërtesa
	 
	 
	 

	E
	Indeksi i hartës
	 
	 
	 

	F
	Numri i pasurisë
	 
	 
	 

	G
	Zona kadastrale
	 
	 
	 

	H
	Sipërfaqja e gjurmës
	 
	 
	 

	I
	Sipërfaqja totale e kateve të ndërtesës [m2]
	 
	 
	 

	J
	Numri i kateve
	 
	 
	 

	K
	Vëllimi [m3]
	 
	 
	 

	L
	Viti i ndërtimit
	 
	 
	 

	M
	Rikonstruktuar
	po (viti)
	 
	 
	 

	
	
	Jo
	 
	 
	 

	N
	Izolim termik (mm)
	 
	 
	 

	O
	Tipologjia e dritareve
	 
	 
	 

	P
	Konsumi i energjisë për vitin 2018–2021 
	Energji elektrike (kWh)
	 
	 
	 

	
	
	Biomasë (kg)
	 
	 
	 

	
	
	Naftë (litra)
	 
	 
	 

	
	
	Gaz (LPG)
	 
	 
	 

	
	
	Qymyr (kg)
	 
	 
	 

	Q
	Numri i kontratës me OSHEE-në
	 
	 
	 

	R
	Institucioni me përgjegjësi administrative
	 
	 
	 

	S
	Enti përdorues statusi juridik
	 
	 
	 



	
	Përkufizime

	A
	Emri i ndërtesës dhe adresa e vendndodhjes së saj

	B
	Koordinatat e vendndodhjes së ndërtesës të Gjendura përmes ASIG Geoportal, Sistemit koordinativ KRRGJSH - është sistemi koordinativ zyrtar në përputhje me ligjin nr. 72/2012

	C
	Bashkia në territorin e së cilës ndodhet ndërtesa

	D
	Funksioni për të cilin është në përdorim ndërtesa (shkollë, spital, konvikt etj.

	E
	Indeksi i hartës i identifikuar përmes ASIG Geoportal

	F
	Numri i pasurisë i identifikuar përmes ASIG Geoportal

	G
	Sipërfaqja e gjurmës së ndërtesës në m2

	H
	Sipërfaqja totale e secilit kat të ndërtesës që është i izoluar nga ambienti i jashtëm m2

	I
	Numri i kateve të ndërtesës

	J
	Vëllimi m3

	K
	Viti në të cilin ndërtesa ka përfunduar së ndërtuari Rikonstruksioni:

	L
	Po – nëse ndërtesa është rikonstruktuar ndonjëherë dhe në cilin vit

	
	Jo – nëse ndërtesa nuk i është nënshtruar ndonjëherë rikonstruksionit

	M
	Shënoni nëse ndërtesa ka izolim termik apo jo. Nëse njihet lloji i termoizolimit dhe trashësia e tij të shënohet.

	N
	Lloji i dritareve, nëse janë dopio xham apo me një xham.

	O
	Konsumi i energjisë për vitin 2018 në varësi të bartësve të energjisë

	P
	Konsumi i energjisë për vitin 2019 në varësi të bartësve të energjisë

	Q
	Konsumi i energjisë për vitin 2020 në varësi të bartësve të energjisë

	R
	Konsumi i energjisë për vitin 2020 në varësi të bartësve të energjisë

	S
	Numri i kontratës së lidhjes me FSHU (Furnizuesin e Shërbimit Universal) OSHEE

	T
	Institucioni me përgjegjësi administrative (p.sh. Ministria e Shëndetësisë)

	U
	Enti përdorues statusi juridik (p.sh. Drejtoria e Shëndetit Publik Bërat);



2. Sektori furnizimit dhe trajtimit të ujit
	A.
	Të dhëna të përgjithshme
	
	
	
	

	1
	Emri i stacionit
	 

	2
	Adresa
	 

	3
	Person kontakti
	 

	4
	Email
	 

	5
	Celular
	 

	6
	Vendndodhja (koordinatat sipas sistemit koordinativ KRRGJSH)
	 

	7
	Niveli i tensionit
	 

	8
	Numri i konsumatorëve që u shërben
	 



	B.
	Të dhëna mbi sistemet ekzistuese
	
	
	
	

	 
	Emërtimi
	Njësia
	Pompa 1 (marka)
	Pompa 2 (marka)
	…

	9
	Prurja
	m3/h
	 
	 
	 

	10
	Presioni (H në metra)
	metra
	 
	 
	 

	11
	Fuqia e elektromotorit
	kW
	 
	 
	 

	12
	Tensioni 
	V
	 
	 
	 

	13
	Orët e punës në vit
	h
	 
	 
	 

	14
	Marka/modeli i pompës
	-
	 
	 
	 

	15
	Lloji i pompës
	-
	 
	 
	 

	16
	Marka/modeli i elektromotorit
	-
	 
	 
	 

	17
	Viti i prodhimit të elektromotorit
	-
	 
	 
	 

	18
	Viti i prodhimit të pompës
	 
	 
	 
	 

	19
	Klasi i elektromotorit (IE1, IE2, IE3, IE4)
	-
	 
	 
	 

	20
	Soft Starter (po/jo)
	-
	 
	 
	 

	21
	Kontroll Skada (po/jo)
	-
	 
	 
	 

	
C.
	
Të dhëna energjetike me bazë mujore
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Emërtimi
	Njësia
	Janar
	Shkurt
	Mars
	Prill
	Maj
	Qershor
	Korrik
	Gusht
	Shtator
	Tetor
	Nëntor
	Dhjetor

	22
	Energjia aktive
	kWh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Energjia PIK
	kWh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Energjia reaktive
	kVAhr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Kosto totale e energjisë aktive
	lekë pa tvsh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Kosto totale e energjisë pik
	lekë pa tvsh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Kosto totale e energjisë reaktive
	lekë pa tvsh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Nr. i ndërprerjeve
	nr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Kohëzgjatja e ndërprerjeve
	h
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Sasia e ujit të humbur
	m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	Përkufizime

	1
	Sistemit koordinativ KRRGJSH – është sistemi koordinativ zyrtar në përputhje me ligjin nr. 72/2012

	9
	Prurja – është vlera e treguar në etiketën e pompës, zakonisht në njësinë m3/h ose litër/s

	10
	Presioni – është vlera e treguar në etiketën e pompës, zakonisht në njësinë metra, bar ose kpa

	11
	Fuqia e elektromotorit – është vlera e treguar në etiketën e elektromotrit, zakonisht në njësinë kë ose HP

	12
	Tensioni – është tensioni në hyrje të elektromotorit

	13
	Orët e punës në vit – sa orë punon pompa në një vit kalendarik (një vit kalendarik = 8760 orë)

	14
	Marka/modeli i pompës – marka i referohet zakonisht prodhuesit të pompës ndërsa modeli tregohet në etiketën e pompës (mund të përbëhet nga numra dhe shkronja).

	15
	Lloji i pompës – ka të bëjë me mekanizmin e funksionimit të pompës, p.sh. centrifugale, me piston, me burmë etj.

	16
	Marka/modeli i elektromotorit – marka i referohet zakonisht prodhuesit të elektromotorit ndërsa modeli tregohet në etiketën e elektromotorit (mund të përbëhet nga numra dhe shkronja).

	17/18
	Viti i prodhimit – tregohet në etiketën e pompës ose elektromotorit

	19
	Klasi i elektromotorit – ka të bëjë me eficiencën dhe tregohet në etiketën e elektromotorit

	28
	Numri i ndërprerjeve –- i referohet numrit të ndërprerjeve të shërbimit të furnizimit me ujë si pasojë e mungesës së energjisë elektrike

	29
	Kohëzgjatja e ndërprerjeve – i referohet kohës nga momenti i ndërprejres së energjisë elektrike deri në kthimin e energjisë elektrike dhe vënien e sistemit të pompimit në funksionim

	30
	Sasia e ujit të humbur - është diferenca ndërmjet sasisë së ujit të pompuar nga stacioni i furnizimit me ujë dhe sasisë së faturuar tek konsumatorët fundorë


3. Sektori i ndriçimit publik
	EMËRTIMI
	1
	2
	…

	Emri i rrugës
	 
	 
	 

	Klasifikimi i rrugës
	 
	 
	 

	Numri i shtyllave me ndriçues
	copë
	 
	 
	 

	Numri i ndriçuesve
	copë
	 
	 
	 

	Lloji i ndriçuesve
	 
	 
	 

	Fuqia
	watt
	 
	 
	 

	Kontroll për reduktimin e ndriçimit
	Po/jo
	 
	 
	 

	Ora e ndezjes
	 
	 
	 

	Ora e fikjes
	 
	 
	 

	Kontrolli i ndezjes/fikjes
	Manual ose automatik
	 
	 
	 

	Panele diellore
	po/jo
	 
	 
	 

	Nëse po, fuqia e panelit
	watt pik
	 
	 
	 

	Konsumi mujor i energjisë elektrike
	janar
	 
	 
	 

	
	shkurt
	 
	 
	 

	
	mars
	 
	 
	 

	
	prill
	 
	 
	 

	
	maj
	 
	 
	 

	
	qershor
	 
	 
	 

	
	korrik
	 
	 
	 

	
	gusht
	 
	 
	 

	
	shtator
	 
	 
	 

	
	tetor
	 
	 
	 

	
	nëntor
	 
	 
	 

	
	dhjetor
	 
	 
	 

	Person kontakti
	 
	 
	 

	Email
	 
	 
	 

	Celular
	 
	 
	 



	
	Përkufizime

	1
	Klasifikimi i rrugës – është klasifikimi në varësi të llojit të përdorimit, p.sh.: autostradë, rrugë për këmbësor, rrugë rurale etj.

	2
	Lloji i ndriçuesve – i referohet teknologjisë së ndriçuesit, p.sh. inkandeshente, led, CFL, halogjen etj.

	3
	Fuqia – është fuqia që tregohet në etiketën e ndriçuesit.

	
	Kontroll për reduktimin e ndriçimit – mund të jetë pjesë e integruar e ndriçuesit e cila mund të reduktojë sasinë e ndriçimit dhe si rezultat dhe energjinë e konsumuar.



4. Sektori i transportit publik
	A.
	Të dhëna të përgjithshme
	
	
	
	
	

	1
	Emërtimi i linjës
	 

	2
	Person kontakti
	 

	3
	Email
	 

	4
	Celular
	 

	5
	Gjatësia e linjës
	 

	6
	Numri i stacioneve
	 

	7
	Nr. i autobusëve në pik
	 



	B.
	Të dhëna mbi automjetet
	
	
	
	
	

	 
	Emërtimi
	Njësia
	Modeli 1
	Modeli 2

	1
	Autobusë MDB
	Copë
	 
	 

	2
	Viti i prodhimit
	-
	 
	 

	3
	Fuqia
	kW
	 
	 

	4
	Bartësi i energjisë
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Emërtimi
	Njësia
	Modeli 1
	Modeli 2

	1
	Autobusë hibridë
	Copë
	 
	 

	2
	Viti i prodhimit
	 
	 
	 

	3
	Fuqia
	kW
	 
	 

	4
	Bartësi i energjisë
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Emërtimi
	Njësia
	Modeli 1
	Modeli 2

	1
	Autobusë elektrikë
	Copë
	 
	 

	2
	Viti i prodhimit
	-
	 
	 

	3
	Fuqia
	kW
	 
	 

	C.
	Të dhëna energjetike me bazë mujore për linjën
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Emërtimi
	Njësia
	Janar
	Shkurt
	Mars
	Prill
	Maj
	Qershor
	Korrik
	Gusht
	Shtator
	Tetor
	Nëntor
	Dhjetor

	1
	Energji elektrike
	kWh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Naftë
	litra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Benzinë
	litra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Gaz lpg
	litra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	Përkufizime

	1
	Autobusë MDB – autobusë me motorë me djegie të brendshme.

	2
	Autobusë Hibrid – Autobusë që përdorin për të funksionuar edhe lëndë djegëse fosile (naftë, benzinë) edhe energji elektrike.



SHTOJCA 2
FORMATI I RAPORTIT TË ENERGJISË SË SHITUR/ KONSUMUAR
	 
	KONSUMI I BURIMEVE ENERGJETIKE 
	Fuqia kalorifike

	
	Njësia matjes
	Janar
	Shkurt
	Mars
	Prill
	Maj
	Qershor
	Korrik
	Gusht
	Shtator
	Tetor
	Nëntor
	Dhjetor
	Njësia
	Vlera Kal.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	En. elektrike 
	kWh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kWh
	 
	

	
	lek/kwh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Diezel
	litra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/kg
	 
	

	
	lek/litra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Benzinë 
	litra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/kg
	 
	

	
	lek/litra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Solar
	ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/kg
	 
	

	
	lek/ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Vajguri 
	litra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/kg
	 
	

	
	lek/litra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Gaz i lëngëzuar i naftës (LPG)
	ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/kg
	 
	

	
	lek/ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Gaz natyror 
	1000m3 N
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/m3N
	 
	

	
	lek/1000m3 N
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Linjit 
	ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/kg
	 
	

	
	lek/ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Koks
	ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/kg
	 
	

	
	lek/ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Antracit 
	ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/kg
	 
	

	
	lek/ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Dru zjarri
	m3 stere
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/m3 stere 
	 
	

	
	lek/m3 stere
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Peleta ose briketa druri
	ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kJ/kg
	 
	

	
	lek/ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Avull 
	ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kkal
	 
	

	
	lek/ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Ujë i ngrohtë 
	ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kkal
	 
	

	
	lek/ton
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	





SHTOJCA 3
METODOLOGJIA PËR LLOGARITJEN E KURSIMEVE POSHTË – LART
Metodologjia poshtë-lart (M&V) për Shqipërinë
Tiranë, janar 2020
Tabela e përmbajtjes
Hyrje
1. Mbështjellësen e ndërtesës dhe komponentët e saj
2. Sistemet e ajrit të kondicionuar
3. Sistemet e pompimit
4. Ngrohja qendrore
4.1 Eficienca energjetike në sistemet e ngrohjes qendrore pa rikonstruksion të godinave rezidenciale: me rikonstruksion të tyre dhe në blloqet e reja rezidenciale.
5.1 Instalimi i pompave të nxehtësisë në ndërtesat e reja dhe të rikonstruktuara
6. Masat për përmirësimin e sistemit të ngrohjes
6.1 Përmirësimi i prodhuesve të nxehtësisë, shpërndarjes dhe emetimit
6.2 Izolimi termik i rezervuarit të ujit të ngrohtë
6.3 Izolimi termik i tubacioneve në sistemin e ngrohjes
7. Motorët industrialë
7.1 Zëvendësimi i motorëve elektrikë industrialë
7.2 Ripërmasimi i motorëve elektrikë
9.2 Eko-driving
9.3 Përmirësimet e eficiencës përmes shfrytëzimit të lubrifikantëve të rinj dhe gomave të reja
9.4 Ndryshimi i mënyrës së transportit për pasagjerë
10. Pajisjet e zyrës
12. Zëvendësimi i kaldajave me rendiment të ulët
12.1 Zëvendësimi i një kaldaje të vjetër me një kaldajë me biomasë me rendiment të lartë
12.2 Kaldajat me biomasë
13. Panelet diellore termike
15. Sistemet e rikuperimit të nxehtësisë në ndërtesa
16.1 Blerja e pajisjeve elektroshtëpiake me eficiencë të lartë
16.2 Zëvendësimi i parakohshëm i pajisjeve elektroshtëpiake
1. Mbështjellësja e ndërtesës dhe komponentët e saj
1.1 Hyrje në kodin e ri të ndërtesave
1.2 Vlerësimi i kursimeve vjetore të energjisë në ndërtesat e reja rezidenciale dhe jorezidenciale duke përdorur mbështjellëse termike
1.4 Metodologjia e llogaritjes së kursimit të energjisë në ndërtesat rezidenciale (ekzistuese) të rinovuara (rikonstruktuar) duke përdorur mbështjellësen termike, pa ndryshuar sistemin e ngrohjes
2. Sistemet e ajrit të kondicionuar
2.1 Sistemet e ajrit të kondicionuar me më pak se 12 kW
3. Sistemet e pompimit
4. Ngrohja qendrore
5. Pompat e nxehtësisë
5.1 Instalimet e pompave të nxehtësisë në ndërtesat e reja dhe ato të rinovuara
6. Implementimi i masave për përmirësimin elementeve të veçanta të sistemit të ngrohjes
7. Përmirësimi (rikonstruktimi) i prodhuesit të nxehtësisë, shpërndarja dhe emetimi i nxehtësisë
8. Izolimi termik i rezervuarëve të ujit të ngrohtë
8.1.1 Identifikimi i vlerave
8.1.2 Jetëgjatësia e masave përmirësuese
8.1.2.1 Izolimi termik i tubacioneve në sistemet e ngrohjes of pipes in the heating system
8.1.3 Identifikimi i vlerave
8.1.4 Motorët industrialë
8.1.5 Zëvendësimi i motorëve elektrikë në industri
8.1.6 Jetëgjatësia
9. Ndriçimi
9.1 Ndriçimi në ndërtesat rezidenciale
Një përmbledhje e llambave eficiente LED me konsum të ulët të energjisë jepet në tabelën nr. 19 në aneks
9.2 Ndriçimi në ndërtesat jorezidenciale
9.3 Ndriçimi në sektorin e hoteleri-turizëm
9.4 Ndriçimi publik
9.5 Ndriçimi në ndërtesat industriale
10. Lëvizja (transporti)
10.1 Mjetet lëvizëse alternative
10.2 Eko-driving
10.3 Përmirësimet e eficiencës përmes shfrytëzimit të lubrifikantëve të rinj dhe gomave të reja
10.4 Ndryshimi i mënyrës së transportit të pasagjerëve
11. Pajisjet e zyrës
12. Impiantet fotovoltaike
13. Zëvendësimi i kaldajave me rendiment të ulët
13.1 Zëvendësimi i një kaldaje të vjetër me një kaldajë eficiente me biomasë
13.2 Kaldajat me biomasë
14. Panelet diellore termike
14.1 Ngrohja e banesës me anë të paneleve diellore
15. Pajisjet e kontrollit në regjimin standby në ndërtesat rezidenciale
16. Sistemet e rikuperimit të energjisë në ndërtesa
17. Pajisjet elektroshtëpiake
17.1 Blerja e pajisjeve elektroshtëpiake me eficiencë të lartë
17.2 Zëvendësimi i parakohshëm i pajisjeve elektroshtëpiake

[bookmark: _Toc124859216]Hyrje 
Direktiva e Shërbimeve të Energjisë (ESD)[footnoteRef:2] (Energy Services Directive) është një direktivë kornizë që përfshin një gamë të tërë aspektesh të ndryshme në lidhje me efikasitetin e energjisë. Direktiva e re është quajtur Energy Efficiency Directive (EED). Kjo direktivë (2012/27/EU) përcakton një sere masash detyruese me synim arritjen e targetit të rritjes së eficiencës energjetike në 20% deri në vitin 2020. Qëllimi i direktivës është që, përdorimi përfundimtar i energjisë të jetë më ekonomik dhe efikas lidhur me: [2:  Direktiva 2006/32/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 5 prill 2006 “on energy end-use efficiency and energy services” ka zëvendësuar direktivën 93/76/EEC.] 

vendosjen e synimeve të arritshme, stimujve dhe kornizave institucionale, financiare dhe ligjore të nevojshme për të eliminuar pengesat dhe papërsosmëritë e tregut që parandalojnë përdorimin efikas të energjisë fundore; dhe 
1. krijimin e kushteve për zhvillimin dhe promovimin e një tregu për shërbime energjetike dhe për ofrimin e programeve të kursimit të energjisë dhe masave të tjera që synojnë përmirësimin e efikasitetit të energjisë në përdorimin përfundimtar.
ESD siguron një metodologji të përgjithshme për matjen dhe verifikimin e kursimeve të energjisë, poshtë-lart (Bottom–up), për të vlerësuar kursimin e energjisë dhe për të promovuar masat dhe programet më efektive për përmirësimin e eficiencës së energjisë. Metodologjitë e prezantuara në këtë raport ofrojnë një përmbledhje të metodave nga poshtë-lart për llogaritjen e kursimeve të energjisë të zhvilluara me ndihmën edhe të GIZ për kushtet shqiptare, të përqendruara veçanërisht në masat e EE në stokun e ndërtesave (përfshirë të dy sektorët: ato rezidenciale dhe ato të shërbimit).
Treguesit e efikasitetit të energjisë paraqesin shkallen e kursimit të energjisë në lidhje me një vlerë reference. Në përgjithësi, ka tri lloje indikatorësh që shprehin efikasitetin e energjisë:
a) Indikatorët ekonomikë: Intensiteti i energjisë dhe/ose intensiteti i karbonit [kWh/EUR, CO2 / EUR];
b) Indikatorët teknikë: energjia e konsumuar për njësi të prodhimit fizikisht [kWh/ton prodhimi, kWh/euro etj. (indeksi i prodhimit)]: konsumi specifik [kWh/aplikim, kWh/njësi banimi, kWh/m2 e sipërf. së ngrohur; litra/100 km etj.;
c) Indikatorë të shpërndarjes: pjesa e tregut të pajisjeve me efikasitet energjetik, e burimeve të rinovueshme të energjisë, e procedurave efikase [p.sh. shkalla e shpërndarjes së tregut të llambave me efikasitet energjetik; pajisjeve shtëpiake A ++, sistemeve termike diellore; ndarjes modale në (transportin e mallrave) etj.].
Për matjen e kursimit të energjisë përmes metodave nga poshtë-lart (B-U) duhet të sigurohen dhe administrohen të gjitha masat që synojnë përmirësimin e efikasitetit në një mënyrë të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Agjencia për Eficiencën e Energjisë (AEE) duhet të krijojë një bazë të dhënash të cilat shërbejnë në aplikimin e metodologjisë së prezantuar në këtë raport. 
Në këtë raport do të prezantohet në mënyrë të thjeshtë metodologjia nga poshtë-lart për vlerësimin e kursimeve të energjisë. Kjo metodologji, e cila mbështetet dhe në përvojat më të mira të BE-së: “Vlerësimi dhe monitorimi i direktivës së BE-së mbi përdoruesit fundore të energjisë dhe shërbimet e energjisë (EMEEES)”, synon të jetë e thjeshtë në përdorim edhe nga njësitë e qeverisjes vendore.
Si parakushtet për krijimin e kësaj metodologjie M&V & E, duhen:
a) statistikat e përshtateshe të energjisë; dhe 
b) konsumatorët e mëdhenj e përfshirë dhe kornizat ligjore të vendit tonë dhe të EU në lidhje me EE. 
Formulat llogaritëse të kësaj metodologjie përdoren kryesisht për gjithë tipat e rinovimit, zëvendësimit ose konstruksionet e reja të ndërtesave ose zëvendësimin e instalimeve energjetike në ndërtesa. Në këtë metodologji janë dhënë edhe formulat llogaritëse të kursimit të energjisë në sektorin e mobilitetit; sektorin shtëpiak; ndriçimin rrugor dhe në ndërtesat industriale, si edhe në sektorin industrial. Tri janë kategoritë ku mund të përdoren formulat e dhëna në këtë metodologji janë:
Kategoria 1: Zëvendësimi i pajisjeve ekzistuese më të reja, me eficiente;
Kategoria 2: Eficienca e energjisë gjatë rinovimit të ndërtesave; 
Kategoria 3: Ndërtesa të reja të konstruktuara sipas kodeve të eficiencës energjetike. 
Për kategoritë 1 dhe 2 në rast se vlerat “para” dhe “pas” të konsumit përfundimtar të energjisë (në kWh në vit) janë të njohura p.sh. përmes një auditi energjetik të kryer “para” dhe “pas” rinovimit ose zëvendësimit, për ndërtesën individuale (të vetme), pajisje ose aparate, atëherë këto vlera individuale “para” dhe “pas” mund të përdoren në vend të formulave të rekomanduara në këtë metodologji për të llogaritur kursimet unitare. Formulat e rekomanduara mundësojnë llogaritjen e kursimeve të njësive vjetore përfundimtare të energjisë (UFES) për secilën nga masat ose programet e përmirësimit të efikasitetit të energjisë të listuara më lart.
Ne rastin e disa njësive, llogaritja e kursimit të përgjithshëm të energjisë bëhet bazuar në shumën e kursimeve vjetore të elementeve të njësive përbërëse dhe duke marrë parasysh kohëzgjatjet specifike të jetës së masës së zbatuar. Në rast se, kursimet unike të energjisë përfundimtare janë identike për të gjitha njësitë ose janë mesatarisht të njëjta në njësitë përbërëse, kursimi i përgjithshëm i energjisë llogaritet duke shumëzuar kursimet vjetore të një njësie me numrin e njësive përbërëse që i nënshtrohen së njëjtës masë ose programi. Nëse nuk janë në dispozicion vlerat për njësitë individuale “para” dhe “pas”, atëherë UFES llogaritet duke u nisur nga disa vlera bazë të kombinuara nëpërmjet disa koeficienteve me vlerat mesatare kombëtare. 
Kjo metodologji përcakton modelin llogaritës për kursimet vjetore të energjisë në rastet e mëposhtme:
[bookmark: _Toc124859217]1. Mbështjellësen e ndërtesës dhe komponentët e saj
1.1 Hyrje në kodin e ri të ndërtesave 
1.2 Vlerësimi i kursimit të energjisë në ndërtesat e reja rezidenciale dhe jorezidenciale duke ndërhyre në mbështjellësen termike të saj. 
1.3 Vlerësimi i kursimit të energjisë pas rikonstruksionit të përgjithshëm të veshjes termike dhe të sistemit të ngrohjes në ndërtesat ekzistuese rezidenciale dhe jorezidenciale.
1.4 Metodat e vlerësimit të kursimit të energjisë në ndërtesat ekzistuese rezidenciale dhe jorezidenciale pas rinovimit të tyre vetëm të mbështjellëses termike pa ndryshuar sistemin e ngrohjes. 
1.5 Vlerësimi i eficiencës së energjisë në rastet e ndërhyrjeve special në elemente të veçanta të ndërtesës.
[bookmark: _Toc124859218]2. Sistemet e ajrit të kondicionuar
2.1 Sistemet e ajrit të kondicionuar me më pak se <12 kW 
[bookmark: _Toc124859219]3. Sistemet e pompimit
3.1 Instalimi i sistemeve të reja të pompave.
[bookmark: _Toc124859220]4. Ngrohja qendrore 
[bookmark: _Toc124859221]4.1 Eficienca energjetike në sistemet e ngrohjes qendrore pa rikonstruksion të godinave rezidenciale: me rikonstruksion të tyre dhe në blloqet e reja rezidenciale. 
5. Pompat e nxehtësisë
[bookmark: _Toc124859222]5.1 Instalimi i pompave të nxehtësisë në ndërtesat e reja dhe të rikonstruktuara 
[bookmark: _Toc124859223]6. Masat për përmirësimin e sistemit të ngrohjes
[bookmark: _Toc124859224]6.1 Përmirësimi i prodhuesve të nxehtësisë, shpërndarjes dhe emetimit 
[bookmark: _Toc124859225]6.2 Izolimi termik i rezervuarit të ujit të ngrohtë
[bookmark: _Toc124859226]6.3 Izolimi termik i tubacioneve në sistemin e ngrohjes 
[bookmark: _Toc124859227]7. Motorët industrialë 
[bookmark: _Toc124859228]7.1 Zëvendësimi i motorëve elektrikë industrialë
[bookmark: _Toc124859229]7.2 Ripërmasimi i motorëve elektrikë
7.3 Motorët me shpejtësi variabile VSD 
8. Ndriçimi
8.1 Ndriçimi në ndërtesat rezidenciale
8.2 Ndriçimi me eficiencë të lartë në ndërtesat jorezidenciale
8.3 Ndriçimi eficient në hoteleri-turizëm
8.4 Ndriçimi publik 
8.5 Ndriçimi në ndërtesat industriale
9. Lëvizja 
9.1 Mjetet lëvizëse alternative 
[bookmark: _Toc124859230]9.2 Eko-driving
[bookmark: _Toc124859231]9.3 Përmirësimet e eficiencës përmes shfrytëzimit të lubrifikantëve të rinj dhe gomave të reja 
[bookmark: _Toc124859232]9.4 Ndryshimi i mënyrës së transportit për pasagjerë
[bookmark: _Toc124859233]10. Pajisjet e zyrës
11. Impiantet fotovoltaike
[bookmark: _Toc124859234]12. Zëvendësimi i kaldajave me rendiment të ulët
[bookmark: _Toc124859235]12.1 Zëvendësimi i një kaldaje të vjetër me një kaldajë me biomasë me rendiment të lartë
[bookmark: _Toc124859236]12.2 Kaldajat me biomasë
[bookmark: _Toc124859237]13. Panelet diellore termike
13.1 Ngrohja e banesës me anë të paneleve diellore 
14. Pajisjet e kontrollit në regjimin standby në ndërtesat rezidenciale
[bookmark: _Toc124859238]15. Sistemet e rikuperimit të nxehtësisë në ndërtesa
16. Pajisjet elektroshtëpiake 
[bookmark: _Toc124859239]16.1 Blerja e pajisjeve elektroshtëpiake me eficiencë të lartë
[bookmark: _Toc124859240]16.2 Zëvendësimi i parakohshëm i pajisjeve elektroshtëpiake 

Bottom-up metodologji për Shqipërinë

“Eficienca e energjisë” nënkupton raportin në përqindje, të energjisë në dalje me energjinë në hyrje, në të njëjtin sistem energjetik, që në rastin tonë është ndërtesa. Ky është përcaktim teorik i saj. Më thjesht do të thoshim se “eficiencë energjie” kemi atëherë kur në një proces energjetik arrijmë rezultate të njëjta duke përdorur më pak energji. Teprica e energjisë në këtë rast është energjia e kursyer nga marrja e masave për të ulur sasinë e përdorur në këtë proces. [Shërbimet e Konsulencës së IFC në Evropë dhe Azinë Qendrore-Tiranë] 
[bookmark: _Toc124859241]1. Mbështjellësja e ndërtesës dhe komponentët e saj 
Sektori i targetuar: ndërtesa rezidenciale: ndërtesa publike dhe ndërtesa të shërbimit privat (ndërtesa terciare) 
Në këtë kapitull do të paraqesim një metodologji për llogaritjen e kursimit të energjisë nëpërmjet implementimit të masave të eficiencës energjetike në ndërtesat 1) rezidenciale të reja 2) rezidenciale të rinovuara 3) ndërtesave jorezidenciale, pra të shërbimit privat (ndërtesat terciare).
[bookmark: _Toc124859242]1.1 Hyrje në kodin e ri të ndërtesave 
Më poshtë po japim një metodë të përgjithshme për llogaritjen e kursimeve vjetore të energjisë në rastin e implementimit të kërkesave për nxehtësi në përputhje me eficiencën e energjisë (EE) për ndërtesat e reja rezidenciale dhe terciare. 
	Bu Formula

	TFES = 

	përcaktime

	TFES – Energjia totale e kursyer vjetore [kWh/vit] 

	A- Sipërfaqja e godinës së re [m2]

	SHDinocod-Kërkesa për nxehtësi specifike për ndërtesat e reja sipas kodit energjetik të vitit 2002 ligji nr. 8937 të shprehur në kWh/m2/vit

	 SHDnewcod - Kërkesa për nxehtësi specifike për ndërtesat e reja sipas kërkesave të eficiencës energjetike kWh/m2/vit

	  Eficienca e përdorimit vjetor të sistemit të ngrohjes në ndërtesat e reja sipas kodit të vjetër

	  Eficienca e përdorimit vjetor të sistemit të ngrohjes në ndërtesat e reja sipas kodit të ri

	Të dhënat fillestare për nisjen e procedurës 

	Kërkesat specifike për nxehtësi merren në bazë të kodit të banesave duke iu referuar vitit përkatës. Nëse mungojnë të dhënat sipas kodit atëherë merret një vlerë mesatare e kërkesave për nxehtësi. Në rast se kërkesat e eficiencës së energjisë tejkalojnë kërkesat e kodit atëherë si vlerë fillestare në formulën e mësipërme merret e dhëna nga kodi energjetik i banesës sipas ligjit nr. 8937, datë 12.9.2002, “Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 38, datë 16.1.2003, “Për miratimin e normave, rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa”, dhe si newcode merren të dhënat nga kërkesat e eficiencës së energjisë. Ndërkohë, nëse kodi imponon kërkesa lidhur me eficiencën e energjisë, atëherë këto duhen pasqyruar në formulën e mësipërme. Kërkesa për energji specifike për ngrohje duhet të korrigjohet në lidhje me GDN.



Vlerat:
Vlefshmëria në kohë e masave të aplikuara rekomandohet ose merret sipas projektit specifik
Sipërfaqja ngrohëse, e dhënë ose sipas një projekti specifik
Eficienca e përdorimit vjetor të sistemit të ngrohjes në ndërtesat e reja sipas kodit të vjetër, rekomandohet ose merret sipas një projekti specifik
Eficienca e përdorimit vjetor të sistemit të ngrohjes në ndërtesat e reja sipas kërkesave të eficiencës së energjisë, rekomandohet ose merret sipas një projekti specifik
1.1.1 Vlera të dhëna 
 Aplikimi i formulave të mësipërme kërkon një model të ndërtesës duke specifikuar sipërfaqen përkatëse: kërkesat mesatare për energji specifike për tipin e ndërtesës: (sipas kodit dhe sipas kërkesave të eficiencës së energjisë): kërkesat për ujë të ngrohtë sanitar, si edhe rendimentin e sistemit të ngrohjes bazuar në konsideratat për strukturat ngrohëse në vend.
 Jetëgjatësia e masave të aplikuara: të dhënat e mëposhtme bazohen në dokumentin: “Recommandations on Measurment and Verification methods in framework of directive 2006/32/EC on Energy End-Use Efficiency and Energy Services”.
- Veshja termike: mbështjellësja termike e ndërtesës – izolimi termik i mureve kavitative dhe çdo izolim tjetër i konstruksionit (solid / druri) rekomandohet 30 vjet; 
- izolimi termik i papafingove/tarraca dhe dysheme rekomandohet 25 vjet; 
- bojlerë të vegjël deri në 30 kW fuqi në dalje rekomandohet 20 vjet; 
- bojlerë të mëdhenj mbi 30 kW fuqi në dalje parazgjidhet 25 vjet;
- dritaret me vlerë të ulët të U rekomandohet 30 vjet; 
- kontrolli i sistemit të ngrohjes, modernizim me zëvendësim të bojlerëve rekomandohet 15 vjet.
Sipërfaqja që merr nxehtësi: kjo madhësi përcaktohet sipas modelit të ndërtesës. Sipërfaqja mesatare mund të llogaritet sipas të dhënave statistikore kombëtare ose nga analiza e certifikatës së energjisë ose nga database kombëtare e energjisë.
Kërkesa për nxehtësi specifike (Kodi i vjetër dhe i ri i ndërtesës): mund të përdorim si default të dhënat e tab. 1 ose nëse ne kemi të dhëna për konstruksionin e ndërtesës nëpërmjet një auditi që mund të jetë bërë mund të përdorim tabelën tab. 2 dhe 3. 
Eficienca e përdorimit vjetor të sistemit të ngrohjes: përcaktohet nga raporti midis energjisë se përdorur për ngrohje plus energjinë e nevojshme për ujë të ngrohtë me energjisë e prodhuar nga prodhuesi i energjisë (bojleri). Tab. 4.
Kursimet e energjisë primare P.E.S.
P.E.S. llogaritet mbi bazën e FES dhe duke bërë korrigjimin përkatës me anë të faktorit të konvertimit. 

Në formulën e mësipërme madhësitë  dhe  janë faktoret e konvertimit të energjisë që varen nga tipi i lëndës djegëse të përdorur përpara dhe pas rikonstruksionit pra pas implementimit të masave që parashikon projekti i EE. Në rast se nuk kemi ndryshim të llojit të lëndës djegëse, pra përdoret e njëjta lëndë djegëse si para dhe pas projektit atëherë ky faktor mbetet i njëjte. Faktori i konvertimit në PES është dhënë në tab. 5 dhe 5/1. 
[bookmark: _Toc124859243]1.2 Vlerësimi i kursimeve vjetore të energjisë në ndërtesat e reja rezidenciale dhe jorezidenciale duke përdorur mbështjellëse termike 
1.2.1 Ndërtesat e reja konsiderohen eficiencë nga pikëpamja e energjisë nëse ato plotësojnë një standard më të lartë të EE sesa përcaktohet në kodin kombëtar të ndërtimeve të reja.
Formulat e mëposhtme vlejnë për të gjitha ndërtesat e banimit të reja, vila ose pallate me shumë apartamente ose për blloqe të mëdha banimi, si edhe për ndërtesat jorezidenciale:
Formula për llogaritjen e TFES është:
 
Elementet në formulën e mësipërme përfaqësojnë:
	 
	Kursimi final i përgjithshëm i energjisë në vit (Total Final Energy Saving - FES) 

	
	Rendimenti i sistemit të ngrohjes në ndërtesën e re 

	
	 Kërkesa për nxehtësi specifike në ndërtesën referente (të re)

	
	Kërkesa për nxehtësi specifike në ndërtesë sipas kushteve të EE

	
	Sipërfaqja totale e ndërtesës së re që ngrohet në m2



1.2.2 Parametrat hyrës 
Siç shihet nga formula e mësipërme për llogaritjen e TFES duhet të njihet kërkesa për sasinë e nxehtësisë që duhet në ndërtesën e re sipas kushteve të EE. Ne mund të përdorim vlerat e tab. 1
1.2.3 Eficienca e përdorimit vjetor të sistemit të ngrohjes
Përdorim të dhënat e tab. 4 
Jetëgjatësia e masave të aplikuara: të dhënat e mëposhtme bazohen në dokumentin “Recommandations on Measurment and Verification methods in framework of directive 2006/32/EC on Energy End-Use Efficiency and Energy Services”.
- Veshja termike: mbështjellësja termike e ndërtesës – izolimi termik i mureve kavitative dhe çdo izolim tjetër i konstruksionit (solid / druri) rekomandohet 30 vjet; 
- izolimi termik i papafingove/tarraca dhe dysheme rekomandohet 25 vjet; 
- bojlerë të vegjël deri në 30 kW fuqi në dalje rekomandohet 20 vjet; 
- bojlerë të mëdhenj mbi 30 kW fuqi në dalje parazgjidhet 25 vjet; 
- dritaret me vlerë të ulët të U rekomandohet 30 vjet; 
- sistemi i kontrollit të ngrohjes, modernizim me zëvendësim të bojlerëve rekomandohet 15 vjet.
Reduktimi vjetor i CO2 llogaritet:

ku:
	
	 Emisionet e reduktuara të CO2

	
	Emisionet e reduktuara të CO2 tab. 5


 
1.3 Rikonstruksioni i përgjithshëm i mbështjellëses termike në ndërtesat ekzistuese rezidenciale dhe jorezidenciale dhe rikonstruksioni i sistemit të ngrohjes. 
Në këtë rast kemi të bëjmë me një rikonstruksion integral të ndërtesës në veshjen termike (mure, dritare, çati), si edhe me rikonstruksion të sistemit të ngrohjes. 
1.3.1 Metoda llogaritëse
Kursimi final i energjisë për njësi të sipërfaqes llogaritet si diferencë ndërmjet sasisë së nxehtësisë së kërkuar para dhe pas implementimit të masave të eficiencës së energjisë. Nocioni “para” dhe “pas” përcaktohet në dokumentacionin e implementimit ose prej vlerave referente siç përshkruhet në kapitujt e mësipërm. Formula që përdoret është si më poshtë: 
 
Ku:
	 
	Kursimi final i energjisë 

	
	Rendimenti i sistemit të ngrohjes para implementimit 

	
	Rendimenti i sistemit të ngrohjes pas implementimit 

	
	 Kërkesa specifike për nxehtësi në ndërtesë përpara ndërhyrjeve për EE 

	
	 Kërkesa specifike për nxehtësi në ndërtesë pas ndërhyrjeve për EE 

	
	Sipërfaqja që përdor nxehtësi në ndërtesë (Sipërfaqja totale që ngrohet) 



Formula e përmendur më sipër sugjerohet të përdoret në konstruksionet komplekse që inkuadrojnë si rikonstruksionin e mbështjellëses termike të ndërtesës ashtu edhe rikonstruksionin e sistemit të ngrohjes. 
1.3.2 Parametrat hyrës
Siç shihet nga formulat e mësipërme, për llogaritjen e FES dhe PES është e domosdoshme të njihen vlerat e sipërfaqes që ngrohet e cila i nënshtrohet rikonstruksionit të projektit të EE. Nuk ka vlera reference për këtë parametër dhe ai duhet përcaktuar ekzaktësisht prej dokumentacionit të projektit ose auditit energjetik. Ajo që duhet vlerësuar me shumë kujdes është eficienca (rendimenti /efikasiteti) i sistemit të ngrohjes para dhe pas implementimit të projektit, bazuar në të dhënat e disponueshme nga prodhuesi dhe nga dokumentacioni i projektit. Nëse ndërtesa është e detyrueshme për t’iu nënshtruar auditimit energjetik të dhënat për sasinë e nxehtësisë së kërkuar mund të jenë të disponueshme në raportin e auditit të energjisë. Në këto raporte mund të gjenden shumë të dhëna të besueshme përpara dhe pas implementimit të projektit. Nëse nuk është e mundur që të dhënat të gjenden në raportet e auditit, ose në të dhënat e projektit të EE siç mund të ndodhë në shumë raste, atëherë do të bazohemi në disa vlera referuese. Në tabelën e mëposhtme është dhënë një pasqyrë e parametrave hyrës (të dhënat hyrëse) për metodën llogaritëse BU gjatë një rikonstruksioni total të ndërtesës.
Parametrat hyrës për metodën llogaritëse BU gjatë një rikonstruksioni total të mbështjellëses së ndërtesës dhe sistemit të ngrohjes në ndërtesat ekzistuese.
	Identifikatori
	Parametrat
	Burimi i mundshëm i të dhënave 

	
	Kërkesa për nxehtësi specifike në ndërtesë përpara/pas ndërhyrjes së projektit të EE
	Raporti i auditit të energjisë, dokumentacion i projektit ose vlera referuese

	
	Rendimenti i sistemit të ngrohjes përpara/pas ndërhyrjes së projektit të EE
	 Raporti i auditit të energjisë, dokumentacion i projektit ose vlera referuese

	
	Shpërfaqja ngrohëse e ndërtesës
	Raporti i auditit të energjisë, dokumentacion i projektit ose vlera referuese



Rendimenti i sistemit të ngrohjes përpara/pas ndërhyrjes së projektit të EE mund të gjendet në dokumentacionin e projektit si një vlerë e rendimentit të përgjithshëm të të gjithë sistemit tab. 4.
 
dhe për sistemin e rikonstruktuar
 
Madhësitë e mësipërme shprehin:
	
	Rendimenti (eficienca) e bojlerëve (gjeneratorët e prodhimit të nxehtësisë) para/pas 
	
Burimi i informacionit:
Raporti i auditit të energjisë; dokumentacioni i projektit ose vlera referuese.

	
	Rendimenti (eficienca) e sistemit të shpërndarjes së nxehtësisë (para/pas)
	

	
	Rendimenti i sistemeve të emetimit (këmbyesit e nxehtësisë dhe sistemet e kontrollit) para/pas
	


1.3.3 Vlerat referuese
Siç përmendem më lart, nëse të dhënat hyrëse nuk gjenden në raportet e audit, si edhe në dokumentacionin e projektit atëherë bazohemi në vlera referuese si më poshtë:
Kërkesa me nxehtësi specifike. (Sasia e nxehtësisë për njësi të sipërfaqes.) Këtë madhësi do ta shënojmë me SHD, siç e kemi shënuar më lart duke pranuar germat e para të shprehjes në gjuhën angleze (Specific Heat Demande). Vlerat referente të SHD përpara fillimit të projektit dhe pas implementimit të masave për Shqipërinë jepen në tab. 2 dhe tab. 3 sipas tipit të ndërtesës.
Rendimenti (eficienca) e sistemit të ngrohjes 
Rendimenti i sistemit të ngrohjes mund të gjendet produkt i tri rendimenteve të ndryshme të komponentëve të sistemit që janë njësia e prodhimit të nxehtësisë: sistemi i shpërndarjes së nxehtësisë (tubacionet, valvulet, shpërndarësit), si edhe njësitë e këmbimit të nxehtësisë dhe sistemet e kontrollit automatik. Formula e përgjithshme është: 
Në këtë formulë madhësitë e paraqitura shprehin:
	
	Rendimenti i përgjithshëm i sistemit të ngrohjes

	
	Rendimenti i njësisë së prodhimit të nxehtësisë (kaldaje dhe çdo burim tjetër nxehtësie)

	
	Rendimenti i sistemit të shpërndarjes (tubacione; valvola etj.)

	
	Rendimenti i këmbyesve të nxehtësisë (këmbyesit e nxehtësisë, valvolat e kontrollit etj.)



Duke përdorur formulat e mësipërme jemi në gjendje të përcaktojmë rendimentin e përgjithshëm të sistemit të ngrohjes para dhe pas implementimit të projektit duke marrë parasysh çdo ndërhyrje të bërë në rikostruksionin e këtij sistemi. P.sh. nëse nëpërmjet projektit të ndërhyrjes për EE, parashikohet vetëm përmirësimi (zëvendësimi) i tubacioneve të shpërndarjes së bartësit të nxehtësisë, kjo do të reflektohet vetëm në ndryshimin e rendimentit të këtij elementi (tubacionit). Nga ana tjetër, nëse projekti i ndërhyrjes parashikon ndryshime në të gjitha elementet përbërëse të këtij sistemi, atëherë rendimenti i përgjithshëm llogaritet duke marrë parasysh përmirësimin e rendimentit të çdo elementi.
Vlerat referuese për rendimentin e përgjithshëm për tipa të ndryshëm të elementeve përbërëse të sistemit të nxehtësisë jepen në tab. 4. Kombinimi i elementeve përbërëse mund të jetë i çfarëdoshëm kështu që, ne duhet t’i referohemi në çdo rast sistemeve konkrete që i nënshtrohen rikonstruksionit.
Nëse rendimenti i përgjithshëm i sistemit të ngrohjes, nuk është e mundur të llogaritet me metodën e mësipërme, atëherë mund të përdorim vlera referuese të dhëna në tab. 4, të cilat janë shumë të rrumbullakosura dhe që përdoren për vendet e EU dhe rekomandohen të përdoren vetëm në rastet e mungesës totale të burimeve të tjera të të dhënave.
1.3.4 Reduktimi i emisioneve të CO2 
Vlerësimi vjetor i reduktimit të emisioneve të CO2 do të bëhet në varësi të llojit të lëndës djegëse që përdoret për prodhimin e nxehtësisë. Si rezultat i implementimit të projektit të EE duhet të presim edhe reduktimin e emisioneve të CO2. Formula llogaritëse e këtij reduktimi merret si produkt i energjisë së kursyer si rezultat i implementimit të projektit me koeficientin e emetimit të emisioneve ndotëse nga lënda djegëse e përdorur për prodhimin e nxehtësisë në ndërtesë dhe jepet nga formula:

where:
	
	Emisionet e reduktuara të CO2

	
	Koeficienti i emetimit të emisioneve ndotëse nga lënda djegëse e përdorur sipas tab. 5.



Në rast se gjatë implementimit të projektit ka ndryshim të llojit të lëndës djegëse llogaritja e reduktimit të CO2 bëhet me formulën e mëposhtme:

Si edhe më lart indekset “ini “ dhe “new” përfaqësojnë madhësitë e parametrave respektive para dhe pas implementimit të projektit.
Koeficienti i emetimit të emisioneve CO2 “e” në varësi të lëndës djegëse e përdorur jepen në tab. 5.
Nëse është e pamundur të gjenden vlera të përshtateshe për llojin e lëndës djegëse që do të përdoret në implementimin e projektit atëherë përdoret vlera e koeficientit “e” të dhënë në tabelën 5 për gazin natyror.
Kjo formulë do të jetë e njëjta për të gjitha metodat e tjera.
1.3.5 Jetëgjatësia e masave të aplikuara
Jetëgjatësia e matjeve të një rikonstruksioni integral të mbështjellëses termike të një ndërtese dhe të sistemit të ngrohjes përcaktohet si më poshtë:
	Ndërtesa rezidenciale
	20 vjet

	Ndërtesa jorezidenciale
	25 vjet


[bookmark: _Toc124859244]1.4 Metodologjia e llogaritjes së kursimit të energjisë në ndërtesat rezidenciale (ekzistuese) të rinovuara (rikonstruktuar) duke përdorur mbështjellësen termike, pa ndryshuar sistemin e ngrohjes
1.4.1 Kjo metodologji parashikon vlerësimin e kursimit të energjisë pas rinovimit të banesës me mbështjellëse termike dhe nuk parashikon zëvendësimin e sistemit ekzistues të ngrohjes. Formulat vlejnë si për banesat një dhe shumë familjare ashtu edhe për blloqet e banimit. 

	Formulat llogaritëse BU

	

	A Sipërfaqja që ngrohet nga rikonstruksioni i veshjes termike 

	 Kërkesa për energji specifike për ngrohje në ndërtesën referuese para rinovimit 

	 Kërkesa për energji specifike për ngrohje në ndërtesën referuese ku janë zbatuar masat e EE (pas rinovimit)

	HWD Kërkesat specifike për energji për ujë të ngrohtë në vit 

	  rendimenti (eficienca) (përdorimi vjetor) i sistemit të ngrohjes në godinën referuese 

	  rendimenti (eficienca)(përdorimi vjetor) i sistemit të ngrohjes në godinën referuese ku janë zbatuar masat e EE (pas rinovimit) 

	Të dhëna fillestare 

	Jepen kërkesat për energji specifike për ngrohje përpara rinovimit të veshjes termike 


 
1.4.2 Sqarime të nevojshme 
Jetëgjatësia e kësaj ndërhyrjeje nga pikëpamja e EE (parazgjidhet ose merret sipas një projekti specifik). “Recommandations on Measurment and Verification methods in framework of directive 2006/32/EC on Energy End-Use Efficiency and Energy Services”.
- Veshja termike: mbështjellësja termike e ndërtesës – izolimi termik i mureve kavitative dhe çdo izolim tjetër i konstruksionit (solid/druri) rekomandohet 30 vjet; 
- Izolimi termik i papafingove/tarraca dhe dysheme rekomandohet 25 vjet; 
- Bojlerë të vegjël deri në 30 kW fuqi në dalje rekomandohet 20 vjet; 
- Bojlerë të mëdhenj mbi 30 kW fuqi në dalje parazgjidhet 25 vjet; 
- Dritaret me vlerë të ulët të U rekomandohet 30 vjet; 
Kontrolli i sistemit të ngrohjes, modernizim me zëvendësim të bojlerëve rekomandohet 15 vjet
Sipërfaqja që rinovohet, duke vendosur mbështjellësen termike: kërkesa për energji specifike për ngrohje në ndërtesën referuese para rinovimit dhe kërkesa për energji specifike për ngrohje në ndërtesën referuese pas rinovimit (duke vendosur mbështjellësen termoizoluese) janë të paravendosura ose llogariten sipas projektit. Tab. 2 dhe tab. 3.
Rendimenti (eficienca) (përdorimi vjetor) i sistemit të ngrohjes në godinën referuese, si edhe rendimenti (eficienca) (përdorimi vjetor) i sistemit të ngrohjes në godinën referuese pas rinovimit (duke vendosur mbështjellësen termoizoluese) janë të paravendosura ose llogariten sipas rastit konkret ose nga një bilanc auditi. Kërkesa specifike për nxehtësi për ujë të ngrohtë sanitar HWD, është e paracaktuar ose llogaritet sipas projektit (shih: Kërkesa për ujë të ngrohtë sanitar). 
1.4.3 Vlerat referente
Sipërfaqja mesatare bruto mund të llogaritet bazuar në statistikat kombëtare për godinat e banimit ose mund të jetë e disponueshme nga analizat e certifikatave të energjisë ose bazat e të dhënave të ndërtesave etj.
Kërkesa për energji specifike për ngrohje në ndërtesën referuese para rinovimit dhe kërkesa për energji specifike për ngrohje në ndërtesën referuese pas rinovimit (duke vendosur mbështjellësen termoizoluese) mund të përcaktohen nga database e bilanceve energjetike; nga studimet e kryera shih (Gj.Simaku, Studim doktorature, 2019 etj.) ose nga raportet e audit. Mund të përdoren edhe tab. 7 dhe tab. 8.
Kërkesa për ujë të ngrohtë sanitar HWD. Në ndërtesat ekzistuese, kërkesat specifike për energji për ujë të ngrohtë në vit  për qëllime sanitare, realizohen nga ngrohësit me energji elektrike (kryesisht 80 l dhe fuqi 2,5 kw, por ka edhe një pjesë që përdorin drutë e zjarrit. Sasia neto e nxehtësisë për DHW është llogaritur bazuar në konsumin ditor të ujit të ngrohtë për person duke e marrë në konsideratë numrin mesatar të personave në familje. Në Shqipëri pranohet sasia prej 20-40 l/ditë/person Mesatarisht pranohet 30l/ditë/person. Temperatura e ujit të ngrohtë është marrë 45oC. Duke marrë në konsideratë numrin e njerëzve për tipin e ndërtesës dhe numrin e familjeve sipas tipit të banesës, rezultati mesatar për vendin ka dalë 18 kWh/m2 vit. Kjo shifër mesatare është përdorur për të gjitha përllogaritjet e mëtejshme. [Gj.Simaku, Studim doktorature, Tiranë, 2019].
Rendimenti i sistemit të ngrohjes para dhe pas rinovimit. Ky element përcaktohet si raport ndërmjet sasisë së energjisë për ngrohje të prodhuar nga prodhuesi i energjisë kundrejt shumës totale të energjisë të përdorur (energjia e prodhuar nga prodhuesi (bojler/kaldajë) shumëzuar me rendimentin e sistemit) plus sasinë e energjisë që duhet për DHW. 
 
 përfaqëson rendimentin e sistemit të ngrohjes. 
 Si të dhëna imput janë:
- Energjia specifike që duhet për ngrohje duke marrë parasysh humbjet në sistem si para rikonstruksionit dhe pas rikonstruksionit (humbjet në bojler, në rrjetin shpërndarës dhe në pajisjet e kontrollit); 
- Energjia specifike vjetore që duhet për HWD.
Energjia e përdorur për ngrohje llogaritet nga energjia specifike e prodhuar nga prodhuesi shumëzuar me rendimentin (eficienca) e sistemit.

Eficienca e sistemit (t) për sistemet e furnizimit me energji llogariten: t=b  p  c
ku b = eficienca e bojlerit (burimi)
p = eficienca e rrjetit të tubacioneve (shpërndarja)
c = eficienca e kontrollit (rregullimi)
Duke marrë në konsideratë se nuk ka të dhëna të tjera lidhur me karakteristikat e pajisjeve për ngrohje sipas tipit të ndërtesës (nuk është kryer ndonjë studim lidhur me këto të dhëna në Shqipëri), në modelet e tipave të ndërtesave janë përfshirë sistemet më të shpeshta. Eficienca e supozuar e bojlerëve jepet në mënyrë të përmbledhur në tab. 6 [Gj.Simaku, Studim doktorature].
Në zonat klimatike A dhe B, janë të shpeshtë të dy llojet e ngrohësve: ngrohës elektrikë të drejtpërdrejtë dhe pompat e nxehtësisë. Për të thjeshtësuar modelimin, të dy këto sisteme janë modeluar së bashku me një eficiencë virtuale të llogaritur sipas raportit të banesave me ngrohës të drejtpërdrejtë dhe me pompa të nxehtësisë, duke supozuar eficiencën e barabartë me 1 për ngrohësit drejtpërdrejtë dhe 2.2 për pompat e nxehtësisë.
1.4.4 Jetëgjatësia e masave
Jetëgjatësia e masave të aplikuara: të dhënat e mëposhtme bazohen në dokumentin “Recommandations on Measurment and Verification methods in framework of directive 2006/32/EC on Energy End-Use Efficiency and Energy Services”.
- Veshja termike: mbështjellësja termike e ndërtesës – izolimi termik i mureve kavitative dhe çdo izolim tjetër i konstruksionit (solid / druri) rekomandohet 30 vjet; 
- izolimi termik i papafingove/tarraca dhe dysheme rekomandohet 25 vjet; 
- bojlerë të vegjël deri në 30 kW fuqi në dalje rekomandohet 20 vjet; 
- bojlerë të mëdhenj mbi 30 kW fuqi në dalje parazgjidhet 25 vjet; 
- Dritaret me vlerë të ulët të U rekomandohet 30 vjet; 
- Kontrolli i sistemit të ngrohjes, modernizim me zëvendësim të bojlerëve rekomandohet 15 vjet.
1.4.5 Shkarkimet vjetore të CO2 për ngrohjen e hapësirës dhe HWD janë llogaritur si vijon:
 

ku:  = faktori i shkarkimeve të CO2 i energjisë që përdor gjeneratori i nxehtësisë.
Faktori i shkarkimeve specifike të CO2 për mbartësin e energjisë jepen në tab. 9. 
1.4.6 Të dhëna për llogaritjen TFES
, kërkesat për nxehtësi specifike në ndërtesën referente [kWh/m2 /a].
Tab. 7 dhe tab. 8 jep  përpara rikonstruksionit për tipa të ndryshëm ndërtesash jorezidenciale. 
Është gjithashtu e domosdoshme të dihen vlerat e rendimentit të sistemit të ngrohjes në ndërtesën referente  - dhe  - në ndërtesën me eficiencë energjetike.
Tab. 10 jep të dhëna për vlerat e tyre pra para dhe pas implementimit të masave të eficiencës:
Parametri i fundit që nevojitet për llogaritjen e FES është , kërkesa për nxehtësi specifike në ndërtesën me eficiencë energjetike [kWh/m2 /a]. Do të analizojmë tri masat e implementimit të eficiencës energjetike: 
a) përdorimi i veshjes termike të godinës nga jashtë me kapotë termike;
b) izolimi termik i tarracës dhe/ose çatisë; 
c) zëvendësimi i dritareve të zakonshme me dritare double/triple xham.
Në tabelat 11 dhe 12 jepen kërkesat për energji specifike në godinat me implementim të tri masave të përmendura më sipër.
Ndërkohë tab. 13 jep kërkesat për energji specifike me kombinim të dy masave për eficiencën e energjisë atë të izolimit termik të mureve me kapotë termike dhe zëvendësimin e prodhuesit të nxehtësisë me lëndë djegëse diesel kundrejt atij me qymyr. 
1.5 Përmirësimi i eficiencës termike nëpërmjet ndërhyrjeve në elemente të veçanta të ndërtesës
 Kjo metodologji jep sasinë e energjisë së kursyer nëpërmjet implementimit të përmirësimit termik të elementeve të veçanta të ndërtesës si dritare dhe/ose çatisë. Në këtë metodologji supozojmë se sistemi i ngrohjes nuk ndryshon, por eficienca vjen vetëm nga përmirësimet që bëhen në elemente të veçanta.
1.5.1 Formulat bazë
	BU Formula 

	a) izolimi termik i murit 
TFESwall =
b) Zëvendësimi i dritareve 
 TFESwindow =
c) izolimi I catise 
TFESroof =




	Përcaktime

	TFES: Kursimi final i energjisë [kWh/a]

	 U- Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë për murin; dritaren dhe çatinë në ndërtesën ekzistuese (W/m2K) 
 


	 U- Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë për murin; dritaren dhe çatinë në ndërtesën me zbatim të masave të eficiencës së energjisë. (W/m2K) 
 
 
A - Sipërfaqja e elementeve të zëvendësuara në m2

	HDD - grade ditët e ngrohjes [k ditë/vit]

	f faktori i konvertimit të kWh/[kh/d] 

	 - Rendimenti i sistemit të ngrohjes në godinën referente

	U -i referohet koeficientit të transmetimti të nxehtësisë për çdo element që rinovohet 




	Vlerat:
Jetëgjatësia e masave që ndërmerren për eficiencën energjetike (rekomandohet ose sipas specifikave të projektit)
U – e dhënë ose sipas specifikave të projektit si për godinën ekzistuese ashtu edhe për atë të rinovuarën
A – sipërfaqja e elementeve rinovuese sipas specifikave të projektit
HDD – e dhënë 
f- Faktori i konvertimit i dhënë 
 – rendimenti i sistemit të ngrohjes në godinën referente i dhënë ose sipas specifikave të projektit



Kërkesat për energji specifike në ndërtesat ekzistuese mund të llogariten nga balancat energjetike të statistikave kombëtare për tipa të ndryshëm ndërtesash. Kjo mund të përcaktohet nga studime specifike kombëtare nëse ekzistojnë, analiza e certifikatave të energjisë, database stokut të godinave ose kodet Rendimenti i sistemit të ngrohjes. Ky element përcaktohet si raport ndërmjet sasisë së energjisë për ngrohje të prodhuar nga prodhuesi i energjisë kundrejt shumës totale të energjisë të përdorur (energjia e prodhuar nga prodhuesi (bojler/kaldajë) shumëzuar me rendimentin e sistemit) plus sasinë e energjisë që duhet për DHW. 
 
 përfaqeson rendimentin e sistemit të ngrohjes. 
f- Faktori i konvertimit i dhënë merret 0,024 kilo orë/ditë (kh/d) nëse sistemi i ngrohjes punon 24 orë. Ky koeficient reduktohet nëse sistemi i ngrohjes punon me kohë të pjesshme, p.sh., nga ora 6.00 a.m. deri 22.p.m. pranohet 0.024*0.67=0.01606
Vlerat e koeficientit U të transmetimit të nxehtësisë llogaritet sipas procedurës së mëposhtme: (VKM nr. 38, datë 16.1.2003 “Për miratimin e normave, të rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa”.
a) Për mure të thjeshta me faqe të rrafshëta dhe paralele të përbëra nga material homogjen me koeficient të përcjellshmërisë termike λ dhe trashësi δ kemi:

b) Për mure të përbëra nga disa shtresa homogjene me plane të rrafshëta dhe paralele respektivisht 1.2,3,...n, me koeficient të përcjellshmërisë termike respektivisht λ1, λ 2, λ 3,.., λn dhe trashësi respektivisht δ1, δ2, δ3,..... δn kemi:

ku: 
U- koeficienti total i transmetimit të nxehtësisë 
- trashesia e shtresës; -keficienti i përcjellshmërisë termike për shtresës i (shih shtojcat në VKM nr. 38, datë 16.1.2003;
 - koeficienti i përcjellshmërisë termike me konveksion dhe radiacion nga shtresa në ambientin e jashtëm dhe  koeficienti i përcjellshmërisë termike me konveksion dhe radiacion nga brenda ambientit në drejtimin të shtresës.
Vlera e koeficientëve të mësipërm mund të gjendet në (VKM nr. 38, datë 16.1.2003 “Për miratimin e normave, të rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa” pika 7.
Po kështu vlera e koeficientit U për sipërfaqet e dritareve dhe çatisë i referohet VKM nr. 38, datë 16.1.2003 “Për miratimin e normave, të rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa”, faqe 40 shtojca B4. Tab. 14 dhe 15.
1.5.2 Jetëgjatësia e masave 
a) izolimi termik me anë të mbështjellëses termike – mure kavitative dhe izolime të tjera rekomandohet 30 vjet; 
b) izolimi termik i papafingove/çative dhe dyshemeve, rekomandohet 25 vjet;
c) dritare dhe elemente të tjera xhami me koeficient të ulët U rekomandohet 30 vjet;
d) materialet mbushëse nëpër dritare, dyer etj. – e dhënë 5 vjet.
[bookmark: _Toc124859245]2. Sistemet e ajrit të kondicionuar
[bookmark: _Toc124859246]2.1 Sistemet e ajrit të kondicionuar me më pak se 12 kW
Kjo metodologji jep algoritmin e llogaritjes së kursimit të energjisë si rezultat i zëvendësimit të sistemeve të ajrit të kondicionuar të decentralizuar me sisteme të ajrit të kondicionuar të centralizuar.
Formulat llogaritëse:
	BU –Formula 

	Opsioni 1. Për ndërtesa jo të rinovuara:

 

Opsioni 2. Për ndërtesa të rinovuara.
 
 

	Përcaktime:

	TFEES: Total Final Energy Savings – Energjia totale vjetore e kursyer [KWh/vit]

	 – Fuqia e instaluar e sistemit të ftohjes [kW]

	 - orët me ngarkesë të plotë (orët e punës së sistemit që punon me maksimumin e fuqisë së instaluar)

	 –Faktori i ngarkesës së pjesshme 

	ESEERRef – Raporti i eficiencës së energjisë në sistemin ekzistues: (energji e sistemit të ftohjes / energjisë elektrike të pajisje) mesatare

	 - Raporti i eficiencës së energjisë në sistemin eficient (të ri): (energji e sistemit të ftohjes / energjisë elektrike të pajisje) mesatare

	n – numri i sistemeve ftohëse të instaluar

	A – Sipërfaqja që ftohet në ndërtesë [m2] 

	 - Kërkesa për ftohje specifike në ndërtesën referente [kWh/m2/vit] 

	SCDEff - Kërkesa për ftohje specifike në ndërtesën e re eficiente [kWh/m2/vit]



2.2 Vlerat referuese:
 – raporti i eficiencës së energjisë në sistemin ekzistues: (energji e sistemit të ftohjes / energjisë elektrike të pajisje) mesatare. Nga survejimet për sisteme të ndryshme AC kjo vlerë për Shqipërinë është 3.2
  – raporti i eficiencës së energjisë në sistemin eficient: (energji e sistemit të ftohjes / energjisë elektrike të pajisje). Nga survejimet për sisteme të mira AC në tregun shqiptar kjo vlerë për Shqipërinë është 4.6.
 – Fuqia e instaluar e sistemit të ftohjes [kW] – Duke marrë në konsideratë një njësi për një dhomë 20 m2 ose 60 m3 volum: kjo fuqi është 3,75 kW
  - orët me ngarkesë të plotë (orët e punës së sistemit që punon me maksimumin e fuqisë së instaluar) mund të pranohet për Shqipërinë 4 muaj x 30 ditë x 6 orë/ditë = 720 orë. 
 – Faktori i ngarkesës së pjesshme, jepet e dhënë: 51% bazuar në disa llogaritje të thjeshta prej konsultave. Madhësitë e tjera do t’i referohen projektit specifik. Duke zëvendësuar vlerat e mësipërme mund të marrim për një njësi AC vlerën e  si më poshtë:
 =kW/njësi/vit
Metodologjia e mësipërme jep kursimin vjetor të energjisë që vjen si rezultat i zëvendësimit të pajisjeve kondicionuese të ajrit si në godinat rezidenciale ashtu edhe ato terciale. Metodologjia bazohet në vlerat e EER për njësi në vit. Vlera totale kWh/vit llogaritet duke shumëzuar vlerën e mësipërme me numrin e të gjitha pajisjeve të zëvendësuara.
2.3 Jetëgjatësia mesatare vlerësohet të jetë 10 vjet
[bookmark: _Toc124859247]3. Sistemet e pompimit
Sektori i targetuar: ndërtesa rezidenciale, ndërtesa shërbimi privat dhe publik
Kjo metodologji llogarit kursimin e energjisë gjatë instalimit të sistemeve të reja të pompave të ujit të ngrohtë me pompa eficiente.
	BU- Formula 

	TFES=
 
Llogaritja e profilit të ngarkesës
 

	Përcaktime 

	TFES –Kursimi total vjetor i energjisë [kWh/vit]

	n- Numri i pompave të instaluara

	 –Fuqia elektrike e një pompe të promovuar nga tregy [W]

	 - Fuqia elektrike e një pompe eficiente të promovuar nga tregu në [W]

	 – Orët vjetore mesatare punuese të pompave [h/vit]

	 – faktori i profilit të ngarkesës

	Q- Prurja e pompës

	 -koha e punës relativisht ngarkesës

	Elemente bazë në llogaritje

	Fuqia elektrike e një pompe e promovuar nga tregu



	Vlerat:
Numri i pompave të instaluara sipas projektit specifik;
Fuqia elektrike e një pompe të promovuar nga tregu sipas modelit të pompave të zgjedhura;
Fuqia elektrike e një pompe me eficiencë të lartë të promovuar po nga tregu;
Orët vjetore mesatare punuese të pompave sipas të dhënave të projektit dhe/ose të konsumatorit;
Prurja e pompës – e dhënë në karakteristikat e pompës;
Koha e punës relativisht ngarkesës e dhënë nga projektit dhe/ose konsumatori.



Shënim. E njëjta metodologji vlen edhe nëse zëvendësojmë një pompë joeficiente me një pompë eficiente. 
3.2 Jetëgjatësia e një sistemi pompash varet nga prodhuesi. Sipas rasti dhe projektit specifik do të japim edhe jetëgjatësinë. Në prodhimet e BE-së është mesatarisht 15 vjet. [Recommendation on measurement and verification methods in the framework of directive 2006/32.EC on Energy and –use Efficiency and Energy services, faqe 87]
Profilin e ngarkesës mund të përdoret tabela e mëposhtme: [http://www.eci.ox.ac.uk/research /energy/downloads/eusave-pump-t2.pdf

	Prurja e pompës [Q]
	Koha relative e punës kundrejt prurjes

	%
	%

	100
	6

	75
	15

	50
	35

	25
	44



Orët vjetore mesatare punuese të pompave merret 4320 orë/vit (Shqipëri 180 ditë për ngrohje x 24 orë). 
[bookmark: _Toc124859248]4. Ngrohja qendrore 
Sektori i targetuar: ndërtesa rezidenciale. Metoda është e vlefshme si për ndërtesat rezidenciale ekzistuese ashtu edhe për ndërtesa rezidenciale të reja, të rinovuara termikisht ose jo të cilat lidhen me sistemin qendror të ngrohjes. 
4.1 Eficienca e energjisë në rrjetin që lidh sistemin e ngrohjes qendrore me ndërtesa rezidenciale jo të rinovuara
Kjo metodologji përdoret për llogaritjen e kursimit vjetor të energjisë në rastet e: i) ndërtesave jo të rinovuara termikisht; ii) ndërtesave rezidenciale të rinovuara termikisht; dhe iii) blloqeve të reja rezidenciale kur zëvendësojmë sistemin e ngrohjes. Të dyja sistemet, i vjetri dhe i riu (në ndërtesat rezidenciale) prodhojnë nxehtësi për ujë të ngrohtë. Metoda përdoret si për ndërtesa të vetme ashtu edhe për ndërtesa për shumë familje.
	BU – Formulat bazë

	 

	A-Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtesës që ngrohet e lidhur me stacionin e ngrohjes qendrore [m2]

	SHD – kërkesa për nxehtësi specifike [kWh/m2/vit]

	HWD- kërkesa specifike për ujë të ngrohtë [kWh/m2/vit]

	 – Rendimenti i sistemit ekzistues të ngrohjes

	 – Rendimenti i sistemit të ri të ngrohjes

	Të dhënat fillestare 

	Sistemi, si i ri dhe i vjetër prodhon nxehtësi për ngrohje dhe ujë të ngrohtë 

	Të bëhen korrigjimet sipas HDD (heating degree days)

	Vlerat:
Jetëgjatësia e masave të marra jepet si default ose sipas një projekti specifik.
Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtesës që ngrohet përcaktohet sipas një projekti konkret.
Kërkesat për nxehtësi dhe për ujë të ngrohtë jepen /ose sipas një projekti konkret.
Eficienca e përdorimit vjetor të sistemit ekzistues/të ri të ngrohjes jepet ose sipas një projekti ekzistues.


Në rastin e një blloku apartamentesh (multi family homes) formula do të jetë:
 
Shënojmë se: madhësitë në formulën e mësipërme përfaqësojnë:
Metodologjia vlen si për banesë single ashtu edhe për pallate me shumë apartamente.
	BU – formulat bazë

	n – numri i njësive të ndërtesave rezidenciale të lidhura me sistemin e ngrohjes qendrore 

	ADU – sipërfaqja e përgjithshme e një njësie (të parinovuar) në bllokun që ngrohet e lidhur me stacionin e ngrohjes qendrore [m2]

	SHD – kërkesa për nxehtësi specifike [kWh/m2/vit]

	HWD – kërkesa specifike për ujë të ngrohtë [kWh/m2/vit]

	 – Eficienca e përdorimit vjetor të sistemit ekzistues të ngrohjes

	 - Eficienca e përdorimit vjetor të sistemit të ri të ngrohjes


Lidhur me vlerat shënojmë se:
n – përcaktohet nga projekti konkret; për sa u përket madhësive të tjera i referohemi informacionit të dhënë më lart për një apartament të vetëm.
4.2 Identifikimi i vlerave
a) Jetëgjatësia e masave të marra: i referohemi dokumentit [Recommendation on measurement and verification methods in the framework of directive 2006/32.EC on Energy and –use Efficiency and Energy services faqe 85] – rekomandohet 30 vjet.
b) Rendimenti i sistemit të ngrohjes merret si raport i nxehtësisë së përdorur për ngrohje në banesë plus energjinë e përdorur për prodhimin e ujit të ngrohet kundrejt energjisë së prodhuar nga djegia e lëndës djegëse (këtu futet edhe eficienca e prodhuesit të energjisë që është trajtuar më përpara në rendimentin e kaldajës, bojlerit). 
[bookmark: _Toc124859249]5. Pompat e nxehtësisë
[bookmark: _Toc124859250]5.1 Instalimet e pompave të nxehtësisë në ndërtesat e reja dhe ato të rinovuara
Kjo metodologji përcakton sasinë e energjisë së kursyer si rezultat i aplikimit të pompave të nxehtësisë për ngrohje dhe për prodhimin e ujit të ngrohtë si në ndërtesat rezidenciale ashtu edhe ato terciale të reja dhe të rinovuara. Sistemi prodhon nxehtësi për ngrohje dhe për ujë të ngrohtë.
Formula bazë është:
 [kWh/ndërtesë/vit]
	Përcaktime:

	TFES: Total Final Energy Savings – Energjia totale vjetore e kursyer [KWh/vit/ndërtesë]

	A – Sipërfaqja mesatare që përdoret në ndërtesë [m2] 

	SHD [kWh/m2/vit] kërkesa vjetore për nxehtësi në ndërtesë 

	HWD [Kwh/ndërtesë/vit] kërkesa vjetore për ujë të ngrohtë 

	 – Eficienca e energjisë në sistemet konvecionale (rekomandohet 0,65)

	– Eficienca e energjisë në sistemet eficiente të pompave të nxehtësisë 


Kursimi vjetor i energjisë [kWh/vit] llogaritet si shumë e kursimeve të veçanta të çdo ndërtese ku është aplikuar pompa e nxehtësisë.
 [kWh/vit]
Më poshtë jepen vlerat e rekomanduara për  
	
	Burimi i nxehtësisë

	
	Nëntoka
	 Ujë 
	Ajër

	
	3.8
	3.5
	3.0



5.2 Jetëgjatësia e masave të rekomanduara është si më poshtë:
- 10 vjet për pompat e nxehtësisë me burim nxehtësie ajrin;
- 15 vjet për pompat e nxehtësisë me burim nxehtësie ujin;
- 25 vjet pompat e nxehtësisë me burim nxehtësie nëntokën. 
Kjo metodologji llogarit kursimin vjetor të energjisë që vjen si rezultat i instalimit të pompave të nxehtësisë (burim i nxehtësisë është energjia gjeotermale; uji ose ajri). Si sistem referimi (i vjetër) konsiderojmë një sistem për prodhimin e nxehtësisë për ngrohje dhe ujë të ngrohtë. Në rastin e aplikimit të formulave llogaritëse duhet të kemi parasysh që të plotësohen:
Kriteri i minimumit të SPF (Seasonal Performance Factor) i cili sipas aneksit VII të Renewable Energy Directive 2009/28/EC llogaritet: SPF > 1,15 * 1/η ku, η- është raporti ndërmjet prodhimit bruto të energjisë elektrike dhe konsumit primar të energjisë dhe që llogaritet nga Eurostat (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-2/asswssment-4
- Funksionimi normal nga pikëpamja teknike e sistemit të pompës së nxehtësisë.
[bookmark: _Toc124859251]6. Implementimi i masave për përmirësimin elementeve të veçanta të sistemit të ngrohjes
Sektori i targetuar: banesat rezidenciale dhe të shërbimit publik dhe sektorit privat
Kjo metodologji do të përdoret për llogaritjen e kursimit vjetor të energjisë në rastin e aplikimit të masave që merren për një përmirësim (rikonstruksion) të pjesshëm ose total të sistemeve të nxehtësisë. Këto përmirësime konsistojnë në:
- Përmirësimi (rikonstruktimi) i izolimit termik të rezervuarëve të ujit të ngrohtë. 
- Izolimi termik i tubacioneve të sistemit të ngrohjes.
- Instalimi i valvuleve termostatike në radiator.
[bookmark: _Toc124859252]7. Përmirësimi (rikonstruktimi) i prodhuesit të nxehtësisë, shpërndarja dhe emetimi i nxehtësisë
Formulat përdoren për sistemin rezidencial dhe jorezidencial. Opsionet e mundshme mund të jenë:
- zëvendësimi i bojlerëve të vjetër më të rinj;
- zëvendësimi në mënyrë periodike i bojlerëve të vjetër në fund të kohës së përdorimit të tyre më të rinj me eficiencë të lartë;
- zëvendësimi i hershëm i elementeve të defektuara në bojlerët e vjetër me pjesë të reja dhe jo riparimi i tyre; 
- zëvendësimi i bojlerëve të vjetër me përpara se fundi i kohës së përdorimit të tyre me bojlerë të rinj me eficiencë të lartë;
- në ndërtesat e reja: instalimi i bojlerëve me eficiencë të lartë në vend të atyre standard;
- zëvendësimi i pjesshëm ose tërësor i pajisjeve ngrohëse;
- zëvendësimi i pjesshëm ose tërësor i rrjetave shpërndarëse;
- instalime të reja ose përmirësimi i sistemeve të kontrollit.
Kjo metodologji na lejon të llogaritim kursimin e energjisë edhe në nënsistemet (pjesët përbërëse të sistemit tërësor të ngrohjes) (prodhuesi i nxehtësisë: shpërndarësit dhe emetuesit duke inkluduar edhe kontrollin e tyre) nëpërmjet krahasimit të humbjeve termike në sistem dhe përcaktimit të faktorëve të kursimi vjetor i energjisë në këtë metodologji i referohet përdoruesit fundor në një instalim me bojlerë me kondensim ku, temperaturë e ujit të kthyer nuk kalon 60oC dhe që mund të shoqërohet ose jo me përmirësim të shpërndarjes së nxehtësisë.
	BU Formula 

	 
 
 

	TFES - Total Final Energy Savings – Energjia totale vjetore e kursyer [KWh/vit] 

	A – Sipërfaqja që përdoret në ndërtesë [m2]

	SHD [kWh/m2/vit] kërkesa vjetore për nxehtësi në ndërtesë shih (tab.6 dhe 7)

	 – rendimenti i sistemit të vjetër të ngrohjes 

	 - rendimenti i sistemit të ri të ngrohjes 

	 - rendimenti i bojlerit të vjetër 

	 - rendimenti i pajisjeve ngrohëse të vjetra 

	 - rendimenti i sistemit të vjetër të shpërndarjes 

	 - rendimenti i bojlerit të ri eficient 

	 - rendimenti i pajisjeve ngrohëse të reja 

	- rendimenti i sistemit të ri të shpërndarjes 

	Të dhënat fillestare

	Zëvendësimi i bojlerëve të vjetër në përfundim të kohës së tyre të përdorimit; përshpejtimi i këtij zëvendësimi me instalime të reja eficiente.
Kërkesa për nxehtësi duhet të korrigjohet sipas HDD (heating degree days).



	Vlerat
Jetëgjatësia e masave të marra jepet si default ose sipas një projekti specifik.
SHD merret si rekomandim /ose sipas një projekti konkret.
Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtesës që ngrohet përcaktohet sipas një projekti konkret ose rekomandohet.
Kërkesat për nxehtësi dhe për ujë të ngrohtë rekomandohen /ose sipas një projekti konkret
Rendimenti i sistemit referent/eficient të ngrohjes jepet si e dhënë fikse ose sipas një projekti ekzistues.



7.1.1 Identifikimi i vlerave 
Jetëgjatësia e masave të aplikuara: 
Bojlerëve: 17 vjet e rekomanduar
Pajisjet e kontrollit të nxehtësisë: 5 vjet, e rekomanduar
Panele radiatorësh, 18 vjet 
Izolimi i tubave të ujit të ngrohtë > 25 vjet 
Zëvendësimi rezervuarëve të ujit të ngrohtë 15 vjet.
SHD përcaktohet nga modeli i ndërtesës. (tab. 2, 3, 7, 8)
a) vendimi nr. 584, datë 2.11.2000, “Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë në ndërtime”. 
b) ligji nr. 8937, datë 12.9.2002, “Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa”, 
c) vendimi nr. 38, datë 16.1.2003, “Normat, rregullat dhe kushtet e projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa”.
Për ndërtesat ekzistuese SHD llogaritet mbi bazën e statistikave kombëtare bazuar në balancën energjetike: analiza e certifikatës së energjisë, database e ndërtesës etj. Kur ndërtesa është e rinovuar termikisht SHD mund të përcaktohet edhe prej udhëzimeve të subvencionit që është dhënë për këtë rinovim (tab. 2, 3, 7, 8). 
Rendimenti i sistemit referent/eficient merret si raport i nxehtësisë së përdorur për ngrohje në banesë plus energjinë e përdorur për prodhimin e ujit të ngrohet kundrejt energjisë së prodhuar nga prodhuesi i energjisë. Referuar “EMEEES bottom–up case application 4: page 14, mund të përdorim vlerat sipas tabelës së mëposhtme për bojlerët me kondensim:
	Sistemi
	 Stoku %
	Tregu joeficient %
	Eficienca minimale për zgjidhjet eficiente %

	Prodhuesi i nxehtësisë
	82,0
	89,0
	94,0

	Emetimi
	78,0
	83,0
	93,0

	Shpërndarja 
	93,0
	
	97,0



[bookmark: _Toc124859253]8. Izolimi termik i rezervuarëve të ujit të ngrohtë
Metodologjia llogaritëse vlen si për rezidencat individuale ashtu edhe për ato shumëfamiljesh apo bllok banimi. Volumi i rezervuarit të ujit të ngrohtë do të jepet në litra, trashësia e materialit izolues në cm dhe do të kihet parasysh vendi i rezervuarit.
	BU Formula për njësi individuale 

	 

	Përcaktime

	 – Kursimi final i energjisë [kWh/vit] 

	 - Humbjet vjetore të nxehtësisë në një rezervuar të paizoluar [kWh/vit]

	 – Humbjet  vjetore të nxehtësisë në një rezervuar të izoluar [kWh/vit]

	 – Rendimenti i sistemit ekzistues të ngrohjes

	Të dhënat fillestare

	Humbjet vjetore të nxehtësisë në një rezervuar të izoluar jo në mënyrë eficiente



	Vlerat
Jetëgjatësia e masave të marra jepet si default ose sipas një projekti specifik.
Numri i rezervuarëve të izoluar merren sipas projektit konkret
Humbjet vjetore të nxehtësisë në një rezervuar të paizoluar/të izoluar sipas projektit konkret ose rekomandohet
 Rendimenti i sistemit referent të ngrohjes jepet si e dhënë fikse ose sipas një projekti ekzistues.



[bookmark: _Toc124859254]8.1.1 Identifikimi i vlerave
Duhet të kemi parasysh që, gjatë llogaritjeve për kursimin e energjisë kur aplikojmë masat për eficiencën e energjisë, duhet t’i referohemi një ndërtese konkrete, e cila ka një sipërfaqe konkrete: një kërkese konkrete për nxehtësi specifike dhe për ujë të ngrohtë, si edhe një rendiment konkret të sistemit të ngrohjes (si për ndërtesën referente ashtu edhe për atë ku aplikojmë masat e eficiencës së energjisë). Këto vlera mund të përdoren për llogaritje, por duhet kujdes që nëse përdorim edhe vlera të rekomanduara ato nuk duhet të përzihen me njëra-tjetrën.
[bookmark: _Toc124859255]8.1.2 Jetëgjatësia e masave përmirësuese
Referuar: [Recommendation on measurement and verification methods in the framework of directive 2006/32.EC on Energy and –use Efficiency and Energy services faqe 85]
Rekomandohet për izolimin e rezervuarëve të ujit të ngehtë 15 vjet. 
Humbjet vjetore të nxehtësisë në rezervuar rekomandohen nga prodhuesi.
Rendimenti i sistemit referent merret si raport i nxehtësisë së përdorur për ngrohje në banesë plus energjinë e përdorur për prodhimin e ujit të ngrohet kundrejt energjisë së prodhuar nga prodhuesi i energjisë.
[bookmark: _Toc124859256]8.1.2.1 Izolimi termik i tubacioneve në sistemet e ngrohjes of pipes in the heating system 
Metodologjia vlen si për ndërtesat rezidenciale ashtu edhe për ato të shërbimit publik. 
	BU Formula 

	 

	TFES Total Final Energy Savings – Energjia totale vjetore e kursyer [KWh/vit] - 

	 – humbjet e nxehtësisë në tubacionin e paizoluar [W/m]

	 – humbjet e nxehtësisë në tubacion e izoluar ku janë implementuar masat e EE [W/m]

	l – gjatësia e tubacionit të izoluar [m]

	c – koeficienti i ndërprerjes së procesit të punës së sistemit të ngrohjes

	HD - ditët e ngrohjes

	Të dhënat fillestare

	Në instalimin e ri, ku aplikohen masat e EE, krahasohen vlerat e q me atë të instalimit të vjetër.

	



	Vlerat
Jetëgjatësia e masave të marra jepet si default ose sipas një projekti specifik.
Humbjet e nxehtësisë në tubacionin referent / të izoluar jepen si default ose llogariten sipas një projekti konkret
Gjatësia e tubacionit jepet sipas projektit konkret.
Koeficienti i ndërprerjes rekomandohet ose merret sipas projektit konkret 
HD rekomandohet



[bookmark: _Toc124859257]8.1.3 Identifikimi i vlerave 
Referuar: [Recommendation on measurement and verification methods in the framework of directive 2006/32.EC on Energy and –use Efficiency and Energy services faqe 85]
Jetëgjatësia e masave të mara në kuadër të EE për izolimin e tubacioneve të ujit të ngrohtë rekomandohet 20 vjet 
Humbjet vjetore të nxehtësisë në tubacionet referente/të izoluara rekomandohet të llogariten sipas EN 15316-2-3.
Koeficienti i ndërprerjes së procesit të punës së sistemit të ngrohjes llogaritet sipas EN ISO 13790
HD rekomandohet për Shqipërinë 160 ditë 
[bookmark: _Toc124859258]8.1.4 Motorët industrialë
Sektori: Industri
Kjo metodologji përcakton mënyrën e llogaritjes kursimit të energjisë vjetore nga zëvendësimi i motorëve elektrikë me motorë elektrikë me shpejtësi të rregullueshme me përdorim në industri me eficiencë të lartë. 
[bookmark: _Toc124859259]8.1.5 Zëvendësimi i motorëve elektrikë në industri
Gjatë kësaj procedure komponentët e tjerë si kontrolli apo ngarkesa e motorit mbetet konstantë. Kushtet e zbatimit të kësaj procedure janë që konsumatori i energjisë mbetet i njëjtë dhe motori po ashtu. 
	BU - Formula

	 

	P - Fuqia elektrike e instaluar në motor [kW]

	t- orët mesatare vjetore të punës së motorit [h/vit]

	 – Faktori mesatar i ngarkesës %

	 – rendimenti i motorit ekzistues %

	 – rendimenti i motorit të ri %

	 – numri i motorëve të zëvendësuar 

	Të dhënat fillestare për nisjen e procedurës

	Si e dhënë fillestare shërben një motor elektrik ekzistues 



	Vlerat:
Vlefshmëria në kohë e procedurës (e dhënë ose sipas projektit specifik)
Fuqia elektrike e instaluar në motor [kW] (sipas një projekti konkret)
Orët mesatare vjetore të punës së motorit [h/vit] (e dhënë ose sipas një projekti konkret)
Faktori mesatar i ngarkesës % (e dhënë ose sipas një projekti specifik)
Rendimenti i motorit ekzistues % (sipas një projekti konkret)
Rendimenti i motorit të ri % (sipas një projekti konkret)
Numri i motorëve të zëvendësuar (sipas një projekti konkret)



[bookmark: _Toc124859260]8.1.6 Jetëgjatësia 
Jetëgjatësia e një sistemi motorësh elektrikë industrialë varet nga prodhuesi. Sipas rastit dhe projektit specifik do të japim edhe jetëgjatësinë. Në prodhimet e BE-së është mesatarisht 12 vjet. 
Për vlera më të sakta mund të përdorim tabelën e mëposhtme:
	Fuqia mesatare kW
	Jetëgjatësia mesatare në vite

	1-7,5
	12

	7,5-75
	15

	75-250
	20


[Recommendation on measurement and verification methods in the framework of directive 2006/32.EC on Energy and –use Efficiency and Energy services faqe 63]
Fuqia elektrike e instaluar në motor [kW]: për një projekt konkret kjo vlerë mund të gjendet direkt në dokumentacionin që shoqëron motorin.
Orët mesatare vjetore të punës së motorit [h/vit]. Kjo vlerë mund të jepet për një projekt konkret. Dhe varion sipas fushave të ndryshme të përdorimit të motorit elektrik. Referuar [EUP Lot 11 Final report Motors faqe 64], orët e punës për një motor AC mund të pranohen 92.600 orë.
Për motorët elektrikë DC që veprojnë me shpejtësi të moderuar (750-1300 rpm) kanë një jetëgjatësi 7500 orë. Jeta minimale mund të jetë 2000-5000 orë dhe maksimumi 10000 h. [EUP Lot 11 Final report Motors, faqe 64]
Faktori mesatar i ngarkesës, mund të merret nga një projekt konkret ose si vlerë e dhënë duke iu referuar në funksion të ngarkesës së motorit pranohet efiecienca e tij [EUP Lot 11 Final report Motors, faqe 63].
Eficienca e motorit të zëvendësuar: sipas një projekti konkret ose në të dhënat teknike të motorit.
Eficienca e motorit të ri: sipas një projekti konkret ose mund t’u referohemi tabelave të mëposhtme sipas EU Regulation 640/2009 (http://eur-lex.europa.eu/legal) lidhur me kërkesat e projektimit eco design për motorët elektrikë. (neni 3, pikat 1, 2, 3) tab. 
 Numri i motorëve të zëvendësuar: merret sipas projektit konkret.
8.1.7 Ridimesionimi i motorëve elektrikë
Kjo metodologji përcakton mënyrën e llogaritje së kursimit të energjisë vjetore nga zëvendësimi i motorëve elektrikë të cilët punojnë pjesën më të madhe të orëve punuese me ngarkesë të ulët me motorë elektrikë me shpejtësi të rregullueshme me përdorim në industri me eficiencë të lartë. 
Motorë që punojnë shumë orë në vit me ngarkesë të ulët, p.sh., nën 20%, duhet të zëvendësohet nga motorë më të vegjël me efikasitet të lartë energjetik. Rekomandohet që motorët e rinj të punojnë shumicën e kohës mbi 20% të ngarkesës nominale.
	 Formula BU

	

	Përcaktime

	energjia finale totale e kursyer [kWh/vit]

	fuqia mekanike në motorin ekzistues [kW]

	 fuqia mekanike në motorin e ri eficient [kW]

	t - orët mesatare të punës [h/vit]

	 – faktori mesatar i ngarkese në motorin ekzistues [%]

	 – faktori mesatar i ngarkesës në motorin e ri eficient [%]

	 – rendimenti i motorit të ekzistues [%] 

	 – rendimenti i motorit të ri eficient [%] 

	n numri i motorëve të zëvendësuar me motorë të rinj eficient.

	Të dhënat fillestare për nisjen e procedurës

	Klasifikimi sipas IE. [Report on Study on International Efficiency (IE) Efficiency Classes for Low Voltage AC Motors].
Rekomandohet që të dhënat të rishikohen pas tre vjetëve për të bërë update ndryshimet eventuale. 



Klasifikimi IE jepet nga IEC 60034-30-1. Versioni i fundit i IEC (The latest version of IEC 60034-30-1).
Është publikuar në qershor 2014, sipas tabelës së mëposhtme:
	Klasa e eficiencës
	Numri i klasës

	Motorë me eficiencë standarde
	IE1

	Motorë me eficiencë të lartë
	IE2

	Motorë me eficiencë premium
	IE3

	Motorë me eficiencë superpremium
	IE4


 
	Vlerat:
Vlefshmëria në kohë e procedurës (e dhënë ose sipas projektit specifik)
Fuqia mekanike në motorin ekzistues [kW] (sipas një projekti konkret)
Fuqia mekanike në motorin e ri eficient [kW] (sipas një projekti konkret)
Orët mesatare vjetore të punës së motorit [h/vit] (e dhënë ose sipas një projekti konkret)
Faktori mesatar i ngarkesës % për motorin ekzistues (e dhënë ose sipas një projekti specifik)
Faktori mesatar i ngarkesës % për motorin e ri eficient (e dhënë ose sipas një projekti specifik)
Rendimenti i motorit ekzistues % (sipas një projekti konkret)
Rendimenti i motorit të ri eficient % (sipas një projekti konkret)
Numri i motorëve të zëvendësuar (sipas një projekti konkret)



8.1.8 Udhëzime për identifikimin e madhësive që hyjnë në llogaritje
Jetëgjatësia. [Recommendation on measurement and verification methods in the framework of directive 2006/32.EC on Energy and –use Efficiency and Energy services page 87]. 
Pranohet 12 vjet 
Fuqia mekanike e motorëve të instaluar: merret sipas projektit specifik dhe mund të gjendet në pasaportën teknike të motorit.
Orët mesatare vjetore të punës së motorit [h/vit]. Kjo vlerë mund të jepet për një projekt konkret. Dhe varion sipas fushave të ndryshme të përdorimit të motorit elektrik. Referuar [EUP Lot 11 Final report Motors, faqe 64], orët e punës për një motor AC mund të pranohen 92.600 orë. Për motorët elektrikë DC që veprojnë me shpejtësi të moderuar (750-1300 rpm) kanë një jetëgjatësi 7500 orë. Jeta minimale mund të jetë 2000-5000 orë dhe maksimumi 10000 h. [EUP Lot 11 Final report Motors, faqe 64].
Faktori mesatar i ngarkesës, mund të merret nga një projekt konkret ose si vlerë e dhënë duke iu referuar në funksion të ngarkesës së motorit pranohet eficienca e tij [EUP Lot 11 Final report Motors, faqe 63].
Eficienca e motorit të zëvendësuar: sipas një projekti konkret ose në të dhënat teknike të motorit.
Eficienca e motorit të ri: sipas një projekti konkret ose mund t’u referohemi tabelave të mëposhtme sipas EU rregullorja 640/2009 (http://eur-lex.europa.eu/legal) lidhur me kërkesat e projektimit eco design për motorët elektrikë. (Neni 3, pikat 1, 2, 3) tab. 21 dhe tab. 22. Ose i referohemi standardit IEC 60034-30-1 (shih tabelat në aneks.) 
Numri i motorëve të zëvendësuar: merret sipas projektit konkret.
8.1.9 Motorët VSD (Variable Speed Drives) 
Kjo metodologji përcakton mënyrën e llogaritje së kursimit të energjisë vjetore nga pajisja e motorëve ekzistues në industri me rregullues shpejtësie. Motori vetë dhe ngarkesa mbeten të njëjtë. Zëvendësohet vetëm njësia e kontrollit. (CU-Control Unit). Kjo procedurë është e vlefshme për sistemet e pompave dhe të ventilatorëve dhe përdoret vetëm kur sistemi mbetet i njëjtë, por shtojmë vetëm sistemin VSD.
	Formula BU

	 

	Përcaktime 

	Energjia finale totale e kursyer [kWh/vit]

	P - Fuqia elektrike e instaluar në motor [kW]

	t- orët mesatare vjetore të punës së motorit [h/vit]

	 –Faktori i ruajtjes së energjisë si rezultat i instalimit të VSD [%]

	 – rendimenti i motorit të instaluar [%]

	 – numri i VSD të instaluar

	Të dhënat fillestare për nisjen e procedurës

	Motori ekzistues (p.sh. IE 1) me kontroll mekanik 



	Vlerat:
Vlefshmëria në kohë e procedurës (e dhënë ose sipas projektit specifik);
Fuqia elektrike në motorin ekzistues [kW] (sipas një projekti konkret);
Orët mesatare vjetore të punës së motorit [h/vit] (e dhënë ose sipas një projekti konkret);
Faktori i kursimit të energjisë si rezultat i instalimit të VSD [%] (e dhënë ose sipas një projekti specifik);
Rendimenti i motorit ekzistues % (sipas një projekti konkret);
Numri i VSD-ve të instaluara (sipas një projekti konkret).



8.1.10 Udhëzime për identifikimin e madhësive që hyjnë në llogaritje
Jetëgjatësia. [Recommendation on measurement and verification methods in the framework of directive 2006/32.EC on Energy and –use Efficiency and Energy services page 87]. 
Pranohet 12 vjet 
Fuqia elektrike në motorin ekzistues [kW] (sipas një projekti konkret) ose në të dhënat teknike të motorit.
Orët mesatare vjetore të punës së motorit [h/vit]. Kjo vlerë mund të jepet për një projekt konkret. Dhe varijon sipas fushave të ndryshme të përdorimit të motorit elektrik. Referuar [EUP Lot 11 Final report Motors, faqe 64], orët e punës për një motor AC mund të pranohen 92.600 orë. Për motorët elektrikë DC që veprojnë me shpejtësi të moderuar (750-1300 rpm) kanë një jetëgjatësi 7500 orë. Jeta minimale mund të jetë 2000-5000 orë dhe maksimumi 10000 h. [EUP Lot 11 Final report Motors, faqe 64]
Faktori i kursimit të energjisë si rezultat i instalimit të VSD [%] (e dhënë ose sipas një projekti specifik) [EUP Lot 11 Final report Motors, faqe 87] dhe mund të pranohet në vlerat 1,15-1,35.
Rendimenti i motorit të instaluar mund të merret nga një projekt konkret ose nga të dhënat teknike të motorit.
Numri i VSD të instaluar sipas projektit konkret.
[bookmark: _Toc124859261]9. Ndriçimi
Sektorët që paraqesin interes: ndërtesat rezidenciale, sektori i shërbimeve (ndërtesat jorezidenciale, hoteleri dhe turizëm), sektori publik (ndriçimi publik) dhe industria. Metodologjia llogaritëse BU për ndriçimin ka si synim zëvendësimin e llambave joeficiente (inkandeshentë konvencionalë, halogjenë) me llamba më eficiente nga ana e konsumimit të energjisë siç janë CFL dhe LED.
[bookmark: _Toc124859262]9.1 Ndriçimi në ndërtesat rezidenciale
Shfrytëzimi i energjisë elektrike për ndriçim në sektorin rezidencial në vendin tonë vlerësohet rreth 7% e totalit të energjisë elektrike në banesë sipas një studimi të vitit 2005 (Burimi: Regular Energy Efficiency in Albania, 2007). Megjithatë disa studime vlerësojnë që në vendet e BE-së dhe SHBA konsumi i energjisë elektrike për ndriçim arrin 11% për ndërtesat rezidenciale dhe 18% për ndërtesat komerciale. Në të dyja rastet shfrytëzimi racional i energjisë dhe adoptimi i teknologjive të reja do të rezultonte në kursim të konsiderueshëm të energjisë elektrike. 
Kjo masë ndërhyrëse ka si qëllim zëvendësimin e llambave ndriçuese në ndërtesat rezidenciale me llamba me konsum të ulët të energjisë sikundër janë ato LED. Formula llogaritëse për kursimin total të energjisë jepet si më poshtë: 
[image: ]
Ku: 
	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë [kWh/vit]

	n
	Numri i llambave të zëvendësuara/shitura

	Pstock_Average
	Fuqia mesatare e llambës ekzistuese [W]

	PBest_market_promoted
	Fuqia e llambës me eficiencë energjetike e promovuar në treg [W]

	t
	Koha mesatare vjetore e punës së llambës [h/vit]



	Vlerat:
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese në vite (default ose sipas projektit specifik);
Numri i llambave të zëvendësuara/shitura (sipas projektit);
Fuqia mesatare e llambës ekzistuese (default ose sipas projektit specifik);
Fuqia e llambës eficiente të promovuar në treg (default ose sipas projektit specifik);
Koha mesatare vjetore e punës së llambës (default ose sipas projektit specifik).


Vlerat referuese sipas “DIRECTIVE 2006/32/EC ON ENERGY END-USE EFFICIENCY AND ENERGY SERVICES”
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet: 6000 h për llambat fluoreshente
  15 vjet për ndriçues eficientë 
	t
	1000 h/vit
	Numri i orëve të punës në vit 

	Pstock_Average
	100 W
	Fuqia mesatare e llambës ekzistuese

	PBest_market_promoted
	25 W
	Fuqia e llambës me eficiencë energjetike e promovuar në treg [W]

	Burimi: DIRECTIVE 2006/32/EC ON ENERGY END-USE EFFICIENCY AND ENERGY SERVICES

	[bookmark: _Toc124859263]Një përmbledhje e llambave eficiente LED me konsum të ulët të energjisë jepet në tabelën nr. 19 në aneks. 


[bookmark: _Toc124859264]9.2 Ndriçimi në ndërtesat jorezidenciale
Kjo masë përmirësuese e EE kryesisht aplikohet në sektorin jorezidencial (p.sh., zyra) ku ndriçimi joeficient duhet të zëvendësohet më një sistem ndriçimi eficient që kursen energjinë. Formula llogaritëse për kursimet vjetore të energjisë jepet si më poshtë:
[image: ]
	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë [kWh/vit]

	A
	Sipërfaqja e dyshemesë së ndërtesës në të cilën është rinovuar sistemi i ndriçimit [m2]

	PRef
	Fuqia e instaluar për ndriçim për njësi të sipërfaqes përpara zëvendësimit [W/m2]

	PEff
	Fuqia e instaluar për ndriçim për njësi të sipërfaqes pas zëvendësimit [W/m2]

	Fred
	Faktor korrigjues për masa ndërhyrëse shtesë (errësimi)
 Errësim i pjesshëm 
 Kohëmatës interval
 Sensor i okupancës 
 Adaptor automatik për dritën natyrale
	Kontrolli
	Kursimet tipike të energjisë
	Kursimet e supozuara të energjisë 
	Fc
	Fd

	Kontroll manual 
	0 (base)
	0
	0
	

	Errësim i pjesshëm
	10-20%
	10%
	0.1
	

	Kohëmatës interval
	10-35%
	10%
	0.1
	

	Sensor i okupances
	20-30%
	20%
	0.2
	

	Drita natyrale
	20-30%
	20%
	
	0.2




	t
	Koha mesatare vjetore e punës së llambës [h/vit]



	Vlerat:
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese në vite (default ose sipas projektit specifik);
Sipërfaqja e dyshemesë së ndërtesës ku është rinovuar sistemi i ndriçimit (sipas projektit);
Fuqia e ndriçimit para zëvendësimit për m2 (default ose sipas projektit specifik);
Fuqia e ndriçimit pas zëvendësimit për m2 (default ose sipas projektit specifik);
Faktori korrigjues/reduktues për masa shtesë (errësimi) (default ose sipas projektit specifik);
Koha mesatare vjetore e punës së llambës (default ose sipas projektit specifik).



Vlerat referuese:
- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 12 vjet për sistemet e ndriçimit në zyrat e reja ose të rinovuara;
- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 15 vjet për sistemet eficient të ndriçimit në hapësirat publike;
- Koha mesatare vjetore e punës rekomandohet t =2580 h/vit duke u mbështetur në http://www.evaluate-energy-savings.eu/;”Task 4.2: harmonised bottom-up evaluation methods; Method 9, Improvement of lightingsystems (Tertiary Sector) – Final draft for consultation”
 Burimi: DIRECTIVE 2006/32/EC ON ENERGY END-USE EFFICIENCY AND ENERGY SERVICES
Mbështetur në standardin EN 15193 “Energy përformance of buildings - Energy requirements for lighting “i cili na shërben si referencë për tipologjinë e ndërtesave, fuqinë e instaluar për ndriçim, si edhe orët vjetore të punës të sistemit të ndriçimit. Fuqia e instaluar për ndriçim për njësi të sipërfaqes për disa kategori ambientesh jepet në mënyrë të përmbledhur në tab. 20.
Sa i takon fuqisë së instaluar në stokun e llambave të ndriçimit për ndërtesat jorezidenciale sipas DEFU 2001, pranohet mesatarja e ponderuar për llambat inkandeshente me fuqi 40W, 60W, 75W dhe 100W. Një shpërndarje e llambave inkandeshnte në përqindje sipas sektorëve jepet në tabelën nr. 22.
Në të njëjtën mënyrë është llogaritur edhe fuqia e llambave eficiente CFL në sektorin jorezidencial duke marrë kështu vlerën bazë (Market efficient value) 14.8 W.
[bookmark: _Toc124859265]9.3 Ndriçimi në sektorin e hoteleri-turizëm
Kjo masë përmirësuese e EE kryesisht aplikohet në sektorin e shërbimeve, gastronomi, hoteleri-turizëm ku ndriçimi joeficent duhet të zëvendësohet më një sistem ndriçimi eficient që kursen energjinë. Formula llogaritëse për kursimet vjetore të energjisë jepet si më poshtë:
[image: ]
	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë [kWh/vit]

	n
	Numri i llambave të zëvendësuara ose të shitura

	Pstock_Average
	Fuqia mesatare e llambës ekzistuese [W]

	PBest_market_promoted
	Fuqia e llambës me eficiencë energjetike e promovuar në treg [W]

	t
	Koha mesatare vjetore e punës së llambës [h/vit]



Si burim informacioni mbështetemi në dokumentet e mëposhtme: “Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use Efficiency and Energy Services”, Method 9, Improvement of Lighting Systems (tertiary sector), si edhe në rregulloret prEN 15193 “Energy përformance of Building – Energy Requirements for lighting”
Directive 2000/55/EC on Energy Efficiency requirements for ballast for fluorescent lighting etj
Vlerat referuese 
- Koha e punës për sektorin e jorezidencial rekomandohet 2500 h/vit, megjithëkëtë një pasqyrë e detajuar me orët e punës për ndriçim bazuar në EN 15193 jepet tab. 21;
- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 12 vjet për ndërtesat e reja apo të rinovuara komerciale dhe publike sipas DIRECTIVE 2006/32/EC ON ENERGY END-USE EFFICIENCY AND ENERGY SERVICES;
- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 10 vjet për sistemet e kontrollit të ndriçimit në sektorin komercial dhe publik;
- Fuqia mesatare e llambës ekzistuese Pstock_Average rekomandohet të merret duke u mbështetur në tab. nr. 23 në aneks.
- Fuqia e llambës me eficiencë të lartë energjetike në treg PBest_market_promoted rekomandohet të merret duke u mbështetur në vlerat e paraqitura në tab. 24. 
- Në website-in www.topten.eu mund të gjenden referenca mbi produktet me cilësore dhe eficiente në treg sa i përket konsumit të energjisë elektrike. 
Burimi: Rregullorja e BE-së për klasifikimin e llambave dhe ndriçuesve “Regulation (EU) No 874/2012 of 12 July 2012”
[bookmark: _Toc124859266]9.4 Ndriçimi publik 
Direktiva 2012/27/EC, nxit shtetet anëtare të miratojnë mjete për të përmirësuar eficiencën e energjisë dhe për të reduktuar konsumin e energjisë. Kjo direktivë fton sektorin publik për të qenë lider në miratimin e masave për përmirësimin e eficiencës së energjisë, masat që strukturat administrative apo individët duhet të marrin në bazë të përkatësisë kombëtare, rajonale dhe/ose lokale për rritjen e eficiencës së kësaj energjie. Në zbatim të këtyre detyrimeve, në nëntor 2015 Parlamenti i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 124, datë 5.11.2015, “Për eficiencën e energjisë”, si mekanizëm për transpozimin e direktivës 2012/27 të BE-së “Për eficiencën e energjisë”, si hap të parë drejt transpozimit të plotë të direktivave të BE-së për eficiencën e energjisë. Po kështu në këtë frymë janë edhe dy vendimet e qeverisë përkatësisht: VKM nr. 619, datë 7.9.2011, “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për eficiencën e energjisë 2011-2018” VKM nr. 628, datë 15.7.2015, “Për miratimin e Rregullave teknike të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve”. Sipas të dhënave ndriçimi publik konsumon 14% të të gjithë energjisë elektrike të Bashkimit Evropian, 19% në mbarë botën (sipas International Energy Agency 2014).
Përmirësimi i eficiencës së energjisë në ndriçimin e rrugëve realizohet duke kryer zëvendësimin e teknologjive të vjetra me sisteme më të reja dhe eficiente. Kjo ndërhyrje përmirësuese kushtëzon intensitetin e ndriçimit për natën në intervalin 50%-100% duke reduktuar në këtë mënyrë konsumin e energjisë. Formula për llogaritjen e kursimit të energjisë do të ishte:
[image: ]
	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë [kWh/vit]

	LRef
	Numri i pikave joeficiente në sistemin e ndriçimit të rrugëve

	Leff
	Numri i pikave eficiente të ndriçimit në sistemin e ndriçimit të rrugëve

	PRef
	Fuqia në dalje për çdo pikë ndriçuese të sistemit joeficient [W]

	PEff
	Fuqia në dalje për çdo pikë ndriçimi të sistemit eficient [W]

	Fred
	Faktor korrigjues për masa ndërhyrëse shtesë (errësimi):
- pa sensor të natës (0% reduktim);
- me sensor pjesor për natën (50% reduktim p.sh., midis 11PM dhe 6AM);
- me sensor të plotë për funksionim natën (100% reduktim të fuqisë).

	t
	Orët vjetore të punës [h/vit]

	Fuqia mesatare e instaluar për ndriçim në vitin XX



	Vlerat:
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese në vite (default ose sipas projektit specifik);
Numri i pikave joeficiente në sistemin e ndriçimit të rrugëve (sipas projektit specifik);
Fuqia në dalje për çdo pikë ndriçuese të sistemit joefiçent të ndriçimit (default ose sipas projektit);
Fuqia në dalje për çdo pikë ndriçimi të sistemit eficient të ndriçimit (default ose sipas projektit specifik);
Faktori korrigjues/reduktues për masa shtesë (default ose sipas projektit specifik);
Orët vjetore të punës (default ose sipas projektit specifik).



Vlerat referuese
	t
	365d x12h=4272 h/vit 
	Numri i orëve të punës në vit

	LRef
	
	Numri i ndriçuesve joeficiente 

	LEff
	
	Numri i ndriçuesve eficiente

	PReff
	
	Fuqia e ndriçuesit joeficiente

	PEff
	
	Fuqia e ndriçuesit eficiente

	Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese vlerësohet
	15 vjet 
	DIRECTIVE 2006/32/EC ON ENERGY END-USE EFFICIENCY AND ENERGY SERVICES



Shembull. Zëvendësimi i ndriçuesve aktualë të zakonshëm me fuqi 250W me ndriçues LED me fuqi 40W në një rrugë në qytetin e Tiranës. Kjo praktikë ka disa përparësi të cilat janë:
- kursimi i energjisë nga 50% deri në 80% në krahasim me ndriçuesit aktualë me natrium apo merkur;
- cilësia më e mirë e ndriçimit për shkak të dritës së bardhë të ftohtë;
- jetëgjatësi 50,000-100,000 orë pune ose mbi 10 vjet për funksionim 12h/ditë;
- mirëmbajtje minimale, emetim minimal i nxehtësisë, dhe nuk lëshon rrezatim UV. 
 P.sh. ndriçues G360 LED SON me fuqi [6W, 10W, 20W, 30W, 40W, 60W] dhe eficiencë ndriçimi 140 lm/W, dhe orë punë 50,000 h. 
Në një vit konsumi i energjisë elektrike nga një sistem i përbërë nga 30 ndriçues të zakonshëm do të ishte:
[image: ]
Kostoja e energjisë elektrike në një vit:
[image: ]
Pas zëvendësimit me llambat LED energjia e konsumuar do të vlerësohej:
[image: ]
Kostoja e energjisë elektrike në një vit:
[image: ]
Kursimi neto=538,272 lekë- 86,123 lekë=452,149 lekë
[bookmark: _Toc124859267]9.5 Ndriçimi në ndërtesat industriale
Për ndërtesat industriale do të merret në konsideratë që sistemi joeficient i ndriçimit të zëvendësohet me një ndriçim më eficient duke reduktuar konsumin e energjisë në ndërtesat industriale. Formula për llogaritjen e kursimit të energjisë jepet si vijon:
[image: ]
	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë [kWh/vit]

	PRef
	Fuqia e instaluar për ndriçim përpara ndërhyrjes [W]

	PEff
	Fuqia e instaluar për ndriçim pas ndërhyrjes [W]

	Fred
	Faktor korrigjues për masa ndërhyrëse shtesë (errësimi)
	Kontrolli
	Kursimet tipike t e energjisë
	Kursimet e supozuara të energjisë 
	Fc
	Fd

	Kontroll manual 
	0 (base)
	0
	0
	

	Errësim i pjesshëm
	10-20%
	10%
	0.1
	

	Rele kohe
	10-35%
	10%
	0.1
	

	Sensor i lëvizjes
	20-30%
	20%
	0.2
	

	Drita natyrale
	20-30%
	20%
	
	0.2




	t
	Orët vjetore të punës [h/vit]

	n
	Numri i sistemeve të ndriçimit me eficiencë të përmirësuar

	Fuqia e instaluar për ndriçim dhe orët e punës krahasohen me fuqinë e re dhe orët e reja të punës.



	Vlerat referuese sipas “EMEEES bottom-up case application 9: Improvement of LightingSystems (Tertiary Sector)”: 
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 15 vjet ose sipas projektit specifik)
Fuqia në dalje për çdo pikë ndriçuese të sistemit joeficient të ndriçimit (default ose sipas projektit)
Fuqia në dalje për çdo pikë ndriçimi të sistemit eficient të ndriçimit (default ose sipas projektit specifik)
Faktori korrigjues/reduktues për masa shtesë (default ose sipas projektit specifik)
· Faktori korrigjues për vlerat bazë nëse ndriçuesit kontrollohen në mënyrë manual është Fred=1; 
· Nëse sistemi i ndriçimit kontrollohet në mënyrë automatike atëherë faktorët korrigjues jepen tek tabela e mësipërme. 
Orët vjetore të punës (default ose sipas projektit specifik)
Numri i sistemeve të përmirësuara të ndriçimit (projekti specifik)



Bazuar në direktivën e BE-së për EcoDesign Directive 2009/125/EC dhe rregulloren “EU Regulation No 874/2012” më poshtë në aneks në tabelën nr. 24 jepen nivelet e eficiencës së energjisë për llambsat e ndriçimit.
[bookmark: _Toc124859268]10. Lëvizja (transporti)
Sektorët me interes të veçantë: kompanitë, households
Metodat e vlerësimit në këtë fushë përfshijnë blerjen e mjeteve lëvizëse të reja, zëvendësimin e makinave me mjete më eficiente (makina me gaz, CNG, makina elektrike), eko-driving, përmirësim i eficiencës nëpërmjet përdorimit të lubrifikantëve dhe gomave të reja, si edhe “modal shift” në transportin e pasagjerëve. Direktiva 2009/33/EC e KE-së dhe PE-së, datë 23.4.2009 mbi promovimin e mjeteve të transportit rrugor me eficiencë energjie. 
[bookmark: _Toc124859269]10.1 Mjetet lëvizëse alternative
Kjo metodë i referohet blerjes së një mjeti me lëndë djegëse alternative, duke marrë në konsideratë zëvendësimin apo jo të mjetit me karburant fosil. Formula llogaritëse për vlerësimin e kursimit të energjisë do të kishte formën e mëposhtme:
[image: ]
	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë [kWh/vit]

	n
	Numri i mjeteve eficiente të shitura në një vit

	FECRef
	Konsumi specifik i energjisë referuar mjetit referencë të pasagjerëve [kWh/100km]

	FECEff
	Konsumi specifik i energjisë referuar mjetit eficient të pasagjerëve [kWh/100km]

	Mil
	Kilometrat e përshkruar mesatarisht në vit [km/vit]



	Vlerat referuese:
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 100,000 km default ose sipas projektit specifik;
Numri i mjeteve eficiente të shitura (sipas projektit specifik);
Kursimi përfundimtar i energjisë për mjetet referencë të pasagjerëve (vlera mesatare) (default);
Kursimi përfundimtar i energjisë për mjetet eficiente të pasagjerëve (vlera mesatare) (default);
Mesatarja e kilometrave të përshkruar në një vit (default ose specifike sipas projektit);
· Mil=100 000 km për mjetet eficiente me konsum të ulët të burimeve primare të energjisë;
· Mil= 50 000 km për mjetet me goma me rezistencë të ulët;
· Mil= 10,000 km për kamionët me goma me rezistencë të ulët;
· Mil =50,000 km për mjetet me kontroll automatik të presionit të gomave.



- Konsumi specifik i lëndës djegëse për mjetet eficiente sipas standardeve të BE-së jepet në tabelën nr. 25 dhe tab. nr. 28 në aneks. 
- Konsumi specifik i lëndës djegëse për mjetet referencë të transportit të pasagjerëve do të merret nga Ministria e Transportit. 
- Kategoritë e mjeteve kryesore të transportit dhe jetëgjatësia e tyre e shprehur në km të përshkruara jepen në tabelën nr. 27.
Sa i përket vendit tonë është me rëndësi të theksohen disa të dhëna kryesore për flotën e mjeteve në vendin tonë sipas kategorive përkatëse. Të dhënat e mëposhtme i përkasin vitit 2018 dhe janë përshtatur nga OpenData Albania. Numri total i mjeteve në vendin tonë për kategorinë M1 (për pasagjerë) është 500,894 mjete gjithsej. Numri i mjeteve motorike është në rritje vit pas viti. Numri i autoveturave për 1000 banorë në vendin tonë vazhdon të mbetet më i ulëti në rajon, me një rritje të lehte krahasuar me vitin 2015 nga 121 automjete/1000 banorë në 160 automjete/1000 banorë në vitin 2018. Në Tiranë gjenden 179,167 automjete të transportit rrugor të cilat përbejnë 31% të totalit në të gjithë vendin. Në Tiranë, numri i autoveturave për 1000 banorë rezulton të jetë 220 autovetura. Siç dihet vendi ynë, prej 1.1.2019 ka ndaluar importin për mjetet motorike mbi 10 vjet nga data e prodhimit të cilat nuk i përkasin kategorive euro 5. Vlerësohet që vetëm 3.3 % e flotës së mjeteve në vendin tonë përafërsisht 14,000 mjete plotësojnë standardet e euro 5 dhe euro 6. 
[bookmark: _Toc124859270]10.2 Eko-driving
Trajnimet për eco-driving janë shfaqur me interes vitet e fundit dhe në disa vende kjo praktikë është implementuar si pjesë e detyrueshme në mësimet e autoshkollës. Një grup i rëndësishëm për eco-driving përpos personave të ndryshëm privatë përbëjnë edhe shoferët profesionistë. Në mënyrë që të ndryshohet sjellja në shoferim është e rëndësishme që shoferet të marrin pjesë rregullisht në seanca trajnimi teorik dhe praktikë në rrugë automobilistike, ku këto seanca udhëhiqen nga instruktorë të kualifikuar. Eco-driving konsiderohet një ndër mundësitë për kursim të karburantit gjatë shoferimit. Në Austri janë përgatitur manuale të posaçme për autoveturat, mjetet komerciale dhe traktorët, të cilat shërbejnë si bazë për njohjen e trajnimeve të eko-driving. 
Për trajnimet eko-driving në lidhje me makinat private;
[image: ]
Për trajnimet brenda vendit, në lidhje me flotën e mjeteve komerciale të kompanive të ndryshme formula e llogaritjes së kursimit të energjisë do të ishte:
[image: ]
	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë i një flote të vetme automjetesh (kompanie) ose i një numri të caktuar banesash privatë [kWh/vit]

	I
	Kategoria e automjetit:
· 0=mjete private
· 1=mjete komerciale 
· 2=automjete me peshë nën 3.5 t
· 3=autobusë dhe kamionë (mbi 3.5 t)

	nEP,i
	Numri i pjesëmarrësve në trajnimet eko-driving sipas një kategorie të caktuar automjeti 

	nTP,i
	Numri total i personave që ngasin një kategori mjeti të caktuar (të trajnuar +të patrajnuar)

	nvehicles,i
	Numri total i mjeteve sipas kategorisë që posedon flota e një kompanie, ose numri i banesave privatë me pjesëmarrës të trajnuar 

	FECave,i
	Konsumi mesatar final vjetor i energjisë i një mjeti specifik përpara trajnimit eko-driving [kWh/vit]

	See,i
	Faktor i kursimit në lidhje me konsumin final të energjisë sipas kategorisë së mjetit [%]



	Vlerat:
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese në vite sipas direktivës 2006/32/EC është 2 vjet (default ose sipas projektit specifik);
Numri i pjesëmarrësve në trajnim eco-driving, në një kategori të caktuar mjetesh (sipas projektit specifik);
Numri total i personave që përdorin një kategori specifike mjetesh (të trajnuar + të patrajnuar) (sipas projektit specifik);
Numri total i mjeteve në një kategori specifike, në flotën e një kompanie, ose numri i rezidencave me pjesëmarrës të trajnuar (sipas projektit specifik);
Faktori i kursimit në lidhje me konsumin final të energjisë të një kategori të caktuar mjetesh transporti (default ose sipas projektit);
Konsumi i përgjithshëm final i energjisë për një kategori specifike mjetesh transporti (veturë, kamion) para trajnimit (default ose sipas projektit specifik).



	
	
	Shofer privat 
	Shofer profesional

	See
	Kursimet pas një trainingu eco-driving për mjetet e pasagjerëve (8 leksione)
	10%
	10%

	See
	Kursimet pas një trainingu eco-driving për mjetet e pasagjerëve (1 leksion)
	5%
	55

	See
	Kursimet pas një trajnimi eco-driving për mjetet komerciale
	 -
	6.5%


[bookmark: _Toc124859271]10.3 Përmirësimet e eficiencës përmes shfrytëzimit të lubrifikantëve të rinj dhe gomave të reja
Kjo metodë llogaritëse dallon mjetet e transportit të pasagjerëve komerciale dhe të vogla. Mjetet e vogla janë makina me të paktën katër rrota, me ulëse 8+1. Mjetet komerciale, përfshijnë mjetet e lehta komerciale, autobusët, kamionët etj. 
Lubrifikantët dhe gomat që reduktojnë konsumin e karburantit konsiderohen:
Lubrifikantë të përshtatshëm: 5W-30, ose 10W-30
Goma të përshtatshme: etiketa “blue angel” RAL-UZ 89
Bazuar në “EMMEES bottom-up case application 14: Vehicle Energy Efficiency, April 2009” 
[image: ]
[image: ]
	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë [kWh/vit]

	ni
	Numri i automjeteve të pajisur me lubrifikant dhe goma për kursim të karburantit 

	i
	Tipi i automjeteve

	ESuga
	Kursimet vjetore bruto të energjisë [kWh/vit]

	EnRef
	Konsumi specifik mesatar i karburantit në automjetin referencë [kWh/100 km]

	EnEff
	Konsumi specifik mesatar i karburantit për automjetin eficient [kWh/100 km]

	EVlub
	Vlera e eficiencës për lubrifikantët për kursim të karburantit [0;1]

	EVtyr
	Eficienca për e gomave për kursim të karburantit [0;1]

	Mil 
	Mesatarja e kilometrave në vit [km/vit]

	Mjetet e pasagjerëve: Komisioni Evropian ka vendosur një target për emetimet e CO2 prej vitit 2012 në 130 gCO2/km.


Vlerat referuese:
- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 2 vjet ose sipas projektit specifik;
- Numri i automjeteve të pajisur me lubrifikant dhe goma për kursim të karburantit zgjidhet sipas rastit specifik;
- Konsumi specifik mesatar i karburantit në automjetin referencë [kWh/100 km].
	Konsumi specifik EnRef për emetime 130g CO2/km

	0.489 kWh/km për lëndë djegëse benzinë

	0.498 kWh/km për lëndë djegëse benzinë super

	0.487 kWh/km për mjetet me lëndë djegëse diesel

	0.618 kWh/km për mjetet me gaz natyral


- Konsumi specifik mesatar EnEff i karburantit për automjetin eficient [kWh/km] mund t’i referohemi tab. 25 dhe tab. 28, për vlerat e konsumit energjetik për mjetet e reja. Informacion shtesë mund të zgjidhet në website https://www.indicators.odyssee-mure.eu/online-indicators.html
- Eficienca për lubrifikantët dhe gomat për mjetet (EVlub dhe EVtyr)
	Lubrifikantë 
	Lubrifikantë 
	Goma 
	Goma

	Mjete për pasagjerë 
	Mjete komerciale
	Mjete për pasagjerë
	Mjete komerciale

	0.973
	0.973
	0.975
	0.950


- Mesatarja e kilometrave në një vit mund t’u referohemi vlerave të paraqitura në IX.I. 
[bookmark: _Toc124859272]10.4 Ndryshimi i mënyrës së transportit të pasagjerëve
Zgjedhja e një mënyre të caktuar transporti përcaktohet kryesisht nga distanca që duhet të përshkohet dhe nga rrethana të tjera gjeografike apo socio-ekonomike. Ndryshimi i mënyrës së transportit për pasagjerët mund të përcaktohet si distancë që mund të përshkohet, megjithatë me mjete me konsum më të ulët energjie, rrjedhimisht sipas një sistemi transporti më të qëndrueshëm. Natyrisht, distanca e përshkuar mbetet e njëjtë. Sa u përket udhëtimeve të shkurtra, qëllimi i Direktivës është forcimi i sistemeve të transportit jomotorike dhe transportit urban. Sa u përket distancave të mëdha, sistemi hekurudhor i transportit shihet si sistem më i qëndrueshëm sesa mjetet motorike individuale të transportit ose sistemi ajror i transportit. Mjetet për lehtësimin dhe rritjen e masës së transportit të qëndrueshëm vardojnë nga planifikimi urban, politika rregullatore, stimuj fiskale po kështu edhe masa motivuese dhe kualifikuese. 
[image: ]
	Vlerat:
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese në vite (default ose sipas projektit specifik);
Mesatarja e kilometrave të përshkuar në vit sipas mënyrës së transportit (default ose sipas projektit specifik);
Pjesa e mënyrës së transportit i (Modal choice) baseline (sipas projektit specifik);
Pjesa e mënyrës së transportit i të përdorur (Modal choice) i ri (sipas projektit specifik);
Konsumi specifik i energjisë për mënyrën i të transporti (default ose repsektivisht projektit);
Numri i mënyrave të transportit të marrë në konsideratë (respektivisht sipas projektit).


	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë për person [kWh/vit]

	Npregion
	Numri i personave mbi të cilën është bazuar vlerësimi i miksit të mobilitetit

	Mil
	Mesatarja e kilometrave të përshkuar për një mënyrë transporti në vit [km/vit]

	I
	Mënyra e transportit

	MCRef,i
	Pjesa e mënyrës së transportit i (Modal choice) baseline [0;1]

	 MCEff,i
	Pjesa e mënyrës së transportit i të përdorur (Modal choice) I ri [0;1]

	En,i
	Konsumi specifik i energjisë për mënyrën i të transportit [kW
h/person.km]

	N
	Numri i mënyrave të transportit të trajtuar

	 

	

	Baza është konsumi specifik mesatar i energjisë të mënyrës së transportit të konsideruar, si edhe distanca vjetore e përshkuar.



- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese sipas “DIRECTIVE 2006/32/EC ON ENERGY END-USE EFFICIENCY AND ENERGY SERVICES” rekomandohet 5 vjet. 
- Vlerat e konsumit specifik të energjisë En,I sipas mënyrës së transportit paraqiten në tab. 27. 
Bazuar në “EMEES Bottom-up case application 15: Modal Shift in Passenger Transport” formula llogaritëse për kursimin vjetor të energjisë për person referuar mënyrës së transportit të pasagjerëve jepet si më poshtë: 
[image: ]
[image: ]

ESUGA- Kursimet vjetore bruto të energjisë [kWh/person/vit]
En-konsumi specifik i energjisë për një mënyre transporti;
ΔADT-ndryshimi vjetor i distancës së përshkuar për një mënyrë transporti në [km/vit] (ADTBase-ADTnew)
i- Mënyra e transportit;
N- numri i mënyrave të transportit të trajtuar;
Duke u mbështetur të https://www.indicators.odyssee-mure.eu/online-indicators.html mund të nxjerrim të dhëna të vlefshme sa i përket konsumit specifik të lëndës djegëse km të përshkruar. Konsumi specifik i lëndës djegëse në vendet e BE-së jepet në tabelën 25, në aneks. 
[bookmark: _Toc124859273]11. Pajisjet e zyrës
Pajisjet e zyrave përbejnë një pjesë të rëndësishme ndihmese gjatë punës sonë të përditshme duke na mundësuar dhe lehtësuar mjaft procese të cilat shkurtojnë kohë, por njëkohësisht konsumojnë edhe mjaft energji. 
Sektorët që paraqesin interes e veçantë janë: sektori publik, dhe sektori privat i shërbimeve 
Formula llogaritëse siguron vlerësimin vjetor të kursimit të energjisë nga instalimi i pajisjeve të reja të zyrave ose zëvendësimi i tyre me pajisje me eficiencë më të lartë. Kursimi fundor i energjisë duhet të llogaritet sipas tipit të pajisjes (PC, monitor, printera, fotokopjues, fakse, skanera etj.).
Formula llogaritëse BU mundëson vlerësimin e kursimit të energjisë për tri mënyra të punës së pajisjeve të zyrës:
- kursimi fundor i energjisë për mënyrën aktive të punës;
- kursimi fundor i energjisë për mënyrën standby;
- kursimi fundor i energjisë për ndryshime të mënyrës së punës; duke iu referuar përmirësimeve të ndryshme nëpërmjet programeve speciale.

Formula llogaritëse për mënyrën aktive të funksionimit:
[image: ]
Mënyra Standby:
[image: ]
Mënyra e përmirësuar e punës:
[image: ]
	TFES
	Kursimi total vjetor i energjisë për person[kWh/vit]

	n
	Numri I pajisjeve të reja të instaluar, apo atyre të zëvendësuara

	PAreferenceyearstockaverage
	Fuqia elektrike e pajisjes në funksion aktiv në [W]

	PAreferenceyearbestpërmarket
	Fuqia elektrike e pajisjes eficiente në treg në funksionin aktiv 

	PSreferenceyearstockaverage
	Fuqia elektrike e pajisjes në funksionin standby në [W]

	PSreferenceyearbestpërfmarket
	Fuqia elektrike e pajisjes eficiente në treg në funksionin standby [W]

	PAnew
	Fuqia e pajisjes në funksionin aktiv, pas modifikimit të pajisjes ekzistuese [W]

	PSnew
	Fuqia elektrike në funksionin standby, pas modifikimit të pajisjes ekzistuese në [W]

	hactive
	Numri i orëve në funksionin aktiv [h/vit]

	hstandby
	Numri i orëve në funksionin standby [h/vit]

	Baseline

	Për funksionin aktiv: llogaritet si diferencë midis konsumit të energjisë elektrike në funksion aktiv për stokun e pajisjeve në vitin referencë dhe konsumit të energjisë elektrike në funksion aktiv të pajisjeve eficiente të shitura në treg, shumëzuar me numrin e orëve të punës në funksionin aktiv.
Për standby: llogaritet si diferenca midis energjisë elektrike të konsumuar në funksion standby për stokun e pajisjeve në vitin referencë dhe konsumit të energjisë të pajisjeve eficiente të shitura në treg shumëzuar me numrin e orëve në funksion aktiv;



Vlerat referuese: 
- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 3 vjet;
- Numri i pajisjeve të zyrës të zëvendësuara apo të instaluara rishtas merret sipas projektit specifik;
- Fuqia e pajisjeve të ndryshme shtëpiake në funksionin aktiv në [W] dhe standby jepen në tab. 30 dhe tab. 37 në aneks. 
- Numri i orëve të pajisjeve të zyrës në funksionin aktiv dhe standby jepen në tab. 32. Performanca më e mirë energjetike për pajisjet e zyrës mund të vlerësohet edhe me formulën llogaritëse të mëposhtme dhe vlerat përkatëse mbështetur në www.topten.eu paraqiten në tab. 29; 
[image: ][kWh/vit]
POFF- fuqia në [W] në regjimin OFF;
Psleep- fuqia në [W] në regjimin sleep;
PIdle- fuqia e pajisjes në regjimin Idle;
[bookmark: _Toc124859274]12. Impiantet fotovoltaike
Sektorët që paraqesin interes për kursimet e energjisë: banesat rezidenciale, sektori i shërbimit publik dhe privat.
Formula llogaritëse e BU vlerëson kursimet e energjisë nga instalimi i impianteve fotovoltaike për të përballuar konsumin vetjak nevojat për energji. Nuk do të merret në konsideratë sasia e energjisë që hidhet në rrjet.
Kjo masë përmirësuese rezulton në reduktimin e energjisë elektrike të shitur konsumatorëve të saj fundore dhe, rrjedhimisht, në reduktim të mundshëm të energjive primare. 
Sipas një studimi nga AKBN-ja (Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore) në territorin e vendit tonë kemi një potencial energjetik diellor të konsiderueshëm, ku shumë zona të saj i ekspozohen një rrezatimi që shkon nga 1185 kWh/m2 në vit deri më 1700 kWh/m2 në vit. Vlen të përmendet që pjesa perëndimore e Shqipërisë, veçanërisht jugperëndimi i saj ka një energji diellore të konsiderueshme që shkon deri me 2200 kWh në vit. Shpërndarja territoriale e diellzimit (sasisë së orëve me diell) dhe sidomos ajo e dellëzimit relativ, që në të tilla raste përdoret si tregues sasior i vranësirës, është në të gjithë territorin rreth 2400 orë, ndërsa në pjesën perëndimore është mbi 2500 orë dhe në fushën e Myzeqesë arrin mbi 2700 orë. Vlerat më të larta të sasive ditore të rrezatimit diellor vërehen në periudhën e ngrohtë të vitit dhe sidomos në muajt e verës. Konkretisht në muajin dhjetor sasia ditore e rrezatimit diellor është rreth 2.3 kWh/m2 në ditë, ndërsa në muajin korrik kjo vlerë është rreth 8.030kWh/m2 në ditë. Diellzimi ditor në pjesën perëndimore të Shqipërisë është më shumë se 5.5 orë. Në vendin tonë, numri i ditëve me diell ndryshon nga një mesatare 240-260 ditë në vit deri në një maksimum 280-300 ditë në vit, në pjesën jugperëndimore. 
Varianti 1
[image: ]
Opsioni 2.
[image: ]
	TFES
	Reduktimi i sasisë së energjisë të shpërndarë nga rrjeti publik [kWh/vit]

	PPV
	Fuqia peak e instaluar e sistemit PV [kWpeak]

	t
	Kohëzgjatja e rrezatimit diellor e 1000W/m2 (ngarkesa e plotë) në site [h/a]

	PR
	Shkalla e performancës së impiantit PV; raporti midis energjisë aktuale të prodhuar me atë teorike nga impianti PV [%]

	eegrid
	Pjesa e energjisë elektrike që futet në rrjetin publik dhe nuk mund të vlerësohet si reduktim i energjisë së shitur [%]

	sPPV
	Fuqia specifike e sistemit PV [kWpeak/m2 të modulit fotovoltaik]

	Hm
	Shuma mesatare e rrezatimit diellor për njësi të sipërfaqes të përftuar nga modulet PV të një sistemi të caktuar me një kënd pjerrësie të caktuar (p.sh. 35o) dhe kënd të azimuthit (kWh/m2)

	ηel
	Eficienca elektrike mesatare e moduleve PV

	PLoss
	Humbjet e sistemit të kombinuar PV [%]:
- humbjet e llogaritura në sajë të temperaturës dhe rrezatimit të ulët:
8.1% (duke përdorur temperaturën e mjedisit);
- humbjet e llogaritura në sajë të efekteve këndore të reflektimit: 2.9%;
- humbje të tjera (kabllo, inverter etj.).

	Asnjë sistem PV nuk është i instaluar. E gjithë sasia e energjisë e kërkuar nga konsumatori fundor sigurohet nga rrjeti publik.



	Vlerat:
Fuqia peak e instaluar e sistemit PV (default ose sipas projektit specifik);
Kohëzgjatja e rrezatimit diellor e 1000W/m2 (ngarkesa e plotë) në site (default ose sipas projektit);
Shkalla e performancës së impiantit PV; raporti midis energjisë aktuale të prodhuar me atë teorike nga impianti PV [%] (default ose sipas projektit);
Pjesa e energjisë elektrike që futet në rrjetin publik dhe nuk mund të vlerësohet si reduktim i energjisë së shitur [%] (default ose sipas projektit specifik);
Fuqia specifike e sistemit PV [kWpeak/m2 të modulit fotovoltaik] (default ose sipas projektit specifik)
Shuma mesatare e rrezatimit diellor për njësi të sipërfaqes të përftuar nga modulet PV të një sistemi të caktuar (default ose sipas projektit specifik);
Eficienca mesatare elektrike e moduleve PV (default ose sipas projektit specifik);
Humbjet e përgjithshme të sistemit fotovoltaik (default ose sipas projektit specifik).



Vlerat referencë për të dhënat e mësipërme paraqiten si vijon:
- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese sipas direktivës 2006/32/EC është 23 vjet ose sipas projektit specifik.
eegrid- sasia e energjisë elektrike e hedhur në rrjetin energjetik e shprehur në përqindje [%] 
- PR -Shkalla e performancës së impiantit fotovoltaik (performance ratio), shpreh faktorin e cilësisë së impiantit PV. Kjo shkallë performance mund të vlerësohet si raport i energjisë reale të përftuar nga impianti kundrejt sasisë së energjisë teorike të përftuar.
 [image: ]
Ku: EAktuale- është energjia reale e prodhuar nga impianti PV e matur në fund të vitit në kWh/vit.
ENominale- është energjia e llogaritur që mund të prodhojë impianti fotovoltaik dhe vlerësohet me formulën:
[image: ]
Prej ku: I- është intensiteti i rrezatimit diellor që jepet në tabelë. 
A- Sipërfaqja e moduleve fotovoltaike; η- eficienca e moduleve PV
Eficienca e paneleve fotovoltaike varet nga një seri faktorësh, duke filluar nga prodhuesi, materiali etj. Eficienca e moduleve fotovoltaike varion nga vlerat minimale rreth 14% deri në 20.7% apo kompani të ndryshme si SunPower kanë arritur edhe eficiencë më të lartë deri në 22.80%. Gjithsesi duhet të kemi parasysh që modulet fotovoltaike kanë edhe një shkallë degradimi të rendimentit të tyre nga viti në vit. 
Vlerat e intensitetit të rrezatimit diellor vjetor për vendin tonë jepen në tabelën nr. 33, ndërsa ato të këndit optimal të paneleve fotovoltaike në tab. 34 në aneks. 
[bookmark: _Toc124859275]13. Zëvendësimi i kaldajave me rendiment të ulët
Kjo masë përmirësuese ka si target të saj këta sektorë: banesat rezidenciale, sektorin e shërbimeve privat dhe publik (ndërtesat jorezidenciale).
Metoda llogaritëse ofron vlerësimin sasior të kursimit të energjisë nga zëvendësimi i kaldajave të vjetra me kaldaja me eficientë me gaz, naftë apo biomasë. Kjo metodë merr në konsideratë banesat monofamiljare apo shumëfamiljare, si edhe blloqet e apartamenteve dhe mund të përshtatët edhe për ndërtesat komerciale nëse sigurohen të dhënat e duhura. 
1. Zëvendësimi i një tipi të vjetër kaldaje gaz/naftë me një të ri gaz/naftë
Formula llogaritëse jepet si vijon:
Opsioni 1
 [image: ]
Opsioni 2
[image: ]
	TFES
	Kursimi final vjetor i energjisë [kWh/vit]

	n
	Numri i bojlerëve të zëvendësuar

	A
	Sipërfaqja bruto e dyshemesë së ngrohur [m2]

	SHD
	Kërkesa specifike e nxehtësisë për ngrohjen e ambientit [kWh/m2.vit]

	HWD
	Kërkesa specifike për ujë të ngrohtë sanitar [kWh/m2.a]

	EFRef
	Faktori i shfrytëzimit të sistemit aktual të ngrohjes

	EFEff
	Faktori i shfrytëzimit të sistemit të ri të ngrohjes

	ηRef
	Eficienca e shfrytëzimit të sistemit aktual të ngrohjes 

	ηEff
	Eficienca e shfrytëzimit të sistemit të ri të ngrohjes

	Zëvendësimi në fund të jetëgjatësisë së kaldajës



Vlerat referuese: 
- Jetëgjatësia e masës përmirësuese sipas direktivës 2006/32/EC rekomandohet:
- Kaldaja me fuqi deri në 30kW: 20 vjet
- Kaldaja me fuqi mbi 30 kW: 25 vjet
A- Sipërfaqja bruto e dyshemesë së ngrohur merret specifikisht nga projekti 
- Kërkesa specifike vjetore për nxehtësi SHD merret sipas projektit specifik ose rekomandohet duke u mbështetur respektivisht në tabelën nr. 1, tab. nr. 2 dhe tab. nr. 3. 
- HWD- paraqet kërkesën vjetore për ujë të ngrohtë sanitar dhe vlerat referuese paraqiten në mënyrë të përmbledhur në tabelën nr. 35.
- Eficienca e sistemit aktual dhe atij të ri të ngrohjes ηref jepet me formulën e mëposhtme:
[image: ]
 [image: ]
Eficienca e sistemit aktual (ini) për sistemet e furnizimit me energji llogariten:
[image: ]
ku b = eficienca e bojlerit (burimi)
p = eficienca e rrjetit të tubacioneve (shpërndarja)
c = eficienca e kontrollit (rregullimi)

Eficienca e sistemit të ri të ngrohjes:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
SHD- Vlera referencë në vendet e EU është 86kWh/m2/vit; megjithatë të dhëna plotësuese mund të nxirren nga dokumentacioni i projektit, auditimi i energjisë etj.;
Rendimenti i kaldajave me kondensim rekomandohet η=94%;
Rendimenti i kaldajave të programuara për t’u zëvendësuar η=89%;
Burimi: EMEES bottom-up case application 4: Residential condensing boilers in space heating
[bookmark: _Toc124859276]13.1 Zëvendësimi i një kaldaje të vjetër me një kaldajë eficiente me biomasë
Formula e mëposhtme llogaritëse mund të shfrytëzohet për banesat monofamiljare dhe ato shumëfamiljare, si dhe për blloqet e apartamenteve.
Opsioni nr. 1
[image: ]
Opsioni nr. 2
[image: ]
	TFES
	Kursimi final vjetor i energjisë [kWh/vit]

	N
	Numri i bojlerëve të zëvendësuar

	A
	Sipërfaqja bruto e dyshemesë së ngrohur [m2]

	SHD
	Kërkesa specifike për energji për ngrohjen e ambientit [kWh/m2.vit]

	HWD
	Kërkesa specifike e energjisë për ujë të ngrohtë sanitar [kWh/m2.a]

	EFRef
	Faktori i shfrytëzimit të sistemit aktual të ngrohjes 

	EFEff
	Faktori i shfrytëzimit të sistemit të ri të ngrohjes

	ηRef
	Eficienca e shfrytëzimit të sistemit aktual të ngrohjes 

	ηEff
	Eficienca e shfrytëzimit të sistemit të ri të ngrohjes

	Zëvendësimi në fund të jetëgjatësisë së bojlerit: me naftë mesatar, me gaz, apo biomasë duke prodhuar ujë të ngrohtë dhe nxehtësi;
Zëvendësimi para kohe: eficienca mesatare e bojlerëve me gaz dhe naftë në gjendje;
Vlerat e sasisë së nxehtësisë për ngrohje duhen korrigjuar me gradë ditët përkatëse.



Vlerat referuese:
- Jetëgjatësia e masës përmirësuese sipas direktivës 2006/32/EC rekomandohet:
- kaldaja me fuqi deri në 30kW: 20 vjet;
- kaldaja me fuqi mbi 30 kW: 25 vjet.
Të dhënat e tjera plotësuese mund të merren si referencë vlerat e paraqitura në 12.1.
[bookmark: _Toc124859277]13.2 Kaldajat me biomasë 
Kjo masë përmirësuese ka për qëllim zëvendësimin e kaldajave me lëndë djegëse fosile nga ato me biomasë. Kaldaja me biomasë përfaqëson dy raste:
a) sistemin e vetëm të ngrohjes së ndërtesës;
b) një sistem alternativ shtesë për ngrohjen e ndërtesës. 
Kaldaja ekzistuese me lëndë djegëse ekzistuese, fosile e shënuar me (FFB) plotësohet me një kaldajë me biomasë (BMB). Konsumi vjetor i nxehtësisë (Q) në këtë rast ndahet në dy pjesë sipas raportit të nxehtësisë së prodhuar (zakonisht: BMB=regjimi bazë; FFB=regjimi peak/rezervë). Vlerat default referuese për kërkesën e nxehtësisë do të ishin për shembull: QBiomasë=90%; QFossil=10%)
Formula llogaritëse për kaldajën ekzistuese me lëndë djegëse fosile plotësuar me një kaldajë eficiente me biomasë:
Varianti 1
[image: ]
Varianti 2
[image: ]
Ose:
[image: ]
	TFES
	Kursimi final vjetor i energjisë [kWh/vit]

	n
	Numri i bojlerëve (kaldajave) të zëvendësuara

	A
	Sipërfaqja bruto e dyshemesë së ngrohur [m2]

	SHD
	Kërkesa specifike për ngrohjen e ambientit [kWh/m2.vit]

	HWD
	Kërkesa specifike për ujë të ngrohtë sanitar [kWh/m2.a]

	EFRef
	Faktori i shfrytëzimit të sistemit aktual të ngrohjes 

	EFEff
	Faktori i shfrytëzimit të sistemit të ri të ngrohjes

	ηRef
	Eficienca e shfrytëzimit të sistemit aktual të ngrohjes 

	ηEff
	Eficienca e shfrytëzimit të sistemit të ri të ngrohjes

	Eficienca mesatare e sistemit të ngrohjes të zëvendësuar nga kaldaja me biomasë:
Mesatarja e tregut për një kaldajë ineficiente me biomasë.
Vlerat e sasisë së nxehtësisë për ngrohje duhet të korrigjohen me të dhënat e gradë ditëve të caktuara. 



Jetëgjatësia e masës përmirësuese sipas direktivës 2006/32/EC rekomandohet:
- kaldaja me fuqi deri në 30kW: 20 vjet;
- kaldaja me fuqi mbi 30 kW: 25 vjet.
Si vlera referuese edhe në këtë rast mund të shfrytëzojmë të dhënat në aneks. 
[bookmark: _Toc124859278]14. Panelet diellore termike
E destinuar për: ndërtesat rezidenciale, sektorin publik dhe provat të shërbimeve;
Për këtë përdoren dy metoda sa i takon shfrytëzimit të paneleve diellore;
a) Panelet diellore për ngrohje të banesave;
b) Përgatitja e ujit të ngrohtë sanitar.
[bookmark: _Toc124859279]14.1 Ngrohja e banesës me anë të paneleve diellore
Kjo masë i referohet instalimit të paneleve diellore për ujë të ngrohtë dhe sistem mbështetës për ngrohjen e banesave të reja apo atyre ekzistuese. Nxehtësia e prodhuar në panelet diellore do të reduktonte sasinë së prodhuar nga sistemi ekzistues i ngrohjes.
Kjo metodë përfshin panelet me kolektorë të sheshtë dhe atyre me tuba të cilët kanë një diferencë sa i përket prodhimit të nxehtësisë:
Opsioni 1
[image: ]
Opsioni 2
[image: ]
	TFES
	Kursimi final vjetor i energjisë [kWh/vit]

	A
	Sipërfaqja e instaluar e kolektorëve diellorë [m2]

	Qave_yield
	Nxehtësia mesatare vjetore e gjeneruar, për njësi të sipërfaqes së kolektorit [kWh/m2.vit]

	EFRef
	Faktori i shfrytëzimit për sistemin aktual të ngrohjes 

	ηRef
	Eficienca e shfrytëzimit të sistemit aktual të ngrohjes 

	Sistemi aktual i ngrohjes me lëndë djegëse gaz, naftë, biomasë etj. 



	Vlerat referuese:
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese merret 20 vjet sipas direktivës së BE-së, direktiva 2006/32/EC ose sipas projektit specifik);
Sipërfaqja e kolektorëve diellorë të instaluar (sipas projektit);
Nxehtësia mesatare vjetore e gjeneruar, për njësi të sipërfaqes së kolektorit të rrafshët apo atyre me tuba (default);
Faktori i kostos së sistemit aktual të ngrohjes (default ose sipas projektit specifik);
Eficienca e shfrytëzimit të sistemit aktual të ngrohjes (default ose sipas projektit specifik).



Konsumi specifik i ujit të ngrohtë në banesë 
	Standard i ulët
	10-20 litra/person.ditë 

	Standard mesatar
	20-40 litra/person.ditë

	Standard i lartë
	40-80 litra/ person.ditë



Sasia e nxehtësisë e nevojshme për ngrohjen e ujit nga literatura mund të llogaritet me formulën përkatëse si vijon:
[image: ]
QUNGS- sasia e nxehtësisë e nevojshme për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar në [kWh];
VUNGS- konsumi mesatar ditor i ujit të ngrohtë (m3/ditë)
cu- nxehtësia specifike e ujit (4.187 kJ/kgK)
t1- temperatura e ujit të ngrohtë (60oC)
t2- temperaturë e ujit të ftohtë (15oC) 
Duke u mbështetur në literaturë nxehtësia mesatare vjetore e gjeneruar, për njësi të sipërfaqes së kolektorit llogaritet me formulën e mëposhtme: 
[image: ]
Rendimenti i kolektorëve diellore bazuar në tipin e tyre paraqitet në tabelën nr. 36 në aneks. 
[bookmark: _Toc124859280]15. Pajisjet e kontrollit në regjimin standby në ndërtesat rezidenciale
Sektori: Rezidencial
Kjo metodë siguron llogaritjen dhe vlerësimin e kursimeve të energjisë në sajë të instalimit të pajisjeve të kontrollit të cilat sigurojnë regjimin standby, njohur ndryshe si “standby killer” në banesat rezidenciale.
Konsumi i energjisë elektrike në regjimin standby i korrespondon pajisjeve të fikura, por jo të shkëputura nga energjia elektrike. Të ashtuquajturit standby killer janë kontrollues të cilët dallojnë fuqinë standby dhe ndërpresin konsumin e energjisë nga pajisja në gjendjen OFF. 
Standby killers në banesat tona ulin konsumin e energjisë elektrike duke eliminuar në këtë mënyrë konsumin për gjendjen standby të pajisjes. Megjithëkëtë, për një vlerësim të plotë të kursimeve të energjisë duhet të marrim në konsideratë edhe konsumin e kontrollorit “stand by killer” duke ulur paksa kursimin total. 
Formula llogaritëse do të ishte si vijon:
[image: ]
	TFES
	Kursimi final vjetor i energjisë [kWh/vit]

	nSBK
	Numri total i kontrollorëve standby të instaluar

	PG
	Fuqia në regjimin standby të pajisjes elektrike respektive [W]

	PSBK
	Konsumi i energjisë nga kontrolluesi standby killer [W]

	ta
	Numri i orëve në vit të kontrollorit standby në shfrytëzim [h/vit]

	tSB
	Numri i orëve në vit të pajisjes në regjim standby [h/vit]

	Pajisja elektrike operon në regjim standby, por pa një kontrollues standby.



	Vlerat referuese:
Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese në vite rekomandohet 2 vjet ose sipas projektit specifik;
Numri i kontrollueseve standby të instaluar mund të vlerësohet specifkisht sipas projektit të caktuar;
Konsumi i energjisë nga vetë kontrolluesi i regjimit standby mund të pranohet 0.5W sipas vlerësimeve të www.topten.ch ose mund të llogaritet sipas projektit specifikisht. 
Duke u mbështetur në një raport të JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) numri i orëve në vit të kontrollorit standby për TV vlerësohet ta=7117.5 h/vit në shfrytëzim, ndërsa si maksimum mund të merret: ta=8,760 h/vit. 
(Burimi: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/Final_Documents/Lot_5_Final_Report_1-8.pdf)
Numri i orëve në vit tSB të pajisjes në regjim standby gjithashtu jepet mund të referohet në tabelën nr. 37.



Metoda llogaritëse mbështetet duke shfrytëzuar ekuacionin e mëposhtëm: 
[image: ]
Ku: 
PG=fuqia mesatare, konsumi i energjisë në regjimin standby për pajisjen i; [W, kWh/vit]
P = fuqia, energjia e konsumuar për pajisjen i; 
i=tipi i pajisjes (DVD, TV, laptop etj.); 
n- numri total i pajisjeve;
Vlerat referuese:
- Fuqia mesatare në regjimin standby për disa prej pajisjeve kryesore paraqitet hollësisht në aneks, në tab. 37. 
- Fuqia ose konsumi specifik i energjisë prej disa prej pajisjeve standby jepet në tab. 38. Duhet theksuar që ky konsum është vlerësuar duke u mbështetur në disa studime në nivel kombëtar për vende të ndryshme në BE dhe rekomandime e rregullore: rregullorja (EC) nr. 801/2013, si edhe EC nr. 1275/2008. 
Mbështetur në Censusin e vitit 2011, në Raportin përfundimtar të përpiluar nga INSTAT-i, në vendin tonë rezultojnë 722 262 njësi ekonomike familjare (privatë households), prej të cilave 56.7% ndodhen në qendrat urbane dhe 43.3% në zonën rurale. Në tab. nr. 42 jepet numri i pajisjeve elektroshtëpiake sipas zonave rurale dhe urbane për vitin 2011. Natyrisht, është e pritshme që numri aktual i pajisjeve elektroshtëpiake në vendin tonë të jetë më i madh.
[bookmark: _Toc124859281]16. Sistemet e rikuperimit të energjisë në ndërtesa
Vlerësimi i kursimit të energjisë bazohet në sasinë e nxehtësisë së transferuar nga ajri i larguar në ajrin primar për në ndërtesë. Kursimet e energjisë përcaktohen në lidhje me sipërfaqen e ndërtesës e pajisur me sistem ventilues duke shfrytëzuar parametrat e njohur për numrin e këmbimeve të ajrit, kohën e funksionimit të sistemit të ngrohjes gjatë sezonit të dimrit, lartësinë e ndërtesës, diferencën e temperaturave të ajrit, densitetin e ajrit dhe shkallën e këmbimit të nxehtësisë.
Kursimet e energjisë që rezultojnë nga instalimi i një sistemi ventilimi me rikuperim nxehtësie llogariten me formulën e mëposhtme:

[image: ]
	TFES
	Kursimi final vjetor i energjisë [kWh/vit]

	A
	Sipërfaqja bruto e ndërtesës së kondicionuar [m2]

	h
	Lartësia e zonës së ventiluar të ndërtesës [m]

	β
	Numri i këmbimeve të ajrit [h-1]

	t
	Orët e funksionimit në vit të sistemit të ventilimit [h/vit]

	c
	Nxehtësia specifike e ajrit [kWh/kgK]

	ρ
	Dendsiteti i ajrit [kg/m3] 

	ΔT
	Diferenca e temperaturave midis ajrit të brendshëm dhe të jashtëm gjatë sezonit të ngrohjes në (oC)

	η
	Shkalla e rikuperimit të nxehtësisë 

	n
	Numri i njësive ventiluese të instaluara

	Ndërtesa ngrohet nga një sistem konvencional.



Vlerat reference:
- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 17 vjet – për sistemet e rikuperimit të nxehtësisë në ndërtesa duke u mbështetur në direktivën e BE-së, direktiva 2006/32/EC. 
- Sipërfaqja bruto e ndërtesës së kondicionuar (sipas projektit);
- Lartësia e zonës së ventiluar të ndërtesës (sipas projektit specifik);
- Numri i këmbimeve të ajrit në orë β sipas tipologjisë dhe aktivitetit paraqitet në tab. 40 në pjesën Aneks. 
- Nxehtësia specifike e ajrit: c=1.0 kJ/kg.K;
- Densiteti i ajrit, vlera referuese: ρ=1.293 kg/m3;
- Diferenca e temperaturave ΔT midis ajrit të brendshëm dhe të jashtëm gjatë sezonit të ngrohjes në varësi të ambientit dhe temperaturës së jashtme llogaritëse mund të vlerësohet duke u mbështetur në tab. 41, ku jepen temperatura e brendshme llogaritëse për tipa të ndryshëm ambienti. 
- Shkalla e rikuperimit të nxehtësisë nga rekuperatorë të ndryshëm bazuar në eksperiencën e projektuesve në vendin tonë varion: η=60 - 85%. 
- Orët e funksionimit në një ditë të sistemit të ventilimit sipas ambienteve rekomandohen:
- për spitalet t=24 h/ditë;
- shkollat, kopshte t=8 h/ditë;
- lokale, bare t=12 h/ditë.
[bookmark: _Toc124859282]17. Pajisjet elektroshtëpiake
Sektori rezidencial:
Formula llogaritëse jepet për vlerësimin e reduktimit të energjisë si rezultat i instalimit dhe zëvendësimit të pajisjeve elektroshtëpiake të mëdha. Këto pajisje përfshijnë:
- makinat larëse (lavatriçe);
- makinat tharëse;
- pjatalarëse (pajisjet për larjen e enëve);
- frigoriferë;
- ngrirës.
[bookmark: _Toc124859283]17.1 Blerja e pajisjeve elektroshtëpiake me eficiencë të lartë
Formula llogaritëse gjen zbatim tek masat ndërhyrëse në lidhje me blerjen e elektroshtëpiakeve të mëdha si frigorifera, ftohës, lavatriçe etj., me eficiencën (klasën e energjisë) më të lartë në treg (A++, ose A+++) krahasuar me pajisjet ekzistuese me klasë më të ulët të energjisë. 

[image: ]
	TFES
	Kursimi final vjetor i energjisë [kWh/vit]

	n
	Numri i pajisjeve elektroshtëpiake me eficiencën më të lartë në treg të blera

	Eave
	Konsumi mesatar vjetor i energjisë i pajisjes elektroshtëpiake më pak eficiente në treg [kWh/vit]

	Eeff
	Konsumi mesatar vjetor i energjisë për pajisjet me klasën më të lartë të energjisë në treg aktualisht (A+++) [kWh/vit]

	Konsumi vjetor mesatar i energjisë për pajisjen elektroshtëpiake më pak eficiente në treg (me klasën më të ulët të energjisë)



Vlerat referuese:
- Jetëgjatësia e ndërhyrjes përmirësuese rekomandohet 12 vjet për të gjitha pajisjet e mëdha elektroshtëpiake, si: pjatalarëse, lavatriçe, tharëse etj. me klasë energjie A dhe lart. 
- Sa u përket ngritësve, frigoriferëve etj., me klasë energjie A dhe sipër ndërhyrja përmirësuese rekomandohet me jetëgjatësi 15 vjet bazuar në direktivën e Bashkimit Evropian, DIRECTIVE 2006/32/EC ON ENERGY END-USE EFFICIENCY AND ENERGY SERVICES.
- Eave –Konsumi mesatar vjetor i energjisë për pajisjet elektroshtëpiake më pak eficiente në treg. Për këtë rast mund të marrim në konsideratë vlerat specifike të elektroshtëpiakeve sipas projektit të caktuar. Mënyra e dytë është shfrytëzimi i vlerave bazë të marra nga një studim i ERE-s (Enti Rregullator i Energjisë) për konsumin mujor të energjisë për elektroshtëpiaket në vendin tonë. Nga një studim i realizuar nga ERE me temë: “Konsumi i energjisë elektrike në familje” rezulton që kërkesa maksimale për energji elektrike në një familja në rajonin e Tiranës në vitin 2015 të jetë sipas tab. 42, në të cilën jepen vlerat referuese të konsumit të energjisë në kWh/muaj për tipa të ndryshëm elektroshtëpiakesh. 
- Konsumi mesatar vjetor i energjisë për pajisjet me klasën më të lartë të energjisë në treg aktualisht (A+++) jepen në mënyrë të përmbledhur në tab. 43 dhe tab. 44.
[bookmark: _Toc124859284]17.2 Zëvendësimi i parakohshëm i pajisjeve elektroshtëpiake 
Metoda llogaritëse gjen zbatim tek masat ndërhyrëse në lidhje me zëvendësimin e parakohshëm të elektroshtëpiakeve të mëdha, si: frigoriferë, ftohës, lavatriçe etj., para përfundimit të ciklit të tyre, me pajisje elektroshtëpiake me eficiencë (klasën e energjisë) më të lartë në treg (A++, ose A+++).
[image: ]
	TFES
	Kursimi final vjetor i energjisë [kWh/vit]

	n
	Numri i pajisjeve elektroshtëpiake me eficiencën më të lartë në treg të blera

	EStock
	Konsumi mesatar vjetor i energjisë i pajisjes elektroshtëpiake ekzistuese në stok [kWh/vit]

	Eeff
	Konsumi mesatar vjetor i energjisë për pajisjet me klasën më të lartë të energjisë në treg aktualisht (A+++) [kWh/vit]

	



Në tabelën nr. 44 mbështetur në www.topten.eu jepen konsumi mesatar vjetor i energjisë për disa elektroshtëpiake me klasën më të lartë të energjisë në treg aktualisht (A+++) [kWh/vit]

ANEKS I TABELAVE

Tab. nr. 1. Vlerat referuese të SHD si default “introducing new building code”
	Tipi i ndërtesës 
	SHD (kWh/m2/a) kodi i vjetër (2010-2017)
	SHD (kWh/m2/a)) kodi i ri (2017 -)

	Publik
	95
	80

	Rezidencial
	110
	95



Tab. nr. 2. SHD përpara aplikimit të masave të EE (SHDref- [kWh/m2 /vit] 
	Residential Buildings 
	Zone A
	Zone B
	Zone C
	Average in Albania

	vila 1
	140
	170
	240
	165,47

	vila 2
	148
	175,10
	254,40
	173,66

	Me konstruksion parafabrikat
	172,20
	250,77
	295,20
	217,73

	Me konstruksion me tulla solide
	127,40
	189,12
	218,40
	162,31

	Me konstruksion me tulla me vrima
	123,20
	183,48
	211,20
	157,16

	Mesatare sipas zonave
	138,28
	176,77
	239,33
	166,80



Tab. nr. 3. SHD pas aplikimit të masave të EE (SHDEff- [kWh/m2 /vit]) 
	 Residential Buildings
	Zone A
	Zone B
	Zone C
	Average in Albania

	Vila 1
	100,00
	130,00
	180,00
	122,42

	Vila 2
	106,00
	175,10
	254,40
	152,17

	Me konstruksion parafabrikat
	123,00
	202,50
	295,20
	176,33

	Me konstruksion me tulla solide
	91,00
	152,72
	218,40
	131,46

	Me konstruksion me tulla me vrima
	88,00
	148,16
	211,20
	127,28

	Mesatare sipas zonave
	98,77
	149,55
	211,73
	133,30



Tab. nr. 4. Vlerat referuese për rendimentin e përgjithshëm të sistemit të ngrohjes para dhe pas implementimit të projektit të EE
	Heating sytem components 
	System efficiency before project implementation 
	System efficiency after project implementation

	Heat generator (bojler) 

	0,82
	0,94

	Distribution system 
 
	0,93
	0,97

	Heat emiter 

	0,78
	0,93

	Total system efficiency 
	0,595
	0,848



Tab. nr. 5. Koeficienti i emetimit të misioneve të CO2 “e” sipas llojit të lëndës djegëse koeficienti i konvertimit të FES në PES. 
	CO2 emission factor for final energy
	 Conversion factor from Final to Primary energy

	English
	Shqip
	FES
	PES

	Diesel
	Naftë
	0,272
	1,1 

	Heavy oil (mazut)
	Mazut
	0,276 0,406
	1,3

	LPG
	GLN
	0,225
	1,1 

	Lignite
	Linjit
	0,353
	1,2 

	Hard coal
	Antracit
	0,394
	1

	Natural gas
	Gaz natyror
	0,201
	1,22

	Electricity
	Energji elektrike
	1,438
	3,07 

	Heating energy – fuel oil
	Energji e nxehtësisë – naftë
	0,406
	1,3 

	Heating energy – cogeneration
	Energji e nxehtësisë – kogjenerimit
	0,353
	0,5

	Solar energy
	Energjia solare
	0
	1

	Firewood
	Dru zjarri
	0,031
	1,01 

	Pellet
	Pellet
	0,031
	1,01

	Other biomass
	Biomasë tjetër
	0,031
	1,01 

	Biogas
	Biogas
	0,098
	1,1

	Dual fuel (mineral + wood)
	Karburant i dyfishtë (fosil + dru)
	0,226
	1,02



Tab. nr. 5/1. Koeficienti i emetimit të misioneve të CO2 “e” sipas llojit të lëndës djegëse transport
	CO2 emission factor for final energy
	 Conversion factor from Final to Primary energy

	English
	Albanian
	FES
	PES

	Diesel
	Naftë
	0,272
	1,1

	Motor gasoline
	Benzinë
	0,249
	1,1

	LPG
	GLN
	0,225
	1,1

	CNG
	CNG (gaz natyral i kompresuar)
	0,201
	1,22

	Electricity
	Energji elektrike
	1,438
	3,07

	Hybrid
	Hybrid
	0,222
	1,1

	Biogas
	Biogas
	0,098
	1,1



Tab. nr. 6. Eficienca e sistemeve të ujit të ngrohtë para dhe pas implementimit të masave të EE
	
	Tipi i ndërtesës
	Gjendja e tanishme
	BAU
	Rinovim standard
	Rinovim ambicioz

	Zonat klimatike A dhe B
	Shtëpi individuale
	Bojler elektrik 90, b=1
	Bojler elektrik 100, b=1
	Pompa të nxehtësisë 
30%, SCOP=3
	Pompa të nxehtësisë
30%, SCOP=3

	
	
	Sobë me dru
90, b=0,6
	
	Panel diellor 70%
	Panel diellor 70%

	
	Shtëpi në varg dhe pallate me shumë apartamente
	Bojler elektrik 100, b=1
	Bojler elektrik 100, b=1
	Pompa të nxehtësisë
60%, SCOP=3
	Pompa të nxehtësisë
60%, SCOP=3

	
	
	
	
	Panel diellor 40%
	Panel diellor 40%

	Zonat klimatike C
	Shtëpi individuale
	Bojler elektrik 60, b=1
	Bojler elektrik 100, b=1
	Bojler me pellet
 30, b=0,85
	Bojler me pellet druri
 30, b=0,90

	
	
	Wood stove 
40, b=0.6
	
	Panel diellor 70%
	Panel diellor 70%

	
	Shtëpi në varg dhe pallate me shumë apartamente
	Bojler elektrik 60, b=1
	Bojler elektrik 100, b=1
	Bojler me pellet
 60, b=0,85
	Bojler me pellet druri
 60, b=0,90

	
	
	Sobë me dru
40, b=0,6
	
	Panel diellor 40%
	Panel diellor 40%



Tab. nr. 7. SHD përpara rinovimit në ndërtesat jorezidenciale [kWh/m2 /a] 
	Ndërtesa
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Albania

	Objekte rekreacioni (pishina: qendra sportive) 
	210.06
	279.92
	379.10
	259.64

	Hotele relativisht të reja
	221.11
	294.65
	399.06
	273.30

	Hotele ekzistues në sektorin turistik
	234.38
	303.49
	423.00
	286.69

	Spitalet, shtëpitë e banimit (për të moshuar) dhe shtëpi pleqsh
	271.97
	353.58
	490.84
	333.15

	Ndërtesa tregtare (qendra biznesi, dyqane, restorante)
	201.21
	266.66
	363.14
	248.20

	Shkolla, universitete, konvikte, çerdhe dhe kopshte
	68.10
	115.09
	156.20
	97.55

	Të gjitha ndërtesat e tjera publike
	194.58
	258.70
	351.17
	240.31

	Vlera mesatare për secilën zonë
	163.08
	227.55
	307.11
	207.01



Tab. nr. 8. Kërkesa për energji specifike në ndërtesa publike dhe private me implementim të veshjes termike të godinës me kapotë termike nga jashtë: [kWh/m2 / vit]
	Ndërtesa
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Albania

	Objekte rekreacioni (pishina: qendra sportive) 
	168.62
	226.03
	307.85
	209.42

	Hotele relativisht të reja
	177.50
	237.93
	324.06
	220.44

	Hotele ekzistues në sektorin turistik
	188.15
	245.07
	343.50
	231.23

	Spitalet, shtëpitë e banimit (për të moshuar) dhe shtëpi pleqsh
	218.32
	285.52
	398.59
	268.71

	Ndërtesa tregtare (qendra biznesi, dyqane, restorante)
	161.52
	215.33
	294.89
	200.19

	Shkolla, universitete, konvikte, çerdhe dhe kopshte
	54.67
	92.94
	126.84
	78.71

	Të gjitha ndërtesat e tjera publike
	156.20
	208.90
	285.17
	193.82

	Vlera mesatare për secilën zonë
	130.91
	183.75
	249.39
	166.59



Tab. nr. 9. Faktori i shkarkimeve të CO2 për Shqipërinë (IPCC dhe Szabo et al.2015)
	Lënda energjetike
	Shkarkimet specifike të CO2 kg/kWh

	Biomasë druri
	0

	Energji elektrike
	0

	Gazi i lëngët
	0,227



Tab. nr. 10. Rendimenti mesatar i sistemit të ngrohjes në Shqipëri para dhe pas zbatimit të masave të eficiencës energjetike 
	Rendimenti mesatar i sistemit të ngrohjes në Shqipëri para dhe pas zbatimit të masave të eficiencës energjetike 

	Rendimenti 
	Ref
	Eff

	Niveli i eficiencës energjetike 
	 
	EE Class B
	EE Class A

	Elektrik
	90.00%
	92.00%
	94.00%

	Dru
	48%
	80%
	88%

	LPG
	68%
	85%
	94%

	Qymyr
	60%
	80%
	88%

	Diesel
	65%
	83%
	92%

	Solar
	52%
	58%
	70%

	Gaz natyral
	70%
	88%
	95%

	Heating Oil
	64%
	82%
	90%

	Kerosene
	65%
	84%
	93%



Tab. nr. 11. Kërkesa për energji specifike në ndërtesa publike dhe private me implementim të izolimit termik dhe/ose tarracës: [kWh/m2 / vit]
	Ndërtesa
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Albania

	Objekte rekreacioni (pishina: qendra sportive) 
	187.54
	252.60
	345.74
	233.83

	Hotele relativisht të reja
	197.41
	265.89
	363.94
	246.14

	Hotele ekzistues në sektorin turistik
	209.26
	273.87
	385.77
	258.19

	Spitalet, shtëpitë e banimit (për të moshuar) dhe shtëpi pleqsh
	242.82
	319.07
	447.64
	300.03

	Ndërtesa tregtare (qendra biznesi, dyqane, restorante)
	179.64
	240.63
	331.18
	223.53

	Shkolla, universitete, konvikte, çerdhe dhe kopshte
	60.80
	103.86
	142.45
	87.92

	Të gjitha ndërtesat e tjera publike
	173.72
	233.45
	320.27
	216.42

	Vlera mesatare për secilën zonë
	145.60
	205.34
	280.09
	186.02



Tab. nr. 12. Kërkesa për energji specifike në ndërtesa publike dhe private me implementim të zëvendësimit të dritareve të zakonshme me dritare double/triple xham [kWh/m2 / vit] (publike dhe private)
	Ndërtesa
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Albania

	Objekte rekreacioni (pishina: qendra sportive) 
	188.63
	251.93
	343.09
	233.75

	Hotele relativisht të reja
	198.56
	265.19
	361.15
	246.05

	Hotele ekzistues në sektorin turistik
	210.47
	273.14
	382.81
	258.11

	Spitalet, shtëpitë e banimit (për të moshuar) dhe shtëpi pleqsh
	244.23
	318.22
	444.21
	299.94

	Ndërtesa tregtare (qendra biznesi, dyqane, restorante)
	180.69
	239.99
	328.64
	223.46

	Shkolla, universitete, konvikte, çerdhe dhe kopshte
	61.16
	103.59
	141.36
	87.84

	Të gjitha ndërtesat e tjera publike
	174.73
	232.83
	317.81
	216.35

	Vlera mesatare për secilën zonë
	146.45
	201.38
	277.00
	185.07



Tab. nr. 13. Kërkesat për energji specifike me kombinim të dy masave për eficiencën e energjisë atë të izolimit termik të mureve me kapotë termike dhe zëvendësimin e prodhuesit të nxehtësisë me lëndë djegëse diesel kundrejt atij me qymyr [kWh/m2 / vit] (publike dhe private)
	Ndërtesa
	Zona I
	Zona II
	Zona III
	Albania

	Objekte rekreacioni (pishina: qendra sportive) 
	136.60
	180.51
	242.52
	167.71

	Hotele relativisht të reja
	143.79
	190.02
	255.28
	176.54

	Hotele ekzistues në sektorin turistik
	152.41
	195.72
	270.60
	185.19

	Spitalet, shtëpitë e banimit (për të moshuar) dhe shtëpi pleqsh
	176.86
	228.02
	313.99
	215.20

	Ndërtesa tregtare (qendra biznesi, dyqane, restorante)
	130.85
	171.96
	232.30
	160.33

	Shkolla, universitete, konvikte, çerdhe dhe kopshte
	44.29
	74.22
	99.92
	62.97

	Të gjitha ndërtesat e tjera publike
	126.53
	166.83
	224.65
	155.23

	Vlera mesatare për secilën zonë
	106.05
	146.74
	196.46
	134.15



Tab. nr. 14. Vlerat maksimale të lejuara të koeficientit të transmetimit të nxehtësisë U për komponentë të veçantë të ndërtesës për ndërtesa ekzistuese gjatë rinovimit të përgjithshëm 
	U-vlerat e U-së për një ndërtesë ekzistuese të rinovuar (W/m2.K)

	Komponentët strukturalë të ndërtesës
	Zona A: 
+5 < Tj <-1°C;
	Zona B: 
-1 < Tj < -5°C;
	Zona C: 
-5 < Tj << -15°C

	Muret e jashtme
	0,5
	0,45
	0,4

	Çatia (e pjerrët ose tarrace)
	0,45
	0,4
	0,35

	Papafingo
	0,45
	0,4
	0,35

	Dysheme 
	0,9
	0,75
	0,7

	Komponentë xhami (dritare me kornizë izoluese alumin, plastike ose druri etj.) 
	2,6
	2,5
	2,0


 
Tab. nr. 15. U-value për ndërtesa të reja
	 Vlera e U-së për ndërtesa të reja pas 2020 (W/m2.K)

	Komponentë strukturalë të ndërtesës
	Zona A: 
+5 < Tj <-1°C;
	Zona B: 
-1 < Tj < -5°C;
	Zona C: 
-5 < Tj << -15°C

	Mure të jashtme 
	0,4
	0,38
	0,35

	Çatia (e pjerrët ose tarracë)
	0,38
	0,35
	0,33

	Papafingo
	0,4
	0,38
	0,35

	Dysheme 
	0,8
	0,75
	0,65

	Komponentë xhami (dritare me kornizë izoluese alumin, plastikë ose druri etj.)
	2,2
	2,0
	2,0



Tab. nr. 16. GDN në Shqipëri 
	Nr.
	Zona 
	Qyteti 
	Temperatura e jashtme llogaritëse Tjllog
	Pragu i GDN, 20oC

	1
	Zona A
	Delvinë, Finiq, Konispol
Sarandë, Himarë
	3
	1432

	2
	
	Selenicë, Vlorë, Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Shijak, 
	1
	1797

	3
	
	Belsh, Divjakë, Lushnjë, Mallakastër, Memaliaj, Kuçovë
	0
	1900

	4
	
	Fier, Patos, Peqin, Roskovec, Ura Vajgurore
	0
	2060

	5
	Zona B
	Bërat, Kamzë, Tiranë, Vorë, Elbasan, Kurbin, Këlcyrë, Tepelenë, Cërrik, Lezhë
	-1
	2200

	6
	
	Gramsh, Shkodër, Vau i Dejës, Përmet, Poliçan, Skrapar, Dropull, Gjirokastër, Libohovë, Krujë
	-3
	2350

	7
	
	Librazhd, Pogradec
	-4
	2500

	8
	Zona C
	Bulqizë, Klos, Përrenjas, Pustec
	-6
	3120

	9
	
	Mirditë, Tropojë
	-9
	3320

	10
	
	Devoll, Kolonjë, Korçë, Maliq
	-10
	3450

	11
	
	Fushë-Arrëz, Pukë
	-11
	3570

	12
	
	Has, Kukës, Malësi e Madhe, Mat
	-12
	3690



VKM nr. 38, datë 16.1.2003, “Për miratimin e normave, rregullave dhe kushteve të projektimit dhe ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa” (i amenduar). 

Tab. nr. 17. Eficienca energjetike në motorët elektrikë (M.E) me premium eficiencë IE3 
	Fuqia (kW)
	Numri i poleve

	
	2
	4
	6

	0,75
	80,7
	85,2
	78,9

	1,1
	82,7
	84,1
	81,0

	1,5
	84,2
	85,3
	82,5

	2,2
	85,9
	86,7
	84,3

	3
	87,1
	87,7
	85,6

	4
	88,1
	88,6
	86,8

	5,5
	89,2
	89,6
	88,0

	7,5
	90,1
	90,4
	89,1

	11
	91,2
	91,4
	90,3

	15
	91,9
	92,1
	91,2

	18,5
	92,4
	92,6
	91,7

	22
	92,7
	93,0
	92,2

	30
	93,3
	93,6
	92,9

	37
	93,7
	93,9
	93,3

	45
	94,0
	94,2
	93,7

	55
	94,3
	94,6
	94,1

	75
	94,7
	95,0
	94,6

	90
	95,0
	95,2
	94,9

	110
	95,2
	95,4
	95,1

	132
	95,4
	95,6
	95,4

	160
	95,6
	95,8
	95,6

	200 to 375
	95,8
	96,0
	95,8



Tab. nr. 18. Vlera e eficiencës energjetike në ME me eficiencë të lartë IE2 
	Fuqia në kW
	Numri i poleve

	
	2
	4
	6

	0,75
	77,4
	79,6
	75,9

	1,1
	79,6
	81,4
	78,1

	1,5
	81,3
	82,8
	79,8

	2,2
	83,2
	84,3
	81,8

	3
	84,6
	85,5
	83,3

	4
	85,8
	86,6
	84,6

	5,5
	87,0
	87,7
	86,0

	7,5
	88,1
	88,7
	87,2

	11
	89,4
	89,8
	88,7

	15
	90,3
	90,6
	89,7

	18,5
	90,9
	81,2
	90,4

	22
	91,3
	91,6
	90,9

	30
	92,0
	92,3
	91,7

	37
	92,5
	92,7
	92,2

	45
	92,9
	93,1
	92,7

	55
	93,2
	93,5
	93,1

	75
	93,8
	94,0
	93,7

	90
	94,1
	94,2
	94,0

	110
	94,3
	94,5
	94,3

	132
	94,6
	94,7
	94,6

	160
	94,8
	94,9
	94,8

	200 to 375
	95,0
	95,1
	95,0



Tabela nr. 19. Klasifikimi i llambave LED me eficiencë të lartë sipas intensitetit dhe fuqisë në W
	Llamba klasike LED, tipi
	Fluksi lumen 
	Fuqia në W
	Burimi: www.topten.eu

	A
	210 ≤ 200-400 lm
	25 W
	Minimumi i cikleve=20,000 cikle;
Klasa e energjisë: A+ dhe A++

	B
	401-750 lm
	40W
	

	C
	751-900 lm
	60 W
	

	D
	901-1200 lm
	75-100 W
	

	E
	200-500 lm
	25 -40 W
	

	F
	100-300 lm
	25 W
	

	G
	301-806 lm
	40 W
	



Tabela nr. 20. Fuqia mesatare e instaluar për ndriçim për njësi të sipërfaqes referuar standardit EN 15193-1
	Ambienti/aktiviteti
	PRef Fuqia e instaluar për ndriçim [W/m2]

	Linja prodhimi/industri
	8.7 W/m2

	Ambiente teknike shërbimi 
	5.8 W/m2

	Dyqane <30m2
	9.9 W/m2

	Dyqane >30m2
	7.6 W/m2

	Magazinë 
	2.3 W/m2

	Hotel/dhomë 
	6.5 W/m2

	Recepsion
	3.8 W/m2

	Bar/ kafene/diskoteka
	4.3W/m2

	Kuzhina restoranti
	13 W/m2

	Klasa mësimi
	8.3 W/m2

	Biblioteka
	9.0 W/m2

	Spitale 
	7.3 W/m2

	Dhome trajtimi/ekzaminimi
	11.3 W/m2

	Laboratorë 
	12.4 W/m2

	Zyra
	9.8 W/m2

	Salla sportive 
	7.7 W/m2

	Aeroporte/stacione 
	6.5 W/m2

	Ambiente argëtimi (teatër, kinema)
	6.2 W/m2

	Burgje 
	5.7W/m2

	Ambiente fetare (kisha, xhami etj.)
	3.5 W/m2

	Parking
	1.3 W/m2



Tabela nr. 21. Orët mesatare vjetore të punës në sektorin jorezidencial sipas standardit EN15193 
	Zyra/Office 
	2500 h

	Shkolla/arsimi 
	2000 h

	Spitale 
	5000 h

	Hotele
	5000 h

	Restorante
	2500 h

	Qendra sportive
	4000 h

	Shitje me pakicë/retail
	5000 h



Tabela nr. 22. Shpërndarja në % e llambave inkandeshente
	
	Llamba inkandeshente 
	Mesatare e ponderuar

	Fuqia e llambës
	40W
	60W
	75W
	100W
	W

	Shkolla/arsim 
	26.3%
	47.4%
	7.5%
	18.8%
	63.4

	Shëndetësi
	10.1%
	15.8%
	62.7%
	11.4%
	72.0

	Zyra 
	21.1%
	61.7%
	6.5%
	10.6%
	61.0

	Dyqane
	26.3%
	47.4%
	7.5%
	18.8%
	70.2

	Fuqia e llambave inkandeshente në stok: 65.7 W



Tabela nr. 23. Llambat karakteristike me eficiencën përkatëse të ndriçimit 
	Tipi i ndriçimit 
	Eficienca në [lm/W]

	Llamba me filament inkandeshent me material tungsteni
	12.5-17.5 lm/W

	Llamba halogjene
	16-24 lm/W

	Llamba fluoreshente 
	45-75lm/W

	Llamba LED 
	30-90 lm/W

	Llambat “metal-halide” 
	75-100 lm/W

	
	85-150 lm/W

	Llamba me natrium me presion të ulët (LPS)
	100-200 lm/W

	Llamba me merkur me presion të lartë
	35/65 lm/W



Tabela nr. 24. Klasat e energjisë për llambat e ndriçimit bazuar në www.topten.eu
	 EEI (Indeksi i energjisë)
	Tipi i llambës 
	Fuqia e llambës [W]
	Konsumi [kWh/vit]

	A++
	≤0.11
	LED më të mira
	10 W
	10 kWh/vit

	A+
	0.11<EEI≤0.17
	LED të mira, CFL, LFL. 
	
	

	A
	0.17<EEI≤0.24
	LED, CFL mesatare, LFL pak eficiente
	
	

	B
	0.24<EEI≤0.6
	LED dhe CFL më pak eficiente, halogjenët më të mirë
	
	

	C
	0.6<EEI≤0.80
	LV Halogjenë
	
	

	D
	0.8<EEI≤0.95
	Inkandeshentet më të mira, halogjenë konvencinalë 
	
	

	E
	>0.95
	Inkandeshente 
	
	



Tabela nr. 25. Konsumi specifik në mjetet në vendet e BE-së referuar vitit 2015
	Indikatori 
	Vlera referuese 
	Njësia 
	Referenca 
	

	N
	
	
	
	https://www.indicators.odyssee-mure.eu/online-indicators.html

	Konsumi specifik për mjetet e reja në vitin 2015
	4.8 
	Litra/km
	42.66 kWh/km 
	Benzina 

	
	
	
	47.99 kWh/km
	Diesel

	
	
	
	43.99 kWh/km
	Biodiesel 

	Konsumi specifik mesatar në vendet e BE në vitin 2015 
	6.9 
	Litra/km
	61.33 kWh/km
	Benzina

	
	
	
	68.98 kWh/km
	Diesel

	
	
	
	63.24 kWh/km
	Biodiesel



Tabela nr. 26. Fuqia kalorifike e lëndës djegëse për transportin rrugor 
	Lënda djegëse
	Fuqia kalorifike 

	Benzina 
	32MJ/liter

	Diesel
	36MJ/litra

	Gaz natyral/biogaz 
	33-38MJ/litra

	LPG 
	24MJ/Litra

	Etanol 
	21 MJ/liter 

	Biodiesel 
	33 MJ/liter 

	Hidrogjeni 
	11 MJ/Nm3



Tabela nr. 27. Jetëgjatësia e mjeteve në kilometra sipas katëgorive të tyre
	Kategoria e mjetit 
	Jetëgjatësia në (km)

	Mjete pasagjerësh (M1)
	200 000 km

	Mjete të lehta transporti (N1)
	250 000 km

	Mjete transporti të rënda (N2,N3) 
	1 000 000 km

	Autobusët (M2,M3)
	800 000 km



Tabela nr. 28. Konsumi specifik i lëndës djegëse referuar vitit 2017
	Konsumi specifik i lëndës djegëse
	0.53 kWh/km

	Konsumi mesatar i flotës së mjeteve
	7.5 litra/100km

	Konsumi mesatar për makinat e reja
	5 litra/100km

	Konsumi specifik sipas mënyrës së transportit (ajror)
	0.044 toe/pasagjer

	Konsumi specifik sipas mënyrës së transportit (ajror)
	0.73 toe/mjet ekuivalent



Tabela nr. 29. ETEC performanca më e mirë aktualisht për pajisjet e zyrave sipas kategorive përkatëse 
	
	
	ETEC (kWh/vit)

	
Kompjuter desktop 
	Kategoria A
	33,4

	
	Kategoria B
	28,7

	
	Kategoria C
	75,8

	
	Kategoria D
	63,5

	
Laptop 
	Kategoria A
	10,9

	
	Kategoria B
	18,1

	
	Kategoria C
	26,3



Tabela nr. 30. Fuqia në sleep-mode për printerat 
	Tipi 
	Energjia në sleep mode [W]
	Kostoja e energjisë në 5 vjet

	Epson, XP-8500
	0.6
	5 euro

	Epson XP-6000
	0.7
	6 euro

	Canon Maxify 
	0.9
	8 euro

	HP officejet 7110
	Standby=1.92
Sleep mode=1.04
	11 euro



Tabela nr. 31. Jetëgjatësia e pajisjeve kompjuterë në vite
	Pajisja 
	Jetëgjatësia mesatare ekonomike

	Desktop
	6

	Laptop
	5

	CRT
	6

	LCD
	6



Tabela nr. 32. Koha mesatare e përdorimit të kompjuterit në një vit sipas regjimit përkatës 
	


Desktop 
	
Office 
	Off
	3285 h/vit
	37%

	
	
	Sleep
	3196 h/vit
	36%

	
	
	Active
	2279 h/vit
	26%

	
	
Home 
	Off
	4305 h/vit
	49%

	
	
	Sleep
	2873 h/vit 
	33%

	
	
	Active
	1582 h/vit
	18%

	
Laptop 
	
Office 
	OFF
	3153 h/vit 
	36%

	
	
	Sleep 
	2995 h/vit
	34%

	
	
	Active 
	2613 h/vit 
	30%

	
	Home 
	Off 
	4468 h/vit
	51%

	
	
	Sleep 
	2904 h/vit
	33%

	
	
	Actove 
	1388 h/vit
	16%

	Monitor 
	Office 
	Off
	2375 h/vit
	27%

	
	
	Sleep 
	3798 h/vit
	43%

	
	
	Active 
	2586 h/vit
	30%

	
	Home
	Off 
	4835 h/vit
	55%

	
	
	Sleep 
	2636 h/vit
	30%

	
	
	Active 
	1289 h/vit
	15%



Tabela nr. 33. Intensiteti i rrezatimit diellor vjetor në vendin tonë në disa qytete (kWh/m2)
[image: ]
Tabela nr. 34. Këndi optimal i vendosjes së paneleve fotovoltaike sipas sezonit 
[image: ]
Tabela nr. 35. Konsumi i ujit të ngrohtë sanitar për tipologji të ndryshme ndërtesash
	Tipi i ndërtesës 
	Konsumi i UNGS
	Temperatura e UNGS

	Spitale 
	110l/ditë.pacient
	45oC

	
	
	

	
	
	

	Ndërtesa shërbimi (publike dhe private)
	20 l/ditë.person
	45oC

	Qendra tregtare 
	20 l/ditë.person
	45oC

	Shkolla 
	Pa dushe
	10 l/ditë.person
	45oC

	
	Me dushe
	40 l/ditë.person
	45oC

	Restorante 
	15 l/ditë.klient
	60oC

	Hotele 
	Dhoma me vaskë
	120 l/ditë.person
	60oC

	
	Dhoma me dushe
	70 l/ditë.person
	60oC

	
	Dhoma me lavamanë
	10 l/ditë.person
	60oC

	Shtëpia e të moshuarve 
	35 l/ditë.person
	60oC

	Industriale
	50 l/ditë.punonjës
	40oC



Tabela nr. 36. Eficienca e komponentëve të paneleve diellore 
	Komponenti 
	Parametri
	Vlera 
	Qave_yield [kWh/m2.vit]

	Kolektori diellor
	Kolektor i sheshtë 
	ηsol_col
	0.55
	941 kWh/m2.vit

	
	Kolektor me tuba vakumi 
	ηsol_col
	0.65
	844 kWh/m2.vit

	Akumuli 
	ηsol_boiler
	0.70
	

	Sistemi i shpërndarjes 
	ηpipes
	0.90
	



Tabela nr. 37. Fuqia mesatare për pajisjet elektroshtëpiake sipas regjimit në [W]
	Pajisja
	Standby power (W)
	Standby Usage (h/day)
	Konsumi specifik i energjisë (kWh/year)

	
	Min.
	Avg.
	Max.
	Min.
	Avg.
	Max.
	Min.
	Avg.
	Max.

	TV LCD
	0.0
	1.8
	13.6
	0.0
	13.0
	23.0
	0
	7.9
	109.2

	TV CRT
	0.0
	5.1
	21.9
	0.0
	8.9
	24.0
	0
	16.6
	175.2

	TV LED
	0.0
	0.3
	0.9
	0
	9.9
	19.0
	0
	1.2
	3.9

	TV Plasma
	0.4
	4.7
	19.0
	0.
	13.3
	23.6
	0
	22.5
	90.5

	DVD Player
	0.0
	2.7
	12.5
	0
	14.3
	24
	0
	8.8
	77.1

	Home Theatre System
	0.5
	1.7
	7.5
	0
	9.4
	22
	0
	5.2
	19.2

	Computer Monitor
	0.2
	2.4
	12.4
	0
	12.2
	24
	0
	9.6
	99.6

	Laptop
	0.3
	3.0
	20.0
	0
	5.7
	24
	0
	3.9
	39.4

	Alarm Clock
	0.0
	1.9
	4.4
	0
	1.9
	4
	0
	15.9
	32.1

	Printer/Scanner
	0.2
	2.6
	8.2
	0
	13
	24
	0
	12.3
	71.8

	Satëllite receiver
	0.0
	7.5
	23.1
	0
	14.5
	24
	0
	40.5
	142.6

	Radio
	0.0
	1.9
	5.1
	0
	14.5
	24
	0
	9.9
	29.4

	Desktop PC
	0.1
	3.4
	15.0
	0
	12.6
	24
	0
	12.5
	44.2

	Modem/Router
	0.1
	4.6
	8.3
	0
	15.5
	24
	0
	25.9
	59.2

	Clothe washer 
	0.9
	1.5
	2
	0
	3.8
	24
	0
	1.7
	7.9

	Clothe dryer
	2.0
	2.0
	2.0
	3
	3
	3
	2.2
	2.2
	2.2

	Dishwasher 
	1.0
	2.0
	3.0
	0
	2.0
	3.0
	0
	1.9
	3.0

	Microwave
	0.1
	1.4
	2.4
	24
	23.9
	24
	1.0
	12.4
	21.0

	Oven
	0.7
	1.6
	3.2
	1
	22.3
	24
	0.4
	13.1
	28.0

	Air Conditioner
	2.1
	2.1
	2.1
	24
	24
	24
	18.4
	18.4
	18.4

	Furnace
	1.5
	2.5
	4.5
	0
	22.9
	24
	0
	21.0
	37.8

	Home Audio System
	0.2
	3.3
	12.4
	0
	18.3
	24
	0
	18.6
	56.9

	Vacuum cleaner 
	0.9
	3.2
	5.8
	0
	20.2
	24
	0
	23.0
	50.8



Tabela nr. 38. Konsumi specifik i energjisë elektrike në banesa nga pajisjet në gjendjen standby sipas vendeve të ndryshme
	Vendi/rajoni
	Numri i banesave të studiuara
	Fuqia në regjim standby [W] 
	Konsumi specifik [kWh/vit] 

	Belgjika
	10
	40-50
	274-435

	Franca
	178
	38
	235

	Danimarka
	30
	67
	120-980

	Mbreteria e Bashkuar
	32
	32
	277

	Greqia 
	100
	50
	424

	Italia
	100
	57
	472

	Portugali
	100
	46
	377

	Rumania
	30
	14
	340

	Hungaria
	39
	30
	709

	BE (studim i 2011)
	1300
	39.8
	305

	Turqia 
	201
	27
	130



Tabela nr. 39. Numri i pajisjeve elektroshtëpiake në vendin tonë sipas Censusit të vitit 2011 (Burimi INSTAT)
	Pajisja elektroshtëpiake
	Zona urbane
	Zona rurale
	Gjithsej 

	Frigorifer 
	386 063
	281 127
	667 190

	Ngrirës
	31 500
	14 118
	45 618

	Lavatriçe
	360 606
	218 650
	579 256

	Tharëse rrobash
	14 531
	6 305
	20 836

	Makine pjatalarëse
	21 236
	3 589
	24 825

	Bojler elektrik
	261 389
	102 777
	364 166

	Mikrovale
	107 902
	19 481
	127 383

	TV
	379 170
	288 538
	667 708

	TV dekoder
	98 221
	35 086
	133 307

	Telefon fiks
	180 839
	24 865
	205 704

	Celular
	351 214
	275 868
	627 082

	Kompjuter
	119 546
	25 749
	145 295

	Lidhje interneti
	78 342
	10 832
	89 174

	Panel diellor
	7 188
	12 474
	19 662

	Kondicioner
	72 903
	8 829
	81732



Tabela nr. 40. Numri i këmbimeve të ajrit në orë sipas tipologjisë së ambientit (Burimi: R.Alushaj, Impiante termoteknike)
	Tipologjia e ambientit 
	Numri i këmbimeve të ajrit në orë (β)

	Hapësira të mëdha industriale, konstruksion i rëndë 
	300-1000 m3
	3/4

	
	3000-10000 m3
	1/2

	
	Mbi 10000 m3
	1/4

	Konstruksion fletësh të padekoruara
	300-1000 m3
	1 1/2

	
	3000-10000 m3
	1

	
	Mbi 10 000 m3
	3/4

	Zyra dhe banesa 
	Me dritare të ekspozuara në një anë 
	1

	
	Me dritare të ekspozuara në dy anë 
	1 ½

	
	Me dritare të ekspozuara në shumë anë 
	2

	Mjedise të përziera 
	Salla leksionesh dhe mbledhjesh
	1/2

	
	Hapësirë qarkulluese 
	1 ½ deri 2

	
	Laboratorë 
	1 deri 2

	
	Banja 
	2



Tabela nr. 41. Temperatura e ajrit të brendshëm llogaritëse për ngrohje në varësi të aktivitetit (R.Alushaj, Impiante termoteknike)
	Ambienti 
	Tab
	Taj (referuar kushteve të jashtme klimaterike)
	ΔT

	Apartamente dhe zyra 
	20oC
	
	

	Kuzhina industriale
	15-16 oC
	
	

	Korridore 
	12-15 oC
	
	

	Shkolla
	18-20 oC
	
	

	Palestra 
	14-18 oC
	
	

	Salla mbledhjesh
	16-18oC
	
	

	Salla muzeu, ekspozita
	14-16oC
	
	

	Pishina të mbuluara
	27-30oC
	
	

	Salla emergjence, spitale
	22-24oC
	
	

	Kisha
	10-14oC
	
	

	Dyqane
	15-18oC
	
	

	Hotele, restorante
	20oC
	
	

	Salla pritjesh
	12-16oC
	
	

	WC i posaçëm, banja
	15-20oC
	
	

	Kapanon industrial, fabrika 
	16-18oC
	
	



Tabela nr. 42. Konsumi i energjisë elektrike nga disa pajisje elektroshtëpiake sipas Censusit 2011 (INSTAT)
	Lloji i shërbimit 
	Konsumi në zonat e analizuara në kWh/muaj

	
	Tirana
	Zonat e tjera urbane
	Zonat rurale

	Ndriçimi elektrik
	50
	50
	50

	Ftohja me frigorifer
	45
	45
	45

	Informacion me TV&Video
	35
	35
	35

	Larje rrobash në makinë larëse
	30
	30
	27

	Informacion me sistem audio
	20
	20
	20

	Konsumi në mjedise të përbashkëta
	15
	15
	5

	Hekurosje rrobash
	10
	10
	10

	Freskim me ventilator
	15
	15
	15

	Fshesa elektrike 
	8
	8
	8

	Kondicioner (freskimi) 
	40
	30
	15



Tabela nr. 43. Konsumi i energjisë në pajisjet TV
	Tipi i TV
	Konsumi i energjisë
	Kosto në 10 vjet

	Philips A+
	24kWh/vit 
Standby=0.30 W
	48 euro 

	Samsung A
	29kWh/vit
Standby =0.50 W
	58 euro

	Sony A+
	70 kWh/vit
	140 euro

	Samsung UE43”
	79 kWh/vit
Standby= 0.50W
	158 euro

	LG A+ 49”
	92kWh/vit
Standby=0.5 W
	184 euro



Tabela nr. 44. Konsumi mesatar i energjisë për tipa të ndryshëm lavatriçe dhe klasa përkatëse e energjisë
	Elektroshtëpiake 
	Marka 
	Konsumi mesatar vjetor i energjisë kWh/vit 
	Klasa e energjisë

	Lavatriçe
	Miele
	109 kWh/vit
	A+++

	Lavatriçe
	Samsung
	119 kWh/vit
	A+++

	Lavatriçe
	Electrolux
	130 kWh/vit
	A+++

	Figorifer
	Gorenjë
	143 kWh/vit
	A+++

	Frigorifer
	Liebherrr
	162kWh/vit
	A+++

	Frigorifer
	Bosch
	190 kWh/vit
	A+++

	Lavapjata
	V-Zug
	155 kWh/vit
	A+++

	Lavapjata
	Siemens
	234 kWh/vit
	A+++

	Fshesë elektrike
	Electrolux
	18.2 kWh/vit
	

	Fshesë elektrike
	Hoover
	23.4 kWh/vit
	



Referencat:
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Muaji/Qyteti Shkoder Peshkopi Tirane  Vlore  Erseke  Sarande 

Janar 1.7 1.55 1.8 2.15 1.9 1.9

Shkurt  2.3 2.3 2.5 2.85 2.7 2.4

Mars 3.35 3.25 3.4 3.9 3.4 3.6

Prill 4.5 4.15 4.2 5 4.4 4.8

Maj  5.45 5.25 5.55 6.05 5.6 5.8

Qershor  6.1 5.85 6.4 6.8 6.4 6.8

Korrik 6.5 6.25 6.7 7.2 6.8 6.1

Gusht  5.55 5.45 6.05 6.4 5.9 4.8

Shtator  4.45 4.35 4.7 5.15 4.7 3.6

Tetor  2.9 2.9 3.2 3.5 3.1 3.2

Nentor  2.1 1.85 2.15 2.4 2.1 2.1

Dhjetor  1.7 1.5 1.75 1.85 1.8 1.8
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Qyteti  Shkoder  Peshkopi  Tirane  Durres  Vlore  Sarande 

Kendi optimal vjetor  38.57 37.43 37.87 38.33 37.72 36.23

Kendi optimal sezonal (verë) 29.53 28.24 28.98 29.24 28.78 27.41

Kendi optimal sezonal(dimer) 57.72 75.2 57.28 57.67 57.22 55.52


