VENDIM
Nr. 756, datë 13.12.2024

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 7, të ligjit nr. 54/2024, datë 30.5.2024, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli  i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Administrimi dhe përdorimi i frekuencave bëhen sipas përcaktimeve të Planit Kombëtar të Frekuencave.
3. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive vënë në dispozicion të publikut, në formë elektronike, gjendjen e brezave që kanë në administrim.
4. Brezat e frekuencave me përdorim të përbashkët rregullohen me marrëveshje ndërmjet palëve. 
5. Vendimi nr. 1187, datë 24.12.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave”, shfuqizohet. 
6. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Shërbimi Informativ i Shtetit, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi më 1 janar 2025.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
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Shpjegues i tabelave të Planit Kombëtar të Frekuencave
Tabela që paraqet Planin Kombëtar të Frekuencave përbëhet nga 7 kolona. Në kolonën e parë paraqiten përcaktimet për rajonin 1 të Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve (pjesë e të cilit është dhe Shqipëria). Në kolonën e dytë paraqiten përcaktime të përbashkëta evropiane dhe në kolonën e tretë paraqiten përcaktimet në Shqipëri. Për brezat e frekuencave ku këto dy kolona kanë të njëjtën përmbajtje ato janë paraqitur në një të vetme. Tri kolonat në vijim i shërbejnë masave harmonizuese me përdorimet kryesore të spektrit të frekuencave në Evropë. Ato përmbajnë informacion mbi aplikimet që zbatohen kryesisht në vendet anëtare të CEPT, rekomandimet/vendimet ECC/ERC, standardet evropiane përkatëse, shënime dhe sqarime lidhur me aplikimet e përdorura. Ndërsa në kolonat 7 paraqiten përdorimet në Shqipëri, të cilat mund të jenë për qëllime qeveritare apo civile. Më poshtë, sqarime më të detajuara lidhur me përmbajtjen e çdo kolone:
Kolona 1: “Përcaktimet për rajonin 1 (ITU)”
Për çdo brez frekuencash kolona “Përcaktimet për rajonin 1 (ITU)” përmban:
- Përcaktimet për rajonin 1 të Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve sipas nenit 5 të rregulloreve radio;
- Referencat për shënimet sipas nenit 5 të rregulloreve radio.
Për përshkrimin e shënimeve të nenit 5 të rregulloreve radio shih shtojcën 1.
Kolona 2: “Përcaktime të përbashkëta evropiane”
Për çdo brez frekuencash kolona “Përcaktime të përbashkëta evropiane” përmban:
- Përcaktimet e brezave të frekuencave të përdorura më shumë dhe në interesin më të madh të vendeve anëtare të CEPT.
- Shënimet e nenit 5 të rregulloreve radio me ndikim në pjesën më të madhe të shteteve të CEPT. Shënimet e nenit 5, të rregulloreve radio me përcaktimet e përgjithshme që aplikohen në vendet anëtare të CEPT-it përfshihen në kolonën 2 vetëm nëse 10 ose më shumë vende të CEPT-it janë të përfshira në këto shënime;
- Shënimet evropiane (ECA) (shih shtojcën 3 për përshkrimin e tyre).
Kolona 3:  “Përcaktimet kombëtare”
Për çdo brez frekuencash kolona “Përcaktime Kombëtare” përmban:
- Përcaktimet e brezave të frekuencave për Republikën e Shqipërisë;
- Shënimet e nenit 5 të radio rregulloreve me ndikim në Republikën e Shqipërisë;
- Shënimet evropiane (ECA) (shih shtojcën 3 për përshkrimin e tyre).
Kolona 4 & kolona 5 & kolona 6: “Masa harmonizuese”
Tre  kolonat  e  mësipërme  të  emërtuar  së  bashku  “Përdorimet  në  Evropë”  kanë  për  qëllim harmonizimin me politikat evropiane të përdorimit të spektrit të radiofrekuencave.
Secila prej kolonave përmbajnë respektivisht:
Kolona 4: “Aplikimet”
Kjo kolonë përmban aplikimet radio zbatuar në vende anëtare të CEPT. 
[bookmark: _GoBack]Një aplikim radio përfshihet në tabelë, nëse:
i) Ka një vendim të ECC/REC, vendim të EC ose rekomandim të ECC/REC i cili harmonizon ose cakton breza frekuencash për harmonizim;
ii) Të paktën 10 administrata të CEPT kanë vënë në dispozicion brezin e frekuencave për një
aplikim radio;
iii) Grupi i Punës për Menaxhimin e Frekuencave (WG FM) ka vendosur kështu.
Një reduktim i ardhshëm i numrit të administratave (nën 10) nuk do të gjenerojë automatikisht tërheqjen e një aplikim radio nga tabela.
Mënyra në të cilën aplikimet radio janë të listuara nuk lidhet me prioritetin në zbatimin e tyre.
Kolona 5: “Vendime dhe rekomandime ECC/ERC, standarde evropiane”
Kjo kolonë përmban informacion në lidhje me vendimet dhe rekomandimet ECC/REC (shih shtojcën 4), që u përkasin aplikimeve të caktuara radio, si dhe informacion lidhur me standardet e harmonizuara evropiane (shih shtojcat 5 dhe 6).
Kolona 6: “Shënime”
Kjo kolonë përmban informacione të rëndësishme, të tilla si natyra e përdorimit të një aplikimi radio apo vendime të cilat mund të ndikojnë në përdorimin e ardhshëm të brezit të frekuencave.
Kolona 7: “Përdorimet në Shqipëri”
Kjo kolonë siguron informacion në brezi përkatës i frekuencave përdoret për qëllime:
1) “QEVERITARE” – në këtë rast institucioni që administron brezin e frekuencave është Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme ose Shërbimi Informativ Shtetëror.
2) “CIVILE” – në këtë rast nëse gjejmë shënimin “AKEP” institucioni që administron brezin përkatës të frekuencave është Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe nëse gjejmë shënimin “AMA” administrues i brezit është Autoriteti i Mediave Audiovizive.
Në qoftë se gjejmë shënimin “AKEP/AMA” administrues të brezit janë Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive, të cilët koordinojnë ndërmjet tyre për menaxhimin e brezit përkatës të frekuencave.
Brezat e frekuencave me përdorim të përbashkët civile-qeveritare rregullohen me marrëveshje midis institucioneve që administrojnë brezin përkatës të frekuencave.
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SHTOJCA 1

FJALOR I TERMAVE DHE PERCAKTIMEVE SIPAS RREGULLOREVE RADIO T BASHKIMIT
NDERKOMBETAR TE TELEKOMUNIKACIONIT (ITU)

1. TERMA TE PERGJITHSHEM
Radiokomunikacion: Telekomunikacioni i realizuar népérmjet valéve radio.

Radiovendndodhje: Radiopércaktimi i pérdorur pér géllime t8 ndryshme nga ato t8
radionavigacionit.

Radionavigacion: Radiopércaktimi i pérdorur pér géllimet e navigacionit, pérfshiré dhe
paralajmérimin e pengesave.

Radiopércaktim: Pércaktimi i pozicionit, shpejtésisé dhe/ose karakteristikave t& tjera t& njé
objekti, ose pérfitimi i informacionit lidhur me kéto parametra, duke shfrytézuar vegorité e
pérhapjes s& valéve radio.

Radio astronomi: Astronomia q& bazohet né marrjen e valéve radio me origjing kozmike.
Radio Gjetje—Drejtimi: Radiopércaktimi i pérdorur pér marrjen e valéve radio me gé&llim
pércaktimin e drejtimit t& njé stacioni ose objekti.

Radiokomunikacion hapésinor: Cdo radiokomunikacion & realizohet népérmjet pérdorimit
t& njé ose mé& shumé stacioneve hapésinore, ose pérdorimit t& njé ose mé shumé satelitéve
reflektues ose objekteve t& tjeré né hapésiré.

Radiokomunikacion tokésor: Cdo radiokomunikacion i ndryshém nga radiokomunikacioni
hapésinor ose radio astronomia.

Steré: Pjesé solide né sipérfagen e Tokés.

Telekomunikacion: Cdo transmetim, emision ose marrje ¢ shenjave, sinjaleve, shkrimeve,
figurave dhe tingujve ose inteligjencé t& ¢do natyre népérmjet pérguesve metaliké, valéve radio,
pérguesve optiké ose sistemeve té tjera elektromagnetike.

Valé radio ose valé herciane: Valé elekotromagnetike t& frekuencave poshté 3000 GHz, t&
cilat pérhapen né hapésiré.

Zbatime (t¢é energjisé sé radiofrekuencave) Industriale, Shkencore dhe Mjekésore (ISM):
Operimi i pajisjeve ose aparaturave t& projektuara pér t& gjeneruar dhe pérdorur lokalisht
energjiné e radiofrekuencave pér géllime industriale, shkencore, mjekésore, shtépiake, ose t&
tjera, me pérjashtim t& zbatimeve né fushén e telekomunikacioneve.
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2. TERMA LIDHUR ME ADMINISTRIMIN E FREKUENCAVE

Pércaktim (i njé brezi frekuencash): Futja né Tabelén e Planit Kombétar t& Frekuencave e njé
brezi t& dhéng frekuence me qéllim pérdorimin e tij nga njé ose mé shumé shérbime
téradiokomunikacionit tok&sor ose hapésinor, ose shérbim t& radio astronomisé sipas kushteve
& péreaktuara. Ky term do t& zbatohet gjithashtu pér brezin pérkatés t& frekuencave.

Caktim (i njé frekuence radio ose kanali t8 frekuencés radio): Futja ¢ njé kanali t& caktuar
frekuence né njé plan t& dakortésuar, miratuar nga njé konferencé kompetente, pér pérdorim
nganjé ose mé shumé administrata pér njé shérbim radiokomunikacioni tok&sor ose hapésinor
né njé ose mé shumé vende apo hapésira gjeografike t& identifikuara dhe sipas kushteve t&
pércaktuara.

Dhénie (e njé frekuence radio ose kanali t& frekuencés radio): Autorizimi i dhéné nga njé
administraté pér njé stacion radio q& t& pérdoré njé frekuencé radio ose njé kanal t& frekuencés
radio né kushte t& pércaktuara.

3. SHERBIMET RADIO

Shérbimi i Radiokomunikacionit: Nj& shérbim, g8 si¢ pércaktohet né ké&té seksion, pérmban
transmetimin, emisionin dhe/ose marrjen e valéve radio pér qéllime t& caktuara
telekomunikacioni.

Shérbimi fiks: Nj& shérbim radiokomunikacioni ndérmjet pikave fikse t& pércaktuara.

Shérbimi fiks satelitor: Nj& shérbim radiokomunikacioni ndérmjet stacioneve tok&sore né
pozicione t& dhéna, & pérdorin njé ose mé& shumé satelits. Pozicioni i dhéné mund t& jets njé
piké fikse e pércaktuar ose njé piké fikse brenda njé zone t& pércaktuar. N& disa raste ky
shérbim pérfshin lidhjet satelit-satelit, t& cilat mund t& operohen gjithashtu né shérbimin
ndérsatelitor. Shérbimi fiks satelitor mund t& pérfshijé gjithashtu lidhjet fider pér shérbime t&
tjera radiokomunikacioni hapésinor.

Shérbimi ndérsatelitor: Njé shérbim radiokomunikacioni q& siguron lidhjen ndérmjet
satelitéve artificial.

Shérbimi i veprimeve hapésinore: Njé shérbim radiokomunikacioni & ka t& b&jéekskluzivisht
me operimin ¢ anijeve kozmike, né veganti me rrugét hapésinore, telemetring hapésinore dhe
telekomandimin hapé&sinor. Kéto funksione normalisht duhet t& sigurohen brenda shérbimit ku
operon stacioni hap&sinor.

Shérbimi i lévizshém: Njé shérbim radiokomunikacioni ndérmjet stacioneve t& 1&vizshém dhe
tok&sore, ose ndérmjet stacioneve t& 18vizshém.

Shérbimi i lévizshém satelitor: Njé shérbim radiokomunikacioni:

— ndérmjet stacioneve t& 1&vizshém tokésore dhe njé ose mé shums stacioneve
hapésinore, ose ndérmjet stacioneve hapésinore q& pérdoren nga ky shérbim; ose

— ndérmjet stacioneve t& 1&vizshém toké&sore népérmjet njé ose mé shums
stacioneve hapésinore.
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Ky shérbim mund t& pérfshijé gjithashtu lidhjet fider, t& nevojshme pér operimin e tij.

Shérbim i lévizshém né steré: Njé stacion i 18vizsh8m ndérmjet stacioneve bazé dhe stacioneve
& 18vizshém né sterg, ose ndérmjet stacioneve t& 1&vizshém né steré.

Shérbim i lévizshém tokésor né steré: Njé shérbim i 18vizshém satelitor né t& cilin stacionet e
l&vizshme toké&sore ndodhen né sters.

Shérbim i lévizshém detar: Njé shérbim ndérmjet stacioneve bregdetare dhe stacioneve t8
anijeve, ose ndérmjet stacioneve t8 anijeve, ose ndérmjet stacioneve & pérdoren pér
komunikimet né bord. N& k&té shérbim mund t& marrin pjesé edhe stacionet e anijeve t&
shpétimit dhe stacionet ¢ emérgjencés me tregim radiosinjalizues t& pozicionit.

Shérbimi i lévizshém detar satelitor: Nj& shérbim i 18vizshém satelitor né t& cilin stacionet e
1&vizshém toké&sore ndodhen né bordin e anijeve. N& kété shérbim mund t& marrin pjesé edhe
anijet e shérbimit dhe stacionet ¢ emergjencés me tregim radiosinjalizues t& pozicionit.

Shérbimi i lévizshém aeronautik: Nj& shérbim i 1&vizshém ndérmjet stacioneve aeronautike
dhe stacioneve t& avionave, ose ndérmjet stacioneve t& avionave, né t& cilin b&jné pjesé
stacionet ¢ avionave t& shpétimit. Pér frekuencat e pércaktuara pér fatkeqési dhe emergjencg,
né kété shérbim mund t& marrin pjesé edhe stacionet ¢ emergjencés me tregim radiosinjalizues
t& pozicionit.

Shérbimi i lévizshém aeronautik (R)*: Nj& shérbim i 18vizsh8m aeronautik i rezervuar pér
komunikimet & lidhen me siguring dhe drejtimin e fluturimeve, kryesisht pérgjaté korridoreve
ajrore civile kombétare dhe ndérkombétare.

Shérbimi i lévizshém aeronautik (OR**): Njé shérbim i 18vizshém aeronautik pér
komunikacionet, pérfshiré ato t& lidhura me koordinimin e fluturimeve, kryesisht jashts
korridoreve ajrore civile kombétare dhe ndérkombétare.

Shérbimi i lévizshém aeronautik satelitor: Nj& shérbim i 1&vizshém satelitor né t& cilin
stacionet e 1&vizshme toké&sore ndodhen né bordin e avionave. N& kété shérbim mund t& marrin
pjesé edhe stacionet e emergjencés me tregim radiosinjalizues t& pozicionit.

Shérbimi i lévizshém aeronautik satelitor (R)': Njé shérbim i 1&vizshém aeronautik satelitor
i rezervuar pér komunikimet q& lidhen me siguring dhe drejtimin e fluturimeve, kryesisht
pérgjaté korridoreve ajrore civile kombétare dhe ndérkombétare.

Shérbimi i lévizshém aeronautik satelitor (OR)?: Njé shérbim i 1évizshém aeronautik satelitor
pér komunikacionet, pérfshiré ato t& lidhura me koordinimin e fluturimeve, kryesishtjashts
korridoreve ajrore civile kombétare dhe ndérkombétare.Shérbimi radioteleviziv: Nj&é shérbim
radiokomunikacioni né t& cilin transmetimet jang t& déstinuara pér marrjen e drejtpérdrejté t&

1 (R}: route - korridor
2 (OR}): off-route —jashté korridori
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tyre nga publiku i gjeré. Ky shérbim mund t& pérfshijé transmetimet audio, transmetimet

televizive dhe lloje t8 tjera transmetimi.

Shérbimi radioteleviziv satelitor: Nj& shérbim radiokomunikacioni né t& cilin sinjalet e
transmetuara ose t& ritransmetuara nga stacionet hapésinore jané t& destinuara pér marrjen e
drejtpérdrejté nga publiku i gjerS. N& shérbimin radioteleviziv satelitor, termi “martje e
drejtpérdrejté” pérmbledh marrjen individule dhe marrjen né komunitet.

Shérbimi i radiopércaktimit: Njé shérbim radiokomunikacioni pér qéllime radiopéreaktimi.

Shérbimi i radiopércaktimit satelitor: Nj& shérbim radiokomunikacioni pér géllime
radiopéreaktimi q& pérdor njé ose mé& shumé stacione hapésinore. Ky shérbim mund t&
pérfshijé gjithashtu lidhjet fider, t& nevojshme pér operimin e tij.

Shérbimi i radionavigacionit: Njé shérbim radiopércaktimi pér qéllime radionavigacioni.

Shérbimi i radionavigacionit satelitor: Njé shérbim radiopércaktimi satelitor q& p&rdoret pér
qéllime radionavigacioni. Ky shé&rbim mund t& pérfshijé gjithashtu lidhjet fider t& nevojshme
pér operimin e tij.

Shérbimi i radionavigacionit detar: Njé shérbim radionavigacioni i denstinuar pér t& ndihmuar
dhe siguruar operimin ¢ anijeve.

Shérbimi i radionavigacionit detar satelitor: Nj& shérbim radionavigacioni satelitor né t& cilin
stacionet tokésore ndodhen né bordin e anijeve.

Shérbimi i radionavigacionit aeronautik: Njé shérbim radionavigacioni i denstinuar pér té
ndihmuar dhe siguruar operimin e avionave.

Shérbimi i radionavigacionit aeronautik satelitor: Njé shérbim radionavigacioni né té cilin
stacionet tok&sore ndodhen né& bordin ¢ avionave.

Shérbimi i radiovendndodhjes: Njé shérbim radiopércaktimi pér qéllime radiovendndodhje.

Shérbimi i ndihmés meteorologjike: Njé& shérbim g& pérdoret pér vézhgimet dhe ekplorimet
meteorologjike, pérfshiré dhe ato hidrologjike.

Shérbimi i elisplorimit tokésor satelitor: Njé shérbim radiokomunikacioni ndérmjetstacioneve
toké&sore dhe njé ose m& shumé stacioneve hapésinore, ku mund t& pérfshihen dhe lidhjet
ndérmjet stacioneve hapésinore, né t& cilin:

- nga sensorét aktivé ose pasivé né satelitét e Tokés pérfitohet informacion né lidhje me
karakteristikat ¢ Toké&s dhe fenomeneve natyrore né t8, pérfshiré t& dhéna mbi
gjendjen e mjedisit;

- informacion i ngjashém mblidhet nga bordet ajrore ose platformat me bazé tokésore;

- njé informacion i till¢ mund t’u shp&rndahet stacioneve tok&sore t& sistemit né fjalg;

- mund t& pérfshihet dhe kérkimi i platformave.

N& kété shérbim mund t& pérfshihen gjithashtu lidhjet fider t& nevojshme pér operimin e tij.
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Shérbimi meteorologjik satelitor: Njé shérbim i eksplorimit t& tok8s me satelit pér qéllime
meteorologjike.

Shérbimi frekuencé standarde dhe sinjale kohore: Njé shérbim radiokomunikacioni pér
qéllime shkencore, teknike dhe t& tjera, q& siguron transmetimin e frekuencave specifike,
sinjaleve kohore, ose t& dyja, me saktési t& larté dhe t& destinuara pér marrje masive.

Shérbimi  frekuencé standarde dhe sinjale kohore me satelit. Njé shérbim
radiokomunikacioni q& pérdor stacionet hap&sinore dhe stacionet ¢ Tok&s me gé&llim t& njéjts
me até t& shérbimit frekuencé standarde dhe sinjale kohore. N& kété shérbim mund t&
pérfshihen gjithashtu lidhjet fider t& nevojshme pér operimin e tij.

Shérbimi i kérkimeve hapésinore: Njé shérbim radiokomunikacioni né t& cilin anijet kozmike
ose objekte t& tjera né hapésiré pérdoren pér kérkime shkencore ose teknologjike.

Shérbimi amator: Njé shérbim radiokomunikacioni pér géllime veté trajnimi, ndérlidhje dhe
vézhgime teknike t& béra nga amatorét, domethéné nga personat e autorizuar, t& interesuar né
teknikat radio, vetém pér géllime personale dhe jo pér interesa fitimprurése.

Shérbimi amator me satelit: Njé shérbim radiokomunikacioni q& pérdor stacionet hapésinore
né statelitét e Tokés pér g&llime t& njé&jta me ato t& shé&rbimit amator.

Shérbimi i radioastronomisé: Njé shérbim i destinuar pér radioastronoming.

4. KATEGORITE E SHERBIMEVE DHE PERCAKTIMEVE

Shérbimet PARESORE ose dytésore: Né Planin Kombétar t& Radiofrekuencave shérbimet
parésore jané shtypur me gérma té médha, shérbimet dytésore jané shtypur me gérma té vogla.

Stacionet e njé shérbimi dytésor:

a) nuk duhet t& shkaktojné intereferenca t& démshme tek stacionet e shérbimeve parésore,
t& cilave u jan& dhéné frekuencat ose do t’u jepen mé vong;

b) nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga intereferencat ¢ démshme prej stacioneve t& njé
sh&rbimi parésor, 8 cilit tashmé frekuencat i jané dhéné ose do t’i jepen mé vong;

¢) megjithats, mund t& kérkojné mbrojtje nga interferencat ¢ démshme prej stacioneve t&
shérbimit t& nj&jté dytésor ose shérbimeve t& tjera dytésore, & ciléve tashmé frekuencat
u jang dhéné ose do t’u jepen mé& vong;

Kur njé brez tregohet né njé& shénim t& tabelds si péreaktim pér njé shérbim "né bazédytésore",
né njé sipérfage mé t& vogél se njé rajon, apo né& njé vend t& caktuar, ky &shté njé shérbim
dytésor.

Kur njé brez tregohet né njé shénim t& tabelés si pércaktim pér njé shérbim "né bazéparésore",
né njé sipérfage mé t& vogél se njé rajon, apo né& njé vend t& caktuar, ky &shté njé shérbim
parrésor vetém pér kété zoné ose vend.
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Pércaktime shtesé

- Kur njé brez tregohet né njé shénim t& tabelds si “gjithashtu e pércaktuar” pér njé
shérbim né nj& sipérfaqe mé t& vogél se njé rajon, apo né njé vend t& caktuar, ky &shté
njé péreaktim shtesé psh. njé pércaktim i cili &shté shtuar né ké&té zoné ose vend tek
shérbimi ose shérbimet t& cilat tregohen né tabelé.

N& qofté se shénimi nuk pérfshin ndonjé kufizim né shérbim ose shérbimet né fjalg
pérveg kufizimit t& veprimit vetém né njé fushé t& vegants ose vend, stacionet e kétij
shérbimi apo kétyre shérbimeve do t& kené barazi t& drejtén pér t& operuar me
stacionet e shérbimit tjetér parésor ose shérbimeve t& treguar né tabelén.

- N& qofté se kufizime jan& vendosur né njé pércaktim shtesé pérve¢ kufizimit q&
vepron vetém né njé fushé t& veganté ose vend, kjo tregohet né shénimin e tabelés.

Pércaktime alternative

- Kur njé brez tregohet n& njé shénim t& tabelés si “e pércaktuar” pér njé shérbim né njé
sipérfage mé t& vogél se njé rajon, apo né njé vend t& caktuar, ky &shté njé pércaktim
alternativ psh. njé pércaktim i cili e z&vend&son né kété zoné ose vend tek shérbimi
ose shérbimet t& cilat tregohen né tabels.

- N& qofté se shénimi nuk pé&rfshin ndonjé kufizim né stacionet e shérbimit ose
shérbimeve né fjalé, pavarésisht nga kufizimi pér t& vepruar vetém né njé fushé t&
veganté ose vend, kéto stacione t8 njé shérbimi ose shérbimeve té tilla do t& kené njé
barazi t& s& drejtés pér t& operuar me stacionet e shérbimit parésor apo shérbimeve, t&
treguara né tabelén, t& cilat grupi &shté& ndaré né zona t& tjera apo vende.

- N& qofté se kufizimet jan8 vendosur né stacionet e shérbimit né t& cilén njé pércaktim
alternative &shté bérg, pérveg kufizimit q& vepron vetém né njé vend té caktuar apo
zong, kjo tregohet né shénim.

Dispozita té ndryshme

- Kur &shté e treguar né kété Rregullore se shérbimi ose stacionet né njé shérbim t&
mund t& veprojné né njé subjekt t& veganté t& brezit frekuencor pér t& mos shkaktuar
interferenca t& démshme né njé tjetér shérbim, ose né njé tjetér stacion né t& nj&jtin
shérbim, kjo do t& thoté gjithashtu se shérbimi i cili &shté subjekt t& mos shkaktojé
interferenca t& démshme nuk mund t& kérkoj& mbrojtje nga interferencat ¢ démshme
shkaktuar nga shérbimi tjetér ose stacion tjetér né t& njéjtin shérbim.

- Kur &shté e treguar né kété Rregullore se shérbimi ose stacionet né njé shérbim t&
mund t& veprojné né njé subjekt t& veganté t& brezit frekuencor t& mos kérkojé
mbrojtje nga njé shérbim tjetér ose nga njé stacion né t& njéjtin shérbim, kjo do t&
thoté gjithashtu se shérbimi i cili &shté subjekt i mos kérkesés s& mbrojtjes nuk duhet
t’1 shkaktojné interferencé t& démshme shérbimit tjetér ose stacionit tjetér né t& njéjtin
shérbim.
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- Me pérjashtim nése &sht& pércaktuar ndryshe né njé shénim, termi "shérbim fiks", i
paraqitur n& Pjesén IV t& kétij neni, nuk do t& pérfshijné sistemet q& pérdorin
pérhapjen e shpérhapjes jonosferike.

5. STACIONET DHE SISTEMET RADIO

Stacion: Njé ose disatransmetues ose marrés, ose njé kombinim i transmetuesve dhe marrésve,
pérfshiré pajisjet ndihmése, t& nevojshme n& njé pozicion pér t& kryer njé shérbim
radiokomunikacioni, ose shérbim radioastronomie.

Cdo stacion duhet t& klasifikohet né shérbimin né t& cilin ai operon pérgjithnjé ose
pérkohésisht.

Stacion tokésor: Nj& stacion pér realizimin e radiokomunikacionit tok&sor. N& kéto
pércaktime, me pérjashtim t& atyre t& pérmendura, ¢do stacion &shté njé stacion toké&sor.

Stacion tokésor pér ndihmat meteorologjike: Njé stacion né shérbimin e ndihmave
meteorologjike, pér qéllime pérdorimi kur nuk &shté né 18vizje.

Stacion i lévizshém pér ndihmat meteorologjike: Njé stacion n& shérbimin e ndihmave
meteorologjike, pér qéllime pérdorimi kur &shté né l&vizje ose gjaté ndalesave né pika t&
paspecifikuara.

Stacion né Toké: Njé stacion i vendosur ose né sipérfagen e Tokés ose brenda shtresés
dérrmuese t8 atmosferés s& Tok&s me synim komunikimin:
- me njé ose mé shumé stacione hapésinore; ose

- me njé ose mé shums stacione té t& nj&jtit lloj népérmjet njé ose mé& shums satelitéve
pasqyrues ose objekteve t& tjera né hapésiré.

Stacion hapésinor: Nj& stacion i ndodhur né njé objekt q& &shté pértej, synohet t& hidhet pértej,
ose ka qéné pértej, shtresés dérrmuese t& atmosferés s& Tokés.

Stacion i anijeve té shpétimit: Njé stacion i 1&vizshém né& shérbimin e 18vizshém detar ose né
shérbimin e 18vizshém aeronautik i rezervuar vetém pér qéllime sigurie dhe i vendosur né njé
anije shpétimi, avion shpétimi ose né mjete t& tjera shpétimi.

Stacion fiks: Njé stacion né shérbimin fiks.

Stacion i lévizshém: Njé stacion né shérbimin e 18vizshém me synim pér t’u pérdorur né l&vizje
ose gjaté ndalesave né pozicione t& papércaktuara.

Stacion i lévizshém tokésor: Njé stacion tokésor né shérbimin e 1&vizshém satelitor me synim
pér t’u pérdorur kur &shté né 1&vizje ose gjaté ndalesave né pozicione t& papércaktuara.
Stacion né steré: Njé stacion né shérbimin e 18vizshém gé nuk pérdoret kur &shté né 18vizje.
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Stacion tokésor né steré: Njé stacion né shérbimin fiks satelitor ose, né disa raste, néshérbimin
e 18vizshém satelior, i vendosur né njé piké t& pércaktuar fikse ose brenda njé zone t8 pércaktuar
né steré pér t& ofruar njé lidhje fider pér shérbimin e 1&vizshém satelitor.

Stacion bazé: Njé stacion né sters pér shérbimin e 1&vizshém né steré.

Stacion bazé tokésor: Njé stacion tok&sor né shérbimin fiks satelitor ose, né disa raste, né
shérbimin e 1&vizshém satelitor né steré, i vendosur né njé piké fikse t& pércaktuar ose
brendanjé zone t& pércaktuar né sterd pér t& ofruar njé lidhje fider pér shérbimin e 1&vizshém
satelitor né sterg.

Stacion i lévigshém né steré: Njé stacion i 18vizshém pér shérbimin e 18vizshém né steré, &
1&viz né sipérfaqe brenda kufive gjeorgafiké t& njé shteti ose kontinenti.

Stacion i lévizshém tokésor né steré: Njé stacion i 1évizshém né shérbimin ¢ 18vizshém satelitor
né sterg, q8 18viz né sipérfaqe brenda kufijve gjeografike t& njé shteti ose kontinenti.

Stacion bregdetar: Nj& stacion né steré pér shérbimin e 1&vizshém detar.

Stacion tokésor bregdetar: Njé stacion tok&sor né shérbimin fiks satelitor ose, né disa raste, né
shérbimin e 18vizshém detar me satelit, i vendosur né njé piké fikse né steré pér t& siguruarnjé
lidhje fider pér shérbimin e 18vizshém detar me satelit.

Stacion anije: Njé stacion i 1&vizshém né& shérbimin e 1&vizshém detar i vendosur né bordin e
njé anije, qé nuk &shté e ankoruar pérgjithmong, i ndryshém nga njé stacion anije shp&timi.

Stacion tokésor anije: Njé stacion i 18vizshém tokésor né shérbimin e 18vizshém detar me
satelit, 1 vendosur né bordin e njé anije.

Stacion aeronautik: Njé stacion tok&soré né steré pér shérbimin e 18vizshém aeronautik. N&
raste t& caktuara, njé stacion aeronautik mund t8 vendoset, pér shembull, né bordin ¢ njé anije
ose né njé platformé mbi det.

Stacion aeronautik tokésor: Njé stacion toké&sor né shérbimin fiks satelitor, ose, né disa raste,
né shérbimin e 18vishém aeronautik me satelit, i vendosur né njé piké fikse t& pércaktuar ng
steré pér t& siguruar njé lidhje fider pér shérbimin e 18vizshém aeronautik me satelit.

Stacion avioni: Njé stacion i 1&vizshém né shérbimin e 18vizshém aeronautik, i ndryshém nga
njé stacion né avion shpé&timi, i vendosur né bordin e nj& avioni.

Stacion tokésor avioni: Njé stacion i 18vizshém tok&sor né shérbimin e 18vizshém aeronautik
me satelit i vendosur né bordin e nj& avioni.

Stacion radiopércaktimi: Njé stacion né shérbimin e radiopércaktimit.
Stacion i lévizshém radionavigacioni: Njé stacion né shérbimin e radionavigacionit me

destinacion pér t’u pérdorur kur &shté n& l&vizje ose gjaté ndalesave né pozicione t&
papércaktuara.
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Stacion radionavigacioni né steré: Nj& stacion né shérbimin e radionavigacionit me
destinacion pér t& mos u pérdorur kur &shté né 18vizje.

Stacion i lévizshém radiovendndodhje: Njé stacion né shérbimin e radiovendndodhjes me
destinacion pér t'u pérdorur kur &shté né 18vizje ose gjaté ndalesave n& pozicione t&
papércaktuara.

Stacion tokésor radiovendndodhje: Njé stacion n& shérbimin e radiovendndodhjes me
destinacion pér t& mos u pérdorur kur &shté né 18vizje.

Stacion radio gjetje—drejtimi: Nj& stacion radiopércaktimi q& pérdor radio gjetje—drejtimin.

Stacion radiosinjalizimi: Nj& stacion né shérbimin e radionavigacionit emisionet ¢ t& cilit
destinohen pér t’i mund&suar njé stacioni t& 1&vizshém t& péreaktojé prezencén ose drejtimin
e tij kundrejt stacionit radiosinjalizues.

Stacion i emergjencés me tregim radiosinjalizues té pozicionit: Njé stacion né shérbimin e
1&vizshém emisionet e t& cilit synojné t& mund&sojné operacionet e kérkimit dhe shpétimit.

Stacion satelitor i emergjencés me tregim radiosinjalizues té pozicionit: Njé stacion tok&sor
né shérbimin e 1&vizshém satelitor emisionet e t& cilit synojné t& mundésojné operacionet e
kérkimit dhe shpétimit.

Stacion i frekuencés standarde dhe sinjal kohor: njé stacion né shérbimin e frekuencés
standarde dhe sinjalit kohor.

Stacion amator: Njé stacion n& shérbimin amator.

Stacion radioteleviziv: Njé stacion né shérbimin e radiotelevizionit.

Stacion radioastronomie: Njé stacion né shérbimin e radioastronomisé.
6. BASHKEPERDORIMI I FREKUENCAVE

Interferencé: Efekti i energjisé sé padéshiruar pér shkak t& njé apo njé kombinimi t&
emetimeve, rrezatimeve ose induktimeve né marrje né njé sistem t& radiokomunikacionit,
manifestuar nga ¢do degradim i performancés, keqinterpretim, ose humbje e informacionit t&
cilat mund t& eleminohen né mungesé t& njé energjie t& tills t& padéshiruar.

Interferencé e lejuar: Interferencat ¢ vézhguara ose parashikuara té cilat jang né Pajtim me
interferencat ¢ matshme dhe kriteret e bashképérdorimit t& pércaktuara né Rregulloret Radio
ose Rekomandimet e ITU-R ose né marréveshje t& veganta sig¢ parashikohet né Rregulloret
Radio.

Interferencé e pranuar: Interferencat né njé nivel mé t& larté se ai i pércaktuar si interferencé
e lejuar dhe q& pér t8 cilén &shté réné dakord midis dy ose m& shumé administrative pa réné
ndesh me administratat ¢ tjera.
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Interferencé e démshme: Tnterferenca e cila rrezikon funksionimin e njé sherbimi t¢
radionavigacionit ose sherbime té tjera té sigurise ose degradon seriozisht, pengon, ose né
menyré te pérséritur ndérpret njé sherbim t¢ radiokomunikimit gé operon ne pérputhje me
Rregulloret Radio (CS)

Raport § mbrajgies (RF): Vlera minimale e raportit t¢ sinjalit t¢ déshiruar-i padéshiruar ne
martje, zakonisht i shprehur né decibél, percaktuar né kushte t& cakivara té tilla g nje
Kualitet i specifilouar né martje i njé sinjali té deshiruar eshte arritur né dalje t& marresit

Zona e keordinimis: ur eshté percakiuar nevoja per koordinim, zona g rrethon njé stacion
tokésor q¢ bashkeperdor té njgjtin brez frekuence me stacionet tokésore, ose trethon
njestacion transmetues tokesor qé bashkeperdor té njéjtin brez te frekuencave bidireksionale
e stacionet marese tokesore, perte; te cilit niveli i interferences sé lejuar nuk do t¢ tejkalohet
dhe koordinimi per keté arsye nuk esht i nevojshem. (WRC-2000)

Konturet e koordinimiz: Vijat q¢ kufizojné zonén e koordinimit

Koordinimi né distancé: Kur pércakiohet nevoja peér koordinim, distanca né nje azimuth te
dheng nga njé stacion tokesor e bashkepérdor té njejtin brez frelience me stacionettokésore,
ose nga nje stacion tokésor transmetues qé bashkepérdor té njgjten brez t¢ pércaktar
frekuencash bidireksionale me stacionet marrése tokésore, pértej té cilit niveli i interferencave
1 lejuara nuk do té tejkalohet dhe koordinimi pér keté arsye ik eshte e nevojshme (WRC-
2000)

7. SHQIPERIA PJESE E RAJONIT 1 TE ITU-s&

Pér ndajen e felkuencave bota éshté e ndars né tre Rajone, si¢ tregohet né hartén e meposhime,

Sheénojme se kur fjalét "rajone" ose "rajonale’ jané pa kapital "R", ato nuk nénkuptojné tri
Rajonet si né hartén me siper

Rajoni 1: Rajonil, pérfshin zonén e kufizuar né lindje nga linja 4 dhe né peréndim nga linja
B, duke pérjashtuar odo territor t& Republikes Tslamike té Tranit i cili shirihet ndérmjet ketyre
kufijve. Ajo gjithashtu pérfshin giithe territorin e Armenisé, Azerbajrhanit, Federatés Ruse,
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Gjeorgjisé, Kazakistanit, Mongolis§, Uzbekistanit, Kirgistanit, Taxhikistanit, Turkmenistanit,
Turqisé dhe Ukrainés si dhe zonén né veri t& Federatés Ruse ¢ cila shtrihet ndérmjet linjave A
dhe C.

Rajoni 2: Rajoni 2 pérfshin zonén e kufizuar né lindje nga linja B dhe né peréndim nga linja
C.

Rajoni 3: Rajoni 3 pérfshin zonén e kufizuar né lindje nga linja C dhe né peréndim nga linjé
A, me pérjashtim t& ndonjé territori si Armeni, Azerbajxhan, Federatén Ruse, Gjeorgji,
Kazakistani, Mongolia, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan, Turqi dhe Ukraing
dhe zona né veri t& Federatés Ruse. Ajo gjithashtu pérfshin até pjess t& territorit t& Republikés
Islamike t& Iranit 18n& jashté kétyre kufijve.
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Administratat & autorizojng pérdorimin e frekuencave poshté 8.3 kHz duhet t&
sigurojné q& ato t& mos shkaktojné interferencé t& démshme pér shérbimet e
pércaktuara né frekuencat mbi 8.3 kHz. (WRC- 12).

Administratave q& kryejné kérkime shkencore duke pérdorur frekuenca poshté
8.3 kHz u kérkohet t& njoftojné administratat ¢ tjera t& cilat mund t& jeng t&
shqetésuara, né ményré q& kétyre kérkimeve t’u ofrohen t& gjitha mbrojtjet e
mundshme nga interferencat ¢ démshme. (WRC- 12).

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 8.3-11.3 kHz nga stacionet pér shérbimet e
ndihmés meteorologjike &éshté i kufizuar vetém né pérdorimin pasiv. N& brezin
9-11.3 kHz, stacionet ¢ ndihmés meteorologjike nuk do t& pretendojné
mbrojtje nga stacionet e shérbimit t& radionavigimit paraqitur pér njoftim né
Zyré para 1 Janarit 2013. Pér ndarjen midis stacioneve t& shérbimeve t&
ndihmés meteorologjike dhe stacioneve pér shérbimin ¢ radionavigimit
paraqitur pér njoftim pas késaj date, do t& zbatohet versioni mé i fundit i
Rekomandimit ITU R RS.1881. (WRC-12).

Pércaktim shtesé: né Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain, Egjipt, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Federatén Ruse, Iran (Republika Islamike ¢), Irak, Kuvait,
Liban, Marok, Katar, Republikén Siriane Arabe, Sudan dhe Tunizi, brezi i
frekuencave 8.3-9 kHz pércaktohet gjithashtu pér radionavigim, shérbime
fikse dhe t& 1évizshme né bazg parésore. (WRC- 15).

Pércaktim shtesé: né King, brezi i frekuencave 8.3-9 kHz pércaktohet
gjithashtu pér shérbimin e radionavigimit detar dhe shérbimin ¢ 1&vizshém
detar n& bazg parésore.

Pércaktim shtesé: n& Armeni, Federatén Ruse, Gjeorgji, Kirgistan,
Taxhikistan, Turkmenistan, brezi 14-17 kHz &shté gjithashtu i pércaktuar né
bazg parésore pér shérbimin e radionavigacionit. (WRC- 15)

Stacionet e shérbimeve & punojné né brezat 14-19.95 kHz dhe 20.05-70 kHz
dhe n& Rajonin 1 gjithashtu né brezat 72-84 kHz and 86-90 kHz mund t&
transmetojné frekuenca standarte dhe sinjale kohore. Stacione t& tilla duhet t&
jené né gjéndje t& mbrohen nga interferencat ¢ démshme. N& Armeni,
Azerbajxhan, Bjellorusi, Federaten Ruse, Gjeorgji, , Kirgistan, Taxhikistan
dhe Turkmenistan, frekuencat 25 kHz dhe 50 kHz do t& pérdoren pér kéte
qéllim nén t& nj&jtat kushte. (WRC-23

Pérdorimi i brezave 14-19.95 kHz, 20.05-70 KHz dhe 70-90 kHz (72-84 kHz
dhe 86-90 kHz né Rajonin 1) nga shérbimi i 1&vizshém detar &shté i
rezervuar pér stacionet radiotelegrafike bregdetare (vetém AlA dhe FIB).
Veganérisht, pérdorimi i emétimeve t& klasés J2B ose J7B &shté subjekt
autorizimi pér brezat ¢ nevojshém, q& zakonisht nuk jané mé t&€ médha se ato t&
emetimeve t& klasés AlA dhe F1B né brezat né fjalg.
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Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Federatén Ruse, Gjeorgji,
Kirgistan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi i frekuencave 67-70 kHz &shté
gjithashtu i pércaktuar n& bazé parésore pér shérbimin e radionavigacionit.
(WRC-23).

N& brezat 70-90 kHz (70-86 kHz n& Rajonin 1) dhe 110-130 kHz (112-130
kHz n& Rajonin1) sistemet impulsive t& radionavigacionit mund t& pérdoren né
kushtet e mos shkaktimit t& interferencés s¢ démshme né shérbimet ¢ tjera t&
pércaktuara né kéto breza.

Administratat t& cilat vén& n& veprim stacionet n& shérbimet ¢
radionavigacionit né brezat 90 — 110 kHz jan& t& detyruara t& koordinojné
karakteristikat teknike dhe operuese né ményré t& tillé q& t& pengojné
interferencat ¢ démshme pér shérbimet ¢ ofruara nga kéto stacione.

Vetém klasat ¢ emetimeve AlA dhe F1B, A2C, A3C, F1C ose F3C jang
autorizuar pér stacionet ¢ shérbimit fiks né brezat e pércaktuar pér kété shérbim
pérmes 90 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz né Rajonin 1) dhe pér stacionet ¢
shérbimit t& 18vizshém detar né brezat e pércaktuar pér kété shérbim pérmes
110 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz n& Rajonin 1). Veganérisht emetimet e klasés
J2B ose J7B jané gjithashtu t& autorizuara né brezat pérmes 110 kHz dhe 160
kHz (148.5 kHz n& Rajonin 1) pér stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém detar.

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Gjermani, pércaktimi i brezit 115—
117.6 kHz pér shérbimet fiks dhe i 1évizshém detar &shté né bazé parésore
(shiko Nr. 5.33) dhe shérbimin ¢ radionavigacionit n& baz& dytésore (shiko
Nr.5.32).

Pércaktim shtesé: N& Kirgistan dhe Turkmenistan brezi 130-148.5 kHz &sht
gjithashtu i pércaktuar n& njé bazg dytésore pér shérbimin e radionavigacionit.
Brenda dhe ndérmjet kétyre vendeve ky shérbim duhet t& keté t& drejté t&
barabarté pér operim. (WRC-19).

Stacionet n& shérbimin amator t& cilét pérdorin frekuencat né brezat 135.7-137.8
kHz nuk duhet t& tejkalojné fuqingé maksimale t& rrezatuar prej 1W (e.ir.p) dhe
nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme né stacionet ¢ shérbimit t&
radionavigacionit q& operojné né vendet ¢ listuara né shénimin 5.67. (WRC-07).

Pérdorimi i brezit 135.7-137.8 kHz n& Algjeri, Egjipt, Irak, Libi, Republika
Islamike e Sirisé, Sudan dhe Tunizi &shté i kufizuar né shérbimet fiks dhe
shérbimet ¢ 1évizshme detare. Shérbimet amatore nuk do t& pérdoren né brezin
135.7-137.8 kHz né& vendet ¢ lartpérmendur si dhe kjo duhet t& merret né
konsideraté nga vendet q& autorizojné pérdorime t& tilla. (WRC-19).

Pércaktim alternativ: N& Kongo (Republika ¢), Republika Demokratike ¢
Kongos dhe Afriké Jugore, brezi i frekuencave 160-200 kHz &shté
pércaktuar pér pérdorim parésoré pér sherbimet fikse (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Somali, brezi i frekuencave 200-255 kHz &shté i
pércaktuar gjithashtu pér pérdorim pargsoré pér shérbimin e radionavigacionit
acronautik.

Pércaktim alternativ: né Angola, Botsvang, Burundi, Republika Qendrore ¢
Afrikés, Kongo (Rep e), Esuatini, Etiopi, Kenia, Lesoto, Madagaskar, Malaui,
Mozambik, Namibia, Nigeri, Oman, Republika Demokratike ¢ Kongos, Afrika
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Jugore, Tanzani, Cad, Zambia dhe Zimbabve, brezi 200-283.5 kHz &shtg i
pércaktuar pér pérdorim parésoré, pér shérbimin e radionavigacionit acronautik
(WRC-19).

N& brezin 285-325 kHz (283.5-325 kHz n& Rajonin 1), n& shérbimet e
radionavigacionit detar, stacionet e radioradaréve mund t& transmetojné
gjithashtu informacione shtesé duke pérdorur teknikat e brezit t& ngushté, me
kusht q& t& mos shkaktohet asnjé ndérhyrje ¢ démshme né stacionet e
radioradaréve q& operojné né shérbimin e radionavigacionit (WRC-97).

Pércaktim shtesé: N& Rajonin 1, brezi i frekuencave 285.3-285.7 kHz &shté
gjithashtu i pércaktuar n& njé baz& parésore pér shérbimet ¢
radionavigacionit detar (pérveg radioradaréve).

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Gjeorgji,
Moldavi, Kirgizstan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukraine dhe
pjesa Rumune ¢ Detit te Zi, brezi 315-325 kHz &shté i pércaktuar né njé
bazé parésore pér shérbimin e radionavigacionit detar, me kushte q& né
hapésirén e Detit Balltik, dhénia ¢ frekuencave né kété brez stacioneve t& reja
pér shérbimin detar ose radionavigacionit acronautikduhet t& jeté objekt i
konsultimeve ndérmjet administratave pérkatése (WRC-07).

Frekuenca 410 kHz &shté pércaktuar pér radio gjetje—drejtim né shérbimin e
radionavigacionit detar. Shérbimet ¢ tjera t& radionavigacionit q& punojné né
405— 415 kHz nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme ndaj radio
gjetje—drejtim né brezin 406.5-413.5 kHz.

Kategori té ndryshme shérbimi: n& Australi, King, komunitetet franceze
ndérdetare t& Rajonit 3, Korea (Rep ¢), Indi, Irani (Republika Islamike e),
Japonia, Pakistani, Papua Guinea e Re, Republika Popullore Demokratike e
Koresé dhe Sri Lanka, caktimi i brezit t& frekuencés 415-495 kHz t&
shérbimit & radionavigacionit acronautik &shté mbi baza parésore. Né Armeni,
Azerbajxhan, Bjellorusi, Federata Ruse, Kazakistan, Letoni, Uzbekistan dhe
Kirgistan, caktimi i brezit t& frekuencés 435495 kHz t& shérbimit t&
radionavigacionit acronautik &shté mbi baza parésore. Administratat né t&
gjitha vendet e lartpérmendura duhet t& marrin t& gjitha masat e nevojshme pér
& siguruar q& stacionet ¢ radionavigacionit aeronautik n& brezin 435-495
kHz t& mos shkaktojng interferencé né marrje t& stacioneve bregdetare gjaté
transmetimeve nga stacionet ¢ anijeve né frekuencat ¢ pércaktuara pér stacionet
né anije mbi baza ndérkombétare (WRC-19).

Pérdorimi i brezave 415-495 kHz dhe 505-526.5 kHz nga shérbimi i
lévizshém detar &shté i rezervuar pér radiotelegrafi dhe mund t& pérdoret
gjithashtu pér sistemin NAVDAT né pérputhje me versionin mé t& fundit t&
rekomandimit t& ITU-R M.2010, duke iu nénshtruar marréveshjes ndérmjet
administratave t& interesuara dhe t& prekura. Stacionet transmetuese NAVDAT
jang t& limituara n& stacionet bregdetare (WRC-19).

Kur t& vendosen stacionet detare pér shérbimin NAVTEX né frekuencat 490
kHz, 518 kHz dhe 4209.5 kHz, administratat rekomandohen g t& koordinojng
karakteristikat operuese n& pérputhje me procedurat ¢ Organizatés
Internacionale Detare (IMO) (shiko Rezolutén 339 (Rev. WRC-97).

Né& Rajonin 2, pérdorimi i brezit t& frekuencave 435495 kHz nga shérbimi i
radionavigacionit acronautik &hté i kufizuar nga sinjalizuesit jo—t& drejtuar
duke mos implementuar transmetimet z&.
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Fugia ¢ rrezatuar izotropike ckuivalente maksimale ¢ stacioneve né shérbimin
amator q& pérdorin frekuenca né brezin 472479 kHz nuk duhet t& kalojé 1 W.
Administratat mund t& rrisin kété kufi t& e.ir.p. n& 5 W né pjesé t& territorit t&
tyre t& cilat jang né njé distancé mbi 800 km nga kufijté e Algjerisé, Arabisé
Saudite, Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, King, Komoros, Xhibuti, Egjypt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Federata Ruse, Iran (Republika Islamike ¢), Irak,
Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liban, Libi, Marok, Mauritani, Oman,
Uzbekistan, Katar, Republika Arabe ¢ Sirisg, Kirgistan, Somali, Sudan, Tunizi,
Ukraing dhe Jemen. N kété brez frekuencash, stacionet né shérbimin amator
nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje
nga stacionet ¢ shérbimit t& radionavigacionit acronautik (WRC-12).

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 472-479 kHz n& Algjeri, Arabi Saudite,
Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, King, Komoros, Xhibuti, Egjypt, Emiratet e
Bashkuara Arabe, Federata Ruse, Irak, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liban,
Libi, Mauritani, Oman, Uzbekistan, Katar, Republika Arabe Siriane, Kirgistan,
Somali, Sudan, Tunizi dhe Jemen &shté i kufizuar né shérbimet e l&vizshme
detare dhe radionavigacion acronautik. Shérbimi amator nuk duhet t& pérdoret
né vendet e pérmendura mé sipér né kété brez frekuencash dhe kjo duhet t&
merret parasysh nga vendet q& autorizojng njé pérdorim tg tille (WRC-12).

Né& shérbimin e 1&vizshém detar, frekuenca 490 kHz do t& pérdoret
ckskluzivisht pér transmetim nga stacionet bregdetare t& paralajmérimeve
meteorologjike dhe t& lundrimit dhe informacioneve urgjente pér anijet, né
kuptimin e telegrafisé direkte me brez t& ngushté. Kushtet pér pérdorimin ¢
frekuencés 490 kHz pércaktohen né Nenet 31 dhe 52. N& pérdorimin e brezit
415495 kHz pér shérbimin ¢ radionavigacionit aecronautik, administratave u
kérkohet t& sigurojné q& t& mos shkaktojné interferencé t& démshme né
frekuencén 490 kHz. N& pérdorimin e brezit t& frekuencave 472-479 kHz pér
shérbimin amator, administratat duhet t& sigurojné q& t& mos shkaktohet
interferencé e démshme ng frekuencén 490 kHz (WRC- 12).

Brezi i frekuencave 495-505 kHz pérdoret pér sistemin ndérkombétar
NAVDAT sig pérshkruhet mé sé shumti né versionin ¢ fundit t& Rekomandimit
ITU-R M.2010. Stacionet transmetuese NAVDAT jané t& kufizuara né sacionet
bregdetare (WRC-19).

Kur vendosen stacione bregdetare né sistemin NAVDAT né frekuencat 500
kHz dhe 4 226 kHz, kushtet pér pérdorimin ¢ frekuencave 500 kHz dhe 4 226
kHz pérshkruhen n& Nenet 31 dhe 52. Administratat rekomandohen fuqimisht
qé t& koordinojné karakteristikat operuese t& sistemeve NAVDAT né& pérputhje
me procedurat ¢ Organizatés Ndérkombétare Detare (IMO) (shih Rezolutén
364 (WRC-23)). (WRC —23)

Kushtet pér pérdorimin ¢ frekuencés 518 kHz nga shérbimi i 1&vizshém detar
pérshkruhen né Nenet 31 dhe 52. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: Né Angola, Botzvang, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambik,
Namibia dhe Nigeri, brezi i frekuencave 526.5-535 kHz &shté i pércaktuar
gjithashtu pér shérbimin e 18vizshém pér pérdorim dytésor. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N&é Uzbekistan, brezi i frekuencave 526.5-1606.5 kHz &shté
i pércaktuar gjithashtu pér shérbimin i radinavigacionit, pér pérdorim parésoré.
Njé pérdorim i till¢ &shté subjekt marréveshjesh midis administrative t&
afektuara ng& pérputhje me nenin 9.21 si dhe i kufizuar pér radio sinjalizuesit
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me bazé né toké n& operim nga data 27. Tetor 1997 deri né& pérfundim t&
funksionimit t& tyre (WRC-97).

N& brezin 1605-1705 kHz, né& rastet kur njé stacion radioteleviziv i Rajonit 2
shqetésohet, hapésira e shérbimit t& stacioneve t& 1évizshme detare né Rajonin
1 duhet t& kufizohet né até ményré q& ky shérbim t& sigurohet nga pérhapjet e
valéve tokésore.

Disa vende t& Rajonit 1 pérdorin sisteme radio pércaktimi né brezat 1606.5—
1625 kHz, 1635-1800 kHz, 18502160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz
dhe 3500-3800 kHz, objekt i marréveshjes s& arritur né bazé t& Nenit 9.21.
Fugia rrezatuese kryesore e kétyre stacioneve nuk duhet t& tejkalojé vlerén
50 W.

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Letoni, Lituani, Mongoli, Nigeri, Uzbekistan,
Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Taxhikistan, Cad, Turkmenistan dhe Ukraing,
brezat ¢ frekuencave 1625-1635 kHz, 1800— 1810 kHz dhe 2160-2170 kHz
jang pércaktuar gjithashtu né& bazg parésore pér shérbimin fiks dhe t& 1&vizshém
tokésor, objekt i marréveshjes s€ arritur ng bazé t& Nr. 9.21. (WRC- 15).

N& Gjermani, Armeni, Austri, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kroaci, Danimarke,
Estoni, Federatén Ruse, Finlandg, Gjeorgji, Hungari, Islandg, Irlandg, Izrael,
Kazakistan, Letoni, Lihtenshtejn, Lituani, Maltg, Moldavi, Norvegji,
Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Republikén Ceke, Mbretéri e
Bashkuar, Suedi, Zvicér, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing,
administratat mund t& pércaktojng deri né 200 kHz pér shérbimin e tyre amatore
né brezat ¢ frekuencave 1715-1800 kHz dhe 1850-2000 kHz. Megjithats,
administratat kur pércaktojné brezat e frekuencave brenda kétij diapazoni pér
shérbimet ¢ tyre amatore, do t& marrin t& gjitha hapat ¢ nevojshme pér t&
shmangur interferencat ¢ démshme nga shérbimet ¢ tyre amatore né shérbimet
fiks dhe t& lévizshém t& vendeve t& tjera, pas konsultimeve paraprake me
administratat e vendeve fqinje. Fuqia mesatare e ¢do stacioni amator nuk duhet
t& kalojé 10 W. (WRC-15).

Pércaktim alternativ: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Belgjike,
Kamerun, Kongo (Republika ), Danimarké, , Eritrea, Spanjé, Etiopi,
Federatén Ruse, Gjeorgji, Greqi, Itali, Kazakistan, Liban, Lituani, Republikén
Arabe Siriane, Turqi, Kirgistan, Somali, Taxhikistan, Tunizi, dhe
Turkmenistan brezi frekuencave 1810-1830 kHz &shté pércaktuar né njé bazé
parésore pér shérbimet fiks dhe i 1évizshém pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik. (WRC-23).

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Austri, Egjipt, Irak, Libi, Uzbekistan,
Rumani, Sllovaki, Slloveni, Cad, dhe Togo, brezi i frekuencave 1810-1830
kHz &shté gjithashtu i pércaktuar né bazé parésore pér shérbimet fiks dhe i
1&vizshém, pérveg shérbimit t& 18vizshém acronautik. (WRC-23).

N& Rajonin 1, autorizimi pér pérdorimin e brezit 1810—1830 kHz nga shérbimi
amator n& vendet e vendosura totalisht ose pjesérisht mbi paralelin 40° ng veri
duhet t& jepet vetém pas konsultimit me vendet ¢ pérmendura mé sipér né Nr.
5.98 dhe 5.99 pér t& pércaktuar hapat e nevojshme q& duhen marré pér &
shmangur interferencén e démshme pérmes stacioneve amatore dhe stacioneve
& shérbimeve t& tjera duke vepruar né pérputhje me Nr. 5.98 dhe 5.99.
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N& Rajonin 1, kur jepen frekuencat pér stacionet e shérbimin fiks dhe t&
1&vizshém né brezat 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz dhe
2650-2850 kHz, administratat duhet t& ken& parasysh kérkesat speciale t&
shérbimit t& 1&vizshém detar.

N& Rajonin 1, pérdorimi i brezit 2025-2045 kHz nga shérbimi i ndihmés
meteorologjike &shté rezervuar pér stacionet oqeano grafike mbiujore.

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Eritrea, Esuatini, Etiopi, Irak, Libi dhe
Somali, brezi i frekuencave 2160-2170 kHz &shté i pércaktuar gjithashtu pér
shérbimet fiks, i 1&vizshém pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (R) pér
pérdorim parésor. Fugia e stacioneve t& kétyre shérbimeve nuk duhet t& tejkaloj
vlerén 50W. (WRC-19).

Frekuenca bartése 2 182 kHz &shté njé frekuencé ndérkombétare pér sinjale
thirrje dhe fatkeqésie né radiotelefoni. Kushtet pér pérdorimin ¢ brezit 2173.5—
2190.5 kHz pérshkruhen n& Nenet 31dhe 52. (WRC-07).

Frekuencat 2187.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz dhe
16804.5 kHz jang frekuenca ndérkombétare pér njoftime t& fatkeqésive pér
thirrjen numerike selective. Kushtet pér pérdorimin e kétyre frekuencave
pérshkruhen né Nenin 31.

Frekuencat 2174.5 kHz, 4177.5 kHz, 6268 kHz, 8376.5 kHz, 12520 kHz dhe
16695 kHz pérdoren pér sistemin e lidhjes automatike (ACS), sig pérshkruhet
né versionin mé t& fundit t& Rekomandimit ITU- R M.541. (WRC- 23)
Frekuencat bartése 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz dhe frekuencat
121.5 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz dhe 243 MHz mund t& pérdoren
gjithashtu, n& pérputhje me procedurat né fuqi pér shérbimet e
radiokomunikimit tokésor, pér veprimet ¢ kérkimit dhe ndihmés né lidhje me
mjetet hapésinore me komandim manual. Kushtet pér pérdorimin e
frekuencave pérshkruhen né Nenin 31. T& njéjtat aplikohen pér frekuencat
10003 kHz, 14993 kHz dhe 19993 kHz, pra né secilin nga kéto raste emetimet
duhet t& kufizohen né njé brez +3 kHz rreth frekuencés. (WRC-07).

Pércaktim alternativ: N& Sri Lanka brezi 2194-2300 kHz &shté pércaktuar né
bazg par&sore pér shérbimin fiks dhe i18vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik. (WRC-19).

Pér kushtet e pérdorimit nga shérbimi radioteleviziv t& brezave 2300-2495 kHz
(2498 kHz n¢ Rajonin 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz dhe 5005-5060
kHz shih Nr. 5.16 deri ng 5.20, 5.21 dhe 23.3 deri ng 23.10.

Pércaktim alternativ: N& Irak brezi 2502-2625 kHz &shté pércaktuar né njé
bazg par&sore pér shérbimin fiks dhe i18vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
aeronautik. (WRC-19).

Frekuenca bartése (referuese) 3023 kHz dhe 5680 kHz mund t& pérdoret
gjithashtu n& pérputhje me Nenin 31, nga stacionet ¢ shérbimit t& 18vizshém
detar, né koordinim me operimet ¢ kérkimit dhe ndihmés. (WRC-07).

Administratat jan& t& detyruara t& autorizojné pérdorimin ¢ brezit 3155-
3195 kHz pér sigurimin e kanaleve t& pérbashkéta né rang botéror pér aparatet
¢ dégjimit pa tela me fuqi t& vogél. Pér t'iu pérshtatur nevojave lokale, kanalet
shtesé pér kété ndarje mund t& caktohen nga administratat n& brezat ndérmjet
3155 kHz dhe 3400 kHz. Duhet shénuar g& frekuencat né& shkallén 3000 kHz
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deri 4000 kHz jang t& pérshtatshme pér aparate dégjimi t& cilat jan& vendosur
& veprojné né distanca t& shkurtra brenda fushés s& induksionit.

Pércaktim alternativ: N& , Liberi, Sri Lanka dhe Togo, brezi i frekuencave
3155-3200 kHz &shté pércaktuar n& bazg parésore pér shérbimin fiks dhe t&
16vizshém, pérveg shérbimit t& 16vizshém aeronautik. (WRC- 23).

Pércaktim shtesé: N&é Botsvané, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambik,
Namibia, Afrika Jugore, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 3900—
3950 kHz é&shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimin radioteleviziv, pér
pérdorim parésor, subjekt marréveshjesh t& siguruara né pérputhje me neni
9.21. (WRC-19).

Pércaktim shtesé: N& Groenlandg, brezi 39504000 kHz &shté gjithashtu i
pércaktuar ng bazé parésore pér shérbimin radioteleviziv. Fuqia ¢ stacioneve
radioteleviziv q& veprojné né kété brez nuk duhet t& tejkalojé vlerén e

mjaftueshme pér njé shérbim nacional dhe né asnjé rast nuk duhet t& tejkalojé
5kW.

Pérdorimi i brezit 4000-4063 kHz nga shérbimi i 1&vizshém detar &shté
kufizuar pér stacionet ¢ anijeve q& pérdorin radiotelefoning (shih Nr. 52.220
dhe Shtojcén 17).

Frekuencat né brezat 4063-4123 kHz and 4130-4438 kHz mund t& pérdoren
né ményré t& vecant nga stacionet n& shérbimin fiks, duke komunikuar vetém
brenda kufirit t& vendit n& t& cilin ndodhet, me njé fuqi mesatare q& nuk kalon
50W, me kusht g& t& mos shkaktohen interferenca t& démshme né shérbimin e
16vizshém detar. Pérveg késaj, né Afganistan, Argjenting, Armeni, Bjellorusi,
Botsvang, Burkina Faso, Republika ¢ Afrikés Qendrore, King, Federata Ruse,
Gjeorgji, Indi, Kazakistan, Mali, Nigeri, Pakistan, Kirgistan, Taxhikistan, Cad,
Turkmenistan dhe Ukraing, né brezat 40634123, 41304133 kHz dhe 4408—
4438 kHz, stacionet né& shérbimin fiks me fuqi mesatare q& nuk ¢ kalon 1 kW,
mund t& operojné né kushte q& t& jené vendosur t& paktén 600 km larg nga
bregu dhe t& mos shkaktojné interferenca t& démshme né shérbimin ¢ 1&vizshém
detar. (WRC-19)

Kushtet pér pérdorimin e bartéses s& frekuencés 4125 kHz dhe 6215 kHz
pérshkruhen né Nenet 31 dhe 52. (WRC-07).

Frekuenca 4209.5 kHz pérdoret ekzkluzivisht pér transmetimin nga stacionet
bregdetare t& sinjaleve  meteorologjike  dhe  navigacionale  dhe
informacioneve urgjente t& anijeve, né kuptimin e teknikave direkte me brez
& ngushté (WRC-97).

Frekuencat 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz, 12579 kHz, 16806.5 kHz,
19680.5 kHz, 22376 kHz dhe 26100.5 kHz jang frekuenca ndérkombétare pér
transmetimin ¢ Informacionit t& Shpétimit Detar (MSI) (shih Shtojcat 15 dhe
17).

Stacionet né shérbimin e radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojng interference
t& démshme né stacionet q& veprojné né shérbimet fikse dhe t& 16vizshme ose
t& kérkojné mbrojtje nga kéto stacione. Aplikacionet e shérbimit t&
radiopércaktimit jang t& kufizuara pér radarétoqeanografike q& veprojné né
pérputhje me Rezolutén 612 (Rev. WRC-12) (WRC-12).
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Pércaktim alternativ: né Armeni, Bjellorusi, Moldavi dhe Kirgistan, brezi i
frekuencave 4438-4488 kHz &shté pércaktuar ng bazg parésore pér shérbimin
fiks dhe pér shérbimin ¢ 1&vizshém, pérveg shérbimit té 1&vizshém acronautik
(R) (WRC-19).

Kategori t&¢ ndryshme t& shérbimit: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi,
Federata Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Lituani, Nigeri, Uzbekistan,
Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, pércaktimi i brezit 5130—
5250 kHz n& shérbimin e 18vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
aeronautik,&shté né bazg parésore. (shih. Nr. 5.33) (WRC-12).

Pércaktim alternativ: né Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezat ¢
frekuencave 5250- 275 kHz dhe 26200-26350 kHz jang pércaktuar né bazg
parésore pér shérbimin fiks dhe pér shérbimin e 18vizshém, pérveg shérbimit t&
1&vizshém aeronautik (WRC- 19).

Stacionet né shérbimet amatore q& pérdorin brezin ¢ frekuencave 5351.5—
5366.5 kHz nuk duhet t& tejkalojng fuqing maksimale t& rrezatimit né vlerén
15W (e.ir.p). Megjithaté né Rajonin 2, n& Meksiké stacionet e shérbimit
amator q& pérdorin brezin e frekuencés 5351.5-5366.5 kHz nuk duhet t&
tejkalojné fuqing maksimale t& rrezatimit né vlerén 20 W (e.ir.p).Né vendet e
Rajonit 2 si n& vazhdim: Antigua dhe Barbuda, Argjentina, Bahamas,
Barbados, Belizé, Bolivia, Brazil, Kili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba,
Republika  Domenikane, Dominika, El Salvador, Ekuador, Grenada,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Xhamaika, Nikaragua, Panama,
Paraguaj, Peru, Santa Lusia, Santa Kits dhe Nevis, Sant Vinsent dhe ng
Grenadines, Suriname, Trinidad dhe Tobago, Uruguaj, Venezuelé si edhe né
territore dhe qytetet ujore t& Mbretérisé s¢ Hollandés né Rajonin 2, stacionet e
shérbimit amator q& pérdorin frekuencén 5351.5— 5366.5 kHz nuk duhet t&
tejkalojné fuqing maksimale t& rrezatimit ng vlerén 25 W (e.i.r.p). (WRC-19).

Pérdorimi i brezave 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz,
1160011650 kHz, 12050-12100 kHz, 1357013600 kHz, 1380013870 kHz,
15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz dhe 1890019020 kHz nga shérbimi
radioteleviziv &shté objekt i zbatimit t& procedurés sipas Nenit 12.
Administratat jang t& detyruara t& pérdorin kéto breza pér t& lehtésuar futjen e
transmetimeve numerike t& moduluara n& pérputhje me procedurat referuar
Rezolutés 517 (Rev.WRC-19). (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Frekuencat né brezin 5900—5950 kHz mund t& pérdoren nga
stacionet e shérbimeve t& méposhtme, duke komunikuar vetém brenda kufirit
t& vendit n& t& cilén ata jan& pozicionuar: shérbimi fiks (né t& tri Rajonet),
shérbimi i 1&vizshém tokésor (n& Rajonin 1), shérbimi i 1&vizshém, pérveg i
1&vizshém areronautik (R) (n& Rajonin 2 dhe 3), n& kushte q& t& shmangen
interferencat ¢ démshme n& shérbimin radioteleviziv. Pér pérdorimin e
frekuencave né kéto shérbime, administratave i kérkohet t& pérdorin
minimumin ¢ fuqisé s& kérkuar dhe t&¢ marrin né konsideraté pérdorimin
sezonal t& frekuencave nga shérbimi radioteleviziv, publikuar né pérputhje
me Rregulloret Radio. (WRC-07)

Me kusht q& t& mos shkaktohen interferenca t& démshme pér shérbimet e
lévizshme detare, brezat 6200-6213.5 kHz dhe 6220.5-6525 kHz mund té
pérdoren veganérisht nga stacionet ¢ shérbimit fiks, duke komunikuar vetém
brenda kufirit t& shtetit né t& cilin ata jang lokalizuar, me fuqi kryesore q& nuk
tejkalon 50 W. N& kohén e njoftimit t& kétyre frekuencave, Byroja do t& njoftojé
pér kushtet ¢ mésipérme.
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Frekuencat 6 337.5 kHz, 8 443 kHz, 12 663.5 kHz, 16 909.5 kHz dhe 22 450.5
kHz jang frekuencat rajonale pér transmetimin ¢ informacionit t& sigurisé
detare (MSI) pérmes sistemit NAVDAT (shihni Shtojcat 15 dhe 17). (WRC-
23)

Brezat e m&poshtém: 67656795 kHz (frekuenca qendrore 6780 kHz), 433.05—
434.79 MHz (frekuenca qendrore 433.92 MHz) né Rajonin 1 me pérjashtim t&
vendeve t& pérmendura mé sipér né Nr. 5280, 61 —61.50 GHz (frekuenca
qendrore 61.25 GHz), 122-123 GHz (frekuenca gendrore 122.5 GHz) dhe 244
—246 GHz (frekuenca qendrore 245 GHz) jang dezinjuar pér aplikime
industriale, shkencore dhe shéndetésore (ISM). Pérdorimi i kétyre brezave pér
zbatimet ISM duhet t& jeté objekt i autorizimeve nga administratat pérkatése
né& marréveshje me administratat ¢ tjera, shérbimi i radiokomunikimit i t& cilave
mund t& jeté i shqetésuar. N& zbatimin ¢ kétij kushti, administratat duhet t&
marrin parasysh Rekomandimet pérkatése mé t& fundit t& ITU-R.

Pércaktim shtesé: né Angola, Irak, Somali dhe Togo, brezi i frekuencave 7000—
7050 kHz &shté pércaktuar gjithashtu pér pérdorim parésor pér shérbimin fiks.
(WRC- 15)

Pércaktim alternativ: né Egjipt, Eritrea, Etiopi, Guinea, Libi, Madagaskar dhe
Nigeri brezi 7000-7050 kHz &shté pércaktuar pér pérdorim parésor pér
shérbimin fiks. (WRC- 12)

Pércaktim shtesé: N& Uzbekistan dhe Kirgistan, brezat ¢ frekuencave 7000—
7100 kHz jang pércaktuar gjithashtu pér shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme
tokésore pér pérdorim dytésor. (WRC-03)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Australi, Bahrain, Botsvang,
Brunei Darusalam, King, Komoros, Kore (Republika ¢), Diego Garcia,
Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Eritrea, Guinea, Indonesia, Iran
(Republika Islamike ¢), Japoni, Jordani, Kuvajt, Libi, Mali, Marok, Mauritani,
Niger, Zelanda e Re, Oman, Guinea ¢ Re Papua, Katar, Republika Arabe Siriség,
Republika Popullore Demokratike e Koresé, Singapor, Sudan, Sudani Jugor,
Tunizi, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 7100-7200 kHz é&shté
pércaktuar pér shérbimin fiks dhe t& 16vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
aeronautik (R) né njé bazg primare (WRC- 19)

Deri ng 29 Mars 2009, pérdorimi i brezit 7100-7300 kHz n& Rajonin 2 nga
shérbimi amator nuk duhet t& imponojé kufizime n& shérbimet radiotelevizive
t& parashikuara pér pérdorim brenda Rajonit 1 dhe 3. Pas 29 Mars 2009
pérdorimi i brezit n& 72007300 kHz né rajonin 2 nga shérbimi amator nuk
duhet t& imponojné kufizime n& shérbimet raditelevizive parashikuar pér
pérdorim brenda rajonit 1 dhe 3. (WRC-03)

Pércaktim shtesé: Frekuenca né brezin 73007350 kHz mund t& pérdoret nga
stacionet n& shérbimin fiks dhe né shérbimin e l&vizshém tokésor, duke
komunikuar vetém brenda kufijve t& vendeve ku ato jang pozicionuar, me kusht
& t& mos shkaktojné interferenca t& démshme né shérbimin radioteleviziv. Kur
pérdoren frekuenca pér shérbime t& tilla, administratorét duhet t& pérdorin
minimumin e fuqisé s&€ kérkuar duke marré ng konsideraté pérdorimin sezonal
t& frekuencave nga shérbimi radioteleviziv, publikvar né pérputhje me
Rregulloret Radio. (WRC-07)
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N& Rajonin 1, brezi i frekuencave 73507450 kHz mund t& pérdoret nga
stacionet e shérbimeve fiks dhe i 1&vizshém tokésor, duke komunikuar vetém
brenda kufijve t& vendeve né té cilén ata jang pozicionuar, me kusht q& t& mos
shkaktohen interferenca t& démshme ndaj shérbimit radioteleviziv. Fuqia totale
e rrezatuar pér ¢do stacion nuk duhet t& tejkalojé vierén 24 dBW. (WRC-12)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabing Saudite, Bahrain, Komoros,
Xhibouti,Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Iran (Rep Islamike ¢), Jordani,
Kuvait, Libi, Marok, Mauritania, Nigeri, Oman, Katar, Republika Arabe ¢
Sirisé, Sudan, Sudani Peréndimor,Tunizi dhe Jemen, brezat 73507400 kHz
dhe 7400-7450 kHz jang& pércaktuar gjithashtu dhe pér shérbimin fiks pér
pérdorim parésor. (WRC-12)

Kushtet pér pérdorimin ¢ frekuencés bartése 8291 kHz, 12290 kHz dhe 16420
kHz jang pérshkruar n& Nenet 31 dhe 52. (WRC-07)

Stacionet né shérbimin e radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojné interferencé
t& démshme né& stacionet q& veprojné né& shérbimet fikse ose t& kérkojné
mbrojtje nga kéto stacione. Aplikacionet ¢ shérbimit t& radiopércaktimit jang
& kufizuara pér radarét oqeanografike q& veprojné né pérputhje me Rezolutén
612 (Rev.WRC- 12) (WRC-12)

Pércaktim alternativ: N& Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezat e
frekuencave 9305-9355 kHz and 16100-16200 kHz jang pércaktuar n& bazé
parésore pér shérbimin fiks. (WRC- 19)

Pércaktim shtesé: Brezat ¢ frekuencave 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz,
12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz dhe 18900-19020
kHz mund t& pérdoren nga stacionet ¢ shérbimit fiks, duke komunikuar vetém
brenda kufirit t& vendit né t& cilén ata jang pozicionuar, me kusht & t& mos
shkaktohen interferenca t&¢ démshme ndaj shérbimit radioteleviziv. N&
pérdorimin ¢ frekuencave pér kété shérbim, administratat jané t& detyruara t&
pérdorin fuqing minimale t& kérkuar dhe t& marrin parasysh pérdorimin sezonal
& frekuencave nga shérbimi radioteleviziv, publikuar né pérputhje me Radio
Regulloret. (WRC-07)

Me qéllim q& t& mos shkaktohen interferenca t& démshme ndaj shérbimit
radioteleviziv, frekuencat né brezat 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz dhe
11975-12050 kHz mund t& pérdoren nga stacionet né shérbimin fiks, me kusht
qé t& komunikohet vetém brenda kufirit t& shtetit né t& cilin ato jan& lokalizuar,
duke pérdorur pér ¢do stacion njé fuqi rrezatuese totale q& nuk kalon vlerén 24
dBW.

Né& dhénien ¢ frekuencave pér stacionet e shérbimeve t& tjera, pér té cilat brezat:
1336013410 kHz,
25550-25670 kHz,
37.5-38.25 MHz,
73-74.6 MHz né Rajonet 1 dhe 3,
150.05-153 MHz n& Rajonin 1,
322-328.6 MHz,
406.1-410 MHz,
608-614 MHz n& Rajonet 1 dhe 3,
1330-1400 MHz,
1610.6-1613.8 MHz,
1660-1670 MHz,
1718.8-1722.2 MHz,
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2655-2690 MHz,
3260-3267 MHz,
3332-3339 MHz,
3345.8-3352.5 MHz,
4825-4835 MHz,
4950-4990 MHz,
4990-5000 MHz,
6650-6675.2 MHz,
10.6-10.68 GHz,
14.47-14.5 GHz,
22.01-22.21 GHz,
22.21-22.5 GHz,
22.81-22.86 GHz,
23.07-23.12 GHz,
31.2-31.3 GHz,
31.5-31.8 GHz n& Rajonet 1 dhe 3,
36.43-36.5 GHz,
42.5-43.5 GHz,
48.94-49.04 GHz,
76-86 GHz,

92-94 GHz,
94.1-100 GHz,
102-109.5 GHz,
111.8-114.25 GHz,
128.33-128.59 GHz,
129.23-129.49 GHz,
130-134 GHz,
136-148.5 GHz,
151.5-158.5 GHz,
168.59-168.93 GHz,
171.11-171.45 GHz,
172.31-172.65 GHz,
173.52-173.85 GHz,
195.75-196.15 GHz,
209-226 GHz,
241-250 GHz,
252-275 GHz

jang pércaktuar, administratat jané t& detyruara t& marrin t& gjitha masat ¢
nevojshme pér t& mbrojtur shérbimin radio astronomi nga interferencat ¢
démshme. Emetimet nga stacionet ajrore mund t& jené né veganti burime
serioze t& interferencés né shérbimin radio astronomi (shih Nr. 4.5 dhe 4.6 dhe
Nenin 29) (WRC-07).

Pércaktim alternativ: né Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezi i
frekuencave 13450-13550 kHz &shté pércaktuar né bazg parésore pér
shérbimin fiks dhe n& bazé dytesore pér shérbimin e 1&vizshém, pérveg
shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (R). (WRC-19)

Brezat ¢ méposhtém:

13553-13567 kHz (frekuenca qendrore 13 560 kHz), 26957-27283 kHz
(frekuenca gendrore 27 120 kHz), 40.66-40.70MHz (frekuenca qendrore
40.68MHz), 902-928 MHz né& Rajonin 2 (frekuenca gendrore 915 MHz),
2400-2500 MHz (frekuenca qendrore 2 450 MHz), 5725-5875 MHz
(frekuenca gendrore 5 800 MHz), dhe 24 — 24.25 GHz (frekuenca qendrore
24.125 GHz) jang dhéné gjithashtu pér zbatime ISM. Shérbimet e
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radiokomunikimit q& operojné Brenda kétyre brezave duhet t& pranojné
interferencat ¢ démshme t& cilat mund t& jené shkaktuar nga kéto aplikime.
Pajisja ISM q& vepron né kéto breza &shté objekt 1 zbatimit t& Nr. 15.13.

Pércaktim shtesé: Brezat e frekuencave 13570-13600 kHz dhe 1380013870
kHz mund t& pérdoren nga stacionet e shérbimeve fiks dhe i 18vizshém, pérvec
shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (R) duke komunikuar vetém brenda kufirit
t& shtetit n& t& cilin ato jan& vendosur, me kusht q& t& mos shkaktohen
interferenca t& démshme n& shérbimin radioteleviziv. N& pérdorimin e
frekuencave pér kéto shérbime, administratat jang t& detyruara t& pérdorin
fuqing minimale t& kérkuar dhe t& marrin parasysh pérdorimin sezonal t&
frekuencave nga shérbimi radioteleviziv, publikuar né pérputhje me Radio
Regulloret. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, King, Bregu i Fildisht&, Gjeorgji,
Iran (Republika Islamike e), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Federata Ruse,
Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi 14 250 — 14 350 kHz é&shté
pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin fiks. Stacionet ¢ shérbimt
fiks nuk duhet t& pérdorin njé fuqi rrezatimi q& kalon 24 dBW. (WRC-03

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, King, Bregu i Fildishtg, Gjeorgji,
Iran (Republika Islamike e), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Federata Ruse,
Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi 14 250 — 14 350 kHz &sht&
pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin fiks. Stacionet ¢ shérbimt
fiks nuk duhet t& pérdorin njé fuqi rrezatimi q& kalon 24 dBW. (WRC-03)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Gjeorgji, , Moldavi, , Uzbekistan, Kirgistan, Sllovaki, , Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraine, brezi i frekuencave 21 850— 21 870 kHz é&shté
gjithashtu i pércaktuar né bazg parésore pér shérbimet e 1évizshme acronautike
(R). (WRC-23)

N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse, Gjeorgji, , Moldavi, ,
Uzbekistan, Kirgistan, Slovaki, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing,
pérdorimi i brezit t& frekuencave 21 850 — 21 870 kHz nga shérbimi fiks &shté
kufizuar pér ofrimin e shérbimeve q& lidhen me sigurimin e fluturimeve
ajrore.(WRC-23)

Brezi 21 870 — 21 924 kHz pérdoret nga shérbimi fiks pér ofrimin e shérbimeve
q& lidhen me sigurimin e fluturimeve ajrore.

Pércaktim shtesé: N& Nigeri, brezi i frekuencés 22720-23200 kHz &shté
i pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e ndihmés meteorologjike (radio sondat),
pér pérdorim parésor.

Pérdorimi i brezit 23200 — 23350 kHz nga shérbimi fiks &shté kufizuar pér
ofrimin e shérbimeve & fluturimeve ajrore.

Pérdorimi i brezit 23350 — 24000 kHz nga shérbimi i 1&vizshém detar &shté
kufizuar pér radiotelegrafing ndérmjet anijeve.

Pércaktim alternativ: N& Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezi i
frekuencave 24450 — 24600 kHz &shté pércaktuar né bazén parésore pér
shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme tok&sore. (WRC-19)
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Pércaktim alternativ: N& Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezi i
frekuencave 39 — 39.5 MHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér shérbimet
fikse dhe t& 1&vizshme. (WRC-19)

Pérdorimi 1 brezit t& frekuencave 40-50 MHz pér shérbimin e cksplorimit
satelitor t& Tokes (aktiv) do t& behet né pérputhje me kufizimet gjcografike dhe
kushtet operative dhe teknike t& pércaktuara né Rezolutén 677 (WRC-23).
Dispozitat ¢ kétij shénimi n& asnjé ményré nuk ndérhyjné né detyrimin e
shérbimit t& eksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv) pér t& operuar si shérbim i
dyté n& pérputhje me Nr. 5.29 dhe 5.30. (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Botsvana, Burundi, Rep Demokratike ¢ Kongos dhe
Ruanda, brezi i frekuencave 41-44 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu pér
pérdorim parésor pér shérbimin e radionavigacionit aeronautik. (WRC-12)

Pércaktim shtesé: né Kore (Republika ¢), Shtetet ¢ Bashkuara dhe Meksikg,
brezat ¢ frekuencave 41.015-41.665 MHz dhe 43.35-44 MHz jang gjithashtu
& pércaktuara né bazg parésore pér shérbimin e radiopércaktimit. Stacionet né
shérbimin ¢ radiovendndodhjes nuk duhet t& shkaktojné interference t&
démshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet q& operojné n& shérbimet
fikse dhe t& 1&vizshme. Aplikimet ¢ shérbimit t& radiovendndodhjes jang t&
kufizuara pér radarét oqeanografike qé operojné né pérputhje me Rezolutén 612
(Rev.WRC-12). (WRC-19)

Pércaktim alternativ: né Shqipéri, Gjermani, Armeni, Austri, Bjellorusi,
Belgjiké, Bosnje-Hercegoving, Qipro, Vatikan, Kroaci, Danimarks, Spanjé,
Estoni, Finlandé, Francé, GreqiHungari, Irland, Island, Itali, Letoni,
Magedonia e Veriut, Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, Malta, Moldavi,
Monako, Mali i Zi, Norvegji, Uzbekistan, Holland&, Portugali, Kirgistan,
Sllovaki, Republika Ceke, Rumani, Mbretéria ¢ Bashkuar, San Marino,
Slloveni, Suedi, Zvicér, Turqi dhe Ukraing, brezi i frekuencave 42-42.5 MHz
éshté pércaktuar né bazg primare pér shérbimet fikse dhe t& 1évizshme. (WRC—
19)

Pércaktim shtesé: né& Gjermani, Australi, Austri, Belgjiké, Bosnje dhe
Hercegoving, King, Vatikan,, Korea (Republika e.), Danimarké, Spanjé, Estoni,
Federatén Ruse, Finland, Francé, Indonezi, Irland$, Islands, Itali, Japoni,
Letoni, Lihtenshtajn, Lituania, Luksemburg, Maqedonia ¢ Veriut, Monako,
Mali i Zi, Norvegji, Hollandé, Poloni, Portugali, Republikén Popullore
Demokratike t& Koresé, Republika Ceke, Mbretéria ¢ Bashkuar, Serbi, Slloveni,
Suedi dhe Zvicér, brezi i frekuencave 46-68 MHz &shté pércaktuar gjithashtu
pér shérbimin ¢ radiovendndodhjes né njé bazé dytésore. Ky pérdorim &shté i
limituar pér operimin e radaréve pér matjen e profilit t& erérave né pérputhje me
Rezolutén 217 (Rishikuar WRC-23). (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Bjellorusi, Federatén Ruse, Gjeorgji,
Kazakistan, Letoni, Moldavi, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraing, brezat 47-48.5 MHz dhe 56.5-58 MHz jang
gjithashtu t& pércaktuar pér pérdorim dytésor pér shérbimet fiks dhe i 18vizshém
tokésor. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Shqipéri, Algjeri, Gjermani, Austri, Belgjiké, Bosnje
Hecegoving, Botsvana, Bullgari, Bregu i Fildishtg, Kroaci, Danimarkg, Spanjé,
Estoni, Esuatini ,Finlandg, Francg, Gabon, Greqi, Hungari, Irlandg, Izrael, Itali,
Jordani, Liban, Libi, Lihtenshtein, Lituani, Luksemburg, Madagaskar, Mali,
Maltg, Marok, Mauritani, Monako, Mali i Zi, Nigeri, Norvegji, Hollandg,
Poloni, Republika Arabe Siriane, Sllovaki, Republiken Ceke, Rumani,
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Mbretéring e Bashkuar, Serbi, Slloveni, Suedi, Zvicér, Cad, Togo, Tunizi dhe
Turqi, brezi i frekuencave 47-68 MHz, né Afrikén ¢ Jugut brezi i frekuencave
47-50 MHz dhe n& Letoni brezi i frekuencave 48.5 — 56.5MHz dhe 58-68
MHz, jang gjithashtu t& pércaktuar né njé bazé parésore pér shérbimin e
lévizshém tokésor. Megjithaté, stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém tokésor né
vendet ¢ pérmendura né lidhje me ¢do brez frekuence t& referuar né kété
shénim, nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme ose t& kérkojné
mbrojtje nga stacionet ckzistuese ose t& planifikuara t& shérbimit radioteleviziv
t& vendeve t& tjera pérveg atyre t& pérmendura né lidhje me brezin e frekuencés.
(WRC-19).

Pércaktim shtesé: N& Angola, Kamerun, Rep Demokratike ¢ Kongos,
Egjipt, Madagaskar, Mozambik, Nigeri, Somali, Sudan, Sudani peréndimor,
Tanzani dheKad, brezi 47-68 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin
fiks dhe i l&vizshém pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik, pér pérdorim
parésor. (WRC-19).

Kategori té ndryshme shérbimesh: n& Austri, Qipro, Vatikan, Kroaci,
Danimarké, Spanjé, Finlandg, Hungari, Letoni, Hollandg, Republikén Ceke,
Mbretéring ¢ Bashkuar, Sllovaki dhe Slloveni, brezi 50.0-50.5 MHz é&shté
pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin amator. Stacionet né shérbimin
amator né kéto vende nuk duhet t& shkaktojng interference t& démshme, ose &
kérkojné mbrojtje nga, stacionet e radiotelevizive, stacionet e shérbimit fiks
ose t& 18vizshém, q& veprojné né pérputhje me Radio Rregulloret né brezin
50.0-50.5 MHz n¢ vendet q& nuk jané& t& listuara né kété dispozité. Pér njé
stacion t& kétyre shérbimeve, do t& zbatohen gjithashtu kriteret ¢ mbrojtjes né
Nr. 5.169B. N& Rajonin 1, me pérjashtim t& vendeve t& listuara né Nr. 5.169,
radarét ¢ profileve t& erés q& veprojné né shérbimin e radiovendndodhjes nén
Nr. 5.162A jang t& autorizuar t& operojné né bazg t& barazisé me stacionet né
shérbimin amator n& brezin 50.0-50.5 MHz. (WRC 19).

N& Rajonin 1, stacionet né shérbimin amator q& funksionojné pér pérdorim
dytésor nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme, ose t& kérkojné
mbrojtje nga, stacionet ¢ shérbimeve radiotelevizive. Fugia ¢ fushés e
gjeneruar nga njé stacion amator né Rajonin 1 ng& brezin 50-52 MHz nuk duhet
& kalojé njé vleré t& llogaritur +6 dB(uV/m) né njé lartési prej 10 m mbi toke
pér m& shumé se 10% t& kohés pérgjaté kufirit t& nj& vendi me stacion operimi
t& transmetimeve analoge né Rajonin 1 dhe vendet fqinje me stacione
transmetimi n& Rajonin 3 t& listuara né Nr. 5.167 dhe 5.168. (WRC-19).

Né&é Rajonin 1, stacionet né shérbimin amator n& brezin 50-52 MHz, me
pérjashtim t& vendeve t& shénuara né Nr. 5.169, nuk duhet t& shkaktojné
interferencs t& démshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga, radarét e profileve t&
erés q& veprojné né shérbimin e radiovendndodhjes nén Nr.5.162A. (WRC-19)

Kategori té ndryshme shérbimesh: ng Liban, brezi 50-52 MHz &shté pércaktuar
pér pérdorim par&sor pér shérbimin amator. Stacionet né shérbimin amator né
Liban nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme, ose t& kérkojné
mbrojtje nga, stacionet e transmetimit, stacionet ¢ shérbimit fiks ose t&
1évizshém, q& veprojné né pérputhje me Radio Rregulloret né brezin 50-52
MHz né vendet q& nuk jang t& listuara ng& kété dispozité. (WRC-19)

N& Federatén Ruse, vetém brezi 50.080-50.280 MHz &shté pércaktuar pér
pérdorim dytésore pér shérbimin amator. Kriteret ¢ mbrojtjes pér shérbimet ¢

tiera n& vendet q& nuk jané t& pérfshira né kété dispozité specifikohen né
Nr.5.166B dhe 5.169B. (WRC-19)
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Pércaktim shtesé: Né Botsvané, Esuatini, Lesoto, Malavi, Namibia, Ruanda,
Afrika Jugore, Zambia dhe Zimbabve, brezi 50-54 MHz &shté pércaktuar pér
pérdorim parésor pér shérbimin amator. Né Senegal, brezi 50- 51 MHz &shté
pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin amator. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: n& vendet ¢ mé&poshtme né Rajonin 1: Angola, Arabi
Saudite, Bahrain, Burkina Faso, Burundi, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Gambia, Jordania, Kenia, Kuvajti, Mauritius, Mozambiku, Omani, Uganda,
Katari, Sudani i Jugut dhe Tanzania, brezi 50-54 MHz &shté pércaktuar pér
pérdorim parésor pér shérbimin amator. N& Guinea-Bissau, brezi 50.0-50.5
MHz &shté pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin amator. N& Xhibuti,
brezi 50-52 Mhz &shté pércaktuar pér pérdorim parésor pér shérbimin amator.
Me pérjashtim t& vendeve t& listuara n& Nr. 5.169, stacionet n& shérbimin
amator q& veprojné né Rajonin 1 nén kété shénim, né t& gjithé ose né njé pjesé
& brezit 50-54 MHz, nuk duhet t& shkaktojng interference t& démshme, ose t&
kérkojné mbrojtje nga, stacionet ¢ shérbimeve t& tjera operative né pérputhje
me Radio Rregulloret né Algjeri, Egjipt, Iran (Republika Islamike ¢), Irak,
Izrael, Libi, Palesting*, Republikén Arabe t& Sirisé, Republikén Popullore
Demokratike t& Koresé, Sudan dhe Tunizi. Fugia ¢ fushés ¢ gjencruar nga njé
stacion amator né& brezin 50-54 MHz nuk duhet t& kalojé njé vleré +6 dB(pV/m)
n& njé lartési prej 10 m mbi toké pér mé shumé se 10% t& kohés pérgjaté kufirit
& vendeve t& listuara q& kérkojné mbrojtje. (WRC-19)

Me pérjashtim t& vendeve t& listuara né Nr. 5.169. stacionet n& shérbimin
amator t& pérdorura n& Rajonin 1, né t& gjithé ose né njé pjesé t& brezit 50-54
MHz, nuk duhet t& shkaktojné interference t& démshme, ose t& kérkojné
mbrojtje nga, stacionet ¢ shérbimeve t& tjera pérdorur né pérputhje me Radio
Rregulloret né Algjeri, Armeni, Azerbaixhan, Bjellrusi, Egjipt, Federatén
Ruse, Iran (Republika Islamike ¢), Irak, Kazakistan, Kirgistan, Libi,
Uzbekistan, Palesting*, Republién Arabe t& Siris¢, Sudan, Tunizi dhe Ukraing.
Fugia e fushés e gjeneruar nga njé stacion amator né brezin 50-54 MHz nuk
duhet t& kalojé njé vleré +6 dB(1V/m) né njé lartési prej 10 m mbi toké pér mé
shumé se 10% t& kohés pérgjaté kufirit t& vendeve t& listuara ng kéteé direktivé.
(WRC-19)

Pércaktim alternativ: Né Armeni, , Bjellorusi, Federatén Ruse , Kazakistan, , ,
Moldavi, , Uzbekistan, Kirgistan, , Taxhikistan,Turkmenistan dhe
Ukraing, brezat e frekuencave 68-73 MHz dhe 76-87.5 MHz jang
pércaktuar pér pérdorim par&sor pér shérbimin radioteleviziv. N& Letoni dhe
Lituani, brezat e frekuencave 68-73 MHz dhe 76-87.5 MHZ jang pércaktuar
pér pérdorim pargsor pér shérbimin radioteleviziv dhe t& 1&vizshém, pérveg
shérbimit t& 18vizshém acronautik. N& Mongoli brezi i frekuencave 76 — 87.5
MHz &shté alokuar pér shérbimin radioteleviziv ng bazg primare; stacionet e
shérbimit radioteleviziv nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme ose
t& kérkojné mbrojtje nga stacionet fikse dhe t& 1&vizshme ckzistuese ose t&
planifikuara ng vendet fqinje. Shérbimet pér t& cilat kéto breza frekuencash
jang pércaktuar n& vendet e tjera dhe shérbimi radioteleviziv né vendet e
pérmendura mé sipér jang objekt pér marréveshje me vendet fqinje pérkatése.
(WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, , Bjellorusi, Federatén Ruse , Kazakistan,
Uzbekistan, Kirgistan, , Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi i
frekuencave 73-74 MHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazé parésore pér
shérbimin radioteleviziv, objekt i marréveshjes s& marré sipas Nr. 9.21.
(WRC-23)
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Pércaktim shtesé: Né& Kolombi, Kubg, El Salvador, Guatemal&, Guinea,
Honduras dhe Nikaragua brezi 73-74.6 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu
pér pérdorim dytésor, pér shérbimet fiks dhe i l&vizshém. (WRC-12).

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, King, Federata
Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Lituani, Mongoli, Kirgistan, Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraine, brezat 74.6-74.8 MHz dhe 75.2-75.4 MHz jang
gjithashtu t& pércaktuar ng bazé parésore pér shérbimin ¢ radionavigacionit
acronautik, vetém pér transmetuesit me bazgé né toks. (WRC-12)

Frekuenca 75 MHz &shté dhéné pér sinjalizime. Administratat nuk duhet t&
japin frekuenca afér kufijve t& brezave kufi t& stacioneve t& shérbimeve & tjera
t& cilat pér shkak t& fuqisé s& tyre ose t& pozicionit gjeografik mund t&
shkaktojné njé interferencé t& démshme ose ndryshe t& krijojné njé pengesé né
sinjalizime. Duhen t& gjitha pérpjekjet pér t& pérmirésuar mé tej karakteristikat
e marrésve né bordet ¢ anijeve dhe pér t& kufizuar fuqing e stacioneve
transmetuese afér kufijve 74.8 MHz dhe 75.2 MHz.

Pércaktim shtesé: N& Egjipt, Izrael dhe né Repuklikén Arabe t& Sirisé, brezi
74.8-75.2 MHz &éshté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e 1&vizshém pér
pérdorim dytésorg, subjekt marréveshjeje t& pérfituar nga neni 9.21. Me
qéllim q& t& sigurohet mos shkaktimi i interferencave t& démshme né
stacionet e shérbimit t& radionavigacionit aeronautik, stacionet e shérbimit t&
1&vizshém nuk duhet t& futen né kété brez deri sa ky brez t& mos kérkohet mé
pér shérbimin e radionavigacionit acronautik, nga cilado administraté ¢
cila mund t& identifikohet si ¢ afektuar nga aplikimi i procedurés né pérputhje
me nenin 9.21. (WRC-03)

5.185 Kategori t& ndryshme shérbimi: né Shtetet ¢ Bashkuara, departamentet
¢ jashtme Franceze dhe komunitetet né Rajonin 2 dhe Guajang, shpérndarja e
brezit t& frekuencave 76-88 MHz pér shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme &shté
né bazg primare (shihni Nr. 5.33). (WRC-23)

Pércaktim alternativ: N& Shqipéri, brezi 81-87.5 MHz &shté i pércaktuar né
bazé parésore pér shérbimin radioteleviziv dhe pérdoret né pérputhje me
vendimet e pérmbajtura né Aktet Finale t& Konferencés Speciale Rajonale
(Gjenevé, 1960).

Pércaktim alternativ: N& Shqipéri, brezi 81-87.5 MHz &shté i pércaktuar né
bazé parésore pér shérbimin radioteleviziv dhe pérdoret né pérputhje me
vendimet e pérmbajtura né Aktet Finale t& Konferencés Speciale Rajonale
(Gjenevé, 1960).

Pércaktim shtesé: N& Kirgistan, Somali dhe Turkmenistan, brezi 104-108
MHz é&shté gjithashtu i pércaktuar né bazé dytésore pér shérbimin ¢ l&vizshém,
pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (R). (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Republikén Arabe t& Sirisé, brezi 108-111.975 MHz
&shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e 1&vizshém pér pérdorim dytésor,
subjekt marréveshjeje t& pérfituar né pérputhje me nenin 9.21. Me qéllim q&
& sigurohet mos shkaktimi i interferencave té& démshme né stacionet e
shérbimit t& radionavigacionit aeronautik, stacionet e shérbimit t& 1&vizshém
nuk duhet t& futen né kété brez deri sa ky brez t& mos kérkohet mé pér
shérbimin e radionavigacionit aeronautik, nga cilado administraté ¢ cila mund
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& identifikohet si e afektuar nga aplikimi i procedurés ng pérputhje me
nenin9.21. (WRC-03)

Pércaktim shtesé: Brezi 1 frekuencave 108-117.975 MHz &éshté pércaktuar
gjithashtu pér pérdorim parésornga shérbimi i 18vizshém aeronautik (R), i
kufizuar pér sistemet q& operojné né pérputhje me standartet ¢ njohura
ndérkombétare acronautike. . Njé pérdorim 1 tillg duhet t& jeté ng pérputhje me
Rezolutén 413 (Rev. WRC-23). Pérdorimi i brezit te frekuencave 108-112
MHz nga shérbimi 1 1&vizshém acronautik (R) do t& jeté i kufizuar né sistemet
€ pérbéré nga transmetues me bazé né toké dhe marrésat pérkatés gé sigurojné
informacion mbi navigimin né mbéshtetje t& funksioneve t& navigimit ajror,
n& pérputhje me standartet ¢ njohura ndérkombétare acronautike. (WRC- 23)

Pérdorimi i brezit t& frekuencés 117.975-137 MHz nga shérbimi i 18vizshém
aeronautik satelitor (R) &shté subjekt i koordinimit sipas Nr. 9.11A. Nr. 9.16
nuk zbatohet. Nj& pérdorim i tillé do t& kufizohet pér sistemet satelitore jo
gjeostacionare q& operojné n& pérputhje me standardet ndérkombétare
acronautike. Zbatohet Rezoluta 406 (WRC-23). (WRC-23)

Né& brezin e frekuencave 117.975-137 MHz, frekuenca 121.5 MHz &shté
frekuencé emergjence acronautike dhe kur kérkohet, frekuenca 123.1 MHz
&shté frekuence ndihmése acronautike pér 121.5 MHz. Stacionet ¢ 1&vizshme
t& shérbimit t& 1&vizshém detar mund t& komunikojné né kéto frekuenca, nén
kushtet e paragitura n& Nenin 31 pér géllime sigurie dhe fatkeqésic me
stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém acronautik dhe shérbimit t& 1&vizshém
acronautik satelitor (R) . (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Egjipt,
Estoni, Federatén Ruse, Gjeorgji, Hungari, Iran (Republika Islamike ¢), Irak
(Republika ¢), Japoni, Kazakistan, Mali, Mongoli, Mozambik, Uzbekistan,
Guinea ¢ Re Papua, Poloni, Katar, Kirgistan, Rumani, Senegal, Somalia,
Taxhikistan dheTurkmenistan, brezi i frekuencave 132 — 136 MHz &shté
gjithashtu i pércaktuar ng bazé parésore pér shérbimin e 18vizshém aeronautik
(OR). Ng& caktimin ¢ frekuencave t& stacioneve t& shérbimit t& 1&vizshém
acronautik (OR), administratat duhet t& marrin parasysh caktimin e
frekuencave né stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (R). (WRC- 23)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Federatén Ruse, Gjeorgji, Iran (Republika
Islamike e), Jordani, Mali, Oman, Uzbekistan, Poloni, Republika Arabe e
Sirisg, Kirgistan, Rumani, Senegal, Taxhikistan, dhe Turkmenistan , brezi i
frekuencave 136-137 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar ng bazg pargsore pér
shérbimin e 1&vizshém acronautik (OR). Né caktimin ¢ frekuencave pér
stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (OR), administratat duhet t&
marrin parasysh caktimin ¢ frekuencave né stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém
aeronautik (R). (WRC- 23)

Pérdorimi i shérbimeve t& veprimeve hapésinore (hapésiré-Toke) me sisteme
satelitore jo-gjeostacionare me mision me kohézgjatje t& shkurtér né brezin
137-138 MHz &shté subjekt i Rezoluteés COMS5/9 (WRC-19). Rezoluta
COMS5/5 (WRC-19) aplikohet. Kéto sisteme nuk duhet t& shkaktojng
interference t& démshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga, shérbime ckzistuese
brezi i t& cilave &shté pércaktuar né baze parésore.  (WRC-19)
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Kategori t& ndryshme shérbimi: Né Afganistan, Arabi Saudite, Bahrain,
Bangladesh, Brunei Darusalem, Kine, Kubg, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Indi,
Indonezi, Republikén Islamike t& Iranit, Irak, Kuvajt, Oman, Pakistan, Filipine,
Katar, Singapor, Tailand si dhe Jemen, brezi 137 — 138 MHz &shté pércaktuar
n& bazé parésore pér shérbimet fiks dhe i l&vizshém, pérveg shérbimit t&
1&vizshém aeronautik (R), (shiko shénimin Nr.5.33). (WRC-07)

Kategori té ndryshme shérbimi: Né Izrael dhe Jordani pércaktimi i brezit 137—
138 MHz pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik &shté pér pérdorim dytésorg. (shih Nr.5.33).

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi,
Bullgari, Egjypt, Finlandé, Francé, Gjeorgji, Greqi, Kazakistan, Liban,
Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Republika Arabe ¢ Sirisg,
Sllovaki, Republikén Ceke, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraing, pércaktimi i brezit 137-138 MHz pér shérbimin e
1évizshém acronautik (OR) &shté né bazé parésore (shiko Nr.5.33). (WRC—
2000)

Pérdorimi i brezit 137 — 138 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor &shté
objekt i koordinimit nén Nr.9.11A. (WRC-97)

Né& dhénien e frekuencave pér stacionet hapésinore né shérbimin e 1&vizshém
satelitor né brezat 137 — 138 MHz, 387 — 390 MHz dhe 400.15—- 401 MHz, dhe
n& shérbimet e 1&vizshme satelitore detare (hapésiré-Toke) né brezat 157.1875-
157.3375 MHz dhe 161.7875-161.9375 MHz, administratat duhet t& marrin t&
gjitha masat praktike pér mbrojtjen ¢ shérbimit t& radio astronomisé né brezat
150.05 — 153 MHz, 322 —328.6 MHz, 406.1 — 410 MHz dhe 608 — 614 MHz
nga interferencat ¢ démshme shkaktuar nga emétimet e padéshiruara. Nivelet
¢ kufirit t& démtimeve t& intereferencés né shérbimin ¢ radio astronomisé
tregohen né versionin mé t& fundit t& Rekomandimit ITU-R RA.769 (WRC—
07)

N& brezat e frekuencave:

137-138 MHz,

157.1875-157.3375 MHz,

161.7875-161.9375 MHz,

387-390 MHz,

400.15-401 MHz,

1452-1 492 MHz,

1525-1 610 MHz,

1613.8-1 626.5 MHz,

2 655-2 690 MHz,

21.4-22 GHz,

do t& zbatohet Rezoluta 739 (Rev. WRC-15). (WRC-15)
* Kjo dispozité mé paré ka qené nén shénimin 5.347A. Eshté vendosur
numér i ri pér t& ruajtur rendin vazhdues me shénimin e mésipérm.

Pérdorimi i brezave 137-138 MHz, 148-150.05 MHz, 399.9-400.05 MHz,
400.15- 401 MHz, 454-456 MHz dhe 459460 MHz nga shérbimi i 1&vizshém
satelitor &shté i rezervuarpér sistemet satelitore jogjeostacionare. (WRC-97)

Pérdorimi i brezit 137.175-137.825 MHz nga sistemet satelitore
jogjeostacionare né shérbimin e veprimeve hapésinore identifikuar si mision
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me kohézgjatje t& shkurtér, né pérputhje me shtojcén 4, nuk i nénshtrohet
Nr.9.11A. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Né , Itali dhe Mbretériné ¢ Bashkuar, brezat ¢ frekuencave
138-143.6 MHz dhe 143.65-144 MHz jané gjithashtu t& pércaktuar pér
pérdorim dytésore pér shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore (hapésiré—Tokg).
(WRC-23)

Pércaktim shtesé: Né Gjermani, Arabi Saudité, Austri, Bahrein, Belgjike,
Danimarké, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Spanjé, Finlandg, Greqi, Guinca,
Irlandg, Izrael, Kenia, Kuvajt, Liban, Lihtenshtejn, Luksemburg, Magedoni e
Veriut, Mali, Maltg, Mal i Zi, Norvegji, Hollandg, Katar, Sllovaki, Mbretéring
¢ Bashkuar, Serbi, Slloveni, Somali, Suedi, Zvicér, Tanzani, Tunizi dhe Turqi,
brezi i frekuencave 138-144 MHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazg parésore
pér shérbimet e 1&vizshme detare dhe tokésore. (WRC- 19)

Pércaktim alternativ: né Angola, Botsvang, Kamerun, Rep Afrikés Qendrore,
Kongo ( Rep. ¢), Esuatini, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Irak, Jordani,
Lesoto, Liberi, Libi, Malaui, Mozambik, Namibia, Nigeri, Oman, Uganda,
Republika Arabe e Sirisé, Rep. Demokratike e Kongos, Ruanda, Sierra Leone,
Afrika Peréndimore, Cad, Togo, Zambia dhe Zimbabve, brezi 138-144 MHz
&shté pércaktuar pér pérdorim parésor, pér shérbimet fiks dhe i 16vizshém.
(WRC-19).

Pércaktim shtesé: N& Eriteria, Etiopi, Kenia, Maqedoni ¢ Veriut, Mal t& Zi,
Serbi, Somali, Sudan, Sudani Jugor dhe Tanzani, brezi 138-144 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu n& bazg parésore pér shérbimin fiks. (WRC- 19)

Pércaktim shtesé: Brezi 148-149.9 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né bazg
parésore pér shérbimin e veprimeve hapésinore (Toké-hapésire), objekt pér
marr&veshjen e arritur ng bazg t& Nr. 9.21. Gjérésia e brezit ¢ ¢do transmetimi
individual nuk do t& kalojé + 25 kHz.

Brezi 148-149.9 MHz né shérbimin ¢ veprimeve hapésinore (Toké-hapésire)
mund t& pérdoret nga sisteme satelitore jogjeostacionare me mision me
kohézgjatje t& shkurtér. Sistemet satelitore jogjeostacionare né pérdorimin e
shérbimeve veprime hapésinore pér njé mision me kohé t& shkurtér né
pérputhje me Rezolutén COMS/5 (WRC-19) t& Radio Rregulloreve nuk i
nénshtrohen marréveshjes nén Nr. 9.21. N& fazén ¢ koordinimit, zbatohen edhe
dispozitat Nr. 9.17 dhe 9.18. N¢& brezin 148-149.9 MHz sistemet satelitore
jogjeostacionare me misione me kohézgjatie t& shkurtér nuk duhet t&
shkaktojné interferencé t& papranueshme, ose t& pretendojné mbrojtje nga,
shérbimet parésore ckzistuese brenda kétij brezi, ose t& vendosé kufizime
shtesé n& shérbimet ¢ veprimeve hapésinore dhe né shérbimet ¢ 1&vizshme
satelitore. Péveg késaj, satcionet toksore né sistemet jogjeostacionare
satelitore né shérbimin ¢ veprimeve hapésinore me mision me kohezgjatje t&
shkurtér né brezin 148-149.9 MHz siguron q& densiteti 1 fluksit t& energjisé t&
mos kaloj& -149 dB(W/(m*4 kHz)) pér m& shumé se 1% t& kohés né kufirin e
territorit t& vendeve né vijim: Armeni, Azerbajxhan, Bjellrusi, King, Korea
(Rep.¢), Kubg, Federata Ruse, India, Irani (Republika Islamike ¢), Japoni,
Kazakistan, Malajzi, Uzbekistan, Kirgistan, Tajlandé dhe Vietnam. N& rast se
ky kufi i densitetit t& fluksit t& energjisé tejkalohet, marréveshja Nr. 9.21
kérkohet t& merret nga vendet e pérmendura né kéte shénim.

Pérdorimi i brezit 148-149.9 MHz nga shérbimi i 18vizshém satelitor &shté
objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A. Shérbimi i 1&vizshém satelitor nuk do
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t& pengojé zhvillimin dhe pérdorimin ¢ shérbimeve fiks, i 18vizshém dhe
veprime hapésinore né brezin 148-149.9 MHz. Pérdorimi i brezave 148-149.9
MHz nga sistemet jo gjeostacionare-satelitore né shérbimin ¢ funksionimit
hapésinor t& identifikuar si mision me kohézgjatje t& shkurtér nuk i nénshtrohet
Nr.9.11A (WRC-19)

Pérdorimi i brezave 149.9-150.05 MHz dhe 399.9-400.05 MHz nga shérbimi
i 1&vizshém satelitor &shté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A. (WRC-15)

Stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém satelitor né brezin ¢ frekuencave 148 — 149.9
MHz nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme ose t& kérkojné
mbrojtjic nga stacionet ¢ shérbimit fiks ose t& 1&vizshém, q& veprojné né
pérputhje me Tabelén e Pércaktimit t& Frekuencave ng vendet ¢ méposhtme:
Shqipéri, Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri, Bahrain,
Bangladesh, Barbados, Bjellorusi, Belgjike, Benin, Bosnje—Hercegoving,
Botsvana, Brunei Darusalam, Bullgari, Kamerun, King, Qipro, Kongo (Rep ¢),
Kore (Rep ¢), Bregu i Fildishté, Kroaci, Kubg, Danimarke, Xhibuti, Egjypt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Eritrea, Spanjé, Estoni, Esuatini, Etiopi,
Federatén Ruse, Finlandé, Francé, Gabon, Gjeorgji, Gana, Greqi, Guinea,
Guinea Bissau, Hungari, Indi, Republikén Islamike t& Iranit, Irlandg, Islandg,
Izrael, Itali, Xhamajke, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kenia, Kuvait, Lesotho,
Letoni, Liban, Libi, Lichtenshtein, Lituani, Luksemburg, Magedoni ¢ Veriut,
Malajzi, Mali, Malt&, Mauritani, Moldavia, Mongoli, Mali i Zi, Mozambik,
Namibi, Norvegji, Zelandén ¢ Re, Oman, Ugandé, Uzbekistan, Pakistan,
Panama, Guine ¢ Re Papua, Paraguaj, Hollandg, Filipine, Poloni, Portugali,
Katar, Siri ( Republika Arabe),Turqi, Kirgistan, Republika Demoktratike ¢
Koresg, Sllovaki, Rumani, Mbretéring ¢ Bashkuar, Senegal, Serbia, Siera
Leone, Singapor, Slloveni, Somali, Sudan, Sri Lanka, Afrikén ¢ Jugut, Suedi,
Zvicér, Tanzani, Cad, Togo, Tonga, Trinidad dhe Tobago, Tunizi, Ukraing,
Vietnam, Jemen, Zambia dhe Zimbabve. (WRC- 23)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, King, Francg,
Iran (Republika Islamike ), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan,
Turkmenistan, Ukraning dhe Vietnam, brezi 1 frekuencave 154-156 MHz éshté
gjithashtu i pércaktuar né bazg parésore pér shérbimin ¢ radiopércaktimit.
Pérdorimi i brezit t& frekuencave 154-156 MHz nga shérbimi i
radiopércaktimit duhet t& kufizohet né sistemet e zbulimit t& hapésiré—objekt
q& veprojné nga pozicione tokésore. Pérdorimi i stacioneve né shérbimin e
radiopércaktimit né brezin ¢ frekuencave 154-156 MHz do t& jeté objekt i
marréveshjes s& arritur sipas Nr. 9.21. Pér identifikimin ¢ administratave t&
prekura potencialisht ng Rajonin 1, duhet t& pérdoret vlera ¢ fuqisé sé fushés
prej 12 dB (uV/m) pér 10% t& koh&s prodhuar né 10 m mbi nivelin e tokés né
brezin ¢ frekuencave referencé 25 kHz, né kufirin e territorit t& ¢do
administrate tjetér. Pér identifikimin e administratave t& prekura potencialisht
n& Rajonin 3, duhet t& pérdoret vlera e raportit interferencé —zhurmé (I/N) prej
6 dB (N =161 dBW/4 kHz), ose 10 dB pér aplikimet me kérkesa mé t& médha
mbrojtjeje, t& tilla si mbrojtje publike dhe lehtésim fatkeqésish (PPDR (N =
161 dBW/4 kHz)), prej 1% t& kohés prodhuar né 60 m mbi nivelin e tokés né
kufirin e territorit t& ¢do administrate tjetér. N& brezat e frekuencave 156.7625—
156.8375 MHz, 156.5125-156.5375 MHz, 161.9625— 161.9875 MHz,
162.0125-162.0375 MHz, (out—of-band e.irp) e.irp brenda brezit t&
radaréve t& mbikqyrjes s& hapésirés nuk duhet t& kalojé 16 dBW. Caktimet e
frekuencés né shérbimin e radiopércaktimit sipas kétij pércaktimi né Ukraing
nuk do t& pérdoren pa marréveshje me Moldaving. (WRC-12)
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Frekuenca 156.8 MHz &shté frekuencé ndérkombétare pér fatkeqési, siguri dhe
thirrje pér shérbimin e 18vizshém detar t& radiotelefonisé VHF. Kushtet pér
pérdorimin ¢ késaj frekuence dhe t& brezit 156.7625-156.8375 MHz
pérmbahen n& Nenin 31 dhe Shtojcén 18. Frekuenca 156.525 MHz &shté
frekuencé ndérkombétare pér fatkeqési, siguri dhe thirrje pér shérbimin e
lévizshém detar t& radiotelefonise VHF duke pérdorur thirrje selektive
numerike (DSC). Kushtet e pérdorimit t& késaj frekuence dhe brezit 156.4875—
156.5625 MHz pérfshihen né nenin 31 dhe 52 si dhe shtojcén 18. N& brezat
156 —156.4875 MHz, 156.5625-156.7625 MHz, 156.8375-157.45 MHz,
160.6-160.975 MHz and 161.475-162.05 MHz ¢do administraté duhet t'i japé
prioritet shérbimit t& 1&vizshém detar vetém né ato frekuenca q& jang dhéné pér
stacionet e shérbimit t& 1&vizshém detar nga administratat (shih Nenet 31 dhe
52, dhe Shtojcen 18). Cdo pérdorim i frekuencave né kéto breza nga stacionet
e shérbimeve t& tjera pér t& cilat ato jang pércaktuar duhet t& shmangen né zona
ku t& tilla pérdorime mund t& shkaktojn& interferenca t& démshme pér
shérbimin ¢ radiokomunikimit VHF t& 1&vizshém detar. Megjithaté frekuenca
156.8 MHz dhe 156.525 MHz si dhe brezat e frekuencave né té cilat prioritet i
&shté dhéng shérbimit t& 18vizshém detar mund t& jené pérdorur pér
radiokomunikime brenda territoreve t& lundrueshém ujore (si lumé, kanale
ujore) objekt pér marréveshje pérmes administratave t& interesuara dhe té
prekura duke marré parasysh pérdorimin ¢ frekuencave aktuale dhe
marréveshjet ekzistuese.

Pércaktim  shtesé: Brezat 156.4875-156.5125 MHz dhe 156.5375-
156.5625 MHz jang caktuar gjithashtu pér pérdorim parésor dhe pér shérbimet
fiks dhe i 1&vizshém tok&sor. Pérdorimi i kétyre brezave nga shérbimet fiks dhe
i 1&vizshém tokésor nuk duhet t& shkaktojé interferenca t& démshme dhe as t&
kérkojé mbrojtje nga shérbimi i radiokumunikimit t& 1&vizshém detar né VHF.
(WRC-07)

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 156.7625-156.7875 MHz dhe 156.8125—
156.8375 MHz nga shérbimi satelitor i 1&vizshém (tok&-hapésiré) &shté
kufizuar né marrjen ¢ transmetimeve nga sistemi automatik i identifikimit
(AIS) t& mesazheve elektronike me rreze t& gjaté veprimi AIS (Mesazh 27, shih
versionin mé t& fundit t& Rekomandimit ITU R M.1371). Me pérjashtim t&
transmetimeve t& AIS, transmetimet né kéto breza frekuencash nga sistemet q&
operojné né shérbimin e 1évizshém detar pér komunikimet nuk duhet t&
tejkalojné vlerén 1 W. (WRC-12)

Brezat ¢ frekuencave 161.9625-161.9875 MHz and 162.0125-162.0375
MHz mund t& pérdoren nga stacionet e avionéve pér qéllime t& operacioneve
t& kérkimit dhe shpétimit si dhe komunikime t& tjera q& lidhen me siguring.
(WRC-12)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 161.9375-161.9625 MHz dhe 161.9875—
162.0125 MHz nga shérbimi i 1&vizshém detar—satelitor (Tok&-hapésirg) &shté
kufizuar tek sistemet t& cilat operojné né& pérputhje me Shtojcén 18. (WRC-15)

Pérdorimi i brezave 157.1875-157.3375 MHz dhe 161.7875-161.9375 MHZ
nga shérbimi i 1&vizshém detar-satelitor (Toké-hapsiré) &shté i kufizuar ng

sisteme satelitore jogjeostacionare q& veprojné né pérputhje me Shtojcén 18.
(WRC-19)

Pérdorimi i brezave 157.1875-157.3375 MHz dhe 161.7875-161.9375 MHz
nga shérbimi i 1&vizshém detar-satelitor (Toké-hapsiré) &shté i kufizuar ng
sisteme satelitore jogjeostacionare q& veprojné né pérputhje me Shtojcén 18.
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Njé pérdorim i tillé i nénshtrohet marréveshjes s& marré nén Nr. 9.21 né lidhje
me shérbimet tok&sore né Azerbajxhan, Bjellrusi, King, Koreja (Rep. ¢), Kubg,
Federata Ruse, Republika Arabe e Sirisé, Republika Popullore Demokratike e
Koresg, Afrika ¢ Jugut dhe Vietnam. (WRC-19)

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 161.9625-161.9875 MHz and 162.0125—
162.0375 MHz nga shérbimet fikse dhe t& lévizshme tokésore nuk duhet t&
shkaktojné interferencé t& démshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga shérbimi i
1&vizshem detar. (WRC-12)

Pérdorimi i brezave & frekuencave 161.9625-161.9875 MHz and 162.0125—
162.0375 MHz nga shérbimi i 1&vizshém detar dhe shérbimi i 1&vizshém
satelitor (toké-hapésirg) &shté i kufizuar pér sistemin ¢ identifikimit
automatik (AIS) duke pérfshirg kerkimin AIS dhe transmetuesit e shpétimit
(AIS-SART) dhe pozicionimin ¢ satelitéve t& emergjencés q& tregojné farét
me AIS (EPIRB-AIS). Pérdorimi i kétyre brezave t& frekuencave nga
shérbimi i 1&vizshém aeronautik (OR) &shté i kufizuar pér transmetimet AIS
nga operacionet ¢ kérkimit dhe shpétimit t& avioneve. Operacionet AIS,
AIS-SART dhe AIS-EPIRB né kéto breza frekuencash nuk do té kufizojng
zhvillimin dhe pérdorimin ¢ shérbimeve fikse dhe t& 1&vizshme q& operojné
né brezat e frekuencave fginje. (WRC-23)

Brezat e frekuencave 161.9625-161.9875 MHz (AIS 1) and 162.0125-162.0375
MHz (AIS 2) mund t& vazhdojné t& pérdoren né bazé parésore pér shérbimet
fikse dhe t& 1&vizshme deri né 1 Janar 2025, daté né t& cilén ky pércaktim nuk do
& jeté mé i vlefshém. Administratat inkurajohen t& b&jné t& gjitha pérpjekjet
praktike pér t& ndérpreré pérdorimin e kétyre brezave nga shérbimet fikse dhe t&
lévizshme pérpara datés s& tranzicionit. Gjaté késaj periudhe tranzicioni,
shérbimet e 1&vizshme detare né kéto breza frekuencash kang prioritet mbi
shérbimet fikse, t& 1&vizshme tokésore dhe t& 1&vizshme aeronautike.

Pérdorimi i sistemit automatik t& identifikimit né brezat ¢ frekuencave
161.9625-161.9875 MHz dhe 162.0125-162.0375 MHz nga shérbimi i
1&vizshém aeronautik (OR) &shté i kufizuar pér stacionet e avionéve pér qéllime
& operacioneve t& kérkimit dhe shpétimit dhe komunikimeve t& tjera q& lidhen
me siguring.

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 161.9625-161.9875 MHz dhe 162.0125-
162.0375 MHz nga shérbimi satelitor i 1&vizshém (tok&-hapésirg) &shts i
kufizuar né marrjen ¢ transmetimeve t& sistemit t& identifikimit automatik nga
stacionet q& operojné né shérbimin ¢ 1&vizshém detar. (WRC-12)

Pércaktim shtesé: N& Afganistan dhe King, brezi 167-174 MHz &shtg i
pércaktuar gjithashtu pér shérbimin radioteleviziv pér pérdorim parésoré. Futja
e shérbimit radioteleviziv né kété brez do t& jeté subjekt marréveshjeje me
vendet fqinje t& Rajonit 3, shérbimet e t& cilave mund t& afektohen. (WRC-12)

Pércaktim shtesé: N& Gjermani, Austri, Belgjiké, Danimarké, Spanjé,
Finlandé, France, Izrael, Itali, Lihtenshtejn, Malté, Monako, Norvegji,
Hollandé, Mbretéri ¢ Bashkuar, Suedi dhe Zvicér, brezi 174-223 MHz &shté
gjithashtu i pércaktuar né bazg parésore pér shérbimin e 1&vizshém né steré.
Megjithatg, stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém né steré nuk do & shkaktojné
interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet radiotelevizive,
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ekzistuese ose t& planifikuara, né vendet e tjera q& nuk jan& pérmendur mé sipér
né kété shénim.

Pércaktim alternativ: N& Spanjé, Francg, Izracl dhe Monako, brezi 223 —230
MHz &shté pércaktuar né bazg parésore pér shérbimet radiotelevizive dhe té
1&vizshém né steré (shih Nr. 5.33) bazuar né faktin q& né pérgatitjen ¢ planeve
t& frekuencave shérbimi radioteleviziv t& keté zgjedhje prioritare t&
frekuencave dhe &shté pércaktuar né bazé dytésore pér shérbimet fiks dhe i
lévizshém pérveg i 1&vizshém né steré. Megjithaté, stacionet ¢ shérbimit t&
lévizshém né steré nuk do t& shkaktojné interferencé t& démshme ose t&
kérkojné mbrojtje nga stacionet ekzistuese ose t& planifikuar t&
radiotelevizionit né Marok dhe Algjeri.

Pércaktim shtesé: N& Arabingé Saudite, Bahrain, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Jordani, Oman, Katar dhe Rep Arabe e Sirisg, brezi 223-235 MHz &shtg i
pércaktuar gjithashtu pér shérbimin ¢ radionavigacionit acronautik, pér
pérdorim parésor.

Pércaktim shtesé: N& Nigeri, brezi 230-235 MHz &shtg i pércaktuar gjithashtu
pér shérbimin e radionavigacionit acronautik, pér pérdorim parésoré, subjekt
marréveshjeje pérfituar né pérputhje me pikén 9.21.

Pércaktim alternativ: Né Botsvané, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambik,
Namibia, Afrika Jugore, Zambia dhe Zimbabve, brezat 230-238 MHz dhe
246-254 MHz jang pércaktuar pér shérbimin radioteleviziv, pér pérdorim
parésoré, subjekt marréveshjeje t& pérfituar né pérputhje me pikén 9.21.
(WRC- 19)

Brezat 235-322 MHz dhe 335.4-399.9 MHz mund t& pérdoren nga shérbimi i
lévizshém satelitor, objekt i marréveshjes s& arritur sipas pikes 9.21, me kusht
qé stacionet n& kété shérbim t& mos shkaktojng interferenca t& démshme né
shérbimet e tjera, q& veprojné ose jané planifikuar t& veprojné n& pérputhje
me Tabelén ¢ Pércaktimit t& Frekuencave, pérveg pércaktimeve shtesé qé
jang béré né shénimin Nr. 5.256A. (WRC-03)

Brezat 312-315 MHz (Toké&-hapésiré) dhe 387-390 MHz (hapésiré-Tokg) né
shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor mund t& pérdoren gjithashtu nga sistemet
satelitore jo—gjeostacionare. Ky pérdorim &hté objekt pér koordinim né
pérputhje me pikén 9.11A.

Frekuenca 243 MHz &shté pér pérdorim nga stacionet € avionave t& shpétimit
dhe pér pajisjen q& pérdoret pér géllimet e shpétimit. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: né King, Federatén Ruse, dhe Kazakistan, brezi i
frekuencave 258-261 MHz é&shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimin e
kérkimit hapésinor (Toké-hapésiré) dhe shérbimit t& operimit hapésinor
(Toké-hapésirg), pér pérdorim parésor. Stacionet né shérbimin ¢ kérkimit
hapésinor (Toké—hapésiré) dhe shérbimit t& operimit hapésinor (Tok&—
hapésiré), nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme as t& kérkojné
mbrojtje, dhe as t& pengojné pérdorimin dhe zhvillimin ¢ sistemeve t&
shérbimit t& 18vizshém dhe t& sistemeve t& shérbimit satelitor t& 1&vizshém q&
operojné né kété brez frekuencash. Stacionet né shérbimin e kérkimit hapésinor
(Toké-hapésirg) dhe shérbimi i operimit hapésinor (Toké—hapésirg), nuk duhet
& pengojné zhvillimin né t& ardhmen t& sistemeve t& shérbimit fiks né vendet
e tjera. (WRC-15)
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Brezi 267 — 272 MHz mund t& jeté pérdorur nga administratat ng bazg parésore
pér telemetring hapésinore né vendet ¢ tyre, objekt pér marreveshjen e arritur
sipas pikés 9.21.

Pérdorimi i brezit 328.6 — 335.4 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &shté kufizuar né Sistemet e Instrumentave Tokésore (rrugé e
drités).

Pércaktim shtesé: N& Egjipt dhe Republikén Arabe t& Sirisg, brezi 328.6-335.4
MHz éshté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin ¢ 1&vizshém, pér pérdorim
dytésor, subjekt marréveshjeje pérfituar sipas pikés 9.21. Me qgéllim q& t&
sigurohet mos shkaktimi i interferencave t& démshme né stacionet e shérbimit
& radionavigacionit acronautik, stacionet ¢ shérbimit t& 18vizshém nuk duhet
t& futen né kété brez deri sa ky brez t& mos kérkohet mé& pér shérbimin e
radionavigacionit acronautik, nga cilado administraté e cila mund t&
identifikohet si ¢ afektuar nga aplikimi i procedurés né pérputhje me pikén
9.21. (WRC-12)

N& brezin 399.9-400.05 MHz, maksimumi i e.irp t& ¢do emisioni t&
stacioneve tok&sore né shérbimin e 1&vizshém satelitor nuk duhet & kalojé 5
dBW né ¢do brez 4 kHz dhe maksimimi i e.i.r.p t& secilit stacion tokésor né
shérbimin satelitor t& 18vizshém nuk duhet t& kalojé 5 dBW né t& gjithé brezin
399.9-400.05 MHz. Deri mé 22 Néntor 2022, ky limit nuk do t& zbatohet pér
sistemet satelitore pér t& cilat jang marré njoftime t& plota nga Byroja e
Radiokomunikimit deri mé 22 Néntor 2019 dhe g€ jang véné n& pérdorim deri
ng até daté. Pas 22 Néntorit 2022, kéto kufij do t& zbatohen pér t& gjitha
sistemet e shérbimit t& 1&vizshém satelitor & veprojné né kéts brez.

N& brezin 399.99-400.02 MHz, kufijt¢ e.i.r.p si¢ pércaktohen mé larg do t&
zbatohen pas 22 Néntorit 2022 pér t& gjitha sistemet brenda shérbimit t&
lévizshém satelitor. Kérkohet nga administratat q& lidhjet ¢ tyre satelitore t&
shérbimit satelitor t& l&vizshém n& brezin 399.99-400.02 MHz pérputhen me
kufijté e e.ir.p si¢ pércaktohet mé lart, pas 22 Néntor 2019.  (WRC-19)

N& brezin 400.02-400.05 MHz, dispozitat ¢ Nr. 5.206 A nuk jané t& zbatueshme
pér telekomandimin ¢ uplink-ut brenda shérbimit t& l&vizshém satelitor.
(WRC-19)

Emetimet do t& kufizohen né njé diapazon + 25 kHz rreth frekuencés standarte
400.1 MHz.

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein,
Bjellorusi, Botsvana, Kolumbi, Kubé, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Ekuador, Federatén Ruse, Gjeorgji, Hungari, Republikén Islamike t& Iranit,
Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liberi, Malajzi, Moldavi, Oman,
Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Republikén Arabe t& Siris¢, Kirgistan,
Singapor, Somali, Taxhikistan, Cad, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi
400.05-401 MHz &shté ipércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér shérbimet
fikse dhe t& 1&vizshme. (WRC- 12)

Brezi 400.15-401 MHz é&shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimin e
kérkimeve hapésinore né drejtimin hapésiré—hapésiré pér komunikimin me
mjetet kryesore hapésinore. N& kété aplikim, shérbimi i kérkimit hapésinor nuk
do t& shqyrtohet si shérbim sigurie.
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Pérdorimi 1 brezit 400.15-401 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor &shté
objekt koordinimi nén pikén 9.11A. Kufiri i fuqisé s& densitetit t& fluksit,
treguar né Aneksin 1 t& Shtojcés 5, t& zbatohet deri né rishikimin e saj nga
njé konferencé botérore kompetetente pér radiokomunikacionet.

Ng& brezin 401-403 MHz maksimumi e.i.r.p i ¢do emisioni t& secilit stacion
tokésor n& shérbimin meteorologjik-satelitor dhe shérbimin satelitor t&
eksplorimit t& Tokés nuk duhet t& kalojé 22 dBW né ¢do brez 4 kHz pér
sistemet satelitore gjeostacionare dhe sistemet jo-gjeostacionare-satelitore me
njé orbité nété apogjeut t& barabarté ose mé t& madhe se 35 786 km.

Maksimumi e.i.r.p. i ¢do emisioni t& secilit stacion tokésor né shérbimin
meteorologjik-satelitor dhe shérbimin satelitor t& cksplorimit t& tokés nuk
duhet t& kalojé 7 dBW n& ¢do brez 4 kHz pér sistemet satelitore jo-
gjeostacionare me njé& orbité nt& apogjeut mé & ulét se 35 786 km.

Maksimumi e.ir.p. t& secilit stacion tokésor né shérbimin meteorologjik-
satelitor dhe shérbimin satelitor t& eksplorimit t& Tokés nuk duhet t& kalojé 22
dBW pér sistemet satelitore gjeostacionare dhe sistemet satelitore jo-
gjeostacionare me njé orbité nté apogjeve t& barabarté ose mé t& madhe se 35
786 km né t& gjithe brezin 401-403 MHz. Maksimumi e.ir.p. t& ¢do stacion
tokésor n& shérbimin meteorologjik-satelitor dhe shérbimin satelitor t&
cksplorimit t& Tokés nuk duhet t& kalojé 7 dBW pér sistemet satelitore jo-
gjeostacionare me njé orbité t& apogje mé t& ulét se 35 786 km né t& gjithe
brezin 401-403 MHz.

Deri mé 22 néntor 2029, kéto kufij nuk do t& zbatohen pér sistemet satelitore
pér t& cilat informacioni i ploté i njoftimit &sht&¢ marré nga Byroja e
Radiokomunikimit deri m& 22 Néntor 2019 dhe ato jan& véné né pérdorim deri
né até daté. Pas 22 Néntorit 2029, kéto kufij do t& zbatohen pér t& gjitha
sistemet brenda shérbimit meteorologjik-satelitor dhe shérbimit satelitor t&
eksplorimit t& Tokés q& veprojné né kété brez.  (WRC-19)

Sistemet satelitore jo-gjeostacionare né shérbimin meteorologjik-satelitor dhe
shérbimin satelitor t& eksplorimit t& Tokés pér t& cilin informacioni i ploté i
njoftimit &shté marré nga Byroja ¢ Radiokomunikimit jo mé& vong se 28 Prill
2007 jang pérjashtuar nga dispozitat € Nr. 5.264A dhe mund t& vazhdojné t&
funksionojné né brezin e frekuencave 401.898-402.522 MHz né& pérdorim
parésor pa e tejkaluar njé nivel maksimum t& e.i.r.p. prej 12 dBW. (WRC-
23)

N& brezin ¢ frekuencave 403-410 MHz, aplikohet rezoluta 205 (Rev. WRC—
19) (WRC-19)

Pérdorimi i brezit 406-406.1 MHz nga shérbimi i 18vizshém satelitor &shté
kufizuar né sinjalizimet satelitore emergjente t& tregimit t& pozicionit me fuqi
& ulét (shih gjithashtuNenin 31). (WRC-07)

Bshté e ndaluar ¢do mund&si emetimi i interferencave t& démshme shkaktuar
nga pérdoruesit e pa autorizuar né brezin 406—406.1 MHz.

Pérdorimi i brezit 410 — 420 MHz nga shérbimi i kérkimeve hapésinore &shté
kufizuar pér lidhjet ¢ komunikimit hapé&siré—hapésiré nga njé orbit e njé anije
kozmike. Fuqia e densitetit t& prurjeve né sipérfagen ¢ Tokés t& prodhuar nga
rrezatimet nga stacionet transmetuese t& shérbimit kérkimor t& hapésirés
(hapésiré—hapésiré) né brezin ¢ frekuencave 410420 MHz nuk duhet t&
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tejkalojé vlerén prej —153 dB (W/m2 ) pér 0° <8< 5°, —153 + 0.077 (6 — 5)
dB(W/m?2) pér 5° <8 < 70° dhe —148 dB(W/m?2) pér 70° < & < 90°, ku 5 &shté
kéndi i arritjes t& valés s& radio—frekuencés dhe brezi referues &shté 4 kHz. N&
kéts brez frekuencash, stacionet e shérbimit t& kérkimit hapésinor (hapésiré—
hapésiré) nuk duhet t& kérkojné mbrojtje dhe as t& pengojné pérdorimin dhe
zhvillimin ¢ stacioneve t& shérbimit fiks dhe t& 1&évizshém. Nr. 4.10 nuk
aplikohet. (WRC-15)

Kategori té ndryshme shérbimi: Né Australi, Brazil, Shtetet ¢ Bashkuara,
Indi, Japoni dhe Mbretéring ¢ Bashkuar, pércaktimi i brezave te
frekuencave 420430 MHz dhe 440-450 MHz n& shérbimin ¢
radiovendndodhjes &shté ng bazé parésore (shih Nr. 5.33). (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Bjellorusi, King, Indi, Kirgistan dhe Turkmenistan, brezi
420460 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu né bazé dytésore pér shérbimin e
radionavigacionit acronautik (radiomatés lartésic). (WRC-07)

Pércaktim alterntiv: Né Danimark, Norvegji, Suedi dhe Cad, brezat 430-432
MHz dhe 438-440 MHz jané pércaktuar né bazé parésore pér shérbimet fiks
dhe i l&vizshém pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik. (WRC- 12)

Pércaktim shtesé: N& Kroaci, Estoni, Finland, Libi, Maqedoni e Veriut,

Mali i Zi dhe Serbi, brezat e frekuencave 430-432 MHz dhe 438440
MHz jang gjithashtu t& pércaktuar né bazg parésore pér shérbimet fiks dhe i
l6vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Afganistan, Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh,
Brunei Darusalam, Burkina Faso, Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara
Arabe, Ekuador, Eritrea, Etiopi, Greqi, Guinea, Indi, Indonezi, Republikén
Islamike t& Iranit, Irak, Izrael, Itali, Jordani, Kenia, Kuvait, Libi, Malajzi,
Niger, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Republikén Popullore
Demokratike t& Kores, Singapor, Somali, Sudan, Zvicér, Tajland, Togo, Turqi
dhe Jemen, brezi i frekuencave 430440 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né
bazg parésore pér shérbimin fiks dhe brezat ¢ frekuencave 430—435 MHz dhe
438440 MHz jang gjithashtu t& pércaktuar, pérveg né Ekuador, né bazé
parésore pér shérbimin e 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik.
(WRC- 15)

Pércaktim shtesé: N& Angola, Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Kamerun,
Kongo (Rep. e), Xhibuti, Federatén Ruse, Gjeorgji, Hungari, Izrael,
Kazakistan, Mali, Uzbekistan, Poloni, Republika Demokratike ¢ Kongos,
Kirgistan, Sllovaki, Rumani, Ruandg, Taxhikistan, Cad, Turkmenistan dhe
Ukraing, brezi 430-440 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né bazg parésore pér
shérbimin fiks. (WRC- 12)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 432-438 MHz nga sensorét né shérbimin e
cksplorimeve toké&sore— satelitore (aktive), duhet t& jeté n& pérputhje me
Rekomandimin ¢ ITU R RS.1260—

2. Si shtesg, shérbimi i1 eksplorimeve tokésore—satelitore (aktive) né brezin e
frekuencave 432-438 MHz nuk duhet t& shkaktojé interferenca t& démshme
ndaj shérbimit t& radionavigacionit acronautik né King. Kushtet e kétij shénimi
nuk e zvogélojné detyrimin e shérbimit t& cksplorimeve tokésore—satelitore
(aktive) t& operojé si njé shérbim dytésor né pérputhje me Nr. 5.29 dhe 5.30.
(WRC-19)
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Né& Gjermani, Austri, Bosnje-Hercegoving, Kroaci, Magedonia ¢ Veriut,
Lihtenshtein, Portugali, Serbi, Mali i Zi, Slloveni dhe Zvicér, brezi 433.05—
434.79 MHz (frekuenca gendrore 433.92 MHz) &shté pércaktuar pér zbatimet
industriale, shkencore dhe shéndetésore (ISM). Shérbimet e radiokomunikimit
t& kétyre vendeve, q& operojné brenda kétij brezi duhet t'i pranojné
interferencat e démshme, & mund t& shkaktohen nga kéto aplikime. Pajisjet
ISM q& veprojné né kété brez jang objekt i pércaktimeve t& nenit Nr.15.13.
(WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Territoret Franceze né Rajonin 2 dhe Indi, brezi 433.75—
434.25 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né baz& parésore pér shérbimin e
veprimeve hapésinore (Toké-hapésiré). N& Francé dhe né Brazil, brezi &shté
pércaktuar né bazg dytésore pér t& nj&jtin shérbim.

Né brezat 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410
MHz (vetém né& Rajonet 2 dhe 3) dhe 5650-5670 MHz, shérbimi amator
satelitor mund t& operojé me kusht q& t& mos shkaktojé interferenca té
démshme né& shérbimet ¢ tjera q& operojné né pérputhje me Tabelén (shih Nr.
5.43). Administratat q& autorizojné njé pérdorim t& till¢ do t& sigurojné qé
ndonjé interferencé ¢ démshme shkaktuar nga emétimet ¢ ndonjé stacioni t&
shérbimit amator—satelitor t& jeté menjéheré i eleminueshém né pérputhje me
kérkesat ¢ Nr.25.11. Pérdorimi i brezave 1260-1270 MHz dhe 56505670
MHz nga shérbimi amator— satelitor &sht¢ kufizuar n& drejtimin Toké—
hapésiré.

Pércaktim shtesé: N& Austri brezi 438—440 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar
n& bazé parésore, pér shérbimet fiksdhe i1 1&vizshém, pérveg shérbimit té
1évizshém aeronautik.

Brezi 449.75-450.25 MHz mund t& jeng pérdorur pér shérbimin ¢ veprimeve
hapésinore (Toké-hapésiré) dhe shérbimin e kérkimeve hapésinore (Toks—
hapésiré), objekt pérmarréveshjen e arritur sipas pikés Nr.9.21.

Pérdorimi i brezave 454-456 MHz dhe 459460 MHz nga shérbimi i
lévizshém satelitor &shté objekt pér koordinimim sipas pikes Nr.9.11A.
(WRC-97)

Brezi i frekuencave 450470 MHz é&shté identifikuar pér pérdorim nga
administratat q& déshirojné t& implementojné shérbimet ¢ Telekomunikacionit
t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Shih Rezolutén 224 (Rev.WRC-19). Ky
idenfikim nuk pengon pérdorimin e kétij brezi frekuencash nga ndonjé
aplikim i shérbimeve pér & cilat &shté caktuar dhe nuk pércakton prioritet
n& Rregulloret Radio. (WRC-19)

Pérdorimi i brezit 454-455 MHz ng vendet sipas listés tek Nr. 5.286D, 455—
456 MHz dhe 459-460 MHz n& Rajonin 2,454-456 MHz dhe 459-460 MHz
n& vendet sipas listés tek Nr. 5.286 E nga stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém
satelitor, nuk do t& shkaktojng interferencé t& démshme ose t& kérkojng
mbrojtje nga stacionet e shérbimeve fiks ose t& 1&vizshém, t& cilét operojné né
pérputhje me Tabelén e Pércaktimit t& Frekuencave. (WRC-97)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 457.5125-457.5875 MHz dhe 467.5125—
467.5875 MHz nga shérbimi i 1&vizshém detar &hté kufizuar nga stacionet e
komunikimit né bord. Karakteristikat ¢ pajisjeve dhe marréveshjeve t&
kanaleve duhet t& pérputhen me specifikimet ¢ dhéna né Rekomandimet ITU-
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R M.1174-3. Pérdorimi i kétyre frekuencave né territoret ujore &shté objekt
pér rregullim kombétar t& administratave pérkatése. (WRC-19)

Zbatimet ¢ shérbimit satelitor pér cksplorimin ¢ tokés, ndryshe nga
shérbimi satelitor meteorologjik, mund t& pérdoren gjithashtu ng brezat 460 —
470 MHz dhe 1690-1710 MHz pér transmetimet hapésiré—toké, me kusht q&
t&¢ mos shkaktojné interferenca t& démshme né stacionet q& operojné né
pérputhje me Tabelén.

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Afganistan, Azerbajxhan, Bjellorusi, King,
Federatén Ruse, Kirgistan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, pércaktimi i
brezit 460470 MHz pér shérbimin satelitor meteorologjik (hapésiré—toke)
&shté né bazé parésore (shih Nr.5.33), objekt i marréveshjes sé arritur sipas
pikés 9.21 (WRC- 12).

Pércaktim shtesé: N& Gjermani, Austri, Danimark, Estonia, Lihtenshtein, ,
Serbi dhe Zvicér brezi i frekuencave 470-494 MHz &shté gjithashtu i
pércaktuar pér shérbimin e radiovendndodhjes né njé bazé dytésore. Ky
pérdorim &shté i kufizuar pér operimin e radareve pér matjen e profilit t&
erérave né pérputhje me Rezolutén 217 (Rev. WRC-23). (WRC-23)

Kategori t& ndryshme shérbimi: né Kanada, Kili, Kubg, Shtetet ¢ Bashkuara,
Guajana dhe Panama, caktimi i brezave t& frekuencave 470-512 MHz dhe 614-
806 MHz pér shérbimin fiks &shté né bazé parésore (shih Nr. 5.33), subjekt i
marréveshjes s& marré sipas Nr. 9.21. Né Bahamas, Barbados, Kanada, Kili,
Kubg, Shtetet ¢ Bashkuara, Guajana, Xhamajka, Meksiké dhe Panama, caktimi
i brezave t& frekuencave 470-512 MHz dhe 614-698 MHz pér shérbimin e
1&vizshém &shté mbi bazéprimare (shih Nr. 5.33), subjekt i marréveshjes s&
marré sipas Nr. 9.21 Né& Argjentingé dhe Ekuador, caktimi i brezit t&
frekuencave 470-512 MHz pér shérbimet fikse dhe t& 1évizshme &shté né bazé
primare (shih Nr. 5.33), subjekt i marréveshjes s& marré sipas Nr 9.21. (WRC-
23)

Pércaktim shtesé: N& Arabi Saudite, Kamerun, Bregu i Fildishts, Egjipt,
Etiopi, Izrael, Libi, Palesting*, Republikén Arabe t& Sirisé, Cad dhe Jemen,
brezi i frekuencave 470 — 582 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér pérdorim
dytésor pér shérbimin fiks. (WRC-23).

Pércaktim shtesé: né Shqipéri, Gjermani, Andora, Austri, Belgjiké, Bosnje dhe
Hercegoving, Bullgari, Qipro, Vatikan, Kroaci, Danimarké, Estoni, Finlandg,
Francé, Gjeorgji, Greqi, Hungari, Irlandg, Islandé, Letoni, Lihtenshtajn ,
Lituania, Luksemburgu, Maqgedonia e Veriut, Malta, Moldavia, Monako, Mali
i Zi, Norvegjia, Uzbekistani, Mbretéria ¢ Holandés, Polonia, Portugalia,
Turqia, Sllovakia, Republika Ceke, Rumania, Mbretéria ¢ Bashkuar, San
Marino, Serbia, Sllovenia, Suedia, Zvicra dhe Ukraina, brezi i frekuencave
470-694 MHz i caktohet shérbimit t& l&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik, né baza dytésore, subjekt i marréveshjes s& marré sipas Nr 9.21.
Pér mbrojtjen ¢ shérbimit radioteleviziv, stacionet né shérbimin ¢ 1&vizshém
nuk duhet t& krijojné fuqing e fushés pér mé shumé se 1% t& kohés né lartésing
mé t& larté t& ndérhyrjes ose 10 m mbi nivelin e tokés né kufirin e territorit t&
¢do administrate tjetér q& tejkalon vierén ¢ fuqisé s& fushés sig llogaritet duke
pérdorur § 4.1.3.2 t& Ancksit 2 t& Marréveshjes GE06 né lidhje me lejimin pér
interferenca t& shuméfishta, Tabela A.1.10 dhe metodologjing ¢ dhéné né
Marréveshjen GE06. Kéto kufij mund t& tejkalohen né territorin ¢ ¢do vendi,
administrata e t& cilit ka réng dakord. Kjo ndarje né asnjé ményré nuk do t&
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ndikoj& negativisht né& zhvillimin radioteleviziv ose t& démtojé hyrjet e reja té
shérbimit t& radioteleviziv sipas planit GE06. (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Shqipéri, Algjeri, Gjermani, Angolé, Arabi Saudite,
Austri, Bahrein, Belgjiké, Benin, Bosnje — Hercegoving, Botsvana, Bullgari,
Burkina Fazo, Burundi, Kamerun,Vatikan, Kongo (Republiké ¢ ), Bregu i
Fildisht&, Kroaci, Danimarké, Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Spanjé, Estoni, Esuatini, Finlandé&, Francé, Gabon, Gjeorgji, Gana, Hungari,
Irak, Irlandé, Island, Izrael, Itali, Jordani, Kenia, Kuvait, Lesoto, Letoni, Liban,
Libi, Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, Maqedonia ¢ Veriut, Malaui, Mali,
Malté, Marok, Maurisius, Mauritania, Moldavi, Monako, Mozambik, Namibi,
Niger, Nigeria, Norvegji, Oman, Ugandg, Palesting®*, Hollandg, Poloni,
Portugali, Katar, Republika Arabe ¢ Sirisé, Sllovaki, Republika Ceke,
Rumani Mbretéring e Bashkuar, Ruandg, San Marino, Senegal, Serbi, Sudan,
Afrika ¢ Jugut, Suedi, Zvicér, Tanzani, Cad, Togo, Tunizi, Turqi, Ukraing,
Zambia dhe Zimbabve, brezi 470-694 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né
bazé dytésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém tokésor, parashikuar pér zbatime
ndihmése pér shérbimin radioteleviziv dhe blerjen ¢ programeve. Stacionet e
shérbimit t& 1&vizshém tokésor, né vendet e renditura né kété shénim nuk duhet
t& shkaktojné interferenca t&¢ démshme né& stacionet ¢ planifikuara ose
ckzistuese, q& operojné né pérputhje me Tabelén ¢ Pércaktimit t& Frekuencave
n& vendet q& nuk pérmenden né kété shénim.  (WRC- 23).

* N& bazé t& Rezolutés 99 (Rev. Dubai, 2018) t& Konferencés Fugiploté dhe
duke marré parasysh Marréveshjen ¢ Pérkohshme Izraelito-Palestineze t& 28
shtatorit 1995.

N& Mikronezi, Ishujt Solomon, Tuvalu dhe Vanuatu, brezi i frekuencave 470-
698 MHz, ose pjesé té tij, dhe né Bangladesh, Lao P.D.R., Maldive, Zelandén
¢ Re dhe Vietnam, brezi i frekuencave 610-698 MHz, ose pjesé t& tij jang
identifikuar pér pérdorim nga kéto administrata q& déshirojné t& zbatojné
Telekomunikacionin Ndérkombétar T 1&vizshém (IMT) - shih Rezolutén 224
(Rev.WRC-23). Ky identifikim nuk pérjashton pérdorimin e kétyre brezave t&
frekuencave nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& cilave u jang caktuar dhe nuk
vendos pérparési né Radio Rregulloret. Pércaktimi i 1&vizshém né kété brez
frekuencash nuk do t& pérdoret pér sistemet IMT pérveg rasteve kur i
nénshtrohet marréveshjes s& marré sipas Nr. 9.21 dhe nuk duhet t& shkaktojé
interferenca t& démshme ose t& kérkojé mbrojtje nga shérbimi radioteleviziv i
vendeve fginje. Aplikohet Nr. 5.43 dhe 5.43A. (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Arabi Saudite, Kamerun, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara
Arabe, Irak, Israel, Jordani, Libi, Oman, Palesting *, Katar, Republikén Arabe
t& Siris¢ dhe Sudan, brezi i frekuencave 582-790 MHz &shté pércaktuar
gjithashtu pér pérdorim dytésor, pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém, pérveg
shérbimit t& 1&vizshém aeronautik. (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& zonén Afrikane t& transmetimeve radiotelevizive (shih
nga pika 5.10 deri n& 5.13), brezi 606614 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu
pér pérdorim parésoré dhe pér shérbimin radio astronomi.

Pércaktim shtesé: N& Rajonin 1, me pérjashtim t& Zongs Afrikane t&
transmetimeve radiotelevizive (shih Nr. 5.10 deri ng 5.13) dhe n& Rajonin 3,
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brezi 608-614 MHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazg dytésore pér shérbimin
¢ radioastronomisé.

Pércaktim shtesé: né Arabing Saudite, Bahrein, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara
Arabe, Irak, Jordani, Kuvajt, Oman, Palesting*, Katar dhe Republikén Arabe
Siriane, brezi i frekuencave 614-694 MHz i &shté caktuar né bazé primare
shérbimit t& 1&vizshém, pérveg i lévizshém acronautik, dhe i identifikuar pér
Telekomunikacionin e Lévizshém Ndérkombétar (IMT) — shih Rezolutén 224
(Rev.WRC-23) & i nénshtrohet marréveshjes s& marré sipas Nr. 9.21.
Stacionet né shérbimin e 1&vizshém nuk duhet t& krijojné fuqing ¢ fushés pér
mg& shumé se 1% t& kohés né lartésing mé t& larté t& ndérhyrjes ose 10 m mbi
nivelin e tokés né kufirin e territorit t& gdo administrate tjetér q& tejkalon vlerén
e fuqisé s¢ fushés si¢ llogaritet duke pérdorur § 4.1.3.2 t& Ancksit 2 t&
Marréveshjes GE06 né lidhje me lejimin pér ndérhyrje t& shuméfishta, Tabelén
A.1.10 dhe metodologjing e dhéné né Marréveshjen GE06. Stacionet né
shérbimin e lévizshém t& vendeve t& listuara né kété shénim nuk duhet t&
shkaktojné interferencé t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet
ckzistuese dhe t& ardhshme t& transmetimit t& vendeve fqinje q& operojné né
pérputhje me planin GE06. Ky identifikim nuk pérjashton p&rdorimin e kétyre
brezave t& frekuencave nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& cilave u jang
caktuar dhe nuk vendos prioritet né Radio Rregulloret dhe né asnjé ményré nuk
do t& ndikojé negativisht ng zhvillimin e shérbimit ekzistues dhe t& ardhshém
radioteleviziv né pérputhje me Marréveshjen GE06. Pér vendet palé né
Marréveshjen GE06, pérdorimi i stacioneve né shérbimin e 18vizshém &shté
gjithashtu subjekt i zbatimit t& suksesshém t& procedurave t& asaj
Marréveshjeje. Ky pércaktim nuk pércakton prioritet né Radio Rregulloret dhe
do t& lejojé zbatimin dhe zhvillimin ¢ shérbimit t& transmetimit n& pérputhje
me Marréveshjen GE06. Vendet ¢ listuara né kété shénim dhe t& vendosura ng
Zonén ¢ Transmetimeve Afrikane duhet t& sigurojné mbrojtjen e shérbimit t&
radioastronomisé brenda brezit t& frekuencave 606-614 MHz, sig pércaktohet
né& Nr. 5.304, n& pérputhje me versionin mé t& fundit t& Rekomandimit ITU-R
RA.769. Vendet ¢ listuara ng kété shénim, t& cilat jang fqinje me vendet e
renditura n& Nr. 5312, duhet t& sigurojné mbrojtien e shérbimit t&
radionavigacionit aeronautik né brezin ¢ frekuencave 645-862 MHz. (WRC-
23).

* N& bazé t& Rezolutés 99 (Rev. Dubai, 2018) t& Konferencés Fugqiploté, dhe
duke marré parasysh Marréveshjen ¢ Pérkohshme Izraelito-Palestineze t& 28
shtatorit 1995.

Pécaktim shtesé: né Gambi, Mauritani, Namibi, Nigeri, Senegal, Somali,
Tanzani dhe Cad, brezi i frekuencave 614-694 MHz &shté pércaktuar pér
shérbimin e l&vizshém né bazé dytésore. Pér mbrojtjen ¢ shérbimit
radioteleviziv, stacionet né shérbimin e 1&vizshém nuk duhet t& krijojné fuqing
¢ fushés pér mé shumé se 1% t& kohés né lartésing mé t& lartd t& ndérhyrjes ose
10 m mbi nivelin ¢ tokés né kufirin ¢ territorit t& ¢do administrate tjetér q&
tejkalon vlerén e fuqisé s& fushés si¢ llogaritet duke pérdorur § 4.1.3.2 t&
Aneksit 2 t& Marréveshjes GE06 né lidhje me lejimin pér interferenca t&
shuméfishta, Tabela A.1.10 dhe metodologjia ¢ dhéné né Marréveshjen GE06.
Ky pércaktim né& asnjé ményré nuk do t& ndikojé negativisht né zhvillimin e
radioteleviziv ose nuk do t& démtojé hyrjet e reja t& shérbimit t& radioteleviziv
né planin GE06. Masa shtesé do t& pérdoren nga administratat q& zbatojné
stacionet né shérbimet e 1&vizshém pér t& mbrojtur stacionet né shérbimin e
radioteleviziv t& administratave fqinje, si p.sh. kufizimi i distancés nga kufiri i
njé vendi fqinj.
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Kategori t&¢ ndryshme shérbimi: né Belize, Kolumbi, El Salvador dhe
Guatemalg, brezi i frekuencave 614-698 MHz i pércaktohet shérbimit t&
16vizshém né bazg parésore. Stacionet ¢ shérbimit t& 18vizshém brenda brezit
t& frekuencave i nénshtrohen marréveshjes s& marré sipas Nr. 9.21. (WRC-23)

Né Bahamas, Barbados, Belize, Kanada, Kolumbi, El Salvador, Shtetet ¢
Bashkuara, Guatemalg, Xhamajka dhe Meksiké, brezi i frekuencave 614-698
MHz, ose pjesé t& tij, éshté identifikuar pér Telekomunikacionin e Lévizshém
Ndérkombétar (IMT) - shih Rezolutén 224 (Rev. WRC-23). Ky identifikim nuk
pérjashton pérdorimin ¢ kétyre brezave t& frekuencave nga ndonjé aplikim i
shérbimeve t& cilave u jané caktuar dhe nuk vendos pérparési né Radio
Rregulloret. Stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém t& sistemit IMT brenda brezit
t& frekuencave jané subjekt i marréveshjes s& marré sipas Nr. 9.21 dhe nuk
duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtjc nga
shérbimi radioteleviziv i vendeve fqinje. Zbatohet Nr. 5.43 dhe 5.43A. (WRC-
23)

Pér brezin 620-790 MHz, shih gjithashtu Rezolutén 549 (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Gjeorgji, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgizstan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe
Ukraing, brezi i frekuencave 645 — 862 MHz, dhe né Bullgari brezat e
frekuencave , 726-753 MHz, 778-811 MHz dhe 822-852 MHz, jang
pércaktuar gjithashtu pér pérdorim parésor pér shérbimin e radionavigacionit
acronautik. (WRC-23)

N& Rajonin 1, pérdorimi i brezit t& frekuencave 694-790 MHz nga shérbimi i
lévizshém, pérveg shérbimit t& l&vizshém aecronautik, &shté subjekt né
dispozitat ¢ Rezolutés 760 (WRC- 23). Shih gjithashtu Rezolutén 224
(Rev.WRC- 23). (WRC-23)

Brezi i frekuencés 698-960 MHz, ose pjesé t& tij, né Rajonin 2, dhe brezi i
frekuencave 694-960 MHz, ose pjesé té tij, né Rajonin 1, identifikohen pér
pérdorim nga stacionet ¢ platformés né lartési t& larté si stacionet bazé (HIBS)
& Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk
pérjashton pérdorimin ¢ kétyre brezave t& frekuencave nga ndonjé aplikim 1
shérbimeve t& cilave u jang caktuar dhe nuk vendos pérparési né Radio
Rregulloret. Rezoluta 213 (WRC-23) do t& zbatohet. HIBS nuk do t& kérkojé
mbrojtje nga shérbimet primare ckzistuese. Nr. 5.43A nuk zbatohet, shikoni
vendimin 2 t& Rezolutés 213 (WRC-23). Njé pérdorim i till¢ i HIBS né& brezat
¢ frekuencave 694-728 MHz, 830-835 MHz dhe 805.3-806.9 MHz &shté i
kufizuar né marrje nga HIBS. (WRC-23)

Brezi i frekuencave 698-960 MHz, ose pjesé t& tij, né Australi, Maldive,
Mikronezi, Papua Guinea ¢ Re, Tonga dhe Vanuatu, dhe brezat e frekuencave
703-733 MHz, 758-788 MHz, 890-915 MHz dhe 935-960 MHz, ose pjesé t&
tyre, né King, Indi, Indonezi, Japoni, Kore (Rep. ¢), Malajzi, Filipine dhe
Tajlandé jang identifikuar pér pérdorim nga stacionet ¢ platformés né lartési t&
lart si stacionet bazg (HIBS) t& Telekomunikacionit t& Lévizshém
Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk pérjashton pérdorimin e kétyre
brezave t& frekuencave nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& cilave u jang
caktuar dhe nuk vendos pérparési né Radio Rregulloret. Rezoluta 213 (WRC-
23) do t& zbatohet. HIBS nuk do t& kérkoj& mbrojtje nga shérbimet primare
ekzistuese. Nr. 5.43A nuk zbatohet, shiko vendimin 2 t& Rezolutés 213
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(WRC-23). Nj& pérdorim i tillg i HIBS né brezat e frekuencave 698-728 MHz
dhe 830-835 MHz &shté i kufizuar né marrje nga HIBS. (WRC-23)

N& Rajonin 1, pércaktimi pér shérbimin e 1&vizshém, pérveg i 1&vizshém
acronautik, né brezin ¢ frekuencave 790-862 MHz &shté subjekt i arritjes
s& marréveshjes sipas pikés Nr. 9.21 ng lidhje me shérbimin e
radionavigacionit acronautik n& vendet e pérmendura né shénimin Nr. 5.312.
Pér vendet g jané pjesé e marréveshjes GE06, pérdorimi i stacioneve t&
shérbimit t& 1&vizshém &shté gjithashtu subjekt i aplikimeve t& suksesshme t&
procedurave t& késaj Marréveshjeje. Rezolutat 224 (Rev.WRC-23) dhe 749
(Rev.WRC-23) do t& aplikohen sipas rastit. (WRC- 23).

Pjesé t& brezit t& frekuencave 698-960 MHz né Rajonin 2, dhe brezat e
frekuencave 694-790 MHz né Rajonin 1 dhe 790-960 MHz n& Rajonin 1 dhe
3 t& cilat jané pércaktuar né bazé parésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém, jang
identifikuar pér pérdorim nga administratat q& duan t& implementojné
shérbimet ¢ Telekomunikacionit t& Lé&vizshém Ndérkombétar (IMT) — shih
Rezolutat 224 (Rev.WRC-23), 760 (Rev.WRC-23) dhe 749 (Rev.WRC-23),
sipas nevojés. Ky identifikim nuk pengon pérdorimin ¢ kétyre brezave
frekuencore nga ¢do aplikim i shérbimeve t& ciléve u shté pércaktuar dhe nuk
vendos prioritete né Rregulloret Radio. (WRC- 23)

Pércaktim shtesé: N& Bjellorusi, Rusi dhe Ukraing, brezat 806-840 MHz
(Tok&— hapésiré) dhe 856-890 MHz (hapésiré-Toke) jang gjithashtu t&
pércaktuar pér shérbimin e 1&vizshém satelitor, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
satelitor aeronautik (R). Pérdorimi i kétyre brezave nga ky shérbim nuk do t&
shkaktojé interferenca t& démshme ose t& kérkojé mbrojtje nga shérbimet né
vendet ¢ tjera q& operojné n& pérputhje me Tabelén e Pércaktimit t&
Frekuencave dhe &shté objekt pér marréveshje speciale pérmes administratave
pérkatése.

N& Rajonin 1, né brezin 862-960 MHz, stacionet ¢ shérbimit radioteleviziv do
& operojné vetém né Zonén Afrikane t& transmetimeve radiotelevizive (shih
Nr. 5.10 deri 5.13) pérjashtuar Algjering, Burundin, Xhibutin, Egjyptin,
Spanjén, Lesoto, Libi, Marok, Malaui, Namibi, Nigeri, Afrika Jugore,
Tanzani, Zimbabve dhe Zambia, objekt i marréveshjes s& arritur sipas pikés
Nr. 9.21. (WRC-23)

Pércaktim shtesé: Né Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Kazakistan, Uzbekistan, Kirgizstan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing,
brezi 862 — 960 MHz, né Bullgari brezat 862— 880 MHz and 915-925 MHz,
dhe né Rumani brezat 862-880 MHz dhe 915-925 MHz, jan& pércaktuar
gjithashtu n& bazg parésore pér shérbimin e radionavigacionit acronautik. Ky
pérdorim &shté objekt i marréveshjes s¢ arritur nén 9.21, me administratat
pérkatése dhe i kufizuar pér sinjalet radio tokésore q& operojné qé nga data 27
tetor 1997 e deri né fund t& ekzistencés s& tyre. (WRC-19)

Kategori t& ndryshme shérbimi: né Argjenting, Brazil, Kosta Rika, Kubg,
Republikén Domenikane, El Salvador, Ekuador, departamentet dhe
komunitetet Franceze jashté shtetit né Rajonin 2, Guatemala, Paraguaj,
Uruguai dhe Venezuelg, brezi i frekuencés 902-928 MHz i caktohet shérbimit
& 18vizshém tokésor mbi bazén primare. N& Meksike, brezi i frekuencave 902-
928 MHz i pércaktohet mbi bazg primare shérbimit t& 1&vizshém, pérveg i
lévizshém aeronautik. N&é Kolumbi, brezi i frekuencave 902-915 MHz i
pércaktohet shérbimit t& 1&vizshém tok&sor mbi bazén primare. (WRC-23)
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Pérdorimi i brezit t& frekuencave 960-1164 MHz nga shérbimi i 18vizshém
acronautik (R) &shté i kufizuar pér sistemet q& veprojné n& pérputhje me
standartet e njohura ndérkombétare aeronautike. Njé& pérdorim i tille do t& jetd
né pérputhje me rezolutén 417 (Rev. WRC-15). (WRC-15)

Brezi 960-1215 MHz &shté rezervuar né njé bazé mbaré botérore pér
pérdorimin dhe zhvillimin ¢ ndihmave elektronike t& avionéve t& navigacionit
ajror dhe t& ¢do pajisje tokésore g& lidhet direkt me to. (WRC—-2000)

Stacionet né shérbimin e radionavigacionit satelitor né brezin 11641215 MHz
duhet t& veprojné né pérputhje me pércaktimet e Rezolutés 609 (Rev.WRC—
07) dhe s’duhet t& kérkojné mbrojtie nga stacionet né shérbimin e
radionavigacionit acronautik né brezin 960— 1215 MHz. Nr. 5.43A nuk
aplikohet. Pércaktimi i Nr. 21.18 duhet t& aplikohet. (WRC-07)

Brezi i frekuencave 1087.7-1092.3 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér
pérdorim parésor, pér shérbimin i 1&vizshém aeronautik —satelitor (R) (Toks—
hapésiré), i limituar né marrje t& stacionit hapésinor & rrezatimit Automatic
Dependent Surveillance—Broadcast (ADS-B) nga transmetimi i avionéve t&
cilét operojné né pérputhje me njohjen ¢ standarteve ndérkombétare t&
acronautikés. Stacionet q& operojné né shérbimin i 1&vizshém aeronautik —
satelitor (R) nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet q& operojné né
shérbimet e radionavigimit aeronautik. Rezoluta 425 (WRC-19) mund t&
aplikohet. (WRC-19)

Pérdorimi i brezave 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz dhe 5010-5030 MHz
nga sistemet dhe rrjetet né shérbimin e radionavigacionit satelitor pér ¢do
koordinim t& kompletuar ose informacion njoftimi, si¢ &shté caktuar, q& &shté
pranuar nga Zyra ¢ Radiokomunikimeve pas datés 1 Janar 2005, &sht& objekt
pér aplikimin ¢ pércaktimeve t& Nr. 9.12, 9.12A dhe 9.13. Rezoluta 610
(WRC-03) duhet t& aplikohet gjithashtu. (WRC-03); Megjithaté né rastin e
shérbimit t& radionavigacionit—satelitor (hapésiré-hapésiré), rrjeteve dhe
sistemeve, rezoluta 610 (WRC-03) duhet t& aplikohet vetém pér stacionet
hapésinore transmetuese. N& pérputhje me nr. 5.329A, pér sistemet dhe rrjetet
¢ shérbimit t& radionavigacionit— satelitor (hap&siré—hapésiré) né brezat 1215—
1300 MHz dhe 1559-1610 MHz, dispozitat 9.7, 9.12, 9.12A dhe 9.13  duhet
t& aplikohen vetém né pérputhje me sistemet dhe rrjetet ¢ tjera t& shérbimit t&
radionavigacionit—satelitor (hapésiré-hapésirg). (WRC-07)

Pérdorimi 1 shérbimit t& radionavigacionit—satelitor né brezin 1215-1300 MHz
do t& jet& objekt i kushtit q& t& mos shkaktohen interferenca t& démshme dhe
t& mos kérkohet mbrojtje nga shérbimi i radionavigacionit, autorizuar nén
Nr.5.331. Gjithashtu, pérdorimi i shérbimit t& radionavigacionit satelitor né
brezin 1215-1300 MHz do t& jeté objekt i kushtit q& t& mos shkaktohen
interfenca t& démshme pér shérbimin e radiovendndodhjes. Nr 5.43 nuk duhet
aplikuar pérsa i pérket shérbimit t& radiovendndodhjes. Rezoluta 608 (Rev.
WRC-19) duhet aplikuar. (WRC-19)

Pérdorimi 1 sistemeve né shérbimin e radionavigacionit— satelitor (hap&siré—
hapésiré) q& operojné né brezat 1215-1300 MHz dhe 1559-1610 MHz nuk ka
si paramendim t& ofrojé shérbime sigurie dhe nuk duhet t& imponojé asnjé
detyrim shtesé né shérbimin e radionavigacionit— satelitor (hapésiré-Tok),
sisteme ose shérbime t& tjera q& veprojné né pérputhje me Tabelén e
Pércaktimit t& Frekuencave. (WRC-07)
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Pércaktim shtesé: N& Angolé, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh, Kamerun,
King, Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gujana,
Indi, Indonezi, Republikén Islamike t& Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani,
Kuvajt, Nepal, Oman, Pakistan, Palesting*, Filipine, Katar, Republikén Arabe
t& Sirisé, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Jemen, brezi i
frekuencave 1 215 — 1 300 MHz &sht& pércaktuar gjithashtu né bazg
parésore pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém. (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri,
Bahrein, Bjellorusi, Belgjiké, Benin, Bosnje-Hercegoving, Brazil, Burkina
Faso, Burundi, Kamerun, King, Republika ¢ Koresé, Kroaci, Danimarké,
Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Estoni, Federata Ruse, Finlandg,
Francé, Gana, Greqi, Guinea, Guinea Ekuatoriale, Hungari, Indi, Indonezi,
Republikén Islamike t& Iranit, Irak, Irlandg, Izracl, Jordani, Kenia, Kuvaijt,
Lesoto, Letoni, Liban, Lihtenshtein, Lituani, Luksemburg, Maqedoni ¢ Veriut,
Madagaskar, Mali, Mauritania, Mali i Zi, Nigeri, Norvegji, Oman, Pakistan,
Palesting®, Mbretéria ¢ Hollandés, Poloni, Portugali, Katar, Republika Arabe
e Sirisg, Turqia, Republika Popullore Demokratike ¢ Koresg, Sllovaki,
Mbretéri e Bashkuar, Serbia, Slloveni, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Sri
Lanka, Afrika Jugut, Suedi, Zvicér, Tailandg, Togo, Venezuelé dhe Vietnam,
brezi i frekuencave 1215-1300 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazg
parésore pér shérbimin e radionavigacionit. N&é Kanada dhe SHBA, brezi
1240-1300 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin ¢ radionavigacionit
dhe pérdorimi i shérbimit t& radionavigacionit duhet t& kufizohet pér shérbimin
aeronautik t& radionavigacionit. (WRC-23)

N& brezin 1215-1260 MHz, sensorét aktive né hapésiré pér shérbimet
hapésinore dhe t& cksplorimit satelitor t& Tokes, nuk duhet t& shkaktojng
interferenca t& démshme, t& kérkojng mbrojtje, ose t& imponojné detyrime
né veprimet ose zhvillimet ¢ shérbimit t& radiovendndodhjes, shérbimit t&
radionavigacionit satelitor, shérbimet e tjera t& pércaktuara né bazé parésore.
(WRC-2000)

Administratat q& autorizojné funksionimin e shérbimeve amatore dhe ato
amatore satelitore né brezin ¢ frekuencave 1 240-1 300 MHz, ose pjesé t& tij,
duhet t& sigurojné qé& shérbimet amatore dhe satelitore amatore t& mos
shkaktojné ndérhyrje t& démshme n& marrésit ¢ shérbimeve satelitore té
radionavigacionit ( hap&siré-Toke) n& pérputhje me Nr. 5.29 (shih versionin
mé t& fundit t& Rekomandimit ITU-R M.2164). Administrata autorizuese, pas
marrjes s& njé raporti pér interferenca t& démshme t& shkaktuara nga njé stacion
i shérbimeve amatore ose satelitore amatore, do t& marré t& gjitha hapat e
nevojshém pér t& eliminuar me shpejtési kété interferencé. (WRC-23).

* N& bazé t& Rezolutés 99 (Rev. Dubai, 2018) t& Konferencés Fugiploté dhe
duke marré parasysh Marréveshjen ¢ Pérkohshme Izraelito-Palestineze t& 28
Shtatorit 1995.

Ng& brezin 1260-1300 MHz, sensoret aktive né hapésiré pér shérbimet
hapésinore dhe t& eksplorimit satelitor t& Tokes, nuk duhet t& shkaktojng
interferenca t& démshme, t& kérkojng mbrojtje, ose t& imponojné detyrime
n& veprimet ose zhvillimet e shérbimit t& radiovendndodhjes dhe t&
shérbimeve t& tjera t& pércaktuara né shénime pér pérdorim parésor.
(WRC-2000)

Pérdorimi i brezave 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz dhe 9000-9200 MHz
nga shérbimi i radionavigacionit acronautik &shté kufizuar né radarét me bazé
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n& toké dhe né transponderat shoqérues t& avioneve t& cilét transmetojné vetém
né kéto breza dhe vetém kur aktivizohen nga radarét operues né té nj&jtin brez.

Pérdorimi i brezave 1300-1350 MHz nga stacionet tokésore né shérbimin e
radionavigacionit satelitor nuk duhet t& shkaktojé interferenca t& démshme, as
t& imponojé veprimet dhe zhvillimet e shérbimit t& radionavigacionit
aeronautik. (WRC-2000)

Né&¢ Kirgizstan, Sllovaki dhe Turkmenistan, instalimet egzistuese t&
shérbimit t& radionavigacionit mund t& vazhdojné t& operojné né brezin 1350—
1400 MHz. (WRC- 12)

Né& brezat ¢ frekuencave 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22.55-23.55
GHz, 24.25-27.5 GHz, 30-31.3 GHz, 49.7-50.2 GHz, 50.4-50.9 GHz, 51.4—
52.6 GHz, 81-86 GHz dhe 92-94 GHz, aplikohet Rezoluta 750 (Rev. WRC—
15). (WRC-15)

Brezat 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz and 15.20-15.35
GHz jang gjithashtu t& pércaktuar ng bazé dytésore pér shérbimet ¢ kérkimeve
hapésinore (pasive) dhe eksplorimit satelitor t& tokés (pasive).

Té gjitha emé&timet jané t& ndaluara n& brezat né vijim:

1400-1427 MHz,

2690-2700 MHz, me pérjashtim t& atyre q& kérkohen n& shénimin 5.422,
10.68-10.7 GHz, me pérjashtim t& atyre q& kérkohen né shénimin 5.483,
15.35-15.4 GHz, me pérjashtim t& atyre q& kérkohen né shénimin 5.511,
23.6-24 GHz,

31.3-31.5 GHz,

31.5-31.8 GHz, n& Rajonin 2,

48.94-49.04 GHz, nga stacionet n& bordet e avionéve,

50.2-50.4 GHz (1),

52.6-54.25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

109.5-111.8 GHz,

114.25-116 GHz,

148.5-151.5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz,

190-191.8 GHz,

200-209 GHz,

226-231.5 GHz,

250-252 GHz. (WRC-03)/(1) 5.340.

Pércaktimi i shérbimit pér eksplorimin e tokés— satelitor (pasive) dhe shérbimi
pér kérkimin hapésinor (pasive) né brezin 50.2-50.4 GHz nuk duhet t&
imponojé kufizime t& pancvojshme t& brezave fqinjé nga shérbimet e
pércaktuar pér pérdorim parésoré né kéto breza.

N& brezat 1400 —1727 MHz, 101 — 120 GHz dhe 197 — 220 GHz,
kérkim pasiv &shté duke u drejtuar nga disa vende né njé program
pér emétimet ¢ paramenduara té origjings jashtétokésore.

Né&Rajonin 1, brezat ¢ frekuencave 1427-1452 MHz dhe 1492-1518 MHz jang
identifikuar pér pérdorim nga administratat q& duan t& implementojné
shérbimet ¢ Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT) n&
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pérputhje me Rezolutén 223 (Rev. WRC-15). Ky identifikim nuk parandalon
pérdorimin e kétyre brezave t& frekuencave pér g¢do aplikim tjetér té
shérbimeve pér t& cilét ata jang pércaktuar dhe nuk véné prioritet né Radio
Rregullatoret. Pérdorimi i stacionit IMT &shté subjekt i marréveshjes sipas Nr.
9.21 né& respekt t& shérbimit t& 1&vizshém aeronautik pérdorur pér telemetring
acronautike né pérputhje me Nr. 5.342. (WRC-15)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Uzbekistan, Kirgistan dhe Ukraing, brezi i frekuencave 1429-1535 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér shérbimin e 1&vizshém acronautik,
ekzkluzivisht pér qéllimet e telemetrisé aeronautike brenda territoreve
kombétare. Deri né& 1 Prill 2007, pérdorimi i brezit 1 4521 492 MHz &shté
subjekt pér marréveshjen ndérmjet administratave pérkatése. (WRC- 15)

Pérdorimi i brezit 1452-1492 MHz nga shérbimi radioteleviziv
satelitor, dhe nga shérbimi radioteleviziv, &shté i kufizuar pér

shérbimin radioteleviziv numerik audio dhe &shté subjekt i
dispozitave t& Rezolutés 528 (WRC -19).

N& Algjeri, Angolg, Arabi Saudite, Bahrein, Benin, Botsvana, Burkina Faso,
Burundi, Kamerun, Republika e Afrikés Qendrore, Kongo (Rep. ¢), Bregu i
Fildishté, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Esuatini, Gabon,
Gambia, Gana, Guinea, Irak, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lesoto, Liban, Liberi,
Madagaskar, Malaui, Mali, Marok, Mauritius, Mauriani, Mozambik, Namibia,
Niger, Nigeri, Oman, Uganda, Palesting**, Katar, Republika Demokratike e
Kongos, Ruanda, Senegal, Sejshel, Sudan, Sudani Jugor, Afrika ¢ Jugut,
Tanzani, Cad, Togo, Tunizi, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 1452—
1492 MHz &shté identifikuar pér pérdorim nga administratat t& listuara
mésipér q&¢ duan t& implementojné shérbimet ¢ Telekomunikacionit t&
Lévizshém Ndérkombétar (IMT) né pérputhje me Rezolutén 223 (Rev. WRC—
23). Ky identifikim nuk pengon pérdorimin e kétij brezi t& frekuencave nga
ndonjé aplikim tjetér i shérbimeve pér t& cilét ata jang pércaktuar dhe nuk véng
prioritet né Radio Rregullatoret. Pérdorimi i kétij brezi frekuencash pér
implementimin e IMT &sht& subjekt i arritjes s& marréveshjes sipas Nr. 9.21 né
pérputhje t& shérbimit t& 1&vizshém aeronautik pérdorur pér telemetring
acronautike n& pérputhje me shénimin Nr. 5.342. Shiko gjithashtu Rezolutén
761 (WRC-23). (WRC-23)

** Pérdorimi nga Palestina n& brezin frekuencor 1452-1492 MHz t& alokuar
pér shérbimin ¢ 1&vishém t& identifikuar pér IMT &shté shénuar, né pérputhje
me Rezolutén 99 (Rev. Dubai, 2018) t& Konferencés Fuqiploté dhe duke marrg
parasysh Marréveshjen ¢ Pérkohshme Izraclito-Palestinezin t& 28 Shtatorit
1995.

Pérdorimi i brezit 1518-1525 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor
&shté subjekt koordinimi nén Nr.9.11A. N& brezin 1518-1525 MHz stacionet
e shérbimit satelitor t& 1&vizshém nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet
e shérbimit fiks. Nr5.43A nuk aplikohet. (WRC- 03)

N& brezin 1518-1525 MHz, limiti i koordinimit n& terma t& niveleve t& fuqisé
s& densitetit t& fluksit né sipérfagen e Tokés né aplikim t& Nr. 9.11A pér
stacionet hapésinore né shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor (Hapésiré-Tokg), né
respekt t& pérdorimit t& shérbimit t& 1&vizshém né sterg pér radiot ¢ 1&vizshme
ose 1 pérdorur n& ményré t& pérbashkét me rrjetet PSTN q& veprojné né
territorin e Japonisé, duhet t& jeté né vlerén prej —150 dB(W/m?2) né ¢do brez
4 kHz pér t& gjitha kéndet ¢ arritjes, né vend t& atyre t& dhéna né tabelén 52 t&
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Shtojeés 5. N& Brezin 1518-1525 MHz stacionet ng sherbimin satelitor t&
lévizshém nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet ¢ shérbimit &
lévizshém né territorin ¢ Japonisé. Nr. 5.43 nuk aplikohet. (WRC- 03)

Né& brezin 1518-1525 MHz, stacionet ¢ shérbimit satelitor t& 1&vizshém nuk
duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet telemetrike t& 1&vizshme acronautike
né shérbimin ¢ 1&vizshém t& Shteteve t& Bashkuara (shiko shénimet Nr. 5.343
dhe 5.344) dhe & vendeve né listén ¢ Nr. 5.342. Shénimi 5.43A nuk aplikohet.
(WRC-03)

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Arabing Saudite, Azerbajxhan,
Bahrein, Kamerun, Xhibuti, Egjypt, Republikén Islamike t& Iranit, Irak, Izrael,
, Kuvait, Liban, Magedoning e Veriut, Marok, Katar, Republikén Arabe t&
Sirisg, Kirgizstan, Turkmenistan dhe Jemen pércaktimi i brezit t& frekuencave
1 525-1 530 MHz pér shérbimin ¢ 1&vizshém, pérveg i 1&vizshém acronautik
&shté né bazé primare (shiko Nr.5.33). (WRC- 23).

Pércaktim shtesé: N& Kirgizstan dhe Turkmenistan brezi 1525-1530 MHz
&shté pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin e 1&vizshém
aeronautik. (WRC-19)

Brezat 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626.5-1645.5 MHz and 1646.5—
1660.5 MHz nuk duhet t& pérdoren pér lidhjet fider t& ¢do shérbimi.
Megjithaté, né rrethana t& vecanta njé stacion tokésor i ¢do shérbimi t&
1évizshém satelitor t& pozicionuar né njé piké fikse mund t& autorizohet nga
administrata pér komunikim ndérmjet stacioneve hapésinore q& pérdorin kéto
breza.

Pér pérdorimin e brezave t& frekuencave 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz,
1610-1645.5 MHz, 1646.5-1660.5 MHz, 1668—1675 MHz, 1980-2010 MHz,
21702200 MHz, 2483.5-2520 MHz, MHz dhe 2670-2690 MHz nga
shérbimi satelitor i 1&vizshém, shiko Rezolutat 212 (Rev. WRC- 23) dhe 225
(Rev.WRC-23). (WRC-23)

N& brezin ¢ frekuencave 1 525-1 530 MHz, stacionet e shérbimit satelitor t&
lévizshém, pérveg stacioneve t& shérbimit detar satelitor t& 18vizshém, nuk
duhet t& shkaktojné interfereca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga
stacionet ¢ shérbimit fiks n& Algjeri, Arabi Saudite, Egjipt, Guine, Indi, Izrael,
Itali, Jordani, Kuvait, Mali, Marok, Mauritani, Nigeri, Oman, Pakistan,
Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisé, Vietnam dhe Jemen njoftuar para 1
Prillit 1998. (WRC- 19)

N& aplikimin ¢ procedurave t& Seksionit IT t& Nenit 9 pér shérbimin satelitor t&
l1&vizshém né brezat ¢ frekuencave 1530-1544 MHz dhe 1626.5-1645.5 MHz,
prioritet i duhet dhéné pranimit t& kérkesave spektrale pér fatkeqési, urgjenca
dhe komunikime sigurie pér sistemet globale detare t& sigurisé dhe fatkeqésive
GMDSS. Komunikimet satelitore t& 1&vizshme detare pér fatkeqési, urgjencé
dhe shpétim duhet t& kené akses prioritar dhe disponibilitet t& menjéhershém
mbi t& gjitha komunikimet satelitore t& 1&vizshém q& veprojng brenda njé rrjeti.
Shérbimet satelitore t& 1&vizshme nuk duhet t& shkaktojng interferenca t&
papranueshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga, komunikimet pér fatkeqési,
urgjencé dhe t& shpétimit GMDSS. Duhet t& merret né konsideraté prioriteti 1
komunikimeve t& lidhura me shpétimet né shérbimet e tjera satelitore t&
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lévizshme. Dispozitat € Rezolutés 222 (WRC-23 ) duhen aplikuar.) (WRC—
23)

Pérdorimi i brezave 1525-1559 MHz dhe 1626.5-1660.5 MHz nga shérbimet
¢ lévizshme satelitore &shté objekt pér koordinimet nén pikén 9.11A.

Pércaktim shtesé: né Bahrain, Bangladesh, Rep. Demokratike t& Kongos,
Xhibut, Egjipt, Eritre, Irak, Izrael, Kuvajt, Katar, Republikén Arabe t& Sirisé,
Somali, Sudan, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Jemen, brezat 1540-1559 MHz,
1640-1645.5 MHz dhe 1646.5-1660 MHz jan& pércaktuar gjithashtu pér
pérdorim dytésor, pér shérbimin fiks. (WRC-12)

Pérdorimi i brezit 1544-1545 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor
(hapésiré— Tokg) &shté kufizuar né komunikimet e fatkeqésive dhe shpétimit
(shih nenin 31).

Transmetimet n& brezin 1545-1555 MHz nga stacionet tok&sore acronautike
direkt n& stacionet ¢ anijeve, ose midis stacioneve t& anijeve né shérbimin e
1&vizshém aeronautik (R) jang gjithashtu t& autorizuar kur t& tilla transmetime
jang pérdorur pér t& zgjeruar ose mbéshtetur lidhjet satelit — avion.

N¢& aplikimin e procedurave t& Seksionit IT t& Nenit 9 pér shérbimin satelitor t&
lévizshém né brezat ¢ frekuencave 1545-1555 MHz dhe 1646.5-1656.5
MHz, prioritet i duhet dhéné pranimit t& kérkesave spektrale t& shérbimit
satelitor t& 1&vizshém acronautik (R) duke dhéng& mundésing e transmetimit t&
mesazheve me pérparési nga 1 n& 6 t& Nenit 44. Komunikimet e shérbimit
satelitor t& 1&vizshém acronautik (R) me pérparési nga 1 né 6 né Nenin 44 duhet
t& kené& pérparési né akses dhe disponibilitet t& menjéhershém, me konfiskim
né qofté se &shté e nevojshme, mbi t& gjitha komunikimet ¢ tjera satelitore t&
lévizshme q& veprojné brenda njé rrjeti. Sistemet satelitore t& 1&vizshme nuk
duhet t& shkaktojng interferenca t& papranueshme, ose t& kérkojné mbrojtje nga
komunikimet ¢ shérbimit satelitor t& 1&vizshém aeronautik (R) me pérparési
nga 1 n&¢ 6 n& Nenin 44. Duhet t& merren n& konsideraté si prioritet
komunikimet ¢ lidhura me shpétimet né shérbimet ¢ tjera satelitore t&
lévizshme. (Duhen aplikuar dispozitat ¢ Rezolutés 222 (Rev.WRC-23)).
(WRC-23)

Pércaktim shtesé: né Gjermani, Arabi Saudite, Armeni, Azerbajxhan,
Bjellorusi, , Kamerun, Federata Ruse, , Gjeorgji, Guine, Guine-Bisau, Jordani,
Kazakistan, Kuvait, Lituani, Mauritani, Ugandg, Uzbekistan, Pakistan, Poloni,
Republika Arabe e Sirisé, Kirgizstan, Republika Popullore Demokratike e
Koresé, Rumani, Taxhikistan, Tunizi, dhe Turkmenistan brezat ¢ frekuencave
1550-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz dhe 1 646.5-1 660 MHz jang gjithashtu
& pércaktuara pér pérdorim parésor, pér shérbimin fiks. Administratat jang t&
detyruara t& b&jné t& gjitha pérpjekjet pér t& shmangur implementimin e
stacioneve t& reja t& shérbimit fiks né kéto breza frekuencash. (WRC-23)

Pérdorimi i brezit 1610 —1626.5 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor
(Toké— hapésiré) dhe nga shérbimi i radiopércaktimit satelitor (Tok&—
hapésiré) &shté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A. Stacioni i 1&vizshém
tokésor q& operon né secilén nga shérbimet pércaktuar né kété brez nuk do t&
prodhojé njé densitet piku e.ir.p. q& t& kaloje —15 dB(W/4 kHz) ng pjesét e
brezit pérdorur nga sistemet operuese né& pérputhje me kérkesat ¢ Nr. 5.366 (ng
& cilat aplikohet Nr.4.10), ose t& paktén né marréveshje me administratat e
shqetésuara. N& pjesét e brezit ku nuk operojné sisteme t& tilla, densiteti
mesatar e.i.r.p. 1 stacionit t& 1&vizshém tokésor nuk do t& kalojé —3 Db (W/4
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kHz). Stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém satelitor nuk do t& kérkojné mbrojtje
nga stacionet e shérbimit t& radionavigacionit acronautik, stacionet q& operojné
n& pérputhje me kérkesat e Nr.5.366 dhe stacionet né shérbimin fiks q&
operojné né pérputhje me kérkesat ¢ Nr. 5.359. Administratat pérgjegjése pér
koordinimin e rrjeteve t& lévizshme satelitore do t& b&jné t& gjitha pérpjekjet e
mundshme pér t& siguruar mbrojtjen e stacioneneve q& operojné né pérputhje
me kérkesat ¢ Nr. 5.366.

Pérdorimi i brezit 1613.8-1626.5 MHz nga shérbimi i l&vizshém satelitor
(hapésiré—Tokg) &shté objekt i koordinimeve nén pikén 9.11A.

Brezi 1610 —1626.5 MHz &shté rezervuar pér pérdorim dhe zhvillim né njé
bazg& mbarg botérore t& navigacionit ajror pér ndihmat elektronike né bordet e
aviongve dhe t& ndonjé pajisje t& lidhur direkt me bazg né toké ose né satelit.
Njé pérdorim i till§ satelitor &shté objekt pér marréveshjen e arritur nga Nr
9.21.

Pércaktim shtesé: Brezi 1610-1626.5 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né
bazé pargsore pér shérbimin e 18vizshém satelitor acronautik (R), objekt i
marr&veshjes s& arritur nga Nr. 9.21.

Dispozitat ¢ Nr. 4.10 nuk zbatohen né lidhje me shérbimet ¢ radiopércaktimit
satelitor dhe t& 1évizshém satelitor né brezin ¢ frekuencave 1 610-1 626.5 MHz.
Megjithaté Nr. 4.10 zbatohet n& brezin e frekuencave 1 610-1 626.5 MHz né
respekt t& shérbimit satelitor t& radionavigacionit acronautik kur operohet né
pérputhje me Nr. 5.366, shérbimi aeronautik satelitor i 16vizshém (R) kur operon
n& pérputhje me Nr. 5.367, dhe né brezat ¢ frekuencave 1 614.4225-1 618.725
MHz ose 1 616.3-1 620.38 MHz (Toka - hapésirg) (shih vendimin 5 t& Rezolutes
365 (WRC-23) dhe 1 621.35-1 626.5 MHz né respekt t& shérbimit satelitor t&
1&vizshém detar kur pérdoret pér sistemin global t& rrezikut dhe sigurisé detare
(GMDSS). N& zbatim t& procedurés s& seksionit II t& nenit 9, dispozitat e Nr.
4.10 nuk zbatohen pér brezat ¢ frekuencave 1 614.4225-1 618.725 MHz ose 1
616.3-1 620.38 MHz (Toka - hapésiré) (shih vendimin 5 t& Rezolutés 365
(WRC-23)) dhe 2 483.59-2 499.91 MHz (hapésiré - Tok&) pér shérbimin
satelitor t& 1&vizshém detar kur pérdoret pér GMDSS me rrjete ose sisteme
satelitore pér té& cilat informacioni i plotg i koordinimit &shté marré nga Byroja ¢
Radiokomunikacionit para datés 20 Néntor 2023. Zbatohet Rezoluta 365 (WRC-
23). (WRC-23)

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Angolé, Australi, King, Eritrea, Etiopi,
Indi, Iran (Rep Islamike e), Izrael, Liban, Liberi, Madagaskar, Mali, Pakistan,
Papua Guinea ¢ Re, Rep Arabe e Sirisé, Rep. Demokratike ¢ Kongos, Sudan,
Sudani jugor, Togo dhe Zambia, brezit 1610-1626.5 MHz &shté pércaktuar pér
shérbimin ¢ Radiopércaktimit— Satelitor (Tok&-hapésirg), pér pérdorim
parésoré (shiko Nr.5.33), subjekt marréveshjeje pérfituar sipas pikés 9.21 nga
vendet jo t& listuar né kété dispozité. (WRC-12).

Pércaktim shtesé: N& Rajonin 1, brezi 1 610 — 1 626.5 MHz (Tokg-hapésirg)
&hté gjithashtu t& pércaktuar n& bazgé dytésore pér shérbimin ¢
radiopércaktimit satelitor, objekt i marréveshjes s€ arritur nga Nr. 9.21. (WRC-
12)

Interferenca e démshme nuk duhet t& shkaktohet né stacionet e shérbimit radio
astronomi q& pérdorin brezin 1610.6-1613.8 MHz nga stacionet ¢ shérbimeve t&
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radiopércaktimit satelitor dhe t& 1&vizshém satelitor (aplikohet Nr 29.13).
Dendésia ekuivalente ¢ fluksit t& energjisé (epfd) ¢ prodhuar né brezin 1610.6-
1613.8 MHz nga t& gjitha pozicionet hapésinore t& njé sistemi jo-gjeostacionar-
satelitor n& shérbimin e 1&vizshém satelitor (hapésiré-Toké) qé vepron né brezin
1613.8-1626.5 MHz do t& jeté n& pérputhje me kriteret ¢ mbrojtjes t&
parashikuara né Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, duke
pérdorur metodologjing ¢ dhéné né Rekomandimin ITU-R M.1583-1, dhe
modeli i antenés radio-astronomike i pé&rshkruar né Rekomandimin ITU-R
RA.1631-0. (WRC 19)

Shérbimi satelitor i 1&vizshém detar ng brezat e frekuencés 1 614.4225-1618.725
MHz ose 1 616.3 - 1 620.38 MHz (Toka - hapésirg) (shih vendimin 5 t&
Rezolutés 365 (WRC- 23)) dhe 2483.59 —2499.91 MHZ (hapésiré — Tokg) kur
ato pérdoren pér sistemin global t& rrezikut dhe sigurisé detare (GMDSS) &shté
i kufizuar né& rrjetet gjeostacionare satelitore t& identifikuara né Rezolutén 365
(WRC-23) dhe stacionet toké&sore t& lidhura me to t& vendosura brenda njé zone
shérbimi nga 75°E n& 135°E né gjatésiné gjeografike dhe nga 10°N deri ng 55°N
né gjerési gjeografike. Zbatohet Rezoluta 365 (WRC-23). (WRC-23)

Stacionet e lévizshme tokésore detare q& marrin né brezin 1 621.35-1 626.5
MHz nuk do t& imponojné kufizime shtesé né stacionet tokésore qé veprojné
né shérbimin ¢ 1&évizshém detar satelitor ose né stacionet tokésore detare t&
shérbimit t& radiodeterminimit satelitor q& funksionon né pérputhje me Radio
Rregulloret ng brezin 1 610-1 621.35 MHz ose né& stacionet tokésore q&
veprojné né shérbimin e 18vizshém detar satelitor né pérputhje me Radio
Rregulloret ng brezin 1 626.5-1 660.5 MHz, pérveg nése &shté réné dakord
ndryshe ndérmjet administratave.

Stacionet e lévizshme tokésore detare t& l&vizshme & marrin né brezin
1621.35-1626.5 MHz nuk do t& imponojng kufizime né caktimin ¢ stacioneve
tokésore t& shérbimeve t& lévizshme satelitore (Toké-hapésiré) dhe shérbimet
¢ radiodeterminimit satelitor (Toké-hapésiré) ng brezin 1621.35-1626.5 Mhz
né rrjete pér t& cilat informacioni i ploté pér koordinim &shté marré nga Byroja
¢ Radiokomunikimit para 28 Tetorit 2019. (WRC-19)

Stacionet tokésore steré t& lévizshme né shérbimin e 1&vizshém satelitor q&
operojné né brezat 1631.5-1634.5 MHz dhe 1656.5-1660 MHz nuk do t&
shkaktojng interferencé t& démshme né stacionet e shérbimit fiks q& operojné
né vendet e renditura n& shénimin Nr. 5.359. (WRC-97)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 1645.5-1646.5 MHz nga shérbimi i
lévizshém satelitor (Toké-hapésirg) dhe pér lidhjet ndér-satelitore &shts
kufizuar né komunikimet pér fatkeqési dhe shpétim (shih Nenin 31). (WRC-
23)

Transmetimet né brezin 1646.5-1656.5 MHz nga stacionet ¢ avionéve né
shérbimin ¢ 1&vizshém acronautik (R) direkt drejt stacioneve aeronautike
tokésore ose pérmes stacioneve t& anijeve, jané gjithashtu t& autorizuar kur t&
tilla transmetime jan& pérdorur pér zgjerimin ose plotésimin ¢ lidhjeve avion—
satelit.

Stacionet tokésore t& lévizshme g& operojné né brezin 1660-1660.5 MHz nuk
duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme pér stacionet né shérbimin ¢ radio
astronomisg&. (WRC-97)
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Administratat jang t& detyruara t& sigurojné, sa mé shpejt t& jeté e mundur,
gjithé mbrojtjen ¢ mundshme né brezin 1660.5 — 1668.4 MHz pér kérkimet e
ardhshme né radio astronomi, veganérisht duke eleminuar transmetimet ajér —
toké n& shérbimin e ndihmave meteorologjike né brezin 1664.4 — 1668.4 MHz
sa mé shpejt & jeté e praktikueshme.

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 1668-1675 MHz nga shérbimi i 18vizshém
satelitor &shté objekt koordinimi nga Nr. 9.11A. (WRC-23)

N& ményre qé t& ruhet shérbimi i radio astronomisé né brezin 1668—1670 MHz
vlerat e fuqisé s¢ agreguar t& densitetit t& fluksit t& prodhuar nga stacionet
tokésore t& 18vizshme né rrjetin e shérbimit satelitor t& l&vizshém q& operojné
n& kété brez nuk duhet t& kalojné vlerat —181dB (W/m2) n& 10 MHz dhe —194
dB (W/m2) n& ¢do 20 kHz ng ¢do stacion radio astronomik t& regjistruar né
MIFR (Master International Frequency Register), pér mé shumé se 2% t&
integrimit t& periudhés prej 2000 s. (WRC-03)

Pér bashkéndarjen ¢ brezit t& frekeuencave 1668.4-1675 MHz ndérmjet
shérbimit t& 1&vizshém satelitor dhe atij fiks dhe t& 1&vizshém duhet aplikuar
Rezoluta 744 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

Né& brezin 1668.4-1675 MHz, stacionet né shérbimin e 1évizshém satelitor, nuk
duhet ti shkaktojné interferenca t& démshme stacioneve né shérbimin e
ndihmave meteorologjike né King, Iran (Republika Islamike), Japoni dhe
Uzbekistan. N& brezin 1668.4-1675 MHz administratat jan& t& detyruara
€ mos implementojné shérbime t& reja t& ndihmés meteorologjike dhe
jané t& inkurajuara t& migrojné shérbimet egzistuese t& ndihmés meteorologjike
né breza t& tjeré sa mé shpejt té jeté e praktikueshme.

(WRC-03)

Né brezin 1670-1675 MHz stacionet né shérbimin ¢ l&vizshém satelitor
nuk duhet t& shkaktojng interferenca t& démshme, t& detyrojng zhvillimin e,
stacioneve egzistuese tokésore né shérbimin satelitor meteorologjik njoftuar
para Janarit 2004. Cdo caktim i ri t& stacioneve tokésore né kété brez duhet
gjithashtu t& mbrohet nga interferencat e démshme shkaktuar nga stacionet e
shérbimit t& 1&vizshém-satelitor. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: né Afganistan, Kubg, Indi, Iran (Republika Islamike ¢) dhe
Pakistan, brezi 1690-1700 MHz &shté pércaktuar gjithashtu pér pérdorim
parésor pér shérbimin fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik. (WRC-12)

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan,
Bahrain, Bjellorusi, Kongo (Rep ¢), Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Eritrea, Etiopia, Federata Ruse, Guine, Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvait,
Liban, Magedoni ¢ Veriut, Mauritani, Moldavi, Mongoli, Oman, Uzbekistan,
Poloni, Katar, Republika Arabe e Sirisé, Kirgizstan, Somali, Taxhikistan,
Turkmenistan, Ukraing dhe Jemen pércaktimi i brezit t& frekuencave 1 690 — 1
700 MHz pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik, &shté n& bazg parésore (shih Nr. 5.33), dhe né Republikén Popullore
Demokratike t& Koresg, pércaktimi i brezit t& frekuencave 1 690-1 700 MHz
pér shérbimin fiks &shté nébazé parésore (shih Nr. 5.33) dhe shérbimi i
lévizshem, pérveg shérbimit t& 18vizshém aeronautik, &shté né bazé dytésore.
(WRC-19)
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Brezat ¢ frekuencave 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz dhe 2500-2690 MHz,
dhe pjesé t& tyre, jané t& identifikuara pér pérdorim nga administratat q&
déshirojné t& implementojné IMT (Telekomunikacionet ¢ Lévizshme
Ndérkombétare) sipas Rezolutés 223 (Rev.WRC-15). Ky identifikim nuk
pengon pérdorimin ¢ kétyre brezave nga ndonjé aplikacion i shérbimeve té ciléve
ijang pércaktuar dhe nuk vendos prioritet né Rregulloret Radio.

(WRC- 15)

Pércaktim shtesé: Brezi 1718.8-1722.2 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né
bazé dytésore pér shérbimin ¢ radio astronomisé né vézhgimet e linjave
spektrale. (WRC- 2000)

Pércaktim shtesé: Brezi 1750 — 1850 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé
parésore pér shérbimet ¢ veprimeve hapésinore (Toké-hapésirg) dhe kérkimeve
hapésinore (Toké-hapésiré) né Rajonin 2 (pérve¢ Meksikés), né Australi,
Guam, Indi, Indonezi dhe Japoni, objekt pér marréveshjen e arritur nén Nr.
9.21, duke treguar vemendje t& veganté pér sistemet troposkatér. (WRC—
15)

Pércaktim shtesé: N& Bjellorusi, Gjeorgji, , Kirgistan, Rumani, Taxhikistan
dhe Turkmenistan, brezi i frekuencave 1770-1790 MHz &shté pércaktuar
gjithashtu pér shérbimin meteorologjik satelitor né bazé pargsore, objekt i
marr&veshjes s& arritur sipas Nr. 9.21. (WRC-23)

N& Rajonet 1 dhe 3, brezat e frekuencave 1710-1980 MHz, 2010-2025 MHz
dhe 2110-2170 MHz dhe n& Rajonin 2 brezat e frekuencave 1710-1980 MHz
dhe 2110-2160 MHz mund t& pérdoren nga stacionet me lartési t& larté t&
platformés si stacione bazé (HIBS) pér t& siguruar IMT (Telekomunikacionet
¢ Lévizshme Ndérkombétare). Ky identifikim nuk pengon pérdorimin e kétyre
brezave t& frekuencave nga ¢do aklikim i shérbimeve pér té cilat ato jang
pércaktuar dhe nuk vendos prioritet né Radio Regulloret.Rezoluta 221
(Rev.WRC-23) do t& zbatohet. HIBS nuk do t& kérkojé mbrojtje nga shérbimet
primare ckzistuese. Nr. 5.43A nuk zbatohet. Nj& pérdorim 1i till¢ i HIBS ng
brezat ¢ frekuencave 1 710-1 785 MHz né Rajonet 1 dhe 2, dhe 1 710-1 815
MHz n& Rajonin 3 &shté i kufizuar n& marrje nga HIBS, dhe né brezin e
frekuencave 2 110- 2 170 MHz &shté i kufizuar né transmetim nga HIBS.
(WRC-23)

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 1980-2010 MHz dhe 2170-2200 MHz nga
shérbimi i 1&vizshém satelitor &shté objekt pér koordinimin sipas Nr. 9.11A dhe
& dispozitave t& Rezolutés 716 (Rev. WRC-23). (WRC-23)

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 2 010-2 025 MHz dhe 2 160-2 170 MHz ng
Rajonin 2 nga shérbimi i 1&vizshém satelitor shté subjekt i koordinimit sipas
Nr. 9.11A dhe dispozitave t& Rezolutés 716 (Rev. WRC-23). (WRC-23)

Pérdorimi i brezave 2010-2025 MHz dhe 2160-2170 MHz nga shérbimi i
lévizshém satelitor né Rajonin 2 nuk duhet t& shkaktojé interferenca t&
démshme ose t& detyrojé zhvillimin ¢ shérbimeve fiks dhe t& l&vizshém né
Rajonin 1 dhe 3.

N& Algjeri, Kepi 1 Gjelbért, Egjipt, Iran (Republika Islamike ¢), Mali,
Republika Arabe ¢ Syrisé dhe Tunizi, pérdorimi i brezave 1980-2010 MHz
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dhe 2170-2200 MHz nga shérbimi i 1&vizshém satelitor nuk duhet t& shkaktojé
interferenca t& démshme né shérbimet fikse dhe t& 1évizshmé dhe as t& lejojé
zhvillimin ¢ kétyre shérbimeve para datés 1 Janar 2005 si dhe as t& kérkojé
mbrojtje t& shérbimeve nga shérbimet ¢ mévonshme. (WRC-19).

Né& dhénien ¢ frekuencave pér shérbimin e 1&vizshém né brezat e frekuencave
2025-2110 MHz dhe 2200-2290 MHz, administratat nuk duhet t& fusin
sisteme t& 18vizshme me densitet t& larté, si¢ pérshkruhet né Rekomandimin
ITU-R SA.1154-0 dhe duhet t& marrin parasysh kété Rekomandim pér futjen
e ¢do tipi tjetér sistemi t& 1&vizshém. (WRC- 15)

Administratat jang t& detyruara t& marrin t& gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar q& transmetimet hapésiré-hapésiré pérmes dy ose mé shumé
sateliteve jogjeostacionar, né shérbimet e kérkimeve hapésinore, veprimeve
hapésinore dhe shérbimit satelitor pér eksplorimin e Tokés né brezat 2025—
2110 MHz and 2200-2290 MHz, nuk do t& imponojné asnjé pengesé né
transmetimet Tok&-hapésiré, hapésirs-Toké dhe transmetime t& tjera
hapésiré—hapésiré t& kétyre shérbimeve dhe t& brezave pérmes satelitéve
gjeostacionar dhe jo—gjeostacionar.

N¢& Shtetet e Bashkuara, pérdorimi i brezit t& frekuencave 2 360-2 395 MHz nga
shérbimi i 1&vizshém aeronautik pér telemetring ka pérparési ndaj pérdorimeve
t& tjera nga shérbimet e 1évizshme. Né Kanada, pérdorimi i brezit t& frekuencave
2 360-2 400 MHz nga shérbimi i 1&vizshém acronautik pér telemetring ka
pérparési ndaj pérdorimeve t& tjera nga shérbimet ¢ 1&vizshme . (WRC-23)

N& Francé dhe Turqi, pérdorimi i brezit 2310-2360 MHz nga shérbimi i
1&vizshém acronautik, pér telemetring ka prioritet mbi pérdorimet ¢ tjera nga
shérbimi i 1&vizshém. (WRC- 03)

Stacionet hapésinore t& shérbimit radioteleviziv—satelitor né brezin 2310-2360
MHz g& operojné né pérputhje me shénimin 5.393 q& mund t& preké shérbimet
pér t& cilét ky brez &shté i caktuar ng vendet ¢ tjera, duhet t& koordinohet dhe
t& njoftohet n& pérputhje me Rezolutén 33 (Rev.WRC-07)*. Stacionet
tokésore radiotelefvizive do t& jené subjekt koordinimi dypalésh me vendet
fqinje pérpara se ata t& vihen né pérdorim.

*Shénim nga Sckretariati: Kjo Rezoluté &shté rishikuar nga WRC-03.

N¢ lidhje me shérbimin e radiopércaktimit satelitor n& brezin 2 483.5 -2 500
MHz, dispozitat ¢ Nr.4.10 nuk do t& aplikohen.

Kategori t&¢ ndryshme shérbimi: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi,
Federatén Ruse, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan dhe Ukraing,
brezi 2483.5 — 2500 MHz &shté pércaktuar ng bazg parésore pér shérbimin e
radiopércaktimit. Stacionet e radiopércaktimit né kéto vende nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet e
shérbimeve fikse, t& lévizshme dhe satelitore & 1&vizshme t& cilét operojné né
pérputhje me Rregulloret Radio né brezin e frekuencave 2 483.5-2500 MHz.
(WRC-12)

Me pérjashtim t& rasteve referuar ng shénimin Nr. 5.401, stacionet e shérbimit
satelitor t& radiopércaktimit q& operojné né brezin ¢ frekuencave 2 483.5-2 500
MHz, pér t& cilin informacioni i njoftimit &sht& marré nga Byroja pas 17 Shkurt
2012 dhe zona e shérbimit e t& cilit pérfshin Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi,
Federatén Ruse, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan dhe Ukraing,
nuk duhet t& shkaktojng interferenca t& démshme, dhe nuk duhet t& kérkojné
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mbrojtje nga stacionet ¢ shérbimit t& radiopércaktimit q& operojné né kéto
vende né pérputhje me shénimin Nr. 5.398A. (WRC-12)

N& Angolg, Australi, Bangladesh, King, Eritrea, Esuatini, Etiopi, Indi, Liban,
Liberi, Libi, Madagaskar, Mali, Pakistan, Papua Guinea e Re, Republika Arabe
Siriane, Republika Demokratike € Kongos, Sudan, Togo dhe Zambia, brezi i
frekuencave 2483.5-2500 MHz &shté pércaktuar tashmé né bazg parésore pér
shérbimin satelitor t& radiopércaktimit pérpara WRC-12, né bazg t&
marr&veshjes s& mbajtur sipas Nr. 9.21 nga vendet q& nuk jang t& listuar n& kéte
dispozité. Sistemet né shérbimin satelitor t& radiopércaktimit pér t& cilét &shté
marré informacioni i ploté mbi koordinimin nga Zyra ¢ Radiokomunikimit
pérpara 18 Shkurt 2012 do t& ruajné statusin e tyre rregullator, q& nga data e
marrjes s& informacionit t& kérkesés s& koordinimit. (WRC-19)

Pérdorimi i brezit 2483.5-2500 MHz nga shérbimet i 1évizshém satelitor dhe
radiopércaktimit satelitor &shté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A.
Administratat jang t& detyruara t& marrin t& gjitha masat e nevojshme pér t&
shmangur interferencat e démshme t& shérbimit t& radio astronomisé nga
emétimet né brezin 2483.5-2500 MHz, veganérisht kur shkaktohen nga
rrezatimet harmonike dytésore q& do t& bien brenda brezit 4990-5000 MHz
pércaktuar né baz& mbar botérore pér shérbimin e radio astronomisé.

N& bazg t& marréveshjes s& arritur nga Nr. 9.21, brezi 2520-2535 MHz mund
& pérdoret gjithashtu pér shérbimin e 1&vizshém satelitor (hapésiré—Tokg),
pérveg i 1évizshém acronautik— satelitor pér veprim t& kufizuar brenda kufijve
kombétar. Dispozitat € Nr. 9.11° do t& aplikohen. (WRC-07)

Brezi i frekuencés 2 500-2 690 MHz né Rajonet 1 dhe 2 dhe brezi i frekuencave
2 500-2 655 MHz né& Rajonin 3 jan& identifikuar pér pérdorim nga stacionet e
platformés né lartési t& madhe si stacione bazé (HIBS) t& Telekomunikacionit
t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT) (HIBS). Ky identifikim nuk pérjashton
pérdorimin ¢ kétyre brezave t& frekuencave nga ¢do aplikim i shérbimeve té
cilave u jang caktuar dhe nuk vendos pérparési né Radio Rregulloret. Rezoluta
218 (WRC-23) do t& zbatohet. HIBS nuk do t& kérkojé mbrojtje nga shérbimet
primare ckzistuese. Nr. 5.43A nuk zbatohet. Nj& pérdorim 1i till¢ i HIBS ng
brezat ¢ frekuencave 2 500-2 510 MHz né Rajonet 1 dhe 2, dhe 2 500-2 535
MHz né& Rajonin 3 &shté i kufizuar n& marrje nga HIBS. (WRC-23)

Brezi 2500-2690 MHz mund t& pérdoret pér sistemet skater troposferike né
Rajonin 1, subjekt i marréveshjes s& arritur sipas Nr. 9.21. Nr. 9.21 nuk
zbatohet pér lidhjet skater troposferike t& vendosura krejtésisht jashté Rajonit
1. Administratat duhet t& b&jné t& gjitha pérpjekjet pér t& shmangur zhvillimin
e sistemeve t& reja skater troposferike né kété brez. Kur planifikohen lidhje t&
reja skater troposferik radio—rele né kété brez, duhet t& merren t& gjitha masat
e duhura pér t& pérjashtuar drejtimin e antenave t& kétyre lidhjeve drejt orbités
s& satelitit gjeostacionar. (WRC-12)

Pércaktim alternativ: N& Kirgizstan dhe Turkmenistan brezi 2500-2690
MHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém,
pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik. (WRC-12)

N& caktimin ¢ sistemeve n& shérbimin radioteleviziv— satelitor né brezat
pérmes 2500 MHz dhe 2690 MHz, administratat jané t& detyruara t& marrin t&
gjitha masat ¢ nevojshme pér t& mbrojtur shérbimin radio astronomi né brezin
2690-700 MHz.
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Pércaktimi i brezit t& frekuencave 2500-2520 MHz né& shérbimin e 1&vizshém
satelitor (hapésiré—Toke) &shté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A.
(WRC-07)

Pérdorimi i brezit 25202670 MHz nga shérbimi radioteleviziv—satelitor &shté
kufizuar ng sistemet kombétare dhe rajonale pér marrje né bashkési, objekt pér
marr&veshjen e arritur sipas Nr.9.21. Dispozitat ¢ Nr. 9.19 do t& aplikohen nga
administratat né kété brez, né marréveshjet e tyre dypaléshe dhe shumépaléshe.
(WRC-07)

Pércaktim shtesé: ng Indi, brezi i frekuencave 2535-2655 MHz &shté pércaktuar
gjithashtu pér pérdorim parésor pér shérbimin radioteleviziv—satelitor (zanor)
dhe shérbimet plotésuese radioteleviziv tokésor. Nj& pérdorim i tille &shts i
limituar né radiotelevizionin numerik audio dhe &shté subjekt i dispozitave t&
Rezolutés 528 (Rev. WRC-19). Dispozitat € N1.5.416 dhe Tabela 21-4 e nenit
21, nuk aplikohet ng kété pércaktim shtesé. Pérdorimi i sistemit t& sateliteve jo—
gjeostacionar n& shérbimin radioteleviziv—satelitor (zanor) &shté subjekt i
Rezolutés 539 (Rev. WRC-19). Sistemet ¢ shérbimit sradioteleviziv—satelitor
gjeostacionar (zanor) pér t& cilét informacioni i ploté i koordinimit sipas Shtojcés
4 &shté marré pas 1 Qershorit 2005 jang t& limituara n& sistemet me géllim
mbulimi kombétar. Fugia e densitetit t& fluksit ng sipérfaqen ¢ Tokés ¢ prodhuar
nga emétimet ¢ njé stacioni hapésinor gjeostacionar t& shérbimit radioteleviziv
satelitor (zanor) q& operon né brezin 2630-2655 MHz pér t& cilin informacioni i
ploté i koordinimit sipas Shtojcés 4, &shté marré pas 1 Qershorit 2005, pér t&
gjitha kushtet dhe t& gjitha metodat € modulimit, nuk duhet t& tejkalojé limitet ¢
mé&poshtme: —130 dB (W/ (m2 * MHz)) pér 0o <O <50

—130 + 0.4 (© —5) dB (W/ (m2 * MHz)) pér 50 <O <250

—122 dB (W/ (m2 + MHz)) pér 250 <6 < 900

ku © &shté kéndi i arritjes s& valés incidente mbi planin horizontal, né gradg.
Kéto limite mund t& tejkalohen né territorin ¢ ¢do véndi pér & cilin administrata
ka réné dakord n& kété ményré. Sinjé pérjashtim i limiteve t& mésipérme, fuqia
e densitetit t& fluksit prej —122 dB(W/(m2 + MHz)) duhet pérdorur si kufi pér
koordinim nén Nr. 9.11 n& njé sipérfaqe prej 1500 km rreth territorit t& njé
administrate duke njoftuar sistemet e shérbimit radioteleviziv—satelitor (zanor).
Veg késaj, njé administraté e listuar né kété dispozité nuk duhet & keté njeherésh
dy mbivendosje t& frekuencave t& caktuara, njera nén kété dispozité dhe tjera
nén Nr. 5.416 pér sistemet pér t& cilat informacioni i ploté i koordinimit sipas
Shtojcés 4 &shté marré pas 1 Qershorit 2005. (WRC-19)

Pérdorimi i brezit 2630-2655 MHz nga sistemet satelitore jo—gjeostacionare né
shérbimin radioteleviziv— satelitor (zanor), q& ndiget nga shénimi. 5.418, pér t&
cilat infomacioni i ploté i koordinimit sipas Shtojcés 4, ose informacioni i
njoftimit &sht&¢ marré pas 2 Qershorit 2000, &shté objekt pér aplikimin e
pércaktimeve t& Nr. 9.12. (WRC- 03)

Pérdorimi i brezit 2630-2655 MHz nga rrjetet satelitore gjeostacionare pér t&
cilat informacioni i ploté i koordinimit sipas Shtojcés 4 ose informacioni i
njoftimit &shté marré pas 2 Qershorit 2000, &shté objekt pér aplikimin e
pércaktimeve t& Nr. 9.13 né respekt t& sistemeve satelitore jo—gjeostacionare
né& shérbimin radioteleviziv—satelitor (zanor), q& ndiget nga Shénimi. 5.418.
Nr. 22.2 nuk aplikohet. (WRC- 03)

Kur sistemet ¢ shérbimit t& 1&vizshém satelitor pérdoren né brezin 2670-2690
MHz, administratat duhet t& marrin t& gjitha masat e nevojshme pér t&€ mbrojtur
sistemet satelitore q& operojné né kété brez para datés 3 Mars 1992.
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Koordinimi i sistemeve t& 1évizshme satelitore n& kété brez do t& jeté né
pérputhje me Nr. 9.11A. (WRC-07)

Brezi 26552670 MHz mund t& jeté pérdorur gjithashtu pér shérbimin i
lévizshém satelitor (Toké—hapésirg), pérves i 1évizshém aeronautik—satelitor
pér operim t& kufizuar brenda kufijve kombétar, objekt pér marréveshjen e
arritur nén Nr. 9.21. Aplikohet koordinimi sipas Nr. 9.11A. (WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein,
Bjellorusi, Brunei Darusalem, Kongo (Republika ¢), Bregu i Fildishté, Kubg,
Xhibuti, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gabon, Gjeorgji,
Guinea, Guinea—Bissau, Republika Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Jordani,
Kuvait, Liban, Mauritani, Mongoli, Mali i Zi, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine,
Katar, Republika Arabe e Sirisé, Kirgistan, Rep. Demokratike ¢ Kongos,
Rumani, Somali, Taxhikistan, Tunizi, Turkmenistan, Ukraingé dhe Jemen brezi
2690-2700 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né njé bazé parésore edhe pér
shérbimet fiks dhe i 1&vizshém, pérves shérbimit t& 1évizshém acronautik. Nj&
pérdorim i tillg &shté i lejuar vetém pér pajisjet q& jané n& operim nga 1 Janari
1985. (WRC-12)

Ng& brezin 2700-2900 MHz, radarét me bazg tokésore pérdorur pér géllime
meteorologjike jang autorizuar t& operojné né bazg t& barazisé me stacionet e
shérbimit t& radionavigacionit acronautik.

N& brezin 2900-3100 MHz, stacionet n& shérbimin e radiovendndodhjes
nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme, as t& kérkojné mbrojtje nga,
sistemet radare né shérbimin e radionavigacionit. (WRC- 03)

N& brezin 2900 —3100 MHz, pérdorimi i sistemit transponder pér investigimin
né bordet e anijeve (SIT) do t& jeté kufizuar n& nénbrezin 2930 —2950 MHz.

Pérdorimi i brezit 2900-3100 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
aeronautik &shté kufizuar n& radarét me bazé tokésore.

N& brezat 2900-3100 MHz dhe 9300-9500 MHz, pérgjigja nga transponderat
e radaréve nuk do t& jeté ¢ mundur t& ngatérrohet me pérgjigjet nga radarét
sinjalizues dhe nuk do t& shkaktojé interferenca né radarét ¢ anijeve ose t&
aviong&ve né shérbimin e radionavigacionit, duke vlerésuar gjithsesi Nr.4.9.

Pércaktim shtesé: N& Kirgistan, dhe Turkmenistan brezi i frekuencave 3100—
3300 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né njé bazé parésore pér shérbimin e
radionavigacionit. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei
Darusalam, Kamboxhia, Kamerun, King, Kongo (Rep. ¢), Korea (Rep. ¢),
Bregu i Fildisht, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Indi, Indonezi,
Iran (Republika Islamike e), Irak, Japoni, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lao P.D.R,
Liban, Libi, Malajzi, Mongoli, Maynmar, Zelandé ¢ Re, Oman, Uganda,
Pakistan, Palestine® Katar, Republika Arabe ¢ Sirisé, Rep. Demokratike e
Kongos, Rep. Popullore Demokratike t& Koresé, Singapor, Somali, Sudan,
Tailand, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 3300-3400 MHz é&shté
pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin ¢ l&vizshém dhe fiks.
Mongolia , Zelanda ¢ Re dhe shtetet q& kufizojné Mesdheun nuk duhet t&
kérkojné mbrojtje pér shérbimin e tyre fiks dhe t& 1&vizshém nga shérbimi i
radiopércaktimit. (WRC-23)
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Pércaktim shtesé: N& Angolg, , Botsvana, Burkina Fazo, Burundi, Kabo Verde,
Republika ¢ Afrikés Qéndrore, Komoros, Xhibuti, Eritrea, Esuatini, Etiopia,
Gambia, Gana, Guinea, Guinea—Bissau, Guinea Ekuateriale, Lesoto, Liberi,
Madagaskar, Malaui, Mauritius, Mauritani, Mozambik, Namibi, Niger,
Nigeri, Palestine*®, , Republika Demokratike ¢ Kongos, Ruanda, Sao Tome
Principe, Senegal, Sejshel, Sierra Leone, Somalia, , Sudani Jugor, Afrika e
Jugut, Tanzani, Cad, Togo, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 3300—
3400 MHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér shérbimin ¢ 18vizshém,
pérveg shérbimit 1&vizshém acronautik. Stacionet ng shérbimin e 1&vizshém q&
operojné né brezin ¢ frekuencave 3300-3400 MHz nuk duhet t& shkaktojng
interferenca t&¢ démshme pér, ose t& kérkojné mbrojtje nga, stacionet q&
operojné né shérbimin e radiopércaktimit. (WRC-23).

* N& bazé t& Rezolutés 99 (Rev. Dubai, 2018) t& Konferencés Fuqiploté, dhe
duke marré parasysh Marréveshjen ¢ Pérkohshme Izraelito-Palestineze t& 28
shtatorit 1995.

N& shtetet, né vazhdim, t& Rajonit 1, Angolg, Benin, Botsvana, Burkina Fazo,
Burundi, Kepi i Gjelber, Kamerun, Republika ¢ Afrikés Qéndrore, Komoros,
Kongo (Republika ¢), Bregu i Fildishte, Xhivuti, Egjipt, Eritrea,
Esuatini,Etiopi, Gambia, Gana, Guinea, Guinca—Bissau, Guinea Ekutoriale,
Kenia, Lesoto, Liberi, Malaui, Madagaskar, Mauritius, Mauritani, Mongoli,
Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Uganda, Rep. Demokratike ¢ Kongos,
Ruanda, Sudan, Sao Tome dhe Principe, Senegal, Sejshel, Sierra Leone,
Somali, Sudan, Sudani Jugor, Afrika e Jugut, Tanzani, Cad, Togo, Zambia dhe
Zimbabve, brezi i frekuencave 3300-3400 MHz &shté identifikuar pér
implementimin ¢ Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT).
Pérdorimi i kétij brezi frekuencash duhet t& jeté né pérputhje me Rezolutén 223
(Rev. WRC-23). Pérdorimi i brezit t& frekuencave 3300-3400 MHz nga
stacionet IMT né shérbimin e 1&vizshém nuk duhet t& shkaktojé interferencé t&
démshme pér, ose t& kérkojé mbrojte nga, sistemi né shérbimin e
radiopércaktimit, dhe administratat q& déshirojng t& implementojné IMT duhet
t& arrijné marréveshjen me shtetet fqinje pér t& mbrojtur operimin brenda
shérbimit t& radiopércaktimit. Ky identifikim nuk pérfshin pérdorimin ¢
kétij brezi frekuencash nga ndonjé aplikim i shérbimit ng t& cilin ai &shté
pércaktuar dhe nuk vé prioritet né Radio Rregullatoret. (WRC-23)

Kategori t& ndryshme shérbimi: né Argjenting, Brazil, Kubg, Republikén
Domenikane, Guatemalg, Meksiké, Paraguaj dhe Uruguay, brezi i frekuencés
3 300-3 400 MHz i pércaktohet shérbimit fiks né bazg primare. Stacionet né
shérbimin fiks q& operojné né brezin ¢ frekuencave 3 300-3 400 MHz nuk duhet
t& shkaktojné interferenca t& démshme pér, ose t& kérkojné mbrojtje nga
stacionet & veprojné né shérbimin e radiolokacionit. (WRC-23)

Né Rajonin 2, pérdorimi i shérbimit t& 1&vizshém, pérveg i l&vizshém
aeronautik, né brezin e frekuencave 3 300 - 3 400 MHz &shté identifikuar pér
implementimin e Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Njé
pérdorim 1 tille do t& jet& n& pérputhje me Rezolutén 223 (Rev.WRC-23).
Pérdorimi i brezit t& frekuencave 3 300-3 400 MHz nga stacionet IMT n&
shérbimin e 1&vizshém nuk duhet t& shkaktojé interferenca t& démshme pér, ose
t& pretendojé mbrojtjc nga sistemet né shérbimin e radiolokacionit dhe
administratat q& déshirojné t& zbatojné IMT duhet t& marrin miratimin e
vendeve fqinje pér t& mbrojtur operimin brenda shérbimit t& radiolokacionit.
Ky identifikim nuk e pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuencor nga ndonjé
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aplikim i shérbimeve tek t& cilat ajo u &shté caktuar dhe nuk vendos prioritet né
Radio Rregullore. (WRC-23)

Né& vendet e méposhtme né Rajonin 3: Kamboxhia, Indi, Indonezi, Lao P.D.R.,
Pakistan, Filipine, Singapor dhe Vietnam, pérdorimi i brezit t& frekuencave 3
300-3 400 MHz &shtg identifikuar pér implementimin ¢ Telekomunikacionit t&
Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Njé pérdorim i tillg do t& jeté né pérputhje
me Rezolutén 223 (Rev.WRC-23). Pérdorimi i brezit t& frekuencave 3 300-3
400 MHz nga stacionet IMT né shérbimin e 18vizshém nuk duhet t& shkaktojé
interferenca t&¢ démshme pér, ose t& pretendojé mbrojtje nga sistemet né
shérbimin e radiolokacionit. Pérpara se njé administraté t& véré né pérdorim njé
stacion bazg ose t& 1&vizshém t& njé sistemi IMT né kété brez frekuencash, ajo
do t& kérkojé marréveshje sipas Nr. 9.21 me vendet fqinje pér t& mbrojtur
shérbimin e radiolokacionit. Ky identifikim nuk ¢ pérjashton pérdorimin ¢ kétij
brezi frekuencor nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& cilave u éshté caktuar dhe
nuk vendos prioritet né Radio Rregullore. (WRC-23)

Stacionet né shérbimin e l&vizshém, pérveg i lévizshém acronautik, q& operojné
né brezin ¢ frekuencave 3 300 3 400 MHz né Rajonin 2 nuk duhet t& shkaktojng
interferenca t& démshme pér, ose t& pretendojné mbrojtje nga sistemet q&
operojné né shérbimin e radiolokacionit. (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Kirgistan dhe Turkmenistan, brezi i frekuencés 3300—
3400 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né njé bazé parésore pér shérbimin e
radionavigacionit. (WRC- 19)

Pércaktimi i brezit t& frekuencave 3400-3600 MHz pér shérbimin e 1&vizshém,
pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik &shté subjekt i marréveshjes s&
arritur  sipas Nr. 9.21. Ky brez frekuencash &shté identifikuar pér
Telekomunikacionet ¢ Lévizshme Ndérkombetare (IMT). Ky identifikim nuk
pengon pérdorimin e kétij brezi nga ¢do aplikim i shérbimeve pér té cilét éshts
pércaktuar dhe nuk pércakton prioritet né Rregulloret Radio. N& fazén e
koordinimit zbatohen gjithashtu dispozitat e Nr. 9.17 dhe 9.18. Pérpara se njé
administraté t& vendosé n& pérdorim njé stacion (bazé ose t& 16vizshém) t&
shérbimit t& 1&vizshém né kété brez, duhet t& sigurojé q& fuqia e fluksit t&
densitetit (pfd), prodhur né 3 m mbi tokén, nuk tejkalon —154.5 dB(W/(m2- 4
kHz)) pér mé& shumé se 20% t& kohés, n& kufijté ¢ territorit t& ¢do administrate
tjetér. Ky limit mund t& tejkalohet n& territorin e ¢do vendi, administrata ¢ t&
cilit ka réné dakort k&shtu. N& ményré q& t& sigurohet q& limiti pfd né kufijté e
territorit t& ¢do administrate tjetér &shté plotésuar, duhet t& béhen llogaritjet
dhe verifikimet duke marré parasysh gjithe informacionin pérkatés, me
marréveshje t& ndérsjellté t& t& dy administratave (administratés pérgjegjése
pér stacionin tokésor (terrestrial station) dhe administratés pérgjegjése
pérstacionin né toké (earth station)), dhe nése kérkohet edhe me asistencé t&
Zyrés. N& rast t& mosmarréveshjeve, llogaritjet dhe verifikimet e pfd do t&
béhen nga Zyra, duke marré parasysh informacionet ¢ pérmendura mé sipér.
Stacionet ¢ shérbimit t& 1&vizshém né brezin 3400-3600 MHz nuk duhet t&
kérkojné mé shumé mbrojtje nga stacionet hapésinore se ato t& ofruara ng
Tabelén 21-4 t& Rregulloreve Radio (Versioni i 2004—s). (WRC-15)

Pércaktim shtesé: Né Gjermani brezi 1 frekuencave 3400-3475 MHz
&shté pércaktuar gjithashtu né bazg dytésore pér shérbimin amator. (WRC-19)

N& Australi, Bangladesh, Brunei Darussalam, King, komunitetet franceze
jashté shtetit t& Rajonit 3, Kore (Rep. ¢), Indi, Indonezi, Iran (Republika
Islamike), Japoni, Zelandén ¢ Re, Pakistan, Filipine, Republika Popullore
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Demokratike ¢ Koresé dhe Singapor, brezi i frekuencave 3 500-3 600 MHz
&shté identifikuar pér Telekomunikacionin e Lévizshém Ndérkombétar (IMT).
Ky identifikim nuk ¢ pérjashton pérdorimin ¢ kétij brezi frekuencor nga ndonjé
aplikim i shérbimeve t& cilave u &hté caktuar dhe nuk vendos prioritet né
Radio Rregullore. N& fazén ¢ koordinimit zbatohen gjithashtu edhe dispozitat
Nr. 9.17 dhe 9.18. Pérpara se njé administraté t& véré né pérdorim njé stacion
(bazé ose t& 1&vizshém) t& shérbimit t& 1&vizshém ng kété brez frekuencash,
duhet t& sigurojé q& densiteti i fluksit t& fuqisé (pfd) i prodhuar né 3 m mbi toks
t& mos kalojé -154,5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pér mé shumé se 20% t& kohés ng
kufirin e territorit t& ¢do administrate tjetér. Ky kufi mund t& tejkalohet ng
territorin e ¢do vendi, administrata ¢ t& cilit ka réng dakord. Pér t& siguruar q&
kufiri i pfd né kufirin e territorit t& ¢do administrate tjetér &shté pérmbushur,
llogaritjet dhe verifikimi do t& béhen, duke marré parasysh t& gjithé
informacionin pérkatés, me marréveshje reciproke t& t& dyja administratave
(administrata  pérgjegjése pér stacionin/terrestrial dhe administratén
pérgjegjése pér stacionin tokésor), me ndihmén ¢ Byrosé nése kérkohet. N&
rast mosmarréveshjeje, llogaritja dhe verifikimi i pfd-sé béhet nga Byroja, duke
marré parasysh informacionin ¢ pérmendur mé sipér. Stacionet e shérbimit t&
1&vizshém né brezin e frekuencave 3 500— 3 600 MHz nuk do t& kérkojné mé
shumé mbrojtje nga stacionet hapésinore sesa ajo ¢ parashikuar né Tabelén 21-
4 t& Rregullores s& Radios (Botimi i 2004). (WRC-23)

N& Angola, Botsvana, Guinea, Lesoto, Malavi dhe Sudanin ¢ Jugut, brezi i
frekuencave 3 600-3 700 MHz &shté identifikuar pér Telekomunikacionin e
Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk pérjashton pérdorimin e
brezit t& frekuencave nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& cilave u &shté caktuar
dhe nuk vendos prioritet né Radio Rregullore. Do t& zbatohen kushtet ¢ Nr.
5.434A. (WRC-23)

N& Rajonin 2, brezi i frekuencés 3 600-3 700 MHz &shté identifikuar pér
pérdorim nga administratat q& déshirojné t& zbatojné Telekomunikacionin e
Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk ¢ pérjashton pérdorimin
e kétij brezi frekuencor nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& cilave u &hté
caktuar dhe nuk vendos prioritet né Radio Rregullore. Administratat q&
déshirojné t& zbatojné IMT-n& do t& marrin miratimin ¢ vendeve fqinje pér t&
siguruar mbrojtjen e shérbimit satelitor fiks (hapésiré tokg). (WRC-23)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 3 600-3 800 MHz nga shérbimi i 1&vizshém,
pérveg i 1évizshém acronautik, né bazg parésore né Rajonin 1, &shté subjekt i
marréveshjes s& marré sipas Nr. 9.21 nése kufiri i densitetit t& fluksit t& fuqisé
(pfd) mé poshté &shté tejkaluar. Dispozitat ¢ Nr. 9.17 dhe 9.18 do t& zbatohen
edhe n& fazén e koordinimit. Pérpara se njé administraté né Rajonin 1 t& vérs
né& pérdorim njé stacion n& shérbimin e 1&vizshém né brezin ¢ frekuencave 3
600-3 800 MHz, pér mbrojtjen ¢ stacioneve né shérbimet fikse dhe fikse
satelitore, duhet t& sigurojé q& pfd e prodhuar né 3 m mbi tok& nuk kalon
—154,5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pér mé shumé se 20% t& koh&s né& kufirin e
territorit t& ¢do administrate tjetér. Stacionet né shérbimin e 1&vizshém q&
operojné ng brezin e frekuencave 3 600-3 800 MHz nuk do t& kérkojné mé
shumé mbrojtje nga stacionet hapésinore sesa ajo ¢ parashikuar né Tabelén 21-
4 t& Radio Rregulloreve. (WRC-23)

Né& Algjeri, Arabing Saudite, Azerbajxhan, Bahrein, Bjellorusi, Benin, Burkina
Faso, Burundi, Kamerun, Rep. e Afrikés Qendrore, Komoret, Kongo (Rep. 1),
Bregu i Fildishté, Xhibuti, Egjipti, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Eswatini,
Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Iraku, Jordania, Kazakistani, Kenia, Kuvaijti,
Libani, Liberia, Libia, Madagaskari, Mali, Maroku, Mauritius, Mauritania,
Mozambiku, Namibia, Nigeri, Nigeria, Omani, Uganda, Uzbekistani,
Palestina*, Katari, Republika Arabe Siriane, Dem. Rep. e Kongos, Ruandés,
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Sao Tome dhe Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudani, Afrika ¢
Jugut, Tanzania, Cadi, Togo, Tunizia, Jemeni, Zambia dhe Zimbabve, brezi i
frekuencave 3 600-3 800 MHz &shté identifikuar pér Telekomunikacionin e
Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk pérjashton pérdorimin e
brezit té frekuencave nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& cilave u &shté caktuar
dhe nuk vendos prioritet né Radio Rregulloret. Do t& zbatohen kushtet ¢ Nr.
5.43A. (WRC-23).

* N& bazé t& Rezolutés 99 (Rev. Dubai, 2018) t& Konferencés Fugiploté, dhe
duke marré parasysh Marréveshjen ¢ Pérkohshme Izraelito-Palestineze t& 28
shtatorit 1995.

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Angola, Botsvang, Guine, Lesoto, Malavi
dhe Sudanin e Jugut, brezi i frekuencave 3 700-3 800 MHz i pércaktohet
shérbimit t& 1&vizshém né bazé dytésore. (WRC-23

Né Bahamas, Belize, Brazil, Kanada, Kolumbi, Kosta Rika, Shtetet ¢
Bashkuara, Guatemala, departamentet dhe komunitetet ¢ huaja Franceze né
Rajonin 2, Grenlandg, vendet dhe territoret ¢ huaja brenda Mbretérisé sé&
Holandés n& Rajonin 2, Paraguaj, Peru, Trinidad dhe Tobago dhe Uruguai,
brezi i frekuencave 3 700-3 800 MHz &shté identifikuar pér pérdorim nga
ndonjé prej kétyre administratave q& déshirojné t&  zbatojng
Telekomunikacionin ¢ Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk e
pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuencor nga ndonjé aplikim i shérbimeve
t& cilave u &hté caktuar dhe nuk vendos prioritet n& Radio Rregulloret.
Administratat q& déshirojné t& implementojng IMT do t& marrin miratimin e
vendeve fqinje pér t& siguruar mbrojtjen e shérbimit satelitor fiks (hapésiré-
tokg). (WRC-23)

MOD Pérdorimi i brezit t& frekuencave 42004400 MHz nga stacionet né
shérbimin e 1&vizshém aeronautik (R) &shté rezervuar eskluzivisht pér sistemet
¢ komunikimit t& brendshém pa tel avioniks q& operojné né pérputhje me
njohjen e standarteve ndérkombétare t& acronautikés. Njé pérdorim i tillé duhet
& jeté né pérputhje me Rezolutén 424 23 (Rev.WRC-23).  (WRC-23)

Sensorét pasivé n& cksplorimin e Toké&s—satelitor dhe shérbimet e kérkimit
hapésinor mund t& autorizohen pér pérdorim dytésor né brezin e frekuencave
4200-4400 MHz. (WRC-15)

Pérdorimi i brezit 42004400 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &shté rezervuar ekskluzivisht pér altimetrat radio t& instaluar
né bordet ¢ avionéve dhe pér transponderat shogérues né toks. (WRC-15)

Pércaktim shtesé: né Republikén Islamike t& Iranit brezi 4200-4400 MHz &shté
pércaktuar né bazg dytésore pér shérbimin fiks (WRC-12)

Shérbimi 1 frekuencés standarte dhe sinjalit kohor satelitor mund t& jeté
autorizuar t& pérdor frekuencén 4202 MHz pér transmetimet hapésiré—Toké
dhe frekuencén 6427 MHz pér transmetimet Tok&-hapésiré. Té tilla
transmetime do t& jené kufizuar brenda kufijve t& +2 MHz t& kétyre
frekuencave, objekt pér marréveshjen e arritur nga Nr. 9.21.

Né& Rajonin 2 (pérveg Brazilit, Kubés, komunitetet dhe territoret jashté
Francés, Guatemalés, Paraguajit, Uruguajit dhe Venezuelés) dhe né Australi
brezi 4400-4940 MHz mund t& pérdoret pér telemetri t& 1&vizshme aeronautike
pér testimin e fluturimit nga stacionet ¢ avionit (shiko Nr. 1.83). Pérdorime t&
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tilla duhet t& jeté né pérputhje me Rezolutén 416 (WRC—-07) dhe nuk duhet t&
shkaktojng interferenca t& démshme dhe as t& kérkojné mbrojtje nga shérbimi
fiks dhe fiks—satelitor. Cdo pérdorim i tillé nuk duhet t& pérjashtojé pérdorimin
e keétij brezi nga aplikacionet e tjera t& shérbimit t& 1&vizshém ose nga shérbimet
e tjera pér & cilat ky brez &shté pércaktuar né bazg bashké—parésore dhe nuk
pércakton prioritet n& Rregulloret Radio. (WRC-07)

Pérdorimi i brezave 45004800 MHz (hapésiré-Tokg), 6725-7025 MHz
(Toké-hapésirg) nga shérbimi fiks satelitor duhet t& jeté n& pérputhje me
kérkesat e Shtojcés 30B. Pérdorimi i brezave 10.7-10.95 GHz (hap&siré—
Toke), 11.2-11.45 GHz (hapésiré-Toke) dhe 12.75-13.25 GHz (Toks—
hapésiré) nga sistemet satelitore gjostacionare né shérbimin satelitor fiks duhet
& jeté n& pérputhje me kérkesat ¢ Shtojcés 30B. Pérdorimi i brezave 10.7 —
10.95 GHz (hapésiré-Toke), 11.2-11.45 GHz (hapésiré-Tokg) dhe 12.75—
13.25 GHz (Toké&-hapésir€) nga njé sistem satelitor jo gjeostacionar né
shérbimin fiks satelitor &shté objekt aplikimi t& pércaktimeve t& Nr. 9.12 pér
koordinimin e sistemeve t& tjera satelitore jo gjeostacionare né shérbimin
satelitor fiks. Sistemi satelitor jo gjeostacionar né shérbimin fiks nuk duhet t&
kérkojé mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare né shérbimin satelitor fiks
qé operojné sipas Rregulloreve Radio, q& nuk respektojné datat e marrjes nga
Byroja t& informacionit t& ploté t& koordinimit ose t& njoftimit, t& pérshtatshme,
pér sistemin satelitor jo gjeostacionar né shérbimin satelitor fiks dhe t&
informacionit t& ploté t& koordinimit ose t& njoftimit, t& pérshtatshém, pér
mjetet  satelitore gjeostacionare, Nr.5.43 nuk aplikohet. Sistemet jo
gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor né brezat mé sipér duhet t& operojné
n& ményré t& tille q& ¢do interferencé ¢ paparanueshme & mund t& ndodhg
gjaté operimit t& tyre duhet t& eliminohet né ményré t& shpejté. (WRC-2000)

Né& Brazil, Paraguaj dhe Uruguaj, brezi i frekuencave 48004900 MHz, ose
pjesé e tyre, &shté identifikuar pér implementimin e Telekomunikacionit t&
Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk pengon pérdorimin e
keétij brezi nga ¢do aplikim i shérbimeve pér t& cilét &shté pércaktuar dhe nuk
pércakton prioritet né Rregulloret Radio. Pérdorimi i brezit t& frekuencave
pér implementimin ¢ IMT &shté subjekt i arritjes s& marréveshjes me shtetet
fginje dhe stacioni IMT nuk duhet t& kérkojé mbrojtje nga stacionet e
aplikimeve t& tjera t& shérbimit t& 18vizshém. Njé& perdorim i tillé duhet t& jetd
né pérputhje me Rezolutén 223 (Rev. WRC-15). (WRC-15)

N& Angola, Argjenting, Armeni, Azerbajxhan, Benin, Botsvana, Brazil,
Burkina Faso, Burundi, Kepi i Gjelbért, Kamboxhia, Kamerun, Kili, King,
Kolumbi, Repoblika ¢ Kongos, Bregun e Fildishté, Xhibuti, Esuatini,
Federatén Ruse, Gabon, Gana, , Guinea, Republikén Islamike t& Iranit, Irak,
Kazakistan, Lao P.D.R., Lesoto, Liberi, Madagaskar, Malaui, Mali, Mongoli,
Namibi Niger, Ugandé, Uzbekistan, Republikén Demokratike t& Kongos,
Kirgistan, Republikén Popullore Demokratike t& Koresg, Sudan Jugor, Afrikén
e Jugut, Cad , Togo, Vietnam, Zambia dhe Zimbabve brezi i frekuencave
48004990 MHz, ose pjesé t& tyre, &shté identifikuar pér pérdorim nga
administratat q& déshirojné t& implementojné Telekomunikacionet e
Lévizshme Ndérkombétare (IMT). Ky identifikim nuk pengon pérdorimin
e kétij brezi nga ¢do aplikim i shérbimeve pér t& cilét &shté pércaktuar dhe
nukpércakton prioritet né Rregulloret Radio. Pérdorimi i brezit t& frekuencave
pér implementimin e IMT &shté subjekt i arritjes s& marréveshjes nén Nr. 9.21,
me administratat ¢ interesuara dhe stacionet ¢ IMT nuk duhet t& kérkojné
mbrojtje nga stacionet ¢ aplikimeve t& tjera t& shérbimeve t& 1évizshme. Veg
késaj, para se njé administraté t& marré né pérdorim njé stacion IMT ng
shérbimin e 1&vizshém, ajo duhet t& sigurohet se fuqia ¢ densitetit te fluksit
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prodhur nga ky stacion nuk duhet t& tejkaloj —155 dB (W/(m2:-1MHz))
prodhuar deri né 19 km mbi nivelin e detit n& 20 km nga bregdeti, pércaktuar
si niveli m& 1 ulét i yjit, e njohur zyrtarisht nga Shteti bregdetar. Zbatohet
Rezoluta 223 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

N& brezat 4825-4835 MHz dhe 4950-4990 MHz, pércaktimi i shérbimit t&
lévizshém &shté kufizuar né shérbimin e 1&vizshém, pérveg shérbimit t&
lévizshém aeronautik. N& Rajonin 2 (me pérjashtim t& Brazilit, Kubés,
Guatemalés, Meksikes, Paraguaj, Uruguaj dhe Venezuelg) dhe né Australi,
brezi 4825-4835 MHz &shté i pércaktuar gjithashtu pér shérbimin e 1&vizshém
acronautik, kufizuar n& telemetri t& 1&vishme aeronautike pér testimin e
fluturimit nga stacionet né avion. Pérdorime t& tilla duhet t& jen& n& pérputhje
me Rezolutén 416 (WRC-07) dhe nuk duhet t& shkaktojé interferencé té
démshme né shérbimin fiks. (WRC-07)

Né brezat ¢ frekuencave 5000-5030 MHz dhe 5091-5150 MHz, shérbimi i
1évizshém acronautik—satelitor (R) &shté objekt i marréveshjes s& mbajtur sipas
Nr. 9.21. Pérdorimi i kétyre brezave nga shérbimi i 1&vizshém aeronautik—
satelitor (R) &sht& kufizuar n& sistemet aeronautike t& standartizuara
ndérkombétarisht. (WRC- 12)

Né ményré q& t& mos shkaktohet interferencé e démshme né sistemet
mikrovalore pér uljet ajrore & operojné mbi 5 030 MHz, fugia agregate e
densitetit t& fluksit i prodhuar né sipérfagen ¢ Tokés né brezin 5030-5150 MHz
nga t& gjitha stacionet hapésinore brenda ¢do sistemi t& shérbimit té
radionavigacionit— satelitor (hapésiré-Tok&) q& operojné né brezin 5010-5030
nuk duhet t& tejkalojng —124.5 dB (W/m2) né& njé brez prej 150 kHz. Né ményré
q& t& mos shkaktohet interferencé e démshme né shérbimin e radio astronomisé
né brezin ¢ frekuencave 4990-5000 MHz, sistemet ¢ shérbimit satelitor t&
radionavigacionit q& operojné né brezin e frekuencave 5010-5030 MHz duhet
& pérputhen me kufijté né brezin 4 9905000 MHz t& pércaktuar né Rezolutén
741 (Rev.WRC-15). (WRC-15)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 5030-5091 MHz nga shérbimi i 1&vizshém
acronautik &hté i kufizuar n& sistemet aeronautike t& standartizuara
ndérkombétarisht. Transmetimet e padéshiruara nga shérbimi i l&vizshém
aeronautik né brezin e frekuencave 5030-5091 MHz duhet t& kufizohen pér t&
mbrojtur downlink—et e sistemit RNSS né brezin 5010-5030 MHz. Pér aq koh&
sa njé vleré e pérshtatshme &shté vendosur né Rekomandimin pérkatés ITU-R,
duhet t& pérdoret densiteti e.ir.p me limit prej =75 dBW/MHz né brezin ¢
frekuencés 5010-5030 MHz pér emétimet e padéshiruar pér ¢do stacion AM(R)
S. (WRC-12)

NE& brezin ¢ frekuencave 5030-5091 MHz shérbimi i 18vizshém aeronautik—
satelitor (R) &shté objekt i koordinimit sipas Nr. 9.11A. Pérdorimi i kétij brezi
frekuencash nga shérbimi i 1&vizshém acronautik—satelitor (R) &shté i kufizuar
né sistemet aeronautike t& standartizuara ndérkombétarisht.

Brezi i frekuencave 5030-5150 MHz &shté pér t'u pérdorur pér operimin e
sistemit t& standardit ndérkombétar (sistem mikrovalor pér uljet ajrore) pér
metodén e saktésimit dhe uljeve ajrore. Né brezin e frekuencave 5030-5091
MHz, kérkesat e kétij sistemi duhet t& ken& prioritet ndaj pérdorimeve té tjera t&
keétij brezi. Pér pérdorimin e brezit t& frekuencave 5091— 5150 MHz aplikohet
Nr. 5.444A dhe Rezoluta 114 (Rev.WRC- 15). (WRC- 15)
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Pérdorimi i brezit t& frekuencave 5091-5150 MHz pércaktuar pér shérbimin
fiks—satelitor (Toké-hapésirg) &shté kufizuar né lidhjet fider t& sistemeve
satelitore jo—gjeostacionare né sistemet satelitore t& 16vizshme dhe &shté objekt
pér koordinimin nén Nr. 9.11A. Pérdorimi i brezit t& frekuencave 5091-5150
MHz nga lidhjet fider t& sistemeve satelitore jo— gjeostacionare né sistemet
satelitore t& 16vizshme duhet t& jeté subjekt i aplikimit t& Rezolutés 114 (Rev.
WRC-15). Pér mé tepér, sigurimi i shérbimit t& radionavigimit aeronautik
&shté i mbrojtur nga interferencat e démshme, koordimini &shté i nevojshém
pér lidhjen fider t& stacionit tok&sor t& sistemit satelitor jo—gjeostacionar né
shérbimin e 1&vizshém satelitor t& cilat jané ndaré né mé pak se 450 km nga
territori i njé administrate q& operojné né stacionet tokésor t& shérbimit t&
radionavigimit acronautik. (WRC-15)

Pérdorimi i brezit 5091-5150 MHz nga shérbimi i 1&vizshém acronautik &shté
i kufizuar né:

— sistemet q& veprojné né shérbimin e 1&vizshém aeronautik (R) dhe ng
pérputhje me standartet ndérkombetare acronautike, kufizuar pér aplikimet
sipérfagsore né aeroporte. Njé pérdorim i tillg do t& jeté né pérputhje me
Rezolutén 748 (Rev. WRC-19).

— transmetimet ¢ telemetrisé acronautike nga stacionet ¢ avionéve (shih nr.
1.83) né pérputhje me Rezolutén 418 (Rev.WRC-19). (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& vendet ¢ listuara né shénimin 5.369, brezi i frekuencave
5150-5216 MHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazg parésore pér shérbimin ¢
radiopércaktimit— satelitor (hapésiré—Tokg), objekt i marréveshjes s& arritur
nén Nr. 9.21. N& Rajonin 2 (pérve¢ Meksikés), brezi &shté pércaktuar
gjithashtu n& njé bazé parésore pér shérbimin e radiopércaktimit— satelitor
(hapésiré—Tokg). N& Rajonet 1 dhe 3, pérveg atyre vendeve t& listuara né Nr.
5.369 dhe Bangladeshit, brezi i frekuencave &shté pércaktuar gjithashtu ng bazg
dytésore pér shérbimin e radiopércaktimit satelitor (hapésiré—toke). Pérdorimi
nga shérbimi i radiopércaktimit satelitor &shté i kufizuar n& lidhjet fider né
bashk&punim me shérbimin e radiopércaktimit satelitor q& operon né brezat e
frekuencave 1610-1626.5 MHz dhe/ose 2483.5-2500 MHz. Fugia totale e
densitetit t& fluksit n& sipérfagen e Tokés nuk duhet t& tejkalojé né asnjé rast
vlerén —159 dB (W/m2) né ¢do brez 4 kHz pér & gjitha kéndet ¢ arritjes.
(WRC-15)

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz nga
stacionet n& shérbimin ¢ 18vizshém, pérveg shérbimit t& 18vizshém aeronautik
duhet t& jeté n& pérputhje me Rezolutén 229 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

N& brezin 5150-5250 MHz, stacionet né shérbimin e 1&vizshém nuk duhet t&
kérkojné mbrojtje nga stacionet tokésore né shérbimin fiks satelitor. Nr. 5.43A
nuk aplikohet pér shérbimin ¢ 1&vizshém né respekt t& stacioneve tokésore t&
shérbimit fiks satelitor. (WRC- 03)

Pércaktim shtesé: N& Rajonin 1 (pérveg né Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain,
Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Irak, Jordani, Kuvait, Liban, Marok,
Oman, Katar, Republikén Arabe Siriane, Sudan, Sudanin Jugor dhe Tunizi) ,
brezi 5150-5250 MHz &shté gjithashtu i pércaktuar né bazé parésore pér
shérbimin e 1&vizshém aeronautik, kufizuar né transmetimet telemetri
acronautike nga stacionet e avionéve (shih Nr. 1.83), n& pérputhje me
Rezolutén 418 (Rev. WRC-19). Kéto stacione nuk duhet & kérkojné mbrojtje
nga stacionet ¢ tjera q& operojné n& pérputhje me Nenin 5. Nr.5.43A nuk
aplikohet. (WRC-19)
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Pércaktim shtesé: né Brazil, brezi 5 150-5 250 MHz &shté ndaré né bazg
parésore edhe pér shérbimin ¢ 1&vizshém acronautik, kufizuar né transmetimet
telemetri acronautike nga stacionet ¢ avionéve (shiko Nr. 1.83), n& pérputhje
me Rezolutén 418 (Rev.WRC-19).  (WRC-19)

Pércaktim shtesé: né Bregun ¢ Fildishtg, Egjypt, Liban, Republikén Arabe t&
Sirisé dhe Tunizi, brezi i frekuencave 5150-5250 MHz &shté gjithashtu i
pércaktuar pér shérbimin ¢ 1&vizshém né bazé parésore, subjekt i marréveshjes
& arritur nén Nr. 9.21. N& kété rast, nuk do t& aplikohen dispozitat ¢ Rezolutés
229 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

Pércaktimi i shérbimit fiks satelitor (Tok&-hapésirg) &shté kufizuar né lidhjet
fider t& sistemeve jo—gjeostacionare satelitore né shérbimin ¢ 1&vizshém
satelitor dhe &shté objekt pér koordinimin nén Nr. 9.11A

Pércaktim shtesé: Brezi 5150-5216 MHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazg
parésore pér shérbimin fiks satelitor (hapésiré— Toke). Ky pércaktim &shté
kufizuar ng lidhjet fider t& sistemeve satelitore jo—gjeostacionare ng shérbimin
e 1&vizshém satelitor dhe &shté objekt i dispozitave t& Nr. 9.11A. Fuqia e
Densiteti t& fluksit n& sipérfagen e Tokés prodhuar nga stacionet hapésinore t&
shérbimit fiks satelitor q& operojné né drejtimin hapésiré—Tok& né brezin
5150-5216 MHz nuk do t& tejkalojé n& asnjé rast —164 dBW/m2 ne ¢do
diapazon 4 kHz pér t& gjitha kéndet ¢ arritjes.

Administrat pérgjegjése pér rrjetet e shérbimit fiks satelitor né brezin 5150—
5250 MHz q& operojné nén shénimin. 5.447A dhe 5.447B duhet koordinohen
né bazg t& njé barazie né pérputhje me Nr.9.11A me administratat pérgjegjése
pér rrjetet satelitore jo—gjeostacionare q& operojné nén Nr. 5.446 dhe jané sjellé
brenda pérdorimit pas 17 Néntorit 1995. Rrjetet satelitore q& operojné nén Nr.
5.446 t& véna né pérdorim pas 17 Néntorit 1995 nuk do t& kérkojné mbrojtje
dhe nuk do t& shkaktojné interferenca t& démshme né stacionet e shérbimit fiks
satelitor q& operojné nén shénimin Nr. 5.447A dhe 5.447B.

Pércaktimi 1 brezit 5250-5255 MHz pér shérbimet e kérkimit hapésinor né
bazg parésore &shté i kufizuar pér sensorét aktive t& transportuar né hapésiré.

Pérdorimet ¢ tjera té brezit nga shérbimet e kérkimeve hapésinore jané né bazé
dytésore. (WRC- 97)

N& brezin e frekuencave 5250—5350 MHz, stacionet né shérbimin ¢ 1&vizshém
nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga shérbimi i radiovendndodhjes, shérbimi
(aktiv) satelitor i cksplorimit t& Toké&s dhe shérbimi (aktiv) i kérkimeve
hapésinore. Shérbimi i radiovendndodhjes, shérbimi (aktiv) satelitor i
cksplorimit t& Tokés dhe shérbimi (aktiv) i kérkimeve hapésinore nuk duhet t&
imponojné n& shérbimin ¢ 1&vizshém, kritere mé t& rrepta sesa ato t& pércaktara
n& Rezolutén 229 (Rev. WRC-23) (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Kirgizstan, Rumani dhe Turkmenistan, brezi 5250-5350
MHz &shté pércaktuar gjithashtu n& njé bazé parésore pér shérbimin e
radionavigacionit. (WRC- 19)

Shérbimet satelitor (aktiv) pér eksplorimin ¢ Tokés dhe kérkimit hapésinor
(aktiv) ng brezin 5250-5350 MHz nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga shérbimi
iradiovendndodhjes. Nr 5.43° nuk aplikohet. (WRC-03)

Shérbimi satelitor (aktiv) i eksplorimit t& Tokés q& operon né brezin 5350—
5570 MHz dhe shérbimi i kérkimit hapé&sinor (aktiv) q& operon né brezin 5460—
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5570 MHz nuk duhet ti shkaktojé interferencé t& démshme shérbimit t&
radionavigacionit aeronautik né brezin 5350-5460 MHz, shérbimit t&
radionavigacionit n& brezin 5460-5470 MHz dhe shérbimit t&
radionavigacionit detar n& brezin 5470-5570 MHz. (WRC- 03)

Shérbimi (aktiv) i kérkimit hapésinor q& operon né brezin 5350-5460 MHz
nuk duhet t& shkaktojé interferencé t&¢ démshme, as t& kérkojé mbrojtje nga
shérbimet ¢ tjera pér t& cilat ky brez &shté pércaktuar. (WRC- 03)

Ng brezin 5350-5470 MHz, stacionet n& shérbimin ¢ radiovendndodhjes
nuk duhet t& shkaktojné interfencé t& démshme, as t& kérkojné mbrojtje nga
sistemet radar né shérbimin e radionavigacionit acronautik q& operojné né
pérputhje me Nr. 5.449. (WRC-03)

Pérdorimi i brezit 5350-5470 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &shté kufizuar né radarét e avionéve dhe né sinjalet né bordet ¢
anijeve.

Pércaktim shtesé: N& Austri, Azerbajxhan, Iran (Republika Islamike e),
Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi 5470-5650 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu n& bazé parésore pér shérbimin ¢ radionavigacionit
acronautik. (WRC-12)

N& brezin e frekuencave 5470-5725 MHz, stacionet né shérbimin ¢ 1&vizshém
nuk duhet t& kérkojng mbrojtje nga shérbimet e radiopércaktimit. Shérbimet e
radiopércaktimit nuk duhet t& imponojné né shérbimin e 1&vizshém kritere mé
t& rrepta sesa ato t& pércaktuar né Rezolutén 229 ( Rev. WRC-23). (WRC-23)

N& brezin 5470-5650 MHz, stacionet né shérbimin ¢ radiovendndodhjes,
pérveg radaréve me bazé né toké t& pérdorur pér qéllime meteorologjike né
brezin 56005650 MHz, nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme, as
t& kérkojné mbrojtje nga sistemet radare né shérbimin ¢ radionavigacionit
detar. (WRC- 03)

Pércaktim shtesé: Né Mbretéring e Bashkuar, brezi 5470-5850 MHz é&shté
pércaktuar gjithashtu n& bazg dytésore pér shérbime t& lévizshme tokésore.
Limitet ¢ fuqisé t& pércaktuara né pikat 21.2, 21.3, 21.4 dhe 21.5 do t& zbatohen
pér brezin 5725-5850 MHz.

Midis 5600 MHz dhe 5650 MHz, radarét tokésoré t& pérdorur pér géllime
meteorologjike jané t& autorizuar t& veprojné né bazg t& barazisé me stacionet
¢ shérbimit detar t& radionavigacionit.

Pércaktim shtesé: né Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam,
Kamerun, King, Republikén e Kongos, Republikén e Koresé, Bregun e
Fildishté, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Esuatini, Gabon,
Guinea, Guinea Ekuatoriale, Indi, Indonezi, Republikén Islamike t& Iranit,
Irak, Japoni, Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Madagaskar, Malajzi, Niger,
Nigeri, Oman, Ugandg, Pakistan, Filipine, Katar, Republikén Arabe t& Siriség,
Republikén Popullore Demokratike t& Koresg, Singapor, Somali, Sri Lanka,
Tanzani, Cad, Tajlandé, Togo, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 5650-
5850 MHz gjithashtu &shté pércaktuar né baz& parésore pér shérbime fikse dhe
& 18vizshme. N& kété rast, pércaktimet e Rezolutés 229 (Rev. WRC-23) nuk
do t& zbatohen. Pér mé tepér, né Afganistan, Angolg, Benin, Butan, Botsvana,
Burkina Faso, Burundi, Republikén Demokratike t& Kongos, Fixhi, Gana,
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Kiribati, Lesoto, Malaui, Maldive, Mauritius, Mikronezi, Mongoli, Mozambik,
Mianmar, Namibi, Nauru, Zelandén e Re, Papua Guinea e Re, Ruandg, Ishujt
Solomon, Sudanin Jugor, Afrikén e Jugut, Tonga, Vanuatu, Zambia dhe
Zimbabve, brezi i frekuencave 5725-5850 MHz é&shté pércaktuar né bazeé
parésore pér shérbime fikse, dhe stacionet q& veprojng né shérbimet fikse nuk
duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme dhe nuk duhet t& kérkojng
mbrojtje pér shérbime t& tjera parésore né kété brez. (WRC-23)

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Azerbajxhan, Federatén Ruse, Gjeorgji,
Kirgizstan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, pércaktimi i brezit 5670-5725
MHz pér shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore &shté né njé bazé parésore (shih
Nr. 5.33). (WRC-12)

Pércaktim shtesé: Né Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kubg, Gjeorgji,
Hungari, Kazakistan, Moldavi, Uzbekistan, Kirgizstan, Rumani, Federatén
Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi 56705850 MHz &shté
pércaktuar gjithashtu n& bazg parésore pér shérbimin fiks. (WRC- 19)

N& Australi, Burkina Faso, Bregun e Fildishté, Mali dhe Nigeri pércaktimi i
brezave 6440— 6520 MHz (drejtimi HAPS-Toké&) dhe 6560-6640 MHz
(drejtimi Toké—HAPS) pér shérbimin fiks mund & pérdoret gjithashtu dhe nga
lidhjet gateway pér stacionet HAPS né platforma mé lartési t& larté brenda
territorit t& kétyre vendeve. Pérdorime t& tilla jané t& kufizuara t& operojné né
lidhjet gateway HAPS dhe nuk duhet t& shkaktojng interferenaca t& démshmé
n& shérbimet ckzistuese dhe nuk duhet t& kérkojng mbrojtje ndaj tyre si dhe
duhet t& jené n& pérputhje me Rezolutén 150 (WRC-12). Shérbimet ckzistuese
nuk duhet t& jen& né kundérshtim t& zhvillimit né t& ardhmen t& lidhjeve
gateway HAPS. Pérdorimi i lidhjeve gateway HAPS né& kéto breza kérkon
marr&veshje eksplicite me administratat e tjera, territori i t& cilave pozicionohet
brenda 1000 km nga kufiri i njé administrate q& pretendon t& pérdoré lidhjet
gateway HAPS. (WRC- 12).

Né brezat e frekuencave 5925-6425 MHz dhe 14-14.5 GHz, stacionet tokésore
q& ndodhen n& bordet ¢ anijeve mund t& komunikojné me stacionet hapésinore
t& shérbimit satelitor fiks. Nj& pérdorim 1 till¢ duhet t& jeté n& pérputhje me
Rezolutén 902 (Rev.WRC-23). N& brezin ¢ frekuencave 5925-6425 MHz,
stacionet tokésore q& ndodhen n& bordet ¢ anijeve q& komunikojné me
stacionet hapésinore t& shérbimit satelitor fiks mund t& pérdorin antena
transmetuese me minimumin e diametrit 1.2 m dhe t& operojné pa marréveshje
paraprake t& ndonjé administrate nése pozicionohen t& paktén 330 km larg nga
treguesi 1 ulét i ujit zyrtarisht i njohur nga Shteti bregdetar. T& gjitha dispozitat
e tjera t& Rezolutés 902 (Rev.WRC-23) duhet t& aplikohen. (WRC-23)).

Né brezat e frekuencave 5925-6425 MHz dhe 14-14.5 GHz, stacionet tokésore
q& ndodhen né bordet ¢ anijeve mund t& operojné me karakteristikat dhe sipas
kushteve t& pérfshira né Rezolutén 902 (Rev.WRC-23)ng Algjeri, Arabi
Saudite, Bahrein, Komoros, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe,
Jordani, Kuvajti, Libia, Maroku, Mauritania, Oman, Katar, Republika Arabe ¢
Sirisg, Sudan, Tunizi dhe Jemen, né bazé dytésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém
detar —satelitor. Njé pérdorim i tillé duhet t& jeté né pérputhje me Rezolutén
902 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

N& Rajonin 2 (me pérjashtim t& Brazilit, Kubgs, Territoret dhe Komunitetet e
Francés pértej oqeanit, Guatemala, Meksiké, Paraguaj, Uruguaj dhe
Venezuelg), brezi i frekuencés 5925-6700 MHz mund t& pérdoret nga shérbimi
i 1évizshém acronautik telemetri, pér testimet ¢ fluturimit nga stacionet e
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aviongve (shiko nr.1.83). Pérdorime t& tilla duhet t& jené n& pérputhje me
Rezolutén 416 (WRC-07) dhe nuk duhet t& shkaktojné interferenca t&
démshmé ose ;t& kérkojné mbrojtje nga shérbimet fikse dhe fikse — satelitore.
Cdo pérdorim i tillé nuk pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuence nga
aplikacionet e tjera t& shérbimit t& 1&vizshém ose nga shérbime t& tjera pér t&
cilat ky brez frekuence &shté pércaktuar pér pérdorim t& pérbashkét parésor dhe
nuk vendos prioritet né Rregulloret Radio. (WRC-15).

Né&Kamboxhia, Lao P.D.R. dhe Maldive, brezi i frekuencave 6 425-7 025 MHz
&shté identifikuar pér komponentin tokésor t& Telekomunikacionit t&
Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk pérjashton pérdorimin e
keétij brezi t& frekuencés nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& cilave u &shté
caktuar dhe nuk vendoset prioritet né Radio Rregulloret. Zbatohet Rezoluta
220 (WRC-23). (WRC-23)

Brezi i frekuencave 6 425-7 125 MHz né Rajonin 1 dhe 7 025-7 125 MHz n&
Rajonin 3 jang identifikuar pér pérdorim nga administratat q& déshirojné t&
zbatojné komponentin tok&sor t& Telekomunikacionit t& Lévizshém
Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk pérjashton pérdorimin e kétyre
brezave t& frekuencave nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& cilave u jang caktuar
dhe nuk vendoset prioritet né Radio Rregulloret. Zbatohet Rezoluta 220 (WRC-
23). Brezat e frekuencave pérdoren gjithashtu pér zbatimin ¢ sistemeve t&
aksesit pa tel (WAS), duke pérfshiré rrjetet lokale t& radios (RLAN). (WRC-
23)

Né& Brazil dhe Meksiké, brezi i frekuencave 6 425-7 125 MHz éshté identifikuar
pér komponentin tokésor t& Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar
(IMT). Pérdorimi i kétij brezi frekuencor pér zbatimin e IMT-s& &shté subjekt
i kérkimit t& marréveshjes me vendet fqinje sipas Nr. 9.21. Ky identifikim nuk
pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuencor nga ndonjé aplikim i shérbimeve
t& cilave u &shté caktuar dhe nuk vendos prioritet né Radio Rregulloret.
Zbatohet Rezoluta 220 (WRC 23). Brezi i frekuencés pérdoret gjithashtu pér
zbatimin e sistemeve t& aksesit pa tel (WAS), duke pérfshiré rrjetet lokale t&
radios (RLAN). (WRC-23)

N& brezin 6425-7075 MHz, matjet e sensoréve mikrovalor pasivé jang kryer
sipér oqeaneve. N& brezin 7075-7250 MHz, jang kryer matjet ¢ sensoréve
mikrovaloré pasivé. Administratat duhet t& marrin parasysh nevojat e
shérbimeve t& cksplorimit satelitor t& Tokés (pasivé) dhe kérkimit hapésinor
(pasive) né planifikimin ¢ ardhshém t& tyre pér brezat 6425-7025 MHz dhe
7075-7250 MHz.

Né& dhénien e frekuencave né brezin 6700-7075 MHz pér stacionet hapésinore
t& shérbimit fiks satelitor, administratat jang t& detyruara t& marrin t& gjitha
masat pér mbrojtjen e vézhgimeve t& linjave spektrale t& shérbimit radio
astronomi ng brezin 6650-6675.2 MHz nga interferencat ¢ démshme shkaktuar
nga emétimet ¢ padéshiruara.

Pércaktimi hapésiré—Toké i shérbimit fiks satelitor ng brezin 6700-7075 MHz
&shté kufizuar né lidhjet fider pér sistemet satelitore jo—gjeostacionare pér
shérbimin e l&vizshém satelitor dhe &shté objekt pér koordinimin nén Nr.
9.11A. Pérdorimi i brezit 6700-7075 MHz (hapésiré— Toké&) nga lidhjet fider
pér sistemet satelitore jogjeostacionare né shérbimin e 16vizshém satelitor nuk
&shté objekt pér Nr.22.2.
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Pércaktim shtesé: N& Federatén Ruse, brezi 7100-7155 MHz dhe 7190-7235
MHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér shérbimin ¢ kérkimeve
hapésinore (Toké-hapésirg), objekt per marreveshjen e arritur nén Nr. 9.21. N&
brezin e frekuencave 7190-7235 MHz, né lidhje me shérbimin e eksplorimit
satelitor t& Tokes (Toké—hapésirg), Nr. 9.21 nuk aplikohet. (WRC-15)

Asnjé emétim nga sistemi i shérbimit t& kérkimit hapésinor (Toké-hapésirg)
destinuar pér hapésirén e thellg do t& prekin brezin e frekuencave 7190-7235
MHz. Satelitét gjeostacionaré né shérbimin e kérkimit hapésinor q& operojné
né brezin 7190-7235 MHz nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet
egzistuese dhe stacionet ¢ t& ardhmes t& shérbimit fiks dhe t& 1&vizshém.
Nr.5.43A nuk aplikohet. (WRC- 15)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 7190-7250 MHz (Toké-hapésiré) nga
shérbimi i eksplorimit satelitor t& Tokés duhet t& limitohet tek gjurmimi,
telemetria dhe komandat pér operimin e anijeve kozmike. Stacionet hapésinore
q& operojné né shérbimin e eksplorimit satelitor t& Tokés (Tok&-hapésirg) né
brezin e frekuencave 7190-7250 MHz nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga
stacionet ckzistuese dhe stacionet ¢ s& ardhmes né shérbimin fiks dhe t&
1&vizshém. Nuk aplikohet shénimi Nr. 5.43 A. Aplikohet Nr. 9.17. Pérveg késaj,
pér t& siguruar mbrojtje t& stacioneve ckzistuese dhe t& s& ardhmes ng
shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme, pozicioni i stacionit tokésor q& mbéshtet
anijen kozmike n& shérbimin ¢ eksplorimit satelitoror t& Tokés né orbitén jo—
gjeostacionare ose orbitén stacionare duhet t& ruaj njé distancé t& pakten 10 km
dhe 50 km, pérkatésisht, nga kufiri respektiv i shtetit fqinj, vetém nése njé
distancé ¢ shkurtér &shté réné dakort ndryshe més administrative
korresponduese. (WRC-15)

Stacionet hapésinore né orbitén gjeostacionare q& operojné né shérbimin ¢
eksplorimit satelitor t& Tokés (Tok&-hapésirg) né brezin e frekuencave 7 190
— 7 235 MHz nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet ckzistuese dhe
stacionet ¢ s& ardhmés n& shérbimin e kérkimit hapésinor si dhe nuk aplikohet
shénimi Nr. 5.43A. (WRC-15)

Pércaktim shtesé: brezat e frekuencave 7250-7375 MHz (hapésiré—Toké) dhe
7900-8025 MHz (Toké-hapésirg) jané gjithashtu t& pércaktuar né bazé
parésore pér shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor, objekt pér marreveshjen e arritur
nén Nr. 9.21. me pérjashtim q& Nr. 9.21 nuk do t& zbatohet pér rrjetet satelitore-
gjeostacionare né shérbimin satelitor t& 18vizshém pér t& cilin Byroja merr
informacion t& ploté t& koordinimit q& nga 1 Janari 2025 né lidhje me sistemet
satelitore-jogjeostacionare pér t& cilat informacioni i ploté i koordinimimit,
sipas rastit, merret nga Byroja q& nga data 1 Janar 2025. Sistemet satelitore-
jogjeostacionare pér t& cilat informacioni i ploté i koordinimit ose njoftimit,
sipas rastit, merret nga Byroja m& 1 Janar 2025, nuk do t& shkaktojé
interferencé t& papranueshme dhe nuk do t& kérkojé mbrojtie nga rrjetet
satelitore-gjeostacionare né shérbimin e 1&vizshém satelitor q& funksionon né
pérputhje me kéto rregullore. Nr. 5.43 A nuk zbatohet. (WRC-23)

Pérdorimi i brezit 7450-7550 MHz nga shérbimi satelitor meteorologjik
(hapésiré— Toke) &shté i kufizuar pér sistemet satelitore gjeostacionare.
Sistemet satelitore meteorologjike jo gjeostacionare ng kété brez njoftuar para
30 Néntorit 1997 mund t& vazhdojng t& operojné né bazé parésore deri ng fund
& jetégjateésisé s¢ tyre. (WRC-97)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 7375-7750 MHz nga shérbimi i 1&vizshém
detar — satelitor &shté i limituar n& rrjetet satelitore gjeostacionare. (WRC-15)
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N& brezin ¢ frekuencave 7375-7750 MHz, stacionet tok&sore né shérbimin e
1évizshém detar—satelitor nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga, as t& kufizojng
pérdorimin dhe zhvillimin e, stacioneve n& shérbimet fiks dhe i 1&vizshém,
pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik. Nr 5.43 A nuk aplikohet. (WRC-15)

5.461AC Ng brezin ¢ frekuencave 7375-7750 MHz, sistemet satelitore-
jogjeostacionare q& operojné né shérbimin satelitor fiks pér & cilin
informacioni i ploté i koordinimit ose njoftimit, sipas rastit, merret nga Byroja
qé nga data 1 Janar 2025, nuk do t& shkaktojé interferencé t& papranueshme
dhe nuk do t& pretendojné mbrojtje nga rrjetet satelitore-gjeostacionare né
shérbimin satelitor te levizhém detar q& funksionon né pérputhje me kéto
rregullore. Nr. 5.43A nuk zbatohet. (WRC-23)

Pérdorimi i brezit 7750-7900 MHz nga shérbimi satelitor meteorologjik
(hapésiré-Tokg) &shté i kufizuar pér sistemet satelitore jo gjeostacionare.
(WRC-12)

N& Rajonet 1 dhe 3 (pérveg Japonisg), né brezin 8 025-8 400 MHz, shérbimi
satelitor i eksplorimit t& Tokés q& pérdor satelité gjeostacionaré nuk duhet t&
prodhojé njé fuqi t& densitetit t& fluksit né tejkalim & vlerave t& méposhtme t&
pércaktuara pér kéndet e arritjes (O), pa pélqimin e administratés s& prekur:
—135 dB(W/m2) né njé brez prej 1 MHz pér 0° <0 < 5°

—135 + 0.5 (6 — 5) dB (W/m2) né& njé brez prej 1 MHz pér 5° <6 <25°

—125 dB(W/(m2) n& njé brez prej 1 MHz pér 25°< 6 < 90° (WRC- 12)

Stacionet ¢ avion&ve nuk lejohet t& transmetojné né brezin 8025-8400 MHz.
(WRC-97)

N& shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore, pérdorimi i brezit 8400-8450 MHz
&shté kufizuar pér hapésirén e thellg.

Kategori t& ndryshme shérbimi: Né Singapor dhe Sri Lanka, pércaktimi i brezit
8400-8500 MHz pér shérbimin ¢ kérkimit hapésinor &shté pér pérdorim
dytésor (shih nr. 5.32). (WRC-12)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Bahrain, Bangladesh, Brunei
Darussalam, Burundi, Kamerun, Kina, Kongo (Republika ¢), Xhibuti, Egjipt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Esuatini Gabon, Guajana, Indonezi, Irani
(Republika Islamike e), Iraku, Xhamajka, Jordania, Kenia, Kuvajti, Libani,
Libia, Malajzia, Mali, Marok, Mauritani, Nepali, Nigeria, Omani, Uganda,
Pakistani, Katar, Republika Arabe ¢ Siris¢, Republika Popullore
Demokratike ¢ Koresé, Senegal, Singapor, Somali, Sudani, , Cad, Togo,
Tunizi dhe Jemen, brezi i frekuencave 8500-8750 MHz &shté pércaktuar
gjithashtu pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém né njé bazé parésore. (WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatén Ruse,
Gjeorgji, Hungari, Lituani, , Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Republikén Ceke,
Rumani, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraing, brezi i frekuencave 8500~
8750 MHz &shté pércaktuar gjithashtu né njé bazg parésore pér shérbimin e
1&vizshém dhe radionavigacion. (WRC- 23)

N& brezin 8550-8650 MHz, stacionet né shérbimin e eksplorimit satelitor t&
Tokés (aktive) shérbimit t& kérkimit hapésinor (aktiv) nuk duhet t& shkatojng
interferencé t& démshme, ose t& detyrojné pérdorimin dhe zhvillimin e
stacioneve t& shérbimit t& radiovendndodhjes. (WRC-97)
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Pérdorimi i brezit 8750-8850 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &shté kufizuar né ndihmat Doppler t& navigacionit né bordet ¢
anijeve me njé frekuencé gendrore t& 8800 MHz.

Pércaktim shtesé: n& Algjeri, Gjermani, Bahrain, Belgjiké, King, Egjypt,
Emiratet e Bashkuara Arabe, Francg, Greqi, Indonezi, Iran (Republika Islamike
¢), Libi, Hollandg, Katar dhe Sudan, brezat ¢ frekuencave 8825-8850 MHz dhe
9000-9200 MHz jang gjithashtu t& pércaktuar n& bazg parésore pér shérbimin ¢
radionavigacionit detar, pér pérdorim vetém nga radarét me bazé né bregdet.
(WRC- 15)

N& brezat 8850-9000 MHz dhe 9200-9225 MHz, shérbimi i radionavigacionit
detar &shté kufizuar né radarét me bazé né bregdet.

Pércaktim shtesé: N& Armeni, Austri, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kubg, Gjeorgji,
Hungari, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Rumani, Federatén Ruse, Taxhikistan,
Turkmenistan dhe Ukraing, brezat 8850-9000 MHz dhe 9200-9300 MHz jang
pércaktuar gjithashtu né njé baz& parésore pér shérbimin e radionavigacionit.
(WRC-19)

N& brezin 9000-9200 MHz, stacionet q& veprojné né shérbimin ¢
radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme ose t&
kérkojné mbrojtje nga sistemet ¢ pércaktuara ng shénimin 5.337 q& operojné né
shérbimin e radionavigacionit acronautik ose sistemet radar pér shérbimin e
radionavigacionit detar t& pércaktuar né bazg parésore pér vendet ¢ listuara né
shénimin 5.471. (WRC-07)

Ng& brezin 9200-9500, transponderat e kérkimit dhe shpétimit (SART) mund
t& pérdoren, duke pasur parasysh Rekomandimin e duhur t& ITU-R (shiko
gjithashtu nenin 31).

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 9200-9300 MHz dhe 9900-10400 MHz, nga
shérbimet ¢ cksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv), &shté i kufizuar ng
sistemet q& kérkojné njé brez mé t& madh se 600 MHz, q& nuk mund t& vendosen
plotésisht brenda brezit t& frekuencave 9300-9900 MHz. Njé& pérdorim i tillé
&shté subjekt 1 marréveshjes q& arrihen nén 9.21 nga Algjeria, Arabia Saudite,
Bahrein, Egjipt, Indonezi, Iran (Republika Islamike ¢), Liban dhe Tunizi. Nj&
administraté q& nuk &shté pérgjigjur nén Nr 9.52 konsiderohet g& nuk ka réné
dakord pér kérkesén e koordinimit. N& kété rast, administrata njoftuese e sistemit
satelitor q& operon n& shérbimin ¢ eksplorimit satelitor t& Tokes (aktiv) mund t&
kérkojé ndihmén ¢ Zyrés nén Nén—Seksionit IID t& Nenit 9. (WRC-15)

Stacionet q& operojné né shérbimin ¢ eksplorimit satelitor t& Tokgs (aktiv)
duhet t& pérputhen me Rekomandimin ITU-R RS.2066-0. (WRC-15)

Stacionet q& operojné né shérbimin ¢ eksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv)
duhet t& pérputhen me Rekomandimin ITU-R RS.2065-0. (WRC-15)

Stacionet ng shérbimin satelitor pér eksplorimin e Tokés (aktiv) nuk duhet t&
shkaktojng interferenca t& démshme né, ose t& kérkojné mbrojtje nga shérbimet
detare t& stacioneve t& radionavigacionit dhe radiopércaktimit n& brezin e
frekuencave 9200-9300 MHz, radionavigacioni dhe shérbimi i
radiopércaktimit né brezin ¢ frekuencave 9900-10000 MHz dhe shérbimin e
radiopércaktimit ng& brezin ¢ frekuencave 10.0-10.4 GHz. (WRC-15)
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Pérdorimi i brezit 9300-9500 MHz nga shérbimi i radionavigacionit
acronautik &shté i kufizuar pér radarét ¢ motit n€ ajér dhe radarét me bazé né
toké. Veg késaj, sinjalet radio t& radaréve me bazé né toké né shérbimin e
radinavigacionit acronautik lejohen né brezin 9300 —9320 MHz me kusht g& t&
mos shkaktohen interferenca t& démshme né shérbimin e radionavigacionit
detar. N& brezin 9300-9500 MHz radarét me bazg né& toké t& pérdorur
pér qéllime meteorologjike kané prioritet mbi paisjet ¢ radiovendndodhjes.
(WRC-07)

Pérdorimi 1 brezit 9300-9500 MHz nga shérbimi satelitor pér Eksplorimin e
Tokés (aktive) dhe shérbimi i kérkimin hapésinor (aktive) &shté i kufizuar né
sistemet q& kérkojné gjérézi brezi t& nevojshme mé t& madh se 300 MHz g8
nuk mund t& vendosen plotésisht brenda brezit 9500-9800 MHz. (WRC-07)

N& brezin 9300-9500 MHz, stacionet q& operojné né shérbimin e
radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojné interferencé t& démshme ose t&
kérkojné mbrojtje nga radarét q& operojné né shérbimin e radionavigacionit né
pérputhje me Rregulloret Radio. Radaret me bazé tokésore q& pérdoren pér
qéllime meteorologjike kan& prioritt mbi pérdorimet e tjera t&
radiopércaktimit. (WRC-07)

N& brezin 9300-9800 MHz, stacionet n& shérbimin (aktiv) t& cksplorimit
satelitor t& Tokés dhe shérbimi (aktiv) i kérkimit hapésinor nuk duhet t&
shkaktojng interferenca t& démshme, dhe as t& kérkojng mbrojtje nga stacionet
e shérbimeve t& radionavigacionit dhe t& radiovendndodhjes. (WRC- 07)

Kategori té ndryshme shérbimi: N& Algjeri, Arabiné Saudite, Bahrain,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamerun, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e
Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Guine, Indi, Indonezi, Iran (Republika
Islamike ), Irak, Xhamaika, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Liberi, Malajzi,
Nigeri, Oman, Pakistan, Katar, Republika Arabe Siriane, Republika Popullore
Demokratike ¢ Koresg, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Trinidad dhe
Tobago, Uganda dhe Jemen, brezi 9800-10000 MHz &shté pércaktuar pér
pérdorim parésoré pér shérbimin fiks (shiko Nr.5.33). (WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Azerbajxhan, Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan dhe
Ukraing, brezi 9800-10000 MHz &shté pércaktuar gjithashtu ng bazg parésore
pér shérbimin e radionavigacionit. (WRC- 19)

Pérdorimi i brezit 9800-9900 MHz nga shérbimi satelitor i Eksplorimit t&
Tokés (aktive) dhe shérbimi i kérkimit hapésinor (aktive) &shté i kufizuar né
sistemet q& kérkojné gjérési brezi t& nevojshme mé t& madhe se 500 MHz q&
nuk mund t& vendosen plotésisht brenda brezit 9 300— 9 800 MHz. (WRC-07)

N& brezin 9800-9900 MHz, stacionet e shérbimit satelitor t& cksplorimit t&
tokés (aktive) dhe shérbimit t& kérkimit hapésinor (aktive) nuk duhet t&
shkaktojné interferenca t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet e
shérbimit fiks t& ciléve iu &shté caktuar ky brez né bazg dytésore. (WRC-12)

Brezi 9975-10025 MHz é&shté pércaktuar gjithashtu ng bazé dytésore pér
shérbimin satelitor meteorologjik pér pérdorim nga radarét ¢ motit.

Pércaktim shtesé : n& Argjenting, Brazil, Kili, Kolumbi, Kosta Rika, Kubg,
Republikén Domenikane, El Salvador, Ekuador, Guatemalé, Honduras,
Xhamajka, Meksiké, Paraguaj, vendet dhe territoret e huaja brenda Mbretérisé
s& Holandés né& rajonin 2, Peru, Surinam dhe Uruguai, brezi i frekuencés 10-
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10,45 GHz éshté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme
n& bazé primare. N& Venezuelé, brezi i frekuencés 10-10,45 GHz &shts
pércaktuar gjithashtu pér shérbimin fiks né bazg parésore. (WRC-23)

N& vendet ¢ mé&poshtme né Rajonin 2: Brazil, Kolumbia, Kosta Rika, Kuba,
Republika Domenikane, Ekuador, Guatemala, Xhamajka, Meksiké, Paraguaj,
Peru dhe Uruguai, brezi i frekuencés 10-10.5 GHz &shté identifikuar pér
implementimin ¢ komponentit tokésor t& Telekomunikacionit t& Lévizshém
Ndérkombétar (IMT). Zbatimi i kétij identifikimi né Meksiké &shté subjekt i
arritjes s& marréveshjes me Shtetet ¢ Bashkuara nén Nr. 9.21. Pérdorimi i brezit
& frekuencés 10-10,5 GHz nga stacionet IMT né shérbimin e 18vizshém nuk
do t& kérkojé mbrojtje nga sistemet n& shérbimin e radiolokacionit. Ky
identifikim nuk pérjashton pérdorimin ¢ kétij brezi t& frekuencave nga ndonjé
aplikim i shérbimeve t& cilave u &shté caktuar dhe nuk vendos prioritet né
Radio Rregulloret. Zbatohet Rezoluta 219 (WRC-23). (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N&é Algjeri, Gjermani, Angola, Brazil, King, Kolumbi, Kosta
Rika,Bregu i Fildishté, Kuba, Xhibuti, Republika Domenikane, Egjipt, El
Salvador, Ekuador, Spanjé, Guatemala, Hungari, Xhamajka, Japoni, Kenia,
Marok, Meksiké, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Palesting, Paraguaj,
Peru, Republika Popullore Demokratike e Koresé, Rumani, Somali, Suriname
,Tunizi dhe Uruguaj, brezi i frekuencave 10.45— 10.5 GHz &shté pércaktuar
gjithashtu né& njé bazé parésore pér shérbimet fiks dhe & 1&vizshém. (WRC—
23)

N& brezin 10.6-10.68 GHz, fuqia ¢ shpérndaré né anteng t& stacioneve té
shérbimeve fiks dhe i 1&vizshém, pérveg i 1évizshém acronautik nuk do t&
tejkalojé vlerén — 3dBW. Kéto kufij mund t& jené kaluar duke u mbéshtetur né
marr&veshjen e arritur nén Nr. 9.21. Megjithaté, né Algjeri, Arabing Saudite,
Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Bangladesh, Bjellorusi, Egjypt, Emiratet e
Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Indi, Indonezi, Iran (Rep Islamike ¢), Irak, Jordani,
Jamahiriya Arabe Libaneze, Kazakistan, Kuvait, Libi, Marok, Mauritania,
Moldavi, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Republika
Arabe e Sirisé, Kirgistan, Singapor, Taxhikistan, Tunizi, Turkmenistan dhe
Vietnam, kufizimet né shérbimet fiks dhe i 18vizshém, pérveg shérbimit t&
levizshém aeronautik, nuk jang t& aplikueshme.

(WRC-07)

Pér ndarjen e brezit 10.6-10.68 GHz ndérmjet shérbimit t& Eksplorimit
Satelitor t& Tokés (pasiv) dhe shérbimeve fikse dhe t& 1évizshme pérveg
shérbimit t& 1&vizshém aeronautik, do t& zbatohet Rezoluta 751 (WRC-07).
(WRC-07)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein,
Bjellorusi, King, Kolumbi, Republikén ¢ Koresé, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara
Arabe, Gjeorgji, Iran (Republika Islamike ¢), Irak, Izracl, Jordani, Kazakistan,
Kuvait, Liban, Mongoli, Katar, Kirgizstan, Republikén Popullore Demokratike
té Koresé, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Jemen, brezi 10.68—10.7 GHz &shté
pércaktuar gjithashtu né njé bazg parésore pér sheérbimet fiks dhe t&
1&vizshém, pérveg i 1&vizshém acronautik. Nj& pérdorim i tillg &shté i kufizuar
né pajisjet q& jané né operim nga data 1 janar 1985. (WRC- 19)

N& Rajonin 1, pérdorimi i brezit 10.7-11.7 GHz nga shérbimi fiks satelitor
(Tok&-hapésirg) &shté kufizuar né lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv—
satelitor.
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Pérdorimi i brezave t& frekuencave 10.95-11.2 GHz (hapésiré-Toke), 11.45—
11.7 GHz (hapésiré—Tokg), 11.7-12.2 GHz (hapésiré—Toké&) né Rajonin 2, 12.2—
12.75 GHz (hapésiré—Toké&) n& Rajonin 3, 12.5-12.75 GHz (hapésiré—Toké) né
Rajonin 1, 13.75-14.5 GHz (Toké-hapésiré), 17.3—-17.7 GHz (hapésiré-Tokg)
n& Rajonin 2 17.8-18.6 GHz (hapésiré-Tok&) 19.7-20.2 GHz (hapésiré-Toke),
27.5-28.6 GHz (Tok&-hapésirg), 29.5-30 GHz (Tok&-hapésirg) nga njé sistem
satelitor-jogjeostacionar né shérbimin satelitor fiks &shté subjekt 1 aplikimit t&
pércaktimeve t& Nr. 9.12 pér koordinim me sistemet ¢ tjera satelitore-
jogjeostacionare né shérbimin satelitor fiks. Sistemet satelitore-jogjeostacionare
n& shérbimin satelitor fiks nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga rrjetet satelitore-
gjeostacionare né& shérbimin satelitor fiks q& operojné né pérputhje me
Rregulloret Radio, q&¢ nuk respektojné datat ¢ marrjes nga Byroja t&
informacionit t& ploté t& koordinimit ose njoftimit, si¢ duhet, pér sistemet
satelitore - jogjeostacionare n& shérbimin satelitor fiks dhe t& informacionit t&
ploté t& koordinimit ose njoftimit, si¢ duhet, pér rrjetet satelitore-gjeostacionare,
dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore-jogjeostacionare né shérbimin
fiks satelitor n& brezat ¢ mésipérm duhet t& operojné né ményré té atillé & ¢do
interferencé e papranueshme q& mund te ndodhi gjaté operimit t& tyre duhet t&
eliminohet shpejt. N& Rajonin 2, Nr. 22.2 do t& vazhdojé t& zbatohet né brezin ¢
frekuencave 17.3-17.7 GHz. (WRC-23)

Rezoluta 155 (WRC-15) do t& aplikohet. (WRC-15)

Ng& brezin 11.7-12.5 GHz n& Rajonet 1 dhe 3 shérbimet fiks, fiks satelitor, i
1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém acronautik, dhe radioteleviziv, né
pérputhje me pércaktimet e tyre pérkatése, nuk duhet t& shkaktojné interferenca
t& démshme ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet e shérbimit radioteleviziv
satelitor, q& operojné né pérputhje me kérkesat pér Rajonet 1 dhe 3 né Planin
¢ Shtojcés 30. (WRC-03)

Pércaktim shetesé: Né Rajonin 1, brezi 11.7-12.5 GHz, ng Rajonin 2, brezi
12.2-12.7 GHz dhe n& Rajonin 3, brezi 11.7-12.2 GHz, jang gjithashtu t&
pércaktuar né bazg parésore pér shérbimin fiks satelitor (hapésiré—Tokg), t&
kufizuar pér sistemet jo gjeostacionare dhe objekt i aplikimit t& pércaktimeve
t& Nr. 9.12 pér koordinim me sistemet e tjera satelitore jo gjeostacionare né
shérbimin satelitor fiks. Sistemet satelitore jo gjeostacionare né shérbimin
satelitor fiks nuk duhet t& kérkojng mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare
n& shérbimin satelitor t& radiodifusionit q& operon né& pérputhje me Rregulloret
Radio, q& nuk respektojné datat ¢ marrjes nga Byroja t& informacionit t& ploté
t& koordinimit ose njoftimit, sic duhet, pér rrjetet satelitore gjeostacionare si
dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo gjeostacionare ng shérbimin
satelitor fiks né brezat e mésipérm, duhet t& operojné né ményré té atille q& ¢do
interferencé e papranueshme q& mund t& ndodhi gjaté operimit t& tyre duhet t&
eliminohet shpejt. (WRC-03)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 11.7-12.2 GHz nga rrjetet satelitore
gjeostacionare, n& shérbimin fiks satelitor né Rajonin 2, &shté subjekt i
dispozitave t& nenit 9.14 R pér koordinim me stacionet tokésore t& Rajonit 1, 2
dhe 3. Pér pérdorimin ¢ brezit t& frekuencave 12.2-12.7 GHz nga shérbimi
satelitor televiziv né Rajonin 2, shih Shtojcén 30 t& ITU. (WRC-03)

Dhénia e frekuencave pér stacionet ¢ shérbimit radioteleviziv—satelitor t& cilat
jang konform me Planin Rajonal t& duhur ose t& pérfshira né Rajonet 1 dhe 3 né
Shtojeén 30 mund t& pérdoret pér transmetime né shérbimin fiks satelitor
(hapésiré-Tokg), me kusht q& ky transmetim nuk shkakton mé& shumé
interferencé, ose kérkon mé shumé mbrojtje nga interferenca, se sa transmetimet
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e shérbimit radioteleviziv—satelitor q& operojné né konformitet me Planin ose
Listén. (WRC-2000)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Kamerun, Republikén e
Afrikés Qendrore, Kongo (Rep. ¢), Bregu i Fildishtg, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gabon, Gana, Guinea, Iraku, Izraeli, Jordania,
Kuvajti, Libani, Libia, Madagaskar, Mali, Marok, Mongolia, Nigeri, Oman,
Palesting*, Katar, Republika Arabe ¢ Sirise, Rep. Popullore demokratike ¢
Kongos, Somalia, Sudani, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Jemen, brezi i
frekuencave 12.5-12.75 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér
shérbimin fiks dhe t& 18vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém aeronautik.
(WRC-23).

* N& bazé t& Rezolutés 99 (Rev. Dubai, 2018) t& Konferencés Fugqiploté, dhe
duke marré parasysh Marréveshjen e Pérkohshme Izraelito-Palestineze t& 28
Shtatorit 1995.

Pércaktim shtesé: N& Greqi, Monako, Mali 1 Zi, Uganda dhe Tunizi, brezi i
frekuencave 12,5-12,75 GHz &éshté pércaktuar gjithashtu né bazg dytésore né
shérbimin ¢ lévizshém dhe fiks, pérves shérbimit t& 18vizshém aeronautik.
(WRC-19)

Pércaktim shtesé: N& Austri, Azerbajxhan, Kirgizstan dhe Turkmenistan, brezi
12.5-12.75 GHz &shté pércaktuar né njé bazé parésore pér shérbimin fiks dhe i
1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1évizshém aeronautik. Megjithaté, stacionet né
kéto shérbime nuk duhet t& shkaktojng interferenca t& démshme tek stacionet
tokésore t& shérbimit fiks satelitor né vendet € Rajonit 1, q& nuk jang renditur né
kéts shénim. Koordinimi i kétyre stacioneve tokésore nuk kérkohet me stacionet
¢ shérbimit fiks dhe t& lévizshém né vendet ¢ renditura né kété shénim. Kufiri i
fuqisé s& densitetit t& fluksit n& sipérfagen e Tokés, t& dhéné n& Neni 21, Tabela
214, pér shérbimin fiks satelitor nuk duhet t& aplikohet ng territoret ¢ vendeve
t& renditura n& kété shénim. (WRC- 2000)

Brezi i frekuencave 12.75-13.25 GHz (Tokg - hapésiré) mund t& pérdoret nga
stacionet tokésore né lévizje, t& kufizuara né stacionet tokésore t& avionéve dhe

anijeve, duke komunikuar me stacionet hapésinore gjeostacionare né shérbimin
satelitor fiks. Rezoluta 121 (WRC-23) do t& zbatohet. (WRC-23)

Pérdorimi i brezit 13.25-13.4 GHz nga shérbimi i radionavigacionit acronautik
&shté kufizuar né ndihmat Dopler t& navigacionit.

Shérbimet e eksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv) dhe kérkimeve hapésinore
(aktiv) q& operojné né brezin 13.25-13.4 GHz nuk duhet t& shkaktojné
interferenca t& démshme, ose t& detyrojné pérdorimin dhe zhvillimin e shérbimit
t& radionavigacionit aeronautik. (WRC-97)

Pércaktim shtesé: né Bangladesh dhe Indi, brezi i frekuencave 13.25-14
GHz &shté 1 pércaktuar gjithashtu n& bazé parésore pér shérbimin fiks. N&
Pakistan, brezi 13.25-13.75 GHz &shté pércaktuar né bazé parésore pér
shérbimin fiks. (WRC-12)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 13.4-13.65 MHz nga shérbimi fiks satelitor
(hapésiré—Tokg) &shté 1 kufizuar né sistemet satelitore gjeostacionare dhe &shté
objekt pér marréveshjen ¢ arritur nén Nr 9.21 me respekt pér sistemet
satelitore q& veprojné né shérbimin e kérkimeve hapésinore (hapésiré—
hapésiré), pér t& transmetuar t& dhénat nga stacionet hapésinore né orbitén
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satelitore gjeostacionare pér té lidhur stacionet hapésinore né orbitat e satelitéve
jo—gjeostacionare pér t& cilat informacioni i publikimit paraprak (API) &shté
marré nga Byroja m& 27 néntor 2015. (WRC-15)

Administratat nuk duhet t& pérjashtojng vendosjen dhe operimin ¢ transmetimit
t& stacioneve tokésore né frekuencén standarte dhe shérbimin satelitor—sinjal
koh& (Toké-hapésiré) t& pércaktuar né bazé dytésore né brezin e frekuencave
13.4-13.65 GHz pér shkak t& pércaktimit parésor n& FSS (hapésirg—Toke).
(WRC-15)

Pércaktimi i brezit t& frekuencave 13.4-13.65 GHz pér shérbimin e kérkimeve
hapésinore né njé bazé parésore &shté 1 kufizuar né:

—Sistemet satelitore q& operojné né shérbimin e kérkimeve hapésinore (hapésiré—
hapésiré), pér t& transmetuar t& dhéna nga stacionet hapésinore né orbitén
satelitore gjeostacionare pér t& lidhur stacionet hapésinore né orbita satelitore
jo—gjeostacionare pér t& cilén informacioni i publikimit paraprak (API) &shté
marré nga Byroja mé& 27 néntor 2015,

— Sensorét aktiv hapésinor,

— Sistemet satelitore q& operojné né shérbimin e kérkimeve hapésinore
(hapésiré—Tokg) pér t& transmetuar t& dhénat nga stacionet hap&sinore né orbitén
satelitore gjeostacionare né stacionet tokésore t& lidhura.

Pérdorime t& tjera t& brezit t& frekuencave nga shérbimi i kérkimeve hapésinore
jang né baza dytésore. (WRC-15)

N& brezin e frekuencave 13.4-13.65 GHz, sistemet satelitore né shérbimin ¢
kérkimeve hapésinore (hapésiré-Toké) dhe/ose shérbimin ¢ kérkimeve
hapésinore (hapésiré-hapésiré) nuk duhet t& shkaktojng interferenca t& démshme
ng, as t& kérkojné mbrojtjc nga, shérbimet ¢ stacioneve fikse, t& 1évizshme,
radiopércaktimit dhe eksplorimit satelitor t& Tokés (aktive). (WRC-15)

N& brezin ¢ frekuencave 13.4-13.65 MHz, rrjetet satelitore gjeostacionare né
shérbimin satelitor fiks (hapésiré—Toke) nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga
stacionet hapésinore né shérbimin ¢ eksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv) q&
veprojné né pérputhje me kéto rregulla. Nr 5.43A nuk aplikohet. Dispozitat ¢
Nr 22.2 nuk zbatohen pér shérbimin e eksplorimit— satelitor t& tokés (aktiv) ng
lidhje me shérbimin fiks satelitor (hapésiré—Toké) né kété brez frekuencash
(WRC-15).

Pércaktim shtesé: Né Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Brunei Darussalam,
Kameruni, Xhibut, Egjipti, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Gabon, Indonezi, Iran
(Republika Islamike e), Irak, Izracl, Jordani, Kuvajt, Liban, Madagaskar,
Malajzi, Mali, Maroku, Mauritania, Niger, Nigeri, Oman, Katar, Republika
Arabe ¢ Sirisg, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Cadi dhe Tunizi, brezi i
frekuencave 13.4-14 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazg parésore pér
shérbimin fiks dhe t& 1&vizshém. N& Pakistan, brezi i frekuencave 13,4-13,75
GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimin fiks dhe t&
1&vizshém (WRC-23).

Pércaktim shtesé: N&, Hungari, Japoni, Kirgizstan, Rumani dhe Turkmenistan
brezi i frekuencave 13.4-14 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazé parésore
pér shérbimin e radionavigacionit (WRC- 23).

Pércaktimi i brezit t& frekuencave 13.65-13.75 GHz né& baz& parésore pér
shérbimin e kérkimit hapésinor &shté i kufizuar pér sensorét aktiv t&
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transportuar né hapésiré. Pérdorime t& tjera t& brezit nga shérbimet e kérkimit
hapésinor jané né bazé dytésore (WRC- 15).

N& brezin 13.4-13.75 GHz, shérbimet ¢ cksplorimit satelitor t& tokés (aktive)
dhe kérkimit hapésinor (aktiv) nuk duhet t& shkaktojng interferencé t&
démshme, ose t& detyrojné pérdorimin dhe zhvillimin e, shérbimeve t&
radiovendndodhjes (WRC-97).

N& brezin 13.75-14 GHz, njé stacion toké&sor i njé rrjeti t& shérbimit fiks satelitor
gjeostacionar duhet t& keté njé diameter minimum t& antenés prej 1.2 m dhe njé
stacion tokésor i njé sistemi t& shérbimit fiks satelitor jo gjeostacionar duhet t&
keté njé diametér minimum t& antenés prej 4.5 m. Veg késaj, e.i.r.p, aférsisht mbi
njé sekond, rrezatuar nga njé stacion né shérbimin e

radiovendndodhjes ose radionavigacionit nuk duhet t& tejkalojé 59 dBW pér
kénde t& arritjes mbi 20 dhe 65 dBW pér kéndet ¢ ulura. Para se njé administraté
t& vejé né pérdorim njé stacion tokésor né& rrjetin satelitor gjeostacionar né
shérbimin satelitor fiks né kété brez me njé madhési t& antenés mé t& vogel se
4.5m, duhet t& sigurohet q& fuqia e densitetit t& fluksit prodhuar nga ky stacion
tokésor t& mos kalojé:

—115 dB(W/(m2 * 10 MHz)) pér m& shumé se 1% e kohés s& prodhuar né 36m
lartési mbi nivelin e detit n& nivelin ¢ poshtém t& ujit , si¢ njihet zyrtarisht nga
Shteti bregdetar;

—115 dB(W/(m2 + 10 MHz)) pér mé& shumé se 1% e kohés s& prodhuar né 3m
mbi nivelin e toké&s né kufirin ¢ njé administrate q& ka né pérdorim ose planifikon
& ket& n& pérdorim radarg t& lévizshém tokésore né kété brez, pérveg rastit kur
ka pasur marréveshje dakortésie mé pérpara.

Pér stacionet tokésore brenda shérbimit fiks satelitor q& kang njé diametér antene
mé t& madh se ose t& barabarté me 4.5 m, e.i.r.p ¢ ¢do emetimi duhet & jets t&
paktén 68 dBW dhe nuk duhet t& tejkalojé 85 dBW (WRC-03).

N¢& brezin 13.75-14 GHz, stacionet hapésinore gjeostacionare né shérbimin ¢
kérkimeve hapésinore pér t& cilét informacioni i publikimit paraprak &shté marré
nga Byroja para 31 Janar 1992 duhet t& operojné né baza t& njéjta me stacionet
né shérbimin fiks satelitor; pas késaj date, stacionet e reja hapésinore
gjeostacionare né shérbimin e kérkimeve hapésinore do t& operojné né njé bazé
dytésore. Deri né momentin kur kéto stacione hapésinore gjeostacionare né
shérbimin e kérkimeve hapésinore pér t& cilét informacioni i publikimit paraprak
(API) &shté marré nga Byroja para 31 Janar 1992 pushojné s& operuari ng kété
brez:

— né brezin 13.77-13.78 GHz, densiteti e.i.r.p i emétimeve nga ¢do stacion
tokésor né shérbimin fiks satelitor q& operon me njé stacion hapésinor ng orbitén
satelitore gjeostacionare nuk duhet t& tejkalojé:

i) 47D+ 28 dB (W/40KHz), ku D &shté diametri (m) i anten&s s& stacionit
tokésor né shérbimin fiks satelitor pér diametra t& antenés t& barabarté me ose
mé t& médhen;j se 1.2m dhe mé t& vegjél se 4.5m;

ii) 49.2 + 20 log (D/4.5) dB (W/40KHz), ku D &sht& diamtri (m) i antenés s&
stacionit toké&sor t& shérbimit fiks satelitor pér diametra t& antends t& barabarté
me ose mé t& médhenj se 4.5m dhe mé t& vegjél se 31.9m;

iii) 66.2 dB (W/40KHz) pér ¢do stacion tokésor t& shérbimit fiks satelitor pér
antena me diametér t€ barabarté me ose mé t& madh se 31.9m;

iv) 56.2 dB (W/4KHz) emétimet e stacioneve tokésore t& shérbimit fiks satelitor
pér brez t& ngushté (mé& pak se 40 KHz ¢ gjérésisé s& nevojshme t& brezit) nga
¢do stacion toké&sor i shérbimit fiks satelitor q& ka nj& diametér t& antenés 4.5m
ose mé t& madh.
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— densiteti e.i.r.p i emétimeve nga stacionet tokésore né shérbimin fiks satelitor
operon me njé stacion hapésinor né njé orbité satelitore jo gjeostacionare nuk
duhet t& tejkalojé 51dBW né brezin prej 6 MHz t& rangut 13.772 deri né& 13.778
GHz.

Kontrolli automatik i fuqisé mund t& pérdoret pér t& rritur densitetin e.ir.p né
kéto diapazone fekuencash pér t& kompensuar atenuimin nga shiu, né limitin q&
fuqia e densitetit t& fluksit n& stacionin hapésinor t& shérbimit fiks satelitor nuk
tejkalon vlerén q& rezulton nga pérdorimi i stacionit tokésor t& njé e.ir.p. qé
plotéson limitet e sipérme né kushte t& giellit t& pastér (WRC— 03).

Pérdorimi i brezit 14-14.3 GHz nga shérbimi i radionavigacionit do t& jeté i
tille q& t& sigurojé mbrojtje t& mjaftueshme t& stacioneve hapésinore né
shérbimin fiks satelitor.

N& brezin 14-14.5 GHz, stacionet tokésore t& avionéve né shérbimin satelitor
t& 1&vizshém pér pérdorim dytésor, mund t& komunikojé gjithashtu me
stacionet hapésinore né shérbimin fiks satelitor. Aplikohen pércaktimet Nr.
5.29, 5.30 dhe 5.31 (WRC-03).

Stacionet tokésore t& avionéve q& operojné né shérbimin e 1&vizshém
acronautik— satelitor né brezin ¢ frekuencave 14-14.5 GHz duhet t& jené né
pérputhje me pércaktimet ¢ Shtojeés 1, Pjesa C ¢ Rekomandimit ITU-R
M.1643-0, n& respekt t& ¢do stacioni radioastronomik q& bén observime né
brezin 14.47-14.5 GHz t& pozicionuar né territoret ¢ Spanjés, Francés, Indisé,
Italisg, Mbretérisé sé Bashkuar dhe Afrikés s& Jugut. (WRC-15)

Né& brezin ¢ frekuencave 14-14.25 GHz, fuqia e densitetit t& fluksit n& territorin
e vendeve t& Arabisé Saudite, Bahrein, Botsvana, Bregu i Fildisht, Egjypt,
Guinea, Indi, Iran (Republika Islamike ¢), Kuvait, Nigeri, Oman, Republika
Arabe Siriane dhe Tunizia, nga ¢do stacion tokésor i avion&ve n& shérbimin e
1&vizshém acronautik satelitor nuk duhet t& tejkalojé limitet e pércaktuara né
Aneksin 1, Pjesa B, t& Rekomandimit ITU-R M.1643-0, pérves nése né
ményré specifike &shté réné dakort me administratat e prekura. Dispozitat e
kétij shénimi né& asnjé ményré nuk heqin detyrimet ¢ shérbimit t& 1&vizshém
acronautik satelitor pér t& operuar si shérbim dytésor né pérputhje me nr. 5.29
(WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Botsvana, Brunei
Darussalam, Kameruni, Kina, Kongo (Rep. ¢), Kore (Rep ¢), Xhibuti, Egjipt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Esuatini ,Gabon, Guinea, India, Indonezi, Iran
(Republika Islamike ¢), Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvajt, Liban, Malajzia,
Mali, Marok, Mauritani, Oman, Filipine, Katar, Republika Arabe ¢ Sirisé, Rep
Popullore Demokratike t& Koresé, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor,
Svaziland, Cad, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 14-14,3 GHz &shtg
pércaktuar gjithashtu pér shérbimin fiks né njé bazg parésore (WRC-19).

Brezi 14-14.5 GHz mund t& pérdoret, brenda shérbimit fiks satelitor (Toké—
hapésiré), pér lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor, objekt pér
koordinimin me rrjetet e tjera n& shérbimin fiks satelitor. Njé pérdorim i till& 1
lidhjeve fider &shté rezervuar pér vendet jashté Europés.

Ng brezin ¢ frekeuncave 14-14.5 GHz, stacionet tokésore t& anijeve me njé
e.ir.p mé t& madh se 21dBW duhet t& operojné né t& nj&jtat kushte si stacionet
tokésore q& ndodhen né bordin e anijeve, si¢ thuhet né Rezolutén 902 (WRC—
23). Ky shénim nuk duhet t& aplikohet pér stacionet tokésore t& anijeve pér t&
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cilat informacioni i ploté i Shtojcés 4 &shté marré nga Byroja para 5 Korrikut
2003 (WRC-23).

Stacionet tokésore q& ndodhen né bordin ¢ anijeve q& komunikojné me stacionet
hapésinore né shérbimin satelitor fiks mund t& operojné n& brezin e
frekuencave 14-14.5 GHz pa pasur nevojé pér njé marréveshje paraprake me
Qipron dhe Maltén, brenda distancés minimale t& dhéné né Rezolutén 902
(Rev.WRC- 23) nga kéto vende (WRC-23).

Pércaktim shtesé: N& Gjermani, Francg, Itali, Libi, Maqedoning e Veriut dhe
Mbretéring ¢ Bashkuar, brezi i frekeuncave 14.25-14.3 GHz &shté pércaktuar
gjithashtu n& bazé parésore pér shérbimin fiks (WRC-23).

N& brezin ¢ frekuencave 14.25-14.3 GHz, fugia ¢ densitetit t& fluksit 1 prodhuar
né territoret ¢ vendeve t& Arabisé Saudite, Bahrein, Botsvana, King, Bregu i
Fildisht, Egjipt, , Guine, Indi, Iran (Republika Islamike e ), Itali, Kuvait, Nigeri,
Oman, Republika Arabe e Sirisg, Mbretéria ¢ Bashkuar dhe Tunizia nga ¢do
stacion tok&sor i avionéve né shérbimin satelitor t& 1évizshém aeronautik nuk
duhet t& tejkalojng kufijté e dhéné né Shtojcén 1, Pjesa B ¢ Rekomandimit ITU-
R M.1643-0, pérveg nése né ményré specifike &shté réné dakord midis
administrats(ave) t& prekur(a). Dispozitat ¢ kétij shénimi né asnjé ményré nuk
heqin detyrimet ¢ shérbimit satelitor t& 1&vizshém acronautik pér t& operuar si
nj& shérbim dytésor né pérputhje me Nr. 5.29 (WRC-23).

N& brezin ¢ frekuencave 14.3-14.5 GHz , fuqia ¢ densitetit t& fluksit ¢ prodhuar
né territoret € vendeve t& Arabisé Saudite, Bahrein, Botsvana, Kamerun, King,
Bregu i Fildishtg, Egjipt, , Gabon, Guine, Indi, Iran (Republika Islamike e ), Itali,
Kuvait, Marok, Nigeri, Oman, Republika Arabe e Siris¢, Mbretéria ¢ Bashkuar,
Sri Lanka, Tunizia dhe Vietnami nga ¢do stacion toké&sor i avionéve ng
shérbimin satelitor t& 1&vizshém aeronautik nuk duhet t& tejkalojné kufijté e
dhéng n& Shtojcén 1, Pjesa B e Rekomandimit ITU-R M.1643, pérveg nése né
ményré specifike &shté réné dakord midis administratés(ave) t& prekur(a).
Dispozitat ¢ kétij shénimi né asnjé ményré nuk heqin detyrimet e shérbimit
satelitor t& 1&vizshém aeronautik pér t& operuar si njé shérbim dytésor né
pérputhje me Nr. 5.29 (WRC-23).

Pérdorimi i brezave t& frekuencave 14.5-14.75 GHz né vendet ¢ listuara ngé
Rezolutén 163 (WRC-15) dhe 14.5-14.8 GHz n& vendet ¢ listuara ng
Rezolutén 164 (WRC-15) nga shérbimi fiks satelitor (tokés—hapésirg) jo pér
lidhjet fider pér shérbimin satelitor radioteleviziv &shté i kufizuar ng satelitét
gjeostacionar (WRC-15).

Pér pérdorimin e brezit t& frekuencave 14.5-14.75 GHz né vendet ¢ listuara ng
Rezolutén 163 (WRC-15) dhe 14.5-14.8 GHz n& vendet ¢ listuara ng
Rezolutén 164 (WRC-15) nga shérbimi fiks satelitor (Tok&—hapésiré) jo pér
lidhjet fider pér shérbimin satelitor radioteleviziv, stacionet tok&sore né
shérbimin fiks satelitor duhet t& kené njé minimum t& diametrit t& antends prej
6 m dhe njé fuqi maksimale t& densitetit spektral prej—44.5 dBW/ Hz, né hyrje
& antenés. Stacionet tokésore do t& njoftohen né& pozicionet e njohura ng toké
(WRC-15).

Para se njé administraté t& sjellé né pérdorim njé stacion tokésor né shérbimin
fiks satelitor (Toké&-hapésiré) jo pér lidhjet fider pér shérbimin satelitor
radioteleviziv ng brezat ¢ frekuencave 14.5-14.75 GHz (ng vendet ¢ listuara né
Rezolutén 163 (WRC 15)) dhe 14.5-14.8 GHz (n& vendet ¢ listuara né Rezolutén
164 (WRC-15)), duhet t& sigurojé q& fuqia ¢ densitetit t& fluksit ¢ prodhuar nga
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ky stacion toké&sor t& mos tejkalojé —151.5 dB (W / (m2 - 4 kHz)) prodhuar né t&
gjitha lartésit nga O m deri 19 000 m mbi nivelin e detit n& distancé prej 22 km
nga t& gjithe bregdetet, percaktuar si niveli mé i ulét i ujit, njohur zyrtarisht nga
¢do shtet bregdetar (WRC-15).

N& brezat ¢ frekuencave 14,50-14,75 GHz né vendet ¢ listuara né Rezolutén
163 (WRC-15) dhe 14,50-14,8 GHz n& vendet ¢ listuara n& Rezolutén 164
(WRC-15), vendndodhja ¢ stacioneve tokésore né shérbimin fiks satelitor
(Tok&-hapésire) jo pér lidhjet fider pér shérbimin satelitor radioteleviziv do t&
mbajné njé distancé ndarjeje t& paktén 500 km nga kufiri (et) e vendeve té tjera,
pérveg rastit kur &hté réné dakord pér distanca mé t& shkurtra nga kéto
administrata. Nr.9.17 nuk aplikohet. Kur zbatohet kjo dispozité, administratat
duhet t& marrin n& konsideraté dispozitat pérkatése t& kétyre rregullave dhe
rekomandimet ¢ fundit t& ITU-R (WRC- 15).

N& brezat ¢ frekuencave 14,50-14,75 GHz né vendet ¢ listuara né Rezolutén
163 (WRC-15) dhe 14,50-14,8 GHz n& vendet ¢ listuara n& Rezolutén 164
(WRC-15), stacionet toké&sore né shérbimin fiks satelitor (Toké—hapésiré) jo
pér lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor nuk do t& pengojné
pérdorimin né t& ardhmen t& shérbimeve fikse dhe t& 16vizshme. (WRC-15)

Brezi i frekuencave 14,5-14,8 GHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimin
¢ kérkimeve hapésinore né njé& bazé parésore. Megjithaté, njé pérdorimi i tille
&shté i kufizuar me sistemet satelitore q& operojné né shérbimin e kérkimeve
hapésinore (Tok&-hapésirg) pér t& transmetuar t& dhéna pér stacionet
hapésinore né orbitén satelitore gjeostacionare nga stacionet ¢ lidhura tokésore.
Stacionet n& shérbimin ¢ kérkimit hapésinor nuk duhet & shkaktojng
interferencé t& démshme né, ose t& kérkojné mbrojtje nga stacionet né
shérbimet fiks dhe i 1&vizshém dhe n& shérbimin fiks satelitor t& kufizuar né
lidhjet fider pér shérbimin e radiotelevizionit satelitor dhe funksionet
operacionale hapésinore duke pérdorur kufijt e brezave nén Shtojcén 30A dhe
lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor né Rajonin 2. Pérdorimet e
tjera t& kétij brezi frekuencash nga shérbimi i kérkimeve hapésinore jané né
baza dytésore. (WRC-15)

Me pérjashtim t& pérdorimit n& pérputhje me Rezolutén 163 (WRC-15) dhe
Rezolutés 164 (WRC-15), pérdorimi i brezit 14.5 — 14.8 GHz nga shérbimi fiks
satelitor (Toké-hapésiré) &éshté kufizuar n& lidhjet fider pér shérbimin
radioteleviziv satelitor. Ky pérdorim &shté i rezervuar pér vendet jashté Europés.
Pérdorime t& tjera t& lidhjes fider pér shérbimin e radiotelevizionitsatelitor né
brezin e frekuencave 14.75-14.8 GHz nuk jang t& autorizuar n& Rajonet 1 dhe 2,
(WRC-15).

Alokimi i brezit t& frekuencave 14.8-15.35 GHz pér shérbimin ¢ kérkimit
hapésinor né& bazg parésore &shté 1 kufizuar pér sistemet satelitore q& veprojné
né drejtimet hapésiré-hapésirg, hapésiré-Toke dhe Toké-hapésiré né distancanga
Toka prej mé pak se 2 x 106 km né& pérputhje me Rezolutén 678 (WRC-23).
Pérdorime t& tjera t& brezit t& frekuencés nga shérbimi i kérkimit hapésinor jang
né baza dytésore. Pérdorimi i brezit t& frekuencave 14,8-15,35 GHz nga shérbimi
i kérkimit hapésinor (hapésiré-Toké) (Toké- hapésirg) &shté né njé bazé dytésore
né lidhje me shérbimet tokésore né Algjeri, Arabing Saudite, Bahrein, Kore (
Rep. ¢), Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Shtetet ¢ Bashkuara, India, Iraku,
Japonia, Kuvajti, Libia, Maroku, Mauritania, Omani, Katari, Republika Arabe ¢
Sirisg, Tunizia dhe Jemeni. (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Bahrein, Kamerun, Xhibut, Egjypt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Guinea, Iran (Republike Islamike ¢), Irak, Izracl,
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Kuvajt, Liban, Oman, Pakistan, Katar, Republikén Arabe t& Sirisé¢ dhe Somali
brezi i frekeuncave 15.35-15.4 GHz &shté pércaktuar gjithashtu ngé baze dytésore
pér shérbimet fiks dhe i 1&vizshém (WRC-23).

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 15.43-15.63 GHz pér shérbimin fiks satelitor
(hapésiré— Tokg) &shté limituar né lidhjet fider t& sistemeve jo—gjeostacionar
n& shérbimin e 18vizshém satelitor, subjekt koordinimi sipas nenit 9.11A
(WRC-15).

Stacionet q& operojné n& shérbimin ¢ radionavigacionit acronautik duhet t&
kufizojng e.ir.p — né efektive né pérputhje me Rekomandimin ITU-R S.1340-
0. Minimumi i distancés s¢ koordinimit t& kérkuar pér t& mbrojtur stacionet ¢
radionavigacionit aeronautik (Nr. 4.10 aplikohet) nga interfencat ¢ démshme nga
stacionet tokésore me lidhje fider dhe maksimum i e.ir.p s& transmetuar drejt
planit horizontal lokal nga njé stacion me lidhje fider, duhet t& jeté né& pérputhje
me Rekomandimin ITU-R S.1340-0 (WRC- 15).

N& brezin ¢ frekuencave 15.4-15.7 GHz, stacionet q& operojné né shérbimin ¢
radiopércaktimit nuk duhet t& shkaktojng interferenca t& démshme ose t&
kérkojné mbrojtje nga stacionet q& operojné né& shérbimin e radionavigacionit
acronautik (WRC-12).

Me qéllim pér t& mbrojtur shérbimin e radio astronomisé né brezin e frekuencave
15.35-15.4 GHz, stacionet ¢ radiopércaktimit q& operojné né brezin ¢
frekuencave 15.4-15.7 GHz nuk duhet t& kalojné nivelin e fuqisé s¢ densitetit t&
fluksit prej —156 dB (W/m2) né njé gjérési prej 50 MHz né brezin e frekuencave
15.35-15.4 GHz, n& ¢do pozicion pike vézhgimi radio astronomie pér mé shumé
se 2 pérqind t& kohgs (WRC-12).

Stacionet n& shérbimin ¢ 1&vizshém aeronautik (OR) q& operojné né brezin e
frekuencave 15,41-15,7 GHz nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme
né& shérbimin radio astronomik q& operon né brezin ¢ frekuencave 15,35-15,4
GHz. Dendésia e fluksit t& fuqisé totale (pfd) e marré nga stacionet ng shérbimin
¢ 1évizshém aeronautik (OR) g& operojné né brezin ¢ frekuencés 15,41-15,7 GHz
né ¢do stacion radio astronomie q& operon né brezin e frekuencave 15,35-15,4
GHz, duhet t& jeté né pérputhje me kriteret ¢ mbrojtjes t& parashikuara né
Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, pérveg rasteve kur
&shté réné dakord né ményré specifike nga administrata(at) ¢ prekur(a). (WRC-
23)

Pércaktim shtesé: né Indonezi, brezi i frekuencave 15,41-15,7 GHz i pércaktohet
gjithashtu shérbimit t& 18vizshém acronautik (OR) n& bazé dytésore. Stacionet
n& shérbimin e 1&vizshém aeronautik (OR) q& operojné né brezin ¢ frekuencave
15,41-15,7 GHz nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme né shérbimin
radio astronomik q& operon né brezin e frekuencave 15,35-15,4 GHz. Dendésia
e fluksit t& fuqisé totale (pfd) ¢ marré nga stacionet n¢ shérbimin e 1&vizshém
aeronautik (OR) q& operojné né brezin ¢ frekuencave 15.41-15.7 GHz né ¢do
stacion radio astronomie g& operon né brezin e frekuencave 15.35-15.4 GHz
duhet t& jeté n& pérputhje me kriteret ¢ mbrojtjes t&€ parashikuara né
Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, pérveg rasteve kur
&shté réné dakord né ményré specifike nga administrata(at) ¢ prekur(a). (WRC-
23)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darusalam, Kamerun, Kongo (Rep ¢), Egjypt, El Salvador, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Eritrea, Finland, Guatemalg, Indi, Indonezi, Iran (Republiké
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Islamike e), Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Malajzi, Mali, Marok,
Mauritani, MaliiZi, Nepal, Nikaragua, Niger, Oman, Pakistan, Katar, Republika
Arabe e Sirisé, Republika Demokratike ¢ Kongos, Singapor, Somali, Sudan,
Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Jemen, brezi i frekuencave 15.7 — 17.3 GHz éshté
pércaktuar gjithashtu né bazé parésore pér shérbimet fiks dhe i l&vizshém
(WRC-15).

Pércaktim shtesé: N& Izrael, brezi i frekuencave 15.7-17.3 GHz é&shté i
pércaktuar gjithashtu ng bazé parésore pér shérbimin fiks dhe t& 1&vizshém.
Kéto shérbime nuk duhet t& kérkojng mbrojtje ose t& shkaktojné interferenca
t& démshme n& shérbimet q& operojné né pérputhje me tabelén ¢ vendeve t&
ndryshme nga ato q& pérfshihen né Nr.5512.

Sensorét aktiv t& transportuar né hapésirg q& operojné né brezin 17.2-17.3 GHz
nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme, ose t& detyrojng zhvillimin
¢, t& radiovendndodhjes dhe shérbimeve t& tjera t& pércaktuara ng bazg parésore
(WRC-97).

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Kamerun,
Xhibut, El Salvador, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Guatemalé, Indi, Iran
(Republika Islamike ¢), Irak, Izrael, Itali, Japoni, Jordani, Kuvait, Libi, Lituani,
Nepal, Nikaragua, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Katar, Kirgizstan,
Somali, Sudan dhe Sudani Jugor, brezi i frekuencave 17.3-17.7 GHz &shté
pércaktuar gjithashtu né bazg dytésore pér shérbimet fiks dhe t& 1&vizshém. Do
& aplikohen kufijté e fuqisé t& dhéna ng Nr. 21.3 dhe 21.5 (WRC-23).

N& brezin e frekuencave 17.3-17.8 GHz, pérdorimi i pérbashkét midis shérbimit
fiks satelitor (Toké—hapésiré) dhe shérbimit radioteleviziv satelitor duhet t& jend
gjithashtu né& pérputhje me dispozitat e § 1 t& Aneksit 4 t& Shtojcés 30A t&
Rregulloreve Radio t& ITU.

Pérveg nevojés pér té pérmbushur kriteret ¢ koordinimit né Aneksit 4 t& Shtojcés
30A, né kushtet e supozuara t& pérhapjes né hapésirés sé liré, dendésia e fluksit
& fuqisé s& njé caktimi né shérbimin satelitor fiks (hapésiré - Toké) t& njé rrjeti
satelitor gjeostacionar né brezin ¢ frekuencave 17.3-17.7 GHz né Rajonin 2 nuk
duhet t& kalojé vlerén —98 dB(W/(m2 - 27 MHz)) né& pikat ¢ orbités satelitore
gjeostacionare me kénde t& ndarjes orbitale gjeocentrike ndérmjet 152.6° dhe
162.6 °. (WRC-23)

Ng brezin ¢ frekuencave 17,3-17,7 GHz, pérdorimi i shérbimit satelitor fiks
(hapésiré - Toke) nga stacionet hapésinore satelitore gjeostacionare né Rajonin
2 nuk duhet t& shkaktojné interference t& démshme pér marrésit e stacioneve
hapésinore dhe as pretendime mbrojtje nga stacionet tokésore me lidhje fider t&
shérbimit t& transmetimit satelitor q& funksionojné sipas Shtojcés 30A né té treja
Rajonet, as t& vendosni ndonjé limitim ose kufizim né vendndodhjet e stacioneve
tokésore lidhje fider t& shérbimit t& transmetimit satelitor kudo brenda zongs sé&
shérbimit t& lidhjes fider. Administrata njoftuese pér shérbimin satelitor fiks
(hapésiré - Tokg), kur dorézon elementet e informacionit t& Shtojcés 4, duhet t&
sigurojé njé angazhim/zotim t& qéndrueshém, objektiv, t& zbatueshém, t&
matshém, t& detyrueshém qg&, né rast t& raportimit t& interferencave t& démshme
& raportuara né marrésit e stacioneve hapésinore ,né Shtojcén 30A, ato duhet t&
ndérmarrin veprime t& menjéhershme pér t& eliminuar interferencén ose pér ta
reduktuar até né njé nivel t& pranueshém. (WRC-23)

Pérdorimi i brezit 17.3-18.1 GHz nga sistemet satelitore gjeostacionare né
shérbimin fiks satelitor (Tok& —hapésiré) &shté i kufizuar pér lidhjet fider
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pér shérbimin radioteleviziv satelitor. Pérdorimi i brezit 17.3-17.8 GHz n&
Rajonin 2 nga sistemet n& shérbimin fiks satelitor (Tok& —hapésirg) &shté i
kufizuar pér satelitet gjeostacionaré. Pér pérdorimin e brezit 17.3-17.8 GHz né
Rajonin 2 nga lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor ng brezin 12.2—
12.7 GHz, shiko neninl1. Pérdorimi i brezave 17.3-18.1 GHz (Toké&-hapésirg)
né Rajonin 1 dhe 3 dhe 17.8-18.1 GHz (Toké-hapésirg), né Rajonin 2 nga
sistemet satelitore jo gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor &shté objekt pér
aplikimin e dispozitave t& Nr. 9.12 pér koordinim me sisteme t& tjera satelitore
jo gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor. Sistemet satelitore jo gjeostacionare
n& shérbimin fiks satelitor nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga rrjetet satelitore
gjeostacionare né& shérbimin fiks satelitor q& operojné né pérputhje me
Rregulloret Radio, duke mos respektuar datat e marrjes nga Byroja t&
informacionit t& ploté t& koordinimit ose njoftimit, si¢ duhet, pér sistemet
satelitore jo gjeostacionare né shérbimin satelitor fiks dhe t& infomacionit t&
ploté t& koordinimit ose njoftimit, sic duhet, pér rrjetet satelitore gjeostacionare,
dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo gjeostacionare ng shérbimin
fiks satelitor n& brezat e mésipérm, duhet t& operojné né ményré & atillé q& ¢do
interferencé e papranueshme q& mund t& ndodhi gjaté operimit t& tyre duhet t&
eliminohet shpejt (WRC-2000).

Né& brezin 17.3-17.7 GHz, stacionet toké&sore t& shérbimit fiks satelitor
(hapésiré-Toké&) né Rajonin 1 nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga shérbimi
radioteleviziv satelitor, lidhjet fider t& stacioneve tokésore q& operojné nén
Shtojcén 30A dhe as t& mos vendosin ndonjé limitim ose kufizim ng
véndndodhjet ¢ shérbimit radioteleviziv satelitor lidhjet fider t& stacioneve
tokésore kudo brenda zonés s& shérbimit t& lidhjes fider (WRC- 03).

Brezat ¢ méposhtém jané t& identifikuar pér pérdorim nga aplikimet me densitet
t& larté né& shérbimin fiks satelitor :

17.3-17.7 GHz (hapésiré—Tok&) né Rajonin 1
18.3-19.3 GHz (hapésiré—Toké) né Rajonin 2
19.7-20.2 GHz (hapésiré—Toké) né t& gjitha Rajonet
39.5-40 GHz (hapésiré-Tokg) n& Rajonin 1

40-40.5 GHz (hapésiré-Toke) né t& gjitha Rajonet
40.5-42 GHz (hapésiré-Tokg) né Rajonin 2

47.5-47.9 GHz (hapésiré—Toké) né Rajonin 1
48.2-48.54 GHz (hapésiré—Toké) né Rajonin 1
49.44-50.2 GHz (hapésiré-Toké) né Rajonin 1

dhe 27.5-27.82 GHz (Tok&-hapésirg) né Rajonin 1
28.35-28.45 GHz (Toké-hapésiré) né Rajonin 2
28.45-28.94 GHz (Toké-hapésiré) né t& gjitha Rajonet
28.94-29.1 GHz (Toké-hapésirg) né Rajonin 2 dhe 3
29.25-29.46 GHz (Tok&-hapésiré) né Rajonin 2
29.46-30 GHz (Tok&-hapésiré) né t& gjitha Rajonet
48.2-50.2 GHz (Toké-hapésiré) né Rajonin 2

Ky identifikim nuk ndalon pé&rdorimin e kétyre brezave nga aplikime t& tjera t&
shérbimeve fikse satelitore ose nga shérbime t& tjera pér t& cilat kéto breza jang
t& pércaktuar né njé baz& bashké—parésore dhe nuk pércaktojné prioritet né
Rregulloret Radio ndérmjet pérdoruesve t& kétyre brezave. Administratat duhet
t& marrin parasysh kété kur konsiderojng dispozitat rregullatore né lidhje me kéto
breza. Shiko Rezolutén 143 (Rev. WRC-19) (WRC-19).

N& Rajonin 2, pérdorimi i shérbimit satelitor fiks (hapésiré - Tokg) né brezin e
frekuencave 17.3-17.8 GHz nuk duhet t& shkaktojé interferencé t& démshme dhe
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as t& kérkojé mbrojtje nga pércaktimet né shérbimin e transmetimit satelitor q&
funksionon né pérputhje me Radio Rregulloret. . (WRC-23)

Funksionimi i stacioneve tokésore né 1&vizje duke komunikuar me stacionet
hapésinore  t& shérbimit satelitor fiks gjeostacionar brenda brezave t&
frekuencave 17.7-19.7 GHz (hapésira-Tok&) dhe 27.5-29.5 GHz (Toké-
hapésiré) do t& jené subjekt né zbatimin e Rezolutés 169 (Rev.WRC-23). (WRC-
23).

Funksionimi i stacioneve tokésore acronautike dhe detare né lévizje q&
komunikojn& me stacione hapésinore jogjeostacionare né shérbimin satelitor fiks
né brezat e frekuencave 17,7-18,6 GHz, 18,8-19,3 GHz dhe 19,7-20,2 GHz
(hapésiré - Toké&) dhe 27.5. -29,1 GHz dhe 29,5-30 GHz (Toké - hapésiré) do t&
jené subjekt né zbatim t& Rezolutés 123 (WRC-23). (WRC-23)

Pércaktim shtesé: Brezi 18.0 — 18.3 GHz n& Rajonin 2 dhe 18.1-18.4 GHz ng
Rajonin 1 dhe 3 jané pércaktuar gjithashtu né baz& parésore pér shérbimin
meteorologjik satelitor (hapésiré— Toké&). Pérdorimi i tyre &shté kufizuar né
satelitet gjeostacionar (WRC-07).

Pérdorimi i brezit 18.1-18.4 GHz nga shérbimi fiks satelitor (Tok&-hapésire)
&shté kufizuar pér sistemet né lidhjet fider t& sistemeve satelitor gjeostacionaré
né shérbimin radioteleviziv satelitor (WRC-2000).

Pércaktim alternativ: Né Emiratet e Bashkuara Arabe, brezi i frekuencave 18.1—
18.4 GHz &shté pércaktuar né njé bazé parésore pér shérbimet fiks, fiks satelitor
(hapésiré-Tok&) dhe shérbimet e lévizshme. (shih Nr.5.33). Aplikohen
gjithashtu dispozitat ¢ Nr.5.519 (WRC- 23).

Pér pérdorimin e brezave t& frekuencave 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz dhe
27,5-30 GHz, ose pjesé t& tyre, nga stacionet hapésinore né shérbimin ndér-
satelitor, do t& zbatohet Rezoluta 679 (WRC-23). Njé pérdorim i tille &shté i
kufizuar n& kérkimin hapésinor, funksionimin e hapésirés dhe/ose aplikacionet
satelitore t& cksplorimit t& Tokés, si dhe transmetimet e t& dhénave q& vijné nga
aktivitetet industriale dhe mjekésore né hapésiré. Kur pérdorin kéto frekuenca,
administratat duhet t& sigurojné q& ky shérbim ndér-satelitor t& pérdoret vetém
pér qéllimet ¢ sipérpérmendura dhe t& mos jeté subjekt i koordinimit sipas Nr.
9.11A. Pér pérdorimin e brezave t& frekuencave 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz,
27,5-29,1 GHz dhe 29,5-30 GHz nga stacionet hapésinore, shpérndarja &shté ¢
kufizuar né lidhjet ndér-satelitore ndérmjet satelitéve jogjeostacionars, ose
ndérmjet satelitéve jo-gjeostacionar dhe satelitéve gjeostacionaré. Pér
pérdorimin e brezit t& frekuencés 29,1-29,5 GHz nga stacionet hapésinore,
shpérndarja &shté ¢ kufizuar né lidhjet ndér-satelitore ndérmjet satelitéve
jogjeostacionaré dhe satelitéve gjeostacionaré. Nr. 4.10 nuk zbatohet. (WRC-23)

Emétimet e shérbimit fiks dhe shérbimit fiks satelitor né brezin 18.6-18.8 GHz
jang t& kufizuara né vlerat ¢ dhéna respektivisht né Nr. 21.5A dhe Nr. 21.16.2
(WRC- 2000).

Pérdorimi i brezit 18.6-18.8 GHz nga shérbimi fiks satelitor &shté i kufizuar
né sistemet gjeostacionare dhe sistemet me njé orbité t& majés (kulmit) mé t&
madhe se 20000 km (WRC-2000).

N¢& brezin e frekuencave 18.6-18.8 GHz, n& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein,
Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Jamahiriya Arabe Libaneze, Jordani,
Liban, Marok, Oman, Katar, Republika Arabe Siriane, Tunizi dhe Jemen,
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sistemet ¢ operimit t& shérbimeve fikse né datén ¢ hyrjes né fuqi t& akteve finale
t& WRC-2000 nuk jan& mé& subjekt t& kufizimeve t& nenit 21.5A (WRC-2000).

Pérdorimi i brezave 18.8-19.3 GHz (hapésiré—Toké&) dhe 28.6-29.1 GHz
(Tok&-hapésiré) nga rrjetet e shérbimeve fikse satelitore gjeostacionare dhe
jogjeostacionare &shté objekt aplikimi i dispozitave t& N1.9.11A dhe Nr. 22.2
nuk aplikohet. Administratat q& kang rrjete satelitore gjeostacionare nén
koordinim para 18 Néntorit 1995 duhet t& kooperojné né masén maksimale t&
mundshme pér t& koordinuar sipas Nr. 9.11A me rmjetet satelitore
jogjeostacionare pér t& cilat informacioni i njoftimit &hté marré nga Byroja
para késaj date, me synimin pér t& arritur rezultate t& pranueshme pér t& gjithe
palét ¢ prekura. Rrjetet satelitore jogjeostacionare nuk duhet t& shkaktojng
interferencé t& démshme kundrejt rrjeteve t& shérbimit fiks satelitor
gjeostacionar pér t& cilat informacioni i ploté i njoftimit sipas Shtojcés 4 &shté
konsideruar si i marré nga Byroja para 18 Néntorit 1995 (WRC- 97).

Pérdorimi i brezit 19.3-19.6 GHz (Toké-hapésiré) nga shérbimi Fiks satelitor
&shté 1 kufizuar pér lidhjet fider pér sistemet satelitore jo gjeostacionare né
shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor. Ky pérdorim &shté objekt i aplikimit t&
dispozitave t& Nr.9.11A, dhe Nr. 22.2 nuk aplikohet.

Nr. 22.2 i Rregulloreve Radio duhet t& vazhdojé t& aplikohet né brezat 19.3-19.6
GHz dhe 29.1-29.4 GHz, ndérmjet lidhjeve fider t& rrjeteve t& shérbimit t&
lévizshém satelitor jo gjeostacionar dhe t& atyre rrjeteve t& shérbimit fiks
satelitor pér t& cilat informacioni i ploté i koordinimit sipas Shtojcés 4, ose
informacioni i njoftimit, &shté konsideruar si i marr& nga Byroja para 18 Néntorit
1995 (WRC 97).

Pérdorimi i brezit 19.3-19.7 GHz ( hapésiré—Tok&) nga sistemet ¢ shérbimit fiks
satelitor gjeostacionar dhe nga lidhjet fider pér sistemet satelitore jo
gjeostacionare n& shérbimin ¢ lévizshém satelitor &shté objekt aplikimi i
normave t& Nr.9.11A, por jo objekt i normave t& Nr.22.2. Pérdorimi i kétij brezi
pér sistemet ¢ shérbimit fiks satelitor jo gjeostacionar, ose pér rastet ¢
pérmendura n& Nr. 5.523E, nuk &shté objekt i dispozitave t& Nr.9.11A dhe duhet
& vazhdojé t& jeté objekt i Nenit 9 (pérveg Nr.9.11A) dhe procedurés 11, si dhe
i dispozitave t& Nr.22.2 (WRC-97).

Pér t& mbrojtur lidhjet fider t& rrjeteve jogjeostacionare né shérbimin e 1&vizshém
satelitor né brezin ¢ frekuencés 19,3-19,7 GHz, vlerat ¢ densitetit t& fluksit t&
fuqisé t& prodhuara né sipérfaqen e Tokés pér t& gjitha kéndet e ngarkesés nga
njé stacion hapésinor né shérbimin ndérsatelitor q& operon n& kété brez né
pérputhje me Rezolutén 679 (WRC-23) nuk duhet t& kalojé -140 dB(W/m2 ) né
¢do 1 MHz brenda 150 km t& cilitdo prej stacioneve tokésore me lidhje fider t&
mésipérme t& regjistruar né Regjistrin Kryesor Ndérkombétar t& Frekuencave.
(WRC-23)

Nr 22.2 duhet t& vazhdojé t& aplikohet né brezat 19.6-19.7 GHz dhe 29.4-29.5
GHz, ndérmjet rrjeteve t& shérbimit t& 18vizshém satelitor jo gjeostacionar dhe
atyre rrjeteve t& shérbimit fiks satelitor pér t& cilat informacioni i ploté i
koordinimi sipas Shtojcés 4, ose informacioni i njoftimit, &shté konsideruar si
i marré nga Byroja nga 21 Néntori 1997 (WRC- 97).

Pércaktim shtesé: N& Afganistan, Algjeri, Arabia Saudite, Bahreini, Brunei
Darussalam, Kamerun, Kina, Kongo (Rep ¢), Kosta Rika, Xhibuti, Egjipt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Gabon, Guatemala, Guinea, Indi, Iran (Republika
Islamike e), Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvajt, Liban, Malajzi, Mali, Marok,
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Mauritani, Nepali, Nigeria, Oman, Pakistan, Palesting*, Filipinet, Katar,
Republikén Arabe t& Sirisé, Rep. Demokratike ¢ Kongos, Rep Popullore
Demokratike ¢ Koresé, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe
Tunizi, brezi i frekuencave 19.7-21.2 GHz &shté pércaktuar gjithashtu pér
shérbimet fiks dhe i 1&vizshém né njé bazg parésore. Ky pérdorim shtesé nuk do
t& imponojé asnjé kufizim mbi fuqing e densitetit t& fluksit t& stacioneve
hapésinore né shérbimin fiks satelitor né brezin ¢ frekuencave 19.7-21.2 GHz
dhe t& stacioneve hapésinore né shérbimin e 1&vizshém satelitor né brezin ¢
frekuencave 19.7-20.2 GHz ku pércaktimi i shérbimit i 1&vizshém satelitor &shté
n& bazé parésore né brezin frekuencor té fundit (WRC-23).

* N& bazé t& Rezolutés 99 (Rev. Dubai, 2018) t& Konferencés Fugiploté dhe duke
marré parasysh Marréveshjen e Pérkohshme Izraclito-Palestineze t& 28 Shtatorit
1995.

Me qéllim q& t& lehtésojé koordinimin inter rajonal ndérmjet rrjeteve né
shérbimet i 1&vizshém satelitor dhe fiks satelitor, bartésit né shérbimin i
lévizshém satelitor t& cilat jang mé t& ndjeshme ndaj interferencave do t& jeng
lokalizuar, n& gjerésing e praktikueshme, né pjesét e sipérm t& brezave 19.7 —
20.2 GHz dhe 29.5 — 30 GHz.

N& brezat 19.7 — 20.2 GHz dhe 29.5 — 30 GHz né& Rajonin 2, dhe n& brezat 20.1
—20.2 GHz dhe 29.9 — 30 GHz né& Rajonet 1 and 3, rrjetet t& cilat jang edhe né
shérbimin fiks satelitor edhe né shérbimin ¢ lévizshém satelitor mund t&
pérfshijng lidhjet midis stacioneve tokésore né pikat e specifikuara ose t& pa
specifikuara ose gjaté kohés q& jané& né lévizje, pérmes njé ose mé& shumé
satelitéve pér komunikimet piké—piké dhe piké—shumépika.

N& brezat 19.7 — 20.2 GHz and 29.5 — 30 GHz, dispozitat € Nr.4.10 n& lidhje me
shérbimin e l&vizshém satelitor nuk do t& aplikohen.

Funksionimi i stacioneve tokésore n& 1&vizje duke komunikuar me sistemet
satelitore fikse FSS &shté subjekt i Rezolutés 156 (Rev. WRC-23) (WRC-23).

Pércaktimi pér sherbimin e 18vizshém satelitor &shté parashikuar pér pérdorim
nga rrjetet t& cilat pérdorin antenat me rreze t& ngushté dhe teknologjité e
avancuara né& stacionet hapésinore. Administratat ku operojné sistemet né
shérbimin e 1&vizshém satelitor n& brezin 19.7 — 20.1 GHz né& Rajonin 2 dhe né
brezin 20.1 — 20.2 GHz do t& marrin t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar
disponueshméri t& vazhdueshme t& kétyre brezave pér administratat ku operojné
sistemet fiks dhe i 1&vizshém né pérputhje me kérkesat € Nr. 5.524.

Né& brezat ¢ frekuencave 20.2-21.2 GHz dhe 30-31 GHz, sistemet satelitore
jogjeostacionare pér t& cilat informacioni i ploté i koordinimit ose njoftimit, sipas
rastit, merret nga Byroja q& nga data 1 Janar 2025, nuk do t& shkaktojé
interferencé t& papranueshme pér dhe nuk do t& pretendojé mbrojtje nga rrjetet
satelitore gjeostacionare né shérbimin satelitor t& 1évizshém q& funksionon né
pérputhje me kéto Rregullore. Nr. 5.43 A nuk zbatohet. (WRC-23)

Pérveg rastit kur &shté réné dakord ndryshe ndérmjet administratave té
interesuara, ¢do stacion né shérbimet fiks ose t& 1&vizshém t& njé administrate
nuk duhet t& prodhojé njé fuqi densiteti t& fluksit mé t& madhe se —120.4 dB
(W/(m2 « MHz)) né 3 m mbi toke t& ¢do pike t& territorit t& ¢do administrate
tjetér n& Rajonet 1 dhe 3 pér mé shumé se 20% t& koh&s. N& kryerjen e
llogaritjeve, administratat duhet t& pérdorin versionin mé t& fundit t&
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Rekomandimit ITU R P.452 (shih Rekomandimin ITU-R BO.1898), (WRC—
15).

Ng brezin 21.4-22 GHz, me qéllim pér t& lehtésuar zhvillimin ¢ shérbimit
radioteleviziv—satelitor, administratat né Rajonin 1 dhe 3 jang t& inkurajuar q&
t& mos vendosin stacionet né shérbimin e 1&vizshém dhe jang t& inkurajuar q&
t& kufizojné vendosjen ¢ stacioneve t& shérbimit fiks pér lidhjet piké—pike
(WRC-12).

Shih Rezolutén 555 (WRC-12). (WRC-12)

Alokimi pér shérbimin fiks n& brezin e frekuencés 21.4-22 GHz &shts
identifikuar pér pérdorim n& Rajonin 2 nga Stacionet me Platformé me Lart&si
t&¢ Madhe(HAPS). Ky identifikim nuk pérjashton pérdorimin ¢ kétij brezi
frekuencash nga aplikacione t& tjera t& shérbimit fiks ose nga shérbime té tjera,
t& cilave u &shté alokuar né baza bashké-primare, dhe nuk pércakton pérparési
né& Radio Rregulloret. Njé pérdorim i tillé i alokimit t& shérbimit fiks nga HAPS
&shté i kufizuar n& drejtimin HAPS-toké dhe do t& jeté né pérputhje me
dispozitat e Rezolutés 165 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

Pérdorimi i shérbimit t& 1&vizshém aeronautik (OR) né& brezin e frekuencés 22-
22,2 GHz &shté i kufizuar ng aplikacione jo t& sigurisé. (WRC-23)

Stacionet ¢ avion&ve né shérbimin e 16vizshém acronautik (OR) q& operojné né
brezin e frekuencave 22-22,2 GHz jang subjekt i marréveshjes sé marré sipas
Nr. 9.21 né lidhje me shérbimin fiks dhe nuk duhet t& shkaktojng interferencé
t& démshme dhe as t& kérkojné mbrojtje nga shérbimi fiks. Vlerat ¢ méposhtme
& densitetit t& fluksit t& fuqisé do t& pérdoren si njé prag pér koordinimin sipas
Nr. 9.21: -110 dB(W/(m2 - MHz)) pér 0° <6 < 12.6° 2.86 6 — 146 dB(W/(m2
- MHz)) pér 12,6° <0 < 15° 0,87 6 — 116 dB(W/(m2 - MHz)) pér 15° <6 <
30° 0,067 6 — 92 dB(W/(m2 - MHz)) pér 30 © < 6 < 90° ku 6 &shté kéndi i
mbérritjes s& valés rénése mbi planin horizontal, n& gradé. Ky kriter duhet t&
zbatohet né kufirin ¢ territorit t& njé administrate tjetér pér ¢do stacion avioni
q& ndodhet n& njé lartési deri n& 15 km mbi tok&. N& kryerjen e llogaritjeve,
duhet t& pérdoret versioni mé i fundit i Rekomandimit ITU-R P.525. (WRC-
23)

Stacionet ng shérbimin ¢ 1&vizshém aeronautik (OR) q& operojné né brezin ¢
frekuencave 22-22,2 GHz nuk duhet t& shkaktojng interferencé t& démshme né
shérbimin radioastronomik q& funksionon né brezin e frekuencave 22,21-22,5
GHz. Dendésia e fluksit t& fuqisé totale (pfd) e marré nga kéto stacione né ¢do
stacion radioastronomie q& operon né brezin e frekuencave 22,21-22,5 GHz
duhet t& jeté n& pérputhje me kriteret e mbrojtjes t& parashikuara né
Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, pérveg rasteve kur
&shté réné dakord né ményré specifike nga administrata(at) ¢ prekura. (WRC-
23)

Pérdorimi i shérbimit t& 1&vizshém (OR) aeronautik n& brezin e frekuencave
22-22,2 GHz jashté kufijve kombétaré nuk duhet t& shkaktojé interferencé t&
démshme ose t& kérkojé mbrojtje nga shérbimet né vende t& tjera q& veprojné
n& pérputhje me Tabelén e Alokimeve t& Frekuencave. (WRC-23)

Alokimi alternativ: né Brunei Darussalam, Iran (Republika Islamike e),
Malajzi, Singapor dhe Tajlandg, brezi i frekuencés 22-22,2 GHz &shts
pércaktuar pér shérbimin e l&vizshém, me pérjashtim t& 1&vizshém acronautik
(R), n& bazé parésore. Pérdorimi i shérbimit &shté i kufizuar né aplikimet ¢ jo-
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sigurisé brenda kufijve kombétaré. Pérdorimi i shérbimit t& 1&vizshém (OR)
acronautik né brezin e frekuencave 22-22,2 GHz nuk duhet t& shkaktojé
interferencé t& démshme ose t& kérkojé mbrojtje nga shérbimet né vende t&
tjera q& veprojné né pérputhje me Tabelén ¢ Pércaktimeve t& Frekuencave. Pér
m& tepér, stacionet n& shérbimin e 1&vizshém acronautik (OR) q& operojné né
brezin e frekuencave 22-22,2 GHz nuk duhet t& shkaktojné interference t&
démshme né shérbimin radioastronomik qé operon né brezin ¢ frekuencave
22,21-22,5 GHz n& vende t& tjera n& pérputhje me Tabelén e Pércaktimeve t&
Frekuencave. Dendésia e fluksit t& fuqisé totale (pfd) e marré nga kéto stacione
né ¢do stacion radioastronomie q& operon né brezin ¢ frekuencave 22,21-22,5
GHz duhet t& jet& n& pérputhje me kriteret ¢ mbrojtjes t& parashikuara ng
Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, pérveg rasteve kur
&shté réné dakord né ményré specifike nga administrata(at) e prekura. Pér t&
mbrojtur stacionet e shérbimit satelitor t& kérkimit t& Tokés (pasiv) q& operojné
ng brezin e frekuencés 22,21-22,5 GHz, fuqia e padéshiruar ekuivalente e
rrezatuar né ményré izotropike (e.ir.p.) e stacioneve q& operojné né shérbimin
¢ lévizshém acronautik (OR) nuk duhet t& kalojé -23 dBW ng ¢do brez 100
MHz né brezin e frekuencés 22,21-22,5 GHz. Stacionet ¢ avionéve né
shérbimin e 1&vizshém aeronautik (OR) q& operojné né brezin e frekuencave
22-22,2 GHz jang subjekt i marréveshjes s&€ marré sipas Nr. 9.21 né lidhje me
shérbimin fiks dhe nuk duhet t& shkaktojng interference t& démshme dhe as t&
kérkojné mbrojtje nga shérbimi fiks. Vlerat e méposhtme t& pfd do té pérdoren
si njé prag pér koordinimin sipas Nr. 9.21: -110 dB(W/(m?2 - MHz)) pér 0° <0
< 12.6° 2.86 6 — 146 dB(W/(m2 - MHz) ) pér 12,6° < 6 < 15° 0,87 6 — 116
dB(W/(m2 - MHz)) pér 15° <0 <30° 0,067 6 — 92 dB(W/(m2 - MHz)) pér 30°
<0 <90° ku 0 &shté kéndi i mbérritjes s& valés rénése mbi rrafshin horizontal,
né gradé. Ky kriter duhet t& zbatohet ng kufirin e territorit t& njé administrate
tjetér pér ¢do stacion avioni q& ndodhet né njé lartési deri n& 15 km mbi toké.
N& kryerjen e llogaritjeve, duhet t& pérdoret versioni mé i fundit i
Rekomandimit ITU-R P.525. (WRC-23)

5.531F Pér t& mbrojtur stacionet ¢ shérbimit satelitor t& kérkimit t& Tokés
(pasiv) q& operojné né brezin ¢ frekuencés 22,21-22,5 GHz, fugia e padéshiruar
ckuivalente e rrezatuar né ményré izotropike (e.i.r.p.) e stacioneve qé operojné
né shérbimin ¢ 1&vizshém acronautik (OR) nuk duhet t& kalojé -23 dBW né ¢do
brez 100 MHz né brezin e frekuencés 22,21-22,5 GHz. (WRC-23)

Pérdorimi i brezit 22.21 — 22.5 GHz nga shérbimet e eksplorimit satelitor t&
Tokés (pasive) dhe kérkimeve hapésinore (pasive) nuk do t& imponojné
detyrime mbi shérbimet fiks dhe 1 1&vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik.

Vendndodhja e stacioneve tok&sore né shérbimin e kérkimit hapésinor duhet t&
ruajé njé distancé ndarjeje prej se paku 54 km nga kufijté pérkatés t& vendeve
fqinje pér t& mbrojtur shérbimet ckzistuese fikse dhe t& lévizshme dhe
vendosjen né t& ardhmen t& kétyre shérbimeve, pérveg rasteve kur éshté
réné dakort ndérmjet administratave pérkatése pér njé distancé mé té shkurter.
Nuk zbatohen Nr. 9.17 dhe 9.18. (WRC-12)

Alokimi pér shérbimin fiks n& brezin ¢ frekuencés 24.25-25.25 GHz &shts
identifikuar pér pérdorim né& Rajonin 2 nga HAPS. Ky identifikim nuk
pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuencash nga aplikacione t& tjera té
shérbimit fiks ose nga shérbime t& tjera, t& cilave ky brez frekuencash u &shté
alokuar né baza primare, dhe nuk pércakton pérparési né Radio Rregulloret.
Njé pérdorim i tillg i alokimit t& shérbimit fiks nga HAPS &shté i kufizuar ng
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drejtimin HAPS-toké dhe do t& jeté né pérputhje me dispozitat ¢ Rezolutés 166
(Rev.WRC-23). (WRC-23)

Brezi i frekuencave 24.25-27.5 GHz &shté identifikuar pér pérdorim nga
administratat q& déshirojné t& zbatojné komponentin tokésor t&
Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk
parandalon pérdorimin ¢ kétij brezi frekuencash nga ¢do aplikim i shérbimeve
pér t& cilat &shté akokuar dhe nuk vendos pérparési né Radio Rregulloret.
Zbatohet Rezoluta 242 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

Pérdorimi i brezit 24.65-25.25 GHz n& Rajonin 1 dhe brezit 24.65-24.75 GHz
né& Rajonin 3 nga shérbimi satelitor fiks (tok&—hapésirg) éshté i kufizuar pér
stacionet tokésore q& pérdorin njé antené me diameter minimal prej 4.5 m.
(WRC- 12)

Shérbimet inter—satelitore nuk do t& kérkojné mbrojtje nga interferencat e
démshme nga stacionet ¢ pajisjeve t& zbulimit né sipérfaqen ¢ aeroportit t&
shérbimit t& radionavigacionit.

Pércaktimi pér shérbimin fiks né brezin e frekuencave 25.25-27.5 GHz &shté
identifikuar n& Rajonin 2 pér pérdorim nga Sistemet né Platforma me Lartési
t& Madhe (HAPS) né pérputhje me dispozitat e Rezolutés 166 (Rev.WRC-23).
Njé pérdorim 1 tillg i shpérndarjes s& shérbimit fiks nga HAPS do t& kufizohet
né drejtimin tok&-HAPS né brezin e frekuencave 25.25-27.0 GHz dhe drejtimin
HAPS-toké né brezin e frekuencave 27.0-27.5 GHz. Pér mé tepér, pérdorimi i
brezit 25.5-27.0 GHz nga HAPS do t& kufizohet n& lidhjet gateway. Ky
identifikim nuk pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuencash nga
aplikacione t& tjera t& shérbimit fiks ose nga shérbime t& tjera, pér té cilat ky
brez &shté ndaré né njé bazé bashké-parésore dhe nuk vendos pérparési né
Radio Rregulloret. (WRC-23)

N& brezin 24.75 — 25.25 GHz, lidhjet fider t& stacioneve t& shérbimit
radioteleviziv—satelitor do t& kené& prioritet ndaj pérdorimeve t& tjera né
shérbimin fiks satelitor (Toké-hapésirg). Pérdorime t& tjera t& kétij lloji do t&
mbrojné dhe nuk duhet t& kérkojné mbrojtje nga rrjetet e lidhjeve fider
egzistuese dhe q& do t& operojné né t& ardhmen né stacione t& tilla t& shérbimit
radioteleviziv satelitor.

Pérdorimi i brezit 29.1 — 29.4 GHz (Toké-hapésiré) nga shérbimi satelitor fiks
&shté kufizuar ng sistemet satelitore gjeostacionare dhe lidhjet fider t&
sistemeve satelitore jo gjeostacionare né shérbimin ¢ l&vizshém satelitor.
Nj& pérdorim i tille &shté objekt pér aplikimin e dispozitave t& Nr. 9.11A,
por nuk &shté objekt pér dispozitat ¢ Nr. 22.2, pérveg sig &shté treguar né Nr.
5.523C dhe Nr. 5.523E ku njé pérdorim i till¢ nuk &sht& objekt i dispozitave t&
Nr. 9.11A dhe duhet t& vazhdojé t& jeté objekt i Nenit 9 (pérveg Nr.9.11A) dhe
procedurés 1, dhe dispozitave t& Nr. 22.2 (WRC-97)

Pérdorimi i brezit 25.25 — 27.5 GHz nga shérbimi inter—satelitor &shté kufizuar
ng aplikimete kérkimeve hapésinore dhe eksplorimeve satelitore t& tokés, dhe
gjithashtu t& transmetimit t& t& dhénave me origjing nga aktivitetet industriale
dhe mjekésore né hapésiré.

Administratat q& kan& né& operim stacione tok&sore n¢ shérbimin satelitor t&
cksplorimit t& Tokés ose shérbimin e kérkimit hapé&sinor nuk duhet & kérkojng
mbrojtje nga stacionet n& shérbimet fikse dhe t& l&vizshme q& operohen nga
administratat ¢ tjera. Pérveg késaj, stacionet tokésore né shérbimin satelitor t&
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cksplorimit t& Tokés ose ng shérbimin e kérkimit hapésinor duhet
& operojné duke marré parasysh versionin mé t& fundit t& Rekomandimit ITU-
R SA.1862. Zbatohet Rezoluta 242 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

Né& Algjeri, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Belgjiké, Brazil, King, Kore
(Republika ¢), Danimarks, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Estoni,
Finlandé, Hungari, Indi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Irlandg, Izrael, Itali,
Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Lituani, Moldavi, Norvegji, Oman,
Ugandg, Pakistan, Filipine, Poloni, Portugali, Katar, Republika Arabe e Sirisé,
Turqi, Republika Popullore Demokratike e Koresg, Sllovaki, Republika Ceke,
Rumani, Mbretéria ¢ Bashkuar, Singapor, Slloveni, Somali, Sudan, Suedi,
Tanzani, Vietnam dhe Zimbabve, stacionet tokésore q& operojné né shérbimin
satelitor t& cksplorimit t& Tokés n& brezin e frekuencave 25.5-27 GHz nuk
duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet e shérbimeve fiks dhe i l&vizshém ose
& kufizojn& pérdorimin dhe vendosjen e stacioneve t& shérbimeve fiks dhe i
1&vizshém. Zbatohet Rezoluta 242 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Botsvana, Brazil, Kamerun, Komoros,
Kubg, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Estoni, Finlandg, Iran
(Republika Islamike ¢ ), Izrael, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lituani, Malajzi,
Marok, Nigeri, Oman, Katar, Republika Arabe e Sirisg, Somali, Sudan, Sudani
Jugor, Tanzani, Tunizi, Uruguai, Zambia dhe Zimbabve, stacionet tokésore q&
operojné né shérbimin e kérkimeve hapésinore né brezin 25.5-27 GHz nuk
duhet t& kérkojné mbrojtje nga stacionet e shérbimeve fiks dhe i l&vizshém ose
& kufizojné pérdorimin dhe vendosjen e stacioneve t& shérbimeve fiks dhe i
1&vizshém. (WRC- 12)

Shérbimet hapésinore q& pérdorin satelitet jo—gjeostacionare operues né
shérbimet inter— satelitore n& brezin 27 — 27.5 GHz jang pérjashtuar nga
kérkesat ¢ Nr. 22.2.

N& Butan, Kamerun, King, Kore (Rep. ¢), Federata Ruse, Indi, Indonezi, Iran
(Republika Islamike ¢), Irak, Japoni, Kazakistan, Malajzi, Maldive, Mongoli,
Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Kirgizstan, Republika Popullore
Demokratike ¢ Koresg, Sudan, Sri Lanka, Tajlandé dhe Vietnam, pércaktimi
pér shérbimin fiks ng brezin 27.9-28.2 GHz mund t& pérdoret gjithashtu nga
Sistemet n& Platforma me lartési t€ Madhe (HAPS) brenda territorit t& kétyre
vendeve. Njé pérdorim i tillg prej 300 MHz i pércaktimit t& shérbimit fiks nga
HAPS né vendet ¢ lartpérmendura &shté mé i kufizuar ng operacionet e HAPS—
ng drejtim t& tokés dhe nuk duhet t& shkaktojé interferencé t& démshme, as t&
kérkojé mbrojtje nga llojet ¢ tjera t& sistemeve t& shérbimit fiks ose t&
shérbimeve t& tjera bashké—parésore. Pér mé tepér, zhvillimi i kétyre
shérbimeve t& tjera nuk duhet t& kufizohet nga HAPS. Shiko Rezolutén 145
(Rev.WRC-19). (WRC-19)

Pércaktim shtesé: Brezat 27.500 — 27.501 GHz dhe 29.999 — 30.000 GHz jang
gjithashtu t& pércaktuar né bazé parésore pér shérbimin fiks satelitor (hapésiré—
Toke) pér transmetimin e sinjaleve parashikuar pér kontrollin e fuqisé up—link.
Transmetime t& tilla hapésiré-Tok& nuk do t& kalojné njé fuqi rrezatimi
izotropike ekuivalente (e.i.r.p.) prej +10 dBW né drejtimin e satelitéve fqinjé
né orbitén gjeostacionare. (WRC-07)

Brezi 27.5 — 30 GHz mund t& pérdoret nga shérbimi fiks satelitor (Toké—
hapésiré) pér sigurimin ¢ lidhjeve fider pér shérbimin radioteleviziv— satelitor.




image184.jpg
5.540

5.541

5.541A

5.542

5.543

5.543A

Pércaktim shtesé: Brezi 27.501-29.999 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né
bazg dytésore pér shérbimin fiks satelitor (hapésiré—Toké) pér transmetimet
¢ sinjaleve parashikuar pér kontrollin ¢ fuqisé up—link.

N& brezin 28.5-30 GHz, shérbimi i eksplorimit satelitor t& tokés &shté kufizuar
né transferimin e t& dhénave pérmes stacioneve dhe jo pér mbledhjen kryesore
t& informacioneve né kuptimin ¢ sensoréve aktiv dhe pasiv.

Lidhjet fider t& rrjetave jo—gjeostacionare né shérbimin ¢ 1&vizshém satelitor
dhe t& rrjetave gjeostacionare né shérbimin fiks satelitor, q& operojné né brezin
29.1-29.5 GHz (Toké-hapésiré) duhet t& pérdorin kontrollin adaptiv t& fuqisé
pér drejtimin uplink ose metoda t& tjera pér kompensimin e shuarjeve, né
ményré té tillg q& transmetimi i stacioneve tokésore t& béhet né nivelin e fuqisé
& kérkuar pér t& arritur cilésing e déshiruar t& lidhjes, ndérkohé q& reduktohen
interferencat e ndérsjellta ndérmjet dy rrjeteve. Kéto metoda duhet t& aplikohen
né rrjetat pér t& cilét konsiderohet q& informacioni i koordinimit i Shtojcés 4
&shté marré nga Byroja pas 17 Maj 1996 dhe deri né momentin kur ato t& jeng
ndryshuar nga njé konferencé e ardhshme kompetente pér
radiokomunikacionet. Administratat & kan& paraqitur informacionin pér
koordinim t& Shtojce 4 para késaj date inkurajohen t& pérdorin kéto teknika sa
mé gjaté. (WRC- 2000)

Pércaktim shtesé: N& Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Brunei Darussalam,
Kamerun, King, Rep Demoktrate ¢ Kongos, Xhibut, Egjipt, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Guine, Indi, Iran (Republika Islamike ¢),
Irak, Japoni, Jordani, Kuvajt, Liban, Malajzi, Mali, Marok, Mauritania, Nepal,
Oman, Pakistan, Palesting*, Filipine, Katar, Republika Arabe ¢ Sirisé,
Republikén Popullore Demoktratike t& Koresé, Somali, Sudan, Sudani Jugor,
Sri Lanka dhe Cad, brezi i frekeuncave 29.5-31 GHz &shtg i pércaktuar
gjithashtu pér shérbimet fiks dhe i 18vizshém pér pérdorim dytésor. Duhen
pérdorur limitet e fuqisé t& specifikuar né Nr.21.3 dhe 21.5. (WRC-23).

* N& bazé t& Rezolutés 99 (Rev. Dubai, 2018) t& Konferencés Fugiploté dhe
duke marré parasysh Marréveshjen ¢ Pérkohshme Izraelito-Palestineze t& 28
shtatorit 1995.

Brezi 29.95 — 30 GHz mund t& jeté pérdorur né bazé dytésore pér lidhjet
hapésiré-hapésiré né shérbimet ¢ cksplorimit satelitor t& tokés pér telemetri,
gjurmim, dhe géllime kontrolli.

Né& Butan, Kamerun, Kore (Rep. ¢), Federatén Ruse, Indi, Indonezi, Iran
(Republika Islamike ¢), Irak, Japoni, Kazakistan, Malajzi, Maldive, Mongoli,
Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Kigizstan, Republika Popullore
Demokratike t& Kores€, Sudan, Sri Lanka, Tailandé dhe Vietnam, pércaktimi i
shérbimit fiks n& brezin e frekuencave 31-31.3 GHz mund t& pérdoret
gjithashtu nga sistemet q& pérdorin Stacionet me Platformé me lartési t& Larté
(HAPS) né drejtimin toké—HAPS. Pérdorimi i brezit t& frekuencave 31-31.3
GHz nga sistemet q& pérdorin HAPS &shté i kufizuar né territoret e vendeve t&
lartpermendura dhe nuk duhet t& shkaktojng interferenca t& démshme, as t&
kerkojné mbrojtje nga lloje t& tjera sistemesh t& shérbimit fiks, sisteme né
shérbimin e 1&vizshém dhe sisteme q& operojné nén Nr. 5.545. Pér mé tepér,
zhvillimi i kétyre shérbimeve nuk duhet t& detyrohet nga HAPS. Sistemet q&
pérdorin HAPS ng brezin e frekuencave 31-31.3 GHz nuk duhet ti shkaktojng
interferenca t&¢ démshme shérbimit t& radio astronomisé q& ka pércaktim
parésor né brezin 31.3-31.8 GHz, duke marré parasysh kriterin e mbrojtjes sig
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&shté dhéné né versionin e fundit t& Rekomandimit ITU-R RA.769. N& ményré
qé t& sigurohet mbrojtja e shérbimeve satelitore pasive, niveli i densitetit t&
fuqisé s¢ padéshiruar né njé antené t& stacionit tokésor HAPS né brezin e
frekuencave 31.3-31.8 GHz duhet t& jeté ¢ kufizuar ng —106 dB(W/MHz) ng
kushte t& qiellit t& pastér, dhe mund t& ngrihet deri né —100 dB(W/MHz) nén
kushte me shi pér t& zbutur shuarjen pér shkak t& shiut, duke siguruar q&
ndikimi efektiv mbi satelitet pasiv nuk tejkalon ndikimin nén kushte t& giellit
& pastér. Shiko Rezolutén 145 (Rev.WRC-12). (WRC-15)

Alokimi pér shérbimin fiks n& brezin e frekuencés 31-31.3 GHz é&shts
identifikuar pér pérdorim né mbaré botén nga HAPS. Ky identifikim nuk
pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuencash nga aplikacione t& tjera té
shérbimit fiks ose nga shérbime t& tjera, t& cilave u &shté alokuar né baza
bashké-primare, dhe nuk pércakton pérparési né¢ Radio Rregulloret. Nj&
pérdorim i tillg i alokimit t& shérbimit fiks nga HAPS do t& jet& né pérputhje
me dispozitat ¢ Rezolutés 167 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

Né& brezin 31-31.3 GHz kufijté e fuqisé s& densitetit t& fluksit t& specifikuar ng
nenin 21, Tabela 21-4 duhet t& aplikohen n& shérbimin e kérkimeve
hapésinore.

Kategori t&¢ ndryshme shérbimi: Né& Armeni, Gjeorgji, Kirgizstan,
Taxhikistan dhe Turkmenistan, pércaktimi i brezit 31-31.3 GHz pér shérbimin
¢ kérkimeve hapésinore &shté né njé bazé parésore (shih Nr. 5.33). (WRC-12)

Kategori t& ndryshme shérbimi: N& Arabi Saudite, Armeni, Azerbajxhan,
Bahrein, Bjellorusi, Xhibut, Egjypt, Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Spanjé,
Estoni, Federata Ruse, Gjeorgji, Hungari, Iran (Republika Islamike e ), Izrael,
Jordani, Liban, Moldavi, Mongoli, Oman, Uzbekistan, Poloni, Republika Arabe
e Sirisé, Turqi, Kirgizstan, Rumani, Mbretéria ¢ Bashkuar, Somali, Afrika
Jugut, Taxhikistan dhe Turkmenistan, pércaktimi i brezit t& frekeuncave 31.5—
31.8 GHz pér shérbimet fiks dhe i 18vizshém, pérveg shérbimit t& 1&vizshém
acronautik, &shté né bazg parésore (shih Nr. 5.33). (WRC-23)

Brezat ¢ frekeuncave 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6
GHz, 55.78-59 GHz dhe 64-66 GHz jang t& disponueshme pér aplikime t&
densitetit t& larté ng shérbimin fiks . Administratat duhet ta marrin parasysh kété
kur t& konsiderojné dispozitat rregullatore ng lidhje me kéto breza. Pér shkak t&
shpérndarjes potenciale t& aplikacioneve me densitet t& larté né shérbimin fiks
satelitor n& brezat ¢ frekuencave 39.5-40 GHz dhe 40.5-42 GHz (shiko Nr.
5.516B), administratat duhet t& kené mé& tepér parasysh detyrimet ¢
mundshme t& aplikacioneve me densitet t& larté né shérbimin fiks, sipas rastit.
(WRC-23)

Administratat duhet t& ndérmarrin masa praktike pér t&¢ minimizuar
interferencat e démshme ndérmjet stacioneve né shérbimin fiks dhe stacioneve
ajrore n& shérbimin e radionavigacionit ng brezin 31.8-33.4 GHz duke marré
parasysh nevojat operative té sistemeve radare ajrore. (WRC—2000)

Ng& caktimin e sistemeve pér shérbimet inter—satelitore né brezin ¢ frekeuncave
32.3-33 GHz, pér shérbimet ¢ radionavigacionit né brezin 32 — 33 GHz, dhe per
shérbimin e kérkimeve hapésinore (hapésiré e thellg) né brezin ¢ frekeuncave
31.8 —32.3 GHz, administratat duhet t& marrin t& gjitha masat ¢ nevojshme pér
t& penguar interferencat e démshme ndérmjet kétyre shérbimeve, duke mbajtur
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né mendje aspektet e shpétimit t& shérbimit t& radionavigacionit (shih
Rekomandimin 707(Rev.WRC- 23)). (WRC-23)

Pércaktim shtesé: N& Arabing Saudite, Bahrein, Bangladesh, Egjipt, Emiratet e
Bashkuara Arabe, Gabon, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael,
Jordani, Kuvajt, Liban, Libi, Malajzi, Mali, Marok, Mauritania, Nepal, Nigeri,
Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe ¢ Siris¢, Rep Demokratike ¢
Kongos, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Sri Lanka, Togo, Tunizi dhe
Jemen, brezi 33.4-36 GHz &shté pércaktuar gjithashtu pér shérbimet fiks dhe 1
1&vizshém, pér pérdorim parésor. (WRC-12)

N& brezin 35.5-36.0 GHz, fuqia e mesme e densitetit t& fluksit né sipérfagen e
Tokés, 1 gjeneruar nga ¢do sensor i transportuar né hapésiré, né shérbimin e
cksplorimit satelitor t& Tokés (aktiv) ose shérbimit t& kérkimit hapésinor
(aktiv), pér ¢do kénd mé t& madh se 0.80 nga qendra ¢ rrezes (beam) nuk duhet
& tejkalojé —73.3 dB (W/m2) né kété brez. (WRC- 03)

Kategori t&¢ ndryshme shérbimi: Né& Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi,
Federaten Ruse, Gjeorgji, Kirgizstan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi
34.7-35.2 GHz &shtg pércaktuar né njé bazé parésore pér shérbimin ¢ kérkimeve
hapésinore (shih Nr. 5.33). (WRC- 12)

Pér ndarjen e brezit 36-37 GHz ndérmjet shérbimit t& Eksplorimit Satelitor t&
Tokés (pasiv) dhe shérbimeve fikse dhe t& 1&vizshme, do té zbatohet Rezoluta
752 (WRC-07).

Brezi i frekuencave 37-43.5 GHz, ose njé pjesé e tyre, éshté identifikuar pér
pérdorim nga administratat q& déshirojné t&¢ implementojné komponentin
tokésor t& Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky
identifikim nuk pérjashton pérdorimin e kétij brezi frekuencash nga ¢do aplikim
i shérbimeve pér t& cilat &shté shpérndaré dhe nuk krijon pérparési né Radio
Rregulloret. Pér shkak té shpémdarjes s& mundshme t& stacioneve tokésore t&
FSS brenda brezit t& frekuencave 37.5-42.5 GHz dhe aplikacioneve me densitet
& larté n& shérbimin fiks satelitor né brezin e frekuencave 39.5-40 GHz ng
Rajonin 1, 40-40.5 GHz né t& gjitha Rajonet dhe 40.5-42 GHz n& Rajonin 2
(shiko Nr. 5.516B), administratat duhet t& marrin parasysh mé tej kufizimet ¢
mundshme ndaj IMT ng kéto breza frekeuncash, sipas rastit. Aplikohet Rezoluta
243 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

Pérdorimi i brezave 37.5-39.5 GHz (hapésiré-Tokg), 39.5-42.5 GHz (hapésiré-
Tokg), 47.2-50.2 GHz (Toké-hapésiré) dhe 50.4-51.4 GHz (Toké-hapésiré) nga
njé sistem satelitor jo-geostationary né& shérbimin satelitor fiks &shté subjekt 1
zbatimit t& dispozitave t& Nr.9.12 pér koordinim me sistemet e tjeré satelitoré jo-
gjeostacionaré n& shérbimin satelitor fiks por jo me sisteme satelitore jo-
gjeostacionare n& shérbime t& tjera. Do t& aplikohet gjithashtu Rezoluta 770
(WRC-19), dhe Nr. 22.2 do t& vazhdojé t& aplikohet. (WRC-19)

Sistemet satelitore jo gjeostacionare né shérbimin satelitor fiks q& operojné me
njé lartési apogje mbi 407 km dhe nén 2 000 km né brezin ¢ frekuencés 37.5-38
GHz nuk duhet t& kalojné njé emetim t& padéshiruar e.ir.p. dendésie prej -21
dB(W/100 MHz) pér stacion hapésinor pér kénde mé t& médha se 65,0° nga pika
mé& e ulét n& raport me stacionin hapésinor né shérbimin fiks satelitor né brezin
¢ frekuencés 36-37 GHz pér t& mbrojtur shérbimin satelitor t& eksplorimit t&
Tokés ( pasiv) q& veprojné né brezin e fundit t& frekuencés. (WRC-23)
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Alokimi pér shérbimin fiks né brezin e frekuencave 38-39.5 GHz &shté
identifikuar pér pérdorim né t& gjithé botén nga administratat q& déshirojng t&
zbatojné Sisteme n& Platforma me Lartési t& Madhe (HAPS). N& drejtimin
HAPS-toké, stacioni tokésor HAPS nuk kérkon mbrojtje nga stacionet né
shérbimet satelitore fikse, t& 1&vizshme dhe fikse; dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet.
Ky identifikim nuk parandalon pérdorimin ¢ kétij brezi frekuencash nga
aplikime t& tjera t& shérbimeve fikse ose t& shérbimeve t& tjera pér t& cilat ky
brez &shté alokuar né bazé bashké-parésore dhe nuk krijon pérparési né Radio
Rregulloret. Pér mé tepér, zhvillimi i shérbimeve fikse satelitore, fikse dhe t&
1&vizshme nuk do t& kufizohen padrejtésisht nga HAPS. Njé pérdorim i tillg 1
alokimit t& shérbimit fiks nga HAPS do t& jeté n& pérputhje me dispozitat ¢
Rezolutés 168 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

Pérdorimi i brezave 39.5-40 GHz dhe 40-40.5 GHz nga sistemet satelitore jo-
gjeostacionare né shérbimin satelitor t& 1&vizshém (hapésiré-Toke) dhe nga
sistemet satelitore jo-gjeostacionare né shérbimin satelitor fiks (hapésiré-Tokg)
&shté subjekt 1 zbatimit t& dispozitave t& Nr. 9.12 pér koordinim me sistemet ¢
tjeré satelitoré jo-gjeostacionaré né shérbimet satelitore fikse dhe t& 1&vizshme
fikse, por jo me sisteme satelitore jo-gjeostacionare né shérbime t& tjera. Nr. 22.2
do t& vazhdojé & aplikojé pér sisteme satelitore jo-gjeostacionare. (WRC-19)

Fugia ekuivalente ¢ densitetit t& fluksit (epdf) i prodhuar né brezin e frekuencave
42.5-43.5 GHz nga t& gjitha stacionet hapésinore né ¢do sistem satelitor jo
gjeostacionar né shérbimin fiks satelitor (hapésiré —Tokg), ose né shérbimin
radioteleviziv satelitor (hapésiré—Toke) q& operojné né brezin ¢ frekuencave 42—
42.5 GHz, nuk duhet t& tejkalojng vlerat ¢ méposhtme né vendndodhjen e (site)
¢do stacioni t& radioastronomisé pér mé shumé se 2% t& kohés:

—230 dB (W/m2) n& 1GHz dhe —246 dB (W/m2) n& ¢do 500 kHz t& brezit t&
frekuencave 42.5-43.5GHz n& vendin (site) e ¢do stacioni t& radio astronomisé
iregjistruar si teleskop me parabolé t& vetme; dhe

—209 dB (W/m2) né ¢do 500 kHz t& brezit 42.5-43.5 GHz n& vendodhjen (site)
e stacionit t& radioastronomisé i regjistruar si stacion interferometrie me linjé
fundore shumé t& gjaté. Kéto vlera t& (epdf) duhet t& vlerésohen duke pérdorur
metodologjing ¢ dhéné né Rekomandimin ITU-R S1586-1 dhe modeli i antenés
referencé dhe maksimumi i fitimit t& nj& antene né shérbimin e radio astronomisé
t& dhéna né Rekomandimin ITU-R RA.1631-0 dhe duhet t& aplikohet né t&
gjithe hapésirén qicllore dhe pér kénde ngritjeje mé t& médhenj se kéndi
minimum i operimit Omin t& radioteleskopit (pér t& cilin njé& vlerg e paracaktuar
(standarte) prej 5o duhet marré né mungesé t& informacionit t& njoftuar).

Kéto vlera duhet t& aplikohen né& ¢do stacion radioastronomie qé:

—ka qé&né né& operim para 5 Korrikut 2003 dhe i &shté njoftuar Byrosé para 4
Janarit 2004; ose

— &shté njoftuar para datés sé marrjes t& informacionit t& ploté sipas Shtojcés 4
pér koordinim ose njoftim, sipas rastit, pér stacionet hapésinore pér t& cilat
kufijté aplikohen.

Stacione t& tjera radio astronomie t& njoftuara pas kétyre datave mund t&
kérkojné marréveshje me administratat q& kang autorizuar stacionet hapésinore.
N& Rajonin 2, Rezoluta 743 (WRC-03) duhet t& aplikohet. Limitet n& kété
shénim mund t& tejkalohen né vendndodhjet ¢ stacionit t& radio astronomisé t&
¢do véndi pér t& cilét administratat kang réng dakord.

(WRC-15)

Fugia e densitetit t& fluksit n& brezin 42.5-43.5 GHz i prodhuar nga ¢do stacion
hapésinor gjeostacionar n& shérbimin fiks satelitor (hapésiré-Toke), ose
shérbimi radioteleviziv satelitor (hapésiré—Toké) q& operon né brezin 42-42.5
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GHz, nuk duhet t& kalojé vlerat ¢ méposhtme né véndndodhjen e ¢do stacioni
radioastronomie:

—137 dB (W/m2) n& 1 GHz dhe —153 dB (W/m2) n& ¢do 500 kHz t& brezit 42.5—
43.5 GHz ng véndin (site) ¢ ¢do stacioni t& radio astronomisé i regjistruar si
teleskop me parabolé t& vetme; dhe

—-116 dB (W/m2) ng ¢do 500 kHz t& brezit 42.5-43.5 GHz n& vendndodhjen
(site) e stacionit t& radioastronomisé i regjistruar si stacion interferometrie me
linj¢ fundore shumé t& gjaté. Kéto vlera duhet t& aplikohen né ¢do stacion
radioastronomie qé:

—ka qé&né& né& operim para 5 Korrikut 2003 dhe i &shté njoftuar Byrosé para 4
Janarit 2004; ose

— &shté njoftuar para datés sé marrjes t& informacionit t& ploté sipas Shtojcés 4
pér koordinim ose njoftimin, sipas rastit, pér stacionet hapésinore pér t& cilat
kufijté aplikohen.

Stacione t& tjera radio astronomie t& njoftuara pas kétyre datave mund t&
kérkojné marréveshje me administratat q& kang autorizuar stacionet hapésinore.
N& Rajonin 2, Rezoluta 743 (WRC-03) duhet t& aplikohet. Limitet n& kété
shénim mund t& tejkalohen né& vendndodhjet ¢ stacionit t& radio astronomisé t&
¢do véndi pér t& cilét administratat kang réng dakord.

(WRC-03)

Pércaktimi i spektrit pér shérbimin fiks satelitor ng brezat 42.5 — 43.5 GHz dhe
47.2 —-50.2 GHz pér transmetimet Toké-hapésiré éshté mé i madh se ai né brezin
37.5 -39.5 GHz pér transmetimin hapésiré-Toké me qéllim q& t& pérshtaten
lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor. Administratat jang t&
detyruara t& marrin t& gjitha hapat ¢ nevojshme pér té rezervuar brezin 47.2 —
49.2 GHz pér lidhjet fider pér shérbimin radioteleviziv satelitor q& operojné né
brezin 40.5 — 42.5 GHz.

Pércaktimi né shérbimin fiks né brezat 47.2-47.5 GHz dhe 47.9-48.2 GHz éshté
pércaktuar pér pérdorim nga Sisteme n& Platforma me Lartési t&¢ Madhe (HAPS).
Ky pércaktim nuk parandalon pérdorimin ¢ kétij brezi frekuencash nga ¢do
aplikim i shérbimeve pér t& cilat &shté pércaktuar né bazé bashké-parésore dhe
nuk vendos pérparési né radio Rregulloret. Pérdorimi i brezave 47.2-47.5 GHz
dhe 47.9-48.2 GHz nga HAPS &shté objekt i pércaktimeve t& Rezolutés 122
(Rev.WRC- 19). (WRC-19)

N& brezat 43.5-47 GHz dhe 66-71 GHz, mund t& operojné stacionet né
shérbimin e l&vizshém tokésor, me kusht q& t& mos shkaktojné interferenca
t& démshme tek shérbimet e radiokomunikacionit hapésinor, pér t& cilat jang
caktuar kéto breza (shih Nr. 5.43).(WRC-2000)

Nég Algjeri, Angolg, Bahrein, Bjellorusi, Benin, Botsvana, Brazil, Burkina Faso,
Kepi I Gjelbért, Kore (Rep. €), Bregu t& Fildishté, Kroaci, Xhibut, Egjipt,
Emiratet ¢ Bashkuara Arabe, Estoni, Esuatini, Gabon, Gambia, Gana, Greqi,
Guinea, Guinea-Bissau, Hungaria, Irani (Republika Islamike ¢ ), Irak, Jordani,
Kuvajt, Lesoto, Letoni, Liberi, Lituani, Madagaskar, Maliui, Mali, Marok,
Mauritius, Mauritani, Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Oman, Katar, Senegal,
Sejshel, Sierra Leone, Slloveni, Somali, Sudan, Afrika e Jugut, Suedi, Tanzani,
Togo, Tunizi, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekeuncave 45.5-47 GHz éshté
identifikuar pér pérdorim nga administratat q& déshirojngé t& zbatojné
komponentin tokésor t& Telekomunikacionit t& Lévizshém Ndérkombétar
(IMT), duke marrg parasysh Nr. 5.553. N¢& lidhje me shérbimin ¢ 1&vizshém
acronautik dhe radionavigacionit, pérdorimi i kétij brezi frekuencash pér
zbatimin e IMT &shté subjekt i marréveshjes Nr. 9.21 me administratat pérkatése
dhe nuk do t& shkaktojng interferenca t& démshme, ose té kérkojné mbrojtje nga
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kéto shérbime. Ky identifikim nuk parandalon pérdorimin e kétij brezi
frekuencash nga ndonjé aplikim i shérbimeve t& ciligve i &shté alokuar dhe nuk
vendos pérparési né Radio Rregulloret. Aplikohet Rezoluta 244 (Rev.WRC-23).
(WRC-23)

N& Rajonin 2 dhe Algjeri, Angolé, Arabi Saudite, Australi, Bahrein, Benin,
Botsvana,Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Rep. ¢ Afrikés Qendrore, Komoros,
Kongo (Rep. ¢), Korea (Rep. ¢€), Bregu i Fildishtg, Xhibuti, Egjipt, Emiratet ¢
Bashkuara Arabe, Esuatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Gana, Guniea,Gunieca-
Bissau, Guinea Ekuatoriale, India, Irani (Reppublika islamike ¢), Iraku, Japonia,
Jordania, Kenia, Kuvajti, Lesotho, Liberia, Libia, Lituania, Madagaskar,
Majalzi, Malaui, Mali, Marok, Mauritius, Maurituani, Mozambik, Namibi,
Niger, Nigeri, Oman, Ugandg, Katar, Republika Arabe ¢ Sirisé, Rep. Dem. E
Kongos, Ruanda, Sao Tome dhe Principe, Senegal, Sejshel, Sierra Leone,
Singapor, Slloveni, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Afrika ¢ Jugut, Suedi,
Tanzani, Cad, Togo, Tunizi, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekeuncave 47.2-
48.2 GHz &shté identifikuar pér pérdorim nga administratat q& déshirojng t&
implementojné Telekomunikacionin ¢ Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky
identifikim nuk parandalon pérdorimin e kétij brezi frekeuncash nga ¢do aplikim
i shérbimeve pér t& cilat &shté alokuar, dhe nuk pércakton ndonjé pérparési né
Radio Rregulloret. Aplikohet Rezoluta 243 (Rev.WRC-23).  (WRC-23)

N& brezat 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191.8 — 200
GHz dhe 252-265 GHz, autorizohen gjithashtu lidhjet satelitore, g& lidhin
stacione toké&sore né pika fikse t& specifikuara, kur ato pérdoren né kombinim
me shérbimin e 18vizshém satelitor ose me shérbimin ¢ radionavigacionit
satelitor.

Pérdorimi i brezave 47.5-47.9 GHz, 48.2-48.54 GHz dhe 49.44-50.2 GHz nga
shérbimi satelitor fiks (hapésiré —Tok&) &shté i kufizuar pér satelitet
gjeostacionare. (WRC- 03)

Pércaktim shtesé: Brezi 48.94-49.04 GHz &shté pércaktuar gjithashtu né bazg
parésore pér shérbimin e radioastronomisé. (WRC-2000)

Fugia e densitetit t& fluksit né brezin 48.94-49.04 GHz i prodhuar nga ¢do
stacion hapésinor gjeostacionar né shérbimin satelitor fiks (hapésiré—Tokg) qé
operon né brezat 48.2-48.54 GHz dhe 49.44-50.2 GHz nuk duhet t& tejkalojé —
151.8 dB (W/m2) né& ¢do brez 500 kHz né vendndodhjen (site) ¢ ¢do stacioni t&
radioastronomisé. (WRC-03)

Pérdorimi i brezit 51.4-52.4 GHz nga shérbimi satelitor fiks (Toké-hapésirg)
&shté 1 kufizuar né rrjetet satelitore gjeostacionare. Stacionet tokésore do t&
kufizohen n& gateway t& stacioneve tokésore me njé antené me diametér
minimumi 2.4 metra.  (WRC-19)

Né brezin 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz dhe 64-65 GHz, vézhgimet
radioastronomike mund t& kryhen né bazé t& marréveshjeve kombétare.
(WRC-2000)

Pérdorimi i brezave 54.25-56.9 GHz, 57-58.2 GHz dhe 59-59.3 GHz nga
shérbimi ndér-satelitor &hté i kufizuar né satelitet né orbitén satelitore
gjeostacionare. Fugia (single—entry) e densitetit t& fluksit n& t& gjitha lartésité
mbi sipérfagen e Tokés nga 0 km deri ngé 1000 km i prodhuar nga njé stacion né
shérbimin ndér-satelitor, pér t& gjitha kushtet dhe pér t& gjitha metodat ¢
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modulimit, nuk duhet t& tejkalojé — 147 dB (W/m2 + 100 MHz) pér t& gjitha
kéndet ¢ arritjes. (WRC-97)

N& brezin 55.78-56.26 GHz, né ményré qé t& mbrohen stacionet n& shérbimin
(pasiv) t& eksplorimit satelitor t& Tokés, maksimumi i fuqisé s& densitetit
prodhuar nga transmetuesi tek antena e njé stacioni t& shérbimit fiks &shté 1
kufizuar né —26 dB (W/MHz). (WRC-2000)

N& brezat 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 130-
134 GHz, 167-174.8 GHz dhe 191.8-200 GHz, mund t& operojné stacionet né
shérbimin e l&vizshém acronautik, me kusht q& t& mos shkaktojng interferenca
né shérbimin ndér—satelitor (shih Nr. 5.43). (WRC-2000)

Pérdorimi i brezit 56.9—-57 GHz nga sistemet ndér—satelitore &shté i kufizuar né
lidhjet ndérmjet satelitéve né orbitat satelitore gjeostacionare dhe né
transmetimet nga satelitet gjeostacionaré né orbitat ¢ larta—Tokésore né ato q&
ndodhen né orbitat e uléta—Tokesore. Pér lidhjet ndérmjet satelitéve né orbitat
satelitore gjeostacionare, fugia (single—entry) ¢ densitetit t& fluksit né t& gjitha
lart&sité mbi sipérfaqen e Tokés nga 0 km deri né 1000 km, pér t& gjitha kushtet
dhe pér t& gjitha metodat e modulimit, nuk duhet t& tejkalojé —147 dB (W/m2 -
100 MHz) pér t& gjitha kéndet ¢ arritjes. (WRC-97)

N& brezin 59-64 GHz, mund t& operojné radarét e transportuar né hapésiré né
shérbimin e radiovendndodhjes, me kusht & t& mos shkaktojné interferenca t&
démshme ndaj shérbimit ndér—satelitore (shih Nr. 5.43). (WRC- 2000)

Brezi i frekuencave 66-71 GHz identifikohet pér pérdorim nga administratat q&
déshirojné t& zbatojné komponentin tokésor t& Telekomunikacionit t&
Lévizshém Ndérkombétar (IMT). Ky identifikim nuk parandalon pérdorimin ¢
keétij brezi frekuencash nga ¢do aplikim i shérbimeve pér t& cilat &shté alokuar
ky brez frekuencash dhe nuk vendos pérparési né Radio Rregulloret. Aplikohet
Rezoluta 241 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 77.5-78 GHz nga shérbimi i radiopércaktimit
duhet t& kufizohet n& radarét me rreze t& shkurtér veprimi pér aplikimet me
bazé tokésore, duke pérfshiré radarét e automjeteve. Karakteristikat teknike t&
kétyre radaréve jané dhéné né versionin mé t& fundit t&€ Rekomandimin ITU-
R M.2057. Dispozitat ¢ Nr 4.10 nuk zbatohen. (WRC-15)

N& brezin 78-79 GHz radarét e lokalizuar ng stacionet hapésinore mund t&
operojné né bazé parésore né shérbimin e cksplorimit satelitor t& tokés dhe
né shérbimin ¢ kérkimeve hapésinore.

Né brezin 74-76 GHz, stacionet né shérbimet fiks, i 1&vizshém dhe
radioteleviziv nuk duhet t& shkaktojné interferenca t& démshme né stacionet e
shérbimit fiks satelitor ose né stacione t& shérbimit satelitor radioteleviziv q&
operojné né pérputhje me vendimet ¢ konferencés t& planifikimit t& dhénies s&
frekuencave pér shérbimin radioteleviziv satelitor. (WRC— 2000)

Brezi 81-81.5 GHz &shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimet amatore
dhe amatore— satelitore né bazé dytésore. (WRC- 2000)

Pérdorimi i brezit 94-94.1 GHz nga shérbimet ¢ eksplorimit satelitor (aktiv) t&
Tokés dhe kérkimit hapésinor (aktiv) &shté i kufizuar né radarét ¢ hapésirés.
(WRC-97)
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N& brezat 94-94.1 GHz dhe 130-134 GHz, transmetimet nga stacionet
hapésinore t& shérbimit t& eksplorimit satelitor (aktiv) t& Tokés q& jang t&
drejtuara n& rrezen (beam) kryesore t& njé antené radioastronomie, kané
potencial t& démtojné disa marrés t& radio astronomisé. Agjensité hapésinore q&
operojné transmetuesit dhe stacionet e radioastronomisé pérkatése duhet t&
planifikojné n& ményré t& dyanshme operimet ¢ tyre, pér t& shmangur kéto
ngjarje né maksimumin e mundshém. (WRC- 2000)

Né brezat 105-109.5 GHz, 111.8-114.25 GHz, dhe 217-226 GHz, pérdorimi
i kétij pércaktimi &shté i kufizuar vétém pér radio astronoming ¢ bazuar né
hapésiré. (WRC-19)

Pérdorimi i brezit 116-122.25 GHz nga shérbimi ndér—satelitor &shté i kufizuar
pér satelitet né orbitén satelitore gjeostacionare. Fuqia (single—entry) e densitetit
& fluksit ¢ prodhuar nga njé stacion né shérbimin ndér—satelitor, pér t& gjitha
kushtet dhe pér t& gjitha metodat ¢ modulimit, n& t& gjitha lartésite mbi
sipérfagen ¢ Tokés nga 0 km deri n& 1000 km dhe n& aférsi t& pozicioneve
orbitale gjeostacionare t& z&na nga sensorét pasiv, nuk duhet t& tejkalojé —148
dB (W/m2 - 100 MHz) pér t& gjitha kéndet ¢ arritjes. (WRC— 2000)

Pércaktimi pér shérbimin t& eksplorimit satelitor (aktiv) t& Tokés &shté i kufizuar
né brezat 133.5-134 GHz. (WRC-2000)

N& brezin 155.5-158.5 GHz, pércaktimi pér shérbimet e eksplorimit satelitor
(pasiv) t& Tokés dhe kérkimit hapésinor (aktiv) do t& pérfundojné né 1 Janar
2018 (WRC-2000)

Data ¢ hyrjes né fuqi t& pércatimit t& shérbimeve fikse dhe t& 1&vizshme né
brezin 155.5-158.5 GHz do t& jeté 1 Janari 2018. (WRC-2000)

Pérdorimi i brezave 174.8-182 GHz dhe 185-190 GHz nga shérbimi ndér—
satelitor &shté i kufizuar né satelitet né orbitén satelitore gjeostacionare. Fuqia
(single—entry) e densitetit t& fluksit prodhuar nga njé stacion né shérbimin ndér—
satelitor, pér t& gjitha kushtet dhe pér t& gjitha metodat e modulimit, né t& gjitha
lartésité mbi sipérfagen ¢ Tokés nga 0 km deri n& 1000 km dhe né aférsi t&
pozicioneve orbitale gjeostacionare t& zéna nga sensorét pasiv, nuk duhet t&
tejkalojé —144 dB (W/m2 + 100 MHz) pér t& gjitha kéndet ¢ arritjes.
(WRC-2000)

Né brezat 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz dhe 265-275 GHz,
perceptimi atmosferik pasiv me bazé—toké behet pér t& vézhguar pérbérésit
atmosferik. (WRC- 2000)

N& brezin ¢ frekuencave 235-238 GHz, stacionet q& operojné né shérbimin
satelitor t& eksplorimit t& Tokés (pasiv) nuk do t& kérkojng mbrojtje nga stacionet
né shérbimet fikse dhe t& 1&vizshme. (WRC-23)

Brezi 237.9-238 GHz &shté gjithashtu i pércaktuar né shérbimin ¢ eksplorimit
satelitor (aktiv) t& Tokés dhe shérbimit t& kérkimit hapésinor (aktiv) vetém pér
radarét e reve né né hapésiré. (WRC- 2000)

Pér funksionimin e aplikacioneve t& shérbimit t& 1&vizshém fiks dhe tokésor né
brezat 275-450 GHz:
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Brezat e frekuencave 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz dhe 356-450
GHz jang identifikvar pér pérdorim nga administratat pér zbatimin ¢
aplikacioneve t& shérbimit t& 18vizshém tokésor dhe fiks, kur nuk ckzistojné
kushte t& nevojshme specifike pér t& mbrojtur aplikacionet (passive) t& shérbimit
satelitor t& cksplorimit t& Tokés. Brezat e frekuencave 296-306 GHz, 313-318
GHz dhe 333-356 GHz mund t& pérdoren vetém nga aplikacionet ¢ shérbimit
fiks dhe t& 1&vizshém tokésor, kur kushtet specifike pér t& siguruar mbrojtjen ¢
aplikacioneve (pasive) t& shérbimit satelitor t& eksplorimit t& Tokés pércaktohen
né pérputhje me Rezolutén 731 (Rev. WRC-23).

N& ato pjesé t& diapazonit t& frekuencave 275-450 GHz ku pérdoren aplikime t&
radio astronomisg, kushte specifike (p.sh. distanca minimale ¢ ndarjes dhe/ose
kénde t& shmangies) mund t& jené t& nevojshme pér t& siguruar mbrojtjen e
vendodhjeve t& radio astronomis nga aplikacionet e shérbimit t& 1&vizshém
tokésor dhe/ose fiks, rast pas rasti né pérputhje me Rezolutén 731 (Rev.WRC-
23).

Pérdorimi i brezave t& frekuencave t& pérmendur mé lart nga aplikacionet ¢
shérbimit t& 1&vizshém tokésor dhe fiks nuk parandalon pérdorimin nga, dhe nuk
vendos pérparési mbi, ¢do aplikacion tjetér t& shérbimeve radio né diapazonin
275-450 GHz.  (WRC-23)

Brezat e frekuencave né vijim, ng diapazonin 275-1 000 GHz jang identifikuar
pér pérdorim. Brezat e frekuencave né vijim, né diapazonin 275—1 000 GHz jang
identifikuar pér pérdorim nga administratat p&r aplikime t& shérbimit pasiv:

— shérbimi i radio astronomisé: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz,
426442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz dhe 926-945 GHz
— shérbimi satelitor i eksplorimit t& Tokés (pasiv) dhe shérbimi i kérkimit
hapésinor (pasiv):

275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz,
397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz,
523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657692 GHz,
713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz,
850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz,
968-973 GHz dhe 985-990 GHz.

Pérdorimi i diapazonit 275-1000 GHz nga shérbimet pasive nuk pérjashton
pérdorimin ¢ kétij diapazoni nga shérbimet aktive. Administratat q& déshirojné
& b&jné t& mundshme frekuencat ng diapazonin 275-1000 GHz pér aplikimet né
shérbimin aktiv jang t& detyruara t& marrin t& gjitha hapat praktike pér t&
mbrojtur kéto shérbime pasive nga interferencat ¢ démshme deri ng datén kur
&shté vendosur ng Tabelén ¢ Pércaktimeve t& Frekuencés pér diapazonin e
frekuencave 275-1000 GHz t& lartp&rmendura.

Té gjithé frekuencat né diapazonin 1 000-3 000 GHz mund t& pérdoren nga t&
dy shérbimet, aktive dhe pasive. (WRC-12)
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N& pjesét e kétij brezi stacionet acronautike dhe stacionet € montuar né aviong
pérdorin hapésira kanalesh 8.33 kHz pér kérkesa komunikimi jo t& sigurta.

Shérbimi satelitor i 1&vizshém &shté kufizuar né orbita t& uléta satelitore.

Ky brez mund t& jeté pérdorur gjithashtu nga lidhje fikse me kapacitet t& ulét ng
zonat rurale né& njé baz& nacionale. Kéto lidhje kang nevojé t& koordinohen me
shérbimin e 1&vizshém dhe kérkojné mbrojtje t& ploté.

Ndonjé pérdorim i lidhjeve fikse me kapacitet t& ulét duhet t& shmanget né
zonat ku njé pérdorim i tillé mund t’i shkaktojé interferenca t& démshme
shérbimit t& 1&vizshém detar t& radiokomunikimit VHF.

Administratat ¢ CEPT mund t& autorizojng t& gjithé ose pjesé t& brezit 69.9—
70.5 MHz pér shérbimin amator pér pérdorim dytésoré.

Diapazoni 225-399.9 MHz pércaktohet pér vendet ¢ NATO-s dhe &shtépér
pérdorim ushtarak pér shérbimet i 1&vizshém tokésor, i 1&vizshém— satelitor,
komunikimet ajér/toké/ajér dhe komunikimet specifike detare dhe tokésore,
duke pérfshiré dhe Rajonin 2. Ky brez UHF i NATO-s 225— 400MHz &shté i
vetmi brez i harmonizuar dhe burim i fundém i disponueshémdhe i administruar
nga NATO né baza t& pérditshme n& dhe pér kombetanétare t& NATO—-s. Njihet
qé brezi i frekuencave 380385 MHz dhe brezi 390-395 MHz jang aktualisht
n& pérdorim t& pérbashkét me aplikacionet me brez t& ngushté t& shrébimeve
PPDR (Mbrojtje publike dhe shpétim nga fatkeqésité).

Nuk pérdoret

Zbatimi i shénimit 5 RR mbetet né forcé. Megjithaté administratat jang t&
detyruara t& synojné harmonizimin mé t& ploté t& mundshém me Tabelén e
Pércaktimeve t& ITU dhe Tabelén e Pércaktimit t& Pérbashkét Europian ECA.

Administratat e CEPT—it jang t& detyruara t& marrin t& gjitha masat praktike pér
t& pastruar brezin 645-960 MHz nga caktimet pér shérbimin e
radionavigacionit acronautik.

Radiolokacioni kufizohet n& kérkesat ushtarake pér radarét e instaluar né
anijet detare.

Nuk pérdoret
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Pérdorimi i brezit nga shérbimi i 18vizshém &shté kufizuar pér radio releté
taktike dhe aplikacionet ¢ lingeve Video.

Pérdorimi i brezit nga shérbimi i 18vizshém &shté kufizuar pér radio reletd
taktike dhe aplikacionet SAP/SAB.

Né nénbrezat, 5755-5765 MHz, 10.36-10.37 GHz, 10.45-10.46 GHz
shérbimi amatorvepron né njé bazé sekondare. N& caktimet pér shérbime t&
tjera, administratave t& CEPT—it u kérkohet, mundésisht t& ruajné kéto nénbreza
né njé meényré & tille q& t& lehtésojné marrjen ¢ emétimeve amatore me fuqi
minimal t& densitetit t& fluksit.

Pérdorimi i brezit nga shérbimi i 16vizshém &shté kufizuar né linge Video.
Nuk pérdoret.

Ky brez &shté pércaktuar pér shérbimin e radio astronomisé. Administratat e
CEPT jang t& detyruara t& marrin t& gjitha hapat praktiké pér t& mbrojtur
shérbimin e radio astronomis€ nga interferencat ¢ démshme. Emétimet nga
stacionet hapésinore, né kété brez dhe né brezat fqinjé, mund t& shkaktojné
interferencé t& démshme serioze.

Ky brez i shérbimit fiks &shté llogaritur pér pérdorim t& pérbashkét nga
pérdorues civile dhe jo civile. Cdo pérdorim prioritar né respekt t& kanaleve ose
nénbrezave preferencial duhet t& pércaktohen pas diskutimeve ndérmjet paléve
t& interesuara.

Nuk pérdoret

Brezi 5250 — 5 850 MHz pérdoret pér njé gamé zbatimesh radiopércaktimi q&
ndodhen Brenda shérbimeve t& radionavigacionit dhe radiovendndodhjes. Ky
brez do t& jeté subjekt pér konsiderata t& métejshme t& detajuara.

N& nénbrezat 5660-5670 MHz (tok&-hapésirg), 5830-5850 MHz (hapésiré—
toke) dhe 10.45-10.50 GHz, shérbimi shtesé amator—satelit punon né njé bazé
sekondare dhe pa u shkaktuar interferencé shérbimeve t& tjera. N& caktimin e
shérbimeve t& tjera, administratave t&€ CEPT u kérkohet, kur &shté e mundur,
t& mirémbajné kéto pércaktime né njé meényré t& tille q& t& Iehtésojné marrjen
¢ emétimeve amatore me fuqi minimale t& densitet t& fluksit.

Brezi 850010000 MHz pérdoret pér njé gamé aplikimesh radiopércaktimi q&
ndodhen brenda shérbimeve t& radionavigacionit dhe radiovendndodhjes. Ky
brez do t& jeté subjekt pér konsiderata t& métejshme t& detajuara s& bashku me
brezin 52505850 MHz (shih ECA22).

Nuk pérdoret
Brezi 13.25-14.00 GHz pérdoret pér njé gamé zbatimesh radiopércaktimi q&
ndodhen brenda shérbimeve t& radionavigacionit dhe radiovendndodhjes. Ky

brez do t& jeté subjekt pér konsiderata t& métejshme té detajuara.

Nuk pérdoret
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Administratat ¢ CEPT—it nuk duhet t& pérhapin sisteme t& reja t& shérbimit
fiks n& brezin 11.7-12.5 GHz (ERC/DEC 00)08).

Brezat ¢ frekuencave 890-915/935-960 MHz, 880-890/925-935 MHz, 1710—
1785/1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz dhe 2110-2170 MHz jang t&
rezervuara vetém pér pérdorim celular t& 1&vizshém publik. Shérbime t& tjera
si shérbimi fiks duhet t& lejohen vetém né brezat ¢ mésipérm ku bashké—
egzistenca me sistemet e 1&vizshme publike &shté ¢ mundur p.sh né zona me
popullaté t& shpérndaré ose zona rurale ku brezi i frekuencés nuk nevojitet pér
sistemet e 1évizshme celulare.

Administratat kombétare duhet t& konsiderojné koordinimin pér zonat rreth
siteve EISCAT, kur pérdorin brezin 925-935 MHz pér shérbimin elévizshém,
duke pérfshiré planifikimin ndérkombétar pér shérbimet ushtarake. SRD nuk
duhet t& pérdorin kété brez.

Nuk pérdoret

Brezat 880-915 MHz dhe 925-960 MHz pérdoren aktualisht pér GSM
(gjencrata ¢ 2-1& e sistemit t& 1&vizshém tokésor) né shumicén ¢ vendeve anétare
t& CEPT dhe pritet t& pérdoren nga IMT, né varési t& kérkesés sé tregut dhe
skemave t& licensimit kombétar.

Nuk pérdoret

Pjesé t& brezave 450-457.5/460—467.5 MHz mund t& pérdoren gjithashtu pér
rrjetet publike egzistuese dhe né evolim né bazé kombétare.

N& Europé brezi 75.5-76 GHz &shté gjithashtu i pércaktuar pér shérbimet
Amator dhe Amator satelitor.

Brezi i frekuencave, i cili &shté harmonizuar nga NATO dhe vendet anétare t&
NATO-s, per perdorim ushtarak sig pércaktohet né Marréveshjen e Pérbashkét
t& NATO-s pér Frekuencat e PérdorurA pér Qéllime Civile/Ushtarake (NJFA)
2014. Shénim: Marréveshjen e Pérbashkét t& NATO-s pér Frekuencat e
Pérdorur pér Qéllime Civile/Ushtarake — Ekstarkt pér Zbulime Publike — 14
Shkurt 2017.

N& Europé pércaktimi pér shérbimin ¢ 1&vizshém &shté i kufizuar né brezin
3400-3800 MHz.

Administratat mund t& zgjedhin t& lejojné MFCN pér komandén dhe kontrollin
dhe linget payload t& UA brenda brezit aktual t& MFCN. Administratave u
kérkohet t& sigurojné mbrojtje pér sistemet dhe shérbimet ¢ tjera ekzistuese né
kéto breza frekuencash.

Administratat duhet t&¢ shmangin vendosjen ¢ shérbimeve t& lévizshme me
densitet t& larté, pérfshirg dhe aksesin fiks pa tela me densitet t& larté né brezin
¢ frekuencave 22.0-23.6 GHz (ECC/DEC/(18)06)
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Pérdorimi i harmonizuar i brezave t& giftuara t& frekuencave 874.4-
880.0 MHz dhe 919.4-925.0 MHz dhe i brezit t& pagiftuar t&
frekuencés 1990-1910 MHz pér RMR

Mbi pérdorimin ¢ harmonizuar t& brezit t& frekuencés 5945-6425 MHz
pér Sisteme t& Aksesit pa Tela pérfshiré Rrjetet ¢ Zonave Lokale Radio
(WAS/RLAN)

Pérdorimi i harmonizuar i spektrit, qarkullimi i 1iré dhe pérdorimi i
stacioneve tokésore né bordin e avionéve q& operojné me rrjete GSO
FSS dhe sisteme NGSO FSS né brezat e frekuencave 12.75-13.25 GHz
(Toké-hapésirg) dhe 10.7-12.75 GHz (hapésiré-Tokg).

Pérdorimi i harmonizuar i kanaleve shtojcés 18 t& rregulloreve radio
(frekuencat transmetuese né brezin e 1&vizshém detar vhf)

Sistemet tokésore t& 1évizshme né diapazonet e frekuencave 68-87.5
MHz, 146-174 MHz, 406.1-410 MHz, 410-430 MHz, 440-450 MHz
dhe 450-470 MHz.

Kushtet teknike t& harmonizuara pér Rejete t&€ Komunikimeve t&
Lévizshme/ Fikse (MFCN) né brezin 24.25-27.5 GHz.

Pérdorimi i harmonizuar, pérjashtimi nga licencimi individual dhe
qarkullimi i liré dhe pérdorimi i Earth Stations In-Motion (ESIM) q&
veprojné me sistemet satelitore NGSO FSS né brezat ¢ frekuencés 10.7-
12.75 GHz dhe 14.0-14.5 GHz.

Pérdorimi i harmonizuar, pérjashtimi nga licencimi individual dhe
qarkullimi i liré dhe pérdorimi i Earth Stations In-Motion (ESIM) q&
veprojné me sistemet satelitore GSO FSS né brezat ¢ frekuencés 10.7-
12.75 GHz dhe 14.0-14.5 GHz.

Pérdorimi i harmonizuar i brezave t& frekuencave 1427-1452 MHzdhe
1492-1518 MHz pér Rrjete t& Komunikimeve t& Lévizshme/Fikse
Supplemental Downlink (MFCN SDL).

Pérdorim i harmonizuar dhe pérjashtim nga licensimi individual i
stacioneve fikse tokésore q& veprojné me sistemet satelitore NGSO FSS
né brezat ¢ frekeuencave 10.7-12.75 GHz dhe 14.0-14.5 GHz.

Harmonizimi i kushteve teknike dhe brezave frekuencor pér
implementimin ¢ sistemeve me brez t& gjéré pér sistemet (BB-PPDR)
pér mbrojtjen ¢ publikut dhe shpétimin nga katastrofat natyrore.

Harmonizimi i brezit t& frekuencave 7677 GHz, karakteristikat
teknike, shembuj nga licencimi individual, mbartja e 1iré si dhe
pérdorimi i radaréve pér dedektimin e pengesave pér pérdorimin e
rotorcraft-eve.




image197.jpg
ECC/DEC/(15)05

ECC/DEC/(15)04

ECC/DEC/(15)03

ECC/DEC/(15)01

ECC/DEC/(14)02

ECC/DEC/(13)03

ECC/DEC/(13)01

ECC/DEC/(12)03

ECC/DEC/(11)06

ECC/DEC/(11)03

ECC/DEC/(11)02

ECC/DEC/(11)01

ECC/DEC/(10)02

ECC/DEC/(10)01

Harmonizimi i diapazonit t& frekuencave 446.0-446.2 MHz,
karakteristikat teknike, shembuj nga licencimi individual, mbartja e lirg
si dhe pérdorimi i aplikacioneve PMR analoge dhe numerike.

Pérdorimi i harmonizuar, qarkullimit t& liré dhe shembuj t& autorizimit
individual t& stacioneve tokésore dhe stacioneve tokésore detare né
platforma t& l&vizshme (ESOMPs) qé operojné me sistemet fikse
satelitore FSS né orbitén Jo-Gjeostacionare né diapazonin e frekuencés
17.3-20.2GHz, 27.5-29.1GHz dhe 29.5-30.0 GHz.

Pérdorimi i harmonizuar i sistemeve me brez t& gjéré t€ komunikimeve
direkte Ajér—Toks (DA2GC) né brezin ¢ frekuencés 5855-5875 MHz.

Harmonizimi i kushteve teknike pér rrjetet ¢ komunikimeve i
levizshém/ fiks (MFCN) né brezin 694-790 MHz, duke pérfshiré
pérdorimin e frekuencés sé ¢iftuar (Frequency Division Duplex 2x30
MHz) si dhe pérdorimin opsional t& frekuencés s& paciftuar
(Supplemental Downlink),

Kushtet rregullatore dhe teknike pér pérdorimin e harmonizuar t&
brezit 23002400 MHz né rrjetet € komunikimeve i 1&vizshém/ fiks.

Pérdorimi i harmonizuar i brezit t& frekuencés 1452-1492 MHz pér
mrjetet Supplemental Downlink (MFCN SDL) t&¢ komunikimeve i
lévizshém/ fiks.

Pérdorimi i harmonizuar, qarkullimi i liré dhe pérjashtimi nga licenca
individuale ¢ stacioneve tok&sore mbi platforma t& l&vizshme
(ESOMPs) brenda brezit t& frekuencave 17.3-20.2 GHz dhe 27.5-30.0
GHz.

Kushtet ¢ harmonizuara pér aplikimet UWB né bordin e aviongve.

Rregullimi i harmonizuar i frekuencave pér rrjetet ¢ komunikimeve &
lévizshme/fikse (MFCN) g& operojné né brezat 3400-3600 MHz dhe
3600-3800 MHz.

Pérdorimi i harmonizuar i frekuencave pér pajisjet radio né brezin
(CB).

Radarét pér kontrollin ¢ nivelit (LPR) q& operojné n& brezat e
frekuencave 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz dhe 75-85GHz.

Mbrojtja e shérbimit satelitor pér eksplorimin ¢ tokés (EESS) né
brezin 1400-1427 MHz.

Pérputhshméria ndérmjet shérbimit fiks satelitor né brezin 30-31 GHz
dhe shérbimit satelitor t& eksplorimit t& tokés (pasive) né brezin 31.3—
31.5 GHz.

Kushtet pér ndarjen e brezit 10.6-10.68 GHz ndérmjet shérbimit fiks,
shérbimit & 1&vizshém dhe shérbimit satelitor t& eksplorimit t& tokés
(pasive).
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Pérjashtimi nga licensimi individual dhe qarkullimi i liré dhe pérdorimi
i terminaleve satelitore t& 1&vizshme vetém transmetuese & operojné né
brezin 1613.8 — 1626.5 MHz n¢ alokimet ¢ shérbimit t& 1&vizshém
satelitor.

Kushtet ¢ harmonizuara pér Rrjetet ¢ Komunikimit Mobile / Fiks
(MFCN) qé& operojné né brezin 790-862 MHz.

Harmonizimi i brezave 1610-1626.5 MHz dhe 2483.5-2500 MHz pér
pérdorim nga sistemet né Shérbimin ¢ Lévizshém Satelitor.

Pérdorimi i harmonizuar t& brezit t& frekuencave 63-64 GHz pér
Sistemet ¢ Transportit Inteligjent (ITS).

Pérdorimi i harmonizuar i sistemit GSM né bordin e anijeve né brezat
e frekuencave 900 MHz dhe 1800 MHz, si dhe pérdorimin e sistemeve
UMTS né brezin 2 GHz dhe sistemet LTE né brezat 1800 MHz dhe
2.6 GHz.

Harmonizimi i brezave t& frekuencave pér implementimin eaplikimeve
radio numerike pér Mbrojtjen Publike dhe Lehtésimin e Fatkeqésive
(PPDR) né brezat brenda diapazonit 380—470 MHz.

Pérdorimi i harmonizuar i Sistemeve Inteligjente pér Transport (ITS)
q& lidhen me Siguring brenda brezit & frekuencave 5875-5925 MHz.

Projektimi 1 brezave 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz
dhe 1805-1880 MHz pér sistemet tokésore UMTS, LTE dhe WiMAX.

Rregullimet tranzitore pér shérbimin fiks dhe sistemet radio rele taktike
n& brezat 1980-2010 MHz dhe 2170-2200 MHz me qéllim lehtésimin
¢ futjes s& harmonizuar dhe zhvillimit t& sistemeve néshérbimin e
lévizshém satelitor duke pérfshiré dhe shtesat nga njé Komponent
Tokésor Plotésues.

Projektimi i brezave 1980-2010 MHz dhe 2170-2200 MHz pér
pérdorim nga sistemet né Shérbimin e Lévizshém Satelitor (MSS) duke
pérfshiré dhe shtesat nga njé Komponent Tokésor Plotésues (CGC).

Pérdorimi i harmonizuar i sistemeve GSM dhe LTE né fluturim ng
brezat ¢ frekuencave 1710-1785 dhe 1805-1880 MHz dhe sistemeve
UMTS né fluturim n& brezat 1920-1980 MHz dhe 2110-2170 MHz.

Harmonizimi i brezave t& frekuencave pér t'u caktuar pér operimin
Ajer-Toké-Ajer (AGA) t& Sistemeve t& Lévizshme Tokésore
Numerike pér Shérbimet e Emergjencave.

Pérdorimi i harmonizuar me pérjashtim t& ligensimit individual dhe
qarkullimit t& 1irg t& pajisjeve q& pérdorin teknologjing UWB né brezat
poshté 10.6 GHz.

Pérjashtimi nga Licensimi individual i terminaleve satelitore me e.i.r.p
t& larte mbi 34 dBW qg& operojné brenda brezave t& frekuencave
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10.70-12.75 GHz ose 19.70-20.20 GHz hapésiré-Toké dhe 14.00—
14.25 GHz ose 29.50-30.00 GHz Toké& —hapésiré.

Pérjashtimi nga licensimi individual i terminaleve satelitore me e.i.r.p.
t& ulét (LEST) q& operojné brenda brezave 10.70-12.75 GHz 0se19.7—
20.2 GHz hapésiré-toké dhe 14.00-14.25 GHz ose 29.50-30.00 GHz
Toké — Hapésire.

Pérdorimi i harmonizuar i brezave 1920-1980 MHz dhe 2110-2170
MHz pér rrjetet e komunikimeve fikse/té 1évizshme (MFCN) pérfshiré
sistemet tok&sore IMT.

Qarkullimi i liré dhe pérdorimi i Stacioneve Tokésore t& Avionéve
(AES) nég brezat ¢ frekuencave 14-14.5 GHz (Toké —Hapésirg), 10.7—
11.7GHz (Hapésiré-Toke) dhe 12.5-12.75 GHz (Hapésiré —Toke).

Qarkullimi i lir¢ dhe pérdorimi i Stacioneve Tok&sore n& bordin ¢
Anijeve q& operojné né rrjetet ¢ shérbimit fiks satelitor né brezat ¢
frekuencave 14-14.5 GHz (Toké -Hapésirg), 10.7-11.7 GHz
(Hapésiré—Tokg) dhe 12.5-12.75 GHz (Hapésiré —Tokg).

Qarkullimi i lir¢ dhe pérdorimi i Stacioneve Tokésore né bordin e
Anijeve q& operojné né rrjetet ¢ shérbimit fiks satelitor né brezat e
frekuencave 5925-6425 GHz (Toké —Hapésirg), dhe 3700 —4200 MHz
(Hapésire—Tokg).

Disponueshméria ¢ brezave t& frekuencave pér aplikacionet me
Densitet t& Larté né Shérbimet Fikse Satelitore (hapésiré —Toké dhe
Toke — hapésirg)

Pérdorimi i harmonizuar 1 spektrit pér sistemet (MFCN) qé operojné
brenda brezit 2500-2690 MHz.

Harmonizimi i Planit t& Frekuencave pér pérdorimin e brezit 169.4—
169.8125 MHz.

Pérdorimi i brezit 27.5-29.5 GHz nga shérbimi fiks dhe stacionet
Tokeésore t& pakoordinuara t& shérbimit fiks satelitor (Toké —hapésirg).

Planifikimi i brezave t& frekuencave pér t’u caktuar pér futjen ¢
pérkohshme t& Radaréve Automatik me Diapazon t& Shkurtér (SRR).

Planifikimi i brezave 1518-1525 MHz dhe 1670-1675 MHz pér
Shérbimin ¢ Lévizshém Satelitor.

Pérdorimi i harmonizuar i brezave t& frekuencave 5 GHz pér
implementimin e Sistemeve t& Aksesit pa Tela, duke pérfshiré Rrjetet
e Zonave Lokale Radio (WAS/RTLANs).

Planifikimi i brezit t& frekuencave 77-81 GHz pér pérdorim nga
Radarét Automativ me Diapazon t& Shkurtér.

Pérjashtim nga Licencimi Individual per Terminalet me Hapje Shumé t&
VogEl (VSAT) qé& funksionojné né brezat ¢ frekuencave 14,25-14,50
GHz Toka - hapésiré dhe 10,70-11,70 GHz hapésiré — Toké.
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Pércaktimi dhe disponueshméria e brezave t& frekuencave pér géllime
hekurudhore né brezat 876880 dhe 921-925 MHz.

Pérdorimi i brezit 40.5-42.5 GHz nga sistemet tokésore (shérbimet
fikse/shérbimet  radiotelevizive) dhe stacionet Tokésore t&
pakoordinuara né shérbimin fiks satelitore dhe shérbimin radioteleviziv
satelitore (hapésiré—Toke).

Pércaktimi i brezit t& harmonizuar t& frekuencés 40.5 deri ng 43.5
GHz pér futjen ¢ Sistemeve Multimedia Pa Tel (MWS) dhe Sistemeve
Fikse Piké-né-Piké (P-P).

Futja ¢ harmonizuar e sistemeve satelitore pér komunikim personal né
brezat nén 1 GHz (S-PCS<1GHz).

Qarkullimi i Liré, Pérdorimi dhe Pérjashtimi nga Licensimi i
Stacioneve Mobile Tokésore (S-PCS<1GHz).

Brezat ¢ zgjeruar & frekuencave q& do t& pérdoren pér sistemin GSM
Digjital t&¢ Komunikimeve Pan-Evropian.

Brezat ¢ frekuencave qé do t& pércaktohen pér prezantimin ¢ DCS
1800.

Brezat ¢ frekuencave gé do t& pércaktohen pér prezantimin e
koordinuar t& sistemit Evropian Digjital t& Telekomunikimeve pa fije.

Brezat ¢ frekuencave g& do t& pércaktohen pér prezantimin e
koordinuar t& sistemit GSM Digjital t& Komunikimeve Pan-Evropiane.

Brezat e frekuencave t& harmonizuara pér t’u caktuar pér Operimin né
Meényrén Direkte (DMO) té Sistemeve t& Lévizshme Tokésore
Numerike pér Shérbimet e Emergjencave.

Frekuencat € harmonizuara, karakteristikat teknike dhe pérjashtiminga
autorizimi individual i sistemeve t& komunikimit p&r Implantet
Mjekésore me fuqi shumé t& ulét (ULP-AMI), g& operojné né brezin e
frekuencave 401-406 MHz n& bazg dytésore.

Frekuencat € harmonizuara, karakteristikat teknike dhe pérjashtiminga
licensimi individual i Pajisjeve me Diapazon t& Shkurtér t& pérdorura
pér kontroll Modeli (mostre) g& operojné né frekuencat40.665, 40.675,
40.685 dhe 40.695 MHz

Frekuencat € harmonizuara, karakteristikat teknike dhe pérjashtiminga
licensimi individual i pajisjeve me diapazon t& shkurtér SRD, t&
pérdorura per kontroll Modeli Fluturues qé& operojné né& brezin e
frekuencave 34.995-35.225 MHz.

Pérdorimi i brezit 10.7-12.5 GHz nga shérbimi fiks dhe stacionet
Tokésore t& shérbimit radiotelevizive satelitore dhe fiks satelitore
(hapésiré-Tokg).
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Pérdorimi i pérbashkeét i brezit 17.7-19.7 GHz nga shérbimi fiks dhe
stacionet Tokésore t& shérbimeve satelitor fiks (hapésiré —Tokg).

Pérdorimi i brezit 37.5-40.5 GHz nga shérbimi fiks dhe stacionet
Tokésore t& shérbimit fiks satelitor (hap&siré—Tokg).

Strukturat kornizé pér t& lehtésuar koordinimin ndérkufitar t& TDD
MFCN ng brezin ¢ frekuencave 3400-3800 MHz.

Udhézime pér t& mbéshtetur futjen e 5G ndérsa sigurojné, né ményré
proporcionale, pérdorimin e stacioneve ckzistuese dhe té planifikuara
t& FSS pér stacionet tokésore né brezin e frekuenave 24,65-25,25 Ghz
dhe mundésing pér vendosjen né t& ardhmen t& kétyre stacioneve
tokésore.

Paketg teknike pér t& mbéshtetur futjen e 5G duke siguruar, né ményré
proporcionale, pérdorimin ¢ stacioneve tokésore marrése ckzistuese dhe
t& planifikuara EESS / SRS né& brezin 26 GHz dhe mundésing pér
vendosjen né t& ardhmen t& kétyre stacioneve tokésore.

Marréveshjet ¢ kanalit / bllokut t& frekuencave radio pér sistemet e
Shérbimit Fiks q& operojné né brezat 92-94 GHz, 94.1-100 GHz, 102-
109.5 GHz dhe 111.8-114.25 GHz

Marréveshjet e kanalit/bllokut t& frekuencave radio pér sistemet e
Shérbimit Fiks q& operojné né brezat 130 - 134 GHz, 141-148.5 GHz,
151.5-164 GHz and 167 - 174.8 GHz.

Udhézime pér pérdorimin dhe koordinimin e harmonizuar t& sistemeve
t& Radios Broadband Detare (MBR) né bordin ¢ anijeve dheplatformave
t& detit q& operojné brenda brezave t& frekuencave 5852- 5872 MHz dhe
5880-5900 MHz.

Koordinimi ndér—kufitar pér sistemet Broadband Pubic Protection dhe
Disaster Relief (BB-PPDR) né brezin ¢ frekuencés 698791 MHz.

Udhézime pér implementimin ¢ njé kornize ndarje ndérmjet MFCN
dhe PSME Brenda brezit 2300-2400 MHZ.

Koordinimi ndér—kufitar pér sistemet e komunikimeve fiks/ i 1&vizshém
(MFCN) ng brezat ¢ frekuencave 694-790 MHz, 1452— 1492 MHz,
3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz.

Implementimi i shérbimit fiks t& kanaleve t& ngushta t& lidhjeve piké—
piké (3.5 MHz, 1.75 MHz, 0.5 MHz, 0.25 MHz, 0.025 MHz) n& brezat
e sigurisé dhe center gaps i brezave t& poshtém 6 GHz (5925-6425
MHz) dhe brezave t& sipérm 6 GHz (6425-7125 MHz).

Koordinimi ndér-kufitar pér rrjetet ¢ komunikimeve fiks/i 1&vizshém
(MFCN) dhe midis MFCN dhe sistemeve t& tjera n& brezin e
frekuencave 23002400 MHz.
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Rregullimi i kanaleve t& frekuencave radio pér sistemet ¢ shérbimit
fiks né brezin 92-95 GHz.

Aplikimi i gjurmimit t& vendndodhjes pér situatat ¢ emergjencave dhe
fatkeqésive.

Tipi 2 i sistemeve t& gjurmimit t& vendndodhjes UWB (LT2).

Kuadri pér regjimin e autorizimit t& Pseudo—satelitéve t& brendshém
t& Sistemit Satelitor t& Navigacionit Global (GNSS) né brezin 1559—
1610 MHz.

Koordinimi ndérkufitar rrjetet ¢ komunikimit t& Lévizshém/Fiks
(MFCN) t& afta pér sigurimin e shérbimeve t& komunikimeve
elektronike né brezin e frekuencave 25002690 MHz.

Koordinimi ndérkufitar rrjetet e komunikimit t& Lévizshém/Fiks
(MFCN) t& afta pér sigurimin e shérbimeve t& komunikimeve
elektronike né brezin e frekuencave 790-862 MHz.

Udhézime pér caktimin e bllogeve t& frekuencave pér sistemet fikse pa
tela ng brezat 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz dhe 31.8-33.4 GHz.

Njé& kuadér pér regjimin ¢ autorizimit t& pérséritésave t& Sistemit
Satelitor t& Navigacionit Global (GNSS).

Udhézime pér pérputhshméring ndérmjet komponentéve tokésor
plotésues (CGC) g& operojné né brezin 2170-2200 MHz dhe stacionet
tokésore EESS/SOS/SRS g& operojné né brezin 2200-2290 MHZ.

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 57-64 GHz pér Sistemet fiks pa tela
piké—pike.

Identifikimi i brezave t& frekuencave pér implementimin e aplikimeve
radio pér lehtésimin e fatkeqésive me brez t& gjéré (BBDR) ng
diapazonin e frekuencave 5 GHz.

Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave pér sistemet ¢ 1&vizshme
tokésore GSM/ UMTS/ LTE/ WiMAX ¢& operojné brenda brezave 900
dhe 1800 MHz.

Pérdorimi i brezit 5855-5875 MHz pér Sistemet e Transportit
Intelligent (ITS).

Pérdorimi i brezit 5725-5875 MHz pér Aksesin Fiks pa Tela me Brez
t& Gjére (BFWA).

Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave pér sistemet e Lévizshme
Tokésore GSM (GSM 900, GSM 1800 dhe GSM-R).

Rregullimet e kanalit t& radio frekuencave pér sistemet ¢ shérbimit
fiks q& operojné né brezat 71-76 GHz dhe 81-86 GHz.

Pérdorimi i brezit t& frekuencave 64-66 GHz pér Shérbimin Fiks.
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Mbrojtja e shérbimit t& radio navigacionit Aeronautik ng brezin 2700—
2900 MHz nga interferencat e shkaktuara nga operimi i Kamerave
Numerike pa Tela.

Rregullimet ¢ kanalit t& preferuar pér sistemet e shérbimit fiks
numerik & operojné né brezin e frekuencave 7125-8500 MHz.

Rregullimet ¢ kanalit pér sistemet e shérbimit fiks numerik (piké—piké
dhe piké-shumépika) q& operojné né brezin ¢ frekuencave 31-31.3
GHz.

Udhézime t& rekomanduara pér akomodimin dhe caktimin ¢ sistemeve
pa tel multimediale (MWS) dhe sistemet fiks pa tel piké-pikeé (P-P) ng
brezin ¢ frekuencave 40.5-43.5 GHz.

Rregullimet e kanalit t& preferuar pér sistemet e shérbimit fiks digjital
FS q& operojné né brezin ¢ frekuencave 31.8-33.4 GHz.

Koordinimi kufitar per rrjetet e komunikimeve i 1&vizshém/ fiks
(MFCN) né brezat ¢ frekuencave 1920-1980 MHz dhe 2110-2170
MHz.

Frekuencat e harmonizuara dhe qarkullimi i liré dhe pérdorimi pér
Aplikimet e Shpérndarjes nga Meteorét.

Rregullimet e harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér
sistemet fikse tok&sore numerike dhe analoge q& operojné né brezin
12.75 GHz deri n¢ 13.25 GHz.

Rregullimet € harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér sistemet
fikse tokésore numerike q& operojné né brezin 17.7 GHz dering 19.7
GHz.

Rregullimet e harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér sistemet
fikse tokésore numerike q& operojné né brezin 10.0 GHz deri né 10.68
GHz.

Rregullimet e harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér sistemet
fikse tokésore numerike né brezin 10.7 GHz deri ng 11.7GHz.

Rregullimet e harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér sistemet
fikse tokésore numerike q& operojné né brezat 14.5 — 14.62 GHz dhe
15.23 - 15.35 GHz.

Rregulimet € harmonizuara t& frekuencave radio dhe alokimet bllok pér
sistemet ¢ kapacitetit t& ulét, t& mesém dhe t& larté né brezin 3600 MHz
deri ne 4200 MHz.

Rregullimet e kanalit t& radio frekuencave pér sistemet ¢ shérbimit
fiks q& operojné né brezin 48.5-50 / 51.4-52.6 GHz.
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Rregullimet ¢ kanalit t& radio frequencave pér sistemet e shérbimit
fiks q& operojné né brezin 55.78-57.0 GHz (amenduar ng 2015).

Pérdorimi i brezit 14.0 — 14.5 GHz pér pajisjet satelitore VSAT dhe
mbledhje informacioni/lajmi satelitor (SNG).

Rregullimet e kanalit t& radio—frekuencave pér sistemet radio rele
numerike dhe analoge me kapacitet & larté q& operojné né brezin 5925
MHz - 6425 MHz.

Rregullimet ¢ kanalit t& radio—frekuencave pér sistemet analoge me
kapacitet t& larté dhe t& mesém ose sistemet radio rele numerike né
brezin 6425 MHz — 7125 MHz.

Diapazonet e frekuencave pér pérdorimin e pérkohshém t& linkeve
tokésore audio dhe aplikimeve PMSE.

Brezi i harmonizuar i frekuencave pér aplikacionet telemetrike né
fluturimet ushtarake dhe civile.

Né& lidhje me pérdorimin e pajisjeve me diapazon t& shkurtér (SRD).
Rregullimet ¢ harmonizuara t& kanalit t& radio frekuencave pér sistemet
fikse tok&sore analoge/digjitale FS q& operojné ng brezin 37 GHz-39.5
GHz.

Rregullimet e kanalit t& preferuar pér shérbimet fikse né diapazonin
1-2-3 GHz.

Rregullimet e kanalit t& preferuar pér shérbimet fikse né diapazonin
22.0-29.5 GHz.

Kriteret e planifikimit dhe koordinimit t& frekuencave né shérbimin ¢
1&vizshém tokésor né diapazonin e frekuencave 29.7-470MHz.
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SHTOJCA 5

STANDARTET E HARMONIZUARA EUROPIANE TE PERFSHIRA NE TABELEN E PLANIT
KOMBETAR TE FREKUENCAVE

Shénim: Standardet e paragitura né tabelén ¢ méposhtme, specifikimet teknike pér frekuencat apo
standardet ¢ barasvlershme me to, pérdoren si referencé né Planin Kombétar t& Frekuencave pér masat
harmonizuese né procesin ¢ administrimit dhe menaxhimit t& spektrit t& frekuencave pér shérbime t&

ndryshme t& radiokomunikacionit.

SSH EN 300 065 Pajisjet ¢ telegrafit me bandé t& ngushté dhe printim & drejtpérdrejté pér
marrjen ¢ informacioneve meteorologjike ose t& lundrimit (NAVTEX).

SSH EN 300 066 Sinjalizues Radio q& Tregon Pozicionin ¢ Emergjencés, satelitor, detar, q&
pluskon i liré i cili punon n& bandén ¢ frekuencés 406.0 MHz né 406.1
MHz.

SSH EN 300 086 Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radio me njé lidhés RF t&

SSH EN 300 113

SSH EN 300 152

SSH EN 300 162

brendshém ose t& jashtém t& destinuar kryesisht pér komunikim analog.

Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radio t& destinuara pér transmetimin
e t& dhénave (dhe/ose t& t& folurit) q& pérdorin njé modulim me mbulim
konstant ose jo-konstant dhe q& kané njé bashkues pér anteng.

Sinjalizues detar Radio q& Tregon Pozicionin ¢ Emergjencés (EPIRBs) i
destinuar pér pérdorim né frekuencén 121.5 MHz ose frekuencat 121.5
MHz dhe 243 MHz vetém pér géllime vetekérkuese.

Transmetues dhe marrés radiotelefonik pér shérbimin detar t& 1&vizshém
q& operon né brezin VHF.

SSH EN 300 219 Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radio ¢ cila transmeton sinjale pér
t& inicivar njé pérgjigje specifike tek marrési.

SSH EN 300 220 Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD q& punojné né diapazonin e frekuencave
nga 25 MHz deri né 1 000 MHz Pjesa e dyté: Standarte t& Harmonizuara
pér akses né spektrin radio pér pajisje radio jo specifike.

SSH EN 300 224 Pajisje Radio pér pérdorim né njé Shérbim Faqosje.

SSH EN 300 296 Shérbimi Tokésor 1 Lévizshém; Pajisje radio q& pérdorin antena integrale
t& destinuara kryesisht pér komunikim analog népérmjet t& folurit.

SSH EN 300 328 Sistemet ¢ transmetimit me brez t& gjers; Pajisje t& transmetimit t& t&
dhénave q& operojné ng brezin ISM 2.4 GHz dhe q& pérdorin teknikén e
modulimit me brez t& gjeré.

SSH EN 300 330 Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD); Pajisje radio né diapazonin ¢
frekuencés 9 kHz deri 25 MHz dhe sistemet ¢ cikleve induktive né
diapazonin e frekuencés 9 kHz deri 30 MHz.

SSH EN 300 338 Pajisjet pér gjenerimin, transmetimin dhe marrjen e Thirrjes Dixhitale

Selektive (DSC) né shérbimin detar t& 1&vizshém MF, MF/HF dhe/ose
VHF.
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Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radio q& pérdorin njé antend
integrale q& transmeton sinjale pér t& pérfituar njé pérgjigje specifike tek
marrés.

Shérbimi Tokésor 1 Lévizshém, Pajisje radio t& destinuara pér transmetimin
e t& dhénave (dhe t& t& folurit) dhe q& pérdorin njé antené integrale.

Mikrofona pa kabéll (wireless) né diapazonin ¢ frekuencave 25 MHz deri
3 GHz.

Pajisje radio pér Bandén e Qytetaréve (CB).

Pajisje radio pér t’u pérdorur né& diapazonin e frekuencave 1 deri 40 GHz.
Lidhjet audio me brezg t& gjers.

Rregullat pér aksesin dhe ndarjen ¢ kanaleve t& zakonshme t& pérdorura
nga pajisje qé veprojné né pérputhje me EN 300 113.

Telematikat ¢ Transportit dhe Trafikut Rrugor (RTTT); Pajisje transmetimi
pér Komunikimin e Dedikuar mé Largési t& Shkurtéra (DSRC).

Radio transmetuesit, marrésit dhe marrés/dhénés VHF té 1&vizshém dhe t&
fiksuar, me bazé né toké & mbahen né dorg, pér shérbimin aeronautike
VHF t& 1évizshme q& pérdor modulimin e amplitudes.

Transmetues dhe marrés radiotelefonik pér shérbimin detar t& 18vizshém
q& punojné né brezat VHF q& pérdoren né lundrimin né rrugét ujore né toké.

Telekomunikacioni Digjital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT), Stacioni Rele
Pa Kabéll (Wireless) (WRS)

Sinjalizuesit ¢ Ortekéve q& punojné ng 457 kHz, Sistemet transmetuese-
marrése.

Sistemet dhe pajisjet ¢ komunikimit me Frekuencé Ultra t& Larté (UHF)
né bordin ¢ mjeteve lundruese.

Pajisjet radiotelefonike VHF pér komunikime t& pérgjithshme dhe pajisjet
shogéruese pér Klasén "D" & Thirrjes Dixhitale Selektive (DSC).

Pajisje me Rreze t& Shkurtér; Telematikat ¢ Trafikut dhe Transportit (TTT);
Pajisje radar q& punojné ng diapazonin e frekuencave 76 GHz né 77 GHz.

Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radio pér komunikimin analog
dhe/ose dixhital (t& t& folurit dhe/ose t& t& dhénave) dhe q& punojné né
kanalet me bandg t& ngushté dhe q& kané njé bashkues pér anteng.

Pajisjet radiotelefonike t& mbartéshme me Frekuencé Shumé té Larté
(VHF) pér shérbimin detar t& 1&vizshém ¢& punojné né bandat VHF
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(vetém pér aplikimet jo-GMDSS).
Pajisje audio pa kordon ng diapazonin 25 MHz n& 2 000 MHz.

Terminalet Interaktive Satelitore (SIT) dhe Terminalet pér Pérdoruesin
Satelitor (SUT) q& transmetojné drejt sateliteve né orbité gjeostacionare, q&
punojné né bandat e frekuencave 27.5 GHz ng 29.5 GHz.

Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT).

Standard i harmonizuar pér Stacionet Toké&sore me satelit t& Lévizshém né
Tok& (LMES) dhe Stacionet Tokésore me satelit t& Lévizshém n& Det
(MMES) me vlera t&¢ Ulta t& t& dhénave q& nuk jané menduar pér
komunikim rreziku dhe sigurie q& punojné né bandén e frekuencave 1.5
GHz/1.6 GHz.

Stacionet Tok&sore me satelit t& Lévizshém (MESs) me vlera t& Ulta t& t&
dhénave me pérjashtim t& stacioneve tokésore t& telekomunikacionit me
satelit aeronautiké t& l&vizshém, q& punojné né bandén ¢ frekuencave
11/12/14 GHz.

Stacionet satelitore né tok& vetém pér transmetim, transmetim/marrje ose
vetém marrés q& punojné né& bandén e frekuencave 11/12/14 GHz.

Standard i harmonizuar pér Stacionet Satelitore n& Toké t&
Transportueshém pér Grumbullimin e Lajmeve (SNG TES) & punojné né
bandén ¢ frekuencave 11 GHz né 12GHz/13 GHz deri né 14 GHz.

Stacionet Tokésore t& Lévizshém (LMES), g& pérfshin stacionet tok&sore
q& mbahen né& doré, pér Rrjetat Personale t& Komunikimit me Satelit (S-
PCN) g& punojné né bandén e frekuencave 1.6 GHz/2.4 GHz nén Shérbimin
Satelitor t& Lévizshém (MSS).

Stacionet tokésore q& mbahen n& doré, pér Rrjetat Personale t&
Komunikimit me Satelit (S-PCN) n& bandén e frekuencave 2.0 GHz nén
Shérbimin Satelitor t& Lévizshém (MSS).

Stacionet satelitore né tok& vetém pér transmetim, transmetim/marrje ose
vetém marrés q& punojné né& bandén e frekuencave 4 GHz dhe 6 GHz.

Standard i harmonizuar pér Stacionet Tokésore t& Lévizshém né Toké
(LMES) q& ofron komunikim me z& dhe/ose t& dhéna, q& punojné ng bandén
¢ frekuencave 1.5 GHz dhe 1.6 GHz.

Stacionet Satelitore né Toké né& bordin ¢ Anijeve (ESVs) ¢& punojné né
bandén e frekuencave 4/6 GHz t& shpérndara né Shérbimin Satelitor t&
Fiksuar (FSS).

Terminalet Interaktive Satelitore (SIT) dhe Teminalet pér Pérdoruesin
Satelitor (SUT) q& transmetojné drejt sateliteve né orbit gjeostacionare né
bandat ¢ frekuencave 29.5 GHz n& 30.0 GHz.

Stacionet Tokésore t&¢ Mjeteve Fluturuese (AES) q& ofrojné Shérbimin
Satelitor Aeronautiké t& Lévizshém (AMSS)/Shérbimi Satelitor i
Lévizshém (MSS) dhe/ose Satelit Aeronautiké i Lévizshém ng& Shérbimin
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e Itinerarit (AMS(R)S)/ Shérbimi Satelitor i Lévizshém (MSS), q&
punojné né bandén e frekuencave nén 3 GHz.

Sistemi Global pér komunikimet e Lévizshme (GSM), Stacionet Bazé dhe
pajisjet ¢ Ritransmetuesit.

Stacionet e l&vizshme q& punojné né brezat GSM 900 dhe GSM 1800.

Implatimet Mjekésore Aktive me fuqi Ultra t& Ulét (LP-AMI) q&
operojné né diapazonin e frekuencave 2483.5 MHz to 2500 MHz.

Sistemet satelitore t& l&vizshme né& orditén gjeostacinare q& pérfshin
stacionet tok&sore q& mbahen n& doré, pér Rrjetat Personale t&
Komunikimit me Satelit (S-PCN) ng brezat ¢ frekuencave 1.5/1.6 GHz, nén
shérbimin Satelitor t& Lévizshém Satelitor (MSS).

Sigurimi i komunikimit t& t& dhénave me vleré t& ulét biteve (LBRDC) duke
pérdorur satelitét né orbitén e ulét tokésore (LEO) q& operojné nén 1 GHz.
Shérbimi Tokésor i Lévizshém; Pajisje radioamatore t& disponueshém pér
tregun.

Implatimet Mjekésore Aktive me Fuqi Ultra t& Ulét (ULP-AMI) dhe
pajisjet periferike (ULP-AMI- P) g& operojné né diapazonin ¢
frekuencave 402 MHz deri né 405 MHz.

Lidhje Dixhitale VHF ajér-toké (VDL) Modeli 2.

Lidhje Dixhitale VHF ajér-toké (VDL) pajisje radio Modeli 4.
Performancé e larté RLAN, 5 GHz.

Rujetet celulare IMT.

Transmetuesit dhe marrésit VHF si Stacionet Bregdetare, pér GMDSS dhe
aplikacionet e tjera n& shérbimin e 1&vizshém detar.

Pajisje transmetuese pér shérbimi i radiopérhapjes sé& zérit t& Moduluar né
Amplitudé (AM).

Pajisje transmetuese pér shérbimi i radiopérhapjes sé& zérit t& Moduluar né
Frekuencg (FM).

Ndihmat Meterologjike (Met Aids); Radiosondat t& pérdoren né brezin e
frekuencave 400.15 deri 406 MHz me nivel fugie deri né 200 mW.

Lidhjet Video Pa Kabéll (WVL) ¢& punojné né bandén e frekuencave nga
1.3 GHz deri né 50 GHz.

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD) q& pérdorin teknologjing me Bandé
Ultra t& Gjeré (UWB).

Pajisjet ¢ transmetimit pér shérbimin Tokésor t& Transmetimit Audio
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Dixhital (T-DAB)

Sateliti personale pér sinjalizimin e vendndodhjes (PLBs) q& punojné né
bandén ¢ frekuencave nga 406.0 MHz deri né 406.1 MHz.

Stacionet e Lévizshém Satelitore né Toké né bordin e mjeteve fluturuese
(AESs) ¢& punojné né bandat ¢ frekuencave 11/12/14 GHz.

Pajtueshméria elektromagnetike dhe spektrit t& Radios (ERM); Radarét q&
pérdoren né lundrimin né& rrugét ujore né toke.

Pajisje radio n& diapazonin ¢ frekuencave 9 kHz deri né 315 MHz pér
Implantet Mjekésore Aktive me Fuqi Ultra t& Ulét (ULP-AMI) si dhe
aksesorét e tyre.

Pajisjet ¢ identifikimit t& Radiofrekuencés q& punojné né brezin 865 to
868 MHz me nivele t& fuqisé mbi 2 W dhe né& brezin 915 MHz to 921 MHz

me nivele t& fuqisé mbi 4 W.

Karakteristikat dhe kérkesat pér pajisjet dhe antenat e lidhjeve fikse radio,
piké—pike.

Pajisje transmetuese pér shérbimin e transmetimit t& zérit né Radio
Mondiale Dixhitale (DRM).

Radar lundrimi pér tu pérdoruar né mjetet lundruese jo-SOLAS.

Pajisje radar me rreze t& shkurtér veprimi qé operon né brezin 77 GHz
deri 81 GHz.

Pajisje radar me rreze t& shkurtér veprimi q& operon né diapazonin 24
GHz.

Pajisje transmetuese pér shérbimin ¢ transmetimit televiziv dixhital,
Tokésor (DVB-T).

Pajisje transmetimi pér shérbimin broadcast t& transmetimeve televizive
analoge.

Antena dhe pajisje pér lidhje fikse radio shumépikéshe.

Stacionet Satelitore né Toké né bordin e Anijeve (ESVs) g& operojné né
brezat e frekuencave 11/12/14GHz t& pércaktuar pér shérbimin fiks satelitor
(FSS).

Radar Kontrolli pér Nivelin e Depozitave (TLPR) q& operojné né brezat e
frekuencave 5.8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz dhe 77 GHz.

Stacionet tokésore né trena (ESTs) q& operojné né brezat ¢ frekuencave
14/12 GHz.

Radiosondat pér t’u pérdorur né diapazonin e frekuencés 1 668.4 MHz
deri 1 690 MHz.

Sistemi GSM né bordin ¢ avionit.
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Sistemet fikse pér transmetimin e t& dhénave me brez t& gjeré né brezin
5800 MHz.

Pajisje radio né& diapazonin 30-37.5 MHz pér Implantet Mjekésore me
Membrané Aktive me Fuqi Ultra t& Ulét.

Pajisjet radio ng diapazonin ¢ frekuencés 315 kHz né 600 kHz pér Pajisjet
¢ Implantueshme me Fuqi Ultra t& Ulét pér Kafshét (ULP-AID) dhepajisje
periferike.

Sistemet e shérbimit t& t& dhénave mjekésore me fuqi shumé t& ulét qé
operojné né diapazonin e frekuencave 401-402 MHz dhe 405-406 MHz.

Pajisje radio q& pérdorin modulim konstant ose jo—konstant, q& operojné
m& njé gjérési brezi t& kanalit prej 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ose 150 kHz.

Sistemet WAS/RLAN 60 GHz me Gigabit t& Shuméfishte.

Sistemet Inteligjente t& Transportit (ITS); Pajisjet ¢ radiokomunikimeve
q& operojné né brezin e frekuencave 5855 MHz né 5925 MHz.

Stacion toké&sor satelitor pér operimin ¢ MSS & punojné né bandat e
frekuencave nga 1 980 MHz deri n& 2 010 MHz (nga tok& n& hapésirg)
dhe nga 2 170 MHz deri n& 2 200 MHz (nga hapsiré né tokg).

Pajisje radio pér sistemet hekurudhore Eurobalise.

Pajisje radio pér sistemet hekurudhore Euroloop.

Radio transmetues me bazé né toké né brezin UHF, radiomarrés dhe radio
transmetues— marrés, pér shérbimin e 1&vizshém aeronautik (né UHF) duke

pérdorur modulimin n& amplitudé.

Zbatimet 5 GHz me Bandé t& gjeré frekuence pér Lehtésimin e
Fatkegésive (BBDR)

Né Sistemet Inteligjente t& transportit (ITS), Komunikimet ¢ makinave;
Rrejet GEO; Pjesa 5: Protokollet ¢ transportit; Nén-pjesa 1: Protokollet
kryesore t& transportit.

N& Sistemet Inteligjente té& transportit (ITS), Komunikimet ¢ makinave; Set
bazik i aplikimeve; Pjesa 3: Specifikime t& Shérbimit bazg t& Njoftimitng
mjedis t& degentralizuar.

Ritransmetuesit e Sistemeve Globale Satelitore t& Lundrimit (GNSS).

Sistemet inteligjente t& transportit (ITS); Pajisjet e radiokomunikimeve q&
operojné né brezin e frekuencave 63 GHz né 64 GHz.

Pajisje Radar Kontrolli pér Nivelin (LPR) g& punojné né& diapazonin ¢
frekuencave 6 GHz né 8.5 GHz, 24.05 GHz né 26.5 GHz, 57 GHz né 64
GHz, 75 GHz n¢ 85 GHz.

Pérforcuesit aktiv pér objektet ¢ radarit.
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Pajisje radare automotive q& operon né diapazonin e frekuencave 24.05
GHz deri né 24.25 GHz ose 24.50 GHz.

Pajisjet radiotelefonike t& mbartéshme me Frekuencé Shumé t& Larté
(VHF) pér shérbimin t& 1&vizshém detar q& punojné né bandat VHF me
klasé t& integruar HDSC q& mbahen né dorg.

Sinjalizues Pulsues Personal, i destinuar pér pérdorim né frekuencé 121.5
MHz vetém pér qéllime kérkim shpétimi.

Sistemet dhe Stacionet Satelitore n& Tokg (SES); Standard i harmonizuar
pér Stacionet Tokésore t& Montuar né Automjete (VMES) q& punojné né
bandén ¢ frekuencave 14/12 GHz.

Sistemi i Shtimit me Bazé ng Tok& (GBAS) Transmetimi i t& Dhénave toké-
ajér VHF (VDB); Karakteristika teknike dhe metodat ¢ matjes pér pajisjet
me bazé né toke.

Radari i Mbikéqyrjes Primare (PSR).

Pajisje detare personale me fuqi t& ulét pér gjetjen ¢ vendodhjes q& pérdor
AIS

Pajisje detare personale VHF me fuqi t& ulét pér gjetjen ¢ sinjalizimit q&
pérdor Thirrje Dixhitale Selektive (DSC).

Céshtje t& pajtueshmérisé Elektromagnetike dhe t& spektrit t& Radios
(ERM);, Mbikéqyrje bregdetare, Shérbimet e Trafikut t& Anijeve dhe
Radarét ¢ Portit (CS/VTS/HR).

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD); Sistemet ¢ Rrjetit Mjekésor né Zonén
e Trupit (MBANSS) q& punojné né diapazonin ¢ frekuencave 2 483.5MHz
deri né 2 500 MHz.

Pajisje radio pér tu pérdorur né diapazonin e frekuencés 870 MHz né 876
MHz me nivele fugie deri ng 500 mW.

Sistemi i Udhé&zimit dhe Kontrollit t& Lévizjes s&¢ Avancuar t& Sipérfaqes
(A-SMGCS).

Zbatime Industriale Pa Kabéll (Wireless) (WIA); Pajisje q& punojné né
diapazonin ¢ frekuencave nga 5 725 MHz né& 5 875 MHz me nivele t&
energjisé q& shkojné deri né 400 mW.

Transmetimi Detar i lidhur me Radio pér anijet dhe instalimet n& det t&
hapur t& angazhuara né veprimtari t& koordinuara.

Transmetimi Direkt i Komunikimit Ajér-Toké; Pajisje q& punojné né
bandat e frekuencave nga 1 900 MHz n& 1 920 MHz dhe nga 5 855 MHz
né& 5 875 MHz; Antenat me rreze formim.

Transmetimi Direkt i Komunikimit Ajér-Toké; Pajisje & punojné né
bandat e frekuencave nga 1 900 MHz ng 1 920 MHz dhe nga 5 855 MHz
né& 5 875 MHz; Antenat me strukturé fikse.
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Pajisje me Rreze t& Shkurtér; Telematikat ¢ Trafikut dhe Transportit (TTT);
Pajisje radar q& punojné ng diapazonin e frekuencave 76 GHz né 77 GHz.

Transmetuesit ¢ 1&vizshém detar dhe marrésit pér pérdorim né brezat MF
dhe HF.

Shérbimi tokésor i 1&vizshém; Pajisje Analoge dhe Dixhitale PMR446.

Sistemet dhe Stacionet Satelitore n& Tok& (SES);, Sisteme Globale
Satelitore t& Lundrimit (GNSS) marrésit; Pajisje radio q& punojné nébandén
e frekuencave 1 164 MHz né 1 300 MHz dhe 1 559 MHz né 1 610MHz.

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD); Sistemet ¢ cikleve induktive pér
moto korréset robotike né diapazonin ¢ frekuencave 0 Hz né 148.5 kHz.

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD); Sensorét ¢ zbulimit t& metaleve dhe
objekteve né diapazonin e frekuencave 1 kHz ng 148.5 kHz.

Pajisje radio broadband t& pérdorura pér mbrojtje Publike dhe Disaster
Relief poshté 1GHz.

Pajisje me Rreze t& Shkurtér (SRD); Pajisjet me endoskopé t& kapsulés
mjekésore pa kab&ll me Fuqi Ultra t& Ulét (ULP) q& punojné né band 430
MHz né 440 MHz.

Ritransmetuesit GSM.

Stacione tokésore mbi platforma t& lévizshme ESOMP & transmetojné
drejt satelitéve né orbitén gjeostacionare né brezat ¢ frekuencave 27.5—
30.0 GHz.

Stacionet Toké&sore né Platforma t& Lévizshme (ESOMP) ¢& transmetojné
drejt satelitéve n& orbitén jo—gjeostacionare n& brezat 27.5 GHz deri né
29.1 GHz dhe 29.5 GHz deri n¢ 30.0 GHz.

Stacione tokésore fikse dhe né lévizje q& komunikojné me sisteme satelitore
jo-gjeostacionare (NEST) né brezin ¢ frekuencave 11GHZ né 14GHz.

Pajisje me rreze t& shkurtér veprimi (SRD); Pajisje radio pér t’u pérdorur
né diapazonin ¢ frekuencés 40 GHz né 246 GHz.
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SHTOJCA 6
STANDARDET E HARMONIZUARA EUROPIANE VETEM N MARRJE

Shénim: Standardet e paraqitura né tabelén ¢ méposhtme, specifikimet teknike pér frekuencat apo
standardet e barasvlershme me to, pérdoren si referencé né Planin Kombétar t& Frekuencave pér masat
harmonizuese né procesin ¢ administrimit dhe menaxhimit t& spektrit t& frekuencave pér shérbime t&
ndryshme t& radiokomunikacionit.

SSH EN 300 487 Sistemet dhe Stacionet Tok&sore Satelitore (SES); Standart i Harmonizuar
pér Stacionet Tokésore t& Lévizshme vetém marrése (ROMES) q&
disponojné t& dhéna komunikimi q& operojné né brezin e frekuencave 1.5
GHz.

SSH EN 303 372 Sistemet dhe Stacionet Tokésore Satelitore (SES); Pajisje marrése satelitore
broadcast. Pjesa ¢ paré: Njési e jashtme marrése né brezin e frekuencave

10.7 GHZ deri ng 12.75 GHZ

SSH EN 303 345 Marrésit broadcast t& zérit.
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SHTOJCA 7

SHKURTIMET E PERDORURA

ADS Automatic Dependant  Surveillance  (Acronautical) (Mbikéqyrje
automatike e varur (Aeronautik)).

AGA Air Ground Air (Ajér Toke Ajér)

AIS Automatic Identification System (Sistem Identifikimi Automatik)

AES Aircraft Earth Stations (Sistemet tok&sore t& avionit)

ALS Assistive Listening System (Sistemi ndihmés i degjimit)

AM Modulimi i amplitudés

AMS(R)S Aeronautical Mobile Satellite (Route) Services (Shérbimet (rrugézim)
Satelitore t& Lévizshme Aeronautike)

APP Appendix (Shtojcat ¢ Rregulloreve Radio t& ITU)

ASDE Pajisjet ¢ zbulimit t& sipérfaqes s& aeroportit

AVI Automatic Vehicle Identification (Identifikimi Automatik i Mjeteve)

BBDR Broad Band Disaster Relief (Lehtésimi i Fatkeqésive me Brez t& Gjerg)

BFWA Broadband Fixed Wireless Access (Akses me Brez t& Gjeré Fiks pa
Tela)

BMA Building Material Analysis (Analizé t& Materialeve t& Ndértimit)

BSS Broadcasting Satellite Service (Shérbimi 1 Radiotelevizionit Satelitor)

CB Citizen Band (Brez Qytetar/Civil)

CEPT European  Conference of Postal —and  Telecommunications
Administrations  (Konferenca ~ Evropiane ¢  Postave  Dhe
Telekomunikacionit)

CGC Complementary Ground Component (Komponenti Toké&sor Plotésues)

CRS Central Radio Station (Stacion Radio Qéndror)

CrI Telefon pa tel

DA2GC Direct Air-to-Ground Communications (Komunikimet Direkte Ajér-
Tokg)

DEC Decision (Vendim)

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication (Sistem Numerik 1

Evoluar i Telekomunikacioneve Pa Tela)
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Sistemi i pozicionimit global diferencial
Distance Measuring Equipment (Aparatet pér matjen ¢ Distancave)

Direct Mode Operation (Operacion me Lidhje Direkte ndérmjet
terminaleve)

Digital Radio Mondiale (Radio digjitale botérore)
Digital Selective Calling (Thirrje me Pérzgjedhje Numerike)
Detailed Spectrum Investigation (Investigim i Detajuar i Spektrit)

Terrestrial Digital Video Broadcasting (Radio Televiziv Tokésor me
Teknikén Numerike)

Earth-to-space direction (Drejtimi Toké-hapésirg)

European Common Allocation (Tabela e Pérbashkét Europiane ¢
Pércaktimeve t& frekuencave t& CEPT-it)

Electronic Communications Committee (Komiteti i komunikimeve
Elektronike t& CEPT-it)

Electronic Countermeasures (Kundérmasa Elektronike)
European Common Proposal (Propozimet ¢ Pérbashkéta Evropiane)

Earth Exploration-Satellite Service (Shérbimi i Eksplorimit Satelitor t&
Tokés)

European Frequency Information System (Sistemi Informativ Europian
i Frekuencave)

Extended GSM (GSM 1 Zgjeruar)

European Incoherent SCATter facility (Faciliteti Europian i
shpérndarjes Inkoherente— teknike pér studimin e ionosferés tokésore)

Transmetues i lokalizimit t& emergjencave
Electronic News Gathering (Grumbullim Elektronik i lajmeve)

Emergency Position-Indicating Radiobeacon (Pozicion Emergjence —
Tregues i Radiofareve)

European Radiocommunications Committee (Komiteti Europian i
Radiokomunikimeve)

European  Radiocommunications  Office  (Zyra Europiane e
Radiokomunikimeve)

Stacionet tokésore né 1évizje
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GSM-R

GSO

HAPS

Earth Stations On Mobile Platforms (Stacionet Tokésore ng Platformat
¢ Lévizshme)

Earth Stations on Trains (Stacionet Tokésore né Trena)
Stacione Tokésore né bordin ¢ anijeve

Frequency Division Duplex (Duplex me Ndarje Frekuence)
Frequency Modulation (Modulim Frekuence)
Fixed-Satellite Service (Shérbimi Satelitor Fiks)

Fixed Wireless Access (Akses Fiks Pa Tela)

Sistemi Satelitor Global i Navigimit Evropian

Ground Based Augmentation System (Sistemi i Zgjerimit bazuar né
Tokg)

Ground Based Synthetic Aperture Radar (Radari ~ Sintetik 1 Hapjes
bazuar ng Tokg)

Geneva 2006 Agreement (Marréveshja ¢ Gjenevés 2006)
Geneva 1975 Agreement (Marréveshja ¢ Gjenevés 1975)
Geneva 1985 Agreement (Marréveshja e Gjenevés 1985)

Global Navigation Satellite System (Sistemi Satelitor i Navigacionit
Global)

Global Maritime Distress and Safety System (Sistem Global Detar i
Shpétimit dhe Siguris€)

Global Navigation Satellite System (Sistem Satelitor i Navigacionit
Global)

Ground Probing Radar / Wall Probing Radar
Global Positioning System (Sistem Pozicionimi Global)

Global System for Mobile Communications (Sistem Global pér
Komunikimet ¢ Lévizshme)

Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band
(Sistem Global pér Komunikimet e Lévizshme q& pérdor Brezin 1800
MHz)

GSM for Railways (GSM pér Hekurudha)

GeoStationary Orbit (Orbita GjeoStacionare)

High Altitude Platform Systems (Sisteme né Platforma me Lartési t&
Madhe)
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High Density Fixed Service (Shérbim Fiks me Densitet t& Lartg)

High Density Fixed-Satellite Service (Shérbim Fiks Satelitor me
Densitet t& Lartg)

High Definition Television (Televizion me Pércaktim t& Lartg)

High E.i.r.p. Satellite Terminals (Terminale Satelitore me e.i.r.p t&
Larte)

High Frequency (Frekuencé e Larté)

High Performance Radio Local Area Network (Rrjete Lokale Radio me
Performancg t& Lartg)

International Association of Lighthouse Authorities (Organizaté
jofitimprurése pér eksperiencén dhe késhillimin detar)

Integrated  Broadband — Communications — Network — (Rgjet 1
komunikimeve t& integruara me brez t& gjére)

Instrument Landing System (Sistem Strumental i uljejve Tokésore)

International Maritime Organisation (Organizata Ndérkombétare
Detare)

International Mobile Telecommunications (Telekomunikacionet ¢
Lévizshme Ndérkombétare)

International Mobile Telecommunications 2000 (Telekomunikacionet ¢
Lévizshme Ndérkombétare 2000)

Sisteme pértej IMT-2000

Internet of things (Interneti i gjérave)

Industrial, Scientific and Medical (Industrial, Shkencor dhe Mjekésor)
Intelligent Transport Systems (Sistemet ¢ Transportit Inteligjent)

International Telecommunication Union (Bashkimi Ndérkombétar i
Telekomunikacioneve)

Joint Tactical Information Distribution System (Sistem i Pérbashkét
Taktik pér Shpérndarjen e Informacionit)

Location — Application ~ for ~ Emergency Services  (Aplikim
Vendndodhje pér Shérbimet ¢ Emergjencés)

Rujet lokal
Low Duty Cycle (Cikél i ulét pune)

Low E.i.r.p. Satellite Terminals (Terminale Satelitore me e.i.r.p t& Ulgt)
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Low Power Active Medical Implants (Implante Mjekésore Aktive me
Fuqi t& Ulét)

Level Probing Radar (Radar pér Kontroll Niveli)
Location Tracking Type 2 (Gjurmim Vendndodhje, Tipi 2)

Medical Body Area Network Systems (Rrjeti 1 sistemeve mjekésoré né
trup)

Maritime Broadband Radio Links (Radio linke pér shérbime detare me
brez t& gjer)

Multifunctional ~ Information  Distribution — System  (Sistem
Shuméfunksional pér Shpérndarjen e Informacionit)

Mobile Communications Services on Board Aircraft (Shérbimet e
Komunikimeve t& Lévizshme n& Bordin e Aviongve)

Mobile Communication Services on Board Vessels (Shérbimet ¢
Komunikimeve t& Lévizshme né Bordin e Anijeve)

Mobile Earth Stations (Stacione Tok&sore t& Lévizshme)

Mobile/Fixed Communications Networks (Rrjete Komunikimesh
fikse/te 1&vizshme)

Mobile Link (Mobile station transmits) (Lidhje e Lévizshme—
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Microwave Landing System (Sistem Mikrovalor pér uljet tokésore)
Maritime Safety Information (Informacion pér Siguring Detare)
Mobile—Satellite Service (Shérbimi i Lévizshém Satelitor)

Multimedia ~ Wireless  System  (Sisteme  piké—shumépiké pér
shpérndarjen e shérbimevemultimediale)

North Atlantic Treaty Organisation (Organizata ¢ Traktatit t& Atlantikut
t& Veriut)

Narrow—band direct—printing telegraphy system for transmissionof
navigational and meteorological warnings and urgent information to
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Non-Directional Beacon (Radiofare Sinjalizimi pa drejtim  t&
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Rezonancé Magnetike Nukleare
Qutside Broadcasting (Radiotelevizion i jashtém)

Public Access Mobile Radio (Radio e lévizshme profesionale me Akses
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Peace Keeping Operations (Operacione pér Ruajtjen ¢ Paqes)
Fener personal lokalizues

Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio (Radio ¢ Lévizshme
Profesionale, Radio ¢ Lévizshme Private)

Programme making and special events (Zhvillimi i programit dhe
ngjarjet special)

Public Protection and Disaster Relief (Mbrojtja Publike dhe Ndihma ng
raste Fatkeqsish)

Private Wide Area Paging (Peixhing Privat né Sipérfaqe t& Gjéra)
Radio Astronomy (Radio Astronomi)
Recommendation (Rekomandim)

Radio Frequency Identification (Sistem Identifikimi me Frekuence
Radio)

Radio Local Area Network System (Sistem Rurjeti lokal q& operon me
valg radio)

Radar Target Enhancer (Pérmirésuesi i targetit t& radarit)

Road Transport & Traffic Telematics (Telematiké pér transportin dhe
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Services Ancillary to Broadcasting (Shérbime Ndihmése pér
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Services Ancillary to Programming (Shérbime Ndihmése pér
Programimin)

Search and Rescue (Komunikime pér Kérkim dhe Shpétim)

Satellite Interactive Terminal (Terminal satelitor interaktiv)
Satellite News Gathering (Mbledhje informacioni /lajmi satelitor)

Satellite Personal Communication System (Sistem i komunikimeve
personale Satelitore)
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Short Range Device (Paisje me Diapazon t& Shkurtér)

Short Range Radar (Radar me Diapazon t& Shkurtér)

Space Research Service (Shérbimi 1 Kérkimit Hapésinor)
Secondary Surveillance Radar (Radar Sekondar Survejimi)
Satellite User Terminal (Terminalet Satelitor t& Pérdoruesit)
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Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) (Lloj
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Very Small Aperture Terminal (Lloj sistemi satelitor tokésor
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Vessel Traffic System (radar) (Sistem monitorimi i trafikut detar)

World Administrative Radio Conference (Radio Konferenca Botérore
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