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	Shkurtime
	Kuptimi

	AEE
	Agjencia për Eficiencën e Energjisë 

	CMD
	Vendim i Këshillit të Ministrave

	CRM
	Mekanizmi i Rikthimit Financiar të Klimës EE/SER

	CP
	Palët Kontraktuese

	DCM
	Vendime të Këshillit të Ministrave (legjislacioni dytësor sipas legjislacionit shqiptar)

	EBRD
	Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 

	EE
	Eficienca e energjisë 

	EE/RES/GREEN 
	Eficienca e energjisë/burimet e rinovueshme të energjisë/masat për reduktimin e gazeve serrë 

	ECS
	Sekretariati Kombëtar i Energjisë

	EEA
	Direktiva e vendeve anëtare 2012/27/EU (Direktiva e Eficiencës së Energjisë)

	EED
	Vlerësimi i ndikimit në mjedis

	EIA
	Kontratë e performancës energjetike

	EPC
	Performanca e energjisë në ndërtesa

	EPB
	Direktiva për performancën e energjisë në ndërtesa 

	EPBD
	Certifikatat e performancës së energjisë

	EPC
	Detyrimet mbi eficiencën energjetike

	EEO
	Enti Rregullator i Energjisë Elektrike 

	ERE
	Korporata Elektroenergjetike Shqiptare

	ESCO
	Plani i Veprimit Qytetit të Gjelbër

	GCAP
	Fondi i Gjelbër për Klimën

	GCF
	Agjencia për Eficiencën e Energjisë 

	GFR
	Udhërrëfyesi i Financimit të Gjelbër

	GIZ
	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

	HOA
	Shoqata e Pronarëve të Shtëpive

	ICLEI
	Këshilli Ndërkombëtar Iniciativave Mjedisore Lokale

	IFI
	Fondi Monetar Ndërkombëtar

	IFRS
	Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar

	IPSAS
	Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik

	IRR
	Norma e Brendshme e Kthimit

	KPC
	Kommunalkredit Public Consulting

	ktoe
	Ekuivalenti i kilo ton naftë

	LDC
	Kosto e zbritjes së niveluar

	MAB
	Ndërtesa banimi

	MEEAP
	Plani lokal i veprimit për eficiencën e energjisë 

	MECAP
	Plani lokal i veprimit i energjisë dhe klimës

	MEPR
	Kërkesat minimale për performancën energjetike

	MEPS
	Standardet minimale për performancën energjetike

	MEP
	Mekanike, elektrike, hidraulike

	MVE
	Monitorimi, verifikimi, dhe zbatimi 

	MAS
	Ministria e Arsimit dhe Sporteve 

	MIE
	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

	MF
	Ministria e Financës

	MTM
	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

	NPV
	Vlera Aktuale Neto

	NCM
	Metodologjia Kombëtare e Llogaritjes

	NRESAP
	Burimet Kombëtare të Energjisë së Rinovueshme AP 

	NZEB
	Ndërtesat me performancë afër zero energji 

	OECD
	Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

	PBP
	Periudha e Kthimit të Pagesave 

	PD
	Zhvillues privat

	RBM
	Menaxhimi i ndërtesave rezidenciale 

	RES IPP
	Centralet e pavarura të burimeve të rinovueshme të energjisë 

	RESAP
	Plani Kombëtar i Veprimit për Burimet e Rinovueshme të Energjisë

	TEPC
	Certifikatë e përkohshme e performancës energjetike 

	FEPC
	Certifikatë e përhershme e performancës energjetike 

	UNDP
	Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin 

	U-value
	Koeficienti total i transferimit të nxehtësisë

	UNFCCC
	Konventa Kuadër e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike 

	AC
	Ajër i kondicionuar 

	CBA
	Analiza e përfitimit të kostos 

	GCF
	Fondi i Gjelbër për Klimën 

	GHG
	Gazrat serrë

	LPG
	Gazi i lëngshëm i naftës

	SHWS
	Sistemet diellore të ngrohjes së ujit

	PV
	Sisteme fotovoltaike

	TWG
	Grupi teknik i punës

	AKSHI
	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

	MVE
	Monitorimi, verifikimi dhe zbatimi 

	NPV
	Vlera aktuale neto

	NCM
	Metodologjia Kombëtare e Llogaritjes

	NRESAP
	Burimet Kombëtare të Energjisë së Rinovueshme AP 
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	Terminologji
	Përkufizim

	Kërkesat minimale të performancës së energjisë për ndërtesat e reja dhe ekzistuese 
	Kërkesat minimale të performancës së energjisë për ndërtesat e reja dhe ekzistuese janë përcaktuar në përputhje me ligjin nr. 116/2016, “Për performancën e energjisë në ndërtesa” dhe vendimit nr. 537, datë 8.7.2020, “Për kërkesat minimale të performancës së Energjisë”. 

	Kërkesat afërsisht zero energji për ndërtesat e reja dhe ekzistuese
	Kërkesat afërsisht zero energji për ndërtesat e reja dhe ekzistuese janë përcaktuar në përputhje me ligjin nr. 116/2016, “Për performancën e energjisë në ndërtesa” dhe vendimit të Këshillit Ministrave nr. 537, datë 8.7.2020, “Për kërkesat minimale të performancës së energjisë”.

	Konsumi real i energjisë për një ndërtesë (kwh/vit) 
	Konsumi real i energjisë për një ndërtesë (referuar si konsumi real) për një ndërtesë është shprehur në kwh/vit dhe është shuma të gjithë komoditeteve/mbartësve të energjisë (elektriciteti, LPG, paleta, nafta bruto, ngrohja etj.) e konsumuar përgjatë gjithë vitit.

	Konsumi specifik real i energjisë për një ndërtesë, kwh/(m2 vit)
	Konsumi specifik real vjetor i energjisë (referuar si konsumi specifik real) për një ndërtesë është shprehur në kwh/(m2 vit) dhe është konsumi specifik real vjetor pjesëtuar për sipërfaqen e ndërtesës. 

	Skenari i kërkesës bazë përfundimtare të energjisë për ndërtesat e reja ose ekzistuese (kwh/vit)
	Skenari i kërkesës bazë përfundimtare të energjisë për ndërtesat e reja ose ekzistuese (referuar si kërkesa bazë për energji) për ndërtesat e reja ose ekzistuese është shprehur në kwh/vit dhe është shuma totale e kërkesës përfundimtare të llogaritur për energji për të pasur kushte komforti në përputhje me ligjin për performancën e energjisë së ndërtesave nr. 116/2016 dhe vendimit të Këshillit Ministrave nr. 537, datë 8.7.2020, “Për miratimin e kërkesave minimale për performancën e energjisë në ndërtesa dhe njësive të ndërtesave”.

	Skenari specifik i kërkesës bazike përfundimtare të energjisë për ndërtesat e reja ose ekzistuese (kwh/m2vit)
	Konsumi real vjetor specifik i energjisë (i referuar si kërkesa specifike bazë) për një ndërtesë shprehet në kwh/(m2  vit) dhe është kërkesa finale e energjisë bazë e ndarë sipas sipërfaqes së ndërtesës.

	Masat EE/RES të propozuara për arritjen e kërkesës minimale për performancë energjetike për ndërtesat e reja ose ekzistuese
	Masat EE/RES janë masat respektive të propozuara për arritjen e kërkesave minimale të performancës energjetike për ndërtesat e reja ose ekzistuese, duke kënaqur të gjitha kriteret respektive në përputhje me ligjin për performancën e energjisë së ndërtesave nr. 116/2016 dhe vendimit të Këshillit Ministrave nr. 537, datë 8.7.2020, “Kërkesat minimale të performancës energjetike të ndërtesave”. 

	Skenari i kërkesës për energji përfundimtare EE/RES për arritjen e kërkesës minimumit të performancës energjisë për ndërtesat e reja ose ekzistuese 
	Skenari i kërkesës për energji përfundimtare EE/RES për aritjen e Kërkesës minimumit të performancës energjisë për ndërtesat e reja ose ekzistuese (referuar si skenari i kërkesës së performances minimum të energjisë) është shprehur në kwh/vit dhe është shuma totale e energjisë përfundimtare të kalkuluar që kërkohet për të pasur kondita komode, në përputhje me ligjin për Performancën e Energjisë së Ndërtesave nr. 116/2016 dhe vendimit të Këshillit Ministrave nr. 537, datë 8.7.2020, “Kërkesat për Performancë Energjie Minimale të Ndërtesave” (referenca nuk është gjetur) për të gjitha shërbimet e energjisë në një ndërtesë me aplikimin e masave të EE/RES (vetëm masat e aplikuara për të arritur kërkesat e performancës minimale të energjisë). 

	Masat EE/RES propozuar për aritjen e kërkesës për përafërsisht zero energji për ndërtesat e reja ose ekzistuese
	Masat EE/RES propozuar për arritjen e kërkesës për përafërsisht zero energji për ndërtesat e reja ose ekzistuese të gjitha kritere respektive në përputhje me ligjin për performancën e energjisë së ndërtesave nr. 116/2016 dhe vendimit të Këshillit Ministrave nr. 537, datë 8.7.2020 “Kërkesat për performancë energjie minimale të ndërtesave” (referenca nuk është gjetur).

	Skenari i kërkesës përfundimtare të energjisë EE/RES për të arritur kërkesën përafërsisht zero energji për ndërtesat e reja ose ekzistuese
	Skenari i kërkesës përfundimtare të energjisë EE/RES për të arritur kërkesën përafërsisht zero energji për ndërtesat e reja ose ekzistuese (referuar si skenari i kërkesës përafërsisht zëra të energjisë) është shprehur në kwh/vit dhe është shuma totale e energjisë përfundimtare që kërkohet për të pasur kondita komode, në përputhje me ligjin për performancën e energjisë së ndërtesave nr. 116/2016 dhe vendimit të Këshillit Ministrave nr. 537, datë 8.7.2020, “Kërkesat për performancë energjie minimale të ndërtesave” (Referenca nuk është gjetur) për të gjitha shërbimet e energjisë në një ndërtesë me aplikim të masave EE/RES për të arritur, ose: 1. Kriterin minimal; ose 2. masat shtesë derisa kriteri i përafërsisht zero energji të arrihet.

	Konsumi bazë 
	Kërkesa përfundimtare bazë për energji (referuar si konsumi bazë) është kërkesa përfundimtare e energjisë për çdo shërbim energjie (ngrohje, ftohje, gatim, ujë i ngrohtë, ndriçim dhe pajisjet elektrike) për një ndërtesë për të arritur kondita komode pa aplikimin e masave EE/RES. 

	Konsumi projekt
	Kërkesa përfundimtare e energjisë për ngrohje, si më sipër, pasi aplikohet një sistem ngrohjeje i ri dhe më eficient si pasojë e aplikimit të masave EE/RES.

	Vendbanim, banesë, familje
	Vendbanim i referohet çdo ndërtese ose strukture që përdoret si banesë, përfshirë shtëpitë, apartamentet, dhe tipa të tjerë të ndërtesave të banimit. Në kontekstin e këtij dokumenti, termat “vendbanim”, “banesë” dhe “familje” mund të zëvendësojnë njëri-tjetrin.
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Qëllimi i kësaj Strategjie
Neni 2a i Direktivës për Performancën Energjetike të Ndërtesave (EPBD 2010/31/EU, i ndryshuar me vendimin 2021/14/MC të Këshillit Ministror të Komunitetit të Energjisë) kërkon që Shqipëria të krijojë një plan afatgjatë rinovimi të ndërtesave për të përmirësuar eficiencën e energjisë ne stokun kombëtar të ndërtesave publike, private dhe rezidenciale, me kosto efektive. Ky plan do të përfshijë një udhërrëfyes për zbatimin e masave të duhura drejt arritjes së objektivit afatgjatë të vitit 2050 për reduktimin e emetimeve të gazeve serrë në Komunitetin e Energjisë me 80–95% krahasuar me vitin 1990, me piketa treguese për 2030 dhe 2040, me synim arritjen e dekarbonizuar të stokut të ndërtesave deri në vitin 2050.
Ky dokument analizon stokun ekzistues të ndërtesave për ndërtesat rezidenciale, publike dhe komerciale, investimet e nevojshme dhe veprimet rregullatore dhe financiare për realizimin e masave të EE/RES-së, që synojnë një stokun e ndërtesave të dekarbonizuar deri në vitin 2050. Ky dokument bazohet në Planin Kombëtar të Energjisë dhe Klimës (versioni i datës 31 tetor 2024) dhe Strategjinë Kombëtare të Energjisë të miratuar në 2018.
Analiza e përgjithshme e stokut shqiptar të ndërtesave 
Stoku i ndërtesave të Shqipërisë (përfshirë stokun e ndërtesave rezidenciale, publike dhe private) ka një peshë prej rreth 37-38% të konsumit total final energjetik prej 2,194 ktoe në vitin 2023 dhe është konsumatori i parë më i madh i energjisë me 37.08% i ndjekur nga sektori i transportit me 36.56% në Shqipëri. Stoku i ndërtesave shqiptare është i ndarë në 3 kategori kryesore ndërtesash: ndërtesa banimi, ndërtesa publike dhe ndërtesa tregtare/private të shërbimit.
Ndërtesat e banimit të sektorit rezidencial
Në vitin 2023, numri i përgjithshëm i ndërtesave të banimit është llogaritur të jetë 632,936 (nga të cilat 450,545 ose 71,2% janë të banuara), me një sipërfaqe totale prej rreth 83,52 milionë m² (nga të cilat 56,06 milionë m² janë të banuara). Deri në vitin 2050, numri i përgjithshëm i ndërtesave të banimit vlerësohet të arrijë në rreth 697,037 (nga të cilat 462,605 janë të zëna) me një sipërfaqe totale prej rreth 105.64 milionë m² (nga të cilat 94.92 milionë m² ose 89,9% janë të banuara). Kjo paraqet një rritje prej rreth 10% të numrit të ndërtesave dhe një rritje prej 26,5% në sipërfaqen totale të banimit të krahasuar me vitin 2023. Tabela më poshtë tregon numrin e të gjitha ndërtesave (të banuara dhe të pabanuara) dhe sipërfaqen e banimit për llojin e ndërtesës për vitet 2023, 2040 dhe 2050.









	Viti mesatarja vjetore
	Viti 2023 (viti bazë )
	Parashikimi për vitin 2040
	Parashikimi për vitin 2050

	Kategoritë e gjithë ndërtesave
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²

	Shtëpi individuale
	508,643
	42.79
	551,878
	46.43
	560,156
	49.48

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	88,028
	7.13
	95,510
	7.74
	96,943
	8.24

	Shtëpi në rend tarracor
	15,692
	4.37
	17,026
	4.74
	17,281
	5.05

	Pallat
	20,573
	29.25
	22,322
	31.74
	22,657
	42.86

	Totali
	632,936
	 83.52 
	686,736
	90.64
	697,037
	105.64


Burimi: Census 2023, Instat, llogaritje të bëra nga konsulentët
Tabela e mëposhtme tregon numrin e ndërtesave të banuara dhe sipërfaqen përkatëse të banimit për llojin e ndërtesës për vitet 2023, 2040 dhe 2050.
	Viti mesatarja vjetore
	Viti 2023 (viti bazë )
	Parashikimi për vitin 2040
	Parashikimi për vitin 2050

	Kategoritë e gjithë ndërtesave të banuara
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²

	Shtëpi individuale
	364,064
	28.71
	385,176
	34.86
	360,233
	44.11

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	63,006
	4.79
	64,359
	5.25
	66,599
	6,19

	Shtëpi ne rend tarracor
	11013
	2.94
	13,489
	3.00
	16,782
	3.33

	Pallat
	12462
	19.63
	15,264
	29.17
	18,990
	41.29

	Totali
	450,545 
	56.06
	478,289
	72.28
	462,605
	94.92


Burimi: Census 2023, Instat, llogaritje të bëra nga konsulentët 

Tabela e mëposhtme tregon numrin e ndërtesave të pabanuara dhe sipërfaqen përkatëse të tyre për llojin e ndërtesës për vitet 2023, 2040 dhe 2050.
	Viti mesatarja vjetore
	Viti 2023 (viti bazë)
	Parashikimi për vitin 2040
	Parashikimi për vitin 2050

	Kategoritë e gjithë ndërtesave të pabanuara
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²

	Shtëpi individuale
	144,579
	14.08 
	166,702
	11.57
	199,923
	5.37

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	25,022
	2.35 
	31,151
	2.49
	30,344
	2.05

	Shtëpi në rend tarracor
	4,679
	1.44 
	3,537
	1.74
	499
	1.72

	Pallat
	8,111
	9.63 
	7,058
	2.57
	3,667
	1.57

	Totali
	182,391
	27.50 
	208,448
	18.36
	234,433
	10.72


Burimi: Census 2023, Instat, llogaritje të bëra nga konsulentët





Ndërtesat publike
Në vitin 2023, numri i ndërtesave publike është llogaritur të jetë 9,492 me një sipërfaqe totale prej rreth 6.14 milionë m². Deri në vitin 2050, numri i ndërtesave publike vlerësohet të arrijë në rreth 12,950 me një sipërfaqe prej 9.97 milionë m². Kjo paraqet një rritje prej rreth 36% të numrit të ndërtesave dhe një rritje prej 62% në sipërfaqen totale krahasuar me vitin 2023.
Tabela më poshtë tregon numrin e ndërtesave dhe sipërfaqen përkatëse për llojin e ndërtesës për vitet 2023, 2040 dhe 2050.
	Viti mesatarja vjetore
	Viti 2023 (viti bazë)
	Parashikimi për vitin 2040
	Parashikimi për vitin 2050

	Kategoritë e gjithë ndërtesave
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²

	Shkolla
	3,141
	2.22
	3,463
	2.49
	4,265
	3.56

	Bashki
	1,323
	0.59
	1,458
	0.66
	1,795
	0.94

	Universitet
	318
	0.74
	353
	0.84
	440
	1.23

	Shëndetësore
	2,438
	0.54
	2,689
	0.61
	3,317
	0.89

	Adm. qendrore
	2,273
	2.05
	2,519
	2.31
	3,134
	3.34

	Total
	9,492
	6.14
	10,482
	6.92
	12,950
	9.97


Burimi: WB/BB, llogaritje të bëra nga konsulentet

Ndërtesa private të shërbimit dhe ato komerciale
Në vitin 2023, numri i ndërtesave private të shërbimit dhe ato komerciale u llogarit afërsisht 85,098 me një sipërfaqe totale prej rreth 18.96 milionë m². Deri në vitin 2050, numri i ndërtesave private të shërbimit dhe ato komerciale vlerësohet të arrijë në rreth 107,481 me një sipërfaqe prej 35.65 milionë m². Kjo paraqet një rritje prej rreth 26% të numrit të ndërtesave dhe një rritje prej rreth 88% në sipërfaqen totale krahasuar me vitin 2023.
Tabela më poshtë tregon numrin e ndërtesave dhe sipërfaqen e dyshemesë për llojin e ndërtesave private të shërbimit dhe ato komerciale për vitet 2023, 2040 dhe 2050.

	Viti mesatarja vjetore
	Viti 2023 (viti bazë)
	Parashikimi për vitin 2040
	Parashikimi për vitin 2050

	Kategoritë e gjithë ndërtesave
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²
	Nr. i ndërtesave
	Sipërfaqja në mil. m²

	Ndërtesa shitje me shumicë dhe pakicë
	44,267
	5.29
	51,105
	7.23
	55,619
	8.70

	Zyrë private
	18,591
	1.13
	20,857
	1.50
	22,319
	1.78

	Arsimore
	1,361
	0.75
	1,527
	0.99
	1,634
	1.17

	Hotel, restorant
	17,962
	11.04
	21,956
	1.84
	24,713
	22.92

	Shëndetësore
	2,389
	0.54
	2,531
	0.68
	2,618
	0.77

	Ndërtesa private kulturore dhe sportive
	527
	0.21
	559
	0.27
	578
	0.30

	Total
	85,098
	18.96
	98,534
	29.11
	107,481
	35.65


Burimi: Census 2023, INSTAT, Strategjia e Energjisë, llogaritje të bëra nga konsulentët


Objektivat e rinovimit të stokut kombëtar të ndërtesave
Zhvillimi i Planit për Stokun Shqiptar të Ndërtesave deri në vitin 2050 bazohet në objektivat e sektorit të banesave dhe sektorit të shërbimeve siç përshkruhet në Planin Kombëtar të Energjisë dhe Klimës (PKEK) të Shqipërisë për 2030 dhe 2050 (versioni 31 tetor 2024).
Në vitin bazë 2023, emetimet e stokut të ndërtesave të banimit u llogaritën në 337.5 kt CO2ek. Deri në vitin 2050, emetimet pritet të ulen në 123.4 kt CO2ek, që paraqet një rënie prej rreth 63%. Emetimet e stokut të ndërtesave publike janë llogaritur të jenë 43.0 kt CO2ek në vitin 2023. Deri në vitin 2050, emetimet parashikohen të rriten në 60.0 kt CO2ek, duke përfaqësuar një rritje prej rreth 39,5%. Emetimet e stokut të ndërtesave të shërbimeve komerciale/private u llogaritën të jenë 176.7 kt CO2ek në vitin 2023. Deri në vitin 2050, emetimet pritet të rriten në 246.6 kt CO2ek, duke përfaqësuar një rritje prej rreth 40%. Në përgjithësi, emetimet e të gjithë stokut të ndërtesave shqiptare janë llogaritur të jenë 557.2 kt CO2ek në vitin 2023 dhe parashikohen të ulen në 430.0 kt CO2ek deri në vitin 2050, duke përfaqësuar një rënie prej rreth 23%.
Pasqyrë e emetimeve të synuara [kt CO2ek] për stokun shqiptar të ndërtesave për vitet 2030, 2040 dhe 2050 është dhëne në tabelën që vijon.

	Kategoritë e ndërtesave
	Viti bazë 2023
	2030
	2040
	2050

	Ndërtesat rezidenciale
	337,5
	291,6
	190,2
	123,4

	Ndërtesat publike
	43,0
	48,3
	53,2
	60,0

	Ndërtesat private/komerciale
	176,7
	198,7
	219,0
	246,6

	Totali
	557,2
	538,6
	462,4
	430,0


Burimi: Census 2023, PKEK (versioni 31.10.2024), tabela 17, Skenari WAM; për periudhën 2023–2050 bazuar në modelin LEAP, llogaritje të bëra nga konsulentët 

Masat kryesore për arritjen e objektivave për sektorin e ndërtesave
Masat kryesore të përzgjedhura në vijim fokusohen në rinovimin e stokut të ndërtesave shqiptare. Masat e mëtejshme përshkruhen në kapitullin 7 të këtij dokumenti dhe në PKEK.
Masat kryesore për ndërtesat e banimit
Emërtimi: Skemat e mbështetjes financiare për përmirësimin e eficiencës së energjisë në ndërtesa (sektori privat)
Përshkrimi: Skemat e mbështetjes financiare për rinovimin e ndërtesave të banimit (rinovime të thella).
Kodi PKEK: EE-L6
Afati kohor: Deri në vitin 2050
Me synimin për të dekarbonizuar ndërtesat e banimit në Shqipëri deri në vitin 2050, dhe duke marrë parasysh masat tipike të rinovimit të thellë (masat e eficiencës të energjisë dhe RES) që rezultojnë në ndërtesa me emetim zero (dhe/ose ndërtesa gati zero), si dhe objektivat e përcaktuar të emetimit të CO2eq në PKEK, deri në vitin 2050 një sipërfaqe totale prej rreth 60 milionë m². Kjo është sipërfaqja e nevojave të stokut të ndërtesave të banimit të Shqipërisë. për t'u rinovuar që është e barabartë me rreth 744,700 ndërtesa.
Tabela e mëposhtme tregon normat e rinovimit, objektivat e rinovimit dhe nevojat për investime të stokut të ndërtesave të banimit në Shqipëri për vitet 2030, 2040 dhe 2050.


	Viti
	2030
	2040
	2050

	Norma e rinovimit [%]
	Totali për periudhën 2023–2030: 15.6%
Mesatarja vjetore: 2.28%
	Totali për periudhën 2031–2040: 45.22%
Mesatarja vjetore: 2.96%
	Totali për periudhën 2041– 2050: deri 100%
Mesatarja vjetore: 5.48%

	Norma e rinovimit [%]
	116,204
	336,781
	744,741

	Norma e rinovimit [%]
	9,380,868
	27,187,529
	60,121,125

	Norma e rinovimit [%]
	2,573
	7,458
	16,491


Burimi: Llogaritje të bëra nga konsulentët

Masat për ndërtesat publike
Emërtimi: Rinovimi i ndërtesave të qeverisë qendrore të stokut të ndërtesave publike.
Përshkrimi: Rinovimi i 3% të ndërtesave të qeverisë qendrore në vit (rinovime të thella).
Kodi PKEK: EE-L4
Afati kohor: Deri në vitin 2050.
Emërtimi: Rinovimi i ndërtesave të qeverisjes vendore (ndërtesave bashkiake) të stokut të ndërtesave publike.
Përshkrimi: Rinovimi i 2% të ndërtesave të qeverisjes vendore (ndërtesave bashkiake) në vit (rinovime të thella).
Kodi PKEK: EE-L5.
Afati kohor: Deri në 2050.
Me synimin për të dekarbonizuar ndërtesat publike të Shqipërisë deri në vitin 2050 dhe duke marrë parasysh masat tipike të rinovimit të thellë (masat e eficiencës të energjisë dhe RES) që rezultojnë në ndërtesa publike me emetim zero (dhe/ose ndërtesa gati zero), si dhe objektivat e emetimit të CO2eq të përcaktuar në PKEK, deri në vitin 2050 duhet të jetë një sipërfaqe totale prej rreth 5.5 milionë metra katrorësh e stokut të ndërtesave të sektorit publik të Shqipërisë. Numri i ndërtesave që do të duhet të rinovohen është e barabartë me rreth 8200 ndërtesa.
Tabela më poshtë tregon normat e rinovimit, objektivat e rinovimit dhe nevojat për investime të stokut të ndërtesave publike të Shqipërisë, për të dyja kategoritë e ndërtesave publike – niveli i qeverisë qendrore dhe ndërtesat publike në nivel bashkie për vitet 2030, 2040 dhe 2050.

	Viti
	2030
	2040
	2050

	Qendrore/
bashkive
	Qendrore
	Bashkive
	Qendrore
	Bashkive
	Qendrore
	Bashkive

	Norma e rinovimit [%]
	Totali për periudhën 2023–2030: 21%
Mesatarja vjetore: 3%
	Totali për periudhën 2023–2030: 14%
Mesatarja vjetore: 2%
	Totali për periudhën 2023–2030: 21%
Mesatarja vjetore: 3%
	Totali për periudhën 2023–2030: 14%
Mesatarja vjetore: 2%
	Totali për periudhën 2023–2030: 21%
Mesatarja vjetore: 3%
	Totali për periudhën 2023–2030: 14%
Mesatarja vjetore: 2%

	Norma e rinovimit [%]
	1,070
	632
	2,604
	1,994
	4,138
	4,394

	Norma e rinovimit [%]
	710,381
	398,641
	1,737,305
	1,261,675
	2.843.257
	3,027,583

	Norma e rinovimit [%]
	186
	105
	456
	331
	795
	655


Burimi: Llogaritje të bëra nga konsulentët

Tabela më poshtë tregon normat e rinovimit, objektivat e rinovimit dhe nevojat për investime të stokut të ndërtesave publike të Shqipërisë, për të dyja kategoritë e ndërtesave publike – niveli i qeverisë qendrore dhe ndërtesat publike në nivel bashkie për 2025 dhe 2026.
	Viti
	2025
	2026

	Qendrore/
bashkive
	Qendrore
	Bashkive
	Qendrore
	Bashkive

	Norma e rinovimit [%]
	Totali për periudhën 2023–2030: 21%
Mesatarja vjetore: 3%
	Totali për periudhën 2023–2030: 14%
Mesatarja vjetore: 2%
	Totali për periudhën 2023–2030: 21%

Mesatarja vjetore: 3%
	Totali për periudhën 2023- 2030: 14%
Mesatarja vjetore: 2%

	Norma e rinovimit [%]
	152
	90
	153
	91

	Norma e rinovimit [%]
	100,923
	56,661
	101,374
	56,900

	Norma e rinovimit [%]
	26
	15
	27
	15


Burimi: Llogaritje të bëra nga konsulentët

Masa për ndërtesat se sektorin e shërbimeve private dhe tregtare
Emërtimi: Skemat e mbështetjes financiare për përmirësimin e eficiencës të energjisë për ndërtesat se sektorin e shërbimeve private dhe tregtare (sektori privat)
Përshkrimi: Skemat e mbështetjes financiare për rinovimin për ndërtesat se sektorin e shërbimeve private dhe tregtare (sektori privat) (rinovime të thella).
Kodi PKEK: EE-L5
Afati kohor: Deri në vitin 2050

Me synimin për të dekarbonizuar ndërtesat në sektorin e shërbimeve private dhe tregtare (sektori privat) të Shqipërisë deri në vitin 2050, dhe duke marrë parasysh masat tipike të rinovimit të thellë (masat e eficiencës të energjisë dhe RES), të cilat rezultojnë në ndërtesa shërbimi komerciale/private me emetim zero (dhe/ose ndërtesa me energji pothuajse zero), bazuar në objektivat e emetimit të CO2eq të përcaktuar në PKEK, deri në vitin 2050 një sipërfaqe totale prej rreth 22 milionë metra katrorësh. Ndërtesat e shërbimeve tregtare/private të Shqipërisë duhet të rinovohen me një numër afërsisht të barabarte me 89,600 ndërtesa.
Tabela më poshtë tregon normat e rinovimit, objektivat e rinovimit dhe nevojat për investime të stokut të ndërtesave të shërbimeve tregtare/private të Shqipërisë për vitet 2030, 2040 dhe 2050.

	
	2030
	2040
	2050

	Norma e rinovimit [%]
	Totali për periudhën 2023–2030: 16%

Mesatarja vjetore: 2.11%
	Totali për periudhën 2031–2040: 45%

Mesatarja vjetore: 2.9%
	Totali për periudhën 2041–2050 100%

Mesatarja vjetore: 5.5%

	- Numri kumulativ i ndërtesave që do të duhen të rinovohen
	14,334
	40,316
	89,590

	- Sipërfaqja (m2) kumulative e ndërtesave që do të duhen të rinovohen
	3,542,624
	9,963,630
	22,141,401

	Nevojat për investime në milionë EUR
	953
	2,679
	5,954


Burimi: Llogaritje të bëra nga konsulentët
[bookmark: _Toc184729086]
1. HYRJE
Furnizimi me energji primare në Shqipëri në vitin 2023, me një total prej 2,194 ktoe, është dominuar nga produktet e naftës (52.4%), hidroenergjia dhe importi neto i energjisë elektrike (31.7%), drutë e zjarrit (6.34%), qymyri (5.93%), gazi natyror (1.77%) dhe energjia diellore (1.6%), që përfshin sistemet diellore të ngrohjes së ujit dhe sistemet fotovoltaike (PV), duke përfshirë prodhuesit e pavarur të energjisë Fotovoltaike (PV IPP) dhe autoprodhuesit.
Konsumi përfundimtar i energjisë – që përfaqëson energjinë totale të konsumuar nga përdoruesit fundorë, si banesat, shërbimet publike dhe private, industria, transporti dhe bujqësia (duke përjashtuar energjinë e përdorur nga vetë sektori i energjisë) – dominohet nga sektori i transportit, i ndjekur nga sektori i banimit, industria, shërbimet (që përfshijnë ndërtesat publike, private dhe tregtare), bujqësia dhe sektorë të tjerë. Konsumi i përgjithshëm i energjisë nga stoku i ndërtesave në Shqipëri (përfshirë ndërtesat rezidenciale, publike dhe private) përbën 33–34% të konsumit total të energjisë në vend dhe pothuajse 80% të konsumit total të energjisë elektrike për vitin 2023. Megjithëse sektori i ndërtesave të banimit ka më pak konsum total krahasuar me transportin, ai mbetet konsumatori kryesor i energjisë elektrike.
Qeveria e Shqipërisë njeh rëndësinë e sektorit publik dhe ka ndërmarrë hapa për përcaktimin e politikave të duhura përmes legjislacionit dhe akteve nënligjore për zhvillimin e Eficiencës së Energjisë (EE) dhe Burimeve të Rinovueshme të Energjisë (BRE). Për të përshpejtuar progresin, janë miratuar: Plani Kombëtar i Veprimit për Eficiencën e Energjisë (NEEAP 1, 2 dhe 3), Plani i Veprimit për Burimet e Rinovueshme të Energjisë (NAPRES 1 dhe 2), Strategjia Kombëtare e Energjisë (NSE), Kontributi Kombëtar i Pikësynuar (NDC i rishikuar), Plani Kombëtar i Veprimit për Energjinë dhe Klimën (NECAP), skema tarifore Feed-in për BRE-të dhe skema për matjen neto për energjinë e gjeneruar nga autoprodhuesit.
Neni 2a i Direktivës për Performancën Energjetike të Ndërtesave (EPBD 2010/31/EU, ndryshuar me vendimin 2021/14/MC të Këshillit Ministror të Komunitetit të Energjisë) kërkon që secila Palë Kontraktuese (CP) e Komunitetit të Energjisë të krijojë një plan afatgjatë për rinovimin e ndërtesave (BRP). Ky plan synon përmirësimin e eficiencës energjetike të stokut kombëtar të ndërtesave publike, private, rezidenciale dhe jorezidenciale në mënyrë kosto-efektive.
Strategjia Afatgjatë e Rinovimit të Ndërtesave përfshin një udhërrëfyes për zbatimin e masave të përshtatshme, duke synuar reduktimin e emetimeve të gazeve serrë me 80–95% deri në vitin 2050, krahasuar me nivelet e vitit 1990, me objektiva të ndërmjetëm për vitet 2030 dhe 2040. Kjo synon një sektor ndërtimi të dekarbonizuar deri në vitin 2050.
Direktiva EPBD është përfshirë në legjislacionin kombëtar përmes ligjit për performancën energjetike të ndërtesave” (ligji nr. 116/2016). Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) është institucioni përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e BRP-së, e mbështetur nga Agjencia e Eficiencës së Energjisë (AEE).
Direktiva BE 2024/1275 e rishikuar për Performancën e Energjisë së Ndërtesave, publikuar në maj 2024, ofron një model të përparuar për strategjinë afatgjatë të rinovimit të ndërtesave, i cili është përdorur si bazë për zhvillimin e BRP-së shqiptare.
Miratimi i strategjisë afatgjatë të rinovimit të ndërtesave përbën një element kyç të reformës së politikave në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, duke theksuar rëndësinë e eficiencës së energjisë dhe tranzicionit drejt një ekonomie të gjelbër.
Angazhimet kryesore të politikave kombëtare të energjisë për përmirësimin e eficiencës së energjisë (EE) dhe burimeve të Rinovueshme të energjisë (BRE) në stokun e ndërtesave përfshijnë:
- Plani Kombëtar i Energjisë dhe Klimës (PKEK);
- Strategjia Kombëtare e Energjisë, miratuar në korrik 2018;
- Plani i veprimit i dytë dhe i tretë për eficiencën e energjisë (2017–2020, dekreti i qeverisë nr. 709, datë 1.12.2017);
- Kontributi Kombëtar i Pikësynuar (NDC);
- Ligji për gazin natyror nr. 102/2015, datë 23.9.2015;
- Ligji për performancën energjetike në ndërtesa nr. 116/2016, datë 10.11.2016;
- Bilanci Zyrtar i Energjisë për vitet 2018–2023 (përgatitur nga AKBN);
- Raportet vjetore të ERE-s për bilancin e energjisë elektrike në sektorin energjetik për vitet 2018–2023;
- Zhvillimi sektorial i PBB-së (2018–2023) nga Banka Kombëtare e Shqipërisë dhe Banka Botërore;
- Komunikimet Kombëtare për UNFCCC: FNC (2002), SNC (2009), TNC (2016), dhe FNC (2022).
Dokumentet dhe informacioni më i fundit mbi ndërtesat publike, duke përfshirë planin e miratuar për rinovimin e ndërtesave publike dhe të dhënat mbështetëse.
Strategjia afatgjatë e rinovimit të ndërtesave të shqipërisë ka kaluar një rishikim të gjerë përmes një procesi konsultimi publik, të organizuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Agjencia e Eficiencës së Energjisë (AEE), në bashkëpunim me iniciativën EU-Build-Upon.
Strategjia Afatgjatë e Rinovimit 2023–2050 është pjesë e një procesi të vazhdueshëm planifikimi dhe zbatimi strategjik, i cili filloi me PKEK-në dhe Planin e Katërt Kombëtar për Komunikimin mbi Ndryshimet Klimatike, duke synuar një reduktim prej 21% të gazeve me efekt serrë deri në vitin 2030 kundrejt skenarit bazë.
Ky plan përfshin analiza të stokut ekzistues të ndërtesave rezidenciale, publike dhe komerciale, si dhe vlerësimin e investimeve dhe masave rregullatore e financiare të nevojshme për të arritur objektivin e një sektori ndërtimi tërësisht të dekarbonizuar deri në vitin 2050. Përveç dekarbonizimit, BRP-ja synon:
- Maksimizimin e progresit për një përmirësim të eficiencës së energjisë prej 9.6% deri në vitin 2030;
- Rritjen e përdorimit të BRE-ve në sektorët ekonomikë dhe stokun e ndërtesave për të arritur objektivin prej 54.4% të kërkesës totale për energji sipas skenarit bazë;
- Reduktimin e emetimeve të CO2 me 21% për të gjithë sektorët ekonomikë, duke përfshirë ndërtimin.
- Ky raport përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmbushjes së angazhimeve kombëtare dhe evropiane për një tranzicion të qëndrueshëm energjetik dhe klimatik.
[bookmark: _Toc184729087]
2. SISTEMI ENERGJETIK SHQIPTAR
[bookmark: _Toc184729088]2.1 Vështrim i përgjithshëm i furnizimit me energji
Në figurat 2.1 dhe 2.2 janë paraqitur tendencat e furnizimit me energji primare sipas burimeve të ndryshme energjetike për vitin 2023. Nga analiza e grafikëve, rezulton se struktura e furnizimit me energji primare dominohet nga nënproduktet e naftës, të cilat përbëjnë 52.40% të totalit. Pas tyre renditen hidrocentralet dhe importet neto të energjisë elektrike me 31.70%, drutë e zjarrit me 6.34%, qymyri me 5.93%, gazi natyror i prodhuar në vend me 1.77%, dhe energjia diellore me 1.60%.
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[bookmark: _Toc184729258]Figura 2.1 Furnizimi me burime energjetike për vitin 2023 (në ktoe)
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[bookmark: _Toc184729259]Figura 2.2 Furnizimi me burime energjetike për vitin 2023 (ne %)

	Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në Bilancin Shqiptar të Energjisë 2023, INSTAT dhe MIE/AKBN



Në figurat 2.3 dhe 2.4 paraqitet tendenca e furnizimit me burime energjetike për periudhën 2015–2023. Nga analiza e grafikëve, rezulton se kontributin kryesor në furnizimin me energji e mbajnë nënproduktet e naftës, të ndjekura nga energjia hidroelektrike, drutë e zjarrit, qymyri, gazi natyror dhe energjia diellore. Vlen të theksohet se energjia diellore po shënon rritje të vazhdueshme vit pas viti.
Analiza tregon qartë një rritje të prodhimit të energjisë elektrike nga hidrocentralet, si dhe një kontribut të shtuar nga impiantet fotovoltaike në vitet e fundit. Ky trend është në përputhje me objektivin strategjik të vendit për të arritur vetëmjaftueshmërinë në prodhimin e energjisë elektrike deri në vitin 2030.
Për më tepër, reduktimi i përdorimit të produkteve të naftës ka ndihmuar në uljen e emetimeve të gazeve serrë. Paralelisht, zëvendësimi i këtyre produkteve me burime të rinovueshme kombëtare, të cilat janë më pak të kushtueshme se komoditetet e importuara, përbën një hap të rëndësishëm drejt një sektori energjetik më të qëndrueshëm dhe ekonomikisht të favorshëm.
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[bookmark: _Toc184729260]Figura 2.3 Tendencat e furnizimit me burime energjetike për periudhën 2015–2023 (ktoe)
Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në Bilancin Shqiptar të Energjisë 2023, INSTAT dhe MIE/AKBN
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[bookmark: _Toc184729261]Figura 2.4 Tendencat e furnizimit me burime energjetike për periudhën 2015–2023 (ktoe)
Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në Bilancin Shqiptar të Energjisë 2023, INSTAT dhe MIE/AKBN


[bookmark: _Toc184729089]
2.2 Vështrim i përgjithshëm i zhvillimit ekonomik
Ekonomia shqiptare ka kaluar një transformim të vazhdueshëm drejt një ekonomie tregu gjatë periudhës 2015–2023. Vlera e Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) për banor ka shënuar rritje të qëndrueshme gjatë dy dekadave të fundit, falë faktorëve të ndryshëm, si zbatimi i një programi ambicioz për zhvillimin ekonomik, mbështetja e dhënë nga donatorët ndërkombëtarë dhe pozicioni i favorshëm gjeografik i vendit, që e pozicionon si një urë lidhëse midis Ballkanit dhe Evropës Perëndimore.
Lidhja midis zhvillimit ekonomik dhe kërkesës për energji konsiderohet një marrëdhënie me korrelacion të lartë për çdo vend. Ky raport kërkon një analizë gjithëpërfshirëse ekonomike, sociale dhe teknologjike. Për të përcaktuar saktësisht këto lidhje, merren në konsideratë parametrat bazë të të gjithë sektorëve ekonomikë dhe socialë, duke synuar rritjen e qëndrueshme dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Këto elemente përbëjnë bazën për sfidat dhe angazhimet me të cilat përballet sektori energjetik shqiptar, duke synuar përdorimin optimal të burimeve energjetike me kosto sa më të ulët dhe garantimin e furnizimit për të gjithë konsumatorët. Kjo, nga ana tjetër, krijon kushte për një zhvillim ekonomik më të qëndrueshëm.
Ritmet e rritjes së furnizimit me energji pritet të ndjekin dinamikën e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, duke krijuar një ekuilibër funksional midis treguesve makroekonomikë dhe bilancit energjetik. Megjithatë, këto ritme nuk kërkojnë domosdoshmërisht të zhvillohen me të njëjtën shpejtësi.
Sipas vlerësimeve të Planit Kombëtar të Energjisë dhe Klimës (PKEK), Shqipëria ka treguar një fuqizim të ekonomisë që prej vitit 2015. Ky progres është reflektuar në sektorë, si ndërtimi, shërbimet, bujqësia, rehabilitimi i industrisë dhe të ardhurat nga remitancat. Gjatë kësaj periudhe, financimi i huaj ka arritur një vlerë prej 2.2 miliardë dollarësh. Këta tregues konfirmojnë përputhjen e Shqipërisë me detyrimet ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe procesit të stabilizim-asociimit me Bashkimin Evropian.
Parashikimet ekonomike mbështeten në Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit Ekonomik dhe Social, si dhe në Strategjinë Kombëtare të Energjisë, të cilat adresojnë qëllimet afatshkurtra dhe afatgjata për një ekonomi të qëndrueshme. Këto strategji janë bazuar në mundësitë reale të zhvillimit të vendit dhe garantojnë zbatimin e tyre për sektorët kryesorë.
Bazuar në raportet e Bankës së Shqipërisë, Bankës Botërore dhe BERZH-it, ecuria e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë është ilustruar në parametrin e PBB-së, të paraqitur në tabelën 2.1 dhe figurave 2.5–2.8, të cilat reflektojnë tendencat dhe rezultatet konkrete gjatë kësaj periudhe.

	Parametrat
	Vlera reale dhe nominale vjetore e PBB-së, në miliardë euro

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	GDP në terma realë
	 
11.387 
	 
11.764 
	 
12.212 
	 
12.703 
	 
12.968 
	 
12.539 
	 
13.657 
	 
14.320 
	 
14.812 

	GDP në terma nominalë
	 
11.387 
	 
11.862 
	 
13.020 
	 
15.156 
	 
15.402 
	 
15.163 
	 
17.931 
	 
18.916 
	 
22.978 


[bookmark: _Toc184729199]Tabela 2.1 Zhvillimi i PBB-së reale dhe nominale, 2015–2023
Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në raportet e Bankës së Shqipërisë, Bankës Botërore, dhe BERZH për vitet 2015–2023
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[bookmark: _Toc184729262]Figura 2.5 Progresi i PBB-së në terma nominalë, për vitet 2015–2023, në miliardë euro
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[bookmark: _Toc184729263]Figura 2.6 Progresi i PBB-së në terma realë, për vitet 2015–2023, në miliardë euro


	Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në raportet e Bankës së Shqipërisë, Bankës Botërore dhe BERZH për vitet 2015–2023
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[bookmark: _Toc184729264]Figura 2.7 Rritja e PBB-së në terma realë, për vitet 2015–2023, në %
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[bookmark: _Toc184729265]Figura 2.8 Progresi i PBB-së në terma nominalë dhe kontributet e secilit sektor, për vitet 2015–2023, në miliardë euro


	Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në raportet e Bankës së Shqipërisë, Bankës Botërore dhe BERZH për vitet 2015–2023



Figurat 2.5–2.8 paraqesin tendencat e rritjes së Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) nga të gjithë sektorët ekonomikë për periudhën 2015–2023. Nga analiza e grafikëve, rezulton se PBB-ja ka shënuar një rritje reale prej afërsisht 30% gjatë kësaj periudhe.
Sipas të dhënave, sektori i shërbimeve zë pjesën më të madhe të PBB-së, duke kontribuar me 49.84%. Ky sektor përfshin shërbimet private dhe komerciale, të cilat do të analizohen në detaje në këtë dokument. Industria kontribuon me 27.75%, bujqësia me 18.60%, ndërsa sektori i transportit përfaqëson 5.80% të PBB-së.
Në figurën 2.7 paraqiten tendencat e rritjes së PBB-së në terma relativë, duke marrë si bazë PBB-në reale të vitit 2015, e cila përfaqësohet me 100% në terma relativë. Rezultatet tregojnë një rritje të qëndrueshme prej rreth 30% për të gjithë sektorët ekonomikë gjatë periudhës së analizuar. Kjo rritje reflekton zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësimin e produktivitetit në të gjithë sektorët kryesorë të ekonomisë.
[bookmark: _Toc184729090]2.3 Vështrim i përgjithshëm i konsumit final të energjisë dhe roli i stokut të ndërtesave
Sektori energjetik shqiptar aktualisht përballet me një sërë sfidash kryesore, të cilat përfshijnë:
- Përmbushja e kërkesave për zhvillim ekonomik dhe rritja e konsumit të energjisë: Kjo përfshin rritjen e nivelit të konsumit të energjisë për banorë, veçanërisht në stokun e ndërtesave rezidenciale, bashkiake dhe ato të qeverisë qendrore, për të garantuar kushte të përshtatshme komforti.
- Përmirësimi i eficiencës së energjisë: Ulja e intensitetit të energjisë, duke zbatuar masa për rritjen e eficiencës në çdo sektor social-ekonomik.
- Rritja e sigurisë së furnizimit me energji: Sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm përmes rritjes së përdorimit të burimeve të rinovueshme dhe konvencionale të energjisë, si dhe thellimi i bashkëpunimit dhe integrimit rajonal.
Figurat 2.9 dhe 2.10 paraqesin ecurinë e konsumit final të energjisë për të gjitha burimet energjetike gjatë periudhës 2015–2023. Nga analiza e këtyre grafikëve, rezulton se konsumi mesatar final i energjisë është rreth 2,000 ktoe në vit, me një ulje të lehtë të konsumit gjatë periudhës 2021–2023.
Reduktimi më i ndjeshëm i konsumit është vërejtur në vitin 2020, si pasojë e ndikimit të pandemisë COVID-19, e cila kufizoi aktivitetet ekonomike dhe sociale. Përkundër kësaj, nënproduktet e naftës vazhdojnë të mbajnë peshën kryesore në konsumin e energjisë nga përdoruesit finalë.
Këto sfida dhe tendenca kërkojnë zbatimin e strategjive të qëndrueshme dhe integrimin e masave inovative për të adresuar kërkesat energjetike të vendit në të ardhmen.
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[bookmark: _Toc184729266]Figura 2.9 Tendencat e konsumit të energjisë nga përdoruesit finalë për të gjitha komoditetet energjetike për vitet 2015–2023 (ne ktoe)
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[bookmark: _Toc184729267]Figura 2.10 Tendencat e konsumit të energjisë nga përdoruesit finalë për të gjitha komoditetet energjetike për vitet 2015–2023 (në ktoe)


	Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në Bilancin Shqiptar të Energjisë 2023, INSTAT dhe MIE/AKBN
	Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në Bilancin Shqiptar të Energjisë 2023, INSTAT dhe MIE/AKBN



Figurat 2.11–2.12 paraqesin tendencat e konsumit të energjisë nga përdoruesit finalë sipas të gjithë sektorëve për vitet 2015–2023. Nga analiza e grafikëve rezulton se nënproduktet e naftës mbajnë pjesën me të madhe të konsumit nga përdoruesit finalë, të ndjekur nga energjia elektrike, dhe drutë e zjarrit. 

	[image: ]
[bookmark: _Toc184729268]Figura 2.11 Tendenca e konsumit të energjisë nga përdoruesit finalë për të gjithë sektorët ekonomikë, 2015–2023 (në ktoe)
Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në Bilancin Shqiptar të Energjisë 2023, INSTAT dhe MIE/AKBN
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[bookmark: _Toc184729269]Figura 2.12 Tendenca e konsumit të energjisë nga përdoruesit finalë për të gjithë sektorët ekonomikë, 2015–2023 (në %)
Burimi: Përgatitur nga konsulentët bazuar në Bilancin Shqiptar të Energjisë 2023, INSTAT dhe MIE/AKBN



Analiza e figurave 2.11 dhe 2.12 tregon ndryshimet në konsumin e energjisë nga përdoruesit finalë për secilin sektor gjatë periudhës 2015–2023. Rezultatet kryesore janë si më poshtë:
- Sektori rezidencial: Konsumi i energjisë ka shënuar një ulje, duke kaluar nga 521.82 ktoe në vitin 2015 në 502.29 ktoe në vitin 2023.
- Sektori i shërbimeve: Konsumi i energjisë është rritur ndjeshëm, nga 179 ktoe në vitin 2015 në 214 ktoe në vitin 2023.
- Sektori industrial: Konsumi i energjisë ka treguar një rritje nga 364.31 ktoe në vitin 2015 në 405.52 ktoe në vitin 2023.
- Sektori i transportit: Konsumi i energjisë ka rënë nga 812.62 ktoe në vitin 2015 në 706 ktoe në vitin 2023.
- Sektori i bujqësisë dhe peshkimit: Konsumi i energjisë ka treguar një rritje të lehtë nga 100 ktoe në vitin 2015 në 103 ktoe në vitin 2023.
- Konsumi total nga përdoruesit finalë: Është ulur nga 1977 ktoe në vitin 2015 në 1930 ktoe në vitin 2023.
Këto ndryshime reflektojnë një tendencë të përgjithshme të ristrukturimit të konsumit të energjisë në sektorë të ndryshëm ekonomikë, duke nënvizuar rëndësinë e masave për rritjen e eficiencës energjetike dhe kalimin drejt burimeve më të qëndrueshme të energjisë.
[bookmark: _Toc184729091]2.4 Vështrim i përgjithshëm i kuadrit kryesor institucional, politik, ligjor dhe rregullator në Shqipëri
[bookmark: _Toc184729092]2.4.1 Grupet e interesit dhe përgjegjësitë
Qeveria e Shqipërisë njeh rëndësinë e sektorit publik në përcaktimin dhe zbatimin e politikave të duhura për përmirësimin e eficiencës së energjisë (EE). Në këtë drejtim, janë miratuar një sërë ligjesh dhe strategjish që përfshijnë:
- Ligjin për eficiencën e energjisë (EE);
- Planet kombëtare të veprimit për eficiencën e energjisë (NEEAP 1, 2 dhe 3);
- Strategjinë Kombëtare të Energjisë (KSE);
- Kontributi Kombëtar i Pikësynuar (NDC i rishikuar);
- Planin Kombëtar të Veprimit për Energjinë dhe Klimën (PKEK);
- Ligjin për performancën energjetike të ndërtesave.
Mbështetja për përmirësimin e legjislacionit primar dhe dytësor në lidhje me eficiencën e energjisë në stokun e ndërtesave është ofruar, si nga qeveria shqiptare, ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar.
Figura 2.13 paraqet një përmbledhje të institucioneve kryesore të sektorit të energjisë dhe kompanive publike që merren drejtpërdrejt ose tërthorazi me energjinë dhe me EE në veçanti. Roli i tyre përfshihet në këto kategori kryesore:
1. Qeveria dhe aktorët rregullatorë
Qeveria dhe ministritë përkatëse, si dhe agjencitë e varësisë, të cilave u delegohen përgjegjësi sektoriale për stokun e ndërtesave dhe zhvillimin e burimeve të rinovueshme të energjisë (BRE).
2. Mbikëqyrja nga ministritë dhe bashkitë
Ministritë dhe bashkitë hartojnë dhe zbatojnë legjislacionin, aktet nënligjore dhe lëshojnë leje për ndërtimin dhe operimin e sistemeve BRE.
3. Enti Rregullator i Energjisë (ERE) dhe kompanitë publike të energjisë
KESH, OST dhe OSHEE mbështesin furnizimin me energji elektrike dhe përcaktojnë tarifat bazuar në kostot operative si kompani të rregulluara.
ERE vendos tarifat e energjisë elektrike për konsumatorët fundorë, duke përfshirë ndërtesat rezidenciale, publike, shërbimet private dhe ndërtesat tregtare.
Këto institucione dhe aktorë rregullatorë luajnë një rol vendimtar në sigurimin e qëndrueshmërisë energjetike dhe në promovimin e eficiencës energjetike në Shqipëri.
Institucionet më të rëndësishme në përcaktimin e politikave dhe rregulloreve në sektorin e energjisë elektrike në Shqipëri janë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MPB), Agjencia për Eficiencën e Energjisë (AEE) dhe Enti Rregullator i Energjisë (ERE). AEE ka përgjegjësinë të përgatisë, monitorojë dhe zbatojë Planin Kombëtar të Veprimit për Eficiencën e Energjisë (NEEAP), si pjesë e PKEK-së, duke përfshirë të gjithë legjislacionin dytësor për përmirësimin e masave të EE-së në të gjithë sektorët në përgjithësi dhe Stokun Shqiptar të Ndërtesave në veçanti. ERE është autoriteti i pavarur që përcakton tarifat e energjisë elektrike për të gjitha kategoritë e klientëve me pakicë, duke përfshirë stokun shqiptar të ndërtesave. Më poshtë është një listë e ministrive dhe agjencive qeveritare që merren me menaxhimin e energjisë:
[bookmark: _Toc184729270][image: A diagram of a company]Figura 2.13 Institucionet kryesore të sektorit të energjisë dhe shoqëritë publike në lidhje me energjinë në Shqipëri
Burimi: Përgatitur nga ekipi i konsulentëve

Këshilli i Ministrave është kabineti i Qeverisë, i cili së bashku me Kryeministrin vendos drejtimin e përgjithshëm për politikat në të gjithë qeverinë. Konkretisht, në sektorët e energjisë roli i tij është të rishikojë dhe miratojë drafte të legjislacionit primar dhe sekondar si dhe vendimet që propozohen nga MIE, të tilla si Strategjia e Energjisë, NEEAP, Programi Kombëtar i Veprimit për Burimet e Energjisë së Rinovueshme (NRESAP), Kodi i Energjisë për Ndërtesat, Skema e Audituesit të Energjisë dhe shumë të tjera që kërkohen sipas ligjit për EE dhe ligjit për performancën e energjisë në ndërtesa (EPB).
Kryeministri drejton gjithashtu Këshillin Kombëtar të Territorit të Republikës së Shqipërisë (vendimmarrësi më i lartë për dhënien e lejeve të ndërtimit duke përfshirë llojet e ndryshme të ndërtesave) për gjendjen aktuale dhe propozon masa për përmirësimin thelbësor të zbatimit të ligjit të ndërtimit dhe ligjit të urbanistikës, si dhe vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave lidhur me veprimtaritë e ndërtimit dhe urbanistikës.
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE): MIE përgatit vendimet e Këshillit të Ministrave dhe këto përfshijnë Strategjitë e Energjisë, NEEAP, NRESAP, Kodet Energjetike të Ndërtesave dhe Skemat e Audituesit të Energjisë. Ministria, gjithashtu, përgatit projektlegjislacionin primar dhe sekondar dhe zbaton këto plane për të përmbushur detyrimet e qeverisë në sektorin e energjisë. Misioni i Ministrisë në sektorin e energjisë është promovimi i një zhvillimi të qëndrueshëm dhe të qëndrueshëm ekonomik nëpërmjet:
- Përgatitjes dhe rishikimit, dhe përditësimit periodik të Strategjisë Kombëtare të Energjisë;
- Zhvillimit të reformave të tregut në sektorin e energjisë për arritjen e objektivave kombëtarë për integrimin në BE dhe zhvillimin e një tregu rajonal të energjisë elektrike;
- Hartimit të kuadrit të nevojshëm ligjor;
- MIE ka përgjegjësi për zhvillimin e politikave për planifikimin hapësinor dhe lëshimin e licencave për projektim, ndërtimin, mbikëqyrjen dhe testimin e punëve të ndërtimit. Kjo ministri është, gjithashtu, përgjegjëse për lëshimin e licencave profesionale për individët e angazhuar në projektim, mbikëqyrjen dhe testimin e punëve të ndërtimit.
Ministria e Financave (MF) kryen detyra administrative, profesionale dhe të tjera të përcaktuara me ligj në lidhje me ushtrimin e kompetencave në fushën e financave, buxhetit të shtetit dhe thesarit, përfshirë administratën tatimore, administratën doganore dhe politikat financiare. 
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTE) ka përgjegjësinë në lidhje me mbrojtjen e mjedisit përfshirë edhe në lidhje me sektorin e energjisë. MTE-ja është përgjegjëse, për miratimin e vlerësimit strategjik mjedisor për planet e zhvillimit për çdo bashki, përfshirë ndërtimet dhe rinovimet në stokun e ndërtesave. MTE-ja është, gjithashtu, përgjegjëse për politikat që lidhen me ndryshimet klimatike dhe shërben si pikë qendrore për Qeverinë Shqiptare në kuadrin e konventës së UNFCCC-së.
Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit (MEKI) midis të tjerave ka përgjegjësinë në lidhje me programin e strehimit social, projektet e të cilit kanë ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e kushteve të banimit dhe eficencën e energjisë së banesave në pronësi të familjeve në nevojë, si dhe adaptimin e objekteve ekzistuese në banesa sociale në pronësi të njësive të vetëqeverisjes vendore. Gjithashtu, një nga programet e strehimit është edhe ndërtimi i banesave me kosto të ulët, program i cili zbatohet nga Enti Kombëtar i Banesave, institucion në varësi të MEKI-t. 
Agjencia e Eficiencës së Energjisë (AEE) AEE është një person juridik publik, buxhetor, nën përgjegjësinë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. AEE-ja është përgjegjëse për përmirësimin dhe promovimin e eficiencës së energjisë gjatë gjithë ciklit energjetik, në të gjithë sektorët dhe zonat ekonomike të vendit, duke mundësuar që konsumatorët të ulin kostot e furnizimit me energji dhe ndikimin negativ në ndotjen e mjedisit dhe ndryshimet klimatike. Në funksionimin e saj të përditshëm, AEE-ja bashkëpunon ngushtë me institucionet e tjera publike, përfshirë të 61 bashkitë, për të mbështetur qytetarët dhe bizneset për të investuar në teknologji dhe zgjidhje efikase, duke promovuar stimuj të ndryshëm, shkëmbim informacioni dhe praktikat më të mira sektoriale.
 Detyrat dhe përgjegjësitë e AEE-së janë përcaktuara në detaje në nenin 25 të ligjit për EE-në dhe përfshijnë:
- Zhvillimin dhe monitorimin e planit kombëtar për eficiencën e energjisë (“NEEAP”), i cili miratohet nga Këshilli i Ministrave;
- Këshillimin e bashkive për përgatitjen e MEEAP-it të tyre;
- Përgatitjen e draftit të planit kombëtar të veprimit afatgjatë për rinovimin e ndërtesave me masa për eficiencën e energjisë;
- Zhvillimin e standardeve teknike në lidhje me Kodin e Energjisë për Ndërtesat;
- Punën me pjesëmarrësit e tregut dhe palët e interesit për të zhvilluar një bazë të dhënash për monitorimin e progresit, në lidhje me zbatimin e masave të EE në të gjithë sektorët ekonomikë, përfshirë ndërtesat e banimit;
- Zhvillimin e legjislacionit sekondar dhe programeve për të promovuar eficiencën e energjisë;
- Zhvillimin e rregullores sekondare për të përmirësuar eficiencën e energjisë në kaldaja, kondicionerë dhe pajisje elektrike shtëpiake;
- Mbështetjen e eficiencës së energjisë përmes ofrimit të këshillave, trajnimeve dhe zhvillimit të kontratave “me çelësa në dorë” nëpërmjet konceptit ESCO për shërbimet e energjisë;
- Certifikimin e audituesit përgjegjës për përgatitjen dhe monitorimin e certifikatave të Performancës energjetike të ndërtesave;
- Monitorimin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të audituesit, duke përfshirë verifikimin e saktësisë së të dhënave nga auditimet energjetike, nëse gjykohet e nevojshme.
Universitetet dhe sistemi i edukimit pasuniversitar. Për shkak se sistemi i eficiencës së energjisë është relativisht i ri në Shqipëri, universitetet dhe sistemi arsimor po zhvillojnë infrastrukturën arsimore për të përgatitur inxhinierë me kapacitete teknike të nevojshme, për:
- Matjen dhe monitorimin specifik të performancës energjetike të ndërtesave;
- Hartimin e projekteve arkitekturore me teknologji të reja dhe efikase energjetike.
Audituesit e certifikuar të energjisë. Audituesit janë një pjesë kyçe e zinxhirit të eficiencës së energjisë. Ata:
- Kryejnë auditimet e energjisë dhe monitorojnë eficiencën e energjisë në ndërtesat ekzistuese;
- Janë përgjegjës për lëshimin e certifikatave të performancës së energjisë (EPC) për ndërtesat e reja dhe të rinovuara bazuar në projektet përkatëse;
- Përgatitin raportet dhe certifikatat përkatëse për të siguruar përputhjen e ndërtesave me kriteret minimale të performancës energjetike.
Bashkitë luajnë një rol kyç në menaxhimin e territorit dhe planifikimin urban, përfshirë:
- Përmbushjen e standardeve teknike dhe normave për eficiencën e energjisë gjatë procesit të miratimit të projekteve për ndërtime të reja ose rikonstruksione;
- Mbikëqyrjen dhe monitorimin e projekteve ndërtimore për të garantuar përputhjen me standardet e performancës energjetike;
- Organizimin dhe mirëmbajtjen e regjistrit të ndërtesave dhe administratorëve të tyre.
Zhvilluesit privatë (PD). Zhvilluesit privatë janë përgjegjës, për:
- Përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për lejet e ndërtimit të ndërtesave të reja ose të rinovuara, duke përfshirë rekomandimet për performancën energjetike;
- Përmbushjen e kritereve minimale të performancës energjetike gjatë hartimit dhe zbatimit të projekteve;
- Marrjen e certifikatave të përkohshme dhe përfundimtare për performancën energjetike pas përfundimit të ndërtimit ose rinovimit;
Kjo strukturë dhe ndarje e qartë e roleve ndërmjet institucioneve publike dhe private krijon një bazë solide për zhvillimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të eficiencës së energjisë në Shqipëri.
[bookmark: _Toc184729093]2.4.2 Korniza ligjore
Shqipëria ka ndërmarrë hapa drejt eficiencës së energjisë dhe veprimeve për arritjen e targeteve klimatike me prezantimin e objektivave të saj për eficiencën e energjisë për vitin 2030 dhe politikave dhe masave shoqëruese, të përshkruara në PKEK të miratuar në nëntor 2024. Megjithatë, këto masa nuk janë në përputhje me objektivat e vitit 2030 të përcaktuara nga Komuniteti i Energjisë. Gjatë periudhës raportuese, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë miratoi akte të reja nënligjore për zbatimin e ligjit për eficiencën e energjisë, duke mbuluar aspekte të tilla, si planet lokale të veprimit për eficiencën e energjisë dhe kërkesat e ndërtesave. Hartimi i akteve të mëtejshme nënligjore që trajtojnë fusha kyçe, si monitorimi dhe verifikimi, detyrimet për eficiencën e energjisë dhe kriteret për prokurimin publik është në vazhdim. Miratimi i tyre mbetet në pritje.
Për të nxitur reduktimin e kërkesës për energji brenda institucioneve publike, qeveria ka vendosur masa të detyrueshme, duke kërkuar një ulje prej 15% të konsumit të energjisë elektrike. Menaxherët e emëruar të energjisë janë përgjegjës për monitorimin dhe raportimin e progresit. Janë vendosur gjoba për mospërputhje. Një strategji afatgjatë për rinovimin e ndërtesave nuk është miratuar ende. Pas miratimit të akteve nënligjore përkatëse për zbatimin e ligjit të vitit 2016 për Performancën Energjetike të Ndërtesave, Shqipëria ka krijuar një sistem operacional të certifikimit të performancës energjetike. Agjencia e Eficiencës së Energjisë mbështet lëshimin e certifikatave të performancës energjetike për ndërtesat dhe mbikëqyr skemën. Më shumë se 100,000 raporte auditimi janë lëshuar që nga fillimi i sistemit sipas diskutimeve me AEE-në.
Skema e detyrimit për eficiencën e energjisë, siç mandatohet nga ligji për eficiencën e energjisë, po krijohet në Shqipëri. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka hartuar një urdhër për miratimin e Skemës së Detyrimit për Eficiencën e Energjisë, e cila nuk është miratuar. Për sa u përket mekanizmave të financimit për eficiencën e energjisë, nuk është krijuar asnjë fond i dedikuar. Investimet në eficiencën e energjisë aktualisht po kanalizohen nëpërmjet buxhetit të shtetit dhe ndihmës financiare nga donatorë të huaj, me fokus të veçantë në sektorin e ndërtesave. Për më tepër, bankat lokale janë të përfshira në mënyrë aktive në promovimin e eficiencës së energjisë duke ofruar linja krediti për masa të ndryshme, me fokus kryesor në rritjen e izolimit termik të zarfeve mbështjellës të ndërtesave me shumë apartamente (MAB). Këto nisma subvencionohen me deri në 50% të kostove të financuara nga Bashkia e Tiranës. Zhvillimi i modelit të tregut të shërbimit të energjisë (ESCO) është në vazhdim. Rregulloret përkatëse dhe kontratat model për kontraktimin e performancës së energjisë nuk janë miratuar.
Direktiva e rishikuar e Performancës së Energjisë së Ndërtesave (data EPBD 24 prill 2024 dhe e miratuar më 8 maj 2024) e vendos Evropën në rrugën e duhur për të arritur një stok ndërtesash plotësisht të dekarbonizuara deri në vitin 2050, duke nxitur rinovimet në çdo shtet anëtar, veçanërisht për ndërtesat me performancën më të keqe. Ajo përmirëson kuadrin rregullator ekzistues (të rënë dakord në 2018) për të pasqyruar ambicie më të larta klimatike të shoqëruara me veprime sociale dhe u ofron shteteve anëtare fleksibilitetin e nevojshëm për të marrë parasysh dallimet në stokun e ndërtesave në të gjithë Evropën. Ajo nuk imponon asnjë detyrim rinovimi për pronarët individualë të shtëpive.
Sipas kuadrit të përforcuar, ndërtesat rezidenciale dhe jorezidenciale trajtohen ndryshe:
i. Ndërtesat rezidenciale: Çdo shtet anëtar do të miratojë trajektoren e vet kombëtare për të reduktuar përdorimin mesatar të energjisë parësore me 16% deri në vitin 2030 dhe 20–22% deri në vitin 2035. Masat kombëtare do të duhet të sigurojnë që të paktën 55% e uljes së përdorimit mesatar të energjisë primare të arrihet përmes rinovimit të ndërtesave me performancën më të keqe, por Shtetet Anëtare janë të lira të zgjedhin se cilat ndërtesa të synojnë dhe cilat masa të ndërmarrin.
ii. Ndërtesat jorezidenciale: Direktiva e rishikuar parashikon futjen graduale të Standardeve Minimale të Performancës së Energjisë për të rinovuar 16% të ndërtesave me performancën më të keqe deri në vitin 2030 dhe 26% të ndërtesave me performancën më të keqe deri në vitin 2033. Shtetet Anëtare do të kenë mundësinë të përjashtojnë disa nga kategoritë e ndërtesave rezidenciale dhe jorezidenciale nga këto detyrime, duke përfshirë këtu ndërtesat historike ose shtëpitë e pushimeve.
Direktiva e rishikuar i bën ndërtesat me emetime zero standardin e ri për ndërtesat e reja
Të gjitha ndërtesat e reja rezidenciale dhe jorezidenciale duhet të kenë zero emetime në vend nga lëndët djegëse fosile, që nga 1 janar 2028 për ndërtesat në pronësi publike dhe nga 1 janar 2030 për të gjitha ndërtesat e tjera të reja, me mundësi për përjashtime specifike. EPBD e përditësuar, gjithashtu, forcon kuadrin mundësues për rinovimet. EPBD prezanton skemat e “Pasaportës së rinovimit të ndërtesave” në të gjithë BE-në për të ndihmuar pronarët e ndërtesave të planifikojnë rinovimet e tyre në mënyrë të organizuar.
Direktiva e Eficiencës së Energjisë (EED). E miratuar nga Këshilli Ministror i Komunitetit të Energjisë në tetor 2015, me afat transpozimi në tetor 2017, kjo direktivë ka shfuqizuar direktivën e shërbimeve të energjisë 2006/32/EC (ESD). Ligji për eficiencën e energjisë në Shqipëri u miratua në nëntor 2015 dhe transpozon pjesën më të madhe të EED-së. Aktualisht, ndihma teknike po vazhdon për të identifikuar elementet e EED që mungojnë dhe për të përditësuar ligjin.
Sipas ligjit të rishikuar për eficiencën e energjisë, janë trajtuar aspekte të rëndësishme për menaxhimin e energjisë në nivel bashkie dhe më gjerë. Aspektet kryesore përfshijnë:
i. Duke filluar nga data 28 shkurt 2022, çdo 3 (tre) vjet, bashkitë do të përgatisin dhe dorëzojnë në Agjencinë e Eficiencës së Energjisë (AEE) draftplane bashkiake të veprimit për eficiencën e energjisë (MEEAP), të cilat do të përfshijnë politikat dhe masat e propozuara për eficiencën e energjisë, për të përmirësuar eficiencën e energjisë në të gjithë sektorët që veprojnë në nivel bashkiak.
ii. Përpara miratimit të Planit Lokal të Veprimit për Eficiencën e Energjisë nga Këshilli Bashkiak, AEE-ja do të vlerësojë përputhshmërinë e tij me politikat kombëtare të eficiencës së energjisë, objektivat dhe planet përkatëse dhe do të japë opinionin e tij me rekomandime brenda 60 (gjashtëdhjetë)  ditëve nga data e paraqitjes së projektplanit. Miratimi i planeve lokale të veprimit për eficiencën e energjisë nga Këshilli Bashkiak duhet të bëhet përpara datës 30 prill të vitit përkatës dhe duhet të mbulojë 3 (tre) vjetët në vijim.
iii. Plani, ndër të tjera, do të parashikojë ngritjen dhe funksionimin e sistemeve lokale të menaxhimit dhe monitorimit të energjisë, sipas rastit, përfshirë auditimet e energjisë për ndërtesat që konsumojnë shumë energji dhe për rinovimin e ndërtesave publike për të përmbushur standardet minimale të performancës energjetike të përcaktuara me ligjin për performancën e energjisë në ndërtesa. Masat e tjera të eficiencës energjetike të marra në objektet e kontrolluara nga bashkitë do të jenë pjesë e planit.
iv. Bashkitë që u kërkohet të zbatojnë një sistem lokal të menaxhimit të energjisë duhet të kenë të paktën 2 menaxherë të energjisë.
Ligji për eficiencën e energjisë Ky ligj prezantoi bazën ligjore për zhvillimin e një vlerësimi gjithëpërfshirës të potencialit për ngrohje dhe ftohje eficiente në vitin 2021. Megjithatë, kryerja e vlerësimeve në përputhje me kërkesat e nenit 14 të Direktivës për Eficiencën e Energjisë mungon. Gjithashtu, transpozimi i dispozitave që kanë të bëjnë me inspektimin e sistemeve të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar është ende në pritje.
Subvencione për ngrohje diellore Shqipëria ka subvencionuar 2000 familje me sisteme diellore për ngrohjen e ujit.
Legjislacioni primar për përmirësimin e eficiencës së energjisë (EE):
Për të gjitha kategoritë e ndërtesave (rezidenciale, publike, komerciale, industriale, bujqësore etj.), përfshihen këto ligje:
- Ligji nr. 124/2015 për eficiencën e energjisë;
- Ligji për performancën energjetike të ndërtesave nr. 116/2016;
- Ligji për burimet e rinovueshme të energjisë nr. 8/2017;
- Ligji nr. 68/2012 për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera nga produktet e ndërlidhura me energjinë;
- Ligji nr. 8937, datë 9.12.2002, “Për ruajtjen e energjisë/nxehtësisë termike në ndërtesa”.
Ligji për eficiencën e energjisë
Ky ligj përcakton detyrimet e autoriteteve qeveritare, bashkive, sektorit publik dhe privat për promovimin e përdorimit eficient të energjisë. Qëllimi i tij është:
i. Vendosja dhe zbatimi i politikave dhe rregullave kombëtare për eficiencën e energjisë;
ii. Vendosja e objektivave kombëtarë për eficiencën e energjisë;
iii. Promovimi i konkurrencës ekonomike.
Ligji mbi performancën e energjisë së ndërtesave
Në fuqi që nga janari 2021, ky ligj përfshin:
- Ndërtesat e reja në pronësi publike duhet të plotësojnë standardin e “Ndërtesave me pothuajse zero energjie” (NZEB) pas 31 dhjetorit 2018.
- Certifikata e performancës së energjisë duhet të shfaqet në mënyrë të dukshme për ndërtesat publike me sipërfaqe mbi 250 m².
Ligji parashtron, gjithashtu, bazën për zhvillimin e Kërkesave Minimale të Performancës për Ndërtesat (miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 537, datë 7.8.2020), të cilat janë të përcaktuara për kategori të ndryshme ndërtesash, duke përfshirë rinovimin, ndërtesat e reja, sistemet teknike për ngrohje dhe ftohje etj.
Sektorët kryesore të aplikimeve përfshijnë:
- Të gjitha ndërtesat e reja dhe njësitë e ndërtesave të reja gjatë të gjitha fazave të ndërtimit, duke përfshirë projektimin.
- Ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e ndërtesave ekzistuese, kur i nënshtrohen një rinovimi të rëndësishëm ose kur ato zgjerohen/shtohen, duke përfshirë projektimin.
- Elementet e veçanta të ndërtesës, të cilat janë pjesë e mbështjellëses së ndërtesës dhe që kanë një ndikim të konsiderueshëm në performancën energjetike, kur ato zëvendësohen ose i shtohen ndërtesës.
- Infiltrimin e ajrit në ndërtesë, për të minimizuar humbjet energjetike.
- Zëvendësimin e sistemeve teknike, si në ndërtesat e reja ashtu edhe në ato ekzistuese, kur një sistem teknik zëvendësohet ose instalohet një sistem i ri, me qëllim përmirësimin e eficiencës energjetike. Kjo përfshin instalimin e saktë të sistemit së bashku me sistemin e kontrollit dhe automatizimit.
Siç u përmend më lart, është e rëndësishme të theksohet se një direktivë e re për performancën energjetike të ndërtesave (BE 2024/1275) është publikuar në maj 2024. Kjo direktivë ende nuk është miratuar nga Qeveria e Shqipërisë, megjithatë, BRP-ja shqiptare ndjek modelin dhe kërkesat e përmbajtjes së saj.
Më poshtë janë aktet nënligjore që lidhen me eficiencën e energjisë (EE) në Stokun Shqiptar të Ndërtesave, duke përfshirë sektorët e banimit, shërbimet (publike dhe private) dhe sektorin industrial:
- “Metodologjia kombëtare për llogaritjen e performancës së energjisë në ndërtesa”, miratuar me VKM-n nr. 1094, datë 24.12.2020.
- Vendimi nr. 537, datë 8.7.2020, “Për kërkesat minimale të performancës së energjisë në ndërtesa”.
- Vendimi nr. 256, datë 27.3.2020, “Për miratimin e metodologjisë për llogaritjen e niveleve optimale të kostos për kërkesat minimale të performancës së energjisë në ndërtesa, njësi dhe elemente të ndërtesave”.
- Vendimi nr. 958, datë 2.12.2020, “Për miratimin e procedurave dhe kushteve për certifikimin e performancës energjetike të ndërtesave dhe modeli e përmbajtja e kushteve për regjistrimin e certifikatës së performancës së energjisë në ndërtesa”.
- Vendimi nr. 934, datë 25.11.2020, “Për miratimin e kritereve dhe procedurave për mënyrën e përzgjedhjes dhe sasisë së certifikatave që do të verifikohen, si dhe procesin e mbikëqyrjes së certifikatave të performancës së energjisë në ndërtesa”.
- Urdhri nr. 5, datë 12.1.2021, “Për rregullimin e formatit të auditimit të energjisë dhe pagesën e audituesit të energjisë”.
Ligji i burimeve të rinovueshme të energjisë (RES/BRE) përcakton objektivat e mëposhtëm:
i. Nxitja e rritjes së përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme;
ii. Ulja e importeve të lëndëve djegëse fosile, emetimet e gazeve me efekt serrë dhe mbrojtja e mjedisit;
iii. Promovimi i zhvillimit të tregut të energjisë së rinovueshme dhe integrimi i tij rajonal;
iv. Rritja e diversifikimit të burimeve të energjisë dhe sigurimi i furnizimit me energji në Republikën e Shqipërisë;
v. Promovimi i zhvillimit të zonave rurale dhe të izoluara, duke përmirësuar furnizimin e tyre me energji.
Ligji për informacionin për konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve të ndërlidhura me energjinë përcakton detyrimet për publikimin e informacionit mbi konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të rëndësishme, veçanërisht nëpërmjet etiketimit dhe informacionit për produktin. Ai përfshin edhe informacione shtesë lidhur me lloje të caktuara të pajisjeve elektroshtëpiake, duke u mundësuar konsumatorëve zgjedhjen e pajisjeve më efikase në aspektin energjetik.
Ligji për ruajtjen e energjisë termike në ndërtesa vendosi bazën ligjore për zbatimin e rregullave dhe masave për ruajtjen e energjisë termike në ndërtesa. Qëllimi kryesor i këtij ligji ishte krijimi i kornizës për vendosjen e normave dhe rregullave të nevojshme për reduktimin e humbjeve të nxehtësisë në ndërtesa. Prandaj, ligji bëri të detyrueshme që të gjitha ndërtesat e ndërtuara pas vitit 2003:
i. Të jenë në përputhje me koeficientin volumor normativ të humbjeve termike (Gvtn) përmes kodit energjetik të ndërtesës;
ii. Të sigurojnë instalime termike për ngrohje qendrore ose të decentralizuar në fazën e projektimit;
iii. Të instalojnë gjenerimin e energjisë termike (sistemi i ngrohjes) për ngrohjen dhe/ose ftohjen e ndërtesave (veçanërisht për ndërtesat e banimit), të projektuara për të arritur temperaturën e brendshme të ajrit, sipas normave të komfortit termik, duke marrë parasysh kushtet klimatike të zonës dhe qëllimin funksional të ndërtesës.
Legjislacioni dytësor lidhur me audituesit e energjisë është miratuar nga Këshilli i Ministrave të Shqipërisë me vendimin nr. 404, datë 19.6.2019. Asistenca teknike e Bashkimit Evropian mbështeti Agjencinë për Eficiencën e Energjisë (AEE) në përgatitjen e pyetjeve dhe procedurave për kryerjen e testit përfundimtar për lëshimin e certifikatave të Audituesve të Energjisë dhe Menaxherëve të Energjisë për tri fusha kryesore:
i. Audituesit e Energjisë për Ndërtesa;
ii. Audituesit e Energjisë për Industri; dhe
iii. Audituesit e Energjisë për Shoqëritë e Transportit.
AEE-ja ka organizuar me sukses deri tani 3 seanca provimi dhe ka certifikuar 150 auditues të energjisë. Ky numër përfaqëson një kapacitet të mirë për të mbështetur ndërtesat, industritë dhe bashkitë që menaxhojnë një numër të madh ndërtesash publike.
Ligji nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin urban”, është, gjithashtu, një ligj bazë i rëndësishëm që rregullon aktivitetet dhe procedurat e planifikimit të territorit, si dhe procesin e zhvillimit të territorit.
Legjislacioni lidhur me reduktimin e ndotjes në ajër
Ligji nr. 162/2014, “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, i cili ndër të tjera ka si qëllim minimizim e ndotjes gjatë proceseve të ndërtimit dhe rinovimit të ndërtesave, përmirësimin e shëndetit publik, si dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
Ligji nr. 2/2023, “Për gazrat serrë të florinuara”, i cili synon promovimin e teknologjive të pastra për sa u përket pajisjeve të cilat përdorin këto gaze dhe inkurajon përdorimin e energjive së rinovueshme për të reduktuar ndikimin në mjedis.
[bookmark: _Toc83654366][bookmark: _Toc83654367][bookmark: _Toc83654368][bookmark: _Toc83654369][bookmark: _Toc83654370][bookmark: _Toc83654371][bookmark: _Toc83654372][bookmark: _Toc83654373][bookmark: _Toc83654374][bookmark: _Toc83654375][bookmark: _Toc83654376][bookmark: _Toc83654377][bookmark: _Toc83654378][bookmark: _Toc83654379][bookmark: _Toc83196566][bookmark: _Toc83647894][bookmark: _Toc83654381][bookmark: _Toc184729094]2.5 Vështrim i përgjithshëm i çmimeve të komoditeteve të energjisë së konsumuar në stokun e ndërtesave
[bookmark: _Toc184729095]2.5.1 Çmimi i energjisë elektrike për stokun e ndërtesave
Ndërsa disa çmime të energjisë në Shqipëri janë të rregulluara (si energjia elektrike dhe gazi natyror), të tjerat përcaktohen nga forcat e tregut ndërkombëtar (produktet e naftës, qymyri dhe drutë e zjarrit). Sipas ligjit për energjinë elektrike, në vitin 2015 hyri në fuqi një hapje e plotë e tregut, duke u dhënë të gjithë klientëve mundësinë të zgjedhin mes furnizuesve alternativë për të gjithë konsumatorët e lidhur me rrjetin 6/10/35 kV.
Tarifat e energjisë elektrike për periudhën 2015–2024 janë paraqitur në figurën 2.14, për konsumatorët rezidencialë (familjarë), të shprehura në euro cent/kwh, duke përfshirë TVSH-në. Është e rëndësishme të theksohet se çmimi i energjisë elektrike ka mbetur pothuajse 9.5 lekë/kwh (pa TVSH) gjatë gjithë periudhës së përmendur, ndërkohë që çmimi në euro cent/kwh është rritur për shkak të uljes së kursit të këmbimit nga lekë në euro, bazuar në kursin zyrtar të regjistruar nga Banka Kombëtare e Shqipërisë. Gjithashtu, konsumatorët rezidencialë paguajnë një çmim të sheshtë gjatë gjithë ditës dhe muajve, pa dallime midis periudhave jashtë pikut dhe brenda pikut.
Tarifat e energjisë elektrike për periudhën 2015–2024 janë paraqitura në figurën 2.15, për ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake, të shprehura në euro cent/kwh, duke përfshirë TVSH-në. Çmimi i energjisë elektrike ka mbetur pothuajse 16.4 lekë/kwh (pa TVSH) gjatë gjithë periudhës së përmendur, ndërsa çmimi në euro cent/kwh është rritur për shkak të uljes së kursit të këmbimit nga lekë në euro, bazuar në kursin zyrtar të regjistruar nga Banka Kombëtare e Shqipërisë. Konsumatorët publikë paguajnë çmime të ndryshme në varësi të periudhave të pikut dhe jashtë pikut. Çmimet e paraqitura në figurën 2.15 janë mesatare dhe përfshijnë të dyja periudhat, jashtë pikut dhe brenda pikut, për një vit të caktuar.
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[bookmark: _Toc184729271]Figura 2.14 Çmimi i energjisë elektrike për ndërtesat rezidenciale në Shqipëri i shprehur në euro cent/kwh
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[bookmark: _Toc184729272]Figura 2.15 Çmimi i energjisë elektrike për ndërtesat publike në Shqipëri i shprehur në euro cent/kwh

	Burimi: Përgatitur nga ekipi i konsulentëve bazuar në raportet vjetore të ERE-s dhe kursin mesatar vjetor të këmbimit
	Burimi: Përgatitur nga ekipi i konsulentëve bazuar në raportet vjetore të ERE-s dhe kursin mesatar vjetor të këmbimit 
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[bookmark: _Toc184729273]Figura 2.16 Çmimi i energjisë elektrike për shërbime private dhe komerciale (në 0.4 kV) në Shqipëri i shprehur në euro cent/kwh
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[bookmark: _Toc184729274]Figura 2.17 Çmimi i energjisë elektrike për shërbime private dhe komerciale (në 10/20/35 kV) në Shqipëri i shprehur në euro cent/kwh

	Burimi: Përgatitur nga ekipi i konsulentëve bazuar në raportet vjetore të ERE-s dhe kursin mesatar vjetor të këmbimit
	Burimi: Përgatitur nga ekipi i konsulentëve bazuar në raportet vjetore të ERE-s dhe kursin mesatar vjetor të këmbimit



Tarifat e energjisë elektrike për periudhën 2015–2024 janë paraqitur në figurën 2.16, për ndërtesat e shërbimit privat dhe komercial të furnizuar në nivelin e tensionit 0.4 kV (tregu i rregulluar), të shprehura në euro cent/kwh, duke përfshirë TVSH-në. Është e rëndësishme të theksohet se çmimi i energjisë elektrike ka mbetur pothuajse 16.6 lekë/kwh (pa TVSH) gjatë gjithë periudhës së përmendur, ndërkohë që çmimi në euro cent/kwh është rritur për shkak të uljes së kursit të këmbimit nga lekë në euro, bazuar në kursin zyrtar të regjistruar nga Banka Kombëtare e Shqipërisë. Klientët e shërbimeve private dhe ndërtesave komerciale paguajnë çmime të ndryshme në varësi të periudhave të pikut dhe jashtë pikut. Çmimet e paraqitura në figurën 2.16 janë mesatare, duke marrë parasysh të dyja periudhat brenda vitit të dhënë.
Tarifat e energjisë elektrike për periudhën 2015–2024 janë paraqitur në figurën 2.17, për ndërtesat e shërbimit privat dhe komercial të furnizuar në nivelin e tensionit 6/10/20/35 kV (tregu i lirë), të shprehura në euro cent/kwh, duke përfshirë TVSH-në. Është e rëndësishme të theksohet se çmimi i energjisë elektrike ka pasur luhatje dhe gjatë viteve 2021, 2022 dhe 2023 ka qenë shumë i lartë, për shkak të rritjes së çmimeve të mallrave energjetike (përfshirë energjinë elektrike). Shërbimet private dhe klientët e ndërtesave komerciale paguajnë çmime të ndryshme në varësi të periudhave të pikut dhe jashtë pikut. Çmimet e paraqitura në figurën 2.17 janë mesatare, duke marrë parasysh periudhat jashtë pikut dhe brenda pikut për vitin e dhënë.
Për më tepër, në figurën 2.18, është paraqitur një krahasim i çmimeve të energjisë elektrike në vende të tjera me Shqipërinë. Duhet theksuar se, nëse përfshihen taksat, diferenca në çmim krahasuar me Shqipërinë do të ishte edhe më e madhe, pasi shumë vende të BE-së vendosin taksa për energjinë elektrike për familjet.
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[bookmark: _Toc184729275]Figura 2.18 Tarifa e Energjisë Elektrike përfshirë TVSH-në për konsumatorët rezidenciale, € cent/kwh, dhjetor 2023
Burimi: Përgatitur nga ekipi i konsulentëve bazuar në raportet vjetore të ERE-s (2023)

Nga figura 2.18 duket se tarifa e energjisë elektrike për konsumatorët rezidencialë është më afër niveleve të regjistruara në vendet e Ballkanit Perëndimor (me përjashtim të Maqedonisë së Veriut).

[bookmark: _Toc184729096]2.5.2 Çmimet e komoditeteve të tjera të energjisë
Tabela 2.2 më poshtë paraqet çmimet e mallrave të energjisë në sektorin rezidencial (konsumatorë familjarë). Çmimi i druve të zjarrit në zonat urbane është i njohur, por duhet theksuar se në zonat rurale çmimi i druve të zjarrit është më i ulët, për shkak të tregjeve joformale lokale, vetëgrumbullimit të zakonshëm, përmbajtjes së lagështisë dhe vlerave kalorike të ngrohjes së drurit, të cilat mund të ndryshojnë ndjeshëm. Megjithatë, çmimet e nënprodukteve të naftës, peletit dhe drurit të karburantit të paraqitura më poshtë përfaqësojnë një çmim mesatar të disa bashkive sipas Projektit SEMP – Smart Energy Municipalities Project (Shkodër, Korçë, Përmet dhe Berat). Duke qenë se këto bashki janë konsumatorë të mëdhenj, çmimet përkatëse të mallrave të energjisë janë 12–15% më të ulëta se sa për konsumatorët rezidencialë. 
Çmimet e druve të zjarrit ndryshojnë shumë, pjesërisht për shkak të cilësisë, përmbajtjes së lagështisë dhe vlerave kalorike të ngrohjes së tyre, dhe pjesërisht për shkak të ekzistencës së tregjeve të shumta lokale. Krahasimet e çmimeve të nënprodukteve të naftës dhe të gazit të lëngshëm (LPG) midis Shqipërisë dhe vendeve të BE-së janë relativisht të drejtpërdrejta, pasi statistikat zyrtare janë lehtësisht të disponueshme dhe tregojnë se ka një konvergjencë të çmimeve midis këtyre tregjeve.
Qymyri në Shqipëri pothuajse i gjithi importohet dhe përdoret kryesisht në industrinë e përpunimit të materialeve të ndërtimit, me një përdorim shumë të kufizuar në ndërtesat tregtare. Çmimi i ulët i qymyrit mund të shpjegohet pjesërisht me afërsinë e tregut (Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi).

	Komoditetet e energjisë
	Çmimet e energjisë për banesat
	Njësitë tregtare të komoditeteve të energjisë
	Çmimi i energjisë, euro cent/kwh

	Qymyr
	185
	euro/ton
	4.97

	Diesel
	1.81
	euro/litër
	16.88

	LPG
	0.99
	euro/kg
	11.96

	Peleta
	300.00
	euro/ton
	5.51

	Dru zjarri
	70.00
	euro/m3
	3.77

	Energji elektrike
	
	euro cent/kwh
	11.40

	Energji diellore
	0.00
	euro cent/kwh
	0


[bookmark: _Toc184729200]Tabela 2.2 Çmimet e energjisë duke përfshirë TVSH-në për konsumatorët rezidenciale 
Burimi: Përgatitur nga konsulenti bazuar në anketat e çmimeve aktuale të komoditeteve të energjisë më 2024-n

Tabela 2.3 më poshtë paraqet çmimet e komoditeteve energjetike për ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake, ndërtesat e shërbimeve private dhe komerciale të furnizuara në nivelin e tensionit 0.4 kV (tregu i rregulluar) dhe ndërtesat e shërbimeve private dhe komerciale të furnizuara në nivelin e tensionit 10/20/35 kV (tregu i lirë).

	Komoditetet e energjisë
	Çmimet e energjisë
	Njësitë tregtare të komoditeteve të energjisë
	Çmimi i energjisë për ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake,
euro cent/kwh
	Çmimi i energjisë për ndërtesa me shërbime private dhe komerciale në 0.4 kV (tregu i rregulluar), euro cent/kwh
	Çmimi i energjisë për ndërtesa me shërbime private dhe komerciale në 10/20/35 kV (tregu i lirë), euro cent/kwh

	Qymyr
	175.75
	euro/ton
	4.72

	Diesel
	1.72
	euro/litër
	16.04

	LPG
	0.94
	euro/kg
	11.36

	Peleta
	285.00
	euro/ton
	5.23

	Dru zjarri
	65.00
	euro/m3
	3.50

	Energji elektrike
	
	euro cent/kwh
	18.21
	18.21
	21.49

	Energji diellore
	0.00
	euro cent/kwh
	0.00


[bookmark: _Toc184729201]Tabela 2.3 Çmimet e energjisë duke përfshirë TVSH-në për ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake, si dhe shërbimet private dhe komerciale
Burimi: Përgatitur nga ekipi i konsulentëve bazuar në anketat e çmimeve aktuale të komoditeteve të energjisë

[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: Baza_e_të_dhënave_të_energjisë][bookmark: _Toc266206272][bookmark: _Toc266206300][bookmark: _Toc266266019][bookmark: _Toc266266108][bookmark: _Toc266206273][bookmark: _Toc266206301][bookmark: _Toc266266020][bookmark: _Toc266266109][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc18468325][bookmark: _Toc18317253][bookmark: _Toc18468326][bookmark: _Toc15405792][bookmark: _Toc15405793][bookmark: _Toc15405794][bookmark: _Toc18468327][bookmark: _Toc18468328][bookmark: _Toc18468332][bookmark: _Toc18468334][bookmark: _Toc18468335][bookmark: _Toc18468343][bookmark: _Toc18329715][bookmark: _Toc18468431][bookmark: _Toc18468432][bookmark: _Toc175413661][bookmark: _Toc176802516][bookmark: _Toc176802544][bookmark: _Toc176802571]Çmimet e sipërme të komoditeteve të energjisë, së bashku me ato të parashikuara për periudhën 2025–2050, do të shërbejnë si bazë për kryerjen e analizës kosto-përfitim për masat EE/BRE në stokun e ndërtesave.
[bookmark: _Toc184729097]3. STOKU I NDËRTESAVE NË SHQIPËRI
[bookmark: _Toc176802499][bookmark: _Toc184729098]3.1 Pasqyra e stokut të ndërtesave rezidenciale
[bookmark: _Toc184729099]3.1.1 Të dhënat e furnizimit dhe konsumit të energjisë në sektorin rezidencial
Sektori i banesave në Shqipëri konsumon afërsisht 30–35% të totalit të konsumit të energjisë nga përdoruesit finalë. Midis 2015-s dhe 2023-shit, konsumi i energjisë nga përdoruesit finalë varionte ndërmjet 485 ktoe dhe 535 ktoe. Gjatë viteve të COVID-19 (2020, 2021 dhe 2022), konsumi i energjisë në sektorin e banimit arriti kulmin. Konsumi i energjisë në sektorin e banimit ndahet në gjashtë shërbime energjetike:
1. Ngrohja e ambienteve të banimit;
2. Kondicionimi i ajrit;
3. Përgatitja e ujit të ngrohtë;
4. Gatimi;
5. Ndriçimi;
6. Pajisjet elektrike.
Figurat 3.1–3.2 paraqesin tendencat e konsumit të energjisë nga përdoruesit finalë. Analiza tregon një rënie të lehtë të konsumit të energjisë në sektorin e banesave për periudhën 2021–2023. Kjo ulje lidhet me disa faktorë: rritjen e eficiencës së energjisë, për shkak të rritjes së çmimeve të komoditeteve të energjisë, përmirësimin e cilësisë së ndërtesave të reja të banimit, dhe uljen e popullsisë për shkak të emigrimit. Analiza tregon, gjithashtu, se energjia elektrike përbën pjesën më të madhe të konsumit të energjisë në sektorin e banimit, e ndjekur nga drutë e zjarrit, që përdoren më së shumti në zonat rurale dhe periferike. Komoditetet e treta më të zakonshme të energjisë janë LPG dhe Diesel. Është, gjithashtu, e rëndësishme të theksohet se vitet e fundit përdorimi i energjisë diellore për prodhimin e ujit të ngrohtë ka filluar të depërtojë me shpejtësi në sektorin e banimit, së bashku me autoprodhuesit fotovoltaik për energjinë elektrike.
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[bookmark: _Toc184729276]Figura 3.1 Konsumi i energjisë nga përdoruesit finalë për sektorin e banimit në vitet 2015–2023 (ktoe)
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[bookmark: _Toc184729277]Figura 3.2 Konsumi i energjisë nga përdoruesit finalë për sektorin e banimit 2015–2023 (ne ktoe)


Burimi: Përgatitur bazuar në Bilancin e Energjisë në Shqipëri 2015–2023, INSTAT, MIE/AKBN

[bookmark: _Toc184729100]3.1.2 Të dhënat e përgjithshme të sektorit të banimit
Konsumi i energjisë në sektorin e banesave është analizuar me shumë kujdes, duke pasur parasysh se ky është një sektor shumë i ndjeshëm. Së pari, ai konsumon afërsisht 27% të sasisë totale të energjisë dhe, së dyti, konsumi shumë i lartë i energjisë elektrike, deri në 58% të totalit të energjisë elektrike, konsumohet nga përdoruesit finalë në këtë sektor. Figura 2.3 paraqet në mënyrë skematike të gjithë faktorët (zonat klimatike, shërbimet energjetike, teknologjitë energjetike, teknologjitë e shërbimit të energjisë dhe numri i njerëzve për banesa), që ndikojnë në përcaktimin e vlerave të konsumit të energjisë për situatën aktuale dhe të ardhshme për sektorin e banimit. Konsumi i energjisë në sektorin e banimit varet nga disa faktorë:
- Numri i popullsisë, numri i shtëpive të banuara.
- Numri i personave për familje.
- Shpërndarja e familjeve për çdo zonë klimatike (1, 2, 3).
- Lloji i ndërtesave të banimit: Shtëpi të veçuara (SH) dhe Ndërtesa me shumë apartamente (MAB).
- Sipërfaqja mesatare për shtëpi të veçuara dhe për ndërtesa me shumë apartamente (MAB).
Seksionet e mëposhtme të këtij kapitulli do të ofrojnë analizën e këtyre parametrave dhe ndarjen e tyre në tri zona klimatike: 1, 2 dhe 3. Llogaritjet janë bërë bazuar në konceptin e gradë-ditëve-të ngrohjes (HDD), shtëpive të veçuara (ndarja në katër nënkategori të SH-ve), Ndërtesave me shumë apartamente (MAB), dhe gjashtë shërbimeve energjetike që mbulojnë shërbimet bazë të energjisë për ndërtesat rezidenciale: ngrohje ambienti, ftohje ambienti, ngrohje uji, ndriçim, gatim dhe pajisje elektrike.
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[bookmark: _Toc184729278]Figura 3.3 Paraqitja skematike e të gjithë faktorëve që marrin pjesë në konsumin e energjisë për situatën aktuale dhe në të ardhmen për sektorin e banimit
Burimi: Përgatitur nga konsulenti
[bookmark: _Toc184729101]
3.1.3 Popullsia 
Një faktor i rëndësishëm, me ndikim të drejtpërdrejtë në konsumin e energjisë në sektorin e banimit, është numri i popullsisë. Popullsia rezidente në Shqipëri, sipas Censusit të shtatorit 2023, është 2,402,113. Referuar Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2011, popullsia rezidente në Shqipëri ishte 2,821,977. Kështu, për periudhën 2011–2023, është evidente një rënie neto prej rreth 420 mijë banorësh (14.28%). Kjo rënie përputhet me trendin e vërejtur gjatë tri dekadave të fundit, që nga censusi i vitit 1989 (figura 3.4).
Figura 2.4 paraqet një përmbledhje të trendit të popullsisë në Shqipëri bazuar në vlerësimet e censusit për periudhën 1973–2023.
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[bookmark: _Toc184729279]Figura 3.4 Popullsia sipas Censusit për vitet përkatëse (në milionë banore) bazuar në INSTAT
Burimi: Përgatitur nga konsulenti bazuar në të dhënat e CENSUS-it të siguruara nga INSTAT

[bookmark: _Toc184729102]3.1.4 Zonat klimatike
Si faktor bazë në sektorin e banesave është përdorur numri i familjeve, i ndarë sipas zonave klimatike në bazë të treguesit të gradë-ditëve-të ngrohjes dhe brenda çdo zone, si për familjet urbane ashtu edhe ato rurale. Kjo ndarje jepet për vitin 2023 në tabelën 3.1 dhe ecuria e tyre për të ardhmen është mbështetur nga CENCUS 2023 i kryer nga INSTAT-i. Ndarja në 3 nën sektorë është bërë në bazë të numrit mesatar të grade-ditëve-të ngrohjes vjetore, nga të cilat varen kërkesat e energjisë për ngrohje të ambientit dhe deri diku edhe për ujë të ngrohtë. Gjithashtu, është marrë në konsideratë urbanizimi i zonave rurale dhe lëvizja e familjeve rurale në zonat urbane.

	ZONA 1

	Nr.
	Bashkia
	Temperatura e mjedisit të jashtëm llogaritës për sistemin e ngrohjes
	Grade-Ditët-e-Ngrohjes (HDD)
	Numri i ditëve për ngrohje (Z)
	Sezoni i ngrohjes
	Lartësia mbi nivelin e detit, m

	1
	Ballsh
	0
	1250
	135
	15.XI-29.III
	190

	2
	Berat
	0
	1144
	129
	21.XI-29.III
	226

	7
	Cërrik
	-2
	1277
	137
	17.XI-2.IV
	80

	10
	Durrës
	1
	995
	116
	1.XII-26.III
	11

	11
	Elbasan 
	0
	1144
	126
	22.XI-28.III
	100

	13
	Fier
	0
	1208
	139
	18.XI-5.IV
	12

	16
	Himarë
	4
	715
	96
	18.XII-23.III
	30

	17
	Kamzë
	0
	1204
	132
	23.XI-3.IV
	76

	18
	Kavajë
	1
	1072
	123
	26.XI-28.III
	400

	25
	Lezhë
	0
	1190
	125
	25.XI-29.III
	20

	27
	Lushnje
	1
	972
	113
	30.XI-23.III
	19

	29
	Peqin
	0
	1282
	126
	25.XI-30.III
	53

	34
	Roskovec
	0
	1110
	129
	20.XI-28.III
	55

	35
	Sarandë
	5
	650
	88
	15.XII-11.III
	25

	36
	Shëngjin
	1
	907
	111
	4.XII-24.III
	20

	38
	Sukth
	0
	1233
	140
	17.XI-5.IV
	20

	41
	Tiranë
	0
	1132
	126
	22.XI-27.III
	127

	43
	Vlorë
	3
	794
	102
	7.XII-18.III
	3

	ZONA 2

	37
	Shkodër
	-3
	1392
	139
	10.XI-29.III
	28

	20
	Krujë
	-2
	1516
	159
	13.XI-20.IV
	560

	21
	Kuçovë
	0
	1205
	131
	19.XI-29.III
	32

	26
	Librazhd
	-2
	1778
	154
	6.XI-8.IV
	250

	14
	Gjirokastër
	-2
	1479
	144
	13.XI-2.IV
	193

	15
	Gramsh
	-2
	1312
	140
	13.XI-2.IV
	200

	6
	Burrel
	-3
	1904
	162
	1.XI-11.IV
	309

	8
	Çorovodë
	-2
	1486
	153
	7.XI-8.IV
	410

	30
	Përmet
	-2
	1391
	143
	13.XI-4.IV
	260

	39
	Tepelenë
	-2
	1429
	147
	11.XI-6.IV
	28

	32
	Pogradec
	-7
	2281
	196
	20.X-3.V
	720

	ZONA 3

	19
	Korçë
	-8
	2606
	199
	14.X-30.IV
	898

	22
	Kukës
	-9
	2352
	181
	19.X-17.IV
	255

	23
	Kurbnesh
	-10
	2525
	203
	15.X-5.V
	988

	24
	Leskovik
	-7
	2366
	192
	21.X-2.V
	920

	28
	O. Pojan
	-10
	2640
	208
	11.X-6.V
	817

	31
	Peshkopi
	-10
	2659
	189
	17.X-23.IV
	657

	33
	Pukë
	-10
	2736
	202
	14.X-3.V
	810

	3
	B. Curri
	-9
	2366
	182
	19.X-19.IV
	360

	4
	Bilisht
	-10
	2588
	205
	12.X-4.V
	890

	5
	Bulqizë
	-9
	2532
	203
	14.X-4.V
	655

	9
	Dardhë
	-10
	3115
	222
	30.IX-20.V
	1310

	12
	Ersekë
	-10
	2576
	206
	12.X-5.V
	1030

	40
	Theth
	-10
	2716
	209
	9.X-7.V
	740

	42
	Vermosh
	-13
	3422
	245
	25.IX-27.V
	1143

	44
	Voskopojë
	-12
	3184
	233
	30.IX-20.V
	1180


[bookmark: _Toc184729202]Tabela 3.1 Shpërndarja zonave sipas zonave klimatike bazuar në konceptin gradë-ditë-ngrohje (HDD)
Burimi: Kodi Energjetik i Ndërtesave, ish-Agjencia Kombëtare e Energjisë – 2003

Figura 3.5–3.7 paraqet ndarjen administrative të Shqipërisë bazuar në prefekturat, bashkitë dhe konceptin e HDD për Shqipërinë. Ndërkohë, tabelat 3.2–3.4 paraqesin numrin e popullsisë dhe familjeve për të gjitha bashkitë pjesë e zonës 1 sipas regjistrimit CENCUS-2023. 
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[bookmark: _Toc184729280]Figura 3.5 Ndarja administrative e qarqeve/prefekturave shqiptare
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[bookmark: _Toc184729281]Figura 3.6 Ndarja administrative e bashkive shqiptare
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[bookmark: _Toc184729282]Figura 3.7 Zonat klimatike të shqipërisë bazuar në konceptin HDD

	Burimi: Kodi Energjetik i Ndërtesave, ish--Agjencia Kombëtare e Energjisë – 2003
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[bookmark: _Toc184729203]Tabela 3.2 Popullsia dhe familjet/banesat për të gjitha bashkitë pjesë e zonës 1 sipas regjistrimit
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Tabela 3.3 Popullsia dhe familjet/banesat për të gjitha bashkitë pjesë e zonës 2 sipas regjistrimit
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Tabela 3.4 Popullsia dhe familjet/banesat për të gjitha bashkitë pjesë e zonës 3 sipas regjistrimit
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3.1.5 Zonat klimatike dhe popullsia
Figura 3.8–3.9 paraqet popullsinë sipas zonave klimatike të paraqitura më sipër, përmbledhja është bëre nga konsulentët për secilën bashki në çdo zonë klimatike.
Nga analiza rezulton qartë se zona 1 ka numrin më të madh të popullsisë rezidente të barabartë me 1,685,575 banorë ose 70.21% e të gjithë popullsisë rezidente Shqiptare. Zona 2 ka 437,818 banorë ose 18.23% e të gjithë popullsisë rezidente Shqiptare. Ndërkohë zona 3 ka 277,720 banorë ose 11.56% e të gjithë popullsisë rezidente shqiptare. Migrimi jashtë shtetit dhe veçanërisht ai i brendshëm (lëvizja e popullsisë nga zona 3 drejt zonës 1 dhe 2, si dhe lëvizjet e zonës 2 drejt zonës 1) ka dhe do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në konsumin total të energjisë së përdorur nga përdoruesit fundor të sektorit rezidencial.
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[bookmark: _Toc184729283]Figura 3.8 Popullsia sipas zonave klimatike
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[bookmark: _Toc184729284]Figura 3.9 Popullsia sipas zonave klimatike, %

	Burimi: Përgatitur nga konsulenti bazuar në CENSUS 2023 të kryer nga INSTAT-i



[bookmark: _Toc184729104]3.1.6 Pasqyra e stokut ekzistues të ndërtesave rezidenciale në Shqipëri
Rezultatet e Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave 2023 synojnë të plotësojnë nevojat e përdoruesve me informacion thelbësor mbi popullsinë dhe strehimin. Të dhënat e mbledhura për madhësinë, shpërndarjen dhe karakteristikat e popullsisë së Shqipërisë janë një burim i rëndësishëm për përshkrimin dhe vlerësimin e kushteve ekonomike, sociale dhe demografike të popullsisë, si dhe për sigurimin e informacionit bazë për një numër të madh treguesish zhvillimor të bazuar në popullsi.
Figurat 3.10–3.11 paraqesin numrin e personave për familje/banesë (për të gjitha zonat klimatike të Shqipërisë) dhe numrin e banesave sipas zonave klimatike të paraqitura më sipër. Analiza tregon për të gjithë Shqipërinë se numri i personave për banesë është ulur nga 4.1 (2005) në 3.3 (2023) për popullsinë rezidente në Shqipëri. Ndërkohë, numri i personave për banesa për zonën 1, 2, 3 është përkatësisht 3.47, 2.97 dhe 2.96, gjë që tregon një tendencë të lëvizjes nga zonat rurale në ato urbane si dhe migracionin e brendshëm nga zonat 2 dhe 3 drejt zonës 1.
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[bookmark: _Toc184729285]Figura 3.10 Tendenca në rënie e numrit të personave për familje/banesë në Shqipëri
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[bookmark: _Toc184729286]Figura 3.11 Numri i personave për familje/banesë sipas zonave klimatike

	Burimi: Llogaritjet e bëra nga Konsulenti bazuar në CENSUS 2023 të kryer nga INSTAT-i



Figurat 3.12–3.13 paraqesin numrin e banesave (përafërsisht të barabartë me njësitë e banimit) sipas zonave klimatike të paraqitura më sipër dhe rezultatet tregojnë se zonat 1, 2, 3 kanë përkatësisht 458,886 (66.90%), 147,091 (20.25%), dhe 93,346 (12.85%) banorë.
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[bookmark: _Toc184729287]Figura 3.12 Numri i banesave sipas zonave klimatike
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[bookmark: _Toc184729288]Figura 3.13 Përqindja e banesave sipas zonave klimatike

	Burimi: Përmbledhje e bërë nga konsulenti për çdo zonë klimatike bazuar në CENSUS 2023 të kryer nga INSTAT-i



Në kohën e regjistrimit, numri i përgjithshëm i banesave ishte 755,950 banesa, me një madhësi mesatare të banesës prej 3.2 anëtarë për familje. Në vitin 2011, CENSUS vlerësoi një madhësi mesatare të banesës prej 3.9 persona për banesë.
Ndërtesat e banimit në Shqipëri shfaqin një larmi të gjerë arkitekture, teknikash ndërtimi dhe materialesh ndërtimi. Për qëllimet e këtij studimi, sektori i banesave u nda në katër lloje bazë ndërtesash, karakteristikat thelbësore të cilave kanë dallime të vogla në varësi të periudhave të ndryshme në të cilat janë ndërtuar (d.m.th. përdorimi i materialeve të ndryshme). Figura 3.14 paraqet tipologjinë e ndërtesave të banimit në Shqipëri.

	Mosha
	1. Shtëpi e veçuar
	2. Shtëpi gjysmë e veçuar
	3. Shtëpi në rresht (me tarracë)
	4. Ndërtesë me shumë apartamente

	Deri më 1960
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	1961–1980
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	1991–2000
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	2001–
2011
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	2012–
2024
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[bookmark: _Toc184729289]Figura 3.14 Tipologjia e ndërtesave rezidenciale në Shqipëri[footnoteRef:2] [2:  Tipologjia e stokut të ndërtesave ne Shqipëri dhe kodi energjetik i ndërtimit në progres drejt Metodologjisë Kombëtare të Llogaritjes së Performancës për Ngrohje dhe Ftohje (Revista Evropiane e Studimeve Multidisiplinare, maj–gusht 2017, vëllimi 2, botimi 5).] 


Duke pasur parasysh periudhat e ndryshme të ndërtimit dhe përdorimin e materialeve të ndryshme, tipologjitë shqiptare të ndërtesave të banimit mund të kategorizohen në ndërtesa referuese me karakteristika kryesore, si më poshtë:
1. Shtëpi njëkatëshe:
a) Të ndërtuara tërësisht me tulla të kuqe (si nëngrup, ndërtimet me mure prej guri përfshihen në këtë grup);
b) Të ndërtuara me çati të mbuluar me tjegulla;
c) Të ndërtuara me çati të thjeshtë betoni.
2. Vilë dykatëshe me sipërfaqe më shumë se 100 m²/kat:
a) Të ndërtuara tërësisht me tulla të kuqe (si nëngrup, ndërtimet me mure prej guri përfshihen në këtë grup);
b) Të ndërtuara me çati të mbuluar me tjegulla;
c) Të ndërtuara me dysheme të varur.
3. Ndërtesë deri në pesë kate, e ndërtuar midis viteve 1960 dhe 1990:
a) E ndërtuar me tulla silikate;
b) E ndërtuar me mure mbajtëse 38 cm të trashë;
c) E ndërtuar pa kolona.
4. Ndërtesë deri në pesë kate, e ndërtuar midis viteve 1970 dhe 1999:
a) E ndërtuar tërësisht me tulla të kuqe;
b) E ndërtuar me mure mbajtëse 38 cm të trashë;
c) E ndërtuar me kolona antisizmike.
5. Ndërtesë parafabrikate deri në pesë kate, e ndërtuar midis viteve 1980 dhe 1999:
a) E ndërtuar me mure parafabrikate 25 cm të trashë.
6. Ndërtesë mbi pesë kate, e ndërtuar midis viteve 1999 dhe 2024:
a) Ndërtuar tërësisht me tulla të kuqe;
b) E ndërtuar me mure 25 cm të trashë;
c) E ndërtuar me kolona hekur-betoni dhe antisizmike.
Vlerësimet e përçueshmërisë termike (bazuar në studimin rajonal të GIZ), të përshtatura për llojin e materialeve të ndërtimit të përdorura në Shqipëri, janë përdorur për llogaritjen e kërkesës për energji të ndërtesave. Shtëpitë e ndërtuara me tulla, me trashësi tipike për shumicën e shtëpive në Evropën Juglindore, duke përfshirë Shqipërinë, kanë humbje termike volumetrike që variojnë nga 0.872 W/m³K për ndërtesat e mëdha me rreth 20 apartamente, deri në 2.151 W/m³K për shtëpi të ndara. Vlerat mesatare të vlerësuara për ndërtesat e banimit të ndërtuara në fillim të viteve 1990 në zonat urbane dhe rurale janë përkatësisht 1.51 W/m³K dhe 2.08 W/m³K, me një mesatare prej 1.86 W/m³K për të gjithë stokun e banesave.
Megjithatë, këto vlera nuk marrin parasysh humbjet e nxehtësisë për shkak të mirëmbajtjes së dobët, vrimave në mure, mungesës së termo-izolimit etj.
Tabela 3.5 paraqet të vetmet të dhëna të publikuara, në nivel vendi, deri më tani nga INSTAT-i në lidhje me ndarjen e stokut të banesave të banimit në katër kategoritë e ndërtesave të lartpërmendura të banimit në lidhje me CENCUS 2023. Nga analiza e të dhënave të paraqitura rezulton se numri total i banesave është 1,082,529, ndërkohë që numri i objekteve të banuara është 726,325 (67.09%), ndërsa 356,204 (32.91%) janë të pabanuara.

	Statusi i banimit dhe lloji i ndërtesës
	Numri i banesave konvencionale në ndërtesë

	
	Total
	1
	2
	3
	4
	5
	6-10
	11-15
	16-20
	21+

	Total

	Total
	1,082,529
	508,643
	88,028
	30,793
	15,723
	7,484
	31,893
	51,276
	45,868
	30,2821

	
	Shtëpi e veçuar
	508,643
	508,643
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	88,028
	-
	88,028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Shtëpi në rresht (tarracë)
	54,000
	-
	-
	30,793
	15,723
	7,484
	-
	-
	-
	

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	431,858
	-
	-
	-
	-
	-
	31,893
	51,276
	45,868
	302,821

	Banesa konvencionale të banuara
	Total
	726,325
	360,233
	66,599
	21,808
	10,890
	5,201
	20,393
	33,520
	28,489
	179,192

	
	Shtëpi e veçuar
	360,233
	360,233
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	66,599
	-
	66,599
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Shtëpi në rresht (tarracë)
	37,899
	-
	-
	21,808
	10,890
	5,201
	-
	-
	-
	

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	261,594
	-
	-
	-
	-
	-
	20,393
	33,520
	28,489
	179,192

	Banesa konvencionale të pabanuara
	Total
	356,204
	148,410
	21,429
	8,985
	4,833
	2,283
	11,500
	17,756
	17379
	123,629

	
	Shtëpi e veçuar
	148,410
	148,410
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	21,429
	-
	21,429
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Shtëpi në rresht (tarracë)
	16,101
	-
	-
	8,985
	4,833
	2,283
	-
	-
	-
	

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	170,264
	-
	-
	-
	-
	-
	11,500
	17,756
	17,379
	123,629


[bookmark: _Toc184729206]Tabela 3.5 Stoku i banesave rezidenciale sipas kategorive për shtëpi të veçuara dhe MAB 

Tabela 3.6 paraqet përllogaritjen e kryer nga konsulenti, në nivel vendi, bazuar në numrat e banesave sipas INSTAT-it të zbërthyer në katër kategoritë e sipërpërmendura të ndërtesave të banimit që lidhen me CENCUS 2023. Llogaritja e numrit të ndërtesave është realizuar në bazë të mesatares për MAB-të.

	Statusi i banimit dhe lloji i ndërtesave
	Numri i banesave konvencionale në ndërtesë

	
	Total
	1
	2
	3
	4
	5
	6-10
	11-15
	16-20
	21+

	Total

	Total
	632,936
	508,643
	88,028
	10,264
	3,931
	1,497
	3,987
	3,944
	2,548
	10,094

	
	Shtëpi e veçuar
	508,643
	508,643
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	88,028
	
	88,028
	
	
	
	
	
	
	

	
	Shtëpi në rresht ose me tarracë
	15,692
	
	
	10,264
	3,931
	1,497
	
	
	
	

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	20,573
	
	
	
	
	
	3,987
	3,944
	2,548
	10,094

	Banesa konvencionale të banuara
	Total
	450,547
	360,233
	66,599
	7,269
	2,723
	1,040
	2,549
	2,578
	1,583
	5,973

	
	Shtëpi e veçuar
	360,233
	360,233
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	66,599
	
	66,599
	
	
	
	
	
	
	

	
	Shtëpi në rresht ose me tarracë
	11,032
	
	
	7,269
	2,723
	1,040
	
	
	
	

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	12,683
	
	
	
	
	
	2,549
	2,578
	1,583
	5,973

	Banesa konvencionale të pabanuara
	Total
	182,389
	148,410
	21,429
	2,995
	1,208
	457
	1,438
	1,366
	966
	4,121

	
	Shtëpi e veçuar
	148,410
	148,410
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	21,429
	
	21,429
	
	
	
	
	
	
	

	
	Shtëpi në rresht ose me tarracë
	4,660
	
	
	2,995
	1,208
	457
	
	
	
	

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	7,890
	
	
	
	
	
	1,438
	1,366
	966
	4,121


[bookmark: _Toc184729207]Tabela 3.6 Stoku i ndërtesave të banimit sipas kategorive për shtëpitë e veçuara dhe MAB-të
Burimi: INSTAT–CENCUS 2023.

Figura 3.15 paraqet peshat e totalit të banesave të stokut të ndërtesave të banimit (të banuara dhe të pabanuara) sipas kategorive për shtëpi të veçuara dhe MAB bazuar në CENSUS 2023 të kryer nga INSTAT.
Nga analiza rezulton se shtëpitë e veçuara kanë peshën më të lartë me 46.99%, të ndjekura nga ndërtesat me disa apartamente (MAB) me 39.89%, më pas nga shtëpitë gjysmë të veçuara me 8.13%, dhe në fund nga shtëpitë në rresht ose me tarracë me 4.99%.
Figura 3.16 paraqet peshën e totalit të banesave të zëna në stokun e ndërtesave të banimit, ku shtëpitë e veçuara kanë peshën më të lartë me rreth 49.60%, pasuar nga ndërtesat me shumë apartamente (MAB) me 36.02%, ndërtesat gjysmë të veçuara me 9.17%, dhe në fund nga ndërtesat në rresht ose me tarracë me 5.22%.
Figura 3.17 paraqet peshën e totalit të stokut të ndërtesave të banimit për banesat e pabanuara. Në këtë rast, ndërtesat me shumë apartamente (MAB) kanë peshën më të lartë me 47.80%, pasuar nga shtëpitë e veçuara me 41.66%, shtëpitë gjysmë të veçuara me 6.02%, dhe shtëpitë në rresht ose me tarracë me 5.52%.
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729290]Figura 3.15 Stoku i banesave rezidenciale (të banuara dhe të pabanuara) sipas kategorive për shtëpi të veçuara dhe MAB
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[bookmark: _Toc184729291]Figura 3.16 Stoku i banesave të banuara sipas kategorive për shtëpi të veçuara dhe MAB
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[bookmark: _Toc184729292]Figura 3.17 Stoku i banesave të pabanuara sipas kategorive për shtëpi të veçuara dhe MAB

	Burimi: INSTAT–C ENCUS 2023



Duhet të theksohet se të njëjtat përqindje të sipërpërmendura në nivel shteti për secilën kategori të ndërtesave të banimit janë përdorur edhe në nivel bashkie për zhvillimin e BRP. Kjo për shkak se INSTAT-i nuk kishte mundësi të jepte një ndarje të detajuar sipas katër kategorive të ndërtesave të banimit për çdo bashki.
Aneksi 1 paraqet rezultatet e kategorive të shtëpive të veçuara, ndërtesave me shumë apartamente, shtëpive gjysmë të veçuara dhe shtëpive në rreshta ose me tarracë për secilën bashki, duke përfshirë totalin e stokut të ndërtesave rezidenciale, si dhe njësitë e banimit të banuara dhe të pabanuara.
Është kryer një ndarje e stokut të banesave përkatëse për çdo kategori dhe për çdo zonë klimatike, dhe rezultatet janë paraqitur në figurën 3.18, ndërsa figura 3.19 paraqet ndarjen e stokut të ndërtesave rezidenciale.
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[bookmark: _Toc184729293]Figura 3.18 Numri i banesave totale rezidenciale sipas zonave klimatike
Burimi: Llogaritjet e bëra nga konsulenti bazuar në CENSUS 2023 të kryer nga INSTAT-i
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[bookmark: _Toc184729294]Figura 3.19 Numri i banesave totale rezidenciale sipas zonave klimatike
Burimi: Llogaritjet e bëra nga konsulenti bazuar në CENSUS 2023 të kryer nga INSTAT-i

Figura 3.20 paraqet një përmbledhje të përafërt të totalit të stokut të ndërtesave rezidenciale bazuar në vjetërsinë e tyre bazuar në CENSUS 2023 të kryer nga INSTAT-i. Nga analiza rezulton se stoku i ndërtesave të ndërtuara para vitit 1981 përfaqëson 26.1% të totalit të stokut të ndërtesave, ai i periudhës 1981–2000 përfaqëson 37.5% të totalit të stokut të ndërtesave, ndërsa stoku i ndërtuar pas vitit 2001 përfaqëson rreth 36.4% e totalit. Megjithatë, informacioni i lartpërmendur nuk mjafton për të pasur një pasqyrë të qartë në lidhje me vjetërsinë e totalit të stokut të ndërtesave rezidenciale sipas vjetërsisë së tyre për kategoritë përkatëse për çdo zonë klimatike. 
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[bookmark: _Toc184729295]Figura 3.20 Numri total i njësive të banimit sipas periudhës së ndërtimit
Burimi: CENSUS 2023 realizuar nga INSTAT-i

Bazuar në punën e kryer më parë në lidhje me Strategjinë Shqiptare për Rinovimin e Ndërtesave[footnoteRef:3], si dhe censusin e kryer në 2011 dhe 2023, periudha 2001–2023 është ndarë në dy nën periudha: 2001–2011 (2011 është viti i censusit të mëparshëm), dhe 2012–2023 (2023 është censusi i fundit). Rezultatet janë paraqitur në tabelën 3.5. Për më tepër, është e rëndësishme të theksohet se shifrat e paraqitura në tabelën 3.5 janë kalibruar dhe të unifikuar, gjithashtu, me shifrat e rishikuara të përdorura sipas PKEK-së së rishikuar, e cila ishte në përgatitje përfundimtare në kohën kur të dhënat janë zhvilluar (mesi i muajit tetor 2024).  [3: Strategjia e Rinovimit të Ndërtesave të Shqipërisë (ECA, mars 2023) në kuadër të programit “Programi rajonal i eficiencës së energjisë në Ballkanin Perëndimor (REEP), faza II “REEP Plus”, Dritarja e Dialogut të Politikave 1(a)”.] 


	Mosha/përdorimi
	Lloji i banesave
	Deri në 1960
	1961-1980
	1981-1990
	1991-2000
	2001-2011
	2011-2023
	Total

	Stoku total i ndërtesave të rezidenciale
	Shtëpi e veçuar
	30,833
	59,923
	54,090
	108,752
	92,467
	162,578
	508,643

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	14,731
	16,880
	9,514
	23,632
	13,197
	10,074
	88,028

	
	Shtëpi në rresht (ose tarracë)
	11,355
	8,900
	3,376
	11,049
	4,910
	14,410
	54,000

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	30,384
	100,665
	70,588
	36,829
	82,251
	111,141
	431,858

	
	Total
	87,303
	186,368
	137,568
	180,262
	192,825
	298,203
	1082529

	Stoku Kumulativ Total i ndërtesave rezidenciale
	Shtëpi e veçuar
	30,833
	90,756
	144,846
	253,598
	346,065
	508,643
	

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	14,731
	31,611
	1,125
	64,757
	77,954
	88,028
	

	
	Shtëpi në rresht (ose tarracë)
	11,355
	20,255
	23,631
	34,680
	39,590
	54,000
	

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	30,384
	131,049
	201,637
	238,466
	320,717
	431,858
	

	
	Total
	87,303
	273,671
	411,239
	591,501
	784,326
	1082529
	

	Totali kumulativ i stokut të ndërtesave rezidenciale të banuara
	Shtëpi e veçuar
	30,833
	90,756
	144,846
	215,558
	283,773
	360,233
	

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	14,731
	31,611
	41,125
	55,043
	63,922
	66,599
	

	
	Shtëpi në rresht (ose tarracë)
	11,355
	20,255
	23,631
	29,478
	32,464
	37,899
	

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	30,384
	131,049
	201,637
	202,696
	262,988
	261,594
	

	
	Total
	 87,303 
	 273,671 
	 411,239 
	 502,776 
	 643,147 
	 726,325 
	

	Totali kumulativ i stokut të ndërtesave rezidenciale të pabanuara
	Shtëpi e veçuar
	-
	-
	-
	38,040
	62,292
	148,410
	

	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	-
	-
	-
	9,714
	14,032
	21,429
	

	
	Shtëpi në rresht (ose tarracë)
	-
	-
	-
	5,202
	7,126
	16,101
	

	
	Ndërtesë me disa apartamente
	-
	-
	-
	35,770
	57,729
	170,264
	

	
	Total
	-
	-
	-
	88,725
	141,179
	356,204
	


[bookmark: _Toc184729208]Tabela 3.7 Totali i stokut të ndërtesave të banimit
Burimi: Të dhënat deri në vitin 2000 bazohen në Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe Call-off: Strategjia e Rinovimit të Ndërtesave të Shqipërisë (ECA, mars 2023) në kuadër të “Programi rajonal i eficiencës së energjisë në Ballkanin Perëndimor (REEP), faza II, politika “REEP Plus” dritarja e dialogut 1(a)”, ku të dhënat për periudhën 2001–2011 bazohen në CENCUS 2011 dhe për periudhën 2012–2023 bazohen në totalin e stokut rezidencial

Në Figurat 3.21–3.22 paraqitet numri i banesave sipas moshës dhe llojit të ndërtesave të banimit bazuar në përllogaritjet e kryera nga konsulentët e EECG-së bazuar në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT.
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[bookmark: _Toc184729296]Figura 3.21 Numri total i banesave rezidenciale sipas moshës dhe llojit të ndërtesave rezidenciale për vitet 1960-2023
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[bookmark: _Toc184729297]Figura 3.22 Përqindja e numrit të banesave rezidenciale sipas moshës dhe llojit të ndërtesave rezidenciale për vitet 1960-2023


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga Konsulenti bazuar në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT


 
Figurat 3.23 - 3.24 paraqesin numrin kumulativ të banesave sipas moshës dhe llojit të ndërtesave të banimit bazuar në përllogaritjet e kryera nga konsulentët e KPC dhe CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT.
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[bookmark: _Toc184729298]Figura 3.23 Numri total kumulativ i banesave rezidenciale sipas moshës dhe llojit të ndërtesave rezidenciale deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729299]Figura 3.24 Përqindja e numrit total kumulativ të banesave rezidenciale sipas moshës dhe llojit të ndërtesave rezidenciale deri në vitin 2023


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT-i


Ndërtesat rezidenciale të banuara
Në Figurat 3.25–3.26 paraqitet numri kumulativ i banesave rezidenciale të banuara sipas moshës dhe llojit të ndërtesave bazuar në llogaritjet e kryera nga konsulentët, dhe në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT-i.
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[bookmark: _Toc184729300]Figura 3.25 Numri total kumulativ i banesave rezidenciale të banuara sipas moshës dhe llojit të ndërtesave deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729301]Figura 3.26 Përqindja e numrit total kumulativ të banesave rezidenciale të banuara sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT-i


Ndërtesat rezidenciale të pabanuara
Figurat 3.27–3.28 paraqesin numrin kumulativ të njësive rezidenciale aktualisht të pabanuara sipas vjetërsisë dhe llojit bazuar në llogaritjet e kryera nga konsulentët dhe në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT. Gjithashtu, është e rëndësishme të përmendet se deri në fund të vitit 1990 fenomeni i njësive të pabanuara nuk ekzistonte. 
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[bookmark: _Toc184729302]Figura 3.27 Numri total kumulativ i banesave rezidenciale aktualisht të pabanuara sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729303]Figura 3.28 Pjesa e numrit total kumulativ të njësive rezidenciale aktualisht të pabanuara sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulentët në bazë të CENSUS-eve përkatëse të kryera nga INSTAT-i



Përmbledhje e stokut të ndërtesave rezidenciale të banuara dhe të pabanuara
Tabela 3.8 paraqet të vetmet të dhëna të publikuara, në nivel vendi, deri më tani, nga INSTAT-i në lidhje me sipërfaqen e stokut të ndërtesave rezidenciale (m2) dhe me sipërfaqen totale për çdo kategori për ndërtesa të veçuara dhe MAB-ja nga CENCUS 2023.

	Numri total i stokut të ndërtesave rezidenciale të banuara sipas sipërfaqes mesatare

	
	Total
	1
	2
	3
	4
	5+

	Total
	726,325
	90,969
	202830
	146,457
	129,845
	156,224

	Mesatare 40-68 m2/ndërtesë
	127552
	21,243
	38,947
	26,591
	20,064
	20,707

	Mesatare 69-98 m2/ndërtesë
	341,983
	44,649
	99,725
	70,404
	59,436
	67,769

	Mesatare 99-128 m2/ndërtesë
	172,398
	17,672
	45,075
	35,019
	34,969
	39,663

	Mesatare 129-174 m2/ndërtesë
	54,559
	4,891
	13,490
	10,057
	10,602
	15,519

	Mbi 175 m2/ndërtesë
	18,625
	1,784
	4,470
	3,179
	3,416
	5,776

	Sipërfaqja totale e stokut të ndërtesave rezidenciale të banuara sipas sipërfaqes mesatare (m2)

	Total
	56,063,795
	6,623,168
	15,423,790
	11,242,075
	10,331,033
	12,443,729

	Mesatare 40-68 m2/ndërtesë
	5,102,080
	849,720
	1,557,880
	1,063,640
	802,560
	828,280

	Mesatare 69-98 m2/ndërtesë
	23,596,827
	3,080,781
	6,881,025
	4,857,876
	4,101,084
	4,676,061

	Mesatare 99-128 m2/ndërtesë
	17,067,402
	1,749,528
	4,462,425
	3,466,881
	3,461,931
	3,926,637

	Mesatare 129-174 m2/ndërtesë
	7,038,111
	630,939
	1,740,210
	1,297,353
	1,367,658
	2,001,951

	Mbi 175 m2/ndërtesë
	3,259,375
	312,200
	782,250
	556,325
	597,800
	1,010,800

	Numri total i stokut të ndërtesave rezidenciale të pabanuara sipas sipërfaqes mesatare

	Total
	356,204
	51,156
	104,196
	73,232
	60,393
	67,228

	Mesatare 40-68 m2/ndërtesë
	170,344
	28,370
	52,013
	35,512
	26,795
	27,654

	Mesatare 69-98 m2/ndërtesë
	85,873
	11,211
	25,041
	17,679
	14,924
	17,017

	Mesatare 99-128 m2/ndërtesë
	27,176
	2,786
	7,105
	5,520
	5,512
	6,252

	Mesatare 129-174 m2/ndërtesë
	9,277
	832
	2,294
	1,710
	1,803
	2,639

	Mbi 175 m2/ndërtesë
	63,534
	7,957
	17,742
	12,811
	11,358
	13,666

	Sipërfaqja totale e stokut të ndërtesave rezidenciale të pabanuara sipas sipërfaqes mesatare (m2)

	Total
	27,494,783
	3,830,604
	7,970,767
	5,635,990
	4,733,110
	5,324,313

	Mesatare 40-68 m2/ndërtesë
	2,502,160
	313,384
	698,741
	504,538
	447,311
	538,185

	Mesatare 69-98 m2/ndërtesë
	11,572,346
	1,927,303
	3,533,525
	2,412,508
	1,820,336
	1,878,674

	Mesatare 99-128 m2/ndërtesë
	8,370,188
	1,092,804
	2,440,814
	1,723,170
	1,454,723
	1,658,677

	Mesatare 129-174 m2/ndërtesë
	3,451,628
	353,816
	902,459
	701,125
	700,124
	794,104

	Mbi 175 m2/ndërtesë
	1,598,461
	143,296
	395,228
	294,648
	310,616
	454,673

	Numri total i stokut të ndërtesave rezidenciale të banuara dhe të pabanuara sipas sipërfaqes mesatare

	Total
	1,082,529
	142,125
	307,026
	219,689
	190,238
	223,452

	Mesatare 40-68 m2/ndërtesë
	191,086
	29,200
	56,689
	39,402
	31,422
	34,373

	Mesatare 69-98 m2/ndërtesë
	512,327
	73,019
	151,738
	105,916
	86,231
	95,423

	Mesatare 99-128 m2/ndërtesë
	258,271
	28,883
	70,116
	52,698
	49,893
	56,680

	Mesatare 129-174 m2/ndërtesë
	81,735
	7,677
	20,595
	15,577
	16,114
	21,771

	Mbi 175 m2/ndërtesë
	27,902
	2,616
	6,764
	4,889
	5,219
	8,415

	Sipërfaqja totale e stokut të ndërtesave rezidenciale të banuara dhe të pabanuara sipas sipërfaqes mesatare (m2)

	Total
	83,558,578
	10,453,772
	23,394,557
	16,878,065
	15,064,143
	17,768,042

	Mesatare 40-68 m2/ndërtesë
	7,604,240
	1,163,104
	2,256,621
	1,568,178
	1,249,871
	1,366,465

	Mesatare 69-98 m2/ndërtesë
	35,169,173
	5,008,084
	10,414,550
	7,270,384
	5,921,420
	6,554,735

	Mesatare 99-128 m2/ndërtesë
	25,437,590
	2,842,332
	6,903,239
	5,190,051
	4,916,654
	5,585,314

	Mesatare 129-174 m2/ndërtesë
	10,489,739
	984,755
	2,642,669
	1,998,478
	2,067,782
	2,796,055

	Mbi 175 m2/ndërtesë
	4,857,836
	455,496
	1,177,478
	850,973
	908,416
	1,465,473


[bookmark: _Toc184729209]Tabela 3.8 Stoku i ndërtesave rezidenciale sipas sipërfaqes mesatare të ndërtimit të tyre dhe sipërfaqes totale për çdo kategori për ndërtesa të veçuara dhe MAB
Burimi: Llogaritjet e konsulentit bazuar në INSTAT–CENCUS 2023

Tabela 3.9 është zhvilluar duke krahasuar shifrat e sipërpërmendura me vlerat e paraqitura në Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe PKEK, në lidhje me sipërfaqen totale të stokut të ndërtesave rezidenciale.
Sipas Strategjisë së Energjisë, stoku i ndërtesave rezidenciale është konsideruar 68,725,464 m² për vitin 2017 (me 2017-n si vit bazë për skenarët e krijuar 2017–2030), dhe norma e rritjes e përdorur në dokumentin e Strategjisë së Energjisë u supozua 2.5%. Prandaj, stoku total rezidencial i parashikuar sipas strategjisë ishte 80,000,000 m² për vitin 2023.
Ndërkohë, sipërfaqja totale rezidenciale, e banuar dhe e pabanuar, sipas censusit 2023, e llogaritur nga konsulenti, vlerësohet të jetë 83,558,579 m². Diferenca midis dy vlerave është 4.26%, duke treguar se llogaritjet e kryera nga konsulenti janë në përputhje dhe konvergojnë me vlerësimet e mëparshme.

	Viti
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	Sipas Strategjisë së Energjisë dhe PKEK (norma e rritjes është supozuar 2.5%)

	Sipërfaqja totale e banimit (m2)
	68,725,464
	70,487,655
	72,295,031
	74,148,750
	76,050,000
	78,000,000
	80,000,000

	
	Sipërfaqja totale rezidenciale e banuar (m2) sipas CENSUSIT (2023)
	56,063,795

	
	Sipërfaqja totale rezidenciale e pabanuar (m2) sipas CENSUSIT (2023)
	27,494,783

	
	Sipërfaqja totale rezidenciale e banuar dhe e pabanuar (m2) sipas CENSUSIT (2023)
	83,558,579


[bookmark: _Toc184729210]Tabela 3.9 Stoku i ndërtesave rezidenciale sipas Strategjisë së Energjisë dhe PKEK bashkë me analizën aktuale bazuar në CENCUS-2023

Figurat 3.29–3.30 paraqesin sipërfaqen e njësive të banimit sipas moshës dhe llojit të stokut total të ndërtesave rezidenciale (të banuara dhe të pabanuara) bazuar në llogaritjet e kryera nga konsulentët e EECG sipas CENSUS-eve përkatëse të kryera nga INSTAT-i.
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729304]Figura 3.29 Sipërfaqja totale e ndërtesave rezidenciale sipas moshës dhe llojit deri në 2023
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[bookmark: _Toc184729305]Figura 3.30 Pjesa e sipërfaqes totale të ndërtesave rezidenciale sipas moshës dhe llojit deri në 2023

	Burimi: Përgatitur nga konsulenti bazuar në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT-i



Figurat 3.31 - 3.32 paraqesin sipërfaqen totale kumulative të ndërtesave rezidenciale (të banuara dhe të pabanuara), sipas moshës dhe llojit bazuar në llogaritjet e kryera nga konsulenti.
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729306]Figura 3.31 Sipërfaqja totale kumulative e ndërtesave rezidenciale sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729307]Figura 3.32 Pjesa e sipërfaqes totale kumulative të ndërtesave rezidenciale sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023

	


Në Figurat 3.33–3.34 paraqitet sipërfaqja kumulative e ndërtesave rezidenciale të banuara sipas moshës dhe llojit bazuar në llogaritjet e kryera nga konsulenti.
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[bookmark: _Toc184729308]Figura 3.33 Sipërfaqja totale kumulative e ndërtesave rezidenciale të banuara sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729309]Figura 3.34 Përqindja e sipërfaqes totale kumulative të ndërtesave rezidenciale të banuara sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT-i



Figurat 3.35–3.42 paraqesin përmbledhjen e numrit kumulativ dhe sipërfaqes së ndërtesave aktuale të banuara sipas moshës dhe tipit bazuar në llogaritjet e kryera nga konsulenti për çdo zonë klimatike

	[image: ]
[bookmark: _Toc184729310]Figura 3.35 Zonat klimatike të Shqipërisë
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[bookmark: _Toc184729311]Figura 3.36 Zona klimatike 1: Numri total kumulativ i banesave të banuara deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729312]Figura 3.37 Zona klimatike 2: Numri total kumulativ i banesave të banuara deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729313]Figura 3.38 Zona klimatike 3: Numri total kumulativ i banesave të banuara deri në vitin 2023

	

	[image: Thumb]
[bookmark: _Toc184729314]Figura 3.39 Bashkitë e Shqipërisë
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[bookmark: _Toc184729315]Figura 3.40 Zona klimatike 1: Sipërfaqja totale kumulative e banesave të pabanuara deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729316]Figura 3.41 Zona klimatike 2: Sipërfaqja totale kumulative e banesave të pabanuara deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729317]Figura 3.42 Zona klimatike 3: Sipërfaqja totale kumulative e banesave të pabanuara deri në vitin 2023

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në CENSUS-2023



Banesa rezidenciale përkohësisht të pabanuara
Figurat 3.43–3.44 paraqesin numrin kumulativ të banesave aktualisht të pabanuara sipas moshës dhe llojit bazuar në llogaritjet e kryera nga konsulenti.
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[bookmark: _Toc184729318]Figura 3.43 Numri total kumulativ i banesave aktualisht të pabanuara (sipas INSTAT) sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729319]Figura 3.44 Përqindja e numrit të banesave aktualisht të pabanuara sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga Konsulenti bazuar në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT



Figurat 3.45-3.46 paraqesin sipërfaqen kumulative të banesave rezidenciale aktualisht të pabanuara sipas moshës dhe llojit bazuar në llogaritjet e kryera nga konsulentët EECG bazuar në CENCUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT-i.
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[bookmark: _Toc184729320]Figura 3.45 Sipërfaqja totale kumulative e banesave aktualisht të pabanuara sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729321]Figura 3.46 Sipërfaqja totale kumulative e njësive të banimit aktualisht të pabanuara sipas moshës dhe llojit deri në vitin 2023

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT-i




Parashikimi për stokun e ndërtesave rezidenciale
Nga analiza e stokut të ndërtesave rezidenciale rezultoi se deri në fund të vitit 2023, numri i objekteve të banuara është 726,325 (56,063,795 m2), të pabanuara 356,204 (27,494,783 m2), dhe gjithsej 1,082,5529 (8). Në këtë seksion do të përshkruhet në detaje parashikimi i stokut të ndërtesave rezidenciale të banuara, pasi është kjo pjesë e stokut rezidencial që lidhet drejtpërdrejt me konsumin e energjisë në sektorin e banimit. Parashikimi i numrit të ndërtesave në sektorin rezidencial bazohet në dy parametra bazë: 
- Parashikimi i popullsisë për periudhën 2023–2050 (paraqitur në figurën 3.47) bazuar në PKEK, dhe 
- Parashikimi i numrit të banorëve për banesa për të gjithë periudhën 2023–2050 (paraqitur në figurën 3.48).
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[bookmark: _Toc184729322]Figura 3.47 Popullsia shqiptare e parashikuar për periudhën 2023–2050
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729323]Figura 3.48 Numri i personave për familje (njësi banimi) për periudhën 2023–2050

	Burimi: PKEK



Sipas PKEK, popullsia do të vazhdojë të ulet nga 2.4 milionë banorë në vitin 2023 në 2.28 milionë në vitin 2035 dhe më pas do të rritet deri në 2.62 milionë në vitin 2050.
Në Figurat 3.49–3.50 paraqitet parashikimi i numrit të banesave rezidenciale të banuara bazuar në parashikimin e popullsisë dhe parashikimin e numrit të banorëve për banesa. Sipas këtij parashikimi, numri i banesave të banuara do të rritet nga 726,325 në vitin 2023 në 1,005,091 në vitin 2050. Shtojca 3 paraqet numrin përkatës të parashikuar të banesave rezidenciale të banuara për periudhën 2023–2023 në Shqipëri dhe të njëjtat parashikime janë përdorur, gjithashtu, në PKEK. 

	[image: ]
[bookmark: _Toc184729324]Figura 3.49 Numri total i parashikuar i banesave të banuara sipas kategorive të ndryshme të ndërtesave
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729325]Figura 3.50 Përqindja e parashikuar e banesave të banuara sipas parashikimit për kategori të ndryshme ndërtesash



Figura 3.51 tregon parashikimin e sipërfaqes së dyshemesë për banesë nga viti 2023 deri në vitin 2050. Parashikimi bazohet në një rritje mesatare të sipërfaqes së dyshemesë prej 0.75%[footnoteRef:4] në vit deri në vitin 2050. Në vitin 2050 sipërfaqja mesatare e dyshemesë për banesë është vlerësuar 94 m². [4:  Bazuar në rritjen mesatare historike të sipërfaqes specifike për periudhën 2018–2023.] 


[image: ]
[bookmark: _Toc184729326]Figura 3.51 Sipërfaqja e përgjithshme specifike e parashikuar për banesat e banuara sipas kategorive
Burimi: Llogaritjet e kryera nga Konsulenti bazuar në CENSUS-et përkatëse të kryera nga INSTAT-i

Në figurat 3.52–3.53 është paraqitur parashikimi i sipërfaqes totale të stokut të ndërtesave rezidenciale të banuara deri në vitin 2050. Parashikimi tregon se stoku i ndërtesave të banuara pritet të rritet nga 56 milionë m² në vitin 2023 në 95 milionë m² në vitin 2050.
Sipërfaqja e dyshemesë së shtëpive të veçuara do të arrijë deri në 44.1 milionë m² (e barabartë me 46.47% të totalit), e ndjekur nga një rritje e MAB-ve (ndërtesave me shumë apartamente) deri në 41.3 milionë m² (e barabartë me 43.5% të totalit).
Aneksi 4 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m²) të ndërtesave rezidenciale të banuara për periudhën 2023–2050 në Shqipëri. E njëjta sipërfaqe e parashikuar për të gjithë stokun e ndërtesave rezidenciale të banuara është përdorur edhe në PKEK.
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729327]Figura 3.52 Sipërfaqja totale e parashikuar e dyshemesë së banesave të banuara sipas kategorive të ndryshme të ndërtesave
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729328]Figura 3.53 Përqindja e parashikuar e sipërfaqes së dyshemesë së banesave të banuara sipas kategorive të ndryshme të ndërtesave

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti 



E njëjta metodologji e përdorur për të gjithë vendin aplikohet për përcaktimin e numrit të parashikuar dhe sipërfaqes përkatëse të banesave rezidenciale të banuara për çdo zonë klimatike (1, 2 dhe 3).
Në figurat 3.55–3.55 paraqitet parashikimi i numrit dhe sipërfaqeve përkatëse të banesave rezidenciale të banuara për zonën klimatike 1. Nga analiza rezulton se numri i banesave rezidenciale të banuara do të rritet nga 485,496 në vitin 2023 në 682,736 deri në vitin 2050. Shtojca 5 paraqet numrin përkatës të parashikuar të banesave rezidenciale të banuara për zonën klimatike 1 (të njëjtat numra të parashikuar përdoren gjithashtu në PKEK).
Analiza tregon se stoku i ndërtesave rezidenciale të banuara do të rritet nga 37 milionë m² në vitin 2023 në 64 milionë m² deri në vitin 2050 (paraqitur në figurat 3.56-3.57). Shtojca 6 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m²) të ndërtesave rezidenciale të banuara për zonën klimatike 1. E njëjta sipërfaqe e parashikuar e stokut të ndërtesave rezidenciale të banuara për zonën klimatike 1 përdoret, gjithashtu, në PKEK.
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[bookmark: _Toc184729329]Figura 3.54 Numri total i parashikuar i banesave rezidenciale për zonën klimatike 1 sipas kategorive
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[bookmark: _Toc184729330]Figura 3.55 Përqindja e numrit të parashikuar të banesave rezidenciale për zonën klimatike 1

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti
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[bookmark: _Toc184729331]Figura 3.56 Sipërfaqja totale e parashikuar e dyshemesë së banesave të banuara për zonën klimatike 1 sipas kategorive të ndryshme
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[bookmark: _Toc184729332]Figura 3.57 Përqindja e sipërfaqes së parashikuar të dyshemesë së banesave të banuara për zonën klimatike 1 sipas kategorive të ndryshme


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti



Figura 3.58–3.61 paraqet parashikimin e numrit dhe sipërfaqeve përkatëse të banesave rezidenciale të banuara për zonën klimatike 2. Nga analiza rezulton se numri i banesave rezidenciale të banuara do të rritet nga 147,427 në vitin 2023 në 200,749 në vitin 2050.
Aneksi 7 paraqet parashikimet përkatëse të numrit të ndërtesave rezidenciale të banuara për zonën klimatike 2 (të njëjtat numra janë parashikuar edhe në PKEK).
Analiza tregon se sipërfaqja e stokut të ndërtesave të banuara do të rritet nga 11.4 milionë m² në vitin 2023 në 19 milionë m² deri në vitin 2050. Shtojca 6 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m²) të ndërtesave rezidenciale të banuara për zonën klimatike 2 (të njëjtat parashikime janë përfshirë edhe në PKEK).
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[bookmark: _Toc184729333]Figura 3.58 Numri total i parashikuar i banesave të banuara për zonën klimatike 2 sipas kategorive të ndryshme
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729334]Figura 3.59 Përqindja e numrit të parashikuar të banesave të banuara për zonën klimatike 2 sipas kategorive të ndryshme

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti
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[bookmark: _Toc184729335]Figura 3.60 Sipërfaqja totale e parashikuar e dyshemesë së banesave të banuara për zonën klimatike 2 sipas kategorive të ndryshme
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[bookmark: _Toc184729336]Figura 3.61 Përqindja e sipërfaqes së parashikuar të dyshemesë së banesave të banuara për zonën klimatike 2 sipas kategorive të ndryshme


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti



Figura 3.62–3.65 paraqet parashikimin e numrit dhe sipërfaqeve përkatëse të njësive rezidenciale të banuara për zonën klimatike 3. Nga analiza rezulton se numri i njësive rezidenciale të banuara do të rritet nga 93,402 në vitin 2023 në 121,605 në vitin 2050. Aneksi 9 paraqet numrat e parashikuar të ndërtesave rezidenciale për zonën klimatike 3 dhe të njëjtat parashikime janë përdorur në PKEK. Analiza tregon se stoku i ndërtesave të banuara do të rritet nga 7.2 milionë m2 (2023) në 11.55 milionë m2 (2050). Shtojca 10 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m2) të ndërtesave rezidenciale të banuara për zonën klimatike 3 dhe të njëjtat parashikime janë përdorur në PKEK.
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[bookmark: _Toc184729337]Figura 3.62 Numri total i parashikuar i banesave të banuara për zonën klimatike 3
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[bookmark: _Toc184729338]Figura 3.63 Përqindja e numrit të parashikuar të banesave të banuara në zonën klimatike 3

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti

	[image: ]
[bookmark: _Toc184729339]Figura 3.64 Sipërfaqja totale e parashikuar e dyshemesë së banesave të banuara për zonën klimatike 3 sipas kategorive të ndryshme
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[bookmark: _Toc184729340]Figura 3.65 Përqindja e sipërfaqes së parashikuar të dyshemesë së banesave të banuara për zonën klimatike 3 sipas kategorive të ndryshme




Në figurat 3.66–3.69 paraqitet përmbledhja e parashikimit të numrit dhe sipërfaqeve përkatëse të njësive rezidenciale të banuara në zonën klimatike 3. Shtojca 11 paraqet numrin e parashikuar përkatës të ndërtesave rezidenciale të banuara në zonën klimatike 3. Shtojca 12 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m2) të ndërtesave rezidenciale të banuara në zonën klimatike 3 (i njëjti parashikim është përdorur në PKEK).


	[image: ]
[bookmark: _Toc184729341]Figura 3.66 Numri total i parashikuar i banesave të banuara për tri zonat klimatike
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[bookmark: _Toc184729342]Figura 3.67 Përqindja e parashikuar e numrit të banesave të banuara për tri zonat klimatik
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[bookmark: _Toc184729343]Figura 3.68 Sipërfaqja totale e parashikuar e dyshemesë së banesave të banuara për tri zonat klimatike
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[bookmark: _Toc184729344]Figura 3.69 Përqindja e sipërfaqes së parashikuar të dyshemesë së banesave të banuara për tri zonat klimatike


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti


[bookmark: _Toc184729105]
3.2 Përmbledhje e stokut të ndërtesave publike ekzistuese në Shqipëri
3.2.1 Të dhënat e furnizimit dhe konsumit të energjisë në stokun e ndërtesave publike
Sektori i shërbimeve është i ndarë në dy nënsektorë sipas EUROSTAT-it dhe INSTAT-it: 1. Shërbimet Publike; dhe 2. Shërbimet private, siç tregohet në figurën 3.70. Konsumi i energjisë në sektorin e shërbimeve ndikohet nga faktorë të ndryshëm, duke përfshirë numrin e ndërtesave, sipërfaqen e tyre totale, numrin e përdoruesve, zonat klimatike, teknologjitë e përdorura, eficiencën e tyre dhe konsumin specifik të energjisë që lidhet me secilin shërbim energjetik. 
[image: ]
[bookmark: _Toc184729345]Figura 3.70 Paraqitje skematike e të gjitha faturave që marrin pjesë në përcaktimin e vlerave të konsumit të energjisë për situatën aktuale dhe për të ardhmen në sektorin e shërbimeve publike dhe private
Burimi: Përgatitur nga konsulenti

Nënsektori i shërbimeve publike mbulon kryesisht shëndetësinë, arsimin, kulturën dhe administratën. Në Shqipëri, ai kategorizohet më tej bazuar në pronësinë: ndërtesa publike qendrore dhe ndërtesa publike bashkiake. Historikisht, kërkesat dhe sistemet për ngrohje në sektorin e shërbimeve publike janë karakterizuar nga eficiencë e moderuar në sistemet teknike, instalime dhe operacione. Megjithatë, vitet e fundit janë prezantuar sisteme teknike më eficiente në disa raste. Të dhënat mbi konsumin e energjisë për çdo shërbim dhe kontributet e secilit burim energjie bazohen në anketa të ndryshme të kryera gjatë përgatitjes së Strategjisë së Energjisë, si dhe në një studim të detajuar të realizuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) me mbështetjen e Bankës Botërore (BB).
Është e rëndësishme të theksohet se, në përgjithësi, sistemet e ngrohjes, gatimit, ujit të ngrohtë dhe ndriçimit në këto nënsektorë janë aplikuar me standarde relativisht të ulëta, shpesh duke dështuar të plotësojnë kushtet e komfortit. Kjo lidhet kryesisht me infrastrukturën energjetike të vjetruar ose me moshë të mesme dhe me buxhete të kufizuara, veçanërisht për ndërtesat publike bashkiake.
3.2.2 Kategorizimi i përgjithshëm i stokut të ndërtesave publike
Sipas përkufizimit, ndërtesat publike janë çdo lloj ndërtese që është e aksesueshme nga publiku, përdoret nga publiku për qëllimin e ofrimit të shërbimeve publike, dhe ku të gjitha shërbimet e energjisë dhe të tjera financohen nga burime publike, bashkiake dhe qeveritare qendrore. Ndërtesat publike në Shqipëri mund të kategorizohen në 5 grupe sipas funksionit dhe përgjegjësisë operacionale. Tabela 3.10 paraqet kategoritë e ndërtesave publike në Shqipëri sipas pronësisë së tyre. 
	Kategoria e llojit të ndërtesës
	Nënkategoritë e stokut të ndërtesave

	Ndërtesa arsimore bashkiake
	Kopshte dhe çerdhe
Shkolla fillore
Shkolla të mesme

	Ndërtesa administrative bashkiake
	Ndërtesa administrative, bashkitë etj.
Qendra shërbimi bashkiake (për qëllime të shumta: ndihmë mjekësore e parë, administratë, shërbim social)
Biblioteka bashkiake
Qendra kulturore dhe teatro bashkiake
Muzeumet dhe galeritë bashkiake
Azile, jetimore
Shtëpi për të moshuarit
Qendra turistike bashkiake

	Ndërtesa qeveritare qendrore për arsimin të lartë
	Universitetet qendrore
Kolegje
Konvikte – qytete studentore
Shkolla profesionale
Biblioteka qendrore


	Ndërtesa shëndetësore dhe sociale
	Qendra shëndetësore dhe poliklinika
Spitale bashkiake
Spitale rajonale (qarku)
Spitale terciare
Ndërtesa administrative shëndetësore dhe institucione përkujdesje sociale

	Ndërtesa të administratës qendrore
	Ndërtesa administrative të Kryeministrisë dhe të agjencive të shtetit
ndërtesa të Këshillit të Ministrave
Ndërtesa administrative
Zyra të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, hipoteka dhe arkiva
Ndërtesa nën përgjegjësinë e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve
Institucionet shkencore
Ndërtesa administrative të Ministrisë së Financave
Ndërtesa administrative të Ministrisë së Punëve të Jashtme
Ndërtesa nën përgjegjësinë e Ministrisë së Mbrojtjes
Ndërtesa ushtarake, njësi ushtarake, ndërtesa të tjera ushtarake dhe institucione të tjera
Ndërtesa nën përgjegjësinë e Ministrisë së Brendshme
Ndërtesa administrative qendrore dhe përfaqësime në rajone
Prefekturat dhe administratat rajonale
Drejtoritë e policisë, stacionet e policisë, institucione dhe të tjera
Shërbime emergjence
Posta
Ndërtesa nën përgjegjësinë e Ministrisë së Drejtësisë
Gjykata dhe burgje
Ndërtesa nën përgjegjësinë e Ministrisë së Bujqësisë, qendrore dhe në rajone
Ndërtesa administrative të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë
Ndërtesa nën përgjegjësinë e Ministrisë së Kulturës
Muzeumet dhe galeritë qendrore
Qendrat kulturore dhe teatro qendrore
Ndërtesa nën përgjegjësinë e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit 
Ndërtesa administrative
Zyra turistike qendrore dhe rajonale
Institucionet shkencore qendrore, Akademia e Shkencave, institucione shkencore lokale
Ndërtesa dhe institucione të tjera në administrim të Akademisë së Shkencave


[bookmark: _Toc184729211]Tabela 3.10 Kategorizimi i ndërtesave publike dhe pronësia e tyre
Burimi: Klasifikimi i kryer nga konsulenti

Bilanci vjetor i energjisë i Shqipërisë ofron konsumin total të energjisë për të gjithë sektorin e shërbimeve, por nuk ofron të dhëna të detajuara për nënsektorin e Shërbimeve Publike dhe nënsektorin e Shërbimeve Private. Banka Botërore (BB) ka realizuar studimin më të plotë mbi inventarin dhe konsumimin e energjisë në ndërtesat publike në Shqipëri[footnoteRef:5]. Analiza e detajuar e kryer në këtë studim tregon se konsumi i energjisë i stokut të ndërtesave publike për vitin 2018 kishte një peshë prej 19.48% të konsumit total të energjisë për të gjithë sektorin e shërbimeve. Kjo peshë u përdor në llogaritjet dhe analizat e mëtejshme në këtë Strategji. U supozua që kjo peshë mbetet e pandryshuar për gjithë periudhën 2015–2023. [5:  Studimi Bankës Botërore “Assessment of Energy Saving Potential based on the public buildings inventory and building consumption profiles”.] 

Figurat 3.71–3.72 paraqesin konsumin total të energjisë finale të stokut të ndërtesave publike për vitet 2015–2023 (bazuar në supozimet e përmendura më sipër).
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[bookmark: _Toc184729346]Figura 3.71 Tendenca e konsumit të energjisë finale për Ndërtesat Publike për vitet 2015–2023 (ktoe)
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[bookmark: _Toc184729347]Figura 3.72 Tendenca e konsumit të energjisë finale për ndërtesat publike 2015–‘23 (ktoe)

	Burimi: Llogaritjet e bëra nga konsulenti bazuar në Bilancin e Energjisë 2015–2023, INSTAT, MIE/AKBN dhe BB



Analiza e grafikeve tregon një rënie të lehtë në konsumimin e energjisë në nënsektorin e ndërtesave publike gjatë vitit 2022 dhe 2023 krahasuar me vitin 2021. Kjo reduktim u atribuohet disa projekteve të realizuara nga qeveritë qendrore dhe lokale, të cilat janë përqendruar në përmirësimin e eficiencës energjetike të stokut të ndërtesave të tyre. Analiza tregon, gjithashtu, se energjia elektrike është burimi kryesor i energjisë i përdorur, i ndjekur nga LPG dhe nafta, me biomasa (kryesisht në formën e druve të karburantit) si kontribuesi tjetër. Gjithashtu, është e rëndësishme të theksohet se energjia diellore, veçanërisht përmes sistemeve të ngrohjes së ujit diellor dhe, më kohët e fundit, sistemeve fotovoltaike të vetëprodhuesve PV, ka shënuar një rritje të qëndrueshme në kontributin e saj për plotësimin e kërkesave për ujë të ngrohtë dhe energji elektrike. Ky trend pritet të krijojë një bazë të fortë për një depërtim më të madh të tregut në vitet në vazhdim.
3.2.3 Përmbledhje e stokut aktual të ndërtesave publike
Stoku i ndërtesave publike në Shqipëri përfshin 9,297 ndërtesa me një sipërfaqe totale prej 6.013 milionë m² në vitin 2018, sipas të dhënave të mbledhura nga të gjitha 61 bashkitë dhe të gjitha institucionet qendrore shqiptare, sipas studimit të lartpërmendur nga Banka Botërore. Një burim tjetër të dhënash për stokun e ndërtesave publike tregon se ka gjithsej 9,260 ndërtesa me një sipërfaqe totale katrore prej 5.988 milionë m² në vitin 2017 (bazuar në Strategjinë e Energjisë). Analiza tregon qartë një rritje prej 0.4% midis dy viteve dhe kjo vlerë merret si norma mesatare e rritjes për të gjithë periudhën 2015–2023. Duke supozuar një normë mesatare rritjeje prej 0.4% në vit, stoku i ndërtesave publike shqiptare do të arrijë në 9,492 ndërtesa me një sipërfaqe totale prej 6,144,446 m² në vitin 2023. Në vitin 2023, numri më i lartë i ndërtesave i takon stokut të ndërtesave publike bashkiake për arsimin, që përfshin kopshtet, shkollat fillore, shkollat e mesme dhe konviktet. Ky grup përbëhet nga 3,142 ndërtesa (33.09%); sipërfaqe: 2,219,162 m² (36.12%). Grupi i dytë më i madh përfshin ndërtesat qendrore të shëndetësisë dhe sociale, të cilat përfshijnë qendra të shumta të kujdesit shëndetësor në fshatra dhe zona urbane të vogla. Ky grup përbëhet nga 2,438 ndërtesa (25.68%); sipërfaqe: 544,769 m² (8.87%).
Grupi i tretë më i madh përfshin të gjitha ndërtesat administrative për ministritë dhe agjencitë. Ky grup përbëhet nga 2,273 ndërtesa (23.94%); sipërfaqe: 2,052,527 m² (33.40%).
Figurat 3.73–3.74 paraqesin stokun e ndërtesave publike (si numër dhe sipërfaqe) për periudhën 2015–2023.
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[bookmark: _Toc184729348]Figura 3.73 Stoku i ndërtesave publike; numri i ndërtesave sipas kategorive për vitet 2015–2023
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[bookmark: _Toc184729349]Figura 3.74 Stoku i ndërtesave publike; sipërfaqja e katit për kategori ndërtesash për vitet 2015–2023 (m²)

Në përgjithësi, përdoren tri lloje sisteme ngrohjeje në ndërtesat publike, bazuar në më shumë se 200 auditime energjie të kryera nga konsulentë gjatë pesë viteve të fundit në kuadër të projektit të Bankës Botërore dhe projektit Smart Energy Municipality (SEMP) të financuar nga SECO-ja:
- Energjia Elektrike: Përdoret për ngrohës individualë elektrikë, ventilatorë, njësitë e kondicionimit qendrore (AC), dhe njësitë AC të ndara. Ky sistem është kryesisht i pranishëm në ndërtesat e administratës qendrore, institucionet shëndetësore dhe ndërtesat arsimore, kryesisht në zonën klimatike 1.
- Nafta dhe gazi: Përdoren për sisteme ngrohjeje qendrore me kaldajë nafte. Ky sistem gjendet shpesh në ndërtesat e administratës qendrore dhe, në masë më të vogël, në ndërtesat shëndetësore/sociale, kryesisht në zonat klimatike 2 dhe 3. LPG-ja përdoret kryesisht për gatim dhe ngrohje përmes sobave individuale me gaz.
- Druri (dru zjarri, pelet druri, ose copëza druri): Përdoret në sisteme ngrohjeje qendrore individuale me kaldajë. Ky sistem përdoret kryesisht në administratën bashkiake, ndërtesat arsimore dhe institucionet shëndetësore/sociale, kryesisht në zonat klimatike 2 dhe 3.
- Ndërtesat publike të ngrohura me energji elektrike: Eficienca e njësive decentralizuara (zakonisht të bazuara në dhomë) është i lartë, por vetëm disa prej tyre janë të pajisura me pompa të nxehtësisë në njësitë AC. Nuk ka humbje në shpërndarjen e nxehtësisë. Shumica e njësive AC përdoren për ngrohje dhe ftohje në përputhje me kërkesat e temperaturës në brendësi, pa kontroll të madh mbi konsumimin e energjisë nga operatori i ndërtesës. Si rezultat, ndërtesat e ngrohura me energji elektrike zakonisht ofrojnë nivele të ulëta të komoditetit në ngrohjes.
- Ndërtesat e ngrohura me naftë: Eficienca e gjenerimit të nxehtësisë në kaldaja është i ulët deri në mesatar (60–80%) për shkak të mirëmbajtjes së ulët. Humbje të konsiderueshme të nxehtësisë ndodhin për shkak të sistemeve të ngrohjes të paekuilibruara dhe mungesës së kontrollit të temperaturës në dhoma. Kostoja reale e energjisë së naftës është 4–5 herë më e lartë se ajo e drurit. Furnizimi me naftë mund të kontrollohet ose kufizohet nga operatori i ndërtesës. Ndërtesat e ngrohura me naftë zakonisht ofrojnë një komoditet ngrohjeje të moderuar.
- Ngrohja me soba LPG: Sobat LPG të përdorura për ngrohje janë shumë eficient (>85%) dhe shpesh përdoren si mbështetje për ngrohësit elektrikë. Nuk ka humbje në shpërndarjen e nxehtësisë. Megjithatë, LPG nuk mund të përdoret në dhoma të banuara shumë ose për periudha të gjata për shkak të gazrave të dëmshme që çliron. Kostoja reale e energjisë LPG është 2.5–3 herë më e lartë se ajo e drurit. Furnizimi me LPG mund të kontrollohet ose kufizohet nga operatori i ndërtesës. Ndërtesat e ngrohura me LPG zakonisht ofrojnë një komoditet të moderuar ngrohjeje, edhe kur kombinohen me ngrohës me energji elektrike.
- Ndërtesat e ngrohura me soba druri: Sobat e drurit zakonisht gjenden vetëm në dhomat e banuara, duke lënë korridoret dhe hapësira të tjera të pangrohura. Eficienca e gjenerimit të nxehtësisë në soba është i ulët (30–50%), duke kërkuar një nevojë të konsiderueshme manuale për ngrohje. Tymrat nga sobat shkaktojnë ndotje ajri në ambientet e brendshme, duke çuar në rreziqe shëndetësore. Kostoja reale e drurit është e ulët, duke e bërë atë një opsion tërheqës për bashkitë, veçanërisht ato që përdorin pyjet e tyre për të siguruar dru zjarri me çmime ende më të ulëta. Furnizimi me dru mund të kontrollohet ose kufizohet nga operatori i ndërtesës. Ndërtesat e ngrohura me soba druri zakonisht ofrojnë nivele të ulëta të komoditetit të ngrohjes.
- Ndërtesat e ngrohura me pelet druri: Eficienca e gjenerimit të nxehtësisë në kaldajë është mesatar deri në të lartë (70–85%), për shkak të kapacitetit të tyre të madh dhe stafit të dedikuar për operim. Humbje të moderuara të shpërndarjes së nxehtësisë ndodhin për shkak të sistemeve të ngrohjes të paekuilibruara dhe mungesës së kontrollit të temperaturës në dhoma. Kostoja reale e peletëve të drurit është e ulët, duke e bërë atë një opsion tërheqës për përdoruesit e ndërtesave. Furnizimi me pelet druri mund të kontrollohet ose kufizohet nga operatori i ndërtesës. Ndërtesat e ngrohura me pelet druri zakonisht ofrojnë nivele të moderuara deri në të larta të komoditetit të ngrohjes.
Analiza e kryer mbi më shumë se 200 auditime energjie për ndërtesa të ndryshme publike, të kryera nga konsulenti në kuadër të projekteve BB dhe SEMP, ka treguar qartë se në përgjithësi kushtet e komoditetit nuk janë plotësohen. Varfëria energjetike (pjesërisht për shkak të mungesës së buxhetit të bashkive) dhe siguria e furnizimit kanë bërë që konsumi të jetë më i ulët për të përmbushur kërkesat për energjinë finale për të siguruar kushtet e komoditetit për të gjitha shërbimet energjetike. “Konsumi i vërtetë” varet nga faktorët e mëposhtëm dhe mund të ndryshojë ndjeshëm për lloje të ndryshme ndërtesash publike: 
- Buxheti i bashkisë dedikuar për përmbushjen e shërbimeve energjetike; 
- Vendndodhja e ndërtesës në një zonë klimatike; 
- Niveli i okupimit nga përdoruesit, koha e funksionimit si dhe niveli i hapësirës së ngrohur (pjesërisht jo e përdorur ose e ngrohur); 
- Gjendja teknike e mbështjellësit të ndërtesës, e cila përcakton humbjet; 
- Lloji i sistemit teknik të energjisë dhe kushtet e gjenerimit të nxehtësisë (ngrohje me dru/naftë/energji elektrike).
Konsumi i vërtetë i energjisë mund të përcaktohet në bazë të informacionit të siguruar nga faturat e energjisë (energji elektrike dhe të gjitha komoditetet e tjera të energjisë) sipas inventarit të konsumit të energjisë. Siç u përmend më sipër, shumica e ndërtesave janë “të nënngrohura” dhe “të nënndriçuara”, gjë që çon në një konsum të ulët specifik të energjisë. Por kjo nuk do të thotë që ndërtesat janë me eficiencë të energjisë, përkundrazi: ndërtesat nuk përmbushin standardet e furnizimit për komoditetin e ambientit dhe nuk i plotësojnë funksionalitetet e tyre. Prandaj, të dhënat e bazës së konsumit të vërtetë nuk mund të përdoren për të krahasuar performancën energjetike të ndërtesave me ndërtesa të tjera dhe nuk është e mundur të jepen rekomandime për kursimin e energjisë. Ky fakt (ndërtesat që nuk përmbushin kërkesën për energji sipas kërkesave normative dhe të komoditetit) pengon mundësinë e krahasimit të konsumit të vërtetë të energjisë me ndërtesa të ngjashme në shtete të tjera të Evropës.
Analiza e stokut të ndërtesave publike për të gjitha bashkitë dhe institucionet qendrore publike tregon përmbledhjen e mëposhtme në bazë të moshës së ndërtesave, sipas vitit të ndërtimit: 
- Një e katërta e stokut të ndërtesave publike është më e vjetër se 50 vjet; 
- Rreth 50% e ndërtesave janë ndërtuar gjatë periudhës 1966–1988 sipas normave të ndërtimit të asaj periudhe dhe me cilësi të përshtatshme nga pikëpamja termike; 
- 10% e ndërtesave janë ndërtuar mes viteve 1988 dhe 2009, zakonisht me cilësi të ulët; 
- Rreth 15% e ndërtesave janë relativisht të reja, me ndërtim pas vitit 2009. 
Cilësia e ndërtimit të strukturave të ndërtesave është e mirë në përgjithësi, pasi është aplikuar izolimi termik i mureve të jashtme, çative dhe dritareve me performancë më të mirë. Performanca e pajisjeve të ngrohjes ndryshon, për shembull: nuk përdoren kaldaja me kondensim, pjesa e pompës së nxehtësisë në njësitë AC është e ulët dhe kaldajat me pelet të drurit kanë eficiencë mesatare/të lartë. Aplikimi i kolektorëve diellorë për SHW dhe më së fundmi sistemet fotovoltaike PV për vetëkonsum në kopshte dhe disa ndërtesa shëndetësore është në rritje, për shkak të rritjes së ndërgjegjësimit, disponueshmërisë së teknologjive dhe përpjekjeve nga projektet e donatorëve ndërkombëtarë dhe buxheti i shtetit i siguruar nga MIE dhe zbatuar nga Agjencia e Eficiencës së Energjisë. Figurat 3.75– 3.80 paraqesin përmbledhjen e numrit dhe sipërfaqes totale të ndërtesave publike, sipas llogaritjeve të kryera nga konsulenti për çdo zonë klimatike. Analiza tregon se zona klimatike e parë ka numrin më të madh të ndërtesave publike (5,018; 52.86%) dhe një sipërfaqe totale prej 3,962,643 m² (64.49%).

	[image: ]
[bookmark: _Toc184729350]Figura 3.75 Zona klimatike 1: Numri total kumulativ i ndërtesave publike deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729351]Figura 3.76 Zona klimatike 1: Sipërfaqja totale kumulative (m2) e ndërtesave publike deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729352]Figura 3.77 Zona klimatike 2: Numri total kumulativ i ndërtesave publike deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729353]Figura 3.78 Zona klimatike 2: Sipërfaqja totale kumulative (m2) e ndërtesave publike deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729354]Figura 3.79 Zona klimatike 3: Numri total kumulativ i ndërtesave publike deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729355]Figura 3.80 Zona klimatike 3: Sipërfaqja totale kumulative (m2) e ndërtesave publike deri në vitin 2023



3.2.4 Parashikimi i stokut të ndërtesave publike 2023–2050
Figura 3.81 paraqet numrin e parashikuar të përgjithshëm të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për periudhën 2023–2050 në Shqipëri. Parashikimi për numrin e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake nga viti 2023 deri në vitin 2050 është bërë përmes ekstrapolimit linear, duke supozuar një normë rritjeje vjetore prej 0.75% për të gjitha pesë kategoritë. Numri i ndërtesave do të rritet nga 9,492 në vitin 2023 në 12,950 në vitin 2050. Aneksi 13 paraqet numrin e parashikuar të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake në Shqipëri për këtë periudhë.
Figura 3.82 paraqet sipërfaqen totale të parashikuar të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për periudhën 2023–2050 në Shqipëri. Për parashikimin e sipërfaqes totale të këtyre ndërtesave është aplikuar një normë rritjeje vjetore prej 1% (norma më e lartë e rritjes reflekton tendencën që ndërtesat e reja të kenë sipërfaqe specifike më të madhe). Sipërfaqja e stokut të ndërtesave do të rritet nga 6.144 milionë m² në vitin 2023 në 9.967 milionë m² në vitin 2050. Aneksi 14 paraqet sipërfaqen e parashikuar përkatëse të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për periudhën 2023–2050.
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[bookmark: _Toc184729356]Figura 3.81 Numri total i parashikuar i ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake sipas kategorive të ndryshme
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[bookmark: _Toc184729357]Figura 3.82 Sipërfaqja e parashikuar e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake sipas kategorive të ndryshme

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në trendet dhe supozimet përkatëse



Për llogaritjen e numrit dhe sipërfaqes përkatëse të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për secilën zonë klimatike 1 dhe 2, u aplikuan supozime të mëposhtme:
- Numri i ndërtesave: norma e rritjes vjetore prej 1.5% bazuar në të dhënat e korelacionit të vitit të kaluar dhe numrin e popullsisë që jeton në ndërtesat përkatëse.
- Sipërfaqja e ndërtesave: norma e rritjes vjetore prej 0.5% bazuar në të dhënat e korelacionit të vitit të kaluar dhe frekuencën e përdorimit gjatë ditës nga popullsia që jeton në ndërtesat përkatëse.
Figurat 3.83–3.84 paraqesin parashikimin e numrit dhe sipërfaqeve përkatëse të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 1. Numri i ndërtesave publike do të rritet nga 4,848 në vitin 2023 në 7,597 në vitin 2050. Sipërfaqja e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake do të rritet nga 3.831 milionë m² në vitin 2023 në 7.091 milionë m² në vitin 2050.
Aneksi 15 paraqet numrin e parashikuar të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 1. Aneksi 16 paraqet sipërfaqen e parashikuar (shprehur në m²) të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 1.
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[bookmark: _Toc184729358]Figura 3.83 Numri total i parashikuar për zonën klimatike 1 të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake sipas kategorive të ndryshme
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729359]Figura 3.84 Sipërfaqja e parashikuar për zonën klimatike 1 të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake sipas kategorive të ndryshme

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në trendet dhe supozimet përkatëse



Figurat 3.85–3.86 paraqesin parashikimin e numrit dhe sipërfaqeve përkatëse të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 2. Numri i njësive të banuara të zëna do të rritet nga 2,551 në vitin 2023 në 3,231 deri në vitin 2050. Sipërfaqja e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake do të rritet nga 1.336 milionë m2 në vitin 2023 në 1.889 milionë m2 në vitin 2050.
Shtojca 17 paraqet numrin e parashikuar përkatës të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 2. Shtojca 18 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m2) të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 2.
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[bookmark: _Toc184729360]Figura 3.85 Numri total i ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake sipas kategorive të ndryshme i parashikuar për zonën klimatike 2
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[bookmark: _Toc184729361]Figura 3.86 Sipërfaqja e parashikuar për zonën klimatike 2 të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake sipas kategorive të ndryshme

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në trendet dhe supozimet përkatëse



Për llogaritjen e numrit dhe sipërfaqes përkatëse të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për çdo Zonë Klimatike 3, janë aplikuar këto supozime:
- Numri i ndërtesave: norma vjetore e rritjes 0.25%, më e ulët se në Zonën 1 dhe 2;
- Sipërfaqja e ndërtesave: norma vjetore e rritjes 0.25%, më e ulët se në Zonën 1 dhe 2.
Figura 3.87–3.88 paraqet parashikimin e numrit dhe sipërfaqeve përkatëse të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 3. Numri i ndërtesave do të rritet nga 1,784 në vitin 2023 në 2,122 deri në vitin 2050. Sipërfaqja e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake do të rritet nga 0.775 milionë m2 në vitin 2023 në 0.988 milionë m2 në vitin 2050.
Shtojca 19 paraqet numrin përkatës të parashikuar të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 3. Shtojca 20 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m2) të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 3.
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[bookmark: _Toc184729362]Figura 3.87 Numri total i parashikuar për zonën klimatike 3 të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake sipas kategorive të ndryshme
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[bookmark: _Toc184729363]Figura 3.88 Sipërfaqja e parashikuar për zonën klimatike 3 të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake sipas kategorive të ndryshme

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në trendet dhe supozimet përkatëse


[bookmark: _Toc184729106]
3.3 Përmbledhje e stokut aktual të ndërtesave komerciale dhe të shërbimeve private
3.3.1 Të dhënat për furnizimin me energji dhe konsumimin e stokut të ndërtesave tregtare dhe shërbimeve private
Sektori i shërbimeve private po zhvillohet dhe ka tendencë të integrojë me ritme të shpejta teknologjinë moderne të energjisë dhe instalimet, veçanërisht dhe në vitet e fundit përdorimin e energjisë diellore si sisteme për ngrohjen e ujit me energji diellore (SWHS) dhe vetëprodhuesit PV. Kështu, në shumë shërbime, sektori privat ka arritur dhe do të arrijë zhvillime teknologjike dhe cilësore moderne. Ky grup shërbimesh përfshin kategori biznesi, si hotele, restorante, banka, zyra turistike, zyra konsulence, zyra sigurimesh etj., si dhe shumë shërbime paralele me shërbimet publike në arsim, kulturë, mjekësi etj., të cilat synojnë të garantojnë për klientët e tyre një komoditet maksimal. Siç u përmend më lart, anketa e fundit për energjinë/mbikëqyrjen për sektorin e shërbimeve është kryer nga USAID në vitin 2016 për të mbledhur disa të dhëna të pjesshme për sektorin e shërbimeve për përgatitjen e Strategjisë së Energjisë të miratuar në vitin 2018. Për më tepër, duhet të theksohet se disa nënsektore të sektorit të Shërbimeve Private ende trashëgojnë disa shërbime tradicionale në fushën e shërbimeve të riparimeve dhe në tregtinë e vogël, të cilat nuk kanë as mundësinë dhe as kërkesën për ngrohje/kondicionim.
Një nga sektorët më të rëndësishëm të shërbimeve private në Shqipëri është turizmi, i cili përfshin: hotele, motele, resorte, restorante, qendra rekreacioni etj. Turizmi është një nga sektorët kryesorë në nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe është sektori kryesor strategjik i Qeverisë Shqiptare. Ndikimi i gjerë në aktivitetin ekonomik e rendit sektorin e turizmit si një nga faktorët kryesorë të rritjes ekonomike dhe punësimit.
Numri i vizitorëve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë tregon ritme të larta rritjeje, duke kaluar nga 317 mijë vizitorë në vitin 2000 në 12 milionë vizitorë të huaj në vitin 2023. Rritja e numrit të ndërtesave turistike, restoranteve, shtëpive të mikpritjes ka rritur konsumimin e energjisë në këtë sektor.
Figurat 3.89–3.90 paraqesin konsumimin total të energjisë për ndërtesat tregtare dhe shërbimeve private për vitet 2015 - 2023. Duke qenë se statistikat kombëtare të energjisë nuk ofrojnë të dhëna të ndara për sektorët e shërbimeve tregtare dhe private, konsumimi vjetor i energjisë për stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale llogaritet, duke zbritur konsumimin vjetor të energjisë për stokun e ndërtesave publike (i analizuar në kapitullin 3.2) nga konsumimi total i energjisë për sektorin e shërbimeve.
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[bookmark: _Toc184729364]Figura 3.89 Progresi i konsumit final të energjisë për ndërtesat komerciale dhe shërbimet private për vitet 2015–2023 (ktoe)
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[bookmark: _Toc184729365]Figura 3.90 Progresi i konsumit final të energjisë për ndërtesat komerciale dhe shërbimet private për vitet 2015–2023 (ktoe)


	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në Bilancin e Energjisë 2015–2023, INSTAT dhe MIE/AKBN



Analiza tregon një rritje të ndjeshme të konsumit të energjisë në këtë sektor dhe një ulje të përkohshme të konsumit në vitin 2021, për shkak të COVID-19.
3.3.2 Të dhënat e përgjithshme të stokut të ndërtesave komerciale dhe të shërbimeve private
Burimi kryesor i informacionit të detajuar për llojet e ndërtesave në stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale është INSTAT-i dhe mund të ndahet në kategoritë kryesore si më poshtë: 
- Tregtia me shumicë dhe me pakicë (dyqane, tregje dhe supermarkete); 
- Zyra private të profesionistëve të ndryshëm; 
- Kopsht/private shkolla/universitete; 
- Hotele dhe restorante; 
- Ndërtesa të sektorit privat të shëndetësisë; dhe 
- Ndërtesa dhe hapësira për aktivitete kulturore, sportive dhe aktivitete të tjera (jo të përfshira në kategoritë e mësipërme).
Figurat 3.91–3.92 tregojnë kontributin në PBB në terma realë dhe nominalë nga stokun i ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale në Shqipëri, sipas të dhënave nga PKEK, Banka e Shqipërisë dhe Banka Botërore. Analiza tregon se shkalla e rritjes së PBB-së është respektivisht 3.74% dhe 11.93% në terma realë dhe nominalë për stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale për periudhën e gjithëpërfshirëse 2015–2023.
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[bookmark: _Toc184729366]Figura 3.91 PBB në terma realë për vlerat historike për nënsektorin e shërbimeve private dhe komerciale në Shqipëri (euro)
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729367]Figura 3.92 PBB në terma nominalë për vlerat historike për nënsektorin e shërbimeve private dhe komerciale në Shqipëri (euro)


	Burimi: Grafiku i përgatitur nga konsulenti bazuar në raportet e Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Botërore për vitet 2015–2023



3.3.3 Përmbledhje e stokut të ndërtesave të shërbimeve komerciale dhe private
Të dhënat e detajuara nuk janë të disponueshme për ndarjen e stokut të ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale sipas vitit të ndërtesës, madhësisë, pronësisë, vendndodhjes ose tipologjive. Gjithashtu, informacioni i detajuar nuk është lehtësisht i disponueshëm për materialet e ndërtimit (pavarësisht se ato janë kryesisht ndërtim me tulla), karakteristikat termofizike të strukturave të ndërtesave (izolimi, xhami, ventilimi, ndriçimi natyral), apo sistemet e ngrohjes, ftohjes dhe ndriçimit. Për këtë arsye, të dhënat e mëposhtme janë llogaritur duke përdorur të dhënat nga INSTAT-i dhe përvojën e ekipit të Konsulencës. Duke marrë parasysh numrin e ulët të të dhënave të disponueshme, do të bëhen disa supozime, të cilat janë marrë ose nga vendet fqinje ose bazuar në përvojën ndërkombëtare. Stoku i ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale në Shqipëri është shumë heterogjen, për shkak të ndryshimeve në sipërfaqet mesatare, llojet e ndërtimit, llojet e përdorimit dhe konsumit të energjisë, në varësi të përdorimit. Figura 3.93 paraqet stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale bazuar në të dhënat vjetore nga INSTAT-i dhe numrin total të stokut të ndërtesave (pra 85,093 për vitin 2023)[footnoteRef:6].  [6:  https://www.instat.gov.al/media/1826/regjistri_i_ndermarrjeve_ekonomike ] 
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[bookmark: _Toc184729368]Figura 3.93 Numri i stokut të ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale, për kategori të ndryshme, për vitet 2015–2023.
Burimet: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në llojet e ndërtesave të përcaktuara nga klasifikimi i INSTAT-it. Numri i ndërtesave bazohet në kompanitë aktive me të njëjtin kod NACE.

Figura 3.94 paraqet tendencat e sipërfaqes mesatare të stokut të ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale, bazuar në të dhënat vjetore të INSTAT-it. Vlerat për secilin vit janë përditësuar me lëshimin e lejeve të reja të ndërtimit deri në vitin 2023 dhe përvojën e Konsulentit.
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[bookmark: _Toc184729369]Figura 3.94 Tendencat e stokut të ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale, për kategori të ndryshme, për vitet 2015–2023 (m2/ndërtesë)
Burimi: Llogaritjet e kryera nga Konsulenti bazohen në klasifikimin e llojeve të ndërtesave sipas INSTAT-it. Sipërfaqja totale për secilën kategori ndërtesash është bazuar në informacionet e INSTAT-it (2009) dhe është përditësuar me lëshimin e lejeve të ndërtimit deri në vitin 2023, sipas eksperiencës së Konsulentit

Figura 3.95 paraqet sipërfaqen totale të stokut të ndërtesave të shërbimit privat dhe komercial, të llogaritur nga konsulenti bazuar në numrin dhe sipërfaqen mesatare specifike për secilën kategori ndërtesash të paraqitura në figurat 3.90 dhe 3.91. Sipërfaqja totale e stokut të ndërtesave të shërbimit privat dhe komercial është 18,961,436 m² për vitin 2023. Analiza tregon se grupi më i madh është ai i hoteleve dhe restoranteve, i ndjekur nga grupi i ndërtesave tregtare me shumicë dhe pakicë.
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[bookmark: _Toc184729370]Figura 3.95 Trendi i sipërfaqeve totale të stokut të ndërtesave të shërbimit privat dhe komercial, për kategori të ndryshme, për vitet 2015–2023 (m²)
Burimet: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në kategoritë e ndërtesave sipas klasifikimit INSTAT

Të dhënat e INSTAT-it nuk japin një ndarje të stokut të ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare sipas bashkisë. Ndërkohë, INSTAT-i ofron të dhëna të vlefshme në lidhje me stokun e shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare vetëm për 12 qarqe të Shqipërisë për vitin 2021 dhe 2022. Këto të dhëna janë paraqitur në tabelën 3.10.

	Regions
	2021
	2022
	2021
	2022

	
	
	
	Zona 1
	Zona 2
	Zona 3
	Zona 1
	Zona 2
	Zona 3

	Berat
	2,431
	2,649
	1,945
	486
	
	2,119
	530
	

	Dibër
	1,367
	1,452
	
	
	1,367
	
	
	1,452

	Durrës
	7,451
	8,367
	7,451
	
	
	8,367
	
	

	Elbasan
	4,741
	5,047
	
	4,741
	
	
	5,047
	

	Fier
	5,908
	6,291
	5,908
	
	
	6,291
	
	

	Gjirokastër
	1,542
	1,654
	
	1,542
	
	
	1,654
	

	Korçë
	3,819
	4,056
	
	
	3,819
	
	
	4,056

	Kukës
	789
	883
	
	
	789
	
	
	883

	Lezhë
	2,581
	2,816
	2,581
	
	
	2,816
	
	

	Shkodër
	3,852
	4,154
	770
	3,082
	
	831
	3,323
	

	Tiranë
	36,802
	38,695
	36,802
	
	
	38,695
	
	

	Vlorë
	5,550
	6,303
	5,550
	
	
	6,303
	
	

	Albania
	76,833
	82,367
	61,007
	9,850
	5,975
	65,422
	10,554
	6,391

	Ndarja
	100.00%
	100.00%
	79.40%
	12.82%
	7.78%
	79.43%
	12.81%
	7.76%


[bookmark: _Toc184729371]Figura 3.96 Ndarja e stokut të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për çdo qark, për vitet 2021–2022.

Përqindja mesatare e numrit të ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për secilën zonë klimatike është përkatësisht 79,41% (zona 1), 12,82% (zona 2) dhe 7,77% (zona 3) në 2021 dhe 2022. Këto pjesë janë përdorur në këtë strategji për llogaritjen e numrit të ndërtesave dhe sipërfaqeve të tyre për zonë klimatike. Figura 3.97–3.102 tregon numrin e ndërtesave dhe zonave të shërbimeve private dhe stokut të ndërtesave tregtare për çdo zonë klimatike në vitin 2023.
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[bookmark: _Toc184729372]Figura 3.97 Zona klimatike 1: Numri total kumulativ i shërbimeve private dhe stokut të ndërtesave tregtare deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729373]Figura 3.98 Zona klimatike 1: Sipërfaqja totale kumulative (m2) e stokut të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729374]Figura 3.99 Zona klimatike 2: Numri total kumulativ i shërbimeve private dhe stokut të ndërtesave tregtare deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729375]Figura 3.100 Zona klimatike 2: Sipërfaqja totale kumulative (m2) e stokut të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729376]Figura 3.101 Zona klimatike 3: Numri total kumulativ i shërbimeve private dhe stokut të ndërtesave tregtare deri në vitin 2023
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[bookmark: _Toc184729377]Figura 3.102 Zona klimatike 3: Sipërfaqja totale kumulative (m2) e stokut të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare deri në vitin 2023

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në të dhënat përkatëse të INSTAT-it dhe Strategjinë Kombëtare të Energjisë



3.3.4 Parashikimi i stokut të ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare
Parashikimi i numrit të ndërtesave dhe njësive të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare llogaritet bazuar në normën vjetore të rritjes për kategori të ndryshme dhe zonën klimatike. Normat e rritjes u vlerësuan nga konsulenti bazuar në prirjet lineare aktuale dhe zhvillimin ekonomik të çdo zone klimatike. Normat e rritjes për zonën 1 janë më të larta se zonën 2 dhe më të larta se për zonën 3 krejtësisht të lidhura, gjithashtu, me zhvillimin ekonomik për çdo kategori ndërtimi të paraqitur në tabelën 3.11. 

	Kategoritë e shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare
	Norma mesatare e rritjes për numrin e shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për të gjithë periudhën 2023–2050

	
	Zona Klimatike 1 (%)
	Zona Klimatike 2 (%)
	Zona Klimatike 2 (%)

	Ndërtesa tregtare
	0.85%
	0.50%
	0.35%

	Zyra private
	0.70%
	0.45%
	0.25%

	Ndërtesa arsimi private
	0.70%
	0.45%
	0.25%

	Hotele dhe restorante
	1.20%
	1.00%
	0.75%

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	0.35%
	0.20%
	0.15%

	Komplekse private sportive, kulturore dhe të tjera
	0.35%
	0.20%
	0.15%


[bookmark: _Toc184729212]Tabela 3.11 Supozimi i ritmeve përkatëse të rritjes mesatare për parashikimin e numrit të ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për periudhën 2023–2050
Burimi: Supozimi i konsulentit



Në figurën 3.99 është paraqitur parashikimi i numrit të objekteve të shërbimeve private dhe tregtare për periudhën 2023–2050.
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[bookmark: _Toc184729378]Figura 3.103 Numri total i parashikuar i shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për kategori të ndryshme
Burimi: Llogaritjet e kryera nga Konsulenti bazuar në tendencat përkatëse dhe normat vjetore të rritjes (shih tabelën 3.7)

Numri i shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare do të rritet nga 85,098 në 2023 në 107,481 në 2050. Aneksi 21 paraqet numrin përkatës të parashikuar të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për periudhën 2023–2050 në Shqipëri.

Figura 3.104 tregon parashikimin e sipërfaqes specifike sipas kategorisë së ndërtesave për shërbime private dhe ndërtesave tregtare për periudhën 2023–2050.
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[bookmark: _Toc184729379]Figura 3.104 Parashikimi i sipërfaqes specifike për ndërtesë për shërbime private dhe ndërtesa tregtare (m2/ndërtesë)
Burimi: Llogaritjet e kryera nga interpolimi liniar bazuar në periudhën 2015–2023.

Figura 3.105 paraqet sipërfaqen totale të parashikuar të ndërtesave të shërbimeve private dhe tregtare për periudhën 2023–2050 në Shqipëri. Sipas këtij parashikimi numri i objekteve të shërbimeve private dhe tregtare do të rritet nga 18,96 milionë m2 në vitin 2023 në 35,64 milionë m2 në vitin 2050. Aneksi 22 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m2) të objekteve të shërbimeve private dhe tregtare për periudhën 2023- 2050.
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[bookmark: _Toc184729380]Figura 3.105 Sipërfaqja e parashikuar e objekteve të shërbimeve private dhe tregtare sipas kategorive të ndryshme për periudhën 2023–2050
Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në supozimet (shkalla vjetore e rritjes, sipërfaqja specifike për kategori ndërtimi).

Ndarja e numrit dhe sipërfaqes totale të ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për çdo zonë klimatike:
Për llogaritjen e parashikimit të numrit dhe sipërfaqes së ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për secilën zonë klimatike 1, 2 dhe 3, u zbatuan të njëjtat supozime të përshkruara në seksionin e mësipërm.
Figurat 3.106–3.107 paraqesin parashikimin e numrave dhe sipërfaqeve të objekteve të shërbimeve private dhe tregtare për zonën klimatike 1.
Sipas parashikimit, numri i ndërtesave të shërbimeve private dhe tregtare do të rritet nga 67,580 në 2023 në 85,356 në 2050. Sipërfaqja e ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare do të rritet nga 13,65 milionë m2 në 2023 në 25,66 milionë m2 në 2050.
Aneksi 23 paraqet numrin përkatës të parashikuar të ndërtesave të shërbimeve private dhe tregtare për zonën klimatike 1. Aneksi 24 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (të shprehur në m2) të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën klimatike 1.
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[bookmark: _Toc184729381]Figura 3.106 Numri total i objekteve të parashikuar për zonën klimatike 1 të ndërtesave të shërbimeve private dhe tregtare sipas kategorive të ndryshme
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[bookmark: _Toc184729382]Figura 3.107 Sipërfaqja e parashikuar e objekteve të shërbimeve private dhe tregtare për zonën klimatike 1 sipas kategorive të ndryshme

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në supozimet (shkalla e rritjes vjetore, sipërfaqja specifike për kategori ndërtimi).



Figura 3.108–3.109 paraqet parashikimin e numrit dhe sipërfaqeve të objekteve të shërbimeve private dhe tregtare për zona klimatike 2.
Sipas parashikimit, numri i ndërtesave do të rritet nga 11,886 në 2023 në 13,776 në 2050. Sipërfaqja e ndërtesave të shërbimeve private dhe tregtare do të rritet nga 3,13 milionë m2 në 2023 në 5,89 milionë m2 në 2050.
Aneksi 25 paraqet numrin përkatës të parashikuar të ndërtesave të shërbimeve private dhe tregtare për zona klimatike 2.
Aneksi 26 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m2) të objekteve të shërbimeve private dhe tregtare për zona klimatike 2.
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[bookmark: _Toc184729383]Figura 3.108 Numri i parashikuar i ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për zonën klimatike 2
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[bookmark: _Toc184729384]Figura 3.109 Sipërfaqja e parashikuar e ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për zonën klimatike 2

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në supozimet (shkalla e rritjes vjetore, sipërfaqja specifike për kategori ndërtimi).

	
	



Figura 3.110–3.111 paraqet parashikimin e numrit dhe sipërfaqeve të objekteve të shërbimeve private dhe tregtare për zonën klimatike 3.
Sipas parashikimit, numri i ndërtesave do të rritet nga 6,398 në 2023 në 8,349 në 2050.
Sipërfaqja e ndërtesave të shërbimeve private dhe tregtare do të rritet nga 1,993 milionë m2 në 2023 në 4,081 milionë m2 në 2050.
Shtojca 27 paraqet numrin e parashikuar përkatës të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për zonën klimatike 3.
Aneksi 28 paraqet sipërfaqen përkatëse të parashikuar (shprehur në m2) të objekteve të shërbimeve private dhe tregtare për zonën klimatike 3.
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[bookmark: _Toc184729385]Figura 3.110 Numri i parashikuar i ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për zonën klimatike 3
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[bookmark: _Toc184729386]Figura 3.111 Sipërfaqja e parashikuar e ndërtesave të shërbimeve private dhe ndërtesave tregtare për zonën klimatike 3

	Burimi: Llogaritjet e kryera nga konsulenti bazuar në supozimet (shkalla e rritjes vjetore, sipërfaqja specifike për kategori ndërtimi).

	
	



[bookmark: _Toc184729107]3.4	(Kosto-optimale) Kërkesat minimale të performancës së energjisë për ndërtesat e reja dhe ekzistuese 
3.4.1 Baza ligjore në fuqi për kërkesat minimale të performancës së energjisë
Aktet nënligjore kryesore që lidhen me kërkesat minimale të performancës energjetike brenda stokut të ndërtesave të Shqipërisë janë:
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1094, datë 24.12.2020, “Për miratimin e metodologjisë kombëtare të llogaritjes së performancës së energjisë në ndërtesa”;
- Vendimi nr. 537, datë 8.7.2020, “Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave”;
- Vendimi nr. 958, datë 2.12.2020, “Për miratimin e procedurave e të kushteve të certifikimit të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të modelit, përmbajtjes e kushteve të regjistrimit të’ ‘certifikatës së performancës së energjisë së ndërtesave’”;
- Vendimi nr. 256, datë 27.3.2020, “Për miratimin e metodologjisë për llogaritjen e niveleve të kostos optimale për kërkesat minimale të performancës së energjisë së ndërtesave, të njësive dhe të elementeve të ndërtesave”; dhe
- të tjera (të cilat do të shfaqen në këtë nënkapitull).
VKM nr. 537, datë 8.7.2020 përcakton të gjitha kategoritë e ndërtesave të cilat janë të detyruara të respektojnë kërkesat minimale të performancës energjetike për ndërtesat dhe elementet e ndërtesës, si: vilat, blloqet e apartamenteve, zyrat, përfshirë bibliotekat, ndërtesat kërkimore dhe muzetë; ndërtesa arsimore, shkolla, universitete, kopshte, institucione arsimore, konvikte, gjykata, burgje dhe qendra akomodimi; spitalet, ndërtesat e kujdesit shëndetësor, ndërtesat rehabilituese dhe institucionet e kujdesit shëndetësor; hotele dhe restorante, ndërtesa biznesi, ndërtesa shërbimesh private, ndërtesa të aktiviteteve të tregtisë me shumicë dhe pakicë, ndërtesa argëtuese, komerciale, ndërtesa industriale dhe ndërtesa stacionesh/terminale; dhe ambiente sportive (të brendshme).
Për më tepër, ky akt nënligjor përcakton edhe kërkesat teknike që duhet të plotësojnë të gjitha kategoritë e ndërtesave për të përmbushur kërkesat minimale të performancës së eficiencës energjetike. Ndërtesat (e reja ose ato që do i nënshtrohen një rinovimi të konsiderueshëm) duhet të plotësojnë kërkesat minimale (nga pikëpamja e kërkesës për energji). Kërkesat monitorohen bazuar në vlerat specifike të parametrave të mëposhtëm:
1. Vlerat U përkatëse (vlerat e koeficientit të transferimit të nxehtësisë [W/(m2K)] për muret e jashtme, dritaret e jashtme, çati/t, tarracat, dyert e jashtme dhe katin/katet përdhese);
2. Do të kontrollohen të gjithë parametrat e sistemeve teknike, për ndërtesat e reja rezidenciale dhe jorezidenciale, si dhe për njësitë e tyre individuale të banimit dhe tregtare (“njësi” të emëruara së shpejti). Vlerat minimale standarde për të gjithë parametrat e sistemeve teknike janë dhënë në vendimin e sipërpërmendur dhe janë paraqitur në tabelën 3.8;
3. Audituesi i energjisë do të marrë të gjitha parametrat për anën e kërkesës dhe ofertës së ndërtesës përkatëse bazuar në vizatimet e detajuara të projektimit inxhinierik dhe specifikimin e raportit përkatës për të lëshuar certifikatën e përkohshme të performancës energjetike (TEPC);
4. Pronarët e ndërtesave ekzistuese dhe zhvilluesit e ndërtesave të reja do të marrin lejet e ri/ndërtimit, vetëm pasi ndërtesa e tyre të përmbushë kërkesat minimale të performancës energjetike dhe të gjitha kërkesat e tjera sipas projektimit të detajuar inxhinierik.
5. Audituesi i energjisë do të marrë të gjithë parametrat për anën e kërkesës së ndërtesës përkatëse bazuar në vizatimet teknike në mënyrë që të gjenerojë certifikatën përfundimtare të performancës së energjisë (TEPC) pas finalizimit të ndërtesës së rinovuar (ose të re) si pjesë e kërkesat ligjore për lëshimin e lejes së përdorimit të ndërtesës.
Ekzistojnë lloje të ndryshme ndërtesash (dhe elemente të ndërtesave) që kërkohen për të arritur një nivel të performancës së eficiencës energjetike:
- Të gjitha ndërtesat e reja dhe njësitë e ndërtesave të reja gjatë të gjitha fazave të ndërtimit, përfshirë projektimin;
- Të gjitha ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e ndërtesave të reja gjatë të gjitha fazave të rinovimit, përfshirë zgjerimin;
- Zëvendësimi i elementeve të veçanta të ndërtesës, të cilat janë pjesë e mbështjellës së ndërtesës dhe që kanë një ndikim të konsiderueshëm mbi performancën e energjisë së ndërtesës, kur ato zëvendësohen ose i shtohen ndërtesës;
- Zëvendësimi i sistemeve teknike të ndërtesave me qëllim rritjen e eficiencës.
Kuadri ligjor (shiko më shumë kapitullin 2) përcakton kërkesat e ndryshme sipas natyrës së ndërtesës. Prandaj, ndërtesat kategorizohen sipas tipologjisë dhe funksionit:
- Ndërtesat rezidenciale – kategoria e parë e stokut: Ndërtesa të veçuara të banimit me një familje, përfshirë vilat, ndërtesa të lidhura dhe/ose shtëpi të veçuara me tarracë;
- Ndërtesat rezidenciale – kategoria e dytë e stokut: Blloqet e apartamenteve (MAB-pallate), përfshirë ndërtesa banimi me tri ose më shumë apartamente dhe blloqet e ndërtuara nga institucionet e mirëqenies sociale;
- Ndërtesat jorezidenciale – kategoria e parë e stokut: Zyrat, përfshirë bibliotekat, ndërtesat kërkimore dhe muzeumet;
- Ndërtesat jorezidenciale – kategoria e dytë e stokut: Ndërtesat e edukimit/arsimimit, përfshirë shkollat, universitetet, kopshtet, institucionet e edukimit, konviktet, gjykatat, burgjet dhe qendrat akomoduese;
- Ndërtesat jorezidenciale – kategoria e tretë e stokut: Spitalet, përfshirë ndërtesat e kujdesit shëndetësor, ndërtesat e rehabilitimit dhe të institucioneve të kujdesit shëndetësor;
- Ndërtesat jorezidenciale – kategoria e katërt e stokut: Hotelet dhe restorantet, përfshirë ndërtesa biznesi dhe ndërtesa akomodimi dhe shërbimi, përveç ndërtesave të zyrave dhe ndërtesave tregtare;
- Ndërtesat jorezidenciale – kategoria e pestë e stokut: Ndërtesa ku zhvillohen aktivitete të tregtisë me shumicë ose pakicë që klasifikohen si ndërtesa shërbimi, përfshirë ndërtesa tregtare dhe ndërtesa stacioni/terminale;
- Ndërtesat j rezidenciale – kategoria e gjashtë e stokut: Objektet sportive, përfshirë objektet e mbyllura.
Kuadri ligjor përcakton kushtet teknike që duhet të plotësojnë të gjitha kategoritë e ndërtesave të sipërpërmendura për të përmbushur kërkesat minimale të performancës energjetike. Kushtet monitorohen, maten dhe duhet të rezultojnë në vlera specifike të parametrave të mëposhtëm:
- “Vlera U, ose vlera specifike e koeficientit të përgjithshëm të transmetimit të nxehtësisë [W/(m2K)]”, humbja totale e nxehtësisë specifike përmes një elementi humogjen (mur, dritare, çati, tarracë, derë e jashtme dhe dysheme e mbështetur me tokën.
- “Konsumi total i energjisë së ndërtesës (kwh/vit)”, sasia në kwh e energjisë ekuivalente të dhënë, e cila konsumohet përgjatë një viti përmes përdorimit të sistemeve teknike të ndërtesës për kontrollin e klimës së brendshme për ngrohjen, për ftohjen, për ngrohjen e ujit sanitar, për ventilimin, për ndriçimin dhe për funksionimin e pajisjeve të tjera elektrike.
3.4.2 Kërkesat minimale teknike
Në përputhje me VKM-në nr. 537, datë 8.7.2020, në të gjitha ndërtesat e reja të shprehura me koeficientin e përgjithshëm të transmetimit të nxehtësisë U nuk tejkalojnë vlerat e lejuara të këtij koeficienti, të përcaktuara më poshtë: 
- muret e jashtme në kontakt me mjedisin e jashtëm: U = 0.38 (W/m2K)
- çatia (e pjerrët ose tarracë):				 U = 0.35 (W/m2K)
- soleta e papafingos: 				 U = 0.38 (W/m2K)
- dysheme e mbështetur në tokë: 			 U = 0.5 (W/m2K)
- komponentët me xham (dritaret)			 U = 2.00 (W/m2K)
Në të gjitha ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e ndërtesave ekzistuese, kur ato i nënshtrohen një rinovimi të rëndësishëm dhe/ose kur zgjerohen, të shprehura me koeficientin e përgjithshëm të transmetimit të nxehtësisë U, nuk tejkalojnë vlerat e lejuara të këtij koeficienti, të përcaktuara më poshtë:
- muret e jashtme në kontakt me mjedisin e jashtëm: U = 0.40 (W/m2K)
- çatia (e pjerrët ose tarracë):				 U = 0.35 (W/m2K)
- soleta e papafingos: 				U = 0.45 (W/m2K)
- dysheme e mbështetur në tokë: 			U = 0.5 (W/m2K)
- komponentët me xham (dritaret) 			U = 2.20 (W/m2K)

Kuadri ligjor përcakton, gjithashtu, kërkesat minimale të performancës energjetike të pajisjeve dhe sistemeve teknike të ndërtesës. Të gjitha sistemet teknike për ndërtesat e reja rezidenciale dhe jorezidenciale, si dhe banesat e tyre individuale dhe njësitë tregtare (“njësitë”) duhet të auditohen dhe miratohen bazuar në vizatimet projektimit të detajuar inxhinierik për lëshimin e certifikatës së përkohshme të performancës energjetike në ndërtesë, në përputhje me standardet minimale treguese të eficiencës së energjisë. Vlerat përkatëse të këtij standardi janë dhënë në tabelën 3.12, në përputhje me VKM-në nr. 537, datë 8.7.2020. 

	Burimi termik
	Sistemi teknik për ngrohje/ftohje
	Njësia që kërkohet
	Kërkesa minimale

	
Biomase drusore
	Me oxhak të hapur
	




Rendimenti termik
	0.15

	
	Oxhak me qarkullim ajri në dhomë
	
	0.35

	
	Oxhak me këmbyes nxehtësie të instaluar gaz - ajër/ujë
	
	0.70

	
	Sobë druri me eficiencë
	
	0.80

	Pelet
	Ngrohëse lokale
	
	0.85

	
	Ngrohëse uji me qarkullim të ujit të ngrohtë në ndërtesë
	
	0.90

	Gaz natyror
	Kaldajë standarde me ujë të ngrohtë qarkullues
	
	0.85

	
	Kaldajë me kondensim me ujë të ngrohtë qarkullues
	
	0.95

	Naftë
	Kaldajë standarde me ujë të nxehtë qarkullues
	
	0.86

	









Energji elektrike
	Akumulator
	

Koeficienti i performancës (COP)
	1.00

	
	Panel ngrohjeje, ngrohje me rreze infra të kuqe, ngrohje radiante, bojler elektrike, oxhak ngrohës elektrik
	
	1.00

	
	Ngrohës me rrezatim
	
	0.86

	
	Pompë nxehtësie ajër-ajër ose ajër-ujë
	
	3.00

	
	Pompa nxehtësie gjeotermale
	
	3.70

	
	Ventilatorë futje ajri periodike - për fuqinë specifike (SFP)
	


(SPF)

W/(l/sek)
	0.50

	
	Ventilatorë futje ajri i vazhduar
	
	0.70

	
	Ventilatorë futje ajri i vazhduar me rikuperim nxehtësie
	
	1.50

	
	Ventilim qendror i balancuar për ngrohje dhe ftohje
	
	2.00

	
	Ventilim qendror i balancuar vetëm për ngrohje
	
	1.80

	
	Ventilim – dhënës periodik
	
	0.50

	
	Njësitë e ventilatoreve
	
	0.50

	
	Nxehtësia e larguar nga kuzhina nga ventilatori dhe filtri
	
	1.00

	
	Këmbyes të nxehtësisë ajër-ajër i rrafshët
	

Në %
	50%

	
	Këmbyes të nxehtësisë në tubacionet e shpërndarjes
	
	60%

	
	Këmbyes nxehtësie rrotativ
	
	65%

	
	Këmbyes nxehtësie tub me tub
	
	45%


[bookmark: _Toc184729213]Tabela 3.12 Kërkesat e performancës së energjisë për sistemet teknike të aplikuara në ndërtesa
Burimi: Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 537, datë 8.7.2020

3.4.3 Zbatimi i kërkesave minimale teknike
Në të gjitha rastet kur kërkohet leje ndërtimi për një ndërtesë të re dhe njësitë e saj, si dhe për rinovimin apo rikonstruksionin e rëndësishëm të një ndërtese ekzistuese dhe njësitë e saj, në raportin e auditimit dhe të verifikimit të energjisë që shoqëron certifikatën e performancës së energjisë, duhet të jepen prova se janë analizuar mundësitë e përdorimit të sistemeve alternative me eficiencë të lartë, të parashikuara, si më poshtë:
- Sistemet e decentralizuara të furnizimit me energji që shfrytëzojnë burime të rinovueshme të energjisë, siç janë sistemet fotovoltaike vetëprodhuese për ndërtesën që rinovohet apo ndërtohet e re, panelet diellore për ujin e ngrohtë, pompat e nxehtësisë me performancë të lartë të ftohura me energji gjeotermike apo në ujërat sipërfaqësore për ngrohje/ftohje dhe ujë të ngrohtë sanitar;
- Sistemet koogjeneruese;
- Sistemet me pompa nxehtësie me koeficient performancë të lartë;
- Sistemet e ngrohjes dhe ftohjes individuale dhe/ose të përqendruara, veçanërisht ato që shfrytëzojnë burime të rinovueshme energjie që përdoren në qytete;
- Sistemet e ngrohjes së ujit me burime të rinovueshme;
- Rikuperimi i energjisë në sistemet e ventilimit;
- Ndriçimi eficient duke përjashtuar llambat inkandeshente.
- Kuadri ligjor përcakton klasën minimale të performancës së energjisë që ndërtesat duhet të respektojnë. Certifikata e Performancës së Energjisë shërben për të përcaktuar dhe vërtetuar nivelin e performancës energjetike në ndërtesë. Konsumi total vjetor i energjisë i ndërtesës për metër katror të sipërfaqes së saj të shfrytëzueshme (të okupuar) përfshin sasinë e kërkesës primare të energjisë për ngrohje, ftohje, ujë të ngrohtë shtëpiak dhe ndriçim sipas përdorimit tipik të ndërtesës dhe vlerësohet nëpërmjet Certifikatës së Përkohshme dhe Përfundimtare të Performancës Energjetike në Ndërtesë, duke përdorur Metodologjinë Kombëtare për Llogaritjen e Performancës së Integruar Energjetike të Ndërtesave Ekzistuese (për t’u rehabilituar) ose të reja dhe njësive të tyre të këtyre ndërtesave.
Ndërtesa konsiderohet të jetë në përputhje me kërkesat minimale të performancës së energjisë nëse vlera e llogaritur e konsumit të energjisë primare në EPC është më e vogël ose e barabartë me 50% të konsumit të energjisë primare në ndërtesën “referencë” – p.sh. nëse ndërtesa referente ka konsum të energjisë primare prej 200 kwh/m²/vit, kërkesa minimale e performancës së energjisë për ndërtesën aktuale do të duhej të ishte 100 kwh/m²/vit, ku parametri referencë i ndërtesës përcaktohet nga lloji i ndërtesës dhe gjeometria e saj.
Raporti i audituesit përcakton detyrimet e subjekteve/kompanive projektuese që duhet të merren parasysh për ndërtesat e reja dhe ato ekzistuese që do të rehabilitohen. Autoritetet e qeverisjes vendore, të cilat lëshojnë lejen e ndërtimit (rehabilitimit) të objektit, janë të detyruara të kontrollojnë nëse rekomandimet e audituesit janë përmbushur. Ky rekomandim fokusohet në mbështjelljen e ndërtesës dhe sistemet teknike për ndërtesat ekzistuese (të cilat do të rehabilitohen) dhe ndërtesat e reja, si më poshtë:
- Materialet e ndërtimit dhe dimensionet për çdo element të mbështjellësit të ndërtesës;
- Materialet izoluese dhe trashësia e tyre për mbështjellësin e ndërtesës;
- Nyja termike ose ura termike ndërmjet elementeve për mbështjellësin e ndërtesës;
- Lloji dhe performanca e efikasitetit të energjisë të sistemeve teknike (ngrohje, ftohje, ndriçim, ventilim, ujë të ngrohtë, sisteme të decentralizuara të furnizimit me energji elektrike që përdorin burime të rinovueshme të energjisë (si autoprodhuesit fotovoltaikë për ndërtesën që rinovohet ose ndërtesat e reja));
Kontroll manual ose automatik i sistemeve teknike.

3.4.4 Masat në lidhje me koston optimale
Një analizë kosto-optimale, e bazuar në tipologjinë e ndërtesave të Shqipërisë, është përgatitur bazuar në vendimin nr. nr. 256, datë 27.3.2020, “Për miratimin e metodologjisë për llogaritjen e niveleve të kostos optimale për kërkesat minimale të performancës së energjisë së ndërtesave, të njësive dhe të elementeve të ndërtesave”. Kërkesat minimale të miratuara të performancës energjetike janë vlerësuar sipas kësaj metodologjie dhe janë lënë në fuqi deri në rishikimin e analizës së kostos optimale. Aktualisht, ministria përgjegjëse për energjinë me asistencën e ofruar nga KFW po zhvillon përditësimin e analizës, e cila pritet të përfundojë gjatë vitit 2025. 
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Kuadri ligjor në fuqi, përcakton klasën minimale të performancës së energjisë që ndërtesat duhet të respektojnë. Kërkesa bazë për energji përfundimtare për çdo ndërtesë/kategori përcaktohet sipas Projektimit Inxhinierik të Detajuar (DED) të ndërtesës, vendndodhjes së saj dhe kushteve minimale të komfortit. Certifikata e Performancës së Energjisë shërben për të përcaktuar dhe vërtetuar nivelin e performancës. Kërkesa/konsumi total vjetor i energjisë së ndërtesës për metër katror të sipërfaqes së saj të shfrytëzueshme (të okupuar) përfshin sasinë e kërkesës përfundimtare të energjisë për ngrohje, ftohje, ujë të ngrohtë shtëpiak dhe ndriçim sipas përdorimit tipik të ndërtesës, dhe vlerësohet nëpërmjet gjenerimit të energjisë për Certifikatën e Performancës së Përkohshme dhe Përfundimtare të Energjisë në Ndërtesë, duke përdorur Metodologjinë Kombëtare për Llogaritjen e performancës së integruar energjetike të ndërtesave ekzistuese (për t’u rehabilituar) ose të reja ndërtesat dhe njësitë e tyre të këtyre ndërtesave. Ndërtesa konsiderohet se është në përputhje me kërkesat minimale të performancës energjetike, nëse vlera e llogaritur e shkallës së eficiencës së energjisë në EPC është më e vogël ose e barabartë me 50.
Vendimi në fuqi që përcakton kërkesat minimale të performancës energjetike përcakton, gjithashtu, kërkesat minimale për ndërtesat me performancë “afër zero energji”. 
Kështu ndërtesa konsiderohet se është me performancë “afër zero energji” nëse i plotëson kërkesat e mëposhtme: 
a) raporti i konsumit total të energjisë së ndërtesës aktuale për një m2 të sipërfaqes, ndaj nevojës për energji të një m2 të ndërtesës referente, i shprehur në përqindje, të jetë më i vogël se 50%; 
b) raporti i energjisë së rinovueshme të prodhuar në ndërtesë gjatë një viti kundrejt konsumit total të energjisë të ndërtesës aktuale për një m2 të sipërfaqes, i shprehur në përqindje të jetë më i madh se 50%; 
c) vlera e llogaritur e shkallës së eficiencës së energjisë primare në CPE të jetë më e vogël se 25. 
2. Verifikimi i kërkesave të përcaktuara më sipër, bëhet nga auditues energjetikë të certifikuar, të cilët gjatë kryerjes se auditimit të energjisë së ndërtesës janë bazuar në Metodologjinë Kombëtare të Llogaritjes, përmes përdorimit të programit kompjuterik të miratuar për gjenerimin e CPE. Të dhënat mbi përputhshmërinë me standardin e ndërtimit me konsum “afër zero energji” përfshihen nga audituesi i energjisë në certifikatën e performancës së energjisë.
Megjithatë, duhet theksuar se MIE është në përgatitjen përfundimtare të ligjit për ndërtesat e performancës së energjisë sipas EPBD-së më të fundit dhe duhet të jepet një përkufizim i qartë i ndërtesave me emetim zero, pra duke përcaktuar qartë në legjislacion, për çdo lloj ndërtese, sa vijon. kërkesat minimale të një ndërtese me emetim zero në Shqipëri (por pa u kufizuar në):
- përqindja minimale e RE, e shprehur në %,
- Kërkesa minimale e kërkuar specifike për energji primare, e shprehur në kwh/m2 vit.
Për një vlerësim kuptimplotë të ndërtesave me emetim zero brenda tri zonave klimatike në Shqipëri, fillimisht duhet të përditësohet analiza e kostos-optimale.
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[bookmark: _Toc530135108]EPC-ja është pjesë përbërëse e lejeve të ndërtimit për ndërtesat e reja dhe ato të rinovuara. Aneksi II paraqet një formë standarde të EPC-së aktuale, e cila siç u përmend më lart është në proces ndryshimi. Personi juridik projektues/kërkuesi, si pjesë e dokumentacionit tekniko-ligjor të dorëzuar pranë autoriteteve bashkiake, kur aplikon për leje ndërtimi për objekte të reja dhe ekzistuese (të cilat do ti nënshtrohen një rinovimi të konsiderueshëm), paraqet një certifikatë paraprake të performancës energjetike, të lëshuar nga audituesit e certifikuar të energjisë, së bashku me “Deklaratën e përgjegjësisë profesionale”, përmes së cilës ai/ajo konfirmon dhe mban përgjegjësi për përputhjen e projektit të propozuar me legjislacionin në fuqi, që përcakton kërkesat minimale për performancën energjetike të ndërtesave, për miratimin e lejes së ndërtimit dhe një certifikatë përfundimtare të vlefshme për 10 vjet, për marrjen e lejes së shfrytëzimit të miratuar nga autoritetet shtetërore.
Aplikanti paraqet raportin përfundimtar të kontrollit, aktorët dhe llojet e ndryshme të dokumenteve. Përgjegjësia kryesore e përgatitjes së grupit të aplikimit është “konsorciumi” i zhvilluesit, qiradhënësit dhe subjektit ndërtues. Ky konsorcium fiton kapacitetet teknike për të përgatitur një projekt teknik, i cili përfshin disa lloje ekspertize (përfshin rilevimin topografik, arkitektonik, strukturë civile, mekaniko-elektrike-hidraulike (MEP), ekspert mjedisi etj.). i gjithë ekipi përgatit grupin e dokumenteve që përshkruhen më tej, më poshtë të përfshira në listën e dokumenteve në procesin e miratimit të lejeve të ndërtimit. Këto dokumente ndahen në dokumentet ligjore, siç janë: certifikata e pasurisë, kontrata e sipërmarrjes, licencat etj.; dokumentet teknike, si projektet dhe raportet teknike të projektimit inxhinierik me detaje arkitektonike, strukturore, mekanike-elektrike-hidraulike (MEP), si dhe raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis (kërkohet vetëm për MAB-të).
Pas hartimit të projektit të detajuar inxhinierik me të gjitha aspektet teknike (arkitektonike, strukturore dhe MEP), konsorciumit i kërkohet të dorëzojë projektin teknik për shqyrtim tek auditusi i energjisë, i cili vlerëson performancën energjetike të ndërtesës së propozuar. Nëse projekti teknik i propozuar përputhet me standardet e kërkesave të performancës minimale të energjisë, projekti pajiset me një EPC të përkohshme. Nëse projekti nuk përputhet me këto standarde, atëherë projekti kërkohet të modifikohet sipas rekomandimeve të raportit të audituesit derisa të plotësohen kushtet. Bashkisë i kërkohet të shqyrtojë grupin e dokumenteve. Megjithatë, për një grup të caktuar dokumentesh, procesi i ekzaminimit përqendrohet në përmbajtjen e dokumenteve, ndërsa për grupin tjetër të dokumenteve, bashkia kufizohet në sigurimin e vetëm ekzistencës së këtyre dokumenteve, pa shqyrtuar përmbajtjen apo kryer analizë teknike të tyre. Bashkia shqyrton projektin teknik në drejtim të kontrollit të përputhshmërisë me normat dhe standardet e projektimit (të përcaktuara nga kuadri ligjor) dhe rregulloret (të përcaktuara nga planet e detajuara të përgjithshme dhe vendore – shembull: kontrollimi i parametrave të vëllimit të ndërtimit, pengesat, gjurmët, hapësirë parkimi, normat dhe standardet e dimensioneve të ndërtimit, janë objekt shqyrtimi nga drejtoria e urbanistikës). Megjithatë, përputhshmëri të tjera, si: normat dhe standardet statike të strukturës, certifikata EPC dhe normat dhe standardet e MEP nuk janë objekt i kontrollit të hollësishëm të Bashkisë.
Për të kryer llogaritjet e energjisë duke përdorur metodologjinë e përshkruar më sipër, është përgatitur një model kombëtar softuer EPC dhe miratuar me VKM-në nr. 958, datë 2.12.2020. Metodologjia përfshin, gjithashtu, llogaritjen e performancës termike të një ndërtese, duke përdorur të gjitha masat e mëposhtme të EE në mbështjellësin e ndërtesës: i. izolimin e mureve të jashtme; ii. termoizolimi i çatisë/tarracës/papafingo; iii. termoizolimi i dyshemesë në kontakt me tokën; iv. futja e dyerve EE të jashtme hermetike; dhe v. futja e dritareve EE; vi. sistemet teknike (ngrohje, ftohje, ventilim, ujë të ngrohtë, ndriçim, ujë të ngrohtë diellor dhe PV diellore). Softueri që zbaton metodologjinë bazohet në të dhënat e futura nga përdoruesit e softuerit (audituesit e certifikuar të energjisë së ndërtesave) dhe bazat e të dhënave të ndryshme (të dhënat meteorologjike (temperaturat e jashtme, HDD, CDD për të 61 bashkitë shqiptare), të dhënat e materialeve të ndërtimit, të dhënat e strukturave të ndryshme të ndërtesave, të dhëna të ndryshme teknike të sistemit dhe të dhëna të tjera).
Sistemi që rregullon aktivitetet për EPC-në e ndërtesave është mjaft kompleks dhe përfshin disa institucione. Pala kryesore e interesit është Agjencia e EE, e cila është agjencia, që: i. monitoron zbatimin praktik të ligji për performancën energjetike të ndërtesave dhe akteve të tjera nënligjore; ii. monitoron normat, standardet dhe kërkesat për ndërtesat në aspektin e performancës së eficiencës së energjisë; iii. certifikon audituesit që janë përgjegjës për përgatitjen dhe monitorimin e performancës energjetike të ndërtesave; iv. monitoron dhe mbikëqyr veprimtarinë e audituesit përmes procesit të monitorimit.
AEE-ja po realizon disa trajnime dhe stafi teknik i bashkive ka nevojë për shumë më tepër trajnim për ekspertizën teknike që do të mundësojë kontrollin e përmbajtjes së këtyre elementeve. Për këtë arsye, përgjegjësia për përmbushjen e këtyre aspekteve i takon audituesit të energjisë (entiteti i licencuar). Bashkitë kanë autoritetin ligjor për të shqyrtuar meritën dhe përmbajtjen e zgjidhjeve teknike të performancës së eficiencës së energjisë të projektit. Prandaj, sa i përket performancës së energjisë, bashkive u kërkohet vetëm të kontrollojnë praninë e dokumenteve të mëposhtme: raporti i audituesit, licenca e audituesit, deklarata e përgjegjësisë së audituesit dhe certifikata e përkohshme e performancës së energjisë (e cila regjistrohet automatikisht në softuerin kombëtar EPC). Pas miratimit të lejes së ndërtimit, fillon ndërtimi/zhvillimi i projektit. Pasi ndërtesa të përfundojë, Bashkia është përgjegjëse për lëshimin e lejes së përdorimit dhe audituesi i energjisë, duke kontrolluar edhe një herë DED (siç është ndërtuar), përgatit certifikatën përfundimtare të performancës së energjisë (e cila, gjithashtu, regjistrohet automatikisht në mjetin EPC).
Qeveria ka miratuar vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 934, datë 25.11.2020, “Për miratimin e kritereve dhe procedurave për përzgjedhjen dhe sasinë/numrin e EPC-ve për ndërtesat që do të verifikohen”. Agjencia e EE-së është autoriteti që do të kryejë sistematikisht një proces verifikimi për certifikatat e performancës energjetike të ndërtesave të lëshuara dhe raportet e tyre specifike të auditimit të energjisë, sipas vendimit të sipërpërmendur. Agjencia e EE-së kryen përzgjedhjen e certifikatave të performancës energjetike për t’u verifikuar, bazuar në kriteret e mëposhtme: a) nëse audituesi i energjisë ka konstatuar parregullsi në të paktën 1 nga 3 certifikatat e fundit të lëshuara nga ai/ajo; b) nëse audituesi i energjisë që ka lëshuar certifikatën i është revokuar më parë certifikata e audituesit të energjisë nga agjencia; c) përzgjedhja e rastësishme në një shkallë prej të paktën 5% të numrit total të certifikatave të performancës energjetike të lëshuara në një vit të caktuar.
Sipas EPBD-së, aneksi II, treguesit e detyrueshëm që duhet të raportohen në PBB janë:
- Numri i certifikatave të performancës energjetike: - Sipas llojit të ndërtesës: ndërtesa banimi, publike dhe ndërtesa shërbimi privat dhe tregtare. - Për klasën përkatëse të performancës energjetike.
Aktualisht, bazuar në informacionin e grupit teknik të punës (TWG), numri i përgjithshëm i EPC-ve të lëshuara është afërsisht 110,000 për periudhën 2021–2024. Programi për gjenerimin e EPC-së është në proces rishikimi, siç u përmend më lart dhe, për shkak të sfidave të programimit kompjuterik, për momentin ka qenë e pamundur të sintetizohen treguesit që kërkohen nga direktiva. AEE-ja, së bashku me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), po punojnë për mundësimin e raportimit të treguesve EPC, sipas kërkesave të direktivës, sa më shpejt të jetë e mundur.
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Aktivitetet e ndërmarra për rinovimin e ndërtesave rezidenciale:
Qeveria Shqiptare ka bërë hapa përpara në ofrimin e granteve dhe stimujve që synojnë nxitjen e eficiencës së energjisë në sektorin e ndërtesave të banimit nëpërmjet granteve MIE/AEE në fazën e parë duke financuar Sisteme Diellore të Ujit të Ngrohtë (SHWS) për 2,000 familje. Këto grante ofrojnë mbështetje financiare për blerjen e SHWS-së deri në 70% të vlerës totale të blerë dhe është e rëndësishme të theksohet se faza e parë është zbatuar në vitin 2023 dhe faza e dytë është në përgatitje përfundimtare dhe do të përfshijë 2000 familje të tjera me teknologji të ndryshme EE/BRE.
Në 6 vjetët e fundit, Bashkia e Tiranës ka zbatuar një Fond Komunitar për rinovimin e zarfit mbështjellës të ndërtesave të më shumë se 100 MAB-ve. Rinovimi i 10 MAB-ve të tjera janë në proces planifikimi dhe rehabilitimi. Rekomandohet zgjerimi i fondit komunitar për zbatimin e masave EE/RES për përmbushjen e kërkesave rregullatore për performancën minimale të energjisë në ndërtesa, si dhe standardet NZEB për stokun MAB për stokun e ndërtesave qendrore dhe ato bashkiake.
Agjencia për Eficiencë të Energjisë është duke zhvilluar një projekt pilot që synon rinovimin e:
- pesë ndërtesa ekzistuese shumëfamiljare-MAB të identifikuara nga Bashkia Tepelenë;
- tri ndërtesa shumëfamiljare-MAB ekzistuese të identifikuara nga Bashkia Korçë;
- 4–6 ndërtesa shumëfamiljare-MAB ekzistuese të identifikuara nga çdo bashki: Shkodër, Malësi e Madhe, Kurbin, Kukës, Has, Lezhë, Pukë, Vau i Dejës, Klos, Fushë-Arrës, Mat dhe Bulqizë;
- 3–8 ndërtesa shumëfamiljare-MAB ekzistuese të identifikuara nga çdo bashki, e bashkive: Dibër, Tropojë, Krujë, Durrës dhe Rrogozhinë;
GEFF-ja/BERZH-i nënshkroi linja kredie prej rreth 20 milionë euro me tri institucione financiare partnere vendëse: Pro Credit Bank, Union Bank dhe institucione mikrofinanciare, si pjesë e një programi më të madh 85 milionë euro GEFF që vepron në Ballkanin Perëndimor me fokus kryesor në dhënien e kredive për familjet për zbatimin e masave EE/BRE për rehabilitimin e shtëpive/apartamenteve të tyre. Grantet janë nga 15% deri në 20% të vlerës totale të huas, me kusht që pas zbatimit të suksesshëm dhe verifikimit të masave të EE/BRE.
Qytetarët shqiptarë po investojnë paratë e tyre ose edhe nëpërmjet kredive tregtare dhe produkteve të kredisë nëpërmjet bankave (pothuajse të gjitha bankat në Shqipëri kanë nën portofolin e tyre produkte rehabilitimi shtëpie) për të kryer rehabilitimin ose blerjen e apartamenteve të reja.
Shqipëria u përball me një sërë sfidash në zbatimin e masave të përfshira në PKEK. Shumë nga masat kërkonin bashkëpunimin e ministrive të qeverisë dhe subjekteve të tjera jashtë Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE). Megjithatë, ka munguar mirëkuptimi ndërministror, koordinimi dhe rrjedhimisht pranimi i planit, duke penguar integrimin e masave në plane më të gjera sektoriale. Për më tepër, disa masa ishin joreale në afatet kohore të propozuara dhe nuk iu nënshtruan një vlerësimi të detajuar të ndikimit të këtyre masave.
Aktualisht, janë realizuar një numër i madh projektesh pilot për rinovimin e ndërtesave të banimit, ka pasur disa trajnime për audituesit dhe menaxherët e energjisë, dhe me mbështetjen e instituteve ndërkombëtare të financimit (IFIs) dhe donatorëve, bankat vendëse kanë ofruar linja krediti për masat e eficiencës së energjisë, kryesisht për përmirësimin zarfin mbështjellës të ndërtesës, siç u përmend më parë.
Një vlerësim formal i kursimeve të energjisë të arritura nga aktivitetet e përmendura më sipër është penguar nga mungesa e një platforme monitorimi dhe verifikimi me anë të së cilës të llogariten kursimet duke përdorur një qasje “nga poshtë-lart” (BU), ndërkohë që disponueshmëria dhe cilësia e statistikave kombëtare ka kufizuar dobinë e një përqasjeje nga lart poshtë (TD), pasi ky dokument po paraqet më tej në pjesën e dytë të këtij kapitulli. Sigurimi i proceseve për masat e zbatuara EE/BRE dhe rrjedhimisht mbledhja e të dhënave për sektorin e banimit nga të gjitha ndërtesat e rikonstruktuara dhe lejet e reja të ndërtimit duhet të mblidhen përmes platformës MRV që është në proces të krijimit nga AEE-ja.
Siç u përmend më lart krijimi i një platforme të duhur do të kërkohej: i. Numri i ndërtesave dhe sipërfaqet e tyre përkatëse të rinovuara/rindërtuara në sektorin e banimit, në sektorin e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake dhe në sektorin e ndërtesave të sektorit të shërbimeve private dhe komerciale; dhe 2. Numrin e objekteve që sipas legjislacionit ekzistues në fuqi janë klasifikuar si monumente kulture në sektorin e banimit, në sektorin e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake dhe në sektorin e ndërtesave në sektorin e shërbimeve private dhe komerciale..
Normat e rinovimit të ndërtesave të sektorit rezidencial/banimit:
Aktualisht, deri me tani nuk janë mbledhur të dhëna në lidhje me normat e rinovimit të ndërtesave të sektorit rezidencial/banimit.
Për qëllimin e kësaj Strategjie, konsulenti, i mbështetur nga grupi teknik i punës, përgatiti një formular, duke kërkuar të dhënat e kërkuara në lidhje me normat e rinovimit të ndërtesave të sektorit rezidencial/banimit dhe, përveç kësaj, duke sqaruar të gjitha të dhënat e nevojshme në lidhje me shkallën e rinovimit që do të mblidhte secila bashki (d.m.th. të dhënat në lidhje me numrin të ndërtesave dhe sipërfaqeve të tyre përkatëse të rinovuara/rindërtuara). Aktualisht, Agjencia e Eficiencës së Energjisë është duke komunikuar me të gjitha bashkitë e vendit me qëllim mbledhjen e të dhënave të kërkuara.
[bookmark: _Toc184729113]4.1.2 Normat ekzistuese të rinovimit të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake në Shqipëri
Normat e rinovimit të ndërtesave të sektorit të ndërtesave publike
Pavarësisht vështirësive të mësipërme, njëfarë progresi në EE në Shqipëri u arrit duke kryer investime të ndryshme, në lidhje me sektorin e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake. Një vlerësim i kursimeve të energjisë të arritura nga masat e mësipërme është penguar nga mungesa e një platforme monitorimi dhe verifikimi me anë të së cilës të llogariten kursimet duke përdorur një qasje “nga poshtë lart” (BU), ndërkohë që disponueshmëria dhe cilësia e statistikave kombëtare ka kufizuar dobinë e përdorimit të një përqasjeje “Lart poshtë” (TD). Sigurimi i krijimit të proceseve për të mundësuar raportimin e saktë dhe në kohë gjatë periudhës së mbuluar nga PKEK i rishikuar shihet si masë prioritare. Disa projekte të eficiencës së energjisë janë në zhvillim/zbatim, siç përshkruhet nëpërmjet të dhënave të siguruara nga AEE-ja dhe janë si më poshtë: 
Projekti “Zhvillimi i një mekanizmi financiar për rritjen e EE-së në ndërtesat publike në Shqipëri” u financua nga Banka Botërore. Objektivi i këtij aktiviteti është informimi dhe lehtësimi i vendimmarrjes për mekanizmat e financimit të qëndrueshëm për eficiencën e energjisë (EE) në sektorin e ndërtesave publike.
Bashkitë Smart Energy është një projekt i financuar nga SECO nëpërmjet Ambasadës e Zvicrës. Objektivi i këtij projekti dypalësh është të mbështesë bashkitë e përzgjedhura shqiptare për të menaxhuar energjinë në mënyrë të qëndrueshme dhe për të zbatuar politikën kombëtare të energjisë në nivel lokal. Për këtë qëllim, ai do të pilotojë dhe institucionalizojë një sistem të menaxhimit të energjisë që bazohet në Çmimin Evropian të Energjisë (EEA) dhe përfshin kërkesat e legjislacionit kombëtar të energjisë. Projekti kontribuon në përmirësimin e menaxhimit të energjisë, reduktimin e konsumit të energjisë, zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. 
Studimi dhe Masa e Fondit të EE-së nëpërmjet Ekspertëve për “Menaxhimin e Energjisë në Bashki” nga Qeveria Gjermania/GIZ, për të forcuar kapacitetet partnere në eficiencën e energjisë dhe për të planifikuar, prioritizuar dhe zbatuar masa selektive të eficiencës së energjisë në nivel bashkiak në 12 bashki.
Programi Rajonal: “ORF Eficienca e Energjisë” nga GIZ nëpërmjet aktorëve përkatës politikë dhe të shoqërisë civile në Evropën Juglindore përfitojnë gjithnjë e më shumë nga rrjetet rajonale për zbatimin e standardeve të BE-së në fushën e mbrojtjes së klimës.
Programi Interreg IPA II i Bashkëpunimit Ndërkufitar Greqi–Shqipëri 2014–2020. Objektivi i projektit është zbatimi i investimeve në shkallë të vogël NZEB (ndërtesa me konsum energjetik pothuajse zero) dhe zhvillimi i një qasjeje të përbashkët ndaj NZEB-ve publike përmes iniciativave të zgjuara dhe krijimit dhe funksionimit të komuniteteve energjetike në zonat e pranueshme. Ky projekt po zbatohet në bashkinë e Gjirokastrës dhe përfshin rikonstruksionin e Qendrës Kulturore “Fato Berberi”, duke përmirësuar ndjeshëm eficiencën energjetike të godinës dhe duke e kthyer atë në një godinë me konsum afërsisht zeros të energjisë. 
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Aktivitetet e ndërmarra në lidhje me rinovimin e ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale
Sektori privat po investon fuqishëm në masat EE/RES për përmirësimin e stokut të ndërtesave të tyre me mbështetjen e institucioneve ndërkombëtare të financimit (IFI) dhe donatorëve, si dhe bankave vendëse që ofrojnë linja krediti për masat e eficiencës së energjisë, kryesisht për përmirësimin e zarfeve të ndërtesave, siç u përmend më lart. 
Normat e rinovimit të ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale
Aktualisht, deri më tani nuk janë mbledhur të dhëna në lidhje me normat e rinovimit të ndërtesave të Shërbimeve Private dhe atyre Komerciale.
Konsulenti i mbështetur nga grupi teknik i punës, përgatiti një formular ku kërkon të dhënat e kërkuara dhe, përveç kësaj, sqaroi të gjitha të dhënat e nevojshme në lidhje me shkallën e rinovimit të ndërtesave që do të mblidhet nga secila bashki (d.m.th. të dhënat në lidhje me numrin e ndërtesave të shërbimit privat dhe komercial dhe sipërfaqet e tyre përkatëse të rinovuara/rindërtuara). Aktualisht, Agjencia e Eficiencës së Energjisë është duke komunikuar me të gjitha bashkitë, me qëllim mbledhjen e të dhënave të kërkuara. 
[bookmark: _Toc184729115]4.2 Monitorimi, raportimi dhe verifikimi (MRV) i kursimeve të arritura
[bookmark: _Toc184463837][bookmark: _Toc184729116]4.2.1 Sistemi ekzistues MRV për monitorimin e kursimeve të energjisë në stokun e ndërtesave
Një sistem i përshtatshëm MRV duhet të krijohet për gjurmimin e emetimeve, siç parashikohet në ligjin për ndryshimet klimatike, të miratuar, dhe VKM-në nr. 889, datë 27.12.2022 për miratimin e rregullores për monitorimin, raportimin e emetimeve të gazeve serrë dhe informacione të tjera lidhur me ndryshimet klimatike në nivel kombëtar. Ky vendim përcakton në mënyrë të detajuar të gjithë sektorët ekonomikë, duke përfshirë metodat e llogaritjes së shkarkimeve nga sektori rezidencial, shërbimet private, shërbimet publike, ndërmarrjet industriale, emetimet nga sektori i transportit dhe bujqësisë.
Megjithatë, vlen të theksohet se zbatimi i VKM-së nr. 889, datë 27.12.2022, është në fazat fillestare dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit është përgjegjëse për të gjithë sektorët për të gjitha gazet me efekt serrë. Agjencia për Eficiencë të Energjisë, bazuar në ligjin për EE-në, është institucioni teknik i cili duhet të zbatojë sistemin MRV që mbulon të gjithë sektorët që kanë të bëjnë me konsumin e energjisë, duke përfshirë tre sektorët: rezidenciale, ndërtesa publike dhe shërbime private dhe komerciale.
Vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 17 korrik 2024, miratoi VKM-në “Përcaktimi i përqindjes së sipërfaqes së stokut të ndërtesave publike që do të rinovohen çdo vit krahasuar me sipërfaqen totale të stokut të ndërtesave publike”. Është e rëndësishme të përmendet se VKM-ja është fokusuar drejtpërdrejt edhe me ngritjen e sistemeve MRV për stokun e ndërtesave publike. 
Qëllimi i këtij vendimi është përcaktimi i përqindjes së sipërfaqes së stokut të ndërtesave publike që do të rinovohen çdo vit, krahasuar me sipërfaqen totale të stokut të ndërtesave publike si dhe vendosja e sistemeve MRV për stokun e ndërtesave publike. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi ngarkohet sektori publik për zbatimin e objektivit, të përcaktuar sipas pikës 1, të nenit 9/4, të ligjit nr. 124/2015, “Për eficiencën e energjisë”, i ndryshuar, me qëllim kryesor: 3% e totalit të stokut të ndërtesës qendrore (llogaritur kundrejt sipërfaqes totale) do të rinovohet çdo vit; dhe 2% e totalit të stokut të ndërtesave bashkiake (e llogaritur kundrejt sipërfaqes totale) do të rinovohet çdo vit.
Rinovimet që do të kryhen nga institucionet publike do të garantojnë të paktën zbatimin e kërkesave minimale të performancës energjetike, sipas vendimit nr. 537, datë 8.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kërkesave minimale të performancës energjetike të ndërtesave dhe elementeve të zarfit mbështjellës të ndërtesës dhe sistemeve teknike”.
Agjencia për Eficiencë të Energjisë përgatit inventarin e të gjitha objekteve publike të identifikuara sipas këtij vendimi, ku përcaktohet sipërfaqja (në m2) që do të rinovohet çdo vit për ndërtesat që shfrytëzohen nga organet e pushtetit qendror dhe objektet e tjera publike të shfrytëzuara nga bashkitë. Inventari i ndërtesave publike miratohet me urdhër që do të lëshohet nga ministri përgjegjës për energjinë dhe përmban informacionin përkatës sipas vendimit të mësipërm. Inventari i objekteve publike do të rishikohet çdo 10 (dhjetë) vjet.
Brenda 6 (gjashtë) muajve, pas miratimit të inventarizimit të ndërtesave publike dhe përpara datës 31 mars të çdo viti pasardhës, Agjencia e Eficiencës së Energjisë, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për energjinë, harton listën e ndërtesave që kualifikohen për t’iu nënshtruar rinovimit. Ndërtesat që kanë pësuar rinovim në zarfin mbështjellëses të ndërtesës ose sistemet teknike mund të përfshihen në listën e ndërtesave që do të rinovohen vetëm pas 10 (dhjetë) vitesh nga data e përfundimit të rinovimit.
Aspekte të rëndësishme të vendimit kanë të bëjnë edhe me sistemin MRV të kursimit të energjisë me fokus si vijon: Agjencia për Eficiencë të Energjisë është institucioni përgjegjës për monitorimin e kursimeve të energjisë në stokun e ndërtesave publike; për çdo objekt të rinovuar, autoriteti kontraktor i dërgon Agjencisë për Eficiencë të Energjisë informacionin e përcaktuar sipas këtij vendimi; informacioni i marrë sipas çdo auditimi energjetik duhet të plotësohet sipas modelit që është pjesë e këtij vendimi, të dhënat e marra nga formulari plotësohet në platformën e monitorimit dhe verifikimit, të ngritur për këtë qëllim; Agjencia për Eficiencë të Energjisë raporton çdo vit në Ministrinë përgjegjëse për Energjinë për ecurinë e procesit të rinovimit gjatë vitit të kaluar. Agjencia për Eficiencë të Energjisë po planifikon ta ketë gati platformën e MRV deri në mesin e vitit 2025. 
Për të mbledhur dhe llogaritur të dhënat sipas metodës “Poshtë lart” (BU), nevojitet një platformë integrale M&V dhe AEE po punon për plotësinë e saj siç u përmend më lart. Platforma M&V do të mbledhë informacion mbi projektet e regjistruara, zbatimin e tyre, kursimet e energjisë, emetimet e CO2 dhe koston e zbatimit. Kursimet e energjisë mund të vlerësohen edhe kur ka të dhëna të kufizuara për një projekt të zbatuar (viti i ndërtimit të ndërtesës, sipërfaqja e ngrohjes, viti i zbatimit). Sado efikase dhe të dobishme, skemat MRV do të mbeten gjithmonë vetëm modele llogaritëse të përafërta. Ata do të duhet të veprojnë si pika qendrore për aktorët nga niveli kombëtar, rajonal dhe lokal për të përmirësuar bashkëpunimin për formalizimin e rrjedhës së të dhënave, gjë që është e rëndësishme për të pasur një sistem MRV të suksesshëm dhe praktikisht të zbatuar. Në të vërtetë, një platformë e integruar M&V kërkon formalizimin e informacionit të punës për rrjedhat e të dhënave dhe mekanizmat e vendosur koordinues ndërmjet të gjithë organizatave qendrore dhe komunale. MRV-ja në procesin e përgatitjes do ta trajtojë këtë sfidë nga një kënd që e veçon atë nga projektet e tjera në fusha të ngjashme:
- Do të mbulohet zinxhiri i plotë i planifikimit dhe zbatimit, nga ministritë kombëtare si adresuesit kryesorë deri të rajonet dhe bashkitë.
- Mekanizmat e koordinimit të zhvilluara brenda MRV-së nuk mbulojnë vetëm PKEK ose planet lokale/rajonale (d.m.th. MECAP/SEAPs), por të gjitha llojet e energjisë (efikasiteti) dhe planet e veprimit klimatik.
Më e rëndësishmja, mekanizmat koordinues brenda MRV-së duhet të lidhen me një masë konkrete, zhvillimin dhe zbatimin e saj në nivel kombëtar dhe lokal. Prandaj, koordinimi mund të vihet në praktikë menjëherë, duke shkuar përtej përpjekjeve konceptuale të bëra në kuadër të projekteve të tjera.
[bookmark: _Toc184729117]4.2.2 Kursimet e arritura në ndërtesat rezidenciale
Vlerësimi nga lart poshtë (TD) i kursimeve të energjisë për periudhën 2018–2023 (me referencë 2018 si “vit bazë”, bazuar në Strategjinë e Energjisë dhe PKEK), është ndërmarrë kryesisht duke përdorur metodologjinë TD të zhvilluar në kuadër të monitorimit. Platforma e verifikimit dhe vlerësimit (M&V&E) është zhvilluar nga GIZ dhe Instituti i Energjisë Hrvoje Požar (EIHP) për vendet e Komunitetit të Energjisë. Modeli M&V&E TD ndjek parimet e vendosura nga projekti ODYSSEE-MURE dhe ofron një sërë treguesish TD brenda katër sektorëve të treguesve të banimit, shërbimeve, transportit dhe industrisë. Sektori i banesave zë peshën e dytë më të madhe të konsumit final të energjisë në Shqipëri pas transportit.
Figurat 4.1–4.3 paraqesin analizën e parë nga lart poshtë në të cilën jepet si më poshtë:
i. vlerat e konsumit të energjisë nga sektori rezidencial bazuar në bilancet vjetore historike për periudhën 2016–2023;
ii. kërkesën për energji sipas skenarit bazë bazuar në strategjinë kombëtare të energjisë, për sektorin rezidencial, për periudhën 2016–2040;
iii. Kërkesa për energji bazuar në skenarin WEM (Me Masat Ekzistuese) bazuar në PKEK, për sektorin e banesave, për periudhën 2016–2040;
iv. kërkesa për energji bazuar në skenarin WAM (me masa shtesë), për sektorin e banesave, për periudhën 2016–2040.
Konsulentët kanë analizuar diferencën ndërmjet vlerës së parashikuar të skenarit bazë sipas Strategjisë, PKEK dhe vlerave historike të regjistruara për sektorin e banimit sipas bilancit vjetor të energjisë për çdo vit. Në rastet kur diferenca është negative, tregon se konsumi real është më i ulët se kërkesa për energji, pra në këto vite përkatëse ka pasur kursime të energjisë; në rastin kur diferenca është pozitive, tregon se kemi konsum real më të madh se vlerat e parashikuara, sipas secilit skenar, si rezultat nuk do të ketë kursime të energjisë.
Analiza për vitin 2018–2021 tregon qartë se konsumi aktual i energjisë për sektorin e banesave ka qenë më i lartë se kërkesa për energji e parashikuar nga Strategjia e Energjisë dhe PKEK. Dhe kjo mund të shpjegohet veçanërisht për vitin 2020–2021, duke qenë se në situatën me COVID-19, e gjithë popullata më së shumti ka qëndruar brenda shtëpive/banesave të tyre, gjë që e ka detyruar popullatën të përdorë konsum më të madh se vitet e kaluara. Ndërkohë, konsumi historik i energjisë për periudhën 2022–2023 është më i ulët se skenari bazë duke sjellë kursime të energjisë, duke treguar se zbatimi i masave EE/BRE ka filluar të tregojë kontributin e tyre.
Analiza tregon (figurat 4.1–4.3) se kursimet e energjisë janë në nivelin 0.4% dhe 5.54% kundrejt skenarit bazë për të dyja vitet 2022 dhe 2023. Ndërkohë, konsumi për 2022 dhe 2023 është më i lartë se vlerat përkatëse të parashikuara sipas WEM dhe WAM nën PKEK. Kjo analizë tregon qartë se duhet bërë shumë më tepër në sektorin e banimit për të arritur objektivat e EE sipas WAM/PKEK.
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[bookmark: _Toc184729387]Figura 4.1 Vlera historike të konsumit historik të energjisë nga sektori rezidencial kundrejt kërkesës për energji të parashikuar sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK (ktoe).
Burimi: Përgatitur nga Konsulenti për sektorin rezidencial bazuar në Bilancin Vjetor të Energjisë përkatëse, Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK

Gjithashtu, tabela 4.1 dhe figurat 4.2–4.3 paraqesin rezultatet përmbledhëse të kursimeve të arritura të sektorit rezidencial..
	[bookmark: _Toc184463839][image: ]
[bookmark: _Toc184729388]Figura 4.2 Diferenca midis konsumit historik të energjisë nga sektori rezidencial kundrejt kërkesës për energji të parashikuar sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK (ktoe).
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[bookmark: _Toc184729389]Figura 4.3 Diferenca midis konsumit historik të energjisë nga sektori rezidencial kundrejt kërkesës për energji të parashikuar sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK (%).

	[bookmark: _Toc184463841]Burimi: Përgatitur nga Konsulenti për sektorin rezidencial bazuar në bilancin vjetor të energjisë përkatëse, Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK



	Parametrat kryesorë
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Skenari Bazë i Kërkesës për Ndërtesat për Shërbimet Private për Energji për 2016–2030. Strategjia e Energjisë, ktoe
	475.07
	485.91
	496.98
	508.32
	519.91
	531.76

	Kërkesa për Energji të sektorit të Shërbimeve Private WEM 2017–2040 sipas PKEK, ktoe
	475.07
	481.6
	481.9
	482.1
	482.4
	482.7

	Shërbimi Privat Kërkesa për Energji WAM 2017–2040 sipas PKEK, ktoe
	475.07
	473.18
	471.27
	468.47
	465.05
	461.03

	Konsumi real i Energjisë Shërbimi Privat 2017–2023 sipas Bilanci vjetor i energjisë, ktoe
	475.07
	492.54
	528.31
	535.27
	517.81
	502.29

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit Bazë (Strategjia e Energjisë), ktoe
	0.00
	6.63
	31.33
	26.95
	-2.10
	-29.47

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WEM (PKEK), ktoe
	0.00
	10.96
	46.45
	53.12
	35.38
	19.58

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WAM (PKEK), ktoe
	0.00
	19.36
	57.04
	66.80
	52.76
	41.27

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit të Skenarit Bazë (Strategjia e Energjisë), %
	0.00%
	1.37%
	6.30%
	5.30%
	-0.40%
	-5.54%

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WEM (PKEK), %
	0.00%
	2.28%
	9.64%
	11.02%
	7.33%
	4.06%

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WAM (PKEK), %
	0.00%
	4.09%
	12.10%
	14.26%
	11.34%
	8.95%


[bookmark: _Toc184729214]Tabela 4.1 Përmbledhje e rezultateve të Kursimeve të Arritura të Stokut të Ndërtesave të Rezidencial
Burimi: Përgatitur nga Konsulenti për Ndërtesat Rezidenciale bazuar në Bilancin Vjetor të Energjisë, Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe skenarët e WEM/WAM të PKEK

Zhvilluesit e këtij dokumenti kanë kryer analizën e dytë TD bazuar në trendin e intensitetit energjetik të stokut të ndërtesave të banimit. Figura 4.4 paraqet ecurinë e intensitetit të energjisë për të gjithë stokun e ndërtesave (aktualisht të banuara dhe të pabanuara) të sektorit të banimit, për vitet 2016–2023, shprehur në kwh/m2•vit të ndërtesave të banimit bazuar në llogaritjet e kryera nga ekipi i konsulentëve. Vlera e intensitetit të energjisë për të gjithë stokun e ndërtesave (aktualisht të banuara dhe të pabanuara) të sektorit të banimit llogaritet si raport i konsumit total të energjisë të sektorit të banimit me sipërfaqen totale të ndërtesave (aktualisht të banuara dhe të pabanuara). Analiza e figurës 4.4 tregon se tendenca e intensitetit për të gjithë stokun e ndërtesave (aktualisht të banuara dhe të pabanuara) të sektorit të banimit është në rënie si rezultat primar i rritjes shumë të shpejtë të stokut. Vlera e intensitetit të energjisë për stokun e ndërtesave aktualisht të pabanuara në sektorin e banimit llogaritet si raport i konsumit të tyre të energjisë (duke supozuar se ato konsumojnë mesatarisht vetëm 1/12 e konsumit total – duke supozuar se ndërtesat e pabanuara (duke qenë si shtëpi emigrantësh, shtëpia e dyte dhe e sapo ndërtuar dhe e pashitur ende) janë përdorur vetëm një muaj) të sektorit të banimit me sipërfaqe pallatesh jo aktualisht e banuar. Figura 4.5 tregon se tendenca e intensitetit për stokun e ndërtesave aktualisht të pabanuara është në rënie si rezultat parësor i rritjes shumë të shpejtë të stokut të këtij grupi ndërtesash.
Figura 4.6 tregon se tendenca e intensitetit për stokun e ndërtesave aktualisht të banuara është në rënie si rezultat parësor i rritjes shumë të shpejtë të stokut të këtij grupi ndërtesash. Si përfundim, ekipi i konsulentëve ka bërë gjithashtu korrigjimin përfundimtar të vlerave të intensitetit të energjisë për stokun e ndërtesave aktualisht të banuara në sektorin e banimit, të llogaritur duke përdorur një raport të konsumit të tyre të energjisë (duke zbritur nga konsumi total pjesën e konsumuar nga ndërtesat që janë të pabanuara aktualisht dhe që supozohej të ishte e barabartë me vetëm 1/12 e konsumit total - duke supozuar se këto ndërtesa përdoren vetëm një muaj) të sektori rezidencial me sipërfaqen e ndërtesave të banuara aktualisht.
Analiza e figurave 4.7–4.8 tregon se tendenca e intensitetit të korrigjuar për të gjithë stokun e ndërtesave të banuara aktualisht në sektorin e banimit është në rënie dhe kjo analizë tregon përfundimin e ngjashëm me analizën e mëparshme TD: gjatë periudhës 2019–2021, konsumi specifik i energjisë është rritur, por është ulur deri në 10% për vitin 2023 krahasuar me vitin 2018 (bazë vit). 
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[bookmark: _Toc184729390]Figura 4.4 Trendi i intensitetit për të gjithë stokun e ndërtesave (aktualisht të banuara dhe të pabanuara) të sektorit të banimit (duke marrë parasysh konsumin total të energjisë për banesa), kwh/m2•vit
	[bookmark: _Toc184463843][image: ]
[bookmark: _Toc184729391]Figura 4.5 Trendi i intensitetit për stokun e ndërtesave aktualisht të pabanuara në sektorin e banimit (duke marrë parasysh 1/12 e totalit të konsumit të energjisë për banesa), për vitet 2015–2023, kwh/m2•vit
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[bookmark: _Toc184729392]Figura 4.6 Trendi i intensitetit për stokun e ndërtesave aktualisht të banuara në sektorin e banimit (duke marrë parasysh konsumin total të energjisë për banesa), për vitet 2015–2023, kwh/m2•vit

	[bookmark: _Toc184463845]Burimi: Llogaritur nga konsulenti për çdo vit



	[bookmark: _Toc184463846][image: ]
[bookmark: _Toc184729393]Figura 4.7 Intensiteti i korrigjuar për të gjithë stokun e ndërtesave aktualisht të banuara në sektorin e banimit (duke marrë parasysh 11/12 e konsumit total të energjisë për banim), kwh/m2•vit
	[bookmark: _Toc184463847][image: ]
[bookmark: _Toc184729394]Figura 4.8 Intensiteti i korrigjuar për të gjithë stokun e ndërtesave të banuara aktualisht në sektorin e banimit (duke marrë parasysh 11/12 e konsumit total të energjisë për banim), %

	[bookmark: _Toc184463848]Burimi: Llogaritur nga konsulenti për çdo vit



Rezultatet e mësipërme ofrojnë dëshmi të qarta të një përmirësimi të qëndrueshëm të EE për vitet 2022–2023 bazuar në dy metodat e analizuara të TD të paraqitura më sipër.
[bookmark: _Toc184729118]4.2.3 Kursimet e arritura në ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake
Figura 4.9 paraqet parashikimin historik të konsumit të energjisë dhe kërkesës për energji për stokun e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake. Analiza për vitin 2018-2019 tregon se konsumi i energjisë për stokun e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake ka qenë më i lartë se kërkesa për energji e parashikuar nga Strategjia e Energjisë dhe PKEK. Ndërkohë, konsumi historik i energjisë për periudhën 2020 është më i ulët se skenari i parashikuar i kërkesës për energji WEM dhe WAM dhe kjo shpjegohet më së shumti, për shkak të mbylljes së shumë institucioneve publike për shkak të COVID-19. Konsumi i energjisë për periudhën 2021-2023 është më i ulët se skenari bazë duke sjellë kursime të energjisë, duke treguar se zbatimi i masave EE/BRE ka filluar të tregojë kontributin e tyre. Analiza tregon se kursimet e energjisë janë në nivelin 4.4% dhe 10% krahasuar me skenarin bazë për të dyja vitet 2022 dhe 2023 (figurat 4.10-4.11). Ndërkohë, konsumi për 2022 dhe 2023 është më i lartë se vlerat përkatëse të parashikuara sipas WM dhe WAM sipas PKEK. Kjo analizë tregon qartë se duhet bërë shumë më tepër në kuadër të stokut të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për të arritur objektivat e EE sipas WAM/PKEK.
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[bookmark: _Toc184729395]Figura 4.9 Vlera historike të konsumit historik të energjisë nga ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake kundrejt kërkesës për energji të parashikuar sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK (ktoe).
Burimi: Përgatitur nga Konsulenti për nga Ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake bazuar në Bilancin Vjetor të Energjisë përkatëse, Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK

	[bookmark: _Toc184463850][image: ]
[bookmark: _Toc184729396]Figura 4.10 Diferenca midis konsumit historik të energjisë nga Ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake kundrejt kërkesës për energji të parashikuar sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK (ktoe).
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[bookmark: _Toc184729397]Figura 4.11 Diferenca midis konsumit historik të energjisë nga ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake kundrejt kërkesës për energji të parashikuar sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK (%).

	[bookmark: _Toc184463852]Burimi: Përgatitur nga konsulenti për ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake bazuar në Bilancin Vjetor të Energjisë përkatëse, Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK



Tabela 4.2 paraqet rezultatet përmbledhëse të kursimeve të arritura të stokut të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake.


	Parametrat kryesorë
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Skenari Bazë i Kërkesës për Ndërtesat për Shërbimet Private për Energji për 2016–2030. Strategjia e Energjisë, ktoe
	41.56
	42.60
	43.67
	44.54
	45.43
	46.34

	Kërkesa për Energji të sektorit të Shërbimeve Private WEM 2017-2040 sipas PKEK, ktoe
	41.56
	40.7
	39.9
	39.0
	38.1
	37.3

	Shërbimi Privat Kërkesa për Energji WAM 2017–2040 sipas PKEK, ktoe
	41.56
	40.5
	39.1
	37.6
	36.1
	34.6

	Konsumi real i Energjisë Shërbimi Privat 2017–2023 sipas Bilanci vjetor i energjisë, ktoe
	41.56
	43.40
	38.00
	42.34
	41.45
	41.62

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit Bazë (Strategjia e Energjisë), ktoe
	0.00
	0.80
	-5.67
	-2.20
	-3.98
	-4.72

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WEM (PKEK), ktoe
	0.00
	2.70
	-1.90
	3.34
	3.35
	4.32

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit ËAM (PKEK), ktoe
	0.00
	2.90
	-1.10
	4.74
	5.35
	7.02

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit të Skenarit Bazë (Strategjia e Energjisë), %
	0.00%
	1.88%
	-12.97%
	-4.94%
	-8.75%
	-10.18%

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WEM (PKEK), %
	0.00%
	6.63%
	-4.75%
	8.56%
	8.80%
	11.59%

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WAM (PKEK), %
	0.00%
	7.16%
	-2.80%
	12.60%
	14.83%
	20.30%


[bookmark: _Toc184729215]Tabela 4.2 Përmbledhje e rezultateve të kursimeve të arritura të stokut të ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake
Burimi: Përgatitur nga konsulenti për ndërtesat publike qendrore dhe bashkiake bazuar në Bilancin Vjetor të Energjisë, Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe Skenaret e WEM/WAM të PKEK

Në figurat 4.12-4.13 paraqitet ecuria e intensitetit të energjisë për të gjithë stokun e ndërtesave qendrore dhe bashkiake, për vitet 2015–2023 (në kwh/m2•vit), bazuar në llogaritjet e kryera nga Konsulenti. Vlera e intensitetit të energjisë për të gjithë stokun e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake llogaritet si raport i konsumit total të energjisë me sipërfaqen totale të ndërtesave. Analiza e figurave 4.12 dhe 4.13 tregon se tendenca e intensitetit për të gjithë stokun publik të ndërtesave qendrore dhe bashkiake është një rritje e moderuar e komfortit me afërsisht 15% për stokun e ndërtesave publike për periudhën 2015–2023. 
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[bookmark: _Toc184729398]Figura 4.12 Trendi i intensitetit për stokun e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake, për vitet 2015–2023, kwh/m2•vit
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[bookmark: _Toc184729399]Figura 4.13 Trendi i intensitetit për stokun e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake, për vitet 2015–2023 (vlera e vitit 2015 është normalizur 100%), kwh/m2•vit

	[bookmark: _Toc184463855]Burimi: Llogaritje të kryera konsulentët



[bookmark: _Toc184729119]4.2.4 Kursimet e arritura në ndërtesat e shërbimeve private dhe atyre komerciale
Figura 4–14 paraqet parashikimin e konsumit të energjisë dhe kërkesës për energji të ndërtesave të shërbimeve private dhe stokun e ndërtesave tregtare. Një analizë e periudhës 2018–2020 zbulon se konsumi i energjisë në këtë sektor ishte më i lartë se kërkesa për energji e parashikuar nga Strategjia e Energjisë dhe PKEK. Në të kundërt, konsumi aktual i energjisë në 2021 ishte më i ulët se skenari i parashikimit të kërkesës për energji bazë dhe WEM, kryesisht për shkak të ndikimit të pandemisë COVID-19.
Për periudhën 2021–2023, konsumi i energjisë rezulton nën skenarin bazë, duke reflektuar kursimet e energjisë dhe duke treguar se zbatimi i masave EE/RES ka filluar të japë rezultate. Analiza tregon kursime të energjisë prej 13% në 2022 dhe 6.25% në 2023 krahasuar me skenarin bazë. Megjithatë, konsumi i energjisë në 2022 dhe 2023 tejkaloi vlerat e parashikuara sipas skenarëve WM dhe WAM në PKEK (figurat 4.15-4.16). Kjo thekson nevojën për përpjekje shtesë në Ndërtesat e shërbimeve private dhe stokun e ndërtesave komerciale për të përmbushur objektivat e eficiencës së energjisë në përputhje me objektivat WAM/PKEK.
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[bookmark: _Toc184729400]Figura 4.14 Vlera historike të konsumit historik të energjisë nga sektori shërbimeve private dhe komerciale, kundrejt kërkesës për energji të parashikuar sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK (ktoe).
Burimi: Përgatitur nga Konsulenti nga sektori shërbimeve private dhe komerciale bazuar në Bilancin Vjetor të Energjisë përkatëse, Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK.
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[bookmark: _Toc184729401]Figura4.15: Diferenca midis konsumit historik të energjisë nga Ndërtesat e shërbimeve private dhe komerciale, kundrejt kërkesës për energji të parashikuar sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK (ktoe).
	[bookmark: _Toc184463858][image: ]
[bookmark: _Toc184729402]Figura 4.16 Diferenca midis konsumit historik të energjisë nga Ndërtesat e shërbimeve private dhe komerciale, kundrejt kërkesës për energji të parashikuar sipas Strategjisë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK (%).


	[bookmark: _Toc184463859]Burimi: Përgatitur nga konsulenti për ndërtesat shërbimeve private dhe komerciale bazuar në bilancin vjetor të energjisë përkatëse, Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe WEM/WAM të PKEK






Tabela 4.3 paraqet rezultatet përmbledhëse të kursimeve të arritura të shërbimeve private dhe stokut të ndërtesave tregtare.
	Parametrat kryesorë
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Skenari Bazë i Kërkesës për ndërtesat për shërbimet private për energji për 2016–2030. Strategjia e Energjisë, ktoe
	163.97
	168.07
	172.27
	175.71
	179.23
	182.81

	Kërkesa për Energji të sektorit të Shërbimeve Private WEM 2017–2040 sipas PKEK, ktoe
	163.97
	160.7
	157.5
	153.9
	150.5
	147.1

	Shërbimi Privat Kërkesa për Energji WAM 2017–2040 sipas PKEK, ktoe
	163.97
	159.9
	154.3
	148.5
	142.5
	137.9

	Konsumi real i Energjisë Shërbimi Privat 2017–2023 sipas Bilanci vjetor i energjisë, ktoe
	163.97
	169.98
	184.82
	152.78
	175.92
	171.21

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit Bazë (Strategjia e Energjisë), ktoe
	0.00
	1.92
	12.55
	-22.93
	-3.31
	-11.61

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WEM (PKEK), ktoe
	0.00
	9.30
	27.34
	-1.15
	25.45
	24.12

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WAM (PKEK), ktoe
	0.00
	10.12
	30.54
	4.29
	33.37
	33.29

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit të Skenarit Bazë (Strategjia e Energjisë), %
	0.00%
	1.14%
	7.28%
	-13.1%
	-1.85%
	-6.35%

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WEM (PKEK), %
	0.00%
	5.78%
	17.36%
	-0.75%
	16.91%
	16.40%

	Diferenca ndërmjet Konsumit Energjetik dhe Parashikimit WAM (PKEK), %
	0.00%
	6.33%
	19.80%
	2.89%
	23.41%
	24.14%


[bookmark: _Toc184729216]Tabela 4.3 Përmbledhje e rezultateve të Kursimeve të Arritura të Stokut të Ndërtesave të Shërbimeve Private dhe Ndërtesave Tregtare
Burimi: Përgatitur nga konsulenti për ndërtesat e shërbimeve private dhe stokun e ndërtesave tregtare bazuar në bilancin vjetor të energjisë, Strategjinë Kombëtare të Energjisë dhe Skenarët e WEM/WAM të PKEK

Figurat 4.17-4.18 paraqesin ecurinë e intensitetit të energjisë për të gjithë Stokun e Ndërtesave të Shërbimit Privat dhe Tregtar, për vitet 2015–2023 (në kwh/m2•vit). 
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729403]Figura 4.17 Trendi i intensitetit për stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale, për vitet 2015–2023 (vlera e vitit 2015 është normalizur 100%), kwh/m2•vit
	[image: ]
[bookmark: _Toc184729404]Figura 4.18 Trendi i intensitetit për stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale, për vitet 2015–2023 (vlera e vitit 2015 është normalizur 100%), kwh/euro

	Burimi: Llogaritje të kryera Konsulentët
	



Nga analiza e figurave 4.17 dhe 4.18 rezulton se tendenca e intensitetit për stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe komerciale është me një rritje prej 2% si rezultat parësor i rritjes së çmimeve të pajisjeve energjetike në këto ndërtesa.
Figurat 4.19–4.20 paraqesin trendin e intensitetit të energjisë për stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe tregtare të shprehura në kwh/euro (d.m.th. njësi konsumi i energjisë ndaj GDP-së së prodhuar nga sektori i shërbimeve private dhe komerciale), për vitet 2015–2023, bazuar mbi llogaritjet e bëra nga Konsulentët. Analiza e figurave 4.19 dhe 4.20 tregon se tendenca e intensitetit të energjisë e shprehur në kwh/euro për stokun e ndërtesave të shërbimit privat dhe komercial është një rënie prej 9% si rezultat i rritjes së çmimeve të pajisjeve energjetike në këto ndërtesa dhe rritjes. në kursimin e energjisë nga këta operatorë ekonomikë.

	[image: ]
[bookmark: _Toc184729405]Figura 4.19 Trendi i intensitetit për stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale, për vitet 2015–2023, kwh/euro
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[bookmark: _Toc184729406]Figura 4.20 Trendi i intensitetit për stokun e ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale, për vitet 2015–2023 (vlera e vitit 2015 është normalizur 100%), kwh/euro

	Burimi: Llogaritje të kryera konsulentët


[bookmark: _Toc184729120]
5. IDENTIFIKIMI I QASJEVE KOSTO EFEKTIVE PËR RINOVIMIN E NDËRTESAVE
Në këtë kapitull identifikohen qasjet optimale të rinovimit që rrisin eficiencën energjetike duke ofruar gjithashtu përfitime financiare për ekonomitë familjare, pronarët ose administratorët e pronave për një periudhë 30-vjeçare. Qasja për përcaktimin e metodave të rinovimit me kosto efektive është e strukturuar në gjashtë faza të njëpasnjëshme të paraqitura si në vijim:
1. Identifikimi i ndërtesave referente që janë përfaqësuese respektivisht periudhave të ndërtimit, tipologjive si dhe kushteve klimatike;
2. Identifikimi i masave të eficiencës energjetike që mund të aplikohen në secilën prej këtyre ndërtesave;
3. Përcaktimi i grupeve të masave të eficiencës energjetike në formën e skenarëve të rinovimit me nivele progresive të efikasitetit:
-rinovimet që nuk janë shumë ambicioze
-rinovime me pak masa eficience;
-rinovime me shumë masa eficience;
4. Simulimi termik dhe kostoja ekonomike e varianteve të shumta: kostoja e investimit dhe kostoja e përgjithshme gjatë 30 vjetëve;
5. Identifikimi i zgjidhjeve më të përshtatshme nga pikëpamja teknike dhe ekonomike;
6. Rezultatet mbi qasjet e rinovimit me kosto efektive.
Ndërtesat referente për këtë analizë janë përdorur të njëjtat tipologji me ato të përshkruara në kapitullit 3 të mësipërm. Analiza do të realizohet për stokun e banesave në vendin tonë ku sipas censusit të 2024 INSTAT numri total i banesave në vend rezulton 758714, ndërsa sipas censusit të vitit 2011 në Shqipëri numëroheshin 598.267 ndërtesa në total, rreth 84% të të cilave bënin pjesë në grupin e ndërtesave individuale. Ndarja aktuale, censusit të 2024 është e njëjtë më atë të censusit të vitit 2011 dhe ndërtesat në Shqipëri klasifikohen në katër kategori bazë: i. shtëpi individuale; ii. shtëpi pjesërisht e veçuar; iii. shtëpi në rend ose tarracore; iv. pallate. Numri i banesave për ndërtesë, për të cilat janë mbledhur të dhëna, varion duke filluar nga 1, 2, 3-4, 5-8, 9-15, dhe më shumë se 16.
Një ndarje e tillë nga pikëpamja energjetike nuk garanton informacion lidhur me materialet ndërtimore, llojet e lëndëve djegëse, sistemet e furnizimit me energji termike (ngrohje & ftohje), ndriçim dhe aq më tepër ekspertët që merren me planifikimin energjetik hasin vështirësi të informacionit paraprak, pasi ndarja aktuale nuk jep informacion në lidhje me sipërfaqen e jashtme që termoizolohet, sipërfaqet transparente, sipërfaqen e dyshemesë së banueshme, volumin etj. 
Sipas vendimit nr. 537, datë 8.7.2020, “Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave” ndërtesat sipas tipologjisë së përdorimit të stokut të tyre ndahen në: 

	[bookmark: _Hlk77543556]R1
	Banesë për një familje – Ndërtesa të veçuara të banimit me një familje, përfshirë vilat, ndërtesa të lidhura dhe/ose shtëpi të veçuara me tarracë, të shënuara me kodin;

	R2
	Apartament, bllok pallatesh – Blloqet e apartamenteve, përfshirë ndërtesa banimi me tri ose më shumë apartamente dhe blloqet e ndërtuara nga institucionet e mirëqenies sociale;

	JR1Z
	Zyrat – përfshirë bibliotekat, ndërtesat kërkimore dhe muzeumet;

	JR2A
	Ndërtesat e edukimit/arsimit – përfshirë shkollat, universitetet, kopshtet, institucionet e edukimit, konviktet, gjykatat, burgjet dhe qendrat akomoduese;

	JR3SP
	Spitalet – përfshirë ndërtesat e kujdesit shëndetësor, ndërtesat e rehabilitimit dhe të institucioneve të kujdesit shëndetësor;

	JR4HR
	Hotele/restorante – Hotelet dhe restorantet, përfshirë ndërtesa biznesi dhe ndërtesa akomodimi dhe shërbimi, përveç ndërtesave të zyrave dhe ndërtesave tregtare;

	JR6S
	Objekte sportive –

	JR5SH
	Ndërtesa ku zhvillohen aktivitete të tregtisë me shumicë/pakicë (ndërtesa shërbimi) – që klasifikohen si ndërtesa shërbimi, përfshirë ndërtesa argëtuese, tregtare dhe ndërtesa stacioni/terminale;



Referuar censusit të vitit 2024 ndarja e ndërtesave në funksion të vitit të ndërtimit (moshës) dhe tipologjisë së tyre. Ndërtesat janë referuar në pesë periudha ndërtimore: 1. Ndërtesa të ndërtuara deri në 1960; 2. Ndërtesa të ndërtuara në periudhën 1961–1980; Ndërtesa të ndërtuara në periudhën 1981–1990; 3. Ndërtesa të ndërtuara në periudhën 1991–2000; 4. Ndërtesa të ndërtuara në periudhën 2001–2015 dhe 5. Ndërtesa të ndërtuara mbas viti 2015.

[bookmark: _Toc184729407]Figura 5.1 Stoku i banesave të ndërtuara deri në vitin 1960


[bookmark: _Toc184729408]Figura 5.2 Stoku i banesave të ndërtuara në periudhën 1961–1980


[bookmark: _Toc184729409]Figura 5.3 Stoku i banesave të ndërtuara në periudhën 1981–1990


[bookmark: _Toc184729410]Figura 5.4 Stoku i banesave të ndërtuara në periudhën 1991–2000

[bookmark: _Toc184729411]Figura 5.5 Stoku i banesave të ndërtuara në periudhën 2001–2015


[bookmark: _Toc184729412]Figura 5.6 Stoku i banesave të ndërtuara në periudhën pas vitit 2015

Duke u nisur nga gjendja faktike e ndërtesave sipas periudhës ndërtimore dhe llojit të tyre, do të realizohet analiza e detajuar energjetike, ekonomike dhe mjedisore e rinovimit në stokun aktual duke përzgjedhur një ndërtesë referente si më poshtë:
- Një ndërtesë për një familje (apartament) i ndërtuar gjatë viteve 2000–2010, e cila përbën kontributin më të madh referuar tipologjisë së banesave në Shqipëri.
- Një shkollë e ndërtuar gjatë viteve 1961–1990.
- Një konvikt i ndërtuar gjatë viteve 1961–1990.
- Një ndërtesë të administratës shtetërore e ndërtuar gjatë periudhës 1961–1990.
Ndërtesat e zgjedhura janë identifikuar duke përdorur të dhënat e disponueshme nga institucionet përgjegjëse për statistikat si dhe informacionin e pasqyruara në kapitujt e mësipërm të këtij dokumenti. Këto ndërtesa janë vlerësuar si më të zakonshmet në stokun kombëtar të ndërtesave si dhe që duhet ti nënshtrohen programeve të rinovimit me qëllim rritjen e performancës energjetike nëpërmjet masave të eficiencës energjetike, për shkak të potencialit që ato ofrojnë në garantimin e kursimeve si rezultat i reduktimit të kërkesës për energji.
Në këtë mënyrë, përmes ndërtesave referente të përzgjedhura është e mundur për të krijuar një numër të madh projeksionesh për të identifikuar trajektoret e rinovimit që përkojnë me zgjidhjet e shumta që mund të ndërmerren nga pronarët ose administratorët e ndërtesave për të rritur eficiencën e tyre energjetike si dhe kushtet e komfortit të bazuara në teknologjitë e fundit që parashikojnë sistemet e integruara.
[bookmark: _Toc184729121]5.1  3.1 Metodologjia
[bookmark: _Toc184729122]5.1.1 3.1.1 Përshkrimi i modelit energjetike dhe skenarëve të përzgjedhur
3.1.1.1 Modeli energjetik
Nga teoria e transferimit të nxehtësisë në sektorin e banesave, praktika dhe shumë përvoja eksperimentale, është vërtetuar se janë të pranishëm shumë faktorë që ndikojnë në performancën energjetike të mbështjellëses së ndërtesës, duke filluar nga vendndodhja dhe kushtet klimatike (temperatura, GDN, GDF, rrezatimi diellor etj.), dizajni dhe orientimi arkitektonik, elementet e ndërtimit si komponentët e mbështjellëses që përfshijnë: muret, dritaret, dyert, dyshemetë dhe çatinë/soletën e ndërtesës dhe sasia e energjisë së rrezatuar nga dielli që depërton në hapësirat e brendshme të banimit si dhe raporti i dritares me murin (%)[footnoteRef:7]. Mund të ndikohet gjithashtu nga çdo infiltrim natyror i ajrit nga njëra anë e mbështjelljes së ndërtesës në tjetrën (p.sh. çarje), boshllëqe midis kornizave të dritareve, oxhaqeve, linjave të ventilimit natyror etj., siç është dhënë në mënyrë skematike në Figurën 5.7. [7:  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135160] 
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[bookmark: _Toc184729413]Figura 5.7 Prezantim i lëvizjeve të nxehtësive në një ndërtesë tipike rezidenciale. Modifikuar respektivisht Manualit RETScreen Expert[footnoteRef:8]. [8:  https://nrcaniets.blob.core.windows.net/iets/RETScreen_Engineering_e-textbook.pdf] 


Nisur nga kjo, identifikimi i qasjeve me kosto efektive do të realizohet përmes modelimit të energjisë që përfshin të gjithë faktorët e pavarur që ndikojnë në kërkesën për energji në sektorin e ndërtesave publike dhe private. Faktorët kryesorë që përcaktojnë modelin më të përshtatshëm janë kompleksiteti i sistemit, të dhënat e disponueshme të energjisë, çështje të tjera demografike, faktorë ekonomikë dhe politikë, mënyra e aksesit në mbështetje teknike në kohë reale dhe konteksti i vendit. Për zhvillimin e kësaj analize është përzgjedhur programi RETScreen, i cili është një platformë softuerike për menaxhimin e energjisë së pastër që mundëson planifikimin, zbatimin, monitorimin dhe raportimin me nivel të ulët të karbonit në mënyrë të besueshme. Programi kompjuterik RETScreen përfshin ndërmjet shumë modeleve të tjera, modelin e mbështjellëses së ndërtesës, duke shërbyer si mjet që mund të përdoret për të kryer bilancin e energjisë dhe bartësve të energjisë si dhe kursimet e tyre. Gjithashtu modeli integron kostot e instalimit dhe mirëmbajtjes, strategjitë e reduktimit të shkarkimeve GES, qëndrueshmërinë financiare dhe analizat e riskut përmes metodës së simulimit “Monte Carlo”[footnoteRef:9], për ndërtime të reja si dhe për ndërtime ekzistuese që i nënshtrohen një rinovimi të konsiderueshëm. Përveç këtyre, programi mundëson një portofol të gjerë masash për planifikim drejt dekarbonizimit, implementimit, monitorimit dhe raportimit të çështjeve energjetike dhe mjedisore. [9:  Simulimi “Monte Carlo” është një model probabilistik që mund të përfshijë një element pasigurie ose rastësie në parashikimin e tij.] 

Për fillimin e modelimit të një projekti për rinovim të bazuar në aplikimin e masave të eficiencës energjetike dhe burimeve të rinovueshme të energjisë, kërkon para së gjithash një analizë të hollësishme lidhur me flukset dhe llojin e bartësve energjetike në skenarin bazë. Së dyti, kryhet identifikimi i pajisjeve që konvertojnë bartësin energjetik në energji të dobishme. Së treti, përcaktohet zona e përdorimit të energjisë finale. Kështu në programin kompjuterik fillimisht vendosen të dhëna të përgjithshme të projektit si informacione lidhur me të dhënat klimaterike të zonës (zona ku ndodhet ndërtesa), tipin e ndërtesës, materialet ndërtimore, sistemet teknike, përdoruesit e ndërtesës sipas orareve etj. Pasi ndërtohet modeli bazë është e nevojshme të kryhet procesi i validimit të rezultateve të modelit me faturat e energjisë së ndërtesës së modeluar. Më pas ndërtohet modeli i propozuar, i njohur si skenari i propozuar duke përfshirë masat e kursimit të energjisë dhe sistemet teknike. 
Pas përfundimit të kësaj analize, modeli na mundëson përgatitjen e një analizë më të hollësishme të fizibilitetit dhe/ose analizë të performancës (analiza e ciklit jetësor të projektit për të dyja rastet) për të vlerësuar më mirë kursimet e energjisë, uljen e emetimeve të GES, reduktimin e kostove dhe/ose potencialin e prodhimit.
Masat e kursimit të energjisë në banesa/njësi të ndryshme mund të përfshijnë integrimin e sistemeve teknike të avancuara, të cilat mund kontribuojnë në reduktimin e konsumit specifik vjetor të energjisë e cila në model njihet si procesi i optimizimit të sistemit nga ana gjenerimit. Bllok-skema e procesit të optimizimit teknik jepet në figurën e mëposhtme. 
[image: ]
[bookmark: _Toc184729414]Figura 5.8 Paraqitje skematike e metodologjisë së përdorur nga modeli RETScreen Expert

Në praktikën inxhinierike metodat e vlerësimit të fizibilitetit financiar të projekteve të ndryshme energjetike janë të njohura. Përpara se të zbatohen projekte që kanë të bëjnë me instalimin e një sistemi energjetik apo zbatimi i masave të kursimit të energjisë, kërkohet të kryhet një analizë ekonomike e mirëfilltë me qëllim minimizimin e risqeve të mundshme të llogaritura në një periudhë kohore të caktuar. Në rastin tonë, në sektorin rezidencial llogaritjet shtrihen në një periudhë deri në 30-vjeçare. Në mënyrë që investimi të jetë me interes duhet të përdoren metoda që marrin parasysh të gjitha kostot e mundshme dhe përfitimet e shërbimeve të ofruara. Gjithashtu duke qenë se paraja zhvlerësohet në kohë është e nevojshme që këto kosto dhe përfitime të konvertohen në vlera aktuale. Për këtë qëllim është përdorur modeli RETScreen Expert, një model energjitë që përdor një analizë gjithëpërfshirëse, duke integruar parametra financiarë dhe ekonomikë të rëndësishëm, të cilat jepen në tabelën 5.1 në vijim.
Metodat e njohura që përdoren për vlerësimin e një projekti inxhinierik në fushën e energjisë/eficiencës së energjisë në sektorin rezidencial në vecanti janë tre: 
- Periudha e Shlyerjes së thjeshtë dhe Periudha e Shlyerjes së Zbritur (SPP- DPP); 
- Vlera Aktuale Neto (NPV);
- Norma e Kthimit të Brendshëm (IRR). 
[bookmark: _Toc51657078]Afati i vetëshlyerjes së thjeshtë (SP) dhe Periudha e Shlyerjes së Zbritshme (DPP)
Periudha e Shlyerjes së Zbritshme (DPP) shpreh numrin e viteve që i duhet një investimi për të rikuperuar koston e tij fillestare, duke marrë në konsideratë inflacionin, normat e interesit dhe faktorë të tjerë të influencuar nga vlera në kohë e parasë, të cilat ndihmojnë investitorin në vendimmarrje. DPP ndryshon pak nga Periudha Shlyerjes, e cila llogarit vetëm flukset e parave që vijnë nga një investim dhe nuk merr parasysh vlerën në kohë të parasë. Sa më e shkurtër të jetë periudha e DPP, aq më i tërheqës rezulton një investim.
[bookmark: _Toc51657079]Vlera Aktuale Neto (NPV) 
Avantazhi kryesor i kësaj metode është se merr parasysh vlerën e parasë në kohë si dhe thjeshtësia për të krahasuar dy projekte. Projekti/investimi që ka NPV më të lartë duhet të jetë më i pëlqyer nga pikëpamja financiare dhe duhet të pranohet si opsion. Sidoqoftë, kjo metodë është shumë e ndjeshme ndaj faktorit €(r): një ndryshimi i vogël në vlerën e (r) sjell ndryshime të mëdha në vlerën e NPV, ndaj vlerësimi i vlerës së duhur (r) është i pasigurt. Një zgjidhje është të kryhet një llogaritje në një gamë të gjerë e NPV duke përdorur norma (parashikime) të ndryshme të (r). 
	
NPV=
	1.21


[bookmark: _Toc51657080]Norma e kthimit të brendshëm (IRR)
Norma e Kthimit të Brendshëm (IRR) në një investim apo projekt shpreh normën e zbritjes që e kthen NPV-në e kostove (flukset monetare negative) të investimit të barabartë me NPV-në e përfitimeve (flukseve pozitive të parasë) nga investimi. Metoda IRR zakonisht përdoret për të vlerësuar “pëlqyeshmërinë” e një investimi të mundshëm. Sa më e lartë të rezultojë IRR, aq më fitimprurës rezulton projekti. Duke supozuar se të gjithë faktorët (kushtet) e tjerë midis dy projekteve janë të barabartë, projekti me IRR më të lartë do të konsiderohej si opsioni më i mirë për investim. Metodika për vlerësimin e normës së skontimit që e bën NPV të barabartë me zero është metoda e përsëritjes së Njuton-Rafson, e cila bën që metodika përsëritëse të konvergojë shumë shpejt. Paraqitja grafike e NPV=f(r) është një opsion i mirë për të përcaktuar zonën e sigurisë së investimit të një projekti energjetik afatgjatë.
[bookmark: _Hlk77575884]Modeli i përzgjedhur është në gjendje të të llogarisë performancën e energjisë së ndërtesave në përputhje me kërkesat e vendimit Nr.25, datë 27.03.2020, “Për miratimin e metodologjisë për llogaritjen e niveleve të kostos optimale për kërkesat minimale të performancës së energjisë së ndërtesave, të njësive dhe të elementëve të ndërtesave”. 
Tipologjitë e strukturave ndërtimore dhe elementëve të tyre janë evidentuar dhe për secilin rast jepen masat për reduktimin e konsumit specifik vjetor, për ngrohje dhe ftohje të hapësirave, ngrohjen e ujit sanitar, me qëllim rritjen eficiencës së banesave tip. 
Llogaritja e nivelit të kostos optimale për kërkesat minimale të performancës energjetike, për kategoritë e ndërtesave dhe elementëve të klasifikuara në përputhje me ligjin nr. 116/2016, “Për performancën e energjisë të ndërtesave” duke përdorur një metodologji krahasuese kuadër, e cila merr në konsideratë:
- Elementë teknik;
- Ekonomik;
- Financiar;
- Mjedisor.
Në këtë metodologji kuadër, janë marrë në konsideratë disa tregues financiar me rëndësi si norma e inflacionit, norma e zbritjes, ndryshimi i çmimit të energjisë primare/sekondare (%/vit), sasia në (%) e borxhit, termat e marrjes së borxhit (vite), norma e interesit (%), jetëgjatësia e investimit, kreditet e karbonit (€/tCO2) etj.

[bookmark: _Toc184729217]Tabela 5.1 Parametrat financiarë të përdorur në metodologjinë kuadër për llogaritjen e performancës së energjisë për tipologjitë e ndërtesave të mara në analizë
	Parametrat e konsideruar
	Njësia
	Vlera

	Inflacioni
	%
	2.5

	Norma e interesit
	%
	9

	Jetëgjatësia 
	vite
	25-30

	Norma e zbritjes 
	%
	4

	Ndryshimi i çmimit të energjisë 
	%/vit
	2

	Pjesa e borxhit për apartamentin
	%
	50/50

	Pjesa e borxhit
	%
	0

	Vitet e borxhit
	Vite
	Max(15)

	Pasiguria
	%
	5



[bookmark: _Toc184729218]Tabela 5.2 Tregues të qëndrueshmërisë financiare të llogaritur në metodologjinë kuadër të propozuar për tipologjitë e ndërtesave të mara në analizë
	Tregues
	Njësia

	IRR (Norma e kthimit të brendshëm)
	%

	SPP (Afati i Vetëshlyerjes)
	vite

	NPV (Vlera Aktuale Neto)
	€

	B-C (Raporti përfitim/kosto)
	-

	Kursimet vjetore 
	€

	Reduktimi i kostos GES 
	€/tCO2
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Analiza e ndjeshmërisë 
Nëpërmjet analizës së ndjeshmërisë do të realizohet identifikimi i parametrave më të rëndësishëm në model. Identifikimi i parametrave/treguesve më me influencë në një investim të mundshëm në sektorin rezidencial, me qëllim arritjen e kostos optimale për kriteret minimale të performancës energjetike. Këta parametra kanë një rëndësi të veçantë dhe analizohen me kujdes në çdo rast duke marrë një tablo të qartë lidhur me risqet e një investimi të mundshëm. 
Analiza e riskut 
Analiza e riskut realizohet për të specifikuar pasigurinë që vjen si rezultat i një numri të parametrave kryesorë hyrës (input) dhe të vlerësojë ndikimin e kësaj pasigurie në treguesit kryesorë financiar dhe ekonomik të investimit (si p.sh. IRR para/pas tatimit, NPV, LCOE kostoja e prodhimit të energjisë, Mbulimi i Shërbimit të Borxhit, Kosto e Reduktimit të GES etj.). Në pjesën e analizës së riskut, ndikimi i secilit parametër hyrës në një tregues financiar merret duke aplikuar një regresion linear të shumëfishtë të standardizuar mbi treguesit financiar kryesorë të bazuar në analizën Monte Carlo Simulation me 500-5000 kombinacione të ndryshme të parametrave hyrës. Analiza e rrezikut arrin të vlerësojë nëse ndryshueshmëria e treguesit financiar është ose jo e pranueshme, duke parë shpërndarjen e rezultateve të mundshme. Një ndryshueshmëri e papranueshme do të jetë tregues i një nevoje për të bërë më shumë përpjekje për të ulur pasigurinë e lidhur me parametrat e hyrës, të cilët u identifikuan se kishin ndikimin më të madh në treguesit financiar. Niveli i riskut është pranuar 5% dhe modeli llogarit parametrat që kanë më shumë influencë/impakt në një investim afatgjatë në një diapazon të analizës ±25% të parametrave financiarë, duke përcaktuar minimumin/maksimumin e madhësive/treguesve në tabelën 3.
3.1.1.2 Skenarët e përzgjedhur
Ky seksion do të synojë të kryejë simulimet e ndërhyrjeve të propozuara më poshtë në ndërtesat tip të përzgjedhura, duke përdorur kushtet aktuale të lidhura me tipologjinë dhe funksionalitetin e ndërtesës sipas zonave klimatike, financimit (në veçanti, kriteret dhe nivelin e mbështetjes financiare) për të përcaktuar qasjet fitimprurëse të rinovimit. Për secilën prej këtyre ndërtesave tip të marra në analizë, janë ndërtuar dhe modeluar në programin kompjuterik tre skenarë rinovimi:
- skenari 1: ky skenar korrespondon me rinovimin që nuk është shumë ambicioz dhe që mbështetet në një deri dy masa të eficiencës energjetike (pajisje dhe/ose mbështjellëse) në një nivel rregullator (rregullimi termik që zbatohet në ndërtesën ekzistuese);
- skenari 2: ky skenar shoqërohet me masa të eficiencës energjetike që mbështeten në të paktën dy deri tri veprime, të cilat janë:
masat nga skenari 1
a) përmirësimi i sistemit të ndriçimit; 
b) përdorimin e sistemeve alternative me eficiencë të lartë energjetike; si dhe 
c) përdorimin e energjisë së mbetur nga proceset (ëaste energy) që integron sisteme të prodhimit të UNS me HVAC.
Vlerësimi i gjenerimit të nxehtësisë nga energjia termike e papërdorur e procesit sidomos në sistemet inovative të HVAC të integruar me entalpi të ulët me fokus orientimin e saj për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar (UNS). Identifikimi i burimeve të nxehtësisë së proceseve (energji e mbetur) në një objekt duke e rritur potencialin e kursimit të energjisë ndihmon në krijimin e një plani efikas për veprim. Në realitetin praktik ka mundësi të shumta që në ndërtesat dhe impiantet e vjetra të zbatohen strategji të rikuperimit të nxehtësisë nga proceset. Energjia termike nga nxehtësia e “mbetur” mund të ripërdoret drejtpërdrejt për:
- parangrohje;
- proceset e ftohjes;
- përmirësimi në një shkallë më të lartë të nxehtësisë;
- dhe në disa raste shndërrimi i saj në energji elektrike.
Rreth 80% e energjisë së humbur si nxehtësi në proceset e prodhimit mund të rikuperohet me kosto efektive. Kjo do të thotë se rikuperimi i nxehtësisë së mbetur nga procesi njihet gjithnjë e më shumë si një mundësi kryesore për përdoruesit fundorë të energjisë dhe bizneset për t’u përmirësuar duke reduktuar emetimet e karbonit.
- skenari 3: ky skenar korrespondon me një rinovim të thelluar që mbështetet në të paktën tri veprime ku përfshihen masat e skenarit 1 dhe skenarit 2 duke shtuar gjithashtu përfshirjen e burime të rinovueshme të energjisë në vendndodhje. Në përputhje me planin kombëtar të energjisë dhe klimës, si dhe me ligjin për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burime të rinovueshme, përfshirja e BRE në ndërtesa duhet të aplikohet gjerësisht me qëllim arritjen e kontributit të energjisë së prodhuar nga burime të rinovushme në bilancin kombëtar si dhe në arritjen e objektivave të dekarbonizimit. Skenari 3 përkon parimisht me ndërtesat pa emetime, ku në varësi të performancës energjetike dhe gjenerimit të energjisë së nevojshme për operimin e tyre në vendndodhje, arrihet treguesi i një ndërtese që emeton zero GES në vendndodhje.
Paraqitja skematike e dhënë në figurën 9 dhe figurën 10 të mëposhtme që tregojnë në mënyrë vizuale një përmbledhje të masave të eficiencës energjetike duke u referuar në skenarët e mësipërm. Sikurse vihet re, në skenarin 3 pompa e nxehtësisë punon në mënyrë të integruar dhe garanton njëkohësisht energji termike ngrohëse për ambientin dhe energji termike për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar (UNS). 
[image: ]
[bookmark: _Toc184729415]Figura 5.9 Paraqitje skematike e masave të eficiencës energjetike respektivisht skenarëve

Nga kombinimet e ndryshme të marra më sipër, janë zgjedhur ato masa të zbatueshme që kanë mundësuar përcaktimin e tre skenarëve bazë të paraqitur më sipër duke u përpjekur të identifikohet për aq sa është e mundur një lloj rinovimi sa më eficient për çdo ndërtesë që mundëson arritjen e niveli të lartë të performancës energjetike shoqëruar me një kosto efektive. Ndërtesat që do të analizohen në vijim të këtij kapitulli, konsiderohen përfaqësuese të periudhës së ndërtimit të cilës i përkasin. Zgjedhja u realizua për të analizuar skenarë rinovimi për një numër të kufizuar ndërtesash në mënyrë që të mund të paraqesim skenarë që përfaqësojnë konditat reale për çdo ndërtesë të së njëjtës tipologji dhe vendndodhje lidhur me qasjen e rinovimit të tyre me kosto-efektive. 

[image: ]
[bookmark: _Toc184729416]Figura 5.10 Përfshirja e sistemit të integruar të pompës së nxehtësisë me UNS

Rinovimi do të përfshijë në çdo rast zbatimin e përdorimit tipik të ndërtesës në përputhje me vlerat e miratuara për përdorimin tipik të ndërtesave në Shqipëri sikurse përcaktohet në Vendimin nr. 1094, datë 24.12.2024, “Për miratimin e metodologjisë kombëtare të llogaritjes së performancës së energjisë në ndërtesa”[footnoteRef:10]. [10:  http://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/12/24/1094] 

Gjithashtu, për rinoviminin e ndërtesave do të përdoren të gjitha kërkesat minimale të miratuara përmes vendimit Nr. 537, datë 08.07.2020, “Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave”[footnoteRef:11] në secilin prej skenarëve të propozuar, të cilët janë përcaktuar si rezultat i studimit të kostos optimale në përputhje me vendimin nr. 256, datë 27.03.2020, “Për miratimin e metodologjisë për llogaritjen e niveleve të kostos optimale për kërkesat minimale të performancës së energjisë së ndërtesave, të njësive dhe të elementeve të ndërtesave”[footnoteRef:12]. [11:  http://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/07/08/537]  [12:  http://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/27/256] 

[bookmark: _Toc184729123]

5.1.2 Përcaktimi i kostos së masave të propozuara
Përfitimi i arritur përmes skenarëve të përzgjedhur do të analizohet duke përdorur një qasje të kostos së përgjithshme që merr në konsideratë të gjitha kostot që lidhen me rinovimin. Metoda e përdorur përputhet me dispozitat e vendimit nr. 256, datë 27.3.2020, “Për miratimin e metodologjisë për llogaritjen e niveleve të kostos optimale për kërkesat minimale të performancës së energjisë së ndërtesave, të njësive dhe të elementeve të ndërtesave”, që plotëson ligjin nr. 116/2016, “Për performancën e energjisë së ndërtesave”[footnoteRef:13]. [13:  http://qbz.gov.al/eli/ligj/2016/11/10/116-2016] 

Kosto e përgjithshme përfshinë:
- koston e investimit: të gjitha kostot e përballuara deri në dorëzimin e ndërtesës ose elementit të ndërtesës te klienti (furnizimi dhe instalimi, duke përjashtuar koston e studimeve);
- kostoja e përditësuar e konsumit energjetik: kostot vjetore të lidhura me energjinë e konsumuar për të garantuar plotësimin e kërkesës për energji të ndërtesës ose një pjesë të ndërtesës, gjatë përdorimit tipik të saj, të përditësuara çdo vit;
- kostot e përditësuara të zëvendësimit: investimet e destinuara për të zëvendësuar një element të ndërtesës, sipas ciklit të vlerësuar të jetës gjatë periudhës së llogaritjes;
- kostot e përditësuara të mirëmbajtjes: kostot e nevojshme për mirëmbajtjen dhe kujdesin e ndërtesës me kalimin e kohës;
- vlera e mbetur e përditësuar: shuma e vlerave të mbetura të elementeve të ndërtesës në fund të periudhës së llogaritjes. Vlera e mbetur do të përcaktohet nga një zhvlerësim linear i investimit fillestar ose kostos së zëvendësimit të një elementi të caktuar ndërtimi deri në fund të periudhës llogaritëse të zbritur në fillim të periudhës së llogaritjes.
Kostoja e përgjithshme është llogaritur duke përdorur formulën e mëposhtme:

Ku:
– kostoja e përgjithshme
– kostoja e investimit
 – totali i kostove vjetore
 – norma e skontimit në %
 – vlera e mbetur
Niveli i kursimeve të arritura dhe skenarët e propozuar janë realizuar përmes programit kompjuterik RETScreen Expert, të zhvilluar nga Ministria Kanadeze për Burimet Natyrore, versioni 9.2.0.0 – f99e981e me kodin unik ID: 03-11-25-92-12.
[bookmark: _Toc184729124]5.1.3 Supozimet e përdorura për llogaritjen
Supozimet e përdorura për realizimin e llogaritjes së kostos së përgjithshme janë si në vijim:
- Kohëzgjatja e llogaritjes: 15 dhe 30 vjet;
- Norma e skontimit: 4%[footnoteRef:14]; [14:  Udhëzimi i Komisionit Evropian mbi analizën e impaktit rekomandon një normë skontimi prej 4%.] 

- Çmimi i energjisë: në përputhje me tarifat e miratuara nga ERE[footnoteRef:15] si dhe në varësi të vlerës mesatare për bartësit e tjerë energjetik sipas të dhënave energjetike statistikore (mesatarja për vitin 2023). [15:  https://www.ere.gov.al/media/files/2024/01/18/Tarifat_dhe_cmimet_2023.pdf] 

- Energjia elektrike: 11.4 lekë/kwh (me TVSH)
- Norma e inflacionit të energjisë: 2%
- Kostoja e investimit: kostot e investimit në përputhje me manualin e çmimeve të ndërtimit sikurse përcaktohet në vendimin nr. 216, datë 13.4.2023, “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”[footnoteRef:16] [16:  http://qbz.gov.al/eli/vendim/2023/04/13/216] 

- Kostot e mirëmbajtjes: janë përcaktuar duke përdorur një përqindje të kostos së investimit në përputhje me standardin SSH EN 15459, “për eficiencën energjetike në ndërtesa”, shtojca A
- Kostot e zëvendësimit: korrespondojnë me kostot e përditësuara të investimit, dhe konsiderojnë që një pajisje ose një pjesë e saj zëvendësohet me një pajisje të njëjtë në fund të jetëgjatësisë së saj, sikurse përcaktohet në standardin SSH EN 15459.
- TVSH: 20%
[bookmark: _Toc184729125]5.2 Mekanizmat e financimit
Në përputhje me paragrafin 5.3. të këtij dokumenti, për rastin e ndërtesës për një familje të llojit apartament është konsideruar situata e mëposhtme.
Vendosja e eficiencës energjetike si një prioritet nga qeveria shqiptare në vendim nr. 480, datë 31.7.2018, “Për miratimin e strategjisë kombëtare të energjisë për periudhën 2018–2030” dhe rritja e mëtejshme e objektivave të përcaktuar në Vendimin nr. 872, datë 29.12.2021 “Për miratimin e Planit Kombëtar për Energjinë dhe Klimën 2020 – 2030” kundrejt reduktimit të konsumit energjetik përmes zbatimit të masave të eficiencës energjetike, vendosin në fokus stokun ekzistues të ndërtesave si një prej sektorëve më të rëndësishëm për sa i përket kontributit që zë bilancin e konsumit energjetik. Nga pikëpamja legjislative prej vitit 2021 janë marrë dhe zbatuar masa për vendosjen e detyrimeve në raport me konsumin energjetik për të gjitha ndërtesat e reja dhe për të gjithë ndërtesat që do ti nënshtrohen një rinovimit të konsiderueshëm. Në këtë kuadër, çdo ndërtesë e re ose që do ti nënshtrohet një rinovimi të konsiderueshëm duhet të marrë parasysh dhe zbatojë kërkesat minimale të performancës energjetike.
Ndërtesat e banimit në Republikën e Shqipërisë shfrytëzojnë kryesisht energjinë elektrike për plotësimin e kërkesave të tyre për ngrohjen, ftohjen, ujin e ngrohtë sanitar (UNS), ventilimin dhe ndriçimin. Në ndërtesat e pozicionuara në zonën klimatike C, vihet re përdorimi i biomasës si një alternative për të garantuar kushtet e komfortit veçanërisht gjatë stinës së dimrit si dhe për gatim ndërkohë sistemet e tjera funksionojnë në çdo rast me energji elektrike. Një ndër arsyet e përhapjes së gjerë të energjisë elektrike për mbulimin e sistemeve teknike në banesa lidhet drejtpërdrejt me koston. Për sektorin e ndërtesave të lidhur në tension të ulët 230V çmimi i energjisë është i garantuar nga qeveria shqiptare me një vlerë fikse prej 11.4 lekë/kwh, pa një fashë orare ose kapaciteti. Nisur nga kjo si dhe nga mesatarja e çmimit të energjisë sipas bursës HUPX për vitin 2024, përfshirë tarifat e transmetimit dhe të shpërndarjes, çmimi i energjisë do të rezultonte në një vlerë prej 19.7 lekë/kwh duke na afruar me mesataren e çmimit të energjisë në vendet anëtare të bashkimit evropian. Për shkak të çmimeve të ulëta të energjisë, investimet në masa të eficiencës energjetike bëhen më pak tërheqëse për pronarët dhe administratorët e ndërtesave. Për këtë arsye, vlerësohet domosdoshmëria e miratimit të një skeme financiare mbështetëse për nxitjen e investimeve në stokun e banesave me qëllim reduktimin e kërkesës për energji si dhe zbutjen e efekteve që do të sjellë kalimi gradual në një treg të liberalizuar të energjisë për konsumatorët fundorë të lidhur me tensionin e ulët 230V. Për të përparuar me sukses në arritjen e objektivave të dakordësuar sipas PKEK, është i nevojshëm miratimi i një skeme mbështetje. Skema financiare mbështetëse do të konsistojë në disa lloje mekanizmash financimi, ku mund të përmendim atë të llojit:
a) grant i cili mbulon një përqindje optimale të një vlere totale investimi të llogaritur;
b) kredi e butë; 
c) paguaj sa kursen ose kontraktim i performancës energjetike.
Për rastin e konsumatorëve fundorë të lidhur me tensionin 230V, skema e mbështetjes do të jetë sipas shkronjës “a” dhe masa në % e grantit do të reflektohet në mënyrë të tillë që kosto efektiviteti i ndërhyrjeve do të pasqyrohet respektivisht te kursimet e përfituara nga buxheti i shtetit për shkak të reduktimit të energjisë së subvencionuar dhe te konsumatori fundor respektivisht kursimeve të përfituara mbi faturën e energjisë elektrike. Për reflektimin e skemës së mbështetjes në skenarin e propozuar për rinovimin e një ndërtese të tipit apartament, është marrë në konsideratë zgjidhja optimale ku shteti ndërhyn me mbështetje prej 50% të vlerës së nevojshme për investim. Nisur nga vlera optimale e llogaritur, do të vërejmë një rritje të konsiderueshme të treguesve lidhur me zbatueshmërinë e investimit.
[bookmark: _Toc184729126]5.3 Rinovimi i një ndërtese të veçuar për një familje
[bookmark: _Toc184729127]5.3.1 Përshkrimi
Ndërtesa individuale për një familje, e zgjedhur për të qenë pjesë e analizës është një shtëpi për një familje e llojit apartament ndërtuar në vitin 2010, e cila përbëhet nga një dhomë ndenje dhe kuzhinë, 2 dhoma fjetje, 1 korridor dhe 1 banjë. Sipërfaqja e dobishme është 80 m2. Lartësia ndërmjet dyshemesë dhe tavanit është 2.6 m. Ndërtesa do të pozicionohet qytetin e Tiranës që përkon me zonën A klimatike të Shqipërisë. Qyteti i përzgjedhura përkon me numrin më të madh të ndërtesave dhe numrin më të madh të banorëve respektivisht zonave klimatike sipas rezultateve të Censit 2023[footnoteRef:17]. Analiza e ndryshimeve për të njëjtën ndërtesë respektivisht 2 zonave të tjera klimatike B dhe C do të jepen përmes ndryshimeve në përqindje referuar zonës A. [17:  https://www.instat.gov.al/media/14303/cens-2023.pdf] 

[bookmark: _Toc184729128]5.3.2 Karakteristika arkitektonike
Muret janë të përbëra me tulla me vrima 250 mm dhe me 20 mm suva nga të dyja anët dhe pa termoizolim
Çatia dhe dyshemeja janë të patermoizoluara
Dritaret: Kornizë druri, me një xham
Ngrohja dhe ftohja: Pompë nxehtësie
Uji i ngrohtë sanitar: Ngrohës uji elektrik
Ventilimi: Natyral
Duke qenë se apartamenti është i patermoizoluar, humbjet dhe fitimet e nxehtësisë respektivisht stinës së ftohtë dhe të ngrohtë janë të mëdha. Për më tepër, përmasimi i pompës së nxehtësisë me uljen e konsiderueshme të temperaturës së mjedisit të jashtëm, nuk plotëson kërkesën për energji termike dhe si rezultat pajisja punon pa ndaluar duke rritur konsumin e energjetik, ndikimin në mjedis, amortizimin e sistemit dhe rritjen e kostove të mirëmbajtjes.
[bookmark: _Toc184729129]

5.3.3 Masat e rekomanduara sipas skenarëve:
Skenari 1: Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.35 dhe 0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më eficiencë të lartë me koeficient transmetimi Udritare = 2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Trashësia optimale e materialit termoizolues do të merret sipas rekomandimeve të marra nga studimi nr. 135160[footnoteRef:18] sipas llojit të sistemit, lëndës djegëse dhe vendndodhjes së ndërtesës referente (në kuadër të GDN). Kosto njësi e materialit termoizolues dhe dritareve merren nga studimi manuali i miratuar i çmimeve të ndërtimit dhe burime e bazës së të dhënave të modelit energjetik RETScreen Expert. [18:  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135160] 


[bookmark: _Toc184729219]Tabela 5.3 Masat e propozuara të skenarit 1
	Masat e skenarit 1
	Kostoja e investimit
(me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	30’000 lekë
	0



Në zbatim të masave të parashikuara nga skenari 1, konsumi i energjisë reduktohet në reduktohet me 46.8% në krahasim me skenarin bazë.
Skenari 2: Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 /m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Zëvendësimi i sistemit të ndriçimit dhe sistemit të ngrohjes me sistem me pompë nxehtësie me COP të lartë dhe me kosto njësi të siguruara nga data baza e modelit RETScreen, rikuperim të nxehtësisë si dhe menaxhim të sistemit.

[bookmark: _Toc184729220]Tabela 5.4 Masat e propozuara të skenarit 2
	Skenari 2
	Kostoja e investimit (pa/me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (pa/me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	30’000 lekë
	0

	Ndiçues
	1000-3600 lekë/ndriçues
	50-110 lekë/ndriçues/vit

	Pompë nxehtësie
	110000-145000 lekë/kWt
	6500-11000 lekë/vit



Në vijim të masave sipas skenarit 2, konsumi i energjisë reduktohet në reduktohet me 53% në krahasim me skenarin bazë.
Skenari 3: (Skenari i kombinuar): Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Zëvendësimi i sistemit të ngrohjes me sistem me pompë nxehtësie me COP të lartë dhe me kosto njësi të siguruara nga data baza e modelit RETScreen dhe rikuperim të nxehtësisë së procesit për prodhim të ujit të ngrohtë sanitar (UNS) si dhe integrimi i BRE-në vend (Panel diellor termik me kapacitet me kapacitet termik 2.4 kW dhe sipërfaqe A= 3.7 m2+ Fotovoltaik me kapacitet 5.5kWp dhe sipërfaqe A= 26.3 m2).

[bookmark: _Toc184729221]Tabela 5.5 Masat e propozuara të skenarit 3
	Skenari 3
	Kostoja e investimit (pa/me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (pa/me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	30’000 lekë
	0

	Ndiçues
	1’000-3’600 lekë/ndriçues
	50-110 lekë/ndriçues/vit

	Pompë nxehtësie
	110’000-145’000 lekë/kWt
	6’500-11’000 lekë/vit

	Panel fotovoltaik
	86’700 lekë/kWDC
	1000 lekë/kWDC/vit

	Panel diellor termik
	80’000-120’000 lekë /m2
	1200 lekë/ m2kolektor diellor



Në vijim të masave sipas skenarit 3, konsumi i energjisë reduktohet në reduktohet me 87.4% në krahasim me skenarin bazë.
[bookmark: _Toc184729130]5.3.4 Rezultatet e simulimit energjetik të apartamentit të modeluar
[bookmark: _Toc184729222]
Tabela 5.6 Specifikimet dhe përshkrimi i llojit të ndërtesës së përzgjedhur: Kategoria R2 me vendndodhje në qarkun e Tiranës
	
	Skenari bazë
	Skenari propozuar

	Sipërfaqja neto
	80 m2
	80 m2

	Lartësia 
	2.6 m
	2.6 m

	Volumi
	192 m3
	192 m3

	Sipërfaqja totale mbështjelljes
	180 m2
	180 m2

	Zona klimatike A 
	GDN<1500
	GDN<1500

	Sistemi ngrohjes/ftohjes
	Inverter-Split
	Inverter-Split

	Bartësi energjetik për UNS
	Elektricitet
	Elektricitet

	Çmimi energjisë elektrike (Lekë/kwh)
	11.4-19.7
	11.4-19.7

	Koeficienti U-murit 
	1.87
	0.38-0.4

	Koeficienti U-dritares 
	5.2
	2.0-2.2

	Koeficienti U-çatisë 
	1.0
	0.35-0.38

	Koeficienti U-dyshemesë 
	1.2
	0.5

	Sistemi ndriçimit
	Inkandeshent
	LED

	Aplikimi i sistemeve BRE në vendndodhje
	NA
	PV me kapacitet 5.5 kWp A= 26.3 m2 dhe SWH me kapacitet termik 2.4 kW dhe A= 3.7 m2



Nëpërmjet programit kompjuterik të përzgjedhur RETScreen për analizën e kursimeve të energjisë si rezultati i zbatimit të masave të eficiencës energjetike dhe përfshirjes së burimeve të rinovueshme në vendndodhje kemi gjeneruar grafikët e mëposhtëm, të cilët japin informacion për secilin prej skenarëve të përzgjedhur me qëllim rinovimin me ambicie progresive duke kaluar prej skenarit të parë në atë të tretë, me qëllim identifikimin e qasjeve me kosto efektive lidhur me rinovimin e ndërtesës së përzgjedhur të llojit apartament (R2).
[bookmark: _Hlk184723684]Referuar analizës tonë referuar ndërtesës së kategorisë R2 e ndodhur në zonën klimatike A duket qartë se kalimi nga skenari bazë në skenarin 1, 2 dhe 3 sjell përfitime të dukshme lidhur me konsumin e energjisë, tregues optimiste të qëndrueshmërisë financiare. Referuar reduktimit të energjisë finale vjetore (kwh/vit) për banesën e modeluar vlen të theksohet fakti se aplikimi i masave të eficiencës së energjisë sjell reduktimin në masën me 62.5% (skenari 1), 65.8 % (skenari 2) dhe 102.1 % referuar skenarit me integrim të BRE-ve PV me kapacitet 5.5 kWp me sipërfaqe A= 26.3 m2 dhe SWH me kapacitet termik 2.4 kw dhe sipërfaqe A= 3.7 m2 (referoju fig. 5.11 a).
Referuar analizës tonë referuar ndërtesës së kategorisë R2 e ndodhur në zonën klimatike A duket qartë se kalimi nga skenari bazë në skenarin 1, 2 dhe 3 sjell përfitime të dukshme lidhur me konsumin e energjisë, tregues optimiste të qëndrueshmërisë financiare. Referuar reduktimit të kërkesës të energjisë finale vjetore (kwh/vit) për banesën e modeluar vlen të theksohet fakti se aplikimi i masave të eficiencës së energjisë sjell reduktimin në masën me 62.5% (skenari 1), 65.8 % (skenari 2) dhe 102.1 % referuar skenarit me integrim të BRE-ve PV me kapacitet 5.5kWp me sipërfaqe A=26.3 m2 dhe SWH me kapacitet termik 2.4 kW dhe sipërfaqe A= 3.7 m2 (referoju Fig. 5.11 a).


[bookmark: _Toc184729417]Figura 5.11 (a,b) Konsumi final vjetor dhe specifik i lëndës djegëse sipas përdorimit të shprehura në kwh/vit dhe kwh/m²/vit.

Në figurën e 5.11b vërehet se kërkesa specifike për energji referuar sipërfaqes së banueshme (kwh/m²/vit) vjen duke u zvogëluar referuar skenarit bazë. Me implementimin e masave sipas skenarëve 1 dhe 2 diferenca ndërmjet energjive të përdorura në ngrohje, ftohje, dhe shërbime mbështetëse është shumë e ngjashme me një ndryshim të vogël prej rreth 3.4% ndërsa kalimi në skenarin 3, e cila lidhet me implementimin e burimeve të rinovueshme (BRE) sjell reduktim të konsiderueshëm të kërkesës për energji elektrike e përdorur për sistemin HVAC dhe pajisjet e tjera elektrike në banesën e modeluar. Gjithashtu nga rezultatet e analizës ekonomike të realizuar nga modeli energjetik për parametra financiarë të konsideruar (Tabela 5.1 Parametrat financiar të përdorur në metodologjinë kuadër për llogaritjen e performancës së energjisë për tipologjitë e ndërtesave të mara në analizë) të dhëna ne (fig. 5.12) rezulton dukshëm që skenari më tërheqës respektivisht analizës qëndrueshmërisë financiare të sistemit të propozuar (kthimit të thjesht investimit, NPV dhe IRR) rezulton përsëri skenari i 3 (tab. 5.2) me IRR = 28%, B-C = 5.7 dhe SP=5.6 .

[bookmark: _Toc184729418]Figura 5.12 Treguesit e qëndrueshmërisë financiare sipas skenarëve

Rezultatet e mësipërme të qëndrueshmërisë financiare, sipas skenarëve janë përpiluar për kushtet e çmimit aktual të shitjes së energjisë elektrike prej 19.7 lekë/kwh ku 11.4 lekë/kwh është çmimi i mbrojtur që paguhet prej konsumatorit fundor dhe diferenca paguhet në formë subvencioni nga qeveria shqiptare. Kjo diferencë është llogaritur në harkun kohor prej 25–30 vjetësh e përshkallëzuar me 2% në vit (ritmi i rritjes së çmimit të energjisë elektrike në vite, referuar çmimit aktual të energjisë sipas bursës së energjisë).

[bookmark: _Toc184729223]Tabela 5.7 Treguesit e analizës së rinovimit të një ndërtese të veçuar për një familje
	
	Rinovimi i një ndërtese të veçuar për një familje

	
	Skenari 1
	Skenari 2
	Skenari 3

	Analiza e performancës energjetike

	Energji primare specifike vjetore (kwh/m²/vit)
	167

	176

	274

	Kursimi në faturën e energjisë (në %)
	62.5%
	65.8%
	102.1%

	Analiza e kostos së investimit

	Mbështetja financiare (në %)
	50
	50
	50



Mund të vërehet se kostoja e investimit është shumë më e lartë në rastin e rinovimit të thelluar sipas skenarit 3, por megjithatë është skenari me kosto efektive respektivisht jetëgjatësisë së ndërtesës. Instalimi i pajisjeve me eficiencë të lartë energjetike dhe izolimi i mureve në mënyrë të duhur redukton ndjeshëm faturat e energjisë, dhe për këtë arsye bën kursime afatgjata pavarësisht kostos shumë të lartë të investimit. Për më tepër, skenari 3 do të ketë gjithashtu një ndikim të rëndësishëm së pari në sigurimin e komfortit të banorëve të ndërtesës dhe së dyti në rritjen vlerës t të pronës.
[bookmark: _Toc184683110][bookmark: _Toc184729131]5.4 Rinovimi i një ndërtese arsimi, shkollë 9-vjeçare
[bookmark: _Toc184683111][bookmark: _Toc184729132]5.4.1 Përshkrimi
Ndërtesa e llojit shkollë 9-vjeçare, e zgjedhur për të qenë pjesë e analizës është ndërtuar në vitin 1967. Ndërtesa e përzgjedhur përbëhet nga 3 kate dhe me zona me destinacion salla dhe ambiente studimi, klasa, palestër me dhoma zhveshje, zyra, salla mbledhje, korridor, tualet, bibliotekë, sallë IT, depo. Ndërtesa është e patermoizoluar dhe me sistem sistem qendror ngrohje me naftë me rendiment të ulët. Nuk ka sistem/pajisje për gjenerimin e ujit të ngrohtë sanitar. Ndërtesa do të pozicionohet qytetin e Tiranës që përkon me zonën A klimatike të Shqipërisë. Qyteti i përzgjedhura përkon me numrin më të madh të ndërtesave dhe numrin më të madh të banorëve respektivisht zonave klimatike sipas rezultateve të Censit 2023. Analiza e ndryshimeve për të njëjtën ndërtesë respektivisht 2 zonave të tjera klimatike B dhe C do të jepen përmes ndryshimeve në përqindje referuar zonës A.
[bookmark: _Toc184683112][bookmark: _Toc184729133]5.4.2 Karakteristika arkitektonike
Muret janë të përbëra me tulla të plota 380 mm dhe me 20 mm suva nga të dyja anët dhe pa termoizolim
Çatia dhe dyshemeja janë të patermoizoluara;
Dritaret: kornizë druri, me një xham dhe dritare me kornizë alumini me dopio xham;
Ngrohja: sistem qendror me naftë;
Uji i ngrohtë sanitar: nuk ka
Ventilimi: natyral
Duke qenë se ndërtesa është e patermoizoluar, humbjet dhe fitimet e nxehtësisë respektivisht stinës së ftohtë dhe të ngrohtë janë të mëdha. Për shkak të amortizimit të sistemit të ngrohjes, me uljen e konsiderueshme të temperaturës së mjedisit të jashtëm, nuk plotësohen kërkesat për energji termike dhe si rezultat pajisja punon pa ndërprerje duke rritur konsumin e energjetik, ndikimin në mjedis, amortizimin e pajisjes si dhe kosto të larta të mirëmbajtjes.
[bookmark: _Toc184683113][bookmark: _Toc184729134]5.4.3 Masat e rekomanduara sipas skenarëve:
Skenari 1: Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatise ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Trashësia optimale e materialit termoizlolues do të merret sipas rekomandimeve të marra nga studimi nr. 135160[footnoteRef:19] sipas llojit të sistemit, lëndës djegëse dhe vendndodhjes së ndërtesës referente (në kuadër të GDN). Kosto njësi e materialit termoizolues dhe dritareve merren nga studimi manuali i miratuar i çmimeve të ndërtimit. [19:  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135160] 

[bookmark: _Toc184729224]
Tabela 5.8 Masat e propozuara të skenarit 1 për ndërtesën arsimore
	Masat e skenarit 1
	Kostoja e investimit (me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 Lekë/m2
	350 Lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	250’000 Lek
	0



Në zbatim të masave të parashikuara nga skenari 1, konsumi i energjisë reduktohet në reduktohet me 59% në krahasim me skenarin bazë ku kërkesa vjetore energjetike rezulton 608568 kwh/Vit. .
Skenari 2: Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 /m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Zëvendësimi i sistemit të ndriçimit dhe sistemit të ngrohjes me sistem me pompë nxehtësie me COP të lartë dhe me kosto njësi të siguruara nga data baza e modelit RETScreen, rikuperim të nxehtësisë, si dhe menaxhim të sistemit.
[bookmark: _Toc184729225]
Tabela 5.9 Masat e propozuara të skenarit 2 për ndërtesën arsimore
	Skenari 2
	Kostoja e investimit (pa/me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (pa/me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	250’000 lekë
	0

	Ndiçues
	1’500-4’200 lekë/ndriçues
	85-200 lekë/ndriçues/vit

	Pompë nxehtësie
	85’000-110’000 lekë/kWt
	9’500-15’000 lekë/vit



Në zbatim të masave të parashikuara nga skenari 2, konsumi i energjisë reduktohet me 59.4% në krahasim me skenarin bazë.
Skenari 3: (Skenari i kombinuar): Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Zëvendësimi i sistemit të ngrohjes me sistem me pompë nxehtësie me COP të lartë dhe me kosto njësi të siguruara nga data baza e modelit RETScreen dhe rikuperim të nxehtësisë së procesit për prodhim të ujit të ngrohtë sanitar (UNS) si dhe integrimi i BRE-në vend (Panel diellor termik + Fotovoltaik) 
[bookmark: _Toc184729226]
Tabela 5.10 Masat e propozuara të skenarit 2 për ndërtesën arsimore
	Skenari 3
	Kostoja e investimit (pa/me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (pa/me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	250’000 Lekë
	0

	Ndiçues
	1’500-4’200 lekë/ndriçues
	85-200 lekë/ndriçues/vit

	Pompë nxehtësie
	85’000-110’000 lekë/kWt
	9’500-15’000 lekë/vit

	Panel fotovoltaik
	75’000 lekë/kWDC
	900 lekë/kWDC/vit

	Panel diellor termik
	80’000-120’000 lekë/m2
	1200 lekë/m2kolektor diellor


Në zbatim të masave të parashikuara nga skenari 3, konsumi i energjisë reduktohet me 71% në krahasim me skenarin bazë.
[bookmark: _Toc184683114][bookmark: _Toc184729135]5.4.4 Rezultatet e simulimit energjetik për ndërtesën e arsimit – shkollë 9-vjeçare
[bookmark: _Toc184729227]
Tabela 5.11 Specifikimet dhe përshkrimi i llojit të ndërtesës së përzgjedhur: Kategoria JR Shkollë me vendndodhje në qarkun e Tiranës.
	
	Skenari bazë
	Skenari propozuar

	Sipërfaqja neto
	2840 m2
	2840 m2

	Lartësia 
	2.8 m
	2.8 m

	Volumi
	7920 m3
	7920 m3

	Sipërfaqja totale mbështjelljes
	2947 m2
	2947 m2

	Zona klimatike A 
	GDN<1500
	GDN<1500

	Sistemi ngrohjes/ftohjes
	Kaldajë
	Inverter-Split

	Bartësi energjetik për UNS
	Naftë
	Elektricitet

	Çmimi energjisë elektrike (lekë/kwh)
	18.6
	18.6

	Koeficienti U-murit 
	1.35
	0.38-0.4[30]

	Koeficienti U-dritares 
	5.2/ 3.7
	2.0-2.2[30]

	Koeficienti U-soletës 
	1.67
	0.35-0.38[30]

	Koeficienti U-dyshemesë 
	1.25
	0.5[30]

	Sistemi ndriçimit
	T8 Fluoreshent
	LED

	Aplikimi i BRE
	NA
	PV 50 kWp me sipërfaqe A=317 m2 dhe SWH me kapacitet termik 14.7 kW me sipërfaqe A=26.1 m2



Nëpërmjet programit kompjuterik të përzgjedhur RETScreen kemi gjeneruar grafikët e mëposhtëm të cilët japin informacion për secilin prej skenarëve të përzgjedhur me qëllim rinovimin me ambicie progresive duke kaluar prej skenarit të parë në atë të tretë, me qëllim identifikimin e qasjeve me kosto efektive lidhur me rinovimin e ndërtesës së përzgjedhur të llojit ndërtesë arsimi – shkollë 9-vjeçare.



Referuar analizës tonë referuar ndërtesës me funksion shkollë e ndodhur në zonën klimatike A duket qartë se kalimi nga skenari bazë në skenarin 1, 2 dhe 3 sjell përfitime të dukshme lidhur me konsumin e energjisë, tregues optimiste të qëndrueshmërisë financiare. Referuar reduktimit të energjisë finale vjetore (kwh/vit) për ndërtesën e modeluar vlen të theksohet fakti se aplikimi i masave të eficiencës së energjisë sjell reduktimin në masën me 59% (skenari 1), 59.4 % (skenari 2) dhe 71 % referuar skenarit me integrim të BRE-ve PV me kapacitet 50 kWp me sipërfaqe A= 317 m2 dhe SWH me kapacitet termik 14.7 kW dhe sipërfaqe A= 26.1 m2 (referoju Fig. 5.13 a)


[bookmark: _Toc184729419]Figura 5.13 (a,b) Konsumi final vjetor dhe specifik i lëndës djegëse sipas përdorimit të shprehura në kwh/vit dhe kwh/m²/vit.

Në figurën e 5.13 b vërehet se kërkesa specifike për energji referuar sipërfaqes së banueshme (kwh/m²/vit) vjen duke u zvogëluar referuar skenarit bazë. Me implementimin e masave të eficiencës së energjisë të parashikuar sipas skenarëve 1 dhe 2 diferenca e kërkesës për energji ndërmjet energjive të përdorura në ngrohje, ftohje, dhe shërbime mbështetëse është ka një ndryshim të vogël me 0.3% ndërsa kalimi në skenarin 3, e cila lidhet me implementimin e burimeve të rinovueshme (BRE) në vendndodhje sjell reduktim të konsiderueshëm të kërkesës për energji elektrike e përdorur për sistemin HVAC dhe pajisjet e tjera elektrike në ndërtesën e modeluar. Gjithashtu nga rezultatet e analizës ekonomike të realizuar nga modeli energjetik për parametra financiare të konsideruar (tabela 5.1) të sistemit të propozuar (kthimit të thjesht investimit, NPV dhe IRR) rezulton përsëri skenari i 3 (tab. 5.2) me IRR = 15%, B-C = 2.94 dhe SP=7.6.


[bookmark: _Toc184729420]Figura 5.14 Treguesit e qëndrueshmërisë financiare sipas skenarëve

[bookmark: _Toc184729228]Tabela 5.12 Treguesit e analizës së rinovimit të një ndërtese arsimi 9-vjeçare
	
	Rinovimi i një ndërtese arsimi – shkollë 9 vjeçare

	
	Skenari 1
	Skenari 2
	Skenari 3

	Analiza e performancës energjetike

	Koeficienti i energjisë primare (kwh/m²/vit)
	87.7

	87.1

	62.2


	Kursimi në faturën e energjisë (në %)
	59.1%
	59.4%
	71%

	Analiza e kostos së investimit

	Mbështetja financiare (në %)
	0
	0
	0



Mund të vërehet se kostoja e investimit është shumë më e lartë në rastin e rinovimit të thelluar sipas skenarit 3, por megjithatë është skenari me kosto efektive respektivisht jetëgjatësisë së ndërtesës. Instalimi i pajisjeve me eficiencë të lartë energjetike dhe izolimi i mureve në mënyrë të duhur redukton ndjeshëm faturat e energjisë, dhe për këtë arsye bën kursime afatgjata pavarësisht kostos shumë të lartë të investimit. Për më tepër, skenari 3 do të ketë gjithashtu një ndikim të rëndësishëm së pari në sigurimin e komfortit të banorëve të ndërtesës dhe së dyti në rritjen vlerës së tregut të pronës.
[bookmark: _Toc184683115][bookmark: _Toc184729136]5.5 Rinovimi i një ndërtese konvikti
[bookmark: _Toc184683116][bookmark: _Toc184729137]5.5.1 Përshkrimi
Ndërtesa që përdoret si rezidencë studentore universitare publike, konvikt, e zgjedhur për të qenë pjesë e analizës është ndërtuar në vitin 1985. Ndërtesa e përzgjedhur përbëhet nga 5 kate dhe me zona me destinacion salla dhe ambiente studimi, mensa, sallë argëtimi, zyra, salla mbledhje, korridor, tualet, salla studimi, me depo, recepsion dhe dhomë fjetje. Ndërtesa është e patermoizoluar dhe me sistem sistem qendror ngrohje me pelet me rendiment të ulët. Uji i ngrohtë sanitar garantohet përmes ngrohësve elektrik me rezistencë. Ndërtesa do të pozicionohet qytetin e Tiranës që përkon me zonën A klimatike të Shqipërisë. Qyteti i përzgjedhura përkon me numrin më të madh të ndërtesave dhe numrin më të madh të banorëve respektivisht zonave klimatike sipas rezultateve të Censit 2023[footnoteRef:20]. Analiza e ndryshimeve për të njëjtën ndërtesë respektivisht zonave të tjera mund t të jepet në figurën 5.19 në paragrafin 5.7 paragrafin mënyrë empirike.  [20:  https://www.instat.gov.al/media/14303/cens-2023.pdf] 

[bookmark: _Toc184683117][bookmark: _Toc184729138]5.5.2 Karakteristika arkitektonike
Muret janë të përbëra me tulla të plota 380 mm dhe me 20 mm suva nga të dyja anët dhe pa termoizolim
Çatia dhe dyshemeja janë të patermoizoluara;
Dritaret: kornizë druri, me një xham dhe dritare me kornizë alumini me dopio xham;
Ngrohja: sistem qendror me pelet;
Uji i ngrohtë sanitar: Pajisje me akumulator dhe rezistencë elektrike
Ventilimi: natyral
Duke qenë se ndërtesa është e patermoizoluar, humbjet dhe fitimet e nxehtësisë respektivisht stinës së ftohtë dhe të ngrohtë janë të mëdha. Për shkak të nënpërmasimit të sistemit të ngrohjes së ujit sanitar dhe kohës së gjatë të nevojshme për ngrohjen e ujit sanitar, kërkesa për ujë të ngrohtë nuk përballohet dot prej sistemit të instaluar.
[bookmark: _Toc184683118][bookmark: _Toc184729139]5.5.3 Masat e rekomanduara sipas skenarëve:
Skenari 1: Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Trashësia optimale e materialit termoizlolues do të merret sipas rekomandimeve të marra nga studimi nr. 135160[footnoteRef:21] sipas llojit të sistemit, lëndës djegëse dhe vendndodhjes së ndërtesës referente (në kuadër të GDN). Kosto njësi e materialit termoizolues dhe dritareve merren nga studimi manuali i miratuar i çmimeve të ndërtimit. [21:  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135160] 

[bookmark: _Toc184729229]
Tabela 5.13 Masat e propozuara të skenarit 1 për ndërtesën konvikt
	Masat e skenarit 1
	Kostoja e investimit (me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	30’000 lekë
	0



Në zbatim të masave të parashikuara nga skenari 1, konsumi i energjisë reduktohet në 192 kwh/m2/vit që korrespondon me kursime prej 61.6%% në krahasim me skenarin bazë.
Skenari 2: Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Zëvendësimi i sistemit të ndriçimit dhe sistemit të ngrohjes me sistem me Pompë Nxehtësie me COP të lartë dhe me kosto njësi të siguruara nga data baza e modelit RETScreen, rikuperim të nxehtësisë si dhe menaxhim të sistemit.
[bookmark: _Toc184729230]




Tabela 5.14 Masat e propozuara të skenarit 2 për ndërtesën konvikt
	Skenari 2
	Kostoja e investimit (pa/me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (pa/me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	30’000 lekë
	0

	Ndiçues
	1000-3600 lekë/ndriçues
	50-110 lekë/ndriçues/vit

	Pompë nxehtësie
	110’000-145’000 lekë/kWt
	6’500-11’000 lekë/vit



Në vijim të masave sipas skenarit 2, konsumi i energjisë reduktohet në reduktohet në 151 kwh/m2/vit që korrespondon me kursime prej 69.7% në krahasim me skenarin bazë.
Skenari 3: (Skenari i kombinuar): Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U = 2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Zëvendësimi i sistemit të ngrohjes me sistem me pompë nxehtësie me COP të lartë dhe me kosto njësi të siguruara nga data baza e modelit RETScreen dhe rikuperim të nxehtësisë së procesit për prodhim të ujit të ngrohtë sanitar (UNS) si dhe integrimi i BRE-në vend (Panel diellor termik + Fotovoltaik) 
[bookmark: _Toc184729231]
Tabela 5.15 Masat e propozuara të skenarit 3 për ndërtesën konvikt
	Skenari 3
	Kostoja e investimit (pa/me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (pa/me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	30’000 lekë
	0

	Ndiçues
	1000-3600 lekë/ndriçues
	50-110 lekë/ndriçues/vit

	Pompë nxehtësie
	110’000-145’000 lekë/kWt
	6’500-11’000 lekë/vit

	Panel fotovoltaik
	86’700 lekë/kWDC
	1000 lekë/kWDC/vit

	Panel diellor termik
	80’000-120’000 lekë/m2
	1200 lekë/m2kolektor diellor



Në vijim të masave sipas skenarit 3, konsumi i energjisë reduktohet në reduktohet në 121kwh/m2/vit që korrespondon me kursime prej 75.7% në krahasim me skenarin bazë.
[bookmark: _Toc184683119][bookmark: _Toc184729140]5.5.4 Rezultatet e simulimit energjetik për ndërtesën e konviktit

[bookmark: _Toc184729232]Tabela 5.16 Specifikimet dhe përshkrimi i llojit të ndërtesës së përzgjedhur: Kategoria JR me vendndodhje në qarkun e Tiranës
	
	Skenari bazë
	Skenari propozuar

	Sipërfaqja neto
	2500 m2
	2500 m2

	Lartësia 
	2.75 m
	2.75 m

	Volumi
	6552 m3
	6552 m3

	Sipërfaqja totale mbështjelljes
	2691 m2
	2691 m2

	Zona klimatike A 
	GDN<1500
	GDN<1500

	Sistemi ngrohjes/ftohjes
	Kaldajë
	Inverter-Split

	Bartësi energjetik për UNS
	Pelet
	Elektricitet

	Çmimi energjisë elektrike (lekë/kwh)
	18.6
	18.6

	Koeficienti U-murit 
	1.35
	0.38-0.4

	Koeficienti U-dritares 
	5.2/ 3.7
	2.0-2.2[30]

	Koeficienti U-soletës 
	1.67
	0.35-0.38

	Koeficienti U-dyshemesë 
	1.25
	0.5

	Sistemi ndriçimit
	T8 Fluoreshent
	LED

	Aplikimi i BRE
	NA
	PV 50 kWp me me sipërfaqe A=234 m2 dhe SWH me kapacitet termik 181 kW me sipërfaqe A=285 m2



Nëpërmjet programit kompjuterik të përzgjedhur RETScreen kemi gjeneruar grafikët e mëposhtëm të cilët japin informacion për secilin prej skenarëve të përzgjedhur me qëllim rinovimin me ambicie progresive duke kaluar prej skenarit të parë në atë të tretë, me qëllim identifikimin e qasjeve me kosto efektive lidhur me rinovimin e ndërtesës së përzgjedhur të llojit ndërtesë konvikti.



Referuar analizës tonë për ndërtesën me funksion shkollë e ndodhur në zonën klimatike A duket qartë se kalimi nga skenari bazë në skenarin 1, 2 dhe 3 sjell përfitime të dukshme lidhur me konsumin e energjisë, tregues optimiste të qëndrueshmërisë financiare. Referuar reduktimit të energjisë finale vjetore (kwh/vit) për ndërtesën e modeluar vlen të theksohet fakti se aplikimi i masave të eficiencës së energjisë sjell reduktimin në masën me 61.6% (skenari 1), 69.7 % (skenari 2) dhe 75.7% referuar skenarit me integrim të BRE-ve PV me kapacitet 50 kWp me sipërfaqe A= 234 m2 dhe SWH me kapacitet termik 181 kWt dhe sipërfaqe A= 285 m2 (referoju Fig. 5.15 a)



[bookmark: _Toc184729421]Figura 5.15 (a,b) Konsumi final vjetor dhe specifik i lëndës djegëse sipas përdorimit të shprehura në kwh/vit dhe kwh/m²/vit.

Në figurën e 5.15 b vërehet se kërkesa specifike për energji referuar sipërfaqes së banueshme (kwh/m²/vit) vjen duke u zvogëluar referuar skenarit bazë. Me implementimin e masave të eficiencës së energjisë së parashikuar sipas skenarëve 1 dhe 2 diferenca e kërkesës për energji ndërmjet energjive të përdorura në ngrohje, ftohje, dhe shërbime mbështetëse është ka një ndryshim të vogël me 8.0 % ndërsa kalimi në skenarin 3, e cila lidhet me implementimin e burimeve të rinovueshme (BRE) në vendndodhje sjell reduktim të konsiderueshëm të kërkesës për energji elektrike e përdorur për sistemin HVAC dhe paisjet e tjera elektrike në ndërtesën e modeluar. Gjithashtu nga rezultatet e analizës ekonomike të realizuar nga modeli energjetik për parametra financiarë të konsideruar (tabela 5.1) të sistemit të propozuar (kthimit të thjesht investimit, NPV dhe IRR) rezulton përsëri skenari i 3 (tab. 5.2) me IRR = 19.9%, B-C = 3.4 dhe SP=5.7.

[bookmark: _Toc184729422]Figura 5.16 Treguesit e qëndrueshmërisë financiare sipas skenarëve

[bookmark: _Toc184729233]Tabela 5.17 Treguesit e analizës së rinovimit të një ndërtese konvikti
	
	Rinovimi i një ndërtese konvikti

	
	Skenari 1
	Skenari 2
	Skenari 3

	Analiza e performancës energjetike

	Koeficienti i energjisë primare (kh/m²/vit)
	192

	151

	121

	Kursimi në faturën e energjisë (në %)
	61.7%
	69.7%
	75.7%

	Analiza e kostos së investimit

	Mbështetja financiare (në %)
	0
	0
	0



Mund të vërehet se kostoja e investimit është shumë më e lartë në rastin e rinovimit të thelluar sipas skenarit 3, por megjithatë është skenari me kosto efektive respektivisht jetëgjatësisë së ndërtesës. Instalimi i pajisjeve me eficiencë të lartë energjetike dhe izolimi i mureve në mënyrë të duhur redukton ndjeshëm faturat e energjisë, dhe për këtë arsye bën kursime afatgjata pavarësisht kostos shumë të lartë të investimit. Për më tepër, skenari 3 do të ketë gjithashtu një ndikim të rëndësishëm së pari në sigurimin e komfortit të banorëve të ndërtesës dhe së dyti në rritjen e vlerës ekonomike të pronës.
[bookmark: _Toc184683120][bookmark: _Toc184729141]5.6 3.6 Rinovimi i një ndërtese të administratës shtetërore
[bookmark: _Toc184683121][bookmark: _Toc184729142]5.6.1 Përshkrimi
Ndërtesa që përdoret nga administrata shtetërore e zgjedhur për të qenë pjesë e analizës është ndërtuar në vitin 1962. Ndërtesa e përzgjedhur përbëhet nga 3 kate dhe me zona me destinacion zyra, salla mbledhje, korridor, tualet, depo, recepsion. Ndërtesa është në gjendje të amortizuar dhe nuk ofron kushte të përshtatshme për garantimin e komfortit të punonjësve pasi ndërtesa është e patermoizoluar, nuk ka sistem qendror ngrohje, por ngrohja realizohet me rezistenca elektrike (efekti Joule) në 45% të sipërfaqes së godinës, me kondicioner split individual në 30% të sipërfaqes së godinës ndërkohe 25% e sipërfaqes së godinës nuk është e kondicionuar, pjesën tjetër). Uji i ngrohtë sanitar garantohet përmes ngrohësve elektrik me rezistencë. Ndërtesa do të pozicionohet qytetin e Tiranës që përkon me zonën A klimatike të Shqipërisë. Qyteti i përzgjedhura përkon me numrin më të madh të ndërtesave dhe numrin më të madh të banorëve respektivisht zonave klimatike sipas rezultateve të Censit 2023[footnoteRef:22]. Analiza e ndryshimeve për të njëjtën ndërtesë respektivisht zonave të tjera do të tregohet në mënyrë empirike.  [22:  https://www.instat.gov.al/media/14303/cens-2023.pdf] 

[bookmark: _Toc184683122][bookmark: _Toc184729143]5.6.2 Karakteristika arkitektonike
Muret janë të përbëra me tulla të plota 380 mm dhe me 20 mm suva nga të dyja anët dhe pa termoizolim
Çatia dhe dyshemeja janë të patermoizoluara;
Dritaret: kornizë druri, me një xham dhe dritare me kornizë alumini me dopio xham;
Ngrohja: sistem qendror me pelet;
Uji i ngrohtë sanitar: Pajisje me akumulator dhe rezistencë elektrike
Ventilimi: natyral
Duke qenë se ndërtesa është e patermoizoluar, humbjet dhe fitimet e nxehtësisë respektivisht stinës së ftohtë dhe të ngrohtë janë të mëdha.
[bookmark: _Toc184683123][bookmark: _Toc184729144]5.6.3 Masat e rekomanduara sipas skenarëve:
Skenari 1: Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Trashësia optimale e materialit termoizlolues do të merret sipas rekomandimeve të marra nga studimi nr. 135160[footnoteRef:23] sipas llojit të sistemit, lëndës djegëse dhe vendndodhjes së ndërtesës referente (në kuadër të GDN). Kosto njësi e materialit termoizolues dhe dritareve merren nga studimi manuali i miratuar i çmimeve të ndërtimit. [23:  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135160] 

[bookmark: _Toc184729234]
Tabela 5.18 Masat e propozuara të skenarit 1 për ndërtesë administrate
	Masat e skenarit 1
	Kostoja e investimit (me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 Lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 Lekë/m2
	350 Lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	30’000 Lek
	0



Në zbatim të masave të parashikuara nga skenari 1, konsumi i energjisë reduktohet në 99 kwh/m2/vit që korrespondon me kursime prej 56.3% në krahasim me skenarin bazë.
Skenari 2: Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Zëvendësimi i sistemit të ndriçimit dhe sistemit të ngrohjes me sistem me pompë nxehtësie me COP të lartë dhe me kosto njësi të siguruara nga data baza e modelit RETScreen, rikuperim të nxehtësisë, si dhe menaxhim të sistemit.
[bookmark: _Toc184729235]
Tabela 5.19 Masat e propozuara të skenarit 1 për ndërtesë administrate
	Skenari 2
	Kostoja e investimit (pa/me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (pa/me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 Lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	30’000 lekë
	0

	Ndriçues
	1000-3600 lekë/ndriçues
	50-110 lekë/ndriçues/vit

	Pompë nxehtësie
	110’000-145’000 lekë/kWt
	6’500-11’000 lekë/vit



Në vijim të masave sipas skenarit 2, konsumi i energjisë reduktohet në reduktohet në 97 kwh/m2/vit që i korrespondon një vlere të kursimeve në masën 57.4% në krahasim me skenarin bazë.
Skenari 3: (Skenari i kombinuar): Termoizolimi i mureve me U = 0.3-0.4 W/m2K, termoizolimi i çatisë ose dhe dyshemesë U = 0.3/0.5 W/m2K, zëvendësimi i dritareve me dritare më efikase me koeficient transmetimi U =2.0-2.2 W/m2K sipas kërkesave minimale të legjislacionit në fuqi. Zëvendësimi i sistemit të ngrohjes me sistem me pompë nxehtësie me COP të lartë dhe me kosto njësi të siguruara nga data baza e modelit RETScreen dhe rikuperim të nxehtësisë së procesit për prodhim të ujit të ngrohtë sanitar (UNS) si dhe integrimi i BRE-në vend (Panel diellor termik + Fotovoltaik) 

[bookmark: _Toc184729236]Tabela 5.20 Masat e propozuara të skenarit 1 për ndërtesë administrate
	Skenari 3
	Kostoja e investimit (pa/me taksa)
	Kostoja vjetore e mirëmbajtjes (pa/me taksa)

	Termoizolim i mureve
	3’500-4’500 lekë/m2
	0

	Dritare
	35’000 lekë/m2
	350 lekë/m2/vit

	Hermetizimi i ndërtesës
	30’000 lekë
	0

	Ndiçues
	1000-3600 lekë/ndriçues
	50-110 lekë/ndriçues/vit

	Pompë nxehtësie
	110’000-145’000 lekë/kWt
	6’500-11’000 lekë/vit

	Panel fotovoltaik
	86’700 lekë/kWDC
	1000 lekë/kWDC/vit

	Panel diellor termik
	80’000-120’000 lekë/m2
	1200 lekë/ m2kolektor diellor



Në vijim të masave sipas skenarit 3, konsumi i energjisë reduktohet në reduktohet në 71 kwh/m2/vit që i korrespondon një vlere të kursimeve në masën 68.9% në krahasim me skenarin bazë.
[bookmark: _Toc184683124][bookmark: _Toc184729145]5.6.4 Rezultatet e simulimit energjetik për ndërtesën e administratës
[bookmark: _Toc184729237]
Tabela 5.21 Specifikimet dhe përshkrimi i llojit të ndërtesës së përzgjedhur: Kategoria JRZ me vendndodhje në qarkun e Tiranës.
	
	Skenari bazë
	Skenari propozuar

	Sipërfaqja neto
	2500 m2
	2500 m2

	Lartësia 
	2.8 m
	2.8 m

	Volumi
	2800 m3
	2800 m3

	Sipërfaqja totale mbështjelljes
	1461.9 m2
	1461.9 m2

	Zona klimatike A 
	GDN<1500
	GDN<1500

	Sistemi ngrohjes/ftohjes
	Nuk ka
	Inverter-Split

	Bartësi energjetik për UNS
	Elektricitet
	Elektricitet

	Çmimi energjisë elektrike (Lekë/kwh)
	18.6
	18.6

	Koeficienti U-murit 
	1.35/ 1.79
	0.38-0.4

	Koeficienti U-dritares 
	5.9
	2.0-2.2

	Koeficienti U-soletës 
	1.67
	0.35-0.38

	Koeficienti U-dyshemesë 
	1.52
	0.5

	Sistemi ndriçimit
	T8 Fluoreshent
	LED

	Aplikimi i BRE
	NA
	PV 50 kWp me me sipërfaqe A=234 m2 dhe SWH me kapacitet termik 32 kWt me sipërfaqe A=54 m2



Nëpërmjet programit kompjuterik të përzgjedhur RETScreen kemi gjeneruar grafikët e mëposhtëm të cilët japin informacion për secilin prej skenarëve të përzgjedhur me qëllim rinovimin me ambicie progresive duke kaluar prej skenarit të parë në atë të tretë, me qëllim identifikimin e qasjeve me kosto efektive lidhur me rinovimin e ndërtesës së përzgjedhur të llojit ndërtesë administratës.


Referuar analizës tonë referuar ndërtesës me funksion ndërtesë e administratës shtetërore ndodhur në zonën klimatike A duket qartë se kalimi nga skenari bazë në skenarin 1, 2 dhe 3 sjell përfitime të dukshme lidhur me konsumin e energjisë, tregues optimiste të qëndrueshmërisë financiare. Referuar reduktimit të energjisë finale vjetore (kwh/vit) për ndërtesën e modeluar vlen të theksohet fakti se aplikimi i masave të eficiencës së energjisë sjell reduktimin në masën me 56.3% (skenari 1), 57.4% (skenari 2) dhe 68.9% referuar skenarit me integrim të BRE-ve PV me kapacitet 50 kWp me sipërfaqe A= 234m2 dhe SWH me kapacitet termik 32 kWt dhe sipërfaqe A= 54 m2 (referoju Fig. 5.13 a)


[bookmark: _Toc184729423]Figura 5.17 (a,b) Konsumi final vjetor dhe specifik i lëndës djegëse sipas përdorimit të shprehura në kwh/vit dhe kwh/m²/vit.

Në figurën e 5.15 b vërehet se kërkesa specifike për energji referuar sipërfaqes së banueshme (kwh/m²/vit) vjen duke u zvogëluar referuar skenarit bazë. Me implementimin e masave të eficiencës së energjisë së parashikuar sipas skenarëve 1 dhe 2 diferenca e kërkesës për energji ndërmjet energjive të përdorura në ngrohje, ftohje, dhe shërbime mbështetëse është ka një ndryshim të vogël me 8.0 % ndërsa kalimi në skenarin 3, e cila lidhet me implementimin e burimeve të rinovueshme (BRE) në vendndodhje sjell reduktim të konsiderueshëm të kërkesës për energji elektrike e përdorur për sistemin HVAC dhe pajisjet e tjera elektrike në ndërtesën e modeluar. Gjithashtu, nga rezultatet e analizës ekonomike të realizuar nga modeli energjetik për parametra finaciarë të konsideruar (Tabela 5.1) të sistemit të propozuar (kthimit të thjesht investimit, NPV dhe IRR) rezulton përsëri skenari i 3 (tab. 5.2) me IRR = 13%, B-C = 2.2 dhe SP=8.6. Këto tregues rezultojnë pak më premtues në raport me rastet kur raporti i borxhit është 50 % dhe 50% me vetë-investim. Sa më e lartë pjesa e borxhit bankar aq më premtues rezultojnë treguesit e qëndrueshmërisë financiare. Analiza tregon qartë se në ndërtesat e kësaj kategorie duhet subvencionim në masën 35% minimalisht.

[bookmark: _Toc184729424]Figura 5.18 Treguesit e qëndrueshmërisë financiare sipas skenarëve

[bookmark: _Toc184729238]Tabela 5.22 Treguesit e analizës së rinovimit të një ndërtese administrate
	
	Rinovimi i një ndërtese administrate

	
	Skenari 1
	Skenari 2
	Skenari 3

	Analiza e performancës energjetike

	Koeficienti i energjisë primare (kwh/m²/vit)
	99

	97
	71

	Kursimi në faturën e energjisë (në %)
	56.2%
	57.4%
	68.9%

	
	0
	0
	0

	Analiza e kostos së përgjithshme përgjatë 30 viteve

	Mbështetja financiare (në %)
	0
	0
	0



Mund të vërehet se kostoja e investimit është shumë më e lartë në rastin e rinovimit të thelluar sipas skenarit 3, por megjithatë është skenari me kosto efektive respektivisht jetëgjatësisë së ndërtesës. Instalimi i pajisjeve me eficiencë të lartë energjetike dhe izolimi i mureve në mënyrë të duhur redukton ndjeshëm faturat e energjisë, dhe për këtë arsye bën kursime afatgjata pavarësisht kostos shumë të lartë të investimit. Për më tepër, skenari 3 do të ketë gjithashtu një ndikim të rëndësishëm së pari në sigurimin e komfortit të banorëve të ndërtesës dhe së dyti në rritjen vlerës së tregut të pronës.
[bookmark: _Toc184683125][bookmark: _Toc184729146]5.7 Përmbledhje e rezultateve të analizës
Të gjithë rezultatet e llogaritjes i referohen zonës A ndërsa për zonën B dhe C modeli gjeneron automatikisht shtesën e energjisë së nevojshme për të ruajtur kushtet e komfortit termik. Në përputhje me analizën e realizuar më sipër, për rastin e kalimit në zonat B dhe C, është gjeneruar grafiku në vijim i cili pasqyron shkallën e rritjes së kërkesës për energji respektivisht skenarëve 1, 2 dhe 3. Nga ky grafik vërehet se ndryshimi për kalimin nga zona A në zonën B për skenarin 1, është me 14 % ndërsa nga A në C është me 20%. Me rritjen masave të eficiencës energjetike dhe kalimin në skenarin 2, ndryshimi për kalimin nga zona A në zonën B reduktohet në 10% ndërsa nga A në C me 13%. Me kalimin në skenarin 3 diferenca nga skenari 2 është shumë e vogël sikurse vërehet nga figurën në vijim.



[bookmark: _Toc184729425]Figura 5.19 Krahasimi i kërkesës për energji sipas zonave klimatike

Nga rezultatet e analizave të realizuar nëpërmjet modelit energjetik të përzgjedhur RETScreen Expert, për ndërtesat dhe tipologjitë e tyre të modeluara sipas zonave klimatike A, C dhe C për rastin e ndërtesës të tipit R2 rezulton se kërkesa specifike për energji primare referuar skenarëve ndryshon grafikut në figurën 5.19.
Një përafrimin për rastin e ndërtesës së kategorisë R2 mund të jepet nga shprehja matematike në ekuacionin 1 si më poshtë:
	

	1


Siç duket lidhja është funksion polinomial i gradës s ë tretë me R² = 0.9993. 
Shënim: Funksioni mund të përdoret me përafërsi në të gjitha rastet nëse lënda djegëse do të konsiderohet “energjia elektrike”, e cila përveç shërbimeve të tjera do të përdoret edhe për ngrohjen dhe ftohjen e ambienteve (përdorimi i pompave të nxehtësisë me COP të lartë edhe për ujin e ngrohtë sanitar nga “energjia e mbetur”). 
Për të gjitha rastet e tjera shtesa e energjisë sipas skenarëve dhe zonave klimatike në Shqipëri për të gjitha ndërtesat e modelura ne raport me zonën klimatike A jepet në mënyrë të përmbledhur në tabelën 5.23.
Tabela 5.23 Shtesa e energjisë sipas skenarëve dhe zonave klimatike në raport me zonën A.
	
	Zona A
	Zona B
	Zona C
	DIF B
	DIF C

	Skenari Bazë (Pa masa)
	22639
	26391
	28149
	14%
	20%

	Skenari i propozuar (M1)
	12049
	13446
	13911
	10%
	13%

	Skenari i propozuar (M1+M2)
	10618
	12076
	12309
	12%
	14%

	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)
	2835
	5698
	5698
	50%
	50%



[bookmark: _Toc184683126][bookmark: _Toc184729147]5.8 Konkluzione
Nga analiza e mësipërme, rezulton se masat e eficiencës energjetike sipas skenarëve të propozuar kanë një rëndësi të veçantë të studiohen pasi, tipologjia e ndërtesës si dhe vendndodhja e ndërtesës (zona klimatike) ndikojnë në konsumin final vjetor energjetik.
Gjithashtu, modeli i përdorur vlerëson se treguesit financiar kryesor (SP, NPV, B-C dhe IRR etj.) varen jo vetëm nga parametrat financiarë bazë (r (%), çmimi i energjisë elektrike, pjesa e borxhit dhe norma e interesit bankar). Për rastin e ndërtesave të tipit R2 apartament, nga analiza e vlerësimit të këtyre parametrave në modelin tonë, rezulton se raporti optimal i investimit të masave të eficiencës energjetike qëndron në një raport 50% konsumatori fundor dhe 50% me mbështetje në formë granti në vlerën totale të investimit, duke konsideruar se konsumatori do të ketë një çmim të mbrojtur të energjisë elektrike. Diferenca mbi këtë çmim referuar bursës HUPX 2024 do të mbulohet nga qeveria.
Rezultatet e analizës së modelit të ndërtuar, për secilën tipologji të ndërtesave, rezulton ambicioz dhe duhen ndërmarrë hapa të shpejtë për ndërgjegjësimin e konsumatorëve fundorë për përfitimet nga aplikimi i masave të eficiencës energjetike.
[bookmark: _Toc184729148]6. UDHËRRËFYESI I STOKUT TË NDËRTESËS PËR 2030, 2040, 2050
[bookmark: _Toc184729149]6.1 Vështrim i përgjithshëm i objektivave të Stokut Shqiptar të Ndërtimit për 2030, 2040 dhe 2050
[bookmark: _Toc184729150]6.1.1 Objektivat e stokut të ndërtesave deri në vitin 2050
Shqipëria është angazhuar të përgatisë Planin e saj të parë Kombëtar të Energjisë dhe Klimës (PKEK) gjatë vitit 2020, miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 872, datë 29.12.2021, “Për miratimin e planit kombëtar të energjisë dhe klimës 2020–2030”, që plotëson Strategjinë e Energjisë, e cila harton një kornizë të integruar politike për të drejtuar përpjekjet për dekarbonizimin deri në 2030 e më tej. PKEK-ja së fundi i është nënshtruar rishikimeve shtesë për t'u harmonizuar me rekomandimet e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (EnCS).
Procesi i rishikimit të Planit Kombëtar të Energjisë dhe Klimës u finalizua në TM4/2024 dhe trajton pesë dimensionet në mënyrë të integruar, për përcaktimin e synimeve kombëtare. Pesë dimensionet e Unionit të Energjisë janë: 
i. dekarbonizimi; 
ii. eficienca energjetike; 
iii. siguria energjetike 
iv. tregu i brendshëm i energjisë; dhe 
v. kërkimi, inovacioni dhe konkurrenca. 
PKEK-ja ofron objektiva për 5 dimensionet, duke përfshirë objektivat për sektorin e banesave dhe sektorin e shërbimeve, të cilat janë më të rëndësishmet për stokun e ndërtesave të Shqipërisë. PKEK parashikon objektiva për dy skenarë, skenarin WEM (me masat ekzistuese) dhe skenarin WAM (me masa shtesë) për 2030 dhe 2050. Për të përcaktuar objektivat e stokut të ndërtesave shqiptare deri në vitin 2050, janë përdorur llogaritjet vjetore të PKEK (objektivat) për periudhën 2023–2050 (ekstrakt nga programi kompjuterik LEAP). Në këtë mënyrë strategjia kombëtare për rinovimin e stokut të ndërtesave parashikon objektiva për vitet 2030, 2040 dhe 2050.

	Sektori
	2030
	2040
	2050

	Rezidencial 
	453,4
	426,0
	483,4

	Shërbime
	268,4
	313,0
	353,1

	Total
	721,8
	739,0
	836,5


[bookmark: _Toc184729239]Tabela 6.1 Vështrim i përgjithshëm i konsumit final të synuar të energjisë [ktoe] të sektorëve që janë të rëndësishëm për Stokun Shqiptar të Ndërtesave për 2030, 2040 dhe 2050
Burimi: Plani Kombëtar i Energjisë dhe Klimës së Shqipërisë

	Sektori
	2030
	2040
	2050

	Rezidencial 
	291,6
	190,2
	123,4

	Shërbime
	247,0
	272,3
	306,6

	Total
	538,6
	462,4
	430,0


[bookmark: _Toc184729240]Tabela 6.2 Pasqyrë e emetimeve të synuara [kt CO2ek] të sektorëve që janë të rëndësishëm për Stokun Shqiptar të Ndërtesave për 2030, 2040 dhe 2050
Burimi: Plani Kombëtar i Energjisë dhe Klimës së Shqipërisë
[bookmark: _Toc184729151]
[bookmark: _GoBack]6.1.2 Përshkrimi i objektivave të udhërrëfyesit për stokun kombëtar të ndërtesave deri në vitin 2050
Zhvillimi i udhërrëfyesit për Stokun Shqiptar të Ndërtesave deri në vitin 2050 do të bazohet në objektivat e sektorit të banesave dhe sektorit të shërbimeve siç përshkruhet në Planin Kombëtar të Energjisë dhe Klimës të Shqipërisë (shih tabelën 6.1 dhe tabelën 6.2 më lart).
PKEK kombinon sektorin publik dhe atë tregtar në atë që njihet si sektori i shërbimeve. Për zhvillimin e udhërrëfyesit, objektivat e PKEK-së në lidhje me sektorin e banimit dhe sektorin e shërbimeve duhet të përkthehen në objektiva individuale për lloje të ndryshme ndërtesash (ndërtesa rezidenciale, publike dhe komerciale/private të shërbimit).
Zhvillimi i udhërrëfyesit për stokun kombëtar të ndërtesave deri në vitin 2050 do të bazohet në objektivat e sektorit të banesave dhe sektorit të shërbimeve siç përshkruhet në Planin Kombëtar të Energjisë dhe Klimës të Shqipërisë (shih tabelën 6.1 dhe tabelën 6.2 më lart).
PKEK-ja kombinon Sektorin Publik dhe atë Tregtar në atë që njihet si Sektori i Shërbimeve. Për zhvillimin e Udhërrëfyesit, objektivat e PKEK në lidhje me sektorin e banimit dhe sektorin e shërbimeve duhet të përkthehen në objektiva individuale për lloje të ndryshme ndërtesash (ndërtesa rezidenciale, publike dhe komerciale/private të shërbimit).
Sektori rezidencial: emetimet e gazeve serrë të sektorit të banimit korrespondojnë me emetimet e ndërtesave të banimit.
Sektori i shërbimeve: emetimet e gazeve serrë të sektorit të shërbimeve përmbledhin emetimet e ndërtesave publike dhe emetimet që ndodhin në ndërtesat e sektorit komercial/privat. Pjesa e emetimeve ndërmjet ndërtesave të shërbimit publik dhe atij komercial/privat është vlerësuar bazuar në intensitetin e tyre individual të energjisë për sipërfaqen e dyshemesë – sektori komercial/privat arrin rreth 80% të pjesës totale të emetimeve të CO2ekv brenda sektorit të shërbimeve të përcaktuara sipas PKEK, ndërsa ndërtesat publike qendrore përbëjnë rreth 12%, dhe ndërtesat publike bashkiake rreth 8% të pjesës totale të emetimeve të CO2ekv.
Meqenëse PKEK-ja nuk jep informacion mbi emetimet e parashikuara në vitin 2040, emetimet e parashikuara në vitin 2040 janë nxjerrë nga mjeti LEAP i përdorur për objektivat e përcaktuara të PKEK-së.
Tabela e mëposhtme ofron një pasqyrë të emetimeve të synuara të gazeve me efekt serrë për ndërtesat e banimit, ndërtesat publike dhe ndërtesat tregtare/private të shërbimeve deri në vitin 2050, të cilat janë bazat për hartimin e udhërrëfyesit për stokun kombëtar të ndërtesave.

	Tipi i ndërtesës
	Viti bazë 2023
	2030
	2040
	2050

	Ndërtesat rezidenciale
	337,5
	291,6
	190,2
	123,4

	Ndërtesat publike

	43,0
	48,3
	53,2
	60,0

	Ndërtesat private komerciale dhe të shërbimeve
	176,7
	198,7
	219,0
	246,6

	Total
	557,2
	538,6
	462,4
	430,0


[bookmark: _Toc184729241]Tabela 6.3 Emetimet e synuara [kt CO2ek] të sektorëve që janë të rëndësishëm për stokun kombëtar të ndërtesave për 2030, 2040 dhe 2050.
Burimi: Plani Kombëtar i Energjisë dhe Klimës
[bookmark: _Toc184729152]
6.2 Përmbledhje e normave të rinovimit dhe ndërtesave pa emetime të stokut kombëtar të ndërtesave deri në vitin 2050
Për të dekarbonizuar stokun e ndërtesave dhe për të përmbushur objektivat e emetimeve të gazeve me efekt serrë siç përshkruhet në tabelën 6.3 dhe në kapitullin 4, stoku ekzistues i ndërtesës duhet t'i nënshtrohet një rinovimi të thellë me objektivin për të transformuar ndërtesat ekzistuese në ndërtesa pa emetime.
Masat e mëposhtme të eficiencës energjetike dhe energjisë së rinovueshme kërkohen për rinovime të thella në ndërtesat rezidenciale:
- Izolimi i mureve të jashtme
-Zëvendësimi i dritareve/dyerve me dritare/dyer me efikasitet të lartë të energjisë
- Izolimi i çatisë dhe bodrumit/dyshemesë
- Përmirësimi/ndryshimi i sistemit të ngrohjes (biomasë, pompa nxehtësie)
- Sistemet diellore të ujit të nxehtë, PV diellore
Masat e mëposhtme të eficiencës energjetike dhe energjisë së rinovueshme kërkohen për rinovime të thella në ndërtesat publike:
- Izolimi i mureve të jashtme
- Ndërrimi i dritareve
- Izolimi i çatisë dhe bodrumit
- Përmirësimi/ndryshimi i sistemit të ngrohjes (pompat e nxehtësisë)/sistemi i ventilimit/sistemi i ftohjes
- Përmirësim/ndryshim i sistemit të ndriçimit
Sistemet diellore të ujit të nxehtë, PV diellore
Masat e mëposhtme të efikasitetit të energjisë dhe energjisë së rinovueshme kërkohen zakonisht për rinovime të thella në ndërtesat e shërbimit komercial/privat:
- Izolimi i mureve të jashtme
- Ndërrimi i dritareve
- Izolimi i çatisë dhe bodrumit
- Përmirësimi/ndryshimi i sistemit të ngrohjes (pompat e nxehtësisë)/sistemi i ventilimit/sistemi i ftohjes
- Përmirësim/ndryshim i sistemit të ndriçimit
- Sistemet diellore të ujit të nxehtë, PV diellore
[bookmark: _Toc184729153]6.2.1 Objektivat e rinovimit të ndërtesave rezidenciale
Me synimin për të dekarbonizuar stokun kombëtar të ndërtesave rezidenciale deri në vitin 2050 dhe duke marrë parasysh masat tipike të rinovimit të thellë (masat e efikasitetit të energjisë dhe energjisë së rinovueshme) që rezultojnë në ndërtesat pa emetime, si dhe objektivat e emetimit të CO2ek e vendosur në PKEK, deri në vitin 2050 një sipërfaqe totale prej rreth 60 milionë metra katrorë e ndërtesave rezidenciale të duhet të rinovohet që është i barabartë me rreth 744,700 ndërtesa. Për më tepër, për të siguruar një stok ndërtesash banimi të dekarbonizuara në Shqipëri deri në vitin 2050, udhërrëfyesi merr parasysh kërkesat e përcaktuara sipas Ligjit të ri të Performancës energjetike të ndërtesave i cili përcakton se duke nisur nga viti 2028 ndërtesat publike të reja dhe që merren me qira do të jenë ndërtesa pa emetime si dhe nga viti 2030, të gjitha ndërtesat e reja do të jenë ndërtesa pa emetime. Tabela 6.4 tregon normat e rinovimit dhe objektivat e rinovimit të stokut të ndërtesave rezidenciale.

	
	2030
	2040
	2050

	Norma e rinovimit [%]
	Totali për periudhën 2023- 2030: 15.6%

Mes. Vjetore: 2.28%
	Totali për periudhën 2031- 2040: 45.22%

Mes. vjetore: 2.96%
	Totali për periudhën 2041- 2050: up to 100%

Mes. vjetore: 5.48%

	Numri i ndërtesave të rinovuara, total
	116,204
	336,781
	744,741

	Sipërfaqja e rinovuar në m² - total
	9,380,868
	27,187,529
	60,121,125


[bookmark: _Toc184729242]Tabela 6.4 Objektivat e rinovimit të stokut të ndërtesave të banimit në Shqipëri

Ndërtesat e banimit me performancën më të ulët
Legjislacioni i përditësuar i ligji për Performancën Energjetike të ndërtesave përcakton, ndërtesat me performancën më të ulët, në bazë të vjetërsisë së tyre, pra vitit të ndërtimit. Përmes këtij përkufizimi dhe kuadrit ligjor të kodit të ndërtimit historik, të gjitha ndërtesat e banimit të ndërtuara deri në vitin 1990 karakterizohen si ndërtesa me performancën më të ulët (që përfaqësojnë 43% të sipërfaqes totale të zënë të stokut të ndërtesave rezidenciale).
Tabela 6.5 jep një pasqyrë të reduktimit të ndërtesave me performancën më të ulët për një bazë pesëvjeçare duke aplikuar masa të rinovimit të thelluar. Prioriteti dhe mbështetja financiare e rinovimit të ndërtesave me performancën më të ulët do të rezultojë në një largim gradual të ndërtesave me performancën më të ulët deri në vitin 2039 brenda stokut të ndërtesave rezidenciale në Shqipëri.

	
	2023
	2029
	2034
	2039

	% e ndërtesave me performancë më të ulët e mbetur brenda stokut të ndërtesave rezidenciale
	100%
	68%
	47%
	0%

	Numri i ndërtesave të rinovuara
	-
	81,500
	211,000
	299,500


[bookmark: _Toc184729243]Tabela 6.5 Eliminimi i ndërtesave me performancën më të keqe brenda stokut të ndërtesave të banimit në Shqipëri

[bookmark: _Toc184729154]6.2.2 Objektivat e rinovimit për ndërtesat publike
Me synimin për të dekarbonizuar ndërtesat publike të Shqipërisë deri në vitin 2050 dhe duke marrë parasysh masat tipike të rinovimit të thelluar (masat e eficiencës së energjisë dhe energjinë e rinovueshme) që rezultojnë në ndërtesat publike pa emetime si dhe emetimin e CO2ek objektivat e vendosura në PKEK, deri në vitin 2050 një sipërfaqe totale prej rreth 5.5 milionë metra katrorë të nevojave të stokut të ndërtesave të sektorit publik të Shqipërisë duhet të rinovohet që është e barabartë me rreth 8200 ndërtesa.
Për më tepër, për të siguruar një stok ndërtesash publike të dekarbonizuara në Shqipëri deri në vitin 2050, udhërrëfyesi merr parasysh sipas direktivës së re të Performancës energjetik si dhe ligjit për performancën energjetike të ndërtesave, d.m.th. të gjitha ndërtesat e reja publike janë ndërtesa pa emetime nga janari 2028. Tabela 6.6 tregon normat e rinovimit, dhe objektivat e rinovimit të stokut të ndërtesave publike, për të dyja kategoritë e ndërtesave publike – niveli i qeverisë qendrore dhe ndërtesat publike në nivel bashkie.

	
	2030
	2040
	2050

	
	Ndërtesa qev. qendrore
	Ndërtesa bashkie
	Ndërtesa qev. qendrore
	Ndërtesa bashkie
	Ndërtesa qev. qendrore
	Ndërtesa bashkie

	Norma rinovimit [%]
	Total për periudhën 2023–2030: 21%

Mes. vjetore: 3%
	Total për periudhën 2023–2030: 14%

Mes. vjetore: 2%
	Total për periudhën 2030–2040: 51%

Mes. vjetore: 3%
	Total për periudhën 2030––2040: 44%

Mes. vjetore: 3%
	Total për periudhën 2040–2050: deri në 100%


Mes. vjetore:
3.5%
	Total për periudhën 2040–2050: deri në 100%

Mes. vjetore: 4%

	Numri i ndërtesave të rinovuara - total
	1,070
	632
	2,604
	1,994
	3,808
	4,394

	Sipërfaqja e rinovuar në m² - total
	710,381
	398,641
	1,737,305
	1,261,675
	2.494,175
	3,027,583


[bookmark: _Toc184729244]Tabela 6.6 Objektivat e rinovimit të stokut të ndërtesave publike të Shqipërisë

[bookmark: _Toc184729155]6.2.3 Objektivat e rinovimit për ndërtesat komerciale/private të shërbimit
Me synimin për të dekarbonizuar ndërtesat e shërbimit komercial/privat deri në vitin 2050 dhe duke marrë parasysh masat tipike të rinovimit të thelluar (masat e eficiencës së energjisë dhe energjisë së rinovueshme) të cilat rezultojnë në ndërtesat e shërbimit komercial/privat pa emetime, si dhe objektivat e emetimit të CO2ek të vendosur në PKEK, deri në vitin 2050 duhet të rinovohet një sipërfaqe totale prej rreth 22 milionë metra katrorë e ndërtesave të shërbimeve tregtare/private, që përkon me rreth 89,600 ndërtesa.
Për më tepër, për të siguruar një stok të dekarbonizuar të ndërtesave të shërbimeve tregtare/private në Shqipëri deri në vitin 2050, udhërrëfyesi merr parasysh kërkesat e përcaktuara direktivës EPBD dhe ligjit për performancën energjetike të ndërtesave d.m.th., të gjitha ndërtesat e reja janë ndërtesa pa emetime nga janari 2030. Tabela 6.7 tregon normat e rinovimit dhe objektivat e rinovimit të stokut të ndërtesave të shërbimeve tregtare/private.

	
	2030
	2040
	2050

	Norma rinovimit [%]
	Total për periudhën 2023– 2030: 16%

Mes. vjetore: 2.11%
	Total për periudhën 2031– 2040: 45%

Mes. vjetore:
2.9%
	Total për periudhën 2041– 2050: deri në 100%
Mes. vjetore:
5.5%

	Numri i ndërtesave të rinovuara - total
	14,334
	40,316
	89,590

	Sipërfaqja e rinovuar në m² - total
	3,542,624
	9,963,630
	22,141,401


[bookmark: _Toc184729245]Tabela 6.7 Objektivat e rinovimit të stokut të ndërtesave të shërbimit komercial/privat

[bookmark: _Toc184729156]6.2.4 Përmbledhje e emetimeve të synuara të gazeve me efekt serrë për llojin e ndërtesës
Tabela më poshtë përmbledh numrin e ndërtesave të rinovuara, sipërfaqen e rinovuar [m²] dhe objektivat specifike të reduktimit të emetimeve (t CO2ek/m2 të stokut të ndërtesave të të gjithë sektorit) për llojin e ndërtesës për 2030, 2040 dhe 2050.

	
	2030
	2040
	2050

	Tipi i ndërtesës
	nr.
	m²
	nr.
	m²
	nr.
	m²

	Rezidenciale
	116,204
	9,380,868
	336,781
	27,187,529
	744,741
	60,121,125

	Publike
	1,703
	1,109,022
	4,598
	2,998,981
	8,203
	5,521,759

	Ndërtesa të shërbimit komercial/privat
	14,334
	3,542,624
	40,316
	9,963,630
	89,590
	22,141,401

	Totali
	132,241
	14,032,515
	381,695
	40,150,140
	842,534
	87,784,285


[bookmark: _Toc184729246]Tabela 6.8 Objektivat e rinovimit të stokut të ndërtesave të Shqipërisë

[bookmark: _Toc184729157]7. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE DHE MASAVE TË ZBATUARA DHE TË PLANIFIKUARA
Strategjia kombëtare e rinovimit të stokut të ndërtesave përputhet plotësisht me PKEK dhe në këtë mënyrë inkorporon të gjitha politikat dhe masat ekzistuese dhe të planifikuara (PAM) përkatëse të sektorit të ndërtesave nga PKEK në këtë Strategji. Për më tepër, nga pesë dimensionet në PKEK, katër kanë politika dhe masa përkatëse për sektorin e ndërtimit – dimensionet eficiencës së energjisë, energjia e rinovueshme, dekarbonizimi dhe tregu i energjisë. Tabela e mëposhtme tregon përmbledhjen e nëntëmbëdhjetë politikave dhe masave kryesore që ndikojnë në konsumin e energjisë dhe emetimet e gazeve serrë të sektorit të ndërtesave

	Dimension
	Nr.
(PKEK)
	Kodi i PaM
	Emërtimi i PAM
	Lloji i PaM-së

	Eficienca energjetike
	38
	EE-O1
	Skema e detyrimit për eficiencën e energjisë dhe masat alternative për Shqipërinë
	Rregullatore

	
	39
	EE-I1
	Inspektimi i Sistemeve Teknike në ndërtesa
	Rregullatore; teknike

	
	40
	EE-L1
	Zbatimi i Kërkesave Minimale të Performancës së Energjisë në ndërtesa
	Rregullatore

	
	41
	EE-L2
	Rishikimi dhe përditësimi i Planit Kombëtar të Rinovimit të Ndërtesave sipas EPBD të riformatuar 2024
	Rregullatore; financiare; informuese

	
	42
	EE-L3
	Standardet minimale të performancës së energjisë për ndërtesat jorezidenciale dhe trajektoret për rinovimin progresiv të stokut të ndërtesave të banimit
	Rregullatore; teknike

	
	43
	EE-L4
	Rinovimi i ndërtesave ekzistuese të qeverisë qendrore (përjashtuar ndërtesat e tjera publike në pronësi të bashkive etj.)
	Investim; rregullatore

	
	44
	EE-L5
	Rinovimi i stokut të ndërtesave publike (të gjitha ndërtesat publike përveç ndërtesave të qeverisë qendrore)
	Investim; rregullatore

	
	45
	EE-L6
	Skemat e mbështetjes financiare për përmirësimin e efikasitetit të energjisë në ndërtesa (sektori privat)
	Financiare; fiskale, investimi

	
	46
	EE-L7
	Auditimi i energjisë dhe rinovimi i stokut të ndërtesave publike
	Financiare

	
	47
	EE-L8
	Programi i Rehabilitimit për Efiçiencën e Energjisë Qyteti Studenti I- Tiranë, Shqipëri - projekt pilot
	Financiare

	
	48
	EE-S1
	Skema ESCO
	Rregullatore; financiare

	
	49
	EE-P1
	Masat e efiçiencës së energjisë në lidhje me blerjet nga autoritetet publike
	Rregullatore

	
	50
	EE-P2
	Planet e Veprimit për Efiçiencën e Energjisë së Komunave, zbatimi dhe raportimi
	Rregullatore; edukative

	Energjia e rinovueshme
	24
	R-E3
	Planifikimi hapësinor i energjisë për rritjen e pjesës së energjisë së rinovueshme dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë
	Rregullatore; teknike

	
	25
	R-E4
	Mekanizmi i matjes neto për instalime deri në 500 kW
	Rregullatore

	
	30
	R-E9
	Mbështetja e formimit të komuniteteve të energjisë së rinovueshme
	Rregullatore; organizative, Promovuese

	
	32
	R-E11
	Hartat e nxehtësisë
	Regulatory; information

	Dekarbonizimi
	6
	G-B1
	Politikat për mbështetjen e BRE-ve në Sektorin e Ngrohjes dhe Ftohjes
	Rregullatore; financiare; Edukative

	Tregu energjisë
	72
	EM-P1
	Eliminimi i varfërisë energjetike
	Rregullatore


[bookmark: _Toc184729247]Tabela 7.1 Vështrim i përgjithshëm i politikave dhe masave kryesore të PKEK të rëndësishme për qëllimet e dekarbonizimit të sektorit të ndërtesave
Burimi: Plani Kombëtar i Energjisë dhe Klimës së Shqipërisë

Secila nga politikat dhe masat e lartpërmendura janë elaboruar më hollësisht në nënkapitujt vijues (secili nënkapitull pasqyron katër dimensionet përkatëse të sektorit të ndërtimit nga PKEK-u dhe politikat dhe masat e tij).
Ndër detaje të tjera, përshkrimet përmbajnë vlerësime buxhetore që synojnë të ofrojnë orientim për planifikimin e detajuar të MMP-ve individuale. Në analogji me kostot e transaksionit në teorinë ekonomike, përcaktohen edhe të ashtuquajturat kosto të transaksionit fillestar, d.m.th. studimet e zhvillimit të strategjisë, studimet e fizibilitetit teknik dhe financiar, trajnimi i stafit, zhvillimi i udhëzimeve etj., të cilat janë të nevojshme për të bërë një investim. i suksesshëm në drejtim të arritjes së objektivave të një politike dhe masë. Është e qartë se shumat aktuale varen nga niveli i detajeve dhe ekspertët e përfshirë (kombëtar/ndërkombëtar), si dhe nga burimet ekzistuese që mund të përdoren ose jo, p.sh. udhëzime për prokurimin publik me efikasitet energjetik. Përshkrimi i politikave dhe masave përmban gjithashtu një seksion për subjektin zbatues dhe subjektin monitorues. Nëse këto nuk janë identike, trupi monitorues tregohet në kllapa.
[bookmark: _Toc184729158]7.1 Masat dhe politikat e lidhura me eficiencën e energjisë në ndërtesa
Një numër i përgjithshëm prej dymbëdhjetë PaM-ve është identifikuar brenda dimensionit të eficiencës së energjisë së PKEK, të cilat nevojiten për të siguruar dekarbonizimin e stokut të ndërtesave në Shqipëri deri në vitin 2050. Lloji i këtyre PaM-ve është rregullator, teknik, financiar, fiskal, informues dhe edukativ. Informacioni i detajuar për çdo PaM jepet më poshtë.
1. Skema e detyrimit për eficiencën e energjisë dhe masat alternative për Shqipërinë
2. Inspektimi i Sistemeve Teknike të Ndërtimit
3. Zbatimi i Kërkesave të Performancës Minimale të Energjisë në ndërtesa
4. Rishikimi dhe përditësimi i Strategjisë së Përkohshme të Ndërtimit
5. Standardet minimale të performancës energjetike për ndërtesat jorezidenciale dhe trajektoret për rinovimin progresiv të stokut të ndërtesave të banimit
6. Rinovimi i godinës ekzistuese të qeverisë qendrore
7. Rinovimi i stokut të ndërtesave publike
8. Skemat e mbështetjes financiare për përmirësimin e efikasitetit të energjisë në ndërtesa (sektori privat)
9. Auditimi i energjisë dhe rinovimi i stokut të ndërtesave publike
10. Programi i Rehabilitimit të Eficiencës së Energjisë Qyteti Studenti I- Tiranë, Shqipëri - projekt pilot
11. Përvetësimi i modeleve ESCO
12. Planet e Veprimit për Eficiencën e Energjisë së Komunave, zbatimi dhe raportimi
[bookmark: _Toc184729159]7.2 Masat dhe politikat e lidhura me energjinë e rinovueshme në ndërtesa dhe masa të tjera
Një numër i përgjithshëm prej katër PaM-ve është identifikuar brenda dimensionit të energjisë së rinovueshme të PKEK-ut, një në dimensionin e tregut të energjisë dhe një në dimensionin e sigurisë së furnizimit. Lloji i këtyre PaM-ve është rregullator, teknik, organizativ, informues dhe promovues. Informacioni i detajuar për çdo PaM jepet më poshtë.
1. Planifikimi hapësinor i energjisë për rritjen e pjesës së energjisë së rinovueshme dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë
2. Mekanizmi i matjes neto për instalimet deri në 500 kw
3. Mbështetja e formimit të komuniteteve të energjisë së rinovueshme
4. Hartat e nxehtësisë
5. Politikat për mbështetjen e BRE-ve në Sektorin e Ngrohjes dhe Ftohjes
6. Eliminimi i varfërisë energjetike
[bookmark: _Toc184729160]
8. Parashikimi i investimeve të nevojshme
Ky kapitull jep informacion mbi nevojat e investimeve të nevojshme për të siguruar një stoqe ndërtimi të dekarbonizuar në Shqipëri deri në vitin 2050. Duhet theksuar se nevojat për investime për politika dhe masa politikash, rregullatore, financiare, organizative, fiskale, informative/ edukative/promocionale dhe teknike janë të harmonizuara me kostot e alokuara nga PKEK (kryesisht të identifikuara për periudhën kohore deri në vitin 2030); ndërsa nevojat për investime për rinovim (rinovim i thellë i stokut të ndërtesës) për periudhën 2030, 2040 dhe 2050 janë rillogaritur duke përdorur kostot më të fundit specifike të disponueshme të investimit për lloje të ndryshme ndërtesash (ju lutemi referojuni kapitullit 7.2).
[bookmark: _Toc184729161]8.1 Nevojat për investime deri në vitin 2030 për PaM siç janë përshkruar në PKEK
Tabela më poshtë (Tabela 8.1) ofron një përmbledhje të nevojave për investime 2030 për MMP-të e identifikuara, dhe siç është përshkruar në PKEK. Duhet të theksohet se shumat e investimeve brenda PaM-ve EE-L4, EE-L5 dhe EE-L6 janë përditësuar në krahasim me nevojat e investimit të parashikuara në PKEK, d.m.th. nevojat për investime në këtë Strategji janë llogaritur në bazë të investimeve më të fundit specifike të disponueshme. Kostot për lloje të ndryshme ndërtesash (ju lutemi referojuni kapitullit 7.2).

	Dimensioni
	Nr.
(PKEK)
	Kodi i PaM
	Emërtimi i PaM
	Financimi - investimi

	Eficienca energjetike
	38
	EE-O1
	Skema e detyrimit për eficiencën e energjisë dhe masat alternative për Shqipërinë
	Meqenëse ka çështje rregullatore, buxheti lidhet më shumë me asistencën teknike (vlerësimi i parë është 10-20 kEur)

	
	39
	EE-I1
	Inspektimi i Sistemeve Teknike në ndërtesa
	Kostot e inspektimit pritet të vlerësohen.

	
	40
	EE-L1
	Zbatimi i Kërkesave Minimale të Performancës së Energjisë në ndërtesa
	Nuk ka buxhet të përllogaritur të përgjithshëm, por disa fonde të dedikuara janë: (i) Ndihma Shtetërore për “Bizneset e Reja të Gjelbërta” në Tiranë me një vlerë totale të fondit për dy vjet përafërsisht. 0,3 MEur; dhe (ii) 6.5 MEur “Për eficiencën e energjisë për Qytetin Studenti” nga banka KfW. krijimi i një bazë të dhënash EPC që plotëson kërkesat e ndërveprueshmërisë vlerësohet në 0.2 MEur. Kostoja për funksionimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave EPC, si dhe mjeteve softuerike përkatëse, dhe për ofrimin e trajnimeve, është vlerësuar në 25,000 euro në vit.

	
	41
	EE-L2
	Rishikimi dhe përditësimi i Planit Kombëtar të Rinovimit të Ndërtesave sipas EPBD të riformatuar 2024
	Vlerësimi fillestar është 1MEur

	
	42
	EE-L3
	Standardet minimale të performancës së energjisë për ndërtesat jorezidenciale dhe trajektoret për rinovimin progresiv të stokut të ndërtesave të banimit
	Shikoni EE-L2 rezidenciale


	
	43
	EE-L4
	Rinovimi i ndërtesave ekzistuese të qeverisë qendrore (përjashtuar ndërtesat e tjera publike në pronësi të bashkive etj.)
	Kostot totale të investimit janë 186 MEur për periudhën 2024-2030.
Kostot totale të investimit janë 795 MEur për periudhën 2024-2050.

	
	44
	EE-L5
	Rinovimi i stokut të ndërtesave publike (të gjitha ndërtesat publike përveç ndërtesave të qeverisë qendrore)
	Kostot totale të investimit janë 105 MEur për periudhën 2024-2030.
Kostot totale të investimit janë 655 MEur për periudhën 2024-2050.

	
	45
	EE-L6
	Skemat e mbështetjes financiare për përmirësimin e efikasitetit të energjisë në ndërtesa (sektori privat)
	
Nevojat totale për investime për ndërtesat e banimit janë 2,573 MEur për periudhën 2024 - 2030, dhe 953 MEur për sektorin e shërbimeve tregtare/private për periudhën 2024 - 2030.

Nevojat totale për investime për periudhën 2024-2050 për ndërtesat e banimit janë 16,491 MEur, dhe 5,954 MEur për ndërtesat e shërbimeve tregtare/private.

Buxheti për këshilla energjetike falas/auditime energjetike do të financohet nga programet e asistencës teknike të vlerësuar në 25,000 euro në vit deri në vitin 2030.

	
	46
	EE-L7
	Auditimi i energjisë dhe rinovimi i stokut të ndërtesave publike
	Energy audits costs expected to be evaluated.

	
	47
	EE-L8
	Programi i Rehabilitimit për Eficiencën e Energjisë Qyteti Studenti I- Tiranë, Shqipëri - projekt pilot
	Kostoja e përgjithshme 42 MEur

	
	48
	EE-S1
	Skema ESCO
	Vlerësuar në 20,000 euro

	
	49
	EE-P1
	Masat e efiçiencës së energjisë në lidhje me blerjet nga autoritetet publike
	Përafërsisht 50 kEur

	
	50
	EE-P2
	Planet e Veprimit për Efiçiencën e Energjisë së Komunave, zbatimi dhe raportimi
	Përafërsisht 6 MEur

	Energjia e rinovueshme
	24
	R-E3
	Planifikimi hapësinor i energjisë për rritjen e pjesës së energjisë së rinovueshme dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë
	Përafërsisht 0.5 MEur

	
	25
	R-E4
	Mekanizmi i matjes neto për instalime deri në 500 kW
	Nuk parashikohet buxheti i shtetit sepse kostoja e skemës do të mbulohej nga tarifat e energjisë elektrike.

	
	30
	R-E9
	Mbështetja e formimit të komuniteteve të energjisë së rinovueshme
	Programi i Asistencës Teknike, përafërsisht. 150 000 euro. Mbështetje për projekte pilot me komunitete të zgjedhura të energjisë së rinovueshme që do të financohen nga një Program i Asistencës Teknike, përafërsisht. 20,000 euro për komunitetin e energjisë së rinovueshme

	
	32
	R-E11
	Hartat e nxehtësisë
	Përafërsisht 0,5 MEur 

	Dekarbonizimi
	6
	G-B1
	Politikat për mbështetjen e BRE-ve në Sektorin e Ngrohjes dhe Ftohjes
	Vlerësohet në 1.6 Meur për termike diellore dhe 50 kEur për asistencë teknike për përgatitjen dhe zbatimin e kuadrit ligjor

	Tregu i energjisë
	72
	EM-P1
	Eliminimi i varfërisë energjetike
	Kjo masë siguroi mbështetje për 213 mijë familje me kosto për buxhetin e shtetit në 1.76 miliardë lekë (14.22 MEur) në vit në 2019/2020. Të përdoret si udhëzues për kostot vjetore në të ardhmen.


[bookmark: _Toc184729248]Tabela 8.1 Pasqyrë e nevojave për investime për PaM-të e identifikuara deri në vitin 2030
Burimi: Plani Kombëtar i Energjisë dhe Klimës,

Nevoja totale për investime për periudhën deri në vitin 2030 është rreth 3.9 miliardë euro, nga të cilat rreth 67 milionë duhet të ndahen për aktivitete mundësuese (aktivitete politika, rregullatore, financiare, organizative, fiskale, informative/edukative/promocionale dhe teknike, varfëria energjetike e përshtatshme).
[bookmark: _Toc184729162]8.2 Kostot tipike për masat EE/RE për sektorin e ndërtimit
Kostot tipike për masat EE/RE, të cilat sigurojnë një rinovim të thellë dhe që rezultojnë në ndërtesa me emetim zero, janë ndarë në bazë të të dhënave empirike nga projekti SEMP SECO, si dhe bazuar në njohuritë e ekspertëve mbi grupimin e kërkuar të llojeve të ndryshme të EE/ Masat e RE që sigurojnë ndërtesa shumë efikase/me emetim zero.
Një pasqyrë e kostove specifike të investimit për sipërfaqe kati (EUR/m²) për masa të ndryshme të eficiencës së energjisë dhe energjisë së rinovueshme është dhënë në tabelën 8.2.
Bazuar në të dhënat empirike për kostot specifike të investimit dhe grupimin e llojeve të ndryshme të masave EE/RE që sigurojnë ndërtesa me efikasitet të lartë/me emetim zero, llogaritja e nevojave të pritshme për investime deri në vitet 2030, 2040 dhe 2050, të nevojshme për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave shqiptare, në tabelën 8.3 (Kapitulli 7.3)

	Nr
	Sektori
	Kategoritë e Ndërtesave
	Termoizolimi mure
	Termoizolimi çati
	Termoizolimi dysheme
	Dritare Eficiente
	Dyer të jashtme eficiente
	Ndriçim LED
	Kaldajë eficiente me pelet
	Panel diellor për UNS
	Panel diellor fotovoltaik
	Pompë nxehtësie eficiente air-to- air

	1
	Rezidenciale
	Shtëpi e veçuar
	36.00
	72.00
	50.40
	58.91
	14.73
	1.64
	72.00
	24.55
	14.73
	36.00

	2
	
	Shtëpi gjysmë e veçuar
	36.00
	72.00
	50.40
	58.91
	14.73
	1.64
	72.00
	24.55
	14.73
	36.00

	3
	
	Shtëpi në rresht (ose tarracë).
	33.00
	66.00
	46.20
	54.00
	13.50
	1.50
	66.00
	22.50
	13.50
	33.00

	4
	
	Ndërtesë apartamentesh (MAB)
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	5
	Ndërtesa Publike Qendrore dhe Bashkiake
	Ndërtesat e Administratës Publike
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	6
	
	Ndërtesat publike kulturore
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	7
	
	Ndërtesat publike të kujdesit ditor dhe kopshteve
	36.00
	72.00
	50.40
	58.91
	14.73
	1.64
	72.00
	24.55
	14.73
	36.00

	8
	
	Ndërtesat publike të shkollave fillore dhe të mesme
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	9
	
	Ndërtesat publike të gjimnazeve dhe shkollave profesionale
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	10
	
	Qendrat e shërbimit mjekësor ndërtesat publike
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	11
	
	Ndërtesat e tjera publike komunale
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	12
	
	Ndërtesat publike sociale
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	13
	Ndërtesa komerciale dhe private
	Ndërtesa e shitjes me shumicë dhe pakicë
	33.00
	66.00
	46.20
	54.00
	13.50
	1.50
	66.00
	22.50
	13.50
	33.00

	14
	
	Zyrat private
	36.00
	72.00
	50.40
	58.91
	14.73
	1.64
	72.00
	24.55
	14.73
	36.00

	15
	
	Ndërtesa arsimore
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	16
	
	Hotele dhe restorante
	33.00
	66.00
	46.20
	54.00
	13.50
	1.50
	66.00
	22.50
	13.50
	33.00

	17
	
	Objektet e kujdesit shëndetësor
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	18
	
	Objektet sportive
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	19
	
	Ndërtesat e tjera publike bashkiake
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00

	20
	
	Ndërtesat publike sociale
	30.00
	60.00
	42.00
	49.09
	12.27
	1.36
	60.00
	20.45
	12.27
	30.00


Tabela 8.2 Pasqyrë e kostove specifike të investimit për sipërfaqe kati (EUR/m²) për lloje të ndryshme ndërtesash në Shqipëri

[bookmark: _Toc184729163]8.3 Parashikimi i nevojave për investime në vitet 2030, 2040 dhe 2050 për rinovimin e stokut të ndërtesave
Ky kapitull ofron nevojat e vlerësuara për investime për rinovimin e sektorëve të ndërtesave të banimit, publik (qeveria qendrore dhe komunale) dhe sektorët e shërbimeve tregtare dhe private.
[bookmark: _Toc184729164]8.3.1 Nevojat për investime për ndërtesa banimi
Duke marrë parasysh kostot specifike të investimeve të rinovimit për sektorin e banesave dhe masat e ndryshme të EE/RE që kërkohen për të siguruar ndërtesa shumë efikase/me emetim zero, investimi i vlerësuar i pritshëm duhet të dekarbonizojë sasinë e stokut të ndërtesave të banimit në Shqipëri përafërsisht 16.5 miliardë euro deri në vitin 2050.
Për të përmbushur objektivat e reduktimit të emetimeve, deri në vitin 2050 një numër total prej rreth 745,000 ndërtesash banimi duhet të rinovohen në Shqipëri, që përfaqëson një sipërfaqe të rinovuar prej rreth 60 milionë m2. Pasqyra e objektivave të rinovimit (d.m.th. numri i ndërtesave dhe sipërfaqja e dyshemesë së rinovuar) për vitet 2030, 2040 dhe 2050, dhe nevojat e pritshme kumulative për investime është paraqitur në tabelën 8.3.

	
	2030
	2040
	2050

	Numri i objekteve të rinovuara - total
	116,204
	336,781
	744,741

	Sipërfaqja e rinovuar në m² - total
	9,380,868.14
	27,187,529.15
	60,121,125.00

	Nevoja për investime
[milion EUR] - total
	EUR 2,573
	EUR 7,458
	EUR 16,491


[bookmark: _Toc184729250]Tabela 8.3 Pasqyrimi i nevojave të pritshme për investime deri në 2030, 2040 dhe 2050 për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave të banimit
[bookmark: _Toc184729165]8.3.2 Nevojat për investime për ndërtesat publike
Duke marrë parasysh kostot specifike të investimit të rinovimit për sektorin publik dhe masat e ndryshme të EE/RE që kërkohen për të siguruar ndërtesa shumë efikase/me emetim zero, investimi i parashikuar i pritshëm duhet të dekarbonizojë sasinë e stokut të ndërtesave publike të Shqipërisë cca. 1.45 miliardë euro deri në vitin 2050, nga të cilat 795 milionë euro për ndërtesat e qeverisë qendrore dhe 655 milionë euro për ndërtesat publike të nivelit komunal.
Për të përmbushur objektivat e reduktimit të emetimeve, deri në vitin 2050 një numër total prej rreth 8200 ndërtesash publike duhet të rinovohen në Shqipëri, që përfaqëson një sipërfaqe të rinovuar prej rreth 5.5 milionë m2. Pasqyra e objektivave të rinovimit (d.m.th. numri i ndërtesave dhe sipërfaqja e dyshemesë së rinovuar) për vitet 2030, 2040 dhe 2050 dhe nevojat e pritshme kumulative për investime është paraqitur në Tabelën 8.4.

	
	2030
	2040
	2050

	
	Ndërtesa të qev. qendrore
	Ndërtesa bashkiake
	Ndërtesa të qev. qendrore
	Ndërtesa bashkiake
	Ndërtesa të qev. qendroe
	Ndërtesa bashkiake

	Numri i objekteve të rinovuara - total
	1,070
	632
	2,604
	1,994
	4,394
	3,808

	Sipërfaqja e rinovuar në m ² - total
	710,381
	398,641
	1,737,305
	1,261,675
	3,027,583
	2,494,175

	Nevoja për investime
[milion EUR] 
	EUR 186
	EUR 105
	EUR 456
	EUR 331
	EUR 795
	EUR 655

	Nevoja për investime
[milion EUR] - total
	EUR 291
	EUR 787
	EUR 1,449


[bookmark: _Toc184729251]Tabela 8.4 Pasqyrimi i nevojave të pritshme për investime deri në 2030, 2040 dhe 2050 për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave publike

Me synimin për të dhënë shembull, qeveria qendrore dhe stoku i ndërtesave publike komunale duhet të intensifikojnë aktivitetet e saj të rinovimit në vitet e ardhshme. Prandaj, për të dyja është llogaritur një pasqyrë për një cikël investimi dyvjeçar (2025 dhe 2026). Një shumë totale investimi prej cca minimale. Do të nevojiteshin 53 milionë euro për të rinovuar rreth 300 ndërtesa publike të qeverisë qendrore deri në vitin 2026. Pasqyra e nevojave për investime të ndërtesave të qeverisë qendrore dhe komunale dhe numri i ndërtesave të rinovuara dhe sipërfaqja e dyshemesë është paraqitur në Tabelën 8.5. dhe 8.6. Një shumë totale investimi prej cca minimale. Do të nevojiten 30 milionë euro për të rinovuar rreth 180 ndërtesa publike të qeverisë komunale deri në vitin 2026.

	
	2025
	2026

	
	Ndërtesa të qev. qendrore
	Ndërtesa të qev. qendrore

	Numri i objekteve të rinovuara - total
	152
	153

	Sipërfaqja e rinovuar në m ² - total
	100,923
	101,374

	Nevoja për investime
[milion EUR] 
	26,490,000
	26,610,000

	Nevoja për investime për periudhën 2025-2026 [EUR]
	53,100,000


[bookmark: _Toc184729252]Tabela 8.5 Pasqyrimi i nevojave të pritshme për investime deri në 2030, 2040 dhe 2050 për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave publike të qeverisë qendrore

	
	2025
	2026

	
	Ndërtesa bashkiake
	Ndërtesa bashkiake

	Numri i objekteve të rinovuara - total
	90
	91

	Sipërfaqja e rinovuar në m ² - total
	56,661
	56,900

	Nevoja për investime
[milion EUR] 
	14,850,000
	14,935,000

	Nevoja për investime për periudhën 2025-2026 [EUR]
	29,785,000


[bookmark: _Toc184729253]Tabela 8.6 Pasqyrimi i nevojave të pritshme për investime në vitin 2025 dhe 2026 për ndërtesat publike të qeverisë komunale

[bookmark: _Toc184729166]8.3.3 Objektivat e rinovimit për ndërtesat komerciale/private të shërbimit
Duke marrë parasysh kostot specifike të investimit të rinovimit për sektorin e shërbimeve komerciale/private dhe masat e ndryshme të EE/RE që kërkohen për të siguruar ndërtesa shumë efikase/me emetim zero, investimi i parashikuar i pritshëm duhet të dekarbonizojë sasinë e stokut të ndërtesave rezidenciale të Shqipërisë cca. 6 miliardë euro deri në vitin 2050.
Për të përmbushur objektivat e reduktimit të emetimeve, deri në vitin 2050 duhet të rinovohen në Shqipëri një numër total prej rreth 89,500 ndërtesash të shërbimeve tregtare/private, që përfaqëson një sipërfaqe të rinovuar prej rreth 22 milionë m2. Pasqyra e objektivave të rinovimit (d.m.th. numri i ndërtesave dhe sipërfaqja e dyshemesë së rinovuar) për vitet 2030, 2040 dhe 2050, dhe nevojat e pritshme kumulative për investime është paraqitur në tabelën 8.7.

	
	2030
	2040
	2050

	Numri i objekteve të rinovuara - total
	14,334
	40,316
	89,590

	Sipërfaqja e rinovuar në m ² - total
	3,542,624
	9,963,630
	22,141,401

	Nevoja për investime
[milion EUR] - total
	EUR 953
	EUR 2,679
	EUR 5,954


[bookmark: _Toc184729254]Tabela 8.7 Pasqyrimi i nevojave të pritshme për investime deri në 2030, 2040 dhe 2050 për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave të shërbimeve tregtare/private
[bookmark: _Toc184729167]8.3.4 Nevojat totale për investime për rinovimin/dekarbonizimin e stokut të ndërtesave deri në vitin 2050
Nevojat totale të investimeve që kërkohen për të arritur një stok ndërtimi të dekarbonizuar në Shqipëri deri në vitin 2050, janë rreth 24 miliardë euro. Nga nevojat totale për investime deri në vitin 2050, rreth 69% kërkohen për sektorin rezidencial, 25% për sektorin e shërbimeve komerciale/private dhe rreth 6% për ndërtesat e sektorit publik.
Pasqyra e nevojave totale (kumulative) për investime për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave të Shqipërisë, të lidhura me objektivat e përcaktuara nga PKEK për reduktimin e emetimeve të GHG (të shprehura si objektiva specifike të reduktimit të emetimeve, d.m.th. t CO2ek/m2 e të gjithë stokut të ndërtesës) deri në 2030, 2040 dhe 2050 është dhënë në tabelën 8.8 dhe figurën 8.1.

	
	2030
	2040
	2050

	Rezidenciale
	EUR 2,573
	EUR 7,458
	EUR 16,491

	Publike
	EUR 291
	EUR 787
	EUR 1,449

	komerciale/private shërbimesh
	EUR 953
	EUR 2,679
	EUR 5,954

	Totali [million EUR]
	EUR 3,817
	EUR 10,924
	EUR 23,894


[bookmark: _Toc184729255]Tabela 8.8 Pasqyrimi i nevojave të pritshme për investime deri në vitet 2030, 2040 dhe 2050 për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave të Shqipërisë










[bookmark: _Toc184729426]Figura 8.1 Nevojat e pritshme për investime (milion euro) deri në 2030, 2040 dhe 2050 për sektorin e ndërtesave

Një shumë totale prej 3.8 miliardë euro do të kërkohej për të përmbushur objektivat e rinovimit deri në vitin 2030, një shtesë prej 7.1 miliardë euro për periudhën 2031 – 2041 dhe afërsisht 13 miliardë në periudhën 2041 – 2050 për të arritur dekarbonizimin e përgjithshëm të stokut të ndërtesave në Shqipëria, në totalin e nevojave për investime prej rreth 24 miliardë euro.
[bookmark: _Toc184729168]8.3.5 Objektivat e rinovimit për ndërtesat komerciale/private të shërbimit
Duke marrë parasysh kostot specifike të investimit të rinovimit për sektorin e shërbimeve komerciale/private dhe masat e ndryshme të EE/RE që kërkohen për të siguruar ndërtesa shumë efikase/me emetim zero, investimi i parashikuar i pritshëm duhet të dekarbonizojë sasinë e stokut të ndërtesave rezidenciale të Shqipërisë cca. 6 miliardë euro deri në vitin 2050.
Për të përmbushur objektivat e reduktimit të emetimeve, deri në vitin 2050 duhet të rinovohen në Shqipëri një numër total prej rreth 89,500 ndërtesash të shërbimeve tregtare/private, që përfaqëson një sipërfaqe të rinovuar prej rreth 22 milionë m2. Vështrimi i përgjithshëm i objektivave të rinovimit (d.m.th. numri i ndërtesave dhe sipërfaqja e dyshemesë së rinovuar) për 2030, 2040 dhe 2050, dhe nevojat e pritshme kumulative për investime është paraqitur në tabelën 8.9.

	
	2030
	2040
	2050

	Numri i ndërtesave të rinovuara - total
	14,334
	40,316
	89,590

	Sipërfaqja e rinovuar e ndërtesave në m² - total
	3,542,624
	9,963,630
	22,141,401

	Nëvojat për investime
[million EUR] - total
	EUR 953
	EUR 2,679
	EUR 5,954


[bookmark: _Toc184729256]Tabela 8.9 Pasqyrimi i nevojave të pritshme për investime deri në 2030, 2040 dhe 2050 për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave të shërbimeve tregtare/private
[bookmark: _Toc184729169]
8.3.6 Nevojat totale për investime për rinovimin/dekarbonizimin e stokut të ndërtesave deri në vitin 2050
Nevojat totale të investimeve që kërkohen për të arritur një stok ndërtimi të dekarbonizuar në Shqipëri deri në vitin 2050, janë rreth 24 miliardë euro. Nga nevojat totale për investime deri në vitin 2050, rreth 69% kërkohen për sektorin rezidencial, 25% për sektorin e shërbimeve komerciale/private dhe rreth 6% për ndërtesat e sektorit publik.
Pasqyrim i nevojave totale (kumulative) për investime për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave të Shqipërisë, të lidhura me objektivat e përcaktuara nga PKEK për reduktimin e emetimeve të GHG (të shprehura si objektiva specifike të reduktimit të emetimeve, d.m.th. t CO2ek/m2 e të gjithë stokut të ndërtesës) deri në 2030, 2040 dhe 2050 është dhënë në tabelën 8.10 dhe figurën 8.1.

	
	2030
	2040
	2050

	
	Nevojat për investime

	Rezidenciale
	EUR 2,573
	EUR 7,458
	EUR 16,491

	Publike
	EUR 291
	EUR 787
	EUR 1,449

	komerciale/private shërbimesh
	EUR 953
	EUR 2,679
	EUR 5,954

	Totali [million EUR]
	EUR 3,817
	EUR 10,924
	EUR 23,894


[bookmark: _Toc184729257]Tabela 8.10 Pasqyrimi i nevojave të pritshme për investime në vitet 2030, 2040 dhe 2050 për dekarbonizimin e stokut të ndërtesave të Shqipërisë


[bookmark: _Toc184729427]Figura 8.2 Nevojat e pritshme për investime (milion euro) deri në 2030, 2040 dhe 2050 për sektorin e ndërtimit


Një shumë totale prej 3.8 miliardë euro do të kërkohej për të përmbushur objektivat e rinovimit deri në vitin 2030, një shtesë prej 7.1 miliardë euro për periudhën 2031 – 2041 dhe afërsisht 13 miliardë në periudhën 2041–2050 për të arritur dekarbonizimin e përgjithshëm të stokut të ndërtesave në Shqipëria, në totalin e nevojave për investime prej rreth 24 miliardë eurosh.
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[image: ]Aneksi 1: Ndarja e popullsisë dhe stokut të banesave, për secilën kategori dhe secilën bashki
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[bookmark: _Toc184729172]Aneksi 3: Numri i parashikuar i njësive të banimit të okupuana të zonave klimatike 1, 2 dhe 3 për periudhën 2023–2050 për Shqipërinë 

	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Shtëpi individuale
	360233
	360741
	361123
	361343
	361438
	361588

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	66599
	66336
	66047
	65725
	65377
	65037

	Shtëpi në rend tarracor
	37899
	37619
	37322
	37006
	36675
	36346

	Apartamente-Pallat
	261594
	265158
	268660
	272070
	275410
	278818

	Totali
	726325
	729854
	733152
	736144
	738899
	741789

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Shtëpi individuale
	361759
	361987
	362236
	362507
	362618
	362568

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	64697
	64365
	64033
	63702
	63340
	62947

	Shtëpi në rend tarracor
	36017
	35690
	35363
	35035
	34689
	34324

	Apartamente-Pallat
	282267
	285789
	289354
	292966
	296476
	299881

	Totali
	744741
	747831
	750987
	754211
	757123
	759720

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Shtëpi individuale
	362396
	366327
	370692
	375284
	380109
	385176

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	62530
	62814
	63161
	63534
	63933
	64359

	Shtëpi në rend tarracor
	33946
	33946
	33974
	34012
	34059
	34114

	Apartamente-Pallat
	303206
	310025
	317318
	324918
	332839
	341096

	Totali
	762077
	773111
	785146
	797748
	810940
	824745

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Shtëpi individuale
	390648
	396344
	402271
	408480
	414981
	421786

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	64837
	65337
	65859
	66410
	66990
	67600

	Shtëpi në rend tarracor
	34191
	34273
	34359
	34454
	34556
	34666

	Apartamente-Pallat
	349846
	358936
	368384
	378242
	388533
	399276

	Totali
	839521
	854889
	870873
	887586
	905060
	923329

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Shtëpi individuale
	428906
	436354
	444144
	452291
	
	

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	68241
	68914
	69619
	70356
	
	

	Shtëpi në rend tarracor
	34784
	34908
	35040
	35178
	
	

	Apartamente-Pallat
	410496
	422217
	434464
	447266
	
	

	Totali
	942427
	962394
	983267
	1005091
	
	


[bookmark: _Toc184729173]
Aneksi 4: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e njësive të banimit të zonave klimatike 1, 2 dhe 3 të zëna për periudhën 2023–2050 për Shqipërinë 
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Shtëpi individuale
	28,713,261
	28,969,376
	29,217,564
	29,454,647
	29,683,326
	29,918,424

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	4,786,886
	4,803,755
	4,818,679
	4,831,153
	4,841,641
	4,852,563

	Shtëpi në rend tarracor
	2,936,473
	2,936,620
	2,935,328
	2,932,296
	2,927,814
	2,923,349

	Apartamente-Pallat
	19,627,175
	20,048,951
	20,471,255
	20,891,693
	21,311,975
	21,742,715

	Totali
	56,063,795
	56,758,701
	57,442,825
	58,109,789
	58,764,756
	59,437,051

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Shtëpi individuale
	30,157,067
	30,402,395
	30,651,495
	30,904,461
	31,145,742
	31,375,064

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	4,863,433
	4,874,736
	4,885,983
	4,897,172
	4,905,834
	4,911,953

	Shtëpi në rend tarracor
	2,918,596
	2,913,841
	2,908,781
	2,903,407
	2,896,255
	2,887,326

	Apartamente-Pallat
	22,182,030
	22,632,414
	23,091,918
	23,560,780
	24,027,179
	24,490,650

	Totali
	60,121,125
	60,823,386
	61,538,176
	62,265,819
	62,975,011
	63,664,994

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Shtëpi individuale
	31,595,342
	32,177,578
	32,805,265
	33,460,707
	34,145,112
	34,859,758

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	4,916,010
	4,975,390
	5,040,394
	5,108,173
	5,178,810
	5,252,396

	Shtëpi në rend tarracor
	2,876,913
	2,898,454
	2,922,675
	2,947,865
	2,974,032
	3,001,180

	Apartamente-Pallat
	24,953,234
	25,711,193
	26,518,871
	27,363,219
	28,246,177
	29,169,804

	Totali
	64,341,500
	65,762,615
	67,287,205
	68,879,963
	70,544,130
	72,283,137

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Shtëpi individuale
	35,620,123
	36,410,518
	37,232,253
	38,090,480
	38,986,914
	39,923,370

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	5,331,137
	5,412,544
	5,496,698
	5,584,238
	5,675,277
	5,769,936

	Shtëpi në rend tarracor
	3,030,516
	3,060,564
	3,091,318
	3,123,083
	3,155,862
	3,189,655

	Apartamente-Pallat
	30,148,239
	31,169,558
	32,235,961
	33,353,083
	34,523,735
	35,750,905

	Totali
	74,130,015
	76,053,184
	78,056,231
	80,150,885
	82,341,788
	84,633,866

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Shtëpi individuale
	40,901,772
	41,924,157
	42,992,683
	44,109,637
	
	

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	5,868,339
	5,970,618
	6,076,911
	6,187,360
	
	

	Shtëpi në rend tarracor
	3,224,462
	3,260,282
	3,297,110
	3,334,942
	
	

	Apartamente-Pallat
	37,037,773
	38,387,721
	39,804,350
	41,291,495
	
	

	Totali
	87,032,347
	89,542,778
	92,171,054
	94,923,433
	
	



[bookmark: _Toc184729174]Aneksi 5: Numri i parashikuar i njësive të banimit të okupuara të zonës klimatike 1 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Shtëpi individuale
	240984
	240638
	240393
	240031
	239576
	239156

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	44062
	44278
	44021
	43739
	43440
	43145

	Shtëpi në rend tarracor
	24760
	24507
	24242
	23962
	23672
	23383

	Apartamente-Pallat
	175690
	178550
	181633
	184656
	187636
	190670

	Totali
	485496
	487973
	490288
	492389
	494324
	496354

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Shtëpi individuale
	238745
	238370
	238004
	237648
	237177
	236592

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	42849
	42559
	42268
	41976
	41663
	41327

	Shtëpi në rend tarracor
	23093
	22805
	22515
	22223
	21919
	21602

	Apartamente-Pallat
	193740
	196867
	200032
	203237
	206373
	209438

	Totali
	498428
	500600
	502818
	505084
	507132
	508959

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Shtëpi individuale
	235918
	238039
	240439
	242976
	245654
	248475

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	40975
	41103
	41272
	41457
	41657
	41872

	Shtëpi në rend tarracor
	21275
	21196
	21132
	21072
	21014
	20958

	Apartamente-Pallat
	212448
	218042
	224008
	230226
	236709
	243470

	Totali
	510617
	518379
	526852
	535731
	545033
	554776

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Shtëpi individuale
	251551
	254757
	258097
	261603
	265281
	269137

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	42120
	42380
	42652
	42940
	43244
	43565

	Shtëpi në rend tarracor
	20913
	20867
	20819
	20773
	20727
	20680

	Apartamente-Pallat
	250628
	258072
	265817
	273906
	282357
	291189

	Totali
	565212
	576076
	587386
	599222
	611609
	624571

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Shtëpi individuale
	273177
	277409
	281840
	286749
	
	

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	43902
	44257
	44628
	44378
	
	

	Shtëpi në rend tarracor
	20633
	20585
	20535
	20482
	
	

	Apartamente-Pallat
	300424
	310081
	320186
	331127
	
	

	Totali
	638136
	652331
	667188
	682736
	
	





[bookmark: _Toc184729175]Aneksi 6: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e njësive të banimit të zëna të zonës klimatike 1 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Shtëpi individuale
	19,208,193
	19,324,509
	19,449,635
	19,565,940
	19,675,339
	19,788,151

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	3,167,039
	3,206,422
	3,211,675
	3,215,098
	3,217,019
	3,219,127

	Shtëpi në rend tarracor
	1,918,423
	1,913,046
	1,906,550
	1,898,734
	1,889,802
	1,880,745

	Apartamente-Pallat
	13,181,899
	13,500,386
	13,839,985
	14,179,408
	14,519,825
	14,868,819

	Totali
	37,475,554
	37,944,362
	38,407,845
	38,859,180
	39,301,984
	39,756,843

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Shtëpi individuale
	19,902,346
	20,020,065
	20,139,256
	20,259,955
	20,371,453
	20,473,603

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	3,221,079
	3,223,208
	3,225,171
	3,226,962
	3,226,872
	3,224,897

	Shtëpi në rend tarracor
	1,871,356
	1,861,820
	1,851,929
	1,841,674
	1,830,077
	1,817,147

	Apartamente-Pallat
	15,225,082
	15,590,449
	15,963,555
	16,344,608
	16,725,003
	17,104,346

	Totali
	40,219,862
	40,695,542
	41,179,911
	41,673,197
	42,153,405
	42,619,993

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Shtëpi individuale
	20,568,443
	20,908,956
	21,278,217
	21,663,999
	22,066,980
	22,487,875

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	3,221,372
	3,255,702
	3,293,624
	3,333,159
	3,374,348
	3,417,232

	Shtëpi në rend tarracor
	1,803,084
	1,809,800
	1,817,927
	1,826,317
	1,834,948
	1,843,797

	Apartamente-Pallat
	17,484,083
	18,082,799
	18,720,800
	19,388,712
	20,088,200
	20,821,030

	Totali
	43,076,983
	44,057,257
	45,110,567
	46,212,187
	47,364,476
	48,569,934

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Shtëpi individuale
	22,936,984
	23,403,512
	23,888,179
	24,394,276
	24,922,763
	25,474,653

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	3,463,293
	3,510,810
	3,559,814
	3,610,716
	3,663,565
	3,718,413

	Shtëpi në rend tarracor
	1,853,608
	1,863,396
	1,873,127
	1,882,960
	1,892,857
	1,902,777

	Apartamente-Pallat
	21,598,069
	22,410,666
	23,260,735
	24,152,810
	25,089,329
	26,072,891

	Totali
	49,851,953
	51,188,384
	52,581,855
	54,040,761
	55,568,514
	57,168,734

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Shtëpi individuale
	26,051,017
	26,652,989
	27,281,769
	27,965,195
	
	

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	3,775,316
	3,834,327
	3,895,504
	3,902,728
	
	

	Shtëpi në rend tarracor
	1,912,677
	1,922,506
	1,932,210
	1,941,731
	
	

	Apartamente-Pallat
	27,106,265
	28,192,403
	29,334,456
	30,569,612
	
	

	Totali
	58,845,274
	60,602,224
	62,443,940
	64,379,266
	
	



[bookmark: _Toc184729176]Aneksi 7: Numri i parashikuar i njësive të banimit të okupuana të zonës klimatike 2 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Shtëpi individuale
	72953
	73375
	73608
	73812
	73992
	74184

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	13793
	13782
	13767
	13745
	13719
	13694

	Shtëpi në rend tarracor
	8016
	7704
	7713
	7719
	7722
	7726

	Apartamente-Pallat
	52666
	53246
	53655
	54045
	54419
	54803

	Totali
	147427
	148108
	148744
	149320
	149851
	150408

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Shtëpi individuale
	74382
	74592
	74807
	75028
	75219
	75379

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	13670
	13648
	13626
	13605
	13578
	13545

	Shtëpi në rend tarracor
	7731
	7737
	7743
	7750
	7754
	7754

	Apartamente-Pallat
	55194
	55595
	56003
	56417
	56810
	57182

	Totali
	150977
	151572
	152180
	152800
	153360
	153860

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Shtëpi individuale
	75517
	76470
	77513
	78607
	79751
	80950

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	13507
	13615
	13736
	13865
	14000
	14143

	Shtëpi në rend tarracor
	7752
	7833
	7924
	8018
	8118
	8222

	Apartamente-Pallat
	57537
	58519
	59577
	60681
	61833
	63035

	Totali
	154314
	156436
	158750
	161170
	163702
	166350

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Shtëpi individuale
	82235
	83570
	84958
	86409
	87925
	89510

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	14299
	14461
	14630
	14807
	14993
	15188

	Shtëpi në rend tarracor
	8335
	8452
	8573
	8701
	8834
	8974

	Apartamente-Pallat
	64313
	65640
	67019
	68457
	69958
	71524

	Totali
	169181
	172123
	175181
	178374
	181711
	185195

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Shtëpi individuale
	91165
	92894
	94700
	96360
	
	

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	15391
	15604
	15827
	16060
	
	

	Shtëpi në rend tarracor
	9119
	9272
	9431
	10037
	
	

	Apartamente-Pallat
	73159
	74865
	76646
	78292
	
	

	Totali
	188834
	192635
	196604
	200749
	
	


[bookmark: _Toc184729177]
Aneksi 8: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e njësive të banimit të okupuara të zonës klimatike 2 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Shtëpi individuale
	3,690,196
	3,752,454
	3,812,448
	3,871,992
	3,931,354
	3,992,156

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	628,455
	599,281
	602,599
	605,706
	608,648
	611,675

	Shtëpi në rend tarracor
	396,962
	422,167
	422,153
	421,934
	421,544
	421,163

	Apartamente-Pallat
	2,493,810
	2,522,553
	2,542,866
	2,562,311
	2,581,089
	2,600,234

	Totali
	7,209,423
	7,296,455
	7,380,066
	7,461,943
	7,542,635
	7,625,228

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Shtëpi individuale
	4,054,107
	4,117,580
	4,182,274
	4,248,221
	4,313,636
	4,378,455

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	614,737
	617,887
	621,074
	624,302
	627,309
	630,092

	Shtëpi në rend tarracor
	420,753
	420,350
	419,919
	419,458
	418,785
	417,900

	Apartamente-Pallat
	2,619,540
	2,639,217
	2,659,058
	2,679,062
	2,698,177
	2,716,399

	Totali
	7,709,137
	7,795,034
	7,882,325
	7,971,042
	8,057,907
	8,142,847

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Shtëpi individuale
	4,442,992
	4,551,649
	4,667,342
	4,788,069
	4,914,082
	5,045,647

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	632,699
	641,291
	650,580
	660,269
	670,372
	680,907

	Shtëpi në rend tarracor
	416,839
	419,796
	423,119
	426,598
	430,236
	434,039

	Apartamente-Pallat
	2,733,935
	2,775,285
	2,819,131
	2,864,227
	2,910,581
	2,958,199

	Totali
	8,226,466
	8,388,021
	8,560,172
	8,739,162
	8,925,271
	9,118,792

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Shtëpi individuale
	5,184,803
	5,329,744
	5,480,754
	5,638,612
	5,803,679
	5,976,339

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	692,122
	703,755
	715,823
	728,406
	741,526
	755,208

	Shtëpi në rend tarracor
	438,164
	442,428
	446,837
	451,434
	456,226
	461,220

	Apartamente-Pallat
	3,007,963
	3,058,787
	3,110,660
	3,163,796
	3,218,182
	3,273,802

	Totali
	9,323,052
	9,534,713
	9,754,074
	9,982,247
	10,219,614
	10,466,570

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Shtëpi individuale
	6,156,999
	6,346,091
	6,544,076
	6,746,974
	
	

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	769,478
	784,361
	799,889
	872,270
	
	

	Shtëpi në rend tarracor
	466,424
	471,847
	477,495
	441,645
	
	

	Apartamente-Pallat
	3,330,633
	3,388,645
	3,447,801
	3,493,955
	
	

	Totali
	10,723,533
	10,990,943
	11,269,261
	11,554,844
	
	


[bookmark: _Toc184729178]
Aneksi 9: Numri i parashikuar i njësive të banimit të okupuara të zonës klimatike 3 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Shtëpi individuale
	46297
	46727
	47121
	47501
	47870
	48248

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	8744
	8276
	8259
	8240
	8219
	8198

	Shtëpi në rend tarracor
	5123
	5408
	5368
	5325
	5280
	5236

	Apartamente-Pallat
	33238
	33362
	33372
	33369
	33355
	33344

	Totali
	93402
	93773
	94120
	94435
	94724
	95027

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Shtëpi individuale
	48632
	49026
	49426
	49831
	50222
	50597

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	8178
	8158
	8140
	8121
	8099
	8075

	Shtëpi në rend tarracor
	5192
	5149
	5105
	5062
	5016
	4968

	Apartamente-Pallat
	33334
	33326
	33319
	33313
	33293
	33261

	Totali
	95336
	95660
	95990
	96327
	96630
	96901

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Shtëpi individuale
	50961
	51818
	52740
	53701
	54704
	55751

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	8048
	8096
	8152
	8212
	8276
	8343

	Shtëpi në rend tarracor
	4918
	4916
	4919
	4922
	4927
	4934

	Apartamente-Pallat
	33220
	33464
	33733
	34011
	34297
	34592

	Totali
	97147
	98295
	99544
	100846
	102204
	103619

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Shtëpi individuale
	56862
	58016
	59216
	60468
	61775
	63139

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	8418
	8495
	8577
	8662
	8753
	8848

	Shtëpi në rend tarracor
	4943
	4954
	4966
	4980
	4996
	5013

	Apartamente-Pallat
	34905
	35224
	35548
	35879
	36218
	36563

	Totali
	105128
	106690
	108307
	109990
	111741
	113563

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Shtëpi individuale
	64564
	66051
	67605
	69182
	
	

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	8948
	9053
	9164
	9919
	
	

	Shtëpi në rend tarracor
	5032
	5052
	5075
	4659
	
	

	Apartamente-Pallat
	36914
	37271
	37633
	37846
	
	

	Totali
	115457
	117427
	119476
	121605
	
	


[bookmark: _Toc184729179]
Aneksi 10: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e njësive të banimit të okupuara të zonës klimatike 2 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Shtëpi individuale
	3,690,196
	3,752,454
	3,812,448
	3,871,992
	3,931,354
	3,992,156

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	628,455
	599,281
	602,599
	605,706
	608,648
	611,675

	Shtëpi në rend tarracor
	396,962
	422,167
	422,153
	421,934
	421,544
	421,163

	Apartamente-Pallat
	2,493,810
	2,522,553
	2,542,866
	2,562,311
	2,581,089
	2,600,234

	Totali
	7,209,423
	7,296,455
	7,380,066
	7,461,943
	7,542,635
	7,625,228

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Shtëpi individuale
	4,054,107
	4,117,580
	4,182,274
	4,248,221
	4,313,636
	4,378,455

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	614,737
	617,887
	621,074
	624,302
	627,309
	630,092

	Shtëpi në rend tarracor
	420,753
	420,350
	419,919
	419,458
	418,785
	417,900

	Apartamente-Pallat
	2,619,540
	2,639,217
	2,659,058
	2,679,062
	2,698,177
	2,716,399

	Totali
	7,709,137
	7,795,034
	7,882,325
	7,971,042
	8,057,907
	8,142,847

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Shtëpi individuale
	4,442,992
	4,551,649
	4,667,342
	4,788,069
	4,914,082
	5,045,647

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	632,699
	641,291
	650,580
	660,269
	670,372
	680,907

	Shtëpi në rend tarracor
	416,839
	419,796
	423,119
	426,598
	430,236
	434,039

	Apartamente-Pallat
	2,733,935
	2,775,285
	2,819,131
	2,864,227
	2,910,581
	2,958,199

	Totali
	8,226,466
	8,388,021
	8,560,172
	8,739,162
	8,925,271
	9,118,792

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Shtëpi individuale
	5,184,803
	5,329,744
	5,480,754
	5,638,612
	5,803,679
	5,976,339

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	692,122
	703,755
	715,823
	728,406
	741,526
	755,208

	Shtëpi në rend tarracor
	438,164
	442,428
	446,837
	451,434
	456,226
	461,220

	Apartamente-Pallat
	3,007,963
	3,058,787
	3,110,660
	3,163,796
	3,218,182
	3,273,802

	Totali
	9,323,052
	9,534,713
	9,754,074
	9,982,247
	10,219,614
	10,466,570

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Shtëpi individuale
	6,156,999
	6,346,091
	6,544,076
	6,746,974
	
	

	Shtëpi pjesërisht e veçuar
	769,478
	784,361
	799,889
	872,270
	
	

	Shtëpi në rend tarracor
	466,424
	471,847
	477,495
	441,645
	
	

	Apartamente-Pallat
	3,330,633
	3,388,645
	3,447,801
	3,493,955
	
	

	Totali
	10,723,533
	10,990,943
	11,269,261
	11,554,844
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Aneksi 11: Numri i parashikuar i njësive të banimit të okupuara të zonave klimatike 1, 2 dhe 3 për periudhën 2023–2050
	Zona klimatike
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Zona 1
	485496
	487973
	490288
	492389
	494324
	496354

	Zona 2
	147427
	148108
	148744
	149320
	149851
	150408

	Zona 3
	93402
	93773
	94120
	94435
	94724
	95027

	Total
	726325
	729854
	733152
	736144
	738899
	741789

	Zona klimatike
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Zona 1
	498428
	500600
	502818
	505084
	507132
	508959

	Zona 2
	150977
	151572
	152180
	152800
	153360
	153860

	Zona 3
	95336
	95660
	95990
	96327
	96630
	96901

	Total
	744741
	747831
	750987
	754211
	757123
	759720

	Zona klimatike
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Zona 1
	510617
	518379
	526852
	535731
	545033
	554776

	Zona 2
	154314
	156436
	158750
	161170
	163702
	166350

	Zona 3
	97147
	98295
	99544
	100846
	102204
	103619

	Total
	762077
	773111
	785146
	797748
	810940
	824745

	Zona klimatike
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Zona 1
	565212
	576076
	587386
	599222
	611609
	624571

	Zona 2
	169181
	172123
	175181
	178374
	181711
	185195

	Zona 3
	105128
	106690
	108307
	109990
	111741
	113563

	Total
	839521
	854889
	870873
	887586
	905060
	923329

	Zona klimatike
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Zona 1
	638136
	652331
	667188
	682736
	
	

	Zona 2
	188834
	192635
	196604
	200749
	
	

	Zona 3
	115457
	117427
	119476
	121605
	
	

	Total
	942427
	962394
	983267
	1005091
	
	



[bookmark: _Toc184729181]Aneksi 12: Sipërfaqja e parashikuar e njësive të banimit të zonave klimatike 1, 2 dhe 3 të okupuara për periudhën 2023–2050

	Zona klimatike
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Zona 1
	37,475,554
	37,944,362
	38,407,845
	38,859,180
	39,301,984
	39,756,843

	Zona 2
	11,378,818
	11,517,884
	11,654,914
	11,788,665
	11,920,137
	12,054,980

	Zona 3
	7,209,423
	7,296,455
	7,380,066
	7,461,943
	7,542,635
	7,625,228

	Totali
	56063795
	56758701
	57442825
	58109789
	58764756
	59437051

	Zona klimatike
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Zona 1
	40,219,862
	40,695,542
	41,179,911
	41,673,197
	42,153,405
	42,619,993

	Zona 2
	12,192,127
	12,332,810
	12,475,941
	12,621,579
	12,763,698
	12,902,154

	Zona 3
	7,709,137
	7,795,034
	7,882,325
	7,971,042
	8,057,907
	8,142,847

	Totali
	60121125
	60823386
	61538176
	62265819
	62975011
	63664994

	Zona klimatike
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Zona 1
	43,076,983
	44,057,257
	45,110,567
	46,212,187
	47,364,476
	48,569,934

	Zona 2
	13,038,051
	13,317,337
	13,616,465
	13,928,613
	14,254,383
	14,594,411

	Zona 3
	8,226,466
	8,388,021
	8,560,172
	8,739,162
	8,925,271
	9,118,792

	Totali
	64341500
	65762615
	67287205
	68879963
	70544130
	72283137

	Zona klimatike
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Zona 1
	49,851,953
	51,188,384
	52,581,855
	54,040,761
	55,568,514
	57,168,734

	Zona 2
	14,955,010
	15,330,087
	15,720,303
	16,127,876
	16,553,660
	16,998,562

	Zona 3
	9,323,052
	9,534,713
	9,754,074
	9,982,247
	10,219,614
	10,466,570

	Totali
	74130015
	76053184
	78056231
	80150885
	82341788
	84633866

	Zona klimatike
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Zona 1
	58,845,274
	60,602,224
	62,443,940
	64,379,266
	
	

	Zona 2
	17,463,540
	17,949,611
	18,457,853
	18,989,323
	
	

	Zona 3
	10,723,533
	10,990,943
	11,269,261
	11,554,844
	
	

	Totali
	87032347
	89542778
	92171054
	94923433
	
	




[bookmark: _Toc184729182]Aneksi 13: Numri i parashikuar i ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për periudhën 2023–2050 për Shqipërinë 
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	3141
	3154
	3167
	3180
	3193
	3207

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	1323
	1328
	1333
	1339
	1344
	1350

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	318
	319
	321
	322
	323
	325

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	2438
	2448
	2458
	2468
	2478
	2489

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2273
	2282
	2292
	2302
	2312
	2323

	Totali
	9492
	9531
	9570
	9610
	9651
	9693

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	3221
	3236
	3251
	3268
	3285
	3304

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	1356
	1362
	1369
	1376
	1383
	1391

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	326
	328
	330
	332
	333
	336

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	2500
	2511
	2524
	2537
	2550
	2565

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2334
	2345
	2357
	2369
	2383
	2397

	Totali
	9737
	9782
	9830
	9881
	9935
	9994

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	3325
	3347
	3372
	3399
	3429
	3463

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	1400
	1409
	1419
	1431
	1444
	1458

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	338
	340
	343
	346
	349
	353

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	2581
	2599
	2618
	2639
	2663
	2689

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2413
	2430
	2449
	2470
	2493
	2519

	Totali
	10057
	10126
	10201
	10285
	10378
	10482

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	3501
	3544
	3594
	3650
	3716
	3793

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	1474
	1492
	1513
	1537
	1564
	1596

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	357
	361
	367
	373
	380
	388

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	2719
	2753
	2792
	2836
	2888
	2948

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2548
	2581
	2619
	2663
	2713
	2772

	Totali
	10599
	10732
	10884
	11059
	11261
	11497

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	3883
	3989
	4115
	4265
	
	

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	1634
	1679
	1732
	1795
	
	

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	398
	410
	423
	440
	
	

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	3018
	3101
	3199
	3317
	
	

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2841
	2922
	3018
	3134
	
	

	Totali
	11774
	12100
	12487
	12950
	
	



[bookmark: _Toc184729183]Aneksi 14: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për periudhën 2023–2050 për Shqipërinë 

	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1585
	1591
	1598
	1605
	1611
	1618

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	564
	566
	568
	571
	573
	576

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	236
	237
	238
	239
	240
	241

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	1202
	1207
	1212
	1217
	1222
	1227

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1431
	1438
	1444
	1450
	1457
	1464

	Totali
	5018
	5039
	5060
	5081
	5104
	5127

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1626
	1634
	1642
	1652
	1662
	1673

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	579
	581
	585
	588
	592
	596

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	242
	244
	245
	246
	248
	249

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	1233
	1239
	1246
	1253
	1261
	1270

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1471
	1479
	1487
	1496
	1505
	1516

	Totali
	5151
	5177
	5205
	5235
	5268
	5304

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1685
	1699
	1715
	1732
	1752
	1775

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	601
	606
	612
	619
	627
	636

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	251
	253
	255
	258
	260
	264

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	1279
	1290
	1302
	1316
	1331
	1349

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1527
	1539
	1553
	1569
	1587
	1607

	Totali
	5343
	5388
	5437
	5493
	5557
	5630

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1802
	1832
	1868
	1910
	1960
	2019

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	646
	658
	673
	690
	710
	734

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	267
	271
	276
	281
	287
	294

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	1370
	1394
	1422
	1455
	1494
	1541

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1630
	1656
	1687
	1722
	1764
	1813

	Totali
	5714
	5812
	5925
	6058
	6215
	6401

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	2090
	2174
	2276
	2400
	
	

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	763
	797
	839
	890
	
	

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	303
	313
	325
	340
	
	

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	1596
	1662
	1742
	1840
	
	

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1872
	1942
	2025
	2127
	
	

	Totali
	6623
	6889
	7209
	7597
	
	



[bookmark: _Toc184729184]Aneksi 15: Numri i parashikuar i ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën 1 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	2219162
	2228372
	2237674
	2247163
	2256936
	2267100

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	590537
	592940
	595367
	597842
	600392
	603044

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	737452
	740820
	744223
	747693
	751267
	754984

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	544769
	547134
	549523
	551960
	554469
	557080

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2052527
	2061389
	2070340
	2079470
	2088874
	2098655

	Totali
	6144446
	6170656
	6197127
	6224128
	6251939
	6280862

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	2277772
	2289085
	2301189
	2314262
	2328511
	2344185

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	605828
	608780
	611938
	615349
	619066
	623156

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	758887
	763024
	767451
	772232
	777444
	783176

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	559820
	562725
	565834
	569191
	572850
	576875

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2108924
	2119809
	2131456
	2144035
	2157746
	2172828

	Totali
	6311231
	6343423
	6377868
	6415069
	6455617
	6500221

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	2361584
	2381070
	2403090
	2428192
	2457059
	2490546

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	627695
	632779
	638524
	645073
	652605
	661341

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	789539
	796666
	804719
	813899
	824457
	836703

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	581343
	586347
	592002
	598448
	605861
	614461

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2189570
	2208320
	2229508
	2253662
	2281439
	2313660

	Totali
	6549731
	6605182
	6667842
	6739274
	6821421
	6916711

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	2529725
	2575956
	2630971
	2696990
	2776872
	2874328

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	671563
	683625
	697978
	715202
	736044
	761470

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	851032
	867940
	888060
	912204
	941419
	977061

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	624522
	636394
	650522
	667475
	687989
	713016

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2351359
	2395844
	2448781
	2512306
	2589171
	2682946

	Totali
	7028201
	7159759
	7316313
	7504178
	7731494
	8008820

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	2994199
	3142839
	3328639
	3562747
	
	

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	792745
	831525
	880000
	941079
	
	

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	1020900
	1075261
	1143213
	1228831
	
	

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	743799
	781970
	829683
	889802
	
	

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	2798289
	2941314
	3120096
	3345361
	
	

	Totali
	8349931
	8772909
	9301631
	9967821
	
	


[bookmark: _Toc184729185]
Aneksi 16: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën 1 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1310457
	1315896
	1321402
	1327043
	1332894
	1339031

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	282680
	283805
	284947
	286120
	287342
	288633

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	615048
	617909
	620799
	623751
	626796
	629970

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	364570
	366187
	367824
	369498
	371230
	373042

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1389888
	1396000
	1402183
	1408508
	1415051
	1421895

	Totali
	3962643
	3979797
	3997154
	4014920
	4033313
	4052571

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1345543
	1352530
	1360107
	1368412
	1377608
	1387892

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	290012
	291504
	293138
	294945
	296966
	299249

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	633310
	636862
	640676
	644810
	649334
	654332

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	374959
	377008
	379222
	381637
	384299
	387261

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1429131
	1436863
	1445210
	1454313
	1464340
	1475493

	Totali
	4072956
	4094767
	4118352
	4144117
	4172547
	4204227

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1399503
	1412737
	1427959
	1445622
	1466298
	1490706

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	301854
	304852
	308335
	312415
	317235
	322976

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	659904
	666175
	673295
	681452
	690879
	701870

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	390589
	394363
	398682
	403668
	409476
	416298

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1488017
	1502210
	1518444
	1537178
	1558988
	1584596

	Totali
	4239867
	4280338
	4326714
	4380336
	4442876
	4516446

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1519760
	1554626
	1596802
	1648224
	1711404
	1789629

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	329866
	338199
	348354
	360821
	376237
	395438

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	714793
	730119
	748447
	770546
	797413
	830343

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	424381
	434036
	445663
	459777
	477049
	498348

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1614920
	1651127
	1694715
	1747611
	1812317
	1892092

	Totali
	4603719
	4708106
	4833980
	4986979
	5174420
	5405849

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1887211
	2009855
	2165139
	2363195
	
	

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	419522
	449946
	488647
	538220
	
	

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	871029
	921699
	985303
	1065769
	
	

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	524818
	557968
	599798
	652978
	
	

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	1991213
	2115320
	2271897
	2470932
	
	

	Totali
	5693794
	6054788
	6510784
	7091093
	
	


[bookmark: _Toc184729186]
Aneksi 17: Numri i parashikuar i ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën 2 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	951
	955
	959
	963
	967
	971

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	404
	406
	407
	409
	411
	412

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	66
	66
	66
	66
	67
	67

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	709
	712
	715
	718
	721
	724

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	503
	505
	507
	509
	511
	513

	Totali
	2633
	2644
	2654
	2665
	2676
	2687

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	975
	979
	984
	988
	993
	998

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	414
	416
	418
	420
	422
	424

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	67
	68
	68
	68
	69
	69

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	727
	730
	733
	737
	740
	744

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	516
	518
	520
	523
	525
	528

	Totali
	2699
	2711
	2723
	2736
	2749
	2763

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1004
	1009
	1015
	1022
	1028
	1004

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	426
	429
	431
	434
	437
	426

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	69
	70
	70
	70
	71
	69

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	748
	752
	757
	761
	766
	748

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	531
	534
	537
	540
	544
	531

	Totali
	2777
	2793
	2810
	2827
	2846
	2777

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1036
	1044
	1053
	1062
	1073
	1085

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	440
	443
	447
	451
	456
	461

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	71
	72
	73
	73
	74
	75

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	772
	778
	785
	792
	800
	808

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	548
	552
	557
	562
	567
	573

	Totali
	2867
	2889
	2914
	2940
	2970
	3002

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	1112
	1129
	1147
	1167
	
	

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	472
	479
	487
	496
	
	

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	77
	78
	79
	81
	
	

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	829
	841
	855
	870
	
	

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	588
	597
	606
	617
	
	

	Totali
	3078
	3123
	3174
	3231
	
	


[bookmark: _Toc184729187]
Aneksi 18: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën 2 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	585739
	588170
	590620
	593106
	595648
	598266

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	172146
	172861
	173580
	174311
	175058
	175828

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	89924
	90297
	90673
	91055
	91445
	91847

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	108330
	108779
	109232
	109692
	110162
	110647

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	424900
	426663
	428440
	430243
	432087
	433986

	Totali
	1381039
	1386771
	1392545
	1398407
	1404400
	1410573

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	600982
	603821
	606808
	609975
	613356
	616990

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	176626
	177460
	178338
	179269
	180263
	181331

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	92264
	92700
	93158
	93645
	94164
	94722

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	111149
	111674
	112226
	112812
	113437
	114110

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	435957
	438016
	440183
	442481
	444933
	447569

	Totali
	1416978
	1423671
	1430715
	1438182
	1446152
	1454721

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	620924
	625212
	629918
	635119
	640904
	647384

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	182487
	183747
	185130
	186659
	188359
	190263

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	95326
	95984
	96706
	97505
	98393
	99388

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	114837
	115630
	116501
	117462
	118532
	119731

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	450423
	453534
	456947
	460720
	464917
	469617

	Totali
	1463997
	1474107
	1485203
	1497464
	1511105
	1526382

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	654690
	662982
	672455
	683350
	695961
	710652

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	192410
	194847
	197632
	200833
	204540
	208857

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	100509
	101782
	103237
	104909
	106845
	109101

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	121082
	122615
	124368
	126382
	128715
	131432

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	474917
	480932
	487804
	495707
	504855
	515512

	Totali
	1543608
	1563158
	1585495
	1611182
	1640915
	1675554

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	727878
	748204
	772341
	801185
	
	

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	213920
	219894
	226988
	235465
	
	

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	111745
	114866
	118571
	123000
	
	

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	134618
	138377
	142841
	148176
	
	

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	528008
	542752
	560262
	581186
	
	

	Totali
	1716168
	1764093
	1821003
	1889011
	
	



[bookmark: _Toc184729188]Aneksi 19: Numri i parashikuar i ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën 2 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	605
	607
	610
	612
	615
	617

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	355
	356
	358
	359
	360
	362

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	16
	16
	17
	17
	17
	17

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	527
	529
	531
	533
	536
	538

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	338
	340
	341
	342
	344
	345

	Totali
	1841
	1849
	1856
	1864
	1871
	1879

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	620
	622
	625
	628
	630
	633

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	363
	365
	366
	368
	370
	371

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	540
	542
	544
	547
	549
	552

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	347
	348
	350
	351
	353
	354

	Totali
	1887
	1894
	1902
	1911
	1919
	1927

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	636
	639
	642
	645
	648
	652

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	373
	375
	377
	378
	380
	382

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	17
	17
	17
	17
	18
	18

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	554
	557
	559
	562
	565
	568

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	356
	357
	359
	361
	363
	365

	Totali
	1936
	1945
	1954
	1964
	1974
	1984

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	655
	659
	663
	667
	671
	676

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	384
	387
	389
	391
	394
	396

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	571
	574
	578
	581
	585
	589

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	367
	369
	371
	373
	376
	378

	Totali
	1995
	2007
	2018
	2031
	2044
	2058

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	681
	686
	691
	697
	
	

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	399
	402
	405
	409
	
	

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	18
	19
	19
	19
	
	

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	593
	598
	602
	607
	
	

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	381
	384
	387
	390
	
	

	Totali
	2072
	2088
	2104
	2122
	
	




[bookmark: _Toc184729189]Aneksi 20: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e ndërtesave publike qendrore dhe bashkiake për zonën 3 për periudhën 2023 -2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	322965
	324306
	325653
	327014
	328395
	329803

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	135710
	136274
	136840
	137411
	137992
	138584

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	32480
	32615
	32750
	32887
	33026
	33168

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	71869
	72167
	72467
	72770
	73077
	73391

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	237739
	238726
	239718
	240719
	241736
	242773

	Totali
	800764
	804088
	807428
	810801
	814225
	817718

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	331247
	332734
	334273
	335874
	337547
	339303

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	139190
	139815
	140462
	141135
	141838
	142576

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	33313
	33462
	33617
	33778
	33946
	34123

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	73712
	74043
	74385
	74742
	75114
	75505

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	243836
	244930
	246063
	247242
	248473
	249766

	Totali
	821298
	824985
	828801
	832770
	836918
	841273

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	341156
	343121
	345213
	347451
	349857
	352456

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	143354
	144180
	145059
	145999
	147010
	148102

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	34309
	34507
	34717
	34942
	35184
	35446

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	75917
	76354
	76820
	77318
	77853
	78432

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	251130
	252576
	254116
	255763
	257535
	259448

	Totali
	845867
	850737
	855924
	861474
	867440
	873883

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	355275
	358349
	361714
	365416
	369507
	374047

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	149287
	150579
	151993
	153548
	155267
	157175

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	35729
	36038
	36377
	36749
	37161
	37617

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	79059
	79743
	80492
	81316
	82226
	83236

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	261523
	263786
	266263
	268988
	271999
	275341

	Totali
	880874
	888494
	896838
	906017
	916159
	927417

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Bashkiake: Cerdhe, Kopshte, Shkolla fillore dhe ndërtesa të tjera të sistemit të edukimit 
	379110
	384780
	391159
	398367
	
	

	Bashkiake: Të gjitha Ndërtesat e tjera Administrative
	159302
	161685
	164366
	167394
	
	

	Qendrore: Universitete & Konvikte
	38126
	38697
	39338
	40063
	
	

	Qendrore: Të gjitha ndërtesat shëndetësore dhe sociale
	84363
	85625
	87044
	88648
	
	

	Qendrore: Të gjitha Ndërtesat Administrative të të gjitha Ministrive dhe Agjencive
	279068
	283242
	287938
	293244
	
	

	Totali
	939970
	954028
	969845
	987717
	
	



[bookmark: _Toc184729190]Aneksi 21: Numri i parashikuar i ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	44267
	44632
	45012
	45394
	45780
	46169

	Zyrat Private
	18591
	18714
	18841
	18969
	19098
	19228

	Ndërtesa private arsimore
	1361
	1370
	1379
	1389
	1398
	1408

	Hotele dhe restorante
	17962
	18169
	18386
	18604
	18826
	19050

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	2389
	2397
	2405
	2414
	2422
	2430

	Ndërtesat private sportive
	527
	529
	531
	533
	534
	536

	Totali
	85098
	85812
	86554
	87303
	88058
	88821

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	46562
	46957
	47357
	47759
	48165
	48574

	Zyrat Private
	19359
	19490
	19623
	19756
	19891
	20026

	Ndërtesa private arsimore
	1417
	1427
	1437
	1446
	1456
	1466

	Hotele dhe restorante
	19277
	19506
	19738
	19973
	20211
	20451

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	2438
	2447
	2455
	2463
	2472
	2480

	Ndërtesat private sportive
	538
	540
	542
	544
	545
	547

	Totali
	89590
	90367
	91151
	91941
	92739
	93545

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	48987
	49404
	49824
	50247
	50674
	51105

	Zyrat Private
	20162
	20299
	20437
	20576
	20716
	20857

	Ndërtesa private arsimore
	1476
	1486
	1496
	1506
	1517
	1527

	Hotele dhe restorante
	20695
	20941
	21190
	21442
	21697
	21956

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	2488
	2497
	2505
	2514
	2522
	2531

	Ndërtesat private sportive
	549
	551
	553
	555
	557
	559

	Totali
	94357
	95178
	96005
	96840
	97683
	98534

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	51539
	51977
	52419
	52865
	53314
	53767

	Zyrat Private
	20999
	21142
	21285
	21430
	21576
	21723

	Ndërtesa private arsimore
	1537
	1548
	1558
	1569
	1580
	1590

	Hotele dhe restorante
	22217
	22481
	22749
	23019
	23293
	23571

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	2540
	2548
	2557
	2566
	2574
	2583

	Ndërtesat private sportive
	560
	562
	564
	566
	568
	570

	Totali
	99392
	100258
	101133
	102015
	102905
	103804

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	54224
	54685
	55150
	55619
	
	

	Zyrat Private
	21870
	22019
	22169
	22319
	
	

	Ndërtesa private arsimore
	1601
	1612
	1623
	1634
	
	

	Hotele dhe restorante
	23851
	24135
	24422
	24713
	
	

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	2592
	2601
	2610
	2618
	
	

	Ndërtesat private sportive
	572
	574
	576
	578
	
	

	Totali
	104710
	105626
	106549
	107481
	
	



[bookmark: _Toc184729191]Aneksi 22: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	5291913
	5388927
	5489080
	5591094
	5695005
	5800846

	Zyrat Private
	1132603
	1151479
	1170903
	1190653
	1210737
	1231160

	Ndërtesa private arsimore
	746235
	758672
	771469
	784482
	797715
	811171

	Hotele dhe restorante
	11040247
	11391117
	11757205
	12135058
	12525055
	12927585

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	538320
	545497
	552825
	560252
	567778
	575406

	Ndërtesat private sportive
	212118
	214946
	217834
	220760
	223726
	226732

	Totali
	18961436
	19450639
	19959316
	20482300
	21020016
	21572900

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	5908655
	6018468
	6130321
	6244253
	6360302
	6478508

	Zyrat Private
	1251927
	1273045
	1294518
	1316354
	1338559
	1361137

	Ndërtesa private arsimore
	824854
	838767
	852916
	867303
	881932
	896809

	Hotele dhe restorante
	13343052
	13771871
	14214471
	14671296
	15142802
	15629461

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	583136
	590970
	598909
	606955
	615108
	623372

	Ndërtesat private sportive
	229778
	232864
	235993
	239163
	242376
	245632

	Totali
	22141401
	22725984
	23327127
	23945323
	24581079
	25234919

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	6598912
	6721552
	6846472
	6973714
	7103321
	7235336

	Zyrat Private
	1384097
	1407444
	1431185
	1455326
	1479874
	1504837

	Ndërtesa private arsimore
	911936
	927319
	942961
	958867
	975041
	991488

	Hotele dhe restorante
	16131761
	16568585
	17017237
	17478038
	17951317
	18437412

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	631746
	640233
	648834
	657550
	666384
	675336

	Ndërtesat private sportive
	248932
	252276
	255665
	259100
	262580
	266108

	Totali
	25907383
	26517409
	27142354
	27782595
	28438517
	29110516

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	7369804
	7506772
	7646286
	7788392
	7933139
	8080577

	Zyrat Private
	1530221
	1556032
	1582279
	1608969
	1636109
	1663707

	Ndërtesa private arsimore
	1008212
	1025219
	1042512
	1060097
	1077979
	1096162

	Hotele dhe restorante
	18843385
	19258298
	19682346
	20115732
	20558660
	21011341

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	684409
	693603
	702921
	712364
	721934
	731632

	Ndërtesat private sportive
	269683
	273306
	276977
	280698
	284469
	288291

	Totali
	29705714
	30313230
	30933322
	31566252
	32212290
	32871710

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	8230754
	8383723
	8539534
	8698241
	
	

	Zyrat Private
	1691771
	1720308
	1749326
	1778833
	
	

	Ndërtesa private arsimore
	1114652
	1133454
	1152573
	1172015
	
	

	Hotele dhe restorante
	21473990
	21946826
	22430073
	22923961
	
	

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	741461
	751422
	761516
	771746
	
	

	Ndërtesat private sportive
	292164
	296088
	300066
	304097
	
	

	Totali
	33544792
	34231820
	34933089
	35648894
	
	



[bookmark: _Toc184729192]Aneksi 23: Numri i parashikuar i ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale për zonën 1 për periudhën 2023–2050 
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	35155
	35445
	35746
	36050
	36356
	36665

	Zyrat Private
	14764
	14861
	14963
	15064
	15167
	15270

	Ndërtesa private arsimore
	1081
	1088
	1095
	1103
	1110
	1118

	Hotele dhe restorante
	14265
	14429
	14601
	14775
	14951
	15128

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	1898
	1904
	1910
	1917
	1923
	1930

	Ndërtesat private sportive
	419
	420
	422
	423
	424
	426

	Totali
	67580
	68147
	68737
	69331
	69931
	70537

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	36977
	37291
	37608
	37928
	38250
	38575

	Zyrat Private
	15374
	15478
	15583
	15689
	15796
	15904

	Ndërtesa private arsimore
	1125
	1133
	1141
	1149
	1156
	1164

	Hotele dhe restorante
	15308
	15491
	15675
	15862
	16050
	16241

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	1936
	1943
	1950
	1956
	1963
	1970

	Ndërtesat private sportive
	427
	429
	430
	432
	433
	435

	Totali
	71148
	71765
	72387
	73015
	73649
	74289

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	38903
	39234
	39567
	39904
	40243
	40585

	Zyrat Private
	16012
	16121
	16230
	16341
	16452
	16564

	Ndërtesa private arsimore
	1172
	1180
	1188
	1196
	1204
	1213

	Hotele dhe restorante
	16435
	16630
	16828
	17028
	17231
	17436

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	1976
	1983
	1990
	1996
	2003
	2010

	Ndërtesat private sportive
	436
	438
	439
	441
	442
	444

	Totali
	74934
	75585
	76242
	76906
	77575
	78251

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	40930
	41278
	41629
	41983
	42339
	42699

	Zyrat Private
	16676
	16790
	16904
	17019
	17134
	17251

	Ndërtesa private arsimore
	1221
	1229
	1237
	1246
	1254
	1263

	Hotele dhe restorante
	17643
	17853
	18066
	18281
	18498
	18719

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	2017
	2024
	2031
	2038
	2044
	2051

	Ndërtesat private sportive
	445
	447
	448
	450
	451
	453

	Totali
	78932
	79620
	80314
	81015
	81722
	82436

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	43062
	43428
	43797
	44170
	
	

	Zyrat Private
	17368
	17486
	17605
	17725
	
	

	Ndërtesa private arsimore
	1271
	1280
	1289
	1298
	
	

	Hotele dhe restorante
	18941
	19167
	19395
	19626
	
	

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	2058
	2065
	2072
	2079
	
	

	Ndërtesat private sportive
	454
	456
	457
	459
	
	

	Totali
	83156
	83882
	84616
	85356
	
	



[bookmark: _Toc184729193]Aneksi 24: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale për zonën 1 për periudhën 2023–2050 
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	3810177
	3880027
	3952137
	4025588
	4100403
	4176609

	Zyrat Private
	815474
	829065
	843050
	857270
	871731
	886435

	Ndërtesa private arsimore
	537289
	546244
	555458
	564827
	574355
	584043

	Hotele dhe restorante
	7948978
	8201605
	8465188
	8737242
	9018039
	9307861

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	387590
	392758
	398034
	403381
	408800
	414292

	Ndërtesat private sportive
	152725
	154761
	156840
	158947
	161083
	163247

	Totali
	13652234
	14004460
	14370707
	14747256
	15134412
	15532488

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	4254232
	4333297
	4413831
	4495862
	4579418
	4664526

	Zyrat Private
	901388
	916592
	932053
	947775
	963762
	980019

	Ndërtesa private arsimore
	593895
	603912
	614099
	624458
	634991
	645702

	Hotele dhe restorante
	9606997
	9915747
	10234419
	10563333
	10902817
	11253212

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	419858
	425498
	431214
	437007
	442878
	448828

	Ndërtesat private sportive
	165440
	167662
	169915
	172197
	174511
	176855

	Totali
	15941809
	16362709
	16795532
	17240633
	17698377
	18169142

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	4751216
	4839518
	4929460
	5021074
	5114391
	5209442

	Zyrat Private
	996550
	1013360
	1030453
	1047835
	1065510
	1083483

	Ndërtesa private arsimore
	656594
	667669
	678932
	690384
	702029
	713871

	Hotele dhe restorante
	11614868
	11929381
	12252411
	12584188
	12924948
	13274937

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	454857
	460968
	467160
	473436
	479796
	486242

	Ndërtesat private sportive
	179231
	181639
	184079
	186552
	189058
	191598

	Totali
	18653316
	19092534
	19542495
	20003468
	20475732
	20959572

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	5306259
	5404876
	5505326
	5607642
	5711860
	5818015

	Zyrat Private
	1101759
	1120343
	1139241
	1158458
	1177999
	1197869

	Ndërtesa private arsimore
	725913
	738157
	750609
	763270
	776145
	789237

	Hotele dhe restorante
	13567238
	13865975
	14171289
	14483327
	14802235
	15128166

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	492774
	499394
	506103
	512902
	519792
	526775

	Ndërtesat private sportive
	194172
	196780
	199424
	202103
	204818
	207569

	Totali
	21388114
	21825525
	22271992
	22727702
	23192849
	23667631

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	5926143
	6036280
	6148465
	6262734
	
	

	Zyrat Private
	1218075
	1238621
	1259514
	1280760
	
	

	Ndërtesa private arsimore
	802550
	816087
	829853
	843851
	
	

	Hotele dhe restorante
	15461273
	15801715
	16149653
	16505252
	
	

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	533852
	541024
	548292
	555657
	
	

	Ndërtesat private sportive
	210358
	213184
	216048
	218950
	
	

	Totali
	24152250
	24646911
	25151824
	25667204
	
	




[bookmark: _Toc184729194]Aneksi 25: Numri i parashikuar i ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale për zonën 2 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	5674
	5721
	5769
	5818
	5868
	5918

	Zyrat Private
	2383
	2399
	2415
	2431
	2448
	2464

	Ndërtesa private arsimore
	174
	176
	177
	178
	179
	180

	Hotele dhe restorante
	2302
	2329
	2356
	2385
	2413
	2442

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	306
	307
	308
	309
	310
	311

	Ndërtesat private sportive
	68
	68
	68
	68
	68
	69

	Totali
	10907
	10998
	11094
	11190
	11286
	11384

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	5968
	6019
	6070
	6121
	6173
	6226

	Zyrat Private
	2481
	2498
	2515
	2532
	2549
	2567

	Ndërtesa private arsimore
	182
	183
	184
	185
	187
	188

	Hotele dhe restorante
	2471
	2500
	2530
	2560
	2590
	2621

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	313
	314
	315
	316
	317
	318

	Ndërtesat private sportive
	69
	69
	69
	70
	70
	70

	Totali
	11483
	11582
	11683
	11784
	11886
	11990

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	6279
	6332
	6386
	6440
	6495
	6550

	Zyrat Private
	2584
	2602
	2619
	2637
	2655
	2673

	Ndërtesa private arsimore
	189
	190
	192
	193
	194
	196

	Hotele dhe restorante
	2652
	2684
	2716
	2748
	2781
	2814

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	319
	320
	321
	322
	323
	324

	Ndërtesat private sportive
	70
	71
	71
	71
	71
	72

	Totali
	12094
	12199
	12305
	12412
	12520
	12629

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	6606
	6662
	6719
	6776
	6833
	6891

	Zyrat Private
	2691
	2710
	2728
	2747
	2765
	2784

	Ndërtesa private arsimore
	197
	198
	200
	201
	202
	204

	Hotele dhe restorante
	2848
	2881
	2916
	2950
	2986
	3021

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	326
	327
	328
	329
	330
	331

	Ndërtesat private sportive
	72
	72
	72
	73
	73
	73

	Totali
	12739
	12850
	12962
	13075
	13189
	13305

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	6950
	7009
	7069
	7129
	
	

	Zyrat Private
	2803
	2822
	2841
	2861
	
	

	Ndërtesa private arsimore
	205
	207
	208
	209
	
	

	Hotele dhe restorante
	3057
	3093
	3130
	3167
	
	

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	332
	333
	334
	336
	
	

	Ndërtesat private sportive
	73
	74
	74
	74
	
	

	Totali
	13421
	13538
	13656
	13776
	
	



[bookmark: _Toc184729195]Aneksi 26: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale për zonën 2 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	875812
	891867
	908443
	925326
	942523
	960040

	Zyrat Private
	187446
	190570
	193784
	197053
	200377
	203757

	Ndërtesa private arsimore
	123502
	125560
	127678
	129832
	132022
	134249

	Hotele dhe restorante
	1827161
	1885230
	1945817
	2008352
	2072897
	2139515

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	89092
	90280
	91493
	92722
	93967
	95230

	Ndërtesat private sportive
	35106
	35574
	36052
	36536
	37027
	37524

	Totali
	3138118
	3219081
	3303267
	3389821
	3478813
	3570315

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	977882
	996056
	1014568
	1033424
	1052630
	1072193

	Zyrat Private
	207194
	210689
	214243
	217857
	221531
	225268

	Ndërtesa private arsimore
	136513
	138816
	141158
	143539
	145960
	148422

	Hotele dhe restorante
	2208275
	2279245
	2352495
	2428099
	2506134
	2586676

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	96509
	97805
	99119
	100451
	101800
	103168

	Ndërtesat private sportive
	38028
	38539
	39057
	39581
	40113
	40652

	Totali
	3664402
	3761150
	3860640
	3962951
	4068169
	4176379

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	1092120
	1112417
	1133091
	1154150
	1175600
	1197448

	Zyrat Private
	229068
	232932
	236861
	240856
	244919
	249051

	Ndërtesa private arsimore
	150925
	153471
	156060
	158692
	161369
	164091

	Hotele dhe restorante
	2669806
	2742101
	2816353
	2892615
	2970943
	3051392

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	104554
	105959
	107382
	108825
	110287
	111768

	Ndërtesat private sportive
	41198
	41752
	42313
	42881
	43457
	44041

	Totali
	4287672
	4388631
	4492060
	4598019
	4706575
	4817790

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	1219703
	1242371
	1265460
	1288979
	1312935
	1337335

	Zyrat Private
	253251
	257523
	261867
	266284
	270776
	275344

	Ndërtesa private arsimore
	166859
	169674
	172536
	175446
	178405
	181415

	Hotele dhe restorante
	3118580
	3187248
	3257428
	3329154
	3402458
	3477377

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	113270
	114791
	116333
	117896
	119480
	121085

	Ndërtesat private sportive
	44633
	45232
	45840
	46456
	47080
	47712

	Totali
	4916296
	5016840
	5119465
	5224215
	5331134
	5440268

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	1362190
	1387506
	1413293
	1439559
	
	

	Zyrat Private
	279988
	284711
	289513
	294397
	
	

	Ndërtesa private arsimore
	184475
	187587
	190751
	193968
	
	

	Hotele dhe restorante
	3553945
	3632200
	3712177
	3793916
	
	

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	122712
	124360
	126031
	127724
	
	

	Ndërtesat private sportive
	48353
	49003
	49661
	50328
	
	

	Totali
	5551663
	5665366
	5781426
	5899892
	
	



[bookmark: _Toc184729196]Aneksi 27: Numri i parashikuar i ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale për zonën 3 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	3439
	3467
	3497
	3526
	3556
	3586

	Zyrat Private
	1444
	1454
	1464
	1474
	1484
	1494

	Ndërtesa private arsimore
	106
	106
	107
	108
	109
	109

	Hotele dhe restorante
	1395
	1411
	1428
	1445
	1462
	1480

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	186
	186
	187
	187
	188
	189

	Ndërtesat private sportive
	41
	41
	41
	41
	42
	42

	Totali
	6610
	6666
	6724
	6782
	6840
	6900

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	3617
	3648
	3679
	3710
	3741
	3773

	Zyrat Private
	1504
	1514
	1524
	1535
	1545
	1556

	Ndërtesa private arsimore
	110
	111
	112
	112
	113
	114

	Hotele dhe restorante
	1497
	1515
	1533
	1552
	1570
	1589

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	189
	190
	191
	191
	192
	193

	Ndërtesat private sportive
	42
	42
	42
	42
	42
	43

	Totali
	6959
	7020
	7081
	7142
	7204
	7267

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	3805
	3838
	3870
	3903
	3936
	3970

	Zyrat Private
	1566
	1577
	1588
	1598
	1609
	1620

	Ndërtesa private arsimore
	115
	115
	116
	117
	118
	119

	Hotele dhe restorante
	1608
	1627
	1646
	1666
	1685
	1706

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	193
	194
	195
	195
	196
	197

	Ndërtesat private sportive
	43
	43
	43
	43
	43
	43

	Totali
	7330
	7393
	7458
	7523
	7588
	7654

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	4004
	4038
	4072
	4107
	4141
	4177

	Zyrat Private
	1631
	1642
	1653
	1665
	1676
	1687

	Ndërtesa private arsimore
	119
	120
	121
	122
	123
	124

	Hotele dhe restorante
	1726
	1746
	1767
	1788
	1809
	1831

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	197
	198
	199
	199
	200
	201

	Ndërtesat private sportive
	44
	44
	44
	44
	44
	44

	Totali
	2867
	2889
	2914
	2940
	2970
	3002

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	4212
	4248
	4284
	4320
	
	

	Zyrat Private
	1699
	1710
	1722
	1734
	
	

	Ndërtesa private arsimore
	124
	125
	126
	127
	
	

	Hotele dhe restorante
	1853
	1875
	1897
	1920
	
	

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	201
	202
	203
	203
	
	

	Ndërtesat private sportive
	44
	45
	45
	45
	
	

	Totali
	8134
	8205
	8277
	8349
	
	



[bookmark: _Toc184729197]Aneksi 28: Sipërfaqja e parashikuar (m2) e ndërtesave të shërbimeve private dhe atyre komerciale për zonën 3 për periudhën 2023–2050
	Kategoria
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	605924
	617032
	628500
	640180
	652078
	664197

	Zyrat Private
	129683
	131844
	134068
	136330
	138629
	140968

	Ndërtesa private arsimore
	85444
	86868
	88333
	89823
	91338
	92879

	Hotele dhe restorante
	1264108
	1304283
	1346200
	1389464
	1434119
	1480208

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	61638
	62459
	63298
	64149
	65011
	65884

	Ndërtesat private sportive
	24288
	24611
	24942
	25277
	25617
	25961

	Totali
	2171084
	2227098
	2285342
	2345223
	2406792
	2470097

	Kategoria
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	676541
	689115
	701922
	714967
	728255
	741789

	Zyrat Private
	143346
	145764
	148222
	150723
	153265
	155850

	Ndërtesa private arsimore
	94446
	96039
	97659
	99306
	100981
	102685

	Hotele dhe restorante
	1527779
	1576879
	1627557
	1679863
	1733851
	1789573

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	66769
	67666
	68575
	69496
	70430
	71376

	Ndërtesat private sportive
	26310
	26663
	27021
	27384
	27752
	28125

	Totali
	2535190
	2602125
	2670956
	2741739
	2814534
	2889398

	Kategoria
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	755575
	769618
	783921
	798490
	813330
	828446

	Zyrat Private
	158479
	161152
	163871
	166635
	169446
	172304

	Ndërtesa private arsimore
	104417
	106178
	107969
	109790
	111642
	113525

	Hotele dhe restorante
	1847087
	1897103
	1948474
	2001235
	2055426
	2111084

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	72335
	73307
	74291
	75290
	76301
	77326

	Ndërtesat private sportive
	28503
	28886
	29274
	29667
	30065
	30469

	Totali
	2966395
	3036243
	3107800
	3181107
	3256210
	3333154

	Kategoria
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	843843
	859525
	875500
	891771
	908344
	925226

	Zyrat Private
	175210
	178166
	181171
	184227
	187335
	190494

	Ndërtesa private arsimore
	115440
	117388
	119368
	121381
	123429
	125511

	Hotele dhe restorante
	2157568
	2205075
	2253629
	2303251
	2353967
	2405799

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	78365
	79418
	80484
	81566
	82661
	83772

	Ndërtesat private sportive
	30879
	31294
	31714
	32140
	32572
	33009

	Totali
	3401304
	3470865
	3541865
	3614336
	3688307
	3763811

	Kategoria
	2047
	2048
	2049
	2050
	
	

	Ndërtesa komerciale të shitjes me shumicë dhe pakicë
	942421
	959936
	977777
	995949
	
	

	Zyrat Private
	193708
	196975
	200298
	203676
	
	

	Ndërtesa private arsimore
	127628
	129781
	131970
	134196
	
	

	Hotele dhe restorante
	2458772
	2512912
	2568243
	2624794
	
	

	Ndërtesat private të kujdesit shëndetësor
	84897
	86038
	87194
	88365
	
	

	Ndërtesat private sportive
	33453
	33902
	34358
	34819
	
	

	Totali
	3840879
	3919543
	3999839
	4081798
	
	


[bookmark: _Toc184729198]
Aneksi 29: Treguesit dhe parametrat e përdorur për analizën e kapitullit 5
Ndërtesa e administratës shtetërore e përzgjedhur ka të dhënat e mëposhtme:
Tipi i ndërtesës: Administratë publike
Nr. i kateve: 3
Sipërfaqja totale: 875 m2
Numri i punonjësve: 28
Ditët vjetore të punës: Ditë zyrtare të punës, e hënë e premte, përjashtuar ditët e festave zyrtare
Orari i përditshëm operativ: 8 orë e 30 min.
Ndërtesa e përzgjedhur e administratës shtetërore përbëhet nga 3 kate dhe me zona me destinacion zyra, salla mbledhje, korridor, tualet, depo, recepsion. Ndërtesa është në gjendje të amortizuar dhe nuk ofron kushte të përshtatshme për garantimin e komfortit të punonjësve pasi ndërtesa është e patermoizoluar, nuk ka sistem qendror ngrohje, por ngrohja realizohet me rezistenca elektrike (efekti Joule) në 45% të sipërfaqes së godinës, me kondicioner split individual në 30% të sipërfaqes së godinës ndërkohe 25% e sipërfaqes së godinës nuk është e kondicionuar, pjesën tjetër). Uji i ngrohtë sanitar garantohet përmes ngrohësve elektrik me rezistencë.

Muret e jashtme 38 cm: U = 1.35 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00

	Tulla të plota
	38
	0.72
	0.82
	1,900.00

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00



Muret e jashtme 25 cm: U = 1.79 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit 
	(cm)
	W/(m•K)
	kJ/(kg•K)
	Kg/m3

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00

	Tulla të plota
	25
	0.72
	0.82
	1,900.00

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00



Dysheme betoni me pllaka: U = 1.525 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Pllaka qeramike
	2
	1.05
	
	2,000.00

	Llaç çimentoje
	2
	1.4
	0.7
	1,800.00

	Hidroizolim
	0.4
	0.26
	1.51
	1,300.00

	Beton
	8
	1.91
	0.88
	2,000.00

	Çakull
	15
	2.2
	0.88
	2,400.00

	Tokë e ngjeshur
	60
	1.5
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Soletë: U = 1.67 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Suva
	2
	0.9
	0.91
	1,800.00

	Beton i armuar
	15
	1.16
	0.88
	2,000.00

	Penobeton
	8
	0.35
	
	2,000.00

	Llaç çimentoje
	4
	1.4
	0.7
	1,800.00

	Hidroizolim
	0.4
	0.26
	1.51
	1,300.00

	
	
	
	
	



Dritare me një xham: U = 5.9 W/m2K
Të dhënat e mësipërme janë realizuar përmes llogaritjeve analitike respektivisht përbërjes së shtresës.

	Ndërtesa e administratës shtetërore 
	
	
	
	
	
	

	Struktura
	Volumi gjeometri operacional
	Orientimi
	Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë
	Gjatësia
	Lartësia
	Sipërfaqja
	Sipërfaqja për tu zbritur
	Sipërfaqja llogaritëse

	 
	m3
	
	W/m2K
	m
	m
	m2
	m2
	m2

	Mur i jashtëm 38
	2800
	J
	1.35
	30.7
	3.2
	98.24
	12.8
	85.44

	Mur i jashtëm 25
	
	J
	1.79
	30.7
	6.4
	196.48
	25.6
	170.88

	Dritare
	
	J
	5.9
	24
	1.6
	38.4
	0
	38.4

	Mur i jashtëm 38
	
	L
	1.35
	15.3
	3.2
	48.96
	4.8
	44.16

	Mur i jashtëm 25
	
	L
	1.79
	15.3
	6.4
	97.92
	6.4
	91.52

	Dritare
	
	L
	5.9
	7
	1.6
	11.2
	0
	11.2

	Mur i jashtëm 38
	
	V
	1.35
	30.7
	3.2
	98.24
	27.6
	70.64

	Mur i jashtëm 25
	
	V
	1.79
	30.7
	6.4
	196.48
	46.12
	150.36

	Dritare
	
	V
	5.9
	43.2
	1.6
	69.12
	0
	69.12

	Mur i jashtëm 38
	
	P
	1.35
	15.3
	3.2
	48.96
	13.44
	35.52

	Mur i jashtëm 25
	
	P
	1.79
	15.3
	6.4
	97.92
	26.88
	71.04

	Dritare
	
	P
	5.9
	25.2
	1.6
	40.32
	0
	40.32

	Dysheme
	
	H
	1.52
	30.7
	9.5
	291.65
	0
	291.65

	Soleta
	
	H
	1.67
	30.7
	9.5
	291.65
	0
	291.65


[bookmark: _Hlk171325194]
[bookmark: _Hlk191572302]Tabela 2: Veçoritë dhe specifikimet e llojeve të testuara të ndërtesave: Ndërtesë JR (jorezidenciale /industriale) kategori ndodhet ne qytetin e Tiranës.
	
	Baza rasti
	Propozuar rasti

	Prodhim në sipërfaqen totale
	(7200/12 000) m 2
	12 000 m 2

	Zona klimatike A
	HDD <1500
	HDD <1500

	Ngrohje/Ftohje sistemi
	Inverter me shumëndarje
	Inverter me shumëndarje

	[bookmark: _Hlk182524545]Energjisë bartëse të përdorura për Uji i ngrohtë për banim (DHW).
	Energjia elektrike nga kombëtarja rrjetë
	Një ujë diellor në çati Ngrohje sistemi

	Energjia elektrike furnizimit
	Kombëtare Energjia elektrike Rrjeti
	Një impiant PV në çati

	Energjia elektrike çmimi 
	0,1 deri në 0,25 (€/ kwh )
	

	Mur, koeficienti shkëmbimi i nxehtësisë 
	1.87
	0,38-0,4[ 21 ]

	Dritare xham tek, koeficienti shkëmbimi i nxehtësisë i axhustuar. 
	5.2
	2,0-2,2[ 21 ]

	koeficienti i matur i shkëmbimit të nxehtësisë për Çati 
	1.0
	0,35-0,38[ 21 ]

	koeficienti shkëmbimi i nxehtësisë i matur Kat ndërtesë 
	1.2
	0,5[ 21 ]



X.4 Ndërtesa e konviktit e përzgjedhur ka të dhënat e mëposhtme:
Tipi i ndërtesës: Rezidencë studentore universitare publike
Nr. i kateve: 5
Sipërfaqja totale: 2500 m2
Numri i punonjësve: 20
Numri i studentëve: 250 (kapaciteti maksimal)
Ditët vjetore të punës: 365 ditë, me një kapacitet të reduktuar gjatë stinës së verës.
Orari i përditshëm operativ: 24 orë/24h
Ndërtesa e përzgjedhur e konviktit përbëhet nga 5 kate dhe me zona me destinacion salla dhe ambiente studimi, mensa, sallë argëtimi, zyra, salla mbledhje, korridor, tualet, salla studimi, me depo, recepsion dhe dhomë fjetje. Ndërtesa është e patermoizoluar dhe me sistem sistem qendror ngrohje me pelet me rendiment të ulët. Uji i ngrohtë sanitar garantohet përmes ngrohësve elektrik me rezistencë.

Muret e jashtme 38 cm: U = 1.35 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00

	Tulla të plota
	38
	0.72
	0.82
	1,900.00

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00



Dysheme betoni me pllaka: U = 1.25 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Pllaka qeramike
	2
	1.05
	
	2,000.00

	Llaç çimentoje
	2
	0.9
	0.91
	1,800.00

	Hidroizolim
	0.4
	0.26
	1.51
	1,300.00

	Beton
	8
	1.91
	0.88
	2,000.00

	Çakull
	15
	2.2
	0.88
	2,400.00

	Tokë e ngjeshur
	60
	1.5
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Soletë: U = 1.67 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Suva
	2
	0.9
	0.91
	1,800.00

	Beton i armuar
	15
	1.16
	0.88
	2,000.00

	Penobeton
	8
	0.35
	
	2,000.00

	Llaç çimentoje
	4
	1.4
	0.7
	1,800.00

	Hidroizolim
	0.4
	0.26
	1.51
	1,300.00

	
	
	
	
	



Dritare me një xham: U = 5.9 W/m2K
Të dhënat e mësipërme janë realizuar përmes llogaritjeve analitike respektivisht përbërjes së shtresës.

	Ndërtesa e konviktit
	
	
	
	
	
	
	

	Struktura
	Volumi gjeometri operacional
	Orientimi
	Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë
	Gjatësia
	Lartësia
	Sipërfaqja
	Sipërfaqja për tu zbritur
	Sipërfaqja llogaritëse

	 
	m3
	 
	W/m2K
	m
	m
	m2
	m2
	m2

	Mur i jashtëm
	6552
	J
	1.35
	21.1
	15
	316.5
	22.5
	294

	Dritare
	
	J
	5.9
	15
	1.5
	22.5
	0
	22.5

	Mur i jashtëm
	
	L
	1.35
	35
	15
	525
	123.75
	401.25

	Dritare
	
	L
	5.9
	82.5
	1.5
	123.75
	0
	123.75

	Mur i jashtëm
	
	V
	1.35
	21.1
	15
	316.5
	18
	298.5

	Dritare
	
	V
	5.9
	12
	1.5
	18
	0
	18

	Mur i jashtëm
	
	P
	1.35
	35
	15
	525
	0
	525

	Dysheme
	
	H
	1.25
	21
	24
	504
	0
	504

	Soleta
	
	H
	1.67
	21
	24
	504
	0
	504






Tabela 2: Veçoritë dhe specifikimet e llojeve të testuara të ndërtesave: Ndërtesë JR (jorezidenciale /industriale) kategori ndodhet ne qytetin e Tiranës
	
	Baza rasti
	Propozuar rasti

	Prodhim në sipërfaqen totale
	(7200/12 000) m 2
	12 000 m 2

	Zona klimatike A
	HDD <1500
	HDD <1500

	Ngrohje/Ftohje sistemi
	Inverter me shumëndarje
	Inverter me shumëndarje

	Energjisë bartëse të përdorura për uji i ngrohtë për banim (DHW).
	Energjia elektrike nga kombëtarja​ rrjetë
	Një ujë diellor në çati Ngrohje sistemi

	Energjia elektrike furnizimit
	Kombëtare Energjia elektrike Rrjeti
	Një impiant PV në çati

	Energjia elektrike çmimi 
	0,1 deri në 0,25 (€/ kwh )
	

	Mur, koeficienti shkëmbimi i nxehtësisë 
	1.87
	0,38-0,4[ 21 ]

	Dritare xham tek, koeficienti shkëmbimi i nxehtësisë i axhustuar. 
	5.2
	2,0-2,2[ 21 ]

	koeficienti i matur i shkëmbimit të nxehtësisë për Çati 
	1.0
	0,35-0,38[ 21 ]

	koeficienti shkëmbimi i nxehtësisë i matur Kat ndërtesë 
	1.2
	0,5[ 21 ]



X.3 Ndërtesa e shkollës e përzgjedhur ka të dhënat e mëposhtme:
Tipi i ndërtesës: Arsim publik (shkollë 9-vjeçare)
Nr. i kateve: 3
Sipërfaqja totale: 2840 m2
Numri i punonjësve: 48
Numri i nxënësve: 725 (32 nxënës/klasë)
Ditët vjetore të punës: 5 ditë/7 ditë, me një kapacitet të reduktuar gjatë stinës së verës.
Orari i përditshëm operativ: 11 orë /24 orë (2 turne)
Ndërtesa e përzgjedhur përbëhet nga 3 kate dhe me zona me destinacion salla dhe ambiente studimi, klasa, palestër me dhoma zhveshje, zyra, salla mbledhje, korridor, tualet, bibliotekë, sallë IT, depo. Ndërtesa është e patermoizoluar dhe me sistem sistem qendror ngrohje me naftë me rendiment të ulët. Nuk ka sistem/pajisje për gjenerimin e ujit të ngrohtë sanitar.

Muret e jashtme 38 cm: U = 1.35 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00

	Tulla të plota
	38
	0.72
	0.82
	1,900.00

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00



Dysheme betoni me pllaka: U = 1.25 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Pllaka qeramike
	2
	1.05
	
	2,000.00

	Llaç çimentoje
	2
	0.9
	0.91
	1,800.00

	Hidroizolim
	0.4
	0.26
	1.51
	1,300.00

	Beton
	8
	1.91
	0.88
	2,000.00

	Çakull
	15
	2.2
	0.88
	2,400.00

	Tokë e ngjeshur
	60
	1.5
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Soletë: U = 1.67 W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Suva
	2
	0.9
	0.91
	1,800.00

	Beton i armuar
	15
	1.16
	0.88
	2,000.00

	Penobeton
	8
	0.35
	
	2,000.00

	Llaç çimentoje
	4
	1.4
	0.7
	1,800.00

	Hidroizolim
	0.4
	0.26
	1.51
	1,300.00

	
	
	
	
	



Dritare me dopio xham: U = 3.7 W/m2K
Dritare me një xham: U = 5.9 W/m2K
Të dhënat e mësipërme janë realizuar përmes llogaritjeve analitike respektivisht përbërjes së shtresës.

	Ndërtesa e Shkollës
	
	
	
	
	
	
	

	Struktura
	Volumi gjeometri operacional
	Orientimi
	Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë
	Gjatësia
	Lartësia
	Sipërfaqja
	Sipërfaqja për tu zbritur
	Sipërfaqja llogaritëse

	 
	m3
	 
	W/m2K
	m
	m
	m2
	m2
	m2

	Mur i jashtëm
	7920
	J
	1.35
	16.4
	9.9
	162.36
	82.5
	79.86

	Dritare
	
	J
	3.7
	55
	1.5
	82.5
	0
	82.5

	Mur i jashtëm
	
	L
	1.35
	50.5
	9.9
	499.95
	91.5
	408.45

	Dritare
	
	L
	3.7
	61
	1.5
	91.5
	0
	91.5

	Mur i jashtëm
	
	V
	1.35
	50
	9.9
	495
	24
	471

	Dritare
	
	V
	3.7
	16
	1.5
	24
	0
	24

	Mur i jashtëm
	
	P
	1.35
	16
	9.9
	158.4
	15
	143.4

	Dritare
	
	P
	5.9
	10
	1.5
	15
	0
	15

	Dysheme
	
	H
	1.25
	51
	16
	816
	0
	816

	Soleta
	
	H
	1.67
	51
	16
	816
	0
	816



Tabela 2: Veçoritë dhe specifikimet e llojeve të testuara të ndërtesave: Ndërtesë JR (jorezidenciale /industriale) kategori ndodhet ne qytetin e Tiranës.
	
	Baza rasti
	Propozuar rasti

	Prodhim në sipërfaqen totale
	(7200/12 000) m 2
	12 000 m 2

	Zona klimatike A
	HDD <1500
	HDD <1500

	Ngrohje/Ftohje sistemi
	Inverter me shumëndarje
	Inverter me shumëndarje

	Energjisë bartëse të përdorura për Uji i ngrohtë për banim (DHW).
	Energjia elektrike nga kombëtarja​ rrjetë
	Një ujë diellor në çati Ngrohje sistemi

	Energjia elektrike furnizimit
	Kombëtare Energjia elektrike Rrjeti
	Një impiant PV në çati

	Energjia elektrike çmimi 
	0,1 deri në 0,25 (€/ kwh )
	

	Mur, koeficienti shkëmbimi i nxehtësisë 
	1.87
	0,38-0,4[ 21 ]

	Dritare xham tek, koeficienti shkëmbimi i nxehtësisë i axhustuar. 
	5.2
	2,0-2,2[ 21 ]

	koeficienti i matur i shkëmbimit të nxehtësisë për Çati 
	1.0
	0,35-0,38[ 21 ]

	koeficienti shkëmbimi i nxehtësisë i matur kat-ndërtesë 
	1.2
	0,5[ 21 ]



Apartamenti i përzgjedhur ka të dhënat e mëposhtme:
Tipi i ndërtesës: Apartament në një ndërtesë me shumë apartamente
Sipërfaqja totale: 80 m2
Numri i përdoruesve: 4
Ditët vjetore të punës: 7 ditë/7 ditë,
Orari i përditshëm operativ: 6-8 orë /24 orë
Ndërtesa e përzgjedhur e llojit apartament përbëhet nga zona me destinacion dhomë ndenje, kuzhinë, korridor, dhomë fjetje dhe tualet. Ndërtesa është e patermoizoluar dhe me sistem sistem ngrohje me pompë nxehtësie. Gjenerimi i ujit të ngrohtë sanitar realizohet përmes ngrohësve të ujit me rezistencë elektrike

Muret e jashtme 38 cm: U = 1.87W/m2K
	Materiali
	Trashësia
	Koeficienti i përcjell. termike
	Nxehtësia Specifike
	Densiteti

	Përshkrimi i strukturave të murit
	(cm)
	W/(mK)
	kJ/(kgK)
	Kg/m3

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00

	Tulla me vrima
	25
	0.72
	0.82
	1,900.00

	Suva
	2
	0.9
	0.7
	1,800.00



Dysheme betoni me pllaka: U = 1.2 W/m2K
Soletë: U = 1.0 W/m2K
Dritare me një xham: U = 5.5 W/m2K
Të dhënat e mësipërme janë realizuar përmes llogaritjeve analitike respektivisht përbërjes së shtresë.
Deri 1960: Ndërtesa (Mijë)

detached houses	
2014	2016	2018	2020	2022	2024	32.975999999999999	30.756	28.594000000000001	26.495000000000001	24.469000000000001	22.574592899999999	semidetached houses	
2014	2016	2018	2020	2022	2024	9.3109999999999999	8.6839999999999993	8.0730000000000004	7.4809999999999999	6.9089999999999998	6.4685911214199994	row houses	
2014	2016	2018	2020	2022	2024	4.2229999999999999	3.9380000000000002	3.661	3.3929999999999998	3.133	2.9490267116599997	apartment buildings	
2014	2016	2018	2020	2022	2024	1.7050000000000001	1.6479999999999999	1.591	1.5329999999999999	1.474	1.44613407804	Viti


1981 to 1990: Numri i ndertesave (mije)





 1961 - 1980: Ndërtesa (Mijë)

Shtëpi të veçuara	2014	2016	2018	2020	2022	2024	66.923000000000002	64.290000000000006	61.594000000000001	58.847999999999999	56.066000000000003	53.386376300400002	Shtëpi gjysëm të veçuara	2014	2016	2018	2020	2022	2024	11.199	10.757999999999999	10.307	9.8480000000000008	9.3819999999999997	9.0666068037799992	Shtëpi të njëpasnjëshme	2014	2016	2018	2020	2022	2024	4.0019999999999998	3.8450000000000002	3.6840000000000002	3.5190000000000001	3.3530000000000002	3.2568134801099999	Apartamente	2014	2016	2018	2020	2022	2024	6.4189999999999996	6.2939999999999996	6.1639999999999997	6.0289999999999999	5.8879999999999999	5.86521752131	Viti


1961deri1980: Numri i ndertesave (mije)




1981 deri 1990: Ndërtesa (Mijë)

Shtëpi të veçuara	2014	2016	2018	2020	2022	2024	62.03	60.69	59.246000000000002	57.704999999999998	56.070999999999998	54.477919310300003	Shtëpi gjysëm të veçuara	2014	2016	2018	2020	2022	2024	6.4610000000000003	6.3209999999999997	6.1710000000000003	6.0110000000000001	5.84	5.7585617767499997	Shtëpi të njëpasnjëshme	2014	2016	2018	2020	2022	2024	1.681	1.6439999999999999	1.605	1.5640000000000001	1.5189999999999999	1.5062123253399999	Apartamente	2014	2016	2018	2020	2022	2024	4.665	4.6159999999999997	4.5620000000000003	4.5039999999999996	4.4409999999999998	4.4681049374499997	Viti


Numri i ndertesave (mije)




1991 deri 2000: Ndërtesa (mijë)

Shtëpi të veçuara	2014	2016	2018	2020	2022	2024	126.495	124.999	123.29600000000001	121.383	119.261	117.20806414899999	Shtëpi gjysëm të veçuara	2014	2016	2018	2020	2022	2024	12.433999999999999	12.287000000000001	12.119	11.930999999999999	11.723000000000001	11.6920878046	Shtëpi të njëpasnjëshme	2014	2016	2018	2020	2022	2024	4.4109999999999996	4.359	4.2990000000000004	4.2329999999999997	4.1589999999999998	4.1689257640299999	Apartamente	2014	2016	2018	2020	2022	2024	2.4940000000000002	2.48	2.4630000000000001	2.444	2.423	2.4510747085399998	Viti


Numri i ndertesave (mjije)




2001 deri 2015: Ndertesa (Mije) 

Shtëpi të veçuara	2014	2016	2018	2020	2022	2024	125.018	130.88800000000001	130.452	129.886	129.17599999999999	128.61263381499998	Shtëpi gjysëm të veçuara	2014	2016	2018	2020	2022	2024	9.0549999999999997	9.4540000000000006	9.4220000000000006	9.3810000000000002	9.33	9.4267076462000006	Shtëpi të njëpasnjëshme	2014	2016	2018	2020	2022	2024	2.9279999999999999	3.0539999999999998	3.044	3.0310000000000001	3.0139999999999998	3.0615069260499999	Apartamente	2014	2016	2018	2020	2022	2024	6.6970000000000001	7.0369999999999999	7.0270000000000001	7.0129999999999999	6.9939999999999998	7.1193507471900004	Viti


Numri i ndertesave (mije)




Pas 2015: Ndërtesa (Mijë)

Shtëpi të veçuara	2016	2018	2020	2022	2024	4.26	15.01	25.919	36.896999999999998	48.141156309099998	Shtëpi gjysëm të veçuara	2016	2018	2020	2022	2024	0.29099999999999998	1.0249999999999999	1.77	2.52	3.3365275795299998	Shtëpi të njëpasnjëshme	2016	2018	2020	2022	2024	9.1999999999999998E-2	0.32600000000000001	0.56200000000000006	0.8	1.0654943944399999	Apartamente	2016	2018	2020	2022	2024	0.23899999999999999	0.84299999999999997	1.456	2.073	2.75541648485	Viti


Numri i ndertesave (mije)




Konsumi specifik vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/m²) - Banesë kategoria R2 me A=80 m²

Ngrohje (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	107	23.4	14.5	14.5	Ftohje (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	76.2	26.6	26.6	26.6	Elektricitet (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	84.7	50.6	50.6	-46.7	Total (kWh/m²)	
Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	267.89999999999998	100.6	91.7	-5.6000000000000014	Lënda djegëse e kursyer (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0	167.29999999999998	176.2	273.5	Lënda djegëse e kursyer (%)	
Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0	0.62448674878686083	0.65770810003732727	1.0209033221351251	
Lënda djegëse vjetore sipas përdorimit (kWh/m²) - Banesë kategoria R2 


Lënda djegëse vjetore e kursyer (%)




Treguesit e qëndrueshmërisë financiare sipas skenarëve
 Banesë kategoria R2 
A=80 m²

Skenari Bazë (Pa masa)	5.6	28.0	5.7	62946	4.7	35.2	7.1	50469	4.6	36.4	7.3	48996	SP (Vite)	IRR (%)	B-C	NPV (€)	Skenari i propozuar (M1)	5.6	28.0	5.7	62946	4.7	35.2	7.1	50469	4.6	36.4	7.3	48996	SP (Vite)	IRR (%)	B-C	NPV (€)	4.5999999999999996	36.36	7.3	Skenari i propozuar (M1+M2)	SP (Vite)	IRR (%)	B-C	4.7	35.200000000000003	7.1	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	
SP (Vite)	IRR (%)	B-C	5.6	28	5.7	



Konsumi vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/Vit) 

Lënda djegëse vjetore (kWh)	Ngrohje  (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	103636	15091	13278	13278	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Ftohje (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	474054	214485	214266	214266	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Elektricitet (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	30878	19727	19727	-51075	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Total	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	608568	249303	247271	176469	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Lëndë djegëse e kursyer (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	359265	361297	432099	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Lëndë djegëse e kursyer (%)	
Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0.59034487518239542	0.59368386112973415	0.71002583113144302	
Konsumi  vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/Vit) - Shkollë
Shkollë




Konsumi specifik vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/m²/Vit) - Shkollë

Ngrohje (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	36.5	5.3	4.7	4.7	Ftohje (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	167	75.5	75.5	75.5	Elektricitet (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	10.9	6.9	6.9	-18	Total (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	214.4	87.7	87.100000000000009	62.2	Lëndë djegëse e kursyer (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0	126.7	127.3	152.19999999999999	Lëndë djegëse e kursyer (%)	
Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0	0.59095149253731338	0.59375	0.70988805970149249	
Konsumi specifik vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/m²/Vit) - Shkollë


Lënda djegëse vjetore e kursyer (%)




Treguesit e qëndrueshmërisë financiare sipas skenarëve - Shkollë 

Skenari Bazë (Pa masa)	7.6	15.0	2.94	810302	8.3	13.8	2.7	565670	7.8	14.6	2.9	582213	SP (Vite)	IRR (%)	B-C	NPV (€)	Skenari i propozuar (M1)	
7.6	15.0	2.94	810302	8.3	13.8	2.7	565670	7.8	14.6	2.9	582213	SP (Vite)	IRR (%)	B-C	NPV (€)	7.8	14.61	2.8631000000000002	Skenari i propozuar (M1+M2)	
SP (Vite)	IRR (%)	B-C	8.2835999999999999	13.8	2.6964999999999999	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	
SP (Vite)	IRR (%)	B-C	7.6060999999999996	15	2.9430000000000001	



Konsumi vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/Vit) - Konvikt

Lënda djegëse vjetore (kWh)	Ngrohje  (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	714319	134186	33221	33221	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Ftohje (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	291972	134529	134529	134529	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Elektricitet (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	243549	210758	135821	135821	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Total	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	1249840	479473	378508	303571	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Lënda djegëse e kursyer (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	770367	871332	946269	Lënda djegëse vjetore (kWh)	Lënda djegëse e kursyer (%)	
Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0.61637249567944696	0.69715483581898485	0.75711211035012482	
Konsumi vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/Vit) - Konvikt




Konsumi specifik vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/m²/Vit) - Konvikt

Ngrohje (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	286	53.7	13.3	13.3	Ftohje (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	117	53.8	53.8	53.8	Elektricitet (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	97.4	84.3	84.3	54.3	Total (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	500.4	191.8	151.39999999999998	121.39999999999999	Lënda djegëse e kursyer (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0	308.59999999999997	349	379	Lënda djegëse e kursyer (%)	
Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0	0.61670663469224618	0.69744204636290963	0.75739408473221426	
Konsumi specifik vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/m²/Vit) - Konvikt


Lënda djegëse vjetore e kursyer (%)




Treguesit e qëndrueshmërisë financiare sipas skenarëve - Konvikti 

Skenari Bazë (Pa masa)	5.7	19.9	3.4	1421086	5.6	17.7	3.4	1239955	4.5	22.62	4.3	1175776	SP (Vite)	IRR (%)	B-C	NPV (€)	Skenari i propozuar (M1)	
5.7	19.9	3.4	1421086	5.6	17.7	3.4	1239955	4.5	22.62	4.3	1175776	SP (Vite)	IRR (%)	B-C	NPV (€)	4.5	22.62	4.3384	Skenari i propozuar (M1+M2)	
SP (Vite)	IRR (%)	B-C	5.6	17.7	3.4	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	
SP (Vite)	IRR (%)	B-C	5.7	19.899999999999999	3.4	



Konsumi vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/Vit) - Ndërtesë e administratës shtetërore administratës shtetërore 

Lënda djegëse vjetore (kWh) 	Ngrohje  (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	129062	30700	23094	23094	Lënda djegëse vjetore (kWh) 	Ftohje (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	255477	102329	102329	102329	Lënda djegëse vjetore (kWh) 	Elektricitet (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	222503	132318	133033	63572	Lënda djegëse vjetore (kWh) 	Total	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	607042	265347	258456	188995	Lënda djegëse vjetore (kWh) 	Lënda djegëse e kursyer (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	341695	348586	418047	Lënda djegëse vjetore (kWh) 	Lënda djegëse e kursyer (%)	
Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0.56288526988247933	0.57423703796442416	0.68866239897733594	
Konsumi vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/Vit) - Ndërtesë e administratës shtetërore administratës shtetërore 




Konsumi specifik vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/m²/Vit) - Ndërtesë e administratës shtetërore administratës shtetërore 

Ngrohje (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	48.2	11.5	8.6	8.6	Ftohje (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	95.5	38.299999999999997	38.299999999999997	38.299999999999997	Elektricitet (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	83.2	49.5	49.7	23.8	Total (kWh/m²)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	226.89999999999998	99.3	96.6	70.5	Lënda djegëse e kursyer (kWh)	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	128.59999999999997	131.29999999999998	157.39999999999998	Lënda djegëse  e kursyer (%)	
Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0.5623622741295724	0.57426178933450855	0.68929043631555742	
Konsumi specifik vjetor i lëndës djegëse sipas përdorimit (kWh/m²/Vit) - Ndërtesë e administratës shtetërore administratës shtetërore 


Lënda djegëse vjetore e kursyer (%)




Treguesit e qëndrueshmërisë financiare sipas skenarëve - Ndërtesë e administratës shtetërore

Skenari Bazë (Pa masa)	8.6	13.0	2.2	654825	9.6	11.0	2.2	476861	8.3	13.5	2.3	553014	SP (Vite)	IRR (%)	B-C	NPV (€)	Skenari i propozuar (M1)	
8.6	13.0	2.2	654825	9.6	11.0	2.2	476861	8.3	13.5	2.3	553014	SP (Vite)	IRR (%)	B-C	NPV (€)	8.3000000000000007	13.5	2.2999999999999998	Skenari i propozuar (M1+M2)	
SP (Vite)	IRR (%)	B-C	9.6	11	2.2000000000000002	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	
SP (Vite)	IRR (%)	B-C	8.6295999999999999	12.99	2.2000000000000002	



Kërksesa për energji sipas zonave klimatike (kWh/vit) - Banesë e kategorise R2 A-80m² 

Zona A	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	22639	12049	10618	2835	Zona B	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	26391	13446	12076	5698	Zona C	Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	28149	13911	12309	5698	DIF B	

Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0.14216967905725442	0.1038970697605236	0.1207353428287512	0.50245700245700253	DIF C	
Skenari Bazë (Pa masa)	Skenari i propozuar (M1)	Skenari i propozuar (M1+M2)	Skenari i propozuar (M1+M2+M3)	0.195744076166116	0.13385090935231114	0.13737915346494434	0.50245700245700253	
Kërksesa për energji  sipas zonave klimatike (KWh.Vit) 


Ritja e kerkeses per enerji referuar zones A (%)




Residential - cummulative	
by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	2573.172130864124	7457.5392467109814	16491.224587500001	Public - cummulative	
by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	291.10718478000001	787.20226019999996	1449.40625742	Commercial/private service - cummulative	
by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	952.57616735999989	2679.1204706999997	5953.6013148899992	Total - cummulative	

by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	3816.8554830041239	10923.861977610981	23894.232159809999	Total - per period	
by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	0	7107.0064946068569	12970.370182199018	



Residential - cummulative	
by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	2573.172130864124	7457.5392467109814	16491.224587500001	Public - cummulative	
by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	291.10718478000001	787.20226019999996	1449.40625742	Commercial/private service - cummulative	
by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	952.57616735999989	2679.1204706999997	5953.6013148899992	Total - cummulative	

by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	3816.8554830041239	10923.861977610981	23894.232159809999	Total - per period	
by 2030 (million EUR)	by 2040 (million EUR)	by 2050 (million EUR)	0	7107.0064946068569	12970.370182199018	
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Climatic 

Zone Nr Municipality Population

Number of 

Families

Number of 

families which 

live in: Detached 

house (Single 

Houses)

Number of 

families which 

live in: Semi-

detached house

Number of 

families 

which live 

in: Row or 

terraced 

house

Number of 

families, 

which live in 

apartment 

part of 

Multi 

Apartment 

Buildings 

1Belsh

17,123           4,899                  2,430                     444                           254               1,772            

2Berat

62,232           17,205                8,533                     1,560                        891               6,221            

4Cërrik

25,163           6,957                  3,450                     631                           360               2,516            

5Delvinë

6,166             1,705                  845                         155                           88                 616                

8Divjakë

24,882           6,879                  3,412                     624                           356               2,487            

10Durrës

153,614         42,470                21,064                   3,851                        2,198            15,357          

11Elbasan

115,101         31,822                15,783                   2,886                        1,647            11,507          

12Fier

101,963         28,190                13,981                   2,556                        1,459            10,193          

13Finiq

11,413           3,155                  1,565                     286                           163               1,141            

18Himarë

8,328             2,302                  1,142                     209                           119               833                

19Kamëz

96,137           26,579                13,182                   2,410                        1,376            9,611            

20Kavajë

30,012           8,297                  4,115                     752                           429               3,000            

24Konispol

4,898             1,354                  672                         123                           70                 490                

27Kuçovë

31,077           8,592                  4,261                     779                           445               3,107            

29Kurbin

34,405           9,512                  4,718                     863                           492               3,439            

30Lezhë

51,354           14,198                7,042                     1,288                        735               5,134            

33Lushnjë

63,135           17,455                8,657                     1,583                        904               6,312            

40Patos

18,227           5,039                  2,499                     457                           261               1,822            

41Peqin

16,580           4,584                  2,273                     416                           237               1,657            

48Roskovec

16,332           4,515                  2,239                     409                           234               1,633            

49Rrogozhinë

12,567           3,474                  1,723                     315                           180               1,256            

50Sarandë

22,613           6,252                  3,101                     567                           324               2,261            

51Selenicë

9,580             2,649                  1,314                     240                           137               958                

52 Shijak

22,058           6,098                  3,025                     553                           316               2,205            

56 Tiranë

598,176         181,265              89,902                   16,438                     9,063            65,543          

58Ura Vajgurore/Dimal

28,135           8,526                  4,228                     773                           426               3,083            

60Vlorë

83,683           25,358                12,577                   2,300                        1,268            9,169            

61Vorë

21,621           6,552                  3,249                     594                           328               2,369            

9Dropull

8,259             2,775                  1,376                     258                           141               1,000            

15Gjirokastër

23,270           7,818                  3,877                     727                           397               2,817            

16Gramsh

16,533           5,555                  2,755                     516                           282               2,001            

21Këlcyrë

4,400             1,478                  733                         137                           75                 533                

22Klos

12,172           4,089                  2,028                     380                           208               1,474            

26 Krujë

51,191           17,198                8,530                     1,615                        948               6,151            

31Libohovë

2,765             929                     461                         87                             51                 332                

32Librazhd

23,312           7,832                  3,884                     736                           432               2,801            

34Malësi e Madhe

21,684           7,285                  3,613                     684                           402               2,606            

36Mallakastër

15,838           5,321                  2,639                     500                           293               1,903            

37Mat

17,405           5,847                  2,900                     549                           322               2,091            

38Memaliaj

6,578             2,210                  1,096                     208                           122               790                

39Mirditë

13,625           4,578                  2,270                     430                           252               1,637            

42Përmet

7,980             2,681                  1,330                     252                           148               959                

43Pogradec

46,070           15,478                7,677                     1,454                        854               5,536            

44Poliçan

8,762             2,944                  1,460                     276                           162               1,053            

45Përrenjas

18,768           6,305                  3,127                     592                           348               2,255            

53Shkodër

102,434         34,414                17,068                   3,232                        1,898            12,308          

54Skrapar

10,750           3,612                  1,791                     339                           199               1,292            

55Tepelenë

6,761             2,271                  1,127                     213                           125               812                

59Vau i Dejës

19,261           6,471                  3,209                     608                           357               2,314            

25Korçë

60,754           20,411                10,123                   1,917                        1,126            7,300            

6Devoll

25,897           7,160                  3,551                     649                           371               2,589            

3Bulqizë

26,826           9,543                  4,733                     896                           526               3,387            

7Dibër

50,775           17,059                8,461                     1,602                        941               6,055            

14Fushë-Arrës

4,878             1,639                  813                         154                           90                 582                

17Has

11,684           3,925                  1,947                     369                           216               1,393            

23Kolonjë

7,519             2,526                  1,253                     237                           139               897                

28Kukës

36,125           12,137                6,019                     1,140                        669               4,308            

35Maliq

31,008           11,030                5,471                     1,036                        608               3,916            

46Pukë

6,222             2,213                  1,098                     208                           122               786                

47Pustec

1,843             656                     325                         62                             36                 233                

57Tropojë

14,189           5,047                  2,503                     474                           278               1,792            

Albania

Albania

2,402,113     726,325              360,233                 66,599                     37,899         261,594        

Zone 2

Zone 3

Zone 1
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ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE

Temporary

Certificate Code:

This Energy Certificate is generated and issued through softwhare (EECERT/PEN/v1) approved from the EE Agency. This EPC define 

the class of energy performance in the building and it is accompagned from the energy audit report with the same code. For 

further information please visit the EEA agency webpage: https://eficenca.gov.al/

ENERGY PERFORMANCE CLASS

EnergyPerformance Class shows the level of effectivness 

that energy is consumed in a building. It is important to be 

mentioned that numbers given below do not present the 

real unit energy consumed, they are presenting the level of 

energy efficiency compared with a referent building

EFFICIENT BUILDING

50 are the minimum requirements

Alternativeenergy systems

Please confirm if it is considered the 

possibility of usage of the alternative 

systems with very high efficiency  -NO

Systems proposed in the detail 

engineering design project

Decentralised systems, which are using 

RES - NO

Coogeneration sytem                           NO

Heat Pump system                                NO

Disrict Heating/Cooling                        NO    

NON EFFICIENT BUILDING

Technical Information

Administrative Information

This part shows the Technical Information 

related to the way that energyis used in this 

building. Energy consumption is based on the 

real figures based on the respective invoices 

Data presented at this EPCare in 

accordance with EPB Law Nr. 116 

date 10.11.2016

primaryenergy source electricity received from network

primaryenergy  consumtion

usfullarea of bld

Energy estimation/indicator

heating

cooling Specificyearlyenergy consumption 

for building (kWh/m2*year)

Specificyearlyenergy consumption 

for referent building (kWh/m2*year)

Energy generated from RES

Recommandationssfor improvments of EE at the Building are included at the Energy Audit Report 

with Code 202102094538, which can be assessed on the internet page: ee-cert.eficenca.gov.al

issued date

terminate date

VAT number

Subject

Number ofEPC

EnergyAuditor

Computer tool

Data presented at this Energy 

PerformanceCertificate are in 

accordance with law 116 date 

10.11.2016

Calculation Methodology
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Climatic 

Zone Nr Municipality Population

Number of 

Families

1Belsh

17,123           4,899                 

2Berat

62,232           17,205               

4Cërrik

25,163           6,957                 

5Delvinë

6,166             1,705                 

8Divjakë

24,882           6,879                 

10Durrës

153,614         42,470               

11Elbasan

115,101         31,822               

12Fier

101,963         28,190               

13Finiq

11,413           3,155                 

18Himarë

8,328             2,302                 

19Kamëz

96,137           26,579               

20Kavajë

30,012           8,297                 

24Konispol

4,898             1,354                 

27Kuçovë

31,077           8,592                 

29Kurbin

34,405           9,512                 

30Lezhë

51,354           14,198               

33Lushnjë

63,135           17,455               

40Patos

18,227           5,039                 

41Peqin

16,580           4,584                 

48Roskovec

16,332           4,515                 

49Rrogozhinë

12,567           3,474                 

50Sarandë

22,613           6,252                 

51Selenicë

9,580             2,649                 

52 Shijak

22,058           6,098                 

56 Tiranë

598,176         181,265             

58Ura Vajgurore/Dimal

28,135           8,526                 

60Vlorë

83,683           25,358               

61Vorë

21,621           6,552                  Zone 1
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Climatic 

Zone Nr Municipality Population

Number of 

Families

9Dropull

8,259             2,775                 

15Gjirokastër

23,270           7,818                 

16Gramsh

16,533           5,555                 

21Këlcyrë

4,400             1,478                 

22Klos

12,172           4,089                 

26 Krujë

51,191           17,198               

31Libohovë

2,765             929                    

32Librazhd

23,312           7,832                 

34Malësi e Madhe

21,684           7,285                 

36Mallakastër

15,838           5,321                 

37Mat

17,405           5,847                 

38Memaliaj

6,578             2,210                 

39Mirditë

13,625           4,578                 

42Përmet

7,980             2,681                 

43Pogradec

46,070           15,478               

44Poliçan

8,762             2,944                 

45Përrenjas

18,768           6,305                 

53Shkodër

102,434         34,414               

54Skrapar

10,750           3,612                 

55Tepelenë

6,761             2,271                 

59Vau i Dejës

19,261           6,471                  Zone 2
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Climatic 

Zone Nr Municipality Population

Number of 

Families

25Korçë

60,754           20,411               

6Devoll

25,897           7,160                 

3Bulqizë

26,826           9,543                 

7Dibër

50,775           17,059               

14Fushë-Arrës

4,878             1,639                 

17Has

11,684           3,925                 

23Kolonjë

7,519             2,526                 

28Kukës

36,125           12,137               

35Maliq

31,008           11,030               

46Pukë

6,222             2,213                 

47Pustec

1,843             656                    

57Tropojë

14,189           5,047                  Zone 3
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