VENDIM
Nr. 319, datë 11.6.2025

PËR MIRATIMIN E FORMULARËVE TË KËRKESËS PËR PËRDORIM BURIMI UJOR, DOKUMENTEVE SHOQËRUESE, PROCEDURËS SË SHQYRTIMIT E VENDIMMARRJES, FORMATEVE TË LEJES, AUTORIZIMIT, KUSHTEVE TË POSAÇME DHE AFATEVE TË VLEFSHMËRISË SË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 135, pika 3, 136, pika 7, 137, pika 3, 141, pika 6, e 144, pika 3, të ligjit nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Objekt i këtij vendimi është miratimi i formularëve të kërkesës për miratim, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, të lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorim dhe ripërdorim të ujërave të përdorura, të ndotura, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit të kërkesave, vendimmarrjes, rinovimit, ndryshimit, transferimit, pezullimit, revokimit të tyre, formateve të lejes/autorizimit, kushteve të përgjithshme e të posaçme të tyre dhe afateve të vlefshmërisë së tyre.
2. Akronimet dhe termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
a) “AMBU” – Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore;
b) “KKTU” – Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit;
c) “KBL” –Këshilli i Basenit Lumor;
ç) “ZABL” – Zyra e Administrimit të Basenit Lumor;
d) “Person fizik” – personi fizik, në kuptim të Kodit Civil, dhe personi që ushtron veprimtari tregtare, i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, si person fizik; 
dh) “Leje/autorizim” – leja/autorizimi i miratuar nga KKTU-ja, KBL-ja ose AMBU-ja për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorim dhe ripërdorim të ujërave të përdorura e të ndotura.
II. FORMULARËT E KËRKESËS PËR MIRATIMIN, NË PARIM, PËR DHËNIEN ME KONCESION TË BURIMIT UJOR, TË LEJES/AUTORIZIMIT, RINOVIMIT, NDRYSHIMIT, TRANSFERIMIT, PEZULLIMIT DHE REVOKIMIT TË TYRE, DOKUMENTET SHOQËRUESE, FORMATET E LEJEVE/AUTORIZIMEVE, KUSHTET E POSAÇME
1. Formularët e kërkesës për secilën veprimtari, për të cilën kërkohet miratim, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, leje/autorizim, rinovim, ndryshim, transferim, pezullim dhe revokim të tyre, të dokumentacionit teknik e ligjor shoqërues, specifikohen në shtojcën 1 dhe përmbajtja e dokumentacionit teknik në shtojcën 2, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
2. Formatet e lejes/autorizimit dhe të kushteve të posaçme specifikohen në shtojcën 3, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
III. PARAQITJA DHE PROCEDURA E SHQYRTIMIT TË KËRKESËS PËR MIRATIM, NË PARIM, PËR DHËNIEN ME KONCESION TË PËRDORIMIT TË BURIMIT UJOR, LEJE/AUTORIZIM
1. Autoriteti kontraktor, që kërkon miratim, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor nga KKTU-ja, paraqet kërkesën online, nëpërmjet portalit “e-Albania”, në shërbimin “Aplikim për përdorim burimi ujor”, duke ngarkuar formularin e kërkesës për miratimin, në parim, të dhënies me koncesion të përdorimit të burimit ujor sipërfaqësor ose nëntokësor, të plotësuar, si dhe dokumentacionin teknik e ligjor, të parashikuar në formular.
2. Çdo person fizik, juridik, privat apo shtetëror (në vijim aplikant), i cili kërkon leje/autorizim, ndryshimin, transferimin, pezullimin apo revokimin e lejes/autorizimit, paraqet personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij kërkesën online, në portalin “e-Albania”.
Kërkesa paraqitet nëpërmjet plotësimit të formularit të të dhënave të përgjithshme, ngarkimit në sistemin elektronik të formularit të kërkesës për veprimtarinë përkatëse, të dokumentacionit teknik e ligjor shoqërues, të përcaktuar në të, dhe të dokumentit që provon pagesën e tarifës së kërkesës. Dokumentacioni teknik, që ngarkohet, duhet të jetë i nënshkruar me firmë elektronike nga subjekti hartues i licencuar.
3. Kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues shqyrtohet nga AMBU-ja.
4. AMBU-ja shqyrton formalisht, brenda 5 (pesë) ditëve punë, nëse është paraqitur i gjithë dokumentacioni teknik e ligjor. Ky afat fillon nga dita e nesërme e regjistrimit të kërkesës për miratim, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor apo kërkesës për leje/autorizim në portalin “e-Albania”. Në rast se dokumentacioni nuk është i plotë, AMBU-ja njofton aplikantin që, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune, të plotësojë dokumentacionin. Me dërgimin e njoftimit si më sipër, ndërpritet llogaritja e afatit të shqyrtimit të kërkesës deri në plotësimin e dokumentacionit dhe fillon një afat i ri. Nëse aplikanti nuk plotëson dokumentacionin, brenda afatit të caktuar ose nëse dokumentacioni i ngarkuar në sistem ka përsëri mangësi, atëherë AMBU-ja merr vendim të arsyetuar për refuzimin e kërkesës.
5. Në mungesë njoftimi për mangësi në dokumentacion, brenda afatit të përcaktuar në pikën 4, të këtij kreu, AMBU-ja ka detyrimin të vijojë me shqyrtimin teknik e ligjor të kërkesës.
6. Pasi aplikanti ka plotësuar dokumentacionin e nevojshëm teknik e ligjor, të përcaktuar në formularët e kërkesës për secilën veprimtari dhe ka paguar tarifën e kërkesës, AMBU-ja, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune, përfundon shqyrtimin teknik e ligjor të kërkesës.
Nëse gjatë procesit të shqyrtimit të kërkesës, AMBU-ja konstaton mangësi në përmbajtje, mospërputhje të dhënash teknike dhe/ose ligjore ose vlerëson se është e nevojshme që të kryhen ndryshime në projektin e paraqitur, njofton aplikantin për plotësimin, korrigjimin, ndryshimin e dokumentacionit ose të projektit, duke dhënë arsyet përkatëse. Këto veprime duhet të kryhen nga aplikanti brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune nga njoftimi. Ky afat zbatohet për plotësimin apo saktësimin e dokumenteve, për të cilat nuk kërkohet miratimi nga organet e administratës shtetërore ose të enteve publike.
Nëse për plotësimin, ndryshimin e dokumentacionit ose të projektit kërkohet miratim nga organet e administratës shtetërore, ose të enteve publike, atëherë afati për plotësimin e tyre është brenda 50 (pesëdhjetë) ditëve pune. Me dërgimin e njoftimit si më sipër, ndërpritet llogaritja e afatit të shqyrtimit teknik e ligjor të kërkesës deri në plotësimin e dokumentacionit nga aplikanti dhe fillon një afat i ri.
Nëse plotësimi, korrigjimi, ndryshimi i dokumentacionit ose i projektit nuk është i plotë, atëherë aplikanti njoftohet dhe një herë për kryerjen e veprimeve të nevojshme, sipas afateve të përcaktuara në paragrafët e dytë e të tretë, të kësaj pike. Në rast se ndryshimet nuk ngarkohen në portalin “e-Albania”, brenda afateve të përcaktuara apo ngarkohen përsëri me mangësi, atëherë AMBU-ja merr vendim të arsyetuar për refuzimin e kërkesës.
7. AMBU-ja për çdo kërkesë analizon ndikimin e zhvillimit të veprimtarisë në statusin e trupit ujor që kërkohet të përdoret, në ato raste kur statusi është i përcaktuar në planet e menaxhimit të baseneve lumore. Nëse konstatohet se veprimtaria ka ndikim të konsiderueshëm në përkeqësimin e statusit të trupit ujor, AMBU-ja përfshin argumentet në relacionin teknik e ligjor, duke rekomanduar kufizime në ushtrimin e veprimtarisë apo refuzimin e kërkesës.
Në ato raste, kur vendimmarrja për miratimin e lejes/autorizimit është në kompetencë të AMBU-së, kufizimet përkatëse apo refuzimi i kërkesës bëhet nga kjo e fundit.
8. Pas shqyrtimit të kërkesës, sipas pikave 4, 5, 6 e 7, të këtij kreu, AMBU-ja, kur ligji parashikon se miratimi i lejes/autorizimit është në kompetencë të saj, përgatit raportin teknik dhe ligjor.
Nëse gjykohet e nevojshme, AMBU-ja ka të drejtë t’ia dërgojë për mendim kërkesën për leje/autorizim dhe institucioneve të tjera shtetërore ose operatorëve të shërbimeve publike, të cilët brenda 7 (shtatë) ditëve pune, kanë detyrimin të japin informacion apo pëlqim lidhur me kërkesën. Kur kërkesa për leje/autorizim prek zonë të mbrojtur, në çdo rast merret mendimi i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.
Në këtë rast, AMBU-ja përgatit raportin teknik e ligjor pas marrjes së mendimit nga këto institucione. Në mungesë të përgjigjes, brenda afatit 7-ditor, prezumohet që institucioni ose grupi i interesit nuk ka komente për kërkesën dhe është dakord me vijimin për vendimmarrje.
Në këtë rast, AMBU-ja njofton aplikantin nëpërmjet portalit “e-Albania” për përfundimin e procedurës së shqyrtimit të kërkesës dhe dërgimin për vendimmarrje.
9. Pas shqyrtimit të kërkesës, sipas pikave 4, 5, 6 e 7, të këtij kreu, AMBU-ja, me përjashtim të rasteve kur miratimi i lejes/autorizimit, sipas ligjit është në kompetencë të saj, ia dërgon për mendim kërkesën për leje/autorizim, nëpërmjet portalit “e-Albania”, institucioneve që përfaqësohen me anëtarë në KKTU, në rastet kur ligji parashikon se miratimi është kompetencë e këtij organi ose kryetarit të KBL-së dhe përfaqësuesve të grupeve të interesit e institucioneve, që përfaqësohen me anëtarë në këtë organ, në rastet kur miratimi është kompetencë e KBL-së. Institucionet dhe përfaqësuesit e grupeve të interesit duhet të shprehin mendimin e tyre brenda 7 (shtatë) ditëve pune.
AMBU-ja ka të drejtë t’ia dërgojë për mendim kërkesën për leje/autorizim dhe institucioneve të tjera shtetërore ose operatorëve të shërbimeve publike, të cilët brenda 7 (shtatë) ditëve pune kanë detyrimin të japin informacion apo pëlqim lidhur me kërkesën. Kur kërkesa për leje/autorizim prek zonë të mbrojtur, në çdo rast merret mendimi i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.
Institucionet shtetërore, që u dërgohet kërkesa për mendim, shprehen për përputhshmërinë e kërkesës me politikat, strategjitë, projektet dhe legjislacionin, që rregullon fushën e tyre të përgjegjësisë shtetërore. Anëtari i KBL-së, që përfaqëson grupet e interesit, shprehet për cenimin ose jo të interesit të grupit që përfaqëson.
Në mungesë të përgjigjes, brenda afatit 7-ditor, prezumohet që institucioni ose grupi i interesit nuk ka komente për kërkesën dhe është dakord të paraqitet për shqyrtim në mbledhjen e KKTU-së ose KBL-së. Në këtë rast, AMBU-ja ka detyrimin të vijojë me paraqitjen e saj për miratim në organin kompetent.
10. Nëse gjatë procesit të bashkërendimit të kërkesës, sipas pikës 9, të këtij kreu, një nga institucionet kundërshton dhënien e lejes/autorizimit, atëherë AMBU-ja, pasi e vlerëson këtë mendim, nëse është brenda fushës së përgjegjësisë shtetërore të institucionit përkatës, i kërkon aplikantit të plotësojë mangësitë e konstatuara, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune. Nëse kundërshtimi bëhet për arsye të tjera, AMBU-ja pasqyron arsyet e kundërshtimit në raportin teknik e ligjor, që i përcillet organit miratues, pa kërkuar plotësime nga aplikanti.
Nëse plotësimet e kërkuara nuk ngarkohen në sistemin elektronik, brenda afatit të përcaktuar në paragrafin e parë apo ngarkohen përsëri me mangësi, atëherë AMBU-ja njofton dhe një herë aplikantin për plotësimin e dokumentacionit brenda 5 (pesë) ditëve pune. Nëse plotësimet nuk ngarkohen në portalin “e-Albania” ose janë përsëri me mangësi, atëherë AMBU-ja merr vendim të arsyetuar për refuzimin e kërkesës.
11. Në përfundim të shqyrtimit të kërkesës dhe bashkërendimit të saj, sipas pikave 4, 5, 6, 7, 9 e 10, të këtij kreu, AMBU-ja përgatit raportin e vlerësimit teknik e ligjor dhe e përcjell për vendimmarrje në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe Ujit, përmes sekretariatit teknik të këtij organi ose në Këshillin e Basenit Lumor, sipas kompetencave të përcaktuara në ligj për miratimin e veprimtarisë përkatëse, përveç rasteve kur AMBU-ja është vetë kompetente për miratimin e lejes/autorizimit, sipas përcaktimeve në ligj. Në këtë rast, AMBU-ja njofton aplikantin nëpërmjet sistemit elektronik për përfundimin e procedurës së shqyrtimit të kërkesës dhe për përcjelljen e saj pranë organit kompetent.
IV. VENDIMMARRJA DHE HYRJA NË FUQI E VENDIMIT
1. KKTU-ja, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve pune, dhe KBL-ja, brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve pune, nga paraqitja e raportit të vlerësimit teknik e ligjor nga AMBU-ja, si dhe AMBU-ja brenda 5 (pesë) ditëve pune nga paraqitja e raportit drejtorit të përgjithshëm, marrin vendim për:
a) miratimin, në parim, të kërkesës për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor;
b) miratimin e lejes/autorizimit, sipas kërkesës së paraqitur;
c) miratimin me ndryshime nga kërkesa e paraqitur;
ç) refuzimin e kërkesës;
d) rinovimin e afatit të lejes/autorizimit;
dh) ndryshimin e vendimit të dhënies së lejes/autorizimit;
e) transferimin e lejes/autorizimit;
ë) pezullimin e lejes/autorizimit;
f) revokimin e vendimit të dhënies së lejes/autorizimit.
Vendimi për refuzimin e kërkesës duhet të jetë në çdo rast i arsyetuar.
2. Vendimi i KKTU-së hyn në fuqi sipas parashikimeve në vendimin nr. 519, datë 20.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e përbërjes së Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit”, të ndryshuar. Vendimi i KBL-së dhe i AMBU-së hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së tij aplikantit ose titullarit të lejes/autorizimit.
3. Vendimi i KKTU-së, i KBL-së dhe AMBU-së i njoftohet aplikantit nëpërmjet portalit “e-Albania”, në seksionin “Dokumentet e mia”, te “Hapësira ime”, jo më vonë se 5 (pesë) ditë pune nga data e marrjes së vendimit.
4. Në rastin e miratimit, rinovimit, transferimit të lejes/autorizimit ose ndryshimit, me kërkesë të titullarit, aplikanti, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pune nga marrja e njoftimit, duhet të ngarkojë aktet që provojnë pagimin e tarifës së shpenzimeve administrative për dhënien e lejes/autorizimit. Në rastin kur nga AMBU-ja konstatohen pasaktësi në vërtetimin e pagesës së ngarkuar nga subjekti, këtij të fundit i lihet një afat shtesë prej 5 (pesë) ditësh pune për të ringarkuar pagesën.
5. AMBU-ja, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga ngarkimi në portal i dokumentit të pagesës së shpenzimeve administrative, plotëson formatin e lejes/autorizimit dhe e ngarkon në portalin “e-Albania”, bashkë me vendimin e KKTU-së, KBL-së ose AMBU-së, në përputhje me kriteret e dokumentit elektronik. Në rastet e lejeve/autorizimeve dhe vendimeve të miratuara nga KKTU-ja apo KBL-ja, aplikanti ka të drejtë të pajiset edhe me formatin fizik të lejes/autorizimit dhe të vendimit për miratimin e kërkesës.
6. Mospagimi i tarifës së shpenzimeve administrative të dhënies së lejes/autorizimit, rinovimit, transferimit ose ndryshimit me kërkesë, brenda afatit të përcaktuar në pikën 4, të këtij kreu, sjell si pasojë pushimin e fuqisë juridike të vendimit të miratimit. 
V. RINOVIMI, NDRYSHIMI, TRANSFERIMI, PEZULLIMI DHE REVOKIMI I LEJES/AUTORIZIMIT
1. Subjekti i pajisur me leje/autorizim, në përfundim të afatit të vlefshmërisë së tyre, sipas pikave 2 e 3, të kreut VI, kërkon rinovimin e afatit të vlefshmërisë, nëse nuk ndryshon llojin e veprimtarisë, koordinatat e ushtrimit të veprimtarisë dhe sasinë e ujit, që kërkon të përdorë. Në rast të ndryshimit të njërit prej këtyre elementeve, titullari i saj duhet të paraqesë kërkesë të re për miratimin, në parim, për nisjen e një procedure koncesioni ose për leje/autorizim.
2. Subjekti i pajisur me leje/autorizim, jo më vonë se 6 (gjashtë) muaj përpara përfundimit të afatit të vlefshmërisë, njofton AMBU-në nëse do të kërkojë rinovimin e tyre. Nëse ky njoftim nuk bëhet nga subjekti, AMBU-ja njofton titullarin e saj, jo më vonë se 5 (pesë) muaj përpara përfundimit të afatit të vlefshmërisë, të shprehet me shkrim nëse do të kërkojë rinovimin. Me përfundimin e afatit të vlefshmërisë së lejes/autorizimit titullari i saj duhet të paraqesë kërkesë të re. 
3. Kërkesa për rinovimin e lejes/autorizimit paraqitet nëpërmjet sistemit elektronik, sipas formularit përkatës të parashikuar në shtojcën 1, të këtij vendimi, duke plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Shqyrtimi i kërkesës për rinovim bëhet sipas procedurës dhe afateve të parashikuara në kreun III, të këtij vendimi.
4. Ndryshimi i lejes/autorizimit vendoset kryesisht nga organi miratues ose me kërkesë të AMBU-së, për shkaqet e parashikuara në nenin 145, të ligjit nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar, sipas procedurave të parashikuara në ligjin që rregullon veprimtarinë e dhënies së licencave, lejeve dhe autorizimeve në Republikën e Shqipërisë dhe në legjislacionin në fuqi.
Nëse ndryshimi kërkohet nga mbajtësi i titullit, kërkesa paraqitet nëpërmjet portalit “e-Albania”, sipas formularit përkatës të parashikuar në shtojcën 1, të këtij vendimi, duke plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Nëse mbajtësi i titullit kërkon të ndryshojë llojin e veprimtarisë, vendin e ushtrimit ose të rrisë sasinë e ujit që kërkon të përdorë, atëherë duhet të paraqesë kërkesë të re për leje/autorizim, sipas llojit të veprimtarisë që kërkon. Shqyrtimi i kërkesës së titullarit për ndryshimin e lejes/autorizimit bëhet sipas procedurës dhe afateve të parashikuara në kreun III, të këtij vendimi.
5. Nëse kërkohet transferimi i lejes/autorizimit, kërkesa paraqitet nga titullari i saj nëpërmjet portalit “e-Albania”, sipas formularit përkatës të parashikuar në shtojcën 1, të këtij vendimi, duke plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Shqyrtimi i kërkesës së titullarit për transferimin e lejes/autorizimit bëhet sipas procedurës dhe afateve të parashikuara në kreun III, të këtij vendimi.
6. Pezullimi i lejes/autorizimit vendoset nga organi miratues, kryesisht ose me kërkesë të AMBU-së, për shkaqet e parashikuara në nenin 145, të ligjit nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar, sipas procedurave të parashikuara në ligjin që rregullon veprimtarinë e dhënies së licencave, lejeve dhe autorizimeve në Republikën e Shqipërisë dhe në legjislacionin në fuqi. 
Nëse pezullimi kërkohet nga mbajtësi i titullit, kërkesa paraqitet nëpërmjet portalit “e-Albania”, sipas formularit përkatës të parashikuar në shtojcën 1, të këtij vendimi, duke plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Shqyrtimi i kërkesës së titullarit për pezullim bëhet sipas procedurës dhe afateve të parashikuara në kreun III, të këtij vendimi. Nëse shkaku për të cilën titullari kërkon pezullimin e lejes/autorizimit nuk është i mbështetur në ligjin nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar ose në legjislacionin në fuqi, atëherë AMBU-ja merr vendim të arsyetuar për refuzimin e kërkesës.
7. Revokimi i lejes/autorizimit bëhet për shkaqet e parashikuara në nenin 146, të ligjit nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar, sipas procedurave të parashikuara në ligjin që rregullon veprimtarinë e dhënies së licencave, lejeve dhe autorizimeve në Republikën e Shqipërisë dhe në legjislacionin në fuqi.
Nëse revokimi kërkohet nga mbajtësi i titullit, kërkesa paraqitet nëpërmjet portalit “e-Albania”, sipas formularit përkatës të parashikuar në shtojcën 1, të këtij vendimi. Shqyrtimi i kërkesës së titullarit për revokim bëhet sipas procedurës dhe afateve të parashikuara në kreun III, të këtij vendimi.
VI. HYRJA NË FUQI E LEJES/AUTORIZIMIT, AFATET E VLEFSHMËRISË
1. Leja/autorizimi për përdorimin e burimit ujor hyn në fuqi vetëm pas publikimit të saj në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, përveçse kur hyrja në fuqi lidhet me botimin në Fletoren Zyrtare.
2. Afati i vlefshmërisë së miratimit, në parim, për nisjen e një procedure koncesioni, e lejes/autorizimit për përdorimin e burimeve ujore sipërfaqësore, nëntokësore dhe shkarkimeve të lëngshme është, si më poshtë vijon:
a) miratimi, në parim, për nisjen e një procedure koncesioni jepet për një periudhë kohore prej 2 (dy) vjetësh;
b) autorizimi jepet për një periudhë kohore prej 5 (pesë) vjetësh;
c) leja jepet për një periudhë kohore prej 5 (pesë) vjetësh;
ç) në rastet e përdorimit të burimit ujor me koncesion ose kur përdorimi i burimit ujor i shërben kryerjes së një veprimtarie me koncesion, afati është në përputhje me afatet e koncesionit;
d) në rastin e investimeve strategjike, afati i lejes/autorizimit është në përputhje me afatin për të cilin është dhënë statusi “Investim/investitor strategjik, procedurë e asistuar/e veçantë”;
dh) autorizimi për kryerje shpimi nëntokësor për marrje uji (pus shpimi) jepet për një periudhë 1-vjeçare.
3. Afati i vlefshmërisë së lejes/autorizimit për veprimtari ndërtimore në brigje dhe veprimtari në shtratin e burimit ujor është, si më poshtë vijon:
a) Autorizimi i posaçëm për përdorim burimi ujor për veprimtari ndërtimi, rindërtimi ose shembjen e objekteve, për mbrojtjen e brigjeve, mureve, digave apo veprave të tjera në brigje është i vlefshëm, nga data e miratimit deri në fillimin e zbatimit në terren, në çdo rast jo më shumë se 2 (dy) vjet;
b) Autorizimi për përdorim burimi ujor, për veprimtari ndërtimore në brigje, është i vlefshëm, nga data e miratimit deri në fillimin e zbatimit në terren, në çdo rast jo më shumë se 2 (dy) vjet;
c) Autorizimi për veprimtari mbrojtëse të përkohshme, në rast emergjence, është sipas kërkesës së paraqitur nga strukturat e ngritura për përballimin e emergjencave civile;
ç) Autorizimi për përdorim burimi ujor, për ndërtimin e strukturave ankoruese, portuale, veprave mbrojtëse dhe ishujve artificialë në det, është e vlefshme nga data e miratimit deri në fillimin e zbatimit në terren, në çdo rast jo më shumë se 2 (dy) vjet;
d) Leja për shfrytëzimin e materialeve inerte, që nxirren nga shtretërit e lumenjve, përrenjve, liqeneve me ose pa ujë, është sipas grafikut të punimeve, por jo më shumë se 3 (tre) vjet;
dh) Leja për rehabilitimin e trupave ujorë është sipas grafikut të punimeve;
e) Leja/autorizimi për veprimtari të tjera në brigje dhe në shtratin e burimit ujor është e vlefshme nga data e miratimit deri në fillimin e zbatimit në terren, në çdo rast jo më shumë se 2 (dy) vjet.
VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
1. Vendimi nr. 550, datë 15.7.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes, të formateve të lejes, të autorizimit, të kushteve të posaçme dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, shfuqizohet.
2. Kërkesat për pajisjen me leje apo autorizim për përdorimin e burimeve ujore, të paraqitura pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar, dhe deri në hyrjen në fuqi të këtij vendimi, do të shqyrtohen sipas parashikimeve në vendimin nr. 550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes, të formateve të lejes, të autorizimit, të kushteve të posaçme dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, lidhur me formatet e kërkesave, dokumentacionit teknik e ligjor, afatet, si dhe me procedurën e shqyrtimit.
3. Gjatë periudhës nga data e hyrjes në fuqi e këtij vendimi deri në datën e funksionimit të plotë të sistemit e-Leje, të përditësuar, kërkesat për leje/autorizim do të paraqiten në sistemin aktual elektronik e-Leje të Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore.
4. Ngarkohen Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Agjencia e Zhvillimit të Territorit dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku

SHTOJCA 1

FORMULARËT E KËRKESËS PËR LEJE DHE AUTORIZIME PËR PËRDORIM BURIMI UJOR DHE DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

I. FORMULARËT E KËRKESËS PËR PËRDORIM BURIMI UJOR SIPËRFAQËSOR.
i.a Formularët e kërkesës për leje:
Formulari 1 – Kërkesë për miratimin në parim të dhënies me koncesion të përdorimit të burimit ujor sipërfaqësor.
Formulari 2 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për ujë të pijshëm (sisteme të furnizimit me ujë të popullatës).
Formulari 3 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për ujë të ambalazhuar.
Formulari 4 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për ujitje.
Formulari 5 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për akuakulturë.
Formulari 5/1 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për akuakulturë (në rastin e ujërave të rrjedhshëm).
Formulari 5/2 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për akuakulturë (në rastin e ujërave të qëndrueshëm).
Formulari 6 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik.
Formulari 7 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për qëllime industriale dhe procese teknologjike.
Formulari 8 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për gjënë e gjallë kur shoqërohet me instalime artificiale.
Formulari 9 – Kërkesë për leje për përdorimin e ujërave detare për prodhim energjie elektrike.
Formulari 10 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për qëllime të tjera (që nuk përfshihen në formularët e tjerë).
Formulari 11 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim energjie dhe ftohje.
i.b Formularët e kërkesës për autorizim:
Formulari 12 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor për lundrim për qëllime të ndryshme.
Formulari 13 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për turizëm dhe argëtim.
Formulari 14 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për kërkime, studime, që kanë për objekt ujin.
Formulari 15 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për kërkime, studime që nuk kanë nuk kanë për objekt ujin.
Formulari 16 – Kërkesë e institucioneve monitoruese të ujërave sipërfaqësorë e nëntokësorë dhe institucioneve shkencore për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për kërkime, studime, eksplorime që ndikojnë në prishjen e ekuilibrave sasiorë dhe cilësorë të ujërave.
Formulari 17 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për qëllime të tjera (që nuk përfshihen në formularët e tjerë).
Formulari 18 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor nëntokësor për turizëm, argëtim, përfshirë lundrimin për argëtim.
II. FORMULARËT E KËRKESËS PËR PËRDORIM BURIMI UJOR NËNTOKËSOR
ii.a Formularët e kërkesës për leje:
 Formulari 19 – Kërkesë për miratimin në parim për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor nëntokësor.
Formulari 20 – Kërkesë për leje për shfrytëzim uji nëntokësor për qëllime familjare (jo ujë të pijshëm, sasi < 0.5 l/sek).
Formulari 21 – Kërkesë për leje për nxjerrje dhe shfrytëzim të ujit nëntokësor nëpërmjet shpimit për qëllime të ndryshme (që nuk përfshihen në formularët e tjerë).
Formulari 22 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për ujë të pijshëm (sisteme të furnizimit me ujë të popullatës).
Formulari 23 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për ujë të ambalazhuar.
Formulari 24 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për ujitje.
Formulari 25 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për akuakulturë.
Formulari 26 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për prodhim hidroenergjie.
Formulari 27 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për qëllime industriale.
Formulari 28 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor kurativ, mineral, termomineral dhe gjeotermal.
Formulari 29 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për gjënë e gjallë kur shoqërohet me instalime tubacionesh artificiale.
Formulari 30 – Kërkesë për leje për përdorim burimi ujor nëntokësor për prodhim energjie dhe ftohjeje.
ii.b Formularët e kërkesës për autorizim:
Formulari 31 – Kërkesë për autorizim për kryerje shpimi nëntokësor për marrje uji (pus– shpimi).
Formulari 32 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor nëntokësor për kërkime, studime, që kanë për objekt ujin.
Formulari 33 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor nëntokësor për kërkime, studime që nuk kanë nuk kanë për objekt ujin.
Formulari 34 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor nëntokësor i institucioneve monitoruese të ujërave sipërfaqësorë e nëntokësorë dhe institucioneve shkencore për kërkime, studime, eksplorime që ndikojnë në prishjen e ekuilibrave sasiorë dhe cilësorë të ujërave.
III. FORMULARËT E KËRKESËS PËR VEPRIMTARI NË BRIGJE DHE NË SHTRATIN E BURIMIT UJOR
Formulari 35 – Kërkesë për autorizim për veprimtari ndërtimi, rindërtimi apo shembjen e objekteve për mbrojtjen e brigjeve, mureve, digave e veprave të tjera në brigje.
Formulari 36 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor për veprimtari ndërtimore në brigje.
Formulari 37 – Kërkesë për autorizim për veprimtari mbrojtëse të përkohshme në rast emergjence.
Formulari 38 – Kërkesë për autorizim për përdorim burimi ujor për ndërtimin e strukturave ankoruese, portuale dhe ishujve artificialë në trupa ujorë.
Formulari 39 – Kërkesë për leje për shfrytëzimin e materialeve inerte që nxirren nga shtretërit e lumenjve, përrenjve, liqeneve me ose pa ujë.
Formulari 40 – Kërkesë për rehabilitimin e trupave ujorë (aplikohet vetëm nga organet e pushtetit vendor, institucionet e administratës shtetërore ose entet publike sipas fushës së përgjegjësisë shtetërore).
Formulari 41 – Kërkesë për leje/autorizim për veprimtari të tjera në brigjet dhe shtratin e burimit ujor.
IV. FORMULARËT E KËRKESËS PËR SHKARKIMET E LËNGSHME, PËRDORIMIN DHE RIPËRDORIMIN E UJËRAVE TË PËRDORUR DHE TË NDOTUR
Formulari 42 – Kërkesë për autorizim për përdorim ose ripërdorim të ujërave të përdorur, përfshirë dhe futjen e tyre në tokë. 
Formulari 43 – Kërkesë për autorizim për shkarkimin e ujërave të përdorur industrialë.
Formulari 44 – Kërkesë për autorizim për shkarkimin e ujërave të ndotur.
Formulari 45 – Kërkesë për autorizim për përdorimin ose ripërdorimin e ujërave të ndotura, përfshirë edhe futjen e tyre në tokë.
Formulari 46 – Kërkesë për leje/autorizim për shkarkimin e lëngjeve që mund të shkaktojnë infiltrimin ose akumulimin me kohë në ujërat sipërfaqësorë, shtretërit natyrorë ose artificialë, shtresat ujëmbajtëse ose ujërat nëntokësorë.
Formular 47 – Kërkesë për autorizim për injektimin dhe riinjektimin e ujërave të ndotura.
V. FORMULARËT E KËRKESËS PËR RINOVIM, TRANSFERIM, NDRYSHIM, PEZULLIM, REVOKIM TË LEJES/AUTORIZIMIT
Formulari 48 – Kërkesë për rinovim të lejes/autorizimit.
Formulari 49 – Kërkesë për transferim të lejes/autorizimit.
Formulari 50 – Kërkesë për pezullim të lejes/autorizimit.
Formulari 51 – Kërkesë për ndryshim të lejes/autorizimit.
Formular 52 – Kërkesë për revokim të lejes/autorizimit.
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SHTOJCA 2
PËRMBAJTJA E DOKUMENTACIONIT TEKNIK

Dokumentacioni teknik minimalisht duhet të përmbajë në mënyrë të strukturuar elementet si më poshtë.
1. Studimi hidrologjik:
a) Përshkrimi gjeologo-morfologjik i pellgut ujëmbledhës dhe zonës ku do të pozicionohet vepra;
b) Përshkrimi i matjeve dhe punimeve studimore të kryera në trupin ujor që do të përdoret;
c) Klima:
- Temperaturat shumëvjeçare mesatare, minimale dhe maksimale mujore, temperatura me lartë dhe më e ulët e regjistruar;
- Lagështinë mesatare mujore të ajrit;
- Avullimin dhe evapotranspirimin mujor;
ç) Reshjet:
- Shtresën shumëvjeçare të reshjeve, vitet dhe stacionet e marra në referencë;
- Shpërndarjen brenda vjetore të reshjeve;
- Shtresën e reshjeve në formë bore dhe të dhëna për kohëzgjatjen e borës;
- Reshjet maksimale dhe minimale të regjistruara;
d) Prurjet:
- Të dhëna për prurjet ditore, mujore, shumëvjeçare, vitet dhe stacionet referuese;
- Llogaritja e prurjeve mesatare shumë vjeçare (P=95%; P=75%; P=50%, P=25%), vjetore dhe mujore, në pikën e veprës së marrjes;
- Llogaritja e kurbës së qëndrueshmërisë, për prurjet ditore mesatare shumëvjeçare për (P=50%);
- Llogaritja e prurjes ekologjike, sipas kërkesave ligjore apo planeve të menaxhimit të baseneve; 
- Identifikimi dhe pozicionimi i burimeve ujore dhe sasive të ujit që kontribuojnë në bilancin ujor;
dh) Analizimi i të dhënave dhe llogaritja e bilancit ujor me të gjitha elementet përkatëse, në pikat e veprave të marrjes, përpara dhe pas ndërtimit;
e) Konkluzione dhe rekomandime;
ë) Rekomandime për mënyrën e kaptazhit dhe të regjimit ujor të përdorimit të burimit;
f) Zgjidhja teknike për sigurimin e rrjedhjes ekologjike;
g) Harta e pellgut ujëmbledhës, në shkallë të detajuar jo më të vogël se 1:25.000, shoqëruar me profilet e saj;
2. Studimi hidrogjeologjik:
a) Përshkrimi gjeologo-morfologjik i zonës ku do të pozicionohet vepra;
b) Përshkrimi i punimeve studimore të kryera në burimin ujor të kërkuar për përdorim;
c) Rezultatet e punimeve studimore të kryera (shpime, galeri, etj.);
ç) Llogaritja e burimeve ujore dhe formulat e përdorura, përfshi % e sigurisë;
d) Të dhëna fiziko-kimike dhe bakteriologjike për burimin ujor (analiza laboratorike) dhe komente mbi to;
dh) Të specifikohet dinamika e lëvizjes së nivelit të ujit nëntokësor;
e) Konkluzione dhe rekomandime;
ë) Rekomandime për mënyrën e kaptazhit dhe të regjimit ujor të përdorimit të burimit ujor për vendosjen e zonave sanitare;
f) Harta hidrogjeologjike e zonës, në shkallë të detajuar jo më të vogël se 1:25.000, shoqëruar me profilet e saj;
g) Prerjet gjeologo-teknike të puseve ose skema dhe prerjet hidrogjeologjike të punimit minerar për çdo lloj kaptazhi tjetër të parashikuar në dimensionet përkatëse.
3. Të dhëna mbi pronësinë e gjurmës së veprës.
a) Harta e gjurmës së veprës me koordinatat e pikave të poligonit të saj, ku të përfshihen: zona e burimit ujor dhe vepra e marrjes, e shkarkimit, tubacionet dhe kanalet e dërgimit, depo, stacionit të pompimit, apo vepra të tjera pjesë integrale të projektit (në shkallë jo më të vogël se 1:25000), duke përfshirë, gjithashtu, edhe numrat e pasurive dhe emrat e pronarëve, si dhe sipërfaqet sipas kategorisë së përdorimit të tokës për çdo pronë;
b) Certifikatat e pronësisë së tokës, në rastin kur veprimtaria kryhet brenda pronësisë së subjektit kërkues, ose autorizimin/marrëveshjen për përdorimin e saj nga pronarët/subjektet, nëse veprimtaria shtrihet në prona të pronarëve apo subjekteve të tjerë.
4. Plan biznesi:
a) Analizë e situatës aktuale, fizibiliteti i investimit;
b) Objektivat, planifikimi i të ardhurave;
c) Analiza financiare e investimit dhe kreditimit;
ç) Analiza e vlerës së njësisë së volumit të ujit të përdorur, kosto në prodhim dhe vlera në treg;
d. Analiza e riskut.
5. Projekti i shfrytëzimit të ujit.
a) Relacioni teknik i projektit minimalisht duhet të përmbajë:
- Sasinë mesatare të ujit të nevojshëm për aktivitetin, ndarë në aktivitetet kryesore dhe ndihmëse (m3/ditë, l/sek);
- Të dhëna të përgjithshme mbi cilësinë e burimit ujor, në përputhje me standardet e cilësisë së mjedisit, dhe në respektim të zonave të mbrojtura sanitare;
- Aktiviteti që do të kryhet dhe grafiku i punimeve sipas ditëve, muajve dhe vitit.
b) Projekti teknik:
- Planimetri e përgjithshme në shkallë jo më të madhe se 1:25000;
- Planimetri e veprave në shkallë jo më të madhe se 1:1000;
- Profilet gjatësore në shkallë jo më të madhe se 1:1000;
- Profilet tërthore në shkallë jo më të madhe se 1:250;
- Detaje të veprave në shkallë jo më të madhe se 1:100;
- Gjurma e projektit e digjitalizuar në format DWG e gjeoreferencuar në sistemin KRGJSH.
6. Projekti i shkarkimit të ujit.
a) Relacioni teknik i projektit i cili minimalisht duhet të përmbajë:
- Sasinë mesatare të ujit që do të shkarkohet nga aktiviteti (m3/ditë, l/sek);
- Të dhëna të përgjithshme mbi cilësinë e trupit ujor pritës, në përputhje me standardet e cilësisë së mjedisit;
- Aktiviteti që do të kryhet dhe grafiku i punimeve sipas ditëve, muajve dhe vitit.
b) Projekti teknik.
- Planimetri e përgjithshme në shkallë jo më të madhe se 1:25000;
- Planimetri e veprave në shkallë jo më të madhe se 1:1000;
- Profilet gjatësore jo më të mëdha se 1:1000;
- Profilet tërthore jo më të mëdha së 1:250;
- Detaje të veprave jo më të mëdha se 1:100.
7. Projekti i rehabilitimit.
a) Relacioni teknik i projektit, i cili minimalisht duhet të përmbajë:
- Tipologjinë e ndërhyrjeve dhe përshkrimin e tyre;
- Preventivin e punimeve të rehabilitimit;
- Aktiviteti që do të kryhet dhe grafiku i punimeve sipas ditëve, muajve dhe vitit.
b) Projekti teknik.
- Planimetri e përgjithshme në shkallë jo më të madhe se 1:25000;
- Planimetri e veprave në shkallë jo më të madhe se 1:1000;
- Profilet gjatësore jo më të mëdha se 1:1000;
- Profilet tërthore jo më të mëdha së 1:250;
- Detaje të veprave jo më të mëdha se 1:100.
8. Analiza fiziko-kimike dhe bakteriologjike të burimit ujor.
a) Të bëhen nga laboratorë të licencuar;
b) Të përcaktohen koordinatat dhe data e marrjes së mostrës;
c) Të shoqërohet me fotografi të mostrës gjatë marrjes në trupin ujor.
9. Oponenca e studimit gjeologjik dhe hidrogjeologjik.
a) Aprovimi për vënien në zbatim të projektit;
b) Rekomandimet e mundshme që subjekti duhet të respektojë gjatë zbatimit të këtij projekti.
10. Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis:
a) Raporti në përputhje me kërkesat e përcaktuar në legjislacionin përkatës;
[bookmark: _GoBack]b) Vendimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM) për vlerësimin e ndikimit në mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit për VNM-në e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprak ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas përcaktimit në ligjin “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” (nëse aktiviteti është objekti i ligjit).
11. Projektet, raportet dhe studimet përkatëse, shoqërohen me licencat e ekspertëve dhe projektuesve (kopje të njësuara të tyre), sipas përgjegjësive të fushave që mbulojnë, bazuar në legjislacionin në fuqi.
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FORMULARI 2
KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER UJE
TE PLISHEM
(Sisteme té furnizmit me wjé té popullatés)

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

[ ]
Lumg l:l
[ ]

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal l:l
T& tjera |:| Specifiko

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Numri i banoréve qé do t’i shérbehet

Norma e ujit pér banor né dité (I/b/d)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor i pérdorur (m?®)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &éshté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
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FORMULARI 31
KERKESE PER AUTORIZIM PER KRYERJE SHPIMI NENTOKESOR PER
MARRIE UJI (PUS— SHPIMI)

I TE DHENA TE PERGJITHSHME.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1irg)

Shpim né shtresé me presion

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren pér pusin:

Gakéll [ ]
Argjils bentonite |:|
Beton

Cimento |:|
Tjetér (specifiko)

Tipi i pompés qé& do t& pérdoret:
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Me elektroda |:|
[ ]

Pa elektroda

Thellgsia e pompés m

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

1L DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

Studimi hidrogjeologjik;
Oponenca ¢ Studimit hidrogjeologjik;

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shogéruar
me raportin paraprak ose té thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté kryer
procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin “Pér vlerésimin
e ndikimit n& mjedis™;

5. Marréveshje me subjekt t& licencuar pér kryerjen e shpimit.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 32

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
PER KERKIME, STUDIME, QF KANE PER OBJEKT UJIN

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin ¢ burimit me prurje =>30.000 (I/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda l:l
[ ]

Pa elektroda

Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l




image96.jpeg
Tjetér |:| Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellésia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakell
Argjils bentonite
Beton

Cimento

Hjnninn

Tjetér Specifiko

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y zZ
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Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Leje/Autorizim t& hapjes sé pus shpimit (n&se hapet njé pus i ri) ose relacion teknik
mbi pérdorimin e tij ndér vite (nése pusi shté ekzistues),
Projekti i skemés s& shfrytézimit;
Raporti studimor.

Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 33

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
PER KERKIME, STUDIME QE NUK KANE PER OBJEKT UJIN

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése  (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thats (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin ¢ burimit me prurje =>30.000 (I/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Ményra e matjes sé sasisé s€ ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér |:| Specifiko
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Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore |:| Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellésia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakgll
Argjils bentonite

Beton

Hjnjnn

Cimento

Tjetér I:I Specifiko

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y zZ

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)





image100.jpeg
Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Leje/Autorizim t& hapjes sé pus shpimit (n&se hapet njé pus i ri) ose relacion teknik
mbi pérdorimin e tij ndér vite (nése pusi 8shté ekzistues),

2. Projekti i skemés sé& shfrytézimit;

3. Raporti studimor;

4. Oponenca e studimit hidrogjeologjik;

5. Gjendja e burimit ujor pas pérfundimit t& punimeve;

6. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laborators t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 34

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR E
INSTITUCIONEVE MONITORUESE TE UJERAVE SIPERFAQESORE E
NENTOKESORE DHE INSTITUCIONEVE SHKENCORE PER KERKIME,
STUDIME, EKSPLORIME QF NDIKOJNE NE PRISHJEN E EKUILIBRAVE
SASIORE DHE CILESORE TE UJERAVE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGJISH):

X Y zZ

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e vjit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin ¢ burimit me prurje =>30.000 (I/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Lloji i aktivitetit q& do t& kryhet (Specifiko)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda |:|
Pa elektroda l:l

Thellgsia e pompés m
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Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellésia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:

Cakall

Argjils bentonite

Cimento

[ ]
[ ]
[ ]
]

Tjetér Specifiko
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Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

1L SHKARKIMI.
Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III.  DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerd),

Projekti i veprés sé marrjes s& ujit;

Projekti shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités nga vepra e marrjes;

Planimetria ¢ pikave t& shkarkimit n& trupat ujor t8 sistemit t& kanalizimeve;

Projekti i trajtimit t& ujit (nése &shté i nevojshém, né bazé t& analizave),

Skema e linjés s& dérgimit dhe pozicionimit t& depove;

Studimi hidrologjik;

Plan biznesi;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin 8shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit ng ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

00Nk WD
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II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X

Y

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Leje/Autorizim t& hapjes s& pus shpimit (n&se hapet njé pus i ri) ose relacion teknik
mbi pérdorimin e tij ndér vite (nése pusi shté ekzistues),

Raporti studimor;

S & £ N

7. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laborators t& akredituar,

sipas legjislacionit né

KERKUESI:

Sekondar

Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Oponenca ¢ studimit hidrogjeologjik;

fuqi.

(firma)

Terciar

Gjendja e burimit ujor pas pérfundimit t& punimeve;
Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;
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FORMULARI 35

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR PER NDERTIMIN,
RINDERTIMIN, APO SHEMBJEN PER MBROJTJEN E BRIGJEVE, MUREVE,
DIGAVE E VEPRAVE TE TIERA NE BRIGJE

L MARRJA E UJIT.
Emri i burimit ujor
Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)
X Y

N N N N

X Y
X Y
X Y

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?
Vijé bregdetare

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HEnnnnn

T& tjera (specifiko)

Lloji i veprimtarisé & do t& kryhet

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

Projekti i strukturés & do t& ndértohet;

Studimi hidrologjik;

Modelimi hidraulik;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak ose deklarata e ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit n& ligjin “Pér

S e B B

vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 36

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR PER VEPRIMTARI
NDERTIMORE NE BRIGIE

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y

N N N N

X
X
X

=<

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?
Vijé bregdetare
Lumg
Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HobddL

T& tjera (specifiko)

Lloji i veprimtarisé & do t& kryhet

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

2. Projekti i strukturés qé do t& ndértohet;

Modelimi hidraulik;

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar

o

me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin 8shté
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kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

Kategoria * 1 2 3 4

K1 (sip. e strukturés
<150 m2 dhe < se 5Sm v v v
hyrje né trupin ujor
nga vija e bregut)

K2 (sip. e strukturés
>150m2 dhe > se 5 ) ) V V
m hyrje né trupin
ujor nga vija e
bregut)

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 37

KERKESE PER AUTORIZIM PER VEPRIMTARI MBROJTESE TE PERKOHSHME
NE RAST EMERGIENCE

I TE DHENA MBI VEPRIMTARINI.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y Z
X Y Z
X Y Z
X Y Z

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?
Vijé bregdetare

Lumg

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

I

T& tjera (specifiko)

Lloji i strukturés q& do t& pérdoret pér mbrojtje

Kohézgjatja e punimeve/veprimtarisé

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Skema e ndérhyrjes q& do t& kryhet;

2. Kérkesé nga njésia administrative né t& cilén do t& kryhet ndérhyrja.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 38

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR PER NDERTIMIN E
STRUKTURAVE ANKORUESE, PORTUALE DHE ISHUJVE ARTIFICIALE NE
TRUPA UJORE

I TE DHENA MBI VEPRIMTARINI.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y zZ
X Y zZ
X Y Z
X Y zZ

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?

[ ]
]

Det

Vijé bregdetare

Lloji i veprimtarisé q& do kryhet

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& prondsisé s& tokds (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona té
pronaréve, apo subjekteve t& tjers), me pérjashtim t& rasteve kur struktura nuk lidhet
me tokén;

2. “Leje” nga Administrata Detare né& zbatim t& nenit 25 t& Ligjit nr. 9251 daté
08.07.2004 (i ndryshuar);

3. Projekti i strukturés qé do t& ndértohet;

Modelimi hidraulik;

5. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

KERKUESI:

(firma)




image109.jpeg
FORMULARI 39

KERKESE PER LEJE PER SHFRYTEZIMIN E MATERIALEVE INERTE QFE
NXIRREN NGA SHTRETERIT E LUMENIVE, PERRENJVE, LIQENEVE, ME OSE
PAUIE

L ZONA E SHFRYTEZIMIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y Z
X Y Z
X Y Z
X Y Z

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

T& tjera (specifiko)

HEnnnn

Prurja mesatare vjetore (m?/s)
Prurja maksimale me P=1% (m?/s)
Prurja vjetore e sedimenteve né seksionin & do t& shfrytézohet (m*)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (m3/s)

Periudha e shfrytézimit:

Shumévjegare |:|

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

Sipérfaqja e taracés lumore q& do t& shfrytézohet (m?)

Volumi i materialit t& kérkuar (m?)
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Volumi pér ¢do vit (m?)

Ményra e shfrytézimit:

Strukturat mbrojtése q& mund/duhet t& ndértohen para, gjaté dhe pas zbatimit t& projektit
t& shfrytézimit (Specifiko sipas etapés s& zbatimit)

Koordinatat e pikés s& depozitimit (KRGJSH)

X Z
X Y Z
X Y Z
X Y Z

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Studimi hidrologjik;

Studimi hidrogjeologjik;

Raporti Gjeologjik i zonés pér shfrytézim;

Oponenca pér raportin gjeologjik;

Projekti hidroteknik i shfrytézimit, apo ndérhyrjeve né shtratin e lumit;

Plani i rehabilitimit t& zon&s s& shfrytézuar;

VI S

Lista dhe dokumentacioni identifikues i mjeteve q& do t& pérdoren pér gérmimin dhe

transportin e materialit;

8. Rilevimi topografik i zonds s& shfrytézimit pérpara fillimit t& punimeve dhe
pércaktimi i reperave t& kontrollit;

9. Plan biznesi dhe kontratat pérkatése;

10. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit ng

mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar

me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né rastet kur pér instalimin &shté

kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér

vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 40*

KERKESE PER REHABILITIMIN E TRUPAVE UJORE
(aplikohet vetém nga organet e pushtetit vendor, institucionet e administratés shtetérore
ose entet publike sipas fishés sé pérgjegjésisé)

L ZONA E REHABILIMIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y Z
X Y Z
X Y zZ
X Y zZ

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

I[N

T& tjera (specifiko)

Prurja mesatare vjetore (1/s)
Prurja maksimale me P=1% (l/s)
Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té thaté (I/s)

Sipérfaqja q& do t& rehabilitohet(m?)

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK

Studimi hidrologjik;

Studimi hidrogjeologjik;

Raporti gjeologjik pér rehabilitimin, apo ndérhyrjen né shtratin e lumit;
Oponenca ¢ studimit hidrogjeologjik;

Projekti hidroteknik i rehabilitimit, apo ndérhyrjeve né shtratin ¢ lumit;

SR P RE

Projekti konstruktiv i strukturave mbrojtése térthore apo gjatésore (nése ka t& punime
t& kétij lloji);
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7. Rilevimi topografik i zon&s s& shfrytézimit pérpara fillimit t& punimeve dhe
pércaktimi i reperave t& kontrollit;

8. Plani i detajuar i rehabilitimit;

9. Preventivi i punimeve, burimi i financimit dhe kostot ¢ mirémbajtjes pér njé periudhé
5 vjegare;

10. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t8
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin
&shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin
“Pé&r vlerésimin e ndikimit n& mjedis”;

*Kjo leje jepet vetém né rastet kur objektivat mjedisore jané té pércaktuar pér até
segment lumor né planet e menaxhimit.

KERKUESI:

(firma)




image5.jpeg
10. Analiza t& mostrave t8 marra né trupin ujor sipérfaqésor, né laboratorét referencé
(SRSHP dhe /ose ISHP). Analizat duhet t& pérfshijné gamén ¢ parametrave sipas
shtojcés I, t&¢ VKM 379, daté 25.05.2016 (ku duhet t& paraqiten patjetér parametrat
mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké (metalet e rénda, Hidrokarbureve
Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet Klororganike.)

11. Projekti i pércaktimit t& brezave sanitaré t& mbrojtjes.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11

K1 (<2 Usek) NIV Y N N

e AR K R R R R E

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 41

KERKESE PER LEJE/AUTORIZIM PER VEPRIMTARI TE TIERA NE BRIGIET
DHE SHTRATIN E BURIMIT UJOR

I TE DHENA MBI VEPRIMTARINI.

Emri i burimit ujor
Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)

X Y Z
X Y Z
X Y Z
X Y Z

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria?
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

NN

T& tjera (specifiko)

Lloji i veprimtarisé & do t& kryhet

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Raporti i pérshkrimit t& veprimtarisg;

2. Projekt zhvillimi;

3. Modelimi hidraulik (nése ka nevojé, gjykohet nga AMBU);

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 42

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM OSE RIPERDORIM TE UJERAVE
TE PERDORUR, PERFSHIRE DHE FUTJEN E TYRE NE TOKE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Koordinatat e pikés s& marrjes (KRGISH)
X Y V4

Aktiviteti nga i cili merret uji

Sasia e ujit q& hyn né sistem (I/s)

Sasia e ujit q& del nga sistemi (1/s)

Shkalla e trajtimit t& ujérave né dalje t& sistemit (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

Sasia e ujit q& do t& pérdoret (1/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Ményra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér |:| Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

1L SHKARKIMI.

Koordinatat e piké&s s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z
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Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)
Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

2. Pérshkrimi i teknologjisé s& injektimit t& ujit (nése ka njé proces té tills);

3. Projekt i skemés s& marrjes, s& qarkullimit dhe shkarkimit t& ujit;

4. Projekti i teknologjisé sé trajtimit;

5. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit n& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

6. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor, t& kryera né laboratoré t& akredituar, sipas
legjislacionit né& fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 43

KERKESE PER AUTORIZIM PER SHKARKIMIN E UJERAVE TE PERDORUR
INDUSTRIALE

L PERDORIMI I UJIT.

Aktiviteti pér t& cilin pérdoret uji

Sasia e ujit q& hyn né sistem (I/s)

Sasia e ujit q& del nga sistemi (1/s)

Shkalla e trajtimit t& ujérave né dalje t& sistemit (zgjidh njé opsion):

Pa trajtim

L

Primar

Sekondar

Terciar I:I

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y zZ

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Pércaktimi i pikave t& monitorimit t& cilésisé s& ujit t& shkarkuar (KRGJISH):

X Y zZ

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)
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III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Projekti i sistemit t& shkarkimit deri n& derdhjen né trupin ujor;

2. Projekti i teknologjisé sé trajtimit t& vjit i cili duhet t& sigurojé & ujérat e shkarkuara
t& mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités (nése ka trajtim);

3. Hidrologjia e trupit ujor prités n& pikén e shkarkimit (pér shkarkime me tepér se 5
I/sek);

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vler8simit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

5. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor prités para shkarkimit, t& kryera né
laborators t& akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 44

KERKESE PER AUTORIZIM PER SHKARKIMIN E UJERAVE TE NDOTUR

L MARRJA E UJIT.

Aktiviteti pér t& cilin pérdoret uji

Sasia e ujit q& hyn né sistem (I/s)

Sasia e ujit q& del nga sistemi (1/s)

Shkalla e trajtimit t& ujérave né dalje t& sistemit (zgjidh njé opsion):
Pa trajtim I:I
Primar I:I

Sekondar

Terciar I:I

1L SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Pércaktimi i pikave t& monitorimit t& cilésisé s& ujit t& shkarkuar (KRGJISH):

X Y Z

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar
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II1.

Iv.

DOKUMENTACIONI TEKNIK. (sisteme me aglomerat nén 2000 p.e)

Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités i cili duhet t& siguroj qé
ujérat e shkarkuara t& mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;
Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t8
shogéruar me raportin paraprak ose té thelluar t&8 VNM-s&, né rastet kur pér instalimin
&shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin
“Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis”;

Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor prités para shkarkimit, t& kryera né
laboratoré t& akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

DOKUMENTACIONI TEKNIK.(sisteme me aglomerat mbi 2000 p.e)

Projekti i sistemit t& shkarkimit deri n& derdhjen né trupin ujor;

Projekti teknologjisé & trajtimit t& ujit i cili duhet t& siguroj q& ujérat e shkarkuara t&
mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

Hidrologjia e trupit ujor prités né pikén e shkarkimit (pér shkarkime me tepér se 5
I/sek);

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t8
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin
&shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin
“Pé&r vlerésimin e ndikimit n& mjedis”;

Analiza t8 mostrave t& marra né trupin ujor prités para shkarkimit, t& kryera né
laboratoré t& akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 45

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIMIN OSE RIPERDORIMIN E
UJERAVE TE NDOTURA, PERFSHIRE EDHE FUTJEN E TYRE NE TOKE
L MARRJA E UJIT.
Koordinatat e pikés s& marrjes (KRGISH)

X Y zZ

Aktiviteti nga i cili merret uji

Sasia e ujit q& hyn né sistem (I/s)

Sasia e ujit q& del nga sistemi (1/s)
Pércaktimi i pikave t& monitorimit t& cilésisé s& ujit (KRGISH):

X Y Z

Shkalla e trajtimit t& ujérave né dalje t& sistemit (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

Sasia e ujit q& do t& pérdoret (1/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Qéllimi i rip&rdorimit t& ujit (Specifiko)

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e piké&s s& shkarkimit (KRGJSH):
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X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

Projekt i skemés s& martjes, sé qarkullimit dhe shkarkimit t& ujit;

3. Projekti teknologjisé s& trajtimit t& ujit i cili duhet t& siguroj q& ujérat e shkarkuara t&
mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

5. Analiza t& mostrave t& marra para ripérdorimit, t& kryera n& laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 46

KERKESE PER LEJE/ AUTORIZIM PER SHKARKIMIN E LENGIEVE QF MUND
TE SHKAKTOINE INFILTRIMIN OSE AKUMULIMIN ME KOHE NE UJERAT
SIPERFAQESORE, SHTRETERIT NATYRORE OSE ARTIFICIALE, SHTRESAT

UJEMBAJTESE OSE UJERAT NENTOKESORE

L SHKARKIMI I LENGJEVE.

Aktiviteti nga i cili shkarkohen léngjet:

Lloji i 1&ngut i cili shkarkohet:

Meényra e shkarkimit:

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH)

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin):

Prurja q& shkarkohet (1/s)
Volumi & shkarkohet (m?)
Pércaktimi i pikave t& monitorimit t& cilésisé s& ujit t& shkarkuar (KRGJISH):

X Y Z

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumetacioni dhe analizat, origjina ¢ l&ngjeve t& klasifikuara né kété kategori,

2. Projekti i teknologjik i trajtimit, depozitimit dhe ményra e shkarkimit t& kétyre
léngjeve i cili duhet t& siguroj q& ujérat ¢ shkarkuara t& mos pérkeqésojné statusin
ekzistues t& trupit ujor prités;

Sttudimi hidrogjeologjik i zonés;

Oponenca ¢ studimit hidrogjeologjik;

Hidrologjia ¢ trupit ujor prités né pikén e shkarkimit;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar

O s

me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin 8shté
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FORMULARI 3

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER UJE
TE AMBALAZHUAR

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Hody

Rezervuar

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera l:l Specifiko

Prurja e vjit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (specifiko)

Kapaciteti i depove (m*)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku éshté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Ményra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l
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kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor prités para shkarkimit, t& kryera ng
laborators t& akredituar, sipas legjislacionit n& fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 47

KERKESE PER AUTORIZIM PER INJEKTIMIN DHE RIINJEKTIMIN E UJERAVE
TE NDOTURA

L MARRJA E UJIT.

Koordinatat e pikés s& marrjes (KRGISH)

X Y zZ

Aktiviteti nga i cili merret uji

Sasia e ujit q& hyn né sistem (I/s)

Sasia e ujit q& del nga sistemi (1/s)

Pércaktimi i pikave t& monitorimit t& cilésisé s& ujit (KRGISH):

X Y Z

Shkalla e trajtimit t& ujérave né dalje t& sistemit (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

Sasia e ujit q& do t& pérdoret (1/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Qéllimi i rip&rdorimit t& ujit (Specifiko)

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin
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II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
¢ saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo

subjekteve t& tjerg),

Projekt i skemés s& marrjes, sé qarkullimit dhe shkarkimit t& ujit;

Projekti teknologjisé s& trajtimit t& ujit i cili duhet t& siguroj q& ujérat e shkarkuara t&

mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit ng ligjin “Pér

vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

5. Analiza t& mostrave t& marra para ripérdorimit, t& kryera né laboratoré t& akredituar,

sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 48*
KERKESE PER RINOVIM TE LEJES/AUTORIZIMIT

*NMe kété formular aplikohet vetém né rastet ku kérkohet rinovim i njé leje/autorizimi

ekzistues brenda afatit té viefshmérisé, pa ndryshuar llojin e veprimtarisé, koordinatat e

ushtrimit té saj dhe sasiné e ujit gé kérkon té pérdoré.

I INFORMA CION I PERGJITHSHEM.

Numri i lejes/autorizimit (t& cilit &shté duke i pérfunduar afati):

Numri i vendimit t& KKTU/KBL/AMBU-s¢ i lejes/autorizimit (t& cilit &shté duke i
pérfunduar afati)

Aktiviteti pér t& cilin kérkohet rinovimi i lejes/autorizimit t& p&rdorimit t& burimit ujor
(specifiko):

Emri i burimit ujor

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet, né rastet ¢ burimeve ujore néntoké&sore)

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)
X Y V4

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjer&)(né rast t& pérfundimit t& afatit t& vlefshmérisé);

2. Raportet periodike vjetore t& monitorimi t& zbatimit t& kushteve t& lejes (ng pérputhje
me formatet dhe procedurat ¢ miratuara nga AMBU);

3. Analiza kimike dhe baktereolgjike t& cilésisé s& ujit t& pérdorur, né pikén e shkarkimit,
t& kryera né laboratoré t& akredituar, sipas legjislacionit né fuqi;

4. Raportet periodike t& vetémonitorimit t& mjedisit, sipas kérkesave nga AKM (né rastet
kur aktiviteti ka njé detyrim t& tillg);

5. Kopje t& kontratss shtesé apo ndryshimeve t& kontratés, t& ndodhura pas marrjes sé
lejes (né rastet e koncesioneve).

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 49
KERKESE PER TRANSFERIM TE LEJES/AUTORIZIMIT

L INFORMACION I PERGJITHSHEM.

Numri i lejes/autorizimit (i cili do t& transferohet)

Numri i vendimit t&¢ KKTU/KBL/AMBU-sé i lejes/autorizimit (e cila do t&
transferohet)

Aktiviteti i lejes/autorizimit t& pérdorimit t& burimit ujor (specifiko):

Emri i burimit ujor

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet, né rastet ¢ burimeve ujore néntoké&sore)

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH)
X Y V4

II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Marréveshje pér transferimin e veprimtarisé midis subjekteve/kompanive;

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 50

KERKESE PER PEZULLIMIN E LEJES/AUTORIZIMIT

L INFORMACION I PERGJITHSHEM.

Numri i lejes/autorizimit (q& pezullohet)

Numri i vendimit t&¢ KKTU/KBL/AMBU-sé i lejes/autorizimit (q& kérkohet t&
pezullohet)

Aktiviteti i lejes/autorizimit t& p&rdorimit t& burimit ujor (specifiko):

Emri i burimit ujor (nése leja/autorizimi &shté pér pérdorim burimi ujor)

Akuiferi & shfrytézohet (né rastet e burimeve ujore néntokésore)

Shkaku i kérkesés pér pezullim:

Vendndodhja e burimit ujor, ose e zonés ky kryhet aktiviteti (Koordinatat KRGISH)
X Y V4

II. DOKUMENTACIONIL

1. Dokumentacioni teknik dhe/ose ligjor q& vérteton shkakun e nevojés pér pezullim;

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 51

KERKESE PER NDRYSHIMIN E LEJES/AUTORIZIMIT

I INFORMACION I PERGJITHSHEM.

Numri i lejes/autorizimit (q& ndryshohet)

Numri i vendimit t&¢ KKTU/KBL/AMBU-sé i lejes/autorizimit (q& kérkohet t&
ndryshohet)

Aktiviteti i lejes/autorizimit (specifiko):

Emri i burimit ujor (nése leja/autorizimi &shté pér pérdorim burimi ujor)

Akuiferi & shfrytézohet (né rastet e burimeve ujore néntokésore)

Shkaku i kérkesés pér ndryshim:

Vendndodhja e burimit ujor, ose e zonés ky kryhet aktiviteti (Koordinatat KRGISH)
X Y V4

II. DOKUMENTACIONIL

1. Dokumentacioni teknik dhe/ose ligjor ku bazohet kérkesa pér ndryshimin e
lejes/autorizimit.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 52
KERKESE PER REVOKIMIN E LEJES/AUTORIZIMIT

I INFORMACION I PERGJITHSHIEM.

Numri i lejes/autorizimit (q& kérkohet t& revokohet)

Numri i vendimit t& KKTU/KBL/AMBU-s¢ i lejes/autorizimit (q& kérkohet t&
revokohet)

Aktiviteti i lejes/autorizimit t& p&rdorimit t& burimit ujor (specifiko):

Emri i burimit ujor (ndse leja/autorizimi &shté pér pérdorim  burimi
ujor)

Akuiferi & shfrytézohet (né rastet e burimeve ujore néntokésore)

Shkaku i kérkesés pér revokim :

Vendndodhja e burimit ujor, ose e zonés ky kryhet aktiviteti (Koordinatat KRGISH)
X Y V4

1L DOKUMENTACIONIL

1.Dokumentacioni teknik dhe/ose ligjor q& vérteton shkakun e nevojés pér revokim;

KERKUESI:

(firma)
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&

e

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI,
Nr. Serial
LEJE
PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFA QESOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:

VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . datg / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t&€ dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat e veprimtarisé: X Y Z,

Lloji aktivitetit dhe qéllimi pér té cilin do té pérdoret uji

Prurja mesatare vjetore s

Prurja ekologjike Vs

Sasia e yjit gé jepet pér pérdorim s
VEéllimi i rrjedhés sé kthyer (nése ka) Vs
Koordinatat ku do t& shkarkohet rrjedha e kthyer:

X Y Z

Koordinatat e shkarkimit t& ujérave té pérdorura

X Y Z

Sipérfaqgja e tokés, sé cilés i shérben pérdorimi i ujit (né rastin e ujitjes)

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

(ha)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té lejes pér pérdorim burimi ujor sipérfaqésor

1. Té& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

2. Té& pérdoré ujérat vetém pér géllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin ¢ ujit;

= w

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet ¢ veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organi pérkatés
q& ka l&shuar lejen;

5. Té& regjistrojé véllimin ditor t& ujit t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagém dhe t& raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-sé&;

6. Né rastin e shfrytézimit t& burimit ujor pér hidroenergji, t& instalojé njé stacion
hidrometrologjik, pér matjen e prurjeve ditore, né njé distancé jo mé shumé se
150 m posht& ¢do vepre marrjeje dhe t8 dhénat t’i raportojé ¢do 3 muaj prané
AMBU-sg;

7. T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré q& i kérkohet nga
organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

8. Kjo leje nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e organeve
t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

9. T& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes;

10. Té mos démtoj& brigjet dhe shtratin e burimit ujor, gjaté ndértimit dhe operimit
t& veprave;

11. T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, me pérjashtim t& rasteve
kur kjo &shté e miratuar nga organet ¢ administrimit t& burimeve ujore;

12.T& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

13.Té lejojé rrjedhén ekologjike;

14.T¢ sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér t&
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

15.T& kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

16.T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

17.T¢& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér pérdorimin e
burimit ujor nga subjekte t& tjers pér sasing e papérdorur;

18. T& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera té pércaktuara né ligjin pér burimet ujore

pér veprimtaring pérkatése.
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Tjetér |:| Specifiko

1L

SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X

Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)
Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III.  DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

2. Projekti i veprés s& marrjes s ujit;

3. Projekti i trajtimit dhe ambalazhimit t& ujit;

4. Projekti i dérgimit dhe depozitimit t& ujit deri né impiantin ¢ ambalazhimit;

5. Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités i cili duhet t& siguroj q&
ujérat e shkarkuara t8 mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

6. Studimi hidrologjik;

7. Plan biznesi;

8. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

9. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, né laboratorét referencé

(SRSHP dhe/ose ISHP), t& cilat duhet t& pérfshijné gamén e parametrave
mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké (metalet e rénda, Hidrokarbureve
Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet Klororganike.)
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&
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI
Nr. Serial
AUTORIZIM
PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:

VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . daté / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y. Zz

Lloji aktivitetit dhe géllimi pér t& cilin do t& pérdoret uji

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha evlefshmeérise

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té autorizimit pér pérdorim burimi ujor sipérfaqésor

1.

@

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

T& pérdoré ujérat n& ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet e veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar autorizimin (kur &shté e aplikueshme);

T& regjistrojé véllimin e ujit ditor t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagém dhe t’i raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-sé& (kur
&shté e aplikueshme);

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Ky autorizim nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

Té respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes (kur &shté e aplikueshme),

Té& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor, gjaté ndértimit dhe operimit
t& veprave;

Té& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, me pérjashtim té rasteve
kur kjo &shté e miratuar nga organet ¢ administrimit t& burimeve ujore;

Té& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né autorizim (kur &shté e
aplikueshme);

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti apo incidenti;

Té kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

Té mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

Té& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér pérdorimin e
burimit ujor nga subjekte t& tjers pér sasiné e papérdorur;

T& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera t& pércaktuara né ligjin pér burimet ujore
pér veprimtaring pérkatése.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI
Nr. Serial
LEJE
PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
Nr. Prot., daté % /
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
NI dats__ / /
Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y Z

Lloji aktivitetit dhe géllimi pér & cilin do t& pérdoret uji

Prurja mesatare vjetore Us
Prurja ekologjike Us
Sasia e wjit qé jepet pér pérdorim Us
Véllimi i rrjedhés sé kthyer (nése ka) Us

Vendi ku do t& shkarkohet rrjedha e kthyer

Vendi i shkarkimit t& ujérave té pérdorura

Sipérfagja e tokés, me té cilén lidhet pérdorimi 1 ujit (né rastin e ujitjes)

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

(ha)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té lejes pér pérdorim burimi ujor néntokésor

T& pérdoré ujérat n& ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet e veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar lejen;

T& regjistrojé véllimin ditor t& ujit t& p&rdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagém dhe t& raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-sé&;

N& rastin e shfrytézimit t& burimit ujor pér hidroenergji, t& instalojé njé stacion
hidrometrologjik, pér matjen ¢ prurjeve ditore, né njé distancé jo mé shumé se
150 m poshté ¢do vepre marrjeje dhe t& dhénat t’i raportojé ¢do 3 muaj prang
AMBU-sé;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Leja nuk mund t’i transferohet nj& subjekti tjetér, pa miratimin e organeve té
administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes;

Té& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né leje;

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor né rast t& njé
aksidenti, apo incidenti;

Té kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

Té mos cénojé faunén dhe florén ujore ¢ tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

15.T¢& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar

pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjeré pér sasiné e papérdorur;

16. T& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t& pércaktuara né ligjin

pér burimet ujore.




image137.jpeg
&

W

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI
Nr. Serial

AUTORIZIM

PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR

Nr. Prot., daté /
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. date / /

Emri i subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna:

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y

Lloji aktivitetit dhe qéllimi pér t& cilin do t& pérdoret uji

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme t€é autorizimit pér pérdorim burimi ujor néntokésor

1.

e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin ¢ ujit;

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet e veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organi pérkatés
qé& ka l&shuar autorizimin (kur &shté e aplikueshme);

T8 regjistrojé véllimin ditor t& ujit t& p&rdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagém dhe t& raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-sé (kur
&shté e aplikueshme),

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes (kur &shté e aplikueshme),

Té& bashképunojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né autorizim (kur &shté e
aplikueshme);

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor né rast t& njé
aksidenti apo incidenti;

Té kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

T& mos cénojé faunén dhe florén ujore ¢ tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

T& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjeré pér sasiné e papérdorur;

T& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t8 pércaktuara ng ligjin
pér burimet ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Nr. Serial
AUTORIZIM
PiER KRYERJE SHPIMI NENTOKESOR PER MARRJE UJI (PUS- SHPIMI)
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:
VENDIM TE AGIENCISE SE MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE
Nr. ,daté _ / )

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Akuiferi (qé kérkohet té shfrytézohet)

Vendndodhja e Shpimit (Koordinatat KRGISH) :

X Y Z

Lloji aktivitetit dhe qéllimi pér té cilin do t& pérdoret uji

Thellésia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)_ _ Thellésia nga né
Diametri 2 (m)_ _ Thellésia nga né
Diametri 3 (m)_ _ Thellésia nga né

Lloji i shpimit

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

DREJTOR I PERGJITHSHEM
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Kushtet e posacme té autorizimit pér kryerje shpimi néntokésor pér marrje uji

(pus— shpimi)

1. Té& realizojé shpimin dhe punimet e tjera hidrogjeologjike duke mos démtuar
mjedisin;

2. T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me veprimataring;

3. T& dorézojé prané AMBU-s&, brenda 1 muaji nga hapja e pusit raportin
hidrogjeologjik, me konstatimet dhe konkluzionet pérkatése;

4. T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré q& i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

5. Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

6. T& respektojé kushtet ¢ mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes;

7. T& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor;

8. T& bashképunojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

9. T& sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér t&
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

10. T kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

11.T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

12.Té& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjers;

13. Té& zbatojé& parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t& pércaktuara né ligjin
pér burimet ujore.




image141.jpeg
&

¥

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KIESHILLI
Nr. Serial
LEJE
PER REHABILITIMIN E TRUPAVE UJORE
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . daté / /
Emri i subjektit:
I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna:
Baseni Lumor:
Kodi i Trupit Ujor:
Qarku:
Bashkia/ Njésia administrative:
Koordinatat: X Y z
Pikal
Pika 2
Pika 3
Pika 4
Lloji i burimit ujor i cili do té& rehabilitohet
Sipérfagja gé do t& rehabilitohet m?
Volumi i materialit g& do t& merret m?/ng vit

Volumi i materialit g¢ do t& merret deri né pérfundim t& lejes

Vendi i shkarkimit t& ujrave t& pérdorura (Koordinatat KRGTSH):

X Y Z

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerise

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té lejes pér rehabilitimin e trupave ujoré

1. Té& pérdoré ujérat né ményrs racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

2. T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

3. T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin e ujit;

4. T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet e veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar lejen (kur &shté e aplikueshme);

5. Té& japé t& dhéna dhe informacion pér punimet e realizuara sa heré q& i kérkohet
nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

6. Kjo leje nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e organeve
t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

7. T& respektojé kushtet ¢ mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes (kur &shté e aplikueshme);

8. T& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor;

9. Té& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, nga ajo e parashikuar né
projektin e rehabilitimit;

10. T& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen ¢ kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

11. Té realizojé objektivat mjedisorg;

12. T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né leje (kur &shts e
aplikueshme);

13.T¢ sigurojé marrjen e menjéheréshme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

14. T kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme, né pérputhje me projektin e rehabilitimit;

15.T¢& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjers;

16. T& zbatoj& parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring,, t& pércaktuara né ligjin
pér burimet ujore.
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10. Projekti i pércaktimit t& brezave sanitaré t& mbrojtjes.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10

K1 < 150 shishetoré; <1 | N | N | ¥ NIV
U/sek)
K2 (=150 shishe/ oré; > NIVIVI VI VIV VIV Y
1U/sek)

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI

Nr. Serial

AUTORIZIM
PER VEPRIMTARI MBROJTESE TE PERKOHSHME NE RAST
EMERGJENCE
Nr. Prot., daté s /

Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT

Nr. . daté / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y. Z

Lloji i burimit yjor ku do t& kryhet veprimtaria

Lloji i strukturés gé do té pérdoret pér mbrojtje

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerisg

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té autorizimit pér veprimtari mbrojtése té pérkohshme né raste

10.

11.

12.

emergjente

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

. T& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit

brezat sanitaré t& mbrojtjes.

Té& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor;

T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, me pérjashtim té rastit kur
njé ndryshim i pérkohshém &shté miratavar nga organet ¢ menaxhimit t&
burimeve ujore;

Té& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;
Té kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;
T& mos cénojé faunén dhe florén ujore ¢ tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;
T& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, té pércaktuara né ligjin
pér burimet ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI
Nr. Serial
AUTORIZIM
PER PERDORIM TE BURIMIT UJOR PER LUNDRIM
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:

VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . daté / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Lloji i burimit yjor i cili do té pérdoret

Fillimi i itinerarit: X Y. Z.

Perfundimi i itinerarit: X Yo Z

Numri i rrugéve gé do té kryhen

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerisg

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e autorizimit pér lundrim

T& pérdoré rrugét ujore né ményrs racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke
mos démtuar mjedisin;

T& pérdorg ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& japé t8 dhéna dhe informacion pér pérdorimin e vjit pér veprimtaring sa heré
qé 1 kérkohet nga organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Té respektojé hapésirat dhe rrugé kalimet e lundrimit t& mejteve sipas
itenerareve t& miratuara né kété leje;

Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektohen kushtet higjeno—sanitare dhe t& mbrojtjes s& mjedisit;

T& mos démtojé brigjet dhe shtratin ¢ burimit ujor;

T& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen ¢ kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T8 sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

T& kompensojé démin e shkaktuar dhe t8 rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

T8 mos cénojé faunén dhe florén ujore e tokésore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

.T& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar

pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjers;
T& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t& pércaktuara né ligjin
pér burimet ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI

Nr. Serial
AUTORIZIM
PER VEPRIMTARI NDERTIMORE NE BRIGJE

Nr. Prot., daté / /.
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . daté / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y. Z

Lloji i burimit yjor ku do t& kryhet veprimtaria
Lloji i veprimtarisé g& do t& kryhet

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerise

Hyrja né fuqgi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té autorizimit pér veprimtari ndértimore né brigje

1.

w N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T8 instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet e veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar autorizimin (kur &shté e aplikueshme);

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré q& i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektohen kushtet higjeno — sanitare dhe t& mbrojtjes sé mjedisit (kur
&shté e aplikueshme),

T& mos démtojé brigjet dhe shtratin ¢ burimit ujor;

T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor;

T& bashk&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T& lejojé rrjedhjen ekologjike t& miratuar (kur &shté e aplikueshme);

T8 sigurojé marrjen e menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

T8 kompensojé démin e shkaktuar dhe t8 rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

T8 mos cénojé faunén dhe florén ujore ¢ tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

T8 sigurojné, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjers;

T& zbatoj& parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t& pércaktuara né ligjin
pér burimet ujore.




image149.jpeg
&

Lo

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI
Nr. Serial
AUTORIZIM
PER VEPRIMTARI TE TJERA NE BRIGJE DHE NE SHTRATIN E BURIMIT
UJOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
NI dats__/ /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:
Koordinatat: X Y Z

Lloji i burimit ujor ku do t& kryhet veprimtaria

Lloji i veprimtarisé gé do t& kryhet

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme t€é autorizimit pér veprimtari t€ tjera né brigje dhe shtratin e

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

burimit ujor

T& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin ¢ ujit;

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet e veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar lejen (kur &shté e aplikueshme);

T8 regjistrojé véllimin e materialit t& zhvendosur,ujit t& pérdorur, pérfshiré dhe
rrjedhén e kthyer;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t& transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e organeve
t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektohen kushtet higjeno — sanitare dhe t& mbrojtjes s8 mjedisit;

T& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor;

T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor;

T& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen ¢ kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T8 lejojé rrjedhjen ekologjike t& miratuar (kur &shté e aplikueshme),

T8 sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

T& kompensojé démin e shkaktuar dhe t8 rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

T8 mos cénojé faunén dhe florén ujore e tokésore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

T& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin burimit ujor nga subjekte t& tjers;

T& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t& pércaktuara né ligjin
pér burimet ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI

Nr. Serial
AUTORIZIM
PER NDERTIMIN E STRUKTURA VE ANKORUESE, PORTUALE DHE
ISHUJVE ARTIFICIALK NKE DET

Nr. Prot., daté / /

Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT

Nr. . daté £ /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y. Z

Lloji i burimit yjor ku do t& kryhet veprimtaria
Lloji i veprimtarisé gé do té kryhet

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmerisg

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme t€ autorizimit pér ndértimin e strukturave ankoruese, portuale
dhe ishujve artificialé n€ det

1. Té& pérdoré ujérat né ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

2. T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

3. T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat ng lidhje me pérdorimin e ujit;

4. Tg instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet ¢ veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar lejen (kur &shté e aplikueshme);

5. Té&regjistrojé véllimin e materialit t& zhvendosur dhe depozituar;

6. Pas pérfundimit t& veprés t& realizojé batimetring e bregut né njé distancé t&
paktén 15 m nga bregu, né zonén e pozicionimit t& strukturés dhe raportin pér
kété té fundit ta dorézojé prané AMBU-s&, brenda njé muaji nga pérfundimi i
veprés;

7. T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré q& i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

8. Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

9. Té& respektohen kushtet higjeno — sanitare dhe t& mbrojtjes sé mjedisit;

10.T& mos démtojé brigjet dhe shtratin ¢ burimit ujor;

11.T& bashk&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

12.T¢ sigurojé marrjen e menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor ose né brigje né
rast t& njé aksidenti apo incidenti;

13.T¢ kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

14.Té mos cénojé faunén dhe florén ujore ¢ tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

15.T¢ sigurojné, nga pik&pamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin burimit ujor nga subjekte t& tjers;

16.Té& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t& pércaktuara né ligjin
pér burimet uyjore.
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FORMULARI 4

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
UNTIE

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

o

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera |:| Specifiko

Sipérfaqja e parcelés q& do t& ujitet (ha):

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Periudha e pérdorimit t& ujit pér ujitje/Sasia pér ¢do muaj (I/s)

Volumi ditor i ujit pér ujitje/Sasia mesatare ditore pér ¢do muaj (m3/dité):

Janar | Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

Prurja ¢ ujit
keérkuar
(I/sek)

té

kérkuar

(m3/dite)

Volumi i ujit

&

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Volumi vjetor (m?)
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI

Nr. Serial

LEJE
PER SHFRYTEZIMIN E MATERIALEVE INERTE
Nr.Prot. , daté / i
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. date !/ /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y
Pika 1

Pika 2

Pika 3

Pika 4

Lloji aktivitetit dhe qéllimi pér té cilin do t& pérdoret materiali inert
Sipérfagja e shfrytézimit m?

Volumi i materialit qé do té merret m*/né vit
Volumi i materialit ¢ do té mé rret deriné pé rfundim té lejes
Vendi i shkarkimit t& ujrave t& pérdorura (Koordinatat KRGISH):

X Y 7

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té lejes pér shfrvtézimin e materialeve inerte

1.

o X0 N

12.

13.

14.

15.

T& ushtrojé veprimtaring né méyré racionale, duke shmangur mbetjet dhe
duke mos démtuar mjedisin;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me veprimtaring;

T8 regjistrojé véllimin ¢ materialit t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e
kthyer;

T& japé t8 dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit dhe t& materialeve
inerte sa heré & i kérkohet nga organet e ngarkuara pér menaxhimin e
burimeve ujore;

Leja nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin ¢ organeve
t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektohen kushtet higjeno — sanitare dhe t8 mbrojtjes s8 mjedisit;

T& mos démtojé brigjet dhe shtratin ¢ burimit ujor;

T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor;

T& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

. T& lejojé rrjedhén ekologjike;
. T8 sigurojé marrjen e menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té

minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim n& mjedisin ujor ose né brigje
né rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

T& kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen
e méparshme;

T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tokésore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

T& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cil&sore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjers;

T& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t8 pércaktuara né
ligjin pér burimet ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI

Nr. Serial
LEJE
PER SHKARKIME TE LENGSHME

Nr.Prot. , daté / of
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. date i /

Emri i individit/subjektit:
I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):
Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:
Bashkia/ Njésia administrative:
Lloji i aktivitetit dhe qéllimi pér té cilin jané pérdorur léngjet qé do t& shkarkohen

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja qé shkarkohet (m?/s)
Volumi qé shkarkohet (m?*/dit&)

Vendi i shkarkimit t& ujrave t& pérdorura (Koordinatat KRGISH):
X Y 7

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

KRYETARI
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Kushtet e posacme té lejes pér shkarkime té léngshme

T& pérdoré ujérat n& ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet e veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar lejen;

T& regjistrojé véllimin e vjit t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Leja nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e organeve té
administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& zbatoj& kushtet dhe kriteret pér shkarkimet maksimale;

T& zbatojé& normat teknike t& shkarkimeve né mjedis sipas dispozitave t& ligjit
pér mbrojtjen e mjedisit dhe akteve nénligjore t& zbatim t& tij;
T& zbatojé& kriteret ¢ mjedisore pér ndértimin dhe funksionimin e sistemeve t&
kanalizimeve;
Té& zbatojé rregulloret dhe aktet normative pér projektimin, ndértimin dhe
shfrytézimin e sistemeve t& impianteve t& trajtimit t& ujérave t& ndotura;
T& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t8 pércaktuara né ligjin
pér burimet ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI
Nr. Serial

AUTORIZIM
PER SHKARKIME TE LENGSHME

Nr.Prot. , date / s
Miratuar me:
VENDIM TE KESHILLIT
Nr. . daté / 7/

Emri i individit/subjektit:
I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):
Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:
Qarku:
Bashkia/ Njésia administrative:
Lloji i aktivitetit dhe qéllimi pér t& cilin jané pérdorur léngjet qé& shkarkohen

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)
Prurja qé shkarkohet (I/s)
Volumi gé shkarkohet (m?/dite)

Vendi i shkarkimit t& ujrave t& pérdorura (Koordinatat KRGTSH):
X z

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmeérisg

Hyrja né fuqgi

KRYETARI
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10.

11.

12.

Kushtet e posacme té autorizimit pér shkarkime té léngshme

T& pérdoré ujérat n& ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné autorizimi,

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me p&rdorimin ¢ ujit;

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet e veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat ¢ pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar lejen;

T& regjistrojé véllimin e vjit t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& zbatoj& kushtet dhe kriteret pér shkarkimet maksimale;

T& zbatojé normat teknike t& shkarkimeve né mjedis sipas dispozitave t& ligjit
pér mbrojtjen e mjedisit dhe akteve nénligjore t& zbatim t& tij;

T& zbatojé& kriteret ¢ mjedisore pér ndértimin dhe funksionimin e sistemeve t&
kanalizimeve;

Té& zbatojé rregulloret dhe aktet normative pér projektimin, ndértimin dhe
shfrytézimin e sistemeve t& impianteve t& trajtimit t& ujérave t& ndotura.
T& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t8 pércaktuara né ligjin
pér burimet ujore.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Nr. Serial
LEJE
PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:

VENDIM TE AGJENCISE SE MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Nr. cdaté _ / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat e veprimtarisé: X X Z

Lloji aktivitetit dhe qéllimi pér t& cilin do t& pérdoret uji

Prurja mesatare vjetore Us
Prurja ekologjike ls
Sasia e ujit qéjepet pérpérdorim /s
Véllimi 1 mjedhés sé kthyer (néseka) /s

Koordinatat ku do t& shkarkohet rrjedha e kthyer:
X Y Z

Koordinatat e shkarkimit t& vjérave t& pérdorura

X Y Z

Sipérfaqja e tokés, sé cilés 1 shérben pérdorimi 1 ujit (né rastin e witjes)

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

(b

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

DREJTORI I PERGJITSHEM
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Kushtet e posacme té lejes pér pérdorim burimi ujor

1. T& pérdoré ujérat n& ményrs racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

2. T& pérdoré ujérat vetém pér géllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

3. T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin e ujit;

4. Té& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet e veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka 1&shuar lejen ;

5. Té& regjistrojé véllimin ditor t& ujit t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagém dhe t& raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-sé&;

6. Né rastin e shfrytézimit t& burimit ujor pér hidroenergji, t& instalojé njé stacion
hidrometrologjik, pér matjen e prurjeve ditore, né njé distancé jo mé shumé se
150 m posht& ¢do vepre marrjeje dhe t8 dhénat t’i raportojé ¢do 3 muaj prané
AMBU-sg;

7. T& japé& t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré q& i kérkohet nga
organet e ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

8. Kjo leje nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e organeve
t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

9. T& respektojé kushtet ¢ mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes;

10. T& mos démtoj& brigjet dhe shtratin e burimit ujor, gjaté ndértimit dhe operimit
t& veprave;

11. T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, me pérjashtim t& rasteve
kur kjo &shté e miratuar nga organet ¢ administrimit t& burimeve ujore;

12.T& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen ¢ kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

13.T¢ lejojé rrjedhén ekologjike;

14.T& sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti, apo incidenti;

15. T& kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

16.T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

17.Té& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér pérdorimin e
burimit ujor nga subjekte t& tjers pér sasiné e papérdorur;

18. Té& zbatojé parimet dhe kushtet t& tjera té pércaktuara né ligjin pér burimet ujore
pér veprimtaring pérkatése.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Nr. Serial
LEJE
PiER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:
VENDIM TE AGIENCISE SE MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE
Nr. Jdatg _ / /

Emri 1 individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y Z

Lloji aktivitetit dhe qéllini pér & cilin do t& pérdoret uji

Prurja mesatarevjetore _~~~~1fs
Prurja ekologjike ls
Sasia e ujit qéjepet pérpérdorim _ Us
Véllimi 1 mjedhés sé kthyer (néseka) ~~ Us

Vendi ku do t& shkarkohet rrjedha e kthyer

Vendi 1 shkarkimit t& ujérave té pérdorura

Sipérfaqja e tokés, me té cilén lidhet pérdorimi i wjit (né rastin e wjitjes) _(ha)

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

DREJTORI I PERGJITHSHEM
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10.

11.
12.

13.

Kushtet e posacme té lejes pér pérdorim burimi ujor néntokésor

T& pérdoré ujérat n& ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i &shté dhéné leja;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat né lidhje me pérdorimin ¢ ujit;

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet ¢ veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar lejen;

T8 regjistrojé véllimin ditor t& ujit t& p&rdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagém dhe t& raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-sé&;

Né rastin e shfrytézimit t& burimit ujor pér hidroenergji, t& instalojé njé stacion
hidrometrologjik, pér matjen ¢ prurjeve ditore, né njé distancé jo mé shumé se
150 m poshté ¢do vepre marrjeje dhe t& dhénat t’i raportojé ¢do 3 muaj prang
AMBU-sg;

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré & i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Leja nuk mund t’i transferohet nj& subjekti tjetér, pa miratimin e organeve té
administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes.

Té& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit.

T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né leje apo autorizim.

Té sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor né rast t& njé
aksidenti, apo incidenti.

Té& kompensojé démin e shkaktuar dhe t& rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme.

14.T& mos cénojé faunén dhe florén ujore e tok&sore dhe t& marré masa pér

mbrojtjen e specieve t& rralla;

15.T¢& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar

pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjeré pér sasiné e papérdorur.

16. Té& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t& pércaktuara né ligjin

pér burimet ujore.
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Prurja llogaritése e skemés  (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku éshté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

Lloji i kulturés bujgésore & do t& ujitet

Lloji i tokés:

Argjilore Lym Ranore Tjetér

Metoda e ujitjes:

1L SHKARKIMI.
Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Janar | Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor

Neéntor

Dhjetor

Prurja e ujit qé
shkarkohet

(VVsek)

Volumi i ujit qé
shkarkohet
(m3/dite&)
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

KRYEMINISTRIA

AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Nr. Serial

AUTORIZIM
PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:

VENDIM TE AGJENCISE SE MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Nr. Jdatg _ / /

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y,

Lloji aktivitetit dhe qéllini pér té cilin do t& pérdoret uji

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

DREJTORI I PERGJITHSHEM
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Kushtet e posacme té autorizimit pér pérdorim burimi ujor sipérfaqésor

1.

e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

T& pérdoré ujérat n& ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i Eshté dhéné autorizimi;

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat n& lidhje me pérdorimin ¢ ujit;

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet ¢ veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar autorizimin (kur &shté e aplikueshme);

T& regjistrojé véllimin e vjit ditor t& pérdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé& regjistér t& posagém dhe t’i raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-s& (kur
&shté e aplikueshme),

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré q& i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Ky autorizim nuk mund t’i transferohet njé subjekti tjetér, pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes (kur &shté e aplikueshme),

T& mos démtojé brigjet dhe shtratin e burimit ujor, gjaté ndértimit dhe operimit
t& veprave;

T& mos ndryshojé rrjedhén natyrore t& burimit ujor, me pérjashtim t& rasteve
kur kjo &shté e miratuar nga organet ¢ administrimit t& burimeve ujore;

T& bashk&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen e kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né autorizim (kur &shté e
aplikueshme);

T8 sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar, ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor, ose né brigje né
rast t& njé aksidenti apo incidenti;

T8 kompensojé démin e shkaktuar dhe t8 rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

T8 mos cénojé faunén dhe florén ujore e tokésore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

T& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér pérdorimin e
burimit ujor nga subjekte t& tjeré pér sasiné e papérdorur;

T& zbatoj& parimet dhe kushtet t& tjera t& pércaktuara né ligjin pér burimet ujore
pér veprimtaring pérkatése.
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
KRYEMINISTRIA
AGJENCIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE

Nr. Serial
AUTORIZIM
PiER PERDORIM BURIMI UJOR NEENTOKESOR
Nr. Prot., daté / /
Miratuar me:
VENDIM TE AGIENCISE SE MENAXHIMIT TE BURIMEVE UJORE
Nr. ,daté _ / )

Emri i individit/subjektit:

I regjistruar si subjekt me kéto t& dhéna (NID/ NIPT):

Baseni Lumor:

Kodi i Trupit Ujor:

Qarku:

Bashkia/ Njésia administrative:

Koordinatat: X Y Z

Lloji aktivitetit dhe qéllini pér té cilin do t& pérdoret uji

Kufizime né ushtrimin e veprimtarisé (nése ka)

Periudha e vlefshmérisé

Hyrja né fuqi

DREJTORI I PERGJITHSHEM
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Kushtet e posacme t€é autorizimit pér pérdorim burimi ujor néntokésor

1.

e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

T& pérdoré ujérat n& ményré racionale, duke shmangur mbetjet dhe duke mos
démtuar mjedisin;

T& pérdoré ujérat vetém pér qéllimet, pér t& cilat i Eshté dhéné autorizimi,

T& paguajé t& gjitha kostot, taksat, tarifat n& lidhje me pérdorimin ¢ ujit;

T& instalojé dhe mirémbajé me shpenzimet ¢ veta pajisjet pér matjen e sasisé
s& ujit t& pérdorur, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara nga organi pérkatés
qé ka l&shuar autorizimin (kur &shté e aplikueshme);

T& regjistrojé véllimin ditor t& ujit t& p&rdorur, pérfshiré dhe rrjedhén e kthyer,
né njé regjistér t& posagém dhe t& raportojé ¢do 3 muaj prané AMBU-sé (kur
&shté e aplikueshme),

T& japé t& dhéna dhe informacion pér pérdorimin e ujit sa heré q& i kérkohet nga
organet ¢ ngarkuara pér menaxhimin e burimeve ujore;

Autorizimi nuk mund t’i transferohet nj& subjekti tjetér pa miratimin e
organeve t& administrimit dhe menaxhimit t& burimeve ujore;

T& respektojé kushtet e mbrojtjes s& mjedisit dhe t& rrethojé sipas projektit
brezat sanitaré t& mbrojtjes (kur &shté e aplikueshme),

T& bashké&punojé dhe t& mos pengojé kryerjen ¢ kontrolleve nga autoritetet
pérkatése t& ujit;

T& lejojé rrjedhén ekologjike, sipas specifikimeve né autorizim (kur &shté e
aplikueshme);

T8 sigurojé marrjen ¢ menjéhershme t& masave dhe veprimeve pér té
minimizuar ose parandaluar ndonjé ndikim né mjedisin ujor né rast t& njé
aksidenti apo incidenti;

T8 kompensojé démin e shkaktuar dhe t8 rikthejé mjedisin ujor né gjendjen e
méparshme;

T8 mos cénojé faunén dhe florén ujore e tokésore dhe t& marré masa pér
mbrojtjen e specieve t& rralla;

T& sigurojé, nga piképamja sasiore dhe cilésore, kushte pér t& mundésuar
pérdorimin e burimit ujor nga subjekte t& tjeré pér sasiné e papérdorur;

T& zbatojé parimet dhe kushtet e tjera pér veprimtaring, t& pércaktuara né ligjin
pér burimet uyjore.
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Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé toké&s (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

2. Projekti i veprés s& marrjes sé ujit;

3. Projekti (Planimetria) e skemés s& ujitjes pér zonén qé do t’i shérbejé (t& paktén deri
né kanalet e dyta);

4. Projekti (Planimetria) e skem&s s& kullimit pér zonén, t& cilés do i shérbejé;

5. Studimi hidrologjik;

6. Plan biznesi;

7. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”; (nése nuk &shté skemé ekzistuese)

8. Analiza t8 mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, né laboratorét referencé
(SRSHP dhe /ose ISHP), t& cilat duhet t& pérfshijndé gamén e parametrave
mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké (metalet e rénda, Hidrokarbureve
Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet Klororganike.)

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8
K1 (<5 ha; <5 Usek) N N N N
K2 (> 5 ha;>5 Usek) N N N N N N N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé

duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 5

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
AKUAKULTURE

FORMULARI 5/1
KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
AKUAKULTURE
(né rastin e ujérave té rrjedhshém)

L MARRJA E UJIT

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:

Lums |:|

Pérrua

Kanal l:l
T& tjera |:| Specifiko

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &éshté e aplikueshme)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar(l/s) (ku &shté e aplikueshme)

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

Volumi i vaskave (m?)
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Sipérfagja totale (m?)
Thell&sia mesatare (m)
Prodhimi vjetor (kg/vit)
Specifiko tipin e aktivitetit:
Aktivitet i ri [ ]
Aktivitet ekzistues |:|

Specifiko emrin dhe origjinén e species qé do t& kultivohet:

Specifiko llojin ¢ ushqimit dhe normén/ton prodhim:

A pérfshin ky aktivitet pérdorimin e substancave kimike (pérjashto pérbérjen e ushqimit):

[ ]
]

PO
JO

Nése PO specifiko llojin e tyre

1L SHKARKIMI.
Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y zZ

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar
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III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Kontrata e zhvillimit t& aktivitetit.

2. Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
¢ saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

3. Projekti i skem&s s& marrjes, qarkullimit dhe trajtimit t& ujit;

4. Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit n& trupin ujor prités i cili duhet t& sigurojé qé
ujérat e shkarkuara t8 mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

5. Projekt konstruktiv i strukturave q& do t& pérdoren dhe skemén e rrethimit t& vaskave
(me gé&llim mos ndotjen e sipérfaqeve ujore pérreth);

6. Studimi hidrologjik;

7. Plan biznesi;

8. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

9. Analiza t& mostrave t& marra n& trupin ujor sipérfaqésor, t8 kryera né laborators t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9

K1 (<5 fonvit; <5 Usek) NN YV Y N Y

K2 (> 5 ton/vit;>5l/sek) N N N N N N ~ N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 5/2
KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
AKUAKULTURE
(né rastin e ujérave té géndrueshém)

L MARRJA E UJIT

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:

Det

Ligen

Rezervuar

Lol

Kanal

T& tjera l:l Specifiko

Volumi i uyjit (m?)

Volumi i vaskave (m?)
Sipérfagja totale (m?)
Thell&sia mesatare (m)
Prodhimi vjetor (kg/vit)
Specifiko tipin e aktivitetit:

Aktivitet i ri

Aktivitet ekzistues

[]
[ ]

Specifiko emrin dhe origjinén e species & do t& kultivohet:

Specifiko llojin ¢ ushqimit dhe normén/ton prodhim:





image16.jpeg
A pérfshin ky aktivitet pérdorimin e substancave kimike (pérjashto pérbérjen e ushqimit):
o [
o

Nése PO specifiko llojin e tyre

1L DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Kontrata ¢ zhvillimit t& aktivitetit;

2. Projekti i strukturave qé do t& pérdoren pér marrjen dhe qarkullimin e ujit dhe i
rrethimit té vaskave;

3. Plan biznesi;

4. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vler8simit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

5. Analiza t& mostrave t& marra n& trupin ujor sipérfagésor, t8 kryera né laboratoré t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 6

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
PRODHIM HIDROENERGIJETIK

I. Ti DHENA KRYESORE PiER KONTRATEN DHE NDRY SHIMET E SAJ.

Tipi dhe nr. i Kontratés

Data e Kontratés

Titulli i Kontratés

Tarifa e kontratés (nése ka)

Prodhimi vjetor i parashikuar (kWh/vit)

Numri i njésive t& prodhimit

Fugia e instaluar (kWh)

Tipi i HEC-it:

Lloji i Turbings:

Vlera totale e investimit:

Kohézgjatja e zbatimit t& punimeve

Kohézgjatja e kontratés

II. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Lumg
Ligen

Rezervuar

Lol

Pérrua
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Kanal I:I
T& tjera |:| Specifiko

Numri i veprave t& marrjes:

1
2
3

Mé& shumé (specifiko sa)

Lody

Prurja llogaritése (m*/s) (ku &éshté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (m?®/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja ekologjike e propozuar (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)
Meényra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik |:|

Tjetér l:l Specifiko

* Kordinatat e veprave té marrjes s€ ujit né sistemin KRGJSH:

(* T¢ paraqitet né pragun kapérderdhés té veprés sé marrjes, ose saktéso kur nuk ka prag
kapérderdhés)

Vepra e Marrjes 1

Emértimi i burimit ujor

X Y Z

Q mes/vjetore m%/s
Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)
Q llogaritése m%/s

Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes llogaritése

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

Prurja
llogaritése
(m/s)
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Q ckologjike e propozuar m?/s

Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes ekologjike

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
£
= B4
ERCRs
£3 g
Stacioni hidrometrik i monitorimit
X Y 2z
Tipi i stacionit
Periodiciteti i matjeve ditore
Vepra e Marrjes 2
Emértimi i burimit ujor
X Y 2z
Q mes/vjetore m?/s
Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)
Q llogaritése m?/s
Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes llogaritése
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
9
g
254
EZY
Q ckologjike e propozuar m¥/s
Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

ckologjike

(m?/s)

Prurja
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Stacioni hidrometrik i monitorimit

X

Z
Tipi i stacionit
Periodiciteti i matjeve ditore
Vepra e Marrjes 3
Emértimi i burimit ujor
Z

X

Q mes/vjetore

m?/s

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)

Q llogaritése

Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes llogaritése

m?/s

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
2
&5 4|
EZY
Q ckologjike e propozuar m%/s
Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
e
2 B
53
££F
Stacioni hidrometrik i monitorimit
X Z

Tipi i stacionit
Periodiciteti i matjeve ditore

Nése ka mé& tepér Vepra t& Marrjes, specifiko sa

(Plotéso mé poshté pér secilén Vepér té Marrjes shtesé)





image21.jpeg
% 9

Vepra e Marrjes

Emértimi i burimit ujor

X Y Z

Q mes/vjetore m%/s
Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)
Q llogaritése m?/s

Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes llogaritése

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
8
£% 3
£LF
Q ckologjike e propozuar m?/s
Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
=
2 B
52
£3E

Stacioni hidrometrik i monitorimit

X Y Z

Tipi i stacionit

Periodiciteti i matjeve ditore

III. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH), ku kanali i largimit t& godings s& HEC-it,

takon trupin ujor prités:

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (m*/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Koordinatat e basenit t& presionit:
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X Y zZ

Saktéso pikat ku jan& marré koordinatat:

Koordinatat e pikés s& shkarkimit nga baseni, ku takon trupin ujor prités

X Y zZ

Kapaciteti i shkarkimit (m*/s)
Volumi gé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

IV. Ti DHENAT E PROJEKTIT.

Tipi i veprés s& marrjes

Gjatésia e derivacionit m

NEé rast dige specifiko:

Lartésia e digés m

Gjerésia e digés m
Pérshkueshméria ¢ digés

Lloji i diggs sipas ndértimit

Gjatésia e kurorés s& digés m
Niveli i ujit n& bjefin e sipérm

Niveli i ujit né bjefin ¢ poshtém

Koordinatat e pozicionimit t& prerjes sé akseve t& digés:

X Y zZ

Rezevuari do t& ndértohet né (burim ujor), degé e
lumit

Sipérfaqja e rezervuarit né nivelin normal t& ujit (m?)

Volumi total i rezervuarit (m?)

Volumi i vdekur i rezervuarit (m®)
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Volumi pérpunues i rezervuarit (m*)

V. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t&é pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

2. Studimi hidrologjik/Studimi hidrogjeologjik (nése vepra ¢ marrjes béhet né dalje t&
burimeve),

3. Oponenca ¢ studimit hidrogjeologjik (n8se vepra e marrjes b&het né dalje t& burimeve),

4. Kontrata pér ushtrimin e aktivitetit;

5. Miratimi i projektit nga Institucioni Kontraktues, shogéruar me oponencén e projektit
dhe projektin ¢ vulosur nga AKBN;

6. Miratimi nga Komiteti Kombétar Digave t& Médha (né rastin e digave t& cilat
klasifikohen t& mé&dha, t& shqyrtohen nga KKDM,sipas legjislacionit né fuqi);

7. Projekti i zbatimit (i cili duhet t& pérmbajé minimalisht : Projekti i veprés sé marrjes
s& ujit /Projekti i digés né rastet ¢ shfrytézimit me rezervuar);,

8. Projekti i dekantuesit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor, kanalit t& dérgimit, basenit
& presionit dhe tubacionit me presion;

9. Projekti godinés s& centralit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités.

10. Plan biznesi;

11. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sg, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

12. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfaqésor, t& kryera né laboratoré t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

13. Projekti dhe specifikimet e stacionit hidrometrik, q& duhet t& ndértohet, t& paktén
poshté veprés sé marrjes.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 7

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
QELLIME INDUSTRIALE DHE PROCESE TEKNOLOGJIKE

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Hody

Rezervuar

Pérrua

Kanal I:I

T& tjera |:| Specifiko

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (Us) (ku 8shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté 1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit:
Proces teknologjik
Ndértim objektesh

L
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Ndértim rrugésh |:|

Lavazh

Tjetér l:l Specifiko

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér |:| Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.
Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& prondsisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet n& prona té

pronaréve, apo subjekteve té tjeré);
2. Projekti i veprés s& marrjes s ujit;
3. Projekti i skemés s& pérdorimit dhe garkullimit t& ujit;

Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t8 ujit né trupin ujor prités i cili duhet t& siguroj qé
ujérat e shkarkuara t8 mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;
Studimi hidrologjik;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vler&simin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
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shogéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-s&, né rastet kur pér instalimin
&shté kryer procedura e vler8simit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin
“Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis”;

7. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfaqésor, t& kryera né laborators t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 8

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
GJENE E GJALLE KUR SHOQEROHET ME INSTALIME ARTIFICIALE

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:

Lumé
Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

T& tjera Specifiko

Juoood

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)
Sezonaliteti i pérdorimit t& ujit gjaté vitit (muajt/gjaté gjithé vitit)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m*)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja ekologjike e propozuar(l/s) (ku &shté e aplikueshme)

Ményra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér |:| Specifiko
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II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
¢ saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

Studimi hidrologjik;
Plan biznesi paraprak;

Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Wy gk R

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit n& mjedis”;, (Né varési té kategorisé e cila kérkon autorizimin,
té pércaktuar né ligjin pér VNM).

Kategoria * 1 2 3 4 5
K1 (<1 Usek) N N

K2 (1-5 Usek) N N N N
K3 (>5 lsek) N N N N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 9

KERKESE PER LEJE PER PERDORIMIN E UJERAVE DETARE PER PRODHIM
ENERGIJIE ELEKTRIKE

I. MARRJA E UJIT

Tipi dhe nr. i Kontratés

Data e Kontratés

Titulli i Kontratés

Tarifa e kontratés (nése ka)

Prodhimi vjetor i parashikuar (kEh/vit)

Tipi i njésive t& gjenerimit t& energjisé

Numri i njésive t& prodhimit

Fugia e instaluar (kEh)

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin
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II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Kontrata e ushtrimit t& aktivitetit;

Projekti i parametrave t& valés né frontin e vendosjes sé& turbinave;

Projekti i vendosjes sé turbinave;

Modelimi i efektit t& projektit né dinamikén e vijés bregdetare t& zonés q& ndikohet;

Plan biznesi;

O o

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vler8simit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 10

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
QELLIME TE TJERA
(qé nuk pérfshihen né formularét e tjeré)

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Hody

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera l:l Specifiko

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit:
Qéllime sanitare |:|
Pishing [ ]
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Akuapark

Kanotazh l:l
Tjetér |:| Specifiko

Ményra e matjes sé sasisé s€ ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l
Tjetér |:| Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore |:| Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.
Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK?*.

1. Dokumente t& pronésisé s& tok8s (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin ¢ saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona té&
pronaréve, apo subjekteve t& tjers),

Studimi hidrologjik;

Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Plan biznesi,

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&

R R
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shogéruar me raportin paraprak ose té thelluar t&8 VNM-s&, né rastet kur pér instalimin
&shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin

“Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis”;
Analiza t& mostrave t& marra né trupin yjor sipérfaqésor, t& kryera né laboratorg t&

akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

*Né varési té qéllimit té pérdorimit té burimit ujor, do té béhet edhe plotésimi i formularit
dhe i dokumentacionit teknik, té listuar, mbi té cilin sipas rasteve specifike gjykohet nga

AMBU.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 11

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER
PRODHIM ENERGIJIE DHE FTOHIEJE

I Ti DHENA KRYESORE PiiR KONTRATIEN DHE NDRYSHIMET E SAJ.

Tipi dhe nr. i Kontratés

Data e Kontratés

Titulli i Kontratés

Tarifa e kontratés (nése ka)

Prodhimi vjetor i parashikuar (kWh/vit)

Tipi i njésive t& gjenerimit t& energjisé

Numri i njésive t& prodhimit

Fugia ¢ instaluar (kWh)

II. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det
Lumg

Ligen

Lody

Rezervuar

Pérrua

Kanal

T& tjera |:| Specifiko

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)
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Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku éshté e aplikueshme)

Prurja mesatare e muajit mé t& thaté 1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit:

Prodhim energjie
elektrike

Proces ftohjeje l:l

Meényra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér |:| Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji

III. SHKARKIMI.
Koordinatat e piké&s s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y

deri né muajin

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar

Terciar





image36.jpeg
IV. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Dokumente t& pronésisé s& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér
pérdorimin e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona té
pronaréve, apo subjekteve té tjeré);

2. Kontrata pér ushtrimin e aktivitetit;

3. Studimi hidrologjik;

4. Modelet e simulimit t& ndikimit né Burimet Ujore;

5. Projekti i veprés s& marrjes sé ujit;

6. Projekti i skemés s& pérdorimit dhe qarkullimit t& ujit;

7. Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit n& trupin ujor prités i cili duhet t& siguroj q&
ujérat e shkarkuara t8 mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

8. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vler&simin e ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t&
shogéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t&§ VNM-s&, né rastet kur pér instalimin
&shté kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin
“Pér vlerésimin e ndikimit n& mjedis”;

9. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfaqésor, t& kryera né laborators t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 12

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR PER LUNDRIM

PER QELLIME TE NDRYSHME

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Lloji i burimit ujor q& do t& p&doret:
Det

Lums

Ligen

Hody

Rezervuar

Pérrua

Kanal I:I

T& tjera |:| Specifiko

Ttinerari i rrugés q& pérshkohet

Pika e fillimit t& itinerarit (Koordinatat KRGIJSH):

X Y Z

Pika e pérfundimit t& itinerarit (Koordinatat KRGJSH):

X Y Z

Numri i rrugéve & do t& kryhen né vit:

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore Nga muaji deri né muajin
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II. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Raport mbi pérshkrimin ¢ mjeteve q& do t& pérdoren;
Skema e garkullimit t& mjeteve;

Vértetim nga Autoritetet Detare (vetém pér mjetet g8 lundrojné né det),

. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlersimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shogéruar
me raportin paraprak ose té thelluar t&¢ VNM-s&, né rastet kur pér instalimin &shté kryer
procedura e vlerésimit t& ndikimit n& mjedis, sipas pércaktimit né ligjin “Pér vlerésimin
e ndikimit n& mjedis™.

I S

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 13

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
PER TURIZEM DHE ARGETIM

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lumg

Ligen

Hody

Rezervuar

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera l:l Specifiko

Prurja e ujitt& kérkuar (ku &shté e aplikueshme) (1/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko ku &shté e aplikueshme)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)
Qéllimi i pérdorimit t& ujit:

Turizém |:|

Argétim l:l
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Lundrim pér argétim

Periudha e pérdorimit t& ujit:
Shumévjegare

Vjetore |:| Nga muaji

deri né muajin

Ményra e matjes sé sasisé s€ ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

II. SHKARKIMI.
Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Volumi & shkarkohet (m?®/dit&) (ku &shté e aplikueshme)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Projekti i skemés s& shfrytézimit,
Plan biznesi;
Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit

Ealb ol S A

me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM

vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

5. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfaqésor, t& kryera né laborators t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi. (aplikohet né rastet ¢ pishinave, akuaparqeve).
6. Marréveshjen me autoritetin pérgjegjés, pér kryerjen e aktivitetit (sipas legjislacionit

né fuqi).

KERKUESI:

(firma)

Terciar

Studimi hidrologjik; (aplikohet né rastet e pishinave, akuaparqeve).

(AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
-s&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
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FORMULARI 14

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
PER KERKIME, STUDIME, QF KANE PER OBJEKT UJIN

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HNNEinin

T& tjera Specifiko

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &éshté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)
Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko
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Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore |:| Nga muaji

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y

deri né muajin

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Studimi hidrologjik;
2. Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Terciar

3. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t& kryera né laboratoré t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi (aplikohet né rastet e pishinave, akuaparqeve);

4. Raporti studimor.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 15
KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
PER KERKIME, STUDIME, QF NUK KANE PER OBJEKT UJIN

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

T& tjera Specifiko

Hobddu

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes sé sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:
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Shumévjegare |:|

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Studimi hidrologjik;

2. Projekti i skem&s s& shfrytézimit;

3. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t& kryera né laboratoré t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 16

KERKESE E INSTITUCIONEVE MONITORUESE TE UJERAVE
SIPERFAQESORE E NENTOKESORFE DHE INSTITUCIONEVE SHKENCORE PER
AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR PER KERKIME,
STUDIME, EKSPLORIME QF NDIKOJNE NE PRISHJEN E EKUILIBRAVE
SASIORE DHE CILESORE TE UJERAVE.

I. MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Pérrua

Kanal

HoodduL

T& tjera Specifiko

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Lloji i aktivitetit q& do t& kryhet (Specifiko)

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (1/s) (ku &shté e aplikueshme)
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Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)
Ményra e matjes sé sasisé s€ ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér |:| Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare |:|

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin
II. SHKARKIMI.

Koordinatat e piké&s s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Studimi hidrologjik;
2. Projekti i skemés s& shfrytézimit;

3. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar

me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé, né rastet kur pér instalimin &shté

kryer procedura e vler8simit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér

vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

4. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfaqésor, t& kryera né laboratoré t&

akredituar, sipas legjislacionit né fuqi.
5. Raporti studimor.

KERKUESI:

(firma)




image47.jpeg
FORMULARI 17

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR
PER QELLIME TE TJERA
(qé nuk pérfshihen né formularét e tjeré).

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Rezervuar

Hody

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera l:l Specifiko

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]
Volumi vjetor (m?)
Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Meényra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik |:|

Tjetér l:l Specifiko
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Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

II.

SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Y Z

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III.

gk 0 B

DOKUMENTACIONI TEKNIK *.

Dokumente t& prondsisé sé& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

Studimi hidrologjik;

Projekti i skemés s& shfrytézimit;

Plan biznesi;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoq&ruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor sipérfagésor, t& kryera né laboratorg t&
akredituar, sipas legjislacionit né fuqi (aplikohet né rastet e pishinave, akuaparqeve).

*Né varési té qéllimit té pérdorimit té burimit ujor, do té béhet edhe plotésimi i formularit

dhe i dokumentacionit teknik, té listuar, mbi té cilin sipas rasteve specifike gjykohet nga
AMBU.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 18

KERKESE PER AUTORIZIM PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR
PER TURIZEM, ARGETIM, PERFSHIRE LUNDRIMIN PER ARGETIM

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té thaté (I/s)

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin
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1L

DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tok&s (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
¢ saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

Raport mbi pérshkrimin ¢ mjeteve q& do t& pérdoren;

3. Skema e garkullimit t& mjeteve;

4. Projekti i thellimit t& shtratit dhe modelimi matematik me ndryshimet pérkatése (nése
gjaté shfrytézimit parashikohet nj& veprim i tillg),

5. Projekti i strukturave t& ankorimit, pushimit dhe manovrimit t& mjeteve;

6. Plan biznesi;

7. Studimi hidrogjeologjik;

8. Oponenca e Studimit hidrogjeologjik;

9. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

10. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 19

KERKESE PER MIRATIMIN NE PARIM PER DHENIEN ME KONCESION TE
PERDORIMIT TE BURIMIT UJOR NENTOKESOR

I.  MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Larggsia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1irg)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar (m)

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Prurja e vjit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése  (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s)
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Prurja ekologjike e propozuar, né rastin ¢ burimit me prurje =>30.000 (I/s)
Ményra e matjes sé sasisé s€ ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér |:| Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

IIl.  DOKUMENTACIONI TEKNIK
Studimi hidrogjeologjik;
Oponenca e Studimit hidrogjeologjik;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shogéruar
me raportin paraprak ose té thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté kryer
procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin “Pér vlerésimin

e ndikimit n& mjedis™;
4. Raport pérshkrues té aktivitetit;
5. Projekti i skemés s& shfrytézimit.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 20

KERKESE PER LEJE PER SHFRY TEZIM UJI NENTOKESOR PER QELLIME
FAMILJARE
(jo ujé té pijshém, sasi < 0.5 l/sek)

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor
Prurja e vjit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin ¢ burimit me prurje >30.000 (I/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda l:l
[ ]

Pa elektroda

Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes sé sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l
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Tjetér |:| Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellésia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakell
Argjils bentonite
Beton

Cimento

Hjnninn

Tjetér Specifiko

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y zZ





image55.jpeg
Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (I/s)
Volumi gé shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar I:I Sekondar |:| Terciar I:I

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente té pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona té pronaréve, apo
subjekteve t& tjer),

2. Leje t& hapjes sé pus shpimit (nése uji merret nga pusi);

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 21

KERKESE PER LEJE PER NXJERRJE DHE SHFRYTEZIM TE UJIT
NENTOKESOR NEPERMJET SHPIMIT, PER QELLIME TE NDRYSHME
(qé nuk pérfshihen né formularét e tjeré)

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1irg)

Shpim né shtresé me presion

Thellgsia e parashikuar né m
Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren pér pusin:
Cakgll

Argjils bentonite

Cimento

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Tjetér Specifiko

Qéllimi i pérdorimit t& ujit (Specifiko)
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Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése  (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té thaté (I/s)

Tipi i pompés qé& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Ményra e matjes sé sasisé s€ ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore |:| Nga muaji deri né muajin
1L SHKARKIMI.

Koordinatat e piké&s s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)
Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar
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III.

DOKUMENTACIONI TEKNIK?*.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

2. Studimi hidrogjeologjik;

3. Oponenca e Studimit hidrogjeologjik;

Leje/Autorizim t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri) ose relacion teknik
mbi pérdorimin e tij ndér vite (nése pusi shté ekzistues),

5. Projekti i skemé&s sé& pérdorimit dhe qarkullimit t& ujit;

6. Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit n& trupin ujor prités i cili duhet t& sigurojé qé
ujérat e shkarkuara t8 mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

7. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

8. Plan biznesi.

KERKUESI:

(firma)

*Plotésimi i formularit dhe dokumentacionit teknik do té jeté né varési té géllimit té
pérdorimit té burimit wjor kur veprimtaria nuk prashikohet tek formularét e tjeré .
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FORMULARI 22

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER UJE
TE PLISHEM
(sisteme té furnizimit me ujé té popullatés)

I.  MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)
Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Numri i banoréve

Norma e ujit pér banor né dité (I/b/d)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)
Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s)
Prurja ekologjike e propozuar, né rastin ¢ burimit me prurje =>30.000 (I/s)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko
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e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellésia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (1loji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakell [ ]

Argjils bentonite

Beton

Cimento I:I

Tjetér I:I Specifiko
1L SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):
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Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

2. Leje/Autorizim t& hapjes sé& pus shpimit (nése hapet nj& pus i ri) ose relacion teknik
mbi pérdorimin e tij ndér vite (n&se pusi Eshté ekzistues);;

Relacion hidrogjeologjik t& pus shpimit/burimit/transhesé/galerisé;

Oponenca ¢ Studimit hidrogjeologjik;

Projekti i veprés s& marrjes sé ujit (nése uji merret nga burim);

O e

Projekti shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités nga vepra e marrjes (nése uji merret

nga burim);

7. Planimetria ¢ pikave (magjistrale), shogéruar me koordinatat e shkarkimit né trupat
ujor t& sistemit t& kanalizimeve;

Projekti i trajtimit t& ujit para pérdorimit;
Skema e linjés s& dérgimit dhe pozicionimit t& depove;

10. Plan biznesi;

11. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin 8shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

12. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&soré, né laboratorét referencé

(SRSHP dhe /ose ISHP), t& cilat, duhet t& pérfshijné gamén e parametrave

mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké dhe nése gjykohet ¢ nevojshme

(metalet ¢ rénda, Hidrokarbureve Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet

Klororganike.),

13. . Projekti i pércaktimit t& brezave sanitaré t& mbrojtjes.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11

12

13

K1 (<! Usek)

e AR K R R R R E

*né funksion té kategorizimit, pércaktohet edhe lista e dokumenteve qé duhet té
plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 23

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER UJE
TE AMBALAZHUAR

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Larggsia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Numri i banoréve

Norma e ujit pér banor né dité (I/b/d)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m*)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)
Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s)
Prurja ekologjike e propozuar, né rastin ¢ burimit me prurje =30.000 (I/s)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Meényra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:




image63.jpeg
Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellésia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellésia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:

Cakell

Argjils bentonite

Beton

Cimento

Hjn{ninn

Tjetér Specifiko

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):
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Primar Sekondar Terciar

III.

DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Dokumente t& pronésisé sé& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerd),

2. Leje/Autorizim t& hapjes sé& pus shpimit (nése hapet njé pus i i) ose relacion teknik
mbi pérdorimin e tij ndér vite (n&se pusi Eshté ekzistues);;
3. Studimi hidrogjeologjik;
4. Oponenca e Studimit hidrogjeologjik;
5. Projektii veprés s& marrjes sé ujit (nése uji merret nga burim).
6. Projekti shkarkimit te ujit ne trupin ujor prites nga vepra e marrjes (nese uji merret
nga burim);
7. Planimetria e pikave, shogéruar me koordinatat e shkarkimit né trupat ujor t& sistemit
té kanalizimeve;
Projekti i trajtimit t& ujit para pérdorimit;
Skema e linjés s& dérgimit dhe pozicionimit t& depove;
10. Plan biznesi;
11. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoq&ruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit n& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;
12. Analiza t& mostrave t8 marra né trupin ujor sipérfaqésor, né laboratorét referencé
(SRSHP dhe /ose ISHP), t& cilat duhet t& pérfshijndé gamén e parametrave
mikrobiologjiké, fiziko-kimiké dhe toksikologjiké (metalet e rénda, Hidrokarbureve
Policiklike Aromatike (PAH-et) dhe Pesticidet Klororganike.)
13. Projekti i pércaktimit t& brezave sanitaré t& mbrojtjes.
Kategoria * 1123|4567 ]|8]|9|10]11]12]13
K1 (<130 shishe/ore; <1 | N | + N N N Y
Usek)
K2 (> 151 shishe/oré; NIV NNV Y]
> 1l/sek)

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 24

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
UNTIE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m

Sipérfaqja e parcelés q& do t& ujitet (ha)

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Volumi ditor i ujit pér ujitje/Sasia mesatare ditore pér ¢do muaj (m3/dité):

Janar | Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

Prurja e ujit t&
kérkuar (I/sek)

Volumi i ujit t&
kérkuar
(m3/dit&)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (m?/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s)

Prurja ekologjike ¢ propozuar né rastin ¢ burimit me prurje >30.000 (I/sek)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:
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Me elektroda |:|
[ ]

Thellgsia e pompés m

Pa elektroda

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik |:|

Tjetér l:l Specifiko

Lloji i kulturés bujgésore & do t& ujitet

Lloji i tokés:

Argjilore Lym Ranore

Metodologjia e yjitjes

Tjetér

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:
Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellésia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakgll

Argjils bentonite

Beton

Tjetér Specifiko

[ ]
[ ]
Cimento I:I
[ ]
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II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y Z
Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)
Prurja q& shkarkohet (I/s)
Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)
Janar | Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

s

=

g

o § %

!

£

&

£y

288

Eis

8 E

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Terciar

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin

e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo

subjekteve t& tjerd),

2. Leje/Autorizim t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri) ose relacion teknik

mbi pérdorimin e tij ndér vite (n&se pusi Eshté ekzistues);;

3. Studimi hidrogjeologjik;
Oponenca ¢ Studimit hidrogjeologjik;

5. Projekti i skemés s& yjitjes pér zonén q& do t’i shérbejé (t& paktén deri né kanalet e

dyta),

6. Projekti skemés s& kullimit pér zonén gé do t’i shérbejé;

Plan biznesi;
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8. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

9. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 - 3 9
K1 (<5 ha; <5 Usek) N N N N N
K2 (>5 ha;>5 Usek) N N N N N J J o 3

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 25

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
AKUAKULTURE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor
Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Prurja llogaritése (1/s)
Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar (1/s) né rastin e burimit prurje >30.000 (I/s)

Volumi i vaskave (m?)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:
Me elektroda

]
Pa elektroda l:l

Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér l:l Specifiko

Specifiko tipin e aktivitetit

Specifiko emrin dhe origjinén e species qé do t& kultivohet:

Specifiko llojin ¢ ushqimit dhe normén/ton prodhim:
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Prodhimi vjetor (kg/vit)

A pérfshin ky aktivitet pérdorimin e substancave kimike (pérjashto pérbérjen e ushqimit):
o [
o O

Nése PO specifiko llojin e tyre

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellésia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellésia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakgll

Argjils bentonite

Beton

Cimento

HjE{niEE

Tjetér Specifiko

II. SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y zZ





image71.jpeg
Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerd),

Kontrata e zhvillimit te aktivitetit.

3. Leje/Autorizim t& hapjes sé& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri) ose relacion teknik
mbi pérdorimin e tij ndér vite (n&se pusi Eshté ekzistues);;

4. Studimi hidrogjeologjik;

5. Oponenca e Studimit hidrogjeologjik;

6. Projekti i veprés s& marrjes sé ujit (nése uji merret nga burim),

7. Projekti i skemés s& qarkullimit dhe trajtimit t& ujit;

8. Projekti i shkarkimit t& ujit n& trupin ujor prités i cili duhet t& sigurojé q& ujérat e
shkarkuara t& mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

9. Plan biznesi;

10. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

11. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,

sipas legjislacionit né fuqi.

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
K1 (<5 tonvit; <5 Usek)
K2 (>5 ton/vit;> 5 Usek) N N N N N N N N N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé

duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 26

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
PRODHIM HIDROENERGIIE

I. T DHENA KRYESORE PiiR KONTRATEN DHE NDRYSHIMET E SAJ.

Tipi dhe nr. i Kontratés

Data e Kontratés

Titulli i Kontratés

Tarifa e kontratés (nése ka)

Prodhimi vjetor i parashikuar (kWh/vit)

Numri i njésive t& prodhimit

Fugia e instaluar (kWh)

Tipi i HEC-it:

Lloji i Turbings:

Vlera totale e investimit:

Kohézgjatja e zbatimit t& punimeve

Kohézgjatja e kontratés

II. MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y zZ

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m

Numri i veprave t& marrjes:

1 [ ]
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FORMULARI 1

KERKESE PER MIRATIMIN NE PARIM TE DHENIES ME KONCENSION TE
PERDORIMIT TE BURIMIT UJOR SIPERFAQESOR

L MARRJA E UJIT.

Emri i burimit ujor

Vendndodhja e burimit ujor (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Lloji i burimit ujor nga do t& merret uji:
Det

Lums

Ligen

Hody

Rezervuar

Pérrua

Kanal I:I
T& tjera l:l Specifiko

Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (specifiko)

Kapaciteti i grumbullues (m?)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja mesatare vjetore (1/s) (ku éshté e aplikueshme)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té& thaté (I/s) (ku &shté e aplikueshme)

Prurja ekologjike e propozuar (1/s) (ku &shté e aplikueshme)

Ményra e matjes sé sasisé s& ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l
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2 [ ]
: ]

Mé& shumé (specifiko sa) l:l

Prurja llogaritése (m?/s)

Prurja mesatare vjetore (m®/s)

Prurja mesatare ¢ muajit mé t& thaté (m?/s)

Prurja ekologjike e propozuar né rastin ¢ burimit me prurje >30.000 l/sek)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér |:| Specifiko

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellésia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)
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Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Caksll

Argjils bentonite

Cimento

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Tjetér Specifiko

Kordinatat e veprave té marrjes s€ ujit né sistemin KRGJSH.*

(Té paraqitet né pragun kapérderdhés té veprés sé marrjes, ose saktéso kur nuk ka prag

kapérderdhés*)

Pér ¢do vepér marrje shéno té dhénat si mé poshté:

Vepra e Marrjes 1

Emértimi i burimit ujor

X Y 4
Q mes/vjetore m%/s
Q llogaritése m?/s

Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes llogaritése

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
g
&% 9
EZY
Q ckologjike e propozuar m%/s
Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

ckologjik
¢ (m%s)

Prurja

Stacioni hidrometrik i monitorimit

X Y zZ

Tipi i stacionit

Periodiciteti i matjeve ditore
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Vepra e Marrjes 2

Emértimi i burimit ujor

X Y z
Q mes/vjetore m?/s
Q llogaritése m?/s
Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes llogaritése
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
®
2
&5 4|
EZY
Q ckologjike e propozuar m%/s
Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
£
= 8
£S2
£E2E
Stacioni hidrometrik i monitorimit
X Y Z
Tipi i stacionit
Periodiciteti i matjeve ditore
Vepra e Marrijes 3
Emértimi i burimit ujor
X Y Z
Q mes/vjetore m%/s

Q llogaritése m?/s
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Shpérndarja brenda vjetore e prurjes llogaritése

Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
°
&
£5 4|
ESH
Q ckologjike e propozuar m?/s
Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes ekologjike
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
o
£
= 8
£SZ
£E2E
Stacioni hidrometrik i monitorimit
X Y Z
Tipi i stacionit
Periodiciteti i matjeve ditore
Nése ka mé tepér Vepra t& Marrjes, specifiko sa
(Plotéso mé poshté pér secilén Vepér té Marrjes shtesé)
Vepra e Marrjes
Emértimi i burimit ujor
X Y 2z
Q mes/vjetore m?/s
Q llogaritése m%/s
Shpérndarja brenda vjetore ¢ prurjes llogaritése
Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor
®
&
2 F 4
£2Y
Q ckologjike e propozuar m?/s

Shpérndarja brenda vjetore e prurjes ekologjike
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Janar Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht Shtator | Tetor Néntor | Dhjetor

ckologjike

(m?/s)

Prurja

Stacioni hidrometrik i monitorimit

X Y Z

Tipi i stacionit

Periodiciteti i matjeve ditore

III. SHKARKIMI

Koordinatat e pikés s¢ shkarkimit (KRGISH) ku kanali i largimit t¢ godinés s¢ HEC-it,
takon trupin ujor prités:

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja qé& shkarkohet (m*/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Koordinatat e basenit t& presionit:

X Y Z

Saktéso pikat ku jan& marré koordinatat:

Koordinatat e pikés s& shkarkimit nga baseni, ku takon trupin ujor prités

X Y Z

Kapaciteti i shkarkimit (m’/s)

Volumi gé shkarkohet (m?/dité )

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

IV. Ti DHENA NGA PROJEKTIL

Tipi i veprés s& marrjes
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Gjatésia e derivacionit m

NEé rast dige specifiko:

Lartésia e digés m

Gjerésia e digés m

Pérshkueshméria ¢ digés

Lloji i diggs sipas ndértimit

Gjatésia e kurorés sé& digés m

Niveli i ujit né bjefin e sipérm

Niveli i ujit né bjefin ¢ poshtém

Koordinatat e pozicionimit t& prerjes s& akseve t& digés:

X

Y zZ

Rezevuari do t& ndértohet né (burim ujor), degé ¢
lumit

Sipérfaqja e rezervuarit né nivelin normal t& ujit (m?)
Volumi total i rezervuarit (m?)

Volumi i vdekur i rezervuarit (m?)

Volumi pérpunues i rezervuarit (m?)

V.

O kW

DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Dokumente t& prondsisé sé& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

Leje/Autorizim t& hapjes s& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri) ose relacion teknik
mbi pérdorimin e tij ndér vite (nése pusi 8shté ekzistues),

Studimi hidrogjeologjik;

Oponenca ¢ Studimit hidrogjeologjik;

Kontrata pér ushtrimin e aktivitetit;

Miratimi i projektit nga Institucioni Kontraktues, shogéruar me oponencén e projektit
dhe projektin ¢ vulosur nga AKBN;

Miratimi nga Komiteti Kombétar Digave t& Mé&dha (né rastin e digave t& cilat
klasifikohen t& mé&dha, t& shqyrtohen nga KKDM,sipas legjislacionit né fuqi);
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8. Projekti i zbatimit (i cili duhet t& pérmbajé minimalisht: Projekti i veprés s& marrjes
s& ujit /Projekti i digés né rastet ¢ shfrytézimit me rezervuar,

9. Projekti i dekantuesit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor, kanalit t& dérgimit, basenit
& presionit dhe tubacionit me presion;

10. Projekti godings s& centralit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités;

11. Plan biznesi;

12. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vler8simit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

13. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratorés t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi,

14. Projekti dhe specifikimet e stacionit hidrometrik, q& duhet t& ndértohet, t& paktén
poshté veprés sé marrjes.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 27

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
QELLIME INDUSTRIALE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor
Prurja e vjit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)
Prurja llogaritése (1/s)
Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thaté (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin e burimit me prurje >30.000 (I/s)
Qéllimi i pérdorimit t& ujit:
Proces ftohjeje
Ndértim objektesh
Ndértim rrugésh

Lavazh

HjEninn

Tjetér Specifiko

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda

L

Pa elektroda




image81.jpeg
Thellgsia e pompés m

Meényra e matjes sé sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik |:|

Tjetér l:l Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore |:| Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (lloji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:

Cakell [ ]
Argjils bentonite |:|
Beton

Cimento |:|

Tjetér (specifiko)




image82.jpeg
II.

SHKARKIMI.

Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X

Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)
Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerd),

2. Leje/Autorizim t& hapjes sé& pus shpimit (nése hapet njé pus i ri) ose relacion teknik
mbi pérdorimin e tij ndér vite (nése pusi Eshté ekzistues);;

3. Studimi hidrogjeologjik;

4. Oponenca e Studimit hidrogjeologjik;

5. Projekti i veprés s& marrjes sé ujit (nése uji merret nga burim);

6. Projekti i skemés s& pérdorimit dhe garkullimit t& ujit;

7. Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t8 ujit n& trupin ujor prités i cili duhet t& sigurojé qé
ujérat e shkarkuara t8 mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

8. Plan biznesi;

9. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vler8simit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

10. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laboratoré t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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Tjetér |:| Specifiko

1L SHKARKIMI.
Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Studimi hidrologjik;

2. Plan biznesi;

3. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata ¢ ministrit pér VNM-né ¢ thelluar, t&
shoqéruar me raportin paraprak ose t& thelluar t&8 VNM-s&, né rastet kur pér instalimin
&shté kryer procedura e vlerésimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né ligjin
“Pé&r vlerésimin e ndikimit n& mjedis”;

4. Projekt-ide t8 skemés s& shfrytézimit.

Kategoria * 1 2 3
K1 (22 Usek)
K2 ( >2 U/sek) N N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 28

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR KURATIV, MINERAL,
TERMOMINERAL DHE GJEOTERMAL

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Volumi vjetor (m?)
Volumi maksimal i ujit q& kérkohet n& pérdorim (m?)
Prurja mesatare vjetore (1/s)
Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té thaté (I/s)
Prurja llogaritése (1/s)
Temperatura mesatare (°C)
Pé&rmbajtja maksimale e squfurit (S) total
Sasia vjetore ¢ ujit q& do t& nxirret (m?/s)
Qéllimi i pérdorimit t& ujit:
Pér géllime kurative (llixha) I:I
Prodhim energji t& rinovueshme I:I

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Me elektroda l:l
Pa elektroda l:l

Thellgsia e pompés m

Ményra e matjes s& sasisé sé ujit q& do t8 pérdoret:
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Me matés automatik |:|

Tjetér l:l Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore |:| Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Cakell [ ]
Argjils bentonite I:I

Beton

Cimento I:I

Tjetér I:I Specifiko

1L SHKARKIMI.
Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z
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Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)
Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

III. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

2. Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése uji merret nga pusi) ose relacion teknik mbi
pérdorimin e tij ndér vite (n&se pusi &shté ekzistues);;

3. Studimi hidrogjeologjik;

4. Oponenca e Studimit hidrogjeologjik;

5. Projektii veprés s& marrjes sé ujit;

6. Projekti i skemés s& pérdorimit dhe qarkullimit t& ujit;

7. Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& wjit né trupin ujor prités i cili duhet t& sigurojé qé
ujérat e shkarkuara t8 mos pérkeqésojné statusin ekzistues t& trupit ujor prités;

Plan biznesi;

Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vler8simit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

10. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, n& laborators t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 29

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
GJENE E GJALLE KUR SHOQEROHET ME INSTALIME ARTIFICIALE

L MARRJA E UJIT.

Akuiferi (g8 kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor
Prurja e ujit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove (m?)

Volumi vjetor (m?)

Prurja llogaritése (m?/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)

Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé t& thats (I/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin ¢ burimit me prurje =>30.000 (I/s)

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:

Thellgsia e pompés m

Me elektroda

Pa elektroda

Meényra e matjes sé sasisé sé ujit q& do t& pérdoret:

Me matés automatik |:|

Tjetér l:l Specifiko





image87.jpeg
1L SHKARKIMI.
Koordinatat e pikés s& shkarkimit (KRGJISH):

X Y

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (I/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1iré)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellésia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né

Instalimi i pusit (11oji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:
Caksll
Argjils bentonite

Beton

Hjnjnn

Cimento
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Tjetér I:I Specifiko

III.

DOKUMENTACIONI TEKNIK.

Dokumente t& prondsisé sé& tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerg),

2. Studimi hidrogjeologjik;

3. Oponenca e studimit hidrogjeologjik;

4. Plan biznesi;

5. Projekti i skem&s s& shfrytézimit.

6. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin e ndikimit né
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoq&ruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vlerssimit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit n& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

7. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laborators t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

8. Leje t& hapjes s& pus shpimit (nése uji merret nga pusi) ose relacion teknik mbi
pérdorimin e tij ndér vite (n&se pusi &shté ekzistues);

Kategoria * 1 2 3 4 5 6 7

K1 (<! Usek)

K2 (>1 Usek) N N N N N N N

*né funksion té kategorizimit né kété formular, pércaktohet edhe lista e dokumenteve gé
duhet té plotésohen nga secila kategori.

KERKUESI:

(firma)
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FORMULARI 30

KERKESE PER LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR NENTOKESOR PER
PRODHIM ENERGIJIE DHE FTOHIEJE

I Ti DHENA KRYESORE PiiR KONTRATIN DHE NDRYSHIMET E SAJ.

Tipi dhe nr. i Kontratés

Data e Kontratés

Titulli i Kontratés

Tarifa e kontratés (nése ka)

Prodhimi vjetor i parashikuar (kWh/vit)

Tipi i njésive t& gjenerimit t& energjisé

Numri i njésive t& prodhimit

Fugia e instaluar (kWh)

Emri i burimit ujor

II. MARRJA E UJIT.

Akuiferi (q& kérkohet t& shfrytézohet)

Vendndodhja e shpimit/burimit (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Vendndodhja e pikés ku do t& shfrytézohet uji (Koordinatat KRGISH):

X Y Z

Largésia e pikés s& shfrytézimit nga vendndodhja e shpimit/burimit ujor m
Prurja e vjit t& kérkuar (I/s)

Meényra e Kaptazhit (Specifiko)

Kapaciteti i depove, [nése ka (m?)]

Volumi vjetor (m?)
Prurja llogaritése  (1/s)

Prurja mesatare vjetore (1/s)




image90.jpeg
Prurja mesatare shumévjegare e muajit mé té thaté (1/s)

Prurja ekologjike e propozuar, né rastin ¢ burimit me prurje >30.000 (I/s)

Qéllimi i pérdorimit t& ujit:

Proces ftohjeje l:l

Prodhim energjie
elektrike

Tipi i pompés q& do t& pérdoret:
Me elektroda

[ ]
Pa elektroda l:l

Thellgsia e pompés m

Ményra e matjes sé sasisé s€ ujit q& do t8 pérdoret:

Me matés automatik l:l

Tjetér |:| Specifiko

Periudha e pérdorimit t& ujit:

Shumévjegare l:l

Vjetore l:l Nga muaji deri né muajin

e Né rast shpimi té plotésohen té dhénat si mé poshté:

Shpim né shtresé pa presion (me nivel t& 1ir&)

Shpim né shtresé me presion

Galeri

Transhe

Thellgsia e parashikuar né m

Diametri 1 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 2 (m)

Thellgsia nga né

Diametri 3 (m)

Thellgsia nga né
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Instalimi i pusit (lloji i tubit rrethues/tubi i shfrytézimit/filtrat)

Materialet e ndértimit q& do t& pérdoren:

Cakell

L

Argjils bentonite

Beton

Cimento

i

Tjetér (specifiko)

IV. SHKARKIMI.

Koordinatat e piké&s s& shkarkimit (KRGJSH):

X Y Z

Trupi ujor prités (specifiko llojin dhe emrin)

Prurja q& shkarkohet (1/s)

Volumi g& shkarkohet (m?/dit&)

Shkalla e trajtimit t& ujérave t& ndotur (zgjidh njé opsion):

Primar Sekondar Terciar

V. DOKUMENTACIONI TEKNIK.

1. Dokumente t& pronésisé sé tokés (autorizimin/marréveshjen paraprake pér pérdorimin
e saj nga pronarét/subjektet, nése veprimtaria shtrihet né prona t& pronaréve, apo
subjekteve t& tjerd),

2. Leje/Autorizim t& hapjes sé& pus shpimit (nése hapet njé pus i i) ose relacion teknik

mbi pérdorimin e tij ndér vite (nése pusi shté ekzistues),

Studimi hidrogjeologjik;

Oponenca ¢ Studimit hidrogjeologjik;

Kontrata pér ushtrimin e aktivitetit;

o vk W

Modelet e simulimit t& ndikimit n& Burimet Ujore;
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Projekti i veprés s& marrjes sé ujit (nése uji merret nga burim);

8. Projekti i skemés sé& pérdorimit dhe qarkullimit t& ujit;

Projekti i trajtimit dhe shkarkimit t& ujit né trupin ujor prités i cili duhet t& sigurojé q&
ujérat e shkarkuara t& jen& brenda kufijve t& pranueshém mjedisor;

10. Plan biznesi;

11. Vendimi i Agjencisé Kombétare t& Mjedisit (AKM) pér vlerésimin ¢ ndikimit ng
mjedis (VNM) paraprak, ose deklarata e ministrit pér VNM-né e thelluar, t& shoqéruar
me raportin paraprak ose t& thelluar t& VNM-sé&, né rastet kur pér instalimin &shté
kryer procedura e vler8simit t& ndikimit né mjedis, sipas pércaktimit né& ligjin “Pér
vlerésimin e ndikimit né mjedis”;

12. Analiza t& mostrave t& marra né trupin ujor néntoké&sor, né laborators t& akredituar,
sipas legjislacionit né fuqi.

KERKUESI:

(firma)




