VENDIM

Nr. 839, datë 30.12.2025

PËR MIRATIMIN E NORMAVE, STANDARDEVE, ÇMIMEVE BAZË DHE PRAKTIKAVE MË TË MIRA NË FUSHËN E PYJEVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “c”, të pikës 2, të nenit 15, të ligjit nr. 57/2020, “Për pyjet”, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e normave teknike, standardeve, çmimeve bazë dhe praktikave më të mira në fushën e pyjeve, të unifikuara për njësi të punimeve, sipas operacioneve që kryhen në pyje e kullota, të përcaktuara në lidhjet nr. 1 e nr. 2, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij. 

2. Normat e punimeve caktohen duke u bazuar në volumet standarde të punës dhe në parametrat teknikë në fushën e pyjeve e kullotave, mbështetur në praktikat më të mira.

3. Normat teknike ndahen në norma minimale e norma maksimale ditore dhe përcaktohen sipas:

a) largësisë dhe mënyrës së mbërritjes në objektin e punës;

b) volumit të punimeve;

c) sasisë së punës për njësi;

ç)  vështirësisë së operacionit të punës.

4. Standardet përcaktohen bazuar në cilësinë e punës, mjetet e përdorura,  kohën e nevojshme dhe kushtet në të cilat kryhen operacionet e punës.

5. Praktikat më të mira, në kuptim të këtij vendimi, përfshijnë tërësinë e normave të punës, standardeve teknike, procedurave operative dhe metodave të provuara, të përcaktuara nga institucionet kompetente e normuese në fushën e pyjeve e kullotave, të cilat synojnë realizimin e punimeve pyjore dhe kullosore, në mënyrë të qëndrueshme, efikase e të sigurt.

Këto praktika përfshijnë edhe punime restauruese të natyrës e të ekosistemeve, që lidhen me ndryshimin e përdorimit të tokës, duke ofruar zgjidhje, bazuar në natyrë dhe në përputhje me kërkesat për mbrojtjen e mjedisit, biodiversitetit dhe për shfrytëzimin racional të burimeve natyrore.

6. Çmimet bazë për normat përkatëse të punimeve në pyje e kullota ndahen në 4 (katër) kategori, sipas nivelit të vështirësisë dhe natyrës së operacioneve, me koeficientët përkatës të indeksimit, kundrejt çmimeve të kategorisë së parë.

7. Çmimet e kategorisë së parë i referohen masës së pagës minimale mujore, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, dhe janë të detyrueshme për t’u zbatuar në të gjithë territorin nga çdo person juridik ose fizik, vendas apo i huaj.

8. Koeficientët dhe kategorizimi përcaktohen në lidhjen nr. 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

9. Çmimet bazë janë vlerat e llogaritura për njësi të punimeve sipas operacioneve dhe shërbejnë si referencë për:

a) hartimin e preventivave të projekteve të studimit dhe të zbatimit;

b) planifikimin e buxhetit vjetor të investimeve dhe të shërbimeve nga administrata publike qendrore dhe vendore;

c) llogaritjen e çmimeve dhe kostove nga subjektet sipërmarrëse, që ushtrojnë veprimtari në fushën e pyjeve e të kullotave.

10. Ngarkohen Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Pyjeve dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR 

Edi Rama

	Lidhja 1

	NORMAT E PUNËS DHE KATEGORITË PËRKATËSE SIPAS OPERACIONEVE TË PUNIMEVE NË PYJE DHE KULLOTA

	1. MBLEDHJE, SHKOQJE DHE SHKRAHESIM FARASH

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-1.1
	Mbledhje boçash pishe të butë
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kur prodhimi është i bollshëm
	kg
	80 - 90
	IV

	 
	b
	 - kur prodhimi është I pakte
	kg
	30 -50 
	IV

	2
	1-1.2
	Mbledhje boçash pishe deti
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kur prodhimi është i bollshëm
	kg
	60 - 80
	IV

	 
	b
	 - kur prodhimi është i paktë
	kg
	30 - 50
	IV

	3
	1-1.3
	Mbledhje boçash pishe e egër
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kur prodhimi është i bollshëm
	kg
	45 - 55
	IV

	 
	b
	 - kur prodhimi është i paktë
	kg
	30 - 35
	IV

	4
	1-1.4
	Mbledhje boçash pishe të zezë, hartine, rrobulli:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kur prodhimi është i bollshëm
	kg
	20 - 25
	IV

	 
	b
	 - kur prodhimi është i paktë
	kg
	15 - 20 
	IV

	5
	1-1.5
	Mbledhje boçash bredhi, hormoqi, arneni:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kur prodhimi është i bollshëm
	kg
	35 - 45
	IV

	 
	b
	 - kur prodhimi është i paktë
	kg
	25 - 30
	IV

	6
	1-1.6
	Mbledhje boçash selvie
	kg
	30 - 35
	IV

	7
	1-1.7
	Shkundje e mbledhje farë arre të qëruar
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kur prodhimi është i bollshëm
	kg
	40 - 45
	III

	 
	b
	 - kur prodhimi është i paktë
	kg
	20 - 30
	III

	8
	1-1.8
	Shkundje e mbledhje fare gështenje të egër
	kg
	30 - 40
	III

	9
	1-1.9
	Mbledhje bishtaja akaciesh:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kur prodhimi është i bollshëm
	kg
	10 - 14
	IV

	 
	b
	 - kur prodhimi është i paktë
	kg
	5 - 8
	IV

	10
	1-1.10
	Mbledhje bishtaja lofate:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - në drurë të dendur
	kg
	15 - 20
	IV

	 
	b
	 - në drurë të rrallë
	kg
	7- 15
	IV

	11
	1-1.11
	Mbledhje bishtaja katalpe:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - në drurë të dendur
	kg
	6 -10
	IV

	 
	b
	 - në drurë të rrallë
	kg
	5 -8
	IV

	12
	1-1.12
	Mbledhje bishtaja d’albate, mimoza:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - në drurë të dendur
	kg
	8 -10
	IV

	 
	b
	 - në drurë të rrallë
	kg
	5 - 8
	IV

	13
	1-1.13
	Mbledhje bishtaja glediçie
	kg
	12 - 15
	IV

	14
	1-1.14
	Mbledhje bishtaja tespie
	kg
	10 - 15
	IV

	15
	1-1.15
	Mbledhje bishtaja sofore
	kg
	6 - 8
	IV

	16
	1-1.16
	Mbledhje bishtaja oleandri
	kg
	2 - 3
	IV

	17
	1-1.17
	Mbledhje farë bliri
	kg
	2 - 3
	IV

	18
	1-1.18
	Mbledhje farë arre hindi
	kg
	2 - 3
	IV

	19
	1-1.19
	Mbledhje farë panje
	kg
	2 - 5
	IV

	20
	1-1.20
	Mbledhje farë dafine:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kur prodhimi është i bollshëm
	kg
	8 - 10
	IV

	 
	b
	 - kur prodhimi është i paktë
	kg
	4 - 6
	IV

	21
	1-1.21
	Mbledhje farë caraci
	kg
	3 - 4
	IV

	22
	1-1.22
	Mbledhje farë (boçe) eukalipti
	kg
	8 - 10
	IV

	23
	1-1.23
	Mbledhje farë (boçe) rrapi
	kg
	15 - 20
	IV

	24
	1-1.24
	Mbledhje farë ilqe
	kg
	10 - 15
	IV

	25
	1-1.25
	Mbledhje farë lisi
	kg
	25 - 30
	IV

	26
	1-1.26
	Mbledhje farë valanidhi
	kg
	30 - 40
	IV

	27
	1-1.27
	Mbledhje farë frashëri
	 
	 
	 

	 
	a
	 - në drurë të dendur
	kg
	5 - 8 
	IV

	 
	b
	 - në drurë të rrallë
	kg
	3 - 5
	IV

	28
	1-1.28
	Mbledhje farë (boçe) tuje
	kg
	5 - 8
	IV

	29
	1-1.29
	Mbledhje farë palme
	kg
	10 - 15
	IV

	30
	1-1.30
	Mbledhje farë mështekne
	kg
	1–2
	IV

	31
	1-1.31
	Mbledhje farë ligustre (sinensis)
	kg
	10 - 15
	IV

	32
	1-1.32
	Mbledhje farë ligustre (japonika)
	kg
	22 - 25
	IV

	33
	1-1.33
	Mbledhje farë mani (të gatshëm)
	kg
	0.3 - 04
	IV

	34
	1-1.34
	Shkoqje bishtajash e pastrim farë akacie, lofate, mimoze, glediçie etj.
	kg
	5 - 8
	II

	35
	1-1.35
	Shkoqje farë selvie
	kg
	0.8 - 1.2
	II

	36
	1-1.36
	Shkoqje farë tuje
	kg
	0.5 - 1
	II

	37
	1-1.37
	Shkoqje farë oleandri
	kg
	0.1 - 0.2
	II

	38
	1-1.38
	Shkoqje farë katalpe
	kg
	0.2 - 03
	II

	39
	1-1.39
	Shkoqje farë rrapi
	kg
	0.7 - 09
	II

	40
	1-1.40
	Shkoqje farë sofore
	kg
	4 - 6
	II

	41
	1-1.41
	Shkoqje farë pishe të egër, deti, të zezë, rrobulli, hartine:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - në mënyrë natyrore
	kg
	9 - 11
	II

	 
	b
	 - në mënyrë artificiale
	kg
	3 - 5
	II

	42
	1-1.42
	Shkoqje farë pishe të butë
	kg
	18 - 20
	II

	43
	1-1.43
	Shkoqje farë bredhi
	kg
	6 - 8
	II

	44
	1-1.44
	Shkrasim farë panje etj., të kësaj natyre
	kg
	3 - 4
	II

	45
	1-1.45
	Shkrasim farë pishe e bredhi
	kg
	9 - 11 
	II

	46
	1-1.46
	Përgatitja e thuprave të plepit e shelgut për kalema, nga prerja e fidanëve nga ngastrat mëmë
	copë
	2500 - 2800
	III

	47
	1-1.47
	Përgatitja e kalemave të plepit e të shelgut nga thuprat e grumbulluara
	copë
	2800 - 3400
	III

	48
	1-1.48
	Përgatitja e kalemave të kavakut nga drurë të shpërndarë
	copë
	800 - 1100
	III

	49
	1-1.49
	Përgatitja e shpatullave të shelgut
	copë
	250 - 350
	III

	50
	1-1.50
	Përgatitja e shpatullave të rrapit
	copë
	150 - 250
	III

	51
	1-1.51
	Grumbullim këlyshësh agavie:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - nga bimë të shpërndara
	copë
	400 - 500
	III

	 
	b
	 - nga bimë të grumbulluara
	copë
	700 -1200
	III

	52
	1-1.52
	Shtratëzim kalemash plepi etj.
	copë
	35000 - 40000
	II

	53
	1-1.53
	Transport me krahë kalemash plepi etj., deri 200 m largësi
	copë
	20000 - 22000
	I

	 

	2. PUNIME PËRGATITORE NË FIDANISHTE, MBJELLJA E FARËRAVE DHE E KALEMAVE

	Nr. 
	Nr. manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-2.1
	Pastrim rrugësh nga barërat:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - me shumë bar
	m2
	250 - 300
	II

	 
	b
	 - me pak bar
	m2
	350 - 450
	II

	2
	1-2.2
	Mbushje kanalesh e sheshim mezhdash
	m3
	12 - 16
	II

	3
	1-2.3
	Pastrim i tokës nga shkurret, drizat, ferrat etj., kur janë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shumë të dendura
	m2
	250 - 300
	III

	 
	b
	 - të dendura
	m2
	300 - 350
	III

	 
	c
	 - mesatarisht të dendura
	m2
	400 - 500
	III

	 
	d
	 - të rralla
	m2
	600 - 800
	III

	4
	1-2.4
	Punimi i tokës me bel, në thellësi 40 cm:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - në toka të forta gurishtore
	m2
	20 -25
	IV

	 
	b
	 - në toka të rënda
	m2
	35 -35
	IV

	 
	c
	 - në toka të mesme
	m2
	50 - 70
	IV

	 
	d
	 - në toka të lehta
	m2
	70 - 100
	IV

	5
	1-2.5
	Punimi i tokës me bel, në thellësi 20-25 cm:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - në toka të forta gurishtore
	m2
	60 - 80 
	IV

	 
	b
	 - në toka të rënda
	m2
	110 - 130
	IV

	 
	c
	 - në toka të mesme
	m2
	150 - 180
	IV

	 
	d
	 - në toka të lehta
	m2
	200 - 200
	IV

	6
	1-2.6
	Dezinfektim i tokës para mbjelljes
	dyn
	5-Apr
	IV

	7
	1-2.7
	Nivelim i tokës pas punimit
	m2
	400 - 500
	III

	8
	1-2.8
	Piketim për ndarje ngastrash
	dyn
	4 - 5
	II

	9
	1-2.9
	Hapje kanalesh 40 cm të thellë, për ndarje ngastrash
	ml
	60 - 70
	II

	10
	1-2.10
	Hapje vijash për ndarje vllajash
	ml
	160 - 200
	II

	11
	1-2.11
	Përgatitje vllajash
	m2
	250 - 280
	III

	12
	1-2.12
	Transport plehu organik e tericat, me tezgë, nga grumbulli në ngastër:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 200 m
	kv
	18 - 26
	III

	 
	b
	 - 201-500
	kv
	10 - 20
	III

	13
	1-2.13
	Përgatitja e tericatit për farishte
	m3
	2.5 -3.5
	II

	14
	1-2.14
	Shoshitje e përzierje tericati me dhé
	m3
	4 - 5
	II

	15
	1-2.15
	Gërmim e grumbullim dhéu të ri
	m3
	4 - 5
	III

	16
	1-2.16
	Përgatitje, përzierje dhéu, për mbushje qeskash plastmase
	m3
	4 - 5
	II

	17
	1-2.17
	Prerje, ngjitje dhe hapje vrimash në qeskat e plastmasës, gjysmë të përgatitura
	copë
	1800 - 2300
	II

	18
	1-2.18
	Përgatitja e qeskave me fletë plastmase
	copë
	600 - 800
	II

	19
	1-2.19
	Përgatitja e qeskave me mbeturina plastmase
	copë
	400 - 600
	II

	20
	1-2.20
	Mbushja e qeskave me dhé
	copë
	400 - 500
	II

	21
	1-2.21
	Hapje vrimash në qeskat e plastmasës
	copë
	3000 - 3500
	II

	22
	1-2.22
	Dezinfektim fare para mbjelljes:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - farëra të mëdha
	kg
	550 - 600
	IV

	 
	b
	 - farëra mesatare
	kg
	450 - 550
	IV

	 
	c
	 - farëra të imta
	kg
	350 - 400
	IV

	23
	1-2.23
	Hapje vijash orientuese për mbjelljen e farave (të tria madhësitë) me shënues (marker) dore 5-6 vijash, të tërhequr nga një punëtor
	ml
	2500 -  3500
	II

	24
	1-2.24
	Hapje vijash orientuese me grapashkë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - për farërat e mëdha
	ml
	1400 - 1500
	II

	 
	b
	 - për farërat mesatare
	ml
	3000 - 3500
	II

	25
	1-2.25
	Vendosja e farës në vija:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - farërat e mëdha
	ml
	1100 - 1300
	III

	 
	b
	 - farërat mesatare
	ml
	1000 - 1200
	III

	 
	c
	 - farërat e imta
	ml
	700 - 800
	III

	26
	1-2.26
	Mbulim i farës me dorë (të tria madhësitë)
	ml
	800 - 100
	III

	27
	1-2.27
	Mbulim i farës me grapashkë (të tria madhësitë)
	ml
	1200 - 1400
	III

	28
	1-2.28
	Cilindrim (ngjeshje e tokës pas mbjelljes)
	m2
	1000 - 1200
	III

	29
	1-2.29
	Mbjellje fare në qeska dhe ngjeshje
	copë
	2200 - 2600
	III

	30
	1-2.30
	Nxjerrje kalemash plepi, shelgu etj., nga shtratëzimi
	copë
	25000 - 30000
	II

	31
	1-2.31
	Mbjellje kalemash plepi, shelgu etj., me kunj
	copë
	1600 - 1800
	III

	32
	1-2.32
	Mbjellje kalemash plepi, shelgu etj., pa kunj
	copë
	2000 - 2500
	III

	33
	1-2.33
	Mbjellje këlyshë agavie në fidanishte
	copë
	500 - 600
	III

	
	
	
	
	
	

	3. SHËRBIMET NË FARISHTE E SHPERNGULTORE

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-3.1
	Prerje fieri në duaj 20 kg
	duaj
	120 -150
	II

	2
	1-3.2
	Mbulim farishteje me fier etj
	m2
	200 - 250
	I

	3
	1-3.3
	Tëharrje bari në farishte, ku ka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shumë bar
	m2
	50 - 80
	I

	 
	b
	 - mesatarisht bar
	m2
	100 - 120
	I

	 
	c
	 - pak bar
	m2
	150 -200
	I

	4
	1-3.4
	Tëharrje bari në qeska
	m2
	30 -50
	I

	5
	1-3.5
	Tëharrje bari në shpërngultore dhe kalemtore
	m2
	200 - 250
	I

	6
	1-3.6
	Pastrim vijash anës vllajave, pas mbjelljes
	m2
	250 - 350
	II

	7
	1-3.7
	Prishja e kores së tokës
	m2
	1100 - 1300
	III

	8
	1-3.8
	Prerja e fidanëve në shpërngultore pas artisjes (trapiantimit)
	copë
	4500 - 5000
	II

	9
	1-3.9
	Partim, groposje (e djegie) kuskute
	m2
	400 - 600
	III

	10
	1-3.10
	Capitje në farishte e shpërngultore, në tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të fortë
	m2
	100 - 150
	III

	 
	b
	 - të mesme
	m2
	150 - 200
	III

	 
	c
	 - të lehtë
	m2
	200 - 300
	III

	11
	1-3.11
	Prashitje me shatë, në tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të fortë
	m2
	200 - 300
	III

	 
	b
	 - të mesme
	m2
	300 - 400
	III

	 
	c
	 - të lehtë
	m2
	400 - 500
	III

	12
	1-3.12
	Prashitje me kultivator dore
	m2
	1000 - 1200
	III

	13
	1-3.13
	Capitje të lehta në qeska
	copë
	5000 - 6000
	III

	14
	1-3.14
	Mbledhje e nxjerrje bari jashtë ngastrës
	m2
	1000 - 1200
	I

	15
	1-3.15
	Spërkatje e fidanëve me preparate kimike:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - në halorë
	dyn
	3 - 4
	IV

	 
	b
	 - në fletorë
	dyn
	2 - 3
	IV

	16
	1-3.16
	Pluhurosje
	dyn
	5 - 6
	IV

	17
	1-3.17
	Krasitje e gjelbër e fidanëve 1–2-vjeçarë
	copë
	1500 - 1800
	III

	18
	1-3.18
	Krasitje e gjelbër e fidanëve 2-3-vjeçarë
	copë
	400 - 600
	III

	19
	1-3.19
	Krasitje e gjelbër e fidanëve 3-5-vjeçarë
	copë
	500 -700
	III

	20
	1-3.20
	Heqje e sythave dhe e lastarëve të plepit
	copë
	4000 - 5000
	II

	21
	1-3.21
	Rrallim fidanësh halorë, kur janë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të rrallë
	ml
	300 - 400
	III

	 
	b
	 - të dendur
	ml
	150 - 200
	III

	22
	1-3.22
	Rrallim fidanësh fletorë, kur janë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të rrallë
	ml
	350 - 400
	III

	 
	b
	 - të dendur
	ml
	200 - 250
	III

	23
	1-3.23
	Plehërim farishteje me nitrat të lëngshëm
	m2
	180 - 220
	III

	24
	1-3.24
	Hedhje nitrati çdo fidani, në formë unaze
	copë
	4000 - 4500
	III

	25
	1-3.25
	Hedhje nitrati midis rreshtave
	copë
	2500 - 3000
	III

	26
	1-3.26
	Mbulim-zbulim farishteje me lesa e plastmasës
	m2
	350 - 450
	I

	27
	1-3.27
	Ujitje me lagëse, kur uji është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 50 m largësi
	m2
	220 - 250
	II

	 
	b
	 - 51-100 m largësi
	m2
	130 - 150
	II

	28
	1-3.28
	Ujitje me tub llastiku
	m2
	1500 - 2000
	II

	29
	1-3.29
	Ujitje ndërmjet vllajave me infiltrim
	m2
	1000 - 1200
	III

	30
	1-3.30
	Ujitje me hulli, me ujë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të pakët
	m2
	1800 - 2000
	IV

	 
	b
	 - të bollshëm
	m2
	3000 - 3500
	IV

	31
	1-3.31
	Luftimi mekanik i insekteve në fidanishte
	rrënjë
	2500 - 3000
	IV

	32
	1-3.32
	Helmim i insekteve me gropa (5-7 gropa për m2)
	m2
	1000 - 1200
	IV

	33
	1-3.33
	Zbrazje e qeskave të pambira, pastrimi e paketimi i tyre
	copë
	1000 - 1200
	IV

	
	
	
	
	
	

	4. SHKULJE, PËRZGJEDHJE DHE AMBALAZHIM FIDANËSH

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-4.1
	Shkulje fidanësh halorë, me kanal, në farishte:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - njëvjeçarë, pa tokë
	copë
	8000 -10000
	IV

	 
	b
	 - dyvjeçarë, pa tokë
	copë
	5000 - 7000
	IV

	2
	1-4.2
	Shkulje fidanësh halorë, me kanal, në shpërngultore:
	copë
	1500 - 2000
	IV

	3
	1-4.3
	Shkulje fidanësh halorë, me tokë
	 
	 
	 

	 
	a
	 - njëvjeçarë
	copë
	400 - 600
	IV

	 
	b
	 - dyvjeçarë
	copë
	150 -250
	IV

	 
	c
	 - trevjeçarë e lart
	copë
	80 - 120
	IV

	4
	1-4.4
	Shkulje dhe ambalazhim (fidanë halorë me tokë, për gjelbërim rrugësh):
	 
	 
	 

	 
	a
	në toka të lehta:
	 
	 
	 

	 
	a1
	 - diametri i bllokut të dheut 15-30 cm
	copë
	80 - 100
	IV

	 
	a2
	 - diametri i bllokut 30-50 cm
	copë
	20 - 25
	IV

	 
	a3
	 - diametri i bllokut 50-60 cm
	copë
	8 - 10
	IV

	 
	b
	 në toka të mesme:
	 
	 
	 

	 
	b1
	 - diametri i bllokut 15-30 cm
	copë
	50 - 60
	IV

	 
	b2
	 - diametri i bllokut 30-50 cm
	copë
	15-Oct
	IV

	 
	b3
	 - diametri i bllokut 50-60 cm
	copë
	5 - 8
	IV

	 
	c
	në toka të rënda:
	 
	 
	 

	 
	c1
	 - diametri i bllokut 15-30 cm
	copë
	40 - 50
	IV

	 
	c2
	 - diametri i bllokut 30-50 cm
	copë
	7 - 10
	IV

	 
	c3
	 - diametri i bllokut 50-60 cm
	copë
	4 - 7
	IV

	5
	1-4.5
	Shkulje në kanal i fidanëve fletorë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 njëvjeçarë:
	 
	 
	 

	 
	a1
	 - arrë
	copë
	500 - 700
	III

	 
	a2
	 - gështenjë
	copë
	1100 - 1500
	III

	 
	a3
	 - dafinë
	copë
	1800 - 2500
	III

	 
	a4
	 - akacie
	copë
	1500 - 2000
	III

	 
	a5
	 - man
	copë
	6000 - 7000
	III

	 
	a6
	 - plep
	copë
	300 - 500
	III

	 
	a7
	 - agavie
	copë
	1000 - 1200
	III

	 
	a8
	 - vidh, bli
	copë
	1100 - 1500
	III

	 
	a9
	 - panjë, frashër
	copë
	1300 - 1800
	III

	 
	a10
	 - lloje të tjerë
	copë
	800 - 1000
	III

	 
	b
	 dyvjeçarë:
	 
	 
	 

	 
	b1
	 - arrë
	copë
	250 - 350
	III

	 
	b2
	 - gështenjë
	copë
	800 - 1000
	III

	 
	b3
	 - dafinë
	copë
	400 - 600
	III

	 
	b4
	 - akacie
	copë
	500 - 700
	III

	 
	b5
	 - man
	copë
	500 - 600
	III

	 
	b6
	 - plep (me trashësi në qafë)
	 
	 
	 

	 
	b6-1
	 - deri 2 cm
	copë
	250 - 300
	III

	 
	b6-2
	 - 2 - 4 cm
	copë
	90 - 100
	III

	 
	b6-3
	 - mbi 4 cm
	copë
	60 - 80
	III

	 
	b7
	 - agavie
	copë
	800 - 1000
	III

	 
	b8
	 - vidh, bli
	copë
	500 - 800
	III

	 
	b9
	 - panjë, frashër
	copë
	800 - 1000
	III

	 
	b10
	 - lloje të tjerë
	copë
	801 - 1000
	III

	 
	c
	trevjeçarë:
	 
	 
	 

	 
	c1
	 - plep
	copë
	40 - 60
	III

	 
	c2
	 - lloje të tjerë
	copë
	200 - 300
	III

	6
	1-4.6
	Shkulje fidanësh fletorë me tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - njëvjeçarë
	copë
	300 - 400
	III

	 
	b
	 - dyvjeçarë e lart
	copë
	100 - 250
	III

	7
	1-4.7
	Shkulje fidanësh, me gropa, pa tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - njëvjeçarë
	copë
	160 - 220
	III

	 
	b
	 - dyvjeçarë
	copë
	100 - 200
	III

	8
	1-4.8
	Nxjerrja e qesakave nga vendi i vendosjes
	copë
	3500 - 4000
	II

	9
	1-4.9
	Përzgjedhje, numërim e lidhje fidanësh, në tufa nga 50 copë (halorë 1-2-vjeçarë)
	copë
	6000 - 8000
	II

	10
	1-4.10
	Përzgjedhje, numërim e lidhje fidanësh në tufa nga 25 copë (halorë 3-vjeçarë e lart)
	copë
	1600 - 2200
	II

	11
	1-4.11
	Përzgjedhje, numërim e lidhje fidanësh në tufa nga 50 copë (fletorë 1-2-vjeçarë)
	copë
	3000 - 3600
	II

	12
	1-4.12
	Përzgjedhje, numërim e lidhje fidanësh në tufa nga 10 ose 25 copë (fidanë plepi 2-vjeçarë e lart)
	copë
	1000 - 1400
	II

	13
	1-4.13
	Krasitje e rrënjëve pas shkuljes:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - halorë
	copë
	8000 - 10000
	II

	 
	b
	 - fletorë
	copë
	4000 - 6000
	II

	 
	c
	 - plep 2 vjeçar e lart
	copë
	3000 - 5000
	II

	14
	1-4.14
	Ambalazhim i fidanëve 3-vjeçarë e lart, me tokë, një nga një
	copë
	100 - 120
	III

	15
	1-4.15
	Ambalazhim i fidanëve 1-2-vjeçarë e lart, me tokë, një nga një
	copë
	200 - 300
	III

	16
	1-4.16
	Ambalazhim i fidanëve 3-vjeçarë e lart, pa tokë, (në tufa)
	copë
	500 - 800
	II

	17
	1-4.17
	Ambalazhim i fidanëve halorë 1-2 vjeçarë, pa tokë, në tufa me 25 copë
	copë
	1500 - 2000
	II

	18
	1-4.18
	Ambalazhim i fidanëve fletorë 1-2 vjeçarë, pa tokë, në tufa me 25 copë
	copë
	1200 - 1600
	II

	19
	1-4.19
	Ambalazhim në dengje, i tufave me 25-50 cope fidanë halorë, pa tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - njëvjeçarë në farishte
	copë
	17000 - 22000
	II

	 
	b
	 - dy-trevjeçarë në farishte  
	copë
	10000 - 12000
	II

	 
	c
	 - dy-trevjeçarë në shpërngultore
	copë
	5000 - 6000
	II

	20
	1-4.20
	Përgatitja e thuprave për ambalazhim
	copë
	3000 - 3500
	II

	21
	1-4.21
	Shtratëzimi i fidanëve 1-2-vjeçarë, në tufa me:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 25 copë
	copë
	8000 - 9000
	II

	 
	b
	 - 50 copë (arrë, akacie, panjë etj)
	copë
	8500 - 9500
	II

	 
	c
	 - 50 copë (gështenjë frute)
	copë
	9000 - 10000
	II

	 
	d
	 - 50 copë (pishë, bredh)
	copë
	20000 - 25000
	II

	22
	1-4.22
	Shtratëzim i fidanëve 1-2-vjeçarë, një nga një
	copë
	15000 - 20000
	II

	23
	1-4.23
	Shtratëzim i fidanëve të plepit, dyvjeçarë e lart, në tufa me:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 10 copë
	copë
	2000 - 3000
	II

	 
	b
	 - 5 copë
	copë
	1700 - 2500
	II

	24
	1-4.24
	Nxjerrje fidanësh nga shtratëzimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - halorë, 1-2-vjeçarë
	copë
	10000 - 15000
	II

	 
	b
	 - fletorë, 1-vjeçarë
	copë
	7000 -9000
	II

	25
	1-4.25
	Nxjerrje fidanësh dyvjeçarë e lart nga shtratëzimi
	copë
	2500 - 3500
	II

	26
	1-4.26
	Mbjellje fidanësh në shpërngultore:
	 
	 
	 

	 
	a
	  - halorë e fletorë, njëvjeçarë me kunj
	copë
	1300 - 1600
	III

	 
	b
	  - halorë e fletorë, njëvjeçarë në kanal
	copë
	500 - 660
	III

	 
	c
	  - halorë e fletorë, njëvjeçarë në gropë
	copë
	250 - 300
	IV

	27
	1-4.27
	Pastrim i fidanëve të agavies:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - njëvjeçarë
	copë
	400 - 600
	II

	 
	b
	 - dyvjeçarë
	copë
	300 - 500
	II

	28
	1-4.28
	Transport me krahë fidanësh të ambalazhuar në tufa (pa tokë), deri 200 m:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - halorë
	copë
	15000 - 20000
	III

	 
	b
	 - fletorë
	copë
	3500 - 4500
	III

	 
	c
	 - fidanë plepi 2-vjeçarë e lart
	copë
	1200 - 1600
	III

	29
	1-4.29
	Transport me krahë fidanësh të ambalazhuar në tufa (pa tokë), mbi 200 m:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - halorë
	copë
	9000 - 12000
	III

	 
	b
	 - fletorë
	copë
	1600 - 2100
	III

	 
	c
	 - fidanë plepi 2-vjeçarë e lart
	copë
	800 - 1000
	III

	30
	1-4.30
	Transport fidanësh 1-2-vjeçarë, të ambalazhuar (me tokë) dhe fidanësh në qeska, një nga një, me tezgë etj.
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 100 m
	copë
	2000 - 2500
	III

	 
	b
	 - mbi 100 m
	copë
	1600 - 2000
	III

	31
	1-4.31
	Transport fidanësh trevjeçarë e lart, të ambalazhuar (me tokë), një nga një, me tezgë, deri 200 m largësi 
	copë
	400 -600
	III

	32
	1-4.32
	Transport fidanësh (me tokë), me diametër 15-30 cm, me tezgë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 100 m largësi
	copë
	180 - 220
	III

	 
	b
	 - mbi 100 m largësi
	copë
	140 - 180
	III

	33
	1-4.33
	Transport fidanësh (me tokë), me diametër 30-50 cm, me tezgë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 100 m largësi
	copë
	100 - 140
	III

	 
	b
	 - mbi 100 m largësi
	copë
	60 -100
	III

	34
	1-4.34
	Transport fidanësh (me tokë), me diametër 50-60 cm, me tezgë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 100 m largësi
	copë
	40 - 60
	III

	 
	b
	 - mbi 100 m largësi
	copë
	20 - 40
	III

	
	
	
	
	
	

	5. PUNIME NË PYLLËZIME

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-5.1
	Përgatitje piketash
	copë
	800 - 1000
	I

	2
	1-5.2
	Piketim gropash në fushë
	copë
	500 - 600 
	II

	3
	1-5.3
	Piketim gropash në mal
	copë
	300 - 500
	II

	4
	1-5.4
	Hapje gropash 80 x 80 x 80 cm, në:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - tokë të fortë gurishtore
	gropa
	6 - 9
	IV

	 
	b
	 - tokë mesatarisht të fortë
	gropa
	8 - 10
	IV

	 
	c
	 - shtretër lumenjsh
	gropa
	5 - 7
	IV

	 
	d
	 - ranishte bregdetare
	gropa
	16 - 20
	IV

	5
	1-5.5
	Hapje gropash 60 x 60 x 60 cm, në:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - tokë të fortë gurishtore
	gropa
	8-10
	IV

	 
	b
	 - tokë mesatarisht të fortë
	gropa
	10-15
	IV

	 
	c
	 - tokë të lehtë
	gropa
	18-20
	IV

	 
	d
	 - ranishte bregdetare
	gropa
	50-70
	IV

	6
	1-5.6
	Hapje gropash 50 x 50 x 50 cm, në:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - tokë të fortë gurishtore
	gropa
	16-22
	IV

	 
	b
	 - tokë mesatarisht të fortë
	gropa
	25-35
	IV

	 
	c
	 - tokë të lehtë
	gropa
	40-50
	IV

	 
	d
	 - ranishte bregdetare
	gropa
	80-100
	IV

	7
	1-5.7
	Hapje gropash 40 x 40 x 40 cm, në:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - tokë të fortë gurishtore
	gropa
	30-40
	IV

	 
	b
	 - tokë mesatarisht të fortë
	gropa
	45-55
	IV

	 
	c
	 - tokë të lehtë
	gropa
	70-100
	IV

	 
	d
	 - ranishte bregdetare
	gropa
	200-250
	IV

	8
	1-5.8
	Hapje gropash 30 x 30 x 30 cm, në:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - tokë mesatarisht të fortë
	gropa
	50-60
	IV

	 
	b
	 - tokë të lehtë
	gropa
	65-80
	IV

	 
	c
	 - tokë ranore
	gropa
	400-600
	IV

	 
	d
	 - tokë të punuar qilizmë
	gropa
	 
	IV

	9
	1-5.9
	Rihapje gropash 80 x 80 x 80 cm, të mbushura me dhé, në zallishtet e lumenjve
	gropa
	40-50
	IV

	10
	1-5.10
	Rihapje gropash me madhësi 60 x 60 x 60 cm, e poshtë
	gropa
	100-150
	IV

	11
	1-5.11
	Mbjellje fidanësh në gropa 80 x 80 x 80 cm, në:
	gropa
	 
	 

	 
	a
	 - toka të rënda
	gropa
	20-30
	IV

	 
	b
	 - toka të lehta
	gropa
	40-50
	IV

	12
	1-5.12
	Mbjellje fidanësh në gropa 60 x 60 x 60 cm
	gropa
	50-60
	IV

	13
	1-5.13
	Mbjellje fidanësh në gropa 50 x 50 x 50 cm
	gropa
	60-80
	IV

	14
	1-5.14
	Mbjellje fidanësh në gropa 40 x 40 x 40 cm
	gropa
	80-100
	IV

	 
	a
	 - në ranishte bregdetare
	gropa
	120-150
	IV

	15
	1-5.15
	Mbjellje fidanësh në gropa 30 x 30 x 30 cm
	gropa
	200-250
	IV

	16
	1-5.16
	Mbjellje fidanësh të përgatitur në qeska, në gropa me madhësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 50 x 50 x 50 cm
	gropa
	50-70
	IV

	 
	b
	 - 40 x 40 x 40 cm
	gropa
	70-90
	IV

	 
	c
	 - 30 x 30 x 30 cm
	gropa
	190-240
	IV

	17
	1-5.17
	Mbjellje fare në gropa 30 x 30 x 30 cm, në:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - ranishte bregdetare
	gropa
	400-600
	IV

	 
	b
	 - toka të tjera
	gropa
	200-300
	IV

	18
	1-5.18
	Mbjellje (ngulje) shpatullash shelgu, në:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - toka të forta
	copë
	200-250
	II

	 
	b
	 - toka mesatarisht të forta
	copë
	300-400
	II

	 
	c
	 - toka të lehta
	copë
	450-600
	II

	 
	ç
	 - zallishte
	copë
	120-150
	II

	 
	d
	 - ranishte
	copë
	600-800
	II

	19
	1-5.19
	Mbjellje fidanësh agavie në gropa 30 x 30 x 30 cm
	copë
	300-400
	IV

	20
	1-5.20
	Grumbullim dheu në terrene shkëmborë, për mbushje gropash
	m3
	2-4
	II

	21
	1-5.21
	Transport dhe mbushje gropash me dhé, në largësi deri 50 m, me tezgë
	m3
	12-15
	III

	22
	1-5.22
	Transport dhe mbushje gropash me dhé, në largësi 51 - 100 m, me tezgë
	m3
	9-12
	III

	23
	1-5.23
	Transport dhe mbushje gropash me dhé, në largësi 101 - 150 m, me tezgë
	m3
	6-9
	III

	24
	1-5.24
	Mbulim gropash 30 x 30 x 30 cm, të mbjella me farë pishe, me ferra e barishte
	copë
	500-600
	II

	25
	1-5.25
	Mbjellje gjineshtre (bërje gradoni, hedhje fare e mbulim)
	ml
	140-180
	III

	26
	1-5.26
	Mbledhje humusi dhe afrim në gropa
	m3
	4-5
	II

	27
	1-5.27
	Vendosje plehu organik (15 kg për çdo gropë)
	gropa
	300-350
	II

	28
	1-5.28
	Ngulje hunjsh dhe lidhja e fidanit, kur janë:
	 
	 
	 

	 
	a
	  të shpërndarë
	copë
	300-500
	II

	 
	b
	  në blloqe
	copë
	600-800
	II

	29
	1-5.29
	Transport fidanësh, me krahë (në vende ku nuk shkon asnjë mjet)
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 200 m
	copë
	200-250
	III

	 
	b
	 - 201-500 m
	copë
	150-200
	III

	 
	c
	 - 501-1000 m
	copë
	100-150
	III

	 
	d
	 - 1001-2000 m
	copë
	50-100
	III

	30
	1-5.30
	Transport me kafshë i fidanëve me diametër të qafës deri 1 cm, në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 1 km
	copë
	1001-12000
	IV

	 
	b
	 - 1.1-3.0 km
	copë
	8001-10000
	IV

	 
	c
	 - 3.1-5.0 km
	copë
	6000-8000
	IV

	31
	1-5.31
	Transport me kafshë i fidanëve me diametër të qafës deri 2 cm, në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 1 km
	copë
	7001-9000
	IV

	 
	b
	 - 1.1-3.0 km
	copë
	5001-7000
	IV

	 
	c
	 - 3.1-5.0 km
	copë
	3000-5000
	IV

	32
	1-5.32
	Hapje gropash (1x1x1 m), në tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të fortë
	gropa
	2-3
	IV

	 
	b
	 - mesatare
	gropa
	4-5
	IV

	 
	c
	 - të lehtë
	gropa
	6-7
	IV

	33
	1-5.33
	Hapje gropash, në tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	  djerrë, të fortë dhe me gurë, rrënjë etj. (1x1x1 m)
	gropa
	1-2
	IV

	 
	b
	  djerrë, mesatarisht e fortë, me pak gurë etj. (1x1x1 m)
	gropa
	3-4
	IV

	 
	c
	 të lehtë (1x1x1 m)
	gropa
	5-6
	IV

	 
	  ç.
	  të punuar qilizëm (70x80 cm)
	gropa
	28-33
	IV

	 
	d
	  të punuar gjysmë qilizëm (70x80 cm)
	gropa
	14-17
	IV

	 
	dh
	  të punuar në mënyrë të zakonshme (70x80 cm)
	gropa
	10-13
	IV

	 
	e
	 të fortë, të punuar
	gropa
	7-9
	IV

	 
	 ë
	 të mesme, të punuar
	gropa
	10-12
	IV

	 
	f
	 të lehtë, të punuar
	gropa
	13-16
	IV

	34
	1-5.34
	Hapje gropash për zëvëndësime (1x1x1 m)
	gropa
	5
	IV

	
	
	
	
	
	

	6. NDËRTIM GRADONASH E SHESHESH

	
	
	
	
	
	

	Nr. 
	Nr. manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-6.1
	Piketim gradonash me nivele
	ml
	600-800
	IV

	2
	1-6.2
	Piketim sheshesh me nivele
	copë
	150-200
	IV

	3
	1-6.3
	Ndërtim gradonash 60 cm gjerësi, me qilizëm 40 cm thellësi, me mure nga prara, në toka:
	 
	 
	IV

	 
	a
	 - të forta gurishtore
	ml
	8-12
	IV

	 
	b
	 - mesatarisht të forta
	ml
	10-16
	IV

	 
	c
	 - të lehta, pa mure
	ml
	16-20
	IV

	4
	1-6.4
	Ndërtim gradonash 60 cm gjerësi, pa qilizëm, me mure nga prara, në toka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të forta gurishtore
	ml
	11-15
	IV

	 
	b
	 - mesatarisht të forta
	ml
	20-25
	IV

	 
	c
	 - të lehta, pa mure
	ml
	30-40
	IV

	5
	1-6.5
	Ndërtim gradonash 80 cm gjerësi, me qilizëm 40 cm thellësi, me mure nga prara, në toka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të forta gurishtore
	ml
	5-8
	IV

	 
	b
	 - mesatarisht të forta
	ml
	8-12
	IV

	 
	c
	 - të lehta, pa mure
	ml
	12-16
	IV

	6
	1-6.6
	Ndërtim gradonash 80 cm gjerësi, pa qilizëm, me mure nga prara, në toka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të forta gurishtore
	ml
	10-12
	IV

	 
	b
	 - mesatarisht të forta
	ml
	15-20
	IV

	 
	c
	 - të lehta, pa mure
	ml
	24-30
	IV

	7
	1-6.7
	Ndërtim gradonash 80 cm gjerësi, me prerje shkurresh dhe nxjerrje kuckash, në toka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të forta
	ml
	10-15
	IV

	 
	b
	 - mesatarisht të forta
	ml
	15-25
	IV

	8
	1-6.8
	Përgatitje sheshesh 1 x 0.6 x 0.4 m ose 0.8 x 0.8 x 0.4 m, me qilizmë 40 cm, në toka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të forta gurishtore
	copë
	12-16
	IV

	 
	b
	 - mesatarisht të forta
	copë
	16-25
	IV

	9
	1-6.9
	Përgatitje sheshesh 1 x 0.6 m ose 0.8 x 0.8 m, pa qilizmë, në toka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të forta gurishtore
	copë
	16-20
	IV

	 
	b
	 - mesatarisht të forta
	copë
	25-30
	IV

	10
	1-6.10
	Transport fidanësh halorë, 2-vjeçarë e lart (pa tokë), me krahë, në blloqe pyllëzimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 200 m largësi
	copë
	6000-8000
	III

	 
	b
	 - 201 - 500 m largësi
	copë
	4000-6000
	III

	 
	c
	 - mbi 500 m largësi
	copë
	2000-4000
	III

	11
	1-6.11
	Transport fidanësh halorë, 1–2-vjeçarë e lart (me tokë), me krahë, në blloqe pyllëzimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 200 m largësi
	copë
	250-350
	III

	 
	b
	 - 201 - 500 m largësi
	copë
	150-250
	III

	 
	c
	 - mbi 500 m largësi
	copë
	100-150
	III

	12
	1-6.12
	Transport fidanësh fletorë, 1–2-vjeçarë e lart (pa tokë), me krahë, në blloqe pyllëzimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 200 m largësi
	copë
	1200-1500
	III

	 
	b
	 - 201 - 500 m largësi
	copë
	800-1200
	III

	 
	c
	 - mbi 500 m largësi
	copë
	400-800
	III

	13
	1-6.13
	Transport fidanësh fletorë, 1–2-vjeçarë e lart (me tokë), me krahë, në blloqe pyllëzimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 200 m largësi
	copë
	250-300
	III

	 
	b
	 - 201 - 500 m largësi
	copë
	150-200
	III

	 
	c
	 - mbi 500 m largësi
	copë
	100-150
	III

	14
	1-6.14
	Transport fidanësh plepi 2-vjeçarë e lart, me krahë, në blloqe pyllëzimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 200 m largësi
	copë
	600-800
	III

	 
	b
	 - 201 - 500 m largësi
	copë
	300-600
	III

	 
	c
	 - mbi 500 m largësi
	copë
	200-300
	III

	15
	1-6.15
	Ndërtim tarracash, në terren të shpyllëzuar, në tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të fortë dhe me gurë
	mᶾ
	3
	IV

	 
	b
	 - të fortë
	mᶾ
	4
	IV

	 
	c
	 - të mesme
	mᶾ
	6
	IV

	16
	1-6.16
	Ndërtim tarracash, në terren të pashpyllëzuar, në tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të fortë
	mᶾ
	3
	IV

	 
	b
	 - të mesme
	mᶾ
	5
	IV

	
	
	
	
	
	

	7. SHËRBIME KULTURORE, PËRMIRËSIME DHE RIPËRTËRITJE PYJESH

	
	
	
	
	
	

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-7.1
	Prashitje fidanësh (me shatë), në gropa 80 x 80 x 80 cm, me rreze 0.5 m
	gropa
	120 - 170
	III

	2
	1-7.2
	Prashitje fidanësh (me shatë), në gropa 60 x 60 x 60 cm, me rreze 0.4 m
	gropa
	150 - 200
	III

	3
	1-7.3
	Prashitje fidanësh (me shatë), në gropa 50 x 50 x 50 cm, me rreze 0.3 m
	gropa
	250 - 300
	III

	4
	1-7.4
	Prashitje fidanësh (me shatë), në gropa me dimensione më pak se 50 x 50 x 50 cm, me rreze 0.3 m
	gropa
	300 - 350
	III

	5
	1-7.5
	Prashitje fidanësh (me shatë), të mbjellë në gradona
	m2
	200 - 300
	III

	6
	1-7.6
	Punim i tokës (me bel), në thellësi 25 cm, në fidanë me rreze 0.5 m
	gropa
	100 - 120
	IV

	7
	1-7.7
	Hedhje plehu kimik, rreth fidanit, në pyllëzime
	copë
	1400 -1800
	III

	8
	1-7.8
	Ujitje fidanësh në pyllëzime, me 30 litra ujë, kur uji është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 100 m larg
	copë
	100 -150
	III

	 
	b
	 - mbi 100 m larg
	copë
	50 - 100
	III

	9
	1-7.9
	Ujitje në pyllëzime me ujë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të bollshëm
	m2
	4000 - 6000
	IV

	 
	b
	 - të pakët
	m2
	1800 - 2400
	IV

	10
	1-7.10
	Krasitje fidanësh të ndryshëm, në pyllëzime
	copë
	600 - 800
	III

	11
	1-7.11
	Lyerje e plagëve të fidanëve të krasitur, në pyllëzime
	copë
	300 - 400
	II

	12
	1-7.12
	Lyerje në formë unaze, me ringedeksol e gëlqere, e drurëve pyjorë
	copë
	300 - 400
	II

	13
	1-7.13
	Kositje bari në pyllëzime:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - në vende të sheshtë
	m2
	1500 - 2000
	IV

	 
	b
	 - në vende të çrregullt
	m2
	1000 - 1200
	IV

	 
	c
	 - në mezhda e kanale
	m2
	400 - 600
	IV

	14
	1-7.14
	Mbathje fidanësh, në zallishte me ujëra të turbullta (në dimër)
	dyn
	12 -14
	IV

	15
	1-7.15
	Mbulim fidanësh me barishte, në objekte të pyllëzuar
	gropa
	500 - 600
	II

	16
	1-7.16
	Rimbushje gropash të mbjella me fidanë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 40 x 40 x 40 cm
	gropa
	300 - 400
	III

	 
	b
	 - mbi 40 x 40 x 40 cm
	gropa
	150 - 250
	III

	17
	1-7.17
	Pastrim thithakësh 2 – 5-vjeçarë, në arra etj.
	rrënjë
	650 - 700
	II

	18
	1-7.18
	Zbulim fidanësh nga barishtet, në objektet e pyllëzuar
	gropa
	1200 - 1500
	II

	19
	1-7.19
	Ricungim pyjesh të degraduar dhe grumbullimi i mbeturinave në togje:
	 
	 
	 

	 
	a
	në pyje me gradë veshje 80-100 % dhe drurë me:
	 
	 
	 

	 
	a1
	 - trashësi deri 10 cm
	m2
	200 - 250
	III

	 
	a2
	 - trashësi 11-20 cm
	m2
	130 - 160
	III

	 
	a3
	 - trashësi mbi 20 cm
	m2
	50 - 100
	III

	 
	b
	në pyje me gradë veshje 50-80 % dhe drurë me:
	 
	 
	 

	 
	b1
	 - trashësi deri 10 cm
	m2
	250 - 400
	III

	 
	b2
	 - trashësi 11-20 cm
	m2
	150 -  200
	III

	 
	b3
	 - trashësi mbi 20 cm
	m2
	100 - 150
	III

	 
	c
	në pyje me gradë veshje deri 50 % dhe drurë me:
	 
	 
	 

	 
	c1
	 - trashësi deri 10 cm
	m2
	400 - 700
	III

	 
	c2
	 - trashësi 11-20 cm
	m2
	300 - 400
	III

	 
	c3
	 - trashësi mbi 20 cm
	m2
	200 - 300
	III

	20
	1-7.20
	Ricungim lajthishteje dhe dafine:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - me gradë veshjeje 80-100 %
	m2
	100 - 200
	III

	 
	b
	 - me gradë veshjeje 50-80 %
	m2
	200 - 300
	III

	 
	c
	 - me gradë veshjeje deri 50 %
	m2
	300 - 400
	III

	21
	1-7.21
	Ricungim gështenjash të mëdha, me sëpatë, në drurë me diametër:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - mbi 70 cm
	copë
	4 - 6
	IV

	 
	b
	 - 41 - 70 cm
	copë
	7 - 9
	IV

	 
	c
	 - 21-40 cm
	copë
	10 - 12
	IV

	22
	1-7.22
	Rrallim pyjesh dhe grumbullimi i mbeturinave në togje:
	 
	 
	 

	 
	a
	duke hequr 10-15 % të numrit të drurëve:
	 
	 
	 

	 
	a1
	 - në pishë
	m2
	150 - 200
	III

	 
	a2
	 - në dushqe
	m2
	400 - 600
	III

	 
	a3
	 - në ahe
	m2
	300 - 500
	III

	 
	a4
	 - në lloje të tjerë
	m2
	300 - 500
	III

	 
	b
	duke hequr 15-25 % të numrit të drurëve:
	 
	 
	 

	 
	b1
	 - në pishë
	m2
	100 - 150
	III

	 
	b2
	 - në dushqe
	m2
	250 - 350
	III

	 
	b3
	 - në ahe
	m2
	200 - 300
	III

	 
	b4
	 - në lloje të tjerë
	m2
	200 - 300
	III

	23
	1-7.23
	Çlirim dafinash të përziera me shkurre, duke i prerë rrafsh me tokën dhe vendosja e tyre në togje, kur shkurret janë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të dendura
	m2
	150 - 200
	III

	 
	b
	 - të rralla
	m2
	200 - 300
	III

	24
	1-7.24
	Shkalbëzim gështenje e valanidhi, me kalbëzim:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të pakët
	copë
	10 - 14
	IV

	 
	b
	 - të mesëm
	copë
	8 - 10
	IV

	 
	c
	 - të shumtë
	copë
	6 - 8
	IV

	25
	1-7.25
	Krasitje gështenje e valanidhi, në drurë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të mëdhenj
	copë
	8 - 10
	IV

	 
	b
	 - mesatarë
	copë
	15 - 25
	IV

	 
	c
	 - të vegjël
	copë
	30 - 40
	IV

	26
	1-7.26
	Krasitje plepi, në moshë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 5-vjeçare
	copë
	150 - 250
	IV

	 
	b
	 - 5 - 10-vjeçare
	copë
	60 - 150
	IV

	 
	c
	 - mbi 10-vjeçare
	copë
	30 - 60
	IV

	27
	1-7.27
	Lyerja (me bojë vaji et.j) e plagëve, në plepat e krasitur, me moshë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 5-vjeçare
	copë
	200 - 250
	I

	 
	b
	 - 6-10-vjeçare
	copë
	70 - 100
	I

	 
	c
	 - mbi 10-vjeçare
	copë
	50 - 70
	I

	28
	1-7.28
	Krasitje pishash, me moshë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 5-10-vjeçare
	copë
	140 - 200
	IV

	 
	b
	 - mbi 10-vjeçare
	copë
	50 - 70
	IV

	29
	1-7.29
	Heqje lëgushe me grabashkë dhe grumbullim në breza
	m2
	500 - 600
	III

	30
	1-7.30
	Gërvishtje toke me rrashqelë
	m2
	600 - 800
	III

	31
	1-7.31
	Shpërndarje fare pishe e bredhi
	dyn
	10 - 14
	III

	32
	1-7.32
	Mbarështim pyjesh
	ha
	4 - 5
	IV

	
	
	
	
	
	

	8. NDËRTIM GJERDHESH

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-8.1
	Prodhim hunjsh (1 m të gjatë dhe 4-8 cm të trashë) dhe transportimi i tyre me krahë në vendin e grumbullimit (deri 100 m largësi), për lloje drusorë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të fortë
	copë
	350 - 450
	II

	 
	b
	 - të butë
	copë
	500 - 700
	II

	2
	1-8.2
	Prodhim hunjsh (2 m të gjatë dhe 8-12 cm të trashë) dhe transportimi i tyre me krahë në vendin e grumbullimit (deri 100 m largësi), për lloje drusorë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të fortë
	copë
	60 - 80
	II

	 
	b
	 - të butë
	copë
	80 - 100
	II

	3
	1-8.3
	Prodhim thuprash (shufra) 1.5-2 m të gjatë dhe transportimi i tyre me krahë në vendin e grumbullimit, deri 100 m largësi, për lloje drusorë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të fortë
	copë
	1200 - 1600
	II

	 
	b
	 - të butë
	copë
	1600 - 2000
	II

	4
	1-8.4
	Prerje shkarpash, lidhje në dengje dhe transportimi i tyre me krahë në vendin e grumbullimit deri 100 m largësi
	kv
	10 - 20
	II

	5
	1-8.5
	Transport hunjsh, me krahë (në vende ku nuk shkon asnjë mjet)
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 200 m
	copë
	300 - 360
	III

	 
	b
	 - 201-500 m
	copë
	200 - 300
	III

	 
	c
	 - 501-1000 m
	copë
	150 - 200
	III

	 
	d
	 - 1001-2000 m
	copë
	100 - 150 
	III

	6
	1-8.6
	Transport me kafshë i thuprave, shkarpave etj. (në dengje 15-20 kg) në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 0.5 km
	kv
	12 - 14
	IV

	 
	b
	 - 0.6-1 km
	kv
	10 - 12
	IV

	 
	c
	 - 1.1-2 km
	kv
	8 - 10
	IV

	 
	d
	 - 2.1-4 km
	kv
	6 - 8
	IV

	 
	e
	 - 4.1-6 km
	kv
	4 - 6
	IV

	7
	1-8.7
	Transport me kafshë i hunjve, 1 m të gjatë, në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 1 km
	copë
	2000 - 2500
	IV

	 
	b
	 - 1.1-3.0 km
	copë
	1500 - 2000
	IV

	 
	c
	 - 3.1-5.0 km
	copë
	1000 - 1500
	IV

	8
	1-8.8
	Transport me kafshë i hunjve, 2 m të gjatë, në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 1 km
	copë
	1000 - 1500
	IV

	 
	b
	 - 1.1-3.0 km
	copë
	800 - 1000
	IV

	 
	c
	 - 3.1-5.0 km
	copë
	500 - 800
	IV

	9
	1-8.9
	Bërja e majave të hunjve, me diametër:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 4 cm
	copë
	600 - 800
	II

	 
	b
	 - 4-8 cm
	copë
	400 - 600
	II

	 
	c
	 - 8-12 cm
	copë
	200 - 400
	II

	10
	1-8.10
	Hapje gropash me qysqi për ngulje hunjsh:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 4 cm të gjëra dhe 30 cm të thella
	copë
	120 - 140
	III

	 
	b
	 - 4-8 cm të gjëra dhe 50 cm të thella
	copë
	100 - 120
	III

	 
	c
	 - 8-12 cm të gjëra dhe 80 cm të thella
	copë
	60 - 100
	III

	11
	1-8.11
	Bërje kllapash në hunj për vendosjen e brezave
	copë
	200 - 250
	III

	12
	1-8.12
	Gozhdimi i brezave me hunj
	copë
	120 - 200
	III

	13
	1-8.13
	Thurje gardhi me ngjeshje:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - me thupra (shufra)
	m2
	8 - 10
	III

	 
	b
	 - me shkarpa
	m2
	20 - 30
	III

	14
	1-8.15
	Thurje gardhi pa ngjeshje
	 
	 
	 

	 
	a
	 - me thupra (shufra)
	m2
	20 - 30
	III

	 
	b
	 - me shkarpa
	m2
	70 - 100
	III

	15
	1-8.16
	Thurje gardhi me purteka, 1 m lartësi mbi tokë
	ml
	12 - 15
	III

	
	
	
	
	
	

	9. PUNIME NË KULLOTA E LIVADHE

	PASTRIM SHKURRESH DHE BIMËVE TË KËQIJA

	Nr. 
	Nr. manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-9.1
	Prerja e shkurreve, ferrave, drizave, dëllinjave të degraduara etj., në sipërfaqe me shkallë mbulimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 10 %
	m2
	1500 - 2500
	III

	 
	b
	 - 11-30 %
	m2
	1000-1500
	III

	 
	c
	 - 31-50 %
	m2
	500 - 1000
	III

	 
	ç
	 - 51-70 %
	m2
	300 - 500
	III

	 
	d
	 - mbi 70 %
	m2
	200 - 300
	III

	2
	1-9.2
	Shkulje e kuckave dhe e rrënjëve të shkurreve të prera, deri 40 cm thellësi, në sipërfaqe me shkallë mbulimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 10 %
	m2
	120 - 150
	III

	 
	b
	 - 11-30 %
	m2
	70 - 120
	III

	 
	c
	 - 31-50 %
	m2
	50 - 70
	III

	 
	ç
	 - 51-70 %
	m2
	40 - 50
	III

	 
	d
	 - mbi 70 %
	m2
	30 - 40
	III

	3
	1-9.3
	Shkulje shkurresh (cfok-thrumel etj.) me kazmë, deri 40 cm thellësi, në sipërfaqe me shkallë mbulimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 10 %
	m2
	700 - 1000
	III

	 
	b
	 - 11-30 %
	m2
	500 - 700
	III

	 
	c
	 - 31-50 %
	m2
	350 - 500
	III

	 
	ç
	 - 51-70 %
	m2
	250 - 350
	III

	 
	d
	 - mbi 70 %
	m2
	120 - 250
	III

	4
	1-9.4
	Grumbullimi i shkurreve të prera dhe i mbeturinave të shkulura në togje ose breza, mbi 40 m largësi, në sipërfaqe me shkallë mbulimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 10 %
	dyn
	5 - 6
	II

	 
	b
	 - 11-30 %
	dyn
	4 - 5
	II

	 
	c
	 - 31-50 %
	dyn
	3 - 4
	II

	 
	ç
	 - 51-70 %
	dyn
	2 - 3
	II

	 
	d
	 - mbi 70 %
	dyn
	1–2
	II

	5
	1-9.5
	Korrje ose prerje bimësh të dëmshme dhe helmuese (ferrë, gjemba, shtam etj.), në sipërfaqe me shkallë mbulimi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 30 %
	m2
	1500 - 4000
	III

	 
	b
	 - 31-70 %
	m2
	1000 - 1500
	III

	 
	c
	 - mbi 70 %
	m2
	700 - 1000
	III

	6
	1-9.6
	Djegia e mbeturinave të grumbulluara
	dyn
	14 - 15
	II

	 
	 
	PASTRIM GURËSH
	 
	 
	 

	7
	1-9.7
	Pastrimi i sipërfaqes duke grumbulluar gurët në togje ose në breza, mbi 20 ml larg njëri tjetrit (shkulje, transport dhe grumbullim), kur në sipërfaqe ka gurë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 50 mᶾ/ha
	m2
	500 - 700
	II

	 
	b
	 - 51-100 mᶾ/ha
	m2
	300 -500
	II

	 
	c
	 - mbi 100 mᶾ/ha
	m2
	100 - 300
	II

	8
	1-9.8
	Figurim guri
	m3
	8-May
	III

	9
	1-9.9
	Pastrim i sipërfaqes duke grumbulluar gurë të vegjël me grabashkë, kur në sipërfaqe ka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - pak gurë
	m2
	600 - 700
	II

	 
	b
	 - mesatarisht
	m2
	400 - 600
	II

	 
	c
	 - shumë gurë
	m2
	300 - 400
	II

	10
	1-9.10
	Pastrim gurësh të të gjithë fraksioneve, me matjen e sipërfaqes së pastruar
	m2
	60 - 70
	II

	 
	 
	FARËRAT
	 
	 
	 

	11
	1-9.11
	Grumbullim fare bari nga bimësia spontane të llojeve graminore, bishtajore:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - farëra të vogla (lotus, tërfil i bardhë etj.):
	kg
	0.3 - 1
	III

	 
	b
	 - farëra mesatare (telisht, festuka, tërfi etj.)
	kg
	1–2
	III

	 
	c
	 - farëra të mëdha (graminore të përziera, esparcetë etj.)
	kg
	2 - 3
	III

	 
	ç
	 - bishtajore të përziera
	kg
	3 - 5
	III

	12
	1-9.12
	Grumbullim fare bari nga bimësia spontane e grupeve të ndryshme agronomike:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - farëra të vogla
	kg
	1–2
	III

	 
	b
	 - farëra mesatare
	kg
	2 -3
	III

	 
	c
	 - farëra të mëdha
	kg
	3 - 5
	III

	 
	 
	MBJELLJE
	 
	 
	 

	13
	1-9.13
	Punim i tokës (në kullota e  livadhe), në thellësi 15-20 cm, me matje të sipërfaqes së punuar, në toka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të rënda
	m2
	80 - 90
	IV

	 
	b
	 - të mesme
	m2
	90 - 100
	IV

	 
	c
	 - të lehta
	m2
	100 - 120
	IV

	14
	1-9.14
	Mbjellja e sipërfaqeve të çliruara (nga shkulja e shkurreve, kuckave dhe nxjerrja e gurëve), shpërndarja e plehut kimik dhe farës, nivelimi i tokës, mbulimi i farës dhe ngjeshja:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kur sipërfaqja e çliruar është deri 30 %
	dyn
	20 - 30
	III

	 
	b
	 - kur sipërfaqja e çliruar është 31-70 %
	dyn
	10 - 20
	III

	 
	c
	 - kur sipërfaqja e çliruar është mbi 70 %
	dyn
	8 -10
	III

	15
	1-9.15
	Punime në sipërfaqe boshe pa bimësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shpërndarje fare bari
	dyn
	4 - 6
	IV

	 
	b
	 - mbulim i farës dhe përzierje e plehut
	dyn
	0.7 - 1
	III

	 
	c
	 - rulim i sipërfaqes së mbjellë
	dyn
	6 - 8
	III

	16
	1-9.16
	Capitje e tokës në thellësi 2-5 cm, për kultivim kullote në vendet boshe
	m2
	400 - 600
	III

	 
	 
	UJITJE
	 
	 
	 

	17
	1-9.17
	Hapje e vijave kulluese dhe ujitëse
	ml
	200 - 300
	II

	18
	1-9.18
	Ujitje
	dyn
	6 - 10
	IV

	 
	1-9.19
	Ujitje me pompe (tubacione dhe shpërndarës ventilim)
	dyn
	30 - 40
	IV

	 
	 
	SHËRBIME NË LIVADHI PËR PRODHIM FARË
	 
	 
	 

	19
	1-9.19
	Tëharrje bari në livadhe të kultivuar
	 
	 
	 

	 
	a
	 - me infeksion të paktë
	m2
	50 - 80
	II

	 
	b
	 - me infeksion mesatar
	m2
	100 - 120
	II

	 
	c
	 - me infeksion të madh
	m2
	150 - 200
	II

	20
	1-9.20
	Capitje toke në livadhe të kultivuar, në toka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të lehta
	m2
	200 - 300
	III

	 
	b
	 - të mesme
	m2
	150 - 200
	III

	 
	c
	 - të rënda
	m2
	100 - 200
	III

	21
	1-9.21
	Ujitje në livadhe të kultivuar, më ujë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të bollshëm
	dyn
	4 - 6
	IV

	 
	b
	 - të paktë
	dyn
	2 - 2.5
	IV

	22
	1-9.22
	Pastrim kullotash (me djegie)
	dyn
	12 - 13
	1-II

	23
	1-9.23
	Kositje bari
	dyn
	1.5 - 2.5
	IV

	24
	1-9.24
	Lidhje duajsh
	dëngje
	50 - 70
	III

	25
	1-9.25
	Kthim bari
	ha
	2 - 3
	I

	26
	1-9.26
	Nxjerrje barishtesh, gurësh etj., jashtë ngastrës me tezgë
	dyn
	1.5 - 2
	III

	 
	 
	PLEHËRIM ORGANIK
	 
	 
	 

	 
	1 - 9.27
	Gërmim e nxjerrje plehu të ndenjur deri në 50 m
	m3
	4 - 5
	III

	 
	1- 9.28
	Bërje kavalete e plehut organik, duke përdorur edhe shtresa me mbeturina bimësh e llumra kanalesh, për kompostim.
	m3
	6 - 8
	III

	 
	1- 9.29
	Grumbullim humus pylli
	m3
	2 - 3
	II

	 
	1- 9.30
	Grumbullim torfe në kënetë
	m3
	10 -12
	II

	 
	1- 9.31
	Shpërndarje plehu organik rreth rrënjëve ose cungjeve, duke e marre nga kreu i ngastrës ose brenda saj
	 
	 
	 

	 
	a
	  - 2 - 5  kg/rrënjë
	rrenje
	700 - 900
	II

	 
	b
	  - 5 -  9 kg/rrënjë
	 
	400 - 600
	II

	 
	c
	 - 10 - 15 kg/rrënjë
	 
	200 - 300
	II

	 
	 
	PLEHËRIM KIMIK
	 
	 
	 

	27
	1-9.32
	Thërrmim ose shtypje plehu kimik
	kv
	10 - 15
	I

	28
	1-9.33
	Përzierje plehrash
	kv
	30 - 35
	II

	29
	1-9.34
	Transport plehu organik, kimik etj., me krahë (në vende ku nuk shkon asnjë mjet), në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 200 m
	kv
	4 - 6 
	III

	 
	b
	 - 201-500 m
	kv
	3 - 4
	III

	 
	c
	 - 501-1000 m
	kv
	2 - 3
	III

	 
	ç
	 - 1001-2000 m
	kv
	1–2
	III

	 
	1-9.35
	Shpërndarje plehu në sipërfaqe para mbjelljes, duke e marre nga kreu i ngastrës apo brenda saj.
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 1 - 1.5 kv/ha
	dyn
	25 - 30
	III

	 
	b
	 - 1.6  - 2.5 kv/ha
	dyn
	20 - 25
	III

	 
	c
	 - 2 .6 - 4 kv/ha
	dyn
	15 - 20
	III

	 
	ç
	 - 4.1 - 6 kv/ha
	dyn
	12 - 15 
	III

	 
	d
	 - 6.1 - 8 kv/ha
	dyn
	8 - 12
	III

	 
	1-9.36
	Shpërndarje plehu midis rreshtave, duke e marre nga kreu i ngastrës apo brenda saj.
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 1 - 1.5 kv/ha
	dyn
	6 - 8
	III

	 
	b
	 - 1.6  - 2.5 kv/ha
	dyn
	5 - 6
	III

	 
	c
	 - 2 .6 - 4 kv/ha
	dyn
	4 - 5
	III

	 
	ç
	 - 4.1 - 6 kv/ha
	dyn
	3 - 4
	III

	30
	1-9.37
	Transport plehu me tezgë në largësi deri 100 m
	kv
	40 - 50
	III

	31
	1-9.38
	Shpërndarje plehu kimik pas mbirjes së bimëve (nitrifikim), duke e marrë nga kreu i ngastrës ose brenda saj:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 50-70 kg/ha
	dyn
	25 - 35
	III

	 
	b
	 -71-100 kg/ha
	dyn
	20 - 30
	III

	 
	1 - 9.39
	Shpërndarje plehu në rrënjën e cungjeve, duke e marre nga kreu i ngastrës apo brenda saj.
	cungje
	2000 - 2500
	III

	
	
	
	
	
	

	10. PRODHIMET E DYTA

	Nr. 
	Nr. manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	VJELJE E PËRPUNIM GJETHESH DAFINE

	1
	1-10.1
	Vjelje gjethesh të njoma dafine në pyje:
	 
	 
	 

	 
	a
	  në blloqe të rregullt:
	 
	 
	 

	 
	a1
	  - të përmirësuar
	kg
	15 - 20
	III

	 
	a2
	  - të papërmirësuar
	kg
	10 - 15
	III

	 
	b
	  në blloqe të rrallë
	 
	 
	 

	 
	b1
	  - të përmirësuar
	kg
	8 - 12
	III

	 
	b2
	  - të pa përmirësuar
	kg
	6 - 10
	III

	2
	1-10.2
	Përzgjedhje gjethesh dafine, kur skarciteti është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 61-80 %
	kg
	6 - 8
	II

	 
	b
	 - 41-60 %
	kg
	10 - 15
	II

	 
	c
	 - 21-40 %
	kg
	20 - 30
	II

	 
	ç
	 - nën 20 %
	kg
	100 - 150
	II

	3
	1-10.3
	Prerje e qepje kanavace për dengjet (ballat) e dafinës
	copë
	12 - 14
	II

	4
	1-10.4
	Ambalazhim i gjetheve të dafinës, me ngjeshje:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të vetë peshës së punëtorit (2 punëtorë)
	kg
	700 - 800
	II

	 
	b
	 - të mekanizuar (2 punëtorë)
	kg
	1000 - 1200
	II

	5
	1-10.5
	Qepje e grykëve të thasëve (ballave) me gjethe dafine
	copë
	16 - 20
	I

	6
	1-10.6
	Lidhje gryka thasësh, të mbushur me gjethe dafine
	copë
	500 - 600
	I

	7
	1-10.7
	Marketim me anë të stampimit, i ballave të dengjeve (100 kg), me gjethe dafine
	copë
	80 - 100
	I

	8
	1-10.8
	Grumbullim i dafinës së tharë në hangar dhe mbushje thasësh
	kv
	4 - 6
	I

	PRODHIM THUPRASH SHELGU

	9
	1-10.9
	Cungim i shelgjeve, me shkallë mbulimi të sipërfaqes:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - mbi 70 %
	m2
	300 - 400
	III

	 
	b
	 - 41-70 %
	m2
	400 - 600
	III

	 
	c
	 - nën 40 %
	m2
	600 - 1000
	III

	10
	1-10.10
	Prerje thuprash shelgu bruto, pastrimi i tyre, lidhje në dengje dhe dorëzimi në pikën e grumbullimit, deri 200 m largësi, kur ka prodhim:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të paktë
	kg
	15 - 25
	II

	 
	b
	 - mesatar
	kg
	25 - 35
	II

	 
	c
	 - të bollshëm
	kg
	35 - 45
	II

	 
	ç
	 - në shelgjishte të kultivuara
	kg
	35 - 50
	II

	11
	1-10.11
	Prerje thuprash shelgu bruto, zhveshje, lidhje në dengje dhe dorëzimi në pikën e grumbullimit, deri 200 m largësi, kur ka prodhim:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të paktë
	kg
	4 - 6
	II

	 
	b
	 - mesatar
	kg
	6 - 8
	II

	 
	c
	 - të bollshëm
	kg
	8 - 10
	II

	 
	ç
	 - në shelgjishte të kultivuara
	kg
	12 - 18
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GRUMBULLIM RRËSHIRE
	 

	12
	1-10.12
	Damkimi i drurëve për rrëshinim
	copë
	500 - 550
	III

	13
	1-10.13
	Përgatitja e shesheve 40 x 40 cm
	copë
	40 - 60
	IV

	14
	1-10.14
	Hapje e gropave ose vendosja e kutive dhe fyteve në fund të sheshit dhe të kanaleve anësorë
	copë
	40 - 60
	IV

	15
	1-10.15
	Zbardhja e parë e drurëve
	copë
	400 - 600
	IV

	16
	1-10.16
	Gërryerje (ngacmim) e sheshit, mbledhje e rrëshirës në gropa ose kuti dhe dorëzimi i saj në magazinë në largësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 1 km
	kg
	15 - 20
	IV

	 
	b
	 - 1.1-2 km
	kg
	10 - 15
	IV

	 
	c
	 - 2.1-5 km
	kg
	8 - 10
	IV

	 
	ç
	 - mbi 5 km
	kg
	6 - 8
	IV

	17
	1-10.17
	Përpunim i rrëshirës (kullim)
	kg
	450 - 550
	III

	PRODHIM ESHKE (THËNGJILLI) DHE KATRANI

	18
	1-10.18
	Prodhimi i thëngjillit nga mbeturinat e pishës, marrës etj., duke përfshirë prodhimin dhe grumbullimin e materialit, përgatitjen dhe djegien e furrës, transportimin e tij në vendin e grumbullimit deri 200 m larg
	kg
	50 - 70
	IV

	19
	1-10.19
	Prodhimi i katranit, duke përfshirë grumbullimin e mbeturinave, djegien dhe transportimin e tij në vendin e grumbullimit deri 200 m larg
	kg
	4 - 6
	IV

	PRERJE BISHTASH DHE HUNJ

	20
	1-10.20
	Prerje bishtash dhe transportimi i tyre në vendin e grumbullimit deri 200 m larg:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - fshese
	copë
	70 -100
	III

	 
	b
	 - kose
	copë
	20 - 30
	III

	 
	c
	 - për vegla të tjera
	copë
	50 - 80
	III

	21
	1-10.21
	Përgatitje bishtash gjysmë të punuar dhe vendosja e tyre në vegla
	copë
	15 - 20
	III

	22
	1-10.22
	Prodhim hunjsh (2 m të gjatë, që dalin nga përmirësimet pyjore) dhe transportimi i tyre në vendin e grumbullimit deri 200 m larg, me trashësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 4 cm
	copë
	300 - 400
	II

	 
	b
	 - 4-7 cm
	copë
	200 300
	II

	 
	c
	 - 7-10 cm
	copë
	140 - 200
	II

	23
	1-10.23
	Prodhim hunjsh (1.5 m të gjatë dhe deri 4 cm të trashë), që dalin nga përmirësimet pyjore
	copë
	500 - 700
	II

	24
	1-10.24
	Prerje hunjsh (2 m të gjatë), drejtpërdrejt nga ngastrat pyjore, me trashësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 4 cm
	copë
	250 - 350
	III

	 
	b
	 - 4-7 cm
	copë
	180 - 250
	III

	 
	c
	 - 7-10 cm
	copë
	100 - 140
	III

	25
	1-10.25
	Prerje hunjsh (1.5 m të gjatë dhe deri 4 cm të trashë)
	copë
	400 - 500
	III

	GRUMBULLIMI DHE PËRPUNIMI I FRUTAVE TË GËSHTENJËS

	26
	1-10.26
	Mbledhje kokra gështenje, të rëna përtokë, kur prodhimi është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - i bollshëm (dora I)
	kg
	45 - 50
	III

	 
	b
	 - mesatar (dora II)
	kg
	20 - 30
	III

	 
	c
	 - i paktë (dora III)
	kg
	15 - 20
	III

	27
	1-10.27
	Shkundje me purteka, në drurë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të mëdhenj
	kg
	6 - 8
	III

	 
	b
	 - mesatarisht të mëdhenj
	kg
	12 - 15
	III

	 
	c
	 - të vegjël
	kg
	20 - 25
	III

	28
	1-10.28
	Mbledhje kokrra gështenje pas shkundjes
	kg
	70 - 100
	III

	29
	1-10.29
	Mbledhje kokrra gështenje me gjithë zhguallin
	kg
	120 - 150
	III

	30
	1-10.30
	Përgatitja e vendit (vatrave me diametër 10-15 m), vendosja e kokrrave me zhguaj dhe mbulimi i tyre për ruajtje
	copë
	2-Jan
	III

	31
	1-10.31
	Nxjerrja e zhguajve nga ruajtja dhe rrahja me shkop për nxjerrjen e kokrrave të gështenjës
	kg
	60 - 80
	III

	32
	1-10.32
	Përzgjedhje e gështenjave dhe ndarje në cilësi 
	kg
	60 - 80
	II

	33
	1-10.33
	Larje dhe pastrim gështenjash
	kg
	400 - 500
	II

	 GRUMBULLIMI I BIMËVE MJEKËSORE-TANIFERE
	 
	 

	 
	 
	Lule bliri argentea
	 
	 
	 

	34
	1-10.34
	Mbledhje dhe transport, kur prodhimi është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - i paktë
	kg
	6 - 8
	III

	 
	b
	 - mesatar
	kg
	8 - 10
	III

	 
	c
	 - i bollshëm
	kg
	10 - 14
	III

	35
	1-10.35
	Vendosja në shtretër për tharje
	kv
	3 - 4
	I

	 
	a
	Lule bliri oficinalis
	 
	 
	 

	36
	1-10.36
	Mbledhje dhe transport, kur prodhimi është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - i paktë
	kg
	3 - 5
	III

	 
	b
	 - mesatar
	kg
	6 - 8
	III

	 
	c
	 - i bollshëm
	kg
	9 - 12
	III

	37
	1-10.37
	Vendosja në shtretër për tharje
	kv
	3 - 4
	I

	 
	 
	Lule akacie
	 
	 
	 

	38
	1-10.38
	Mbledhje dhe transport, kur prodhimi është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - i paktë
	kg
	15 - 18
	III

	 
	b
	 - mesatar
	kg
	19 - 22
	III

	 
	c
	 - i bollshëm
	kg
	23 - 26
	III

	39
	1-10.39
	Vendosja në shtretër për tharje
	kv
	4 - 6
	I

	 
	 
	Çaj mali
	 
	 
	 

	40
	1-10.40
	Mbledhje e  transport deri 200 m larg dhe lidhje në tufa, kur prodhimi është: 
	 
	 
	 

	 
	a
	 - i paktë
	kg
	10 - 15
	III

	 
	b
	 - mesatar
	kg
	15 - 20
	III

	 
	c
	 - i bollshëm
	kg
	20 - 25
	III

	41
	1-10.41
	Varje në tela dhe tharje
	kv
	8 -12
	III

	 
	 
	Valanidh
	 
	 
	 

	42
	1-10.42
	Grumbullim zhguajsh dhe transportim në pikën e grumbullimit, deri 200 m largësi
	 
	 
	 

	 
	a
	  prodhim i parakohshëm:
	 
	 
	 

	 
	a1
	 - i paktë
	kg
	12 - 15
	III

	 
	a2
	 - mesatar
	kg
	15 - 18
	III

	 
	a3
	 - i bollshëm
	kg
	18 - 22
	III

	 
	b
	  prodhim i rregullt:
	 
	 
	 

	 
	b1
	 - i paktë
	kg
	20 - 24
	III

	 
	b2
	 - mesatar
	kg
	24 - 28
	III

	 
	b3
	 - i bollshëm
	kg
	28 - 32
	III

	 
	 
	Kokrra dëllinje të kuqe
	 
	 
	 

	43
	1-10.43
	Mbledhje dhe transport deri 200 m largësi, kur prodhimi është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - i paktë
	kg
	15 - 20
	III

	 
	b
	 - mesatar
	kg
	21–26
	III

	 
	c
	 - i bollshëm
	kg
	27 - 32
	III

	 
	 
	Kokrra dëllinje të zezë
	 
	 
	 

	44
	1-10.44
	Mbledhje dhe transport deri 200 m largësi, kur prodhimi është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - i paktë
	kg
	12 - 15
	III

	 
	b
	 - mesatar
	kg
	16 - 19
	III

	 
	c
	 - i bollshëm
	kg
	19 - 22
	III

	 
	 
	Trëndafili i egër
	 
	 
	 

	45
	1-10.45
	Prerje shpatullash, në bimë të shpërndara
	copë
	350 - 400
	II

	46
	1-10.46
	Prerje kalemash
	copë
	1000 - 1200
	II

	47
	1-10.47
	Mbjellje kalemash
	copë
	1300 - 1500
	III

	48
	1-10.48
	Grumbullim kokrrash, kur prodhimi është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 në bimë të shpërndara:
	 
	 
	 

	 
	a1
	 - i paktë
	kg
	4 - 6
	III

	 
	a2
	 - mesatar
	kg
	6 - 8
	III

	 
	a3
	 - i bollshëm
	kg
	8 - 10
	III

	 
	b
	 në objekte të pyllëzuar:
	 
	 
	 

	 
	b1
	 - i paktë
	kg
	6 - 10
	III

	 
	b2
	 - mesatar
	kg
	11 - 14
	III

	 
	b3
	 - i bollshëm
	kg
	15 - 18
	III

	 
	 
	Te ndryshme
	 
	 
	 

	49
	1-10.49
	Mbledhje dhe transport burbuqe plepi
	kg
	3 - 6
	II

	50
	1-10.50
	Mbledhje dhe transport fletë mështekne
	kg
	7 - 10
	II

	51
	1-10.51
	Mbledhje dhe transport fletë frashëri
	kg
	10 - 16
	II

	52
	1-10.52
	Mbledhje dhe transport fletë shqeme
	kg
	40 - 50
	II

	 
	 
	Prodhim esence
	 
	 
	 

	53
	1-10.53
	Prerje degëzash mersine, me gjatësi deri 10 cm, për distilim dhe transportimi i tyre në vendin e grumbullimit, deri 100 m largësi
	kg
	100 - 120
	III

	54
	1-10.54
	Përgatitje për distilim, nga mbeturinat e shfrytëzimit, e degëzave të pishës (e bredhit), deri 10 cm dhe ambalazhimi i tyre
	kg
	100 - 150
	II

	55
	1-10.55
	Përgatitja për distilim, nga mbeturinat e përzgjedhjes, të degëzave të dafinës dhe ambalazhimi i tyre
	kg
	30 - 40
	II

	56
	1-10.56
	Filtrim esencash
	kg
	4 - 6
	II

	
	
	
	
	
	

	11. BIMËT ETERO-VAJORE
	
	
	

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	ROZMARINE
	 
	 
	 

	1
	1-11.1
	Përgatitje kalemash
	copë
	4000 - 5000
	II

	2
	1-11.2
	Shtratëzim kalemash
	copë
	25000 - 35000
	II

	3
	1-11.3
	Mbjellje kalemash
	copë
	1000 - 1600
	III

	4
	1-11.4
	Krasitje me gërshërë kaçube
	copë
	300 - 400
	III

	5
	1-11.5
	Vendosje e degëve të njoma  në shtretër, për t'u tharë
	kv
	3 - 4
	I

	6
	1-11.6
	Lidhje degësh të krasitura, transport në dengje, deri 200 m larg
	dengje
	55 - 65
	I

	7
	1-11.7
	Përzierje degëzash gjatë tharjes
	kv
	3 - 4
	I

	8
	1-11.8
	Zhveshje gjethesh të thara nga degëza (tharje)
	kg
	20 - 30
	I

	9
	1-11.9
	Sitje dhe përpunim gjethesh
	kg
	10 - 20
	I

	10
	1-11.10
	Mbushje thasësh standardë
	kv
	6 - 8
	I

	11
	1-11.11
	Qepje thasësh dhe marketim
	kv
	6 - 8
	II

	12
	1-11.12
	Korrje me gërshërë herbe rozmarinë, në prodhim
	kv
	8 - 12
	IV

	MENTE, BORZILOK
	 
	 
	 

	13
	1-11.13
	Mbjellje me kunj
	copë
	1600 - 2000
	III

	14
	1-11.14
	Ujitje (për zënie) me teneqe uji, 50 m largësi
	copë
	1800 - 2200
	II

	15
	1-11.15
	Këputje e parë e lulerisë
	dyn
	1–2
	II

	16
	1-11.16
	Këputje e dytë e lulerisë
	dyn
	2 - 4
	II

	17
	1-11.17
	Korrje e parë
	m2
	800 - 1000
	IV

	18
	1-11.18
	Korrje e dytë dhe e tretë
	m2
	600 - 800
	IV

	19
	1-11.19
	Grumbullim dhe nxjerrje në krye të ngastrës
	dyn
	1.6 - 2
	III

	20
	1-11.20
	Vendosje degësh të njoma në shtretër, për tharje
	kg
	300 - 500
	I

	21
	1-11.21
	Varje degësh të njoma në tel, për tharje
	ml
	150 - 200
	I

	22
	1-11.22
	Përzierje në shtretër, gjatë tharjes
	kg
	300 - 500
	I

	23
	1-11.23
	Shirje me dore
	kg
	5 - 10
	II

	24
	1-11.24
	Sitje e parë
	kg
	50 - 70
	I

	25
	1-11.25
	Sitje e dytë
	kg
	25 - 35
	I

	26
	1-11.26
	Sitje e tretë dhe pastrim me dorë
	kg
	15 - 25
	I

	27
	1-11.27
	Shkulje fidanësh nga shtrati dhe përzgjedhje
	copë
	8000 - 12000
	III

	28
	1-11.28
	Përgatitje fidanësh me tretësirë plehu
	copë
	30000 - 40000
	II

	29
	1-11.29
	Shirje me makinë
	kg
	100 - 120
	IV

	SHËNGJIN
	 
	 
	 

	30
	1-11.30
	Mbjellje fidanësh me kunj
	copë
	1600 - 2200
	III

	31
	1-11.31
	Këputje e luleve me dorë
	kg
	50 - 70
	II

	32
	1-11.32
	Mbledhje dhe futje në kosha
	kv
	5 - 7
	II

	33
	1-11.33
	Vendosje në hangar për tharje
	kv
	3 - 4
	I

	34
	1-11.34
	Përzierje gjatë tharjes
	kv
	3 - 4
	I

	35
	1-11.35
	Shirje me krahë
	kg
	10 - 20
	I

	36
	1-11.36
	Sitje 3 herë, hedhje e pastrim
	kg
	80 - 120
	I

	37
	1-11.37
	Prerje e kërcejve
	copë
	4000 - 6000
	II

	KORIANDER
	 
	 
	 

	38
	1-11.38
	Korrje me drapër
	m2
	800 - 1000
	IV

	39
	1-11.39
	Lidhje e grumbullim
	m2
	1800 - 2000
	III

	40
	1-11.40
	Bërje kapulash
	m2
	2000 - 2200
	II

	41
	1-11.41
	Shirje me dorë
	kg
	50 - 60
	II

	42
	1-11.42
	Pastrim, ajrim (hedhje në erë), me dorë
	kv
	1- 1.2
	II

	TIMUS
	 
	 
	 

	43
	1-11.43
	Mbjellje fidanësh me hunj
	copë
	1600 - 2200
	III

	44
	1-11.44
	Korrje
	m2
	600 - 900
	IV

	45
	1-11.45
	Grumbullim e nxjerrje në krye të ngastrës
	dyn
	1.5 - 2
	III

	46
	1-11.46
	Vendosje të njomash për tharje
	kv
	4 - 5
	I

	47
	1-11.47
	Përzierje gjatë tharjes
	kv
	4 - 5
	I

	48
	1-11.48
	Shirje me dorë
	kg
	10 - 15
	I

	49
	1-11.49
	Sitje 3 herë, pastrim e hedhje në erë
	kg
	80 - 120
	I

	50
	1-11.50
	Shirje me makinë
	kg
	100 -120
	IV

	MANXURANE
	 
	 
	 

	51
	1-11.51
	Vjelje me gërshërë (viti I)
	kv
	0.5 - 0.7
	II

	52
	1-11.52
	Vjelje me drapër (viti II e lart)
	m2
	800 - 1000
	II

	53
	1-11.53
	Grumbullim e futje në thasë
	kv
	5 - 6
	II

	54
	1-11.54
	Vendosje në shtretër për t’u tharë
	kv
	3 - 3,5
	I

	55
	1-11.55
	Lëvizje për tharje (përzierje gjatë tharjes)
	kv
	3 - 3.5
	I

	56
	1-11.56
	Shkoqje me dorë
	kg
	10 - 15
	I

	57
	1-11.57
	Shirje me makinë
	kv
	1 - 1.5
	IV

	58
	1-11.58
	Sitje e përpunim i gjetheve
	kv
	1 - 1.2
	I

	PIRETRUM
	 
	 
	 

	59
	I-11.59
	Vjelje e luleve me dorë
	kg
	12 - 20
	II

	60
	I-11.60
	Vendosje e luleve në shtretër, për t’u tharë
	kv
	3 - 5
	I

	61
	I-11.61
	Lëvizje për tharje (përzierje gjatë tharjes)
	kv
	3 - 5
	I

	62
	I-11.62
	Përpunim dhe vendosje në kuti standarde
	kg
	130 - 180
	I

	63
	I-11.63
	Mbyllje dhe marketim i kutive
	copë
	450 - 500
	I

	KAMOMIL
	 
	 
	 

	64
	I-11.64
	Vjelje e luleve me dorë
	kg
	4 - 6
	II

	65
	I-11.65
	Vjelje e luleve me krehër
	kg
	15 - 20
	II

	66
	I-11.66
	Vendosje e luleve në shtretër, për t’u tharë
	kv
	3 - 3.5
	I

	67
	I-11.67
	Lëvizje për tharje (përzierje gjatë tharjes)
	kv
	90 - 100
	I

	68
	I-11.68
	Shoshitje dhe pastrim
	kv
	90 - 100
	I

	69
	I-11.69
	Vendosje në kuti dhe marketim
	kg
	90 - 100
	I

	LAVANDULE
	 
	 
	 

	70
	I-11.70
	Këputje lulesh për herë të parë
	dyn
	3 - 4
	II

	71
	I-11.71
	Vjelje lulesh në blloqe njëvjeçarë
	kg
	18 - 22
	III

	72
	I-11.72
	Prerje lulesh
	kg
	40 - 60
	III

	73
	I-11.73
	Korje herbe në prodhim
	kg
	80 - 120
	IV

	74
	I-11.74
	Vendosje në hangar për tharje
	kg
	300 - 500
	I

	75
	I-11.75
	Përzierje në hangar
	kg
	300 - 500
	I

	76
	I-11.76
	Shkoqje lulesh të thata, me dorë
	kg
	6 - 8
	II

	77
	I-11.77
	Shkoqje e sitje lulesh
	kg
	18 - 22
	I

	78
	I-11.78
	Mbathje rrënjësh
	copë
	350 - 450
	II

	79
	I-11.79
	Nxjerrje shpatulle nga rrënjët e mbathura (rreth 10 copë/rrënjë)
	copë
	1200 - 1600
	III

	80
	I-11.80
	Nxjerrje shpatulle të rrënjëzuar
	copë
	1600 - 2000
	III

	HYZOP
	 
	 
	 

	81
	I-11.81
	Korrje me gërshërë
	kv
	1–2
	III

	82
	I-11.82
	Vendosje për tharje
	kv
	2.5 - 3.5
	II

	83
	I-11.83
	Përzierje për tharje
	kv
	3 - 4
	I

	84
	I-11.84
	Shirje me krahë
	kv
	3 - 4
	I

	85
	I-11.85
	Shoshitje, sitje e pastrim mbeturinash
	kg
	40 - 60
	I

	
	
	
	
	
	

	12. LUFTIM INSEKTESH DHE SEMUNDJESH

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-12.1
	Luftimi mekanik i procesionares:
	 
	 
	 

	 
	a
	 në pyje të rinj, me infeksion:
	 
	 
	 

	 
	a1
	 - deri 25 %
	qeska
	120 -150
	IV

	 
	a2
	 - 26-50 %
	qeska
	150 - 300
	IV

	 
	a3
	 - mbi 50 %
	qeska
	300 - 400
	IV

	 
	b
	 në pyje të rritur, me infeksion:
	 
	 
	 

	 
	b1
	 - deri 25 %
	qeska
	80 - 100
	IV

	 
	b2
	 - 26-50 %
	qeska
	100 - 200
	IV

	 
	b3
	 - mbi 50 %
	qeska
	200 - 300
	IV

	2
	1-12.2
	Luftimi i procesionares me preparate kimike, në pyjet e rinj, me infeksion:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 25 %
	dyn
	4 - 6
	IV

	 
	b
	 - 26-50 %
	dyn
	3 - 4
	IV

	 
	c
	 - mbi 50 %
	dyn
	2 - 3
	IV

	3
	1-12.3
	Shkatërrimi i strofkave me larva, gjatë pupëzimit në tokë
	m2
	250 - 300
	1-II

	4
	1-12.4
	Luftimi i insekteve në pyje me dafinë, me pompë shpine, me dendësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 4000 rrënjë/ha
	m2
	2800 - 3400
	IV

	 
	b
	 - mbi 4000 rrënjë/ha
	m2
	2400 - 2800
	IV

	 
	c
	 - në dafina të shpërndara
	copë
	100 - 200
	IV

	5
	1-12.5
	Luftimi i insekteve në pyje me dafinë, me pompë motorike, me dendësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 4000 rrënjë/ha
	m2
	4000 - 5000
	IV

	 
	b
	 - mbi 4000 rrënjë/ha
	m2
	3000 - 4000
	IV

	 
	c
	 - në dafina të shpërndara
	copë
	150 - 250
	IV

	6
	1-12.6
	Taposja e galerive me baltë, dyllë etj., në plepat me moshë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 2-3-vjeçare
	copë
	300 - 350
	IV

	 
	b
	 - 3-5-vjeçare
	copë
	200 - 300
	IV

	7
	1-12.7
	Pluhurosje me DDT etj., e plepave në pyllëzime, me lartësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 3 m
	copë
	250 - 300
	IV

	 
	b
	 - 3-5 m
	copë
	100 - 150
	IV

	 
	c
	 - mbi 5 m
	copë
	50 - 100
	IV

	8
	1-12.8
	Spërkatje me estere të fosforit, e plepave në objektet e pyllëzimit, me moshë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 5-vjeçare
	copë
	200 - 250
	IV

	 
	b
	 - mbi 5-vjeçare
	copë
	150 - 200
	IV

	9
	1-12.9
	Shënime me bojë e drurëve të gështenjës, të infektuara nga kanceri, kur infeksioni ka prekur:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 25 % të numrit të drurëve
	copë
	400 - 800
	1-II

	 
	b
	 - 26-50 % të numrit të drurëve
	copë
	800 - 1200
	1-II

	 
	c
	 - mbi 50 % të numrit të drurëve
	copë
	1200 - 1600
	1-II

	10
	1-12.10
	Luftimi mekanik i kancerit të gështenjës, kur infeksioni është:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri në 25 % të numrit të drurëve
	copë
	12 - 16
	IV

	 
	b
	 - në 26-50 % të numrit të drurëve
	copë
	6 - 12
	IV

	 
	c
	 - mbi 50 % të numrit të drurëve
	copë
	4 - 6
	IV

	11
	1-12.11
	Lutim insektesh me preparate kimike, në objektet e pyllëzuar, me pompë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shpine
	dyn
	4 - 6
	IV

	 
	b
	 - motorike
	dyn
	6 - 10
	IV

	12
	1-12.12
	Luftim insektesh me preparate kimike në pyjet e rinj, me pompë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shpine
	dyn
	3 - 4
	IV

	 
	b
	 - motorike
	dyn
	5 - 6
	IV

	13
	1-12.13
	Luftim sëmundjesh (insektesh) me preparate kimike në pyje të rritur, me pompë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shpine
	dyn
	2 - 3
	IV

	 
	b
	 - motorike
	dyn
	4 - 5
	IV

	14
	1-12.14
	Vrojtues-sinjalizues i sëmundjeve dhe i zjarreve në ngastra:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të pyllëzuara dhe me pyje të rinj
	ha
	40 - 50
	IV

	 
	b
	 - me pyje të rritur
	ha
	30 - 40
	IV

	
	
	
	
	
	

	13. NDËRTIM-RIPARIM PRITA GURI, LERA (BETONI E PLASTMASE), HAUZE E KORITA BETONI

	

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-13.1
	Gërmim dheu me krahë, në tokë të butë, në seksion të lirë, kategoria e I-II, pa hedhje
	m3
	3.3 - 4.1
	I

	2
	1-13.2
	Gërmim dheu me krahë, në tokë të butë, në seksion të lirë, kategoria e I-II dhe transport me karro dore deri 10 ml
	m3
	2.4 - 3
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet
	m3
	 
	 

	3
	1-13.3
	Gërmim dheu me krahë, në tokë mesatare, në seksion të lirë, kategoria e III, pa hedhje
	m3
	2 - 2.5
	I

	4
	1-13.4
	Gërmim dheu me krahë, në tokë mesatare, në seksion të lirë, kategoria e III dhe transport me karro dore deri 10 m
	m3
	1.7 - 2.1
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet
	 
	 
	 

	5
	1-13.5
	Gërmim dheu me krahë, në tokë të fortë, në seksion të lirë, kategoria e IV, pa hedhje
	m3
	1.4 - 1.7
	I

	6
	1-13.6
	Gërmim dheu me krahë, në tokë të fortë, në seksion të lirë, kategoria e IV dhe transport me karro dore deri 10 ml
	m3
	1.2 - 1.4
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet
	 
	 
	 

	7
	1-13.7
	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të lirë, kategoria  V-VI, pa hedhje
	m3
	4.2 - 5.2
	I

	8
	1-13.8
	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të lirë, kategoria  V-VI, me hedhje
	m3
	1.9 - 2.4
	I

	9
	1-13.9
	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të lirë, kategoria  V-VI, me eksploziv
	m3
	8.8 - 11
	I

	10
	1-13.10
	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të lirë, kategoria  V-VI, me dhe pa hedhje dhe transport me karro dore deri 10 ml
	m3
	1.7 - 2.1
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet
	 
	 
	 

	11
	1-13.11
	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të lirë, kategoria  VII-VIII, me hedhje
	m3
	1.4 - 1.8
	I

	12
	1-13.12
	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të lirë, kategoria  VII-VIII, me eksploziv
	m3
	7.5 - 9.4
	I

	13
	1-13.13
	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të lirë, kategoria  VII-VIII, me / pa hedhje dhe transport karro dore deri 10 ml 
	m3
	1.2 - 1.5
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet
	 
	 
	 

	14
	1-13.14
	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të lirë, kategoria  IX-X,  pa hedhje
	m3
	1.5 - 1.8
	I

	15
	1-13.15
	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të lirë, kategoria  IX-X,  me hedhje
	m3
	1.1 - 1.4
	I

	16
	1-13.16
	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të lirë, kategoria  IX-X, me eksploziv
	m3
	6.1 - 7.6
	I

	17
	1-13.17
	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të lirë, kategoria  IX-X, me / pa hedhje dhe transport me karro dore, deri 10 ml
	m3
	0.9 - 1.1
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet
	 
	 
	 

	18
	1-13.18
	Gërmim me krahë, në tokë të butë, në seksion të detyruar, me gjerësi b > 1 m, h = 1.5 m 
	m3
	2.5 - 3.2
	I

	19
	1-13.19
	Gërmim me krahë, në tokë mesatare, në seksion të detyruar, me gjerësi b > 1 m, h = 1.5 m
	m3
	1.8 - 2.2
	I

	20
	1-13.20
	Gërmim me krahë, në tokë të fortë, në seksion të detyruar, me gjerësi b > 1 m, h = 1.5 m
	m3
	1.2 - 1.5
	I

	21
	1-13.21
	Gërmim me krahë, në tokë të butë, në seksion të detyruar me prani uji, me gjerësi b > 1 m, h = 1.5 m
	m3
	2.2 - 2.8
	I

	22
	1-13.22
	Gërmim me krahë, në tokë mesatare, në seksion të detyruar me prani uji, me gjerësi b > 1 m, h = 1.5 m
	m3
	1.5 - 1.9
	I

	23
	1-13.23
	Gërmim me krahë, në tokë të fortë, në seksion të detyruar me prani uji, me gjerësi b > 1 m, h = 1.5 m
	m3
	1.1 - 1.3
	I

	24
	1-13.24
	Gërmim me krahë, në tokë të butë, në seksion të detyruar, me gjerësi b deri 1 m, h = 1.5 m
	m3
	2.4 - 3
	I

	25
	1-13.25
	Gërmim me krahë, në tokë mesatare, në seksion të detyruar, me gjerësi b deri 1 m, h = 1.5 m
	m3
	1.7 - 2.1
	I

	26
	1-13.26
	Gërmim me krahë, në tokë të fortë, në seksion të detyruar, me gjerësi b deri 1 m, h = 1.5 m
	m3
	1.1 - 1.4
	I

	27
	1-13.27
	Gërmim me krahë, në tokë të butë, në seksion të detyruar me prani uji, me gjerësi b deri 1 m, h = 1.5 m
	m3
	2.1–2.6
	I

	28
	1-13.28
	Gërmim me krahë, në tokë mesatare, në seksion të detyruar me prani uji, me gjerësi b deri 1 m, h = 1.5 m
	m3
	1.4 - 1.8
	I

	29
	1-13.29
	Gërmim me krahë, në tokë të fortë, në seksion të detyruar me prani uji, me gjerësi b deri 1 m, h = 1.5 m
	m3
	1 - 1.3
	I

	30
	1-13.30
	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të detyruar, h = 1.5 m
	m3
	1.6 - 2
	I

	31
	1-13.31
	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të detyruar, h = 1.5 m
	m3
	1 - 1.3
	I

	32
	1-13.32
	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të detyruar, h = 1.5 m
	m3
	0.7 - 0.8
	I

	33
	1-13.33
	Gërmim me krahë, shkëmb i butë, në seksion të detyruar me prani uji, h = 1.5 m
	m3
	1.5 - 1.8
	I

	34
	1-13.34
	Gërmim me krahë, shkëmb mesatar, në seksion të dety-ruar me prani uji, h = 1.5 m
	m3
	0.9 - 1.1
	I

	35
	1-13.35
	Gërmim me krahë, shkëmb i fortë, në seksion të detyruar me prani uji, h = 1.5 m
	m3
	0.6 - 0.8
	I

	36
	1-13.36
	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak, me krahë, çdo 20 cm, në tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të butë
	m3
	6.4 - 8
	II

	 
	b
	 - të zakonshme
	m3
	4.4 - 5.48
	II

	 
	c
	 - të fortë
	m3
	3.4 - 4.4
	II

	37
	1-13.37
	Rrafshim skarpatesh, me krahë, në gërmim, në tokë: 
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të butë
	m3
	40 - 50
	II

	 
	b
	 - të zakonshme
	m3
	18.3 - 22.86
	II

	 
	c
	 - të fortë
	m3
	13.9 - 17.39
	II

	38
	1-13.38
	Rrafshim skarpatesh, me krahë, në mbushje, në tokë: 
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të butë
	m3
	58 -73
	II

	 
	b
	 - të zakonshme
	m3
	40 - 50
	II

	 
	c
	  - të butë
	m3
	33.7 -42.11
	II

	39
	1-13.39
	Hedhje dheu me lopatë, në tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të butë
	m3
	7 - 8.7
	I

	 
	b
	 - mesatare
	m3
	4.6 - 5.8
	I

	 
	c
	 - të fortë
	m3
	4.3 - 5.4
	I

	40
	1-13.40
	Hedhje me lopatë copa shkëmbi, në tokë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të butë
	m3
	3.5 - 4.4
	I

	 
	b
	  - mesatare
	m3
	3.9 - 4.9
	I

	 
	c
	  - të fortë
	m3
	4.2 - 5.2
	I

	41
	1-13.41
	Heqje uji me kovë, pa transport me krahë
	kv
	53.4 - 66.7
	I

	42
	1-13.42
	Hapje fugash me daltë, në plasaritjet e betonit
	ml
	10.4 - 13
	I

	43
	1-13.43
	Mbushje fugash me beton
	ml
	40 - 50
	III

	44
	1-13.44
	Shoshitje dheu (shosha me vrima 2 x 2 cm)
	m3
	2.4 - 3
	II

	45
	1-13.45
	Shtrim plastmase me dy shtresa,  formimi i tegelit me 5 palosje (gjeresi 6-8 cm për çdo palosje) dhe fiksimi i tij me mjete rrethanore
	m2
	64 - 80
	IV+II

	46
	1-13.46
	Transport uji me krahë në distancë deri 10 ml
	kv
	30.5 - 38.1
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	47
	1-13.47
	Transport uji me tezgë në distancë deri 10 ml
	kv
	43.4 - 54.2
	II

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	48
	1-13.48
	Transport dheu me tezgë, në distancë deri 10 ml
	m3
	5 - 6.3
	II

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	49
	1-13.49
	Transport gurësh me tezgë, në distancë deri 10 ml
	m3
	5.6 -7
	II

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, mbi 50 ml, paga rritet:
	 
	 
	 

	50
	1-13.50
	Transport zhavorri me tezgë, në distancë deri 10 ml
	m3
	5.7
	II

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	51
	1-13.51
	Transport rëre me tezgë, në distancë deri 10 ml
	m3
	6.7 - 8.4
	II

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	52
	1-13.52
	Transport çimento me tezgë, në distancë deri 10 ml
	kv
	85.3 -106.7
	II

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	53
	1-13.53
	Transport gëlqere me tezgë, në distancë deri 10 ml
	kv
	47.4 - 59.3
	II

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	54
	1-13.54
	Transport uji me karro dore, në distancë deri 10 ml
	kv
	35.2 - 44
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	55
	1-13.55
	Transport dheu me karro dore, në distancë deri 10 ml
	m3
	4.6 - 5.8
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	56
	1-13.56
	Transport gurësh me karro dore, në distancë deri 10 ml
	m3
	3.2 - 4
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	57
	1-13.57
	Transport zhavorri me karro dore, në distancë deri 10 ml
	m3
	4.6 - 5.7
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	58
	1-13.58
	Transport rëre me karro dore, në distancë deri 10 ml
	m3
	5.3 - 6.7
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	59
	1-13.59
	Transport çimento me karro dore, në distancë deri 10 ml
	kv
	67.4 - 84.2
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	60
	1-13.60
	Transport gëlqere me karro dore, në distancë deri 10 ml
	kv
	37.6 - 47.1
	I

	 
	 
	për çdo 10 ml distancë shtesë, paga rritet:
	 
	 
	 

	61
	1-13.61
	Transport uji me kafshë, në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 0.5 km
	kv
	20 - 25
	IV

	 
	b
	 - 0.5-1.0 km
	kv
	15 - 20
	IV

	 
	c
	 - 1.0-2.0 km
	kv
	10 - 15
	IV

	 
	ç
	 - 2.0-4.0 km
	kv
	8 - 10
	IV

	 
	d
	 - mbi 4.0 km
	kv
	6 - 8
	IV

	62
	1-13.62
	Transport çimento me kafshë, në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 0.5 km
	kv
	21.6 - 27
	IV

	 
	b
	 - 0.5-1.0 km
	kv
	17.3 - 21.6
	IV

	 
	c
	 - 1.0-2.0 km
	kv
	13 - 16.2
	IV

	 
	ç
	 - 2.0-4.0 km
	kv
	10.4 - 13
	IV

	 
	d
	 - mbi 4.0 km
	kv
	6.5 - 10.4
	IV

	63
	1-13.63
	Transport gurësh me kafshë, në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 0.5 km
	m3
	1.3 - 1.6
	IV

	 
	b
	 - 0.5-1.0 km
	m3
	1 -1.3
	IV

	 
	c
	 - 1.0-2.0 km
	m3
	0.8 - 1
	IV

	 
	ç
	 - 2.0-4.0 km
	m3
	0.6 - 0.7
	IV

	 
	d
	 - mbi 4.0 km
	m3
	0.4 - 0.5
	IV

	64
	1-13.64
	Transport rëre me kafshë, në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 0.5 km
	m3
	1.4 - 1.8
	IV

	 
	b
	 - 0.5-1.0 km
	m3
	1.1 - 1.1
	IV

	 
	c
	 - 1.0-2.0 km
	m3
	0.9 -1.1
	IV

	 
	ç
	 - 2.0-4.0 km
	m3
	0.7 - 0.9
	IV

	 
	d
	 - mbi 4.0 km
	m3
	0.5 - 0.7
	IV

	65
	1-13.65
	Transport zhavorri, çakulli  me kafshë, në distancë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 0.5 km
	m3
	1.1 - 1.4
	IV

	 
	b
	 - 0.5-1.0 km
	m3
	0.9 - 1.1
	IV

	 
	c
	 - 1.0-2.0 km
	m3
	0.7 - 0.9
	IV

	 
	ç
	 - 2.0-4.0 km
	m3
	0.5 - 0.7
	IV

	 
	d
	 - mbi 4.0 km
	m3
	0.4 - 0.5
	IV

	66
	1-13.66
	Prishje mur guri, pa llaç
	m3
	2.1–2.6
	II

	67
	1-13.67
	Përgatitje me krahë e llaçit të gëlqeres dhe e llaçit të përzier
	m3
	1.6 - 2
	I

	68
	1-13.68
	Përgatitja me krahë e llaçit të çimentos
	m3
	1.8 - 2.3
	I

	69
	1-13.69
	Përgatitje me krahë e betonit M-75, M-100 dhe M-150 
	m3
	1.7 - 2.2
	II

	70
	1-13.70
	Hedhje llaçi me krahë
	m3
	4.8 - 6
	I

	71
	1-13.71
	Hedhje betoni me krahë
	m3
	4.2 - 5.3
	I

	72
	1-13.72
	Prodhim gurësh me krahë, kur në sipërfaqe ka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shumë gurë
	m3
	1.6 - 2
	I

	 
	b
	 - mesatarisht
	m3
	1.4 - 1.7
	I

	 
	c
	 - pak gurë
	m3
	1.1 - 1.4
	I

	73
	1-13.73
	Shtresë rëre natyrore, me trashësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	  - 10 cm
	m2
	85.3 - 106.7
	III

	 
	b
	  - 15 cm
	m2
	64 - 80
	III

	 
	c
	  - 20 cm
	m2
	53.8 - 67.2
	III

	73
	1-13.74
	Shtresë zhavor lumi, me trashësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 10 cm
	m2
	49.2 - 61.5
	III

	 
	b
	 - 15 cm
	m2
	42.7 - 53.3
	III

	 
	c
	 - 20 cm
	m2
	33.7 - 42.1
	III

	 
	ç
	 - 30 cm
	m2
	27.8 - 34.8
	III

	 
	d
	 - 40 cm
	m2
	23.7 - 29.6
	III

	75
	1-13.75
	Shtresë kalldrëmi me gurë kave, me trashësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 16 cm
	m2
	21.7 - 27.1
	IV

	 
	b
	 - 20 cm
	m2
	17.8 - 22.2
	IV

	76
	1-13.76
	Shtresë kalldrëmi me gurë lumi, me trashësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 16 cm
	m2
	21.7 - 27.1
	IV

	 
	b
	 - 20 cm
	m2
	17.8 - 22.2
	IV

	77
	1-13.77
	Prishje me krahë shtrese kalldrëmi, me trashësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 16 cm
	m2
	14.2 - 17.8
	II

	 
	b
	 - 20 cm
	m2
	11.6 - 14.5
	II

	78
	1-13.78
	Prishje me krahë shtrese çakulli, me trashësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 10 cm
	m2
	18.3 - 22.9
	II

	 
	b
	 - 15 cm
	m2
	11.2 - 14
	II

	79
	1-13.79
	Ndërtim skele shërbimi, prej druri
	m2
	25.6 - 32
	IV+II

	80
	1-13.80
	Prishje skele shërbimi, prej druri
	m2
	128 - 160
	III+I

	81
	1-13.81
	Ndërtim kallëpe (armatura) themelesh e muresh, me dërrasa të veçuara
	m2
	6.4 - 8
	IV+II

	82
	1-13.82
	Mur mbajtës e themele, me gurë të thatë
	m3
	2.2 - 2.8
	IV+II

	83
	1-13.83
	Mur mbajtës e themele, me gurë (lumi) të thatë
	m3
	2 - 2.5
	IV+II

	84
	1-13.84
	Ndërtim gabiona me rrjetë teli të zinguar, me gurë kave dhe gurë lumi, me dimensione:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 1x1x1 m
	m3
	2.3 - 2.9
	IV+I

	 
	b
	 - 1x1x1.5 m
	m3
	2.4 - 3
	IV+I

	 
	c
	 - 1x1x2 m
	m3
	2.5 - 3.1
	IV+I

	 
	ç
	 - 1x2x2 m
	m3
	2.6 - 3.3
	IV+I

	 
	d
	 - 1x1x0.25m
	m3
	1.7 - 2.1
	IV+I

	 
	dh
	 - 1x1x0.5m
	m3
	2.1–2.6
	IV+I

	 
	e
	 - 2x2x1.5m
	m3
	3.1 - 3.9
	IV+I

	 
	ë
	 - 1x2x0.5m
	m3
	2.1–2.6
	IV+I

	 
	f
	 - 1x3x0.5m
	m3
	2.2 - 2.7
	IV+I

	 
	g
	 - 1x2x1.5m
	m3
	2.6 - 3.2
	IV+I

	85
	1-13.85
	Ndërtim pusete prej betoni (për 1 m3 beton), ku përfshihen ndërtimi armaturës prej druri, vendosja e hekurit ose rrjetës prej teli, përgatitja e betonit, betonimi dhe dizarmimi
	m3
	1 - 1.3
	IV+II

	86
	1-13.86
	Hapja me krahë e furnelave për eksploziv, në shkëmb:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - kategoria  V
	ml
	9.1 - 11.4
	IV+II

	 
	b
	 - kategoria  VI
	ml
	5.5 - 6.8
	IV+II

	 
	c
	 - kategoria  VII
	ml
	4.2 - 5.2
	IV+II

	 
	ç
	 - kategoria  VIII
	ml
	3.3 - 4.1
	IV+II

	 
	d
	 - kategoria  IX
	ml
	2.4 - 3
	IV+II

	 
	e
	 - kategoria e X
	ml
	2.2 - 2.7
	IV+II

	87
	1-13.87
	Përgatitja e mjeteve plasëse (bashkimi i fitilave me kapsollat)
	copë
	49 - 62
	IV

	88
	1-13.88
	Përgatitja e ekplozivit (vendosja e kapsollës në eksploziv)
	copë
	128 - 160
	IV

	89
	1-13.89
	Mbushja e furnelës, vulosja, plasja, dëgjimi (numërimi) i plasjes/plasjeve, pritja dhe kontrolli i plasjes/plasjeve
	copë
	34 - 42
	IV

	
	
	
	
	
	

	14. PUNIME TË  NDRYSHME

	Nr. 
	Nr. manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1-14.1
	Skarifikim bari me lopatë
	m2
	100 - 133
	II

	2
	1-14.2
	Prerje bimësh të vogla ø-10 cm
	m2
	75 - 100
	I

	3
	1-14.3
	Prerje e sistemim pemësh me diametër:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 10-20 cm
	copë
	30 - 40
	IV+II

	 
	b
	 - 21-40 cm
	copë
	10 - 13
	IV+II

	 
	c
	 - 41-75 cm
	copë
	4 - 5
	IV+II

	 
	ç
	 - > 75 cm
	copë
	2 - 3
	IV+II

	4
	1-14.4
	Shkulje e rrënjëve të bimëve të vogla, me krahë 
	m2
	30 -40
	I

	5
	1-14.5
	Nxjerrje e shkulje e rrënjëve të pemëve me krahë, me diametër:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 10-20 cm
	copë
	10 -13.5
	II

	 
	b
	 - 21-40 cm
	copë
	6 - 8
	II

	 
	c
	 - 41-75 cm
	copë
	2.7 - 3.6
	II

	 
	ç
	 - > 75 cm
	copë
	1.7 - 2.2
	II

	6
	1-14.6
	Nxjerrje e shkulje e rrënjëve të pemëve me eksploziv, me diametër:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 10-40 cm
	copë
	16 - 22
	IV+II

	 
	b
	 - 41-75 cm
	copë
	12 - 16
	IV+II

	7
	1-14.7
	Shkulje e pemëve, me eksploziv ø > 76 cm
	copë
	7 - 10
	IV+II

	8
	1-14.8
	Prerje shkurresh me vegla dore, në sipërfaqe me bimësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shumë të dendur
	m2
	150 - 200
	III

	 
	b
	 - të dendur
	m2
	250 - 300
	III

	 
	c
	 - pak të dendur
	m2
	350 - 450
	III

	 
	ç
	 - të rrallë
	m2
	500 - 600
	III

	 
	d
	 - shumë të rrallë
	m2
	800 - 1000
	III

	9
	1-14.9
	Prerje shkurresh me vegla dore, duke lënë:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - deri 15 % të numrit të bimëve
	m2
	180 - 230
	III

	 
	b
	 - 16-30 % të numrit të bimëve
	m2
	280 - 330
	III

	 
	c
	 - mbi 30 % të numrit të bimëve
	m2
	380 - 430
	III

	10
	1-14.10
	Shkulje cungjesh me krahë, me madhësi 0.2-0.4 m
	rrënjë
	10 - 15
	III

	11
	1-14.11
	Pastrim pylli të prerë, grumbullim dhe djegie në pyll:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të dendur
	m2
	1000 - 1200
	III

	 
	b
	 - të rrallë
	m2
	1200 - 1500
	III

	 
	c
	 - shumë të rrallë
	m2
	2000 -2500
	III

	12
	1-14.12
	Pastrim drizash, ferrash etj., në sipërfaqe me:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shumë driza, ferra etj.
	m2
	450 - 550
	III

	 
	b
	 - mesatarisht driza, ferra etj.
	m2
	500 - 600
	III

	 
	c
	 - pak driza, ferra etj.
	m2
	700 - 900
	III

	13
	1-14.13
	Djegie drizash e ferrash në pyll:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të dendur
	dyn
	4 - 6
	I

	 
	b
	 - të rrallë
	dyn
	6 - 8
	I

	 
	c
	 - shumë të rrallë
	dyn
	10 - 12
	I

	14
	1-14.14
	Grumbullim e nxjerrje drurësh jashtë ngastrës në pyll:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të dendur
	m2
	1000 - 1200
	II

	 
	b
	 - të rrallë
	m2
	1500 - 1700
	II

	 
	c
	 - shumë të rrallë
	m2
	1800 - 2000
	II

	15
	1-14.15
	Grumbullim shkarpash në pyll:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shumë të rrallë
	dyn
	4 - 5
	II

	 
	b
	 - të rrallë
	dyn
	3 - 4
	II

	 
	c
	 - mesatar
	dyn
	2 - 3
	II

	 
	ç
	 - të dendur
	dyn
	1.5 - 2
	II

	16
	1-14.16
	Lidhje shkarpash në dengje 30-40 kg
	dengje
	45 - 55
	I

	17
	1-14.17
	Lidhje shkarpash në dengje, me peshë 10-15 kg
	dengje
	70 - 90
	I

	18
	1-14.18
	Shkulje kërcunjsh, 10 cm mbi tokë, me diametër:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - 40-60 cm
	cope
	6 - 8
	III

	 
	b
	 - 61-80 cm
	cope
	3 - 6
	III

	 
	c
	 - 81-100 cm
	cope
	2 - 3
	III

	 
	ç
	 -101-120 cm
	cope
	1–2
	III

	19
	1-14.19
	Shkulje rrënjë shkurresh, me madhësi të ndryshme, në sipërfaqe me dendësi:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të madhe
	m2
	20 - 40
	III

	 
	b
	 - mesatare
	m2
	45 - 50
	III

	 
	c
	 - të rrallë (të vogël)
	m2
	60 - 80
	III

	20
	1-14.20
	Shkulje kuckash me krahë (pa punim radhë), kur ka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 në tokë të fortë:
	 
	 
	 

	 
	a1
	 - shumë kucka
	m2
	40 - 60
	III

	 
	a2
	 - mesatarisht
	m2
	60 - 80
	III

	 
	a3
	 - pak kucka
	m2
	90 - 120
	III

	 
	b
	 në tokë mesatare:
	 
	 
	 

	 
	b1
	 - shumë kucka
	m2
	50 - 80
	III

	 
	b2
	 - mesatarisht
	m2
	80 - 100
	III

	 
	b3
	 - pak kucka
	m2
	100 - 130
	III

	 
	c
	  në tokë të lehtë:
	 
	 
	 

	 
	c1
	 - shumë kucka
	m2
	60 - 80
	III

	 
	c2
	 - mesatarisht
	m2
	90 - 120
	III

	 
	c3
	 - pak kucka
	m2
	120 - 150
	III

	21
	1-14.21
	Bërje drush nga degët e krasitura dhe sistemimi i tyre
	mst
	3 - 4
	II

	22
	1-14.22
	Grumbullim gurësh në sipërfaqe me:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shumë gurë
	m3
	5 - 6
	II

	 
	b
	 - mesatarisht
	m3
	4 - 5
	II

	 
	c
	 - pak gurë
	m3
	3 - 4
	II

	23
	1-14.23
	Nxjerrje gurësh jashtë ngastrës, me tezgë, kur ka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - shumë gurë
	m3
	2.5 - 3
	III

	 
	b
	 - mesatarisht
	m3
	2 - 2.5
	III

	 
	c
	 - pak gurë
	m3
	1.5 - 2
	III

	24
	1-14.24
	Sistemim tokash (mbushje, ulje etj.), në toka:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të forta
	m3
	2 - 3
	IV

	 
	b
	 - të lagura
	m3
	3 - 4
	IV

	 
	c
	 - të zakonshme
	m3
	5 - 7
	IV

	25
	1-14.25
	Nivelim tokash:
	 
	 
	 

	 
	a
	 - të çrregullta
	m2
	300 - 400
	III

	 
	b
	 - pak të çrregullta
	m2
	400 - 500
	III

	
	
	
	
	
	

	15. MBARËSHTIM /INVENTARIZIM SIPËRFAQE TË FONDIT PYJOR KULLOSOR

	
	
	
	
	
	

	Nr. 
	Nr. i manualit
	Emërtimi i punimeve
	Njësia e matjes
	Norma ditore mini-max
	Kategoria

	1
	1- 15.1
	Mbarështim pyjesh (sipërfaqe me grumbuj pyjor)
	 
	 
	 

	 
	a
	Ndarje parcela dhe në parcela, vendosje kufijsh,  përshkrim i tyre sipas përdorimit territori.
	ha
	 
	IV

	 
	a1
	 - trungishte
	ha
	50 - 70
	IV

	 
	a2
	 - cungishtet
	ha
	40 - 60
	IV

	 
	a3
	 - shkurret
	ha
	60 - 80
	IV

	 
	a4
	 - sipërfaqet me bimësi pyjore, (djerr, eroduara, të djegura).
	ha
	120 - 150
	IV

	 
	a5
	 - sipërfaqet shkëmbore, ranore, zallishte dhe dunat bregdetare.
	ha
	 200 - 250
	IV

	 
	a6
	 - sipërfaqet kullosore (kullota dhe livadhe)
	ha
	90 - 110
	IV

	 
	b
	Inventarizim sipas formës përdorimit të territorit dhe formës së qeverisjes së grumbujve pyjore me sipërfaqe prove të përkohshme dhe të përhershme
	 
	 
	 

	 
	b1
	 - trungishte sipërfaqe prove me madhësi
	 
	 
	 

	 
	b1-1
	 - 400 m²
	nr.sip. pr
	6 - 8
	IV

	 
	b1-2
	 - 200 m²
	nr.sip. pr
	8 - 10
	IV

	 
	b1-3
	 - 25 m²
	nr.sip. pr
	12 - 14
	IV

	 
	b2
	 - cungishtet sipërfaqe prove me madhësi
	 
	 
	 

	 
	b2-1
	 - 400 m²
	nr.sip. pr
	6 - 8
	IV

	 
	b2-2
	 - 200 m²
	nr.sip. pr
	 8 - 10 
	IV

	 
	b2-3
	 - 25 m²
	nr.sip. pr
	12 - 14
	IV

	 
	b3
	 - shkurret sipërfaqe prove me madhësi 
	 
	 
	 

	 
	b3-1
	 - 25 m²
	nr.sip. pr
	12 - 14
	IV

	 
	b4
	 - sipërfaqet kullosore (kullota dhe livadhe)
	 
	 
	 

	 
	b4-1
	  - 25 m²
	nr.sip. pr
	5 - 7
	IV

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1 - 15.2
	Inventarizim Kombëtarë të Pyjeve e Kullotave IKPK
	nr.sip. pr
	1–2
	IV

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Normat ditore minimale të përdoren në rastet kur objektet e punimeve ndodhen në largësi:
	

	
	
	
	
	
	

	1.  mbi 1 orë e gjysmë, ecje në këmbë (vajtje) nga vendbanimi i punëtorit;
	
	

	2.  mbi gjysmë ore udhëtim me automjet dhe mbi 1 orë ecje në këmbë (vajtje), nga vendbanimi i punëtorit.

	3. nr. i sip. pr. (numri i sipërfaqeve prove të inventarizimit  të pyjeve dhe kullotave)


	Lidhja 2
	
	
	
	
	

	OPERACIONET E PUNËS NË SHFRYTËZIMIN E PYJEVE
	
	
	

	1. PRODHIMI I ASORTIMENTEVE DRUSORE ME VEGLA DORE (SËPATË DHE SHARRË ZHAKE)

	Nr. rend.
	Nr. manualit
	Emërtimi i operacioneve të punës
	Nr. i punët.-Kateg. e pagës së vendit të punës 
	Kate-goria e terrenit
	Njësia e matjes
	Norma

	 
	 
	A. Prodhimi i lëndës drusore nga drurët e llojeve fletorë (ah, lis, panjë, frashër etj.), ku përshihen operacionet:
	 
	 
	 
	 

	
	
	- bërja e kllapës, rrëzimi e laspitja e degëve rrafshimi i gungave dhe bigzave, asortimi dhe prerja, pastrimi i vendit rreth drurit para fillimit dhe pas mbarimit të punës dhe sistemimi në grumbuj ose breza i bujashkave e degëve të krijuara, sipas rregullave të vendosura:
	
	
	
	

	1
	2-1.1
	- Trupa me gjatësi deri 2.0 ml
	1-III+1-II
	I
	m3
	5.6

	
	
	
	
	II
	m3
	5.2

	
	
	
	
	III
	m3
	4.8

	2
	2-1.2
	- Trupa me gjatësi 2.1 deri 2.5 ml
	1-III+1-II
	I
	m3
	6

	
	
	
	
	II
	m3
	5.4

	
	
	
	
	III
	m3
	5

	3
	2-1.3
	- Trupa me gjatësi mbi 2.5 ml
	1-III+1-II
	I
	m3
	7

	
	
	
	
	II
	m3
	6.4

	
	
	
	
	III
	m3
	5.8

	4
	2-1.4
	- Lëndë ndërtimi e shtylla telefonike të qëruara
	1-III+1-II
	I
	m3
	3

	
	
	
	
	II
	m3
	2.6

	
	
	
	
	III
	m3
	2.4

	5
	2-1.5
	- Lëndë ndërtimi e shtylla telefonike të pa qëruara
	1-III+1-II
	I
	m3
	4

	
	
	
	
	II
	m3
	3.6

	
	
	
	
	III
	m3
	3.2

	6
	2-1.6
	- Shtylla miniere e të tjera të ngashme, të pa qëruara
	1-III+1-II
	I
	m3
	4.4

	
	
	
	
	II
	m3
	4

	
	
	
	
	III
	m3
	3.6

	7
	2-1.7
	- Shtylla të shkurtra miniere e të tjera të ngjashme, të pa qëruara, me gjatësi 0.8-1.5 ml dhe stivimi i tyre për marrje në dorëzim, me lartësi 100 cm
	1-II
	I, II, III
	m3
	2.2

	8
	2-1.8
	- Lëndë për voza, parket, bishta veglash bujqësore, me gjatësi standard, të stivosura pa boshllëqe, të ngritura 10 cm nga sipërfaqja e tokës:
	 
	 
	 
	 

	
	2-1.8.a
	a. për voza, parket etj., të çara me heqje zemre mbi 30 cm
	1-II
	I, II, III
	mst
	2

	
	2-1.8.b
	b. për voza, parket etj., të paçara dhe dru për letër me diametër nën 30 cm
	1-II
	I, II, III
	mst
	2.3

	
	2-1.8.c
	  c. për bishta veglash bujqësore, të çara
	1-II
	I, II, III
	mst
	1.7

	
	2-1.8.d
	  d. për bishta veglash bujqësore, të paçara
	1-II
	I, II, III
	mst
	2.1

	9
	2-1.9
	- Dru zjarri nga kurorat, lënda e drurit e pa përdorshme për lëndë punimi dhe pastrimet natyrale të ngastrave, me gjatësi 95-105 cm, pa bigëza e gunga, të stivosura pa boshllëqe e devijime, në stiva me lartësi 110 cm:
	 
	 
	 
	 

	
	2-1.9.a
	a. nga degët e kurorave, të paçara
	1-II
	I, II, III
	mst
	3

	
	2-1.9.b
	b. nga lënda e drurit e pa përdorshme për lëndë punimi, vizat boshe dhe pastrimet natyrale të ngastrave, të çara
	1-II
	I, II, III
	mst
	2.8

	10
	2-1.10
	- Bishta veglash bujqësore, të gatshme dhe gjysmë të gatshme, në pyll, sipas standardeve dhe stivimi i tyre:
	 
	 
	 
	 

	
	2-1.10.a
	a. gjysmë të gatshme
	1-II
	I, II, III
	copë
	36

	
	2-1.10.b
	b. të gatshme
	1-II
	I, II, III
	copë
	18

	11
	2-1.11
	- Hunj për mbështetje perimesh, pjergulla rrushi etj., nga mbeturinat e kurorave: 
	 
	 
	 
	 

	
	2-1.11.a
	a. për perimet, me diametër 2-4 cm e gjatësi 1-2 ml.
	1-I
	I, II, III
	mst
	1.5

	
	2-1.11.b
	b. për pjergulla rrushi etj., me diametër deri 8 cm e gjatësi 1.8 ml
	1-I
	I, II, III
	mst
	1

	12
	2-1.12
	- Prodhim eshke në pyll, ku përshihen operacionet e prodhimit të druve, afrimit të tyre për në kaminë, përgatitja e kaminës, djegia, shuarja, nxjerrja nga kamina, mbushja, qepja dhe peshimi i thasëve në vendin e dorëzimit.
	1-III
	I, II, III
	kg
	70

	13
	2-1.13
	- Prodhim dru zjarri nga parcela të veçanta, të kategorisë së:
	 
	 
	 
	 

	
	2-1.13.a
	a. parë
	1-II
	I, II, III
	mst
	4.1

	
	2-1.13.b
	b. dytë
	1-II
	I, II, III
	mst
	2.9

	
	2-1.13.c
	c. tretë
	1-II
	I, II, III
	mst
	2.2

	
	2-1.13.d
	d. katërt
	1-II
	I, II, III
	mst
	2

	 
	 
	B. Prodhimi i lëndës drusore nga drurët e llojeve halorë (pishë, bredh etj.), ku përshihen operacionet: - bërja e kllapës, rrëzimi e laspitja e degëve rrafshimi i gungave dhe bigzave, asortimi dhe prerja, heqja e lëvores, pastrimi i vendit rreth drurit para fillimit dhe pas mbarimit të punës dhe sistemimi në grumbuj ose breza i bujashkave e degëve të krijuara, sipas rregullave të vendosura:
	 
	 
	 
	 

	14
	2-1.14
	- Trupa me gjatësi 3 - 6 m
	1-III+1-II
	I
	m3
	5.3

	
	
	
	
	II
	m3
	4.9

	
	
	
	
	III
	m3
	4.4

	15
	2-1.15
	- Lëndë ndërtimi
	1-III+1-II
	I
	m3
	4.3

	
	
	
	
	II
	m3
	4

	
	
	
	
	III
	m3
	3.8

	16
	2-1.16
	- Shtylla miniere
	1-III+1-II
	I
	m3
	3.8

	
	
	
	
	II
	m3
	3.4

	
	
	
	
	III
	m3
	3.2

	17
	2-1.17
	- Shtylla telefonike
	1-III+1-II
	I
	m3
	4.8

	
	
	
	
	II
	m3
	4.4

	
	
	
	
	III
	m3
	4

	18
	2-1.18
	- Shtylla elektrike
	1-III+1-II
	I
	m3
	5.2

	
	
	
	
	II
	m3
	4.9

	
	
	
	
	III
	m3
	4.6

	19
	2-1.19
	- Pilota
	1-III+1-II
	I
	m3
	8.4

	
	
	
	
	II
	m3
	8

	
	
	
	
	III
	m3
	7.6

	20
	2-1.20
	- Lëndë letre e të tjera të ngjashme
	1-II
	I
	m3
	2.4

	
	
	
	
	II
	m3
	2.2

	
	
	
	
	III
	m3
	2

	21
	2-1.21
	- Dru zjarri nga kurorat, lënda e drurit e pa përdorshme për lëndë punimi dhe pastrimet natyrale të ngastrave, me gjatësi 95-105 cm, pa bigëza e gunga, të stivosura pa boshllëqe e devijime, në stiva me lartësi 110 cm. 
	 
	 
	 
	 

	
	2-1-21-a
	a. nga degët e kurorave, me diametër deri 8 cm
	1-II
	I, II, III
	mst
	4

	
	2-1-21-b
	b. nga degët e kurorave me diametër mbi 8 cm, pastrimet natyrale të ngastrave dhe lënda e drurit e pa përdorshme për lëndë punimi, të çara
	1-II
	I, II, III
	mst
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Nr. ren.
	Nr. manualit
	Emërtimi i operacioneve të punës
	Nr. i punët.-Kateg. e pagës së vendit të punës 
	Kate-goria e terrenit
	Njësia e matjes
	Norma

	 
	 
	A. Prodhimi i lëndës drusore nga drurët e llojeve fletorë (ah, lis, panjë, frashër etj.), ku përshihen operacionet:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - bërja e kllapës, rrëzimi e laspitja e degëve rrafshimi i gungave dhe bigzave, asortimi dhe prerja, pastrimi i vendit rreth drurit para fillimit dhe pas mbarimit të punës dhe sistemimi në grumbuj ose breza i bujashkave e degëve të krijuara, sipas rregullave të vendosura
	
	
	
	

	1
	2-2.1
	- Trupa me gjatësi deri 2.0 ml
	1-IV+2-III
	I
	m3
	17.8

	
	
	
	
	II
	m3
	16.2

	
	
	
	
	III
	m3
	14.5

	2
	2-2.2
	- Trupa me gjatësi mbi 2.0 ml
	1-IV+2-III
	I
	m3
	24

	
	
	
	
	II
	m3
	21.7

	
	
	
	
	III
	m3
	19.7

	3
	2-2.3
	- Lëndë ndërtimi e qëruar
	1-IV+2-III
	I
	m3
	8.5

	
	
	
	
	II
	m3
	8.2

	
	
	
	
	III
	m3
	7.5

	4
	2-2.4
	- Lëndë ndërtimi e pa qëruar
	1-IV+2-III
	I
	m3
	13.6

	
	
	
	
	II
	m3
	13

	
	
	
	
	III
	m3
	11.9

	5
	2-2.5
	- Shtylla miniere e të tjera të ngjashme, të paqëruara, me gjatësi standard
	1-IV+2-III
	I
	m3
	13.8

	
	
	
	
	II
	m3
	12.5

	
	
	
	
	III
	m3
	11.2

	6
	2-2.6
	- Shtylla të shkurtra miniere e të tjera të ngjashme, të pa qëruara, me gjatësi 0.8-1.5 ml dhe stivimi i tyre për marrje në dorëzim, me lartësi 100 cm
	1-IV+2-III
	II
	m3
	14.5

	7
	2-2.7
	- Lëndë për voza, parket, bishta veglash bujqësore, me gjatësi standard, të stivosura pa boshllëqe, të ngritura 10 cm nga sipërfaqja e tokës
	 
	 
	 
	 

	
	2-2.7.a
	a. për voza e parket të çara me heqje zemre mbi 30 cm
	1-IV+2-III
	II
	mst
	13.2

	
	2-2.7.b
	b. për voza e parket të paçara dhe dru për letër me diametër nën 30 cm
	1-IV+2-III
	II
	mst
	17

	
	2-2.7.c
	c. për bishta veglash bujqësore, të çara, me heqje zemre
	1-IV+2-III
	II
	mst
	11.9

	
	2-2.7.d
	d. për bishta veglash bujqësore, të paçara
	1-IV+2-III
	II
	mst
	13.2

	8
	2-2.8
	- Dru zjarri nga kurorat, lënda e drurit e pa përdorshme për lëndë punimi dhe pastrimet natyrale të ngastrave, me gjatësi 95-105 cm, pa bigëza e gunga, të stivosura pa boshllëqe e devijime, në stiva me lartësi 110 cm. 
	 
	 
	 
	 

	
	2-2.8.a
	a. nga degët e kurorave, të paçara
	1-III+2-II
	I, II, III
	mst
	22.1

	
	2-2.8.b
	b. nga lënda e drurit e pa përdorshme për lëndë punimi, vizat boshe dhe pastrimet natyrale të ngastrave, të çara
	1-III+2-II
	I, II, III
	mst
	18.7

	9
	2-2.9
	- Prodhim dru zjarri nga parcela të veçanta, të kategorisë së:
	 
	 
	 
	 

	
	2-2.9.a
	a. parë
	1-III+2-II
	I, II, III
	mst
	27.2

	
	2-2.9.b
	b. dytë
	1-III+2-II
	I, II, III
	mst
	18.7

	
	2-2.9.c
	c. tretë
	1-III+2-II
	I, II, III
	mst
	13.6

	
	2-2.9.d
	d. katërt
	1-III+2-II
	I, II, III
	mst
	11.9

	 
	 
	B. Prodhimi i lëndës drusore nga drurët e llojeve halorë (pishë, bredh etj.), ku përshihen operacionet:
	 
	 
	 
	 

	
	
	- bërja e kllapës, rrëzimi e laspitja e degëve rrafshimi i gungave dhe bigzave, asortimi dhe prerja, heqja e lëvores, pastrimi i vendit rreth drurit, para fillimit dhe pas mbarimit të punës dhe sistemimi në grumbuj ose breza i bujashkave e degëve të krijuara, sipas rregullave të vendosura
	
	
	
	

	10
	2-2.10
	- Trupa me gjatësi 3–6 m
	 1-IV+1-III+1-II
	I
	m3
	23.8

	
	
	
	
	II
	m3
	22.4

	
	
	
	
	III
	m3
	20.4

	11
	2-2.11
	- Lëndë ndërtimi
	 1-IV+1-III+1-II
	I
	m3
	13.6

	
	
	
	
	II
	m3
	12.3

	
	
	
	
	III
	m3
	11.2

	12
	2-2.12
	- Shtylla miniere
	 1-IV+1-III+1-II
	I
	m3
	12.8

	
	
	
	
	II
	m3
	11.5

	
	
	
	
	III
	m3
	10.5

	13
	2-2.13
	- Shtylla telefonike
	 1-IV+1-III+1-II
	I
	m3
	13.4

	
	
	
	
	II
	m3
	12.2

	
	
	
	
	III
	m3
	11

	14
	2-2.14
	- Shtylla elektrike
	 1-IV+1-III+1-II
	I
	m3
	17

	
	
	
	
	II
	m3
	16.2

	
	
	
	
	III
	m3
	15.3

	15
	2-2.15
	- Pilota
	 1-IV+1-III+1-II
	I
	m3
	28

	
	
	
	
	II
	m3
	25.5

	
	
	
	
	III
	m3
	23

	16
	2-2.16
	- Lëndë letre e të tjera të ngjashme
	  1-III+2-II
	I
	m3
	14.5

	
	
	
	
	II
	m3
	12.4

	
	
	
	
	III
	m3
	11.3

	17
	2-2.17
	- Dru zjarri nga kurorat, lënda e drurit e pa përdorshme për lëndë punimi dhe pastrimet natyrale të ngastrave, me gjatësi 95-105 cm, pa bigëza e gunga, të stivosura pa boshllëqe e devijime, në stiva me lartësi 110 cm:
	 
	 
	 
	 

	
	2-2.17.a
	a. nga degët e kurorave, me diametër deri 8 cm
	1-III+2-II
	I, II, III
	mst
	24.3

	
	2-2.17.b
	b. nga degët e kurorave me diametër mbi 8 cm, pastrimet natyrale të ngastrave dhe lënda e drurit e pa përdorëshme për lëndë punimi, të çara
	1-III+2-II
	I, II, III
	mst
	19.6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Nr. ren.
	Nr. manualit
	Emërtimi i operacioneve të punës
	Nr. i punët.-Kateg. e pagës së vendit të punës 
	Kate-goria e terrenit
	Njësia e matjes
	Norma

	 
	 
	A. Transport me krahë e vegla dore, i asortimenteve nga drurët e llojeve fletorë (ah, lis, panjë, frashër etj.), ku përshihen operacionet: - rrokullisje, tërheqje ose rrëshqitje dhe sistemimi në vendet e caktuara, në një distancë deri 20 ml nga ana e rrugës auto:
	 
	 
	 
	 

	1
	2-3.1
	- Trupa të ndryshëm, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	I
	m3
	40

	
	
	
	
	II
	m3
	36.85

	
	
	
	
	III
	m3
	32.55

	
	
	21-40 ml
	1-III
	I
	m3
	20.5

	
	
	
	
	II
	m3
	18.4

	
	
	
	
	III
	m3
	16.2

	
	
	41-60 ml
	1-III
	I
	m3
	13.4

	
	
	
	
	II
	m3
	12.3

	
	
	
	
	III
	m3
	11

	
	
	61-80 ml
	1-III
	I
	m3
	10.2

	
	
	
	
	II
	m3
	9.2

	
	
	
	
	III
	m3
	8.2

	
	
	81-100 ml
	1-III
	I
	m3
	8.1

	
	
	
	
	II
	m3
	7.4

	
	
	
	
	III
	m3
	6.5

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:
	 
	I
	 
	 

	
	
	
	
	II
	
	

	
	
	
	
	III
	
	

	2
	2-3.2
	- Lëndë ndërtimi, shtylla telefonike, elektrike dhe pilota, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	I
	m3
	18.1

	
	
	
	
	II
	m3
	16.5

	
	
	
	
	III
	m3
	15.4

	
	
	21-40 ml
	1-III
	I
	m3
	9

	
	
	
	
	II
	m3
	8.3

	
	
	
	
	III
	m3
	7.7

	
	
	41-60 ml
	1-III
	I
	m3
	6

	
	
	
	
	II
	m3
	5.5

	
	
	
	
	III
	m3
	5.1

	
	
	61-80 ml
	1-III
	I
	m3
	4.6

	
	
	
	
	II
	m3
	4.12

	
	
	
	
	III
	m3
	3.85

	
	
	81-100 ml
	1-III
	I
	m3
	3.6

	
	
	
	
	II
	m3
	3.3

	
	
	
	
	III
	m3
	3.1

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:
	 
	I
	 
	 

	
	
	
	
	II
	
	

	
	
	
	
	III
	
	

	3
	2-3.3
	- Shtylla miniere dhe të ngjashme, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	I
	m3
	15

	
	
	
	
	II
	m3
	13.9

	
	
	
	
	III
	m3
	12.8

	
	
	21-40 ml
	1-III
	I
	m3
	7.4

	
	
	
	
	II
	m3
	6.8

	
	
	
	
	III
	m3
	6.2

	
	
	41-60 ml
	1-III
	I
	m3
	4.9

	
	
	
	
	II
	m3
	4.5

	
	
	
	
	III
	m3
	4.1

	
	
	61-80 ml
	1-III
	I
	m3
	3.7

	
	
	
	
	II
	m3
	3.6

	
	
	
	
	III
	m3
	3.4

	
	
	81-100 ml
	1-III
	I
	m3
	2.95

	
	
	
	
	II
	m3
	2.75

	
	
	
	
	III
	m3
	2.57

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:
	 
	I
	 
	 

	
	
	
	
	II
	
	

	
	
	
	
	III
	
	

	4
	2-3.4
	- Shtylla të shkurtra dhe të ngjashme, të stivosura me lartësi 100 cm, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-II
	I, II, III
	m3
	15

	
	
	21-40 ml
	1-II
	I, II, III
	m3
	7.5

	
	
	41-60 ml
	1-II
	I, II, III
	m3
	5

	
	
	61-80 ml
	1-II
	I, II, III
	m3
	3.75

	
	
	81-100 ml
	1-II
	I, II, III
	m3
	3

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, pagesa do të rritet:
	 
	I, II, III
	 
	 

	5
	2-3.5
	- Lëndë për voza, parket, bishta veglash e të tjera të ngashme, të ngritura 10 cm mbi sipërfaqen e tokës, të stivosura me lartësi 100 cm, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	17.5

	
	
	21-40 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	8.8

	
	
	41-60 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	5.8

	
	
	61-80 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	4.4

	
	
	81-100 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	3.5

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, pagesa do të rritet:
	 
	 
	 
	 

	6
	2-3.6
	- Dru zjarri e të tjera të ngashme, të stivosura pa boshllëqe e devijime, me lartësi 110 cm, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	20

	
	
	21-40 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	10.2

	
	
	41-60 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	6.7

	
	
	61-80 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	5.2

	
	
	81-100 ml
	1-III
	I, II, III
	mst
	4

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, pagesa do të rritet: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	B. Transport me krahë e vegla dore, i asortimenteve nga drurët e llojeve halorë (pishë, bredh etj.), ku përshihen operacionet: - rrokullisje, tërheqje ose rrëshqitje dhe sistemimi në vendet e caktuara, në një distancë deri 20 ml nga ana e rrugës auto:
	 
	 
	 
	 

	7
	2-3.7
	- Trupa të ndryshëm, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	I
	m3
	50

	
	
	
	
	II
	m3
	44.4

	
	
	
	
	III
	m3
	35.3

	
	
	21-40 ml
	1-III
	I
	m3
	25

	
	
	
	
	II
	m3
	22.2

	
	
	
	
	III
	m3
	17.8

	
	
	41-60 ml
	1-III
	I
	m3
	16.7

	
	
	
	
	II
	m3
	14.8

	
	
	
	
	III
	m3
	12.1

	
	
	61-80 ml
	1-III
	I
	m3
	12.5

	
	
	
	
	II
	m3
	11.2

	
	
	
	
	III
	m3
	9

	
	
	81-100 ml
	1-III
	I
	m3
	10.1

	
	
	
	
	II
	m3
	9

	
	
	
	
	III
	m3
	7.2

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:
	 
	I
	 
	 

	
	
	
	
	II
	
	

	
	
	
	
	III
	
	

	8
	2-3.8
	- Lëndë ndërtimi, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	I
	m3
	19

	
	
	
	
	II
	m3
	16.8

	
	
	
	
	III
	m3
	15.1

	
	
	21-40 ml
	1-III
	I
	m3
	9.5

	
	
	
	
	II
	m3
	8.65

	
	
	
	
	III
	m3
	7.57

	
	
	41-60 ml
	1-III
	I
	m3
	6.3

	
	
	
	
	II
	m3
	5.8

	
	
	
	
	III
	m3
	5

	
	
	61-80 ml
	1-III
	I
	m3
	4.8

	
	
	
	
	II
	m3
	4.3

	
	
	
	
	III
	m3
	3.8

	
	
	81-100 ml
	1-III
	I
	m3
	3.76

	
	
	
	
	II
	m3
	3.46

	
	
	
	
	III
	m3
	3.1

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:
	 
	I
	 
	 

	
	
	
	
	II
	
	

	
	
	
	
	III
	
	

	9
	2-3.9
	- Shtylla elektrike, telefonike dhe pilota, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	I
	m3
	28.6

	
	
	
	
	II
	m3
	27.5

	
	
	
	
	III
	m3
	26.4

	
	
	21-40 ml
	1-III
	I
	m3
	14.3

	
	
	
	
	II
	m3
	13.7

	
	
	
	
	III
	m3
	13.2

	
	
	41-60 ml
	1-III
	I
	m3
	9.5

	
	
	
	
	II
	m3
	9.2

	
	
	
	
	III
	m3
	8.8

	
	
	61-80 ml
	1-III
	I
	m3
	7.1

	
	
	
	
	II
	m3
	6.9

	
	
	
	
	III
	m3
	6.6

	
	
	81-100 ml
	1-III
	I
	m3
	5.7

	
	
	
	
	II
	m3
	5.5

	
	
	
	
	III
	m3
	5.3

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:
	 
	I
	 
	 

	
	
	
	
	II
	
	

	
	
	
	
	III
	
	

	10
	2-3.10
	- Shtylla miniere, lëndë letre dhe të ngjashme, në distancë mesatare të ponderuar:
	 
	 
	 
	 

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	I
	m3
	16.5

	
	
	
	
	II
	m3
	15.29

	
	
	
	
	III
	m3
	14.08

	
	
	21-40 ml
	1-III
	I
	m3
	8.21

	
	
	
	
	II
	m3
	7.48

	
	
	
	
	III
	m3
	6.82

	
	
	41-60 ml
	1-III
	I
	m3
	5.39

	
	
	
	
	II
	m3
	4.95

	
	
	
	
	III
	m3
	4.51

	
	
	61-80 ml
	1-III
	I
	m3
	4.07

	
	
	
	
	II
	m3
	3.96

	
	
	
	
	III
	m3
	3.74

	
	
	81-100 ml
	1-III
	I
	m3
	3.25

	
	
	
	
	II
	m3
	3.03

	
	
	
	
	III
	m3
	2.83

	
	
	- kur distanca është mbi 100 ml, për çdo grup prej 20 ml, sipas kategorisë së terrenit, pagesa do të rritet:
	 
	I
	 
	 

	
	
	
	
	II
	
	

	
	
	
	
	III
	
	

	 
	 
	- Për transportin e shtyllave të shkurtra dhe të tjerave të ngjashme, të stivosura me lartësi 100 cm, të zbatohen normat, pagat dhe kohët për njësi të asortimenteve të ngjashëm të llojeve fletorë, sipas distancave mesatare të ponderuara
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- Për transportin e druve të zjarrit e të tjera të ngjashme, të stivosura pa boshllëqe e devijime, me lartësi 110 cm, të zbatohen normat, pagat dhe kohët për njësi të asortimenteve të ngjashëm të llojeve fletorë, sipas distancave mesatare të ponderuara
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Shënime:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	1. Nëse transporti i druve të zjarrit dhe asortimenteve të tjerë do të bëhet me saja ose slita, normat e kohës dhe çmimet për njësi të shumëzohen me koeficientin 0.9
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	2. Normat e punës për transportin me krahë të lëndës së ndërtimit deri tek drutë e zjarrit, janë të vlefshme për transportin me drejtim nga lart-poshtë ngastrës. Nëse transporti do të bëhet me drejtim nga poshtë-lart, normat respektive të kohës dhe çmimet për njësi  të shumëzohen me koeficientin 1.5
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Nr. ren.
	Nr. manualit
	Emërtimi i operacioneve të punës
	Nr. i punët.-Kateg. e pagës së vendit të punës 
	Njësia e matjes
	Norma
	
	

	 
	 
	A. Transport me traktorë me zinxhirë, me tërheqje për tokë, gjysmë zvarritje ose mbartje në platformë,  i trupave dhe pilotave, të llojeve fletorë dhe halorë, ku përshihen operacionet:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	- formimi dhe lidhja e ngarkesës, transporti deri në vendin e caktuar, zgjidhja e ngarkesës dhe sistemimi i saj konform rregullave të përcaktuara, në rrugë auto ose në një distancë deri 20 ml larg nga ana e saj:
	
	
	
	
	

	1
	2-4.1
	- Traktorë me 40, 50, 60 dhe 75 kf, në distancë mesatare të ponderuar:
	1-IV+3-III
	 
	 
	
	

	
	
	deri 25 ml
	 
	m3
	52.3
	
	

	
	
	26-50 ml
	 
	m3
	42
	
	

	
	
	51-100 ml
	 
	m3
	37.8
	
	

	
	
	101-150 ml
	 
	m3
	33.7
	
	

	
	
	151-200 ml
	 
	m3
	30.7
	
	

	
	
	- kur distanca është mbi 200 ml, për çdo grup prej 50 ml, pagesa do të rritet:
	 
	 
	 
	
	

	2
	2-4.2
	- Traktorë me 80 dhe 100 kf, në distancë mesatare të ponderuar:
	1-IV, 3-III
	 
	 
	
	

	
	
	deri 50 ml
	 
	m3
	43.5
	
	

	
	
	51-100 ml
	 
	m3
	41.5
	
	

	
	
	101-150 ml
	 
	m3
	39.6
	
	

	
	
	151-200 ml
	 
	m3
	38
	
	

	
	
	- kur distanca është mbi 200 ml, për çdo grup prej 50 ml, pagesa do të rritet:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	Shënim:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	- Për të gjitha mënyrat e mësipërme, kur transporti bëhet me stacione ndërmjetëse, sepse rruga e lëvizjes së traktorit ka shkëputje për shkak të terrenit, distanca e transportit llogaritet së bashku (në total), ndërsa normat e kohës dhe pagat për njësi të shumëzohen me koeficientin 1.4, për çdo stacion. 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	B. Transport (tërheqje), i trupave dhe pilotave të llojeve fletorë dhe halorë, në drejtimin nga poshtë-lart,  ku përshihen operacionet: - shtrirja me krahë e kavos sipas distancës, formimi dhe lidhja e ngarkesës, tërheqja deri tek traktori, shvendosja e tij deri në vendin e magazinimit, zgjidhja dhe sistemimi i saj konform rregullave të përcaktuara, në rrugë auto ose në një distancë deri 20 ml larg nga ana e saj si dhe shvendosja e vetë traktorit në pikat e tjera të tërheqjes (gjatë rrugës auto)
	 
	 
	 
	
	

	3
	2-4.3
	- Traktorë vetëngarkues dhe traktorë të pajisur me arganello, deri 60 kf, në një distancë mesatare të ponderuar:
	1-IV, 3-III
	 
	 
	
	

	
	
	deri 25 ml
	 
	m3
	45
	
	

	
	
	26-50 ml
	 
	m3
	38
	
	

	
	
	51-100 ml
	 
	m3
	31
	
	

	
	
	101-150 ml
	 
	m3
	24
	
	

	
	
	151-200 ml
	 
	m3
	18
	
	

	
	
	- kur transporti bëhet me stacione ndërmjetëse, për çdo stacion, paga dhe koha për njësi (sipas distancës) , të shumëzohen me koeficientin 1.2, vetëm për sasinë e lëndës që kalon në satcionin/stacionet ndërmjetëse 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	Shënim:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	- Për transportin e të gjithë asortimentev të tjerë normat e kohës dhe çmimet për njësi të trupave dhe pilotave, shumëzohen me koeficientin 1.2
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	C. Transport me teleferikë tradicionalë (stacionerë), i trupave dhe pilotave të llojeve halorë, me drejtim nga lart-poshtë, ku përshihen operacionet:- shtrirja e litarit tërheqës majtas ose djathtas projeksionit horizontal të litarit mbajtës, deri në një distancë 50 ml, formimi dhe lidhja e ngarkesës, tërheqja dhe transportimi i saj deri në vendin e shkarkimit, zgjidhja dhe sistemimi deri në 20 ml distancë reale, sipas kushteve të terrenit dhe rregullave të përcaktuara
	 
	 
	 
	
	

	4
	2-4.4
	- Teleferikë me 20-40 kf, në distancë mesatare të ponderuar:
	1-IV, 3-III
	 
	 
	
	

	
	
	201-400 ml
	 
	m3
	23
	
	

	
	
	401-600 ml
	 
	m3
	20.2
	
	

	
	
	601-800 ml
	 
	m3
	17.2
	
	

	
	
	801-1000 ml
	 
	m3
	15
	
	

	
	
	 - kur distanca është mbi 1000 ml, për çdo grup prej 200 ml, pagesa do të rritet:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	D. Transport me teleferikë të lëvizshëm (jo stacionerë), i trupave dhe pilotave të llojeve halorë, me drejtim nga lart-poshtë, ku përshihen operacionet: - shtrirja e litarit tërheqës majtas ose djathtas projeksionit horizontal të litarit mbajtës, deri në një distancë 30 ml, formimi dhe lidhja e ngarkesës, tërheqja dhe transportimi i saj deri në vendin e shkarkimit, zgjidhja dhe sistemimi deri në 20 ml distancë reale, sipas kushteve të terrenit dhe rregullave të përcaktuara
	 
	 
	 
	
	

	5
	2-4.5
	- Teleferikë me 25-40 kf, në distancë mesatare të ponderuar:
	1-IV, 3-III
	 
	 
	
	

	
	
	deri 200 ml
	 
	m3
	27.8
	
	

	
	
	201-400 ml
	 
	m3
	22.7
	
	

	
	
	401-600 ml
	 
	m3
	18.4
	
	

	
	
	- kur distanca është mbi 600 ml, për çdo grup prej 200 ml, pagesa do të rritet:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	Shënime:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	1. Për transportin e trupave dhe pilotave të llojeve fletorë, normat e kohës dhe pagat për njësi, për distancën respektive, të shumëzohen me koeficientin 1.1
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	2. Për transportin e të gjithë llojeve të asortimenteve të tjerë halorë, normat e kohës dhe pagat për njësi, sipas distancave konkrete,  të shumëzohen me koeficientin 1.2, ndërsa për llojet fletorë, normat e kohës dhe pagat për njësi, më parë të shumëzohen me koeficientin 1.1 dhe pastaj me koeficientin 1.2
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	3. Për transportin në drejtimin nga poshtë-lart të të gjithë llojeve të asortimenteve, normat e kohës dhe pagat për njësi, të shumëzohen me koeficientin 1.2
	 
	 
	 
	
	

	6
	2-4.6
	E. Transport me motoargano, me tërheqje për tokë i trupave dhe pilotave të llojeve fletorë e halorë, me drejtim nga poshtë-lart, ku përshihen operacionet:- vendosja e motoarganos, shtrirja me krahë e litarit tërheqës sipas distancës, formimi i ngarkesës, lidhja dhe shoqërimi i saj gjatë tërheqjes deri në vendin e shkarkimit, zgjidhja dhe sistemimi deri në 20 ml distancë reale, sipas kushteve të terrenit dhe rregullave të përcaktuara, në distancë të mesatare ponderuar:
	1-IV+2-III
	 
	 
	
	

	
	
	deri 25 ml
	 
	m3
	30
	
	

	
	
	26-50 ml
	 
	m3
	26
	
	

	
	
	51-100 ml
	 
	m3
	22
	
	

	
	
	101-150 ml
	 
	m3
	18
	
	

	
	
	151-200 ml
	 
	m3
	16
	
	

	7
	2-4.7
	F. Transport me motoargano, gjysmë ajror (mbi një litar mbajtës të ngritur nga toka, ku materiali nuk është tërësisht i varur, por pjesa e fundit takon në tokë) i trupave dhe pilotave të llojeve fletorë e halorë, me drejtim nga poshtë-lart, ku përshihen operacionet:- formimi i ngarkesës, lidhja, tërheqja dhe sistemimi i saj në vendin e depozitimit, deri në 20 ml distancë reale, sipas kushteve të terrenit dhe rregullave të përcaktuara, në distancë mesatare të ponderuar:
	1-IV+2-III
	 
	 
	
	

	
	
	deri 25 ml
	 
	m3
	40
	
	

	
	
	26-50 ml
	 
	m3
	35
	
	

	
	
	51-100 ml
	 
	m3
	30
	
	

	
	
	101-150 ml
	 
	m3
	25
	
	

	
	
	151-200 ml
	 
	m3
	20
	
	

	
	
	201-250 ml
	 
	m3
	16
	
	

	
	
	251-300 ml
	 
	m3
	13.5
	
	

	
	
	301-350 ml
	 
	m3
	11
	
	

	
	
	351-400 ml
	 
	m3
	9.5
	
	

	
	
	Shënim:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	1. Për transportin e asortimenteve të tjerë, normat e kohës dhe pagat për njësi, të shumëzohen me koeficientin 1.2
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. OPERACIONE TË NDRYSHME
	
	
	
	
	

	Nr. ren.
	Nr. manualit
	Emërtimi i operacioneve të punës
	Nr. i punët.-Kateg. e pagës së vendit të punës 
	Njësia e matjes
	Norma
	
	

	STIVIM ME KRAHË
	
	

	1
	2-5.1
	- Stivim mbi 2 radhë i trupave halorë në pikat e grumbullimit dhe qendrat tranzite, duke i afruar në distancë reale:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	m3
	40
	
	

	
	
	21-30 ml
	1-III
	m3
	31
	
	

	
	
	31-40 ml
	1-III
	m3
	22
	
	

	
	
	41-50 ml
	1-III
	m3
	13
	
	

	2
	2-5.2
	- Stivim mbi 2 radhë i trupave halorë, paralelisht me rrugën auto, në pikat e dorëzimit  në pyll (në anë rrugës)
	1-III
	m3
	20
	
	

	 
	 
	- për trupat e ahut, pagat për njësi dhe koha për njësi shumëzohen me koeficientin 1.2
	 
	 
	 
	
	

	3
	2-5.3
	 - Stivim mbi 2 radhë i lëndës së ndërtimit, pilotave, shtyllave gjithfarëshe të ngjashme, të llojeve halorë, në pikat e grumbullimit dhe qendrat tranzite, në distancë reale:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	deri 20 ml
	1-III
	m3
	35
	
	

	
	
	21-30 ml
	1-III
	m3
	27
	
	

	
	
	31-40 ml
	1-III
	m3
	19
	
	

	
	
	41-50 ml
	1-III
	m3
	11
	
	

	
	
	- për lëndë gjithëfarësh të llojeve fletorë, normat e kohës dhe pagat të shumëzohen me koeficientin 1.1
	 
	 
	 
	
	

	4
	2-5.4
	- Stivimi i druve të zjarrit, lëndës për voza e parket, vegla bujqësore, shtylla të shkurtra e të ngjashme, të fiksuara me hunj dhe të vendosura në vijë të drejtë, në qendrat tranzite ose vendet e shitjes, duke përfshirë edhe afrimin e tyre nga vendi i shkarkimit deri në stivë, në distancë prej 10 ml.
	1-III
	mst
	33
	
	

	
	
	- kur shkarkimi i asortimenteve të mësipërm është bërë rifuxho, për stivimin e tyre të shumëzohet me koeficientin 1.3  norma e kohës dhe paga për njësi e stivimit të zakonshëm
	 
	 
	 
	
	

	NGARKIM ME KRAHE
	
	

	5
	2-5.5
	- Ngarkimi i trupave halorë, me gjatësi 3-6 m, kur janë të sistemuar dhe stivuar paralelisht me rrugën auto, duke përfshirë afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	a. në skela të përgatitura
	1-III
	m3
	11.4
	
	

	
	
	b. pa skela
	1-III
	m3
	8
	
	

	6
	2-5.6
	- Ngarkimi i trupave halorë, me gjatësi 3-6 m, kur janë të sistemuar dhe stivuar perpendikularisht me rrugën auto, duke përfshirë kthimin dhe afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	a. në skela të përgatitura
	1-III
	m3
	8.5
	
	

	
	
	b. pa skela
	1-III
	m3
	7
	
	

	7
	2-5.7
	- Ngarkimi i trupave fletorë, me gjatësi 3-6 m, kur janë të sistemuar dhe stivuar paralelisht me rrugë auto, duke përfshirë afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	a. në skela të përgatitura
	1-III
	m3
	10.6
	
	

	
	
	b. pa skela
	1-III
	m3
	7.2
	
	

	8
	2-5.8
	- Ngarkimi i trupave fletorë, me gjatësi 3-6 m, kur janë të sistemuar dhe stivuar perpendikularisht me rrugë auto, duke përfshirë kthimin dhe afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	a. në skela të përgatitura
	1-III
	m3
	8.3
	
	

	
	
	b. pa skela
	1-III
	m3
	6.5
	
	

	9
	2-5.9
	- Ngarkim  lënde gjithfarëshe në automjete, kur është e sistemuar dhe e stivuar paralelisht me rrugën auto, duke përfshirë afrimin e saj në distancë reale deri 20 ml:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	a. në skela të përgatitura
	1-III
	m3
	11
	
	

	
	
	b. pa skela
	1-III
	m3
	8.5
	
	

	10
	2-5.10
	- Ngarkim lënde gjithfarëshe në automjet, kur është e sistemuar dhe stivuar perpendikularisht me rrugë auto, duke përfshirë kthimin dhe afrimin e tyre në distancë reale deri 20 ml:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	a. në skela të përgatitura
	1-III
	m3
	7.2
	
	

	
	
	b. pa skela
	1-III
	m3
	6
	
	

	11
	2-5.11
	- Ngarkimi i shtyllave të minierës dhe të ngjashme në automjet, duke përfshirë kthimin dhe afrimin në distancë reale, deri 20 ml
	1-II
	m3
	9.5
	
	

	12
	2-5.12
	- Ngarkimi i shtyllave të shkurtëra të minierës, hunjve të vitikulturës dhe të ngjashme në automjet, duke përfshirë kthimin dhe afrimin në distancë reale, deri 20 ml
	1-II
	m3
	14
	
	

	13
	2-5.13
	- Ngarkimi i degëve të vozave, bishtave të veglave bujqësore të gatshme dhe të ngjashme në automjet, duke përfshirë dhe afrimin në distancë reale, deri 10 ml
	1-II
	mst
	14
	
	

	14
	2-5.14
	- Ngarkimi i druve të zjarrit, bishtave të veglave bujqësore gjysmë të gatshme, hunjve për perime etj, në automjet, duke përfshirë dhe afrimin në distancë reale, deri 10 ml
	1-II
	mst
	18
	
	

	 
	 
	Shënime:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	1. Për ngarkimin e asortimenteve drusore në qendrat tranzite dhe pikat e grumbullimit, normat e kohës dhe pagat për njësi të më sipërme, të shumëzohen me koeficientin 0.85.
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	2. Për ngarkimin e asortimenteve të rrumbullakët (trupa, lëndë etj.) të grumbulluar në pikat e shkarkimit të teleferikëve, por që ndodhen në distancë mbi 20 ml, të zbatohen normat e transportit me krahë, për afrimin e tyre.
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	3. Për ngarkimin e druve të zjarrit, degëve të vozave dhe të ngjashme, të grumbulluara në pikat e shkarkimit të teleferikëve, por që ndodhen në distancë mbi 10 ml, të zbatohen normat e transportit me krahë, për afrimin e tyre.
	 
	 
	 
	
	

	15
	2-5.15
	- Ngarkimi i qymyrit të drurit dhe eshkës në automjet, duke përfshirë mbushjen dhe qepjen e thasëve si dhe peshimin e transportimin e tyre, deri në një distancë reale prej 20 ml. 
	1-III
	kv
	20
	
	

	
	
	- kur ngarkimi i qymyrit të drurit dhe eshkës bëhet rifuxho, norma e kohës dhe paga për njësi  të shumëzohen me koeficientin 0.5.
	 
	 
	 
	
	

	SHKARKIMI ME KRAHË
	
	

	16
	2-5.16
	- Shkarkimi i trupave dhe pilotave nga automjeti, me hedhje, duke përfshirë edhe largimin e tyre në një distancë reale prej 10 ml.
	1-III
	m3
	70
	
	

	17
	2-5.17
	- Shkarkimi i shtyllave të minierës e të ngjashme nga automjeti, me hedhje, duke përfshirë edhe largimin e tyre në një distancë reale prej 10 ml.
	1-III
	m3
	50
	
	

	18
	2-5.18
	- Shkarkimi i shtyllave të shkurtëra, degëve të vozave, bishtave të veglave bujqësore, druve të zjarrit e të ngashme  nga automjeti, me hedhje, duke përfshirë edhe largimin e tyre në një distancë reale prej 10 ml.
	1-III
	mst
	55
	
	

	19
	2-5.19
	- Shkarkimi i qymyrit të drurit dhe eshkës nga automjeti, me mbajtje në shpinë ose rrëshqitje me dërrasë, ku përfshihen peshimi, zbrazja ose mbushja e thasëve dhe largimi deri 20 ml.
	1-III
	kv
	50
	
	

	NGARKIMI DHE STIVIMI ME AUTOVINXH, ME TONAZH 2.5 - 5.0 TON
	
	

	20
	2-5.20
	- Ngarkim dhe grumbullim trupa halorë dhe fletorë, me gjatësi 3-6 ml, me zgjatje maksimale të kavos, në vendet ku hyn vinçi, në pikat e dorëzimit në pyll.
	 
	 
	 
	
	

	
	
	a. ngarkim në automjet
	1-IV, 2-III
	m3
	45
	
	

	
	
	b. grumbullim në vende të përshtatshme dhe përgatitja e tyre për ngarkim
	1-IV, 2-III
	m3
	80
	
	

	21
	2-5.21
	- Ngarkimi i trupave halorë dhe fletorë, me gjatësi 3-6 ml, me zgjatje maksimale të kavos, në pikat e grumbullimit dhe qendrat tranzite.
	1-IV, 2-III
	m3
	55
	
	

	
	
	- kur ngarkohen trupa me gjatësi nën 3 ml, normat e kohës dhe pagat për njësi të shumëzohen me koeficientin 1.1.
	 
	 
	 
	
	

	
	
	- për ngarkimin e lëndës së ndërtimit dhe shtyllave gjithfarëshe, normat e kohës dhe pagat për njësi të shumëzohen me koeficientin 1.15.
	 
	 
	 
	
	

	22
	2-5.22
	- Stivimi i trupave dhe pilotave halorë dhe fletorë, me zgjatje maksimale të kavos, në pikat e grumbullimit dhe qendrat tranzite.
	1-IV, 2-III
	m3
	115
	
	

	TË TJERA
	
	

	23
	2-5.23
	- Nxjerrje me krahë trupa gjitëfarësh, afrim, kthim në distancë reale 20 ml, sistemimi paralelisht me rrugën, përgatitja e tyre për ngarkim, në raste të veçantë dhe kur kjo nuk është përfshirë në distancat e operacioneve të tjerë
	1-III
	m3
	18
	
	

	
	
	- për asortimentet e tjerë, norma e kohës dhe paga për njësi të shumëzohen me koeficientin 1.3
	 
	 
	 
	
	

	24
	2-5.24
	- Seleksionimi i druve të zjarrit, degëvë të vozave, shtyllave të shkurtra e të ngjashme, gjatë stivimit në qendrat tranzite, pikat e grumbullimit apo vendmagazinat në rrugë auto, të porsashkarkuara nga automjeti apo të nxjerra nga pylli, duke përfshirë edhe largimin e tyre me krahë deri në distancën 20 ml.
	1-I
	mst
	15
	
	

	25
	2-5.25
	- Grumbullim shkarpash në dengje, me diametër 30-40 cm dhe gjatësi 200-300 cm, duke i lëvizur dengjet në distancë deri 20 ml.
	1-III
	mst
	20
	
	

	26
	2-5.26
	- Pastrimi i ngastrave pyjore, kur shfrytëzimi kryhet për herë të parë, nga kalbëzimet, tharjet e rrëzuara për tokë ose në këmbë, të krijuara nga natyra, për llojet fletorë dhe halorë, i ndarë sipas dendësisë (vetëm për sipërfaqen e pastruar) 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1-II
	m2
	300
	
	

	
	
	
	1-II
	m2
	900
	
	

	27
	2-5.27
	- Pastrimi i ngastrave pyjore, kur shfrytëzimi kryhet për herë të dytë dhe të tretë, nga kalbëzimet, tharjet e rrëzuara për tokë ose në këmbë, të krijuara nga natyra, për llojet fletorë dhe halorë, i ndarë sipas dendësisë (vetëm për sipërfaqen e pastruar) 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1-II
	m2
	600
	
	

	
	
	
	1-II
	m2
	1800
	
	

	28
	2-5.28
	- Pastrimi me lopatë i dëborës, rreth trungjeve që do të asortohen, kur batohen pas rrëzimit.
	1-II
	m3
	20
	
	

	29
	2-5.29
	- Ndërtim skele për ngarkimin me krahë të asortimenteve në automjet, duke përfshirë prodhimin dhe afrimin e materialit të nevojshëm deri në distancën reale prej 50 ml.
	1-III
	m2
	5
	
	

	
	
	- kur skela ndërtohet me material të gatshëm, norma e kohës dhe paga për njësi të shumëzohen me koeficientin 0.7
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Nr. ren.
	Nr. manualit 
	Përshkrimi i operacioneve të punës
	Nr. i punët.-Kateg. E pagës së vendit të punës 
	Koha e punës (orë)
	
	
	

	A. MONTIMI I TELEFERIKËVE
	
	
	

	1
	2-6.1
	- Studimi i terrenit dhe piketimi i trasesë, me gjatësi:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. deri 500 ml
	1-IV+3-III
	16
	
	
	

	
	
	b. 501-1000 ml
	
	24
	
	
	

	
	
	c. mbi 1000 ml
	
	32
	
	
	

	2
	2-6.2
	- Hapja dhe pastrimi i trasesë, me gjerësi 4-6 m dhe me gjatësi:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. deri 500 ml 
	1-IV+3-III
	24
	
	
	

	
	
	b. 501-1000 ml
	
	32
	
	
	

	
	
	c. mbi 1000 ml
	
	40
	
	
	

	3
	2-6.3
	- Transporti me automjet i të gjithë materialeve të nevojshëm deri në vendin ku do të bëhet instalimi i ri.
	 
	 
	
	
	

	
	
	- për teleferikë tradicionalë
	1-IV+3-III
	32
	
	
	

	
	
	- për teleferik me stacion motorik të lëvizshëm
	
	24
	
	
	

	
	
	- për zbritësa të thjeshtë
	
	16
	
	
	

	4
	2-6.4
	- Vendosja në këmbaleca e tamburos së litarit tërheqës, grasatimi i tij dhe i të gjithë litarëve të tjerë që do të përdoren për instalim, për linjë me gjatësi:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. deri 1000 ml
	1-IV+3-III
	 
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 22-24 mm
	
	16
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 18-20 mm
	
	12
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 14-16 mm
	
	8
	
	
	

	
	
	b. mbi 1000 ml
	
	 
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 22-24 mm
	
	24
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 18-20 mm
	
	20
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 14-16 mm
	
	16
	
	
	

	5
	2-6.5
	- Transportimi i motorit në stacionin e sipërm, (kur transporti do të bëhet nga lart-poshtë) duke shtrirë njëkohësisht edhe litarin tërheqës si dhe instalimi i tij në vendin e punës, në distancë nga rruga: auto:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. deri 500 ml
	1-IV+3-III
	32
	
	
	

	
	
	b. 501-1000 ml
	
	48
	
	
	

	
	
	c. mbi 1000 ml
	
	64
	
	
	

	6
	2-6.6
	- Vendosja e motorit (të teleferikut të palëvizshëm) ose stacionit motorik (të teleferikut të lëvizshëm) në rrugë auto ose në një distancë deri 50 ml mbi rrugë auto (kur transporti do të bëhet nga poshtë-lart)
	1-IV+3-III
	8
	
	
	

	7
	2-6.7
	- Vendosja në këmbaleca e tamburos së litarit mbajtës, vaisja dhe shtrirja e tij gjatë trasesë, nga poshtë-lart, me ndihmën e motorit të teleferikut, deri në vendin e ankorimit të sipërm, në distancë:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. deri 500 ml
	1-IV+3-III
	32
	
	
	

	
	
	b. 501-1000 ml
	
	48
	
	
	

	
	
	c. mbi 1000 ml
	
	64
	
	
	

	8
	2-6.8
	- Tërheqja me krahë e litarit tërheqës nga lart-poshtë, kalimi në karukull në stacionin e poshtëm, rikthimi i tij me krahë deri në stacionin e sipërm, lidhja me fillimin e litarit mbajtës (tamburua e të cilit është vendosur paraprakisht mbi këmbaleca) dhe shtrirja e këtij të fundit me ndihmën e motorit të teleferikut ose stacionit motorik, deri në vendin e ankorimit të poshtëm, në distancë:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. deri 500 ml
	1-IV+3-III
	32
	
	
	

	
	
	b. 501-1000 ml
	
	48
	
	
	

	
	
	c. mbi 1000 ml
	
	64
	
	
	

	9
	2-6.9
	- Ndërtimi i kavaletës, vendosja e karukullave, suportit, ngritja e tij së bashku me litarin mbajtës të teleferikut, lidhja e litarit të suportit dhe e litarëve tirandues:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. natyrale (tip portal) me lartësi deri 10 m
	1-IV+3-III
	48
	
	
	

	
	
	b. e kombinuar (natyrale-artificiale) me lartësi deri 10 m
	
	64
	
	
	

	
	
	c. artificiale me lartësi deri 7 m
	
	32
	
	
	

	
	
	Shënim: Për kavaleta me lartësi mbi 10 m, normat e kohës të shumëzohen me koeficientin 1.2
	 
	 
	
	
	

	10
	2-6.10
	- Ankorimi i litarit mbajtës në mënyrë të palëvizshme, në një nga stacionet e ankorimit, lidhja e polispaseve në stacionin tjetër, vendosja e vagonetës mbi litarin mbajtës dhe e aparatit të fiksimit (për teleferikët që e disponojnë këtë paisje).
	1-IV+3-III
	24
	
	
	

	11
	2-6.11
	- Tendosja e litarit mbajtës, me ndihmën e motorit, stacionit motorik  ose të një mjeti tërheqës dhe lidhja e tij, për distancën
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. deri 500 ml
	1-IV+3-III
	 
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 22-24 mm
	
	24
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 18-20 mm
	
	20
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 14-16 mm
	
	16
	
	
	

	
	
	b. 501-1000 ml
	
	 
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 22-24 mm
	
	32
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 18-20 mm
	
	28
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 14-16 mm
	
	24
	
	
	

	
	
	c. mbi 1000 ml
	
	 
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 22-24 mm
	
	36
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 18-20 mm
	
	32
	
	
	

	
	
	- litar me Ø 14-16 mm
	
	28
	
	
	

	12
	2-6.12
	- Instalimi i linjës telefonike, (për teleferikë që nuk janë të paisur me sistem radio), për distancën
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. deri 500 ml
	1-IV+3-III
	8
	
	
	

	
	
	b. 501-1000 ml
	
	16
	
	
	

	
	
	c. mbi 1000 ml
	
	20
	
	
	

	13
	2-6.13
	- Prova me ngarkesë dhe riparimi i mangësive
	1-IV+3-III
	32
	
	
	

	 
	 
	Shënim: 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	1. Për ndërtimin e bazamentit (me dimensione 6 x 2 x 1 m, tip "T"), të përdoren normat e ndërtimit Manuali 1, ndërsa për prodhimin, transportin dhe vendosjen e trupit në gropë, të përdoren normat e shfrytëzimit të pyjeve, sipas llojit dhe distancës, Manuali 2. 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	2. Për ndërtimin e barakës (me dimensione 3.5 x 3.5 x 2 m) të përdoren normat e ndërtimit
	 
	 
	
	
	

	B. ÇMONTIMI I TELEFERIKËVE
	
	
	

	14
	2-6.14
	- Çmontimi i kavaletës dhe heqja e pajisjeve të saj
	1-IV+3-III
	6
	
	
	

	15
	2-6.15
	- Zbërthimi i polispasëve dhe çankorimi i litarit mbajtës
	1-IV+3-III
	8
	
	
	

	16
	2-6.16
	- Zbritja e motorit nga vendi i instalimit drejt vendit të transportit në rrugën auto, kur ndodhet larg saj, në distancën:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. deri 50 ml
	1-IV+3-III
	6
	
	
	

	
	
	b. 51-1000 ml
	
	32
	
	
	

	
	
	c. mbi 1000 ml
	
	48
	
	
	

	17
	2-6.17
	- Grumbullimi në rrugën auto, i të gjitha pjesëve dhe pajisjeve të teleferikut
	1-IV+3-III
	16
	
	
	

	18
	2-6.18
	- Grasatimi i të gjithë llojeve të litarëve para transportimit të tyre
	1-IV+3-III
	8
	
	
	

	19
	2-6.19
	- Mbledhja e litarit mbajtës në tamburo, të vendosur mbi këmbaleca, me ndihmën e motorit, kur tërheqja e tij bëhet:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. nga lart-poshtë
	1-IV+3-III
	32
	
	
	

	
	
	b. nga poshtë-lart
	
	64
	
	
	

	C. MONTIMI I ZBRITËSIT TË THJESHTË, ME GJATËSI LINJE DERI 500 ml
	
	
	

	20
	2-6.20
	- Studimi i terrenit, ku do të instalohet zbritësi dhe piketimi i trasesë
	1-IV+3-III
	16
	
	
	

	21
	2-6.21
	- Transporti i të gjithë materialeve të nevojshëm deri në vendin ku do të bëhet instalimi.
	1-IV+3-III
	16
	
	
	

	22
	2-6.22
	- Vendosja në këmbaleca e tamburos së litarit mbajtës dhe shtrirja e tij gjatë trasesë, deri në vendin e ankorimit të fundit, kur tërhiqet:
	 
	 
	
	
	

	
	
	a. nga lart-poshtë
	1-IV+3-III
	32
	
	
	

	
	
	b. nga poshtë-lart
	
	64
	
	
	

	23
	2-6.23
	- Ankorimi i litarit mbajtës nga njëra anë dhe vendosja e polispasëve nga ana tjetër 
	1-IV+3-III
	16
	
	
	

	24
	2-6.24
	- Tensionimi i litarit mbajtës me ndihmën e aparatit “Tirfor”
	1-IV+3-III
	16
	
	
	

	D. ÇMONTIMI I ZBRITËSIT TË THJESHTË, ME GJATËSI LINJE DERI 500 ml 
	
	
	

	27
	2-6.25
	- Zbërthimi i polispasëve dhe çankorimi i litarit mbajtës
	1-IV+3-III
	8
	
	
	

	28
	2-6.26
	- Grumbullimi në rrugën auto, i të gjitha pjesëve dhe pajisjeve të zbritësit
	1-IV+3-III
	16
	
	
	

	29
	2-6.27
	- Grasatimi i të gjithë llojeve të litarëve para transportimit të tyre
	1-IV+3-III
	8
	
	
	

	30
	2-6.28
	- Mbledhja e litarit mbajtës në tamburo, të vendosur mbi këmbaleca, me tërheqje me krahë nga lart-poshtë
	1-IV+3-III
	32
	
	
	

	E. MONTIMI I MOTOARGANOS PËR TRANSPORT GJYSMAJROR
	
	
	

	31
	2-6.29
	- Vendosja e motoarganos në një distancë deri 50 ml mbi rrugë auto
	1-IV+2-III
	8
	
	
	

	32
	2-6.30
	- Tërheqja me krahë e litarit tërheqës nga lart-poshtë, kalimi në karukull në stacionin e poshtëm, rikthimi i tij me krahë deri në stacionin e sipërm dhe lidhja me fillimin e litarit mbajtës 
	1-IV+2-III
	12
	
	
	

	33
	2-6.31
	- Vendosja në këmbaleca e tamburos së litarit mbajtës dhe shtrirja e tij gjatë trasesë, me ndihmën e motoarganos, deri në vendin e ankorimit të poshtëm
	1-IV+2-III
	4
	
	
	

	34
	2-6.32
	- Ankorimi i litarit mbajtës në stacionin e poshtëm, vendosja e polispasit në stacionin e sipërm, vendosja e vagonetës mbi litarin mbajtës, tensionimi me ndihmën e motoarganos dhe fiksimi i litarit mbajtës
	1-IV+2-III
	12
	
	
	

	F. ÇMONTIMI I MOTOARGANOS PËR TRANSPORT GJYSMAJROR
	
	
	

	35
	2-6.33
	- Zbërthimi i polispasëve dhe çankorimi i litarit mbajtës
	1-IV+2-III
	4
	
	
	

	36
	2-6.34
	- Grumbullimi në rrugën auto, i të gjitha pjesëve dhe pajisjeve të motoarganos
	1-IV+2-III
	4
	
	
	

	37
	2-6.35
	- Grasatimi i të gjithë llojeve të litarëve para transportimit të tyre
	1-IV+2-III
	8
	
	
	

	38
	2-6.36
	- Mbledhja e litarit mbajtës në tamburo, të vendosur mbi këmbaleca, me tërheqje me ndihmën e motoarganos nga poshtë-lart
	1-IV+2-III
	8
	
	
	


Lidhja nr. 3

	Paga e kategorisë së parë
	Koeficientët e indeksimit të pagave (kundrejt pagës të kategorisë së parë), për kategorinë

	
	e dytë
	të tretë
	të katërt

	Sipas vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave, për pagën minimale mujore në shkallë vendi
	1,12
	1,25
	1,40


3

