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PËR NORMAT E LEJUARA TË SHKARKIMEVE TË LENGËTA DHE
KRITERET E ZONIMIT TË MJEDISEVE UJORE PRITËSE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 14, pika 2, e 16 të ligjit nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, me propozimin e Ministrit të Mjedisit, të Ministrit të Rregullimit të Territorit dhe të Turizmit dhe të Ministrit të Industrisë dhe të Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VEND0SI:

KREU I
TË PËRGJITHSHME

1. Ky vendim synon të parandalojë, të zvogëlojë dhe të shmangë ndotjen e mjediseve ujore pritëse nga substancat e rrezikshme, që shkarkohen në to përmes ujërave të ndotura, duke përcaktuar vlerat kufi për përbërësit e lejuar, sipas shtojcave, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.
2. Në kuptim të këtij vendimi, substancat e rrezikshme në përbërje të shkarkimeve të lëngëta, grupohen në listat I dhe II të shtojcës nr.1, që i bashkëlidhen vendimit në bazë të karakteristikave të tyre, që lidhen me toksicitetin, qëndrueshmërinë dhe bioakumulimin.
3. Për shkarkimet e lëngëta në ujërat ndërkufitare, që rregullohen nga marrëveshjet ndërkombëtare për mjedisin, ku Republika e Shqipërisë është palë, zbatohen vlerat kufi më të larta, që rezultojnë nga krahasimi i kërkesave të këtyre marrëveshjeve me ato që parashikon ky vendim.
4. Ndikimet që shkaktojnë shkarkimet e ujërave të ndotura në ujërat nëntokësore nuk janë objekti i këtij vendimi.
5. Zbatimi i kërkesave të këtij vendimi nuk sjell rritje të ndotjes së tokës, të ajrit apo të mjediseve ujore pritëse, që nuk janë objekt i tij.
6. Ministria e Mjedisit organizon, drejton dhe mbikëqyr monitorimin e ujërave të ndotura për përmbajtjen e substancave të rrezikshme, si dhe monitorimin e cilësisë së mjediseve ujore pritëse, të prekura nga shkarkimet e ujërave të ndotura, në bazë të programit kombëtar të monitorimit të mjedisit.
7. Këshillat e baseneve ujëmbledhëse, në bashkëpunim me agjencitë rajonale të mjedisit, çdo dy vjet, përgatisin dhe publikojnë programet për parandalimin dhe shmangien e ndotjes së mjediseve ujore pritëse nën juridiksionin e tyre, nga shkarkimet e lëngëta. Në këto programe përfshihen:
a) identifikimi i shkarkimeve të lëngëta dhe i mjediseve ujore pritëse, që ndoten;
b) masat dhe teknikat më të mira të mundshme për zvogëlimin e ndotjes;
c) propozimet për zëvendësimin ose riciklimin e substancave të rrezikshme nga veprimtaritë industriale përkatëse;
ç) përcaktimi i personave përgjegjës për zbatimin e kërkesave të programit; 
d) koha e zbatimit të programit dhe monitorimi i procesit zbatues të tij.









KREU II
NORMAT E LEJUARA TË SUBSTANCAVE TË RREZIKSHME DHE PARAMETRAT E LEJUARA NË UJërat E NDOTURA, QË SHKARKOHEN NGA VEPRIMTARITË InduSTRIALE

1. Normat e lejuara për substancat e rrezikshme, të lejuara, në ujërat e ndotura nga veprimtaritë industriale janë sipas shtojcës nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Substancat e rrezikshme, që nuk figurojnë në shtojcën nr.2, nuk lejohen të shkarkohen në ujërat e ndotura nga veprimtaritë industriale.
2. Normat e lejuara për shkarkimet e lëngëta të sektorëve të industrisë janë sipas shtojcës nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
3. Në veprimtaritë industriale ekzistuese të zbatohen normat e lejuara, sipas përcaktimeve të këtij kreu, brenda pesë vjetëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Në vitin e parë të këtij afati subjektet, që ushtrojnë veprimtari industriale, duhet të paraqesin në këshillin e baseneve ujëmbledhëse përkatëse programin e masave, që do të marrin për zbatimin e normave të këtij vendimi. Pajisja e tyre me impiante për trajtimin e ujërave të ndotura, që shkarkojnë, është kërkesë e detyrueshme e programit dhe zbatohet brenda periudhës 5 -vjeçare.
4. Në veprimtaritë e reja industriale dhe në rikonstruksionet apo zgjerimet e veprimtarive ekzistuese të zbatohen normat e lejuara, sipas përcaktimeve të këtij kreu, që nga dita e fillimit të veprimtarisë. Këto subjekte, të cilat ushtrojnë veprimtari industriale, nuk pajisen me leje mjedisore, nëse nuk kanë ndërtuar impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura që shkarkojnë.
5. Kur, për arsye teknike, është e pamundur të zbatohen normat e lejuara sipas pikës 1 të këtij kreu, subjektet që ushtrojnë veprimtari industriale, njoftojnë me shkrim Ministrinë e Mjedisit, duke argumentuar teknikisht pamundësinë e zbatimit të këtyre normave. Në këtë rast, ministri i Mjedisit urdhëron monitorimin e mjediseve ujore pritëse dhe, nëse ato rezultojnë të padëmtuara nga shkarkimet e ujërave të ndotura, përcakton norma të lejuara përkohësisht, më pak rigoroze se ato të përcaktuara në këtë vendim. Normat e përkohshme, të autorizuara nga Ministri i Mjedisit, zbatohen deri në dy vjet. Gjatë kësaj periudhe subjekti merr masa për zbatimin e normave të lejuara për substancat e rrezikshme të lejuara, që shkarkohen me ujërat e ndotura të krijuara nga veprimtaria e tij.
6. Zbatimi i normave të lejuara, sipas pikave 1 e 2 të këtij kreu, kontrollohet:
a) në vendin ku veprimtaria industriale shkarkon ujërat e ndotura;
b) në një vend të përcaktuar, që përjashton mundësinë e përzierjes dhe hollimin me ujëra të tjera, të ndotura;
c) në një vend të përcaktuar, ku grumbullohen të gjitha ujërat e ndotura, që përmbajnë substanca të rrezikshme;
ç) në një vend të përcaktuar, ku grumbullohen të gjitha ujërat e ndotura të sektorit, për normat e përcaktuara në shtojcën nr.3;
d) në vendin ku ujërat e ndotura shkarkohen nga impianti i trajtimit të tyre, i instaluar për këtë qëllim.

KREU III
NORMAT E LEJUARA PËR SHKARKIMET E LËNGËTA URBANE

1. Shkarkimet e lëngëta urbane i nënshtrohen trajtimit mjedisor paraprak, nëpërmjet sistemit të kanalizimeve, të ndara nga shkarkimet e tjera të lëngëta.
2. Ujërat urbane aglomerate, të zonave urbane intensive, pajisen me sisteme kolektorësh, sipas kritereve të përcaktuara në shkronjën “A” të shtojcës nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
3. Shkarkimet e lëngëta urbane në zonat e ndjeshme i nënshtrohen një trajtimi të veçantë, i cili përveç trajtimit parësor e dytësor, kërkon edhe trajtimin purifikues përkatës.
4. Shkarkimet e lëngëta urbane në zonat më pak të ndjeshme i nënshtrohen trajtimit parësor, me kusht që të mos ketë rritje të ndikimeve negative në mjedisin pritës.

5. Shkarkimet e ujërave të ndotura urbane, në zonat malore mbi 1500 m mbi nivelin e detit, i nënshtrohen një trajtimi më pak rigoroz sesa ai i përcaktuar në pikën 1 të këtij kreu, me kusht që të mos ketë rritje të ndikimeve negative në mjedisin pritës.
6. Shkarkimet nga impiantet e trajtimit të ujërave urbane të trajtuara në pikat 3, 4 e 5 të këtij kreu, duhet të bëhen në përputhje me kërkesat e shkronjës “B” të shtojcës nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi, sipas tabelave respektive.
7. Ngarkesa e shprehur në njëvlerës për popullsinë llogaritet në bazë të ngarkesës mesatare maksimale javore, që hyn në impiantin e trajtimit gjatë një viti, duke përjashtuar gjendjet e jashtëzakonshme, si rreshjet e dendura.
8. Për shkarkimet e lëngëta urbane zbatohen kërkesat e këtij vendimi, brenda 8 vjetëve nga hyrja në fuqi e tij.

KREU IV
KRITERET PËR ZONIMIN E MJEDISEVE UJORE PRITËSE

1. Kriteret për zonimin e mjediseve ujore pritëse, më të ndjeshme dhe më pak të ndjeshme, përcaktohen në shtojcën nr.5, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Listat e zonave të ndjeshme dhe të zonave më pak të ndjeshme rishikohen çdo 4 vjet. Për zonat e ndjeshme dhe për zonat më pak të ndjeshme, të identifikuara si të tilla pas rishikimit të listave, kërkesat e këtij vendimi zbatohen brenda një viti nga shpallja e tyre.
3. Kur ujërat e ndotura aglomerat, të zonave urbane intensive, me ngarkesë hyrëse në sistemin kolektor më shumë se 10 000 pe, shkarkohen në zona të ndjeshme, i nënshtrohen trajtimit të veçantë, të përcaktuar në pikën 3 të kreut III të këtij vendimi.
4. Shkarkimet nga impiantet e trajtimit të ujërave urbane në zonat e ndjeshme duhet të jenë në përputhje me kërkesat e paraqitura në tabelën 2, shkronja “B” të shtojcës nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
5. Kërkesat e pikave 3 e 4 të këtij kreu nuk zbatohen në zonat e ndjeshme, ku përqindja minimale e zvogëlimit të ngarkesës së përgjithshme, që hyn në të gjitha impiantet e trajtimit të ujërave urbane, është të paktën më e ulët se 75 për qind për fosforin dhe azotin total.
6.  Shkarkimet e lëngëta urbane aglomerat, me ngarkesë hyrëse në sistemin kolektor nga 10 000 pe-150 000 pe, përpara shkarkimit në ujërat bregdetare, dhe aglomeratet me ngarkesë nga 2 000 pe-10 000 pe, përpara shkarkimit në estuare, të cilat u takojnë zonave të pandjeshme, mund të jenë subjekt i një trajtimi më pak rigoroz, vetem nëse sigurohet se:
a) shkarkime të tilla i janë nënshtruar, paraprakisht, trajtimit parësor;
b) studime të plota vërtetojnë se shkarkime të tilla nuk ndikojnë negativisht në mjedis.
7. Shkarkimet e lëngëta urbane nga sistemet kolektore janë subjekt i një trajtimi të veçantë në këto raste:
a) për shkarkimet në ujërat e ëmbla dhe estuare nga aglomerate me më pak se 2 000 pe;
b) për shkarkimet në ujërat bregdetare nga aglomerate me më pak se 10 000 pe.
8. Derdhja e llumrave në mjediset ujore pritëse nga tubacionet e ndryshme, nga kanalizimet, nga sistemet kolektore, nga impiantet e trajtimit, nga anijet dhe nga çdo mjet apo mënyrë tjetër është e ndaluar.
9. Asgjësimi, djegia dhe çdo trajtim tjetër i llumrave nga impiantet e trajtimit të shkarkimeve të lëngëta urbane bëhen në përputhje me ligjin nr.9010, datë 13.2.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”.







KREU V
MONITORIMI

1. Procedurat e monitorimit për zbatimin e normave të lejuara, të paraqitura në shtojcën nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi, përfshijnë:
a) përllogaritjen e fluksit të përgjithshëm të shkarkuar të ujërave të ndotura, për një periudhë 24-orëshe;
b) marrjen e një mostre të ujërave të ndotura gjatë një periudhe 24-orëshe dhe matjen e përqendrimit të substancave të rrezikshme në të;
c) përcaktimin, ku është e mundur, të sasisë së substancave të rrezikshme të prodhuara, të trajtuara apo të përdorura, duke përdorur metodat e përllogaritjes.
2. Sasia e substancave të rrezikshme, të shkarkuara në ujërat e ndotura gjatë një muaji, llogaritet si shumë e shkarkimeve të çdo dite, sipas përcaktimeve të pikës 1 të këtij kreu.
3. Metodat e referencës për përcaktimin e pranisë së substancave të rrezikshme në ujërat e ndotura jepen në shtojcën nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi. Gjithashtu, mund të përdoren edhe metoda të tjera, nëse ato sigurojnë rezultate minimalisht të njëjta me ato të metodave të referencës.
4. Procedurat e monitorimit për zbatimin e normave të lejuara, të paraqitura në shtojcën nr.4, përfshijnë mbledhjen e mostrave, sipas fluksit të shkarkimeve ose një herë në 24 orë, në të njëjtën pikë të paracaktuar në dalje të impiantit të trajtimit të shkarkimeve të lëngëta urbane.
5. Numri minimal vjetor i mostrave, sipas pikës 4 të këtij kreu, përcaktohet në shkronjën “C” të shtojcës nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
6. Metodat e referencës, të përdorura për përcaktimin e normave të ujërave të ndotura urbane, jepen në tabelat 1 e 2 të shtojcës nr.4.
7. Ujërat e ndotura urbane plotësojnë kërkesat për normat e lejuara sipas këtij vendimi, vetëm nëse për çdo normë të marrë veçmas, mostrat e analizuara janë në përputhje me vlerat përkatëse, si më poshtë vijon:
a) Kur normat e tabelës 1 të shtojcës nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi, janë të shprehura në përqendrime, maksimumi i mostrave që lejohen të mos jenë në përputhje me kërkesat jepet në tabelën 3, të po kësaj shtojce;
b) Kur normat e tabelës 1 të shtojcës nr.4 janë të shprehura në përqindje, mostrat që lejohen të mos jenë në përputhje me kërkesat, të marra në kushte normale pune, nuk duhet të ndryshojnë me më shumë se 100 për qind, për pezullitë totale. Ndryshimet janë të pranueshme deri në 150 për qind;
c) Për normat e përcaktuara në tabelën 2 të shtojcës nr.4, mesatarja vjetore e mostrave, për çdo normë, duhet të jetë në përputhje me vlerat përkatëse të normave të lejuara.
8. Vlerat ekstreme nuk merren parasysh në llogaritjen sipas pikës 7 të këtij kreu, nëse ato janë rezultat i mostrave të marra në gjendje të jashtëzakonshme, si rreshje të dendura.
9. Këshillat e baseneve ujëmbledhëse, çdo dy vjet, të publikojnë raportet për gjendjen e ujërave të baseneve nën juridiksionin e tyre, për shkarkimet e lëngëta dhe largimin e llumrave nga impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura.
10. Ngarkohen Ministri i Mjedisit, Ministri i Rregullimit të Territorit dhe i Turizmit dhe Ministri i Industrisë dhe i Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Fatos Nano







SHTOJCA NR.1

Lista e I e familjeve dhe grupeve të substancave
Lista I përmban disa substanca të veçanta të cilat takohen në familjet dhe grupet e mëposhtme, seleksionuar me kujdes në bazë të toksicitetit të tyre, qëndrueshmërisë dhe bioakumulimit, me përjashtim të atyre, të cilat janë biologjikisht të padëmshme ose të cilat janë konvertuar në substanca të cilat janë biologjikisht të padëmshme:
1. përbërësit organohalogjen dhe substancat të cilat mund të formojnë përbërës ose komponentë të tillë në mjedisin ujor:
2. përbërësit organofosforues;
3. përbërësit organikë;
4. substancat për të cilat është provuar që ato zotërojnë veti kancerogjene në mjedise ujore, kur disa substanca të listës II janë kancerogjene, ato gjithashtu janë përfshirë në këtë kategori;
5. mërkuri dhe komponentët e tij;
6. kadmiumi dhe komponentët e tij;
7. vajrat minerale persistente dhe hidrokarburet me origjinë naftore;
8. substancat sintetike persistente të cilat mund të notojnë, qëndrojnë pezull ose të fundosura dhe të cilat interferojnë në mjedise ujore.
Lista e II e familjeve dhe grupeve të substancave
Lista e II përmban:
A. Substancat që i përkasin familjeve dhe grupeve të substancave në listën e I për të cilat vlerat e lejuara nuk janë përcaktuar me këtë vendim.
B. Disa substanca të veçanta dhe kategori të substancave që bëjnë pjesë në familjet dhe grupin e substancave të listuara më poshtë, të cilat kanë efekte të dëmshme në mjedise ujore, edhe pse mund të jenë të kufizuara në një zonë të caktuar dhe të cilat varen nga karakteristikat dhe vendi i mjedisit ujor në të cilin shkarkohen.
Familjet dhe grupet e substancave sipas pikës B
I. Metaloidet dhe metalet e mëposhtme dhe përbërësit e tyre:
1.  Zink	6. Selen	11. KalIaj	16. Vanadium
2. Bakër	7. Arsenik	12. Barium	17. Kobalt
3. Nikel	8. Antimon	13. Berilium	18. Talium
4. Krom	9. Molibden	14. Bor		19. Telurium
5. Plumb	10. Titan	13. Uranium	20. Argjend
II. Biocidet dhe derivatet e tyre që nuk janë listuar.
III. Substancat të cilat kanë një efekt të dëmshëm mbi shijen dhe/apo erën e produkteve për konsum njerëzor, të ardhura nga mjedisi ujor dhe përbërësit përgjegjës për lindjen e substancave të tilla në ujë.
IV. Përbërësit toksikë ose organikë të qëndrueshëm të silikonit dhe substancat të cilat mund të çojne në lindjen e substancave të tilla në ujë, përjashtuar ato të cilat janë biologjikisht të padëmshme ose të cilat janë kthyer shpejt në ujë në substanca të padëmshme.
V. Përbërësit inorganikë të fosforit dhe fosfori elementar.
VI. Vajrat minerale jo persistente dhe hidrokarburet me origjinë naftore.
VII. Cianidet dhe fluoret.
VIII. Substancat të cilat kanë një efekt të kundërt në balancën e oksigjenit, veçanërisht amoniaku, nitritet.
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Vlerat e lejuara për DDT
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Vlerat e lejuara për trikloroetilenin (TRI)
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Shtojca nr.5
Kriteret për identifikimin e zonave të ndjeshme dhe atyre më pak të ndjeshme
A. Zonat e ndjeshme
Një trup ujor identifikohet si zonë e ndjeshme, nëse i përket njërit prej grupeve të mëposhtme:
1. Liqeneve natyrore me ujë të ëmbël, ujërave të tjera të ëmbla, estuareve dhe ujërave bregdetare të cilat janë eutrofike ose të cilat mund të kthehen në të ardhmen e afërt në të tilla, nëse nuk ndërmerren masa për mbrojtjen e tyre. 
Trupat ujorë të mëposhtëm duhet të merren në konsideratë në rastet kur elemente të veçanta ushqyese duhen verifikuar për të ulur nivelin e tyre përmes trajtimeve të mëtejshme:
a) liqenet dhe rrymat që arrijnë në liqene/rezervuare/gjire të mbyllura, të cilat verifikohen të kenë një këmbim ujor të dobët, ku mund të ndodhin akumulime: në këto zona, eliminimi i fosforit është i rëndësishëm për të ulur shkallën e eutrofikimit. Kur ka shkarkime aglomerate edhe eliminimi i azotit duhet konsideruar;
b) estuaret, gjiret dhe të tjera ujëra bregdetare, të cilat kanë një këmbim ujor të dobët ose të cilat marrin sasi të mëdha ushqyesish: në këto zona, kur ka shkarkime aglomerate të mëdha eliminimi i fosforit dhe/ose azotit është i rëndësishëm për të ulur shkallën e eutrofikimit. 
2. Ujërave të ëmbla sipërfaqësore të destinuara për ujë të pijshëm në të cilat përqendrimi i nitrateve, si rezultat i mosmarrjes së masave, mund të kalojë mbi normat e lejuara.
3. Zonave ku një trajtim i mëtejshëm është i nevojshëm, me qëllim që të plotësohen vlerat e lejuara për kategoritë specifike të trupave ujorë përbërës të këtyre zonave.
B. Zonat më pak të ndjeshme
Një trup ujor detar ose një zonë mund të identifikohet si më pak e ndjeshme, nëse shkarkimet e ujërave të ndotura nuk afektojnë mjedisin përkatës në kuptim të kushteve specifike morfologjike, hidrologjike ose hidraulike.






 Në identifikimin e zonave më pak të ndjeshme, risku që ngarkesa e shkarkuar mund të transferohet në një zonë të afërt ku mund të shkaktojë dëmtime të pariparueshme mjedisore duhet të merret gjithashtu në konsideratë. Prezenca e zonave të ndjeshme jashtë territorit të vendit duhet gjithashtu të bëhet e njohur për t’u pasur nën kujdes. 
Trupat ujorë të mëposhtëm duhet të kihen parasysh në përcaktimin e zonave më pak të ndjeshme: gjiret e hapura, estuaret dhe ujërat bregdetare me këmbim të mirë ujor dhe jo subjekt i eutrofikimit ose pakësimit të oksigjenit, ose të cilat ka pak të ngjarë të bëhen eutrofike ose të shkojnë drejt pakësimit të oksigjenit për shkak të shkarkimit në to të ujërave të ndotura urbane.


UDHËZIM

Mbi përcaktimin e kritereve të rimbursimit të TVSH-së së eksportuesve bazuar në analizën e riskut 

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, si dhe në zbatim të ligjit nr.7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, si dhe pikës 16.1 të udhëzimit nr.7, datë 19.1.2005 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, Ministri i Financave

Udhëzon:

Kategorizimi  i eksportuesve në tre grupe (A, B dhe C) në procesin e rimbursimit të TVSH-së  mbështetet në funksion të analizës së riskut që paraqet rimbursimi i tyre për të ardhurat tatimore. 
Në grupin A do të përfshihen eksportuesit me risk minimal, që do të kenë përparësi  në periudhën kohore për rimbursimin e TVSH-së. Në këtë grup do të klasifikohen ato shoqëri eksportuese që:
1. prodhojnë 100 % për eksport;
2. kanë një aktivitet eksportues  mbi 3 vjet;
3. nuk kanë asnjë vlerësim tatimor nga ku të kenë rezultuar detyrime tatimore, sipas metodave alternative  të përcaktuara në nenin 36 të ligjit “Për procedurat tatimore”, që mund të jenë bërë nga vlerësuesit apo kontrollorët e administratës tatimore;
4. përdorin dokumentim dhe mbajtje të llogarive kontabile konform kërkesave të ligjit “Për kontabilitetin” dhe ligjit “Për dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive për tatimet”;
5. pagesa të sakta dhe në kohë të detyrimeve tatimore, doganore dhe atyre të sigurimeve shoqërore;
6. është ushtruar kontroll i thelluar nga organet tatimore, të paktën një herë në 2 (dy) vitet e fundit;
7. paraqitje e listës së nënkontraktorëve me të cilët ata punojnë.
 Në grupin B do të përfshihen eksportuesit me risk mesatar që do të renditen  pas grupit A në periudhën kohore për rimbursimin e TVSH-së. Në këtë grup do të klasifikohen ato shoqëri eksportuese që:
1. eksportojnë më shumë se 50 % të prodhimit të tyre;
2. kanë një aktivitet  jo më pak se 3 vjet;
3. nuk kanë vlerësime tatimore nga ku kanë rezultuar detyrime tatimore, sipas metodave alternative  të përcaktuara në nenin 36 të ligjit “Për procedurat tatimore”, që mund të jenë bërë nga vlerësuesit apo kontrollorët e administratës tatimore;
4. përdorin dokumentim dhe mbajtje të llogarive kontabile konform kërkesave të ligjit “Për kontabilitetin” dhe ligjit “Për dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive për tatimet”;
5. pagesa të sakta dhe në kohë të detyrimeve tatimore, doganore dhe atyre të sigurimeve shoqërore;


6. është ushtruar kontroll i thelluar nga organet tatimore, të paktën një herë në 3 vitet e fundit;
7. paraqitje e listës së nënkontraktorëve me të cilët ata punojnë;
Në grupin C do të përfshihen eksportuesit me risk të lartë ku do të grupohen të  gjitha shoqëritë e tjera eksportuese, që kanë mbetur sipas kritereve për këtë kategori. Gjithsesi, ato do të planifikohen për kontroll, përpara bërjes së një rimbursimi.
Për secilin grup, secili kriter sipas rëndësisë që ka do të ketë pikë të caktuara, ku të gjitha kriteret bashkë do të plotësojnë masën e 75 pikëve. Pragu për të kategorizuar  në secilin grup do të jetë 60 pikë. 
Mosplotësimi i pikavarazhit sipas pikëve të secilit grup, e kalon automatikisht tatimpaguesin në një kategori më të ulët.
Gjithashtu do të planifikohen për kontroll të gjitha ato shoqëri që, megjithëse janë klasifikuar si me risk të ulët ose mesatar, në raste të veçanta, paraqesin kërkesa për rimbursim  me shuma të mëdha, larg kërkesës normale të tyre.
Përsa u përket procedurave të kategorizimit, shoqëria eksportuese bën vetë kategorizimin, i cili vlerësohet nga administrata tatimore. Mbi bazën e rezultatit, administrata tatimore i lëshon një certifikatë kategorie (A, B ose C).
Certifikimi për kategorizim bëhet pa afat. Kalimi nga kategoria më e ulët në atë më të lartë bëhet me aplikimin e tatimpaguesit eksportues, ndërsa kalimi nga kategoria më e lartë në atë më të ulët bëhet nga administrata tatimore mbi bazën e rezultateteve të kontrollit tatimor.
Procedurat e rimbursimit të TVSH-së janë ato që përshkruhen në udhëzimin e Ministrit të Financave nr.7, datë 19.1.2005 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”. Mbi bazën e analizës së riskut, eksportuesit e kategorisë A do të rimbursohen 15 ditë nga data e paraqitjes së kërkesës për rimbursim, ata të kategorisë B – 25 ditë dhe eksportuesit e kategorisë C për 30 ditë.
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

MINISTRI I FINANCAVE
Arben Malaj



KRITERET  PËR  PËRCAKTIMIN  E  RISKUT

	Kriteret për risk minimal A
	Pike te mundesh-me
	Pike nga aplikuesi
	Pike nga administrata tatimore
	Kriteret për risk mesatar B
	Pike nga aplikuesi
	Pike nga administrata tatimore
	Kriteret për risk të lartë C
	Pike nga aplikuesi
	Pike nga administrata tatimore

	1. prodhojnë 100%
 për eksport
	
25
	
	
	1. eksportojnë më shumë
se 50% të prodhimit të tyre
	
	
	1. eksportojnë më shumë se 50% të prodhimit të tyre
	
	

	2.kanë aktivitet eksporti më shumë se 3 vite
	
10
	
	
	2.kanë aktivitet eksportues 
jo më pak se 3 vite
	
	
	2. kanë aktivitet eksportues deri në 1 vit
	
	

	3. nuk kanë asnjë vlerësim tatimor nga ku të kenë rezultuar detyrime tatimore, sipas metodave alternative  të përcaktuara në Nenin 36 të ligjit “Për proçedurat tatimore”, që mund të jenë bërë nga vlerësuesit apo kontrollorët e administratës tatimore;
	




10
	
	
	3. nuk kanë asnjë vlerësim tatimor nga ku të kenë rezultuar detyrime tatimore, sipas metodave alternative  të përcaktuara në Nenin 36 të ligjit “Për procedurat tatimore”, që mund të jenë bërë nga vlerësuesit apo kontrollorët e administratës tatimore;
	
	
	3. kanë asnjë vlerësim tatimor nga ku të kenë rezultuar detyrime tatimore, sipas metodave alternative të përcaktuara në nenin 36 të ligjit “Për procedurat tatimore”, që mund të jenë bërë nga vlerësuesit apo kontrollorët e administratës tatimore;
	
	

	4. përdorin dokumentim dhe mbajtje te llogarive kontabile konform kerkesave te ligjit “Per Kontabilitetin” dhe ligjit “Per dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive”;
	


10
	
	
	4. përdorin dokumentim dhe mbajtje te llogarive kontabile konform kerkesave te ligjit “Per Kontabilitetin” dhe ligjit “Per dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive”;
	
	
	4. nuk përdorin dokumentim dhe mbajtje te llogarive kontabile konform kerkesave te ligjit “Per Kontabilitetin” dhe ligjit “Per dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive”;
	
	

	5.pagesa të sakta dhe në kohë të detyrimeve ndaj administratës fiskale
	
10
	
	
	5.pagesa të sakta dhe në kohë të detyrimeve ndaj administratës fiskale
	
	
	5.pagesa të pasakta dhe jo në kohë të detyrimeve ndaj administratës fiskale
	
	

	6. ka kaluar kontroll nga administrata tatimore, të paktën 1 herë në 2 vitet e fundit
	

5
	
	
	6.ka kaluar kontroll nga administrata tatimore, të paktën 1 herë në 3 vitet e fundit
	
	
	6.ka kaluar kontroll nga administrata tatimore, deri 1 vit më parë .
	
	

	7. paraqitje e listës së nënkontraktorëve qe punojne per llogari te eksportuesit kryesor.
	


5
	
	
	7. paraqitje e listës së nënkontraktorëve qe punojne per llogari te eksportuesit kryesor.
	
	
	7. paraqitje e listës së nënkontraktorëve qe punojne per llogari te eksportuesit kryesor.
	
	

	Total pikësh A
	75
	
	
	Total pikësh B
	
	
	Total pikësh C
	
	




	Shenoni vlerësimin e rriskut të mundshëm sipas rezultateve të mësipërme :
(plotesohet nga administrata tatimore)











	Emri i Aplikuesit :

_______________________________________________________________
Emri i nënpunësit tatimor:

	Data :
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	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
FORMULARI I DEKLARIMIT 
PËR PËRCAKTIMIN E RRISKUT
PËR EKSPORTUESIT 

	Shënime:   Plotësoni të gjitha kutitë. Shkruani “J/A“ ( Jo e Aplikueshme) në ato kuti që nuk keni për të deklaruar

	PJESA I                                                 Informacion Personal

	1. Tatimpaguesi (emri i Personit të tatueshëm) 
	2. NIPT
	 3. Emri, adresa dhe numri i telefonit të administratorit

	4. Aktiviteti kryesor
	5. Adresa të tjera

	6. Të tjera




	7. Dega tatimeve ku aplikohet
	8. Qendër
	9. Filial
	10.Vlera e kërkesës për rimbursim të periudhës më të fundit  tatimore (në lek)
	11.Numri i punonjësve
	12.Fondi mujor i  pagave bruto  



Shënim: Kjo  pjesë  e  formularit  plotësohet  nga  tatimpaguesi.


VENDIM
Nr.19, datë 23.3.2005

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI PËRMBAJTJEN E PROGRAMIT TË RISIGURIMIT TË SHOQËRIVE TË SIGURIMIT DHE AFATET KOHORE TË PARAQITJES PRANË AUTORITETIT MBIKËQYRËS TË SIGURIMEVE”

Në mbështetje të shkronjave “i” dhe “k” të pikës 2 të nenit 14 të ligjit nr.9268, datë 29.7.2004 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Mbikëqyrës së Sigurimeve” dhe të pikës 6 të nenit 108 të ligjit nr.9267, datë 29.7.2004 “Për veprimtarinë e sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime”, Këshilli i Autoritetit Mbikëqyrës të Sigurimeve

VENDOSI:

1. Miratimin e udhëzimit “Mbi përmbajtjen e programit të risigurimit të shoqërive të sigurimit dhe afatet kohore të paraqitjes pranë Autoritetit Mbikëqyrës të Sigurimeve”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Udhëzimi hyn në fuqi menjëherë dhe botohet ne Fletoren Zyrtare dhe në buletinin e Autoritetit Mbikëqyrës të Sigurimeve.



3. Udhëzimi t’u dërgohet për zbatim shoqërive të sigurimit.
Ky vendim hyn në fuqi më 23.3.2005.

KRYETARI I KËSHILLIT 
TË AUTORITETIT MBIKËQYRËS TË SIGURIMEVE
Burbuqe Riba


RREGULLORE
Nr.7, datë 23.3.2005

MBI PËRMBAJTJEN E PROGRAMIT TË RISIGURIMIT TË SHOQËRIVE TË SIGURIMIT DHE AFATET KOHORE TË PARAQITJES PRANË AUTORITETIT

Në mbështetje të shkronjës i të nenit 14 të ligjit nr.9268, datë 29.7.2004 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Mbikëqyrës të Sigurimeve” dhe pikës 6 të nenit 108 të ligjit nr.9267, datë 29.7.2004 “Për veprimtarinë e sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimin në sigurime dhe risigurime”, Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve nxjerr këtë rregullore.

Neni 1
Objekti

Kjo rregullore ka për objekt të përcaktojë rregullat bazë për hartimin e programit të nevojave për risigurim për çdo vit financiar të shoqërisë së sigurimit.

Neni 2
Tipet e marrëveshjeve të risigurimit që përfshihen në programin e sigurimit

Programet e risigurimit të lejueshme nga Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve duhet të jenë të njërës nga format apo kombinime të formave të mëposhtme:
a) Risigurim automatik: Kjo është një kontratë risigurimi që lejon cedimin automatik të klasave dhe shumave të rrezikut të parapërcaktuara, sipas termave dhe kushteve të specifikuara në marrëveshjen e risigurimit.
b) Risigurim fakultativ: Kjo është një kontratë risigurimi, e cila i lejon një shoqërie ceduese të bëjë risigurimin e rreziqeve specifike, kur kushtet dhe termat janë ofruar nga shoqëria ceduese dhe janë pranuar nga risiguruesi.
c) Risigurimi proporcional: Risiguruesi merr pjesë në pagesat e dëmeve dhe shpenzimet për humbjet sipas një raporti (proporcioni) të dalë nga pjesa që ai është përgjegjës nga shuma origjinale e rrezikut. Primet gjithashtu janë të ndara në raport sipas raportit të shumës së rrezikut të risiguruar.
d) Risigurimi joproporcional : Kjo marrëveshje mund të jetë në formën e mbulimit “excess of loss” ose “stop loss” ose një kombinim i të dyve. Përgjegjësia e risiguruesit fillon në momentin që humbja e lindur nga një rrezik i risiguruar arrin një shumë të përcaktuar. Kjo kontratë risigurimi mund të aplikohet në ndodhjen e një humbjeje që rrjedh nga një rrezik apo ngjarje e vetme, ose sipas një limiti total humbjesh duke mbuluar një klasë sigurimesh apo ngjarjesh, ose edhe një kombinim i tyre.
e)  Tipe të tjera të zbatueshme.





Neni 3
Përmbajtja e programit të risigurimit

Çdo shoqëri sigurimi detyrohet të zbatojë një program risigurimi për çdo vit  financiar.
Programi i risigurimeve përmban:
a) tabelën e mbulimeve maksimale të shoqërisë për çdo klasë sigurimi; Kjo tabelë hartohet në bazë të kapitalit të shoqërisë, provigjoneve statutore dhe primeve për çdo klasë;
b) procedurat, bazat dhe kriteret e përcaktimit të probabilitetit më të lartë të humbjeve në lidhje me rreziqet e marra në sigurim;
c) nivelin e mbulimit në risigurim të rënë dakord paraprakisht. 

Neni 4
Depozitimi i programeve të risigurimit në Autoritetin Mbikëqyrës të Sigurimeve

Programet e risigurimit paraqiten pranë Autoritetit jo më vonë se 60 ditë kalendarike nga fillimi i vitit të ri financiar. 
Pranë Autoritetit paraqiten edhe ndryshime të mëdha që u bëhen programeve të risigurimit ,siç janë ndryshimi apo shtimi i partnerëve të risigurimit apo ndryshimi i natyrës dhe i llojit të mbulimit të risigurimit. 
Autoriteti shprehet brenda 45 ditëve nga data e depozitimit të tyre. 
Shoqëria që aplikon për marrje të licencës për ushtrim aktiviteti sigurimesh ose risigurimesh, paraqet së bashku me dokumentacionin e kërkuar nga ligji nr.9267, datë 29.7.2004 edhe programin e risigurimit për veprimtarinë e parashikuar në planin e biznesit.

Neni 5
Përshtatshmëria e programit të risigurimit

 Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve shprehet mbi përshtatshmërinë e programit të risigurimit kur:
a) transaksionet e risigurimit përfshijnë vetëm ato lloj transaksionesh të cilat përfshijnë transferim të përcaktuar të rrezikut; 
b) programi i risigurimit është i përshtatshëm për nivelin e kapitalit të shoqërisë ceduese, profilin e rreziqeve të marra në sigurim, si dhe politikën e shoqërisë mbi mbajtjen e rrezikut me limitet e mbajtjes së lejuar të shoqërisë të përshkruara në këtë rregullore; 
c) niveli i kapitalit dhe aftësisë paguese të shoqërisë janë të përshtatshme që të sigurojnë stabilitetin e vazhdueshëm financiar në lidhje me standardet e veta të mbajtjes së rrezikut;
d) mbrojtja e ofruar nga risiguruesi është e sigurt dhe i përmbahet kërkesave të vendosura nga kjo rregullore;
e) risiguruesi është një kompani e licencuar apo një kompani që njihet si e tillë nga Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve në pajtim me udhëzimin nr.15, datë 28.2.2005 të tij;
f) programi është në pajtim me kërkesa të tjera të tilla, të cilat Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve, mund t’i përshkruajë me akte të tjera nënligjore.

Neni 6
Limiti i mbajtjes në sigurim nga shoqëritë e jo-jetës

Duke iu nënshtruar limiteve specifike që aplikohen për kategori të caktuara të sigurimit të jo-jetës, të gjitha shoqërite e sigurimit të jo-jetës nuk duhet të marrin asnjë rrezik të vetëm apo të pranojnë risigurimin e ndonjë rreziku të vetëm, që rrjedh nga një rast i vetëm i sigurimit ku përgjegjësia e tij, sipas kësaj rregulloreje tejkalon dhjetë për qind (10%) të kapitalit të saj.



Neni 7
Limite Specifike të mbajtjes në sigurim nga shoqëritë e jojetës

Përgjegjësia e mbajtur në to nga risigurimi, sipas nenit 6 të kësaj rregulloreje, të një shoqërie sigurimi të jo-jetës për një rrezik të vetëm që rrjedh nga një rast i vetëm i siguruar në kategoritë e sigurimit të specifikuara më poshtë, iu nënshtrohet limiteve specifike si më poshtë vijon:
a) Sigurimi i kreditit – jo më shumë se dy për qind (2%) të kapitalit të shoqërisë;
b) Sigurimit i besueshmërisë (fidelity insurance) – jo më shumë se dy për qind (2%) të kapitalit të shoqërisë; 
c) Sigurimit i garancive – jo më shumë se dy për qind (2%) të kapitalit të shoqërisë;
d) Sigurimi i garancive me hipoteka–jo më shumë se dy për qind (2%) të kapitalit të shoqërisë;
e) Sigurimi i depozitave–jo më shumë se dy për qind (2%) të kapitalit të shoqërisë; 

Neni 8
Limiti i mbajtjes në sigurim nga shoqëritë e jetës

Të gjitha shoqëritë e sigurimit të jetës nuk duhet të ndërmarrin asnjë rrezik të veçantë apo të pranojnë risigurimin e rrezikut të vetëm të jetës që rrejdh nga një rast i vetëm i sigurimit ku përgjegjësia e tij sipas kësaj rregulloreje tejkalon dhjetë për qind (10%) të kapitalit të saj.

Neni 9
Limite specifike të mbajtjes në sigurim nga shoqëritë e jetës

Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve  mund të vendosë limite specifike mbi mbajtjen e rrezikut të një shoqërie sigurimi të jetës për klasën apo klasat e sigurimit të jetës, nëse Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve e konsideron të arsyeshme, duke marrë parasysh madhësinë, shkallën dhe natyrën e biznesit të shoqërisë së sigurimt të jetës. 

Neni 10
Sanksione

Për moszbatimin e kësaj rregulloreje aplikohen sanksione të parashikuara në ligjin nr.9267, datë 29.7.2004.
Kjo rregullore hyn në fuqi më 23.3.2005.

KRYETARE E KËSHILLIT 
TË AUTORITETIT MBIKËQYRËS TË SIGURIMEVE

Burbuqe Riba















KËRKESË

Shtetësja Evgjeni Adhamidhi lindur më 1.4.1925 në Berat dhe banuese në Fier, kërkon shpalljen të zhdukur dhe të vdekur të shtetasve Qirjako Adhamidhi, lindur më 25 tetor 1897 dhe Anastas Adhimidhi, lindur më 2 prill 1902.

KËRKUESE
Evgjeni Adhamidhi



KËRKESË

Shtetësja Bahixhe Elezi lindur më 10 mars 1958 në fshatin Agonas dhe banuese në Kavajë, kërkon shpalljen të zhdukur të vëllait të saj, shtetasit Demir Biduli, i datëlindjes 2.1.1930 dhe caktimin e kujdestarisë për administrimin e pasurisë së tij.

KËRKUESE
Behixhe Elezi
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Prodh 1 baterive

Cd te trajtuar

Prodh i pigmenteve Mujore 0.3 gkg te|0.2*mg/dm’
Cd te trajtuar

Ditore 0.6 gkg tc|04*mg/dm’
Cd te trajtuar

Prodh i stabilizuesve Mujore 0.5 g/kg te]02*mgdm’
Cd te trajtuar |

' Ditore 1,0 glkg te | 0,4*mg/dm’

|
Cd te trajtuar }

primare dhe sekondare | Mujore 1.5 g/kg te | 0.2*mg/dm’
: Cd te trajtuar

Ditore 3.0 ghkg te ! 04*mg/dm’
Elektroplating Cd te trajtuar
Elektro veshjet
(galvanizimet) Mujore 0,3 gkg te | 0.05mg/dm’

Cd te trajtuar | .
| Ditore 0,6 g/kg te; 0, Img/dm’
Cd te trajtuar

*Koncentrimi mesatar mujor [ kadmiumit total te shkarkuar me ujerat e ndotur

Nje procedure ¢ thjeshte monitorimi duhet te ndermerret ne raste te impianteve
industriale te cilat nuk shkarkojne me shume se 10 kg Cd per vit. Ne rastet e
impianteve te electroveshjeve industriale nje procedure ¢ thjeshte duhet te ndermerret
vetem ngs volumi total i depozitave te elektroveshjeve eshte me pak se 1,5 m’.

Metoda e references se analizes se perdorur per percaktimin e Cd ne ujrat e
ndotura eshte spektrofotometri absorber atomik, pas ruajtjes dhe perpunimit paraprak
te mostrave. Kufijte e percaktimit duhet te jene te tille ge pergendrimii i Cd te matet
me saktest * 30%, kur perqendrimi i Cd ne ujrat e¢ ndotura eshte sa 1/10 ¢
pergendrimit max te lejuar te Cd ne ujra e ndotura te shkarkuara. Matju ¢ rrymes se
shkarkimeve te behet me saktesi £ 20%

Vlerat e lejuara per HCH

I

Lloji i aktivitetit Lloji i vierave Vlerat e lejuara’ |
M -~ e 1 t . . i . .
industrial mesatare Pesha Perqendrimi Shenime
ne
' shkarkime®

1

1

Prodhimi i HCli Mujore 2g/t te HCH te | 2.0mg/dm’
prodhuar ‘
Ditore | 4g/t te HCH e 4,0mg/dm’
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prodhuar

Ekstraktimi 1 | Mujore 4g/t te HCH te | 2.0mg/dm’
lindanit prodhuar
Ditore 8g/t te HCH te | 4,0mg/dm’
prodhuar
Impianti ku eshte | Mujore Se/t 1o HCH e | 2,0mg/dm’
kryer prodhimi i prodhuar
HCII dhe | Ditore 10g v HCH e | 4.0mg/dm’
ekstraktimi 1 prodhuar
lindanit

1. Vlerat e lejuara ne tabele gjithashtu perfshijne cdo shkarkim rezultuar nga
formulimi 1 lindanit ne te njejtin vend.

2. Vlerat e lejuara te zbatueshme per sasine totale te HCH prezente ne te gjitha
shkarkimet e ujrave qe perbajne HCH te ardhura nga vendi i impiantit
industrial.

Pergendrimi mesatar i HCH ne shkarkime.

(S

Nje skeme e thjeshte monitorimi duhet hartuar ne rastet e impianteve industriale te cilet
nuk shkarkojne me shume se 3 kg te HCH ne vit.

Metoda e references eshte gaz kromatografia me dedektor me kapje te elektroneve pas
ekstraktimit me ane te solventeve te pershtatshem dhe pastrimit. Kufirir i percaktimit
duhet te jete sa 1/10 e pergendrimit maksimal te lejuar ne ujerat ¢ ndotura.

Saktesia dhe precizioni i metodes duhet te jete £ 50% te nje pergendrimi i cili perfagson
dytishin e vleres se kufirit te zbulimit. Matja e rrymes se shkark:meve duhet te kryhet me

saktesi + 20%.

Vlerat e lejuara per carbonin tetraklorid ( CCly)

Lloji i aktivitetit . Llojii vlerave Vlerat ¢ lejuara
industrial mesatare "~ Pesha Perqendrimi | Shenime
ne shkarkime

Prodhimi 1 CCly | Mujore 40 g/t te | 1.5 mg 'dm’
nepermjet  procesit kapacitetit |

te perklorimit gqe total te !

perfshin larjen prodhimit te

L o CCly dhe |
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Procese ge nuk
perfshije larjen
|
Prodhimi i
~klormetanit nga
' klorinimi i metanit
- (duke perfshire |
l gjenerimin klorit
me

‘ elektrolotik
»

presion te larte) dhe

nga metanoli'

Ditore

Mujore

Ditore

Mujore

Ditore

percloritilenit

80 g/t te
kapacitetit :
total le

prodhimit te

CCly dhe !

percloritilenit

2.5 g/t te

kapacitetit

total te

prodhimit te

CCly dhe

percloritilenit

5 g/t te
' kapacitetit

total te

prodhimit te

percloritilenit

13
3.0 mg/dm

1.5 mg/dm3

3.0 mg/dm’

1.5m g/dm3

5.0 mg/dm’

CCl, dhe
percloritilenit

10 g/t te
kapacitetit

total te |
prodhimit te
CClL dhe -
clormetanit

20 g/t te
- kapacitetit |
total te !
prodhimit te
CCly dhe

1. Nje skeme e thjeshte monitorimi eshte ¢ mjuttueshme nese shkarkimet vjetore te CCly

nuk i kalojne 30 kg ne vit.

Metoda e references per percaktimin ¢ pranise se CCly ne shkarkime eshte gaz
kromatografia. Nje dedektor zbulues i ndjeshem duhet te perdoret kur nivelet e
pergendrimit jane poshte 0.5 ugr/dm3 dhe ne kete rast kufiri 1 percaktimit prej 0,1
ugr/dm3 eshte i pranueshem. Saktesia dhe precizioni 1 metodes duhet te jete = 50, ne nje
pergendrim 1 cili perfageson dyfishin e vleres se kufirit te zbulimit. Matja e rrymes te

behet me saktesine + 20%.

Vlerat e lejuara per DDT
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perfshire

L

ose perdorur

Lloji i aktivitetit Lloji i Vlerat e lejuara
industrial vlerave —  Shenime
Pesha Perqendrimi ¢
mesatare .
ne shkarkime

Prodhimi i DDT | Mujore 4 g/t te | 0.2 mg/dm3
substances  te
- formulimin e DDT prodh, trajtuar

ne te njejtin vend ose perdorur

Ditore 8 g/t te | 0,4 mg/dm3
substances  te
prodh, trajtuar

]

Nje skeme e thjeshte monitorimi duhet te perfshihet ngs shkarkimet vjetore te DDT nuk i

kalojne 1kg ne vit.

Metoda e references ge do te perdoret per percaktimin ¢ DDT ne shkarkime eshte gaz
kromatografia me dedektor me kapje te elektroneve pas ekstraktimit me ane te solventeve
te pershtatshem. Kufiri i percaktimit duhet te jete 1pgr/dm™

Saktesia dhe precizioni i metodes duhet te jete = 50% ne nje perqendrim ge perfageson
dvfishin e vleres se kufirit te zbulimit. Matia e rrymes se shkarkimeve te behet me saktesi

+ 20%.

Vlerat e lejuara per pentaklorofenolin (PCP )

Lloji i aktivitetit Lloji i Vlerat e lejuara
industrial vierave - — Shenime
mesatare Pesha Pergendrimi
ne shkarkime
Prodhimi i sodium | Mujore 25 g/t te | 1.0 mg/dm’
pentaklorofenatit kapacitetit te !
me hidrolizimin e prodhimit ;
hexaklorobenzenit ‘
!
! Ditore | 2,0 mg/dn?’ f
| S0 g/t te | l
kapacitetit te | |
| prodhimit " |
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Nje skeme e thjeshte monitorimi eshte e vlefshme nese shkarkimet vjetore te PCP nuk i
kalojne 3kg ne vit.

Metoda e references per percaktimin e pentaklorfcnolit ne shkarkime eshte kromatografia
e lenget me presion te larte ose gaz kromatografia me dodektor me kapje elektronesh pas
ekstradimit me ane te solventeve te pershtatshem. Kufiri i percuktimit eshte 2 pg/dm’

Saktesia dhe precizioni I metodes duhet te jete + 50% ne nje pergendrim dyfishin e vieres
se kufirit te zbulimit. Matja e rrymes se rrjedhjes te behet me saktesi = 20%.

Vlerat e lejuara per Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin

|

Lloji i aktivitetit Lloji i ? Vlerat e lejuara’
industrial vlerave - Pesha Perqendrimi Shenime
mesatare .9
ne shkarkime”
- Prodh 1 aldrines, | Mujore 3 g/t te kapacitetit | 2pg /dm’
dhe/ose dieldrines, total te prodhimit
dhe/ose  endrines
perfshire !
formulimin e
ketyre substancave | Ditore 15 g/t te : 10pg /dm’ ° }
I ne te njejtin vend kapacitetit total te
| prodhimit

1. Vlerat e lejuara duhet te zbatohen per shkarkimet totale te aldrines, dielrines dhe
endrines. Nese shkarkimi ge rezulton nga prodhimi ose perdorimi i aldrines, dieldrines
ose endrines (duke perfshire edhe formulimin e ketyre substancave) permban gjithashtu
1zodrin, vlerat e lejuara do te aplikohen per shkarkimet totale te aldrines, dieldrines,
endrines dhe izodrines.marrin parasysh sasine totale te ujit ge kalon neper impiant.

2 Keto vlera marrin ne konsiderate sasine totale te ujerave ge kalojne permes impiantit

industrial.
3. Nese eshte e mundur vlerat ditore nuk duhet te tejkalojne 2 here vleren mujore.

Metoda e references eshte ajo gaz kromatografike me kapje elektronesh pas ektarktimit
me ane te solventeve te pershtatshem. Kufiri 1 percaktimit per cdo substance eshte 400
mg /dm’ per eflyentet, ne varesi edhe te numrit te substancave parazile prezente ne
moster.

Saktesia dhe precizioni i metodes duhet te jete = 50% ne nje perqendrim dyfishin e vleres
se kufirit te zbulimit. Matja e rrymes se rrjedhjes te behet me saktesi = 20%.
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Vlerat e lejuara per hexaklorobenzenin (HCB)

Lloji i aktivitetit Lloji i
industrial vierave
! mesatare
|
Prodhimi dhe | Mujore
perpunimi 1 HCB
Ditore
|
- Prodhimi i | Mujore
perkloroetilenit
(PER) dhe i
tetraklururit te
karbonit (CCly)

nga klorinimi i | Ditore

tepert

|

Vlerat e lejuara

Shenime

Pesha Perqendrimi

o ne shkarkime
10 g/t te | 1.0 mg/l

kapacitetit te |

prodhimit t¢e HCB

20 g/t te | 2. 0 mg/l

kapacitetit te

prodhimit te HCB

1,5 g/t te + 1, S mg/l

kapacitetit te

prodhimit te

PER+CCly ne

total

30 gt te!3 0mgl |

kapacitetit te' !

prodhimit te | |

PER+CCl, ne |

total 1

L

Nje skeme e thjeshte monitorimi vlen nese shkarkimet vjetore te HCB nuk 1 kalojne 1 kg

ne vit.

Mectoda e references per percaktimin e prezences se HCB ne shkarkimet e lengeta eshte
gaz kromatografia me dedektim electron kapes pas ekstratimit nepermjet nje tretesi te
pershtateshem. Limiti i percaktimit te HCB do te jete brenda nje niveli 0,5 - 1pg/dm’ ne
varesi te numrit te substancave te huaja prezente ne moster.
Saktesia dhe perpikemeria e rmietodes duhet te jete + 50 % te nje pergendrimi i cili
perfageson dytishin e vleres limite te percaktimit.

Matja e rrjedhes duhet te kryhet me nje saktesi = 20%.

Vlerat e lejuara te hexaklorobutadienit (HCBD)

l

Shenime

Lloji i aktivitetit Lloji i Vlerat ¢ lejuara
industrial vlerave oo e .
mesatare .
Pesha Pergendrimi
ne shkarkime
L !
! .
Prodhimi i t Mujore 1.5 gt te 1.0mg/! -

]
|

|
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perkloretilenit kapacitetit total te
(PER) dhe prodhimit te
tetraklorurit te PER+CCly
karbonit (CCly) | Ditore 3,0 g/t te | 3,0 mg /I
nga perklorinimi kapacitetit total te
prodhimit te
PER+CCl4 L

Nje skeme ¢ thjeshte monitorimi eshte e vlefshme ne: o shkarkimet vjetore te HCBD nuk i
kalojne 1 kg ne vit

Metoda e references per percaktimin e prezences se [ICB ne shkarkimet e lengeta eshte
gaz kromatografia me dedektim electron kapes pas ekstratimit nepermjet nje tretesi te
pershtateshem. Limiti i percaktimit te HCB do te jete brenda nje niveli 0,5 - 1ug/dm’ ne
varesi te numrit te substancave te huaja prezente ne moster.

Saktesia dhe perpikemeria e metodes duhet te jete + 50 % te nje pergendrimi i cili
perfageson dyfishin e vleres limite te percaktimit.

Matja e rrjedhes duhet te kryhet me nje saktesi + 20%.

Vlerat e lejuara per kloroform (CHCl;)

Lloji i aktivitetit Lloji i Vlerat e lejuara
industrial vlerave . Shenime
mesatare Pesha Pergendrimi
ne shkarkime
Prodh 1 | Mujore 10 g/t te | 1,0 mg/l
klorometanit nga kapacitetit total te
metanoli ose nga prodhimit te
nje kombinim 1 klorometanit
metanolit me
metan’ Ditore 20g/t te | 3,0 mg/l
kapacitetit total te
prodhimit te
klorometanit
‘ 1.0 mg/l
' Prodhimi i | Mujore 7.5g/t te
klorometanit nga kapacitetit total te
klorinimi 1 metanit - prodhimit te
klorometanit 2,0 mg/I
Ditore 15g/t te
kapacitetit total te
prodhimit te |
klorometanit

''Nepermjet klorinimit te metanolit, pastaj klorinimit te metilkloridit.
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Nje skeme e thjeshte monitorimi eshte e vflefshme nese shkarkimet vjetore te
CHCl; nuk 1 kalojne 30 kg ne vit.

Metoda ¢ references per percaktimin e presences se kloroformit ne shkarkime eshte gaz
kromatografl. Nje dedektor i ndjeshem duhet te perdoret kur nivelet € pergendrimit jane
nen 0,5 mg/dm’ dhe ne kete rast kufiri i percaktimit eshtc 0,1 pg/dm’; per
niveleperqendrimi me te larta se 0,5 mg/dm® nje limit percaktimi prej 0.1 mg/dm” eshte i
pranueshem. Saktesia dhe perpikemeria e metodes duhet te jete + 50 % te nje
pergendrimi i cili perfaqeson dyfish vieren e limitit te percaktimit.

Matja e rrjedhes duhet te kryhet me nje saktesi + 20%.

Vlerat e lejuara per 1,2 — dikloroetanin (EDC)

Lloji i aktivitetit Lloji i Vlerat e lejuara
industrial’ vlerave —_ Shenime
t 2 ‘
fesatare Pesha” Pergendrimi
ne shkarkime®
(a) Prodhim vetem | Mujore 2,5¢/ 1,25mg /1

i 1,2-dikloroetanit
(pa perpunim ose
perdorim  ne te !
njejtin vend)

Ditore Sg/t ' 2,5mg /1
(b) Prodhim i 1.2- ! Mujore Sg/t 2,5mg/l
dikloroetanit, dhe | '
perpunimi ose |

perdorimi ne te |
njejtin - vend me |
perjashtim te per ; Ditore 10g/t - 5.0my/l
perdorimimit  ne | : |
prodhimin e jono-
' kembyesve. *

' (c)Perpunimi i 1,2- = Mujore 2,5g/t 1,0mg/1
dikloretanit ne |
substanca te tjera
nga vinyl kloridi.> | Ditore Sg/t 12,0 mg/l |
(d) Perdorimi 1 Mujore - '[ 0.1mg/l
EDC per !
degrasimin e

metaleve nga nje \
vend industrial 1 - f‘

6 . ;
mbuluar nga (b) i Ditore ; 02mg i
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1. Kapaciteti 1 prodhimit te EDC se pastruar perfshin ate fraksion te EDC te pandare ne
njesine e prodhimit te klorur vinilit te lidhur me njesine prodhuese te I-DC. dhe ge
gjithashtu nuk eshte ricikluar ne seksionin e pastrimit te EDC se atij impianti.

2. Keto vlera te lejuara lidhen me:

- per sektoret (a) dhe ( b) kur kapaciteti prodhues 1 EDC se pastruar shprehet ne

on.

- per sektorin ( ¢ ) kur kapaciteti i perpunimit te EDC shprehet ne ton.
Ne rastin e sektorit ( b), ngs kapaciteti i perpunimit dhe perdorimit eshte me i larte se sa
kapaciteti 1 prodhimit, vlerat e lejuara do te zbatohen ne lidhje me kapacitetin e
pergjithshem te perpunimit dhe perdorimit. Ngs gjenden disa impiante ne te njejtin vend
vlerat e lejuara do te zbatohen per te gjitha impiantet e marra se bashku.

3. Keto pergendrime kane lidhje me volumet e meposhteme te ujit te perfshira ne
proceset teknologjike respective:

- per sektorin (a) 2 m’/t te kapacitetit te prodhimit te EDC te pastruar;

- per sektorin (b) 2,5 m*/t te kapacitetit te prodhimit te EDC te pastruar;

- per sektorin (¢) 2,5 m*/t te kapacitetit te perpunimit te EDC te pastruar.

4. Vlerat e lejuara te te gjitha burimeve te brendshme, te marra ne konsiderate dhe/ose te
EDC se perdorur si solvent brenda procesit te prodhimit industrial; kjo do te siguroje nje
reduktim te shkarkimit te EDC per me shume se 99%.

5. Ketu perfshihet specifikisht prodhimi 1 substancave te meposhtme: etilen diamine,
etilen poliamin, trikloretan, trikloretilen dhe perkloretilen.

0. Keto vlera te lejuara aplikohen vetem te impiantet shkarkimet vjetore te te cilave i
kalojne 30 kg/vit. Nje skeme e thjeshte monitorimi duhet te perfshihet neqoftese
shkarkimet vjetore te EDC nuk 1 kalojne 30 kg ne vit.

Nje skeme ¢ thjeshte monitorimi eshte e vlefshme nese shkarkimet vjetore te EDC nuk i
kalojne 30 kg ne vit.

Metoda e references per percaktimin e prezences se 1,2- dikloretanit ne shkarkime eshte
gaz kromatografi me dedektimin elektronkapes pas ekstraktimit nepermjet nje solventi te
pershtatshem ose gaz kromatografi qe ndiget nga vecimi nepermjet procesit “pastro dhe
kap” dhe kapjes nepermjet perdorimit te nje kapesi kapilar te ftohur “cryogenically™.
Limiti i percaktimit eshte 10pg/dm’. Saktesia dhe perpikmeria e metodes duhet te jete +
50 % te nje perqendrimi I cili perfageson dyfish vleren e limitit te percaktimit.

Matja e rrjedhes duhet te kryhet me nje saktesi + 20%.

Vlerat e lejuara per trikloroetilenin ( TRI)
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Lloji i aktivitetit Lloji i Vlerat e lejuara’
industrial vlerave — Shenime
mesatare

Pesha Pergendrimi
ne shkarkime

L — - 1

|

a)  Prodhimi i | Mujore 2, 5gh 10, Simg /I !
trikloroetilenit | | 1
(TRI) dhe | Ditore Sg/t L0l |
perkloroetilenit : |
(PER). | ;
b) perdorimi i TRI | Mujore - I 0,1mg/l

per degrasim f

metalesh® Ditore - ! 0,2mg/1

1. Per sektorin (a) vlerat e lejuara per shkarkimin ¢ TRI jane te lidhura me kapacitetin e
pergjithshem prodhues (TRI + PER). Per impiantet ekzistuese qe perdorin
dehidroklorinimin e tetrakloretanit kapaciteti i prodhimit eshte ekuivalent me kapacitetin
e prodhimit te (TRI — PER), ku raporti i prodhimit (TRl — PER) merret sa 1/3.

2. Keto vlera te lejuara aplikohen vetem ne impiantet industriale shkarkimet vjetore te
cilave i kalojne 30 kg/vit.

Nje skeme e thjeshte monitorimi eshte e vlefshme nese shkarkimet vjetore te TRI nuk 1
kalojne 30 kg ne vit.

Metoda e references per percaktimin e prezences te TRI trikolretilenit n¢ shkarkime eshte
gaz kromatografi me dedektimin elektronkapes pas ekstraktimit nepermjet nje solventi te
pershtatshem. Limiti 1 percaktimit eshte 10pg/dm’. Saktesia dhe perpikmeria e metodes
duhet te jete + 50 % te nje perqendrimi i cili perfageson vleren dyfishe te limitit te
percaktimit. Matja e rrjedhes duhet te kryhet me nje saktesi + 20%.

Vlerat e lejuara per perkloretilenin (PER)

l
Lloji i aktivitetit Lloji i Vlerat ¢ lejuara
industrial vilerave . — Shenime
mesatare Pesha' Perqendrimi
ne shkarkime’

a)Prodhimi i f Mujore 2.5 g/t ,P 0.5mg /1

trikoloretilenit ’|
 (TRD) dhe . :
| perkloretilenit | Ditore S g/t 1.0mg /1 1
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1. Per sektoret (a) dhe (b) vlerat e lejuara per shkarkimet e PER kane te bejne ose me
kapacitetin e pergjithshem prodhues te TRI + PER, ose te kapacitetit te pergjithshem
prodhues TETRA + PER.

2. Pergendrimet ¢ meposhtme te lidhura me volumet e meposhtme te ujit perfshihen ne

proceset teknologjike respective;
- per sektorin (a ) 5 m>/t te prodhimit TRI + PER;
- per sektorin ( b) 2 m’/t te prodhimit TETRA + PER;

3. Keto vlera te lejuara aplikohen vetem ne impiantet industriale shkarkimet vjetore te te
cilave kalojne vleren 30 kg/vit.

Nje skeme e thjeshte monitorimi eshte e vlefshme nese shkarkimet vjetore te PER nuk 1
kalojne 30 kg ne vit.

Metoda e references per percaktimin e prezences te Perkloretilenit ne shkarkime eshte
gaz kromatografi me dedektimin elektronkapes pas ekstraktimit nepermjet nje solventi te
pershtatshem. Limiti 1 percaktimit eshte 10ug/dm’. Saktesia dhe perpikmeria e metodes
duhet te jete = 50 % te nje perqendrimi i cili perfageson vleren dyfishe te limitit te
percaktimit.

Matja ¢ rrjedhes duhet te kryhet me nje sakiesi = 20%.

Vlerat e lejuara per triklorobenzenin (TCB)|

(PER) | I
b)prodhimi i { Mujore 2,5 glt 1,25mg/l
karbon tetrakloridit
dhe
perkloretilenit Ditore S g/t 2.5mg/l
(PER) |

(c) perdorimi i | Mujore - 0,1mg/l
PER per
degrasimin e | Ditore - - 0.2mg/l
metaleve® |

| _

Lloji i aktivitetit Lloji i Vlerat e lejuara
industrial vierave - | Shenime
mesatare * .
Pesha’ | Pergendrimi

.3
ne shkarkime

a) Prodhimi i TCB | Mujore _ 10git [ 1.0mg/l_

|
|
|
{
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me

dehidroklorinim te
HCH dhe/ose | Ditore 20g/t 2,0 mg /1
perpunim te TCB

b) prodhimi | Mujore 0,5g/t 0,05 mg/l
dhe/ose perpunimi
1 klorbenzenit me
klorinim te | Ditore g/t SR
benzenit

1. TCB mund te gjendet si nje prej tre izomereve te saj. TCB teknikisht eshte nje
perzierje e ketyre tre izomereve dhe mundet gjithashtu te permbaje sasi te vogla te di- dhe
tetraklorbenzenit. Vlerat e lejuara aplikohen per totalin ¢ TCB ( shuma e te tri
izomereve).

2. Vlerat e lejuara te shkarkimit te TCB ( shuma e tre izomereve) lidhen:

- per sektorin (a): lidhen me kapacitetin total te prodhimit te TCB;

- per sektorin (b): lidhen me prodhimin total ose kapacitetin e perpunimit per
mono dhe diklorbenzenet.

3. Pergendrimet lidhur me volumet e meposhteme te ujit perfshihen ne proceset
teknologjike respective:
- per sektorin (a) 10 m*/t te TCB te prodhuar ose te perpunuar
- per sektorin (b) 10 m*/t te mono- dhe diklorbenzenit te prodhuar ose perpunuar

Metoda e references per percaktimin e prezences te triklorbenzenit (TCB) ne shkarkime
eshte gaz kromatografi me dedektimin elektronkapes pas ekstraktimit nepermjet nje
solventi te pershtatshem. Limiti i percaktimit per secilin izomer te vecuar eshte 1pg/dm’.
Saktesia dhe perpikmeria e metodes duhet te jete + 30 % te nje pergendrimi i cili
perfageson vleren dyfishe te limitit te percaktimit. Matja e rrjedhes duhet te kryhet me nje
saktesi + 20%.
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SHTOJCA NR.3

Vlerat ¢ lejuara per ujrat e shkarkuara nga disa sektore industriale ne mjediset

prites ujore

Sektori industrial Parametrat | Vlerat ¢ lejuara
1 2 | 3
1.Minierat
1.1Kerkimet dhe prodhimi i | pH, 6-9
naftes bruto dhe gazit lendet ne pezulli, 50 mg/l
natyror nga toka BOD:s, 50 mg/!
produktet e naftes 20 mg/l

40 mg/lper prodhimin nen
10 000t/24 ore,

fenolet volative 1,0 mg/1
sulfidet 1.0 mg/l
metalet toksike (ne total) S mg/l
1.2 Miniera qymyri pH 6-9
lendet ne pezulli 50 mg/l
produktet e naftes 10 mg/l
hekuri 3.5 mg/!
metalet ( total) 10 mg/l
1.3 Miniera te pasurimit te | pH 6-9
metaleve dhe xeherorit te | COD, 150 mg/l
uraniumit, perfshire uzinat | lendet ne pezulli, 50 mg/l
ge nuk kane aktivitet | produktet e naftes - 10 mg/l
(bakri. plumbit, nikeli, zink, | cianidi total 1,0 mg/l
" hekuri, magnezi uraniumi) | cianidi I lire 0,1 mg/l
| arsenic 0.1 mg/l
cadmium 0.1 mg/l
bakri | 0.5 mgl
kromi 0,1 mg/]
merkuri l 0.01 mg/l
plumbi 0.2 my/l
! nikel 10,5 mg/l
‘ zink | 2,0 mg/l
hekur 3.5 mg/l
uranium 2.0 mg/l
radium 700 mBg/l
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2. Prodhimi i energjise

| zinkut

' lendet ne pezulli

50 mg/l

2.1 Termocentralet pH 6-9
lendet ne pezulli. 50 mg/l
produktet e naftes 10mg/1
kromi total 0,5 mg/l
bakri 0,5 mg/l
zinku 1,0 mg/l
hekuri 1,0 mg/l
klori residual 0.2 mg/l
rritja e temperatures per J3°C
ujrat prites*
3. Metalurgjia ferrore
3.1 Prodhimi i derdhjeve te | pH 6-9
hekurit dhe celikut lendet ne pezulli, 50 mg/l
COD | 250 mg/l
Produkte nafte | 10 mg/l
Fenole volatile 0,5 mg/l
Cadmium 0.1 mg/l
Krom total 0.5 mg/l
Plumbi 0.2 mg/l
Merkuri 0,01 mg/l
Zinku 2,0 mg/l
Hekuri 5,0 mg/l
Cianidet e lira 0,1 mg/l
Cianidi total 1,0 mg/I !
3.2 Prodhimi i celikut ne pH 6-9
furra me hark elektrik duke | lendet ne pezulli, 50 mg/l
perdorur mbetjet e celikut, | Produkte nafte 110 mg/l ‘
skrap dhe reduktim direct te | Cadmium 0,1 mg/l
hekurit Krom gjashtevalent 0,1 mg/i
Krom total 0,5 mg/l
Bakri 0.5 m g/l 5
Plumbi ] 0,1 mg/l "
nikel 0.1 mg/l ,
- 4. Metalurgji jo ferrore :
4.1 Prodhimi i bakrit pH 6-9
lendet ne pezulli 50 mg/l ?
arsenik 0.1 mg/l
cadmium 0.1 mg/l i
bakri 0.5 mg/l
plumbi 0,3 mg/l ‘
merkuri 0,01 mg/l
zinku 1,0 mg/l J
hekuri 3.5 mg/l ]
4.2 Prodhim i plumbit dhe | pH 6-9 {
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4.3 Prodhim i nikeli:

arsenik 0.1 mg/l
cadmium 0,1 mg/l
bakri 0,5 mg/l
plumbi 10,3 mg/l
merkuri 0,01 mg/l
zinku 1,0 mg/l
hekuri 3,5 mg/l
ptl 6-9
lendet ne pezulli 50 mel
nikeli 0,5 my/l

| hekuri 3,5mg/l
' 4.4 Prodhimi i aluminit pH 6-9
COD 150 mg/l
[.endet ne pezulli 50 mg/l
Fluoridet 20 my/l
alumin 0.2 mg/l
5. Derdhjet e metaleve
5.1 Prodhim i derdhjeve te | pH 6-9
hekurit dhe celikut, dhe | lendet ne pezulli 50 mg/l
derdhjeve te metaleve jo produkte nafte 10 mg/l
ferrore bakri 0.5 mg/l
zinku 2,0 mg/l
6. Trajtimi i siperfageve pH 7-10
metalike, perfshire lendet ne pezulli 25 mg/l
elektroplatinin produkte nafte 10 mg/l
arsenic 0.1 mg/l
| cadmium 0.1 mg/l
| krom gjashtevalent 0,1 mg/!
krom total 10,5 mg/l
bakri 0.5 mg/l
plumbi 0.2 mg/l
- merkurt 0,01 mg/t
| nikeli 0,5 mg/l
zinku 12.0 mg/l
cianidet ¢ lira ‘ 0.2 mg/l
| fosfori total | 5,0 mg/l
7. Prodhim 1 gelqit dhe ' pH | 6-9
gelqurinave lendet ne pezulli | 50 mg/l
COD | 150 mg/l
Produkte te naftes | 10 mg/l
Plumbi 0.1 mg/l
Arseniku 0,1 mg/l
Antimony 0,5 mg/l
fluoridet 20 mg/l

| 8.Prodhimi i nenprodukteve |

|
|
\
|
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te naftes nga rafinimi dhe
prodhimi 1 koksit

8.1 Prodhimi i
nenprodukteve te naftes

pH

lendet ne pezulli
BODs

COD

Nitrati total

1 6-9

30 mg/l

30 myg/l

150 mg/l

10 mg/l

40 mg/l per proceset e
perfshira ne hidratim

Arseniku

Produkte te naftes 10 mg/l |
Krom gjashtevalent 0,1 mg/l
Krom total 1 0,5 mg/l
Plumbi 0,1 mg/l
Fenolet volative 0,5 mg/l
Benzene 0,05 mg/l
Benzapireni 0,05 mg/l
sulfidet 1,0 mg/1
| 8.2 Industria kimike e pH 6-9
- naftes lendet suspend 30 mg’l
BODs 30 mg/l
COD 150 mg/l E
Nitrati total 10 mg/l
Produkte nafte 10 mg/l
Cadmium 0.1 mg/l
Krom gjashtevalent 0,1 mg/
Bakri 0,5 mg/l
Fenolet volative 0,5 mg/l
i Benzene 1 0.05 mg/l
Vinilkloridet F 0.05 mg/I |
sulfidet | 1.0 mg/l |
8.3 Prodhimi i koksit dhe I endet ne pezulli | 120 mg/l
nenprodukteve te koksit BODs 50 mg/l
COD 150 mg/l
Nitrat amoni 1S mg/l “
Fenolet volative 1 mg/l |
, Cianidi i lire 0,1 mg/l L
9. Prodhimi i paisjeve pH 6-9
elektronike dhe elektrike Lendet ne pezulli 50 mg/l (
(gjysem percues). xarta BOD;s 50 mg/l
integrale Produkte nafte 10 mg/l
nitrati total 10 mg/1
Fosfori total 5 mg/l
| Flouridet 20 mg/l !
! i Cianidet ¢ lira 0,1 mg/l
‘ Cianidet totale 1.0 mg/l |

0.1 mg/l
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Kromi gjashtevalent 0.1 mg/l
Kadmiumi 0,1 mg/l
Bakri 0,5 mg/l '
Plumbi 0,1 mg/l
Nikeli 0,5 mg/l
merkuri 0,01 mg/l
10. Prodhimi i kimikateve |
dhe produkteve kimike 4’
10.1 Prodhimi i Klor- pH L 6-9 |
alkaleve pa dintragme lendet ne pezulli | 20 mgl
asbesti COD | 150 mg/l
Sulfitet 1,0 mg/l
Klori i lire 0,2 mg/l
AOX (perberesit 0,5 mg/l
L organohalogjen absorbable)
10.2 Prodhim i plehrave pH 6-9
azotike lendet ne pezulli 50 mg/l
| nitrat amoni 1 10 my/1
! rritja e temperatures te <3"C
ujrave prites
10.3 Prodhim i plehrave pH 6-9
fosforike lendet ne pezulli 50 mg/l
| fosfori total . 5 mg/l
' kadmiumi 0,1 mg/l
1 fluoridet 120 mg/l
| 10.4 Prodhimi i plehrave te | pH 6-9
' perbera (procese azotike lendet ne pezulli 50 mg/l
dhe fosforike) kadmiumi 0.1 mg/l
nitrat amoni | 10 mg/l
fosfori total 5 mg/l
fluoridet 20 mg/l
10.5 Prodhimi 1 produkteve | pH 6-9 1
farmaceutike dhe barnave lendet ne pezulli 20 mg/l |
BOD:s 30 mg/l |
COD 150 mg/l "
Vajrat dhe yndvrat L 10 mg/l i
! Fenolet volative ;0,5 mg/l
| Arseniku 10.1 mg/l |
Kadmiumi | 0.1 mg/l ;
Kromi hexavalent 0.1 mg/l |
| Merkuri - 0.01 mg/l :
‘ AOX | 1,0 mp/l L ?'
10.6 Prodhimi i bojrave | pH 6-9 4!
sintetike lendet ne pezulli S0 mg/l |
] BODjs | 50 my/l |
? COD 1150 mg/l
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B Produkteve te naftes 10 mg/l
Fenolet volative 0,5 mg/l
Kromi gjashtevalent 0.1 mg/l
Bakri 0,5 mg/l
Zinku | 2 mg/l
L AOX 1.0 mg/l
10.7 Prodhimi 1 pesticideve | pH 6-9
fendet ne pezulli 10 mg/l
BODs 30 mg/l
COD 150 mg/l
Vajrat dhe yndyrat 10 mg/l
Fenolet volative 1 0,5 mg/l
Arseniku 0,1 mg/t
Kromi hexavalent 0,1 mg/l
Bakri 0,5 mg/l
Merkuri 0,01 mg/l
Pesticidet (substance active) | 0,05 mg/l
AOX 1,0 mg/l
11. Prodhimi i produkteve
' ushgimore
| 11.1 Prodhimi perpunimi pH 6-9
dhe konservimi i mishit dhe | lendet ne pezulli 50 mg/l
produkteve te tij BOD; 50 mg/l
COD 250 mg/l
Yndyrat 10 mg/l
| Nitrati total 10 mg/l
. Fosfori total 5 mg/l
11.2 Perpunimi dhe pH 6-9
konservimi i frutave dhe lendet ne pezulli 50 mg/l
perimeve BODjs | 50 my/l
COD 250 my/l
| Vajrat bimore 10 mg/l
; Nitrati total | 10 mg/l
i Fosfori total i 5 mg/l
11.3 Prodhimi dhe ose pH - 6-9
rafinimi i vajrave bimore i lendet ne pezulli 50 mg’l
BOD;s | S0 my'l
COD 250 mg/l
| Vajrat bimore 1 10 mg/l
' Nitrati total 10 mg/l
Rritja e temperatures ne ) 3°C
ujrat prites
11.4 Prodhimi i produkteve | pH 6-9
te qumeshtit lendet ne pezulli 50 mg/]
BOD:s 50 mg/l
COD 250 mg/l
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Yndyrat 10 mg/l
nitrati total 10 mg/I
Fosfort total 2 mg/l i
Rritja ¢ temperatures ne J3°C
ujrat prites
11.5 Prodhimi 1 sheqerit pH 6-9
lendet ne pezulli 50 mg/l
BODjs 50 mg/1
COD 250 mg/l
Vajrat dhe yndyrat bimore 10 mg/l
Nitrat amoni 10 mg/l
Fosfori total 2 mg/l
Rritja e temperatures ne 13°C
ujrat prites
12. Prodhimi i pijeve
12.1 Prodhimi i alkolit dhe | pH 6-9
pijeve alkolike | lendet ne pezulli 50 mg/l
BOD:s 40 mg/l
COD 250 mg/l
12.2 Prodhimi i birres dhe | pH 169
majas lendet suspend | 50 mg/l
BODs 50 mg/l
COD 250 mg/l
Vajrat dhe yndyrat bimore 10 mg/l
Nitrat amoni 10 mg/l
Fosfori total S mg/l
Rritja e temperatures ne I3°C
ujrat prites B
12.3 Prodhimi i pijeve jo pH | 6-9
alkolike lendet suspend 50 mg/l
BOD;s 40 mg/l
COD 160 mg/l ]
13. Prodhimi i tekstileve pH 6-9 :
| dhe fabrikat e thurjes BOD:s 50 mg/l |
! COD 250 my/l
| I Lendet suspend 50 mg/l
Produktet ¢ nattes 10 mg/l
Kromi total 0.5 mg/l
Bakri 0.5 mg/l
Nikeli 1 0.5 mg/l
Zinku 2.0 mg/l
Fenolet volative 0.5 mg/l
Sulfidet 1.0 mg/l
AOX 8.0 my/l N
14. fabrikat e perpunimit te | pH - 6-9 ?
' lekureve | BOD;s 50 mg/l _J
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COD

Lendet suspend
Yndyrat

Sulfidet

Kromi gjashtevalent
Kromi total

250 mg/l
50 mg/l
10 mg/l
1,0 mg/]
0,1 mg/l
0.5 mg/l

Produkte nafte

Nitrat amoni 10 mg/l
77777777 Tosfori total 2,0 mg/l ]
15. Prodhimi i celulozes, Cpll 6-9
letres dhe kartonit nitrogjeni total 0.4 kg/t
fosfori total 0,05 kg/t
rritja ¢ temperatures te <3°C
ujrave prites*
Metoda mekaniko-termike | COD 300 mg/l
dhe sulfide per prodhimine ;| COD 700 mg/l
celulozes COD 10 mg/1
Metoda mekanike per COD 250 mg/l
prodhimin e celulozes nga
riciklimi 1 letres
Prodhimi i letres B -
16. Aktiviteti i pH | 6-9
shtypshkronjave lendet ne pezulli | 50 mg/l f
BOD; 30 mg/l
COD 150 mg/l
Produktet e naftes 10 mg/l
Kadmiumi 0.1 mg/l
Kromi hexavalent 0.1 mg/l
Kromi total 0,5 mg/l
Bakri 0,5 mg/l
B zinku 2,0 mg/l
17. Serviset e riparimit te pH 6-9
makinave dhe lavazhet lendet ne pezulli 50 mg/l
COD | 150 mg/l

L 10 my/l

* Ne piken ku praktikisht perzihen ujrat ¢ ndotura me ujrat prites. Kur eshte e pamundur
te percaktohct kjo pike, supozohet apo pranohet te jete 1 OC m larg nga vendi i shkarkimit

te ujrave te ndotura.
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SHTOJCA NR.4

Kerkesat per ujrat ¢ ndotura urbane

A. Sistemet e kolektoreve

Sistemet e kolektoreve duhet te marrin parasysh kerkesat per trajtimin e ujrave te ndotura.
Projektimi, ndertimi dhe mirembajtja e tvre duhet te ndermerret ne perputhje me metodat
me te mira teknike dhe te mos kete kosto shume te larte kryesisht lidhur me:

*  Volumin dhe karakteristikat e ujrave urbane te ndotur;
«  Parandalimin e rrjedhjeve;
» Kufizimin e ndotjes se ujrave te ardhur qe shkaktohen nga vershimet e njrave

nga stuhite.

B. Shkarkimet nga impiantet e trajtimit te ujrave ne mjediset pritese

Impiantet e trajtimit te ujrave te ndotura urbane duhet te perojektohen osc
modifikohen ne menyre te tille qe mostrat perfagesuese te ujrave te ndotura te
ardhura dhe te effluenteve te trajtuar te mund merren (sigururohen) perpara
shkarkimeve ne ujrat prites.

2. Ujerat urbane te trajtuara nga impiantet e trajtimit te tyre duhet qe perpara
shkarkimit te plotesojne kerkesat e Tabeles 1 te kesaj Shtojce.

3 Ujerat urbane te trajtuara nga impiantet e trajtimit te tyre perpara shkarkimit ne
zonat ¢ ndjeshme duhet ge pervec kerkesave te Tabeles 1 te plotesojne edhe
kerkesat e Tabeles 2 te kesaj Shtojce.

4. Pikat e shkarkimit te ujrave te ndotura urbanc duhet te zgjidhen sa me larg te jete e
mundur, me gellim ge te minimizohen efektet ne ujrat prites.

5. Numri minimal 1 mostrave percaktohet ne perputhje me kapacitetin e impiantit te
trajtimit dhe frekuenca e mbledhjes se tyre eshte si me poshte:

2000 — 9999 nj.p (njevleres per popullsine) 12 mostra gjate vitit te pare
4 mostra ne vitete pasardhes, nese
demonstrohet se ujerat kenaqin
kerkesat sipas ketij vendimi.
10000 — 49999 nj.p (njevleres per populisine) 12 mostra
50000 nj.p (njevleres per popullsine) - € lart 24 mostra
Tabela 1: Kerkesat per shkarkimet nga impiantet e trajtimit te ujrave urbane
Parametrat Perqendrimi Metoda referente e
matjeve _
B 1 2 3 -
Nevoja  biokimike  per | 25 mg/l O, - Moster e homogjenizuar, ¢
oksigjen (NBO-5) ne 20° pa pa filtruar. e pa dekantuar.
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nitrifikimim

_ﬁé\/oja kimike per oksigjen
(NKO)

125mg/! O,

Percaktimi 1 oksigjenit te
patretur para dhe pas 3
ditesh ne incubator ne 20°
C, ne erresire te plote.

Moster e homogjenizuar, e
pa filtruar, ¢ pa dekantuar.
Oksidimi me potas
bikromat (metoda e
digestionit per 2 ore)

Lenda totale ne suspension

35mg/l
per me shume se 10 000
nj.p.

Filimi 1 nje  mostre
prezantuese nepermjet nje
| membrane filtri (0,45mm,
! metoda gravimetrike).
Tharje ne 105 ° dhe peshim

Lenda totale ne suspension

60mg/1
nj.p.)

(2 000 - 10 000

Centrifugimi 1 nje mostre
prezantuese (per te pakten 5
minuta me akselerim nga 2
800 — 3200 g), tharje ne
105 " dhe peshim.

Tabela 2: Kerkesat per shkarkimet nga impiantet ¢ trajtimit te ujrave urbane ne

zzonat e ndjeshme

nj.p.)
10mg/l ne me shume se
100 000 nj.p.

Parametrat Pergendrimi Metoda referente e matjeve
TFostori total 2mg/l (10 000 — 100 000 | Spekirofotometri
nj.p.)
Img/l ne me shume se
100 000 nj.p.
Azoti total 15mg/l (10 000 — 100 000 | Spektrofotometri

Tabela 3

| Serite emostrave te marra cdo vit

Maksimumi
mostrave qe

i lejuar per numrin e
nuk ploteson kerkesat

4.7
8-16
17-28
29-40
41-53
54-67
68-81
82-95

1

W) N

S

®© ~3 SN n
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96-110

111-125
126-140
141-155
156-171
172-187
188-203
204-219
220-235
236-251
252-268
269-284
285-300
301-317
318-334
335-350
351-365
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Vierat e lejuara per merkurin

SHTOJCA NR.2

I B o
Lloji i | Llojiivlerave | Vierat e lejuara
aktivitetit mesatare Pesha Pergendrimi Shenime
industrial ne
shkarkime
Elektroliza klor- [ aplikueshem per |
alkaline e sasing  totale te
i merkurit me merkurit present ne
shellire te ‘te  gjithe ujrat e
nenklorureve shkarkuara me
dhe shellire te ' permbajtje  merkuri
humbur nga veprimtaria
industriale. 1
Shellire e | Mujore 50 mg/dm’ aplikueshem per
ricikluar Ditore 200mg/dm’ merkurin present ne
Mujore 0.5 g te Hg/t te shkarkimet nga
kapaciteti  te njesite e prodhimit te |
instaluar te klorit
prodhimit te
klorit ?
Ditor mujor 2,0 gte Hg/t te
kapacitetit
| te instaluar te | |
- prodhimit e | |
klorit | {
1,0 g te Hg/t te I aplikueshem per
| kapacitetit } 'sasine  totale  te
1 te instaluar te | | merkurit present ne
‘ prodhimit  te | te gjithe ujrat e
? klorit | shkarkuara me
' Ditor 4.0 g te Hg/t te ) ' permbajtje  merkuri |
kapacitetit | nga veprimtaria
‘ ' te instaluar te industriale.
! | prodhimit  te |
i | ] klorit
' Shellira e | Mujore | 5,0 gte Hg/t te St me siper

t humbur l kapacitetit
; ’ 'te instaluar te
’ : prodhimit  te
B j | klorit |
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Industria kimike
qe perdor
merkur katalitik
- ne prodhimin e
clor vinilit

- ne procese te
tjera

Prodhimi 1
merkurit

katalitik qe
perdoret ne

prodhimin e klor
vinilit.

Prodhinmi i
komponimeve te
| merkurit organik
dhe jo organik

(vec produkteve

referuar ne
piken e
meparshme)

Prodhimi 1

|
j baterive primare |
me merkur

Industria N
metaleve jo
ferrore

. - Impiantet

prodhimit te
merkurit

Ditore

Mujore

Ditore

Mujore
Ditore
Mujore

Ditore

Mujore

Ditore

" Mujore

Mu1 ore
| Di

tore

20,0 g te Hg/t
te kapacitetit
te instaluar te
prodhimit te
klorit

0t gt te
Rapacitetit  te
prodhimit  te
klor vinilit

0,2 gt te
kapacitetit  te
prodhimit te
klor vinilit

1 5,0 g/kg Hg te

perpunuar
10 g/kg Hg te
perpunuar
0.7¢g/kg Hg te
perpunuar

1.4 g/kg Hg te

perpunuar

0,05¢/kg Hg e
perpunuar

L 0,1g/kg merk
. te perpunuar

0,03 g/kg Hg
le perpunuar

0,06 g/kg Hg

| te perpunuar

]
|
;’

‘ 0.05mg/dm’

0,Img/dm’

0,05mg/dm’

0.lmg/dm’
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