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Nr.123, datë 2.3.2006

Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.379, datë 31.5.2001 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e planit kombëtar të radiofrekuencave”, të ndryshuar

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 7 shkronja  “b”, 70, 72 dhe 73 të ligjit nr.8618, datë 14.6.2000 “Për telekomunikacionet në Republikën e Shqipërisë” dhe të nenit 7 të ligjit nr.8410, datë 30.9.1998 “Për radion dhe televizionin publik e privat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

Në vendimin nr.379, datë 31.5.2001 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, të bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
1. Pika 1 riformulohet, si më poshtë vijon:
“1. Miratimi i planit kombëtar të radiofrekuencave, të ndryshuar, sipas lidhjeve 1, 2, 3 dhe 4, që i bashkëlidhen këtij vendimi.”.
2. Pikat 3 e 5 shfuqizohen.
3. Në pikën 6, rreshti i tretë, lidhëza “…ose…”zëvendësohet me lidhëzën “…dhe…”
4. Pas pikës 7 shtohet pika 7/1, me këtë përmbajtje:
“7/1. Në pajtim me përcaktimet e këtij plani, organet që administrojnë spektrin e radiofrekuencave, në bashkëpunim me Entin Rregullator të Telekomunikacioneve, bëjnë ndarjen e brezave të frekuencave me përdorim të përbashkët, në bazë të marrëveshjeve dypalëshe.”.
5. Në pikën 8 hiqen fjalët “…me përjashtim të shtojcës nr.7 të tij…”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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LIDHJA 1 “Shtesat dhe ndryshimet ne Tabelën e Planit Kombëtar të Radiofrekuencave”

	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor 
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	Poshte 9 kHz
	Nuk eshte Percaktuar
S5.53  S5.54
	
	
	
	Nuk eshte Percaktuar
S5.53 S5.54
	

	9 – 14 kHz
	RADIONAVIGACION

	RADIONAVIGACION

	
SRD induktive

Aplikime ISM
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	RADIONAVIGACION

	
CIVILE / ERT

	14 – 19.95 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57

S5.55 S5.56
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57

S5.56
	
SRD induktive

Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57

S5.55 S5.56
	
CIVILE / ERT

	19.95 – 20.05 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE  (20 kHz)

	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE  (20 kHz)
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
(20 kHz)

	
CIVILE / ERT

	20.05 – 70 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57
S5.56 S5.58
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57
S5.56 S5.58
	
SRD induktive

Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57
S5.56
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	70 – 72 kHz
	RADIONAVIGACION S5.60

	RADIONAVIGACION S5.60
	
SRD induktive
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	RADIONAVIGACION S5.60 
	
CIVILE / ERT


	72 – 84 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57
RADIONAVIGACION S5.60
S5.56
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57
RADIONAVIGACION S5.60
S5.56
	Sinjal ne kohe DCF
SRD induktive
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57
RADIONAVIGACION S5.60
S5.56
	
CIVILE / ERT






	 Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	84 – 86 kHz
	RADIONAVIGACION S5.60
	RADIONAVIGACION S5.60
	
SRD induktive
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	RADIONAVIGACION S5.60
	
CIVILE / ERT


	86 – 90 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57
RADIONAVIGACION
S5.56
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57
RADIONAVIGACION
S5.56
	
SRD induktive
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR S5.57
RADIONAVIGACION
S5.56
	
CIVILE / ERT


	90 – 110 kHz
	RADIONAVIGACION S5.62
Fiks
S5.63  S5.64
	RADIONAVIGACION S5.62
Fiks
S5.63  S5.64
	
SRD induktive
LORAN-C
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	RADIONAVIGACION S5.62
Fiks
S5.63  S5.64
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE



	110 – 112 kHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM DETAR 
RADIONAVIGACION
S5.64
	FIKS 
I LEVIZSHEM DETAR 
RADIONAVIGACION
S5.64
	
SRD induktive
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	FIKS 
I LEVIZSHEM DETAR 
RADIONAVIGACION
S5.64
	
CIVILE / ERT



	112 – 115 kHz
	RADIONAVIGACION S5.60

	RADIONAVIGACION S5.60

	
SRD induktive
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	RADIONAVIGACION S5.60

	
CIVILE / ERT


	115 – 117.6 kHz
	RADIONAVIGACION S5.60
Fiks
I Levizshem Detar
S5.64 S5.66
	RADIONAVIGACION S5.60
Fiks
I Levizshem Detar
S5.64 S5.66
	
SRD induktive
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	RADIONAVIGACION S5.60
Fiks
I Levizshem Detar
S5.64 S5.66
	
CIVILE / ERT


	117.6 – 126 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
RADIONAVIGACION
S5.60
S5.64
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
RADIONAVIGACION
S5.60
S5.64
	
SRD induktive
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
RADIONAVIGACION
S5.60
S5.64
	
CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	126 – 129 kHz
	RADIONAVIGACION
S5.60
	RADIONAVIGACION
S5.60
	
SRD induktive
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	RADIONAVIGACION
S5.60
	
CIVILE / ERT


	129 – 130 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
RADIONAVIGACION S5.60
S5.64
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
RADIONAVIGACION S5.60
S5.64
	
SRD induktive
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
RADIONAVIGACION S5.60
S5.64
	
CIVILE / ERT


	130 – 148.5 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
S5.64  S5.67
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
S5.64  
	
Aplikime amatore (brenda brezit 135.7-137.8kHz)
SRD induktive

Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2

ERC REC 62-01


ERC REC 70-03
ERC DEC (01)13
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
S5.64 
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	148.5 – 255 kHz
	RADIOFUZION

	RADIOFUZION
	Radiodifuzion
	Plani i caktimit GE75
Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION

	
CIVILE / KKRT


	255 – 283.5 kHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIODIFUZION

	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIODIFUZION
	Sinjale radio aeronautike.
Radiodifuzion
	
Plani i caktimit GE75
Futja e sistemeve dicitale.
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIODIFUZION

	
CIVILE / ERT, KKRT


	283.5 – 315 kHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIONAVIGACIN DETAR (radiofaret) S5.73 
S5.72  S5.75
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIONAVIGACIN DETAR (radiofaret) S5.73 
S5.74
	
Sinjale radio aeronautike.
Sinjale radio detare.
	EU2
Plani i caktimit GE85 NDB
IALA-plani i lejimit te GPS diferenciale
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
RADIONAVIGACIN DETAR (radiofaret) S5.73 
S5.74
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	315 – 325 kHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
Radionavigacion Detar (radiofaret) S5.73
S5.72  S5.75
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
Radionavigacion Detar (radiofaret) S5.73

	
Sinjale radio aeronautike.
Sinjale radio detare.
	EU2
NDB
IALA-plani i lejimit te GPS diferenciale
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
Radionavigacion Detar (radiofaret) S5.73


	
CIVILE / ERT



	
Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	325 –405 kHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.72
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.72
	Sinjale radio aeronautike
	EU2
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.72
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	405 – 415 kHz
	RADIONAVIGACION S5.76
S5.72
	RADIONAVIGACION S5.76

	Sinjale radio aeronautike.
Sinjale radio detare.
	EU2
	RADIONAVIGACION S5.76

	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	415 – 435 kHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LEVIZSHEM DETAR S5.79
S5.72
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LEVIZSHEM DETAR S5.79
	
Sinjalizime radio aeronautike
Aplikime detare
	EU2
Plani i caktimit te frekuencave GE85
Plani i caktimit te frekuencave GE85
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
I LEVIZSHEM DETAR 5.79
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	435 – 495 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A
Radionavigacion Aeronautik
S5.72, S5.82
	I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A
Radionavigacion Aeronautik
S5.72, S5.82
	Detektimi i viktimave te ortekut (457 kHz)
Aplikime detare
Gjuhe kombetare e transmetimeve Navtex (490 kHz)
Marresa IF (455-457 KHz)
	EU2
	I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A
Radionavigacion Aeronautik
S5.72, S5.82
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	495- 505 kHz
	I LEVIZSHEM (Fatkeqesi dhe Thirrje)
S5.83
	I LEVIZSHEM (Fatkeqesi dhe Thirrje)
S5.83
	GMDSS
	
	I LEVIZSHEM Fatkeqesi dhe Thirrje)
S5.83
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	505 – 526.5 kHz
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A S5.84
S5.72
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
I LEVIZSHEM DETAR S.79, S5.79A S5.84

	
Sinjale radio aeronautike
Aplikime detare
Transmetime nderkombetare Navtex (518 kHz)
	EU2
Plani i caktimit te frekuencave GE85
Plani i caktimit te frekuencave GE85
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A S5.84

	
CIVILE / ERT


	526.5 – 1606.5 KHz
	RADIODIFUZION
	RADIODIFUZION
	
	Plani i caktimit te frekuencave GE75
Futja e sistemeve dicitale
	RADIODIFUZION


	
CIVILE / KKRT

A1: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	1606.5 – 1625 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
I LEVIZSHEM DETAR  S5.90
S5.92
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
I LEVIZSHEM DETAR  S5.90
S5.92
	
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
Aplikimet te radiopercaktimit
	EU2
Plani i caktimit te frekuencave GE85
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
I LEVIZSHEM DETAR  S5.90
S5.92
	
CIVILE / ERT

	1625 – 1635 kHz
	RADIOLOKACION
S5.93 
	RADIOLOKACION
S5.93
	
Aplikimet te radiopercaktimit
	EU2
Mareveshja e Brukselit 67
	RADIOLOKACION
S5.93
	
CIVILE / ERT

	1635 – 1800 kHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM TOKESOR
I LEVIZSHEM DETAR  S5.90
S5.92 S5.96
	FIKS 
I LEVIZSHEM TOKESOR
I LEVIZSHEM DETAR  S5.90
S5.92 S5.96
	
Aplikime amatore
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
Aplikimet te radiopercaktimit
	EU2

Plani i caktimit te frekuencave GE85
Mareveshja e Brukselit 67
	FIKS 
I LEVIZSHEM TOKESOR
I LEVIZSHEM DETAR  S5.90
S5.92 S5.96
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	1800 – 1810 kHz
	RADIOLOKACION
S5.93
	RADIOLOKACION
S5.93
	
Aplikimet te radiopercaktimit
	EU2
Mareveshja e Brukselit 67
	RADIOLOKACION
S5.93
	
CIVILE / ERT

	1810 – 1850 kHz
	AMATOR
S5.98 S5.99 S5.100 
	AMATOR
S5.98 S5.100
	Aplikime amatore
	EU2
	AMATOR
S5.98 S5.100

	
CIVILE / ERT

	1850 – 2000 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.92 S5.96 S5.103
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.92 S5.96 S5.103
	
Aplikime amatore
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
Aplikimet te radiopercaktimit
	EU2



Mareveshja e Brukselit 67
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.92 S5.96 S5.103
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	2000 – 2025 kHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.92 S5.103
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.92 S5.103
	
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
Aplikimet te radiopercaktimit
	EU2


Mareveshja e Brukselit 67
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.92 S5.103
	
CIVILE / ERT 
QEVERITARE





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	2025 – 2045 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
Ndihma Meteorologjike S5.104
S5.92  S5.103
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
Ndihma Meteorologjike S5.104
S5.92  S5.103
	
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
Aplikimet te radiopercaktimit
	EU2


Mareveshja e Brukselit 67
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
Ndihma Meteorologjike S5.104
S5.92  S5.103
	
QEVERITARE

	2045 – 2160 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.92
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.92
	
Lundrime tregetare nderkombetare

Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	Frekuenca telefonike nderkombetare (Tx) bazuar ne RR52.202 – 52.204
Plani i caktimit te frekuencave GE85
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR
I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.92
	
CIVILE / ERT 
QEVERITARE


	2160 – 2170 kHz
	RADIOLOKACION S5.93  
	RADIOLOKACION S5.93
	Aplikime te radiopercaktimit
	EU2
Mareveshja e Brukselit 67
	RADIOLOKACION S5.93
	
CIVILE / ERT

	2170 – 2173.5 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR
	I LEVIZSHEM DETAR
	Aplikime detare
	EU2
	I LEVIZSHEM DETAR

	
CIVILE / ERT

	2173.5 – 2190.5 kHz
	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111
	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111
	DSC (2187.5 kHz)
GMDSS (2182 kHz fatkeqesi dhe thirrje)
Trafik teleks per fatkeqesi (2174.5 kHz)
	EU2
	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111
	
CIVILE /ERT
QEVERITARE


	2173.5 – 2190.5 kHz
	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111
	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111
	
Aplikime te radiopercaktimit
	EU2
	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111
	
CIVILE /ERT
QEVERITARE


	2190.5 – 2194 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR
	I LEVIZSHEM DETAR
	Aplikime detare
	EU2
	I LEVIZSHEM DETAR
	CIVILE / ERT

	2194 – 2300 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
S5.92 S5.103 S5.112
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
S5.92 S5.103
	Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
S5.92 S5.103
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	2300 – 2498 kHz
	RADIODIFUZION S5.113
FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
S5.103
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
S5.103
	Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
S5.103
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	2498 – 2501 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)
	
CIVILE / ERT

	2501 – 2502 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	
CIVILE / ERT

	2502 – 2625 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.92 S5.103 S5.114
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.92 S5.103
	
Aplikime ushtarake
Aplikime te radiopercaktimit
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.92 S5.103 
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	2625 – 2650 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR
RADIONAVIGACION DETAR
S5.92
	I LEVIZSHEM DETAR
RADIONAVIGACION DETAR
S5.103
S5.92
	
Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
	I LEVIZSHEM DETAR
RADIONAVIGACION DETAR
S5.103
S5.92
	
CIVILE / ERT

	2650 – 2850 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.92 S5.103
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.92 S5.103
	Aplikime ushtarake
Aplikime te radiopercaktimit
	
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
S5.92 S5.103
	
QEVERITARE

	2850 – 3025 kHz
	I LEVIZSHEM  AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	I LEVIZSHEM  AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik
Trafik telefonik per fatkeqesi (3023 kHz)
	Plani i caktimit sipas Shtojces 27
	I LEVIZSHEM  AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	Shih ITU RR Shtojca 27

QEVERITARE


	3025 – 3155 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)
	
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	3155 – 3200 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.116 S5.117
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.116 
	Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.116
	
QEVERITARE
CIVILE / ERT


	3200 – 3230 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
RADIODIFUZION S5.113
S5.116
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.116
	Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.116
Radiodifuzion
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	3230 – 3400 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
RADIODIFUZION S5.113
S5.116
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik 
S5.116
	Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik 
S5.116
Radiodifuzion
	
CIVILE / ERT, KKRT
QEVERITARE


	3400 – 3500 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)


	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)
	Plani i percaktimeve sipas Shtojces 27
Perfshin HF Data Links
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	3500 – 3800 kHz
	AMATOR 
FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.92
	AMATOR 
FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.92
	Aplikime detare
Aplikime ushtarake
	EU2
	AMATOR 
FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.92
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	3800 – 3900 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
	FIKS
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	3900 – 3950 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)

	LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)
	Plani i caktimeve sipas Shtojces 26
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Shih ITU RR Shtojca 26
QEVERITARE

	3950 – 4000 kHz
	FIKS 
RADIODIFUZION

	FIKS 
RADIODIFUZION
	Radiodifuzion (Futja e sistemeve dicitale)
Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS 
RADIODIFUZION

	
CIVILE / KKRT
QEVERITARE




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	4000 – 4063 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR  S5.127

	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR  S5.127
	
Aplikime detare
	EU2
Plani i kanaleve sipas Shtojces 17
Plani i caktimeve sipas Shtojces 25
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR  S5.127

	Shih ITU RR Shtojca 25

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	4063 – 4438 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.79A S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132
S5.128 S5.129
	I LEVIZSHEM DETAR S5.79A S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132
S5.129
	Thirrje DSC (4208, 4208.5, 4209, 4219.5, 4220, 4220.5 kHz)
Trafik ne fatkeqesi DSC (4207.5 kHz)
Aplikime detare 


MSI (4210 kHz)
Sinjale meteorologjike dhe navigacionale (4209.5 kHz)
Trafik telefonik ne fatkeqsi (4125 kHz)
Trafik teleks (4177.5 kHz)
	EU2



Plani i kanaleve sipas Shtojces 17
Plani i caktimeve sipas Shtojces 25
	I LEVIZSHEM DETAR S5.79A S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132 S5.129
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	4438 – 4650 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)

	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R)

	Aplikime ushtarake
Aplikime ne hekurudha (4515 kHz)
	EU2

ERC REC 70-03
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik (R)
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	4650 – 4700 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)

	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)

	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)
	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 27
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)

	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT


	4700 – 4750 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)
	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 26
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)

	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	4750 – 4850 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
RADIODIFUZION S5.113
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) 
FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR

	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)
	
	FIKS
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
RADIODIFUZION S5.113 
	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT, KKRT
QEVERITARE


	4850 – 4995 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
RADIODIFUZION S5.113
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR

	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
RADIODIFUZION S5.113
	
CIVILE / ERT, KKRT
QEVERITARE

	4995 – 5003 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)
	
CIVILE / ERT

	5003 – 5005 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	
CIVILE / ERT

	5005 – 5060 kHz
	FIKS
RADIODIFUZION S5.113
	FIKS
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
RADIODIFUZION S5.113
	
CIVILE / ERT, KKRT
QEVERITARE


	5060 – 5250 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.133
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik

	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	5250 – 5450 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	Aplikime ushtarake 
	EU2
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	
CIVILE / ERT 
QEVERITARE


	5450 – 5480 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
	FIKS
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautic (OR)
Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	5480 – 5680 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)
Trafik telefonik per rast fatkeqesish (5680 kHz)
	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 27
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
S5.111 S5.115
	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT







	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	5680 – 5730 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
S5.111 S5.115
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
S5.111 S5.115
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)
Trafik telefonik per rast fatkeqesish (5680 kHz)
	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 26
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
S5.111 S5.115
	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	5730 – 5900 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	5900 – 5950 kHz
	RADIODIFUZION S5.134
S5.136
	RADIODIFUZION S5.134
S5.136
	Radiodifuzion
	Brezat WARC 92 do te implimentohen 2007.
Futja e sistemeve dicitale
	RADIODIFUZION S5.134
S5.136
	
CIVILE / KKRT

A2: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	5950 – 6200 kHz
	RADIODIFUZION
	RADIODIFUZION
	Radiodifuzion
	Procedura te planifikimit sipas Nenit 12
Futja e sisteme dicitale
	RADIODIFUZION
	
CIVILE / KKRT

	6200 – 6525 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137
	Thirrje DSC (6312.5, 6313, 6313.5, 6331, 6331.5, 6332 kHz)
Trafik ne fatkeqesi DSC (6312 kHz)
Aplikime detare 
MSI (6314 kHz)
Trafik telefonik ne fatkeqesi (6215 kHz)
Trafik teleks ne fatkeqesi (6268kHz)
	



Plani i kanaleve Shtojca 17. Plani i caktimit te frekuencave Shtojca 25
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137
	Shih ITU RR Shtojca 25

CIVILE / ERT


	6525 – 6685 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)
	Planet e caktimit te frekuencave sipas Shtojces 27
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Shih ITU RR Shtojca 27

QEVERITARE


	6685 – 6765 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)
	Planet e caktimit te frekuencave sipas Shtojces 26
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Shih ITU RR Shtojca 26

QEVERITARE




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	6765 – 7000 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R) 
S5.138 S5.138A S5.139
	FIKS
I Levizshem Tokesor S5.139
S5.138 S5.138A 

	SRD induktive (6765-6795 kHz)
Aplikime ISM
Aplikime ushtarake
Aplikime jo specifike SRD (6765-6795 kHz)
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)14

ERC REC 70-03
ERC DEC (01)01
	FIKS
I Levizshem Tokesor S5.139
S5.138 S5.138A 
	Brezi 6765-6795 kHz (frekuence qendrore 6 780 kHz) eshte caktuar per ISM.

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	7000 – 7100 kHz
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
S5.140 S5.141 S5.141A
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore
	
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR
	Brez ekskluziv per sherbimin amator.

CIVILE / ERT

	7100 – 7200 kHz
	RADIODIFUZION
AMATOR
S5.141A S5.141B S5.141C S5.142
	RADIODIFUZION
AMATOR
S5.141C 
	Aplikime amatore
	
	RADIODIFUZION
AMATOR
S5.141C 
	
CIVILE / KKRT ERT


	7200 – 7300 kHz
	RADIODIFUZION
	RADIODIFUZION
	Radiodifuzion
	
	RADIODIFUZION
	CIVILE / KKRT

	7300 – 7350 7400 kHz
	RADIODIFUZION S5.134
S5.143 S5.143B
	RADIODIFUZION S5.134
S5.143 S5.143B
	
	Brezat e percaktuar ne WRC-97 do te implementohen ne 2007.
Futja e sistemeve dixhitale.
	RADIODIFUZION S5.134
S5.143 S5.143B
	
CIVILE / KKRT

	7400 – 7450 kHz
	RADIODIFUZION 
S5.143B
	RADIODIFUZION S5.134
S5.143B
	Radiodifuzion

	
	RADIODIFUZION S5.134
S5.143B
	
CIVILE / ERT KKRT
QEVERITARE



	7450 – 8100 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R)
S5.143E S5.144
	FIKS
I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R)
S5.143E 
	SRD induktive (7400-8800 kHz)
Aplikime ushtarake
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)15
	FIKS
I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R)
S5.143E 
	CIVILE / ERT
QEVERITARE

	8100 – 8195 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR

	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR

	
SRD induktive (7400-8800 kHz)
Aplikime detare
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)15
	FIKS
I LEVIZSHEM DETAR

	Shih ITU RR Shtojca 17

CIVILE / ERT
QEVERITARE




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	8195 – 8815 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 
S5.111
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 
S5.111
	Thirrje DSC (8415, 8415.5, 8416, 8436.5, 8437, 8437.5 kHz)
Trafik ne fatkeqesi DSC (8364 kHz dhe 8414.5 kHz)
SRD induktive

Aplikime detare
MMSI (8416.5 kHz)
Trafik telefonik ne fatkeqesi (8291 kHz)
Trafik teleks ne fatkeqesi (8376.5 kHz)
	



ERC REC 70-03
ERC DEC (01) 15
Plani i kanaleve sipas Shtojces 17. Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 25.
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 
S5.111
	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	8815 – 8965 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)

	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)
	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 27
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)

	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	8965 – 9040 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)

	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)
	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 27
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT

	9040 – 9400 kHz
	FIKS

	FIKS

	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS

	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	9400 – 9500 kHz
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	Radiodifuzion
	Brezat WARC92 do te implementohen ne vitin 2007. Futja e sistemeve dicitale
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	
CIVILE / KKRT

A3: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	9500 – 9900 kHz
	RADIODIFUZION S5.147
	RADIODIFUZION S5.147
	Radiodifuzion
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.147 
	
CIVILE / KKRT


	9900 – 9995 kHz
	FIKS
	FIKS
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS 
	
QEVERITARE




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	9995 – 10 003 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (10000 kHz)
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (10000 kHz)
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (10000 kHz)
	
CIVILE / ERT

	10 003 – 10 005 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
S5.111
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
S5.111
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
S5.111
	
CIVILE / ERT

	10 005 – 10 100 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.111
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.111
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautk (R)
	Shtojca 27
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.111
	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT

	10 100 – 10 150 kHz
	FIKS
Amator 
	FIKS
Amator 
	Aplikime amatore
Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
Amator 
	
CIVILE / ERT


	10 150 – 11 175 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	11 175 – 11 275 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautk (OR)
	Shtojca 26
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT

	11 275 – 11 400 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautk (R)
	Shtojca 27
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT

	11 400 – 11 600 kHz
	FIKS
	FIKS
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
	CIVILE / ERT
QEVERITARE


	11 600 – 11 650 kHz
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.146
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.146
	Radiodifuzion
	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007
Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.146
	CIVILE / KKRT

A4: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	11 650 - 12 050 kHz
	RADIODIFUZION S5.147

	RADIODIFUZION S5.147

	Radiodifuzion
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.147

	
CIVILE / KKRT


	12 050 – 12 100 kHz
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.146
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.146
	Radiodifuzion
	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007
Futja e sistemeve dicitale
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.146
	CIVILE / KKRT

A5: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	12 100 – 12 230 kHz
	FIKS
	FIKS
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
	CIVILE / ERT
QEVERITARE

	12 230 – 13 200 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	Thirrje DSC (12577.5, 12578, 12578.5, 12657, 12657.5, 12658 kHz)
Trafik ne fatkeqesi DSC (12577 kHz)
Aplikime detare
MSI (12579kHz)
Trafik telefonik ne fatkeqesi dhe thirrje nga qendra e shpetimit (12290 kHz)
Trafik teleks ne fatkeqesi (12520 kHz)
	EU2



Shtojca 17, Shtojca 25
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	Shih ITU RR Shtojca 17 dhe 25

CIVILE / ERT


	13 200 – 13 260 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	
	Shtojca 26
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT

	13 260 – 13 360 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	
	Shtojca 27
Linke HF per transmetimin e te dhenave
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT

	13 360 – 13 410 kHz
	FIKS
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	FIKS
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	Aplikime ushtarake
Radioastronomi
	EU2
	FIKS
RADIO ASTRONOMI
S5.149
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	13 410 – 13 570 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.150
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.150
	
SRD inductive (13553-13567 kHz
Aplikime ISM
Aplikime ushtarake
Aplikime jo specifike SRD
	EU2
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)14


ERC REC 70-03
ERC DEC (01)14
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
S5.150
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	13 570 – 13 600 kHz
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.151
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.151
	Radiodifuzion
	Percaktimet sipas WARC92.Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.151
	CIVILE / KKRT

A6: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	13 600 – 13 800 kHz
	RADIODIFUZION S5.148
	RADIODIFUZION S5.148
	Radiodifuzion
	Procedurat e planifikimit sipas 2007.Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.148
	
CIVILE / KKRT


	13 800 – 13 870 kHz
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.151
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.151
	Radiodifuzion
	Percaktimet sipas WARC92.Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.134 
S5.151
	
CIVILE / KKRT


	13 870 – 14 000 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	14 000 – 14 250 kHz
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore
	
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR 
	
CIVILE / ERT

	14 250 – 14 350 kHz
	AMATOR
S5.152
	AMATOR

	Aplikime amatore
	
	AMATOR
S5.152
	
CIVILE / ERT

	14 350 – 14 990 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	14 990 – 15 005 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE 
(15 000 kHz)
S5.111
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE 
(15 000 kHz)
S5.111
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE 
(15 000 kHz)
S5.111
	
CIVILE / ERT

	15 005 - 15 010 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	
CIVILE / ERT

	15 010 – 15 100 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)

	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)

	
	Shtojca 26
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)

	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	15 100 – 15 600 kHz
	RADIODIFUZION S5.148
	RADIODIFUZION S5.148
	Radiodifuzion
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.148
	
CIVILE / KKRT

	15 600 – 15 800 kHz
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146

	RADIODIFUZION S5.134
S5.146

	Radiodifuzion
	Percaktimet sipas WARC do te implementohen ne 2007. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146

	CIVILE / KKRT

A7: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	15 800 – 16 360 kHz
	FIKS

	FIKS

	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS

	CIVILE / ERT
QEVERITARE

	16 360 – 17 410 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	Thirrje DSC (16805, 16805.5, 16806, 16903, 16903.5, 16904 kHz
Trafik ne fatkeqesi DSC (16804.5 kHz)
Aplikime detare
MSI (16806.5 kHz)
Trafik telefonik ne fatkeqesi dhe thirrje nga qendra shpetimi (16420 kHz)
Trafiks teleks ne fatkeqesi (16695 kHz)
	EU2



Shtojca 17
Shtojca 25
	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25

CIVILE / ERT

	17 410 – 17 480 kHz
	FIKS
	FIKS
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
	CIVILE / ERT

	17 480 – 17 550 kHz
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	Radiodifuzion
	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	CIVILE / KKRT

A8: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	17 550 – 17 900 kHz
	RADIODIFUZION
	RADIODIFUZION
	Radiodifuzion
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION
	
CIVILE / KKRT

	17 900 – 17 970 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	
	Shtojca 27. Linke HF per transmetimin e te dhenave
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT

	17 970 – 18 030 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	
	Shtojca 26
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Shih ITU RR Shtojca 26

CIVILE / ERT

	18 030 – 18 052 kHz
	FIKS

	FIKS

	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS

	
CIVILE / ERT

	18 052 – 18 068 kHz
	FIKS
Kerkime Hapesinore
	FIKS
Kerkime Hapesinore
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
Kerkime Hapesinore
	
CIVILE / ERT


 

	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	18 068 – 18 168 kHz
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
S5.154
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR

	Aplikime amatore
Aplikime amator satelitor
	
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR 
	
CIVILE / ERT

	18 168 – 18 780 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	Thirrje DSC (18898.5 18899, 18899.5 kHz)
Aplikime ushtarake
	
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	18 780 – 18 900 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR

	I LEVIZSHEM DETAR
	Aplikime detare
	EU2
Shtojca 17
	I LEVIZSHEM DETAR 
	Shih ITU RR Shtojcat 16 dhe 25

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	18 900 – 19 020 kHz
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	Radiodifuzion
	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	
CIVILE / KKRT

A9: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	19 020 – 19 680 kHz
	FIKS

	FIKS
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
	CIVILE / ERT
QEVERITARE

	19 680 – 19 800 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.132
	I LEVIZSHEM DETAR S5.132
	Thirrje DSC (19703.5, 19704, 19704.5 kHz)
Aplikime detare
MSI (19680.5 kHz)
	EU2

Shtojca 17
Shtojca 25
	I LEVIZSHEM DETAR 
S5.132
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	19 800 – 19 990 kHz
	FIKS

	FIKS

	Aplikime ushtarake
	EU2

	FIKS
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	19 990 – 19 995 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
S5.111
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
S5.111
	Aplikime te kerkim shpetimit (19993 kHz 9+/-3 kHz)
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
S5.111
	
CIVILE / ERT

	18 900 – 19 020 kHz
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	Radiodifuzion
	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.134
S5.146
	CIVILE / KKRT

A9: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	19 020 – 19 680 kHz
	FIKS

	FIKS
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
	
CIVILE / ERT

	19 680 – 19 800 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.132
	I LEVIZSHEM DETAR S5.132
	Thirrje DSC (19703.5, 19704, 19704.5 kHz)
Aplikime detare
MSI (19680.5 kHz)
	EU2

Shtojca 17
Shtojca 25
	I LEVIZSHEM DETAR 
S5.132
	
CIVILE / ERT

	19 800 – 19 990 kHz
	FIKS
	FIKS
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
	CIVILE / ERT

	19 990 – 19 995 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
S5.111
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
S5.111
	Aplikime te kerkim shpetimit (19993 kHz 9+/-3 kHz per mjetet fluturuese te komanduara)
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
S5.111
	
CIVILE / ERT

	19 995 – 20 010 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz)
S5.111
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz)
S5.111
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz)
S5.111
	
CIVILE / ERT

	20 010 – 21 000 kHz
	FIKS
I levizshem
	FIKS
I levizshem
	Aplikime ushtarake
	EU2

	FIKS
I levizshem
	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25

QEVERITARE


	21 000 – 21 450 kHz
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR 
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore
	
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	
CIVILE / ERT

	21 450 – 21 850 kHz
	RADIODIFUZION S5.148
	RADIODIFUZION S5.148
	Radiodifuzion
	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION S5.148
	
CIVILE / KKRT

	21 850 – 21 870 kHz
	FIKS S5.155A S5.155

	FIKS S5.155A S5.155

	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
	
QEVERITARE

	21 870 – 21 924 kHz
	FIKS S5.155B

	FIKS S5.155B

	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS S5.155B
	
CIVILE / ERT

	21 924 - 22 000 kHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	
	Shtojca 27. Linke HF per transmetimin e te dhenave
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Shih ITU RR Shtojca 27

CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	22 000 – 22 855 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.132


	I LEVIZSHEM DETAR S5.132

	Thirrje DSC (22374.5, 22375, 22375.5, 22444, 22444.5, 22445 kHz)
Aplikime detare
MSI (22376 kHz
	EU2


Shtojca 17
Shtojca25
	I LEVIZSHEM DETAR S5.132

	
CIVILE / ERT

	22 855 – 23 000 kHz
	FIKS 

	FIKS 

	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
	   
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	23 000 – 23 200 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik (R)

	
QEVERITARE

	23 200 – 23 350 kHz
	FIKS S5.156A
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	FIKS S5.156A
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)
Aplikime ushtarake
	
	FIKS 
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
	
QEVERITARE


	23 350 – 24 000 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.157
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.157
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.157
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	24 000 – 24 890 kHz
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
	Aplikime ushtarake
	EU2
	FIKS
I LEVIZSHEM TOKESOR
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	24 890 – 24 990 kHz
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore
	
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
	
CIVILE / ERT


	24 990 – 25 005 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)
	
	
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)
	
CIVILE / ERT


	25 005 – 25 010 kHz
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	Kerkime hapesinore
	Kerkime hapesinore shkencore dhe mjeksore
	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE
Kerkime Hapesinore
	CIVILE / ERT

	25 010 – 25 070 kHz 
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	Aplikime ushtarake
	
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	Shih ITU RR Shtojca 16

CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	25 070 – 25 210 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR
	I LEVIZSHEM DETAR
	Thirrje DSC (25208.5, 25209, 25209.5 kHz)
Aplikime detare
	

Shtojca 17
	I LEVIZSHEM DETAR
	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25

CIVILE / ERT

	25 210 –25 550 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	Aplikime ushtarake
	
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	25 550 – 25 670 kHz
	RADIO ASTRONOMI S5.149
	RADIO ASTRONOMI S5.149
	Radioastronomi
	
	RADIO ASTRONOMI S5.149
	Brezi 25550 – 25670 do te perdoret nga aparate me fuqi jo me te madhe se 10 W

CIVILE / ERT

	25 670 – 26 100 kHz
	RADIODIFUZION
	RADIODIFUZION
	Radiodifuzion
	Procedurat e planifikimt sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.
	RADIODIFUZION
	
CIVILE / KKRT


	26 100 – 26 175 kHz
	I LEVIZSHEM DETAR S5.132
	I LEVIZSHEM DETAR S5.132
	Thirrje DSC (26121, 26121.5, 26122 kHz)
Aplikime detare
MSI (26100.5 kHz)
	

Shtojca 17
Shtojca 25
	I LEVIZSHEM DETAR S5.132
	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25

CIVILE / ERT


	26 175 – 27 500 kHz
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.150
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.150
	CB (26 960-27 410 MHz

SRD induktive (26 957-27283 MHz)
Aplikime ISM (26 957-27283 MHz)
Aplikime ushtarake
Kontroll modeli SRD (26995, 27045, 27095, 27145, 27195 MHz)
Aplikime te SRD jo specifike (26957-27283 MHz
Aplikime ne hekurudha (27095 MHz)
	ERC DEC (98)11
ERC REC T/R 20-09
ERC REC 70-03




ERC REC 70-03
ERC DEC (01)10
ERC REC 70-03
ERC DEC (01)02
	FIKS
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.150 
	Ne perputhje me  ERC REC T/R 20-09

CIVILE / ERT
QEVERITARE




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet  perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	27.500 – 28.000 MHz
	NDIHME METEOROLOGJIKE
FIKS
I LEVIZSHEM
	NDIHME METEOROLOGJIKE
FIKS
I LEVIZSHEM
	Aplikime ushtarake
	EU2
	NDIHME METEOROLOGJIKE
FIKS
I LEVIZSHEM
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	28.000 – 29.700 MHz
	AMATOR
AMATOR SATELITOR
	AMATOR
AMATOR SATELITOR
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore
	
	AMATOR
AMATOR SATELITOR
	
CIVILE / ERT

	29.700 - 30.005 MHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
	I LEVIZSHEM

	
Sistemet e Mbrojtjes
Radio mikrofonat, nen studim
	EU1 EU2

ERC REC 70-03
	I LEVIZSHEM
	Radio mikrofonat, nen studim

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	30.01 - 37.50 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 

	I LEVIZSHEM 

	PMR
Sistemet e Mbrojtjes
Radio mikrofonat 30.01 - 34.90 MHz
Kontroll modeli 34.995 - 35.225 MHz (percaktime ekskluzive)
	EU1 EU2 EU27

Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 70-03.

Brezat 30.3 - 30.5 MHz dhe 32.15 - 32.45 MHz jane breza ushtarake te harmonizuar.
	I LEVIZSHEM
	PMR
SRD ne perputhje Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03. Kjo vlen per: radio mikrofonat 30.01 - 34.90 MHz, dhe kontroll modeli 34.995 - 35.225 MHz (percaktime ekskluzive)

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	37.50 - 38.25 MHz
	FIKS
I LEVIZSHEM 
Radio Astronomi 
S5.149
	I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik 
Radio Astronomi
S5.149
	PMR
Sistemet e mbrojtjes


	EU1 EU2

Matje RA ne vazhdimesi
	I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik 
Radio Astronomi
S5.149
	PMR

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	38.250 - 39.986 MHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
	I LEVIZSHEM 

	PMR
Sistemet e mbrojtjes

	EU1 EU2

39.0 - 39.2 MHz eshte nen studim si nje brez i harmonizuar per aplikimet per studime meteorike.
	I LEVIZSHEM
	PMR
39.0 - 39.2 MHz eshte nen studim si nje brez i harmonizuar per aplikimet per studime meteorike.

CIVILE / ERT
QEVERITARE






	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	47 – 48 MHz
	RADIODIFUZION 
S5.162A S5.163 S5.164
S5.165 S5.169 S5.171

	I LEVIZSHEM TOKESOR
 
S5.162A S5.163 S5.164
	PMR
Peixhing on-site ne brezin 47.00 – 47.25 MHz
Sistemet e mbrojtjes
	EU1 EU2 EU3 

Ndarjet gjeografike me  radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.164
	PMR
Peixhing On-site ne brezin 47.00 – 47.25 MHz
SAB
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	48.0 - 48.5 MHz
	
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.162A S5.163 S5.164
	PMR
SAB
Sistemet e mbrojtjes
	EU1 EU2 EU3 
Ndarjet gjeografike me  radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.164
	PMR
SAB
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	48.5 - 50.0 MHz
	
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.162A S5.164
	PMR
SRD te zakonshme 49.50 - 50.00 MHz
Sistemet e mbrojtjes
	EU1 EU2 EU3
Ndarjet gjeografike me  radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.164
	PMR
SRD te zakonshme 49.50 - 50.00 MHz
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	50 - 51 MHz

	
	I LEVIZSHEM TOKESOR
Amator 
S5.162A S5.164
	PMR
Sistemet e mbrojtjes
	EU1 EU2 EU3
Ndarjet gjeografike me  radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.
	I LEVIZSHEM TOKESOR
Amator
S5.164
	PMR

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	51 - 52 MHz
	
	I LEVIZSHEM TOKESOR
Amator 
S5.162A S5.164
	PMR
Sistemet e mbrojtjes 
	EU1 EU2 EU3
Ndarjet gjeografike me  radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.
	I LEVIZSHEM TOKESOR
Amator
S5.164
	PMR
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	52 - 54 MHz
	
	I LEVIZSHEM TOKESOR S5.162A S5.164
	PMR
SAB 
Sistemet e mbrojtjes
	EU1 EU2 EU3
Ndarjet gjeografike me  radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.164
	PMR
SAB
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	54 - 61 MHz

	
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.162A S5.163 S5.164
	PMR
SAB 
Sistemet e mbrojtjes
	EU1 EU2 EU3
ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 61 - 68 MHz.
Ndarjet gjeografike me  radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz. 
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.164
	PMR ne perputhje me Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 61 - 68 MHz.
SAB
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	61 – 68 MHz
	
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.162A S5.164
	PMR
Sistemet e mbrojtjes
	EU1 EU2 EU3
ERC T/R 25-08, - 2b, FB çiftezuar me brezin 54 - 61 MHz.
Ndarjet gjeografike me  radaret me profil ere ne diapazonin 45 - 68 MHz
	I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.164
	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, - 2b, FB çiftezuar me brezin 54 - 61 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE
A10: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2004. Deri ne perfundimin e sherbimit te radiodifuzionit, ky brez do te administrohet nga KKRT.




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	68.00 – 70.45 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik 
S5.149 S5.174 S5.175
S5.177 S5.179
	I LEVIZSHEM 

	PMR
Sistemet e mbrojtjes 
	EU1 EU2 EU4 

ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 77.80 - 80.25 MHz.
	I LEVIZSHEM
	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 77.80 - 80.25 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	70.45 - 74.80 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik 
Radio Astronomi 
S5.149
	PMR 
Sistemet e mbrojtjes 





Matje RA ne vazhdimesi.
	EU1 EU2 EU4 EU27

ERC T/R 25-08, Aneks 2b, ML çiftezuar me brezin 80.25 - 84.60 MHz.
73.3 - 74.1 MHz eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.
RA: 73.0 - 74.6 MHz monitorimin e ererave diellore
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
Radio Astronomi
	PMR ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneks 2b, ML çiftezuar me brezin 80.25 - 84.60 MHz.

RA ne brezin 73.0 – 74.6 MHz per monitorimin e ererave diellore

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	74.8 - 75.2 MHz
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.180 S5.181
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.180 
	Shenje sinjalizimi

	EU1
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
	Shenje sinjalizmi 
CIVILE / ERT

	75.2 - 77.7 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik
S5.175 S5.179 S5.184 S5.187
	I LEVIZSHEM 

	PMR
Sistemet e mbrojtjes 
	EU1 EU2 
ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 85.00 - 87.50 MHz.
	I LEVIZSHEM
	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 85.00 - 87.50 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	77.7 – 77.8 MHz
	
	I LEVIZSHEM

	PMR
Sistemet e mbrojtjes 
	EU1 EU2
ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, me nje frekuence.
	I LEVIZSHEM
	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, me nje frekuence.

CIVILE / ERT

	77.8 – 84.6 MHz
	
	I LEVIZSHEM

	PMR
Sistemet e mbrojtjes

	EU1 EU2 EU27
ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 68.00 - 74.80 MHz.
79.0-79.7 MHz eshte brez ushtarak i harmonizuar.
	I LEVIZSHEM
RADIODIFUZION
	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 68.00 - 74.80 MHz.

CIVILE / ERT, KKRT
QEVERITARE

A11: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-diçital.

	
Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	84.6 – 85.0 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik
S5.175 S5.179 S5.184 S5.187
	I LEVIZSHEM

	PMR 
Sistemet e mbrojtjes

	EU1 EU2
ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme.
	I LEVIZSHEM
RADIODIFUZION
	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme.
QEVERITARE
CIVILE/KKRT
A12: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-diçital.

	85.0 – 87.5 MHz
	
	I LEVIZSHEM
	PMR
Sistemet e mbrojtjes


	EU1 EU2
ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 75.20 - 77.70 MHz
	I LEVIZSHEM
RADIODIFUZION
	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 75.20 - 77.70 MHz

QEVERITARE
CIVILE/KKRT
A13: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-diçital.

	87.5 – 100.0 MHz
	RADIODIFUZION
S5.190
	RADIODIFUZION

	Radiodifuzion audio FM
Marreveshja e Gjeneves 1984
	
	RADIODIFUZION
	Radiodifuzion audio FM
Marreveshja e Gjeneves 1984
CIVILE / KKRT
A14: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2003.

	100 - 108 MHz
	RADIODIFUZION
S5.192 S5.194
	RADIODIFUZION

	Radiodifuzion audion FM
Marreveshja e Gjeneves 1984
	
	RADIODIFUZION
	Radiodifuzion audio FM
Marreveshja e Gjeneves 1984
CIVILE / KKRT
A15: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2003.

	108.000 – 117.975 MHz
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.197A
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.197A
	ILS/Lokalizues 108 - 
112 MHz
VOR 108.000 - 117.975 MHz
	
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
	ILS/ Lokalizues 108 - 112 MHz
VOR 108.000 - 117.975 MHz
CIVILE / ERT
A16: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2007.

	117.975 – 121.45 MHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.111 S5.198 S5.199
S5.200 S5.201
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.200
	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimeve
	EU5

	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.200
	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimeve

CIVILE / ERT 

	121.45 - 121.55 MHz

	
	I LEVIZSHEM SATELITOR (toke-hapesire) 
I LEVIZSHEM AERONAUTIK 
S5.111 S5.199 S5.200  
	EPIRB

	Brez i vlefshem vetem per fatkeqesi dhe shpetim.

	I LEVIZSHEM SATELITOR (toke-hapesire)
I LEVIZSHEM AERONAUTIK
S5.111 S5.199 S5.200
	EPIRB

CIVILE / ERT
QEVERITARE





	
Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	121.55 - 136.00 MHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.111 S5.198 S5.199
S5.200 S5.201
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.200 S5.201


	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimit te linjave ajrore dhe komunikimeve te levizshme ne aeroporte.
	EU5

	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
S5.200
	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimit te linjave ajrore dhe komunikimeve te levizshme ne aeroporte.
CIVILE / ERT 
A17: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2005.

	136 - 137 MHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.202 S5.203
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) 
S5.202

	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimit te linjave ajrore dhe komunikimeve te levizshme ne aeroporte.
	EU5

	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)
	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimit te linjave ajrore dhe komunikimeve te levizshme ne aeroporte.
CIVILE / ERT 

	137 - 137.025 MHz

	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-toke)
METEOROLOGJI-SATELITORE (hapesire-toke)
KERKIME HAPESINORE (hapesire-toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-toke) S5.208A S5.209
Fiks
I levizshem perveç i levizshem aeronautik (R) 
S5.204 S5.206 S5.208
	METEOROLOGJI-SATELITORE (hapesire-toke)
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR
(hapesire-toke) S5.208A
S5.209
Veprime Hapesinore (hapesire-toke)
Kerkime Hapesinore (hapesire-toke)
S5.206 S5.208
	Meteorologji satelitore

Satelite me orbite te ulet
	EU6

I Levizshem i kufizuar ne 
I Levizshem Aeronautik (OR), duke perfshire sportin ajror.
	METEOROLOGJI-SATELITORE (hapesire-toke)
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR
(hapesire-toke) S5.208A
S5.209
Veprime Hapesinore (hapesire-toke)
Kerkime Hapesinore (hapesire-toke)
S5.206 S5.208
	Meteorologji satelitore

Satelite me orbite te ulet

CIVILE / ERT

	137.025 - 137.175 MHz
	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-toke) 
METEOROLOGJI-SATELITORE (hapesire-toke) 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-toke) 
I levizshem-Satelitor (hapesire-toke) S5.208A S5.209
Fiks 
I levizshem perveç i levizshem aeronautik (R) 
S5.204 S5.206 S5.208
	METEOROLOGJI-SATELITORE (hapesire-toke) 
I Levizshem 
I levizshem-Satelitor (hapesire-toke) S5.208A S5.209
Veprime Hapesinore (hapesire-toke) 
Kerkime Hapesinore (hapesire-toke) 
S5.206 S5.208


	Meteorologji satelitore

Satelite me orbite te ulet 
	EU6

I Levizshem i kufizuar ne 
I Levizshem Aeronautik (OR), duke perfshire sportin ajror.
	METEOROLOGJI-SATELITORE (hapesire-toke) 
I Levizshem 
I levizshem-Satelitor (hapesire-toke) S5.208A S5.209
Veprime Hapesinore (hapesire-toke) 
Kerkime Hapesinore (hapesire-toke) 
S5.206 S5.208


	Meteorologji satelitore

Satelite me orbite te ulet

CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	138.0 -143.6 MHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
S5.210 S5.211 
S5.214
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
Kerkime Hapesinore (hapesire-toke)
S5.211
	Kontrolli i operimeve ajrore
Aplikime te ndryshme te levizshme 
SRD
	EU2 EU5 EU27

Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.
SRD ne brezin 138.20 - 138.45 MHz.
CEPT/ERC/REC 70-03
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)
I LEVIZSHEM TOKESOR
Kerkime Hapesinore (hapesire-toke)
S5.210 S5.211
	Kontrolli i operimeve ajrore.
Aplikime te ndryshme te levizshme.
SRD ne brezin 138.2 – 138.45, ne perputhje me Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	143.60 - 143.65 MHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-toke) 
S5.211 S5.214
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) 
I LEVIZSHEM TOKESOR
KERKIME HAPESINORE (hapesire-toke) 
S5.211
	Kontrolli i operimeve ajrore
Aplikime te ndryshme te levizshme.
	EU2 EU5 EU27

Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) 
I LEVIZSHEM TOKESOR
KERKIME HAPESINORE (hapesire-toke) 
S5.211
	Kontrolli i operimeve ajrore
Aplikime te ndryshme te levizshme.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	143.65 - 144.00 MHz
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) 
S5.210 S5.211 S5.212
S5.214
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) 
I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.210 S5.211
	Kontrolli i operimeve ajrore
Aplikime te ndryshme te levizshme.
	EU2 EU5 EU27

Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.
	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) 
I LEVIZSHEM TOKESOR
S5.210 S5.211
	Kontrolli i operimeve ajrore
Aplikime te ndryshme te levizshme.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	144 – 146 MHz
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
	
	
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
	
CIVILE / ERT

	146.0 - 146.8 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik (R) 
	I LEVIZSHEM 

	PMR

	EU7

Rekomandimet ERC
T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme. 
	I LEVIZSHEM
	PMR, ne perputhje me Rekomandimet T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme.

CIVILE / ERT
QEVERITARE 

	148.0 - 148.4 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik (R) 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.209

S5.218 S5.219 S5.221
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesinore) S5.209 
I LEVIZSHEM
S5.218 S5.219 S5.221
	Satelite me orbite te ulet

PMR
	EU6 EU7

ERCT/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 152.6 - 153.0 MHz.
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesinore) S5.209 
I LEVIZSHEM
S5.218 S5.219 S5.221
	Satelite me orbite te ulet
PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 152.6 - 153.0 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	148.4 - 149.9 MHz

	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik (R) 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.209

S5.218 S5.219 S5.221
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesinore) S5.209
I LEVIZSHEM
S5.218 S5.219 S5.221
	Satelite me orbite te ulet

PMR

	EU6 EU7

ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 153.0 - 154.5 MHz.
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesinore) S5.209
I LEVIZSHEM
S5.218 S5.219 S5.221
	Satelite me orbite te ulet PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 153.0 - 154.5 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	153 - 154 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik(R) 
Ndihma Meteorologjike
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR
 
	EU7

Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 148.4 - 149.9 MHz.
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 148.4 - 149.9 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	154.0 - 154.5 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
S5.226 S5.227
	
	
	
	
	

	154.50 - 154.65 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR

	EU7 

Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme.
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme.
CIVILE / ERT
A18: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	154.65-156.00 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik


	PMR

	EU7 

Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 150.05 - 151.40 MHz
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik


	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 150.05 - 151.40 MHz
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A19: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	156.0000-156.5125 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226
	Shtojca 18 e RR

	EU7 EU8

Stacion anije, çiftezuar me brezin 160.600 - 
160.950 MHz / frekuence e vetme 156.375 - 156.5125 MHz.
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226
	Ne perputhje me Shtojcen 18 te RR 
CIVILE / ERT
QEVERITARE

A20: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	156.5125-156.5375 MHz
	
	I LEVIZSHEM DETAR
S5.227
	156.525 MHz thirrje dixhitale selektive per fatkeqesi, shpetim dhe thirrje.
	
	I LEVIZSHEM DETAR
S5.227
	156.525 MHz thirrje dixhitale selektive per fatkeqesi, shpetim dhe thirrje.
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A21: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	156.5375 - 156.7625 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik (R) 
S5.226 S5.227
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226
	Shtojca 18 e RR
	EU7 EU8


	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226
	Ne perputhje me Shtojcen 18 te RR.
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A22: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	156.7625 - 156.8375 MHz
	I LEVIZSHEM DETAR (fatkeqesi dhe thirrje) 
S5.211 S5.226
	I LEVIZSHEM DETAR

	Frekuence nderkombetare per fatkeqesi shpetim dhe thirrje + brezat mbrojtes
	
	I LEVIZSHEM DETAR

	Frekuence nderkombetare per fatkeqesi shpetim dhe thirrje + brezat mbrojtes
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A23: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	156.8375 - 157.4500 MHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226 S5.229
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226
	Shtojca 18 e RR
156.8375 – 156.8750 MHz detar me nje frekuence
	EU7 EU8

Stacion anijesh ciftezuar me brezin 161.500 - 162.050 MHz / frekuence e vetme 156.850 MHz
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226
	Ne perputhje me Shtojcen 18 te RR.
156.8375 – 156.8750 MHz detar me nje frekuence
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A24: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002

	157.45 - 160.60 MHz

	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR


	EU7

Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 162.050 - 165.200 MHz.
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 162.050 - 165.200 MHz.
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A25: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002

	160.600 - 160.975 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226
	Shtojca 18 e RR
	EU7 EU8

Stacione bregdetare, çiftezuar me brezin 156.000  156.375 MHz.
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226
	Ne perputhje me Shtojcen 18 te RR.
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A26: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002

	160.975 - 161.475 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
	PMR
	EU7 

Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneksi 2b, frekuence e vetme.
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, frekuence e vetme.
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A27: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	162.05 – 165.20 MHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.226 S5.229
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR


	EU7

Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneksi 2b,
FB çiftezuar me brezin 157.450 - 160.600 MHz.
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 157.450 – 160.600 MHz.
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A28: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002

	165.200 - 165.225 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
	PMR
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
	PMR
CIVILE / ERT
A29: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002

	165.225 - 169.400 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR


	EU7
Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 169.825 - 174.000 MHz.
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 169.825 - 174.000 MHz.
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A30: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002

	169.400 - 169.825 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	169.4125-169.8125 MHz ERMES

PMR


	EU7 

Vendimet e ERC CEPT/ERC/DEC/(94)02 ERMES ne brezin 169.4125-169.8125 MHz. 
Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneksi 2b, frekuence e vetme. 
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	169.4125-169.8125 MHz ERMES
PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, frekuence e vetme.
CIVILE / ERT

A31: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002
A31: Sherbimi i r

	169.825 - 174.000 MHz
	
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR


	EU7

Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 165.225 - 169.400 MHz. 
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 165.225 - 169.400 MHz.
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A32: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	235 – 240 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
S5.111 S5.199 S5.252
S5.254 S5.256 S5.256A
	I LEVIZSHEM
S5.254


	T-DAB
Sistemet e mbrojtjes
	EU10 EU27

Rekomandimet ERC 
T/R 52-02.
Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.
T-DAB caktohet ne kete brez ne perputhje me Marreveshjen Speciale te Wiesbaden ne vitin 1995.
T-DAB ne perdorim te perbashket me sistemet e mbrojtjes ne nje baze kombetare.
	I LEVIZSHEM
S5.254


	T-DAB


CIVILE / ERT, KKRT
QEVERITARE



	240.00 – 242.95 MHz
	
	I LEVIZSHEM 
S5.254
	Sistemet e mbrojtjes 
	EU10 EU27

Kontrolli i trafikut ajror.
Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.
	I LEVIZSHEM 
S5.254
	

QEVERITARE

	242.95 - 243.05 MHz
	
	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM AERONAUTIK
S5.254
	EPIRB

	Brez i disponueshem vetem per qellime fatkeqesie dhe shpetimi.
	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM SATELITOR
S5.254
	EPIRB

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	243.05 - 267.00 MHz
	
	I LEVIZSHEM
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes 
	EU10 EU27

Kontroll i trafikut ajror.
Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.
	I LEVIZSHEM
S5.254

	
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	328.6 - 335.4 MHz
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.258 
	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.258
	ILS/ Drejtim zbrites
	EU2

	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK 
S5.259
	ILS/ Drejtim zbrites

CIVILE / ERT

	335.4 - 380.0 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
S5.254
	I LEVIZSHEM 
S5.254

	Sistemet e mbrojtjes

	EU7 EU10 EU27

Kontroll i trafikut ajror.
Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.
	I LEVIZSHEM 
S5.254

	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	400.05 - 400.15 MHz
	FREKUENCE STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) 
S5.261 S5.262
	FREKUENCE STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) 
I LEVIZSHEM
	
	
	FREKUENCE STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) 
I LEVIZSHEM
	
CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	

	400.15 - 401.00 MHz
	NDIHMA METEOROLOGJIKE 
METEOROLOGJI SATELITORE (hapesire-Toke) 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) S5.263
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.208A S5.209
Veprime hapesinore (hapesire-Toke) 
S5.262 S5.264
	NDIHMA METEOROLOGJIKE
METEOROLOGJI SATELITORE (hapesire-Toke) 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke)  S5.263
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.208A S5.209
VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
S5.264
	Satelit me orbite te ulet
Sonda radio meteoroligjike
	

	NDIHMA METEOROLOGJIKE
METEOROLOGJI SATELITORE (hapesire-Toke) 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke)  S5.263
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.208A S5.209
VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
S5.264
	Satelit me orbite te ulet
Sonda radio meteoroligjike
	
CIVILE / ERT

	410 – 420 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
KERKIME HAPESINORE (hapesire-hapesire) S5.268
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR analog dhe dixhital

TETRA  


	EU7 

Vendimet e ERC ERC/DEC/(96)04. 
Rekomandimet ERC 
T/R 22-05.
Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 420 - 430 MHz.
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik

	PMR analog dhe dixhital, ne pepruthje me Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 420 – 430 MHz.
TETRA, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 22-05.
Ky brez perdoret edhe per lidhje fikse.
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	420 - 430 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
Radiolokacion 
S5.269 S5.271
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
Radiolokacion
	

I levizshem tokesor analog dhe dixhital PMR/PAMR

I levizshem tokesor dixhital PMR/PAMR

	EU7 

ERC REC T/R 25-08,    FB çiftezuar me brezin 410 –420 MHz.

ERC DEC (96)04
ERC DEC (03)01
ERC DEC (02)03
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
Radiolokacion

	PMR analog dhe dixhital
TETRA, ne perputhje me ERC T/R 22-05.
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	430.00 - 433.05 432 MHz
	AMATOR 
RADIOLOKACION 
S5.271 S5.272 S5.273 S5.274 S5.275 S5.276 S5.277
	AMATOR
RADIOLOKACION
S5.277
	Aplikime amatore

	EU2 EU12
	AMATOR
RADIOLOKACION
S5.277
	CIVILE / ERT
A33: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2006.




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	432 – 433.05 MHz
	AMATOR 
RADIOLOKACION 
Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A
S5.138 S5.271 S5.272 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281 S5.282
	AMATOR 
RADIOLOKACION 
Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A
S5.277
	Aplikime amatore
	EU2 EU12
	AMATOR 
RADIOLOKACION 
Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A
S5.277
	CIVILE / ERT


	433.05 - 434.79 MHz
	AMATOR 
RADIOLOKACION 
Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A
S5.138 S5.271 S5.272 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281 
	AMATOR 
RADIOLOKACION
I levizshem Tokesor
Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A
S5.138 S5.277 S5.280 
	

SRD e pergjithshme
Aplikime amatore
ISM

	EU2 EU12

ERC REC 70-03

	AMATOR 
RADIOLOKACION
I levizshem Tokesor
Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A
S5.138 S5.277 S5.280
	ISM dhe SRD e pergjithshme, ne perputhje me CEPT/ERC/REC 70-03

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	434.79 - 438 MHz
	AMATOR 
RADIOLOKACION 
Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A

S5.138 S5.271 S5.272 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281 S5.282
	AMATOR 
AMATOR-SATELIT 
RADIOLOKACION
Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A

S5.277
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore
	EU2 EU12

Sherbim Amator Satelitor i kufizuar ne 435 - 438 MHz.
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
RADIOLOKACION
Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A

S5.277
	CIVILE / ERT

A34: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2006.

	438 – 440 MHz
	AMATOR 
RADIOLOKACION 
S5.271 S5.273 S5.274 S5.275 S5.276 S5.277 S5.283
	AMATOR
RADIOLOKACION
S5.277
	Aplikime amatore
	EU2 EU12
	AMATOR
RADIOLOKACION
S5.283
	Ky brez perdoret edhe per lidhje fikse nga perdoruesit qeveritare. MR(439.875-440 MHz)

CIVILE / ERT
QEVERITARE




	
Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	440 - 450 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik 
Radiolokacion 
S5.269 S5.271 S5.286
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
Radiolokacion
	PMR analog dhe dixhital me operim ne nje frekuence

PMR 446 ne brezin 446.0 - 446.1 Mhz

I levizshem tokesor dixhital ne brezin 445.2 -445.3 MHz
	EU7 EU31

Peixhing “on-site” (thirrje dhe kthim pergjigje)

SRBR
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
Radiolokacion
	PMR analog dhe dixhital me operim ne nje frekuence
PMR 446 ne brezin 446.0 - 446.1 Mhz
I levizshem tokesor dixhital ne brezin 445.2 -445.3 MHz 

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	456 – 459 MHz
	FIKS
I LEVIZSHEM 
S5.271
S5.287
S5.288

	I LEVIZSHEM 
S5.287
 

	PMR analog dhe dixhital

Komunikimet ne bord ne brezin 457.525 - 457.575 MHz (detar)
TETRA 
Rrjete celulari egzistuese publike.


	EU7 

Vendimet e ERC ERC/DEC/(96)04.
Rekomandimet ERC 
T/R 22-05 dhe T/R 32-02.
Rekomandimet ERC 
T/R 25-08, Aneks 2b, ML, çiftezuar me brezin 466 - 469 MHz.
On-site paging (thirrje dhe kthim pergjigje).
	I LEVIZSHEM 
S5.287
 

	PMR analog dhe dixhital, ne perputhje ERC T/R 25-08, Aneks 2b, ML, çiftezuar me brezin 466 - 469 MHz.
Komunikimet ne bord ne brezin 457.525 – 457.575 MHz (detar), ne perputhje me  ERC T/R 32-02.
TETRA, ne perputhje me Rekomandimet ERC 
T/R 22-05

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	460 – 470 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
Meteorologjik-Satelitor (hapesire-Toke) 
S5.287 S5.289 S5.290

	I LEVIZSHEM 
S5.287 S5.289

	PMR analog dhe dixhital
TETRA
Komunikimet ne bord ne brezin 467.525 - 467.575 MHz (detar)
Rrjete celulare publike ekzistuese


	EU7 EU31

ERC ERC/DEC/(96)04.
ERC T/R 22-05 dhe T/R 32-02.
ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 450 - 460 MHz.
On-site paging (thirrje dhe kthim pergjigje).
	I LEVIZSHEM 
S5.287 S5.289

	PMR analog dhe dixhital, ne perputhje me Rekomandimet ERCT/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 450 - 460 MHz.
TETRA, Rekomandim ERC T/R 22-05.
Komunikimet ne bord ne brezin 467.525 - 467.575 MHz (detar), ne perputhje me ERC T/R 32-02.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	470 – 608 MHz
	RADIODIFUZION 
S5.149 
S5.291A  S5.296 S5.302
S5.306

	RADIODIFUZION 
I Levizshem 
S5.291A S5.296 
	Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997 per SAB
Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi, nen studim.
	EU9
I levizshem i kufizuar ne SAB.
Brezi 470 - 862 MHz do te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas paraqitjes se DVB-T.
	RADIODIFUZION 
I Levizshem 
S5.291A S5.296 
	Radiodifuzion
I levizshem i kufizuar ne SAB.

CIVILE / KKRT






	
Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	608 - 614 MHz
	RADIODIFUZION 
S5.149 
S5.291A  S5.296 S5.306

	RADIODIFUZION 
Radio Astronomi 
I Levizshem 
S5.149 S5.296 S5.306
	Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997 per SAB
Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi, nen studim.
	EU9
I levizshem i kufizuar ne SAB.
Brezi 470 - 862 MHz; te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas paraqitjes se DVB-T.. Matje te vazhdueshme RA dhe VLBI.
	RADIODIFUZION 
I Levizshem 
S5.149 S5.296 
	Radiodifuzion
I levizshem i kufizuar ne SAB.

CIVILE / KKRT


	614 – 790 MHz
	RADIODIFUZION 
S5.149 
S5.291A S5.296 S5.311
S5.312

	RADIODIFUZION 
I Levizshem 
S5.296 S5.312
	Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi.
SAP/SAB
Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997.

	EU9 EU13
ERC REC 70-03

I levizshem i kufizuar ne SAB
Brezi 470 - 862 MHz; te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas futjes se DVB-T
	RADIODIFUZION 
I Levizshem 
S5.296 S5.312
	Radiodifuzion
I levizshem i kufizuar ne SAB.

CIVILE / KKRT

	790 –838 MHz
	FIKS 
RADIODIFUZION 
S5.312 S5.314 S5.315 S5.316 S5.319 
	RADIODIFUZION 
I Levizshem
S5.312 S5.316
	
Sisteme mbrojtjeje

Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi, nen studim.

Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997 per SAB
	EU2 EU13 EU9
I levizshem i kufizuar radiorele taktike dhe ne SAB/SAP duke perfshire dhe radio mikrofonat.


Brezi 470 - 862 MHz; te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas paraqitjes se DVB-T.
	RADIODIFUZION 
I Levizshem
S5.312 S5.316
	Radiodifuzion
I levizshem i kufizuar ne SAB.

CIVILE / KKRT 







	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	838 - 862 MHz
	RADIODIFUZION 
FIKS 
S5.312 S5.314 S5.316 S5.319 S5.321
	RADIODIFUZION 
I LEVIZSHEM 
S5.312 S5.316
	
Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi.

Sistemet e mbrojtjes

Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997 per SAB

	EU2 EU13 EU9
I Levizshem i kufizuar ne radio rele taktike.

SAB/SAP, i levizshem ne nje baze sekondare.

Brezi 470 - 862 MHz; te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas paraqitjes se DVB-T.
	RADIODIFUZION 
I LEVIZSHEM 
S5.312 S5.316
	Radiodifuzion

I levizshem per SAB

CIVILE / KKRT 


	862 – 870 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik 
S5.317A

RADIODIFUZION S5.322 
S5.319 S5.323
	I LEVIZSHEM
S5.323
	Telefona pa tela.
Sisteme te mbrojtjes.
SRD ne 868 - 870 MHz.
Alarme sociale ne 869.2 -869.25 MHz.
Audio pa tela ne 863 - 865 MHz.
	EU2 EU13

ERC/DEC/(97)06.
CEPT/ERC/REC 70-03.

	I LEVIZSHEM
S5.323
	Telefona pa tela. Audio pa tela ne 863 – 865 MHz. SRD ne 868 – 870 MHz. Alarme sociale ne 869.2 –869.25 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	870 – 876 MHz
	
	I LEVIZSHEM
S5.323
	Sisteme te mbrojtjes

I levizshem tokesor dixhital PMR/PAMR
	EU2 EU13

ERC DEC (96)04. 
ERC REC T/R 25-08, 

ML ciftezuar me 915 – 921 MHz.
	I LEVIZSHEM
S5.323
	I levizshem tokesor dixhital

CIVILE / ERT
QEVERITARE
A35: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	876 - 880 MHz
	
	I LEVIZSHEM
S5.323
	Sisteme te mbrojtjes 

I levizshem tokesor dixhital

Sistemet hekurudhore UIC
	EU2 EU13

Rekomandimet ERC 
T/R 25-09,

ML ciftezuar me 921 – 925 MHz.
	I LEVIZSHEM
S5.323
	I levizshem tokesor dixhital
Sistemet hekurudhore UIC, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-09, 
ML ciftezuar me 921 – 925 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	880 - 890 MHz
	
	I LEVIZSHEM
S5.317A
S5.323
	EGSM 
Sisteme te mbrojtjes


	EU2 EU13 EU29 EU32 

ERC DEC (97)02,
ML ciftezuar me 925 - 935 MHz 
	I LEVIZSHEM
S5.317A
S5.323
	EGSM

CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdorimet ne Shqiperi

	890 – 915 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik 
S5.317A
RADIODIFUZION S5.322
Radiolokacion 
S5.319 S5.323
	I LEVIZSHEM
Radiolokacion
S5.317A
S5.323
	GSM

	EU13 EU14 EU29 EU32

ERC/DEC/(94)01, 
ML ciftezuar me 935 - 960 MHz. 

	I LEVIZSHEM
S5.317A
S5.323
	GSM


CIVILE / ERT



	915 - 921 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik 
S5.317A
RADIODIFUZION S5.322
Radiolokacion 
S5.319 S5.323
	I LEVIZSHEM
Radiolokacion
S5.323
	Sistemet e mbrojtjes 

I levizshem tokesor dixhital PMR/PAMR


	EU2 EU13 EU14

ERC/DEC/(96)04.

ERC REC T/R 25-08, 
FB ciftezuar me 870 - 876 MHz.
	I LEVIZSHEM
S5.323
	I levizshem tokesor dixhital

FB ciftezuar me 870 - 876 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

A36: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	921 – 925 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik 
S5.317A
RADIODIFUZION S5.322
Radiolokacion
S5.323
	I LEVIZSHEM
Radiolokacion
S5.323
	Sistemet e mbrojtjes 

I levizshem tokesor dixhital

Sistemet hekurudhore UIC


	EU2 EU13 EU14

ERC REC T/R 25-09

FB ciftezuar me 876 - 880 MHz.

	I LEVIZSHEM
S5.323
	I levizshem tokesor dixhital
Sistemet hekurudhore UIC, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-09, FB ciftezuar me 876 - 880 MHz.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	925 – 935 MHz
	
	I LEVIZSHEM
Radiolokacion 
S5.317A
S5.323
	EGSM 
Sistemet e mbrojtjes (planifikim ne baze kombetare)
	EU2 EU13 EU14 EU29 EU30 EU32

ERC/DEC/(97)02
FB ciftezuar me 880 - 890 MHz.
	I LEVIZSHEM
S5.323
	EGSM

CIVILE / ERT

	935 – 942 MHz
	
	I LEVIZSHEM
Radiolokacion
S5.317A
S5.323
	GSM 

	EU13 EU14 EU29 EU32

ERC/DEC/(94)01
FB ciftezuar me 890 - 897 MHz.
	I LEVIZSHEM
S5.323


	GSM 

CIVILE / ERT

	942 – 960 MHz
	RADIODIFUZION S5.322
FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.317A
S5.323
	I LEVIZSHEM
S5.317A
S5.323

	GSM 

	EU13 EU29 EU32

ERC/DEC/(94)01

FB ciftezuar me 897 - 915 MHz.

	
	



















	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdorimet ne Shqiperi

	960 – 1215 1164 MHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIC 
S5.328 
	RADIONAVIGACION AERONATIK
S5.328 
	Sisteme te fluturimit, shpetimit, navigacionit dhe shperndarjes se informacionit (per shembull, DME, TACAN, SSR, MIDS)
	
	RADIONAVIGACION AERONATIK
S5.328
	Sisteme te fluturimit, shpetimit, navigacionit dhe shperndarjes se informacionit (per shembull, DME, TACAN, SSR, MIDS)
CIVILE / ERT
A37: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	1164 – 1215 MHz
	RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328 
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-toke) (hapesire-hapesire) S5.328B
S5.328A
	RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328 
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-toke) (hapesire-hapesire) S5.328B
S5.328A
	Sisteme te fluturimit, shpetimit, navigacionit dhe shperndarjes se informacionit (per shembull, DME, TACAN, SSR, MIDS)
Navigacion Satelitor
	
	RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328 
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-toke) (hapesire-hapesire) S5.328B
S5.328A
	Sisteme te fluturimit, shpetimit, navigacionit dhe shperndarjes se informacionit (per shembull, DME, TACAN, SSR, MIDS)
CIVILE / ERT


	1215 – 1240
MHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION -SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B
KERKIME HAPESINORE (aktive)
S5.329 S5.331 5.332

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B
KERKIME HAPESINORE (aktive) 
S5.331
S5.332
	Navigacion Satelitor

Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive;
	
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B
KERKIME HAPESINORE (aktive) 
S5.331
S5.332
	Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive;
Navigacion Satelitor

CIVILE / ERT

A38: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2004.

A39: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	1240 – 1260 MHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION –SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Amator  
S5.329 S5.282 SS5.331 S5.332 S5.335A
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Amator
S5.331 S5.332
	Aplikime amatore
Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive;
Navigacion satelitor
	
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Amator
S5.331 S5.332
	Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive;
Navigacion Satelitor

CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdorimet ne Shqiperi

	1260 – 1270 MHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Amator
S5.282 S5.331 S5.332 S5.335A 
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Amator
Amator-Satelitor 
S5.282 S5.331 S5.335A  
	Aplikime amatore
Aplikime amator satelitor
Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive;


	
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Amator
Amator-Satelitor 
S5.282 S5.331 S5.335A  
	Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive;

CIVILE / ERT

	1270 – 1300 MHz
	
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Amator
S5.332  S5.331 S5.335A 
	Aplikime amatore
Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive.
Radar me profil ere
	Radar me profil ere ndermjet frekuencave 1270 MHz dhe 1295 MHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Amator
S5.332  S5.331 S5.335A 
	Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive

CIVILE / ERT

	1300 – 1350 MHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (Toke-hapesire)
Radiolokacion
S5.149 S5.337A
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (Toke-hapesire)
S5.149 S5.337A
	Sisteme radare dhe navigacioni;
Aplikime radio astronomi
Navigacion Satelitor
	Vezhgime te linjave spektrale RA 1330 - 
1400 MHz.
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION SATELITOR (Toke-hapesire)
S5.149 S5.337A
	Sisteme radare dhe navigacioni;

CIVILE / ERT

A40: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.


 

	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdorimet ne Shqiperi

	1350 – 1400 MHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION
S5.149 S5.338 S5.339 S5.339A
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION
S5.149 S5.339
	Sisteme te mbrojtjes.
Lidhje fikse me kapacitet te ulet.
Aplikime radio astronomi
	EU2 EU15A EU15
Plan i kanalave per sherbimin fiks ne ERC T/R 13- 01, Aneksi A.
Vezhgimet e linjave spektrale RA 1330 - 
1400 MHz.
	FIKS
RADIOLOKACION
I LEVIZSHEM
S5.149 S5.339
	Lidhje fikse me kapacitet te ulet.
Plan i kanaleve per sherbimin fiks ne Rekomandimet ERC 
T/R 13- 01, Aneksi A

CIVILE
QEVERITARE

	1400 – 1427 MHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	Aplikime pasiveokes 
	EU15
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	
CIVILE / ERT



A41: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	1427 – 1429 MHz
	FIKS
LEVIZSHEM perveç i Levizshem AeronautikI 
KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire)
S5.341
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire)
S5.341
	Sisteme te mbrojtjes.
Lidhje fikse me kapacitet te ulet.

	EU2 EU15A EU15
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire)
S5.341
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	1429 – 1452 MHz
	FIKSLEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
I 
S5.339A S5.341 S5.342
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341
	Sisteme te mbrojtjes.
Lidhje fikse me kapacitet te ulet.
	EU2 EU15A EU15
ERC REC T/R 13- 01
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE



	1452 – 1492 MHz
	RADIODIFUZION S5.345 S5.347
RADIODIFUZION – SATELITOR S5.345 S5.347
FIKS
I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik

S5.341 S5.342 S5.347A
	RADIODIFUZION S5.345 
RADIODIFUZION-SATELITOR S5.345 
Fiks
I Levizshem perveç I Levizshem Aeronautik
S5.341 
	
S-DAB (1479.5 – 1492 MHz)
T-DAB. Marreveshje Speciale Maastricht 2002. (1452 – 1479.5 MHz)
	EU15
ECC DEC (03) 02.
	RADIODIFUZION S5.345 
RADIODIFUZION-SATELITOR S5.345 
Fiks
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341
	
CIVILE / ERT, KKRT
QEVERITARE
           


	1492 – 1518 MHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341 S5.342
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341
	Sisteme te mbrojtjes.
Lidhje fikse me kapacitet te ulet.
	EU2 EU15 EU15A
Plani i kanalave per sherbimin fiks ne Rekomandimet ERC
T/R 13 - 01, Aneksi A.
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341
	Lidhje fikse me kapacitet te ulet.  ERC T/R 13 - 01, Aneksi A..
CIVILE / ERT
QEVERITARE




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdorimet ne Shqiperi

	1518 – 1525 MHz
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.348 S5.348 A S5.348C S5.348B
S5.341 S5.342
	FIKS
I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.348 S5.348 A S5.348C S5.348B
S5.341
	Lidhje fikse njedrejtimshe
Sisteme te mbrojtjes

	EU2 EU15 EU15A

	FIKS
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.348 S5.348 A S5.348C S5.348B
S5.341
	Lidhje fikse njedrejtimshe

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	1525 – 1530 MHz



	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
FIKS
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
Satelitor per Eksplorimin e Tokes
I Levizshem perveç I Levizshem Aeronautik S5.349 S5.341 S5.342 S5.347A S5.350 S5.351 S5.352A S5.354 
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.352A 
VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
FIKS 


S5.341 S5.351 S5.354
	Lidhje fikse njedrejtimshe
Sisteme te levizshme satelitore
	EU15

	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
FIKS 
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke)

S5.341 S5.351 S5.354
	Lidhje fikse njedrejtimshe
Sisteme te levizshme satelitore.

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	1530 – 1533 MHz
	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A
S5.351A
Satelitor per Eksplorimin e Tokes
Fiks
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341 S5.342 S5.351 S5.354
	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A S5.351A
Satelitor per Eksplorimin e Tokes
Fiks
I Levizshem perveç i levizshem aeronautik
S5.341 S5.351 S5.354
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15
Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS
	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A S5.351A
Satelitor per Eksplorimin e Tokes
Fiks
I Levizshem perveç i levizshem aeronautik
S5.341 S5.351 S5.354
	Sisteme te levizshme satelitore

CIVILE / ERT

	1533 – 1535 MHz
	
	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A S5.351A
Satelitor per Eksplorimin e Tokes
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341 S5.351 S5.354
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15
Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS
	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A S5.351A
Satelitor per Eksplorimin e Tokes
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341 S5.342 S5.354
	Sisteme te levizshme satelitore.

CIVILE / ERT










	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	1535 – 1544 MHz
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354
	Sisteme te levizshme satelitore.

CIVILE / ERT

	1544 – 1545 MHz
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.354 S5.355 S5.356 
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.354 S5.356
	Sisteme te levizshme satelitore kufizuar ne komunikime fatkeqesie
	EU15

Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.354 S5.356
	Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.
Sisteme te levizshme satelitore.
CIVILE / ERT

	1545 – 1555 MHz
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.357 S5.357A S5.359
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.357 S5.357A S5.359
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15 
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.357 S5.357A S5.359
	Sisteme te levizshme satelitore.

CIVILE / ERT

	1555 – 1559 MHz 
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.359
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15 
	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.359
	Sisteme te levizshme satelitore.

CIVILE / ERT

	1559 – 1610 MHz


	RADIONAVIGACION AERONAUTIC
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329A S5.328B
S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.362B S5.362C
	RADIONAVIGACION
AERONAUTIK
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329A S5.328B
S5.341 S5.362B
	Navigacion Satelitor
	EU15 
	RADIONAVIGACION AERONAUTIC
RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329A S5.328B
S5.341 S5.362B
	Navigacion Satelitor

CIVILE / ERT

	1610 - 1610.6 MHz


	RADIONAVIGACION AERONAUTIC 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372
	RADIONAVIGACION AERONAUTIC
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372
	Sisteme te levizshme satelitore 
	EU15 

ERC/DEC/(97)03
	RADIONAVIGACION AERONAUTIC
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372
	Sisteme satelitore te komunikimeve personale.

CIVILE / ERT





	
Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	1610.6 – 1613.8 MHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIC 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372 
	RADIONAVIGACION AERONAUTIC
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372 
	Sisteme te levizshme satelitore 
Aplikime te radio astronomise
	EU15
ERC/DEC/(97)03 
Brez i rendesishem per vezhgimin e linjave spektrale ne radio astronomi.
	RADIONAVIGACION AERONAUTIC
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372 
	Sisteme satelitore te komunikimeve personale 
Aplikime te radio astronomise.

CIVILE / ERT

	1613.8 – 1626.5 MHz
	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
RADIONAVIGACION AERONAUTIC 
I levizshem-Satelitor (hapesire-Toke)
S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372
	RADIONAVIGACION AERONAUTIC
I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
I levizshem-Satelitor (hapesire-Toke)
S5.341 S5.359 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372 
	Sisteme te levizshme satelitore 

	EU15
ERC/DEC/(97)03
	RADIONAVIGACION AERONAUTIC
I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
I levizshem-Satelitor (hapesire-Toke)
S5.341 S5.359 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372 
	Sisteme satelitore te komunikimeve personale

CIVILE / ERT

	1626.5 – 1631.5 MHz
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.359 
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15
Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359
	Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.
CIVILE / ERT
A42: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	1631.5 – 1636.5 MHz
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.359 S5.374
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359 S5.374
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15
Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359 S5.374
	Sisteme te levizshme satelitore.
CIVILE / ERT

	1636.5 – 1645.5 MHz
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.359 
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15

Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359
	Sisteme te levizshme satelitore.
CIVILE / ERT

	1645.5 – 1646.5 MHz
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.354 S5.375 

	I LEVIZSHEM-SATELITOR    (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.354 S5.375
	Sisteme te levizshme satelitore kufizuar ne komunikime distresi.
Sisteme satelitore kerkimi dhe shpetimi (perfshire GMDSS)
	EU15
	I LEVIZSHEM-SATELITOR    (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.354 S5.375
	Sisteme satelitore kerkimi dhe shpetimi (perfshire GMDSS)
CIVILE / ERT




	

Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	1646.5 – 1656.5 MHz
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.357A S5.359 S5.376
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.359 S5.357A S5.376
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.359 S5.357A S5.376
	Sisteme te levizshme satelitore.
CIVILE / ERT
A43: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	1656.5 – 1660 MHz
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.376
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.374 
	Sisteme te levizshme satelitore
	EU15
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.374 
	Sisteme te levizshme satelitore.

CIVILE / ERT

	1660 - 1660.5 MHz
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
RADIO ASTRONOMI 
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A 
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A 
	Aplikime te radio astronomise.
Sisteme te levizshme satelitore
	EU15
Brez i rendesishem per radio astronomine.
VLBI
	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A 
	Aplikime te radio astronomise.
Sisteme te levizshme satelitore.
CIVILE / ERT

	1660.5 – 1668.4 1668 MHz
	RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Fiks 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379
S5.379A
	RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
Fiks
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379A
	Sisteme mbrojtje
Aplikime te radio astronomise

	EU15A
Brez i rendesishem per radio astronomi: Linja ne vazhdimesi dhe matje VLBI.
	RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
Fiks
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379A
	Aplikime te radio astronomise.
Sisteme te levizshme satelitore.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	1668 – 1668.4 MHz
	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.348C S5.379B S5.379C
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Fiks 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379
S5.379A S5.379D
	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.348C S5.379B S5.379C
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Fiks 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379
S5.379A S5.379D
	Sisteme mbrojtje 
Aplikime radio astronomi
	EU15
	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.348C S5.379B S5.379C
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Fiks 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149 S5.341 S5.379
S5.379A S5.379D
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE




	

Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	1668.4 – 1670 MHz
	NDIHMA METEOROLOGJIKE 
FIKS 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341

	NDIHMA METEOROLOGJIKE
FIKS 
RADIO ASTRONOMI
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149
S5.341
	Aplikime te radio astronomise
Sisteme te levizshme
Aplikime meteorologjike
	EU2 EU15A EU15
Brez me rendesi per radio astronomi.

	NDIHMA METEOROLOGJIKE
FIKS 
RADIO ASTRONOMI
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149
S5.341
	Aplikime te radio astronomise
Sisteme te levizshme
Aplikime meteorologjike.

CIVILE / ERT

	1670 – 1675 MHz
	NDIHMA METEOROLOGJIKE 
FIKS 
SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke) 
I LEVIZSHEM S5.380
S5.341
	NDIHMA METEOROLOGJIKE
SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM S5.380
Fiks
S5.341
	TFTS (toke-ajer) 
Aplikime meteorologjike
	Vendime ERC ERC/DEC/(92) 01.
Rekomandimet ERC T/R 42-01.
	NDIHMA METEOROLOGJIKE
SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM S5.380
Fiks
S5.341
	TFTS (toke-ajer), ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 42-01. 
Aplikime meteorologjike.

CIVILE / ERT

	1675 – 1690 MHz
	NDIHMA METEOROLOGJIKE 
FIKS 
SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke) 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341
	NDIHMA METEOROLOGJIKE
FIKS
SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341
	Sisteme te levizshme
Aplikime meteorologjike
	EU2 EU15A EU15
	NDIHMA METEOROLOGJIKE
FIKS
SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.341
	Sisteme te levizshme
Aplikime meteorologjike.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	1710 – 1785 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.380 S5.384A S5.388A
S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388
	FIKS
I LEVIZSHEM S5.384A
S5.149 S5.341 S5.385
	GSM 1800

	EU15 EU29
ERC/DEC/(95)03 
ERC T/R 22- 07
	FIKS
I LEVIZSHEM S5.384A
S5.149 S5.341 S5.385
	GSM 1800 
CIVILE / ERT
A44: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2002.

	1785 – 1800 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.380 S5.384A 
S5.387 
	FIKS
I LEVIZSHEM
	Sisteme te levizshme

	EU2 EU15
Radio mikrofona 
	FIKS
I LEVIZSHEM
	Sisteme te levizshme.
CIVILE / ERT
QEVERITARE





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet
Perdoruesit ne Shqiperi

	1800 – 1805 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.380 S5.384A 
	I LEVIZSHEM  S5.380
Fiks
	TFTS (ajer-toke)

	EU15
ERC/DEC/(92) 01
ERC T/R 42-01
	I LEVIZSHEM  S5.380
Fiks
	TFTS (ajer-toke), ne perputhje me ERC T/R 42-01

CIVILE / ERT

	1805 – 1880 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.384A
	FIKS
I LEVIZSHEM S5.384A
	GSM 1800  

	EU15
ERC/DEC/(95)03 
ERC T/R 22 – 07
	I LEVIZSHEM S5.384A
	GSM 1800 
CIVILE / ERT
A45: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2002.

	1880 – 1885 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.384A
	I LEVIZSHEM S5.384A
Fiks 
	DECT

	EU15
ERC ERC/DEC/(94) 03
	I LEVIZSHEM S5.384A

	DECT
CIVILE / ERT

	1885 – 1900 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	I LEVIZSHEM S5.388A
Fiks
S5.388
	DECT

	EU15 
ERC ERC/DEC/(94) 03
	I LEVIZSHEM S5.388A

S5.388
	DECT
CIVILE / ERT

	1900 - 1930 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	FIKS
I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	IMT-2000
	EU16 EU15
ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01,  ERC/DEC/(99)25

	I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388

	UMTS / IMT-2000.
ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01,  ERC/DEC/(99)25

CIVILE / ERT
A46: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	1930 - 1970 MHz

	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	
	
	
	
	





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet
Perdoruesit ne Shqiperi

	1970 - 1980 MHz

	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.388A 
S5.388
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.388A 
S5.388
	IMT-2000 

	EU16 EU15

ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25
	I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	UMTS / IMT-2000
ERC/DEC/(97)07, RC/DEC/(00)01,  ERC/DEC/(99)25
CIVILE / ERT

	1980 – 2010 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F
	FIKS
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.388 S5.389A
	Sisteme te levizshme satelitore
Komponente satelitore UMTS/IMT-2000
	EU16 EU15
ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25
	I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
S5.388 S5.389A
	UMTS / IMT-2000 
Komponente satelitore UMTS/IMT-2000
CIVILE / ERT
A47: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	2010 – 2025 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	IMT-2000

	EU16 EU15
ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25
	I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	UMTS / IMT-2000
ERC/DEC/(97)07, RC/DEC/(00)01,  ERC/DEC/(99)25
CIVILE / ERT

	2025 – 2110 MHz

	VEPRIME HAPESINORE (Toke-hapesire) (hapesire-Toke)
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire) 
FIKS 
I LEVIZSHEM S5.391
KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire) 
S5.392
	FIKS 
I LEVIZSHEM  S5.391
KERKIME HAPESINORE     (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire)
VEPRIME HAPESINORE    (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire)
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire)
S5.392
	Lidhje fikse
Sherbime te shkences hapesinore
Sisteme te levizshme
	EU2 EU16A EU15

Plani i kanaleve per sherbimin fiks jepet ne Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi C.

	FIKS 
I LEVIZSHEM  S5.391
KERKIME HAPESINORE     (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire)
VEPRIME HAPESINORE    (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire)
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire)
S5.392
	Lidhje fikse. Plani i kanaleve jepet ne Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi C.
Sherbime te shkences hapesinore
Sisteme te levizshme

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	2110 – 2120 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.388A
KERKIME HAPESINORE (hapesire e thelle) (Toke-hapesire) 
S5.388
	FIKS
I LEVIZSHEM S5.388A
KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) (hapesire e thelle)
S5.388
	IMT-2000
	EU16 EU15
ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25
	I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	UMTS / IMT-2000
ERC/DEC/(97)07, RC/DEC/(00)01,  ERC/DEC/(99)25

CIVILE / ERT

A48, A49: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	2120 – 2170 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388 S5.392A
	FIKS
I LEVIZSHEM S5.388A
S5.388
	IMT-2000 
	EU16 EU15
ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25
	
	




	
Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	2170 – 2200 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.388 S5.389A S5.389F 
S5.392A
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.388 S5.389A 
	
Sisteme te levizshme satelitor
Komponente satelitor te UMTS/IMT-2000e
	EU15 EU16
ERC/DEC/(97)03, ERC/DEC/(97)04 
ERC/DEC/(97)07
ERC/DEC/(00)01

	I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.388 S5.389A 
	Komponente satelitore te UMTS / IMT-2000

CIVILE / ERT
A50: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	2200 – 2290 MHz
	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) 
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire)
FIKS 
I LEVIZSHEM S5.391
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) 
S5.392
	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) 
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) 
FIKS
I LEVIZSHEM S5.391 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire)
 S5.392
	Lidhje fikse
Sherbime te shkences hapesinore.
Sisteme te levizshme
	EU16A EU15

Plani i kanaleve per sherbimin fiks jepet ne Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi C.
RA VLBI
	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) 
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) 
FIKS
I LEVIZSHEM S5.391 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire)
 S5.392
	Lidhje fikse, plani i kanaleve ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi C.
Sherbime te shkences hapesinore.
Sisteme te levizshme

CIVILE / ERT
QEVERITARE


	2483.5 - 2500 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
Radiolokacion 
S5.150 S5.371 S5.397 S5.398 S5.399 S5.400 S5.402
	FIKS
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.150 S5.371 S5.398 S5.402
	
Lidhje fikse
ISM
Sisteme te levizshme
Sisteme te levizshme satelitore
SAP/SAB
	EU15 
ERC REC T/R 13-01


ERC/DEC/(97)03
ERC REC 25-10
	FIKS
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A
S5.150 S5.397
	ISM (2400 – 2500MHz)


CIVILE / ERT

	2500 - 2520 MHz
	FIKS S5.409 S5.410 S5.411
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.403 S5.351A
S5.405 S5.407 
S5.408 S5.412 S5.414
	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.403 S5.351A
Fiks

S5.414
	Sisteme te levizshme satelitore
UMTS/IMT-2000
	EU15

	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.403 S5.351A
Fiks
I Levizshem perveç I Levizshem Aeronautik
S5.414
	Sisteme te levizshme satelitore
UMTS/IMT-2000
ECC/DEC/(02)06

CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet,
Perdoruesit ne Shqiperi

	2520 – 2655 MHz
	FIKS S5.409 S5.410 S5.411
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
RADIODIFUZION-SATELITOR S5.413 S5.416
S5.339 S5.403 S5.405 S5.408 S5.412 S5.417 S5.418 S5.418B S5.418C
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
S5.339 S5.418B S5.418C
	
Sistemet e mbrojtjes 
Lidhje fikse

SAP/SAB
UMTS/IMT-2000

	EU2 EU15 EU16

Plani i kanaleve per sherbimin fiks jepet ne ERC T/R 13-01, Aneksi D. 
ERC REC 25-10
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
S5.339 S5.418B S5.418C
	Lidhje fikse, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi D.
UMTS/IMT-2000
ECC/DEC/(02)06
CIVILE / ERT
QEVERITARE
 

	2655 – 2670 MHz
	FIKS S5.409 S5.410 S5.411
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
RADIODIFUZION-SATELITOR S5.413 S5.416
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive) 
Radio Astronomi 
Kerkime Hapesinore (pasive)
S5.149 S5.412 S5.417 S5.420
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive)
Radio astronomi
Kerkime Hapesinore (pasive)
S5.149 
	

Lidhje fikse

Sisteme radio astronomike
SAP/SAB
UMTS/IMT-2000
	EU2 EU15 EU16

Plani i kanaleve per sherbimin fiks jepet ne Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi D.
Matje ne vazhdimesi RA.
ERC REC 25-10
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive)
Radio astronomi
Kerkime Hapesinore (pasive)
S5.149 
	Lidhje fikse, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi D.
UMTS/IMT-2000
ECC/DEC/(02)06


CIVILE / ERT

	2670 - 2690 MHz
	FIKS S5.409 S5.410 S5.411
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A
I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
Satelitor per Eksplorimin eTokes (pasive) 
Radio Astronomi 
Kerkime Hapesinore (pasive)
S5.149 S5.412 S5.419 S5.420
	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A
I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
Fiks
I Levizshem perveç I levizshem aeronautik
Radio Astronomi
S5.149 S5.419 S5.420
	Sisteme te levizshme satelitore
Sisteme Radio Astronomike
UMTS/IMT-2000
	EU15

Matje ne vazhdimesi RA.
	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A
I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A
Fiks
I Levizshem perveç i levizshem aeronautik
Radioastronomi
S5.149 S5.419 S5.420
	Sisteme te levizshme satelitore
UMTS/IMT-2000
ECC/DEC/(02)06


CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	2690 - 2700 MHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.340 S5.421 S5.422
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	Aplikime pasive
	
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	Aplikime pasive

CIVILE / ERT

	3100 - 3300 MHz
	RADIOLOKACION 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (aktive)
Kerkime Hapesinore (aktive)
S5.149 S5.428
	RADIOLOKACION
Satelitor per Eksplorimin eTokes (aktive)
Kerkime Hapesinore (aktive)
S5.149 
	Radare dhe sensore aktive
	
	RADIOLOKACION
Satelitor per Eksplorimin eTokes (aktive)
Kerkime Hapesinore (aktive)
S5.149 
	Radare dhe sensore aktive

CIVILE / ERT

	3300 -3400 MHz
	RADIOLOKACION 
S5.149 S5.429 S5.430
	RADIOLOKACION
S5.149
	Radar
	
	RADIOLOKACION
S5.149
	Radar 
CIVILE / ERT

	3400 - 3500 MHz
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) 
I Levizshem 
Radiolokacion 
S5.431 

	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapesire-Toke 
I LEVIZSHEM 
Amator 
Radiolokacion 
S5.431

	Lidhje fikse.
Sistemet e aksesit fiks pa tela.
	Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 14-03
“Fiksi” perfshin “pike – shumepike”.
“i Levizshem”per lidhjet e kordinuara ENG/OB per perdorime te rastit.
Kufiri i siperm per radaret ne bordet e avionave eshte 3410 MHz.
	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapesire-Toke) 
I LEVIZSHEM 
Amator 
Radiolokacion 
S5.431

	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA)
CEPT/ERC/REC 13-04

CIVILE / ERT



	3500 - 3600 MHz
	
	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapesire-Toke) 
I LEVIZSHEM

	Lidhje fikse.
Sistemet e aksesit fiks pa tela.
	Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 14-03 
“Fiksi” perfshin “pike – shumepike”.
“i Levizshem”per lidhjet e kordinuara ENG/OB per perdorime te rastit.
	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapesire-Toke) 
I LEVIZSHEM

	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA)
CEPT/ERC/REC 13-04

CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	4200 - 4400 MHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.438
S5.437 S5.440
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.438
S5.437
S5.440
	Radiomatesa te lartesise
Sisteme satelitore per eksplorimin 
	EU18
Satelite per eksplorimin e tokes, perdorur per matje te temperaturave ne siperfaqen e detit.
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.438
S5.437
S5.440
	Radiomatesa te lartesise
CIVILE / ERT
A51: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	4500 - 4800 MHz
	FIKS 
FIKS –SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441
I LEVIZSHEM 

	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441 
I LEVIZSHEM 


	
Stacione tokesore te kordinuara te FSS


Sistemet e mbrojtjes

Sisteme te levizshme 


Lidhje transhorizone
	EU20 EU27
Plani i frekuencave per sherbimin Fiks Satelitor ne 4500 - 4800 MHz. Sherbimi fiks satelitor te mos implementohet ne NATO-n europiane.
Breza ushtarak te harmonizuar per sistemet fikse dhe te levizshme.
Sisteme SAB/SAP per perdorime te rastit


	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441
I LEVIZSHEM 

	
CIVILE / ERT
QEVERITARE





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	5000 - 5030 MHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
S5.367 S5.443A S5.443B S5.444 S5.444A S5.444B S5.444C

	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
Radio Astronomi 
Kerkime Hapesinore (pasive) 
S5.367 S5.443A S5.443B
	Sisteme te Radio Astronomise

	Radionavigacion Aeronautik dhe Sherbimi Satelitor Fiks shqyrtuar ne disa vende.
Vezhgimet e RA VLBI.
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
Radio Astronomi 
Kerkime Hapesinore (pasive) 
S5.367 S5.443A S5.443B
	

CIVILE / ERT

	5030 - 5150 MHz
	
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
S5.367 S5.443B S5.444 S5.444A
	MLS

	EU18
Radionavigacion Aeronautik dhe Sherbimi Satelitor Fiks shqyrtuar ne disa vende.
Sherbime satelitore fikse ne perdorim ne disa vende 
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 
S5.367 S5.443B  S5.444 S5.444A
	

CIVILE / ERT

	5150 - 5250 MHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK
FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.447A
S5.446 S5.447 S5.447B S5.447C
	I LEVIZSHEM 
FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.447A
S5.446 S5.447 S5.447B S5.447C
	HIPERLAN-e


Lidhje fider per sherbimin e levizshem satelitor
	ERC/DEC/(99)23
CEPT/ERC/REC 70-03.

Radionavigacion Aeronautik dhe Sherbimi Satelitor Fiks shqyrtuar ne disa vende.
	I LEVIZSHEM 
FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.447A
S5.446 S5.447 S5.447B S5.447C
	HIPERLAN ne perputhje me ERC REC 70-03, ERC/DEC/(99)23
Lidhje fider per sherbimin e levizshem satelitor
CIVILE / ERT


	5250 - 5255 MHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E tOKES (aktive) 
RADIOLOKACION 
KERKIME HAPESINORE S5.447D
S5.448 S5.448A

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E tOKES (aktive) 
RADIOLOKACION 
KERKIME HAPESINORE S5.447D
I Levizshem 
S5.448A
	Sensor Aktiv
HIPERLAN 

Fiksimi i pozicionit
Radare te sistemeve te armatimit.
Bordet e anijeve dhe Radare VTS
Radar moti ne toke dhe ne bord anije
Radar taktik
	EU22
ERC/DEC/(99)23
CEPT/ERC/REC 70-03.

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E tOKES (aktive) 
RADIOLOKACION 
KERKIME HAPESINORE S5.447D
I Levizshem 
S5.448A
	HIPERLAN ne perputhje me ERC REC 70-03, ERC/DEC/(99)23
CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	
5255 - 5350 MHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive) 
RADIOLOKACION 
KERKIME HAPESINORE (aktive)
S5.448 S5.448A

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E tOKES (aktive) 
RADIOLOKACION 
KERKIME HAPESINORE (aktive)
I Levizshem 
S5.448A
	Sensor Aktiv
HIPERLAN 

Fiksimi i pozicionit
Radare te sistemeve te armatimit.
Bordet e anijeve dhe Radare VTS
Radar moti ne toke dhe ne bord anije
Radar taktik
	EU22
ERC/DEC/(99)23
CEPT/ERC/REC 70-03.

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E tOKES (aktive) 
RADIOLOKACION 
KERKIME HAPESINORE (aktive)
I Levizshem 
S5.448A
	HIPERLAN ne perputhje me ERC REC 70-03, ERC/DEC/(99)23

CIVILE / ERT

	5650 - 5725 MHz
	RADIOLOKACION 
Amator 
Kerkime Hapesinore (hapesire e thelle) 
S5.282 S5.451 S5.453
S5.454 S5.455

	RADIOLOKACION 
Amator 
S5.282
	Sisteme amatore dhe Sisteme amatore satelitore (Toke-hapesire) ne brezin 5660 – 5670 MHz
HIPERLAN
Radar te sistemit te armatimit.
Bordet e anijeve dhe Radare VTS
Radar moti
Radar taktik
Fiksimi i pozicionit
	EU22, EU17,EU23


ERC/DEC/(99)23
CEPT/ERC/REC 70-03

	RADIOLOKACION 
Amator 
S5.282

	Radar te sistemit te armatimit.
Bordet e anijeve dhe Radare VTS
Sisteme amatore dhe Sisteme amatore satelitore (Toke-hapesire) ne brezin 5660 – 5670 MHz
CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	5725 - 5830 MHz
	FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) 
RADIOLOKACION 
Amator 
S5.150 S5.451 S5.453
S5.455 S5.456
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) 
RADIOLOKACION 
Amator 
I Levizshem 
S5.150
	Sisteme amatore
Radiolokacioni jo civil.
Radar moti 
ISM 5725 - 5875 MHz.
5795 - 5805 MHz per Transportin rrugor dhe Sistemet telematike te trafikut (RTTT). RTTT ne 5805-5815 MHz ne nje baze kombetare.
SRD ne 5725 – 5875 MHz.
	EU22



ERC DEC (92)02
ERC REC 70-03 
ERC DEC (01)06
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) 
RADIOLOKACION 
Amator 
I Levizshem 
S5.150
	

CIVILE /ERT

	5830 - 5850 MHz
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) 
RADIOLOKACION 
Amator 
Amator-Satelitor (hapesire-Toke) 
S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) 
RADIOLOKACION 
Amator 
Amator-Satelitor
I Levizshem 
S5.150
	Sisteme amatore satelitore (hapesire-Toke) 5830 –5850 MHz
Radiolokacioni jo civil.
Radar moti 
ISM 5725 - 5875 MHz
SRD 5725 – 5875 MHz
	EU23



ERC REC 70-03.
ERC DEC (01)06
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) 
RADIOLOKACION 
Amator 
Amator-Satelitor
I Levizshem 
S5.150
	
CIVILE /ERT

	7075 - 7125 7145 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
S5.458 S5.459 

	FIKS 
Satelitor per eksplorimin e Tokes (pasive) 

S5.458

	Lidhje fikse me kapacitet te mesem dhe te larte 

	Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 14-02
Matjet e temperatures se siperfaqes se detit EESS.
	FIKS 
Satelitor per eksplorimin e Tokes (pasive) 

S5.458
	Lidhje fikse me kapacitet te mesem dhe te larte ne brezin 6425 MHz - 7125 MHz, ne perputhje me Rekomandimet CEPT/ERC/REC 14-02.
CIVILE / ERT

	7145 - 7235 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM
KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) S5.460
S5.458 S5.459 

	FIKS 
I LEVIZSHEM 
Satelitor per eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) 
Kerkime hapesinore  (Toke-hapesire) 
Veprime Hapesinore (Toke-hapesire) 
S5.458
	Lidhje fikse bazuar ne  Rekomandimet ITU-R F. 385

	Matjet e temperatures se siperfaqes se detit EESS.
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
Satelitor per eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) 
Kerkime hapesinore  (Toke-hapesire) 
Veprime Hapesinore (Toke-hapesire) 
S5.458
	Lidhje fikse ne brezin 7125 – 7425 MHz, bazuar ne  Rekomandimet ITU-R F. 385 

CIVILE / ERT

























	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	7235 – 7250 MHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM
S5.458 
	FIKS 
Satelitor per eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) 
Kerkime hapesinore  (Toke-hapesire) 
Veprime Hapesinore (Toke-hapesire) 
	Sisteme satelitore per eksplorimin e tokes.
Lidhje fikse
	Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 02-06

	FIKS 
Satelitor per eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) 
Kerkime hapesinore  (Toke-hapesire) 
Veprime Hapesinore (Toke-hapesire) 
	Lidhje fikse ne brezin 7125 – 7425 MHz, bazuar ne  Rekomandimet ITU-R F. 385 

CIVILE / ERT

	8500 - 8550 MHz
	RADIOLOKACION 
S5.468 S5.469

	RADIOLOKACION 
S5.469


	Sistemet e radionavigacionit aeronautik civil dhe jo-civil, p.sh. metoda “airfield”.
Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.
	EU2 EU24
	RADIOLOKACION 
S5.469

	Sistemet e radionavigacionit aeronautik civil dhe jo-civil, p.sh. metoda “airfield”.
Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	8550 - 8650 MHz
	RADIOLOKACION
KERKIME HAPESINORE  (aktive)
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
S5.463A S5.469 S5.469A
	RADIOLOKACION
KERKIME HAPESINORE (aktive)
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
S5.469 S5.469A
	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda “airfield” 
Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.
Sensore aktive te transportimeve ne hapesire.
	EU2 EU24
	RADIOLOKACION
KERKIME HAPESINORE (aktive)
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
S5.468 S5.469A
	Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda “airfield” 

Sensore aktive te transportimeve ne hapesire.
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	8650 – 8750 MHz
	RADIOLOKACION
S5.468 S5.469 
	RADIOLOKACION
S5.469

	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda “airfield” 
Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.
	EU2 EU24
	RADIOLOKACION
S5.469

	Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda “airfield” 

CIVILE / ERT
QEVERITARE





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	8850 - 9000 MHz
	RADIOLOKACION 
RADIONAVIGACION DETAR S5.472 
S5.473

	RADIOLOKACION 
RADIONAVIGACION DETAR S5.472
Kerkime Hapesinore 
S5.473
	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil p.sh.. metoda “airfield” 
Radar te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore detare dhe tokesore.
	EU2 EU24
	RADIOLOKACION 
RADIONAVIGACION DETAR S5.472
Kerkime Hapesinore 
S5.473
	Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda “airfield” 

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	9000 - 9200 MHz
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
Radiolokacion 
S5.471

	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
Radiolokacion 
Kerkime Hapesinore 
	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda “airfield” 
Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore detare dhe tokesore.
	EU2 EU24
	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337
Radiolokacion 
Kerkime Hapesinore 

	Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda “airfield” 
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	9200 - 9300 MHz
	RADIOLOKACION 
RADIONAVIGACION DETAR S5.472
S5.473 S5.474

	RADIOLOKACION 
RADIONAVIGACION DETAR S5.472
Kerkime Hapesinore
S5.473 S5.474
	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda airfield.
Sensore te levizshem.
Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.
	EU2 EU24


ERC/REC 70-03

	RADIOLOKACION 
RADIONAVIGACION DETAR  S5.472
Kerkime Hapesinore
S5.473 S5.474
	Sensore te levizshem, ne perputhje me ERC/REC 70-03
Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda airfield.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	9300 - 9500 MHz
	RADIONAVIGACION S5.476
Radiolokacion 
S5.427 S5.474 S5.475

	RADIONAVIGACION  S5.476
Radiolokacion 
Kerkime Hapesinore 
S5.427 S5.474 S5.475
	Sensore levizje.
Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda airfield.
Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.
	EU2 EU24
Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 70-03 

	RADIONAVIGACION  S5.476
Radiolokacion 
Kerkime Hapesinore 
S5.427 S5.474 S5.475
	Sensore levizje, ne perputhje me  Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 70-03.
Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda “airfield”.

CIVILE / ERT
QEVERITARE





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	9800 - 10000 MHz
	RADIOLOKACION 
Fiks 
S5.477 S5.478 S5.479

	RADIOLOKACION 
Kerkime Hapesinore 
S5.479

	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda airfield
Sensore levizje
Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.
	EU2 EU24



ERC/REC 70-03

	RADIOLOKACION 
Kerkime Hapesinore 
S5.477 S5.478 S5.479

	Sensore levizje, ne perputhje me CEPT/ERC/REC 70-03.

Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda “airfield”.
CIVILE / ERT
QEVERITARE
A52: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	10.15 - 10.30 GHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
RADIOLOKACION 
Amator 
S5.479
	FIKS 
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION 
Amator
	ENG/OB eshte shqyrtuar.
Sherbimi fiks perfshire dhe pike-shumepike.
Sistemet e aksesit fiks pa tela.
Radare civile dhe jo civile (fuqi e ulet) ne nenbrezat perkates
	EU2 EU17A
Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 12-05
	FIKS 
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION 
Amator
	CEPT/ERC/REC 13-04
Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA).

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	10.45 - 10.50 GHz

	RADIOLOKACION 
Amator 
Amator-Satelitor 
S5.481
	FIKS 
RADIOLOKACION 
I LEVIZSHEM  
Amator 
Amator-Satelitor 
	
Lidhje fikse
Sisteme amatore
Sisteme amatore satelitore
Sisteme SAP/SAB
	EU2 EU17 EU23 EU17A
ERC/REC 12-05



ERC/REC 25-10
	FIKS 
RADIOLOKACION 
I LEVIZSHEM  
Amator 
Amator-Satelitor
	Sherbimi fiks perfshire dhe pike-shumepike.
Radare.
Sensor levizje, ne perputhje me Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03.
CIVILE / ERT

	10.50 - 10.55 GHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
Radiolokacion 

	FIKS 
I LEVIZSHEM
Radiolokacion 

	Sherbimi fiks, perfshire dhe pike-shumepike.
Sistemet e aksesit fiks pa tela.
ENG/OB eshte shqyrtuar
Sensore levizje
	EU17A 
Rekomandimet CEPT/ERC/REC 12-05 dhe
CEPT/ERC/REC 70-03 
	FIKS 
I LEVIZSHEM
Radiolokacion
	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA).
CEPT/ERC/REC 13-04
CIVILE / ERT

	10.55 - 10.60 GHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
Radiolokacion 

	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
Radiolokacion 

	Sherbimi fiks, perfshire dhe pike-shumepike.
ENG/OB eshte shqyrtuar
T/R 60-01:Sensore levizje
	EU17A 
Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 12-05 dhe CEPT/ERC/REC 70-03 
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik
Radiolokacion
	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA).
CEPT/ERC/REC 13-04

CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	
10.60 - 10.65 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Radiolokacion 
S5.149 S5.482
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Radiolokacion 
S5.149 S5.482
	Sherbimi fiks, perfshire dhe pike-shumepike.
Sistemet e aksesit fiks pa tela.
ENG/OB eshte shqyrtuar
Aplikime pasive
	EU17A
Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 12-05
Matje RA ne vazhdimesi dhe VLBI.
Rreshje dhe rrjedha tokesore.
	FIKS 
I LEVIZSHEM perveç  i Levizshem Aeronautik
RADIO ASTRONOMI 
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Radiolokacion 
S5.149 S5.482
	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA).
CEPT/ERC/REC 13-04

CIVILE / ERT

	10.68 - 10.70 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.340 S5.483
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.340 
	Aplikime pasive 

	Matje RA ne vazhdimesi dhe VLBI.
Rreshje dhe rrjedha tokesore.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.340 S5.483
	Aplikime pasive

CIVILE / ERT

	10.70 - 11.70 GHz
	FIKS S5.484
FIKS –SATELITOR  (hapesire-Toke) S5.441   (Toke-hapesire) S5.484
S5.484A
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
	FIKS 
FIKS - SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441 S5.484
I Levizshem Tokesor-Satelitor (hapesire-Toke) 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik 
	Lidhje fikse


Plane satelitore fikse 10.7 - 10.95 / 11.2 – 11.45 GHz ne perputhje me RR, Shtojca 30B
	ERC/REC 12-06
ERC/REC(00)08

ERC/REC(00)08
	FIKS 
FIKS - SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441 S5.484
I Levizshem Tokesor-Satelitor (hapesire-Toke) 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
	Lidhje fikse bazuar ne ERC/REC 12-06 per brezin 10.7 - 11.7 GHz Euteltrac. Plane satelitore fikse 10.7 - 10.95 / 11.2 – 11.45 GHz ne perputhje me RR, Shtojca 30B
CIVILE / ERT

	11.70 - 12.50 GHz
	FIKS 
RADIODIFUZION 
RADIODIFUZION-SATELITOR 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.487 S5.487A S5.492
	FIKS 
RADIODIFUZION-SATELITOR 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik

S5.487 S5.487A S5.492
	Radiodifuzioni satelitor ne perputhje me RR, Shtojca S30

	EU28
Ne perputhje me Shtojcen S30.
	FIKS 
RADIODIFUZION-SATELITOR 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik

S5.487 S5.487A S5.492
	BSS, RR, Shtojca S30 per brezin 11.7 – 12.5 GHz
CIVILE / ERT
KKRT/ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	12.50 - 12.75 GHz
	FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.484A
S5.494 S5.495 S5.496
	FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.484A
S5.495 

	Aplikime satelitore fikse

	Prioritet per rrjete civile. Bartesit me densitet te ulet duke perfshire VSAT dhe SNG dixhitale te inkurajohen te perdoren ne kete brez.
	FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.484A
S5.495
	Aplikime satelitore fikse, prioritet per VSAT dhe SNG dixhitale

CIVILE / ERT

	13.75 - 14 GHz
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A
RADIOLOKACION 
Frekuence standarde dhe Sinjal Kohor Satelitor (Toke-hapesire) 
Kerkime Hapesinore
S5.499 S5.500 S5.501 S5.502 S5.503 S5.503A

	RADIOLOKACION 
FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A
Kerkime Hapesinore
S5.502 S5.503

	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse. Prioritet per rrjete civile.
Sensore levizje ne 13.4 - 14.0 GHz.
Radare te vendqendrimit te anijeve.
Vezhgime VLBI ne te ardhmen.
Radare ushtarake tokesore, ajrore dhe detare.
Radare te navigacionit.
	EU2 EU26
ERC/REC 70-03 


	RADIOLOKACION 
FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A
Kerkime Hapesinore
S5.502 S5.503

	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse.
Sensore levizje ne 13.4 - 14.0 GHz, ne perputhje me Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03.
Radare te vendqendrimit te anijeve.
Vezhgime VLBI.
Radare te navigacionit.

CIVILE / ERT
QEVERITARE

	14 - 14.25 GHz
	FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506 
RADIONAVIGACION S5.504
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor 
Kerkime Hapesinore
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor 
Kerkime Hapesinore
S5.504


	Sisteme satelitore te levizshme

Aplikime VSAT/SNG.
	Prioritete per rrjetet civile

ERC/REC 13-03 
Bartesit me densitet te ulet duke perfshire VSAT dhe SNG dixhitale te inkurajohen te perdoren ne kete brez.

	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor 
Kerkime Hapesinore
S5.504

	FSS, VSAT/SNG uplink

CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	14.25 - 14.30 GHz
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506 
RADIONAVIGACION S5.504
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor 
Kerkime Hapesinore
S5.505 S5.508
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor 
Kerkime Hapesinore
S5.504 S5.508

	Sisteme te levizshme satelitore Prioritet per rrjete civile. 


Aplikimet VSAT/SNG.
	Lidhjet fikse te jene koordinuar me sherbimet satelitore fikse ne nje baze kombetare. 


ERC/REC 13-03
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor 
Kerkime Hapesinore
S5.504 S5.508


	FSS, VSAT/SNG uplink

CIVILE / ERT

	
14.30 - 14.40 GHz
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor
Radionavigacion-Satelitor 
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor



	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse dhe te levizshme.
Prioritet per rrjetet civile.


Aplikimet VSAT/SNG.
	Lidhjet fikse te jene koordinuar me sherbimet satelitore fikse ne nje baze kombetare. 


ERC/REC 13-03
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor


	FSS, VSAT/SNG uplink

CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	
14.40 - 14.47 GHz

	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) 
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç I Levizshem Aeronautik-Satelitor 



	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse dhe te levizshme. 
Prioritet per rrjetet civile.


Aplikimet VSAT/SNG.
	Lidhjet fikse te jene koordinuar me sherbimet satelitore fikse ne nje baze kombetare. 


ERC/REC 13-03
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-Satelitor 

	FSS, VSAT/SNG uplink

CIVILE / ERT

	14.47 - 14.50 GHz
	FIKS 
FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç i Levizshem Aeronautik-satelitor 
Radio Astronomi 
S5.149
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç I Levizshem Aeronautik-satelitor 
Radio Astronomi 
S5.149
	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse dhe te levizshme. 
Prioritet per rrjetet civile.

Aplikime te radio astronomise


Aplikimet VSAT/SNG.

	Lidhjet fikse te jene koordinuar me sherbimet satelitore fikse ne nje baze kombetare.

Vezhgime te linjave spektrale RA dhe VLBI ne te ardhmen.


ERC/REC 13-03
	FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) perveç I Levizshem Aeronautik-satelitor 
Radio Astronomi 
S5.149
	FSS, VSAT/SNG uplink

CIVILE / ERT

	15.43 – 15.63 GHz
	FIKS –SATELITOR (hapesire - Toke)(Toke – hapesire) S5.511A 
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.511C
	FIKS –SATELITOR (hapesire - Toke)(Toke – hapesire) S5.511A 
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.511C
	Aplikime satelitore fikse per lidhjet fider MSS.
Radare dopler me ndjeshmeri me fuqi vogel.
Radare te levizshem tokesore.
	
	FIKS –SATELITOR (hapesire - Toke)(Toke – hapesire) S5.511A 
RADIONAVIGACION AERONAUTIK
S5.511C
	Aplikime satelitore fikse per lidhjet fider MSS.
Radare dopler me ndjeshmeri me fuqi vogel.
Radare te levizshem tokesore
CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	17.30 - 17.70 GHz
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516
Radiolokacion 
S5.514
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516
FIKS 
Radiolokacion 
	
Sisteme mbrojtje
Shtojca RR, S30A. Lidhje fider planifikuar per 11.7 - 12.5 GHz
	EU2
Radare te sistemeve rakete.
	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516
FIKS 
Radiolokacion 
	Shtojca RR, S30A. Lidhje fider planifikuar per 11.7 - 12.5 GHz
CIVILE / ERT

	17.70 - 18.10 GHz
	FIKS 
FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516 (hapesire-Toke) S5.484A
I LEVIZSHEM 

	FIKS 
FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516 (hapesire-Toke) S5.484A

	Lidhje fikse 

Sisteme satelitore fikse
Plani i lidhjeve fider ne Shtojcen S30A
	ERC/REC 12-03         ERC DEC (00)07
                                      ERC DEC (00)07

	FIKS 
FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516 (hapesire-Toke) S5.484A

	Sisteme satelitore fikse
CIVILE / ERT

	
18.10 - 18.30 GHz
	FIKS 
FIKS -SATELITOR  (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520
I LEVIZSHEM 
S5.519 S5.521

	FIKS 
FIKS -SATELITOR  (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520
METEOROLOGJIK-SATELITOR (hapesire-Toke) 
S5.519
	Lidhje fikse
Aplikime satelitore fikse. Prioritet per rrjete civile. Te kordinohen stacionet tokesore
Brez per lidhjet fider.
	ERC/REC 12-03
	FIKS 
FIKS -SATELITOR  (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520
METEOROLOGJIK-SATELITOR (hapesire-Toke) 
S5.519
	Lidhje fikse sipas ERC/REC 12-03.
Satelite telekomunikacioni per stacione tokesore te koordinuar.
Brezi 18.1 - 18.4 GHz per lidhjet fider per BSS.
CIVILE / ERT

	18.30 - 18.40 GHz
	
	FIKS 
FIKS -SATELITOR  (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520
	Lidhje fikse. 
Aplikime satelitore fikse. Prioritet per rrjete civile. Te kordinohen stacionet tokesore
Brez per lidhjet fider
	ERC/REC 12-03.
	FIKS 
FIKS -SATELITOR  (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520

	Lidhje fikse, ERC/REC 12-03.
Satelite telekomunikacioni per stacione tokesore te koordinuar.
Brezi 18.1 - 18.4 GHz per lidhjet fider per BSS.
CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	18.40 - 18.60 GHz
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.484A
I LEVIZSHEM 
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.484A
	Lidhje fikse 
Aplikime satelitore fikse. Prioritet per rrjete civile. Te kordinohen stacionet tokesore
	ERC/REC 12-03          ERC DEC (00)07

ERC DEC (00)07
	FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441A
	Lidhje fikse, sipas ERC/REC 12-03.
Satelite telekomunikacioni per stacione tokesore te koordinuar.
CIVILE / ERT

	18.60 - 18.80 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.523 S5.522B
I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive)
Kerkime Hapesinore (pasive)
S5.522 S5.522A
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.523 S5.522B
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive)
S5.522 S5.522A

	Lidhje fikse. 

Aplikime satelitore fikse. Prioritet per rrjete civile. Te kordinohen stacionet tokesore

Aplikime pasive
	ERC/REC 12-03          ERC DEC (00)07

ERC DEC (00)07


EESS emisione siperfaqesore, bore, akuj, detare dhe rreshje.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS 
FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.523 S5.522B
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive)
S5.522 S5.522A

	Lidhje fikse, sipas ERC/REC 12-03.
Satelite telekomunikacioni per stacione tokesore te koordinuar.

CIVILE / ERT

	24.50 - 24.65 GHz
	FIKS 
NDER-SATELITOR
	FIKS 

	Lidhje fikse
	Rekomandimet ERC T/R 13-02 
	FIKS 

	Sisteme te aksesit fiks pa tela (FWA).
CEPT/ERC/REC 13-04

CIVILE / ERT

	24.65 - 24.75 GHz
	FIKS 
NDER-SATELITOR 
	FIKS 

	Lidhje fikse

	Rekomandimet ERC T/R 13-02 
	
	

	24.75 - 25.25 GHz
	FIKS 
	FIKS 
	Lidhje fikse
	Rekomandimet ERC T/R 13-02 
	
	

	25.25 – 25.50 GHz
	FIKS
NDER-SATELITOR
S5.536
I LEVIZSHEM
FREKUENCE STANDARDE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (Toke-hapesire)
	FIKS
I LEVIZSHEM
NDER-SATELITOR
S5.536
	Lidhje fikse
	Rekomandimet ERC T/R 13-02
	
	





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	25.50 - 26.50 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (hapesire-Toke) S5.536A S5.536B
FIKS 
NDER-SATELITOR S5.536
I LEVIZSHEM 
Frekuence Standarde dhe Sinjal Kohor Satelitor (Toke-hapesire) 
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
NDER-SATELITOR S5.536
Satelitor per Eksplorimin e tokes (hapesire-Toke) S5.536A S5.536B


	Lidhje fikse

	Rekomandimet ERC T/R 13-02 

	FIKS 
I LEVIZSHEM 
NDER-SATELITOR S5.536
Satelitor per Eksplorimin e tokes (hapesire-Toke) S5.536A S5.536B


	Sisteme te aksesit fiks pa tela (FWA).
CEPT/ERC/REC 13-04

CIVILE / ERT

	27.50 - 28.50 GHz
	FIKS S5.537A
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.539
I LEVIZSHEM 
S5.538 S5.540

	FIKS S5.537A
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.484A S5.539
S5.538 S5.540
	Lidhje fikse. Sherbim Fiks Satelitor Toke-hapesire ne 27.5 - 27.501 GHz. Hapesire-Toke ne 27.5 - 27.8285 GHz. Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor (HDTV) ne 27.5 - 29.5 GHz. Sisteme te aksesit fiks pa tela.
	ERC DEC (00)09        ERC T/R 13-02 
ERC DEC (00)09


ERC REC 13-04
	FIKS S5.537A
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.441A S5.539
S5.538
S5.540
	Sisteme te aksesit fiks pa tela (FWA).
CEPT/ERC/REC 13-04

CIVILE / ERT

	29.1 – 29.50 GHz
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A 
I LEVIZSHEM 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541 S5.540
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire)  S5.541
S5.540
	Lidhje fikse. Lidhje fider per radiodifuzion satelitor (HDTV) ne 27.5 - 29.5 GHz. Sherbimi fiks satelitor. Stacione tokesore ne 29.4525-29.5 GHz.
Sisteme te aksesit fiks pa tela.
	ERC T/R 13-02 



ERC DEC (00)09

ERC REC 13-04
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A S5.539
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire)  S5.541
S5.540
	

	29.50 - 29.90 GHz
	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.539
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) 
S5.540  S5.542
	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.539 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) S5.541A
S5.540
	Satelitor fiks dhe i levizshem nga stacione te pakoordinuara tokesore.

	
	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A S5.539 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541
I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) S5.541A
S5.540
	Satelitor fiks dhe i levizshem nga stacione te pakoordinuara tokesore.

CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	29.90 - 30 GHz
	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.539
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541
S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 S5.542 S5.543
	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.484A S5.539
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541
S5.540 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.543
	Sherbimi fiks-satelitor 29.999 – 30 GHz
Sisteme satelitore te levizshem

	ERC DEC (01)03
	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.539
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541
S5.540 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.543
	Satelitor i levizshem nga stacione te pakoordinuara tokesore.

CIVILE / ERT

	31 - 31.30 GHz
	FIKS S5.543A
I LEVIZSHEM 
Frekuence Standarde dhe Sinjal Kohor Satelitor (hapesire-Toke)
Kerkime Hapesinore S5.544
S5.149 S5.545
	FIKS S5.543A
I LEVIZSHEM 
S5.149
	Lidhje fikse

Aplikime radio astronomi
	

Matje RA ne vazhdimesi 
	FIKS S5.543A
I LEVIZSHEM 

S5.149
	Lidhje fikse, perfshire edhe pike-shumepike.

CIVILE / ERT

	31.30 - 31.50 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.340
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.340
	Aplikime pasive.
Temperatura siperfaqesore dhe emisione, shuarjet atmosferike.

	
Matje RA ne vazhdimesi 

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.340
	Aplikime pasive.

CIVILE / ERT

	31.50 - 31.80 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Fiks 
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149 S5.546
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Fiks
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149 S5.546 
	Aplikime pasive.
Temperatura siperfaqesore dhe emisionet, shuarjet atmosferike.


	Sherbimi fiks, perfshire dhe pike-shumepike.
Matje ne vazhdimesi RA

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
Fiks
I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik
S5.149 S5.546
	Aplikime pasive.

CIVILE / ERT























	
Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	31.80 - 32 GHz
	FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
KERKIME HAPESINORE (hapesire e thelle) (hapesire-Tokes) 
S5.547 S5.548
	FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Tokes) 
S5.547 S5.548
	Lidhje fikse me densitet te larte.

	Sherbimi fiks do te rishikohet ne WRC-99.
Kerkime hapesinore (hapesire e thelle) ne disa vende.
	RADIONAVIGACION 
FIKS S5.547A
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Tokes) 
S5.547 S5.548
	Lidhje fikse me densitet te larte.

CIVILE / ERT

	32 - 32.30 GHz
	FIKS S5.547A 
NDER –SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
KERKIME HAPESINORE (hapesire e thelle) (hapesire-Toke) 
S5.547 S5.548
	FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
NDER-SATELITOR 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) 
S5.547 S5.548
	Lidhje fikse me densitet te larte. Pke-pike dhe pike-shume pike

	ERC REC 01-02
Kerkime Hapesinore (hapesire e thelle) ne disa vende.
	RADIONAVIGACION 
FIKS S5.547A
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) 
NDER-SATELITOR 
S5.547 S5.548
	Lidhje fikse me densitet te larte.

CIVILE / ERT

	32.30 - 33 GHz
	FIKS S5.547A 
NDER-SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
S5.547 S5.548
	FIKS S5.547A
NDER-SATELITOR 
RADIONAVIGACION 
S5.547 S5.548
	Lidhje fikse me densitet te larte. Pke-pike dhe pike-shume pike
	ERC REC 01-02
Kerkime Hapesinore (hapesire e thelle) ne disa vende.
	NDER-SATELITOR 
FIKS S5.547A
RADIONAVIGACION 
S5.547 S5.548
	Lidhje fikse me densitet te larte.

CIVILE / ERT

	33 - 33.40 GHz
	FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
S5.547
	FIKS S5.547A 
RADIONAVIGACION 
NDER-SATELITOR
S5.547
	Lidhje fikse me densitet te larte. Pke-pike dhe pike-shume pike
	ERC REC 01-02
	RADIONAVIGACION 
FIKS S5.547A 
NDER-SATELITOR
S5.547
	Lidhje fikse me densitet te larte.

CIVILE / ERT

	34.70 - 35.20 GHz
	RADIOLOKACION 
Kerkime Hapesinore 
S5.549 S5.550
	RADIOLOKACION 
Kerkime Hapesinore 

	Matje dhe vezhgime
Radare me diapazon te shkurter
Sensore levizje.
Sistemet e mbrojtjes
	EU2 EU27
Ky eshte nje brez i harmonizuar ushtarak per sistemet e radiolokacionit.
	RADIOLOKACION 
Kerkime Hapesinore

	Matje dhe vezhgime.
Radare me diapazon te shkurter.
Sensore levizje.
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	37 - 37.50 GHz
	FIKS 
I LEVIZSHEM 
KERKIME HAPESINORE(hapesire-Toke) 
S5.547
	FIKS 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) 

S5.547
	Lidhje fikse me densitet te larte per aplikime civile.
Lidhje fikse me kapacitet te vogel dhe te mesem per aplikime ushtarake..
Nen brezi 37 – 37.142 GHz ciftezuar me 38.22 - 38.402 GHz per perdorime te paplanifikuar dhe te pakoordinuar, objekt per vendime kombetare.
	EU2
ERC T/R 12-01 

	FIKS 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke)
	CIVILE / ERT



































	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	37.50 - 38 GHz
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) 
I LEVIZSHEM 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
S5.547 S5.551AA
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) 
KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) 
S5.547 S5.551AA
	Aplikime fiks satelitore. Stacionet e pa kordinuara tokesore nuk duhet te kerkojne mbrojtje nga sherbimi fiks
Lidhje fikse me densitet te larte per aplikime civile dhe lidhje fikse me kapacitet te ulet per aplikime jo civile.
	EU2
ERC DEC (00)02


ERC T/R 12-01          ERC DEC (00)02

	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) 
KERKIME HAPESINORE(hapesire-Toke) 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
S5.547 S5.551AA
	Lidhje fikse me kapacitet te ulet dhe te mesem ne brezin 37 – 39.5 GHz, sipas Rekomandimeve ERC T/R 12-01.


CIVILE / ERT

	
38 - 39.50 GHz
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) 
I LEVIZSHEM 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
S5.547 S5.551AA
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
S5.547 S5.551AA
	Aplikime fiks satelitore. Stacionet e pa kordinuara tokesore nuk duhet te kerkojne mbrojtje nga sherbimi fiks
Lidhje fikse me densitet te larte per aplikime civile.
Lidhje fikse me kapacitet te ulet per aplikime jo civile.
Nen brezi 37 - 37.142 GHz ciftezuar me 38.26 - 38.402 GHz per perdorime te paplanifikuara dhe te pakoordinuara, objekt per vendime kombetare.
	EU2
ERC DEC (00)02


ERC T/R 12-01          ERC DEC (00)02

	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
S5.547 S5.551AA
	Lidhje fikse me kapacitet te vogel dhe te mesem ne brezin 37 – 39.5 GHz, sipas Rekomandimeve ERC T/R 12-01.

Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse.

CIVILE / ERT

	39.50 - 40 GHz
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
S5.547 S5.551AA
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
S5.547 S5.551AA
	
Aplikime te sherbimit fiks satelitor
	EU2
ERC DEC (00)02
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
S5.547 S5.551AA
	
CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	40 - 40.50 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (Toke-hapesire) 
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire)
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
KERKIME HAPESINORE(Toke-hapesire) 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)

	

Brez i mundshem per sistemet e levizshme me brez te gjere.
Aplikime te sherbimit fiks satelitor.

	EU2

ERC DEC (00)02
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
KERKIME HAPESINORE(Toke-hapesire) 
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)
	Sistemet e levizshme me brez te gjere.

CIVILE / ERT


	40.50 – 42.50  41GHz

	FIKS
FIKS-SATELITOR   (hapesire-Toke)
RADIODIFUZION
RADIODIFUZION-SATELITOR
I Levizshem
S5.551B S5.551D
S5.547 
	RADIODIFUZION 
RADIODIFUZION-SATELITOR 
FIKS 
S5.551B
S5.547
	
Aplikime te sherbimit fiks satelitor. Vendim i ri ECC per brezin 40.5-42.5 nen studim.

Sisteme multimedia pa tel MWS
	Vendimet ERC ERC/DEC/(96)05



ERC DEC (99)15 

	RADIODIFUZION 
RADIODIFUZION-SATELITOR 
FIKS 
S5.551B
S5.547
	MWS, ne perputhje me ERC DEC (99)15.

CIVILE / ERT, KKRT


	41 – 42 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR   (hapesire-Toke)
RADIODIFUZION
RADIODIFUZION-SATELITOR
I Levizshem
S5.551B S5.551D
S5.547 S5.RAS
	
	
	
	
	

	42 – 42.5 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR   (hapesire-Toke)
RADIODIFUZION
RADIODIFUZION-SATELITOR
I Levizshem
S5.551B S5.551D
S5.547 S5.RAS 
S5.NGSO
	
	
	
	
	




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	42.5 – 43.5 GHz
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke - hapesire) S5.552
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.547
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke - hapesire) S5.552
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.547
	Sisteme civile fikse dhe te levizshme ne te ardhme.
Aplikime te sherbimit fiks satelitor. Prioritet per rrjetet civile.
Sisteme multimedia pa tela MWS
Aplikime RA.
	



ERC DEC (99)15
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke - hapesire) S5.552
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.547
	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse.

CIVILE / ERT

	47.20 - 48.50 GHz
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552
I LEVIZSHEM 
S5.149 S5.340 S5.552A S5.555

	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552
I LEVIZSHEM 
Amator 
S5.552A S5.555 
	Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor ne 40 GHZ. 
Aplikime per Sherbimin fiks satelitor.
HAPS ne brezat 47.2-47.5 GHz dhe 47.9-48.02 GHz.
Aplikime SAP/SAB
	




ERC REC 25-10
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552
I LEVIZSHEM 
Amator 
S5.552A S5.555
	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse.
Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor ne 40 GHZ.

CIVILE / ERT

	48.50 - 50.20 GHz
	
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI 
S5.149 S5.340 S5.555

	Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor  48.5 – 49.2 GHz.
Aplikime per Sherbimin fiks satelitor. Prioritet per rrjetet civile.
Lidhje fikse me kapacitet te vogel dhe te mesem
Aplikime SAP/SAB

Aplikimet RA.

Aplikime SAP/SAB.
	EU17A





ERC REC 12-10



Linja monosulfid karboni 48.94 - 49.04 GHz.
ERC REC 25 10
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI 
S5.149 S5.340 S5.555

	Lidhje fikse me kapacitet te vogel dhe te mesem.
Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor 48.5 - 49.2 GHz.
Aplikimet RA.

CIVILE / ERT

	51.40 - 52.6GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
S5.547 S5.556
	FIKS
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI 
S5.547 S5.556
	Lidhje fikse me densitet te larte.
	ERC REC 12-11
	FIKS
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI 
S5.547 S5.556
	Lidhje fikse me densitet te larte.

CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	55.78 - 56.9 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
FIKS S5.557A
NDER-SATELITOR S5.556A 
I LEVIZSHEM S5.558
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.547
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS S5.557A
NDER-SATELITOR S5.556A
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.547 S5.558
	Aplikime pasive.
Lidhje fikse me kapacitet te larte.

	EU21
ERC T/R 22-03           ERC REC 12-12


	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS S5.557A
NDER-SATELITOR S5.556A
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.547 S5.558
	Aplikime pasive.
ERC T/R 22-03                         
ERC REC 12-12

CIVILE / ERT

	56.9 - 57.0 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS
NDER-SATELITOR S5.556A 
I LEVIZSHEM S5.558
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.547 
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS 
I LEVIZSHEM S5.558
KERKIME HAPESINORE (pasive) 

S5.547 S5.558A
	Aplikime pasive. Tingujzimi  i temperatures atmosferike.
Lidhje fikse me densitet te larte.

	EU21

ERC REC T/R 22-03  ERC REC 12-12



	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS 
I LEVIZSHEM S5.558
KERKIME HAPESINORE (pasive) 

S5.547 S5.558A
	Aplikime pasive.

CIVILE / ERT

	57 – 58.2 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS
NDER-SATELITOR S5.556A 
I LEVIZSHEM S5.558
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.557
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS
NDER-SATELITOR S5.556A 
I LEVIZSHEM S5.558
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.547
	Aplikime pasive. Tingujzimi  i temperatures atmosferike
Lidhje fikse me densitet te larte.
	

ERC REC 12-09         ERC REC T/R 22-03
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS
NDER-SATELITOR S5.556A 
I LEVIZSHEM S5.558
KERKIME HAPESINORE (pasive) 
S5.547
	Aplikime pasive

CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	
59.3 - 62 GHz
	FIKS 
NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558
RADIOLOKACION S5.559
S5.138

	FIKS 
NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558
RADIOLOKACION S5.559
S5.138


	
Sisteme e mbrojtjes.
Rrjete lokale pa tela.
ISM ne brezin 61-61.5 GHz.
SRD jo specifike ne brezin 61-61.5 GHz

Lidhje fikse me densitet te larte.
	EU2 EU27
Brezi 59-61 GHz brez ushtarak i harmonizuar per sistemet fikse, te levizshme dhe te radiolokacionit.

CEPT/ERC/REC 70-03

ERC REC T/R 22-03.
	FIKS 
NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558
RADIOLOKACION S5.559
S5.138


	Rrjete lokale pa tela.

CEPT/ERC/REC T/R 22-03.
ISM ne 61 - 61.5 GHz dhe SRD sipas CEPT/ERC/REC 70-03
CIVILE / ERT
QEVERITARE

	62 - 63 GHz
	
	NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558
RADIOLOKACION S5.559
	Sisteme te levizshme me brez te gjere per t’u  lidhur me IBCN, ciftezuar me brezin 65 - 66 GHz.
Radiolokacion jo-civil me diapazon te shkurter.
	EU2


Rekomandimet ERC T/R 22-03 
	NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558
RADIOLOKACION S5.559
	Sisteme te levizshme me brez te gjere per t’u  lidhur me IBCN, ciftezuar me brezin 65 - 66 GHz.
CIVILE / ERT


	63 - 64 GHz
	
	NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558
RADIOLOKACION S5.559
	Radiolokacion jo-civil me diapazon te shkurter.
Telematike per trafikun dhe transportin (RTTT automjet-rruge / automjet – automjet)
	

ERC/DEC/(92) 02        REC ERC REC 70-03 
	NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558
RADIOLOKACION S5.559
	Telematike per trafikun dhe transportin (RTTT automjet-rruge / automjet – automjet). Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03 dhe T/R 22-03.
CIVILE / ERT

	64 - 65 GHz
	FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.547 S5.556 
	FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.547 S5.556 
	Lidhje fikse me densitet te larte.
	ERC REC T/R 22-03
	FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik
S5.547 S5.556 
	Lidhje fikse me densitet te larte.

CIVILE / ERT




	
Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	
71 - 74 GHz
	FIKS 
FIKS-SATELITOR                 (Toke-hapesire) (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR   (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) 
S5.149 S5.556
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke)
RADIO ASTRONOMI
	Sistemet e mbrojtjes.

	EU27
Ky eshte nje brez i harmonizuar ushtarak.
Çiftezimi i ketyre brezave me 81 - 84 GHz eshte shqyrtuar per sistemet ushtarake.

	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke)
RADIO ASTRONOMI 
	CIVILE / ERT
QEVERITARE


	74 - 75.50 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
RADIODIFUZION
RADIODIFUZION-SATELITOR
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.561 S5.559A 
	RADIODIFUZION
RADIODIFUZION-SATELITOR
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.561
	Sisteme te ardhme civile.

Sherbime shkencore hapesinore. VLBI brenda brezit 74-84 GHz
	
	RADIODIFUZION
RADIODIFUZION-SATELITOR
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM 
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.561
	

CIVILE / ERT

	75.50 - 76 GHz
	
	RADIODIFUZION
RADIODIFUZION-SATELITOR
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.559A S5.561
	Aplikime amatore deri ne 2006.

Sisteme te ardhme civile.
Sherbime shkencore hapesinore.
VLBI
	EU2
	RADIODIFUZION
RADIODIFUZION-SATELITOR
FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.559A S5.561
	
CIVILE / ERT, KKRT


 

	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	76 – 77.5 GHz
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator satelitor
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S560 S5.149
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
Amator 
Amator-Satelitor
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.149
	Aplikime amatore
Aplikime amator satelitore.
Radiolokacioni civil.
Aplikime RA. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.

RTTT 76 – 77 GHz 

	EU2






ERC/DEC/(92)02 
CEPT/ERC/REC 70-03
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
Amator 
Amator-Satelitor
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.149
	Radiolokacion civil
76 – 77 GHz per RTTT 


CIVILE / ERT

	77.5 – 78 GHz
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
Radio Astronomi
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.560 S5.149 
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
Radio Astronomi
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.560 S5.149
	Aplikime radio astronomi. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.

	
	AMATOR 
AMATOR-SATELITOR 
Radio Astronomi
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.560 S5.149
	
CIVILE / ERT

	78 - 79 GHz
	RADIOLOKACION
Amator
Amator satelitor
Radio Astronomi
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.149 S5.560
	RADIOLOKACION 
Amator 
Amator-Satelitor 
Radio Astronomi
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (aktive) 
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) 
S5.149
S5.560
	Radiolokacioni civil dhe jo-civil. 
Aplikime radio astronomi. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	RADIOLOKACION 
Amator 
Amator-Satelitor 
Radio Astronomi
Satelitor per Eksplorimin e Tokes (aktive) 
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) 
S5.149
S5.560
	
CIVILE / ERT


	79 – 81 GHz
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator satelitor
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.560 S5.149
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator satelitor
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.560 S5.149
	Radiolokacion civil dhe jo civil.
Aplikime radio astronomi. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	EU2
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator satelitor
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S560 S5.149
	
CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	81 - 84 GHz
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire - Toke) (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire -Toke) (Toke-hapesire)
RADIO ASTRONOMI
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)
S5.149 S5.560A
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire -Toke) (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire -Toke) (Toke-hapesire)
RADIO ASTRONOMI
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) 
S5.149 S5.560A
	Sisteme e mbrojtjes.



Aplikime radio astronomi. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	EU27
Ky eshte nje brezi harmonizuar ushtarak.
Çiftezimi i ketyre brezave me 71 – 74 GHz eshte shqyrtuar per sistemet ushtarake.
.
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (hapesire -Toke) (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM 
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire -Toke) (Toke-hapesire)
RADIO ASTRONOMI
Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) 
S5.149 S5.560A
	
CIVILE / ERT
QEVERITARE


	84 - 86 GHz
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.561A
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI
RADIODIFUZION 
RADIODIFUZION-SATELITOR 
S5.561 S5.149
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.561A
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI
RADIODIFUZION 
RADIODIFUZION-SATELITOR 
S5.561 S5.149
	Sisteme fikse dhe te levizshme civile ne te ardhmen.
Aplikime RA. Matje ne vazhdimesi dhe ne linja spektrale
	
	FIKS 
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.561A
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI
RADIODIFUZION 
RADIODIFUZION-SATELITOR 
S5.561 S5.149
	
CIVILE / ERT, KKRT

	92 - 94 GHz
	FIKS 
FIKS–SATELITOR (Toke–hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
S5.149 S5.556
	FIKS 
FIKS–SATELITOR (Toke–hapesire)
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
Radio Astronomi 
S5.149 S5.556
	AplikimeRA

Radare me diapazon te shkurter.

	EU2
Linje diazenilium dhe linja te tjera te numerta spektrale.

	FIKS 
FIKS–SATELITOR (Toke–hapesire)
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
Radio Astronomi 
S5.149 S5.556
	
CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	94 – 94.1 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES(aktive)
RADIOLOKACION
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Radio Astronomi
S5.562 S5.562A
	RADIOLOKACION
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Radio Astronomi
S5.562 S5.562A
	Radare me diapazon te shkurter
Radare me profil reje.
	EU2

	RADIOLOKACION
SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive)
KERKIME HAPESINORE (aktive)
Radio Astronomi
S5.562 S5.562A
	Radar me diapazon te shkurter
Radar me profil reje.

CIVILE / ERT

	94.1 –95 GHz
	FIKS 
FIKS – SATELITOR      (Toke – hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
S5.149 S5.556
	FIKS 
FIKS – SATELITOR      (Toke – hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
S5.149 S5.556
	Aplikime RA
Radar me diapazon te shkurter.
	EU2

	FIKS 
FIKS – SATELITOR      (Toke – hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
S5.149 S5.556
	Radar me diapazon te shkurter.

CIVILE / ERT

	
95 - 100 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM S5.553
I LEVIZSHEM-SATELITOR
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radiolokacion
S5.149 S5.554 S5.555
	FIKS
I LEVIZSHEM S5.553
I LEVIZSHEM-SATELITOR
RADIO ASTRONOMI 
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radiolokacion 
S5.149 S5.554 S5.555
	

Aplikime RA.
	EU2

Vezhgime ne shume linja.
Vezhgime ne vazhdimesi.

	FIKS
I LEVIZSHEM S5.553
I LEVIZSHEM-SATELITOR
RADIO ASTRONOMI 
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION 
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radiolokacion 
S5.149 S5.554 S5.555
	Aplikime RA.

CIVILE / ERT

	100 – 102 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	Sisteme satelitore per eksplorimin e tokes.
Aplikime RA. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	Tinguj skajore te komponenteve atmosferike.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341
	
CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	102 –105 GHz
	FIKS 
FIKS–SATELITOR (hapesire–Toke)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.341
	FIKS 
FIKS–SATELITOR (hapesire–Toke)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.341
	Aplikime RA. 
	Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	FIKS 
FIKS–SATELITOR (hapesire–Toke)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.341
	
CIVILE / ERT

	105 – 109.5 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	
	
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	
CIVILE / ERT

	109 – 111.8 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
S5.341
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (passive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
5.340
5.341
	Aplikime RA.

	Vezhgime te linjave CO ne 109.8 dhe 110.2 dhe vezhgime ne vazhdimesi

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
5.340
5.341
	
CIVILE / ERT

	111.8 – 114.25 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	

	
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	
CIVILE / ERT

	114.25 – 116 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	Aplikime RA.

	Vezhgime te linjave CO ne 115.3 GHz.

	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B
S5.149
S5.341
	
CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	116 – 119.98 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
NDER-SATELITOR S5.562C
KERKIME HAPESINORE (pasive)

S5.341
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
NDER-SATELITOR S5.562C

S5.341
	Aplikime pasive.



	Sensore pasive per brezin e absorbimit te oksigjenit me pik ne 118. 75 GHz.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
NDER-SATELITOR S5.562C

S5.341
	
CIVILE / ERT

	119.98 – 120.02 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
NDER-SATELITOR S5.562C
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.341
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
NDER-SATELITOR S5.562C
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.341
	Aplikime pasive.


	Sensore pasive per brezin e absorbimit te oksigjenit me pik ne 118. 75 GHz.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
NDER-SATELITOR S5.562C
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.341
	
CIVILE / ERT

	120.02 – 122.25 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
NDER-SATELITOR S5.562C
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.138
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
NDER-SATELITOR S5.562C
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.138
	Aplikime pasive.


	Sensore pasive per brezin e absorbimit te oksigjenit me pik ne 118. 75 GHz.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
NDER-SATELITOR S5.562C
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.138
	
CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	122.25 –123 GHz
	FIKS 
NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558C
Amator
S5.138
	FIKS 
NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558C
Amator
S5.138
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore
SRD jo specifike


	
	FIKS 
NDER-SATELITOR 
I LEVIZSHEM S5.558C
Amator
S5.138
	
CIVILE / ERT

	123 – 126 GHz
	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio Astronomi
S5.554
	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio Astronomi
S5.554
	
	
	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio Astronomi
S5.554
	
CIVILE / ERT

	126 – 130 GHz
	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) 
Radio Astronomi S5.562D
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
S5.149
	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio Astronomi
S5.149
S5.554
	
	
	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR 
Radio Astronomi
S5.149
S5.554
	
CIVILE / ERT

	130 – 134 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) S5.562E
FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.562A

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) S5.562E
FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.562A
	Aplikime radio astronomike.
Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) S5.562E
FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.562A
	
CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	134 –136 GHz
	AMATOR
AMATOR SATELITOR
Radio Astronomi
	AMATOR
AMATOR SATELITOR
Radio Astronomi
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore

	
	AMATOR
AMATOR SATELITOR
Radio Astronomi
	
CIVILE / ERT

	136 – 141 GHz
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator-Satelitor
S5.149
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator-Satelitor
S5.149
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore
Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator-Satelitor
S5.149
	
CIVILE / ERT

	141 – 148.5 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
S5.149
	FIKS
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
S5.149
	Aplikime radio astronomike.
Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	FIKS
I LEVIZSHEM 
RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION 
S5.149
	
CIVILE / ERT

	148.5 – 151.5 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	Aplikime pasive.
Dritare e harmonizuar reference per observime me sensore pasive

	
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) 
RADIO ASTRONOMI 
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	
CIVILE / ERT

	151.5 – 155.5 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI 
RADIOLOKACION
S5.149 
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI 
RADIOLOKACION
S5.149
	Aplikime radio astronomike.
Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI 
RADIOLOKACION
S5.149
	
CIVILE / ERT

	151.5 – 155.5 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI 
RADIOLOKACION
S5.149 
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI 
RADIOLOKACION
S5.149
	Aplikime radio astronomike.
Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI 
RADIOLOKACION
S5.149
	
CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	155.5 –158.5 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) S5.562F
FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562 S5.149 S5.562 G
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) S5.562F
FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562 S5.149 S5.562 G
	Sisteme satelitore per eksplorimin e tokes. Mbrojtje deri ne 1.1.2018
Aplikime radio astronomike.
Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.

	
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) S5.562F
FIKS
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562 S5.149 S5.562 G
	
CIVILE / ERT

	158.5 –164 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
	

	
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)
	
CIVILE / ERT

	164 –167 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	Aplikime pasive. Dritare e harmonizuar reference per observimet me sensore pasive te linjes 183. 31 GHz te avujve ujore. Tinguj skajore mikrovalore te linjes 164.38 GHz te CO
	
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	
CIVILE / ERT

	167 –168 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
	

	
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
	
CIVILE / ERT

	168 –170 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
S5.149
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
S5.149
	

	
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
S5.149
	
CIVILE / ERT

	170 –174.5 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
S5.149
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
S5.149
	

	
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
S5.149
	
CIVILE / ERT





























	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	174.5 –174.8 GHz
	FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558

	FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
	Aplikime pasive

	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.
	FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
	
CIVILE / ERT

	174.8 –182 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
NDER-SATELITOR S5.562H
KERKIME HAPESINORE (pasive)
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
NDER-SATELITOR S5.562H
KERKIME HAPESINORE (pasive)
	Aplikime pasive

	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
NDER-SATELITOR S5.562H
KERKIME HAPESINORE (pasive)
	
CIVILE / ERT

	182 - 185 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.563
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.563
	Aplikime pasive

	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.563
	
CIVILE / ERT

	185 - 190 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
NDER-SATELITOR S5.562H
KERKIME HAPESINORE (pasive)
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
NDER-SATELITOR S5.562H
KERKIME HAPESINORE (pasive)
	Aplikime pasive

	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
NDER-SATELITOR S5.562H
KERKIME HAPESINORE (pasive)
	
CIVILE / ERT

	190 – 191.8 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	Aplikime pasive

	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	
CIVILE / ERT

	191.8 – 200 GHz
	FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
I LEVIZSHEM-SATELITOR
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149 S5.341 S5.554
	FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
I LEVIZSHEM-SATELITOR
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149 S5.341 S5.554
	
	
	FIKS
NDER-SATELITOR
I LEVIZSHEM S5.558
I LEVIZSHEM-SATELITOR
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149 S5.341 S5.554
	
CIVILE / ERT




	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	200 –202 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	Vezhgime per eksplorimin e tokes
Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	Kimi atmosferike (tinguj skajore) dhe sensore atmosferike ne distance te oksidit te azotit ne 201 GHz.

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	
CIVILE / ERT

	202 –209 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	Vezhgime per eksplorimin e tokes
Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	Kimi atmosferike (tinguj skajore) dhe sensore atmosferike ne distance te oksidit te azotit ne 203.4 GHz dhe te ozonit ne 208.5 GHz.

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 S5.341 S5.563A
	
CIVILE / ERT

	209 – 217 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341
	FIKS
FIKS-SATELITOR
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341
	Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	

	FIKS
FIKS-SATELITOR
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
S5.149 S5.341
	
CIVILE / ERT

	217 – 226 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B S5.149 S5.341
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B S5.149 S5.341
	
	

	FIKS
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.562B S5.149 S5.341
	
CIVILE / ERT

	226 – 231.5 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340 
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	
	

	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
	
CIVILE / ERT

	231.5 – 232 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
Radiolokacion 
	FIKS
I LEVIZSHEM
Radiolokacion
	
	

	FIKS
I LEVIZSHEM
Radiolokacion
	
CIVILE / ERT



	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	232 –235 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
Radiolokacion
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
Radiolokacion
	
	
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
Radiolokacion
	
CIVILE / ERT

	238 –240 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
	
	
	FIKS
FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke)
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
	
CIVILE / ERT

	240 –241 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION
	
	
	FIKS
I LEVIZSHEM
RADIOLOKACION
	
CIVILE / ERT

	241 –248 GHz
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator-Satelitor
S5.138 S5.149
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator-Satelitor
S5.138 S5.149
	Aplikime amatore
Aplikime amatore-satelitore
SRD jo specifike
Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator-Satelitor
S5.138 S5.149
	
CIVILE / ERT

	241 –248 GHz
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator-Satelitor
S5.138 S5.149
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator-Satelitor
S5.138 S5.149
	Aplikime amatore
Aplikime amatore-satelitore
SRD jo specifike
Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	RADIO ASTRONOMI
RADIOLOKACION
Amator
Amator-Satelitor
S5.138 S5.149
	
CIVILE / ERT

	241 –248 GHz
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
Radio Astronomi
S5.149
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
Radio Astronomi
S5.149
	Aplikime amatore
Aplikime amatore-satelitore
	
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
Radio Astronomi
S5.149
	
CIVILE / ERT





	Brezi i Frekuencave
	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese
	Percaktim i Perbashket Europian
	Perdorimi Kryesor
	Shenime
	Percaktimet ne Shqiperi
	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi

	248 –250 GHz
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
Radio Astronomi
S5.149
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
Radio Astronomi
S5.149
	Aplikime amatore
Aplikime amatore satelitore
	
	AMATOR
AMATOR-SATELITOR
Radio Astronomi
S5.149
	
CIVILE / ERT

	250 –252 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
S5.563A
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
S5.563A
	Vezhgime per eksplorimin e tokes.
	Tinguj skajore te oksidit te azotit afer 251 GHz
	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive)
RADIO ASTRONOMI
KERKIME HAPESINORE (pasive)
S5.340
S5.563A
	
CIVILE / ERT

	252 –265 GHz
	FIKS
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire)
RADIO ASTRONOMI
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149
S5.554
	FIKS
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire)
RADIO ASTRONOMI
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149
S5.554
	Aplikime radio astronomike.
Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	FIKS
I LEVIZSHEM
I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire)
RADIO ASTRONOMI
RADIONAVIGACION
RADIONAVIGACION-SATELITOR
S5.149
S5.554
	
CIVILE / ERT

	265 –275 GHz
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.563A
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.563A
	Aplikime radio astronomike.
Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.
	
	FIKS
FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire)
I LEVIZSHEM
RADIO ASTRONOMI
S5.149
S5.563A
	
CIVILE / ERT



LIDHJA 2 “Ndryshime ne Shtojcen 1”

PLANI I VEPRIMEVE QE DUHET TE NDERMERREN PER TE PERPUTHUR PLANIN KOMBETAR TE RADIOFREKUECAVE ME PERCAKTIMIN E PERBASHKET EUROPIAN

	Shenimi
	Brezi i Frekuencave
	Plani i veprimeve

	A1
	526.5 – 1606.5 KHz
	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	A2
	5900 – 5950 kHz
	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	A3
	9400 – 9500 kHz
	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	A4
	11 600 – 11 650 kHz
	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	A5
	12 050 – 12 100 kHz
	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	A6
	13 570 – 13 600 kHz
	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	A7
	15 600 – 15 800 kHz
	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	A8
	17 480 – 17 550 kHz
	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	A9
	18 900 – 19 020 kHz
	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

	A10
	61-68 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2004. Deri ne perfundimin e sherbimit te radiodifuzionit, ky brez do te administrohet nga KKRT.

	A11
	77.8 - 84.6 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-diçital. 

	A12
	84.6 - 85.0 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-diçital.

	A13
	85.0 - 87.5 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-diçital.

	A14
	87.5 - 100.0 MHz
	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2003.

	A15
	100 - 108 MHz
	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2003.

	A16
	108.000 – 117.975 MHz
	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2007.

	A17
	121.55 – 136.00 MHz
	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2005.

	A18
	154.50 – 154.65 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A19
	154.65 – 156.00 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A20
	156.0000 – 156.5125 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.




	Shenimi
	Brezi i Frekuencave
	Plani i veprimeve

	A21
	156.5125 – 156.5375 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A22
	156.5375 – 156.7625 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A23
	156.7625 – 156.8375 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A24
	156.8375 -157.4500 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A25
	157.45 – 160.60 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A26
	160.600 – 160.975 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A27
	160.975 – 161.475 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A28
	162.05 – 165.20 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A29
	165.200 – 165.225 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A30
	165.225 – 169.400 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A31
	169.400 – 169.825 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A32
	169.825 – 174.000 MHz
	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

	A33
	430.00 – 433.05 MHz
	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2006.

	A34
	434.79 – 438.00 MHz
	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2006.

	A35
	870 – 876 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit  2003.

	A36
	915 - 921 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A37
	960 – 1215 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A38
	1215 – 1240 MHz
	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2004.

	A39
	1215 – 1240
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A40
	1300 – 1350 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A41
	1400 – 1427 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A42
	1626.5 - 1631.5 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A43
	1646.5 - 1656.5 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.











	Shenimi
	Brezi i Frekuencave
	Plani i veprimeve

	A44
	1710 – 1785 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2002.

	A45
	1805 – 1880 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2002.

	A46
	1900 - 1980 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A47
	1980 – 2010 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A48
	2110 – 2120 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A49
	2120 – 2170 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A50
	2170 – 2200 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A51
	4200 - 4400 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

	A52
	9800 - 10000 MHz
	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003








































LIDHJA 3 “Shtesat dhe ndryshimet ne Shtojcen 2”

SHFUQIZOHET
S5.120

S5.138A	Deri ne 29 Mars 2009, brezi 6765-7000 kHz eshte i percaktuar per sherbimin fiks ne baze primare dhe per sherbimin e levizshem tokesor ne baze dytesore. Pas kesaj date, ky brez do te jete i percaktuar per sherbimin fiks dhe sherbimin e levizshem pervec i levizshem aeronautik ne baze primare. (WRC-03)

S5.141C 	Ne Rajonin 1 dhe 3, brezi 7100 7200 kHz do te jete i percaktuar, deri ne 29 Mars 2009, per sherbimin e radiodifuzionit ne nje baze primare. (WRC-03)

S5.142	Deri ne 29 Mars 2009, perdorimi i brezit 7100-7300 kHz ne Rajonin 2 nga sherbimi amator nuk do te imponoje detyrime ne sherbimin e radiodifuzionit parashikuar per perdorim brenda Rajonit 1 dhe Rajonit 3. Pas dates 29 Mars 2009 perdorimi i brezit 7200-7300 kHz ne Rajonin 2 nga sherbimi amator nuk do te imponoje detyrime ne sherbimin e radiodifuzionit parashikuar per perdorim brenda Rajonit 1 dhe Rajonit 3.

S5.143 	Ne Rajonin 1, brezi 7350-7450 kHz eshte percaktuar, deri 29 Mars 2009, per sherbimin fiks ne baze primare dhe sherbimin e levizshem tokesor ne baze sekondare. Pas dates 29 Mars 2009, frekuencat ne brezin 7350-7450 kHz, me kusht qe te mos shkaktohen interferenca te demshme ne sherbimin e radiodifuzionit, mund te perdoren nga stacionet e sherbimit fiks dhe sherbimit te levizshem tokesor per komunikime vetem brenda kufijve te vendit ne te cilen ato jane pozicionuar dhe cdo stacion te perdor fuqi rrezatimi totale qe nuk kalon 24 dBW. (WRC-03)

S5.143E	Deri ne 29 Mars 2009, brezi 7450-8100 kHz eshte i percaktuar per sherbimin fiks ne baze paresore dhe per sherbimin e levizshem tokesor ne baze dytesore. (WRC-03)

S5.149 	Ne dheniet e frekuencave per stacionet e sherbimeve te tjera, per te cilat brezat:

13 360 - 13 410 kHz,
25 550 - 25 670 kHz,
37.5 - 38.25 MHz,
73 - 74.6 MHz 	 ne Rajonet 1 dhe 3,
150.05 - 153 MHz 	 ne Rajonin 1,
322 - 328.6 MHz,
406.1 - 410 MHz,
608 - 614 MHz 	 ne Rajonet 1 dhe 3,
1 330 - 1 400 MHz,
1 610.6 - 1 613.8 MHz*,
1 660 - 1 670 MHz,
1 718.8 - 1 722.2 MHz*,
2 655 - 2 690 MHz,
3 260 - 3 267 MHz,
3 332 - 3 339 MHz,
3 345.8 - 3 352.5 MHz,
4 825 - 4 835 MHz,
4 950 - 4 990 MHz,
4 990 - 5 000 MHz,
6 650 - 6 675.2 MHz,
10.6 - 10.68 GHz,
14.47 - 14.5 GHz,
22.01 - 22.21 GHz,
22.21 - 22.5 GHz,
22.81 - 22.86 GHz,
23.07 - 23.12 GHz,
31.2 - 31.3 GHz,
31.5 - 31.8 GHz 	 ne Rajonet 1 dhe 3,
36.43 - 36.5 GHz,
42.5 - 43.5 GHz,
42.77 - 42.87 GHz,
43.07 - 43.17 GHz,
43.37 - 43.47 GHz,
48.94 - 49.04 GHz,
76 – 86 GHz
92 – 94 GHz
94.1 – 100 GHz
94.1-100 GHz,
102-109.5 GHz,
111.8-114.25 GHz,
128.33-128.59 GHz,
129.23-129.49 GHz,
130-134 GHz,
136-148.5 GHz,
151.5-158.5 GHz,
168.59-168.93 GHz,
171.11-171.45 GHz,
172.31-172.65 GHz,
173.52-173.85 GHz,
195.75-196.15 GHz,
209-226 GHz,
241-250 GHz,
252-275 GHz

jane percaktuar, administratat jane te detyruara te marrin te gjitha masat e nevojshme per te mbrojtur sherbimin radio astronomi nga interferencat e demshme. Emetimet nga stacionet ajrore ose hapesinore mund te jene ne veçanti burime serioze te interferences ne sherbimin radio astronomi (shih Nr. S4.5 dhe S4.6 dhe nenin 36/S29).

NDRYSHOHET
S5.162A	Percaktime shtese: Ne Gjermani, Austri, Belgjike, Bosnje Hercekovine, Kine, Vatikan, Danimark, Spanje, Estoni, Finlande, France, Irlande, Island, Itali, Letoni, Ish Republika Jugosllave e Maqedonise, Lichenstein, Lituani, Luksemburg, Moldavi, Monako, Norvegji, Hollande, Poloni, Portugali, Sllovaki, Republiken Çeke, Mbreteri e Bashkuar, Federaten Ruse, Suedi dhe Zvicer brezi 46 – 68 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e radiolokacionit. Ky perdorim eshte i kufizuar per radaret me profil ere ne perputhje me Resoluten 217 (WRC-97).

NDRYSHOHET
S5.175	Percaktime alternative: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Lituani, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgistan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezat 68 - 73 MHz dhe 76 - 87.5 MHz jane percaktuar ne baze paresore per sherbimin e radiodifuzionit. Sherbimet per te cilat keto breza jane percaktuar ne vendet e tjera dhe sherbimi i radiodifuzionit ne vendet e permendura me siper jane objekt per marreveshje me vendet fqinje perkatese.

NDRYSHOHET
S5.177	Percaktime shtese: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Estoni, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 73 - 74 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e radiodifuzionit, objekt i marreveshjes nen Nenin Nr. S9.21.

NDRYSHOHET
S5.181	Percaktime shtese: Ne Egjypt, Izrael, Japoni, Jordani, dhe Siri brezi 74.8 - 75.2 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e levizshem, objekt i marreveshjes se arritur nga Neni Nr. S9.21. Me qellim sigurimin e mos shkaktimit te interferencave te demshme ne stacionet e sherbimit te radionavigacionit aeronautik, stacionet e sherbimit te levizshem nuk duhet te futen ne brez per aq kohe sa te mos kerkohet nga ndonje administrate zbatimi i procedures sipas Nenit Nr. S9.21.

NDRYSHOHET
S5.197	Percaktim shtese: Ne Japoni, Pakistan dhe Siri, brezi 108 - 111.975 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e levizshem, objekt i marreveshjes se arritur nga Neni Nr.S9.21. Me qellim qe te sigurohet mos shkaktimi i interferencave te demshme ne stacionet e sherbimit te radionavigacionit aeronautik, stacionet e sherbimit te levizshem nuk duhet te futen ne brez per aq kohe sa te mos kerkohet nga ndonje administrate zbatimi i procedures sipas Nenit Nr. S9.21. 

S5.197A	Brezi 108-117.975 MHz mund te perdoret gjithashtu per perdorim nga sherbimi i levizshem aeronautik (R) ne baze paresore, kufizuar per sistemet qe transmetojne informacione navigacionale qe mbeshtesin funksionet e navigimit dhe vezhgimit ajror ne perputhje me standartet e njohura te aviacionit nderkombetar. (WRC-03)

NDRYSHOHET 
S5.202	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Arabi Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Republika Islamike e Iranit, Jordani, Latvi, Moldavi, Oman, Uzbekistan, Poloni, Siri, Kirgistan, Sllovaki, Republiken Çeke, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 136-137 MHz eshte gjithashtu i percaktuar ne baze paresore per sherbimin e levizshem aeronautik (OR). Ne dhenien e frekuencave per stacionet e sherbimit te levizshem aeronautik (OR), administratat duhet te marrin parasysh frekuencat e dhena per stacionet e sherbimit te levizshem aeronautik (R).

NDRYSHOHET
S5.206	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Egjypt, Finlande, France, Gjeorgji, Greqi, Kazakistan, Liban, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Siri, Sllovaki, Republiken Çeke, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 137 - 138 MHz per sherbimin e levizshem aeronautik (OR) eshte ne baze paresore.

NDRYSHOHET
S5.210	Percaktime shtese: Ne France, Itali, Lichtenshtein, Sllovaki, Republiken Çeke, Britanine e Madhe dhe Zvicer, brezat 138-143.6 MHz dhe 143.65-144 MHz jane gjithashtu te percaktuar ne baze dytesore per sherbimin e kerkimeve hapesinore (hapesire-Toke).

NDRYSHOHET
S5.211	Percaktime shtese: Ne Gjermani, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Belgjike, Bosnje Hercegovine, Danimarke, Emiratet e Bashkuara Arabe, Spanje, Finlande, Greqi, Irlande, Izrael, Kenia, Kuvajt, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Lichenstein, Luksemburg, Mali, Malte, Norvegji, Holland, Katar, Mbreterine e Bashkuar, Somali, Suedi, Zvicer, Tanzani, Tunizi, Turqi dhe Jugosllavi, brezi 138-144 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimet i levizshem detar dhe tokesor.

NDRYSHOHET
S5.212	Percaktime alternative: Ne Angola, Botsvana, Burundi, Kamerun, Republika Qendrore Afrikane, Kongo, Gabon, Gambia, Kane, Guinea, Irak, Jordani, Lesotho, Liberi, Libi, Molavi, Mozambik, Namibi, Nigeri, Oman, Republika e Kongos, Ruande, Sierra Leone, Afrika e Jugut, Swaislande, Cad, Togo, Zambi dhe Zimbabve, brezi 138 – 144 MHz eshte percaktuar ne baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem.

NDRYSHOHET
S5.214	Percaktime shtese: Ne Bosnje Hercegovine, Kroaci, Eriteria, Etiopi, Kenia, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Malte, Somali, Sudan, Tanzani dhe Jugosllavi, brezi 138-144 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin fiks.

NDRYSHOHET
S5.221	Stacionet e sherbimit te levizshem satelitor ne brezin 148 – 149.9 MHz nuk duhet te shkaktojne interference te demshme ose te kerkojne mbrojtje nga stacionet e sherbimit fiks ose te levizshem, qe veprojne ne perputhje me Tabelen e Percaktimit te Frekuencave ne vendet e meposhtme: Shqiperi, Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri, Bahrain, Bagladesh, Barbados, Belarusi, Belgjike, Benin, Bosnje-Hercegovine, Brunei Darusalam, Bullgari, Kamerun, Kanada, Kine, Qipro, Kongo, Republike e Korese, Kroaci, Kube, Danimarke, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Spanje, Estoni, Etiopi, Finlande, France, Gabon, Kane, Greqi, Guinea, Guinea Bissau, Hungari, Indi, Republiken Islamike te Iranit, Irlande, Islande, Izrael, Itali, Xhamaike, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kenia, Kuvait, Letoni, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Liban, Libi, Liehtenshtein, Lituani, Luksemburg, Malajzi, Mali, Malte, Mauritani, Moldavia, Mongoli, Mozambik, Namibi, Norvegji, Zelanden e Re, Oman, Ugande, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Guinene e Re Papua, Paraguaj, Hollande, Filipine, Poloni, Portugali, Katar, Siri, Kirgistan, Sllovaki, Rumani, Mbreterine e Bashkuar, Federaten Ruse, Senegal, Siera Leone, Singapor, Slloveni, Sri Lanka, Afriken e Jugut, Suedi, Zvicer, Swaziland, Tanzani, Cad, Tailande, Togo, Tonga, Trinidad dhe Tobago, Tunizi, Turqi, Ukraine, Vietnam, Jemen, Jugosllavi, Zambia dhe Zimbabwe.

NDRYSHOHET
S5.259	Percaktime shtese: Ne Egjypt, Izrael, Itali, Japoni dhe Siri, brezi 328.6-335.4 MHz eshte i percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin i levizshem, objekt i marreveshjes se arritur nga Nr. S9.21. Me qellim qe te sigurohet mos shkaktimi i interferencave te demshme ne stacionet e sherbimit te radionavigacionit aeronautik, stacionet e sherbimit te levizshem nuk duhet te paraqiten ne brez per aq kohe sa nuk kerkohet nga ndonje administrate zbatimi i proçedures sipas Nr.S9.21 per sherbimin e radionavigacionit aeronautik.


NDRYSHOHET
S5.262	Percaktime shtese: Ne Arabine Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Belarusi, Bosnje Hercegovine, Bullgari, Kolumbi, Kosta Rika, Kube, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Ekuador, Gjeorgji, Hungari, Republiken Islamike te Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liberi, Malajzi, Moldavi, Nigeri, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Kirgistan, Sllovaki, Rumani, Federaten Ruse, Singapor, Somali, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukraine dhe Jugosllavi, brezi 400.05 - 401 MHz eshte i percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem.

NDRYSHOHET
S5.271	Percaktime shtese: Ne Azerbajxhan, Belarusi, Kine, Estoni, Indi, Letoni, Lituani, Kirgistan, dhe Turkmenistan, brezi 420 - 460 MHz eshte i percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e radionavigacionit aeronautik (radiomates lartesie).

NDRYSHOHET
S5.277	Percaktime shtese: Ne Angola, Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Kamerun, Kongo, Xhibuti, Gjeorgji, Hungari, Izrael, Kazakistan, Letoni, Mali, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Republiken Çeke, Rumani, Federaten Ruse, Ruande, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 430 - 440 MHz eshte gjithashtu i percaktuar ne baze paresore per sherbimin fiks.

S5.279A	Perdorimi i ketij brezi nga sensoret ne sherbimin satelitor te eksplorimit te tokes (EESS) (aktive) do te jete ne perputhje me Rekomandimin ITU R SA.1260 1. Gjithashtu, EESS (aktive) ne brezin 432-438 MHz nuk duhet te shkaktoje interferenca te demshme ne sherbimin e radionavigacionit aeronautik ne Kine. Kerkesat e ketij shenimi ne asnje menyre nuk duhet te zbusin detyrimet e EESS (aktive) per te operuar si nje sherbim sekondar ne perputhje me Nos. 5.29 dhe 5.30. (WRC-03)

NDRYSHOHET
S5.290	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Afganistan, Azerbajxhan, Belarusi, Kine, Gjeorgji, Japoni, Mongoli, Uzbekistan, Kirgistan, Sllovaki, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 460-470 MHz per sherbimin satelitor meteorologjik (hapesire-Toke) eshte ne baze paresore (shih Nr. S5.33), objekt i marreveshjes se arritur nen Nr. S5.21.

NDRYSHOHET
S5.296	Percaktime shtese: Ne Gjermani, Austri, Belgjike, Qipro, Danimarke, Spanje, Finlande, France, Irlande, Izrael, Itali, Libi, Lituani, Malte, Marok, Monako, Norvegji, Hollande, Portugali, Siri, Mbreterine e Bashkuar, Suedi, Zvicer, Zwaisland dhe Tunizi, brezi 470-790 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e levizshem tokesor, parashikuar per zbatime ndihmese per radiodifuzionin. Stacionet e sherbimit te levizshem tokesor, ne vendet e renditura ne kete shenim nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme ne stacionet e planifikuar ose ekzistuese, qe operojne ne perputhje me Tabelen e Percaktimit te Frekuencave ne vendet qe nuk permenden ne kete shenim.

NDRYSHOHET
S5.314	Percaktime shtese: Ne Austri, Itali,Moldavi, Uzbekistan, Mbreteri e Bashkuar dhe Swaizland, brezi 790 - 862 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e levizshem tokesor.



NDRYSHOHET
S5.315	Percaktime alternative: Ne Greqi, Itali dhe Tunizi, brezi 790 - 838 MHz eshte i percaktuar ne baze paresore per sherbimin e radiodifuzionit.

NDRYSHOHET
S5.316	Percaktime shtese: Ne Gjermani, Arabi Saudite, Bosnje Hercegovine, Burkina Faso, Kamerun, Bregu i Fildishte, Kroaci, Danimarke, Egjypt, Finlande, Izrael, Kenia, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Libi, Lihtenshtein, Monako, Norvegji, Hollande, Portugali, Siri, Suedi, Zvicer dhe Jugosllavi, brezi 790-830 MHz; dhe ne te njejtat vende dhe ne Spanje, France, Gabon dhe Malte, brezi 830-862 MHz, jane te percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e levizshem, perveç i levizshem aeronautik. Megjithate, stacionet e sherbimit te levizshem ne vendet e permendura per keto breza referuar ne kete shenim nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme ose te kerkoje mbrojtje nga stacionet e sherbimeve qe operojne ne perputhje me Tabelen ne vendet e tjera, qe nuk permenden me siper ne lidhje me brezin.

SHTOHET
S5.317A	Administratat qe deshirojne te implementojne IMT-2000 mund te perdorin ato pjese te brezit 806 – 960 MHz te cilat jane percaktuar per sherbimin e levizshem ne baze paresore dhe jane perdorur ose jane planifikuar te perdoren per sistemet e levizshme (shih Resoluten [COM5/25] (WRC-2000)). Ky identifikim nuk pengon perdorimin e ketyre brezave nga ndonje aplikim te sherbimeve per te cilat ato jane percaktuar dhe nuk krijon prioritet ne Radio Rregullore.

NDRYSHOHET
S5.322	Ne Rajonin 1, ne brezin 862-960 MHz, stacionet e sherbimit te radiodifuzionit do te operojne vetem ne Hapesiren Afrikane te Radiodifuzionit (shih Nr. S5.10 deri S5.13) duke perjashtuar Algjerine, Egjyptin, Spanjen, Libine Marokun, Namibine, Nigerine, Afriken e Jugut, Tanzanine, Zimbabven, dhe Zambin, objekt i marreveshjes se arritur nen Nr. S9.21.

NDRYSHOHET
S5.328	Perdorimi i brezit 960 – 1 215 MHz nga sherbimi i radionavigacionit aeronautik eshte rezervuar per perdorimin dhe zhvillimin e ndihmave elektronike te avioneve te navigacionit ajror dhe te cdo pajisje tokesore qe lidhet direkt me to ne baze mbare boterore.

SHTOHET
S5.328A	Percaktime shtese: Brezi 1 164 – 1 215 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e radionavigacionit satelitor (hapesire-Toke) (Toke-hapesire). Fuqia totale e fluksit te densitetit prodhuar nga te gjitha stacionet hapesinore e te gjitha sistemeve te radionavigacionit satelitor ne siperfaqen e tokes nuk duhet te kalojne vleren e kerkuar –115 dB (W/m2) ne cdo 1 MHz brez per te gjitha kendet e arritura. Stacionet ne sherbimin e radionavigacionit satelitor nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme apo te kerkojne mbrojtje nga stacionet e sherbimit te radionavigacionit aeronautik. Aplikohen kerkesat e Rezolutes [COM5/19] (WRC-2000).

S5.328B	Perdorimi i brezave 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz dhe 5010-5130 MHz nga sistemet dhe rrjetet ne sherbimin e radionavigacionit satelitor per te cilat informacionet e plota te koordinimit dhe te njoftimit jane marre nga Byroja e Radiokomunikacionit pas dates 1 Janar 2005 eshte subjekt per aplikimin e kerkesave te Nos. 9.12, 9.12A dhe 9.13. Rezoluta [COM5/18} (WRC-03) nuk do te aplikohet. (WRC-03)

NDRYSHOHET
S5.329	Perdorimi i sherbimit te radionavigacionit satelitor ne brezin 1215-1300 do te jete objekt i kushtit qe te mos shkaktohen interferenca dhe te mos kerkohet mbrojtje nga sherbimi i radionavigacionit, autorizuar nen Nr. S5.331. Shih gjithashtu Resolution [COM5/20] (WRC-2000).

SHTOHET
S5.329A	Perdorimi i sistemeve ne sherbimin e radionavigacionit satelitor (hapesire-hapesire) qe operojne ne brezat 1215 – 1300 MHz dhe 1559 – 1610 MHz nuk eshte parashikuar te siguroje aplikime per sherbimin e shpetimit dhe nuk duhet te imponoje detyrime shtese ne sistemet ose sherbimet e tjera qe operojne ne perputhje me Tabelen e Percaktimit te Frekuencave.

NDRYSHOHET
S5.331	Percaktime shtese: Ne Algjeri, Gjermani, Austri, Bahrein, Belgjike, Benin, Bosnje Hercegovine, Burundi, Kamerun, Kine, Kroaci, Danimarke, Emiratet e Bashkuara Arabe, France, Greqi, Indi, Republiken Islamike te Iranit, Irak, Kenia, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Lihtenshtein, Luksemburg, Mali, Mauritani, Norvegji, Oman, Hollande, Portugali, Katar, Senegal, Slloveni, Somali, Sudan, Sri Lanka, Suedi, Zvicer, Turqi dhe Jugosllavi, brezi 1 215-1 300 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e radionavigacionit.

NDRYSHOHET
S5.332	Ne brezin 1215 – 1260 MHz, sensoret aktive te anijeve kozmike ne sherbimet e eksplorimit satelitor te tokes dhe te kerkimeve hapesinore nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme apo te kerkoje mbrojtje nga, apo te imponoje detyrime ne operimin ose zhvillimin e sherbimit te radiolokacionit, sherbimit te radionavigacionit satelitor dhe sherbimeve te tjera te percaktuara ne baze primare.

SHTOHET 
S5.335A	Ne brezin 1260 – 1300 MHz, sensoret aktive te anijeve kozmike ne sherbimet e eksplorimit satelitor te tokes dhe te kerkimeve hapesinore nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme apo te kerkoje mbrojtje nga, apo te imponoje detyrime ne operimin ose zhvillimin e sherbimit te radiolokacionit dhe sherbimeve te tjera te percaktuara ne baze primare.

SHTOHET
S5.337A	Perdorimi i brezit 1300 – 1350 MHz nga stacionet tokesore te sherbimit te radionavigacionit satelitor dhe nga stacionet e sherbimit te radiolokacionit nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme, as te pengojne operimin dhe zhvillimin e sherbimit te radionavigacionit aeronautik.

NDRYSHOHET
S5.338	Ne Azerbajxhan, Bullgari, Mongolia, Kirgizstan, Sllovaki, Republiken Çeke, Rumani, dhe Turkmenistan, instalimet egzistuese te sherbimit te radionavigacionit mund te vazhdojne te operojne ne brezin 1 350-1 400 MHz.

S5.339A	Percaktime shtese: Brezi 1390-1392 MHz eshte gjithashtu i percaktuar per sherbimin fiks satelitor (Toke-hapesire) ne baze dytesore dhe brezi 1430-1432 MHz eshte gjithashtu i percaktuar per sherbimin fiks satelitor (hapesire-Toke) ne baze dytesore. Keto percaktime jane kufizuar per perdorim nga linket “feeder” per rrjetet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin e levizshem satelitor me linket e sherbimit poshte 1 GHz. Rezoluta [COM5/14] aplikohet. (WRC-03)


NDRYSHOHET
S5.342	Percaktime shtese: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Uzbekistan, Kirgistan, Federaten Ruse dhe Ukraine, brezi 1429-1535 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e levizshem aeronautik, ekzkluzivisht per qellimet e telemetrise aeronautike brenda territoreve kombetare. Deri ne 1 Prill 2007, perdorimi i brezit 1452-1492 MHz eshte objekt per marreveshje ndermjet administratave perkatese.

NDRYSHOHET
S5.347	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Bangladesh, Bosnje and Hercegovine, Botsvane, Bullgari, Burkina Faso, Kube, Danimarke, Egjypt, Greqi, Irlande, Itali, Kenia, Mozambik, Portugali, Sri Lanka, Swaziland, Jemen, Yugosllavi dhe Zimbabve, deri ne 1 Prill 2007 brezi 1 452-1 492 MHz eshte i percaktuar ne baze dytesore per sherbimin e radiodifuzionit satelitor dhe per sherbimin e radiodifuzionit.

S5.347A	Ne brezat:
		1452-1492 MHz,
		1525-1559 MHz,
		1613.8-1626.5 MHz,
		2655-2670 MHz,
		2670-2690 MHz,
		21.4-22.0 GHz
		aplikohet [COM4/15] (WRC-03).

S5.348C	Per perdorimin e brezave 1518-1525 MHz dhe 1668-1675 MHz nga sherbimi i levizshem satelitor, shiko Rezoluten 225 (Rev.WRC-03).

NDRYSHOHET
S5.349	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Arabine Saudite, Azerbajxhan, Bahrein, Bosnje and Hercegovine, Kamerun, Egjypt, France, Republike Islamike te Iranit, Irak, Izrael, Kazakistan, Kuvait, Ish Republiken Jugosllave e Maqedonise, Liban, Marok, Katar, Siri, Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan, Jemen and Jugosllavi, percaktimi i brezit 1 525-1 530 MHz per sherbimin e levizshem, perveç i levizshem aeronautik eshte ne nje baze paresore (shih No. S5.33).

NDRYSHOHET
S5.350	Percaktime shtese: Ne Azerbajxhan, Kirgizstan, dhe Turkmenistan, brezi 1 525-1 530 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e levizshem aeronautik.

SHTOHET
S5.351A	Per perdorimin e brezave 1 525 – 1 544 MHz, 1 545 – 1 559 MHz, 1 610 – 1 626.5 MHz, 1626.5 – 1 645.5 MHz, 1646.5 – 1 660 MHz, 1 980 – 2 010 MHz, 2 170 – 2 200 MHz, 2 483.5 – 2 500 MHz, 2 500 – 2 520 MHz dhe 2 670 – 2 690 MHz nga sherbimi i levizshem satelitor, shih Rezolutat 212 (Rev. WRC-97) dhe [COM5/26] (WRC-2000).

NDRYSHOHET
S5.353A	Ne aplikimin e procedurave te Seksionit II te Nenit S9 per sherbimin e levizshmem 8ne brezat 1530 – 1544 MHz dhe 1626.5 – 1645.5 MHz, prioritet do ti jepet plotesimit te kerkesave te spektrit per komunikime fatkeqesie, urgjence dhe shpetimi te Sistemit Global Detar per fakeqesi dhe Shpetim (GMDSS). Komunikimet e levizshme detare satelitore per fatkeqesi, urgjence dhe shpetim do te kene akses prioritar dhe vlefshmeri te menjehershem siper te gjitha komunikimeve te tjera te levizshme satelitore qe operojne brenda nje rrjeti. Sistemet e levizshme satelitore nuk do te shkaktojne interferenca te papranueshme, ose te kerkojne mbrojtje nga komunikimet e fatkeqesive, urgjences dhe shpetimit te GMDSS. Do te llogaritet prioriteti i i komunikimeve lidhur me shpetimin ne sherbimet e levizshme satelitore. (Kerkesat e Rezolutes [COM5/22] (WRC-2000) do te aplikohen).

NDRYSHOHET
S5.355	Percaktime shtese: Ne Bahrein, Bangladesh, Kongo, Egjypt, Eritrea, Irak, Izrael, Jordani, Kuvait, Liban, Malte, Marok, Katar, Siri, Somali, Sudan, Cad, Togo dhe Jemen, brezat 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz dhe 1 646.5-1 660 MHz jane gjithashtu te percaktuar ne baze dytesore per sherbimin fiks.

NDRYSHOHET
S5.357A	Ne aplikimin e procedurave te Seksionit II te Nenit S9 per sherbimin e levizshem satelitor ne brezat 1 545 – 1 555 MHz dhe 1 646.5 – 1 656.5 MHz, prioritet do ti jepet plotesimit te kerkesave te spektrit te sherbimit te levizshem satelitor aeronautik (R) duke siguruar transmetimin e mesazheve me prioritet 1 ne 6 sipas Nenin S44. Komunikimet ne sherbimin e levizshem satelitor aeronautik (R) me prioritet 1 ne 6 sipas Nenin S44 do te kete akses prioritar dhe vlefshmeri te menjehershme siper te gjitha komunikimeve te levizshme satelitore qe operojne brenda nje rrjeti. Sistemet e levizshme satelitore nuk duhet te shkaktojne interferenca te papranueshme, apo te kerkojne mbrojtje nga komunikimet e sherbimit te levizshem satelitor aeronautik (R) me prioritet 1 ne 6 sipas Nenit S44. Do te merren parasysh prioritetet e komunikimeve te shpetimit me sherbimet e tjera te levizshme satelitore. (Kerkesat e Rezolutes [COM5/22] (WRC-2000) do te aplikohen).

NDRYSHOHET
S5.359	Percaktime shtese: Ne Gjermani, Arabi Saudite, Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belarusi, Benin, Bosnje Hercegovine, Bullgari, Kamerun, Spanje, France, Gabon, Gjeorgji, Greqi, Guinea, Guinea-Bisau, Hungari, Jordani, Kazakistan, Kuvait, Letoni, Liban, Libi, Lituani, Mali, Marok, Mauritani, Moldavi, Mongoli, Nigeri, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Poloni, Siri, Kirgizstan, Republiken Popullore Demokratike te Korese, Rumani, Federaten Ruse, Senegal, Swaziland, Taxhikistan, Tanzani, Tunizi, Turkmenistan dhe Ukraine, the brezat 1 550-1 559 MHz dhe 1 646.5-1 660 MHz jane gjithashtu te percaktuar ne baze paresore per sherbimin fiks. Administratat jane te detyruara te bejne te gjitha perpjeket e mundshme per te penguar implementimin e stacioneve te reja te sherbimit fiks ne keto breza.

SHTOHET
S5.359A	Percaktime shtese: Brezi 1 559 – 1 610 MHz eshte gjithashtu i percaktuar ne baze paresore per sherbimin fiksderi ne 1 Janar 2005 ne Gjermani, Armeni, Azerbaxhan, Belarusi, Benin, BosnjeHercegovine, Bullgari, Spanje, France, Gabon, Gjeorgji, Greqi, Guinea, Guinea Bisau, Hungari, Kazakistan, Letoni, Lituani, Moldavi, Mongoli, Nigeri, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Poloni, Kirgistan, Republika Popullore Demokratike e Korese, Rumani, Federate Ruse, Senegal, Swaisland, Taxhikistan, Tanzani, Turkmenistan, dhe Ukraine, dhe deri ne 1 Janar 2010 ne Arabi Saudite, Kamerun, Jordani, Kuvajt, Liban, Libi, Mali, Marok, Mauritani, Siri dhe Tunizi. Pas ketyre datave, sherbimi fiks mund te vazhdoje te operoje ne baze dytesore deri ne 1 Janar 2015, kohe ne te cilen ky percaktim nuk do te jete me i vlefshem. Administratat jane te detyruara te marrin te gjitha masat per te mbrojtur sherbimin e radionavigacionit satelitor dhe sherbimit te radionavigacionit aeronautik dhe te mos autorizoje dhenie te reja frekuencash per sistemet e sherbimit fiks ne kete brez

S5.379B	Perdorimi i brezit 1668-1675 MHz nga sherbimi levizshem satelitor eshte subjekt koordinimi sipas No. 9.11A. (WRC-03)

S5.379C	Me qellim mbrojtjen e sherbimit te radio astronomise ne brezin 1668-1670 MHz, vlerat e fuqise totale te fluksit te densitetit prodhuar nga stacionet e levizshme satelitore ne nje rrjet te sherbimit te levizshem satelitor qe operon ne kete brez nuk duhet te kaloje -181 dB(W/m2) ne 10 MHz dhe ƒ{194 dB(W/m2) ne ndonje 20 kHz te ndonje stacioni radio astronomik regjistruar ne Regjistrin Nderkombetar te Frekuencave, per me shume se 2% te periodave te integrimit te 2000 s.

S.379D	Per perdorimin e perbashket te brezit 1668-1675 MHz nga sherbimi i levizshem satelitor dhe sherbimet fiks, te levizshem dhe te kerkimeve hapesinore (pasive), do te aplikohet Rezoluta [COM5/12] (WRC-03).

S5.380	Ne brezat 1670-1675 MHz dhe 1800-1805 MHz jane parashikuar per perdorim, ne baze boterore, nga administratat qe deshirojne te implementojne korrespondence publike aeronautike. Perdorimi i brezit 

SHTOHET
S5.384A	Brezat, ose porcionet e brezave, 1 710 – 1 885 MHz dhe 2 500 – 2 690 MHz, jane identifikuar per perdorim nga administratat qe deshirojne te implementojne IMT-2000 ne perputhje me Rezoluten [COM5/24] (WRC-2000). Ky identifikim nuk perjashton perdorimin e ketyre brezave nga ndonje aplikim i sherbimeve per te cilat ato jane percaktuar dhe nuk krijon prioritet ne Radio Rregullore.

NDRYSHOHET
S5.385	Percaktime shtese: Brezi 1 718.8-1 722.2 MHz, eshte percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e radio astronomise per vezhgimet e linjave spektrale.

NDRYSHOHET
S5.387	Percaktime shtese: Ne Azerbajxhan, Belarusi, Gjeorgji, Kazakistan, Mali, Mongoli, Kirgizstan, Sllovaki, Rumani, Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi 1 770-1 790 MHz eshte percaktuar gjithashtu per sherbimin meteorologjik satelitor ne baze paresore, objekt i marreveshjes se arritur nen Nr. S9.21.

NDRYSHOHET
S5.388	Brezat 1 885-2 025 MHz dhe 2 110-2 200 MHz jane parashikuar per perdorim ne nje baze mbareboterore nga administratat qe deshirojne te implementojne IMT-2000 (Telekomunikacionet e Levizshme Nderkombetare - 2000). Nje perdorim i tille nuk do te pengoje perdorimin e ketyre brezave nga sherbimet e tjera per te cilat ato jane percaktuar. Brezat do te behen te vlefshem per IMT-2000 ne perputhje me Rezoluten 212 (Rev.WRC-97). (Shih gjithashtu Rezoluten [COM5/24] (WRC-2000)).

SHTOHET
S5.388A	Ne Rajonet 1 dhe 3, brezat 1 885 – 1 980 MHz, 2 010 – 2 025 MHz dhe 2 110 – 2 170 MHz dhe , ne Rajonin 2, brezat 1 885 – 1 980 MHz dhe 2 110 – 2 160 MHz mund te perdoren nga stacionet platforma me altitude te larte si stacione baze per sigurimin e IMT-2000, ne perputhje me Rezoluten [COM5/13] (WRC-2000). Perdorimi nga aplikimet IMT-2000qe perdorin stacionet platforma me altitude te larte si stacione baze nuk perjashtojne perdorimin e ketyre brezave nga ndonje stacion ne sherbimet per te cilat ato jane percaktuar dhe nuk krijojne prioritet ne Radio Rregullore.. 

NDRYSHOHET
S5.389F	Ne Algjeri, Benin, Kepi i Gjelber, Egjypt, Republika Islamike e Irakut, Mali, Siri and Tunizi, perdorimi i brezave 1 980-2 010 MHz dhe 2 170-2 200 MHz nga sherbimi i levizshem satelitor nuk duhet te shkaktoje interferenca te demshme ne sherbimet fiks dhe i levizshem, as te pengoje zhvillimin e ketyre sherbimeve prioritare deri ne 1 Janar 2005, dhe as te kerkoje mbrojtje te sherbimeve te meparshme nga sherbimet e ardhshme.

SHFUQIZOHET
S5.408

NDRYSHOHET
S5.412	Percaktime alternative: Ne Azerbaxhan, Bullgari, Kirgizstan, dhe Turkmenistan, brezi 2 500-2 690 MHz eshte percaktuar ne baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem perveç i levizshem aeronautik.

SHFUQIZOHET
S5.417

SHTOHET
S5.418B	Perdorimi i brezit 2 630 – 2 655 MHz nga sistemet satelitore jo-gjeostacionare per te cilat jane marre informacionet komplete te kordinimit ose te njoftimit, brenda 2 Qershorit 2000, eshte objekt per aplikimet sipas Nr. S9.12. Rezoluta [COM4/6] (WRC-2000) aplikohet.

SHTOHET
S5.418C	Perdorimi i brezit 2 630 – 2 655 MHz nga rrjetet satelitore gjeostacionare per te cilat jane marre informacionet komplete te kordinimit ose te njoftimit, brenda 2 Qershorit 2000, eshte objekt per aplikimet sipas Nr. S9.13 ne perputhje me sistemet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin e radiodifuzionit satelitor(ze), dhe Nr. S22.2 nuk aplikohet. Rezoluta [COM4/6] (WRC-2000) aplikohet.

NDRYSHOHET
S5.422 	Percaktime shtese: Ne Arabine Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Belarusi, Bosnje dhe Hercegovine, Brunei Darusalem, Bullgari, Kamerun, Republika e Afrikes Qendrore, Kongo, Bregu i Fildishte, Kube, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gabon, Gjeorgji, Guinea, Guinea-Bissau, Republika Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Liban, Lituani, Malajzi, Molavi, Mali, Maroko, Mauritani, Moldavi, Mongoli, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Kirgistan, Rumani, Federate Ruse, Singapor, Somali, Taxhikistan, Tailand, Tunizi, Turkmenistan, Ukraine, Jemen, Jugosllavi, Zaire dhe Zambi, brezi 2 690-2 700 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore edhe per sherbimet fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik. Nje perdorim i tille eshte i lejuar vetem per pajisjet qe jane ne operim nga 1 Janari 1985.

NDRYSHOHET
S5.428 	Percaktime shtese: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Kube, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Poloni, Kirgistan, Rumani, Federate Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 3 100-3 300 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e radionavigacionit.

SHFUQIZOHET
S5.437

NDRYSHOHET
S5.441 	Perdorimi i brezave 4 500 - 4 800 MHz (hapesire-Toke), 6 725 - 7 025 MHz (Toke-hapesire), 10.7 – 10.95 GHz (hapesire-Toke), 11.2 – 11.45 GHz (hapesire-Toke) dhe 12.75 – 13.25 GHz (Toke-hapesire) nga sherbimi fiks satelitor duhet te jete ne perputhje me kerkesat e Shtojces 30B/S30B.

NDRYSHOHET
S5.444 	Brezi 5 000-5 150 MHz perdoret per operimin e sistemit te standardit nderkombetar (sistem mikrovale per uljet ajrore) per metoden e saktesimit dhe uljeve ajrore. Kerkesat e ketij sistemi duhet te kene prioritet ndaj te tjerave qe perdorin kete brez. Per perdorimin e ketij brezi aplikohet Nr. S5.444A dhe Rezoluta 114 (WRC-95).

SHTOHET
S5.444B	Percaktime shtese: Brezi 5 000 – 5 010 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e navigacionit satelitor (Toke-hapesire). Shiko Rezoluten [COM5/15] (WRC-2000).

SHTOHET
S5.444C	Percaktime shtese: Brezi 5 010 – 5 030 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e radionavigacionit satelitor (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire). Me qellim mos shkaktimin e interferencave te demshme nga operimi i sistemeve tokesore mikrovalore ne frekuenca siper 5 030 MHz, densiteti total i fluksit te fuqise prodhuar ne siperfaqen e tokes nga te gjitha stacionet hapesinore ne brezin 5 030 – 5 150 MHz brenda ndonje sistemi te sherbimit te radionavigacionit satelitor (hapesire-Toke) qe operon ne brezin 5 010 – 5 030 MHz nuk duhet te kaloje –124.5 dB(W/m2) ne nje 150 kHz brez. Me qellim mos shkaktimin e interferencave te demshme te sherbimit radio astronomi ne brezin 4 990 – 5 000 MHz, densiteti total i fluksit te fuqise prodhuar ne brezin 4 990 – 5 000 MHz nga te gjithe stacionet hapesinore brenda ndonje sistemi RNSS (hapesire-Toke) qe operon ne brezin 5 010 – 5 030 MHz nuk duhet te kaloje vleren –171 dB(W/m2)ne 10 MHz brez te ndonje stacioni vezhgues radio astronomi per me shume se 2% te kohes. Per perdorimin e ketij brezi, aplikohet Rezoluta [COM5/16] (WRC-2000).

NDRYSHOHET
S5.447 	Percaktime shtese: Ne Gjermani, Austri, Belgjike, Danimarke, Spanje, Finlande, France, Greqi, Izrael, Itali, Japoni, Jordani, Liban, Liehtenshtein, Luksemburg, Malte, Norwegji, Pakistan, Hollande, Portugali, Siri, Mbreterine e Bashkuar, Suedi, Switzerland dhe Tunizi, brezi 5 150-5 250 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e levizshem, objekt i marreveshjes te arritur nga Neni 14/Nr. S9.21.

NDRYSHOHET
S5.448 	Percaktime shtese: Ne Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Kazakistan, Libi, Moldavi, Mongoli, Kirgizstan, Slovaki, Republiken Ceke, Rumani, Rusi, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 5 250-5 350 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e radionavigacionit

NDRYSHOHET
S5.453 	Percaktime shtese: Ne Arabine Saudite, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Republika e Afrikes Qendrore, Kine, Kongo, Republiken e Korese, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gabon, Guine, Indi, Indonezi, Republike Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Libi, Madagaskar, Malajzi, Malavi, Niger, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Republiken Demokratike Popullore te Korese, Singapor, Swaziland, Tanzani, Cad dhe Jemen, brezi 5 650-5 850 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem.

NDRYSHOHET
S5.454 	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgizstan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 5 670-5 725 MHz per sherbimin e kerkimeve hapesinore eshte ne nje baze paresore (shih Nr. S5.33).

NDRYSHOHET
S5.469 	Percaktime shtese: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Lituani, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Sllovaki, Republiken Ceke, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan and Ukraine, brezi 8 500-8 750 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet i levizshem tokesor dhe radionavigacion.

NDRYSHOHET
S5.473	Percaktime shtese: Ne Armeni, Austri, Azerbaxhan, Belarusi, Bullgari, Kube, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poland, Kirgizstan, Sllovaki, Republike Çeke, Rumani, Rusi, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezat 8 850 – 9 000 MHz dhe 9 200 – 9 300 MHz jane percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e radionavigacionit.

NDRYSHOHET
S5.477 	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Algjeri, Arabine Saudite, Austri, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Republika e Korese, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Guajana, Indi, Indonezi, Republiken Islamike te Iranit, Irak, Xhamaika, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Liberi, Malajsi, Nigeri, Oman, Pakistan, Katar, Singapor, Somali, Sudan, Suedi, Trinidad dhe Tabago, dhe Jemen, percaktimi i brezit 9 800-10 000 MHz per sherbimin fiks eshte ne nje baze paresore (shih Nr. S5.33).

NDRYSHOHET
S5.478 	Percaktime shtese: Ne Armeni, Azerbaxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Kirgizstan, Sllovaki, Republike Çeke, Rumani, Federate Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 9 800 - 10 000 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e radionavigacionit.

NDRYSHOHET
S5.481 	Percaktime shtese: Ne Gjermani, Angola, Kine, Ekuador, Spanje, Japoni, Marok, Nigeri, Oman, Republiken Popullore Demokratike e Korese, Suedi, Tanzani dhe Tailande, brezi 10.45-10.5 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem.

NDRYSHOHET
S5.483 	Percaktime shtese: Ne Arabine Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Belarusi, Bosnje dhe Hercegovine, Bullgari, Kamerun, Kine, Kolumbi, Republiken e Korese, Kosta Rika, Kube, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Republiken Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kuvait, Letoni, Liban, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Pakistan, Katar, Kirgizstan, Republiken Popullore Demokratike te Korese, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukraine, Jemen dhe Jugoslavi, brezi 10.68-10.7 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik. Nje perdorim i tille lejohet vetem per pajisjet qe jane vene ne operim deri ne 1 Janar 1985.



NDRYSHOHET
S5.484A	Perdorimi i brezave 10.95 – 11.2 GHz (hapesire – Toke), 11,45 – 11.47 GHz (hapesire – Toke), 11.7-12.2 GHz (hapesire - Toke) in Rajonin 2, 12.2-12.75 GHz (hapesire – Toke) in Rajonin 3, 12.5-12.75 GHz (hapesire – Toke) in Region 1, 13.75-14.5 GHz (Toke - hapesire), 17.8‑18.6 GHz (hapesire – Toke), 19.7-20.2 GHz (hapesire – Toke), 27.5-28.6 GHz (Toke - hapesire), 29.5‑30 GHz (Toke - hapesire) nga nje sistem satelitor jo-gjeostacionar ne sherbimin fiks satelitor eshte subjekt per aplikimin e kerkesave te No. S9.12 per kordinimin me sistemet e tjera satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor. Sistemet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor nuk do te kerkojne mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor qe operojne ne perputhje me Radio Rregulloret, pavaresisht nga data e marrjes nga Byroja te koordinimit komplet ose informacionit njoftues, per sistemet jo-GSO FSS dhe te kordinimit komplet ose informacionit njoftues, per rrjetet GSO, dhe No. S5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor ne brezat e mesiperm do te operojne ne menyre te tille qe te eleminoje shpejt ndonje interference te papranueshme qe mund te ndodhe gjate operimit.

NDRYSHOHET
S5.487 	Ne brezin 11.7-12.5 GHz ne Rajonet 1 dhe 3 sherbimet fiks, fiks satelitor, i levizshem, pervec i levizshem aeronautik, dhe radiodifuzion, ne perputhje me percaktimet e tyre perkatese, nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme per stacionet e radiodifuzionit satelitor, qe operojne ne perputhje me kerkesat per Rajonet 1 dhe 3 ne Planin e Shtojces 30/S30.

NDRYSHOHET
S5.487A	Percaktime shtese: Ne Rajonin 1 brezi 11.7-12.5 GHz, ne Rajonin 2 the band 12.2-12.7 GHz dhe in Rajonin 3 the band 11.7-12.2 GHz, jane percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin fiks satelitor (hapesire-Toke), kufizuar per sistemet jo-gjeostacionare dhe subjekt per aplikimet e kerkesave te No. S9.12 per kordinim me sistemet e tjera satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor. Sistemet satelitore jo-gjeostacionarene sherbimin fiks satelitor nuk do te kerkojne mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare ne sherbimin e radiodifuzionit satelitor qe operon ne perputhje me Radio Rregulloren, pavaresisht nga ditet e marrjes nga Byroja e te kordinimit te plote apo te njoftimit, per sistemet jo-GSO FSS dhe te kordinimit te plote apo te njoftimit per rrjetet GSO, dhe S5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor ne brezat e mesiperm do te operojne ne nje menyre te tille qe te eleminojne menjehere ndonje interference te papranueshme qe mund te shkaktohet gjate operimit te tyre.

NDRYSHOHET
S5.495 	Percaktime shtese: Ne Belgjike, Bosnje dhe Hercegovine, Kroaci, Danimarke, Spanje, France, Greqi, Ish Republika Jugosllave e Maqedonise, Liehtenshtein, Luksenburg, Monako, Norvegji, Ugande, Portugali, Rumani, Sloveni, Zvicer, Tanzani, Tunizi dhe Jugosllavi, brezi 12.5-12.75 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze dytesore per sherbimet fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik.

NDRYSHOHET
S5.496 	Percaktime shtese: Ne Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Moldavi, Uzbekistan, Kirgizstan, Federate Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 12.5-12.75 GHz eshte percaktuar ne nje baze paresore per sherbimin fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik. Megjithate, stacionet ne keto sherbime nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme tek stacionet tokesore te sherbimit fiks satelitor ne vendet e Rajonit 1, qe nuk jane renditur ne kete shenim. Kordinimi i ketyre stacioneve tokesore nuk kerkohet brenda stacioneve te sherbimit fiks dhe te levizshem ne vendet e renditura ne kete shenim. Kufiri i fuqise se fluksit te densitetit ne siperfaqen e Tokes, te dhene ne Nenin S21, Tabela S21-4, per sherbimin fiks satelitor nuk duhet te aplikohet ne territoret e vendeve te renditura ne kete percaktim shtese.

NDRYSHOHET
S5.500 	Percaktime shtese: Ne Algjeri, Angola, Arabi Saudite, Bahrein, Brunei Darusalam, Kamerun, Republika e Korese, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gabon, Guinea, Indonezi, Republiken Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Kuvait, Liban, Madagaskar, Malajzi, Malavi, Mali, Malte, Marok, Mauritani, Niger, Nigeri, Pakistan, Katar, Siri, Senegal, Singapor, Sudan, Cad dhe Tunizi, brezi 13.4-14 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem.

NDRYSHOHET
S5.501 	Percaktime shtese: Ne Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Hungari, Japoni, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Kirgizstan, Rumani, Mbreterine e Bashkuar, Federate Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine brezi 13.4-14 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e radionavigacionit.

NDRYSHOHET
S5.502	Ne brezin 13.75 – 14 GHz, nje stacion tokesor ne sherbimin fiks satelitor duhet te kete nje diameter minimal te antenes 4.5 m dhe e.i.r.p. e ndonje emetimi duhet te jete te pakten 68 dBWb dhe nuk duhet te kaloje 85 dBW. Gjithashtu e.i.r.p., mesatirisht siper nje sekonde, e rrezatimit nga nje stacion ne sherbimet e radiolokacionit dhe radionavigacionit nuk do te kaloje 59 dBW. Mbrojtja e frekuencave te caktuara per stacionet hapesinore marrese ne sherbimin fiks satelitor qe operojne me stacionet tokesore qe, individualisht, kane nje e.i.r.p. me te vogel se 68 dBW nuk duhet te imponoje detyrime ne operimin e stacioneve te radilokacionit dhe radionavigacionit qe operojne ne perputhje me Radio Rregulloret. No. S5.43A nuk aplikohet. Shiko Rezoluten [COM5/10] (WRC‑2000).

NDRYSHOHET
S5.503	Ne brezin 13.75 – 14 GHz, stacionet hapesinore gjeostacionare ne sherbimin e kerkimeve hapesinore, per te cilat informacioni per publikim eshte marre nga Byroja me pare se 31 Janari 1992, do te operojne ne baze barazie me stacionet ne sherbimin fiks satelitor; pas kesaj date stacionet e reja hapesinore gjeostacionare ne sherbimin e kerkimeve hapesinore do te operojne ne baze sekondare. Deri sa stacionet hapesinore gjeostacionare ne sherbimin e kerkimeve hapesinore, per te cilat informacioni per publikim eshte marre nga Byroja me pare se 31 Janari 1992, te ndalojne operimin ne kete brez:
densiteti e.i.r.p. i emetimeve nga ndonje stacion tokesor ne sherbimin fiks satelit qe operon me nje stacion hapesinor ne orbiten satelitore gjeostacionare nuk do te kaloje 71 dBW ne 6 MHz brez nga 13.772 deri ne 13.778 GHz,
densiteti e.i.r.p. i emetimeve nga ndonje stacion tokesor ne sherbimin fiks satelit qe operon me nje stacion hapesinor ne orbite satelitore jo-gjeostacionare nuk do te kaloje 51 dBW ne 6 MHz brez nga 13.772 deri ne 13.778 GHz.
Kontrolli automatik i fuqise mund te perdoret per te rritur densitetin e e.i.r.p. ne 6 MHz brez ne kete diapazon frekuence per te kompesuar shuarjet nga shiu, ne ate mase qe densiteti i fluksit te fuqise ne stacionin hapesinor te sherbimit fiks satelitor te mo se kaloje vleren qe rezulton nga perdorimi i nje stacioni tokesor me e.i.r.p. 71 dBW ose 51 dBW qe kekrohet per brezin 6 MHz ne kushtet e qiellit te hapur.

NDRYSHOHET
S5.508	Percaktim shtese: Ne Gjermani, Bosnje Hercekovine, France, Greqi, Irlande, Islande, Itali, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Libi, Licenstein, Portugali, Mbreterine e Bashkuar, Slloveni, Hollande dhe Jugosllavi, brezi 14.25 – 14.3 GHz eshte i percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin fiks.

NDRYSHOHET
S5.511A 	Perdorimi i brezit te frekuencave 15.4-15.7 GHz nga sherbimi fiks satelitor (hapesire -Toke) eshte i kufizuar per lidhjet fider te sistemeve jo-gjeostacionare ne sherbimin i levizshem satelitor, objekt per kordinimin nen Rezoluten 46 (Rev. WRC-95)/Nr.S9.11A.Emetimet nga nje stacion hapesinor jo-gjeostacionar nuk duhet te kaloje kufirin e fluksit te densitetit te fuqise te –146 dB (W/m2/MHz) ne siperfaqen e Tokes ne brezat 15.4 – 15.45 GHz dhe 15.65 – 15.7 GHz, dhe –111 dB (W/m2/MHz) ne brezin 15.45 – 15.65 GHz, per te gjitha kendet e arritura. Keto kufizime lidhen me densitetin e fluksit te fuqise i cili eshte fituar duke marre parasysh kushtet e perhapjes ne hapesiren e lire. Ne brezin 15.45 – 15.65 GHz, kur nje administrat planifikon emisionet nga nje stacion hapesinor jo-gjeostacionar qe nuk kalon –146 dB(W/m2/MHz) per te gjitha kendet e arritura, ajo duhet kordinuar me administratat e shqetesuara. Per me teper, interferenca te demshme nuk do te jene shkaktuar per stacionet e sherbimit radio astronomi qe perdorin brezin 15.35 – 15.4 GHz. Nivelet kufi te interferences dhe kufijte e fluksit te densitetit te fuqise te cilat jane shqetesuese per sherbimin e radio astronomise jane dhene ne Rekomandimin ITU-R RA.769. Kufijte e fluksit te densitetit te fuqise  dhe kufijt e kordinimit ne kete shenim duhet te aplikohen, objekt per rishikim nga ITU-R dhe bazuar ne studimet referuar ne Rezoluten 116 (WRC-95), deri ne ndryshimet nga nje konference e ardhme kompetente boterore e radiokomunikacionit 

NDRYSHOHET
S5.514 	Percaktime shtese: Ne Algjeri, Gjermani, Angole, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Bangladesh, Bosnje dhe Hercegovine, Kamerun, Kosta Rika, Salvador, Emiratet e Bashkuara Arabe, Finlande, Guatemale, Honduras, Indi, Republika Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvait, Ish Republike Jugosllave e Maqedonise, Libi, Nepal, Nikaragua, Oman, Pakistan, Katar, Slloveni, Sudan, Suedi dhe Jugosllavi, brezi 17.3-17.7 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze dytesore per sherbimet fiks dhe i levizshem. Do te zbatohen kufijte e fuqise te dhena ne Nr. S21.3 dhe S21.5.


NDRYSHOHET
S5.516 	Perdorimi i brezit 17.3-18.1 GHz nga sherbimi fiks satelitor (Toke-hapesire) eshte kufizuar per lidhjet fider per sherbimet e radiodifuzionit satelitor Per perdorimin e brezit 17.3 – 17.8 GHz ne Rajonin 2 nga lidhjet fider per sherbimin e radiodifuzionit satelitor ne brezin 12.2 – 12.7 GHz shih Nenin 15A/S11.


NDRYSHOHET
S5.520 	Perdorimi i brezit 18.1-18.4 GHz nga sherbimi fiks satelit (Toke-hapesire) eshte kufizuar per sistemet ne lidhjet fider per sherbimin e radiodifuzionit satelitor.

NDRYSHOHET
S5.521 	Percaktime alternative: Ne Gjermani, Danimarke, Emiratet e Bashkuara Arabe, Greqi, Poloni, Republiken Çeke dhe Mbreterine e Bashkuar, brezi 18.1-18.4 GHz eshte percaktuar ne nje baze paresore per sherbimet fiks, fiks satelitor (hapesire-Toke) dhe i levizshem. Aplikohen gjithashtu kerkesat e Nr.S5.519.

SHFUQIZOHET
S5.522

SHTOHET
S5.522A	Emetimet e sherbimit dhe sherbimit fiks satelitor ne brezin 18.6 – 18.8 GHz jane te kufizuara respektivisht ne vlerat e dhena ne Nos. S21.5 dhe S21.16.2..

SHTOHET
S5.522B	Perdorimi i brezit 18.6 – 18.8 GHz nga sherbimi fiks satelitor eshte i kufizuar ne sistemet gjeostacionare dhe sistemet me nje orbit te apogjese me te madhe se 20 000 km.

SHTOHET
S5.522C	Ne brezin 18.6 – 18.8 GHz, ne Algjeri, Arabi Saudite Bahrain, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordani, Liban, Libi, Marok, Oman, Katar, Siri, Tunizi dhe Jemen, sistemet e sherbimit qe fillojne operimin ne daten e hyrjes ne force te Akteve Finale te WRC-2000 nuk jane subjekt i kufizimeve te No. S21.5A.

SHFUQIZOHET
S5.523

NDRYSHOHET
S5.524 	Percaktime shtese: Ne Afganistan, Algeri, Angola, Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Kine, Kongo, Republiken e Korese, Kosta Rika, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gabon, Guatemale, Guinea, Indi, Republiken Islamike te Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Malajzi, Mali, Marok, Mauritani, Nepal, Niger, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Singapor, Somali, Sudan, Tanzani, Cad, Tailand, Togo Tunizi dhe Zaire, brezi 19.7 - 21.2 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe te levizshem. Ky perdorim shtese nuk duhet te imponoje ndonje kufizim ne fuqine e densitetit te fluksit te stacioneve hapesinore ne sherbimin fiks satelitor ne brezin 7 - 21.2 GHz dhe te stacioneve hapesinore ne sherbimin e levizshem satelitor ne brezin 19.7 - 20.2 GHz, ku percaktime te tilla ne brezin pasardhes per sherbimin e levizshem satelitor eshte ne nje baze primare.

SHTOHET
S5.537A	Ne Butan, Indonezi, Republiken Islamike te Iranit, Japoni, Moldavi, Mongoli, Manar, Pakistan, Republiken Popullore Demokratike te Korese, Sri Lanka, Tailande dhe Vietnam, percaktimi i sherbimit fiks ne brezin 27.5 – 28.35 Ghz mund te perdoret gjithashtu nga stacionet e platformes me altitude te larte (HAPS). Perdorimi i brezit 27.5 – 28.35 GHz nga HAPS eshte kufizuar per operimin ne drejtimin HAPS-toke dhe nuk duhet te shkaktoje interferenca te demshme dhe as te kerkoje mbrojtje nga tipet e tjera te sistemeve te sherbimit fiks ose sherbimeve te tjera paresore.

NDRYSHOHET
S5.541A	Lidhjet fider te rrjetave jo-gjeostacionare ne sherbimin e levizshem satelitor dhe te rrjetave gjeostacionare ne sherbimin fiks satelit, qe operojne ne brezin 29.1-29.5 GHz (Toke-hapesire) duhet te perdorin kontrollin adaptiv te fuqise per drejtimin uplink ose metoda te tjera per kompensimin e shuarjeve, ne menyre te tille qe transmetimi i stacioneve tokesore te behet ne nivelin e fuqise te kerkuar per te arritur cilesine e deshiruar te lidhjes, nderkohe te reduktohet interferencat ndermjet dy rrjetave. Keto metoda duhet te aplikohen ne rrjetat per te cilet konsiderohet qe informacioni i kordinimit i Shtojces S4 eshte marre nga Byroja pas 17 Maj 1996 dhe derisa ato te jene ndryshuar nga nje konference e ardhshme kompetente per radiokomunikacionet. Administratat qe kane paraqitur informacionin per koordinim te Shtojce S4 para kesaj date inkurajohen te perdorin keto teknika ne menyre sa me praktike. Keto metoda jane gjithashtu objekt per rishikim nga ITU-R (shih Rezoluten 121 (WRC-95)).

NDRYSHOHET
S5.542	Percaktime shtese: Ne Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Kine, Kongo, Republike e Korese, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Guinea, Indi, Republiken Islamike te Iranit, Irak, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Malajzi, Mali, Marok, Mauritani, Nepal, Niger, Pakistan, Katar, Siri, Singapor, Somali, Sudan, Sri Lanka, Cad dhe Tailand, brezi 29.5 - 31 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze dytesore per sherbimet fiks dhe i levizshem. Duhet te aplikohen kufijte e fuqise te specifikuar ne Nr. S21.3 dhe Nr. S21.5.

SHTOHET
S5.543A	Ne Butan, Indonezi, Republiken Islamike te Iranit, Japoni, Moldavi, Mongoli, Manar, Pakistan, Republiken Popullore Demokratike te Korese, Sri Lanka, Tailande dhe Vietnam, percaktimi i sherbimit fiks ne brezin 31 – 31.3 GHz mund te perdoret gjithashtu nga stacionet HAPS ne drejtimin HAPS-tokePerdorimi i brezit 31 – 31.3 GHz nga sistemet qe perdorin HAPS nuk duhet te shkaktoje interference te demshme apo te kerkoje mbrojtje nga tipet e tjera te sistemeve te sherbimit fiks ose te sherbimeve te tjera paresore duke marre ne konsiderate No. S5.545. Perdorimi i HAPS ne brezin 31 – 31.3 GHz nuk duhet te shkaktoje interferenca te demshme ne sherbimet pasive qe kane percaktim paresor ne brezin 31 – 31.8 GHz, duke marre ne konsiderate kriteret e interferences te dhene ne Rekomandimet ITU-R SA.1029 dhe ITU-R RA.769. Administratat e vendeve te permendura me siper jane te detyruara te kufizojne vendosjen e HAPS ne brezin 31 – 31.3 GHz ne gjysmen e poshtme te ketij brezi (31 – 31.15 GHz) deri ne WRC-2003.

NDRYSHOHET
S5.545 	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Poloni, Kirgizstan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 31 - 31.3 GHz per sherbimin e kerkimeve hapesinore eshte ne nje baze paresore (shih Nr. S5.33).

NDRYSHOHET
S5.546 	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Egjypt, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 31.5-31.8 GHz per sherbimet fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik eshte ne nje baze paresore (shih Nr. S5.33).

NDRYSHOHET
S5.547 	Brezi 31.8 – 33.4 GHz, 37 – 40 GHz, 40.5 – 43.5 GHz, 51.4 – 52.6 GHz, 55.78 – 59 GHz dhe 64 – 66 GHz jane te pershtatshem per aplikime me densitet te larte te sherbimit fiks (shih Rezoluten 75 (WRC-2000) dhe 79 (WRC-2000)). Administratat duhet te marrin parasysh kete gje ne rastin e shqyrtimit te ceshtjeve te rregullimit. Per arsye te rregullimit potencial te aplikimeve me densitet te larte te sherbimit fiks satelitor ne brezat 39.5 – 40 GHz dhe 40.5 – 42 GHz, administratat duhet te marrin parasysh detyrimet e metejshme potenciale te aplikimeve me densitet te larte te sherbimit fiks (shih Rezoluten 84 (WRC-2000)).


NDRYSHOHET
S5.547A	Administratat duhet te marrin masa praktike per minimizimin e interferencave potenciale permes stacioneve te sherbimit fiks dhe stacioneve ne bordet e avioneve te sherbimit te radionavigacionit ne brezin 31.8 – 33.4 GHz, duke marre parasysh dhe nevojat operacionale te sistemeve te radarve ne bordet e avioneve.

NDRYSHOHET
S5.550 	Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgizstan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 34.7-35.2 GHz eshte percaktuar ne nje baze paresore per sherbimin e kerkimeve hapesinore (shih Nr. S5.33).

SHTOHET
S5.551AA	Ne brezin 37.5 – 40 GHz dhe 42 – 42.5 GHz, sistemet satelitore jo gjeostacionare ne sherbimin fiks satelit duhet te punojne me kontroll fuqie ose metoda te tjera si “kompensimi i shuarjes downlink”, te rendit 10 dB, keshtu qe transmetimet satelitore jane nivelet e fuqise te kerkuara per te realizuar lidhjen e deshiruar duke reduktuar nivelin e interferences per sherbimin fiks. Perdorimi i metodes “kompensimi i shuarjes downlink” eshte nen studim nga ITU-R (shih Rezoluten 84 (WRC-2000)).

SHFUQIZOHET
S5.551B

SHFUQIZOHET
S5.551C

SHFUQIZOHET
S5.551D

SHFUQIZOHET
S5.551E

SHTOHET
S5.551G	Me qellim qe te mbrohet sherbimi radio astronomi ne brezin 42.5-43.5 GHz, densiteti total i fluksit te fuqise ne brezin 42.5-43.5 GHz prodhuar nga te gjitha stacionet hapesinore ne ndonje sistem satelitor jo-gjeostacionar ne sherbimin fiks-satelitor (hapesire-Toke) ose ne sistemin e sherbimit te radiodifuzionit satelitor (hapesire-Toke) qe operojne ne brezin 41.5-42.5 GHz nuk do te kaloje –167 dB(W/m2

NDRYSHOHET
S5.555 	Percaktime shtese: Brezat 48.94-49.04 GHz, 97.88 – 98.08 GHz, 140.69 – 140.98 GHz, 145.45 – 145.75 GHz, 146.82 – 147.12 GHz, 250 – 251 GHz dhe 262.24 – 262.76 GHz jane percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e radioastronomise.

NDRYSHOHET
S5.556 	Ne brezin 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz dhe 64-65 GHz, 72.77 – 72.91 GHz dhe 93.07 – 93.27 GHz, observimet radioastronomike mund te kryhen ne baze te marreveshjeve kombetare.

SHTOHET
S5.557A	Ne brezat 55.78 – 56.26 GHz, densiteti i fuqise maksimale nga transmetuasi i antenes te nje stacioni ne sherbimin fiks eshte i kufizuar ne –26 dB(W/MHz), me qellim mbrojtjen e stacioneve te sherbimit satelitor per eksplorimin e tokes (pasive). 

NDRYSHOHET
S5.558 	Ne brezat 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25‑123 GHz, 130-134 GHz, 167-174.8 GHz and 191..8-200 GHz mund te operojne stacionet ne sherbimin e levizshem aeronautik, me kusht qe te mos shkaktojne interferenca ne sherbimin nder-satelitor (shih Nr. S5.43).

NDRYSHOHET
S5.559 	Ne brezin 59-64 GHz, mund te operojne radaret ne bordet e avionave ne sherbimin radiolokacion, me kusht qe te mos shkaktojne interferenca te demshme ndaj sherbimit nder-satelitore (shih Nr. S5.43).

SHTOHET
S5.559A	Brezi 75.5 – 76 GHz eshte i percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimet amatore dhe amatore satelitore deri ne vitin 2006.

SHTOHET
S5.560A	Brezi 81 – 81.5 GHz eshte i percaktuar gjithashtu ne baze sekondare per sherbimet amatore dhe amatore satelitore.

NDRYSHOHET
S5.561	Ne brezat 74-76 GHz, stacionet ne sherbimet fiks, i levizshem dhe radiodifuzion nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme ne stacionet e sherbimit fiks satelite qe operojne ne perputhje me vendimet e konferences se planifikimit te dhenies se frekuencave per sherbimin e radiodifuzionit satelitor.

SHTOHET
S5.561A	Ne Japoni perdorimi i brezit 84 – 86 GHz nga sherbimi fiks satelit (Toke hapesire) eshte kufizuar ne linket fider te sherbimit te radiodifuzionit satelitor duke perdorur orbite satelitore gjeostacionare.

SHTOHET
S5.562A	Ne brezin 94 – 94.1 GHz dhe 130 – 134 GHz, transmetimet nga stacionet hapesinore te sherbimit satelitor per eksplorimin e tokes (aktiv) qe jane te drejtuara brenda rrezes kryesore te sinjalit sherbimit radio astronomi ka potencial te demtoje disa marresa radio astronomi. Agjencite hapesinore qe operojne me transmetues dhe stacionet radio astronomi perkatese duhet te planifikojne bashkerisht operimet e tyre per te penguar ne maksimum ndodhi te tilla.

























LIDHJA 4 “Shtesat dhe ndryshimet ne shtojcen 4”


EU29	Brezat e frekuencave 890-915/935-960 MHz, 880-890/925-935 MHz dhe 1710-1785/1805-1880 MHz jane rezervuar vetem per perdorime te sherbimit te levizshem. Sherbime te tjera, sic eshte sherbimi fiks, duhet te lejohet ne brezat e mesiperm vetem kur eshte i mundur bashkepunimi me sistemet e levizshme publike, p.sh. ne hapesira me popullsi te shperndare ose ne hapesira rurale, ku brezi i frekuencave nuk eshte i nevojshem per sistemet e levizshme celulare.

EU30	Administratat kombetare duhet te marrin ne konsiderate zonat e kordinuara rreth vendodhjeve te antenave te EISCAT, kur perdorimi i brezit 925-935 MHz nga sherbimet e levizshme perfshin planifikimin nderkombetar te sherbimeve ushtarake. Pajisje me diapazon te shkurter nuk duhet te perdoren ne kete brez.

EU31	Brezi 440-470 MHz eshte per sintonizimin ne nje frekuence te PWAP (Private Wide Area Paging).

EU32	Brezat 880-915 MHz dhe 925-960 MHz perdoren aktualisht per GSM (gjenerata e 2-te e sistemeve te levizshme tokesore) ne shumicen e vendeve anetare te CEPT dhe pritet te perdoren nga UMTS/IMT-2000 (gjenerata e trete e sistemeve te levizshme terristriale) vetem ne terma afatgjate, pas venies ne perdorim te spektrit shtese ne 2.5 GHz.

EU33	RR 5.384A identifikon brezin 1710 – 1885 MHz, RR 5.388 identifikon brezat 1885 – 2025 MHz dhe 2110 – 2200 MHz per IMT-2000, megjithate brezat 1710 – 1785 MHz dhe 1805 – 1880 MHz perdoren aktualisht per GSM (sistemet e levizshme tokesore te gjenerates se 2-te), dhe brezi 1880 – 1900 MHz perdoret aktualisht per aplikimet DECT ne shumicen e vendeve anetare te CEPT. Keto breza pritet ne pergjithesi te perdoren nga UMTS/IMT-2000 (sistemet e levizshme tokesore te gjenerates se 3-te) pasi spektri shtese ne 2.5 GHz te jete vene ne perdorim nga UMTS/IMT-2000, subjekt i kerkesave te tregut dhe skemave kombetare te licensimit.

EU34	Pjeset e brezave 450 – 457.5/460 – 467.5 MHz mund te perdoren gjithashtu per rrjetet ekzistuese dhe te rinj celulare ne baze kombetare.

EU35	Brezi 75.5-76 GHz do te jete ne Europe, mbas vitit 2006, i percaktuar, gjithashtu, per sherbimet Amatore dhe Amatore Satelitore.
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