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PËR RATIFIKIMIN E AKTEVE FINALE TË KONFERENCËS RAJONALE TË RADIOKOMUNIKACIONEVE PËR PLANIFIKIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT NUMERIK TOKËSOR NË PJESË TË RAJONEVE 1 DHE 3, NË BANDAT E FREKUENCËS 174-230 MHZ DHE 470-862 MHZ (RRC-06) DHE TË AKTEVE FINALE TË KONFERENCËS RAJONALE TË RADIOKOMUNIKACIONEVE PËR RISHIKIMIN E MARRËVESHJES SË STOKHOLMIT, 1961 (RRC-06 REV. ST 61), TË ZHVILLUAR NË GJENEVË, 15 MAJ – 16 QERSHOR 2006

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 


KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Ratifikohen aktet finale të Konferencës Rajonale të Radiokomunikacioneve për planifikimin e shërbimit të transmetimit numerik tokësor në pjesë të rajoneve 1 dhe 3, në bandat e frekuencës 174-230 MHZ dhe 470-862 MHZ (RRC-06) dhe aktet finale të Konferencës Rajonale të Radiokomunikacioneve për rishikimin e Marrëveshjes së Stokholmit, 1961 (RRC-06 REV. ST 61), të zhvilluar në Gjenevë, 15 maj – 16 qershor 2006. 

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.5577, datë 17.1.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi


















Aktet finale
të Konferencës Rajonale të Radiokomunikacionit për planifikimin e shërbimit të transmetimit numerik tokësor në pjesët e Rajoneve 1 dhe 3, në bandat e frekuencës 174-230 MHz dhe 470-862 MHz (RRC-06)
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1.14  Shérbime té tjera parésore tokésore. Shérbimet parésore tokésore pérveg shérbimeve transmetuese,
dhe shérbimi primar radio astronomik, pér t€ cilin jané vendosur brezat frekuencore 174-230 MHz
dhe/ose 470-862 MHz né Zonén e Planifikimit né pérputhje me Nenin 5 té Radio Rregulloreve.

1.15  Caktimet ekzistuese né shérbimet e tjera primare tokésore (1€ pérmendur shkurt si “Lista™): Caktimet
né shérbimet e tjera primare tokésore té parashikuara né Aneksin 6 té Marréveshjes, sig u caktua né
Konferencé, dhe caktimet né shérbimet e tjera primare tokésore pér té cilat duhet té zbatohet me
sukses procedura e § 4.2 t& Nenit 4 t& késaj Marréveshjeje. ’

1.16  Periudha e tranzicionit: Periudha pas Konferencés gjaté sé cilés do t& mbrohen caktimet né Planin
analog (sipas specifikimit né § 3.1.2 t& Nenit 3 té késaj Marréveshjeje) (shih guthashtu Nenin 12 t&
.. késaj Marreveshjeje) - - - .

117 BR IF[C.' Qarkmje Informative e Byrosé s& Radiokomun‘ikaci‘onit pér Frekuencat Ndérkombétare.

. NENI2
Ekzekutimi i Marréveshjes

2.1 - d4nétaret Kontraktues adoptojné pér stacionet e tyre traﬂsmeruese né Zonén e Planifikimit qé
operojné né brezat e frekuencave té parashlkuara n& Nenin 3 te késaj Marréveshjeje karakteristikat e
specifikuara né Plane.

o
i

dnétarét Kontraktues nuk i ndryshojné kéto karakteristiké apo té ngrené. stacione, pérves se né
pajtim me dispozitat pérkatése t& Neneve 4 dhe 5 t€ késaj Marréveshjeje.

23 Shtetet Kontraktuese marrin pérsipér té zbatojné dispozitat pérkatése t& néneve 4 dhe 5 (& késaj -
Marréveshjeje pér shérbimet e tjera primare tokésore pér té cilat jané vendosur kéto breza. .

NENI3
Anekset ¢ Marréveshjes

31 Aneksi 1: Planet e Frekuencés®

3.1.1  Plani numerik q& pérbehet nga dy pjesé: brezi 174-230 MHz dhe brezi 470-862 MHz (q& pérbéhen
nga caktimet n& Plan T-DAB, allotmentet né Plan T-DAB, caktimet né Plan DVB-T, allotmentet né
Plan DVB-T MHz);

3.1.2  Plani analog gé pérbéhet nga dy pjesé: brezi 174-230 MHZ’ dhe brezi 470-862 MHz.

32 Aneksi 2: Elementét tekniké dhe kriteret e pérdorura né zhvillimin e Planit dhe zbatimit té
Marréveshjes.

33 Aneksi 3: Karakteristikat bazé qé paragiten né zbatim t&€ Marréveshjes.

34 Aneksi 4

3.4.1 Seksioni I: Kufijté¢ dhe metodologjia pér t& caktuar se kur kérkohet njé marréveshje me njé

administraté tjetér.

34.2  Seksioni II: Ekzaminimi i pérputhshmérisé me hyrjen né Planin numerik.

f Pas skadimit t& Periudhés sé Tranzicionit, Planet do té pérmbaing vetem Planin numerik
7 Par Marakun Plani analog mbulon brezin 170-230 MHz,
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335 Aneksi 5: Lista e caktimeve né shérbimet e tjera primare tokésore sipas referimit né § 1.15 t& Nenit

1 & Marréveshjes.

NENI 4
Procedura pér modifikimet né Plane dhe procedura

pér koordinimin e shérbimeve té tjera parésore tokésore

4.1 Modifikimet né Plane . . .
4.1.1  Kur njé Administraté propozon & béjé njé ndryshim né Planin numerik ose analog, dmth. né rastet
kur njé Administrate i nevojitet:
a) & ndryshoje karakteristikat e njé allotmenti, ose t€ mjé caktimi r;é njé stacion transmetimi té
" paraqitur né Plane; ose )
b) . t& shtoje né Plane njé allotment, ose njé caktim né njé stacion transmetues; ose
c)  téshtoje né Plapin numerik njé caktim q¢ mjedh nga njé allotment né Planin numerik®; os¢

d) 18 heqé nga Planet njé allotment, ose njé caktim né njé stacion transmetimi,

kjo administraté zbaton procedurén ¢ parashikuar né két¢ Nen pérpara se té jeté béré ndonjé njoftim né baz
té Nenit 5. ’

4.1.2 Fillimi i procedurés sé modifikimit

4.1.2.1 Qdo administraté q& propozon njé ndryshim né¢ karakteristikat ¢ njé caktimi/allotmenti ¢ shfaget né
Plane, apo t¢ ndryshojé njé caktim/allotment né Plane, kérkon pélgimin ¢ ¢do administraté tjetér shérbimi i
transmetimit té s¢ cilés dhe/ose shérbimet e tjera kryesore tokésore 1€ s€ cilés konsiderohen té prekura.

4,1.2.2 Njé administrat¢ konsiderohet t& preket né lidhje me shérbimin ¢ saj transmetues nése tejkalohen
kufijté ¢ dhéné né Seksionin I t¢ Aneksit 4.

4.1.2.3 Njé administraté konsiderohet té preket né lidhje me shérbimet e saj té tjera kryesore tokésore nése
tejkalohen kufijié e dhéné né Seksionin I té Aneksit 4 pér njé nga caktimet e méposhtme:
a)  caktimet ekzistuese né shérbimet e tjera kryesore tokésore;

b) caktimet né shérbimet e tjera kryesore tokésore pér té cilét ka filluar procedura pér
bashkérendimin me shérbimin transmetues né bazé té § 4.2, dmth, pér té cilét nga Byroja &shté
marré informacioni 1 ploté i parashikuar né § 4.2.2.6.

4.1.2.4 Marréveshja e parashikuar né § 4.1.2.1 nuk &shté e nevojshme nése:
a) nése nuk jané tejkaluar kufijté pérkatés né Seksionin I t& Aneksit 4 t€ parashikuar né § 4.1.2.2 dhe
§4.1.2.3; ose

b)  modifikimi i propozuar ka té béje me ndryshime né karakteristikat teknike q& nuk rrisin nivelin
ekzistues (€ interferencés dhe nuk rrisin nivelin ekzistues t€ mbrojties sé kérkuar

on modifikimin € Ploieve 1 komunikon Bvros? !
i giithashtu, sipas rasut. emirat ¢ ¢do administraie
arakteristikave té komunikuar Byrosé

4.1.2.5 Njé administraté g& propoz
te 1 3, ¢ {orne elektromke, dhe t
g ha réné dakord me modifikunin ¢ propozuar né bazé te

ndtura né Ane

? Nese qéllimi éshte per te mos i pérfshire caktimet ne Plan, administratat duhet té zbatojné drejtpérdrejt Nenin 5
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Ky komunikim shqyrtohet edhe nga Byroja, nése kjo kérkohet, si njé kérkesé pér té zbatuar procedurén e
parashikuar né § 4.1.5.3 né rastet ¢ méposhtme:

- nuk kérkohet pélgim né bazé t& § 4.1.2.4 dhe asnjé_emér administrate nuk pérfshihet ng § 4.1.3.2;
ose

- té gjitha pélgimet jané marré dhe nuk &shté hequr emri i asnjé administrate né bazé té § 4.1.2.9 apo
pérfshiré né bazé t& § 4.1.3.2.

4.1.2.6 Nése karakteristikat e paraqgitura né bazé té-§ 4.1.2.5 konstatohen t€ paplota, Byroja kérkon
menjéheré nga administraté q¢ propozon modifikimin e Plarut ¢do sqarim t& nevojshém dhe mformaclomn
qé€ nuk éshté dhene

4.1.2.7 N& zbatim té § 4.1.1¢), nése Byroja konstaton q&, né rastin e njé konvertimi té njé allotmenti né njé
ose disa caktithe, jané pérmbushur kushtet e Seksionit II t&¢ Aneksit 4, zbatohen dispozitat € § 4.1.5.3".
Pémndryshe, Byroja i kérkon administratés qé propozon modifikimin e Planit numerik té marré masat e
duhura. Modifikimi i propozuar parashkruhet nése administrata’ nuk modifikon- brenda 30 ditésh
karakteristikat né ményré qé ato t& permbushm Seksionin 11 t& Aneksit 4. Kjo pcnudhe 30 dltore fillon n&
ditén e dérgimit t& kerkeses s¢ Byrosé.

4128, © Me marjen e informacionit té ploté té referuarné § 4.1. 250se§ 412 6, sxpas rastit, Byroja,
brenda 40 ditéve:

ay idénliﬁkon_ administratat e konsideruara té prekura, né pajtim me § 4.1.2.2 dhe § 4.1.2.3;

b)  publikon karakteristikat e marra né Seksionin e Veganté t¢ BR [FIC, sé bashku me emrat ¢
administratave t¢ identifikuara, duke treguar ato pélgimi i té cilave &shté komunikuar né bazé t¢ §
4.1.2.5 nga administrata q& propozon modifikimin e Planeve, sipas rastit, dhe caktimet pérkat&se né
shérbimet e tjera kiyesore tokésore qé konsiderohen té prekura, sipas rastit;

¢)  informojné administratat e identifikuara né germén a) mé sipér.

4.1.2.9 Njé administraté pélgimi i sé cilés i éshté komunikuar Byrosé né pajtim me § 4.1.2.5, brenda 40
ditéve nga data e botimit t& BR IFIC té referuar né § 4.1.2.8 b), i kérkon Byrosé té heqé emrin e saj nga lista
e administratave q& kané dhéné pélgimin e tyre, sipas publikimit né bazé té § 4.1.2.8 b). Njé kopje € késaj
kérkese i dérgohet nga Byroja administratés qé ka béré propozimin pér ndryshimin ¢ Planeve. Né rastin e
hegjes sé emrit té& njé administraté nga lista ¢ administratave qé kané dhéng pélqimin e tyre, sipas publikimit
né bazé té § 4.1.2..8 b), Byroja e konsideron sikur pélqimi nga kjo administraté nuk éshté marré.

4.1.3  Kérkesa pér pérfshirjen né procesin e kérkimit té pélgimit

4.1.3.1 Qdo administraté qé mendon se duhej t€ ishte pérfshiré né listén e administratave q& konsiderohen t&
prekura, brenda 40 ditésh nga data e publikimit t&¢ BR IFIC té referuar né § 4.1.2.8 b), mund t'i kérkojné
Byrosé té pérfshijé emrin e saj né listén e administratave té konsideruara té prekura, duke dhéné arsyet e
késaj bazuar né kriteret e Seksionit I té Aneksit 4,

4132 Me marrjen ¢ késaj kérkese Byroja shqyrton ¢éshtjen dhe, nése né pajtim me § 4.1.2.2 dhe §
4.1.2.3, ajo konstaton qé emui i administratés duhet té pérfshihet né listén e administratave té
konsideruara té pérfshira, ajo:

- informon menjéheré administratén qé propozon modifikimin ¢ Plareve dhie administratén & kérkon
t& pérfshihet né fistén ¢ administratave qé konsiderohen t€ prekura; dhe

7 N& rast se caktimet rrjedhin nga njé allotment né Planin numerik q& mban vérejtje né kolonén e “vérejtjeve” t& Planit,
keto vérejtje shirihen tek kéto caktime.
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- publikon brenda 30 ditéve nga data ¢ marrjes sé kérkesés, emrin e administratés né njé shtesé t&
Seksionit t& Veganté té BR IF/C té pérmendur né § 4.1.2.8 b) dhe caktimet pérkatése né shérbimer e
yera kryesore tokésore, sipas rastit,

Pér administratén emri i sé cilés &shté botuar né shtesé, periudha e pérgjithshme 75 ditore ¢ pérmendur né §
4.14.6,4147,4148,4.1.49,4.14.10 dhe 4.1.5.1 llogaritet nga data e publikimit t¢ shtesés né Seksionin e
Veganté € BR [FIC 1€ referuar mé sipér.

Nése Byroja konstaton qé emri i administratés nuk duhet t¢ pérfshihet né listén e administratave té
konsideruara si té prekura, ajo informon két¢ administraté.

4.1.3:3 Administrata qé propozon té mﬁdifikoj'e‘ Planet kérkon pélqimin e administratave pélqifnet et
cilave nuk jang marré (shih gjithashtu § 4.1.2.9) dhe q¢ jané pérfshiré né publikimet e pérmendura né §
4.1.2.8 b) ose § 4.1.3.2, sipas rastit, duke zbatuar procedurén e parashikuar né § 4.1.4 mé poshté.

4.1.3.4 N&se jané marré té gjitha pélgimet dhe nuk &shté hequr emri i asnjé administrate né bazé ¢ § 4.1.2.9
dhe emri i asnjé administrate nuk éshté pérfshiré né § 4.1.3.2, zbatohet procedura e parashikuar né § 4.1.5.3.

4.14- " Kérkimi i pélqimit té administratave qé konsiderohen té prekura dhe pélgimi i t&
cilave mbetet pér t'u marré- )

4.1.4.1 Seksioni i Veganté i BR IFIC i parashikuar né § 4.1.2.8 b) ose § 4.1.3.2, sipas rastit, pérbén kérkesén -
formale pér bashkérendim drejtuar atyre administratave, pélgimi 1 t€ cilave mbetet pér t'u marré.

4.1.4.2 Kur kérkon pélgimin e njé administraté tjetér, administrata q¢ propozon modifikimin e Planeve
mund t& komunikojé gjithashtu ¢do informacion shtesé n€ lidhje me kriteret ¢ propozuata pér t'u pérdorur si
dhe detaje té tjera né lidhje me t& dhénat ¢ terrenit, kushtet e veganta té shpémdarjes, etj.

4.1.4.3 Me margjen ¢ Seksionit t&é Veganté & BR [F/C té pérmendur né § 4.1.2.8 b) ose § 4.1.3.2, sipas rastit,
¢do administraté ¢ renditur atje shqyrton efektin e modifikimit t& propozuar né Planin numerik ose Planin
analog té shérbimit t& saj t¢ transmetimit dhe né caktimet n€ shérbimet e tjera kryesore tokésore, duke marré
parasysh, me sa té jeté e mundur, informacionin shtesé t€ pérmendur né § 4.1.4.2,

4.1.4.4 Njé administraté prej s& cilés kérkohet pélgimi mund t'1 kérkojé Byrosé asistencé duke i dhéné
informacion shtesé pér t'i dhéné mundési administratés té vlerésojé interferencén nga modifikimi i
propozuar, duke pérdorur metodén e pérshkruar né Seksionin 1 té Aneksit 4. Byroja ia dérgon kété
informacion népérmjet me ané té mjeteve mé té shpejta.

4.1.4.5 Njé administraté prej sé cilés kérkohet pélqimi mund t’ia dérgojé komentet e saj administratés qé ka
béré propozimin e modifikimit pér Planet drejtpérdrejt ose népérmjet Byrosé. Né ¢do rast, Byroja informohet
né& lidhje me kéta komente.

4.1.4.6 Njé administraté qé nuk &shté né gjendje té japé pélqimin e saj pér modifikimin e propozuar né
lidhje me shérbimin e saj t& transmetimit e jep vendimin e saj sé¢ bashku me arsyet qé kané t& b&jn& me
shérbimin e saj té transmetimit, brenda 75 ditésh nga data e publikimit t& BR /F/C t&€ pérmendur né § 4.1.2.8
b) ose § 4.1.3.2, sipas rastit.

4.14.7 Njé administraté qé nok &shité né gjendje (€ japé pélgimin ¢ saj pér modifikimin e propozuar né
lidhje me shérbimet ¢ tiera kryesore tokésore 1 jep wsyet ¢ saj bazuar né caktinet e saj sipas parashikimit &
§ 4.1.2.3 a) dhe b), brends 75 ditésh nga data ¢ publikimit € BR /F1C 16 parashikuar né § 4.1.2.8 b} ose §
4.1.3.2, sipas rastit

4.1.4.8 Pesédhjete ditg pas publikimit & BR IF/C t€ pérmendur n¢ § 4.1.2.8 b) ose § 4.1.3.2, sipas rastit,
Byroja i kérkon ¢do adnunistrate qé nuk e ka dién¢ vendimin e saj n& idhje me ¢éshtjen ta béjé kéte. Pas njé
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periudhe t€ ploté prej 75 ditésh pas datés sé publikimit té BR [FIC, Byroja informon menjéheré administratén
g€ propozon modifikimin e Planeve g€ ajo ka dérguar kérkesat e sipérpérmendura dhe i paraqet asaj emrat ¢
administratave qé kané dhéné pélqimin e tyre dhe emrat ¢ administratave q& nuk jané pérgjigjur.

4.149 Nése njé¢ administraté nuk pérgjigiet brenda njé periudhe prej 75 ditésh, mendohet gé kjo
administraté nuk ka réné dakord me modifikimin e propozuar péf Planer, pérveg kur zbatohen dispozitat e §
4.1.4.10dhe § 4.1.4.11.

4.14.10 Pas njé periudhe 75 ditore, administrata qé propozon modifikimin e Planeve mund t’i
kérkojé Bvrosé ta ndihmojé duke dérguar njé kujtesé administratés q& nuk &shté pérgjigjur, duke i kérkuar
njé vendim. Kjo kérkes& nuk tejkalon asnjéheré periudhén 24 mujore té pérmendur né § 4.1.5.1.

4.14.11 Nése Byrosé nuk i komunikohet asnjé vendim brenda 40 ditéve nga data e dérgimit t& »
kujtesés né bazé & § 4.1.4.10, mendohet se administrata q& nuk e ka dhéné vendxmm ka réné dakord me
modifikimin e propozuar té Planéve.

4.14.12 Nése né fund t& penudhave © parashlkuara né § 4.1.4.9 ose § 4.1.4.11 mé sipér vazhdon
mosdhénia e pélgimit, Byroja mund té b&jé gdo studim q& mund té kérkohet ose nga administrata qé
propozon modifikimin e Planeve ose administrata prej sé cilés kérkohet pelqlml brenda‘40 ditéve, ajo i
informon ato n¢ lidhje rhe rezultatin e studimit dhe bén ato rekomandlme qe €shté né gjendje t'i ofrojé pér
zgjidhjen e problemit. " . . .

4.1.4.13 Njé administraté, para zbatimit té procedurave té § 4.1, ose né ¢do fazé t& zbatimit té
procedures & pérshkruar atje, mund té kérkojé asistencén e Byrosé pa patur kjo ndonjé implikim né zbatimin
e periudhave té sip'érpérmendura

4.1.4.14 Nése gjaté kérkimit t¢ pélgimit, nj¢ administraté modnﬁkcn propozmlm e sa_] fillestar, ajo
pérséri zbaton d1spozltat e§4l.

4.1.5 Pérfundimi i procedurés sé modiﬁkim_it

4.1.5.1 Pasi administrata (& keté marré pélgimin e té gjitha administratave emri i t€ cilave shté publikuar ng
BR IFIC & pérmendur n€ § 4.1.2.8 b) ose § 4.1.3.2, sipas rastit, ajo informon Byroné né lidhje me
karakteristikat pérfundimtare t& réna dakord t¢ caktimeve/allotmentit s&¢ bashku me erorat e administratave
me té cilat éshté arritur marréveshja. Nése administrata qé ka propozuar modifikimin e Planeve nuk
informon Byroné brenda 24 oréve pas periudhés 75 ditore t& pérmendur né § 4.1.4.6 deri § 4.1.4.10,
modifikimi i propozuar parashkruhet.

4.1.5.2 Nése karakteristikat finale t¢ sipérpérmendura rezultojné né identifikimin e administratave té tjera té
prekura, administrata q& propozon modifikimin ¢ Planeve zbaton pérséri § 4.1 né lidhje me kéto administrata
& reja.

4.1.5.3 Nga marrja e informacionit t& ploté té pérmendur né § 4.1.5.1, Byroja, brenda 30 ditésh, publikon né
Seksionin e Veganté t&¢ BR IFIC karakteristikat e caktimit/allotmentit sé bashku me emrat ¢ administratave
q¢ kané réné dakord me modifikimet e propozuara t& Planeve dhe pérfshin caktimin/allotmentin e ri ose té
modifikuar né Plane, sipas rastit. Né lidhje me Anétarét Kontrakiues, caktimi/allotmenti pérkatés gézon té
njéjlin status si ata qé paraqiten né Plane. Megjithaté, né rastin ¢ njé caktimi né Plan gé rrjedh nga
konvertimi i njé allotmenti, ky caktim mbetet né pajtim me allotmentin nga i cili ai rrjedh dhe né pajtim me
Seksionin I1 té Aneksit 4.

4.1.5.4 Pélgimi 1 administratés(ave) qé€ preken mund (€ merren né pajtim me kété Nen pér njé pertudh? 8
caktuar kohe. Caktimi apo allotmenti, sipas rastit, higet nga Planer dhe/ose nga MIFE, sipas rastit, nga

Byroja né fund (€ késaj periudhe kohe, pasi ajo té keté wnformuar administratén.

4.1.6 Anulimj i njé caktimi apo allotmenti




image134.png
i

] asamauEUv Y
SAUMUP A ISP

(i) eauersiqy

( uauoz au sayoy a)

05 184 ZHW 009

{{w;An)gp) saysny ) naysuay)




image135.png
[ e SUNETS (wisy) pauersig

1S SN SUE SN SUUNROUOIY SN SO S UGS SIS S SIS —

H |
@ uauoyz au sayoy ai .01 1ad 2y op9

19

((wAn)gp) saysny 1 naysuayy




image136.png
Sl asuey

{wy) esueisiqg

| | i
e d i I

(1 usloz au sayoy @ i 1ad ZHN 009

-

{(uiAn)gpy saysny 1 nasuayy




image9.png
Nése njé caktim apo allotment né Plane anullohet ose né bazé t€ § 4.1.1 d) ose § 4.1.5.4, Byroja e publikon
kété informacion né njé Seksion té Veganté ose né BR [FIC.

NE& rastin e njé anulimi t& njé allotmenti, Byroja anulon t& gjitha caktimet qé rrjedhin nga ky allotment nga
Plani numerik dhe nga M/FR pasi té keté informuar administratén.

4.1.7 Pérditésimi i Planeve

Byroja mban dhe publikon periodikisht nj& kopje model té pérditésuar & Planeve, duke marré parasysh ¢do
ndryshim, shtesé apo shfugizim t€ béré né pajim me procedurén e kétij Nent.

42 . Bashkérendimi i caktimeve né shérbimet e tjera primare tokésore me shérbimin e
transmetimit

4.2.1  Nése njé administraté propozon té ndryshojé karakteristikat e njé caktimi ekzistues né shérbimet ¢
tjera kryesore tokésore, apo té futé né pérdorim njé caktim té ri né shérbimet e tjera kryesore tokésore,
procedura e parashikuar né kété Nen zbatohet para se t€ behet ndonjé njoftim né bazé té dispozitave té Nenit
5. . i .

4.2.2  Fillimi i procedurés sé bashkérendimit .

4.2.2.1 Né zbatim té § 4.2.1, njé administraté kérkon péigimin e ¢do administraté tjetér shérbimi i
transmetimit té sé cilés konsiderohet i prekur.

4.2.2.2 Njé administraté konsiderohet ¢ prekur né lidhje me shérbimin e saj t¢ transmetimit nése tejkalohen
kufijté e caktuar ng Seksionin [ t€ Aneksit 4.

4.2.2.3 Pélgimi i pérmendur né § 4.2.2.1 nuk kérkohet nése:
a)  nuk tejkalohet asnjé prej kufijve pérkatés ne Seksionin I té Ancksit 4 t& pérmendur né § 4.2.2.2; ose

b) modifikimi i propozuar ka 1&.béjé me ndryshinie né karakteristikat teknike gé nuk rrisin nivelin
ekzistues té ndérhyrjes dhe nuk rrisin nivelin ekzistues t& mbrojtjes sé kérkuar.

4.2.2.4 Njé administraté q¢ propozon njé caktim t€ ri ose té¢ modifikuar i komunikon Byrosé karakteristikat
pérkatése té renditura né Aneksin 3, né formé elektronike, dhe tregon gjithashtu, sipas rastit, emrat e ¢do
administrate qé ka réné dakord me caktimin e ri apo t& modifikuar t& propozuar né bazé t¢ karakteristikave
gé 1 komunikohen Byrosé.

Ky komunikim shqyrtohet edhe nga Byroja, nése kjo kérkohet, si njé kérkesé pér té zbatuar procedurén e
parashikuar né § 4.2.5.3 né rastet e méposhtme:

- nuk kérkohet pélgim né bazé t&€ § 4.2.2.3 dhe, né bazé té § 4.2.3.2, nuk éshté pérfshiré emri i asnjé

administrate; ose
- jané dhéné té gjitha pélqimet dhe nuk éshté hequr emri i asnjé administraté né bazé & § 4.2.2.7 apo
pérfshiré né bazé té § 4.2.3.2.

4.2.2.5 Nése karakteristikat e paraqitura né bazé té § 4.2.2.4 konstatohen té paploté, Byroja kérkon
menjéheré nga kjo administraté ¢do sqarim (& nevojshém dhe informacionin e padhéné.

4226 Me martien e informaciont (€ ploté & parashihvar 0¢ § 4.2.2.4 ose § 4.2.2.5. sipas rastit,
Rvroja, brenda 40 dieve

a)  identifikon admintstratal g¢ konsiderohen té& prekura. né pajtim me § 4.2.2.2;
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b) publikojné karakteristikat e marra né Seksionin ¢ Veganté té BR IFIC, sé bashku me emrat e
administratave té identifikuara, duke identifikuar ato pélqimi i té cilave éshté komunikuar né bazé
té § 4.2.2.4 nga administrata q& kérkon pélqimin;

¢) informon administratat e identifikuara ng a) mé sipér.

4.2.2.7 Njé administraté pélqimi i s€ cilés i éshté komunikuar Byrosé né bazé t€ § 4.2.2.4, brenda 40 ditéve
nga data e publikimit t¢ BR [/FIC té pérmendur né § 4.2.2.6 b), mund t'i kérkojé Byrosé t&é heqé emrin e saj
nga lista e administratave qé kané dhéné pélgimin e tyre, sipas botimit né bazé té § 4.2.2.6 b). Nj& kopje e
késaj kérkese i dérgohet nga Byroja administratés q¢ kérkon pélqimin. N& rastin e heqjes sé emrit t& njé
administrate nga lista.e administratave q& kané& dhéné pélqimin e tyre, sipas publikimit né-§ 4.2. 2 6 b),
Byroja konsideron sikur pélqimi nga kjo administrat¢ nuk éshté marré.

423 Kérkesa pér pérfshirjen né procesin e kérkimit té pélqimit

4.2.3.1 Cdo administraté q¢ mendon se duhej té ishte pérfshiré né listén e administratave q& konsiderohen té
prekura, brenda 40 ditéve nga data e publikimit t€ BR IFIC, mund t'i kérkojé Byrosé t'ia pérfshijé emrin e saj
né listén e administratave gé konsiderohen té prekura, duke dhene arsyet pér kété bazuar mb1 kriteret e
Seksionit I t& Aneksit 4.

4232 Me marrjen e késaj kérkese, Byroja shqyrton géshtjen-dhe, nése né pajtim me § 4.2.2.2, ajo
" konstaton g¢ emri i administratés duhej t¢ ishte pérfshiré né listén e administratave q&
konsiderohen 1€ prekura, ajo:

- informon menjéheré administratén qé kérkon pélgimin e administratés qé kérkon t& pertshlhet né
listén e administratave qé konsiderohen té prekura; dhe

- publikon, brenda 30 ditéve nga data e martjes sé kérkesés, emrin e administratés né shtesén e
Seksionit t& Veganté t& BR IFIC t& pérmendur né § 4.2.2.6 b).

Pér administratén emri i s& cilés &hté publikuar né shtesé€, périudha e pérgjithshme e 75 ditéve t& parashikuar
né § 4246, 4247, 4248, 4249 dhe 4.2.5.1 logaritet nga data e publikimit né shtesén e Seksionit
Special té BR IFIC t& referuar mé sipér.

Nése Byroja konstaton qé emri i admunistratés nuk duhet t€ pérfshihet né listén e administratave qé
konsiderohen t& prekura, ajo informon kété administraté.

4.2.3.3 Administrata q& propozon caktimin e ri apo t& modifikuar kérkon pélqimin e administratave pélqimi
i té cilave nuk &shté marré (shih gjithashtu § 4.2.2.7) dhe gé& jané renditur né publikimin e pérmendur né §
4.2.2.6 b) ose § 4.2.3.2, sipas rastit, duke zbatuar procedurén € parashikuar né § 4.2.4 mé poshté.

4.2.3.4 Nése jané marré t& gjitha pélqimet dhe nuk éshté hequr emri i asnjé administrate né bazé té § 4.2.2.7
dhe nuk éshté shtuar emri i asnjé administraté né bazé t& § 4.2.3.2, zbatohet procedura e parashikuar né §
4253,

4.24 Kérkimi i pélqimit t¢ administratave qé konsiderohen t& jené t&€ prekura dhe pélgimi i té
cilave nuk éshté marré

4.2.4.1 Seksioni Special 1 BR [FIC i pérmendur né § 4.2.2.6 b) ose § 4.2.3.2, sipas rastit, pérbén kérkesén
formale pér bashkérendim drejtuar atyre administratave, pélgimi i i€ cilave nuk €shté marré akoma.

4.2.4.2 Nése kérkohet pélgimt i njé administrate tetér, administrata g€ proporon caktimin e ri apo t€
moditikuar mund @ komunikojé gpithashtu ¢do informacion shtesé g& ki t& b€jé me kriteret ¢ propozuara pér
Uu pérdorur si dhe detaje té tjera qé kané té b&jné me t& dhénal e terrenit, kushtet e veganta té shpémdarjes
et
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4.2.43 Me marrjen e Seksionit té Vecanté t€ BR [FIC té pérmendur né § 4.2.2.6 b) ose § 4.2.3.2, sipas rastit,
¢do administraté e renditur atje, shqyrton efektin e caktimit t& propozuar té ri apo t& modifikuar né shérbimin
e saj t€ transmetimit, duke marré parasysh, mesa té jeté ¢ mundur, informacionin shtesé té pérmendur né §
4242

42.4.4 Njé administraté prej sé cilés kérkohet pélqimi mund t'i kérkojé Byrosé t’a asistojé duke i dhéné
informacion shtesé pér t'i mundésuar administratés vlerésimin e ndérhyrjes nga caktimi i propozuar iriosei
modifikuar, duke pérdorur metodén e pérshkruar né Seksionin I t& Aneksit 4. BerJa ia dérgon kété
informacion me ané t& mjeteve mé t& shpejta.

4.2.4.5 Njé¢ administraté prej sé cilés.kérkohet pélgimi mund t'i dérgojé komentet 3aj administratés qé
propozon caktimin e ri ose t¢ modifikuar, drejtpérdrejt ose népérmjet Byrosé. Né ¢do rast Byroja informohet
né lidhje me kéto komente.

4246 Njé administraté qé nuk éshté né gjendje t¢ japé pélqimin e saj pér caktimin e propozuar té ri
ose t& modifikuar e jep vendimin ¢ saj s& bashku me arsyet qé lidhen me shérbimin e saj t& transmetirnit,
brenda 75 ditéve nga data e publikimit t¢ BR [FIC té referuar né § 4.2.2.6 b) or § 4.2.3.2, sipas rastit.

4247 Pesédhjeté dité pas botimit t& BR IFIC té pérmendur né § 4.2.2.6 b) apo § 4.2.3.2, sipas rastit,
Byroja 1 kérkon ¢do administrate qé nuk e ka dhéné vendimin e vet n¢ lidhje me ¢éshtjen ta bejé kété. Pas njé
periudhe té pergjithshme prej 735 ditésh pas datés s& publikimit & BR IFIC, Byroja njofton menjéheré
administratén qé ka propozuar caktimin e ri apo t€ modifikuar g& ajo i ka dérguar kérkesat e sipérpérmendura
dhe i bén té ditura asaj emrat e administratave qé kang dhéné pélqimin e tyre dhe emrat e administratave qé -
nuk jané pérgjigjur.

4.2.48 Nése njé administraté nuk &shté pérgjigjur brenda njé periudhe 75 ditore, mendohet qé kjo
administraté nuk ka r&né dakord me caktimin e propozuar té ri apo té modifikuar, pérveg kur zbatohen
dispozitat e § 4.2.4.9 dhe § 4.2.4.10.

4.2.49 Pas periudhés 75 ditore, administrata g&€ propozon caktimin € ri ose & modifikuar mund t'i
kérkojé Byrosé ta ndihmojé duke i kérkuar njé kujtesé administratés qé nuk éshté pérgjigjur, duke 1 kérkuar
njé vendim. Kjo kérkesé nuk tejkalon né asnjé rast njé periudhé 24 mujore té pérmendur né § 4.2.5.1.

4.24.10 Nése Byrosé nuk i komunikohet asnjé vendim brenda 40 ditéve pas datés s¢ dérgimit né baze
té § 4.2.4.9, mendohet qé administrata q¢ nuk ka dhéné njé vendim ka réné dakord me caktimin e propozuar
té ri ose t& modifikuar.

42411 Nése né fund té periudhés sé pérmendur n¢ § 4.2.4.8 apo § 4.2.4.10 t& mésipérm, vazhdon
mosmarréveshja, Byroja kryen ¢do studim qé mund t€ kérkohet nga administrata gé ka propozuar caktimin e
i apo t& modifikuar, ose administrata prej sé cilés kérkohet pélqimi; brenda 40 ditésh ajo i informon ato pér
rezultatin e studimit dhe bén ato rekomandime gé¢ ajo éshté né gjendje té ofrojé pér zgjidhjen e problemit.

4.24.12 Njé administraté, para zbatimit t& procedurés sé § 4.2, apo né ¢do fazé gjaté zbatimit t&
procedurés sé zbatuar né t&, mund t& kérkojé asistencén e Byrosé pa patur ndonjé implikim pér zbatimin e
periudhave té sipérpérmendura.

4.2.4.13Nése gjaté kérkimit té pélgimit, njé administraté modifikon propozimin e saj fillestar, ajo zbaton
pérséri dispozitat ¢ § 4.2

4.2.5 Pérfundimi i Procedurés sé bashkérendimit
4.2.5.1 Pasi nj¢ administraté t¢ keté marré pélqumin ¢ t€ gntha administratave emrat e t8 cilave jang

publikuar né BR [FIC t¢ pérmendur né § 4.2.2.6 b) ose § 4.2.3.2, sipas rastit, ajo informon Byroné né lidhje

e
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me karaktenstikat pérfundimtare té réna dakord té caktimit sé bashku me emrat e administratave me té cilat
éshté arritur marréveshje. Nése administrata qé propozon caktimin e ri apo té modifikuar nuk e informon
Byroné brenda 24 muajve pas periudhés 75 ditore té pérmendur né § 4.2.4.6 deri 4.2.4.9, modifikimi i
propozuar parashkruhet.

4.2.5.2 Nése karakteristikat e sipérpérmendura finale té réna dakord rezultojné né identifikimin e
administratave t€ reja té prekura, administrata qé ka propozuar caktimin e ri ose t&€ modifikuar zbaton pérséri
dispozitat e § 4.2 né lidhje me kéto administrata té reja.

4.2.5.3 Nga martja ¢ informacionit té ploté té pérmendur né § 4.2.5.1,-Byroja, brenda 30 ditéve, publikon né
Seksionin e Veganté té BR [FIC karakteristikat e caktimit sé bashku me emrat e administratave qé& kané réng
. dakord me caktimin e propozuar t€ ri ose t€ modifikuar dhe pérfshin caktimin ¢ ri apo t€ modifikuar né Listé:

4.2.5.4 Caktimi i propozuar i ri apo i modifikuar parashkruhet nése ai nuk njoftohet né bazé té Nenit 5
brenda 12 muajsh pas publikimit t& pérmendur né § 4.2.5.3, i

-4.2.5.5 Pelgimi i administratés(ave) t€ prekur mund té merret gjithashtu né pajtim me kété Nen pér njé
periudhé t€ veganté kohe. Caktimi hiqet nga Lista dhe/ose nga MIFR, sipas rastit, nga Byroja né ﬁmd € késaj
periudhe kohe, pasi & keté mformuar administratén.

426 Pérditésimi i Listés
Byroja mban dhe publikon periodikisht njé kopje model té pérditésuar t& Listés, duke marré parasysh cdo
ndryshim, shtesg, shfuqizim t& béré né pajtim me procedurén e kétij Neni.

NENI 5

Njoftimii caktimeve té frekuencave
5.1 Njoftimi i caktimeve té frekuencave né stacionet e transmetimit

5.1.1  Kur njé administraté propozon t& futé né pérdorim njé caktim né njé stacion transmetimi, ajo i
njofton Byrosé, né pajtim me dispozitat e Nenit 11 t€ Radio Rregulloreve, karakteristikat e kétij caktimi,
sipas pércaktimit né Aneksin 3 t& Marréveshjes.

5.1.2  Pas shqyrtimit nga Byroja e caktimit né lidhje me Nr 11.34 té Radio Rregulloreve, dmth,
pérputhshméring e saj me Planet dhe dispozitat pérkatése, konstatimi do té jeté pozitiv nése:

@) caktimi pérmbahet né Plane’ dhe nuk pérmban ndonjé vérejtie né lidhje me caktimet né Planin
analog, caktimet ekzistuese né shérbimet e tjera kryesore tokésore apo me hyrjet né Planin numerik,
dhe kushtet e Seksionit IT t& Aneksit 4 pérmbushen; ose

b) caktimi pérmbahet né Planin numerik dhe mban njé vérejtje né lidhje me:
- caktimet né Planin analog ose caktimet ekzistuese né shérbimet e tjera kryesore
tokésore, dhe t tha pélgimetl ¢ tjera & nevojshme jang marré, dhe jand pérmbushir
kushtet e Seksionit IT t& Aneksit 4; dhe/ose

8 Kio dispozité nuk do té jeté e zbatueshme pér planin analog pas mbarimit {& periudhés sé Tranziciunit.
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- hyrjet né Planin numerik dhe administrate njoftuese deklaron se jané pérmbushur té gjitha
kushtet g¢ kané t€ b&jné me vérejtjen, dhe jané pérmbushur edhe kushtet e Seksionit IT t&
Aneksit 4; ose

¢} né rastin e njé caktimi q& rrjedh nga njé caktim né Planin numerik, qé nuk pérmban ndanjé vérejtje
né lidhje me caktimet né Planin analog, caktimet ekzistuese né shérbimet e tjera kryesore tokésore,
ose hyrjet né Planin numerik, kushtet e Seksionit IT t& Aneksit 4 jané pérmbushur; ose

d) ‘ né rastin e nj& caktimi q& rrjedh nga njé allotment né Planin numerik, gé pérmban njé vérejtje né
lidhje me: . )
- caktimet né Planin analog ose caktimet ekzistuese né shérbimet e tjera kryesore
“tokésore, jang marré t€ gjitha pélqimet e nevojshme dhe kushtet e Seksionit If t&
Ancksit 4; dhe/ose .

~  hyrjet né Planin numerik, kushtet e Seksionit I{ té Aneksit 4 jané pérmbushur dhe
administrate qé bén njoftimin deklaron se jané pérmbushur plotésisht kushtet q& kang te
béjng me vérejtjen: ose

e) né rastin e pérdorimit té njg hyi'iie'e né Planin numerik, me karakteristika té ndryshme, brenda
sistemeve DVB-T ose T-DAB, sze pennbushur kushtet e pércaktuara né Seksionin It
Ancksit 4.

5.1.3  .Njé hyrje numerike né Plan mund t€ njoftohet me karakteristika té ndryshme nga ato q& pérmbahen
né plan, pér transmetimet né shérbimin e transmetimit ose né shérbimet té tjera kryesore tokésore qé
operohen né pajtim me Radio Rregulloret, me kusht & densiteti mé i larté i fugisé né ¢do 4 kHz t&
caktimeve té njoftuara té sipérpérmendura nuk do ta kalojné densitetin e fuqisé spektrale né té njéjtin 4 kHz
té hyrjes.numerike n&Plan. Ky pérdorim nuk kérkon mé shumé mbrojtje se ajo qé i jepet hyrjes sé
sipérpé€rmendur numerike.

5.1.4  Nése shqyrtimi i pérmendur né § 5.1.2, dhe § 5.1.3, sipas rastit, rezulton né njé konstatim pozitiv,
caktimi regjistrohet né MIRF. N¢ marrédhéniet ndérmjet Anétaréve Kontraktues, (€ gjitha caktimet e
frekuencave transmetuese té regjistruara né M/FR dhe né pajiim me Marréveshjen konsiderohen t€ kené té
njéjtin status pavarésisht nga data e marrjes s& njoftimeve nga Byroja pér kéto caktime frekuencash apo nga
data né té cilén ato futen né shérbim.

5.1.5  Nése shqyrtimi i pérmendur né § 5.1.2, dhe § 5.1.3, sipas rastit, rezulton né njé konstatim neg:mv
njoftimi i kthehet administratés qé ka béré njofrlmm me arsyet pérkatése.

5.1.6  Nése administrata ri-paraget njeftimin dhe ri-shqyrtimi nga Byroja né bazé t& § 5.1.2, dhe § 5.1.3,
sipas rastit, rezulton né njé konstatim pozitiv, caktimi regjistrohet né MIRF.

5.1.7  Nése ri-shqyrtimi i pérmendur né § 5.1.2 rezulton né njé konstatim negativ, caktimi regjistrohet me
nj€ konstatim negativ né bazé té Nr 11.31, dhe me njé konstatim negativ né bazé t& Nr 11/34, sé bashku me
emrin(at) e administratés(ave) me té cilat ekziston mosmarréveshje e vazhdueshme, duke treguar qé né lidhje
me kété (kéto) administraté(a) caktimi i regjistruar do t& operohet me kusht qé t& mos shkaktojné ndérhyrje
té papranueshme, dhe t€ mos kérkojé mbrojtje shtesé pér ndonjé stacion qé operon né pajtim me kété
Marréveshje dhe Planet pérkatése

5.1.8  Njoftimi pér ri-paraqitje pérfshin nje deklaraté té nénshkruar nga administrata njoftuese, duke
treguar g€ pérdorimi { njé caktimi € paraqitur per regjisttim né€ MIFR n€ bazé i¢ § 5.1.7 nuk do t€ shkaktoje
ndérhyrje t€ papranueshme, ose nuk do té kérkoj¢ mbroiye nga ndonjé st unnistratés me te cilén
ckziston mosmarréveshje ¢ vazhdueshime, L cilt operon ad pajiim me Ma o dhe Planet ¢ saj pérkatese
dhe ¢ regjistruara né MIFR me njé konstatim pozitiv né lidhje me Nr 11.31 dhL 11.34
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5.1.9  Nése shkaktohet interferencé e papranueshme nga pérdorimi i kétij caktimi né njé caktim t&é
administratés me € cilén ekziston mosmarréveshje e vazhdueshme qé operon né pajtim mé Marréveshjen
dhe Planer ¢ saj pérkatése dhe e regjistruar né MIFR me njé konstatim t€ favorshém né lidhje me Nr 11.31
dhe 11.34, administrata q& shkakton ndérhyrje ¢ papranueshme, me marrjen ¢ njoftimit pér kété, e eliminon
menjéheré kété ndérhyrje.

5.2 Njoftimi i caktimeve té frekuencave né shérbimet e tjera kryesore tokésore

5.2.1  Kur njé administraté propozon té futé né pérdorim nj& caktim né shérbimet e tjera kryesore tokésore,
ajo njofton pér caktimin Byrong né pajtim me dispozitat e Nenit 11 t& Radio Rregulloreve. B
5.2.2  Pasi té jeté shqyrtuar perputhhmena me Marréveshjen nga Byroja, kjo e fundit shqyrton njommm
né lidhje me zbatimin e suksesshém t& prouedurés sé parashikuar né § 4.2 té Marréveshjes.

5.2.3 Nése shqyrtimi i pérmendur né § 52.2 té mésipérm rezulton né njé konstatim té favorshém, caktimi
regjistrohet né MIFR. Pémdryshe, njoftimi i kthehet administratés njoftuese mé bashku me arsyet pér kété.

5.2.4  Nése administrata riparaqel.njoftimin dhe rivshqynimi' nga Byroja né€ bazé t€ § 5.2.2 rezulton né njé
konstatim té favorshém, caktimi regiis‘rohet pérkatésisht né MIFR.

5.2.5  Nése ri-shqyrtimi né bazé be§ 5.2.2 rezulton né njé konstanm @ pafavdrshém, caktimi reg]lstrohct
mé njé konslatim t& favorshém né bazé té ne 11.31, dhe mé njé konstatim té pafavorshém né bazé té nr 11.34
sé bashku me emrin(at) e administratés(ave) me té cllat ka mosmarréveshje t&€ vazhdueshme, duke treguar qé
¢ lidhje me kété(kéto) administraté(a) caktimi i regjistruar operohet né rrethanat € mosshkaktimit té
ndérhyrjes sé papranueshme, dhe duke mos pretenduar mbrojtje nga asnjé stacion qe operon né pajtim me
Mnrreveslyert dhe Planet e saj perkatese

5.2.6  Njoftimi pér ri-paraqitje pérfshin gjithashtu njé deklaraté t& nénshkruar nga administrata njoftuese,
duke treguar qé pérdorimi i nj& caktimi t& regjistruar né MIFR né bazé t& § 5.2.5 nuk do t& shkaktoji
ndérhyrje té papranueshme né, apo té kérkojé mbrojtje nga ndonjé stacion gé i administratés me té cilén ka
mosmarréveshje t& vazhdueshme qé operon né pajtim me Marréveshjen dhe Planet ¢ saj pérkatés dhe té
regjistruar né M/FR me njé konstatim pozitiv né lidhje me nr 11.31 dhe 11.34.

5.2.7  Nése do té shkaktohej ndérhyrje e papranueshme nga pérdorimi i kétij caktimi né ndonjé caktim t&
administratés me té cilén ekziston mosmarréveshje e vazhdueshme dhe qé operon né pajtim me
Marréveshjen dhe Planet e saj pérkatés dhe té regjistruar né MIFR me njé konstatim pozitiv né lidhje me Nr
11.31 dhe 11.34, administrata q& shkakton ndérhyrjen e papranueshme, me marrjen e njoftimit pér kétg,
ménjanon menjéheré ndérhyrjen.

NENI 6
Zgjidhja e Mosmarréveshjeve

6.1 Nése pas zbatimit té procedurés t& pérshkruar né nenet e mésipérm, administratat pérkatése nuk kane
mundur t& arrijné njé marréveshje, ato mund té zbatojné procedurén e pérshkruar né Nenin 56 t& Kushtewutés.
Ato gjithashtu mund té bien dakord pér té zbatuar Protokollin Opsional né zgjidhjen e detyrueshme té
mosmartéveshjeve qé kane té béné me Kushtetutén e ITU-se, Konventén e ITU-se dhe té Rregulloreve
Administrative
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NENIL7

Aderimi né Marréveshje

7l Cdo Shtet Anétar né Zonén e Planifikimit i cili nuk ka firmosur Marréveshjen mund t€ depozitoje né
¢do kohe njé instrument aderimi tek Sekretari i Pérgjithshém, i cili menjéheré ve né dijent Shtetet e tjera
Anétare. Aderimi né Marréveshje behet pa rezerva dhe zbatohet né Plane né formén qé ata kane né
momentin e aderimit.

72 Aderimi né Marréveshje hyn né fugi né datén né té cilén instrumenti i aderimit &shté marre nga
Sckrerari i Pérgjithshém.

NENI 8

Objekti i Marréveshjes

8.1 Kjo Marréveshje detyron Anétaret Kontraktues né mamrédhéniet me njeri tjetrin por nuk i detyron
kéta anétare né marrédhéniet ¢ tyre me anétare jo-kontraktues.

82 Nése njé dnérar Kontraktues cakton rezerva né lidhje me zbatiniin e njé dispozité té késaj
Marréveshjeje, Anétaret e tjeré Kontraktues jané t€ lire t€ mos i respektojné kéto dispozita né marrédhéniet e
tyre me anétarin i cili ka caktuar kéto rezerva.

NENI9
Aprovimi i Marréveshjes

9.1 Anétaret nénshkrues t& Marréveshjes ia njoftojn€ aprovimin e tyre pér kété Marrévéshje sa me shpejt
té jeté e mundur Sekretarit t¢ Pérgjithshém, i cili njofton menjéheré Shietet e tjera Anétare.

NENI 10

Denoncimi i Marréveshjes

10.1  Cdo Anétar Kontraktues mund ta denoncoje Marréveshjen né ¢do kohe me njé njoftim drejtuar
Sekretarit t& Pérgjithshém, i cili lajméron Shtetet e tjera Anétare.

10.2  Denoncimi hyn né fuqi njé vit pas datés q€ Sekretari i Pérgjithshém ka marre njoftimin e
denoncimit.

10.3  Ne datén kur denoncimi hyn né fuqi, Byroja i fshin nga plani caktimet dhe/ose allotmentet e futura
né emér € anétarit i cili ka denoncuar Marréveshjen.

NENT 11

Rishikiwi i Marréveshjes

s rérveg se nga uid konference rajonale kempetente e
parashikvar né Kushretuté dhe Konventé, né (€ cilin

Tl Nuk ndémueret aspyé rishikim 1 Marréves
radiokomunikimit ¢ thirrur ué pajtim me procedur
fiohen té gjithé Shtet Anétare 1€ Zonés sé Planiftkimit.
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NENI 12

Hyrja né fuqi, kohézgjatja dhe zbatimi provizor i Marréveshjes

12.1  Marréveshja hyn né fugi mg 17 Qershor 2007, n€ orén 0001 UTC.
12.2  Dispozitat e Marréveshjes zbatohen provizorisht qysh prej 17 Qershorit 2006, né orén 0001 UTC.

123 Q& nga data e pérmendur né § 12.2 t€ mésipérm, stacionet & transmetimit q& operojné me caktimet
frekuencore qé nuk pérmbahen né Planeapo q& nuk jané né pajtim me Marréveshjen dhe Planet e saj
pérkatés (shih § 5.1.2 e Nenit 3) mund t€ vazhdojné t& operohen né rrethanat e mosshkaktimit té ndérhyrjeve

- t& papranueshme, dhe nése nuk kérkojn€ mbrojtje nga ¢do caktim né pajtim me Marréveshjen dhe Planet ¢
saj pérkatése.

124 Marréveshja mbetet né fuqi-deri né rishikimin e saj né pajtim me Nenin. I'] t& Marré'veshjes.

125 Periudha e Tranzicionit fillon mé 17 qershor 2006, ora 00 01 UTC. Gjaté pertudhm ¢ Tmnzmamt
mbrohen caktlmet né Planin analog (sxpas percaktlmxt né § 3.1.2 t&€ Nenit 3).

12.6 Periudha e Tranzicionit mbaron mé 17 qershor 2015, ora 0001 UTC: Megjithaté, pér vendet e
renditur né shkrimin fundor | mé posh r brezin 174-230- MHz® , periudha e Tranzicionit mbaron 17
qershor 2020, ora 00 01 UTC. N& fund t€ periudhés Transitore té zbatueshme, hyrjet pérkatése né Planin
analog anulohen nga Byroja, dhe

- dispozitat e § 4.1 t& Nenit 4 né lidhje me modifikimet ¢ Planit analog, dhe

- vérejtjet né lidhje me caktimet analoge
pushojné s¢ zbatuari né caktimet analoge né vendet pérkatése.

12,7 Né fund t& periudhés sé Tranzicionit t& sipérpérmendur, Byroja rishikon statusin e caktimeve qé
pérmbahen n¢ Planin analog dhe regjistruar né MIFR dhe ftojné admmlstratat t€ anulojné hyrjet e Lyre
pérkatése né M!FR

12.8,  Pas veprimit t& Byrosé n& bazé t& § 12.7, administratat mund t’i kérkojné Byrosé t& anulojé caktimet

pérkatése, ose t& vazhdojé t'i operojé ato, né rrethanat qé kéto caktime analoge:

a) € ishin né Plan t& véna né pérdorim, dhe

bj nuk do té shkaktojné ndonjé ndérhyrje té papranueshme dhe nuk do té& pretendojné mbrojtje nga
ndonjé caktim né pajtim me Marréveshjen dhe Planet e saj pérkatése (shih § 5.1.2 e Nenit 5).

12.9  Byroja do té pérditésojé pérkatésisht MIFR.

7 Lista e vendeve: Algjeria (Republika Popullore Demokratike e), Burkina Faso, Kamerun (Republika e), Kongo
(Republika e), Bregu i Fildishté (Republika e), Egjipt (Republika Arabe e), Republika Gaboneze, Gana, Guinea
(Republika e), iran (Republika islamike e), Jordani (Mbretéria Hashemite e), Mali (Republika e), Maroku (Mbretéria e),
Mauritania (Republika Islamike e), Nigeria (Repubiika Federale ), Republika Arabe Siriane, Sudan (Repubiika e), Gad
(Republika e), Republika Togoleze, Tunizia, Jemen (Republika e).

Pér administratat e méposhtme qé nuk ishin t& pranishme né RRC-06. q& jané Benin (Republika e), Republika Afrikane
Qendrore, Eritrea, Etiopia {Republiké Demokratike Federale e), Ginea-Bisau (Republika e), Guinea Ekuatoriale
{Republika ), Lib (Renublika e), Madagaskar (Republika e), Niger (Republika e), Republika Demokratike e Kongos,
Sao Tome dhe Pri (Republika Damokratike e), Republika Demokratike e Sirra Leones dhe Somalit, data e mbarimit
t& periudhes transitore né brezin VHF (174-230MH2) éshté 17 gershor 2020, né orér 00 01 UTC, pérveg kur ndonjé nga
administratat e sipérpérmendura i komunikon Byrose gjaté periudhés 90 ditore nga perfundimi i RRC-06 gé ajo zgjedh
17 korrikun 2015, ora 00 01 UTC

8 170-230 MHz pér Marokun
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SI DESHMI TE KESAJ, delegatét e Shteteve Anétaré té Bashkimit Ndérkombétar té Telekomunikacioneve
nga Zona e Planifikimit, t& emértuar mé poshté, kané nénshkruar, né emér té autoriteteve kompetente
pérkatése, njé kopje té kétyre Akteve Finale. Né rast mospérputhje, mbizotéron teksti né fréngjisht. Kjo

kopje mbetet ¢ depozituar né arkivat e Bashkimit. Sekretari i Pérgjithshém i pércjell njé kopje t& certifikuar

secilit Shtet Anétar té Bashkimit Ndérkombétar té Telek

nga Zona e Planifikimit.

Béré né Gjenevé, 16 Qershor 2006

ANEKSI 1

Planet e Frekuencave

1.1 Caktimet né Planin T-DAB
Nr. - Emértimi i t¢ diu&nave
it Numri sérial ITU :
2 . Simboli ITU pér administratén pérgjegjése pér caktimin T-DAB
3. Kodi unik i identifikimit i dhéné nga administrata pér caktimin (AdminRefld)
4 Kodi pér hyrjen né plan (1 — Caktim, 2 — SFN, 3 - Allotment, 4 — Allotment me caktime t& lidhura dhe SFN_id,
| 5— Allotment me njé caktim t€ vetém t€ lidhur dhe pa AFN_id)
5 Kodi i Caktimit (L ~ Lidhur, C ~ Konvertuar, ose § — Pavarur)
6 Kodi unik i identifikimit pér allotmentin pérkatés
7 Simboli ITU pér vendin apo zonén gjeografike
8 Emrit dndodhjes pér i tre
k4 | Koordinatat gjeografike pér antenén transmetuesc
%a gjerési (tDDMMSS)
9b gjatési (xDDDMMSS)
10 Lartésia € vendit mbi nivelin e detit (m)
1t Konfigurimi i planifikimit té referencave (RPC 4, RPC 5)
12 | Frekuencé e caktuar (MHz)
13 | Blloku i frekuencave
14 | Ofseti i frekuencave midis frekuencés qendrore t& emetimit dhe frekuencés qendrore t kanalit (kHz)
15 Polarizim (H — Horizontal, V — Vertikal, M — Pérzier, U — Paspecifikuar)
16 Fugia le e nxjerré e t ek it t& polarizuar horizontalisht né planin horizontal (dBW)
17 Fugia maksimale e nxjerré e cfektshme e komponentit 18 polarizuar vertikalisht ne planin horizontal (dBW)
18 Drejtueshrnéria ¢ eintenés (D - E drejtucshine, ND = E padiejtusshme)
19 Lartésia e antenés transme‘t‘\;e‘scir;gr&;l;l ¢ tokés (m)
20 | Lartésia maksimalc efektive ¢ antengs (m) _
21 L4 ia efektive e antends (m), né 36° azimuie té ndr y;gme;c m:a?::‘!; 10°, t&€ matura né pianin horizontal nga |
v i Vértete né drejtimin orar
3} Dobéstmi | antenés (dB) - horizent a';lmi:_;m'n‘;‘:o’r;j;rt'e'ﬁp;le;ﬁy:xam;;;;ut;I175117—“7
normalizuar né 0°dB, n¢ 36 azimute t& ndryshme né intervale 10°, 1€ matura né planin horizontal nga Veriu i
Vérteté né drejtimin orar
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P 1
t

‘ Nr. Emértimi i té dhénave
123 ! Dobes|mx iantengs (dB) - vertikalisht: viera e dobésimit t& komponentit t& polarizuar vertikalisht, normalizuar
i ‘ né 0°dB, né 36 azimute té ndryshme né intervale 10°, t& matura né planin horizontal nga Veriu i Vérteté né
‘ drejtimin orar
24 \ Maska e spektrit (1, 2, 3 — shih § 3.6.1 t& Kapitullit 3 t& Aneksit 2 t& késaj Marréveshjeje)
Sr. | Emértimi i té dhénave
125 | Kodi i identifikimit pér njé SEN
26 | Vérejtje
26-1 | Vérejtje né lidhje me caktimetné Planin analog té administratave té méposhtme (simboli [TU)
.| 26-2 | Vérejtje né lidhje me hyrjet né Planin numerik t€ administratave té méposhtme (simboli ITU)
26-3 | Vérejtje né lidhje me caktimer ekzistuese né shérbimet e tiera primare tokésore té admmlstralave t& méposhtme
| | (simboli ITU) R
1.2 Allotmentet né Planin T-DAB
Nr. ‘Eméréimi | té dhénave
1 Numri serial ITU : ’ -
12 Simboli ITU pér administratén pérgjegjése pér allotmentin T-DAB
3 Kodi unik i identifikimit i dhéné nga administrata pér allotmentin (AdminRefld) i
4 Kaodi pér hyrjen né plan (| —~ Caktim, 2 - SFN, 3 - Allotment, 4 ~ Allotment me caktime t& ||dh||ra dhe SFN_id,
| S — Allotment me njé caktim té vetém té I:dhm dhe pa AFN_id)
2 5 Simboli ITU pér vendin apo zonén gjeografiké
;6 f Emri i allotmentit té transmetimit numerik 7
17 | Simboli ITU pér vendin a;;) zonén gjeografike nése t& g,mha pikat ¢ testimit pér allotmentin jané né kufirin e
vendit apo té zonés gjeografike.
8 Numri i nén-zonave (deri né 9) brénda allotmentit nése nuk jané té gjitha pikat e testimit pér allotmentin né
| kufirin ¢ vendit; nése nuk ka nén-ndarje té allotmentit, numri =
9 |\ Pér ¢do nénzoné brenda allotmentit:
i 9a njé numér unik i kurbés (1 deri 9) i
r ! 9%b numri i pikave té testimit 1€ kufirit té nénzongs (deri né 99)
. i 9c koordinatat gjeografike té pikés sé testimit té ¢do nénzone qé pérbéhet nga:
] 9a  gjerési (+DDMMSS)
9¢2  gjatési (=DDDMMSS)
10 Konfigurimi i planifikimit té referencés (RPC 4, RPC 5)
11 Frekuenca e caktuar (MHz)
12 Blicku i frekuencés
13 Ofseti i frekuencave midis frekuencés gendrore & emetimit dhe frekuencés qendrore té kanalit (kHz)
14 Polarizim (H - Horizontal, V — Vertikal, M ~ Pérzier, U — Paspecifikuar)
! 15 Maska e spe;k!ril (1, 2,3 —shih § 3.6.1 t& Kapitullit 3 t&€ Aneksit 2 t€ késaj Marréveshjeje)
! 16 | Kodi i identifikimit pér njé bI‘N ]
(17 |vereue -
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Nr | Emértimi i té dhénave B
| 17-3 | Vérejtje né lidhje me caktimet ekzistuese né shérbimer e tjera primare tokdsore 1& administratave té méposh[m’e—f
| (simboli [TU) |

1.3 Caktimet né Planin DVB-T

Ne. | Emértimi i té dhénave 7‘
E | Numri serial ITU - 1
ILZ | Simboli ITU pér administratén pérgjegjése pér caktimin DVB-T “?
[ 3 “| Kodi unik i identifikimit i dhéné nga administrata pér caktimin (AdminRefld) . R f
i 4 Kodi pér hyrjen né plan (1 - Caktim, 2 - SFN, 3 — Allotment, 4 - Allorment me caktime té lidhura dhe |

SFN_id, 5 = Allotment me njé caktini té vetém té lidhur dhe pa AFN_id)
Kodi i Caktimit (L — Lidhur, C ~ Konvertuar, ose S — Pavatur)
i | Kodi unik i identifikimit pér allotmentin pérkatése -
| Simboli [TU pér vendin apo zonén gjeografike
| Emrii vendndodhjes sé stacionit transmetues
9 Koordinatat gjeografike pér antenén transmetuese - J
: 92 gjerési (£DDMMSS) i
I 9b . gatést (:DDDMMSS) |
L]O *| Lartésia e vendit mbi nivelin e detit (m) J
Ose 11 dhe 12, ose 13 - Jr’
11 . Sistemi i televizionit numerik (A, B.C, D, E, Fdhe 1,2,3,5,7) ‘!
112 Ményra e marrjes (FX, PO, PI, MO) T
13 !'Konﬁgurimi i planifikimt t& referencave (RPC 1. RPC 2, RPC 3)
14 | Frekuenca e caktuar (MHzr o
15 L Numrt i kanalit
16 Ofseti i frekuencave midis frekuencés gendrore lé?menrri:l dhe frekuencés qendrore té kanalit (kHz)
17 Polarizim (H - Horizontal, V - Vertikal, M ~ Pérzier, U — Paspecifikuar)
118 Fugia maksimale e nxjerré ¢ efekishme ¢ komponentit t€ polarizuar horizontalisht né planin horizontal (dB\\T
E_lv‘) Fuqia maksimale e nxjerré e efektshme e komponentit & polarizuar vertikalisht né planin horizontal (dBW) |
20 Drejtueshmeria e antenés (D — E drejtueshme, ND — E padrejtueshme)
21 Lartésia ¢ antenés transmetuese nga niveli i tokés (m)
22 Lartésia maksimale efektive ¢ antenés
(23 Lartésia efektive e antenés (m) né 36 azimute té ndryshme né intervale 10°, té matur né planin horizontal nga
Veriu i Vérteté né drejtimin orar
24 Dobésimi i antenés (dB) — horizontalisht: vlera e dobésimit té komponentit té polarizuar horizontalisht,
normalizuar né 0°dB, né 36 azimute té ndryshme né intervale 10°, t& matura né planin horizontal nga Veriu i
Vérteté né drejtimin orar
25 Dobésimi i antenés (dB) — vertikalisht: viera e dobésimit t&¢ komponentit té polarizuar vertikalisht, normalizuar i
né 0°dB, né 36 azimute té ndryshme né intervale 10°, té matura né planin horizontal nga Veriu i Vérteté né |
drejtimin orar |
]
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frekuencave 174-230 MHz (pér Marokun 170-230 MH:) dhe 470-862 MHz né periudhén e
tranzicionit (shih Nenin 12 t¢ Marréveshjes)

Nr. Emértimi i té dhénave
28 Vérejtje
28-1 Vérejtje né lidhje me caktimet né Planin analog pér administratat e méposhtme (simboli ITU)
28-2 Vérejtje né lidhje me caktimet né Planin numerik pér administratat ¢ méposhtme (simboli ITU)
28-3 Vérejtje né lidhje me caktimet ekzistuese né shérbimet e tjera primare tokésore 1€ administratave t€ méposhtme
(simboli ITU)
1.4 Allotmentet e Planit DVB-T -
Nr. !‘;‘mériimi i té dhénave
1 ~Numri serial ITU
2" Simboli [TU pér administratén pérgjegjése pér allotmentin DVB-T
13 Kodi unik i identifikimit i dhéné nga administrata pér allotmentin (AdminRefld)
4 | Kodi pér hyrjen né plan (I — Caktim, 2 - SFN, 3 - Allotment, 4 — Allotmerit me caktime té lidhura dhe SFN_id,
5 - Allotment me njé caktim t& vetém té lidhur dhe pa AFN_id)
5 Simboli ITU pér vendin apo zonén gjeografike
Emri i allotmentit t& transmetimit numerik - .
Simboli ITU pér vendin apo zonén gjeografike nése té gjitha pikat e testimit pér allotmentin jané né kufirin e
vendit apo té zonés gjeografike.
8" Numri i-nén-zonave (deri né 9) brenda allotmentit nése nuk jané t& gjitha pikat e testimit pér allotmentin né
kufirin e vendit: nése nuk ka nén-ndarje té allotmentit, numri = 1
9 Pér ¢do nénzoné brenda allotmentit:
% . njé numér-unik i kurbés (i to 9) T
9b  numri i pikéve té testimit t¢ kufijve t& nénzonave (deri né 99) o
9c koordinatat gjeografike té ¢do pike té testimit té kufijve té nénzonés qé pérbéhen nga:
9a gjerési (xDDMMSS)
i 9c2  gjatési (+DDDMMSS)
10 Konfigurimi i planifikimit té referencés (RPC 1, RPC 2, RPC 3) T
11 Lloji i rrjetit té referencés (RN 1, RN2, RN3, RN4)
12 Frekuenca e caktuar (MHz)
13 Numri i kanalit T
14 Ofseti i frekuencave midis frekuencés gendrore t€ emetimit dhe frekuencés gendrore 1€ kanalit (kHz)
15 Polarizim (H - Horizontal, V - Vertikal, M - Pérzier, U - Paspecifikuar)
16 Maska e spektrit (N = Jo-kritike, S = Sensitive)
17 Kodi i identifikimit pér njé¢ SFN
18 Vérejtje
18-1 | Vérejtje né lidhje me caktimet né Planin analog pér administratat ¢ méposhtme (simboli ITU)
18-2 | Vérejtje né lidhje me caktimet né Planin numerik pér administratat ¢ méposhtme (simboli ITU)
18-3 | Vérejtje né lidhje me caktimet ekzistuese né shérbimet e tjiera primare tokésore té administratave té méposhtme |
(simboli [TU) |
1.5 Plani i Caktimit té Frekuencave pér Transmetimin Televiziv Analog né brezat e
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Informacioni i mbledhur né emértimin e té¢ dhénave té Planit

' Nr. ‘L Emértimi i té dhénave |
L i
1 Numri serial ITU
3r2 Simboli ITU pér administratén pérgjegjése pér caktimin analog
I 3 Kodi unik i identifikimit i dhéné nga administrata pér caktimin (AdminRefld)
4 ‘ Nurri 1 kanalit |
S l Frekuenca e caktuar (MHMz) ﬁ
6 ’ Kompensimi i frekuencés mbartése té figures (shumefishi negativ apo pozitiv té frekuencave € vijés 1/12 ose 1
I kHz) -
1 Kompensimi i frekucncave mbartése t& zérit (shuméfishi negativ apo pozitiv té frekuencave té vijés 1/12 ose i
kHz) . J
8 | Treguesi i stabilitetit té frekuencés (RELAXED, NORMAL or PRECIS[ON) . ‘.
9 } Sistemi televiziv (B, BI, D, D1, G, H, [, K, K1, L, ose M) - -
10 . | Sistemiingjyrave (P =PAL, S = =SECAM) - ]
11 Emrx i vendndodh)es sé staclonll transmetues : .
LI“Z Sm1boh [TU pér vendin ose zonén gJeOVrahke
|13 ) Loo:dmam[ gjeografike peér antenén transmetuese: - - . ' |
| 132 gierési (:DDMMSS)
| "13b  gjatési (-DDDMMSS)

nésia efcktive e antenés (m) né 16 azimute t€ ndryshme né intervale 10°, & matura ng planin horx/onml nga
Poli i Veriut né drejtimin orar,; nése nuk sigurohet, vlera e lartésisé efektive maksimale té antenés perdoret pér
te gjitha 36 vierat.

18 Polarizimi (H, V, M)

19 Fugia maksimale efektive e [éshuar nga komponenti i polarizuar horizontalisht (dBW)
20 Fuqia maksimale efektive e léshuar nga komponenti i polarizuar vertikalisht (dBW)
12 Raporti i fugisé sé¢ mbartésit t& figurés dhe zérit
1:_22 Drejtueshmeria e antenés (D, ND) !
PJ Dobésimi i antenés (dB) — herizontalisht: vlera e dobésimit té komponentit (& polarizuar horizontalisht, !
normalizuar né 0°dB. né 36 azimute té ndryshme né intervale 10°, 1€ matura né planin horizontal nga Veriu 1

Vérteté né drejtimin orar, q¢ ka té béjé me pérfimin maksimal té antenés transmetucse

24 Dobésimi i antenés (dB) — vertikalisht: vlera e dobésimit t¢ komponentit té polarizuar vertikalisht, normalizuar
né 0°dB, né 36 azimute t& ndryshme né intervale 10°, té matura né planin horizontal nga Veriu i Vérteté né
drejtimin orar, ka té béjé me pérftimin maksimal té antenés transmetuese

25 Vérejte

Shénim ~ Plani i transmetimit televiziv analog publikohet né formatin elektronik né
http:/‘www, it int/md/RO6-RRC.06-R-0001/. Lista pérmbledhése e numrit t& caktimeve televizive
analoge pér ¢do administraté jepet né Tabelén Al-1.
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TABELA Al-1

Lista pérmbledhése e caktimeve televizive analoge si¢ shfagen né Planin e Caktimeve té
Frekuencave pér Transmetimin e Televizionit Analog né brezat e frekuencave 174-230 MHz
(pér Marokun 170-230 MHz) dhe 470-862 MHz né periudhén e tranzicionit (shih Nenin 12 t&

' Marréveshjes) ’

T T
"Simhuli' Nr i caktimeve televizive analoge té pérfshira né planin }
i

 Shtetet Anétare | 1 televiziv analog |
Shgipéria (Republika e) ALB | 4 |
Algjeria (Republika Popullore Demokratike ) IALG i 1009 “‘
{Gjermania (Republika Federale) D i ©9590 - J‘
\Andorra (Principata ¢) . AND ) 4 |
|Angola (Republika ¢) - |AGL B 193 B
Arabia Saudite (Mbretéria ) ARS © 412
"TArmenia (Republika ) ARM 12
‘Austrig AUT 1736 |
[Azerbaxhani (Republika ¢) . C|AZE - 52 ]
{Bahrain (Mbretéria e) - BHR - 3
IBjellorusia (Republika c) R IBLR - . 314
[Belgjika ] BEL i 66
{Benin (Republika ¢) . [BEN 55
{Bosnja dhe Hercegovina BIH 660
.Botswana (Republika e) BOT 221
‘Buligaria (Republika e) BUL 1594
Burkina Faso : ) IBFA 195 i
iBurundi (Republika e) BDI 32 i
Kameruni (Republika €) " ICME 244 7 - |
‘Cape Verde {(Republika e) CPV 35 |
:Republika Afrikane Qendrore - . . [CAF B 329
iQipro (Republika e) CYP 59
(Shteti i Qytetit t¢ Vatikanit CVA 4
iKamora (Bashkimi i) [coM 40
{Kongo (Republika ¢) XCOG . 326
{Bregu i Fildishté (Republika ¢) ICTI 200
iKroacia (Republika e) HRV 1422
Danimarka DNK 260
hiboti (Republika e) DII 12
|Egjipti (Republika Arabe ¢) EGY 308
|[Emiratet e Bashkuara Arabe UAE 58
Eritrca ERI 12
Spanja E 8410
{Estonia (Republika ¢) EST 68
[Etiopia (Republika Demokratike Federale ¢) IETH 1
TABELA Al-1 (vazhdim)
Shiet Anétar Nr i caktimeve xelc\i/ive_ﬂfnnloge
| televiziv analog ‘
Federata Ruse —res - T 6681
Finlanda o IFIN R B W‘_J
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Franca - F i 13125 R
Republika Gaboneze CAB 224
Gambia (Republika ) GMB 12
;Gjeorg}xa \GEQ 94 ;
Gana IGHA 39 i
Greqlae GRC_| 2105
Guinea (Republika e) Gut 103 ‘
|Guinea-Bissau (Republika e) 'GNB 28 1
|Guinea Ekuatoriale (Republika ¢) IGNE | 25 ‘1
[Hungaria (Republika c) HNG | : 714
iIrani (Republika Islamike ¢) YIRN 2096 -
Iraku (Republika ¢) - ] IRQ . R 345 i
irelanda i - JIRL 781 |
‘Islanda . ISL . 4
{[zracli (Shteti 1) : ISR 15 . 1
{ltalia . [ 3677 !
@fialist People’s Libyan Arab Jamahiriya 322
lJordania (Mbretéria Hashemite ¢) 140
“IKazakistani (Republika ) 1837
IKenia (Rephblrka e) 497 !
’m\'am (Shteti i) 22 !
‘Lesoto (Mbretéria e) } 22 i
\Letonia (Republikae) B | 106 ]
{Ish-Republika Federale Jugosllave e Magedonisé | 472
Libani i 21 i
Liberia (Republika ) | 41 ]
Lihtenshtaint (Principatae) | 12 |
ILituania (Republika ) | 154 |
Luksenburgu | 11 ‘,
{Madagaskari (Republika ) I . 117 ]
Nalazia | 51 !
iMali (Republika e) i 287
[Malta I
iMaroku (Mbretéria ) 356
[Mauritius (Republika e) 29

TABLE Al-1 (vazhdim)
!

Isimboli] Nr i caktimeve televizive analoge té pérfshira né planin

i Shteti Anétar | ITU televiziv analog
{Mauritania (Republika Islamike ¢) IMTN ]

[Moldova (Republikae)  MpA [

IMonako (Principata c) - MCO |

[Mozambiku (Republika ¢)
|Namibia (Republikae)

—
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Shteti Anétar

T
|simboli
LU

Nr i caktimeve televizive analoge té pérfshira né planin
televiziv analog

Uzbekistan (Republika e) uze Jl 1213
Hollanda (Mbretéria e) JHOL 71
Polonia (Republika ¢) POL 302
{Portugalia {POR 694 |
Quatar (Shteti i) ~Qat 17 |
‘Republika Arabe Siriane ISYR 56
|Republika Demokratike e Kongos "~ lcop 362 -
.IRepublika Kirkize KGZ 670 ]
iRepublika Sliovake . ISVK 918 B |
" [Republika Geke CZE 1660
{Rumania ) . ROU 323
- IMbretéria ¢ Bashkuar ¢ Britanisé s¢ Madhe dhe irlandés |G - 6344
1sé Veriut - . . ‘
{Ruanda (Republika e) RRE 56 |
{San Marino (Republika e) SMR 1 ]
“{Sao Tome and Principe (Republika Demokratike ¢) STP 3 ‘_‘,
|Senegal (Republika ¢) SEN 39 - - T |
Serbia (Republika ¢)-(shih Shénimin )" SCG - 1154
i . - (see Note 1)
(Seychelles (Republika e) SEY 11
'Sierra Leone SRL 14
{Sliovenia (Republika e) SVN 867
‘Republika Demokratike Somaleze SOM 114 i
[Sudani (Republika e) SDN 224 |
‘Afrika e Jugut (Republika e) AFS 712 !
[Suedia S 1551
[Swicra (Konfederata ¢) SUl i 2581
|Swaziland (Mbretéria e) SEZ 20

TABLE Al-1 (fund)

| Shtet Anétar

Simboli

Nr i caktimeve televizive analoge té pérfshira né planin

! ITu televiziv analog

Taxhikistan (Republika €) TIK 672

‘Tanzania (Republika ¢ Bashkuar e) TZA 183

[Cadi (Republika e) TCD 189

iRepublika Togoleze TGO 29

Tunizia TUN 224

{Turkmenistani TKM 115

Turgia TUR 539 ]
{Ukraina UKR 1555

{Temeni (Republika ¢) YEM 1066 |
|Zambia (Republika e) ZMB 205

Zimbabve (Republikae) ZEE w0 T

SHENIM | - Né kéto /

<tc Finale, simboli SCG pérdoret me kuptimet e méposhtme

a)  Kur pérdorét pér té pércaktuar njé zoné gjeografike, simboli SCG pérfshin té gjithé territorin e ish
Shtetit Anétar t& ITU-s “Serbia dhe Mal 1i Zi” qé ekzistonte para datés 3 gershor 2006.
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b) Kur pérdoret pér té pércaktuar njé administraté & njé Shteti Anétar, apo njé administraté
pérgjegjése pér nj€ caktim analog apo njé hyrje né Planin numerik, simboli SCG tregon, me bazé
provizore, Administratén ¢ Republikés s¢ Serbisé. Megjithaté, Administrata e Republikés sé
Serbisé ka treguar se ajo &shté pérgjegjése pér ato caktime analoge dhe/ose hyrje né Planin
numerik q& ndodhen né territorin e Republikés sé Serbisé.

c) Rindarja e caktimeve analoge dhe/ose hyrjeve né Planin numerik gé jané pérfshiré nén simbolin
SCG (né kuptimin e tij gjeografik) n€¢ dy Shtete té pavarur, dmth Republikés sé Serbisé si
pasardhése e “Serbisé dhe Malit t& Zi”" dhe Republikés s& Malit t& Zi, do t& béhet sipas panmlt
" gjeografik pas konferencés.-
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1.3.17 Rajeti i frekuencave (RN) ...c.o.oooo.o RROTURPRR .....................................

13,18 Hyrja ne Plafin Numerik

Shtojeé 1.1 - Pérkufizimet ¢ dhéna né Radio Rregulloret (RR) (Botim i vitit 2004) dhe plotésuar me
shpjegimet né disa Rekomandime pérkatése ITU-R ....ooooioiiiiieiccee e

1.1 Sistemet e transmetimit numerik tokésor

1.1.1 Transmetimi televiziv numerik tokésor (DTTB) .

Sistemet televizive numerike né shérbimin e transmetimit tokésor qé pérshkruhen né
Rekomandimin ITU-R BT.1306-3. DVB-T (Transmetimi vizual numerik tokésor) pérputhet me
sistemin DVB, gé pércaktohet si “Sistemi B”.

1.1.2 Transmetimi zanor numerik tokésor (DTSB)

Sistemet zanore numerike né shérbimin e transmetimit tokésor q& pérshkruhen né Rekomandimin
ITU-R BS.1114-5. T-DAB (Transmetimi Zanor numerik toké&sor) pérputhet me sistemin Eureka
147 DAB, pér pércaktohet si , Sistemi Numerik A®.

1.2 Menaxhimi i frekuencave

1.2.1 Brezat e frekuencave
Banda 11

Gama e frekuencave: 174-230 MHz.
Banda IV

Gama e frekuencave: 470-582 MHz.
Banda V

Brezi i frekuencave: 582-862 MHz.
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1.2.2 Zona e mbulimit

Zona e mbulimit t& njé stacioni transmetimi, apo njé grupi stacionesh transmetimi, né rastin e njé
rrjeti té vetém frekuencash (SFN. shih pérkufizimin né § 1.3.15 t& kétij kapitulli), éshté zona brenda
sé cilés fuqia e kérkuar e fushés éshté e barabarté apo mé e madhe se fuqia e p&rdorshme e fushés
pér kushte té caktuara té marrjes dhe pér pérqindjen e parashikuar té pikave marrése t& mbuluara.

~ Né pércaktimin ¢ zonés s¢ mbulimit pér ¢do gjendje marrése, zbatohet nj¢ qéndrim me tre nivele:
- Niveli 1: Pika marrése

Nijésia mé e vogél éshté njé piké marrése; kushtet optimale t& marrjes gjenden duke
~ lévizur antenén deri né 0.5 m né ¢do drejtlm

"Njé piké marrése konsiderohet i mbuluar nése aiveli i sinjalit t& kcrkuar éshté i ]arte pér
t€ mbytur zhurmén dhe ndérhyrjet pér njé pérqindje té caktuar kohe.

- Niveli 2: Mbulimi i zonés sé vogél

Niveli i dyté éshté njé “zoné € vogél” (shembull 100 m me 100m).

Né kété zoné t& vogél tregohet pérqindja e plkave marrése & mbuluara.
- Nnell 3: Zona e mbulimit B

Zona ¢ mbulimit t¢ njé stacioni transmetimi, apo e njé grupi stacionesh transmeuml
pétbéhet nga shuma e zonave individuale t€ veganta né t cilat arrihet njé pérqindje e
caktuar (p.sh, 70% deri 99%) e mbulimit.

1.2.3 Zona e shérbimit .
Zona brenda sé cilés administrata ka té drejtén té kérkojé qé té sigurohen kushtet e mbrojtjes pér té
réna dakord.

1.3 Planifikimi i rrjetit

1.3.1 Planifikimi i allotmenteve

Né planifikimin e allotmenteve, njé administrate i “jepet” njé kanal i veganté né njé zoné t&
pércaktuar brenda zonés sé shérbimit, t& quajtur zona e allotmentit. Vendet ¢ transmetimit dhe
karakteristikat e tyre jané t& panjohura né fazén e planifikimit dhe duhet t& pérkufizohen né kohén e
konvertimit t& allotmentit né njé ose né shumé caktime.

1.3.2 Planifikimi i caktimit

Né planifikimin e caktimeve, njé pike transmetuese t€ vecanté i jepet njé kanal i veganté me
karakteristika t& pércaktuara transmetimi (pér shembull, fuqia e rrezatuar, lartésia e antenés, etc).
1.3.3 Pikat e testimit

Njé pikeé testimi éshté njé piké e pércaktuar gjeografikisht né té cilin kryhen llogaritje t&
specifikuara.

1.3.4 Fugia shqetésuese e fushés

lugia shqetesuese ¢ fushés (£,), e shprehur né dB(V/n), éshté fuqgia e fushés, pér 50% & pikave
dhe pér njé pérgindje t& »akmar té kohés, ¢ njé sinjali t& padéshirueshém nga
ncial ndérhyrés, € cilit 1 &shté shtuar raporti perkatSs 1 mbrojijes né decibel.
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SHENIM 1 - Sipas rastit, duhet t& merret parasysh vlera pérkatése né decibel e drejtueshmérisé sé
antenés marrése ose diskriminimi i polarizimit.

SHENIM 2 - Nése ka shumé sinjale t¢ padéshiruar, zbatohet njé metodé pér kombinimin e fugive
shqetésuese té fushés, si¢ éshté metoda e shumés sé fugive apo ndonjé metodé tjetér e pérshtatshme
.pér mbledhjen e sinjaleve me géllim gé t& merret fuqia rezultante shgetésuese e fushés.

1.3.5 Fuqia minimale e pérdorshme e fushés / fugia minimale e fushés q€ duhet
mbrojtur

Vlera minimale e fuqisé_sé fushés s¢ nevojshme pér té lejuar cilésing e déshirueshme té marrjes, né
kushte t€ specifikuara marrjeje, né pranin€ e zhurmeés natyrale t& shkaktuar nga ‘njeriu, por né
mungesé t€ ndérhyrjes nga transmetues t€ tjeré.
SHENIM 1 - Termi “fugia minimalé e pérdorshme e fushés” pérputhet me termin “fugia minimale
e fushés q¢ duhet mbrojtur” qé ndodhet né shumé tekste ITU dhe ai pérputhet gjithashtu edhe me

" termin “fugia minimale mesatare e fushés”, q¢ ndodhet ng § 1.3.9 t& kétij kapitulli si £,.41 pérdorur
pér mbulim nga vetém nga njé transmetues i vetém.

1.3.6 Fuqia e pérdorshme e fushés

Vlera minimale e fuqisé s¢ fushés e nevojshme pér & lejuar cilésiné-e déshiruar té marjes, né
kushte (& pércaktuara marrjeje, né praniné e zhurmés natyrale dhe té shkaktuar nga njeriu dhe t&
ndérhyrjes, qofté né nJc situaté ekzistuese ose sipas parashikimit né marreveshje apo plane
frekuencash.

SHENIM 1 — Termi “fuqi e pérdorshme e fushés” pexputhcl me termin “fugi e nevojshme e fushés”
q¢ ndodhet ne shume tekste ITU. .

SHENIM 2 ~ Fugia e pérdorshme e fushés llogaritet duke kombinuar fuqité individuale shqetésuese
t& fushés (£,) dhe faktorin ¢ kombinuar korrigjues t€ pikés marrése, Njé nga kontributet e fuqisé
individuale shqetésuese t¢ fushés éshté fuqia minimale mesatare e fushés (Epeq), g€ pérfagéson
nivelin e zhurmés. .

1.3.7 Fugqia referuese e fushés
Vlera e pranuar e fuqisé s¢ fushés q¢ shérben si referencé ose bazé pér planifikimin e frekuencave.

SHENIM [ - Né varési té kushteve marrése dhe cilésisé sé kérkuar, mund ¢ keté shumé viera
reference t& fuqisé sé fushés pér t& njéjtin shérbim.

1.3.8 Densiteti minimal i fluksit té fuqisé @, (dB(E/mz))

Vlera minimale e densitetit t& fluksit t& fuqisé né njé piké marrése t€ njé antene t& caktuar marrése
qé duhet pér t& siguruar qé t& arrihet niveli minimal i sinjalit pér marrésin pér té dekoduar me
sukses sinjalin.

SHENIM | - (Pmin Eshté 1 barabarté me vlerén minimale u kérkuar t€ fuqisé s& hyrjes t¢ marrésit

(dBW) nga i cili higet apertura efektive e antenés (dBm?) dhe sé cilés i shtohet, nése éshté e
nevojshme, humbja e ushqgyesit (dB).

1.3.9 Fugqia minimale mesatare e fushés £, (dB(uV/m))

Vlera ¢ pérshtatshme minimale ¢ pérdorshme e fushés gé perdoret pér mbulim vetém nga njé
transmetues i vetém, duke qené njé vierg pér 50% té pikave marrése dhe pér 50% t& kohés 10 m
mbi nivelin e tokés.
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SHENIM 1 - E,.q varet nga vlera mesatare e fuqisé minimale t& fushés (E;,) né vendin marrés qé
kérkohet pér njé pérqindje t& caktuar té pikave marrése dhe pérqindje t& kohés pér té siguruar
arritjen e nivelit minimal t€ sinjalit t& nevojshém pér marrésin pér t& dekoduar me sukses sinjalin.

SHENIM 2 - E ¢ llogaritet nga fugia minimale e fushés (E»,) duke shtuar, sipas rastit, faktoré t&
pérshtatshém korrigjimi sipas pérshkrimit né Aneksin 3.4 8 Kapitullit 3 t& Aneksit 2 t&
Marréveshjes.

SHENIM 3 — N¢ rastin e sinjaléve né brez t& gjers ku densiteti spectral i fugisé nuk mund t& jeté
konstant né t& gjithé gjerésing e brezit, termi “fuqi e fushés” shpesh zévendésohet nga termi “fuqla
ekuivalente e fushés”. Fuqia ekuivalente e fushés éshté fuqia e fushés e njé mbartési RF t&
pamodaluar e emetuar me té njéjtén fuqi si edhe fugia e ploté e emetuar e sinjalit € brezit t€ gjers.

" 1.3.10 Fugia e fushés stimuluese e koordinimit
Niveli i fuqisé sé fushés i cili, kur tejkalohet, pércakton qé ‘eshté i nevo_]shem koordmlml (quhet
edhe fugia stimuluese e fushés).

1.3.11 Marrja statike

Martja statike percaktohel si.marrje ku pérdoret njé anteng marrese e drejtueshme e montuar né
nivelin e gatisé. . .

Prezumohet qé kushtet e marrjes aférsisht optimale (brenda njé véllimi relatmsht te vogél mbi njé
cati) yenden kur instalohet antena.

Ng llovantjen ¢ fuqisé s& fushés pér marjen népérmjet antenés statike, pérfagésuese pér shérbimin
e transmetimit konsiderohet té jeté njé antené marrése me lartes: 10 m mbi nivelin e tokés. Lartesxte
e tjera mund t& pérdoren pér shérbime té tjera. .

1.3.12 Marrja portable
Marrja portable pérkufizohet si:

- klasa A (jashtg), q¢ éshté martja ku pérdorét njé marres portativ q€ i éshté shtuar njé antené
apo e ka t& brendshme né jo mé pak se 1.5 m mbi nivelin e tokés.

- klasa B (kati pérdhes, brenda) qé éshté marrja ku pérdoret njé marrés portabél me njé antena
té shtuar ose t& brendshme né mé pak se 1.5 m mbi nivelin ¢ tokés né dhomat me
karakteristikat e méposhtme:

a) mbi katin pérdhes;
b) me njé dritare né njé mur t€ jashtém.

Marrja portable e brendshme mbi njé kat mé té larté do té konsiderohet si marrje e klasés B me
korrigjimet e nivelit té sinjalit té aplikuara, megjithése marrja e brendshme né katin pérdhes duket
se éshté rasti mé i zakonshém.

Né té dy klasat A dhe B, prezumohet q&:
- kushtet optimale t€ marrjes gjenden duke lévizur antenén deri né 0.5 m né ¢do drejtim;

- marrési portabél nuk lévizet gjaté marrjes dhe objektet e médha prané marrésit gjithashtu
nuk 1&vizin;

- rastet ekstrene, si marrja n€ dhoma térésisht t& mbyllura, mik merren ng konsideraté
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1.3.13 Marrja mobile

Marrja mobile pérkufizohet si martje nga njé marrés né lévizje me njé antené gé ndodhet jo mé pak
se 1.5 m mbi nivelin e tokés. Kjo mund té jeté pér shembull nje marrés makine apo pajisje qé
mbahet n¢ doré.

Fakitori pércaktues né lidhje me efektet lokale t& marrjes mendohet t€ venitet né njé kanal Rayleigh.
Népérmjet kufijve té fadingut synohet t&¢ kompesojné kéto efekte. Kufijté e fadingut varen nga
frekuenca dhe shpejtésia.

1.3.14 Rrjeti i multi-frekuencave (MFN)

Njé rrjet i stacioneve transmetuese qé pérdorin disa kanale RF.

1.3.15 Rrjeti i frekuencave té vetme (SFN)
Njé rrjet i stacioneve & sinkronizuara té transmetimit q¢ emetojné sinjale identike ng t¢ njéjiii-x kanal
RF. ' ’ :
1.3.16 Konfigurimi i plaliiﬁkimit té referencave (RPC) i
" Njé kombinim pérfaqésimi i kritereve dhe parametrave qé pérdoret pér géllimet e planifikimit t&
frekuencave. ’
1.3.17 Rrjeti i referencave (RN)
Njé strukturé e pérbashkét e rrjetit q& pérfaqéson njé rrjet t& vérteté, deri tani té panjohur, pér
qéllimet e njé analize pérshtatshmérie. Qéllimi kryesor &shté pércaktimi i potencialit pér dhe i
ndjeshmérisé kundrejt ndérhyrjes 1 mjeteve tipike transmetuese numerike. .
1.3.18 Hyrja né Planin Numerik

Njé caktim, apo njé allotment, apo njé kombinim caktimesh g&é mund pé nuk mund té lidhen né njé
allotment t& vetém dhe q&, pér qéllimet e zbatimit t€ Planit dhe modifikimeve t€ tij, trajtohet si njé
hytje e vetme.

SHTOJCA 1.1

Pérkufizimet e dhéna né Radio Rregullore (RR) (Botimi i vitit 2004) dhe i
plotésuar me shpjegime né disa Rekomandime pérkatése ITU-R

Ndérhyrja e pranuar (RR Nr. 1.168)

Administrata (RR Nr. 1.2)

Shérbimi mobil areonautik (RR Nr. 1.32)

Shérbimi mobil satelitor areonautik (RR Nr. 1.35)
Shérbimi i radionavigimit areonautik (RR Nr. 1.46)

Zona Afrikane ¢ Transmetimit (RR Nr 5.10 deri 5.13)
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Allotmenti (i njé frekuence radioje apo kanali frekuence radioje) (RR Nr. 1.17)

Frekuenca e caktuar (RR Nr. 1.148)

Caktimi (i njé frekuence radioje apo kanali frekuence radioje) (RR Nr. 1.18)

Shérbimi i transmetimit (RR Nr. 1.38)

Stacioni i transmetimit (RR Nr. 1.85)

Shé‘rﬁimi i transmetimit satelitor (RR Nr. 1.39)

Fuqia mbartése (e njé transmetuesi radioje) (RR Nr. 1.159, Rekomandimi ITU-R V.573-4)
Konturet e koordrmmxt (RRNr. 1.172)

Fugia efektrve e rrezatuar (e.r.p.) (né I‘UC drejnm té caktuar) (RR NL 1. 16"
Rekomandlm ITU-R V.573-4) .

Emetimi (RR Nr. 1.138)

Fugqia ekuivalente e rrezatuar né menyré izotropike (e.ir. p ) (RR Nr. 1.161, Rekomandimi
' ITURV5,3-4) -

Zona Europiane e Transmetimit (RR NL 5. 14)
Sherbimi stacionar (RR Nr. 1.20) ‘
Pérftimi i njé antene (RR Nr. 1.160)
Ndérhyrja (RR Nr. 1.166)

- Shérbimi tokésor mobil (RR Nr. 1.26)
Fugia mesatare (e nj¢ radio transmetuesi) (RR Nr. 1.158)
Shérbimi mobil (RR Nr. 1.24) }
Shérbimi mobil satelitor (RR Nr. 1.25)
Gjerésia e nevojshme e brezit (RR. Nr. 1.152)
Emetimet jashté brezit (RR Nr. 1.144)
Fugia maksimale ¢ mbéshtjelléses (e njé radio transmetuesi) (RR Nr. 1.157)
Ndérhyrja e lejuar (RR Nr. 1.167)
Fugqia (RR Nr. 1.156)
Raporti i mbrojtjes (R.F.) (RR Nr. 1.170)
Rrezatimi (RR Nr. 1.137)
Shérbimi i radio astronomis¢ (RR Nr. 1.58)
Shérbimi i radionavigimit (RR Nr. 1.42)
Emetimi i rremé (RR Nr. 1.145)
Stacioni (RR Nr. 1.61)
Stacioni tokésor (RR Nr. 1.62)
Emetimet e padéshiruara (RR Nr. 1.146)
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2.17 Véshtrim i pérgjithshém - 5d
22 Pérshkrim i pérgjithshém i metodologjiss ......... e L 50
23 infonnacion mbi shpérndarjen pér vierésimin e pérshtatshmérisé ndérmjet shérbimit t&

transme(imi-t dhe shérbimeve té tjera primare tok&SOre .......ccooooveveeeninnne setues 55
Aneksi 2.1 —vacl.oda [ p;arashikﬁnit & ShpErNdares oo o - 57
Aneksi 2.2 ~ Vierate pérpunuara té fuqisé sé fushés . 77
Aneksi 78

2.1 Véshtrim i pérgjithshém

Rekomandimi ITU-R P.1546-2 pérbén bazén e njé metode parashikimi pér fuqiné e fushés t&
zbatueshme pér shérbimet e transmetimit, mobil tokésor, mobil detar dhe shérbime t€ tjera
stacionare (fixed) (p.sh. ata q¢ pérdorin sisteme point-to-multipoint). Pérshkrimi i ploté i metodés sé
patashikimit jepet n& Aneksin 2.1 t& kétij Kapitulli. Metoda mund t€ zbatohet duke zbatuar
procedura grafike ose té automatizuara (kompjuterike).

Pérsa i takon kétj 1€ fundit, vierat e pérpunuara t€ kurbave t€ fuqisé s¢ fushés parashikohet né
Aneksin 2.2 t& kétij kapitulli, sé bashku me udhézimet e detajuara pér ndérpolimin apo
ekstrapolimin. Kurbat ¢ fuqisé sé fushés té shogéruara me kéto vlera té pérpunuara parashikohen né
Ancksin 2.3 1& kétij kapitulli

Parashikimet mund té béhen brenda gamés sé frekuencave 8 Planit pér gamat ¢ méposhtme &
parametrave: distance e (raseve nga | deri 1000 km; pérgindja e kohés 1 deri 50%; dhe pér lartési &
ndryshme 1€ antenave transmetuese. Metoda bén dallimin ndérmjet traseve né toké, né detra té
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ftohté dhe detra t& ngrohté, bén tolerimin ¢ nevojshém pér ndryshueshméring e pikave marrése pér
parashikimet e shérbimit 1& zonés tokésore dhe merr parasysh objektet lokale gé rrethojné pikén
marrése. Ajo jep gjithashtu edhe procedurat pér trajtimin e lartésive me efekt negativ té antenave
transmetuese dhe pérhapjen me trase té pérziera (dmth, me kombinime té tokés dhe detit).
Parashikimet pérdoren gjithashtu pér llogaritjen e ndérhyrjes nga shérbimet mobile atje ku pérdoret
termi “stacioni bazg”.

Metoda mund t& pérdoret me ose pa njé bazé té dhénash mbi lartésiné e terrenit, megjithése mund té
pritet saktési e larté né parashikim kur jané kéto t€ dhéna. Megjithaté, té& dhénat mbi terrenin nuk u
pérdorén e procesin e planifikimit.

Pér bashkérendimet bilaterale dhe multilaterale, mund t& perdoren meloda pér parashikimine .
pérhapjes mé specifike né lidhje me trasené, pér shembull duke pérdorur lartésing e terrenit dhe/ose
t& dhénat tokésore pér t€ arritur saktési té larté parashikimi me metodén e parashikimit t& pérshkruar
né Aneksin 2.1t kétij kapltulh dhe duke llogaritur korrigjimet p&r kéndin e pastértisé sé terrenit.

Pér stacionet ajrore dhe shérbimet e radionavigimit areonautik, pérhapja né hapésiré duhet t&
"pérdoret nése éshté njé trase pamjeje né vend t€ metodés sé pérdorur né Aneksin 2.1 t& kétij

kapitulli; pemdryshe prezumohet ¢é nuk ka smjal Kjo ndodh pasiné perg;nhesx vendndodhja e .
- saktg e avionit nuk dihet. X

Rekomandimi i burimit ITU-R P.1546-2 zbatohet pér lartésité e énténave deri né vetém 3.000 m.
Pér géllimet e RRC-06, konsiderohet qé lartésité e antenave transmetuese tokésore mé t&é médha se
3000 m jané té gabueshme

2.2 Pérshkrimi i pérgjithshém i metodologjisé

Vlerat e pérpunuara té fuqisé s¢ fushés kundrejt distancés sé¢ Aneksit 2.2 té-kétij kapitulli japin
vierén e parashikuar t& fugisé s¢ fushés si njé funksion i frekuencés dhe lartésisé efektive té antenés,
e tejkaluar pér 50% té pikave marrése pér pérqindjet e kohés prej 50%, 10% dhe 1%. vlerat e fuqisé
s& fushés shprehen né decibelé né lidhje me 1 pV/m (dB(uV/m) pér njé e.r.p. t& 1 kW né drejtimine-
pikés sé marrjes.

Vierat efektive t€ lartésisé sé antenés transmetuese duhet té jepen nga administratat. Informacioni
mbi t& dhénat e terrenit mund t¢ pérdorej pér t& dhéné njé komplet me vlera efektive té lartésisé pér
rastet ku administrata pérkatése nuk shté né gjendje té japé kété informacion dhe kérkon asistencé
pér t& pércaktuar kéto vlera. Pér punén llogaritése né procesin ITU, nuk pérdoren t€ dhénat nga
terreni.

Té dhénat e pérpunuara jepen pér tipe t€ ndryshme té zonave dhe klimave, qé jané, toké, det i
ftohte, det i ngrohté, dhe metoda pérfshin njé proceduré pér ekstrapolimin e t& dhénave né zonat qé
jang objekt i superpérthyeshmérisé. Pér shkak té distancave shumé té réndésishme né kushtet e
pérhapjes pér traseté tokésore dhe detare, né llogaritjet e parashikimit t& pérhapjes duhet t&é .
pérfshihet njé vijé bregdetare q& t€ jepet mundési pér t€ marré parasysh kéto ndryshime né
llogaritjen e niveleve té ndérhyrjes.

Informacioni mbi tipin e trasesé sé pérhapjes, si toké, det apo traseté e pérziera det toké, duhet t&
merret nga hartat numerike qé tregojné bregdetin, si¢ éshté harta botérore numerike ITU (IDEM) g&
gjendet tek BR. Informacioni mbi ndarjet det i ftohté/det i ngrohté dhe t& dhénat gjeografike pér
zona t€ (jera pérhapjeje dhe tipet ¢ traseve jepet né § 2.2.2 (€ keétij kapitulli.

Seksionet ¢ méposhtme pérmbainé pérshkrime té pérgjithshme né lidhje me aspektet kryesore té
metodologiisé té Aneksit 2.1 & kétij kapitulli dhe pérdorimin e t€ dhénave né Ancksin 2.2 dhe 2.3
t€ kétij kapitulli.
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2.2.1 Kurbat e pérhapjes

Kurbat e pérhapjes té pérfaqésuara né figurat Aneksit 2.3 t& kétij kapitulli (dhe vlerat pérkatése t&
pérpunuara né Aneksin 2.2 t& kétij kapitulli) pércaktojné raportin ndérmjet fuqisé sé fushés dhe
gjatésisé sé trases¢. Kurbat japin vlerat e fuqisé sé fushés qé tejkalohen né 50% té pikave marrése
dhe ¢do figuré pérputhet ne pérqindjet kohore t& 50%, 10% dhe 1% pér njé prej zonave gjeografike
pér pérkufizuara mé poshié dhe té treguara né hartén e Fig. 2.2-1.

Kompleti i kurbave né secilén figuré japin vlerat e fuqisé s& fush&s pér vlerat nominale t&
frekuencés, lartésing efektive té antenés transmetuese/bazé dhe distancén. Pér vlerat e tJera
formulat e interpolimit/ekstrapolimit jepen né Aneksin 2.1 t¢ kétij kapitulli.

Té gjitha kurbat jepen pér vierat e fuqgisé sé fushés qé pérputhen me njé lartési t& dntenés
marrése/mobile prej 10 m mbi terrenin rrethues né hapésiré t& hapur.-Pér vlera té tjera dhe ambjeme
(€ tjera, njé faktor korrigjimi pércaktohet né Aneksin 2.1 t& kétij kapitulli. .

222 Ndarja gjeografike }

Té dhénat e pérhapjes. g€ pérdoren pér metodén parashlklmlt t& pérhapjes bazohen mbi zona dhe
- klima t& ndryshme gjeografike, qé jang, tokesore detare t& ftohta dhe zona gjeografike ObJSkt 1

supen‘efrektantent ekstrem.

Informacioni né lidhje me tipin e trasesé sé pérhapjes, si toké, det apo traseté e perzlera detare
tokésore duhet t& merren nga hartat numerike qé tregojné vijat bregdetare, si IDEM-né qé gjendet
tek BR-ja. Pérkufizimet e ndarjeve det i ftohté/i ngrohté dhe rajonet gjeografike tregohen mé
poshté:

Zona 1: - rajonet e ngrohta dhe subtropikale;

Zona 2:  rajonet q& kané kushte pérhapjeje qé karakterizohen nga lagéshtira e ulet reshje t& pakta
dhe ndryshime t& vogla vjetore né klimé;

Zona 3:  rajonet ekuatoriale gé kans kushte pérhapjeje karakteristike pér klimat e nxehta dhe me
lagéshtirg;

Zona 4:  rajonet detare, qé kané kushte shpérndarjeje q¢ gjendet né detra té ngrohté dhe ku
ndonjéheré ekzistojné kushtet e superpérthyeshmerisé t€ (Deti Kaspik, Deti i Zi dhe t&
gjithé detrat rreth kontinentit afrikan jang Zona 4 pérve¢ Zonave A dhe B té caktuar mé
poshtg);

Zona 5:  rajonet detare, q¢ kané kushte shpérndarjeje q¢ gjenden né detra té ftohté;

Zona A:  zoné detare né gjerési gjeografike t€ uléta, q€ shpesh kane superrefrektaritet;

Zona B:  zoné detare né gjerési gjeografike té uléta qé shpesh kané superrefrektaritet né njé masé
té t€ vogél se Zona A;

Zona C:  zoné detare nga pikéndérprerja e vijés bregdetare e Republikés Islamike té Iranit me
kufirin ¢ saj drejt Pakistanit drejt peréndimit pérgjaté vijés bregdetare t¢ Republikés
Islamike t& Iranit dhe Irakut, pérmes pikés 48°E, 30°N pérgjaté vijés bregdetare té

Kuvajtit, vija bregdetare lindore e Arabisé Saudite, vijat bregdetare t& Qatarit,
Emirateve t&¢ Bashkuara Arabe dhe Omanit deri ng takimin me paralelin 22°N;

Zona D:  rrip toke me thellési maksimale 100 km qé rrethon Zonén C dhe rajonin tokésor

afrikano-peréndimor dhe qé pérbéhet nga dy pjesé. Pjesa verivre shitrohet jo mé larg sc
50 km drejt tokes nga Oqeani Allantik por kutizohet n¢ lindje niza 30° N 10°F deri
20°N 13°[ dhe né peréndim brengu 1 Atlantikut. Pjesa jugore C-hié zona tokésore né

peréndim (€ dy vijave, njé nga 20°N 15°L deri 15°N 12° dhe tjetra nga 15°N 12°F deri
9°N 13°E, por gé nuk shtrihen tej vijés bregdetare.
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Tabela 2.2-1 jep t€ gjithé informacionin mbi parametrat e pérdorur pér t€ marré vlerat e pérpunuara
(shih Aneksin 2.2 t& kétij kapitulli) dhe kurbat (shih aneksin 2.3 t& kétij kapitulli) pér zona t&
ndryshme té pérhapjes. Vlerat-dV bazohen né té dhénat e vijés g€ tregon pérthyeshmeriné vertikale
né nivelin mé t& ulét 65 m t& atmosferés (shih Rekomandimin ITU-R P.453-9). '

. TABELA 2.2-1
Parametrat e pérdorur pér pérftimin e kurbave né Aneksin 2.3 té kétij kapitulli
zom Elojii ! Pérftuar nga lloji Vija e pérthyeshmerisé, dV, nuk te;kalohet pér _
' trasesé ", izonds -0 jo,kohe | 10% kohé | 50% kohe
1 Toké: s -301.3 \ ~141.9 . 433
2 | Toke K 2000 | -110.0 - -30.0 .
3| Toks ' - 2s000 | 1300 | 400 :
4 | Det . ' 3013 | ~141.9 - 433 '
5 | Det: 3013 1419 - 433
A |pe 1 4 | oo T roooo] ¥ T 200 |
B | Det I 6800 - |- - -500.0" ~320.0
C | Det 4 ~1233.0 -850.0 . . ~239.0
B 6940 | -3930 00|
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FIGURE 2.

Geographical division of the planning area into propagation zones
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2.2.3 Parashikimi i fuqive té duhura té fushés

Pér parashikimin e fugive té duhura t& fushés pér njé trase té veganté nga transmetuesi deri tek
marrési, Eshté e pérshtatshme té pérdoren vlerat pér 50% té kohés sé dhéné né Aneksin 2.1 t€ kétij
- kapitulli, derisa ato vlera jané té zbatueshme pér 99% t& kohés s& duhur pér sinjalet e kérkuar. Pér
distancat e shkurtra (deri né 60 km), diferenca né vierat e fuqisé sé& fushés pér 50% dhe 99% t&
kohés éshté e neglizhueshme. Megjithaté, ka diferenca né pérhapje mbi zona t& ndryshme dhe
késhtu éshté e nevojshme qé t& merret parasysh natyra e ¢do traseje té veganté pérhapjeje.

2.2.4 Parashikimi i fugive ndérhyrése t& fushés

Gjaté proceseve planifikuese dhe bashkerenduese, &shté e nevo_]shme 1 parashlkohet niveli i fuqlse
ndérhyrése t6 fushés & del né fushén e shérbimit t§ njé caktimi/allotmenti nga njé caktim/allotment
tjetét. Gjaté llogaritjes-sé nivelit & fuqisé ndérhyrése té fushés, duhet t& pérdoret pérqindja ¢ kohés
né Aneksin 2.3 t& kétij kapitulli pér zonén e shérbimit dhe zonén e pérhapjes. Pér fuqité ndérhyrése
t& zonés, pérqindja e kohés gé tejkalohet fuqia e fushés normalisht éshté 1%. Megjithaté, pér raste t&
veganta (veganérisht per shérbime té tjeré), mund té pérdoren vlera té. tjera.

Mg mir€ do té ishte q& llogamja t€ béhej pér pikét qé pércaktojné zonén e sherbxmlt e
caktimit/allotmeritit pér t’u mbrojtur. Megjithaté, né disa.rrethana, kjo mund té-mos jeté e mundur
apo e nevojshme. Mund t€ dallohen dy shembujt e méposhtém.

2.2.4.1 Pnrashikixi’;i i fuqisé ndérhyrése té fush@s pér njé zoné sﬁérbim_i

NE rastet kur caktimL’allotmenti qé duhet mbrojtur pérfaqésohet nga njé zoné shérbimi,
parashikimet e fugive ndérhyrése t€ fushés normalisht do € béheshin pér pikat né perifering e késaj
zone shérbimi. pikat q& caktojné kufirin e zonés sé shérbimit mund té jené t¢ specifikuara apo t&

llogaritura. Nése ato llogariten, kjomund t¢ arrihet mbi bazén e 36 rrezeve té baraslarguara nga -
vendi i transmetimit.

2.24.2 Parashikimi i fuqisé ndérhyrése té fushés pér njé vend té.njé antene speciﬁke

Né disa raste mund t& mos jeté e mundur apo ¢ nevojshme té pércaktohet zona e shérbimit né
ményrén e parashikuar né paragrafin e mésipérm, p.sh, njé stacion tokésor radionavigimi ku
ndérhytja do té matej né antenén e radarit. Njé shembull i késaj do & ishte nése stacioni q& duhet t&
mbrohet éshté njé stacion transmetimi me njé zoné shérbimi me rreze shumé t& vogél. Pér t& )
pércaktuar zonén e shérbimit dhe llogaritur nivelet e ndérhyrjes né shumé pika do té kérkonte
logaritje t& panevojshme. Né kété rast, ven-ndodhja ¢ stacionit transmetues mund t& merret si
pérfagésuese e zonés sé shérbimit q& duhet mbrojtur dhe parashikimi i fuqisé ndérhyrése té fushés
mund t€ béhet pér kété pike.

2.2.5 Faktorét korrigjues

Saktésia e modelit € parashikimit t& pérhapjes mund t& pérmirésohet népérmjet zbatimit té njé
numri faktorésh korrigjues. Kérkesa pér kéta faktoré korrigjues dhe koha kur ata pérdoren éshté e
shpjeguar mé poshté.

2.2.5.1 Lartésia efektive negative e antenés transmetuese

Pér njé lartési cfektive negative (¢ antenés transmetuese, pér njé trase tokésore ose t¢ pérzier
tokésor-detar, duhet t& zbatohet njé faktor korrigjimi g& ¢shté nj€ funksion 1 kéndit (& pastértis¢ s
terrenit (shih § A2.1.4.3 t€ kétij kapitulli).
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2252 Lartésia e antenés marrése

Nése mbulimi tokésor nuk dihet né vendndodhjen e marrésit (pér shembull, gjaté planifikimit)
prezumohet njé antené marrése né lartésiné e 10 m né zonat e hapura ose suburbane. Pér té
korrigjuar vlerat e parashikuara pér lartési t€ ndryshme t€ antenés marrése mbi nivelin e tokés,
zbatohet njé faktor korrigjues duke pérdorur metodén e pérshkruar né § A.2.1.9 né kété kapitull.

2.2.53 Kéndi i pastértisé sé terrenit

Nése kérkohet precizion mé i larté pér qéllimet e bashkérendimit (dhe té dhénat dihen) pér

parashikimin & fuqisé s& fushés pér kushtet e marrjes né njé zoné té veganté, zbatohet njé korrigjim

pér kéndin e pastértisé sé terrenit mbi traseté tokésore, ose né nJe seksion tokésor té trasesg t&
 pérzier (shih Aneksin 2.1 té kétij kapitulli).

2.2.5.4 Statistikat e pikave marrése .

Brenda njé zone-t€ vogél 100 m x 100 m deri 200 m x 200 m, do té keté njé ndryshim t&

rastésishém t€ fuqisé sé fushés me pikén marrése, q&€ éshté pér shkak té parregullsive & terrenit

lokal dhe reflektimet nga objektet prané pikave marrése. Statistikat ¢ kétij lloji ndryshimi mund t&

karaktérizohet nga njé shpémdarje normale’e fugive té fushés. Matjet e fundit pér sinjalet numerike -

kané treguar g€ pér traseté e jashtme devijimi standard do té jeté rreth 5.5 dB, né varési deri diku t¢
_ambientit gé rrethon pikén marrgse. Gdo vleré qé ka té bejé me shérbimin e Jashtém né pjesén e

mbetur t& kétij kapitulli do t& bazohet mbi njé devijim standard prej 5.5 dB. Pér margjene

brendshme, devijimi standard do t jeté mé i madh (shih gjithashtu Kapitullin 3 t& Aneksit 2, §

3222).

Pérqindje t& ndryshme té pikave marrése mund té Hogariten duke pérdorur shumézuesit pérkatés té
dhéné né Tabelén A.2.1-2 t& Aneksit 2.1 t& kétij kapitulli. Pér shembull, diferenca pér 50% dhe 95%
t& pikave marrése té jashtme konsiderohet t& jeté 9 dB pér rastet kur devijimi standard éshté 5.5 dB.
Kjo vleré nuk merr parasysh pasaktésité ¢ brendshme t€ asnjé metode parashikimi pér pérhapjen.
Né rast se sinjali i duhur pérbéhet nga disa sinjale nga transmetues t8 ndryshém, devijimi standard
rezultant béhet i ndryshueshém, né varési té fuqisé individuale t€ sinjaleve. Pér pasojé, diferenca
ndérmjet sinjaleve t¢ duhur pér 50% dhe 70% apo 95% té pikave marrése béhet i ndryshueshém.
Megjithatg, ai do t& jeté mé i vogél se ai i njé sinjali individual.

2.3 Informacion mbi pérhapjen pér vlerésimin e pérputhshmévisé ndérmjet shérbimit té
transmetimit dhe shérbimeve té tjera primare tokésore

2.3.1 Pérputhshméria ndérmjet shérbimit t€ transmetimit dhe shérbimeve té tjera
primare tokésore

Né rastin e ndérhyrjes né ose nga njé shérbim transmetimi, metoda e parashikimit t& pérhapjes dhe
procedura e pérshkruar né Aneksin 2.1 & kétij kapitulli pérdoren duke marré parasysh
informacionin pérkatés mbi stacionet ndérhyrése apo t€ ndikuara né shérbimet e tjera kryesore
tokésore.

2.3.2 Pérputhshméria ndérmjet shérbimit té transmetimit dhe stacioneve hapésinore
né shérbimet areonautike

Né rastin ¢ ndérhyrjes né ose nga stacionet hapésinore né shérbimet mobile arconauike ose t¢

radionavigimit arconautik:
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- modeli i parashikimit t& pérhapjes né hapésiré t¢ liré duhet té pérdoret né rastet kur ka
njé trase vizualisht té liré ndérmjet antenés transmetuese dhe marrése; dhe

- interference zero duhet t€ prezumohet né rastin kur nuk ka mundési pamje.
Fugia e fushés né hapésiré té liré q¢ ka béjé me njé dipolé gjysmé-valéshe pér 1 kW e.r.p. jepet
népérmjet:
=106.9-20logd
kur
) E: fuqia-e fushés né hapésiré té liré (dB(uV/m))
d: distanca (km) ndérmjet antengs transmetuese dhe mirrése. ;.V

ANEKSI 2.1
‘Metoda e parashikimit t& pérhapjes

Terminologjia e perdorur né kété Aneks

Pér'efekt & qartésisé, termi “antené transmetuese/baze i perdorur né kété aneks kuptohet si
“antena transmetuese” -

Vlerat ¢ pérpunuara té kurb'ave & pérhapjes né Aneksin 2.2 & kétij kapilulli jepen vetém pér
frekuenca té caktuara, lartési efektive té antenés transmetuese, pérqindje té distancés dhe kohés.
Kéto vlera pérkufizohen si “nominale” gjaté gjithé tekstit t& Aneksit 2.1 t& kétij kapitulli.

A2.1.1  Hyrje, .

Ky aneks pérshkruan faza t& vecanta t¢ llogaritjes. Njé pérshkrim hap pas hapi i procedurés qé
duhet ndjekur pér té gjithé metodén jepet né § A.2.1.15 t& kétij kapitulli.

A2.12 Vlerat maksimale té fuqisé s¢ fushés

Fuqia e fushés pér ¢do zoné té caktuar shpérdarjeje nuk dihet t& tejkalojé njé vleré maksimale £y
t& dhéné nga kurba e treguar si maksimumi né secilén prej figurave né Aneksin 2.3 1§ ketij kapitulli.
N¢ rastin e traseve t& pérziera, do té jeté e nevojshme pér té llogaritur fuqingé maksimale té fushés
népérmjet interpolimit linear ndérmjet t& gjitha vlerave tokésore dhe detare. Kjo jepet népérmjet:

Epae ' (di Evy iy i) | driorat dB(pV/m) (1)
ku:
En: viera maksimale e fuqisé sé fushés pér té gjithé trasené pérkatés tokésor
(dB(nV/m))
E,: vlera maksimale e fuqisé sé fushés pér té gjithé trasené pérkatése detare
(dB(nV/m))

dp: gjithé distanca tokésore (km)
dy: gjithé distanca detare (km)
diar: gJithé distanca ¢ trasesé (km).
(Cdo ndryshim g€ it fuqiné e fushés nuk lejohet t& prodhojé viera mé t€ larta se kéta limite pér
bashkésiné perkatsse té kurbave. Megjithaté, kufizimi 1 vierave maksimale zbatohet vetém nése
tregohet né § A.2.1.15 t& kétij kapitulli.
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A2.1.3 Pércaktimi i lartésisé sé antenés transmetuese/bazé, h,

Lartésia e antenés transmetuese/bazg, h;, qé pérdoret né llogaritje varet nga tipi dhe gjatésia e
trasesé dhe nga pikat e ndryshme t& informacionit té lartésisé.

Lartésia efektive e antenés transmetuese/baze, Ay, pérkufizohet si lartésia né metra'mbi nivelin
mesatar t€ tokés ndérmjet distancave 3 dhe 15 km nga antena transmetuese/bazé né drejtimin e
antenés marrése/mobile.

Vlera hyqé pérdoret né Hogaritje pérftohet duke pérdorur mctoden e dhéné né § A21.31,A2132
ose né A.2.1.3.3 t& kétij kapitulli; sipas rastit.
A.2.1.3.1 Trasetg tokésore mé té shkurtér se 15 km

Pér traseté tokésore mé té& shkurtér se 15 km, pérdoret njé nga metodat e méposhtime.

A.2.143.1,l Nuk ka informacion mbi terrenih

Nése nuk ka informacion né lidhje me terrenin pér qéllimet e parashikirmit té pérhapjes, vlera /11
llogantet né pajtim me gjatésiné.d, si mé poshte

n Sy : i o oper "d< 3km @
b he G- he) (@d-3¥12 m. pér 3km <d< I5km 3"

ku A, éshté lartésia e antenés mbi toké (psh, laztésia e shtyllés).

A.2.1.3.1.2 Ka informacion mbi terrenin
Nése pér terrenin éshté dhi€éns informacion pér ciéllimet ¢ parashikimeve t¢ pérhapjes.
a hy o hy m -

ku /i, éshté lartésia ¢ antenés mbi lartésing e terrenit si mesatare ndérmjet 0.2d dhe @ km.

A.2.1.3.2  Traseté tokésore 15 km ose mé t‘e"gjaté
Pér kéto trase:
ho ey m (5a)

A.2.1.3.3 Traseté detare
Pér kéto trase:

oy m (5b)
Kjo metodé e parashikimit t& pérhapjes nuk pérdoret né rastin e njé traseje vetém detar pér vlerat
hymé t& vogla se 1m.
A2.14 Zbatimi i lartésisé sé antenés transmetuese/bazé, h;

Vlera h, pércakton cilat se cila kurbé apo kurba pérzgjidhen prej té cilave pérftohen vlerat e fuqisé
sé fushés, dhe interpolimi apo ckstrapolimi g€ mund t€ jené t& nevojshém. Dallohen rastet e
méposhtme.

A.2.1.4.1 Lartésia ¢ antenes transmetuese/bazé, /iy, n¢ gamén 10 deri 3000 m

Nése vlera iy pérputhet me njé prej teté lartésive pér (€ cilat jané dhéné kurbat, gé jané 10, 20, 37.5,
75, 150, 300, 600 ose 1200 m, fugia ¢ duhur e fushés mund & pérftobet drejtpérdrejt nga kurbat €
shénuara ose nga pérpunimet e t& dhénave pérkatése. Pérndryshe, fuqia e duhur e fushés mund €
interpolohet apo ckstrapolohet nga fuqité e fushés s¢ pérftuar nga dy kurba duke pérdorur:
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E " Eiy. (Esyp — Eing) log (Ar/hinp) / 10g (Aaup/hiny  dB(pV/m) ©

ku:
hing: 600 m nése A > 1200 m, pérndryshe lartésia mé e afért nominale efektive nén
}1] N

hgp: 1200 m nése hj > 1200 m, pérndryshe lartésia me e afért nominale efektive
mbi /1[

Epy: vlera e fuqisé sé fushés pér hinrné distancén e kérkuar (dB(uV/m))
E,

wp: viera e fuqisé sé fushés pér A, né distancén e kérkuar (dB(uV/m)).

Fugia e fushés qé pérftohet nga ekstrapolimi pér 4; > 1200 m do 't jeté e kufizuar, sipas rastit,
késhtu qé ajo t€ mos e tejkalojé maksimumin e pérkufizuar né § A.2.1.2 t& keu) kapltulll

Kjo metodé parashlkxml pér perhapjen nuk pérdoret pér hl >3 000 m.

A2, l 4.2 Lartésia e antenés transmetuese/baze, hi, né gamén 0 deri 10 m

Nése h; éshtg mé e voge] se IO m, metoda varet nga fakti nése traseja &shté mbi toke apo mbi det.

Pér trasené tokésore apo 1é pérzier:

Procedura pér ekstrapolatimin e fuqisé s¢ fushés né njé distancé té kérkuar d km pr vlerat hiné
gamén 0 deri_10 m bazohet né distancat horizontale tokésore té sheshta (km), t¢ shkruara si
d,(h)=4. 1\/71, , ku / &shté vleta e kérkuar pér lartésiné e antenés transmetuese/bazé /; (m).

Pér d < du(h,), fuqia e fushés jepet nép&rmjet kurbés me lartési 10 m né lartésiné saj horizontale,
duke i shtuar AE, ku AZ éshté diferenca ndérmjet fuqgive t¢ fushave pér kurbén me lartési 10 m, né
. distancén d dhe né distancén horizontale pét 4.

Pér d < dyu(hy), fugia e fushés jepet népérmjet kurbés me lartési 10 m né njé distancé Ad tej
distancés sé saj horizontale, ku Ad éshté diferenca ndérmjet ¢ dhe distancés horizontale pér /,.

Kjo éshté e shprehur né formulén e méposhtme, ku £1¢(d) éshté fuqia e fushés (dB(LV/m)) e marré
nga kurba e lartésisé 10 m pér njé distancé ¢ (km): -

E=Eg(dy 10)+Eg(d) - Ejp(dy () dB(uV/m) pérd < dy (h) (7a)
E =Eo(dy Q0 +d—d gy (h)) dB(uV/m) pérd>dy(h) (7b)
Nése ekuacioni (7b), du(10) d — dy (/) i kalon 1 000 km, megjithése d < 1000 km, £ gjendet nga
ekstrapolimi linear pér distancén e kurbés, e dhéné népérmjet:
E 7 Eny. (Esup — Eig) 108 (d/ Ding) / log (Dsyp / Diny) - dB(uV/m) (Tc)
ku:
Dy distance e parafundit e pérpunuar (km)
Dyt distanca e fundit e pérpunuar (km)
E;y: fuqgia e fushés né distancén e parafundit t€ pérpunuar (dB(uV/m))
Ep: fugia e fushés né distancén e fundit t& pérpunuar (dB(nV/m)).

Vini re qé kjo metodé parashikimi pér pérhapjen nuk pérdoret pér distancat mé ¢ médha se 1000
km. Ekuacioni (7¢c) pérdoret vetém pér ekstrapolimin pér 4y < 10 m.
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Pér njé trase verém detare:

Vini re qé pér njé rrugé vetém detare, 4, nuk éshté me e vogél se Im. Procedura kérkon qé té dihet
distanca né & cilén traseja ka 0.6 té rrezes sé zonés s€ par€ Fresnel pa u cenuar nga sipérfagja e
detit. Kjo jepet népérmjet:

D, =Dy (1. 10) km (82)
ku funksioni Dys pérkufizohet né § A2.1.141t8 kétij kapitulli dhe féshté frekuenca nominale.

Nése o > D, do té jeté e nevojshme té llogaritet edhe pastértia e 0.6 Fresnel pér njé trase detare ku
lartésia e antenés transmetuese/bazé éshté 20 m, e dhené népérmjet:

’ Dyo=Dps(£,2010) km (8b)
ku féshté frekuenca nominale. - )
Fuqgiae fushés pér distancén ¢ k'e‘rkuar d dhe vlerén /| jepet nééérmjet: o
E = Ema dB(uV/m) o ‘ : for d<Dy (%)

[l

E= EDhr (Ep,,— ED;,,) x log(d / Dy,) / log(Dao/ Dp,) - dB(uV/m) * for D/,, <4< Dy . (9b)

E= E'(1-F;) E"Fs dB(uV/m) ) ) for d> Dy (%)
&here: .

Eyq fugia maksimale e fushés né distancén e kérkuar t€ dhéné né § A.2.1.2 & kétij
kapitulli: . .

EDM : E e pET distancén Dy, t& dhéné né § A.2.1.2 t& kétij kapitulli
EDzo 0 Ev(Dao) (E20(D2o) “Elu(Dzo)} log(hi / 10) / 1og(20/10)

Eig(x): fuqia e fushés pér &y 10 m interpoluar pér distancén x (dB(uV/m))
Ex(x): fuqia e fushés pér 4y 7 20 m interpoluar pér distancén x (dB(uV/m))
B Ena(d) + (Eaod) ~ Ero(d)) log(h1/10) / 1og(20/10) dB(uV/m)
E": fuqia e fushés pér distancén d té llogaritur duke pérdorur metodén pér traseté
tokésore t& dhéné mé sipér
Fy = (d-Dy)/d

A.2.1.4.3 Vlerat negative té lartésisé sé antenés transmetuese/bazé, #,

Pér traseté tokésore dhe t6 pérzier, &shté e mundur qé pér lartésing hgyefektive té antenés
transmetuese/bazé t€ kihet njé vleré negative, pasi ajo éhté e bazuar né njé lartési mesatare té
terrenit né distancat nga 3 km deri 15 km. Késhtu, #; mund té jeté negativ.

Procedura pér vlerat negative té /iy pérfton fuging e fushés pér 4 0, si¢ pérshkruhet né § A.2.1.4.2
té kétij kapitulli, dhe Hogaritet njé korrigjim bazuar mbi kéndin e pastértisé s¢ terrenit té pérshkruar
né § A.2.1.10 t& kétij kapitulli. Kéndi i pastértisé llogaritet pér frekuencén nominale, si mé poshté:
a) Né rastet kur giendet nj¢ bazé (& dhénash mbi terrenin, kéndi i pastértisé s€ terrenit nga
antena transinetucse/baze Nogaritet 1 kéndi i ngritjes s& nje vije & ménjanon té gjitha
pengesat ¢ terrenit deri né 15 km nga antena transmetuese/bazé né drejtimin e (por duke
mos tejkaluar) antenén marrése/mobile. Ky kénd pastértie, ¢ ka njé vieré pozitive,
pérdoret né vend té B, né ekuacionin (23{) né metodén pér korrigjimin e kéndit (¢
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pastértisé sé terrenit t& dhéné né § A.2.1.10 t& kétij kapitulli pér & pérftuar njé
korrigjim, C,, i cili i shtohet fuqisé sé fushés s¢ pérftuar pér 4 _0. Duhet véné re gé
pérdorimi i késaj metode mund t& ¢ojé né mungesé vazhdimésie né fuqiné e fushés né
tranzitimin pérreth 4; 7 0.

b) . Né rastet kur nuk ka bazé t& dhénash pér terrenin, kéndi efektiv (pozitiv) i pastértisé s¢
terrenit, 8,5, mund t€ vlerésohet duke prezumuar prishjen e lartésisé A, té llogaritur si
tek § A.2.1.3.1.1 e k&tij kapitulli, né njé distancé prej 9 km nga antena
transmetuese/bazé. Vini re q€ kjo pérdoret pér té gjitha gjatésité e traseve, edhe nése
jané mé té shkurtér se 9 km. Dmth, terreni i parregullt tej rrezes 3 km deri 15 km nga
antena transmetuese/bazé, pérafrohet nga njé pjerrési e rregullt lartésia e t& cilés tek 9

: km &shté ||, si¢ tregohet né Fig. A.2.1-1. Vlera ¢ O, pérdoret né vend t& 0, né
ekuacionin (23f) t& metodés sé kerrigjimit té kéndit t& pastértisé s terrenit t& dh&né né §
A.2.1.10 t€ kétij kapitulli pér té pérftuar korrigjimin, C,, qé i shtohet fugisé sé fushés s
pérftuar pér #; .. 0. Ky korrigjim zbatohet vet€ém nése rezulton né njé reduktim té fugisé
sé fushés.

FIGUREA.2.1-]

Effective clearance angle for k, <0

erll ) }i’
Transmitting/
base antenna | /l I
l I |
. 3km 9 km 15 km
8,1 ellective terrain cleatance angle (positive)
Ay transmitting/base antenna height used for calculation

RRC06-A2-C2-A2-i-1

Efekti i humbjes troposferike mund t& merret parasysh népérmjet njé korrigjimi, C, t& dhéng
népérmjet:

C, = maxgCa, Ciropo) (10a)
ku:
Cropo =30 Iog[e—e:| (10b)
0,+0;4
dhe 0,-15%  grage (10¢)
ank
me:

d. gjatésia e trasesé (km)
a: 6370 km, rrezja ¢ Tokés

ki 4/3, faktori efektiv i rrezes sé Tokés pér kushtet mesatare t& pérthyeshmérisé.




image45.png
Prezumohet gé 0, ka vlerén e 0.0 pér njé lartési efektive t& 0 km.

A2.1L5 Interpolimi i fuqisé sé fushés si njé funksion distance

Figurat né Aneksin 2.3 t& kétij kapitulli tregojné fuqiné e fushés s& shénuar kundrejt distancés, d,
ndérmyjet 1 km dhe 1000 km. Nuk nevojitet interpolim pér distancén nése fuqité e fushés lexohen
drejtpérdrejt nga kéto kurba. Pér njé saktési mé t& madhe, dhe pér zbatimin népérmjet kompjuterit,
fuqité e fushés duhet té pérftohen nga informacioni i pérpunuar (qé merret nga BR). Né kété rast,
nése  nuk korrespondon me njé nga distancat e tabelés s& dhéné né tabelén A.2.1-1, fuqia e fushés,
E (dB(uV/m)), interpolohet né ményré lineare pér logaritmin e distancés duke pérdorur ekuacionin
e méposhtém: )
’ E  Ew (Eup-Enplog(d/ doplog (du/ dp)  dBuV/im) (1
ku: . )

* d: distance nga e cila kérkohet parashikimi (km)

st distanca mé ¢ afért né tabelé mé e shkurtér se d (km)

d,,p: distanca mé e aférte tabelés mé e madhe se d (km)

Eyy. Viera e fuqisé s& fushés pér di,r (dB(1V/m))

E,p: vlera e fuqisé sé fushés pér du, (dAB(LV/m)).-
Kjo medoté e parashikimit & pérhapjes nuk éshté e vlefshme pér vierat e & mé t€ vogla se 1 km apo
mé t& médha se 1 000 km.

TABELA A2.1-1

Vlerat ¢ distancés né (km) t¢ pérdorur né tabelat e fuqgive t& fushis
: T -

[ e s e [ s [ w0
2 | s e | o | 400 | 75 |
3 6 6 160 | 45 | 750
4 17 10 | 170 | 450 | 775
5 8 s 180 | 415 | 800
6 19 | 80 190 500 | 825
7 20 | 8 200 525 | 850
8 25 90 225 550 875
9 w s 250 575 900
10 35 100 275 600 925
1 40 110 300 625 950
12 45 120 325 650 975
13 50 130 350 675 IOL

A.20.6  Iuterpolimi i fugis¢ s¢ fushés si njé funksion frekuence

Vlerat ¢ fuqisé s¢ [ushés pér e frekuence (€ kérkuar (¢ dhéné pérttohet duke interpoluar ndémyjet
vlerave pér vierat nommale t€ frekuencés s¢ 100 MHz, 600 Mtz dhe 2000 Mz fuqia e keéikuar e
fushés, £, llogaritet duke pérdorur:

B Eny (Eap— ) W01 fo) 080 fu)  dB(aV/m) (12)
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&here:
f frekuenca pér t& cilén kérkohet parashikimi (MHz)

fnyt frekuenca mé e ulét nominale (100 MHz nése /< 600 MHz, 600 MHz

ndryshe) .
" fup frekuenca mé e larté nominaie (600 MHz nése £ < 600 MHz, 2000 MHz

ndryshe)

Eyy vlera e fuqisé sé fushés pér f,r (AB(LV/m))

Eqpi vlera e fugisé sé fushés pér £,y (dB(uV/m)).

‘A.2.1.7 : Interpolimi i fuqisé sé fushés si-njé funksion i pérqindjes sé kohés
" Vlerat e fuqisé sé fushés pérnjé pérqindje t& kérkuar t& kohés ndérmjet 1% dhe 50% logariten .
népérmjet ndérpolimit idérmjet vlerave nominale 1% dhe 10% ose ndérmjet vlerave nominale 10%
"dhe 50% duke pérdorur: ’ :
E Esnp (Qv_rf - QI) / (Qt'l/'_ pr) Ein/(Q’ - qup) / (Qi"f - Q-WF) dB(HV/m)A ’ (13)
ku: o . : . D
O, Qi(r100) -
QOing + Oitiy/100)
Qsup= Qi(lup/100)
Eyy Vierae fuqisé s& fushés pér pérqindjen e kohés £, (dB(uV/m))
Eqp: viera e fuqisé sé fushés pér kohén e pérqindjes t,,, (dB(1V/m))
£ pérqindja e kohés pér té cilén kérkohet parashikimi;
twi pérgindja me e ulét ¢ kohés nominale
. top: pérqindja mé e larté e kohés nominale
ku O:(x) éshté funksioni i kundért i shpérndarjes normale kumulative plbtésuese. '

Kjo metodé pér parashikimin e pérhapjes pérdoret vetém péi’ fuqité e fushés té tejkaluara pér
pérqindjet e kohé&s né gamén 1% deri 50%. Ekstrapolimi jashté gamés 1% deri 50% t& kohés nuk
éshté e vlefshme.

Njé metodé pér llogaritjen e Q;(x) jepet né § A.2.1.12 t€ kétij kapitulli.

A.2.1.8  Traseté e pérziera

Nése traseté vendosen mbi zona t& ndryshme pérhapjeje, psh, toké, det, zona t& refraktivitetit t&

ndryshém, metoda e dhéné mé poshté pérdoret pér kushtet e méposhtme:

a) pér t€ gjitha frekuencat dhe té gjitha pérqindjet e kohés dhe pér ato kombinime t& zongs
sé pérhapjes qé nuk pérfshijné ndonjé tranzit né toké/det ose né toké/bregdet, pérdoret
procedura e méposhtme pér llogaritjen e fuqisé sé fushés:

d:

By g =Z;— Ei (14) .
i 4T

1

ku:
E,
E;e [ugia e fushés pér trasené né zonén 7 € barabarté né gjatési me trasené e
pérzier pér (% t& kohés (dB(uV/m))

fugia e fushés pér truseté ¢ ndryshme pér 1% & kohés (dB(1V/m))

e
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d,:

1 gjatésia e trasesé né€ zonén i (km)
dy: gjatésia e té gjithé trasesé (km);

b) pér & gjitha frekuencat dhe pérqindjet e kohés dhe pér ato kombinime t& zonés sé&
pérhapjes qé pérfshijné vetém njé kategori pérhapjeje tokésore dhe njé kategori t& vetme
pérhapjeje detare ose té bregdetit, perdoret procedura e méposhtme pér llogaritjen e
fuqisé sé fushés:
Epy=(1-A)E +A-Eg, (15a)

ku:

" E,,: fugia e fushés pér trasené e pérzier pér (% t& kohés (dB(uV/m))
E,,: fuqia e fushés pér trasené e tokés t€ barabarté né gjaleql me trasené e pérzier
© pér 1% té kehés (dB(nV/m))
fugia e fushés pér trasené detare ose bregdetare‘ t& barabarté n¢ gjatési me
traseng e pérzier pér 1% t& kohés (dB(uV/m)) )

A faktori i interpolimit sig éshté i dhéng né § A.2.1.8.1 té kétij kapitulli;

E,

St

c) pér té gjitha frekuencat dhe t& gjitha pérgindjet e kohés dhe pér ato kombinime té tre
apo mé shumé zonave t€ shpérndarjes qé pérfshijng & paktén njé kufi tokésor/detar ose
tokésor/bregdetar, zbatohet procedura e meposhtme pér llogaritjen e fuqisé sé fushés:

n .
> diEy, Z”’ Eju

Epy={leapisl——yq sl ’ (15b)
’ dir dsr

ku:
fuqia e fushés pér trasent e pérzier pér 1% t& kohés (dB(uV/m))

. :
Ey.. fugia e fushés pér trasend e tokés i t& barabarté né gjatési me trasené e pérzier
pér 1% t& kohés, 1 = 1, ..., n;; n; éshté numri i zonave té tokés sé pérshkuar
(dB(uV/m))

. Eyjy. fuqia e fushés pér trasené detare ose bregdetare j t& barabarté né gjatési me
trasend e pérzier pér (% t& kohés,/ = L, ..., 15, ku n, éshté numri i ploté i
zonave detare dhe bregdetare te pérshkuara (dB(p1V/m))

A: faktori i interpolimit sig jepet né § A.2.1.8.1 té kétij kapitulli (shih qé&
“fraksioni i trasesé mbi det” llogaritet si: dsr/ dy)
d, dj: gjatésia e trasesé né zonat 7, j (km)
n
dir: gjatésia e & gjithé trasesé tokésore =Zd,- (km)
il
"5
dir: gjatésia e (€ gjithé trasesé detare dhe bregdetare = Zn’/ (km)
Jj=1

gjatésia e & yjithe trasesé € pérhapjes =d,, +d ;. {(km)

Vini re gé ekuacioni (1 5b) reduktohet né ekuacionin (152) né rastin e traseve t¢ pérzier té pérhapjes gé
pérfshijné vetem n)¢ kategori té vetme pérhapjeje dhe njé kategon & vetme detare apo bregdetare pérhapjeje
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A.2.1.8.1 Faktori i interpolimit té trasesé sé pérzier, 4
Do t& pérdoren shenjat e méposhtme:
N;: numri i ploté i zonave detare dhe zonave bregdetare
n numr i zonés sé trasesé detare ose bregdetare; n = 1, 2, ..., N,
My: 1 gjithé numri i zonave tokésore
m: numri i zonés t& trasesé tokésore; m = 1, 2, ..., M;
dx,,:‘ distance e pérshkruar né zonén detare apo bregdetare n (km)
i distance e pérshkuar-né zonén tokésore m (km). )

Pastaj:
A - .
dyr= Zd:,, " e gjithé gjatésia e traseve detare ose bregdetare té pérshkuara . (16a)
. o nsl ) }
M, . - g .
djr= Zdl,,; " e gjithé gjatésia e traseve tok&soré t& pérshkuar : (16b)
m=1 : . ’ ) !
dr =dj;+dir . gjatésia e té gjithé trasesé sé pérhapjes. 4: ’ " (16¢)

Nevojiten vlerat e méposhtme t& fugive t& fushés:

Eg(dp): vlera e fuqisé s¢ fushés dB(uV/m) pér distancén dr, e prezumuar té jeté e
gjitha e tipit t€ zonés detare ose brégdetare n

Ep(dp): vera e tuqisé sé fushés dB(uV/m) pér distancén dr, e prezumuar € jeté e
. gjitha e tipit t& zonés tokésore m.

Faktori i interpolimit', 4, jepet népérmjet: . .
A=[4,(F)Y : a7
ku:
Ay (Fy): faktori bazé i interpolimit si¢ tregohet né Fig. A.2.1-2.

Fraksioni i trasesé mbi det, F, pérdorur né Fig. A.2.1-2 jepet népérmjet:

dey
Fo==5L (18)
5 dT
dhe ¥ llogaritet duke pérdorur shprehjen:
V =max 1010+-A— (19)
400

! Faktort i interpolimit zbatohet pér t€ gjitha frekuencat dhe té gjitha pérgindjet e kohés. Duhet véné re qé

interpolimt zbatohet vetém pér:
- traseté tekésore-detare
tokésore-bregdetare
trasetd tokésore -(detare dhe bregdetsre)
dhe jo pér:
- traseté tokésore — tokésore
- apo ¢do kombinim té traseve detare dhe/ose bregdetare-tokésore

- tras
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me:

o )dsn & Ay
A= Z E.m(dT 4 - Z Epy (dT )d (20)
n=l ST m=1 IT

Figura A.2.1-2 tregon Ao (F;), q& &shté e zbatueshme pér t& gjitha pérqindjet kohore.

FIGUREA2.1-2

_Basic interpolation factor, 4,, for mixed propagation
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A.2.1.9  Korrigjimi pér lartésiné e antenés marrése/mobile

Vlerat e fuqisé sé fushés t& dhéna nga kurbat tokésore dhe tabelat pérkatése né kété metodé
parashikimi t& pérhapjes jang pér njé antené marrése/mobile reference né njé lartési R (m),
pérfaqésuese e lartésisé s& mbulimit t& terrenit qé rrethon antenén marrése/mobile, qé i nénshtrohet
njé vlere minimale lartésie prej 10 m. Pér zonat e hapura dhe suburbane dhe gjithashtu edhe pér
traseté detare, vlera nocionale e R &shté€ 10 m.

Nése vendndodhja e antenés marrése/mobile éshté né toké, sé pari duhet t€ merret parasysh kéndi 1
ngritjes sé rrezes qé vjen duke logaritur njé lartési ¢ modifikuar té njé tufe pérfaqésuese R’ (m) t&
dhéné népérmjet:

R (1000 d R~ 15 hy)/(1000 d —15) m 28]
ku &) dhe R jepen né metra dive distanca d né kilometra.
Vini re q& pér by <6.5d + R, R'= R.

Vlera e R' duhet t& jeté & kufizuar, sipas rastit, né ményré qé t& mos jeté mé ¢ vogél se 1 m.
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Nése antena marrése/mobile &shté né njé ambient suburban apo urban, korrigjimi jepet népérmjet:
Korrigjim =6.03 — J(v) dB pérhy <R’ (22a)
= Khz log (h2/ R") dB pérhp 2 R’ (22b)
hy: lartésia e antenés marrése/mobile Eshté mbi toké (m). .

ku J(v) jepét népérmjet ekuacionit (23d),

dhe:
v Ky B (22¢),

By R m o (224
Oce ! arctan (hay/ 27) gradé “(22¢)
Ky, + 32 6210g(f) (22f)
K 11 0.0108/f 229)

fr: frekuenca e kérkuar (MHz).

Nése antena marrése/mobile &shté né toké né njé ambient rural apo té hapur, korng] imi jepet.
népérmijet ekuacionit (22b) pér té gjitha vlerat e k.

Nése vendndodhja e antenés marrése/mobile &shté mbi det, pér 1, 2 10 m, korrigjimi llogan'tet duke .,
pérdorur ekuacionin (22b), me R’ t€ vendosur tek 10 m. -

Nése vendndodhja e anténés marrése/mobile gshte mbi det, pér /12 > 10.m, pérdoret njé metods

alternative, bazuar mbi gjatésité e trasesé né t& cilén 0.6 e rrezes s& zonés s& paré Fresnel nuk ka

pengesé mbi sipérfaqen e detit. Njé mietodé e pérafért pér té llogaritur kété distancé jepet né §

A.2.1.14 1 ketij kapitulli. .

Distanca djp né t& cilén traseja do t& kishe 0.6 pastérti Fresnel pér vlerén e kérkuar té &) dhe pér hy
10 m llogaritet si Dyg(f, Ay, 10) né § A.2.1.14 t& kétij kapitulli.

Nése distanca ¢ kétkuar éshté e barabarts apo mé e madhe se d\, atéheré pérséri korrigjimi pér

vlerén e kérkuar t§ A, llogaritet duke pérdorur ekuacionin (22b), me R’ t& vendosur né 10 m.

Neése distanca e kérkuar &shté mé e vogél se do, atéheré kotrigjimi q& i shtohet fugisé sé fushés £

llogaritet duke pérdorur:

Kormrigjimi © 0.0 dB per  d<d, (22h)
= C,xlog(d/d, )log(d,y/d,,) dB ford, <d<d, (22))

ku:

Cio: korrigjimi pér vlerén e kérkuar té /i, né distancén d,o duke pérdorur ekuacionin
(22b) me R't€ vendosur né 10 m

dyo: distanca né t cilén traseja ka 0.6 pastérti Fresnel pér h, 1710 m t& Hogaritur si
Dos(f hr, 10) t& dhéné né § A.2.1.14 t& kétij kapitulli.

distanca né & cilén traseja ka 0.6 pastérti Fresnel pér vlcrén e kérkuar k; t€
logaritut st Dos(f, f11, h2) t& dhéné né § A.2.1.14 t& kétij kapitulli.

dhz ¢

Ky korrigjim nuk pérdoret pér lartésité e antenés marrése/mobile 4, mé té vogél se 1 m, nése vendi
marrése éshté mbi toké apo mé i ulét se 3 m nése &shté né det.
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A.2.1.10  Korrigjimi pér kéndin e pastértisé sé terrenit

Pér traseté tokésore, nése antena marrése/mobile éshté né njé seksion tokésor t& njé traseje t&
pérzier, nése kérkohet saktési mé e larté pér t€ parashikuar fuqing e fushés pér kushtet e marrjes né
zona specifike, psh, né njé zoné & vogél marrése njé korrigjim mund t& béhet bazuar mbi njé kénd
t& pastértisé sé terrenit. Kéndi 1 pastértisé sé terrenit, 8,4, jepet népérmjet:

00 =00, ' gradé (23a)

ku © matet né lidhje me vijén nga antena marrése/mobile q& ménjanon t& gjitha pengesat e terrenit
né drejtimin e antenés transmetuese/bazé mbi njé distancé deri né- 16 km, por qé nuk shkon mé tej
njé antene transmetugse/bazé. Matet né lidhje me horizontalin tek antena marrése/mobile, duke
qené pozitive nése vija e pastértisé éshté mbi horizontalin. Kjo tregohet né Fig. A. 2. 1-3.

. Kéndi i referencés 6, jepet népérmjet:
- b ' '
0, =arctan| —<—-=% hkalle . : 23b
, =arc ar{ 1000d ] . shkalle s (23b)

ku'h, dhe hy, jané lartésia e antenave transmeluese/bazé dhe marrése/mobile mbi nivelin e detit,
pérkatésisht. . ’

FIGUREA2.1-3

Terrain clearance angle

0 positive

16 km

8 negative

RRCO6-A2-C2-A2-1-3

Nése ekziston informacioni pérkatés né lidhje me kéndin e pastértisé sé terrenit, korrigjimi qé i
shtohet fugisé s¢ fushés llogaritet duke pérdorur:

Korrigjimi = J(Vv') =/(v) dB (23¢)

ku J(v) jepet népérmjet

J(v):{ﬁ 9+20log v—0.1 ooy

N ) I (23d)




image52.png
VT 0.036f (23¢)
v 7 0.065 0y S (239

Oat kéndi i pastértisé sé terrenit (gradé)

/. frekuenca nominale (MHz) nése korrigjimi kérkohet pér vlera negative té
lartésisé sé antenés transmetuese; frekuenca e kérkuar (MHz) nése llogaritet
korrigjimi i kéndit t& pastértisé sé terrenit.

Korrigjimi éshtg i vlefshém pér kéndin e pastértisé sé terrenit, 6,¢,, né gamén +0.557 to 40°
Korrigjimi pér 8,c, < +0.55 &shté i njéjté si pér O, 11 +0.55°.

Korrigjimi pér 8, > 40° &shté i nj&jté si pér O, ¢ 40°. )

Duhet t& merret parasysh qé kurbat e fuqisé sé fushés tokésore marrin parasysh humbjet pér shkak a

t& mbulimit tipik t& antenés marrése/mobile nga terreni i thyer butésisht. Késhtu, korrigjimet e

kéndit t& pastértisé s¢ terrenit Jane zero né njé kénd té vogél pozitiv tipik pér pozicionet e antenés
marrése/mobile. . :

Figura A.2.1-4 itustron korrigjin{in e kéndit t& pastértisé pér frekuencat nominaleA

FIGURE A 2.1-4

Terrain clearance angle correction

3 T L

B
-

Correction (dB)
N
i

100 MHz

600 MHz
2000 MHz

055 10 20 30 40 50
Terrain clearance angle (degrees)
RRCOG-A2-C2-A2-1-4

A.2.1.11  Variabiliteti i pikés marrése né parashikimin e mbulimit t& zonés tokésore

Pér pikat marrése té antenave marrése/mobile né toké, fuqia e fushés £ qé tejkalohet pér ¢% té
pikave marrése jepet népérmjet:

E(g)  E(mesém) Ofg/100) 77 (f) dB(uV/m) (24)
ku

O,(x): shpémdarja normale kumnulative plotésuese ¢ anasjellté si njé funksion
probabiliteti




image53.png
"¢ devijimi standard i shpémdarjes Gausiane t€ mesatares lokale t& zonés sé
studimit.

Vlerat e devijimit standard pér sistemet numerike qé kané njé gjerési brezi mé & vogél se | MHz
dhe pér sistemet analoge jepen si njé funksion i frekuencave népérmjet:
oL " K L6log(f) dB (25)
ku:
K 2.1 pér sistemet mobile né pikat marrése urbane

3.8 pér sistemet mobile né pikat marrése suburbane ose népérmjet kodrave té
uléta : .

"1 5.1 pér sistemet analoge t& transmetimit
f frekuenca e kérkuar (MHZ).

Pér sistemet mimerike & kané njé gjerési brezi prej 1 MHz ose mé t€ gjeré, njé devgnm standard
prej 5.5 dB pérdoret pér t€ gjitha frekuencat.

Pérqindja e pikave marrése ¢ mund té variojné ndé'rmjel 1% dhe 99%: Kjo metodé parashikimi i
perhap;es nuk pérdoret pér pikat marrése me perqmdje mé pak se 1% apo mé t€ madhe se 99%.

Komgjlmx i variabilitetit t& pikés marrwése nuk duhet t¢ zbatohet nése pika marrése marrés/mobil

_esh!e mbj det.

A.2.1.12  Njé pérafrim me funksionin e shpérndarjes normale kumulative plotésuese €&
anasjellté .

Pérafrimi i-méposhtém me funksionin e shpémdarjes normale kumulative plmesuesc t€ anasjellté
Q,(r) -&shté 1 vlefshém pér 0.01 £x £0.99:

Qi) = T(x) — §(x) ifx .05 (26a)
Qi) - {T(l-x)-&1-x}  ifx 105 (26b)
ku:

T(x) = y[-21n(x)] (26¢)
I (PR A GRSV RE A CI) hers 26d
5 7 By 79+ DY) TG Dy 00 o @00

Co 7 2515517

C, 71 0.802853

Cy 70010328

Dy 1432788

Dy . 0.189269

Dy . 0.001308

Vlerat e dhéna nga ekuacionet ¢ méposhtme jepen né Tabelén A.2.1-2.
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A.2.1.13

Nése kérkohet, humbja e transmetimit ekuivalent bazé pér njé fuqi t& caktuar té fushés jepet

népérmjet:

ku:

Vlerat e shpérndarjes normale kumulative

TABELA A.2.1-2

plotésuese té anasjellta

%] i@ (g% ] 0100 [¢% | @100 [¢%] 0o |
U1 2327 [26] o643 sl 0025 |76 0706 |
2! 2054 - |27 0.612 52 -0.050 " | 77 -0.739
3 1[ .1.881 28 0.582 53 ~-0.075 78 ~0.772
4i 1751 29 | 0.553 54 -0.100 79 -0.806
5| ne4s  [30| 0524 |55 -0125 | 80| 084l
6 i 1.555 3t 0.495 56 —0.151 - | 81 ~0.878
71 1476 32 0.467 571 0176 | 82| -0915

L8| 1405 330 0439 | 8| 0202 |83 0954
9 | 1341 | 34| 0412 | 59| 0227 | 84| -0994

.10 ‘ 1.282 33 0.385 60 -0.253 85 ~1.036
1 'r 1.227 36 0.358 61 -0.279 8 | ' -1.080
2§ st |37 0.331 62 -0.305 87| -1.126
13 1.126 38 0.305 63 ~0.331 | 88 ~1.175
14 1080 [39] 0279 |64| -0358 |89 -1227
15 1.036 40 0.253 .65 -0.385 - 20 -1.282
16 0.994 41 0.227 66 -0.412 91 -1.341
1717 0954 42 0.202 67 -0.439 92 ~1.405
181 0.915 43 0.176 63 -0.467 93 -1.476
19 | 0.878 44 0.151 69 -0.495 94 -1.555
20 0.841 i 43 0.125 70 ~0.524 95 -1.645
Z|4L 0.806 46 0.100 7 -0.553 96 -=1.751
22 | 0.772 47 0.075 72 -0.582 97 -1.881
23 0.739 48 0.050 73 -0.612 98 -2.054
24 0.706 49 0.025 74 —0.643 99 -2.327
25 0.674 50 0.000 75 -0.674

Humbja e transmetimit ekuivalent bazé

L, " 139-E 20logf  dB

Ly Humbja e transmetimit ekuivalent bazé (dB)
E: fugia e fushés (dB(pV/m)) pér 1 kE e.r.p. (dB(uV/m))

/- frekuenca e kérkuar (MHz).

@7
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A2.1.14  Pérafrimi me gjatésiné e trasesé sé pastértisé Fresnel 0.6

Gjatésia e trasesé q€ arrin njé pastérti né 0.6 té rrezes s€ zonés sé paré Fresnel mbi njé terren
lehtésisht t& harkuar, pér njé frekuencé té caktuar dhe lartésité e antenés /1, dhe hy, jepet péraférsisht
népérmjet:

Dog (f; h h’)"‘ L km 28)
06 1 A2) ) D . (
ku:
Dy termi i_varur nga frekuenca

© 00000389 f hk, km

Dy termi asimptotik i pércaktuar nga distancat e horizontit

4 km - ' , , (28b)
f frekuenca nominale (MHz) ’

by, hy: lartésité e antenés mbi terrenin ¢ rrafshét (m).

. Né ekuacionet e mésipérm, vlera /, duhet té jeté ekufizuar, sipas rastit, né ményré té-tillé 4é té mos
jets mé e vogél se zero. Pér mé tepér, vlera qé rezulton e Dyg duhet t€ jeté e kufizuar, slpab rastit,
késhtu gé t& mos jeté mé e vogél se 0.001 km. 3

A2.1.15 Procedura pér zbatimin e késaj metode té parashikimit té pérhapjes

Procedura graduale ¢ dh&ng mé poshté synohet té zbatohet pér vlerat e rrjedhura nga fugia e fushés
kundrejt tabelave t& distancés (shih Aneksin 2.2 té kétij kapitulli). Ajo, megjithaté, mund t¢
zbatohet pér vlerat e pérftuara nga kurbat, rast né té cilin nuk nevojitet procedura e interpolimit t&
distancés té hapit 8.1.5. )

. Hapi 1. Pércaktimi i tipit t€ trasesé té pérhapjes si toké, det ose det i ngrohté. Nése traseja &shté i
pérzier, atéheré pércaktohen dy lloje trasesh qé konsiderohen si lloji i paré dhe i dyté i pérhapjes.
Nése traseja mund té pérfaqésohet nga njé lloj i veganté, atéheré ky konsiderohet si lloji i paré 1
pérhapjes dhe nuk kérkohet metoda e trasesé sé pérzier qé éshté dhéné né Hapin 11.

Hapi 2: Pér ¢do pérgindje kohe t& dhéné (né gamén 1% deri 50%) pércaktohen dy pérqindje
nominale kohé si mé& poshté:
- Nése pérgindja e kérkuar e kohés éshté > 1% dhe < 10%, pérqindjet nominale ¢ ulét dhe
e larté jané pérkatésisht > 1% dhe < 10%,;
- Nése pérgindja e kérkuar e kohés éshté > 10% dhe < 50%, pérqindjet nominale e ulét
dhe e lart€ jané pérkatésisht 10% dhe 50%.
Nése pérqindja e kérkuar e kohés éshté e barabarté me 1% ose 10% apo 50%, kjo vleré
konsiderohet si koha e pérqindjes nominale té ulét dhe nuk kérkohet procesi i interpolimit i Hapit
10.
Hapi 3: Né lidhje me ¢do frekuencé té kérkuar ndérmjet 174 dhe 862 MHz, pércaktohen dy
frekuenca nominale si mé poshté:
nése frekuanca e kerkuar < 600 MHz, frckuencat nominale e ulét dhe e larté jané
pérkatésisht 100 dhe 600 MHz:

nése frekuanca e kérkuar > 600 MHz, {rekuencat nominale ¢ ulét dhe e larté jané
pérkatésisht 600 dhe 2 000 MHz;

(28a)
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Nése frekuenca e kérkuar éshté e barabarté me 100 ose 600 MHz, kjo vleré konsiderohet si
frekuenca e ulét nominale dhe nuk kérkohet procesi i interpolimit t€ hapit 9.

Hapi 4: Pércaktimi i distancave nominale e ulét dhe e larté nga Tabela A.2.1-1 mé e afért me
distancén e kérkuar. Nése distance e kérkuar pérkon me njé vleré né Tabelén A.2.1-1, kjo
konsiderohet si distance e ulét nominale dhe nuk kérkohet procesi 1 interpolimit i Hapit 8.1.5.

Hapi 5: Pér tipin e paré té pérhapjes, ndiq Hapat 6 deri 10.
Hapi 6. Pér pérqindjen e ulét nominale té kohés, ndiq Hapat 7 deri 9.
Hapi 7: Pér frekuencén e ulét nominale, ndiq Hapin 8. .

Hapi 8. Pérftimi i fuqisé sé fushés sé tejkaluar né 50% t¢ pikave marrése pér njé antené
marrése/mobile né lartésing mbi tokén, R, perfaqeauese t8 tufls sé terrenit rrethues, pér distancén e
kérkuar dhe lartésing e antenés transmetuese/bazg, si mé poshts:

Hapi 8.1. Pér njé lartési t& antenés transmetuese/bazé A € Eshté e barabarté apo mé e
madhe’se 10 m, ndigni Hapat 8.1.1 deri 8.1.5.. -

Hapi 8.1.1: Pércaktimi i vlerave nominale hy t& ulét dhe té larté duke pérdorur metodén
e dhéné né § A.2.1.4.1 t& kétij kapitulli. Nése k) pérkon me njé t& vlerave nominale 10,
20, 37.5, 75, 130, 300, 600 ose 1 200 m, kjo do t& konsiderohet si vlera e ulét nominale
e hy dhe nuk kérkohet procesi i interpolimit.té Hapit 8.1.6. ’

Hapi 8 1.2; Pér vlerén e ulét nominale A, ndiqen Hapat 8.1.3 deri 8.1.5.
Hapi 8.1.3: Pér vlerén e ulét nominale t& distancés, ndiget Hapi 8.1.4.

Hapi 8.1.4: Pérftimi i fugisé sé fushés s& tejkaluar né 50% té pikave marrése pér njé
antené marrése/mobile né lartésing R, pérfagésuese e tufés. né terrenin rrethues, pér
vlerat e kérkuara té distancés, d, dhe lartésiné e antenés transmetuese/bazg, 4;.

Hapi 8.1.5: Nége distance e kérkuar nuk pérkon me distancén e ulét nominale,
pérsériten Hapat 8.1.4 pér distancén nominale t€ larté dhe interpolohen t& dy fuqité e
fushés pér distancén e kérkuar duke pérdorur metodén e dhéné né § A.2.1.5 t& kétij
kapitulli.

Hapi 8.1.6: Nése lartésia e kérkuar ¢ antenés transmetuese/bazg, h;, nuk pérkon me njé
nga vlerat nominale, pérsériten hapat 8.1.3 deri 8.1.5 dhe interpolohen/ekstrapolohen
pér i duke pérdorur metodén e dhéné né § A.2.1.4.1 té kétij kapitulli. Nése &shté e
nevojshme, kufizohet rezultati i né vleran maksimale t& dhéné né § A.2.1.2 t& kétij
kapitulli.

Hapi 8.2 Pér lartésing ¢ antenés transmetuese/bazé k) mé t€ vogél se 10 m, pércaktohet
fuqia e fushés pér lartésiné dhe distancén e kérkuar duke pérdorur metodén e dhéné né §
A.2.1.4.2 t& kétij kapitulli. Nése A, éshté mé i vogél se zero, pérdoret gjithashtu metoda
e dhéné né § A.2.1.4.3 t& kétij kapitulli.

Hapi 9: Nése frekuenca e kérkuar nuk pérputhet me frekuencén e ulét nominale, pérséritet Hapi 8
pér frekuencén e larté nominale dhe interpolohen du fuqité e fushés duke pérdorur metodén e dhéné
né § A.2.1.6 & kétij kapitulli. Nése éshté e nevojshme, kufizohet rezultati né fuqing maksimale &
fushés si¢ éshté dhéné né § A.2.1.2 & kétij kapitulli.

Hapi 10: Nése pérqindja e kérkuar e kohés nuk pérkon me pérqindjen e ulét nominale té kohés,
pérsériten Hapat 7 deri 9 pér pérqindjen e larté & kohés dhe interpolohen dy fugi:é e fushés duke
pérdorur metodén ¢ dhéné né § A.2.1.7 16 kétij kapitulli.

Hapi 11: Nése parashikimi &shté pér njé traseje té pérzier, ndiqet procedura e dhéné né § A.2.1.8 t&
kétij kapitulli.
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Hapi [2: Korrigjimi i fuqisé sé fushés pér lartésing 4, té antenés marrése/mobile duke pérdorur
metodén e dhéné né § A.2.1.9 t& kétij kapitulli.

Hapi 13: Nése ekziston informacion né lidhje me kéndin e pastértisé sé terrenit né njé piké marrése
té antenés marrése/mobile mbi toké, korrigjohet fuqia e fushés pér kéndin e pastértisé sé terrenit t&
antenés marrése/mobile duke pérdorur metodén e dhéné né § A.2.1.10 t& kétij kapitulli.

Hapi [4: Nése &shté e nevojshme t& dihet fuqia e fushés né njé pikés marrése t& antenés
marrése/mobile mbi toké qé éshté e tejkaluar né njé pérqindje t& pikave marrése t& ndryshme nga
50%, korrigjohet fuqia ¢ fushés pér pérqindjen ¢ kérkuar t& plkave marrése duke pérdorur metodén
¢ dhéné né § A.2.1.11 & kéty kapitulli.

Hapi-15: Nésc éshté e nevojshme, kufzohet fuqiné rezultante & fushés né maksnmumm e dhéné né
§ A.2.1.2 t¢ keétij kapitulli. -

Hapi 16- Nése kérkohet, konvertohet fugia ¢ fushés né humbjen e transmetimit ekuivalent bazé pér
trasené duke pérdorur metodén ¢ dhéné né § A.2.1. 13 t& ketij kapltulh

" ANEKSI 2.2
Vierat e pérpunuéra té fuqisé sé fushés

Vlerat € fuqis¢ sé¢ fushés (dB(uV/m)) kundrejt distancés (km), q¢ pérkojné me, familjen e kurbave t&
pérhapjes né Aneksin 2.3 t& kétij kapitulli, jané dhéné né tabelat e méposhtme:

Table A.2.2.2

FS_curves_RRC_04.
txt

Udhézimet e detajuara pér interpolimin ¢ kétyre vlerave té pérpunuara jané dhéné né § A.2.1.5,
A.2.1.6 dhe A.2.1.7 1€ Aneksit 2.1 t& kétij kapitulli.

ANEKSI 2.3
Kurbat e pérhapjes

Kurbat e pérhapjes t€ treguara né figura pérdoren s€ bashku me hartén e treguar né § 2.2.2 t&
Kapitullit 2 t¢ Aneksit 2 té kétij Kapitulli pér planifikimin e shérbimit t& transmetimit. Mbi bazén e
statistikave qé 1rjedhin nga rezultatet ¢ matjeve, ato japin gjithashtu shqyrtimet teorike, vlerén e
fuqisé sé fushés sé tejkaluar pér 50% té pikave marrése pér pérqindjet e kohés 50%, 10% dhe 1%.

Vlerat e pérftuara pérkojné me njé lartési antene marrése prej 10 m mbi terrenin rrethues né zoné (&
hapur, Vlerat shprehen né decibel g& Hdhen mé 1 uVAn (dB(uV/An)) pér nje & 1 kEné

rin ¢ pikés st margjes. Kurbat japin vierate fuqisé s€ fushés sé te; 50% té pikave
marrése dhe ¢do figuré pérputhet né pérqindjet ¢ kohés prej 50%, 10% dhe 1% pér secilén nga
zonat gjeografike.
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Té dhénat e dhéna pér tipe té ndryshme zonash dhe klimash (shih § 2.2.2 t€ Kapitullit 2 t& Aneksit
2):

Ketu vazhdojne 92 sllajte grafikesh
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Preambul

Sesioni i Paré 1 Konferencés Rajonale té Radiokomunikacionit pér planifikimin e shérbimit té transmetimit
tokésor numerik n€ pjesét e Rajoneve 1 dhe 3. né bandat e frekuencave 174-230 MHz dhe 470-862 MHz
(Gjenevé- 10 - 28 maj 2004) miratoi njé Rezoluté COMS5/2 (RRC-04), me ané té sé cilés 1 rekomandoi
Késhillit t€ ndryshonte Rezolutén 1185 (e ndryshuar. 2003) me synimin e mbledhjes sé sesionit t& dyté t&
RRC-sé.

Né sesionin ¢ vitit 2004, Késhilli vendosi me anén e Rezolutés 1224, gé Sesioni 1 Dyt¢ i RRC-sé té mblidhet
né Gjenevé nga 15 maji deri né 16 gershor 2006, dhe vendosi axhendén e tij. Axhenda, datat dhe vendet e
Konferencés u miratuan nga shumica e kérkuar e Shteteve Anetare té Bashklmxt Ndérkombétar té
Telekomunikacionit nga Sfera e Planifikimit.

RRC- 06 u mblodh né Gjenevé né periudhén e parashikuar dhe punoi mbi bazén ¢ axhendés sé miratuar nga
Késhilli. A1 miratoi Marréveshjen Rajonale né lidhje me planifikimin e shérbimit té transmetimit tokésor
numerik né Rajonin 1 (pjesé té Rajonit | qé ndodhet né peréndim té meridianit 170° E dhe né veri té
paralelit 40° S, pérveg territorit té Mongolisé) dhe né Republikén Islamike té Iranit, né bandat e frekuences
174-230MHz dhe 470-862 MHz (Gjenevé, 2000), si dhe Rezolutat pérkatése q¢ ndodhen né kéto Akte Finale.

Delegatét qé nénshkruajné kéto Akte Finale, té cilét 1 nénshtrohen aprovimit nga autoritetet e tyre
kompetente, deklarojné q& nése njé Shtet Anétar i-Bashkimit bén rezerva né lidhje me zbatimin e 11j€ ose mé
shumé dispozitave té késaj Marréveshjeje Rajonale, asnjé Shtet Anétar nuk &shté i detyruar té respektojé até
dispozité apo ato dispozita né lidhje me até Shtet Anétar té vecanté. )
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MARREVESHJE RAJONALE!

N lidhje me planifikimin e shérbimit té transmetimit tokésor numerik né Rajonin 1 (pjesét e Rajonit
1 qe ndodhen né peréndim té meridianit 170° E dhe n& veri té paralelit 40° S, pérvec territorit té
Mongolisé) dhe né Republikén Islamike té Iranit, né bandat e frekuencés 174-230MHz dhe 470-862
MHz ‘

(Gjeneva, 2006)
PREAMBUL

Delegatét e poshtéshénuar té Shicteve Anétare (¢ méposhtém té Bashkimit Ndérkombétar té
Telekomunikacionit:, |
(XXX. YYY, Z2ZZ...),

t& mbledhur né Gjenevé nga 15 maji deri' né 16 "qershor 2006 pér' Konferencén Rajonale t& |
RadiokomuniKacionit t& thirrur sipas kushteve t& Kushtetutés ITU dhe Konventés 1TU, t& pérmendira né
Nenin 1 t¢ késaj Marréveshjeje, kané miratuar, duke iu nénshtruar aprovimit nga organet e tyre kompetente,

" dispozitat € méposhtme né lidhje me shérbimin e transmetimit tokésor né bandat & frekuencés 174-230 MHz’
dhe 470-862 MHz, sé bashku me dispozitat pér shérbimet e tjera tokésore primare, sipas pérkufizimit né
Nenin 1 té késa) Marréveshjeje, né Rajonin 1 (pjesé € Rajonit 1 g&é ndodhet né peréndim té meridianit 170°
E dhe né veri té paralelit 40° S, pérveg territorit t&€ Mongolisé) dhe né Republikén Islamike t& Iranit.

! Dispozital e késaj Marréveshjeje zbatohen mutatis mutandis né Palesting sipas referimit té Rezolutés 99 (Minneapolis,
1998) me kusht gé Palestina té njoftojé Sekretarin e Pérgjithshém t& ITU-sé gé ajo pranon t& drejtat dhe detyrohet té
respektojé detyrimet q& rriedhin prej saj.

2 pgr Marokun, Plant analog mbulon bandén 170-230 MHz.
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1.10

1.11

1.12

NENET

NENI1

Pérkufizime

Pér qéllimet e késaj Marréveshjeje, termat e méposhtém kané kuptimet € pércaktuara mé poshté:
Bashkimi: Bashkimi Ndérkombeétar i Telekomunikacionit.

Sekretar i Pérgjithshém: Sekretar i Pérgjithshém i Bashkimit.

Byro: Byroja ¢ Radiokomiinikimit.

Kushtetuta: Kushtetuta e Bashkimit.

Konventa: Konventa e Bashkimit.

Radio Rregullorel:‘ Radio Rregulloret ¢ referuara né Nr 31 t& Kushtetutés.

Konferenca: Konterenca Rajonale e Radiokomunikimit e vitit 2006 pér planifikimin e shérbimit té
transmetimit tokésor numerik né Rajonin 1 (pjesé t€ Rajonit 1 q& ndodhet né peréndim t& meridianit
170° E dhe né veri t& paralelit 40° S, pérveg territorit t& Mongolisé) dhe né Republikén Islamike t¢
Iranit, né bandat ¢ frekuencés 174-230MI1z dhe 470-862 MHz (Gjenevé, 2000) (RRC:06)°

Zona e Planifikimit: Rajoni 1, (ato pjesé té Rajonit 1, si¢ jané té pércaktuara né Nr. 5.3 t& Radio
Rregulloreve & vendosura né peréndim té€ meridianit 170° E dhe né veri t€ paralelit 40° S, pérveg
territorit t¢ Mongolisg), dhe né Republikén Islamike té Iranit.

Marréveshja: Marréveshja Rajonale dhe Anekset e saj, sé¢ bashku me Planer e saj pérkatése, té
hartuara nga Konferenca.

Planet: Plani analog dhe Plani numerik si¢ jané specifikuar ng § 3.1, té Nenit 3 t& késaj
Marréveshjeje dhe me pas té pérditésuara duke zbatuar me sukses procedurén e Seksionit 4.1 té
Nenit 4 € késaj Marréveshjeje

Anétar Kontraktues: Cdo Shtet Anétar né Zonén e Planifikimit i cili ka miratuar ose aderuar né kété
Marréveshje.

Administrate: Nése nuk tregohet ndryshe, termi Administraté tregon Administratén, sipas
pércaktimit té Nr. 1002 t& Kushretusés, t&€ njé Anétari Kontrakiues.

MIFR: Regjistri Bazé Ndérkombétar 1 Frekuencave.

- sesioni i dyté, pérgjegjas pér hartimin e njé Marréveshjeje dhe Planeve pérkatés, u mbajt né Gjenavé nga 15 majt deri
16 gersher 2006
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