[bookmark: _GoBack]Vendim
Nr.1337, datë 10.10.2008

Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë për programet e studimit të ciklit të dytë dhe master I nivelit të parë, me kohë të plotë, si dhe tarifat e shkollimit për programet e studimit, të miratuara për vitin akademik 2008-2009

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 34, 36 e 75 të ligjit nr.9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Kuota e pranimeve në institucionet publike të arsimit të lartë, për programet e miratuara për vitin akademik 2008-2009, në ciklin e dytë të studimeve, me kohë të plotë, të jetë 4 110. Këto kuota ndahen, si më poshtë vijon:
a) Për programet e studimit të ciklit të dytë (DND)		2 960;
b) Për programet e studimit master i nivelit të parë (MNP)	1 050;	
c) Për programe të dyta studimi					100.
2. Kuota e pranimeve të reja për programet e studimit të ciklit të dytë (DND), me kohë të plotë, sipas shkronjës “a” të pikës 1 të këtij vendimi, shpërndahet sipas programeve të studimit dhe institucioneve publike të arsimit të lartë, pasqyruar në tabelën nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
3. Kuota e pranimeve të reja për programet e studimit master i nivelit të parë (MNP), me kohë të plotë, sipas shkronjës “b” të pikës 1 të këtij vendimi, shpërndahet sipas programeve të studimit dhe institucioneve publike të arsimit të lartë, pasqyruar në tabelën nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
4. Kuotat e pranimeve për një program të dytë studimi, të përcaktuara në shkronjën “c” të pikës 1 të këtij vendimi, shpërndahen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në bazë të kërkesave të institucioneve publike të arsimit të lartë.
5. Institucionet publike të arsimit të lartë shpërndajnë kuotat e vëna në dispozicion të tyre, në masën jo më pak se 30 për qind, për studentët, që kanë përfunduar ciklin e parë në institucionet e tjera të arsimit të lartë, dhe jo më shumë se 70 për qind për ata që i kanë përfunduar këto studime pranë tyre. Në rastet kur nuk ka kandidatë, që plotësojnë kriteret dhe kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve në institucionet e tjera të arsimit të lartë, institucioni publik i arsimit të lartë ka të drejtë të plotësojë kuotën e vënë në dispozicion me studentët, që janë diplomuar në ciklin e parë, në atë institucion.
Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve përcaktohen nga vetë institucionet publike të arsimit të lartë dhe ato bëhen publike.
6. Tarifat vjetore të shkollimit për studentët, që do të regjistrohen në vitin e parë, për të gjitha programet e studimit të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2008-2009, të jenë, si më poshtë vijon:

a) Në Universitetin e Tiranës
I. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës:
i) Fizikë								40 000 lekë;
ii) Matematikë								40 000 lekë;
iii) të gjitha programet e tjera						56 000 lekë.
II. Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja					48 000 lekë;
III. Në Fakultetin Histori-Filologji:
i) Arkeologji								72 000 lekë;
ii) Trashëgimi kulturore							72 000 lekë;
iii) Të gjitha programet e tjera						48 000 lekë.
IV. Në Fakultetin e Shkencave Sociale					60 000 lekë.
b) Në Universitetin Politeknik të Tiranës:
I. Në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit			56 000 lekë;
II. Në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike				48 000 lekë;
III. Në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike				40 000 lekë;
IV. Në Fakultetin Gjeologji-Miniera					40 000 lekë;
V. Në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit				60 000 lekë.
c) Në Universitetin Bujqësor të Tiranës:
I. Në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit				36 000 lekë;
II. Në Fakultetin e Bioteknolgjisë dhe Ushqimit				40 000 lekë;
III. Në Fakultetin e Shkencave Pyjore					36 000 lekë;
IV. Në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit			48 000 lekë.
7. Tarifat vjetore të shkollimit për studentët, që do të regjistrohen në vitin e parë, në programet e studimit master i nivelit të parë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2008-2009, të jenë:
a) Në mësuesi, për ciklin e lartë të arsimit bazë, në të gjitha institucionet publike të arsimit të lartë, të jetë:
i) për lëndët fizikë, matematikë, informatikë apo kombinimet e tyre	24 000 lekë;
ii) të gjitha programet e tjera						32 000 lekë.
b) Në mësuesi, për arsimin e mesëm:
i) për lëndët fizikë, matematikë, informatikë apo kombinimet e tyre	32 000 lekë;
ii) të gjitha programet e tjera						36 000 lekë.
8. Kandidatët, që u përkasin shtresave sociale, si të verbër, të shurdhër, invalidët, paraplegjikë dhe tetraplegjikë, studentë me aftësi të kufizuara, fëmijë romë apo fëmijë të policëve të rënë ose të plagosur, për shkak të detyrës, ish-të përndjekur politikë, që do të fitojnë të drejtën në një program studimi, të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, do të paguajnë një kuotë, në masën 50 për qind të tarifës së shkollimit.
Këtë të drejtë do ta kenë edhe studentët e viteve më të larta, që u përkasin po këtyre shtresave sociale.
9. Studenti i nënshtrohet vetëm një tarife vjetore shkollimi. Studentët përsëritës i nënshtrohen tarifës së shkollimit të vitit akademik, në të cilin vazhdojnë studimet.
10. Në çdo program studimi, në ciklin e dytë të studimeve, me kohë të plotë, në vitin akademik 2008-2009, studentët e shkëlqyer nga cikli i parë dhe cikli i dytë nuk e paguajnë tarifën e shkollimit në vitin akademik pasardhës.
Në programet e studimit master i nivelit të parë në mësuesi, për ciklin e lartë të arsimit bazë, për lëndët fizikë, matematikë apo kombinimet e tyre, me kohë të plotë, në vitin akademik 2008-2009, studentët me mesatare, të ciklit të parë, jo më të ulët se nota 8 (tetë), nuk paguajnë tarifën e shkollimit.
11. Kuotat e pranimeve për një program të dytë studimi, të përcaktuara në shkronjën “c” të pikës 1 të këtij vendimi, shpërndahen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në bazë të kërkesave të institucioneve publike të arsimit të larë.
12. Kuotat e pranimeve në ciklin e dytë të studimeve, sipas pikës 1 të këtij vendimi, që mbeten të parealizuara, rishpërndahen, sipas institucioneve publike të arsimit të lartë dhe programeve të ndryshme të studimit, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
13. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe institucionet publike të arsimit të lartë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha	




Tabela nr.1

	Nr.
	Emërtimet e programeve të studimit
	UT
	UPT
	UBT
	USH
	Σ

	1
	Biologji mjedisore
	30
	
	
	
	30

	2
	Biologji molekulare
	30
	
	
	
	30

	3
	Fizikë
	30
	
	
	
	30

	4
	Bioteknologji molekulare dhe industriale
	40
	
	
	
	40

	5
	Kimia industriale dhe mjedisore
	30
	
	
	
	30

	6
	Inxhinieria e proceseve kimike
	30
	
	
	
	30

	7
	Shkencat dhe teknologjitë ushqimore
	30
	
	
	
	30

	8
	Kimi-analiza kimike dhe vetitë e lëndës
	30
	
	
	
	30

	9
	Matematikë
	30
	
	
	
	30

	10
	Inxhinieri matematike dhe informatikë
	30
	
	
	
	30

	11
	Informatikë
	40
	
	
	
	40

	12
	Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor e turistik
	100
	
	
	
	100

	13
	Përkthim teknik-letar dhe interpretim
	80
	
	
	
	80

	14
	Gjuhësi
	100
	
	
	
	100

	15
	Histori
	100
	
	
	
	100

	16
	Arkeologji
	20
	
	
	
	20

	17
	Trashëgimi kulturore
	20
	
	
	
	20

	18
	Marrëdhënie ndërkombëtare
	30
	
	
	
	30

	19
	Gazetari
	150
	
	
	
	150

	20
	Përkatësi gjinore dhe zhvillim
	120
	
	
	
	120

	21
	Psikolog shkollor/organizacional
	30
	
	
	
	30

	22
	Psikolog klinik i zhvillimit dhe marrëdhënieve
	30
	
	
	
	30

	23
	Filozofi sociale
	100
	
	
	
	100

	24
	Shkenca politike-teori politike
	60
	
	
	
	60

	25
	Sociologji e zhvillimeve shoqërore
	40
	
	
	
	40

	26
	Punë sociale
	100
	
	
	
	100

	27
	Inxhinieri elektronike
	
	30
	
	
	30

	28
	Inxhinieri e telekomunikacionit
	
	30
	
	
	30

	29
	Inxhinieri informatike
	
	30
	
	
	30

	30
	Inxhinieri elektrike
	
	50
	
	
	50

	31
	Inxhinieri mekanike
	
	100
	
	
	100

	32
	Inxhinieri materiale
	
	50
	
	
	50

	33
	Inxhinieri tekstili dhe mode
	
	30
	
	
	30

	34
	Inxhinieri gjeologjike
	
	80
	
	
	80

	35
	Inxhinieri e burimeve natyrore
	
	80
	
	
	80

	36
	Inxhinieri gjeofizikë
	
	20
	
	
	20

	37
	Inxhinieri gjeomjedis
	
	20
	
	
	20

	38
	Inxhinieri ndërtimi
	
	150
	
	
	150

	39
	Inxhinieri hidroteknikë
	
	30
	
	
	30

	40
	Inxhinieri gjeodezi
	
	30
	
	
	30

	41
	Inxhinieri agrare
	
	
	150
	
	150

	42
	Inxhinieri agromjedisi
	
	
	50
	
	50

	43
	Inxhinieri agroushqimore
	
	
	60
	
	60

	44
	Inxhinieri përpunim druri
	
	
	20
	
	20

	45
	Inxhinieri pyjore
	
	
	20
	
	20

	46
	Ekonomi dhe politika agrare
	
	
	150
	
	150

	47
	Financë-Kontabilitet
	
	
	200
	
	200

	48
	Menaxhim agrobiznesi
	
	
	150
	
	150

	
	Gjithsej
	1430
	730
	800
	0
	2960
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Tabela nr.2

	Nr.
	Emërtimet e programeve të studimit
	UE
	USH
	UV
	UK
	UGJ
	Σ

	1
	MNP në mësuesi në CLAB në gjuhë-letërsi
	60
	60
	
	60
	60
	240

	2
	MNP në mësuesi në CLAB në biologji-kimi
	80
	80
	
	
	
	160

	3
	MNP në mësuesi në CLAB në gjuhë italiane
	30
	30
	
	
	
	60

	4
	MNP në mësuesi në CLAB në gjuhë gjermane
	30
	30
	
	
	
	60

	5
	MNP në mësuesi në CLAB në gjuhë frënge
	30
	30
	
	
	
	60

	6
	MNP në mësuesi në CLAB në gjuhë angleze
	60
	60
	
	50
	
	170

	7
	MNP në mësuesi në CLAB në matematikë-fizikë
	30
	30
	30
	30
	
	120

	8
	MNP në mësuesi në CLAB në matematikë-informatikë
	30
	30
	
	
	
	60

	9
	MNP në mësuesi në CLAB në histori-gjeografi
	60
	
	
	
	60
	120

	
	Gjithsej
	410
	350
	30
	140
	120
	1050

















Aneks
Analiza e kostos mesatare për programet e studimit të ciklit të dytë

Në Universitetin e Tiranës

Në 000 lekë
	Nr.i studentëve
	20

	Leksionet: 475 x 1.5 = 717
Seminare: 128 x 1 = 128
Laboratorë: 235 x 0.8 = 188
Praktikë: 125 x 0.5= 62.5
Prova finale: 350

Shuma e orëve të konvertuara: 1445.5
	

	Pedagogë
	6.5

	Pagat: 6.5 x 100 x 12.6 = 8190
Sigurime shëndetësore: 8190 x 21.7% = 1777.2
Shërbime: 8190 x 20% = 1638
Investime: 8190 x 20% = 1638

	

	Kostoja e të gjithë programit të studimit
	13243.2

	Kostoja e vitit të parë
	6621.6



Në Universitetin Politeknik tË Tiranës

Në 000 lekë
	Nr.i studentëve
	40

	Leksionet: 600 x 1.5 = 900
Seminare: 364.5 x 1 = 364.5
Laboratorë: 70 x 0.8 = 568
Praktikë:  40 x 0.5 = 20

Shuma e orëve të konvertuara: 1340
	

	Pedagogë
	6.09

	Pagat: 6.09 x 100 x 12.6 = 7673.4
Sigurime shëndetësore: 7673.4 x 21.7% = 1665.1
Shërbime: 7673.4 x 20% = 1534.6
Investime: 7673.4 x 20% = 1534.6

	

	Kostoja e të gjithë programit të studimit
	12407.7

	Kostoja e vitit të parë
	6203.8








Në Universitetin Bujqësor tË Tiranës

Në 000 lekë
	Nr.i studentëve
	60

	Leksionet: 900 x 1.5 = 1350
Seminare: 600 x 1 = 600

Shuma e orëve të konvertuara: 1950
	

	Pedagogë
	8.8

	Pagat: 8.8 x 100 x 12.6 = 11088
Sigurime shëndetësore: 11088 x 21.7% = 2406
Shërbime: 11088 x 20% = 2217.6
Investime: 11088 x 20% = 2217.6

	

	Kostoja e të gjithë programit të studimit
	17929.2

	Kostoja e vitit të parë
	8964.6




Program studimi master i nivelit të parë (MNP) në mësuesi

Në 000 lekë
	Nr.i studentëve
	60

	Leksionet: 285 x 1.5 = 427.5
Seminare: 400 x 1 = 400 
Praktikë: 100 x 0.5 = 50

Shuma e orëve të konvertuara: 977.5
	

	Pedagogë
	4.44

	Pagat: 4.44 x 100 x 12.6 = 5594.4
Sigurime shëndetësore: 5594.4 x 21.7% = 1213.9
Shërbime: 5594.4 x 20% = 1118.8
Investime: 5594.4 x 20% = 1118.8

	

	Kostoja e të gjithë programit të studimit
	9045.9
















UDHËZIM
Nr.28, datë 6.10.2008
 
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET E RADIOKOMUNIKACIONIT 

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe të nenit 11 të ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, Ministri i Financave dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) 

UDHËZOJNË:

1. Tarifat për shërbimet e radiokomunikacioneve caktohen sipas shtojcës nr.1 që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Koha e llogaritjes së tarifës do të bëhet në bazë javore, sipas tabelave të shtojcës nr.1 të këtij udhëzimi.
3. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) do të veprojë si agjent tatimor për mbedhjen e kësaj tarife. 
4. Tarifa e shërbimit është vjetore, e menjëhershme dhe paguhet brenda tremujorit të parë të vitit në vazhdim. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) është i detyruar t'i transferojë të ardhurat e vjelura nga kjo tarifë në Buxhetin e Shtetit, brenda datës 30 të muajit, në të cilin janë arkëtuar.
5. Për shërbimin e kryer, AKEP përfiton 5% komision të llogaritur mbi masën e tarifave që ka arkëtuar dhe ka transferuar në Buxhetin e Shtetit. 
6. Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

	MINISTri I FINANCAVE
Ridvan Bode	
	DREJTORi EKZEKUTIV I AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
Ilir Shehu







							





Shtojca 1 : TARIFAT PËR SHËRBIMET E RADIOKOMUNIKACIONIT
	
	Tabela A-1
	LIDHJE FIKSE RADIO-RELE   ( LIDHJE FIKSE MIKROVALORE MBI 1 GHz )
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                             ( f )
	Kapaciteti i transmetimit                                            ( C )
	Distanca e lidhjes            ( D )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	E
	D
	C
	VT
	Pt = B · f · E · D · C · VT                                                         ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	1 GHz - 5 GHz
	2.0
	

	
	
	
	5 GHz - 10 GHz
	2.5
	

	
	
	
	10 GHz - 25 GHz
	1.8
	

	
	
	
	Mbi 25 GHz
	1.5
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Distanca e lidhjes
	D
	D ≤ 15 km 
	1.0
	

	
	
	
	15 < D ≤ 40 km
	1.2
	

	
	
	
	40 < D ≤ 80 km
	1.4
	

	
	
	
	Mbi 80 km
	1.5
	

	
	Kapaciteti i transmetimit
	C
	Transmetim analog
	Radio
	12.0
	

	
	
	
	
	Televiziv (TV)
	1.5
	

	
	
	
	Transmetim digital
	C ≤ 8 Mbit/s
	1.2
	

	
	
	
	
	8 Mbit/s < C ≤ 34 Mbit/s
	1.1
	

	
	
	
	
	34 Mbit/s < C ≤ 155 Mbit/s
	0.9
	

	
	
	
	
	Mbi 155 Mbit/s
	0.8
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	



	
	Tabela A-2
	LIDHJE NDERMJET DY STACIONEVE FIKSE ( LIDHJE FIKSE POSHTE 1 GHz )
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                        ( f )
	Distanca e lidhjes                                                                ( D )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	E
	D
	Pr
	VT
	Pt = B · f · E · D · Pr · VT                                                                                     ( pike)

	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 30 MHz
	50.0
	

	
	
	
	30 MHz - 100 MHz
	70.0
	

	
	
	
	100 MHz - 300 MHz
	110.0
	

	
	
	
	300 MHz - 1000 MHz
	90.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Distanca e lidhjes
	D
	D ≤ 15 km 
	10.0
	

	
	
	
	15 < D ≤ 40 km
	16.0
	

	
	
	
	40 < D ≤ 80 km
	35.0
	

	
	
	
	Mbi 80 km
	50.0
	

	
	Prioriteti sipas PKRF ( paresor / dytesor )
	Pr
	Paresor
	1.0
	

	
	
	
	Dytesor
	0.1
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	



	
	Tabela A-3
	LIDHJE FIKSE RADIO  ( LIDHJE FIKSE WIRELESS PIKE-SHUME PIKA ME DISTANCE MBI 1 km, PERFSHIRE RRJETET MMDS, LMDS, WiMAX, etj)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                              ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese                                         ( NTX )
	Numri i popullsise ne zonen e licensimit / autorizimit  ( N )
	Koha e vlefshmerise          ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	N
	VT
	Pt = B · f · E · NTX · N · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 1 GHz
	60.0
	

	
	
	
	1 GHz - 6 GHz
	50.0
	

	
	
	
	6 GHz - 15 GHz
	35.0
	

	
	
	
	15 GHz - 30 GHz
	25.0
	

	
	
	
	Mbi 30 GHz
	20.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 10 stacione
	1.1
	

	
	
	
	11 deri 20 stacione
	1.2
	

	
	
	
	Mbi 20 stacione
	1.4
	

	
	Numri i popullsise ne zonen e autorizimit / licensimit
	N
	Deri ne 50.000 banore
	1.0
	

	
	
	
	50.000 - 100.000 banore
	1.1
	

	
	
	
	100.000 - 200.000 banore
	1.2
	

	
	
	
	Mbi 200.000 banore
	1.3
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	






	
	Tabela A-4
	LIDHJE (RRJETE) LOKALE FIKSE RADIO  ( LIDHJE (RRJETE) LOKALE FIKSE WIRELESS PIKE-SHUME PIKA ME DISTANCE NEN 1 km, PERFSHIRE RRJETET WiFi, RLAN, etj)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                        ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese                 ( NTX )
	Zona e mbulimit                                       ( R )
	Fuqia e transmetimit       ( P )
	Koha e vlefshmerise           ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	R
	P
	VT
	Pt = B · f · E · NTX · R · P · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 3 GHz
	14.00
	

	
	
	
	Mbi 3 GHz
	12.00
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.00
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 10 stacione
	1.0
	

	
	
	
	11 deri 20 stacione
	1.1
	

	
	
	
	Mbi 20 stacione
	1.2
	

	
	Zona e mbulimit
	R
	Deri ne 0.5 km
	1.1
	

	
	
	
	Mbi 0.5 km
	1.3
	

	
	Fuqia e transmetimit
	P
	Deri ne 20 mË
	0.4
	

	
	
	
	20 - 50 mË
	0.6
	

	
	
	
	50 - 100 mË
	0.8
	

	
	
	
	Mbi 100 mË
	1.2
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	





	
	Tabela B-1
	SISTEMET E LEVIZSHME TOKESORE  2G  (GSM, EGSM, RGSM, DCS 1800)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                            ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese             
  ( NTX )
	Numri i popullsise ne zonen e licensimit / autorizimit  ( N )
	Koha e vlefshmerise 
  ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	N
	VT
	Pt = B · f · E · NTX · N · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Nen 1 GHz
	10.0
	

	
	
	
	Mbi 1 GHz
	8.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.5
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	2.0
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 100 stacione
	7.0
	

	
	
	
	101 deri 200 stacione
	8.0
	

	
	
	
	Mbi 200 stacione
	10.0
	

	
	Numri i popullsise ne zonen e autorizimit / licensimit
	N
	Deri ne 1.000.000 banore
	2.0
	

	
	
	
	1.000.000 - 2.500.000 banore
	2.4
	

	
	
	
	Mbi 2.500.000 banore
	3.0
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	





	
	Tabela B-2
	SISTEMET E LEVIZSHME TOKESORE  3G  ( UMTS ), DHE WiMAX I LEVIZSHEM
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                        ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese               ( NTX )
	Numri i popullsise ne zonen e licensimit / autorizimit  ( N )
	Kapaciteti i transmetimit                                         ( C )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	N
	C
	VT
	Pt = B · f · E · NTX · N · C · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 1 GHz
	8.0
	

	
	
	
	1 GHz - 3 GHz
	7.0
	

	
	
	
	Mbi 3 GHz
	6.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.5
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	2.0
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 50 stacione
	7.0
	

	
	
	
	51 deri 100 stacione
	8.0
	

	
	
	
	Mbi 100 stacione
	10.0
	

	
	Numri i popullsise ne zonen e autorizimit / licensimit
	N
	Deri ne 500.000 banore
	2.0
	

	
	
	
	500.000 - 1.000.000 banore
	2.4
	

	
	
	
	Mbi 1.000.000 banore
	3.0
	

	
	Kapaciteti i transmetimit
	C
	C ≤ 256 Kbit/s
	1.20
	

	
	
	
	256 Kbit/s < C ≤ 1 Mbit/s
	1.10
	

	
	
	
	Mbi 1 Mbit/s
	1.05
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	

	
	Tabela B-3
	SISTEMET E LEVIZSHME TOKESORE  PRIVATE (SISTEMET PRIVATE TE RADIOKOMUNIKACIONIT PMR, PAMR, TETRA, etj)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E SISTEMIT
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                        ( f )
	Konfigurimi i sistemit            
   ( Sc )
	Numri i stacioneve marrese          
     ( NRX )
	Zona e mbulimit                                       ( R )
	Vend ndodhja gjeografike   
 ( L )
	Koha e vlefshmerise 
   ( VT )
	B
	f
	E
	Sc
	NRX
	R
	L
	VT
	Pt = B·f·E·Sc·NRX·R·L·VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 100 MHz
	12.0
	

	
	
	
	100 MHz - 400 MHz
	17.0
	

	
	
	
	Mbi 400 MHz
	16.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Konfigurimi i sistemit
	Sc
	Perserites + stacion baze + paisje fundore (dore / makine)
	8.0
	

	
	
	
	Perserites / stacion baze + paisje fundore (dore / makine)
	7.0
	

	
	
	
	Paisje fundore (dore / makine)
	5.0
	

	
	Numri i stacioneve marres
	NRX
	Deri ne 15 paisje fundore (dore / makine )
	3.6
	

	
	
	
	16 deri 30 paisje fundore (dore / makine )
	5.5
	

	
	
	
	Mbi 30 paisje fundore (dore / makine )
	5.0
	

	
	Zona e mbulimit
	R
	R ≤ 15 km
	1.20
	

	
	
	
	15 km < R ≤ 30 km
	2.20
	

	
	
	
	30 km < R ≤ 60 km
	4.80
	

	
	Vendndodhja gjeografike
	L
	Bashkia Tirane
	1.20
	

	
	
	
	Te gjithe pjesa tjeter e territorit te vendit
	1.00
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	



	
	Tabela B-4
	RRJETET E PAVARURA OPERATIVE (SISTEMET E RADIO-ALARMIT, SISTEMET RADIO TE SIGURISE DHE MBIKQYRJES, etj )
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                                 ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese               ( NTX )
	Zona e mbulimit                                       ( R )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	NTX
	R
	VT
	Pt = B · f · NTX · R · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 100 MHz
	12.0
	

	
	
	
	100 MHz - 400 MHz
	17.0
	

	
	
	
	Mbi 400 MHz
	16.0
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri ne 5 stacione
	7.0
	

	
	
	
	6 deri 15 stacione
	8.0
	

	
	
	
	Mbi 15 stacione
	9.0
	

	
	Zona e mbulimit
	R
	R ≤ 15 km
	6.0
	

	
	
	
	15 km < R ≤ 30 km
	10.0
	

	
	
	
	30 km < R ≤ 60 km
	18.0
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	







	
	Tabela B-5
	SHERBIMI PAGING  ( PER LIDHJEN PIKE -SHUMEPIKA )
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                             ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese                                         ( NTX )
	Koha e vlefshmerise    ( VT )
	B
	f
	E
	NTX
	VT
	 
	Pt = B · f · E · NTX · VT                                                         ( pike)

	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT
	

	
	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU
	Sasia ne MHz
	

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 100 MHz
	60.0
	

	
	
	
	100 MHz - 300 MHz
	70.0
	

	
	
	
	Mbi 300 MHz
	80.0
	

	
	Perdorim i perbashket / ekskluziv
	E
	Perdorim i perbashket
	1.0
	

	
	
	
	Perdorim ekskluv
	Nuk zbatohet
	

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri 3 stacione
	20.0
	

	
	
	
	4 deri 10 stacione
	30.0
	

	
	
	
	Mbi 10 stacione
	45.0
	

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave
	







	
	Tabela C-1
	SHERBIMET FIKSE SATELITORE (STACION FIKS SATELITOR PERFSHIRE VSAT, STACIONE TOKESORE ME KAPACITET TE LARTE, STACIONE PER SNG, etj )
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                          ( f )
	Numri i stacioneve transmetuese                 
 ( NTX )
	Fuqia e transmetimit                                           ( P )
	Koha e vlefshmerise   
 ( VT )
	B
	f
	NTX
	P
	VT
	Pt = B · f · NTX · P · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT

	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Deri ne 500 KHz
	8.0

	
	
	
	500 KHz - 2 MHz
	10.0

	
	
	
	2 MHz - 11 MHz
	16.0

	
	
	
	11 MHz - 40 MHz
	20.0

	
	
	
	Mbi 40 MHz
	40.0

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 3 GHz
	7.0

	
	
	
	3 GHz - 10 GHz
	6.0

	
	
	
	10 GHz - 15 GHz
	5.0

	
	
	
	Mbi 15 GHz
	4.0

	
	Numri i stacioneve transmetues
	NTX
	Deri ne 5 stacione
	1.3

	
	
	
	6 deri 15 stacione
	3.0

	
	
	
	Mbi 15 stacione
	6.0

	
	Fuqia e transmetimit
	P
	Deri ne 6 Ëat
	1.4

	
	
	
	6 Ëat - 30 Ëat
	1.6

	
	
	
	30 Ëat - 150 Ëat
	1.8

	
	
	
	Mbi 150 Ëat
	2.0

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave





	
	Tabela C-2
	SHERBIMET E LEVIZSHME SATELITORE (SHERBIMET E LEVIZSHME TOKESORE PERFSHIRE GMPCS, SISTEMET E RADIOLOKACIONIT SATELITOR, etj )
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE DHENAT E LIDHJES
	VARIABLAT E VLERESUAR
	FORMULA

	Gjeresia e brezit                  ( B )
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF                                                            ( f )
	Koha e vlefshmerise                                                                   ( VT )
	B
	f
	VT
	 
	 
	Pt = B · f · VT                                                                              ( pike)

	
	
	
	Sipas tabeles se meposhteme
	

	Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIABLAT E VLERESUAR
	NDARJA
	VLERA E VARIABLIT

	
	
	
	

	
	Gjeresia e brezit
	B
	Deri ne 100 KHz
	10.0

	
	
	
	100 KHz - 2 MHz
	11.0

	
	
	
	Mbi 2 MHz
	12.0

	
	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF
	f
	Deri ne 3 GHz
	20.0

	
	
	
	3 GHz - 10 GHz
	25.0

	
	
	
	Mbi 10 GHz
	30.0

	
	Koha e vlefshmerise
	VT
	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave
	0.02 / per jave












	Tabela  D-1 :
	 
	Sherbimi Aeronautik
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr
	Stacioni / Paisja transmetuese
	Tarifa  (leke/vit)
	SHENIME

	
	
	
	
	

	
	1
	Stacion baze ne toke
	10,000
	

	
	2
	Stacion i levizshem ne toke
	7,500
	

	
	3
	Stacion portativ ne toke
	5,000
	

	
	4
	Terminal satelitor ne avion
	40,000
	

	
	5
	Radare dhe paisje te radionavigacionit aeronautik
	3,000
	Per çdo radar / paisje

	
	6
	Stacionet e avionit me aftesi ngritese :
	
	

	
	
	a)      Deri ne 3.200 kg
	5,000
	

	
	
	b)      3.200 kg - 14.000 kg
	40,000
	

	
	
	c)      Mbi 14.000 kg
	80,000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tabela  D-2 :
	 
	Sherbimi detar
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr
	Stacioni / Paisja transmetuese
	Taksa  (leke/vit)
	SHENIME

	
	
	
	
	

	
	1
	Stacion bregdetar
	10,000
	Per çdo stacion baze

	
	2
	Radare dhe paisje radionavigacioni
	2,500
	Per çdo paisje

	
	3
	Radio per operacione portuale
	1,500
	Per çdo paisje

	
	4
	Stacione baze ne anije (HF, VHF, UHF )
	5,000
	Per çdo paisje

	
	5
	Stacion portativ ne anije
	500
	Per çdo paisje

	
	6
	Terminal satelitor ne anije INMARSAT
	3,000
	Per çdo paisje
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