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PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.7928, DATË 27.4.1995 
“PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr.7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar, bëhen ndryshimet dhe shtesa e mëposhtme:

Neni 1

Neni 25/2 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 25/2
Ambalazhet dhe materialet e barnave

Furnizimi i ambalazheve dhe i materialeve, që përdoren për prodhimin dhe konfeksionimin e barnave, është furnizim i përjashtuar.”.

Neni 2

Neni 30 “Shkalla tatimore” ndryshohet si më poshtë:

“Neni 30
Shkalla tatimore

1. TVSH-ja zbatohet në masën 20 për qind, përveç rasteve kur në këtë ligj përcaktohet ndryshe.
2. Furnizimi i barnave dhe i shërbimeve shëndetësore nga institucionet shëndetësore, publike dhe private, është furnizim i tatueshëm, me shkallën tatimore 10 për qind.”.

Neni 3
Dispozitë kalimtare

Ngarkohet Ministri i Financave për nxjerrjen e udhëzimeve për mallrat e importuara ose të blera para hyrjes në fuqi të këtij ligji, por që rezultojnë gjendje deri në datën e hyrjes në fuqi të ligjit.

Neni 4
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6836, datë 5.1.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi




LIGJ
Nr.10 367, datë 23.12.2010

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 5, DATË 10.11.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN 
NR. 10 142, DATË 15.5.2009 “PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, TË GARDËS SË REPUBLIKËS, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT, TË POLICISË SË BURGJEVE, TË POLICISË SË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE TË SHPËTIMIT E TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË””

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 101 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Miratohet akti normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 5, datë 10.11.2010, i Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 142, datë 15.5.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë””.

Shpallur me dekretin nr. 6844, datë 12.1.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

VENDIM
Nr.1022, datë 15.12.2010

PËR miratimin e LISTËs Së STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE, QË KANË KARAKTER REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË PAJISJEVE MBROJTËSE PERSONALE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 2 pika 19 e 27 të ligjit nr.9779, datë 16.7.2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave
   
Vendosi:

1. Përcaktimin e standardeve të harmonizuara shqiptare, që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve mbrojtëse personale, sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 1 të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezumimin e konformitetit të pajisjeve mbrojtëse personale me kërkesat thelbësore, të përcaktuara në vendimin nr.1096, datë 4.11.2009 të Këshillit të Ministrave “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve mbrojtëse personale”.
3. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e  këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

	                                                                                KRYEMINISTRI
Sali  Berisha
Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve mbrojtëse personale, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1096, 
datë 4.11.2009

	Nr.
	Referenca dhe titulli i standardit të harmonizuar
	Viti i adoptimit si standard shqiptar

S SH
	Mënyra e adoptimit

(me faqe të parë, Fp, ose me përkthim të plotë, Pp)

	1. 
	S SH EN 132:1998
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes – Përcaktimi i termave dhe përbërësve
	1998
	Fp

	2. 
	S SH EN 133:2001
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Klasifikimi
	2001
	Fp

	3. 
	S SH EN 134:1998
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes – Emërtimi dhe përbërësit
	1998
	Fp

	4. 
	S SH EN 135:1998
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes – Lista e termave ekuivalente
	1998
	Fp

	5. 
	S SH EN 136:1998
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Maskat për gjithë fytyrën – Kërkesat, provat, markimi
	1998
	Fp

	6. 
	S SH EN 136:1998/AC:1999
	1998
	Fp

	7. 
	S SH EN 137:2006
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Autorespiratorë me ajër të ngjeshur, me qark të hapur me maskë të plotë të fytyrës – Kërkesat, provat, markimi
	2006
	Fp

	8. 
	S SH EN 138:1994
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Respirator me tub për marrje të ajrit të jashtëm për përdorim me maskë të plotë, gjysmë-maske ose grupin e pjesës së gojës – Kërkesat, provat, markimi
	1994
	Fp

	9. 
	S SH EN 140:1998
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Gjysmë maskat dhe çerek maskat – Kërkesat, provat dhe markimi
	1998
	Fp

	10. 
	S SH EN 140:1998/AC:1999
	1999
	Fp

	11. 
	S SH EN 142:2002
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Tërësia e maskave të gojës – Kërkesat, provat, markimi
	2002
	Fp

	12. 
	S SH EN 143:2000
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Filtrat kundra pluhurit – Kërkesat, provat, markimi
	2000
	Fp

	13. 
	S SH EN 143:2000/A1:2006
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes – Filtrat për kapjen e grimcave – Kërkesat, prova dhe markimi
	2006
	Fp

	14. 
	S SH EN 144-1:2000
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Valvulat e bombolave të gazit – Pjesa 1: Bashkues i filetuar për shtagën bashkuese
	2000
	Fp

	15. 
	S SH EN 144-1:2000/A1:2003
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Valvulat e bombolave të gazit – Pjesa 1: Bashkues i filetuar për shtagën bashkuese
	2003
	Fp

	16. 
	S SH EN 144-1:2000/A2:2005
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Valvulat e bombolave të gazit – Pjesa 1: Bashkues i filetuar për shtagën bashkuese
	2005
	Fp

	17. 
	S SH EN 144-2:1998
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Valvulat e bombolave të gazit – Pjesa 2: Bashkimet e daljes
	1998
	Fp

	18. 
	S SH EN 144-3:2003
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Valvulat e bombolave të gazit – Pjesa 3: Rakordet e daljes për gazrat Nitrox dhe oksigjen për zhytje
	2003
	Fp

	19. 
	S SH EN 145:1997

Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Aparate frymëmarrjeje me vetëpërmbajtje me qark të mbyllur me oksigjen të ngjeshur ose me oksigjen-azot të ngjeshur – Kërkesat, provat, markimi
	1997
	Fp

	20. 
	S SH EN 145:1997/A1:2000
	2000
	Fp

	21. 
	S SH EN 148-1:1999

Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Filetat për maskat e fytyrës – Pjesa 1: Bashkimet me fileto standarde
	1999
	Fp

	22. 
	S SH EN 148-2:1999
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Filetat për maskat e fytyrës – Pjesa 2: Bashkimet me fileto qendrore
	1999
	Fp

	23. 
	S SH EN 148-3:1999
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Filetat për maskat e fytyrës – Pjesa 3: Bashkimet me fileto M 45x3
	1999
	Fp

	24. 
	S SH EN 149:2001+A1:2009
Pajisje mbrojtëse respiratore – Gjysmë maskat e filtrimit për mbrojtjen nga grimcat – Kërkesat, prova dhe markimi
	2009
	Fp

	25. 
	S SH EN 165:2005
Mbrojtja vetjake e syve – Fjalori
	2005
	Fp

	26. 
	S SH EN 166:2001
Mbrojtja vetjake e syve – Specifikimet
	2001
	Fp

	27. 
	S SH EN 167:2001
Mbrojtja vetjake e syve – Metodat e provës optike
	2001
	Fp

	28. 
	S SH EN 168:2001
Mbrojtja vetjake e syve – Metodat e provës jooptike
	2001
	Fp

	29. 
	S SH EN 169:2002
Mbrojtja vetjake e syve – Filtrat për saldimin dhe teknikat që kanë të bëjnë me to – Kërkesat për përçueshmërinë dhe përdorimi i rekomanduar
	2002
	Fp

	30. 
	S SH EN 170:2002
Mbrojtja vetjake e syve – Filtrat ultravioletë – Kërkesat për transmetueshmërinë dhe përdorimi i rekomanduar
	2002
	Fp

	31. 
	S SH EN 171:2002
Mbrojtja vetjake e syve – Filtrat infra të kuqe – Kërkesat për transmetueshmërinë dhe përdorimi i rekomanduar
	2002
	Fp

	32. 
	S SH EN 172:1994
Mbrojtja vetjake e syve – Filtrat për mbrojtjen nga dielli për përdorim industrial
	1994
	Fp

	33. 
	S SH EN 172:1994/A1:2000
	2000
	Fp

	34. 
	S SH EN 172:1994/A2:2001
	2001
	Fp

	35. 
	S SH EN 174:2001
Mbrojtja vetjake e syve – Syzet për skiatore për zbritje nga lartësia
	2001
	Fp

	36. 
	S SH EN 175:1997
Mbrojtja vetjake e syve – Pajisjet për mbrojtjen e syve dhe të fytyrës gjatë saldimit dhe proceseve të ngjashme me to
	1997
	Fp

	37. 
	S SH EN 207:1998
Mbrojtja vetjake e syve – Filtrat dhe mbrojtëset e syve nga rrezatimi lazer
	1998
	Fp

	38. 
	S SH EN 207:1998/A1:2002
	2002
	Fp

	39. 
	S SH EN 208:1998
Mbrojtja vetjake e syve – Mbrojtëset e syve për punë riparuese me lazer dhe me sisteme lazeri
	1998
	Fp

	40. 
	S SH EN 208:1998/A1:2002
	2002
	Fp

	41. 
	S SH EN 250:2000
Pajisje për frymëmarrje – Aparatet zhytëse me qark të hapur, që vetëpërmbajnë ajër të ngjeshur – Kërkesat, provat, markim
	2000
	Fp

	42. 
	S SH EN 250:2000/A1:2006
	2006
	Fp

	43. 
	S SH EN 269:1994
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Respiratorë me kapuç që marrin ajër nga jashtë dhe të ndihmuar me motor – Kërkesat, provat, markimi
	1994
	Fp

	44. 
	S SH EN 340:2003
Veshje mbrojtëse – Kërkesa të përgjithshme
	2003
	Fp

	45. 
	S SH EN 341:1992
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga një lartësi – Pajisjet e zbritjes
	1992
	Fp

	46. 
	S SH EN 341:1992/A1:1996
	1996
	Fp

	47. 
	S SH EN 341:1992/AC:1993
	1993
	Fp

	48. 
	S SH EN 342:2004
Veshje mbrojtëse – Tërësitë e veshjeve dhe artikujt e veshmbathjeve për mbrojtjen kundër të ftohtit
	2004
	Fp

	49. 
	S SH EN 343:2003
Veshje mbrojtëse – Mbrojtja nga shiu
	2003
	Fp

	50. 
	S SH EN 343:2003/A1:2007
	2007
	Fp

	51. 
	S SH EN 348:1992
Veshje mbrojtëse – Përcaktimi i sjelljes së materialeve ndaj goditjes së spërklave të vogla të metalit të shkrirë
	1992
	Fp

	52. 
	S SH EN 348:1992/AC:1993
	1993
	Fp

	53. 
	S SH EN 352-1:2002
Mbrojtësit e dëgjimit – Kërkesat për sigurinë dhe provat – Pjesa 1: Kufjet e veshëve
	2002
	Fp

	54. 
	S SH EN 352-2:2002
Mbrojtësit e dëgjimit – Kërkesat për sigurinë dhe provat – Pjesa 2: Kufjet spine
	2002
	Fp

	55. 
	S SH EN 352-3:2002
Mbrojtësit e dëgjimit – Kërkesat për sigurinë dhe provat – Pjesa 3: Kufjet e veshëve të bashkuara në një helmetë sigurie industriale
	2002
	Fp

	56. 
	S SH EN 352-4:2001
Mbrojtësit e dëgjimit – Kërkesat për sigurinë dhe provat – Pjesa 4: Kufjet e veshëve me dëgjim që varet nga niveli
	2001
	Fp

	57. 
	S SH EN 352-4:2001/A1:2005
	2005
	Fp

	58. 
	S SH EN 352-5:2002
Mbrojtësit e dëgjimit – Kërkesat për sigurinë dhe provat – Pjesa 5: Kufjet e veshëve për pakësimin e zhurmës aktive
	2002
	Fp

	59. 
	S SH EN 352-6:2002
Mbrojtësit e dëgjimit – Kërkesat për sigurinë dhe provat – Pjesa 6: Kufjet e veshëve me hyrje audio elektrike
	2002
	Fp

	60. 
	S SH EN 352-7:2002
Mbrojtësit e dëgjimit – Kërkesat për sigurinë dhe provat – Pjesa 7: Kufjet spinë që varen nga niveli
	2002
	Fp

	61. 
	S SH EN 352-8:2008
Mbrojtëse individuale për mbrojtjen e dëgjimit – Kërkesat e sigurisë dhe të provës – Pjesa 8: Kufje veshi me mundësi dëgjimi audio që nuk ka lidhje me punën
	2008
	Fp

	62. 
	S SH EN 353-1:2002
Pajisjet mbrojtëse personale nga rëniet nga një lartësi – Pjesa 1: Bllokuesit e lëvizshëm që përmbajnë një suport sigurie të shtangët
	2002
	Fp

	63. 
	S SH EN 353-2:2002
Pajisjet mbrojtëse personale nga rëniet nga një lartësi – Pjesa 2: Bllokuesit e lëvizshëm që përmbajnë një suport sigurie fleksibël
	2002
	Fp

	64. 
	S SH EN 354:2002
Pajisjet mbrojtëse personale nga rëniet nga një lartësi – Nyjat (laqet)
	2002
	Fp

	65. 
	S SH EN 355:2002
Pajisjet mbrojtëse personale nga rëniet nga lartësia – Absorbuesit e energjisë
	2002
	Fp

	66. 
	S SH EN 358:1999
Pajisje mbrojtëse personale për pozicionim gjatë punës dhe për parandalimin e rënies nga një lartësi – Rripat për pozicionimin gjatë punës dhe frenuesit e nyjave për pozicionimin gjatë punës
	1999
	Fp

	67. 
	S SH EN 360:2002
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga një lartësi – Bllokuesit automatik të rënies
	2002
	Fp

	68. 
	S SH EN 361:2002
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga një lartësi – Rripa lidhës të trupit
	2002
	Fp

	69. 
	S SH EN 362:2004
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënieve nga një lartësi – Lidhëset
	2004
	Fp

	70. 
	S SH EN 363:2008
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies – Sistemet për mbrojtjen kundër rënies
	2008
	Fp

	71. 
	S SH EN 364:1992

Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga një lartësi – Metodat e provave
	1992
	Fp

	72. 
	S SH EN 364:1992/AC:1993
	1993
	Fp

	73. 
	S SH EN 365:2004
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënieve nga një lartësi – Kërkesa të përgjithshme për instruksionet e përdorimit, mirëmbajtjen, kontrollin periodik, riparimin, markimin dhe paketimin
	2004
	Fp

	74. 
	S SH EN 365:2004/AC:2006
	2006
	Fp

	75. 
	S SH EN 367:1992
Veshje mbrojtëse – Mbrojtja nga nxehtësia dhe zjarri – Metoda për përcaktimin e transmetimit të nxehtësisë gjatë ekspozimit ndaj flakës
	1992
	Fp

	76. 
	S SH EN 367:1992/AC:1992
	1992
	Fp

	77. 
	S SH EN 374-1:2003
Doreza mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikroorganizmave – Pjesa 1: Terminologjia dhe kërkesat e performancës
	2003
	Fp

	78. 
	S SH EN 374-2:2003
Dorashka mbrojtëse kundër produkteve kimike dhe mikroorganizmave – Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës ndaj depërtimit
	2003
	Fp

	79. 
	S SH EN 374-3:2003
Dorashka mbrojtëse kundër produkteve kimike dhe mikroorganizmave – Pjesa 3: Përcaktimi i rezistencës ndaj depërtimit të kimikateve
	2003
	Fp

	80. 
	S SH EN 374-3:2003/AC:2006
	2006
	Fp

	81. 
	S SH EN 379:2003
Mbrojtja vetjake e syve – Filtrat për saldimin automatik
	2003
	Fp

	82. 
	S SH EN 381-1:1993
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 1: Pajisje prove për verifikimin e rezistencës në prerje me një sharrë me zinxhir
	1993
	Fp

	83. 
	S SH EN 381-2:1995
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 2: Metodat e provës për mbrojtëset e këmbëve
	1995
	Fp

	84. 
	S SH EN 381-3:1996
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 3: Metodat e provës për këpucë
	1996
	Fp

	85. 
	S SH EN 381-4:1999
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 4: Metodat e provës për dorashkat mbrojtëse për sharrat me zinxhir
	1999
	Fp

	86. 
	S SH EN 381-5:1995
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 5: Kërkesat për mbrojtëset e këmbëve
	1995
	Fp

	87. 
	S SH EN 381-7:1999
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 7: Kërkesat për dorashkat mbrojtëse për sharrat me zinxhir
	1999
	Fp

	88. 
	S SH EN 381-8:1997
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 8: Metodat e provave për mbrojtëset e sharrës me zinxhir
	1997
	Fp

	89. 
	S SH EN 381-9:1997
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 9: Kërkesat për mbrojtëset e sharrës me zinxhir
	1997
	Fp

	90. 
	S SH EN 381-10:2002
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 10: Metoda e provës për mbrojtëset e pjesës së sipërme të trupit
	2002
	Fp

	91. 
	S SH EN 381-11:2002
Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharrave me zinxhir që mbahen në dorë – Pjesa 11: Kërkesat për mbrojtëset e pjesës së sipërme të trupit
	2002
	Fp

	92. 
	S SH EN 388:2003
Dorashkat mbrojtëse nga rreziqet mekanike
	2003
	Fp

	93. 
	S SH EN 397:1995
Specifikime për sigurinë industriale të helmetave
	1995
	Fp

	94. 
	S SH EN 397:1995/A1:2000
	2000
	Fp

	95. 
	S SH EN 402:2003
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Autorespiratorët me ajër të ngjeshur me qark të hapur dhe me maskë – Kërkesat, provat, markimi
	2003
	Fp

	96. 
	S SH EN 403:2004
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes për vetëshpëtim – Pajisje filtrimi me kapuç për të shpëtuar nga zjarri – Kërkesat, prova, markimi
	2004
	Fp

	97. 
	S SH EN 404:2005
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes për vetëshpëtim – Pajisje vetëshpëtuese me filtër monoksid karboni me pipëz që mbahet në gojë
	2005
	Fp

	98. 
	S SH EN 405:2001
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Gjysmëmaskat filtruese me valvul për mbrojtje kundër gazit ose kundër gazeve me grimca – Kërkesat, provat, markimi
	2001
	Fp

	99. 
	S SH EN 407:2004
Doreza mbrojtëse kundër rreziqeve termike (nxehtësi dhe/ose zjarr)
	2004
	Fp

	100. 
	S SH EN 420:2003
Doreza mbrojtëse – Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e provës
	2003
	Fp

	101. 
	S SH EN 420:2003/AC:2006
	2006
	Fp

	102. 
	S SH EN 421:1994
Dorashkat mbrojtëse kundër rrezatimit jonizues dhe kundër ndotjes radioaktive
	1994
	Fp

	103. 
	S SH EN 443:2008
Helmetat për luftën kundër zjarrit në ndërtesa dhe në struktura të tjera
	2008
	Fp

	104. 
	S SH EN 458:2004
Mbrojtëse individuale për mbrojtjen e dëgjimit – Rekomandime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen – Dokument udhëzimi
	2004
	Fp

	105. 
	S SH EN 464:1994
Veshje mbrojtëse – Mbrojtja nga kimikatet e lëngshme dhe të gazta, përfshirë aerosolet e lëngshme dhe grimcat e ngurta – Përcaktimi i hermeticitetit të veshjeve hermetike ndaj gazit (prova e presionit të brendshëm)
	1994
	Fp

	106. 
	S SH EN 469:2005
Veshje mbrojtëse për zjarrfikës – Kërkesa e performancës për veshjet mbrojtëse kundër zjarrit
	2005
	Fp

	107. 
	S SH EN 469:2005/A1:2006
	2006
	Fp

	108. 
	S SH EN 469:2005/AC:2006
	2006
	Fp

	109. 
	S SH EN 471:2003
Veshje paralajmëruese me pamëshmëri të madhe për përdorim profesional – Metodat e provave dhe kërkesat
	2003
	Fp

	110. 
	S SH EN 471:2003/A1:2007
	2007
	Fp

	111. 
	S SH EN 510:1993
Specifikime për veshjet mbrojtëse që përdoren ku ka rrezik prerjeje nga pjesët e lëvizshme
	1993
	Fp

	112. 
	S SH EN 511:2006
Doreza mbrojtëse kundër të ftohtit
	2006
	Fp

	113. 
	S SH EN 530:1994
Rezistenca ndaj gërryerjes e materialit të veshjeve mbrojtëse – Metodat e provave
	1994
	Fp

	114. 
	S SH EN 530:1994/AC:1995
	1995
	Fp

	115. 
	S SH EN 564:2006
Pajisjet për alpinizëm – Litarët – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2006
	Fp

	116. 
	S SH EN 565:2006
Pajisjet për alpinizëm – Shiritat – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2006
	Fp

	117. 
	S SH EN 566:2006
Pajisjet për alpinizëm – Litarët – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2006
	Fp

	118. 
	S SH EN 567:1997
Pajisjet për alpinizëm – Fiksues litari – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	1997
	Fp

	119. 
	S SH EN 568:2007
Pajisjet për ngjitje në mal – Ankoruesit e akullit – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2007
	Fp

	120. 
	S SH EN 569:2007
Pajisjet për ngjitje në mal – Bulonat me vath – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2007
	Fp

	121. 
	S SH EN 659:2003
Dorashkat mbrojtëse për zjarrfikësit
	2003
	Fp

	122. 
	S SH EN 659:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	123. 
	S SH EN 702:1994
Veshje mbrojtëse – Mbrojtja nga nxehtësia dhe flaka – Metoda e provës – Përcaktimi i transmetimit të nxehtësisë me kontakt nëpërmjet veshjes mbrojtëse ose materialeve të saj
	1994
	Fp

	124. 
	S SH EN 795:1996
Mbrojta nga rëniet nga një lartësi – Pajisjet e ankorimit – Kërkesat dhe provat
	1996
	Fp

	125. 
	S SH EN 795:1996/A1:2000
	2000
	Fp

	126. 
	S SH EN 812:1997
Kapuçat kundër goditjeve ne industri
	1997
	Fp

	127. 
	S SH EN 812:1997/A1:2001
	2001
	Fp

	128. 
	S SH EN 813:2008
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies – Rripat e sigurisë që vishen në kofshë, trup dhe krahë
	2008
	Fp

	129. 
	S SH EN 863:1995
Veshje mbrojtëse – Vetitë mekanike – Metoda e provës: Rezistenca në shpim
	1995
	Fp

	130. 
	S SH EN 892:2004
Pajisje të ngjitjes në mal – Litarët dinamikë të ngjitjes në mal – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2004
	Fp

	131. 
	S SH EN 893:1999
Pajisje për ngjitje në mal – Paftat me thumba - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	1999
	Fp

	132. 
	S SH EN 943-1:2002
Veshje mbrojtëse kundër produkteve kimike të lëngëta dhe të gazta, përfshirë aerosolet e lëngëta dhe grimcat e ngurta – Pjesa 1: Kërkesat e performancës për kominoshet me ventilim dhe pa ventilim, për mbrojtje kimike hermetike ndaj gazit (tipi 1) dhe johermetike ndaj gazit (tipi 2)
	2002
	Fp

	133. 
	S SH EN 943-2:2002
Veshje mbrojtëse kundër produkteve kimike të lëngëta dhe të gazta, përfshirë aerosolet e lëngëta dhe grimcat e ngurta – Pjesa 2: Kërkesat e performancës së kominosheve për mbrojtjen kimike hermetike ndaj gazit (tipi 1), të cilat përdoren nga ekipet e shpëtimit (ET)
	2002
	Fp

	134. 
	S SH EN 958:2006
Pajisje për ngjitje në mal – Sisteme për thithje të energjisë që përdoret për ngjitje (via ferrata) - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2006
	Fp

	135. 
	S SH EN 960:2006
Modele koke për të kryer provat e helmetave mbrojtëse
	2006
	Fp

	136. 
	S SH EN 966:1996
Helmetat për sportet ajrore
	1996
	Fp

	137. 
	S SH EN 966:1996/A1:2000
	2000
	Fp

	138. 
	S SH EN 966:1996/A2:2006
	2006
	Fp

	139. 
	S SH EN 1073-1:1998
Veshje mbrojtëse kundër ndotjes radioaktive – Pjesa 1: Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim), kundër ndotjes radioaktive grimcore
	1998
	Fp

	140. 
	S SH EN 1073-2:2002
Veshje mbrojtëse kundër ndotjes radioaktive – Pjesa 2: Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse pa ajrosje (ventilim), kundër ndotjes radioaktive grimcore
	2002
	Fp

	141. 
	S SH EN 1077:2007
Helmetat për skiatorët alpinistë
	2007
	Fp

	142. 
	EN 1078:1997
Helmetat për çiklistët dhe për patinatorët
	1997
	Fp

	143. 
	S SH EN 1078:1997/A1:2005
	2005
	Fp

	144. 
	S SH EN 1080:1997
Helmetat mbrojtëse nga goditjet për fëmijët e rinj
	1997
	Fp

	145. 
	S SH EN 1080:1997/A1:2002
	2002
	Fp

	146. 
	S SH EN 1080:1997/A2:2005
	2005
	Fp

	147. 
	S SH EN 1082-1:1996
Veshje mbrojtëse – Dorashkat dhe mbrojtëset e krahëve për mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dorës – Pjesa 1: Dorezat dhe mbrojtëset e krahëve me veshje metalike
	1996
	Fp

	148. 
	S SH EN 1082-2:2000
Veshje mbrojtëse – Dorashkat dhe mbrojtëset e krahëve për mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dorës – Pjesa 2: Dorashkat me thurje zinxhir dhe mbrojtëset e krahëve
	2000
	Fp

	149. 
	S SH EN 1082-3:2000
Veshje mbrojtëse – Dorashkat dhe mbrojtëset e krahëve për mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dorës – Pjesa 3: Prova në prerje me goditje e tekstileve, lëkurës dhe materialeve të tjera
	2000
	Fp

	150. 
	S SH EN 1095:1998
Pajisje sigurimi për kuvertën e anijes dhe linja sigurie për përdorim në anijet e argëtimit – Kërkesat për sigurinë dhe metodat e provave
	1998
	Fp

	151. 
	S SH EN 1146:2005
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes – Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, ku përfshihet një maskë për shpëtim – Kërkesat, prova dhe markimi
	2005
	Fp

	152. 
	S SH EN 1149-1:2006
Veshje mbrojtëse – Vetitë elektrostatike – Pjesa 1: Metoda e provës për matjen e rezistencës së sipërfaqes
	2006
	Fp

	153. 
	S SH EN 1149-2:1997
Veshje mbrojtëse – Vetitë elektrostatike – Pjesa 2: Metoda e provës për matjen e rezistencës elektrike nëpër një material (rezistenca vertikale)
	1997
	Fp

	154. 
	S SH EN 1149-3:2004
Veshje mbrojtëse – Vetitë elektrostatike – Pjesa 3: Metodat e provës për matjen e rënies së ngarkesës
	2004
	Fp

	155. 
	S SH EN 1149-5:2008
Veshje mbrojtëse – Vetitë elektrostatike – Pjesa 5: Performanca e materialit dhe kërkesat e projektimit
	2008
	Fp

	156. 
	S SH EN 1150:1999
Veshje mbrojtëse – Veshje me pamëshmëri për përdorim joprofesional – Metodat e provave dhe kërkesat
	1999
	Fp

	157. 
	S SH EN 1384:1996
Helmetat për aktivitetet e hipizmit
	1996
	Fp

	158. 
	S SH EN 1384:1996/A1:2001
	2001
	Fp

	159. 
	S SH EN 1385:1997
Helmetat për kanotazh dhe për sportet e ujërave të rrjedhshme
	1997
	Fp

	160. 
	S SH EN 1385:1997/A1:2005
	2005
	Fp

	161. 
	S SH EN 1486:2007
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit – Metodat e provave dhe kërkesat për veshjet reflektuese për zjarrfikësit e specializuar
	2007
	Fp

	162. 
	S SH EN 1497:2007
Pajisje personale për mbrojtjen kundër rënies – Sistem rripash shpëtimi për varje
	2007
	Fp

	163. 
	S SH EN 1621-1:1997
Veshje mbrojtëse të motoçiklistëve kundër përplasjes mekanike – Pjesa 1: Kërkesat dhe metodat e provës për mbrojtësit nga përplasja
	1997
	Fp

	164. 
	S SH EN 1621-2:2003
Veshjet mbrojtëse të motoçiklistëve kundër goditjeve mekanike – Pjesa 2: Mbrojtëset e kurrizit të motoçiklistëve – Kërkesat dhe metodat e provave
	2003
	Fp

	165. 
	S SH EN 1731:2006
Pajisje personale për mbrojtjen e syrit – Mbrojtëse të syve dhe të fytyrës të tipit me rrjetë
	2006
	Fp

	166. 
	S SH EN 1809:1997
Pajisje zhytëse – Kompensatorët e aftësisë notuese – Kërkesat funksionale dhe të sigurisë, metodat e provës
	1997
	Fp

	167. 
	S SH EN 1827:1999
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Gjysmëmaskat pa valvola inhalimi dhe me filtra të ndashëm për mbrojtje kundër gazrave ose kundër gazrave me grimca ose vetëm kundër grimcave – Kërkesat, provat, markimi
	1999
	Fp

	168. 
	S SH EN 1836:2005
Pajisje personale për mbrojtjen e syrit – Syzet e diellit dhe filtrat për dritën verbuese të diellit për përdorim të përgjithshëm dhe filtrat për këqyrjen e drejtpërdrejtë të diellit
	2005
	Fp

	169. 
	S SH EN 1836:2005/A1:2007
	2007
	Fp

	170. 
	S SH EN 1868:1997
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga një lartësi – Lista e termave të barasvlershëm
	1997
	Fp

	171. 
	S SH EN 1891:1998
Pajisje mbrojtëse personale për parandalimin e rënieve nga një lartësi – Litarët me tendosje të vogël me veshje metalike
	1998
	Fp

	172. 
	S SH EN 1938:1998
Mbrojtja personale e syve – Syzet për motoçiklistët
	1998
	Fp

	173. 
	S SH EN ISO 4869-2:1995
Akustika – Mbrojtëset e dëgjimit – Pjesa 2: Vlerësimi i niveleve të presionit të tingullit të ponderuar A - kur mbrojtëset e dëgjimit janë vendosur (ISO 4869-2:1994) 
	1995
	Fp

	174. 
	S SH EN ISO 4869-2:1995/AC:2007
	2007
	Fp

	175. 
	S SH EN ISO 4869-3:2007
Akustika – Mbrojtëset e dëgjimit – Pjesa 3: Matja e humbjes së zhurmës akustike si pasojë e futjes së kufjeve duke përdorur një instalim prove akustike (ISO 4869-3:2007)
	2007
	Fp

	176. 
	S SH EN ISO 4869-4:2000
Akustika – Mbrojtëset e dëgjimit – Pjesa 4: Matja e niveleve efektive të presionit të tingullit të kufjeve për rivendosjen e tingullit dhe që janë në vartësi të nivelit (ISO/TR 4869-4:1998)
	2000
	Fp

	177. 
	S SH EN ISO 6529:2001
Veshje mbrojtëse – Mbrojtja kundër produkteve kimike – Përcaktimi i rezistencës së materialit të përdorur për veshjen mbrojtëse kundër depërtimit të lëngjeve dhe gazeve (ISO 6529:2001) 
	2001
	Fp

	178. 
	S SH EN ISO 6530:2005
Veshje mbrojtëse – Mbrojtje kundër produkteve kimike të lëngëta – Metoda e provës për rezistencën e materialeve në depërtimin nga lëngjet (ISO 6530:2005) 
	2005
	Fp

	179. 
	S SH EN ISO 6942:2002
Veshje mbrojtëse – Mbrojtja nga nxehtësia dhe zjarri – Metoda e provës: Vlerësimi i materialeve dhe i bashkësisë së materialeve kur ato ekspozohen ndaj një burimi të nxehtësisë rrezatuese (ISO 6942:2002) 
	2002
	Fp

	180. 
	S SH EN ISO 9185:2007
Veshje mbrojtëse – Vlerësimi i rezistencës së materialeve ndaj spërkatjes me metal të shkrirë (ISO 9185:2007)
	2007
	Fp

	181. 
	S SH EN ISO 10256:2003

Mbrojtja e kokës dhe e fytyrës në lojën e hokejit në akull (ISO 10256:2003)
	2003
	Fp

	182. 
	S SH EN ISO 10819:1996
Vibracion dhe goditje mekanike – Vibracioni dorë-krah – Metoda për matjen dhe vlerësimin e transferueshmërisë së vibrimit nëpërmjet dorashkave në shuplakat (ISO 10819:1996)
	1996
	Fp

	183. 
	S SH EN ISO 11611:2007
Veshje mbrojtëse që përdoren në saldim dhe proceset që lidhen me të (ISO 11611:2007)
	2007
	Fp

	184. 
	S SH EN ISO 11612:2008
Veshje mbrojtëse për punëtorët që i ekspozohen nxehtësisë (me përjashtim të veshjeve të zjarrfikësve dhe saldatorëve) (ISO 11612:2008)
	2008
	Fp

	185. 
	S SH EN 12083:1998
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Filtrat me tuba për frymëmarrje (filtra që nuk montohen në maskë) filtrat për grimca – Filtrat për gaz dhe filtrat e kombinuar – Kërkesat, provat, markimi
	1998
	Fp

	186. 
	S SH EN 12083:1998/AC:2000
	2000
	Fp

	187. 
	S SH EN ISO 12127-2:2007
Veshje për mbrojtjen kundër nxehtësisë dhe flakës – Përcaktimi i transmetimit termik nëpërmjet veshjeve mbrojtëse ose materialeve të tyre përbërës – Pjesa 2: Metoda e provës që përdor transmetimi termik me kontakt të prodhuar nga cilindra të vegjël me pikatore (ISO 12127-2:2007)
	2007
	Fp

	188. 
	S SH EN 12270:1998
Pajisje për ngjitje në mal – Pykat – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	1998
	Fp

	189. 
	S SH EN 12275:1998
Pajisje për ngjitje në mal – Bashkuesit – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	1998
	Fp

	190. 
	S SH EN 12276:1998
Pajisje për alpinizëm – Ankorimet me friksion – Kërkesa për sigurinë dhe metodat e provës
	1998
	Fp

	191. 
	S SH EN 12276:1998/AC:2000
	2000
	Fp

	192. 
	S SH EN 12277:2007
Pajisjet për ngjitje në mal – Pajimet – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2007
	Fp

	193. 
	S SH EN 12278:2007
Pajisje për ngjitje në mal – Makaratë – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2007
	Fp

	194. 
	S SH EN ISO 12402-2:2010
Pajisje personale notuese – Pjesa 2: Ndihmat për notim (niveli 270) – Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-2:2010)
	2010
	Fp

	195. 
	S SH EN ISO 12402-3:2010
Pajisje personale notuese – Pjesa 3: Ndihmat për notim (niveli 150) – Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-3:2010)
	2010
	Fp

	196. 
	S SH EN ISO 12402-4:2010
Pajisje personale notuese – Pjesa 4: Ndihmat për notim (niveli 100) – Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-4:2006)
	2010
	Fp

	197. 
	S SH EN ISO 12402-5:2006
Pajisje personale notuese – Pjesa 5: Ndihmat për notim (niveli 50) – Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-5:2006)
	2006
	Fp

	198. 
	S SH EN ISO 12402-5:2006/AC:2006
Pajisje personale notuese – Pjesa 5: Ndihmat për notim (niveli 50) – Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-5:2006/ Korrigjimi 1:2006)
	2006
	Fp

	199. 
	S SH EN ISO 12402-6:2006
Pajisje personale notuese – Pjesa 6: Jelekët për qëllime speciale – Kërkesat e sigurisë dhe metodat shtesë të provës (ISO 12402-6:2006)
	2006
	Fp

	200. 
	S SH EN ISO 12402-8:2006
Pajisje personale notuese – Pjesa 8: Pajisjet ndihmëse – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës (ISO 12402-8:2006)
	2006
	Fp

	201. 
	S SH EN ISO 12402-9:2006
Pajisje personale notuese – Pjesa 9: Metodat e provës (ISO 12402-9:2006) (ISO 12402-9:2006)
	2006
	Fp

	202. 
	S SH EN ISO 12402-10:2006
Pajisje personale notuese – Pjesa 10: Përzgjedhja dhe përdorimi i pajisjeve personale notuese dhe pajisjeve të tjera përkatëse (ISO 12402-10:2006)
	2006
	Fp

	203. 
	S SH EN 12477:2001
Dorashka mbrojtëse për saldatorët
	2001
	Fp

	204. 
	S SH EN 12477:2001/A1:2005
	2005
	Fp

	205. 
	S SH EN 12492:2000
Pajisje për alpinizëm – Helmetat për alpinistët – Kërkesa për sigurinë dhe metodat e provave
	2000
	Fp

	206. 
	S SH EN 12492:2000/A1:2002
	2002
	Fp

	207. 
	S SH EN 12568:1998
Mbrojtësit e këmbës – Kërkesat dhe metodat e provës për mbulesat e gishtave e për përbërësit rezistentë ndaj depërtimit të metalit
	1998
	Fp

	208. 
	S SH EN 12628:1999
Pajisje ndihmëse për zhytje – Pajisjet e kombinuara për pluskim (notim) dhe për shpëtim – Kërkesat për funksionimin dhe për sigurinë – Metodat e provës
	1999
	Fp

	209. 
	S SH EN 12628:1999/AC:2000
	2000
	Fp

	210. 
	S SH EN 12841:2006
Pajisje personale për mbrojtjen nga rënia – Pajisjet e rregullimit të litarit për mbajtjen në vendin e punës
	2006
	Fp

	211. 
	S SH EN 12941:1998
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Pajisjet filtruese që kanë të trupëzuar një helmetë ose një kapuç – Kërkesat, provat, markimi
	1998
	Fp

	212. 
	S SH EN 12941:1998/A1:2003
	2003
	Fp

	213. 
	S SH EN 12941:1998/A2:2008
	2008
	Fp

	214. 
	S SH EN 12942:1998
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Pajisjet filtruese, që kanë një maskë të plotë, një gjysmëmaskë ose një çerek maske – Kërkesat, provat, markimi
	1998
	Fp

	215. 
	S SH EN 12942:1998/A1:2002
	2002
	Fp

	216. 
	S SH EN 12942:1998/A2:2008
	2008
	Fp

	217. 
	S SH EN 13034:2005+A1:2009
Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngët – Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse kimike që japin një mbrojtje të kufizuar ndaj produkteve kimike (pajisje tipi 6 dhe tipi PB [6])
	2009
	Fp

	218. 
	S SH EN 13061:2001
Veshje mbrojtëse – Mbrojtëset e kërcirit për futbollistët – Kërkesat dhe metodat e provës
	2001
	Fp

	219. 
	S SH EN 13087-1:2000
Helmetat mbrojtëse – Metodat e provave – Pjesa 1: Kushtet dhe kondicionimi
	2000
	Fp

	220. 
	S SH EN 13087-1:2000/A1:2001
	2001
	Fp

	221. 
	S SH EN 13087-2:2000
Helmetat mbrojtëse – Metodat e provave – Pjesa 2: Absorbimi i goditjes
	2000
	Fp

	222. 
	S SH EN 13087-2:2000/A1:2001
	2001
	Fp

	223. 
	S SH EN 13087-3:2000
Helmetat mbrojtëse – Metodat e provave – Pjesa 3: Rezistenca ndaj depërtimit
	2000
	Fp

	224. 
	S SH EN 13087-3:2000/A1:2001
	:2001
	Fp

	225. 
	S SH EN 13087-4:2000
Helmeta mbrojtëse – Metodat e provave - Pjesa 4: Efikasiteti i sistemit mbajtës
	2000
	Fp

	226. 
	EN 13087-5:2000
Helmeta mbrojtëse – Metodat e provave – Pjesa 5: Qëndrueshmëria e sistemit mbajtës
	2000
	Fp

	227. 
	S SH EN 13087-6:2000
Helmeta mbrojtëse – Metodat e provave – Pjesa 6: Fusha e pamjes
	2000
	Fp

	228. 
	S SH EN 13087-6:2000/A1:2001
	2001
	Fp

	229. 
	S SH EN 13087-7:2000
Helmetat mbrojtëse – Metodat e provave – Pjesa 7: Rezistenca ndaj flakës
	2000
	Fp

	230. 
	S SH EN 13087-7:2000/A1:2001
	2001
	Fp

	231. 
	S SH EN 13087-8:2000
Helmetat mbrojtëse – Metodat e provave – Pjesa 8: Vetitë elektrike
	2000
	Fp

	232. 
	S SH EN 13087-8:2000/A1:2005
	2005
	Fp

	233. 
	S SH EN 13087-10:2000
Helmeta mbrojtëse – Metodat e provave – Pjesa 10: Rezistenca ndaj nxehtësisë rrezatuese
	2000
	Fp

	234. 
	S SH EN 13138-1:2008
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksion për notim – Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetet ndihmëse pluskuese që mbahen veshur në trup
	2008
	Fp

	235. 
	S SH EN 13158:2009
Veshje mbrojtëse – Jelekët mbrojtës, mbrojtëset e trupit dhe të shpatullave për t’u përdorur për kalorësit dhe punonjësit me kuajt dhe për drejtuesit e kuajve – Kërkesat dhe metodat e provës
	2009
	Fp

	236. 
	S SH EN 13178:2000
Mbrojtje vetjake e syve – Mbrojtëset e syve për përdoruesit e mjeteve motorike që lëvizin në dëborë
	2000
	Fp

	237. 
	S SH EN 13274-1:2001
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Metodat e provave – Pjesa 1: Përcaktimi i rrjedhjes së brendshme dhe i rrjedhjes së përgjithshme të brendshme
	2001
	Fp

	238. 
	S SH EN 13274-2:2001
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Metodat e provave – Pjesa 2: Provat praktike të performancës
	2001
	Fp

	239. 
	S SH EN 13274-3:2001
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Metodat e provave – Pjesa 3: Përcaktimi i rezistencës në frymëmarrje
	2001
	Fp

	240. 
	S SH EN 13274-4:2001
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Metodat e provave – Pjesa 4: Provat e flakës
	2001
	Fp

	241. 
	S SH EN 13274-5:2001
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Metodat e provave – Pjesa 5: Kushtet klimaterike
	2001
	Fp

	242. 
	S SH EN 13274-6:2001
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Metodat e provave – Pjesa 6: Përcaktimi i përmbajtjes së dyoksidit të karbonit në ajrin e inhalacionit
	2001
	Fp

	243. 
	S SH EN 13274-7:2008
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Metodat e provës – Pjesa 7: Përcaktimi i depërtimit të grimcave në filtër
	2008
	Fp

	244. 
	S SH EN 13274-8:2002
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Metodat e provës – Pjesa 8: Përcaktimi i bllokimit nga pluhuri i dolomitit
	2002
	Fp

	245. 
	S SH EN 13277-1:2000
Pajisje mbrojtëse për artet marciale – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe metodat e provave
	2000
	Fp

	246. 
	S SH EN 13277-2:2000
Pajisje mbrojtëse për artet marciale – Pjesa 2: Kërkesa dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e kurrizit të këmbës, mbrojtëset e tibias së këmbës dhe mbrojtëset e parakrahut
	2000
	Fp

	247. 
	S SH EN 13277-3:2000
Pajisje mbrojtëse për artet marciale – Pjesa 3: Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëset e trupit
	2000
	Fp

	248. 
	S SH EN 13277-3:2000/A1:2007
	2007
	Fp

	249. 
	S SH EN 13277-4:2001
Pajisje mbrojtëse për artet marciale – Pjesa 4: Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëset e kokës
	2001
	Fp

	250. 
	S SH EN 13277-4:2001/A1:2007
	2007
	Fp

	251. 
	S SH EN 13277-5:2002
Pajisje mbrojtëse për artet marciale (luftarake) – Pjesa 5: Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëset e organeve gjenitale dhe për mbrojtëset e barkut
	2002
	Fp

	252. 
	S SH EN 13277-6:2003
Pajisje mbrojtëse për artet marciale (luftarake) – Pjesa 6: Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëset e gjoksit të femrave
	2003
	Fp

	253. 
	S SH EN ISO 13287:2007
Këpucë sigurie dhe mbrojtëse për përdorim profesional – Metoda e provës për rezistencën në rrëshqitje
	2007
	Fp

	254. 
	S SH EN 13356:2001
Pajisje ndihmëse shikimi për përdorim joprofesional – Metodat e provës dhe kërkesat
	2001
	Fp

	255. 
	S SH EN 13484:2001
Pajisje mbrojtëse për rrëshqitëset
	2001
	Fp

	256. 
	S SH EN 13546:2002
Veshje mbrojtëse – Mbrojtëset e dorës, krahut, gjoksit, barkut, këmbës, shputës dhe organeve gjenitale të portierëve të hokejit dhe mbrojtëset e kërcirit për lojtarët – Kërkesat dhe metodat e provës
	2002
	Fp

	257. 
	S SH EN 13546:2002/A1:2007
	2007
	Fp

	258. 
	S SH EN 13567:2002
Veshje mbrojtëse – Mbrojtëset e dorës, krahut, gjoksit, barkut, këmbës, organeve gjenitale dhe fytyrës të skermistëve – Kërkesat dhe metodat e provës
	2002
	Fp

	259. 
	S SH EN 13567:2002/A1:2007
	2007
	Fp

	260. 
	S SH EN 13594:2002
Dorashka mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë – Kërkesat dhe metodat e provës
	2002
	Fp

	261. 
	S SH EN 13595-1:2002
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë – Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet njëpjesëshe ose të ndara – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2002
	Fp

	262. 
	S SH EN 13595-2:2002
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë – Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet njëpjesëshe ose të ndara - Pjesa 2: Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës abrazive në goditje
	2002
	Fp

	263. 
	S SH EN 13595-3:2002
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë – Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet njëpjesëshe ose të ndara – Pjesa 3: Metoda e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë në plasje
	2002
	Fp

	264. 
	S SH EN 13595-4:2002
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë – Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet njëpjesëshe ose të ndara – Pjesa 4: Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës në prerje nga goditja
	2002
	Fp

	265. 
	S SH EN 13634:2002
Këpucë mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë– Kërkesat dhe metodat e provës
	2002
	Fp

	266. 
	S SH EN 13781:2001
Helmeta mbrojtëse për drejtuesit dhe pasagjerët e mjeteve motorike që lëvizin në dëborë dhe të slitave të garave
	2001
	Fp

	267. 
	S SH EN 13794:2002
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Aparate respirimi shpëtimi me vetëpërmbajtje dhe me qark të hapur
	2002
	Fp

	268. 
	S SH EN 13819-1:2002
Mbrojtësit e dëgjimit – Provat – Pjesa 1: Metodat fizike të provës
	2002
	Fp

	269. 
	S SH EN 13819-2:2002
Mbrojtësit e dëgjimit – Provat – Pjesa 2: Metodat akustike të provës
	2002
	Fp

	270. 
	S SH EN 13832-1:2006
Këpucë mbrojtëse kundër produkteve kimike – Pjesa 1: Terminologjia dhe metodat e provës
	2006
	Fp

	271. 
	S SH EN 13832-2:2006
Këpucë mbrojtëse kundër produkteve kimike – Pjesa 2: Kërkesat për këpucët rezistente ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
	2006
	Fp

	272. 
	S SH EN 13832-3:2006
Këpucë mbrojtëse kundër produkteve kimike – Pjesa 3: Kërkesat për këpucët me shkallë të lartë rezistueshmërie ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
	2006
	Fp

	273. 
	S SH EN 13911:2004
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit – Kërkesat dhe metodat e provave për skufjet për zjarrfikësit
	2004
	Fp

	274. 
	S SH EN 13921:2007
Pajisje mbrojtëse personale – Parimet ergonomike
	2007
	Fp

	275. 
	S SH EN 13949:2003
Pajisje për frymëmarrje – Pajisje për frymëmarrje në zhytje me qark të hapur me vetëpërmbajtje për t'u përdorur me Nitrox dhe oksigjen të ngjeshur – Kërkesat, provat, markimi
	2003
	Fp

	276. 
	S SH EN ISO 13982-1:2004
Veshje mbrojtëse për përdorim kundra grimcave të ngurta – Pjesa 1: Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse kundër produkteve kimike që ofrojnë një mbrojtje të të gjithë trupit kundër grimcave të ngurta që transportohen nga ajri (veshje e tipit 5) (ISO 13982-1:2004)
	2004
	Fp

	277. 
	S SH EN ISO 13982-2:2004
Veshje mbrojtëse për përdorim kundër grimcave të ngurta – Pjesa 2: Metoda e provës për përcaktimin e përshkueshmërisë së brendshme në rroba të aerosoleve të grimcave të vogla (ISO 13982-2:2004)
	2004
	Fp

	278. 
	S SH EN ISO 13995:2000
Veshje mbrojtëse – Vetitë mekanike – Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës ndaj shpimit dhe ndaj shqyerjes dinamike të materialeve (ISO 13995:2000)
	2000
	Fp

	279. 
	S SH EN ISO 13997:1999
Veshje mbrojtëse – Vetitë mekanike – Përcaktimi i rezistencës në prerje nga objektet e mprehta (ISO 13997:1999)
	1999
	Fp

	280. 
	S SH EN ISO 13997:1999/AC:2000
	2000
	Fp

	281. 
	S SH EN ISO 13998:2003
Veshje mbrojtëse – Përparëset, pantallonat dhe jelekët mbrojtës kundër prerjeve dhe shpimeve nga thikat e dorës (ISO 13998:2003)
	2003
	Fp

	282. 
	S SH EN 14021:2003
Mbrojtëset prej guri për garat me motoçikleta jashtë rrugëve të vendosura për të mbrojtur motoçiklistët nga gurët dhe nga copat e gurëve – Kërkesat dhe metodat e provave
	2003
	Fp

	283. 
	S SH EN 14052:2005
Helmeta industriale me performancë të lartë
	2005
	Fp

	284. 
	S SH EN 14058:2004
Veshje mbrojtëse – Veshmbathjet për mbrojtje nga mjediset e ftohta
	2004
	Fp

	285. 
	S SH EN ISO 14116:2008
Veshje mbrojtëse – Mbrojtja kundër të nxehtit dhe flakës – Materialet kufizuese për përhapjen e flakës dhe montimet e materialeve (ISO 14116:2008)
	2008
	Fp

	286. 
	S SH EN 14120:2003

Veshje mbrojtëse – Mbrojtëset e kyçit, të pëllëmbës, të gjurit dhe të bërrylit për përdoruesit pajisjeve të sporteve me top në formë ruli
	2003
	Fp

	287. 
	S SH EN 14120:2003/A1:2007
	2007
	Fp

	288. 
	S SH EN 14126:2003

Veshje mbrojtëse – Kërkesa për performancën dhe metodat e provave për veshjet mbrojtëse kundër agjentëve infektivë
	2003
	Fp

	289. 
	S SH EN 14143:2003
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Pajisje për zhytje, autonome, me qark të mbyllur
	2003
	Fp

	290. 
	S SH EN 14225-1:2005
Kostume zhytjeje – Pjesa 1: Komplet veshjeje i njomë – Kërkesat dhe metodat e provës
	2005
	Fp

	291. 
	S SH EN 14225-2:2005
Kostume zhytjeje – Pjesa 2: Komplet veshjeje hermetik – Kërkesat dhe metodat e provës
	2005
	Fp

	292. 
	S SH EN 14225-3:2005
Kostume zhytjeje – Pjesa 3: Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive – Kërkesat dhe metodat e provës
	2005
	Fp

	293. 
	S SH EN 14225-4:2005
Kostume zhytjeje – Pjesa 4: Kostume të zhytjes në presion atmosferik (ADS) – Kërkesat për faktorët humanë dhe metodat e provës
	2005
	Fp

	294. 
	S SH EN 14325:2004
Veshje mbrojtëse kundër kimikateve – Metodat e provave dhe klasifikimi sipas performancave i materialeve, i bashkimeve dhe i tërësive të veshjeve të mbrojtjes kimike
	2004
	Fp

	295. 
	S SH EN 14328:2005
Veshje mbrojtëse – Doreza dhe mbrojtëse krahësh kundër prerjeve nga instrumentet prerës të makinerive
	2005
	Fp

	296. 
	S SH EN 14360:2004
Veshje mbrojtëse kundër shiut – Metoda e provës për veshmbathjet e gatshme për t'u veshur – Impakti i veshmbathjeve me pikat me energji të lartë
	2004
	Fp

	297. 
	S SH EN 14387:2004/A1:2008
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Filtrat e gazit dhe filtrat e kombinuar – Kërkesat, provat, markimi
	2008
	Fp

	298. 
	S SH EN 14404:2004
Pajisje mbrojtëse personale – Mbrojtëse gjuri për punën që kryhet në pozicionin në gju
	2004
	Fp

	299. 
	S SH EN 14435:2004

Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes – Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmëmaskë të destinuar për t'u përdorur vetëm për presion pozitiv
	2004
	Fp

	300. 
	S SH EN 14458:2004
Pajisje personale për mbrojtjen e syrit – Ekran mbrojtës fytyre dhe maskë për përdorim me helmetat e zjarrfikësve dhe helmetat industriale me performancë të lartë që përdoren nga zjarrfikësit, shërbimet e ambulancave të emergjencës
	2004
	Fp

	301. 
	S SH EN ISO 14460:1999
Veshje mbrojtëse për pilotët e garave me automobila – Mbrojtja nga nxehtësia dhe flaka – Kërkesat cilësore dhe metodat e provave (ISO 14460:1999)
	1999
	Fp

	302. 
	S SH EN ISO 14460:1999/A1:2002
	2002
	Fp

	303. 
	S SH EN ISO 14460:1999/AC:1999
	1999
	Fp

	304. 
	S SH EN 14529:2005
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes – Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmëmaskë të destinuar të përmbajë një valvul me presion pozitiv që komandohet nga nevoja e mushkërisë, vetëm për qëllime shpëtimi
	2005
	Fp

	305. 
	S SH EN 14572:2005
Helmetat me performancë të lartë për sportet e hipizmit
	2005
	Fp

	306. 
	EN 14593-1:2005
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes – Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës – Pjesa 1: Aparat me maskë fytyre të plotë – Kërkesat, prova dhe markimi
	2005
	Fp

	307. 
	S SH EN 14593-2:2005
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes – Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës – Pjesa 2: Aparat me gjysmëmaskë fytyre në presion pozitiv – Kërkesat, prova dhe markimi
	2005
	Fp

	308. 
	S SH EN 14593-2:2005 /AC:2005
	2005
	Fp

	309. 
	S SH EN 14594:2005
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes – Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me rrjedhje të vazhduar – Kërkesat, prova dhe markimi
	2005
	Fp

	310. 
	S SH EN 14594:2005 /AC :2005
	2005
	Fp

	311. 
	S SH EN 14605:2005
Veshje mbrojtëse – Mbrojtja nga kimikatet e lëngshme – Pjesa 1: Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse nga spërkatjet kimike dhe të pjesëve bashkuese që kanë të njëjtin funksion (pajisje të tipit 3) ose (pajisje të tipit 4), përfshirë artikujt që mbrojnë vetëm pjesët e trupit (tipi PB [3] dhe PB [4])
	2005
	Fp

	312. 
	S SH EN 14786:2006
Veshje mbrojtëse – Përcaktimi i rezistencës në depërtim me anë të produkteve kimike të lëngëta të sprucuar, emulsioneve dhe dispersioneve – Prova me pluhurues
	2006
	Fp

	313. 
	S SH EN ISO 14877:2002
Veshje mbrojtëse për operacionet abrazive me shpërthim që përdorin gërryerjen kokrrizore (ISO 14877:2002) 
	2002
	Fp

	314. 
	S SH EN ISO 15025:2002
Veshje mbrojtëse – Mbrojtja kundër nxehtësisë dhe flakës – Metoda e provës për përhapje të kufizuar të flakës (ISO 15025:2000)
	2002
	Fp

	315. 
	S SH EN ISO 15027-1:2002
Kostume zhytjeje – Pjesa 1: Kërkesat, përfshirë sigurinë, për kostumet e përhershme (ISO 15027-1:2002) 
	2002
	Fp

	316. 
	S SH EN ISO 15027-2:2002
Kostume zhytjeje – Pjesa 2: Kërkesat, përfshirë sigurinë, për kostumet e heqshme (ISO 15027-2:2002) 
	2002
	Fp

	317. 
	S SH EN ISO 15027-3:2002
Kostume zhytjeje – Pjesa 3: Metodat e provave (ISO 15027-3:2002) 
	2002
	Fp

	318. 
	S SH EN 15090:2006
Këpucë për zjarrfikësit
	2006
	Fp

	319. 
	S SH EN 15333-1:2008
Pajisje për frymëmarrje – Pajisje për zhytje me qark të hapur, me gaz të ngjeshur që ushqehen nëpërmjet tubit – Pajisjet sipas kërkesës
	2008
	Fp

	320. 
	S SH EN 15613:2008
Mbrojtëse gjuri dhe bërryli për sportet në mjedise të mbuluara – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
	2008
	Fp

	321. 
	S SH EN 15614:2007

Veshje mbrojtëse për zjarrfikës – Metodat laboratorike të provës dhe kërkesat e performancës për veshjet që vishen në luftën kundër zjarreve në pyje
	2007
	Fp

	322. 
	S SH EN ISO 15831:2004
Veshje – Efektet fiziologjike – Matja e izolimit termik me anën e një manekini termik (ISO 15831:2004) 
	2004
	Fp

	323. 
	S SH EN ISO 17249:2004
Këpucët e sigurisë rezistente ndaj prerjes me sharrë me zinxhir (ISO 17249:2004)
	2004
	Fp

	324. 
	S SH EN ISO 17249:2004/A1:2007
	2007
	Fp

	325. 
	S SH EN ISO 17491-3:2008
Veshje mbrojtëse – Metodat e provës për veshjet që sigurojnë mbrojtje kundër produkteve kimike - Pjesa 3: Përcaktimi i rezistencës së depërtimit nëpërmjet një hedhje të lëngut (prova e hedhjes) (ISO 17491-3:2008)
	2008
	Fp

	326. 
	S SH EN ISO 17491-4:2008
Veshje mbrojtëse – Metodat e provës për veshjet që sigurojnë mbrojtje kundër lëngjeve kimike – Pjesa 4: Përcaktimi i rezistencës së depërtimit nëpërmjet një spërklimi të lëngut (prova e spërklimit (ISO 17491-4:2008)
	2008
	Fp

	327. 
	S SH EN ISO 20344:2004
Pajisje mbrojtëse personale – Metodat e provës për këpucët (ISO 20344:2004)
	2004
	Fp

	328. 
	S SH EN ISO 20344:2004/A1:2007
	2007
	Fp

	329. 
	S SH EN ISO 20344:2004/AC:2005
	2005
	Fp

	330. 
	S SH EN ISO 20345:2004
Pajisje mbrojtëse personale – Këpucët e sigurisë (ISO 20345:2004)
	2004
	Fp

	331. 
	S SH EN ISO 20345:2004/A1:2007
	2007
	Fp

	332. 
	S SH EN ISO 20345:2004/AC:2007
	2007
	Fp

	333. 
	S SH EN ISO 20346:2004
Pajisje mbrojtëse personale – Këpucët mbrojtëse (ISO 20346:2004)
	2004
	Fp

	334. 
	S SH EN ISO 20346:2004/A1:2007
	2007
	Fp

	335. 
	S SH EN ISO 20346:2004/AC:2007
	2007
	Fp

	336. 
	S SH EN ISO 20347:2004
Pajisje mbrojtëse personale – Këpucët profesionale (ISO 20347:2004)
	2004
	Fp

	337. 
	S SH EN ISO 20347:2004/A1:2007
	2007
	Fp

	338. 
	S SH EN ISO 20347:2004/AC:2007
	2007
	Fp

	339. 
	S SH EN 24869-1:1992
Akustika – Mbrojtëset e dëgjimit – Metoda subjektive për matjen e zbutjes së zhurmës (ISO 4869-1:1990)
	1992
	Fp

	340. 
	S SH EN 50286:1999
Veshjet mbrojtëse me izolim elektrik për instalimet me tension të ulët
	1999
	Fp

	341. 
	S SH EN 50321:1999
Këpucë me izolim elektrik për punime në instalimet elektrike me tension të ulët
	1999
	Fp

	342. 
	S SH EN 50365:2002
Helmeta me izolim elektrik për përdorim në instalimet me tension të ulët
	2002
	Fp

	343. 
	S SH EN 60743:2001
Punime nën tension – Terminologjia për mjetet, aparatet dhe pajisjet (IEC 60743:2001)
	2001
	Fp

	344. 
	S SH EN 60895:2003
Punime nën tension – Veshjet përçuese për përdorim në tension nominal deri në 800 kV rrymë alternative dhe ± 600 kV rrymë e vazhduar (IEC 60895:2002 (Modifikuar))
	2003
	Fp

	345. 
	S SH EN 60903:2003
Punime nën tension – Dorashka prej materiali izolues (IEC 60903:2002 (Modifikuar))
	2003
	Fp

	346. 
	S SH EN 60984:1992
Mbrojtëse të krahëve prej materiali izolues për punime nën tension (IEC 60984:1990 (Modifikuar)) 
	1992
	Fp

	347. 
	S SH EN 60984:1992/A11:1997
	1997
	Fp

	348. 
	S SH EN 60984:1992/A1:2002 (IEC 60984:1990/A1:2002)
	2002
	Fp




UDHËZIM
Nr.8, datë 10.12.2010

PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE TË PROCEDURAve TË DHËNIES TË SË DREJTËS SUBJEKTEVE JURIDIKE, PËR MARRJEN, NË DISPOZICION, TË SIPËRFAQEVE TË PARASHIKUARA PËR NDËRTIMIN E OBJEKTEVE E ZHVILLIMIN E VEPRIMTARISË PËRKATËSE NË ZONËN ENERGJETIKE DHE INDUSTRIALE, TË PORTO-ROMANOS, DURRËS

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, nenit 21 të ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të pikës 3 të vendimit nr.703, datë 23.4.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e studimit “Zhvillimi i integruar (në sinergji) i zonës energjetike dhe industriale të Porto-Romanos, Durrës, infrastruktura dhe konturet e saj””, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

UDHËZON:

1. Subjektet, që kërkojnë të ndërtojnë dhe të përdorin objekte ose instalime energjetike dhe industriale, si dhe objekte shërbimesh në funksion të tyre, në sipërfaqet e truallit të përfshira në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos, Durrës, në vazhdim e quajtur “Zona”, brenda vijave kufizuese të përcaktuara sipas masterplanit të “Zonës” të miratuar me vendimin nr.2, datë 14.7.2009 të KRRTRSH-së “Për miratimin e masterplanit për zhvillimin e integruar të zonës energjetike dhe industriale të Porto-Romanos, Durrës, infrastruktura dhe vija kufizuese e saj”, në vazhdim të quajtur “Masterplani” dhe në rast se veprimtaria që kërkohet të realizohet nuk trajtohet në mënyrë specifike nëpërmjet ndonjë akti tjetër ligjor ose nënligjor, kanë të drejtën të pajisen me autorizimin përkatës, sipas kushteve dhe procedurave të përcaktuara në këtë udhëzim.
  2. Ministria përgjegjëse për veprimtarinë energjetike dhe industriale, në vazhdim e quajtur “Ministria”, të informojë për zonat e përcaktuara për ndërtimin dhe përdorimin e objekteve energjetike dhe industriale sipas skemës së vendosjes së tyre në hapësirat e përcaktuara me vendimin e nr.703, datë 23.4.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratim e studimit  “Zhvillimi i integruar (në sinergji) i zonës energjetike dhe industriale të Porto-Romanos, Durrës, infrastruktura dhe konturet e saj””, në vazhdim të quajtur “Studimi”, si dhe për sipërfaqet për ndërtimin e tyre, sipas “Masterplanit”, të miratuar me vendimin nr.2, datë 14.7.2009 të KRRTRSH-së.
Informimi të bëhet nëpërmjet publikimit të një materiali përmbledhës për “Masterplanin” dhe këtij udhëzimi në faqen e internetit të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. 
Informimi të bëhet edhe në median e shkruar dhe elektronike, si dhe nëpërmjet seminareve promovuese që do të zhvillohen një herë në vit.
3. Ministria në bazë të dokumentacionit që disponon për “Masterplanin”, të vërë në dispozicion të shoqërive të interesuara informacionin e nevojshëm për hartimin e projekteve, kundrejt një pagese prej 10 000 (dhjetë mijë) lekësh.


4. Objektet energjetike dhe industriale që do të kërkohen për t’u ndërtuar në “Zonë” duhet të jenë të njëjta ose brenda natyrës dhe fushave të veprimtarive në përputhje me parashikimet në “Studim”, dhe në “Masterplan”. 
Në “Zonë”, në përputhje me kapacitetet e parashikuara në “Masterplan” për një objekt energjetik ose industrial, mund të ndërtohen dhe shfrytëzohen nga subjekte të ndryshme disa objekte të së njëjtës natyrë, kapaciteti i përbashkët i të cilave është i përafërt me kapacitetin e parashikuar në “Masterplan” për këtë lloj veprimtarie. 
5. Në sipërfaqet e tokës që janë përfshirë brenda kontureve të “Zonës”, sipas “Masterplanit”, nuk do të lejohet dhënia e lejeve dhe miratimeve për ndërtimin e objekteve për veprimtari prodhuese ose shërbimesh, të cilat nuk u përkasin fushave të energjetikës, industrisë dhe shërbimeve, sikurse përcaktohen në qëllimin dhe objektin e “Studimit”. 
6. Për ndërtimin e infrastrukturës së transportit rrugor dhe të atij teknologjik të produkteve dhe mallrave, me investime publike ose private në sipërfaqet e tokës që janë në pronësi shtetërore, në kuadër të “Zonës”, toka do të merret në përdorim pa shpërblim për të gjithë periudhën, gjatë së cilës investitori do të ketë të drejtë për atë infrastrukturë transporti rrugor ose teknologjik.
Kur toka është në pronësi private, marrëdhëniet ndërmjet investitorit, që do të ndërtojë infrastrukturë transporti rrugor ose teknologjik, dhe pronarit të tokës, do të zgjidhen ndërmjet palëve në përputhje me dispozitat e kuadrit ligjor në fuqi. 
7. Shoqëritë e interesuara, që kërkojnë të marrin, në dispozicion, për një periudhë të caktuar kohe një sipërfaqe në “Zonë”, me qëllim përgatitjen e të gjitha praktikave dhe dokumentacionit të nevojshëm për ndërtim e përdorim të objekteve energjetike e industriale dhe zhvillimin e veprimtarive përkatëse në sipërfaqet e truallit të përcaktuara në “Masterplan”, duhet të paraqesin në “Ministri” kërkesën të shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:
a) dokumentacionin që vërteton se subjekti është person juridik në formën e shoqërisë anonime;
b) projektidenë për llojin dhe destinacionin e objektit që kërkohet të ndërtohet, teknologjinë që do të përdoret, si dhe kapacitetin prodhues;
c) lejen e mjedisit të veprimtarisë, bazuar në Vlerësimin Strategjik Mjedisor, si dhe në studime dhe vlerësime mjedisore për “Zonën”; 
ç) skemat e zonës ku kërkohet të ndërtohet objekti, si dhe sipërfaqen e saj në m2;
d) skemë-idenë e lidhjes së objektit me infrastrukturën e transportit dhe me infrastrukturën energjetike në rajon;
dh) dokumentet që përcaktojnë marrëdhëniet që kanë këto shoqëri për sipërfaqen e tokës, në të cilën parashikohet ndërtimi i objektit, si dhe infrastrukturën lidhëse të tij;
e) vlerësimin e përafërt financiar për investimin që do të realizohet, si dhe dokumentin bankar për të vërtetuar mundësitë financiare për përballimin e vlerës së investimit të parashikuar;
ë) dokumentacionin e duhur për të treguar përvojën në fushën e ndërtimit dhe të përdorimit të objekteve e të teknologjive të njëjta ose të përafërta me teknologjinë që do të realizojë, nëse subjekti e zotëron një përvojë të tillë, ose mënyrën se si mund ta sigurojë atë.
8. Trajtimi i kërkesave dhe i dokumentacionit të paraqitur nga subjektet e interesuara, sipas përcaktimit në pikën 7 të këtij udhëzimi, bëhet nga strukturat përgjegjëse të “Ministrisë”. Ministri përgjegjës për veprimtarinë energjetike dhe industriale, në vazhdim i quajtur “Ministri”, urdhëron ngritjen e një grupi pune që do të bëjë vlerësimin e kërkesës dhe të dokumentacionit të paraqitur nga subjekti kërkues. Si rregull, grupi i punës drejtohet nga zëvendësministri që mbulon fushën e veprimtarisë ku përfshihet dhe objekti, për të cilin është paraqitur kërkesa.
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]Në përbërje të grupit të punës mund të thirren për të marrë pjesë edhe ekspertë të institucioneve të varësisë të “Ministrisë”, si dhe nga strukturat përkatëse të ministrisë përgjegjëse për veprimtarinë e ndërtimit dhe të transportit, të ministrisë përgjegjëse për mjedisin.
Në varësi të natyrës së objektit dhe të teknologjisë që do të përdoret, struktura përgjegjëse e “Ministrisë” mund të kërkojë edhe një vlerësim oponent nga institucione ose ekspertë të fushës përkatëse për projektidenë e objektit, si dhe, sipas rastit, mund të marrë mendim nga strukturat përkatëse të ministrisë përgjegjëse për veprimtarinë e ndërtimit dhe të transportit, të ministrisë përgjegjëse për mjedisin ose të institucioneve të tjera.


 9. Trajtimi i kërkesave nga strukturat përgjegjëse të “Ministrisë”, si dhe realizimi i vlerësimit të tyre nga grupi i punës i ngritur me urdhër ministri, përfshirë edhe verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga subjekti në mbështetje të “Masterplanit”, bëhen brenda një periudhe jo më shumë se një muaj nga data e paraqitjes së kërkesës, si më poshtë vijon:  
a) Në përfundim të vlerësimit, në rastin kur ai konsiderohet i pranueshëm, nëpërmjet praktikës institucionale, i propozohet “Ministrit” t’i japë subjektit kërkues “autorizimin” për vënien në dispozicion të sipërfaqes për ndërtimin e objektit dhe instalimin e teknologjisë përkatëse në zonën e kërkuar. 
Dhënia e “autorizimit” duhet të bëhet brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data kur grupi i punës ka përfunduar vlerësimin e kërkesës së paraqitur nga subjekti.
b) Në rast se, sipas vlerësimit që i bëhet aplikimit të paraqitur nga subjekti, rezulton se shtrirja hapësinore, natyra dhe destinacioni i veprimtarisë së objektit që kërkohet të ndërtohet në një sipërfaqe të caktuar të “Zonës”, nuk janë sipas kushteve të “Masterplanit”, por objekti i përket fushave të energjetikës e industrisë dhe për këtë sipërfaqe nuk ka një propozim alternativ sipas kushteve të “Masterplanit”, dhe grupi i punës e vlerëson të pranueshëm këtë aplikim, në këtë rast i propozohet “Ministrit” që t’i japë subjektit kërkues “autorizimin” për vënien në dispozicion të sipërfaqes për ndërtimin e objektit dhe instalimin e teknologjisë përkatëse në zonën e kërkuar sipas propozimit përkatës.
Në këtë rast është e domosdoshme që në përbërje të grupit të punës, që do të bëjë vlerësimin e aplikimit të paraqitur nga subjekti i interesuar, të marrin pjesë përfaqësues nga strukturat përkatëse të ministrisë përgjegjëse për veprimtarinë e ndërtimit dhe të transportit, të ministrisë përgjegjëse për mjedisin, si dhe të Ministrisë së Financave.
Dhënia e autorizimit duhet të bëhet brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data kur grupi i punës ka përfunduar vlerësimin e kërkesës së paraqitur nga subjekti.
c) Në rast se, pas përfundimit të vlerësimit, rezulton se objekti që kërkohet të ndërtohet dhe teknologjia që do të instalohet në të nuk janë të fushave të energjetikës dhe të industrisë, dhe nuk janë në përputhje me destinacionin e përcaktuar në “Masterplan”, grupi i punës dhe strukturat përgjegjëse të “Ministrisë” i paraqesin “Ministrit” argumentimin e vlerësimit, duke propozuar që t’i kthehet subjektit praktika përkatëse, shoqëruar me arsyetimin për këtë qëndrim.
ç) Në rast se rezulton se subjekti nuk ka plotësuar qoftë edhe njërën nga kërkesat e pikës 7 të këtij udhëzimi, atëherë subjektit i kthehen dokumentet për plotësim.
Në rastin kur subjekti nuk është dakord me këtë vlerësim të “Ministrisë”, i kërkon Këshillit të Ministrave të shqyrtojë pretendimet e tij, si dhe mund të ndjekë rrugën e ankimit në gjykatë.
10. Për rastet kur për të njëjtën sipërfaqe paraqiten njëkohësisht (brenda periudhës që bëhet vlerësimi i kërkesave), më shumë se një aplikim, të cilat i plotësojnë kërkesat e pikës 7 të këtij udhëzimi, grupi i punës i ngritur për vlerësimin e kërkesave i paraqet “Ministrit” sugjerimin për trajtimin mbi bazën e konkurrimit të këtyre kërkesave. Procedurat e konkurrimit të jenë të ngjashme me ato të koncesioneve.
11. Në përmbajtje të “autorizimit” që do t’i jepet subjektit kërkues duhet të përcaktohen:
a) Emri dhe personaliteti juridik i shoqërisë që paraqet kërkesën. 
b) E drejta e subjektit për të investuar në zonën përkatëse, në përputhje me “Masterplanin”, duke identifikuar territorin për investim. Procedurat e dhënies së sheshit dhe lejes së ndërtimit duhet të kryhet në përputhje me ligjet nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, të ndryshuar, si dhe ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të ndryshuar.
c) Afati kohor, brenda të cilit duhet të përfundojë përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për marrjen e lejeve ose autorizimeve të nevojshme të parashikuara në legjislacionin shqiptar në fuqi, për ndërtimin, vënien në funksionim dhe përdorimin e objektit që kërkohet të ndërtohet.
Ky afat, në çdo rast, nuk mund të jetë më shumë se 2 (dy) vjet.
ç) Mënyra e lidhjes së objektit dhe të infrastrukturës së tij të transportit dhe asaj teknologjike, me infrastrukturën e transportit dhe energjetike të “Zonës”, si dhe të rajonit. 
d) Mënyra dhe forma e marrjes në përdorim ose pronësi të tokës në zonën ku do të ndërtohet objekti, si dhe infrastruktura që do të lidhë këtë objekt me atë të “Zonës” dhe të rajonit.
Në rast se infrastruktura lidhëse që do të ndërtohet do të jetë e përbashkët me atë të objekteve të tjera ose me infrastrukturën publike, do të specifikohen detyrimet që ka subjekti për tokën dhe ndërtimin e infrastrukturës, duke respektuar “Masterplanin”. 


Në autorizim do të referohen (citohen) edhe marrëveshje ose kontrata të mëparshme që mund të kenë lidhje me objektin ose infrastrukturën që trajtohet në rastin konkret.
dh) marrëdhëniet me infrastrukturën portuale, të ndërtuar në përputhje me kërkesat e ligjit. nr.9298, datë 28.10.2004 “Për ratifikimin e marrëveshjes së koncesionit, të formës “BOT”, për ndërtimin dhe shfrytëzimin e infrastrukturës portuale të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto-Romanos, Durrës”, të ndryshuar, si dhe me instalimet bregdetare për transportimin dhe depozitimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në “Zonë” (depozitat dhe tubacionet me pajisjet përkatëse), në rast se kjo është një kërkesë e teknologjisë që do të instalojë dhe do të përdorë subjekti.
12. Në rastin kur i gjithë trualli ose një pjesë e tij, mbi të cilin do të ndërtohen objektet energjetike ose industriale, është pronë publike që zotërohet nga organet e pushtetit qendror ose organet e pushtetit vendor, subjekti e merr atë në zotërim sipas procedurave të përcaktuara në aktet nënligjore në fuqi, nëpërmjet kontratës përkatëse, me kushtin që në rastin kur nuk merret leja e ndërtimit në KRRTRSH, kjo kontratë është e pavlefshme.
13. Në rastin kur toka, mbi të cilën do të ndërtohen objektet energjetike ose industriale, si dhe infrastruktura e transportit dhe e teknologjisë, është pronë private, në përbërje të “Zonës” së përcaktuar me “Masterplanin”, dhe subjektet nuk arrijnë në marrëveshje me pronarët, atëherë subjekti i interesuar mund të paraqesë në “Ministri” kërkesën për shpronësimin për interes publik, në zbatim të pikës 2 të nenit 9 të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar.
Ministria përgjegjëse për veprimtarinë energjetike dhe industriale ndjek procedurat e shpronësimit në përputhje me kriteret dhe afat e përcaktuara të legjislacionit në fuqi.
14. Në rast se brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “c” të pikës 11 të këtij udhëzimi, subjekti nuk ka përfunduar praktikat dhe dokumentacionin për fillimin e punimeve për ndërtimin e objektit energjetik ose industrial në përputhje me kushtet e përcaktuara në autorizim, sipas së cilit i ishte vënë në dispozicion sipërfaqja përkatëse në “Zonë”, subjekti e humb këtë të drejtë dhe kjo sipërfaqe toke është e lirë për t’iu vënë në dispozicion ndonjë shoqërie tjetër, nëse do të ketë kërkesa. 
15. Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, referuar në qëllimin dhe objektin e studimit “Zhvillimi i integruar (në sinergji) i zonës energjetike dhe industriale të Porto-Romanos, Durrës, infrastruktura dhe konturet e saj”, të miratuar me vendimin nr.703, datë 23.4.2008 të Këshillit të Ministrave, si dhe të “Masterplanit për zhvillimin e integruar të zonës energjetike dhe industriale të Porto-Romanos, Durrës, infrastruktura dhe vija kufizuese e saj”, të miratuar me vendimin nr.2, datë 14.7.2009 të KRRTRSH-së, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij udhëzimi, të përcaktojë njësitë ose strukturat që do të bëjnë trajtimin dhe vlerësimin e kërkesave e të dokumentacionit që do të paraqitet nga subjekte të ndryshme për marrjen, në dispozicion, të sipërfaqeve të parashikuara për ndërtimin e objekteve dhe zhvillimin e veprimtarisë përkatëse në “Zonë”.
16. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, për zbatimin e këtij udhëzimi.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
 
 KRYEMINISTRI
 Sali  Berisha
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