[bookmark: _GoBack]LIGJ
Nr.10 448, datë 14.7.2011

PËR LEJET E MJEDISIT[footnoteRef:1]* [1: * Ky ligj është përafruar plotësisht me këto direktiva: Direktiva 2008/1/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 15 janarit 2008 “Mbi kontrollin dhe parandalimin e integruar të ndotjes”, e ndryshuar, numri CELX: 32008L0001, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, nr.24, datë 29.1.2008, f. 8-29.
Direktiva 2001/80/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 23 tetorit 2001 “Mbi kufizimin e shkarkimeve të disa ndotësve në ajër nga instalimet e mëdha me djegie”, numri CELEX: 32001L0080, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, nr.309, datë 27.11.2001, f. 1-21.
] 


Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1 
Qëllimi

Ky ligj ka për qëllim parandalimin, pakësimin dhe mbajtjen nën kontroll të ndotjes së shkaktuar nga disa kategori veprimtarish, në mënyrë që të arrihet një nivel i lartë i mbrojtjes së mjedisit në tërësi, shëndetit të njeriut dhe cilësisë së jetës. 

[bookmark: _Toc124503136]Neni 2 
[bookmark: _Toc124503137]Objekti

Ky ligj përcakton:
a) rregullat për lejimin e zhvillimit të disa veprimtarive që shkaktojnë ndotje të mjedisit në Republikën e Shqipërisë;
b) masat e parashikuara për parandalimin e kësaj ndotjeje dhe, kur kjo nuk është e mundur, masat për pakësimin e shkarkimeve të tyre të gazta, të lëngëta e të ngurta në ajër, ujë e tokë. 
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Neni 3
[bookmark: _Toc124503139]Përkufizime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1. “Autoriteti përkatës i qeverisjes vendore” është njësia e qeverisjes vendore në territorin e së cilës është vendosur instalimi.
2. “Agjencia Kombëtare e Mjedisit” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
3. “Agjencia rajonale e mjedisit” është njësia rajonale përkatëse e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.
4. “Depozitim gjeologjik i CO2” është injektimi i shoqëruar me depozitimin e rrymave (flukseve) të CO2 në formacione gjeologjike nëntokësore.
5. “Ditë” është një ditë pune, sipas përcaktimit të dhënë nga Kodi i Punës.
6. “Formacion gjeologjik” është nënndarja litostratigrafike, brenda së cilës mund të gjenden dhe hartëzohen shtresa shkëmbore të caktuara.
 
7. “Gjendje e pranueshme e mjedisit” është gjendja në të cilën mjedisi i vendit në fjalë ishte para se instalimi të vihej në operim. Arritja e kësaj gjendjeje kërkon masa që përfshijnë, por nuk kufizohen me: largimin e të gjitha mbetjeve që kanë tepruar, largimin sa më shumë të jetë e mundur të çdo lloj ndotjeje, dhe, aty ku ky largim nuk do të thotë trajtim praktik apo stabilizim i ndotjes, rehabilitimin e çdo dëmi që mund të ketë shkaktuar ndotja, si dhe zbutjen e efekteve të çdo dëmi.
8. “Instalim” është çdo njësi teknike e palëvizshme, që kryen një ose shumë veprimtari, si dhe çdo lloj tjetër veprimtarie që lidhet drejtpërdrejt me të apo ka një lidhje teknike me veprimtaritë e zhvilluara në njësinë e mësipërme dhe që mund të ndikojë në shkarkimet dhe ndotjen;
9. “Instalim ekzistues” është:
a) një instalim që është në funksionim në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji; 
b) një instalim që nuk është vënë ende në funksionim në datën kur ky ligj hyn në fuqi, por për të cilin është dhënë leja e ndërtimit, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, dhe ndërtimi i të cilit fillon brenda një viti nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
10. “Instalim i ri” është:
a) një instalim që nuk është instalim ekzistues;
b) një instalim ekzistues, për funksionimin e të cilit operatori nuk ka kërkuar pajisjen me lejen përkatëse të mjedisit, brenda periudhës kohore të përcaktuar në këtë ligj. Në këtë rast, ky instalim trajtohet si një instalim i ri.
11. “Inspektorati Shtetëror Kompetent” është autoriteti inspektues, sipas përcaktimit të dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
12. “Leje mjedisi e tipit A” është leja për veprimtaritë e përcaktuara në aneksin 1/A, e përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe e firmosur nga ministri, të lëshuar nga QKL-ja, që i jep të drejtën e funksionimit, tërësisht ose pjesërisht, instalimit të tipit A, sipas përcaktimit të këtij ligji, dhe që përmban të shkruara kushtet e nevojshme për të garantuar se instalimi përmbush kërkesat e këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi. Një leje mund të mbulojë një ose më shumë instalime ose pjesë të instalimeve në të njëjtën vendndodhje dhe që operohen nga një i njëjti operator.
13. “Leje mjedisi e tipit B” është leja e përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe e firmosur nga ministri, e cila lëshohet nga QKL-ja, që i jep të drejtën e funksionimit, tërësisht ose pjesërisht, instalimit të tipit B, sipas përcaktimit të këtij ligji dhe që përmban të shkruara kushtet e nevojshme për të garantuar se instalimi përmbush kërkesat e këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi. Një leje mund të mbulojë një ose më shumë instalime ose pjesë të instalimeve në të njëjtën vendndodhje dhe që operohen nga një i njëjti operator.
14. “Leje mjedisi e tipit C” është leja e miratuar nga agjencia rajonale e mjedisit dhe e lëshuar nga QKL-ja, që i jep të drejtën e funksionimit, tërësisht ose pjesërisht, instalimit të tipit C, sipas përcaktimit të këtij ligji, dhe që përmban të shkruara kushtet e nevojshme për të garantuar se instalimi përmbush kërkesat e këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi. Një leje mund të mbulojë një ose më shumë instalime ose pjesë të instalimeve në të njëjtën vendndodhje dhe që operohen nga një i njëjti operator.
15. “Mjedis” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
16. “Ministër” është ministri përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit.
17. “Ministria” është ministria përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit.
18. “Mbetje të rrezikshme”, “Mbetje jo të rrezikshme”, “Mbetje inerte”, “Mbetje urbane” dhe “Lendfill” kanë kuptimin e dhënë në legjislacionin e posaçëm për menaxhimin e integruar të mbetjeve.
19. “Muaj” është një muaj kalendarik.
20. “Ndotje” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
21. “Ndryshim funksionimi”, në lidhje me instalimin, është një ndryshim në natyrën e funksionimit ose një zgjerim i instalimit, që mund të ketë pasoja në mjedis.
22. “Ndryshim i konsiderueshëm”, në lidhje me instalimin, është një ndryshim në funksionimin e tij, i cili, në vlerësimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, mund të ketë një efekt negativ të konsiderueshëm mbi njeriun dhe mjedisin. Çdo ndryshim apo zgjerim i veprimtarisë vlerësohet si i konsiderueshëm, në qoftë se ndryshimi apo zgjerimi prek pragjet përcaktuese të vendosura në këtë ligj, për instalimet e tipit A ose B.
23. “Normat e cilësisë së mjedisit” është një grup kushtesh që duhen përmbushur në një kohë të dhënë nga një mjedis i caktuar ose një pjesë e veçantë e tij, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.


24. “Normat teknike të shkarkimit në mjedis” janë vlerat teknike kufi të shkarkimit, që lidhen me teknologjinë e prodhimit, makineritë dhe pajisjet në përdorim, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
25. “Operator” është personi fizik apo juridik që operon ose kontrollon instalimin, apo të cilit i është deleguar fuqi ekonomike vendimtare për funksionet teknike të instalimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Si operator i një instalimi, që:
a) nuk është vënë ende në funksionim, konsiderohet personi që do të kontrollojë funksionimin e tij në të ardhmen;
b) nuk funksionon më, konsiderohet personi të cilit i ishte dhënë leje mjedisi për funksionimin e këtij instalimi.
26. “Publik” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
27. “Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL)” është institucioni përkatës, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”. 
28. “Rrymë CO2” është një fluks substancash që rezultojnë nga proceset e kapjes së CO2.
29. “Substancë” është çdo element kimik dhe përbërjet e tij, me përjashtim të substancave radioaktive dhe të organizmave të modifikuar gjenetikisht, sipas përcaktimit të dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
30. “Shkarkim” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
31. “Shkarkim në ujë” janë shkarkimet në trupat ujorë, ku përfshihen shkarkimet në rrjetin e tubacioneve të ujërave të zeza e të bardha.
32. “Teknikat më të mira të disponueshme (TMD)” është stadi më efektiv dhe më i përparuar i zhvillimit të veprimtarive dhe të metodave të operimit të tyre. Ky stad tregon se sa të përshtatshme janë praktikisht teknikat e veçanta për të siguruar, në parim, bazën për të përcaktuar vlera kufi të shkarkimeve, të tilla që të parandalojnë dhe, kur nuk është praktikisht e mundshme, të pakësojnë shkarkimet në përgjithësi dhe ndikimin mbi mjedisin në tërësi. 
Për qëllime të këtij përkufizimi, me termat e mëposhtëm kuptojmë: 
a) “Teknikë” është teknologjia dhe mënyra me të cilën instalimi është projektuar, ndërtuar, mirëmbajtur dhe çmontuar;
b) “Teknikë e disponueshme” janë teknikat e zhvilluara në atë nivel që mundëson përdorimin e tyre, në sektorin përkatës industrial, me rezultate të mira ekonomike e teknike. Vlerësimi i teknikave merr parasysh kostot dhe përparësitë, pavarësisht nga fakti nëse ato teknika përdoren apo prodhohen në Republikën e Shqipërisë, për sa kohë ato janë të arritshme nga përdoruesi; 
c) “Më e mirë”, në lidhje me teknikat, është teknika më efektive për arritjen e një niveli të lartë të përgjithshëm të mbrojtjes së mjedisit në tërësi.
33. “Vend depozitimi për CO2” është një hapësirë vëllimore në një formacion gjeologjik, që përdoret për depozitimin gjeologjik të CO2 dhe të pajisjeve të sipërfaqes e të injektimit, që përdoren për këtë qëllim.
34. “Vlera kufi e shkarkimit” është masa e shprehur në disa parametra specifikë, përqendrimet dhe/ose nivelet e shkarkimeve që nuk mund të tejkalohen në një ose më shumë periudha kohore.
35. “Biomasë” është produkt i përbërë, tërësisht ose pjesërisht, nga material bimor nga bujqësia ose pemëtaria, që mund të përdoret si lëndë djegëse, me qëllim rikuperimin e energjisë së përmbajtur në të, përfshirë mbetjet e mëposhtme, të përdorura si lëndë djegëse: 
a) mbetje vegjetale nga bujqësia dhe pyjet; 
b) mbetje vegjetale nga industria e përpunimit të ushqimeve, në qoftë se prej tyre mund të çlirohet nxehtësi;
c) mbetje vegjetale fijezore nga prodhimi i masës së celulozës dhe nga prodhimi i letrës nga druri, në qoftë se digjen bashkërisht në vendin e prodhimit dhe rikuperohet nxehtësia e çliruar; 
ç) mbetje nga lëvoret e pemëve;
d) mbetje drusore, me përjashtim të mbetjeve drusore që mund të përmbajnë përbërës organikë të halogjenuar ose metale të rënda, si rezultat i trajtimit me ruajtës ose me shtresa ruajtëse të drurit, dhe që përfshin në mënyrë të veçantë mbetjet drusore të krijuara nga mbetjet e ndërtimeve e të shembjeve.
36. “Impiant me djegie” është çdo aparaturë teknike, ku oksidohen lëndë djegëse, në mënyrë që të përdoret nxehtësia e gjeneruar.
37. “Impiantet e reja me djegie” është çdo instalim me djegie, për të cilin leja e ndërtimit apo e përdorimit të veprimtarisë, sipas ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, është dhënë pas datës së miratimit të këtij ligji.
38. “Impiantet ekzistuese me djegie” është çdo instalim me djegie, për të cilin leja e ndërtimit apo e përdorimit të veprimtarisë, sipas ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, është dhënë para datës së miratimit të këtij ligji.
39. “Lëndë djegëse” është çdo material i djegshëm, i ngurtë, i lëngshëm apo i gaztë, i përdorur në instalimin me djegie, me përjashtim të mbetjeve, sipas përcaktimit të legjislacionit të posaçëm për menaxhimin e integruar të mbetjeve.
40. “Mbetje të gazta” janë shkarkime të gazta, që përmbajnë substanca të ngurta, të lëngshme ose të gazta; fluksi vëllimor i tyre do të shprehet në m3/orë, në temperaturën standard (273°K) dhe presion (101,3 kPa) pas korrigjimit të përmbajtjes së avullit të ujit, (më poshtë referuar si Nm3/h). 
41. “Njësi djegieje me shumë lëndë djegëse” është çdo impiant djegieje, ku mund të digjen njëkohësisht ose në mënyrë të alternuar dy a më shumë lloje lëndësh djegëse.
42. “Përqindja e desulfurizimit” është përqindja e sasisë së squfurit që nuk shkarkohet në ajër, në instalimin me djegie, për një periudhë të dhënë kohe ndaj sasisë së squfurit në përmbajtjen e karburantit, të përdorur gjatë së njëjtës periudhë kohe, në këtë instalim.
43. “Turbinë me gaz” është çdo makineri rrotulluese që shndërron energjinë termike në punë mekanike dhe përbëhet kryesisht nga një kompresor, një njësi termike ku oksidohet lënda djegëse, në mënyrë që të ngrohë masën e lëngshme të punës, dhe një turbinë.
44. “Vlera kufi e shkarkimit” është sasia e lejueshme e një substance në masën e gaztë të shkarkuar në ajër nga instalimi me djegie, gjatë një periudhe të dhënë. Sasia e substancës llogaritet në terma të masës/për vëllim të gazeve të shkarkuara, të shprehura në mg/Nm3, duke konsideruar një përmbajtje vëllimore oksigjeni në gazet e shkarkuara: prej 3 për qind, në rastin e karburanteve të lëngshme e të gazta, 6 për qind në rastin e karburanteve të ngurta dhe 15 për qind në rastin e turbinave me gaz.
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Sistemi i lejeve të mjedisit 

1. Në përputhje me ligjin nr.10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, krijohet një sistem prej tri nivelesh të lejeve të mjedisit, të tipit A, B e C, si më poshtë:
a) leja e mjedisit e tipit A është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë A, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/A të këtij ligji; 
b) leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji; 
c) leja e mjedisit e tipit C është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë C, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/C të këtij ligji.
2. Autoritetet kompetente për lejet e mjedisit të tipave A, B dhe C janë si më poshtë:
a) Qendra Kombëtare e Licencimeve është autoriteti ku bëhet kërkesa dhe ku lëshohet leja e mjedisit të tipit A, B dhe C; 
b) Ministri është autoriteti që firmos aktin e miratimit të lejeve të mjedisit të tipit A dhe B, pasi ato të shqyrtohen dhe përgatiten nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit;
c) Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit A dhe B dhe që i jep mendimin e argumentuar ministrit për dhënien ose jo të kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara, të cilat lëshohen nga QKL-ja; 
ç) Agjencia rajonale e mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit C dhe që vendos për dhënien ose jo të kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara, të cilat lëshohen nga QKL-ja;
d) Inspektorati Shtetëror Kompetent është autoriteti që verifikon plotësimin nga operatori të kushteve të kësaj lejeje, pas lëshimit të saj nga QKL-ja. 
3. Kushtet e lejes së mjedisit të tipave A, B dhe C rishikohen në çdo kohë nga ministria apo agjencia rajonale e mjedisit, nëse ka ndryshime në legjislacionin përkatës mjedisor, të cilit ato u përmbahen, dhe në raste kur konstatohet nga autoritetet kompetente, të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, nëse:
a) shfaqen elemente të reja ekologjike, të panjohura në kohën e dhënies së saj;
b) dalin dispozita të reja për mjedisin, që e kërkojnë shprehimisht ndryshimin e saj;
c) vërtetohet ndotje tej normave të lejuara;
ç) ka ndryshime themelore të veprimtarisë;
d) ka përparime në fushën e teknikave më të mira të mundshme, që lejojnë pakësimin e rëndësishëm të shkarkimeve në mjedis dhe që nuk kërkojnë shpenzime të mëdha.
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KREU II 
[bookmark: _Toc124503143]LEJET E MJEDISIT TË TIPIT A
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Seksioni 1
[bookmark: _Toc124503145]Procedura dhe metoda për përcaktimin e TMD-ve
[bookmark: _Toc124503146]
Neni 5
Përcaktimi i TMD-ve

1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit përcakton TMD-të, për instalimet e kategorisë së tipit A, duke u mbështetur në:
a) përdorimin e teknologjisë që shkarkon pak mbetje;
b) përdorimin e substancave më pak të rrezikshme;
c) rikuperimin dhe riciklimin e mëtejshëm të substancave të përdorura dhe të çliruara nga proceset e punës, aty ku është e mundur;
ç) rikuperimin dhe riciklimin e mbetjeve, aty ku është e mundur;
d) procese, instalime ose metoda pune të krahasueshme me ato që janë provuar më parë me sukses në shkallë industriale;
dh) përparimet e teknologjisë dhe ndryshimet në njohuritë shkencore dhe kuptimin e tyre;
e) llojin, natyrën, efektet dhe vëllimin e shkarkimeve;
ë) datën e vënies në funksionim të instalimeve të reja dhe atyre ekzistuese;
f) kohën e nevojshme për zbatimin e TMD-ve;
g) llojin, natyrën dhe konsumin e lëndëve të para, përfshirë edhe konsumin e ujit të përdorur dhe efiçencën e energjisë;
gj) efiçencën e energjisë;
h) nevojën për të parandaluar ose, kur kjo nuk është e mundur, për të ulur në minimum, ndikimet e përgjithshme dhe rreziqet e shkarkimeve në mjedis;
i) nevojën për të parandaluar aksidentet ose, kur këto ndodhin, për të minimizuar pasojat në mjedis;
j) çdo informacion të publikuar nga Komisioni Europian dhe organizatat ndërkombëtare për TMD-të, së bashku me monitorimin dhe çdo përditësim të tyre. 
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, gjatë përcaktimit të TMD-ve, në përputhje me sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, merr në konsideratë: 
a) kostot dhe përfitimet e një veprimi dhe/ose mase të parashikuar;
b) respektimin e objektivave të mbrojtjes së mjedisit, të përcaktuara në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”; 
c) respektimin e parimeve të politikës për mbrojtjen e mjedisit, të përcaktuara në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
[bookmark: _Toc124503148]
Neni 6
[bookmark: _Toc124503149]Dokumentet e referencës për TMD-të

1. Përcaktimi i TMD-ve, në përputhje me nenin 5 të këtij ligji, mbështetet në:
a) dokumentet e referencës së TMD-ve, të përgatitura nga grupet teknike të punës;
b) dokumentet e referencës së TMD-ve, të përgatitura nga Komisioni Europian (EU-BREF);
c) praktikën më të mirë ndërkombëtare.
2. Ministri ngre grupet teknike të punës, me qëllim zhvillimin e dokumenteve të referencës së TMD-ve, sipas përcaktimit të shkronjës “a” të pikës 1 të këtij neni dhe përcakton mënyrën e funksionimit të tyre.
3. Grupet  teknike  të  punës, sipas  përcaktimit të pikës 2 të këtij neni, përbëhen nga përfaqësues të:
a) ministrisë;
b) Agjencisë Kombëtare të Mjedisit;
c) Inspektoratit Shtetëror Kompetent;
ç) ministrive të tjera dhe sektorëve në varësi të tyre, kur sfera e tyre e kompetencave lidhet drejtpërdrejt me çështjen e trajtuar;
d) universiteteve ose institucioneve të tjera kërkimore, fusha e kërkimit e të cilëve lidhet drejtpërdrejt me çështjen e trajtuar;
dh) organizatave joqeveritare, fusha e veprimit e të cilave lidhet drejtpërdrejt me çështjen e trajtuar.
4. Çdo dokument reference i TMD-ve, i përgatitur nga një grup teknik pune, sipas pikës 2 të këtij neni, miratohet nga ministri. 
5. Çdo dokument reference i TMD-ve, i miratuar sipas përcaktimit të pikës 4 të këtij neni, publikohet në mënyrë elektronike. 
6. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ngre dhe mirëmban sistemin e informacionit për dokumentet e referuara në pikën 1 të këtij neni. Sistemi i informacionit publikohet në mënyrë elektronike në faqen e saj zyrtare të internetit dhe është i hapur për publikun.
[bookmark: _Toc124503150]
Neni 7
[bookmark: _Toc124503151]Zhvillimi i TMD-ve të reja

[bookmark: _Toc124503152]Ministria dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit marrin dhe përditësojnë informacionin për zhvillimin e TMD-ve të reja. 

Seksioni 2
[bookmark: _Toc124503153][bookmark: _Toc124503154]Lejet e mjedisit të tipit A

Neni 8
[bookmark: _Toc124503155]Kërkesat e përgjithshme për përdorimin e lejes së mjedisit të tipit A

1. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, instalimet e kategorisë A pajisen me leje mjedisi të tipit A, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji. 
2. E njëjta leje mjedisi e tipit A mund të lejojë funksionimin e më shumë se një instalimi të të njëjtit operator në të njëjtën vendndodhje. Instalimet e operatorëve të ndryshëm, që ndodhen në të njëjtën vendndodhje dhe instalimet e të njëjtit operator, që ndodhen në vendndodhje të ndryshme kërkojnë leje të veçanta të tipit A, B apo C, sipas rastit. 
3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk përgatit lejen e mjedisit të tipit A, kur provon mbi baza objektive se:
a) pas zotërimit të asaj lejeje, kërkuesi nuk do të jetë operator i instalimit në fjalë; 
b) kërkuesi nuk do të sigurojë funksionimin e instalimit, në përputhje me kushtet që do të përcaktohen në lejen përkatëse të mjedisit të tipit A. 
Për qëllime të këtij paragrafi, merret në konsideratë edhe historia e deriatëhershme e këtij kërkuesi të lejes dhe/ose historia e deriatëhershme e instalimit.

[bookmark: _Toc124503156]Neni 9
[bookmark: _Toc124503157]Parimet e përgjithshme që përcaktojnë detyrimet thelbësore 
të zotëruesit të lejes së mjedisit të tipit A

Agjencia Kombëtare e Mjedisit përcakton kushtet për lejet e mjedisit të tipit A, të tilla që të garantojnë se:
a) janë marrë të gjitha masat e duhura parandaluese të ndotjes, në mënyrë të posaçme përmes zbatimit të TMD-ve;
b) nuk shkaktohet ndotje në nivel të lartë;
c) gjenerimi i mbetjeve është parandaluar në përputhje me legjislacionin e posaçëm për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Aty ku gjenerohen mbetje, ato ripërdoren ose kur kjo është teknikisht dhe ekonomikisht e pamundur, ato trajtohen duke parandaluar ose zbutur çdo ndikim në mjedis; 
ç) energjia përdoret në mënyre efiçente;
d) uji përdoret në mënyrë efiçente;
dh) janë marrë masa të posaçme për të parandaluar aksidentet ose për të kufizuar pasojat e tyre; 
e) në mbylljen përfundimtare të veprimtarisë, merren masat e nevojshme për të mënjanuar rreziqet e ndotjes dhe për të kthyer mjedisin e vendit ku ndodhet instalimi në gjendje të pranueshme, siç përcaktohet në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

[bookmark: _Toc124503158]Neni 10
Kërkesa për leje mjedisi të tipave A, B dhe C

1. Kërkesat për leje mjedisi të tipit A, B dhe C paraqiten në QKL, në përputhje me kërkesat e përgjithshme, sipas përcaktimit të dispozitave të ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”.
2. QKL-ja e vlerëson kërkesën për leje mjedisi të tipit A, B dhe C si të vlefshme, vetëm kur kërkuesi ka kryer ose provon që ka kryer pagesën e tarifës përkatëse, siç përcaktohet në nenin 26 të këtij ligji. Kërkesa për leje mjedisi të tipit A, B dhe C nuk vlerësohet e kryer, në qoftë se ajo nuk shoqërohet nga dokumenti që vërteton kryerjen e pagesës së tarifës përkatëse.

Neni 11
[bookmark: _Toc124503163]Shqyrtimi i kërkesës për leje mjedisi të tipave A, B dhe C

Këshilli i Ministrave, me propozim të ministrit, miraton kërkesat e posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, kushtet e lejeve respektive të mjedisit, si dhe rregullat e hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente, të përcaktuara në këtë ligj, deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja.

[bookmark: _Toc124503178]Seksioni 3
[bookmark: _Toc124503179]Kërkesa shtesë për impiantet e mëdha me djegie
[bookmark: _Toc124503180]
Neni 12
[bookmark: _Toc124503181]Fusha e zbatimit të seksionit 3

1. Ky seksion zbatohet për impiantet me djegie, fuqia termike e të cilave është e barabartë ose më e madhe se 50 MW, pavarësisht nga lloji i karburantit të përdorur (i ngurtë, i lëngshëm ose i gaztë), në përputhje me përcaktimin e pikës 2 të këtij neni. 
2. Ky seksion zbatohet vetëm për impiantet me djegie, të projektuara për prodhimin e energjisë, me përjashtim të atyre që përdorin në mënyrë të drejtpërdrejtë produktet e djegies në procesin e prodhimit. Ky seksion nuk zbatohet për:
a) impiantet në të cilat produktet e djegies përdoren për ngrohjen, tharjen ose çdo lloj tjetër trajtimi të drejtpërdrejtë të objekteve ose materialeve, si p.sh., rinxehjen e furrnaltave, furrnaltat për trajtime me nxehtësi;
b) impiantet pas djegies, të tilla si aparaturat teknike të projektuara për të pastruar gazrat e mbetura nëpërmjet djegies, të cilat nuk funksionojnë si një impiant me djegie, i pavarur;
c) impiantet për rigjenerimin e katalizatorëve të krekingut katalitik;
ç) impiantet për konvertimin e sulfurit të hidrogjenit në squfur;
d) reaktorët e përdorur në industrinë kimike;
dh) furrat e prodhimit të koksit;
e) furrat me tulla refraktare për prodhimin e gazit të nxehtë;
ë) aparaturat teknike, që përdoren për lëvizjen e automjeteve, anijeve ose avionëve;
f) turbinat e gazit, që përdoren në platformat në det;
g) turbinat e gazit, për funksionimin e të cilave është marrë leje para datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji;
gj) çdo impiant që funksionon me motorë të ushqyer me benzinë, naftë ose gaz.
[bookmark: _Toc124503182]3. Në rastin kur dy a më shumë impiante të reja me djegie instalohen në mënyrë të tillë që, sipas vlerësimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, që merr parasysh faktorët teknikë dhe ekonomikë të tyre, mbetjet e gazta të tyre mund të shkarkohen nga një oxhak i përbashkët, kombinimi që përftohet prej tyre konsiderohet si një njësi e vetme.

Neni 13
[bookmark: _Toc124503183]Programet e pakësimit të shkarkimeve

1. Ministria harton programet për pakësimin e vazhdueshëm të shkarkimeve të përgjithshme vjetore nga impiantet ekzistuese me djegie. Këto programe do të përcaktojnë afatet kohore dhe procedurat që zbatohen për pakësimin e shkarkimeve.
2. Programet e pakësimit të shkarkimeve sigurojnë respektimin e tavaneve të shkarkimeve ose përqindjet e pakësimit të dyoksidit të squfurit dhe oksideve të azotit, të përcaktuara në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
3. Programi i pakësimit të shkarkimeve mund të rishikohet, në përputhje me kushtet e reja të krijuara, kur një ndryshim i ndjeshëm dhe i papritur i kërkesës për energji, i disponibilitetit të disa lëndëve djegëse të caktuara apo instalimeve të caktuara të gjenerimit të energjisë krijon vështirësi teknike serioze për zbatimin e tij. Rishikimi mund të përfshijë rishikimin e tavaneve të shkarkimeve ose të datave të vendosura për respektimin e këtyre tavaneve të shkarkimeve.
4. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, miraton rregullat e hollësishme për hartimin, miratimin, rishikimin dhe zbatimin e programeve të pakësimit të shkarkimeve. 

[bookmark: _Toc124503184]Neni 14
[bookmark: _Toc124503185]Vlerat kufi të shkarkimeve

1. Leja e mjedisit e tipit A për impiantet e reja me djegie përmban kushte për shkarkimet e dyoksidit të squfurit, oksideve të azotit dhe pluhurave, të cilat nuk janë më pak shtrënguese se vlerat kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pjesën B të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji.
2. Leja e mjedisit e tipit A për impiantet ekzistuese me djegie përmban të dhëna për planin e përputhshmërisë, i cili siguron që, brenda datës 1 janar 2012, shkarkimet e dyoksidit të squfurit, oksideve të azotit dhe pluhurave do të jenë pakësuar deri, të paktën, në nivelin e vlerave kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pjesën A të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji. 
3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund të përjashtojë një impiant ekzistues me djegie nga detyrimi për përputhshmëri me vlerat kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, në qoftë se:
a) operatori i atij impianti ekzistues me djegie, në marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, pranon, si pjesë të kushteve të lejes së mjedisit të tipit A, që ka kërkuar, të mos e shfrytëzojë impiantin me djegie më shumë se 20 000 orë pune nga data e marrëveshjes deri në një datë jo më të vonë se data 31 dhjetor 2025;
b) operatori, si kusht të lejes së mjedisit të tipit A, ka detyrimin të paraqesë në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, si pjesë të raportit të tij vjetor, një regjistër, ku përcaktohen koha e përdorur dhe ajo e papërdorur, në raport me kohën totale të lejuar për funksionimin e atij impianti me djegie.
4. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, për një impiant me djegie, i cili, në kushte normale, përdor lëndë djegëse me përmbajtje të ulët squfuri, mund të lejojë pezullimin e detyrimit për respektimin e vlerave kufi të shkarkimeve të dyoksidit të squfurit, të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij  neni, në rastet kur:
a) operatori nuk ka mundësi të respektojë vlerat kufi të shkarkimeve, për shkak të ndërprerjes së furnizimit me lëndë djegëse me përmbajtje të ulët squfuri, si pasojë e mungesës objektive të saj në treg;
b) periudha e pezullimit nuk zgjat më shumë se gjashtë muaj. 
5. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund të lejojë përjashtimin e një impianti me djegie që, në kushte normale, të përdorë vetëm lëndë djegëse të gazta, nga detyrimi për respektimin e vlerave kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, në qoftë se:
a) ai impiant, në mënyrë përjashtimore dhe vetëm kur për shkak të një ndërprerjeje të papritur të furnizimit me gaz mund të përdorë, për një periudhë kohe jo më të gjatë se 10 ditë, lëndë djegëse të tjera që në kushte normale, për të respektuar vlerat kufi të sipërpërmendura, duhej të shoqëroheshin me një impiant pastrimi të mbetjeve të gazta;

b) afati prej 10 ditësh, i referuar në shkronjën “a” të pikës 5 të këtij neni, mund të zgjatet për shkak të nevojës madhore për furnizim të vazhdueshëm me energji; 
c) operatori përkatës njofton paraprakisht Agjencinë Kombëtare të Mjedisit.
6. Në rastin e impianteve me njësi djegieje me shumë lëndë djegëse, vlerat kufi të shkarkimeve vendosen në përputhje me shtojcën 8 të këtij ligji.
 
[bookmark: _Toc124503186]Neni 15
[bookmark: _Toc124503187]Mbetjet e gazta

1. Mbetjet e gazta nga impiantet me djegie shkarkohen në mënyrë të kontrolluar nëpërmjet një oxhaku.
2. Leja e mjedisit e tipit A, sipas rastit, përmban edhe kushtet e hollësishme për shkarkimin e mbetjeve të gazta.
3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kur merr në konsideratë kushtet e përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, siguron që lartësia e oxhakut të përmendur në pikën 1 të këtij neni, të llogaritet në mënyrë të tillë që të ruajë shëndetin e njeriut dhe mjedisin. 
[bookmark: _Toc124503188]
Neni 16
[bookmark: _Toc124503189]Keqfunksionimet ose avaritë

1. Leja e mjedisit e tipit A, për çdo impiant me djegie përmban kushte lidhur me keqfunksionimet ose avaritë e pajisjeve për pakësimin e ndotjes.
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, në rast avarie, kur kthimi në funksionimin normal të impiantit nuk është i mundur brenda 24 orëve, i kërkon operatorit të impiantit me djegie pakësimin ose ndalimin e operacioneve apo vazhdimin e funksionimit të impiantit me djegie, duke përdorur lëndë djegëse më pak ndotëse. Në asnjë rast, koha e përgjithshme e funksionimit në kushte avarie të një impianti me djegie nuk mund të jetë më shumë se 120 orë në 12 muaj. 
3. Operatori njofton Agjencinë Kombëtare të Mjedisit brenda 48 orëve nga ndodhja e avarisë. 
4. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund të lejojë përjashtimin e impiantit me djegie, ku ka ndodhur avaria, nga kufizimi prej 24 orësh dhe 120 orësh, të referuar në pikën 2 të këtij neni, kur vlerëson se:
a) ka një nevojë madhore për furnizim të vazhdueshëm me energji;
b) impianti me djegie, ku ka ndodhur avaria, do të zëvendësohet brenda një periudhe të kufizuar kohe nga një impiant tjetër me djegie, i cili do të shkaktonte një rritje të përgjithshme të shkarkimeve. 

[bookmark: _Toc124503190]Neni 17
[bookmark: _Toc124503191]Impiantet me prodhim të kombinuar të energjisë elektrike 
e nxehtësisë dhe depozitimi gjeologjik i dyoksidit të karbonit

1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit në vlerësimin e kërkesës për leje mjedisi të tipit A, për një instalim të ri me djegie, shqyrton mundësinë teknike dhe ekonomike për realizimin e prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe nxehtësisë. Kur konfirmohet kjo mundësi, instalimet zhvillohen në përputhje me tregun dhe sistemin e shpërndarjes. 
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit vlerëson kërkesën për leje mjedisi të tipit A për një impiant me djegie, me prodhim nominal energjetik prej 300 MW ose më shumë, të cilit i është dhënë leja e parë e ndërtimit pas datës 25 qershor 2009, nëse plotëson kushtet e mëposhtme:
a) ka në dispozicion vende të përshtatshme për depozitimin e CO2;
b) mjetet e transportimit janë teknikisht dhe ekonomikisht të mundshme;
c) është ekonomikisht dhe teknikisht e mundshme që investimi për kapjen e CO2 të bëhet në këtë kohë të mëvonshme.
3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit përcakton nëse kushtet e parashikuara në pikën 2 të këtij neni plotësohen, duke gjykuar në bazë të vlerësimit të bërë nga kërkuesi në kërkesën për leje mjedisi, si dhe të çdo informacioni tjetër që lidhet në mënyrë të veçantë me mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut.
4. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kur vlerëson se kushtet e përcaktuara në pikën 2 të këtij neni plotësohen, kërkon që në vendndodhjen e atij impianti të vihet në dispozicion hapësira e nevojshme për vendosjen e pajisjeve të nevojshme për kapjen dhe ngjeshjen e CO2. 
[bookmark: _Toc124503192]Neni 18
[bookmark: _Toc124503193]Shtimi i kapacitetit ose ndryshimi thelbësor në funksionim

1. Vlerat kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pjesën B të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji, zbatohen për pjesën më të re të impiantit me djegie, kur kapaciteti termik i tij shtohet me të paktën 50 MW. Vlerat kufi të shkarkimeve përcaktohen në raport me kapacitetin termik të të gjithë impiantit me djegie. Kjo dispozitë nuk zbatohet në rastet e referuara në shtojcën 8 pika 2 të këtij ligji. 
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kur operatori i një impianti me djegie propozon një ndryshim thelbësor në funksionimin e tij, vendos në lejen e mjedisit të tipit A kushte që përcaktojnë se vlerat kufi për dyoksidin e squfurit, oksidet e azotit dhe pluhurin të jenë jo më pak shtrënguese se vlerat kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në shtojcat 3 deri 7 të këtij ligji.
[bookmark: _Toc124503194]
Neni 19
Vetëmonitorimi

1. Leja e mjedisit e tipit A, për një impiant me djegie, përmban kushte që sigurojnë se operatori i atij impianti:
a) vetëmonitoron shkarkimet e impiantit me djegie, në përputhje me shtojcën 9 të këtij ligji;
b) vetëmonitoron të gjitha vlerat e tjera për të siguruar respektimin e dispozitave të lejes së mjedisit të tipit A dhe të këtij ligji;
c) raporton në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Inspektoratin Shtetëror Kompetent brenda limiteve kohore të arsyeshme, për:
i) rezultatet e çdo procesi të vazhdueshëm vetëmonitorimi; 
ii) verifikimin e saktësisë së çdo pajisjeje matëse; 
iii) secilën matje; 
iv) të gjitha matjet e tjera që kërkohen në lejen e mjedisit të tipit A, për të siguruar respektimin e dispozitave të lejes së mjedisit të tipit A dhe të këtij ligji.
2. Në rastet kur kërkohen matje të vazhdueshme të shkarkimeve, vlerat kufi të shkarkimeve sipas përcaktimit të pjesës A të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji, konsiderohet se janë respektuar në qoftë se vlerësimi i rezultateve tregon se gjatë funksionimit të impiantit në orët e punës, brenda një viti kalendarik, pa marrë parasysh periudhat e ndezjes, të fikjes dhe avaritë:
a) Asnjë nga vlerat mesatare gjatë një muaji kalendarik nuk tejkalon vlerat kufi të shkarkimeve;
b) Në rastet kur për:
i) dyoksidin e squfurit dhe pluhurin: 97 për qind e të gjitha vlerave mesatare gjatë 48 orëve të punës nuk tejkalojnë 110 për qind të vlerave kufi të shkarkimeve;
ii) oksidet e azotit: 95 për qind e të gjitha vlerave mesatare gjatë 48 orëve të punës nuk tejkalojnë 110 për qind të vlerave kufi të shkarkimeve.
3. Në rastet kur kërkohen vetëm matje jo të vazhdueshme ose procedura të tjera të veçanta vlerësimi, vlerat kufi të shkarkimeve, sipas përcaktimit të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji, konsiderohen të respektuara në qoftë se rezultatet e çdo grupi matjesh nuk tejkalojnë vlerat kufi të shkarkimeve.
4. Vlerat kufi të shkarkimeve, gjatë funksionimit të një impianti të ri me djegie, në orët e punës brenda një viti kalendarik, pa marrë parasysh periudhat e ndezjes, fikjes dhe avaritë, konsiderohen të respektuara, nëse:
a) asnjë vlerë mesatare ditore e vërtetuar nuk tejkalon vlerat e përcaktuara në pjesën B të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji;
b) 95 për qind e të gjitha vlerave mesatare ditore, të vërtetuara përgjatë një viti, nuk tejkalojnë 200 për qind të vlerave përkatëse, sipas përcaktimit të bërë në pjesën B të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji. 
“Vlerat mesatare të validuara”, të referuara në shkronjat “a” dhe “b” të kësaj pike, përcaktohen në përputhje me sa parashikon pika 7 e shtojcës 9 të këtij ligji. 
5. Operatori i secilit impiant me djegie raporton, çdo vit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Inspektoratin Shtetëror Kompetent për secilin impiant në një vendndodhje të caktuar:
a) shkarkimet vjetore të përgjithshme të SO2, NOx dhe pluhurat (si total i grimcave pezull);
b) sasinë vjetore të përgjithshme të energjisë së shfrytëzuar, lidhur me vlerën kalorifike neto, të zbërthyer në pesë kategori lëndësh djegëse: biomasë, lëndë të tjera djegëse të ngurta, lëndësh djegëse të lëngshme, gaz natyror, gaze të tjera.
6. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mban dhe përditëson një regjistër që përmbledh:
a) informacionin e mbledhur, në përputhje me përcaktimet e pikës 5 të këtij neni;
b) të dhënat për çdo periudhë kohe të lejuar, të përdorur ose jo, dhe për jetëgjatësinë funksionale të mbetur të impiantit me djegie.

[bookmark: _Toc124503196]KREU III
[bookmark: _Toc124503197]LEJET E MJEDISIT TË TIPIT B
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[bookmark: _Toc124503201]Kërkesat e përgjithshme për funksionimin e lejes së mjedisit të tipit B

1. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, instalimet e kategorisë B pajisen me leje mjedisi të tipit B, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji. 
2. E njëjta leje mjedisi e tipit B mund të lejojë funksionimin e më shumë se një instalimi të të njëjtit operator, në të njëjtën vendndodhje. Instalimet e operatorëve të ndryshëm, që ndodhen në të njëjtën vendndodhje dhe instalimet e të njëjtit operator, që ndodhen në vendndodhje të ndryshme kërkojnë leje të veçanta të tipave A, B apo C, sipas rastit. 
3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk e përgatit lejen e mjedisit të tipit B kur provon mbi baza objektive se:
a) pas zotërimit të asaj lejeje, kërkuesi nuk do të jetë operator i instalimit në fjalë; 
b) kërkuesi nuk do të sigurojë funksionimin e instalimit, në përputhje me kushtet që do të përcaktohen në lejen përkatëse të mjedisit të tipit B. 
Për qëllime të kësaj pike, merret në konsideratë edhe historia e deriatëhershme e këtij kërkuesi të lejes dhe/ose historia e deriatëhershme e instalimit.
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KREU IV
[bookmark: _Toc124503223]LEJET E MJEDISIT TË TIPIT C
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[bookmark: _Toc124503225]Kërkesat e përgjithshme për funksionimin e lejes së mjedisit të tipit C

1. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, instalimet e kategorisë C pajisen me leje mjedisi të tipit C, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji.
2. E njëjta leje mjedisi e tipit C mund të lejojë funksionimin e më shumë se një instalimi të të njëjtit operator në të njëjtën vendndodhje. Instalimet e operatorëve të ndryshëm, që ndodhen në të njëjtën vendndodhje dhe instalimet e të njëjtit operator, që ndodhen në vendndodhje të ndryshme kërkojnë leje të veçanta të tipit C. 
3. Agjencia rajonale e mjedisit nuk përgatit lejen e mjedisit të tipit C, kur provon, mbi baza objektive, se:
a) pas zotërimit të asaj lejeje, kërkuesi nuk do të jetë operator i instalimit në fjalë; 
b) kërkuesi nuk do të sigurojë funksionimin e instalimit, në përputhje me kushtet që do të përcaktohen në lejen përkatëse të mjedisit të tipit C. 
Për qëllime të kësaj pike, merret në konsideratë edhe historia e deriatëhershme e këtij kërkuesi të lejes dhe/ose historia e deriatëhershme e instalimit.

[bookmark: _Toc124503236]KREU V
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[bookmark: _Toc124503239]Efektet ndërkufitare në mjedis në territorin e një shteti tjetër

1. Ministri, kur informohet nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit se funksionimi i këtij instalimi në territorin e Republikës së Shqipërisë ka mundësi reale të krijojë efekte negative të konsiderueshme në mjedisin e një shteti tjetër, si dhe në rastet kur autoriteti kompetent i atij shteti, që mund të ndikohet negativisht në mënyrë të konsiderueshme, e kërkon atë, dhe i dërgon këtij:

a) një kopje të kërkesës për leje mjedisi të tipit A ose, sipas rastit, një kopje të kërkesës për rishikimin e lejes ekzistuese apo të kushteve të saj; 
b) sipas rastit, kur kërkesa është subjekt i një vlerësimi ndërkombëtar ndërkufitar të ndikimit në mjedis, sipas ligjit nr.10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”;
c) kontaktet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, ku mund të sigurohet më shumë informacion dhe ku duhet të dorëzohen komentet ose pyetjet; 
ç) detajet për afatet e dorëzimit të këtyre komenteve apo pyetjeve;
d) natyra e vendimeve që mund të merren;
dh) sipas rastit, detajet e kërkesës për rishikim të lejes ekzistuese apo ndonjë prej kushteve të saj;
e) informacion për kohën, vendet apo mjetet, përmes të cilave mund të sigurohet ky informacion. 
2. Këshilli i Ministrave miraton rregullat e komunikimit, konsultimit dypalësh dhe të vendimmarrjes, lidhur me lejen përkatëse të mjedisit të tipit A, për funksionimin e instalimit të vendosur në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që ka mundësi reale të krijojë efekte negative të konsiderueshme në mjedisin e një shteti tjetër ose menjëherë pasi i kërkohet nga ky shtet. 
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[bookmark: _Toc124503243]Menaxhimi i informacionit

1. Të gjitha informacionet, lidhur me instalimet e kategorive A dhe B, bëhen publike dhe janë pjesë e sistemit të informacionit mjedisor, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
2. Agjencia rajonale e mjedisit e mban dhe përditëson regjistrin me të dhëna për instalimet e kategorisë C, që ndodhen brenda territorit ku shtrihet fusha e kompetencave të tyre. Ky regjistër është pjesë e sistemit të informacionit mjedisor, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
3. Informacioni i referuar në pikat 1 dhe 2 të këtij neni përfshin rezultatet e vetëmonitorimit, që kërkohen si kusht për lejen përkatëse të atij instalimi. 
4. Të dhënat, sipas përcaktimit të pikave 1 e 2 të këtij neni, të cilat konsiderohen si sekret shtetëror, në zbatim të legjislacionit për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror”, apo janë subjekt i mbrojtjes së legjislacionit në fuqi për të dhënat personale, të dhënat profesionale apo të dhënat tregtare, nuk bëhen publike dhe nuk transferohen nga një autoritet në një tjetër, sipas përcaktimit të këtij ligji, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe sipas legjislacionit përkatës në fuqi. 
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[bookmark: _Toc124503247]Inspektimi

1. Inspektorati Shtetëror Kompetent kryen inspektime në instalimet e tipit A dhe B, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe ligjit nr.10 433, datë. 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë.
2. Agjencia rajonale e mjedisit kryen inspektime në instalimet e tipit C, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
[bookmark: _Toc124503250]3. Operatori i instalimit, mbi të cilin zbatohet ky ligj, i jep Inspektoratit Shtetëror Kompetent gjithë asistencën e nevojshme për kryerjen e inspektimeve në atë instalim, për marrjen e mostrave dhe grumbullimin e gjithë informacionit të nevojshëm për realizimin e detyrave të veta, për qëllime të këtij ligji dhe në përputhje me kërkesat e ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
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[bookmark: _Toc124503251]Tarifat për lejet e mjedisit

1. Subjekti kërkues i lejes së mjedisit paguan tarifën përkatëse për:
a) kërkesë për leje mjedisi të tipave A, B ose C;
b) kërkesë për një ndryshim të kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit A ose të tipit B;
2. Tarifat për lejen e tipave A, B dhe C paguhen në ministri.
3. Operatori i instalimit i paguan çdo vit një tarifë vjetore, përkatësisht, ministrisë, për instalimet e tipave A dhe B, dhe agjencisë përkatëse rajonale të mjedisit për instalimet e tipit C. 
4. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, miraton vlerat përkatëse të tarifave, të përmendura në pikat 1 dhe 3 të këtij neni. 
5. Ministria i kërkon QKL-së revokimin e lejes përkatëse të mjedisit të tipave A ose B, në rast se operatori i këtij instalimi nuk ka kryer pagimin e tarifës përkatëse në zbatim të këtij ligji. 
[bookmark: _Toc124503252]6. Agjencia përkatëse Rajonale e Mjedisit i kërkon QKL-së revokimin e lejes së mjedisit të tipit C, në rast se operatori i këtij instalimi nuk ka kryer pagimin e tarifës përkatëse në zbatim të këtij ligji. 
7. Të ardhurat që grumbullohen nga pagesa e tarifave të lejeve të mjedisit të tipave A, B dhe C derdhen në Buxhetin e Shtetit.

Neni 26
Heqja dorë nga leja e mjedisit

1. Operatori i një veprimtarie, subjekt i një lejeje mjedisi të tipave A, B ose C, sipas përcaktimit të këtij ligji, mund të bëjë një kërkesë në QKL për heqjen dorë, pjesërisht apo plotësisht, nga leja e mjedisit. 
2. Ministri apo agjencia përkatëse rajonale e mjedisit, sipas rastit, miratojnë heqjen dorë, pjesërisht apo plotësisht, nga leja e mjedisit, në qoftë se vlerësojnë se operatori ka marrë masat e nevojshme:
a) për të shmangur një rrezik ndotjeje nga veprimtaria e instalimit;
b) për të kthyer territorin e veprimtarisë në gjendje të kënaqshme, duke pasur parasysh gjendjen e këtij territori para se instalimi të fillonte veprimtarinë.
3. Ministria apo ARM-ja i përcjell QKL-së vendimin e miratimit të heqjes dorë nga leja e mjedisit. 
 
Neni 27
Revokimi i lejes së mjedisit të tipit A, B dhe C 

Ministri për lejet e mjedisit të tipit A dhe B dhe ARM-ja përkatëse, për lejet e mjedisit të tipit C mund të pezullojë ose të revokojë lejen e mjedisit kur:
a) paraqitet kërkesë nga vetë mbajtësi i lejes;
b) mbajtësi i lejes nuk përmbush kushtet e parashikuara në lejen e mjedisit;
c) mbajtësi i lejes është dënuar, sipas legjislacionit në fuqi, për një vepër penale në fushën e mjedisit apo ka kryer kundërvajtje administrative po në fushën e mjedisit;
ç) mbajtësi i lejes së mjedisit ka shkelur, në mënyrë të përsëritur, dispozitat e këtij ligji, gjë që ka çuar në vënien e gjobave administrative, në përputhje me nenin 30 të këtij ligji;
d) mbajtësi i lejes nuk ka paguar gjobat administrative, të vëna në bazë të këtij ligji apo të çdo akti tjetër normativ mjedisor.

Neni 28
[bookmark: _Toc124503253]Ankimi

Çdo palë e interesuar, subjekt i këtij ligji, ka të drejtë të ankimojë në rrugë administrative, me kërkesë në QKL, ndaj akteve, veprimeve apo mosveprimeve të ministrit, apo agjencisë rajonale të mjedisit, gjatë procesit të pajisjes me leje mjedisore, sipas kërkesave të nenit 30 të ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”.

[bookmark: _Toc124503254]Neni 29
[bookmark: _Toc124503255]Kundërvajtjet

1. Shkeljet e mëposhtme të këtij ligji, që nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen si më poshtë:
a) Zhvillimi i veprimtarisë që është subjekt i një lejeje mjedisi të tipave A, B ose C, sipas përcaktimeve të këtij ligji: 
i) pa lejen  përkatëse të mjedisit  të  tipit A, dënohet me gjobë në vlerën nga 1 000 000  deri  në 2 000 000 lekë;
ii) pa  lejen  përkatëse të mjedisit  të  tipit  B, dënohet  me gjobë në vlerën nga 500 000  deri në 1 000 000 lekë;
iii) pa  lejen  përkatëse të  mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë; 
duke u shtuar me vlerën 10 për qind të masës të gjobës çdo ditë, deri në plotësimin e detyrimit.
b) Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipave A, B apo C nga operatori i një instalimi:
i) për lejet e mjedisit të tipit A, dënohet me gjobë në vlerën nga 1 000 000 deri në 2 000 000 lekë;
ii) për lejet e mjedisit të tipit B, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë;
iii) për lejet e mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë;
duke u shtuar me vlerën 10 për qind të masës të gjobës çdo ditë, deri në plotësimin e detyrimit.
c) Mosinformimi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit nga operatori, në përputhje me përcaktimin e pikës 3 të nenit 16 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 1 000 000 deri në 2 000 000 lekë, duke u shtuar me vlerën 10 për qind të masës të gjobës çdo ditë, deri në korrigjimin e mospërputhjes.
2. Informacioni që i jepet Agjencisë Kombëtare të Mjedisit apo agjencisë përkatëse rajonale të mjedisit nga operatori i një veprimtarie, subjekt i këtij ligji, nëpërmjet procesit të vetëmonitorimit, mund të përdoret për të vërtetuar përgjegjësinë penale apo administrative të atij operatori apo çdo personi tjetër në një çështje gjyqësore.
3. Pavarësisht nga dënimi i parashikuar në shkronjat “b” dhe “c” të pikës 1 të këtij neni, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, me propozimin e Inspektoratit Shtetëror Kompetent, mund t’i propozojë ministrit pezullimin apo revokimin e lejes përkatëse të mjedisit për të gjithë veprimtarinë apo pjesë të saj.
4. Inspektorati Shtetëror Kompetent mund të ndërmarrë sanksionet e parashikuara në këtë nen në çdo kohë, por jo më vonë se pesë vite kalendarike nga data e kryerjes së shkeljes.
5. Inspektorati Shtetëror Kompetent i njofton, me shkrim, subjektit të shkeljes, aktin e konstatimit dhe vendos sanksionet brenda 60 ditëve kalendarike nga çasti që ky inspektorat bën konstatimin e kundërvajtjes.
6. Subjekti, ndaj të cilit vendoset masa administrative, ka të drejtën e ankimit tek titullari i strukturës përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi.
7. Gjoba paguhet brenda një periudhe prej 10 ditësh kalendarike, nga njoftimi i saj, përveçse kur vendimi për dhënien e saj është pezulluar, sipas legjislacionit në fuqi.
8. Ministri, me propozimin e Inspektoratit Shtetëror Kompetent, në rastet kur gjoba nuk është paguar brenda afatit të përcaktuar vendos pezullimin e lejes përkatëse të mjedisit për të gjithë veprimtarinë apo pjesë të saj, deri në pagesën e gjobës dhe vendimi i pezullimit u dërgohet zyrtarisht QKL-së.
9. Subjekti, ndaj të cilit merret masa e pezullimit, ka të drejtën e ankimit te titullari i strukturës përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi.
10. Të ardhurat që vijnë nga vjelja e gjobave dhe nga dhënia e lejeve mjedisore derdhen në Buxhetin e Shtetit.
11. Zbatimi i kundërvajtjeve administrative nuk e shmang subjektin përkatës nga detyrime të tjera të përcaktuara në këtë ligj dhe nga përgjegjësia civile për dëmin e shkaktuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
12. Çdo masë administrative e formës përfundimtare (pasi i interesuari e ka ezauruar ankimin administrativ), shpallet titull ekzekutiv dhe ekzekutohet në bazë të dispozitave të Kodit të Procedurës Civile.
[bookmark: _Toc124503256]KREU VI
[bookmark: _Toc124503257]DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT
[bookmark: _Toc124503258]
Neni 30

[bookmark: _Toc124503259]Dispozita të përkohshme për instalimet ekzistuese 
të tipit A dhe të tipit B

1. Të gjitha instalimet ekzistuese të tipit A dhe të tipit B do të zbatojnë të gjitha dispozitat e këtij ligji jo më vonë se tetë vjet nga hyrja në fuqi e tij.
2. Operatori i një instalimi ekzistues të tipit A ose të tipit B, brenda dy viteve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, i dërgon Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, përmes QKL-së, kërkesën për rishikimin e kushteve të lejes ekzistuese të mjedisit të tipit A ose të tipit B, sipas rastit, në përputhje me kërkesat e reja të këtij ligji dhe planin e përputhshmërisë, së bashku me afatet përkatëse.
3. Plani i përputhshmërisë përmban informacionin e nevojshëm, sipas përcaktimit të shtojcës 10 të këtij ligji, dhe paraqet mënyrën sesi operatori siguron zbatimin e dispozitave të pikës 1 të këtij neni.
4. Çdo leje mjedisi e tipit A ose të tipit B për operatorin e një instalimi ekzistues, e rishikuar, merr parasysh planin e përputhshmërisë me afatet përkatëse. Ky plan pasi miratohet, bëhet pjesë përbërëse e asaj lejeje mjedisi dhe i njoftohet QKL-së.
5. Lejet e tjera të mjedisit që operatori ka marrë për atë instalim ekzistues, sipas përcaktimeve të legjislacionit për mbrojtjen e ajrit, mbrojtjen e ujit, menaxhimin e mbetjeve apo zhurmave ose akte të tjera normative në fuqi, që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, pushojnë efektet e tyre, duke filluar nga data kur bëhet e vlefshme leja e mjedisit të tipit A ose B, sipas rastit, e dhënë sipas këtij ligji dhe që rregullon e detyron mbi operatorin të njëjtat kushte që janë përfshirë në ndonjë nga ato leje të tjera ekzistuese. 
[bookmark: _Toc124503260]6. Dispozitat, sipas përcaktimit të pikës 5 të këtij neni, nuk zbatohen për lejet për nxjerrjen e ujit, që janë subjekt i legjislacionit për mbrojtjen e ujit, zonat e mbrojtura dhe administrimin e mbrojtjen e pyjeve. Agjencia Kombëtare e Mjedisit bashkërendon veprimtarinë e saj me autoritetet përkatëse për dhënien e lejeve për nxjerrjen e ujit, për të siguruar një qasje efektive dhe të integruar të procesit të dhënies së kësaj lejeje, në veçanti kur merr vendime që lidhen me lejen e mjedisit të tipit A. 

Neni 31
[bookmark: _Toc124503261]Dispozita të përkohshme për instalimet ekzistuese të tipit C

Të gjitha instalimet ekzistuese të tipit C zbatojnë dispozitat përkatëse të këtij ligji jo më vonë se dy vjet nga hyrja në fuqi e ligjit.

Neni 32
Dispozita kalimtare për funksione institucionale

1. Funksionet e dhëna nga ky ligj Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe agjencive përkatëse rajonale të mjedisit do të kryhen nga ministria në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe agjencitë përkatëse rajonale të mjedisit, për një periudhë jo më të gjatë se katër vjet
2. Periudha kalimtare, sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij neni, përfundon me urdhër të ministrit, i cili publikohet në Fletoren Zyrtare.

Neni 33 
Raportimi për zbatimin e ligjit

1. Ministria publikon një raport për zbatimin e këtij ligji, brenda datës 30 tetor 2014, dhe çdo tre vjet për periudhën në vijim.
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Inspektorati Shtetëror Kompetent, agjencia rajonale e mjedisit, inspektorati rajonal i mjedisit, si dhe institucionet e tjera përkatëse i japin ministrisë informacionin e nevojshëm për përgatitjen e këtij raporti.
3. Formati i raportit miratohet nga ministri.

Neni 34
Aktet nënligjore

1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 11, 13 pika 4, 22 pika 2 dhe 25 pika 4 të këtij ligji, brenda një periudhe 2-vjeçare nga data e botimit të tij në Fletoren Zyrtare.
2. Ngarkohet ministri të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 32 pika 2 dhe 33 pika 3 të këtij ligji, brenda një periudhe 2-vjeçare nga data e botimit të tij në Fletoren Zyrtare.


Neni 35
Shfuqizime

1. Nenet 31, 33 dhe 34 të ligjit nr.8093, datë 21.3.1996 “Për rezervat ujore”, të ndryshuar, shfuqizohen me hyrjen në fuqi të këtij ligji.
2. Neni 18 i ligjit nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, shfuqizohet me hyrjen në fuqi të këtij ligji.
3. Nenet 11 dhe 17 të ligjit nr.8897, datë 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, të ndryshuar, shfuqizohen me hyrjen në fuqi të këtij ligji.

Neni 36
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 18 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

Shpallur me dekretin nr.7063, datë 27.7.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi


Shtojca 1
LEJET E MJEDISIT TË TIPAVE A, B DHE C NË VARËSI TË KAPACITETIT PRODHUES KUFI

Kur një operator kryen veprimtari të ndryshme nën të njëjtin nëntitull, si më poshtë dhe nën të njëjtin nëntitull si më poshtë dhe në të njëjtin instalim ose në të njëjtën vendndodhje, kapacitetet e këtyre veprimtarive mblidhen bashkë. Në qoftë se nuk përcaktohet ndryshe, në tabelën e mëposhtme, kapaciteti kufi nënkupton kapacitetin e plotë prodhues të asaj veprimtarie, pavarësisht nga fakti nëse ai shfrytëzohet plotësisht apo jo.

	
	ID
	Veprimtaria
	Kapaciteti kufi për lejet e tipit A
	Kapaciteti kufi 
për lejet e tipit B

	Kapaciteti kufi për lejet e tipit C

	Industritë 
energjetike
	1.1
	Instalimet me djegie 
	Energjia termike në hyrje është e barabartë ose më e madhe se 50 MW
	Inputi (energjia) termike është më e vogël se 50 MW
	------

	
	1.2
	Rafineritë e vajrave dhe gazeve minerare 
	Të gjitha instalimet
	------------
	-------------

	
	1.3
	Furrat e koksit
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	1.4
	Instalimet e gazifikimit dhe lëngëzimit të qymyrit
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	1.5
	Kërkimi i naftës dhe i gazit natyror 
	Të gjitha instalimet
	…………
	

	
	1.6
	Nxjerrja e naftës dhe e gazit natyror
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	1.7
	Gaz natyror aromatik ose GNL, përveç rasteve kur veprimtaria është e lidhur me tipin A, ose përzierje e aromave
	-------------
	Të gjitha instalimet
	-------------

	
	1.8
	Përzierje aromash për t’u përdorur me gazin natyror ose naftën e lëngështuar

	------------------
	Të gjitha instalimet
	---------------

	
	1.9
	Shpërndarja dhe magazinimi i karburantit:
a) Magazinimi i naftës në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal, ose ngarkim-shkarkimi i naftës në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore ose anije e ujërave të brendshme në terminal;
b) Shkarkimi i naftës në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant 
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet

	
	1.10
	Furnizimi me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant
	------
	-------
	Të gjitha instalimet

	Prodhimi dhe përpunimi i metaleve
	2.1
	Pjekja ose aglomerimi i xeherorëve metalikë (përfshirë xeherorët sulfurë) 
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	2.2
	Prodhim i gizës ose i çelikut (shkrirje primare dhe sekondare), duke përfshirë derdhjen e vazhdueshme 
	Kapaciteti prodhues është më i madh se 2,5 tonë/orë 
	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 2,5 tonë/orë ose më i vogël se kaq
	-------------

	
	2.3
	a) Përpunim i metaleve ferrose – me mullinj me rula në të nxehtë
	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 tonë çelik bruto në orë
	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 tonë çelik bruto në orë ose më i vogël se kaq
	-------------

	
	
	b) Përpunim i metaleve ferrose - me farkëtim
	Energjia është më e madhe se 50 kilojoule për goditës, dhe fuqia kalorifike është më e madhe se 20 MW

	Energjia është e barabartë me 50 kilojoule për goditës ose më pak se kaq, dhe fuqia kalorifike është e barabartë me 20 MW ose më pak se kaq
	-------------

	
	
	c) Përpunim i metaleve ferrose - dhe aplikimi i veshjes me metal të shkrirë
	Furnizimi i procesit me materiale është më i madh se 2 tonë/orë çelik bruto
	Hyrja është e barabartë me 2 tonë/orë çelik bruto ose më pak se kaq
	-------------

	
	2.4
	Fonderitë e metaleve ferrose
	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 tonë/ditë
	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq 
	-------------

	
	2.5
	a) Prodhim bruto i metaleve me ngjyrë nga xeherorët, nga koncentratet ose lëndë të para dytësore nga procese metalurgjike, kimike ose elektrolitike 
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	
	b) Shkrirja dhe përftimi i aliazheve të metaleve joferrose (me ngjyrë) përfshirë produktet e rikuperuara (duke përfshirë rafinimin dhe derdhjen në fonderi)
	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 4 tonë/ditë për plumbin ose kadmiumin, ose më i madh se 20 tonë/ditë për të gjitha metalet e tjera
	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 4 tonë/ditë për plumbin ose kadmiumin ose më pak se kaq, ose 20 tonë/ditë për të gjitha metalet e tjera
	-------------

	
	2.6
	Trajtime sipërfaqësore të metaleve dhe plastikave, duke përdorur procese elektrolitike ose kimike 
	Volumi i depozitës së trajtimit më i madh se 30 m3
	Volumi i depozitës së trajtimit është i barabartë me 30 m3 ose më pak se kaq
	-------------

	Industria minerare 
	3.1
	a) Prodhimi i klinkerit të çimentos në furra rrotulluese 
	Kapaciteti prodhues është më i madh se 500 tonë/ditë
	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 500 tonë/ditë ose më pak se kaq
	-------------

	
	
	b) Prodhim i gëlqeres në furra rrotulluese 
	Kapaciteti prodhues është më i madh se 50 tonë/ditë
	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq
	-------------

	
	
	c) Prodhim i klinkerit të çimentos ose gëlqeres në furra të tjera 
	Kapaciteti prodhues është më i madh se 50 tonë/ditë
	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq
	-------------

	
	
	d) Magazinimi, ngarkimi ose shkarkimi në masë të madhe, i çimentos ose i klinkerit të çimentos përpara transportimit të tyre në masë të madhe
	-------
	--------
	Të gjitha instalimet 

	
	
	e) Përzierja e çimentos ose përdorimi i çimentos në masë të madhe, por jo në sheshin e ndërtimit, përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e çimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të çimentos
	---------
	--------
	Të gjitha instalimet 

	
	3.2
	a) Prodhim i asbestit ose i produkteve me bazë asbesti 
	Të gjitha instalimet
	-----------
	-------------

	
	
	b) Prodhim i produkteve me bazë asbesti
	Të gjitha instalimet
	--------------
	-------------

	
	
	c) Nxjerrje e asbestit nga mjetet e transportit hekurudhor, me përjashtim të rasteve:
i) gjatë riparimit ose mirëmbajtjes së makinerisë;
ii) gjatë operacioneve të rikuperimit pas një aksidenti; ose 
iii) në rastet kur asbesti është mbuluar përgjithnjë me çimento ose ndonjë material tjetër (përfshirë plastikën, gomën ose rrëshirën)
	---------
	Të gjitha instalimet
	-----------

	
	
	d) Shkatërrimi i mjeteve të transportit hekurudhor përmes djegies kur asbesti është i inkorporuar ose është shpërndarë në gjithë strukturën e tij 
	---------
	Të gjitha instalimet
	-----------

	
	
	e) Lustrimi industrial duke përfshirë gdhendjen, shpimin ose montimin e produkteve të prodhuara prej asbesti, ose ndonjërit nga produktet e mëposhtme që nuk janë të lidhura me prodhimin: 
i) filtrat prej asbesti
ii) produktet e fërkimit prej asbesti;
iii) lidhjet, paketimet dhe materialet e përforcimit prej asbesti; 
iv) paketimet prej asbesti;
v) tekstilet prej asbesti
	---------
	Të gjitha instalimet
	-----------

	
	3.3
	Prodhimi i qelqit dhe i fibrave të qelqit
	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 tonë/ditë
	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq
	-------------

	
	3.4
	a) Shkrirje e substancave minerare
	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 tonë/ditë
	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq
	-------------

	
	
	b) Prodhimi i substancave minerare
	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 tonë tonë/ditë
	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 tonë tonë/ditë ose më pak se kaq 
	-------------

	
	3.5
	a) Prodhim i produkteve qeramike nëpërmjet pjekjes, përfshirë tjegullat, tullat, tullat refraktare, pllakat, prodhimet e poçerisë/qeramikës apo të porcelanit 
	Kapaciteti prodhues është më i madh se 75 tonë/ditë, dhe/ose kapaciteti i furrës është më i madh se 4 m3 dhe me densitet vendosje që është më i madh se 300 kg/m3 për çdo furrë 
	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 75 tonë/ditë ose më pak se kaq, dhe/ose kapaciteti i furrës është i barabartë me 4 m3 ose më pak se kaq dhe me densitet vendosje për çdo furrë që është i barabartë me 300 kg/m3 ose më pak se kaq
	-------------

	
	
	b) Pjekje e produkteve prej argjile të rëndë ose produkte zjarrduruese, përveçse produkteve prej argjile të rëndë në një furrë, ku veprimtaria nuk përfshihet në përshkrimin e kategorisë 3,5 a më lart
	-----------
	Të gjitha instalimet 
	----------

	
	
	c) Lustrim me avull të produkteve prej balte (poçeri/qeramikë) ose prej argjile me kripëra
	-----------
	Të gjitha instalimet 
	----------

	
	3.6
	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to
	-------------
	Të gjitha instalimet 
	-------------

	
	3.7
	Nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret 
	-------------
	Të gjitha instalimet 
	-------------

	
	3.8
	Gërmimet nën ujërat bregdetare ose ujërat sipërfaqësore kontinentale 
	
	Të gjitha instalimet 
	-------------

	
	3.9
	Prerja, gdhendja dhe lustrimi i gurit
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	
	3.10
	Prodhimi i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jometalike
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	Industria kimike (1)
	4.1
	Prodhimi i kimikateve organike bazë (2)
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	4.2
	Prodhimi i kimikateve inorganike bazë (3)
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	4.3
	Prodhim i plehëruesve me bazë fosfori-azoti ose potasiumi (plehërues të thjeshtë apo të përzier). 



	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	4.4
	Prodhim i produkteve bazë për shëndetin e bimëve dhe të biocideve
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	4.5
	Prodhim i produkteve farmaceutike bazë me anë të proceseve kimike ose biologjike 
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	4.6
	Prodhim i eksplozivëve
	Të gjitha instalimet
	-------------
	-------------

	
	4.7
	Magazinimi i kimikateve, përveçse kur paraqiten si pjesë e ndonjë veprimtarie tjetër të tipit A ose të tipit B, dhe përveç ndodhjes në një cisternë të lëvizshme
	------
	I barabartë ose më i madh se limitet e mëposhtme: 
Secili ose disa prej akriloideve 20 tonë;
Akrilonitrilet 20 tonë; 
Amoniak anhidrid prej 100 tonë; 
Fluorur hidrogjeni anhidrid 1 ton;
Toluen di-isocianati 20 tonë;
Monomer klorid vinyl 20 tonë; 
Etilene 8000 tonë
	Poshtë limitit të tipit B

	Menaxhimi i mbetjeve
	5.1
	a) Incinerimi i mbetjeve të rrezikshme në një instalim incinerimi 
	Të gjitha instalimet 
	------
	--------

	
	
	b) Incinerim i mbetjeve duke përfshirë mbetjet e kafshëve në një instalim incinerimi, përveç atij të referuar në pikën 5.1 a
	Instalimi i incinerimit përdoret ose është disenjuar për të djegur mbetje me intensitet më shumë se 1 ton/orë 
	Instalimi i incinerimit përdoret ose është 
disenjuar për të djegur mbetje me intensitet të barabartë me 1 ton/orë ose më pak se kaq
	-------

	
	5.2
	a) Lendfilli i mbetjeve (D1) duke përjashtuar lendfillin e mbetjeve inerte
	Kapaciteti i depozitimit është më i madh se 10 tonë/ditë ose kapaciteti i disenjuar i lendfillit është më i madh se 25.000 tonë
	Kapaciteti depozitues është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq ose kapaciteti i dizenjuar i lendfillit është 25.000 tonë ose më pak se kaq
	-------------

	
	
	b) Lendfill i mbetjeve inerte 
	-------------
	---------
	Të gjitha instalimet 

	
	5.3
	a) Asgjësimi i mbetjeve të rrezikshme përveç incinerimit (5.1.a) ose lendfillimit (5.2 a) 
	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 10 tonë/ditë
	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq
	--------

	
	
	b) Asgjësimi i vajrave të përdorura përveç incinerimit (5.1 a) ose lendfillimit (5.2.a)
	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 10 tonë/ditë
	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq
	--------

	
	
	c) Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme me trajtim biologjik (D8)
	Kapaciteti përpunimit është më i madh se 10 tonë/ditë
	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq
	-------

	
	
	d) Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme me trajtim fiziko-kimik (D9)
	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 50 tonë/ditë
	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq
	-------

	
	
	e) Asgjësimi i mbetjeve jo të rrezikshme me metoda të tjera përveç (D1), (D8) ose (D9)
	-------
	Të gjitha instalimet 
	--------

	
	5.4
	a) Rikuperim i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R1, R5, R6, R8 ose R9
	Të gjitha instalimet 
	-----
	------

	
	
	b) Rikuperim i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R2, R3, R4, R7 ose R10
	-------
	Të gjitha instalimet 
	----

	
	
	c) Rikuperim i mbetjeve jo të rrezikshme 
	----
	----
	Të gjitha instalimet 

	
	5.5
	Magazinim i hekurishteve/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materiale të rrezikshme
	-----
	----
	Të gjitha instalimet 

	
	5.6
	a) Pastrim, larje sprucim ose veshje e mbetjeve të ambalazheve/ paketimeve ose kontejnerëve, në mënyrë që të ripërdoren
	-------
	----
	Të gjitha instalimet 

	
	
	b) Magazinim i mbetjeve në lidhje me zbatimin e veprimtarive të pikës 5.6 a
	-----
	----
	Të gjitha instalimet 

	
	5.7
	Magazinim, trajtim, riparim ose rinovim i mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE)
	----
	Të gjitha instalimet 
	----

	
	5.8
	Magazinim, rikuperim i hekurishteve ose çmontim i mbetjeve, nga motorët e makinave
	------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	
	5.9
	Magazinim i përkohshëm i mbetjeve, duke përfshirë tepricat e produkteve nga kontejnerët ose nga larjet e kontejnerëve, dhe çdo mbetje të rrezikshme në mjediset pritëse të një zone portuale dhe ku mbetjet janë magazinuar për jo më shumë se 7 ditë 
	------
	Të gjitha instalimet 
	-------------

	
	5.10
	a) Stacion transferimi për mbetje të rrezikshme që nuk përmendet më lart
	-------------
	Të gjitha instalimet 
	-------------

	
	
	b) Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme që nuk përmendet më lart
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet

	
	5.11
	Kompostim i mbetjeve bio
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	Trajtimi i ujërave dhe i ujërave të zeza 

	6.1
	Instalim trajtimi për ujërat e ndotura urbane
	-------------
	Të gjitha instalimet 
	-------------

	
	6.2
	Trajtimi i ujërave të ndotura industriale në vendin ku krijohen 
	-------------
	Të gjitha instalimet 
	-------------

	
	6.3
	Përdorimi i llumit të ujërave të zeza në tokë
	 --------
	------------
	Të gjitha instalimet 

	
	6.4
	Magazinim dhe/ose trajtim i mbetjeve të tjera të ujërave të zeza urbane duke përfshirë: 
- llumin nga ujërat e ndotura urbane; 
- llumin e cisternave septike; 
- mbetjet e ujërave të zeza nga gropa të hapura
- mbetjet nga pastrimi i kanaleve të ujërave të zeza
	 ------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	Veprimtaritë e prodhimit të letrës, pulpës dhe dërrasës

	7.1
	a) Prodhim i pulpës nga trungjet e drurit dhe materiale të tjera fibroze
	Të gjitha instalimet 
	-------------
	-------------

	
	
	b) Prodhim i letrës dhe/ose i kartonit 

	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 tonë/ditë
	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq
	-------------

	
	
	c) Prodhim i dërrasës me ristela dhe me fibra, kompresatës ose me çdo përbërje tjetër me bazë druri 

	-------
	Të gjitha veprimtaritë 
	---------

	Veprimtaritë e karbonit 
	7.2
	Prodhim i karbonit ose qymyrit që digjet me vështirësi me anë të djegies ose grafitizimit
	Të gjitha instalimet 
	-------
	----------

	Veprimtaritë e katramit dhe të bitumit
	7.3
	a) Distilim i katranit ose i bitumit në lidhje me ndonjë proces prodhimi 

	---------
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e më shumë se 5 tonë katram ose bitum, ose të dyja bashkë 
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e një mase të barabartë me 5 tonë ose më pak se kaq, katram ose bitum, ose të dyja bashkë 

	
	
	b) Ngrohjen e katranit për prodhimin e elektrodave ose materialeve refraktare me bazë karboni
	---------
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e më shumë se 5 tonë katram ose bitum, ose të dyja bashkë
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e një mase të barabartë me 5 tonë ose më pak se kaq, katram ose bitum, ose të dyja bashkë

	
	
	c) Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose 7.3.b ose në pika të tjera të kësaj shtojce, që përfshijnë ngrohjen, por jo distilimin e katranit ose bitumit në lidhje me ndonjë veprimtari prodhimi
	---------
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e më shumë se 5 tonë katram ose bitum, ose të dyja bashkë
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e një mase të barabartë me 5 tonë ose më pak se kaq, katram ose bitum, ose të dyja bashkë

	
	
	d) Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose 7.3.b ose në pika të tjera të kësaj shtojce, që përfshijnë oksidimin e bitumit, duke fryrë ajër përmes saj, në fabrikën ku nuk kryhet asnjë nga aktivitetet e përshkruara në ndonjë seksion të kësaj shtojce
	---------
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e më shumë se 5 tonë katram, ose bitum, ose të dyja bashkë
	Kjo veprimtari pritet të përfshijë përdorimin brenda periudhës prej 12 muajsh të masës prej 5 tonë ose më pak se kaq, katram ose bitum, ose të dyja bashkë

	Përpunimi i tekstileve ose i fibrave 
	7.4
	Fabrika për trajtimin paraprak ose ngjyrosjen e tekstileve dhe fibrave (veprime të tilla, si: larje, zbardhje, mercerizim)
	Kapaciteti përpunues është më i madh se 10 tonë/ditë
	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq 
	-------

	Përpunimi i gëzofit 
	7.5
	Instalime për krehjen dhe lyerjen e gëzofëve 
	-------
	Kapaciteti përpunues është më i madh se 10 tonë/ditë
	Kapaciteti trajtues është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq

	Trajtimet me regjie dhe prodhimi i lëkurës 
	7.6
	a) Regjia e lëkurëve të papunuara dhe shollave
	Kapaciteti trajtues është më i madh se 12 tonë/ditë produkt të përfunduar
	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 12 tonë/ditë produkt të përfunduar ose më pak se kaq
	-----

	
	
	b) Prodhime të produkteve të lëkurës përveç rastit kur është pjesë e një veprimtarie tjetër në këtë shtojcë
	--------
	Kapaciteti përpunues është më i madh se 5 tonë/ditë
	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 5 tonë/ditë ose më pak se kaq

	Prodhimi i ushqimeve dhe i pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to 
	7.7
	a) Thertore 
	Kapaciteti prodhues i karkasave është më i madh se 50 tonë/ditë
	Kapaciteti prodhues i karkasave është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq, por gjithsesi më shumë se 5 tonë/ditë
	Kapaciteti prodhues i karkasave është i barabartë me 5 tonë në ditë ose më pak se kaq

	
	
	b) Asgjësim ose riciklim i karkasave të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve, me mënyra të tjera përveç shndërrimit ose incinerimit, të përmendura në ndonjë veprimtari tjetër të kësaj shtojce 
	Kapaciteti i trajtimit është më i madh se 10 tonë/ditë të karkasave të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve, ose të dyja bashkë

	Kapaciteti i trajtimit është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq karkasa të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve ose të dyja bashkë 

	-------

	
	
	c) Trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e ushqimeve nga lëndët e para nga kafshët (përveç qumështit) 
	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është më i madh se 75 tonë në ditë 
	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 75 tonë në ditë ose më pak se kaq, por më shumë se 5 tonë/ditë 
	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 5 tonë/ditë ose më pak

	
	
	d) Trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e produkteve ushqimore nga lëndët e para vegjetale 
	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është më i madh se 300 tonë në ditë (vlerë mesatare, duke u bazuar në të dhëna trimestrale)
	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 300 tonë në ditë ose më pak se kaq (vlerë mesatare bazuar në të dhënat trimestrale), por më shumë se 10 tonë/ditë.
	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak

	
	
	e) Trajtimi dhe përpunimi i qumështit
	Sasia e qumështit në hyrje është më e madhe se 200 tonë/ditë (vlerë mesatare bazuar në të dhëna vjetore)
	Sasia e qumështit në hyrje është e barabartë me 200 tonë në ditë ose më pak se kaq (vlerë mesatare bazuar në të dhënat vjetore), por më shumë se 2 tonë/ditë
	Sasia e qumështit në hyrje është e barabartë me 2 tonë/ditë ose më pak se kaq

	
	
	f) Trajtim ose magazinim i peshqve të ngordhur ose mbetjeve të peshqve
	--------
	Instalimi mund të mbajë një volum më të madh se 50 m3 lëng të trajtuar
	Instalimi mund të mbajë një volum në masën ose më pak se 50 m3 lëng të trajtuar 

	
	
	g) Prodhim dhe ambalazhim i pijeve joalkoolike
	------
	Të gjitha instalimet
	-------

	
	
	h) Prodhim i alkoolit dhe pijeve alkoolike, duke përfshirë fabrikat e birrës
	-----
	Të gjitha instalimet
	-------

	
	
	i) Prodhim i produkteve të frutave
	-----
	Të gjitha instalimet
	-------

	
	
	j) Prodhim i xhelatinës dhe i materialeve ngjitëse nga lëkurat dhe kockat
	-----
	Të gjitha instalimet
	-------

	
	
	k) Prodhimi i produkteve të duhanit 
	-------------
	Të gjitha instalimet
	-------------

	
	
	l) Prodhim i ushqimit për kafshë
	-------------
	Të gjitha instalimet
	-------------

	Bujqësia intensive 
	7.8
	a) Rritje intensive e shpendëve në një instalim 
	Më shumë se 
40 000 (krerë) vende shpendësh
	---------
	-----------

	
	
	b) Rritje intensive e derrave në një instalim

	b) Më shumë se 2000 (kokë) vende për derra me peshë mbi 30 kg 
	------------
	--------

	
	
	c) Rritje intensive e derrave në një instalim 
	c) Më shumë se 750 (kokë) vende për dosa
	-----------
	---------------

	Veprimtaritë e mbulimit të sipërfaqes dhe të stampimit 
	7.9
	a) Instalimet për trajtimin e sipërfaqes së substancave, objekteve ose produkteve, duke përdorur tretës organikë, në mënyrë të veçantë për t’i krehur, stampuar, veshur me cipë, zhvajosur, mbrojtur nga uji, kalibruar, lyer, pastruar ose regjur/ngopur/lagur në thellësi
	Kapaciteti konsumues është më shumë se 150 kg/orë ose më shumë se 200 tonë/vit
	Kapaciteti konsumues është 150 kg/orë ose më pak, ose 200 tonë/vit, ose më pak se kaq
	---------------

	
	
	b) Aplikimi ose heqja e materialeve veshëse që përmbajnë ndonjë përbërës tributyltin ose triphenyltin, në qoftë se ndodhet në kantier detar 
	--------
	Kantier detar ku anijet me një gjatësi prej 25 m ose më shumë mund të ndërtohen, mirëmbahen ose riparohen
	--------

	
	
	c) Riparim ose risprucim i avionëve ose mjeteve të transportit hekurudhor ose pjesëve të tyre
	
---------
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë:
i) 20 tonë ose më shumë bojëra, apo materiale veshëse që aplikohen në trajtë të ngurtë;
ii) 20 tonë ose më shumë veshje metali që sprucohet në trajtë të lëngshme; ose 
iii) 5 tonë ose më shumë solvente organike
	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B 

	
	
	d) Ringjyrosje ose risprucim i mjeteve të transportit rrugor ose pjesëve të tyre
	-----
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë 1 ton solvente organike
	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B 

	
	
	e) Përveç rasteve të përmendura në 7.9.c dhe 7.9.d, çdo proces (duke përjashtuar ringjyrosjen ose risprucimin plotësisht ose pjesërisht të avionëve, mjeteve të transportit hekurudhor ose rrugor) për aplikime mbi nënshtresat ose që bën tharjen, ose kujdeset pas këtyre aplikimeve, stampon me bojë ose ngjyros, ose aplikon çdo material tjetër veshës si një veprimtari prodhimi, ose gjatë veprimtarisë së prodhimit
	--------
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë:
i) 20 tonë ose më shumë bojë stampimi, ngjyrosje ose material tjetër veshës që aplikohet në trajtë të ngurtë;
ii) 20 tonë ose më shumë për çdo veshje metali që sprucohet në trajtë të shkrirë
iii) 25 tonë ose më shumë solucione organike për çdo lloj aktiviteti ofset në të ftohtë, ose veprimtari printimi ofset me fletë; ose 
iv) 5 tonë ose më shumë për çdo veprimtari që nuk është përmendur në nënparagrafin (iii)
	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B 

	
	
	f) Përveç rasteve të përmendura në tipin A të kësaj shtojce, prodhimi ose formulimi i bojës së stampimit ose të çdo materiali tjetër veshës që përmban ose përfshin përdorimin e solucioneve organike
	------
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë 100 tonë ose më shumë solvente organike
	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B



	
	
	g) Përveç rasteve të përmendura në tipin A të kësaj shtojce, prodhimi i pluhurit si material veshës
	----
	Kapaciteti i prodhimit të këtij lloji pluhuri është më i madh se 200 tonë në 12 muaj
	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B


	Veprimtaritë e lëndës së drurit 
	7.10
	a) Kujdesja ose tretja kimike e lëndëve të drurit, si pjesë e procesit të prodhimit, ose prodhime të përbëra tërësisht ose kryesisht nga druri
	-----
	Të gjitha veprimtaritë
	-----

	
	
	b) Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri, në qoftë se veprimtaria përfshin:
sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit
	-----
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore rezultati i veprimtarisë të jetë:
i) 10 000 m3 kur druri vetëm sharrohet;
ii) 1 000 m3 në çdo rast tjetër
	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B

	Veprimtaritë e gomës 
	7.11
	a) Prodhimi i gomave të reja për makinat (por duke mos përfshirë riderdhjen dhe riveshjen)
	--------
	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë:
50 000 tonë ose më shumë të njërit ose më shumë materialeve si më poshtë:
i) gomë natyrale;
ii) elastomere me përbërje sintetike organike;
iii) substanca të tjera të përziera me to
	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B

	
	
	b) Përveç rasteve të përmendura në ndonjë nga veprimtaritë e tipit A në këtë shtojcë, trazimi, bluarja ose përzierja e:
i) gomës natyrale; ose
ii) elastomereve me përbërje sintetike organike, në qoftë se është përdorur karboni
i zi
	-----

	Të gjitha veprimtaritë 
	----


	
	
	c) Riderdhja dhe riveshja e gomave
	----
	-----
	Të gjitha veprimtarite 

	Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve 
	7.12
	a) Procesi i tharjes së shpejtë të bojës së stampimit/printimit me anë të ajrit të nxehtë
	---- 
	Konsumi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	b) Publikim i materialeve me atë të procesit rotogravurë
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 tonë/vit
	Konsumimi i solventëve është i barabartë me 25 tonë/vit ose më pak se kaq 

	
	
	c) Procese të tjera rotogravurë, flexografi, stampim/printim me makinë shtypi rotativë, laminim ose lustrim
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	d) Stampim/printim me makinë shtypi rotativë mbi tekstile /karton
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 30 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 30 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	e) Pastrim i sipërfaqes duke përdorur substanca ose preparate që për shkak të përbërjes së tyre të avullueshme, klasifikohen si kancerogjene, mutagjeneve ose toksike për riprodhimin 
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 1 ton/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 1 ton/vit ose më pak se kaq

	
	
	f) Pastrues të tjerë sipërfaqesh
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 2 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 2 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	g) Lyerja dhe lustrimi i makinave
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 0,5 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 0,5 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	h) Lyerja/veshja e bobinave
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 25 tonë/vit ose më pak 

	
	
	i) Veprimtari të tjera të lyerjes/veshjes përfshirë ato të metalit, plastikës, tekstileve (me përjashtim të stampimit/printimit me makinë shtypi rotativë të tekstileve), pëlhurave, filmit dhe letrës
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	j) Veshje e telave spirale
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	k) Veprimtaritë e lyerjes/veshjes të aplikuara në sipërfaqe druri
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	l) Pastrimi kimik 
	-----
	------
	Të gjitha veprimtaritë 

	
	
	m) Procesi i njomjes së drurit
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 25 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	n) Veprimtaria e lyerjes/veshjes aplikuar në materiale lëkure
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 10 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 10 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	o) Prodhimi i këpucëve
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më  pak se kaq

	
	
	p) Laminimi i drurit dhe plastikës
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	q) Veshja me adeziv (material ngjitës)
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	r) Prodhimi i preparateve veshëse, llaqeve, bojërave dhe ngjitësve
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 100 tonë/vit 
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 100 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	s) Shndërrimi i gomës
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq

	
	
	t) Ekstraktimi i vajit vegjetal dhe yndyrës së kafshëve, si dhe veprimtaritë e rafinimit të vajit vegjetal
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 10 tonë/vit
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 10 tonë/vit ose më pak se kaq


	
	
	u) Prodhimi i produkteve farmaceutike
	----
	Konsumimi i solventëve është më i madh se 50 tonë/vit 
	Konsumi i solventëve është i barabartë me 50 tonë/vit ose më pak se kaq

	Prodhimi i produkteve plastike 
	7.13
	Përveç rasteve të përmendura në veprimtaritë e tipit A ose tipit B të kësaj shtojce, prodhimi i produkteve prej plastike
	----
	-----
	Të gjitha veprimtaritë 





	Akuakulturë intensive 
	8.1
	Rritje intensive e peshqve
	----
	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 1000 tonë/vit ose më pak se kaq, por gjithsesi më i madh se 100 tonë peshk/vit
	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 100 tonë peshk /vit ose më pak se kaq, gjithsesi më e madhe se 10 tonë peshk/vit

	
	8.2
	Rritje e guaskave të detit
	------

	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 1000 tonë/vit ose më pak se kaq, por gjithsesi më i madh se 100 tonë guaska deti/vit
	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 100 tonë/vit guaska deti ose më pak se kaq, gjithsesi më i madh se 10 tonë/vit




	Industritë prodhuese të komponentëve elektrikë
	9.1
	Prodhim i kompjuterëve dhe produkteve elektronike dhe optike në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë 
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	
	9.2
	Prodhim i pajisjeve elektrike në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	Industritë prodhuese të makinerive dhe pajisjeve
	10.1
	Prodhim i makinerive dhe pajisjeve në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	
	10.2
	Prodhim i mjeteve motorike, trailerave dhe gjysmëtrailerarve, në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë 
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	
	10.3
	Prodhim i mjeteve të tjera të transportit në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	
	10.4
	
	
	
	

	
	10.5
	Riparim dhe mirëmbajtje e makinerive dhe pajisjeve në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	
	10.6
	Riparim i pajisjeve motorike dhe motoçikletave Në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	Prodhimi i mobilieve 
	11.1
	Prodhim i mobilieve Në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë

	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	Veprimtari të tjera
	12.1
	Kremimi/djegia e trupave të të vdekurve ose mbetje anatomike nga spitalet
	-------------
	-------------
	Të gjitha instalimet 

	
	12.2
	Kapja e rrymave të CO2 
	Nga të gjitha instalimet e kategorisë A që synojnë depozitimin gjeologjik 
	
	



Shënime për tabelën e veprimtarive të tipit A 
1. Për kategorinë 4, industria kimike, “prodhim” do të thotë prodhim në shkallë industriale me anë të përpunimit kimik të substancave ose grupeve të substancave të listuara në kategoritë nga 4.1 deri 4.6.
2. Kimikatet organike bazë përfshijnë, por nuk mjaftohen në:
a) hidrokarburet e thjeshta (linear apo ciklik, të ngopura ose të pangopura, alifatik ose aromatik);
b) hidrokarburet që përmbajnë oksigjen, si: alkoolet, aldehidet, ketonet, acidet karboksilike, esteret, acetatet, eteret, peroksidet, rezinat epokside;
c) hidrokarburet me bazë squfuri;
ç) hidrokarburet e hidrogjenuara, si: aminat, amidet, përbërjet nitroze, përbërjet nitrore ose përbërjet nitrite, përbërjet nitrile, cianatet, izocianatet;
d) hidrokarburet me përmbajtje fosfori;
dh) hidrokarburet halogjenike;
e) përbërjet organometalike;
ë) materialet me bazë plastike (polimeret, fibrat sintetike dhe fibrat me bazë celuloze);
f) gomat sintetike;
g) bojërat dhe pigmentet;
gj) lëndët tensioaktive.
3. Kimikatet inorganike bazë përfshijnë, por nuk mjaftohen në:
a) gaze, si: amonium, klori ose gazi klorhidrik, floruret ose hidrogjen i floruruar, oksidet e karbonit, përbërjet e squfurit, oksidet e azotit, hidrogjeni, dyoksid squfuri, kloruri i karbonilit;
b) acidet, si: acidi kromik, acidi hidroflorik, acidi fosforik, acidi nitrik, acidi hidroklorik, acidi sulfurik, oleumi, acide sulfurore;
c) baza, si: hidroksid amoni, hidroksid potasi, hidroksid natriumi;
ç) kripërat, si klorur amoni, klorat potasi, karbonat potasi, karbonat natriumi, perborate, nitrat argjendi;
d) jometale, oksidet e metaleve ose përbërje organike të tjera, si: karbit, silikon, karburi i silicit.
4. Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme nënkupton veprimtaritë rikuperuse të mëposhtme, siç përcaktohet në legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve:
R1. Përdorim kryesisht si karburant ose mjet të ndonjë lloji tjetër për gjenerim energjie. 
R5. Riciklimi ose marrja e materialeve inorganike, përfshirë gazifikimin dhe pirolizen për t’i përdorur si kimikate.
R6. Rigjenerim i acideve ose bazave.
R8. Rikuperim i komponentëve nga katalizatorët. 
R9. Rirafinimi i vajit ose ripërdorime të tjera të vajit.
5. Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme nënkupton veprimtaritë asgjësuese të mëposhtme, siç përcaktohen në legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve: 
D8. 
D9. 
6. Trajtim sipërfaqësor i substancave, objekteve ose produkteve përfshin, por nuk mjaftohet në: 
a) përpunimin;
b) stampimin/ printimin;
c) lyerjen/ veshjen;
ç) zhvajosjen;
d) mbrojtjen nga uji;
dh) kalibrimin/përpunimin me saktësi sipas përmasave; 
e) bojatisjen/ngjyrosjen; 
ë) pastrimin;
[bookmark: _Toc240863201]f) regjien/ngopjen/njomjen në thellësi. 

Shtojca 2 
LISTA INDIKATIVE E SUBSTANCAVE KRYESORE NDOTËSE QË DUHEN MARRË PARASYSH NË QOFTË SE KANË RËNDËSI PËR CAKTIMIN E VLERAVE KUFI TË SHKARKIMEVE 

Ajri
1. Dyoksid squfuri dhe komponime të tjera sulfurore.
2. Okside azoti dhe komponime të tjera azoti.
3. Monoksid karboni.
4. Përbërës organikë të avullueshëm.
5. Metale dhe përbërës të tyre.
6. Pluhuri.
7. Asbesti (grimca pezull, fibra).
8. Klori dhe përbërësit e tij.
9. Flori dhe përbërësit e tij. 
10. Arseniku dhe përbërësit e tij. 
11. Cianide.
12. Substanca dhe preparate që janë provuar të kenë veti kancerogjene ose mutagjene, apo veti që mund të cenojnë riprodhimin nëpërmjet ajrit. 
13. Dibenzodioksinë e poliklorinuar dhe dibenzofuran i poliklorinuar.

Uji
1. Komponime dhe substanca organo-halogjene që mund të formojnë komponime të tilla në mjedisin ujor. 
2. Komponime organo-fosforike. 
3. Komponime organotin. 
4. Substanca dhe preparate që janë provuar të kenë veti kancerogjene ose mutagjene, që mund të cenojnë riprodhimin në mjedisin ujor ose nëpërmjet tij.
5. Hidrokarburet e qëndrueshme dhe substancat e qëndrueshme dhe toksike organike të bioakumulueshme.
6. Cianide.
7. Metalet dhe komponimet e tyre.
8. Arseniku dhe komponimet e tij.
9. Biocidet dhe produktet për shëndetin e bimëve.
10. Materialet që rrinë pezull. 
11. Substancat që kontribuojnë në eutrifikim (veçanërisht nitratet dhe fosfatet).
[bookmark: _Toc240863202]12. Substancat që kanë ndikim të pafavorshëm në balancën e oksigjenit (dhe që mund të maten duke përdorur parametra, si: BOD, COD etj.). 

Shtojca 3 
VLERAT KUFI TË SHKARKIMEVE PËR SO2 – LËNDË DJEGËSE E NGURTË 

Pjesa A 
Vlerat kufi të shkarkimeve të SO2 të shprehura në mg/Nm3 (përmbajtja e O2 është 6 për qind), që duhet të zbatohet nga impiantet ekzistuese në zbatim të nenit 21 (2):
[image: ]
Shënim. Kur vlerat kufi të shkarkimeve sa më sipër, nuk mund të arrihen për shkak të karakteristikave të lëndës djegëse, do të arrihet një përqindje desulfurizimi të paktën 60 për qind në rastin e impianteve me kapacitet termik nominal prej më pak ose të barabartë me 100 MWth, 75 për qind për impiante më të mëdha se 100 MWth dhe më pak se ose të barabarta me 300 MWth dhe 90 për qind për impiante më të mëdha se 300 MWth. Për impiantet më të mëdha se 500 MWth, do të aplikohet një përqindje desulfurizimi prej të paktën 94 për qind ose të paktën 92 për qind kur është lidhur një kontratë për përshtatjen e desulfurizimit të gazeve të furrës ose pajisjet e injektimit të gëlqeres, dhe puna në instalimin e saj ka filluar para datës 1 janar 2001.

Pjesa B
Vlerat kufi të shkarkimeve të SO2 të shprehura në mg/Nm3 (përmbajtja e O2 është 6 për qind), që duhet të aplikohet nga impiantet e reja sipas nenit 21(1) me përjashtim të turbinave me gaz.

	Tipi i lëndës djegëse 
	50 - 100 MWth
	100 - 300 MWth
	>300 MWth

	Biomasë
	200
	200
	200

	Rast i përgjithshëm 
	850
	200
	200







Shënim. Kur vlerat kufi të shkarkimeve nuk mund të arrihen për shkak të karakteristikave të lëndës djegëse, instalimet do të arrijnë 300 mg/Nm3 SO2, ose do të arrihet një përqindje desulfurizimi prej të paktën 92 për qind në rast të impianteve me kapacitet termik nominal më pak ose të barabartë me 300 MWth dhe në rast të impianteve me kapacitet termik nominal më të madh se 300 MWth, do të aplikohet një përqindje desulfurizimi prej të paktën 95 për qind, së bashku me vlerën kufi maksimale të shkarkimeve të lejueshme prej 400 mg/Nm3.
[bookmark: _Toc240863203]
Shtojca 4 
VLERAT KUFI TË SHKARKIMEVE PËR SO2 – LËNDË DJEGËSE TË LËNGSHME

Pjesa A
Vlerat kufi të shkarkimeve SO2 të shprehura në mg/Nm3 (përmbajtja e O2 është 3 për qind) duhet të aplikohet nga impiantet ekzistuese, sipas nenit 21(2):

[image: ]

Pjesa B
Vlerat kufi të shkarkimeve SO2 të shprehura në mg/Nm3 (përmbajtja e O2 3 për qind), duhet të zbatohen nga impiantet e reja sipas nenit 21(1), me përjashtim të turbinave me gaz

	50 - 100 MWth
	100 - 300 MWth
	> 300 MWth

	850
	400 - 200
(rënie lineare)
	200


[bookmark: _Toc240863204]












Shtojca 5
VLERAT KUFI TË SHKARKIMEVE PËR SO2 – LËNDËN DJEGËSE TË GAZTË

Pjesa A
Vlerat kufi të shkarkimeve SO2 të shprehura në mg/Nm3 (përmbajtja e O2 është 3 për qind), duhet të aplikohen nga impiantet ekzistuese sipas nenit 21(2):
 
	Tipi i lëndës djegëse
	Vlerat kufi (mg/Nm3)

	Lëndë djegëse e gaztë në përgjithësi 
	35

	Gazi i lëngët
	5

	Gazrat kalorifikë të ulët nga gazifikimi i mbetjeve të rafinerisë, gaz furre me koks, gaz furrnalte 
	800

	Gazi nga gazifikimi i qymyrit
	



Pjesa B
Vlerat kufi të shkarkimeve SO2 të shprehura në mg/Nm3 (përmbajtja e O2 është 3 për qind), që duhet të zbatohen nga impiantet e reja sipas nenit 21(1): 

	Tipi i lëndës djegëse
	Vlerat kufi (mg/Nm3)

	Lëndë djegëse e gaztë në përgjithësi
	35

	Gaz i lëngët
	5

	Gazra kalorifikë të ulët nga furra me koks
	400

	Gazra kalorifikë të ulët nga furrnalta
	200
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Shtojca 6 
VLERAT KUFI TË SHKARKIMEVE PËR NOX (E MATUR SI NO2)

Pjesa A 
Vlerat kufi të shkarkimeve NOx të shprehura në mg/Nm3 (përmbajtja e O2 është 6 për qind për lëndët djegëse të ngurta, 3 për qind për lëndët djegëse të lëngshme dhe lëndët djegëse të gazta), që duhet të zbatohen nga impiantet ekzistuese sipas nenit 21(2):

	Tipi i lëndës djegëse
	Vlerat kufi (1) ( mg/Nm3)

	Lëndë djegëse e ngurtë (1)(2):
	

	50 - 500 MWth
	600

	> se 500 MWth
	500

	Nga 1 janari 2016
	

	50 - 500 MWth
	600

	> 500 MWth
	200

	Lëndë djegëse e lëngët 
	

	50 - 500 MWth
	450

	> 500 MWth
	400

	Lëndë djegëse e gaztë 
	

	50 - 500 MWth
	300

	> 500 MWth
	200



Shënime:
1) Deri 31 dhjetor 2015, impiantet me kapacitet termik nominal më të madh se 500 MW, të cilat nga viti 2008 e në vazhdim nuk operojnë më shumë se 2 000 orë në vit (mesatarja e rrotullimit gjatë një periudhe prej pesë vjetësh), në qoftë se kanë marrë leje mjedisi në përputhje me nenin 21(2), i nënshtrohen një vlere kufi prej 600 mg/Nm³ për shkarkimet e oksidit të azotit (të matur si NO2).
Nga 1 janari 2016, impiantet që nuk operojnë më shumë se 1500 orë në vit (mesatarja e rrotullimit gjatë një periudhe prej pesë vjetësh) i nënshtrohen një vlere kufi prej 450 mg/Nm3 për shkarkimet e oksidit të azotit (të matur si NO2).
2) Deri më 1 janar 2018, impiantet që në periudhën 12-mujore që përfundon më 1 janar 2001, kanë operuar dhe vazhdojnë të operojnë me lëndë djegëse të ngurta, përmbajtja e avullueshme e të cilave është më pak se 10 për qind, do të zbatohet një vlerë kufi prej 1 200 mg/Nm3.

Pjesa B
Vlerat kufi të shkarkimeve të NOx të shprehura në mg/Nm3, që duhet të zbatohen nga impiantet e reja sipas nenit 21(1) me përjashtim të turbinave me gaz:

Lëndë djegëse e ngurtë (përmbajtja e O2 është 6 për qind)

	Tipi i lëndës djegëse
	50 - 100 MWth
	100 - 300 MWth
	> 300 MWth

	Biomasa
	400
	300
	200

	Rasti i përgjithshëm
	400
	200
	200



Lëndë djegëse të lëngshme (përmbajtja e O2 është 3 për qind)

	50 - 100 MWth
	100 - 300 MWth
	> 300 MWth

	400
	200
	200




Lëndë djegëse të gazta (përmbajtja e O2 është 3 për qind)

	Tipi i lëndës djegëse
	50 - 300 MWth
	> 300 MWth

	Gaz natyror (shënimi 1)
	150
	100

	Gazra të tjera
	200
	200


	
Shënime:
1) Gazi natyror është metani natyror me jo më shumë se 20 për qind (nga volumi) inerte dhe përbërës të tjerë.
Turbinat me gaz
Vlerat kufi të shkarkimeve NOx të shprehura në mg/Nm3 (përmbajtja e O2 është 15 për qind), që duhet të zbatohen nga një njësi e vetme turbine me gaz sipas nenit 21(1) (vlerat kufi zbatohen vetëm për ngarkesë mbi 70 për qind).

	Tipi i lëndës djegëse
	> 50 MWth (inputi termik në kushtet ISO)

	Gazi Natyror (1)
	50 (2)

	Lëndë djegëse të lëngshme (3)
	120

	Lëndë djegëse të gazta (të ndryshme nga gazi natyror)
	120



Turbinat me gaz për përdorim në raste emergjencash, të cilat operojnë më pak se 500 orë në vit, përjashtohen nga këto vlera kufi. Operatori i këtyre impianteve i paraqet çdo vit Agjencisë Kombëtare të Mjedisit një raport për kohën e përdorur.
Shënime:
1) Gazi natyror është metani natyror me jo më shumë se 20 për qind (nga volumi) inerte dhe përbërës të tjerë.
2) 75 /Nm3 në rastet e mëposhtme ku efektiviteti i turbinës me gaz përcaktohet në kushtet bazë ISO për ngarkesën:
a) turbinat me gaz të përdorura në sisteme të kombinuara nxehtësie dhe energjie që kanë një efektivitet të përgjithshëm më të madh se 75 për qind;
b) turbinat me gaz të përdorura në impiantet me cikël të kombinuar, që kanë një efektivitet të përgjithshëm vjetor mesatar elektrik më të madh se 55 për qind;
c) turbinat me gaz për shtytjet mekanike.
Për turbinat me gaz me cikël të vetëm që nuk hyjnë në ndonjë prej kategorive të mësipërme, por që kanë një efektivitet më të madh se 35 për qind - të përcaktuara në kushtet bazë ISO të ngarkesës - vlera kufi e shkarkimeve do të jetë 50* η/35 ku η është efektiviteti i turbinës me gaz i shprehur si përqindje (dhe në kushte bazë ISO të ngarkesës).
3) Kjo vlerë kufi shkarkimesh aplikohet vetëm për turbinat me gaz që nxjerrin dritë dhe distilatet e mesme.
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Vlerat kufi të shkarkimeve për pluhurin

Pjesa A
Vlerat kufi të shkarkimeve të pluhurit, të shprehura në mg/Nm3 (përmbajtja e O2 është 6 për qind për lëndët djegëse të ngurta, 3 për qind për lëndët djegëse të lëngshme dhe lëndët djegëse të gazta) që duhet të zbatohen nga impiantet ekzistuese sipas nenit 21(2):

	Tipi i lëndës djegëse
	Kapaciteti termik nominal 
(MW)
	Vlerat kufi të shkarkimeve 
(mg/Nm3)

	I ngurtë
	≥ 500

	50 (2)

	
	< 500
	100

	I lëngshëm (1)
	Të gjitha impiantet
	50

	I gaztë
	Të gjitha impiantet
	5 si rregull 

	
	
	10 për gazin e furrnaltës

	
	
	50 për gazrat e prodhuara nga industria e çelikut që mund të përdoret diku tjetër



Shënime:
1) Një vlerë kufi prej 100 mg/Nm3 mund të zbatohet për impiantet me kapacitet termik nominal më pak se 500 MWth që djeg lëndë djegëse të lëngshme me përmbajtje hiri prej më shumë se 0,06 për qind.
2) Një vlerë kufi prej 100 mg/Nm3 mund të zbatohet për impiantet që kanë marrë leje mjedisi sipas nenit 4(3) me kapacitet termik nominal më të madh ose të barabartë me 500 MWth që djeg lëndë djegëse të ngurtë me përmbajtje nxehtësie më pak se 5 800 kJ/kg (vlerë kalorifike neto), përmbajtje lagështie më të madhe se 45 për qind nga pesha, një lagështi të kombinuar dhe përmbajtje hiri më të madhe se 60 për qind nga pesha dhe një përmbajtje oksidi kalciumi më të lartë se 10 për qind.

Pjesa B
Vlerat kufi të emetimit të pluhurave të shprehura në mg/Nm3, që duhet të zbatohen nga impiantet e reja, sipas nenit 21(1) me përjashtim të turbinave me gaz:

Lëndë djegëse të ngurtë (përmbajtja e O2 është 6 për qind)

	50 deri 100 MWth
	 >100 MWth

	50
	 30



Lëndë djegëse të lëngshme (përmbajtja e O2 është 3 për qind)

	50 deri 100 MWth
	 >100 MWth

	50
	 30



Lëndë djegëse të gazta (përmbajtja e O2 është 3 për qind)

	Si rregull
	5

	Për gazin e furrnaltës
	10

	Për gazrat e prodhuara nga industria e çelikut që mund të përdoren diku tjetër
	30
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Metoda e caktimit të vlerave kufi të shkarkimeve për impiantet me njësi me lëndë djegëse të kombinuar 

1. Në rastin e impianteve me njësi me lëndë djegëse të kombinuar që lejon përdorimin njëkohësisht të dy apo më shumë lëndëve djegëse, Agjencia Kombëtare e Mjedisit vendos vlerat kufi të shkarkimeve si vijon:
a) Së pari, duke marrë vlerat kufi të shkarkimeve të secilës lëndë djegëse dhe secilin ndotës që i korrespondon inputit termik të impiantit me djegie, siç jepet në shtojcat 3 deri 7;
b) Së dyti, duke përcaktuar vlerat kufi të shkarkimeve sipas peshës së lëndës djegëse, që sigurohen duke shumëzuar vlerat kufi të çdo shkarkimi me inputin termik që çlirohet nga secila lëndë djegëse, dhe duke pjesëtuar këtë rezultat me shumën e inputeve termike të çliruara nga të gjitha lëndët djegëse;
c) Së treti, duke mbledhur vlerat kufi sipas peshës së lëndëve djegëse.
2. Në rastin e njësive me lëndë djegëse të kombinuar që përdorin mbetjet e distilimit dhe të shndërrimit nga rafinimi i naftës bruto për konsum vetjak, vetëm apo së bashku me lëndët djegëse të tjera, zbatohen kërkesat për lëndën djegëse me vlerën më të lartë kufi të shkarkimeve (lënda djegëse kryesore), pavarësisht paragrafit 1 më lart, në qoftë se gjatë funksionimit të impiantit me djegie pjesa e kontribuar nga ajo lëndë djegëse në shumën e inputeve termike të çliruara nga të gjitha lëndët djegëse është të paktën 50 për qind.
Në rastin kur pjesa e lëndës djegëse kryesore është më pak se 50 për qind, vlera kufi e shkarkimit përcaktohet proporcionalisht me inputin e nxehtësisë së siguruar nga secila lëndë djegëse në raport me shumën e inputeve termike të çliruar nga të gjitha lëndët djegëse si më poshtë:
a) Së pari, duke marrë vlerën kufi të shkarkimit të çdo lënde djegëse dhe ndotësve që korrespondojnë me inputin e nxehtësisë së impiantit me djegie, siç jepet në shtojcat 3 deri 7;
b) Së dyti, duke llogaritur vlerat kufi të shkarkimeve të lëndës djegëse kryesore (lënda djegëse me vlerën kufi më të lartë sipas shtojcave 3 deri 7 dhe në rastin e dy lëndëve djegëse që kanë të njëjtën vlerë kufi të shkarkimeve, lënda djegëse me input termik më të lartë); kjo vlerë është rezultat i shumëzimit të vlerës kufi të shkarkimit që jepet në shtojcat 3 deri 7 për atë lëndë djegëse me një koeficient të barabartë me 2 dhe duke zbritur nga ky rezultat vlerën kufi të shkarkimit të lëndës djegëse me vlerën kufi të shkarkimit më të vogël; 
c) Së treti, duke përcaktuar vlerat kufi të shkarkimeve sipas peshës së lëndës djegëse, që merren nga shumëzimi i vlerës kufi të shkarkimit me inputin termik të lëndës djegëse kryesore dhe vlerat e tjera kufi të shkarkimeve me inputin termik që çlirohet nga secila lëndë djegëse, dhe duke pjesëtuar rezultatin e shumëzimit me shumën e inputeve termike të çliruara nga të gjitha lëndët djegëse.
ç) Së katërti, duke agreguar vlerat kufi të shkarkimeve sipas peshës së lëndës djegëse.
[bookmark: _Toc240863208]3. Në rastin e impianteve me njësi me lëndë djegëse të kombinuar që lejojnë përdorimin e dy apo më shumë lëndëve djegëse, zbatohen vlerat kufi të shkarkimeve të dhëna në shtojcat 3 deri 7 që i korrespondojnë secilës lëndë djegëse. 

SHTOJCA 9
METODAT E MATJES SË SHKARKIMEVE NGA IMPIANTET E MËDHA ME DJEGIE 

1. Sipas paragrafit 2, kërkohet vetëmonitorim i vazhdueshëm për përqendrimet e SO2, pluhurit dhe NOx nga mbetjet e gazta të çdo impianti me djegie që ka input termik prej 100 MW apo më shumë se kaq.
2. Me anë të derogimit nga nënparagrafi 1, Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund të mos kërkojë matje të vazhdueshme në rastet e mëposhtme:
a) për impiantet me djegie me jetëgjatësi prej më pak se 10 000 orë operimi;
b) për SO2 dhe pluhurin nga bojlerat që djegin gaz natyror ose nga turbinat me gaz që djegin gaz natyror;
c) për SO2 nga turbinat me gaz ose mazut me përmbajtje të njohur squfuri në rastet kur nuk ka pajisje desulfurizimi;


ç) për SO2 nga mazuti i biomasës në qoftë se operatori mund të provojë se shkarkimet e SO2, në asnjë rrethanë nuk mund të jenë më të larta sesa vlerat kufi të shkarkimeve të parashikuara.
3. Kur nuk kërkohen matje të vazhdueshme, do të kërkohen matje sporadike të paktën çdo gjashtë muaj.
4. Si alternativë, për kërkesën në paragrafin 3, përdoren procedura të përshtatshme përcaktimi që verifikohen dhe miratohen nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, për të vlerësuar sasinë e SO2, NOx dhe pluhurit të pranishëm në shkarkime. Këto procedura përdorin standarde CEN sapo ato të bëhen të disponueshme. Në qoftë se standardet CEN nuk janë të disponueshme, zbatohen standardet ISO, kombëtare ose ndërkombëtare, të cilat garantojnë sigurimin e të dhënave me cilësi shkencore të barasvlershme.
5. Operatori i impiantit me djegie informon Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për çdo ndryshim të rëndësishëm në tipin e lëndës djegëse të përdorur apo në mënyrën e funksionimit të impiantit me djegie. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, sipas informacionit të marrë, shqyrton nëse kërkesat e vetëmonitorimit për atë impiant me djegie janë të përshtatshme dhe nëse është e nevojshme, i ndryshon ato. 
6. Matjet e vazhdueshme të kryera në pajtim me paragrafin 1 ose 2 përfshijnë procesin, parametrat e operimit të procesit përkatës të përmbajtjes së oksigjenit, temperaturës, presionit dhe përmbajtjes së avujve të ujit. Matja e vazhdueshme e përmbajtjes së avujve të ujit në gazrat e djegies nuk janë të nevojshme, me kusht që gazi i djegies, i marrë si kampion, të thahet para se të analizohen shkarkimet.
Matjet përfaqësuese, domethënë marrja dhe analiza e kampioneve të ndotësve përkatës dhe parametrave të procesit, si dhe metodat e referencës së matjeve për të kalibruar sistemet e automatizuara të matjeve kryhen në përputhje me standardet CEN sapo këto të bëhen të disponueshme. Në qoftë se standardet CEN nuk janë të disponueshme, zbatohen standardet ISO, kombëtare ose ndërkombëtare, që do të garantojnë sigurimin e të dhënave me cilësi shkencore të barasvlershme. 
Sistemet e matjeve të vazhdueshme i nënshtrohen kontrollit me anë të matjeve paralele me metodat e referencës të paktën çdo vit. 
1. Vlerat e intervaleve të sigurisë 95 për qind të një rezultati të vetëm të matur nuk tejkalojnë përqindjet e mëposhtme të vlerave kufi të shkarkimeve:

Dyoksidi i squfurit 	20 për qind;
Oksidet e azotit 		20 për qind;
Pluhuri 			30 për qind.

Vlerat e validuara mesatare ditore dhe orare përcaktohen nga vlerat e matura mesatare orare të validuara pasi të jetë hequr vlera e intervalit të sigurisë të specifikuar më sipër. 
Nuk do të konsiderohen ditët kur, për shkak të keqfunksionimit ose mirëmbajtjes së sistemit të vazhdueshëm të matjeve, nuk validohen më shumë se tri vlera mesatare orare. Në qoftë se gjatë një viti, për situata të tilla, zhvleftësohen më shumë se dhjetë ditë, Agjencia Kombëtare e Mjedisit i kërkon operatorit të marrë masa të mjaftueshme për të përmirësuar besueshmërinë e sistemit të vazhdueshëm të vetëmonitorimit.
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SHTOJCA 10 
PLANI I PËRPUTHSHMËRISË DHE AFATET 

Në rastet kur, sipas nenit 53, operatorit të një instalimi ekzistues të tipit A ose B i kërkohet të dorëzojë në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit një plan përputhshmërie me kërkesat bashkë me afatet e përmbushjes së tyre, ai duhet të sigurojë informacionin e mëposhtëm. 

Tabela 1. Veprimtaritë për përmbushjen e kërkesave të lejes së mjedisit të tipit A ose B

	Nr.
	Veprimtaria
	Investimet (euro)
	Fillimi i veprimtarisë (datë)
	Përfundimi i veprimtarisë (datë)
	Rezultate të veprimtarisë
	Metoda e kontrollit

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Veprimtaritë: Përshkrim i veprimtarisë/veprimtarive që do të kryhen në mënyrë që instalimi të përmbushë kërkesat e legjislacionit mjedisor. 
Investimet: Investimet për veprimtarinë (treguesin e mjeteve financiare të nevojshme për realizimin e çdo faze të planit operativ dhe treguesin e mjeteve të përgjithshme të nevojshme për realizimin e planit).
Fillimi: Data (muaji/viti) kur është planifikuar fillimi i veprimtarisë. 
Përfundimi: Data (muaji/viti) kur është planifikuar përfundimi i veprimtarisë.
Rezultatet e veprimtarisë: Do të përshkruhen rezultatet specifike (p.sh.: reduktimi i shkarkimeve, vlerat e emisioneve për kohën e realizimit të fazave të veçanta të planit.
Metoda e kontrollit: Përshkrim i mënyrës që do të përdoret për të bërë të mundur kontrollin e veprimtarisë (monitorimin dhe mënyrën e informimit etj.).

Tabela 2. Afatet kohore për zbatimin e veprimtarive në tabelën 1 dhe investimet vjetore 

	
	Veprimtaritë
	Kostot vjetore - euro

	
	
	Viti*
	Viti*
	Viti*
	Viti*
	Viti*

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



* Analizat kosto - përfitim të operatorit, përfshirë shpenzimin vjetor të nevojshëm për zbatimin e secilës veprimtari të tabelës 2.













LIGJ
Nr.10 449, datë 14.7.2011

PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT E NDËRTIMIT 
TË KOMPLEKSIT TË RI PARLAMENTAR

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1
Objekti

Ky ligj ka për objekt përcaktimin e rregullave dhe procedurave, të drejtat, detyrimet dhe afatet në dispozicion të institucioneve respektive për ndërtimin e Kompleksit të Ri Parlamentar.

Neni 2
Shpallja e fituesit dhe projekti i zbatimit

1. Shpallja e fituesit të konkursit ndërkombëtar bëhet me vendim të Komisionit Shtetëror, të ngritur me vendimin e Kuvendit nr.66, datë 21.10.2010, mbi bazën e kritereve të përcaktuara në Rregulloren e Konkursit Ndërkombëtar.
2. Me fituesin e konkursit ndërkombëtar, të shpallur sipas pikës 1 të këtij neni, lidhet kontrata për projektin e zbatimit të projektit fitues.
3. Termat e kontratës së projektit të zbatimit të projektit fitues, koha e dorëzimit dhe vlera e projektit të zbatimit përcaktohen me vendim të Komisionit Shtetëror.
4. Vlera e projektit të zbatimit përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, duke marrë parasysh standardet europiane të veprave të ngjashme.

Neni 3
Autoriteti dhe procedurat për lejen e sheshit dhe lejen e ndërtimit

1. Për ndërtimin e Kompleksit të Ri Parlamentar autoriteti shtetëror kompetent për dhënien e lejes së sheshit dhe lejes së ndërtimit është Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë (KRRTRSH) ose Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT), me hyrjen në fuqi të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”.
2. Kërkesa për lejen e sheshit dhe lejen e ndërtimit paraqitet në një procedim të vetëm administrativ dhe nuk i nënshtrohet asnjë pagese.
3. Kuvendi i Shqipërisë paraqet kërkesën sipas aneksit bashkëlidhur këtij ligji.
4. Dokumentacioni i miratimit të sheshit dhe lejes së ndërtimit firmosen nga ministri që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve.

Neni 4
Procedura e prokurimit

Kuvendi i Shqipërisë, në cilësinë e autoritetit kontraktues për ndërtimin e Kompleksit të Ri Parlamentar, përdor rregullat dhe afatet e parashikuara në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. 




Neni 5
Kantieri i punimeve

1. Ngritja e kantierit të punimeve bëhet në sheshin e liruar të ndërtimit, në përputhje me kushtet dhe kriteret teknike në fuqi.
2. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e këtij neni.

Neni 6
Mbikëqyrja e punimeve

Vlera e përgjithshme e mbikëqyrjes së ndërtimit të Kompleksit të Ri Parlamentar përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 7
Kontrolli i mjediseve të ndërtimit

Ushtrimi i kontrollit në mjediset ku kryhet ndërtimi bëhet nga Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, në përputhje me praktikat që parashikon legjislacioni përkatës.

Neni 8
Oponenca e projektit dhe kolaudimi i punimeve

Ngarkohet Këshilli i Ministrave:
a) të përcaktojë institucionin për kryerjen e oponencës teknike;
b) të përcaktojë procedurën e kolaudimit të punimeve të Kompleksit të Ri Parlamentar.

Neni 9
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.


ANEKS
LISTA E DETAJUAR E DOKUMENTACIONIT LIGJOR QË DUHET DEPOZITUAR PËR APLIKIMET SHESH + LEJE NDËRTIMI PËR NDËRTIMIN E KOMPLEKSIT TË RI PARLAMENTAR

1. Formulari tip kërkese nr.1 i plotësuar në të gjitha pikat e tij.
2. Formulari nr.3, i plotësuar në të gjitha pikat dhe i sigluar nga përfaqësuesi i subjektit ndërtues.
3. Formulari nr.3/1 së bashku me azhurnimet e infrastrukturës, të hedhura në gen-planin e përmendur në pikën 4 (i fotokopjuar). Ndërmarrjet ku merren këto azhurnime ndodhen si më poshtë:
- Ndërmarrja e Ujësjellësit;
- Ndërmarrja e Kanalizimeve të Ujërave të Zeza;
- Ndërmarrja Elektrike;
- Ndërmarrja e Telekomit;
- Ndërmarrja e Mbrojtjes kundër Zjarrit (të vuloset që në fillim);
- Agjencia rajonale e mjedisit;
- Inspektorati Sanitar i Shëndetësisë.
4. Formulari nr.6 (për prerjen e drurëve, nëse ka).
5. Formulari nr.8 i plotësuar në të gjitha pikat, ku të jenë specifikuar të gjitha objektet që do të prishen (kur ka ndërtime brenda sheshit).



6. Gen-plan azhurnimi me gjendjen faktike të zonës (në shkallën 1:500), i konfirmuar nga sektori i GIS Kadastrës.
7. Vërtetimin e pronësisë shoqëruar me hartën treguese. Ky dokument duhet të jetë i tre muajve të fundit dhe origjinal. Në të të jetë e shprehur në m2 sipërfaqja e pronës, numri i pronësisë, si dhe kufitarët.
8. Pëlqimi mjedisor nga agjencia rajonale e mjedisit.
9. Leja nga Instituti i Monumenteve të Kulturës.
10. Vërtetim mbi intensitetin sizmik nga Instituti Sizmologjik.
11. Studimi gjeologo-inxhinierik, së bashku me fotokopjen e noterizuar të inxhinierit gjeolog që e ka hartuar.
12. Licenca e noterizuar e arkitektit.
13. Licenca e projektuesit konstruktor (fotokopje e noterizuar), e cila të jetë brenda afatit të vlefshmërisë, si dhe të përfshijë kategorinë e objektit për të cilin bëhet kërkesa për ndërtim.
14. Licenca e projektuesit elektrik (fotokopje e noterizuar), e cila të jetë brenda afatit të vlefshmërisë, si dhe të përfshijë kategorinë e objektit për të cilin bëhet kërkesa për ndërtim.
15. Licenca e projektuesit hidrosanitar (fotokopje e noterizuar), e cila të jetë brenda afatit të vlefshmërisë, si dhe të përfshijë kategorinë e objektit për të cilin bëhet kërkesa për ndërtim.
16. Licenca e projektuesit mekanik (fotokopje e noterizuar), e cila të jetë brenda afatit të vlefshmërisë, si dhe të përfshijë kategorinë e objektit për të cilin bëhet kërkesa për ndërtim.
17. Licenca e subjektit ndërtues (fotokopje e noterizuar), që do të bëjë ndërtimin (brenda afatit të përdorimit dhe brenda kategorisë përkatëse).
18. Vendndodhja e sheshit në lidhje me qendrën e qytetit.
19. Plan-vendosja e objektit në shkallë 1:500 me përmasa dhe distanca nga kufijtë e pronës dhe aksi i rrugës, e cila do të punohet mbi fotokopje të gen-planit të azhurnuar.
20. Gen-plan ku të jetë hedhur kufiri i pronës dhe të tregohen objektet që prishen në shkallë 1:500. Kjo të jetë e firmosur nga arkitekti i licencuar.
21. Projekti teknik i arkitekturës (edhe në CD), firmosur nga projektuesi, i cili duhet të përmbajë:
- planet e kateve nën tokë;
- plani i katit përdhe;
- planet e kateve tip sipas reduktimeve që pësojnë në lartësi;
- plani i tarracës, kullimi i ujërave;
- prerje të objektit (gjatësore dhe tërthore);
- fasadat teknike ku të specifikohen materialet;
- pamje tredimensionale të objektit;
- fotomontazh mbi gjendjen ekzistuese;
- foto të gjendjes ekzistuese.
22. Rilevimi topografik i sheshit të ndërtimit në shkallën 1:200, i firmosur nga topograf i licencuar, ku të jenë hedhur kuotat dhe dimensionimi i sheshit.
23. Planimetria e sistemimeve të jashtme, e plotësuar me kuota altimetrike në shkallën 1:200 e firmosur nga projektuesi me firmë origjinale, ku të jepet edhe sistemimi i ujërave të shiut (në 3 kopje, i firmosur).
24. Plani i piketimit të objektit në shkallën 1:200 (në 3 kopje, i firmosur).
PËR ZBARDHJEN E LEJES SË NDËRTIMIT
1. Projekt-zbatimi i plotë në tri kopje (sipas vendimit, formularit dhe gen-planit të lejes së ndërtimit) i arkitekturës, i firmosur nga arkitekti.
2. Projekt-zbatimi i plotë në një kopje i projektit konstruktiv (i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, i shoqëruar me tabelën e fletëve për secilin projekt).
3. Relacion teknik shpjegues i projektit konstruktiv, i firmosur nga projektuesit përkatës (1 kopje).
4. Llogaritjet bazë të konstruksionit, të firmosura nga konstruktorët me firmë origjinale (bashkëngjitur projekt-zbatimit, të firmosur nga projektuesit me firmë origjinale).
5. Projekt-zbatimi i plotë në një kopje i projektit elektrik (i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, i shoqëruar me tabelën e fletëve për secilin projekt).
6. Relacion teknik shpjegues i projektit elektrik, i firmosur nga projektuesit përkatës (1 kopje).
7. Projekt-zbatimi i plotë në një kopje i projektit hidrosanitar (i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, i shoqëruar me tabelën e fletëve për secilin projekt).
8. Relacion teknik shpjegues i projektit hidrosanitar, i firmosur nga projektuesit përkatës (1 kopje).
9. Projekt-zbatimi i plotë në një kopje i projektit ngrohje-ventilim (i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, i shoqëruar me tabelën e fletëve për secilin projekt).
10. Relacion teknik shpjegues i projektit të ngrohje-ventilimit, i firmosur nga projektuesit përkatës (1 kopje).
11. Oponenca teknike.

LIGJ
Nr.10 450, datë 14.7.2011

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10 355, DATË 2.12.2010 
“PËR BUXHETIN E VITIT 2011”

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 e 160 të Kushtetutës dhe të nenit 46 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr.10 355, datë 2.12.2010 “Për buxhetin e vitit 2011”, bëhen këto ndryshime:

Neni 1

Neni 1 ndryshohet si më poshtë:

 “Neni 1

Buxheti për vitin 2011 është:
Të ardhurat							344 047 milionë lekë;
Shpenzimet							390 859 milionë lekë;
Deficiti						 		46 812 milionë lekë.
	
Ai përbëhet nga Buxheti i Shtetit, buxheti vendor dhe fondet speciale: sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe kompensimi i pronarëve.”.

Neni 2

Neni 2 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 2

Buxheti i Shtetit për vitin 2011 është:
Të ardhurat							270 727 milionë lekë;
Shpenzimet							317 539 milionë lekë;
Deficiti						 		46 812 milionë lekë.”.


Neni 3

Neni 3 ndryshohet si më poshtë:
 “Neni 3

Buxheti vendor për vitin 2011 është: 
Të ardhurat							29 314 milionë lekë;
Nga të cilat:
Granti i pakushtëzuar nga buxheti qendror			14 014 milionë lekë;
Shpenzimet							29 314 milionë lekë.”.

Neni 4

Neni 4 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 4

Buxheti i sigurimeve shoqërore për vitin 2011 është:
1. Skema e sigurimit të detyrueshëm shoqëror
Të ardhurat, gjithsej 						79 628 milionë lekë;
Nga të cilat:
- kontributet 							49 730 milionë lekë;
- transferimet nga Buxheti i Shtetit 				27 898 milionë lekë;
- shpenzimet 							79 628 milionë lekë.

Paga minimale, për efekt të pagesës së kontributit të sigurimeve, shoqërore dhe shëndetësore, përcaktohet nga Këshilli i Ministrave dhe ndryshon sa herë që rriten pagat dhe pensionet. Këshilli i Ministrave ka të drejtë të përcaktojë një kontribut të veçantë minimal për personat e vetëpunësuar në bujqësi dhe kategori specifike të personave të vetëpunësuar. Diferenca ndërmjet kontributeve të veçanta me kontributin minimal mbulohet nga transferta e Buxhetit të Shtetit, por jo më shumë se kufijtë e transfertave të përcaktuara në këtë ligj. Për vitin 2011, teprica e të ardhurave, sipas degëve të sigurimit shoqëror, përdoret për mbulimin e deficitit të degës së pensioneve.

2. Skema e sigurimit suplementar	
Të ardhurat, gjithsej 						5 472 milionë lekë;
Nga të cilat:
- kontributet						 	280 milionë lekë;
- transferimet nga Buxheti i Shtetit				5 192 milionë lekë;
- shpenzimet							5 472 milionë lekë.”.

Neni 5

Neni 5 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 5

Buxheti i sigurimeve shëndetësore për vitin 2011 është:
Të ardhurat, gjithsej						27 767 milionë lekë;
Nga të cilat:
- kontributet dhe të tjera				 	 	6 610 milionë lekë;
- transferimet nga Buxheti i Shtetit				20 857 milionë lekë; 
- ndryshimi i gjendjes së ISKSH-së		 	 	300 milionë lekë;
- shpenzimet					 		27 767 milionë lekë.
Fondi për shërbimin spitalor detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

Neni 6

Neni 6 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 6

Buxheti i fondit për kompensimin në vlerë të pronarëve për vitin 2011 është:
Të ardhurat, gjithsej						1 700 milionë lekë;
Nga të cilat:
- të ardhura të tjera						1 400 milionë lekë;
- transferimet nga Buxheti i Shtetit		 	 	300 milionë lekë;
- shpenzimet							1 700 milionë lekë.”.

Neni 7

Neni 8 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 8

Të ardhurat e Buxhetit të Shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:
Grantet							 	8 422 milionë lekë;
Të ardhurat tatimore						242 077 milionë lekë;
Të ardhurat jotatimore				 	 	20 228 milionë lekë.”.

Neni 8

Neni 9 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 9

Kufiri i financimit të deficitit të Buxhetit të Shtetit nga burime të brendshme dhe të huaja është 46 812 milionë lekë, nga i cili 300 milionë lekë financohen nga të ardhurat e privatizimit dhe 300 milionë lekë nga rezultati financiar i ISKSH-së. Në rast mosrealizimi të të ardhurave të buxhetit dhe të të ardhurave nga privatizimi, huamarrja totale për financimin e deficitit prej 46 212 milionë lekësh nuk ndryshon. Këshilli i Ministrave merr masa për kompensimin e diferencave nga burime suplementare ose nga shkurtimi i shpenzimeve.
Të ardhurat nga privatizimi mbi nivelin e parashikuar përdoren nga Këshilli i Ministrave për rritjen e kufirit të shpenzimeve për investime, i cili, automatikisht, rrit kufirin e deficitit të Buxhetit të Shtetit, të përcaktuar në nenet 1 e 2 të këtij ligji.”.

Neni 9

Neni 10 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 10

Shpenzimet e Buxhetit të Shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:
Shpenzimet korrente						235 484 milionë lekë;
Shpenzimet kapitale					 	73 746 milionë lekë;
Fondi rezervë						 	1 928 milionë lekë;
Fondi i kontingjencës për ruajtjen e deficitit	 	 	3 647 milionë lekë;
Fondi për rritjen e pagave dhe pensioneve	 	 		2 734 milionë lekë.
Kufiri i shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion, në nivel programi, është sipas tabelës 1, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Këshilli i Ministrave vendos norma dhe standarde financiare për shpenzimet operative, të cilat janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjitha institucionet buxhetore, në varësi ose jo të Këshillit të Ministrave, si dhe për organet e pushtetit vendor.”.

Neni 10

Neni 11 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 11

Numri i përgjithshëm i punonjësve në organikë është 89 560 veta. Numri maksimal i punonjësve, i detajuar për çdo ministri dhe institucion, është sipas tabelës 1/1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Këshilli i Ministrave mund të rialokojë numrin e punonjësve rezervë vetëm për institucione të reja, të krijuara me ligj. Këshilli i Ministrave përcakton numrin maksimal të punonjësve me kontratë të përkohshme për çdo ministri dhe institucion.
Për vitin 2011 nuk do të miratohet asnjë ndryshim në strukturat organike të njësive të qeverisjes qendrore, me efekte financiare shtesë në koston e personelit, me përjashtim të institucioneve të reja, të krijuara me ligj.”.

Neni 11
 
 Neni 12 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 12

Paga e Presidentit të Republikës është 255 000 lekë në muaj, duke filluar nga data 15.7.2011.”.
 
Neni 12

Neni 13 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 13

Fondi rezervë i Këshillit të Ministrave prej 1928 milionë lekësh përdoret për raste të paparashikuara të institucioneve buxhetore. Fondi i kontingjencës për ruajtjen e deficitit prej 3647 milionë lekësh dhe fondi për rritjen e pagave e të pensioneve prej 2 734 milionë lekësh përdoren me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

Neni 13

Tabela nr.3, që përmendet në nenin 15, zëvendësohet me tabelën me të njëjtin numër, që i bashkëlidhet këtij ligji. Fondi i kompensimit në ankesin nr.1 bëhet zero, ndaj aneksi nr.2, që përmendet në po këtë nen, nuk përdoret.

Neni 14

Neni 18 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 18

Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, për vitin 2011, është 80 190 milionë lekë, i detajuar, si më poshtë: 
1. Për huamarrjen vjetore neto, deri në 29 312 milionë lekë.
2. Për huamarrjen neto për financimin e projekteve të huaja, deri në 45 800 milionë lekë. 
3. Për rritjen vjetore të garancive të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, deri në 2426 milionë lekë. 
4. Kufiri për rritjen vjetore të stokut të borxhit, si rezultat i riskedulimit të borxheve të vjetra, të huaja të papaguara, deri në 2652 milionë lekë.”.

Neni 15

Ngarkohet Ministria e Financave të nxjerrë udhëzime për zbatimin e këtij ligji.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.7064, datë 27.7.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi












































Tab.1
BUXHETI I VITIT 2011 SIPAS MINISTRIVE TË LINJËS DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

	
	
	
	
	
	
	Në 000/lekë
	

	Kodi
	Emërtimi i institucionit / programit
	Totali i shp. korrente 
	Shpenzimet kapitale
	Totali i shpenzimeve buxhetore

	
	
	
	Nga
Buxheti
	Nga të 
ardhurat
	Financimi i
huaj
	Totali i shp. kapitale
	

	1
	Presidenca
	149,000
	15,000
	0
	0
	15,000
	164,000

	01120
	Veprimtaria e Presidentit
	149,000
	15,000
	0
	0
	15,000
	164,000

	2
	Kuvendi
	722,500
	423,400
	0
	0
	423,400
	1,145,900

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	722,500
	423,400
	0
	0
	423,400
	1,145,900

	3
	Këshilli i Ministrave
	365,900
	15,000
	0
	0
	15,000
	380,900

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	365,900
	15,000
	0
	0
	15,000
	380,900

	4
	Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikes
	1,049,960
	408,400
	0
	800,000
	1,208,400
	2,258,360

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	291,660
	99,200
	0
	0
	99,200
	390,860

	04320
	Mbështetje për energjinë
	10,600
	39,000
	0
	100,000
	139,000
	149,600

	04430
	Mbështetje për burimet natyrore
	195,400
	125,000
	0
	0
	125,000
	320,400

	04440
	Mbësht. miniera e nd/je publike
	0
	0
	0
	150,000
	150,000
	150,000

	04130
	Mbështetje për zhvillim ekonomik
	269,700
	71,000
	0
	300,000
	371,000
	640,700

	04160
	Mbështetje për mbikëq. e tregut, infrast. e cilës. dhe pron. industr.
	282,600
	74,200
	0
	100,000
	174,200
	456,800

	04770
	Mbështetje për zhvillim rajonal
	0
	0
	0
	150,000
	150,000
	150,000

	5
	Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
	3,618,800
	2,199,500
	0
	600,000
	2,799,500
	6,418,300

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	230,000
	7,000
	0
	0
	7,000
	237,000

	04220
	Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit
	1,275,781
	92,400
	0
	266,000
	358,400
	1,634,181

	04240
	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes
	737,550
	1,933,285
	0
	0
	1,933,285
	2,670,835

	04250
	Zhvillimi rural duke mbësht. prodh. bujq, bleg, agroind. dhe market.
	1,148,826
	153,415
	0
	334,000
	487,415
	1,636,241

	04860
	Këshillimi dhe informacioni bujqësor
	217,335
	13,400
	0
	0
	13,400
	230,735

	05470
	Menaxhimi qëndrueshëm i tokës bujqësore
	9,308
	0
	0
	0
	0
	9,308

	6
	Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
	4,069,000
	24,128,213
	0
	17,617,056
	41,745,269
	45,814,269

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	296,311
	2,000
	0
	0
	2,000
	298,311

	04520
	Rrjeti i rrugëve nacionale
	1,552,188
	19,987,213
	0
	11,739,056
	31,726,269
	33,278,457

	04530
	Menaxhimi i transportit 
	22,591
	0
	0
	0
	0
	22,591

	04540
	Portet
	78,373
	260,000
	0
	716,000
	976,000
	1,054,373

	04550
	Hekurudhat
	474,354
	138,000
	0
	0
	138,000
	612,354

	04560
	Aviacioni Civil
	18,188
	20,000
	0
	0
	20,000
	38,188

	06370
	Ujësjellës-Kanalizime
	815,800
	3,380,000
	0
	4,262,000
	7,642,000
	8,457,800

	06180
	Strehimi dhe urbanistika
	623,403
	271,000
	0
	900,000
	1,171,000
	1,794,403

	06220
	Shërbimet publike
	187,792
	70,000
	0
	0
	70,000
	257,792

	10
	Ministria e Financave 
	6,093,000
	580,016
	0
	651,350
	1,231,366
	7,324,366

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	318,330
	44,457
	0
	260,000
	304,457
	622,787

	01120
	Menaxhimi i shpenzimeve publike
	393,550
	4,758
	0
	0
	4,758
	398,308

	01130
	Ekzekutimi i pagesave të ndryshme
	115,000
	0
	0
	0
	0
	115,000

	01140
	Menaxhimi i të ardhurave tatimore
	1,992,565
	108,100
	0
	0
	108,100
	2,100,665

	01150
	Menaxhimi i të ardhurave doganore
	1,317,530
	357,150
	0
	391,350
	748,500
	2,066,030

	01160
	Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore
	43,951
	5,551
	0
	0
	5,551
	49,502

	10270
	Menaxhimi i sigurimeve shoqërore
	1,850,000
	60,000
	0
	0
	60,000
	1,910,000

	01180
	Auditimi i brendshëm dhe kontrolli i financave publike
	62,074
	0
	0
	0
	0
	62,074

	11
	Ministria e Arsimit dhe Shkencës
	34,141,439
	2,139,008
	0
	2,024,362
	4,163,370
	38,304,809

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	799,315
	43,300
	0
	44,000
	87,300
	886,615

	09120
	Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin)
	21,082,937
	1,203,061
	0
	1,104,946
	2,308,007
	23,390,944

	09230
	Arsimi i mesëm (i përgjithshëm)
	4,336,221
	389,533
	0
	365,989
	755,522
	5,091,743

	09240
	Arsimi i mesëm (profesional)
	1,726,927
	214,210
	0
	301,000
	515,210
	2,242,137

	09450
	Arsimi universitar
	5,651,839
	288,904
	0
	208,427
	497,331
	6,149,170

	09770
	Fonde për shkencën
	544,200
	0
	0
	0
	0
	544,200

	12
	Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
	1,483,840
	1,172,739
	0
	448,264
	1,621,003
	3,104,843

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	143,136
	2,000
	0
	0
	2,000
	145,136

	08220
	Trashëgimia kulturore dhe muzetë
	345,112
	211,422
	0
	340,273
	551,695
	896,807

	08230
	Arti dhe kultura 
	627,632
	489,500
	0
	0
	489,500
	1,117,132

	08140
	Zhvillimi i sportit
	148,872
	456,317
	0
	0
	456,317
	605,189

	08170
	Programe për rininë
	9,795
	0
	0
	0
	0
	9,795

	04760
	Zhvillimi i turizmit
	100,144
	13,500
	0
	107,991
	121,491
	221,635

	08480
	Mbështetje për kultet fetare
	109,149
	0
	0
	0
	0
	109,149

	13
	Ministria e Shëndetësisë
	25,037,000
	2,357,565
	26,000
	1,354,379
	3,737,944
	28,774,944

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	234,017
	40,000
	0
	0
	40,000
	274,017

	07220
	Shërbimet e kujdesit parësor
	8,176,265
	408,916
	1,000
	331,758
	741,674
	8,917,939

	07330
	Shërbimet e kujdesit dytësor
	14,105,685
	1,805,629
	20,000
	1,022,621
	2,848,250
	16,953,935

	07450
	Shërbimet e shëndetit publik
	2,521,033
	103,020
	5,000
	0
	108,020
	2,629,053








Tab.1
BUXHETI I VITIT 2011 SIPAS MINISTRIVE TË LINJËS DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

	
	
	
	
	
	
	Në 000/lekë
	

	Kodi
	Emërtimi i institucionit / programit
	Totali i shp. korrente 
	Shpenzimet kapitale
	Totali i shpenzimeve buxhetore

	
	
	
	Nga
buxheti
	Nga të 
ardhurat
	Financimi i
huaj
	Totali i shp. kapitale
	

	14
	Ministria e Drejtësisë
	5,151,578
	414,000
	0
	300,000
	714,000
	5,865,578

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	294,350
	22,300
	0
	0
	22,300
	316,650

	01120
	Publikimet zyrtare
	51,070
	5,000
	0
	0
	5,000
	56,070

	01130
	Mjekësia Ligjore
	44,560
	4,000
	0
	0
	4,000
	48,560

	03440
	Sistemi i burgjeve
	3,487,968
	351,200
	0
	150,000
	501,200
	3,989,168

	03350
	Shërbimi i përmbarimit gjyqësor
	154,910
	10,000
	0
	0
	10,000
	164,910

	01160
	Shërbimet për çështjet e birësimeve
	14,320
	500
	0
	0
	500
	14,820

	01170
	Shërbimi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme 
	572,960
	10,000
	0
	150,000
	160,000
	732,960

	01180
	Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të pronave
	431,600
	4,000
	0
	0
	4,000
	435,600

	03490
	Shërbimi i Provës
	73,710
	5,000
	0
	0
	5,000
	78,710

	01190
	Rehabilitimi i të përndjekurve politikë
	26,130
	2,000
	0
	0
	2,000
	28,130

	15
	Ministria e Punëve të Jashtme
	2,107,516
	106,000
	0
	0
	106,000
	2,213,516

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	152,242
	6,000
	0
	0
	6,000
	158,242

	01120
	Përfaqësitë diplomatike
	1,772,557
	100,000
	0
	0
	100,000
	1,872,557

	01130
	Promovimi i imazhit të vlerave të vendit
	64,601
	0
	0
	0
	0
	64,601

	01140
	Integrimi europian dhe euro-atlantik
	118,116
	0
	0
	0
	0
	118,116

	16
	Ministria e Brendshme
	14,725,370
	648,000
	0
	549,471
	1,197,471
	15,922,841

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	708,810
	73,000
	0
	0
	73,000
	781,810

	01330
	Menaxhimi dhe zhvillimi i administratës publike
	75,060
	10,000
	0
	0
	10,000
	85,060

	03140
	Policia e Shtetit
	10,670,936
	424,000
	0
	549,471
	973,471
	11,644,407

	03150
	Garda e Republikës
	1,231,354
	5,000
	0
	0
	5,000
	1,236,354

	01160
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	523,780
	14,500
	0
	0
	14,500
	538,280

	01170
	Shërbimi i Gjendjes Civile
	731,210
	64,000
	0
	0
	64,000
	795,210

	01180
	Menaxhimi i rezervave të shtetit
	89,330
	2,500
	0
	0
	2,500
	91,830

	10910
	Emergjencat civile
	694,890
	55,000
	0
	0
	55,000
	749,890

	17
	Ministria e Mbrojtjes
	16,966,000
	2,848,500
	0
	50,000
	2,898,500
	19,864,500

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	1,179,345
	10,000
	0
	0
	10,000
	1,189,345

	02120
	Forcat e luftimit
	5,035,862
	2,684,313
	0
	0
	2,684,313
	7,720,175

	09430
	Arsimi ushtarak
	939,930
	10,000
	0
	0
	10,000
	949,930

	07340
	Mbështetje shëndetësore
	705,020
	0
	0
	50,000
	50,000
	755,020

	02150
	Mbështetja e luftimit
	3,761,469
	144,187
	0
	0
	144,187
	3,905,656

	10270
	Mbështetje sociale për ushtarakët
	4,440,000
	0
	0
	0
	0
	4,440,000

	02280
	Bashkëpunimi civilo-ushtarak (AL-CIMIC)
	904,374
	0
	0
	0
	0
	904,374

	18
	Shërbimi Informativ Shtetëror
	1,205,000
	97,500
	0
	0
	97,500
	1,302,500

	03520
	Veprimtaria informative shtetërore
	1,205,000
	97,500
	0
	0
	97,500
	1,302,500

	19
	Drejtoria e Radio-Televizionit
	345,229
	35,000
	0
	0
	35,000
	380,229

	08310
	Shërbimet për shqiptarët jashtë kufirit 
	255,229
	0
	0
	0
	0
	255,229

	08520
	Projekte teknike për futjen e teknologjive të reja
	0
	35,000
	0
	0
	35,000
	35,000

	08330
	Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarëkombëtare
	50,000
	0
	0
	0
	0
	50,000

	08340
	Orkestra simfonike e RTSH-së dhe Kinematografisë
	40,000
	0
	0
	0
	0
	40,000

	20
	Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
	162,800
	7,000
	0
	0
	7,000
	169,800

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	162,800
	7,000
	0
	0
	7,000
	169,800

	22
	Akademia e Shkencës
	80,500
	1,000
	0
	0
	1,000
	81,500

	01520
	Veprimtaria akademike 
	80,500
	1,000
	0
	0
	1,000
	81,500

	24
	Kontrolli i Lartë i Shtetit
	263,131
	3,000
	0
	0
	3,000
	266,131

	01120
	Veprimtaria audituese e KLSH-së
	263,131
	3,000
	0
	0
	3,000
	266,131

	25
	Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
	50,056,000
	140,000
	5,000
	0
	145,000
	50,201,000

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	140,150
	27,000
	0
	0
	27,000
	167,150

	10220
	Sigurimi shoqëror
	28,806,010
	0
	0
	0
	0
	28,806,010

	10430
	Mbrojtja sociale
	19,333,510
	53,500
	0
	0
	53,500
	19,387,010

	10550
	Tregu i punës
	1,601,180
	44,500
	5,000
	0
	49,500
	1,650,680

	04170
	Inspektimi në punë
	154,250
	15,000
	0
	0
	15,000
	169,250

	10460
	Shanset e barabarta
	20,900
	0
	0
	0
	0
	20,900

	26
	Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
	1,132,071
	332,000
	0
	320,000
	652,000
	1,784,071

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	90,681
	2,000
	0
	0
	2,000
	92,681

	05320
	Programe për mbrojtjen e mjedisit
	247,800
	102,989
	0
	120,000
	222,989
	470,789

	04230
	Mbështetje për peshkimin
	69,102
	124,000
	0
	100,000
	224,000
	293,102

	05640
	Administrimi i ujërave
	30,901
	0
	0
	0
	0
	30,901

	04260
	Administrimi i pyjeve
	693,587
	103,011
	0
	100,000
	203,011
	896,598

	28
	Prokuroria e Përgjithshme
	1,234,000
	94,000
	0
	400,000
	494,000
	1,728,000

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	1,234,000
	94,000
	0
	400,000
	494,000
	1,728,000

	29
	Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor
	1,611,000
	165,000
	0
	0
	165,000
	1,776,000

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	24,240
	0
	0
	0
	0
	24,240

	03310
	Buxheti gjyqësor
	1,586,760
	165,000
	0
	0
	165,000
	1,751,760

	30
	Gjykata Kushtetuese
	98,409
	7,000
	0
	0
	7,000
	105,409

	03320
	Veprimtaria gjyqësore kushtetuese
	98,409
	7,000
	0
	0
	7,000
	105,409

	31
	Agjencia Telegrafike Shqiptare
	87,990
	2,500
	0
	0
	2,500
	90,490

	08320
	Veprimtaria telegrafike e ATSH-së
	87,990
	2,500
	0
	0
	2,500
	90,490
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	40
	Partitë politike
	215,000
	0
	0
	0
	0
	215,000

	01110
	Mbështetje për partitë politike
	200,000
	0
	0
	0
	0
	200,000

	01120
	Mbështetje për shoqatat
	12,000
	0
	0
	0
	0
	12,000

	01130
	Mbështetje për organizatat e veteraneve me status
	3,000
	0
	0
	0
	0
	3,000

	50
	Instituti i Statistikës
	342,000
	286,000
	0
	761,000
	1,047,000
	1,389,000

	01320
	Veprimtaria statistikore 
	342,000
	286,000
	0
	761,000
	1,047,000
	1,389,000

	55
	Shkolla e Magjistraturës
	50,416
	2,000
	0
	0
	2,000
	52,416

	09820
	Veprimtaria arsimore
	50,416
	2,000
	0
	0
	2,000
	52,416

	56
	Fondi i Zhvillimit Shqiptar
	0
	1,802,000
	0
	6,260,000
	8,062,000
	8,062,000

	06210
	Programe zhvillimi
	0
	1,802,000
	0
	6,260,000
	8,062,000
	8,062,000

	57
	Qendra Kombëtare e Kinematografisë
	99,474
	2,000
	0
	0
	2,000
	101,474

	08220
	Mbështetja e veprimtarisë kinematografike
	99,474
	2,000
	0
	0
	2,000
	101,474

	63
	Këshilli i Lartë i Drejtësisë
	79,300
	3,000
	0
	0
	3,000
	82,300

	03320
	Veprimtaria mbikëqyrëse e KLD-së
	79,300
	3,000
	0
	0
	3,000
	82,300

	66
	Avokati i Popullit
	80,470
	2,000
	0
	0
	2,000
	82,470

	03320
	Shërbimi i avokatisë
	80,470
	2,000
	0
	0
	2,000
	82,470

	67
	Komisioni i Shërbimit Civil
	41,258
	1,500
	0
	0
	1,500
	42,758

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	41,258
	1,500
	0
	0
	1,500
	42,758

	73
	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
	697,200
	3,000
	0
	0
	3,000
	700,200

	01610
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	97,200
	3,000
	0
	0
	3,000
	100,200

	01620
	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale
	600,000
	0
	0
	0
	0
	600,000

	76
	Inspektorati i Lartë i Kontrollit të Deklarimit të Pasurive 
	83,109
	7,000
	0
	0
	7,000
	90,109

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	83,109
	7,000
	0
	0
	7,000
	90,109

	77
	Autoriteti i Konkurrencës
	55,379
	4,000
	0
	100,000
	104,000
	159,379

	04120
	Mbikëqyrja e tregut dhe garantimi i konkurrencës
	55,379
	4,000
	0
	100,000
	104,000
	159,379

	78
	Ministria e Integrimit
	133,288
	33,600
	0
	167,000
	200,600
	333,888

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	46,760
	1,000
	0
	0
	1,000
	47,760

	01140
	Drejtësia dhe tregu i brendshëm
	28,148
	1,300
	0
	0
	1,300
	29,448

	01150
	Mbështetja institucionale për procesin e integrimit
	58,380
	31,300
	0
	167,000
	198,300
	256,680

	82
	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit
	12,536
	1,000
	0
	0
	1,000
	13,536

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	12,536
	1,000
	0
	0
	1,000
	13,536

	86
	Avokati i Prokurimeve
	24,840
	1,000
	0
	0
	1,000
	25,840

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	24,840
	1,000
	0
	0
	1,000
	25,840

	87
	Institucione të tjera qeveritare
	675,529
	487,177
	0
	120,000
	607,177
	1,282,706

	01320
	Shërbime qeveritare
	90,000
	50,000
	0
	0
	50,000
	140,000

	01130
	Shërbimi i prokurimit publik
	68,751
	19,177
	0
	0
	19,177
	87,928

	01140
	Shërbime për shoqëritë e informacionit
	419,241
	325,000
	0
	120,000
	445,000
	864,241

	01150
	Shërbime të tjera
	73,772
	3,000
	0
	0
	3,000
	76,772

	01510
	Shërbime për teknologjinë dhe inovacionin
	23,765
	90,000
	0
	0
	90,000
	113,765

	88
	Mbështetje për shoqërinë civile
	89,440
	2,000
	0
	0
	2,000
	91,440

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	89,440
	2,000
	0
	0
	2,000
	91,440

	89
	Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
	40,100
	4,000
	0
	0
	4,000
	44,100

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	40,100
	4,000
	0
	0
	4,000
	44,100

	91
	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
	28,930
	4,500
	0
	0
	4,500
	33,430

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	28,930
	4,500
	0
	0
	4,500
	33,430

	92
	Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit
	26,000
	7,000
	0
	0
	7,000
	33,000

	01520
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	26,000
	7,000
	0
	0
	7,000
	33,000

	
	Totali
	174,731,302
	40,992,118
	31,000
	32,522,882
	73,546,000
	248,277,302



Tab.1.1

	Kod
min
	Emërtimi i ministrisë/institucionit buxhetor
	Nr. i 
punonjësve

	1
	Presidenca
	76

	2
	Kuvendi
	349

	3
	Këshilli i Ministrave
	128

	4
	Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
	780

	5
	Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
	2,163

	6
	Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
	1,316

	10
	Ministria e Financave 
	3,130

	11
	Ministria e Arsimit dhe Shkencës
	39,023

	12
	Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
	1,101

	13
	Ministria e Shëndetësisë
	3,444

	14
	Ministria e Drejtësisë
	4,964

	15
	Ministria e Punëve të Jashtme
	615

	16
	Ministria e Brendshme
	13,640

	17
	Ministria e Mbrojtjes
	11,735

	18
	Shërbimi Informativ Shtetëror
	940

	20
	Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
	155

	22
	Akademia e Shkencës
	29

	24
	Kontrolli i Lartë i Shtetit
	156

	25
	Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
	1,419

	26
	Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
	1,360

	28
	Prokuroria e Përgjithshme
	814

	29
	Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor
	1,192

	30
	Gjykata Kushtetuese
	53

	31
	Agjencia Telegrafike Shqiptare
	82

	40
	Partitë politike
	0

	50
	Instituti i Statistikës
	200

	55
	Shkolla e Magjistraturës
	23

	56
	Fondi i Zhvillimit Shqiptar
	0

	57
	Qendra Kombëtare e Kinematografisë
	9

	63
	Këshilli i Lartë i Drejtësisë
	50

	66
	Avokati i Popullit
	48

	67
	Komisioni i Shërbimit Civil
	24

	73
	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
	55

	76
	Inspektorati i Lartë i Kontrollit të Deklarimit të Pasurive 
	44

	77
	Autoriteti i Konkurrencës
	35

	78
	Ministria e Integrimit
	75

	82
	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit
	6

	86
	Avokati i Prokurimeve
	14

	87
	Institucione të tjera qeveritare
	140

	88
	Agjencia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile
	13

	89
	Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
	29

	91
	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
	23

	92
	Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit
	15

	 
	Rezervë për institucione të krijuara me ligj
	93

	 
	Total
	89,560












Tab.3

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR BASHKITË DHE KOMUNAT 2011
                                                                                                      		në mijë lekë
	Nr.
	Qarku
	Rrethi
	Njësitë e
qeverisjes
vendore
	Bashki (B)
Komunë (K)
 
	Transferta 
e
Pakushtëzuar 

	1
	Berat
	Berat
	Berat
	B
	165,337

	2
	Berat
	Berat
	Cukalat
	K
	11,276

	3
	Berat
	Berat
	Kutalli
	K
	24,614

	4
	Berat
	Berat
	Lumas
	K
	13,538

	5
	Berat
	Berat
	Otilak
	K
	25,587

	6
	Berat
	Berat
	Poshnjë
	K
	18,062

	7
	Berat
	Berat
	Roshnik
	K
	15,062

	8
	Berat
	Berat
	Sinjë
	K
	18,730

	9
	Berat
	Berat
	Tërpan
	K
	14,879

	10
	Berat
	Berat
	Ura-Vajgurore
	B
	25,889

	11
	Berat
	Berat
	Velabisht
	K
	23,330

	12
	Berat
	Berat
	Vertop
	K
	21,732

	13
	Berat
	Kuçovë
	Kozarë
	K
	14,580

	14
	Berat
	Kuçovë
	Kuçovë
	B
	71,345

	15
	Berat
	Kuçovë
	Perondi
	K
	22,757

	16
	Berat
	Skrapar
	Bogovë
	K
	11,022

	17
	Berat
	Skrapar
	Cepan
	K
	9,509

	18
	Berat
	Skrapar
	Çorovodë
	B
	41,347

	19
	Berat
	Skrapar
	Gjerbes
	K
	9,965

	20
	Berat
	Skrapar
	Leshnjë
	K
	7,197

	21
	Berat
	Skrapar
	Poliçan
	B
	33,893

	22
	Berat
	Skrapar
	Potom
	K
	8,983

	23
	Berat
	Skrapar
	Qendër
	K
	20,521

	24
	Berat
	Skrapar
	Vendreshe
	K
	7,900

	25
	Berat
	Skrapar
	Zhepë
	K
	12,432

	26
	Dibër
	Bulqizë
	Bulqizë
	B
	51,504

	27
	Dibër
	Bulqizë
	Fushë-Bulqizë
	K
	12,388

	28
	Dibër
	Bulqizë
	Gjoricë
	K
	15,566

	29
	Dibër
	Bulqizë
	Martanesh
	K
	16,988

	30
	Dibër
	Bulqizë
	Ostren
	K
	15,398

	31
	Dibër
	Bulqizë
	Shupenzë
	K
	21,570

	32
	Dibër
	Bulqizë
	Trebisht
	K
	7,525

	33
	Dibër
	Bulqizë
	Zerqan
	K
	22,630

	34
	Dibër
	Dibër
	Arras
	K
	14,981

	35
	Dibër
	Dibër
	Fushë Muhurr
	K
	11,721

	36
	Dibër
	Dibër
	Fushë-Çidhen
	K
	11,021

	37
	Dibër
	Dibër
	Kala e Dodës
	K
	12,012

	38
	Dibër
	Dibër
	Kastriot
	K
	18,925

	39
	Dibër
	Dibër
	Lurë
	K
	12,041

	40
	Dibër
	Dibër
	Luzni
	K
	10,994

	41
	Dibër
	Dibër
	Maqellarë
	K
	26,318

	42
	Dibër
	Dibër
	Melan
	K
	15,013

	43
	Dibër
	Dibër
	Peshkopi
	B
	86,533

	44
	Dibër
	Dibër
	Qendër Tomin
	K
	22,507

	45
	Dibër
	Dibër
	Selishtë
	K
	11,910

	46
	Dibër
	Dibër
	Sllovë
	K
	12,437

	47
	Dibër
	Dibër
	Zall Dardhë
	K
	7,651

	48
	Dibër
	Dibër
	Zall Reç
	K
	7,007

	49
	Dibër
	Mat
	Baz
	K
	13,264

	50
	Dibër
	Mat
	Burrel
	B
	62,826

	51
	Dibër
	Mat
	Derjan
	K
	9,235

	52
	Dibër
	Mat
	Gurë
	K
	14,908

	53
	Dibër
	Mat
	Klos
	B
	42,393

	54
	Dibër
	Mat
	Komsi
	K
	13,750

	55
	Dibër
	Mat
	Lis
	K
	16,033

	56
	Dibër
	Mat
	Macukull
	K
	12,220

	57
	Dibër
	Mat
	Rukaj
	K
	13,129

	58
	Dibër
	Mat
	Suç
	K
	10,666

	59
	Dibër
	Mat
	Ulëz
	K
	8,576

	60
	Dibër
	Mat
	Xibër
	K
	14,856

	61
	Durrës
	Durrës
	Durrës
	B
	381,409
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	62
	Durrës
	Durrës
	Gjepalaj
	K
	11,993

	63
	Durrës
	Durrës
	Ishëm
	K
	20,017

	64
	Durrës
	Durrës
	Katund i Ri
	K
	31,531

	65
	Durrës
	Durrës
	Maminas
	K
	11,761

	66
	Durrës
	Durrës
	Manëz
	B
	28,775

	67
	Durrës
	Durrës
	Rashbull
	K
	42,690

	68
	Durrës
	Durrës
	Shijak
	B
	28,436

	69
	Durrës
	Durrës
	Sukth
	B
	67,105

	70
	Durrës
	Durrës
	Xhafzotaj
	K
	25,155

	71
	Durrës
	Krujë
	Bubq
	K
	15,215

	72
	Durrës
	Krujë
	Cudhi
	K
	13,389

	73
	Durrës
	Krujë
	Fushë-Krujë
	B
	62,444

	74
	Durrës
	Krujë
	Kodër Thumanë
	K
	32,864

	75
	Durrës
	Krujë
	Krujë
	B
	38,507

	76
	Durrës
	Krujë
	Nikël
	K
	19,577

	77
	Elbasan
	Elbasan
	Belsh
	B
	39,195

	78
	Elbasan
	Elbasan
	Bradashesh
	K
	24,463

	79
	Elbasan
	Elbasan
	Cërrik
	B
	45,872

	80
	Elbasan
	Elbasan
	Elbasan
	B
	298,184

	81
	Elbasan
	Elbasan
	Fierzë
	K
	8,195

	82
	Elbasan
	Elbasan
	Funarë
	K
	11,798

	83
	Elbasan
	Elbasan
	Gjergjan
	K
	14,332

	84
	Elbasan
	Elbasan
	Gjinar
	K
	18,960

	85
	Elbasan
	Elbasan
	Gostimë
	K
	24,741

	86
	Elbasan
	Elbasan
	Gracen
	K
	10,435

	87
	Elbasan
	Elbasan
	Grekan
	K
	13,401

	88
	Elbasan
	Elbasan
	Kajan
	K
	13,434

	89
	Elbasan
	Elbasan
	Klos
	K
	9,278

	90
	Elbasan
	Elbasan
	Labinot Fushë
	K
	12,182

	91
	Elbasan
	Elbasan
	Labinot Mal
	K
	19,468

	92
	Elbasan
	Elbasan
	Mollas
	K
	15,684

	93
	Elbasan
	Elbasan
	Paper
	K
	18,338

	94
	Elbasan
	Elbasan
	Rrasë
	K
	6,446

	95
	Elbasan
	Elbasan
	Shalëz
	K
	12,866

	96
	Elbasan
	Elbasan
	Shirgjan
	K
	16,941

	97
	Elbasan
	Elbasan
	Shushicë
	K
	20,041

	98
	Elbasan
	Elbasan
	Tregan
	K
	9,216

	99
	Elbasan
	Elbasan
	Zavalinë
	K
	10,950

	100
	Elbasan
	Gramsh
	Gramsh
	B
	51,915

	101
	Elbasan
	Gramsh
	Kodovjat
	K
	12,901

	102
	Elbasan
	Gramsh
	Kukur
	K
	14,739

	103
	Elbasan
	Gramsh
	Kushovë
	K
	5,795

	104
	Elbasan
	Gramsh
	Lënie
	K
	6,871

	105
	Elbasan
	Gramsh
	Pishaj
	K
	17,790

	106
	Elbasan
	Gramsh
	Poroçan
	K
	9,494

	107
	Elbasan
	Gramsh
	Skëndërbegas
	K
	10,170

	108
	Elbasan
	Gramsh
	Sult
	K
	6,583

	109
	Elbasan
	Gramsh
	Tunjë
	K
	9,449

	110
	Elbasan
	Librazhd
	Hotolisht
	K
	23,770

	111
	Elbasan
	Librazhd
	Librazhd
	B
	20,977

	112
	Elbasan
	Librazhd
	Lunik
	K
	14,786

	113
	Elbasan
	Librazhd
	Orenjë
	K
	18,996

	114
	Elbasan
	Librazhd
	Polis
	K
	10,746

	115
	Elbasan
	Librazhd
	Prrenjas
	B
	22,635

	116
	Elbasan
	Librazhd
	Qendër
	K
	25,675

	117
	Elbasan
	Librazhd
	Qukës
	K
	29,847

	118
	Elbasan
	Librazhd
	Rrajcë
	K
	23,685

	119
	Elbasan
	Librazhd
	Stëblevë
	K
	11,047

	120
	Elbasan
	Librazhd
	Stravaj
	K
	13,088

	121
	Elbasan
	Peqin
	Gjocaj
	K
	13,784

	122
	Elbasan
	Peqin
	Karinë
	K
	5,700

	123
	Elbasan
	Peqin
	Pajovë
	K
	18,846

	124
	Elbasan
	Peqin
	Peqin
	B
	23,935

	125
	Elbasan
	Peqin
	Përparim
	K
	14,122

	126
	Elbasan
	Peqin
	Shezë
	K
	10,000

	127
	Fier
	Fier
	Cakran
	K
	40,577
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	128
	Fier
	Fier
	Dermenas
	K
	23,915

	129
	Fier
	Fier
	Fier
	B
	164,164

	130
	Fier
	Fier
	Frakull
	K
	18,707

	131
	Fier
	Fier
	Kuman
	K
	17,028

	132
	Fier
	Fier
	Kurjan
	K
	11,508

	133
	Fier
	Fier
	Levan
	K
	32,222

	134
	Fier
	Fier
	Libofshë
	K
	19,727

	135
	Fier
	Fier
	Mbrostar
	K
	18,711

	136
	Fier
	Fier
	Patos
	B
	77,240

	137
	Fier
	Fier
	Portëz
	K
	20,586

	138
	Fier
	Fier
	Qendër (Çlirim)
	K
	29,067

	139
	Fier
	Fier
	Roskovec
	B
	20,924

	140
	Fier
	Fier
	Ruzhdie
	K
	7,302

	141
	Fier
	Fier
	Strumë
	K
	16,762

	142
	Fier
	Fier
	Topojë
	K
	14,331

	143
	Fier
	Fier
	Zharrëz
	K
	14,394

	144
	Fier
	Lushnjë
	Allkaj
	K
	11,443

	145
	Fier
	Lushnjë
	Ballagat
	K
	7,719

	146
	Fier
	Lushnjë
	Bubullimë
	K
	12,517

	147
	Fier
	Lushnjë
	Divjakë
	B
	37,075

	148
	Fier
	Lushnjë
	Dushk
	K
	19,214

	149
	Fier
	Lushnjë
	Fier Shegan
	K
	16,624

	150
	Fier
	Lushnjë
	Golem
	K
	14,603

	151
	Fier
	Lushnjë
	Grabian
	K
	11,865

	152
	Fier
	Lushnjë
	Gradishtë
	K
	19,068

	153
	Fier
	Lushnjë
	Hysgjokaj
	K
	7,184

	154
	Fier
	Lushnjë
	Karbunarë
	K
	10,505

	155
	Fier
	Lushnjë
	Kolonjë
	K
	14,239

	156
	Fier
	Lushnjë
	Krutje
	K
	17,947

	157
	Fier
	Lushnjë
	Lushnjë
	B
	119,493

	158
	Fier
	Lushnjë
	Rremas
	K
	13,929

	159
	Fier
	Lushnjë
	Tërbuf
	K
	27,271

	160
	Fier
	Mallakastër
	Aranitas
	K
	9,732

	161
	Fier
	Mallakastër
	Ballsh
	B
	27,291

	162
	Fier
	Mallakastër
	Fratar
	K
	12,515

	163
	Fier
	Mallakastër
	Greshicë
	K
	5,448

	164
	Fier
	Mallakastër
	Hekal
	K
	14,039

	165
	Fier
	Mallakastër
	Kapaj (Selite)
	K
	8,575

	166
	Fier
	Mallakastër
	Kute
	K
	10,428

	167
	Fier
	Mallakastër
	Ngracan
	K
	4,238

	168
	Fier
	Mallakastër
	Qendër
	K
	18,804

	169
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Antigonë
	K
	5,702

	170
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Cepo
	K
	16,410

	171
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Dropull i Poshtëm
	K
	17,391

	172
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Dropull i Sipërm
	K
	19,329

	173
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	B
	76,221

	174
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Lazarat
	K
	11,050

	175
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Libohovë
	B
	12,051

	176
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Lunxhëri
	K
	12,393

	177
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Odrie
	K
	6,271

	178
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Picar
	K
	11,614

	179
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Pogon
	K
	10,862

	180
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Qendër Libohovë
	K
	10,177

	181
	Gjirokastër
	Gjirokastër
	Zagorie
	K
	9,243

	182
	Gjirokastër
	Përmet
	Ballaban
	K
	11,189

	183
	Gjirokastër
	Përmet
	Çarshovë
	K
	12,725

	184
	Gjirokastër
	Përmet
	Deshnicë
	K
	12,514

	185
	Gjirokastër
	Përmet
	Frashër
	K
	9,851

	186
	Gjirokastër
	Përmet
	Këlcyrë
	B
	12,875

	187
	Gjirokastër
	Përmet
	Përmet
	B
	28,451

	188
	Gjirokastër
	Përmet
	Petran
	K
	12,499

	189
	Gjirokastër
	Përmet
	Qendër Piskovë
	K
	13,291

	190
	Gjirokastër
	Përmet
	Sukë
	K
	10,869

	191
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Buz
	K
	9,398

	192
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Fshat Memaliaj
	K
	9,776

	193
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Krahëz
	K
	12,968
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	194
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Kurvelesh
	K
	11,383

	195
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Lopez
	K
	6,564

	196
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Luftinjë
	K
	16,405

	197
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Memaliaj
	B
	21,287

	198
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Qendër
	K
	13,837

	199
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Qesarat
	K
	6,721

	200
	Gjirokastër
	Tepelenë
	Tepelenë
	B
	28,198

	201
	Korçë
	Devoll
	Bilisht
	B
	26,019

	202
	Korçë
	Devoll
	Hoçisht (Morave)
	K
	16,836

	203
	Korçë
	Devoll
	Miras
	K
	33,317

	204
	Korçë
	Devoll
	Progër
	K
	17,484

	205
	Korçë
	Devoll
	Qënder-Bilisht
	K
	18,323

	206
	Korçë
	Kolonjë
	Barmash
	K
	7,748

	207
	Korçë
	Kolonjë
	Çlirim
	K
	8,524

	208
	Korçë
	Kolonjë
	Ersekë
	B
	31,882

	209
	Korçë
	Kolonjë
	Leskovik
	B
	12,163

	210
	Korçë
	Kolonjë
	Mollas
	K
	12,782

	211
	Korçë
	Kolonjë
	Piskal-Novoselë
	K
	8,452

	212
	Korçë
	Kolonjë
	Qendër
	K
	18,131

	213
	Korçë
	Kolonjë
	Qendër Leskovik
	K
	7,834

	214
	Korçë
	Korçë
	Drenovë
	K
	26,031

	215
	Korçë
	Korçë
	Gore
	K
	14,317

	216
	Korçë
	Korçë
	Korçë
	B
	167,287

	217
	Korçë
	Korçë
	Lekas
	K
	8,640

	218
	Korçë
	Korçë
	Libonik
	K
	25,660

	219
	Korçë
	Korçë
	Liqenas
	K
	18,071

	220
	Korçë
	Korçë
	Maliq
	B
	22,831

	221
	Korçë
	Korçë
	Moglicë
	K
	12,678

	222
	Korçë
	Korçë
	Mollas
	K
	13,661

	223
	Korçë
	Korçë
	Pirg
	K
	18,545

	224
	Korçë
	Korçë
	Pojan
	K
	31,666

	225
	Korçë
	Korçë
	Qendër Bulgarec
	K
	25,354

	226
	Korçë
	Korçë
	Vithkuq
	K
	14,221

	227
	Korçë
	Korçë
	Voskop
	K
	18,187

	228
	Korçë
	Korçë
	Voskopojë
	K
	12,574

	229
	Korçë
	Korçë
	Vreshtas
	K
	26,782

	230
	Korçë
	Pogradec
	Buçimas
	K
	29,559

	231
	Korçë
	Pogradec
	Çerravë
	K
	26,058

	232
	Korçë
	Pogradec
	Dardhas
	K
	13,197

	233
	Korçë
	Pogradec
	Hudenisht
	K
	13,633

	234
	Korçë
	Pogradec
	Pogradec
	B
	77,826

	235
	Korçë
	Pogradec
	Proptisht
	K
	21,213

	236
	Korçë
	Pogradec
	Trebinjë
	K
	14,849

	237
	Korçë
	Pogradec
	Velçan
	K
	15,299

	238
	Kukës
	Has
	Fajzë
	K
	13,685

	239
	Kukës
	Has
	Gjinaj
	K
	9,572

	240
	Kukës
	Has
	Golaj
	K
	27,179

	241
	Kukës
	Has
	Krumë
	B
	33,821

	242
	Kukës
	Kukës
	Arren
	K
	5,887

	243
	Kukës
	Kukës
	Bicaj
	K
	21,038

	244
	Kukës
	Kukës
	Bushtricë
	K
	8,072

	245
	Kukës
	Kukës
	Grykë-Çaje
	K
	12,633

	246
	Kukës
	Kukës
	Kalis
	K
	7,228

	247
	Kukës
	Kukës
	Kolsh
	K
	6,499

	248
	Kukës
	Kukës
	Kukës
	B
	95,077

	249
	Kukës
	Kukës
	Malzi
	K
	19,123

	250
	Kukës
	Kukës
	Shishtavec
	K
	16,574

	251
	Kukës
	Kukës
	Shtiqen
	K
	12,203

	252
	Kukës
	Kukës
	Surroj
	K
	9,169

	253
	Kukës
	Kukës
	Tërthorë
	K
	11,872

	254
	Kukës
	Kukës
	Topojan
	K
	11,474

	255
	Kukës
	Kukës
	Ujmisht
	K
	9,151

	256
	Kukës
	Kukës
	Zapod
	K
	9,780

	257
	Kukës
	Tropojë
	Bajram Curri
	B
	32,815

	258
	Kukës
	Tropojë
	Bujan
	K
	13,204

	259
	Kukës
	Tropojë
	Bytyç
	K
	13,893
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	260
	Kukës
	Tropojë
	Fierzë
	K
	11,856

	261
	Kukës
	Tropojë
	Fshat Tropoje
	K
	24,245

	262
	Kukës
	Tropojë
	Lekbibaj
	K
	15,413

	263
	Kukës
	Tropojë
	Llugaj
	K
	10,444

	264
	Kukës
	Tropojë
	Margegaj
	K
	18,246

	265
	Lezhë
	Kurbin
	Fushë-Kuqe
	K
	16,438

	266
	Lezhë
	Kurbin
	Laç
	B
	83,916

	267
	Lezhë
	Kurbin
	Mamurras
	B
	63,178

	268
	Lezhë
	Kurbin
	Milot
	K
	26,300

	269
	Lezhë
	Lezhë
	Balldren i Ri
	K
	19,881

	270
	Lezhë
	Lezhë
	Blinisht
	K
	10,478

	271
	Lezhë
	Lezhë
	Dajç
	K
	12,767

	272
	Lezhë
	Lezhë
	Kallmet
	K
	13,035

	273
	Lezhë
	Lezhë
	Kolsh
	K
	12,736

	274
	Lezhë
	Lezhë
	Lezhë
	B
	62,880

	275
	Lezhë
	Lezhë
	Shëngjin
	K
	18,094

	276
	Lezhë
	Lezhë
	Shënkoll
	K
	27,903

	277
	Lezhë
	Lezhë
	Ungrej
	K
	13,227

	278
	Lezhë
	Lezhë
	Zejmen
	K
	16,479

	279
	Lezhë
	Mirditë
	Fan
	K
	21,409

	280
	Lezhë
	Mirditë
	Kaçinar
	K
	12,006

	281
	Lezhë
	Mirditë
	Kthellë
	K
	12,841

	282
	Lezhë
	Mirditë
	Orosh
	K
	15,708

	283
	Lezhë
	Mirditë
	Rrëshen
	B
	62,417

	284
	Lezhë
	Mirditë
	Rubik
	B
	38,649

	285
	Lezhë
	Mirditë
	Selitë
	K
	11,268

	286
	Shkodër
	Malësi e Madhe
	Gruemirë
	K
	30,074

	287
	Shkodër
	Malësi e Madhe
	Kastrat
	K
	23,522

	288
	Shkodër
	Malësi e Madhe
	Kelmend
	K
	25,715

	289
	Shkodër
	Malësi e Madhe
	Koplik
	B
	30,618

	290
	Shkodër
	Malësi e Madhe
	Qendër
	K
	15,882

	291
	Shkodër
	Malësi e Madhe
	Shkrelë
	K
	22,297

	292
	Shkodër
	Pukë
	Blerim
	K
	12,287

	293
	Shkodër
	Pukë
	Fierzë
	K
	12,507

	294
	Shkodër
	Pukë
	Fushë-Arrëz
	B
	19,855

	295
	Shkodër
	Pukë
	Gjegjan
	K
	20,224

	296
	Shkodër
	Pukë
	Iballë
	K
	16,397

	297
	Shkodër
	Pukë
	Pukë
	B
	33,857

	298
	Shkodër
	Pukë
	Qafë-Mali
	K
	14,650

	299
	Shkodër
	Pukë
	Qelëz
	K
	11,403

	300
	Shkodër
	Pukë
	Qerret
	K
	18,271

	301
	Shkodër
	Pukë
	Rrapë
	K
	13,169

	302
	Shkodër
	Shkodër
	Ana e Malit
	K
	11,142

	303
	Shkodër
	Shkodër
	Bërdicë
	K
	16,930

	304
	Shkodër
	Shkodër
	Bushat
	K
	40,551

	305
	Shkodër
	Shkodër
	Dajç (Bregbune)
	K
	16,021

	306
	Shkodër
	Shkodër
	Gur i Zi
	K
	22,061

	307
	Shkodër
	Shkodër
	Hajmel
	K
	12,185

	308
	Shkodër
	Shkodër
	Postribë
	K
	32,790

	309
	Shkodër
	Shkodër
	Pult
	K
	14,182

	310
	Shkodër
	Shkodër
	Rrethinat
	K
	42,184

	311
	Shkodër
	Shkodër
	Shalë
	K
	17,261

	312
	Shkodër
	Shkodër
	Shkodër
	B
	324,527

	313
	Shkodër
	Shkodër
	Shllak
	K
	10,248

	314
	Shkodër
	Shkodër
	Shosh
	K
	9,337

	315
	Shkodër
	Shkodër
	Temal
	K
	10,539

	316
	Shkodër
	Shkodër
	Vau i Dejës
	B
	35,819

	317
	Shkodër
	Shkodër
	Velipojë
	K
	15,574

	318
	Shkodër
	Shkodër
	Vig-Mnelë
	K
	11,307

	319
	Tiranë
	Kavajë
	Golem
	K
	24,419

	320
	Tiranë
	Kavajë
	Gosë
	K
	14,604

	321
	Tiranë
	Kavajë
	Helmes
	K
	9,315

	322
	Tiranë
	Kavajë
	Kavajë
	B
	73,196

	323
	Tiranë
	Kavajë
	Kryevidh
	K
	15,812

	324
	Tiranë
	Kavajë
	Lekaj
	K
	16,830

	325
	Tiranë
	Kavajë
	Luz i Vogël
	K
	17,074




Tab.3

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR BASHKITË DHE KOMUNAT 2011
                                                                                                                                            në mijë lekë

	Nr.
	Qarku
	Rrethi
	Njësitë e
qeverisjes
vendore
	Bashki (B)
Komunë (K)
 
	Transferta 
e
pakushtëzuar 

	326
	Tiranë
	Kavajë
	Rrogozhinë
	B
	27,329

	327
	Tiranë
	Kavajë
	Sinaballaj
	K
	6,113

	328
	Tiranë
	Kavajë
	Synej
	K
	18,990

	329
	Tiranë
	Tiranë
	Baldushk
	K
	12,925

	330
	Tiranë
	Tiranë
	Bërxullë
	K
	16,992

	331
	Tiranë
	Tiranë
	Bërzhitë
	K
	17,382

	332
	Tiranë
	Tiranë
	Dajt
	K
	27,386

	333
	Tiranë
	Tiranë
	Farkë
	K
	18,778

	334
	Tiranë
	Tiranë
	Kamëz
	B
	201,805

	335
	Tiranë
	Tiranë
	Kashar
	K
	33,080

	336
	Tiranë
	Tiranë
	Krrabë
	K
	10,632

	337
	Tiranë
	Tiranë
	Ndroq
	K
	17,003

	338
	Tiranë
	Tiranë
	Paskuqan
	K
	72,774

	339
	Tiranë
	Tiranë
	Petrelë
	K
	12,043

	340
	Tiranë
	Tiranë
	Pezë
	K
	16,806

	341
	Tiranë
	Tiranë
	Prezë
	K
	11,180

	342
	Tiranë
	Tiranë
	Shëngjergj
	K
	16,159

	343
	Tiranë
	Tiranë
	Tiranë
	B
	870,786

	344
	Tiranë
	Tiranë
	Vaqarr
	K
	15,440

	345
	Tiranë
	Tiranë
	Vorë
	B
	43,904

	346
	Tiranë
	Tiranë
	Zall Bastar
	K
	21,732

	347
	Tiranë
	Tiranë
	Zall Herr
	K
	18,919

	348
	Vlorë
	Delvinë
	Delvinë
	B
	39,119

	349
	Vlorë
	Delvinë
	Finiq
	K
	15,629

	350
	Vlorë
	Delvinë
	Mesopotam
	K
	15,357

	351
	Vlorë
	Delvinë
	Vergo
	K
	9,287

	352
	Vlorë
	Sarandë
	Aliko
	K
	16,931

	353
	Vlorë
	Sarandë
	Dhivër
	K
	17,811

	354
	Vlorë
	Sarandë
	Konispol
	B
	11,329

	355
	Vlorë
	Sarandë
	Ksamil
	K
	21,002

	356
	Vlorë
	Sarandë
	Livadhja
	K
	19,361

	357
	Vlorë
	Sarandë
	Lukovë
	K
	18,907

	358
	Vlorë
	Sarandë
	Markat
	K
	11,670

	359
	Vlorë
	Sarandë
	Sarandë
	B
	76,946

	360
	Vlorë
	Sarandë
	Xarrë
	K
	13,730

	361
	Vlorë
	Vlorë
	Armen
	K
	20,176

	362
	Vlorë
	Vlorë
	Brataj
	K
	19,847

	363
	Vlorë
	Vlorë
	Himarë
	B
	33,834

	364
	Vlorë
	Vlorë
	Hore Vranisht
	K
	19,616

	365
	Vlorë
	Vlorë
	Kote
	K
	14,611

	366
	Vlorë
	Vlorë
	Novoselë
	K
	30,836

	367
	Vlorë
	Vlorë
	Orikum
	B
	31,700

	368
	Vlorë
	Vlorë
	Qendër
	K
	34,809

	369
	Vlorë
	Vlorë
	Selenicë
	B
	20,834

	370
	Vlorë
	Vlorë
	Sevastar
	K
	15,206

	371
	Vlorë
	Vlorë
	Shushicë
	K
	17,892

	372
	Vlorë
	Vlorë
	Vllahinë
	K
	19,273

	373
	Vlorë
	Vlorë
	Vlorë
	B
	279,746

	Fondi për zhvillimin e rajoneve 
	2,900,000

	TOTALI
	 
	13,104,710














Tab.3

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR QARQET 2011

                                                                        Në mijë lekë
	Nr.
	Qarku
	Transferta e pakushtëzuar 

	1
	QARKU BERAT
	63,971

	2
	QARKU FIER
	69,145

	3
	QARKU ELBASAN
	113,200

	4
	QARKU KORÇË
	82,046

	5
	QARKU KUKES
	81,320

	6
	QARKU SHKODËR
	83,428

	7
	QARKU TIRANË
	56,586

	8
	QARKU DURRËS
	53,881

	9
	QARKU VLORË
	62,565

	10
	QARKU GJIROKASTËR
	71,991

	11
	QARKU DIBËR
	98,573

	12
	QARKU LEZHË
	71,785

	Totali
	908,492
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